工程量清单编制说明
一、工程概况及采购范围
1、工程概况
2026年市管市政设施大中修项目，主要内容包括锡澄路锡宁路交叉口北进出口道局部路基整治；江海路高架米市处桥头跳车改造；金城公铁立交主线、广北大桥、春阳路跨线桥、凤翔路主线上跨桥、华清大桥部分支座更换；景渎立交、驻春桥和蠡桥伸缩缝维修以及景渎立交路口桥墩防撞设施安装；长江北路人行天桥维修改造等。具体内容及要求详见招标文件采购需求。
招标范围：锡澄路锡宁路交叉口北进出口道局部路基整治；江海路高架米市处桥头跳车改造；金城公铁立交主线、广北大桥、春阳路跨线桥、凤翔路主线上跨桥、华清大桥部分支座更换；景渎立交、驻春桥和蠡桥伸缩缝维修以及景渎立交路口桥墩防撞设施安装；长江北路人行天桥维修改造
二、编制依据
1、建设单位提供的华昕设计集团有限公司设计的《2026年市管市政设施大中修项目施工图》；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）等；
3、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省市政工程消耗量》2026版等；
4、《江苏省建设工程费用参考》及营改增后其相关调整内容等；
5、苏建价【2016】154号《省住房建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）等；
6、采用增值税一般计税方法计算工程造价；

7、无锡市住建局有关文件。

    三、工程质量、材料、施工等特殊要求
1、工程质量要求见招标文件；

2、工程施工时应符合对环境的要求；
3、材料使用符合设计要求及施工验收规范要求。

4、自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。
5、对于施工过程中出现的渣土、建筑垃圾等均由中标人清运，费用自理。
四、不可竞争费
	序号
	费用类别
	计算基础
	市政

	1
	安全生产费率（%）
	分部分项工程合计-除税工程设备费
	不低于1.9

	2
	税金费率（%）
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-甲供材料费含设备
	9


五、相关说明
1、工程量清单所列的工程量系根据施工图纸计算，清单所列工程数量作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，但不作为最终结算与支付的依据，本工程量清单应与采购文件须知、合同条件、合同协议、工程范围和图纸一起使用。

①供应商在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑风险因素。

②各供应商可根据施工组织设计采取的方案相应增加或减少措施费用，各供应商的最终报价必须包括完成本工程的所有费用在内。

2、项目指引“工程内容、项目特征”中列举分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用，投标人报价时应充分研究设计图纸意图，合理报价在综合单价内。

3、项目中涉及围挡、现场保护措施、现场保洁等费用由投标人在报价中综合考虑。


