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第一部分   招标公告
	项目概况
太仓市智慧城市新型基础设施建设（第二批） JSZC-320585-JZCG-G2026-0081招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载获取招标文件，并于2026-09-20 09:30 （北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK14]项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0081
    项目名称：太仓市智慧城市新型基础设施建设（第二批）
预算金额：849.78万元
最高限价：无；
采购方式：公开招标 
采购需求：
本项目主要建设内容包括视频巡检车系统、车辆解析应用系统、交通信控综合指挥平台、执法音视频智能分析系统、案卷智能审核系统等，进一步提升城市智能感知、交通指挥与便民服务能力。具体内容详见第三部分项目需求。
合同履行期限：4个月完成项目，验收结束后，进入三年的免费维保期。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
7.采购文件要求的其他资格证明文件
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目非专门面向中小企业采购
（三）本项目的特定资格要求： 
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 
方式：自行下载 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-09-20 09:30 （北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。
7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：13914088964、18261002950、0519-86722802
8、政府采购监督电话：0512-53512539
9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：太仓市公安局
地    址：太仓市上海东路 58 号‌
联系人：陆健
联系电话 ：13913763377 
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心
单位地址：太仓市陆渡街道万金北路88号3栋
联系人：张倩
联系电话：0512-53890581
3.项目联系方式
项目联系人：张倩
电话：0512-53890581





第二部分  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。
2. 词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4．合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 联合投标
6.1按招标公告规定。
7. 投标费用 
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。
三、招标文件说明
8. 招标文件
8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 招标文件的澄清
9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。
10.招标文件的修改
10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
11.质疑
11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.3上述应知其权益受到损害之日是指：
11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；
11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.4.2 质疑项目的名称、编号；
11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.4.4 事实依据；
11.4.5 必要的法律依据；
11.4.6 提出质疑的日期。
11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：
11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；
11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；
11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；
11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；
11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；
11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
四、 投标文件说明
12、提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成
15.1报价部分（详见投标文件格式）：
15.1.1封面
15.1.2《开标一览表》(统一格式)；
15.1.3公开分项报价表；
15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）
15.2.1资质证明文件部分
15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；
15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；
15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；
15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；
15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）
15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）
15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；
15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；
15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；
15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）
15.2.1.13中小企业声明函
15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；
15.2.1.15监狱企业证明文件（如有）
15.2.2技术部分
15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；
15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；
15.2.2.3项目的技术及服务方案；
15.2.2.4项目实施方案和进度方案；
15.2.2.5质量保证措施和承诺；
15.2.2.6售后服务内容；
15.2.2.7企业类似业绩一览表
15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；
15.2.2.9其他投标人认为需要提供的材料；
注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
16. 投标文件编制要求   
16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
18. 投标保证金
本项目无须缴纳投标保证金。
19. 投标文件的有效期
19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、 投标文件的提交、撤回和修改
20. 投标文件的上传、提交
20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。
21. 投标截止时间
21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
23.2开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。
23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为30分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24. 评标委员会
24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
26.1.2.1查询时间：评标阶段
26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。：
异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。。
    26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.无效投标和废标
28.1无效投标的具体情形有：  
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；
28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    
29.2.1服务的质量保证（保障）内容；
29.2.2服务配备的人员；
29.2.3投标者的资信情况和履约能力；
29.2.4投标者提供的其他优惠条件；
29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30. 中标供应商的确认          
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容
31. 合同授予标准
31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 中标通知书
32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
 32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。
 32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
 32.4中标通知书将成为合同的组成部分。
 32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。
33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。
33.4中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。
34. 合同的签订
34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。
34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
八、政府采购相关政策
35.节能产品和环境标志产品
35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
36.中小企业相关政策：
36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
37.绿色数据中心政策
37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
38.商品包装、快递包装政策
38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
39.采购本国产品的支持政策
39.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
39.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]39.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.7 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
九、其他事项
40. 监督和公证
40.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
40.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。
41.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
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一、项目背景
随着太仓智慧交通一期项目的实施落地以及太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套项目的建设，在初步建成全市交通感知基础网络和智慧城市软硬件底座的前提下，原有建设内容已完成阶段性建设目标，有效夯实了太仓交通数字化管控与城市新基建基础支撑能力，为城市智慧治理、交通秩序管控、基础资源统筹提供了初步保障。
为充分盘活前期已建投资成果，进一步补齐原有两大项目体系短板、延伸建设链条、完善功能闭环，打通从前端感知、算力支撑到业务应用的全链路体系，本次在原有两大项目建设基础上增补相关建设内容。通过针对性提档升级、功能延伸和配套完善，实现存量资源复用、增量功能补强，全面提升太仓全域交通综合治理效能和智慧城市基础设施整体完备度，更好支撑城市常态化智慧运行、临沪一体化协同发展和民生服务品质提升，构建更全面、更精细、更智能的太仓智慧城市与智慧交通一体化运行体系。
二、项目需求
（一）建设清单
	序号
	功能模块/设备名称
	功能描述/技术要求
	单位
	数量

	一
	视频巡检车违停抓拍系统
	
	

	1
	违停智能识别抓拍
	依托巡检车载硬件设备搭建违停识别体系，集成车牌识别、GPS 定位融合技术，结合泊位台账、违停管控道路地理信息判定车辆停放位置；系统支持多轮巡检交叉核验机制，精准识别泊位外违法停放车辆，输出有效违停告警。
	项
	1

	2
	数据库适配
	按照甲方要求的数据库进行部署、参数配置、运维适配等工作，保障全业务功能稳定运行。
	项
	1

	3
	平台数据上报对接
	系统严格按照违停数据对接规范文档执行全量数据上报，所有上报字段、传输协议、报文格式、交互逻辑均以定稿文档为唯一标准。
	项
	1

	4
	智能防误拍算法
	违停识别搭载距离校验算法，实时判定违停车辆与巡检车辆空间距离；车辆超出有效识别距离、且无备案停车位的，系统自动跳过违停判定，杜绝远距离无效误抓拍。
	项
	1

	5
	违停取证图片合成及水印规范
	取证照片按照甲方要求合成取证材料；所有抓拍图片水印样式、内容、位置严格按照甲方规范统一配置。
	项
	1

	6
	违停道路电子标定
	支持使用专用标定软件，依据《违停抓拍道路相关信息表》完成违停管控道路坐标划定；道路标定数据可一键下发同步至所有巡检车辆，支持根据现场实际路况动态调整、更新道路标定范围。
	项
	1

	二
	公安车辆解析应用系统
	
	

	1
	车辆解析算法
	详见技术要求
	项
	1

	三
	涉案车辆管理系统
	
	

	1
	涉案车辆APP（公安网）
	
	
	

	1.1
	车辆暂扣
	车辆的暂扣由执法交警在公安内网网络环境下进行暂扣行为，开具强制措施凭证。如果车辆信息不清晰，无法开具强制措施凭证，但是又需要拖移车辆的情况，可以通过APP开具车辆暂扣凭证。民警使用警务通涉案车辆APP扫描开具的强制措施凭证编号条码，读取六合一中该强凭信息，补充完善其他信息，完成扣车登记。民警现场登记车辆暂扣信息时，扫描防水二维码标签的编号，将该二维码标签的编号与车辆绑定，作为后续车辆流转的标识身份。
	项
	1

	1.2
	车辆管理
	民警可查看24小时内录入的车辆信息，可以在app上对刚登记的车辆信息进行修改更正。
	项
	1

	2
	违法车辆处理
	
	
	

	2.1
	车辆信息管理
	查看核对该暂扣车的停放信息，并对车辆的暂扣信息进行调整和完善，确定车辆的载重载客信息。
	项
	1

	2.2
	车辆发还
	对允许发还的车辆，进行发还处理，以及计算各费用，打印放车单，并推送放车信息到停车场。
	项
	1

	2.3
	车辆放车单
	车辆发还信息登记完毕后，民警在涉案车辆管理系统中打印放车单，领车人凭放车单至停车场进行车辆领取。
	项
	1

	3
	事故车辆处理
	
	
	

	3.1
	车辆信息管理
	对暂扣的事故车辆进行信息管理，填写和完善必要信息，核对车辆的救援和停放情况，并对事故车辆的后续处理类型进行分类：1.简易处理，2.一般程序事故(不验车),3.一般程序事故。
	项
	1

	3.2
	车辆放车单
	车辆发还信息登记完毕后，民警在涉案车辆管理系统中打印放车单，领车人凭放车单至停车场进行车辆领取。
	项
	1

	4
	车辆转移
	暂扣车辆处理过程中，需要进行部门、人员或者停车场移交的，需要进行信息登记和修改，调整部门或人员的，移交处理权，需要移交停车场的，提交移交信息后，需要原停车场做出场操作，以及接收停车场做入场操作。
	项
	1

	5
	车辆催告
	
	
	

	5.1
	电话/短信催告
	对超期不来处理的扣留车辆，系统提示需要进行电话/短信催告，电话催告时，系统记录催告的时间、地点、受话人等信息和通话记录照片或截屏。系统也可通过公安系统的短信平台，根据扣车登记时记录的当事人电话号码进行短信催告，系统记录催告的短信内容、时间、是否发送成功作为催告依据；若短信发送失败，则系统会自动再次发送催告短信，直至成功。
	项
	1

	5.2
	邮寄催告
	对电话/短信催告后依旧没有处理的的车辆，系统将提示进行邮寄催告，同时记录邮寄的邮戳编号、邮戳图片等作为催告内容在系统中留痕保存。
	项
	1

	6
	公告申请
	
	
	

	6.1
	申请公告
	系统对符合条件的车辆进行公告提醒，由各基层单位对确实需要进行公告的车辆提出公告申请，登记车架号照片、发动机（电机）号照片、强措单照片、手续照片等资料，申请统一上报至大队，由审核单位进行集中审核。
	项
	1

	6.2
	发起公告
	由民警对达到可公告的车辆进行发起公告申请。
	项
	1

	6.3
	公告中
	3个月公告期内车辆数据的展示。
	项
	1

	6.4
	公告结束
	对于公告审核通过的车辆，管理员将定时进行打包，按要求生成公告文件，由管理员在指定网站发布公告，并在涉案车辆系统中对公告的车辆做发布处理，系统开始计算公告时间。
	项
	1

	6.5
	公告管理
	对当前和历史的公告进行管理。
	项
	1

	7
	数据统计
	
	
	

	7.1
	放车明细
	显示已发还车辆的数据，并进行数据导出。
	项
	1

	7.2
	停车场统计
	按各中队维度进行数量统计、按载重载客类型进行数量统计、按停放状态进行统计、统计各停车场的停放费用、统计各停车场施救的拖车和吊车费用。
	项
	1

	7.3
	各中队统计
	按所在停车场进行统计、按处理情况进行统计。
	项
	1

	8
	停车场数据
	
	
	

	8.1
	本单位施救车辆信息
	对本单位施救车辆信息进行管理。
	项
	1

	8.2
	施救未入场车辆信息
	对施救未入场车辆信息进行管理。
	项
	1

	8.3
	待转入车辆信息
	对待转入车辆信息进行管理。
	项
	1

	8.4
	停放中车辆信息
	对停放中车辆信息进行管理。
	项
	1

	8.5
	待出场车辆信息
	对待出场车辆信息进行管理。
	项
	1

	8.6
	已出场车辆信息
	对已出场车辆信息进行管理。
	项
	1

	9
	数据监管
	未施救车辆数据；施救未入场车辆；未指派处理人车辆；违法超期车辆；简易处理事故处理超3个工作日车辆；一般程序事故不验车超10工作日车辆；一般程序事故发还超期车辆；民警已发还，但当事人未领取车辆。
	项
	1

	10
	基础配置管理
	
	
	

	10.1
	停车场管理
	对系统参与的停车场基本信息进行管理和维护。
	项
	1

	10.2
	工作日设置
	因费用计算涉及工作日和非工作日，需要对每年的工作日进行初始化以及实际情况的修改维护。
	项
	1

	10.3
	救援人员管理
	对各停车场涉及道路救援的人员账号进行增删改查操作。
	项
	1

	10.4
	检测机构
	对车辆检测机构进行管理和维护。
	项
	1

	11
	后台管理
	
	
	

	11.1
	用户管理
	对系统的使用用户进行管理，维护用户名、密码、所属部门、业务岗位和角色等基本信息，可新增用户，对用户进行修改、删除、启动/禁用操作。
	项
	1

	11.2
	部门管理
	对系统的使用部门进行管理，维护单位名称、单位编码、部门级别等基本信息，可新增部门，对部门进行修改、删除、启动/停用操作。
	项
	1

	11.3
	角色管理
	对系统的角色进行管理，维护角色名称、角色状态、角色权限等基本信息，可新增角色，对角色进行修改、删除、启动/禁用操作。
	项
	1

	11.4
	模块管理
	对系统的使用业务菜单模块进行管理，维护模块名称、模块类型、模块排序和模块状态等基本信息，可新增模块，对模块进行修改、删除、显示/隐藏操作。
	项
	1

	11.5
	日志管理
	针对平台用户登录行为和各业务应用操作行为包括数据的增、删、改等操作，系统将记录详细的用户登录和业务操作日志。
	项
	1

	12
	涉案车辆APP（互联网）
	
	
	

	12.1
	施救登记
	施救人员到达现场后，根据现场是否使用吊车拖车等录入信息，同时录入现场施救照片完成登记。
	项
	1

	12.2
	我的救援
	施救人员对涉案车辆完成施救登记后，会对施救人员历史的施救登记留痕，此处可以查看该施救人员名下的所有施救历史。
	项
	1

	12.3
	车辆入场
	现场施救完毕后，车辆拖移至停车场，由停车场工作人员先绑定不干胶车辆标签，并通过车辆管理APP（互联网版）对车辆做入场登记。停车场工作人员先将不干胶二维码标签与车辆做绑定，通过涉案车辆管理APP扫描标签二维码，并对车辆做入场拍照登记。信息登记完成后，将通过边界交换服务，由互联网传输至公安网，与车辆管理系统进行数据匹配关联保存。
	项
	1

	12.4
	车辆发还
	车辆发还、转出时，停车场需要将车辆做出场处理，扫描放车单的二维码，进行信息核对，对人车、领车人身份证信息进行拍照固定证据，并由领车人签字确认。
	项
	1

	12.5
	车辆转入
	对于从其他停车场转入的车辆，新停车场的工作人员需要将车辆做转入登记。民警在公安内网涉案车辆系统中对车辆进行转移停车场操作，生成转场凭证，随后在原停车场做车辆出场操作，新停车场上传入场车辆的多张图片完成转入登记操作。
	项
	1

	12.6
	车辆转出
	民警在公安内网涉案车辆系统中对车辆进行转移停车场操作，生成转场凭证，随后在原停车场做车辆出场操作，新停车场上传入场车辆的多张图片完成转入登记操作。
	项
	1

	四
	执法音视频智能分析系统
	
	

	1
	首页
	
	
	

	1.1
	快捷应用
	首页提供了执法音视频智能分析平台的相关快捷应用功能，通过快捷应用功能可以一键快速进入所需要的功能模块。后台管理可对快捷应用匹配个人所需快捷功能进行配置，实现自定义功能。
	项
	1

	1.2
	工作概述
	首页展示执法音视频智能分析平台工作概述情况的相关指数，通过平台提供的指数可以对案件、视频、规范和预警等业务了解相关工作情况。包括处理总案件数、总视频个数、总视频时长、案件视频关联数、内容关联数、单位总规范得分、不文明用语预警数、降格处罚预警数量和预警数。
	项
	1

	1.3
	热点执法分析
	首页展示执法音视频智能分析平台热点执法分析的执法信息，通过平台提供的信息可以统计对于违法行为的执法分布，通过违法行为的统计来体现某个周期内的执法热点分布。对当前支队或大队关注的重点违法行为的处罚做重点分析如：货车执法，酒醉驾案件执法等。
	项
	1

	1.4
	运维指数
	首页展示执法音视频智能分析平台运维情况的相关指数，通过平台提供的指数可以对平台在进行违法数据资源对接、音视频数据资源对接、音视频数据下载、违法数据分析和切分等需要消耗后台资源的操作进行运维监控。包括CPU资源利用率、内容利用率系统工况等进行展示，便于用户清楚服务器运行情况。
	项
	1

	1.5
	执法有效趋势
	首页展示执法音视频智能分析平台执法有效趋势图，执法有效性按照执法视频时长和有效时长绘制趋势图。通过平台提供的执法有效趋势图可以对平台在进行民警执法录像时长和实际有效时长的对比。
	项
	1

	1.6
	执法时长榜单
	首页展示执法音视频智能分析平台对于民警执法时长的榜单，通过平台提供的榜单可以了解对民警时间周期（日、周、月/自定义）内的工作情况，饱和度或者异常时长等相关情况。
	项
	1

	1.7
	执法规范榜单
	首页展示执法音视频智能分析平台对于民警执法规范的榜单，通过通过单位和个人的维度进行规范性排名。单位执法质量：对各单位按照执法平均分进行排序。民警执法质量：对单位下所有民警按照执法平均分进行排序，民警需要满足“个人执法量大于等于总局人均执法量”和“个人关联率大于等于总局关联率”两个条件才能进行上榜排名。
	项
	1

	1.8
	执法用语命中热力图
	首页展示执法音视频智能分析平台对于民警执法高频使用规范性用语的空间分布与密集程度，通过色彩渐变反映不同执法用语的规范频率与集中度。
	项
	1

	1.9
	执法内容分布
	首页展示执法音视频智能分析平台对于民警执法内容的分布统计，通过采用饼图的可视化方式来反映不同执法内容的规范频率与集中度。
	项
	1

	1.1
	执法数量分布
	首页展示执法音视频智能分析平台对于民警执法内容数量的分布，通过平台提供的内容分布数量统计可以了解对民警时间周期（日、周、月/自定义）内的工作内容情况。
	项
	1

	2
	基本信息
	
	
	

	2.1
	人员信息
	显示当前单位及下属单位的组织架构并可以选择并切换数据，对涉及到业务所参与的交警单位和执法民警基本信息的管理库，包括单位编号，单位名称，警员编号、警员姓名、性别、部门和身份证等相关组织架构信息。组织架构信息数据来源于“公安交通管理综合应用平台”，平台通过和“公安交通管理综合应用平台”的对接来获取所需警员数据。
	项
	1

	3
	执法办案
	
	
	

	3.1
	强制措施
	平台通过和“公安交通管理综合应用平台”的对接来获取强制措施类案件信息，包括文书编号、相关违法信息、民警信息、处罚信息。通过队管平台可以关联视频数据，形成案件与执法音视频的匹配关系。
	项
	1

	3.2
	现场简易处罚
	平台通过和“公安交通管理综合应用平台”的对接来获取现场简易类案件信息，包括文书编号、相关违法信息、民警信息、处罚信息。通过队管平台可以关联视频数据，形成案件与执法音视频的匹配关系。
	项
	1

	3.3
	简易事故
	平台通过和“公安交通管理综合应用平台”的对接来获取简易事故类信息，包括文书编号、相关事故信息、民警信息、事故认定信息。通过队管平台可以关联视频数据，形成事故与执法音视频的匹配关系。
	项
	1

	3.4
	一般程序事故
	平台通过和“公安交通管理综合应用平台”的对接来获取一般事故类信息，包括文书编号、相关事故信息、民警信息、事故认定信息。通过队管平台可以关联视频数据，形成事故与执法音视频的匹配关系。
	项
	1

	3.5
	重点案件
	平台通过和“公安交通管理综合应用平台”的对接来获取重点类案件信息，包括文书编号、相关违法信息、民警信息、处罚信息。通过队管平台可以关联视频数据，形成案件与执法音视频的匹配关系。
	项
	1

	4
	视频源数据
	平台通过对接“执法记录仪采集站”、“公安交通管理综合应用平台”或“三方执法记录仪音视频管理平台”等系统，全面采集与执法活动相关的音视频基础信息。通过对多源头数据的整合，实现了对音视频资料的统一纳管，为后续的关联分析与可视化应用提供支持。视音频信息包括视频生成时间、视频名称、视频时长、视频大小、执法民警信息和视频地址。视频源数据库作为音视频分析源文件的来源处，提供了音视频的发布地址，平台通过地址获取实际的执法视频流媒体文件进行后续的分析工作。
	项
	1

	5
	执法依据
	平台对《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及各地方性道路交通安全条例与车辆管理条例等权威法规的系统性汇整，进行了深度梳理与结构化处理，最终构建成一个体系完备、内容准确的执法依据知识库。
	项
	1

	6
	配置
	
	
	

	6.1
	案件分类
	平台内置了“非现场处罚”、“强制措施”、“现场简易”、“简易事故”及“一般事故”五项标准案件类别。为满足多样化的业务需求，平台提供了高度灵活的配置能力，用户可根据实际工作需要，自主创建与管理新的业务类别，通过配置方式灵活扩展自定义案件类别，实现业务覆盖范围的按需延伸。
	项
	1

	6.2
	执法依据关联
	案件分析结果出具后，根据“告知违法事实”模型，平台后台根据当前案件的分析结果自动关联执法依据里违法代码进行匹配。
	项
	1

	6.3
	执法行为关联
	案件分析结果出具后，根据“行为模型”所匹配到的结果，平台后台根据当前案件违法的分析结果自动关联执法依据里违法业务类型进行匹配。
	项
	1

	7
	分析结果
	
	
	

	7.1
	视频分析结果
	对于音视频分析结果的展示功能，分析基于模型管理的用语模型配置作为依据来分析并产生分析结果，主要展示音视频基本信息、对话方式的转写文本、模型命中结果和音视频与案件关联信息。
	项
	1

	7.2
	命中模型
	业务模型中，对于各个执法业务制定了属于该业务的执法行为环节，获取到的执法音视频并不明确当前执法的业务属于哪一类，可以通过与案件信息关联后确认业务类型，也可以通过不同执法行为环节的特点来确认业务类型。
	项
	1

	7.3
	命中结果
	执法过程中语言文本分析结果的展示，后端分析服务进行语言文本的分析，匹配基础模型进行命中判断，对于命中的结果，语音识别内容与公安交通管理综合应用平台（六合一）案情无法匹配，展示命中所属行为、具体基础语料、命中视频位置和匹配度等关键信息。
	项
	1

	7.4
	预警结果
	业务模型制定了该业务下的规范执法环节机制，每个基础模型设定匹配包含必要属性。在语言文本分析的过程中，对于未命中的必要基础属性（未表明执法人身份；未告知违法事实；未告知处罚依据；未告知拟作出处罚决定的内容；未告知陈述申辩权利。）及不文明用语；会列入预警机制，形成该执法的缺失环节清单，通过缺失清单可对此次执法规范合理性进行回溯分析。
	项
	1

	7.5
	分析结果
	业务模型制定了该业务下的规范评分机制，根据执法规范每个环节的重要性，设定各个环节的评分项，在执法规范文本分析的过程中，对于命中的执法行为，给予所匹配的分值，通过量化方式对民警的执法进行细致考评。
	项
	1

	8
	模型管理
	
	
	

	8.1
	分类配置
	平台支持通过分类配置功能，构建起一套完整的执法规范用语模型管理体系。该体系允许用户根据业务需求建立自定义的管理类别，实现对所有模型的层级化组织与标准化管理，从而对平台中的各类执法规范用语模型进行结构化、有序化的组织与管理。
	项
	1

	8.2
	基础模型
	为支撑视音频内容的分析，平台的核心依据是内置的“执法规范用语模型”。该基础模型服务提供了对规范用语模型的全生命周期管理功能，包括模型的创建、编辑、删除以及关键的分词配置。在模型构建环节，平台提供了完善且可灵活定义的创建属性，确保模型能够精准匹配不同场景下的执法规范化要求。
	项
	1

	8.3
	行为模型
	为保障民警执法工作的规范性与标准化，平台对日常执法流程中的关键环节进行抽象与提炼，构建出系统化的“执法行为模型”。该模型作为监督执法过程的核心依据，用于自动化评估民警执法的合规性。在具体实现中，行为模型需与“基础模型”进行关联，以实现对具体执法环节的细粒度分析。一个行为模型可对应多个基础模型，二者在逻辑上构成层级关系：行为模型代表执法过程中的某一完整步骤，用于判断该步骤是否存在缺失；而基础模型则代表该步骤中所涉及的具体语言和行为内容，用于检验执行过程的规范性。通过这种机制，行为模型实现对执法流程的结构化约束，有效提升执法过程的完整度与合规水平。
	项
	1

	8.4
	业务模型
	平台内置了“非现场处罚”、“强制措施”、“现场简易”、“简易事故”及“一般事故”五类标准业务模型，覆盖常见执法场景。同时，为适应多样化的执法实践，支持根据实际业务内容进行归纳与提炼，通过业务模型配置功能灵活构建新模型，实现对不同执法类型的精准刻画。业务模型在应用中需与行为模型关联，以系统评估民警在具体案件或事项中的整体执法规范程度。一个业务模型可对应多个行为模型，配置过程中可为每个行为模型设定权重与分值。在执法流程结束后，系统将基于各行为模型的执行情况，通过加权计算得出量化评分，从而客观、精准地反映本次执法的规范水平。本次服务分析的执法事件业务类型有：现场简易处罚、开具强制措施凭证、简易事故处理。
	项
	1

	8.5
	文本纠错
	针对于特殊专有名词，并不属于常用语语汇，部分用语受限于语速速度、口音标准等因素，会存在识别误差，对于这一类问题，纠错服务通过热词配置，通过结合语法分析、上下文理解、语义建模，自动修正转写文本中的错误，提升最终文本的可读性和准确性。
	项
	1

	8.6
	模型测试
	平台的转写功能，模型分析功能等核心功能依托于内部组件，平台提供组件测试功能，便于对音视频转写、配置过的模型进行测试，是否生效，是否准确。
	项
	1

	8.7
	预警信息
	针对于某些业务场景需要输出预警信息，可通过行为模型进行“是否预警输出”配置进行开启或关闭，当开启后，执法用语匹配到需要预警输出的行为模型后，平台会把产生的预警信息推送至此，统一对所生产的预警信息进行管理。
	项
	1

	9
	报表分析
	
	
	

	9.1
	行为统计（部门）
	以单位为维度，统计各个行为的执法规范次数。
	项
	1

	9.2
	行为统计（个人）
	以个人为维度，统计各个行为的执法规范次数。
	项
	1

	9.3
	案件统计（部门）
	以单位为维度，统计以完成分析的案件或业务事项的数量。
	项
	1

	9.4
	案件统计（个人）
	以人员为维度，统计以完成分析的案件或业务事项的数量。
	项
	1

	9.5
	关联率分析（部门）
	以单位为维度，统计案件或业务事项的分析效率，包括案件事项数量、时间关联数、时间管理比率、有效分析数、有效分析比率和平均分等。
	项
	1

	9.6
	关联率分析（个人）
	以人员为维度，统计案件或业务事项的分析效率，包括案件事项数量、时间关联数、时间管理比率、有效分析数、有效分析比率和平均分等。
	项
	1

	9.7
	规范性统计（部门）
	以单位为维度，统计案件或业务事项的执法规范程度。
	项
	1

	9.8
	规范性统计（个人）
	以人员为维度，统计案件或业务事项的执法规范程度。
	项
	1

	10
	报告分析数据
	
	
	

	10.1
	执法记录仪分析数据量统计报告
	以部门维度按照时间周期（周、月和季）统计分析的数据量，也可自定义时间进行数据量统计。
	项
	1

	10.2
	执法记录仪视频案件关联率分析报告
	以部门维度按照时间周期（周、月和季）统计视频案件关联率的相关指数，包括总执法量、音视频数量、分析数量和关联率等，也可自定义时间进行关联率统计。默认展示支队的整体指数，也可按照支队下各大队进行展示。
	项
	1

	10.3
	执法记录仪按规范性单位排名
	以部门维度按照时间周期（周、月和季）统计各单位的执法规范情况，通过各单位的执法平均分进行排名，也可自定义时间进行数据量统计。
	项
	1

	10.4
	执法记录仪按关联率单位排名
	以部门维度按照时间周期（周、月和季）统计各单位的案件音视频关联情况，通过各单位的关联率进行排名，也可自定义时间进行数据量统计。
	项
	1

	10.5
	执法记录仪执法异常排名
	对于执法规范流程的各种执法异常问题，包括告知执法身份、违法事实、处罚依据、处罚内容、陈述申辩等环节，缺失环节部分，全量汇总该时间段内民警每一起执法环节缺失异常情况，支持单位整体及下属各单位异常预警情况，并把异常最多的环节列为单位的突出问题。
	项
	1

	11
	组织架构
	
	
	

	11.1
	行业管理
	对系统的业务行业进行管理，维护行业名称、行业代码等基本信息，可新增部门，对行业信息进行修改、删除等操作。
	项
	1

	11.2
	部门管理
	对系统的使用部门进行管理，维护单位名称、单位编码、部门级别等基本信息，可新增部门，对部门进行修改、删除、启动/停用操作。结合交警部门组织架构维护宜宾市公安局交通管理支队下面各相关部门，包括各大队及下属中队，用于与公安交通管理综合应用平台还有省级警务信息综合应用平台数据关联。
	项
	1

	11.3
	职务管理
	对系统的业务人员职务进行管理，维护职务名称、职务职级等基本信息，可新增部门，对职务信息进行修改、删除、启动/停用操作。
	项
	1

	11.4
	警员管理
	对系统的使用用户进行管理，维护用户名、密码、所属部门、业务岗位和角色等基本信息，可新增用户，对用户进行修改、删除、启动/禁用操作。结合交警用户组织架构维护宜宾市公安局交通管理支队及直属大队、中队下的民警基本信息以及角色等信息。
	项
	1

	11.5
	角色管理
	对系统的角色进行管理，维护角色名称、角色状态、角色权限等基本信息，可新增角色，对角色进行修改、删除、启动/禁用操作。角色管理支持为不同业务应用配置不同的角色，并将应用角色指派给用户，通过控制用户的角色来达到间接控制业务系统内用户相关权限的目的。
	项
	1

	12
	系统支持
	
	
	

	12.1
	菜单管理
	对系统的使用业务菜单模块进行管理，维护模块名称、模块类型、模块排序和模块状态等基本信息，可新增模块，对模块进行修改、删除、显示/隐藏操作。模块的应用依赖于角色管理，在角色管理中对模块进行指派，用户通过模块赋予角色权限来进行模块业务的访问。
	项
	1

	12.2
	参数管理
	对系统中用到的各项系统参数进行配置管理。
	项
	1

	12.3
	数据字典
	对系统中用到的各项业务代码进行配置管理。
	项
	1

	12.4
	定时任务
	对系统的定时任务进行管理，维护定时任务名称、执行类、执行策略、启停功能等基本信息，也可对定时任务执行历史记录进行维护，观察当前执行和历史执行的情况。
	项
	1

	12.5
	运维指数
	监控本系统内各个服务器的运营状态，数据抓取的状态，前置机工作状态。
	项
	1

	13
	网络安全
	
	
	

	13.1
	登录锁定
	登录锁定功能是安全机制的重要组成部分，旨在防止恶意用户通过暴力破解、穷举攻击等手段非法获取系统访问权限，提升系统整体安全性。当用户登录操作触发预设的锁定条件时，系统会暂时或永久禁止该账户或特定来源的登录尝试，有效保护后台数据和系统资源。
	项
	1

	13.2
	登录日志
	登录日志功能是安全审计的核心组件，用于完整记录所有用户登录行为及相关操作信息。该功能通过系统化收集、存储和分析用户访问数据，为管理员提供可追溯的审计轨迹，帮助识别潜在安全威胁、排查异常行为，并满足合规性审计要求。
	项
	1

	13.3
	接口加密
	接口加解密用来保障数据传输安全的核心机制，通过对系统间交互的接口数据进行加密处理，防止敏感信息在传输过程中被窃取或篡改。该功能采用对称/非对称加密算法组合，结合安全密钥管理策略，确保数据在客户端与服务器、服务与服务之间的传输过程中始终处于加密状态，同时支持灵活的加密策略配置以适应不同安全等级的业务需求。
	项
	1

	五
	案卷智能审核系统
	
	

	1
	案卷管理
	
	
	

	1.1
	案卷列表
	平台提供对案卷的添加，支持绑定案件编号，自动查询六合一对应的案件信息，支持案件的展示及状态，支持案件列表进行详细查看操作，支持上传案件设计的电子化照片等，进行自动识别文件元素
	项
	1

	1.2
	案卷类型
	平台提供了对于文件类型的预设和添加，通过预设案卷类型便于对不同违法行为的卷宗进行便捷管理
	项
	1

	1.3
	案卷目录
	平台提供了案卷下各类文件的管理功能，用于定义和维护不同类型卷宗的标准目录结构，包括文件名称，文件的来源和文件归属类型等。能够预定义各类现场取证、法律文书和证据材料的标准化模板，通过模板的内置，实现卷宗文件制作的规范化和文件生成的自动化。
	项
	1

	1.4
	文件类型
	用于标准化和管理卷宗中各类文件的结构化文件元素，允许定义和维护卷宗文件中需要提取、索引和管理的各类数据元素。
	项
	1

	1.5
	校验规则
	平台提供了对于文件校验的预定义的规则集的设置功能，包括结构性校验、内容性校验和业务规则校验等，用户可通过不同的违法行为对所需的所有案卷进行结构化规则预定义，保证案卷在自动校验时可根据预设校验规则自动校验，不通过回显结果
	项
	1

	2
	后台管理
	
	
	

	2.1
	部门管理
	对系统的使用部门进行管理，维护单位名称、单位编码、部门级别等基本信息，可新增部门，对部门进行修改、删除、启动/停用操作。
	项
	1

	2.2
	用户管理
	对系统的使用用户进行管理，维护用户名、密码、所属部门、业务岗位和角色等基本信息，可新增用户，对用户进行修改、删除、启动/禁用操作。
	项
	1

	2.3
	角色管理
	对系统的角色进行管理，维护角色名称、角色状态、角色权限等基本信息，可新增角色，对角色进行修改、删除、启动/禁用操作。
	项
	1

	3
	系统管理
	
	
	

	3.1
	菜单管理
	对系统的使用业务菜单模块进行管理，维护模块名称、模块类型、模块排序和模块状态等基本信息，可新增模块，对模块进行修改、删除、显示/隐藏操作。
	项
	1

	3.2
	日志管理
	 针对平台用户登录行为和各业务应用操作行为包括数据的增、删、改等操作，系统将记录详细的用户登录和业务操作日志。
	项
	1

	4
	图像预处理能力
	对图像进行锐化、梯形畸变矫正、球面畸变矫正等预处理。保证在OCR文本识别之前进行图片的预处理，以保证后续识别能力的准确性的提升。
	项
	1

	5
	OCR识别能力
	
	
	

	5.1
	手写OCR识别
	纸质卷宗中的手写文字快速、准确的识别转化为电子文本。手写识别功能基于深度学习技术，通过对海量手写文字样本的学习和分析，构建出复杂的识别模型，识别业务元素、签名和时间等，实现对手写文字的准确识别。
	项
	1

	5.2
	印刷体识别
	将纸质文档电子化，常见于扫描件、PDF和图片等格式，对电子文档进行印刷体文字自动识别并提取关键信息，转换为可编辑、可搜索的电子文本。
	项
	1

	5.3
	印章识别
	印章识别技术主要依赖于图像处理和yolo技术。对印章图像进行预处理，包括去噪、去背景、二值化边缘提取等步骤，以提高图像质量，利用图像分割算法将印章从图像中分割出来
	项
	1

	5.4
	捺印识别
	捺印识别主要基于图像处理和计算机视觉技术。对包含手印的图像进行预处理，以增强图像质量，突出手印特征。利用图像分割算法将手印从图像中分割出来
	项
	1

	5.5
	身份证识别
	身份证识别采用图像处理和OCR识别技术，对图像进行预处理，以增强图像质量，利用图像处理算法提取身份证上的关键特征,通过OCR技术通过扫描或拍照等方式获取身份证图像后，利用文字识别算法将图像中的文字信息转化为可编辑的文本格式.
	项
	1

	5.6
	车牌识别
	对采集的图像进行噪声过滤、对比度增强、二值化等处理，改善图像质量，通过边缘检测、颜色分割等技术，从背景中分离车牌区域并识别，对各种类型车牌的快速、准确识别。
	项
	1

	5.7
	驾驶证/行驶证识别
	采用图像处理和OCR技术将证件图像进行处理，以优化图像质量，通过OCR识别技术识别出驾驶证或行驶证证件上的所需内容。
	项
	1

	5.8
	[bookmark: _Toc203466356][bookmark: _Toc206410787]人脸抓取
	从图像中自动检测、定位并提取人脸区域的过程，能够实现快速身份的核验。
	项
	1

	6
	案卷生成编目
	通过统一上传分散的案件分散材料，通过自动识别材料内容将材料分散到规定的案卷目录下且进行自动ORC识别分析
	项
	1

	7
	案卷校验
	系统可依据案卷元素数据，通过点击校验按钮，后台服务将动态加载与该案件匹配的校验规则模型，并在模型载入后自动执行多维度校验与规则一致性验证等相关分析点，确保分析过程的精准性与业务合规性。
	项
	1

	8
	案卷归档
	对已经完成校验的案件进行归档操作。
	项
	1

	9
	[bookmark: _Toc2044564087]法律助手
	为提升系统智能分析与辅助决策能力，建设交警类法律知识库、实战案例库与类案指引
	项
	1

	六
	通行证服务平台
	
	

	1
	非临时通行证管理
	支持管理维护审核通过的非临时通行证，提供通行证信息查询、状态维护、有效期管理等功能。
	项
	1

	2
	微信临时通行证管理
	支持审批小程序提交的临时通行证申请，提供申请信息查看、审核审批、结果反馈、短信通知等功能。
	项
	1

	3
	通行证类别字典管理
	支持维护通行证类别信息，提供类别新增、修改、删除、查询等字典管理功能。
	项
	1

	4
	黑名单管理
	支持维护黑名单车辆信息，提供黑名单新增、锁定、解锁、查询等功能。
	项
	1

	5
	非临时通行证审批
	支持审批小程序提交的非临时通行证申请，提供资料审核、审批通过/驳回、通行证发放等功能。
	项
	1

	6
	小黄人审批
	支持维护非临时通行证的车辆能否通过小黄人平台的审批，提供审批规则配置、审批结果查询等功能。
	项
	1

	7
	企业信息
	支持维护企业基本信息和企业关联的账号，提供企业注册、信息修改、账号关联等功能。
	项
	1

	8
	企业统计
	支持统计企业的通行证申请数量，提供按企业、时间段、通行证类型等维度统计查询功能。
	项
	1

	9
	车辆管理
	支持维护车辆基本信息，提供车辆新增、修改、删除、查询、状态管理等功能。
	项
	1

	10
	企业驾驶员
	支持维护企业驾驶员基本信息，提供驾驶员新增、修改、删除、查询、资质管理等功能。
	项
	1

	11
	区域管理
	支持维护区域信息和临时通行证额度，提供区域新增、修改、删除、额度配置等功能。
	项
	1

	12
	区域线路管理
	支持维护区域线路信息，提供线路规划、新增、修改、删除、查询等功能。
	项
	1

	13
	临时通行证统计
	支持统计临时通行证申请情况，提供按时间段、区域、企业等维度统计与可视化展示。
	项
	1

	14
	长短期通行证统计
	支持统计非临时通行证的申请情况，提供按时间段、企业、车辆等维度统计与报表生成。
	项
	1

	15
	查询统计
	支持统计通行证整体办理情况，提供多维度组合查询、汇总分析、数据导出等功能。
	项
	1

	16
	AI智能路线
	利用高德地图货车路径规划服务，智能生成合规、高效的货车专属行驶路线。支持多途经点规划与自定义避让策略，自动规避禁限行与拥堵路段，实现运输路线的智能决策与动态导航。
	项
	1

	17
	外部系统对接
	对接人车企平台、电子警察、小黄人平台、驾驶证OCR、行驶证OCR、高德地图等外部系统。
	项
	1

	18
	车牌识别
	支持识别图片中的车牌号码，实现图片自动解析与车牌信息提取。
	项
	1

	19
	历史数据迁移
	完成互联网、视频网历史数据迁移，制定分阶段迁移方案，实现数据安全、完整迁移。
	项
	1

	20
	系统培训
	提供培训资料，所有资料中文书写，培训对象主要包括系统管理员及业务人员。
	项
	1

	七
	AI眼镜应用平台
	
	

	1
	人员信息功能模块
	
	
	

	1.1
	人脸识别及比对
	对接接收前端传送的人脸图
对接GA网人脸比对接口，进行人脸识别
	项
	1

	1.2
	驾驶证行驶证识别
	接收前端传输的驾驶证/行驶证图片
通过OCR读取识别驾驶证、行驶证信息，
	项
	1

	1.3
	AI眼镜联动
	比对识别后的人员信息、驾驶证、行驶证信息，开发接口推送显示到眼镜前端
	项
	1

	1.4
	档案联动
	通过识别的人员信息，对接事故违法记录平台获取人员违法记录、事故信息
	项
	1

	1.5
	警务通联动
	将比对识别后的人员信息、驾驶证、行驶证信息，推送到警务终端
	项
	1

	2
	车辆信息功能模块
	
	
	

	2.1
	机动车/非机动车号牌识别
	开发对接前端识别的机动车号牌，并进行对接GA网比对
开发非机动识别模型，移植眼镜前端进行非机动车号码识别
	项
	1

	2.2
	慧眼平台联动
	依据识别的机动车/非机动车号牌信息，开发对接关联“慧眼”平台，调取车辆历史违法记录
	项
	1

	2.3
	违法报警联动
	获取前端传送的拍照截图，开发组合证据链，推送至警务终端关联违法停车、开车打电话、未系安全带违法行为
	项
	1

	2.4
	证据上传
	开发截取证据并关联车辆号码信息，自动上传至违法审核库
	项
	1

	3
	语音识别模块
	
	
	

	3.1
	结构化文本转录
	语音识别转写当事人陈述，生成结构化文本存档。
	项
	1

	4
	执法流程规范模块
	
	
	

	4.1
	执法流程提示功能
	对接执法语音信息，在现场执法时，实时语音播报提示执法程序
	项
	1

	5
	AI眼镜安防平台
	
	
	

	5.1
	视频监控
	实时预览:支持订阅第一视角实时监控画面和现场声音，同网域内后台能够发起一对一/一对多对讲。
	项
	1

	5.2
	信息库管理
	人脸库管理：
支持离线人脸库管理，下发布控库，支持不少于5W离线人脸库。
支持人脸底库创建，支持单张、批量导入人脸库照片。
支持人脸库、人脸库照片增删改。
	项
	1

	
	
	车辆库管理：
支持离线车辆库管理，下发布控库，支持不少于30W离线车辆库。
支持单张、批量导入车辆库。
支持车辆库编辑修改，支持车辆库照片增删改。
	项
	1

	5.3
	消息通道
	人脸识别记录：支持在/离线人脸识别记录查询、检索。
	项
	1

	
	
	车辆识别记录：支持车辆识别记录查询、检索。
	项
	1

	5.4
	任务管理
	人脸任务：支持按用户账号下发人脸任务，支持报警规则、眼镜显示、语音播报灵活配置。
	项
	1

	
	
	车辆任务：支持按用户账号下发车辆任务，支持报警规则、眼镜显示、语音播报灵活配置。
	项
	1

	
	
	处警任务：支持按用户账号下发处警任务，并对任务进行管理。
	项
	1

	5.5
	图像采集记录
	支持人车采集记录查询、检索。
	项
	1

	5.6
	照片/录像、音视频管理
	将眼镜端的照片、录像的记录回传后台进行管理，支持检索、详情查看、删除。
	项
	1

	
	
	支持照片、录像、人/车识别记录、人车采集记录，按出警任务进行数据汇聚，形成执法记录数据。
	项
	1

	5.6
	设备管理
	添加眼镜设备并管理，支持国标编码自动生成，并获取眼镜使用基本情况。
	项
	1

	5.8
	应用管理
	支持三方应用通过后台注册的方式，在APP中拓展眼镜应用。
技术需求：眼镜和手机通过蓝牙安装眼镜应用。
	项
	1

	5.9
	系统管理
	系统配置：支持ADB调试权限、双系统权限、执法记录权限开关配置。
	项
	1

	
	
	用户管理：支持按部门创建用户账号，并进行用户管理；
	项
	1

	
	
	角色管理：支持按功能菜单、数据权限进行角色创建，通过绑定用户进行权限管控；
	项
	1

	5.1
	数据大屏
	指挥调度:支持在线地图查看、操作，能够标记在线眼镜设备，并实时点播眼镜第一视角画面。
	项
	1

	
	
	数据统计:系统支持对眼镜设备汇总数据进行展示，包含设备状态、人脸/车牌识别数据、音视频采集记录、实时消息订阅等；
	项
	1

	6
	智能眼镜APP
	
	
	

	6.1
	基础服务
	支持眼镜通过蓝牙连接手机。
	项
	1

	
	
	支持P2P连接。
	项
	1

	
	
	支持0~100%音量调节。
	项
	1

	
	
	支持0~100%亮度调节，最大支持1200尼特
	项
	1

	6.2
	设置
	支持查看设备名称、序列号、眼镜系统版本，国标注册开关、OTA升级。
	项
	1

	
	
	支持查看系统版本号、日志上传和退出登录。
	项
	1

	6.3
	功能列表
	支持通过手机系统消息开/关设置。
	项
	1

	
	
	眼镜触控板、功能键快速操作指引。
	项
	1

	
	
	支持眼镜端拍照录像同步平台，支持手机本地查看并保存手机相册。
	项
	1

	
	
	支持任务信息查看、签收确认，处警结束记录汇总、总结提交。
	项
	1

	
	
	支持人脸检测距离配置，能够查看在/离线人脸识别记录，人脸识别记录支持黑白名单识别记录查询。
	项
	1

	
	
	支持手机控制眼镜、提示音、车牌库配置，能够查看车辆识别记录。
	项
	1

	
	
	支持人脸/车辆采集模式切换，能够查看人车采集记录。
	项
	1

	
	
	支持通过扫码安装眼镜应用，支持通过平台下载安装。
	项
	1

	
	
	管理三方眼镜应用的功能菜单，支持跳转三方应用服务。
	项
	1

	7
	警务通告警指令管理移动应用
	
	
	

	7.1
	告警指令数据对接服务
	提供与慧眼平台的接口开发适配服务，支持标准接口协议（如 REST/JSON），自动识别接收慧眼平台推送的结构化数据及原图 / 缩略图双格式照片，通过数据校验功能检测完整性，异常数据自动标记并触发重试，实现无缝对接与零丢失接收。
	项
	1

	7.2
	数据同步状态反馈功能
	接收数据后自动向慧眼平台返回成功标识，数据异常时返回具体错误码支持针对性重试，同时后台记录每笔数据传输时间、状态及错误日志，便于运维追溯，形成闭环流转。
	项
	1

	7.3
	多模式声光提醒
	支持声音、灯光、振动三种提醒模式单独或组合启用，确保民警及时察觉新任务且不被打扰。
	项
	1

	7.4
	数据安全接收功能
	采用加密传输协议防止泄露，自动将其格式转换为警务通终端可识别的格式，接收后自动校验完整性，传输中断可断点续传，保障传输安全与数据不丢失。
	项
	1

	7.5
	分类列表查看功能
	以列表形式展示分类后的简要信息，每条包含对象、类型、时间等核心字段，支持筛选排序，不同分类用差异化颜色或者图标标识，提升浏览效率。
	项
	1

	7.6
	基础信息展示
	点击简要信息后展示包含基础信息（人员 / 车辆核心信息）、告警详情（行为描述 / 照片）、处理建议（处罚 /告知）的完整信息包，支持照片放大、关键词高亮。
	项
	1

	7.7
	一键复用功能
	民警确认信息无误后点击 “复用” 按钮，系统自动将详情信息同步至处罚系统，无需手动录入核心字段，复用前自动校验信息有效性（如是否超时效、是否更新），无效信息提示重新确认，减少重复操作。
	项
	1

	7.8
	处罚页面跳转功能
	复用后直接跳转至对应处罚类型的标准化处罚页面，无冗余操作保持连贯性，且支持与现有执法处罚系统对接，无需改造原有流程，适配不同地区接口规范，实现无缝衔接。
	项
	1

	7.9
	一键播放文书功能
	警务通集成语音控件，出具文书前点击 “一键播放”，可自动语音播报处罚告知书、权利义务告知书等内容，支持男女普通话，并提供暂停、重播、语速调节，播报时可查看对应文字。
	项
	1

	7.10.
	文书内容适配功能
	自动关联当前处罚事项对应的标准化文书模板，确保播报内容与最终出具文书完全一致，同时支持客户自定义文书模板，系统自动适配语音播报格式，满足地方执法文书规范。
	项
	1

	八
	5G可视化报警及调度机双机并行升级
	
	

	
1
	构建接警地图台
	地图服务对接：与第三方地图服务平台对接开发，为接警台提供地图定位服务，实现地图台联动定位功能。
	项
	1

	
	
	地图操作：地图放大、缩小、漫游、全图显示。
	项
	1

	
	
	地图计算：测距、测面积。
	项
	1

	
	
	警情定位上图：获取警情定位信息，自动在地图上进行撒点定位
	项
	1

	
	
	地址反向定位：在地图上手动标点进行定位，由地图台反向受理台推送警情位置坐标信息。
	项
	1

	
	
	地图台页面UI整体视觉设计
	项
	1

	2
	短信平台对接
	第三方短信平台API对接
	项
	1

	
	
	短信发送页面UI设计
	项
	1

	
	
	短信内容编辑
	项
	1

	
	
	联系人管理
	项
	1

	
	
	短信发送状态回调处理
	项
	1

	3
	警情数据规范标准改造
	
	
	

	3.1
	110警情规范改造
	按照《数据规范》，对基础字典表、业务数据表、以及业务字典表三类进行标准规范改造
	项
	1

	3.2
	数据清洗服务
	提供数据清洗接收预处理、数据转换处理、数据编码处理、数据格式处理服务
	项
	1

	3.3
	警情报送
	将110警情标准库新增警情、更新警情和历史警情数据，报送至省厅
	项
	1

	4
	省12345政务服务热线对接
	
	
	

	4.1
	110非警务分流
	非警务类警单转派：110接处警系统将需要转派的非警务警单通过边界推送至政务网侧由12345进行签收。
	项
	1

	
	
	转派状态提示：根据转派的网络封装数据发送协议回显信息提示发送成功与否
	项
	1

	
	
	退单签收：12345系统对110接处警系统转派的非警务警单进行稽核，如不属于本单位处理，可进行退单。110接处警系统对12345系统的退回的非警务警单进行签收
	项
	1

	
	
	接收反馈：接收12345系统推送的非警务警单的处置反馈信息，便于110指挥中心掌握处置情况
	项
	1

	4.2
	12345 警务协作受理
	12345工单签收：110接处警系统可对12345系统转派的工单进行签收。
	项
	1

	
	
	工单退单功能：110接处警系统对12345转派的工单进行稽核，如不属于公安处置的事件可实现退单功能。
	项
	1

	
	
	12345工单反馈：110接处警系统对12345系统转派的工单处置后，将反馈信息推送至12345系统，实现工单的反馈功能
	项
	1

	4.3
	协作单查询统计
	系统查询功能增加“转派至12345警情单”和“受理12345协作警单”查询功能，支持条件查询，查询结果包括受理内容和反馈内容。同时可按支持按年/月/日维度统计，“转派至12345警情单”以及“受理12345转派单”数量
	项
	1

	九
	太仓公交数字化运营管理平台
	
	

	（一）
	公交行业数字化管理考核系统
	
	

	1
	调度管理
	
	
	

	1.1
	基础运营数据管理
	
	
	

	1.1.1
	线路管理
	构建线路名称、营运时间、线路长度、线路走向、线路轨迹等线路基础数据管理模块，支持数据添加、批量导入、修改、删除点操作。
	项
	1

	1.1.2
	车辆管理
	构建车辆自编号、牌照号、车型等车辆基础数据的管理，支持数据添加、批量导入、修改、删除点操作。
	项
	1

	1.1.3
	人员管理
	构建人员信息、包括姓名、工号、车队等人员基础数据的管理，支持数据添加、批量导入、修改、删除点操作。
	项
	1

	1.1.4
	停车场管理
	构建停车场名称、停车场电子围栏、所属车队等基础数据的管理，支持数据添加、批量导入、修改、删除点操作。
	项
	1

	1.1.5
	区间及空驶轨迹管理
	 构建区间及空驶的轨迹、公里数、线路走向等基础数据的管理，支持数据添加、批量导入、修改、删除点操作。
	项
	1

	1.2
	行车计划管理
	
	
	

	1.2.1
	计划行车时刻表管理
	线路日常线路营运计划的编制，包含班序号、路牌、发车班次、进出场时间等，支持时刻表模板的下载和导入。
	项
	1

	1.2.2
	行车人员值勤表管理
	结合行车时刻编制线路驾驶员的每日值勤信息，支持值勤表模板的下载和导入。
	项
	1

	1.2.3
	节假日时刻表设定
	设置特殊的节假日，用于特殊节假日下的行车计划切换使用。
	项
	1

	1.2.4
	特约车计划管理
	特约车计划的编制，包含租车方、上客点、目的地、车号等信息。支持模板的下载和导入。
	项
	1

	1.3
	生产调度管理与查询
	
	
	

	1.3.1
	车辆监控
	通过模拟图、地图2种展现方式实时显示车辆的当前位置、行驶方向、车速、车辆的驾驶员信息、当日计划班次完成情况等信息，会以不同颜色区分当前车辆营运、停运等状态。
	项
	1

	1.3.2
	智能调度
	根据行车计划和当日行车间距、路况等实时信息智能计算推送起讫站的发车时间。
	项
	1

	1.3.3
	路单采集
	通过车辆的GPS信号、行车计划、线路轨迹等信息进行车辆路单采集
	项
	1

	1.3.4
	营运指标监控
	对日常车辆营运过程中的一些重要指标如早晚高峰出车、准点加入、大间隔等。
	项
	1

	1.3.5
	调度员签到/签退
	记录调度员的日常签到签退考勤情况。
	项
	1

	1.3.6
	行车计划查询及调整
	查询当日的行车计划，可根据实际情况对路牌、车辆、人员进行调整。
	项
	1

	1.3.7
	车辆线路切换
	当线路上存在车辆支援的情况可通过线路切换来确保车辆的路单、语音报站等信息准确。支持临时切换、永久切换、定时切换。
	项
	1

	1.3.8
	车辆轨迹回放
	根据选择时间段查看该时间段内所选车辆的GPS形式轨迹。轨迹动画支持多种播放速度。
	项
	1

	1.3.9
	损失临加登记
	对线路营运过程当中出现的班次损失、班次临加进行登记记录。
	项
	1

	1.3.10
	调度日记登记
	对线路营运过程当中出现的空放、区间、掉头、绕改道等进行登记记录
	项
	1

	1.3.11
	调度日报
	查看起讫站的班次信息并根据早晚高峰、每小时段统计展示班次的计划和实际完成情况。
	项
	1

	1.3.12
	首末班发车时间查询
	查询线路起讫站的首末班发车时间。
	项
	1

	1.3.13
	计划时刻执行查询
	根据起讫站的实际发车执行情况与行车计划比对，统计查询起讫站的发车准点率。
	项
	1

	1.3.14
	调度发车时间查询
	查询日常起讫站计划发车时间和调度员人工干预后的发车时间记录
	项
	1

	1.3.15
	车辆状态更新记录查询
	查询日常调度的操作记录，如车辆状态调整、电子路单调整，行车计划变更等。
	项
	1

	1.3.16
	线路切换记录查询
	查询车辆的切换信息、如切换时间、切换原因、操作人、切换线路等。
	项
	1

	1.3.17
	行车原始数据日报
	查看车辆GPS原始数据的行车日报和行车路单信息。
	项
	1

	1.3.18
	站点停靠时间查询
	根据车辆GPS和站点RFID等信息查询车辆在各站点到离站的数据信息。
	项
	1

	1.3.19
	GPS数据查询
	查看车辆的GPS数据，如GPS时间、当前站级、GPS经纬度、车速等信息。
	项
	1

	1.3.20
	GPS信号排查
	查询车辆的GPS信号信息，GPS线路、GPS最终发送时间等信息。
	项
	1

	1.4
	电子路单管理
	
	
	

	1.4.1
	路线车路单
	结合线路的行车计划、车辆GPS、线路基础信息自动生成路线车的电子路单。电子路单支持班次的车辆轨迹查看，编辑、路单转移等功能。
	项
	1

	1.4.2
	特约车路单
	结合线路的行车计划、车辆GPS、线路基础信息自动生成路线车的电子路单。电子路单支持班次的车辆轨迹查看，编辑、路单转移等功能。
	项
	1

	1.5
	营运数字报表
	
	
	

	1.5.1
	计划执行考核日报
	以分公司、车队等多维度按每日统计计划配车、实际配车以及计划班次、班次并通过全日、早晚高峰生成相关的执行率后营运考核提供数据支撑。
	项
	1

	1.5.2
	计划执行考核月报
	以分公司、车队等多维度按每月统计计划配车、实际配车以及计划班次、班次并通过全日、早晚高峰生成相关的执行率后营运考核提供数据支撑。
	项
	1

	1.5.3
	路线损失公里统计
	以分公司、车队等多维度统计损失班次公里数及损失原因。
	项
	1

	1.5.4
	每日营运小结
	根据各车队、线路、车辆的班次准点率、停班班次、未全程营运班次等信息生成每日营运小结。
	项
	1

	1.5.5
	电子路单公里数统计
	以分公司、车队等多维度统计路单公里数。
	项
	1

	1.5.6
	首末班车准点统计
	实现以分公司、车队等多维度统计首末班的计划班次数和准点班次数统计。
	项
	1

	1.5.7
	班次准点统计
	实现以分公司、车队等多维度统计班次的计划数和准点班次数统计。
	项
	1

	1.5.8
	运送车速汇总分析
	以分公司、车队等多维度统计早晚高峰、全日的总公里、总时间以及平均车速。
	项
	1

	2
	数据资源建设
	
	
	

	2.1
	数据采集与接入
	
	
	

	2.1.1
	车载GPS信号数据接入
	与车载GPS设备对接，实现车载GPS信号数据的实时接入，并对GPS数据的低实时传输与处理。
	项
	1

	2.1.2
	车载到离站信号数据接入
	自动捕获车辆进出站状态信号，实现车辆到站和离站信号的自动采集。
	项
	1

	2.1.3
	线路切换指令下发服务
	如果车辆需要线路切换，将提供线路切换指令的自动下发功能。
	项
	1

	2.2
	数据计算服务
	
	
	

	2.2.1
	路单自动采集服务
	实现路单数据的自动采集，对采集到的数据进行自动化处理，导入到系统中。
	项
	1

	2.2.2
	智能调度发车服务
	提供基于实时数据的智能调度发车服务，实现根据客流数据实时分析，对发车进行实时的动态调整。
	项
	1

	2.3
	数据库建设
	
	
	

	2.3.1
	数据库设计、数据初始化及数据处理
	基于业务需求设计高效数据库表结构，提供数据初始化服务，实现数据的处理。支持批量导入/API对接完成数据初始化，并实现数据清洗、转换与统计分析，确保数据一致性与处理效率。
	项
	1

	2.4
	数据共享接口开发
	
	
	

	2.4.1
	实时调度信息数据接口
	实时调度信息数据接口开发，为外部系统对接提供可用的数据传输接口。开发实时调度信息的数据接口，为外部系统对接提供可用的实时数据传输接口。
	项
	1

	3
	绩效考核管理
	
	
	

	3.1
	人员信息数据指标
	提供人员信息数据量化指标的考核管理，包括：建立驾驶员、调度员等岗位的KPI体系、实时采集考勤、服务评价等数据、自动生成人员绩效考核报告。
	项
	1

	3.2
	车辆信息数据指标
	提供车辆信息数据量化指标的考核管理。包括：监控车辆利用率、故障率等关键指标、统计单车运营里程、能耗等数据、提供车辆维保周期预警功能。
	项
	1

	3.3
	运营线路数据指标
	提供运营线路数据量化指标的考核管理功能，包括：线路准点率、客流量等运营数据、评估线路运营效益与成本。
	项
	1

	3.4
	服务质量数据指标
	提供服务质量数据量化指标的考核管理。包括：整合乘客投诉、满意度调查数据、建立服务质量评估模型、生成服务质量分析报告。
	项
	1

	3.5
	考核指标权限管理
	管理考核指标的访问权限。包括：实现指标数据的分级访问控制、支持角色化的权限配置、记录指标访问日志审计。
	项
	1

	（二）
	公交信息发布系统维护升级
	
	

	1
	调度系统数据对接
	线路基础数据接口、站点基础数据接口、线路站点数据接口、车辆数据接口。
	项
	1

	2
	公交运营信息发布
	对现有公交站台信息发布与管理系统进行升级，配备详细信息面板，支持多语言展示，展示各站点的进站预报详情。
	项
	1

	3
	实时公交小程序维护升级
	实时公交查询小程序进行升级，支持多语言展示线路站点名称，接入太融e
	项
	1

	（三）
	手机信令OD数据服务
	
	

	1
	太仓市铁路枢纽客流来源去向OD数据
	到达太仓铁路枢纽（太仓站、太仓南站）客流来源地及目的地数据分析，太仓市域采用不大于500m的栅格尺寸。
	次
	1

	2
	太仓市医院服务范围OD数据
	提供太仓市主要医院（第一人民医院，友谊医院，第三人民医院，中医院）地理范围的出行OD数据分析，太仓市域采用不大于500m的栅格尺寸。
	次
	1

	（四）
	智慧公交大模型应用
	
	

	1
	公交调度专用高性能数据库
	基于国产数据库定制公交调度生产营运系统的核心数据库，实现高性能实时计算与海量数据存储。兼容MySQL模式
	套
	1

	2
	公交大模型一体化终端集成
	
	
	

	2.1
	AI硬件终端适配1
	详见技术要求
	套
	3

	2.2
	AI硬件终端适配2
	详见技术要求
	套
	13

	2.3
	高质量交通数据集加工
	集成交通行业高质量数据集，包括标准规范、法律法规、技术文献等通识性知识集。
	项
	5

	2.4
	知识库管理工具链
	提供知识库加工的全过程工具链，包括文件上传、数据分类、清洗治理、自动切片、标准审核、知识库创建、权限管控、用户体系等功能。
	项
	5

	2.5
	知识检索门户
	提供一站式知识问答功能，并建立企业知识库入口、个人知识库管理功能。
	项
	5

	2.6
	模型部署与系统调试
	基座模型部署与适配，与本地系统部署联调，实现一站式的即开即用。
	项
	5

	（五）
	北斗4G全网通车载定位终端
	详见技术要求
	台
	82

	
	安装费
	含设备安装、调试，外接天线安装与布线
	台
	82

	
	移动专有通道流量卡
	每张流量卡的流量套餐为300M /月，共三年
	张
	82

	十
	太仓交通信控综合指挥平台
	
	

	
	整体要求
	▲系统应能够与太仓市公安局交通警察大队现有的信号控制系统无缝对接，并在系统中实现指定相位、指定控制方式、锁定交通流、系统步进等控制功能。
▲系统应能够与太仓市公安局交通警察大队现有的流量采集平台无缝对接，并能够对系统中采集的交通数据进行分析和应用。
	
	

	1
	综合监视
	
	
	

	1.1
	区域综合展示
	设备状态展示:对范围内的信号机、雷达和视频检测器等设备进行统计，并展示设备总数、在线率等信息。
	项
	1

	
	
	运行参数展示:以标签的形式在展示界面展示路网运行指数，包括拥堵指数、拥堵里程、交通流量等数据。
	项
	1

	
	
	拥堵排名展示:分别对区域、路段、路口进行拥堵排名，并在展示栏内展示实时运行参数。支持自定义标签对重点关注路口、区域进行排名，并按交通运行参数进行排名。支持快速搜索定位，可以在搜索栏快速搜索定位到拥堵排名路口、路段以及重点关注路口。
	项
	1

	
	
	实时路况展示:基于检测器/互联网数据，展示区域内路网的实时路况，并实时监视数据状态。
	项
	1

	
	
	路口服务水平展示:基于检测器/互联网数据，展示区域内路口的服务水平（分为A/B/C/D/E/F五个服务等级，并用由绿到红的渐变颜色表示）。
	项
	1

	
	
	异常交通拥堵展示:基于检测器、电警数据和互联网地图数据，识别交通运行偶发性拥堵路况，以异常事件的形式提示拥堵位置，并可以对历史交通运行数据进行查询统计。
	项
	1

	1.2
	交通流热力图
	基于路口方向流量，以热力图的形式在地图上展示城市交通热点区域，支持历史流量热力图回放。
	项
	1

	1.3
	视频巡查
	通过视频数据对接，完成视频资源的接入，可以随时调取拥堵区域的视频进行查看实时运行情况。
	项
	1

	2
	快捷功能
	
	
	

	2.1
	快捷处置
	对于单个路口交通拥堵处置，可通过指定相位、指定控制方式、锁定交通流、系统步进、临时方案等方式，实现对路口信号控制方案的快速干预功能。对于多路口协调的干线，可以快速设置协调参数进行协调优化。
	项
	1

	2.2
	快速勤务
	可以根据实际需求快速规划线路，具备任务管理、方案编辑、审核管理等功能，实现任务管理、人员配置、车辆配置等资源分配。
	项
	1

	2.3
	重点区域管控
	自定义重点区域
	
	

	
	
	可以自定义重点管理区域，突出显示重点关注路口。能够实时调取信号运行状态和视频监控画面，并可实现预案一键下发和快捷干预。
	项
	1

	
	
	预案配置
	
	

	
	
	可以在系统中配置大型活动预案、特殊节假日预案、恶劣天气预案、重点区域安保任务预案等。
	项
	1

	
	
	关联视频
	
	

	
	
	可以调取视频资源（包含高点监控），设置活动区域的视频监控分组预案，查看道路交通实时运行情况。
	项
	1

	3
	设备监视
	
	
	

	3.1
	设备状态监视
	基于电子地图展示信号机、检测器、视频等设备的基础信息及运行状态等信息。
	项
	1

	3.2
	实时故障报警
	根据运行状态监视识别设备异常，并对故障信息实施报警处理，实现设备故障监测功能。
	项
	1

	4
	交通运行分析
	
	
	

	4.1
	交通流量分析
	系统根据收集的数据,对路口流量进行统计分析，支持选择不同路口(支持打字查询)、具体日期、不同数据分析度(每5/15/30分钟)查看路口流量，数据结果按图表展示，可实现查看具体车辆数功能。查询结果可按EXCEL或jpg格式导出。
	项
	1

	4.2
	交通拥堵分析
	总结分析城市交通运行规律、交通特征，识别常发拥堵，路段、路口。
	项
	1

	4.3
	交通流溯源分析
	基于车牌识别数据对交通流溯源分析。区域溯源分析，分析进出区域、区域内部的主要交通路径；干线溯源分析，绿波线路推荐，拥堵溯源分析，上下游交通运行规律；路口溯源分析，通过OD溯源分析路口上下游交通运行规律。
	项
	1

	5
	策略完善
	
	
	

	5.1
	路口级
	路口信控策略完善从流量和阶段两个维度切入，对路口进行全天时段内的交通流数据统计和数据研判。将路口的周期流量及时段流向流量进行量化展示；从阶段排队、阶段流量和阶段车道过车分析三个方面入手，评价分析路口阶段的各项指标。
	项
	1

	
	
	在流量维度上，通过对路口的周期流量数据、全天小时流量数据和周期时长的分布情况的统计研判，分析流量和周期时长的匹配度。
	项
	1

	
	
	在阶段维度上，通过分析路口的交通流数据，计算各阶段的阶段清空率、阶段平均时长、阶段平均最大车道流量、阶段平均车头时距、阶段最大车头时距以及阶段绿灯利用率等指标。分析阶段流量和阶段绿灯时间的匹配度。
	项
	1

	5.2
	干线级
	干线信控策略完善分别统计早高峰、晚高峰、平峰和夜间低谷等不同时段的小时流量，计算各项交通流指标。
	项
	1

	
	
	从路段和关键路口两个层面分析干线潜在的问题。在路段层面通过计算起点和终点的拥堵指数，协调方向上的平均行程时间，平均延误时间和自由流速度等交通流指标的统计研判，分析干线拥堵情况和拥堵原因。在关键路口层面对协调方向的拥堵指数和分协调方向的最大排队长度的统计研判，结合关键路口的控制方式，分析路口拥堵原因，发现配时方案在实际控制过程中存在的问题。为用户调整方案提供数据支持，从而对配方案进行针对性的优化。
	项
	1

	5.3
	区域级
	基于历史统计数据，对划分的区域进行交通运行状态监测。能够对区域内的车流总量、拥堵里程、拥堵路口的比例进行实时监测分析；同时系统能够根据区域内拥堵分布，诊断区域内的瓶颈路口和控制边界的关键路口，为区域控制优化提供决策支撑。
	项
	1

	6
	基于历史交通流数据分析的信控优化
	
	
	

	6.1
	单点专项优化
	分析研判单个路口过往交通流数据并进行规律总结，制定契合该路口的专项优化策略，通过策略下发、原方案备份后试运行来检验单点优化方案可行性，达到预期效果后替换原方案，减少交通延误，提高交通的顺畅程度。
	项
	1

	6.2
	绿波干线制定及调优
	基于历史交通数据生成最优协调方案策略，并与信号控制系统无缝衔接。通过干线协调优化，使得交通流量更加流畅和高效，实现不同配时方案之间的平滑过渡，以实现更加精细和灵活的交通调度和管理。
	项
	1

	6.3
	自适应控制优化
	基于流量数据分析、问题诊断结果，对自适应控制路口的配时方案进行优化，通过算法模型自动生成符合交通运行规律的更优方案，并实现优化方案实时下发至信号控制系统。
	项
	1

	6.4
	溢出控制优化
	当路段交通流达到饱和状态,下游路口通过能力不足时，系统通过识别关键路径，实现相邻路口溢出控制，并根据不同的状态生成合理有效的溢出控制策略，并实现优化方案实时下发至信号控制系统。
	项
	1

	7
	效益评估
	
	
	

	7.1
	控制效益评价
	通过对平均小时流量、平均车速、绿灯放行效率、溢出次数和阶段清空率等指标的统计分析，评估路口的配时健康程度，反映每个路口的交通状况和配时方案的效果。
	项
	1

	7.2
	评价报告
	根据“运行分析”中的相关数据进行评价，生成评估报告，快速地生成路口信号的评估报告，从而更好地了解路口的运行情况，及时发现和解决问题，提高交通管理效率。
	项
	1

	8
	项目实施
	
	
	

	8.1
	软件系统安装部署
	开发环境、运行环境
	项
	1

	8.2
	外部系统对接接口对接调试
	高德数据对接、视频汇聚对接
	项
	1

	8.3
	测试调优
	单元测试、系统联调、性能调优
	项
	1

	8.4
	使用培训
	开展使用培训工作
	项
	1

	十一
	法眼AI-多模态智能中枢
	
	

	1
	数据对接
	对接报警定位平台获取报警人相关信息；对接可视域平台获取相机点位ID
	项
	1

	2
	事故检测配置及报警推送
	对接增加事故检测算法配置、报警事故视频推送
	项
	1

	3
	多模态大模型推理服务
	
	
	

	3.1
	图像分析
	支持对视频关键帧、单独上传的图像进行分析。识别照片中的重要元素和信息，并与相关案件信息进行关联和比对。
	项
	1

	3.2
	多模态数据深度解析与关联推理
	利用大模型技术对执法记录仪或监控视频、警情信息和电子卷宗等异构数据进行特征提取与语义理解，自动识别违法行为特征，并生成标准化证据链；
	项
	1

	3.3
	全流程自动化协同
	打通“数据采集-违法识别-文书生成-辅助处置”环节，实现现场执法、事故监控视频关联、事故责任书预判及生成等业务自动化处理，同时支持多智能体协作机制，将智能化能力及业务流程封装为可调用的智能体模块，提升跨警种协同效率
	项
	1

	3.4
	事故责任认定预审
	事故现场视频分析；全自动责任认定预审模块；全链路事故责任预判辅助
	项
	1

	4
	算子管理
	算子CRUD、基于dify的算子服务开发
包括：执法一致性、敏感词、暴力执法、执法程序违规、声纹不一致、事故责任认定
	项
	1

	5
	算法管理
	算法CRUD、算子逻辑关系配置
	项
	1

	6
	任务管理
	任务CRUD、创建/编辑任务时可配置视频/文书范围并绑定算法、任务状态可开启/停止
	项
	1

	7
	任务详情
	子任务视图展示任务状态及任务分析结果
	项
	1

	8
	任务调度
	在不超出视频分析最大并发数的前提下，配置任务调度算法及时间窗口管理策略
	项
	1

	9
	预警中心
	展示预警数据，支持筛选排序
	项
	1

	10
	预警详情
	根据不同算子类型展示预警详情内容
	项
	1

	11
	数据统计
	指标看板、趋势图、分布图等可视化
	项
	1

	12
	数据对接
	执法文书、执法视频、报警信息对接
	项
	1

	13
	警务通app模块
	推送事故责任预判辅助信息（视频片段、认定结论）到警务通进行汇总展示
	项
	1

	14
	一键推送
	推送报警至警务通app
	项
	1

	十二
	交通监控设备标志牌
	白底、蓝图形、黑边框、白色衬边，600mm*800mm,板面采用2mm厚铝板+III类反光膜，文字和图案采用IV类反光膜，附着式安装
	块
	586

	十三
	风雨连廊
	
	

	1
	膜结构遮阳棚端头段
	立柱Ø165*6mm，高2820mm、3820mm；棚高2500~3280mm，挑臂H220*100*6*6mm，含基础，详见技术要求
	米
	4

	2
	膜结构遮阳棚连廊段
	立柱Ø165*6mm，高2820mm；棚高2500~3120mm，挑臂H110~220*100*6*6mm；每5750mm为一隔断，侧面居中设置3500mm*1000mm宣传栏，宣传栏边框50*50*5mm，背板为铝板，采用扭动合页结构，配置两根600mm长液压杆；面板边框50*50*2.5mm，配5mm钢化玻璃，含基础，详见技术要求
	米
	46

	十四
	路口遮阳篷
	立柱4380*250*250*10mm镀锌方管；双挑臂长不低于3150mm，250*150*8mm镀锌方管，棚展宽与悬臂相等，长不低于4200mm，含基础，详见技术要求
	套
	13

	十五
	安全接入
	
	

	1
	安全认证网关
	详见技术要求
	台
	1

	十六
	超员检测系统
	
	

	1
	超员检测一体机
	详见技术要求
	台
	12

	2
	抓拍单元
	详见技术要求
	台
	12

	3
	多合一补光灯
	详见技术要求
	台
	24

	4
	预警屏
	详见技术要求
	台
	12

	5
	小立杆基础
	定制
	个
	12

	6
	小立杆
	高不低于1.6米
	根
	12

	7
	立杆
	高6.5米，臂长5米
	套
	12

	8
	立杆基础
	1200*1200*1500（mm）
	套
	12

	9
	施工辅材
	安装、布线、开挖等
	项
	12

	十七
	互联网地图接口服务
	采购第三方地图接口服务（三年）
	项
	1


（二）系统功能技术参数
[bookmark: _Toc1614324458][bookmark: _Toc1625573388]2.1视频巡检车违停抓拍系统
[bookmark: _Toc494269995][bookmark: _Toc1114706046][bookmark: _Toc1979793043]2.1.1项目需求
项目功能要求：在太易停路边收费的视频巡检车设备通过技术升级实现巡检车路边停车、违停二合一，对路边违法停车车辆进行抓拍，把照片给到交警部门进行下一步处理。
[bookmark: _Toc1328435696][bookmark: _Toc1270047083][bookmark: _Toc494269996]2.1.2巡检车设备组成
[bookmark: _Toc1791033436][bookmark: _Toc1841356448]2.1.2.1智能分析端
智能分析端内置于停车位管理专用车辆的装备箱中，包含事件检测软件、号牌 识别比对软件、图像抓拍处理软件、视频信号录像软件以及后台上传软件。
智能分析端需完成以下功能：
（1）系统界面停车位功能类型，智能分析端开启对应高清采集相机，采集停车位管理专用车辆周围交通信息。
（2）智能分析端对采集信息进行分析，事件检测软件进行车位状态检测，并通过视频信号录像软件进行录像。
（3）当事件检测软件检测到车位状态为占用时，图像抓拍处理软件进行抓拍，处理图片，输出处理之后的图片，并通过后台上传软件上传到后台服务器。
（4）停车位管理系统通过千兆交换机形成星形局域网，网络连接所有高清采集相机、智能分析服务器。基于4G网络技术，将抓拍数据传输至后台服务器。
[bookmark: _Toc290984619][bookmark: _Toc877964816]2.1.2.2视频采集端
（1）高清采集相机
高清采集相机主要是对交通信息的采集，这些高清采集相机是固定在停车位管理专用车辆装备箱上的，在设备使用过程中画面不断改变，能够实现移动监测并采集停车位管理专用车辆周围的交通信息。
（2）定位模块
定位模块通过USB接口或者串口与智能分析服务器相连，接收卫星信号，对停车位管理专用车辆进行定位，确定泊车具体地点。
（3）抓拍车辆图片功能
功能描述：通过巡检车采集端可对道路违规停车车辆和泊位内车辆自动抓拍取证，将抓拍图片保存至后台系统。
（4）车辆违法停驶检测及抓拍功能
车辆停驶事件：车辆在道路上由行驶改变为静止状态，且静止时间大于某一设定值的交通事件。如果车辆停驶在禁停区域，系统检测到违章停车后，高清采集相机对违章车辆进行抓拍，获取车辆细节特写,并对特写图进行车牌识别。
（5）自动车牌识别功能
通过视频巡检车对停车位中的车辆进行车牌自动识别，车牌正确识别率要求≥98%。
（6）泊位自动匹配功能
通过视频识别算法自动匹配出当前车辆泊位的编号，泊车匹配准确率要求≥98%。
（7）信息自动上传功能
要求快速传递停车位信息，实现多种平台无缝对接。
[bookmark: _Toc494270020][bookmark: _Toc1703585865][bookmark: _Toc1541954245]2.1.2.3系统性能
系统的基本技术性能指标要求如下： 
▲实时检测来自高清采集相机（彩色或黑白均可）的图像信号。在正常光照环境下（夜晚或雨、雪、雾等恶劣天气条件除外），交通事件及交通违法检测率≥90%。
[bookmark: _Toc98388099][bookmark: _Toc317987328]2.2太仓公安车辆解析应用系统
[bookmark: _Toc1499942185][bookmark: _Toc177132351][bookmark: _Toc1069882844][bookmark: _Toc204604068]2.2.1视频图像接入系统要求
[bookmark: _Toc1330227846][bookmark: _Toc217771162][bookmark: _Toc204604069]2.2.1.1视频统一联网
（1）标准协议级联
持通过GA/T 1400及扩展协议级联车辆等数据。
支持通过GB/T 28181标准协议实现普通视频资源的级联，包含域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等。
（2）联网管理配置
支持针对本域或外域的资源进行选择共享操作。
支持对下级域进行检索查询操作。
支持对联网信令服务、联网媒体服务、多线路网域进行配置。
支持对联网上下级域的配置。
支持配置对本级域与下级域进行资源定期同步，并对冗余资源进行清除。
支持展示本级域与下级域的资源状态，以及外域链接状态。
支持展示本级域与下级域的资源状态，以及共享给上级的资源信息。
[bookmark: _Toc767785246][bookmark: _Toc1693617307][bookmark: _Toc204604070]2.2.1.2设备统一接入
（1）视频设备接入
支持根据模板批量导入编码设备、编辑及同步编码设备信息。支持在选定区域下手动添加编码设备，包括单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式。支持针对编码设备添加标签。
支持设备的添加、删除、调整区域、主动发现、数据接入配置、添加能力集、删除能力、手动校时、同步、导入和导出操作。
支持自动获取编码设备的视频通道，并支持批量添加到所选区域，支持以列表形式展示监控点详情信息。支持查看、编辑监控点基本信息，支持监控点添加标签。支持对监控点进行添加、删除、调整次序、调整区域、同步、添加能力集、删除能力集、导入和导出操作。
针对业务目录，系统支持用户从基础目录中批量添加监控点至业务目录下的选中区域。
（2）卡口设备接入
支持添加、删除、排序、导入/导出卡口，支持配置卡口基本信息，包括前端资源、方向-车道信息、关联视频点位。
支持卡口位置标注，支持手动输入卡口经纬度信息及通过地图定位方式标注卡口位置两种方式。
针对自定义业务目录，支持从基础目录中批量添加卡口至业务目录选定区域。
[bookmark: _Toc1553345175][bookmark: _Toc204604071][bookmark: _Toc2084878346]2.2.2车辆解析系统功能要求
[bookmark: _Toc59693123][bookmark: _Toc204604072][bookmark: _Toc1992987015]2.2.2.1算法仓库
算法仓库是整个视频图像解析系统的算法管理中心，具备完整的算法全生命周期管理能力，包括算法的管理、封装、发布、更新、级联等功能，可以有效满足用户对于智能算法的管理和使用需求，是实现视频图像智能分析、价值挖掘的核心。算法仓库可以对边缘端、中心端的检测算法、建模算法、比对算法等算法包进行管理，提供算法的统一授权体系，为统筹开展算法的调度应用提供基础。
支持上传算法模型，填写描述信息、版本迭代说明后按照算法封装标准将算法模型封装成规范化的算法包。支持上传按照标准封装好的算法包。支持中心端通用GPU服务器、边缘智能设备等各计算平台的算法包。
支持按行业分类、分析源类型、分析目标类型、算法分组标签对算法进行筛选。
[bookmark: _Toc387455112][bookmark: _Toc75711441][bookmark: _Toc204604073][bookmark: _Toc95812260]2.2.2.2车辆图片分析引擎
分析引擎能够提供多算法运行的环境，依托算法仓库实现多种算法的运行。针对视频监控资源，提供基于流媒体的取流、编解码，从视频流中进行车辆的解析；针对智能相机，图片直存云存储后，对URL等相关信息进行转发处理，能够基于图片进行智能解析；最终输出车辆相关的结构化数据及模型信息，为上层应用平台提供检索、模型碰撞、技战法等业务应用支撑。
车辆图片分析是将抓拍图片中的车辆图片进行结构化分析，分析车辆相关的特征数据并建模，并根据实战应用需求，将结构化的特征数据按需存储，支撑应用系统功能及实战业务应用。车辆图片分析主要实现的功能包括：
（1）支持对车辆的品牌、型号、年款等特征进行识别，满足以下参数要求：对车头（即对车辆正向拍摄）识别车型≥6300种，对车尾（即对车辆背向拍摄）识别车型≥4400种，且在白天光照正常、夜间补光正常情况下，识别准确率≥95%。
（2）支持对车辆进行车牌号码识别。
（3）支持通过深度学习算法模型对检测到的车辆进行多种类型的属性识別，属性识别类别包括号牌种类（大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、使馆汽车号牌、领馆汽车号牌、港澳出入境车号牌、教练车号牌、警车汽车号牌、消防救援车辆、武警车牌、军用车牌、港澳本地车号牌）、车牌颜色（黑色、蓝色、绿色、黄色、黄绿色、白色）、车牌号、车辆类型（三厢轿车、面包车/MPV、皮卡、卡车、两厢轿车、SUV、小型货车、大型货车、中小型客车、大型客车）、运动方向（向上、向下、向左、向右、向左上、向左下、向右上、向右下）、特殊车辆类型（普通车辆、校车、集装箱、油罐车、搅拌车、出租车、消防车、公检法、工程抢险、军车、渣土车、公交车、长途客车、教练车、救护车、运钞车、环卫车、箱式货车、工业工程车、行政执法车、挂车、随车吊、救援车、栏板卡车、洒水车、拖拉机、粉粒物料车、吸污车）、危险品车识别（悬挂危险品标志、未悬挂危险品标志）、车辆品牌、车辆型号、车辆年款、车身颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、棕、绿、紫、粉、银、橙、金）、货车拖挂（有、无、无法判断）、天窗（有、无、无法判断）、行李架（有、无、无法判断）、车身文字（有、无、无法判断）、车辆角度（正面、侧面、背面）、第二车牌号、第二号牌种类、第二车牌颜色、前车窗挂件个数、前后车窗上的纸巾盒个数、前车窗摆件个数、主驾遮阳板状态（放下、收起）、副驾遮阳板状态（放下、收起）、后车窗玩偶个数、车尾方向（LED 显示屏、抱枕、贴纸、纸巾盒、备胎、车身喷字）、车顶灯个数、年检标个数、主/副驾区域（是否有人、是否系安全带、是否拨打电话、是否吸烟、是否戴帽子、是否戴眼镜、是否戴口罩、人员上衣颜色）。 
（4）支持对车辆的品牌进行识别，视频识别支持不少于150种机动车车辆品牌的识别。
（5）支持对车辆的子品牌进行识别，视频识别支持不少于1500种车辆子品牌和年款的识别。
[bookmark: _Toc204604074][bookmark: _Toc949181507][bookmark: _Toc787649680]2.2.2.3车辆抓拍库搜图引擎
搜图引擎支持根据用户输入的待检索图片，对车辆抓拍图片中的目标特征值进行比较并输出相似度超过设定阈值的结果。主要应用在车辆数据规模较大，且对查询效率和并发量要求较高的以图搜图场景中，如动态车辆搜图等。在以上场景中，需要依赖高算力和大容量显存的GPU服务器来独立部署搜图引擎，以实现车热数据的高效搜图应用。
当存在高并发、大库容、长周期的车辆抓拍库搜图需求时，可采用GPU卡部署比对引擎进行车辆抓拍库搜图。
车辆抓拍库搜图功能支持将系统输入的车辆图片模型与车辆动态抓拍库进行比对（1：N），并按照设定的阈值，将比中的TOP N结果进行输出。
[bookmark: _Toc2011438802][bookmark: _Toc938971652][bookmark: _Toc204604075][bookmark: _Toc184981449]2.2.2.4资源管理调度平台
资源管理调度平台是整个视频图像解析系统的管理调度中心，对本级和跨级跨域的解析任务、算力资源进行总体管理与按需调度，实现云边智能计算资源的高效、合理利用。平台提供多种云边智能算力资源的集中管理能力，并结合丰富、灵活的智能调度策略，接收上层应用平台智能分析任务，利用有限的智能计算资源高效地处理智能分析任务，并对全过程进行监控和管理。
（1）中心端资源管理
支持中心端资源添加，添加内容包括配置中心端资源名称、类型（比对服务、引擎服务、智能分析服务、算力服务、聚类服务、搜图服务）、所属网域、设备IP、类型、端口、用户名和密码、是否开启校时，启动校时使用外部NTP时需要配置NTP校时IP、校时端口、校时间隔。
支持列表分页展示已添加中心端资源名称、所属网域、IP、状态、版本、芯片类型、芯片数量、添加时间；支持按添加时间对中心端资源进行排序；支持算法同步；支持中心端资源信息编辑；支持单个删除和批量删除中心端资源设备。
支持按照资源名称、状态、类型对中心端资源进行查询，支持查询条件的重置。
（2）边缘资源管理
平台提供对智能IPC、NVR等边缘智能计算资源的接入、管理能力。
支持边缘资源的添加，包括配置边缘端资源名称、所属网域、所属区域、IP、端口、用户名和密码。
支持列表分页展示已添加边缘端资源的资源名称、IP、状态、设备类型、设备编号、设备序列号、功能类型、所属区域等信息；支持按照边缘端资源名称、状态、设备类型、功能类型对边缘端资源进行查询，支持查询条件的重置。支持单个设备同步和批量设备同步；支持单个删除和批量删除边缘端资源设备。
[bookmark: _Toc1176183462][bookmark: _Toc204604076][bookmark: _Toc1586717008]2.2.3车辆大数据基础平台功能要求
[bookmark: _Toc184981450][bookmark: _Toc204604077][bookmark: _Toc932684279][bookmark: _Toc500825010]2.2.3.1数据存储
支持多源异构数据的存储能力，提供多种数据存储组件，包括消息发布订阅系统、分布式文件系统、NoSQL数据库存储、列式数仓存储、图数据库等。
[bookmark: _Toc184981451]（1）消息发布订阅系统
提供消息发布订阅系统，是一个分布式的、数据冗余备份的缓存系统，用于大数据集群的数据接入，承担高速数据总线的作用。
支持服务节点组成集群，由生产者向集群推送消息，由消费者从集群订阅消费数据；
支持以Topic主题的形式存储数据，每个服务节点上都可以创建多个Topic；
支持Topic分区，以提升Topic的读写并行度，Topic分区量支持可视化配置修改；
支持数据副本，副本数量支持可视化配置修改。
[bookmark: _Toc184981452]（2）分布式文件系统
提供分布式文件系统作为平台的文件系统，用于分布式数据库的文件存储，支持分布式存储和多副本机制。
支持分布式存储：支持以管理节点和数据节点组成分布式主从架构；管理节点负责元数据管理，数据节点实际存放数据；
支持数据块存储：支持存储的数据以数据块流式写入，数据块大小支持可视化配置;
支持容错机制：支持管理节点高可用；支持数据多副本存储机制，默认3副本，支持副本数可视化配置。
[bookmark: _Toc184981453]（3）NoSQL数据库
提供分布式数据库，用于原始数据的存储，支持结构化、半结构化（JSON）、非结构化数据（模型，二进制序列）的存储。
支持分布式架构：支持管理节点和数据节点组成分布式主从架构，管理节点支持高可用；
支持分区存储：支持以表的形式存储数据，表中的数据划分为多个数据分区；
支持多列族存储：支持将数据表中多个关联的列设计成列族；支持不同的列族存放在不同的物理文件。
[bookmark: _Toc184981454]（4）列式数仓存储
提供列式数仓存储，用于存储治理后的数据，适用于数仓数据的快速查询。
支持由管理节点和数据节点组成的分布式主从架构； 
支持对表进行横向分区，支持用户组合使用两种分区策略（字段哈希值分区和字段值范围分区）；
支持一张表被分为若干分区。
[bookmark: _Toc184981455]（5）图数据库
提供图数据库，应用图形理论存储实体之间的关系信息，服务于人员关系分析、人员图谱等基于关系的分析类业务。在数据结构中用结点集表示实体，用连接结点的线表示实体的关系。相对于传统的关系型数据库，查询速度更快、操作更简单、能提供更为丰富的关系展现方式。
分布式图数据库支持Gremlin标准图查询语言，提供多种类型访问接口。
分布式图数据库支持原生分布式图存储、数据模型优化、实时更新查询、分布式图查询、图深度推演等功能。
原生分布式图存储：支持分布式原生图存储，支持多副本、高可用。
数据模型优化：支持点边标签、标签下独立属性和索引，支持动态Schema，支持用户自定义主键。
实时更新查询：支持Gremlin语言，支持用户通过主键或者属性条件进行查询和更新。
分布式图查询：支持分布式图查询引擎，支持计算向数据迁移，提升查询性能。
图深度推演：支持图概况、实体扩展、关系推演，支持根据方向、标签和属性过滤。
[bookmark: _Toc184981464][bookmark: _Toc1377530477][bookmark: _Toc568318842][bookmark: _Toc204604078]2.2.3.2平台管理
平台管理是对大数据基础平台的运维管理。支持大数据基础平台集群的安装部署、节点管理、服务管理、告警信息、监控、日志审计、多租户、用户管理等功能。支持对大数据基础平台集群进行在线扩容、减容，组件升级。
[bookmark: _Toc184981465]（1）集群部署
支持图形化安装部署，支持大数据基础平台的向导式安装部署，用户可根据界面指引一步一步完成集群部署。
[bookmark: _Toc184981466]（2）节点管理
支持大数据基础平台集群的概况管理。
支持集群管理者通过用户界面了解集群内所有节点的信息状态，包括节点整体健康状况、资源使用率（CPU/内存/磁盘）、服务实例状态。
支持节点启动、停止、重启。
支持在线扩容及在线减容。
[bookmark: _Toc184981467]（3）服务管理
支持集群服务管理能力。
支持基础服务和租户服务详情展示，包括服务类型、服务版本、角色实例、运行状态。支持对具体服务进行的启/停、卸载操作。
支持添加新的服务。
支持对现有服务进行在线升级。
支持服务操作，支持服务管理首页进行如下操作：
启动/停止：启动或停止运行该服务；
强杀：立即杀死服务的所有进程，通常在服务僵死无法正常使用时使用；
卸载：将服务从集群中卸载。
支持在具体服务的详情页面查看服务的基本信息、参数配置、高级参数配置。服务的基本信息包含角色实例、类型、节点、运行状态、操作。支持添加和删除实例，支持启动、停止实例。
支持灵活地修改服务的配置参数。支持对服务进行参数配置、高级参数配置、参数搜索等操作。
支持服务在线升级。
[bookmark: _Toc184981470]（4）日志审计
日志审计支持根据时间、租户/用户、服务、操作等维度查看操作审计信息。
支持在审计管理页面查看用户在大数据管理平台进行过的各种操作记录。审计包括以下内容：
租户操作：添加租户、删除租户、修改租户；
用户操作：添加用户、删除用户、修改用户密码；
服务操作：删除服务、启动服务、添加服务、停止服务、强制停止服务、扩容服务、更新服务配置、添加实例、停止实例、启动实例、停止实例、升级服务、回滚服务；
备份操作：创建备份计划、删除备份计划、启动备份计划、暂停备份计划、创建备份、恢复备份、删除备份；
节点操作：删除节点，添加节点。
[bookmark: _Toc184981472]（5）用户管理
支持统一的用户管理界面。
支持系统管理员添加、删除用户，以及修改密码。支持不同的用户角色。
[bookmark: _Toc133528632][bookmark: _Toc177132311][bookmark: _Toc1544702855][bookmark: _Toc204604079][bookmark: _Toc141951511]2.2.4视频图像信息综合应用平台要求
[bookmark: _Toc204604080][bookmark: _Toc95306909][bookmark: _Toc818889789][bookmark: _Toc165973131]2.2.4.1视频调阅
视频调阅包含视频应用、电子地图、点位搜索等应用，为用户提供视频预览、回放、点位查找等能力。
（1）视频应用
视频应用提供基础的视频预览、录像回放、视频上墙功能，满足监控领域用户在安保、监控等场景下的实时预览和远程回放的操作需求。客户端提供视频浓缩播放功能，实现视频智能变速播放。为提高视频查看效率，提供实时视频自动标注的功能，实时展示画面中的人、车目标的特征信息。
（2）视频预览
支持以资源树形式展示点位资源。
支持预览点位实时视频。支持查看点位属性详情，包括：监控点名称、类型、状态、级联状态、IP地址、经纬度、监控点编码、国标编码。支持搜索当前点位的周边的点位，支持通过框选、圆选、多边形选、线选、点选等绘制区域进行查询。支持将点位添加至收藏夹。支持将点位发送至电视墙进行预览。支持将点位分享给移动端。
支持根据关键字及拼音字母进行点位模糊搜索，支持将搜索到的点位定位到资源树。
支持查看我的收藏。
支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、修改排序以及删除个人收藏夹分组，支持收藏夹刷新。
支持对收藏夹内点位进行预览及回放。
支持将创建的收藏夹分组分享给其他用户。
支持根据关键字及拼音字母对收藏夹内点位进行模糊搜索，支持将搜索到的点位定位到资源树。
支持创建、编辑、删除分组或预案。
支持配置轮巡间隔、是否定时执行预案以及执行时间、所属预案分组。支持按资源树添加点位。支持配置资源点位码流类型（自适应码流、主码流、子码流）、预置点、顺序。
支持按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表。
支持画面按照1画面、4画面、6画面、8画面、9画面等进行分割。
支持对预览的视频进行抓图、录像、画面放大、云台控制、声音控制、视频增强、对讲控制、即时回放。
支持将抓图跳转至以图搜图，支持上传至线索库。
云台控制支持焦距调节、光圈调节、灯光控制、雨刷控制、镜头初始化。支持预置点、巡航、轨迹三种模式选择。
（3）录像回放
支持以资源树形式展示资源。
支持查看点位录像。支持查看点位属性详情，包括：监控点名称、类型、状态、级联状态、IP地址、经纬度、监控点编码、国标编码。支持搜索当前点位的周边的点位，支持通过框选、圆选、多边形选、线选等绘制区域进行查询。
支持根据关键字进行点位模糊搜索。
支持按时间顺序显示近期查看过的视频，支持对近期查看过的回放视频进行播放或续播，支持清空历史列表。
支持画面抓图、录像剪辑、电子放大、分段回放、向前定位、视频增强、收藏等功能。
支持多录像同步播放、异步播放。支持筛选录像类型，包括移动录像、报警录像、计划录像、手动录像。支持对录像进行框选、下载、打标签等操作。
支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进。
支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏。
（4）视频上墙
支持电视墙场景管理，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。
支持上墙控制，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。
[bookmark: _Toc165973132][bookmark: _Toc204604081][bookmark: _Toc1947902548][bookmark: _Toc152104255]2.2.4.2查询检索
（1）图片搜索
图片搜索应用通过对上传的车辆图片进行建模，与抓拍数据进行比对，通过设置抓拍地点、时间、相似度等条件，找出满足条件的车辆目标，并可根据搜索结果进行下一步研判分析。主要包含车辆图片搜索、分布式车辆图片搜索。
（2）车辆图片搜索
支持通过查询历史记录选择、收藏夹选图、粘贴URL、全屏拖拽以及选择文件5种形式上传车辆图片。
支持通过车辆图片、时间范围（1天、3天、7天、10天、自定义）、多个时间段、查询范围（地图选点、目录选点、标签选点、收藏夹选点、视频解析）、最小相似度等条件进行搜索。支持选择是否仅将车牌作为搜索条件。
不将车牌作为搜索条件时，支持按相似度倒序（由高到低）、时间正序、时间倒序对搜索结果进行排列。支持按车牌分组和按卡口分组查看搜索结果。
仅将车牌作为搜索条件时，支持按时间正序、时间倒序对搜索结果进行排列。支持导出部分或全部搜索结果。
支持选择相应的搜索结果并加入线索库。支持选择相应的搜索结果并生成车辆轨迹。
支持对某一搜索结果进行一键跳转，包括档案查看、继续查询、视频解析、视频回放等。支持查看结果详情。
（3）分布式车辆图片搜索
支持通过车辆图片、日期范围、抓拍地点等条件，从多平台（本级、上级、各下级等）搜索与目标相似度在一定阈值的车辆抓拍数据，结果支持按平台、按相似度和按时间展示。
结果支持展示车辆抓拍图片、比对相似度，车牌号码、抓拍时间、抓拍地点、来源平台名称等，支持展示详情。
支持将查询结果添加到暂存架。
针对查询失败的平台，支持异常原因的展示。
（4）属性搜索
属性搜索应用通过选择车辆属性特征，设置抓拍时间、抓拍地点等条件，找出符合属性特征的车辆目标，并可根据搜索结果进行下一步研判分析。主要包车辆属性搜索、分布式车辆属性搜索。
（5）车辆属性搜索
支持按照车牌有无、车牌号码、车牌颜色、车牌类型、时间范围（1天、3天、7天、10天、自定义）、多个时间段、查询范围（地图选点、目录选点、标签选点、收藏夹选点、视频解析）、、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车辆属性（主遮阳板是否打开、副驾驶室是否有人、拍照角度、方向、车道）、车辆特征（天窗、行李架、天窗站人、车身喷字、备胎）、主副驾驶员特征（主安全带、打电话、儿童单独乘坐副驾驶、副安全带、车检贴标）、前车窗特征（车标颜色、纸巾盒、临牌车辆、挂件、副遮阳板、危险品标志、摆件、卡片检测）、其他特征（渣土车、渣土车盖板、速度区间）等条件进行查询。
支持按车牌和按卡口对搜索结果进行分类。支持按时间正序、时间倒序对搜索结果进行排列。支持导出部分或全部搜索结果。支持对某一搜索结果以图搜图、一键布控、视频解析。支持选择部分结果生成车辆轨迹。
（6）分布式车辆属性搜索
支持通过日期范围、车牌号码、车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、抓拍地点等条件，从多平台（本级、上级、各下级等）搜索符合条件的车辆抓拍数据，结果支持按平台或按时间排序展示。
结果支持展示车辆抓拍图片、车牌号码、抓拍时间、抓拍地点、来源平台名称等，支持展示详情。
支持将查询结果添加到暂存架。
针对查询失败的平台，支持异常原因的展示。
[bookmark: _Toc204604082][bookmark: _Toc9925721][bookmark: _Toc165973134][bookmark: _Toc226974035]2.2.4.3布控告警
个体布控应用通过车辆图片、车牌等信息对单个车辆信息进行布控。用户可接收到实时预警推送，并查看实时与历史预警信息。
（1）车辆图片布控
支持上传单张车辆图片对车辆进行布控，支持选择车辆颜色、车辆类型。支持布控有效期（一天、一周、一月、永久、自定义、按周重复）、布控地点（目录选点、地图选点、收藏夹选点和重点地点选点）、布控有效始段、车辆相似度、关注级别（严重关注、重点关注、一般关注、无需关注）、推送范围（添加账号外用户、设置短信推送、预警归属推送）、处置类型（抓捕类、管控类、关注类）、布控原因（涉嫌犯罪人员、重点管控人员、其他）的配置。
支持实时预警的展示，支持按关注等级、处理状态进行筛选。
支持历史预警的查询、导出和详情查看，支持历史预警的处理和推送。
（2）车牌布控
支持根据车牌号码、车牌颜色对车辆进行布控。支持布控有效期（一天、一周、一月、永久、自定义、按周重复）、布控地点（目录选点、地图选点、收藏夹选点和重点地点选点）、布控有效始段、关注级别（严重关注、重点关注、一般关注、无需关注）、推送范围（添加账号外用户、设置短信推送、预警归属推送）、处置类型（抓捕类、管控类、关注类）、布控原因（涉嫌犯罪人员、重点管控人员、其他）的配置。
支持实时预警的展示，支持按关注等级、处理状态进行筛选。
支持历史预警的查询、导出和详情查看，支持历史预警的处理和推送。
[bookmark: _Toc1016037222][bookmark: _Toc165973136][bookmark: _Toc204604083][bookmark: _Toc1465352028]2.2.4.4车辆技战法
（1）车辆轨迹研判
针对一个或多个目标车牌号码，在地图上分别刻画车辆行驶轨迹。
支持根据车牌号码、车牌颜色、地点范围（地图选点、目录选点）、时间范围刻画多条车辆行驶轨迹。
（2）车辆时空碰撞
在车牌未知但已知车辆其他特征的情况下，找出目标车在某些时空都出现过的情况。
支持通过车辆特征、多个地点范围（地图选点、目录选点）和时间范围、最少出现时空数等条件查询出在碰撞区域出现且出现区域数不小于出现时空数的车辆信息。
（3）相似车牌分析
分析指定区域范围内、指定时间段内，与目标车牌号相似（只是其中某几位数字略有不同）的车辆。
支持通过车牌号码、地点范围（地图选点、目录选点）、时间范围、车牌最多相差位数、车牌特征等条件查询出与目标车牌相似的车辆信息。
（4）车辆频繁出现分析
通过设置时空条件以及频次，快速找到在某个区域内的某个时间段中，出现频次（或天数）超过阈值的车。
支持通过地点范围（地图选点、目录选点）、时间范围、范围时段、最少出现天数、最少出现次数、最短出现间隔周期、车辆特征等条件查询出在区域内频繁出现的车辆。
（5）车辆昼伏夜出分析
针对目标时空范围内出现过的所有过车情况，找出白天隐匿、晚上露面的车辆，进一步可过滤出昼伏夜出较频繁的车辆。
支持通过地点范围（地图选点、目录选点）、时间范围、最少夜出天数、夜出时间范围、最小夜出比例、车辆特征等条件查询出区域内昼伏夜出的车辆信息。
（6）夜间面部遮挡分析
可分析出指定时间段内，夜间行车打开主、副遮阳板的车辆，还可以结合车身颜色等属性进一步锁定目标。
支持通过地点范围（地图选点、目录选点）、时间范围、夜间时段、遮阳板状态、车辆特征等条件查询出区域内夜间面部遮挡的车辆信息。
（7）同行车辆分析
分析出与目标车同行的车辆，可用于从多个嫌疑车中锁定存在跟车可能性较大的车辆。
支持通过车牌号码、车牌颜色、地点范围（地图选点、目录选点）、时间范围、最长前后同行时间、最少同行抓拍次数、同行车辆特征等条件查询出目标车辆的同行车辆。
（8）轨迹查车
通过在地图上手动绘制轨迹，找出满足轨迹路径的车辆。
支持通过地点范围（顺序匹配、非顺序匹配）、时间范围、轨迹最小匹配度、车辆特征等条件查询出符合行车特征的车辆信息。
（9）套牌车分析
基于时空分析同车牌号码与颜色，但是相距较远的车辆，结合车辆登记信息，找出疑似套牌车。
支持通过时间范围、套牌最少抓拍次数、车辆特征等条件查询出套牌车信息。
（10）车辆停留点分析
针对目标车辆，分析并在地图上展示车辆停留点，进一步可过滤出停留时间较长的地方。
支持通过车牌号码、车牌颜色、地点范围（地图选点、目录选点）、时间范围、最短停留时长、最少停留次数等条件查询出目标车辆的停留位置。
（11）车辆初次入城分析
可分析出全城或针对某个防控圈内，找出指定时间段内，首次出现的车辆。
支持通过时间范围、回溯天数、车辆特征、是否初次进入特定区域等条件查询出初次入城或进入防控圈的车辆。
支持通过地图圈定特定区域。
[bookmark: _Toc1583111113][bookmark: _Toc1622735135]2.3 AI眼镜应用平台
本次系统建设，围绕交警的核心业务和工作目标，通过引入智能穿戴设备与人工智能技术，通过与智慧交通AI解析服务等业务平台数据的联动，提升交警在日常执法、交通管理、事故处理、安全防控等方面的智能化水平。 
（1）人员信息采集查询：快速识别交通违法行为人、交通事故当事人的身份信息、关联“慧眼”平台历史抓拍违法记录、历史事故信息等数据，助力路面违法查处、交通事故快处、“碰瓷”事故打击、警医联动工作。与警务通联动，实现处罚页面信息的自动录入。
（2）车辆信息采集查询：快速识别机动车、非机动车号牌，并与登记注册车辆进行比对，关联“慧眼”平台历史抓拍违法记录，快速判断车辆是否存在重点布控、非法改装等隐形违法信息。
（3）增加摄录/对讲功能，助力各类交通事件处置及突发舆情事件的指挥、联络、取证工作。事故处理时，语音记录与转译，通过语音识别技术自动记录当事人陈述、证人证词，并生成结构化文本存档，避免人工记录疏漏。
（4）现场交通纠违场景：非接触式执法，AI眼镜自动识别采集违法停车、开车打电话、未系安全带、遮挡号牌、非法改装等行为，截取图像、视频证据并关联车牌信息，自动上传违法平台。行人/非机动车违法识别，捕捉行人闯红灯电动车逆行等行为，通过语音播报或震动方式提示民警。
[bookmark: _Hlk211438350]（5）执法流程规范化: 现场执法时，实时语音提示执法程序，在开具罚单时，AI眼镜逐步提示法律依据、告知义务等标准化流程，避免程序错误引发复议。
[bookmark: _Toc212725698][bookmark: _Toc1153766010]2.3.1系统架构
作为人机交互的主要入口，AI眼镜可以作为主要的数据采集以及交互显示终端，实时采集环境以及交互数据，然后通过蓝牙等应用服务将数据传输给移动警务终端，警务终端在接受数据后，通过移动警务网总线和安全访问边界将数据传输到公安信息网；在公安信息网中，AI眼镜管理平台主要负责进行眼镜设备的入网等管理，解析服务平台(慧眼-智慧交通AI解析系统)负责进行AI解析服务，例如采集违法停车、开车打电话、未系安全带、遮挡号牌、非法改装等行为；同时，AI解析服务平台服务通过与公安信息网上的人脸比对、车辆比对服务应用进行关联应用，获取人员车辆身份等信息，然后将重要信息以及实时信息第一时间呈现在一线人员眼前，提升整体的协作效率；同时将重要信息反馈给警务终端中的违法处置应用，有效提升一线人员的处置效率。
（1）在其应用中，需遵循公安网安全入网原则：
唯一性：“警员+警务通+AR眼镜”，在任何情况下需保证三者唯一，眼镜才可使用。
保密性：所有通信过程中的数据都需要加密。
可追溯性：对设备进行全生命周期管理，从设备导入，设备绑定及解绑等关键环节加以把控。
（2）其具体的设备入网业务流程如下：
设备入库流程： 由管理人员在设备采购完成后，基于管理平台完成设备入库导入工作，将设备的Mac地址、设备唯一标识、设备密钥、设备类型信息导入AI眼镜云平台，在平台侧与移动终端设备接入认证系统对接，实现对AI眼镜设备扩展终端的设备数字证书的在线制发以及管理，完成入库后，AI眼镜设备才可与警务通手机建立无线通讯以及设备的认证以及绑定操作，来实现设备的安全可信；
设备绑定认证流程：在AI眼镜设备和警务通手机蓝牙建连后，通过蓝牙发起设备绑定/认证，通过设备密钥对设备信息进行非对称加密传输，通过平台对设备信息进行解密和初次验证，验证通过后再经移动终端接入认证系统进行设备信息的二次确认，认证通过后，AI眼镜设备扩展终端设备才可与警务通端侧网关进行数据通讯；
数据传输流程： 在完成设备认证/绑定操作后，AI眼镜设备作为授权的扩展终端设备，可以通过移动终端设备接入认证系统获取设备数字证书，之后通过设备数字证书的设备密钥，对蓝牙数据传输数据进行国密加密算法加密传输，并在警务通边侧网关上实现对加密数据的解密以及预处理，如需对接警务云平台实现AI+AR的业务场景，则通过警务通边侧网关再去访问警务云平台业务接口进行安全访问, 通过设备的绑定认证流程以及数据传输过程的加密传输，来保证数据传输的安全；
设备解绑流程：当需要将某台已绑定的AI眼镜设备重新分配给其他人时，由管理人员在管理平台对指定的AI眼镜设备进行和对应警务通账号的解绑，完成解绑后，被解绑的AI眼镜设备可以被其他警务通设备/账号绑定，被解绑的AI眼镜设备在重新绑定新的警务通设备/账号之前，无法正常使用；
设备注销流程：当AI眼镜设备损坏或者遗失时，管理人员可在管理平台上对AI眼镜设备进行设备注销操作，注销时会对接移动终端接入认证系统进行遥毙，完成设备注销，被注销的AI眼镜设备无法正常使用，也无法绑定警务通设备及账号，所有在设备上的缓存加密数据也会被清除，保证数据安全。
[bookmark: _Toc212725700]2.3.2数据流向
整个流程可以分为三条并行且交互的数据流：视频流、业务数据流、指令反馈流。
第一步：前端采集与识别 (AI眼镜端)
捕获画面：交警佩戴的AI眼镜捕捉前方人体、车牌等信息图片，并通过采集人脸抓拍信息。
第二步：数据传输 (手机中转端)
发送人脸、车牌信息：AI眼镜通过蓝牙或Wi-Fi，将识别出的车牌号和图像信息发送到交警随身携带的“手机中转端”。 
第三步：后端处理与查询
转发电文：手机中转端将包含车牌号、设备ID等关键信息的业务数据通过移动网络发送到后端服务器。
推送视频流：手机中转端按照GB28181将视频流推送到后端。
结果返回：后端服务器在收到车牌号后，向“慧眼”等业务平台发起查询请求，并返回结果。后端服务器收到画面或者视频推送后，进行特定算法事件解析报警返回。一方面，将解析结果反馈给交警违法处置应用，另一方面将人脸比对结果信息反馈到眼镜终端。
[bookmark: _Toc2008320690][bookmark: _Toc230009387]2.4安全认证网关
2.4.1功能要求
能够通过数字证书标识用户身份，可信边界安全网关对用户持有的数字身份进行完整认证，包括验证数字证书的信任域、有效期、证书状态。
能够支持标准LDAP协议，能定时下载证书撤销列表到网关内，用户发起接入请求时，在网关内实现证书状态验证。
能够支持标准OCSP协议，能实时验证证书状态，当用户发起接入请求时，网关向OCSP服务器发起请求，并返回证书状态。
能够通过资源定义对用户进行访问控制。资源指的是内网对外网开放的IP地址或允许内网访问外网的IP地址。
▲能够支持黑、白名单，黑名单是不允许通过认证网关的一组证书地域属性列表。白名单与黑名单对应，只有白名单中允许的用户地域属性才可以找到相应的服务对应的网络资源。（投标时提供功能截图）
▲能够支持多种结构业务系统，支持B/S、C/S结构业务系统。（投标时提供功能截图）
▲不影响原有业务，安全保护只对用户身份和数据传输做处理，不修改业务功能。（投标时提供功能截图）
能够提供标准接口支持应用系统无缝接入。
能够支持业务系统零改造，通过简单配置即可实现业务系统安全加固。
通过黑名单和白名单策略，对用户能否访问业务系统做入门级控制。
基于ACL技术，对系统资源进行内容访问控制。与权限管理系统联合，完成用户访问业务系统的细粒度控制。控制管理员IP地址，保证认证网关管理安全。
能够支持标准日志输出，可将日志信息发送到远程审计系统，进行集中、统一审计管理，为事后鉴定提供有效数据。
2.5超员检测系统
[bookmark: _Toc230009404][bookmark: _Toc2017730748]2.5.1系统功能要求
[bookmark: _Toc230009405][bookmark: _Toc1481851338]2.5.1.1设备管理
支持对辖区内的超员检测设备管理，实时监控设备在线状态情况、实时数据情况等信息，便于运维人员快速排查处理，保障系统稳定运行。
[bookmark: _Toc16343][bookmark: _Toc1070626340][bookmark: _Toc230009406]2.5.1.2超员预警
针对检测的超员数据，在平台进行实时预警，页面左侧以列表的形式展示24小时内的出现的超员数据，页面右侧展示某一条超员数据的图片、载客信息等详细信息，并支持语音播报、系统弹窗的形式进行预警播报。
[bookmark: _Toc17306][bookmark: _Toc230009407][bookmark: _Toc1760102526]2.5.1.3超员查询
支持按照号牌号码、号牌种类、事件类型等检索条件检索超员数据；支持列表模式和卡片模式两种展示模式。支持按日期统计超员总数；支持饼图展示超员和非超员事件类型占比；支持超员时段趋势分析。
[bookmark: _Toc230009408][bookmark: _Toc1732811526]2.5.1.4联动预警
支持诱导屏、警示灯、高音喇叭等外场联动设备的协议适配，实现疑似超员车辆信息与多设备同步联动预警。
[bookmark: _Toc230009409][bookmark: _Toc94599035]2.5.1.5统计分析
从多维度对预警数据情况进行统计，并对统计结果数据通过图表进行展示。支持统计结果数据EXL导出。
[bookmark: _Toc2431][bookmark: _Toc230009410][bookmark: _Toc579781201]2.5.1.6配置管理
支持系统配置、平台对接配置、超员预警超员阈值配置、支持超员违法代码配置。
[bookmark: _Toc79061154][bookmark: _Toc493600820]2.5.2系统性能指标要求
捕获率：≥99％；
▲侧拍透窗率：当机动车速度小于80km/h时，透窗率不小于90%；
牌照识别率：白天≥99%，晚上≥97%；
人数识别正确率：▲在天气晴朗无雾、红外补光灯能探测到车内乘员的情况下，机动车乘员人数识别准确率白天、夜晚均不小于95%。
2.6风雨连廊、遮阳棚
2.6.1参数要求
（1）结构设计使用年限不低于50年，结构设计安全等级不低于2级；
（2）恒荷载：钢结构自重按计算选取，膜材自重0.01KN/平方米；
（3）膜面预应力：经向1.2KN/m，结向1.2KN/m;
（4）活(雪)荷载：膜面0.45KN/平方米;
（5）风荷载：基本风压0.30kN/平方米；
（6）地震设防烈度：6度(0.05)
2.6.2材料选用
（1）钢管及钢板材质均为Q235B，Q235B钢材质量应符合《碳素结构钢》GB/T700的规定。
（2）本工程所采用的钢材，应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度、硫与磷含量、碳含量、冷弯试验的合格证。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85。材应有明的屈台阶，且伸长率应大于20%。钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。
（3）膜材：白色膜材表面PVDF涂层做之前与甲方确认，其抗拉强度不低于经向5.0kN/5cm，结向5.0kN/5cm，耐火等级B1；质量应符合《膜结构用涂层织物》GB/T30161的规定。
（4）钢板质量应符合《碳素结构钢和低合金结构钢热厚钢板和钢带》GB/T3274的规定。
（5）普通螺栓螺帽应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780和《六角头螺》GB/T5782的规定。
（6）钢索均选用619+1WS外包PE镀锌钢索，钢索质量应符合现行《钢丝绳通用技术条件》GB/T20118的规定；钢索锚具采用压接式锚具，表面做镀锌防腐处理。
2.6.3钢结构焊接要求
（1）钢结构焊接应符合《钢结构焊接规范》GB50661-2011的规定。
（2）钢结构尽量采用工厂焊接，并优先采用自动焊接和半自动焊接。选用的焊接设备应满足焊接工艺要求和具备安全可靠的性能。
（3）钢管等空心构件的端口采用钢板作为封头板时，采用连续焊缝密封，内外空气隔绝，并确保组装、安装过程中件内不得积水。
（4）主钢管与节点板连接焊缝要求:
主钢管拼接处钢管断开，其壁厚≥6mm时钢管坡口与节点板全熔透对接焊缝；
其他部位钢管连续，采用对接焊缝；
所有主钢管与节点板连接焊缝质量等级为二级，其他要求同钢管相贯焊缝。
（5）钢管相贯线焊缝要求如下:
相贯线焊缝，应沿全周连续焊接并平滑过渡。
当多根支管同时交于一节点，且支管同时相贯时，支管按大管径和壁厚优先，支管与支管相贯处一律满焊。
圆管相贯时，支管端部的相贯线焊缝位置沿支管周边分为A(趾部)、B,(侧面)、C(踵部)三个区域。
当焊管壁厚≤6mm时，采用全周角焊缝。
当焊管壁厚>6mm时，所夹锐角≥75度时，采用全周带坡口全熔透焊缝。
当焊管壁厚>6mm时，所夹角<75度时，A、B区采用带坡口的全熔透焊缝，C区用带坡口的部分熔透焊缝(当夹角<35度时可采用角焊缝)。各区相接处坡口及焊缝应圆滑过渡，角<35度时可采用角缝)，各区相接处坡口及焊缝应圆滑过渡。
对全熔透和部分熔透焊缝，其有效焊缝高度he>1.15t，且he<1.25t。对角焊焊脚尺寸为1.5t，t为支管的壁厚。
（6）钢构件其壁厚≥6mm时与受力封板(相对封头防水板)的连接采用坡口熔透焊缝，焊缝等级二级。
（7）钢管插入节点板连接焊缝要求:
焊缝应沿周连续焊接并平滑过度。
钢管与节点板连接焊缝为受力焊缝；封板与节点板连接焊缝为受力焊缝,均保证钢管封。未注明时封厚度均为6mm,并确保组装、安装过程中构件内不得积水。
构造焊缝采用角焊缝，受力焊缝当焊管壁厚≤6mm时，采用双面角焊缝；焊管壁厚>6mm时，采用全熔透对接焊缝，质量等级为二级。焊缝其他要求同钢管相贯焊缝。
2.6.4涂装
（1）底涂为环氧富锌底漆两道，漆膜干膜总厚度不小于60μm；环氧云铁中间漆，漆干膜总厚度不小于30μm，面涂层为白色氯化橡胶漆，漆膜干膜不小于60μm；干膜总厚度不小于150μm。
（2）所有钢构件在涂刷防锈蚀涂料前应进行抛丸除锈(除锈在工厂内完成)，除锈质量等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923 Sa2.5级标准；对现场补刷部位采用手工除锈时，除锈质量等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923 St3.0级标准:
（3）支承构件在涂装防锈面漆、防火涂层前，必须将与膜面的连接部位以圆角处理打磨光滑、无毛刺、无棱角。
（4）安装螺栓折除后，孔四周及孔壁应按上述要求涂装。
2.6.5安装位置
	序号
	人行路口雨棚点位名称
	序号
	人行路口雨棚点位名称

	1
	县府街东仓路东向西
	8
	县府街东亭路东向西

	2
	东仓路县府街南向北
	9
	东亭路县府街南向北

	3
	县府街东仓路西向东
	10
	县府街东亭路西向东

	4
	东仓路县府街北向南
	11
	东亭路县府街北向南

	5
	县府街扬州路东向西
	12
	娄江路县府街南向北

	6
	扬州路县府街南向北
	13
	娄江路县府街北向南

	7
	县府街扬州路西向东
	
	

	序号
	人行路口雨棚点位名称
	
	

	1
	太仓市实验小学（高新区校区）风雨连廊雨棚



2.7互联网地图接口服务
2.7.1接口基本要求
地理/逆地理编码 API (HOT) - [搜索]通过 HTTP/HTTPS 协议访问远程服务的接口，提供结构化地址与经纬度之间的相互转化的能力。
路径规划 API (HOT) - [导航]以HTTP形式提供的步行、公交、驾车查询及行驶距离计算接口，返回JSON 或 XML格式的查询数据，用于实现路径规划功能的开发。
搜索 API (HOT) - [搜索]提供多种查询POI信息的能力，其中包括关键字搜索、周边搜索、多边形搜索、ID查询四种筛选机制。目前搜索是不支持返回全量数据的，同请求参数翻页查询最多支持获取200条数据
输入提示 API (HOT) - [搜索]根据用户输入的关键词查询返回建议列表。
行政区域查询 API - [搜索]根据用户输入的搜索条件可以帮助用户快速的查找特定的行政区域信息。
静态地图 API - [地图]通过返回一张地图图片响应HTTP请求，使用户能够将地图以图片形式嵌入自己的网页中。
IP 定位 (HOT) - [搜索]根据用户输入的 IP 地址，能够快速的帮用户定位 IP 的所在位置。
坐标转换 API - [地图]将用户输入的GPS坐标、mapbar坐标、baidu坐标、高德坐标进行转换。
天气查询 API - [搜索]根据用户输入的adcode，查询目标区域当前/未来的天气情况。
轨迹纠偏 API - [导航]根据给定的坐标点、车辆的方位角以及行驶速度，将用户的轨迹纠偏到路上，从而返回用户实际驾车经过的道路坐标。
云图服务 API - [地图]提供位置数据存储、检索、展现服务。
2.7.2  JS API接口要求
JavaScript API 2.0 (HOT) - [地图]需适配各种浏览器，包含地图显示/搜索/路线规划/地址解析/一键调起地图 APP 等功能。
地图组件 - [地图]专为手机浏览器定制，通过URL形式调用，简单快速地实现位置标注/路线规划/周边搜索/地图选址的功能。
URI API - [地图]适用于原生 APP 以及手机浏览器，通过URL形式调用，包含标注/路径规划/ POI 检索/路线规划等功能。
地铁图 JS API - [地图]适用于开发地铁图 H5 页面，包含地铁线路展示/路线查询/站点标注以及路线规划功能。
2.7.3  Android 平台接口要求
Android 地图 SDK (HOT) - [地图]包含地图显示、室内外一体化地图查看、兴趣点搜索、地理编码、离线地图等功能。
Android 定位 SDK (HOT) - [搜索]包含获取定位结果、逆地理编码（地址文字描述）、以及地理围栏功能。
Android 导航 SDK (HOT) - [导航]包含路径规划、模拟导航、GPS 定位、自定义导航界面、获取导航播报信息等功能。
2.7.4  iOS 平台接口要求
iOS 地图 SDK (HOT) - [地图]包含地图显示与操作、兴趣点搜索、地理编码、路线规划等功能。
iOS 定位 SDK (HOT) - [搜索]包含单次定位、连续定位、逆地理信息、地理围栏等功能。
iOS 导航 SDK (HOT) - [导航]包含路径规划（含实时交通）、模拟导航、GPS 定位、自定义导航界面、获取导航播报信息等功能
三、硬件设备清单及技术参数要求
（一）硬件设备清单
	序号
	产品名称
	备注

	1
	AI硬件终端适配1
	

	2
	AI硬件终端适配2
	

	3
	北斗4G全网通车载定位终端
	

	4
	安全认证网关
	

	5
	超员检测一体机
	

	6
	抓拍单元
	

	7
	多合一补光灯
	

	8
	预警屏
	


注：供应商根据上述硬件设备产品，提供符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》的，给予价格评审优惠，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（二）硬件设备技术参数要求
1、 AI硬件终端适配1
▲CPU不低于20核ARM，内存/显存不低于128G，算力不低于1000TOPS，1TB NVMe M.2 固态硬盘，网卡支持10GbE以太网和200GbE RDMA集群连接，标配240W外置电源适配器供电
2、 AI硬件终端适配2
▲CPU不低于20核ARM，内存/显存不低于128G，算力不低于1000TOPS，4TB NVMe M.2 固态硬盘，网卡支持10GbE以太网和200GbE RDMA集群连接，标配240W外置电源适配器供电
3、北斗4G全网通车载定位终端
（1）工作电压：DC9V~36V
（2）定位天线：高灵敏度北斗专用外接天线
（3）定位模块：北斗单模
（4）灵敏度：不高于-165DBM
（5）定位精度：误差3~5M
4、安全认证网关
标准机架式，不少于4个千兆口，国芯SJK19121-G加密卡，最大新建连接数(RSA 2048位)≥4000次/秒，最大新建连接数(SM2 256位≥4000次/秒，最大新建连接数≥100000，最大流量≥800Mbps
5、超员检测一体机
（1）一体化设计，内置摄像机、补光灯、存储终端服务器等设备，安装调试方便，稳定性好；
（2）摄像机技术参数要求：
1　 ▲不低于2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率不小于2448*2048；
2　 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码；
3　 ▲需支持深度学习算法识别车辆乘员数，支持超员检测及抓拍；
（3）存储终端服务器技术参数要求：
1　 支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议；
2　 支持不少于12个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发；
3　 可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备；
4　 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作
5　 支持不小于2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；
（4）补光灯技术参数要求：
1　 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好；
2　 采用不少于24颗高亮度LED；
3　 气体灯管采用氙气灯管；
4　 气体光源回电时间小于67ms；
5　 气体补光控制具有峰值抑制功能；
6　 ▲支持LED灯频闪、爆闪，气体爆闪；
7　 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；
8　 不含有害金属铅、汞，绿色环保。
6、抓拍单元
（1）▲内置摄像机采用不低于1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率不低于4112 × 3072。
（2）▲支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。
（3）支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
（4）支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
（5）白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对。
（6）▲人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。
（7）▲车型识别功能检查：支持识别43种车型,包括轻型普通货 车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型 轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客 车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓 栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂 车、中型普通客车、中型平板货车、中型 牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、 中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重 型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普 通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、 重型厢式挂车、重型车辆运输车、重型集 装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通全 挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大 型普通客车、大型双层客车、大型专用校 车、专用客车、大型专项作业车、轮式平 地机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、 普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻 便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车。
（8）▲支持对改装的牛眼灯进行检测。
7、多合一补光灯
（1）铝合金灯体，鳍片式散热结构
（2）采用不少于24颗高性能大功率高亮度LED光源
（3）内置LED格栅，有效减少周边光污染
（4）气体灯管采用大尺寸高功率灯管
（5）▲气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍
（6）支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪
（7）支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
（8）符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》
（9）补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（一级脉冲）
（10）发光角度：LED≤10°；气体灯≤10°
（11）色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
（12）补光距离：16~25m
（13）覆盖范围：单车道 
（14）响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us
（15）触发方式：电平量，可配置开关量
（16）LED触发频率：1Hz~250Hz
（17）LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态
（18）爆闪时长：≥300us
（19）气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） 
8、预警屏
（1）声光一体预警，节目内容与语音内容可自定义，语音播放时段与音量可设置。
（2）控制方式:网络控制
（3）通讯接口：≥1个RJ45 
（4）外壳材质：铝板，表面喷塑 
（5）工作温度：温度-40℃~80℃
（6）工作湿度：湿度10%~95%，无凝结
（7）防护等级：IP53
（8）音柱功率：≥50W
（9）LED显示屏模组亮度：≥4500CD/㎡
（10）LED显示屏像素组成：1R1G
四、一般技术服务要求
投标单位在投标文件中必须对所有招标技术（服务）规格与要求逐一做出技术（服务）应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
五、商务条款
（一）服务期限
4个月完成项目，验收结束后，进入三年的免费维保期。
（二）培训服务
中标供应商需提供系统的操作培训服务，确保太仓市公安局及相关用户能够熟练使用系统。
（三）运维服务
本项目验收合格后，承建方需提供三年的免费运维服务期，服务内容包括系统故障排除、性能优化等。后续软件系统为有偿运维服务，运维服务费用将参考当年的市场经济情况由承建单位与建设单位协商确定。
免费运维服务期内，承建单位需配合完成后续新增监测设备的数据接入、系统集成，以及根据要求提供对外数据安全共享服务。
（四）安全保障
中标单位在项目实施期间需按质量管理体系，对工程建设各阶段进行严格的质量监督与控制。在项目实施过程中要引入质量管理、文档管理等管理办法，加强问题跟踪管理，严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作。中标单位应严格遵守国家相关法律法规，确保项目实施过程中的数据安全和系统安全，防止信息泄露和恶意攻击。
（五）付款进度及方式
1、合同签订后，甲方向乙方支付不少于合同总金额30%的预付款；
2、项目上线经甲方审核通过后1个月内，甲方向乙方累计支付不少于合同总金额的60%；
3、项目经甲方最终验收合格后1个月内，甲方向乙方累计支付不少于合同总金额的90%；
4、项目一年免费维护服务期结束后1个月内，甲方向乙方支付合同剩余金额。
（六）项目验收要求
中标供应商应按照采购人要求，完成本项目所涉及的数据整合、系统开发集成、用户培训全部建设任务，并完成3个月试运行，提交有关文件材料，可向业主方书面申请验收付款。如无合理理由，采购人应接到中标供应商书面验收申请7个工作日内应组织本项目内容进行验收确认。
采购人应组织其各使用单位与管理单位提供必要的场地和部署工作条件。应组织各使用单位与管理单位责任人及时配合培训与验收工作。
验收标准按照国家、地区相关标准，招投标文件、合同条款具体执行。
（七）需要投标人提供的服务方案要求
1、项目需求理解及分析
投标人针对本项目实际提供需求理解及分析方案，方案包括：
①本项目总体架构：熟悉太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套项目整体架构，能详细说明本次新增软硬件与原架构的关系；
②各系统建设的架构、功能、特色亮点：根据对本项目的理解，详细阐述各自的系统架构和功能特点；
③各系统及业务软件方案特点和关键性技术：根据对本项目的理解，详细阐述各自的方案特点和采用的关键性技术。
2、遮阳棚和风雨连廊施工方案
投标人针对本项目实际提供遮阳棚和风雨连廊施工方案，方案包括
①提供遮阳棚设计方案：根据招标文件要求，投标人需提供遮阳棚的详细设计方案；
②根据每个路口实际情况提供遮阳棚施工图和施工方案：根据招标技术要求，结合现场情况提供详细施工图和施工方案；
③提供风雨连廊设计方案：根据招标文件要求，投标人需提供风雨连廊的详细设计方案；
④根据实际情况提供风雨连廊施工图和施工方案:根据招标技术要求，结合现场情况提供详细设计方案和施工方案。
3、交通信控综合指挥平台实施方案
投标人针对本项目实际提供交通信控综合指挥平台实施方案，方案包括:
1 信号控制系统对接方案：与甲方现有的信号控制系统对接方案；
2 流量采集平台对接方案：与甲方现有的流量采集平台对接方案；
3 态势监控：至少包括拥堵排名、实时路况、异常交通拥堵、交通流热力等展示内容；
4 日常管控：至少包括实时监视、远程监视、分组管控等内容；
5 协调控制：至少包括绿波带配置方案、协调相位差推荐、绿波方案加载等内容；
6 管控预案：至少包括预案编制、预案执行、预案监视等内容；
7 数据分析：至少包括交通参量分析、交通服务因子分析、交通状态分析等内容；
8 智能优化方案：至少包括路口均衡优化控制、路径协调优化控制、溢出应急联动控制、混合交通自适应控制等内容。
4、项目实施管理方案
投标人针对本项目实际提供项目实施管理方案，方案包括:
①项目实施组织部署方案；组织架构合理，人员配置贴合实际需求，具有详细实施方案、资源供应计划和各方协调组织方案，能确保项目顺利通过验收；
②进度计划及保证措施；工期安排合理，关键里程碑节点明确，工期保障有力
③质量及安全文明保障措施；有严格的质量和安全文明管控制度，配备专职质量和安全控管理人员，详细的管理措施，能确保项目质量和安全符合要求。
④突发事件应急处置方案：提供的突发事件发生可能性高、应对预案完整，应急服务时间及人员、应急备品备件符合规范要求、具有针对性及可操作性。
5、服务方案
投标人针对本项目实际提供服务方案，方案包括:
①售后服务保障；包括从产品质量、专业团队、响应时效及技术支持多维度搭建完善售后保障体系，全方位保障本项目稳定使用等
②售后服务流程；包括多渠道报修受理、工单响应核查、故障落地处理、客户验收确认、售后回访归档到争议投诉处理的全流程标准化、可追溯售后服务机制等
③售后服务内容；包括提供技术咨询、备品备件、日常巡检、故障维修、保养维护、产品升级及专属增值服务等全方位售后支持
④售后服务时间。包括提供7×24小时全天候响应，服务响应及时，保障常规问题及时处理、紧急故障全天候抢修响应等
六、综合说明
1、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。
2、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前一个月告知中标单位，合同内容经双方协商调整。
3、为保证采购人软件平台功能和服务的质量保障，确保业务工作开展的稳定运行，投标单位研发的软件和数据接口应至少能满足具备较高的技术成熟度和行业认可程度，且不得低于业内技术要求，否则直接影响其评标结果。评标小组针对投标单位提供的服务产品情况有权认定其是否实质性响应招标文件要求。
4、投标单位在投标技术文件中必须对所有服务产品的招标技术要求逐一做出技术应答，所有提供服务的产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中明确列出，未列出的视同响应（且如中标后发现不符合招标要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。对投标单位的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该投标文件为无效投标文件，无效投标文件不进行评审也不得中标。
5、采购单位保留在投标单位中标后，委托第三方对项目实施交付后检验的权利，在交付后或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。
6、投标人应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要招标人配合的工作和需要提供的条件。









附件1：服务类项目履约验收方案（模板，具体验收方案以本项目管理考核办法为准）
一、项目概况
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
合同金额：
验收主体：
二、验收目的
政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。
三、验收依据
采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。
四、验收责任主体
采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。
五、验收准备
5.1、验收准备
5.1.1、政府采购合同约定的履约验收条件达到，采购人应当在5个工作 日内启动履约验收工作，并向供应商发出政府采购履约验收通知单。
5.1.2、供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。
5.2、验收小组
5.2.1、采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。
5.2.2、根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。
5.3、参与验收人员
5.3.1、技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。
5.3.2、对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。
5.3.3、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。
六、验收方式(形式)
6.1、日常考核、分段验收
对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。
七、验收内容：
7.1、验收内容
7.1.1、服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。
7.1.2、项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。
7.1.3、项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。
7.1.4、项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。
7.2、验收记录
7.2.1、验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。
7.2.2、验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。
7.2.3、验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。
八、验收结果
8.1采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。
8.2项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得拖延、拖欠或非法扣留。
8.3项目验收不合格的，采购人应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究供应商违约责任。
8.4涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。
九、验收资料归档
项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案 妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。







政府采购履约验收书(服务类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合  格□ 
不合格□
	按  时□ 
不按时□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员
签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	
经办人：         负责人：     （采购代理机构公章）
	
经办人：     负责人：    （采购人公章）

	供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）



	政府采购履约验收通知单

	供应商：
	
	
	

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	        


         单位公章
         年 月 日

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	






第四部分 投标文件格式
 
 
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


1、关于资格文件的声明函
 
 
关于资格文件的声明函
 
苏州市公共资源交易中心太仓分中心：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-G2026-0081号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 
 
投标单位（单位盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
投标日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 











2、投标承诺函
投标承诺函
苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：       
 
我们收到贵单位 太仓市智慧城市新型基础设施建设（第二批）招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0081），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
 1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。
  2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
  3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
  4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。
  5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
  6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
  7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。
9、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：联系人：
地址：邮政编码：
联系电话：传真：
 
投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）
投标日期：年月日


3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
 
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
 
致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：
我单位         （供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。
 
供应商名称（单位公章）：
法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：
投标日期： 年 月 日


4、投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）：
	法定代表人
	 
	成立日期
	 

	企业地址
	 
	注册资本
	         万元

	经营范围
	 

	职工人数
	 
	其中：有中高级以上职称的人数
	 

	资产总计
	    万元
	净资产
	  万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2025年 万元

	实现利润
	2025年  万元
	 
	 

	营业面积（含厂房面积）
	    平方米
	其中
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	 

	单位优势及特长
	 

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	 

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	 

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	 

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	 

	获得技术认证的工程师及简介
	 

	其他需要说明的情况
	 




5、法定代表人授权委托书 （如有）
 
 
授权委托书
 
 
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                    组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-G2026-0081号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托！
 
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日


6、开标一览表
 
 
开标一览表
 
投标人全称（加盖公章）：供应商名称
项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0081
	项目名称
	投标总价

	太仓市智慧城市新型基础设施建设（第二批）
	小写          （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写：


 
日期：年月日
 


7、投标报价明细表
 
[bookmark: OLE_LINK57]（一）投标报价明细表
 
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号/服务说明
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：元； 小写：               元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。


注：
1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致
2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，若涉及服务内容的，根据服务内容填写
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
投标日期： 年 月 日



（二）投标报价合理性说明（如有）


注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
   4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。



投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
日期：      年     月     日


8、服务要求偏离表

服务要求偏离表
招标文件编号： 
	序号 
	标的名称
	招标文件
技术要求
	投标文件
响应要求
	偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离)
	备注(证明材料位置)

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	



注：
1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
3.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。



投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期：   年   月   日

 
9、商务要求偏离表
商务要求偏离表
	序号
	内容
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明
	备注

	1
	服务时间
	
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	其他商务要求
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期:  年  月   日
10、项目技术方案及服务方案
 
投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案
 
 
 
 
 
 
11、项目实施方案及进度方案
 
投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案
 
 
 
 
 
12、项目质量保证措施及承诺
 
投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺
 
 
 
 
13、项目售后服务方案
 
投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案
 
 


14、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料
投标单位（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：         年         月       日


15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表
拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业技术职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	····
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。



投标单位（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）
日期：    年    月    日




16、中小企业声明函                 
                         中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 太仓市公安局  的 太仓市智慧城市新型基础设施建设（第二批） 编号 JSZC-320585-JZCG-G2026-0081 号采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、 （标的名称），属于 软件和信息服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员   	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于            	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：

1、投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。 


 


17、残疾人福利性单位声明函（如有）
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
             单位名称（盖章）：

 














18、监狱企业证明文件（如有）


                           监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。




















19、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1）1，生产厂为 （厂 名） 2，厂址为（生产厂址） 。   / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。 / 的 /  4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。
2. （产品名称2）1，生产厂为 （厂 名） 2，厂址为（生产厂址） 。   / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。 / 的 /  4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 
                                日期：　 年  月 　日      

注：
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6、《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。。                

第五部分  评标方法与评标标准
评标方法
一、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，各标段以评标总得分从高到低为相应标段中标候选人排名，排名第一的为中标供应商，定标的顺序从第一标段到第二标段依次确定中标人。已中标的供应商在后面的标段中失去得标权，由该标段具有得标权且评标总得分最高的为该标段中标供应商，进入每个标段评审的实质响应且具有得标权的供应商不得少于3家。
二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
七、中小企业相关政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：
1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。
4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: _Hlk166575460]评分标准
一、价格分（20分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100
二、投标技术部分：80分
1.技术参数响应（38分）
根据投标人对第三部分项目需求中的“▲技术指标”的响应情况进行评审，标明偏离情况。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供技术响应。其中标“▲”项为重要指标，共19项，每满足一项2分，满分38分。
2.技术方案部分（38分）
（1）项目需求理解及分析（6分）
根据投标人针对本项目实际提供需求理解及分析进行评审，方案包括：①本项目总体架构；②各系统建设的架构、功能、特色亮点；③各系统及业务软件方案特点和关键性技术。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每项得2分，满分6分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
[bookmark: _Hlk180702586]（2）遮阳棚和风雨连廊施工方案（8分）
投标人提供针对本项目实施方案，至少包括：
①提供遮阳棚设计方案；②根据每个路口实际情况提供遮阳棚施工图和施工方案；③提供风雨连廊设计方案；④根据实际情况提供风雨连廊施工图和和施工方案。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每项得2分，满分8分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
（3）交通信控综合指挥平台实施方案（16分）
根据投标人针对交通信控综合指挥平台实施方案进行评审，方案包括：①信号控制系统对接②流量采集平台对接③态势监控④日常管控⑤协调控制⑥管控预案 ⑦数据分析⑧智能优化方案。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每项得2分，满分16分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
（4）项目实施管理方案（4分）
投标人提供针对本项目实施方案，至少包括：
①项目实施组织部署方案；
②进度计划及保证措施；
③质量及安全文明保障措施；
④突发事件应急处置方案。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每项得1分，满分4分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
（5）售后服务方案（4分）
根据投标人对本项目的售后服务内容方案进行评分，方案内容至少包括：①售后服务保障；②售后服务流程；③售后服务内容；④售后服务时间等内容。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每项得1分，满分4分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
3、投标单位类似业绩：（4分） 
投标人具有2023年7月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩，每提供1个业绩，得2分，最高得4分。
注：投标文件内须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。



注： 1、报价超过采购预算的为无效投标。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。
3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。






第六部分 合同格式
合同主要条款
采购人（以下称甲方）供应商：（以下称乙方）
地址：地址：
电话：电话：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于太仓市智慧城市新型基础设施建设（第二批）项目（编号JSZC-320585-JZCG-G2026-0081）的招标结果，签订本合同。
第一条 服务范围
 甲方聘请乙方提供以下服务：
（1）本合同项下的服务指：
（2）服务内容：
（3）服务标准：
（4）交付时间、地点：甲方指定。
第二条 组成本合同的有关文件 
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1） 招标采购文件（编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0081）
（2） 乙方提供的投标文件和投标报价表；
（3） 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4） 中标通知书；
（5） 甲乙双方商定的其他文件等。
第三条 合同总价款 
合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。
合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。
第四条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
4、付款步骤：

第五条 服务质量、成果要求
1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；
2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。
第六条 甲、乙双方权利义务
1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；
2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。
3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。
4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。
5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。
6、服务期内，乙方应承诺免费提供二次移机服务。
第七条 知识产权
1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。
2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。
第八条 保密条款
甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。
第九条 风险责任
根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。
第十条 履约保证金（本项目不涉及）
1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。
2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。
第十一条 合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十二条 合同的转让
1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。    
2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。
第十三条 违约责任
1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。
5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十四条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。
因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第十五条 索赔
如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。
第十六条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十七条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十八条 合同生效及其他
1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
 
甲方（采购人）：（盖章）                     乙方（供应商）：（盖章）
代表人：                   代表人：
电话：                    电话：
开户银行：                                   开户银行：
帐号：                                       帐号：
日期： 年 月  日                             日期：    年  月   日
 

 
 
 
 
 
（全文完）

