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招 标 文 件
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采购人：南京师范大学附属中学
采购代理机构：江苏嘉里工程咨询有限公司
日期：二〇二六年八月


第一章 投标邀请
项目概况
南京师范大学附属中学晓庄校区物理、化学数字化探究实验仪器招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月20日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320100-JLAL-G2026-0002 
项目名称：南京师范大学附属中学晓庄校区物理、化学数字化探究实验仪器
采购方式：公开招标
预算金额： 129.00万元
最高限价： 129.00万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
采购需求：晓庄校区物理、化学数字化传感器及其它教学设备。具体详见招标文件。
合同履行期限： 在签订合同后30个日历天内完成交货、安装、调试及验收合格。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]本项目不接受联合体投标。
本项目采购标的所属行业为：工业。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式后附）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK1]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：江苏政府采购网。
[bookmark: OLE_LINK7]3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。
4、售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月20日13点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。
2.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
4.集中考察或答疑：
采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: OLE_LINK8]5.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.公告媒体
（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。
7.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: OLE_LINK9]8.政府采购信用承诺：在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南京师范大学附属中学
地址：南京市察哈尔路37号
联系方式：柏主任025-83469016
2.采购代理机构信息
名称：江苏嘉里工程咨询有限公司
地址：南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼1005室 
联系方式： 袁工18752094221 
3.项目联系方式
项目联系人：袁工 
电话：18752094221 
请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。
    江苏嘉里工程咨询有限公司                                                        
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第二章 供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务
符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8实施本国产品标准及相关政策
3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.8.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.8.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.8.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
3.8.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评标委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
5.招标文件的澄清修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；
5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。
7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2 本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准80%计算，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。
8.3评审费：由代理机构先行垫付，最终由中标人支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。
9.投标文件组成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。
9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）合同条款；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★服务内容的详细说明；
（2）项目实施或集成方案；
（3）项目验收标准；
（4）服务承诺；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。
13.投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14.投标保证金：无。
15.投标有效期
15.1 自开标之日起六十日内投标有效。
15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16.投标文件的签署
16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.有下列情形之一的投标文件将被拒收
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
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四、开标、评标与确定中标供应商
20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查
21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。
21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
21.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的投标文件相互混装；
（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.5 异常低价审查
22.2.2.5.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.2.2.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
21.2.2.5 废标
21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。
21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3 投标文件的进一步评审
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.2.4 相同品牌产品投标的处理方法
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
21.3.3评分标准详见文件第三章。
22.确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
24.评标过程的保密
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
25.签订合同
25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26.询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。
27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29.诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准
一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
二、评标标准：
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得满分17分；
招标文件中标▲号为重要指标项，每负偏离1项扣0.5分；其他技术参数，每负偏离1项扣0.02分。（不含产品演示项）
注：评委根据投标单位提供的投标文件中技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）及《技术要求响应表》的响应描述和偏离情况说明作为评审依据，未一一对应填写或未响应的均视为负偏离。
	17
	客观分

	2.2
	实验演示
	注：请投标人携带产品及附件于2026年9月20日15:00前进行现场签到演示，超时视为放弃演示（现场签到演示地点：南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼1005室）。全部演示时间不超过30分钟，由评标委员会根据实验演示效果进行综合评审，演示内容如下：
演示1：用无线光电门传感器（双门）及附件完成“测量物体运动的速度实验”及功能演示（5分）
功能性演示
1-1  演示无线光电门传感器（双门）连接软件后能够设置多种模式，包含但不限于以下七种模式：①智能光门计时器模式；②光门和摆锤模式；③光门与栅栏模式；④光门计时模式（1个光电门）；⑤激光计时模式；⑥飞行计时模式；⑦光门计时（2个光门）模式。演示的软件画面中要明显观看到以上7种模式及对应的参数可设置的功能。得1分；

1-2  演示飞行计时模式；通过扩展接口接入震动触发器。测量物体通过光门时间及触发器触发的时间。演示光门计时（两个光门）模式：通过扩展接口接入扩展光门模块，测量物体通过2个光门的门内时间、门间时间，测算相应速度。得1分；

实验演示：完成测量物体运动的速度实验
1-3  用激光发射器照射激光接收孔，人体运动通过激光和激光接收孔之间时遮挡光线，测得人体运动遮光时间，可以输入人体宽度从而计算出人体运动的速度。演示过程中要明显看到遮光时间及人体运动速度的计算过程。得1分；

1-4  在软件界面中通过无线蓝牙连接上无线光电门传感器，在软件中设置智能光门计时器模式，演示小车从轨道相同位置下滑，用光电门分别测量小车上宽度为0.06m、0.04m、0.02m挡光片经过相同位置的瞬时速度，实验演示过程中要明显观看到操作过程中无需设置挡光片
宽度，且三次测得的瞬时速度相对误差≤10%。得2分；

演示2：用数芯一体式光电效应的定量研究实验板完成以下功能演示（5分） 
2-1 演示该实验板内嵌电源（不能为外置或外接电源）的功能：具有不小于5-28V的连续可调电压、并显示数据，具有正反向切换开关，具有Teyp-c接口可充电，具有电量表显示电量。得1分； 

2-2 演示该实验板内嵌无线微电流传感器、无线电压传感器（不能为外接式的无线发射模块、传感器）的功能：内嵌4位不小于0.56英寸高亮数码管，内嵌传感器具有无线识别码与电脑或采集终端进行精准无线连接，连接软件后能显示采集的电流、电压数据。得1分； 

2-3 演示该实验板内嵌色光调节器的功能：具有6档开关，可调节红、黄、绿、蓝、紫5种色光，具有光强调节器，每种色光分三档光强调节。得1分；

2-4 用该实验板内嵌的红光照射光电管时，切换三档光强进行照射时，内嵌微电流传感器的示数，显示光电流均不大于0.1μA。 得1分。

2-5 演示该实验板测定四种不同色光在同一档光强时的反向遏止电压，利用遏止电压通过数据采集软件公式编辑功能计算得到Ek（光电子的最大初动能），在数据采集软件中绘制Ek与入射光频率的关系图像，得到Ek与入射光频率关系的数据点成线性关系。得1分。
 
演示3：用无线彩屏滴数传感器及附件完成“中和滴定实验”及功能演示（5分）
3-1 演示无线彩屏滴数传感器进行脱机实验，不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示数值，滴数感应到液滴时状态指示灯亮。得1分；

3-2 演示无线彩屏滴数传感器全窗口可检测的功能，在窗口区域内无需对准某个固定位置，任意调整三个位置都能检测到滴数变化。得1分；

3-3 演示无线彩屏滴数传感器内置屏幕上显示唯一蓝牙识别码，传感器与终端（电脑或平板或手机）使用无线方式连接时，无需数据采集器和数据线，即可实现选择性连接。得1分；

3-4 使用无线彩屏滴数传感器及其他附件完成中和滴定实验。点击实验模版【中和滴定实验】进入实验，开始实验后，打开滴数实验装置，在数据采集软件中，实时显示中和反应中pH-滴数体积曲线，可清晰呈现中和滴定的突变过程。得1分；

3-5 利用软件根据图像在突变区域选择适当位置的滴数体积数值，可填入第二页【未知溶液浓度】表格中，一键计算出未知溶液的浓度。要明显观看到滴定的突变过程及一键计算的过程。得1分；

演示4：用无线彩屏力与加速度传感器及其附件完成演示“向心力实验”及功能演示（5分）

4-1  演示无线彩屏力与加速度传感器的结构功能：自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，自带彩屏上可显示力、加速度、角速度的实时数据。得分1分；

4-2  演示无线彩屏力与加速度传感器与终端（电脑或平板或手机）的连接功能：使用无线方式连接，无需数据采集器、数据线。得分1分；

4-3  传感器与终端连接后，在数据采集软件中，须能显示力-时间、加速度X-时间或加速度Y-时间或加速度Z-时间、角速度X-时间或角速度Y-时间或角速度Z-时间、倾角X-时间或倾角Y-时间或倾角Z-时间的实时数据曲线。得1分；

4-4  开始实验后，实时采集并在数据采集软件中显示向心力与角速度的关系的图像（采样频率不低于20赫兹，即1秒钟内采集的数据点不低于20个）；演示数据采集软件公式编辑功能，要明显看到以下过程：通过公式编辑功能获取角速度平方数据，并在数据采集软件中显示向心力与角速度平方的关系的图像。得1分；

4-5  利用数据采集软件的数据拟合功能，对向心力与角速度平方的关系的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得1分；

 演示5：用数芯一体法拉第电磁感应定律演示仪（I)及其附件 完成“法拉第电磁感应定律实验”及功能演示
5-1  演示仪底座内置无线电压传感器（不能为外接式）具有唯一蓝牙识别码，传感器与终端（电脑或平板或手机）使用无线方式连接时，无需数据采集器、数据线，实现选择性连接。得1分；

5-2  磁铁通过线圈组1，采集5组磁铁通过线圈的电压数据，在软件中输入各组电压与对应时间，得到电动势与时间的数据图像，对电动势与时间的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得1分；

5-3  将铝管放入线圈组1，分别用磁铁和铝块通过线圈组1，采集磁铁和铝块通过线圈的电压数据，在软件中在同一坐标轴内同时显示两组数据的实验图像。得1分；

5-4  将铝管放入线圈组2，用磁铁通过线圈组2，采集5组磁铁通过线圈的电压数据，在软件中输入各组电压与匝数，得到电动势与匝数的数据图像，对电动势与匝数的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得2分；

5-5  将铝管放入线圈组2，用磁铁通过线圈组2，采集5组磁铁通过线圈的电压数据，在软件中输入各组电压与匝数，得到电动势与匝数的数据图像，对电动势与匝数的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得1分；
本项满分为25分。

	25
	客观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供项目实施方案，内容应涵盖但不限于：①项目具体实施流程及难点分析；②项目施工组织计划与实施流程；③项目施工进度保障措施；④安全文明施工措施等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得5分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得3分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得1分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的项目实施管理团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括项目总负责人，商务负责人，财务负责人，生产负责人，且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“项目实施方案”整体不得分。
	5
	主观分

	3.2
	产品质量保证方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供产品质量保证方案，内容应涵盖但不限于：①质量保障体系及目标；②产品的质量性能及原材料的控制；③生产过程中控制措施；④质量回访流程及方案等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得5分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得3分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得1分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的项目产品质量保证团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括质量保障体系总负责人，质量性能及原材料的控制负责人，生产过程控制负责人，质量回访流程负责人，且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“产品质量保证方案”整体不得分。
	5
	主观分

	3.3
	安装调试方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供设备安装调试方案，内容应涵盖但不限于：①安装组织架构与分工②货物安装前期准备工作③核心安装实施流程等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得5分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得3分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得1分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的安装实施团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括教学仪器类安装调试小组负责人，现场安全文明施工负责人，且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“安装调试方案”整体不得分。
	5
	主观分

	[bookmark: _Hlk231227270][bookmark: OLE_LINK10]3.4
	应急方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供应急预案，内容应涵盖但不限于：①供应链与生产风险预案及应对措施；②物流与运输风险预案及应对措施；③履约与交付风险预案及应对措施等。(1)方案涵盖上述内容，方案完整、详细，科学合理，可行性强，满足采购需求，得5分；
(2)方案涵盖上述内容，方案较完整，合理可行，较能满足采购需求，得3分；
(3)方案涵盖上述内容，方案基本完整，基本合理可行，可基本满足采购需求，得1分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。
	5
	主观分

	3.5
	售后服务及培训方案
	
根据投标人提供的售后服务及培训方案(包括但不限于售后故障响应时间、故障解决方案、售后服务承诺内容、培训师资力量、培训计划及内容等)进行综合评审： 
（1）故障解决措施完善，响应时间及时，培训师资配置完备、专业能力突出，内容阐述详细，可操作性强的，得 5分； 
（2）故障解决措施较完善，响应时间比较及时，培训师资配置达标、专业能力较强 ，内容阐述较详细，可操作性较强的，得 3 分；
（3）故障解决措施完善性一般，响应时间符合要求，培训师资配置简单、专业能力一般，内容阐述不够详细，可操作性一般的，得 1 分； 
（4）无提供不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的技术培训团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括物理教学仪器类培训小组负责人，化学教学仪器类培训小组负责人。且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“培训方案”整体不得分。

	5
	主观分

	4.业绩

	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk231227385][bookmark: OLE_LINK11]4.1
	投标人业绩
	投标人自2023年1月1日以来，每提供1个满足要求的有效同类业绩得1分，本项最高得3分。
注：1.业绩完成时间以采购合同签订时间为准；2.须同时提供项目采购合同关键页（须包含合同双方、项目名称、服务内容、金额、签字盖章页、供货产品明细）扫描件作为凭证。
	3
	客观分

	合计
	
	100分



说明：
一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
二、小微企业的价格扣除
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
三、监狱和戒毒企业的价格扣除
1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
四、残疾人福利性单位的价格扣除
1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
六、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（可在“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
七、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
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第四章  招标项目的技术规格、要求和数量等
一、技术部分要求
1、教室名称：	物理数字化探究实验仪器					
	[bookmark: _Toc513799379]序号
	物料名称
	材质或技术参数描述
	数量
	单位

	1
	无线彩屏一体位移（运动）传感器
	一、性能指标
▲测量范围：≥0.15m～6m，分辨率 ：≤1mm ，精度：≤±2%F.S。（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：固定底座与可调角度传感器主体上下组合、横屏显示结构；顶部内嵌1块≥0.91英寸屏，电源状态指示灯组（电源/充电/充满）、蓝牙指示灯。正面内嵌直径≥40mm超声波发射器。底端底部内嵌M6螺母，方便固定传感器；底端前部配有1对不锈钢卡簧，方便与实验轨道固定。传感器内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、“开始/停止” 按键。传感器内嵌可调把手及刻度盘，能实现传感器0～180°方向可调。
三、内置器件
 ▲1、内置彩屏：≥0.91英寸，可以脱机测量实时距离数据；（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥1200mAh可充电电池；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据；
2、传感器具备数字蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、能够智能低功耗待机，智能关机；
4、能够实现脱机实验、无线实验、usb线连实验三种实验模式。
5、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	25
	套

	2
	无线彩屏力与加速度传感器
	一、性能指标
▲量程：1）测量范围：力：≥-50N～+50N，分辨率：≤0.01N，24Bit高精度高速采样；；2）测量范围：3轴加速度（x、y、z）：≥-16g～+16g ，分辨率：≤0.01g；3）测量范围：3轴角速度（x、y、z）：≥-35rad/s（-2000°/s）～+35rad/s（+2000°/s）。精度：≤±2%F.S（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；顶部为一体式固定装置，含2个弧形拎式（不是全封闭圆形）把手，中间1个圆型通孔内嵌一个M6螺丝孔，配有M6手拧螺丝就能够与铁杆或者铁架台进行固定。正面为一体成型面壳内嵌1块≥2.0英寸彩色横屏、5个硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识），底部配有M4螺丝孔及测力钩（拉力）和缓冲头（压力），侧面为开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口，电源指示灯及充电状态灯。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
▲ 5、内置无线充电模块，支持无线快充；（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、模式、调零、“HOLD”功能快捷键分别与5个硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据模式切换：力、加速度（3轴：x、y、z）、角速度（3轴：x、y、z）；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	25
	套

	3
	无线彩屏快速温度传感器
	一、性能指标
测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；精度：≤±1%F.S。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有带连接线的不锈钢温度探头，其总长度度≥800mm，不锈钢探头部分长度≤15mm，直径≤2mm。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、数字、图表、“HOLD”功能快捷键分别与4个硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；用数字形式显示温度；实时图线形式显示温度实验数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	2
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	无线彩屏压强传感器
	一、性能指标
▲测量范围：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa ，精度：≤±2%F.S。（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌压强传感器外接连接器，连接器具有标准螺纹，能够连接具有标准鲁尔接头的设备或气动管；内含：≥1X注射器（测量压强用：容量≥50ml）。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”“调零、“HOLD”功能快捷键分别与3个圆形硬件功能按键（“菜单”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	2
	套

	5
	无线彩屏多量程电压传感器
	一、性能指标
▲量程：测量范围1：≥-20V～+20V，分辨率 ：≤0.01V ；测量范围2：≥-5V～+5V，分辨率：≤0.001V；测量范围3：≥-500mV～+500mV，分辨率：≤0.1mV。24Bit高精度高速采样,精度：≤±0.5%F.S。（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±20V、±5V、±500mV量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	25
	套

	6
	无线彩屏多量程电流传感器
	1、 性能指标
量程：
1、测量范围：≥-3A～3A，分辨率 ：≤0.01A ；
2、测量范围：≥-500mA～500mA，分辨率：≤0.1mA；
3、测量范围：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA。
24Bit高精度高速采样， 精度：≤±1%F.S。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±3A、±500mA、±20mA量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	25
	套

	7
	无线彩屏温度传感器
	一、性能指标
测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；精度：≤±1%F.S
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有带连接线的不锈钢温度探头，其总长度度≥600mm，不锈钢探头部分长度≥100mm。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、数字、图表、“HOLD”功能快捷键分别与4个硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；用数字形式显示温度；实时图线形式显示温度实验数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	2
	套

	8
	无线彩屏光强传感器
	一、性能指标
测量范围：≥0Lx～5000LX~150000Lx；自动量程 ；分辨率 ：≤1Lx ，精度：≤±2%F.S。 
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌光传感器探头及滤光片。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	2
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	无线光电门传感器（双门）
	一、性能指标
量程：
1、内嵌≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门；
2、内嵌≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度；
3、内嵌≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关、同步光电门等扩展模块；
分辨率 ：≤1μS 。 
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：U形主体上下组合、主体内测内嵌2组光电门（双光电门）收发探头，双光电门间距离≥15mm，光电门发射端具有方向标识， 顶部内嵌光电门状态指示灯（挡光/透光），上端正面依次：内嵌电源指示灯组（电源/充电/充满）、蓝牙连接指示灯，蓝牙识别码（能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接）、开关按键；上端背面依次：内嵌2.5mm通信（扩展）接口≥1、内嵌U行固定座、Type-C数据传输及充电通用接口、激光传感器接收口；传感器外侧2端内嵌M6螺丝固定孔≥2。
三、内置器件
 1、光电门：≥2组；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥900mAh可充电电池；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；
2、能够智能低功耗待机，智能关机；
3、能够实现无线实验、usb线连实验两种实验模式。
4、通过软件与光电门结构能够实现
  1）智能光门计时器模式：（不用设置挡光条宽度）直接测量出挡光时间及速度；
  2）光门和摆锤模式：测量摆的周期、速度；
  3）光门与栅栏模式：测量位置、速度、加速度；
  4）光门计时模式（1个光电门）：测量门内时间、速度（设置挡光条宽度）；
  5）数字输入模式：实时采集光门状态（挡光/透光）；
  6）通用计数模式：采集时间内挡光次数；
  7）激光计时模式：配合激光发射装置，测量直径大于嵌入式光电门宽度的大物体的门内时间及速度。可以测量被      测物直径≥75mm的运动物速度。
  8）激光计数模式：可以测量直径≥75mm物体单位时间通过的次数。
  9）飞行计时模式：通过扩展接口，接入震动等触发器。可以测量通过光门时间及触发器触发的时间，如测量平抛运动初始速度及飞行时间等；
  10)双门模式：通过扩展接口，接入扩展门模块能够测量2个门通过时间和门间时间，计算相应速度。
5、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	25
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	无线彩屏三维磁传感器（双量程）
	一、性能指标
▲量程：1）测量范围：X≤轴-5mT～+5mT，Y轴≤-5mT～+5mT，Z轴 ≤-5mT～+5mT；分辨率 ：≤0.001mT；2）测量范围：X轴≥-130mT～+130mT，Y轴≥-130mT～+130mT，Z轴≥-130mT～+130mT ；分辨率：≤0.1mT；精度：≤±1%F.S（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌磁传感器测量探头，探头长度≥150mm以方便测量如螺线管等内部磁场的分布，探头顶部标识有磁场强度测量点位置。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
▲ 5、内置无线充电模块，支持无线快充；（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±5mT、±130mT；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	2
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	无线彩屏声音传感器
	一、性能指标
量程：
1、测量范围：声级≥20dB～130dB ；分辨率：≤0.1dB；
2、测量范围：声波，能够采集实时波形，频率响应范围：≥10Hz～20kHz。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌声音探头，具有网状收音结构接收孔。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个硬件功能按键（“菜单”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	2
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	无线彩屏多量程微电流传感器
	一、性能指标
▲量程：1）测量范围：≥-100μA～+100μA，分辨率 ：≤0.1μA ；2）测量范围：≥-10μA～10μA，分辨率：≤0.01μA。24Bit高精度高速采样，精度：≤±1%F.S。（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 ▲5、内置无线充电模块，支持无线快充；（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±100μA、±5V、±500mV量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
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	探究弹力与形变量的关系实验器
	材质及主要部件：由亚克力管1根≥320cm、弹簧1根≥18*200mm、不透钢拉钩2个（≥240mm）组成。主要研究弹簧弹力与伸长量、压缩量之间的关系。在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.1（平均误差<0.1N）；可搭配传感器：数智小车*1或无线力/加速度*1（传感器与小车需另配）。
	1
	套

	14
	运动学轨道
	主要部件及参数：≥1.2m低摩擦动力学轨道1个，不少于三个附件：铁架台夹子≥1个，末端终止器≥1个，水平调节支座≥1个
	25
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	运动学轨道附件
	1、滑轮：用于牛顿力学，适合厚达 ≥2.0 厘米的轨道或桌面，主要部件及参数：滑轮≥1个；滑轮夹≥1个；安装螺丝≥2个；
2、角度指示器≥1个：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；
3、光电门支架（≥2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架≥2个；正方形螺母≥2个；螺钉≥2个；
4、挡光片≥1套：主要部件及参数：四种挡光片：≥1cm挡光片1个；≥2cm挡光片1个；≥4cm挡光片1个；≥6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个；
5、轻质软弹簧≥2个：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm；
6、固定螺栓≥2个：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝；
7、钩码固定底座≥1个：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）；
8、其他：50g钩码*≥5个、塑料透明小桶*≥1个、5g配重*≥6个。
	25
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	数智力的合成与分解实验仪
	1、数智式教具，即传感器已经配套在实验仪器套装中。可以进行数字化实验数据采集，分析等操作，不需要再另配传感器及其他附件；
2、材质及主要部件：胶木底板≥1块、板后螺丝≥1套、角度盘≥1块、线轴≥1套；角度盘直径D≥500mm；
3、需配合两只力传感器。主要研究两力分力的合力遵循平行四边形法则。特点：既可作为演示实验教具，也可用于学生分析实验，实验操作过程简单，实验精度高。
4、配套：无线彩屏力与加速度传感器*2；无线彩屏力与加速度传感器技术参数：
一、性能指标
量程：
1、测量范围：力：≥-50N～+50N，分辨率：≤0.01N，24Bit高精度高速采样；；
2、测量范围：3轴加速度（x、y、z）：≥-16g～+16g ，分辨率：≤0.01g；
3、测量范围：3轴角速度（x、y、z）：≥-35rad/s（-2000°/s）～+35rad/s（+2000°/s）。
精度：≤±2%F.S
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；顶部为一体式固定装置，含2个弧形拎式（不是全封闭圆形）把手，中间1个圆型通孔内嵌一个M6螺丝孔，配有M6手拧螺丝就能够与铁杆或者铁架台进行固定。正面为一体成型面壳内嵌1块≥2.0英寸彩色横屏、5个硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识），底部配有M4螺丝孔及测力钩（拉力）和缓冲头（压力），侧面为开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口，电源指示灯及充电状态灯。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、模式、调零、“HOLD”功能快捷键分别与5个硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据模式切换：力、加速度（3轴：x、y、z）、角速度（3轴：x、y、z）；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
	1
	套
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	无线彩屏微力传感器
	一、性能指标
测量范围：力：≥-10N～+10N，分辨率：≤0.001N；24Bit高精度高速采样，精度：≤±2%F.S。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；顶部为一体式固定装置，含2个弧形拎式（不是全封闭圆形）把手，中间1个圆型通孔内嵌一个M6螺丝孔，配有M6手拧螺丝就能够与铁杆或者铁架台进行固定。正面为一体成型面壳内嵌1块≥2.0英寸彩色横屏、5个硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识），底部配有M4螺丝孔及测力钩（拉力）和缓冲头（压力），侧面为开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口，电源指示灯及充电状态灯。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、模式、调零、“HOLD”功能快捷键分别与5个硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据模式切换，切换数字形式显示或图线形式显示实时实验数据；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 
	4
	套
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	无线数智小车
	1）数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
2）数智小车使用时，无需数据采集器；
▲3）数智小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量（人教版必修一P96）；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）；（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
4）小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；
5）使用可充电锂聚合物，内置≥1500mAh大容量可充电电池；通用TypeC标准充电数据接口；
6）校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；
7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；
▲8）无线数智小车参数：①力-测量范围：≥ -50N~+50N，分辨率：≤0.01N；②位移-分辨率：≤ ±0.2mm ③速度-测量范围：≥ ±3m/s；④加速度-测量范围：3轴，≥ -16g~+16g(g=9.8m/s²)；⑤陀螺仪-测量范围：≥ -35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）；24Bit高精度高速采样；（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）

	50
	套
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	数芯一体式机械能守恒实验器（单摆式）
	1、数芯一体式教具，即传感器内嵌于教具内部进行数字化实验数据采集，分析等操作，不需要再另配传感器及其他附件；
2、由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器（内置）、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，内嵌无线模块可以实现有线无线通信，通过摆锤的一次运动，可同时获得六个不同高度的实验数据；
3、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps，内置传感器能够实现无线功能；
4、能够实现无线实验，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；
	1
	套
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	高中物理电学实验箱（学生专用）
（核心产品）
	1、 电学实验箱集成了≥34种电学元件、≥3只数显电表与≥4只电磁式仪表、≥3种不同倍率的电阻箱。可以完成高中所有电学实验。
2、规格：
1） 传统的电磁式仪表（≥0-3-6V电压表、≥0-0.6-3A电流表、≥±300μA检流计）；
2） 集成数显电压表（≥0-20V ，分辨率≤0.01V，精度≤±0.8%，内阻≥2MΩ，有反接与超量程保护），数显电流表（≥0-10A，分辨率≤0.01A，精度≤±0.8%，内阻≥0.1Ω，有反接与超量程保护），数显毫安表（≥0-200mA, 分辨率≤0.01mA，精度≤±0.8%，内阻≥0.1Ω，有反接与超量程保护）测量方便、安全、精确；
3） 配制一只（≥1mA，≥0.1A，≥1V）三种不同量程的电磁式仪表，即可以当电表使用，也可以进行电流表、电压表、欧姆表的改装用表
4） 配制了≥6种刻度的刻度盘。
5） 箱内内置≥4节5号电池，可以输出可调，范围在1.2V-4.8V，输出电压与电流可通过电表显示。
6） 内有≥1A的保险丝，起到保护电源的作用。
7） 配制≥×1、 ≥×10、≥×100三只电阻箱，组成一只0-999Ω的电阻箱，能满足高中物理实验的要求。
3、该实验箱体积小，重量轻，元件多，自带电表与电源，方便学生携带，可以带回家使用，可以带进课堂，边学边实验。
	12
	套
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	数芯一体法拉第电磁感应定律演示仪（I)
	一、外观尺寸：
底座直径≥200mm，竖直管高≥660mm。
二、装置构成：
1、底座由三块板夹成，面板是≥5mm亚克力面板，中层块≥15mm亚克力板，底层≥5mm亚克力板，底座上方有直径≥70mm，高≥70mm线圈插座。底座内嵌无线蓝牙电压传感器等电子元件。
2、线圈组1：五组线圈数各≥20匝，绕制在长≥660mm直径≥30mm透明PVC管上，线圈之间的距离为≥100mm，线圈导线直径为≥0.3mm。
3、线圈组2：五组线圈数分别为≥20、≥30、≥40、≥50、≥60匝，绕制在长≥660mm直径≥30mm透明PVC管上，线圈之间的距离为≥100mm，线圈导线直径为≥0.3mm。
4、无线蓝牙电压传感器，量程为≥5V，精度为≥0.001V，采样频率≥2K。
5、铝管：外径≥30mm，壁厚≥3mm，长≥700mm。
6、磁铁：2块，材料为钕铁硼；
7、铝块：1块。
三、核心功能与参数：
1、可做实验：探究楞次定律；演示磁阻尼；探究感应电动势与线圈匝数关系、与磁通量变化率的关系；可测磁铁在做磁阻尼运动时的速度。
2、内置无线电压传感器
（1）测量范围：≥-5V～+5V，分辨率 ：≤0.001V ,24Bit高精度高速采样。
（2）低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
（3）能够实现无线实验，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集。
3、实验精度：在研究感应电动势与线圈匝数关系、与磁通量变化率的关系时，可通过数字化实验软件得到5组电压数据，对数据直线拟合的相关系数R≥0.996。速度测量的相对误差≤0.5%。 
4、数芯一体教具，即传感器内嵌于教具内部进行数字化实验数据采集，分析等操作，不需要再另配传感器有其它附件就可以完成实验。

	1
	套
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	法拉第电磁感应定律演示仪（II)
	1、 小螺母管≥600匝，电阻12欧姆； 大线圈≥1000匝，电阻34欧姆；
2、 需智能电源（需另配））；
3、 配合电流、电压传感器使用（传感器需另配）。
	1
	套
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	高灵敏度线圈
	1、 直径≥19cm，内置≥100匝线圈，可测得切割地磁场产生的感生电流；
2、 可外接微电流传感器（传感器需另配）。
	1
	套
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	楞次定律演示器
	1、铝管长度：≥50cm；内径：≥24mm；外径：≥28mm；
2、有机玻璃管外径：≥30mm与≥35cm两层管，其余参数同铝管；
3、线圈数量：≥5个串联；
4、线圈匝数：≥20匝/个；
5、线圈间距：≥100mm；
6、磁性圆柱体长：≥35mm；直径：≥20mm；
7、铝圆柱体长：≥35mm；直径：≥20mm；
8、可与电流或电压传感器配合使用
	1
	套
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	螺线管
	1、 材质及主要部件：电阻≥23欧姆，电压≥DC6V；尺寸≥长120mm，≥ 1200匝，研究通过电螺线管中的磁感应强度分布；
2、 可搭配磁场强度传感器、无线数智小车（需另配）；
	1
	套

	26
	数芯一体式探究安培力实验器
	1、数芯一体式教具，软硬件结合仪器，即传感器内嵌于教具内部，教具无需另配或外接传感器、无需外接无线发射模块、无需数据采集器与USB线就可以完成实验。
2、教具通过数字化实验数据采集软件直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集，数据处理和分析。
3、规格尺寸: 底座直径≥220mm ；高度≥280mm
4、装置构成：
1）、面板主要材料为亚克力、铝板构成。
2）、线圈绕组尺寸≥70mm*40mm *15mm，绕制≥5组匝数不同的线圈，可以改变≥5次线圈在磁场中的长度。
3）、线圈外放置钕铁硼强磁，在线圈位置可产生均强磁场。同时磁铁在可以移动调整距离。
4）、内嵌无线电流传感器：测量线圈电流大小；（1）性能指标：测量范围：≥-1A～+1A，内阻0.1Ω，分辨率：≤0.001A 24Bit高精度高速采样。（2）内嵌不少于4位≥0.56英寸亮数码管，显示实时数据；
5）内嵌无线微力传感器，测量线圈所受的安培力；（1）性能指标：测量范围：≥-10N～+10N，分辨率：≤0.001N 24Bit高精度高速采样。（2）内嵌不少于4位≥0.56英寸亮数码管，显示实时数据；
6）内嵌无线角度传感器，测量线圈与磁场的夹角；（1）性能指标：测量范围：0～360度，显示分辨率≤1度。（2） 内嵌不少于4位≥0.56英寸亮数码管，显示实时数据；
5、自带可充电电源与充电系统，Type_c充电接口，并有电量显示灯；内置电源为传感器与实验电路供点，无需外接电源。
6、教具支持数字化实验数据采集软件主要功能：
（1）支持Windows、Androd、 macOS、iOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统;
（2）数据显示功能
    ①鼠标拖动图线或滚轮控制图线，使其放大或缩小；也可以局部区域放大；可锁存坐标轴、可设置点、线的多种不同显示颜色，更方便课堂教学演示；
    ②多实验记录显示：每次实验数据曲线有相应的标识、可以选择显示单次实验数据或曲线、也可以选择同时显示多次实验数据进行对比分析。
（3）数据分析功能：可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）；
（4）数据存储功能：实时存储实验数据、可随时调取历史运行数据；可以把含实验数据参数的实验模板保存在本地，供下次实验时直接调用；存储在本地的实验模板可以任意拷贝、发送到微信、QQ、钉钉等主流工作平台，可以不打开数字化软件，直接打开存储在本地的任一实验模板就可以进入到实验数据采集分析状态。
（5）视频功能：具有实验录屏及桌面捕捉录制功能，可保存为视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。
（6）AI智能辅助：内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线，利用AI平台大数据对实验操作数据进行提出问题、分析纠错及AI指导。
7、核心功能与实验精度
（1）导线的长度一定，探究安培力与电流强度的关系，实验采集数据，通过直线拟合，得到的相关数据R
（2）保持电流强度一定，探究安培力与导线长度的关系，可以得到5组不同长度的数据，实验采集数据通过直线拟合，得到的相关数据R
（3）保持长度与电流强度不变，改变线圈与磁场的夹角，可探究安培力与线框与磁场夹角正弦的关系，实验采集得到的数据，通过线性拟合得到的相关数据R
	1
	套
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	数芯一体式向心力实验器
	1、数芯一体式教具，即传感器内嵌于教具内部进行数字化实验数据采集，分析等操作，不需要再另配传感器及其他附件；
2、材料与主要部件：铝型材，长≥50cm，表面加带有刻度的亚克力面板，板上固定有力使用器固定件、小球定位管（直径≥3.0cm,长≥15cm)。半径分别为≥15mm、≥20mm、≥25mm的小球3只。该实验要力传感器与转动平台配合完成（含转动平台）。特点：实验操作方便，效果好，精度高。其中力与角速度平方曲线R的平方值>0.98,RMSE<0.01。内置无线力与加速度传感器模块*1；
3、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps，内置传感器能够实现无线功能；
4、能够实现无线实验，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；
	1
	套
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	摩擦块
	1、 尺寸：≥10*8*4cm，材质：4孔木块；
2、 配合完成探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关等实验；
	4
	套
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	智能化电机
	1、 主要部件：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；
2、 配有≥1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；
3、 能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；
4、 电机与数智小车组合，可研究摩擦力等实验（人教版必修一P62）、探究影响滑动摩擦力大小的因素（苏科版八下P38），使小车作匀速运动，从而匀速拉动摩擦块完成实验；
	1
	套
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	双缝干涉实验仪（教师端）
	材质及主要部件：
1、激光笔3支，分别为红光（波长≥650nm）、绿光（波长≥520nm）、紫光（≥405nm ）,配≥0.2mm的双缝头；
2、激光光源（红光≥650nm），与≥4组双缝、≥4组多缝，≥4组单缝，≥4组小孔组合；
3、光强分布传感器（分辨率为≤0.01mm）。
4、光具座：长≥1.2m，宽≥16cm,带1米长的毫米刻度尺，可卷进行收纳。
5、主要研究光的干涉与衍射各种现象，同时可通过干涉现象测定光的波长。
	1
	套
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	双缝干涉实验仪（学生端）
	材质及主要部件：
1、1个光源：波长≥650nm；含双缝距离≥0.2mm，缝宽≥0.04mm；
2、1个光强分布传感器：测量范围≥29mm，分度≥120点/毫米；
3、光具座：长≥1.2m，宽≥16cm,带1米长的毫米刻度尺，可卷进行收纳。
4、光学支架≥2个。
5、当一束激光通过双缝后，将会产生明暗相间的干涉条纹，将干涉条纹投射到光强分布传感器上，可测定光的波长。
	12
	套
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	玻意尔定律演示器（压缩气体做功）
	1、材质及主要部件：底座、有机玻璃、玻璃针筒；
2、尺寸：≥256*160mm，高度≥300mm；
3、内置PT1000温度传感器探头（可配合快速温度传感器使用），外置压强传感器连接口（可连接压强传感器）。▲4、注射器体积100mL，可承受压强0-10atm；注射器内置于容器中，可改变注射器内气体的温度。在研究气体等温变化时，实验数据点与拟合曲线的相关系数R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）；同时可以研究气体的等容与等压变化；（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
5、配合无线温度传感器、无线压强传感器（传感器需另配）；
	1
	套
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	查理定律实验器
	1、材质与主要部件：尼龙外壳，≥50mL圆底玻璃容器，内置温度传感器探头（PT1000），M8不透钢棒；
2、实验还需要铁加台、需快速温度传感器与压强传感器（传感器需另配）配合使用。
	1
	套
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	描绘小灯泡的伏安特性曲线实验板
	1、材质及主要部件：电源（≥3V，直流电源）≥1只、电压传感器支架≥1只、电流传感器支架≥1只、灯座≥1只、20Ω电位器≥1只、亚克力底座≥2块；
2、尺寸≥800*260*650mm；
3、阻值恒定的电阻的伏安特性曲线是直线，而小灯泡的灯丝的电阻随温度的升高而增大，故小灯泡的伏安特性曲线为曲线。用电流传感器测出流过小灯泡的电流，用电压传感器测出小灯泡两端的电压，通过移动滑动变阻器，可以测出多组(U，I)，在I－U坐标系中描出对应点并用一条平滑的曲线将这些点连接起来，就描绘出了小灯泡的伏安特性曲线。
4、可搭配传感器：无线电压传感器*1、无线电流传感器*1（传感器需另配）。
	1
	套
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	测定电源电动势和内阻实验板
	1、材质及主要部件：电源（专用≥1.5V电源)≥1只、电压传感器支架≥1只、电流传感器支架≥1只、100Ω电位器≥1只、亚克力底座≥2块；
2、尺寸≥800*260*650mm；
▲3、根据闭合电路欧姆定律，电源电动势E、内阻r与路端电压U、电流I 的关系可以写成：E ＝ U ＋ Ir，变换可得：U＝-rI+E，则U-I图像的斜率为-r，图像与纵坐标的截距为E。在研电源电动势和内阻实验中，获取电压与电流的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02V）；（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
4、可搭配传感器：无线电压传感器*1、无线电流传感器*1（传感器需另配）。
	1
	套
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	探究影响导体电阻的因素实验板
	1、材质及主要部件：电源（≥3V直流电源）≥1只、电压传感器支架≥1只、电流传感器支架≥1只、镍铬电阻丝（直径≥0.1mm、长度≥550mm）1根、镍铬电阻丝（直径≥0.2mm、长度≥550mm）≥1根、镍铬电阻丝（直径≥0.3mm、长度≥550mm）≥1根、康铜电阻丝（直径≥0.2mm、长度≥550mm）≥1根、铁电阻丝（直径≥0.2mm、长度≥550mm）≥1根、≥20Ω电位器≥1只、亚克力底座≥2块；
2、尺寸≥800*260*650mm；
3、可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）。
	1
	套
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	探究电源内外电压关系实验板
	1、材质及主要部件：化学电池装置≥1只、电压传感器支架≥2只、30V数显电压表≥2只、导线≥4根、亚克力底座≥2块；
2、尺寸≥800*260*650mm；
3、闭合电路可以分为两部分，其中电源外部的电路叫做外电路，电源内部的电路叫做内电路。外电路两端的电压称为外电压（U外），它是电源正负极两端的电压；内电路两端的电压，称为内电压（U内）。实验表明，电源内外电压之和为恒量，这一恒量称为电源电动势（E），E=U外+U内。
4、可搭配传感器：无线电压传感器*2（传感器需另配）。
	1
	套
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	交流电的有效值实验板
	1、材质及主要部件：电源（≥4V直流电源）≥1只、电压传感器支架≥2只、3.8V灯泡≥2只、亚克力底座≥2块；
2、尺寸≥800*260*650mm；
3、让交变电流与恒定电流分别通过大小相同的电阻，如果使同一电阻产生的热效应相同，我们将直流电的电压（或电流）值称之为交流电的有效值。该实验的电阻是用两只完全相同的灯泡，在实验中通过调节直流电路中的电压，通过观察两灯泡亮度，亮度相同，可认为热功率相同。此实验主要目的是让学生了解何为交流电的有效值。
4、需搭配：高中学生电源（有交流输出）（另配）；可搭配传感器：无线电压*2（另配传感器）；
	1
	套
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	描绘电容器的充放电曲线实验板
	1、材质及主要部件：电源（≥3V直流电源）、电流传感器支架≥1只、电压传感器支架≥1只、0-90Ω电阻箱≥1只、47μF电容器≥1只、470μF电容器≥1只、4700μF电容器≥1只、双向发光LED灯≥1个、亚克力底座≥2块；
2、尺寸≥800*260*650mm；
3、当开关接至1时，电源给电容器充电，电流方向为顺时针方向，电流逐渐变小，直至为零；电容器两端电压逐渐变大，最后保持不变。当开关接至2时，电容器对外部放电，电流方向为逆时针方向，电流逐渐变小，直至为零；电容器两端电压逐渐变小，最后为零。
4、可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）；
	1
	套
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	自感现象实验板
	1、材质及主要部件：电源（≥3V直流电源）≥1只、电流传感器支架≥2只、灯泡底座≥2只、2.5V灯泡≥2只，电感线圈≥1只、亚克力底座≥2块；
2、尺寸≥800*260*650mm；
3、因线圈中电流变化而在线圈自身引起的电磁感应现象叫做自感现象，所产生的电动势叫做自感电动势。根据楞次定律可知，自感电动势会阻碍电流的变化。通路自感，自感线圈与小灯泡串联，但闭合电键时，由于自感线圈产生自感电动势，阻碍电流的增加，可以看到与线圈串联的灯泡会较慢地亮起来，而另一个并联的灯泡立即达到最高亮度。断路自感，自感线圈与灯泡并联，在电路断开时，线圈中产生的自感电动势通过灯泡回路产生电流，这样小灯泡不会立即熄灭。
4、可搭配传感器：无线电流传感器*2（传感器需另配）。
	1
	套
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	LC阻尼振荡与无阻尼振荡实验板
	1、材质及主要部件：亚克力板上配有三极管，电容器470微法，电位器1K等元件，另配有≥3V电源，电感线圈，电容器47微法，470微法、4700微法。
2、尺寸：≥866*600mm
3、可观察LC阻尼振荡曲线，并可研究振荡周期与电容量的关系，可观察LC无阻尼振荡。
4、需要电流传感器配合使用。
	1
	套
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	探究影响交流电动势的因素
	1、材质及主要部件：线圈≥3.5*4cm、三组绕线（≥50匝、≥100匝、≥150匝）、U形磁铁≥1只；
2、线圈在匀强磁场中匀速转动，在线圈中产生了正弦交流电。该实验装置，能观察产生交流电的图形；研究交流电的最大电动势与线圈匝数的关系，与线圈转动速度的关系。
3、可搭配传感器：无线电压传感器*1（传感器需另配）；
4、需与多功能转动平台配合使用（另配）；
	1
	套
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	数芯一体式光电效应的定量研究实验板
	1、 数芯一体式教具，软硬件结合仪器，即传感器内嵌于教具内部，教具无需另配或外接传感器、无需外接无线发射模块、无需数据采集器与USB线就可以完成实验。
2、教具通过数字化实验数据采集软件直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集，数据处理和分析。
3、规格尺寸：长≥800mm，宽≥600mm，厚≥20mm。
4、装置构成：面板主要材料为亚克力透明板，表面印刷实验电路图。
5、内嵌电源：电源可通过Teyp_c充电，电量由电量表显示。
（1）电源1：≥3.7V，≥1000mAh，给电表与几只不同色灯提供电源。
（2）电源2：电压在5-28V之间可调，电压显示，提供实验电路正向与反向电压。
6、内嵌无线微电流传感器：
（1）性能指标：测量范围：≥-200μA～+200μA，分辨率:≤0.1μA ,24Bit高精度高速采样。
（2）内嵌不少于4位≥0.56英寸亮数码管，显示实时数据；
（3）无需任何外接式的无线发射模块、无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端通过实验室数据采集系统软件无线连接进行实验数据采集。
7、内嵌无线电压传感器：
（1）性能指标：测量范围：≥-30V～+30V，分辨率:≤0.01V ,24Bit高精度采样。
（2）内嵌不少于4位≥0.56英寸亮数码管，显示实时数据；
（3）无需任何外接式的无线发射模块、无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端通过实验室数据采集系统软件无线连接进行实验数据采集。
8、内嵌电压换向器：给电路正向电压与反向电压自由切换。
9、分压电阻：电阻值1K，电压从零到最大之间调节。
10、调色调节器：≥6档波段开关，关与开两部分，开可调节≥5种色光。
11、光强调节器：分三档光强调节。
12、电子管系统：
（1）光电管
（2）色灯：≥5种不同波长的光源，分别为740nm、590nm、520nm、470nm、400nm。
13、产品具有可用数字化数据采集软件中的蓝牙模块功能进行搜索且可无线链接的识别码
14、教具支持数字化实验数据采集软件主要功能：
（1）支持Windows、Androd、 macOS、iOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统;
（2）数据显示功能
    ①鼠标拖动图线或滚轮控制图线，使其放大或缩小；也可以局部区域放大；可锁存坐标轴、可设置点、线的多种不同显示颜色，更方便课堂教学演示；
    ②多实验记录显示：每次实验数据曲线有相应的标识、可以选择显示单次实验数据或曲线、也可以选择同时显示多次实验数据进行对比分析。
（3）数据分析功能：可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）；
（4）数据存储功能：实时存储实验数据、可随时调取历史运行数据；可以把含实验数据参数的实验模板保存在本地，供下次实验时直接调用；存储在本地的实验模板可以任意拷贝、发送到微信、QQ、钉钉等主流工作平台，可以不打开数字化软件，直接打开存储在本地的任一实验模板就可以进入到实验数据采集分析状态。
（5）视频功能：具有实验录屏及桌面捕捉录制功能，可保存为视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。
（6）AI智能辅助：内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线，利用AI平台大数据对实验操作数据进行提出问题、分析纠错及AI指导。
15、核心功能与参数
（1）观察光电效应现象。不加电压时，740nm红光照射时，无任那级光强，光电流不大于0.1μA。黄光照射时，最小光强时，电流不大于0.3μA。
（2）绘制同一色光不同光强的电流与电压曲线。不管用那种色光，曲线有明显区别。
（3）遏止电压的测量：不同色光照射，反向遏止电压有明显的区别。
（4）普朗克常数测定：通过测量遏止电压与照射光频率，可测普朗克常数，相对误差不大于20%。
	1
	套
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	伏特矩阵电学实验箱（教师端）
	1、规格尺寸：≥590*410*180mm；
▲2、电学实验箱集成≥130多种电子元件，组合成≥50多种实验模块，可完成高中电学实验与电磁学实验，模块背面带有强磁≥4块，可以在磁性黑板中完成实验，方便教师进行教学演示。（需提供该参数由第三方检测机构出具的检验报告扫描件或产品彩页或产品功能截图等技术证明材料并加盖投标人公章）
3、可搭配传感器：无线电压传感器、无线电流传感器、多量程微电流传感器（传感器需另配）；
4、实验模块（单个模块尺寸≥70mm*70mm*30mm）：包含电池电源（规格：1.5V、3V、4.5V，带开关）≥1只、调压直流电源（带数显电压表）≥1个、1.5V电源（专供测电动势与内阻实验专用）≥1个、交直流电源（带电压数显表）≥1个、数显电流表（≥0-3A，精度≤0.001A）≥1个、数显电压表（≥0-33V，精度≤0.0001V）≥1个、数显毫安表（≥0-50mA，精度≤0.001mA）≥1个、指针式电压表（≥0-3V，精度≤0.1V）≥1个、指针式毫安表（≥0-1mA，精度≤0.04mA）≥1个、交流电压表（≥0-20v，，精度≤0.01V）≥1个、变阻器（20Ω）≥1个、变阻器（100Ω）≥1个、变阻器（1kΩ）≥1个、变阻器（10kΩ）≥1个、电阻箱（×0.1Ω）≥1个、电阻箱（×1Ω）≥1个、电阻箱（×10Ω）、电阻箱（×100Ω）≥1个、电阻箱（×1kΩ）≥1个、焦尔定律I（≥5Ω）≥2个、焦尔定律II（≥10Ω）≥1个、定值电阻I（100、500、1kΩ）≥1个、定值电阻II（5、10、15Ω）≥1个、未知阻值定值电阻（Rx1、Rx2、Rx3）≥1个、发光二极管≥1个、双向发光二极管≥1个、自感实验专用灯≥1个、二极管≥1个、三极管≥1个、单刀开关≥2个、单刀双掷开关≥1个、双刀双掷开关≥1个、复位开关≥1个、霍尔元件≥1个、电磁继电器≥1个、电容器（内置47、470、4700μF电容各一只）≥1个、插线模块≥1个、电动机≥1个、蜂鸣器≥1个、光敏与热敏电阻≥1个、干簧管≥1个、保险丝（1A、2A）≥1个、与门≥1个、或门≥1个、非门≥1个、变压器≥1个、电感线圈≥1个、线圈≥1个、光电池≥1个、小灯泡底座≥1个、矩阵接线模块I（左右两列、每列3孔）≥2个、矩阵接线模块II（3*3九宫格矩阵）≥2个；
5、模块配件：保险丝I≥1根、保险丝II≥1根、小灯泡I（2.5V）≥1只、小灯泡II（3.8V）≥1只、小灯泡III（6V）≥1只、导线≥10根、铝合金箱≥1个电阻丝I(镍铬）≥1根、电阻丝II(镍铬）≥1根、电阻丝III(镍铬）≥1根、电阻丝IV(康铜）≥1根、电阻丝V（铝）≥1根；
配合电流电压传感器，可完成下列实验：
1、用传感器观察电容器的放电过程；
2、电源电动势和内阻的测量；
3、利用传感器制作简单的自动控制装置；
4、跟所带电量的关系；
5、探究影响电容器放电时间的因素；
6、观察电源放电与电容放电的区别；
7、绘制不同导体两端电压与电流图线；
8、探究影响导体电阻的因素；
9、描绘小灯泡的伏安特性曲线；
10、描绘二极管的伏安特性曲线；
11、测金属导体的电阻率；
12、探究串联电路的特点；
13、探究并联电路的特点；
14、两种分压电路的实验研究；
15、体验恒流源与恒压源；
16、用电流半偏法测电流表的内阻；
17、电流表的改装与校正；
18、用电压半偏法测电压表的内阻；
19、电压表的改装与校正；
20、改装双量程的电压表；
21、改装双量程的电流表；
22、伏安法测电阻的误差分析与研究；
23、欧姆表的改装；
24、探究影响电流热效应的因素；
25、电路中的能量转化；
26、探究电池内外电压的关系；
27、探究路端电压与外电路电阻的关系；
28、化学电池电动势与内阻的测定；
29、风力发电、光伏电池；
30、探究电源输出功率与外电路电阻的关系；
31、探究影响感应电流方向的因素；
32、自感现象；
33、电容、电感对交变电流的作用；
34、观察交流电的产生；
35、探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系；
36、观察LC阻尼振荡曲线；
37、绘制热敏电阻电阻值与温度的关系曲线；
38、利用热敏电阻制作控制电路；
39、光敏电阻的特性；
40、干簧管的特性；
41、霍尔效应；
42、三种逻辑电路。
	2
	套

	45
	数据处理系统
	集成式数据处理终端，可实现传感器数据采集、
分析处理及存储等多功能的实验教学系统平台。
系统平台核心应用功能：
一、系统环境
（1）支持台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端平台；
（2）支持Windows、Androd、 macOS、iOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统;
二、系统结构
  （1）实验结构
   系统包含通用软件、专用软件，通用软件能够自由设置根据需求灵活设置实验参数，如采集速率，图线参数，变量及公式等。
   专用软件根据教材，不用设置打开软件就能开始实验；
   专用软件多种分类形式。方面查找实验；
   可以按教材划分；按年级（小学、初中、高中）划分；
   按学科（物理、化学、生物、科学、地理）划分；
   按教学对象（学生分组、教师演示、创新案例）划分；
   教师自定义模版创建与管理（按年级、学科、教学对象)划分；
  （2）布局结构
    系统按多文档布局结构。
    可选页面布局（≥16个）；
    每个实验可以创建多个实验页（≥5个）；
    每页可以设置多个模块组合（≥3个）；
    系统可添加模块≥5个，如图形模块、表格模块、数字模块、仪表盘模块、示波器模块、柱状图模块、文本模块、图像模块；
    通用软件能能够自由创建自定义实验。每个实验实验页≥5，不局限如下：实验指导页、实验数据表格页，实验图线分析页，实验数字显页、实验综合页（模块≥3个、至少包含有表格模块、数字模块、图形模块）。
三、功能模块
  （1）、数据通信
    实现无线、有线传感自动搜索识别传感器、配置传感器，离线数据采集；
  （2）、数据采集
    支持手动采集/自动周期采集，可以设置采集频率；
    支持定时实验，支持阙值开始/停止实验；
    支持多设备相同速率/不同速率实验；
    支持设备离线采集设置；
    支持传感器量程切换、校准、调零、正负号。
  （3）、数据量设置
    传感器自动变量、可以设置数据变量、数据公式、数据常量；
    实验运行，变量公式实现自动计算；
    数据量可以设置小数位数、单位、手动变量支持数据保护避免重复输入或误删；
    公式支持常规数学函数计算和三角函数计算，至少包含如下常用计算公式：+、-、x、/、幂运行、指数运算、对数运算、正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切等。
 （4）、数据显示功能
    显示形式：图形、表格、仪表盘、示波器、数字、文本、图片；
    图线可以（拖动或滚轮）任意调整放大缩小；可以区域放大；锁存坐标轴等、设置显示形式：点、线、颜色等；
    图形数据曲线根据实验数据可以自动适应调整显示；
    每个图形模块可以设置多区域显示：≥4个区域，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。
    每个图形模块可以设置多纵轴显示：≥4个纵轴变量，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。
    多实验记录显示：图线可以显示多次实验数据，每次实验数据曲线有相应的标识、可以任意显示某次实验数据或曲线、也可以显示多次实验数据进行对比分析。
  （5）、数据分析功能
    可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）；
  （6）、数据表格功能 
    表格可以选中行列操作、增加列、删除指定列、删除指定行（手动实验）、统计工具（最大、最小、平均、标准、计数）、下载导出表格数据；
  （7）、数据存储功能
    实验实时存储数据、可随时调取历史运行数据；
    实验可以保存实验模板（参数）页可以保存实验（参数及数据）；
    存储实验可以任意拷贝、打开分析。也可把多页实验页存储成实验报告文档。
  （8）、视频功能
    实验录屏功能和摄像头及桌面捕捉录制并保存视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。
  （9）、AI智能辅助
    内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线利用AI平台大数据对实验操数据进行分析处理、提出问题及指导。
  （10）、智能帮助及系统升级
    实验模版点击帮助可查看实验视频；查看软件操作指南视频；传感器固件及软件版本更新，自动提醒用户更新终生免费升级。
终端硬件性能配置：
处理器：不低于八核心处理器；存储：不低于8G+256GB；不小于11.1英寸显示屏；不小于8860mAh电池； 网络：Wi-FI6及以上 蓝牙：5.2以上。
	25
	套

	46
	无线蓝牙适配器
	支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。
	25
	套

	47
	充电柜
	≥30位充电位；柜体采用加厚冷轧钢板，国家一级标准，环保安全，耐高温坚固耐用；配有漏电保护开关，接地线，防短路、过载、过流、过温，静音强力通风散热，柜体两侧大面积散热孔；兼容手机、平板电脑。
	1
	台
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2、教室名称：化学数字化探究实验仪器
	序号
	物料名称
	材质或技术参数描述
	数量
	单位

	1
	数据处理系统
	集成式数据处理终端，可实现传感器数据采集、
分析处理及存储等多功能的实验教学系统平台。
系统平台核心应用功能：
一、系统环境
（1）支持台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端平台；
（2）支持Windows、Androd、 macOS、iOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统;
二、系统结构
  （1）实验结构
   系统包含通用软件、专用软件，通用软件能够自由设置根据需求灵活设置实验参数，如采集速率，图线参数，变量及公式等。
   专用软件根据教材，不用设置打开软件就能开始实验；
   专用软件多种分类形式。方面查找实验；
   可以按教材划分；按年级（小学、初中、高中）划分；
   按学科（物理、化学、生物、科学、地理）划分；
   按教学对象（学生分组、教师演示、创新案例）划分；
   教师自定义模版创建与管理（按年级、学科、教学对象)划分；
  （2）布局结构
    系统按多文档布局结构。
    可选页面布局（≥16个）；
    每个实验可以创建多个实验页（≥5个）；
    每页可以设置多个模块组合（≥3个）；
    系统可添加模块≥5个，如图形模块、表格模块、数字模块、仪表盘模块、示波器模块、柱状图模块、文本模块、图像模块；
    通用软件能能够自由创建自定义实验。每个实验实验页≥5，不局限如下：实验指导页、实验数据表格页，实验图线分析页，实验数字显页、实验综合页（模块≥3个、至少包含有表格模块、数字模块、图形模块）。
三、功能模块
  （1）、数据通信
    实现无线、有线传感自动搜索识别传感器、配置传感器，离线数据采集；
  （2）、数据采集
    支持手动采集/自动周期采集，可以设置采集频率；
    支持定时实验，支持阙值开始/停止实验；
    支持多设备相同速率/不同速率实验；
    支持设备离线采集设置；
    支持传感器量程切换、校准、调零、正负号。
  （3）、数据量设置
    传感器自动变量、可以设置数据变量、数据公式、数据常量；
    实验运行，变量公式实现自动计算；
    数据量可以设置小数位数、单位、手动变量支持数据保护避免重复输入或误删；
    公式支持常规数学函数计算和三角函数计算，至少包含如下常用计算公式：+、-、x、/、幂运行、指数运算、对数运算、正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切等。
 （4）、数据显示功能
    显示形式：图形、表格、仪表盘、示波器、数字、文本、图片；
    图线可以（拖动或滚轮）任意调整放大缩小；可以区域放大；锁存坐标轴等、设置显示形式：点、线、颜色等；
    图形数据曲线根据实验数据可以自动适应调整显示；
    每个图形模块可以设置多区域显示：≥4个区域，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。
    每个图形模块可以设置多纵轴显示：≥4个纵轴变量，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。
    多实验记录显示：图线可以显示多次实验数据，每次实验数据曲线有相应的标识、可以任意显示某次实验数据或曲线、也可以显示多次实验数据进行对比分析。
  （5）、数据分析功能
    可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）；
  （6）、数据表格功能 
    表格可以选中行列操作、增加列、删除指定列、删除指定行（手动实验）、统计工具（最大、最小、平均、标准、计数）、下载导出表格数据；
  （7）、数据存储功能
    实验实时存储数据、可随时调取历史运行数据；
    实验可以保存实验模板（参数）页可以保存实验（参数及数据）；
    存储实验可以任意拷贝、打开分析。也可把多页实验页存储成实验报告文档。
  （8）、视频功能
    实验录屏功能和摄像头及桌面捕捉录制并保存视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。
  （9）、AI智能辅助
    内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线利用AI平台大数据对实验操数据进行分析处理、提出问题及指导。
  （10）、智能帮助及系统升级
    实验模版点击帮助可查看实验视频；查看软件操作指南视频；传感器固件及软件版本更新，自动提醒用户更新终生免费升级。
终端硬件性能配置标准：
1、显示屏：屏幕尺寸≥14英寸，FHD全高清分
辨率（≥1920×1080），IPS液晶显示面板，集
成式处理方式。
2、处理器：核心线程≥6核12线程处理器。
3、内存：≥16GB。
4、存储：≥512GB固态硬盘。
	10
	套

	2
	无线蓝牙适配器
	支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。
	10
	套

	3
	无线彩屏二氧化碳传感器
	一、性能指标
测量范围：≥0ppm～100000ppm；分辨率 ：≤1ppm。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌二氧化碳探头，探头长度≥70mm，方便插入被测容器内采集实验数据。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单校准传感器数据；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验；
	10
	套

	4
	无线彩屏氧气传感器
	一、性能指标
测量范围：0～100％；分辨率 ：≤0.1%。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌3.5mm数据传输接口，通过数据连接线（长度≥500mm）与氧气探头连接，方便更换氧气探头；
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、“校准”、“HOLD”功能快捷键分别与2个硬件功能按键（“菜单”、"下“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；校准传感器数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验；
	10
	套

	5
	无线色度传感器
	一、性能指标
1、测量范围：透光率（6通道）：0～100% ，分辨率≤0.02%；
2、测量范围：吸光度（6通道）≤0～3；
通道数：≥6通道 ：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色)。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料。
2、外壳结构：上下组合结构；上下为一体成型，顶部内嵌Type-C数据传输及充电通用接口；正面中心配有标准比色皿孔，翻盖后可放入标准比色皿，合盖后可实现无光源污染实验；正面两侧有充电状态指示灯、蓝牙指示灯；正面下方标有产品唯一识别蓝牙码；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息。
三、内置器件
 1、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 2、电池：≥1200mAh可充电电池。
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后蓝牙指示灯闪烁；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；
2、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
3、无线实验、usb线连实验两种实验模式。无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集；
4、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验；
	10
	套

	6
	磁力加热搅拌器
	1.使用温度：室温-300摄氏度，显示分辨率：≤0.1℃，温控精度：≤1℃，转速控制分辨率：≤10rpm；
2.转速：200-1500rpm，加热功率300w，电压100-230V；
3.盘面尺寸：约140mm，外尺寸：约250*150*95mm。
	10
	套

	7
	无线彩屏乙醇传感器
	一、性能指标
测量范围：≥0～5000ppm（0～9mg/L），分辨率：≤1ppm，精度：≤±2%F.S。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌酒精探头，探头长度≥1300mm、方便测量容器内部环境实验数据。
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、“调零”、“HOLD”功能快捷键分别与3个硬件功能按键（“菜单”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验；
	10
	套

	8
	无线彩屏滴数传感器
	一、性能指标
 计数能力≥20次/秒，液滴直径≥2mm；测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）全窗口检测区域≥20mmX15mm，在区域内无需对准某个固定位置，可以任意调整位置。滴定实验装置由两通阀*2 ，1.6mm鲁尔滴头，60ml储液器*1，固定夹*1。双两通阀能够分别实现速度调整和液体开关功能，方便实验操作。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料。
2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；上下为一体成型，侧面内嵌Type-C数据传输及充电通用接口（含硅胶塞防水设计）、开关机按键、开始/停止采集按键；正面顶部配有M6的内嵌螺丝孔，与配套手拧螺丝配合实现与圆杆或铁架台等固定装置固定进行实验；上部为一体成型屏框内嵌1块≥0.91英寸彩色横屏，屏框下部有开机状态显示灯，电源指示灯、充电/充满状态灯、drop灯（检测状态灯）、蓝牙指示灯；一体成型底壳印有产品名称型号等信息。
三、内置器件
 1、显示屏：≥0.91英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥1200mAh可充电电池；
 4、内置≥8路红外液滴检测电路。
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据；
3、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
4、能够实现脱机实验 、无线实验、usb线连实验三种实验模式。
5、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验；
	10
	套

	9
	无线彩屏pH传感器
	一、性能指标
测量范围：pH值：0～14，分辨率 ：≤0.01，精度：≤±2%F.S。
二、外观结构
1、主体材料：原生工程塑料；
2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用pH电极匹配连接使用。内含pH复合电极≥1只：
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、内置无线充电模块，支持无线快充；；
四、功能
1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示；
2、传感器具备数字蓝牙标识码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；
3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”、“HOLD”功能快捷键分别与2个硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数；
4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）；
5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。
6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验；
	10
	套



二、核心产品：高中物理电学实验箱（学生专用）

三、商务要求：
	序号
	商务条款名称
	商务条款的具体要求

	1
	合同主体与付款单位
	该项目合同主体与付款单位为：南京师范大学附属中学

	2
	★质保期要求
	免费质保期不少于2年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

	3
	★交货期要求
	在签订合同后30个日历天内完成交货、安装、调试及验收合格。

	4
	交货地点
	供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

	5
	售后服务
	供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用产品。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

	6
	验收标准与要求
	1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件；
2、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的产品及附配件，供应商应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、产品、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。
3、供应商须保证所提供产品包括相关附件符合国家有关规定。
4、供应商须及时和用户学校沟通，确认所有产品材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。
5、供应商应采取安全措施，确保安装安全。因本项目安装产生的安装人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。
6、严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

	7
	履约保证金与付款条件
	1）投标报价含安装人员意外伤害保险费、清单所列及安装、运输、调试、集成、保洁、免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中已含税。
2）付款方式：合同签订后一周内支付至合同总价的40%，本合同范围内全部产品经甲方验收合格后支付至合同总价的100%。





第五章 合同主要条款及格式
合同编号：
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。
第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。
第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号采购文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和报价表；              （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；
（5）乙方承诺；                                （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。
3.5 若货物故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金：无。
第十条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：合同签订后一周内支付至合同总价的40%，本合同范围内全部产品经甲方验收合格后支付至合同总价的100%。
第十一条 违约责任
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。 
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：



[bookmark: _Toc405408732]第六章 投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息须正面回答。
3.全部文件应按供应商须知以及前文中规定的语言提交。

封面：

[bookmark: OLE_LINK6]投标文件格式及附件


投  标  文  件

    



项目编号： 
项目名称： 







投标人名称：
日      期：


[bookmark: _Toc489655320]
投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件


1、 投标申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表
6、 技术条款偏离表
7、 商务条款偏离表
8、 项目实施、集成、实施方案（若有）
9、 服务与承诺
10、 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式
附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
附件五、属于监狱企业的证明文件
附件六、关于符合本国产品标准的声明函


目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京师范大学附属中学
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我方的投标报价为：      元。
3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
11.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
12.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
13.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
14.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京师范大学附属中学：
本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：
投标人：（盖章）
日期：年月日


法定代表人或授权委托人身份证复印件：





近三个月任意一个月社保证明：
目录三、开标一览表
开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：  
项目编号：  
分包号： 
	投标项目名称
	总价（小写）

	 投标产品名称 
	  元


           年 月 日

目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书


20   年  月   日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

	
	供应商名称（盖章）∶
法定代表人（签字）∶
二O  年  月  日




目录五、分项报价表
分项报价表
（根据采购清单逐条拟制，须说明投标产品的品牌、规格型号、数量、单价、总价等）
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	数量
	单价
	合计
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为       %。




投标人名称：                                                  （盖章）
目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的技术要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）










目录九、服务与承诺

服务与承诺














目录十、投标需要的其他证明文件及材料


投标需要的其他证明文件及材料（若有）


附件一、中小企业声明函格式
[bookmark: _bookmark0]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京师范大学附属中学：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：
日　　　　  期：          年     月    日


附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京师范大学附属中学：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（若有）
主要专业技术能力有：。（若有）


声明人（公章）：
日          期：        年     月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）  


附件四、残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：




附件五、属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


附件六、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。
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