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[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151]（一）技术规格（技术性能）具体要求
1.采购包1：灭火类
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	名称
	[bookmark: OLE_LINK163]数量/单位
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	1
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK383]大流量移动消防炮（80双干线）60L/S
	2个
	[bookmark: OLE_LINK78]▲1.最大流量：≥60升/秒，流量调节炮头3档；最大射程：水≥80m。
2.射流形式：直流/开花/喷雾 ， 可调喷雾角度范围：0-100°。
3.水平可调角度≥40°，俯仰角度范围为30~60°。
4.转换直流和喷雾，操作力矩≤8N.m。
5.内置球阀阀体与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，防止阀门自动关闭。
6.可折叠式撑脚，带防滑钉；撑脚表面标配橡胶撑垫。
7.带有安全绳收纳装置；额定压力≥0.8Mpa，最大压力≥1.0Mpa。
8.360°旋转消防接口；配快速拆装型泡沫管可提高发泡倍数。
9.80双干线接入口。
10.接口表面金色阳极氧化防腐处理。
11.工艺：工艺组装精细，炮体铸造精密，表面处理均匀；开关 阀、流量调节阀、雾轮等部件转动顺滑，档位清晰；橡胶保护 头、过滤网等附件安装牢固。
12.易用性：所有操作部件（开关、调节环）的力矩适中，即使戴厚重手套也能轻松准确地操作。
13.外观：流量、型号等刻度或标识清晰、耐磨；接口规格（雄卡 /雌卡/内扣）正确、 标识清楚；整体外观整洁。

	2
	大流量移动消防炮（80单干线）40L/S
	1个
	▲1.最大流量：≥40升/秒，流量调节炮头≥3档；最大射程：水≥60m。
2.射流形式：直流/开花/喷雾，可调喷雾角度范围：0-100°。
3.水平可调角度≥40°，俯仰角度范围为30~50°，通过上下扳动炮头调整俯仰角，停止扳动时自动锁定俯仰角。
4.转换直流和喷雾，操作力矩≤8.5N.m。
5.内置球阀阀体与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，防止阀门自动关闭。
6.可折叠式撑脚，带防滑钉；撑脚表面标配橡胶撑垫。
7.带有安全绳收纳装置；额定压力≥0.8Mpa，最大压力≥1.0Mpa。
8.360°旋转消防接口；配快速拆装型泡沫管可提高发泡倍数。
9.80单干线接入口。
10.接口表面金色阳极氧化防腐处理。

	3
	[bookmark: OLE_LINK57]65MM多功能消防水枪
	78把
	▲1.喷射性能：流量≥2L/S-8L/S。
2.直流射程≥32m。
3.喷雾角度≥120°。
4.喷射压力≥0.5Mpa。
5.接口表面金色阳极氧化防腐处理。

	4
	40MM多功能消防水枪
	61把
	▲1.最大工作压力≥0.4MPA，流量设定≥2.5-4（L/S）。
2.表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏；枪头有阻燃橡胶保护套。
3.枪体为铝合金结构，长度≤365mm，整体重量≤1.5KG。
4.采用U型手柄，球阀开关。

	5
	屏风（障）水枪
	10把
	1.该屏障水枪用于屏蔽烟雾、火焰和热量，隔绝危险的燃气和灰尘。
2.组建一个大型保护屏障，可以将水枪排成一排。
3.锻造屏障水枪主体由铝镁合金制成，幕屏和接口由锻造工艺生产的铝合金制成。
▲4.流量:≥950升/分钟 @ 0.7MPa工作压力。当压力0.8MPa时，水幕宽度≥30米，水幕高度≥10米。
5.入水口为快插式接口。
6.重量≤1.5kg。

	6
	多功能自保水枪
	3把
	1.水枪枪体：铝合金型材，表面阳极氧化防腐处理。
2.接口：进水口采用雄接口。
3.手柄：选用尼龙材质，内有铝合金框架。
4.雾轮：锻造不锈钢材质。
5.保护头：橡胶。
6.技术特性：
▲6.1在喷射压力为0.6MPa时水柱流量：≥15L/S；水花流量：≥8.5L/S；总和流量：≥20L/S。
6.2水柱口径：≥20MM。
6.3射程为：≥35米。
6.4喷雾角度为≥0-120度。
6.5含快速（KYKA65）接口的重量为：≤3公斤。
6.6入水口带有不锈钢过滤网。

	7
	移动泡沫钩管
	17个
	▲1.标准工作压力≥0.5（MPa）。
2.采用五节变径。
3.混合液流量≥15（L/s）。
4.空气泡沫量≥100（L/s）。
5.重量：≤15Kg。

	8
	[bookmark: OLE_LINK76]直流水枪
	18把
	1.火灾扑救，具有直流射水功能。
2.材质为高强度铝合金，表面经过氧化处理，枪柄把手为尼龙材质，本体为直线握把直流水枪，L型操作杆。
3.进水口65mm快速接口。
▲4.流量≥7.5(L/s)，射程≥28米。
5.重量≤1.5千克。

	9
	泡沫枪PQ16
	44把
	1.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。                                                                              2.技术参数：额定工作压力 （MPa)≤0.8、额定流量 (lL/s)≥16、发泡倍数5≤N≤20； 25%析液时间（min)低倍数≥2；射程≥25米。    
3.设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的≥4个档位吸液量变化。
4.枪体为铝合金结构。
5.产品重量≤3.5kg。

	10
	[bookmark: OLE_LINK82]泡沫枪PQ8
	16把
	1.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理.                                                                              2.技术参数：额定工作压力 （MPa)≤0.8；额定流量 (lL/s)≥8；发泡倍数5≤N≤20； 25%析液时间（min)低倍数≥2；射程≥20米。  
3.有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的≥4个档位吸液量变化。
4.枪体材质为铝合金。
5.产品重量：≤3.5kg。

	11
	[bookmark: OLE_LINK384][bookmark: OLE_LINK385]大流量移动式泡沫发生器
	6个
	1.流量：≥200升/分。
2.压力：≥6-7公斤。
3.自吸混合比：≥3%。
4.泡沫膨胀比例：≥350。
▲5.发泡率：≥70立方米/分钟。
6.重量：≤15kg。
7.工艺：工艺组装精细，铸造精密，表面处理均匀；开关阀、调节阀等部件转动顺滑，档位清晰；橡胶保护头、过滤网等附件安装牢固。
8.易用性：所有操作部件（开关、调节 环）的力矩适中，即使戴厚重手套也能轻松、准确地操作。
9.外观：流量、型号等刻度或标识清晰、耐磨；接口规格正确、标识清楚；整体外观整洁。

	12
	大流量手持式泡沫发生器
	6个
	1.混合比：6-7%。
2.枪体材质不锈钢。
3.额定压力≤0.8mpa。
4.流量≥8L/s。
5.发泡倍数≥50。
6.射程≥18m。

	13
	移动式中倍数消防泡沫炮
	1个
	▲1.额定工作压力：≥0.8MPa，流量：≥40L/s。
▲2.射程：水≥55 m，泡沫≥45m 。
发泡倍数20℃时≥30，50%析液时间/min; 20℃时≥2.5，泡沫消耗（L/s）：1.8，发泡倍数：≥20-40 。

	14
	泡沫液输转泵
	5个
	▲1.功率≥880W;    
2.流量：≥2.5L /S；    
▲3.转速： ≥12000转/分；   
4.扬程≥10米；
5.重量≤10kg；
6.进口：50mm；   
7.出口：25mm。

	15
	消防手抬机动泵
	2个
	1.外观质量：所有铸件外表面没有明显结巴、气泡、沙眼等缺陷。
2.密封性能试验：泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷。
▲3.主要技术参数要求：
3.1工况1：吸深3m时，流量≥20L／s，出口压力≥0.5MPa。
3.2工况2：吸深7m时，流量≥10L／s，出口压力≥0.5MPa。
4.真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值≤1kPa。
▲5.引水装置性能：
5.1引水装置产生的最大真空度≥85kPa。
5.2引水时间试验，引水时间均≤10s。    
6.发动机类型：为卧式，双缸，水冷，二冲程，冷却水还流式汽油机；燃油采用自动混合比例供应。
7.起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。
▲8.发动机主轴转速≥5000rpm，输出功率≥30KW。
9.水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸约80mm，出水口尺寸约65mm（快速接口），配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动180°。
10.真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥7m。
11.最大工作压力≥1.0MPa。
12.油箱容积：≥18L。
13.照明装置：射灯，12V。
14.整机体积：≤700mmx620mmx730mm。
15.重量（含燃油和机油）：≤105KG。
[bookmark: OLE_LINK101]16.带有适配的移动拖车。 
17.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
18.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
19.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	16
	[bookmark: OLE_LINK405][bookmark: OLE_LINK404]消防机动泵（浮艇泵）
	5个
	★1.水泵类型：单极单吸离心泵。
2.燃油类型：92号及以上汽油。
3.启动方式：手、电启动。
▲4.最大输出功率至少为：5.5PS(4KW)。
5.最低吸水深度：≤8cm。
6.进水口口径：≥65mm底部带过滤网。
7.出水口口径：≥65mm。
8.额定压力：≥0.30MPA。
▲9.额定流量：≥480L/min@0.40MPA。
10.最大流量：≥60T/H。
▲11、额定扬程：≥45米。
12.发动机类型：单缸 四冲程。
13.遥控距离：≥100M
14.点火方式：电子点火。
15.重量：≤30kg。
16.油箱容量：≥2L。
17.泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体。
18.浮箱材质：高强度聚氨酯。
19.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
20.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理,功能标示明显,操作简便直接。
21.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	17
	移动式细水雾灭火装置
	6套
	1.背负式细水雾装置：肩带宽度保证背负舒适性并带有衬垫。
2.气瓶：≥3L；额定压力：30mpa。
3.液罐容积：≥11L；压力：≥0.85mpa。
▲4.工作压力：0.8—1.2MPa。
5.喷射距离（喷雾）：≥8m。
6.喷射距离（直流）：≥14m。
7.软管长度：≤1.5m。
8.储液罐安全阀开启压力≥1mpa。
9.减压器安全阀开启压力≥1mpa。
▲10.喷射时间≥40s。
11.喷枪枪头部分为铜质。
12.气瓶材质：碳钢。
13.储液罐材质：不锈钢。
▲14.重量：≤30kg

	18
	消防水带带压堵漏装置
	3套
	1.适用水带规格：65mm、80mm。          
▲2.堵漏压力：≤1.6MPa。     
3.适用泄漏口：孔状泄漏口≤∮15mm。

	19
	消防移动储水装置3T
	8个
	1.纤维含量：≥95%。
2.低温冲击：无裂缝、不分层。
3.焊缝强力：≥60kN/m。
4.移动水池容量：≥3000L。
5.材质：基布为聚酯纤维。

	20
	灾害救援携行背囊
	190个
	▲1.振荡冲击性能（QB/T2922-2018）：双背带在容积＞20L负重 ≥5kg 的状态下，振荡冲击 ≥400 次无损坏；单提把在容积＞20L 负重 ≥5kg 的状态下，振荡冲击 ≥250 次无损坏。
2.拉链耐用度（QB/T 1333-2018）：拉动 ≥200 次无掉牙、无错牙、无损坏。
▲3.塑料插扣耐用性（QB/T 5427-2019）：使用 ≥1000 次后，塑料插扣能正常使用，无异常。
▲4.摩擦色牢度（沾色）：面料干擦≥4、湿擦≥4；里料干擦≥4。
5.五金配件耐腐蚀性：处理 ≥16h，表面无腐蚀。
6.面料不含甲醛。
7.面料不含可分解有害芳香胺染料。
8.外观质量：织物面料及里料主要部位无断经，断纬，无跳丝，跳线，无明显印道，污点，疵点等缺陷；缝合线迹无空针，漏针，跳针等；拉链缝合平直，边距一致，拉合顺滑，无错位，掉牙，无掉色。
9.缝合强度：按 QB/T 1333-2018 标准在 100mmX30mm有效面积上的缝合强度≥240N。
10.产品原材料要求达到GB/T 12584-2008低温冲击合格要求：低温冲击在-40℃环境下经向纬向均无裂痕。
11.产品原材料要求达到GB/T 5455-2014合格要求：经向纬向均不续燃，经向纬向损毁长度≤75mm。
12.拉伸性能断裂强力：经向≥3900N、纬向≥2900N。
13.撕破强力经向≥310N、纬向≥270N。
14.静水压(水温：20±2℃，测试面积：100cm³，水压上升速率：60cmH2O/min，测试面:正面）≥2010mmH2O。

	21
	单兵净水器
	100个
	1.规格：≤8*5*20cm。
2.材质：外形使用ABS塑料，过滤成分：陶瓷滤芯、炭纤维。
3.附带：指南针、口哨、手电筒、小刀、打火棒五大功能。

	22
	水囊(大)
	6个
	1.材质为TPU，容积≥20T，上口直径≥5000mm（采用充气模式），底部直径≥4000mm，高度≥1000mm。
2.金属部件由耐腐蚀材料制成，经50h中性盐雾试验后，未出现红锈和其他明显可见的耐腐蚀痕迹。
3.耐磨性能：≥3200次循环摩擦后无变化，耐磨性≥2级。
4.底部抗穿刺性能≥150N。
5.耐老化性能：纵向降低值≤11%，横向降低值≤11.5%。
6.接缝强力值≥3090N。
7.材料拉伸强度：纵向≥3250N，横向≥2550N。
8.配抗切割耐磨底布一块，尺寸＞落地范围，材质为PVC夹网布热合工艺成型，断裂强力径向≥7300N，纬向≥6600N，撕破强力径向≥1200N，纬向≥1200N，抗穿刺强度≥1200N，耐切割指数为≥2。
9.外观整体外表面平整、光滑， 无杂质、起皱、明显划伤等缺陷。 材料防水不渗漏，各接缝处没有出现脱胶情况。
10.排水阀距底面的垂直高度≥90mm，排水阀孔的通径≥50mm。
11.密封性能：将储水装置放置在平地上并储满水，储水装置不漏水。
12.使用温度-30℃到50℃。
13.配备可调节管架，将水带/硬质水管至于支架的鞍座中，材质为铝合金结构，支撑高度可调范围为0.7m-1m，带橡胶保护支撑脚，可放置在水囊内部或外部，无插销或锁扣，扭动单圈即可锁定支撑高度。
14.至少配修补桶1个（含修补工具及补片），打气筒1个，4米绑带8根。

	23
	水处理系统
	2套
	1.滤材：双控制膜的陶瓷膜滤芯、NFC 滤料、活性炭。
2.适用水源： III 类及以上地表水或地下水。
3.工作电压：DC12 AC220。
4.净水流量： ≥300L/h。
5.净水容量： ≥50,000L。
6.材料：陶瓷、NFC 滤料、活性炭、PP、ABS、PE、不锈钢。

	24
	[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133]水带护桥（橡胶）
	23个
	1.承受≥50吨的重量。
2.每副≤32kg。
3.材质：橡胶。

	25
	中压分水器3分水
	21个
	1.外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志。
2.密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。
3.水压强度性能合格：不得出现影响使用的变形。
4.耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。
5.阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。
▲6.阀门开启力（N）≤90N。
7.接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力。
8.产品特性：（1）接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 （2）阀体：采用压铸工艺，选用YL112 材质，表面喷塑防腐处理。（3）手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。 （4）球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 （5）把手： T 型浸塑把手。（ 6）密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
9.重量：卡式三分水器≤ 4.5kg
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	中压分水器2分水
	13个
	1.标志：在分水器表面醒目处应清晰地铸出：型号规格和商标。
2.外观要求：件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志。
3.密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。
4.水压强度性能：不得出现影响使用的变形。
5.耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。
▲6.阀门开启力（N）：≤100
7.接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合 GB 12514.1-2005 的规定。
8.质量：≤6.5kg。
9.二个把手开关轻松方便，带有止锁装置；两个出水口口径65mm，进水口径80mm。
10.材料：表面金色阳极氧化防腐处理。
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	[bookmark: OLE_LINK145]中压分水器65-40
	32个
	1.产品采用铝合金铸造成型。
2.把手开关带有止锁装置；进水口65mm卡式雄接口，出水口为2X40mm卡式雌接口，带减压装置，有压力表，水压承受力≥6.0Mpa，重量≤4kg。
3.一个进水口65mm，两个出水口40mm。
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	[bookmark: OLE_LINK149]止水器
	23个
	1.接口通径（d）：65mm、65mm。
2.球阀规格：DN65。
▲3.公称压力 ：≥1.6MPa
4.适用介质：水及泡沫混合液。     
5.进出水口为65mm卡式接口。
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	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]异型异径接口（40母口转65公）
	[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK156]30个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异型异径接口（80公口转65母）
	[bookmark: OLE_LINK166]23个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：接口无外观缺陷与不良。
6.表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK169]异型异径接口（80母口转65公）
	[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]21个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。

	32
	异形异径接口（65卡转65母）
	40个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（80卡转65母）
	21个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（80卡转65卡）
	9个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（80卡转80母）
	27个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（80卡转80公）
	16个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（65公转65母）
	[bookmark: OLE_LINK199]2个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	[bookmark: OLE_LINK200]异形异径接口（50卡转65母）
	2个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	[bookmark: OLE_LINK203]异形异径接口（65公转65公）
	8个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	[bookmark: OLE_LINK204]异形异径接口（40公转65母）
	19个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（40卡转50卡）
	2个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（40卡转65卡）
	7个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥96小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	消防水带（20-80-20）卡式快插
	1240盘
	▲1.工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa，直径：80mm±2，长度20米±0.2，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，轴向延伸率≤8%，直径膨胀率≤8%。重量≤330g/m。
2.主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、表面光滑、平整、编织均匀。
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	消防水带（16-80-20）卡式快插
	370盘
	1.直径：80mm±2。
2.长度：20m±0.2。
3.重量≤400g/m。
▲4.工作压力：≥1.6Mpa。
5.爆破压力：≥5Mpa。
6.轴向延伸率≤5%。
7.直径膨胀率≤5%。
8.水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。
9.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
10.标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。
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	消防水带（20-65-20）卡式快插
	100盘
	▲1.工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥7.5Mpa，直径：65mm±2，长度20米±0.2，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，轴向延伸率≤3.0%，直径膨胀率≤5.0%。重量≤330g/m。
2.织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、表面光滑、平整、编织均匀。

	46
	消防水带（16-65-20）卡式快插
	1150盘
	1.直径：65mm±2。
2.长度：20m±0.2。
3.重量≤350g/m。
▲4.工作压力：≥1.6Mpa。
5.爆破压力：≥5Mpa。
6.轴向延伸率≤5%。
7.直径膨胀率≤5%。
8.水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。
9.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
10.标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。
11.配快速接口。
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	消防水带（20-40-20）卡式快插
	195盘
	1.水带口径为40mm。
▲2.标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.5MPa。
▲3.单位长度质量：≤150g/m，延伸率≤3.5%，膨胀率≤5%，织物层与衬里附着强度≥30N/25MM，每卷长度为≤20米。
4.水带两头配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护。
5.外层材质采用涤纶长丝线材质。
6.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料印刷相关信息。
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	[bookmark: OLE_LINK228]水幕水带（卡式快插）
	230盘
	1.内径：65mm±2。
2.长度：20m±0.2。
3.重量≤350g/m。
▲4.工作压力：≥1.6Mpa。
5.轴向延伸率≤5%。
6.直径膨胀率≤5%。
7.水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。
8.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
9.在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距约 35cm±2。
10.标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。
11.配备快速接口。
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	[bookmark: OLE_LINK230][bookmark: OLE_LINK229]水带13-300-50(含接口)
	3盘
	1.水带口径：DN300
2.水带材质：高强度聚氨酯双面涂层，耐磨、防水渗透性能良好，
▲3.工作压力：1.3MPa。
4.爆破压力：≥3.9MPa。
5.工作温度：-10℃ ～ +50℃。
6.水带长度：50m/根。
7.带配套接口。
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	[bookmark: OLE_LINK231][bookmark: OLE_LINK232]高压水带20-80-20(含接口)
	200盘
	▲1.工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm，轴向延伸率≤3.5%，直径膨胀率≤8%。重量≤450g/m。
2.织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、表面光滑、平整、编织均匀。
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	[bookmark: OLE_LINK236]水幕发生器
	[bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK237]20个
	1.该屏障水枪用于屏蔽烟雾、火焰和热量，隔绝危险的燃气和灰尘。
2.组建一个大型保护屏障，可以将水枪排成一排。
3.锻造屏障水枪主体由锻造≥铝镁合金制成，幕屏和接口由锻造工艺生产的≥高强度防腐蚀铝合金制成。
▲4.流量:≥950升/分钟 @ 0.7MPa工作压力。当压力0.8MPa时，水幕宽度≥30米，水幕高度≥10米。
5.入水口为快插式接口。
6.重量≤1.5kg。

	52
	[bookmark: OLE_LINK242]分水器（三分水）
	[bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK243]15个
	1.外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志。
2.密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。
3.水压强度性能合格：不得出现影响使用的变形。
4.耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。
5.阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。
▲6.阀门开启力（N）≤100N。
7.接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB 12514.1-2005 的规定；
8.产品特性：（1）接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 （2）阀体：采用压铸工艺，选用YL112 材质，表面红色喷塑防腐处理。（3）手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。（4）球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 （5）把手： T 型浸塑把手。（ 6）密封圈：防脱结构设计。
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	[bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK245]15米金属拉梯
	1架
	1.外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。
2.外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀锌(或镀铬)或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于 12m 的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。
3.材料：消防梯所用铝合金材料应符合 GB/T 6892-2023 的规定。
4.外形尺寸
（1）工作长度(m)：15。
（2）最小梯宽(mm)：350±4。
（3）梯蹬间距(mm)：340±2。
▲5.整梯质量(kg)≤60。
6.水平弯曲残余变形比值(%)≤0.20。
7.梯蹬弯曲残余变形比值(%)≤0.20。
8.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。梯蹬扭转试验：以圆形截面和侧板连接的梯蹬应进行梯蹬扭转试验。梯蹬扭转试验后，梯蹬不应产生超过 9°的相对运动，且梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何损坏。
9.梯节扭转试验(°)≤10。
10.翘曲试验：试验时任一梯脚均不得离地。
11.滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不应位移。
12.单撑脚载荷试验 ：拉梯的单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。
▲13.侧板悬臂弯曲最大变形值(mm) ≤1 。
▲14.侧摇摆试验残余变形比值(%) ≤0.1 。
15.撑脚安全性试验 ：三节拉梯的两侧撑脚应能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不应出现向梯蹬外侧面移动的现象。
16.抗冲击性能试验 试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。
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	[bookmark: OLE_LINK248][bookmark: OLE_LINK247]9米金属消防拉梯
	13架
	1.外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。
2.外形尺寸
  工作长度(m)： 9。
  最小梯宽(mm)： 300±3。
  梯蹬间距(mm)： 340±2。
3.水平弯曲残余变形比值(%) ≤0.2。
4.梯蹬弯曲残余变形比值(%) ≤0.2。
5.梯蹬剪切强度 梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。
6.翘曲试验 消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不得离地。
▲7.梯节扭转角(°) ≤9
8.滑移试验 滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现位移。
9.单撑脚载荷试验 拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。
10.侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)：≤1。
11.侧摇摆曲残余变形比值(%)：≤0.2。
12.浸泡试验，应无脱胶现象。
13.低温试验，应无脱胶现象。  
14.整梯质量(kg) ≤30。
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	[bookmark: OLE_LINK252]9米竹制消防拉梯
	11架
	▲1.工作长度：9m。
2.收缩长度：5.5m。
▲3.收缩厚度：140±1mm。
4.收缩宽度：420±1mm。
5.最小梯宽：300±3mm。
6.梯蹬间距：340±1mm。
7.水平弯曲残余变形比值：≤0.21%。
8.梯橙弯曲残余变形比值：≤0.1%；
9.侧摇摆曲残余变形比值:≤0.22%。
▲10.侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）≤5。
11.质量：≤45kg。
12.外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。钏钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。
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	[bookmark: OLE_LINK254][bookmark: OLE_LINK253]6米竹制消防拉梯
	[bookmark: OLE_LINK255]15架
	▲1.工作长度：6m。
2.收缩长度：3.8m。
3.收缩厚度：140±1mm。
4.收缩宽度：420±1mm。
▲5.最小梯宽：300±3mm。
6.梯蹬间距：280±1mm。
7.水平弯曲残余变形比值：≤0.15%。
8.梯橙弯曲残余变形比值：≤1%。
9.侧摇摆曲残余变形比值:≤0.3%。
▲10.侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）≤5。
11.质量：≤30kg。
12.外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，金属零件和竹、木零件应紧密贴合。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。锹钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺。消防梯的侧板应设有角度仪。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。
13.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。

	57
	[bookmark: OLE_LINK260][bookmark: OLE_LINK259]金属挂钩梯
	[bookmark: OLE_LINK261]31架
	▲1.工作长度4±0.1m。
2.最小梯宽250±2mm。
3.梯蹬间距340±2mm。
4.水平弯曲残余变形比值≤0.1%。
5.梯蹬弯曲残余变形比值≤0.16%。
6.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
7.挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。
8.梯节扭转角为：顺：≤8°、逆：≤8°。
9.侧摇摆试验残余变形比值0.05%。
10.质量（g）：≤9kg。
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	[bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK266]折叠式救援梯
	2架
	1.材料高强度航空级铝合金，夜间使用时可反光。
2.收缩时间：具备弹性自动收缩功能，收缩时间：≤5s。
3.水平承重：≥400kg。
4.安全承重：当75º放置时，中部承重≥500kg。
5.展开后：≥宽0.75×高4.5m。
6.折叠后：≤宽0.5×高1m。
7.外观厚度：≤15cm。
8.重量：≤15kg。
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	[bookmark: OLE_LINK269][bookmark: OLE_LINK270]单杠梯
	12架
	1.工作长度：3m±0.1m。
2.最小梯宽：250mm±2mm。
3.梯蹬间距：340mm土2mm。
▲4.整梯质量：≤12kg。
5.水平弯曲残余变形比值：≤0.15%。
6.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%。
7.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。
8.梯节扭转角≤20°。
9.侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)≤ 5。
10.翘曲 试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不得离地。
11.滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现位移。
12.侧摆曲残余变形比值(%)≤0.3。
13.粘合牢度试验：浸泡、恒温、低温试验均无脱胶现象。
14.外观检查梯蹬与侧板应紧密吻合，金属零件和竹、木零件应紧密贴合，紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，折合后两侧板应无翅曲和歪斜。
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	[bookmark: OLE_LINK277][bookmark: OLE_LINK276]移动式水带卷盘
	7个
	1.可收卷65型与80型水带。
2.工作电源：DC24V，功率：200W。
3.可连续工作时间≥2h。
4.充电时间：小于3 h。



说明：
（1）以上标“★”的消防机动泵（浮艇泵）中的水泵类型相关要求为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK137]（2）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（4）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206]（5）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。

2.采购包2：其他类
	序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	[bookmark: OLE_LINK359][bookmark: OLE_LINK281][bookmark: OLE_LINK280]航空运输箱（大）
	[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK283]19个
	1.至少包含：304不锈钢锁扣，空投挂钩，2个脚轮，搭扣13个，合页5个，把手4个。
2.外尺寸：≥1200*800*600mm。
3.内尺寸：≥1100*700*550mm。
4.箱盖深度：≥120mm。
5.箱体深度：≥450mm。
6.材质：PE聚乙烯。                                                                                   
7.总重量：≤35KG。
8.预留标签张贴区、不做防磨喷塑。

	2
	[bookmark: OLE_LINK286][bookmark: OLE_LINK360][bookmark: OLE_LINK287]航空运输箱（中）
	[bookmark: OLE_LINK288][bookmark: OLE_LINK289]34个
	1.外尺寸：≥800*600*540mm，内尺寸：≥720*520*500mm。
箱盖深度：≥140mm，箱体深度：≥370mm。
2.304不锈钢锁扣 ，空投挂钩 ，≥2个脚轮，搭扣≥7个，合页≥3个，把手≥2个。
3.总重量：≤18KG。
4.预留标签张贴区、不做防磨喷塑。

	3
	[bookmark: OLE_LINK292][bookmark: OLE_LINK361][bookmark: OLE_LINK293]航空运输箱（小）
	[bookmark: OLE_LINK295][bookmark: OLE_LINK294]10个
	1.外尺寸：≥600*400*185mm，内尺寸：≥510*310*140mm。
箱盖深度：≥55mm，箱体深度：≥80mm。
2.304不锈钢锁扣，搭扣≥4个，合页≥2个，把手≥1个。
3.总重量：≤7KG。
4.预留标签张贴区、不做防磨喷塑。

	4
	[bookmark: OLE_LINK298][bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK412]综合（地震、水域）模块车运输箱
	[bookmark: OLE_LINK299][bookmark: OLE_LINK300]2套
	★1.载车系统：可适配原模块车底盘，原底盘为：施密茨牌WLF—AB。
▲2.箱体尺寸：长x宽x高≤5900x2580x2800mm
3.车厢上骨架制造：厢体框架采用≥铝合金骨架，采用螺栓螺母联接，形成框架结构。
4.厢体拐角：厢体周围采用易成形的≥铝合金型材。
▲5.外蒙皮：采用≥3mm厚的防锈铝板；用胶胶合，再进行铆接、打磨。并对框架进行防腐处理。表面蒙皮平整度≤1%。
6.箱门：厢侧、后开门，铝板与铝型材组焊结构铝板数控机床≥7箱门成型，≥不锈钢板装饰门框，采用类汽车专用门锁，门打开后有气弹簧助力。
7.厢体基础处理：外蒙板内侧涂抗震胶，接缝密封处理。
8.油漆及外饰：专业有色金属专用漆处理，外观装潢贴字根据用户需求订制，外表面漆专业消防红色油漆。
9.电气工艺：
（1）布线敷设：
全车线缆走线设计考虑散热要求。
全车车内线缆布置尽量避免线与线之间互相干扰为前提，布置方式均设计走线槽。
凡需封装线缆，均预埋备用线缆，备用电缆要求接口密封，线缆固定，车体外部固定线缆。
机柜内设备全部采用线排固定，标识清晰。
（2）线缆标识：
线缆与设备接口处标注线缆类型和编号；线缆穿孔处进行线缆类型和编号标注。
（3）线缆接头：
全车线缆全部采用≥TNC、BNC或航空插头方式。
车厢内壁走线槽和装置平整，接缝平直。
（4）综合布线：
车内设备电缆和电源电缆采用明线暗装的方式，所有互连电缆均经专用走线槽，在外部看不见明线。电缆按类别分开走线；电源线与信号线分开，强电与弱电分开，走线架走线方式按照电信系统常规铺设，按照客户的特殊要求设计安装。
（5）布线系统按以下原则设计施工：
①车内布线整齐、并适当留有余量。
②厢体底部走线槽要密封，防止车底的热气进入车内走线槽。走线槽要有可扩展的空间。走线槽需方便开启和闭合，便于线缆维护。
③电源线交直流分开，电源线及各种信号线槽应分开，避免电磁干扰。
④接线头和线缆部分应有标识，并与说明书相对应，便于检修。
⑤设备地线统一接地，地线为一条铺设在走线槽内的铜带。
⑥车外走线本着隐蔽、防雨、密封的基本原则布线。
10.工具仓：内设专门卡扣固定工具分类箱，可调架可适应不同规格
工具分类箱
11.模块箱性能要求：本次采购2套模块箱，分为船机模块A和地震模块B各1套
（1）模块箱与底盘装配后，整车外形尺寸符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值（GB7258）》要求。
（2）▲船机储运模块A：模块能够放置≥8台套船机推进系统，放置≥27台/套大号地震器材运输箱。
（3）▲工具储运模块B：模块采用多层结构，能够放置≥18套周转工具箱及其它工具，放置≥27台套大号地震器材运输箱。
（4）▲为做到工作时互不干扰，A模块内空间从前至后划分为船机区、地震仪区，B模块内空间从前至后划分为工具区及地震仪区，各区相对独立。
（5）船机区及工具区车厢采用双侧上下开门结构，上门用空气弹簧助力，下门用带阻尼的空气弹簧。配闭锁机构，保证车门在行驶中不打开。
（6）地震仪区设置在车厢后部，后开门，采用上下门结构。上门用空气弹簧助力，下门用带阻尼的空气弹簧。配闭锁机构，保证车门在行驶中不打开。
（7）船机区，至少可放置8件船机，采用支架和底座进行固定。
（8）工具区，至少采用多层铝合金框架结构，配周转箱。
（9）地震仪区，地板加地板勾，备捆绑带收紧器。
（10）车厢底架采用系统优化设计，采用合金结构钢材料。
（11）车厢框架采用铝合金型材，保证链接强度；
（12）车厢外部采用铝合金板。

	5
	[bookmark: OLE_LINK304][bookmark: OLE_LINK363][bookmark: OLE_LINK303]皮卡车模块
	2套
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]一、用于大通皮卡车、地震救援、水域救援、森林灭火、以及绳索救援等等，不同场景模块快速更换，模块支腿全伸立于地面，皮卡车倒入模块底部后，模块支腿收纳归位，锁紧模块与皮卡车连接，并迅速响应。模块分为上下层箱体结构，电动液压支腿，上层双开上翻门，下层箱体内置抽拉式自锁托盘，箱体内置LED照明灯，外侧设有红色爆闪灯，无线遥控器 + PLC触摸屏控制面板。该装置与皮卡箱体设有固定锁紧装置，确保行驶途中安全。
二、尺寸参数
（1）上箱体：≤1700mm×1600mm×1100mm；
（2）下箱体：≤1600mm×1050mm×580mm；
（3）液压支腿长度≥1200mm、油缸伸出长度≥1200mm。
三、液压站参数
（1）电机：DC24V / 2.2KW，工作制S3；
（2）排量：2.5CC；
（3）控制：02/2.220V；
（4）压力：100bar；
（5）油箱：≥10L。
四、配置参数
★（1）控制方式无线遥控器 + PLC触摸屏控制面板；
★（2）总重量（箱体+液压站+液压支腿）≤550KG；
（3）电力驱动铅酸电瓶75A ≥ 2块；
（4）箱体门四门，防水门锁 + 气弹簧支杆；
（5）上箱体门警灯24V警灯 ≥ 4只；
（6）箱体内部照明24V LED照明灯。
五、材质与工艺
（1）整箱体材质和支架部分：≤40mm×40mm + 25mm×25mm＋ 60mm×60mm方管；
（2）上器材箱内设有两层可调节铝型材支架方便放置及固定器材；
（3）箱体外部≥1.2mm厚钢板；
（4）全箱体外部烤漆消防红；
（5）上箱体底部防滑钢板（厚度）≥3mm；
（6）下箱体滑轨加装加重不锈钢滑轨≥2条；
（7）铝托盘尺寸≤500mm × 800mm；
（8）箱体内部烤漆工程灰。

	6
	[bookmark: OLE_LINK308][bookmark: OLE_LINK364][bookmark: OLE_LINK307]精密仪器运输箱
	[bookmark: OLE_LINK309]50个
	▲1.外观：≥800mmx600mmx400mm。
2.颜色可定制，内部带减震棉。



说明：
[bookmark: OLE_LINK410][bookmark: OLE_LINK411]（1）以上标“★”的要求为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（2）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（4）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK216]（5）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。

3.采购包3：照明类和灭火类
	序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	[bookmark: OLE_LINK312][bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK365][bookmark: OLE_LINK366]手提式强光照明灯
	[bookmark: OLE_LINK315][bookmark: OLE_LINK314]86个
	1.外观要求：外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。
2.灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充电保护电路。
3.灯具应具备强弱光切换功能，具备闪烁方式的低电压警告功能。
4.质量≦1.5kg。
▲5.照度：强光平均值≧2500lx，强光最小值≧1600lx；弱光平均值≧1600lx，弱光最小值≧900lx。
▲6.连续稳定工作时间：强光≧300min，弱光≧600min。
7.低电压报警时间：强光≧14s，弱光≧14s。
8.低电压状态下连续工作时间：强光≧15min，弱光≧30min。
9.绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
10.耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
11.低温性能：在-25±2℃的温度下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
12.高温性能：在55±2℃的温度下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
13.开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
▲14.外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度1.5m，持续时间1h。
15.灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；e）生产厂名称。
16额定容量≥2.5Ah。
17.光源功率：≥2*12W（聚光），≥6W（泛光）。
18.充电时间：≤3h。
19.外形尺寸：≤φ80x200mm。
20.聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h，泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h，泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h。
21.灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现暖色光线的转换，且外部具备本安式提手。
22.灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明。
23.灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式。
24.灯具具有4段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置。
25.灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。需具有多段式LED电量显示装置。灯具需具备低电压警示功能。

	2
	[bookmark: OLE_LINK317][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK318]移动照明灯组
	4套
	1.外观质量：照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥 落或起泡现象，无划伤，龟裂破损等 机械损伤，各紧固部位无松动。
2.绝缘电阻：≥100MΩ
3.耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象。
4.高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作
5.升降时间：升降高度不大于5m，上升时间≤60s。
6.限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。
7.抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。
8.水平回转角：≥360°，俯仰角≥60°。
9.绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
10.照度：强光工作下：1 米中心照度(单向)≥40000lx，5 米中心照度(单向)≥2400lx，10 米中心照度(单向)≥590lx。
11.连续工作时间：弱光≥10h，工作光≥6 h，强光≥4h。
12.防护性能≥IP66。
13.标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：a)制造厂名；b)产品名称；c)产品型号；d)制造日期；e)执行标准代号。
14.防爆标志： Ex eb ib mb IICT5 Gb。
▲15.额定功率:LED灯≥180W。
16.电池使用寿命：≥500次循环
17.充电时间：≤5 h。
18.配用专用的背包及背带便于运输和存放。
19.照明、警示、手机APP控制功能，灯具亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作。
20.使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。

	3
	[bookmark: OLE_LINK322][bookmark: OLE_LINK321][bookmark: OLE_LINK368]移动发电机
	2套
	1.额定输出≥3.5kw，最大输出≥4kw。
2.满负荷使用时间：≥5小时。
3.尺寸≤：650 mm *500 mm * 600mm。
4.重量≤：50kg。
5.发动机类型：4冲程汽油。
6.冷却方式：强制风冷。
7.排气量：≥200cc。
8.油箱容量：≥10L，带独立透明油位指示窗。
9.过载复位开关，出现负载后一键复位无需重启发电机。
10.两个通用220v50Hz电源输出口适配各品牌工具充电，双USB输出口，12V8A专用电瓶充电输出接口，双发并联接口。
11.双侧均需设有进气口。
12.启动方式：手拉启动/电启动。
13.可连接智能手机APP终端，显示发电机工作状态，提前提醒操作员加入燃油，提示维护保养，显示故障详细信息。
14.输出电压：110v~240v。
15.面板多插口设计，满足不同用电设备需求。
16.防倾倒燃油管控系统，发电机在运输时可以卧姿放置于运输车内，长时间倒置汽油不泄漏，机油不倒灌入滤芯气缸导致发电机无法启动。
17.带有拉杆箱式，可单兵拖拽移动。

	4
	[bookmark: OLE_LINK325][bookmark: OLE_LINK326][bookmark: OLE_LINK369]便携照明灯柱
	1套
	1.可实现单面照明或者三面照明。
2.“警示”按键，可开启≥3种警示灯闪烁。
3.重量≤10Kg，收起高度≤1m。
4.灯具支撑腿或升降杆可进行调节，工作噪音≤20Db。
5.光源功率≥100W。
6.连续放电时间≥4h（强光）、8h（中光）、12h（工作光）。
7.充电时间≤6h。
8.防护等级≥IP66。

	5
	[bookmark: OLE_LINK330][bookmark: OLE_LINK329][bookmark: OLE_LINK370]气柱灯
	1套
	1.功能要求：
（1）采用LED光源和发电机。
▲（2）灯盘由LED灯头加泛光布罩组成，可实现大范围360°照明。
（3）升降杆采用手摇升降杆，可便捷实现升降。可移动的手柄。
（4）底座装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼的路面或铁轨上运行。
2.配备升降杆，可手动控制照明高度，最大高度≥3m，最小高度≤2米。
▲3.照度：5m处照度≥600lux，10m处照度≥170lux，20m处≥40lux，30m处≥15lux，40m处≥10lux，50m处≥8lux。
▲4.加满燃油情况下，发电机组连续工作时间≥6h。
5.发电机额定输出电压为220V，功率为≥700W，容量≥3.5L。
▲6.LED光源功率：≥300W
▲7.防雨、防潮。
8.灯具总重量≤55kg，升降杆重量 ≤6.5kg，灯盘重量≤8.5kg，发电机组重量≤40kg。
▲9.防护性能≥IP65。

	6
	[bookmark: OLE_LINK334][bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK333]泡沫灭火药剂（A泡）
	[bookmark: OLE_LINK335][bookmark: OLE_LINK336][bookmark: OLE_LINK338][bookmark: OLE_LINK337]1.8吨
	[bookmark: _GoBack]▲1.凝固点：≤-20℃。
2.抗冻结、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均相。
3.比流动性：温度处理前、后：在-15℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。
4.PH 值：温度处理前：6-9.5。
5.腐蚀率mg/（d.dm²）：温度处理前：Q235A钢片：≤10，3A21铝片：≤5。
▲6.表面张力（mN/m）：≤18.4。
7.润湿性：温度处理前：混合比为0.3%时：≤150s，混合比为0.6%时：≤80s，混合比为1.0%时：≤20s。
8.25%析液时间：温度处理前： 25%析液时间：≥5min；温度处理后：发泡倍数：≥25，25%析液时间：≥5min。
9.隔热防护性能：发泡倍数：≥44.0，25%析液时间：≥20min。
▲10.灭A类火性能：灭火时间：≤90s，停止施加泡沫10min内无可见火焰。
11.温度敏感性的判定：非温度敏感性泡沫液。
12.免费质保期≥3 年。

	7
	[bookmark: OLE_LINK341][bookmark: OLE_LINK372][bookmark: OLE_LINK342]抗醇性水成膜泡沫灭火剂
	[bookmark: OLE_LINK343][bookmark: OLE_LINK344]68吨
	▲1.凝固点≤-20℃。
2.抗冻结：温度处理前：无可见分层和非均相。温度处理后：无可见分层和非均相。
3.融化性：温度处理前：无可见分层和非均相。温度处理后：无可见分层和非均相。
4.比流动性，温度处理前：，在-15.0℃时，泡沫液流量大于标准参比液的流量。温度处理后：在-15.0℃时，泡沫液流量大于标准参比液的流量。
5.表面张力≥15 mN/m、特征值：≥15mN/m。
6.界面张力≥1.6mN/m、特征值≥2.0mN/m。
7.扩散系数：温度处理前：mN/m≤7.0；温度处理后：mN/m≤7.0。
8.腐蚀率：温度处理前：钢片mg/（d·dm2）≤2； 铝片mg/（d·dm2）≤3。
9.发泡倍数：≥6、特征值：≥7。
10.25%析液时间≥10.6 、特征值≥10.0。
11.灭火性能：
IA级别（淡水、海水）灭火时间≤3min，抗烧时间≥10min；ARIA级别（淡水、海水）灭火时间≤3min，抗烧时间≥15min。
12.保质期：≥5年。
13.抗醇性水成膜泡沫灭火剂为6%型。



说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
[bookmark: OLE_LINK750][bookmark: OLE_LINK751]（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。



