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[bookmark: _Toc20267][bookmark: _Toc21993]第一部分  投标邀请函

项目概况
泗洪姜堰高级中学扩建思政课功能室采购项目JSZC-321324-JZCG-G2026-0014招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云“系统 （网址： http://jszfcg.jsczt.cn) 找到本项目获取招标文件，并于 2026年8月31日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc176774444][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2026-0014
2.项目名称：泗洪姜堰高级中学扩建思政课功能室采购项目
3.预算金额：256.5989万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为256.5989万元；高于最高限价的，按无效投标处理。
5.采购需求（简介）：泗洪姜堰高级中学扩建思政课功能室采购内容主要包括方案深化设计（含详细图纸）、展馆环境改造、展馆展陈制作、智能化配套系统、多媒体展示系统（含多媒体设备安装集成、多媒体场景制作、软件开发等）、展馆美陈专业灯光系统等的创意策划、展厅文案编制、布展及设计内容中所有采购、施工、安装、调试、试运行、维护、技术培训、保修等，具体详见采购需求，具体详见第四章采购需求。
6.合同履行期限：采购合同签订后60日历天内全部供货安装完毕并交付使用。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc176774445]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3. 投标代理人(授权委托人)必须为本单位正式员工，并在投标文件中提供投标截止日前6个月内由本单位为其缴纳的任意1个月社会养老保险证明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小微型企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。所投产品制造商应为中小微企业（含监狱企业、残疾人福利企业）。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）所投产品制造商为非中小微企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效投标处理。
[bookmark: _Toc176774446]（二）本项目的特定资格要求：无。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。
[bookmark: _Toc176774447]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：招标文件提供的时间内，通过“苏采云“系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn)找到本项目 。
方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
售价：0.00元
本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月31日09点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc176774448]五、公告期限
[bookmark: _Toc176774449]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.财政部门监督电话：0527-88359233。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。 
[bookmark: _Toc176774450]七、本次招标联系方式
  1.采购人信息
名 称：泗洪姜堰高级中学
地 址：泗洪县少昊路北侧
联系人：唐龙
联系方式：18851397608　
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]2.采购代理机构信息
名称：泗洪县公共资源交易中心 
地址：泗洪县仁和路5号
联系人：张艳
联系方式：0527-89889055
3.项目联系方式
项目联系人：张艳
电 话：  0527-89889055          

第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc81575192]投标人须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	本项目属性按以下第1种确定：
1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/。
2.不允许分包。

	9
	专家评审劳务报酬支付标准、方式及周期
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]参照《宿迁市政府采购专家评审费发放标准》宿财购[2018]32号支付，(2小时以内200元/人；超过2小时不足8小时的，按100元/人/小时计算；连续评审超过8小时，超出部分按200元/人/小时计算。)费用由采购人通过预算一体化系统支付评审费，支付周期不超过评审结束后30个工作日。

	10
	其他
	1.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。


[bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc30953]一、总 则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
[bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc15995]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 代理费用收取方式及标准：无需支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
7、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为7.1、7.2 、7.3、7.4、7.5
7.1中小企业政策
本项目按第（1）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%（工程项目为/%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
7.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
7.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
7.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
7.3政府采购需求标准
7.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
7.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
7.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部住房和城乡建设部工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
7.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7.5采购本国产品的支持政策
7.5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、招标文件的澄清或修改
8.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc5574]三、投标文件的编制
9、投标文件的编制要求
9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
9.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
9.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
10、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]10.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
10.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
11、投标报价
11.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、所需设备、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、垃圾清扫和搬运、成品保护、检测、检验、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
11.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]12、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
13、投标有效期
13.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
13.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc23443]四、投标文件的提交
14、投标文件的提交
14.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
14.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
14.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
15、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc81575197]五、开标、评标程序
16、开标
16.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
16.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
16.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
16.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
16.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
17、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
18、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]18.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
18.2符合性检查
18.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]18.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
18.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
18.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
18.5相同品牌产品投标
18.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
18.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
18.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
18.6有关问题的澄清
18.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
18.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
18.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
18.7异常低价投标审查
18.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%;
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%;
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%;
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
18.7.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
18.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
18.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
19、无效投标情形
19.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
19.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
19.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
19.4投标文件未通过符合性审查的。
19.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
19.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
19.7如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
19.8投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
19.9投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
19.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
19.11投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
19.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
20、废标情形
20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
20.3因重大变故，采购任务取消的。
20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
20.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
21、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
22、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.13不同投标人的投标文件相互混装；
22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]23、取消中标候选人资格情形
[bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc81575161]23.1提供虚假材料谋取中标的；
23.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
23.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
23.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
23.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
23.6法律、法规规定的其他情况。
七、中标及合同签订
24、确定中标人
24.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
24.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
24.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
25、中标通知书
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
25.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]25.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
26、授予合同
26.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
26.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
27、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
27.1履约保证金提交形式
履约保证金应在中标公告发布之日起7日历天内提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
27.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的2%提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
27.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
27.4履约保证金退还条件，按以下第 a 方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
27.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
27.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
27.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27.8如中标人未在规定时间内缴纳履约保证金，视为虚假承诺，采购人有权报请财政部门进行处理。
28、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
29、合同履行
29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
29.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc81575200]八、质疑与投诉
30、质疑
30.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，（具体起算时间见30.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：泗洪姜堰高级中学、泗洪县公共资源交易中心
联系电话：18851397608、0527-89889055
通讯地址：泗洪县少昊路北侧、泗洪县仁和路5号
30.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
30.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
31、投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
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第三部分  资格审查及评标办法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	[bookmark: EB9af8278fd1df4f8591f0fad951f64ddb]资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	投标代理人(授权委托人)资格要求
	符合招标文件要求

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合招标文件要求

	联合体投标
	本项目不接受联合体

	其他
	符合招标文件要求


二、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	[bookmark: EB75d0996a6f1d4348a21f8c3293010436]符合性审查因素
	审查标准

	报价符合性审查
	符合招标文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。

	技术响应
	技术要求响应
	15
	针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“采购清单及技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术要求完全满足或优于招标文件技术要求的得15分。
标注“＃”项参数（共300条，计15分）为一般参数要求，每有一项不满足的扣0.05分，扣完为止。
注：（1）投标人需详尽真实的提供投标产品的《技术要求响应及偏离表》，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的逐条提供偏差情况，否则将视为无响应或无效响应。
（2）有指定证明材料要求的未按指定要求提供相关证明材料的将视为无效响应。
（3）无指定证明材料要求的以加盖投标人公章的《技术要求响应及偏离表》为准。

	
	环境标志、节能产品
	1
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。
2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。

	初步设计方案及效果图
	设计方案

	10
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—三、设计要求”制定设计方案。评标委员会根据供应商提供的初步设计方案综合评分：
1. 需求响应与项目理解（3分）
设计方案中对项目背景目标及设计目标剖析透彻，对招标文件“采购需求”中的所有设计要求做出逐一、实质性响应，无遗漏，且优于采购需求的得3分；对项目有基本认识，对“采购需求”的响应基本完整，但存在个别非核心要素的遗漏或理解偏差，能满足采购需求的得1.5分；未提供项目理解，或对核心采购需求存在重大偏离、未作实质性响应，或未提供的不得分。
2. 总体构思与设计规划（3分）
设计方案针对设计内容提出的设计理念新颖，空间布局/功能规划科学合理，动线设计流畅；在满足基本需求的基础上，能提供具有实际应用价值的优化建议或创新设计亮点，优于采购需求的得3分；设计规划基本合理，满足常规功能需求，但缺乏创新亮点或优化建议，满足采购需求的得1.5分；未提供或内容混乱，无法满足项目采购需求的不得分。
3. 方案深度与图纸规范（4分）
设计方案说明详尽，逻辑严密；提供的图纸（齐全，尺寸标注、材质说明、工艺参数等详细准确，排版规范美观，可直接指导后续实施，优于采购需求的得4分；提供了基本的设计说明和主要图纸，但存在标注不全、说明粗略或图纸缺项的情况，需后期补充完善，能满足采购需求的得2分；未提供设计图纸，或图纸严重缺失、无尺寸标注、无法体现设计意图的不得分。

	
	设计效果图
	20
	1、整体设计效果图（14分）
供应商依据采购文件中项目清单、技术要求以及原始平面图等内容，就每个空间：序厅及馆名墙、地域历史变迁展示与起源、思政课文化精神支柱展示、思政课文化重要历史事件、著名人物、多媒体展陈空间、品德文化大讲堂，提供整体鸟瞰图（不少于2个视角）和每个空间（不少于2个视角）的效果图。
1、 效果图精美，设计全面、亮点和特点突出，紧贴采购需求和项目特点，每提供一处空间的得2分；提供的图纸不符合本项目采购需求或未提供的不得分。本项最高得14分。
2、 局部设计效果图（6分）
供应商依据采购文件中产品清单、技术要求以及原始平面图等内容，就本项目：文化地域风貌投影互动墙、历史变迁弧形滑轨屏系统、历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统、影视/书籍/励志故事互动屏、徐楚文化宣传片投影墙、历史著名人物艺术装置；提供局部设计效果图（不少于2个视角）。
1、效果图精美，设计全面、亮点和特点突出，紧贴采购需求和项目特点，每提供一处的得1分；提供的图纸不符合本项目采购需求或未提供的不得分。本项最高得6分。

	项目实施
	
项目实施方案
	15
	1、施工内容保证措施（5分）
 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目施工要求（一）施工内容保证措施需求”制定质量保障措施：措施内容详细全面优于采购需求的得5分；方案内容详细，能够满足采购需求的得3分；方案内容不完整承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。没有内容的不得分。
2、供货、安装调试及进度控制（5分）
投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目施工要求（二）供货、安装调试及进度控制要求”制定方案：进度控制安排合理且优于采购需求的得5分；进度控制安排详细，能够满足采购需求的得3分；进度安排方案不完整承诺后期优化能满足采购基本要求的得1分；没有内容不得分。3、人员职责架构及项目管理运行机制（5分）
投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目施工要求（三）人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等”制定安装及调试方案：方案全面、准确、清晰，优于采购需求的，得5分；方案内容完整，能够满足采购需求的，得3分；方案内容不完整承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。没有内容的不得分。
求或未提供的不得分。

	售后服务
	售后服务方案
	5
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—售后服务要求”制定售后服务方案；方案内容详细全面，优于采购需求得5分；方案内容详细完整，满足采购需求得3分；方案内容不完整但承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。没有内容的不得分。

	企业业绩
	企业业绩
	4
	投标人自2023年01月01日以来（以合同签订时间为准）承接过类似业绩的，每提供一个得1分，本项最高得4分。
注：（1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含合同（或者合同协议书）、合同采购方履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明），两者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。
（2）合同采购方履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明）中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。


4、采购本国产品的支持政策
1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
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第四部分  采购需求
[bookmark: _Toc7021][bookmark: _Toc81575169][bookmark: _Toc176774461][bookmark: _Toc81575206]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
本项目不接受进口产品。
一、项目情况 
（一）项目名称：泗洪姜堰高级中学扩建思政课功能室采购项目
（二）预算金额：256.5989万元。
（三）采购内容：
泗洪姜堰高级中学扩建思政课功能室采购内容主要包括方案深化设计（含详细图纸）、展馆环境改造、展馆展陈制作、智能化配套系统、多媒体展示系统（含多媒体设备安装集成、多媒体场景制作、软件开发等）、展馆美陈专业灯光系统等的创意策划、展厅文案编制、布展及设计内容中所有采购、施工、安装、调试、试运行、维护、技术培训、保修等。
项目实施过程必须严格按照审定的设计图纸及相关法律、法规进行，并能完整、准确、清晰地表明设计意图，实现设计与现场效果相统一，达到采购人要求。
（四）付款方式：
合同签订后收到供应商发票10个工作日内预付合同价款的30%，完成规定布展施工内容且经采购人验收合格后，自收到供应商发票10个工作日内付至合同总额的100%。(可使用数字人民币支付)。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
（五）合同履行期限、实施地点及施工注意事项
★（1）合同履行期限：采购合同签订后60日历天内全部供货安装完毕并交付使用。
（2）售后服务期：2年，自验收合格之日起计算。
（3）服务地点：采购人指定地点。
（4）施工注意事项：中标人必须注意装修、安装调试现场安全，做好安全文明施工工作，一切责任由中标人负责，与采购人无关。施工过程中中标人应做好原有建筑及设施防护工作，如因中标人原因造成原有建筑及设施损坏，由中标人负责维修恢复原样。
（六）质量要求
（1）设计质量符合设计规范及采购人要求，施工质量合格。
（2）产品必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的产品必须通过认证。
（3）保证提供的产品为原装正品。其它设备、辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。
（七）运输方式及费用
（1）由中标人视情况自定运输方式，费用自负。
（2）合同标的保险：合同标的货物在指定实施地点交付，在交付采购人前的风险由中标人承担，交付后由采购人承担。中标人应足额及时的购买货物交货至采购人指定地点及卸货完毕的保险，中标人未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由中标人自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。

2、 清单、技术要求及技术规范
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一
	序厅展区

	A-1
	感应玻璃门
	#1、型号：断桥-70，铝材壁厚1.4mm；
#2、玻璃配置：中空玻璃（5+27A+5mm）。辅材含不锈钢铰链、多点锁系统、闭门器（地弹簧）、防撬锁点。 
#3、密封材料：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐候性-40℃~+70℃ ；密封胶：中性硅酮耐候胶（颜色与型材匹配）。  
	6.9
	㎡

	A-2
	门禁刷卡系统
	#1、门禁控制系统，含电机，玻璃移门专用电磁锁（磁力锁）或平移门专用电锁，（断电自动开门），带门磁状态反馈，采用专用夹具无损固定。
	1
	套

	A-3
	门套
	#1、阻燃板基层厚度≥12mm，黑钛金包边。
	10
	m

	A-4
	立体斜拉字
	规格：3600*700mm；
#1、工艺要求：20*20镀锌钢管骨架，1.2mm304不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型。油漆:标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固，馆名字数6个字以内，根据内容深化设计。
	1
	组

	A-5
	馆名墙基层
	#1、20*40*2mm镀锌龙骨焊接骨架，间距≦400mm，墙内满填容重为100kg/m³防火岩棉。
#2、基层：18㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层，25mm自攻螺丝与龙骨固定。
	26.2
	㎡

	A-6
	金属线条
	#1、不锈钢板造型线条安装。
	36
	m

	A-7
	序言墙基层
	技术参数同“A-5	馆名墙基层”
	13.8
	㎡

	A-8
	立体发光字
	#1、规格：单字高度130mm，定制金属背发光字，文字：序言（含英文）。
	1
	项

	A-9
	墙布饰面
	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面UV图案；按展开面计算工程量。
	39
	㎡

	二
	文化历史遗迹展区

	A-10
	历史文化变迁圆弧背景墙
	#1、20*40*2mm厚镀锌方管骨架焊接。墙内满填容重为100kg/m³防火岩棉 2、基层：18㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层， 25mm自攻螺丝与龙骨固定。
	50.08
	㎡

	A-11
	墙布饰面
	技术参数同“A-9墙布饰面”
	40.8
	㎡

	A-12
	画布展板
	#1、18m厚雪弗板基层，外包画布面层，表面UV图案和文字。
	40.8
	㎡

	A-13
	圆弧钟表造型展台
	#1、板材：18mm厚奥松板贴木纹皮，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。
	18.55
	m

	A-14
	亚克力造型
	#1、3mm厚亚克力内嵌，玻璃胶固定。内容待定，圆弧钟表展台展开面积计算工程量。
	1
	项

	A-15
	艺术布圆环造型
	#1、Φ6.5钢筋吊杆，采用20mm镀锌方管弯弧焊接，经久耐用不生锈，纱幔挂布（艺术布），表面印刷图案和文字。
	6
	㎡

	A-16
	亚克力灯带
	#1、3mm厚亚克力材质，内置LED光源，地面开槽内嵌安装
	9.6
	m

	A-17
	滑轨屏轨道预埋
	#1、定制金属滑轨屏轨道预埋。
	1
	项

	三
	著名人物艺术装置空间

	A-18
	展柜框架基层
	#1、20*40镀锌方管焊接骨架。墙内满填容重为100kg/m³防火岩棉；基层：12㎜厚级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层， 25mm自攻螺丝与龙骨固定。 
	43
	㎡

	A-19
	木饰面面层
	#1、面层： 万能胶粘结层，8mm厚碳素板墙板安装。
	25.68
	㎡

	A-20
	墙布饰面
	参数同“A-9墙布饰面”
	17.29
	㎡

	A-21
	橱窗展台
	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm；基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层=；面层： 万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	4.86
	㎡

	A-22
	钢化玻璃
	#1、10mm钢化玻璃面板，高精度铝合金型材；不锈钢铰链，配开启式玻璃门。
	4.6
	㎡

	A-23
	木质地台
	#1、板材：18mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。
	4.7
	m

	A-24
	L型文化展台
	规格：900*420*190mm；
#1、工艺要求：板材：20mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂；表面局部采用亚克力uv文字。
	1
	组

	A-25
	踢脚线
	#1、规格要求：高100mm;工艺要求：板材：20mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。
	6.5
	m

	A-26
	画布展板
	#1、规格尺寸：1500*1100*1块，2600*1100mm*1块、900*1400mm*1块、850*1150mm*1块、650*1050mm*1块、1350*1400mm*1块；
#2、工艺：18m厚雪弗板或奥松板基层，外包画布面层，表面UV图案和文字。
	6
	块

	A-27
	徐楚文化著名人物艺术装置(双面）
	规格要求：600*2700mm；
#1、型材钢架，不锈钢角码，壁厚2.0mm；高清透光软膜，含图案定制。内置灯膜专用LED灯片，金属包边。
	4
	组

	A-28
	地面发光灯带
	#1、型号：硅胶灯带。 功率11.52W/M。电压：24V。
#2、材质：硅胶弧形灯槽，材料为工业阻燃硅胶材质，胶套采用不可燃材质，可嵌入和明装，高强度防水，采用全新阻燃防水材料。
#3、柔性硅胶套管灯带，平面发光。
	4
	组

	A-29
	发光字
	#1、规格：单字高150mm；主要材质：不锈钢、亚克力水晶板背发光字。
	4
	个

	A-30
	历史人物背景墙基层
	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm。
#2、基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层， 25mm自攻螺丝与龙骨固定。
	10.53
	㎡

	A-31
	历史人物背景墙木饰面
	#1、面层： 万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板
	10.53
	㎡

	A-32
	文化地域风貌互动墙基层
	#1、工艺要求：龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm。基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层， 25mm自攻螺丝与龙骨固定。
	21.92
	㎡

	A-33
	文化地域风貌互动墙木饰面
	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	3.78
	㎡

	A-34
	服饰展示柜框架基层
	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm；基层：12㎜厚阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层， 25mm自攻螺丝与龙骨固定。
	8.37
	㎡

	A-35
	服饰展示柜木饰面
	#1、万能胶粘结层，不低于3mm厚的饰面板。
	5.69
	㎡

	A-36
	服饰展示柜墙布饰面
	技术参数同“A-9墙布饰面”
	5.29
	㎡

	A-37
	木质地台
	规格要求：400*2300*100mm；
技术参数要求同A-23木质地台。
	2.3
	m

	四
	多媒体空间和屈骚文学主题展区

	A-38
	木饰面基层
	技术参数同“A-18展柜框架基层”
	55
	㎡

	A-39
	木饰面面层
	#1、面层： 万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板；
	55
	㎡

	A-40
	名著智慧树造型柱基层
	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm；基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，25mm自攻螺丝与龙骨固定。
	8.1
	㎡

	A-41
	名著智慧树造型柱木饰面
	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	8.1
	㎡

	A-42
	文化装饰造型灯箱
	#1、云石图案制作造型灯箱，3mm厚的亚克力围边。
	30
	个

	A-43
	云石造型立方体灯定制
	#1、定制云石片吊灯，内置LED光源。
	8
	个

	A-44
	石材地台
	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm；基层：12㎜厚E1级阻燃板基层；3mm厚云石图案面板安装
	1
	项

	A-45
	金属造型坐凳1
	规格：1750*400*450mm
#1、工艺要求：内部20*40镀锌钢管骨架，1.2mm不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆:标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固，表面局部仿木纹。
	2
	张

	A-46
	金属造型坐凳2
	1000*400*450mm
技术参数同“A-45金属造型坐凳1”
	1
	张

	A-47
	屈骚文学背景柜框架基层
	技术参数同“A-40名著智慧树造型柱基层“”
	18.44
	㎡

	A-48
	屈骚文学背景木饰面
	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	7.5
	㎡

	A-49
	墙布装饰
	技术参数同“A-9墙布饰面”
	16.5
	㎡

	A-50
	金属线条
	#1、1.2mm304不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型。
	10.6
	m

	A-51
	立体发光字
	#1、屈骚文学，楚辞文化，主要材质：不锈钢、亚克力水晶板。工艺深化：激光切割、精工焊接打磨。表面积里：拉丝纹理。放光光源：中性光。
	8
	个

	A-52
	油画布展板
	#1、规格尺寸：400*650mm*1块、1200*1850mm*1块、1200*2000mm*1块、600*1200mm*1块；2、工艺：18m厚雪弗板或奥松板基层，外包油画布面层，表面UV图案和文字。
	4
	块

	A-53
	造型展台
	#1、板材：18mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。
	1
	组

	五、重要历史事件主题展区

	A-54
	金属展台
	规格：1500*350*350mm；
#1、工艺要求：
材质：厚度1.2mm304不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆:标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固,表面uv图案和文字。
	2
	组

	A-55
	金属桌
	规格：2600*450*750mm；
#1、工艺要求：内部20*40镀锌钢管骨架，厚度1.2mm304不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆:标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固。
	1
	张

	A-56
	异型地台
	规格：（4300+8200mm）*600mm；
#1、工艺要求：板材：20mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。
	12.5
	m

	A-57
	徐楚文化重要历史事件框架基层
	技术参数同“A-7	序言墙基层”
	33.75
	㎡

	A-58
	徐楚文化重要历史事件木饰面层
	#1、万能胶粘结层，不低于3mm厚的饰面板。
	33.75
	㎡

	A-59
	石膏线条
	#1、高度260mm*长度2700mm；定制石膏线条，清理基层修补，成品腻子，砂纸打磨，环保静味乳胶漆喷涂。
	2
	组

	A-60
	墙布饰面
	技术参数同“A-9墙布饰面”
	11
	㎡

	A-61
	油画布展板
	#1、规格：470*780mm*1块、650*650mm*2块；工艺要求：18mm厚阻燃板或奥松板基层，外包油画布面层，表面UV图案和文字。
	3
	块

	A-62
	立体字
	#1、规格：立体字高150mm，10mm厚PVC+3mm厚的亚克力面层，玻璃胶粘结层。
	31
	个

	六
	老庄哲学主题展区

	A-63
	老庄哲学框架基层
	#1、龙骨：20*40镀锌方管焊接骨架。2、基层：18㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层， 25mm自攻螺丝与龙骨固定。
	21.6
	㎡

	A-64
	老庄哲学木饰面
	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	4.59
	㎡

	A-65
	老庄哲学墙布饰面
	技术参数同“A-9墙布饰面”
	21
	㎡

	A-66
	木质地台
	#1、板材：20mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。
	3.8
	m

	A-67
	油画布展板
	#1、规格：600*1700mm；工艺要求：18m厚阻燃板或奥松板基层，外包油画布面层，表面UV图案和文字。
	4
	块

	A-68
	立体发光字
	#1、规格：单字高120mm；材质：不锈钢、亚克力水晶板，激光切割、精工焊接打磨。
	4
	个

	七
	文化宣传空间

	A-69
	徐楚文化宣传片框架基层
	#1、20*40*2mm厚镀锌方管骨架焊接。墙内满填容重为100kg/m³防火岩棉。2、基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层， 25mm自攻螺丝与龙骨固定。
	31.05
	㎡

	A-70
	徐楚文化宣传片框架饰面板
	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	4.59
	㎡

	A-71
	徐楚文化宣传片墙布饰面
	技术参数同“A-9墙布饰面”
	9.24
	㎡

	A-72
	徐楚文化文物展示框架基层
	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm。2、基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层
	33.75
	㎡

	A-73
	徐楚文化文物展示木饰面
	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	20.69
	㎡

	A-74
	徐楚文化文物展示墙布饰面
	技术参数同“A-9墙布饰面”
	21.87
	㎡

	A-75
	烤漆板面层
	#1、板材：20mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。
	7.5
	㎡

	A-76
	木质地台
	规格：850*3600*50mm*2组；工艺要求同A-66木质地台。
	7.2
	m

	A-77
	油画布展板
	#1、规格：300*520mm*5块、620*850mm*2块，材质：18m厚阻燃板或奥松板基层，外包油画布面层，表面UV图案和文字。
	7
	块

	A-78
	展示台
	规格：600*600*650mm；
#1、材质：1.2mm304不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型。
#2、油漆:标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固。
	3
	组

	八、文化大讲堂

	A-79
	徐楚文化大讲堂背景墙框架基层
	#1、20*40*2mm厚镀锌方管骨架焊接。墙内满填容重为100kg/m³防火岩棉。
#2、基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层。
	89.91
	㎡

	A-80
	徐楚文化大讲堂背景墙灯膜饰面
	#1、不锈钢角码，壁厚2.0mm；1.0mm厚的高清透光膜，含图案定制。2、内置灯膜专用LED灯片。
	17.5
	㎡

	A-81
	徐楚文化大讲堂背景墙生态木饰面
	#1、面层：生态木长城板面层，结构胶粘结层。
	4.56
	㎡

	A-82
	徐楚文化大讲堂背景墙木饰面
	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	33.2
	㎡

	A-83
	徐楚文化大讲堂背景墙墙布饰面
	技术参数同“A-9墙布饰面”
	39.5
	㎡

	A-84
	油画布展板
	#1、阻燃板或奥松板基层18mm厚，外包油画布面层，表面UV图案和文字。
	15
	㎡

	A-85
	地台
	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm；基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，局部加9.5mm厚的石膏板面层；面层： 万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。
	4.8
	㎡

	A-86
	书本造型装置定制
	规格：1500*2000mm；
#1、材质：1.2mm304不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆:标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固,表面uv图案和文字。
	2
	组

	A-87
	发言台
	规格：600*600*1200；
#1、柜体：采用18mm厚E1级实木多层板；封边：采用≧2.0mm厚PVC同色封边。3、五金：采用三合一连接件。脚垫：高分子合成材料脚垫。
	1
	张

	A-88
	矮柜
	规格：3400*350*1100mm;
#1、柜体：采用9-25mm厚E1级实木多层板；封边：采用≧2.0mm厚PVC同色封边；五金：采用三合一连接件。脚垫：高分子合成材料脚垫。
	3.4
	m

	A-89
	实木学生桌
	规格：400*1400*750mm；
#1、桌面：20mm厚的AA级橡胶木机拼板；桌架：橡胶木桌腿和横撑；传统卯榫结构；油漆工艺：腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆(五底三面)。
	25
	张

	A-90
	实木坐凳
	规格：400*450*450mm；
#1、凳面：20mm厚的AA级橡胶木机拼板；桌架：橡胶木桌腿和横撑；传统卯榫结构；油漆工艺：腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆(五底三面)。
	50
	张

	A-91
	铝合金玻璃门
	#1、型号：断桥-70，铝材壁厚1.4mm； 玻璃配置：中空玻璃（5+27A+5mm）；五金配件：不锈钢铰链、多点锁系统、闭门器（地弹簧）、防撬锁点；密封材料：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐候性-40℃~+70℃ ；密封胶：中性硅酮耐候胶（颜色与型材匹配）。  
	6.9
	㎡

	A-92
	设备间石膏板饰面
	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≦300mm；基层：12㎜厚E1级阻燃板基层，局部加9.5mm厚的石膏板面层， 25mm自攻螺丝与龙骨固定。9.5mm石膏板基层。
	22
	㎡

	A-93
	设备间石膏板乳胶漆
	#1、清理基层修补，石膏粉勾缝，贴专用绷带，成品腻子，砂纸打磨。2、环保静味乳胶漆喷涂。
	22
	㎡

	A-94
	实木套装门
	#1、规格：900*2200mm，定制成品实木套窗门。
	1
	樘

	九
	文化馆空间文化建设

	A-95
	石膏板造型吊顶
	#1、吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面。                                                                                                                                        #2、龙骨材料种类、规格、中距：Φ6.5钢筋吊杆，双向吊点、中距900mm；U 型轻钢主龙骨,中距1000mm；次龙骨,中距450mm；覆面横撑龙骨,中距300mm。                                                                                                                                                                       #3、基层材料种类、规格：9.5mm石膏板基层；顶面白水泥腻子3遍，乳胶漆3遍。
	454
	㎡

	A-96
	铝方通吊顶
	#1、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨棚架，直径6吊筋配套膨胀螺栓； 间距10cm，壁厚0.8mm（30*70）铝方通吊顶。
	50
	㎡

	A-97
	顶面乳胶漆
	#1、清理基层修补，石膏粉勾缝，贴专用绷带，批腻子，砂纸打磨。环保静味乳胶漆喷涂（白水泥腻子3遍，乳胶漆3遍）。
	75
	㎡

	A-98
	PVC塑胶地板
	#1、地面新做自流平，PVC自粘地板(卷材或块材由学校选择)。2、材质参数:≥2.0mm厚同质透心卷材地胶，耐磨层:≥0.7mm。3、局部需要分色铺贴。
	504
	㎡

	A-99
	配电箱
	#1、32回路。（空气开关）：总开关（2个）额定电流 63A，极数 2P，C型脱扣曲线，符合国家标准的小型断路器。分支开关（2个）额定电流 32A，极数 1P，C型脱扣曲线，符合国家标准的小型断路器。额定电流 25A，极数 1P，C型脱扣曲线，符合国家标准的小型断路器。分支开关（2个）额定电流 16A，极数 1P，C型脱扣曲线，符合国家标准的小型断路器。 3、漏电断路器：分支漏电保护（2个）额定电流 25A，极数 1P+N，C型脱扣曲线，额定漏电动作电流 30mA，符合国家标准。分支漏电保护（4个）额定电流 32A，极数 1P+N，C型脱扣曲线，额定漏电动作电流 30mA，符合国家标准。
	1
	只

	A-100
	开关面板
	#1、双控，板面为耐高温材质，整体阻燃材料。
	15
	只

	A-101
	五孔插座面板
	#1、外观尺寸为860mm*860mm；板面为耐高温材质，整体阻燃材料。
	30
	只

	A-102
	网络面板
	#1、双口，外观尺寸为860mm*860mm；板面为耐高温材质，整体阻燃材料。
	10
	只

	A-103
	电路改造
	1、 2.5平方耐火铜芯照明插座线，根据功能设备配置要求开槽布线
	504
	㎡

	A-104
	弱电改造
	#1、六类网线，根据设备配置要求开槽布线。
	504
	㎡

	A-105
	触控一体机
	#1、整机显示尺寸不低于86英寸，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例为16:9，物理分辨率不低于3840×2160。屏幕表面覆盖全物理钢化玻璃，具备防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。
#2、支持40点或以上触控。整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s时，笔迹与笔尖距离小于20mm；书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms。
#3、 整机内置嵌入式系统，运行内存≥2GB，存储空间≥8GB。PC模块采用抽拉式插入设计，与整机连接采用万兆级接口（传输速率≥10Gbps），支持按压式卡扣免工具快速拆卸。
#4、整机内置高清摄像头，支持拍摄≥1300万像素照片及4K分辨率视频，对角线视场角≥120度，具备人脸识别、人数清点及随机抽选等AI分析能力。
#5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风；内置2.0声道扬声器，采用朝前发声设计。
#6、整机支持蓝牙5.4及以上标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，兼容Wi-Fi6版本，支持2.4GHz/5GHz双频段。
#7、整机内置传屏接收模块，无需连接附加设备即可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输；支持外部电脑传屏时的触摸回传控制、勿扰模式及特定应用窗口过滤功能。
#8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实时调整画面纹理（提供多种纹理选择），并支持透明度与色温调节。屏幕有害蓝光占比（415～455nm能量综合/整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光及多级亮度调节，在白色背景下最暗亮度≤100nit。
#9、支持外接HDMI信号自动唤醒整机功能。整机内置触摸中控菜单，在全信号源通道下可通过手势调取，支持信号源切换、多种护眼模式切换、音量与亮度调节及一键静音等功能。
#10、整机设备自带地震预警软件，支持在预警页面中获取并手动校准位置，用户可自定义提醒阈值，并可随时开启或关闭地震预警服务。
	1
	台

	A-106
	移动支架
	#1、成品86寸一体机移动支架。
	1
	台

	十
	展厅灯光照明系统

	A-107
	嵌入式射灯
	#1、功率：9W 色温：3000K  光束角：15° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：220V 灯具尺寸：φ62*60开孔尺寸：φ55
	3
	套

	A-108
	嵌入式射灯
	技术参数同“A-107	嵌入式射灯”
	7
	套

	A-109
	嵌入式射灯
	技术参数同“A-107	嵌入式射灯”
	2
	套

	A-110
	嵌入式牛眼射灯
	#1、功率：5W 色温：3000K  光束角：15° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：220V 灯具尺寸：φ62*60开孔尺寸：φ55
	21
	套

	A-111
	嵌入式筒灯
	#1、功率：12W 色温：4000K  光束角：100° 显指：Ra80 防护等级 IP20 电气要求：220V 灯具尺寸：Ø132×H45开孔尺寸：φ120
	2
	套

	A-112
	2m磁吸轨道
	#1、磁吸轨道,T2-20/2M 84固嵌装磁吸轨道 
	12
	套

	A-113
	1.5m磁吸轨道
	#1、磁吸轨道,T2-20/1.5M 84固嵌装磁吸轨道 
	18
	套

	A-114
	弧形磁吸轨道
	#1、磁吸轨道,T2-20/ 84固嵌装磁吸轨道 
	4.5
	m

	A-115
	L型磁吸轨道
	#1、磁吸轨道,T2-20/ 84固嵌装磁吸轨道 
	4
	套

	A-116
	L型导通接头
	#1、T4-20磁吸导轨电源导电接头 84黑色
	4
	套

	A-117
	I型导通接头
	#1、T4-20磁吸导轨电源导电接头 84黑色 
	18
	套

	A-118
	磁吸折叠格栅灯
	#1、功率：12W 色温：3000K  光束角：24° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：24V 灯具尺寸：220*22*94
	47
	套

	A-119
	弧形磁吸格栅灯
	#1、色温：3000K  光束角：24° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：24V 灯具尺寸：220*22*94
	3
	套

	A-120
	磁吸内置120W变压器
	#1、DVI220-120W-024-PSCLL 磁吸内置电源 TLED689家装磁吸.
	11
	套

	A-121
	LED线型灯带
	#1、功率：6W/M 色温：3000K  光束角：120° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：24V 。铝槽 尺寸L*16*16（立面灯槽）
	3
	米

	A-122
	LED方通线型灯（50*1200）
	#1、功率：10W/M 色温：3000K  光束角：120° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：24V 。铝槽 ；尺寸L*50*35（方通）
	9
	套

	A-123
	电源系统
	#1、功率：75W
	10
	套

	十一
	展厅玻璃展柜设备

	A-124
	展柜1
	规格：1180*500*1045mm                                                                                                                                                                            #1、整体要求
展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。
#2、技术要求
2.1柜体板材：采用≥1.5mm厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。
2.2柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制
2.3柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。
2.4展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92％； 夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2％， 玻璃拼角采用45°拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。
2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。
2.6展柜展板：采用12mm厚防火阻燃板 ,环保等级E1级；外包亚麻布，颜色可定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力≥150KG。
2.7开启方式：手动液压掀起式开启
2.8照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤3 、RA≥95， 色温3000K～4000K,LED泛光灯、射灯; 明暗度可调。
2.9展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。
2.10展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。
2.11密封性能：展示空间空气交换率≤1次/天
2.12柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物TVOC符合国家标准要求。
	1
	组

	A-125
	展柜2
	规格尺寸：630*630*1960                                                                                                                                                                               技术参数要求同“A-124 展柜1”
	1
	组

	A-126
	展柜3
	规格尺寸：3565*215*1385
技术参数要求同“A-124 展柜1”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	1
	组

	A-127
	展柜4
	规格尺寸：1355*500*1000mm      
技术参数要求同“A-124 展柜1”                                                                                                                                                                             
	1
	组

	A-128
	展柜5
	规格尺寸：1405*400*405mm 
技术参数要求同“A-124 展柜1”                                                                                                                                                                    
	1
	组

	A-129
	展柜6
	规格尺寸：870*400*385mm   
技术参数要求同“A-124 展柜1”                                                                                                                                                                        
	1
	组

	A-130
	展柜7
	规格尺寸：1000*400*300mm   
技术参数要求同“A-124 展柜1”                                                                                                                                                                         
	1
	组

	A-131
	展柜8
	规格尺寸：2560*750*2585mm    
技术参数要求同“A-124 展柜1”                                                                                                                                                                    
	1
	组

	A-132
	展柜9
	规格尺寸：3150*730*2585mm 
技术参数要求同“A-124 展柜1”                                                                                                                                                                          
	2
	组

	A-133
	展柜10
	规格尺寸：800*800*2200mm                                                                                                                                                                          技术参数要求同“A-124 展柜1”
	3
	组

	十二
	文化馆暖通系统

	A-134
	5P吸顶机
	#1、一级能效，制冷量≥12200W,制热量≥13600W，电辅2000w。
	10
	套

	A-135
	5P铜管（含保温）
	#1、紫铜管，管径：9.52/15.88。
	175
	米

	A-136
	PVC水管（含保温）
	#1、U-PVC管，DN25。
	130
	米

	A-137
	开孔
	#1、孔径φ80mm。
	20
	个

	A-138
	外机电源
	#1、外机供电系统电源线。
	80
	m

	A-139
	外机支架
	#1、外机不锈钢支架及安装。
	1
	项

	十三
	历史变迁弧形滑轨屏系统

	A-140
	55寸触摸一体机
	#1、屏幕采用55英寸液晶屏，显示比例为16:9，最佳分辨率默认1920×1080P。
#2、屏幕亮度不低于300cd/㎡，对比度不低于1200:1，响应时间为6ms，刷新频率为60Hz。
#3、采用红外感应触摸技术，触摸有效识别精度优于1.5mm。
#4、主机CPU采用四核及以上处理器，运行内存不低于8GB，存储配置不低于128GB固态硬盘。
#5、板载千兆网卡，集成高品质多声道音频芯片。
#6、通信方式支持全速USB 2.0及USB 3.0接口。
	1
	套

	A-141
	屏体框架结构
	#1、金属结构焊接。
	1
	套

	A-142
	移动装置
	#1、定制轨道、伺服电机/数字精确控制驱动器、传动履带、PLC控制单元。
	1
	套

	A-143
	机械联动控制程序
	#1、服务器端、移动端、本地端控制协议接口开发，硬件控制协议开发，硬件I/O口测试开发。
	1
	套

	A-144
	UI交互界面
	#1、UI界面设计，根据UI设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求。
	1
	套

	A-145
	交互动效设计
	#1、定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。
	1
	套

	A-146
	软件开发
	#1、系统分析逻辑结构搭建、框架部署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件bug调试，压力测试，程序最终打包。
	1
	套

	十四
	历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统

	A-147
	P1.86LED屏
	#1、P1.86圆形LED屏，直径1.6米。
#2、亮度 ≥500cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95。
#3、屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度。
#4、像素点间距≤1.860mm 像素密度 288906Dots/㎡，像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515。
#5、结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 172*86=14792Dots。
#6、输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5A。
#7、单元板功率 ≤23W 驱动方式 1/43恒流驱动。
#8、40A电源带单元板数 5-6张 50A电源带单元板数 7-8张。
	1
	套

	A-148
	造型台
	#1、定制钢结构烤漆。
	1
	套

	A-149
	工控主机
	#1、配置要求：四核处理器，基础主频≥2.5GHz；外配独立工业级散热器，满足长时间高负载运行散热需求。工业级主板，芯片组需与处理器匹配，支持ATX或Micro-ATX规格，具备工业级元器件及抗干扰设计，保障7×24小时稳定运行内存；配置≥8GB DDR4 内存；独立显卡，显存容量≥6GB，支持主流图形处理及多屏显示输出；配置≥120GBM.2接口固态硬盘（SSD）；额定功率≥500W工业级电源，具备过压、过流、短路保护功能，支持宽幅电压输入；配置标准4U上架式工控机箱。
#2、操作系统：预装正版操作系统。
#3、电源管理与网络唤醒功能：主板BIOS须支持高级电源管理（ACPI）及网络唤醒（Wake-on-LAN, WOL）功能。要求在系统关机状态下（AC通电），网卡保持待机供电状态，支持实现远程开机唤醒。
	1
	套

	A-150
	23.8寸触摸一体机
	#1、屏幕采用23.8英寸液晶屏，显示比例为16:9，最佳分辨率默认1920×1080P。
#2、屏幕亮度不低于300cd/㎡，对比度不低于1200:1，响应时间为6ms，刷新频率为60Hz。
#3、采用红外感应触摸技术，触摸有效识别精度优于1.5mm。
#4、主机CPU采用四核及以上处理器，运行内存不低于8GB，存储配置不低于128GB固态硬盘。
#5、板载千兆网卡，集成高品质多声道音频芯片。
#6、通信方式支持全速USB 2.0及USB 3.0接口。
	2
	台

	A-151
	音响
	#1、无边框系列嵌入式喇叭，定阻输入，内置分频电路；
#2、 额定功率:40W；输入电压：70V/100V；
#3、灵敏度:88dB； 频率响应:50Hz-20KHz；最大声压级:108dB；
#4、 尺寸:232×90mm；8. 开孔尺寸:210mm；安装方式:L型支脚；
#5、 单元:6"同轴×1；
	1
	套

	A-152
	UI交互界面
	#1、UI界面设计，根据UI设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求
	2
	套

	A-153
	交互动效设计
	#1、定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。
	1
	套

	A-154
	触摸交互程序开发
	#1、系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件bug调试，压力测试，程序最终打包 （圆桌互动通过高清投影设备及雷达捕捉技术，实现高精度的触摸交互，可满足多人同时触控查询，根据需求进行定制开发，能够展示图片、视频、动画等多种形式的媒体内容）
	2
	套

	A-155
	视频制作
	#1、创意设计，脚本，配乐，动画制作，特效包装，180秒以内
	1
	项

	十五
	互动投影系统

	A-155
	投影机
	#1、采用3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.64英寸。
#2、光源类型为激光二极管，亮度≥5500流明。
#3、标准分辨率为1920×1080。
#4、标配短焦镜头，投射比为0.44:1，支持画面0偏移投射。
#5、输入接口包含：HDMI输入、电脑输入、音频输入(3.5mm立体声微型插口)×1。
#6、输出接口包含：电脑输出(D-sub 15针)×1、音频输出(3.5mm立体声微型插口)×1。
#7、其他接口包含：USB-A×1、USB-B×1、RJ-45端口×1、串口RS-232C (D-sub 9针)×1。
#8、内置扬声器。
#9、整机最大功耗≤350W，待机模式最小功耗≤0.5W。
	2
	台

	A-156
	安装支架
	#1、定制壁挂式伸缩支架，铝合金材质。
	2
	套

	A-157
	HDMI信号放大器
	#1、HDMI延长器 单网络线传输支持EDID转网口4K高清视频rj45网传，分辨率：1920*1200，传输距离：70-100米。
	2
	套

	A-158
	雷达
	#1.测量误差：±30MM
#2.扫描范围：270°
#3.探测范围：0.1-10M
#4.供电电压：12V-24V
	1
	套

	A-159
	工控主机
	技术参数同“A-149工控主机”
	1
	台

	A-160
	音响
	#1.音箱类型为有源音箱，采用2.0声道系统，理论功率在100W以上。
#2.频响范围为20Hz-20KHz，灵敏度为85dB。
#3. 配备4个扬声器单元，包含24mm音圈高音单元与5.5英寸中低音单元。
#4.支持蓝牙5.0无线连接，并配备莲花头接口作为音频输入。
#5.主箱与副箱尺寸≤198mm×276mm×342mm（宽×深×高），产品净重≤18KG。
	1
	套

	A-161
	融合软件
	#1.多通道投影无缝融合矫正软件系统：
#2.多通道投影边缘无缝融合拼接、投影图像几何校正系统；
#3.支持系统桌面融合、校正；
#4.GPU实时融合，具备256色阶+RGB三色实时匹配调制能力。
#5.二维贝塞尔曲线校正，单通道不低于64×64个调试采样点。
#6.单通道支持分辨率≥1920×1200，刷新率≥60Hz，32位色彩质量
	2
	通道

	A-162
	UI交互界面
	#1.UI界面设计，根据UI设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求
	1
	套

	A-163
	交互动效设计
	#1.定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。
	1
	套

	A-164
	软件开发
	#1.系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件bug调试，压力测试，程序最终打包（互动投影借助先进的感应设备精准捕捉人体动作，当体验者点击墙面特定点位时，原本静态的展示内容瞬间被激活，呈现出绚丽多彩的动态光影效果，从而实现人与墙面影像之间流畅的互动体验）
	1
	套

	十六
	历史人物展示

	A-165
	70寸触摸一体机
	#1、屏幕采用70英寸液晶屏，显示比例为16:9，分辨率≥1920×1080P。
#2、屏幕亮度不低于300cd/㎡，对比度不低于1200:1，响应时间为6ms，刷新频率为60Hz。
#3、采用红外感应触摸技术，触摸有效识别精度优于1.5mm。
#4、主机CPU采用四核及以上处理器，运行内存不低于8GB，存储配置不低于128GB固态硬盘。
#5、板载千兆网卡，集成高品质多声道音频芯片。
#6、通信方式支持全速USB 2.0及USB 3.0接口。
	1
	套

	A-166
	UI交互界面
	#1.UI界面设计，根据UI设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求
	1
	套

	A-167
	交互动效设计
	#1.定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。
	1
	套

	A-168
	软件开发
	#1.系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件bug调试，压力测试，程序最终打包（箱体透明屏柜融合OLED透明屏技术与实物展示，柜内精心陈列着各类实物展品，而外侧则配置OLED透明屏。体验者只需轻触屏幕，即可快速查询详细信息，这些信息还能以逼真的三维模型呈现，不仅能点击模型获取更多细节，还能通过手势转动模型，从各个角度全方位观察，增强展示的趣味性和互动）
	1
	套

	十七
	历史文物呈列展区

	A-169
	55寸拼接屏
	#1、物理分辨率为1920×1080，屏幕比例为16:9，物理拼缝≤1.8mm 。
#2、亮度支持800cd/㎡及500cd/㎡规格，对比度不低于3000:1。
#3、支持RS232集中控制及远程控制操作方式。
#4、采用宽电压设计（100~240V AC），整机功耗为300W。
#5、采用金属外壳设计，具备防静电、防磁场及防强电干扰功能。
#6、储存温度为-20℃~60℃，工作温度为0℃~50℃，工作湿度为10%~90%。
#7、设备自带安装孔位，支持灵活安装。
#8、支持PAL、NTSC3、NTSC4.43视频制式。
	6
	套

	A-170
	安装支架
	#1、前维护液压支架;适用尺寸:55英寸;离墙距离:120- 280mm;产品承重:40KG, ;适用:横向孔距(400-600)mm;材质:金属
	6
	套

	A-171
	红外触摸框
	#1、定制红外多点触控。
	1
	套

	A-172
	钢化玻璃
	#1、尺寸1215*2050mm，不低于6mm厚超白钢化玻璃
	2
	块

	A-173
	多屏宝
	#1、输入接口最高视频像素频率为600MHz。。
#2、支持分辨率规格为：3×1920×1200@60Hz（横屏模式）或 1920×1200×3@60Hz（竖屏模式）。
#3、输入接口支持HDMI接口及DP接口；输出接口配备3个HDMI接口。
#4、采用12V@2A AC-DC电源供电。
	2
	套

	A-174
	HDMI信号放大器
	参数同“A-157HDMI信号放大器”
	6
	套

	A-175
	工控主机
	技术参数同“A-149工控主机”
	1
	套

	A-176
	音响
	#1、音箱类型为有源音箱，采用2.0声道系统，理论功率在20W以下。
#2、频响范围为20Hz-20KHz，信噪比不低于85dB。
#3、配备4个扬声器单元，包含13mm高音单元与4英寸低音单元。
#4、音频输入接口采用莲花头接口。
	1
	套

	A-177
	UI交互界面
	#1、UI界面设计，根据UI设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求
	1
	套

	A-178
	交互动效设计
	#1、定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。
	1
	套

	A-179
	软件开发
	#1、系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件bug调试，压力测试，程序最终打包（双屏飞屏互动通过触控屏与拼接大屏进行联动，在触控屏上操作，可将内容“飞”至墙面大屏展示，如图片、视频等，增强互动性和趣味性，提升展陈体验）
	1
	套

	十八
	尾厅影片展区

	A-180
	投影机
	#1、采用1-chip 0.67" DMD投影技术，光源类型为单色激光（激光荧光粉材料），符合1级激光光源产品标准。
#2、亮度不低于7600lm（中心亮度）；静态对比度不低于1,800:1，动态对比度不低于100,000:1，极致黑对比度不低于3,000,000:1。
#3、标准分辨率不低于1920×1200，兼容4096×2160、3840×2160、1920×1080、1280×800、1024×768等多种分辨率。
#4、显示比例为16:10，兼容16:9及4:3显示比例。
#5、 投射比为1.21-1.52:1，支持兼容更换多种规格的原装镜头（涵盖0.65-0.75、0.75-0.95、0.95-1.22、1.52-2.92、2.92-5.5等规格）。
#6、 支持1.25倍光学变焦，具备电动位移、电动聚焦及电动变焦功能。
#7、 镜头位移范围为垂直+/-50%、水平+/-15%，移位精度达到每步0.5像素。
#8、 支持镜头位置记忆及镜头锁定功能，具备水平±30°/垂直±30°梯形校正及多点几何校正功能。
#9、 输入接口包含：HDMI×2、15-pin Mini-Dsub×1、HDBaseT×1、AUDIO×1、Remote×1、3D-Sync In×1；输出接口包含：HDMI×1、LAN×1、RS232×1、USB-A×1(DC5V)、12V×1、3D-Sync×1、AUDIO×1。
#10、整机功率在标准模式下为505W±15%，节能模式下为260W±15%，待机功率不高于0.5W。
	1
	套

	A-181
	安装支架
	#1、5公分加厚金属管烤漆加重型吊杆、万向调节、2米长度可调节
	1
	套

	A-182
	HDMI信号放大器
	技术参数同“A-157HDMI信号放大器”
	1
	套

	A-183
	工控主机
	技术参数同“A-149工控主机”
	1
	套

	A-184
	音响
	参数同A-151音响
	2
	套

	A-185
	功放
	#1、2U标准机柜设计，集前置、功放、MP3于一体；配备段式LCD屏及频谱状态显示，支持U盘MP3播放（含遥控、自动播放、4种模式）及辅助收音功能。
#2、提供3路话筒输入、2路线路输入及1路辅助输出；MIC1具有最高优先权及强切默音功能，报警输入（EMC IN）具第二高优先权。
#3、各路输入支持独立音量调节；总输出具备独立的高、低音音调调节及总音量控制。
#4、采用智能强制风冷（50℃加速，90℃告警）；内置压限电路，具备短路、过载、过热、失真及直流输出等多重自动断电保护功能。
#5、额定功率130W；支持70V/100V定压及4-16Ω定阻输出；频率响应80Hz-18KHz；总谐波失真<0.8%；信噪比MIC>70dB、AU×>80dB；尺寸480×90×305mm。
	1
	套

	A-186
	校正软件
	#1、多通道投影无缝融合矫正软件系统：
#2、多通道投影边缘无缝融合拼接、投影图像几何校正系统；
#3、支持系统桌面融合、校正；
#4、GPU实时融合，具备256色阶+RGB三色实时匹配调制能力。
#5、二维贝塞尔曲线校正，单通道不低于64×64个调试采样点。
#6、单通道支持分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，32位色彩质量。
	1
	通道

	A-187
	视频拍摄制作
	#1、对展项的主题、构思、内容、形式、情节等进行策划，拍摄，素材剪辑制作
	150
	秒

	十九
	电子云屏播放系统

	A-188
	电子云屏播放系统
	#1、≥21寸，通电自启，WiFi连接，2G运行内存，16G存储，支持USB和SD卡，支持媒体图片，视频，网面，开气，时间。
	6
	台

	A-189
	信息发布软件
	#1、播放内容实时监控，远程管理，定时播放，文件分发。
	1
	套

	二十
	中控系统

	A-190
	工控主机
	技术参数同“A-149工控主机”
	1
	台

	A-191
	机柜
	#1、机柜规格为42U，整体尺寸不低于2000mm（高）×800mm（宽）×600mm（深）。
#2、采用优质冷轧钢板制作，其中方孔条厚度≥2.0mm，安装梁厚度≥1.5mm，其他部位厚度≥1.2mm，防护等级达到IP20。前门玻璃门，后门网格门。固定板7块，风扇组件1套，重型脚轮4只，支脚4只。
#3、机柜静载承载能力不低于800KG（带支架）。
	1
	台

	A-192
	显示器
	#1、21.5英寸（16:9 宽屏比例），1920×1080（全高清 1080p）。
#2、色数:16.7M，亮度:250cd/㎡，点距:0.248mm。
#3、HDMI接口，VGA接口。
	1
	台

	A-193
	键盘鼠标套装
	#1、USB接口键盘鼠标套装。
	1
	套

	A-194
	智能控制模块
	#1、8路大电流带常开/常闭触点继电器；最少单路支持功率2200w。自带指示灯，显示电源开关状态。
#2、可0V-220V连接控制弱强电设备。
#3、机架式安装；多种控制方式，支持RS-232控制，总线控制，手动控制等。
#4、任意变换的网络ID设置。
	3
	个

	A-195
	手持移动中控终端
	#1、11英寸8+128G。
	1
	台

	A-196
	交换机
	#1、端口规格：提供不少于24个10/100/1000Mbps自适应 RJ45 端口，不少于2个 1000BASE-T/SFP千兆复用上行端口。
#2、网络标准：全面支持 IEEE 802.3（10BASE-T）、IEEE 802.3u（100BASE-T×）、IEEE 802.3ab（1000BASE-T）以及 IEEE 802.3× 流量控制标准。
#3、硬件性能：交换容量（背板带宽）≥ 48Gbps，包转发率 ≥ 1,488,000 pps，MAC 地址表容量 ≥ 8K。
#4、外观与供电：采用标准 19 英寸机架式或桌面钢壳结构设计，支持标准机架安装；内置通用电源，支持 AC 100-240V 宽幅电压输入。
	1
	台

	A-197
	无线AP
	#1、无线标准：支持 IEEE 802.11b/g/n 标准，工作频段 2.4GHz～2.4835GHz。
#2、接口与供电：提供 1 个千兆 LAN 端口，支持标准 PoE 供电（IEEE 802.3af）。
#3、天线规格：内置天线（增益≥3dBi），最大发射功率≥26dBm。
#4、安全加密：支持 WPA/WPA2 企业级与个人级加密，支持 WDS 无线桥接。
#5、防护与隔离：支持 MAC 地址过滤、ARP 欺骗防护及 WLAN 用户隔离功能
	4
	台

	A-198
	AC管理器
	#1、端口配置：提供不少于4个千兆自适应端口（支持WAN/LAN灵活切换），提供不少于1个千兆LAN口。
#2、管理容量：内置AC无线控制功能，最大可统一管理不少于64台无线AP。集群控制：支持多台AC集群控制功能，实现统一配置与高可靠性管理。
#5、功耗要求：设备整机运行功耗≤12W，满足低功耗及弱电箱散热要求。
	1
	台

	A-199
	UI设计
	#1、自行设计的UI界面和高度可定制化的具体业务功能,可满足不同场景下的控制需求.同时自主研发的通讯应答处理机制保证了通讯的稳定性,可避免由网络异常带来的控制失效和延迟状况.
	1
	套

	A-200
	智能中央控制系统
	#1、可编程网络控制设备，支持电脑、互动平板、投影、电视、大屏系统等多媒体设备。
#2、支持RS-232/422/485控制总线，可任意扩展控制模块。
#3、弱电继电器控制。 
#4、智能中控系统采用物联网框架结构，分为连接层、感知层和智能处理层。物联网中控系统提供高稳定性同时，具备了高可扩展性。                                                                                                                 #5、网络连接运用TCP/IP、Wifi等标准物联网连接协议，提供高速、稳定的连接网络
#6、系统支持各类感应设备互联，连接中控系统的设备具有唯一ID识别。                                                                                                                                                                             #7、可以控制设备开关机、灯光控制、内容播放及各类展示控制。                                  #8、中央处理系统，保证服务器高效处理和稳定运行。                                                                                                                                                                          #9、控制端可以支持常规操作系统的手机或平板电脑。                                                                                                                                      
	1
	套

	A-201
	智能灯光嵌入集控
	#1、针对整个展厅或者具体展区的不同类型的灯光的开关控制（照明灯、灯带、荧光灯、彩灯、气氛灯）；一键整厅灯光开关；
#2、展厅显示设备分区开关和全部开关；展厅展示主机分区和全部开关；
	1
	套

	A-202
	智能客户端手持集控软件
	#1、中控主机通讯编程，控制设备要求编制所有设备的逻辑控制
控制主机电脑开启/关闭，投影开启/关闭；控制强电设备开启/关闭，灯光开启/关闭；控制多媒体内容逻辑编程(影片播放/停止)
	1
	套

	二十一
	其它
	
	

	A-203
	●展厅图文展示深化
	#1、素材梳理与编辑：中标后，负责全面收集并梳理甲方提供的原始素材，进行专业的文案提炼、逻辑重组与内容润色，确保展示内容准确、精炼且符合展厅整体调性。
#2、版块深化设计：结合展厅空间布局与动线规划，对各区域的具体展示版块进行图文深化设计，明确各版块的排版形式、视觉层级与图文比例。
#3、视觉排版与规范：负责图文版面的精细化排版与色彩搭配，输出符合施工及制作标准的高清设计源文件，确保最终上墙展示效果美观、统一。
#4、沟通与修改：深化设计期间须与甲方保持密切沟通，根据采购人的反馈意见进行多轮修改与优化，直至方案最终确认。
	1
	项

	A-204
	展品采购（服饰）
	#1、徐楚时期代表性服饰，复制品，不少于8件。
	1
	项

	A-205
	展品采购
	#1、展厅陈列展品采购，复制品，不少于20件，主要为历史文物、艺术品或主题相关物品的复制品，展品尺寸须严格按照展厅各展台的预留空间及视觉比例进行等比例缩放或定制，确保陈列效果协调。投标人须保证所提供的展品复制品不侵犯任何第三方的知识产权，若产生相关纠纷。
	20
	件

	A-206
	智能化设备调试辅材
	#1、包含安装调试所需的线缆、水晶头。
	1
	项


1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理。
2.除“辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的货物、仪器和器材之外的其它应该标明品牌和型号的产品、仪器和器材”，投标人在投标文件中必须标明产品、仪器和器材的品牌、型号，否则作无效投标处理。
3.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。
4.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其他固定尺寸允许偏差±5%。
5. 中标人应在合同签订后规定时间内按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任中标人自负。
三、设计要求
（一）设计总体目标
泗洪姜堰高级中学扩建思政课功能室采购，是基于学校申报的“承徐楚精粹 育端行青年”品格提升工程打造，泗洪县地处古运河和淮河的交汇处，这里受到内涵丰富的徐文化、楚文化以及中原文化的辐射和影响，形成了泗洪人爱国、诚信、正直、贵和等重德秉性。学校以地域文化为元素，规划设计思政课功能室，不仅营造了赏心悦目的校园环境，更增添了校园的文化深度和厚度，提升了学校的文化品位和文化辐射力。项目以校内的思政主题文化为核心，校外的地域特点和泗洪县文化艺术中心为依托，构建一公里步行文化生态圈，将物化的校内场景与校外基地联合起来，形成校内外联通的物形文化圈。
泗洪姜堰高级中学扩建思政课功能室面积约550平方米。整体设计风格要简约、明亮、柔和，因地制宜地利用现有的空间结构，满足多种功能需求，通过富有新意的视觉组合和丰富的展示手段进行鲜明的展示、温情的表述，营造通透而宽敞的视觉效果，打造顺畅的参观动线，让访客在参观过程中感受到舒适与自在。整体设计要遵循下列原则：
（1）特色化：将泗洪地域元素和学校教育理念元素融合到展馆的设计中，使展馆具有强烈的行业属性，建设独一无二的展示馆。
（2）数字化：综合运用多媒体高科技的展示手段，让展示内容数字化，以动态演示手法表达展示内容，充分塑造展示主体。
（3）兼容化：实用与形式相结合，同时满足展馆的多重属性所带来的不同需求。
（二）设计内容
供应商需构思新颖，充分利用原有建筑空间，合理设置参观动线，在动线上增加亮点空间。展示重点需突出，整体风格大气，确保布局设计立意新颖、富有创意且布局合理。充分展示学校思政主题文化及不同时期的地域精神面貌、历史发展变迁和重要事迹和成果、以及方便学生交流和学习的文化空间，突显项目特点，主要包含以下几个方面：
（1）序厅及馆名墙
序厅及馆名墙设计部分，兼具艺术性及功能性，不宜突兀。
（2）地域历史变迁展示与起源
通过对地域文化历史的挖掘、展现历史变迁发展。
（3） 思政课文化精神支柱展示
通过图文展示、智慧云屏多媒体等技术手段，展示历史时期青铜、丝绣、漆器等技艺与老庄哲学、楚辞文学、美术乐舞共同架构“多元一体”的文明载体。
（4）思政课文化重要历史事件
以历史上代表性的事件等关键场景图文与文物展示，铭刻文明兴衰与文化重生的历史基因。
（5）著名人物
通过灯箱装置艺术展示形式配合灯光展示历史不同时期的代表性人物。
（6）多媒体展陈空间
   通过多媒体触摸互动屏，将不同历史时期的影视、书籍、励志故事成果等进行互动展示，方便参观者进行学习查询体验，通过投影及融合技术，再现不同时期的历史影像展示。
（7）品德文化大讲堂
通过规划设计经典诵读区、非遗手工制作区、微讲堂多媒体教学区等功能区域，方便学校师生开展各类文化交流或活动、墙面以书柜、图文将开展的活动或优秀作品进行展示，丰富学校的课余文化活动。
（三）设计方案
投标人的设计成果文件应做到清晰完整，围绕本项目采购需求，阐述对项目的理解、定位以及策划内容，对于方案要求设计平面规划，进行效果图展示。设计文件应按采购文件的要求编制，除设计方案图纸外，投标单位可自行添加认为能够辅助解说方案的文件。出具布局深化设计图纸和设计效果图（包含且不限于：场景图、平面布置图、俯视图）包含但不限于以下内容：
（1） 布展设计方案、布展效果图、布展施工设计图纸
（2） 方案设计说明，能体现出设计方案的独特性和创新性。
（3）布展平面图与布局图，表明展厅各部分内容对应的空间划分。
（4）展线流畅，确保参观者在参观过程中能够顺畅，避免拥堵和交叉干扰。 
（5）展厅效果图，展示内容和表现形式的结合。
（6）布展施工设计图纸
（四）图纸要求：
出具完整布局设计CAD图纸方案应包含详细设计图纸，中标后提供.dwg格式原件备案，图纸比例统一；
图纸成套性：需包含封面、图纸目录、设计说明、分区平面图、各专业深化图、关键节点详图；
标注要求：图纸需清晰标注尺寸、标高、材质、规格、施工工艺；
合规性：图纸需符合国家建筑装饰工程设计规范，与采购清单中所有材料的技术参数完全匹配。
1.布局深化图纸
材质标注：按采购清单要求标注各部分材料材质及主要规格；
尺寸标注：按照相关规范统一尺寸标注；
节点详图：依照国家建筑装饰工程设计规范绘制墙面、墙顶等节点详图。
强弱电线路铺设深化图纸涵盖内容：线路的走向、布管、布线设计；
材质标注：明确穿线管材质、电源线规格材质；
尺寸标注：按照相关规范统一尺寸标注。
2. 设计效果图（场景图、平面布置图、俯视图）可呈现展厅建成后的真实空间效果，直观展现布局展示形式、灯光效果等。
场景图效果：能直观反映思政课功能教室建成后的真实空间状况，精准还原布局展示形式、灯光效果（包括整体照明、局部射灯），色彩还原度高；
展示要求：每个场景图提供不同角度的效果图，每种布局形式需单独出具效果图，同时还要出具整体组合效果图；
展示柜呈现：清晰呈现独立展示柜的造型、颜色和质感；
细节要求：所有布局形式的效果图应无变形、无偏差，色彩真实还原。
细节呈现：清晰展现展柜玻璃质感、展墙饰面效果、立体字的立体感，灯光效果均匀且无眩光，还原展品摆放后的视觉效果，空间比例无变形、无偏差；
主题贴合：场景图整体风格需与临展主题高度契合，色彩搭配协调，直观彰显临展的特色与氛围。
3.平面布置图要求：聚焦展区核心临展功能，清晰展现具有特色主题风格的临展布局，涵盖独立主题墙、主题展墙、独立展示柜、定制化主题标题、立体字以及顶部照明空间的整体设计；
标注要求：清晰标注所有布局设施的尺寸、安装点位、区域名称和参观路线；
细节要求：清晰呈现空间位置，直观体现临展厅的整体空间布局和结构特点。
四、项目施工要求
（一）施工内容保证措施需求
本项目旨在通过专业化的全流程组织与实施，打造集室内装修、布展施工及多媒体展示系统于一体的综合性展示空间。项目将严格以“内容呈现”和“功能服务”为核心导向，确保在功能分区的合理性、展览空间的有效利用以及参观流程设计的科学性等方面达到高度融合，实现展示效果与用户体验的完美统一。
具体业务范围涵盖了室内装修、布展施工以及多媒体展示系统的全流程组织与实施工作。在施工过程中，始终以内容和功能服务作为重点核心，致力于在功能分区的合理性、展览空间的有效利用、流程设计的科学性等诸多方面实现完美的结合。供应商需提供涵盖室内装修、布展施工以及多媒体展示系统的全流程组织与实施服务，确保各环节无缝衔接。具体服务内容包括但不限于：
空间规划与装修施工：根据深化设计方案，负责展示空间的基础硬装改造、装饰装修及配套设施建设。
布展工程实施：负责展墙、展板、展柜等展陈道具的制作与安装，以及图文、实物展项的布置与陈列。
多媒体系统集成：负责所有多媒体展示设备的安装、布线、调试工作，确保多媒体展示系统与室内装修及布展工程高度融合，达到预期的展示效果。
现场安全管理：布展期间严禁吸烟与明火，施工人员必须做好防火、防盗及施工安全等工作。供应商需加强进度、安全、质量等全方位的管理，建立健全管理体系，文明规范施工，所有进入施工范围的人员必须严格按要求佩戴劳保防护用品。
（二）供货、安装调试及进度控制要求
（1）中标供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在规定的售后服务期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。
（2）中标供应商须提供完整技术文档，提供的技术资料（含软件）、图纸完整、清楚、正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。
（3）中标供应商须负责提供并将本次采购的设备（或货物）及系统全部安装、调试到位，在安装过程中应注意公共安全问题，如产生安全事故，中标供应商自行负责承担一切责任。
（4）中标供应商应对安装施工安全、进度、质量全面负责、保障系统正常运行，并承担设备保护，如因中标供应商原因造成规划不合理、安全事故、质量事故、设备损坏等，中标方应承担一切经济法律责任。具体量化指标如下：安装施工期间安全事故发生率为0；安装工序验收合格率100%；设备安装完成后，空载运行稳定性达100%，负载运行达标率≥99%。
（5）根据实际需求，确定本项目时间节点，如项目启动日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排等，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等
（6）供应商中标后，用户有权对中标产品进行功能性测试，如果测试结果与采购文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标供应商相关责任，同时中标供应商须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。
（三）人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等
其中项目管理团队需配备至少1名具有同类项目管理经验的项目经理，施工人员持证上岗率100%；建立每日现场例会制度，当日问题解决率≥90%。
团队要求：提供团队构架（各项主要分工明确具体负责人）、职责分工、承接过展厅装饰装修组织、实施工作或具有丰富的施工组织管理经验和专业知识或有同类展厅成功设计建设经验。
项目负责人要求：熟练掌握展厅施工搭建、材料运用、现场管理等方面工作，现场组织、协调、沟通、抗压能力强，责任心强，要求项目常驻现场，驻场期间不得随意更换人员，若确需更换须与采购人协商并取得同意。
五、验收标准及要求
[bookmark: _GoBack]（1）在接到采购人进场通知后60天内完成本项目的采购内容后，中标供应商向采购人提交项目技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。
（2）验收标准：采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。
（3）验收，即按照采购合同的约定，对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况检验（确认）而后收下。验收标准是采购人对中标人履行合同进行检验的依据。
按验收步骤，验收分为常规验收和技术验收：
常规验收：是指检验采购标的外包装是否完好无损，数量及配置是否与投标文件一致，文档资料（包括出厂合格证等）是否齐全。
技术验收：是指经常规验收合格后，检验采购标的安装、调试是否正常，功能是否齐全，运行是否正常，技术参数及提供的服务是否与合同、国家强制验收规范及投标文件一致，质量检测结果是否在正常检测范围内（如果需要的话，应用质量检测工具或委托国家认可的质量检测机构对可以检测的技术参数进行检测）。
六、售后服务要求
对于项目实施过程中整体质量保证措施及项目完成后售后服务承诺，要有明确的措施内容，对于售后要有一定的售后服务管理体系及人员安排等。
（1）验收合格后进入售后服务期，售后服务期详见“项目情况”。
（2）售后服务期内，供应商应免费提供给采购人为保障展览系统日常运营所需的各类设备的备件及其零配件和维修工具等。
（3）在双方约定的售后服务期内，相关的设备出现质量问题或其他非采购人原因造成设备无法使用的，供应商应更换质量符合要求的设备，并延长相应设备的质量保质期，相关责任和费用由供应商承担。
（4）对于项目实施过程中整体质量保护措施及项目完成后售后服务承诺，要有明确的措施内容，对于售后要有一定的售后服务计划及人员安排等。
七、其他要求
1、布展方案及布展施工图设计文件审核和修改：
A、采购人审查阶段：成交人在中标通知书发出 7 日内，应向采购人提供完整的布展设计方案、布展效果图、布展施工设计图纸，并向采购人汇报“布展设计方案、布展效果图、布展施工设计图纸、工程全部内容的详细说明、设备方案、展柜方案等” 内容。并按照采购人要求，对“提供的布展设计方案、布展效果图、布展施工设计图纸”中相关内容进行修改，涉及到的修改工作及其费用、审查费由中标人承担。
B、设计文件修改的风险：成交人设计的布展设计方案、布展效果图、布展施工设计图纸的修改，视为成交人的设计缺陷，该风险由成交人承担。和“经过采购人审查后确定的布展设计方案、布展效果图、布展施工设计图纸”相比，成交人响应文件中的工程量清单出现漏项、漏算、少算的, 将视其已包含在其它项目中或者为成交人投标时的优惠条件。即成交人投标时，虽然未报出其项目或价格，但施工时必须按“经过采购人审查以及图审部门审查后确定的布展设计方案、布展效果图、布展施工设计图纸”施工，且结算时对漏项、漏算、少算内容的价格不予增加，也不予结算。
C、如采购人对中标单位设计成果有不满意的地方，供应商应无条件对其进行修改、完善，若在规定期限内中标单位设计方案无法满足采购人要求的，采购人有权取消其中标资格。
2、本项目合同价格形式为总价合同。
（1）供应商的投标报价包括：创意策划、方案深化设计（含详细图纸）、展厅文案编制、（含文本策划和编制费、展出文字创作费、布展方案设计费、室内装修施工图设计费、布展施工图设计费）、布展施工费用（含文本策划和编制、展出文字创作，室内装修和布展施工、建筑安装工程费、设备购置及安装费，下面简称“布展施工费用”）。投标时通过“布展施工费用”合成一个总报价。
①创意策划、方案深化设计为供应商在采购人提供的采购需求、采购文件要求及勘查现场的基础上，完成采购范围内文本策划和编制工作、展出文字创作工作、布展方案设计工作、室内装修施工图设计工作、布展施工图设计工作的费用、差旅费、评审后修改工作的费用，实施期间变更、工作配合与后期服务有关的一切工作产生的费用。该费用包含在“布展施工费用”中，不单独报价，采购人也不单独支付。在结算时也不采用任何方式确定其费用数额。项目结算时，如发现供应商的报价中列有设计费的，将对报价中的设计费金额予以扣除。
②“布展施工费用”包含：采购文件所确定的采购范围内的全部内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的材料、设备、劳务、包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、所有材料设备检测费和复检费（不含业主按国家相关文件规定应承担部分）、城管部门收取的垃圾处理费、所有工程检测费、测绘费、技术措施费、建筑工人实名制费、专家论证费、差旅费、机械设备、安装、维护、管理、风险费、保险费、利润、规费、税金（按缴纳增值税一般计税法计取税金）、政策性文件规定费用、设计费（含布展方案设计费、布展施工图设计费）及采购文件要求承包人需承担的费用等所有费用。
（2）计价原则：①供应商根据采购人提供的采购需求、采购人要求、采购文件等资料进行投标，依照招标人采购清单（不得修改）编制其投标报价，并承担设计缺陷、项目特征不符、清单缺项、漏项、工程量偏差等（但不限于）所引起的一切风险。除合同另有规定外，承包人的中标价不因任何原因而调整。即：除合同约定可以调整的情况外，合同价款一般不予调整。投标文件中投标报价和“经过采购人审查后确定的施工图纸”相比，出现漏项、漏算、少算的,将视其已包含在其它项目中或者为承包人投标时的优惠条件。即承包人投标时，虽然未报出其项目或价格，但施工时必须按“经过采购人审查后确定的施工图纸”施工，且结算时对漏项、漏算、少算内容的价格不予增加。
②供应商的施工部分投标报价参照现行国家、江苏省及宿迁市规范性计价文件进行计价，按采购清单提供详细的分项报价清单。
③本项目所涉及的施工现场原建筑物及硬化地面的拆除费、建成后垃圾清运费等费用，由供应商根据现场勘察，自行确定自己的实施方案及其价格，并将其费用含在投标报价中。供应商中标后，不得对上述内容另行要求增加费用。
④投标单位在投标时，应对实施现场进行详细的踏勘，了解项目的具体位置，项目设计及施工的具体范围、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运、及一切可能影响到正常施工的因素。供应商中标后，不得对上述内容另行要求增加费用。
⑤中标人的投标报价有算术错误的，而评标委员会在评审过程中又没有发现的，在结算时将按总价计算结果小的数值执行。
3、供应商须对安装现场进行成品保护，造成破坏，由供应商负责恢复，直至采购人满意。
4、项目安装期间及竣工后及时清理现场，做到工完场清。
5、整个安装过程中若因供应商原因导致安全事故由供应商自行负责。
6、材质及工艺要求：材质要求按采购文件要求，不得偏离，否则视为非实质响应。
7、安防工程软、硬件均须满足公安部门要求，确保与公安系统无缝对接。
8、依据对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投设备产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
9、供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

附件：
图纸文件：通过网盘分享的文件,各投标人自行下载。
链接: 通过网盘分享的文件：思政课功能室图纸 (2).pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1aRHYQg9z4r0nAfFCwZLTbw?pwd=JYSZ 
提取码: JYSZ
第五部分  合同格式及条款
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项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

1

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款： 预付款：采购合同签订后预付合同价款的30%；进度款：全部货物供货、安装完成且验收合格后采购人将货款支付到合同价款的100% ，其中涉及预付款的： 采购合同签订后预付合同价款的30% 。
¨成本补偿：/   
¨绩效激励： /   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式：履约保证金应在中标公告发布之日起7日历天内提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还条件，按以下第 a 方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
 收取履约保证金金额：按采购合同总价的2%提交，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。
 履约担保期限：  同合同履约期限，货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
（4）分期履行要求：   /   
（5）风险处置措施和替代方案：    /      
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	收到验收申请后3个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；
乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；
非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	合同协议书、招标文件、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、补充协议

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，乙方应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

	
	指定现场
	所有货物必须严格按照甲方指定的地点及位置安装、摆放等，否则甲方有权拒绝接受相关货物。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	不低于1年。一年内发现设备缺陷等质量问题，乙方负责无条件维修或调换；乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费维护期自货物最终交付验收合格之日起计算(设备厂家维护期大于一年的，以设备厂家维护期为准，货物清单及技术规范中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求）。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，乙方在接到甲方通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为甲方提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	预付款：签订合同后，自收到乙方发票后10个工作日内支付合同总价款的30% 。
进度款：货物到现场安装调试完毕，系统稳定运行并经甲方验收合格后，自收到乙方发票后10个工作日内支付至合同总价款的100%。
备注:
(1)可以采用数字人民币支付。
(2)资金支付的时间:收到乙方发票后10个工作日内。
(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到乙方发票。
(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
(5)在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	货物交付前应试运行，试运行时间包含在项目供货期内，试运行结束后乙方应当提交试运行报告作为验收资料组成，项目维修期限不少于1年（自货物最终交付验收合格后）

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为   /  ；
（2）向  泗洪县   人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	





第六部分  投标文件格式



投  标  文  件
 
 






 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
     投标人名称 ：（盖CA电子公章）
     日    期 ：               
 
 
 
 
 
 
 


投标文件目录
一、投标人响应承诺函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
四、法人授权书
五、开标一览表
六、投标报价明细表
七、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函
八、技术要求响应及偏离表
九、项目组成员
十、企业业绩
十一、项目实施
十二、服务方案
十三、关于符合本国产品标准的声明函
十四、投标所需其他材料
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一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称： （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	附营业执照




三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。












四、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-    号           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                 
被授权人联系电话：（手机）                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                    
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                       
（附双方身份证证明资料）
五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                 

	                      投标总报价

	总价（小写）：                             （人民币：元）

	总价（大写）：                             （人民币：元）



                                日期：   年  月  日

















六、投标报价明细表

分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



备注：1.“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
3.投标人需认真填写本表，尤其注意设备品牌型号的准确填写。投标人须提供所供设备产品品牌、规格型号、除辅材、辅助材料(含以施工为主的条目)和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。
[bookmark: _Toc158281567]4.符合报价折扣情形的请将此表填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（政府采购服务类项目中涉及的货物为多种产品时，适用本国产品优惠政策。）
七、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为               ，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：   年___月___日


备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。
3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

[bookmark: _Toc18617][bookmark: _Toc158133337][bookmark: _Toc158125008][bookmark: _Toc158281568]
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）


企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：    年___月___日


八、响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表（分包号：）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效标处理。


技术要求响应及偏离表（分包号：）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



商务要求响应及偏离表（分包号：    ）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。
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十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
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十一、项目实施方案
根据评分办法自行编制






























十二、售后服务方案
根据评分办法自行编制

十三、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用线划除的地方无需填写。
十四、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


