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第一章 投标邀请
受宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司就市教育局全市集成专网标准化考点维保项目(JSZC-321300-SXHY-G2026-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
市教育局全市集成专网标准化考点维保项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2026-08-31-09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SXHY-G2026-0003
2.项目名称：市教育局全市集成专网标准化考点维保项目
3.预算金额：总预算490万元（其中市本级100万元）
4.本项目设定最高限价，最高限价为421.4万元，其中市本级最高限价为98万元，宿城区最高限价为68.6万元，宿豫区最高限价为58.8万元，沭阳县最高限价为78.4万元，泗洪县最高限价为58.8万元，泗阳县最高限价为58.8万元。
5.采购需求（简介）：根据省教育厅关于进一步加强国家教育考试标准化考点建设工作的通知，及宿迁市教育考试中心建设要求，为市直及三县两区标准化考场提供运维服务，具体详见采购需求部分。
6.合同履行期限：1年
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年08月31日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人1信息
名称：宿迁市教育局
地址：宿迁市太湖路261号
联系人：姜主任
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0527-84389643
2.招标人2信息
名称：宿迁市楚润数据集团有限公司
地址：宿迁市宿城区发展大道7号
联系人：荣先生
联系方式：0527-80522809
3.招标代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司
地址：宿迁市宿城区兴邦商厦13楼1302
联系人：周洁
联系方式：15162915595
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。


[bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc120614211]第二章  投标人须知
投标人须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第2种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第五章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。




[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：参照计价格[2002]1980号文规定标准的58%缴纳代理服务费。注：数字人民币为支付方式之一。
二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1 
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、 招标文件的澄清或修改
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
7.2采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.3招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
7.4投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
9.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、清单明细及报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
9.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
9.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。
注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。 
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
五、开标、评标程序
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
招标人、招标代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc120614219]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
22.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 / %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（以履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc141869969][bookmark: _Toc15853][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575199]八、验收及付款
29、验收
29.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
30、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]  按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同签订后，采购人在收到供应商合规发票后10 个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：运维服务满半年后，供应商提交半年维保服务报告等材料，采购人在收到合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的35%；服务期满且验收合格后，采购人在收到合规发票后10个工作日内，付清剩余款项。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
2、资金支付的主体：由宿迁市楚润数据集团有限公司支付，宿迁市教育局负责协调各相关单位的资金支付。
3、项目验收与考核由宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团负责组织，相关区县级提供各自领域使用服务的评价报告。
4、付款条件：
（1）每次考试后，市及区县两级教育考试中心，严格按照采购文件要求，对中标供应商提供的服务质量进行考核，并由承担考试服务的考试指挥中心填写《标准化考点运维服务考核评价表》，并将评价表上交至市教育考试中心。
（2）半年度服务结束后，由各级教育考试中心负责汇总各区域半年内考核分数，计算得出考核综合得分。按如下方式付款：
①半年度考核得分90分及以上的，全额支付当期应付基准金额；
②半年度考核得分在75分（含）至90分之间的，按当期应付基准金额的90%支付；
③半年度考核得分在60分（含）至75分之间的，按当期应付基准金额的85%支付；
④半年度考核综合得分低于60分，无保底，当期应付金额 = 实际考核得分÷100×当期应付基准金额，按计算后结果据实支付。
考核周期内，因乙方维保责任引发影响国家教育考试正常组织的重大责任事故的，甲方有权不予支付当期全部维保款项，并依法追究乙方赔偿责任。
[bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc12263]九、质疑与投诉
31、质疑
31.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，（具体起算时间见31.2），以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司或江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司
联系电话：0527-84389643、0527-80522809或15162915595
通讯地址：宿迁市太湖路261号、宿迁市宿城区发展大道7号或宿迁市宿城区兴邦商厦13楼1302
31.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
31.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
31.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
32、投诉
质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
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第三章合同文本

政府采购合同
（服务类）



项 目 名 称：市教育局全市集成专网标准化考点维保项目
甲方1（全称）：                                   
甲方2（全称）：宿迁市楚润数据集团有限公司
乙       方：                                   
签 订 日 期：      年      月      日


合同条款
甲方1：                    
甲方2： 宿迁市楚润数据集团有限公司  
乙方： ____________________
根据本项目采购需求及公开招标结果，甲乙三方经平等协商，就乙方向甲方提供考点维保服务事宜，达成如下条款。
一、服务内容
1.项目名称：市教育局全市集成专网标准化考点维保项目
2.项目服务内容：乙方须完整响应采购需求
二、合同金额
1.本合同金额为（大写）：____________________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、保密及知识产权
1、乙方应该保护甲方的知识产权，未经甲方同意，乙方不得对甲方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方人转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方需向甲方承担   万元的违约金并承担一切由此引起的后果及赔偿责任。
2、如果乙方向甲方提供的服务或交付的工作成果涉及第三人知识产权等引发争议或诉讼，由乙方承担一切法律责任、费用和后果。若甲方因此而遭致诉讼和损失，则乙方还应赔偿甲方因此支出的律师费、鉴定费、交通费、诉讼费等一切合理开支和全部损失。
3、本项目所产生的一切成果及知识产权均归甲方所有。乙方不得以任何方式向第三方披露、转让、发表和许可使用有关的成果、信息、资料和文件。
五、履约保证金
本项目不收取履约保证金
六、转包或分包
1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。
2.乙方不得将合同标的分包给他人履行。
3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
七、合同履行期限
1.合同履行期限：1年。
八、服务方式及地点
1.服务方式：按照招标文件及甲方要求
2.服务地点：甲方指定地点
九、合同款项支付
付款方式：合同签订后，采购人在收到供应商合规发票后10 个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款； 
运维服务满半年后，供应商提交半年维保服务报告等材料，采购人在收到合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的35%；服务期满且验收合格后，采购人在收到合规发票后10个工作日内，付清剩余款项。
注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。
2、资金支付的主体：由宿迁市楚润数据集团有限公司支付，宿迁市教育局负责协调各相关单位的资金支付。
3、项目验收与考核由宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团负责组织，相关区县级提供各自领域使用服务的评价报告。
4、付款条件：
（1）每次考试后，市及区县两级教育考试中心，严格按照采购文件要求，对中标供应商提供的服务质量进行考核，并由承担考试服务的考试指挥中心填写《标准化考点运维服务考核评价表》，并将评价表上交至市教育考试中心。
（2）半年度服务结束后，由各级教育考试中心负责汇总各区域半年内考核分数，计算得出考核综合得分。按如下方式付款：
①半年度考核得分90分及以上的，全额支付当期应付基准金额；
②半年度考核得分在75分（含）至90分之间的，按当期应付基准金额的90%支付；
③半年度考核得分在60分（含）至75分之间的，按当期应付基准金额的85%支付；
④半年度考核综合得分低于60分，无保底，当期应付金额 = 实际考核得分÷100×当期应付基准金额，按计算后结果据实支付。
考核周期内，因乙方维保责任引发影响国家教育考试正常组织的重大责任事故的，甲方有权不予支付当期全部维保款项，并依法追究乙方赔偿责任。
十、税费
1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、服务保证
1.乙方所提供的服务应与采购文件规定的要求及所附的偏离表相一致；若无特殊说明，按国家有关部门颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证服务完全符合合同规定的要求。
十二、项目验收
1.甲方依法组织履约验收工作。
2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十三、违约责任
1.甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的  1‰ 违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  % 每日向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值1%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。
5.服务期内，若新增标准化考场、临时增加各类考试场次的，乙方须无偿提供对应设备巡检、故障维修、考试驻场值守、应急处置等全部配套服务，不得以此为由要求增加合同价款、降低服务标准或拒绝提供服务，违者视为乙方严重违约，采购人有权扣除相应年度考核尾款。
十四、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
在合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商不成，则依法向甲方1所在地人民法院提起诉讼。
十六、其它
1.本合同一式陆份，甲方1、甲方2各执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同附件包括《采购需求》《成交通知书》、乙方投标响应文件等，作为合同不可分割的组成部分。
2.各方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，须提前以书面形式通知其他方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。
甲方1：（盖章）                乙方：（盖章）
地址：                         地址：
法定（授权）代表人：           法定（授权）代表人：
联系电话：                     联系电话：
2026年  月  日                 2026年  月  日
甲方2：（盖章）
地址：
法定（授权）代表人：
联系电话：
2026年  月  日        

附考核评分表
	考核项目
	序号
	评分要求与标准
	分值
	得分
	扣分理由

	标准化考点运维服务
	1
	中标方考前一周完成所有考点设备检查，损坏设备在2日内维修或更换完毕，考试结束后向各级考试中心提供维修及设备更换清单。未按时完成检查每例扣1分，维修超时每例扣0.5分。
	20
	
	

	
	2
	对考点非考试期反映的故障，中标方能及时回复、详细记录，并在下次巡检或考前两周内解决。响应不及时、未按期解决，每例扣2分。
	15
	
	

	
	3
	每个考点考试期间中标方需配备足够数量的技术保障人员，人员全程在岗。发现1例考点保障人员数量不足或无故脱岗，扣3分。
	15
	
	

	
	4
	考试期间发生设备或网络故障时，中标方驻点人员能迅速解决问题。不影响当场考试或因考试纪律无法进入考场内处理故障，在下场考试前及时修复，不扣分；故障处理不及时影响下一场考试，每起扣1分；造成考试延误等严重后果，每起扣5分。
	20
	
	

	
	5
	考试结束后完整备份当次考试视频录像数据，中标方协助各考点按规定格式备份，抽查录像及时上传至市教育考试中心服务器。备份或上传不完整，每例扣1分。无法提供省、市抽查录像，扣3分。
	15
	
	

	
	6
	若启用考场智能巡查，中标方能协助考点准确保存、筛选违纪视频/图片，并按要求完成上报。违纪数据丢失，每例扣1分，无法提供违纪视频扣5分；未启用则不扣分。
	10
	
	

	
	7
	根据考点需求，中标方组织开展标准化考点相关业务培训，培训有记录、有效果反馈。培训不满足需求或效果不佳扣1分。
	5
	
	

	总分
	100
	
	


考核说明：
1.考核表评分应基于事实证据，扣分点需明确记录具体事由，每一小项分数扣完为止。
2.派驻运维人员发生任何与考试相关的失泄密事件，在考核总分中每次扣10分，并依法依规追究相关人员责任。


第四章采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性：服务类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业
1、 [bookmark: _Toc5396][bookmark: _Toc12852][bookmark: _Toc432413948][bookmark: _Toc120614281]采购标的
1.采购标的：
市教育局全市集成专网标准化考点维保项目
2.项目概况：
依据《省教育厅关于进一步加强国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（苏教考函〔2025〕2号）相关要求，针对即将到期的2018年建设的宿迁市标准化考点集成专网服务项目，启动2026-2027年度运维服务保障工作。本次运维覆盖全市及区县共6个考试指挥中心、64所标准化考点学校，服务周期为1年。
★在维保服务期限内，如遇国家教育部、省教育厅针对标准化考场服务内容出台政策管理规范，中标人应主动研判并免费实施相应优化、调整、整改工作，保障项目持续符合最新合规要求，上述服务已综合包含在维保报价内，采购人不另行付费。因硬件本体换代、大规模新增硬件设备产生的采购成本另行协商，适配调试、软件配置、流程整改等实施工作由中标人免费承担。
3.项目服务内容清单
	序号
	类别
	服务描述
	单位
	数量
	备注

	1
	中高考及研考考试保障服务
	高考、中考、研考考试保障服务，包含但不限于考前巡检、故障处理、考试驻场保障、突发故障处理等
	场次
	4834
	按照每次考试使用考场数量进行保障服务报价，1考场1次考试记为1场次。

	2
	其它考试保障服务
	除高考、中考、研考外的其他考试保障服务，包含但不限于考前巡检、故障处理、考试驻场保障、突发故障处理等
	场次
	5802
	

	3
	日常巡检、设备维保服务
	以市直、区县为单位组织巡检，每季度巡检一次，含故障处理、设备保养、设备维修及高考考点考务通道监控全覆盖补盲服务等服务。
	项
	6
	按市直、区县为单位分别记为一项服务。

	4
	市、区县指挥中心维保服务
	包含保密室升级改造、指挥中心设备维保、车载双定位、各类考试保障等服务
	项
	6
	

	5
	组网线路服务
	64个考点组网专线；10条市-区县组网专线（每个点位主备共2条）
	条
	74
	

	6
	AI智能巡查巡检服务
	高考、中考、研考智能巡查巡检服务（含专项组网网络服务），高考、研考考场全覆盖，中考考场覆盖数量同高考考场数量（约占中考数量40%）。
	场次
	2955
	按照每次考试使用考场数量进行保障服务报价，1考场1次考试记为1场次。

	7
	市教育考试指挥中心可视化显示系统升级改造服务
	市教育考试指挥中心可视化显示系统升级改造服务
	项
	1
	

	8
	宿城区黄海路初中监控室可视化系统建设服务
	宿城区黄海路初中监控室可视化系统建设服务
	项
	1
	


附：本次项目服务内容清单对应市直及各区县的数量如下：
	序号
	类别
	单位
	市直
数量
	沭阳
数量
	泗阳
数量
	泗洪
数量
	宿城
数量
	宿豫
数量

	1
	中高考及研考考试保障服务
	场次
	846
	1476
	950
	962
	345
	255

	2
	其它考试保障服务
	场次
	2300
	1133
	861
	726
	387
	395

	3
	日常巡检、设备维保服务
	项
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	市、区县指挥中心维保服务
	项
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	组网线路服务
	条
	21
	20
	11
	11
	6
	5

	6
	AI智能巡查巡检服务
	场次
	726
	873
	540
	556
	140
	120

	7
	市教育考试指挥中心可视化显示系统升级改造服务
	项
	1
	/
	/
	/
	/
	/

	[bookmark: _Toc27023]8
	宿城区黄海路初中监控室可视化系统建设服务
	项
	/
	/
	/
	/
	1
	/


2、 [bookmark: _Toc715]商务要求
1．合同履行期限
本项目合同履行期限为1年。
1． 采购预算
本项目预算：总预算490万元（其中市本级100万元）。
2． 采购模式
本项目采用统一采购、分别签约的统采分签模式，确定中标供应商后，各需求单位分别与宿迁市楚润数据集团有限公司联合作为相对独立的采购主体，分别与中标供应商独立签订采购合同。本次采购所确定的价格标准、技术参数、服务要求及全部商务条款对各采购主体及中标供应商均具有约束力，所有分签合同实质性内容须与招标文件、中标人投标文件及中标结果保持一致，不得擅自变更、调整核心条款。
3． 付款方式
合同签订后，采购人在收到供应商合规发票后10 个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；运维服务满半年后，供应商提交半年维保服务报告等材料，采购人在收到合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的35%；服务期满且验收合格后，采购人在收到合规发票后10个工作日内，付清剩余款项。
注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
2、资金支付的主体：由宿迁市楚润数据集团有限公司支付，宿迁市教育局负责协调各相关单位的资金支付。
3、项目验收与考核由宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团负责组织，相关区县级提供各自领域使用服务的评价报告。
4． 付款条件
（1）每次考试后，市及区县两级教育考试中心，严格按照采购文件要求，对中标供应商提供的服务质量进行考核，并由承担考试服务的考试指挥中心填写《标准化考点运维服务考核评价表》，并将评价表上交至市教育考试中心。
（2）半年度服务结束后，由各级教育考试中心负责汇总各区域半年内考核分数，计算得出考核综合得分。按如下方式付款：
[bookmark: _Toc11760][bookmark: _Toc17412]①半年度考核得分90分及以上的，全额支付当期应付基准金额；
②半年度考核得分在75分（含）至90分之间的，按当期应付基准金额的90%支付；
③半年度考核得分在60分（含）至75分之间的，按当期应付基准金额的85%支付；
④半年度考核综合得分低于60分，无保底，当期应付金额 = 实际考核得分÷100×当期应付基准金额，按计算后结果据实支付。
考核周期内，因乙方维保责任引发影响国家教育考试正常组织的重大责任事故的，甲方有权不予支付当期全部维保款项，并依法追究乙方赔偿责任。
3、 技术要求
1． 服务范围
本项目服务范围覆盖宿迁市全部教育考试标准化考点相关业务系统，包含全市 64个标准化考点、市及各区县两级考试指挥中心、试卷保密室及全部配套软硬件设施。服务涵盖网上巡查、身份验证、AI智能巡查巡检、作弊防控、网络时钟、视频会议、考点专网及专线、试卷流转车载等系统，提供日常运维、定期巡检、故障抢修、系统升级、优化调试、数据备份恢复、考试现场保障及应急处置等技术服务；同步配套提供市教育局指挥中心拼接屏升级改造、AI智能巡查巡检配套算力服务、考点1000M专线租赁等专项配套服务，具体包括：
①标准化考点：全市已建成的64个标准化考点设备及配套服务；
②指挥中心：宿迁市、宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县考试指挥中心；
③保密场所：宿迁市、宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县试卷保密室；
④考试相关系统：网上巡查系统、考生身份验证系统、保密室与考场智能巡查系统、作弊防控系统、网络时钟系统、视频会议系统、考点专网及专线、试卷流转车载系统等相关配套设备与平台等
⑤AI智能巡查巡检：包括AI智能巡查巡检算法软件、管理平台及配套算力服务等；
⑥市教育考试指挥中心可视化显示系统升级改造服务。
⑦高考考点试卷流转通道须实现监控无盲区服务，并全部接入考点网上巡查系统，实现统一管理与巡查;试卷流转车载系统升级为北斗与GPS双定位模式服务;保密室视频监控系统存储容量升级服务。
⑧宿城区黄海路初中监控室可视化系统建设服务。
注：投标人如需详细了解各考点建设及设备维护情况，可以自行勘察。
2． 服务标准与规范
[bookmark: _Toc17242][bookmark: _Toc30140]本次维保服务严格遵循国家、行业、地方相关标准规范及项目建设、运维管理要求执行，主要依据如下：
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022
《教育部办公厅关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》（教学厅〔2021〕19 号）
《省教育厅关于进一步加强国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（苏教考函〔2025〕2 号）
《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》
《国家教育考试综合管理平台建设指南（2017）》
国家教育考试考务安全保密系统运行维护管理相关行业规范
3． 服务细项内容
3.1考试保障服务
本项目维保周期内，涉及考试项目、考生规模及预计启用考点明细如下：
	宿迁全市标准化考点启用情况表

	一、市直考点

	序号
	考试项目
	考试年月
	预启用标准化考点
	预计考生数量
	启用考场数量
	考务通数量
	是否启用智能巡查

	1
	高考艺术省统考（美术、音乐、书法、表导演）
	2026.12
	宿迁市文昌高级中学（宿豫实高）
	最大1200
	40
	50
	否

	2
	研究生考试笔试
	2026.12
	宿迁学院、钟吾初中（崇文初中、宿豫中专）
	6500
	220
	275
	是

	3
	学考信息技术考试
	2027.1
	宿迁中学、马陵中学、宿豫中学、第一高中、宿豫实高、文昌高中、湖滨高中（洋河高中）
	高二16000+1000补考
	34
	43
	否

	4
	学考文化考试
	2027.1
	宿迁中学、马陵中学、宿豫中学、第一高中、宿豫实高、文昌高中、湖滨高中（自建）、宿豫中专（洋河高中）
	高二16000+2000补考
	626
	750
	否

	5
	职教高考文化考试
	2027.4
	开放大学（自建，SIP+专线）、泽达学院（自建）、宿豫中专、宿城中专、宿迁幼专、宿豫中专、（宿迁卫校）
	11000
	370
	360
	否

	6
	高考
	2027.6
	宿迁中学、马陵中学、宿豫中学、宿豫实高、文昌高中、第一高中（湖滨高中）
	12000
	426
	500
	是

	7
	自学考试（增考）
	2027.1
	南师附中城北路校区（宿豫中专）
	1400
	40
	50
	否

	8
	自学考试（增考）
	2027.7
	南师附中城北路校区（宿豫中专）
	1400
	40
	50
	否

	9
	全国计算机等级考试
	2026.9
	宿迁开放大学、宿迁泽达职业技术学院（自建）、宿迁职业技术学院（自建）、宿迁学院、宿迁卫生中等专业学校（自建）、江苏省淮海技师学院（自建）、幼儿师范高等专科学校
	9000
	300
	70
	否

	10
	全国计算机等级考试
	2027.3
	宿迁开放大学、宿迁泽达职业技术学院、宿迁职业技术学院、宿迁学院、宿迁卫生中等专业学校、江苏省淮海技师学院、幼儿师范高等专科学校
	12000
	400
	70
	否

	11
	教师资格面试
	2026.12 
	宿迁高师（宿迁中专、宿豫中专）
	5000
	60
	80
	否

	12
	教师资格面试
	2026.12 
	宿迁高师（宿迁中专、宿豫中专）
	5000
	60
	80
	否

	13
	成人高考
	2026.10 
	宿迁幼专、钟吾初中、崇文初中、（泽达学院）
	5000
	170
	240
	否

	14
	中考
	2027.6
	钟吾初中、崇文初中、厦门路实验学校、经开区第一实验学校、洋河初级中学、宿迁市苏州外国语实验学校、湖滨海门实验
	4000
	200
	0
	是

	15
	中职学考
	2026.11
	泽达、开放大学(宿迁卫校)
	/
	160
	/
	/

	二、宿城区

	序号
	考试项目
	考试年月
	预启用标准化考点（考场数）
	预计考生数量
	启用考场数量
	考务通数量
	是否启用智能巡查

	1
	自学考试
	2026.10
	南师附中城北路校区
	1000
	30
	35
	否

	2
	自学考试
	2027.4
	南师附中城北路校区
	1000
	30
	35
	否

	3
	成人高考
	2026.10
	南师附中城北路校区、宿城中专
	3300
	115
	135
	否

	4
	中职学考
	2026.11
	宿城中专
	2100
	70
	0
	否

	5
	全国计算机等级考试
	2026.9
	宿城中专
	2000
	7
	0
	否

	6
	中考
	2027.6
	南师附中宿迁分校成子湖校区（自建，SIP+专线）、宿城中专、黄海路初中、马陵高中
	10000
	345
	0
	否

	7
	教师资格笔试
	2026.9
	南师附中宿迁分校成子湖校区
	4800
	135
	0
	否

	三、宿豫区

	序号
	考试项目
	考试年月
	预启用标准化考点
	预计考生数量
	启用考场数量
	考务通数量
	是否启用智能巡查

	1
	成人高考
	2026.10
	宿迁技师学院
	1200
	90
	50
	否

	2
	自考
	2026.10
	宿迁技师学院
	1000
	60
	50
	否

	3
	中职学考
	2026.11
	宿迁技师学院
	1500
	90
	50
	否

	4
	教师资格笔试
	2027.3
	宿迁技师学院
	3000
	95
	95
	否

	5
	自考
	2027.4
	宿迁技师学院
	2000
	60
	60
	否

	6
	中考
	2027.6
	宿迁技师学院、玉泉山路、豫新小学
	7500
	255
	0
	否

	四、沭阳县

	序号
	考试项目
	考试年月
	预启用标准化考点
	预计考生数量
	启用考场数量
	考务通数量
	是否启用智能巡查

	1
	高考艺术省统考（美术）
	2026.12
	华冲高级中学
	2100
	70
	80
	否

	2
	学考信息技术考试
	2027.1
	沭阳如东中学、沭阳高级中学、建陵高级中学、华冲高级中学、塘沟高级中学（自建）、修远中学、梦溪中学、潼阳中学、正德中学、南湖高级中学（自建）
	高二19000+1000补考
	35
	45
	否

	3
	学考文化考试
	2027.1
	沭阳如东中学、沭阳高级中学、建陵高级中学、华冲高级中学、塘沟高级中学（自建）、修远中学、梦溪中学、沭阳如东实验学校
	高二19000+2100补考
	703
	800
	否

	4
	教师资格考试笔试
	2027.3
	沭阳中专
	1800
	60
	0
	否

	5
	自学考试
	2027.4
	沭阳中专
	500
	15
	20
	否

	6
	职教高考文化考试
	2027.4
	沭阳中专
	2700
	90
	100
	否

	7
	高考
	2027.6
	沭阳如东中学、沭阳高级中学、建陵高级中学、 怀文学府路校区、梦溪中学、沭阳如东实验学校
	14000
	470
	500
	是

	8
	中考
	2027.6
	沭阳如东中学、沭阳高级中学、建陵高级中学、华冲高级中学、塘沟高级中学（自建）、南湖高级中学（自建）、修远中学、梦溪中学、沭阳如东实验学校、怀文学府路校区、怀文宁波路校区、实验中学、沭河中学、智慧路初中、外国语初中
	30000
	1006
	0
	是

	9
	教师资格考试笔试
	2027.9
	沭阳中专
	1800
	60
	0
	否

	10
	自学考试
	2027.10
	沭阳中专
	500
	15
	20
	否

	11
	中职学考
	2027.11
	沭阳中专
	2500
	85
	0
	否

	五、泗洪县

	序号
	考试项目
	考试年月
	预启用标准化考点
	预计考生数量
	启用考场数量
	考务通数量
	是否启用智能巡查

	1
	高考艺术省统考
（美术）
	2026.12
	淮北中学
	最大1200
	40
	50
	否

	2
	学考信息技术考试
	2027.1
	泗洪中学、淮北中学、姜堰高级中学、第一高级中学
	高二10500+800补考
	20
	30
	否

	3
	学考文化考试
	2027.1
	泗洪中学、淮北中学、育才实验学校、第一高级中学
	高二10500+1600补考
	416
	450
	否

	4
	职教高考文化考试
	2027.4
	育才实验学校
	2700
	90
	100
	否

	5
	高考
	2027.6
	泗洪中学、淮北中学、姜堰高级中学、第一高级中学
	8000
	286
	320
	是

	6
	自学考试
	2027.4
	明德学校
	600
	20
	30
	否

	7
	自学考试
	2026.10 
	明德学校
	600
	20
	30
	否

	8
	中考
	2027.6
	泗洪中学、淮北中学、姜堰高级中学、第一高级中学、育才实验学校、第一实验、第二实验、明德学校、姜堰实验学校
	20000
	676
	0
	是

	9
	教师资格笔试
	2027.3
	泗洪县姜堰实验学校
	2000
	60
	0
	否

	10
	教师资格笔试
	2027.9
	泗洪县姜堰实验学校
	2000
	60
	0
	否

	六、泗阳县

	序号
	考试项目
	考试年月
	预启用标准化考点
	预计考生数量
	启用考场数量
	考务通数量
	是否启用智能巡查

	1
	教师资格考试笔试
	2026.09 
	泗阳中专（自建，SIP+专线）
	1200
	40
	40
	否

	2
	全国计算机等级考试
	2026.09 
	泗阳中专、成子湖中专
	2000
	10
	14
	否

	3
	成人高考
	2026.10 
	县实验初中
	1000
	40
	45
	否

	4
	自学考试
	2026.10 
	致远中学繁荣路校区
	600
	15
	20
	否

	5
	中职学考
	2027.11 
	泗阳中专、成子湖中专
	3000
	120
	140
	否

	6
	高考艺术省统考
	2026.12 
	致远中学泗阳大道校区
	2000
	70
	80
	否

	7
	合格性考试(机试)
	2027.01 
	泗阳中学、致远中学、桃州中学、实验高中
	11000
	16
	20
	否

	8
	合格性考试(笔试)
	2027.01 
	泗阳中学、致远中学、实验高中、桃州中学
	11000
	370
	400
	否

	9
	全国计算机等级考试
	2027.03 
	泗阳中专、成子湖中专
	2000
	10
	14
	否

	10
	教师资格考试笔试
	2027.03 
	泗阳中专
	1200
	40
	40
	否

	11
	自学考试
	2027.04 
	致远中学繁荣路校区
	600
	15
	20
	否

	12
	中职职教高考
	2027.04 
	泗阳中专、成子湖中专
	3000
	100
	120
	否

	13
	高考
	2027.06 
	泗阳中学、致远中学、实验高中、桃州中学、实验初中
	9500
	350
	400
	是

	14
	自学考试
	2027.07 
	致远中学繁荣路校区
	600
	15
	20
	否

	15
	中考
	2027.06 
	泗阳中学、致远中学上海路校区、实验高中、桃州中学、县实验初中、致远中学繁荣路校区、泗阳中学附属初中（自建，SIP+专线）
	17000
	600
	670
	是

	备注：1、启用考点设备维保未到期由原维保商负责，到期后由中标单位负责考试期间设备维保。考试期间，中标单位负责设备联调联试、现场保障，指导考点OSD等系统进行设置。
2. 以上考生人数及考场数为测算数，实际考场数可能发生变化，如实际考场数上浮10%以内，中标方无条件做好服务，不增加费用。
3. 各考点考场、考务通道、考务室、司铃室、监控室等标准化考点实施设备，纳入标准化考点统一管理。高考考点考务通道须覆盖试卷流转全线路。



[bookmark: _Toc28748][bookmark: _Toc6891]3.2考点设备维保清单
	本次服务范围涉及64个考点，其中2018年统计建设的考点36个，2019年以后建设的考点数28个，具体设备清单如下（设备数量仅供参考，潜在供应商如需了解实际数量，需自行组织实地勘察）：

		序号
	设备名称
	2018建设
	2019年及以后建设
	合计
	备注

	
	
	数量
	品牌
	型号
	数量
	
	

	1
	核心交换机
	36
	H3C
	LS-5560X-30C-EI
	26
	62
	

	2
	接入交换机
	323
	H3C
	LS-5130S-52TP-EI
	210
	533
	

	3
	防火墙
	36
	迪普
	FW1000-ME-N
	26
	62
	

	4
	考点综合考务移动终端（平板电脑）
	72
	联想
	YOGA Tab3 Pro
	4
	76
	

	5
	考务管理机
	36
	戴尔
	OptiPlex3046MT
	28
	64
	

	6
	网络音视频解码器
	36
	跨域
	CD-NVD4000K
	20
	56
	

	7
	SIP服务器
	36
	跨域
	CD-SIP9000
	26
	62
	

	8
	媒体分发服务器
	/
	跨域
	CD-SIP9000
	/
	/
	

	9
	NVR存储
	125
	跨域
	CD-NVR9000K
	96
	221
	

	10
	硬盘
	250
	希捷
	ST4000VX007
	192
	442
	

	11
	网上巡查配套管理软件
	36
	跨域
	巡查管理平台
	26
	62
	

	12
	高清半球摄像机
	3396
	跨域
	CD-IPC-HDBW9000E
	2269
	5665
	

	13
	高清枪式摄像机
	72
	大华
	DH-IPC-HFW52XYZF-ABCD
	214
	286
	

	14
	拾音器
	3468
	睿声
	RealSD-H805
	2269
	5737
	

	15
	网络时钟终端（配套时钟管理平台）
	3488
	烟台钟表
	YZF450S-N
	2250
	5738
	

	16
	侦测服务器
	19
	跨域
	跨域mart-Spectrum侦测服务器
	7
	26
	

	17
	作弊防控管理服务器（含管理软件）
	36
	跨域
	跨域无线信号监测屏蔽系统管理服务器
	27
	63
	

	18
	作弊防控屏蔽终端
	1827
	跨域
	跨域Smart-Shield 5000增强型考场无线信号屏蔽器
	751
	2578
	

	19
	屏蔽终端
	1326
	跨域
	跨域Smart-Shield增强型考场无线信号屏蔽器
	1450
	2776
	

	20
	考务终端（手持身份识别仪）
	1927
	神思
	SS628-700B
	600
	2527
	

	21
	手持式金属探测仪
	3153
	跨域
	SUPER-SCAN 1000
	2250
	5403
	

	22
	液晶拼接屏
	132
	大华
	DHL550UCM-EF
	100
	232
	

	23
	UPS（含电池组）
	36
	英威腾
	HR1106XL
	21
	57
	

	24
	传输电路
	36
	
	
	28
	64
	


备注：
1.标准化考点-各区县指挥中心传输电路共计64条。
2.启用考点设备维保未到期由原维保单位负责，到期后由中标单位负责维保、现场保障。对于自建考点，提供SIP服务器维保服务（仅针对“SIP+专线”模式考点），考前检查网上巡查系统对接状态、对接调试、拉流测试、OSD检查等服务，考点内部各系统设备维保及考试保障由考点自行负责。
3.2018年建设的考点主要设备技术参数如下所示。
附：2018年建设考点设备主要技术参数
	序号
	设备名称
	主要技术参数

	1
	核心交换机
	1.整机性能 交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps，风扇和电源均采用内置冗余设计。
2.二层特性 支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持QinQ，支持灵活QinQ
3.三层特性 支持RIPv1/v2、OSPF；支持等价路由、策略路由支持OSPFv3、RIPng，如需软件授权支持则必须实际配置软件授权
4.QOS支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR等队列调度机制
支持WRED等拥塞避免机制，支持CAR流量监管功能
5.业务特性 在横向、纵向维度上N:1虚拟化技术（多台物理设备虚拟成一台逻辑交换机，简化网络管理且提高可靠性）
6.数据中心特性 支持OPENFLOW，实现虚拟机流量的监控和管理。
7.管理 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置支持SNMP V1/V2/V3
8.产品资质 提供设备的工信部入网证复印件
9.配置要求 单台设备实配千兆电口≥24，千兆光口≥4，并可以提供一个额外的扩展插槽，支持万兆、40G以太口的扩展。

	2
	接入交换机
	1.整机性能 交换容量≥330Gbps，包转发率≥144Mpps
2.二层特性 支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分
3.三层特性 支持RIPv1/v2、OSPF；支持OSPFv3、RIPng，如需软件授权支持则必须实际配置软件授权
4.QOS 支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR等队列调度机制
支持WRED等拥塞避免机制，支持CAR流量监管功能
5.业务特性 支持在横向、纵向维度上N:1虚拟化技术（多台物理设备虚拟成一台逻辑交换机，简化网络管理且提高可靠性）
6.数据中心特性 支持OPENFLOW，实现虚拟机流量的监控和管理
7.管理 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持SNMP V1/V2/V3
8.产品资质 提供设备的工信部入网证复印件
9.配置要求 单台设备实配千兆电口≥48，千兆光口≥4

	3
	防火墙
	整机要求内存≥1G，≥1U机架设备
1. 不少于8个千兆接口，其中至少包含2个千兆光口，百兆/千兆自适应。
2.产品性能 最大并发连接数≥20万
IPSec VPN并发连接数≥512
每秒新建连接数≥10K
整机大包吞吐量≥1Gbps
整机DPI深度防御吞吐量≥400M
3DES加密≥600M
AES256加密≥600M
3. 基本功能 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域
4. 支持ASPF状态检查，协议包括：dns | ftp | h323 | http | sccp | sip | smtp| gtp | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sqlnet | tftp ，支持时间段安全策略设置。
5. 免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能
6. 支持高性能SSL VPN功能，最大并发可扩展≥128
能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec 、L2TP Over IPSec对接
提供客户端与安卓、IOS、Windows对接。
7. 基于病毒特征进行检测
支持病毒库手动和自动升级
报文流处理模式
支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议
支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等
支持病毒日志和报表
8. 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、后门/木马、恶意代码/软件、间谍软件/广告软件、垃圾邮件、漏洞扫描、Web攻击、DoS/DDoS等常见的攻击防御
支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御
支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）
支持攻击特征库的手动和自动升级
9. 支持对BT等P2P/IM识别和控制
 支持应用层防护：应用流控
 支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能
 支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备
 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等
10. 支持防火墙\NAT日志
支持域间策略匹配日志
支持攻击防范\黑名单日志
支持NAT444用户端口块溯源日志
支持IPV6防火墙及防攻击日志
日志格式支持SYSLOG及二进制
日志开启会设备新建性能影响小于10%
11. 支持一对一、地址池等NAT方式
12. 支持一个公网IP地址NAT无限连接
支持NAT二进制日志
13. 能够防范DOS/DDOS攻击：
Smurf、WinNuke、Ping of Death、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment
14.智能管理 支持统一管理软件
15. 支持基于角色的权限访问控制技术：基于功能、web菜单、命令界别的基于用户角色的授权
部署模式 支持路由模式、透明模式和混杂模式
16. 配套管理 支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3， 
支持CONSOLE、TELNET、SSH管理方式
支持NTP时间同步
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	考点综合考务移动终端（平板电脑）
	系统：支持综合管理平台的移动端的部署与使用。
硬盘：≥64G
分辨率：超高清屏（2K/3K/4K）
尺寸：≥9英寸
系统内存：≥4GB
扩展支持：Micro SD
WiFi功能：支持
蓝牙功能：支持
具有4G LTE接口
摄像头像素：后置500万摄像头/前置200万摄像头
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	考务管理机
	不低于以下配置：CPU性能相当于Intel Core i5/4G内存 /500G 7200转SATA/DVD刻录(16倍速）/集成显卡/10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘/19英寸宽屏显示器/立式机箱。
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	网络音视频解码器
	系入围产品,参数如下：
1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，须提供承诺书，应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。
2. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3. 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4. 10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5. 支持不少于4路HDMI或DVI接口。
6. 画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*4。
7. 音视频同步。
8. 支持多路视频拼接输出。
9. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
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	SIP服务器
	系入围产品，参数如下：
1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求，须提供承诺书。SIP服务器应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。SIP服务器须承诺实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通、新建系统与原有系统相兼容，能够与原有系统实现互联互通。
2. CPU：相当于1.3G嵌入式四核处理器的性能及以上；内存：4G/DDR4。
3. 支持标准SIP2.0；具有SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能；支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；实现SIP URI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP 终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP 网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。
4. 提供近5年省级平台项目的实施案例，或5年以前实施但一直在正常运行的项目，需持有省级招考机构的证明与合同复印件；或持有考试中心近1年的证明，证明可与教育部考试中心平台互联互通；或持有产品连通性检验报告。
5. 应是嵌入式设备，本身具有抗病毒和抗攻击能力。具有10M/100M/1000M自适应以太网接口。
6. 具有用于实现对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能。
7. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
8. 支持GPS/北斗，支持GPS外置有源天线接口，保证环境较差时可以接收信号，支持串口接口，授时精度（1PPS）：＜40ns，须集成到SIP服务器中实现时间同步，采用模块集成或另配授时服务器方式均可。
9. 具有视频自动检测功能。
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	媒体分发服务器
	系入围产品，参数如下：
1. 规范标准符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，须提供承诺书，同时兼容《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》。
2. CPU：相当于1.3G嵌入式、四核CPU的性能及以上；内存：4G/DDR4。
3. 网络协议 支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP和PPPOE等网络协议。
4. 网络接口 10M/100M/1000M自适应以太网接口。
5. 分发功能 采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户，同一时间分发路数不小于64路。需提供了多级转发、带宽自动适应等功能。还需提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能。支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制。
6. 未经业主方额外书面提出需求，不得在转发前对转发视音频流做任何校验，应该直接转发。
7. 设备要求应是嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。
8. 扩充性：必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
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	NVR存储
	系入围产品，参数如下：
1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。NVR存储设备应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。
2. 嵌入式系统，四核CPU。
3. 支持≥50路1080P视频输入及IPC复合音频输入，可以由多台设备组合。
4. 支持≥4块SATA硬盘，每块容量≥4T，应当满足同时50路以上至少5天连续不间断存储。
5. 支持LINUX操作系统。
6. 输入接口≥1个10/100/1000Mbps自适应。
7. 支持HDMI、VGA、USB等接口。
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	硬盘
	系入围产品，参数如下：
监控专用硬盘，SATA 硬盘，支持7*24小时工作、4T容量。
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	网上巡查配套管理软件
	系入围产品，
功能如下：符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。实现监控点音视频点播、音视频流的双向解码、历史音视频流的检索与回放、对考生的人脸识别、对考场内异常轨迹的检测并发出警告、存储和备份、报警联动、切换、轮巡、设备控制等功能，对网上巡查系统的用户、权限、设备、安全等进行管理。管理SIP域，形成URI树，配置SIP注册服务器，并提供音视频存储、转发、Web等服务。提供二次开发接口，特别是与综合管理平台的接口以进行数据交互，允许第三方软件对其进行链接启动、嵌入管理。
1.业务层
一般来说，业务层可包括报警、网上巡查、视频资料的快速查找等方面的业务。
2.应用层
网上巡查系统管理平台的应用层是巡查中心完成各种系统功能和音视频流调度管理的核心控制系统，可以分为音视频流管理子层和系统管理子层。
音视频流管理子层可完成实时音视频流点播、实时音视频流的双向解码、历史音视频流检索和回放、设备控制、存储和备份、报警联动、音频自动检测等功能。
系统管理子层负责对网上巡查系统的用户和设备进行管理。功能如下：
a) 用户和权限管理：设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加和删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看等功能；对系统的管理、视频浏览、前端设备控制、历史音视频资料的删除、复制、浏览等操作行为可设定权限，权限可被收回。
b) 设备管理：软硬件资源的配置及查询；系统性能的实时监视；系统设备的故障告警监视、故障诊断及定位分析，报警日志的创建及维护；可对摄像头传输的图像进行自动检测并报警等。
c) 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等； 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等；验证接入设备的合法性，并注册。
d）智能巡查：可对图像中的人像进行识别；具有智能环境变化侦测；可自动跳转关键帧，方便回看。
3.服务层
网上巡查系统管理平台的服务层是由不同功能的软件模块组成，为应用层和业务层提供服务。服务层可分为数据库服务、存储服务、视频转发服务、Web服务等。 
a）数据库服务：应采用分布式数据库，存储设备和音视频流的索引信息、报警信息、用户资料和权限、系统运行日志，为数据和音视频流检索、身份认证和权限管理提供存储和检索服务。
b）存储服务：主要完成音视频数据的存储管理、数据备份。
c）视频转发服务：多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。
d）Web服务：非专职管理用户可以以B/S方式登录系统、访问音视频流资源、控制前端设备等操作。
4.系统层
系统协议层包括数据定义、通信协议和音视频编解码协议等。
部分要求可见本章节前文描述。
另需满足：界面友好、功能齐全、各类用户操作方便
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	高清半球摄像机
	系入围产品，参数如下：
1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求或符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。
2. 图像传感器：1/3英寸 CMOS。
3. 水平分辨率：≧1920*1080。
4. 水平视角：广角≧93。
5. 最低照度：0.01Lux（F1.2）。
6. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。
7. 信噪比：≧45dB。
8. 镜头：2.8mm定焦镜头。
9. 红外照射：红外照射距离可达10-30米。
10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
11.视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。
12.电源：DC 12V或AC 24V，支持POE供电。
13.外壳 防暴力破坏。
14.壁装支架或吸顶支架可选，报价应当包含支架。
15.支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≧64GB高速存储卡。
16.支持ROI技术，具有移动侦测功能。
17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。
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	高清枪式摄像机
	1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求或符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。
2. 图像传感器：1/3英寸 CMOS。
3. 水平分辨率：≧1920*1080。
4. 水平视角：广角≧93。
5. 最低照度：0.01Lux（F1.2）。
6. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。
7. 信噪比：≧45dB。
8. 镜头：2.8mm定焦镜头。
9. 红外照射：红外照射距离可达10-30米。
10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
11.视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。
12.电源：DC 12V或AC 24V，支持POE供电。
13.外壳 防暴力破坏。
14.壁装支架或吸顶支架可选，报价应当包含支架。
15.支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≧64GB高速存储卡。
16.支持ROI技术，具有移动侦测功能。
17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。
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	拾音器
	系入围产品，参数如下：
1. 基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。
2. 输出阻抗：600Ω非平衡。
3. 工作电压：DC 6-15V。
4. 灵敏度：-33dB。
5. 频率范围：20Hz-20kHz。
6. 输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。
7. 信噪比：80dB （1米40 dB音源）40dB （10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa。
8. 动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL）。
9. 其它：具有80平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD静电防护等。
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	网络时钟终端（配套时钟管理平台）
	系入围产品，参数如下：
1.接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议。
2.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。
3.自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。
4.支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。
5.可壁挂方式安装，也可吊装。
6.平均使用寿命〉=10万小时，MTBF〉=2万小时。
7.数据传送时间间隔≦5秒。

	16
	侦测服务器
	系入围产品，参数如下：
1. 监测频率范围：40MHz~3000MHz（可扩展）。
2. 接收机：采用双通道技术。
3. 工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；支持自动发现异常信号并引导屏蔽终端对异常信号的阻断功能；可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集和自动引导阻断；支持平台远程管理。
4. 作弊信号还原能力：支持包括语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原；支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成；支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理。
5. 作弊信号还原方式：采用多通道设计，支持信号实时侦测和对可疑作弊信号进行采集并进行还原，信号还原对侦测和阻断无影响。
6. 数据接口：RJ45，10M/100M。
7. 可靠性：MTBF≥2000 小时。
8. 工作环境温度：-20℃~ +55℃。
9. 可设置黑白名单：设置黑名单时对应黑名单信号一旦出现即优先引
导屏蔽终端进行阻断。用户可根据考务等工作需要自定义白名单频点
（频段），其通信不受系统影响。
10.整套系统具备主流作弊设备实时还原能力，对于语音作弊信号能进
行实时监听.
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	作弊防控管理服务器（含管理软件）
	系入围产品，参数如下：
1. 管理功能 对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理，支持远程授权控制
2. 数据管理 支持智能化、自动化考试模式管理，提供考前、考中及考后自动工作模式，可根据考试计划实现无人值守式管理；支持作弊信息的汇总统计和逐级上报，同时支持生成和打印报表；支持本级黑白名单的管理，支持作弊信号数据的统计管理；支持多级级联架构，可查看下级系统相关信息。
3. 应当根据省平台的要求，开发数据接口，自动下载考试计划，上传侦测结果。
4. 黑白名单 根据本地域的情况，支持对黑白名单的设置和管理维护。
5. 可扩展性 支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展。
6. 可靠性 持续工作时间不小于 24 小时，MTBF≥2000 小时。
7. 数据接口 RJ45，支持与侦测设备及屏蔽终端组网
8. 工作环境 工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。
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	作弊防控屏蔽终端
	系入围产品，参数如下：
1. 要求可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。工作频率70MHZ~2700MHZ无缝连续覆盖，另外应当支持5G信号屏蔽，暂定为3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ，并根据最终5G商用频谱调整。
2. 并发阻断能力：支持不少于18路。
3. 可靠性 安全散热，支持7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥2000小时。
4. 阻断能力 对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且70 MHz~1000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段，公众对讲频段、5G信号（暂按3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ处理，承诺根据最终5G商用频谱调整）。
5. 阻断方式：采用侦测引导阻断方式，支持平台远程集中控制管理，针对不同区域可实现远程开启与关闭。
6. 引导屏蔽干扰范围：100MHz~1300MHz。
7. 支持在没有侦测引导下，独立全频段阻断，全频段阻断的范围为100MHZ~2700MHz，另外应当支持5G信号屏蔽，暂定为3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ，并根据最终5G商用频谱调整。
8.设备运行期间，应当实现不间断持续阻断。
9. 数据接口RJ45，10M/100M。
10.天线类型 隐蔽式天线阵列设计。
11.外观设计：阻断器应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露，避免人为破坏、烫伤和触电等事故发生。
12. 工作环境 工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。
13. 考场环境无噪音干扰。符合《GB3096-2008(声环境质量标准)》中I类环境要求。
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	屏蔽终端
	系入围产品，参数如下： 
1. 要求可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。工作频率70MHZ~2700MHZ无缝连续覆盖，另外应当支持5G信号屏蔽，暂定为3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ，并根据最终5G商用频谱调整。
2. 并发阻断能力：支持不少于18路。
3. 可靠性：安全散热，支持7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥2000小时。
4. 阻断能力：对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且70 MHz~1000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段、公众对讲频段、5G信号（暂按3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ处理，承诺根据最终5G商用频谱调整）。
5.设备运行期间，应当实现不间断持续阻断。
6. 考场环境无噪音干扰。符合《GB3096-2008(声环境质量标准)》中I类环境要求。
7. 独立全频段阻断，范围与工作频率保持一致。
8. 数据接口：RJ45，10M/100M，支持分组远程任意通道的开关设备。
9. 天线类型 隐蔽式天线阵列设计。
10. 工作环境 工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。
11.辐射标准：符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》。
12.外观设计：阻断器应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露，避免人为破坏、烫伤和触电等事故发生。
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	考务终端（手持身份识别仪）
	系入围产品，参数如下：
1.尺寸屏幕：≥7寸显示屏，触控。
2.人脸识别时间：≤2s，在一般考场环境下，人脸准确率≥99%。
3.验证方法：支持混合验证模式，包括：人脸、二代身份证、指纹。
4.配有符合公安部《GA 1153-2014 手持式居民身份证阅读器》或符合公安部《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》标准的居民身份证读卡器，内置公安部指定安全模块，非接触性自动读取身份证芯片中的指纹、照片、文字等信息，防止使用假冒身份证的行为。
5.指纹识别：指纹算法遵循《居民身份证指纹采集和比对技术规范 GA1012-2012》，具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的指纹算法软件测试报告，为确保身份认证的准确性，防止误识，当错误拒绝率为0.5%时错误接受率不大于0.05%。指纹模组为公安部居民身份证指纹采集设备所用的指纹模组。指纹采集设备接口按照《GA/T 1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》，指纹采集模块支持半导体电容传感器或光学传感器，根据现场情况选择。
6.操作系统：安卓系统或Windows平台。
7.网络接口：支持WiFi/以太网。
8.屏幕分辨率：≧1024*600。
9.内置存储 2G内存、≧32G存储。
10.摄像头：≥300W像素，电池容量 ≥6000mah或终端续航能力在8小时以上，摄像头在光线条件不好的情况下应当有技术措施保障正常工作，完成人像采集比对工作。
11.应用软件：提供具有考务应用软件，并根据甲方要求提供二次开发。
12.可放置于桌面上，高度适合进行人脸识别；同时支持壁挂式安装，按照要求提供相应的支撑装置或者是壁挂装置，2选1。
13.含集中的存储和供电装置，方便存储和集中供电。
14.既可以用于验证也可以用于采集。
15.除支持二代证、指纹、人脸验证外，还另外支持其他生物识别技术（如指静脉、虹膜、声纹）。
15.应用软件：能够应用并提供考务应用软件(如报名终端、网上体检、考中管理等)，并根据甲方要求提供二次开发。
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	手持式金属探测仪
	样式：手持
电源：9V标准电池或可充电电池
工作电压：直流7-12V
工作湿度：-10度到50度
功能：声音/震动双报警模式
探测灵敏度：一元硬币或大头针大小物体探测距离≥50mm 
可充电电池，连续续航40h以上。
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	液晶拼接屏
	1.屏幕尺寸55寸，LED光源；
2.双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms；
3.亮度不低于500cd/m2
4.分辨率：1920×1080，对比度不低于4000:1，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度5.鉴别等级≥10级；色彩饱和度：92%
6.液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m²；
7.液晶拼接单元具备3 组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行；
8.考虑系统兼容稳定性，整机与面板采用同一厂家产品；
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	UPS（含电池组）
	1、UPS容量：6KVA，单进单出型，UPS 须为机架式安装，高度2U之内；
2、UPS输出功率因数为1.0; UPS过载能力为125%-150%时达1min；UPS整机效率大于95%。
3、电池按UPS满载4小时配置，提供12V密封式免维护阀控铅酸电池及组件，UPS、蓄电池和UPS输出配电模块为同一品牌，以便于统一维护和管理。
4、UPS输出配电模块须为机架式安装、高度3U之内，含一个32A总断路器，4个10A支路断路器，6个6A支路断路器。

	24
	传输电路
	1.建设和运行好专网是投标方基本要求。
2.与省市教育考试专网实现无缝连接，按照省教育考试院的统一规划安排，完成专网部署。
3.市、各县区与各个考点之间与互联网隔离的专用线路，考点校采用不低于1000M独享带宽的专网接入；市、县区招办的接入独享带宽1000M。
4.招标方仅支付线路租赁费用，线路服务所需设备由投标方提供，不承担相关线路建设及所需的设备费用。

	





3.3市县区考试中心设备维保清单（含保密室）
本次服务范围涉及6个市县区考试中心，均为2018年建设，具体设备清单如下（设备数量仅供参考，潜在供应商如需了解实际数量，需自行组织实地勘察）：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	核心交换机(一)
	市区、沭阳
	2
	

	2
	核心交换机(二)
	泗阳、泗洪、宿城、宿豫
	4
	

	3
	接入交换机
	市、区县6个考试指挥中心
	6
	

	4
	 防火墙（1G）
	市、区县6个考试指挥中心
	6
	

	5
	车载GPS（带摄像）
	市区、沭阳、泗阳、泗洪
	4
	

	6
	平板电脑
	市、区县6个考试指挥中心
	12
	

	7
	管理计算机
	市、区县6个考试指挥中心
	18
	

	8
	笔记本电脑
	市、区县6个考试指挥中心
	13
	

	9
	UPS（含电池组）
	市、区县6个考试指挥中心
	12
	

	10
	液晶拼接显示大屏（县区）
	沭阳、泗阳、泗洪、宿城、宿豫
	33
	

	11
	液晶拼接显示大屏（市）
	市区
	12
	

	12
	显示屏安装架及辅材
	市、区县6个考试指挥中心
	6
	

	13
	高清解码器（一）
	市区
	1
	

	14
	高清解码器（二）
	泗阳
	1
	

	15
	高清解码器（三）
	沭阳、泗洪、宿城、宿豫
	4
	

	16
	高清图像处理器
	市、区县6个考试指挥中心
	6
	

	17
	分布式回声消除处理器
	市区
	1
	

	18
	网络时钟终端
	市、区县6个考试指挥中心
	6
	

	19
	扩声系统（套）
	市、区县6个考试指挥中心
	6
	

	20
	操作台
	市区
	1
	

	21
	多点控制单元（MCU）
	市区
	1
	

	22
	视频会议终端（含话筒）
	市、区县6个考试指挥中心
	6
	

	23
	软视频会议终端
	各高考考点
	21
	

	24
	录播服务器
	市区
	1
	

	25
	高清半球摄像机
	市、区县6个考试指挥中心
	30
	

	26
	硬盘录像机
	市、区县6个考试指挥中心
	6
	

	27
	上网行为审计
	市区
	1
	

	28
	网络管理平台
	市区
	1
	

	29
	日志审计平台
	市区
	1
	

	30
	传输电路
	沭阳、泗阳、泗洪、宿城、宿豫
	10
	县到市主备电路


备注：
1. 指挥中心：全年保障。中标单位负责日常会议联调与保障，考试期间派驻人员现场保障。
2.保密室：全年保障；
3.车载监控：按考试要求，提供保障。
4.2018年建设的考试中心主要设备技术参数如下所示。
附：2018年建设的市县区考试中心设备主要技术参数
	序号
	设备名称
	主要技术参数

	1
	核心交换机(一)
	1.性能：交换容量≥19Tbps，三层包转发率≥2880 Mpps
2.端口数量：≥24个10/100/1000M电口，≥4端口千兆/万兆SFP+接口，1个带外管理口，1个Console口，1个USB口
3.硬件形态：支持模块化双电源和模块化风扇
4.虚拟化：支持智能虚拟化技术，最多9台设备形成虚拟化集群，支持基于业务端口实现长距离智能虚拟化；
5.二层特性：支持64K MAC地址表容量，支持4K个VLAN空间，支持基本QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping功能
6.三层特性：支持IPv4和IPv6静态路由，RIP和RIPng，OSPF，ISIS，BGP
7.环网保护：支持ERPS以太环保护协议（G.8032），支持STP/RSTP/MSTP，支持MRSTP（多实例RSTP）
8.安全特性：支持动态ARP检测（DAI），支持ARP防攻击/限速，支持RADIUS认证、802.1X、PPPoE+，支持风暴抑制，支持IP Source Guard，支持CPU保护
9.管理特性：支持SNMPV1/V2/V3；支持enable密码认证，支持光模块数字诊断，支持系统日志、支持告警管理，支持风扇监控，支持硬件环境监控，支持CPU监控，支持Loopback，Ping和Traceroute；

	2
	核心交换机(二)
	1.性能：交换容量≥590Gbps，三层包转发率≥210 Mpps
2.端口数量：≥24个10/100/1000M电口，≥4端口千兆/万兆SFP+接口，1个带外管理口，1个Console口，1个USB口
3.硬件形态：支持模块化双电源和模块化风扇
4.虚拟化：支持智能虚拟化技术，最多9台设备形成虚拟化集群，支持基于业务端口实现长距离智能虚拟化；
5.二层特性：支持64K MAC地址表容量，支持4K个VLAN空间，支持基本QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping功能
6.三层特性：支持IPv4和IPv6静态路由，RIP和RIPng，OSPF，ISIS，BGP
7.环网保护：支持ERPS以太环保护协议（G.8032），支持STP/RSTP/MSTP，支持MRSTP（多实例RSTP）
8.安全特性：支持动态ARP检测（DAI），支持ARP防攻击/限速，支持RADIUS认证、802.1X、PPPoE+，支持风暴抑制，支持IP Source Guard，支持CPU保护
9.管理特性：支持SNMPV1/V2/V3；支持enable密码认证，支持光模块数字诊断，支持系统日志、支持告警管理，支持风扇监控，支持硬件环境监控，支持CPU监控，支持Loopback，Ping和Traceroute；

	3
	接入交换机
	1、性能：交换容量≥336Gbps，三层包转发率≥130 Mpps
2、端口数量：≥48个10/100/1000M电口，≥4端口千兆/万兆SFP+接口，1个带外管理口，1个Console口
3、二层特性：支持16K MAC地址表容量，支持4K个VLAN空间，支持基本QinQ，灵活QinQ，支持 VLAN Mapping功能
4、三层特性：支持IPv4和IPv6静态路由，RIP和RIPng
5、环网保护：支持ERPS以太环保护协议（G.8032），支持STP/RSTP/MSTP，支持MRSTP（多实例RSTP）
6、安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持基于端口和MAC的801.X认证，支持CPU保护和ARP防攻击功能，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持AAA认证，支持Radius、TACACS+，支持端口隔离，支持安全MAC
7、端口防雷：业务端口防雷能力：6KV
8、技能环保：支持802.3az以太网节能，为无风扇静音设计

	4
	 防火墙（1G）
	1.采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器，主控模块内存≥16G。
2.2U及以下盒式设备，内置模块化双电源。
3.整机提供≥12个千兆光口+12个千兆电口+ 4个万兆端口
提供≥1个扩展槽位，整机最大可扩展接口数量48千兆端口＋10个万兆端口。
4. 整机吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥3000万，每秒新建连接数≥600K
5.支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等
6.支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略和IPV6状态防火墙。
7.所投设备须支持虚拟设备的创建、修改、删除，能够针对CPU、内存、VLAN、吞吐、新建、并发等参数进行灵活分配，支持虚拟设备的独立启动和关闭。
8.支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能
9.支持高性能SSL VPN功能，最大并发可扩展≥10000
支持SSL VPN双机状态备份
10.基于病毒特征进行检测，支持病毒库手动和自动升级
支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御
11.支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御
12.支持攻击特征库的分类。
13.支持生成防火墙\NAT日志、域间策略匹配日志和攻击防范\黑名单日志，日志格式支持SYSLOG及二进制
支持实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。
14.实现内网用户访问外网资源时候的对DNS解析的过程的优化，所有DNS请求不受到客户端填写DNS服务器地址的影响，由设备重新解析，并提供web界面配置截图。
15.支持VXLAN，实现SDN转发。
16.支持VRRP的链路备份，支持两框集群，集群之后的设备可以统一管理，使用同一个IP地址。
17.配置与投标人承诺免费维护期相同年份的AV防病毒授权。
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	车载GPS（带摄像）
	应提供相应的管理使用平台，使其具备车辆定位，实时跟踪、车辆信息查询、轨迹回放、图像监控、电子地图、车辆调度、车辆超速、越界及偏离路线报警、报表统计等功能。不少于1个摄像头，配备拾音功能，录像分辨率至少可达1080P，配备硬盘录像机，硬盘容量不少于1T、USB录像备份，网络备份，具有减振技术、内置GPS或北斗，WIFI无线模块、配备2G(GPRS/CDMA)/3G(EVDO/WCDMA/TD-SCDMA)/4G(TDD-LTE/FDD-LTE)通讯模块、支持报警图像抓拍、密封机壳，便于在车辆上安装。且要提供第三方开发接口，内置移动数据卡，并包含免费维保期内接送卷期间设备装拆及数据流量费用。

	6
	平板电脑
	系统：支持综合管理平台的移动端的部署与使用。
硬盘：≥64G
分辨率：超高清屏（2K/3K/4K）
尺寸：≥9英寸
系统内存：≥4GB
扩展支持：Micro SD
WiFi功能：支持
蓝牙功能：支持
具有4G LTE接口
摄像头像素：后置500万摄像头/前置200万摄像头
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	管理计算机
	不低于类似Intel Core i7-8700/内存8G/1TB硬盘（7200转 SATA硬盘）/DVD±RW/4G独立显卡1000兆以太网口/光电鼠标/标准键盘/标准立式机箱/屏幕尺寸≥19.5英寸LED/预装正版操作系统/4小时现场响应或提供备机。
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	笔记本电脑
	不低于类似i5-7200/8G内存/128G SSD+1T/14英寸FHD（1920×1080）/显卡独立2GB/ DVD±RW/1000兆以太网口
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	UPS（含电池组）
	1、UPS容量：6KVA，单进单出型，UPS 须为机架式安装，高度2U之内；
2、UPS输出功率因数为1.0; UPS过载能力为125%-150%时达1min；UPS整机效率大于95%。
3、电池按UPS满载4小时配置，提供12V密封式免维护阀控铅酸电池及组件，UPS、蓄电池和UPS输出配电模块为同一品牌，以便于统一维护和管理。
4、UPS输出配电模块须为机架式安装、高度3U之内，含一个32A总断路器，4个10A支路断路器，6个6A支路断路器

	10
	液晶拼接显示大屏（县区）
	1.屏幕尺寸55寸，LED光源；
2.双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms；
3.亮度不低于500cd/m2
4.分辨率：1920×1080，对比度不低于4000:1，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度5.鉴别等级≥10级；色彩饱和度：92%
6.液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m²；
7.液晶拼接单元具备3 组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行；
8.考虑系统兼容稳定性，整机与面板采用同一厂家产品；
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	液晶拼接显示大屏（市）
	1.屏幕尺寸55寸，LED光源；
2.双边拼缝≦1.8mm，响应时间≦8ms；
3.亮度不低于500cd/m2
4.自然分辨率：1920×1080，对比度不低于4000:1，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度5.鉴别等级≥10级；色彩饱和度：92%
6.液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m²；
7.液晶拼接单元具备3 组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行；
8.考虑系统兼容稳定性，整机与面板采用同一厂家产品；
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	显示屏安装架及辅材
	全钢或铝合金结构，根据显示大屏尺寸及现场安装方式，定制安装支架。
包含拼接显示屏安装配件及线缆。
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	高清解码器（一）
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。
2. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3. 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4. 10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5. 支持不少于12路HDMI或DVI接口。
6. 画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像和视频指挥（会议）图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*4。
7. 音视频同步。
8. 支持多路视频拼接输出。
9. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
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	高清解码器（二）
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。
2. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3. 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4. 10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5. 支持不少于9路HDMI或DVI接口。
6. 画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像和视频指挥（会议）图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*4。
7. 音视频同步。
8. 支持多路视频拼接输出。
9. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
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	高清解码器（三）
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。
2. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3. 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4. 10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5. 支持不少于6路HDMI或DVI接口。
6. 画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像和视频指挥（会议）图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*4。
7. 音视频同步。
8. 支持多路视频拼接输出。
9. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。

	16
	高清图像处理器
	既可以作为高清矩阵使用，也可以作为拼接处理器使用；
1.背板交换架构，单路输出通道带宽达到20Gbps，每路输出通道彼此独立，确保系统不会因运行路数的增多而导致整体性能下降。
2.模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计，便于日后系统的升级和维护。
3.信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示，单屏至少支持4个图层显示。
4.支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响。
5.支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。输入板卡热插拔恢复时间<3s；输出板卡热插拔恢复时间<5s。
6. 支持冗余电源，单个电源的故障不会影响整机的运行。
7. 支持设备运行状态及温度的监测，管理人员可以实时了解设备的运行情况。
8. 支持异常告警提示，便于及时排查及处理，可对历史告警信息进行搜索及管理。
9. 支持设备生产信息查询、设备固件版本在线查询。
10. 支持系统的整体升级，支持输入板卡、输出板卡、功能板卡等每一张板卡的升级。
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	分布式回声消除处理器
	与省考试院分布式回声消除处理协同工作；
具有回声消除技术和噪声抑制功能；
不少于8通道的分布式回声消除；
20Hz~22KHz全频段回声处理；
轻触开关发言的麦克风兼容能力；
内置多通道数字功放，实现动态自动消除反馈控制；
内置电话接口，实现电话扩声；
支持Dante网络传输；
支持12路输入，12路输出，可通过网络扩展，实现满足现场实际使用需求的大路数输入和输出；
具有 ALC和AGC功能
具有EQ,滤波器,路由,压限,延时,自动增益控制,噪声门控等模块；
提供32个预制模式，255条宏命令,可扩展串行指令数量，通过发布指令实现控制管理；
先进的网络管理功能 (SNMP和HTML)；
事件日程安排；
自动系统检查；
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	网络时钟终端
	与考点网络时钟相同
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	扩声系统（套）
	扩声音箱分全频音箱和吸顶音箱。
配套功率放大器使用。
全频音箱：主要用于多媒体扩声。
频率响应≥(±3dB) 75 Hz -20 kHz
额定阻抗 8Ω
灵敏度(1W@1m) 115.5 dB 
最大声压级输出 121.5dB（峰值:126dB）
额定功率 250W 连续, 1000W 峰值
覆盖角度(H×V) 100°×40°
吸顶音箱：主要用于语言类扩声。
最大声压（额定功率/1m）：108dB@8Ω
频率响应（-10dB）70Hz-25kHz
覆盖角度：（4kHz/1kHz）: 65°/140°
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	操作台
	定制两联操作控制台
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	多点控制单元（MCU）
	系入围产品，参数如下：
1. 硬件架构：采用电信级非PC架构和嵌入式操作系统，支持7×24小时长期连续运行,能够通过软件许可的方式进行系统扩容。
2. 媒体框架协议：符合ITU-T H.323、SIP标准，具备强大的兼容能力，设备支持1080P 60fps处理能力。视频编解码协议：支持ITU-T H.263、H.264、H.264 HighProfile 、扩展支持H.264 SVC视频协议。支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。音频编解码协议：支持ITU-T G.711、G.722、G.728、G.729、G.719音频协议,支持一个会场同时传输两路音频区分左右声道，实现立体声效果。
3.MCU配置全适配能力，支持对称1080P 60帧编解码能力，最大可配置80路720P30帧 （并可换算为40路1080P30帧或20路1080P60帧）高清接入能力、每一路均可进行速率协议适配和配置16路720P高清多画面功能，各会场均可同时显示在多画面中；最低支持同时召开4组720P 的16分屏会议，会议中同时支持全路混音。
4. 支持H.239双流，可以同时传送主摄像头画面(HD 1080P 30帧/秒)和辅流PC画面(1080P 30帧/秒)，并可同步传输PC多媒体音频信号。
5. 需支持第三方会管系统对MCU设备进行管理；MCU设备需完全开放第三方会管系统功能所需接口，并支持省指挥中心维护管理平台进行统一维护管理。
6. 可支持MCU设备双机热备或其他热备方式功能，支持双电源模块。
7. 应具有良好的网络适应性，支持丢包恢复功能，在IP网络发生20%丢包时仍能够进行流畅的音视频沟通，图像无马赛克、停顿。在IP网络发生70%丢包时仍能保持音频通讯畅通。
另需满足：须与省考试院视频会议系统无缝对接。
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	视频会议终端（含话筒）
	系入围产品，参数如下：
1.要求自带摄像头，其性能可以达到视频会议终端支持的最高要求，可充分发挥视频会议终端性能，包括但不限于分辨率等。
2.架构：采用嵌入式操作系统，非Windows系统；非PC架构，非工控机架构，摄像头及主机分体式结构。
3.协议：多媒体框架协议：支持多种线路类型，支持H.323/SIP协议标准，支持IP接入速率128Kbps-6Mbps。视频编解码协议：支持H.263、H.264、H.264 HighProfile、H.264 SVC视频图像编码协议，图像格式支持图像格式支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧、4CIF， CIF，本次要求配置对称1080P 60帧编解码能力。
4.双流性能 支持标准H.239协议的双流收发，主流视频图像和辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率。
5.网络适应性 应具有良好的网络适应性，支持丢包恢复功能，在IP网络发生20%丢包时仍能够进行流畅的音视频沟通，图像无马赛克、停顿。在IP网络发生70%丢包时仍能保持音频通讯畅通。
6.接口信息 最少具有2路高清输入接口和2路高清输出接口，高清接口支持HDMI或者DVI接口或 3G-SDI接口及HDCI接口，可同时支持在2个显示屏上分别显示近端、远端及双流画面；至少3路音频输入能力和2路音频输出能力。提供产品背板接口说明图。
7.支持省指挥中心维护管理平台进行统一维护管理。
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	软视频会议终端
	系入围产品，参数如下：
1.需满足所高考（研究生）考点同时在线视频需求。
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	录播服务器
	系入围产品，参数如下：
1.处理能力
录制：30路1080p60/1080p30/720p60/720p30 双流会议
直播：20路720p30 / 10路1080p30 / 5路1080p60 视频流。
点播：2000路@256Kbps /1000路@512Kbps / 512路@1Mbps / 256路@2Mbps。
2.存储容量≧4T，支持2T+2T热备。
3.录制时长:4000小时512Kbps双流码流的录制。
4.安全可靠性
备份机制：电源热备份、硬盘热备份、芯片热备份
网络存储扩容：IP SAN、 NAS
用户认证：LDAP/AD用户登陆认证，实现集中用户管理
用户权限管理：按视频分组、用户分组的多用户分级分权权限管理
安全性设计：HTTPS加密、H.235加密、TLS/SRTP加密
5.音视频协议
多媒体框架协议：ITU-T H.323 、IETF SIP
视频编解码协议：H.264 BP、H.264 HP、H.263、H.263+、H.263++
音频编解码协议：AAC-LD、AAC-LC、G.711a、G.711u、G.722
双流协议：H.239、BFCP
6.录制特性
支持单点、 点到点和多点视频会议组网下的单流、双流录制、定点录制；
离线转码，文字索引；
存储文件格式：MP4、AVI、WMV、ASF、FLV；
音频IVR，录制语音提示；
录制带宽：128Kbps～8Mbps。
7.直播/点播特性
会议终端和移动Web终端的直播和点播回放；
基于组播和单播方式的直播；
基于单播的点播；
下载后离线播放；
支持的浏览器：Windows PC:IE8+、firefox19+、chrome25+ ； MAC & IOS: safari5+ ；Android: Andriod2.3+。
8.移动播放特点
Web界面搜索、预览和播放存档内容；
视频分组和标签，快速索引到播放的视频源；
支持Web点播过程中的暂停、拖动、PPT图片索引等控制；
支持播放布局灵活切换，满足多种观看需求。
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	高清半球摄像机
	与考点相同
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	硬盘录像机
	支持8路视频接入。
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	上网行为审计
	1.机架式独立硬件设备，标准2U机箱
2.采用多核架构设计，CPU核数目≥8个，内置1TB硬盘
3.固化提供≥4个千兆Combo口，支持3个业务扩展插槽，可扩展至16Combo接口或12SFP+接口，本次配置≥4个千兆Combo口，≥4个万兆SFP＋口。
4.配置内置双电源
5.网络吞吐量≥40Gbps，应用吞吐量≥20Gbps
6.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备
7.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由，提供web配置界面截图。
8.支持基于带宽和优先级的多链路负载均衡，可支持链路过载保护，提供web配置界面截图
9.对目标地址提供基于ping、TCP、DNS等协议类型探测，可统计最近一周、一天、一小时的探测延时及成功率趋势，提供web界面截图
10.支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；
11.支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图；应用特征库可提供在线升级和手动升级
12.内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级
13.支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，提供web界面配置截图；
14.支持自定义关键字对象，匹配类型包含关键字和数字，提供web界面配置截图；
15.支持即时通讯应用管控的精细化管理，提供web配置界面截图；
16.支持网络社区应用管控的精细化管理提供web配置界面截图；
17.支持基于某个用户的QQ、微信、淘宝等虚拟账号关联汇总，可对某个用户一天的上网行为轨迹以时间轴方式进行呈现，提供web界面截图
18.支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户,提供web界面截图
19.支持对指定URL的文件内容进行缓存加速，需缓存文件可手动上传及更新；可查看缓存可用空间和命中次数，提供web配置界面截图
20.支持中文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理；
21.设备web管理界面提供在线抓包工具，可针对某种应用单独进行抓包，抓包文件可在web界面下载，提供web界面配置截图
22.支持本地日志记录和远程日志输出；
23.提供公安部销售许可证，提供有效证书复印件。
24.配置应用识别&URL特征库升级服务时间与承诺免费维护期一致。

	28
	网络管理平台
	1.服务器高度：≥2U，标配原厂导轨、走线管理支架。
2.处理器：CPU：不低于类似于Intel XeonE5-2620 v4性能，实配2颗。 
3.内存：内存实配规格：≥2*8GB DDR4，可扩展≥24个内存插槽，支持最大容量1.5TB。 
4.存储：（1）单台实配硬盘及托架：≥2*300GB 12G SAS 10k 硬盘 , ≥1.8TB 12G SAS 10K
（2）配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，最多可扩展至≥31个热插拔硬盘槽位。
5.阵列控制器：配置独立的阵列卡：独立Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60，≥1GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间 不受限制。
6.网卡：本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口
7.可用性：（1）冗余电源：2个≥550w铂金版热插拔冗余电源； 
（2）冗余风扇：配置热插拔冗余风扇。
8.服务器外型：机架式。
9.I/O：最多提供≥10个PCIE3.0插槽。
10.GPU：最高≥3个双宽GPU。
11.可管理性：配置≥1Gb的远程管理控制端口。
12.支持对全网设备进行统一管理、
13.支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。
14.支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。
15.支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置；
16.支持设备与流量分析统一管理：支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。
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	日志审计平台
	1.支持全网安全设备的日志收集和风险展示。支持对全网所有局点的防火墙和行为管理设备进行管理（不少于600个节点）
2.安全事件概览中列出了最近的攻击状态，包括攻击趋势和设备的新建连接数、并发连接数统计图，同时能够提供针对攻击目的IP、攻击源IP、攻击协议和攻击事件的TopN列表，详细列出最近发生最多的攻击者（源地址）、被攻击者（目的地址）、事件名称和协议，从而为用户提供当前网络安全事件的概览信息，帮助管理员直观地了解到最新的安全状况。
3.提供基于天、周、月及特定时间段内的攻击趋势分析，展示了根据事件严重级别划分的攻击趋势图，包括攻击事件分析、攻击目的分析、攻击来源分析和攻击协议分析。
4.显示每条攻击日志发生的时间、日志级别、源域、目的域、源IP/端口、目的IP/端口、协议、动作以及攻击的设备名称，帮助操作员直观地了解域间访问控制日志的行为状况。提供基于时间段、设备名称、源域、目的域、协议等查询条件，方便操作员查询需要的日志信息。
5.提供黑名单访问日志，用于审计被屏蔽掉的特定IP地址的日志，用来记录日志生成的时间和IP地址、被认为是黑名单日志的原因以及对系统环境的影响级别，另外还显示日志的老化时间和执行的操作方式。
6．提供NAT日志的接收和查询能力，日志中支持NAT转换前后的源IP、目的IP、源端口、目的端口以及NAT转换发生的时间、转换的设备。
7.支持对虚拟化设备的增加、删除、修改等操作，虚拟设备管理指通过虚拟化技术将一台物理防火墙划分成多台逻辑防火墙，每台逻辑防火墙就称为一个虚拟设备Context。每个虚拟设备拥有自己专属的软硬件资源，独立运行，独立转发数据，对于用户来说，每个虚拟设备就是一台独立的防火墙。
8.支持与接入认证的关联能力，通过关联对于日志中的IP地址，可转换成对应的用户名，方便从IP到人的管理。
9.规则优化管理主要用于显示设备上每条规则的匹配速率和最后一次匹配时间，查看规则的匹配历史记录，方便客户优化防火墙域间规则。
10.系统提供丰富的统计报表查询和定制功能，可直接打印、查看报表，也可将报表导出为PDF、Word、Excel等格式，可以以天、周、月、季度等周期发送到指定管理员的Email邮箱中，帮助管理员对网络中的安全设备进行综合而全面的管理。
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	传输电路
	1.建设和运行好专网是投标方基本要求。
2.与省市教育考试专网实现无缝连接，按照省教育考试院的统一规划安排，完成专网部署。
3.市、各县区与各个考点之间与互联网隔离的专用线路，考点校采用不低于1000M独享带宽的专网接入；市、县区招办的接入独享带宽1000M。
4.招标方仅支付线路租赁费用，线路服务所需设备由投标方提供，不承担相关线路建设及所需的设备费用。



3.4智能巡查巡检及市教育考试指挥中心可视化显示系统升级改造服务
3.4.1智能巡查巡检服务
（1）须满足全市高考、中考（部分考点，考场数量不超过高考考场数量）、研考考场实时智能巡查及市、区县保密室实时智能巡检需求；
    （2）智能巡查系统须包含智能巡考管理平台、智能巡考算法、网上巡查平台、AI云巡考客户端、AI即时通等子系统等。
3.4.2市教育考试指挥中心可视化显示系统升级改造服务
为市级考试指挥中心全域态势调度体系提供一体化升级集成服务，重构本级考务总览、考场视频汇聚、多级会商联动可视化交互能力，打通省 - 市 - 区县四级考务平台视频调度链路，实现所有考场监控、保密室画面、车载定位数据、会议信号统一可视化呈现、多场景一键切换、分区漫游调度。
服务整体包含原有可视化交互载体拆除清运、全新全域态势呈现系统一体化集成部署、配套信号调度控制体系搭建、机房线路规整、现场装饰配套施工、全系统联调适配、常态化运维保障全流程工作。
3.4.3智能巡查巡检及市级指挥中心可视化显示系统升级改造服务服务要求
	序号
	项目
	服务要求
	数量
	单位
	地点
	备注

	一、智能巡查巡检服务

	



1
	



智能巡查巡检服务
	（1） 智能巡考管理平台
1. 支持下载“考试计划导入模板.xlsx”导入考试计划信息，应包含考试计划名称、考试计划编号、考试开始日期、考试结束日期、是否当前考试计划、场次名称、场次编号、科目名称、科目编号、场次开始时间、场次结束时间等；
2. 支持下载“考点管理导入模板.xlsx”导入考点信息，应包含所属考试计划编号、机构代码、机构名称、所属上级机构名称、所属上级机构代码、机构类型、SIP服务器名称、SIP服务器域名等；
3. 支持下载“考场场次关联导入模板.xlsx”导入考场场次关联数据，应包含所属考试计划编码、考试计划名称、场次编号、场次名称、考点所属机构代码、考点名称、考场编码、考场名称、应考人数等；
4. 支持下载“报警类型管理导入模板.xlsx”导入报警类型数据，应包含所属类型编码、所属类型名称、异常行为编码、异常行为名称、异常行为风险等级、异常行为启用状态、阈值、疑似状况1、疑似状况2、疑似状况3、疑似状况4等；
5. 支持全部导出考试机构数据、用户数据、考点学校数据、考点考场数据、考场场次关联数据、算力主机数据、报警类型数据，并能够根据导出的时间进行命名管理；
6. 支持通过考试计划名称、考试场次、所属地市、所属区县、考点名称、考场名称、座位号/监考员、预警等级、预警起止时间、异常行为、审核状态、审核结果等查询异常行为预警记录；
7. 支持根据考试场次创建AI分析任务，可设定考前开始分析时间和具体分析任务的执行时间，可实时显示未开始、运行中、已完成的AI分析任务，并可支持AI分析任务的停止、删除等管理操作；
8. ▲支持按地图展示所属区域，审核预警数、AI分析预警数，考点总数、考场总数、预警考场数、预警考场率，考生应考总数、实到人数、缺考人数、缺考率（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））；
9. 支持按应考人数、实到人数、缺考人数、缺考率等统计考生信息，同时可按考生个人、考生群体、监考员三大类,分别统计展示异常行为名称，审核数/AI分析数，审核数占比/AI分析数占比；
10.▲支持按照《国家教育考试综合管理平台信息标准》对接标准与上级平台（如综合考务）对接，将考试任务产生的告警统计信息、详细告警信息上报到上级平台（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））；
11.▲支持按照《国家教育考试综合管理平台信息标准》对接标准与上级平台（如综合考务）对接，从考务获取考生座次信息，结合本地基础座次分析，显示考生智能定位信息，考生人桌关联信息（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））；
12.▲支持按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》对接标准与下级平台、本级平台（如网上巡查系统）对接，成功获取考点考场视频进行异常行为预警分析（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））；
13.▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》、《国家教育考试综合管理平台信息标准》、《电子考场系统通用要求 GB/T 36449-2018 》《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181-2022 》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）、《国家教育考试考务管理人工智能识别分析异常行为分类参考》等文件要求（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
（2） 智能巡考算法
1.采用人桌模型、图像动作检测模型、视频时空动作检测模型、深度学习模型、VIT视觉大模型、人体姿态关键点检测模型。
2.支持H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频编码标准、兼容MPEG4视频编码格式，支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频编码标准、兼容MPEG Layer II音频编码标准，支持PS系统流和TS传输流的封装，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》
3.支持按照《国家教育考试综合管理平台信息标准》对接标准与上级平台（如综合考务）对接，从考务获取考生座次信息，结合本地基础座次分析，显示考生智能定位信息，考生人桌关联信息。
4.▲支持根据考务数据的考生座位编排规则，按照标准化考场人数、考场座次起始位置（前左手位、前右手位、后左手位、后右手位）、座位布局方式（66666、7788、8877、7887、8778、7878、8787、555555、77772）、座位排列方式（S型竖排、S型横排、Z型横排、Z型竖排），进行考生座位号与视频分析人桌模型关联（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
5.支持12种考生个人行为分析：提前作答、左右偏头、向后偏头、考生站立、传递可疑物品、捡可疑物品、携带可疑物品、手放桌下并埋头、考生中途出入考场、考生举手、销毁试卷答案、考后继续作答。
6.支持8种考试群体行为分析：考生长时间不离场、多人向同一方向偏头、考生群体举手、考生群体起立、考生群体交头接耳、考生群体停止作答、考生群体考后继续作答、考生人数统计(缺考率分析)。
7.支持20种监考员行为:监考员未按时到达考场、监考员未核对钟表时间、监考员未展示试卷袋/答题卡袋、监考员提前发卷、监者员未按时发放答题卡/试卷、监考员发卷不规范、监考员在考生位置就坐、监考员少于两人、监考员手持可疑物品、监考员注意力不集中、监考员位置不规范（监考员未规范就坐）、监考员长时间停留在考生旁边、监考员在固定区域时间过长、两名监考员在固定区域时间过长、监考员聊天、监考员抽烟、讲台桌面不整洁、监考员提前收卷、监考员延迟收卷、监考员未在讲台监督收卷。
8.▲支持720p及以上分辨率视频流的实时分析，能在不同光照条件、不同的摄像头角度和复杂背景中连续稳定工作≥2000h，且算法识别准确率均≥95%，召回率均≥99%，实时告警响应时间＜5秒，误报率低于5%（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
9.▲支持对考场监控视频进行实时监测分析，通过人桌模型算法，实现桌子和人体识别，并支持座位标记展示；可统计显示考生报考人数、实到人数、监考员人数、缺考人数等信息；当考生在座时显示绿色，考生离座时显示红色（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
10.▲支持对实时视频流进行行为识别分析，支持实时视频与考场座位关联互动显示，点击实时视频座位，可关联显示座位表信息、考生座位号、考生本场次所有异常行为信息和异常行为预警截图及截图前后各10秒的完整异常行为过程短视频（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
11.支持在主流服务器架构上运行，包括ARM、X86架构等。GPU加速：算法支持主流GPU加速，包括NVIDIA CUDA、NVIDIA Tesla T4、V100、A100等。操作系统：算法兼容主流操作系统，如Linux、Ubuntu、OPENEULER、CentOS等。数据库：算法支持主流数据库系统，如mysql、GreatSQL、opengauss、OceanBase、TDSQL、DM等。
12.支持适配主流国产化算力卡，适配机型包括华为昇腾算卡（910系列、Atlas 300、Atlas 900系列等）、鲲鹏系列算卡等
13.支持将考场预警信息（预警截图、预警短视频、考生基本信息等）推送至AI即时通/AI云巡考客户端，通过考点视频审核员进行审核研判，并可将审核结果和处置单、预警信息等存储归档。
14.支持通过巡考通或巡考网关(考点网上巡査系统)将考点考场实时视频全量上传至云端算力机，边分析边存储；支持在算力机进行全量视频缓存，并将缓存视频转存至用户云存储平台。
15.▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》、《国家教育考试综合管理平台信息标准》、《电子考场系统通用要求 GB/T 36449-2018 》《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181-2022 》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）、《国家教育考试考务管理人工智能识别分析异常行为分类参考》等文件要求（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
（3） 网上巡查平台
1.应集成sip路由、流媒体转发分发、流媒体转码、中心管理功能，专为国家教育考试考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。
2.应支持TCP/IP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、HTTPS等网络协议；支持TCP、UDP、RTP音视频传输协议，可同时组合使用。
3.应支持SIP2.0协议，支持sip地址解析，信令转发、路由，支持SIP URI统一命名规则，分级命名；支持SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端接入认证功能；支持SIP终端访问过程控制，建立SIP之间的路由信任关系；支持流媒体汇聚。已符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。
4.▲应支持跨平台（Windows、ios，Android）播放本级、下级实时视频和网页无插件（HTML5）播放本级和下级实时音视频（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
5.应支持摄像机、编码器添加、修改、删除、查询，支持自定义设备分组添加、删除、修改，支持摄像机配置信息导入、导出，支持编码器、摄像机的批量添加、修改、删除，可根据考试类型对摄像机修改是否启用、是否当前考试用，并对摄像机进行过滤。
6.应支持网络检测功能，可检测本级与上级上下行传输速率、网络抖动、网络丢包率、网络延迟等。
7.应支持运行服务及性能检测，可检测本级Mediaproxy、VAS、tomcat、kamailio、mysql、redis服务运行状态；CPU、内存、硬盘使用状态。
8.应支持告警信息统计并一键告警异常修复，并可对异常告警信息给出相应的解决方案。
9.应支持互联互通检测，可检测下级SIP向上级注册状态、视频列表情况、音视频流情况；下级注册列表统计、视频列表获取检测、视频流获取检测。
10.应支持视频质量诊断功能，可对网上巡查系统视频进行无信号检测、画面冻结检测、偏色检测、雪花检测、遮挡异常检测、亮点异常检测、条纹检测、画面模糊检测、对比度异常检测、抖动异常检测。
11.应支持日志查询，包括：操作人登录账号、操作类型、操作时间、操作平台、学校名称、IP地址信息。支持日志统计，包括统计用户操作内容，操作次数、登录在线时长等信息，并可一键导出统计信息。应可根据考试类型、时间节点对下级考点联调日志进行查询，包括：下级考点域名名称、考点名称、联通结果、联调人、联调时间，并可双击查看具体联调信息结果。
12.▲应具有地图功能，可将下属各个考点学校信息在电子地图上显示，并可按考点名称定位查询。考点经纬度可根据考点名称自动获取，并可在子域管理中进行设置。可在地图上获取下属视频列表无插件（HTML5）调取相关学校考场的实时图像（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
13.应支持一个或多个摄像机录像下载，支持同个摄像机不同时间段录像下载。支持视频录像回放、录像回放视频截图，可对回放的视频进行快速播放、慢速播放、时间进度条控制播放。
14.应支持宇视、海康、大华、星际安防、鹏视等厂家摄像机接入管理。
（4） AI云巡考客户端
1.支持按考试列表、场所列表、自定义列表方式获取及展示考点列表名称、保密室列表名称、视频通道列表名称。
2.支持实时音视频播放，并在实时视频AI分析时，对检测到的异常行为进行实时画框标记显示。画框内容包括座位号/监考员、预警等级和异常行为描述。分析结果根据预警等级以不同颜色标记：Ⅳ级（一般）为蓝色，Ⅲ级（较重）为黄色，Ⅱ级（严重）为橙色，Ⅰ级（特别严重）为红色，以便用户快速识别和区分异常行为的严重程度。
3.支持展示当前窗口视频播放的考场（摄像机）预警信息，包括考场名称、座位号、预警等级、预警起止时间以及异常行为描述，并可通过点击“详情”按钮查看“预警记录”的详细信息。
4.▲支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》标准，接入前端设备和音视频播放（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
5.支持对考场监控视频实时监测分析，通过自研人桌模型算法，实现对桌子和人体识别关联并进行座位标记，并统计显示考生报考人数、实到人数、监考员人数、缺考人数等信息供视频监考员手动确认上报，也支持系统动态实时上传。
6.支持考场座位表查看，可按考场座位数量、座次起始位置、座位布局方式、座位排列方式布局显示，当考生在座时显示绿色，考生离座时显示红色。
7.▲支持实时视频与考场座位关联互动显示，点击实时视频座位，可关联显示座位表信息、考生座位号、考生本场次所有异常行为信息和异常行为预警截图；支持座位表关联查询预警信息，点击座位号自动展示该考生该场次所有异常行为信息和预警截图（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
8.支持自动检测硬件资源CPU、内存、SIP服务器内存、SIP服务器CUP的使用情况和当前播放视频的传输速率、丢包率。
9.支持全屏显示考场智能分析窗口，实时展示当前考场的视频画面、座位表、预警信息及预警截图等。同时，预警信息列表支持自动刷新，能够实时显示最新的预警信息，包括预警时间、座位号/监考员、预警等级、异常行为描述，以及预警截图和预警前后各10秒的完整异常行为过程短视频。
10.▲支持一级预警列表展示：一级预警按“待审核”、“已审核异常”、“已审核正常”划分列表展示异常行为的实时考场视频、预警截图、预警录像、异常行为名称、预警时间、考场名称、审核结果、疑似状况、文字补充说明、待审核数量/已审核异常数量/已审核正常数量等，同时支持审核结果、打印处置单、反馈现场处置情况等操作（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
11.支持按用户所属机构等级登录AI云巡考客户端，省级用户登录显示省级统计数据页面，地市用户登录显示地市级统计数据页面，区县用户登录显示区县级统计页面。
12.支持按地图展示所属区域，审核预警数、AI分析预警数，考点总数、考场总数、预警考场数、预警考场率，考生应考总数、实到人数、缺考人数、缺考率。
13.支持SIP2.0协议，支持sip地址解析，信令转发、路由，支持SIP URI统一命名规则，分级命名；支持SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端接入认证功能；支持SIP终端访问过程控制，建立SIP之间的路由信任关系；支持流媒体汇聚。支持SIP向上级的主动注册及同时向多个上级同时注册管理,支持反向通道（上级能够反向找到下级进行通信)。支持SIP录像文件播放请求与停止回放信令控制。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。
14.支持H.264、H.265视频编码标准、兼容MPEG4视频编码格式，支持G.711和AAC音频编码标准、兼容MPEG Layer II音频编码标准，支持PS系统流和TS传输流的封装，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。
15.▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》、《国家教育考试综合管理平台信息标准》、《电子考场系统通用要求 GB/T 36449-2018 》《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181-2022 》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）、《国家教育考试考务管理人工智能识别分析异常行为分类参考》等文件要求（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
（5） AI即时通
1.用户登录后可自动获取当前考试计划，并显示登录的用户名、所属机构、考试场次的时间；
2.支持查看关注考场/所有考场列表，列表包含：待审核（数量）/已审核异常（数量）/已审核正常（数量）。支持根据考点所有考场列表，设置所要关注的考场。同时，也可对取消关注的考场；
3.▲支持一级预警列表展示：一级预警按“待审核”、“已审核异常”、“已审核正常”划分列表展示异常行为的预警截图、预警短视频、预警时间、审核结果、疑似状况、文字补充说明、处置单、待审核数量/已审核异常数量/已审核正常数量等，同时支持审核结果、打印处置单、反馈现场处置情况等操作（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））；
4.▲支持二级预警提示列表展示：二级预警按考场排序展示预警排名、预警时间、预警截图、预警短视频、预警列表、审核状态、座位表关联信息、待审核数量、已审核异常数量、已审核正常数量等（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））；
5.支持按预警图片、异常行为、预警时间、考场名称、座位号/监考员显示推送的预警信息，点击审核按钮可查看异常行为、预警等级、预警时间、考场名称、座位号/监考员、预警截图、预警短视频；
6.支持对未审核的预警信息以红点状态提示，并通过审核页面展示异常行为、预警等级、预警时间、考场名称、座位号/监考员、预警截图、预警短视频；
7.支持根据所发生的考场、时间、场次科目、审核记录等信息查看违纪记录情况，支持在缩略图中框选出异常行为所发生区域并标注行为类型，可一键放大缩略图及查看异常行为录像回放；
8.▲支持查看预警事件，根据异常行为截图（支持自动框选异常人员并标记异常行为）、录像片段、关联事件、实时视频等信息进行解除异常、或疑似违规、或判定违规的操作（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））；
9.支持预警信息审核结果操作，判定为正常或异常，同时还可对已判定为异常行为的预警信息文字补充说明；
10.可对已审核的预警信息结果复核确认操作，保存最终的审核结果、预警信息以及文字说明等上报留存归档；
11.▲支持处置单打印操作，可自动调用系统打印机打印，处置单内容包括考点名称、编号、科目、告警时间、考场号、座位号、告警类型、异常行为描述、告警截图、现场处置情况等信息（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））；
12.支持视频审核员现场录入处置结果，并自动上传至智能巡考管理平台录入归档；
13.▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》、《国家教育考试综合管理平台信息标准》、《电子考场系统通用要求 GB/T 36449-2018 》《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181-2022 》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）、《国家教育考试考务管理人工智能识别分析异常行为分类参考》等文件要求（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
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2、为所有高考、中考（部分考点）、研究生考点及市、区县保密室网络接入提供组网服务。
	1
	项
	覆盖全市考点及市、区县保密室
	

	二、市教育考试指挥中心可视化显示系统升级改造服务

	1
	可视化显示系统升级改造服务
	1、完成 P0.9 COB 微间距可视化显示系统整体配套实施服务，可视有效面积≥9.98㎡，像素间距≤0.93mm、倒装晶片、16:9压铸铝箱体、全前维护安装、静音无风扇、SELV 低压安全电路、RG0光生物安全豁免级，亮度、对比度、色域、刷新率等参数达标；
2、▲屏体采用全前维护、前安装设计，灯板与连接板采用硬连方式(两块板卡连接无需排线、电源线)，灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
3、▲屏体校正后亮度损失≤30%；具有颜色、灰度校正，有校正数据存储及自动回读功能（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
4、▲屏体应符合IEC62471光生物安全性等级豁免级（RG0），产生的光辐射对人体不构成任何危害，无需特殊防护措施（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
5、配套1套显示系统播控软件、1台高性能视频视频处理设备，该设备具备多路信号输入输出能力、支持不少于 5 个画面分层显示、20 组以上场景预案存储、集成智能节能、设备运行状态实时监测功能。
6、服务包含现有12块拼接屏拆除及全新显示系统配套包边装饰。
	1
	套
	市教育局指挥中心
	



3.5宿城区黄海路初中监控室可视化系统建设服务
宿城区黄海路初中监控室可视化系统建设服务，为学校监控室新建一套完整的视频可视化显控系统，配置网络音视频解码设备及高清可视化显示单元，采用2 行 2 列（2×2）规整布局完成整套系统集成建设，服务内容包含全套设备供货、运输、现场安装、线路布设、信号调试、系统联调、交付验收等全部相关工作，设备安装点位、现场排布细节可结合现场实际环境由供需双方现场确认优化。
3.5.1 可视化系统建设建设清单
（1）高清显示单元部署服务：55 英寸液晶拼接屏 4 块，2×2 拼接布局； 
（2）音视频解码上墙服务：网络音视频解码器 1 台； 
（3）配套实施服务：设备运输、支架、线缆敷设、供电改造、安装固定、信号调试、系统联调、画面校准、会议模式配置、现场清理等全部配套服务。
3.5.2 可视化系统建设技术要求
（1）音视频解码器：
1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，须提供承诺书，应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。
2、高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3、应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4、10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5、支持不少于4路HDMI或DVI接口。
6、画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*4。
7、音视频同步。
8、支持多路视频拼接输出
9、必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
★10、须接入考点现有网上巡查系统，通过现有网上巡查配套管理软件实现监控画面上墙、轮巡等功能，确保无缝兼容对接（提供承诺函）。
（2）高清显示单元服务
1、屏幕尺寸55寸，LED光源。		
2、分辨率：1920*1080，双边拼缝≤3.5mm。
3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；（提供 CNAS 盖章第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。
4、项目配套可视化显示终端具备国家3C强制认证，设备合规安全。
5、配套终端具备中国节能产品认证，降低后期运维能耗成本。	
▲6、闪烁频率符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
▲7、LCD 显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过 Gamma 变化不丢失灰阶保证图像细节（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
▲8、具备智能背光灯调节功能，智能感应环 境及实时图像光线的强弱，可自动 调节液晶屏幕背光亮度及图像亮度 和对比度。可外接光控模块，根据 环境光线强弱自动调整整块大屏显 示亮度（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））。
▲9、拼接单元具备便捷安装拆卸与维护装置（提供有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））
3.6备品备件
★本项目需提供足够数量的备件，满足维保服务期内，各项应急保障需要，主要设备备件数量不少于下表要求，产品性能不低于本项目设备清单中对应的主要技术参数（提供承诺函）。
	序号
	备件设备名称
	备件数量

	1
	SIP服务器
	2

	2
	核心交换机
	1

	3
	考务通服务器
	1

	4
	NVR存储
	4

	5
	网络音视频解码器
	1

	6
	接入交换机
	4

	7
	屏蔽终端
	8

	8
	金属探测仪
	40

	9
	网络时钟终端
	12


★中标供应商与采购人签订政府采购合同后10 个工作日内，将本项目上表所述主要设备备件实物送达宿迁市教育考试指挥中心，因不可抗力或供应商排产等客观原因导致延迟的，经采购人书面同意可适当延长，并提供备件清单，具备接入现有的宿迁市标准化考点集成专网系统使用，交由采购人现场清点核验确认；备件规格、数量、品质须完全响应招标文件技术要求，逾期未完成送达核验的，视为严重违约行为，采购人有权单方解除合同，并追究中标人全部损失。（提供承诺函）
4． 其他要求
本项目不组织统一集中现场勘查，潜在供应商可根据自身业务需求及项目实施需要，自行前往项目现场开展勘查工作，全面核实项目场地现状、实施条件、环境限制及相关潜在风险，结合现场实际情况编制投标文件及投标报价。
4、 [bookmark: _Toc12789][bookmark: _Toc26340]项目总体理解要求
[bookmark: _Toc12946]投标人需充分理解本项目的服务内容，基于本项目实际运维场景、服务内容、考核标准及专项保障要求，完整、精准、贴合落地的阐述项目整体实施思路。方案必须严格包含项目背景、现状分析、需求分析、重难点分析、方案设计、项目目标六大固定模块，具体要求如下：
1． 总体理解要求
投标人须准确认知本项目为全市统一标准化考点常态化、专业化、闭环式运维保障项目，服务依据严格对标教育部、江苏省教育考试院运维管理规范及《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。项目核心目标为保障全市标准化考点全业务系统全年稳定运行，依托AI智能巡查实现考场违规行为精准识别与闭环处置，建成扁平化、可视化、一体化的市级考试指挥调度保障体系，全面满足日常运维、故障处置、网络保障、设备维保、重大考试专项保障、信息安全防护等全场景工作要求，且所有运维工作必须严格达标招标文件明确的各项量化技术指标。
2． 分项模块编制硬性要求
2.1项目背景理解要求
投标人须结合当前省市标准化考点运维政策、常态化考试保障要求、现有系统运行痛点，阐述本项目实施的必要性、合规性与现实意义。
2.2现状分析理解要求
投标人须针对宿迁市全市标准化考点现状开展系统性分析，内容不得笼统泛谈，必须包含但不限于系统架构图、考试业务分析、系统整体运行状态分析、当前运维工作中问题与挑战分析等内容。
2.3需求分析理解要求
投标人须精准拆解本项目全部服务需求，完整对应招标文件运维服务要求，必须包含硬件维保需求、日常运维服务需求、 应急处理预案等内容。
2.4重难点分析理解要求
投标人须精准识别本项目运维工作核心难点与保障重点，分析需贴合实际、具备实操性，必须包含老旧设备兼容适配难点、 中高考及研考专项保障重点、考场智能作弊防控研判重点、AI巡查部署等内容。
2.5方案设计理解要求
投标人方案设计须合规、科学、可落地，完整包含适用国家及行业标准规范、整体设计原则、整体实施规划思路等内容。
2.6项目目标理解要求
投标人须结合招标文件量化考核指标，明确可落地、可考核的项目实施目标，必须包含硬件升级改造目标、常态化运维落地目标、考务信息安全防护目标等内容。
5、 [bookmark: _Toc31161][bookmark: _Toc16635]项目运维服务要求
投标人须严格遵照教育部、江苏省教育考试院标准化考点运维规范，依托AI智能巡查巡检系统，构建常态化、标准化、闭环式全域运维服务体系。全面覆盖日常运维、隐患预判、故障快处、各类统考专项保障，实现全市标准化考场全业务系统、全设备、全网络全年稳定运行，保障考风考纪智能管控、四级平台互联互通、指挥调度可视化运转，所有运维指标须100%达标。
1． 核心运维量化硬性指标
本项目所有运维工作实行量化刚性考核，必须满足以下标准：
（1）设备故障率：标考核心设备全年综合故障率≤5%；
（2）视频可用率：考场及保密室视频全年在线可用率≥95%，省市级抽查录像通过率≥99%，杜绝黑屏、丢流、存储异常等问题；
（3）专线网络指标：1000M标考专线全年可用率≥95%，常态延迟≤10ms、丢包率≤0.1%，考期杜绝大面积网络中断；
（4）应急响应时效：设立7×24小时应急热线，故障上报后30分钟内远程响应、介入排查；
（5）隐患整改闭环率：故障点位2日内完成维修或备件更换，所有隐患、故障整改闭环率100%。
2． 整体运维体系建设要求
投标人须搭建全覆盖标准化运维体系，包含六大核心模块：服务无缝对接机制、分级运维管控体系、专职专业运维团队、常态化核心运维服务、分级故障处置方案、分级考试专项保障方案，实现全流程规范化、可追溯、可考核运维管理。
3． 设备保障核心要求
3.1全面保障考场监控全覆盖无死角、画面清晰完好。建立应急备件储备机制，考试期间专人负责设备即时更换。落实7×24小时不间断运维，保障指挥中心、考点所涉及的软硬件设备、网络及安全设备稳定运行，杜绝影响考试的死机、断流、报错等故障。每半年组织一次考点操作人员专项培训，保障人员熟练掌握设备操作及基础运维技能。
4． 全流程考试专项保障要求
服务覆盖高考、中考、研究生考试、职教高考、成人高考、自学考试等国家教育考试，严格按照考前、考中、考后全流程落实专项保障。
4.1考前保障（分阶段实施）
（1）考前两周完成信号屏蔽仪启用报备工作；考前一周提交专项考试保障方案，完成全域考点网络、网上巡查系统、监控机房、网络授时系统、屏蔽系列设备全量排查调试，确保考场互联互通、录像存储正常、授时精准、设备运行达标，并协助考点完成OSD参数修改。
（2）考前三天完成所有涉考考点考务通设备检查、数据下载、上传测试及调试工作。
4.2考中保障（专人驻场值守）
（1）市、区县指挥中心及各涉考考点全程派驻技术人员驻场保障，足额配备应急备件，随时处置突发故障。
★（2）高考、自考、研考、学考等重点考试，每个考场楼栋专属配置1名技术人员，专项负责考务通网络、数据、充电全流程保障（提供承诺函）。
（3）全程协助考点完成信号屏蔽设备规范启停、运行管控工作。
4.3考后闭环管理
完成考务通设备检查、回收整理；协助考点完成考试录像、违纪录像上传上报及数据备份工作；配合各级考试中心完成服务量化考核，考核结果纳入年度履约评价。
5． 日常巡检常态化服务要求
按季度开展全市考点100%全覆盖巡检，核查设备、系统、专线带宽、延迟、丢包等核心指标，巡检结束48小时内提交正式巡检报告。常态化开展设备养护管护，保障多级会议系统稳定联通，针对考点改造、搬迁、设备迁移提供全程技术指导，动态更新设备台账。
6． 专项硬性履约要求
★1.巡检整改备案：依据巡检结果及时开展设备维修、更换、升级工作，所有设备更换、升级事项须报备市教育考试中心审批备案；设备维修更换需经校方工单签字确认，工单复印件提交各级考试中心备案（提供承诺函）。
★2.驻场人员要求：常驻宿迁市教育考试指挥中心专职技术人员不少于2名，人员须具备3年及以上标准化考场运维经验，熟练掌握全业务系统运维技能，服务期内未经采购人书面同意，不得擅自更换驻场人员（提供承诺函）。
★3.平台对接要求：保障所有标准化考场业务系统无缝接入宿迁市标准化考场系统平台，同时完成与省平台精准对接，实现省、市、区县、考点四级专网畅通，考务数据同步、视频流实时稳定传输，视频码流稳定维持在2M-4M区间（提供承诺函）。
★4.标准合规要求：所有软硬件设施设备严格遵循《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，未涵盖内容严格执行国家及行业现行标准（提供承诺函）。
★5.系统升级要求:本项目须完成以下系统升级建设，相关费用全部包含在投标报价中，投标人须提供承诺函:
（1）高考考点试卷流转通道须实现监控无盲区，投标人应根据各考点实际情况增补监控点位，并全部接入考点网上巡查系统，实现统一管理与巡查;
（2）市、县试卷流转车载系统须升级支持北斗与GPS双定位模式;
（3）市、区、县保密室视频监控系统须升级满足6个月不间断存储的容量要求。
7． 服务考核管理要求
（1）单次考核：每场考试结束后，市、区县两级教育考试中心依据《标准化考点运维服务考核评分表》开展单次服务量化考核打分。
（2）半年度综合考核：每半年汇总周期内所有场次考核得分，采用算术平均法计算综合考核成绩，考核结果作为服务费支付、年度履约评价及后续合同续期的核心依据。
标准化考点运维服务考核评分表
	考核项目
	序号
	评分要求与标准
	分值
	得分
	扣分理由

	标准化考点运维服务
	1
	中标方考前一周完成所有考点设备检查，损坏设备在2日内维修或更换完毕，考试结束后向各级考试中心提供维修及设备更换清单。未按时完成检查每例扣1分，维修超时每例扣0.5分。
	20
	
	

	
	2
	对考点非考试期反映的故障，中标方能及时回复、详细记录，并在下次巡检或考前两周内解决。响应不及时、未按期解决，每例扣2分。
	15
	
	

	
	3
	每个考点考试期间中标方需配备足够数量的技术保障人员，人员全程在岗。发现1例考点保障人员数量不足或无故脱岗，扣3分。
	15
	
	

	
	4
	考试期间发生设备或网络故障时，中标方驻点人员能迅速解决问题。不影响当场考试或因考试纪律无法进入考场内处理故障，在下场考试前及时修复，不扣分；故障处理不及时影响下一场考试，每起扣1分；造成考试延误等严重后果，每起扣5分。
	20
	
	

	
	5
	考试结束后完整备份当次考试视频录像数据，中标方协助各考点按规定格式备份，抽查录像及时上传至市教育考试中心服务器。备份或上传不完整，每例扣1分。无法提供省、市抽查录像，扣3分。
	15
	
	

	
	6
	若启用考场智能巡查，中标方能协助考点准确保存、筛选违纪视频/图片，并按要求完成上报。违纪数据丢失，每例扣1分，无法提供违纪视频扣5分；未启用则不扣分。
	10
	
	

	
	7
	根据考点需求，中标方组织开展标准化考点相关业务培训，培训有记录、有效果反馈。培训不满足需求或效果不佳扣1分。
	5
	
	

	总分
	100
	
	


考核说明：
1.考核表评分应基于事实证据，扣分点需明确记录具体事由，每一小项分数扣完为止。
2.派驻运维人员发生任何与考试相关的失泄密事件，在考核总分中每次扣10分，并依法依规追究相关人员责任。
6、 [bookmark: _Toc22608][bookmark: _Toc93]安全保障服务要求
[bookmark: _Toc12861][bookmark: _Toc4866]投标人须搭建覆盖人员、技术、管理、设备、网络、数据的全维度常态化安全保障体系，贯穿项目维保全周期，防范系统故障、网络攻击、数据泄露等各类安全风险，保障考试期间系统安全稳定运行，杜绝重大安全事故。具体硬性要求如下：
6.1 数据与人员信息安全管控
投标人须建立数据分级授权、分级管控机制，对考生、考务人员及业务运维等敏感涉密数据实行最小权限赋权、操作全程留痕。规范数据存储、定期备份、异地备份及恢复全流程管理，明确校验标准，严防数据篡改、丢失、泄露及非法滥用，所有操作日志定期留存，支持采购人随时审计核查。
6.2 网络与软硬件系统安全防护
严格执行考场内外网物理完全隔离，杜绝网络串接与外网入侵风险。建立常态化安全运维机制，定期开展设备漏洞扫描、系统补丁更新、病毒查杀，常态化部署防火墙、入侵检测等安全防护措施，前置化解设备、网络、系统运行风险，保障整套考试系统7×24小时稳定运行。
6.3 安全培训与风险防控常态化
投标人须常态化组织运维、考务人员开展安全实操、隐患排查、应急处置专项培训，压实全员安全责任，前置排查化解设备运行、网络传输、数据运维等各类安全隐患，实现风险提前防控、闭环治理。
7、 [bookmark: _Toc6906][bookmark: _Toc967]培训服务要求
投标人须结合全市标准化考场日常运维、考前保障、新人上岗等实际工作需求，制定标准化、可落地、可考核的全套培训方案，明确培训内容、频次周期、授课方式、考核及档案管理要求。本项目所有培训费用全部包含在投标总价内，采购人无需额外付费。具体要求如下：
7.1 培训模式与频次要求
采用理论授课+现场实操+案例复盘培训模式。投标人每年至少组织1次全市统一运维集中培训，单次培训时长不低于4学时，覆盖全市考场运维及考务人员；按需开展考前专项培训、新入职人员岗前实操培训，确保在岗人员业务熟练、新进人员持证上岗、考前保障到位。
7.2 培训核心内容要求
培训内容须全覆盖本项目业务系统操作、日常运维保养、常见故障排查、突发应急处置及AI智能巡查设备实操等核心内容，贴合考场运维实际场景，杜绝形式化培训，切实提升人员实操与应急保障能力。
7.3 培训成果与档案管理
投标人须配套提供全套标准化操作手册、运维指南及故障处置资料。每期培训结束后须开展实操考核与效果验收，考核不合格人员须组织复训，确保参训人员技能达标。同时完整留存培训课件、签到记录、考核结果、现场资料等培训档案，全程可追溯、可核查。
8、 [bookmark: _Toc24581][bookmark: _Toc3227]应急响应要求
投标人须建立7×24小时全天候、分级分类、快速闭环、全程报备的专项应急响应保障体系，针对考场设备故障、系统宕机、网络中断、数据异常、安全隐患、考试突发险情等各类突发场景，制定完善可落地的应急预案，明确团队配置、响应时限、处置流程、物资保障及责任追责机制，确保日常运维及考试关键期故障快速处置、隐患清零。具体硬性要求如下：
8.1 应急服务体系搭建
投标人须设立7×24小时专属应急联络通道，组建固定专职应急团队，配备原厂技术支撑。按需配齐应急备品备件、调试工具、应急车辆、备用电源及通信设备，根据故障等级制定分级应急预案，严格明确各类故障的响应、到场、修复硬性时限，保障突发问题快速处置。
8.2 故障分级处置与闭环管理
故障排查处置实行分级闭环管理：可现场修复的故障须即时处置、即刻恢复运行；无法现场修复的，须第一时间向采购人报备，同步提交专项修复方案及明确工期，全程跟踪整改。所有故障须建立台账，实现接报、处置、修复、验收、复盘全流程可追溯管理。
8.3 责任界定要求
因投标人巡检不到位、故障漏报迟报、应急处置不及时、运维操作不规范等原因，造成系统故障、考试事故、数据损毁及各类损失或不良影响的，由投标人承担全部责任，并全额赔付所有经济及相关损失。
9、 [bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc19468]安全审查和保密要求
本项目涉及大量考务涉密信息，投标人须严格遵守国家保密法规及采购人保密管理制度，对项目涉密内容履行终身保密义务，落实全周期安全审查与保密管控，具体刚性要求如下：
9.1 涉密内容全覆盖保密约束
投标人对履职期间接触的系统资料、考务数据、考场监控、考生及考务人员信息、采购人业务与技术秘密等涉密内容，承担终身保密责任，严禁私自留存、拷贝、外传、商用及向第三方泄露涉密信息。
9.2 系统安全审查与权限管控
项目实施全周期须执行分级授权、实名账号、操作全程审计管理，常态化开展系统安全自查、漏洞整改，部署防入侵、防篡改、防泄露安全防护，杜绝越权访问、非法入侵、违规操作等安全隐患。
9.3 违约责任界定
若发生涉密信息泄露、资料外流、违规访问、私自留存数据等违约行为，投标人须承担全部法律责任及经济赔偿责任，采购人有权单方终止合同，并依法追责。


第五章评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
（1） 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

	[bookmark: EBe0cfd1035ea44f689f97db50fccddc8b]评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	10.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	28.00
	针对招标文件第四部分、采购需求中标注▲的技术条款（共 28 条，★实质性条款不纳入本项评分）：投标产品满足或优于招标文件▲条款要求，每条得 1 分；投标产品存在负偏离的▲条款，对应条款不得分；本项得分 = 有效响应▲条款数量 ×1 分，最高28分，最低0分。
注：投标人针对本项评标内容在招标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离处理。

	
	企业业绩
	6.00
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩（至少包含标准化考点/考场建设或维保等相关内容）的，每提供一个得2分，最高得6分。
注：投标人须提供中标（成交）通知书、合同证明、验收合格（或履约评价为“优”等同等履约评价)证明材料电子件,未提供或提供不全的不得分。

	技术方案
	项目理解
	10.00
	针对第四章采购需求“四、项目总体理解要求”，提供项目总体理解要求方案，包括但不限于项目背景、现状分析、需求分析、重难点分析、项目目标、方案设计等，评标小组根据投标人提供的项目项目总体理解要求方案进行打分。方案优于采购需求的得10分，满足采购需求的得7分；方案有缺陷但通过后期优化可以满足采购需求的得4分；其他情况不得分。

	
	运维服务方案
	9.00
	针对第四章采购需求“五、项目运维服务要求”，提供项目运维服务要求方案，包括但不限于无缝对接方案、运维服务体系、运维服务团队、服务内容、故障处置方案、重点考试保障方案等，评标小组根据投标人提供的项目运维服务要求方案进行打分。方案优于采购需求的得9分，满足采购需求的得6分；方案有缺陷但通过后期优化可以满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	
	安全保障方案
	7.00
	针对第四章采购需求“六、安全保障服务要求”，提供安全保障服务要求方案，包括但不限于安全保障体系、安全管理规范制度、具体举措等，评标小组根据投标人提供的安全保障服务要求方案进行打分。方案优于采购需求的得7分，满足采购需求的得4分；方案有缺陷但通过后期优化可以满足采购需求的得2分；其他情况不得分。

	
	培训服务方案
	5.00
	针对第四章采购需求“七、培训服务要求”，提供培训服务方案，包括但不限于培训内容、培训课程安排、培训方式等，评标小组根据投标人提供的培训服务要求方案进行打分。方案优于采购需求的得5分，满足采购需求的得3分；方案有缺陷但通过后期优化可以满足采购需求的得1分；其他情况不得分。

	
	应急响应方案
	5.00
	针对第四章采购需求“八、应急响应要求”，提供应急响应方案，包括但不限于应急响应流程、响应团队、响应时间、支撑保障等，评标小组根据投标人提供的应急响应方案进行打分。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；方案有缺陷但通过后期优化可以满足采购需求的得1分；其他情况或未提供不得分。

	项目组人员
	项目核心人员配备
	10.00
	1.项目负责人1人，具有信息系统项目管理师或系统架构设计师或系统分析师或系统规划与管理师或高级工程师（电子信息），每有一个证书得1分，最多得4分；
2.技术负责人1人（不得与项目负责人为同一人员），具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或网络规划设计师或高级工程师（电子信息）证书，每有一个证书得1分，最多得3分；
[bookmark: _GoBack]3.其他项目成员（项目负责人、技术负责人除外）具有网络规划设计师或系统架构设计师或信息系统项目管理师或信息安全工程师或系统集成项目管理工程师或软件设计师，每有一个证书得0.5分，同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分，未提供的不得分，本项最多得3分。注：1.以上证书（证书颁发单位为中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国工业和信息化部或各省、自治区、直辖市人力资源和社会保障厅）均须提供电子件并加盖单位公章；2.拟投入本项目人员必须为投标人本单位正式员工，提供2026年1月份以来任意1个月人员社保缴纳证明（证明以社保主管部门出具为准）。

	其他
	述标
	10.00
	本项目采用视频录像述标方式，不组织现场述标。投标人须自行录制述标视频，与电子投标文件一并提交。具体要求如下：
1.视频时长：不超过15分钟。超出部分评标委员会不予播放。
2.视频格式：MP4格式。
3.文件大小：单个视频压缩包大小不得超过50M，数量不限，所有视频压缩包的总量不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。未按要求上传的对应项不得分。
4.视频内容要求：画面高清、播放流畅、讲解语音清晰。视频须为连续录制的完整述标内容不得剪辑拼接。
投标人述标视频应至少包括但不限于以下内容：
1.项目理解与分析：对国家教育考试标准化考点维保需求的整体理解、服务实施环境分析、设施设备现状评估、重点难点识别；
2.维保服务方案：设备日常维护保养计划、考试期间现场驻点保障方案、故障维修及应急处理方案、系统升级调试方案；
3.服务资源保障：服务团队组织架构及人员配置、拟投入的设备及备品备件；
4.质量保证措施：维保质量保障体系、巡检制度、服务响应及问题解决时限承诺；
5.自身优势与特色：投标人在标准化考点维保领域的经验、技术优势、本地化服务能力等。
评分细则：
1.述标视频内容完整性（2分）
述标视频完整涵盖上述5个方面内容的得2分；每缺失一个方面的内容扣0.5分，扣完为止。
2.项目理解与分析（2分）
对项目需求理解准确、重点难点分析透彻、完全符合项目实际的得2分；理解基本准确、分析较为合理的得1分；理解存在明显偏差、分析不到位的得0分。
3.维保服务方案（2分）
维保方案科学合理、详实全面、可操作性强，完全满足标准化考点维保需求的得2分；方案基本合理、能满足基本需求的得1分；方案存在明显疏漏或可操作性较差的得0分。
4.服务资源保障（2分）
服务团队配置合理、人员资质满足要求、设备工具及备件保障充分的得2分；配置基本合理的得1分；配置不充分或不合理的得0分。
5.质量保证措施（2分）
质量保障体系完善、服务响应承诺优于项目需求、措施切实可行的得2分；措施基本可行的得1分；措施存在明显不足的得0分。



（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第六章投标文件格式
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投标文件





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：                       












投标文件目录

1、 投标声明及承诺函
2、 投标人基本信息
3、 法人授权书
4、 开标一览表
5、 投标分项报价表
6、 中小（微）企业声明函
7、 技术要求响应及偏离表
8、 项目组人员
9、 企业业绩
10、 投标所需其他材料
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一、投标声明及承诺函
宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司：
根据已收到的项目编号为       	的             项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：   年   月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	
需提供营业执照等证明材料








三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-           号       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                     
被授权人联系电话：（手机）                     
授权单位名称：（加盖CA电子公章）         
单位地址：                     
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                  

四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称： 
招标编号：
	投标总报价

	小写：（人民币：元）

	大写：

	合同履约期限：



   年   月   日





























5、 分项报价表
市级标准化考点维保
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中高考及研考考试保障服务
	场次
	846
	
	

	2
	其它考试保障服务
	场次
	2300
	
	

	3
	日常巡检、设备维保服务
	项
	1
	
	

	4
	市、区县指挥中心维保服务
	项
	1
	
	

	5
	组网线路服务
	条
	21
	
	

	6
	AI智能巡查巡检服务
	场次
	726
	
	

	7
	市教育考试指挥中心可视化显示系统升级改造服务
	项
	1
	
	

	投标报价(人民币:元)
	




宿城区标准化考点维保
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中高考及研考考试保障服务
	
	345
	
	

	2
	其它考试保障服务
	
	387
	
	

	3
	日常巡检、设备维保服务
	
	1
	
	

	4
	市、区县指挥中心维保服务
	
	1
	
	

	5
	组网线路服务
	
	6
	
	

	6
	AI智能巡查巡检服务
	
	140
	
	

	7
	宿城区黄海路初中监控室可视化系统建设服务
	
	1
	
	

	投标报价(人民币:元)
	



宿豫区标准化考点维保
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中高考及研考考试保障服务
	场次
	255
	
	

	2
	其它考试保障服务
	场次
	395
	
	

	3
	日常巡检、设备维保服务
	项
	1
	
	

	4
	市、区县指挥中心维保服务
	项
	1
	
	

	
	组网线路服务
	条
	5
	
	

	
	AI智能巡查巡检服务
	场次
	120
	
	

	投标报价(人民币:元)
	



沭阳县标准化考点维保
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中高考及研考考试保障服务
	场次
	1476
	
	

	2
	其它考试保障服务
	场次
	1133
	
	

	3
	日常巡检、设备维保服务
	项
	1
	
	

	4
	市、区县指挥中心维保服务
	项
	1
	
	

	5
	组网线路服务
	条
	20
	
	

	6
	AI智能巡查巡检服务
	场次
	873
	
	

	投标报价(人民币:元)
	



泗洪县标准化考点维保
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中高考及研考考试保障服务
	场次
	962
	
	

	2
	其它考试保障服务
	场次
	726
	
	

	3
	日常巡检、设备维保服务
	项
	1
	
	

	4
	市、区县指挥中心维保服务
	项
	1
	
	

	5
	组网线路服务
	条
	11
	
	

	6
	AI智能巡查巡检服务
	场次
	556
	
	

	投标报价(人民币:元)
	



泗阳县标准化考点维保
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中高考及研考考试保障服务
	场次
	950
	
	

	2
	其它考试保障服务
	场次
	861
	
	

	3
	日常巡检、设备维保服务
	项
	1
	
	

	4
	市、区县指挥中心维保服务
	项
	1
	
	

	5
	组网线路服务
	条
	11
	
	

	6
	AI智能巡查巡检服务
	场次
	540
	
	

	投标报价(人民币:元)
	


备注：“分项报价”中市区县“投标报价”数额总和应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

六、中小（微）企业声明函（服务）
中小（微）企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购的项目编号为     ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：


七、技术要求响应及偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.针对采购需求中加“▲”内容，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离处理。
3.行数不够，可自行添加。





八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
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十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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