
招　标　文　件


项目名称：扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目
项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0013

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统）





江苏金居工程项目管理有限公司
2026年8月20日
                        

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc523127445]
 总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………   
第2章 投标人须知…………………………………     
第3章 合同文本…………………………………… 
第4章 招标需求…………………………………… 
第5章 评标方法与评标标准……………………… 
第6章 投标文件格式……………………………… 

























第一章  投标邀请
受扬中市交通运输局的委托，就[扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目]([(JSZC-321182-JJGS-G2026-0013)])项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
 扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2026年9月10日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]1.项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0013；
2.项目名称：扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目；
3.预算金额：350万元；
4.本项目 设定 最高限价，最高限价为306.87万元；
5.需求(简介)：扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施设备采购。（详细内容见本招标文件第四章）；
6.合同履行期限：合同签订后70日历天内供货并安装调试完成，并提供2年免费运维服务（运维期自设备安装调试后无质量问题能够正常使用、通过上级部门验收之日起计算）；
7. 本项目是否仅面向中小微企业：是□  否☑；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府法》第二十二条规定，并提供下列材料：
A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书）；
B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府专业担保机构出具的投标担保函】；
C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力{提供投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）；
D.提供参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见投标函第7条）；
E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府活动成本减轻政府投标人负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，投标人可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与第B至第E项相关的证明材料即可参加活动。
②投标人可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。
③投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府政策需满足的资格要求：
①无；
②依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
4.本项目 不接受 联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起至提交投标文件截止时间之日止。
2.方式：在“江苏政府网”自行免费下载招标文件。
（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;或进入扬中政府网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。
（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。。本项目中涉及的图纸、清单等附件下载，请至“扬中政府采购网”（http://www.yzzfcg.cn/）本项目的采购公告中进行下载。
3.“CA数字证书”的获取
投标人需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及投标人操作手册扬中政府（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府客户端》。
4.招标文件(后缀名为“. kedt”)、投标人操作手册及政府客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府客户端工具也可通过扬中政府网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府客户端》进行下载。
5.代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。
6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年9月10日 14点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府交易系统网上开标大厅。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，招标人或代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]1.现场勘察：
（1）招标人不组织现场踏勘，投标人可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便投标人自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。
（2）现场踏勘期间，投标人承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，招标人均不负责。
2.本项目需要落实的政府政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府支持中小企业力度的通知》（财库【2023】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。
7、 本次招标联系方式
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：扬中市交通运输局
地址：镇江市扬中市扬子西路239号
联系人： 张军      
联系方式： 0511-88362289
2.代理机构信息
名称：江苏金居工程项目管理有限公司
地址：扬中市中电大道688号浩云湾27幢04室
联系人：张梦雅
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：19814712528
八、其他
1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府网”、“扬中政府网”发布的更正公告。
2. 本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律及政策功能
本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.1支持中小企业发展
3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府活动中视同中小企业。
3.1.2在政府活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
3.1.2.1在货物项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
3.1.2.2在工程项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
3.1.2.3在服务项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]3.1.3根据《政府促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府货物或服务项目，以及预留份额政府货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
3.1.4根据《财政部 司法部关于政府支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2强制信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
3.3支持绿色发展
3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先或强制。
[bookmark: _Hlk132634610]3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府需求标准（试行）》、 《快递包装政府需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
3.3.3纳入政府管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
3.3.4招标人数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府需求标准（试行）》实施相关活动。
3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。
3.5支持创新发展
3.5.1招标人优先被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
3.7招标人数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府需求标准（试行）》实施相关活动。
   3.8根据国家扶持中小企业的有关政策，组织方负责代理的项目中标（成交）企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标（成交）通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府”网站。
3.9实施本国产品标准及相关政策
3.9.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：


财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
3.9.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.9.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.9.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.10本次招标及由本次产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
3.11投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏金居工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标不收取标书工本费。
4.3招标代理费收费标准：招标代理费根据比价结果，按照肆万叁仟伍佰元（￥43500.00）计取。
4.4招标代理费收取方式：由中标人支付。本项目代理服务费已纳入项目成本测算，中标人投标报价时应综合考虑，招标人不再另行承担。
由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，招标人或代理机构保留诉讼的权利。中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。
4.5 付款账户如下：
单位名称：江苏金居工程项目管理有限公司
统一代码：91321182567838330L
营业地址：扬中市三茅街道浩云湾27幢04室
账号：10333001040629988
开户银行：中国农业银行扬中市支行
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）招标需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的澄清和修改
8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由招标人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
8.3 招标人或者代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府网”、“扬中政府网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府网”、“扬中政府网”上发布的招标文件不一致，请以“江苏政府网”、“扬中政府网”上发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1 投标有效期为招标人或代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 招标人或代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1招标人或代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
   22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。
26.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.10投标文件含有人不能接受的附加条件的。
26.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三
家的。
26.2.2出现影响公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]26.4评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理机构将在“江苏政府网”、“扬中政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的文件的，可以对文件提出质疑。
28.2投标人认为文件、过程和结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的文件提出质疑的，为收到文件之日或者文件公告期限届满之日；
28.2.2对过程提出质疑的，为各程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一程序环节提出多次质疑的，代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4投标人（含潜在投标人）对方式、招标文件中需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府的有关规定，报请政府监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207]32、政府履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。


























第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
合同编号：YZCJJ2026-0xx合同备案章



扬中市政府采购合同
项目名称：                                 
项目编号：                                  
招标人：                                  
中标单位：                                    


江苏金居工程项目管理有限公司
二○二六年  月    日

项目名称：扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目
项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0013    
甲方：（买方）扬中市交通运输局
乙方：（卖方）________
   甲、乙双方根据 扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目（项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0013）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目；
1.2标的质量：合格；
1.3 标的数量（规模）：具体详见需求；
1.4 履行时间（期限）：        ；
1.5 履行地点：扬中市；
1.6质保期限：自设备验收合格之日起2年；
1.7履行方式：详见合同、招标文件、投标文件等。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆
（_______________元）人民币或其他币种。
2.2本合同总价中应包括设备费、配套附件费、包装费、运输费、运输过程保险费、安装及调试费、质量保险费、培训费、货物本身已支付或将支付的增值税、营业税、进口税和其他税费以及其它交付使用前的所有费用。
三、质量保证
3.1乙方所提供的货物必须完全符合相关质量标准，经正确安装，正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内应具有预期的性能。
3.2乙方在所供货物最终验收后提供    年免费质量保证，在质量保证期内，乙方履行保修义务并免收材料和人工等一切费用，由于乙方原因产生的任何不足或故障，由乙方负责完善相关内容，乙方提供终身维修服务。
3.3设备的的质量保证期从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，双方签订安装验收报告单后开始计算。
3.4在设备整个使用期，乙方应确保设备正常使用。在接到甲方维修请求后，应及时派人到达现场实施维修排除故障，最长周期不得超过48小时。
3.5乙方应对甲方操作人员提供免费操作和维修培训，要求能够对设备进行熟练的操作,能排除一般性故障,能够完成设备的日常维护和保养，并提供必要的操作手册和维修资料，培训期间的相关费用由乙方承担。
3.6乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.7没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合、同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、技术资料
4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料，包括但不限于提供货物时必须提供设备的合格证、检测报告、原材料出厂证明以及使用及维修所需的全部技术资料。
4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.3乙方提供销售的设备（包括零部件、附件、备品备件），必须符合中华人民共和国有关法律、法规，符合本行业同类产品的一般标准。经甲乙双方认可修改的相关产品规格与标准同等有效。
4.4甲方对设备规格型号有异议的应在收货后3日内以书面形式向供方提出，未提出视为认同。
五、知识产权、产权担保
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。
5.2 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
☑本项目不收取履约保证金。
□本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。  
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.2预付款支付：乙方是否（需要/不需要）预付款
8.3若需要预付款的，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内，付至合同价的30%（预付款金额为       元）；甲方根据市级财政实际拨付的进度支付款项，至竣工验收合格后，支付至合同总价的 80%，审计结束后，付至审定价的97%，缺陷责任期满后，付清余款。具体支付进度以财政拨付款项为准。
若不需要预付款，甲方根据市级财政实际拨付的进度支付款项，至竣工验收合格后，支付合同总价的 80%，审计结束后，付至审定价的97%，缺陷责任期满后，付清余款。具体支付进度以财政拨付款项为准。
8.4乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。
甲方开票信息： 
名称: 
纳税号: 
单位银行账号户名: 
开户行: 
账号: 
单位地址: 
项目负责 联系人: 
联系电话: 
乙方开票信息： 
名称: 
纳税号: 
单位银行账号户名: 
开户行: 
账号: 
单位地址: 
联系电话: 
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、货物的包装、发运及运输
10.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
10.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
10.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
10.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十一、双方的权利和义务
11.1甲方权利和义务
（1）负责技术指导，并配合监理对施工全过程进行质量监督。
（2）对监理审核的工程确认后向乙方支付工程款。
（3）对监理审核后的工程调整事项进行审批。
（4）如乙方在施工过程中不能按照招标文件响应的承诺或合同约定履约，采购人将保留另行发包或部分另行发包的权利。
11.2乙方权利和义务
（1）严格按定点定位的地点和工程量清单组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，如发现违规行为，将停止付款。
（2）明确项目负责人            ，对加强施工管理和施工安全负全责。未经
采购人同意，乙方不得更换项目负责人，否则应赔偿采购人的损失。
（3）在施工过程中，若确需调整事项，应提交监理审核，经甲方审批后方可调整，乙方不得随意改变设计。
（4）认真做好施工记录，工程竣工或甲方要求提供相关资料时，应及时提交真实完整的施工原始资料和工程决算正式票据，以便于项目审计。
（5）除合同另有规定外，用于合同工程的材料由承包人负责提供，本工程所有主材必须获得甲方认可后方可采购，否则，甲方有权拒绝使用、拒绝支付相应工程款，甲方不承担乙方由此造成的任何损失，主材和辅材的界定由甲方负责明确。各种材料的各项指标应符合技术规范、设计图示和甲方要求。材料采购、运输、保管等所需费用全部由承包人承担。
（6）现场施工配合与协调
承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证甲方免于承担因承包人借用、占用或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。
（7）对现场作业和施工方法负责
监理对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。
（8）对公众利益损害负责
在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得对各种管道、电线、电缆等现有设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物、当居民与企业财产等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
（9）对工程施工质量负终身责任
承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。
（10）饮用水及施工、生活用电等由乙方自行解决。
（11）乙方施工场地及临时建设用地应经甲方同意就近安排，不得破坏或影响
周围环境，并自行解决临时建设设施。
（12）工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
十二、关于工程施工及隐蔽工程验收的约定
12.1本工程以工程量清单、变更说明以及现行的国家工程质量验收规范和质量评定标准（现行工程施工规范、工程验收标准）为质量评定验收标准。乙方必须严格按甲方要求施工，严格执行施工规范和施工技术要求。严格服从甲方代表、监理的监督管理，积极主动办理各种相关手续。
12.2全部工程实施完毕后，乙方应及时整编上报各类竣工资料和质量评定资料，将施工临时设施、建筑垃圾、生活垃圾全部清理出现场后申请甲方、监理进行竣工验收。甲方自接到验收通知后组织验收。验收合格后办理移交手续。
十三、关于材料供应的约定
材料原则上由乙方自行采购，采购人认为有必要时也可对部分材料实行甲供。施工材料进场前，必须对所进材料按规范进行测试，报送监理认可后方可使用；未经检验、未经认可，不合格材料一律限期清退出施工现场。若未按要求及时清理，甲方及监理有权要求乙方停工整顿，误工误时自负，若已使用，对工程造成的损失由乙方全权负责。
十四、关于对施工人员要求的约定
所有乙方施工人员必须服从甲方代表及监理的管理，甲方有权要求乙方撤换不服从管理的乙方人员。
十五、有关安全生产的约定
乙方应文明施工，要遵守交通、环保、安全等部门的有关规定，在施工过程的一切安全措施必须到位，并做好施工劳动保护，按规定办理各种保险，由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、法规，导致发生安全事故，造成含人员伤亡在内的一切经济损失由乙方全额承担，与甲方无关。
十六、项目验收
16.1 甲方依法组织履约验收工作。
16.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
16.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
16.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
16.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
16.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十七、违约责任
17.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 百分之一 的违约金。
17.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日 千分之二 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 百分之一 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
17.3若因乙方自身原因（含人员、设备、资金、管理、施工组织等乙方因素）导致本项目无法继续实施、中途停工、无法按期完工或终止履约，造成甲方一切经济损失、工期延误损失、第三方索赔损失、二次施工费用、审计及管理费用等，全部由乙方承担并足额赔付。
17.4项目施工过程中，如因乙方原因无法继续完成剩余施工内容、主动退场、无力履约的，乙方须无条件对施工现场进行全面清理、恢复原状、拆除临时设施、平整复原场地，确保施工现场恢复至施工前原貌，所产生一切费用由乙方自行承担。
17.5因乙方违约导致甲方另行招标、重新组织施工产生的差价损失、工期延误损失、监管处罚损失等，甲方有权从已付款项或未结款项中直接扣除，不足部分有权向乙方追偿。
十八、不可抗力事件处理
18.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
18.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证
明。
18.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行
合同。
十九、解决争议的方法
19.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。
二十、合同生效及其它
20.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协
议。
20.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请
求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。
20.3甲方招标文件、乙方投标文件、会议记录均为本合同的组成部分，具
有同等法律效力。
20.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府
代理机构须将合同报政府监督管理部门备案，加盖“扬中市政府备案章”。
20.5本合同一式陆份，甲方、乙方各执2份、政府代理机构、政府监督管
理部门各执1份。
甲方：（盖章）　　　　   　　      乙方：（盖章）
代表：（签字）　　　　   　　      代表：（签字）
地址：                             地址：
签约日期： 年 月 日                签约日期： 年 月 日
代理（加盖公章）： 
代表：（签字）　
地址：             
签约日期： 年 月 日         


























附件：廉政合同、安全生产合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                                （项目名称）的项目法人                     (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位                      (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。 
1. 发包人和承包人双方的权利和义务 
(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。 
(2) 严格执行                                （项目名称） 施工合同文件，自觉按合同办事。
(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 
(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育。 
(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 
(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 
2. 发包人的义务 
(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。 
(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。 
(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活 动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 
(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 
(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。 
(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。 
(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。 
(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 
(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和办公用品等。 
4. 违约责任 
(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。 
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察 部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 
7. 本合同作为                                （项目名称） 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 
8. 本合同一式六份，由发包人和承包人各执两份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：(盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：(签字)
日期：    年   月    日

承包人： (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：(签字)
日期：    年   月    日



























安全生产合同
为在扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目(项目名称) 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包 人名称，以下简称“发包人”)与承包人                             (承包人名称，以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同： 
1.发包人职责 
(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 
(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 
(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 
(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 
(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。 
2.承包人职责 
(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工 程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 
(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产 管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的 各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工 人(包括临 时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人 员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工 作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 
(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊 工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 
(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 
(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 
(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 
(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 
(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事 故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。 
(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。 
3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。 
5. 本合同一式六份，合同双方各执三份。


发包人：(盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：(签字)
日期：    年   月    日

承包人： (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：(签字)
日期：    年   月    日
  
























[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]第四章 招标需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]项目属性:货物类项目。
[bookmark: _Hlk163494064][bookmark: _Toc24651]一、项目概述
[bookmark: _Hlk136249171]随着经济的发展，通行车辆数量及重量不断激增，已远远超出其承受负荷，特别是超限超载车辆的通行对道路、桥梁、渡口等会造成不同程度的损伤，道路的车流量已大幅增加，同时货运车辆也大幅增加，时有超限超载车辆通行，对道路交通运输安全造成很大的隐患，对超载超限车辆的监控管理已迫在眉睫，十分必要。
本次扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施的实施，充分响应了江苏省普通公路货车动态监测设施布局规划及建设计划要求，大力推进科技治超信息化系统落地，进一步夯实来之不易的治超成果。
建成投入使用后，将可对经过监测点的货运车辆进行双向24小时不停车自动检测，判断是否存在超限超载行为，然后采用检测数据记录资料作为证据，实现对非法超限超载行为实施不漏网精准稽查和布控，能更有效遏制道路交通安全事故发生，同时也可缓解交通运输一线执法力量不足问题。
二、建设内容
[bookmark: _Hlk136249296]项目建设内容包括动态称重子系统、车牌车貌识别子系统、视频监控子系统、信息发布子系统、超限综合管控平台、配套工程等几大块内容。
三、服务要求
1、供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，缺陷责任期间除人为损坏，其他质量问题24小时内到位维修。
2、在免费缺陷责任期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。 
3、供应商必须保证项目负责人亲临现场进行巡视、指导，检查施工进度和质量；施工时间内项目施工员必须全程驻留工地。 
4、未经采购人同意供应商不得更换项目负责人及管理班子人员。 
5、材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，施工方应恢复原样，相关维修费由供应商自理。 
6、供应商在施工过程中注意对已完工的成品保护，保证交付采购人使用的工程符合验收标准。











7、供应商可以提供的其他服务措施和承诺；
1


2


四、采购清单及性能参数
	[bookmark: _Toc29535]序号
	设备名称
	相关要求
	单位
	数量
	备注

	1
	动态称重子系统

	1.1
	称重平板主体
	1、精度动态5级，首次检定最大允许误差±2.50％，使用中检验最大允许误差±5.00％；机动车道覆盖；
2、车辆称重车速速度范围0.5-100km/h；
3、称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行；
4、整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件；通过车辆的单轴轴重40t；称重台面可按道路实际宽度定制，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角；相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测；在允许轴重下车辆总重量不限；
5、称重平板具有抗盐雾性能。符合国标GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规定；秤台抗盐雾性能通过连续喷雾不低于1200h盐雾测试合格；                                                                       
★6、具备轴组载荷称重功能，能够对单轴载荷、双轴载荷、三轴载荷、四轴载荷分别进行测量，每轴的检测误差不大于±2.5%；（提供法定计量机构出具的检测报告加盖公章）
★7、称重平板强度高，最大过载能力强。满足以300%F.S（120t）施加载荷，连续加载不低于65万次后秤台无永久性变形，无任何裂纹产生，测试结果参考 GB/T 3075-2021 中规定的试验方法原理；（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
★8、称重平板刚度大，耐疲劳。疲劳试验满足称重设备加载40t载荷不低于6800万次，称重台面变形小，无裂纹产生，测试结果判定为合格（试验后称重台面变形量在设计允许范围内，无裂纹产生）或“参考 GB/T 3075-2021中试验方法原理”进行等效测试；（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
★9、称重平板主体具备识别三轴牵引车+三轴六线挂车、三轴牵引车+四轴八线挂车大件运输车辆的轴数、轴线数的功能，并能准确输出识别结果；（提供法定计量机构出具的检测报告）
	车道
	4
	核心产品

	1.2
	称重传感器
	1、电阻应变式称重传感器；
2、绝缘等级不小于5000MΩ（50 VDC）；
3、灵敏度不小于1.5mv/v；
4、抗腐蚀性能符合GB/T 2423的相关要求规定，测试时间不少于840h,实验结果无腐蚀、无损坏、无故障，功能正常使用，检验合格。                                                                                        ★5、抗疲劳检测符GB/T 7723-2017的相关要求规定，测试施加载荷20000kg、频率5Hz的条件下满负荷下经过不少于5000万次的循环加载疲劳试验后，传感器无损坏，无变形，紧固件无松动，秤体所属仪表显示正常，检验合格或通过；（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
	只
	32
	核心产品

	1.3
	大件车型识别传感器
	形式:压电式;最小检测轴重:100KG;防护等级:≥IP68。
	米
	16
	

	1.4
	大件车型识别模块
	最大检测通道数:8通道/4通道
	套
	2
	

	1.5
	称重数据处理单元
	1、车辆总重量的准确度等级5级;独立壳体，具有硬件铅封装置，可防止人为篡改计量参数。
★2、内核：具有工业级嵌入式内核、搭载实时操作系统；（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
★3、通过以下电磁兼容试验合格：①静电放电抗扰度能力符合GB/T 17626.2-2018的要求；②射频电磁场辐射抗扰度能力符合GB/T 17626.3-2023的要求；③电快速瞬变脉冲群抗扰度能力符合GB/T 17626.4-2018的要求；④浪涌（冲击）抗扰度能力符合GB/T 17626.5-2019的要求；⑤射频场感应的传导骚扰抗扰度能力符合GB/T 17626.6-2017的要求； ⑥工频磁场抗扰度能力符合GB/T 17626.8-2006的要求；⑦脉冲磁场抗扰度能力符合 GB/T 17626.9-2025的要求； ⑧电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度能力符合 GB/T 17626.11-2023 的要求（适用于额定输入电流每相≤16A的设备）；⑨电压波动抗扰度符合GB/T17626.14-2005的要求；（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
	套
	2
	核心产品

	1.6
	动态称重工作站
	硬件部分:处理器:IntelI7;双硬盘:500G/7200转+120G固态硬盘;内存:8G;网络:10/100M/1000M自适应网卡X2;软件部分:操作系统:WindowsXP/7;全天候连续工作;断电后来电自动开机并自动加载监测系统;远程维护模块及远程管理系统。
	台
	3
	

	1.7
	线圈
	检测线圈:采用FVN1.5平方高温导线;含施工。
	米
	600
	

	1.8
	车辆检测器
	8通道
	个
	2
	

	1.9
	路侧智能机柜
	1、机柜钢板厚度1.5mm碳钢喷塑，高度不低于1.8m;机柜门锁采用防盗锁;机柜内置温控器和轴流风扇。
智能安全保护模块：
★2、要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源，内置显示屏，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥6路、接地通路接口≥2路、漏电监测接口≥6路、RS485接口≥6路、RS232串口≥1路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路16A国标五孔插座；（提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加盖公章加盖公章）
3、具有电涌保护功能支持网络和电源系统防雷击防浪涌；
★4、路侧智能机柜内安装的信号电涌保护器（SPD）应符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器（SPD）性能要求和试验方法》的要求，其冲击耐受能力（1.2/50μs-8/20μs）应不低于10kV/5kA。（提供第三方检验机构出具的合格检验报告，加盖公章）
★5、产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：电压保护水平Up≤1.6kV，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA；（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
★6、内置触控显示屏，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：告警信息、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话；（提供以上各项屏显内容的清晰照片并加盖公章）
★7、支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供以上各项软件功能截图并加盖公章）
8、网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险；
9、运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单；
10、支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警；
11、双电源支持自动切换，AB路电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电；
12、RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RS232串口和RJ45网口两种方式远程控制；
13、电源输入AC220，额定电流≥32A，额定功率≥7000W；
	个
	2
	含基础

	1.10 
	防盗笼
	1.尺寸:定制;材质:不锈钢。
2.多光谱融合检测技术：设备内置集成可见光、红外热成像、UV探测器三种类型探测器。
3.支持视频图形和物理光谱感知AI算法模型等技术融合(前端内置AI算力芯片)，内置集成紫外检测、高温检测、火焰检测、周界检测多种智能分析算法，支持电弧电火花、被测物体温度突变、明火等火灾隐患事件预警监测，能快速判定出火源点并提前发出预警信息。
★ 4.AI多普防火预警探测器提供基于GB 12791-2006《点型紫外火焰探测器》标准检测的第三方专业权威检测报告加盖公章
5.主控芯片：≥双核1.2GHz，算力：≥1.2Tops
6.存储：RAM：≥1GB，ROM：≥8GB
7. ★可见光探测器：2.8mm镜头；音视频参数：可见光分辨率：最高分辨率可达2560*1440。（提供经第三方专业检测机构认证出具的产品检测报告并加盖公章）
8. ★热成像探测器：测温范围≥-10℃~120℃，最高精度≤±5℃。（提供经第三方专业检测机构认证出具的产品检测报告并加盖公章）
9. ★UV探测器：探测角度≥100°，探测距离≥15米。（提供经第三方专业检测机构认证出具的产品检测报告并加盖公章）
10.  紫外光谱火焰探测：支持对明火/低温火苗/淡色火苗/电火花识别检测
11. 温度检测：支持实时全屏测温、最高温、最低温、平均温检测
12.  测温范围：支持自定义20个点、线、面和区域测温，支持可见光通道显示温度
13.  温度突升检测：记录被检测区域内的温度值突然升高的趋势变化产生火情提前预警信号
14.火焰识别：支持
15.行为分析：支持人形绊线入侵、人形区域入侵、移动侦测
16. 报警联动：支持报警语音、联动补光灯、IO报警输出、火警指示灯
17. Wifi/蓝牙模块：支持蓝牙5.0、支持WiFi6、工作频段2.4GHz、5GHz
18. 4G模块：选配，支持FDD-LTE/TDD-LTE，CAT 1，通信速率：5Mbps/10Mbps
19.通信协议： TCP/IP、DHCP、FTP、NTP、RTSP、DNS
20.接口协议：支持ONVIF、GB/T28181-2016、MQTT、HTTP
21. 音频接口：1路音频输入/1路音频入输出,内置MIC/扬声器
22.报警I/O：1路报警输入/1路报警输出
23.网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
24.RS485：支持
25.兼容DC12V/DC24V供电方式，兼容POE供电
26. ★ 需提供设备功能性演示，演示内容：（1）明火检测：≤8cm打火机火苗，在距设备7米范围内可快速识别并发出声光报警；（2）电弧/电火花检测：用电弧打火棒模拟电火花，在距设备≥20米距离内触发可精准识别并发出声光报警。（供应商根据系统要求在系统上传演示视频，大小不超过单个50M,整体不超过300M）
	套
	2
	

	1.11
	称重数据采集软件
	含称重数据采集、异常驾驶识别、称重数据传输等。
	套
	2
	

	1.12
	称重系统检定费
	含首检，两年5次。
	次
	5
	

	1.13
	其他辅材
	线管、零星线缆、终端盒、熔接等。
	项
	1
	

	2
	车牌车貌识别子系统

	2.1
	高清环保抓拍摄像机
	含配件，不低于900 万像素，支持识别改装牛眼灯车牌，车头抓拍相机支持人脸抠图。
	套
	12
	5 张图片抓拍

	2.2
	高清球型摄像机
	1、不低于400 万像素，含配件。
	套
	2
	车头过车监控

	2.3
	交通秩序车牌抓拍摄像机
	1、不低于900 万像素，支持识别改装牛眼灯车牌。
2、支持识别矿石车帆布和载货状态。
3、支持道路塌陷检测。
	套
	4
	抓拍车头

	2.4
	智能管理终端
	网络接口： ≥8 个 RJ45 100M 网口，2 个 RJ45 1000M 网口；处理能力：可接入不少于 12 路高清网络摄像机；含一块 4T 硬盘。
	套
	1
	

	2.5
	一体补光灯
	补光距离 16m 以上；回电时间：<60ms，满足相机 2 张连拍需求；闪光灯寿命：≥1000 万次；光通量：18001m。 
	套
	16
	

	2.6
	称重抓拍L 杆
	利旧
	套
	2
	利旧

	
	称重抓拍L 杆
	借用交通流量调查点杆件
	套
	1
	借用

	2.7
	称重抓拍L 杆
	φ205X10，净空不小于 6.5m，横臂不小于 11m，含预埋件。
	套
	1
	

	2.8
	称重抓拍L 杆基础
	1.5m*1.5m*2m，C25 以上混凝土。
	项
	1
	

	2.9
	信号、数据防雷模块
	电压保护水平 Up：1.0KV
接口形式：RJ45。
	个
	14
	

	2.10 
	电源防雷器
	最大持续电压保护：AC275V；
保护水平（8/20 μs）：1200v。
	个
	2
	

	2.11
	挂杆机箱
	箱体采用Q235 工程级冷轧碳钢板；含 32A 空开、插座、接线端子等；尺寸： ≥600*550*450mm。
	个
	1
	

	2.12
	其他辅材
	线管、零星线缆、终端盒、熔接等。
	项
	1
	

	3
	信息发布子系统

	3.1
	告知显示屏（一）
	式样：F 型，双基色。解析度：384×192。像素点间距：10mm。
面积尺寸：3.84m（宽） × 1.92m（高）。
亮度： ≥8000cd/m2。换帧速度： ≥60 帧/秒。
使用寿命： ≥100000 小时。
	套
	1
	

	3.2
	告知显示屏（二）
	参考旧屏规格参数。
	套
	1
	

	3.3
	光纤收发器
	双纤，千兆，1 光 1 电。
	对
	2
	

	3.4
	交换机
	千兆8 口交换机。
	台
	2
	

	3.5
	高清球型摄像机
	含配件，不低于 400 万像素。
	套
	2
	

	3.6
	枪式监控摄像机
	含配件，不低于 400 万像素。
	套
	2
	

	3.7
	F 型立柱
	φ377X10，净高 6m，含预埋件，含挂杆机箱。
	套
	1
	

	3.8
	F 型立柱
	
	套
	1
	利旧

	3.9
	F 型立柱基础
	2.2m*2.2m*2.2m，C25 以上混凝土。
	项
	1
	

	3.10 
	挂杆机箱
	箱体采用 Q235 工程级冷轧碳钢板；含 32A 空开、插座、接线端子等；尺寸： ≥600*550*450mm。
	个
	1
	

	3.11
	枪式监控摄像机杆件
	φ 180X4，净空不小于 6.5m，横杆长度 3m，含预埋件。
	项
	2
	含挂杆机箱

	3.12
	枪式监控摄像机杆件基础
	1m*1m*1.2m，C25 以上混凝土。
	项
	2
	

	3.13
	信号、数据防雷模块
	电压保护水平 Up：1.0KV
接口形式：RJ45。
	个
	6
	

	3.14
	电源防雷器
	最大持续电压保护：AC275V；
保护水平（8/20 μs）：1200v。
	个
	2
	

	3.15
	其他辅材
	线管、零星线缆、终端盒、熔接等。
	项
	1
	

	4
	供电通信子系统

	4.1
	网线
	超五类
	米
	600
	据实计量

	4.2
	光缆
	12 芯
	米
	450
	据实计量

	4.3
	强力电缆
	YJV223*16mm2
	米
	50
	据实计量

	4.4
	电力电缆
	RVV3*10mm2
	米
	300
	据实计量

	4.5
	电源线
	2.5mm2
	米
	300
	据实计量

	4.6
	信号线
	RVVP2*1.5mm2
	米
	300
	据实计量

	4.7
	手井
	0.8m*0.8m*1m
	个
	10
	据实计量

	4.8
	硅芯管
	Ф50
	米
	450
	

	4.9
	钢管
	Ф50
	米
	100
	

	4.10 
	管线施工
	
	项
	1
	

	4.11
	供电接入
	原电表接入
	项
	1
	

	4.12
	电费
	两年
	项
	2
	

	4.13
	租用运营商专线
	2 年专线租赁费用，带宽不低于 100M
	年
	1
	两年

	4.14
	其他辅材
	线、管、终端盒、熔接、钢管等
	项
	1
	

	5
	路面改造

	5.1
	原路面挖除
	挖除 12cm 沥青层
	m3
	48
	据实计量

	
	
	挖除 18cm 水稳上基层
	m3
	71
	据实计量

	
	
	挖除 18cm 水稳下基层
	m3
	71
	据实计量

	5.2
	混凝土垫层
	12cm 厚度，C25
	m3
	48
	据实计量

	5.3
	混凝土路面
	36cm 厚度，C50，含过渡搭接段
	m3
	143
	据实计量

	
	
	4cm 改性沥青 SMA-13
	m2
	48
	据实计量

	5.4
	沥青
	8cm 改性沥青 SUP-25
	m2
	48
	据实计量

	
	
	改性乳化沥青粘层
	m2
	48
	据实计量

	5.6
	钢筋
	型号详见图纸
	吨
	18
	据实计量

	5.7
	路面施工
	浇筑，养护、打磨等
	项
	1
	

	5.8
	路侧排水管
	Ф300，PVC，波纹，加强筋
	米
	100
	据实计量

	5.9
	路侧排水井
	1200*60*80
	套
	3
	据实计量

	5.10 
	辅材
	接头等
	项
	1
	

	5.11
	排水管路施工
	
	项
	1
	

	6
	路侧及后台配套设施
	

	6.1
	站端管理平台接入
	原指挥研判平台接入及新增功能模块
	项
	1
	

	6.2
	路侧防火墙
	4 个千兆自适应 RJ45（含 1*MGMT），1 个管理口，2 个千兆 combo 口，1 个 console 口，1 个 USB3.0 口，无风扇设计，冗余电源；吞吐量≥1Gbps；最大并发会话数≥100 万；每秒新增会话数≥2 万；
支持链路探测功能：能够在每个接口上以 ICMP/TCP/UDP 协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效。
	套
	1
	

	6.3
	路侧 UPS
	≥3KVA，断电后主设备 15 分钟内正常关机，监控及 NVR 运行大于 1 小时，供电恢复后正常运行。
	套
	2
	

	6.4
	路侧电池机柜
	不低于 1.5 米
	套
	2
	

	6.5
	硬盘录像机
	≥2 个 RJ4510M/100M/1000M
自适应以太网口；8 盘位以上
网络视频输入 24 路，网络视频接 40Mbps。
	台
	1
	

	6.6
	存储硬盘
	容量：4TB；转速：7200 转；
接口类型：SATA6Gb/s；
尺寸：3.5 寸企业级。
	个
	6
	

	6.7
	服务器
	2路2U机架式，可放入42U标准机柜;实配内存≥32GBDDR4 2999MHz;千兆电口≥2，万兆光口≥2，550w 电源≥2支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB;支持12根英特尔@傲腾”数据中心级持久内存(DCPMM)
配置≥8个3.5寸热插拔硬盘槽位;≥1个标配SASRAID阵列卡(不占用PCIe扩展槽);≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制;提供≥8个标准PCIE3.0插槽;支持后部独立的管理端口;标配1个串口。
	台
	1
	

	6.8
	存储硬盘
	4T，服务器数据存储专用。
	块
	4
	

	6.9
	工业级交换机
	★1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥8个，万兆SFP+光口≥4个（需配置光模块与接入工业交换机对接），1个CLI控制口，支持不低于100~240V双工业级AC电源输入，设备具有继电器告警输出口，以上要求需提供设备实物照片并加盖公章；
2、交换容量≥500Gbps，包转发率≥130Mpps；
★3、支持三层路由功能，支持Rip/Ospf动态路由，Vrrp虚拟路由，DHCP server；支持EAPS/MEAPS环网保护（自愈时间小于20毫秒）（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
4、考虑项目长期性建设投资需要，产品必须支持IPv6，需提供官网截图和链接证明；
5、持DOS防攻击功能，提供包括Pingflood.SYNflood、Landattack、Teardrop、带非法Flags 的 TCP 攻击在内的诸多攻击的防御手段。能丢弃相应的 dos 攻击报文，从而保证交换机的网络带宽不被消耗殆尽。（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
6、支持通过手机 APP 进行远程管理,查看网络拓扑结构，交换机在线状态及历史告警信息，方便用户管理。（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告加盖公章）
7、设备支持硬件继电器告警功能，直观告知设备的掉电情况，并通过网管系统远程送达手机终端；
★8、产品支持长期工作温度-40~85℃，满足防护等级 IP40，满足IK05级别的冲击防护能力（提供第三方检验机构出具的合格的检验报告），产品可在工信部查询入网许可（提供链接与截图加盖公章）；
	台
	2
	

	6.10 
	液晶显示器
	显示器:23寸;屏幕比例:16:9;屏幕刷新率≥60Hz。
	项
	2
	

	6.11
	监控相机
	机柜防盗监控。
	台
	2
	

	6.12
	其他辅材
	线管、零星线缆、终端盒、熔接等。
	项
	1
	

	7
	联合执法配套设施
	

	7.1
	执法办公电脑
	八核，i7，16G，256GSSD，1TBSATA，23 英寸。
	台
	1
	

	8
	交通安全设施
	
	
	

	8.1
	临时交通组织
	满足相关施工交通组织安全标准规范要求。
	项
	1
	

	8.2
	热熔标线
	在称重区域设置 15cm、长 115m 禁止变化车道线；在称重区前后设置警示标线；在称重区前方绘制“前方称重 ”路面文字，路面文字按照字高 600cm，字宽 200cm，纵向间距 400cm。
	㎡
	500
	据实计量

	8.3
	预告标志牌 1
	显示内容“前方 200 米称重检测电子抓拍 ”，标志版面尺寸 300cm*210cm，字膜和底膜为Ⅳ类结构反光膜。
	套
	2
	

	8.4
	预告标志牌 2
	显示内容“前方 2000 米称重检测电子抓拍 ”，标志版面尺寸 300cm*210cm，字膜和底膜为Ⅳ类结构反光膜。
	套
	1
	

	8.5
	预告标志牌杆件
	悬臂式，净高 6m。
	套
	3
	

	8.6
	预告标志牌基础
	1.6m*2m*2.1m，C25 以上混凝土。
	套
	3
	

	8.7
	非机动车道货车禁行标志牌
	附着抓拍L 杆上
	套
	2
	

	8.8
	禁令标志牌
	附着抓拍L 杆上，圆形禁止跨道标志φ800mm。
	套
	2
	

	8.9
	电子抓拍提示牌
	附着预告标志牌杆件立柱上，内容“前方路段监控抓拍 ”，标牌尺寸 2250mm*1300mm。
	套
	2
	

	8.10 
	补光照明路灯
	H=10m、P=2*90W 单挑臂低杆照明；照明区域内光照度应均匀、无暗区；在距离补光装置 20m 处，基准轴上的光照度应小于等于 50lx；
	
	
	

	
	
	光照度应不小于基准轴上光照度的 50%。
	套
	4
	

	9
	安装调试

	9.1
	系统安装与综合联调
	1.含称重、抓拍、监控、显示屏等设施安装与综合联调
	项
	1
	

	
	
	2.含对接省、市级治超软件平台
	
	
	


注：使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。



五、基本服务要求 
1、所供的项目服务、货物必须遵守国家颁布标准和有关规定。所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定。
2、项目验收要求：
项目的验收包括初步验收、试运行和最终验收。
1）项目初验
项目初验前，中标方应首先对系统进行自测，并将系统自测报告提交采购方和监理方审查。中标方依本合同约定向采购方提交成果及相关文档，并向采购方提出初验申请。采购方接到中标方初验申请后，组织相关单位进行初验，初验合格后联合签署初验报告。费用由中标人承担。验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人负责。
2）试运行
初验合格后，系统进入试运行，试运行时间为1个月。
3）终验
系统通过试运行后，中标方向采购方提出终验申请，采购方组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行阶段。系统终验合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合同及招标文件、中标方投标文件要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。试运行合格后，采购人有权委托第三方检测机构对项目进行检测，如有第三方检测需在检测合格后由采购人组织验收。中标人应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。
3、在保修期内由于系统本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人须免费负责维护、修理或更换。
4、质量保证期自项目正式验收合格之日开始计算；由于本项目的特殊性（必须满足业务7*24小时不间断工作），质量保证期内，在接到系统故障通知后，投标人必须在1小时内响应。对于影响平台系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在4小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。
5、为保证系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。
6、在质量保证期结束前，须由中标单位工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标单位负责修改。在修改之后，中标单位应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。
7、质量保证期结束后，中标单位应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护。质保期内，投标人接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。
8、成交人应提供电话免费咨询服务。成交人应免费为采购人提供操作培训，包括但不限于货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等并提供培训手册。
9、成交人所提供的产品需经采购人确认后方可供货。
10、供应商提供的服务人员须是公司正式员工。磋商响应中提供明确的的服务人员名单，其技术能力满足采购人运行要求。供应商应确保人员固定，如有人员变动需提前一个月书面提交变更原因，且变更后人员入职时间及技术能力不低于原服务人员。技术团队应具有相关的服务经验，维保期2年内要求派驻至少2名驻场人员，且具备相关的资质证书。
11、成交人在履行合同过程中，一切事故的责任由成交单位自行承担。
六、其他要求
各投标人请提供实施方案与技术措施、质量管理体系及保证措施、应急响应方案、技术培训方案、售后服务方案、平台对接、文明施工保证体系及保证措施等、往期案例分析、节能环保，拟投入本项目人员需具备相应的资质证书。




第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
政府政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“附件:投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
1.评标方法：综合评分法，总分值为100分。
2.评分计算办法：评分计算得分均保留二位小数，评标项目每项最高得分均不得超过该项设定的总分值，最低分为0分。
3.综合评分法评价的主要内容有：供应商报价情况、技术部分、商务部分等。
4.综合评分各因素所占分值为：
（1）最终报价                      30分 
（2）技术部分                      54分 
（3）商务部分                      16分 
评分办法：
	序号
	评分项目
	评分标准说明
	分值

	一
	最终报价30分

	1.1
	报价得分
	报价得分公式：分别比较实质响应的投标文件中开标一览表的总报价，以最低总报价为基准价，基准价得满分，其他投标人的价格分统一按照公式计算：
报价得分=(评定基准价／最终总报价)×30
	30分

	二
	技术部分54分

	2.1
	技术响应
	根据各投标人所投采购需求中要求的功能、对招标文件各项基本技术参数要求的逐项响应情况及偏离表，投标人所提供的均满足采购需求的得满分20分。若打“★”部分有一项负偏离扣1分；其它部分的参数有一项负偏离扣0.5分，扣完20分为止。 
注：①响应供应商在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。
②供应商在技术响应（偏离表）中须如实表述产品技术性能并进行响应，按照招标文件第四部分采购需求及技术性能参数要求提供相应证明文件。未响应及未按要求提供相关证明材料视为该功能参数响应负偏离，进行扣分处理。
③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。
	20

	2.2
	实施方案与技术措施
	根据各投标人提供的实施方案与技术措施综合评定，包含但不限于项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、工期、供货安装、安装调试和验收方案（包括针对调试、验收计划及保证措施和体系）等计划。其中各主要部分实施及施工方法符合项目实际，有详尽的方案及措施，方案完整、方法科学、合理可行，能指导项目具体实施的得6分；方案较完整、方法较合理、可行性较好的得4分；方案不够详细，内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，方法部分可行的得2分；方案内容模糊，没有针对本项目工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；不提供方案的不得分。
	6分

	2.3
	质量管理体系及保证措施
	根据各投标人提供的质量管理体系及保证措施综合评定，其中主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，且提供的产品质量有相应的证明材料支撑（包括但不限于检测报告等，提供的证明此材料能够完整覆盖本项目关键技术要求，检测依据现行有效国家标准/行业标准，检测项目齐全，具备相应检验检测能力等），人员配备合理且承诺的质量标准达到采购要求的得3分；主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系相对齐全，能保证技术质量，人员配备相对合理的得2分；主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系不太完整，不足以保证技术质量，人员配备相对不足的得1分；主要工序没有质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能保证技术质量，人员配备不足的得0.5分；不提供方案的不得分。
	3分

	2.4
	应急响应方案
	根据各投标人提供的对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评分。维修响应速度快，维修方案全面可行性强，应急故障修复方案完善得4分；方案不够详细，内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，方法部分可行的得2分；方案内容模糊，没有针对本项目工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；不提供方案的不得分。
	4分

	2.5
	项目风险预测与防范、事故应急预案
	根据各投标人提供的项目风险预测与防范、事故应急预案综合评定，方案考虑周全、内容详细、思路清晰、可行性好的得3分；方案考虑较周全、内容较详细、思路基本清晰、可行性较好的得2分；方案考虑不周全、内容不详细、思路不清晰、可行性较低，不符合本项目具体情况的得1分；不提供方案的不得分。
	3分

	2.6
	技术培训方案
	根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，培训方案完整、详细、可行的得2分；方案具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得1分；有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的0.5分。没有内容的不得分。
	2分

	2.7
	平台对接
	投标人结合项目现状及现场实际特点，保障系统的对接融合能力，数据对接应遵循国家、省交通厅、市大数据局的数据对接标准，实现治超业务数据的采集、传输、清洗和入库，并满足交通行业内部信息的共享与交换。供应商提供技术实现的方案，切实可行且符合采购需求的，得6分；技术实现基本符合采购需求但合理完善性不强的，得3分；缺项或者未提供的不得分。
	6分

	2.8
	售后服务方案
	根据各投标人提供的针对本项目的售后服务方案（包括服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容、售后人员配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品配件保障等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等内容综合评定，方案考虑周全、内容详细、思路清晰、可行性好的得8分；方案考虑较周全、内容较详细、思路基本清晰、可行性较好的得5分；方案考虑不周全、内容不详细、思路不清晰、可行性较低，不符合本项目具体情况的得3分；不提供方案的不得分。
	8分

	2.9
	文明施工保证体系及保证措施
	根据各投标人提供的文明施工保证体系及保证措施综合评定，针对本工程项目特点，有现场文明施工计划，文明施工措施。各项措施周全、具体、有效的得2分；措施较周全、较具体、较有效的得1分；措施不周全、不具体、有效性低的得0.5分；不提供方案的不得分。
	2分

	三
	商务部分16分

	3.1
	往期案例分析
	根据响应文件中提供的承担过往期案例分析进行综合评价，对往期案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的、规模相当的证明材料支撑的得8分；提供了往期案例，仅对案例进行简单分析的得5分；往期未做过类似案例但针对本项目有经验分析的得3分；仅提供往期案例、无案例分析的得1分；未提供任何案例及分析的不得分。
注：需提供相应案例证明材料（合同及验收报告）等扫描加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。
	8分

	3.2
	人员配置
	（1）项目负责人（2分）：项目组负责人具备工程师职称的得1分，具备副高级及以上职称的得2分。
（2）拟派项目组成员（除项目负责人外）（4分）：拟派项目组成员（除项目负责人外）具备网络工程师、设备安装施工员、设备安装质量员、工程师及以上职称的每有1个得1分，本项最高得4分。（同一人员多个证书不累计）
注：提供证书原件扫描件加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。拟投入项目人员必须为该企业正式员工，提供近6个月以来任意一个月的社保证明材料。
	6分

	3.3
	节能环保
	1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2分


评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按技术方案优劣顺序排名。技术方案的优劣顺序由磋商小组按少数服从多数的原则确定。














第六章  投标文件格式 


投  标  文  件




项 目 名 称：扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目
项 目 编 号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0013
          投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
          日      期 ：               





[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]

投标文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
四、提供参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、资格承诺函










一、具有独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府专业担保机构出具的投标担保函。
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）。
四、提供参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
见投标函第7条。
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府活动成本减轻政府投标人负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，投标人可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加活动。
②投标人可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。
③投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。
6、 特定资格要求的证明文件:详见采购公告
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         





八、投标函
致：代理机构
根据贵方的扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我公司郑重声明：参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：_____年____月____日






九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏金居工程项目管理有限公司代理机构组织的扬中市交通运输局编号为JSZC-321182-JJGS-G2026-0013，（扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目）（分包号：**）的活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_扬中市交通运输局单位的文件编号为_扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目_（分包号：**）活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：













十一、关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                          投标人名称（盖章）：
                              日  期：
   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。








十二、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注
中分别明确注明

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。












[bookmark: _Hlt26955054]
十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]




十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：扬中市S238扬中一桥货车动态称重监测设施项目
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                              日期：      年   月   日

1.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。


十六、资格承诺函（格式）
致：（招标人、代理机构）   
我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的
政府活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）投标人（全称并盖章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：

说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按文件要求提供相应的证明材料。
2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
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十七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函（格式自拟）




























十八、分包意向协议（参考格式）
本项目允许中标供应商分包履行合同（若有，请提供）
致采购人：
1、我们 （供应商  ）      参加江苏金居工程项目管理有限公司采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目名称）项目的政府采购活动，我公司指定（供应商1  ）为分包单位。
2、若我公司成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %（注：1。若供应商为大型企业，需将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。2. 预留给中小企业采购的比例为预算总额的40%及以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。3.若分包单位为小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业需提供该单位的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或提供监狱企业的证明材料并加盖该单位公章与分包协议同时上传）。

                          
分包1供应商全称（公章）（若有，请盖章）：     
分包2供应商全称（公章）（若有，请盖章）：     

                                        日期：








投标单位相关信息一览表
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	××××年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	



注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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