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[bookmark: _Toc3619][bookmark: _Toc62][bookmark: _Toc55204177][bookmark: _Toc28446][bookmark: _Toc27417]第一章 采购公告
受扬州市港航事业发展中心的委托，宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司就苏港航扬007艇配套趸船建造项目（JSZC-321000-TDGW-G2026-0028）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[bookmark: OLE_LINK25]苏港航扬007艇配套趸船建造项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网 ”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月8日上午9：30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-TDGW-G2026-0028
[bookmark: OLE_LINK20]2.项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目
3.预算金额：220.3084万元
4.最高限价：220.3084万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。
5.采购需求：见招标文件第四章。
6.合同履行期限：签订合同后6个月内交付使用。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK6]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
[bookmark: OLE_LINK1]3.本项目的特定资格要求：供应商具有行业主管部门（或行业协会）颁发的三级III类及以上钢质一般船舶《船舶生产企业生产条件认可证书》或者船舶建造适检条件评估报告（钢质船舶）（扫描件上传）
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.地点：扬州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网
3.方式：自行下载 	
4.售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月8日上午9：30 （北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网 ”、“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
10.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：扬州市港航事业发展中心
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：扬州市江都路596号
联系人：施先生
联系方式：0514-87233985
2.采购代理机构信息
[bookmark: OLE_LINK22]名称：宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司
地　址：扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢22层
[bookmark: _Toc55204178][bookmark: _Toc13371]联系人：展工
联系方式：13773586331



第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-TDGW-G2026-0028项目。
2.投标人
2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购代理费由采购人根据国家计委印发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号文)货物类标准*58%一次性支付给代理机构。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网 ”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9 异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.9.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
25.9.4异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网 ”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。（代理机构及采购人不接受无快递运单号的快递。）
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33、电子投标文件要求
33.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
33.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
33.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
33.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
34、其他
34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc23141][bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目
项目编号：JSZC-321000-TDGW-G2026-0028
甲方：（买方）扬州市港航事业发展中心
乙方：（卖方）                      
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                      采购结果签订本合同。
一、货物及伴随服务
1.1 货物及服务名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。
2.2 本项目为固定总价合同。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予解除合同。
八、质保期
8.1 质保期  2  年。（自交货验收合格之日起计）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：
9.2 交付方式：甲方指定方式
9.3 交付地点：甲方指定地点
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK5]合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；至2026年12月底，经计量，采购人最多支付不超过合同总价的70%；经结算审核后，根据审定价，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内一次性付清余款。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5 上述的货物及服务免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 船体材料及舾装设备合格证书、电气产品检验合格证书、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市广陵区。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
19.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
	甲方：
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期： 年    月    日  
	日期：      年    月    日


 



廉政合同
为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，加强采购活动的党风廉政建设，保证政府采购事项高效优质，确保财政资金使用安全有效，委托人扬州市港航事业发展中心（以下简称“甲方”）与                         （以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1、甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守中央八项规定及《实施细则》和省委《具体办法》精神，落实厅党组《关于贯彻中央八项规定<实施细则>精神和省委<具体办法>有关规定的通知》要求。
（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、评标费、专家费、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3、乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿、发放评标费、专家费或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，将计入甲方政府采购供应商黑名单，取缔三年内再次参与的资格；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目合同内容完成后止。
7、本合同作为合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8、本合同一式肆份，由甲乙双方各执一份，递交双方纪检监察部门各一份。




甲方：                                  乙方：
法定代表人或其授权代理人：              法定代表人或其授权代理人：
日期：2026年   月   日                  日期：2026年   月    日  


安全生产协议书
发包单位（以下简称甲方）：扬州市港航事业发展中心
承包单位（以下简称乙方）：                    
项目名称：                          
项目地点：       
[bookmark: OLE_LINK60]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》以及国家有关安全生产管理的法律、法规及标准，苏港航扬007艇配套趸船建造项目合同协议书（以下简称“主合同”）中的甲乙双方的约定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，就主合同中安全生产、文明施工要求等事项订立协议如下：
1. 作业概况（包括但不限于）
1.1 乙方承担甲方安排的苏港航扬007艇配套趸船建造项目，负责交付趸船到甲方指定水域。
1.2 主要危害因素：
（1）船只建造在乙方场地完成，船只运输至我处，船舶航行过程中可能发生水上交通事故。
（2）船只运输至我处，停船发生碰撞和人员落水伤害。
（3）其他作业过程中可能发生的危害因素。
2. 双方的安全责任
2.l 甲方的安全责任：
（1）船只建造完成进入管理处前，向乙方明确停船的时间、地点及安全管理要求，为乙方提供合同中规定的安全条件。
（2）甲方派        同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
（3）有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。
（4）发生事故后，甲方根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。
（5）发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照有关规定进行报告。
2.2 乙方的安全责任
（1）乙方作为本项目的承包单位，具有承担本项目的实施能力和安全保障能力，已清楚本项目存在的安全风险，已采取了相应的防范措施。对过程中发生的人身伤害、设备损失事故承担安全责任。
（2）乙方必须严格贯彻执行国家及行业有关安全生产法律法规、标准规范，落实安全措施，消除安全隐患，履行船舶建造、运输安全主体责任。
（3）乙方派         同志负责与甲方联系安全生产方面的工作。
（4）乙方应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规，保证其用工的合法性，为人员进行人身保险，配备合格的劳动保护用品、安全用具。督促人员正确佩戴劳保用品。
（5）不得购买、使用不符合国家、行业标准的原材料、设备、装置、防护用品、器材、仪器等。
（6）发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并向甲方报告事故。
（7）采取安全防护措施，承担由于自身原因造成的质量、安全事故的责任和因此发生的费用。
（8）发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。
（9）有权对甲方的安全生产工作提出合理化建议和改进意见，有权要求甲方提供必要的安全生产环境。对甲方违章指挥行为有权拒绝执行。
2.3发生以下情况责任事故，造成的经济损失及违约责任由乙方承担：
（1）人身伤害和伤亡事故；
（2）发生船舶损坏事故；
（3）发生水污染事故等。
3. 事故调查
在主合同的履行过程中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定进行。
4.违约责任及处理
（1）违反本协议约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。
（2）甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。
（3）发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
[bookmark: OLE_LINK61]（4）发生的事故，应经事故调查确认责任，事故报告和调查应按照国家《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定进行。
5.不可抗力
由于不可抗力造成主合同项目事故及产生的损失，当事人双方依据主合同中双方的约定，各自承担相应的损失。
6.合同的履行期限
本协议的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本协议与之变更至相同期限。
7.合同的变更、解除或终止
本协议与主合同具有同等的法律效力，本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
8.保险
乙方合同项目人员的工伤保险由乙方承担。
9.争议的解决
本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商未果可向合同签订地法院起诉。
10.附则
（1）本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。
（2）本协议与主合同同时生效，并作为主合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
（3）本协议一式 肆 份，甲方、乙方各执贰份，每份具有同等法律效力。
甲方 (盖章 ):                       乙方 (盖章 ):
法定代表人                          法定代表人 
（或委托代理人）                    （或委托代理人）
时间:     年  月  日




[bookmark: _Toc15957]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc319408306][bookmark: OLE_LINK18]注：本章内容中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
项目属性:货物类项目
一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc55204181]二、船体说明
1、概述
本趸船主要用于内河航道办公及航道船艇的靠泊，船体为钢质单舷、单底、单甲板箱型结构，属水上行政浮动设施,主要用于水上办公、值班和工作船的靠泊。
1.1航区
本船主要停泊在长江B级航区。
1.2 依据规范、海事局规函、规则
（1）中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2026）；
（2）中国海事局《内河浮动设施技术规则》（2024）；
（3）中国海事局《吨位丈量规则》（2022）;
（4）中国船级社《材料与焊接规范》（2025）及修改通报（2026）；
（5）中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2019) 及修改通报（2025）；
1.3 证书
承造厂在交船时应将下列证书和文件提交给船东：
[bookmark: OLE_LINK14]（1）船体材料、舾装设备合格证书；
（2）电气产品检验合格证书。
1.4 试验与交船
本船所有车间试验、船体密性试验、倾斜试验等，均按ZC有关规范、规则的要求进行试验和检验，并应在船东和相关检验人员参加的情况下进行，除非船东同意不参加实验。实验应由建造厂提供由ZC认可的各种试验报告和检验合格证书。本船在完成各项试验，各种设备工作正常，各项性能指标达到技术要求，船舶符合建造合同规定，方能交船。
2、总体及船体部分
2.1 主要技术参数及性能指标

[bookmark: OLE_LINK77]总    长                           30.00 m

最大船长                           ~30.6m

船    宽                            7.50m
型    深             D               1.50 m

吃    水                            ~0.75m
工作人员                              约8人
航    区                              B级
2.2主船体
本船主船体从尾至首布置为：
本船在Fr4、Fr16、Fr30、Fr44、Fr56设有五道水密横舱壁。Fr0~Fr4为尾舱，Fr4~Fr16、Fr16~Fr30、Fr30~Fr44分别为空舱，Fr44~Fr56为泵舱（左右舷设江水箱），Fr56~Fr60为首尖舱，其中Fr4~ Fr16设生活污水箱。本船固定压载块为水泥块，固定压载的最终数量和具体摆放位置可根据完工后船舶吃水和浮态进行适当调整，固定压载需用扁钢或圆钢作牵条进行可靠固定。
本船共设1层甲板室，层高为2.9m。
主甲板室布置：长度26m，宽度5m；内、外舷外走道宽均为1.25m，甲板室内右舷设有1.2m宽的内走道，具体划分如下:
艉~Fr4为尾甲板，设有一下尾舱的舱口盖；Fr4~Fr13左舷设厨房、右舷设餐厅；Fr13~Fr19左舷设卫生间；Fr19~Fr28左舷设船员值班室、Fr28~Fr32为直通左右舷的过道、Fr32~Fr48设办公室；Fr48~Fr56设储藏室，其中Fr52~Fr56左舷隔开作为配电间； Fr56 ~艏为首甲板，设有下首舱的舱口盖。Fr52侧壁设一上顶层的直梯，在顶部开一舱口盖进出顶棚甲板。
2.3 船舶性能
2.3.1静力学性能
本船满载状态，船舶基本平浮，吃水为0.75m。
本船稳性按《内河浮动设施技术规则》（2024）的要求，核算结果均满足要求。
本船干舷按《内河浮动设施技术规则》（2024）对B级航区的要求校核。本船实际干舷为756mm，满足要求。
2.4 船体结构和材料
主船体采用单底、单甲板、混合骨架式全钢质焊接结构，肋距均为500mm，结构材料为CCSA。
主船体和上层建筑结构均使用钢材设计建造，结构材料符合中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2026）对内河B级航区的要求，满足B级航区的结构强度。
全船舷外侧设置两道半圆型钢质护舷材，并设置29套竖向护舷材，竖向护舷材外包覆定型橡胶护舷以缓冲；临岸面舷外侧放置两个定制橡胶浮靠。
临岸侧船体中部设置栈桥搁墩牛腿结构，该结构与趸船主体采用焊接方式进行连接，趸船内部对应区域增加腹板与结构连接，以确保栈桥搁墩结构的稳定性与强度。根据现有钢引桥大小制作搁墩结构，此处结构做加强。
本船结构型式为单底、单甲板；主船体底部、主甲板为横骨架式，上层建筑为纵骨架式，主船体舷侧采用横骨架式，并在舷侧设一道舷侧纵桁。钢质全电焊结构。为了保证甲板室外围壁及甲板室外走道的平整度，在外围壁及上层甲板外部走道水平或垂向方向上增加适量的扁钢条。
2.4.1焊接材料
采用符合《材料与焊接规范》（2025）及修改通报（2026）规定的结构焊接工艺，在完成焊接工艺认可实验后，编制船体的焊接施工工艺文件。
主甲板、舱壁板、外底板的角接焊缝，带缆桩等加强结构，采用E5015、E5016碱性低氢焊条，其余部位采用E4303焊条，半自动焊及自动焊采用H08A焊丝和430或431焊剂，CO2气体保护焊焊丝采用E501T-1、H08Mn2SiA。为确保熔敷金属的质量，手工焊全部采用低氢焊条。
2.5 舾装设备
2.5.1锚泊、系泊设备
本船锚泊根据本趸船实际靠泊码头及码头水文情况，不设置锚泊设备，全船共设 DH200 GB554-2008带缆桩10只；
实配系船索：
φ24三股锦纶纤维索2根，每根长50米；
φ26三股锦纶纤维索2根，每根长50米。
2.5.2门窗、孔盖、梯
首、尾舱分别在主甲板上各设1只钢质小型舱口盖，配电间设钢质斜梯下泵舱；室外门均采用铝合金风雨密单开门或双开门，厨房餐厅配A15级防火门，内部梯道、其他起居处所配B0级防火门，卫生间等室内门采用铝质门。
  甲板室采用移窗玻璃，具备良好的透光性和防护性能。
2.5.3消防设备
①消防栓4只；
②消防水带4根，消防水枪4只（Φ19），消防水龙带箱（嵌入式）4只（每个水龙带箱均配备20米水龙带1根）；
③消防桶4只；
④砂箱2只；
⑤太平斧2把；
⑥铁扦和铁钩1套
⑦配消防员装备2套（包括耐火救生绳、防护服、消防靴、手套、消防头盔、消防员手斧以及认可型的呼吸器和安全灯）
⑧紧急逃生呼吸装置2套
⑨5kg手提干粉灭火器10只,5kg二氧化碳灭火器2只，共12只，具体布置见《救生、消防设备布置图》
2.5.4救生设施
根据《内河浮动设施技术规则》（2024）本船共配船用救生衣10件（带CCS证书），另配儿童救生衣1件；共配救生圈2只（其中带救生浮索的1只，浮索长度30m、直径为8mm，另外1只配自亮灯）。
2.5.5 其他
本船所有液舱涂装前需做喷砂处理，液舱内所有结构含板材型材均施满焊。
栏杆:船体主甲板两舷、四周设900mm高栏杆，所有栏杆均采用304不锈钢管制造,栏杆支柱的间隙约1.5m。栏杆为φ40×1.5不锈钢管。
本船所有钢质斜梯，宽度不小于800mm，均配备φ40×1.5 不锈钢管扶手。
主甲板两端未设栏杆处设∟100x100x6防滑角钢。
主甲板舷边通道设置防滑点（间距200×200）。
顶棚上方设一只信号灯杆，灯杆上布置有航行、信号、通导设备等，船体为非自航船。
船体配有容积足够的垃圾收集装置，船上垃圾按规范分类收集，并加上图示、颜色等标识。垃圾收集装置可关闭，由不燃材料制成，并能防腐，分别用于收集食品类、塑料类及其他类垃圾，各类垃圾应加以标识，定期将垃圾运送至岸上接收设施，遵守港口主管当局的有关规定。垃圾桶容量及数量满足船员及乘客产生垃圾的要求。
2.6 内装饰
本船甲板室的木作和装潢由专业装潢公司设计和作业。装饰用材需符合以下船用标准： 
（1）需满足甲板、舱壁耐火完整性的要求。 
（2）本图所选用的耐火绝缘材料必须持有在有效期内的船检证书。 
（3）在配电板前工作人员站立的处所和操纵电气设备的地方按需配备橡胶绝缘垫。 
（4）墙面天花：大面积采用复合岩棉板。
     地面材料：大面积采用瓷砖铺设。
 所有装饰面板、衬板、衬档、天花板、地板、舱室设施、家具材料及辅料均为在高温时不易着火，不发生毒性和爆炸危险的认可材料，其它贴面的饰面板应具有低播燃性，隔热物应为不燃材料。
（5）本船上建封闭舱室内装施工均采用无毒无味的水性漆。
2.7涂装及防腐控制
2.7.1钢材表面预处理
本船所用钢材均须在使用前进行表面预处理、涂上车间保护底漆,所有钢质外表面均需采用喷锌防腐工艺。
船壳表面处理必须达到以下规定要求：船壳喷砂前清除用的磨料应是清洁、干燥、有棱角，磨料粒度以0.5~2mm为宜（如铜矿砂、铁砂等），喷砂后表面清洁度应达到GB8923规定的Sa2.5级。
2.7.2 油漆及其它
本船油漆选用高品质环保油漆,用户可根据实际使用情况选用油漆。
水线以下船壳及船底部位，第一度环氧防锈底漆干膜厚150μm，第二度环氧连接漆油漆干膜厚100μm，第三度和第四度环氧连接漆干膜厚均为75μm；
水线以上至甲板间船壳，第一度、第二度浅灰环氧云底漆干膜均厚75μm，第三度和第四度聚氨酯面漆干膜厚均为50μm；
油漆配置标准为主船体油漆涂装周期6年，上层甲板室外围壁油漆涂装周期4年。油漆品类需不含有生物杀灭成分。油漆的配套和施工应严格按油漆制造商的要求进行。
3、船体设备明细表
	序
号
	名     称
	型 号 或 规 格
	单位
	数
量
	质量
(kg)
	备         注

	一、锚泊、系泊设备

	[bookmark: _Hlk218850200]1
	带缆桩
	 DH200 GB/T554-2008
	只
	10
	
	

	2
	PVC靠球
	[bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK211]Φ 400
	只
	2
	
	配绳

	3
	系船索
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]Φ24锦纶纤维索
	根
	2×
50m
	   
	

	4
	系船索
	Φ26锦纶纤维索
	根
	2×
50m
	
	

	[bookmark: _Hlk218849716]5
	定型橡胶护舷
	每块高0.35m、重量~50kg
每块配6副不锈钢螺栓螺母
	块
	29
	
	

	[bookmark: _Hlk218849725]6
	靠岸侧橡胶浮靠
	
	个
	2
	
	定制

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序
号
	名     称
	型 号 或 规 格
	单位
	数
量
	质量
(kg)
	备         注

	二、消防、救生设备

	1
	船用救生衣
	YB  GB4303-84
	件
	10
	
	带CCS证书

	2
	儿童救生衣
	
	
	1
	
	

	3
	救生圈
	A  GB4302-84
	只
	2
	
	1只带浮索
1只带自亮灯

	4
	太平斧及架
	
	套
	2
	
	

	5
	半圆型消防桶
	H CB/T3676-1995
	套
	4
	
	配架

	6
	嵌入式水龙带箱
	
	只
	4
	
	

	7
	消防水枪
	Ф19
	只
	4
	
	两用型

	8
	消防水带
	
	根
	4
	
	配快速接头，
20m/根

	9
	消防砂箱
	
	只
	2
	
	

	10
	铁扦和铁钩
	
	套
	1
	
	

	11
	5kg手提干粉灭火器
	MP9  CB/T3676-1995
	具
	10
	
	配灭火器架 

	12
	5kg手提二氧化碳灭火器
	MTZ7  CB/T3676-1995
	具
	2
	
	配灭火器架 

	13
	消防员装备
	
	套
	2
	
	含耐火救生绳、防护服、消防靴、手套、消防头盔、消防员手斧以及认可型的呼吸器和安全灯。

	14
	紧急逃生呼吸装置
	
	套
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序
号
	名     称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	质量
(kg)
	备    注

	三、门、窗、舱口盖、斜梯设备

	[bookmark: _Hlk218846374] 1
	铝合金框风雨密双开门
	
	  扇
	2
	
	门槛高250  开口1600x2100

	2
	铝合金移窗
	
	[bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK176]扇
	11
	
	配平开式金钢纱窗     围壁开口1700x1200

	[bookmark: _Hlk218846411]3
	铝质风雨密门(单 带方窗)
	参照262WHL044A-00  800x2000
	扇
	4
	
	门槛高250  围壁开口900x2100

	[bookmark: _Hlk218846422]4
	铝合金移窗
	
	扇
	1
	
	围壁开口1100x1200

	[bookmark: _Hlk218846439][bookmark: _Hlk218846434]5
	A15单扇防火门
	A15  2000x750 参照CB*3234-84
	扇
	1
	
	围壁开口850x2100

	[bookmark: _Hlk218848526]6
	铝质空腹门
	
	扇
	1
	
	开口900x2100 参照内装资料

	7
	B0级防火门
	参照CB*3234-84
	扇
	1
	
	开口900x2100  参照内装资料

	8
	B0级双扇防火门
	参照 CB/T 3518.3-92
	[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]扇
	2
	
	SBO  2100X1500X200-B1-(5.0)/(6.0)

	9
	钢质小型舱口盖
	B630x630×8-8×200 CB/T3728-95
	扇
	2
	
	开口600x600 R100

	10
	人孔盖 
	GB11628-89 B800x600-8
	扇
	3
	
	

	11
	钢质斜梯
	参照GB4444-84
	[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173]个
	1
	
	带双边扶手，定制

	12
	直梯 B400
	GB 3892-83
	个
	1
	
	定制

	13
	栏杆扶手、立柱
	
	米
	100
	
	

	14
	栏杆横杆
	
	米
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序
号
	名     称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	质量
(kg)
	备         注

	四、航行、信号设备

	1
	测深手锤
	
	套
	1
	
	

	2
	时钟
	
	只
	2
	
	

	3
	国旗
	#3
	面
	1
	
	

	4
	国旗
	#4
	面
	1
	
	

	5
	国旗
	#5
	面
	1
	
	

	6
	红旗
	
	面
	1
	
	

	7
	国际信号旗
	#5
	套
	1
	
	

	8
	手旗
	
	面
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






	
	
	
	

	序
号
	名     称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	质量
(kg)
	备         注

	五、舱面工属具

	1
	敲锈榔头
	
	把
	2
	
	

	2
	敲锈铲
	
	把
	2
	
	

	3
	钢丝刷
	
	把
	2
	
	

	4
	漆刷
	
	把
	2
	
	

	5
	刷漆桶
	
	只
	2
	
	

	6
	榔头
	
	把
	2
	
	其中一把木工锤

	7
	钢丝钳
	#8
	把
	1
	
	

	8
	活络板手
	#8、#10
	把
	各1
	
	

	9
	螺丝刀
	
	把
	2
	
	其中一把十字

	10
	剪刀
	剪铁皮
	把
	1
	
	

	11
	木榔头
	
	把
	1
	
	

	12
	工具箱
	
	只
	1
	
	[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]现  配

	13
	油漆
	
	
	
	
	现  配

	14
	铁砂皮
	
	张
	
	
	现  配

	15
	铅丝
	
	
	
	
	现  配

	16
	手电筒
	
	个
	2
	
	

	说明：
1、本表可根据用户要求适当调整，但涉及“规范”要求的航行信号设备、消防救生设备项目不得删减。
2、本明细表所列若在舾装布置图中已有的均不另配。
[bookmark: OLE_LINK7]3、生活用品由船东与厂方商议配备。



4、船体主要材料预估单
	序
号
	名     称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	质量
(kg)
	备       注

	一
	主船体钢材
	
	
	
	
	

	1
	板材  CCSA
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk227309736]
	
	3
	kg
	
	1252
	

	
	
	4
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]kg
	
	336
	

	
	
	5
	kg
	
	1100
	

	
	
	6
	kg
	
	26683
	

	
	
	8
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]kg
	
	19775
	

	
	
	10
	kg
	
	1813
	

	
	
	12
	kg
	
	1425
	

	
	
	20
	kg
	
	2625
	

	
	
	Σ1
	kg
	
	55009
	

	2
	型材CCSA
	
	
	
	
	

	
	角钢  
	∟56×36×5
	kg
	
	1825
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	无缝钢管Q235
	φ60x5
	kg
	
	172
	

	
	
	Σ2
	kg
	
	1997
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	不锈钢管
	φ38x1.2
	kg
	
	459
	

	
	
	φ40x1.5
	kg
	
	378
	

	
	
	Σ3
	kg
	
	837
	

	
	
	Σ=Σ1+Σ2+Σ3
	kg
	
	56591
	

	
	
	
	
	
	
	

	二
	压载（水泥块）
	
	Kg
	
	15000
	

	
	
	
	
	
	
	



	序
号
	名     称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	质量
(kg)
	备       注

	四
	甲板室
	
	
	
	
	

	1
	板材
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk227310271]
	
	4
	kg
	
	5643
	

	
	
	5
	kg
	
	13776
	

	
	
	6
	kg
	
	611
	

	
	
	8
	kg
	
	1381
	

	
	
	Σ4
	kg
	
	21411
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	型材
	
	
	
	
	

	
	
	∟56×36×5
	kg
	
	1300
	

	
	
	∟63×40×5
	kg
	
	1768
	

	
	
	Σ5
	kg
	
	3068
	

	
	
	Σ=Σ4+Σ5
	kg
	
	24479
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明：
1.材料均为净料，不包括损耗；
2.本材料表所统计用料未包括零星舾装件及家具用料；
3.本材料表所统计用料未包括装潢用料及辅料。




5、内装饰规格书
	本船为30m趸船，根据本船总布置图等技术文件，特编制内装饰工程技术规格书。
一、舱室内装饰工程范围
【主甲板】配电间、储藏室、会议室、船员值班室、卫生间、餐厅、厨房、内走道、外走道天花；
二、工程项目及技术要求
1.舱室绝缘
  本船舱室所有绝缘布置参考绝缘布置图。
2.各舱室装饰方案说明
2.1配电间
天花：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，配嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm C型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，围壁下沿安装80mm高铝合金本色拉丝踢脚线。
地面：基层为梁拱最高点40mm厚混凝土水平延伸，面铺3mm厚黑色绝缘橡胶地板。
2.2储藏室
天花：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，配嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm C型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，围壁下沿安装80mm高铝合金本色拉丝踢脚线。
地面：基层为梁拱最高点40mm厚混凝土水平延伸，面铺800mm*800mm防滑地砖。
2.3会议室
天花：采用木龙骨刷防火涂料为基层，面层采用4mm18丝白色铝塑板，两侧做下挂造型用于暗藏空调室内机，30mm*50mm七字烤漆木线条收口，中间设置一圈设置190mm宽凹形烤漆木饰面做装饰，配LED软膜灯盒做主要照明，暗藏浮光灯带及4寸筒灯做辅助照明。
围壁：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm C型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，背景墙两边采用木龙骨+九厘板基层+复合烤漆木饰面，中间木龙骨+九厘板基层+4mm18丝色铝塑板，围壁下沿安装80mm高木质踢脚线。
地面：基层为梁拱最高点40mm厚混凝土水平延伸，面铺12mm厚强化地板。
窗套及窗帘：窗斗采用复合烤漆窗斗，下口配大理石窗台板，窗帘为布艺窗帘。
2.4船员值班室
天花：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，局部做下挂造型用于暗藏空调室内机，配嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm C型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，围壁下沿安装80mm高木质踢脚线。
地面：基层为梁拱最高点40mm厚混凝土水平延伸，面铺12mm厚强化地板。
窗套及窗帘：窗斗采用复合烤漆窗斗，下口配大理石窗台板，窗帘为带大盖遮光卷帘。
2.5餐厅
天花：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，局部做下挂造型用于局部暗藏空调室内机，配嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm C型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，围壁下沿安装80mm高铝合金本色拉丝踢脚线。
地面：基层为梁拱最高点40mm厚混凝土水平延伸，面铺800mm*800mm防滑地砖。
窗套及窗帘：窗斗采用复合烤漆窗斗，下口配大理石窗台板，窗帘为带大盖遮光卷帘。
2.6厨房
天花：安装亚光不锈钢复合岩棉板（25*550*0.7mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，配嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：安装亚光不锈钢复合岩棉板（25*550*0.7mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，围壁下沿安装80mm高铝合金本色拉丝踢脚线。
地面：基层为梁拱最高点40mm厚混凝土水平延伸，面铺800mm*800mm防滑地砖。
窗套及窗帘：窗斗采用304不锈钢窗斗，不设置窗帘。
2.7卫生间
天花：安装亚光不锈钢复合岩棉板（25*550*0.7mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，配嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：安装亚光不锈钢复合岩棉板（25*550*0.7mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，围壁下沿安装80mm高铝合金本色拉丝踢脚线。
地面：基层为梁拱最高点40mm厚混凝土水平延伸，面铺800mm*800mm防滑地砖。
窗套及窗帘：窗斗采用304不锈钢窗斗，窗帘为仿木纹百叶帘。

2.8内走道
天花：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm A型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，配4寸筒灯做照明。
围壁：安装白色复合岩棉板（25*550*0.6mm C型板），采用3#镀锌角钢固定U型龙骨固定，围壁下沿安装80mm高铝合金本色拉丝踢脚线。
地面：基层为梁拱最高点40mm厚混凝土水平延伸，面铺800mm*800mm防滑地砖。
窗套及窗帘：窗斗采用复合烤漆窗斗，下口配大理石窗台板，窗帘为带大盖遮光卷帘。
3.外走道天花
天花：采用30*30*2镀锌方管龙骨框架，面层4mm18丝白色铝塑板。
外立面LOGO：不锈刚包边亚克力发光字。
室外LOGO：亚克力3+5.
4.门套
  配电间、储藏室门套为木工板基础+304不锈钢门套，其余舱室门套为木工板基础+复合烤漆门套。
5.家具
家具的设计制造应符合CB/T 3483-93 《船用舱室家具技术条件》，和CB1201-92《舰艇铝质家具技术条件》的要求。
选用的材料：家具为木质烤漆家具，符合国家标准或船用标准相关要求，家具零部件之间的铆接和焊接应牢固、匀称、排列整齐，力求隐蔽，不得有凸纹和锤印，且不能有影响家具表面质量的缺陷。
6.各舱室设备清单
6.1会议室
	序号
	设备名称
	规格(mm)
	数量
	备注

	1
	会议桌
	1500mm*4000mm*750mm
	1张
	定制复合烤漆

	2
	会议椅
	木结构+高泡海绵+皮革
	10张
	市购

	3
	电视柜
	450mm*4600mm*700mm
	1组
	定制复合烤漆

	4
	矮柜
	450mm*3700mm*800mm
	1组
	定制复合烤漆


6.2船员值班室
	序号
	设备名称
	规格(mm)
	数量
	备注

	1
	单人床
	1350mm*2050mm
	1张
	定制复合烤漆

	2
	棕垫
	50mm厚
	1张
	定制

	3
	床头柜
	400mm*500mm*500mm
	2个
	定制复合烤漆

	4
	写字台
	1200mm*500mm*750mm
	1张
	定制复合烤漆

	5
	文件柜
	1000mm*350mm*750mm
	1个
	定制复合烤漆

	6
	靠背椅
	木结构+高泡海绵+皮革
	1张
	市购

	7
	衣柜
	800mm*550mm*2200mm
	3组
	定制复合烤漆


6.3餐厅、厨房
	序号
	设备名称
	规格(mm)
	数量
	备注

	1
	餐桌
	直径1200mm圆桌
	1张
	定制复合烤漆

	2
	餐椅
	木结构+高泡海绵+皮革
	6张
	市购

	3
	橱柜下柜
	实木多层板柜体+晶钢门+304不锈钢台面
	5.4米
	定制

	4
	橱柜上柜
	实木多层板柜体+晶钢门+304
	3.6米
	定制

	5
	洗菜池
	304不锈钢
	1套
	市购

	6
	洗菜池龙头
	铜镀铬或不锈钢
	1套
	


6.4卫生间
	序号
	设备名称
	规格(mm)
	数量
	备注

	1
	干区浴室柜（含2套台盆及龙头）
	1500*550*800复合烤漆柜体+天然大理石台面 
	1组
	市购

	2
	银镜
	1300*800带灯光银镜  
	1个
	市购

	3
	座便器（含水箱）
	成品陶瓷蹲便器
	1套
	市购

	4
	小便器
	成品陶瓷小便器
	1套
	市购

	5
	拖把池及龙头
	陶瓷拖把池（含龙头下水）
	1套
	市购

	6
	淋浴花洒
	304不锈钢，型号：AE33902CP
	1套
	市购

	7
	衣帽钩
	不锈钢或铜镀烙
	2个
	市购


7.主要材料清单
	序号
	材料名称
	型号
	品牌

	1
	天花白色铝塑板
	4mm18丝
	定制

	2
	复合岩棉板
	25*550*0.6mm A/C型板
	定制

	3
	亚光不锈钢复合岩棉板
	25*550*0.7mm A型板
	定制

	4
	强化地板
	12mm厚
	市购

	5
	地砖
	800mm*800mm
	市购

	6
	绝缘橡胶地板
	3mm厚黑色
	市购

	7
	门/窗套
	烤漆/304不锈钢
	定制

	8
	灯具
	m吸顶灯、4寸LED筒灯
	市购

	
	
	发光灯膜、浮光灯带
	定制

	9
	开关、插座
	民用86型
	市购

	10
	洁具
	洗手池台盆
洗手池龙头
蹲便器
小便器
淋浴花洒
拖把池
	市购

	11
	卫生间隔断
	铝蜂窝板
	定制

	12
	布艺窗帘/遮光卷帘/仿木纹百叶帘
	/
	定制

	13
	保温棉/防火棉
	50mm厚六面玻纤布玻璃棉/20mm+20mm厚防火棉（六面包玻纤布）
	定制






6、轮机说明书
本船动力装置设计依据用户使用要求并满足如下规范与法规：
（1）《钢质内河船舶建造规范》（2026）
（2）中国海事局《内河浮动设施技术规则》（2024）
（3）航区：B级航区。
1轮机主要设备
1.1舱底消防总用泵，2台
型号：65CWZ-8
排量：36 m3/h
扬程：0.30MPa
配套电机功率：5.5kW   
电制：380V/50HZ
1.2电动生活污水粉碎泵，1台
型号：1CZW15-20
排量：15 m3/h
扬程：20m
配套电机功率：3kW   
电制：380V/50HZ
1.3便携式舱底水潜水泵，1台
排量：10 m3/h
扬程：0.1MPa
配套电机功率：1.0kW     
电制：380V/50HZ
1.4泵舱轴流风机，1台
型 号：JCZ-35A
流 量：3000 m3/h
全 压：440Pa
配套电机：Y80L2-2-H
电机功率： 1.1 kW
频 率：50Hz 
2 泵舱简介
泵舱位于Fr44~Fr56肋位间，总长6m，宽7.5m。在泵舱左舷设斜梯可进出泵舱。 
泵舱内主要设备：
泵舱内设65CWZ-8舱底消防总用泵二台、轴流风机一台，在泵舱斜梯旁设有手提式二氧化碳灭火器、手提式泡沫灭火器。江水箱设在泵舱Fr44~Fr45肋位间左、右舷各一，详见《泵舱布置图》。泵舱铺设花钢板，用角钢支撑，厚度为3.5mm, 距基线距离为300mm。
生活污水粉碎泵置于Fr4~Fr16空舱内。
3 管路系统
3.1通则
管系布置应尽可能考虑可接性和可拆性。
管系应有足够柔性以防止管系由于膨胀和收缩或船体变形引起的胀缩应力。
管子弯曲通常用冷弯法、高频热弯法或焊接弯头。弯头的弯曲半径将不小于管子直径的2倍。对大尺寸的低压管子可采用斜接弯头。
所有管子应有牢固的支架和支撑防止由于振动引起的损坏。
所有管系安装前应清除电焊渣杂质，并用压缩空气吹清。所有管路按CB与船东要求标准涂标志色漆。
管系布置应尽可能考虑可接近和可拆性。
穿过水密或油密舱壁、甲板或柜顶的管子应采用钢结构的通舱管件。
所有无缝钢管外径应遵照船舶工业标准（CB*3075-87）。镀锌钢管按GB3091-82。焊接钢管一般用电阻焊。
考虑到冰冻，应在所有海淡水管路上加设若干放水旋塞。
3.2透气、测深及疏排水系统
全船舱底各舱室均设有空气管头，高度按照规范要求设置，江水阀箱设置空气管至甲板上。各空舱均有测深头并用测深管通至舱底，供测量舱内液位用，在各测量管下端底板上焊装防撞板。顶设有漏水口排泄积水，甲板落水管的排水直接排舷外。上层建筑区域内的疏排水采用隐蔽式。生活污水箱透气管带金属防火网管路伸至趸船棚顶。考虑到走廊、舱室夹层内会产生凝结露水，在舱室夹层内加扁铁及放水管，将凝结露水泄至舱底。各空调冷凝水均引至甲板落水管排出舷外。
3.3舱底、消防水系统
本船在首尾舱、泵舱、空舱内均设有舱底水报警装置，并设置舱底水吸入滤网，在泵舱内设立直通吸入口。舱底水由设在泵舱内的二台电动总用泵（其中一台备用）通过集水管和吸入截止止回阀箱及吸入滤网组完成排水，电动总用泵兼作消防泵使用。
主甲板上设BS10050 GB/T2032-93消防栓4只，配备水龙带及口径Ф16mm水枪。用于全船消防及甲板冲洗。 
江水箱由舱底消防总用泵供水冲洗。
3.4生活供水系统管路、 
本船清水由岸上自来水供全船日常使用，在主甲板上设置与岸基供水系统相接的接头和阀门，岸基供水管通径选用DN80mm。本船由电热水器提供热水系统，经过管路将热水供卫生间淋浴洗澡和面盆等日用。
3.5生活污水系统及垃圾收集处理
本船船上洗手池、拖把池、淋浴等灰水通过管路均排入生活污水舱，所有黑水均排入生活污水舱。
本船设有一只生活污水箱和一只粉碎泵，生活污水箱上配有高液位报警，同时配有高低液位启停控制器。生活污水箱中的污水由排污泵排放至岸上接收装置或通至城市管网。污水箱由消防水进行冲洗，水源由电动总用泵提供。
本船在主甲板设有生活垃圾站，设有4只240L的分类垃圾箱；另外在船员值班室、会议室、卫生间、内走道、储存室均放置5L带盖垃圾桶；在厨房、餐厅各放置10L带盖垃圾桶，垃圾桶内放垃圾袋，送至生活垃圾站分类收集处理。所有垃圾桶和箱均为不燃材料，满足要求。
3.6 通风系统
本船泵舱设轴流式通风机一台，流量：3000m 3/h、功率：1.1kW，在主甲板左右舷开两只可关闭式通风栅。卫生间、设有换气扇用于抽风，厨房排烟系统设集气罩、油烟净化一体机等用于抽油烟。除上述舱室采用机械通风外，其余舱室均采用自然通风。
4、其它
1施工要求
1.1 所有机械设备的安装均应不妨碍其他设备的拆装、修理与操作。
1.2 箱柜类的安装需现场焊制搁架或垫块，用螺栓固牢防止摇动。
1.3 备件架及工具架均由船厂在船上配制。
1.4凡暴露在外面的回转运动部件均安装简便可拆式的防护罩壳或等效装置。
1.5 管路排装路线参照有关管系图，应根据实际情况进行管路放样。
1.6所有有关联的阀件应尽量集中安装，阀的安装要照顾到船员操作方便。
1.7管路上阀门、泵应有刻字铭牌。
以上施工要求仅作参考，具体施工时由工厂根据具体情况制定工艺，并取得有关验船部门的认可。
7、轮机主要设备配套明细表
	序
号
	名      称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	质量
(kg)
	备         注

	1
	舱底、消防总用泵
	型 号：65CWZ-8
流 量：36 m3/h
扬 程：0.30MPa
转 速：2950 r/min
电机功率：5.5kW
	台
	2
	
	

	2
	电动生活污水
粉碎泵
	型 号：1CZW15-20
流 量：15m3/h
扬 程：20m
转 速：2880 r/min
电机功率：3kW
配20m通径50排污软管
	台
	1
	
	

	3
	便携式舱底水
潜水泵
	型 式：船用电动便携式潜水泵
流 量：10 m3/h
扬 程：10m
电机功率：1 kW
	台
	1
	
	

	4
	泵舱船用
轴流风机
	型    号：JCZ-35A
流    量：3000 m3/h
全    压：440Pa
配套电机：Y80L2-2-H
电机功率： 1.1 kW
频    率：50Hz
带风帽
	台
	1
	56
	

	5
	厨房油烟净化一体机
	
	套
	1
	
	装潢配

	6
	卫生间换气扇
	风量：230m3/h
电源：40W/220V/50Hz
	只
	1
	
	装潢配

	7
	闸阀
	A10100 CB/T466-1995
	只
	4
	28
	市购(CCS证书)

	8
	吸入粗水滤器
	A100 CB/T497-94
	只
	2
	36.5
	市购

	9
	二氧化碳灭火器
	MTZ7  GB4351-2005
	只
	1
	
	市购

	10
	手提式泡沫灭火器
	MJPZ9  GB4351-2005
	只
	1
	
	市购

	11
	工作台
	下设抽屉、工具柜，尺寸自定
	只
	1
	
	船厂自制

	12
	舱底水高位控制器
生活污水箱高、低液位控制器
生活污水箱高位报警
	UQK-01-C

	只
	6
2 
1 
	
	

	13
	磁性浮子液位计
	UHZ-519
	只
	1
	
	

	14
	便携式甲板冲洗管（配绞盘卷管器）
	水管可自动回收、可底部固定。可手提，配增压喷头。外径16mm水管15m。
	套
	2
	
	市购



8、电气说明书
1 概述
1.1 通则
本船电气设计是依据《钢质内河船舶建造规范》（2026）、《内河浮动设施技术规则》（2024）和《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其修改通报（2023、2025）的有关规定以及设计任务书要求进行的。
1.2 电制
    本船采用交流三相四线中点接地系统及直流双线绝缘系统。
各类电气设备的电压和线制如下：
    设备类型              电压                线制
    电动机               AC380V            三相三线
    正常照明及生活设备   AC220V            单相双线
    广播及无线电设备     AC220V            单相双线
    应急照明、低压照明   DC24V             直流双线    
 1.3 电缆
    本船电缆一般选用交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锌钢丝纺织铠装船用电缆。不同场所的选用如下：
    生活、居住舱室的照明电缆                CJPF96/SC
    机器处所的电缆                          CJPF96/SC
    有一般屏蔽要求的场合                    CJPF86/SC
    可移动设备的连接电缆                    CEFR
    配电板、控制箱的内部连接线              CBYJR
失火状态需要作业设备连接电缆                 CJPF86/NC
电缆的敷设和安装，应符合CB/T3908-2007“船舶电缆敷设工艺”的要求。
1.4 电气设备安装
电气设备的安装应满足CB/T3909-2019“船舶电气设备安装工艺”的要求。
2 电源
2.1 本船交流50HZ 380V用电由岸上码头配电箱提供至本船岸电箱，岸电箱采用挂壁式安装，本船220V 50HZ用电则由本船的相线与中线提供，岸电提供电源容量为150A。当使用岸电时，将船体与地连接，保证船舶安全。
3 配电设备
3.1 主配电板
3.1.1本船设落地式主配电板一座，安装在配电间。主开关选用塑壳断路器，内部负载开关均选用知名品牌。
3.1.2配电板上设有相序检测指示灯；岸电供电指示灯及本船电力接通指示灯。
3.1.3配电板上设有电压表、电流表，各测量仪表选用F96船用仪表。测量仪表转换开关选用LW921系列转换开关。
3.2对外供电箱
3.2.1本船设AC380V 50A 对外供电箱2只，供停靠本船船舶使用；
3.2.2对外供电箱内上设有接通供电指示灯； 
3.2.3对外供电箱上设有智能电度表。
3.2.4对外供电箱内部主开关选用微型空气断路器，设有AC380V 63A和AC220V 63A插座各一只，含内部连接电缆。
3.3 信号灯控制箱
本船设有信号灯控制箱一只，信号灯按规范配备。
3.5 配电箱
本船配有照明配电箱、空调分电箱、投光灯控制箱等。
4 电力设备
4.1泵舱设舱底总用泵2台。电机型号为AC380V 5.5kW，由配电板启动单元控制，并在机旁设有遥控按钮盒一只。
4.2泵舱设电动粉碎泵1台。电机型号为AC380V 3kW，由配电板启动单元控制，并在机旁设有遥控按钮盒一只。
4.3泵舱设风机1台，电机型号为AC380V  1.1kW，由配电板启动单元控制，并在机旁设有遥控按钮盒一只。
4.4设潜水泵1台，电机型号为AC380V  1.1kW，由配电板启动单元控制，主甲板设有遥控按钮盒及插座。
4.5厨房、卫生间设AC220V  40W换气扇各1台，开关直接控制。
5 照明、信号灯、日用电器
5.1通则
本船照明系统包括正常照明、临时应急照明。
正常照明由配电板的馈电屏供电，正常照明系统失电时，由临时应急照明灯具内置的蓄电池供电。
室外投光灯照明由投光灯控制箱控制。室外走道照明则由灯旁水密开关控制。
5.2 普通照明灯具
5.2.1餐厅、值班室、会议室、内走道等处所设2×10W双管LED蓬顶灯。泵舱、储藏室、配电间、厨房、外走道等设2×10W双管LED舱顶灯。
5.2.2值班室配有床头灯、台灯，卫生间设LED舱顶灯。
5.2.2本船另配若干内置蓄电池的照明灯具作临时应急照明用。
5.2.3本船甲板以上舱室内照明灯具可根据装潢要求适当调整。
5.3信号灯
5.3.1 信号灯选用环照灯，由信号灯控制箱控制。
5.3.2在信号灯桅杆顶部设锚灯一盏。
5.4投光灯
顶棚设TG4  AC220V  500W大功率投光灯4盏。
5.5日用电器、空调
5.5.1本船餐厅设1.5匹挂壁式空调一台，会议室设3匹柜式空调一台，值班室设1.5匹挂壁式空调一台。
5.5.2本船厨房配电磁炉一台，电饭煲、微波炉各一台，电冰箱一台，配直饮机一套，厨房洗池、内走道洗手池处配小厨宝各一套，共两套。
5.5.3卫生间配即热型电热水器一套，浴霸一台。
5.5.4值班室设55寸4K高清液晶电视一台，会议室设85寸液晶电视机一台。
5.5.5内走道洗手池处配洗衣机一台。
6广播、甚高频及综合报警、火灾报警
本船设50W广播扩音机一台，顶棚设25W高音扬声器二只；走道、公共场所设置扬声器，配2米棒状天线一根。
本船配IC-M330型甚高频电话系统一套，另配CY-VH02手持甚高频无线电话2套。
本船设火灾报警系统一套，在相应的起居处所以及办公处所设有感温和感烟探测器若干，另在进出口处设报警按钮。
本船值班室设综合集控台设综合报警板一只，可对生活污水舱高位、泵仓舱底水高位进行报警等。
7 信息化系统
本船设信息化系统一套，包含以下几个部分：
7.1网络通信系统
本船设有网络系统一套，主要为本趸船提供外网服务，同时应具有无线WIFI功能。
值班室设交换机及路由器，外网信号由岸上光纤接入。值班室、会议室电视机旁设有网络接口面板，餐厅、值班室、会议室设无线AP。
7.2.视频监控系统
视频监控系统是现代化船舶的标准配置，在科技飞速发展的今天，可通过摄像头实现对趸船四周水域、趸船内部以及栈桥区域都有效的实时监控，为保证船舶安全提供保障。
系统主机采用最新数字网络硬盘录像机，内置40T大容量硬盘，主显示器为24寸液晶显示器，安装在值班处所。主甲板设有400万像素室外可变焦摄像机共4只，安装在球型云台内，具有夜视功能（非热成像）。设有400万像素室内定焦摄像机共3只。
8 其他
8.1本船设避雷针一只于桅杆顶端，可拆桅杆底部用90mm2软质铜线跨接以保持其电气上的连续性。
9、电气设备明细表
	序
号
	名      称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	备         注

	 一、电力系统设备

	1
	岸电箱
	AC380V  150A  
	只
	1
	

	2
	主配电板
	三相四线，岸电供电

	座
	1
	

	3
	对外供电箱（带智能电表）
	定制  AC380V  50A三相四线
内含AC380V 63A及AC220V 63A插座各一只
	只
	 2
	

	4
	照明分电箱
	PD6-12
	只
	1
	

	5
	生活分电箱
	PD5-8   16A X8路
	只
	1
	

	6
	遥控按钮盒
	定制
	只
	6
	

	7
	应急切断按钮
	DK7
	只
	1
	

	8
	综合报警箱
	8路，定制
	只
	1
	

	9
	信号灯控制箱
	定制
	只
	1
	

	10
	投光灯控制箱
	PD6-8
	只
	1
	

	11
	带开关水密插座
	AC380V  20A
	只
	2
	

	12
	带开关水密插座
	AC220V  16A
	只
	6
	

	13
	水密插座
	AC220V  10A
	只
	3
	

	14
	空调插座
	AC220V  25A
	只
	1
	

	15
	空调插座
	AC220V  16A
	只
	3
	

	
	
	
	
	
	

	二、照明系统设备

	1
	投光灯
	TG4  220V  500W  
	只
	6
	


	2
	LED蓬顶灯
	JPY27-2L  220V 2×10W
	只
	18
	

	3
	LED舱顶灯
	JCY21-2L  220V 2×10W
	只
	25
	

	序
号
	名      称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	备         注

	4
	舱顶灯
	CCD7  220V  60W
	只
	2
	

	5
	床头灯
	HCKS1  220V  3W
	只
	1
	

	6
	船用插座
	CZF2-2
	只
	6
	

	7
	暗式插座
	250V 10A (带接地孔) 五眼
	只
	18
	

	8
	船用开关
	HF3-1
	只
	6
	

	9
	暗式开关
	市购
	只
	4
	

	10
	暗式双联开关
	
	只
	6
	

	11
	应急照明灯（自带蓄电池可充电）
	HY-YJ205   220V 2×10W
	只
	7
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 三、航行、信号灯设备                    

	1
	信号灯
	CXH5-2  24V  30W
	只
	4
	三红一绿

	2
	锚灯
	CXH6-21P  24V  30W
	只
	1
	白

	3
	船用插座
	CZF2-2
	只
	5
	

	
	
	
	
	
	

	四、广播、通信设备、火灾报警系统

	1
	收扩机
	HKD-50C-Q  50W
配供话筒、天线
	只
	1
	

	2
	高音扬声器
	YHC50-1   25W
	只
	2
	

	3
	高音扬声器
	YHC10-1   10W
	只
	1
	

	4
	嵌入式扬声器
	YDC-3Q   3W
	只
	5
	

	5
	挂壁式扬声器
	YDC-3G   3W
	只
	2
	

	6
	接线盒
	JXF4-1
	只
	1
	

	7
	火灾报警系统
	JBS-8Q
	套
	1
	

	序
号
	名      称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	备         注

	8
	手动报警按钮
	HD05
	只
	4
	

	9
	防水报警按钮
	HD05F
	只
	1
	

	10
	感烟探测器
	
	只
	6
	

	11
	防水感温探测器
	
	只
	1
	

	12
	防水感烟探测器
	
	只
	3
	

	13
	甚高频电话
	IC-M330
	套
	1
	

	14
	可携式甚高频电话
	CY-VH02
	只
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	五、生活用电设备及其它

	1
	小厨宝
	AC220V  2.5kW
	只
	2
	

	2
	直饮机
带净水和加热功能
	
	只
	1
	

	3
	即热式热水器
	AC220V 8kW
	台
	1
	

	4
	浴霸
照明、热风、换气一体
	
	台
	1
	

	5
	液晶电视
	55寸
	台
	1
	

	6
	液晶电视
	85寸
	台
	1
	

	7
	柜式空调
	3匹，AC220V
	台
	1
	

	8
	挂壁式空调
	1.5匹，AC220V
	台
	2
	

	9
	电磁炉
	AC220V  3kW
	台
	1
	

	10
	电饭煲
	AC220V  2kW
	台
	1
	

	11
	微波炉
	AC220V  2kW
	台
	1
	

	12
	电冰箱
	
	台
	1
	

	序
号
	名      称
	型 号 或 规 格
	单
位
	数
量
	备         注

	13
	洗衣机
	
	台
	1
	

	14
	信息化系统（网络系统、视频监控系统）
	详见电气说明书
	套
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	六、电缆                                          

	1
	CJPF96/SC
CJPF86/SC
CJPF86/NC
	
	km
	6
	

	2
	CEPFR
	3×95+1×50
	m
	200
	（接岸电用）

	
	
	
	
	
	

	注：
1、照明系统设备的设置可根据室内装璜的要求作适当调整。
2、电缆长度仅供参考，具体以实际放样为准。
3、以上设备均需有船检证书。


10、其他技术规格及要求详见附件：30m趸船报价图纸。
三、设备质量保证和标准
[bookmark: OLE_LINK8]1、本船及附属所有设备应提供自验收合格并交付使用后至少2年的免费上门质量保修期。如船属设备制造厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。报价供应商在质保期内还应包括对成套产品的常规检查、调整等维护工作。具体的操作程序和内容须在报价文件中说明。
[bookmark: OLE_LINK32]2、本船采用高品质环保认可型船用油漆，可选用同等合规其他品牌油漆；油漆性能、环保指标、涂装工艺须符合以下规范（均以投标截止日期现行有效版本为准，如有更新以最新版本为准）：《船用防锈漆》GB/T 6748、《船壳漆》GB/T 6745、《船用水线漆》GB/T 9260、《船体防污防锈漆体系》GB/T 6822-2024、强制国标《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》GB 30981.2-2025、《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015、CCS涂料检验指南A-01(202407)及GB/T 8923.1-2011钢材除锈标准。油漆进场后，采购人及监理有权委托第三方检测机构进行抽检，检测费用由采购人承担。如检测不合格，不合格材料的退场、更换及由此产生的一切损失由中标人承担，且采购人有权要求中标人承担重新检测的费用。
3、产品制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。
4、技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK3]5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（本项目涉及强制采购范围内产品有：电视设备、视频监控设备、电热水器、便器，证书查询详细信息可登录认监委网站www.cnca.gov.cn或中国质量认证中心网站www. cqc.com.cn）

四、交货期、交货方式及交货地点
1、交货期：签订合同后6个月内交付使用。
2、交货地点：具体交货地点由采购人指定。
3、交货方式：送货上门。
五、技术服务和人员培训
1、中标方负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内趸船一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，中标方须在2小时内响应，24小时内派人到达现场处理问题。技术人员如在48小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即提供免费配件更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延；由此而发生的费用由中标方承担；同时应免费提供质量保修期内设备所需的零配件及附件。 
2、人员培训：中标方应派具备该类船3年以上操作维修经验的工程师对采购人的人员进行操作和日常管理与维护的培训（内容包括设备的操作及维护等），并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。中标方在投标文件中应提出具体的培训计划并报价，计入总报价中，如果免费培训请在报价文件中注明。
六、投标报价要求
1、投标人投标总价包含完成本项目趸船建造、厂内试验、下水、水上拖运、现场定位安装、检验取证、验收交付全过程所需的人工、材料、设备、运输、安全防护措施、安全管理、各类保险、应急保障、风险防范等一切费用。合同履行期间，所有作业环节安全生产责任由中标人承担，相关费用包含在投标总价中，采购人不再单独支付相关费用。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。
2、投标人须将趸船安全、完好地运送至采购人指定水域或码头，投标报价必须包含趸船自出厂至运送至采购人指定交付地点，并完成落地就位、验收交付的全部运输、装卸、吊装、转运、调试就位等相关费用。结合趸船大件水上/陆路运输、吊装装卸、就位调试的行业特殊性，充分考虑所有成本、风险及杂费，后续履约过程中不得以任何理由提出加价、增补、索赔申请。请投标人充分考虑相关费用。（供应商提供书面承诺，格式自拟）
3、船舶交付后，中标人需派专人配合采购人办理船舶后续相关手续，此部分费用含在投标报价中，此项费用请投标人综合考虑，包含在清单子目报价中，采购人不单独计量支付。
七、其他要求
1、涉及的技术标准如作废或有替代标准的，则以现行的最新标准为准。
2、采购文件中所要求的证明、证书、认证等资料的复印件或扫描件，采购人有权在中标后签订合同前要求中标人提供原件备查，如有虚假，按虚假投标处理。

25


[bookmark: _Toc10862]第五章 评标方法及评标标准
[bookmark: OLE_LINK15]一、评标方法
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
本项目专门面对中小企业采购，故对小微、残疾人和监狱戒毒企业不做价格扣除优惠。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	评分项目
	评分标准

	价格分
（30分）
	报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算；投标报价得分=（评价基准价/投标报价）×30×100%。

	实施方案
（48分）
	[bookmark: OLE_LINK26]1、船舶建造方案（10分）
包括①船舶建造工艺②船舶建造工序。
建造工艺先进成熟，工序安排科学合理，技术路线清晰可行，资源配置方案完善，完全满足招标文件技术要求，具有明显技术优势和可实施性的，得10分：
建造工艺成熟，工序安排合理，技术路线清晰，资源配置较完善，满足招标文件技术要求，具有一定技术优势的，得8分；
建造工艺及工序安排较为粗略，技术路线基本可行，针对性不强，仅能满足基本建造要求的，得6分；
建造工艺及工序安排基本合理，技术方案可行，但部分工艺细节、工序衔接或资源配置有待进一步完善的，得4分；
建造方案粗略，仅罗列常规工序，未结合本趸船具体结构特点和技术参数，或缺少关键工艺环节说明的，得2分；
未提供的不得分。
2、船舶建造质量保证措施（8分）
质量保证方案内容齐全、准确、清晰，措施稳妥、切合实际、合理可行，针对常见质量通病的防治措施有效，取证策划详细的，得8分；
质量保证方案内容较齐全，措施较稳妥、合理可行，质量通病防治措施较有效，取证策划较具体的，得6分；
质量保证方案及措施描述一般，基本满足采购需求，但细节有待完善的，得4分；
质量保证措施内容粗略，无针对性的，得2分；
未提供的不得分。
3、船舶建造安全保障措施（8分）
安全保证措施方案合理，安全体系及制度建立健全，危险源辨识全面，风险控制措施有效，可操作性强，完全满足项目需求的，得8分；
安全保证措施方案较合理，安全体系及制度较健全，风险控制措施较有效，可操作性较强的，得6分；
安全保障措施内容一般，有安全体系及制度，但内容简单，针对性不强的，得4分；
安全保障措施内容粗略，无针对性的，得2分；
未提供的不得分。
4、供货进度计划和进度保证措施（7分）
进度计划安排非常合理，保证措施非常全面，能充分考虑本项目建造特点，完全满足采购人工期要求的，得7分；
[bookmark: OLE_LINK76]进度计划安排较合理，保证措施较全面，基本满足采购人工期要求的，得5分；
[bookmark: OLE_LINK95]进度计划安排及保证措施描述一般，存在部分不合理之处，基本满足采购需求的，得3分；
进度计划粗略，保证措施不完善的，得1分；
未提供的不得分。
5、应急预案（5分）
应急预案方案细致，应急措施全面、合理可行，组织机构健全，职责明确，完全满足项目实际需求的，得5分；
应急预案方案及措施描述一般，基本满足采购需求，但针对性不强的，得3分；
应急预案内容粗略，无针对性的，得1分；
未提供的不得分。
6、培训服务方案（5分）
培训方案全面、具体，可行性强，培训内容涵盖船舶操作、维护保养、安全使用等，安排合理，符合采购人实际需求的，得5分；
培训方案比较全面、具体，可行性较强，培训内容较完整，安排较合理的，得3分；
培训方案不全面，不具体，可行性一般的，得1分；
未提供的不得分。
[bookmark: OLE_LINK69]7、售后服务方案（5分）
售后服务方案及承诺保障有力、针对性强，维修响应及时，备品备件保障完善，较好满足项目需求的，得5分；
售后服务方案及承诺较完善，针对性较强，基本满足项目需求的，得3分；
售后服务方案及承诺保障较差，针对性不强的，得1分；
未提供的不得分。

	项目管理机构
（8分）
	1、项目负责人（2分）
[bookmark: OLE_LINK11]拟投入本项目的项目负责人具有船舶与海洋工程专业高级或以上工程师职称的，得2分，中级职称证书得1分。
2、项目组成员（6分）
[bookmark: OLE_LINK4]拟派项目组成员（项目负责人除外）具有船体、轮机、电气专业中级及以上职称证书的，每有一个得2分，本项最高得6分。（一人多证不可重复得分）
[bookmark: OLE_LINK17]（提供以上人员相关证书及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料原件扫描上传，未提供不得分。如职称证书无法体现专业的,专业以毕业证书为准)

	企业实力
（5分）
	[bookmark: OLE_LINK113]1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每提供一项得1分，本项最高得3分。（提供相关有效期内的证书原件扫描上传，同时须提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）上的查询结果截图，要求证书查询结果为有效。未提供或提供不全的不得分。）
2、投标人具有适用于本项目的激光切割设备的得2分。（拟投入以上设备如为自有的，提供设备照片、购置设备发票原件扫描上传；如为租赁的，提供设备照片、出租方发票及租赁协议原件扫描上传，租赁期限需覆盖本项目服务期。未提供或提供不全的不得分。）

	业绩
[bookmark: OLE_LINK24]（9分）
	[bookmark: OLE_LINK29]投标人自2023年1月1日至今有类似船艇建造业绩的，每提供一份得3分，最多得9分。
[bookmark: OLE_LINK117]（提供合同、交船有效证明资料（如船舶检验证书复印件等）扫描上传，合同应反映相关信息，时间以船舶交付时间为准，未提供或提供不全的不得分。）


注：本次采购执行财政部发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）的文件要求。
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。


[bookmark: _Toc3287]第六章 投标文件格式 









投  标  文  件








项 目 名 称：                                
招 标 编 号：                                
投标人名称 ：              （加盖CA电子公章）        
日      期 ：                                



投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）











[bookmark: _Toc1107][bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc7268][bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc5792]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	供应商信用承诺函
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
	

	特定资格条件

	9
	供应商具有行业主管部门（或行业协会）颁发的三级III类及以上钢质一般船舶《船舶生产企业生产条件认可证书》或者船舶建造适检条件评估报告（钢质船舶）（扫描件上传）
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：


















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：      
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　          承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人                （姓名）代表我方                （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，       签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：      年    月    日


法人授权书

本授权书声明：                   （投标人名称）授权          （被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件
[bookmark: _Toc14959][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc20616][bookmark: _Toc3074]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	

















[bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc6752]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	3
	
	
	

	4
	……
	
	




























中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
 企业名称（盖章）：
                              日 期：


    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	[bookmark: OLE_LINK12]5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                        供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。


 公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

[bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc19910]
四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
	  投标货物及服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）






五、分项报价表
项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目
	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	一
	专项工程
	
	　

	二
	船体工程
	
	　

	1
	船体
	
	　

	2
	舰装
	
	　

	3 
	内装
	
	　

	三
	轮机工程
	
	　

	四
	电气工程
	
	　

	五
	合计
	
	　



专 项 工 程
项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
(元)
	金额
(元)
	备注

	　
	专项费
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	船体放样及制定样板费
	项
	1 
	
	
	　

	2 
	钢材预处理费
	项
	1 
	
	
	　

	3 
	胎架和专用工装费
	项
	1 
	
	
	　

	4 
	船台费
	项
	1 
	
	
	　

	5 
	下水费
	项
	1 
	
	
	　

	6 
	码头费
	项
	1 
	
	
	　

	7 
	船检费
	项
	1
	
	
	　

	8 
	系泊试验、试航费
	项
	1
	
	
	　

	9 
	运船及系泊定位费
	项
	1
	
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	
	
	　





船 体 工 程
项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目								
	序号
	项目名称
	型 号 或 规 格
	单位
	数量
	单价
(元)
	金额
(元)
	备注

	一
	主船体钢材
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	板材  CCSA
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	3
	kg
	1252
	
	
	　

	　
	　
	4
	kg
	336
	
	
	　

	　
	　
	5
	kg
	1100
	
	
	　

	　
	　
	6
	kg
	26683
	
	
	　

	　
	　
	8
	kg
	19775
	
	
	　

	　
	　
	10
	kg
	1813
	
	
	　

	　
	　
	12
	kg
	1425
	
	
	　

	　
	　
	20
	kg
	2625
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	型材CCSA
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	角钢
	∟56×36×5
	kg
	1825
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	　
	无缝钢管Q235
	φ60x5
	kg
	172
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	3
	不锈钢管
	φ38x1.2
	kg
	459
	
	
	　

	　
	　
	φ40x1.5
	kg
	378
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	二
	压载（水泥块）
	　
	kg
	15000
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	甲板室
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	板材
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	4
	kg
	5643
	
	
	　

	　
	　
	5
	kg
	13776
	
	
	　

	　
	　
	6
	kg
	611
	
	
	　

	　
	　
	8
	kg
	1381
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	2
	型材
	　
	　
	　
	
	
	　

	　
	　
	∟56×36×5
	kg
	1300
	
	
	　

	　
	　
	∟63×40×5
	kg
	1768
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	辅助材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	油漆
	　
	全船
	1
	
	
	　

	2
	氧气乙炔
	　
	全船
	1
	
	
	　

	3
	焊条焊丝
	　
	全船
	1
	
	
	　

	4
	喷锌
	　
	全船
	1
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五
	工时费
	　
	全船
	1
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	 
	　





	舰 装 工 程
项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目

	序号
	项目名称
	型号、规格
	单位
	数量
	单价
(元)
	金额
(元)
	备注

	　
	船体舾装设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	锚泊、系泊设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	带缆桩
	DH200 GB/T554-2008
	只
	10 
	
	
	　

	2 
	PVC靠球
	①400
	只
	2 
	
	
	配绳

	3 
	系船索
	Φ24锦纶纤维索
	m
	100 
	
	
	　

	4 
	系船索
	Φ26锦纶纤维索
	m
	100 
	
	
	　

	5 
	定型橡胶护舷
	每块高0.35m、重~50kg,每块配6副不锈钢螺栓螺
母
	块
	29 
	
	
	　

	6 
	靠岸侧橡胶浮靠
	　
	个
	2 
	
	
	定制

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	消防、救生设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	船用救生衣
	YB GB4303-84
	件
	10 
	
	
	带CCS证书

	2 
	儿童救生衣
	　
	　
	1 
	
	
	　

	3 
	救生圈
	A GB4302-84
	只
	2 
	
	
	1只带浮索1只带自亮灯

	4 
	太平斧及架
	　
	套
	2 
	
	
	　

	5 
	半圆型消防桶
	H CB/T3676-1995
	套
	4 
	
	
	配架

	6
	嵌入式水龙带箱
	　
	只
	4 
	
	
	　

	7
	消防水枪
	①19
	只
	4 
	
	
	两用型

	8 
	消防水带
	　
	根
	4 
	
	
	配快速接头，
20m/根

	9 
	消防砂箱
	　
	只
	2 
	
	
	　

	10 
	铁扞和铁钩
	　
	套
	1 
	
	
	　

	11 
	5kg手提干粉灭火器
	MP9 CB/T3676-1995
	具
	10 
	
	
	配灭火器架 

	12 
	5kg手提二氧化碳灭火器
	MTZ7 CB/T3676-1995
	具
	2 
	
	
	配灭火器架 

	13 
	消防员装备
	　
	套
	2 
	
	
	含耐火救生绳、防护服、消防靴、手套、消防头盔、消防员手斧以及认可型的呼吸器和安全灯。

	14 
	紧急逃生呼吸装置
	　
	套
	2 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	门、窗、舱口盖、斜梯设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	铝合金框风雨密双开门
	　
	扇
	2 
	
	
	　

	2 
	铝合金移窗
	　
	扇
	11 
	
	
	　

	3 
	铝质风雨密门(单带方窗)
	参照262WHL044A-00
800x2000
	扇
	4 
	
	
	　

	4 
	铝合金移窗
	　
	扇
	1 
	
	
	　

	5 
	A15单扇防火门
	A152000x750
参照CB*3234-84
	扇
	1 
	
	
	　

	6 
	铝质空腹门
	　
	扇
	1 
	
	
	　

	7 
	BO级防火门
	参照CB*3234-84
	扇
	1 
	
	
	　

	8 
	BO级双扇防火门
	参照CB/T 3518.3-92
	扇
	2 
	
	
	　

	9 
	钢质小型舱口盖
	B630x630×8-8×200
CB/T3728-95
	扇
	2 
	
	
	　

	10 
	人孔盖
	GB11628-89 B800x600-8
	扇
	3 
	
	
	　

	11 
	钢质斜梯
	参照GB4444-84
	个
	1 
	
	
	　

	12 
	直梯B400
	GB 3892-83
	个
	1 
	
	
	　

	13 
	栏杆扶手、立柱
	　
	米
	100 
	
	
	　

	14 
	栏杆横杆
	　
	米
	120 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	航行、信号设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	测深手锤
	　
	套
	1 
	
	
	　

	2
	时钟
	　
	只
	2 
	
	
	　

	3
	国旗
	#3
	面
	1 
	
	
	　

	4
	国旗
	#4
	面
	1 
	
	
	　

	5
	国旗
	#5
	面
	1 
	
	
	　

	6
	红旗
	　
	面
	1 
	
	
	　

	7
	国际信号旗
	#5
	套
	1 
	
	
	　

	8
	手旗
	　
	面
	1 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五
	舱面工属具
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	敲锈榔头
	　
	把
	2 
	
	
	　

	2
	敲锈铲
	　
	把
	2 
	
	
	　

	3
	钢丝刷
	　
	把
	2 
	
	
	　

	4
	漆刷
	　
	把
	2 
	
	
	　

	5
	刷漆桶
	　
	只
	2 
	
	
	　

	6
	榔头
	　
	把
	2 
	
	
	其中一把木工锤

	7
	钢丝钳
	#8
	把
	1 
	
	
	　

	8
	活络板手
	#8、#10各1
	把
	2 
	
	
	　

	9
	螺丝刀
	　
	把
	2 
	
	
	其中一把十字

	10
	剪刀
	剪铁皮
	把
	1 
	
	
	　

	11
	木榔头
	　
	把
	1 
	
	
	　

	12
	工具箱
	　
	只
	1 
	
	
	现  配

	13
	油漆
	　
	项
	1 
	
	
	现  配

	14
	铁砂皮
	　
	张
	5 
	
	
	现  配

	15
	铅丝
	　
	项
	1 
	
	
	现  配

	16
	手电筒
	　
	个
	2 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	
	　




内 装 工 程
项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目
	序号
	项目名称
	型号、规格
	单位
	数量
	单价
(元)
	金额
(元)
	备注

	一
	会议室
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	会议桌
	1500mm*4000mm*750mm
	张
	1 
	
	
	定制复合烤漆

	2 
	会议椅
	木结构+高泡海绵+皮革
	张
	10 
	
	
	市购

	3 
	电视柜
	450mm*4600mm*700mm
	组
	1 
	
	
	定制复合烤漆

	4 
	矮柜
	450mm*3700mm*800mm
	组
	1 
	
	
	定制复合烤漆

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	二
	船员值班室
	　
	　
	　
	
	
	　

	1 
	单人床
	1350mm*2050mm
	张
	1 
	
	
	定制复合烤漆

	2 
	棕垫
	50mm厚
	张
	1 
	
	
	定制

	3 
	床头柜
	400mm*500mm*500mm
	个
	2 
	
	
	定制复合烤漆

	4 
	写字台
	1200mm*500mm*750mm
	张
	1 
	
	
	定制复合烤漆

	5 
	文件柜
	1000mm*350mm*750mm
	个
	1 
	
	
	定制复合烤漆

	6 
	靠背椅
	木结构+高泡海绵+皮革
	张
	1 
	
	
	市购

	7 
	衣柜
	800mm*550mm*2200mm
	组
	3 
	
	
	定制复合烤漆

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	三
	餐厅、厨房
	　
	　
	　
	
	
	　

	1 
	餐桌
	直径1200mm圆桌
	张
	1 
	
	
	定制复合烤漆

	2
	餐椅
	木结构+高泡海绵+皮革
	张
	6 
	
	
	市购

	3
	橱柜下柜
	实木多层板柜体+晶钢门+304不锈钢台面
	米
	5 
	
	
	定制

	4 
	橱柜上柜
	实木多层板柜体+晶钢门+304
	米
	4 
	
	
	定制

	5 
	洗菜池
	304不锈钢
	套
	1 
	
	
	市购

	6 
	洗菜池龙头
	铜镀铬或不锈钢
	套
	1 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	四
	卫生间
	　
	　
	　
	
	
	　

	1 
	干区浴室柜
(含2套台盆及龙头)
	1500*550*800复合烤漆柜体+天然大理石台面
	组
	1 
	
	
	市购

	2 
	银镜
	1300*800带灯光银镜
	个
	1 
	
	
	市购

	3 
	座便器(含水箱 )
	成品陶瓷蹲便器
	套
	1 
	
	
	市购

	4 
	小便器
	成品陶瓷小便器
	套
	1 
	
	
	市购

	5 
	拖把池及龙头
	陶瓷拖把池（含龙头下水）
	套
	1 
	
	
	市购

	6 
	淋浴花洒
	304不锈钢，型号：AE33902CP
	套
	1 
	
	
	市购

	7 
	衣帽钩
	不锈钢或铜镀烙
	个
	2 
	
	
	市购

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	五
	主要材料
	　
	　
	　
	
	
	　

	1 
	天花白色铝塑板
	4mm18丝
	项
	1 
	
	
	定制

	2 
	复合岩棉板
	25*550*0.6mm A/C型板
	项
	1 
	
	
	定制

	3 
	亚光不锈钢复
合岩棉板
	25*550*0.7mm A型板
	项
	1 
	
	
	定制

	4 
	强化地板
	12mm厚
	项
	1 
	
	
	市购

	5 
	地砖
	800mm*800mm
	项
	1 
	
	
	市购

	6 
	绝缘橡胶地板
	3mm厚黑色
	项
	1 
	
	
	市购

	7 
	门/窗套
	烤漆/304不锈钢
	项
	1 
	
	
	定制

	8 
	灯具
	m吸顶灯、4寸LED筒灯
	项
	1 
	
	
	市购

	
	
	发光灯膜、浮光灯带
	项
	1 
	
	
	定制

	9 
	开关、插座
	民用86型
	项
	1 
	
	
	市购

	10 
	洁具
	洗手池台盆
洗手池龙头
蹲便器
小便器
淋浴花洒
拖把池                  带盖垃圾桶（5L、10L）  分类垃圾箱（4*240L）    
	项
	1 
	
	
	市购

	11 
	卫生间隔断
	铝蜂窝板
	项
	1 
	
	
	定制

	12
	布艺窗帘/遮光
卷帘/仿木纹百
	/
	项
	1 
	
	
	定制

	13
	保温棉/防火棉
	50mm厚六面玻纤布玻璃棉/20mm+20mm厚防火棉（六面包玻纤布）
	项
	1 
	
	
	定制

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	
	　




轮 机 工 程
项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目
	序号
	项目名称
	型号、规格
	单位
	数量
	单价
(元)
	金额
(元)
	备注

	　
	轮机设备及材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	舱底、消防总用泵
	型 号：65CWZ-8
流 量：36 m3/h
扬 程：0.30MPa
转 速：2950 r/min
电机功率：5.5kW
	台
	2 
	
	
	　

	2 
	电动生活污水粉碎泵
	型 号：1CZW15-20
流 量：15m3/h
扬 程：20m
转 速：2880 r/min
电机功率：3kW
配20m通径50排污软管
	台
	1 
	
	
	　

	3 
	便携式舱底水潜水泵
	型 式：船用电动便携式潜水泵
流 量：10 m3/h
扬 程：10m
电机功率：1 kW
	台
	1 
	
	
	　

	4 
	泵舱船用轴流风机
	型    号：JCZ-35A
流    量：3000 m3/h
全    压：440Pa
配套电机：Y80L2-2-H
电机功率： 1.1 kW
频    率：50Hz
带风帽
	台
	1 
	
	
	　

	5 
	厨房油烟净化一体机
	　
	套
	1 
	
	
	装潢配

	6 
	卫生间换气扇
	风量：230m3/h
电源：40W/220V/50Hz
	只
	1 
	
	
	装潢配

	7 
	闸阀
	A10100 CB/T466-1995
	只
	4 
	
	
	市购(CCS证书)

	8
	吸入粗水滤器
	A100 CB/T497-94
	只
	2
	
	
	市购

	9 
	二氧化碳灭火器
	MTZ7  GB4351-2005
	只
	1 
	
	
	市购

	10 
	手提式泡沫灭火器
	MJPZ9  GB4351-2005
	只
	1 
	
	
	市购

	11 
	工作台
	下设抽屉、工具柜，尺寸自定
	只
	1 
	
	
	船厂自制

	12 
	舱底水高位控制器
	UQK-01-C
	只
	6 
	
	
	　

	13 
	生活污水箱高、低液位控制器
	UQK-01-C
	只
	2 
	
	
	　

	14 
	生活污水箱高位报警
	UQK-01-C
	只
	1 
	
	
	　

	15 
	磁性浮子液位计
	UHZ-519
	只
	1 
	
	
	　

	16 
	便携式甲板冲洗管
(配绞盘卷管器)
	水管可自动回收、可底部固定。可手提，配增压喷头。外径16mm水管15m。
	套
	2 
	
	
	　

	17 
	管路阀件、附件及材料
	　
	全船
	1 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	
	　




电 气 工 程
项目名称：苏港航扬007艇配套趸船建造项目
	序号
	项目名称
	型号、规格
	单位
	数量
	单价
(元)
	金额
(元)
	备注

	　
	电气设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	电力系统设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	岸电箱
	AC380V 150A
	只
	1 
	
	
	　

	2 
	主配电板
	三相四线，岸电供电
	座
	1 
	
	
	　

	3 
	对外供电箱(带智能电表)
	定制AC380V 50A三相四线内含AC380V 63A及AC220V 63A插座各一只
	只
	2 
	
	
	　

	4 
	照明分电箱
	PD6-12
	只
	1 
	
	
	　

	5 
	生活分电箱
	PD5-8  16AX8路
	只
	1 
	
	
	　

	6 
	遥控按钮盒
	定制
	只
	6 
	
	
	　

	7 
	应急切断按钮
	DK7
	只
	1 
	
	
	　

	8 
	综合报警箱
	8路，定制
	只
	1 
	
	
	　

	9 
	信号灯控制箱
	定制
	只
	1 
	
	
	　

	10 
	投光灯控制箱
	PD6-8
	只
	1 
	
	
	　

	11 
	带开关水密插座
	AC380V 20A
	只
	2 
	
	
	　

	12 
	带开关水密插座
	AC220V 16A
	只
	6 
	
	
	　

	13 
	水密插座
	AC220V 10A
	只
	3 
	
	
	　

	14 
	空调插座
	AC220V 25A
	只
	1 
	
	
	　

	15 
	空调插座
	AC220V 16A
	只
	3 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	二
	照明系统设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	投光灯
	TG4220V 500W
	只
	6 
	
	
	　

	2 
	LED蓬顶灯
	JPY27-2L 220V 2×10W
	只
	18 
	
	
	　

	3 
	LED舱顶灯
	JCY21-2L 220V 2×10W
	只
	25 
	
	
	　

	4 
	舱顶灯
	CCD7 220V 60W
	只
	2 
	
	
	　

	5 
	床头灯
	HCKS1 220V 3W
	只
	1 
	
	
	　

	6 
	船用插座
	CZF2-2
	只
	6 
	
	
	　

	7 
	暗式插座
	250V 10A(带接地孔)五眼
	只
	18 
	
	
	　

	8 
	船用开关
	HF3-1
	只
	6 
	
	
	　

	9 
	暗式开关
	市购
	只
	4 
	
	
	　

	10 
	暗式双联开关
	　
	只
	6 
	
	
	　

	11 
	应急照明灯(自带蓄
电池可充电)
	HY-YJ205 220V 2×10W
	只
	7 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	航行、信号灯设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	信号灯
	CXH5-2 24V 30W
	只
	4 
	
	
	三红一绿

	2 
	锚灯
	CXH6-21P 24V 30W
	只
	1 
	
	
	白

	3 
	船用插座
	CZF2-2
	只
	5 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	广播、通信设备、火
灾报警系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	收扩机
	HKD-50C-Q 50W
配供话筒、天线
	只
	1 
	
	
	　

	2 
	高音扬声器
	YHC50-1 25W
	只
	2 
	
	
	　

	3 
	高音扬声器
	YHC10-1 10W
	只
	1 
	
	
	　

	4 
	嵌入式扬声器
	YDC-3Q 3W
	只
	5 
	
	
	　

	5 
	挂壁式扬声器
	YDC-3G 3W
	只
	2 
	
	
	　

	6 
	接线盒
	JXF4-1
	只
	1 
	
	
	　

	7 
	火灾报警系统
	JBS-8Q
	套
	1 
	
	
	　

	8 
	手动报警按钮
	HD05
	只
	4 
	
	
	　

	9 
	防水报警按钮
	HD05F
	只
	1 
	
	
	　

	10 
	感烟探测器
	　
	只
	6 
	
	
	　

	11 
	防水感温探测器
	　
	只
	1 
	
	
	　

	12 
	防水感烟探测器
	　
	只
	3 
	
	
	　

	13 
	甚高频电话
	IC-M330
	套
	1 
	
	
	　

	14 
	可携式甚高频电话
	CY-VH02
	只
	2 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	五
	生活用电设备及其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1 
	小厨宝
	AC220V  2.5kW
	只
	2 
	
	
	　

	2 
	直饮机带净水和加热
功能
	　
	只
	1 
	
	
	　

	3 
	即热式热水器
	AC220V 8kW
	台
	1 
	
	
	　

	4 
	浴霸照明、热风、换气一体
	　
	台
	1 
	
	
	　

	5 
	液晶电视
	55寸
	台
	1 
	
	
	　

	6 
	液晶电视
	85寸
	台
	1 
	
	
	　

	7 
	柜式空调
	3匹，AC220V
	台
	1 
	
	
	　

	8 
	挂壁式空调
	1.5匹，AC220V
	台
	2 
	
	
	　

	9 
	电磁炉
	AC220V  3kW
	台
	1 
	
	
	　

	10 
	电饭煲
	AC220V  2kW
	台
	1 
	
	
	　

	11 
	微波炉
	AC220V  2kW
	台
	1 
	
	
	　

	12 
	电冰箱
	　
	台
	1 
	
	
	　

	13 
	洗衣机
	　
	台
	1 
	
	
	　

	14 
	信息化系统（网络系统、视频监控系统）
	详见电气说明书
	套
	1 
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	六
	电缆
	　
	　
	　
	
	
	　

	1 
	CJPF96/SC
CJPF86/NC
	　
	km
	6 
	
	
	　

	2 
	CEPFR
	3×95+1×50
	m
	200 
	
	
	（接岸电用）

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	
	　



备注：
1.本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.本项目投标报价应按招标文件要求详细列明各项产品名称、规格型号、数量、单价、总价等内容，报价应清晰、完整、准确。项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.投标人投标总价包含完成本项目趸船建造、厂内试验、下水、水上拖运、现场定位安装、检验取证、验收交付全过程所需的人工、材料、设备、运输、安全防护措施、安全管理、各类保险、应急保障、风险防范等一切费用。合同履行期间，所有作业环节安全生产责任由中标人承担，相关费用包含在投标总价中，采购人不再单独支付相关费用。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。
6.因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。
7.如有需要说明的事项，请在备注中列明。
[bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc20323]

[bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc17996][bookmark: _Toc9678][bookmark: _Toc5967]六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	[bookmark: OLE_LINK28]......
	
	
	



注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc32154][bookmark: _Toc16820]
七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	
	......
	
	


备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
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