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第一章  招标公告
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK137]受盱眙县应急管理局、盱眙县发展和改革委员会的委托，中企华建友工程管理有限公司就盱眙县综合防灾能力建设项目(盱眙县加强基层装备和物资标准化配备项目包)（项目编号：JSZC-320830-ZQHJ-G2026-0032）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。项目概况：
潜在供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作，并于2026年8月28日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320830-ZQHJ-G2026-0032
（二）项目名称：盱眙县综合防灾能力建设项目(盱眙县加强基层装备和物资标准化配备项目包)
[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140]（三）预算金额：583.8万元
（四）最高限价：583.8万元（超过最高限价均为无效标）
（五）采购需求：加强盱眙县基层装备和物资标准化配备（本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：防灾应急仓），具体详见采购需求部分。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]（六）合同履行期限：60日历天（含安装调试），（食品、药品的生产日期不得早于交货期限前二个月，其他物资生产日期不得早于交货期限前六个月）。
（七）本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK93]1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式按照示范格式三要求，扫描件上传至电子投标文件）；
[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]2.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）（扫描件上传至电子投标文件）；
3.供应商可任选其中一项（提供下列任一项材料即可）
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]（1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件上传至电子响应文件）；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]（2）授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件上传至电子投标文件）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %，其中小微企业所占比例应为  / %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见“供应商须知”。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。
（3） 本项目的特定资格要求：无
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150]3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注：由采购人（采购代理单位）组织评审小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
（二）地点：“淮安市政府采购网”或“江苏政府采购网” 
（三）方式：供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 
（四）售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）时间：2026年8月28日9时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]（二）地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在投标文件提交截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）提交投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
（一）投标保证金：本项目不收取投标保证金；
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]（二）履约保证金：成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金，否则招标人可取消其中标资格；支持和鼓励中标供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
(三）本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”。
（四）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
（五）领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
（六）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购网或淮安市公共资源交易网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：盱眙县应急管理局、盱眙县发展和改革委员会
[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK142]地  址：盱眙县创客中心9楼
联系人：钱晨
电话：15895096005
2.采购代理机构信息	
名  称：中企华建友工程管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144]地　址：盱眙县金桂大道15号
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098]联系人：姚素珍
电 话：0517-88226767


第二章  供应商须知
一、总  则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1 满足第一章投标邀请中供应商资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
    3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本项目有关的费用。不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。
4.3本次采购代理费用参照苏政采协【2024】20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知规定收费标准优惠收取15900元，由采购人支付。
二、招标文件
5.招标文件由以下部分组成:
5.1招标公告
5.2供应商须知
5.3合同文本
5.4项目采购需求
5.5评标方法与评标标准
5.6投标文件
6.招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止时间十日前通过以书面文件或电子文件形式并加盖印章或电子签章（电子文件形式指:从苏彩云登录，从“网上提问”模块提出澄清）通知代理机构或采购人，代理机构或采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，采购中心可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请供应商根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标报价明细表
11.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标明细报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表
12.1 供应商需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺
13.1 供应商的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分
17.1供应商应按招标文件要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按要求编制方案的，按未提供方案处理。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2供应商上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。
18.3供应商上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18.5中标供应商在领取（中标）成交通知书之前，必须提供四份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（打印胶装完整）。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1供应商在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2供应商不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3供应商不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
五、开标及评标
21.开标
21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，采购人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站“中国政府采购网”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算65%的，即投标报价＜采购项目预算×65%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）
26.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 供应商所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购人将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
276.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28．质疑处理
28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
28.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同	
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33.履约保证金
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]31.1乙方应在必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。
31.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
31.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
31.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
31.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
31.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
31.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
31.8如果中标人没有按照以上规定去做，采购人将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。
八、政府采购政策功能落实
34.促进中小企业发展政策
34.1小微型企业价格扣除
34.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
34.2联合体及分包
34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
34.3小微型企业
（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
34.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
34.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
35.节能、环保政策（本项目不涉及）
35.1根据《财政部发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
35.2节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
35.3环保产品（本项目不涉及）
本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
35.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
35.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
36．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
37.履约资金扶持政策
37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
37.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
38.采购本国产品的支持政策
38.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
38.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK32]38.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: OLE_LINK24]注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
九、“全流程不见面交易采购”注意事项
39.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。
39.2根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
39.3领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
39.4有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。
39.5由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
39.6本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
39.7本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
39.8本项目投标文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
39.9“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。
39.10电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。
39.11电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。
39.12活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
39.13为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:
39.14谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。
39.15硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。
39.16为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
39.17供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0519-86722802、0517-83638013、18019691765。

[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]


第三章  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
综合评审因素和评分标准（100分）
评标标准
	序号
	项目细则
	评分细则
	分值

	1
	价格
	[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]满足招标文件要求且最终价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商价格分按照下列公式计算(小数点保留两位):投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30分
	30

	[bookmark: _Hlk213661206]2
	[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK172]技术部分
	[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK173]（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件中标注“★”要求，有一项不满足做无效投标处理。
（2）投标人所投产品技术参数与招标文件清单“技术参数”中标注“▲”要求相比较，以20分为基数，有一项不满足扣0.5分，未标注“▲”的技术参数，有一项不满足扣0.1分，扣完为止。
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料中内容为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，投标文件中证明材料加盖投标人公章，否则不予认可。（响应偏离表应如实填写，合同签订前采购人有权核实原件，如核实过程中发现虚假应标的，将取消其中标资格）。
注：1.要求提供相关证明材料的，如未按要求提供证明材料，视作负偏离；
2.相关证明材料须在有效期内，过期无效，视作负偏离；
3.所提供材料获取时间须在招标公告发布之前，招标公告发出后获得的无效，视作负偏离。
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	3
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK174]业绩
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK175]投标人自2023年1月以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。（提供合同、中标通知书、验收报告扫描件）
	6

	4
	[bookmark: OLE_LINK176]商务部分
	1.投标人具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书，认证领域包含智能运维的得3分，不提供不得分，本项最高得3分（提供有效期内证书扫描件）；
2.投标人具有民用无人驾驶航空器运营合格证的得2分，本项最高得2分，不提供不得分，本项最高得2分（提供有效期内证书扫描件）；
3.投标人具有商品售后服务认证证书五星级及以上的得2分，四星级及以下得1分，不提供不得分，本项最高得2分（提供有效期内证书扫描件）；
4.投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息安全应急处理）二级及以上的得2分，二级以下得1分，本项最高得2分（提供有效期内证书扫描件）；
5.供应商具有“无人机调度管理”、“智慧能源管理”、“应急通信指挥”、“物资仓库管理”等相关的软件著作权证书的，每有一类得1.5分，本项最高得6分（提供有效期内证书扫描件）
[bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK178]6.投标人针对本项目拟派出的项目经理具有高级工程师、系统集成项目管理工程师、ITSS IT 服务工程师、CISP- CISO 注册信息安全专业人员、CISAW 信息安全保障人员（应急服务）专业级的，每有一个证书得1分，最高得5分。
7.投标人针对本项目拟派项目组成员（不含项目经理）具备高级工程师、设备安装质量员、高级弱电系统工程师、无人驾驶航空器系统操作手合格证、网络工程师，每有一类证书人员得1分/人/证( 一人多证或多人同证仅计取1 分)，最高得5分。
注：以上人员提供证书扫描件及投标人为该人员缴纳的社保证明（社保缴纳时间为投标人为投标截止日前6个月内任意一个月）并加盖投标人公章。
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	[bookmark: _Hlk213661361]5
	方案部分
	[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]供货及实施方案
根据投标人提交的供货方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容至少包括:供货时间、运输方案、质量保证、验收、调试方案等。（8分）
[bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162]（1）提供的供货及实施方案完整、合理，明确供货周期、供货保障措施、运输方案、安装调试方案，质量保障方案完善，明确质量管控体系、检验检测标准、出厂验收方案的，得8分；
（2）提供的供货及实施方案较完整，供货周期、供货保障措施、运输方案、安装调试方案，质量保障方案较完善，质量管控体系、检验检测标准、出厂验收方案较完整的，得5分；
（3）提供的供货及实施方案部分内容缺项或内容薄弱，泛泛而谈，不具有针对性，不贴合项目实际需求的，得2分。
（4）未提供的不得分。
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	[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164]培训及技术支持方案
根据投标人针对本项目提供的培训及技术支持方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容至少包括:培训计划、培训内容、培训人员、技术支持方式、技术支撑团队等。（6分）
[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK166]（1）提供完整的操作培训方案，明确培训内容、培训方式、培训人员，提供长期技术支持服务，明确技术支持方式、技术支持人员的，得6分；
（2）提供较完整的操作培训方案，明确培训内容、培训方式、培训人员，提供长期技术支持服务，明确技术支持方式、技术支持人员较完整的，得4分；
（3）提供方案部分内容缺项或内容薄弱，泛泛而谈，不具有针对性，不贴合项目实际需求的，得2分。
（4）未提供的不得分。
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK167]防灾应急仓实施方案
根据投标人针对本项目的防灾应急仓提供详细的选址、迁移转运和服务保障方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容至少包括：选址合理性、迁移转运方案、转移服务内容、服务保障方案等。（5分）
（1） [bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]供应商承诺，在质保期内，每年每组均无偿提供1次防灾应急仓的迁移转运工作，迁移转运的时间、地点、清单、转运服务内容，依据采购人当年防灾工作情况决定，得1分。
（2）投标人对防灾应急仓建设有明确的选址规划、仓体设计、位置推荐、安装部署有详细的方案，能够明确指导应急仓部署应用的，得2分。
投标人对防灾应急仓建设选址模糊，推荐位置较为合理，仓体设计一般的，得1分。
投标人对防灾应急仓建设选址不准确、不合理，或者不提供方案的不得分。
（3）投标人提供详细的迁移转运和服务保障方案，符合灾害防护与监测需求，满足灾情保障的，服务规划合理优秀的，得2分；
投标人提供的迁移转运和服务保障方案一般，基本满足防灾和保障工作的得1分；
投标人提供的迁移转运和服务保障方案无法满足防灾保障工作的，或未提供方案的不得分。
	



注：1.评分标准中要求提供的支持材料、证书证明等材料需加盖公章上传至投标文件，否则不予得分。
2. 供应商所提供的证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定对其进行严肃处理。 

[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]

第四章  合同条款及格式
注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款，成交供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
合同条款前附表

	付款方式
	合同签订生效后付成交价50%预付款，验收合格后付成交价的30%，审计结束后付清审定价。（付款时需提供满足采购人要求的发票）。

	履约时间
	60日历天（含安装调试），（食品、药品的生产日期不得早于交货期限前二个月，其他物资生产日期不得早于交货期限前六个月）。

	履约地点
	由采购人指定地点。




一、合同格式
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据项目编号的采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:
一、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。
三、供货时间和地点
本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。
四、付款
本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。
五、验收
甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:甲方指定或上级部门，验收费用由乙方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。
六、履约保证金
1.乙方交纳合同金额的1%作为本合同的履约保证金。
2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
4.乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。
8.退还时间:如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被甲方终止合约的，则履约保证金归甲方所有。乙方在服务期间，给甲方造成的损失超过保证金数额的，必须对超出部分给予赔偿
注：本项目投标工具费、CA数字证书费、评标(评审)费、投标保函费、招标代理费、交易服务费、工程项目工程款履约保证金收退等参照《省政府办公厅关于印发江苏省数字人民币试点工作方案的通知》(苏政办发〔2023〕5号)《市政府办公室关于印发淮安市数字人民币试点工作方案的通知》(淮政办发〔2023〕4号)文件精神和《2023年全省营商环境评价方案》等文件要求使用数字人民币结算。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理: 
1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。
2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。
八、合同生效及其它
1.本合同经甲、乙双方盖章及授权代表签字后生效。如有变动，必须经甲、乙双方协商一致，并报相关部门鉴证后，方可更改。本合同共一式陆份，甲、乙双方和采购代理机构各执两份。
2.卖方应严格执行盱眙县国有投资项目全流程监管平台相关管理规定，自项目进场实施到竣工验收、决算审计全周期，通过平台（含手机移动端）及时、准确完成项目进度、合同履约、现场巡检、隐蔽工程验收、材料进场等管理信息的录入与确认，落实关键岗位人员实名管理与现场履职留痕，平台应用情况纳入项目履约管理，未按约定使用或填报不实的，建设单位有权依据合同约定督促整改并纳入履约评价。
九、组成本合同的文件包括
1.合同格式及条款；
2.招标文件和乙方的投标文件；
3.中标（成交）通知书；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
甲    方:                          乙    方:
单位盖章:                          单位盖章:
代表签字:                          代表签字:
签定日期:                          签定日期:














二、通用条款
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（3）“货物”系指卖方根据合同规定必须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、运输过程中保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。
（5）“买方”系指采购货物和服务的。
（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。
2.技术规格
2.1卖方所提供货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。
3.专利权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
5.装运条件
5.1根据买方指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
6.付    款
6.1本合同以人民币付款。
6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；
（4）验收合格证书；
（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3买方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。
7.伴随服务
7.1成交人应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1卖方所提供货物必须符合谈判文件要求并不低于国家有关标准。
8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。 
8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
9.检验
9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。
10.索赔
10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。
10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；
（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。
（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。
10.3如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。
11.卖方迟交货、安装
11.1卖方应按照“合同主要条款及通用条款”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。
11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.税费
与本合同有关的一切税费，均由中标单位（卖方）负担。
15.履约保证金
15.1履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。
15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇、电子保函等。
15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。
    16.仲裁
   因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：
（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    项目所在地   人民法院起诉。
    17.违约终止合同
17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
   （1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；
   （2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；
   （3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
    17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。
    18.破产中止合同
 18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力
    19.转让
19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
    20.合同生效及其它
   20.1采购人在公告媒介发布的文件、卖方提交的响应文件、本次谈判的成交通知书和谈判过程中卖方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向代理机构交纳履约保证金后生效。
    20.3本合同一式六份，买方执二份，卖方执二份、代理机构二份。
20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行协商处理。
20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

















第五章采购需求
项目属性:货物类项目。
拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
采购内容：物资一批。
采购要求及技术参数
1、 采购清单
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	充实应急物资装备储备

	1.1
	叉车
	1、货叉长度≥ 1100mm
2、货叉外宽≥ 680mm
3、提升电机 ≥2.2KW
4、驱动电机≥ 1.5KW
5、电瓶大小≥ 48V
6、转弯半径≤ 1800mm
7、货叉最低高度 ≤90/95mm
8、货叉提升高度 ≥2000mm
9、车身静止高度≤ 1600mm
10、载重≥ 1吨
	1
	辆

	1.2
	手动液压搬运车
	1、载重量≥3000kg
2、货叉最低高度≥75mm
3、货叉最高高度≥188mm
4、货叉宽度≥520mm
5、货叉长度≥1000mm
	3
	辆

	1.3
	手动液压升降平台车
	1、高度350-1500mm
2、载重≥500kg
3、手把高度≥95mm
4、脚轮尺寸≥5寸
5、一体油缸
	3
	辆

	1.4
	货架
	1、重型横梁单元
(1)数量：234个货位，承载1000kg/托。
(2)立柱规格100*70*2.0mm。材料Q235B。
(3)横梁选用120*50*1.5mm，横梁与立柱采用柱卡连接，并配以安全销锁定。
(4)材料采用优质钢材，牌号Q235B。
2、配套钢托
(1)数量：234只
(2)钢托盘M型面板100*25*1.3mm，三条100*50*1.5mm的川子腿，材质Q235B。
(3)托盘规格：1200*1000*125mm，材料Q235B。
3、井字跨梁
(1)数量234块
(2)跨梁规格L1200*W1000mm
(3)材料规格50*30*1.5mm
4、U型防撞栏
(1)数量12组 
(2)防撞栏规格L1000*H500mm
(3)材料直径76*3.0mm圆管
5、防撞护角
(1)数量44只
(2)规格H300*3.0mm
投标人提供承诺函，依据实际勘察及采购方使用需求做出调整，格式自拟。
	1
	批

	1.5
	烟感报警器
	★1、探测类型：光电式感烟火灾报警器（防误报）
2、报警音量：≥85dB(正前方3米处)
3、报警方式：声、光同时警
4、工作电流：静态≤10µA，报警电流：≤120mA
5、按键：测试及静音按键
6、指示灯：能够表示探测器不同工作状态
7、支持低电压/故障检测
8、材质：ABS
9、电池：AA*2节电池
10、待机时长：≥3年
11、漏装电池保护：烟感报警器没有电池装载的情况下无法安装
12、使用环境：温度：-10℃ - 55℃；相对湿度：≤95%
13、执行标准：EN14604
14、烟雾浓度：≥0.45db/m产生报警
15、烟雾浓度：≥0.45db/m产生报警
	100
	个

	1.6
	灭火球及专用托盘
	1、直径：≤150mm
2、重量：≤1.2kg
3、灭火范围：≥2.5m³
4、反应时间：≤3s
5、警报声：≥120dB
	100
	套

	1.7
	仓库除湿干燥机
	1、除湿量≥12kg/h
2、使用电源：380V/50Hz
3、额定功率≥5KW
4、空气循环量≥2600m3/h
5、制冷剂：R22
6、工作环境温度：5℃-38℃
7、湿度可调范围：RH10%--95%
8、重量约150Kg
9、净尺寸约780mm×465mm×1700m
▲10.提供中国国家强制性产品认证证书
	5
	台

	1.8
	铁锨
	一米铁锹
	2000
	把

	1.9
	铁镐
	1、锄头十字镐尖镐
2、长度≤于38cm
3、高碳钢锻造,高强度·硬度高·不断裂
	2000
	把

	1.1
	液压钳
	1、符合DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》标准
2、用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。
3、剪切硬度≤HRC30。
4、刀头硬度≥80HRA。（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
5、可剪断直径16mm以下电线、钢筋，耐高压达5000V。
6、尺寸为24寸。
	100
	把

	1.11
	棉大衣
	1、面料规格： 产品面料为军绿色涤棉卡其布 ，里料为平纹布纯棉, 填充物为絮片(品级不低于2级,轧工质量中级以上)符合救灾标准；
★2、成人标准，重量≥2.4kg；
3、质量符合国家或行业验收标准。
	2000
	件

	1.12
	毛巾被
	1、规格：长度≥2000mm，宽度≥1460mm；
★2、胎重≥1kg;
3、主材：纯棉；
4、质量符合国家或行业验收标准。
	2000
	床

	1.13
	棉被
	1、棉被褥面、里料为纯棉印染军绿布，填充物棉纤维
2、甲醛含量mg/kg≤0,
3、纯棉网纱；轧工质量高级,
4、棉被尺寸≥1500*2000mm(±10mm)
★5、重量≥2公斤；
	2000
	床

	1.14
	棉褥
	1、棉褥褥面、里料为纯棉印染军绿布，填充物：棉纤维
2、甲醛含量mg/kg≤0,
3、纯棉网纱；轧工质量高级
4、棉褥尺寸900*1900mm(±10mm)
★5、重量≥1.5公斤；
	2000
	床

	1.15
	床
	1、折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推；床背面配置可调节束紧带两条；
2、折叠床≥长1850mm±10mm、宽7 00mm ±5mm、高350mm；
3、主要材料为PVC涂层布（666dtex666dtex涤纶丝），用于床布；焊接钢管（Q195Φ25mm*1.1mm），用于床架、床腿；
4、白色印字端正,清晰,色度饱满,牢固,不露底色；
5、符合应急救灾专用折叠床标准。
	2000
	张

	1.16
	睡袋
	[bookmark: OLE_LINK47]1、颜色：根据采购人要求定制
2、材质：面料：190T涤纶，里料：190T涤纶，填充：中空棉
3、尺寸：≥180+30*70(80)cm，折叠尺寸：≤50*23cm                                         
★4、重量：≥2kg
	2000
	套

	1.17
	防潮垫
	1、颜色：根据采购人要求定制
2、材质：面料：牛津布，底料：铝膜  铝膜具备防水，防潮功能
3、尺寸：≥200*100*0.6cm，折叠尺寸：≤50*23cm                                         
4、重量：≥1kg
	2000
	套

	1.18
	桌椅
	1、折叠桌尺寸：≥120（长）*60（宽）*50/60/70（高度三挡调节），承重50KG
2、折叠布凳尺寸：≤27（长*）*25（宽）*35（高）,承重80KG
3、桌子材质：框架桌脚加固件为≥1.0mm厚优质铝合金，桌面为≥5mm高密度三聚氰胺板
4、凳子材质：凳面为600D高强度双层加厚牛津布 ，凳脚为直径18mm，≥1.0mm厚度钢管烤漆
5、铝凳材质：优质铝合金，6063
	2000
	套

	1.19
	12㎡棉帐篷
	1、帐篷样式规格：12平方米救灾专用帐篷,
2、救灾专用12平米棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开方形窗户两个，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。
3、产品规格：帐篷长3.7士0.3米、宽3.2士0.3米、顶高2.67士0.2米、边高1.75士0.2米；使用面积≥12m²。
4、帐篷主要材料：
（1）面料为666dtex涤纶丝PVC涂层布，天蓝色，经向纬向断裂强力≥1500N/5cm，经向纬向撕破强力≥80N，经向纬向损毁长度≤120mm
（2）Q235焊接钢管尺寸≥φ25mm*1.0mm，Q235焊接钢管尺寸≥φ28mm*1.0mm；
5、性能：防雨、防潮、挡风、遮阳。
	400
	顶

	1.2
	强光手电
	1、强光手电应由LED、可充电式锂电池、铝合金外壳等组成。
★2、应可反复充电使用，电池容量≥4400mah，支持USB端口充电。
3、手电尺寸为≥φ42×125mm±3mm，重量≤200g
4、外壳防护等级满足IP66要求。
5、电应具备强光、弱光、爆闪功能，可以通过开关按键完成该三项功能的转换。
6、手电前端应具备菱形形状，可以满足破窗、自卫等功能。
7、手电强光放电时间应≥5h，弱光≥10h。
8、手电强光1m处照度应≥30001x，2m处照度应≥9001x。
9、手电的充电端口和USB输出端口应设计有防水橡胶塞。
10、手电应具备USB输出功能，可为移动设备充电。
	2000
	个

	1.21
	排水泵
	1、出/入水口径≥50mm
2、最大扬程≥20m
▲3、流量≥22m³/h（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
4、汽蚀余量 ≤5m
5、转速≥3600rpm
6、发动机最大输出功率≥3 kW
7、排气量≥200cc
8、发动机类型：四冲程单杠风冷
9、启动方式：手动
10、油箱容量≥3.6L
11、机油容量≥0.6
12、进水管厚度≥4mm，长度≥3m
13、出水管长度≥20
	100
	台

	1.22
	救生衣
	1、颜色：橙色
2、浮力：≥7.5公斤，在淡水中浸24小时，浮力损失不超过5%。
3、材质：聚乙烯泡沫塑料，400D牛津标准布料。
4、光片数量：四片
5、浮态：保持人体垂直或后倾，头部高于水面,把救身衣的绑带绑紧再下水
	2000
	件

	1.23
	救生圈
	1、尺寸 外径≥70cm，内径≥44cm
2、重量≤500g
3、材质：外面pvc包裹，内芯聚乙烯泡沫
	2000
	个

	1.24
	救生绳
	1、规格：直径8mm
2、长度：10米
3、产品特性：拉力强、韧性高、耐磨、结实耐用
	2000
	条

	1.25
	消防手套
	1、手套具有阻燃隔热透气的功能
2、阻燃性能：外层续燃时间(s)≤0;损毁长度(mm)≤94（提供国家认可第三方检测报告扫描件）
	2000
	副

	1.26
	雨衣
	1、产品符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类；
2、QB/T 4999-2016《日用防雨品 雨披雨衣》 标准，（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
3、款式：连体式，袖口采用防风袖口，后背处带反光条，服装配件：
4、采用特种 PVC 防雨水涂层面料、防撕裂、防低温硬化、耐酸碱、抗紫外线，双层、有衬里，雨衣上有反光标志。
5、颜色：黑色
6、甲醛含量≦300mg/kg，异味：无，PH：4.0-9.0，可分解致癌芳香胺染料：未检出
7、色牢度：耐水色牢度≥3；耐摩擦色牢度≥4，耐汗渍色牢度≥4；耐皂洗渍色牢度≥4。
8、断开强度经向：≥700N，纬向：≥500N。
9、防水性能：≥30kPa。
	2000
	件

	1.27
	雨靴
	1、高腰长筒雨靴,黑色亚光，
2、内带白色螺旋纹内衬,
3、重量≤1.9公斤。
	2000
	双

	1.28
	手动破拆工具
	1、符合《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459-2015）标准要求。
2、工具组包含伸缩冲击杆1副、金属切割器1副、长尖凿1副，破锁锤1副，平凿1副，铝合金携行箱1个（满足上述工具及配件防护、存放和运输）。
3、伸缩冲击杆长度≥640mm，质量≤4.6kg。
4、金属切割器长度≥310mm，质量≤1.41kg。
5、长尖凿长度≥481mm，质量≤1.49kg。
6、破锁锤长度≥310mm，质量≤1.65kg。
7、平凿长度≥451mm，质量≤1.49kg。
8、工具组总质量（不含携行箱）：≤13.97kg
	100
	套

	1.29
	头灯
	1、电池≥1800毫安
2、光源支持强光-中光-爆闪，
3、功率≥3瓦
4、灯芯：仿欧司朗32灯芯，流明≥100lux，光圈半径(CM)≥5，远射距离(M)≥200
5、续航时间≥10小时，充电时间越4-6小时
6、防水等级≥IPX4，头圈材质ABS
	270
	套

	2
	防灾应急仓（本项为核心产品）

	2.1
	应急能源保障（风光发电和氢能源发电机组）
	采用集成化标准仓体结构，结合模块化功能设计，在极端灾害条件下为受灾区域提供持续的能源供应、应急通信保障、专业救援支持及各类必需应急物资的综合保障能力。
（一）仓体结构
1、净占地面积不超过25㎡，内部空间不低于20m³。
2、仓体主体结构由铝合金型材与钢结构框架组合成型，主要采用不锈钢及铝合金等材料，具备高强度、耐候、耐腐蚀特性，满足户外长期使用要求。内饰/外壳以铝合金为主。仓体所用不锈钢、铝合金等材料质量合格。
3、主体结构设计寿命不低于25年。
★4、集成化＋模块化结构，体现仓体使用的便捷性。
（二）发电、储能与能源管理
1、光伏装机不低于4.0KW，并配套逆变器等设备。
2、储能电池配置≥20KWh，电池组内置50Ah固态电解质锂电芯。
★3、内置电芯须符合GB31241-2022.CNCA-C09-01.2023。
▲4、电池组内置电芯须通过热滥用试验（不起火、不爆炸），并满足燃烧喷射安全试验。具备过充、过放、短路、过载、过温等多重保护功能，并配置独立热感应气溶胶自动灭火装置。（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）。
5、一体化逆变器额定功率≥11kw，支持光伏/储能/市电交直流转换。
6、移动能源配置便携式3.5KW发电机及常用线缆、接口工具、附属配件。
7、仓外应急取电配置仓外应急取电接口。
8、储能电池模组采用半固态锂电芯，单模组由不低于32只3.2V/53Ah电芯以16串2并（2P16S）方式组成，额定电压≥51.2V，工作电压范围44.8V～57.6V，额定容量≥106Ah，额定电量≥5.42kWh。
9、最大放电电流≥106A，标准充电电流≥53A，采用恒流-恒压充电方式；充电工作温度-20～55℃、放电工作温度-20～65℃，储存温度-20～60℃，防护等级≥IP20。
10、在环境温度25℃、80%DOD、0.2C充放条件下循环寿命≥3200次；支持RS485通信及功率/通讯并机，最多支持15只扩容。
11、电池模组额定电压≥51.2V、额定电量≥5.42kWh，通过国家强制性产品认证。
12、光伏组件为PERC、TOPCon、HJT单晶双面双玻组件。
13、组件功率质保采用线性衰减方式：PERC产品首年衰减≤2.0%、之后每年≤0.45%，第30年输出功率≥84.95%；TOPCon产品首年衰减≤1.0%、之后每年≤0.4%，第30年≥87.4%；HJT产品首年衰减≤1.0%、之后每年≤0.3%，第30年≥90.3%。
14、逆变器为混合太阳能逆变器/控制器，额定容量≥11.0kVA，交流电压≥220Vac。
15、最大光伏阵列开路电压500VDC，MPPT电压范围60VDC～500VDC，最大PV输入电流18A×2；支持市电/发电机供电与光伏充电，交流/太阳能充电优先级、输入电压范围、电池充电电流均可通过液晶屏配置。
16、交流电恢复后自动重启，具备过载、过温、短路保护及冷启动功能；配置RS232、RS485通信端口及干接点端口，工作环境温度0～55℃。
17、逆变器最大光伏阵列开路电压≥500VDC、MPPT电压范围60VDC～500VDC。
18、具有智慧化能源管理能力，了解和掌握当前能源情况，对不同能源的存储、使用就行合理管理与安排。
（三）环境感知系统
1、仓体安防配置仓体内外全方位监控门禁系统，可远程查看；配备必要的灭火装置。
2、视讯宣传具备大屏宣传功能（可以用于政务、党建、广告播放等）。
3、监控：仓体内外全方位监控（≥3台，可远程查看）。
4、实时气象包括风速、雨量、气压等数据，具备分钟级气象预警。
5、应急照明照明面积不低于200㎡。
6、报警应答配置紧急报警按钮，具备一键报警功能（可接入指挥系统）。
7、具备实时定位功能。
8、通风照明：仓内配置通风、照明，可远程和就地启停。
9、门禁屏为≥21.5英寸人脸识别一体机，分辨率1920×1080，采用双目200万像素摄像头（彩色+红外）与双目红外识别，可实时检测并跟踪人脸；具备自动曝光调节功能，适应强光、暗光、逆光等极限光照环境。运存内存≥2+32G，高强度钢化玻璃面板、立体声喇叭，采用航空及铝合金一体化外壳，本地人脸库容量≥5万人.
13、监控设备要求：
（1）设备由全景通道和细节通道组成，全景通道内置不少于1个镜头、1颗白光补光灯、1颗红外补光灯，细节通道内置不少于1个镜头、1颗红外补光灯，样机内置不少于2个GPU芯片、2个靶面尺寸为1/2.8英寸传感器、1个RJ45接口、1个麦克风、1个扬声器，可同时输出全景视频图像和细节视频图像。
（2）可通过客户端软件或IE浏览器可以发起双向语音对讲和单向语音广播设备红外照射距离：全景：红外30m，白光30m细节：红外80m。
（3）细节通道：光学变倍≥12倍;数字变倍≥16倍。
▲（4）自带支架，支持壁装、吊装2种安装方式，支架支持水平360°旋转（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
▲（5）设备球机水平旋转范围：0°~350°垂直旋转范围：-5°~90°；全景镜头可手动调节，上下调节角度为7°~17°（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
（6）当触发移动侦测、进入区城、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警。
（7）在全景通道下，当有目标触发区域入侵、越界、进入区域、离开区域等智能分析事件时且开启细节通道的联动跟踪抓拍功能时，可联动细节通道摄像机进行目标跟踪，可支持水平360°的目标跟踪。
▲（8）支持画质优先、存储优先、均衡模式、自定义4种编码模式(默认画质优先)：存储优先模式采用H265编码，可降低码流大小（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
▲（9）全景通道、细节通道均支持人、车目标区域入侵检出，当有人或车辆进入检测区域时，可进行声光报警提示（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
（四）智能控制（边缘/物联）
1、全仓智能化，含照明、视讯、开关门、广播、无人机操控等，可远程查看与控制，可断网本地使用。
2、综合物联网WebSocket/MQTT/HTTP混合接入；开关量控制、动作执行、传感采集、温控、433MHz；响应≤80ms，断网自主，支持规则引擎。
3、媒体信发系统：多媒体宣传显示、户外IP广播喊话、应急叫应与调度联动。
4、小型气象站与分钟级预警，具备异常气象自动联动（光伏板收起等）。
5、支持终端PC/APP/PAD/浏览器；断网本地边缘节点自动接管控制逻辑独立运行；本地与远程均可控制和读取。
6、具备中台扩展能力，支持扩展设备接入。
7、气象站为小型超声波一体式气象站，集风速、风向、温度、湿度、大气压力、光照、雨量等多要素采集于一体；风速风向采用超声波原理测量，360°全方位无角度限制。
8、采用标准ModBus-RTU通信协议，RS485信号输出，通信距离最远可达2000米；直流供电10～30VDC，最大功耗0.7W，工作温度-40～80℃，防护等级≥IP54；内置电子指南针，安装无方向要求，水平安装即可。
9、各要素量程：风速0～40m/s（启动风速0.5m/s）、风向0～359°、温度-40～+80℃、湿度0～99%RH、大气压力0～120kPa、光照0～20万Lux。
10、各要素测量精度：风速±(0.5+2%FS)、风向±3°、温度±0.5℃、湿度±3%RH、大气压力±0.15kPa。
11、火灾探测器为可视化热成像感温型火灾探测器，采用可见光+热成像双传感器融合，内置400万像素定焦智能摄像机，探测器采用氧化钒(VOx)微测辐射热计，响应波段8～14μm，NETD≤50mK，支持非接触式感温。
12、具备测温报警、火点方位识别、视频复核等功能，采用高亮四色指示灯显示运行/故障/报警状态；内置扬声器与麦克风支持双向语音对讲及远程消音，支持GB21818等多种平台接入，支持≥30m红外/≥10m白光补光，防护等级≥IP67。
13、智能报警支持区域入侵、越界、烟火检测、灭火器检测、呼救识别等；配置≥1个RJ45 10/100M自适应以太网口、≥2路报警输入/2路报警输出，供电DC9V～30V（24W MAX）或PoE，工作温度-20～60℃，支持壁装、吊装、斜底座安装。
14、支持火焰检测，覆盖范围≥30m；支持温度异常（高温、温升）检测，测温范围-20～400℃，测温精度±2℃或读数的±2%。
15、灭火贴为S型热气溶胶灭火装置，采用热启动方式，热启动温度≥170℃，热气溶胶发生剂量20g±1g，喷放后壳体表面温度≤150℃，使用环境温度-50℃～+95℃，使用有效期≥10年，适用于电池箱、配电柜等相对封闭场所。
▲质保要求：提供三年免费质保服务（提供质保承诺函加盖投标人公章）
	2
	组

	2.2
	应急通信保障（整合5G-A网络、天通卫星基站、宽带短波等）
	构建多手段融合的应急通信网络，地面设施损毁或覆盖不足时仍可稳定传输语音.数据.图像与视频。
（一）网络与短波
1、4G/5G路由器设备：
（1）交换容量60Gbps，包转发能力≥40Mpps，以官网最小值为准；
（2）固定接口：WAN口：≥1*10GE SFP+，≥2*GE电；LAN口：≥8*GE电，≥4*GE Combo，≥1*10GE SFP+；支持LAN/WAN切换；
（3）扩展槽位≥4个；
（4）电源数量≥2个；
（5）支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，ISIS for IPv6，BGP4+；
（6）支持GRE，Ethernet over GRE, IPsec v4/v6，L2TP client，IPv4/IPv6 双栈；
（7）支持Wi-Fi 6/7 的 FIT-AP 管理，管理AP管理数量不小于128个；
（8）支持防火墙、国密算法SM3/SM4，应用识别、IPS入侵防御签名、URL 过滤，支持特征库和病毒库升级等安全防护功能。
★2、短波通讯单元：低功耗收发终端。
（1）宽窄带一体化波形：6kHz/12kHz/24kHz等。
（2）多频率聚合：最高4路聚合能力。
（3）多工作模式：点对点、点对多点、单向广播、双向通信。
（4）无反馈信道依赖的可靠传输：单路/多路传输与聚合。
（5）自动建链：基于GPS/北斗定时的同步ALE。
（6）可通过聊天界面直接收发文字、语音、图片等。
3、汇聚交换机设备：
▲（1）采用国产自主研发芯片，提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件；
（2）交换容量≥430Gbps，包转发率≥110Mpps；
（3）固化接口：千兆电口≥24个，2.5GE SFP以太网光接口≥4个；
（4）支持MAC地址≥16K；
（5）支持 ERPS 以太环保护协议；
（6）支持静态路由，策略路由，FIBv4 条目≥256个；
（7）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；
（8）支持云管理，SSH v2.0，系统日志、分级告警。
4、预留卫星通信安装接口。
（二）巡检无人机与机巢
1、巡检模块：无人机巡检，用于定时、定路线巡检及突发不间断巡视，实时回传指挥中心。
2、自动化单机巢。
3、无人机（含标配电池）。
4、热成像云台摄像头。
5、喊话器及其附属配件。
6、无人机管理云平台（远程控制、任务规划、航线管理）。
★（三）作业无人机调度管理平台
1、作业无人机平台。
2、配置中小自动化作业无人机平台。
3、无人机平台具备机身矫正功能。
4、平台可远程/就地伸出或收回。
5、无人机平台为作业无人机起降/存放平台，由无人机平台模块与无人机机身矫正模块组成，采用步进伺服驱动、同步带传动，实现三级倍增运动；设计负载重量≥20kg，收展时间25～60秒可调，电源220V/50Hz，支持远程控制+就地操作，具备Modbus通信。
6、机身矫正模块在无人机降落不精准时对其进行矫正，采用金属管件夹具、步进电机驱动，矫正速度30mm/s，支持四向同步或XY向异步矫正。
7、平台结构件质量合格。
（四）应急通信指挥控制
1、流媒体服务器核心：音视频流分发/转码/转封装/录制，RTSP/RTMP/HTTP-FLV/HLS统一接入与分发。
2、流媒体性能H.264/265；并发＞10000路；时延＜500ms(RTSP)/＜800ms(HLS)；硬件编解码；RESTfulAPI＋WebSocket。
3、WebRTC：多终端实时通话/屏幕共享/远程协作/低延时监控；≥32路会议、端到端＜150ms。
▲质保要求：提供三年免费质保服务（提供质保承诺函加盖投标人公章）
	2
	组

	2.3
	应急物资储备（应急药品、应急生活用品、应急生存食品）
	应急物资储备，内置标准化应急物资储备单元，通过RFID与物联网实现智能盘点.动态监控与有效期管理。
（一）物资存储模块
1、救灾物资储存模块。
2、存储空间不低于5.5m³。
3、不少于20个库位。
4、货架可通过软件和手动控制左右挪移。
5、物资标识：配置RFID物资标识与读写设备及配套软件。
（二）装备存储模块
1、救援装备储存模块。
2、空间不低于2m³。
3、不低于9个库位。
（三）应急物资仓库管理平台
1、防汛应急物资仓库的管理、出入库全程留痕，实现权限管理、多维度统计分析、AI物资管理、断网缓存与自动恢复上传；同步延迟≤2s。
（四）应急物资
1、生存物资：
(1)瓶装饮用水（24瓶/件）.15件
(2)桶装矿泉水.8桶
(3)应急代餐粉.100袋
(4)应急压缩饼干.200包
(5)应急拌饭/面.100份
2、生活物资：
(1)应急保温毯.100个
(2)应急简易防雨帐篷.100顶
(3)应急雨衣.100件
(4)应急防灾蜡烛.200个
(5)纸巾.50包
(6)防潮地垫.50张
(7)沐浴更衣帐篷.4顶
(8)如厕帐篷.4顶
(9)物资发放帐篷.1顶
3、救援物资：
(1)折叠马桶.4个
(2)小便固化剂.300包
(3)马桶替换袋.300个
(4)压缩毛巾.200条
(5)胶手套.20双
(6)电热烧水器.2个
(7)LED户外照明灯.4个
(8)安全帽.4顶
(9)救援绳.5条
(10)收音机.5个
(11)求生口哨.10个
(12)雨靴.4双
(13)过滤式呼吸器.10个
(14)折叠担架.2个
(15)软担架.2个
(16)单人移动担架.2个
(17)破门破拆工具.1套
(18)折叠多功能铲2把
(19)灭火器.8个
(20)反光背心.20件
(21)便携式手电.5个
(22)警示带.5卷
4、医疗物资：
(1)救急AED.1套
(2)公共医疗箱.2个
(3)便携医疗包.10个
(4)常用医疗药品（非处方）.1项
(5)防疫用品.2套
5、处突物资：
(1)防暴头盔.2套
(2)防割手套.5套
(3)防暴钢叉.2套
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	3
	水域应急救援物资配备

	3.1
	移动车载细水雾灭火装置
	1、2轮149CC整车参数：
2、外形尺寸：≥2040mm*800mm*1060mm
3、轴距：≥1285mm  
4、整车整备质量：≥137kg
5、坐高：≥780mm
6、发动机形式：四冲程/单杠
7、冷却方式：风冷
8、排量：≥149cc
9、压缩比：9.0：1
10、最大功率：相应转速：≥8.6/8000
11、最大扭矩/相应转速：≥11.0/6500
12、启动方式：电·脚启动
13、最高车速：≥90km/h
14、具有车型小速度快的特点，可快速通过狭窄道路达到事故现场进行灭火，
15、中控式警用开关：集成麦克风输入及音量调节，警灯，警报器开关控制功能，集成于驾驶手把上，高度集成，触手可及，
高压细水雾灭火机参数
1、发动机：单缸风冷二冲程发动机;
2、输出功率：≥0.67kW/7000rpm
3、排气量：≥25ml
4、启动方式：手拉绳反冲启动
5、启动性能≤9S
6、油箱容量：≥0.6L;
7、最大压力： ≥5.5MPa;
▲8、最大直射流量≥5.1L/min;（提供由国家级机械质量监督检验中心出具的检验报告扫描件）
9、水平有效射程： ≥9.2米
10、主机净重≤8kg（提供由国家级机械质量监督检验中心出具的检验报告扫描件）
11、整机框架为铝合金防腐处理;
12、水袋和主机分体式
13、水袋容积：≥22L
14、整备质量：≤35kg
15、噪声：≤95dB(A)
16、六进制多角喷头：
（1）结构：旋转档位式六孔结构、喷头本体为铝合金材质并做阳极氧化处理、喷嘴为不锈钢镶嵌式结构，喷嘴标有0°、15°、25°、40°、50°、65°喷射角度，每个档位对应一个喷射角度，可手动旋转更换档位，配有1/4寸快插式连接；
▲（2）扇形（15°）喷射距离≥8.3m；扇形（40°）喷射距离≥7.2m；扇形（65°）喷射距离≥5.2m；（提供由国家级机械质量监督检验中心出具的检验报告扫描件）
17.配有操作说明和注意事项标贴;
配置：
移动背负式22L水袋1个；
手把开关喷枪1把；
六进制多角喷头1个；
快插式高压管1条；
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	3.2
	飞手培训
	1、为 CAAC 四类多旋翼超视距驾驶员执照培训一站式全包，包含理论、实操、模拟器、空域、教材、体检、首次考试费、1 次免费补考复训、交通、保险、税费等。
2、本项目中配置的无人机配套服务，含配套设备安装、调试、操作人员配套培训服务。
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	人

	3.3
	救援记录仪
	1、CPU≥8核 2.0GHz
2、外壳防护等级≥IP68
3、视频编解码：H.265/H.264
4、喇叭：BOX喇叭
5、工作指示灯：三色灯
6、充电指示灯：记录仪具有独立双色指示灯
7、MIC：双MIC
8、SIM：支持双SIM卡座
9、按键：开关键、录像键、拍照键、SOS、PTT
10、显示屏：执法仪采用触摸式电容屏，≥3.1in
11、三镜头：执法仪应配备三颗高清镜头，一颗录像摄像头，一颗微距镜头，一颗前置摄像镜头。
12、镜头角度≥120°
13、接口：防水Type-C接口，配有TPU胶塞
14、补光灯：执法记录仪具有补光灯功能。
15、红外灯：两颗红外灯，配有光学镜片，夜视角度≥110°（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
16、自由：裸机跌落高度2m，水泥地板，6个面各跌落1次，执法记录仪及其内部结构单元不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固部件松动。执法记录仪内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动或接触不良现象。产品应能正常工作，存储的数据不应丢失。
17、电池工作时间：采用内置可更换电池供电，电池容量≥3500mAs，在更换一次电池的情况下满足12小时。
18、连续摄录：执法仪在摄录过程中更换电池不断电，可不间断连续录像
19、视频性能：视频分辨率1920×1080、1280×720、864×480 可选，视频帧率大于30帧/秒。
20、视频格式：视频格式可设置MKV和MP4两种格式。
21、重点文件标记：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。
22、文件同步：执法记录仪录制的视频、照片、音频、定位文件可同步到平台服务器
▲23、电子地图：执法记录仪可通过网络实现查看其他执法记录仪的实时位置（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
24、实时预览：执法记录仪可通过网络实现实时观看其他执法记录仪的实时画面，并可以保存观看的实时视频
25、文件名格式选择：视频、音频文件格式应有默认格式，设备ID，设备名称，自定义四种格式选择。
26、夜视功能：执法记录仪具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。
27、抓拍：在摄录过程中通过按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录。
28、卫星定位：内置独立北斗定位模块，可接收卫星数据并提供定位信息。
29、WIFI传输功能：内置WIFI模块，可通过WIFI无线通信方式以文件或流的形式传输数据。
30、公网传输功能：全网通，实现无线传输功能。在4G网络下实时视频通话视频分辨率可达到1080P，视频帧率应为≥25帧/s。
31、视频通话功能：具有视频通话功能，实时传输数据并可实时通话。
▲32、即时消息功能：执法记录仪具有即时消息功能，可与其他执法记录仪、平台客户端软件发送文字信息、照片、位置、文件（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
33、公网对讲功能：连接网络后，执法记录仪可实现两台或多台之间的语音对讲。
34、对讲语音片段记录：执法记录仪开启语音片段功能后，与其他执法记录仪进行对讲，对话的内容可以形成语音片段进行回放（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
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	3.4
	水上救援无人船
	一、救生圈性能指标：
1、空载速度≥7m/s；
2、载人速度≥3m/s；
3、遥控距离≥1800米；
4、浮力≥1000N；
5、拉力≥150N；
6、水上最大拖曳能力≥100kg；
7、电池续航时间≥90min；
8、外壳防护等级≥IP68。
9、自扶正功能：打翻后能够自动扶正，不影响正常使用；（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
10、抗跌落性能：支持25米抛投入水，无损坏且能正常工作；（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
11、动力装置：喷泵式驱动，进水口具有防护装置，采用栅格防护，栅格宽度≤3mm，无伤及被救援人员风险；
二、救生圈功能要求：
1、具有一键返航、失联自动返航功能，可自行返回到起始位置，支持GPS和北斗双模定位，定位精度误差小于1米；
▲2、智能启停功能：具备自动开机功能，触水后可自动开机使用；具备自动关机功能，离水后可自动关机；（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
▲3、流水定位功能：当开启此功能后，在水中偏离定位点≥6m区域后，可以自动回到定位区域内；（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
4、定速巡航功能：当开启此功能后，松开遥控器按键，可以按照当下速度进行行驶；
▲5、短信提醒功能：遥控救生圈内置SIM卡，支持低电量短信提醒功能；（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
6、具有功能扩展安装孔位，可选配安装多种功能模块。
三、遥控器功能要求：
★1、应能显示遥控救生圈电池电量、遥控器电源电量、信号强度、救生圈位置坐标、速度、航向、返航锚点坐标等数据；
▲2、具备无线充电功能，重量≤260g，可持续工作时间≥8h；（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
3、单手持握操作，配有OLED屏幕，上手简单易操作，应具备低速、中速、高速三种工作模式可调，且具备掉入水中不沉，能够漂浮于水面上；
4、能控制遥控救生圈前进、转向及后退，可显示机器经度、纬度、电压、电流、电量、航速、航向、定位状态等信息；可设置返航锚点，具备低电压报警等功能；
5、自定义返航点功能：在实施救援时，应具有自定义返航点设置功能；
四、APP功能要求：
1、提供手机app的安卓安装包，在手机app中扫描遥控救生圈设备机身二维码添加该设备，并将该设备显示在app的设备列表中并进行管理；
2、具备在手机app的平面地图和卫星地图上显示遥控救生圈位置；
3、具备在手机app中显示遥控救生圈在线/离线状态、电量、GPS经纬度坐标、触水/离水状态；
4、具备在手机app中对遥控救生圈进行无遥控距离限制的远程遥控，使用虚拟摇杆控制遥控救生圈前进、转弯和后退；
5、具备在手机app中对遥控救生圈进行锚点设置和发送返航指令；
6、具备在手机app中对遥控救生圈进行遥控关机。
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	3.5
	对讲机
	1、符合中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。2、符合GJB150A-2009国军标要求。
3、符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法；
▲4、具备良好的防水防尘能力，防尘防水等级≥IP68。（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
★5、支持多种工作模式，支持数字常规、数字集群、模拟常规、PoC公网对讲，支持手动切换模式，切换过程中无需重启对讲机。
6、支持双声码器：AMBE++和NVOC，大音量扬声器前置设计，确保在嘈杂环境下准确接收语音对讲指令，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机。
7、屏幕尺寸不小于2.4英寸彩色显示屏和全数字键盘。
8、内置单北斗定位功能，配合调度系统，实现实时定位查询。
9、支持同时插入2张TF卡，公安部一所硬件加密卡和录音卡。
10、电池支持Type-C充电和座充方式充电，充电更方便快捷。
11、支持降噪功能，满足不同环境场景下使用。
12、工作频段满足350-400MHz。
13、电池容量≥3000mAh。
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	3.6
	水域救援抛投器
	主要应用于抛投救生绳、救生圈或锚钩等救生设备。
1、满足GB/T27906-2011《救生抛投器》的标准要求。
▲2、枪体额定工作压力≥8.5MPa。（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
3、使用压缩空气为动力，内置气瓶容积1.5L，压力30MPa，可连续发射。（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
4、抛投器主体有压力表和泄压阀，抛射质量≥1.5kg。
5：抛投器设有保险开关。
▲6、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥250m，陆用抛绳时抛射距离≥350m，锚钩抛射距离≥150m。（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
7、抛绳破断力≥3000N。
8、救援弹发射初速≥60m/s，空中飞行时间约3-5s。
9、抛射偏差≤0.5°。（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
10、水用救援弹入水5s内有动充气成为救生圈产生≥8kg以上浮力。（需提供CMA或CNAS标识的检测检验报告作为该技术参数证明材料）
11、陆用救援弹与水用救援弹采用（或优于）ABS高强度工程塑料为主材。
12、陆用救援弹、水用救援弹和自动充气救生圈可回收重复使用。
13、配备有角度仪。
14、配备可调式底座，具有防滑功能。
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	3.7
	潜水刀
	1、贯通式钛合金刀体，用于水域救援过程中快速切割绳索和水草缠绕物。
2、割绳器总长度≥20cm，宽度≥4cm；硬度：≥59.4HRC；
3、梅花逆向齿刀刃长度45mm；梅花逆向齿刀刃每个刀刃为圆弧面，大大降低了误伤的概率。割绳半钩开口宽为10mm，可快速一拉就钩断绳索、织带、海带、水草等；梅花逆向齿刀刃和半钩为连续设计，在拉割和摩擦锯割的两种动作之间无缝切换，可以在遇到难缠的绳索时可以为救援人员省下每一秒钟；
4、安全平头设计，紧急时可以当做工具使用，刀体尾端开孔可系失手绳；
5、手柄包裹热塑橡胶，水波纹防滑压花设计；
6、双侧同步按扣式刀鞘，可单手快速释放刀身；
7、刀鞘背面的卡扣可挂载于激流救生衣四方卡座上。
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	3.8
	水面救援绳包套装
	▲产品每一个组成部分符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》执行标准或GB/T 30668-2014《消防用防坠落装备》执行标准或QB/T 1333-2018执行标准之一（提供国家认可第三方CMA或CNAS检测报告扫描件）
1、水域绳1根
（1）水域救援绳1根
（2）材质：丙纶+尼龙：
★（3）直径≥9.5mm
（4）破断力≥22kN
（5）长度≥100米
2、绳包1个
（1）高频压缩，结实耐磨、柔软舒适；包身和包底部一体成形结构提高了强度
特殊口袋扣件，有助于快速打开和关闭口袋。
背负顶上置有1个直向提手腰带、肩带和背部均有衬垫，背起来更舒适；带有透明窗外部设备标识卡包内设有7个挂点。
（2）材质：TPU夹网布、尼龙
★（3）容量≤45L
（4）重量≤1500g
3、随身腰包1个
（1）500D防磨面料，PU防水涂层
（2）袋口使用黑色弹力紧口绳子，可轻松连接到任何类型的安全带
（3）材质：1000D牛津布
（4）容量：≥2L
（5）最大负荷≥5公斤
（6）重量≤115g
4、铝制D型环10个
（1）D型锁扣 2段
（2）防勾挂锁头设计
（3）每个锁扣都经过了10kN的独立测试
（4）锁⻔扣防滑设计，即使戴手套也容易操作
（5）开口尺寸：≥22mm
（6）纵向拉力：≥34KN
（7）横向拉力：≥17KN
（8）开口拉力：≥12KN
（9）重量≤100g
5、铝制锚分配器1个
（1）4孔小号分力板，适合用于救援时设置锚点，实现锚点多向受力的功能；
（2）材质：铝合金
（3）断裂负荷：≥35kN
（4）重量≤105g
6、救援滑轮3个
（1）高效救援万向滑轮，无需将滑轮从锁扣中取出即可打开侧板快速拆装绳索
（2）万向头可360度任意旋转，操作灵活；
（3）内置吊环防脱销设计，确认安全；
（4）内置高效率密封滚珠轴承，寿命长
（5）材质：铝合金，不锈钢,合金钢
（6）绳索范围：≤13mm；
（7）滑轮直径（内）：37.5（±0.5）mm；
（8）断裂负荷：≥36KN。
（9）重量≤280g
（10）工作负荷≥22KN
7、8mm绳圈2个
（1）高性能静力绳绳索，经特殊绳芯及绳体处理技术，赋予绳索低延展性，更好的控制力及良好柔软性；
（2）材料：尼龙  
（3）直径：≤8 mm
（4）断裂强度≥16kN
（5）每米克重≤37g
8、扁带1条
（1）材质：迪尼玛
（2）宽度≥11mm
（3）断裂负荷≥22kN
（4）重量≤55g
（5）长度≥150cm
9、铝制D环1个
（1）D型锁扣 3段
（2）D形大开口不对称锁扣用于⾼空绳索作业，救援中连接各类保护器材
（3）材质：铝合金制
（4）开口尺寸：≥22mm
（5）纵向拉力：≥32KN
（6）横向拉力：≥11KN
（7）开口拉力：≥10KN
（8）重量≤102g
10、尼龙扁带2条
（1）16MM扁带环,用于设置简易临时保护点，适合救援，高空作业攀登活动等
（2）尼龙纤维编制，不易纠缠，更加耐磨
（3）宽度≥16mm  
（4）断裂负荷：≥22kN
（5）长度≥4M
11、8字环1个
（1）用于高空绳索作业，救援，军警，攀岩等各类下降用
（2）高耐磨损铝合金材质
（3）圆孔设计，减少绳索扭曲，令绳索操作更加顺畅
（4）材质：铝合金
（5）绳索范围：8～13mm
（6）承受拉力：≥40 kN
（7）重量≤280g
	2
	套


注：本项目属财政投资项目，中标后须按县国有投资项目全流程监管平台要求，使用平台（含手机端）开展全过程信息化管理；平台由建设单位免费提供账号，具体义务在合同中约定。


















第六章 投标文件


投  标  文  件





项 目 名 称:

项 目 编 号:

供应商名称 :

日      期 :


[bookmark: _Toc157775468]尊敬的供应商:
电子投标文件由“投标文件格式”、“资质审查提供的资格证明文件”、“综合评分提供的证明材料”“供应商认为有必要提供的其他资料”组成。请供应商根据本招标文件的要求上传响应的投标材料，未按招标文件要求上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。











一、投标函
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK180]采购人：
关于采购项目（项目编号:          ）招标文件，同时，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表 （供应商单位名称） （供应商名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标单价（大写、人民币）元（CNY￥元）的投标报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。
2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
3、我们同意按照招标文件第一章“供应商须知”第17条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商名称：（加盖公章）
地址：                     邮编：                                   
电话：                     传真：               
法定代表人：（签字）              
职务：            
日期:    年   月   日 





二、开标一览表
供应商全称(CA公章):供应商名称
项目名称:
项目编号:
分包号:
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称 
	（     ）元

	核心产品
	


 年 月 日














三、投标报价明细表
 单位：元
	序号
	货物名称
	品牌规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产
厂商
	产地
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装调试、培训、售后服务等其他所有费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）:       元



供应商:      （加盖公章）    
法定代表人或其委托受托人签字或盖章:

注:1.所有价格系人民币表示。
2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.以上报价含所有费用，供应商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。
4.采购需求的内容未列明的费用视为分摊到已有的子目之中。
5.价格应按照招标文件采购需求及技术参数的要求报价。


四、技术规格响应偏离表

	序号
	采购需求中技术参数及要求条款描述
	所投产品技术参数及要求条款描述
	是否
偏离
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...



供应商:     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字:

日期：年 月 日


注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）根据采购需求中的技术参数要求在《技术规格响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术规格响应偏离表》为准。






[bookmark: （格式由投标人自定、加盖公章）]五、服务承诺
（不低于项目采购需求的要求。格式由供应商自定、加盖供应商公章上传投标文件。）




六、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件
（详见招标文件资格要求，上传至电子投标文件）
[bookmark: _Toc157775454]
7、 综合评分需提供的证明文件
（格式由供应商自定，上传至电子投标文件）

八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料
（供应商如需上传其它资料，格式由供应商自定，加盖供应商公章）

注：
1.请供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。
2供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，交易中心及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，交易中心将对其进行严肃处理。






九、示范格式
示范格式一  


法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。

                 供应商:    （电子签章）     
                      日期:年 月日






注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。



示范格式二

[bookmark: OLE_LINK184]授权委托书

致    （采购单位）          :
本授权书宣告:
委托方:
地  址: 法定代表人:
受托人:姓名 性别: 出生日期:年月日
所在单位:职务:
身 份 证:联系方式:
兹委托受托人代表我公司参加的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）    
年月日




注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。





示范格式三
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
 （采购单位）          ：
我公司参加项目名称： （项目编号： ）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
五、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。同时，若我公司为成交供应商，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；
六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件；
七、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；
八、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
九、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

                           法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
                                       供应商：（盖单位公章）              
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK60]    日期:      年   月  日 

示范格式四
中小企业声明函（货物类）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:
1、 （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）:
日期:

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。采购需求中所有货物（产品）均逐一填写。
供应商应根据采购文件明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业，并提交《中小企业声明函》。中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。




示范格式五
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注:1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。3、非残疾人福利性单位不需提供此函。）

企业名称（盖章）:
日期:

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。



示范格式六
关于符合本国产品标准的声明函
致:
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
