[bookmark: _Toc383679746][bookmark: _Toc390246905][bookmark: _Toc383698647][bookmark: _Toc390098840][bookmark: _Toc426469868][bookmark: _Toc383623944][bookmark: _Toc390099018][bookmark: _Toc383623672][bookmark: _Toc383587456][bookmark: _Toc383625993]
招　标　文　件
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[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]泰兴市公安局交通管理大队
江苏苏维工程管理有限公司
二○二六年八月

[bookmark: OLE_LINK126]第一章  招标公告
	项目概况
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]道路交通安全“5510”整治工程招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2026-9-1 9:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321283-SWGC-G2026-0108
项目名称：道路交通安全“5510”整治工程
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]预算金额：451.09万元
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]最高限价：451.09万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。
采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]采购需求：经梳理排查，2026年度拟对G345、S229、S504、X201、X302、X304、X305、X308、根叶线等9条道路进行整治，完善标志标线、安装交通护栏、测速设施、加装交通信号灯和电子监控设备等。完善学校周边交通基础设施、加强学生交通安全宣传教育。具体内容详见招标文件。
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK106]合同履行期限：合同签订90日内完成全部安装调试并稳定运行。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具签章完备，格式详见招标文件）。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2026-8-13－2026-8-19，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：苏采云
方式：线上获取
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-9-1 9:00 （北京时间）
地点：苏采云
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]1.投标保证金：无。
2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
3. 注意事项：
（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc426469869][bookmark: _Toc382812472][bookmark: _Toc382813966][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc382813885][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc523127445]1.招标人信息
招标人：泰兴市公安局交通管理大队
地 址：泰兴市阳江路
联系方式：0523-80870117
2.采购代理机构信息
名 称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：泰兴市龙河路南侧、枕淮路东侧众安港商业广场C座7层
联系方式：15152973920
4.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]项目联系人：泰兴市公安局交通管理大队  常磊
电　话：0523-80870117
项目联系人：江苏苏维工程管理有限公司  吴女士
电  话：15152973920

第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc426469870]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	采购代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	项目名称及
项目编号
	详见招标公告

	1.2.1
	付款方式
	[bookmark: _Hlk233877894]合同签订后主要设备进场后支付至合同金额的30%，项目验收合格后支付至合同金额的75%，结算审计结束后支付至审定金额的95%，余款三年免费质保期结束后一次性付清。（免费质保期从验收合格之日起计算)

	1.3.1
	采购范围
	详见第四章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	详见招标公告

	1.4.2
	要求投标人具备的特定资格要求
	详见招标公告

	1.8.2
	偏离
	[bookmark: FEfe800446baa24252acf6b14953dc4897][bookmark: FBfe800446baa24252acf6b14953dc4897]根据本项目评标办法自行考虑。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]/

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2026年8月20日17时30分

	3.1
	投标文件的组成
	（1）开标一览表；
（2）投标函；
（3）中小企业声明函（如有）；
（4）投标报价明细表及分析说明；
（5）资格性审查和符合性评审文件；
（6）采购需求响应表；
（7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.3
	投标文件的份数
	电子投标文件壹份。中标人提供两份与电子投标文件完全一致的纸质投标文件。

	3.4.4
	投标文件的签署
	投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人公章并经法定代表人（负责人）签字或签章。

	5.1.1
	开标时间和地点
	[bookmark: EB72e20e40757d438698d0d924b6237fcc]开标时间：同投标截止时间
开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”

	5.1.2
	投标人参与开标要求
	开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

	6.1.1
	评标委员会
	评标委员会人数：  5  人（含）以上单数。

	7.2.1
	中标公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	8.1.1
	履约保证金
	（1）形式：中标单位需提供由金融机构、担保机构出具的保函。
（2）金额：合同价的10%
（3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前。

	8.2.1
	签订合同的
时间要求
	自中标通知书发出之日起30天内

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	招标文件的解释
	由招标人负责

	9.3
	落实政府采购政策
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）

	9.4
	投标报价
	1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。
2.异常的低价可能会导致投标无效。

	[bookmark: _Toc367784995][bookmark: _Toc426469871]9.5
	标的所属行业
	工业。

	9.6
	补充条款

	9.6.1 
	本项目招标代理服务费由成交供应商支付。本项目招标代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文件规定收费标准的70%计取，按实际中标价结算。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由成交供应商在领取中标通知书前向招标代理机构付清。


1.总则
[bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc367784996]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc426469873][bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc144974499]1.2付款方式
1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc343525508][bookmark: _Toc426469874]1.3 采购范围与合同履行期限
1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc246996922]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无贿赂工作人员等违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投
标人须知前附表。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc343525510][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc383438597]1.5费用承担
无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc152042313]1.6语言文字
[bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc152042314]招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc383438600][bookmark: _Toc343525513][bookmark: _Toc426469879]1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc426469881]1.8偏离
1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。
1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc426469882][bookmark: _Toc383438604][bookmark: _Toc343525517]2. 招标文件
[bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc152045543]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购需求；
（5）投标文件的编制要求及参考格式；
（6）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料；
（7）合同条款及格式。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc343525519][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc246996932]2.2 招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc343525520][bookmark: _Toc383438607][bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc144974513]2.3 招标文件的修改
对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.4招标文件的重新发布
招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。
[bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc426469887]3. 投标文件
[bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc426469888]3.1投标文件的组成
投标文件的组成：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889]3.2投标报价
[bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc383438612][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc343525525][bookmark: _Toc426469890]3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价应包括但不限于：所投货物和服务、辅材（含专用工具）、软件开发、运用、维护、知识产权、税金、运输、装卸、保险、检测验收、人员培训、安装调试、交付后质保等所有费用。
3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。
3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。
[bookmark: _Toc426469892]3.4投标文件的编制
3.4.1投标人可以按照第五章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc367785016][bookmark: _Toc426469894]3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc390099019][bookmark: _Toc390098841][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc246996230][bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc383587457][bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc383679747][bookmark: _Toc383438646][bookmark: _Toc390246906][bookmark: _Toc383623673][bookmark: _Toc343525562][bookmark: _Toc383625994][bookmark: _Toc383698648][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc383623945]4.投标
4.1投标文件的上传
投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。
4.3投标文件的确认
投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。
5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。
5.2 不见面开标程序
（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。
（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。
（3）唱标。
（4）开标记录确认。
（5）开标结束。
5.3特殊情况的处置
5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。
5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。
5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。
5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
6.2 评标
评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。
7.中标
7.1确定中标人
7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；
（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；
（3）拒绝与招标人签订合同的。
7.2中标公告及中标通知书
7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。
7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838]8.合同
8.1 履约保证金
8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。
8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
8.2签订合同
招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。


第三章 资格审查及评标办法
[bookmark: _Toc383438647][bookmark: _Toc144974555][bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc246996231][bookmark: _Toc343525563][bookmark: _Toc426469920][bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc246996974][bookmark: _Toc179632606][bookmark: _Toc247085746][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc152045589][bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc343525564][bookmark: _Toc247085747][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc246996232][bookmark: _Toc246996975]资格审查和评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2
	资格审查
	基本资格条件的承诺
	根据供应商提供的承诺书，内容完整且签章完备。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》）

	
	
	招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件
	见招标公告

	1.2项评审内容由招标人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.2.2
	符
合
性
评
审
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]投标文件的签署
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]符合第二章第3.4.4项规定

	
	
	报价
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价；

	
	
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]合同履行期限
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]符合第二章第1.3.2项规定

	
	
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK2]符合第二章第3.3.1项规定

	
	
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]偏离
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]符合第二章“投标人须知”第1.8项规定

	2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.3详细评审

	[bookmark: _Toc426469921]序号
	评分因素
及权重
	评分标准

	报价部分（30分）

	1
	投标报价
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK43]价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他招标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。

	商务部分（28分）

	[bookmark: _Hlk216682853]2
	投标人证书（13分）
	1、 投标人具有有效的信息系统服务交付能力等级证书，能力达到一级得2分，二级得1分。
2、 投标人具有有效的安防工程企业设计施工维护能力证书，壹级证书得3分，贰级证书得2分，叁级证书得1分。
3、 投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书的，能力达到优秀级CS4及以上的，得2分；良好级CS3的，得1分；基本级CS2及以下的，得0.5分。
4、 投标人具备有效的商品售后服务认证证书（GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》），五星级的，得2分；四星级的，得1分，其他不得分。
5、 投标人具备有效的ITSS信息技术服务标准符合性证书智能运维，得4分。
[bookmark: OLE_LINK47]注：序号1-5须提供证书原件扫描件，否则不得分。

	3
	项目团队（9分）
	1、投标人所派项目经理具有系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、网络规划设计师，每提供1个得1分，本项最高得3分。
2、投标人所派技术负责人具备信息系统项目管理师、高级弱电系统工程师、电子信息工程工程师，每提供1个得1分，本项最高得3分。
3、投标人所派项目团队其他人员具有系统架构设计师、建造师（机电工程二级及以上）、高级IT运维工程师、电工证证书的，每提供1类人员证书的得 1 分，本项最多得 3分，不提供不得分。
注：以上所有人员不得相互兼任，项目团队表格（格式自拟），项目团队成员需提供证书原件扫描件和采购人为其缴纳的投标截止时间前近三个月内任意一个月在投标单位参保的社保缴费证明原件扫描件，否则不得分。

	4
	投标人业绩（6分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似本项目（合同中需包含电子警察）业绩的，每提供一个业绩得2分，本项最多得6分。
须提供的证明材料：中标通知书（成交通知书）、合同及验收证书（以上材料原件扫描件编入投标文件，否则不得分）。

	技术部分（42分）

	4
	技术参数
（30分）
	投标人需针对招标文件中设备清单所有技术标准和要求，结合自身实际，编制详细的技术规格响应偏离表。评委根据投标文件内容进行评分：
根据投标人所投产品的技术参数与招标文件要求比较，完全响应招标文件要求（即无偏离或正偏离）的得30分。每有一项关键标“★”技术参数存在负偏离的扣2分，其他技术参数存在负偏离的扣1分，扣完为止。
技术参数要求提供相关证明材料的，如未按要求提供证明材料，视作负偏离。

	5
	技术方案（6分）
	包含本项目建设拟采用的技术、系统构架、设计思路、系统安全及性能等方面。方案思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的，得6分；方案思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求的，得4分；内容不完善、 操作性不强，但经过优化可实现采购需求的，得2分；内容差或不提供的则不得分。

	
	组织实施方案（3分）
	投标人自行勘察现场，制定项目实施方案，评委根据投标人施工组织方案内容，包含项目建设内容、实施进度计划、质量保证体系和措施、安全施工等内容。措施有力，切实可行且重点突出的得3分，内容完整、合理可行得1分，内容差或不提供的则不得分。

	
	售后服务（3分）
	投标人制定符合招标人要求的售后服务方案，评委根据投标人响应时长、故障处理流程、应急处理能力等综合考虑，措施有力，切实可行且重点突出得3分；内容完整、合理得1分；内容差或不提供的则不得分。


评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。招标人有权对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。
1.资格审查
1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。
1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.评标
2.1评标方法
评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2.2初步评审
2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。
2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3详细评审
2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。
2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
2.3.3.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。
[bookmark: _GoBack]2.3.3.2对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品标准、成本核算规则等规定详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）文件。
[bookmark: _Toc426469924]2.4评标报告
2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。
2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。
2.5澄清、说明或补正
2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。
2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。
2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.评标过程中特殊情况的处理规定
3.1投标报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2评标委员会成员的更换
3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。 
3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
3.3异常低价的处理
各供应商应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照财库[2026]2号文件规定执行。
若投标报价出现财库[2026]2号文件第二条（一）第1条投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；第2条投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；第3条投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%情形及第4条评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1条至第4条情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3条情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
如果投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。
3.4争议解决
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。
3.5评标终止
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。
3.6修改评标结果
评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误；
（2）分项评分超出评分标准范围；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；
（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。
3.7 投标人总分相同
投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。
3.8评标报告签署
评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
4.判定无效投标的规定
4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）投标文件无法解密；
（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。
4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。
4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；
（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；
（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

[bookmark: _Hlk237355497][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]第四章 采购需求
1、 项目背景及建设概况
根据《省政府办公厅关于印发全省道路交通安全重点隐患路段“5510”整治工程实施方案的通知》(苏政办发[2025]50号)，结合本地实际，新建电子警察8处、智能球机19处、哨兵测速预警4套、交通信号灯8处；配套LED灯带、语音提示、学校交安设施、标志标线62处；配套杆件、护栏、标牌、管线、立杆基础、防雷接地、机房后端设备；同步实施交通安全宣传、200处点位绿化修剪及项目配套服务。
2、 采购全包范围
[bookmark: heading_2]本项目投标人所投报价包含项目建设全过程所有费用。报价涵盖全部前端智能硬件设备采购、道路交通标线施划、交通标识标牌制作安装、各类施工辅材购置、设备运输吊装、地下管线开挖及非开挖顶管施工、现场安装布设、系统软硬件调试、市级交管平台联网对接、项目整体验收交付、合同期内质量质保与运维服务、操作人员技术培训、施工现场清障复原、点位绿化修剪规整、工程材料专项检测、监理全过程配合服务及项目完工场地复原等全部工作内容，投标人需全面统筹项目设计、采购、施工、调试、验收、运维全流程工作，确保项目整体落地达标、正常稳定运行。
1. 设备技术标准要求
本项目所采购的电子警察、智能监控球机、雷达哨兵测速设备、交通信号灯等所有智能交通设备，须严格符合国家现行标准、公安行业专项标准及江苏省智能交通系统建设技术规范，设备通信协议、数据格式、管控逻辑需与泰兴市现有交管智能化平台完全适配，实现视频画面、违法数据、设备状态、通行数据等信息无缝接入、实时上传、双向互通，保障全市交管系统一体化、标准化运行。道路交通标志标线、安全防护设施须严格执行《道路交通标志和标线》（GB5768）、《城市道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886）等国家现行强制性标准，所有设施参数、施工工艺、成品质量均满足国标规范要求。
2. [bookmark: heading_3]现场施工规范要求
投标人须严格落实文明施工、安全施工及道路交通保通要求，施工全过程设置标准化交通导行设施、安全围挡、警示标识，合理规划施工时段，最大限度降低施工对道路交通通行的影响。进场施工前，必须采用专业设备全面探明施工区域地下管线、电缆、管网等隐蔽设施，精准定位管线分布位置，制定专项管线保护方案，杜绝施工过程中造成原有管线破损、故障。所有地下管线敷设、基础浇筑、防雷接地等隐蔽工程，须严格按照施工规范及设计方案施工，完成后及时报请监理单位验收，验收合格并签署验收记录后方可开展下一工序施工，全程留存施工影像、检测数据及验收资料，确保施工质量可追溯、可核查。
3、 工期、质量、质保（实质性条款，不得负偏离）
1. [bookmark: OLE_LINK21]工期：合同签订90日内完成全部安装调试并稳定运行；
2. 质量：所有设备全新原厂正品，软硬件与现有交管系统完全兼容，施工、设备均符合国家现行规范。
3. 质保：项目整体免费维保3年；全部电子智能设备质保3年；质保自竣工验收合格起算，含免费换件、系统升级、7×24小时技术服务。
4、 前端智能管控系统核心要求
1. 交通信号系统
国省道机动车灯Φ400mm，人行灯Φ300mm，符合GB14887-2011；配联网型信号机，支持GB/T20999通信协议，接入交警交通信号灯控制平台，支持实现自适应配时、绿波、应急优先通行；具备宽电压适配、故障黄闪、断电数据保存功能，配套倒计时、同步灯带、信号灯检测器，配套标准化灯杆、混凝土基础与防雷接地。
2. 电子警察抓拍系统
本系统所有设备完全符合《公安视频监控联网系统技术要求》（GB 35114-2017）标准规范，满足公安联网、数据合规上传要求。针对不同道路等级差异化配置设备：国省道主干路段配置1200万像素高清电子警察设备，可全面覆盖4车道通行抓拍需求；县乡道路配置900万像素电子警察设备，适配1-3车道通行场景，同步配套900万像素反向卡口摄像机、全景鱼眼辅助摄像机，实现路口全方位、无死角监控抓拍。针对大货车通行管控需求，配套部署专用管控终端服务器，支持多设备视频、图像数据合成处理，形成完整违法取证资料。
系统采用无地感视频智能检测技术，无需埋设地感线圈，通过视频智能识别实现车辆通行检测，闯红灯违法行为可自动抓拍3张完整时序取证图片，全程记录违法过程。系统核心性能指标严格达标：车辆捕获率≥99%，违法记录有效率≥95%；支持对通行车辆的人车属性、人脸信息、车牌号码、车辆车型、车身颜色等全维度结构化智能识别，具备断网续传功能，网络中断时可本地缓存数据，网络恢复后自动补传，杜绝数据丢失。每处电警点位配套安装LED频闪补光灯、三合一爆闪补光灯，保障夜间、阴雨、逆光等低光环境抓拍清晰度。立杆安装严格遵循规范标准，国省道点位电警立杆距路口停止线距离≥32m，县乡道点位≥25m，所有立杆采用全套热镀锌防腐杆件，配套独立C25标号混凝土基础，结构稳固、防腐耐用，适配户外长期运行环境。
3. 视频监控与哨兵预警
本系统设备均符合GB 35114-2017公安行业标准，支持公安平台合规联网接入。项目配置19台400万像素双目智能球形监控摄像机，设备搭载25倍光学变倍镜头，支持高清变焦抓拍、大范围全景监控，具备车辆、人员全结构化信息抓取、道路拥堵智能识别、交通事故主动预警、360°全景画面拼接等智能功能，可实现路口动态实时监测、异常事件主动告警。配套部署4套雷达哨兵测速提示屏系统，设备采用雷达精准测速技术，可实时检测过往车辆通行速度，通过声光提示、屏幕显示方式对超速车辆进行减速警示，主要适配无信号灯支路路口、村镇路段等事故高发点位，有效压降超速违法行为。同时配置6台违停枪球一体机，可自动识别道路违法停车、机非混行、占道通行等违规行为，支持声光联动警示、自动抓拍取证，实现道路通行秩序智能化管控。
4. 传输、供电、管线、防雷
各监控路口、管控点位均部署千兆工业级交换机，保障视频数据、设备信号高速稳定传输，通过租用运营商1000M专用裸纤链路上联至交警中心平台，数据传输全程遵循GB/T28181、GA/T1400公安行业标准，确保数据传输合规、安全、高效。系统采用就近取电、独立布线模式，单独布设供电线路，避免与其他设备共用线路，杜绝供电干扰。设备机箱、控制箱体配备两级防雷防护装置，所有点位接地电阻严格控制在＜4Ω，有效防范雷击、静电、电压波动对设备造成损坏。
管线施工严格执行标准化工艺，道路过街路段采用Φ75PE管非开挖顶管施工，人行道区域敷设Φ50PE防护管线，管线敷设全程规整规范，每间隔50-60米设置一处管线手井，便于后期检修、运维。农村路段采用标准化钢缆明敷布线方式，布线整齐、固定牢固、防护到位。所有户外落地机柜、抱杆箱体均达到IP65防尘防水防护等级，机柜内部强弱电线路分层隔离、分区布设，杜绝线路干扰，所有杆件、箱体、金属构件统一做防腐、防锈、防氧化处理，适配户外复杂气候环境，延长设备使用寿命。
5、 道路交通安全设施工程
1. [bookmark: heading_14]道路标线工程
本项目标线包含热熔黄白交通标线、彩色陶瓷颗粒防滑标线两大类，所有标线施工成型厚度≥1.5mm，严格满足《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2025）最新逆反射性能标准，标线反光度、耐磨度、防滑系数均达标，昼夜可视效果良好。施工前需彻底清除路面老旧破损标线、残留胶层及路面杂物，完成路面清理平整后实施新标线施划，施工后及时清理施工现场，恢复路面整洁完好，确保标线规整清晰、贴合路面、经久耐用。
2. [bookmark: heading_15]安全防护设施
针对辖区村镇主干道、学校周边路段、临水临崖、弯道坡道等隐患路段，配套布设三波波形安全护栏、道路减速垄、道路广角凹凸镜、红白警示桩等安全防护设施，通过物理防护、视觉警示、强制减速等方式，有效降低车辆通行速度，规避车辆冲出路面、路口碰撞、视线盲区引发的交通事故，全面提升重点路段通行安全性。
3. [bookmark: heading_16]交通标识标牌
所有交通标牌采用2mm厚铝合金板基材，表面粘贴Ⅲ类高强反光膜，反光性能强、耐候性好、不易褪色变形。标牌类型涵盖道路限速标识、校园警示标识、人行横道提示标识、停车让行标识、货车管控专用标识、路况警示标识等全品类交通标识，全面覆盖项目整治路段管控需求。配套匹配多规格标准化标志牌杆，浇筑专用混凝土固定基础，确保标牌安装牢固、位置合理、视角规范、清晰醒目，符合道路通行警示引导要求。
4. [bookmark: heading_17]校园专项交安设施
针对辖区18处学校周边重点路段，实施专项交通安全防护提升工程，全套配置校园警示标牌、路段减速设施、太阳能闪光警示灯、学生过街提示设施、隔离防护设施等专项设备，全方位完善校园周边交通安全防护体系，精准防范学生过街、上下学时段道路通行风险，全力保障校园周边道路通行秩序及学生出行安全。
6、 后端机房配套系统
1. [bookmark: heading_19]机房硬件设备
项目配套建设后端机房管控系统，配置42U标准工业机柜2套，机柜具备防尘、散热、防雷、接地等防护功能，满足设备集中部署、安全存放需求；配置国产化双路服务器1台，设备性能稳定、算力充足，可支撑辖区点位数据处理、业务调度、平台管控等核心工作；配置48盘位云存储节点2套，设备搭载冗余电源、冗余散热风扇，具备断电保护、智能散热功能，可支持300路视频画面实时直存，采用纠删码数据保护技术，有效防范数据丢失、数据损坏，保障视频数据、违法取证数据长期安全存储、可查可溯。
2. [bookmark: heading_20]软件授权与系统功能
项目配套提供全额有效软件授权，包含本项目所有前端智能设备视频点位授权、卡口抓拍设备授权、云存储服务授权等全套授权权限。系统具备视频实时预览、历史视频回放、违法数据调取、黑名单车辆布控、道路交通流量统计、机动车行驶轨迹追溯等核心功能，可实现与现有交管系统数据互通、业务联动。系统支持多级用户分级权限管理，可根据岗位需求配置不同操作权限，保障系统操作规范性、数据安全性，满足交管日常管控、执法取证、数据分析、隐患研判等工作需求。

7、 配套服务
1. [bookmark: heading_22]设备与施工配套服务
投标人须完成所有前端智能设备单机单点调试、设备间联动调试、平台联网联调等全流程调试工作，确保单设备运行正常、系统整体联动顺畅、数据上传精准无误。全面负责杆件吊装架设、设备精准安装、管线敷设浇筑、基础施工、绿化及路面破损复原等一体化施工服务，施工完成后做好现场规整、垃圾清运，确保施工现场整洁、道路通行正常，最大限度恢复原有场地风貌。
2. [bookmark: heading_23]交通安全宣传服务
结合项目隐患整治工作，开展全方位、多渠道交通安全宣传工作。线上依托地方电视台、政务官方新媒体、政务视频号等主流平台，定期推送道路事故警示案例、交通违法曝光信息、安全通行科普知识等内容，扩大宣传覆盖面与影响力。线下配套制作安装宣传展架、交通安全三折页、宣传画册、户外固定警示牌、交通安全主题海报等宣传物料，在学校、村镇路口、重点路段、社区点位布设宣传，提升群众交通安全意识，营造文明通行、安全出行的良好氛围。
3. [bookmark: heading_24]其他配套服务
1.针对项目所有监控点位、设备布设点位开展专项绿化修剪规整服务，对点位周边遮挡监控视线、影响设备运行、阻碍通行视野的树木、绿植进行合理修剪清理，保障设备监控视野全覆盖、无遮挡，同时保持绿化规整美观，完成施工后全面做好场地复原、设施养护等配套工作。 
8、 工程量清单
	

	工程名称：道路交通安全“5510”整治工程（电子警察、信号灯等）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1 
	电子警察1200W
	生态卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。
白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。
传感器类型：1.1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4112(H) × 3072(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：4112×3072（默认）；
子码流：1920×1080（默认）；
三码流：1920×1080（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4112(H) × 3072(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：25mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
功耗：Max. 32 W
★闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖供应商公章）
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	2 
	电子警察900W
	电警抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持LED频闪灯同步补光。
支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。
支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。
红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。

传感器类型：1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：4096×2160（默认）；
子码流：1920×1080P（默认）；
三码流：704×576（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：16mm或12mm可选
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12） 
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz 
★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖供应商公章）
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	3 
	反向卡口900W
	环保卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。
内置摄像机采用2个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。
支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。

传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2）
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：4096×2160（默认）；
子码流：1920×1080（默认）；
三码流：1920×1080（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
镜头规格：25mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：180 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖供应商公章）
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	4 
	结构化相机
	400万25倍大模型智能球
全结构化系列大模型VR球机、
通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率
镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像
支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
支持智能资源切换：大模型Smart事件(默认)、全结构化，混合比对
大模型Smart事件：基于大模型技术，实现越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，有效提升检测效率，降低误报率，并可实现事件触发联动球机进行跟踪。1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离60米
全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，同时检测目标数量30个
混合目标比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选
搭配VR全景应用平台，把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用，以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验，为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式
支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
支持GB35114A级安全加密
采用双光补光，暖白光和红外补光

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 
焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍
视场角：59.8-2.7度(广角-望远) 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
水平范围：0-360°连续旋转
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 
宽动态：120 dB超宽动态 
网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
报警：2路报警输入，1路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 
电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A
最大功耗：30 W（其中加热最大功耗3.5 W，补光灯最大功耗4.2 W）
工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 
防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准 
★设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（公安部检验报告证明）
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	5 
	球机
	400万+400万单枪版32倍臻全彩枪球一体机
全景400万单目臻全彩，细节球机400万32倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净准
细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：200米
全景采用暖白光补光，补光距离30米
支持GB35114A级安全加密

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)， 0Lux with light；
光学变倍：【全景】不支持；【细节】32倍 
焦距：【全景】4mm；【细节】5.9~188.8 mm
视场角：【全景】90°；【细节】59.8°-2.3° 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°
垂直范围：【全景】7-17°；【细节】-20-90°(自动翻转)
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
【细节】
50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：真宽动态/120 dB 
陀螺仪：支持 
内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达20 m
网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
恢复出厂设置：支持 
电流及功耗：供电方式：DC36V，1.67A
最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W）
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 
除雾：支持 
防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准
3.支架形式：U型支架，大样详见图纸
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	6 
	球机
	400万+400万单枪版32倍臻全彩枪球一体机
全景400万单目臻全彩，细节球机400万32倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净准
细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：200米
全景采用暖白光补光，补光距离30米
支持GB35114A级安全加密

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)， 0Lux with light；
光学变倍：【全景】不支持；【细节】32倍 
焦距：【全景】4mm；【细节】5.9~188.8 mm
视场角：【全景】90°；【细节】59.8°-2.3° 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°
垂直范围：【全景】7-17°；【细节】-20-90°(自动翻转)
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
【细节】
50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：真宽动态/120 dB 
陀螺仪：支持 
内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达20 m
网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
恢复出厂设置：支持 
电流及功耗：供电方式：DC36V，1.67A
最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W）
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 
除雾：支持 
防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准
3.支架形式：杆装横臂2m：Q235材质，白色，直径不低60mm，安装法兰不低15cm宽*60cm长，厚度不低于3mm，带斜撑，斜撑不低于φ32 2.5mm厚，详见大样图
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	鱼眼
	支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用，共享算力2 T、系统内存60 MB、智能内存800 MB、eMMC存储资源2GB
支持2种智能资源模式切换：人数统计、倾斜客流
人数统计：支持同时运行区域关注度、路口分析、热度图功能
区域关注度：1、支持最多8个区域，每个区域支持单独的布防时间和联动方式；2、支持生成报告对比不同区域的排队效率，展示队列的状态变化；3、支持联动录像、报警输出
路口分析：支持人员路口运动方向统计，分析路口数量：1个，路口出口最大支持10条
热度图：1、支持图像化的方式展示配置区域的访问热度（用人数或者停留时间计算得出）；2、支持两种热度图报告形式，空间热度图和时间热度折线图；3、支持定时上传热度数据；4、支持查询获取热度伪彩图；5、数据存储在Flash中，无需额外存储介质
倾斜客流：基于行人分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，128个目标
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、OTAP和E-HOME协议接入；支持同时20路取流；支持萤石平台接入
支持2路Mic输入，支持降噪算法
支持硬解展开模式：原图模式、180°全景模式、180°双通道全景模式、全景模式、4PTZ模式、原图+3PTZ模式、4PTZ融合模式
支持软解展开模式：鱼眼原图、180全景、360全景全景、360全景+PTZ、360全景+3PTZ、360全景+6PTZ、360全景+8PTZ、2PTZ、4PTZ、鱼眼+3PTZ、鱼眼+8PTZ、半球、AR半球、圆柱展开
支持吸顶装、壁装、吊装、桌面装
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸：2560 × 2560
最低照度：彩色：0.03 Lux @（F2.4，AGC ON）
黑白：0.007 Lux @（F2.4，AGC ON），0 Lux with IR 
焦距&视场角：2 mm，水平视场角：172°，垂直视场角：172°
景深范围：0.2 m~∞ 
DORI：D（发现）：43.2 m
O（观察）：17.2 m
R（认出）：8.6 m
I（识别）：4.3 m 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达15 m
补光灯数量：3颗
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB
内置麦克风：2个内置麦克风，支持降噪算法
内置扬声器：支持
音频：1路3.5 mm音频输入（Line in），1路3.5 mm音频输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC24 V，1 A），接口类型端子座
RS-485：1个RS-485（半双工模式，支持自适应HIKVISION，Pelco-P，Pelco-D协议），接口类型端子座
存储温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
加热模块：支持
恢复出厂设置：支持
文件系统双备份：支持
电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W
PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：10 W
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
电源接口类型：2芯接口
线缆长度：310 mm
安装条件：吸顶装、壁装、吊装、桌面装 
防护：IP67 
★支持路口分析配置功能，可配置路口的位置、区域和岔路的数量、方向。（公安部检验报告证明）
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	终端服务器
	可接入不低于16路网络摄像机。
支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。
支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。
支持交通数据（卡口、违法、事件、取证、人体）查询，web导出，交通流量展示。
支持对接显示屏、音柱。
支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
低功耗设计，发热量小，工作温度-30℃~+70℃。
支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据，支持断网续传。
Web操作，完善的SDK支持。
可选配支持4G无线全网通模块。
可选配支持GPS/北斗校时模块。

触发输入：2个报警输入
触发输出：2个报警输出
音频接口：1路音频输入，1路音频输出
光纤接口数量：2
硬盘盘位数量：4
USB数量：1 
硬盘：4个SATA盘接口，单盘最大支持8T 
工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 
网络接口：18个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；
双网卡设计，网卡一具备17个1000M以太网接口及1个可光电复用SFP千兆光纤接口，网卡二具备1个1000M以太网接口及1个SFP千兆光纤接口；
串口：2个RS485接口,2个RS232接口 
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时、GPS校时；设备状态检测、通道状态检测、网络状态、网络流量监控；硬盘管理、远程升级、日志管理；
专用功能：支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发；支持配置多种字符叠加、图片合成模式；支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配；支持交通数据（卡口、违法、事件、取证、人体）查询，web导出，交通流量展示；支持对接显示屏、音柱。
接入路数：16 
防护等级：IP54
★支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖供应商公章）
工作湿度：10%~90%@40℃，无凝结
电源：DC12V±10%
安装方式：水平托盘放置
	台
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	大货车闯红灯终端服务器
	大货车管理终端
可接入不低于16路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。
可配置多种字符叠加、图片合成模式。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。
支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。
可选配支持4G无线全网通模块。
可选配支持GPS校时模块。
支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。
Web操作，完善的SDK支持。

通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；
触发输入：2个报警输入
触发输出：2个报警输出
音频接口：1路音频输入，1路音频输出
网口数量：18
光纤接口数量：2
硬盘盘位数量：4
USB数量：1 
工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时
专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发；
产品主要用于大货车管控，结合大货车专用相机，实现多个大货车管控方案抓拍。
接入路数：16 
工作湿度：10%~90%@40℃，无凝结
电源：DC12V±10%
★支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖供应商公章）
	台
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	频闪灯
	LED频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度10°
覆盖范围：单车道环境补光灯
最佳补光范围16米～25米
触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）
触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US
外壳材质金属铝
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
电源：220VAC±10%
防护等级：IP66
	台
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	3合1爆闪灯
	三合一一级补光灯
铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好
采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，发光效率高、寿命长，稳定性好
带LED格栅，有效减少周边光污染
气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍
支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体全新设计，新颖别致，适应性强，安装简单，调节方便

光源类型：LED灯珠、气体灯管
发光角度：LED：10°；气体灯：10°
色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
补光距离：16~25m
光栅：内置LED格栅
覆盖范围：单车道 
电源：220V±20%
瞬时功率：1500W
回电时间：小于67ms
响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us
触发方式：电平量，可配置开关量
LED触发频率：1Hz~250Hz
LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态
爆闪时长：300us
RS485接口：1路，可配置（基线不带485需下配置单实现）
气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） 
工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结

防护等级：IP65
外壳材质：铝
线缆长度：6m
	台
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	违停球机
	400万+600万25倍拼接版臻全彩枪球一体机
全景600万臻全彩拼接，细节球机400万25倍，采用三镜头设计，兼顾全景细节
全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件（默认），人员密度；【细节】Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能
城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离200 m
交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率
道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测
车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持GB35114A级安全加密

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with Light；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)， 0Lux with IR；
变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍
光学变倍：【细节】25倍 
焦距：【全景】2.8mm；【细节】6~150mm
视场角： 【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59.8°~2.7° 
补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外250米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 
垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；
60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；
【细节】
高帧率：
50 Hz：50 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：60 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
常规帧率：
50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 
陀螺仪：支持 
网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512G
报警：7路报警输入
2路报警输出
音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
恢复出厂设置：支持 
电源：DC36V/1.67A
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃
除雾：支持
功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W） 
防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
3.支架形式：横臂长1米，Q235材质，白色，直径不低60mm，安装法兰不低15cm宽*60cm长，厚度不低于3mm，带斜撑，斜撑不低于φ32 2.5mm厚，详见大样图
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	监控摄像机
	400万+600万25倍拼接版臻全彩枪球一体机
全景600万臻全彩拼接，细节球机400万25倍，采用三镜头设计，兼顾全景细节
全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件（默认），人员密度；【细节】Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能
城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离200 m
交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率
道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测
车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持GB35114A级安全加密

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with Light；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)， 0Lux with IR；
变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍
光学变倍：【细节】25倍 
焦距：【全景】2.8mm；【细节】6~150mm
视场角： 【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59.8°~2.7° 
补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外250米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 
垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；
60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；
【细节】
高帧率：
50 Hz：50 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：60 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
常规帧率：
50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 
陀螺仪：支持 
网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512G
报警：7路报警输入
2路报警输出
音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
恢复出厂设置：支持 
电源：DC36V/1.67A
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃
除雾：支持
功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W） 
防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
3.支架形式：横臂长3米，Q235材质，白色，直径不低76mm，安装法兰不低15cm宽*60cm长，厚度不低于3mm，带斜撑，斜撑不低于φ32 2.5mm厚，详见大样图
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	信号灯检测器
	16路信号灯交流信号输入接口
4个RS485输出接口
1路100M网口输出
1个5VDC输出接口
5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式
16路交通灯状态指示
检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠
输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施
实时输出交通灯信号状态

工作温度：温度-30℃~70℃
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
电源：AC220V±10%
功耗：＜5W
	台
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	灯盘-圆盘灯
	每套信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。
灯芯尺寸：392mm，三联体
外壳材料：优质PC工程材料
面罩材料：高透光率玻璃
LED数量：红色LED:168颗；黄色LED:168颗；绿色LED：165颗
单灯发光强度：红灯≥697cd 、黄灯≥613cd、绿灯≥701cd 
LED光强：红色≥6000mcd、黄色≥6000mcd、绿色≥10000mcd
LED波长：红623±2nm；黄592±2nm；绿502±2nm
单灯功率：红、黄、绿均≤14W 
控制方式支持学习、通讯、触动模式
外壳防护等级：IP55
执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》
	套
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	灯盘-人行灯
	由静态红色人、动态绿色人两个几何单元合并组成
灯芯尺寸：291mm，两联体 
外壳材料：优质PC工程材料
面罩材料：高透光率PC
LED数量：红色LED:≥80颗；绿色LED：≥96颗
单灯发光强度：红灯≥280cd、绿灯≥314cd
LED光强：红色4000~6300mcd、绿色8000~12500mcd
LED波长：红625±2nm；绿500±2nm
单灯功率：静红人≤5W；动红人≤6W；静绿人≤5W
外壳防护等级：不低于IP55
执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》
	套
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	倒计时器
	倒计时器与交通信号灯同步显示红、黄、绿三色，字体美观。采用开关电源供电，不受电压正常波动范围影响，模块化设计，便于维护。能够进行自适应实时显示，字高不低于650mm。最大显示时间99秒，十位数为0时能自动关闭十位数的显示。
支持通讯方式控制的倒计时显示器
支持跟随方式控制的倒计时显示器
支持采用触发方式控制的倒计时显示器
输入电压 : 85～264VAC
电源频率 : 48～52Hz
发光亮度：红色4000~6300mcd，黄色4600~6650mcd，绿色800012500mcd
色度：符合GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器
光源寿命：≥10万小时
可视角度：≥30度
可视距离：≥ 300m
外壳防护等级：≥IP55
耐温：-40℃～+70℃
湿热性能：温度为15℃时，空气相对湿度≤55％±2％
绝缘电阻：≥500MΩ
抗振动：符合GA/T 508-2014 《道路交通信号倒计时显示器》
	套
	26 
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	电子测速提示牌
	1、功率：50W，省电模式：30-40W
2、工作电压： 配DC12V(太阳能供电、蓄电池供电)
3、触发模式:  视频、雷达 
4、限速值:  固定数值（标配，可选配可变显示）
5、太阳能供电套件:  200W太阳能板+120AH锂电池，使用时间：2-3天 
6、抓拍相机：400万像素车牌抓拍机，可抓拍车速范围 200km/h以内(400万抓拍机) 镜头 标配高清定焦或手动变焦镜头，可识别3条车道内的车头及车尾牌照号码
7、字符叠加:  抓拍时间、日期、车牌号码等信息
8、本地存储内存:  标配32G TF内存卡
9、测速雷达：内置K波段平板窄波束24.15GHZ射频雷达，角度范围:水平30度、俯仰16度
10、测速精度:  土1km/h (运动方向与波束为0度夹角时)
11、安装方式：背部抱箍安装、挂装、侧装，雷视抓拍机可与显示屏分开安装          
12、适用场景：平交路口、丁字路口、异形路口、山区公路、园区、国道等
13、含配套基础及安装
	台
	2 
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	哨兵系统
	在无红绿灯的交叉路口安装，可以预警支路司机，前方即将有主路来车，请提前减速让行，也可预警行人注意避让。包括屏幕文字提醒、警示灯提醒、语音提醒。配合本公司的本地管理系统或云平台管理系统，可查询所有车牌信息。
1、一体式预警主机：材质应为钣金外壳一体成型，表面喷塑；
2、电压：供电电压AC 220V±15%，或者工作电压DC 12V±25% ，额定功率≤70W；
3、工作环境要求：环境温度：支持-20 ℃~80℃，环境湿度：支持≤95%(无凝结) ，防护等级：≥IP55；                                                                   
功能模块如下：
1.内置高精测速雷达，并3D万向可调，也可分开安装 
2.测速范围：1 -199公里/小时   
3.测速距离：1-150米                 
4.测速精度：±5公里/小时 
5.红绿圆饼闪烁灯（当对面来车时，黄灯闪烁提示，没车时绿灯显示） 
6.数码显示：高亮单红，实时显示对面来车的速度及自定义文字                                                                                              
7.支持4G模块以及云平台
8.喇叭功率：150w双功放语音内容：可自定义）播报时间：支持定时播放，音量：支持调节                                                                             9、太阳能供电套件:  200W太阳能板+120AH锂电池，使用时间：2-3天
10.含配套基础及安装
	台
	2 
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	黄警示灯
	每套信号灯由黄色几何单元组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。
外壳材料：优质PC工程材料
面罩材料：高透光率PC
LED数量：黄色LED:219颗
LED光强：黄色4600~6650mcd
LED波长：黄590±2nm
单灯功率：≤14W 
控制方式支持学习、通讯、触动模式
外壳防护等级：IP55
执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》
	套
	2 
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	灯带
	工作电压:AC220V+20%
工作频率:50Hz+2Hz
LED数量:红色144颗/米、黄色144颗/米、绿色144颗/米
LED波长:红625±2nm、黄590±2nm、绿500±2nm
LED光强:红色≥4000~6300mcd、黄色4600~6650mcd、绿色8000~12500mcd
工作温度:-40℃~+70°C
湿热性能:温度为15℃时，空气相对湿度≤55%+2%
外形尺寸:1000*60*55mm(长*宽*高)
可视角度:>30°
可视距离:≥300m
道路交通信号灯带是安装在信号灯杆的竖杆和横臂上，可以跟随交通信号灯同步切换红色、黄色、绿色的交通信号辅助设备。当信号灯为红灯时，灯带同步显示红色;当信号灯转为绿灯时，灯带同步显示绿色;当信号灯转为黄灯时，灯带则同步显示黄色。每排LED不少于三颗，支持学习、通讯、触动等控制模式，可设置和本相或对向信号灯倒计时同步倒计递减显示
	m
	72 

	22 
	灯带控制器
	控制灯带跟随交通信号灯同步切换红色、黄色、绿色的交通信号辅助设备。当信号灯为红灯时，灯带同步显示红色;当信号灯转为绿灯时，灯带同步显示绿色;当信号灯转为黄灯时，灯带则同步显示黄色。每排LED不少于三颗，支持学习、通讯、触动等控制模式，可设置和本相或对向信号灯倒计时同步倒计递减显示
	台
	6 
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	交换机
	2千兆SFP光+8千兆电，网管型工业交换机；
交换容量：256Gbps；包转发率：14.88Mpps；
支持工业环网协议STP/RSTP/MSTP/EAPS/ERPS；
3路工业级直流冗余输入（2路DC12~55V工业端子输入，1路DC12V输入）；
工作温度-40~75℃；防雷6KV；防护等级IP40；
铸铁外壳，卡轨式安装，不标配电源线
具备CE、FCC认证
功耗：≤10W
	台
	24 
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	交换机
	1.名称：交换机
2.规格："4千兆SFP光+8千兆电，网管型工业交换机；
交换容量：256Gbps；包转发率：17.85Mpps；
支持工业环网协议STP/RSTP/MSTP/EAPS/ERPS；
3路工业级直流冗余输入（2路DC12~55V工业端子输入，1路DC12V输入）；
工作温度-40~75℃；防雷6KV；防护等级IP40；
铸铁外壳，卡轨式安装，不标配电源线
具备CE、FCC认证
功耗：≤10W"
3.安装方式：箱内安装
	台
	7 
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	信号控制机箱（内置信号机）
	★信号机应符合GB25280-2016国家标准《道路交通信号控制机》要求，需提供有效期内的公安部检测报告复印件。
★信号机需符合GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》，且标准符合性测试的符合度能达到100%，需提供有效期内的测试报告复印件。
投标人需承诺所投交通信号控制器能接入交警现有交通信号优化系统，并能支撑实现联网监视、远程控制、优化方案下发、警卫任务等上述平台所有功能，投标人需提供承诺函。
1、信号机性能指标
（1）模块化建设
交通信号控制器需采用模块化建设，更换电路板方便。信号机的主要单元至少包括电源单元、控制器单元、配置单元、灯控信号输出单元、通信接口单元、时钟单元。
（2）微处理器模块
中央微处理器（CPU）需采用32位及以上微处理器，具备断电仍可继续运作的时钟。
（3）灯控输出单元
信号机需提供不少于48路灯控输出，48组检测器、24组倒计时牌连接。
（4）信号配时方案
信号机支持配置不少于96个定周期信号配时方案，每天支持划分48个时段。
（5）通信接口单元
信号机需具备RS232接口、RS485接口和10/100M的RJ45接口等基本接口。
（6）时钟校正
信号机需配备GPS校时模块，可以自动校正信号机时钟。需支持中心系统校时功能，可以与中心控制系统连接，接收并执行中心校时命令。
2.电源及电气装置指标要求
（1）避雷装置
交通信号控制器的电源输入端及灯控信号输出端均需安装避雷装置，或者采取其它避雷措施。
（2）强、弱电隔离
控制电路与灯控器件之间需采用电耦合器、固态继电器或其它器件连接，使输出端的灯控强电电路与内部的弱电电路能有效隔离。在输出回路中需安装快速熔断器，在短路时保护灯控器件。
（3）信号机电气指标
信号机整机功耗为：小于100W。
信号机相对湿度：5%-95％，非冷凝。
★本次大部分建设点位在乡镇地区，存在电压不稳定等问题，要求交通信号控制机具备宽电压功能，主电源额定电压需在AC88V~264V、50Hz±2Hz范围，确保设备稳定运行（需提供有效期内的公安部检测报告复印件。）。
3.机柜物理结构要求
（1）机柜外观
交通信号控制器机柜的内、外表面及控制面板需光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。表面需有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件无锈蚀及其它机械损伤，各滑动或转动部件活动应灵活，紧固部件不松动，外部表面无可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。
（2）机柜结构
1）交通信号控制器机柜整体结构
a为避免人为破坏信号机，保障信号机安全，要求交通信号控制器具有防撬设计。★交通信号控制机需满足机柜门内嵌在柜体内，连接柜门与柜体的铰链突出柜体表面小于3mm，柜门（前门、后门、侧门）与柜体的缝隙小于3mm，（需提供有效期内的公安部检测报告复印。）
b交通信号控制器机柜设计需能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，机柜设计还应防止顶面积水。
c需室外型机柜，需作防腐处理。
d★信号机底部需采用扁平化、分类设计，应能将不通方向、种类的线缆分类穿线理线，便于后期维护。（需提供有效期内的公安部检测报告复印件。）
e信号机外壳防护等级需达到IP65及以上
2）材质
交通信号控制器机柜应采用铝制机柜，防锈、防腐蚀。交通信号控制器内部的印刷电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。
4.信号机基本功能要求
用户应可以通过交通信号管理系统控制中心设施更新预先制定的方案和任务(使用上载/下载功能)，监视系统运行和监视实时的交通路口情况。上传交通信号机执行现况及检测器采集的交通数据至中心,亦可接收中心下传控制、设定、查询等信息及响应。
人机界面路口状态显示
交通信号控制器需具备全彩液晶显示屏，应支持触摸操作，使信号机维护工作可视化、直观化、简便化。
图形化参数配置
信号机需支持通过维护软件图形化配置路口方案，需包括渠化信息（支持环岛、二次过街、可变车道、潮汐车道等特殊路口的配置）、检测器、信号灯连接关系、配时方案和时段信息。
主控单元故障应急保护
信号机主控单元故障时，信号机需能继续执行定周期工作方式，当前路口方向状态不受影响，无灭灯现象。此时，当信号机出现绿冲突、信号灯组红绿同亮、信号灯组所有红灯熄灭，信号机能立即转入黄闪控制方式，信号机主控单元故障排除后，信号机能自动恢复自主控制。
数据断电保存
信号机需具有在断电情况下的数据保存功能，数据断电保存期限至少为1个月。
后台远程升级
信号机需内置WEB服务，可通过浏览器远程升级信号机嵌入式程序。
一带多功能
信号机需具备一带多功能，每个路口的方案可单独配置，并在液晶屏上分别显示。 
信号机应具备U盘升级功能，可通过USB口现场升级信号机嵌入式程序。
为了便于后期维护，投标人所投信号机的穿线孔需采用扁平化、分类、防小动物设计，可将不同方向、种类的线缆分类穿线理线、防止小动物进入机柜。
5.信号机控制功能要求
信号机需具有丰富的控制功能，包括联网控制、远程控制，感应控制、自适应优化、绿波控制、感应式绿波控制、闪光控制、强制控制控制模式。
3.垫层、基础材料品种、厚度：基础尺寸≥600mm*600mm*700mm，C25混凝土浇筑，基础高于地面300mm，模板制安拆除
4.含土方挖填及余土弃置
	台
	9 
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	专用光纤通信费
	1000M-信号灯路口；一年
	年*路口
	12 
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	专用光纤通信费
	1000M-监控路口；一年
	年*路口
	4 
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	爆闪语音提示
	1.太阳能板
6V 15W太阳能滴胶板
2.蓄电池
锂电池3.7V/10000MA
3.LED 灯珠
高亮160个灯珠
4.颜色：2种颜色可以选择·红蓝色
5.材质
外壳采用ABS材料整体注射成型，抗老化、抗震性能好，灯壳PC材质+铝合金.
6.喇叭：8W
	台
	58 
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	太阳能警示灯
	1.太阳能板
6V 6W太阳能滴胶板,寿命>8年
2. 电 池
锂电池3.7V/2200MA,寿命>2年
3.LED 灯珠
高亮LED贴片2835灯珠 
4.颜色
红蓝色
5.工作时间
太阳下充电8小时可以工作48小时、
6.工作环境
在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP50
7.组装配件
螺丝，胶水
8.材质
外壳采用ABS材料整体注射成型，抗老化、抗震性能好，灯壳PC材质.
9.充电方式
光能自动充电
	台
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	太阳能照明灯
	"灯珠数量：5730大灯珠780颗 电池容量：20000mAh 加大 
同行标识：远超同行标识7000平 覆盖面积 600平(高亮区域300平) 
产品功能：人体感应+光控+遥控 照明时长：满电亮整夜"
	套
	4 
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	照明中杆灯
	1.灯杆材质、高度：热镀锌喷塑钢杆，高度13米
2.灯架形式及臂长：灯架与灯杆呈T字型，弧型灯架，正视图中L=1.5米
3.光源数量、技术要求：3*120W LED
4.附件配置要求：8*M27*1500地脚螺栓、20厚D450法兰、粘路灯号牌、灯头线敷设BVVB-3*2.5
5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C25砼基础，尺寸1.4m*1.4m*1.6m，模板制安拆除
6.接线端子材质、规格：无端子接线
7.接地要求：L50*5*2500镀锌角钢接地极1根，用40*4热镀锌扁钢连接
8.含土方挖填及余土弃置
	套
	2 
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	普通灯具
	1.太阳能板
5V 1.5W太阳能滴胶板,寿命>2年
2.蓄 电 池
锂电池3.7V/2000MA,寿命>2年
3.LED 灯珠
高亮LED贴片2835灯珠.10个高亮LED
4.颜色
黄色
5.工作时间
太阳下充电8小时可以工作48小时,连续放电72小时以上
6.工作环境
在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP50
7.组装配件
螺丝，胶水
8.材质
外壳采用ABS材料整体注射成型，抗老化、抗震性能好
	套
	40 
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	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，7.0m挑臂18m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径390-450-10mm厚，横臂分两节直径100-220-4mm厚、220-340-6mm厚,垂直法兰480×480（550×550）-11×M27，底盘及预埋件规格Φ600mm(750-t6)-8×M36-H1.7m（L1.8m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长2.0m×宽2.0m×高2.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	1 
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	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂16m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径340-400-8mm厚，横臂分两节直径100-200-4mm厚、200-300-6mm厚,垂直法兰420×420（500×500）-9×M27，底盘及预埋件规格Φ550mm(650-t4)-8×M30-H1.7m（L1.8m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.6m×宽1.6m×高2.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	1 

	35 
	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂12m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径270-330-6mm厚，横臂直径100-240-5mm厚,垂直法兰350×350（420×420）-8×M24，底盘及预埋件规格Φ450mm(550-t4)-8×M27-H1.4m（L1.5m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.6m×宽1.6m×高1.8m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	1 

	36 
	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂11m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径270-330-6mm厚，横臂直径100-240-5mm厚,垂直法兰350×350（420×420）-8×M24，底盘及预埋件规格Φ450mm(550-t4)-8×M27-H1.4m（L1.5m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.6m×宽1.6m×高1.8m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	11 

	37 
	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂7m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径220-280-5mm厚，横臂直径90-180-4mm厚,垂直法兰280×280（350×350）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ400mm(500-t4)-8×M24-H1.2m（L1.3m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.2m×宽1.2m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	2 

	38 
	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂6m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径180-240-5mm厚，横臂直径90-165-3mm厚，垂直法兰250×250（320×320）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ350mm(450-t4)-6×M24-H1.0m（L1.1m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	5 

	39 
	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂5m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径180-240-5mm厚，横臂直径90-165-3mm厚,垂直法兰250×250（320×320）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ350mm(450-t4)-6×M24-H1.0m（L1.1m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	4 

	40 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高3m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径110-3mm厚，底部法兰及预埋件规格φ300mm*300mm-t4-4×M18-H0.5m（L0.6m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长0.5m×宽0.5m×高0.6m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	21 

	41 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高6m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径140-3mm厚，底部法兰及预埋件规格Φ300mm(400-t4)-6×M20-H0.6m（L0.7m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长0.6m×宽0.6m×高0.7m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	5 

	42 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂10m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径270-330-6mm厚，横臂直径110-240-5mm厚，垂直法兰350×350（420×420-t18）-8×M24，底盘及预埋件规格Φ450mm(550-t4)-8×M27-H1.4m（L1.5m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.4m×宽1.4m×高1.6m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	8 

	43 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂4m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径180-240-4mm厚，横臂直径110-145-3mm厚，垂直法兰250×250（320×320-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ350mm(450-t4)-6×M24-H1.0m（L1.1m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	1 

	44 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂5m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径220-280-5mm厚，横臂直径110-180-4mm厚，垂直法兰280×280（350×350-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ400mm(500-t4)-8×M24-H1.2m（L1.3m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	3 

	45 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂6+4m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径220-280-5mm厚，横臂1直径110-180-4mm厚，横臂2直径110-145-3mm厚，垂直法兰280×280（350×350-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ400mm(500-t4)-8×M24-H1.2m（L1.3m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	2 

	46 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂6m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径220-280-5mm厚，横臂直径110-180-4mm厚，垂直法兰280×280（350×350-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ400mm(500-t4)-8×M24-H1.2m（L1.3m)
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	3 

	47 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂7m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径240-300-6mm厚，横臂直径110-210-4mm厚，垂直法兰300×300（400×400-t16）-8×M20，底盘及预埋件规格Φ450mm(550-t4)-8×M27-H1.4m（L1.5m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.2m×宽1.2m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	2 

	48 
	交通标志杆
	1.类型：标志牌杆件，高7.0m挑臂4m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径180-240-4mm厚，横臂直径110-145-3mm厚，垂直法兰250×250（320×320-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ350mm(450-t4)-6×M24-H1.0m（L1.1m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	2 

	49 
	交通标志杆
	1.类型：φ89标志牌杆件，高3m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径3mm厚，300mm*300mm-t4-4×M18-H0.5m（L0.6m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长0.5m×宽0.5m×高0.6m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	4 

	50 
	交通标志杆
	1.类型：φ89标志牌杆件，高2.5m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径3mm厚，300mm*300mm-t4-4×M18-H0.5m（L0.6m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长0.5m×宽0.5m×高0.6m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	6 

	51 
	水平定向钻进管道
	1.材质及规格：2根De50 PE管、1.25MPa
2.一次成孔长度：50米内
3.连接形式：热熔
4.路面破除恢复，土石方开挖、回填及清运、管材及辅材采购与施工
5.含机械费及机械转场费
	m
	530 

	52 
	电缆保护管
	1.规格：2根Φ50并排敷设
2.材质：PE管
3.敷设方式：埋地敷设深度不低于0.5m
4.涉及到路面及绿化带区域的，含路面及绿化带拆除及恢复
	m
	1400 

	53 
	挖沟槽土方
	1.土类别： 一、二类土 
2.挖土深度：沟槽0.5m深，0.3米宽
	m3
	210 

	54 
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：夯填原土
	m3
	210 

	55 
	光缆
	1.名称：光缆
2.规格：GYTA-4B1
3.敷设方式：管内穿放
	m
	1840 

	56 
	光缆
	1.型号：光缆
2.规格：GYTA-4B1
3.敷设部位：架空
4.敷设方式：挂钩法
	m
	460 

	57 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-12*1.5
	m
	1400 

	58 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-5*1.5
	m
	1050 

	59 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-4*1.5
	m
	940 

	60 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-3*1.5
	m
	1620 

	61 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-3*2.5
	m
	1900 

	62 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVSP-2*1.5
	m
	1400 

	63 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-3*6
	m
	2000 

	64 
	双绞线缆
	1.名称：网络线
2.规格：防水超五类
3.敷设方式：管内穿放
	m
	1620 

	65 
	抱杆机箱
	1.型号：镀锌钢板喷塑
2.规格：尺寸：510*380*260mm、门板壁厚1.2mm，箱体壁厚1mm；内置：空开*1；交流电源防雷*1；导轨插座*3；接地排*1；网络防雷*1；光纤盘*1；防水三角锁扣，辅材，定制丝印等
3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线、光纤尾纤
4.支架材质、规格：不锈钢带抱箍
	台
	25 

	66 
	设备控制机箱
	1.类型：电警落地箱
2.材质、规格尺寸：尺寸：660mm*415mm*1355mm:单前门+下开门；32A空开*1,导轨插座*1:16A,空开*5:机架式PDU插座*1(七位),机架式抽拉熔纤盘*1(12口SC),隔板*3;接地*1,箱体S1.2mm厚度镀锌；表面喷塑：箱门按项目要求彩色丝印等
3.垫层、基础材料品种、厚度：基础尺寸≥600mm*600mm*700mm，C25混凝土浇筑，基础高于地面300mm，模板制安拆除
4.含土方挖填及余土弃置
	台
	7 

	67 
	接地极
	1.材质：镀锌角钢
2.规格：L50*5*1500
3.土质：普通土
	根
	90 

	68 
	接地母线
	1.材质：镀锌扁钢
2.规格：40*4
3.安装部位：埋地
	m
	90 

	69 
	人(手)孔井
	1.材料品种：MU15砼实心砖矩形砖砌井
2.规格尺寸：井壁厚12cm,井内径尺寸：0.38m*0.38m*0.6m、1：2水泥砂浆内侧粉刷
3.盖板材质、规格：0.4m*0.4m树脂复合井盖井座
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：10cm厚C20砼垫层，伸出井外壁10cm，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	座
	110 

	70 
	系统调试
	1.调试内容：电子警察系统调试
	项
	1 

	工程名称：道路交通安全“5510”整治工程（后端设备）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1 
	机柜
	1.名称：机柜
2.规格：·型号：600×600×2000（42U）
·材质：SPCC优质冷轧钢板
·材料厚度：立柱2.0，横梁1.2，门板1.0
·通风系统：置顶式风机散热单元，底部活动进线孔
·立柱间距： 19英寸
·表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑，方孔条镀锌
·附加功能：速拆卸式双侧板
·配置：3个层板，5MM钢化玻璃前门+冷轧钢网孔后门，20套哈姆螺丝
·防护等级：IP20
·用途：装载网络设备及配件等
·特点：采用国际通用的19英寸标准，四根立柱，3块层板（可选加装多层），具有良好的通用性。"
3.安装方式：落地安装
	台
	2 

	2 
	电力电缆
	1.名称：电缆
2.型号：YJV-3*6mm2
3.材质：铜芯
4.电压(kV)：1KV
5.敷设方式：室内
	m
	90 

	3 
	云存储数据存储节点
	1.名称：云存储数据存储节点
2.规格："8U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
【硬件规格】，满配48块8T企业级硬盘
处理器：1颗64位多核处理器
系统内存：8GB
系统盘：1×240GB SSD
磁盘接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口
其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI
整机电源：1200W，1+1冗余电源
【产品性能】
视频性能：最大支持接入300路（最大接入带宽600Mbps）
【产品功能】
设备内置视频云存储软件（含授权）
支持视频流、图片流直存
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
云存储系统支持单机/集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务
支持云存储节点之间容量及业务负载均衡
支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
支持云存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务
云存储系统提供虚拟化资源池，支持按周期覆盖、容量覆盖、不覆盖等多种存储模式
云存储系统具备纠删码数据保护技术，保障数据完整性，支持超损回放
★云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力;（需提供公安部检测报告）"
3.安装方式：机架式安装
	台
	2 

	4 
	高性能服务器（国产化）
	1.名称：高性能服务器（国产化）
2.规格："双路通用服务器
技术规格：2U海光3000双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；"
3.安装方式：机架式安装
	台
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	5 
	交通综合管控平台授权
	1.名称：交通综合管控平台授权
2.规格："1、资源
支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位
支持目录刷新的按钮变成常显，方便用户进行手动刷新。
支持点位预览、收藏、录像回放，支持查看点位属性详情
支持针对点位进行周边搜索，点击后支持在弹出的地图页面上进行点位选择
支持根据关键字及拼音字母进行点位模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树
2、收藏
""支持收藏夹点位展示，支持查看我的收藏及分享给我的收藏
支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、修改排序以及删除个人收藏夹分组，支持收藏夹刷新
支持查看收藏夹内点位，支持针对收藏夹内点位进行查看详情、预览及回放，并支持添加及删除收藏夹内点位
支持针对收藏夹内进行区域广播""
支持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数
支持查看其他用户共享的收藏夹分组，并支持查看分享人及分享时间
支持分享点位在关联用户配置以及分享到用户同时支持展示用户名和真实姓名，并且支持真实姓名和用户名进行检索。方式为：用户名（真实姓名）。
支持根据关键字及拼音字母对收藏内点位进行模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树
3、预案
支持创建公有预案及私有预案，新增预案时需配置预案详细信息，编辑预案名称、预案类型、轮巡间隔、是否自动执行预案及时间
支持编辑、删除预案，并支持添加或删除预案内点位，支持调整点位顺序、设置预案点位的主子码流及关联预置点信息，支持预案轮巡预览
支持查看预案创建者及创建时间
4、历史
按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表
5、视频预览
支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、打开声音、对讲。抓图产生的图片支持打开目录、编辑图片和上传暂存架
支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、打开声音、对讲、录像保存、播放暂停、单帧倒退及单帧前进
支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏
支持开启多屏，开启后新增一个多屏预览窗口，可进行一机双屏操作
支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、1+9、2+8、1+12、4+9、1+1+12、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放
支持主子码流切换播放
支持组播预览
取流失败点击窗口按钮后能重新播放
支持按权限控制播放声音，有权限的才能有声音
针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面
播放窗口顶部控制条支持浮动显示
支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。支持八方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下
支持设置云台转动速度；支持焦距放大缩小；支持聚焦控制；支持光圈扩大缩小；支持一键对焦；支持打开灯光；支持打开雨刮器；支持云台重置
支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长
支持设置、修改及快速选择预置点(当前支持设置9个预置点)
支持设置、修改及快速选择云台巡航(当前支持设置9个巡航)
支持云台控制叠加osd配置
支持录制及调用云台运行线路
6、视频回放
支持画面抓图、录像、电子放大、视频增强、音频播放，抓图产生的图片支持打开目录、编辑图片和上传暂存架
支持录像分段回放功能，可以将录像文件分成多个片段同时回放
支持录像向前定位功能，自动跳转至当前时间前几秒位置进行播放
支持多画面同步播放，即多个画面播放时间一致，统一进行时间控制；也支持多画面异步播放，即个画面播放时间不一致，分别控制
支持进度条缩放，并支持滚轮控制，支持在时间轴上切换画面播放时间，支持控制时间轴收起与展开，支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图
支持以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），并支持依照类型进行录像筛选
支持针对录像进行框选下载，支持多路同时下载（最多支持9路同时下载）
支持针对一段录像进行标签标注
支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能
支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放
支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放
支持针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并支持快速打开录像进行回放
支持进度条的不展示，支持开启多屏，开启后新增一个多屏回放窗口，可进行一机双屏操作
针对录像回放画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息、切换实时预览、关闭画面
支持按权限控制播放声音，有权限的才能有声音
级联点位倒放提示不支持
播放窗口顶部控制条支持浮动显示
只有一个录像类型的点位，支持直接双击播放"
	路
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	6 
	云存储授权
	1.名称：云存储授权
2.规格："1、必选，视频云存储必选软件模块，将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制；
2、支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求；
3、支持在线调整资源池的数据保护EC级别；
4、支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中；
5、支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略；
6、支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效；
7、支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期。"
	T
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	工程名称：道路交通安全“5510”整治工程（标牌标线等）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1 
	隔离护栏
	1.类型：三波波型护栏，
2.规格、型号：栏高：950mm，波宽：506mm，含配套端头、立柱、轮廓标等，详见设计大样图
3.材料品种：护栏采用φ140×4.5×2500mm钢管立柱,三波形梁板厚度为4mm，护栏螺栓采用防盗螺母，轮廓标材料采用厚1.5mm的薄钢板（反光材料采用IV类反光膜在道路右侧为白色，左侧为黄色，反射体规格为4cm*18cm，直线段间距8m曲线段适当加密）
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：立柱打入深度1650mm；
	m
	72 

	2 
	减速垄
	1.材料品种：减速垄
2.规格、型号：橡胶，国产优质
	m
	32 

	3 
	广角镜安装
	1.样式、材质、规格：直径80CM凹凸镜，含立柱及配套基础
	个
	11 

	4 
	警示柱
	1.类型：道口警示桩
2.材料品种：镀锌钢管，贴红白色Ⅲ类反光膜
3.规格、型号：直径12cm壁厚3mm，地上80cm埋入地下砼内40cm，C20砼基础35*35*45cm
	根
	2 

	5 
	清除标线
	1.清除方法：水除线
	m2
	380 

	6 
	标志牌
	1.类型：拆除
2.材质、规格尺寸：老旧标志牌
	块
	10 

	7 
	减速垄
	1.材料品种：拆除
2.规格、型号：破损减速垄
	m
	60 

	8 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,T字路口-三角牌，边长70cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	8 

	9 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,T字路口-三角牌，边长90cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	1 

	10 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,货车危险三角牌，边长90cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	6 

	11 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,减速让行-三角牌，边长70cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	3 

	12 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,禁止危险品运输车右转1.1*1.4m，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	1 

	13 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,人行横道标志牌，80cm*80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	11 

	14 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,十字路口三角牌，边长70cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	8 

	15 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,停车场出口，60*80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	1 

	16 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,停车让行八角牌，80cm*80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	18 

	17 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,外框加荧光黄绿色人行横道标志牌，1m*1m，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	24 

	18 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,向左向右线型诱导标志牌，60cm*160cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	7 

	19 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,右转黄牌货车必须停车观察确认安全后重新起步，1.1*1.4m，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	3 

	20 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,右转停车再起步，0.8m*1.2m，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	3 

	21 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,,注意危险三角牌，边长90cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	1 

	22 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,注意行人标志牌，边长90cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	4 

	23 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,解除限速30，φ80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	4 

	24 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,人行横道标志牌，80cm*80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	20 

	25 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,,限速30，φ80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	20 

	26 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,学校区域辅助牌,60*37cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	13 

	27 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,注意儿童三角牌，边长70cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	13 

	28 
	标记
	1.材料品种：直行箭头
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：长度6m，线宽30cm，具体见设计大样图
	个
	37 

	29 
	标记
	1.材料品种：转弯箭头
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：长度6m，线宽30cm，具体见设计大样图
	个
	4 

	30 
	标记
	1.材料品种：直行+转弯箭头
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：长度6m，线宽30cm，具体见设计大样图
	个
	2 

	31 
	标记
	1.材料品种：非机动车道图标（自行车）
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：长度6m，线宽30cm，具体见设计大样图
	个
	7 

	32 
	标记
	1.材料品种：菱行预告标示
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：菱行预告标示(1×2.5m) ，具体见设计大样图
	个
	22 

	33 
	标记
	1.材料品种：文字标记
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：字高3m内，具体见设计大样图
	个
	25 

	34 
	横道线
	1.材料品种：斑马线
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
	m2
	1030.65 

	35 
	标线
	1.材料品种：彩色标线
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，聚氨酯陶瓷颗粒
	m2
	1730 

	36 
	标线
	1.材料品种：标线
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
	m2
	2255.2 

	37 
	绿化修剪
	1.绿化修剪：泰兴国省道前端点位绿化遮挡修剪
	处
	200 

	38 
	交通标志杆
	1.类型：标志杆（人行斑马线标志牌800*800）
2.材质：镀锌电焊钢管
3.规格尺寸：102*5*3550，镀锌钢板，螺栓
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：600*600*1000mmC20混凝土基础，钢筋，模板
	根
	4 

	39 
	交通标志杆
	1.类型：标志杆（停车让行标志牌800八角）
2.材质：镀锌电焊钢管
3.规格尺寸：89*5*3650，镀锌钢板，螺栓
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：600*600*1000mmC20混凝土基础，钢筋，模板
	根
	8 

	40 
	交通标志杆
	1.类型：标志杆（减速让行标志牌900三角）
2.材质：镀锌电焊钢管
3.规格尺寸：89*5*3450，镀锌钢板，螺栓
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：600*600*1000mmC20混凝土基础，钢筋，模板
	根
	2 

	工程名称：道路交通安全“5510”整治工程（宣传）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1 
	随警执法拍摄采访
	制作报道并泰兴电视台、新媒体资源全覆盖推广
	次
	12

	2 
	交警在线视频号
	交警风采、交管纪实，以短视频形式制作推送
智慧泰兴和泰兴发布等微信、抖音号等政务平台
	项
	12

	3 
	事故警示、安全提醒
	公众号推送智慧泰兴和泰兴发布等政务平台
	项
	52

	4 
	交通违法曝光台
	融媒体微信公众号推文、电视台专栏
	项
	52

	5 
	宣传丽屏展架
	加重防风型特质骨架，外框83*183CM，内页单面高
清画面79.7*180cm，包含设计制作印刷
	幅
	200

	6 
	交通安全知识宣传
三折页
	A4尺寸，210*290mm，157g铜版纸，四色印刷包含设计制作印刷
	本
	20000

	7 
	交通安全知识、事故案例宣传画册
	A5尺寸，210*140mm，封面200g铜版纸覆光膜，内页157g
铜版纸，24P，四色印刷无线胶装，包含设计制作印刷
	本
	20000

	8 
	安全警示宣传牌
	不锈钢材质200*110cm,画面尺寸80*100cm，双面PVC高清画面，
包含设计制作印刷，标牌地基人工开挖40*40*60cm，C25商砼浇筑等
	块
	30

	9 
	1.22全国交通安全宣传日宣传海报
	50*90cm，高清喷绘，覆光膜，室外热熔防水背胶，包含设计制作印刷
	张
	3000

	10 
	春运交通安全宣传海报
	50*90cm，高清喷绘，覆光膜，室外热熔防水背胶，包含设计制作印刷
	张
	3000
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[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc282446331][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc49090576]第五章  投标文件的编制要求及参考格式
[bookmark: _Toc426469932]1.投标文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见本招标文件第二章3.1条。
2.投标文件的编制内容及编制要求
2.1开标一览表
2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；
[bookmark: OLE_LINK8]2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。
2.1.3开标一览表格式见附件。
2.2 投标函
2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2投标函必须加盖投标人公章并经法定代表人（负责人）签字或签章。
2.3投标报价明细表及分析说明
2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。
2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。
2.4资格条件证明文件
（1）投标人基本资格条件承诺函；
（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。
2.5采购需求响应表
投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式附后。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料
投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
[bookmark: _Toc426469934][bookmark: _Toc426469936][bookmark: _Toc426469937][bookmark: _Toc383626069][bookmark: _Toc382811202][bookmark: _Toc382812507][bookmark: _Toc382811607][bookmark: _Toc383587529][bookmark: _Toc383679822][bookmark: _Toc382813957][bookmark: _Toc383698722][bookmark: _Toc383623749][bookmark: _Toc382812316][bookmark: _Toc383624021][bookmark: _Toc390098915][bookmark: _Toc390099111][bookmark: _Toc382814038][bookmark: _Toc390246998]
3. 投标文件参考格式
3.1投标文件封面格式


[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]投标文件

采购项目名称：
采购项目编号：


投标人名称：（加盖CA电子公章）
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日



3.2开标一览表
[bookmark: _Toc426469938]

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。


3.3投标函
[bookmark: _Toc367785041][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK75]投标函
致：(招标人名称)：
根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、如我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2、合同履行期限： 合同签订90日内完成全部安装调试并稳定运行。 
3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受招标人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(加盖CA电子公章)：
法定代表人 （负责人）(签字或签章)：
日期：   年  月   日


3.4投标报价明细表及分析说明

[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]                  投标报价明细表                       （单位：元） 




分析说明（格式自拟）




投标人名称(加盖CA电子公章)：
法定代表人（负责人） (签字或签章)：
日期：   年  月   日

























3.5投标人资格条件证明文件
（1）投标人基本资格条件承诺函
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK86]投标人基本资格条件承诺函
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无贿赂工作人员等违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(加盖CA电子公章)：
法定代表人（负责人） (签字或签章)：
日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料
1.具有有效的营业执照（附证书的扫描件）；
2.本项目的特定资格要求提供的证明材料（具体见招标公告要求）。

附件：中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注说明：
1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。
3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。4、友情提醒:投标人若为产品经销商，须填写生产厂家的中小企业声明函及相关信息，否则将不予享受关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定中针对小型和微型企业的产品价格优惠政策。


3.6采购需求响应表
[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80]响应表
	序号
	招标技术参数
	投标技术参数
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	








第六章 合同格式




合 同 协 议 书




项目名称                                            

甲    方                                            

乙    方                                            

丙    方                                            

签约日期                                            

签约地点                                            

合同编号：
项目名称：
委托方(以下简称甲方): 
服务方(以下简称乙方): 
集建方(以下简称丙方): 
签订日期： 

	委托方（以下称甲方）：
	服务方（以下称乙方）：

	住所地：
	住所地：

	集建方（以下称丙方）：
	

	住所地：
	



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照招标文件、投标文件等签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。
委托方为本项目建设方，负责支付相关费用；集建方为该项目建设管理方，履行项目建设管理权利和义务，全面负责项目建设过程管理直至竣工验收。乙方为该项目供货施工方。
第二条合同总价款本合同项下人民币总价款为           （大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条组成本合同的有关文件下列关于泰兴市政府采购号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标通知书；
（8）甲乙丙三方商定的其他文件等。
当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方应严格按照安全生产的相关规定，规范做好各种施工安全标志，确保施工安全、一旦发生任何安全事故，承包人负责处理并承担一切责任及经济损失。
第五条质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3、免费质保期三年（工程竣工验收合格后起算）。
第七条交货和验收
1、乙方应当在合同签订并具备施工条件后90日历天内完成供货安装及调试，并通过验收交付甲方正常使用，地点由甲方指定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货检验包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、乙方应严格按照安全生产的相关规定，规范做好各种施工安全标志，确保施工安全、一旦发生任何安全事故，承包人负责处理并承担一切责任及经济损失。
6、甲方应当在安装调试结束后的7个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章，有问题及时反馈给乙方整改，逾期未验收的，视为验收合格。
7、货物和系统调试验收的标准：项目招投标文件要求以及合同约定技术标准，无项目要求的则按国家现行相关标准验收。
第八条伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条履约保证金
1、乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的 10 %履约保证金。
2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。
3、履约保证金在验收合格后无息返还。
第十条货款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款方式：合同签订后主要设备进场后支付至合同金额的30%，项目验收合格后支付至合同金额的75%，结算审计结束后支付至审定金额的95%，余款三年免费质保期结束后一次性付清。（免费质保期从验收合格之日起计算)
第十一条违约责任	
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金。
第十二条合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙丙三方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动。
第十三条争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：
向向合同签约地(泰兴)的人民法院提请诉讼；
第十四条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方、丙方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十五条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式捌份，甲乙丙三方各执贰份，一份交代理公司存档，一份报送政府采购管理办公室备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
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