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第一章投标邀请
受扬州市公安局邗江分局的委托，扬州市公共资源交易中心邗江分中心就扬州市公安局邗江分局2026年“5510”重点隐患路段整治改造项目(项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2026-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市公安局邗江分局2026年“5510’重点隐患路段整治改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月4日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2026-0009
2.项目名称：扬州市公安局邗江分局2026年“5510”重点隐患路段整治改造项目
3.预算金额：
	采购
包号
	预算金额（人民币：万元）


	1
	199.46万元


4.最高限价：
	采购
包号
	是否设定最高限价
（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	195.6635万元


5.采购需求(简介)：扬州市公安局邗江分局2026年“5510’重点隐患路段整治改造项目（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后30日历天
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6供应商信用承诺函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标

	采购
包号
	是否接受联合体投标
（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/ 


5.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


 
（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月4日09点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州市公安局邗江分局本级
地 址：扬州市邗江区司徒庙路188号
联系人：徐警官
联系方式：0514-87053600
2.扬州市公共资源交易中心邗江分中心信息
地　址：扬州市邗江区国展路恒通AI科创大厦三楼
联系人：程经术
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0514-82882275
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市邗江区政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


第二章投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心邗江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
   22、评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
   23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
   24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10异常低价投标（响应）
26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
   27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
   28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 
 
 
 
 

 
 



 
第三章合同文本
 
 
 
 
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范本
 
 
 
项目名称：扬州市公安局邗江分局2026年“5510”重点隐患路段整治改造项目
合同编号：           
甲方：           
乙方：           
签订时间：           
 


 
 
使 用 说 明
 
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一节 政府采购合同协议书
 
甲方（全称）： 扬州市公安局邗江分局 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                         （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称： 扬州市公安局邗江分局2026年“5510”重点隐患路段整治改造项目  
         采购项目编号：   JSZC-321003-JZCG-G2026-0009          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：                      
分期付款：
1、签订合同后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付项目合同价的30%，
2、主要设备到货安装调试完毕后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付项目至合同价的70%，
3、验收合格后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付剩余尾款。
成本补偿：        
绩效激励：        
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
 收取履约保证金形式： 无                    
 收取履约保证金金额： 无                        
 履约担保期限：   无                          
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。
2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3. 采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	扬州市公安局邗江分局2026年“5510”重点隐患路段整治改造项目 
	工业 



4．核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	云存储系统软件


5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
    1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
    2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
    3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、建设及改造点位及清单

2.1 建设及改造点位
	序号
	建设位置
	建设内容

	1
	G345与敦留路路口
	闯红灯自动记录系统及智能交通信号控制系统建设

	2
	G345与扬古岗路口
	信号灯系统增补

	3
	101县道花城岗路口
	闯红灯自动记录系统及智能交通信号控制系统改造

	4
	S611省道与高庄路路口（K24+730）
	闯红灯自动记录系统及智能交通信号控制系统建设

	5
	S611省道与邱庄村路路口（K17+600）
	闯红灯自动记录系统及智能交通信号控制系统建设

	6
	S611与阜兴路路口（K15+400）
	闯红灯自动记录系统及智能交通信号控制系统建设

	7
	S611与开扬路路口（K23+100）
	闯红灯自动记录系统及智能交通信号控制系统建设



2.2 建设清单及技术规格要求
	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	信号灯杆（立柱式）
	立杆圆柱直径140-3mm厚，热镀锌喷塑，高4.5米。下法兰300*300-12mm厚。
	6
	根

	2
	信号灯杆（悬臂4米）
	镀锌喷塑；立柱八角对角，180-240-4mm厚-高6.8米,横臂八角对角，110-140-3mm厚-长4米。下法兰φ450-12mm厚，上法兰320*320-12mm厚。
	1
	根

	3
	信号灯杆（悬臂6米）
	镀锌喷塑；立柱八角对角，200-260-4.5mm厚-立柱高6.8米,横臂八角对角，110-180-4mm厚-长6米。下法兰φ450-12mm厚，上法兰350*350-12mm厚。
	10
	根

	4
	信号灯杆（悬臂9米）
	镀锌喷塑；立柱八角对角，260-300-5mm厚-立柱高6.8米,横臂八角对角，110-240-4.5mm厚-长9米。下法兰φ550-16mm厚，上法兰400*400-16mm厚。
	2
	根

	5
	机动车信号灯（圆盘）
	国标 Ø400 mm型，信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用卡扣式连接方式，方便徒手开启和关闭；
信号灯规格为Φ400㎜，信号灯灯头采用发光二极管，壳体采用超薄一次成型压铸铝或聚碳酸酯材料；
工作电压：220V±20%   AC：50HZ±5%；
可视距离：大于1000米；
可视角度：优于30度；
发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观LED灯发光管不应有明显离散感(保证良好的视认效果)；
色度：满足国标要求；
MTBF：大于10000小时；
工作电流：恒流驱动，具有过压、过热、过流保护功能，正常工作电流为最大值的60%；
寿命：不少于10万小时，质保期为三年；
环境温度：-30摄氏度～+60摄氏度；
环境湿度：小于95RH；
信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施。
	19
	套

	6
	机动车信号灯（左转）
	国标 Ø400 mm型，信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用卡扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。
信号灯规格为Φ400㎜，信号灯灯头采用发光二极管，壳体采用超薄一次成型压铸铝或聚碳酸酯材料；
工作电压：220V±20%   AC：50HZ±5%
可视距离：大于1000米
可视角度：优于30度
发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观LED灯发光管不应有明显离散感(保证良好的视认效果)
色度：满足国标要求。
MTBF：大于10000小时。
工作电流：恒流驱动，具有过压、过热、过流保护功能，正常工作电流为最大值的60%。
寿命：不少于10万小时，质保期为三年。
环境温度：-30摄氏度～+60摄氏度。
环境湿度：小于95RH。
信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施；
	5
	套

	7
	机动车信号灯（右转）
	国标 Ø400 mm型，信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用卡扣式连接方式，方便徒手开启和关闭；
信号灯规格为Φ400㎜，信号灯灯头采用发光二极管，壳体采用超薄一次成型压铸铝或聚碳酸酯材料；
工作电压：220V±20%   AC：50HZ±5%；
可视距离：大于1000米
可视角度：优于30度
发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观LED灯发光管不应有明显离散感(保证良好的视认效果)
色度：满足国标要求。
MTBF：大于10000小时。
工作电流：恒流驱动，具有过压、过热、过流保护功能，正常工作电流为最大值的60%。
寿命：不少于10万小时，质保期为三年。
环境温度：-30摄氏度～+60摄氏度。
环境湿度：小于95RH。
信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施。
	1
	套

	8
	机动车信号灯（掉头）
	国标 Ø400 mm型，信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用卡扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。
信号灯规格为Φ400㎜，信号灯灯头采用发光二极管，壳体采用超薄一次成型压铸铝或聚碳酸酯材料；
工作电压：220V±20%   AC：50HZ±5%
可视距离：大于1000米；
可视角度：优于30度；
发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观LED灯发光管不应有明显离散感(保证良好的视认效果)；
色度：满足国标要求；
MTBF：大于10000小时；
工作电流：恒流驱动，具有过压、过热、过流保护功能，正常工作电流为最大值的60%；
寿命：不少于10万小时，质保期为三年；
环境温度：-30摄氏度～+60摄氏度；
环境湿度：小于95RH；
信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施。
	1
	套

	9
	信号灯支架
	与信号灯配套。
	26
	套

	10
	信号控制机
	主机配置：支持32个主相位，标准48路灯驱输出（每路输出端子包含短路保险丝及断路LED指示）最大支持96路灯驱输出实现双路口的集中16阶段控制；
流量采集功能:支持地磁检测器、视频检测器及微波雷达接入并实时LED指示车辆触发状态，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的车流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据。；
支持远程程序升级维护，支持U盘导入设置，支持笔记本现场运行参数设置；
可配置2块控制板：实现双CPU控制，实现双机备份、智能降级、公交优先、视频检测、地磁检测、无线控制等；
可配置全彩色液晶面板及键盘人机界面，全彩色中文友好界面，可现场监测运行状态、模拟路口、配置设备参数；交通信号控制机对每一个输出单元LED灯（每一组灯或其他设备）的电压和电流进行检测，如果信号灯故障实时上报中心；
支持每个路口可设置8个方向岔口（正东、正南、正西、正北、东南、西南、西北、西北、东北），每个方向岔口可设置8个进口车道和8个出口车道；
在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过GPS对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制；
支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行；
方案放行灯色特殊控制，包括：全红、黄闪、关灯、红闪；
发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案；
支持可变车道配置，满足不同时段下车流变化，且需单独控制的需求，适用于潮汐车道、闸道、普通可变车道路口；
支持待行区配置，确保车辆在安全的前提下，有序且快速通行，提高通行效率；
支持学习式、脉冲式、RS-485通讯式倒计时屏连接，满足不同国标波特率的灵活配置，最大支持32路通讯式倒计时信号输出；
支持网络风暴防护功能，确保网络异常情况下设备正常运行；
支持通过中心客户端、现场维护工具进行配置，方便用户应用；
支持平台临时方案及特勤任务下发，应对多种紧急突发路况；
支持车流量统计、饱和度、占有率推送平台，支撑中心控制业务；
支持全面的故障诊断功能，日志存储，方便故障诊断；
支持配置方案导出导入，方便客户备份使用，支持短连接路口配置，独立控制，支持非协调式行人过街请求控制；
▲控单元失效处置：信号机当主控单元发生故障时，当前路口放行状态不受影响，继续执行原定周期工作方式，无灭灯现象，当主控单元故障解除后自动恢复自主控制；
手动自动退出功能：当信号机执行侧门手动控制时，侧门关闭需自动退出手动；当信号机执行面板手动控制时，正门关闭需自动退出手动；
侧门手柄功能：信号机支持打开侧门能指定方向、指定放行、黄闪、全红、关灯控制；
配置数据备份与恢复功能：支持USB扩展存储功能，能进行配时方案的备份及恢复；
▲图形化配置功能：信号机配置软件采用中文图形化配置路口渠化、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息；
工作环境状态监视功能：信号机能对机器内温度、湿度及市电输入电压进行实时检测；
▲拥堵控制功能：当路口缓行时，上游路口应能减少绿灯放行时间，下游路口增加绿灯放行时间。当路口拥堵时，上游路口能截止当前绿灯放行时间，下游路口能继续增加绿灯放行时间，当通行车道排队消失后，路口控制状态自动恢复正常；
短信报警功能：能将故障信息及断电信息通过短信发送到设定的手机中；
▲具有控制机信息发布接口功能，用于面向车联网应用的道路交通信号机与交通管控与信息服务平台、路测车联网通信设备的通信。
支持配置无线接收单元，配合遥控器可实现>500米无线遥控设备运行，可实现指定路口控制、群控、指定相位放行、勤务路线选择放行等功能；支持配置车载GPS单元，配合无线接收单元，实现中心专网内自动勤务放行控制，不需要中心人员手控干预实现自动勤务放行功能；支持配置控制手柄：能实现指定阶段、指定灯色、步阶切换、手动控制等交通管制控制；实时监测信号机运行状态、通讯状态、控制方式状态等；
以上标▲项参数需提供第三方检测检验报告或实物照片、产品规格说明书等相关资料予以证明，投标文件中未提供视为不满足。

投标人需做出以下承诺，并提交承诺书：一是确保投标信号控制机与公安交警系统现有信号控制系统无缝对接，实现包括信号机运行状态及参数的调取、查看，中心方案的下发，指定相位控制、绿波控制、警卫路线控制等全部招标技术方案相关功能。二是信号机配件如主控板、灯控板等需要与现有信号控制机兼容使用，以便于维修替换。三是与在用交警信号平台、信号机的兼容对接和开发，由投标人在中标后15个工作日内建设完成，并且不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用。采购人仅提供测试所需的公安内部网络环境及协调中标人与原建设单位对交警信号平台、信号机的兼容进行对接和开发。
	5
	台

	11
	信号机软件
	同扬州市公安局交警支队现有智能交通信号控制系统相对接
	5
	套

	12
	智能运维终端
	外壳材质：采用阻燃PC材质；
物联网模块：当TCP/IP网络掉线时，自动切换到NB-IOT窄带物联网通信。实现设备状态检测、远程控制及上报故障信息；
市电检测功能：检测到市电情况，断电情况下可以上报离线故障信息；
后备UPS电源模块：当市电故障时，后备电源可以提供12V电力，支持运维系统工作30分钟以上。结合NB-IOT物联网，上报市电异常故障信息；
电压、电流检测显示功能：检测电压值、电流值及功率。辅助判定设备状态；
柜门状态检测功能：获取柜门开启/关闭状态，并发送柜门状态故障信息到平台软件；
温度检测显示功能：检测箱体内实时温度，并可根据温度自动判定，启动风扇散热/加热器加热；
设备功耗检验：≤6W（空载）；
电源适应性检验：电源电压在AC100V-AC250V范围内变化时，智维终端能正常工作；
市电采集：支持市电电压、电流采集；精度0.1%；
温度采集：支持箱体温度采集，温度采集精度±0.5℃；
负载电流：整机最大支持20A，220V输出单个接口最大支持5A。
风扇温控：当箱内温度超过设定范围时，自动启动风扇降温，支持多点位批量温度设置。可以通过平台软件显示风扇工作状态，可以手动开启/关闭。也可以根据设备温度自动控制风扇开启/关闭。温度阈值可以本地存储，风扇控制可以脱机运行。当风扇损坏可以通过设备巡检功能上报设备故障告警；
远程检测：支持，箱门、防雷失效、网络、视频、市电、补光灯、风扇、加热器检测、用电监控等功能；
故障分析：支持断电、断网、视频设备、补光灯、风扇、加热器、防雷器、箱门等异常上报；
支持TCP/IP有线传输及NB-IOT无线传输双网网络传输，支撑设备断网后的设备运行及异常上报；
▲要求提供符合GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》的检测报告扫描件；
	5
	台

	13
	倒计时显示器
	国标，800mm*600mm，联网控制型；本项目所有倒计时显示器应采用通讯型倒计时。所有倒计时器均要求为“倒9秒”型显示，并与原信号机兼容；
倒计时器机箱采用优质铝合金材料制作，内、外表面光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形和毛刺等缺陷。箱体表面黑色喷塑。转动部件活动灵活，紧固部件紧固；
显示单元与倒计时器箱体连接紧密，无松动。显示单元由底壳、透光罩及密封圈组成，单元密封，密封表面平整；
性能指标：
输入电压 : 176V～264VAC；
电源频率 : 48～52Hz；
发光亮度：红色大于6000 cd/㎡，黄色大于6000 cd/㎡，绿色大于8000 cd/㎡；
色度：符合GA/T 508-2014标准；
光源寿命：≥10万小时；
可视角度：≥30度；
可视距离：≥ 400m；
外壳防护等级不低于IP54；
耐温：－40℃～+80℃；
湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95%±2％；
绝缘电阻：≥500MΩ；
防护等级不低于 IP54；
抗振动：符合GA/T 508－2014标准。
	13
	套

	14
	倒计时显示器支架
	与倒计时显示器设备配套。
	13
	套

	15
	信号灯杆件基础及预埋件
	含基础开挖、基础加强筋、螺栓、锚板、绿化迁移、地面恢复、余土清运、制模、 C25砼等。
	19
	套

	16
	杆件接地
	符合国标。
	19
	处

	17
	信号机机柜基础
	含开挖、钢筋笼、混凝土、渣土运输等。
	6
	套

	18
	信号机机柜接地
	符合国标。
	6
	处

	19
	一体化行人灯
	国标，φ300mm型，一体化造型，高度3米，杆件整体喷塑处理，面板全白，两侧型材包边黑色。嵌入式装302铝壳信号灯一组，直径300MM发光面，铝壳圆屏，自上而下分别是静态红人，动态绿人，配铝帽檐。
	14
	套

	20
	一体化行人灯基础
	含开挖、钢筋笼、混凝土、渣土运输等。
	14
	套

	21
	电源线
	国标 RVV10*1。
	1730
	米

	22
	电源线
	国标 RVV3*1。
	180
	米

	23
	电源线
	国标 RVV4*1。
	780
	米

	24
	取电电源线
	国标 RVV3*6。
	550
	米

	25
	通讯线
	国标 RVVP2*1。
	1790
	米

	26
	线缆布放
	满足设备功能需求。
	4990
	米

	27
	辅材
	施工辅材。
	7
	路口

	28
	安装调试
	包含与交警支队信号控制系统对接工作。
	7
	处

	29
	信号灯岗名牌
	根据国标配备，80*60cm，铝板厚度1.5mm，Ⅲ类高强级反光膜，蓝底白字，抱箍35*3mm，螺丝M10。
	11
	块

	30
	视频监控枪型摄像机
	采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
应支持采用4颗（暖光灯）补光，可见光距离不低于40米；
应支持可输出400万(2560×1440)@25fps视频图像；
应支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
▲支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%；
应支持当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;绊线入侵、区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式；
应支持在环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象；
▲在补光光源关闭的情况下，最低照度要求：彩色不大于0.0002lx(AGC ON,RJ45输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)，黑白不大于0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)；
应支持内置MIC；
应支持DC12V/POE供电方式；
应支持IP67防护等级。
以上加▲项须提供第三方检测机构出具有效期内的检测报告扫描件
	15
	台

	31
	电警抓拍单元
	图像传感器检验：样机采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器；
设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成；
视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；
机动车违法检测抓拍功能检查 ：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行；
闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx；
白天闯红灯捕获率≥99%；
晚上闯红灯捕获率≥99%；
▲车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色；
▲车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
▲闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款；
信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标；
支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)；
支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配；
支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示；
支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识；
闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间；
支持渣土车/大货车喷涂车牌识别；
支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率；
以上加▲项须提供第三方检测机构出具有效期内的检测报告扫描件
	19
	台

	32
	LED频闪灯
	LED频闪灯；
光源类型：16颗原装大功率LED；
发光角度12°；
补光距离16米～25米；
响应时间小于20us；
触发方式：高电平有效（可选配开关量触发）；
触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%；
外壳材质金属铝；
工作温度：-40℃~70℃；
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；
电源：220V±10%；
功耗不高于35W；
防护等级不低于IP65；
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的要求；
	29
	台

	33
	反向卡口
	▲无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别；
多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形；
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
▲右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍；
超速比设置功能检测盒：支持不少于14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比，可设置14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码；
为保障设备数据展示便捷，设备应实现根据不少于 11 个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等；
用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议；
外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息
▲外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）；
视频和雷达测速试验：支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出（在雷达未标定情况下）；
其他说明：内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机；
样品特性：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电；
视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms；
感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置；
车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色；
▲车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；
▲目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人；
▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
▲司乘人员抓拍性能实验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息；
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数；
以上加▲项须提供第三方检测机构出具有效期内的检测报告扫描件
	7
	台

	34
	反向卡口补光灯
	光源类型：LED灯珠、气体灯管；
发光角度：LED：10°；
气体灯：10°；
色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K；
补光距离：16~25m；
光栅：内置LED光栅；
覆盖范围：单车道 ；
电源：220V±20%；
瞬时功率：1500W；
回电时间小于67ms；
响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us；
触发方式：电平量，可配置开关量；
LED触发频率：1Hz~250Hz；
LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态；
爆闪时长：300us；
RS485接口：1路，可配置（基线不带485需下配置单实现）
气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） ；
工作温度：-40℃～70℃ ；
工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结；
防护等级不低于IP65；
外壳材质：铝；
线缆长度不少于6m ；
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；
补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（一级脉冲）；
防护等级不低于IP65。
	13
	台

	35
	大数据平台接入授权
	大数据平台授权的功能主要包括态势、预警中心、检索中心、打击办案等功能。
布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长。
路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能。
▲支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检出和抓拍；
▲在人脸被遮挡不大于 1/2（遮挡方式为戴口罩）的情况下，采用人脸抓拍图片进行测试，人脸检出率≥99%；
开启戴口罩报警后，支持对人脸戴口罩进行报警。采用视频进行测试，人脸戴口罩报警准确率≥99.5%；
当抓拍人脸与布控库比对报警时，可与静态库进行比对，若相似度高于报警相似度，系统可给出可能误报提示；
▲3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为 90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误 报率≤0.04%；
▲10亿人脸库（由委托方提供）下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%；
支持对图片中 15 像素×15 像素～ 12000 像素×14448 像素的人脸图片进行检出和抓拍；
以上带▲需第三方机构检测报告体现，提供证明材料扫描件；
为保护原有投资避免二次浪费并确保业务的延续性、服务的整体性、数据的一致性，投标人所投的人像大数据平台授权能够无缝兼容扬州市公安局邗江区分局现有的大数据平台，能够实现无缝扩容、利旧检索现有系统中的特征值数据等功能，并能实现与扬州市公安局平台的一体化功能，市局不再进行二次解析（投标人提供承诺函并加盖公章）。
	28
	路

	36
	支架
	相机及补光设备支架，原厂配套
	106
	台

	37
	智能交通终端管理设备（8T）
	支持12个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发
可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备
坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作
配备8TB硬盘存储，图片与录像可设置配额
Web操作，完善的SDK支持
RJ45接口：8个100M以太网接口，2个10/100/1000M自适应以太网接口；
RS485接口：1；
RS232接口：2 ；
工作指示灯：4 ；
视频压缩标准：H.264;H.265；
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时；
接入路数：12 ；
可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间；
▲可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台；
▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
▲设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作；
可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能；
支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
以上加▲项须提供第三方检测机构出具有效期内的检测报告扫描件
	5
	台

	38
	杆件（横臂4米）
	镀锌喷塑；立柱八角对角，180-220-4mm厚-高6.5米，横臂八角对角，90-140-3mm厚-长4米（横臂上方焊设备安装导轨）。下法兰φ450-12mm厚，上法兰320*320-12mm厚。
	6
	套

	39
	杆件（横臂6米）
	镀锌喷塑；立柱八角对角，180-220-4.5mm厚-高6.5米，横臂八角对角，90-160-4mm厚-长6米（横臂上方焊设备安装导轨）。下法兰φ450-12mm厚，上法兰320*320-12mm厚。
	1
	套

	40
	杆件（横臂9米）
	镀锌喷塑；立柱八角对角，240-280-5mm厚-高6.5米，横臂八角对角，100-190-4.5mm厚-长9米（横臂上方焊设备安装导轨）。下法兰φ550-16mm厚，上法兰400*400-16mm厚。
	10
	套

	41
	杆件（横臂16米）
	镀锌喷塑；立柱八角对角，320-360-8mm厚-高6.5米，横臂八角对角，100-210-5mm厚-长8米+210-320-6mm-长8米，总长16米（横臂上方焊设备安装导轨）。下法兰φ600-20mm厚，上法兰450*450-20mm厚。
	2
	套

	42
	杆件基础
	含基础开挖、基础加强筋、螺栓、锚板、绿化迁移、地面恢复、余土清运、制模、 C25砼等。
	19
	套

	43
	杆件接地
	符合国标。
	19
	处

	44
	挂杆设备箱
	不锈钢材质400MM*220MM*500MM，防护等级≥IP55。新国标五孔插座，2P/16A空开，40KA 220VAC。网络二合一防雷器，6芯熔纤盘，通用门锁。
	17
	套

	45
	落地机柜
	不锈钢材质1100MM*45MM*600MM，防护等级≥IP55。新国标五孔插座，2P/16A空开，40KA 220VAC。网络二合一防雷器，6芯熔纤盘，通用门锁。
	5
	套

	46
	落地机柜基础
	满足设备安装要求。
	6
	个

	47
	落地机柜接地
	满足设备安装要求。
	6
	处

	48
	电源线
	国标 RVV3*1.5。
	1750
	米

	49
	电源线
	国标 RVV3*1。
	1390
	米

	50
	通信电缆
	室外防水六类。
	850
	米

	51
	光缆
	国标，四芯室外单模。
	1750
	米

	52
	线缆布放
	满足设备功能需求。
	5740
	米

	53
	尾纤
	满足设备功能需求。
	46
	根

	54
	光缆终端盒
	满足设备功能需求。
	23
	只

	55
	光缆熔接
	满足设备功能需求。
	184
	芯

	56
	光电转换设备
	一光一电千兆收发器。
	19
	对

	57
	交换机
	8电口千兆工业交换机。
	5
	台

	58
	辅材
	施工辅材。
	6
	路口

	59
	安装调试
	前端安装调试及接入后台调试费用。
	6
	路口

	60
	联网光端机
	千兆,40KM。
	5
	对

	61
	交通标识提示牌（视频抓拍）
	根据国标配备。
	20
	块

	62
	绿化开挖及管道敷设
	开挖宽度不低于0.45m，开挖深度不低于0.7m，含2根φ50PE管。
	554
	米

	63
	破路及管道敷设
	开挖宽度不低于0.45m，开挖深度不低于0.7m，含2根φ50PE管。
	103
	米

	64
	顶管
	牵引顶管，含2根φ90PE管。
	40
	米

	65
	接线井
	满足线缆布放要求。
	55
	只

	66
	电子警察摄像机拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	10
	套

	67
	电子警察补光灯拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	16
	套

	68
	挂箱及箱内设备拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	4
	套

	69
	标志牌拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	4
	套

	70
	电子警察杆件拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	4
	根

	71
	信号灯灯盘拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	4
	套

	72
	倒计时器拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	4
	套

	73
	信号灯杆拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	4
	根

	74
	人行灯拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	8
	套

	75
	人行灯杆拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	8
	套

	76
	语音提升器拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	4
	套

	77
	视频监控摄像机拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	4
	套

	78
	视频监控补光灯拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	3
	套

	79
	挂箱及箱内设备拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	1
	套

	80
	视频监控杆件拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	1
	套

	81
	信号机及机箱拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	1
	套

	82
	落地机箱及箱内设备拆除
	保护性拆除，含设备运输及暂存。
	1
	套

	83
	路口电警及视频监控线缆拆除
	断电拆除。
	1
	路口

	84
	路口信号灯线缆拆除
	断电拆除。
	1
	路口

	85
	老旧电子警察摄像机安装
	设备安装及调试。
	8
	套

	86
	老旧电子警察补光灯安装
	设备安装及调试。
	14
	套

	87
	老旧挂箱及箱内设备安装
	设备安装及调试。
	4
	套

	88
	老旧标志牌安装
	设备安装及调整。
	4
	套

	89
	老旧电子警察杆件安装
	基础（含开挖、钢筋笼、混凝土、渣土运输等）、吊装及调平。
	2
	根

	90
	老旧信号灯灯盘安装
	设备安装及调试。
	4
	套

	91
	老旧倒计时器安装
	设备安装及调试。
	4
	套

	92
	老旧信号灯杆安装
	基础（含开挖、钢筋笼、混凝土、渣土运输等）、安装及调平。
	2
	套

	93
	老旧人行信号灯安装
	设备安装及调试。
	4
	套

	94
	老旧人行灯杆件安装
	基础（含开挖、钢筋笼、混凝土、渣土运输等）、安装及调平。
	4
	套

	95
	老旧语音提升器安装
	设备安装及调试。
	4
	套

	96
	老旧视频监控摄像机安装
	设备安装及调试。
	4
	套

	97
	老旧视频监控补光灯安装
	设备安装及调试。
	3
	套

	98
	老旧挂箱及箱内设备安装
	设备安装及调试。
	1
	套

	99
	老旧视频监控杆件安装
	设备安装及调试。
	1
	套

	100
	老旧信号机及机箱安装
	设备安装及调试。
	1
	套

	101
	老旧落地机箱及箱内设备安装
	设备安装及调试。
	1
	套

	102
	联网租赁费1年
	点对点裸光纤线路。
接入现有的公安视频专网，链路方式须采用裸光纤网络传输。单条传输线路带宽能够充分保证不低于20路900万像素高清摄像机同时以最高码流传输数据的需要，确保网络稳定：
要求网络具有较强的稳定性、高效性和时效性，通路可用率平均达到99%（不可抗力除外）。
监控前端到数据中心的网络传输质量须满足以下要求：
线路平均利用率极限值为60%；
线路忙时利用率极限值为80%；
线路丢包率上限值为1×10-3；
传输时延上限值为10ms；
网络时延（含线路时延和设备时延）上限值为 20ms；
包误差率上限值为 1×10-4。
与互联网或其他任何网络完全物理隔离，有可靠的安全机制保证数据的保密性和完整性、安全性。
	5
	条

	103
	云存储
	应支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；
应支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；
应支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议；
硬件规格要求：
主处理器：不低于1颗国产C86高性能处理器
高速缓存：不低于16GB DDR4内存，主频不低于2666MHz；
电源冗余：不低于1+1冗余电源；
网络接口：不低于4个千兆数据电口，2个万兆数据光口；
硬盘：标配内置 不少于1块512GB 企业级固态硬盘，支持36个2.5""或3.5""的SATA硬盘或者SAS硬盘；
功耗：不大于600W（含硬盘）；
工作温度：0℃~40℃；
工作湿度：10%~80%（非凝露）。
	1
	台

	104
	云存储系统软件
	应支持在主流的对象存储架构、容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足海量大数据、云计算业务的庞大需求；
支持采用Erasure Code冗余技术，数据分片后存储至多台节点中，支持设备级、硬盘级容错；
支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖；
支持融合存储，支持视频、图片、文档等数据混合存储；
▲一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持不低于15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持不低于6种不同盘位；同时支持不低于11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点；支持CMR盘和SMR盘；
支持对文件生命周期管理，会自动感知云存储的状态，包括用户空间使用情况以及用户/bucket的生命周期/文件信息，根据生命周期策略对需要删除的文件进行删除支持安防行业特点的生命周期的紧急覆盖；
支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层存储池共用同一个；
支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；
支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 
支持分布式的的消息服务，具备高效、可靠、安全、便携、可弹性扩展等能力，同时支持数据压缩、离线和实时数据处理等；
▲云存储系统应支持支持监控硬盘各项指标，可以查看10种硬盘典型SMART信息，包括硬盘错误数、硬盘坏道数、硬盘容量、硬盘温度、硬盘振动、数据读取错误率、上电时间、上电时长、断电次数、重映射扇区数，并针对每种指标在页面上展示健康评判结果和参考范围。硬盘监控管理支持以全局列表和服务器拓扑两种形式展示硬盘的基本信息，支持展示14种硬盘信息：包含硬盘类型、所在服务器槽位、IP、序列号、在位状态、介质类型、IO利用率、容量使用情况、SMART健康度、专有工具检测健康结果、硬盘抖动频率、IO波动比例、预测剩余寿命时间、硬盘健康状态（包括正常、良好、亚健康告警、变慢、即将损坏、故障损坏6个等级）。支持按时间显示硬盘的坏扇区、振动异常数、硬盘温度、硬盘错误数、硬盘断电数、硬盘坏道数、重映射扇区数、已用容量占比、数据读取错误率、IO利用率10项指标信息的变化趋势的曲线图；
支持智能多域，支持视频和图片的就近域存储，支持从分域获取图片和视频到主域进行分析，支持结构化数据从分域汇聚到主域，支持域间灾备，设备级接管和回迁；
▲应支持在云存储云架构多域场景下，支持将存储在各个分域中的结构化数据（包括卡口图片、智能分析后的结构化图片等）、非结构化数据（视频、文档等）在多域架构存储系统中之间建立统一的URL访问机制，URL包括域ID、数据存储类型、bucket桶名称、数据文件名称等信息。支持在存储集群系统IP修改等情况下，图片数据仍可以通过统一网关进行解析调度和访问。图片网关最大支持5种不同类型的图片源、10层跨域图片数据访问。支持在页面上分步配置后，对云存储集群所有服务器一键修改物理IP和各个集群服务虚IP。
云存储设备支持系统盘关键数据备份到数据盘中，并生成不低于16份副本，系统盘更换或重装后，云存储软件自动从数据盘检索最新数据，恢复数据库、配置文件及路线索引文件，将系统盘恢复到故障前状态； 
支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置；
支持全面的数据保护和容灾能力；支持存储池，机架，节点和硬盘四级容错配置；支持故障域隔离，支持逻辑域和物理域隔离，最大支持20个节点同时故障，数据不丢失；资源池支持管理多个存储池，支持不同用户绑定在不同资源池上; 支持一键批量配置存储池，支持一键导出存储池配置； 
支持外部用户订阅规则引擎的运维信息，实时订阅支持部分订阅/全量订阅；支持用户对任务进行编排；单节点同时并发任务不低于6000条，并发任务随节点数量线性提升；
▲云存储集群应支持网络亚健康监测管理，支持不低于6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入；
应包含1台云存储数据存储节点授权和288T的云存储系统容量授权；
以上带▲需第三方机构检测报告体现，提供证明材料扫描件
要求与邗江天网平台现有云存储系统无缝对接，提供承诺函并加盖投标人公章；
	1
	套

	105
	云存储介质
	云存储专用硬盘；单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA
	36
	块

	106
	人员驻场服务
	提供1名云存储设备生产厂商技术人员驻邗江分局，提供监控平台日常巡检、设备漏洞修复、网络安全检查、平台对接服务、平台维护及一机一档输机等交付服务。人员须具备类似项目经验，人员应配合签署保密协议，同时作息时间须配合公安部门要求。（提供承诺函、格式自拟）
	1
	人



2.3 核心产品
核心产品： 云存储系统软件。
三、系统技术要求

3.1高清闯红灯自动记录系统
[bookmark: _Hlk143089594]高清闯红灯自动记录系统主要设备（抓拍单元及终端管理设备）符合GB/T28181国家标准，需接入到扬州公安交警支队现有视频图像综合应用平台，对接平台现有相关功能（提供承诺函原件加盖投标人公章）。
系统建设应充分考虑采用先进而成熟的技术（如数据库技术、数据融合技术、网络技术、多媒体技术等）、先进的体系结构、先进的软硬件选型，既保证实用成熟，又能够适应未来的业务发展和技术的更新要求。
系统应具备良好的可扩充性、可移植性和兼容性，充分考虑到系统的发展因素，系统设计方案充分利用现有的信息化建设成果和路口资源，并预留扩展接口。
系统应采用开放性设计，可配置多种数据传输接口，对外提供标准的接口，以满足更多用户共享信息和其他系统协同工作的要求。
系统功能应全面、完善、安全、稳定且可靠。确保系统设备和信息传输链路24小时不间断应用。不受天气变化的影响（包括台风、暴雨和打雷等）。
在进行工程设计中应充分考虑到未来的发展需求，以目前的系统容量为基础，保证系统具可持续维护和发展的能力。
有抵抗恶性攻击、抵抗任何侵入系统的企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息的能力，具有一定的防暴力破坏和防窃取信息的能力。保证数据和照片的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。
系统应易于掌握，人机界面友好，容易操作、管理和维护，具备完善的网管功能,能有效实现系统巡检及发现故障。
3.1.1系统结构要求
要求采用高清嵌入式摄像机作为视频式闯红灯自动记录系统的抓拍设备。
高清抓拍摄像机应具备图像采集、图像处理、数据缓存等功能，能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力，不得外挂其它任何分析设备，不得采用控制主机分析模式。能在各种环境及照度条件下及时、准确、清晰地捕获闯红灯车辆，能清晰辨识车辆特征、闯红灯行为、记录车辆违法信息。高清抓拍摄像机同时应兼具卡口功能，对正常通行车辆应拍摄一张尾部照片，作为有力补充。
车辆检测采用纯视频检测方式，不得使用线圈、激光、微波等检测手段。
视频式闯红灯自动记录系统抓拍车辆尾部的补光系统要求采用LED频闪灯进行抓拍照片补光，不得使用闪光灯，为有效降低项目建设成本并保证良好的补光效果，需采用大角度的车牌补光灯和小角度的环境补光灯组合补光，要求大角度车牌补光灯内置到抓拍单元中，小角度环境补光灯外置，每个车道一只。
要求每个路口配置前端控制主机，集视频管理、交通数据管理、视音频解码、图片处理、网络交换等功能于一体，具备前端数据、照片、视频的缓存功能，并能完成违法证据的合成处理。录像采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于7日。
3.1.2系统功能要求
机动车闯红灯行为记录功能
系统应能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：
a)图能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；
[bookmark: OLE_LINK1]b)图能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；
c)图能反映机动车与b)图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。
驾驶人面部特征记录
系统宜能记录机动车闯红灯行为对应驾驶人面部特征的图片，驾驶人面部的分辨率应不小于50×50像素点，作为认定机动车闯红灯违法驾驶人的参考资料。
图片记录
系统记录的图片应符合以下要求：图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求。
图片应具有防篡改功能
记录的每张图片应包含时间信息，至少精确到0.1s；
图片记录要求应符合GA/T 832的要求；
记录的最终图片应合成为一个图片文件，且至少应包含：时间、地点、方向、车道和设备编号等信息，设备编号规则应符合GA/T 1043的要求；
合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象；图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。
信息记录
闯红灯自动记录系统记录的机动车闯红灯信息应符合GA 16.31、GA 329.3、GA 648的要求。
闯红灯捕获率
在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于90％。
记录有效率
在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％。
计时误差
闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s。
数据传输
闯红灯自动记录系统应具备联网数据传输或现场数据下载功能。
联网数据传输
通过网络将机动车闯红灯信息自动传输到指定数据中心，且信息传输应具有防丢失、防篡改等功能。视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。
现场数据下载
现场将机动车闯红灯信息人工或自动下载到存储介质中后带回数据中心，下载过程不得删改原始信息，且应自动生成下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息。
号牌、号牌颜色、车身颜色识别功能
系统应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌。日间车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。车辆号牌颜色准确识别率不小于90%。车身颜色准确识别率不小于70%。
系统支持摄像机内置车牌识别功能，能识别的号牌结构应包括：
号牌结构：
依据号牌上字符的不同排列组合来区分号牌结构，应识别的号牌结构包括：
单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2018中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等，武警用小型汽车号牌，警用汽车号牌，双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2018中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌等。
号牌类型识别功能：支持24种车牌类型识别，包括民用车牌(除4小车辆)、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、单排、双排、2002式新车民用车双行尾牌、大型汽车车牌、小型汽车车牌、使馆车牌、领馆车牌、警用车牌、武警车牌、军队车牌、部队双层车牌、港澳车牌(两地通行号牌)、教练车牌、纯电动新能源小车牌、纯电动新能源大车牌、农用车牌、民航车牌、特殊定制车牌、摩托车牌(双层黄牌)、SPIA等特殊车牌等号牌字符的识别。。
号牌尺寸：用于自动识别的机动车号牌图像不限尺寸大小，但机动车号牌在图像中的水平像素点应大于100。
图像格式：用于自动识别的机动车号牌图像应包括JPEG和BMP两种格式。
识别结果 ：号牌识别结果应包括号牌号码、号牌颜色、号牌结构。
号牌识别率：号牌号码识别率应符合GA/T497-2009要求。
号牌颜色识别率应不低于90%。
号牌结构识别率应不低于95%。
识别时间：识别时间 ≤（Ａ/Ｂ）×（Ｋ×１００）（ms）。
上述式子中的Ａ表示用于识别的图像分辨率；Ｂ为固定常数，其值为768×576=442368；Ｋ为图像中存在的车牌数量。
即车牌图像为768×576像素点时，当图像中存在一个号牌时，其识别时间≤100ms；当图像中存在二个号牌时，其识别时间≤200ms；当图像中存在三个号牌时，其识别时间≤300ms；当图像中存在四个号牌时，其识别时间≤400ms。
结果优化：对于如“0-Q”、“2-Z”、“4-A”、“5-S”、“7-T”、“8-B”、“O-D”等常见的易混淆字符应进行细微区分，确保识别结果的准确性和完整性。
录像功能
系统应具备24小时高清视频录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于15日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、所在车道、设备编号等信息。录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。
视频检测红绿灯状态
本系统采用外接红绿灯信号和视频检测相结合的方式，以外接红绿灯信号为主，视频检测为辅的检测方式。
视频检测车辆，无需埋设线圈。
实时智能识别车辆牌号、颜色等。
信号灯相位同步功能
该系统必须具有信号灯相位同步功能，确保摄像机能够与路口红绿灯信号能够进行同步，保证抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，避免红灯泛黄或无颜色，确保无争议。
前端数据存储功能
系统采集的车辆图片、违法数据、高清录像等数据需支持前端存储备份功能且有数据统计功能。因传输线路中断或其他故障，前端系统设备应能存储所采集的数据、图片信息，存储容量不得小于15天，故障排除后应能自动上传，不得丢失信息。
图片合成功能
违法图片合成工作需在前端完成，减轻数据传输和后端图片存储的压力，同时可以避免后端图片合成带来的系统服务器运算负荷。
自诊断和报警功能
高清式卡口型电子警察系统前端设备具备自检功能，当视频信号丢失、设备故障、网络通讯故障等各种情况发生时，系统能自诊断、记录并报警，同时将系统故障信息通过网络按统一接口传输给电子警察管理平台。
设备监控管理功能
前端系统支持用户通过后台平台对系统运行情况进行管理，对系统参数进行设置，对数据（前端实时视频）进行浏览和查询。同时，提供远程维护功能，可实时监控设备状态，可以通过网络进行系统参数设置，包括路口前端设备的通讯、控制等参数设置、系统故障诊断和记录，当系统设备发生故障时后台平台可实时报警记录。
3.1.3软件接口要求
必须免费提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据用户要求免费对软件接口适应性升级调整；支持二次开发：开放数据接口，可实现与公安交警原有各类数据库进行对接整合。
3.1.4联网要求
卡口型高清式电子警察系统前端建设完成后，供应商负责接入道路监控综合应用系统平台，软、硬件及施工等一切项目由供应商负责提供，并按照平台要求接入各类数据、视频等。
3.1.5电警杆件技术要求
整体热镀锌喷塑处理。杆的立柱及悬臂均采用八角锥形，断面为正八边形，双立杆为正四边形，角度误差控制在0.5度范围内。杆件采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。
钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.
所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。
所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。
地脚螺栓采用45#钢制作，连接螺栓、螺母、垫圈均采用高强度部件，并进行热镀锌防腐及对螺纹进行离心处理，镀锌量350g/m²。
柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆，镀锌量600 g/m²，
基础采用明挖法施工，基底应先平整，夯实，控制好标高。
在浇注基础混凝土时，应注意使定位法兰盘与基础对中，控制好预埋件的标高及水平，并应根据路况对基础法兰盘的方向进行适当的调整。
地脚螺栓横向与道路中线成90，纵向与道路中心线平行。
施工完毕时，地脚螺栓外露长度宜控制在70-80mm内，用两个螺母紧固，并用黄油进行密封加以防腐保护。
详细规格见建设清单。
3.2智能交通信号控制系统
3.2.1总体要求
集中协调式信号机符合GB25280-2016标准要求并提供第三方检测报告扫描件。
▲所供倒计时产品应符合《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）标准。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

3.2.2信号灯杆件技术要求
整体热镀锌喷塑处理。杆的立柱及悬臂均采用八角锥形，断面为正八边形，双立杆为正四边形，角度误差控制在0.5度范围内。杆件采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。
钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.
所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。
所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。
地脚螺栓采用45#钢制作，连接螺栓、螺母、垫圈均采用高强度部件，并进行热镀锌防腐及对螺纹进行离心处理，镀锌量350g/m²。
柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆，镀锌量600 g/m²，
基础采用明挖法施工，基底应先平整，夯实，控制好标高。
在浇注基础混凝土时，应注意使定位法兰盘与基础对中，控制好预埋件的标高及水平，并应根据路况对基础法兰盘的方向进行适当的调整。
地脚螺栓横向与道路中线成90，纵向与道路中心线平行。
施工完毕时，地脚螺栓外露长度宜控制在70-80mm内，用两个螺母紧固，并用黄油进行密封加以防腐保护。
详细规格见建设清单。
四、售后服务要求
4.1中标供应商需具有专业维护机构，服务机构通过相关管理体系认证；项目组成员有高级信息系统项目管理师资质证书，具有二级建造师（机电专业）且具备有效的安全生产考核合格证B证；具备常驻维修人员，人员具备相关资质证书（如电工作业证书、高空作业证书）；具备相关专业维修工具、设备和车辆（如液压式高空作业车、光纤熔接机、光纤测试仪）。具有良好的售后服务、质量保证体系和相应的技术保障措施，提供全方位、有效而及时的售后服务和技术支持。
[bookmark: _GoBack]4.2投标人在维护时必须配有不少于5人的专业维修队伍，配备专车，每月不低于1次至监控中心进行日常检查、维护，发现并解决故障问题。
4.本项目质保三年，中标供应商须为本项目所有监控点位提供3年维修维护服务，对招标人报修的设备离线、树木遮挡、角度不正、视频画面异常、杆件故障等各类问题，按照售后服务承诺要求，及时安排人员到场进行维修维护；除原有监控摄像机硬件故障外，其余设备设施维修维护所产生的费用均有中标人承担。
4.4中标供应商需对招标人的技术人员、维护人员及操作用户进行全面培训，培训方式为现场培训，内容包括软件运维管理、平台管理、用户管理、日志管理、数据备份等等。培训讲师需为相关产品的原厂技术人员，培训次数不少于2次（可以在一年内分开进行）。所有培训费用由中标供应商承担。
五、项目实施要求
5.1技术实施方案
本项目安装建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。本系统建设内容是系统的、完整的、全面的；方案具有科学性、合理性、可操作性。其具备以下原则：
兼容性：系统摄像头可无缝接入邗江公安分局现有管理系统，硬件设备和软件综合平台必须可接入现有或后续安装的产品。
安全性：前端对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击、非法访问，防雷击、过载、断电和人为破坏等，具有高度的安全性和保密性。
规模性：控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和技术规范。
可靠性：系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24 小时、全天365天的全天候长期稳定运行。
可管理性：系统的所有用户需有权限设置管理功能，各用户在其权限方位内查看相应视频。视频接入系统集中于监控中心统一控制管理，实现对所有远端设备的控制和设置。保证系统的高效、有序、可靠的发挥其应用管理职能。
可维护性：所建设的系统和采用的产品应简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的先决条件。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。
5.2安装建设方案
项目组成员具有高级信息系统项目管理师资质证书，具有二级建造师（机电专业）且具备有效的安全生产考核合格证B证；项目组根据要求，提供项目的组织保证措施、工期保证措施、质量保证措施、安全保证措施等方案。负责对项目建设进行总体管理，完成本项目所有设备安装调试、外场立杆施工、总体联调工作。项目组负责完成本项目的所有市政配套工程建设，包括市政有关手续的办理，绿化，路面等市政设施损坏的补偿等。负责安排专人负责对相关设备、点位等信息按照省厅、市公安局“一机一档”建设要求进行配置、联调、对接、系统录入等工作。该项目要求与邗江公安分局现有监控平台系统无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。中标人提供的货物安装前必须经采购人确认系统对接无问题后方可进场，如因对接问题造成的一切误工损失均由中标人负责。根据招标技术要求，提供对现有系统的升级扩容方案。
组织保证措施：
投标人应编制组织保证措施方案，提供针对本项目的人员投入方案。形成组织架构，投入的项目组至少包含项目经理、施工员、专职安全员等。明确投入人员的岗位职责。设立项目管理体系，建立有效的沟通机制，确保项目信息畅通，提高决策效率。确保每个成员都能在其岗位上发挥最大效能。保证项目能够得按照项目计划实施。
工期保证措施：
投标人应编制工期保证措施方案，方案工期要求不得低于招标文件的规定。提供工期保障所必须的工期目标、进度计划、材料保证、机具保证、人员保证、工期影响因素分析以及工期控制措施。保证项目按期完成。
质量保证措施：
投标人应编制质量保证措施方案，提出质量管理目标、质量保证措施、质量控制点等。
设备立杆安装在绿化带、花砖处，不得树立在道路、广场、景观带等妨碍车辆及人员出行、娱乐休闲的位置，并考虑与路面环境相协调。立杆必须垂直安装，并印有统一标志，并配有统一、牢固的专用锁。所有线路不得外挂，全部穿入立杆内。
所有线路及管道、接电、绿化修复由中标人自行解决，采购人不承担任何费用。
除电源地线正常连接之外，整个前端设备通过立杆进行接地，接地采用4cm角钢打入地下2米以上，并于立杆进行焊接。接地电阻不得大于10欧姆。
不得破坏主路面，如需破坏人行道路面时，应采用立即开挖、立即修复方式，开挖与修复应在同一天进行，并保证线路敷设深度到达车辆通行标准，路面应采用SC32过路管敷设。破土时尽量选择绿化少、城市建设管道少的位置开挖，开挖后应及时回填。
部分线路需要架空时，架空高度不得低于6米，部分特殊地段按现场特殊要求。架空线路必须采用架空钢丝绳，采用挂钩将线缆挂于空中。
项目完成后，中标人需根据实际实施情况准备好最终图纸，包含点位图，布线图等；整理好相关资料，包括施工记录、图纸、网络IP清单、设备清单、项目自检报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册、实施总结等及招标人要求提供的其他相关文件资料；中标人自检后向采购人申请验收，验收中相关纸质文档必须签字盖章，汇总后交采购人。
安全保证措施：
投标人应编制安全保证措施方案：包含安全管理目标、组织措施、技术措施、经济措施、安全管理制度等。明确安全责任体系，根据项目特点，配置必要的安全防护设施，保证安全措施能够落实，确保项目在施工过程中实现安全生产，降低安全风险，为项目的顺利推进提供坚实的安全保障。

六、付款条件
签订合同后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付项目合同价的30%，主要设备到货安装调试完毕后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付至项目合同价的70%，验收合格后，支付剩余尾款（甲方自收到乙方的开具的发票后，10个工作日内支付）。

七、相关说明
7.1报价说明
7.1.1本次采购全部内容为“交钥匙”工程，所有的费用等均包含在报价内；请各投标供应商认真考虑各种风险。除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。
7.1.2投标人所报价格包括但不限于所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及代理服务费、前期咨询费等直至完全交付采购人使用的所有费用。
7.1.3供应商报价内容必须完整，不得漏项。项目货物以人民币报出一次性不得更改的价格，报价包括：货物及附件费、保险费、辅材费、包装运输费、税金、服务等与本次投标相关的一切费用。报价产品与需求货物不允许有实质性负偏离，所投产品须符合国家相关技术规范。
7.2质量标准及要求
7.2.1中标人需提供整体软硬件安装、集成、培训与维护升级服务。
7.2.2投标人可到现场实地勘察和咨询，根据实地勘察和咨询结果，进行报价。采购清单中未列出的货物，投标人要列明，否则，此项目必需的货物视为已包含在其他投标报价中，即使缺漏项目也均由中标人负责，不得再向采购人申请费用；
7.3验收 
采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收标准按照招标文件、中标人投标文件及国家相关规范进行，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行。

八、其他要求
8.1项目实施过程中若发生相关的安全事故由中标人自行负责。
8.2安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。
8.3供货、安装时间要求：按照项目要求规定的时限内（除不可抗力、非乙方原因）供货及安装完毕，并完成验收、文档整理工作。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
8.4货物由投标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由投标人负责。
8.5设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

九、现场勘查：本项目不组织集中勘查，自行勘查
联系人：徐警官
联系方式：0514-87053600


第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	
1
	
3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是/否
	采购包号
	专门面向中小企业

	 
1
	 
否


 
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


评标方法与评标标准
 
	项目
	评分标准

	价格
（30分）
	以满足招标文件要求的最低价为基准价，得满分30分，其他得分＝（基准价/报价）×30×100％（保留小数点后两位）。

	技术性能
（30分）
	根据投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得30分。采购文件产品技术要求中加“▲”号条款有一项不满足扣1分。采购文件中有具体要求的按照要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。

	方案设计
（10分）
	（1）技术实施方案：提供前端各系统技术方案。方案完整严谨、设计合理、优于采购文件要求得5分；符合采购文件要求得3分；不符合要求或未提供的不得分。
（2）安装建设方案：提供项目实施施工组织设计方案，包括但不限于项目工期、安全及质量保证措施。方案完整严谨、设计合理、优于采购文件要求得5分；符合采购文件要求得3分；不符合要求或未提供的不得分。

	企业实施能力（17分）
	（1）投标人具有ISO9001质量、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全、ISO27001信息安全等管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项满分4分；
（2）项目组成员有高级信息系统项目管理师资质证书的得2分，有二级建造师（机电专业）且具备有效的安全生产考核合格证B证的得2分，本项满分4分；
注：以上提供证书等相关材料及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明扫描件，未提供不计分。
（3）投标人每有1人具有高空作业证书的，并能确保此人在质保期内服务于本项目售后维修的，得0.5分，最高得2分；（提供承诺函并加盖投标人公章，提供证书等相关材料及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明扫描件，有缺项不计分）
（4）投标人每有1人具有电工作业证书的，并能确保此人在质保期内服务于本项目售后维修的，得0.5分，最高得2分；（提供承诺函并加盖投标人公章，提供证书等相关材料及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明扫描件，有缺项不计分）
（5）投标人提供专用施工、维护设备，专用设备是指自行式液压式高空作业车得2分、光纤熔接机得2分、光纤测试仪得1分，本项满分5分。（提供证明文件，如机动车行驶证或原始发票或有效期满足项目施工维护期限的租赁合同或承诺中标后租赁、采购专用设备的承诺书等）

	业绩
（6分）
	提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一份合同得2分，最多得6分（提供合同原件扫描件）。
注：以合同签订时间为准，投标人提供的合同需与最终用户直接签订。

	售后服务
（5分）
	有详细、合理的培训及售后服务方案：优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分、不符合要求或未提供的不得分。

	节能环保（2分）
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	合计
	100分




第六章投标文件格式
 
投标文件
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日期 ：               
 
 


 投标文件的组成
 
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

 
附件1                          开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	投标总报价

	大写：                   （人民币：元）

	小写：                   （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
 
 
附件2       投标分项报价表（采购包号：***）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	 
	 
	 
	 
	合同签订后  日
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 投标总报价（人民币：元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
 
  
 
 
 
附件3         技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

 
附件4         商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
附件5                  法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：           
          被授权人联系电话：（手机）             
被授权人电子邮箱：           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：           
      日期：           


附件6               投标函
致：扬州市公共资源交易中心邗江分中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（在对应□内打“√”）
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：______年____月____日
 
 
 
 
 
 


 
附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


 
 
附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：              。
           
 
附件9                        
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 
  
附件10            供应商信用承诺函
 
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
 
 
 
          承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日
 
附件11    中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
 
 
 
 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 
 
 
 
 
 
 
附件12     残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
                    日期：
 
 
 附件13 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　     
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
    6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。










 

 
附件14      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
     日期：
 
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件15      实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
 
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：           
地址：           邮编：           
联系人：           联系电话：      
授权代表：           
联系电话：           
地址：           邮编：           
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：           
质疑项目的编号：           包号：           
采购人名称：           
采购文件获取日期：           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：           
事实依据：           
法律依据：           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：           
签字(签章)：                   
公章：                      
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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