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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0246 
2.项目名称：“南京市电化教育馆综合演播室”专业设备
3.预算金额：770万元
4.最高限价：770万元
5.采购需求（简介）：“南京市电化教育馆综合演播室”专业设备项目，包括本馆4F综合演播室、4F综合演播室候播间、5F综合演播室控制室、5F综合演播室设备机房等专用场所的相关设备购置及系统集成等。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：240天。
7.本项目接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
3.联合体资格要求
（1）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，均需提供《信用承诺函》。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）联合体各方必须签订并提供《联合体协议》（格式见第六章），协议必须明确联合体牵头单位并约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（3）本项目设定特定资格要求的，联合体各方中至少应当有一方符合特定资格要求。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：投标人具有住建部门核发的有效期内的钢结构工程专业承包三级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和安全生产许可证（提供证书，签合同时核验证书原件及官网公示状态）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月4日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织勘察及答疑，投标人代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年8月24日9时40分至10时00分，地址：南京市鼓楼区慈悲社5号，联系人：郝老师，联系电话：13951807371。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：郝老师，收件地址：南京市鼓楼区慈悲社5号，联系电话：13951807371。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市电化教育馆          
地  址：南京市鼓楼区慈悲社5号    
联系人：郝老师 
联系电话：13951807371 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：段女士        
联系电话：025-68505085 
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并初验合格后，甲方支付合同总价款的30%。
8.1.3 所有安装调试和系统集成完成并终验合格后，甲方向乙方支付剩余全部款项。
8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
11.7网络安全、市场准入要求（如有）：
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.1% 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5%。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 0.1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
南京市电化教育馆综合演播室适用于“国家中小学智慧教育平台”“名师空中课堂”相关教育教学资源制作、中小学生A超联赛、教师智能研修活动、教育访谈类、综合类资源录制及多项教学应用场景等。具体包括“专递课堂”“名师课堂”“名校网络课堂”、机器人比赛、名师公益大讲堂、中小学艺术展演、师德师风暨教育好故事分享会、经典诵读大赛以及省市级教学公开课、精品课等各类节目的录制和网络直播等。
本项目包括本馆4F综合演播室、4F综合演播室候播间、5F综合演播室控制室、5F综合演播室设备机房等专用场所的相关设备购置及系统集成等。
具体内容如下：
	楼层
	场所
	预估面积（㎡）
	建设内容

	4楼
	综合演播室
	275
	制作系统、扩声系统、灯光系统、吊挂系统、LED屏及显示系统、舞美置景系统、强弱电系统、舞台、观众看台及专业操作台定制

	
	综合演播室候播间
	26
	家具

	5楼
	综合演播室控制室
	16
	制作系统、专业操作台定制、强弱电系统、置景系统

	
	综合演播室设备机房
	36
	扩声系统、强弱电系统


（二）项目建设遵循标准
本项目实施及验收遵循以下规范和标准。
显示系统：
SJ/T 11141-2025《发光二极管（LED）显示屏通用规范》
GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第一部分：安全要求》
GB/T 43770-2024《室内LED显示屏规范》
SJ/T 11890—2023《LED显示屏节能设计要求》
GB/T 36101-2018《LED显示屏干扰光评价要求》
SJ/T 11711-2018《室内用LED显示屏多媒体系统验收规范》
扩声系统：
GB/T 50371-2006《厅堂扩声系统设计标准》
GB/T 50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》
GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》
WH/T 18-2003《演出场所扩声系统的声学特性指标》
WH/T 75-2016《演出场所扩声用扬声器系统通用规范》
WH/T 38-2009《舞台扩声系统跳线柜、接线箱（盒）及设置规范》
灯光系统：
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
GY 5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》
GY 5070-2013《电视演播室灯光系统施工及验收规范》
GB/T 7000.217-2023《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》
WH/T 86-2019《舞台灯光控制台通用技术条件》
WH/T 78.3-2018《演出安全 第3部分：舞台灯光安全》
舞台机械系统：
GB 55006-2021《钢结构通用规范》
GB/T 50009-2012《建筑结构荷载规范》
WH/T 28-2007《舞台机械台上设备安全》
GB/T 36727-2018《舞台机械 验收检测规范》
WH/T 78.6-2017《演出安全 第6部分：舞美装置安全》
制作系统：
GY/T 155-2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》
GY/T 157-2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》
GB/T 14857-1993《演播室数字电视编码参数规范》
GY/T 164-2000《演播室串行数字光纤传输系统》
GB/T 32631-2016《高清晰度电视3Gbps串行数据接口和源图像格式映射》
GY/T 156-2000《演播室数字音频参数》
GY/T 165-2000《电视中心播控系统数字播出通路 技术指标和测量方法》
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
（三）资产配置标准
符合《南京市市级行政事业单位通用资产配置标准（2026年版）》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。
项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	演播室摄像机系统
	4
	套
	220000
	
	工业
	货物
	否

	2
	便携式标准镜头1
	3
	套
	67000
	
	工业
	货物
	否

	3
	便携式标准镜头2
	1
	套
	92000
	
	工业
	货物
	否

	4
	摄像机光缆
	4
	根
	12500
	
	工业
	货物
	否

	5
	摄像机承托设备
	4
	套
	20000
	
	工业
	货物
	否

	6
	脚轮
	2
	个
	3000
	
	工业
	货物
	否

	7
	广电专业接口箱
	1
	个
	20000
	
	工业
	货物
	否

	8
	室内LED显示屏控制台
	1
	台
	188000
	
	工业
	货物
	否

	9
	媒体控制器
	1
	台
	45000
	
	工业
	货物
	否

	10
	切换台
	1
	台
	220000
	
	工业
	货物
	否

	11
	在线包装字幕机
	1
	台
	45000
	
	工业
	货物
	否

	12
	12G数字视频帧同步模块
	1
	个
	6000
	
	工业
	货物
	否

	13
	12G分配模块
	4
	个
	6000
	
	工业
	货物
	否

	14
	交叉变换器
	2
	个
	8000
	
	工业
	货物
	否

	15
	通话主站
	2
	台
	15000
	
	工业
	货物
	否

	16
	有线通话腰包
	4
	个
	7700
	
	工业
	货物
	否

	17
	四线混合分配器
	1
	个
	13000
	
	工业
	货物
	否

	18
	鹅颈话筒
	2
	个
	800
	
	工业
	货物
	否

	19
	[bookmark: OLE_LINK2]专业监视器
	2
	个
	35000
	
	工业
	货物
	是

	20
	编码器
	1
	台
	20000
	
	工业
	货物
	否

	21
	TALLY控制系统
	1
	台
	20000
	
	工业
	货物
	否

	22
	HDMI转3G-SDI
	2
	个
	5000
	
	工业
	货物
	否

	23
	12G光通联设备
	4
	套
	10000
	
	工业
	货物
	否

	24
	多格式输入输出矩阵
	1
	台
	30000
	
	工业
	货物
	否

	25
	16键单母线控制面板
	1
	台
	10000
	
	工业
	货物
	否

	26
	机架式双通道硬盘录像机
	1
	套
	175000
	
	工业
	货物
	否

	27
	主扩声线阵列扬声器
	8
	只
	18000
	
	工业
	货物
	否

	28
	主扩声线阵次低频扬声器
	4
	只
	15000
	
	工业
	货物
	否

	29
	返听同轴全频扬声器
	4
	只
	6500
	
	工业
	货物
	否

	30
	超低频扬声器
	2
	只
	15000
	
	工业
	货物
	否

	31
	手持无线发射器
	4
	只
	6000
	
	工业
	货物
	否

	32
	腰包发射器
	6
	只
	6000
	
	工业
	货物
	否

	33
	领夹咪
	6
	只
	5000
	
	工业
	货物
	否

	34
	头戴话筒
	6
	只
	4300
	
	工业
	货物
	否

	35
	无线会议底座
	2
	只
	6000
	
	工业
	货物
	否

	36
	指向性天线
	2
	只
	3000
	
	工业
	货物
	否

	37
	话筒接收机
	2
	台
	32000
	
	工业
	货物
	否

	38
	无线话筒自动增益控制天线分配器
	1
	台
	7700
	
	工业
	货物
	否

	39
	主扩功率放大器
	1
	台
	22000
	
	工业
	货物
	否

	40
	主扩次低频功率放大器
	1
	台
	33000
	
	工业
	货物
	否

	41
	返听功率放大器
	1
	台
	22000
	
	工业
	货物
	否

	42
	超低频扬声器功率放大器
	1
	台
	24500
	
	工业
	货物
	否

	43
	数字调音台1
	1
	台
	45000
	
	工业
	货物
	否

	44
	数字调音台2
	1
	台
	34000
	
	工业
	货物
	否

	45
	Dante扩展卡
	2
	张
	11000
	
	工业
	货物
	否

	46
	舞台接口箱
	1
	台
	22000
	
	工业
	货物
	否

	47
	音频延时器
	1
	台
	8000
	
	工业
	货物
	否

	48
	监听耳机
	3
	个
	1500
	
	工业
	货物
	否

	49
	数字音频处理器
	1
	台
	20000
	
	工业
	货物
	否

	50
	12G数字音频加嵌模块
	2
	个
	6000
	
	工业
	货物
	否

	51
	12G数字音频解嵌模块
	1
	个
	6000
	
	工业
	货物
	否

	52
	室内LED显示屏
	1
	项
	500000
	核心产品
	工业
	货物
	否

	53
	商业显示器
	3
	台
	8500
	
	工业
	货物
	是

	54
	主扩声线阵吊挂架
	2
	套
	3000
	
	工业
	货物
	否

	55
	吊杆电动卷扬机1
	8
	套
	51000
	
	工业
	货物
	否

	56
	吊杆电动卷扬机2
	2
	套
	51000
	
	工业
	货物
	否

	57
	吊杆电动卷扬机3
	2
	套
	48500
	
	工业
	货物
	否

	58
	舞台机械控制系统
	1
	套
	230000
	
	工业
	货物
	否

	59
	LED变焦静音聚光灯
	18
	台
	6300
	
	工业
	货物
	否

	60
	LED平板柔光灯
	24
	台
	3000
	
	工业
	货物
	否

	61
	LED定焦帕灯
	36
	台
	2200
	
	工业
	货物
	否

	62
	HID三合一灯
	38
	台
	9500
	
	工业
	货物
	否

	63
	LED四合一灯
	8
	台
	24000
	
	工业
	货物
	否

	64
	LED电脑切割灯
	2
	台
	28000
	
	工业
	货物
	否

	65
	灯光控制台
	1
	台
	90000
	
	工业
	货物
	否

	66
	网络扩展器
	1
	台
	21000
	
	工业
	货物
	否

	67
	信号中继柜
	1
	个
	21700
	
	工业
	货物
	否

	68
	电动伸缩活动看台
	1
	项
	620000
	
	工业
	货物
	否

	69
	演播室固定舞台
	1
	项
	48000
	
	工业
	货物
	否

	70
	演播室移动舞台
	1
	项
	152000
	
	工业
	货物
	否

	71
	中控主机
	1
	台
	40000
	
	工业
	货物
	否

	72
	录制交换机
	1
	台
	10000
	
	工业
	货物
	否

	73
	交换机1
	2
	台
	7200
	
	工业
	货物
	否

	74
	交换机2
	1
	台
	8500
	
	工业
	货物
	否

	75
	交换机3
	1
	台
	15000
	
	工业
	货物
	否

	76
	配电箱及运行控制设备
	3
	套
	5800
	
	工业
	货物
	否

	77
	周边机箱
	1
	个
	5800
	
	工业
	货物
	否

	78
	数字电源直通柜
	2
	台
	86000
	
	工业
	货物
	否

	79
	机柜1
	1
	个
	5000
	
	工业
	货物
	否

	80
	机柜2
	2
	个
	3000
	
	工业
	货物
	否

	81
	干燥柜
	1
	个
	2600
	
	工业
	货物
	否

	82
	电源时序器
	8
	个
	1200
	
	工业
	货物
	否

	83
	UPS
	2
	台
	5500
	
	工业
	货物
	否

	84
	控制台
	8
	工位
	3500
	
	工业
	货物
	否

	85
	操作台
	8
	单元
	3500
	
	工业
	货物
	否

	86
	办公椅
	8
	张
	500
	
	工业
	货物
	否

	87
	沙发
	6
	位
	1200
	
	工业
	货物
	否

	88
	茶几
	1
	张
	800
	
	工业
	货物
	否

	89
	制作系统安装调试
	1
	项
	73500
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	90
	[bookmark: OLE_LINK11]吊挂机械系统安装调试
	1
	项
	140000
	
	建筑业
	工程
	否

	91
	灯光系统安装调试
	1
	项
	123500
	
	建筑业
	工程
	否

	92
	设备层实施
	1
	项
	350000
	
	建筑业
	工程
	否

	93
	声学处理
	1
	项
	28000
	
	建筑业
	工程
	否

	94
	显示屏安装框架结构及装饰
	1
	项
	61000
	
	建筑业
	工程
	否

	95
	综合演播室舞美置景
	1
	项
	250000
	
	建筑业
	工程
	否

	96
	综合演播室控制室置景
	1
	项
	30000
	
	建筑业
	工程
	否


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	演播室摄像机系统
	1.4K摄像机机头单元：
（1）2/3英寸CMOS（MOS）成像器，有效分辨率不低于3840×2160；
（2）4K模式下水平分辨率不低于2000电视线；
（3）灵敏度不低于F11(50HZ)，信噪比不低于62dB；
（4）支持1080 50P/59.94P/50I等高清格式的拍摄，支持2160 50P/59.94P等UHD格式的拍摄（可配置4K升级选件，升级后满足）；
（5）内置CC滤镜和电子ND滤镜（ND档位不少于4档）；
（6）支持RJ45网络传输，便于CCU端和摄像机端交互其他类型的信号；
（7）具备不少于2路SDI接口；
（8）机头具备一路XLR 5芯内部通话接口；
（9）机头支持两路XLR 3芯音频输入；
（10）支持复合光纤传输，接口采用符合 SMPTE304M标准的推拉自锁混合光纤连接器； 
（11）配有V口电池安装背板，可用于摄像机供电或加挂第三方配套设备。
2.4K摄像机基站单元：
（1）机架式基站，可以输出4K、HD基带信号，与摄像机采用SMPTE光纤连接，接口采用符合SMPTE304M标准的推拉自锁混合光纤连接器；
（2）支持1080 50P/59.94P/50I等高清格式的拍摄，支持2160 50P/59.94P/50I等UHD格式的拍摄（可配置4K升级选件，升级后满足）；
（3）具备四路3G-SDI接口； 
（4）4K信号可通过12G-SDI单链路或4路3G-SDI输出；
（5）具备两路3G-SDI输出接口；
（6）具备一个字符/同步输出接口；
（7）具备两路XLR 3芯音频输出接口；
（8）前面板配备控制面板，可单独对Iris、Paint等摄像机参数进行控制。
3.4K摄像机遥控面板：
（1）全功能摄像机遥控面板；
（2）要求有网络接口，支持网络连接遥控，具备液晶触摸屏，可通过触摸屏对摄像机菜单及参数进行快速、直观的调整；
（3）遥控面板采用推杆式光圈控制方式，配备遥控面板与基站之间的专用连接线，距离≥10米，具备色彩调整功能。
4.4K摄像机彩色大寻像器：
（1）提供摄像机用LCD或OLED彩色寻像器，其尺寸应不小于7英寸；
（2）全高清面板，分辨率达到1920×1080；
（3）高对比度（不低于700:1）；支持波形/矢量显示功能（或配合CCU实现）；配备遮光罩及专用连接电缆。
5.4K摄像机托板：
（1）摄像机配套托板；
（2）承重：不低于8KG；
（3）铝合金材质。
6.4K摄像机控制线
（1）与高清摄像机遥控面板配套使用；
（2）长度10米。
7.4K摄像机机头单元、4K摄像机基站单元、4K摄像机遥控面板、4K摄像机彩色大寻像器需配套使用。

	2
	便携式标准镜头1
	1.4K广播级便携式标准镜头，全伺服型，放大倍率≥18倍，广角端焦距≤7.6mm；
2.带倍率，不小于2倍扩展，最小物距：≤0.6m，与摄像机B4卡口匹配,
3.2/3英寸型摄像机镜头，镜片需采用镀膜加工，防潮，防发霉，带16比特数字编码器，具备内聚焦，快速变焦，原厂UV；
4.变焦控制部分满足全伺服套件使用，采用电控伺服变焦，包含12Pin插头，变焦控制器，标配安装夹具，具备ZOOM S-F档位调节，支持并具有摄像机返送按键、REC录制橡胶按键；
5.电动对焦手柄与带12针远程连接器的广播ENG镜头兼容。旋转角度为 720°（2 圈）。工作灵活，可切换旋转方向。手柄经过涂层处理，可安全操作；
6.各类夹具配齐。

	3
	便携式标准镜头2
	1.4K广播级便携式广角镜头，全伺服型，放大倍率≥18倍，广角端焦距≤5.5mm；
2.带倍率，不小于2倍扩展，最小物距：≤0.4m，与摄像机B4卡口匹配；
3.2/3英寸型摄像机镜头，镜片需采用镀膜加工，防潮，防发霉，带16比特数字编码器，具备内聚焦，快速变焦，原厂UV；
4.变焦控制部分满足全伺服套件使用，采用电控伺服变焦，包含12Pin插头，变焦控制器，标配安装夹具，具备ZOOM S-F档位调节，支持并具有摄像机返送按键、REC录制橡胶按键；
5.电动对焦手柄与带12针远程连接器的广播ENG镜头兼容。旋转角度为 720°（2 圈）。工作灵活，可切换旋转方向。手柄经过涂层处理，可安全操作；
6.各类夹具配齐。

	4
	摄像机光缆
	1.摄像机光学电缆，符合SMPTE 311M2009版标准；
2.外层由PVC包裹，具有高度可靠性、防水性、防尘性和耐腐蚀性、EMI屏蔽、低插拔力等；
3.长度≥80米；
4.接口采用符合SMPTE304M标准的推拉自锁混合光纤连接器。

	5
	摄像机承托设备
	1.三脚架云台套装（含双手柄）；
2.云台承重不小于25Kg；
3.云台自重不超过4.5Kg；
4.三脚架自重不超过5Kg；
5.云台高度不超过220mm；
6.球碗直径不小于100mm；
7.动态平衡不少于4档；
8.平衡托板滑动范围不小于160mm；
9.水平及俯仰阻尼档位不少于8档（含0档）；
10.支持夜视水平气泡；
11.俯仰范围+90°-70°；
12.摄像机滑板滑槽长度范围不小于160mm；
13.摄像机托板固定；
14.重型碳纤三脚架；
15.承重不少于60Kg；
16.最低工作高度不超过700mm；
17.最高工作高度不少于1600mm；
18.含云台的携带高度不超过1000mm；
19.配备双伸缩手柄，地板延伸器；
20.配备防雨帆布，内衬海棉，便携包、说明书。

	6
	脚轮
	1.三脚架脚轮要求带刹车、方向锁、电缆防压护套，可折叠可定向，承重不小于100Kg；
2.具备橡胶马蹄扣，能与采购的三脚架适配使用。

	7
	广电专业接口箱
	1.综合演播室内设置广电专业接口箱，内含4个接口采用符合SMPTE304M标准的推拉自锁混合光纤连接器，1个86面板，8个D型接口； 
2.所投接口采用符合SMPTE304M标准的推拉自锁混合光纤连接器，产品应为广播级面板安装式光纤插座，支持高清光纤信号传输，适用于光纤系统中的终端面板或设备接入，具备高性能、易维护的结构设计，长度根据接口箱位置至CCU距离，据实布放； 
3.光学性能要求：插入损耗：不大于0.5 dB；回波损耗：不小于45 dB（测试波长为1.3μm）； 
4.结构及材料要求：中心对准套筒应为可拆卸式结构，便于现场维护和清洁；插孔本体结构材质应为不锈钢，确保耐腐蚀性和稳定性；插座应配套提供绝缘隔板或具备电气绝缘能力，防止误接与短路风险；可搭配防尘帽、清洁工具等附件使用，确保光学接头清洁度； 
5.安装与适配性要求：所投产品应为面板安装式设计，兼容标准 D型安装孔位或提供对应安装开孔图纸；安装孔位支持4 × M3螺钉或直径为3.2 mm的标准安装孔配置；安装结构应牢固可靠，满足车载、演播室、设备机柜等环境长期使用需求； 
6.兼容性与应用要求：所投产品应与现有光纤连接系统兼容，适用于广播车、终端箱体、机架面板等场景； 
7.物理尺寸与适配性：8个D型接口面板安装尺寸应为约31mm×26mm，采用行业通用D型标准接口开孔布局； 预留一个86面板空位； 
8.详见图纸要求（见附件）。
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	室内LED显示屏控制台
	▲1.全链路4K一体化视频控台。输入通道：4路HDMI2.0接口+12路12G-SDI接口；HDMI输入通道具有EDID管理功能，最大支持4K×2K@60Hz 8bit 4:4:4 格式输入源，支持 4:4:4，4:2:2，4:2:0 格式视频输入，用户可自定义输入分辨率，最大水平分辨率4096、最大垂直分辨率4096，支持HDCP 2.2，向下兼容； 12G-SDI输入通道最大支持4K×2K@60Hz 10bit 4:2:2 格式输入源，兼容HD-SDI、3G-SDI、6G-SDI输入（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
2.输出通道：主输出：2路HDMI2.0输出接口；最大支持4K×2K@60Hz 8bit 4:4:4 格式，用户可自定义输入分辨率，最大水平分辨率4096、最大垂直分辨率4096；2路复制12G-SDI输出接口，兼容HD-SDI、3G-SDI、6G-SDI；
预监输出：支持1路HDMI2.0+1路12G SDI的预监输出，输出分辨率最大支持4K×2K@60Hz 8bit 4:4:4 ，支持复制和独立模式 ；
编组输出：4路HDMI2.0接口+4路12G-SDI接口：最大支持4K×2K@60Hz 8bit 4:4:4 格式输出，支持输出输入源、PVW、PGM、预监和净信号；
3.主机自带不小于10英寸液晶显示屏，无需外接显示器即可监视输入/输出及各预设的实时画面； 
4.支持虚拟输出，可虚拟输出LED大屏幕点数，方便进行点对点的开窗及布局，无需进行画面比例换算，支持UHD、FHD 及自定义分辨率切换；支持将多路输入源组合为单一输入源，最多包含1 路背景画面及4路前景画面；
5.具备图层调整能力，包括位置及尺寸、源截取、抠图、遮罩、边框、阴影、色彩调节等；允许用户自定义图层的所有属性，并将这些个性化设置保存为场景。内置多种视频转场效果，包括MIX，DIP，WIPE 等；
6.支持按钮、旋钮、T-bar、摇杆和液晶菜单等多种控制方式 ，不少于80个按键、12个旋钮及1个T-bar实体控制；
7.音频接口：支持2路XLR音频输入、2路XLR音频输出、1路双声道监听输出、2路DANTE数字音频接口，互为备份，用于数字音频输入输出； 
8.控制接口：具备USB3.0接口≥2，支持外接控制、素材导入导出及固件升级，支持UVC视频捕获协议；具备1路LTC 输入接口，支持外源时码输入；具备1路LTC 输出接口，支持时码环出或主动输出；具备GENLOCK同步输入*1，支持外同步（Bi-Level 和Tri-Level），具备Genlock同步输出*1，支持同步信号环出或主动同步输出，Genlock帧频范围等同或者优于30Hz~60Hz；具备千兆网口≥2：支持云台控制，支持 TSL协议TALLY互通；
9.场景功能：支持最多保存20 个场景，包含图层和音频参数，支持快速切换不同场景。
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	媒体控制器
	1.时间线管理：可任意添加时间线；各时间线可任意添加图层，无数量限制；图层中可添加素材、片段、播控指令，同时可为素材添加各种效果；支持无极缩放时间线；
2.节目管理：可任意添加节目管理页，节目管理中可无限添加节目窗口，窗口大小无限制，可在节目中添加素材、时间线、控制指令、特效、标签等多种内容；时间线及节目管理配合使用，可同时播放多个素材，轻松编辑复杂的节目流程；
3.支持多种素材：可导入视频、音频、图片，支持采集画面，可将采集卡采集到的画面添加为素材并播放；支持NDI网络屏幕，可获取局域网内其他设备发送的NDI采集画面；可添加计时器，可添加时钟；可添加文本并编辑多种字幕效果；支持以图片模式或动画模式播放PPT，并可以使用翻页器或快捷键对PPT进行控制。支持导入整个文件夹；可在素材列表中对素材进行快捷转码；支持添加网络图片；支持添加网络流；支持添加网页；支持添加媒体合集；支持添加纯色素材；
4.表面：在显示管理中可添加矩形表面与多边形表面，支持快速批量添加表面，可根据大屏实际箱体尺寸创建表面，让异形屏效果编辑变得简单便捷。表面可对画面进行任意截取，截取内容可编辑各种缩放、旋转、变形效果，并传输给屏幕呈现画面，实现摄像拼接、特写、直播截取、异形屏播放等多种需求；
5.映射布局：在屏幕中可添加切片，通过输入切片和输出切片快速实现媒体一对多映射，减少窗口数量，并更自由地编排媒体画面的显示位置；
6.声光电一体控制：软件包含输入控制、输出控制、时间码功能，可接收、发送各种控制指令，控制投影机、各类机械设备，对接MIDI、DMX512等各种控台，实现声光电一体化控制；
7.输入控制：包含普通控制、DMX512、MIDI控制器、传感器输入等控制模式，可接收DMX512、MIDI、网络、串口等各种协议的控制信号，可接收对应控制，实现通过控台实时编辑节目等效果；
8.输出控制：可发送协议指令、DMX512指令、控台切换、MIDI等输出控制指令，对投影机、机械设备、控台、服务器等进行集中控制；
9.时间码：软件可生成、接收、发送MTC与LTC，实现多设备间的同步；
10.多声卡输出：支持多声卡音频输出，通过虚拟声卡功能，能够将多个声卡设备组合，实现音频同时从多个声卡设备输出的效果；
11.声道映射：支持5.1声道、7.1声道等多种声道映射模式，可设置不同声道输出，使声音效果更立体；在软件中通过素材属性，可快捷设定素材的发生客户端、输出声道。声道映射对应关系可快速复用，高效编辑；
12.导出节目单：导出节目单功能，可以将节目管理中的内容生成为Excel节目单， 能够直观看到节目播放安排；
13.可支持HVC编码格式，单个视频分辨率上限16384x16384，支持透明通道，YUV 420/422/444，支持无损压缩，预览服务器支持不低于8路7680 x 4320@60Hz的实时全帧率预览，播放服务器支持不低于2路7680 x 4320@60Hz的输出，节目切换/画面跳转响应时间<50毫秒。同时支持H.264、H.265编码格式的视频硬解码，H.264编码格式单个视频分辨率上限4096x4096，H.265编码格式单个视频分辨率上限8192x8192；
14.硬盘空间：不低于1TB M2固态；
15.内存：不低于32GB DDR4；
16.不少于4路DP输出，单通道最大分辨率不低于7680*4320@60Hz；不少于2路Hdmi+2路DVI输入。
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	切换台
	1.主机部分
▲（1）采用FPGA架构，具备动态划像、特效、键转换、动态图形处理等常用功能（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
（2）不少于1M/E超高清制作，可在4K超高清/高清模式下进行节目制作；
（3）支持不小于12路12G-SDI输入和12路3G-SDI输入，6路12G-SDI输出和6路3G-SDI输出；主机具备可扩展插槽，可通过选装不同的板卡增加输入输出接口或增加其他功能；
（4）4K工作模式下支持4K HDR信号输入输出，格式为3840×2160/50p，BT.2020；HD工作模式下支持HD SDR信号输入输出，格式为1920×1080/50i，BT.709；
（5）4K多画面分割≥1路；
（6）4K模式下标配4个全功能键；
（7）通过IP连接的方式可以连接2个操作面板；
（8）具备快拍、事件、宏存储功能；
（9）采用双电源供电；
（10）具有TALLY接口，GPI输入输出，数量满足系统规模。
2.面板部分
（1）不少于1M/E切换台控制面板，不少于16个直切键，有翻页功能，可对视频信号进行选择；每个直切键具备显示交叉点编号、源显示名称和宏名称功能；
（2）控制面板每M/E能够快速访问划像图案、事件记忆等功能；
（3）具有OLED提示窗, 支持DME、Resizer控制、设备控制、关键帧控制等；
（4）源名显示支持字符OLED显示, 可显示双重源名, 具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示, 彩色交叉点按键，支持源名分组。
投标人所投切换台实现全部技术参数所需的主机、操作面板、I/O 板卡、特技处理板、电源模块、软件许可授权等全部原厂配件均应包含在投标配置中。
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	在线包装字幕机
	1.字幕机功能：可快速给视频添加一个文本说明或滚动字幕，内置标题与字幕模板； 
2.网络流获取功能：支持NDI\SRT TMP TSP； 
3.录制功能：支持本地录制MP4文件；
4.简易虚拟制作功能：内置色键器，支持1路色键抠像； 
5.支持创建自定义静态标题和动画代码； 
6.支持创建自定义动画标题并从Photoshop导入图层； 
7.字幕转场支持Cut、Fade、Zoom、Wipe、Slide、Fly、CrossZoom、FlyRotate、Cube、CubeZoom、Vertical Wipe、Vertical Slide 和 Merge 等； 
8.内置不低于100个字幕模板； 
9.支持不低于4层下游键； 
10.支持3D简单的三维文本对象处理，可以通过更改填充设置来应用纹理；
11.可利用Excel表格批量管理字幕条； 
12.支持导入TGA\PNG等通道文件；
13.接口不低于4个12G-SDI，可定义输出或输入；
14.内置板卡具备色键功能。
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	12G数字视频帧同步模块
	1.插卡式，与周边机箱配套使用； 
2.含12G帧同步器功能，1路12-SDI输入；
3.1路模拟同步参考输入；
4.4路HD/SD-SDI输出；
5.具备OSD菜单显示，相位可调；
6.可在SD、HD和2160p60的Ultra HD格式间自动切换。
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	12G分配模块
	1.插卡式，与周边机箱配套使用； 
2.12G-SDI视频分配器，可设定为1分8或双1分4；
3.带输入输出均衡；
4.对于非视频格式，可设置为旁通；
5.支持有源电子元器件均支持带电热插拔，并配有各自独立的接口备板；
6.可在SD、HD和最高可达2160p60的Ultra HD格式间自动切换。
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	交叉变换器
	1.可实时处理SD、HD和Ultra HD的广播级格式转换器，可提供无缝转换； 
2.提供≥1089种具备10bit高品质SD、HD和Ultra HD上、下、格式转换；
3.可获得高质量去隔行处理、降噪功能、下拉变换自动检测、移除以及编辑后素材的校正； 
4.可调画幅尺寸设定和宽高比变换； 
5.所有处理全面支持时间码以及多通道音频转换； 
6.机架式。
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	通话主站
	1.内通通话基站支持≥4个通道； 
2.需内置扬声器； 
3.具有可编程按键，可使所有话筒静音、发送催场广播或触发逻辑输出等功能操作； 
4.内置≥4口千兆交换机，其中2口支持PoE+供电，每端口30W； 
5.具备GPI输入和输出接口； 
6.具备≥2个模拟输入和2个模拟输出接口； 
7.拥有在线和离线配置软件； 
8.防护等级 IP54； 
9.彩色显示屏不低于3个； 
10.2个公共广播输出，2个节目信号输入； 
11.耳机输出阻抗：不高于27Ohm ，输出电平不低于 + 18.5dBu（max）；
12.机架式；
13.拥有在线和离线配置软件。
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	有线通话腰包
	1.即插即用、支持PoE或XLR基站供电；
2.支持以菊花链方式连接腰包；
3.支持无主站设计；
4.支持行业标准耳机（4 针）；
5.适用于任何网络交换机；
6.2个可配置的通道。
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	四线混合分配器
	1.模块化的4线接口可将摄像通话，双向无线电，光纤线路和其他4线设备同标准通话系统连接； 
2.1-RU机箱最多可容纳4个独立的接口，每一个都有自己的4线接线端子和XLR - 3M接口通话系统连接。
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	鹅颈话筒
	1.鹅颈话筒（配套通话主站）；
2.换能方式：电容式；
3.指向特性：心型指向，减少周围环境噪音干扰；
4.频率响应： 50Hz-16KHz；
5.灵敏度：不低于- 47dB@1KHz；
6.供电方式：支持幻象电源供电。
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	专业监视器
	1.23.8寸LCD屏， 3840×2160 UHD分辨率； 
2.1000nits高亮LED背光； 
3.4x12G-SDI，支持8K监看，HDMI2.0； 
4.HLG/PQ/S-log3 HDR监看； 
5.12GSDI / HDMI混合四画面监看； 
6.四链路4K/8K支持SQD四画分模式及2SI交织模式； 
7.一路信号复制多窗口同时显示HDR/SDR； 
8.支持色域图显示； 
9.支持矢量图/直方图； 
10.支持伪彩色/斑马纹功能； 
11.内置3DLUT校色，支持全自动校色； 
12.内置多款摄像机Delog SDR/HDR表； 
13.SFP插槽，支持选配光模块实现光纤传输12GSDI输入；； 
14.SFP插槽，支持选配光模块实现ST2110 IP输入； 
15.支持IP Webserver网页控制。 
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	编码器
	1.桌面便携型，9-13英寸触摸屏，提供WEB和APP全功能管理操控； 
2.视频输入不少于3路HDMI和3路SDI，输入端口格式自适应；不少于1路UVC输入，支持摄像头/ 电脑画面；设备能通过网络拉流输入；
3.具备 PGM 主输出：HDMI+SDI双路同时输出；PVW 预监：≥1 路 HDMI；多画面分割输出，支持画中画、多画面分割、LOGO 字幕叠加、多种转场特效；
4.可独立控制，调整每路输入视频源的音频跟随与混音；
5.切换方式：具备物理按键（不低于12个）、CUT硬切、AUTO TAKE淡入淡出、T-Bar推杆； 
6.网络：至少一个RJ45口（千兆）、一路无线双频Wi Fi（有设置为热点功能）和一路5G全网通插槽，支持有线/无线网络聚合；支持聚合路由功能，能通过2个网口和wifi对外提供稳定聚合网络，可以指定所链接到任意5G/4G和聚合网络分享为Wi-Fi热点；
7.音频输入：卡农接口输入不低于2路；音频输出：3.5mm耳机口不低于2路、内嵌 SDI/HDMI 音频；内置扬音器；
8.编码格式：视频压缩格式：H.264、H.265（HEVC）双编码；音频压缩标准：AAC；录像视频格式：MP4；
9.网络协议支持 RTMP/RTMPS、SRT、RTSP、HLS，编码推流≧ 2 路多平台并发推流，使用H.264/H.265，帧率可调，码率500kbps–12Mbps可调，支持 TF卡录制，最大支持2TB容量，格式 MP4；
10.支持延迟30S-30分钟延迟播出，现场有事故情况下可以切换垫片和现场画面覆盖事故内容。
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	TALLY控制系统
	1.适合任何提供并口Tally输出的切换台、播控台和矩阵系列，兼容USB Tally；
2.Tally输入提供双备份功能；
3.支持继电器闭合开关输出，可实现切换台到监视器、画分及CCU的电平转换功能；
4.内置二选一面板；
5.输出端可以设置多种模式，包括正向或反向输出；
6.并口输入转串口TSL3.1输出及串口TSL3.1输入转并口输出协议转换；
7.具备Tally源加密；
8.支持GPI输入再分配，支持并联输出CCU，不低于2个GPI定义，支持PGM\PVW红黄（绿）定义；
9.支持网线串联叠加扩展；
10.通过电脑设置修改TSL地址及显示字符；
11.配置外置充电Tally灯6个，铝合金外壳，物理ID旋钮，可换编号 Tally 灯罩，Type-c充电接口；
12.能与切换台（产品清单10）、专业监视器（产品清单19）、编码器（产品清单20）搭配使用。
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	HDMI转3G-SDI
	1.3G/HD/SD 上/下/交叉转换；
2.Audio/HDMI/SDI/VGA 输入； 
3.3G/HD/SD SDI 和 HDMI 输出； 
4.支持音频输入：Analog Audio L/R，stereo audio； 
5.支持标清和高清相互转换； 
6.广电级稳定性，金属外壳便携设计。
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	12G光通联设备
	1.自动识别12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI/SDI/ASI输入，无须手动选择；
2.双开关电源设计，电压范围宽，电源系统长久可靠工作； 
3.自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970M，5940M，11.88Gbps速率； 
4.符合SMPTE ST 2082-1(12G UHD-SDI)，ST 2081-1(6G UHD-SDI)，SMPTE424M，SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准、符合DVB-ASI(EN50083-9)标准 ； 
5.双向传输1路速率为11.88GMbps 12G-SDI，5940Mbps 6G-SDI超高清视频信号，并向下兼容143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970Mbps速率的SDI高清视频信号，并完全兼容DVB-ASI数字码流信号； 
6.含光通联控制及监测软件； 
7.机架式； 
8.支持时钟恢复，与导播台、矩阵等设备的帧同步功能； 
9.画面延时不高于10ms。
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	多格式输入输出矩阵
	1.配备至少16路输入输出； 
2.并支持几乎所有SD、HD和Ultra HD视频格式； 
3.在一台矩阵上同时实现多格式支持； 
4.在多个相同格式的视频之间进行切换时，可在匹配同步帧率的多个格式之间进行切换； 
5.矩阵的前面板以金属设计； 
6.可通过按钮和旋钮实现矩阵控制； 
7.LCD用于显示矩阵控制和提供视频监看； 
8.可通过以太网实现远程控制； 
9.支持12G-SDI，4K50P制作。
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	16键单母线控制面板
	1.配有16个可指派按钮，带滚轮控制； 
2.可快速选择源设备和目标设备； 
3.断电保护； 
4.电源重新连接后可立即恢复之前保留的按钮配置及矩阵各路连接； 
5.按钮配置还可保存用于以后调用； 
6.与多格式输入输出矩阵配套使用。
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	机架式双通道硬盘录像机
	★1.自带≥2个热插拔的SSD槽位，支持录制到SSD中，支持交替方式不间断录制，需配置4块配套4T SSD专用硬盘（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
▲2.支持SSD+NAS双写的4K硬盘录像机，采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，稳定性高，防病毒能力强（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）； 
3.设备具备万兆网口（配置SFP+模块），可外接NAS，支持直接录制文件到NAS中或直接播放NAS中的文件；
4.单机支持≥2个4K录制通道或≥4个高清HD录制通道； 
5.支持4K ProRes、HD ProRes格式的文件录制和回放；
6.具有≥2个12G-SDI输入接口，≥4个3G-SDI输入接口，≥2个12G-SDI输出接口和≥1个HDMI输入接口； 
7.具有模拟（平衡）音频≥4入4出。≥AES/EBU（非平衡）音频4入4出。≥2声道耳机监听、≥1路REF输入和输出、≥1路LTC输入和输出；
8.录制时支持双写，即一份文件同时录制到SSD+NAS中，互为备份；
9.具备断电保护功能，录制过程中，设备断电，已录制内容仍可正常播放； 
10.支持将输入的嵌入、模拟、AES音频加嵌到任意输入视频中进行录制，每个录制通道最多录制16声道音频； 
11.主机前面板具有物理控制按键，主机前面板具有液晶屏； 
12.冗余电源，双路输入；
13.支持远程通过网络使用电脑控制软件对设备进行配置和控制操作；
14.机架式安装。
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	主扩声线阵列扬声器
	▲1.最大声压级≥HF：133dB、LF：134dB（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
2.频率响应：70Hz~19kHz；
3.灵敏度（1W/1m）：HF：≥110dB/LF：≥104dB；
4.额定功率（AES）：≥HF：75W/LF：300W；
5.低音单元：≥1×10寸；高音单元：≥1×3寸；
6.覆盖角度（H×V）：≥100º×10º；
7.连接件：2只专业音响面板音箱插座，四芯speakON标准接口，HF：2+2-/LF：1+1-。
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	主扩声线阵次低频扬声器
	1.频率响应：30Hz-300Hz；
2.灵敏度（1W/1m）：≤98dB
3.额定功率：≥900W；
4.低音单元：≥18寸；
5.最大声压级（连续/峰值）：≥132dB；
6.连接件：2只专业音响面板音箱插座，四芯speakON标准接口，1+1-。
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	返听同轴全频扬声器
	1.频率响应：75Hz~20kHz；
2.灵敏度（1W/1m）：≥94dB；
3.额定功率（AES）：≥200W；
4.低音单元：≥1×8寸；高音单元：≥1×2寸；
5.覆盖角度（H×V）：≥80º×80º；
6.最大声压级：≥123dB；
7.连接件：2只专业音响面板音箱插座，四芯speakON标准接口，1+1-。
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	超低频扬声器
	1.频率响应：30Hz~350Hz；
2.灵敏度（1W/1m）：≤103dB；
3.标称阻抗：4Ω；
4.额定功率（AES）：≥1800W；
5.低音单元：≥2×18〞（4〞音圈）；
6.最大声压级：≥141dB；
7.连接件：4只专业音响面板音箱插座，四芯speakON标准接口，1+1-。
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	手持无线发射器
	1.无线手持发射器； 
2.发射功率不少于三挡可调，最大发射功率不低于20mW；  
3.具备AES-256加密功能；
4.可兼容AA电池或专用锂电池； 
5.超心形电容话筒，频率响应：50Hz-20KHz，灵敏度 (mV/Pa): 2 mV/Pa。
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	腰包发射器
	1.腰包发射机； 
2.发射功率不少于三挡可调，最大发射功率不低于20mW；
3.具备AES-256加密功能； 
4.可兼容AA电池或专用锂电池； 
5.具备可拆卸天线。
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	领夹咪
	1.全指向性褐色领夹话筒，双振膜、预极化电容； 
2.具有高耐用性以及防汗水功能； 
[bookmark: OLE_LINK5]3.灵敏度（1kHz时）：≥-45.0 dBV (5.62 mV)； 
4.频率响应：20Hz-20kHz；
5.与腰包发射器配套使用。

	34
	头戴话筒
	1.不小于IP57防护等级，防水、防汗、防潮湿、防灰尘和防脏污性能；
2.近肤色、全指向性话筒；
3.灵敏度：≥-42.5 dBV at 1 kHz；
4.频率响应：20Hz-20kHz；
5.与腰包发射器配套使用。
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	无线会议底座
	1.具备AES-256加密功能； 
2.具备静音按钮，并且可定义按键行为； 
3.具备高通滤波、电源锁定设置； 
4.延时≤3ms； 
5.发射功率不少于3档可调，最大功率不低于20mW； 
6.双曲折鹅颈话筒。
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	指向性天线
	1.阻抗：50欧； 
2.频率范围：≥470-900MHz；
3.与无线话筒自动增益控制天线分配器配套使用。
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	话筒接收机
	1.四通道数字无线接收机，1RU尺寸，机架式安装； 
2.调谐范围不低于70MHz； 
3.自带音频合并功能，可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端； 
4.具备模拟接口、以太网联网接口； 
5.具备DANTE数字网络音频输出接口； 
6.具有射频级联接口，可进行射频级联； 
7.具备AES-256加密功能。
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	无线话筒自动增益控制天线分配器
	1.不少于4个可选频率范围； 
2.标配前置式天线安装件，架置式安装件，内部电源供应；
3.与话筒接收机配套使用。
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	主扩功率放大器
	1.8Ω立体声功率：不小于650W×4；
2.4Ω立体声功率：不小于1100W×4；
3.模拟输入接口：不小于4×XLR卡侬插座；
4.数字输入接口：不小于2×RJ45（Dante主/备和控制）；
5.输出接口：不小于4只专业音响面板音箱插座，Powercon标准接口；
6.信号备份：具备Dante数字信号与模拟信号自动切换沉余备份；
7.工作模式：可选定阻模式（2~16Ω）、定压模式（70V）输出；
8.数字信号通道：不小于4进4出DANTE数字信号；
9.DSP处理：不小于4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、参量均衡、动态均衡、压限功能；
10.远程监控：通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态；
11.功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。
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	主扩次低频功率放大器
	1.8Ω立体声功率：不小于2000W×4；
2.4Ω立体声功率：不小于3400W×4；
3.模拟输入接口：不小于4×XLR卡侬插座；
4.数字输入接口：不小于2×RJ45（Dante主/备和控制）；
5.输出接口：不小于4只专业音响面板音箱插座，Powercon标准接口；
6.信号备份：具备Dante数字信号与模拟信号自动切换沉余备份；
7.工作模式：可选定阻模式（2~16Ω）、定压模式（100V或70V）输出；
8.数字信号通道：不小于4进4出DANTE数字信号；
9.DSP处理：不小于4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、参量均衡、动态均衡、压限功能；
10.远程监控：通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态；
11.功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。
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	返听功率放大器
	1.8Ω立体声功率：不小于650W×4；
2.4Ω立体声功率：不小于1100W×4；
3.模拟输入接口：不小于4×XLR卡侬插座；
4.数字输入接口：不小于2×RJ45（Dante主/备和控制）；
5.输出接口：不小于4只专业音响面板音箱插座，Powercon标准接口；
6.信号备份：具备Dante数字信号与模拟信号自动切换沉余备份；
7.工作模式：可选定阻模式（2~16Ω）、定压模式（70V）输出；
8.数字信号通道：不小于4进4出DANTE数字信号；
9.DSP处理：不小于4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、参量均衡、动态均衡、压限功能；
10.远程监控：通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态；
11.功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。
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	超低频扬声器功率放大器
	1.8Ω立体声功率：不小于2000W×2；
2.4Ω立体声功率：不小于3400W×2；
3.模拟输入接口：不小于2×XLR卡侬插座；
4.数字输入接口：不小于2×RJ45（Dante主/备和控制）；
5.输出接口：不小于2只专业音响面板音箱插座，Powercon标准接口；
6.信号备份：具备Dante数字信号与模拟信号自动切换沉余备份；
7.工作模式：可选定阻模式（2~16Ω）、定压模式（100V或70V）输出；
8.数字信号通道：不小于2进2出DANTE数字信号；
9.DSP处理：不小于2进2出，带信号混音、FIR滤波器、相位、参量均衡、动态均衡、压限功能；
10.远程监控：通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态；
11.功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。
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	数字调音台1
	1.输入处理通道≥48路，≥32路本地话筒输入；
2.母线支持通道≥36路；
3.≥16路可分配的本地输出；
4.AES3输出≥1组；
5.电动推子≥28个；
6.效果器处理≥8个；
7.触摸屏≥1块；
8.数字网络音频扩展接口(MADI或DANTE 或AVB等)≥1个；
9.采样率不低于96kHz；
10.输入处理：前置放大器、高通滤波器、噪声门、参量均衡器、 压缩器、延时；
11.混音输出处理：参量均衡器、图示均衡器、压缩器、延时；
12.每个混音输出带图示均衡器（不使用FX）；
13.内置自动话筒混音。
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	数字调音台2
	1.数字调音台:模拟输入/输出≥16/12路，AES输出≥1组； 
2.电动推子≥17个； 
3.效果器处理≥8个； 
4.触摸屏≥1块，不少于7英寸； 
5.数字网络音频扩展接口(MADI或DANTE 或AVB等)≥1个(每个接口可64进x64 出通道，96/48kHz可切换)； 
6.采样率不低于96kHz； 
7.带USB录音与重放； 
8.系统延迟<0.7ms。
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	Dante扩展卡
	1.不少于64×64通道音频和网络控制； 
2.96kHz或48kHz切换； 
3.利用Dante虚拟声卡进行多通道录音/播放； 
4.两个冗余接口可无缝切换； 
5.内置控制网络桥接； 
6.兼容AES67；
7.与数字调音台1配套使用。
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	舞台接口箱
	1.不少于48路话筒/线路XLR输入，不少于16路XLR线路输出；
2.96kHz采样频率。
3.每路输入带单独可配置+48V幻象电源；
4.兼容长达100m的CAT5e（或更高版本的）网线；
5.传输即插即拨——不需要设置IP地址；
6.与数字调音台1配套使用。
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	音频延时器
	1.具有高精度音频延迟和回放功能的数字音频延迟器，适用于音视频制作领域； 
2.音频输入接口≥2XLR，≥2RCA； 
3.音频输出接口≥2XLR，≥2RCA,≥1个3.5mm； 
4.音频显示界面≥1.77英寸OLED屏幕； 
5.音频延迟≥3秒； 
6.19英寸机架安装。
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	监听耳机
	1.声学类型：封闭式；
2.应用场景：录音、混音、母带制作（监听）；
3.单元大小：40mm；
4.频响范围：5Hz - 80000Hz；
5.灵敏度：102dB/mW；
6.阻抗（1kHz）：50Ω；
7.线材：2.5m/1.2m（3.5 - 3.5），线材可更换；
8.配件：3.5mm/6.35mm转接头。
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	数字音频处理器
	1.不少于12路平衡式话筒/线路输入，不少于12路平衡式输出；不少于12路网络数字信号输入，不少于12路网络数字信号输出；
2.功能模块：噪声门、31段图示均衡器、压宿器、自动增益、反馈消除器、回声消除器(AEC)、噪声消除器、自动混音器、矩阵路由器；
3.输入处理功能：100Hz低切、哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器；
4.输出处理功能：10段参量均衡器、分频器、延时器、限幅器、信号指示表器等；
5.具有GPIO可编程控制接口，支持8通道自定义输入输出，支持外部电平、可实现消防联动等功能；
6.场景预设：具有99个场景保存位置，断电自动保护记忆功能；
7.具有1个数字Dante主接口、1个数字Dante备份接口(RJ45网口)；
8.具有1个RJ45网络控制接口，可连接电脑或网络中控主机（UDP协议）实时控制；
9.具有1个带USB接口(支持录音及播放功能)；
10.设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载；
11.前面板具有每个输入通道和输出通道信号状态监测指示灯和信号过载监测指示灯、电源指示灯和工作状态指示灯；
12.最大输出电平：≥17dBu；
13.频率响应：20Hz～20kHz（+/-0.5dB）；
14.总谐波失真: ≤0.009%；
15.信噪比：≥109dB。

	50
	12G数字音频加嵌模块
	1.12G音频加嵌处理器，1路HD/SD-SDI输入； 
2.2路模拟立体声音频输入； 
3.4路经过时钟恢复的HD/SD-SDI输出； 
4.其中两路可选OSD菜单显示； 
5.音频延时可调，调整范围75帧； 
6.插卡式，与周边机箱配套使用。
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	12G数字音频解嵌模块
	1.12G音频解嵌处理器； 
2.1路12G输入； 
3.2路模拟立体声音频输出； 
4.4路经过时钟恢复的HD/SD-SDI输出； 
5.其中两路可选OSD菜单显示； 
6.音频延时可调，调整范围75帧； 
7.插卡式，与周边机箱配套使用。

	52
	室内LED显示屏
	★1.主屏采用全彩表贴P2小间距显示屏；主屏尺寸不小于10.24m（长）*4.32m（高）=44.237㎡；必须采用金线封装，压铸铝箱体；辅屏采用全彩表贴P2小间距显示屏；辅屏两块，尺寸不小于1.92m（长）*4.32m（高）*2（数量）=16.589㎡；必须采用金线封装，压铸铝箱体；总面积为44.237㎡+16.589㎡=60.826㎡。白平衡亮度：≥600cd/㎡；视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥3500：1；换帧频率：≥60 Hz；灰度等级≥16bit；功耗≤800W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
★2.显示屏符合GB/T 26572-2011中电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）的要求； 
▲3.箱体满足：抗压试验（施加11KN的力压箱体，箱体表面未发生变形）、抗拉试验（施加10.2KN的力拉箱体，箱体未发生变形）、可靠性试验（平均无故障时间MTBFm1）大于10万小时（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
▲4.为保护眼睛视力不受伤害，要求显示屏通过蓝光辐射危害测试，要同时满足①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）1.78E-02W/(㎡.sr.nm)（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
5.安装平整度：≤0.5mm；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象，显示画面应无动态影像失真，能有效防止几何和非线性失真；
6.LED显示屏安装满足消防排烟通风要求； 
7.保证长时间观看不疲劳，LED 显示屏通过 TIRT-GK-JS-55-2020 显示设备显示性能和视觉健康认证； 
8.散热采用智能主动散热方式（强制风冷，屏两侧和顶部排风），风扇应具备智能调速功能，根据内置温度传感器实时反馈自动调节转速，兼顾散热效率与静音需求，确保显示屏在长期连续运行下，屏体背板区域最高温度不高于50℃，且整屏温度均匀性良好（温差＜10℃）；
9.为避免潮湿气候环境对显示屏设备正常使用的影响，LED显示单元应有可靠的除湿手段，可在任意时刻来进行除湿（非定时自动除湿），通过屏体控制软件，可以进行一键启动或一键终止全部LED模组的自动除湿功能，任意显示单元应具备一键显示单元、一键全屏启动和终止自动除湿的按钮功能； 
10.维护方式：具有前拆技术，支架远离印制板一侧设有旋转座，旋转座支撑有轴件，充分利用杠杆原理，实现小间距前拆式安装与维护；
11.接收控制卡嵌入式软件：可以支持多个显示区域分屏播出视频，图片，文字，动画等；进行LED屏幕显示布局的创建和修改，支持256通道的设置和显示，通道可以任意的叠加并调整顺序； 
12.具备智能功率调节、开机电路保护功能；
13.LED输入输出控制与视频处理功能由室内LED显示屏控制台（产品清单8）实现。
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	商业显示器
	1.屏幕尺寸：55英寸； 
2.屏幕比例：16:9； 
3.支持4096×2160p、3840×2160p，兼容24/25/30/50/60Hz；向下兼容 1080p、1080i对应主流帧率； 
4.面板类型：IPS； 
5.输入端口：≥3×HDMI，具备复合视频（CVBS）输入或可通过标配适配器实现复合视频输入； 
6.亮度不低于700nit； 
7.色彩空间支持DCI-P3 92%； 
8.面板具备防眩光低反射涂层； 
9.支持4K图像处理技术以及对比度增强技术；
10.具备专业模式设置，具备防篡改功能，具备场景一键式设置等商业环境应用功能，节能模式设置；
11.支持 7×24 小时长时间运行；
12.防尘设计；
13.HDR兼容性：兼容HDR10、HLG；
14.成套标配微型广播级12G-SDI转HDMI转换器，具备不低于33点3D LUT高精度色彩校准能力；标配标准HDMI及12G-SDI接口，支持SDI LOOP环出级联；
15.含壁挂支架。
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	主扩声线阵吊挂架
	1.最大承重为250KG（安全系数7:1）；
2.材质:铁，表面做喷防锈涂层；
3.与线阵扬声器配套使用。
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	吊杆电动卷扬机1
	1.盘式舞台吊杆机，大直径圆盘分独立绳槽，一槽一绳，有序缠绕，防止乱绳、跳绳；
2.电机：双制动电机，380V交流异步电动机，效率指标符合国家标准；功率：≥3KW；
3.减速机：斜齿-齿轮硬齿面减速机，效率≥95%，噪音≤60dB（空载）；
4.编码器：高精度绝对值编码器，定位精度±1mm，吊点（转角）滑轮的节圆直径，均不小于绳索直径的20倍，吊点滑轮组件须配置过线轮；
5.行程：10m；
6.速度：0.02-0.2m/s；
7.有效荷载：600kg，静态制动扭矩≥3倍额定扭矩；
8.吊杆规格：12m、材料为Ф48圆管，结构：H型双层吊杆。插座配置：敷设16A防尘防溅插座8个；敷设DMX512信号插座2个；
9.滑轮没有影响使用性能和损坏外观的缺陷，如气孔、裂纹、疏松、夹渣等；
10.选用的钢丝绳抗拉强度不低于1670Mpa,不高于1970Mpa，钢丝绳结构：6×19股带有纤维芯的软钢丝绳，钢丝绳绳夹数量不小于3个，并设有调节长度装置；
11.抱箍：采用双夹式设计，上口两眼穿孔，下口一眼穿孔，配套M12螺栓使用，吊挂杆体紧固件；平垫圈的设置能有效减少上抱箍与下抱箍之间的摩擦力，防止松脱，增强其附着力；
12.每一根缠绕在卷筒上的钢丝绳应至少有两圈安全圈；
13.制动器与电动机电源应连锁、受控，制动器只能在电动机电源接通时才能松开，并保持或控制载荷；
14.具备手动控制功能（手动释放装置）；
15.温度：满负荷运行≥20分钟或满负荷运行≥10次，电机表面温度≤100℃；
16.系统包含：电动机、减速机、双制动器、滑轮组件、钢丝绳、收线框等所有安装配件。
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	吊杆电动卷扬机2
	1.盘式舞台吊杆机，大直径圆盘分独立绳槽，一槽一绳，有序缠绕，防止乱绳、跳绳；
2.电机：双制动电机，380V交流异步电动机，效率指标符合国家标准；功率：≥3KW；
3.减速机：斜齿-齿轮硬齿面减速机，效率≥95%，噪音≤60dB（空载）；
4.编码器：高精度绝对值编码器，定位精度±1mm，吊点（转角）滑轮的节圆直径，均不小于绳索直径的20倍，吊点滑轮组件须配置过线轮；
5.行程：10m；
6.速度：0.02-0.2m/s；
7.有效荷载：600kg，静态制动扭矩≥3倍额定扭矩；
8.吊杆规格：8m、材料为Ф48圆管，结构：H型双层吊杆。插座配置：敷设16A防尘防溅插座8个；敷设DMX512信号插座2个；
9.滑轮没有影响使用性能和损坏外观的缺陷，如气孔、裂纹、疏松、夹渣等；
10.选用的钢丝绳抗拉强度不低于1670Mpa,不高于1970Mpa，钢丝绳结构：6×19股带有纤维芯的软钢丝绳，钢丝绳绳夹数量不小于3个，并设有调节长度装置；
11.抱箍：采用双夹式设计，上口两眼穿孔，下口一眼穿孔，配套M12螺栓使用，吊挂杆体紧固件；平垫圈的设置能有效减少上抱箍与下抱箍之间的摩擦力，防止松脱，增强其附着力；
12.每一根缠绕在卷筒上的钢丝绳应至少有两圈安全圈；
13.制动器与电动机电源应连锁、受控，制动器只能在电动机电源接通时才能松开，并保持或控制载荷；
14.具备手动控制功能（手动释放装置）；
15.温度：满负荷运行≥20分钟或满负荷运行≥10次，电机表面温度≤100℃；
16.系统包含：电动机、减速机、双制动器、滑轮组件、钢丝绳、收线框等所有安装配件。

	57
	吊杆电动卷扬机3
	1.盘式舞台吊杆机，大直径圆盘分独立绳槽，一槽一绳，有序缠绕，防止乱绳、跳绳；
2.电机：双制动电机，380V交流异步电动机，效率指标符合国家标准；功率：≥2.2KW；
3.减速机：斜齿 - 齿轮硬齿面减速机，效率≥95%，噪音≤60dB（空载）；
4.编码器：高精度绝对值编码器，定位精度±1mm，吊点（转角）滑轮的节圆直径，均不小于绳索直径的20倍，吊点滑轮组件须配置过线轮；
5.行程：10m；
6.速度：0.02-0.2m/s；
7.有效荷载：250kg，静态制动扭矩≥3倍额定扭矩
8.滑轮没有影响使用性能和损坏外观的缺陷，如气孔、裂纹、疏松、夹渣等；
9.选用的钢丝绳抗拉强度不低于1670Mpa,不高于1970Mpa，钢丝绳结构：6×19股带有纤维芯的软钢丝绳，钢丝绳绳夹数量不小于3个；
10.钢丝绳绕进或绕出滑轮槽时偏斜的最大角度不超过3°；
11.制动器与电动机电源应连锁、受控，制动器只能在电动机电源接通时才能松开，并保持或控制载荷；
12.具备手动控制功能（手动释放装置）；
13.系统包含：电动机、减速机、双制动器、滑轮组件、钢丝绳、收线框等所有安装配件。
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	舞台机械控制系统
	1.主控制系统由PLC、工控系统、工业以太网络和冗余工业现场总线、紧急停机系统及控制软件等组成。含行程检测模块（含编码器等），速度检测模块（含编码器等），安全保护模块（含断路器、继电器等）；
2.系统具备电磁隔离功能,不干扰其它灯光设备；
3.采用变频器切换控制，通过矩阵切换控制器进行切换；
4.主操作台至少包括一个19”触摸屏和两组手动介入操作装置；
5.抗干扰性强，控制稳定，可方便、直观地对每根吊杆或一组吊杆进行控制，显示吊杆状态（如限位等），报警功能能在操作台上明确反映；
6.主控制系统提供正常情况下的全功能控制与操作，包括单体设备的控制、设备联锁、设备状态监视、预选择设备、设定运动参数、编组运行、场景记忆、场景序列、故障诊断、系统维护等；
7.当设定参数值超出设计参数值时，设备禁止运行；
8.具有过载保护、短路保护功能，当设备的线路发生碰壳时，控制系统可以及时切断供电；
9.具有过流保护功能、相序保护功能、漏电保护功能、紧急停止功能、电锁功能；
10.可实现单个吊杆控制，也可实现已编组吊杆一键控制；
11.可对每根吊杆或一组吊杆进行控制，显示吊杆状态；
12.预留上位机接口及Modbus TCP/DMX512接口为可能的系统集成服务；
13.性能参数：
（1）采用高集成SoC单芯片架构，控制器需集成多轴运动控制硬件，可同时采集多路编码器位置信号；支持至少 4 轴伺服脉冲定位控制，具备直线插补、运动动态跟随功能；可快速响应外部限位、编码器高速信号采集；
（2）程序存储容量≥20KB；基础指令平均执行时间≤0.33μs；硬件高速计数最高频率≥920KHz；
（3）高速 PWM 输出分辨率不低于 1/1000 级，具备多级精细调速调节能力；
（4）扩展 I/O 能力：系统整体可扩展数字量输入输出总点数 ≥512 点 ，模拟量输入输出总点数 ≥128 点。
14.PLC输入输出点数：最大可支持数字输入（DI）256 点，数字输出（DO）256 点；
15.PLC多重安全保护功能：
（1）过载保护：PLC 通过接入热继电器、电流互感器等设备，实时采集电机电流等数据。例如：当电机电流超过额定值的1.2倍（根据设备参数设定），PLC 判定为“过载预警”，先发出报警并降低运行速度；
（2）限位保护：PLC 接入限位开关（如行程开关、编码器），设置 “软限位”和“硬限位”双重保护；
（3）软限位：通过软件设定安全运动范围（如舞台吊杆行程15米、最低 1.0 米），当设备接近该范围（如14.5米），PLC发出减速指令，降低运行速度；
（4）硬限位：在机械结构的物理终点（如16米处）安装强制停止开关，若软限位失效（如编码器故障），设备触发硬限位时，PLC 立即切断动力，强制停机；
（5）短路保护：PLC 通过接入空气开关（MCB）、熔断器等硬件保护装置的状态信号（如开关跳闸反馈），当检测到短路导致的电源切断信号时，立即锁定相关设备，并禁止再次启动（需排查故障后手动复位）。
16.CPU扫描周期：0.02ms；
17.存储器容量：用户程序容量1MB、数据通讯容量100MB。
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	LED变焦静音聚光灯
	1.显色指数：Ra≥95；色温：3200K-5600K（连续可调）；
2.光源：≥300W LED光源； 
3.光源寿命：≥50000小时； 
4.出光角度：≤15°，≥50°； 
5.调焦：电动调节； 
6.调光：0-100%线性调光； 
7.噪音控制：无风机设计，完全静音； 
8.控制协议：RDM协议、DMX512控制协议、自走、自定义程序； 
9.远程控制：自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数；
10.满足4K拍摄无频闪，工作频率≥25kHz。
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	LED平板柔光灯
	1.显色指数：Ra≥95；色温：3200K-5600K（连续可调）；
2.光源：≥200W LED光源； 
3.光源寿命：≥50000小时； 
4.出光角度：≥100°； 
5.调光：0-100%线性调光； 
6.噪音控制：无风机设计，完全静音。 
7.控制协议：RDM协议、DMX512控制协议、自走、自定义程序； 
8.远程控制：自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数；
9.满足4K拍摄无频闪，工作频率≥25kHz。
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	LED定焦帕灯
	1.光源：单颗≥10W，不少于18颗RGBW四合一灯珠；
2.光源寿命：≥50000小时；
3.出光角度：15°/25°/45°/60°（定焦可选）；
4.调光：四通道独立调光，红、绿、蓝、白 0–100% 线性独立调节；
5.频闪：1-25Hz，无级可调，支持脉冲、随机、同步频闪；
6.防护等级：IP65，全密封防水防尘；
7.噪音控制：无风机被动散热，加厚一体压铸铝大面积散热，整机零噪音；
8.光通量：≥4000Lm；
9.重量：≤10Kg；
10.控制协议：标准DMX512，带RDM远程管理；
11.满足4K拍摄无频闪，工作频率≥25kHz。
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	HID三合一灯
	1.光源：≥380W光源；
2.出光角度：≤3°—≥36°；
3.颜色系统：1个颜色轮不少于14个颜色选择；
4.图案系统：1个旋转图案盘不少于10个旋转图案片，1个固定图案轮不少于10个固定图案；
5.雾化：独立雾化效果；
6.棱镜：具备可重叠可双向旋转的双重棱镜；
7.噪音控制：智能温控静音风机，1米距离噪音≤45dB；
8.光通量：≥11000Lm；
9.重量：≤20Kg；
10.旋转角度：水平540°、垂直270°；
11.控制协议：标准DMX512，带RDM远程管理；
12.满足4K拍摄无频闪，工作频率≥25kHz。
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	LED四合一灯
	▲1.颜色：独立CMY无极线性混色+独立 CTO 线性色温调节（3200K-6500K连续可调），独立色轮：≥7片纯色滤光片，支持双向彩虹效果、半色叠加（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
▲2.切割：具备图形切割系统，四叶片独立图形切割机构，单叶片可单独闭光、裁切任意多边形，切割模组可360°无极旋转，切边锐利无模糊毛边（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
3.光源：≥1000W LED光源；
4.光源寿命：≥20000小时；
5.显色指数：Ra≥95；
6.出光角度：≤6°—≥54°；
7.图案：1个旋转图案盘不少于7个旋转图案片；
8.具备动感效果轮；
9.棱镜：具备可重叠可双向旋转的双重棱镜；
10.雾化：具备双重雾化；
11.噪音控制：选用静音风机散热，1米距离噪音≤45dB；
12.光通量：≥32000Lm；
13.重量：≤36Kg；
14.旋转角度：水平 540°、垂直 270°，16bit 高精度定位，低速无抖动、无共振；
15.控制协议：标准DMX512，带RDM远程管理；
16.满足4K拍摄无频闪，工作频率≥25kHz。
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	LED电脑切割灯
	1.光源：≥1200W LED光源；
2.光源寿命：≥20000小时；
3.显色指数：Ra≥95；
4.出光角度：≤5°—≥55°；
5.颜色：独立CMY无极线性混色+独立 CTO 线性色温调节（3200K-6500K连续可调），独立色轮：≥7片纯色滤光片，支持双向彩虹效果、半色叠加； 
6.图案：1个旋转图案盘不少于6个旋转图案片+1个固定图案盘不少于8个图案；
7.具备动感效果轮；
8.切割：具备图形切割系统，四叶片独立图形切割机构，单叶片可单独闭光、裁切任意多边形，切割模组可360°无极旋转，切边锐利无模糊毛边；
9.棱镜：具备棱镜效果；
10.雾化：具备雾化效果；
11.噪音控制：选用静音风机散热，1米距离噪音≤45dB；
12.光通量：≥38000Lm；
13.重量：≤45Kg；
14.旋转角度：水平 540°、垂直 270°，16bit 高精度定位，低速无抖动、无共振
15.控制协议：标准DMX512，带RDM远程管理；
16.满足4K拍摄无频闪，工作频率≥25kHz。
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	灯光控制台
	1.不少于6个DMX输出，不少于1个DMX输入，可扩展至不少于65536个通道参数；
2.内置2个电动可调宽视角不小于15.4英寸触摸屏，1个不小于9英寸高亮度多点触摸屏，最多可外置2个触摸屏；
3.不少于15个高精度电动推杆（60mm）；
4.不少于2个AB场电动推杆(100mm)；
5.不少于1个主控电动推杆；
6.不少于6个光学编码器（带PUSH功能）；
7.不少于1个高灵敏轨迹球；
8.不少于2个千兆以太网口；
9.支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟；
10.内置不间断电源（UPS）。
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	网络扩展器
	1.在分布式网络灯光控制模式下，可控制多达65536个参数；
2.8个DMX输出，4096 HTP / LTP参数；
3.内置7寸触摸屏；
4.1个以太网连接器；
5.4个USB2.0接口；
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	信号中继柜
	1.42U机柜； 
2.24口理线架；
3.24口配线架；
4.3个4路E/D转换器；
5.2个8口PDU电源插排；
6.10台二进八出信号放大器。
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	电动伸缩活动看台
	1.产品要求
（1）93位带扶手，看台层宽950±5mm，看台层高450±5mm，座深（外包）650±5mm，座椅安装间距：500mm；
（2）看台的结构强度≥5000N/㎡的均布静载荷；
（3）观众安全防护栏≥2000N/m的均布静载荷。
2.系统材料说明
▲（1）力学性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》标准，座椅静载荷2000N，30次，椅背静载荷800N，30次，座椅平衡载荷2000N；座椅耐久性：椅面载荷960N，30万次，椅背载荷360N，30万次，椅面冲击高度360mm，30次，椅背冲击高度630mm，30次；座椅翻转频率10次/min～15次/min,30万次，座椅翻转噪声≤30dB（A），座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，翻转机构翻转灵活自如（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）；
（2）脚轮：宽幅PU轮；内层双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层；
（3）驱动轮有多条加强筋PU结构；
（4）伸缩脚：每排数量根据场地及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮；
（5）骨架：组合件结构，主、副梁结构材料厚度≥2mm合金钢通过高强度定拉型材冷拉而成，高强螺栓连接，支撑件作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件；
（6）踏板：18mm厚黑色防水防滑层压板，台面防滑系数≥R11级；
（7）床架前沿及踏步采用铝钛合金包边，表面附防滑线条,角封头将边角包覆；
（8）同步伸缩装置：双层导向设计，上端同步导向轮机构，下端导轨机构。看台支脚型材精密模压设计，通过锁扣式导向滑槽与导轨连接；
（9）看台座椅：软包翻板座椅，曲面弧度结构，经纬织法面料，阻燃性能满足国家标准，防静电、防蛀处理。布料耐水色牢度≥5级，耐磨性＞50000次，甲醛≤0.02mg/m³。具体面料颜色中标后需经采购人确认； 
（10）椅背、椅垫：布料、金属结构件和高回弹聚氨酯泡棉一次成型。靠背海绵密度不低于40-50kg/m³。座垫海绵密度不低于50-55kg/m³。压缩75%时，永久变形量≤8%，回弹性能≥50%。内装有钢管和板材经冷作焊接成形用于固定弹簧；
（11）座椅弹性机构：碳素钢板冲压、焊接，通过弹簧运动保证机构运动安全可靠，外侧采用铝钛合金装饰型材；
（12）看台过道：每层设2个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同），并设排号标牌；
（13）看台安全护栏：采用钢性圆管，焊接拼装，表面喷涂颜色同活动看台本色；
（14）侧围布：看台两侧采用遮光布遮挡。遮光布密度≥200g/m³，抗撕裂强度≥0.25kn；
（15）喷塑：静电粉末喷塑（环氧树脂），保证5年内无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。
3.动力和电源系统说明
（1）电动系统采用电动控制式，具备红外线遥控和有线手控两项功能；
（2）小型减速马达带动齿轮传动，宽幅PU摩擦轮推动；
（3）防漏电设计，安全性能符合国家相关要求。
4.空床架：2位，结构、材质同看台一致，上方不安装座椅；
5.固定看台：1组，结构、材质同看台一致，固定在地面不伸缩；尺寸：16340*2300*2500mm±5mm；
6.固定步梯架：1组，结构、材质同看台一致，固定在地面不伸缩；尺寸：4750*1500*2500mm±5mm；
7.步梯：1梯，结构、材质同走道一致；尺寸：2300*960*800mm±5mm。
8.摄像平台：3组，材质：结构上与座椅相配套，材质与踏板相同，按图施工；
9.灯带:内嵌；
10.排号灯：按结构定制，不锈钢；
11.定制不锈钢扶手及玻璃护栏：扶手包含两个可开启栏杆门，304不锈钢型材，款式以效果款式定制。
12.半隔断制作：Q235B标准40mm*40mm，3mm壁厚镀锌方管框架，与地面钢结构焊接固定；15mm厚防火阻燃板+3mm厚密度板面，水性漆；
13.块毯：高密度pp丙纶绒面，防火等级满足B1，2.5厚卷毯；
14.5-13项详见图纸要求（见附件）。
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	演播室固定舞台
	1.长12m±5mm，宽2m±5mm，高0.5m+5mm；看台外立面附25mm厚胶合板包裹，表面材质同活动看台；
2.看台支撑结构为桁架结构，看台计算荷载7200N/㎡(均布荷载)，支撑系统安全系数>1.3；
3.主要钢材为Q235材质型材，支撑横纵大梁为60mmX60mmX3mm方管和40mmX40mmX2mm方管焊接，横撑为C型钢60mmX40mmX3mm;不同部件采用螺栓连接；
4.钢材构件表面热镀锌处理：标准件采用热镀锌处理；
5.固定舞台与地面采用膨胀螺栓连接；
6.LED屏要在固定舞台荷载范围内(<7200N/㎡(均布荷载)，若为集中荷载需集中力施加在主桁架(接地桁架))；
7.台面采用高密度pp丙纶绒面，具有抗菌、防螨、十年光照及大气污染五年的环境下无褪色以及防火等级满足B1等级的2.5mm厚卷毯（图案定制）；
8.详见图纸要求（见附件）。
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	演播室移动舞台
	1.移动舞台单元：由24个单元组合
（1）单元尺寸:2000mmx1000mm±5mm；
（2）单元高度:500mm；
（3）单元承载能力:静载500kg/㎡；
（4）单元主框架采用铝合金制作，外形美观坚固；舞台台板采用多层板。
2.折叠步梯:4个
（1）结构:与移动舞台匹配，可调节升级；
（2）尺寸:长1300mmX宽1040mm士5mm。
3.移动舞台表面采用高密度pp丙纶绒面，具有抗菌、防螨、十年光照及大气污染五年的环境下无褪色以及防火等级满足B1等级的5mm厚卷毯（图案定制）；
4.定制舞台裙边加厚金丝绒布，颜色可选，由采购人在实施前与供应商确认。
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	中控主机
	1.6个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口；
2.2个支持硬件和软件握手的双向 RS-232/RS-422/RS-485 串行端口；
3.8个红外/串行端口；
4.4个 Flex 输入/输出端口；
5.8个继电器，用于控制房间功能；
6.含触摸屏移动控制终端：尺寸≥7英寸；支持POE供电；支持墙面放置；支持状态指示灯反馈；支持UI完全自定义；
7.能自行创建触摸屏界面，提供广泛的形状、图形和字体选择，可用于模板页面和弹出页面的设计，并提供视频播放控制、多态按键、3D 效果、视频窗口和动态文本等；
8.软件具备可用的设计模板和资源套件，设计元素可完全定制，可实现对系统内所有的输入信号源、显示设备控制和周边设备的设置，并包括完整、详细的文档资料。
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	录制交换机
	1.1U，12口光交换机：≥12x10Gb SFP+，≥2x千兆RJ45；
2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥240Mpps；
3.支持ARP、LACP、VRRP、静态路由、RIP、DHCP服务器等；
4.支持802.1X、RADIUS、TACACS+、AAA、ACL和QoS安全功能；
5.支持WEB/CLI/SNMP/SSH/RPC-API，灵活操作；
6.支持DHCP服务器、L2组播功能；
7.配万兆原产光模块≥8个。
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	交换机1
	1.1U，无阻塞全线速架构，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口（满配4个自适应1G/10G光模块）； 
2.支持静态路由协议，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPF，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持等价路由，策略路由； 
3.支持设备虚拟化堆叠技术，可将多台交换机虚拟为一台逻辑设备，统一管理、跨设备链路聚合、毫秒级主备切换、配置自动同步； 
4.QoS策略； 
5.支持管理接口。
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	交换机2
	1.1U，交换容量≥670Gbps，包转发率≥150Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1/10GE SFP+口（满配4个自适应1G/10G光模块）； 
2.支持PoE(802.3af)/POE+(802.3at)供电标准，单端口最大输出30W。支持Fast PoE，支持Perpetual PoE； 
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 
4.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 
5.支持设备虚拟化堆叠技术，可将多台交换机虚拟为一台逻辑设备，统一管理、跨设备链路聚合、毫秒级主备切换、配置自动同步； 
6.支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。
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	交换机3
	1.1U，交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥190Mpps，24 个万兆 SFP 光口；包含 24 支同规格万兆 SFP光模块；支持热插拔，端口独立硬件转发，单端口故障不影响整机及其他端口正常运行；
2.支持完整三层路由协议（OSPF、BGP、IS-IS）、VXLAN/EVPN 数据中心虚拟化；支持完整虚拟化堆叠及ISSU设备平滑升级；支持STP/RSTP/MSTP 生成树协议，支持 802.1Q 标准 VLAN；
3.支持端口 MAC 绑定、802.1X 端口认证、ACL 二层访问控制列表、端口环路检测；
4.支持 ITU-T G.8032 ERPS 多环相交保护，故障切换≤50ms；支持标准Telemetry 流式遥测及硬件随流检测，实时采集全维度流量数据上送分析平台。
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	配电箱及运行控制设备
	1.60KW项目所需所有配套，具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件；
2.额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率:50HZ；
3.无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品；
4.具备手动控制和自动控制功能，可手动按钮控制设备的启/停，也可通过PLC控制设备的启停功能;多组输出，每组可独立控制，支持多种外部控制方式，具备分步延时启动功能；
5.具有电源状态指示、工作状态指示，可远程监控设备运行状态；
6.配电柜成套设备的防护等级达到IP30。   
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	周边机箱
	平台机箱，双电源，单个电源额定功率不少于200W，10个槽位，内建Xio-Bus,带同步接口。
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	数字电源直通柜
	1.输出：60路，每路功率≥2.5KW；
2.抽屉式继电器数字单元模组，可以互换，接插件采用圆形环抱全面积接触技术；
3.每个模组具有独立的处理器，允许热插拔工作；
4.安全备份：具有双电子处理器、双电源供电、双存储、热备份；
5.当信号中断，可瞬间保持最后一场信息；
6.不少于1个光纤接口、1以太网RJ45 接口、2个DMX512信号接口、支持双向RDM协议、TCP/IP 协议、ARNET 协议、sACN、RS232协议、RS485协议；
7.具备火线裸露防触电功能：人体触摸火线无触电感、不伤人。漏电保护开关不跳闸，设备正常工作；
▲8.具备火线裸露浸水防触电功能：输出回路电缆裸露带电浸泡水中，人体接触水无触电感觉。漏电保护开关不跳闸，设备正常工作。（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、第三方检测报告等至少一种证明材料）。
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	机柜1
	1.外形尺寸：600mm（宽）×900mm（深）×2000mm（高）；
2.主体框架：SPCC 冷轧钢板，焊接 + 螺栓加固；
3.前门：单开高密度六角网孔门，通风率≥75%，配旋转把手锁，开启角≥120°；
4.后门：双开波浪形网孔门，通风率≥75%，配连杆锁，开启角≥120°；
5.侧门：左右可拆卸全钢侧门，快开锁扣，方便维护；
6.接地：前后门 / 侧门均配接地螺栓，保证等电位连接；
7.顶部：可拆卸网孔顶盖，预留 4×120mm 风扇安装位；
8.底部：可拆卸底盖，带大尺寸走线孔（可加毛刷防尘）；
9.侧面：两侧预留走线槽，后部标配理线架/理线板；
10.通风路径：前后网门→内部设备→顶部/底部散热；
11.6位PDU，不少于10个。
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	机柜2
	1.外形尺寸：600mm（宽）×800mm（深）×2000mm（高）；
2.主体框架：SPCC 冷轧钢板，焊接 + 螺栓加固；
3.前门：单开高密度六角网孔门，通风率≥75%，配旋转把手锁，开启角≥120°；
4.后门：双开波浪形网孔门，通风率≥75%，配连杆锁，开启角≥120°；
5.侧门：左右可拆卸全钢侧门，快开锁扣，方便维护；
6.接地：前后门 / 侧门均配接地螺栓，保证等电位连接；
7.顶部：可拆卸网孔顶盖，预留 4×120mm 风扇安装位；
8.底部：可拆卸底盖，带大尺寸走线孔（可加毛刷防尘）；
9.侧面：两侧预留走线槽，后部标配理线架/理线板；
10.通风路径：前后网门→内部设备→顶部/底部散热；
11.6位PDU，不少于2个。
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	干燥柜
	1.除湿容积：不小于160L； 
2.推拉托盘：5个（可调节高度）；
3.湿度控制方式：机械式湿度控制器（无级段调节）； 
4.除湿机芯：形状记忆合金技术，无需频繁更换吸湿材料。
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	电源时序器
	1.8路电源时序控制器（带数字电压显示表）； 
2.控制接口：有RS232与RS485两种方式。
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	UPS
	1.安装方式：机架式； 
2.拓扑结构：双变换在线式； 
3.供电制式：单进单出； 
4.后备时间：大于15分钟； 
5.功率：大于等于3000W。
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	控制台
	1.主要承重材料采用铝合金型材搭建、配合冷轧钢板材料厚度≥2.0mm。其余材料厚度≥1.2mm等。表面静电喷塑； 
2.按照底柜配置，底柜箱体采用铝合金型材搭建、前后部采用钢板加工开门形式封闭。下箱采用铝合金型材搭建，底柜前后门为转轴式，平面台上可嵌入式安装各类设备。下箱12U高度； 
3.每单元可配置6个多功能PDU插孔的电源插座1根；设备安装角铁；装饰U板； 
4.侧方采用木制品制作，外喷聚酯漆，操作台平面台采用防火板贴面，防火板：选用高密度板为基材，表面采用防火板贴面，采用塑料或金属油漆封边； 
5.金属结构件与机房接地环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ； 
6.表面处理工艺：
（1）金属部分: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺；
（2）木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,聚脂面漆。 
7.灯箱及灯槽深度100 mm内部涂装白色涂料； 
8.边缘发光灯带封3mm厚乳白色亚克力，内置B5050规格灯带、每米功率不小于12w； 
9.尺寸：550mm长*1000mm深*750mm高为一个标准工位。详见图纸要求（见附件）
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	操作台
	1.主要承重材料采用铝合金型材搭建、配合冷轧钢板材料厚度≥2.0mm；其余材料厚度≥1.2mm等；表面静电喷塑； 
2.按照底柜配置，底柜箱体采用铝合金型材搭建、前后部采用钢板加工开门形式封闭。下箱采用铝合金型材搭建，底柜前后门为转轴式，平面台上需可嵌入式安装4U高度各类设备，下箱12U高度； 
3.每单元可配置6个多功能PDU插孔的电源插座1根；设备安装角铁；装饰U板； 
4.侧方采用木制品制作，外喷聚酯漆，操作台平面台采用防火板贴面，防火板：选用高密度板为基材，表面采用防火板贴面，采用塑料或金属油漆封边； 
5.金属结构件与机房接地环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ； 
6.表面处理工艺：
（1）金属部分: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺；
（2）木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,聚脂面漆。 
7.灯箱及灯槽深度100 内部涂装白色涂料； 
8.边缘发光灯带封3mm厚乳白色亚克力，内置B5050规格灯带、每米功率不小于12w； 
9.每个单元具备可调节监视器支架；
10.尺寸：550mm*1000mm*750mm。
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	办公椅
	1.饰面：椅背椅座采用透气网布面料； 
2.海绵：回弹海绵； 
3.固定扶手； 
4.气压棒：防爆等级≥Class 4； 
5.五星脚：材料压铸而成，精抛处理； 
6.椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准测试。
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	沙发
	1.尺寸：单人位：650mm宽×550mm深。
2.框架：实木方料+多层板加固，含水率8%–12%，防虫防腐或简金属框架；承重≥200kg，稳固不变形；
3.海绵
（1）座垫：高密度冷泡海绵，密度≥30kg/m³，回弹≥35%，压缩永久变形≤10%；
（2）靠背：中高密度海绵，柔软支撑，久坐不变形。
4.面料
仿皮：厚度≥1.0mm，耐磨、耐刮、易清洁；摩擦色牢度干/湿擦≥4级，耐老化、不龟裂。
5.五金与脚架：金属结构腿或铝合金四星固定脚；承重强、防锈；连接件防锈防腐。
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	茶几
	1.尺寸（误差≤3mm）：800mm×600mm×550mm。
2.基材: E0级环保中纤板/实木框架，厚度≥25mm；
3.台面：采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理；
4.封边/包边：PVC封边≥2mm或不锈钢包边，牢固平整，无毛刺；
5.五金与脚架：实木脚/金属脚，防锈防腐；结构稳固，承重≥50kg。
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	制作系统安装调试
	制作系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加额外费用。以下为部分主要线材规格要求：
1. 网线：带宽达到250MHz，8根芯线单股软铜线，符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； 
2. 专业音箱电缆:2*2.5mm²护套音响线或2*4.0mm²护套音响线，按需配备，满足设备集成需求； 
3. 信号线：四芯编织双绞线屏蔽话筒线或单晶铜材质2芯话筒线； 
4. 同轴线：50Ω同轴电缆，铝箔和镀锡铜编织屏蔽； 
5. 电源线：RVV3*2.5mm²电线，阻燃，国标； 
6. 公母卡侬头：3芯电缆连接器，镀黑外壳，镀金触点； 
7. 跳线：音箱跳线、音频信号跳线、网络跳线以及HDMI线等，按需配备，满足设备集成需求； 
8. 电源接插件：10A，黑色，IP44防护等级，阻燃； 
9. 信号接插件：3芯电缆连接器，外壳电泳黑，触点镀金； 
10.12G视频专用-5同轴线：数字视音频同用，12G-SDI传输≥102米，外径≥7.7mm，屏蔽结构，衰减≤39.1dB/100m（@6GHz）； 
11.12G视频专用-3同轴线：数字视音频同用，12G-SDI传输≥58米，外径≥5.5mm，屏蔽结构，衰减≤68.5dB/100m（@6GHz）； 
12.12G视频专用-5冷压接头：适用于7.7mm线径12G-SDI信号，高回波损耗设计，压接式BNC插头； 
13.12G视频专用-3冷压接头：适用于5.5mm线径12G-SDI信号，高回波损耗设计，压接式BNC插头； 
14.通联光缆铺设：8芯1310nm单模光缆，用于通联系统，铺设至汇聚间； 
15.采用符合SMPTE304M标准的推拉自锁混合光纤连接器预埋线材：≥30米SMPTE 311M复合缆，带连接器头，防水耐腐蚀，抗拉强度≥5000N，适用于光电接口箱预埋； 
16.采用符合SMPTE304M标准的推拉自锁混合光纤连接器母座：广播级光纤插座，插损≤0.5dB，回波损耗≥45dB，结构耐腐蚀，配绝缘保护附件； 
17.讯道音频电缆：两芯屏蔽音频线，外径≥5mm，柔韧易布线，适用于机柜内部安装； 
18.音频连接器：三芯镀银XLR卡侬头/母，镀银接点，抗干扰，适配专业音频系统； 
19.12G视频连接器：压接设计确保快速牢固的安装；镀金“弹簧锁”中心触针，外导体采用铍铜合金；满足国家标准的连接器；12G SDI/3G-SDI 传输；含12G视频电缆； 
20.辅材：含穿线管材、桥架、线鼻、扎带、胶布及缠绕管等。
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	吊挂机械系统安装调试
	1.舞台机械的安装调试是确保设备安全、精准、稳定运行的核心依据，其覆盖机械性能、电气控制、安全防护、运行精度等多个维度。所有卷扬机、吊杆、滑轮、钢丝绳、收线框等设备的现场安装；机械系统精度校准、限位调试；控制系统接线、编程、联调；空载 / 满载 / 超载试运行（125% 额定荷载）；
2.调试工作包括功能完整性、精度重复性、稳定性测试、安全性能测试、噪声实测。操作人员培训与竣工资料交付；
3.包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加额外费用；                                                
4.配件要求：
电源线：ZR-RVV4x2.5线缆；
制动线：ZR-RVV4x1线缆；
限位线：ZR-RVV6x0.75线缆；
编码器线：ZR-RVVP6x0.75线缆；
网线：带宽达到250MHz，8根芯线单股软铜线，符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范；
电源接插件：16A，黑色，IP44防护等级，阻燃；
信号接插件：3芯电缆连接器，外壳电泳黑，触点镀金；
桥架：100*100镀锌桥架、200*100镀锌桥架以及50*50镀锌桥架；                                                        
滑轮（单槽、双槽、三槽、四槽）：Φ150，材质为高强度尼龙，槽径匹配 Φ6 钢丝绳，槽面光滑无毛刺，重载深沟球轴承；
钢丝绳：Φ6，结构为 6X19+NF，抗拉强度≥1770MPa，破断拉力≥22kN，热镀锌防腐；
舞台专用旋转齿轮限位开关：传功比可调范围广、承载能力强；
有效可用圈数:17.5-48，齿轮传动比:18.367-49.573，传动比系数:1-2.689，行星传动比:8.570，最大驱动速度r/min:1600吊杆水平调节器：荷载：每个荷载 300kg，静态荷载安全系数≥5，调节范围：水平调节 ±50mm，角度调节 ±5°，表面镀锌防腐，结构：丝杆调节 + 锁紧装置，调节后无滑移，适配Φ48吊杆，可现场微调；                                   
收线框：尺寸：1200mm×900mm×220mm，表面喷黑处理，收纳灯光线缆，带线缆固定卡扣。
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	灯光系统安装调试
	1.安装灯具，确保其布局合理，稳固牢靠，无安全隐患；安装信号传输设备，要求信号传输稳定；控制设备的安装，需注重操作的便捷性和功能的完备性；辅助设备的安装，要保证其性能优越且使用安全；每盏灯需安装1个灯号牌，每盏灯调节范围＞2m；
2.调试工作包括调整灯光的覆盖，检测信号传输设备的信号质量，设置控制设备的参数，以及测试辅助设备的使用性能，满足使用需求；
3.包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加额外费用；
以下为部分主要线材规格要求：
网线：带宽达到250MHz，8根芯线单股软铜线，符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范；
专业电缆:ZR-RVV3x2.5阻燃线缆，ZR-RVV4*50²+1*25²阻燃线缆按需配备，满足设备集成需求；
扁平电缆：满足每杆4路电源回路，2路DMX512信号回路，1路以太网回路,阻燃；
跳线：DMX512信号条线，按需配备，满足设备集成需求；
舞台灯光信号线：高纯度无氣铜细铜线经复合绞制，发泡聚烯烃作为绝缘材料，护套采用聚氣乙弹性体材料,具有编织屏蔽层合铝塑带；
电源接插件：16A，黑色，IP44防护等级，阻燃；
信号接插件：3芯电缆连接器，外壳电泳黑，触点镀金；
辅材：含穿线管材、桥架、线鼻、扎带、胶布及缠绕管等。
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	设备层实施
	设备层钢架现场定制，设置在屋盖下弦合理的位置；需设置兜底防坠落安全网。所有钢结构在制作前需经过除锈处理刷防锈漆一遍，待钢结构主体安装制作完再补一遍防锈漆，最后再补一遍防火涂层油漆。供应商按图实施，实施前经采购人确认。
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	声学处理
	1.定制扩散体600*600*70mm共计12个，松木水性漆工艺；
2.定制扩散体1500*900*70mm共计6个，松木水性漆工艺；
3.定制扩散体1500*600*70mm共计6个，松木水性漆工艺；
4.原有免漆木门吸音软包处理，密封条处理三樘，尺寸为：1.7*2.1mm，1.5*2.1mm，面积约10.29平方米。
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	显示屏安装框架结构及装饰
	安装框架采用Q235B标准镀锌方管，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，亚光黑色304不锈钢包边,包边左、右、上宽度3至6公分，包边下宽度20公分至30公分。主框架满足产品安装和安全要求。屏体加钢结构支架不超过25公分厚度。 
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	综合演播室舞美置景
	根据功能需求定制，满足置景需求。
1.顶面：
（1）基础安装：15mm厚防火阻燃板+3mm厚密度板异形发光灯槽造型制作，甲醛释放量≤0.05mg/m³，5号钢丝绳吊装固定，含五金配件；
（2）发光工艺：内置LED可调光发光LED（12V白光/蓝光/RGB），灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求；
（3）发光工艺配件：12V\24V变压器、放大器、DMX512调光解码器接入舞美安装。
2.墙面：
（1）基础安装：采用Q235B标准40mm*40mm，3mm壁厚镀锌方管制作框架，焊接并与墙面原始结构固定
（2）基础安装：定制Q235B标准直径48mm，壁厚5mm异形舞台帷幕轨道；
（3）基础安装：15mm厚防火阻燃板+3mm厚密度板异形发光灯槽\灯箱造型制作及安装；
（4）基础安装：15mm厚高密度吸音板机床不规则冲孔板敷面；
（5）发光工艺：内置LED可调光发光LED（12V白光/蓝光/RGB），灯带安装和固定调试灯带光源光满足4K拍摄分辨率及频谱要求，工作频率≥2500MHz；
（6）发光工艺配件：12V\24V变压器、放大器、DMX512调光解码器接入舞美安装；
（7）饰面装饰：3mm厚发光软膜含金属龙骨卡条配件安装；
（8）饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊；
（9）饰面装饰：定制阻燃型星空幕布五金配件。
3.配套电气系统安装(参见广播电视技术工艺），包含但不仅限于配套所需用材：
（1）含系统所需配电箱改造：大屏电箱改造、专业灯光电箱改造、电动座椅电箱安装、市电照明、插座电箱改造、设备；
（2）所有对应的含200mm*100mm，壁厚1.2mm镀锌桥架约167米，100mm*100mm,壁厚1.2mm镀锌桥架约123米；直径32mmjdg线管约110米；直径20mmjdg线管约480米；固定桥架的支吊架约55KG；
（3）2.5mm2的无卤低烟阻燃绝缘电线约800米，4mm2的无卤低烟阻燃绝缘电线约400米，灯带DMX512控制线约200米，六类网线约550米；
（4）照明灯具射灯5个、12V灯带500米以及相关配套件；
（5）设备专用插座16个。
4.定制电动升降讲台一张，金属材质，台面可放置电脑、话筒，内走线。
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	1.墙面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图。墙面展开面积约72平方米：
（1）采用Q235B标准≥40mm*40mm，2mm壁厚镀锌方管制作框架，焊接并与墙面原始结构固定；
（2）2.5mm厚木纹转印铝单板；
（3）100mm高1.2mm厚 304成品拉丝不锈钢踢脚；
2.地面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图。正面投影面积约35平方米
（1）地坪整体无尘化处理；
（2）500mm*500mm*25mm OA静电活动地板，含加强化立杆高度可调整100mm~200mm；
（3）面500mm*500mm*3.5mm艺术块毯；
3.配套系统安装(参见广播电视技术工艺），包含但不仅限于配套所需用材：
（1）横截面2.5mm²电线约50米，JDGφ16等辅材；
（2）设备专用插座2个含辅材。


★2.其他技术要求 
（1）本项目产品清单中标记为节能产品的，签订合同时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
（2）设备配置要求
投标人应按照采购人提供的《专业场所设备配置明细》（格式见本章附件）进行系统深化设计及设备安装集成。
（3）设备系统集成要求
①总体要求
声学要求。综合演播室等相关专业场所需具备良好的声学特性，包括混响时间：中频（500Hz）1.0±0.1秒；低频（125Hz）允许比中频长10%~20%，高频（4kHz）可略短，整体曲线需平直。背景噪声控制：≤NR-35曲线。声场均匀度：全场声压级差≤8dB（±4dB）。语音传输指数（STI）≥0.75，须避免回声、声聚焦等缺陷。实际建设中须结合结构隔声、吸声材料配置、空调降噪等综合措施，确保语言清晰度与节目制作质量。
灯光系统。调光台具备每盏灯的亮度调节、色温调节、焦距调节（平板柔光灯、定焦帕灯除外）。舞台区域照度需达到1500lx。灯光供电配套系统需装设漏电保护装置；配套电缆桥架、金属线管，强弱电管线物理分隔敷设；整套系统设置等电位联结接地及专用防雷接地装置，满足安全用电、防雷防触电规范要求。
音频系统。无线话筒、数字调音台1、数字调音台2、数字音频处理器和线阵音箱组成全数字链路。安装完成后具备良好的声学特性。无线话筒传输延迟≤3ms且具备远程监看扫频遥控功能。投标人所投手持无线发射器（产品清单31）、腰包发射器（产品清单32）、领夹咪（产品清单33）、头戴话筒（产品清单34）、无线会议底座（产品清单35）、指向性天线（产品清单36）、话筒接收机（产品清单37）、无线话筒自动增益控制天线分配器（产品清单38）产品须与现有系统灵活调配使用。
LED大屏显示系统。刷新频率等技术参数满足4K拍摄需求。LED大屏控台满足4K视频源切换，开窗等应用场景。
摄录像系统。综合演播室采用4台演播室系统摄像机，能够输出4K12G信号给导播台，可在控制室内远程遥控和设置参数。导播台具备4K下变换功能。机架式双通道硬盘录像机具备4K本地（存储卡）和网络录制远程调用素材功能。
互通互联要求。综合演播室可与现有多功能报告厅、融媒体演播室、融媒体直播相关专业场所的视音频信号实现互联互通。
配电系统及智能化。综合演播室等专业场所的配电系统须设立灯光系统、音频系统、LED大屏系统、摄录像系统独立回路，确保三相平衡和电源净化。对于切换台、录像机等具备软件的设备需配备不间断电源。综合演播室须具备系统集中控制功能，包括但不限于舞台机械系统、灯光系统、音频系统、LED大屏系统、摄录像系统等，功能满足采购人需求。供应商应综合考虑终控系统端口开发成本，采购人不额外追加。
舞美置景。相关置景部分须按图实施，供应商在实施前须提供具体实施方案并经采购人认可。
专业操作台、桌椅及家具。根据图纸和设备清单配备专业操作台、观众座椅、舞台等，确保装饰风格与现场环境一致美观。
②辅材要求
专业设备和系统集成所需的辅材接插件须满足国家相关行业标准。
电缆敷设需符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011），采用阻燃铜芯电缆（3C认证）。
电缆阻燃等级：燃烧性能分级需符合《电缆及光缆燃烧性能分级》（GB 31247-2014），B1级（难燃）。
装修材料防火等级：需符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017），演播室顶棚/墙面需采用A级材料（不燃），地面≥B1级（难燃）。
置景采用板材与装修材料须符合国家E0级标准，符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
该项目为“交钥匙工程”。以采购人功能实现为目标，对于设备清单中未列出的，为实现系统功能所必需的其他各项设备及附件、各种连接件及辅材等均包含在投标报价中不再增加预算。对于招标文件未列出的，为实现系统功能所必需的各项深化设计费、安装调试费、系统集成费、检测费、服务费均包含在投标报价中不再增加预算，供应商应评估由此产生的成本。
（2）质量要求
 投标人中标后应提供主要设备完整的质量证明文件，确保可追溯性，包括但不限于：合格证明（出厂合格证、质量检验报告、原厂质保书）、技术文件（包括产品说明书、安装指南、维护手册、安全警示标识）、检测报告（第三方机构出具的检测报告）等；
（3）验收要求
采购人有权委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证；采购人有权委托第三方监理负责或协助采购人全程参与验收过程，对中标人实施过程和实施结果进行专业验收；采购人有权邀请参与竞标的其他供应商参与验收。
①验收标准
符合国家标准、行业标准或本文件约定的技术参数。
②验收内容
货物验收：到货后核对数量、外观、规格、包装完整性及随附文件（以本文件产品技术指标为准）。
安装调试及系统集成验收：需安装调试的设备或系统集成服务，在试运行后测试功能及性能指标（以本文件设备系统集成要求为准）。
采购人（或监理）有权根据实际情况在关键节点作过程性验收，有权在实施环节随机提取货物（如LED模组、辅材等）与投标送检样品、检测报告等进行一致性校验。
    ③验收结果​​
合格确认：在全面评估履约效果，确保符合所有技术和服务要求，验收通过后签署《验收报告》，作为付款依据（如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则采购人与供应商双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份）。
不合格处理：供应商须限期整改，在7–15日内修复问题并重新验收。
违约责任：整改后仍不合格的，采购人可要求降价、换货、解除合同或索赔（合同总额15%–20%的违约金）并要求中标人承担采购人的一切损失。​
（4）质保（维保）及售后要求
①本项目所供设备、材料及安装的质量保证期三年,平台承重主体钢结构质保期限不少于5年（自验收合格日起，开始进入质保期）。质保期内因制造、焊接等质量问题免费更换维修；人为超载、磕碰磨损等消耗情况仅收取配件成本；7×24小时售后响应。质保期内每半年上门巡检一次，检查格栅平整度、焊缝、连接紧固等情况，出具巡检记录。质保期满终身成本价维保。
②中标后提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
    ③质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
    ④质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。核心产品（产品清单52）应额外提供2个显示模组，随供货进度同步交付，以备应急替换使用。
⑤质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护,保证零配件的供给。
[bookmark: OLE_LINK4]⑥供应商须提供为期3年大型活动技术支持保障，每年4次。
   （5）设备层及舞台机械系统施工要求
供应商承担设备层结构深化设计+供货+安装施工+系统调试+检测全流程工作。该部分涉及建筑内部设备承重钢结构，需要严格按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、住建资质标准、现行强制性国标实施：
1　 设计阶段：
需完成舞台设备层、栅顶钢架、吊挂系统、卷扬设备、灯光音响吊杆、点位荷载、预埋件、安全防护等全套专项深化设计，确保所有吊挂设备可安全、规范、完整安装、调试及后期运维。  
深化设计必须满足建筑结构安全、舞台工艺功能、消防规范、电气安全及检修要求，不得降低原结构安全标准、不得随意取消原有结构构件、不得擅自加大荷载。
供应商应出具完整设计图纸、结构计算书、荷载验算报告等。上述图纸须由具备轻型钢结构工程设计专项乙级及以上资质，或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质的设计单位盖章认可，并经在册一级注册结构工程师签字盖章。
采购人有权邀请原建设单位、监理单位协助审核。
2　 实施阶段：
该阶段需具备符合本项目特定资格要求的单位负责实施。
3　 检测阶段：
该阶段，供应商应依据现行国家强制性标准组织第三方检测，提供正式检测报告。包括但不限于原材料及构配件进场复验、钢结构焊缝无损检测、涂层检测、安装偏差等工程实体检测，由具备钢结构工程检测专项资质的检测机构出具正式检测报告。所有检测满足 GB 50205规范要求，同时配套提供构件合格证、焊接工艺评定、隐蔽验收记录、焊工证书等全套竣工验收资料。
4　 运行维护：
所有设备安装精度、结构偏差、运行参数必须满足国家及行业舞台工程验收标准，确保系统安全稳定、可长期运维。平台承重主体钢结构遵循建筑法规。因深化设计疏漏、施工、安装或调试不当造成结构隐患、设备无法使用，所有整改费用、工期延误由供应商自行承担。
（6）安全要求
①该项目在实施过程中，供应商须指派足够的、专业的人员进行专业作业，且服从采购人的管理，同时签订《安全责任书》。采购人（或监理）有权对现场安全状况进行全程监督检查，供应商必须无条件配合、提供便利，并立即整改发现的安全隐患。 
②应急响应预案：供应商中标后，应在采购人（或监理）的指导下，制定针对可能的事故（火灾、触电、高处坠落、物体打击、设备损坏等）的应急处置流程、联系人、急救措施和疏散路线等应急预案。 
③作业许可制度：特种作业人员（电工、焊工、架子工、高空作业人员、起重机械操作人员等）必须持有有效的特种作业操作证，并在有效期内，且人证相符。对于高风险作业（动火、动电、高处、吊装、密闭空间、设备核心区操作等），必须严格执行作业许可制度，提前申请，经采购人（或监理）审批后方可作业，作业时监护人到位。 
④设备设施保护：采用可靠的物理隔离（防撞护栏、保护罩）、防尘覆盖等。禁止在未采取保护措施的设备附近进行高风险操作（如打磨、切割、焊接等）。涉及管线（电源、信号、光纤、气管）时，必须由双方共同确认位置、状态后才可实施。严禁私自触碰、移动、断开任何采购人设备管线。 
⑤清洁文明实施：落实“工完场清”，每日清理垃圾、废料，保持通道畅通。物料堆放整齐、稳固，不得阻塞消防通道和设备检修通道。严格控制粉尘、噪音、污水排放，减少对演播室等专业场所内部环境和他人的影响。 
⑥临时用电管理：严格遵守电气安全操作规程。严禁私拉乱接。所有临时配电设施符合标准（防雨、绝缘、接地、漏保）。带电维修作业由持证电工操作，监护到位。下班或作业暂停时，断开电源（特别是临时照明、电动工具）。 
⑦危险作业管控：高处作业必须100%系挂安全带。动火作业监护人和消防措施必须到位。起重吊装区域设警戒线，非操作人员禁入。 
⑧事故报告与处理：发生任何安全事故（包括未遂事故、设备损坏事故）、发现重大隐患，供应商必须立即口头报告采购人，并按规定时间提交书面报告，全力配合调查处理，承担相应责任。 
⑨由于供应商疏忽导致的人员伤亡、第三方损害及采购人设备财产损失，供应商承担一切责任。
（7）测试要求
签订合同后，采购人有权对所供产品进行功能性测试，当测试结果与投标文件响应内容所述有所偏差时，采购人有权要求供应商限期整改、调试或无偿更换产品，确保产品指标符合投标文件承诺，同时供应商应承担相关认证测试费用，一切损失由供应商自负；
（8）人员要求
①供应商投入本项目的项目组成员不少于5人，其中项目经理1人；
②项目实施中供应商要保证项目经理稳定，如遇项目经理变更，供应商要递交变更报告，且继任项目经理职称水平不低于原项目经理。
③为确保设备和系统运行正常，自项目验收合格之日起，供应商须安排至少1名专业人员提供驻场服务半年（工作日，每天8小时）。
（9）培训要求
供应商应制定详细培训方案，培训费用包含在投标报价中。培训目标为使采购人全面掌握演播室、控制室、设备机房等系统设备的组成架构、功能特点、操作使用、运行维护及故障处理方法，具备独立操作和日常维护能力。培训对象包括系统管理员、技术保障人员、设备维护人员及业务操作人员等。培训内容包括系统架构介绍、设备功能及操作流程、节目制作与录播应用、系统配置管理、日常巡检维护、故障诊断处理、数据备份恢复及安全管理等。培训应采取理论讲解与现场实操相结合方式开展，提供培训教材及相关技术资料。项目验收前应至少组织2次培训，并根据采购人需求在质保期内提供不少于2次技术培训或技术指导服务。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后240天内完成安装调试、系统集成及验收等相关工作（60天内完成货物交付）。
（2）交付地点：采购人指定地点（南京市电化教育馆，南京市鼓楼区慈悲社5号）。供应商负责将货物运到上述地点并办理运输和装卸等，货物安全和由此产生的费用由供应商负责。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。
附件：1.专业场所设备配置明细
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	4F综合演播室

	1
	演播室摄像机系统
	套
	4 

	2
	便携式标准镜头1
	套
	3

	3
	便携式标准镜头2
	套
	1 

	4
	[bookmark: OLE_LINK10]摄像机光缆
	根
	4

	5
	摄像机承托设备
	套
	4 

	6
	脚轮
	个
	2 

	7
	专业监视器
	个
	1 

	8
	广电专业接口箱
	个
	1 

	9
	主扩声线阵列扬声器
	只
	8 

	10
	主扩声线阵次低频扬声器
	只
	4

	11
	返听同轴全频扬声器
	只
	4

	12
	超低频扬声器
	只
	2 

	13
	手持无线发射器
	只
	4 

	14
	 腰包发射器
	只
	6 

	15
	领夹咪
	只
	6

	16
	头戴话筒
	只
	6 

	17
	无线会议底座
	只
	2

	18
	指向性天线
	只
	2

	19
	数字调音台1
	台
	1

	20
	Dante扩展卡
	张
	1

	21
	舞台接口箱
	台
	1 

	22
	主扩声线阵吊挂架
	套
	2

	23
	吊杆电动卷扬机1
	套
	8

	24
	吊杆电动卷扬机2
	套
	2 

	25
	吊杆电动卷扬机3
	套
	2

	26
	舞台机械控制系统
	套
	1

	27
	LED变焦静音聚光灯
	台
	18 

	28
	LED平板柔光灯
	台
	24 

	29
	LED定焦帕灯
	台
	36

	30
	HID三合一灯
	台
	38 

	31
	LED四合一灯
	台
	8 

	32
	LED电脑切割灯
	台
	2

	33
	灯光控制台
	台
	1

	34
	网络扩展器
	台
	1

	35
	信号中继柜
	个
	1 

	36
	交换机3
	台
	1

	37
	UPS
	台
	1

	38
	室内LED显示屏
	项
	1 

	39
	室内LED显示屏控制台
	台
	1

	40
	媒体控制器
	台
	1 

	41
	配电箱及运行控制设备
	套
	3 

	42
	演播室固定舞台
	项
	1 

	43
	演播室移动舞台
	项
	1 

	44
	电动伸缩活动看台
	项
	1

	45
	控制台
	工位
	8 

	46
	办公椅
	张
	4 

	47
	吊挂机械系统安装调试
	项
	1

	48
	灯光系统安装调试
	项
	1

	49
	设备层实施
	项
	1

	50
	显示屏安装框架结构及装饰
	项
	1

	51
	综合演播室舞美置景
	项
	1

	52
	声学处理
	项
	1

	4F综合演播室侯播间

	1
	沙发
	位
	6

	2
	茶几
	张
	1

	5F综合演播室控制室

	1
	切换台
	台
	1

	2
	在线包装字幕机
	台
	1

	3
	音频延时器
	台
	1 

	4
	多格式输入输出矩阵
	台
	1

	5
	16键单母线控制面板
	台
	1 

	6
	12G数字音频加嵌模块
	个
	2 

	7
	12G数字音频解嵌模块
	个
	1 

	8
	12G数字视频帧同步模块
	个
	1 

	9
	12G分配模块
	个
	4

	10
	周边机箱
	个
	1 

	11
	交叉变换器
	个
	2 

	12
	通话主站
	台
	2 

	13
	有线通话腰包
	个
	4

	14
	四线混合分配器
	个
	1 

	15
	鹅颈话筒
	个
	2 

	16
	机架式双通道硬盘录像机
	套
	1 

	17
	机柜1
	个
	1 

	18
	专业监视器
	个
	1 

	19
	编码器
	台
	1 

	20
	TALLY控制系统
	台
	1

	21
	HDMI转3G-SDI
	个
	2

	22
	数字调音台2
	台
	1

	23
	Dante扩展卡
	张
	1

	24
	监听耳机
	个
	3

	25
	12G光通联设备
	套
	4

	26
	商业显示器
	台
	3

	27
	录制交换机
	台
	1

	28
	电源时序器
	个
	2

	29
	干燥柜
	个
	1

	30
	UPS
	台
	1

	31
	操作台
	单元
	8

	32
	办公椅
	张
	4

	33
	制作系统安装调试
	项
	1

	34
	综合演播室控制室置景
	项
	1

	5F综合演播室控制室设备机房

	1
	主扩功率放大器
	台
	1

	2
	主扩次低频功率放大器
	台
	1

	3
	返听功率放大器
	台
	1

	4
	超低频扬声器功率放大器
	台
	1

	5
	话筒接收机
	台
	2 

	6
	无线话筒自动增益控制天线分配器
	台
	1

	7
	数字音频处理器
	台
	1

	8
	交换机1
	台
	2

	9
	电源时序器
	个
	6

	10
	数字电源直通柜
	台
	2

	11
	中控主机
	台
	1

	12
	交换机2
	台
	1

	13
	机柜2
	个
	2


2. 图纸
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第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
3.联合体评审说明
评审因素中“2.3检测报告”“2.4产品兼容”“2.5视频演示”“3.3原厂质保”“3.4延保承诺”“履约能力 5.1”“6.1节能产品”“6.2环境标志产品”评分按照联合体牵头单位提供的材料认定，“投标人业绩 4.1”“履约能力5.2”项评分按照联合体各方提供的材料汇总认定，评审细则另有规定的，从其规定。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、联合体或分包价格扣除
1.大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.联合体各方均为小型、微型企业或残疾人福利性单位、监狱企业的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
五、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣0.82分，其余指标有1项负偏离扣0.02分。
	25
	客观分

	2.2
	深化设计
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.演播室制作系统(包括演播室系统摄像机、切换台、双通道录像机、在线包装字幕机、TALLY控制系统等相关产品）；2.音频及大屏显示系统（包括话筒、调音台、线阵音箱组成的全数字音频系统、室内LED大屏、媒体控制器、室内LED显示屏控制台组成的大屏显示系统）；3.舞台机械及灯光系统(包括设备层、吊挂系统、专业灯光、调光台、固定舞台、移动舞台、电动伸缩活动看台、舞美置景等产品）。以上每项内容逐项评分：
演播室制作系统(包括演播室系统摄像机、切换台、双通道录像机、在线包装字幕机、TALLY控制系统等相关产品）：
方案内容能够清晰展示完整的制作系统集成，设计规范、逻辑严谨、表述详细，具有创新性和前瞻性。制作系统原理图、系统图、设备安装图层次分明、图元清晰，视为符合；方案内容能够展示基本的系统集成方案、设备安装流程，内容完整但缺乏深入的技术分析或创新，视为部分符合；方案展示内容不完全，系统集成方案、设备安装流程未能充分展现，技术细节不清晰、有遗漏或错误，视为不符合。
音频及大屏显示系统（包括话筒、调音台、线阵音箱组成的全数字音频系统、室内LED大屏、媒体控制器、室内LED显示屏控制台组成的大屏显示系统）：
方案内容能够清晰展示完整的系统集成，设计规范、逻辑严谨、表述详细，具有创新性和前瞻性。数字音频和LED大屏显示原理图、系统图、设备安装图层次分明，图元清晰，视为符合；方案内容能够展示基本的系统集成方案、设备安装流程，内容完整但缺乏深入的技术分析或创新，视为部分符合；方案展示内容不完全，系统集成方案、设备安装流程未能充分展现，技术细节不清晰、有遗漏或错误，视为不符合。
3.舞台机械及灯光系统(包括设备层、吊挂系统、专业灯光、调光台、固定舞台、移动舞台、电动伸缩活动看台、舞美置景等产品）。
方案内容能够清晰展示完整的系统集成，设计规范、逻辑严谨、表述详细，具有创新性和前瞻性。舞台机械和灯光系统原理图、系统图、设备安装图、效果图层次分明，图元清晰，安全措施保障到位，视为符合；方案内容能够展示基本的系统集成、设备安装流程，安全措施内容完整但缺乏深入的技术分析或创新，视为部分符合；方案展示内容不完全，系统集成方案、设备安装流程未能充分展现，安全措施内容不完整或缺失，技术细节不清晰、有遗漏或错误，视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.3
	检测报告
	投标人提供以下产品第三方检测报告，检测内容如下：
1.所投演播室摄像机系统（产品清单1）
提供光电性能检测报告：视频输出格式设为4K 3840×2160/50P，HLG条件下，灵敏度≥F8，动态范围≥13级（检测依据GY/T425-2025《广播级超高清摄像机技术要求和测量方法》），满足全部要求得1分，缺项或未提供不得分。
2.所投主扩次低频功率放大器（产品清单40）
增益限制的有效频率范围（频率响应）：20Hz-20kHz(±0.5dB)；总谐波失真：≤0.1（检测依据SJ/T10406-2016《声频功率放大器通用规范》），满足全部要求得1分，缺项或未提供不得分。
3.所投室内LED显示屏（产品清单52）
平均无故障运行MTBF≥10万小时（检测依据GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》），满足全部要求得1分，缺项或未提供不得分。
4.所投室内LED四合一灯（产品清单63）
通过（1）防触电保护（2）耐久性试验和热试验（3）防尘、防固体异物和防水（4）绝缘电阻、电气强度、接触电流和保护导体电流（5）耐热、耐火和耐起痕的标准要求。（检测依据GB/T7000.217-2023《灯具第2-17部分:特殊要求舞台灯光､电视､电影及摄影场所(室内外)用灯具》），满足全部要求得1分，缺项或未提供不得分。
备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。
	4
	客观分

	2.4
	产品兼容
	1.投标人所投演播室摄像机系统（产品清单1）与切换台（产品清单10）为同一品牌的得1分，不满足不得分。
2.投标人所投主扩声线阵列扬声器（产品清单27）或主扩功率放大器（产品清单39）与数字音频处理器（产品清单49）为同一品牌的，每满足一项得0.5分，最高得1分，不满足不得分。
3.投标人所投数字调音台2（产品清单44）或Dante扩展卡（产品清单45）与数字调音台1（产品清单43）为同一品牌，每满足一项得0.5分，最高得1分，不满足不得分。
4.投标人所投LED变焦静音聚光灯（产品清单59）或LED平板柔光灯（产品清单60）或LED定焦帕灯（产品清单61）或HID三合一灯（产品清单62）与LED四合一灯（产品清单63）为同一品牌，每满足一项得0.5分，最高得2分，不满足不得分。
以上提供相关证明材料或承诺书（承诺书格式自拟）。
	5
	客观分

	2.5
	视频演示
	评委根据投标人提供的以下产品演示内容评分（每位投标人视频时长总计不超过12分钟）：
1.演播室摄制系统功能演示。含投标人提供所投演播室摄像机系统（产品清单1）、便携式标准镜头（产品清单2）、切换台（产品清单10）、在线包装字幕机（产品清单11）、机架式双通道硬盘录像机（产品清单26）（3分）：
（1）所投演播室摄像机，以3840*2160 50P格式接入切换台，完整输出4K信号、4K摄像机遥控面板可直接显示光缆信号质量、控制光圈无延迟、可远程控制摄像机Zoom、Focus操作。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
（2）通过在线包装字幕机输出1路KEY信号（12G-SDI）、1路填充信号（12G-SDI），完整展示信号路由，接入导播台下游键（DSK），并能在摄像机画面上叠加一路动态游走字幕。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分。
（3）通过切换台（产品清单10）输出两路信号至机架式双通道硬盘录像机（产品清单26），信号1：带字幕的PGM，信号2：clean PGM，两路信号均为3840*2160 50P格式，在进行导播切换期间，可一键录制两路4K信号，且时码一致无错位，两路画面稳定无抖动。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
2.室内LED显示屏功能演示。含投标人提供所投室内LED显示屏控制台（产品清单8）、媒体控制器（产品清单9）、切换台（产品清单10）、室内LED显示屏（产品清单52）（2分）：
（1）室内LED显示屏控制台（屏控台）产品功能演示。屏控台通过光纤接口输出信号至室内LED显示屏。屏控台输入2路3840*2160 50P格式12G SDI视频源，备份功能演示：当其中一路输入信号切断后，在无手动操作的情况下可无缝自动切换至另一路输入信号，室内LED显示屏显示画面无卡顿、无黑屏、无闪烁。同屏播放功能演示：调用预存的4路4K背景图片，通过屏控台实现6路4K图层同屏播放。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
（2）媒体控制器产品功能演示。媒体控制器预存1个PPT,1个4K视频，组成播单，输出4K信号至LED显示屏控制台，LED显示屏控制台输出4K信号至切换台，同步方式为切换台主动输出同步信号（BB黑场或三电平方式）同步锁相屏控台，室内LED显示屏和切换台PGM信号同步显示，图像无延迟无抖动。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
3.数字音频产品功能演示。含投标人提供所投主扩声线阵扬声器（产品清单27）、主扩功率放大器（产品清单39）、数字调音台1（产品清单43）、数字音频处理器（产品清单49）（2分）：
（1）远程监控功能演示。完整展示Dante信号连接路由，通过控制软件可查看完整网络拓扑图，呈现数字调音台、数字音频处理器、功率放大器之间的信号路由分配；并可通过控制软件远程监控功率放大器的温度、电压、电流、保护功能状态。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
（2）信号备份功能演示。模拟拔掉Dante通讯主网线，展示断线后音频信号实现无缝切换，且音频信号无中断、无爆音。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
4.舞台机械控制产品功能演示。含投标人提供所投吊杆电动卷扬机1（产品清单55）、舞台机械控制系统（产品清单58）（2分）：
（1）吊杆控制备份功能演示。舞台机械控制具备两路控制路径，支持通过触摸屏进行触摸控制吊杆升降，同时支持通过手动推杆控制吊杆升降，触摸控制屏可实时显示所有灯杆运行速度及方向。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
（2）吊杆编组控制功能演示。支持现场编程同步对多道灯杆进行批量控制，可使灯杆按照不同方向不同速度同时运行；可通过触摸屏一键调用已存储场景实现多组灯杆批量控制。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
5.舞台灯光产品功能演示。含投标人提供所投灯光控制台（产品清单65）、LED四合一灯（产品清单63）（1分）：
通过所投灯光控制台编程，控制多组LED四合一灯在舞台上投射出6个等宽的小长方形，单个小长方形可以360°旋转；且6个小长方形可拼接成一个等宽的光路，通过四合一灯的棱镜功能使得演示灯具单灯可实现多光束输出并演示多灯效果。成功演示全部内容得1分，未提供或演示内容缺项不得分。
投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
	10
	客观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施及协调配合措施；2.质量保证措施及应急措施；3.安全生产。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整详细，科学合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.售后服务内容及售后服务体系；2.故障解决方案，故障响应时间；3.现场活动技术保障方案和专业技术人员保障；4.各系统各产品培训方案。以上每项内容逐条阐述。 
方案内容完整、合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	3.3
	原厂质保
	投标人承诺所投室内LED显示屏（产品清单52）、吊杆电动卷扬机1（产品清单55）、吊杆电动卷扬机2（产品清单56）、吊杆电动卷扬机3（产品清单57）、舞台机械控制系统（产品清单58）在质保三年的基础上，每延长一年原厂质保（含维修及配件）得0.5分，最多得1分； 
（以上提供承诺函，格式自拟）。
	1
	客观分

	3.4
	延保承诺
	投标人承诺整体项目在质保三年的基础上，每延长一年质保得0.5分，最多得1分。（若投标人已按3.3项要求承诺了原厂质保，则3.3项中所涉及产品除外）
（以上提供承诺函，格式自拟）。
	1
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含LED显示屏、演播室摄像机系统、设备层、灯光吊挂系统、电动伸缩看台任意一项），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同和甲方验收报告，合同页须清晰可见相应内容，证明材料缺项不得分）
	3
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人拟投入本项目的项目经理：
具备高级工程师（机械与电气工程类‌或电子信息与通信类）或以上职称证书，得1分；
（提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。）
	1
	客观分

	5.2
	履约能力2
	投标人拟投入本项目的项目组成员（不含项目经理）：
具备工程师（机械与电气工程类‌或电子信息与通信类）或以上职称证书，每提供一个证书得0.5分，最多得2分。 
（一人多证不重复计分，提供团队成员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。）
	2
	客观分

	6.绿色采购

	6.1
	节能产品
	投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1
	客观分

	6.2
	环境标志产品
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1
	客观分

	合计
	
	100分
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项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   
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三、投标函
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十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、联合体协议（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
















一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         

十一、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。





十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1

４２
 
