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[bookmark: _Toc31424]第一章 投标邀请函

本项目招标公告已在江苏政府采购网发布，现对本项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参与投标并提请遵守下表中的相关事项：
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: _Toc29543]序号
	事项
	内    容

	1
	项
目
信
[bookmark: OLE_LINK108]息
	[bookmark: OLE_LINK192]项目名称：宜兴市公安局采购宜兴市全域低空安全基础建设项目                              
项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0014                            
项目类型：货物类
本项目是否专门面向中小企业：否                         
采购方式：公开招标                                  
评标方法：综合评分法
预算金额：3388.78万元                     
最高限价：同预算金额
核心产品：无
本项目标的所属行业：工业
集中考察或答疑：无
本项目：接受联合体（最多2家），但不接受分包。

	[bookmark: OLE_LINK61]2
	[bookmark: OLE_LINK208]资
格
审
查
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 投标人须知”投标文件的组成中的“资格条件”；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。
3.本项目接受联合体，不接受成交后分包；
[bookmark: _Hlk152312011]4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。
5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。

	3
	招标文件
	1.“招标文件”的获取：投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中后下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。
2.“CA锁”的使用：投标人须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。
3.CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。

	4
	投标文件
	[bookmark: _Hlk127868380]1.“投标文件”制作及提交：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件,导出加密的投标文件(后缀名为zip),通过“苏采云”系统上传投标文件。
2.提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。

	5
	投标
保证金
	本项目免收投标保证金。

	6
	其他
要求
	1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。
2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。

	7
	不见面开标
	[bookmark: _Hlk127868748]本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
1. 不见面开标注意事项：
1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
[bookmark: _Hlk127868774]1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程；
1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担；
1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表。
2. 采购活动时间：
2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见本项目招标公告
2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。

	[bookmark: OLE_LINK84]8
	联系方式
	采购人
	采购人：宜兴市公安局
联系人：唐先生
联系电话：0510-87977239
联系地址：宜兴市宜城街道东山西路19号
邮政编码：214200

	
	
	采购代理机构
	采购代理机构：江苏恒鸿建设咨询有限公司
联系人：陆女士
联系电话：0510-81717763
联系地址：宜兴市紫竹东路105号
邮政编码：214200

	
	
	“苏采云”
客服
	投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服
联系电话：16651529117、025-83633744、025-83633743

	
	
	财政监管部门
	政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局                   
联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内



[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: _Toc17897]
第二章 投标人须知
一、总   则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
[bookmark: _Hlk151625213][bookmark: _Hlk164149790]2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的供应商；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Hlk164149389]2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。
2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。
2.4 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。。
2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。
2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料。
2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn) “苏采云”平台（系统）。
2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。
2.9 “评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。
2.10 “正偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况劣于招标文件要求。
[bookmark: _Hlk151624258][bookmark: _Hlk151624234]3、政府采购政策
[bookmark: _Hlk151625314]3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。
3.2政府采购支持中小企业发展
3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
[bookmark: _Hlk161824916]3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk101132181]3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Hlk160697267][bookmark: _Hlk164238594]3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标人应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“第三章 项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。
3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
[bookmark: _Hlk159419640]3.2.7对于专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。
3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.3强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。
3.4优先采购节能产品、环境标志产品。优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；优先采购环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。
3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。
3.6鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。
3.7落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。
3.8采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，供应商应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。
注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策按相关文件规定执行。
4、 投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。
4.2 评审费收费标准:参照苏财规[2016]48号文相关规定收取费用，由采购人支付。
4.3 采购代理服务费由成交供应商支付，支付金额为14.98万元。
4.3 领取中标通知书时成交供应商应向采购代理机构一次性付清。
二、招标文件
6、招标文件的组成
[bookmark: _Hlk127867521]6.1 投标人应登录“苏采云” 系统下载招标文件(后缀名为“.kedt”)。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。
[bookmark: OLE_LINK253]6.2 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构（江苏恒鸿建设咨询有限公司）联系解决。
6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。
6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。
7、招标文件的解释
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK13]7.1 本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。
8、招标文件的澄清、修改
8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人, 投标人应登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的招标文件、公告信息为准。
[bookmark: _Hlk160612498]8.2 如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传投标文件导致其提交的投标文件不符合要求的，造成的损失及风险由投标人自行承担。
三、投标文件
[bookmark: _Hlk151557699][bookmark: OLE_LINK62]9、投标文件的组成
（1） [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK51]开标一览表
（2） [bookmark: _Hlk151555273][bookmark: _Hlk151448723][bookmark: _Hlk139968547]资格条件
[bookmark: _Hlk151448601]①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；
[bookmark: _Hlk163378222]②被授权代表身份证明1（授权委托书）：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；
[bookmark: _Hlk155260749]③被授权代表身份证明2（社保）：提供投标人为本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；
④具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；
⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
⑥有依法缴纳税收的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
⑦有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
[bookmark: _Hlk139976635]⑧无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）
[bookmark: _Hlk151448642]⑨联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；
⑩分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；
⑪中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供； 
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: _Hlk160698807]注：投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）。
（3） [bookmark: _Hlk151555369]符合条件
[bookmark: _Hlk131926018]①投标函
②明细报价表
③项目技术要求偏离表
④项目人员配置清单
（4） 价格折扣文件
（5） 其他相关材料
[bookmark: OLE_LINK19]上述（2）和（3）内容投标人应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见“第六章 投标文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为投标人法定代表人亲自参加。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不得混用且不作为评标依据。投标人在投标文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。
[bookmark: OLE_LINK219][bookmark: _Toc23231][bookmark: _Toc515647770][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc19624][bookmark: _Toc2248]10、投标报价
[bookmark: OLE_LINK204]10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
10.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
10.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
11、投标文件的制作
[bookmark: _Hlk131926068]11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
[bookmark: _Hlk141255734]11.4 不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决投标。本招标文件中要求提供相关证明材料的，投标人应当在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件,若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由此带来的后果由投标人自负。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。
[bookmark: _Hlk144474413]11.5投标人提交的投标文件中加盖的公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。
[bookmark: _Hlk131926146]12、电子投标文件
12.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）
12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。 
12.3 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 
12.4 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。 
[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: _Hlk151449127][bookmark: _Hlk151562775][bookmark: _Hlk151449258]13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件和招标文件规定拒收情形的将被拒收。
[bookmark: OLE_LINK94]14、投标文件的真实性
14.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。
[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK45]14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。
15、投标文件的有效期
15.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。
16、投标文件的退还
16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。
[bookmark: OLE_LINK260]17、投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。
[bookmark: OLE_LINK228][bookmark: _Hlk128404679][bookmark: OLE_LINK54]17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
    18、无效投标的确认
18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；
（2） 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3） 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
（4） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5） 报价超过招标文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；
（6） 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
（7） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
（8） 属于招标文件“不得参加本次采购活动”的投标人的；
（9） 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
1　 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2　 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；
3　 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4　 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5　 不同投标人的投标文件相互混装。
（10） [bookmark: OLE_LINK137]提供虚假材料（含虚假承诺）的；
（11） [bookmark: _Hlk160521064]投标文件内容不全、实质性内容无法辨认或自相矛盾、不符合法律法规规定、不符合招标文件中规定的实质性要求，其中之一的；
（12） 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2、启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4、 联合体投标、中标后分包
[bookmark: _Hlk151449361][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: _Hlk151562826]19、联合体、中标后分包（如有）
19.1、联合体
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK166]投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。
[bookmark: OLE_LINK128]以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。
19.2 中标后分包
投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
五、开标、资审、评标、定标、废标
20、开标
[bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK276]20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。
提交投标文件或成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。
[bookmark: _Hlk151562848]20.2投标文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开标，相关注意事项详见投标邀请函。
[bookmark: _Hlk151562868][bookmark: OLE_LINK130]20.3开标过程由采购人或者采购代理机构组织，开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK176]20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。
21、资格审查
21.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。
21.2 资格审查包括两部分内容：
[bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK261][bookmark: _Hlk160110209]21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“资格条件”的要求对投标文件中资格证明材料进行审查，不符合要求的，投标人资格审查不通过，其投标无效。
21.2.2 信用查询。
① 查询时间：采购人在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。
② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。存在以上任意一项不良信用记录，其投标无效。
[bookmark: _Hlk160085645][bookmark: OLE_LINK18]③ 查询及记录方式：评审当日，采购人将在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因投标人不良信用记录改变而改变信用查询结果；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。
22、评标
22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。
[bookmark: _Hlk151562902]22.2 评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。此处实质性要求是指本须知“9、投标文件的组成” 中“符合条件”和招标文件中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: _Hlk164086081]22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权代表应答并签章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在项目评标全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人获得证书的时间是指发文时间或证书落款时间，若投标人同时提供了发文和证书，以发文时间为准。除以上评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要投标人提供相关证明材料外，投标人提供的投标文件以外的证明材料一概不作为评标依据。
22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: OLE_LINK12]22.5 评标方法和标准。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Hlk128408333][bookmark: _Hlk139985796]22.5.1 本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为评标委员会所有成员评审后得分的算术平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分且投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定排序。评分标准详见“第四章 评标方法和标准”。
[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK202]注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整，根据调整后的报价参与评审。
[bookmark: OLE_LINK245]22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1　 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2　 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3　 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4　 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
[bookmark: OLE_LINK135]注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。
23、定标
23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
23.2 中标结果确认后，采购代理机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。
24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1） 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2） 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。
25、废标的确认
25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
（1） 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为；
（3） 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；
（4） 因重大变故，采购任务取消。
六、投标保证金
26、投标保证金：本项目免收投标保证金。
七、签订合同
27、签订合同
27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。
中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。
如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。
27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。
[bookmark: _Toc23122]27.4 履约保证金：本次招标收取合同金额的10%作为合同履约保证金。乙方若未按时交付产品，或交付产品性能未能达到指定要求时，甲方有权解除合同，没收履约保证金。履约保证金在用户验收通过后30天内全额无息退还。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Hlk128408877]28、政府采购合同融资
28.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在“苏采云”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
28.2 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
八、投标行为及投标产品
29、投标行为及投标产品：
（1） 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。
（2） 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。
（3） 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（4） 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
（5） 招标文件中要求投标人出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求以及与提供产品的对应关系，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。
九、验收
30、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。
十、质疑处理
[bookmark: OLE_LINK100]31、询问
31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
31.2采购代理机构不负责向任何投标人解释评审情况。
32、质疑
[bookmark: OLE_LINK139]32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。
[bookmark: OLE_LINK44]32.2 质疑答复责任主体：
根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。 
[bookmark: OLE_LINK141]32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。
[bookmark: OLE_LINK142]32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
33、投诉
33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。
[bookmark: _Toc6551][bookmark: _Toc32459][bookmark: _Toc70605552][bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc18355][bookmark: _Toc24525][bookmark: _Toc29555][bookmark: _Toc18652][bookmark: _Toc25173][bookmark: _Toc67384156][bookmark: _Toc9392][bookmark: _Toc66967609][bookmark: _Toc17661][bookmark: _Toc2090][bookmark: _Toc487900374][bookmark: _Toc5576][bookmark: _Toc2535][bookmark: _Toc526779129]

第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市公安局采购宜兴市全域低空安全基础建设项目
本次招标的部分内容涉及公安机关警务工作秘密，请投标人报名后至宜兴市公安局大数据大队签订保密协议后现场领取。
宜兴市公安局大数据大队联系电话：0510-87977177     联系人：陈先生
签订保密协议和现场咨询时间：2026年7月10日至2026年7月18日
上午8:30-11:00下午1:30-4:30，节假日休息

1、 项目方案及服务要求
（一）项目概述
1.1 项目建设背景
[bookmark: _Toc11222]宜兴市作为长三角几何中心、沪宁杭都市圈关键节点，兼具生态资源富集与产业基础扎实的双重优势。自丁蜀机场通航以来，宜兴正式迈入“通航时代”，全市形成以丁蜀航空产业园为支撑，集飞机制造、通航运营、航空培训、空中游览等为一体的产业发展高地，高标打造全国领先的低空经济产业综合示范引领区。同时，积极探索无人机在农业植保、航拍测绘、城市管理、应急救援等领域应用场景的深度拓展，为经济高质量发展和社会治理现代化注入新动能。然而，低空经济增长的同时也带来了诸多安全隐患。一方面，无人机“黑飞”、“乱飞”对活动秩序和场所安全构成重要潜在威胁；另一方面，低空飞行器种类繁多、操作主体复杂，传统地面监管手段难以实现全域覆盖，部分偏远山区、农村区域存在监管盲区。在此背景下，宜兴市全面启动全域低空安全基础建设工作，这既是落实国家及省市关于低空经济安全管理要求的政治责任，也是保障人民群众生命财产安全的现实需要，更是宜兴抢占低空经济发展制高点、打造区域示范标杆的必然选择。
1.2 项目建设目标
宜兴市立足自身产业基础与空域特点，通过组建全域侦测网络、部署重点强化网络、补全末端防范力量、树立统一调配监管体系、适配多种特殊应用场景，全方位打造一套“1+2+22+N”的全域低空安全防范保障体系。
通过项目建设，将充分补全我市对全域低空飞行物的侦测和防御手段，全面掌握低空安全的基础防御能力，实现从“基础防控”向“智慧治理”的跃升，形成全链条、立体化的安全保障格局，为全域低空安全筑牢智慧防线，持续提升区域公共安全治理现代化水平，有效防范化解低空领域安全风险，为低空经济高质量发展提供坚实的安全保障。
（二）建设依据及参考标准
1.3 编制依据
本项目依据国家相关法律规章、国家和行业相关政策依据和技术标准、相关研究成果、地方政策及指导性文件等资料进行规划设计，具体依据如下：
《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国令第761号）
《中华人民共和国治安管理处罚法》（新修订）
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）
《民用无人驾驶航空器系统安全要求》（GB 42590-2023）
《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)
《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）
《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）
《安全防范工程技术标准》(GB 50348-2018)
《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）
《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》（GB/T 19826-2014）
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）
《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）
《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）
《公共安全视频监控联网技术测试规范》（GB/T 39272-2020）
《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB/T 50343-2012）
《石油石化系统治安反恐防范要求》（GA 1551.1～5-2019）
《电力系统治安反恐防范要求》（GA 1800.1～6-2021）
《危险化学品生产企业反恐怖防范要求》（GA 1804-2022）
《危险化学品经营企业反恐怖防范要求》（GA 1805-2022）
《军工单位反恐怖防范要求》（GA 1808-2022）
《公安信息网网络管理系统基本功能要求》（GA/T 608-2019）
《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400.1～4-2017）
（三）总体设计要求

1.4 设计原则
1.4.1 安全优先，底线不动摇
所有节能措施均不得削弱无人机侦测、识别、预警与应急处置能力，不得降低系统响应速度、监测精度与指挥调度可靠性，确保全域低空安全保障能力始终处于稳定可靠状态。
1.4.2 按需用能，杜绝浪费
按照区域重要程度、时段业务流量、低空目标活动密度动态调整供电策略、运行功率与监测频率，严格避免设备空载、长期待机、资源超配、重复覆盖等无效能耗产生，实现用能精准化。
1.4.3 智能管控，自动优化
依托低空安全防御系统平台与 AI 算法，实现设备状态智能切换、功耗自动调节、资源弹性分配、异常能耗及时告警，提升节能管理的自动化、精细化水平。
1.4.4 绿色运维，全周期管控
从施工安装、供电布线、设备散热，到日常维护、升级改造、退役回收全流程推行低碳节能做法，延长设备使用寿命，减少材料消耗与资源浪费，实现绿色可持续运行。
1.5 关键技术
1.5.1 无线电协议解析技术
基于认知无线电协议解析技术的防御技术将先进的无线电逆向工程和安全分析应用于无人机检测和防御，是目前最先进的无人机防御技术。该技术有以下几大突出特点：一是无源侦测，对周边环境无影响；二是无漏报、无误报，精准识别无人机厂家、品牌、型号，可做到预先预警，无人机、遥控器一开机即可侦测发现；三是超远距离侦测：单点侦测距离远，组网侦测距离可无限延伸。四是安装调试简单，各部件通过标准缆线即可快速组装，无需基建施工。五是环境适应性强，不受天侯影响，适应各种飞速的无人机。
基于无线电协议解析技术，可以实现针对道通、黑羊、ELRS、FRSKY、BETAFPV等非品牌类DIY\FPV无人机的侦测、定位，能探测此类无人机的工作频率、经纬度等信息。
1.5.2 主动式光电技术
主动式光电技术是一种纯视觉、无源化的智能探测手段，可通过视频图像传感器实时捕捉可见光环境，借助图像识别算法自主完成对低空目标的发现、识别与跟踪。该技术不依赖目标发射任何无线电信号，因此能够有效探测静默飞行、预设导航、自主巡航或光纤、系留类无人机，弥补了无线电侦测的技术盲区；同时自身不主动发射电磁波，不会对周边环境造成干扰，特别适用于电磁敏感区域。系统具备常态化全域巡检能力，可预先配置巡检路径，自动对空域进行连续扫描，在复杂背景中快速发现可疑目标。一旦锁定目标，系统自动驱动电动云台与电动变焦镜头进行精准跟踪，确保目标始终稳定在视野中央，即使高速机动也不会丢失。在整个过程中，系统实时输出目标出现提示、关键图像证据以及相对高度与位置信息，并结合内置识别算法对目标种类、型号进行解析，为指挥决策提供完整的可视化态势情报与取证链条，真正实现了从发现到跟踪再到情报输出的全流程自主化监控。
1.5.3 雷达探测技术
雷达探测技术主要以脉冲多普勒体制（PDS）为核心技术基底，依托多普勒频移效应，通过探测目标回波与发射脉冲的频率差值解算目标径向运动速度，结合脉冲收发时间差精准测算目标距离，同时借助频域滤波技术分离目标与地物、飞鸟等杂波频谱，大幅强化抗杂波干扰能力，可有效从复杂背景中识别低空慢速小型无人机目标；系统通过动态优化脉冲重复频率（PRF），精准平衡探测灵敏度、探测距离与抗干扰性能，规避信号混叠、高速目标漏检等问题，适配低空空域复杂探测需求。在此基础上，雷达搭载DBF数字波束形成技术，通过天线阵列多通道信号采集、数字化相位补偿与加权处理，实现指定空域波束聚焦、干扰方向零陷抑制，可灵活完成波束扫描、多波束并行探测与副瓣电平优化，完整保留天线孔径有效探测信息，信号提取与抗干扰性能大幅提升。同时采用方位机扫+俯仰相扫的复合扫描工作模式，依靠天线机械旋转实现水平360°全域覆盖探测，通过相位调控完成垂直维度波束电扫测高，融合机械扫描的广覆盖优势与相控扫描的高精度、高灵活度特点，实现全空域、多批次低空无人机目标的三维精准定位、持续跟踪与稳定探测，全方位适配复杂低空场景的安防探测需求。
1.5.4 多模探测融合技术
多模态融合侦察技术是指对来自雷达、光电、无线电等多个传感器或其他来源的信息进行综合利用，通过检测、关联和融合等流程，对未知目标状态进行较为精确估计的处理过程。按照融合系统中数据抽象的层次，可以将信息融合划分为数据级融合、特征级融合以及决策级融合三个级别。其中，数据级融合对量测数据的抽象程度最低，直接对传感器的量测数据进行融合处理。具体到低空安防领域，多传感器数据融合技术可以充分利用信息优势，为低空安防需要保障的空域环境提供有效的信息保障，这对提高系统对环境的认知能力、增强决策支持和提升响应效率方面有着重要作用。
1.6 项目架构设计及建设内容
1.6.1 总体架构设计
宜兴立足自身产业基础与空域特点，通过组建全域侦测网络、部署重点强化网络、补全末端防范力量、树立统一调配监管体系、建立分级分类应用场景，全方位打造一套“1+2+22+N”的全域低空安全防范保障体系。建设一个信息化系统，接入全域无人机侦测及管制设备、建设全域合作类目标无人机侦测硬件系统网络和非合作类目标无人机侦测硬件系统网络、建设部署多支机动式无人机侦测防御力量、在多个重点场景打造无人机加强侦测硬件系统及无人机防御系统。
宜兴市低空安全防范保障体系的建设思路，锚定无人机“黑飞”“乱飞”威胁公共安全、干扰城市运行的现实风险，结合宜兴城乡融合、产业多元的空域特点，以“1+2+22+N”架构为核心框架，遵循“全域统筹、技术筑基、末端落地、场景适配、长效支撑”的整体导向，通过“中枢统管-网络感知-力量响应-场景适配-机制保障”的全链条设计，推动低空安全治理从“分散式管控”向“系统化协同”、从“被动式处置”向“主动式防控”升级，最终建成覆盖全域、智能高效、响应快速的低空安全防范保障体系。
本系统是低空安全防控的核心平台，部署接入政务云平台运行，采用分层架构设计，依托政务云构建分布式资源池，统一汇聚各类防控设备与数据资源，依托“一平台多终端”架构结合GIS态势一张图与智能分析算法，实现低空态势可视、违规行为识别与威胁智能研判，具备无人机查证等能力；通过通用架构搭配场景定制插件模式适配各类防控场景，支持系统智能联动、等级自适应调控与资源精准调度，满足全域、智能、精细化的低空安全防控招标建设要求。

1.6.2 一个体系--低空安全防御系统平台
本体系作为全市低空安全管控总中枢、总调度、总监管平台，采用全域体系化管理模式，统一汇聚全市所有低空侦测、主动管制、机动处置前端设备资源，打破公安、机场、园区、水务、司法等行业独立建设、分散作战的碎片化管控壁垒，实现全域低空资源统一调度、空情统一研判、处置力量统一指挥、设备统一运维监管，构建空地一体化、多部门协同的现代化低空安全统管底座。
低空安全防御系统平台集基础状态监测、站点管理、无人机管控、地图交互、系统配置及子站功能于一体，需支持无人机数据的同步采集与智能识别，可自动甄别合法与非法目标，并提供机型统计、活动趋势分析等数据支撑。系统可同时管控千余台多类型接入设备，实现站点信息运维、频段干扰选择、无人值守自动防御及离线设备清理等操作。具备无人机实时态势监测、历史事件溯源、精准干扰及白名单权限管控能力，搭载多功能交互地图，支持视图调控、站点与飞行目标可视化展示。同时，系统集成轨迹展示、双语切换、分级权限、密码管理、版本升级等配置功能，子站端可实现界面操控、信号探测、攻防处置、黑白名单运维、数据报表导出、地图与组网节点配置等业务。整体系统并发承载能力强，响应无延迟，操作流畅稳定，能够全面满足全域无人机常态化防控管理需求。
           3.3.2.1全域态势实时监测功能
基于“一平台”实现全市防控点位、设备状态、空域态势、无人机目标的可视化全景展示，实时刷新设备在线状态、运行参数、空域目标数量、飞行轨迹、风险等级。支持视图缩放、区域圈选、点位定位、轨迹回放，可精准区分合法报备无人机与违规黑飞无人机，实现全域空域态势一目了然。
3.3.2.2智能识别与研判功能
搭载自研AI多模识别算法，融合无线电、雷达、光电多源数据，可精准识别消费级、工业级、DIY改装、FPV穿越机、静默自主飞行等各类无人机，自动识别设备品牌、型号、工作频段、飞行高度、飞行速度、经纬度位置，同步研判飞行行为是否违规、是否存在偷拍、入侵、扰航等安全风险，自动划分风险等级。
3.3.2.3分级预警与精准处置功能
支持多级预警机制，中低风险声光预警、高风险联动设备自动防御。系统内置多级管制策略，可根据场景自动匹配多种处置模式，支持人工一键干预、无人值守自动防御，杜绝违规无人机滞留重点空域。
3.3.2.4全流程溯源归档功能
对所有无人机飞行事件、预警记录、处置过程、设备操作数据进行全程留存归档，完整记录目标飞行轨迹、出现时段、处置方式、操作人员、设备状态等信息，支持按时间、机型、风险等级检索查询，实现“事发可追溯、责任可界定、过程可复盘”。
3.3.2.5设备智能运维功能
自动监测全域侦测、防御设备的在线状态、故障隐患、信号强度，对离线设备、异常功耗、故障设备自动告警，支持远程参数调试、固件升级等，实现无人值守智能化运维。
3.3.2.6黑白名单权限管控功能
支持无人机白名单录入、审核、管理，合法报备无人机可自动豁免预警，杜绝误报、错报；对多次违规、高危飞行设备录入黑名单，实现重点盯防、优先处置。支持分级权限配置，权限分层管控，保障数据安全。
3.3.2.7大数据统计分析功能
自动生成日/周/月/年度低空态势分析报表，统计全域无人机飞行频次、违规事件数量、高发区域、高发时段、机型分布等数据，为低空安全治理、政策优化、设备部署优化提供数据支撑。
3.3.2.8标准化平台对接功能
构建统一、规范、可扩展的标准化数据交互接口体系，提供标准化数据接口，用于其他数据平台对接；可打通与公安机关“太湖之鹰”、无锡市“飞服平台”等第三方系统的数据壁垒，实现空情数据、设备状态、空域管控指令双向互通，满足跨层级、跨行业、跨部门业务协同、数据共享、联动执法需求，支撑全域空地一体化协同防控。
1.6.3 两层网络--搭建面向全域的侦测网络和面向重点保卫单位的强化网络
3.3.3.1面向全域的基础侦测网络
全域侦测网络全天候监控全域空域情况，覆盖宜兴全部城市区域、远郊常规空域，分为合作目标监视、非合作目标侦测两套子系统，采用蜂窝式组网实现无死角覆盖。采用常规无线电探测系统为主，以协议解析的方式对常规目标形成准确识别，够成低空安全防御保障体系的基础底座。针对重要城市区域范围以及可能规划的常规航线范围，部署合作目标监视系统，形成全域侦测网络中的合作目标监视层。全域侦测网络形成对低空空域的全域无缝覆盖，能够及时发现黑飞行为，并对其精准掌控，为后续高效合规处置提供精准依据，实现从“被动发现”到“主动预警”的转变。
3.3.3.2面向重点保卫单位的强化防御网络
[bookmark: OLE_LINK8]结合宜兴市安全风险调研，现确定全市16个重点保卫单位，以重要属性、影响程度、安全风险等维度区分，并根据区域所在位置关系进行分级分类划分，差异化叠加精准接管、雷达、主动光电、定点防御设备，构建高低结合、多层冗余、阵地型具有主动防御能力的强化网络，并与全域侦测网络深度协同，立体式筑牢重点保卫单位的低空安全防线。基于在重点保卫单位部署的核心防御系统对黑飞无人机形成精准管控，实现对低空空域的多层级防御，提升了应急处置效率，持续筑牢重点保卫单位低空空域的“绝对安全屏障”。根据重点保卫单位点位清单，需要对点位进行三级分类工作，分类需要确保分类依据充分、逻辑严谨且贴合实际应用场景。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]重点保卫单位位置：内容涉及公安机关警务工作秘密，为落实信息安全相关规定，请投标人报名后（不接受未报名单位咨询）至宜兴市公安局大数据大队签订保密协议后现场咨询。
1.6.4 二十二支机动力量--组建二十二支机动防范力量
为公安机关搭配机动指挥级防范力量，同时为基层所队全面配备末端机动防范力量，部署手持式探测系统和便携盾式防御系统，凭借高机动性、强适应性的优势，快速响应突发状况，在重大安保活动和特勤任务中的发挥临时管控的重要作用，全面打造 “固定网络远程预警、机动力量现场补防处置”的立体防控触手，有效填补了固定防御系统的覆盖空白，形成“固定防线+移动补防”的立体防控格局。
[bookmark: OLE_LINK15]本项目配备防范力量涉及公安机关警务工作秘密，为落实信息安全相关规定，请投标人报名后（不接受未报名单位咨询）至宜兴市公安局大数据大队签订保密协议后现场咨询。
1.6.5 N个应用场景--针对宜兴多类重点防护对象，定制专属部署与管控策略
宜兴全域建有低空设施等各种类型的重点区域。各区域低空安全风险、管控约束条件各不相同。结合不同重点区域的现场环境与专属防护标准，分别配套部署标准化常规防御设备、定制化非标防御装备、低空目标精准管控装置、导航信号诱骗抑制系统，依靠多套防控设备融合联动，落地形成 N 套适配不同场所的典型低空安防应用解决方案，实现N个典型防范应用场景。同时，持续探索全域低空安全建设的方法思路，系统积累实战化建设经验，着力打造具有示范引领作用的先进亮点，形成可复制、可推广的样板案例，为全国低空安全管理规范化建设提供实践参考。
（四）实施要求
为确保本次楼顶、监控杆、路口L型杆、运营商铁塔等多点位无线电设备安装施工全过程管理，严控施工安全、安装精度、设备性能、工艺质量及合规性，杜绝施工隐患、信号干扰、设施损坏、计量失效等问题，结合项目实际施工内容，所有施工、技术、安全、质检人员必须严格遵照以下要求，全程落实标准化、规范化、精细化施工管控，确保项目达标验收、长期稳定运行。
    4.1施工前期准备
4.1.1现场勘查
必须实现全点位精细化、数据化勘查，无遗漏、无误差，精准排查安全、施工隐患，所有参数可溯源、现场条件满足施工及设备长期运行标准，严禁盲目进场施工。
    4.1.2施工流程
设备接线严格遵循断电操作原则，先断开控制箱电源，再进行接线作业。电源线连接需加装适配设备功率的空气开关，火线、零线、地线接线正确，信号线按引脚定义精准对接，接头处采用焊接或压接工艺，做好绝缘处理。
接地与防雷：所有设备外壳、支架、线缆屏蔽层、防雷器件均需可靠接地，形成统一接地系统，避免单点接地或虚接。
防水防腐：户外所有接口、螺栓连接处、线缆接头均需做多层防水处理，先涂刷防水胶，再缠绕防水胶带，最后加装防雨罩。
4.2现场施工要求
    4.2.1安全施工硬性规范
1. 高空作业人员必须持证上岗，无禁忌病症，全程双钩安全绳锚固、专职人员监护，风速≥6级、雷雨大雾天气立即停工，严禁酒后、无防护违规作业。
2. 用电作业严格执行JGJ46-2005规范，线缆绝缘电阻≥1MΩ，严禁私拉乱接、超负荷用电。动火作业必须持证施工，清理周边易燃易爆物品，专人监护、完工复检。
3. 严禁擅自破坏、改动建筑结构、防水层、市政管线、交通及通信设施，确需改动必须取得产权单位书面同意，完工后原样恢复并验收合格。
    4.2.2场地设施保护规范
1. 楼顶施工全程保护防水层，人员穿戴软底鞋、工具设备铺垫放置，破损部位规范修复，保障排水通畅无积水。
2. 路口、杆体施工做到工完场清，垃圾及时清运，不损坏路面、绿化、市政设施，破损部位立即修复。
3. 铁塔施工严格遵守运营商管理规定，不改动结构、荷载、防腐层。
（五）运维、培训、备件技术要求

5.1运维服务
每月至少组织1次现场巡检，对设备运行状态、性能参数、安全隐患等进行全面排查，针对发现的问题及时制定整改措施并落实。同时，建立设备运行档案，实时记录设备安装、调试、升级、故障处置、巡检等全生命周期信息，便于后续运维追溯。
5.2培训服务
服务期内，为相关运维人员提供不少于2次专项技术培训，内容涵盖设备日常操作、参数调试、基础故障排查、应急处置等，确保运维人员能够独立完成日常运维工作。
5.3备件保障服务
在项目所在地或周边区域设立专项备件库，储备足量的核心部件及易损件，确保故障维修时能够快速调取使用，备件质保期与设备整体质保期保持一致。
5.4故障应急响应
[bookmark: OLE_LINK24]须建立7×24小时全天候应急响应机制，确保在接到故障通知后，30分钟内完成响应（响应方式包括但不限于电话沟通、远程诊断指导、建立专项沟通群组等），并明确故障处置方案及预估解决时限。对于远程无法解决的故障，在响应后60分钟内调配具备相应资质的专业技术人员抵达现场开展维修工作；若涉及核心部件更换，须优先使用原厂备件，确保设备在最短时间内恢复正常运行，单次现场故障修复时限原则上不超过24小时（特殊故障除外）。
（六）项目技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	一、硬件设备技术要求

	1
	常规探测设备
	1.	无源侦测：应为无源侦测，在侦测状态下,应不主动发射无线信号。 
2.	侦测定位结果显示：应能通过协议解析方式对无人机进行定位，定位到无人机后能在侦测列表实时显示无人机品牌型号、SN码、工作频率、信号强度、经纬度坐标（示值精确到小数点后6位）、方位、距离、飞行高度、飞行速度以及遥控器（飞手）经纬度坐标等信息；定位到无人机后，应能在电子地图上显示无人机位置图标和飞行轨迹、遥控器（飞手）位置图标、起航点以及无人机处于不同颜色区域范围时的危险等级。 
3.	频谱侦测：应能侦测频率范围在25.6MHz~6000MHz内的无线信号，重点侦测频段：330MHz、433MHz、800MHz、840MHz～900MHz、915MHz、933MHz、1.1GHz～1.3GHz、1.4GHz、1.5GHz、1.8GHz、2.4GHz～2.5GHz、3.3GHz、3.5GHz、3.8GHz、4.2GHz、4.7GHz、4.9GHz、5.1GHz～5.9GHz。
4.	频谱测向：具有频谱测向功能，单站测向模式下侦测到无人机时应能在侦测列表显示大疆、道通及DIY无人机方位信息，并支持在电子地图上通过扇形显示无人机大致方位。
5.	侦测定位距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，通过协议解析方式对无人机的定位距离应≥5km。 
6.	测向精度：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，通过协议解析方式对可定位无人机的测向误差应≤1°。
7.	DIY无人机侦测结果显示功能：能侦测工作频段为433MHz、868MHz、915MHz、1.3GHz、5.8GHz的DIY无人机；能通过侦测列表实时显示目标DIY无人机的工作频率、发现时间、图传画面截图等信息。
8.	可定位机型品牌：应能通过协议解析方式对无人机进行单站定位，可定位品牌类型应覆盖大疆（含FPV）、道通、DIY无人机等。
9.	RID信号侦测：应能识别Wi-Fi beacon、BT4等协议的RID信号。
10.	精准识别：能侦测、识别并区分多架同品牌、同型号、同频段的无人机，能分别显示各无人机的SN码。
11.	侦测角度：水平方向：0°~360°;竖直方向：-90°~+90°。 
12.	侦测高度：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，能侦测到无人机的最大高度应≥1500m。 
13.	TDOA定位精度：侦测到的经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的定位误差应≤2m（RMS）；在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，对可定位无人机的测向误差应≤1.5°（RMS）。
14.	定位刷新时间：通过TDOA方式获取并显示的无人机经纬度信息平均刷新时间应≤5s；通过协议解析方式获取并显示的无人机经纬度信息平均刷新时间应≤2s。
15.	侦测响应时间：无人机与遥控器处于连接状态时，从开启侦测功能至指控软件报警所需时间应≤0.5s。
16.	同时侦测数量：能同时侦测并识别无人机的数量应≥40架，其中非大疆品牌无人机数量应≥10架，品牌数量≥10种；能同时侦测并识别非大疆品牌遥控器的数量应≥15个，型号应≥10种。
17.	多目标轨迹跟踪定位：具备多目标轨迹同时定位、跟踪和显示能力，同时侦测定位到多个目标时应能通过不同颜色区分不同架次无人机的飞行轨迹，并显示遥控器（飞手）位置图标；应能显示无人机飞行轨迹，数量应≥30条；能显示遥控器（飞手）与对应无人机的连线，数量应≥30条。
18.	多目标跳频跟踪功能：具有多目标跳频信号跟踪功能，目标无人机改变工作频段后，系统应仍能自动跟踪、并识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹。
19.	同一无人机入侵识别：应能识别同一架无人机的多波次入侵并整合该无人机的入侵信息。
20.	通信方式：应能通过有线网络、4G网络、外接光纤收发器等方式接入管控平台。
21.	黑白名单功能：具有黑白名单功能，能通过管理平台将侦测到的无人机加入白名单，侦测到白名单内的无人机（包括多次开关机/起降）时应不触发报警提示；侦测到无人机多次入侵预警圈内后，应能自动为该无人机标记黑名单标识；能对大疆、道通、3DR等品牌无人机及WiFi无人机、DIY无人机（使用TBS黑羊图传模块）、航模等设置加入或移除黑、白名单；应能通过SN码和机型手动添加黑、白名单内的无人机；能批量导入、导出白名单列表；能设置白名单有效期，超出期限后白名单失效。 
22.	短信推送功能：侦测到预警圈内出现无人机时，应能通过管理平台向预设手机号发送短信推送无人机入侵信息。
23.	状态监测功能：应能通过管理平台查看设备型号、工作状态、CPU/GPU使用率、CPU/GPU温度、各频段收发包状态、卫星搜星状态、软件版本号、授权时限等运行状态信息。
24.	电子地图：具有电子地图功能，支持在线或离线电子地图；支持加载高德卫星地图、高德街道（路网）地图、谷歌卫星地图、谷歌矢量地图，并能切换显示标准平面地图、卫星地图等不同图层。 
25.	记录存储及导出：具有侦测记录存储功能，应能存储侦测到的无人机入侵时间、型号、ID号等信息，存储时间应≥3年；能将侦测记录（不含飞行轨迹）导出为excel文件；能按时间将统计图及侦测记录导出为PDF文件。
	套
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	2
	合作目标监视设备
	1.	无源探测：设备应为无源探测，在工作状态下，设备不会主动发射无线电信号，对周边环境无影响。 
2.	侦测原理：设备应能基于REMOTEID进行报文解析。
3.	重点侦测频段：2.4GHz、5.8GHz。 
4.	探测功能：设备应能通过RemoteID信号，识别各无人机的电子指纹ID（个体识别号）并对无人机和遥控器（飞手）进行单站定位，定位品牌类型应覆盖大疆、道通、Wi-Fi无人机。
5.	目标识别能力：实时接收无人机SN码、飞手位置、速度、航向等数据。实时显示飞行轨迹、生成电子围栏。
6.	探测距离：在城市环境（存在遮挡、显著电磁干扰）的条件下，探测距离≥1km；在近郊环境（存在遮挡、电磁干扰中等）的条件下，探测距离≥1km；在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，探测距离≥2km。 
7.	同时探测能力：同时探测数量应≥25架次。
8.	数据处理能力：数据处理能力应达到≥500个报文/秒。
9.	探测刷新时间：设备对无人机的探测刷新时间应≤3s
10.	处理延时：设备处理延时应≤10ms。
11.	探测响应时间：在无人机处于正常广播报文状态下，从开启设备探测功能至指控软件报警所需时间应≤2s。
12.	定位精度：设备探测到的无人机经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标（水平偏差）的平均定位误差应≤1m；设备探测到无人机的飞行高度与无人机实际飞行高度（垂直偏差）的平均高度误差应≤1m；设备探测到的飞手经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标误差≤2m。
13.	RID信号无人机跟踪功能试验应能跟踪到飞行速度≥25m/s的RID协议无人机。
14.	探测角度：应覆盖0°～360°。
15.	探测高度：应≥1000m。
16.	同时显示无人机轨迹数量：设备应具备多目标轨迹同时跟踪和显示能力，同时探测到多个目标时应能通过不同颜色区分不同架次无人机的飞行轨迹、不同遥控器（飞手）位置图标与对应无人机的连线；应能同时显示的无人机飞行轨迹数量应≥50条；应能同时显示的遥控器（飞手）与对应无人机的连线数量应≥50条。 
17.	广域组网监控：设备最远2km半径覆盖，多站点组网构建空域监视系统。
18.	持续工作时间：正常供电条件下，设备支持7*24小时工作能力，可自动侦测、识别无人机入侵。 
19.	协议兼容性：设备符合中/美/欧三国标准规定，中国GB42590-2023、美国ASTMF3411-22a、欧盟ASD-STANPrEN4709-002。
	套
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	3
	雷达探测设备
	1. 工作频段：Ku 
2. 体制：一维有源相控阵
3. 波束扫描方式：俯仰电子扫描、方位机械扫描 
4. 整机平均功耗＜150W
5. 探测威力：≥5km(@RCS=0.01m2) 
6. 数据率：6s/2s 
7. 距离盲区：≤90m
8. 方位范围：360° 
9. 俯仰范围：30° 
10. 测速范围：1~90m/s 
11. 距离精度：≤5m
12. 方位精度：≤0.4°
13. 俯仰精度：≤0.4°
14. 多目标探测功能：具备
15. 组网功能：具备 
16. 跟踪/扇扫功能：具备 
17. 无人值守/自动上报功能：具备
18. 航迹输出协议：UDP 
	套
	1

	4
	主动式光电设备
	1.	通信方式：应能通过有线或无线的方式联网；应能通过B/S架构使用web方式登录管控平台，管控平台支持TCP/UDP/HTTPS/HTTP等通信协议；应能通过外接光纤转换器接入管控平台。
2.	自检功能：摄像机开机应能自动进行自检，支持手动远程启动摄像机自检。
3.	转动平稳性：转动应平稳，允许有轻微抖动，但应不影响输出图像的观看效果。
4.	透雾设置：具有透雾设置选项。
5.	伪彩模式数量：主摄像机红外热成像通道支持设置的伪彩模式数量应≥16种。
6.	日夜模式功能：具有日夜模式功能，应能设置日夜转换方式为白天、夜晚、自动和定时。
7.	协议设置：具有RTMP、RTSP、Onvif协议设置选项。
8.	画中画预览功能：应能通过浏览器进行画中画预览目标图像，画中画预览图像应支持2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16倍放大。
9.	智能事件检测功能：可对检测目标进行区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测。
10.	图像分辨率和帧率：主摄像机可见光通道最大支持分辨率为1920×1080、帧率25帧/秒，红外热成像通道最大支持分辨率为1920×1080；副摄像机可见光通道最大支持分辨率为3840×2160、帧率25帧/秒。
11.	探测识别功能：应能通过图像识别方式探测到目标后应能在实时视频图像上叠加识别框和显示目标编号，并能在探测列表中显示目标类型（无人机机型、空飘物类型、飞机、鸟）和相似度等信息；应能根据摄像机设置的轮巡路径自动扫描并搜索无人机目标；探测到无人机后，应能显示无人机的抓拍图片、入侵方向及大致距离等信息。
12.	识别追踪功能：通过图像识别方式探测到无人机后，应能对无人机进行自动识别和追踪；应能与无人机探测设备（无线电探测设备、雷达设备等）组网，组网后应能根据无人机探测设备的引导信息对目标无人机进行识别和追踪。
13.	追踪稳定性：在追踪匀速、非匀速或悬停的飞行目标时，实时视频图像画面不应出现大幅抖动或持续丢失。
14.	日间探测识别跟踪距离：在无明显雨/雪/雾天气、通视、能见度≥10km的日间条件下，通过可见光通道对无人机目标的探测识别距离应≥1.2km。通过可见光通道对无人机目标的跟踪距离应≥2.7km；
15.	夜间探测识别跟踪距离：在无明显雨/雪/雾天气、通视的夜间条件下，通过红外热成像通道对无人机目标的探测识别距离应≥500m；通过红外热成像通道对无人机目标的跟踪距离应≥800m。
16.	测向准确度：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，对无人机进行测向的误差应≤1.5°。
17.	同时探测数量：能同时探测识别无人机的数量应≥3架；能同时探测识别并追踪到无人机的数量应≥3架。
18.	镜头倍率：主摄像机光学变焦倍数应≥65倍；副摄像机光学变焦倍数应≥17倍。
19.	预置位调用速度：主摄像机最大水平速度应≥190°/s；副摄像机最大水平速度应≥160°/s。
20.	电子地图功能：支持加载在线或离线电子地图；应能切换高德（路网、影像）、谷歌（矢量、卫星）地图；应能叠加经纬度网格。
21.	短信推送功能：探测到预警圈内出现无人机时，应能通过管控平台向预设手机号发送短信推送无人机入侵信息。
22.	噪声等效温差（NETD）：≤20mK。
	套
	12

	5
	低点探测/组网探测设备
	1.	探测定位：设备应能通过协议解析方式对无人机进行定位，能够显示探测到的无人机品牌型号、SN码、工作频率、经纬度坐标、方位、距离、飞行高度、飞行速度、起航点等信息，应支持在电子地图上显示无人机位置图标、入侵角度和飞行轨迹。设备应能显示遥控器（飞手）经纬度坐标，并能在电子地图上显示遥控器（飞手）位置图标。
2.	无源探测：设备应为无源探测，在探测状态下，不会主动发射无线信号。
3.	探测范围：应能侦测到频率范围在26MHz-6000MHz内的无线信号；重点频段应能侦测识别工作频段为330MHz、433MHz、840MHz～900MHz、915MHz、933MHz、1.1GHz～1.3GHz、1.4GHz、2.4GHz、4.9GHz、5.1GHz-5.9GHz的无人机信号。
4.	定位机型：设备应能识别各无人机的电子指纹ID（个体识别号）并进行单站定位，可定位品牌类型应覆盖大疆、Wi-Fi无人机、DIY无人机(黑羊TBS CrossFire飞控、数传模块等)。
5.	精准识别：应能探测、识别并区分多架同品牌、同型号、同频段的无人机。
6.	探测距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，对无人机的探测定位距离应≥3km
7.	探测角度：水平方向：0°～360°，垂直方向：-90°～+90°。
8.	探测高度：0-1200m。
9.	定位精度：设备探测到的经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的定位误差应≤2m(RMS)；设备探测到的经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标的定位误差应≤4m(RMS)；设备探测到的飞行高度与无人机实际飞行高度的平均误差应≤2m。可定位无人机的测向误差应≤1°(RMS)
10.	刷新时间：显示的无人机经纬度刷新时间≤6s。
11.	响应时间：无人机与遥控器处于连接状态时，设备开启探测功能至指控软件报警所需时间应≤2s。
12.	探测数量：设备应能同时探测并识别无人机的数量≥15架，品牌数量≥5种；能同时探测并识别非大疆品牌遥控器数量应≥10个，型号应≥9种。
13.	轨迹跟踪：设备应能显示无人机飞行轨迹，数量应≥10条。
14.	遥控器连线功能：设备能同时定位并显示遥控器（飞手）与对应无人机的连线，数量应≥7条。
15.	跳频跟踪：设备应具备多目标跳频信号跟踪功能，目标无人机改变工作频段后，系统应能自动跟踪、并识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹。
16.	组网定位：设备应能通过有线或无线方式对多台（≥2台）设备进行组网，应能通过2台设备组网探测对无人机进行AOA交叉定位，并能在电子地图上显示无人机位置图标，应能通过与其他探测设备（≥3台）组网对无人机进行TDOA定位，并能在电子地图上显示无人机位置图标（需在其他探测设备支持TDOA定位功能）。
17.	模拟图传显示：设备应能通过管理平台实时显示探测到的穿越机图传画面。
18.	报警功能：设备探测到无人机后应能通过管理平台进行声音及屏幕提示报警。
19.	短信推送：设备探测到预警圈内出现无人机时，应能通过管理平台向预设手机号发送短信推送无人机入侵信息。
20.	记录存储：设备应能存储探测到的无人机入侵时间、型号、ID号等信息，存储时间应≥365天;应能将探测记录导出为Excel文件；应能按照时间将统计图及探测记录导出为PDF文件。
	套
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	6
	常规【A】设备
	1.	频率窗口设置：应能在封控频率范围内应能实时、任意设置频率窗口。
2.	通信方式：应能通过有线或无线的方式接入并通过B/S架构使用web方式登录管控平台，管控平台支持TCP/UDP/HTTPS/HTTP等通信协议。应能通过外接光纤转换器接入管控平台。
3.	干扰模式：具有宽频干扰和精准干扰模式，应能对多架无人机进行宽频干扰或对单架无人机进行精准干扰(需配合无线电探测设备)。
4.	干扰距离：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，有效干扰距离应≥4km
5.	干通比：在最大干扰距离处，设备能有效对无人机进行干扰时的干通比(无人机与设备的距离和无人机与遥控器之间的距离比)应≥20：1。
6.	同时干扰数量：能同时干扰的无人机数量应≥50架。能同时干扰支持跳频功能的无人机数量应≥45架。
7.	干扰成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，干扰成功率≥99%。
8.	干扰频率：各信道包含如下频点：
第1信道433MHz
第2信道900MHz
第3信道1200MHz
第4信道1430MHz
第5信道1600MHz
第6信道2400MHz
第7信道5200MHz
第8信道5800MHz
9.	精准干扰功能：与无线电探测设备组网后，应能够在多架(不少于2架)同一品牌型号、同一定频工作频段、同一方位的无人机目标(距离设备200m,相互间隔2m)中，对指定无人机进行干扰，且应不影响其他无人机的遥控及图传信号；能够在多架(不少于2架)同一品牌型号、同一方位的自动跳频无人机目标(距离设备200m,相互间隔2m)中，对指定无人机进行干扰，且应不影响其他无人机的遥控及图传信号；与无线电探测设备组网后，在无人值守模式下，应能开启白名单保护功能和精准干扰功能。
10.	精准干扰机型：与无线电探测设备组网后，能够对大疆、道通等品牌的无人机进行精准干扰。
11.	精准干扰数量：能进行精准干扰的无人机数量应≥22架。
12.	干扰角度：水平方向：0°~360°;俯仰方向：-90°~+90°。
13.	干扰响应时间：宽频干扰模式下，从启动干扰至无人机遥控器显示信号丢失所需的时间应≤2.5s。
14.	干扰时长：与无线电探测设备组网后，应能设置单次发射时长为20s～40min。
15.	杂散信号检查：开启第2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz信道组合发射时，应不产生频率为1090MHz、1.2GHz、1.5GHz的杂散信号。
16.	状态监测：应能通过管控平台查看设备在线/离线状态、设备故障状态、设备工作温度、功放工作温度、干扰频段发射状态、软件版本号等信息。
	套
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	7
	非常规【A】设备
	详见涉密资料
	套
	10

	8
	精准【D】设备
	1. 发射攻略：系统整体发射功率≤10W
2. 干扰方式：接管或停浆
3. 接管功能：可实现无人机的油门、俯仰、横滚、升降舵的接管。
4. 可接管协议：Elrs、TBS CrossFire、Frsky ACCST、BETAFPV Cetus、Radiolink、 Flysky AFHDS、Futaba FASST。
5. 续航时长：在市电条件下，可7*24小时工作
6. IP等级：IP66
	套
	5

	9
	定向【A】设备
	详见涉密资料
	套
	10

	10
	定制化【A】设备
	详见涉密资料
	套
	3

	11
	手持式监视设备
	1.	探测模式：应为无源探测，在探测状态下，应不主动发射无线信号。
2.	单站定位：应能通过协议解析方式识别各无人机的电子指纹ID（个体识别号）并对无人机和遥控器（飞手）进行单站定位，定位品牌类型应覆盖大疆、道通、Wi-Fi无人机、DIY无人机（模拟图传模块等）。
3.	定位结果显示：设备定位到无人机后，应能在显示屏实时显示探测定位到的无人机品牌型号、SN码(机身序列号）、工作频段、方位、距离、经纬度坐标（示值显示到小数点后6位）、飞行高度、飞行速度等信息，并能在电子地图上显示无人机位置图标、入侵角度和飞行轨迹；设备定位到无人机后，应能在探测列表实时显示遥控器（飞手）经纬度坐标（示值显示到小数点后6位）、方位、距离等信息，并能在电子地图上显示遥控器（飞手）位置图标、遥控器（飞手）位置图标与对应无人机的连线。
4.	频谱探测范围：应能探测频率范围在50MHz～6000MHz内的无线信号；重点频段侦测：支持侦测识别工作频段为433MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz无人机信号；
5.	探测距离：在无明显雨/雪/雾天气、无明显遮挡、无明显电磁干扰的环境条件下，对无人机的定位距离应≥3km。
6.	探测高度：0～1200m。
7.	探测范围：水平360°；竖直-90°～90°。
8.	定位精度：在无明显雨/雪/雾天气、无明显遮挡、无明显电磁干扰的环境条件下，探测到的经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的平均定位误差应≤2.5m，探测到的飞行高度与无人机实际飞行高度的平均高度误差应≤1m，探测到的经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标的平均定位误差应≤1m。
9.	测向精度：在无明显雨/雪/雾天气、无明显遮挡、无明显电磁干扰的环境条件下，对可定位无人机的平均测向误差应≤1°（RMS）。
10.	同一无人机入侵识别功能：同一架无人机多次入侵时，应能整合该无人机的多条入侵信息并融合为一条信息，且整合的多条入侵信息中无人机的SN码应相同。
11.	多目标识别功能：设备应能同时探测并识别无人机的数量应≥15架；型号≥15种；
12.	多目标轨迹跟踪定位功能：设备应具备多目标轨迹同时跟踪和显示能力，同时探测到多个目标时应能通过不同颜色区分不同架次无人机的飞行轨迹、不同遥控器（飞手）位置图标与对应无人机的连线；设备能显示的无人机轨迹数量应≥10条；设备能显示的遥控器（飞手）与对应无人机的连线数量应≥10条。
13.	多目标跳频跟踪：设备具有多目标跳频信号跟踪功能，目标无人机改变工作频段后，系统应仍能自动跟踪、并识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹；同时支持多目标跳频并跟踪的数量应≥10架次。
14.	模拟图传侦测功能：设备应实时显示探测到的1.2GHz、5.8GHz等工作频段的模拟图传截图画面，应能将探测到的模拟图传截图画面存储到事件列表中，并能对截图画面进行查看。
15.	非标无人机侦测定位功能：设备应支持对TBS Crossfire等非标通信模块进行探测定位，并能进行目标导航，设备定位到非标通信模块后，应能在探测列表实时显示经纬度坐标。
16.	电子地图：具有电子地图功能，支持在线或离线电子地图；支持加载谷歌、高德在线电子地图并能切换显示标准平面地图、卫星地图、经纬度网格地图等不同图层。
17.	目标追踪导航功能：支持无人机、遥控器（飞手）位置一键导航，应能对探测列表中实时显示的无人机、遥控器（飞手）位置生成二维码，扫描二维码后应能联动打开地图APP并自动导航至定位点。
18.	轨迹回放功能：应能按时间选择回放探测事件列表记录的无人机机型、SN码、起止点等信息；回放界面电子地图应能切换并显示不同界面。
19.	黑白名单管理功能：具有黑白名单功能，无需使用无线电信标、识别卡等第三方固件，能通过管理平台将探测到的无人机加入白名单，探测到白名单内的无人机（包括多次开关机/起降）时应不触发报警提示；设备探测到无人机入侵预警圈内的次数达到规定次时，应能自动为该无人机标记黑名单标识；应能通过识别码和机型手动添加黑、白名单内的无人机；应能设置白名单有效期，超出期限后白名单失效。
20.	记录管理功能：具有探测记录存储功能，应能存储探测到的无人机入侵时间、持续时间、飞离时间、品牌型号、SN码（机身序列号）、工作频段、起止点等信息，支持将记录存储至接入设备，存储时间应≥365天；应能统计同架无人机的入侵次数，支持统一查看不同次入侵的事件；应能查看报警记录并导出为excel文件。
21.	未知无人机学习识别功能：具有未知无人机学习识别能力，能对未知无人机进行探测、学习（疑似度过滤）及报警。
22.	设备状态监测管理功能：正常运行时应能实时监测并显示设备固件版本、模块运行状态、在线时长、定位状态、设备温度、收包状态、授权期限。
23.	动态工作功能：设备应能在移动状态下（移动速度≥80km/h）对无人机、遥控器（飞手）进行探测及定位，设备在移动状态下（移动速度≥80km/h）进行自身定位，并能在电子地图上实时刷新，刷新时间间隔应≤1s。
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	盾式防御装备
	1. 外观结构：外观应整洁，表面应无锈蚀、霉斑、污渍、镀涂层剥落及明显的划痕、毛刺，文字、符号、标志和各种显示应清晰；应为非敏感外形（如盾形、拉杆箱型，不得为枪型）。
2. 频率窗口设置：应在封控频率范围内应能实时、任意设置频率窗口。
3. 模块内置：应为一体式结构，内置定向天线，无外露天线；内置6个发射模块，无其他外接功能模块。
4. 部署方式：应支持手持式、背负式、固定式和车载式架设方式。
5. 干扰功能：应具有无人机数传模块干扰功能，能通过信号干扰方式干扰数传模块的通信链路。
6. 干扰频段：各信道包含如下频点：
第1信道：900MHz
第2信道：1.2GHz
第3信道：1.6GHz
第4信道：2.4GHz
第5信道：5.2GHz
第6信道：5.8GHz。
7. 干扰机型：应能干扰大疆、道通、Wi-Fi无人机、DIY无人机(覆盖ELRS、TBS Crossfire协议)等品牌的无人机。
8. 干扰模式：应支持切换2频、4频、6频干扰模式。
9. 干扰距离：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，设备的有效干扰距离应≥2km。
10. 干通比：在最大干扰距离处，能有效对无人机进行干扰时的干通比(无人机与设备的距离和无人机与遥控器之间的距离比)应≥20：1
11. 干扰角度：水平方向：±45°，俯仰方向：±25°。
12. 干扰响应时间：宽频干扰模式下，从启动干扰至无人机遥控器显示信号丢失所需的时间应≤2.5s。
13. 同时干扰数量：能同时干扰的无人机数量应≥50架，品牌种类应≥13种，机型种类应≥40种。
14. 干扰成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，干扰成功率应≥99%。
15. 续航时间：使用锂电池供电时，开启6频干扰模式，持续发射时间应≥30min。
16. 杂散信号：开启2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz频段干扰时，应不产生频率为1090MHz、1.2GHz、1.5GHz的杂散信号。
17. 供电方式：支持锂电池供电。
18. 电池更换时间：电池更换时间应≤1.5s。
19. 重量：应≤6.5kg(含电池)。
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	便携式查打一体设备
	1.	频率窗口设置功能：可在封控频率范围内应能实时、任意设置频率窗口。
2.	无源侦测：应为无源探测，在探测状态下，应不主动发射无线信号。
3.	状态指示功能：应能显示设备电池电量、搜星数量、信号强度等信息；通过频谱探测方式探测到无人机后应能显示设备在当前朝向的测向信号强度。
4.	探测频段：应能探测频率范围为25MHz～6GHz的无线信号。重点探测频段应能探测识别工作频段为330MHz、433MHz、840MHz～900MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz等无人机信号。
5.	探测定位距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境(无明显遮挡、无明显电磁干扰)条件下，设备对无人机的定位距离应≥3km。
6.	探测高度：0～1300m。
7.	探测角度：水平方向：0°～360°；竖直方向：-90°～+90°。
8.	测向精度：无明显雨、雪、雾天气的环境(无明显遮挡、无明显电磁干扰)条件下，通过RID接收方式对无人机的测向误差应≤3°；通过协议解析方式对无人机的测向误差应≤1.5°；通过本地化服务器协议解析方式对可定位无人机的测向误差应≤1°。
9.	定位精度：在无明显雨、雪、雾天气的环境(无明显遮挡、无明显电磁干扰)条件下，通过协议破解方式获取的无人机经纬度坐标与实际无人机经纬度坐标的位置误差应≤3m；通过协议破解方式获取的遥控器(飞手)经纬度坐标与实际遥控器(飞手)经纬度坐标的位置误差应≤3m；通过协议破解方式获取的无人机飞行高度与实际无人机飞行高度的平均误差应≤1m。
10.	精准识别功能：应能探测、识别并区分多架同品牌、同型号、同频段的无人机，能分别显示各无人机的SN码。
11.	同时探测数量：能同时探测并识别无人机的数量应≥40架，机型数量应≥25种，品牌数量≥9种；应能同时探测并识别非大疆品牌遥控器的数量应≥13个
12.	跳频跟踪功能：目标无人机改变工作频段后，应能自动跟踪，并识别为同一架次无人机。
13.	单站定位功能：应能通过协议解析方式对无人机及遥控器(飞手)进行单站定位，定位到无人机后能通过显示屏实时显示无人机品牌型号、工作频段、SN码、遥控器(飞手)角度及距离等信息。
14.	单站定位机型品牌：可定位品牌类型应覆盖大疆(御2、御3、御Mini、御Pro、御Air2、Avata2、FPV、Air3、Mini3、Mnin4、M300、精灵4、M350、M30T、Matrice 4T等型号)、道通(EVO II、EVO Lite、EVO MAX等型号)、DIY无人机(黑羊TBS CrossFire飞控、数传模块等)。
15.	干扰频段：各信道包含如下频点：
第1信道900MHz
第2信道1.6GHz
第3信道2.4GHz
第4信道5.8GHz
16.	发射带宽：最大发射带宽应≥190MHz,最小发射带宽应≤103MHz。
17.	干扰距离：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，有效干扰距离应≥2km。
18.	同时干扰无人机数量：能同时干扰的无人机数量应≥50架；能同时干扰支持跳频功能的无人机数量应≥40架。
19.	杂散信号检查：开启900MHz、2.4GHz、5.8GHz频段干扰时，应不产生频率为1090MHz、1.2GHz、1.5GHz的杂散信号。
20.	诱骗发射频段：
GPS：1575.42MHz±1.023MHz;
GLONASS：1602.0MHz+N×0.5625MHz±0.511MHz,N取-7～6之间的整数。
21.	发射功率调节功能：能调节诱骗信号发射功率，衰减范围应能覆盖0dBm～10dBm,衰减值设置步进最小为1dBm。
22.	诱骗距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境(无明显遮挡、无明显电磁干扰)条件下，对无人机的诱骗距离应≤1000m。
23.	同一无人机入侵识别功能：应能识别同一架无人机的多次入侵并整合该无人机的入侵信息。
24.	黑白名单功能：具有黑、白名单设置功能，能通过管控平台将探测到的无人机加入或移出黑、白名单，探测到白名单内的无人机时应不触发报警提示；白名单内的无人机多次开关机或起降应均不触发报警提示；应能对大疆、道通、3DR等品牌无人机及WiFi无人机、DIY无人机(使用TBS黑羊图传模块)、航模等设置加入或移除黑、白名单；应能按识别码、机型或别名自定义手动添加黑、白名单无人机；应能批量导入、导出白名单和黑名单列表；应能对黑、白名单有效期限进行设置，超出期限后则自动将对应无人机移出黑、白名单。
25.	本地化协议解析功能：应能点对点连接本地化服务器，并能在未连接网络的条件下对接收到的无人机信号进行协议解析。
26.	电子罗盘：应内置电子罗盘模块。且具有电子罗盘校准功能，可通过校准功能进入内置电子罗盘校准引导流程
27.	动态工作能力：应能在移动状态下(移动速度≥80km/h)对无人机进行侦测、定位及干扰。
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	车载式综合装备
	1.	外观结构：设备应使用全包式罩壳，无外漏天线，应为一体式设备，集成有侦测、测向、干扰、诱骗功能模块，支持车载安装方式，并具有减震装置。
2.	频率窗口设置功能：用于安全保卫的电子封控设备，在封控频率范围内应能实时、任意设置频率窗口。
3.	无源探测：设备应为无源探测，在探测状态下，应不主动发射无线信号。
4.	探测范围：应能侦测频率范围为25.6MHz-6000MHz内的无线信号。重点频段应能侦测识别工作频段为330MHz、433MHz、840MHz-900MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.1GHz-1.3GHz、1.4GHz、2.4GHz、4.9GHz、5.1GHz-5.9GHz的无人机信号。
5.	探测定位：设备应能通过协议解析方式对无人机进行定位，并在探测列表实时显示探测到的无人机品牌型号、SN码、工作频率、经纬度坐标、方位、距离、飞行高度、飞行速度、起航点等信息，并能在电子地图上显示无人机位置坐标、入侵角度和飞行轨迹。探测设备定位到无人机后，应能在探测列表实时显示遥控器（飞手）经纬度坐标，并能在电子地图上显示遥控器（飞手）位置坐标。应能在软件界面显示瀑布图。
6.	定位机型：设备应能识别各无人机的电子指纹ID并进行单站定位，可定位品牌类型应覆盖大疆、Wi-Fi无人机、DIY无人机(黑羊TBS CrossFire飞控、数传模块等)。
7.	探测距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境(无明显遮挡、无明显电磁干扰)条件下，设备对无人机的探测定位距离应≥3km。
8.	探测角度：水平方向：0°～360°，垂直方向：0°～+90°。
9.	探测高度：0～1200m。
10.	定位精度：设备探测到的经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的定位误差应≤5.5m(RMS）；设备探测到的经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标的定位误差应≤4m(RMS）；设备探测到的飞行高度与无人机实际飞行高度的误差应≤3m。
11.	探测数量：设备应能同时探测并识别无人机的数量≥23架，品牌数量≥7种；能同时探测并识别非大疆品牌遥控器数量应≥8个，型号应≥6种。
12.	遥控器连线功能：设备能同时定位并显示遥控器（飞手）与对应无人机的连线，数量应≥7条。
13.	跳频跟踪：设备应具备多目标跳频信号跟踪功能，目标无人机改变工作频段后，系统应能自动跟踪、并识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹。
14.	同一无人机入侵识别：设备应能识别同一架无人机的多波次入侵并整合该无人机的入侵信息。
15.	精准【E】：设备应能在多架同一型号、同一频段、同一方位的无人机目标中，精准【E】指定无人机，而不影响其他非指定无人机的正常【D】飞行。
16.	发射频率：各信道包含如下频点：
第1信道433MHz
第2信道900MHz
第3信道1200MHz
第4信道1430MHz
第5信道1600MHz
第6信道2400MHz
第7信道5200MHz
第8信道5800MHz
17.	干扰距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境(无明显遮挡、无明显电磁干扰)条件下，设备应能对无人机干扰距离≥2km。
18.	干扰数量：设备应能同时干扰无人机的数量≥30架，同时干扰跳频无人机的数量≥10架；
19.	诱骗机型：能对大疆御2、道通EVO Nano+、道通EVO MAX4T等型号的无人机进行诱骗。
20.	诱骗发射频段：
GLONASS：1602.0MHz+N*0.5625MHz±0.511MHz，N取-7~6之间的整数；
BDS-B1：1561.098MHz±2.046MHz。
设备应能通过后台配置手动开启或关闭任意导航信号发射。
21.	诱骗距离试验：在无明显雨、雪、雾天气的环境(无明显遮挡、无明显电磁干扰)，且默认参数设置条件下，设备的诱骗距离应≤1000m。
22.	诱骗数量：设备应能同时诱骗的无人机数量≥20架。
23.	组合干扰：设备应能单独发射无人机干扰/诱骗信号或同时发射无人机干扰、诱骗信号。
24.	模拟图传：设备应能通过管理平台实时显示探测到的穿越机图传画面。
25.	无人值守：设备应具有无人值守功能，无人值守模式下，设备侦测、识别到无人机后应能发出报警并自动按预设指令发射干扰/诱骗信号，无人值守模式下，设备应能设置宽频干扰、GNSS诱骗、白名单保护等干扰方式。
26.	动态工作：设备应能在移动状态下（移动速度≥80km/h）对无人机进行探测定位、干扰/诱骗。
27.	黑白名单：设备具有黑白名单功能，探测到白名单内的无人机时应不触发报警，无人机多次入侵预警圈内后，应能自动为该无人机标记黑名单标识，设备能通过识别码和机型手动添加黑、白名单内的无人机。
28.	ADS-B功能：系统应具有ADS-B接收功能，应能接收ADS-B信号并在电子地图上显示周边民航飞机的飞行状态。
29.	记录存储：设备应能存储探测到的无人机入侵时间、型号、ID号等信息，应能将探测记录（不含飞行轨迹）导出为Excel文件、应能按照时间将统计图及探测记录导出为PDF文件。
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	二、软件技术要求

	1
	低空安全防御系统平台
	1. 易操作性：应提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操作应简便、灵活、易学易用，便于管理和维护。
2. 用户身份认证功能：应对管理平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。
3. 用户和权限管理功能：管理平台对用户和全向的管理应包括如下内容：a）增加、删除、修改和查询用户；b）增加、删除、修改和查询用户的权限；c）增加、删除、修改和查询用户组；d）增加、删除、修改和查询用户组的权限。
4. 探测列表功能：探测列表中应能显示所有探测到的无人机信息及对应的探测设备名称；应能对探测到的无人机添加备注信息，修改后机型显示为备注内容；应能通过探测列表中的探测设备名称将电子地图跳转至对应设备位置；能通过探测列表或电子地图上的无人机图标开启宽频干扰或精准干扰，并能在关联的历史事件记录中显示干扰状态标识（需接入设备支持对应功能）；应能将探测到的无人机一键添加至白名单；已接入设备定位到无人机后，应能将电子地图一键跳转至对应无人机位置；应能查看光电设备抓拍的无人机图片；能按设备名称、无人机机型或无人机ID等条件筛选多台探测设备的探测结果。
5. 无人机列表管理功能：应能在无人机列表管理界面添加无人机数据，应必须输入无人机ID、机型信息，可选择输入备注信息；其中无人机ID最高支持显示64字符且不与已有无人机ID重复，机型长度最高支持显示64字符，备注长度最高支持显示30字符；应能在无人机列表管理界面对机型、备注信息进行编辑；应能无人机列表管理界面删除无人机数据；当探测到的无人机备注不为空时，平台主界面探测列表中的“机型”项应显示为备注内容。
6. 无人机信息显示功能：应能在电子地图上的无人机卡片中显示通过协议解析或RID接收方式定位到的无人机信息，显示内容应包括ID（无人机唯一产品识别码）、机型、速度、距离、操作（开启/关闭轨迹、加入白名单）等。
7. 白名单功能：具有白名单功能。已接入设备定位到有效期限内的白名单无人机时，平台应能在探测列表及电子地图上显示白名单标识；已接入设备定位到已移除白名单及非有效期限内的白名单无人机时，平台应能在探测列表显示危险等级，并能在电子地图上显示非白名单标识；应能在无人机白名单列表界面添加白名单无人机，应必须输入无人机ID、机型，可选择输入别名、到期时间、描述信息；其中无人机ID、机型、别名、描述长度均应≤64字符；应能显示无人机白名单列表及各白名单无人机的对应到期时间，到期时间可显示为永久有效、已过期或有效时间段；应能在无人机白名单列表界面对机型、别名、关联设备组、到期时间、描述等信息进行编辑；应能在无人机白名单列表界面删除白名单数据；应能对各防区分别设置白名单无人机，并下发到防区内各设备；应能将白名单列表导出为Excel文件，导出文件包含无人机ID、机型、别名、有效时间等信息；支持导入白名单，能对无人机ID重复条目进行更新，并能对无人机ID未重复条目进行新增。
8. 历史记录查询功能：应能查询无人机历史事件记录，支持通过设备ID、无人机ID、设备类型进行筛选，查询结果应包括无人机机型、无人机ID、出现次数、发现时间、时长、工作频率、发现位置、飞手位置、所属设备及设备类型等信息。
9. 合并显示功能：应能将多台设备探测到的同一架无人机合并为一条探测信息；探测列表应显示距离无人机最近设备的探测信息及所有探测到该无人机的设备列表。
10. 轨迹回放功能：支持轨迹回放功能，应能对包含无人机飞行轨迹的历史记录进行轨迹回放；轨迹回放界面应支持地图缩放功能；应能对无飞行轨迹信息的历史记录进行提示。
11. 显示【D】功能：具有防御区隐藏功能，可在电子地图中切换显示或隐藏已接入设备的防御区；具有部件隐藏功能，可切换显示或隐藏设备总览及无人机列表；具有离线设备隐藏功能，可在电子地图中切换显示或隐藏离线设备图标。
12. 数据统计功能：具有数据统计功能，能统计设备事件热力图、设备事件排行、无人机数据等信息，默认统计时间范围为上月当日至本月当日；设备事件热力图统计板块应能按设置时间段显示各设备探测到的无人机轨迹热力图，能选择显示全部设备或单台设备的设备事件热力图；应能对热力图进行缩放，并能一键恢复默认比例视图；设备事件排行板块应能按设置时间段通过柱状图显示各设备探测到无人机的次数，并能动态播放各设备的事件次数增长趋势；设备事件排行板块应能按设置时间段通过柱状图显示各设备探测到无人机的时长，并能动态播放各设备的时长增长趋势；无人机数据统计板块应能按设置时间段统计总发现架次/架数、平均每日架次/架数、预警区总架数/单日最多架次、单日最多架次/架数、总拦截架次/架数、被入侵总时长、单次最长时间、每次平均时长、常见机型、常见无人机等信息，能选择显示全部设备或单台设备的无人机数据统计；无人机数据统计板块应能通过二维折线图按日或小时显示事件发生趋势。
13. 权限分级功能：应具备用户权限分级功能，支持为各账户分别分配角色及权限，角色分为机构管理员、子管理员、高级用户、用户；各角色权限应满足：机构管理员角色能访问平台页面及管理后台，并能执行所有操作；子管理员角色能访问平台页面及管理后台，应不能查看用户列表及操作日志；高级用户角色仅能访问平台页面，并能执行对应操作；用户角色仅能访问平台页面。
14. 接入功能：应能接入固定式（含车载式、移动式）及便携式（含手持式）设备；应能接入雷达、无线电探测设备、光电设备、导航诱骗设备、干扰设备；应能通过无线方式接入多台设备，最大可接入数量应≥1000台。
15. 设备位置显示功能：应能在电子地图上显示设备位置，并能在设备管理界面查看经纬度信息。
16. 中心点管理功能：应能在电子地图上设置中心点；应能一键返回中心点。
17. 探测结果显示功能：支持一键截断无人机飞行轨迹功能，截断后应不显示旧飞行轨迹，并能持续更新新定位到的飞行轨迹。
18. 目标导航功能：应能对电子地图上显示的遥控器（飞手）位置生成二维码，扫描二维码后应能联动打开地图页面并显示定位点，可通过地图页面导航至定位点。
19. 无人值守功能：具有无人值守功能。无人值守模式下，探测设备探测、识别到无人机后平台应能发出报警，并能联动干扰设备按预设指令发射干扰信号（需配合探测设备、干扰设备）。
	系统
	1

	三、政务云资源要求

	1
	政务云资源
	1. 云服务器（16核，32G内存）2套
2. 3T分布式存储硬盘3套
3. 云数据库审计1项
4. 日志安全审计服务1项
5. 云堡垒机1项
6. 主机安全2项
	年
	3

	四、其他配套要求

	1
	安装、运输、调试
	设备安装、运输、调试所产生的所有费用，包括但不限于人工、辅材等
	项
	1

	2
	管线铺设
	电源、信号管、线开挖、回填、弃运、围护、登高等
	项
	1

	3
	网络费用
	设备3年使用的网络费用
	项
	1

	4
	电费
	设备3年使用的电费
	项
	1

	5
	场地服务费
	设备3年使用的场地服务费
	项
	1
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	软测费
	委托具有资质的独立第三方测评机构对系统软件做专业测评
	项
	1

	7
	等保费
	委托公安部备案持证测评机构对整套系统做网络安全等级保护测评
	项
	1

	8
	密评费
	委托第三方对商用密码应用安全性等做评估检测
	项
	1



（七）项目采购清单
	序号
	设备类型
	单位
	数量
	备注

	1
	低空安全防御系统平台
	系统
	1
	

	2
	常规探测设备
	套
	24
	

	3
	合作目标监视设备
	套
	165
	

	4
	雷达探测设备
	套
	1
	

	5
	主动式光电设备
	套
	12
	

	6
	低点探测/组网探测设备
	套
	12
	

	7
	常规【A】设备
	套
	10
	

	8
	非常规【A】设备
	套
	10
	

	9
	精准【D】设备
	套
	5
	

	10
	定向【A】设备
	套
	10
	

	11
	定制化【A】设备
	套
	3
	

	12
	手持式监视设备
	套
	27
	

	13
	盾式防御装备
	套
	27
	

	14
	便携式查打一体设备
	套
	5
	

	15
	车载式综合装备
	套
	1
	

	16
	政务云资源
	年
	3
	

	17
	网络费用
	项
	1
	

	18
	电费
	项
	1
	

	19
	场地服务费
	项
	1
	

	20
	安装、调试、辅材、机械、运输、运行、围护、安全、维护等所有内容
	项
	1
	

	21
	电源、信号管、线开挖、回填、弃运、围护、登高等
	项
	1
	

	22
	软测费
	项
	1
	

	23
	等保费
	项
	1
	

	24
	密评费
	项
	1
	

	25
	代理服务费
	项
	1
	



注：以上项目清单，有部分信息为公安机关警务工作敏感信息，使用字母代替，请投标人报名后（不接受未报名单位咨询）至宜兴市公安局大数据大队签订保密协议和现场咨询。

三、商务要求
1、交货地点：宜兴市公安局，采购人指定地点；
2、交付期限：120日历天内完成供货安装并通过采购人验收（以合同签订日期为准），同时签订《诚信承诺书》。
3、服务要求：
（1）采购完成后需由中标供货商提供专业的设备使用操作人员，必须和原已有无人机系统对接、操作、兼容、维护、升级；新系统设备的运行、维护、升级等服务。
（2）合同服务期间中标供货商必须提供专业的设备操作人员至少15名进行现场保障，来确保无人机防御设备的操作和维护，须成立服务期间的项目服务指挥部门，并纳入公安局的指挥体系中，执行7*24小时全天候待命值守，固定配置的15名专职人员全程在岗在位，无条件接受采购人不间断在岗抽查；接到调度指令后5分钟内完成响应、10分钟内配合公安部门进行现场处理。如未能按约定配备上述专业人员（投标时提供投标人为上述人员缴纳的开标前6个月内任意连续3个月的社保证明扫描件）的，报价无效。
（3）中标单位在合同签订前，须提供中标产品设备进行现场功能测试，如测试结果未能达到采购文件的技术参数要求，采购人有权取消其中标资格。
（4）本次采购的设备应提供不低于三年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自用户验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。
（5）服务时间的承诺：响应后30分钟内调配具备相应资质的专业技术人员抵达现场开展维修工作，如不能修复在1个日历天内修复的则应提供备用设备。
（6）如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购人报修电话后5分钟内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。
（7）对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。
（8）如供应商提供的产品与采购要求不符，或质量、型号、规格、品牌、安全、有效期、质保期要求等不满足采购文件要求，或弄虚作假，或提供假冒伪劣产品的，采购人除有权解除合同，并扣除履约保证金，且进一步追究供应商的经济和法律责任。
（9）如供应商未在承诺有效期内履行全部承诺事项的，采购人除有权解除合同，并扣除履约保证金，且进一步追究供应商的经济和法律责任。
（10）根据宜政发【2016】69号、宜政办发【2022】61号关于印发宜兴市政务信息化项目管理办法的通知,综合考虑平台本地化部署要求与信息安全保密要求，确保系统部署与信息安全，要求必须部署在宜兴市政务网数据中心，平台的重要应用系统和数据库部署只能通过专网访问，且须根据宜兴市政务网数据中心的管理制度进行项目管理、系统部署和安全规范管理，相关费用由投标人自行承担。
4、付款方式：合同签订后一周内支付合同价款的30%，所有设备材料供货完成安装调试结束且用户验收通过后，付至合同价款的90%，余款在36个月后（以用户验收通过日期为准）一次性无息付清。
5、质量及验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标投标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由投标人承担。具体验收办法详见《转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知》宜财采〔2025〕1号。
[bookmark: OLE_LINK56]四、实质性要求
本章内容及商务要求为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效报价。
本章有关技术与商务条款的要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行报价，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商需对此基准要求作实质性响应。
1、须承诺提供的设备需要满足机场、铁路等特殊电磁环境要求的使用场景，对这类特殊场景日常运行以及场景的其他设备不产生影响（投标时提供承诺函，格式自拟）。
2、须供应商自行协调安装点位，以及安装点位资源，包括但不限于网络、电源等，且所有费用由供应商自行承担（投标时提供承诺函，格式自拟）。
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第四章 评标方法和标准
一、评分项目（总分100分）
	技术部分
	45分

	商务部分
	20分

	价格部分
	35分



2、 评审内容：
1、 技术部分
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	技术部分
	1
	服务
内容
	20分
	1、结合本项目实际需求提供完整的技术方案，内容须涵盖系统架构设计、设备选型配置、功能实现路径及与本地已有政务云平台的合理化对接方案。方案完善，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得4分；方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的，得2分；方案不完整，可行性较低的，得1分；其余情况不得分。
2、提供详细的施工组织设计方案，内容须涵盖施工总体部署与进度计划、施工方法、高空作业、施工人员配置与分工、施工安全措施与应急预案、施工质量管理及现场文明施工管理等。方案完善，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得4分；方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的，得2分；方案不完整，可行性较低的，得1分；其余情况不得分。
3、提供完善的质量保证方案，内容须涵盖供货产品质量保证措施、设备安装质量管控、质保期承诺等。方案完善，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得4分；方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的，得2分；方案不完整，可行性较低的，得1分；其余情况不得分。
4、投标人须提供项目完整保密方案，包含保密管理制度、人员保密管理、设备数据保密、现场管控、泄密应急处置等。方案完善，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得4分；方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的，得2分；方案不完整，可行性较低的，得1分；其余情况不得分。
5、投标人需提供售后服务与培训方案。方案包含售后服务体系与组织架构、服务人员配置与资质、故障响应、备品备件、培训目标、计划、对象、内容、培训方式等。方案完善，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得4分；方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的，得2分；方案不完整，可行性较低的，得1分；其余情况不得分。

	
	2
	技术
要求
	25分
	1、供应商所投常规探测设备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
2、供应商所投主动式光电设备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
3、供应商所投低点探测/组网探测设备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
4、供应商所投常规【A】设备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
5、供应商所投非常规【A】设备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
6、供应商所投手持式监视设备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
7、供应商所投盾式防御装备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
8、供应商所投便携式查打一体设备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
9、供应商所投车载式综合装备，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
10、供应商所投低空安全防御系统平台，参数全部满足采购文件中技术要求，并通过第三方检测检验合格，能提供检测报告的，得2.5分。
投标时提供工信部或公安部或国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心出具的检测报告原件扫描件（中标后原件备查），未提供的不得分。

	商务部分
	1
	人员配置
	4分
	项目负责人1名：具有信息系统项目管理师证书的，得0.5分；具有网络信息安全管理员证书的，得0.5分；最多得1分。
技术负责人1名：具有信息系统项目管理师证书的，得0.5分；具有ITSS运维服务项目经理证书的，得0.5分；最多得1分。
项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）：
具有注册信息安全专业人员证书的，有一个得0.5分，最多得0.5分；
具有IT服务工程师证书的，有一个得0.5分，最多得0.5分；
具有国家重要信息系统保护人员证书的，有一个得0.5分，最多得0.5分；
具有计算机网络管理员证书的，有一个得0.5分，最多得0.5分。
注：以上人员不得重复，投标人提供上述人员相关证书原件扫描件和投标单位（含其下属分支机构）为其缴纳的开标前6个月中连续3个月（不含投标当月）的社保证明原件扫描件，未提供的不得分。

	
	3
	项目
配备
	4分
	为确保项目保障能力、产品供应链保障、本地化配套服务、技术共建合作等能及时到位，投标人承诺中标后在合同签订前和宜兴市政府或下辖政府签订低空无人机防控项目产业落地合作协议的，得4分（如在合同签订前未能签订低空无人机防控项目产业落地合作协议的，则取消其中标资格）。
投标时提供承诺函原件扫描件，未提供的不得分。

	
	4
	数据
安全
	6分
	[bookmark: OLE_LINK4]为了确保低空安全基础建设项目的信息安全、数据传输、信息存储、信息库维护、保密要求（根据宜政发【2016】69号、宜政办发【2022】61号关于印发宜兴市政务信息化项目管理办法的通知，自2023年1月1日以来，投标人在项目所在地政务数据信息中心已有使用或合作政务云服务的，得6分，投标人承诺中标后在合同签订前和项目所在地政务数据信息中心签订政务云服务使用合作协议的，得2分（如中标后在合同签订前未能和项目所在地政务数据信息中心签订政务云服务使用合作协议的，则扣除履约保证金，并取消其中标资格），本项最多得6分。
投标时提供使用或合作的证明材料原件扫描件或承诺函原件扫描件，未提供的不得分。

	
	5
	服务响应
	4分
	根据本项目的服务要求，投标人承诺：中标后60日内在宜兴市本地设立项目专职指挥部，整体纳入公安机关统一指挥体系，实行7×24小时全天候值守；固定配置15名专职人员全程在岗值守，主动接受采购人不定期在岗抽查；接到调度指令后5分钟内完成响应、10分钟内配合公安部门进行现场处理，满足全部要求，承诺清晰、无删减、无附加条件的，得4分，（如中标后60日内未在宜兴市本地设立固定备案的项目专职指挥部的，未全部按承诺要求实施的，则扣除履约保证金，并取消其中标资格）。
投标时提供承诺函原件扫描件，未提供的不得分。

	
	6
	类似
业绩
	2分
	自2023年1月1日以来承接过类似低空安防设备采购项目的（以合同签订时间为准），有1个得1分，最多提供2个,最多得2分。
（提供合同原件扫描件和中标通知书原件扫描件和本项目的电子发票或发票原件扫描件，未提供和提供不齐全的不得分）



2、价格部分
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	35
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35分。（以四舍五入法，保留两位小数）



备注：
1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；
2、投标文件中必须提供以上相关证明材料，未提供不得分。
3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。
4、所有提供的证明材料必须真实、有效，一旦发现虚假情况等，将报财政监督部门，对投标人进行相应处罚。
5、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6、以上评分办法，有部分信息为公安机关警务工作敏感信息，使用字母代替，请投标人报名后（不接受未报名单位咨询）至宜兴市公安局大数据大队签订保密协议和现场咨询。


[bookmark: _Toc620]


第五章 政府采购合同（格式）




第一部分 合同书



项目名称：                                   

        项目编号：      JSZC-320282-HHCG-G2026-0014        

甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
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        年    月    日， 宜兴市公安局 以公开招标采购方式 对 宜兴市公安局采购宜兴市全域低空安全基础建设项目 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市公安局确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市公安局 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc15367][bookmark: _Toc19273]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议、《诚信承诺书》；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc6311][bookmark: _Toc2918]1.2 标的
1.2.1 标的名称：                                                ；
1.2.2 标的数量：                                                ；
1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。
[bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc21124][bookmark: _Toc5635][bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc13918]1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。
[bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc30158]分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
[bookmark: _Toc8772][bookmark: _Toc11108][bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc31421][bookmark: _Toc4760]1.5 履行期限、地点和方式
1.5.1 履行期限：                                                ；
1.5.2 履行地点：                                                ；
1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。
[bookmark: _Toc8586][bookmark: _Toc2375][bookmark: _Toc5698][bookmark: _Toc3079][bookmark: _Toc24662]1.6 违约责任
[bookmark: _Toc26807][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc18683][bookmark: _Toc30329][bookmark: _Toc32454]1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
[bookmark: _Toc12273][bookmark: _Toc23784][bookmark: _Toc26227][bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc15827]1.7.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 ② 种方式解决：
①将争议提交甲方所在地（宜兴）仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
②向甲方所在地（宜兴）人民法院起诉。
1.8 合同生效
1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
1.8.2 本合同一式陆份，供需双方各持贰份，报送财政监管部门备案一份、代理公司一份。
[bookmark: _Toc331685783]甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：




[bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc3148]
第二部分 合同条款
[bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc19680][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc14021][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc25079][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc31297][bookmark: _Ref467378499]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
[bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc16752][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc19539][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc23289]2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
[bookmark: _Toc27945][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc13673][bookmark: _Toc9161][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc12412][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc4133]货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。
2.4 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc487900357]2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc4194]2.4 包装和装运
2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。
[bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc26182]2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc774]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc14055][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc487900362]2.8 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Ref467378121]2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688]2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc22955]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc14066]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；
2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。
2.11.6如遇疫情或出现不可抗力因素影响而导致活动（比赛）延期或无法进行的，甲方应当提前告知，待因素消除后，由双方协商延后履行，甲方不做补偿。如比赛取消甲方退回乙方已交各项费用。
[bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc689]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc487900368]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc15387]2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc1125]2.15 检验和验收
2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
[bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc25182]2.16 通知和送达
[bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc259093691]2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc23128]2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc18540]2.17 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc12773]2.18 合同使用的文字和适用的法律
2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.19其他
2.19其他未尽事宜，以双方签订的最新补充协议为准。
    
2.20附件


诚信承诺书附件：
宜兴市公安局供应商诚信承诺书
在实施项目建设过程中，本单位郑重承诺：
一、不提供虚假材料参与招投标。
二、不使用不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
三、不与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通。
四、不向采购人、采购代理机构、采购监督管理机构相关工作人员和评审专家行贿或者提供其他不正当利益。
五、不捏造事实或者提供虚假投诉材料进行投诉。
六、中标后应当及时与采购人或者采购代理机构签订合同。
七、不将中标项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人或者采购代理机构同意，将中标项目分包给他人。
八、不在合同中增加招投标文件中未约定之明显有损采购当事人利益的条款。
九、项目实施过程中应积极主动配合设计、监理、审计、检验检测等第三方机构，确保项目顺利实施。
十、现场文明施工，不出现消防安全事故和工伤事故，保证人员、财产安全，如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承担完全责任。
十一、严格执行国家、省、市相关规范、标准，保证工程质量符合要求。
十二、合理组织安排施工程序，严格控制施工进度，保证按期完工。
十三、依法履行售后服务（质量保修）义务，售后服务自工程竣工验收合格之日起计算，确保用户在质保期内顺利使用。
十四、及时报送结算资料，提交的资料完整、清晰、齐全、真实，如存在遗漏、缺项等问题，导致的后果由施工单位负全责，缺项、漏项视作自动让利。
十五、报送的工程结算资料内容不弄虚作假、高估冒算。提交的工程结算经审计，审计核减金额不超出报审金额的20%（含20%）；如有，超出部分在审定金额中予以扣除。
十六、不擅自变更施工内容，确需变更的，严格按照相关程序履行变更签证手续，未按规定履行变更签证手续的，视作全额让利。
十七、严格按合同内容施工，工程结算经审计后不超过合同价的10%，如有，超出部分视作全额让利。
十八、自愿接受采购人进行履约全过程考核，认可将考核结果作为款项结算的依据。
十九、清晰知晓被列入“宜兴市公安局供应商禁入名单”的不利影响，从被列入“禁入名单”之日起1至3年内自愿放弃参与宜兴市公安局所有自行采购范围内项目的投标、响应，取消合作资格。
如有违反以上第一条至第八条内容的，我单位无条件按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及实施条例的规定接受处理，并承担全部法律责任。如有违反以上第九条至第十三条内容的，从合同条款或考核情况接受违约处理；若无约定的，视具体情节和造成的后果轻重，我单位自愿接受合同总价2%的违约金扣款。如有违反以上第十四条至第十七条的，则按照本承诺约定条款处理。
 
 
承诺人（签名、盖章）：
年月日
[bookmark: _Toc27444][bookmark: _Toc24602][bookmark: _Toc30503]
第六章 投标文件（格式）

[bookmark: _Toc29240]投
标
文
件


[bookmark: _Toc10010][bookmark: _Toc24371]项目名称：                    
[bookmark: _Toc2400]项目编号：                    
投 标 人：                    
日    期：                    


（一）开标一览表：

1、开标一览表（格式）：
[bookmark: _Toc32423]开标一览表
[bookmark: _Hlk151563492]投标人全称（CA公章）： 
项目名称：宜兴市公安局采购宜兴市全域低空安全基础建设项目
项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0014
分包号：                                                      单位：元
	标题
	内容  (小写)
	内容（大写）

	报价
	         元
	         元


注：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。
3、偏离说明：详见《项目技术要求偏离表》。

                        年  月  日
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（二）资格条件

1、关于资格的声明函（格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）][bookmark: _Toc24943]关于资格的声明函
[bookmark: OLE_LINK80]
宜兴市公安局：
[bookmark: OLE_LINK243][bookmark: OLE_LINK242]我公司参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0014 ）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

[bookmark: OLE_LINK81]                                     

投标人（电子签章）：
法定代表人身份证复印件
正面


[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK36]
法定代表人身份证复印件
反面












注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）： 
法定代表人授权委托书
                                   
[bookmark: OLE_LINK186]宜兴市公安局、江苏恒鸿建设咨询有限公司：
[bookmark: _Hlk144475887][bookmark: _Hlk144474232][bookmark: _Hlk135833699][bookmark: _Hlk140046437]                    系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0014  ）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。
被授权代表已知晓并接受委托事项。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：
姓名：           
身份证号码：                       
手机号码：              
                          
被授权代表身份证复印件
正面




被授权代表身份证复印件
反面















投标人（电子签章）：
日期：___年___月__日



[bookmark: _Hlk151362709]3、被授权代表身份证明2（社保）：详见第二章投标人须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

8、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求


















9、联合体协议书（格式）：
联合体协议书（最多2家）
                                
[bookmark: OLE_LINK83]（所有成员单位名称）                  自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号： ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。
2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                                                                   
5、 其他：                                
6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。


联合体主体单位（盖章）：
成员单位（盖章）：
日期：___年___月__日


[bookmark: _Hlk151451066]注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。
[bookmark: OLE_LINK82]10、分包情况说明（格式）：

分包情况说明

                        
宜兴市公安局：

我公司根据本项目招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。





[bookmark: _Hlk152583725]                              投标人（电子签章）：

[bookmark: OLE_LINK203]





[bookmark: _Hlk151451099]注：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。


[bookmark: _Hlk151563619]
11、中小企业声明

[bookmark: _Hlk151451145][bookmark: _Hlk151458964]注：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。











[bookmark: _Hlk151458994]



















12、特定要求

投标时提供保密协议原件扫描件
注：本次招标的部分技术要求和安装区域内容涉及到公安局警务数据秘密，请投标人报名后（不接受未报名单位咨询）至宜兴市公安局大数据大队签订保密协议后领取相关资料。



























（三）符合条件
1、投标函（格式）：
投标函
致宜兴市公安局、江苏恒鸿建设咨询有限公司：
我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0014）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。
1． 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。
2． [bookmark: _Hlk131935611]我方已对照招标文件要求，填写了服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。
3． 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。
4． 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。
5． 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。
6． 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。
7． 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
8． 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。
9． 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
10． 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
11． 关联单位情况说明：
	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：不填写视为无。
12．与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：
	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	




                            投标人（电子签章）：



2、明细报价表（格式）：
[bookmark: OLE_LINK3]明细报价表


项目名称：宜兴市公安局采购宜兴市全域低空安全基础建设项目                                     
项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0014
	[bookmark: OLE_LINK148]序号
	分项名称
	品牌型号
	数量
	单价
	分项总报价
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	代理服务费
	
	1
	149800
	149800
	
	不可竞争

	合计（小写）
	

	交付时间
	

	项目整体质保期
	

	服
务
承
诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足询价通知书要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	



投标人（电子签章）：
注： 
[bookmark: _Hlk160008571][bookmark: _Hlk160009870]1、投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项及提供服务的一切费用，表格不够可自行延长；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2、本次代理费用为不可竞争费用（不可让利），此费用已包含采购总价内。



3、项目技术要求偏离表（格式）：
[bookmark: _Hlk160091427] 项目技术要求偏离表
项目名称：宜兴市公安局采购宜兴市全域低空安全基础建设项目                                     
项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0014 
	序号
	项目名称
	招标服务内容
	投标服务内容
	正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



                                          投标人（电子签章）：

注：
（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。
（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请在本表后自行添加。

[bookmark: _Hlk151456575]
4、项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单
项目名称：宜兴市公安局采购宜兴市全域低空安全基础建设项目                                     
项目编号：JSZC-320282-HHCG-G2026-0014 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	资格证书编号
	是否驻扎现场

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	



注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须按招标文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单原件扫描件（标注各人员所处位置）和相关证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。


投标人（电子签章）：

94


6、 承诺书
（对应第三章中“1、须承诺提供的设备需要满足机场、铁路等特殊电磁环境要求的使用场景，对这类特殊场景日常运行以及场景的其他设备不产生影响（投标时提供承诺函，格式自拟）。
2、须供应商自行协调安装点位，以及安装点位资源，包括但不限于网络、电源等，且所有费用由供应商自行承担（投标时提供承诺函，格式自拟）。








































7、服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

投标人根据“第三章 项目技术要求和有关说明”提出的技术、服务、人员等实质性要求，提供项目实施详细说明及相关证明材料。招标文件中要求进行承诺的，应当进行承诺。

[bookmark: OLE_LINK173]（四）价格折扣文件
[bookmark: _Hlk151451525]企业报价折扣证明
	序号
	企业性质
	服务承接商类别
	须提交的证明材料

	1
	小微型企业
	服务的承接商为
小微企业
	《中小企业声明函》（格式见附件1）

	2
	残疾人福利性单位
	服务的承接商为
残疾人福利性单位
	《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）

	3
	监狱
企业
	服务的承接商为
监狱企业
	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件



[bookmark: OLE_LINK264]注：
1、投标人根据招标文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。
2、如本项目含有强制采购产品，必须提供相关证明材料，否则投标无效。
3、如本项目给予报价扣除优惠，须提供相关证明材料，否则不享受报价扣除优惠。









附件1：中小企业声明函（格式）：

[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK25]中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                   投标人（电子签章）：





注：
[bookmark: _Hlk131935698]（1）投标人应准确完整填写相关内容，详见第二章投标人须知相关要求。
[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK205]（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK33]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的           项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





                                     投标人（电子签章）：









[bookmark: _Hlk151456734]
（五）其他相关材料

投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。
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