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1.1C.2.1 最高投标限价扉页


									工程名称：						泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目


									标段名称：


			最高投标限价


			最高投标限价(小写)：												2214144.03


			(大写)：												贰佰贰拾壹万肆仟壹佰肆拾肆元零叁分





						编  制  人：												(造价专业人员签字及盖章)


						审  核  人：												(签字及盖章)


						编 制 单 位：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)





						招  标  人：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)


						编 制 时 间：						2026年8月7日














3.1E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												2014703.77


			1.1			  智能融合网络支撑系统												360431.20


			1.2			  分布式智能节点交互系统												511522.27


			1.3			  发言扩声与席位管控系统												275906.96


			1.4			  智慧安全防控联动系统												154140.83


			1.5			  数据与音视频智能交互系统												712702.51


			2			措施项目												16621.03


			2.1			  其中：安全生产												7624.03


			3			其他项目												0.00


			3.1			  其中：暂列金额												0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			  其中：计日工												0.00


			3.4			  其中：总承包服务费												0.00


			3.5			  其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												182819.23

































































			合    计															2214144.03





			未来软件编制						2026年8月7日








3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：												第1页 共43页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									C 智能融合网络支撑系统															1			360431.20						360431.20			0.00


			1			030501015001			交换机			名称:48口交换机
1. 性能：整机交换容量≥670Gbps；转发性能≥166Mpps
2. 端口：≥48千兆电+4千兆SFP光口
3. 支持≥9台物理设备虚拟化技术，
4. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3，
5. 支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay
6. 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品
7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速
8. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet远程配置；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
9、支持≥10KV业务端口防雷能力
10.公安网*3
视频网*2
互联网*2									台			7			5921.04						41447.28			0.00















































			            本页小计																														41447.28			0.00


			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：												第2页 共43页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			2			030501015002			交换机			48口POE交换机
1. 性能：整机交换容量≥670Gbps；转发性能≥166Mpps，
2. 端口：≥48千兆电+4千兆SFP光口，支持POE+，整机POE供电功率≥375W，
3. 支持≥9台物理设备虚拟化技术，
4. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3，
5. 支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay
6. 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品
7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速
8. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet远程配置；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
9、支持≥10KV业务端口防雷能力
10.语音网*2
政务网*1
分布式专网*1
专网*2									台			6			7766.44						46598.64			0.00












































			            本页小计																														46598.64			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：												第3页 共43页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			3			030501015003			交换机			24口POE交换机
1. 性能：整机交换容量≥670Gbps；转发性能≥144Mpps，
2. 端口：≥24千兆电+4千兆SFP光口，支持POE+，整机POE供电功率≥375W，
3. 支持≥9台物理设备虚拟化技术，
4. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3，
5. 支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay
6. 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品
7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速
8. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet远程配置；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
9、支持≥10KV业务端口防雷能力
10.设备网*1
技侦专网*1
网安专网*1									台			3			4269.55						12808.65			0.00


			4			030906003001			监控模块			千兆多模光纤模块
850nm,0.55km,LC接口，需要与交换机相互兼容。									个			32			478.72						15319.04			0.00






































			            本页小计																														28127.69			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：												第4页 共43页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			5			030502005001			光缆			12芯多模光缆室内，含熔纤
护套材质：PVC/ LSZH（水绿色）
光缆外径：4.7-6.3mm 
光缆重量：15.0-57.2kg/km 
涂层直径：245±10μm 
包层直径：125±2.0μm 
纤芯直径：50±2.5μm 
纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 
衰减系数：@850nm≤3.50dB/km；@1300≤2.20dB/km 
光纤类型：OM3多模光纤
10Gbps应用距离:150万兆多模≤150米，300万兆多模≤300米；
满注入带宽：@850nm≧1500MHz ；@1300≧500MHz 
光纤衰减不均匀性：≤0.1dB 
宏弯损耗：@（100圈75mm直径）≤0.50dB 
敷设方式：室内穿管、桥架敷设 
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 
              静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤660N （12芯以下指标）
使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N （12芯以下指标）
敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N （12芯以下指标）
使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N （12芯以下指标）
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-10～60℃									m			200			6.00						1200.00			0.00




















			            本页小计																														1200.00			0.00


			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：												第5页 共43页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			6			030502008001			配线架			光纤配线架（含熔接、耦合器等配件）
12口机架式光纤配线
架钢板厚度：1.0mm 
法兰架材质：优质塑料
安装高度：1U 
进线光缆数量：1-2根 
耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 
配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸机架内									架			2			664.96						1329.92			0.00


			7			030502014001			尾纤			多模LC光纤尾纤
纤芯类型：OM3
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口  
连接器回波损耗：≥20dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：水绿色
长度：1米，
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃									条			48			41.95						2013.60			0.00


			8			030502007001			跳线、跳纤			多模LC-LC光纤跳线（2米）
纤芯类型：OM3
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥20dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：水绿色
长度：2米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃									条			50			53.40						2670.00			0.00











			            本页小计																														6013.52			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：												第6页 共43页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			9			030502003001			双绞线缆			六类屏蔽双绞线
护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色
成品外径：7.5±0.5mm 
导体：99.99%纯铜 
导体直径：0.57±0.02mm
导体绝缘外径：1.1±0.1mm 
芯数：4*2 
特性阻抗：100±15Ω 
单根导体最大电阻：≤9.0Ω/100m 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60℃									m			13725			5.31						72879.75			0.00





















































			            本页小计																														72879.75			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表
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			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			10			030502008002			配线架			6类屏蔽配线架
安装板金属材质：全钢架结构+前部黑色喷塑+其他部位电镀处理 
可安装模块数量：可安装1-24个180度模块 
连接方式：直接卡接信息模块 
安装性：19英寸标准机架式设备 
配线架背部理线功能：配线架背部含2*12鱼骨式金属理线板 
安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 
维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 
匹配性：与超五类，六类、超六类屏蔽模块兼容 
接地：含黄绿接地线一根
安装高度：1U 
绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 
插入力：≤20N 
拔出力：≥20N 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）									架			17			594.96						10114.32			0.00


			11			030502015001			线管理器			金属理线架，1U									个			23			76.53						1760.19			0.00


			12			030501005001			插箱、机柜、台架			1.名称:智能化设备柜(42U)
2.规格:42U，600*600
3.网安网、技侦网一个；公安网一个；互联网、设备网一个；政务网、视频网、语音网一个									台			4			2711.53						10846.12			0.00


			13			030501011001			适配器			1.名称:网络机柜专用PDU
2.规格:8位10A输入10A输出，3米线									台			8			319.93						2559.44			0.00


























			            本页小计																														25280.07			0.00
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			分部分项工程项目清单计价表
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			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			14			030502007002			跳线、跳纤			1.名称:网络跳线
2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
水晶头屏蔽层材质：黄铜镀镍 
跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 
跳线线缆类型：26AWG对绞芯线 （多股）
屏蔽类型：4对线整体铝箔屏蔽 
跳线线缆护套材质：PVC 
跳线线缆外径：6.4±0.2mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式： RJ45端插接RJ45配线架 
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：六类屏蔽信道 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）									条			804			30.06						24168.24			0.00


			15			030502010001			信息、网络插座			1.名称:2口面板
2.规格:86型2口									个			29			22.71						658.59			0.00


			16			030502010002			信息、网络插座			1.名称:4口面板
2.规格:86型4口									个			86			27.19						2338.34			0.00


















































			            本页小计																														27165.17			0.00
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			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：												第9页 共43页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			17			030906003002			监控模块			1.名称:网络模块
2.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
屏蔽层：锌合金铸件 
IDC端子材质：磷青铜镀镍 
金针材质：磷青铜镀金50μm 
连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 
IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 
RJ45端口类型：8P8C 
接线方式：180度110卡接式,免工具端接，保证线对自然绞距施工 
频率范围：0～250MHz 
工作电压：125V 
耐压：750V 
绝缘电阻：≥100MΩ 
插入损耗：0.4dB@250MHz 
插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 
RJ45拔插次数：≥750次 
IDC端子端接次数：≥250次 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）									个			804			66.72						53642.88			0.00


			18			030412001001			配管			1.名称:墙地面开槽
2.:喊修补									m			280			79.30						22204.00			0.00


			19			030412001002			配管			1.名称:配管
2.材质:KBG管
3.规格:DN25
4.配置形式:吊顶内明配									m			700			18.63						13041.00			0.00


			20			030412003001			桥架			1.名称:桥架
2.规格:200*100
3.材质:槽式，钢制									m			105			115.28						12104.40			0.00


			21			030502010003			信息、网络插座			1.名称:插座
2.规格:控制台专用防雷防浪涌PDU，国标8位5孔									个			60			178.78						10726.80			0.00


									C 分布式智能节点交互系统															1			511522.27						511522.27			0.00


			22			030501019001			服务器			中心服务平台
1.单机支持不低于1000路高清多媒体信号管理能力，平台支持多级级联；
2.兼容嵌入式 Linux系统；
3.服务平台支持不低于6机热备,切换时间<1秒,切换过程原有音视频控制业务不受影响；
4.系统应用平台热备份:主服务器下线后自动切换到备份服务器提供系统服务;服									台			1			42111.25						42111.25			0.00
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																																				材料暂估价


												务平台之间自动备份用户拓扑信息、系统配置以及 license；
5.支持级联:向上级共享本系统和向下级级联系统共享的音视频码流，向下级共享本系统和上级级联系统共享的音视频码流，向下级共享其他下级级联系统共享的音视频码流。上级平台可调看下级平台任意信号，并对其进行管控;支持多级权限管控、支持权限漫游;支持级联广播显示；
6.支持多级级联，上下级信号共享:上下级之间能同时看到全局的视频源列表且支持动态刷新视频源，包括PC视频、IP摄像机视频和监控平台的视频，可以树形结构按照分支单位方式显示，可以跨级选择视频源进行本地上大屏操作；
7.支持基于上下级的级联权限管理，上级平台用户无需下级平台用户配合，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示;平级之间或者其他无直接上下级关系的平台，相互采用主动分享方式进行跨级的视频源上大屏，而全程无需其他级平台的用户配合操作，做到两键分享上大屏；
8.支持级联时上级一键广播指定的视音频源到部分或者全部下级观看；
9.支持级联时上下级之间级联带宽管理,跨级观看时超过指定的级联带宽则系统自动降速处理，一方面不影响被观看当级的本地上屏高清效果，另一方面同时保证跨级能正常看到图像而不会带宽超标；																								
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			23			030501023001			软件			中心服务平台软件
1.操作软件应支持国产硬件和操作系统，并提供跨平台能力；多控制终端应具备同步控制能力，支持多个操作系统同时控制同一套分布式系统；
2.支持所有输入信号的画面预览，支持整面拼接屏的整体回显功能；支持预监输入音频；用户可按照使用习惯以树形结构管理资源，并支持模糊查找并逐次逼近匹配查找名称；支持常用信号的收藏功能；
3.支持IPC或H.265/264码流直接接入，需支持IPC码流转发≥120路，需支持RTSP、RTMP、TS、组播流等协议列媒体接入，应支持https通信、jason数据解析、xml数据解析；
7.支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，需支持直接在控制终端输入文字、设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容；
8.支持信号裁剪上墙，应支持帧内编辑形式，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容；									套			1			42140.89						42140.89			0.00
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			24			030501002003			输出设备			单通道4K编码云节点（电脑+视频会议终端）
1.采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络；
2.支持≥3840*2160@60Hz并兼容1080P@60Hz以下信号输入；
3.≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，RJ45接口带POE≥2个，SFP光纤接口≥2个，USB3.0接口≥1个，USB2.0接口≥1个，安全可靠模块通讯接口≥1个，3.81凤凰端子的立体声音频输入和输出各≥1个，3.5mmMIC接口≥1个，RS232接口≥1个，RS485接口≥1个，IO/IR接口≥3个，Relay接口≥3个，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个，具有防误动作功能的按键，可实现一键恢复出厂设置；
4.单路视频可同时提供多种不同分辨率、不同帧率（1-60帧）、不同码率的码流以适应本地显示、预览等不同场景需求；
5.支持在不通过界面软件编辑的情况下，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除，支持一键式填入视频流地址；支持拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置；
6.具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能；当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，快速定位到故障位置；
7.具备输入信号丢失检测，便于对输入进行排查、处理，信号恢复正常后有信号正常指示；
8.可根据不同场景、不同位置、不同级别等因素对输入信号源进行分组，并可预览组内所有信号的画面内容；可管理多组不同分辨率的拼接墙，共享输入源；
20.支持POE供电及外部供电互备，电源具有防松脱锁定装置；									台			15			11719.77						175796.55			0.00
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			25			030501002002			输出设备			单通道4K编码云节点（大屏+电视+视频会议终端）
1.采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络；
2.支持≥3840*2160@60Hz并兼容1080P@60Hz以下信号输入；
3.≥1路HDMI输入，≥1路HDMI环出，RJ45接口带POE≥2个，SFP光纤接口≥2个，USB3.0接口≥1个，USB2.0接口≥1个，安全可靠模块通讯接口≥1个，3.81凤凰端子的立体声音频输入和输出各≥1个，3.5mmMIC接口≥1个，RS232接口≥1个，RS485接口≥1个，IO/IR接口≥3个，Relay接口≥3个，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个，具有防误动作功能的按键，可实现一键恢复出厂设置；
4.单路视频可同时提供多种不同分辨率、不同帧率（1-60帧）、不同码率的码流以适应本地显示、预览等不同场景需求；
5.支持在不通过界面软件编辑的情况下，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除，支持一键式填入视频流地址；支持拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置；
6.具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能；当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，快速定位到故障位置；
7.具备输入信号丢失检测，便于对输入进行排查、处理，信号恢复正常后有信号正常指示；
8.可根据不同场景、不同位置、不同级别等因素对输入信号源进行分组，并可预览组内所有信号的画面内容；可管理多组不同分辨率的拼接墙，共享输入源；									台			15			11719.77						175796.55			0.00
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			26			030506012001			音频、视频及脉冲分配器			网络型数字音频处理器（16in16out)
1、模拟输入通道支持≥16路，模拟输出通道支持≥16路，每路输入带48V幻象供电；
2、DSP音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；
3、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、自动增益；
4、输出：≥31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；
5、支持外接RS232控制；
6、支持场景预设功能；
7、断电自动保护记忆功能；
8、具有≥1.3英寸OLED屏幕，实时显示本机当前IP；
9、具有测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪；
10、可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
11、支持16进16出Dante数字音频信号。									台			1			46021.80						46021.80			0.00
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			27			030506011001			视频控制设备			智能环境控制主机
1.支持32位嵌入式CPU，主频≥1GHz，内存≥2GB。
2.主机具备≥9路串口，≥8路IR，≥8路IO，≥8路弱继电器，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥2路NET口，≥1路HDMI监控接口；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明）
3.支持双向反馈，可显示温度、湿度、pm2.5 及周边环境状态；
4.具备中控管理功能，实现对灯光、摄像头、窗帘、调音台、大屏设备外部设备的集中控制；一键5.保存会场环境状态，一键恢复，支持场景模式保存与调用数量自定义； 
5.支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈；
6.支持多种控制模式如：PC 控制、平板控制、墙上面板控制 等，并支持 IE 游览器；
7.支持通过平板操作实现视频源实时可视化，大屏布局可视化、大屏显示可视化，让用户操作所见即所得，支持信号预览、回显、信号切换、窗口缩放、布局切换一系列功能。									台			1			12254.91						12254.91			0.00


			28			030501002001			输出设备			智能环境控制终端
包含定制编程软件									台			1			13703.49						13703.49			0.00


			29			030501002004			输出设备			移动控制终端
定制平板，通过安装控制软件实现分布式投屏分控制									台			1			3696.83						3696.83			0.00


									C 发言扩声与席位管控系统															1			275906.96						275906.96			0.00
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			30			030505007002			会议专用设备			嵌入式会议系统主机（控制大厅嵌入式话筒9个）
符合IEC60914国际标准；
采用Philips NE5532AN运放芯片，音质达到同行业先进标准；
单台会议控制主机最多可连接96台会议单元；
与会议扩展主机配套使用时，全系统最多可连接1024台会议单元；
“手拉手”连接方式；
音频信号采用高性能DSP处理技术，输出音质接近CD效果；
独立的EQ调节功能，抑制声音的回输啸叫；
独立的音量调节功能，最大程度的迎合上下游音频的匹配性；
发言人数限制功能（1/2/4/6）；
多种会议模式：Normal（默认）、FIFO（先进先出）、VOICE（语音激励）；
签到功能；
配合中央控制系统可实现智能会议系统管理；
配合语音分配系统可实现同声传译功能；
可独立实现单路摄像机自动跟踪的功能；
采用DIN8P可锁死式螺旋插座，连接牢固可靠；
可对主输出音量进行无级调节；									台			1			6349.60						6349.60			0.00
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			31			030505007001			会议专用设备			会议主席单元（嵌入式）
1.产品采用嵌入式升降设计,可绕式电容麦克风杆，专业超心型电容咪芯，并带发言环形红、绿双色指示灯。
2.话筒采用≥48KHz采样率；内部具有DSP音频处理.
3.具有≥5段EQ调节功能。
4.支持声控功能，可调节声控灵敏度，声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒，代表话筒打开后，连续≤30秒（默认）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。
5.采用≥100M网络传输，实现手拉手级联
6.智能控制话筒，只有升到顶部才能开话筒，话筒下降时自动关闭话筒。
7.可通过会议主机下发指令，控制单元上升和下降。									台			1			4099.75						4099.75			0.00


			32			030505007003			会议专用设备			会议代表单元（嵌入式）
1.产品采用嵌入式升降设计,可绕式电容麦克风杆，专业超心型电容咪芯，并带发言环形红、绿双色指示灯。
2.话筒采用≥48KHz采样率；内部具有DSP音频处理.
3.具有≥5段EQ调节功能。
4.支持声控功能，可调节声控灵敏度，声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒，代表话筒打开后，连续≤30秒（默认）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。
5.采用≥100M网络传输，实现手拉手级联
6.智能控制话筒，只有升到顶部才能开话筒，话筒下降时自动关闭话筒。
7.可通过会议主机下发指令，控制单元上升和下降。									台			12			4099.75						49197.00			0.00
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			33			030505007004			会议专用设备			单音频接口盒
嵌入式发言单元、嵌入式表决模块与会议控制主机的连接介质；共可连接1台嵌入式发言单元，1台嵌入式表决模块及1台发言单元单音频接口盒；手拉手连接方式；									台			13			868.31						11288.03			0.00


			34			030505007005			会议专用设备			会议系统主机
可对主输出音量进行无级调节；
采用“手拉手”连接方式；
单台会议控制主机最多可连接128台会议单元；
发言人数限制功能（1/2/4/6）；
多种会议模式：Normal（默认）、FIFO（先进先出）、VOICE（语音激励）；
系统支持签到统计功能；
系统支持座位编排；
支持两路RS232控制接口；
支持背景音乐输入；
支持标准PELCO-D协议摄像机实现自动跟踪功能；
支持三路DIN8P单元连接口；
支持远程话筒开启关闭操作；
配合中央控制系统可实现智能会议系统管理；
具备飞梭调节旋钮，可对主输出音量进行无级调节；
音频信号采用高性能DSP处理技术，输出音质接近CD效果；
独立的EQ调节功能，抑制声音的回输啸叫；
采用DIN8P可锁死式螺旋插座，连接牢固可靠；									台			1			6491.55						6491.55			0.00
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			35			030505007006			会议专用设备			会议系统枪式代表机
符合IEC60914国际标准；
电容式超心型指向性麦克风；
采用14mm大尺寸咪芯以及NE5532AN运放之王芯片，音质达到同行业先进标准；
自带服务按键功能，可随时呼叫后台服务人员；
支持发言人数限制功能；
主席单元不受发言人数限制，可自由开启； 
支持“NORMAL”、“FIFO”“VIOCE”三种发言模式； 
主席单元具备优先权功能，可以关闭或暂时屏蔽正在发言的代表单元； 
可独立调节咪芯灵敏度，满足不同场景的拾音距离；
独立系统拾音距离可达120CM；
正面发光区域可根据现场需求定制显示内容，最大程度贴合现场的应用需要；
具备发言状态指示灯同步展示；
采用DIN8P可锁死式螺旋航空标准插座，连接牢固可靠；
后方出线方式，配合T型对接线，使得会议桌整洁美观；									台			6			2351.94						14111.64			0.00


			36			030505005001			扬声器			8″天花吸顶音箱
系统规格：LF 8"×1，HF 1"×1，全频
频响：30Hz～22kHz（-10dB）
功率：80W AEC，200W PEAK
灵敏度(1W/1M)：92dB
峰值最大声压(SPL)：117dB
额定阻抗：8Ω
覆盖角度：120°圆锥形覆盖
音箱净重：2.21Kg
开孔尺寸（直径）：250mm									台			12			945.73						11348.76			0.00
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			37			030505004001			功率放大器			双通道数字功率放大器
立体声功率：2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）；
16Ω桥接：300W，8Ω桥接：400W；
频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz)：±0.5dB；
阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz)：>200；
信噪比(A记权，20Hz~20kHz)：≥100dB；
电源要求:220VAC(±10%) 50/60 Hz；
保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护；									台			3			4937.33						14811.99			0.00
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			38			030505006001			电源			8路高效智能电源管理器
设计整机容量40A（8.8KVA），保证系统的供电安全。
8路智能电源系统，每路延时1秒；
配置安全的空开和美观大方的数字电压表；
进线端采用安全方便的40A接线端子接入；
输出端采用定制加厚弹片的万能插座，每路输出AC220V/13A，适用各种类型插头；
MCU控制，真正智能化设计，具有外部电平控制级连口和标准RS232串行数控接口。开放控制协议，既可满足中
央控制器控制，又可连接各种控制面板，适应各种系统的配套要求。
多种控制方式，使用灵活方便：
钥匙锁控制：钥匙可专人保管，方便管理；
外部控制：REM控制，通过DC5~12V直流电平可控制本机启动，方便接入其它定时控制设备；
RS232串口控制：可由中控主机各控制面板，对本机进行控制操作；
级连控制：当一台设备不够使用时，通过电平可进行无限扩容。
19英寸1U标准机柜设计，铝合金材质、喷砂银白色面板。
电源线：3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米；
电源净化滤波器：电容滤波器；									台			4			1295.30						5181.20			0.00
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			39			030505003001			周边设备			1.名称:反馈抑制器
2.超快自动反馈抑制，24bit 高性能DSP处理器，64/128采样解析度，24bit A/D, D/A高速转换信号；
双通道，每通道12个频率自动搜寻反馈抑制点；
每个滤波器带有独立动态和静态滤波，可自动处理和锁定陷波频点；
增加余量并及降低本底噪音；
1/40倍频程带宽陷波器，最大限度确保声音保真度；
以0.5Hz 的分辨率设置滤波点；
在反馈之前提供更多增益(典型值为提高 6~9dB)；
准确地识别音乐和返馈信号；
电平LED指示输入信号强度；									台			1			4022.80						4022.80			0.00


			40			030505016001			双面7.5寸水墨屏桌牌			双面7.5寸水墨屏桌牌
1.主屏幕分辨率：≥800*480
2.支持色彩：黑白红。
3.支持安卓系统手机连接蓝牙操作，更改信息简易方便。
4.支持通过安卓手机NFC方式投图。
4.采用低功耗设计，画面静止状态无刷新频率，拍录视频时，摄像不会出现闪屏现象。
5.采用ABS结构，显示屏框架厚度≤7.7毫米。
6.支持定制各种颜色。									台			20			1862.37						37247.40			0.00


			41			030501016001			网关			1.名称:水墨屏桌牌无线管理网关
2.规格:蓝牙控制基站（PC版），用于批量刷新墨水屏桌牌									台			1			2650.06						2650.06			0.00
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			42			030505007007			会议专用设备			1.名称:2.4G无线双手持话筒
2.数字高保真双手持无线系统
配置有2个接收器及2套手持发射机
以数字24-bit/48 kHz的无线操作，达至更佳的音频质量和可靠性能
2.4 GHz范围内，能完全不受电视干扰
接收器可通过以太网电缆进行脱离机体的远程安装（距离远达100 米）
通过频率、时间、空间方面的三方面多样性保障
无缝，无干扰的自动频率选择操作
操作非常容易，能作瞬时通道选择、同步和设置
先进可靠的数字接收机性能									台			1			3356.78						3356.78			0.00


			43			030505016002			升降式电子桌牌			升降式电子桌牌
基本功能:
1.双屏7英寸高分辨率1024×600dpi全视角液晶显示屏
2.嵌入升降设计，保持会议桌面整洁；支持面板手动控制、无线遥控控制、RS485协议控制
3.双屏可同步显示参会人信息，支持Logo、背景图片、背景颜色、单位、姓名、职位双面同步显示
4.支持桌牌单元通过后台软件统一管理及人名编辑，支持参会人员名单批量导入,可以实现几百与会人员3秒全部更新
5.配套桌牌集中控制软件软件支持
6.双支持参会人信息集中管理功能，支持Logo、背景图片、背景颜色、单位、姓名、职位显示内容修改及更新
7.支持参会人员名单批量导入,可以实现几百与会人员同步更新									台			9			3618.06						32562.54			0.00
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			44			030501023002			软件			升降式电子桌牌集中控制软件
基本功能：
1、支持参会人信息集中管理功能，支持Logo、背景图片、背景颜色、单位、姓名、职位显示内容修改及更新；
2、支持参会人员名单批量导入,可以实现几百与会人员3秒全部更新；									套			1			2448.40						2448.40			0.00


			45			030505007008			会议专用设备			1.名称:升降式电子桌牌控制终端
2.规格:配套									台			1			6969.15						6969.15			0.00


			46			030505007009			会议专用设备			1.名称:无线会议控制单元
基本功能： 
1.采用黑色钢化玻璃面板设计，OLED屏显示系统状态、发言人数、发言模式等信息，提供多语种菜单 
2.内置会议服务器嵌入式软件。支持时钟、日期同步显示。支持自动/手动分配终端设备ID。支持远程诊断和远程升级 
3.内置DSP数字音频处理软件。采用全数字音频技术，支持48KHz音频采样频率，音频频响可达20Hz～20kHz。采用AF AM衰减因子的音频数据混音技术，支持自动混音、音量调节、均衡调节、灵敏度调节等功能 
4.基于LINUX操作系统平台开发，支持有线会议终端和无线会议终端接入到同一台会议服务器使用。默认最多可同时开启数量为5个。支持多主席应用，主席/副主席设置数量无限制 
5.提供2路带PoE供电能力的网络接口。支持连接无线AP、交换机、路由器、电脑等设备。支持SSID无线网络管理，支持管理128台无线AP和650台无线终端。支持一键关机功能，可统一关闭所有无线终端设备 
6.提供4路带24V供电能力的终端接口，支持环形手拉手、星型、混合型三种连接方式。支持主线环形连接，即使手拉手终端线路发生单点故障时仍可稳定运行，提升系统线路的容错性 
7.提供1路消防广播音频接口和1路消防广播控制接口，可接入消防报警系统 
8.提供3路外部音频信号输									台			1			12856.85						12856.85			0.00
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												入接口，支持48V幻象供电。服务器与终端设备可同步输出音频信号（原音） 
9.支持录播功能。前面板提供1路USB接口。插入U盘（FAT32格式）支持手动/自动录制音频，并显示录音状态。搭配采集卡配合软件使用时，可实现录音录像功能 
10.支持多种发言模式：先进先出、限制发言、申请等待、声控发言、批准发言、按下发言、限时发言（需配合软件使用） 
11.支持多种主席键模式：永久关闭、临时关闭、主席批准。永久关闭模式：按下主席键，永久关闭所有代表发言；临时关闭模式：按下主席键，短暂关闭所有代表发言，松手时恢复；主席批准模式：短按主席键，批准首位申请人发言，再次短按批准下一位发言，长按关闭所有代表发言																								


			47			030505007010			会议专用设备			基础讨论代表终端（短杆）
1.短杆款:终端采用固定式柱形短杆麦克风，金属材质，带双色状态指示灯，支持状态颜色设置。麦克风最大可调俯仰角度55°。麦克风采用直径14mm大振膜电容咪芯，内置防风棉和腔体拾音结构
2.提供迷你LCD显示屏，实时显示电量、信号强度等关键信息。提供复用的实体发言按键，短按开启/关闭麦克风，长按终端开机。带按键指示灯，支持双色显示，支持状态颜色设置
3.底座采用方形几何设计，可搭配桌牌配件显示姓名。提供1路3.5mm耳机插口，音量可调。内置可充电锂电池，持续使用时间(发言状态)>17小时									台			9			4093.86						36844.74			0.00
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												4.提供1路DC充电接口，支持12V2A直流充电。支持充电箱充电。终端内置掉电检测和保护电路，具有电量监测、节能管控低电压警示、自动关机保护等功能(连续三分钟无信号自动关机保护)
5.终端采用WiFi无线通信技术，符合IEEE 802.11n网络标准，支持2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz三频通信。采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰
6.内置会议终端嵌入式软件。内置DSP和AI智能算法，能减少低频冲击声，滤除声音中无效杂音。支持灵敏度独立调节，可根据发言者姿态及建声环境实时调节拾音距离
7.支持多种发言模式:先进先出、限制发言、申请等待、声控发言、批准发言、按下发言、限时发言(需配合软件使用)
8.可将任意代表终端设置成副主席终端。系统中主席/副主席终端设置数量无限制。主席具有代表全部功能外，还具有以下功能:支持话筒自由开启，不受开启数量限制和软件控制限制:具有主席键，支持三种主席键功能:永久关闭、临时关闭、主席批准																								
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			48			030501010001			路由器			无线AP
基本功能： 
1.采用WiFi无线通信技术，符合IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11ac/a/n网络标准，内置矩阵式智能天线，无线传输速率可达1167Mbps。 
2.基于802.11ac Wave2 规范的MU-MIMO 技术，支持2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz三频通信。内置无线扫频软件，检测无线环境，在实时无线音频传输系统中跳频扩频，选择干净频点工作。 
3.支持SSID无线网络设置，支持128个无线AP连接管理，支持多AP无线覆盖，支持同一环境内多套系统同时使用。 
4.采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰。 
5.提供1路支持PoE供电的网络接口，支持会议服务或交换机进行PoE供电，减少线材铺设 
6.支持吸顶/壁挂/桌面放置三种安装方式，适应各类型会场的安装环境。									台			1			2191.66						2191.66			0.00


			49			030505006002			电源			充电箱
1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。									台			1			3156.81						3156.81			0.00
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			50			030505005002			扬声器			8″天花吸顶音箱
系统规格：LF 8"×1，HF 1"×1，全频
频响：30Hz～22kHz（-10dB）
功率：80W AEC，200W PEAK
灵敏度(1W/1M)：92dB
峰值最大声压(SPL)：117dB
额定阻抗：8Ω
覆盖角度：120°圆锥形覆盖
音箱净重：2.21Kg
开孔尺寸（直径）：250mm									台			4			945.73						3782.92			0.00


			51			030505004002			功率放大器			双通道数字功率放大器
立体声功率：2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）；
16Ω桥接：300W，8Ω桥接：400W；
频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz)：±0.5dB；
阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz)：>200；
信噪比(A记权，20Hz~20kHz)：≥100dB；
电源要求:220VAC(±10%) 50/60 Hz；
保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护；									台			1			4937.33						4937.33			0.00


									C 智慧安全防控联动系统															1			154140.83						154140.83			0.00


			52			030506007001			出入口控制设备			人脸门禁设备
智能门禁一体机
人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假
组合认证：卡片+人脸，卡片+密码
多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）
门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像
口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强									台			8			3406.36						27250.88			0.00
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												制戴口罩（未戴口罩不开门）
支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）
提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼
读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用
胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件
非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动
报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等
联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能
Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
操作系统：Linux 
尺寸：7英寸
分辨率：600×1024
类型：IPS
操作方式：触摸 
镜头数量：2个
像素：200W
FOV：对角视场角=108°；水平视场角=88°；垂直视场角=44° 
有线网络：10/100/1000Mbps自适应
网口：1个，门锁输出：1个，开门按钮：1个，门磁输入：1个，IO输入：2个，IO输出：1个，RS-485：1个，USB：1个，电源接口：1个，防拆：支持 ，用户容量：10000，人脸容量：10000，卡片容量：50000，事件容量：150000，密码容量：10000 ，读卡类型：国密卡，通信频率：13.56 MHz ，补光灯：红外补光，功耗：24W																								
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			53			030506008001			出入口执行机构设备			门禁锁
1.产品款式：门禁控制锁；
2.外壳材料：铝合金；
3.表面工艺：电镀拉丝；
4.信号输出：COM/NO/NC；
5.门状态检测：1路，继电器；
6.安全类型：断电开门；									台			3			421.56						1264.68			0.00


			54			030405013001			小电器			开门按钮
结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用。									个			4			53.46						213.84			0.00


			55			030505007011			会议专用设备			1.名称:门禁管理终端
2.规格:配套									台			1			6152.19						6152.19			0.00


			56			030506010001			监控摄像设备			1.名称:800万半球摄像机
2.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
 宽动态：120 dB
 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 
焦距&视场角：2.7~13.5 mm ： 水平视场角：106.8°~32.2°，垂直视场角：55.8°~18°，对角线视场角：127.9°~37° 
补光灯类型：鳞镜补光，红外850 nm，3颗灯珠
 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m
 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大图像尺寸：1920 × 1080
 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
接口类型：外甩线
 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
 SD卡扩展：内置									台			8			1198.26						9586.08			0.00
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												MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
 RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、人数统计、smart事件、普通监控
人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍
Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入
宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
安全服务：支持三级用户权																								
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												限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证																								
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			57			030506015001			录像设备			1.名称:网络硬盘录像机（含8T*10监控硬盘）
2.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：16个SATA接口，可满配20TB硬盘
视频接口：3×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
输入带宽：256Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持48×1080P
显示能力：最大支持8K+4K+4K异源输出 
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，
具有3个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置16块SATA接口硬盘；									台			1			52894.04						52894.04			0.00
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			58			030506011002			视频控制设备			1.名称:综合安防平台一体机
2.【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理
支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件

【平台硬件规格】
2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源
6核12线程64位高性能处理器
48GB DDR4高频率内存条
1个HDMI接口、1个DP接口
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能

支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。									台			1			56779.12						56779.12			0.00


									C 数据与音视频智能交互系统															1			712702.51						712702.51			0.00
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			59			030505016003			液晶电视			100寸液晶电视（会议室移动电视+大厅）
屏幕参数：
1、屏幕尺寸为 100 英寸，分辨率为 4K（3840×2160），
2、面板类型为 LCD，背光方式为直下式（D-LED）。
3、刷新率为 144Hz，支持 120Hz MEMC 运动补偿，竞技模式可达 240Hz 刷新率。
4、可视角度 178°/178°，响应时间 4ms，屏幕亮度 400cd/㎡，色彩数 10.7 亿色，广色域 94% DCI-P3，色准 ΔE≈2，支持 HDR10+、杜比视界，屏占比 98%。
5、硬件配置：CPU 为四核 Cortex A73，GPU 为 G52 MC1，RAM 为 4GB，ROM 为 64GB。
6、音频参数：配备 4 扬声器（独立高音双分频），输出功率为 15W×2，支持杜比全景声、DTS-X 高品质解析等音效系统。
7、接口类型：拥有 3 个 HDMI 接口（含 2 个 HDMI2.1，支持 VRR 可变刷新率、ALLM 自动低延时），2 个 USB 接口（含一个 USB3.0），此外还有网络接口、AV 接口、S/PDIF 接口等。									台			2			10610.78						21221.56			0.00
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			60			030505016004			液晶电视			85寸液晶电视（网安+大厅*2）
显示参数
1、屏幕尺寸：85 英寸
2、分辨率：4K 超高清（3840×2160）
3、刷新率：120Hz（支持 144Hz 竞技模式）
4、背光类型：LED 背光
5、色域：94% DCI-P3 广色域，ΔE≈2 专业级色准
6、HDR 支持：杜比视界、HDR10+、HLG
7、屏占比：≥97%
接口与连接：HDMI 接口：2 个 HDMI 2.1（支持 VRR/ALLM）+ 1 个 HDMI 2.0
USB 接口：USB 3.0×1 + USB 2.0×1									台			3			5287.51						15862.53			0.00


			61			030505017001			指挥调度模块化图像显示系统			名称：指挥调度模块化图像显示系统
微间距拼接屏
像素，大屏幕显示尺寸长≥12.6米，高≥2.3625 米，显示面积≥29.76平方米。
像素结构：1R1G1B
封装方式：COB
像素间距：1.25 mm
像素密度：640000 点/㎡
箱体模组组成：2 × 2
箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×29.5（D） mm
箱体分辨率：480 × 270
箱体面积：0.2025 ㎡
箱体材质：压铸铝箱体
维护方式：完全前维护 
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：1700-15000K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％ 
驱动方式：恒流驱动
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：18 bit+ 
峰值功耗：≤ 300 W/㎡ （600 nits）
平均功耗：≤ 100 W/㎡
供电要求：100~240 VAC ± 10％ 
工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
工作湿度：10%~90% RH（无冷凝水）
存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃									m2			29.76			13824.97						411431.11			0.00
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												存储湿度：10%~90% RH（无冷凝水） 
制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。
支持从客户端设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态接收卡电压、接收卡温度
支持通过Web浏览器，查看整墙的概览信息和屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态
含配套线缆等附件屏体内部链接线，网线、电源线等辅材																								
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			62			030505007012			会议专用设备			发送盒
12网口发送卡
1U标准机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
设备前面板具备按键，可支持亮度调节，信源切换。
前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。
提供3路视频信号输入接口 ，任选1个接口进行视频输入。1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个 DP 1.2 接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz。
支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。
图像带载输出支持RGB、YUV444 无损画质。
支持12路网口带载输出，带载高达780万像素；单台设备最大带载最大宽度8192，最大高度8192，每网口最大65W。
支持HDMI2.0 环通输出 最大支持4096*2160@60Hz
视频输入接口数：3
视频输入接口类型：1路HDMI2.0+1路DP1.2+1路DVI IN
视频输入最大分辨率：HDMI2.0:4K;DVI:1080P;DP1.2:4K
视频输入分辨率：HDMI2.0接口
最大支持分辨率：4096*2160@60Hz
最小支持分辨率：320*180@60Hz
可自定义分辨率，总分辨率不超过 884W@60Hz
极限宽度：144~8192 对齐方式：2对齐
极限高度：144~8192对齐方式：1对齐									台			3			11089.09						33267.27			0.00


			63			030505017002			安装框架			安装框架
前维护（挂墙安装），暂定600mm离地高度，可根据现场情况和显示面积定制，铝型材结构									m2			30			1211.37						36341.10			0.00


																								1.000000			39665.46						39665.46			0.00
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			64			030505003002			周边设备			拼接处理器
视频输入
支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持自定义分辨率输入
支持复合音频及单独音频输入；音频输入支持16bit，32K/48K采样，支持双声道
支持超高分融合，支持最多16个4K超高清信号接入
支持输入OSD叠加；支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁
支持集分式输入：单台设备最多同时接入32路1080P60或8路4K60本地共享源
视频输出
支持HDMI、HDMI 4K视频信号输出，支持二合一网口输出
2K子板支持4路1080P60输出，4K子板支持2路4K输出，输出兼容LCD及LED，可自定义输出分辨率
HDMI子板支持复合音频及独立音频输出
采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象
内置AI图像增强处理，可实现YUV444视觉无损的图像质量和显示效果
输出板支持IPC/NVR等网络源解码，整机支持24路1080P解码（满配）
电视墙功能
支持集分式架构，单台设备最多同时接入32路1080P60或8路4K60本地共享源
支持本地源编码，每一路本地信号源最大可编码输出6路编码码流，编码分辨率可配置D1、720P、1080P、4K等多种分辨率
支持电视墙的预监和回显；支持融合源预览
支持48个显示屏的任意大屏拼接（满配）
支持开窗和漫游功能，单接口支持任意图层开窗
支持4张底图显示，单墙1张，分辨率为1280*720~8192*4320
最大支持8电视墙
最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局									台			1			39665.46						39665.46			0.00
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												支持24个信号源分组轮巡，支持单窗口、部分窗口及全窗口轮巡，所有轮巡资源可保存在场景中；每个预案可自定义设置点位、场景、时间
支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能
支持通过软件进行LCD控制，包括屏幕开关、屏幕信号源切换，亮度、对比度、色彩、锐度的调节和画面水平、上下位置调节
运维管理
支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持chrome 45及以上版本
支持通过设备自带的触摸屏访问和操作																								


			65			030402011001			成套配电箱			配电箱
1、功率40KW，所有硬件设备符合电子专业相关国家、国际标准，
输入接线方式： 国家3相5线制，标准配置屏体到配电箱设备3米内电缆；
输入电压（V）：3相 380V；输入频率（HZ）：50/60Hz。
2、含PLC智能模块配套PLC智能配电管理系统软件，远程电脑控制，实时状态显示，标配功能：1、本地手动逐级上电2、远程控制3、状态监测4、远程定时控制5、温度探测器。									台			1			6606.05						6606.05			0.00


			66			030402011002			配套线缆等附件			配套线缆等附件
屏体内部链接线，网线、电源线等辅材									台			1			9000.00						9000.00			0.00


			67			030505007013			会议专用设备			1.名称:指挥调度模块化图像显示系统控制终端
2.规格:配套									台			1			8991.27						8991.27			0.00
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			68			030505015001			信号处理设备			无线投屏器
接口：USB device
支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上
分辨率：1080P
帧率：30fps
传输延迟：< 200 ms
触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）；
支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）
WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI，
无线速率：> 400 Mbps
无线传输协议：IEEE 802.11  a/g/n/ac
频段：2.4G&5.8G
加密：AES
验证协议：WPA2-PSK 
主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz
DDR：2G DDR3 
存储空间：8G
电源：DC 5V，2A  
操作系统：Android 5.1
机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1
红外：支持
支持分辨率：720P/1080P/2K/4K
支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配）
WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 
无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2 
无线传输协议：IEEE 802.11  a/g/n/ac  （双AC通道）
Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作
频段：2.4G/5.8G
加密：AES
验证协议：WPA2-PSK
视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4
解码分辨率：720P/1080P/2K/4K
接口：USB  HID
鼠标：支持
激光触控：支持
红外触摸：支持									台			2			3150.33						6300.66			0.00
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			69			030506010002			监控摄像设备			4K高清会议摄像机
1. 图像传感器： 1/2.8英寸超大成像器件（MOS、CMOS、CCD）
2. 镜头：光学变焦 : 12倍。
3. 输出格式：HDMI接口 4K 2160/30p，HD 1080/60p；SDI接口：HD 1080/60p
4. 视频输出接口：HDMI, 3G-SDI、IP、USB四种输出，支持同时输出4K和高清视频信号。
5. 控制接口：具备LAN、RS422、RS-232C控制接口
6. 云台旋转范围：可进行水平±170°、俯仰-30°～+90°。 
7. 视角范围：水平视角：71°（广角端）至6°（远端），垂直视角：43°（广角端）至3°（远端），对角线视角：79°（广角端）至7°（远端）
8. 供电备份：具备PoE+供电功能，通过一根网线摄像机可实现供电、控制、视频输出三项功能
9. IP流： 图像流模式JPEG(MJPEG),   H.264, H.265；图像分辨率：3840×2160,   1920×1080, 1280×720, 640×360									台			2			25327.39						50654.78			0.00


			70			030505007014			会议专用设备			1.名称:高清会议终端
2.规格:智能高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M,HDMI输入/输出,19英寸1U),国密,不带WIFI									台			1			55427.15						55427.15			0.00


			71			030505007015			会议专用设备			1.名称:会议控制终端
2.规格:定制									台			1			8991.27						8991.27			0.00
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			72			030506010003			监控摄像设备			电视支架
适用于 55-100 英寸电视，可兼容市场上大部分品牌。
承重能力：承重能力高达 150KG，采用加粗双立柱设计，稳定性强。
高度调节：高度可在 1210mm 至 1495mm 之间自由调节，能适应不同使用场景和人群需求。
轮子特性：配备 360 度旋转的万向静音 PU 轮，带有脚轮锁死功能，方便调整观看角度，同时可避免意外碰撞。
材质：采用高品质 SPCC 冷轧钢，经过四层工艺处理，耐磨防锈。
安全设计：具备三重安全设计，包括防脱落挡板和加粗双挂钩，使用更安心。									台			5			908.46						4542.30			0.00


			73			030402011003			线缆、辅材			线缆、辅材
国产优质									台			1			4400.00						4400.00			0.00
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			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												12964.79


			1			031401009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									7624.03


			2			031401010001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									1577.39						0.5～0.7%


			3			031401011001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									788.69						0.2～0.4%


			4			031401012001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									2891.87						0.6～1.6%


			5			031401021001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容									0.00						0.05～0.1%


			6			031401020001			夜间施工增加费			因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00						0～0.4%


			7			031401017001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			031401013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			031401015001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00						0～0.05%











			本页小计																		12881.98						—





			未来软件编制												2026年8月7日


			措施项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			10			031401014001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			11			031401023001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00						市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%


			12			031401024001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									82.81						0.027～0.036%


			13			031401025001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00						2.8～3.7%


			14			031401026001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												3656.24


			15			031401001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									3656.24





			本页小计																		3739.05						—





			未来软件编制												2026年8月7日


			措施项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			16			031401002001			大型机械设备进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									0.00


			17			031401003001			临时专用防护棚			临时防护棚制作、安装、拆除									0.00


			18			031401004001			施工操作平台			场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理									0.00


			19			031401005001			临时支撑架			临时支撑架制作、安装、拆除									0.00


			20			031401006001			隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除									0.00


			21			031401007001			吊装加固			大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理									0.00


			22			031401008001			胎(模)具			制作、安装、拆除									0.00


			23			031401016001			顶升、提升装置			安装、拆除									0.00


			24			031401018001			安装与生产运行同时进行施工防护			火灾防护、噪声防护									0.00


			25			031401019001			有害身体健康环境中施工防护			在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护									0.00


			26			031401022001			其他措施			为保证工程施工正常进行所发生的措施									0.00






































			本页小计																		0.00						—


			合    计																		16621.03						—





			未来软件编制												2026年8月7日








3.4E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			0.00															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00




























































































			合    计						0.00															—





			未来软件编制									2026年8月7日








3.5E.4.2 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目															标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率
(%)									暂定金额
(元)			确定金额
(元)						调整金额
±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额															0.00


			2			未确定工程暂列金额															0.00


			3			未确定服务暂列金额															0.00


			4			未确定其他暂列金额															0.00




























































































			本页小计						—			—									0.00												—


			合    计						—			—									0.00												—





			未来软件编制												2026年8月7日








3.6E.5.1 增值税计价表


			增值税计价表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设智能化改造项目												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明									计算基础			税率(%)						金额(元)


			1			增值税			分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)									2031324.80			9						182819.23








































































































			合    计																								182819.23





			未来软件编制									2026年8月7日
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泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设项目


智能化改造工程


编制说明


一、工程概况


泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设项目，工程地址位于：泰州市海陵南路169号，工程概况详见工程施工设计图。


二、招标范围：


泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设项目招标范围，详见工程量清单。


本项目分三个标段，分别是：装修改造工程、智能化改造工程、一体化专用操控调度工程；本工程为智能化改造工程。


三、清单编制依据：


1.根据施工图（电子版）及现场踏勘情况；


2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50505-2024）


3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省修缮工程计价表》等；


4.〔2019〕第19号江苏省住房和城乡建设厅公告《省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；


5.材料价参照2026年第5期《泰州市工程造价管理》信息价、无信息价的参照市场价格；


四、其他说明的问题：


（一）智能化工程


1、分布式智能节点交互系统中的单通道4K解码云节点为可移动式，图纸上未标注


2、智慧安全防控联动系统中的摄像头，暂按平面图布置计取


3、发言扩声与席位管控系统中升降式电子桌牌，无图纸，暂按清单数量布置计取


4、发言扩声与席位管控系统中会议主席单元（嵌入式），暂按图例布置计取


（二）总价措施费：


总价措施费取费费率详见工程量清单。


（三）、其他事项：


1）、拆除后有利用价值材料按业主要求清运到业主指定位置。








南京国景工程项目管理有限公司  
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