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第一章  投标邀请
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0044
2.项目名称：江宁区天印高中等校教学设备

3.预算金额：136.5万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为130万元

5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关教学设备，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：中标后30个日历日内签订合同，合同签订后60个日历日内交货，质保期三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期，质保期不包含在合同履行期限中）。

7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月8日14时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年8月26日9时30分至10时00分，地址：滨河实验学校（南京市江宁区梅香路102号），联系人：翟主任，联系电话：13914778071。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：南京市江宁区教育技术装备中心，收件地址：南京市江宁区东新北路16号503室，联系电话：025-84930376。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。
供应商提出质疑函应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单快件。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区教育技术装备中心

地  址：南京市江宁区东新北路16号

联系人：许海清

联系电话：025-84915807
2. 交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：易俊贤

联系电话：025-69613996 

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：南京市江宁区教育技术装备中心

乙方（卖方）：
甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的江宁区天印高中等校教学设备 项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称： 
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。

8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场。

10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5质保期为自交货验收合格之日起  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。
13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。 

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                           乙方：（公章）

地址：                                   地址： 

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：          

签订日期：      

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况

（一）项目背景

南京市江宁区教育技术装备中心拟采购一批学校教学设备，决定对江宁区天印高中等校教学设备项目进行公开招标。供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。

本项目为学校音视频灯光设备采购，主要用于学校的报告厅及合班教室的教学及展示使用。包含：
1、南京晓庄学院滨河实验学校教学设备，报告厅主屏系统：LED显示屏单元1 16.59㎡，控制系统1套，LED发布终端机1台，智能配电柜1套，钢结构17.11㎡，主电缆50m，电源线200m，网络双绞线400m，装修开洞1项，机柜1项，辅材1项，安装调试费1项。报告厅条屏系统：LED显示屏单元2 3.28㎡，控制系统1套，钢结构3.91㎡，电源线30m，网络双绞线80m，辅材1项，安装调试费1项。

2、未来科技城初级中学教学设备，合班教室扩声系统：拾音话筒6支，无线麦克风（含领夹）1只，充电底座1台，音频处理功放一体机1台，音频处理功放一体机管理软件1套，音箱1对，电源管理器1台。合班教室视频系统：LED显示屏单元 6.76㎡，控制系统1套，智能配电柜1套，LED发布终端机1台，钢结构7.09㎡，主电缆50m，电源线45m，网络双绞线50m。辅助材料：辅材1批，安装调试1项，音频线100m，电源线100m。报告厅扩声系统：主扩专业音箱2只，辅助专业音箱4只，返听音箱2只，超低音箱2只，主扩音箱专业功放1台，辅助音箱专业功放2台，反听音箱专业功放1台，低音音箱专业功放1台，数字音频处理器1台，调音台1台，反馈抑制器1台，电源时序器2台。报告厅数字会议系统：会议主机1台，主席单元1只，代表单元5只，会议线缆1条，无线话筒1套，天线分配器系统1套。报告厅灯光系统：中控主机1台，中控编程软件1套，红外发射棒1台，电源控制器1台，中控控制器1台，路由器1台，面光：COB面光灯8台，一顶光：LED帕灯5台，嵌入式平板柔光灯4台，二顶光：LED帕灯5台，嵌入式平板柔光灯4台。报告厅外围设备及控制系统：灯光控台1台，电源直通箱1台，信号放大器1台。报告厅视频系统：LED显示屏单元 16.59㎡，控制系统1套，智能配电柜1套，LED发布终端机1台，钢结构17.11㎡，主电缆10m，电源线90m，网络双绞线200m。辅助材料：机柜1个，辅材1批，安装调试费1项。综合布线系统：音箱地插盒2只，天线同轴电缆50m，音箱线500m，灯杆30m，电源线600m，信号线300m，网线100m。

（二）项目建设遵循标准

1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》、《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。

三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型 
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品 

	南京晓庄学院滨河实验学校 

	1
	LED显示屏单元1
	16.59
	㎡
	18400
	核心产品
	工业
	货物
	是

	2
	控制系统
	1
	套
	13000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	3
	视频矩阵
	1
	台
	4940
	
	工业
	货物
	

	4
	LED发布终端机
	1
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	5
	智能配电柜
	1
	套
	5600
	
	工业
	货物
	

	6
	主屏钢结构
	17.11
	㎡
	900
	
	工业
	货物
	

	7
	主屏辅助材料-主电缆
	50
	m
	155
	
	工业
	货物
	

	8
	主屏辅助材料-电源线
	200
	m
	23.2
	
	工业
	货物
	

	9
	主屏辅助材料-网络双绞线
	400
	m
	6
	
	工业
	货物
	

	10
	主屏装饰开洞
	1
	项
	2000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	11
	机柜
	1
	项
	2800
	
	工业
	货物
	

	12
	主屏辅助材料-辅材
	1
	项
	2000
	
	工业
	货物
	

	13
	主屏安装调试费
	1
	项
	11600
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	14
	LED显示屏单元2
	3.28
	㎡
	4320
	主要产品
	工业
	货物
	是

	15
	控制系统
	1
	套
	11490
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	16
	条屏钢结构
	3.91
	㎡
	900
	
	工业
	货物
	

	17
	条屏辅助材料-电源线
	30
	m
	6
	
	工业
	货物
	

	18
	条屏辅助材料-网络双绞线
	80
	m
	6
	
	工业
	货物
	

	19
	条屏辅助材料-辅材
	1
	项
	2000
	
	工业
	货物
	

	20
	条屏安装调试费
	1
	项
	4000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	未来科技城初级中学

	合班教室

	21
	拾音话筒
	6
	支
	1220
	
	工业
	货物
	

	22
	无线麦克风（含领夹）
	1
	只
	1070
	
	工业
	货物
	

	23
	充电底座
	1
	台
	1430
	
	工业
	货物
	

	24
	音频处理功放一体机
	1
	台
	7300
	
	工业
	货物
	

	25
	音频处理功放一体机管理软件
	1
	套
	1800
	
	工业
	货物
	

	26
	音箱
	1
	对
	1630
	
	工业
	货物
	

	27
	电源管理器
	1
	台
	1620
	
	工业
	货物
	

	28
	LED显示屏单元
	6.76
	㎡
	18400
	
	工业
	货物
	是

	29
	控制系统
	1
	套
	7000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	30
	智能配电柜
	1
	套
	4400
	
	工业
	货物
	

	31
	LED发布终端机
	1
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	32
	钢结构
	7.09
	㎡
	900
	
	工业
	货物
	

	33
	LED屏辅助材料-主电缆
	50
	m
	155
	
	工业
	货物
	

	34
	LED屏辅助材料-电源线
	45
	m
	23.2
	
	工业
	货物
	

	35
	LED屏辅助材料-网络双绞线
	50
	m
	6
	
	工业
	货物
	

	36
	辅材
	1
	批
	3000
	
	工业
	货物
	

	37
	安装调试
	1
	项
	16000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	38
	音频线
	100
	m
	32
	
	工业
	货物
	

	39
	电源线
	100
	m
	11
	
	工业
	货物
	

	报告厅

	40
	主扩专业音箱
	2
	只
	2708
	
	工业
	货物
	

	41
	辅助专业音箱
	4
	只
	2280
	
	工业
	货物
	

	42
	返听音箱
	2
	只
	4872
	
	工业
	货物
	

	43
	超低音箱
	2
	只
	4496
	
	工业
	货物
	

	44
	主扩音箱专业功放
	1
	台
	4300
	
	工业
	货物
	

	45
	辅助音箱专业功放
	2
	台
	3640
	
	工业
	货物
	

	46
	反听音箱专业功放
	1
	台
	4460
	
	工业
	货物
	

	47
	低音音箱专业功放
	1
	台
	4580
	
	工业
	货物
	

	48
	数字音频处理器
	1
	台
	5520
	
	工业
	货物
	

	49
	调音台
	1
	台
	6920
	
	工业
	货物
	

	50
	反馈抑制器
	1
	台
	4978
	主要产品
	工业
	货物
	

	51
	电源时序器
	2
	台
	1640
	主要产品
	工业
	货物
	

	52
	会议主机
	1
	台
	4872
	
	工业
	货物
	

	53
	主席单元
	1
	只
	3132
	
	工业
	货物
	

	54
	代表单元
	5
	只
	3130
	
	工业
	货物
	

	55
	会议线缆
	1
	条
	978
	
	工业
	货物
	

	56
	无线话筒
	1
	套
	3940
	
	工业
	货物
	

	57
	天线分配器系统
	1
	套
	5716
	
	工业
	货物
	

	58
	中控主机
	1
	台
	14478
	
	工业
	货物
	

	59
	中控编程软件
	1
	套
	6744.4
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	60
	红外发射棒
	1
	台
	20
	
	工业
	货物
	

	61
	电源控制器
	1
	台
	3576
	
	工业
	货物
	

	62
	中控控制器
	1
	台
	4200
	
	工业
	货物
	

	63
	路由器
	1
	台
	330
	
	工业
	货物
	

	64
	COB面光灯
	8
	台
	2198
	
	工业
	货物
	

	65
	LED帕灯
	10
	台
	1534
	
	工业
	货物
	

	66
	嵌入式平板柔光灯
	8
	台
	4720
	
	工业
	货物
	

	67
	灯光控台
	1
	台
	8458
	
	工业
	货物
	

	68
	电源直通箱
	1
	台
	4956
	
	工业
	货物
	

	69
	信号放大器
	1
	台
	1730
	
	工业
	货物
	

	70
	LED显示屏单元
	16.59
	㎡
	18400
	
	工业
	货物
	是

	71
	控制系统
	1
	套
	13000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	72
	智能配电柜
	1
	套
	5600
	
	工业
	货物
	

	73
	LED发布终端机
	1
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	74
	钢结构
	17.11
	㎡
	900
	
	工业
	货物
	

	75
	LED屏辅助材料-主电缆
	10
	m
	155
	
	工业
	货物
	

	76
	LED屏辅助材料-电源线
	90
	m
	23.2
	
	工业
	货物
	

	77
	LED屏辅助材料-网络双绞线
	200
	m
	6
	
	工业
	货物
	

	78
	机柜
	1
	个
	2800
	
	工业
	货物
	

	79
	辅材
	1
	批
	10000
	
	工业
	货物
	

	80
	安装调试费
	1
	项
	64000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	81
	音箱地插盒
	2
	只
	240
	
	工业
	货物
	

	82
	天线同轴电缆
	50
	m
	30
	
	工业
	货物
	

	83
	音箱线
	500
	m
	32
	
	工业
	货物
	

	84
	灯杆
	30
	m
	44
	
	工业
	货物
	

	85
	电源线
	600
	m
	14
	
	工业
	货物
	

	86
	信号线
	300
	m
	6
	
	工业
	货物
	

	87
	网络双绞线
	100
	m
	6
	
	工业
	货物
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求

1.产品技术指标

	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	南京晓庄学院滨河实验学校 

	1
	LED显示屏单元1
	1.显示尺寸为宽≥5.76 m，高≥2.88m；
2.（1）像素点间距：≤1.86mm，封装方式：SMD表贴三合一封装，像素密度：≥288906；（2）箱体材质：整机采用压铸铝结构，全金属自然散热结构，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性，模组与箱体间支持软连接或硬连接方式：有线连接或信电合一接口无线方式，减少故障率；（3）低温冷屏，无热感：屏幕最大亮度情况下，达到热平衡后，模组表面不超过30℃。

（以上签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图等相关证明材料）
3.单元尺寸(W×H×D）：640×360×38mm，单元比例：16:9，箱体分辨率：344×192，单元重量：≤6kg
4.白平衡亮度（nits）≥600，亮度可调支持0-100%亮度调节，对比度≥15000∶1，刷新率≥3840/7680Hz。
5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。
6.换帧频率50&60Hz，支持120Hz、240Hz等3D显示技术
7.水平视角 ≥175°，垂直视角≥175°。
8.亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级C级；显示屏的黑屏非均匀性≤5%
9.灰度等级≥256级18bit，NTSC色域覆盖率：≥120%
10.像素失控率≤0.0000001，出厂时为0，无连续失控点
11.屏体正面为黑色亚光处理屏幕表面光反射率＜3cd/m，色准ΔE≤0.9
12.平整度≤0.1mm,像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。
13.支持前后多种维护方式，模组、电源、接收卡、控制板可全部单独进行维护、更换，支持不关屏热拔插维护。
14.最大功耗≤180W/㎡，平均功耗≤80W/㎡，休眠模式带电黑屏功耗(W)≤20W
15.观看舒适度：1级，人眼视觉舒适度(VICO)指数测试值在0<VIC0≤1，满足CSA035.2-2017标准量化分级1级；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹，基本无疲劳感,支持HDR显示效果
16.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类
17.电磁脉冲辐射试验：符合GJB151B-2013标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过1s，并通过电磁脉冲辐射敏感度试验符合性能判据A，具备降低电磁辐射功能，应达到ClassB标准，以减少电磁辐射对人体、电网以及其他设备的影响，具备相关设计能力及满足TUVCE－EMC标准。
18.PCB板材采用环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，温度≥150℃的覆铜板；符合GB4588.3-2002。
19.长霉试验，依据GB/T 2423.16-2022标准，显微镜（放大50倍）下未见长霉，防霉等级0级。

★20.投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标系统中所填写的对应产品型号一致，未提供作无效投标处理（投标时上传证书扫描件至投标系统）

	2
	控制系统
	1、支持常见的视频接口，包括1路DVI，2路HDMI1.4，1路3G-SDI+LOOP
2、支持不少于3个窗口和1路OSD同时显示。
3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。
4、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。
5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。
6、视频输出最大带载高达650万像素，最宽可达10240，最高可达8192。
7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节。
8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9、支持创建不少于10个用户场景作为模板保存，方便使用。
10、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
11、支持一键缩放功能，无需电脑，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。
12、前面板配备直观的LCD显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。
13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达。
14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性。

	3
	视频矩阵
	1、支持不少于4个HDMI输入，4个HDMI输出；
2、采用全硬件架构，不低于3.4GHz高带宽芯片，无CPU和操作系统；
3、支持HDMI 1.3a协议版本，支持1080P@60Hz、1080P 3D@60Hz及以下分辨率，支持隔行信号；
4、支持RGB4:4:4、YUV4:4:4、YUV4:2:2色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准；
5、支持HDCP解密、蓝光、3D，可确保所有视频信号实时显示，不抽帧，不丢灰，画面清晰流畅；
6、支持按键、红外遥控、RS232串口指令、上位机软件等控制方式；
7、支持EDID自适应功能、学习功能，可适应现场多样化的显示设备，兼容性强；
8、具备长线驱动能力，输入带有自动均衡，可有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动；
9、支持掉电保护功能、一键切换功能、音视频同步切换、串口指令通道切换部分支持代码拆分功能；
10、上位机软件支持情景模式设置、保存、调取等功能；

	4
	LED发布终端机
	1、配备独立显卡，独立显存容量不低于2GB，支持高清画面输出、基础图形图像处理、高清视频播放等使用需求，画面显示清晰、运行流畅无卡顿。

2、处理器核心规格不低于六核心十二线程，基础主频不低于2.5GHz，三级缓存不低于12MB

3、标配物理内存容量不低于8GB DDR4及以上高速内存，采用机械硬盘+固态硬盘双硬盘组合配置。其中，固态硬盘（SSD）容量不低于128GB，用于系统及常用软件安装，保障设备开机、程序启动、文件读写高速高效；机械硬盘容量不低于1TB，用于影音文件等长期存储，满足大容量存储需求，双硬盘协同工作，兼顾运行速度与存储容量。

	5
	智能配电柜
	1、提供20KW供电系统，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统。
2、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。

	6
	主屏钢结构
	1、LED高清屏幕采用内嵌安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。
2、支架颜色、质感、支撑结构同安装环境的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。

	7
	主屏辅助材料-主电缆
	5*10mm² 

	8
	主屏辅助材料-电源线
	3*2.5mm²

	9
	主屏辅助材料-网络双绞线
	六类网络双绞线

	10
	主屏装饰开洞
	主屏装饰面距离承重墙大约20多公分距离，开洞内嵌安装

	11
	机柜
	32U，600*800*1600mm，钢化玻璃门

	12
	主屏辅助材料-辅材
	接插件、专用插座、大屏内部电源、网线、排线、磁铁、高清线等

	13
	主屏安装调试费
	led显示主屏安装调试费、运费

	14
	LED显示屏单元2
	1.显示尺寸为宽≥10.24 m，高≥0.32 m； 
2.（1）像素点间距：≤2.5mm，像素构成：表贴三合一，像素密度：≥160000，模组尺寸(W×H）：320×160mm；（2）像素失控率≤0.00001，出厂时为0，无连续失控点；（3）材质：塑胶底壳，模块采用高强度塑胶+纤套件，产品轻巧安装精度高；（4）平整度、像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级符合SJ/T 11141-2017要求，等级至少达到C级。
3.白平衡亮度（nits）≥800，对比度≥8500∶1，刷新率≥3840H。
4.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。
5.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°。
6.亮度可调：支持通过配套软件 0-100%无级调节，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能。
7.驱动方式：带PWM功能的恒流驱动64S。
8.最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡,支持动态节能，采用节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于15W。
9.模组机械强度：模组机械强度≥30MPa；抗拉强度>230Mpa；屈服强度>170Mpa；单模块磁吸强度>10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。
10.IP防护等级：达到IP40或以上防护等级；PCB阻燃试验：塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材应满足V-0阻燃等级要求。
★11.投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标系统中所填写的对应产品型号一致，未提供作无效投标处理（投标时上传证书扫描件至投标系统）
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	控制系统
	1、支持至少5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，以适用各种前端输入信号。
2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；
3、支持插入U盘播放1080P分辨率以内的视频及图片。
4、设备前面板配备直观的LCD显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。
5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
6、支持DVI、HDMI的输入分辨率自定义调节。
7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置。
9、支持2个千兆网口输出，最大带载可达130万像素。
10、支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
11、支持通过RS232协议连接中控设备。
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	条屏钢结构
	1、LED高清屏幕采用壁挂安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。
2、支架颜色、质感、支撑结构同安装环境的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。
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	条屏辅助材料-电源线
	3*2.5mm²
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	条屏辅助材料-网络双绞线
	六类网络双绞线
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	条屏辅助材料-辅材
	接插件、专用插座、大屏内部电源、网线、排线、磁铁、高清线等
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	条屏安装调试费
	led显示条屏安装调试费、运费

	未来科技城初级中学

	合班教室
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	拾音话筒
	1.频率范围：20-20KHz 。
2.灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 
3.最大声压级：≥135dB。
4.信噪比：≥75dB 。
5.供电电压：48V幻象电源供电。
6.抗手机、电磁、高频干扰。
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	无线麦克风（含领夹）
	▲1.采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术。（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
▲2.无线麦克风插入充电座即可自动完成配对，开机即用。（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
3.无线麦克风插入充电底座后自动关机开始充电。
4.无线麦克风采用直插式桌面充电器充电方式和USB充电方式，具有充电灯光提醒及保护功能。
5.无线麦克风具有翻页笔和激光笔功能。
6.无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键。
7.收发频率：470MHz-510MHz。
8.频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）。
9.综合信噪比：≥85dB。
10.需具备自动静音功能，麦克风放置于桌面不动时，麦克风自动静音，拿起后自动开启扩声。
11.配外置头戴麦和领夹麦，且内置/外置麦都能独立调节音量和音色。
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	充电底座
	1.要求充电底座采用一体化设计，无线话筒插入充电座即可自动完成配对；
2.收发频率：470MHz - 510MHz
3.要求采用GFSK调制方式；
4.频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）；
5.频率稳定度：±0.005%以内；
6.综合信噪比：>85dB ，综合失真：≤0.5%；
7.频道组数≥1通道，
8.最长传输距离≥100米；
▲9.充电底座具有物理解锁按键。（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或实物图片或产品说明书或技术白皮书等）
▲10.提供远程统一管理软硬件接口，配合本项目采购的中控主机可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失。（供应商需在投标文件中提供远程开关锁功能截图）
11.需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音；
12.通过配合本项目采购的中控主机可以远程获知和管理话筒当前状态、电池电量及未归还提醒等功能（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
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	音频处理功放一体机
	1.采用一体化机柜式设计，整机高度≤1U,音频处理部分和功率放大器集成到一台主机内。
▲2.前面板具有音量指示灯和≥3寸液晶显示屏，用于显示各项参数指标；前面板具有≥6个物理实体按键（含一键静音实体按键），支持密码保护，防止误操作。（供应商需在投标文件中提供投标设备的实物图片予以证明）
▲3.具备≥7路48V 幻象供电麦克风输入接口，≥3路音频输入接口，≥6路音频输出接口，≥3路RJ45接口，≥2路RS-232接口，≥1路RS-485接口，≥2路IO接口，≥2路USB接口，≥2路功放输出。（供应商需在投标文件中提供设备实物接口图予以证明）
▲4.具备≥1路UAC接口，电脑可直接识别接口输入输出音频。（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或电脑声卡选项截图或产品说明书或技术白皮书等）
5.具有≥1路USB控制面板接口，可外接控制面板实现一键上下课、音量控制、麦克风静音等功能。
▲6.集成网络麦克风和无线麦编解码功能，输入接口均采用RJ45接口，使用一根网线即可同时传输音频、电源、控制信号。（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
7.支持音频闪避，支持无线麦优先，当使用无线麦时吊麦自动静音，当关闭无线麦时吊麦自动开启。
8.支持6A音频算法：自动增益（AGC）、噪声抑制（ANC）、反馈抑制（AFC）、自动混音（AM）、自动均衡（AEQ）、回声消除（AEC）。
9.功率放大器的输出功率：≥2*120W。
10.通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；教学空间内任意位置的讲话者的声音均可被有效扩声，声音清晰响亮，不应产生啸叫和临近啸叫的系统自激现象（如金属尾音）；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。
11.无感扩声系统应采用声学回声消除技术与降噪技术，有效抑制回声及噪声干扰，包括翻书声、空调风扇运行声、座椅挪动声等。
12.为了保证学生听课专注度，老师扩声应满足声-像一致性要求，离音箱最近的座位上学生听觉感知的老师位置应与老师的实际位置一致，不应明显感知到声音从扬声器发出。离老师最近的学生不应听到多重老师声音。
13.支持对话功能，老师使用吊麦和教室音箱可直接与集控中心对话，对话与吊麦本地扩声互不影响。
14.主机内置调试软件，≥7段均衡调节，≥4级混响处理级别调节，≥4级回声处理级别调试。
15.支持音频管理平台，可实现定时管理、定时重启、远程升级，可对接教务课表系统，实现按课表自动执行系统开启和关闭。（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
▲16.可通过音频管理平台，远程监测实时输入输出音量、输入输出增益调节、≥7段均衡调节，可通过平台远程控制设备开关教室大屏等设备。（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
▲17.系统须具备自检功能，在开机时对教室内扩声系统进行自动检测，能够精准地检测出话筒、音箱是否正常，及时发现故障设备，保障正常教学活动，系统完成自检后平台能够实时显示故障问题。（供应商需在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
18.系统总噪声级满足NR-25的要求。
19.内置自适应音频处理算法：①反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；②信噪比：≥95dB；③本地扩声声场不均匀度：≤5dB；④频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。
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	音频处理功放一体机管理软件
	1.通过RS232串口或Type-c接口进行调试、升级、重置参数等操作。
2.直观、图形化软件控制界面。 
3多通道输出调节：支持 SPK OUT（音箱输出）、MIX OUT（混合输出）、LINE OUT（线路输出）等通道的独立电平推子调节，确保输出音量精细可控。
4.每路麦克风通道具备独立的本地扩音开关（48V选通），支持48V幻象电源供电控制。
5.混响处理：具备“混响处理级别”调节功能，可自由控制空间混响深度，提升语音饱满度。
6.具备“静音键静音选择”功能，可配置麦克风在按下静音键时的状态逻辑。
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	音箱
	1.额定频率范围：80Hz-20KHz；2.额定阻抗：4-8Ω；
3.灵敏度：≥89dB（±3db）；
4.总谐波失真≤0.5%；
5.匹配功率：15W-80W；
6.高音单元：≥1寸；
7.低音单元：≥4寸；
8.安装方式：壁挂安装。
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	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理。 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源。
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制。
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全。
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口。
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
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	LED显示屏单元
	1.显示尺寸为宽≥3.84m，高≥1.8 m；
2.（1）像素点间距：≤1.86mm，封装方式：SMD表贴三合一封装，像素密度：≥288906；（2）箱体材质：整机采用压铸铝结构，全金属自然散热结构，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性，模组与箱体间支持软连接或硬连接方式：有线连接或信电合一接口无线方式，减少故障率；（3）低温冷屏，无热感：屏幕最大亮度情况下，达到热平衡后，模组表面不超过30℃。

（以上签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图等相关证明材料）
3.单元尺寸(W×H×D）：640×360×38mm，单元比例：16:9，箱体分辨率：344×192，单元重量：≤6kg
4.白平衡亮度（nits）≥600，亮度可调支持0-100%亮度调节，对比度≥15000∶1，刷新率≥3840/7680Hz。
5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。
6.换帧频率50&60Hz，支持120Hz、240Hz等3D显示技术
7.水平视角 ≥175°，垂直视角≥175°。
8.亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级C级；显示屏的黑屏非均匀性≤5%
9.灰度等级≥256级18bit，NTSC色域覆盖率：≥120%
10.像素失控率≤0.0000001，出厂时为0，无连续失控点
11.屏体正面为黑色亚光处理屏幕表面光反射率＜3cd/m，色准ΔE≤0.9
12.平整度≤0.1mm,像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。
13.支持前后多种维护方式，模组、电源、接收卡、控制板可全部单独进行维护、更换，支持不关屏热拔插维护。
14.最大功耗≤180W/㎡，平均功耗≤80W/㎡，休眠模式带电黑屏功耗(W)≤20W
15.观看舒适度：1级，人眼视觉舒适度(VICO)指数测试值在0<VIC0≤1，满足CSA035.2-2017标准量化分级1级；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹，基本无疲劳感,支持HDR显示效果
16.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类
17.电磁脉冲辐射试验：符合GJB151B-2013标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过1s，并通过电磁脉冲辐射敏感度试验符合性能判据A，具备降低电磁辐射功能，应达到ClassB标准，以减少电磁辐射对人体、电网以及其他设备的影响，具备相关设计能力及满足TUVCE－EMC标准。
18.PCB板材采用环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，温度≥150℃的覆铜板；符合GB4588.3-2002。
19.长霉试验，依据GB/T 2423.16-2022标准，显微镜（放大50倍）下未见长霉，防霉等级0级。
★20.投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标系统中所填写的对应产品型号一致，未提供作无效投标处理（投标时上传证书扫描件至投标系统）
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	控制系统
	1、支持至少5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，以适用各种前端输入信号；
2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；。
3、支持插入U盘播放1080P以内的视频及图片；
4、设备前面板配备直观的LCD显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。
5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
6、支持DVI、HDMI的输入分辨率自定义调节；
7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置。
9、支持4个千兆网口输出，最大带载可达260万像素。
10、支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
11、支持通过RS232协议连接中控设备。
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	智能配电柜
	1、提供10KW供电系统，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统。
2、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。
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	LED发布终端机
	1、配备独立显卡，独立显存容量不低于2GB，支持高清画面输出、基础图形图像处理、高清视频播放等使用需求，画面显示清晰、运行流畅无卡顿。

2、处理器核心规格不低于六核心十二线程，基础主频不低于2.5GHz，三级缓存不低于12MB

3、标配物理内存容量不低于8GB DDR4及以上高速内存，采用机械硬盘+固态硬盘双硬盘组合配置。其中，固态硬盘（SSD）容量不低于128GB，用于系统及常用软件安装，保障设备开机、程序启动、文件读写高速高效；机械硬盘容量不低于1TB，用于影音文件等长期存储，满足大容量存储需求，双硬盘协同工作，兼顾运行速度与存储容量。
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	钢结构
	1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。
2、支架颜色、质感、支撑结构同安装环境的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。
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	LED屏辅助材料-主电缆
	5*10mm² 
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	LED屏辅助材料-电源线
	3*2.5mm²
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	LED屏辅助材料-网络双绞线
	六类网络双绞线
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	辅材
	16U机柜、接插件、专用插座、大屏内部电源、网线、排线、磁铁、高清线等
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	安装调试
	安装调试
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	音频线
	300芯金银线
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	电源线
	RVV3*1.5mm²

	报告厅
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	主扩专业音箱
	1.频率响应： 55Hz-20kHz 。
2.标称覆盖角(HxV)：80°×50°（号角可旋转）。
3.灵敏度(1W/1m）：97dB。
4.最大声压级(1m)： 121dB /127dB（连续值/峰值)。
5.额定功率(AES)：300W；600W。
6.标称阻抗：8Ω。
7.驱动单元：1 x 12" 低音。
8.接线形式：100×130×2铝接线板，双进口四芯插，1+1-全频输入。
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	辅助专业音箱
	1.频率响应：70Hz-20kHz。
2.标称覆盖角(HxV)：80°x80°。
3.灵敏度(1W/1m）：95dB。
4.最大声压级(1m)： 118dB /124dB（连续值/峰值)。
5.额定功率(AES)：200W；400W。
6.标称阻抗：8Ω。
7.驱动单元：1 x 10" 低音。
8.接线形式：100×130×2铝接线板，双进口四芯插，1+1-全频输入。
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	返听音箱
	1.标称覆盖角(H x V)：≥80 x 50 (可旋转)。
2.最大声压级 (1m) ：124/130dB(连续/峰值)。
3.额定功率 (AES)：400W。
4.标称阻抗：8Ω。
5.低音单元：1x12”低音单元。
6.高音单元：1x3”高音单元。
7.频率响应：60Hz-18kHz(±3dB)；
8.灵敏度 (1W/1m）：≥97dB。
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	超低音箱
	1.频率响应：45Hz-250Hz。
2.灵敏度(1W/1m）：98dB。
3.最大声压级(1m)： 126(连续值）/ 132dB（峰值)。
4.额定功率(AES)：600W。
5.标称阻抗：8Ω。
6.驱动单元：1 x 15" 低音。
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	主扩音箱专业功放
	1.立体声输出功率8Ω:500W*2 。
2.立体声输出功率4Ω:900W*2。 
3.桥接输出功率8Ω:900W。
4.总谐波失真：<0.05%  。
5.信噪比：>95dB  。
6.频率响应：20HZ-20KHZ(0.3dB)  。
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	辅助音箱专业功放
	1.立体声输出功率8Ω:500W*2 。
2.立体声输出功率4Ω:900W*2。 
3.桥接输出功率8Ω:900W。
4.总谐波失真：<0.05%  。
5.信噪比：>95dB  。
6.频率响应：20HZ-20KHZ(0.3dB)  。

	46
	反听音箱专业功放
	1.立体声输出功率8Ω:600W*2 。
2.立体声输出功率4Ω:1100W*2。 
3.桥接输出功率8Ω:1100W。
4.总谐波失真：<0.05% 。 
5.信噪比：>98dB  。
6.频率响应：20HZ-20KHZ(0.3dB)。  
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	低音音箱专业功放
	1.立体声输出功率8Ω:800W*2 。
2.立体声输出功率4Ω:1200W*2 。
3.桥接输出功率8Ω:1450W。
4.总谐波失真：<0.05% 。 
5.信噪比：>95dB 。 
6.频率响应：20HZ-20KHZ(0.3dB)  。
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	数字音频处理器
	1.平衡式输入：8进8出，总线式AEC，一进一出的USB声卡。
2.独立通道的AFC，采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB。
3.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：
4.采样率：48 kHz
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	调音台
	1.12路MIC输入，2路Stereo输入.
2.1个S.PDIF输入/输出和AES/EBU输出。
3.16个总线4个Mono输出总线，5个Stereo输出总线，1个Stereo监听总线。
4.8个可自定义分配的XLR输出端口。
5.1对Stereo监听输出端口和1个耳机输出端口。
6.1个7寸1024*600的IPS触摸屏。
7.8个内部效果器模块。
8.2个USB支持立体声录音/播放/系统更新/场景预设导入导出。
9.支持场景记忆。
10.支持平板电脑远程操控。
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	反馈抑制器
	1.采样率：48K 频率响应 :20Hz-20kHz。
2.总谐波失真： ≤0.05%。
3.输入\输出接口类型： 免接播拔式接线端口。
4.输入接口：2路平衡输入(In Put )输出接口 :2 路平衡输出( Out Put )。
5.信噪比≥94dB。
6.自适应告诉浮点算法，设备接驳后30秒内自动运算且稳定达到稳态。
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	电源时序器
	1.输出电源插座：前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座。
2.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制，每个通道可以单独受控。
3.电压显示表 ：显示屏。
4.滤波器：内置电容滤波器。
5.延时功能：通过软件调试后，每路可设定延时时间，每路最长180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态。
6.联机支持：网口连接，可级联255台。
7.串口控制：232中控接口。
8.USB接口：有5V工程灯USB插口。
9.按键开关按钮：直键。
10.定时控制功能：连接中控机器后，电脑在不关闭的情况下使用，与软件配合使用可设定4组定时断、开功能。
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	会议主机
	1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置CPU处理器，支持讨论、视像跟踪、表决等功能。
2.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰。
3.采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数。
4.支持USB录音，高保真WAV格式输出。
5.具有2组共4路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持10个单元，可接40个单元。
6.同时具有2路8芯话筒单元接口，每路支持45个单元，可接90个单元。
7.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元。
8.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护。
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	主席单元
	1.心形指向性驻极体。
2.灵敏度 -46 dBV/Pa 。
3.频率响应 20Hz~20KHz。
4.输入阻抗 2 kΩ。
5.方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz)。
6.等效噪声  20 dBA (SPL)。
7.话筒最大声压级 125 dB (THD<3%)。
8.信噪比 ＞80dB。
9.通道串音 ＞80dB。
10.总谐波失真 ＜0.05%。
11.显示屏 3.5寸触摸屏。
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	代表单元
	1.心形指向性驻极体。
2.灵敏度 -46 dBV/Pa 。
3.频率响应 20Hz~20KHz。
4.输入阻抗 2 kΩ。
5.方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz)。
6.等效噪声  20 dBA (SPL)。
7.话筒最大声压级 125 dB (THD<3%)。
8.信噪比 ＞80dB。
9.通道串音 ＞80dB。
10.总谐波失真 ＜0.05%。
11.显示屏 3.5寸触摸屏。
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	会议线缆
	1.航空8芯手拉手会议系统专用延长线，20米标准长度。
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	无线话筒
	1.接收机规格：
(1)频率范围：600-940MHz。
(2)可调信道数≥100+100。
(3)接收灵敏度≥-95dBm。
(4)音频频响40~18000Hz。
(5)失真度≤1%。
(6)信噪比≥100dB。
(7)电源规格：DC6V/500mA。
(8)消耗规格：≤8W。
2.麦克风规格：
(1)频率范围：600-940MHz。
(2)可调信道数≥100。
(3)频率稳定性±10ppm。
(4)调制方式：DQPSK。
(5)射频功率：≤30mW。
(6)音频频响：40~18000Hz。
(7)失真度：≤1%。
(8)音头规格：动圈式、心型指向。
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	天线分配器系统
	1.頻率范围：450～970MHZ。
2.阻抗：50Ω。
3.输入电压：DC 12V 5A。
4.输出直流电压：12V四组DC輸出端子。
5.天线增幅电压：12V 150mA。
1.频率范围：470～960MHz。
2.增益：12dB。
3.接口：BNC，阻抗：50Ω。
4.接收角度：360°。
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	中控主机
	1.开放式的可编程控制平台，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构。
2.内嵌式红外学习器，无须配置专业学习器，使用更简单，存储更可靠。
3.强大的网络功能，完善的周边设备，稳定可靠的机器性能。
4.全面支持Windows操作系统。
5.8路独立可编程RS-232/RS-485/RS422控制接口。
6.8路独立可编程红外发射接口。
7.8路数字I/O控制接口。
8.8路弱电继电器控制接口。
9.3个BUS网络控制接口，可任意扩展模块，如多台调光器，多台电源控制器等，可扩充至256个网络设备。
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	中控编程软件
	1.一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备。
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	红外发射棒
	1.支持连接本项目采购的中控主机。 
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	电源控制器
	1.通讯方式 BUS控制总线。
2.地址码  用户自行设定，ID拨码开关选择ID 。
3.继电器数量8个。
4.电源 24DC，BUS控制总线供电 。
5.单路载入容量  AC/220V/10A， DC/30V/10A。   
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	中控控制器
	1.屏幕≥11.5 英寸；
2.分辨率≥2456 × 1600；
3.运行内存≥8GB；
4.机身存储≥128GB
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	路由器
	1.最高传输速率≥1167Mbps
2.传输速率2.4GHz≥300Mbps
3.传输速率5GHz≥867Mbps
4.频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）
5.网络接口 1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps LAN口
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	COB面光灯
	1. 输入电压 AC 110V/240V，50/60HZ。
2. 光源 功率≥200W,使用寿命≥5000小时。
3. 色温 4200K(+-150K),3200K/6500K可选。
4. 显色指数 Ra≥95，R9≥89。
5. 出光角度 60°/75°（可选）。
6. 光效（60°）中心照度≥1100LUX/3M,690LUX/5M。
7. 控制通道 3CH/4CH（可选）。
8. 通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选）。
9. 调光 调光曲线为(16 bit)线性 0-100%（无闪烁）。
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	LED帕灯
	1、输入电压 AC 100V/240V，50/60HZ。
2、光源 总功率≥162W,使用寿命≥2000小时。
3、色温 3200K/7500K（可调）。
4、显色指数 Ra≥36/90（可调）。
5、出光角度 25°/45°（可选）。
6、光效 中心照度≥960LUX/3M,560LUX/5M。
7、控制通道 8CH/9CH（可选）。
8、通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选）。
9、调光 线性 0-100%。
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	嵌入式平板柔光灯
	1 输入电压 AC 110V/240V，  50/60HZ。
2 光源 功率≥180W,使用寿命≥5000小时。
3 色温 4350K(+-150K),3200K/5600K可选。
4 显色指数 Ra≥95，R9≥90。
5 出光角度 120°。
6 光效 中心照度≥660LUX/3M,295LUX/5M。
7 控制通道 5CH/6CH（可选）。
8 通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选）。
9 调光 调光曲线为(16 bit)线性 0-100%（无闪烁）。
10 电动翻转角度 0/85°。
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	灯光控台
	1.工作电压：AC110V～240V。
2.频率：50/60Hz
3.DMX512标准。512个DMX控制通道。
可控制32台16个通道电脑灯。
4.16个通道推杆，1个速度控制推杆。
5.1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度，渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速度控制。
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	电源直通箱
	1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。
2.额定功率：12路×4kw可适用于任何负载，过载与短路双重保护高分断空气开关。
3.32A空气开关。
4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方便使用。
5.12路单独控制采用国标40A胶木插4平方主线，均烫锡焊接处理防止老化而发热。
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	信号放大器
	1.供电：单相AC220V±10％。
2.频率50Hz±5％. 1 路信号输入。
3.8路经独立电气隔离的信号分配输出。
4.数字信号：DMX512。
5.接口类型：RS-485以及采用RS-485 接口传输的各种数字信号。
6.信号连接插座：三芯音频阳座阴座。
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	LED显示屏单元
	1.显示尺寸为宽≥5.76 m，高≥2.88m；
2.（1）像素点间距：≤1.86mm，封装方式：SMD表贴三合一封装，像素密度：≥288906；（2）箱体材质：整机采用压铸铝结构，全金属自然散热结构，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性，模组与箱体间支持软连接或硬连接方式：有线连接或信电合一接口无线方式，减少故障率；（3）低温冷屏，无热感：屏幕最大亮度情况下，达到热平衡后，模组表面不超过30℃。

（以上签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图等相关证明材料）
3.单元尺寸(W×H×D）：640×360×38mm，单元比例：16:9，箱体分辨率：344×192，单元重量：≤6kg
4.白平衡亮度（nits）≥600，亮度可调支持0-100%亮度调节，对比度≥15000∶1，刷新率≥3840/7680Hz。
5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。
6.换帧频率50&60Hz，支持120Hz、240Hz等3D显示技术
7.水平视角 ≥175°，垂直视角≥175°。
8.亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级C级；显示屏的黑屏非均匀性≤5%
9.灰度等级≥256级18bit，NTSC色域覆盖率：≥120%
10.像素失控率≤0.0000001，出厂时为0，无连续失控点
11.屏体正面为黑色亚光处理屏幕表面光反射率＜3cd/m，色准ΔE≤0.9
12.驱动方式：共阴驱动48S；供电方式：共阴，采用2.8+3.8VDC或3.8VDC的安全电压供电。（签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图等相关证明材料）
13.平整度≤0.1mm,像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。
14.支持前后多种维护方式，模组、电源、接收卡、控制板可全部单独进行维护、更换，支持不关屏热拔插维护。
15.最大功耗≤180W/㎡，平均功耗≤80W/㎡，休眠模式带电黑屏功耗(W)≤20W
16.稳定性：平均使用寿命≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作。
17.观看舒适度：1级，人眼视觉舒适度(VICO)指数测试值在0<VIC0≤1，满足CSA035.2-2017标准量化分级1级；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹，基本无疲劳感,支持HDR显示效果
18.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类
19.电磁脉冲辐射试验：符合GJB151B-2013标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过1s，并通过电磁脉冲辐射敏感度试验符合性能判据A，具备降低电磁辐射功能，应达到ClassB标准，以减少电磁辐射对人体、电网以及其他设备的影响，具备相关设计能力及满足TUVCE－EMC标准。
20.PCB板材采用环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，温度≥150℃的覆铜板；符合GB4588.3-2002。
21.长霉试验，依据GB/T 2423.16-2022标准，显微镜（放大50倍）下未见长霉，防霉等级0级。
★22.投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标系统中所填写的对应产品型号一致，未提供作无效投标处理（投标时上传证书扫描件至投标系统）
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	控制系统
	1、支持常见的视频接口，包括1路DVI，2路HDMI1.4，1路3G-SDI+LOOP
2、支持不少于3个窗口和1路OSD同时显示。
3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。
4、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。
5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。
6、视频输出最大带载高达650万像素，最宽可达10240，最高可达8192。
7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节。
8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9、支持创建不少于10个用户场景作为模板保存，方便使用。
10、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
11、支持一键缩放功能，无需电脑，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。
12、前面板配备直观的LCD显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。
13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达。
14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性。

	72
	智能配电柜
	1、提供20KW供电系统，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统。
2、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。

	73
	LED发布终端机
	1、配备独立显卡，独立显存容量不低于2GB，支持高清画面输出、基础图形图像处理、高清视频播放等使用需求，画面显示清晰、运行流畅无卡顿。

2、处理器核心规格不低于六核心十二线程，基础主频不低于2.5GHz，三级缓存不低于12MB

3、标配物理内存容量不低于8GB DDR4及以上高速内存，采用机械硬盘+固态硬盘双硬盘组合配置。其中，固态硬盘（SSD）容量不低于128GB，用于系统及常用软件安装，保障设备开机、程序启动、文件读写高速高效；机械硬盘容量不低于1TB，用于影音文件等长期存储，满足大容量存储需求，双硬盘协同工作，兼顾运行速度与存储容量。

	74
	钢结构
	1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。
2、支架颜色、质感、支撑结构同安装环境的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。

	75
	LED屏辅助材料-主电缆
	5*10mm² 

	76
	LED屏辅助材料-电源线
	3*2.5mm²

	77
	LED屏辅助材料-网络双绞线
	六类网络双绞线

	78
	机柜
	32U，600*800*1600mm，钢化玻璃门

	79
	辅材
	接插件、专用插座、大屏内部电源、网线、排线、磁铁、高清线等

	80
	安装调试费
	安装调试费

	81
	音箱地插盒
	弹起式/2个欧姆头

	82
	天线同轴电缆
	25米长度射频同轴标准成品线

	83
	音箱线
	音响金银喇叭线纯铜2*300芯，100米/卷

	84
	灯杆
	DN40*2.5 镀锌圆管( 外径48mm.内径40mm,厚度2.5mm)

	85
	电源线
	RVV2*2.5mm

	86
	信号线
	RVVP2*0.5mm

	87
	网络双绞线
	六类网络双绞线


★（二）商务要求

1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商签订合同时需提供设备安装日程计划。 

（2）质量要求

中标供应商所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（4）验收要求

中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、中标供应商投标文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任，相关费用包含在本次报价中。 

（5）质保（维保）及售后要求

①中标供应商所投产品质保期限三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期），质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。

②在质保（维保）期内有问题做到及时处理，出现质量问题时或故障时，响应时间为30分钟，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师应在12小时内到达现场并排除故障。保修期内如同一故障发生三次，或在1周内无法修复，供应商须无条件换货，立即更换新机。

③质保（维保）期结束后，供应商仍应负责提供终身维修服务，只收取配件费。

（6）平台监管

①中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 

②中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律 追究合同责任方的责任。

④中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
⑤中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
（7）其他要求

①中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。

②中标供应商在签订合同前须将投标文件内提供的“相关证书”和“检测报告”等原件供采购人查验，如不提供或提供不全，采购人可向监管部门举报投标人虚假响应招标要求。

③南京文腾科技设备有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。

（8）培训要求

中标供应商须对采购人相关使用人员进行集中培训，包括但不限于硬件设备使用、软件功能讲解等，集中培训次数以采购人实际需要为准；供应商须根据采购人实际工作需要，对产品硬件及软件使用人员进行点对点单独培训等，相关费用包含在本次报价中。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点

①交付时间：合同签订后60个日历日内完成交货。

②交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。
6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离1分。本项最低得分为0。 
	40
	客观分

	2.2
	产品技术要求1 
	1、提供所投“LED显示屏单元1”（项目清单序号1）：
共阴驱动：采用共阴技术，LED面板设计按共阴原理设计(即恒流源输出端驱动LED的阳极，一个像素的三个基色R/G/B的阴极在封装时连接在一起)，根据LED各基色压降不同设置供电电压，各基色及恒流源芯片分别独立供电。有效控制温升，温度比常规屏减少40%以上，有效降低电量损耗。（以上内容需提供白皮书、彩页或技术白皮书等相关证明材料），满足得1分。
2、提供所投“LED显示屏单元2”（项目清单序号14）：
稳定性：平均使用寿命≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，（以上内容需提供白皮书、彩页或技术白皮书等相关证明材料），满足得1分。
	2
	客观分

	2.3
	产品技术要求2
	1、提供所投“反馈抑制器”（项目清单序号50）：
可实现同等距离扩声系统有效声压提升≥11dB。(提升传声增益)，（以上内容需提供白皮书、彩页或技术白皮书等相关证明材料），满足得1分。
2、提供所投“电源时序器”（项目清单序号51）：
单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器，（以上内容需提供白皮书、彩页或技术白皮书等相关证明材料），满足得1分。
	2
	客观分

	2.4
	软件著作权证书
	1、投标人提供所投“会议主机”（项目清单序号52）具有“会议设备管理软件”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》的，得1分，未提供不得分。
2、投标人提供所投“中控主机”（项目清单序号58）具有“中控综合信息管理系统”、“信号切换矩阵系统”、“智能灯光舞台效果渲染及远程调控系统”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》的，每提供一类得1分，最高得3分，未提供不得分。
注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供软件著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。
	4
	客观分

	2.5
	图纸方案设计
	投标人需对学校实施现场进行勘察，并根据勘察情况对未来科技城初级中学报告厅提供图纸方案设计，图纸内设备应包括：
未来科技城初级中学报告厅：LED屏一套（至少包含项目清单序号70）、会议系统一套（至少包含项目清单序号40、41、42、43），灯光系统一套（至少包含项目清单序号64、65、66）；
具体数量以项目清单为准。

评委根据图纸方案设计进行综合评分，包含：1.设计方案；2.线路图。以上每项内容逐项评分：
方案内容规范性强、完整度高、系统结构合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	根据本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.应急措施等内容。以上每项内容逐项评分：
	6
	主观分

	
	
	方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
	
	

	
	
	方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
	
	

	
	
	方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
	
	

	
	
	上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	
	

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制方案，内容包含：1.服务体系；2.故障解决方案；3.服务内容；4.技术人员保障和服务电话。以上每项内容逐项评分：
	6
	主观分

	
	
	方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
	
	

	
	
	方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
	
	

	
	
	方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
	
	

	
	
	上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	
	

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求中“培训要求”编制方案，内容包含：1.培训人员；2.培训内容；3.培训课时安排；4.培训方法。以上每项内容逐项评分：
	6
	主观分

	
	
	方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
	
	

	
	
	上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	
	

	4.节能环保

	4.1
	节能产品
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。
	0.5
	客观分

	4.2
	环境标志产品
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。
	0.5
	客观分

	合计
	
	100分


第六章  投标文件格式 
投  标  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   

      投标人名称 ：（加盖电子公章）   

      日      期 ：                   

投标文件目录
一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、核心产品品牌一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：                
二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件
说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。
三、投标函
投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：þ大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表
开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   采购包号：

	投标总报价

	小写（元）：                             


                                              日  期：
五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	


备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

六、投标分项报价表
投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：                                  

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 (是 (否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。
七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注： 
1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.供应商未对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注： 

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于(中型企业 (小型企业 (微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于(中型企业 (小型企业 (微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：                                                              

地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  

二、质疑项目基本情况

项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                

质疑事项2：                                                                

……

四、质疑事项相关请求

请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      

日  期：    

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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