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[bookmark: _Toc12887259][bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc226126992]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331]南京汇采项目管理有限公司受江苏省特种设备安全监督检验研究院的委托，就其所需的特种设备事故调查与应急处置能力提升设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
特种设备事故调查与应急处置能力提升设备采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026-08-26，09:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0059
[bookmark: _Hlk88135353][bookmark: OLE_LINK29]（二）项目名称：特种设备事故调查与应急处置能力提升设备采购
[bookmark: OLE_LINK28]（三）预算金额：人民币288.482万元（采购包1：100万元；采购包2：80.7万元；采购包3：107.782万元；） 
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk88135376]（四）最高限价：本项目设定每个采购品目的预算金额为最高限价。投标人对各品目的报价均不得超过预算金额，否则按无效投标处理。
[bookmark: _Hlk210926822]（五）采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK77]分包号
	品目
	采购标的名称
	数量
(台/套)
	采购需求
	预算金额
（万元）
	合同履行期限
	备注

	[bookmark: _Hlk235714708]1
	一
	[bookmark: OLE_LINK81]防爆机器狗（防爆四足机器人）
	1
	详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”
	100
	合同签订之日起90日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付
	[bookmark: OLE_LINK85]/

	2
	一
	防爆手持式声像仪
	1
	
	9.9
	
	/

	
	二
	防爆手持式热像仪
	5
	
	70.8
	
	[bookmark: OLE_LINK68]核心产品

	[bookmark: _Hlk235620836]3
	一
	防爆检验工具箱
	13
	
	88.4
	
	核心产品

	
	二
	防爆对讲机
	52
	
	10.4
	
	/

	
	三
	红外望远镜
	9
	
	8.982
	
	/


本项目不接受进口产品投标（注:本项目所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
（六）合同履行期限：详细内容见招标文件“第三章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk172037786]（七）本项目不接受联合体参与投标；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
[bookmark: OLE_LINK2]1.通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）提供2024年度或2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）提供在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；
（4）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.其他资格要求
[bookmark: _Hlk174538327]（1）存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商； 
（2）提供法人授权书；
（3）提供投标函；
[bookmark: OLE_LINK17]（4）本项目共有3个分包，本次采购为分包1分包2和分包3，3个分包同时进行采购，同一投标人可以同时参加多个分包，但只能在一个分包上中标（即“兼投不兼中”）。本项目评审顺序为：分包1、分包2和分包3，在评审阶段按分包号正顺序评审，若投标人在前面依次评审的分包中已被推荐为第一中标候选人，则不得再参加后续分包的评审。
[bookmark: _Hlk174538358]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；
（三）本项目的特定资格要求：无； 
[bookmark: _Hlk204083582]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk171011150][bookmark: _Hlk151113466]（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日； 
（二）地点：江苏政府采购网；
[bookmark: _Hlk204083569][bookmark: _Hlk171011164]（三）方式：招标文件可在“江苏政府采购网”自行下载查看；供应商须办理“苏采云”政府采购交易系统CA数字证书，登录系统并成功提交参与确认函后，方可获得参与后续采购活动的资格。
[bookmark: _Hlk162603955][bookmark: _Hlk162603855]（四）售价：0.00元。
[bookmark: _Hlk176277315]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2026-08-26，09:00（北京时间）
（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
（一）本次招标不收取投标保证金；
[bookmark: _Hlk196927902][bookmark: _Hlk171011619][bookmark: _Hlk196927919][bookmark: _Hlk196927960]（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告； 
（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
七、本次招标联系方式
（一）采购人信息
名  称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 
地  址：南京市草场门大街107号龙江大厦 
联系人：李老师 
联系电话：025-89621099
（二）采购代理机构信息
名  称：南京汇采项目管理有限公司
地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座
联系人：孙莹、郑吉玉 
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-86606690
[bookmark: _Hlk171011874]（三）项目联系方式
项目联系人：孙莹、郑吉玉
联系电话：025-86606690
　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc226126993][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc226126994][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Hlk198053487]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK47]4.2本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，由中标供应商承担并包含在投标报价中。代理服务费以中标金额为基数，参照原国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准的80%计取。若计算金额低于人民币3000元的，则按人民币3000元收取。中标供应商须在领取中标通知书前向代理机构全额支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc226126995][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc12887262]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同文本
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc226126996][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14、投标有效期
14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc226126997][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]16、电子投标文件的递交
16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17、投标截止时间
17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18、投标文件的拒收
18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。
18.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc8485116]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc226126998][bookmark: _Toc9363430]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]20、开标
20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21、评标委员会
21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.4 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排授权代表与代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.8异常低价投标审查
24.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
[bookmark: _Hlk185331020][bookmark: _Hlk185331009][bookmark: _Hlk185331222]25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。
25.1.8投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
[bookmark: _Hlk204691767]25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款：
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc9363431][bookmark: _Toc226126999][bookmark: _Toc12708976]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。
27.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
27.6 以下情形的质疑不予受理
27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。
27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc226127000][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]29、签订合同
29.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。


[bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc9363435][bookmark: _Toc226127001][bookmark: _Toc8485121]第三章 项目需求
[bookmark: OLE_LINK100]采购标的清单：
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk172189752][bookmark: _Hlk174538584][bookmark: _Hlk28691518][bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575]分包号
	品目
	采购标的名称
	数量
(台/套)
	采购需求
	预算金额
（万元）
	合同履行期限
	备注

	1
	一
	[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK83]防爆机器狗（防爆四足机器人）
	1
	详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”
	100
	合同签订之日起90日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付
	/

	2
	一
	防爆手持式声像仪
	1
	
	9.9
	
	/

	
	二
	防爆手持式热像仪
	5
	
	70.8
	
	[bookmark: OLE_LINK96]核心产品

	3
	一
	防爆检验工具箱
	13
	
	88.4
	
	核心产品

	
	二
	防爆对讲机
	52
	
	10.4
	
	/

	
	三
	红外望远镜
	9
	
	8.982
	
	/


注：1、项目属性：货物类
2、所属行业：工业
3、投标人对各品目的报价均不得超过预算金额，否则按无效投标处理。
4、招标文件中的标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足，则按无效投标处理。


[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK87]分包1 防爆机器狗（防爆四足机器人）
一、采购标的
1、防爆机器狗（或防爆四足机器人）
2、数量1套
二、技术要求：
本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
以下标▲项均需提供产品制造商官方网站截图或公开的技术规格书或产品宣传彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告等证明材料。 
（一）功能要求
1、图像处理功能
[bookmark: OLE_LINK97]所投产品应具有图像处理功能，识别依托图像数据开展，图像预处理为图像处理核心环节，能够优化原始数据质量，满足后续图像分析、特征提取与智能识别作业需求。设备搭载图像预处理功能，可有效剔除图像及音频数据内各类干扰信息，为智能识别算法高效运行提供可靠数据支撑。
2、表计数据读取
所投产品应具有通过AI视觉技术读取各类仪器仪表数据功能。
当巡检任务中发现表计数据读数异常时，可实现即时报警，设备管控平台实时显示巡检结果数据，并提示预警，巡检结果可通过设备管控平台巡检结果查看并导出。
3、红外测温检测
所投产品能够对设备表面温度进行采集，通过红外热成像图像温度距阵+封闭曲线，对重点温度观察设备、辅助加热设施进行精确测温，并将红外图像及温度数据实时上传至设备管控平台系统，可显示观察设备的温度，并针对异常温度进行阈值预警。
4、环境气体检测
所投产品应携带多合一扩散式危险气体检测模块，采用实时巡检方式，实时采集行走路线上的气体数据，并通过网络实时传输到设备管控平台，当监测到待检测气体超标时，系统将进行报警。环境气体检测结果可通过大屏实时展示，可通过气体巡检结果查看详情，也可通过设备管控平台查看气体数据折线图。
5、跑冒滴漏检测
设备依托 AI 视觉识别技术，可精准识别现场有色烟气、水渍、液滴、结冰冻凝等各类泄漏形态。支持预设点位自动巡检，借助高精度云台与高清摄像设备完成现场抓拍及视频采集，数据实时上传设备管控平台。系统通过智能算法研判泄漏风险，快速锁定泄漏位置并自动告警，全面实现现场介质跑冒滴漏智能监测。
6、自动无线充电
所投产品应具备自动充电功能，巡检任务结束时，将自动驶向指定充电房实现自动连接并实施充电。充电完成后，防爆机器狗（或防爆四足机器人）自动停止充电，待命或投入正常运行。整个充电过程完全实现自动化，无需人工干预。
7、离线巡检功能
所投产品通信链路电源断开后，能按预先设置好的行走路线和巡检点继续执行任务；能将通信链路断开后的任务数据保存在所投产品本体中，待通信链路恢复后，所投产品能将通信链路断开后的任务数据自动上传至设备管控平台。
8、防碰撞功能	 
所投产品应具有障碍物检测装置，运动过程中能感知障碍物并停止，障碍物移除后继续执行任务指令。
9、一键返航功能
[bookmark: OLE_LINK98]所投产品本体开始巡检任务后，应具有启动一键返航功能，设备管控平台确认后，所投产品执行一键返航策略并返回设置位置。
10、视频存储监控
[bookmark: OLE_LINK99]所投产品应搭载高清摄像头及视频管理设备，具备直播和录像功能，巡检过程可进行集中存储、回放，可见光实时视频在协议支持情况下可接入已有的视频监控系统。
（二）技术参数要求
★所投防爆机器狗（或防爆四足机器人）须具备有效的防爆合格证书（须提供有效证书复印件或扫描件）；
	指标
	性能参数

	防爆机器狗（或防爆四足机器人）本体
	1.  
	尺寸
（长×宽×高）
	不大于1500mm×700mm×1200mm

	
	2.  
	重量
	不大于150kg

	
	3.  
	★防爆等级
	不低于Ex d ⅡB T4 Gb

	
	4.  
	▲防护等级
	不低于IP65

	
	5.  
	工作环境温度
	-20℃～+50℃

	
	6.  
	存储环境温度
	-20℃～+60℃

	
	7.  
	环境相对湿度
	5%～85%（无冷凝水）

	
	8.  
	▲最大爬坡能力
	≥20°

	
	9.  
	最大攀爬高度
	≥200mm

	
	10.  
	最大涉水深度
	≥150mm（直立行走状态）

	
	11.  
	最大越障高度
	≥200mm

	
	12.  
	最大防风等级
	≥7级

	
	13.  
	额定速度
	≥1m/s

	
	14.  
	▲自由度
	不低于10个

	
	15.  
	▲负载能力
	≥20kg

	
	16.  
	工作电压
	DC 48V

	
	17.  
	电池容量
	不低于50Ah

	
	18.  
	充电时间
	不大于3h

	
	19.  
	▲续航能力
	≥2h

	
	20.  
	运行模式
	遥控/自主

	
	21.  
	步态种类
	具备WALK行走、RUN奔跑、CLIMB爬坡

	
	22.  
	自主导航定位精度
	≤±5cm

	
	23.  
	通信方式
	支持5G/4G/WiFi

	防爆云台
	24.  
	云台运动范围
	水平：N × 360°
俯仰：-30°～90°

	
	25.  
	测角精度
	≤±0.1°

	
	26.  
	★防爆等级
	不低于Ex d ⅡB T4 Gb

	
	27.  
	控制速度
	水平：不高于40°/s
俯仰：不高于10°/s

	
	28.  
	工作电压
	DC 24V

	
	29.  
	工作电流
	≤2A

	
	30.  
	重量
	≤ 8kg

	
	31.  
	可见光摄像头像素
	≥400万

	
	32.  
	可见光摄像头分辨率
	≥2560×1440

	
	33.  
	可见光摄像头焦距
	≥32倍光学变倍

	
	34.  
	可见光摄像头数字变倍
	≥12倍

	
	35.  
	红外热成像仪分辨率
	≥384×288

	
	36.  
	红外热成像仪焦距
	≥10mm

	
	37.  
	红外热成像仪测温范围
	-20℃～150℃或0℃～650℃
（可根据现场需求切换测温量程）

	
	38.  
	红外热成像仪测温精度
	满足 ±2℃或读数的 ±2%

	
	39.  
	红外热成像仪近摄距离
	≤1.5m

	
	40.  
	红外热成像仪有效测量距离
	≥15m

	气体传感器
	41.  
	★防爆等级
	不低于Ex d ⅡB T4 Gb

	
	42.  
	检测气体
	≥4种（O2、CO、EX、H2S等）

	
	43.  
	检测精度
	≤±3% FS

	
	44.  
	响应时间（T90）
	≤20秒

	
	45.  
	采样方式
	扩散式

	
	46.  
	检测原理
	电化学和催化燃烧气体传感器

	深度相机
	47.  
	深度分辨率
	≥1280×720

	
	48.  
	深度精度（4米）
	＜2%

	
	49.  
	深度帧速率
	≥60fps

	导航系统
	50.  
	导航方式
	激光雷达+深度相机+IMU

	
	51.  
	导航重复定位精度
	≤±5cm

	
	52.  
	最大建图面积
	≥20万平方米

	
	53.  
	建图精度
	≤10cm

	
	54.  
	雷达测距能力
	≥120m

	
	55.  
	雷达测量精度 
	≤±2cm

	
	56.  
	导航避障距离
	≥4m

	
	57.  
	无风险直行通过宽度距离
	≥130cm

	
	58.  
	场景变化
	≥25%

	
	59.  
	无风险原地转向道路宽度
	≤3m

	
	60.  
	最小障碍物高度
	≥20cm（基于水平路面）


★三、商务要求:
[bookmark: OLE_LINK8]（一）质保期：2年（自本项目验收合格之日起计）；
（二）交付要求：合同签订之日起90日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付；
（三）付款方式
1、合同签订生效后，支付合同总价的50%；初步验收合格后，采购人收到中标供应商提供的合同总价10%的履约保函后，支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还履约保函。
2、履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；
四、其他要求
1、制订项目实施方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等；实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成；
2、制订项目质量保障方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
3、说明防爆安全设计优势
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投产品的防爆安全设计优势。方案应结构完整、内容全面，技术路线科学可行，风险防控措施具有针对性与可操作性。
4、制订售后服务承诺方案
投标人根据项目需求提供售后服务方案，包括售后服务体系、售后服务人员配置、售后服务响应时间等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
5、制订培训方案
投标人根据项目需求提供培训方案，内容包括培训计划、培训内容（含培训材料）、培训对象、培训时间安排等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
[bookmark: OLE_LINK101]6、投标人(或所投产品制造商)应具备相关供货经验，自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来所投防爆机器狗（或防爆四足机器人）同品牌、同型号的供货案例的优先；
7、投标人或所投产品制造商应建立完善的管理体系，具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的优先；
[bookmark: OLE_LINK14]8、本项目要求软件平台与配套设备协同运行，以支持软件平台功能及现场技术的持续升级。投标人具备数字孪生系统测试报告，内容包含“用户管理、信用文化空间、数据分析、信息传输安全、通知公告”等主要功能的（功能模块名称不要求与本项表述完全一致，但须在报告中体现等效功能）的优先；
[bookmark: OLE_LINK7]9、投标人参与编制过机器狗（或机器人）集中监控系统技术、性能及试验方法相关国家标准的优先；
10、所投产品具备相关专利的优先；
[bookmark: OLE_LINK106]11、在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外延长至少1年质保期的优先。

[bookmark: _Hlk14096470][bookmark: _Hlk47437789]


分包2 防爆手持式热像仪等设备
一、采购标的
1、防爆手持式声像仪，1套；
2、防爆手持式热像仪，5套；
二、技术要求
本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
设备1：防爆手持式声像仪
★1.麦克风通道：≥162个 MEMS 数字麦克风；
★2.防爆等级：Ex ib ⅡC T4 Gb；
3.声压灵敏度：0.01升/分钟@0.1MPa，2.5m，φ30μm小孔；
4.泄漏模式：自动识别泄漏点，本机显示泄漏量、泄漏等级和年度能耗成本；
5.局放模式：本机显示 PRPD 图，适配不同交流频率（50/60Hz），自动诊断沿面放电、悬浮放电、尖端（电晕）放电等放电类型；
▲6.定位频率范围：2～100kHz；（提供功能界面截图）
7.频率范围选择：支持预先配置不同场景下的频率范围，之后从中选择合适的频率范围支持手动调整频段范围；
8.具备双高亮 LED 灯辅助照明，并可以一键开启/关闭闪光灯，方便在昏暗场景下使用；
9.具备一键4倍放大功能，方便巡检高空管道时，一键放大4倍，查看气体泄漏点位置详情；
▲10.屏幕右侧具有悬浮球功能按键，右手拇指可直接完成拍照、开闭闪光灯、4倍放大、图库查看功能；（提供功能界面截图）
▲11.图片分析时，具备草图功能，可通过触屏，快速在屏幕上进行涂写、标记；（提供功能界面截图）
12.声音采样率：≥200kHz；
13.声学刷新率 ：≥25Hz；
14.工作距离：0.3～200m；
15.声像图视场角：66°*52°；
16.数码相机：≥1300万像素；
17.显示屏：≥5 英寸，1280*720 像素，采用大猩猩防爆盖板的 IPS LCD 触摸显示屏；
18.防护等级：≥IP54；
19.防跌落：≥2m；
▲20.声像聚焦：屏蔽周围区域，仅关注聚焦区域的声像，且聚焦范围大小可调节；（提供功能界面截图）
21.图像模式：单声源，多声源，全息；
22.声像延时：可将转瞬即逝的声音信号在图像上滞留显示，便于锁定；
23.超声听音：将超声波的不可听声实时转化为可听声；
24.MP4 视频录制：支持各种声源模式下的 mp4 视频录制；
▲25.主机结构：单握手一体化设计，重量≤1.3kg；
▲26.远端控制：可通过任意手机、平板、电脑等设备自带的浏览器进行远程操作控制，获取、分析、分享本机数据，方便在高空、高压、高温等高危场景下远程对设备进行远程使用。（提供功能界面截图）
27.产品配置
主机、可充电锂电池*2、座充、电源适配器、USB Type-C至USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、128G SD卡、SD卡读卡器、取卡针、快速入门指南、装箱单、硬质便携箱



设备2：防爆手持式热像仪
1.热像仪硬件 
★（1）热像探测器：焦平面陈列（FPA）非制冷红外探测器，物理像素不低于640×480像素，且具备像素增强技术，像素可提升为1280×960；
▲（2）任意手机、电脑、平板等设备自带浏览器实时查看、远程操控热像仪，实时获取、分析、分享热像仪数据，方便在高空、高压、高温等高危场景下远程使用设备；（提供功能界面截图）
★（3）防爆等级：不低于Ex ib ⅡB T4 Gb；
（4）温度灵敏度（NETD）：≤30mk@30℃；
（5）测温精度：±2℃或读数2%，取大值；
▲（6）测温范围：-20℃—+1700℃（-20℃～120℃; 0℃～700℃，300℃～1700℃)；（提供功能界面截图）
▲（7）测温模式：不少于15个可移动点，不少于15个可移动区域分析，不少于10条可移动直线（测温线上可生成线温分布图），并具备图像AI算法，可自动识别被测物并自动进行多边形标记；（提供功能界面截图）
（8）空间分辨率：≥0.68mrad；
▲（9）对焦：同时具备手动对焦、自动对焦、触控对焦3种对焦方式，触控对焦模式下，点击屏幕上的被测目标，即可快速完成对该目标的对焦；（提供功能界面截图）
（10）细节增强成像技术：实时热像画面中，通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像，其他区域则以黑白热成像显示，大幅度增强复杂场景中特定目标的细微温差成像效果，有利于测试过程中发现细微的热梯度变化；
（11）触控温宽模式：根据手指触控图像自动调节画面温宽，支持触控选择热像图温宽的最大值和最小值；
（12）专业级激光测距仪：自动测量目标至热像仪镜头距离，范围：0.1m-50m；精度：d*0.01%±2mm；
（13）温度特征面积与长度计算：自动测量矩形区域和圆形区域内的面积；自动测量关注温度的分布长度；
▲（14）如果被测设备较大，可以在本机上拍摄全景图；（提供功能界面截图）
（15）全屏温升自动计算功能：自动计算出整个热像画面的温升数值，屏蔽环温干扰；
（16）分区发射率：支持每个测温区域单独设置发射率；
（17）自动命名热像图：扫描二维码命名；AI语音听写命名；AI文本识别命名；键盘输入命名；
（18）收藏标注：对感兴趣的热像图可以添加收藏标注，并且在热像仪的图库内快速查找到标注过的图片；
▲（19）屏幕右侧具有悬浮球功能按键，右手拇指可直接完成对焦、拍照、拍照与录像功能切换、校准、切换量程、图像画面切换、数码变焦切换、开关照明灯、图库查看功能；（提供功能界面截图）
▲（20）具备草图功能，图片分析时，可通过触屏快速在图片上进行涂写、标记；（提供功能界面截图）
（21）声音报警：可以分区单独设置报警阀值，支持高温报警和低温报警；
（22）视频录制：本机全辐射热像视频录制、本机非辐射热像视频录制，连接PC录制全辐射热像视频；
（23）可见光像素：工业级≥1300万像素；
（24）存储介质：≥64GB SD卡，支持热插拔；
（25）传输接口：USB、HDMI、蓝牙、WiFi；
（26）单个电池工作时间：≥4小时；
（27）电池数量：2个锂离子可充电电池，带座充；
2.专业分析软件
（1）支持设备实时在线测温、在线分析、实时报警等功能；
（2）支持录制全辐射红外热像视频流，单个热像文件存储深度可达1TB，可以自定义录制采样帧频，可以自定义自动录制的触发条件（高温触发、低温触发、持续时间触发、外部触发等）；
（3）支持自定义的不规则区域温度分析，自动捕捉最高、低点温度，显示平均温度、极差温度，并具备图像AI算法，可自动识别被测物并自动进行多边形标记；
（4）在线分析支持超温报警、低温报警、极差值温度报警三种模式；
（5）对录制后的全辐射视频流可添加任意多个点、线、区域分析对象；
（6）支持多样品分析功能，可将不同样品的热像温度视频的任意点或区域的温升曲线进行叠加分析，找出最优的设计方案；
（7）自动生成任意点，任意区域的最高、最低、平均值温度-时间曲线，可将全幅图像、区域的温度值或温升曲线数据导入excel表格进行二次分析；
（8）内置测量范围计算器，计算最大测量范围、像素解析度、测量镜头、测试距离等参数；
（9）支持全辐射红外照片的任意编辑和拼接功能，可将任意多个照片拼接成一个完整视频，并且可以分析并绘制任意点、线及区域的温度—时间的温升曲线；
（10）可以批量自动生成word版测试报告；
（11）支持等温线功能，不少于3种等温线颜色显示；
（12）支持在红外热图及红外视频中添加多条测温线，测温线自动显示最高温、最低温及平均温，可导出静态红外热图的线温分布图及动态红外视频中的线温随时间变化的温度分布图；
（13）支持导出全幅红外热图的温度三维图，支持导出在红外热图上选定的任意区域的温度三维图，并可以任意角度、方向的拖动。
3、产品配置：
红外热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USBType-C⾄USB接⼝线缆、Micro HDMI接口⾄HDMI接口线缆、64G SD卡、SD卡读卡器、附件袋（⼿腕带、2个⼿腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六⻆扳⼿、取卡针）、资料袋（装箱单、用户手册）、便携软包、硬质便携箱、外包装箱。
[bookmark: OLE_LINK72]★三、商务要求
（一）质保期：2年（自本项目验收合格之日起计）；
（二）交付要求：合同签订之日起90日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付；
（三）付款方式
1、合同签订生效后，支付合同总价的50%；初步验收合格后，采购人收到中标供应商提供的合同总价10%的履约保函后，支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还的履约保函。
2、履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；
四、其他要求
[bookmark: OLE_LINK73]1、说明防爆安全设计优势
[bookmark: OLE_LINK63]投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投产品的防爆安全设计优势。方案应结构完整、内容全面，技术路线科学可行，风险防控措施具有针对性与可操作性。
2、说明防爆手持式热像仪的产品综合性能
[bookmark: OLE_LINK67]投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投防爆手持式热像仪的核心性能优势说明，并提供相关的证明材料。方案应结构完整、内容全面、数据详实，技术路线科学可行。
3、制订项目实施方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等；实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成；
4、制订项目质量保障方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
5、制订售后服务承诺方案
投标人根据项目需求提供售后服务方案，包括售后服务体系、售后服务人员配置、售后服务响应时间等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
6、制订培训方案
投标人根据项目需求提供培训方案，内容包括培训计划、培训内容（含培训材料）、培训对象、培训时间安排等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
7、投标人（或产品制造商）具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）,具备所投防爆手持式热像仪（同品牌、同型号）的供货案例的优先；
8、投标人或所投产品制造商应建立完善的管理体系，具备质量管理体系认证证书的优先；
9、在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外延长至少1年质保期的优先。



分包3 防爆检验工具箱等设备
1、 采购标的
[bookmark: OLE_LINK95]1、防爆检验工具箱，13套；
2、防爆对讲机，52套；
3、红外望远镜，9套；
2、 技术要求
本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
设备1：防爆检验工具箱
[bookmark: OLE_LINK33]1、防爆检验工具箱技术参数
	指标
	性能参数

	防爆万用表
	1. 
	防爆标志：不低于Ex ib IIB T5 Gb

	
	1. 
	直流电压（DCV）：（DCV）±（0.5%+4d） 量程400mv；（DCV）±（0.5%+4d） 量程4V、40V、400V；DCV）±（1.0%+4d） 量程600V

	
	1. 
	交流电压（ACV）：（ACV）±（1.0%+8d） 量程400mv；（ACV）±（1.0%+8d） 量程4V、40V、400V；（ACV）±（1.5%+8d）量程600V

	
	1. 
	直流电流（DCA）：直流电流：（DCA）±（1.5%+5d） 量程400uA、4000uA；（DCA）±（2.5%+5d） 量程40mA、400mA；（DCA）±（3.0%+5d） 量程10A

	
	1. 
	交流电流（ACA）±（2.0%+8d） 量程400uA、4000uA；（ACA）±（3.0%+8d） 量程40mA、400mA；（ACA）±（3.5%+8d） 量程10A

	
	1. 
	电阻（Ω）：（Ω）±（1.2%+5d） 量程400Ω
（Ω）±（1.0%+5d） 量程4KΩ、40KΩ、400KΩ
（Ω）±（1.5%+5d） 量程4MΩ
（Ω）±（2.5%+5d） 量程40MΩ

	防爆型接地电阻测量仪
	1. 
	电阻量程:0.01-1200Ω;

	
	1. 
	电阻分辨率:0.001Ω;

	
	1. 
	电阻最高精度:±1%±0.01Ω;

	
	1. 
	数据存储:≥99组;

	
	1. 
	电阻报警临界值设定范围:1-199Ω;

	
	1. 
	电流量程0-20A，精度：±1％。

	
	1. 
	防爆标志不低于Ex ia ⅡB T3 

	防爆型钳型电流表
	1. 
	交直流电压0-600V

	
	1. 
	交直流电流0-400A

	
	1. 
	防爆标志：不低于Ex ib ⅡB T4 Gb。

	防爆型红外测温仪
	1. 
	测温范围：覆盖-50℃～1000℃

	
	1. 
	测量精度：≤1.5℃；

	
	1. 
	发射率：0.1～1连续可调；

	
	1. 
	响应时间：不大于500ms；

	
	1. 
	显示分辨率：≤0.1℃；

	
	1. 
	防爆标志不低于Ex ib ⅡC T4 Gb

	防爆型气体检测仪（四合一）
	1. 
	测试气体：甲烷（CH4）、一氧化碳（CO）、氧气（O2）、硫化氢（H2S）

	
	1. 
	测定原理：定电位电解方式（CO、O2、H2S）红外吸收原理（CH4）

	
	1. 
	甲烷量程：(0.00～4.00)%；

	
	1. 
	氧气量程：(0.0～25.0)%；

	
	1. 
	一氧化碳量程：（0～1000）×10-6；

	
	1. 
	硫化氢量程：（0～100）×10-6。

	防爆测距仪
	1. 
	量程：覆盖0.05-200m；

	
	1. 
	精度：优于±3mm；

	
	1. 
	具有单次测量、连续测量、最大/最小值测量、面积/体积测量、间接勾股定理测量功能；

	
	1. 
	防护等级：不低于IP67；

	
	1. 
	历史数据：不少于20组；

	
	1. 
	具有待机自动关闭激光和自动关机功能；

	
	1. 
	具有防爆标志：包括Ex ia ⅡC T4 Ga。

	防爆多功能绝缘电阻仪
	1. 
	▲防爆等级：不低于 Ex ib ⅡB T5 Gb（提供防爆合格证扫描件，并提供证书查询网页截图）

	
	1. 
	适用于测试潜在爆炸环境中的绝缘电阻和泄放电阻；Ex 测试电压： 32V、100V、500V。

	
	1. 
	电阻测量范围：1.999MΩ 分辨率 1k 5% +/ 5D
19.99MΩ 分辨率 10k 5% +/ 5D
199.9MΩ 分辨率 100k 5% +/ 5D
1.999GΩ 分辨率 1M 5% +/ 5D
19.99GΩ 分辨率 10M 10 %+/ 5D

	
	1. 
	▲主机为塑料绝缘材料，要求测试端口至少2个在主机正上方，便于现场使用。（提供实物图片佐证）

	
	1. 
	▲主机上端不少于4个指示灯，用于标记设备状态。（提供实物图片佐证）

	防爆对讲机1对
	1. 
	频率范围：≥430-440MHz

	
	1. 
	信道间隔：12.5kHz/25kHz

	
	1. 
	工作电压：7.4V

	
	1. 
	电池容量：≥2200mAh

	
	1. 
	电池续航时间：≥105小时

	
	1. 
	防爆标志：不低于Ex ib IIB T4 Gb

	防爆型手电筒
	1. 
	额定电压：3.7V

	
	1. 
	连续放电时间：强光＞4h；工作＞6h

	
	1. 
	防爆标志：Ex d ⅡC T6；

	
	1. 
	防护等级：IP66（100米）

	防爆转速表
	1. 
	接触式测量:1至19999转/分

	
	1. 
	精度：≤±0.5%读数+1个字。

	
	1. 
	电池类型：2节1.5VLR6（碱性5号电池）

	
	1. 
	连续工作时间：≥40小时

	
	1. 
	工作温度：0℃～+50℃

	
	1. 
	重量：≤1.1kg；尺寸≤200mm*85mm*40mm

	
	1. 
	主机全铝结构，≥5位显示，显示屏尺寸：≥18mm*40mm液晶显示器。（提供实物图片佐证）

	
	1. 
	▲直径为φ12mm的金属防爆触摸按键3个（提供产品实物图片佐证。）

	
	1. 
	▲防爆等级：不低于Ex db ⅡB T6 Gb（提供防爆合格证扫描件，并提供证书查询网页截图）。

	
	1. 
	自动记忆测量的最大值，最小值及最后一个显示值

	
	1. 
	支持自动关机，在不操作任何按键的情况下，30秒自动关机。支持m/min、m/sec、ft/min、ft/sec、in/min测量模式选择。

	
	1. 
	支持数据记忆功能，显示最大值、最小值、平均值。

	
	1. 
	[bookmark: OLE_LINK38]▲防爆转速轮材质：ZL102，坚硬耐磨，转速轮外径：≥48.5mm，转速轮接触面宽度：≥6.5mm（提供实物图片佐证）

	防爆场(厂)车蓄电池安全间隙测试仪
	1. 
	测量范围：至少覆盖8～50mm

	
	1. 
	分辨率：≤0.1mm

	
	1. 
	精度：≤±1mm

	
	1. 
	测量方法：激光式

	
	1. 
	材质：不锈钢

	
	1. 
	▲主机尺寸：≤90×45×10mm，（提供实物图片佐证）

	
	1. 
	▲屏幕显示尺寸：≥20mm×5mm（提供实物图片佐证）

	
	1. 
	电池容量：≥3.7v ，500mAh

	
	1. 
	充电接口：TYPE-C

	
	1. 
	▲防爆等级：不低于Ex ia ⅡC T4 （提供防爆合格证扫描件，并提供证书查询网页截图）

	
	1. 
	提示功能：蜂鸣式

	防爆粉尘检测仪
	1. 
	便携手持式，0.3um、1.0um、2.5um、10um（四通道），激光传感器，精度≤±3%F.S。量程范围：0-999999pcs/L

	
	1. 
	采用不小于3.5寸工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，数量模式PC/L、质量模式μg/m3，可切换，

	
	1. 
	可设置实时检测、定时检测。具有数据存储功能，可存储数据，可查看、导出数据。单通道可存储数据100000组。

	
	1. 
	内置4000mA可充锂电电池，连续工作时间12小时以上，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。

	
	1. 
	全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。自带温湿度检测显示，可选配打印机或者连接电脑将数据打印出来。

	
	1. 
	防爆等级：不低于Ex ia ⅡC T4 Ga

	防爆噪声检测仪
	1. 
	测量范围声级：30dB～130dB（A） 噪声暴露：0～19.99（Pa2.h）

	
	1. 
	频率范围：20Hz～8kHz

	
	1. 
	频率计权：A计权

	
	1. 
	时间计权：F（快）、S(慢)

	
	1. 
	量程转换：手动（高、中、低）

	
	1. 
	传声器上准许最高声压级：135dB

	
	1. 
	传声器类型：Φ12.7mm驻极体测试电容传感器

	
	1. 
	防爆标志：不低于Ex ib ⅡC T5 Gb

	防爆照度计
	1. 
	测量范围：0～200000 Lux（分为4档X1/X10/X100/X1000）
0～20000 Lux（分为4档X1/X10/X100/X1000）

	
	1. 
	温度量程：-20℃～50℃

	
	1. 
	温度误差：±1℃

	
	1. 
	分辨率：0.1 Lux/1Lux/10Lux/100Lux（勒克斯：光照单位）0.1℃/℉

	
	1. 
	重复性：±2%

	
	1. 
	最大值、最小值、差值：有

	
	1. 
	防爆标志：Ex ib ⅡB T4 Gb

	防爆游标卡尺
	1. 
	规格：0-150mm，防爆材质

	防爆工具组合
	1. 
	100mm一字、十字螺丝刀，150mm一字、十字螺丝刀；防爆克丝钳，尖嘴钳，防爆线锤、防爆试电笔各1把

	
	1. 
	外涂层符合防爆要求

	六角扳手
	1. 
	规格1.5-10mm 9件/套，防爆材质

	工具箱
	1. 
	防水、防震、防尘、防爆、抗压、抗摔，带拉杆，内置EVA海绵，配有工具文件布袋





设备2：防爆对讲机
	指标
	性能参数

	防爆对讲机
	1.  
	对讲机须具备良好的防水防尘功能，主机外壳防护等级≥IP67；（提供防爆合格证扫描件，并提供证书查询网页截图）

	
	2.  
	对讲机需达到本质安全防爆要求，防爆等级不低于Ex ib ⅡB T4 Gb与Ex ib ⅢC T130℃ Db标准，满足气体与粉尘防爆双重防爆认证要求（提供防爆合格证扫描件，并提供证书查询网页截图）

	
	3.  
	对讲机支持电池智能识别报警功能，当安装非原装或非防爆电池时，对讲机可智能识别并发出报警，防止因误操作带来的隐患；

	
	4.  
	支持一键报警功能，遇紧急情况时，可通过该按键快速向同伴或控制中心寻求帮助，确保在关键时刻能够及时获得救援；

	
	5.  
	对讲机标配内置蓝牙模块，支持Android手机读频和写频，手机通过蓝牙与对讲机建立连接，可用APP与对讲机完成读频和写频操作；

	
	6.  
	对讲机可选配录音模块，支持通话语音的录制与回放功能；

	
	7.  
	频率范围：UHF1:≥400-470MHz；信道容量：≥256；频率稳定度：≤±0.5ppm

	
	8.  
	整机尺寸（含标配电池、天线）：≤120*60*40,±0.5mm；整机重量（含标配电池、天线）：≤340g,±5%g

	
	9.  
	输出功率：
（1）低功率1W，高功率3.5W（UHF 400-470MHz） 
（2）FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz;14K0F3E@20kHz
（3）4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD;12.5kHz数据和语音：7K60FXW
[bookmark: OLE_LINK6]（4）传导/辐射发射：-36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz
（5）调制限制：±2.5kHz@12.5kHz;±4.0kHz@20kHz
（6）FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz;≥43dB@20KHz
（7）邻道功率：≥60dB@12.5kHz;≥70dB@20/25kHz
（8）音频响应：+1～-3dB;音频失真：≤3%

	
	10.  
	接收指标：
（1）数字接收灵敏度：≤0.18μV/BER5%
（2）邻道选择性：≥60dB@12.5kHz、70dB@20/25kHz
（3）互调：≥65dB@12.5/20/25kHz
（4）杂散响应抑制：≥70dB@12.5/20/25kHz
（5）阻塞：≥84dB
（6）交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz；≥43dB@20KHz
（7）额定音频输出功率：≥0.5W
（8）额定音频失真：≤3%
（9）音频响应：+1～-3dB





设备3：红外望远镜
	指标
	性能参数

	红外望远镜
	1.  
	图像传感器：200W超感光Sensor；光学倍率：≥8X；

	
	2.  
	数字变焦：≥1-10X；调焦范围：≥4.7m- 140m；调焦方式：电子自动调节

	
	3.  
	物镜直径：≥52mm；可视角：≥6.5°；成像距离：1m-无限远

	
	4.  
	显示屏数目：2；显示成像：≥1440*1440；拍照像素：12M；摄像像素：≥1920*1080；夜视能力：微光全彩/红外夜视

	
	5.  
	支持防抖功能；带电子通行陀螺仪，可显示俯仰角、水平角度；支持GPS；支持电子罗盘；支持气压&海拔；支持角度传感器；支持三脚架；支持麦克风

	
	6.  
	[bookmark: OLE_LINK5]▲激光测距：≥5-1200m；激光波长：≤900-910nm；测量分辨率：0.1m；测量精度：＜±1m(5-100m)；±1+L*0.25%m(100-600m，L为目标距离)；激光红外功率：≥3W；（提供设备相关检测报告予以佐证）

	
	7.  
	工作环境：≥5℃-35℃ 30%-90%湿度；存储环境：-20℃-60℃ 10%-90%湿度；工作时间：≥8H

	
	8.  
	尺寸规格：≥230X150X70mm；重量：≥800g

	
	9.  
	防护等级：防护等级不低于IP67

	
	10.  
	配置要求（至少包含）：双筒夜视仪、物镜盖、肩带、USB数据线、视频线、擦镜布、说明书、保修卡合格证、彩盒


★三、商务要求
（一）质保期：2年（自本项目验收合格之日起计）；
[bookmark: OLE_LINK76]（二）交付要求：合同签订之日起90日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付；
（三）付款方式
1、合同签订生效后，支付合同总价的50%；初步验收合格后，采购人收到中标供应商提供的合同总价10%的履约保函后，支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还的履约保函。
2、履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；
四、其他要求
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]1、说明防爆安全设计优势
[bookmark: OLE_LINK80]投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投防爆检验工具箱和防爆对讲机的防爆与安全设计优势。方案应结构完整、内容全面，技术路线科学可行，风险防控措施具有针对性与可操作性。
2、说明人机工学设计与便携性设计方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投防爆检验工具箱的人机工学设计与便携性设计方案。方案应结构完整、内容全面，技术路线科学可行，风险防控措施具有针对性与可操作性。
3、制订项目实施方案
根据供应商提供的项目实施方案进行综合评价，内容包括供货计划；供货保证措施；项目团队人员配置；安装及调试方案；验收方案等；实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成；
4、制订项目质量保障方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的质量保证体系、组织保障措施、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
5、制订售后服务承诺方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。内容包括售后服务内容；维修响应的方案；售后服务网点；备品备件；应急措施等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
6、制订培训方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。内容包括培训计划；培训内容；加强培训效果的措施；培训师资力量等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性和可行性；
7、投标人(或所投产品制造商)提供的2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)所投防爆检验工具箱（同品牌、同型号）业绩证明材料的优先。
8、在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外延长至少1年质保期的优先。



分包1至分包3：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。
2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

[bookmark: _Toc226127002]
第四章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc226127003][bookmark: _Toc172203081][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc210922447]一、评标方法与定标原则
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk172038253][bookmark: _Hlk150936301][bookmark: _Hlk174711666]评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低确定三名中标候选供应商。
[bookmark: _Toc226127004][bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc12887275][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc172203082][bookmark: _Toc210922448][bookmark: _Toc9363438]本项目共有3个分包，本次采购为分包1分包2和分包3，3个分包同时进行采购，同一投标人可以同时参加多个分包，但只能在一个分包上中标（即“兼投不兼中”）。本项目评审顺序为：分包1、分包2和分包3，在评审阶段按分包号正顺序评审，若投标人在前面依次评审的分包中已被推荐为第一中标候选人，则不得再参加后续分包的评审。
[bookmark: OLE_LINK18]二、评标标准
[bookmark: _Hlk106726583][bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Hlk106727412][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc12887276]评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。
分包1 防爆机器狗（防爆四足机器人）
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2
项目需求响应情况
(23分)
	2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“二、技术要求的得23分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项有负偏离的每项减2分，其他有负偏离的每项减0.21分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”和“商务要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	23

	3
项目实施方案
(12分)
	3.1项目实施方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	3.2项目质量保障方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	3.3防爆安全设计优势
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投产品的防爆安全设计优势。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	4
售后服务
(8分)
	4.1售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.2培训方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	5
履约能力
(27分)
	[bookmark: OLE_LINK11]5.1投标人(或所投产品制造商)具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来所投防爆机器狗（或防爆四足机器人）同品牌、同型号的供货案例，提供一个案例得3分，最高得9分；(提供合同复印件及对应合同的发票复印件并加盖公章，发票总金额必须与该合同金额一致，未按要求提供的不得分)
	9

	
	5.2投标人(或所投产品制造商)具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供1类得2分，本项最高得4分；
（证书认证范围需包含“机器人”的“研发”、“生产”及“销售”，需提供有效证书扫描件，以及在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图）
	4

	
	5.3投标人具备数字孪生系统测试报告，内容包含“用户管理、信用文化空间、数据分析、信息传输安全、通知公告”等主要功能的（功能模块名称不要求与本项表述完全一致，但须在报告中体现等效功能），每包含1类功能得1分，本项最高得5分；
（需提供经第三方检测机构出具的数字孪生系统完整测试报告扫描件，以及检测（测试）机构官网网址和查询结果截图）
	5

	
	5.4投标人参与编制过机器狗（或机器人）集中监控系统技术、性能及试验方法相关国家标准，提供一个得2分，最高得4分；
（需提供全国标准信息公共服务平台官方网站发布的标准号（含年号）、标准名称、标准前言扫描页）。
	4

	
	5.5所投产品具备相关专利的，每提供1个得1分，本项最高得3分；
（需提供有效专利证书扫描件）
	3

	[bookmark: _Hlk236299033]
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK102]5.6免费质保：在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外延长至少1年质保期的得2分；（需提供承诺函并加盖公章）
	2





分包2 防爆手持式热像仪等设备
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	[bookmark: OLE_LINK64]1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2
项目需求响应情况
(40分)
	2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“二、技术要求”的得32分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项有负偏离的每项减2分，其他有负偏离的每项减0.2分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”和“商务要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	32

	
	2.2防爆安全设计优势
[bookmark: OLE_LINK55]投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投产品的防爆安全设计优势。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	[bookmark: _Hlk234259444]
	[bookmark: OLE_LINK58]2.3防爆手持式热像仪的产品综合性能
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投防爆手持式热像仪的核心性能优势说明，并提供相关的证明材料。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	3
项目实施方案
(8分)
	3.1项目实施方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	3.2项目质量保障方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	4
售后服务
(8分)
	4.1售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.2培训方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	5
履约
能力
(14分)
	[bookmark: OLE_LINK40]5.1投标人(或所投产品制造商)具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）,所投防爆手持式热像仪（同品牌、同型号）的供货案例，提供一个案例得2分，最高得10分；(提供合同复印件及对应合同的发票复印件并加盖公章，发票总金额必须与该合同金额一致，未按要求提供的不得分)
	10

	
	5.2投标人(或所投产品制造商)具备质量管理体系认证证书的得2分，本项最高得2分；（需提供有效证书扫描件，以及在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图）
	2

	[bookmark: _Hlk236299076]
	5.3免费质保：在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外延长至少1年质保期的得2分；（需提供承诺函并加盖公章）
	2





分包3 防爆检验工具箱等设备
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2
项目需求响应情况
(41分)
	2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“二、技术要求”的得31分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项有负偏离的每项减2分，其他有负偏离的每项减0.1分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”和“商务要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	31

	[bookmark: _Hlk234256349]
	2.2防爆安全设计优势
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投防爆检验工具箱和防爆对讲机的防爆与安全设计优势。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	[bookmark: OLE_LINK78]2.3人机工学设计与便携性设计方案
[bookmark: OLE_LINK70]投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供所投防爆检验工具箱的人机工学设计与便携性设计方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	3
项目实施方案
(9分)
	3.1项目实施方案：
根据供应商提供的项目实施方案进行综合评价，内容包括供货计划；供货保证措施；项目团队人员配置；安装及调试方案；验收方案等，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.2项目质量保障方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的质量保证体系、组织保障措施、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料；方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	4
售后服务方案
(8分)
	4.1售后服务承诺方案:
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。内容包括售后服务内容；维修响应的方案；售后服务网点；备品备件；应急措施等；方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.2培训方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。内容包括培训计划；培训内容；加强培训效果的措施；培训师资力量等；方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	5
履约
能力
（12分）
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK10]5.1投标人(或所投产品制造商)提供的2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)所投防爆检验工具箱（同品牌、同型号）业绩证明材料，每提供1份得2分，最高得10分。(提供合同复印件及对应合同的发票复印件并加盖公章，发票总金额必须与该合同金额一致，未按要求提供的不得分)。
	10

	
	5.2免费质保：在满足本项目基本质保期要求（所投产品全部验收合格后2年）的基础上，投标人承诺额外延长至少1年质保期的得2分；（需提供承诺函并加盖公章）
	2



注（分包1至分包3）：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。
[bookmark: _Toc226127005][bookmark: _Toc172203083][bookmark: _Toc210922449][bookmark: _Hlk150951805]
三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]（1）如供应商拟为本项目提供的货物，全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（二）残疾人福利单位价格扣除
[bookmark: _Hlk150951944]（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk60665602]（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK1]（七）采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12708986][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc12887277]

[bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc226127006][bookmark: _Toc12887269]第五章 合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369]

政府采购合同
（拟签订的合同文本）




合同编号：           
项目名称：           
采购人（甲方）：        
供应商（乙方）：        
签订日期：           


注：货物类采购合同参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准。

- 57 -

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院
乙方：
采购代理机构：南京汇采项目管理有限公司

一、说明：
受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了 特种设备事故调查与应急处置能力提升设备采购 采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定分包     由乙方成交。
二、合同条款：
合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥


2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）
（小写）：￥       元。
2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
3. 交付使用时间：合同签订后   日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。
4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
5. 交货地点：甲方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。
8.2履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；
（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；
（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。
9. 交付和验收
9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。
9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。
10. 质保期及售后服务
10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后   年。
10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11. 技术资料
按第三章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。
12.货物风险承担
12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。
12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。
12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。
13. 乙方的违约责任
13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。
13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。
13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。
13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。
13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。
13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。
13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。
13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。
13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。	
14.甲方的违约责任
14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。
15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。
16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。
17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。
三、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
[bookmark: _Toc19018]四、合同权利义务的转让
合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。
五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵
乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。
[bookmark: _Toc30322]六、争议解决条款
合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
[bookmark: _Toc20895]七、廉洁条款
合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。
八、保密条款
双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
九、不可抗力
本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。
十、送达条款
合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。
十一、其他
11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。
11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。
11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。


（以下无正文）
	甲方（盖章）：
单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
法定代表人：
委托代理人（签字）：
联系方式：



签订日期：  年  月  日
	乙方（盖章）：
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
税号：
签订日期：  年  月  日


    
[bookmark: _Toc226127007][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
投 标 文 件



项目名称： 
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日    期：

[bookmark: _Toc226127008][bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Hlk44877818][bookmark: _Toc8485127]
资格审查内容
[bookmark: _Hlk47431668]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1、通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；
（2）提供2024年度或2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）；
（4）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； 
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见附件）；
2、其他资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由代理机构在评审时查询投标人的信用记录并留存，投标文件中无需提供相关证明材料）；
（2）提供法人授权书（格式见附件）；
（3）提供投标函（盖章原件，格式见附件）；
（4）******（按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“二、申请人的资格要求”补充提供（如有））
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包； 
（三）本项目的特定资格要求：无；

【注】：投标人必须按以上“资格审查内容”要求提供相关材料，否则作无效投标处理；
[bookmark: _Hlk87459952]
附件：

[bookmark: _Toc226127009]开标一览表


投标人全称（（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号： 
分包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	






附件：
[bookmark: _Toc226127010]投标分项报价表（分包号：**）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币:元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


注：
1、投标报价采用总承包方式，供应商的“投标总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
3、供应商需认真填写本报价表，中标供应商的主要/核心产品的相关信息将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；
4、如本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件：
[bookmark: _Hlk47437482]技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 [bookmark: _Hlk171012259][bookmark: _Hlk171012238][bookmark: _Hlk172202898][bookmark: _Hlk172203447][bookmark: OLE_LINK46]投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“技术要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 [bookmark: OLE_LINK62]如招标文件要求提供相应证明材料的，应在本表中备注证明材料所在投标文件的页码的具体位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。


附件：
[bookmark: _Toc210922458]商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“商务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，应在本表中备注证明材料所在投标文件的页码的具体位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。


附件：
[bookmark: _Toc226127011]符合性审查响应对照表（分包号：**）
	序号
	实质性要求
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人必须响应本招标文件“第三章 项目需求”中的实质性要求（即“斜体且有下划线内容或标★内容”）。 如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 [bookmark: OLE_LINK66]如招标文件要求提供相应证明材料的，应在本表中备注证明材料所在投标文件的页码的具体位置，否则评标委员会有权做未响应处理。
3、 如投标人有任意一项实质性要求无法响应的，或未按招标文件要求提供相关证明材料的，将作无效投标处理。
4、 如本招标文件“第三章 项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。



附件：

[bookmark: _Toc226127012]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 




                                     


附件：

[bookmark: _Toc226127013]参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件：
[bookmark: _Toc226127014]法人授权书
本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
附：法定代表人和被授权人的身份证复印件；



授权单位名称（加盖CA电子公章）：
被授权人联系电话（手机）：
被授权人联系邮箱：
通讯地址：
日期：   年   月   日


附件：

[bookmark: _Toc226127015]投标函
致：   [采购人单位全称]   ，南京汇采项目管理有限公司
根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下： 
1.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。
8.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；


附件：
[bookmark: _Toc226127017]关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  / 的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称（加盖CA电子公章）：
日  期：


备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.本声明函中标注“  /  ”的地方无需填写。
7. 如本项目采购标的为纯服务类，不涉及货物采购，则不适用采购本国产品的支持政策，投标人无需提交本声明函。

附件：
[bookmark: _Toc226127018]中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称] [项目编号] [分包号（如有）] 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、 [标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 *中型企业  *小型企业  *微型企业  ；
2、[标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业]  行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 *中型企业  *小型企业   *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。
(4)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(5)中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 



附件：
[bookmark: _Toc226127020]残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称] [分包号（如有）]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
(2) 如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(3)中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
[bookmark: _Toc226127021]
《中小微企业声明函》附件：
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　　四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[bookmark: _Toc226127022]
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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