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[bookmark: _Toc165205794]第一章  投标邀请
受江苏省灌南中等专业学校的委托，连云港中梁工程咨询有限公司就育见AI·宜灌融合教学体验馆（项目编号：JSZC-320724-CXSZ-G2026-0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
育见AI·宜灌融合教学体验馆招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年9月10日10：00：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320724-CXSZ-G2026-0003
项目名称：育见AI·宜灌融合教学体验馆
采购方式：公开招标
预算金额：人民币220万元。
最高限价：人民币220万元，投标报价超过最高限价的投标无效。
采购需求：本项目育见AI·宜灌融合教学体验馆,主要内容为：（1）拟建设集教学演示、实操体验、教研创新功能于一体的AI教学融合综合平台，助力教师熟练运用AI教学工具，推动课堂教学模式升级。（2）体验馆具备校园科普、教学实训、对外展示三大核心应用功能，着力打造具有职校辨识度的AI科普标杆。（3）打造一个AI互动学习区，提供沉浸式AI交互教学体验场景。具体要求详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后30天内完成安装调试，达到试运行条件。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月10日10：00：00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：江苏省灌南中等专业学校
地    址：灌南县泰州南路8号
联 系 人：晏主任
联系电话：15371531677
2.采购代理机构信息
名    称：连云港中梁工程咨询有限公司
地    址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦14楼
联 系 人：张晓艳
联系电话：15394647986
3.项目联系方式
项目联系人：张晓艳
电      话：15394647986
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一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港中梁工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本项目采购代理费用按苏招协[2022]002 号文货物类标准收取，由成交供应商领取中标通知书时一次性支付，各供应商报价时需考虑此费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%；
4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中标注★号的款项为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
本项目价格扣除计算方法如下：
参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、采购本国产品的支持政策
38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连 云 港 市 政 府 采 购

合    同



合同编号：



采购人：
中标人：


以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
连云港市政府采购合同
甲方：江苏省灌南中等专业学校
乙方：

甲、乙双方根据      年   月   日育见AI·宜灌融合教学体验馆项目（项目编号：             ）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容
1.1 货物（标的）名称：_________。
1.2 型号规格：_________。
1.3 技术参数：_________。
1.4 数量（单位）：_________。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。
（详见报价明细表）
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。
六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
七、质保期
7.1 质保期        年（自交货验收合格之日起计）。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：         。
8.2 交货方式：       。
8.3 交货地点：       。
九、合同款支付
9.1 付款方式：所有货物安装调试完毕，且项目经采购人验收合格，中标人提供增值税发票后10日内，采购人支付至合同总价的100%。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审校同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、货物包装、发运及运输
10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。
10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
10.6 中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、产品安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
11.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。
12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向灌南县仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市灌南县。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日
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说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：
工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
软件和信息技术服务业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
3.本项目核心产品为： AI教学监测评价系统 。
一、项目目标与采购内容
1、项目目标及功能定位
本项目旨在打造一个“兼具多种功能的展示、体验、教学、交流平台”体验馆，具体需满足以下三重属性：
（1）科普展示：AI科普展示，让AI看得见、摸得着、听得懂。 
（2）专业实训与产业对接：紧密结合灌南中专的优势专业，深度表现AI对未来发展趋势。 
（3）复合教学空间：一楼展厅需满足老师带领学生完成现场实操教学的需求；二楼作为系统化AI理论与多媒体教学基地。
2、采购内容
（1）AI科普与实训展项，包括相关软硬件采购、安装与调试。 
（2）多媒体交互软件定制开发、影片制作。 
（3）AI课堂教学监测评价系统开发、安装及调试。 
（4）项目整体布局及施工、图文展板策划、美工制作及上墙、展台制作和安装。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	AI教学监测评价系统技术参数及功能指标

	1
	巡课督导系统
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	2
	手机移动端（H5）
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	3
	巡课流转发及白板采集软件
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	4
	行为分析系统
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	5
	4K云镜摄像机（老师端）
	台
	1
	工业

	6
	智能降噪麦克风
	个
	1
	工业

	7
	摄像头（学生端）
	个
	1
	工业

	其他货物（标的）技术参数及功能指标

	1
	AI数字人语音交互系统
	技术参数及功能指标
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	
	
	设备参数
	套
	1
	工业

	2
	本地生成式AIGC运算平台
	技术参数及功能指标
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	
	
	设备参数
	套
	1
	工业

	3
	本地生成式AI推理运算平台
	技术参数及功能指标
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	
	
	设备参数
	套
	1
	工业

	4
	AR试衣镜系统
	AR试衣镜软件
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	
	
	设备参数
	套
	1
	工业

	5
	AGI影片系统
	影片制作需求
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	
	
	设备参数
	套
	1
	工业

	6
	编队无人机系统
	架
	20
	工业

	7
	仿生机械手
	套
	1
	工业

	8
	机器狗
	台
	1
	工业

	9
	视觉识别机械臂
	套
	1
	工业

	10
	AR工业巡检/维修体验教具
	套
	1
	工业

	11
	多媒体综合显示系统
	室内全彩高刷显示终端设备
	㎡
	13.54
	工业

	
	
	定制播放控制系统
	㎡
	13.06
	工业

	
	
	视频处理器
	套
	1
	工业

	
	
	备品备件
	套
	1
	工业

	
	
	专用配电柜
	台
	1
	工业

	
	
	定制室内全彩高刷显示终端安装结构
	㎡
	13.06
	工业

	
	
	全拼扬声器
	只
	4
	工业

	
	
	功率放大器
	台
	2
	工业

	
	
	调音台
	台
	1
	工业

	
	
	反馈抑制器
	套
	1
	工业

	
	
	时序电源
	套
	1
	工业

	
	
	18U机柜
	套
	1
	工业

	
	
	辅材
	套
	1
	工业

	12
	机房设备
	套
	1
	工业

	13
	综合布线
	项
	1
	工业

	14
	AI教学多媒体教室桌椅
	项
	1
	工业

	15
	吸顶冷暖器
	台
	2
	工业

	16
	体验馆整体布局
	项
	1
	工业


三、货物（标的）技术参数及功能指标
（1）AI教学监测评价系统技术参数及功能指标
	序号
	名称
	技术参数及功能指标
	数量
	数量

	1）、平台部分
	

	1
	巡课督导系统
	一、系统性能
1.平台具有校级实时巡课、历史巡课、多画面巡课、数据统计分析、巡课报告、评价模板管理、教案管理、安防监控调阅、督导评估等模块，兼容市场主流浏览器（火狐、IE、谷歌）打开Web门户界面；
2.支持设置具有巡课权限的人员，可针对不同的角色赋予不同的操作权限以保障平台资源数据的安全性；
3.系统提供校级管理员功能，可以对本校用户的信息进行查询、编辑、删除、设置角色和权限划分等操作。管理员对组织机构的增、删、改、查和所属部门的更改（和人、组、系统保持自动数据同步）；
4.支持维护学校名称、学校标识、学校介绍；
5.支持维护平台logo、网站图片等；
6.支持学期的新增、修改、删除；在新增学期时，支持填写学期名称、选择学期开始日期、选择学期结束日期等；
7.支持教学楼的新增、修改、删除；在新增教学楼时，支持填写教学楼名称和排序；
二、首页
1.可在首页展示登录账号权限下的督导与巡课相关信息展示，本日、本周、本月、本年的巡课次数统计；支持对正在上课教室、今日有课教室、离线相机、在线相机、教室总数、历史资源等数据统计与展示；可通过柱状图、线形图对巡课次数与巡课趋势进行累计统计展示；
三、巡课
▲1.实时巡课：班级课程可按照楼栋、教室、专业、课程、班级、老师分类查询，课程支持教室号、课程名称、授课老师、授课时间的展示。支持视频预览、视频切换（老师、学生、电脑）功能，支持单分屏、双分屏、多分屏、左下屏、左上屏、右下屏、右上屏等模式自定义布局视频预览界面，并且支持播放画面音源可以手动选择老师摄像机、学生摄像机、白板等音频来源。支持摄像机云台控制、签到、拍照、一键播放等功能）；支持拓展学生行为分析抬头率、低头率、出勤人数数据统计、异常行为预警（疑似迟到、疑似早退、趴桌子、玩手机）、学生参与度与专注度、词库分析、行为占比等；支持巡课评课功能，可根据预设评价标准对课程评价点评；语音实录，支持拓展语音转写功能，并关联词库分析高频词、惯用词、情感词、敏感词等；教室班级可按照列表树形式呈现调取，如按照校区、年级、班级等分类区域管理；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
▲2.历史巡课：支持按照楼栋、教室、老师、时间日期、班级、专业或课程等查询条件进行查询巡课和调阅课程，可点击进入单个班级巡课、评价和视频资料调阅；具备教室、课程信息、课程时间、巡课、下载、删除等功能；支持一键进入巡课评价界面功能，并支持对课程评价打分、视频预览、巡课签到等功能操作；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
▲3.多画面巡课：具备多个教室集中视频轮巡查阅预览功能，预览画面可按照自由组别划分区域巡课，同时具有不同类型的视频画面切换、四路、六路、九路、十二路、二十路画面窗口调整功能，并支持手动轮巡、自动轮巡、快速进入单个教室评课的功能；支持实时在线课程多画面巡课和历史课程多画面巡课多种多画面巡课；系统具备区域分组功能，可按照楼栋、班级分类查询勾选分组教室或班级，并具备新建分组和删除分组功能；支持按照区域分组、楼栋、视频类型（老师、学生、教学电脑）分类多画面集中展示，同时具备一键全屏功能；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
▲4.教室看板：支持展示账号权限下所有教室列表展示功能，可对任意教室自由选择点击查看单个教室画面；具备教室使用统计（使用率、使用中、未使用）、巡课统计（本日巡课、本月巡课、上月巡课）和本周巡课的数据趋势线形图。（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
5.数据看板：支持对巡评课数据统一展示功能，可展示基础信息（楼栋、教室、学院、专业、学科、主机）、巡课访问记录、本月督导课程排行、督导轨迹、督导人员、信息统计（人员统计、相机状态、服务器）、今日有课、正在上课、今日巡课、督导报告等数据可通过滚动窗、线形图、柱状图等展示统计数据；
四、督导管理
1.督导轨迹：支持按照教室、老师、督导人员、时间日期查询督导轨迹；可展示督导人员、教室、课程信息、课程时间、巡课时间、督导时长、是否签到、是否评课等信息查询；支持下载或导出相关数据；
▲2.评价管理：支持按照不同学科不同活动类型灵活自定义评价模板和灵活调用评价模板；支持针对不同情况设置不同评课模板，在评课模板中可进行管理；支持对模板名称、评价类型、评价内容等进行设置，评价模板中指标可按需求在指标库中导入评教指标；评价模板中指标支持导入单选、多选、意见留言形式的指标，对模板中的指标可按需求进行顺序调整支持巡课评价模板的新增、修改、删除、预览、启用/禁用；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
3.督导统计：可按照督导人员、角色查询督导数据；可展示督导人员、今日督导次数、今日督导总时长、本周督导次数、本周督导总时长、本月督导次数、本月督导总时长、本学期督导次数、本学期督导总时长等数据信息展示，并支持查看和追溯相关人员的具体督导轨迹；同时支持下载或导出相关数据；
4.组织架构：支持组织架构思维导图管理，可按照学校、巡课组、年级、班级等分类呈现组织架构模式；同时支持组织架构调整、新建、删除功能；支持人员管理呈现角色名称、登录名称、所在组织名称，并具备移除和勾选添加组织功能；
5.量表指标：支持公共指标库和个人指标库的新建，支持督导评课的评价体系的调用，编辑指标可按照技术规范、教学资源、教学过程、教学效果、教学方法、教学内容、教学目标等分类管理指标，并支持添加、编辑、删除指标，指标可设置单选、多选、分值、文本等；
6.问卷指标：支持公共指标库和个人指标库的新建，支持问卷调查体系的调用，编辑指标可按照技术规范、教学资源、教学过程、教学效果、教学方法、教学内容、教学目标等分类管理指标，并支持添加、编辑、删除指标，指标可设置单选、多选、分值、文本等；
五、直播
▲1.支持在线直播观摩，无需安装视频播放插件，同时可查看视频相关信息，包括视频主讲人、视频简介、视频分类等；直播页面同时支持在线评论、打分功能；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
六、专家评估督导
1.专家/其他无统一身份认证用户能够在平台创建。管理员拥有管理平台自建用户信息的权限。
2.系统支持专家组的建立，组别名称填写、有效时间设定等，同时手动添加专家或自动随机分配专家；可自定义专家名称和巡课码。
3.系统支持新增、删除、暂停、发布专业评估任务、任务状态查询、数据统计，可设置任务名称、起止时间以及评估的周期、评价模板选择；支持按照课表选择不同专家匹配不同课程听课的设定，并支持多个课程的选择设定。
4.专家组专家可通过平台链接输入巡课码或扫描二维码进入登录专家评课督导界面；支持任务查询和课程状态显示，并支持开课前1分钟可进进入的设定。
5.评估督导界面支持查看自己被分配的督导评课任务，并可查看课程支持教室号、课程名称、授课老师、授课时间的展示等信息。
6.评估督导界面支持视频预览、视频切换（老师、学生、白板）功能，支持多画面全屏、单画面全屏、画中画位置调换等模式设置和视频预览，并且支持播放画面音源可以手动选择老师摄像机、学生摄像机、白板等音频来源；以及支持显示课程信息、老师信息、班级信息等。
7.支持查看督导专家的任务轨迹，支持查看专家在线状态、当前轨迹、历史轨迹和时间节点。
8.专业评估指标管理，支持新建、编辑、修改、发布指标信息，可建立多级指标体系，定量类型支持等级计分、SQL计分的计分类型。
9.管理人员可以新增、修改、删除教师自评模板的内容，专业评估时可以选择需要引用的自评模板。
七、督导任务管理
1.支持单校区由校领导向下分配任务,支持多校区由集团校向各校区下发任务。
2.督导任务支持：学生、老师、督导组、专家等类人员角色参与 ,各类型人员对于课堂的关注点不同可以分配不同的评价指标，并设置相应的权重。
3.系统可以根据授课老师的时间安排，对实时课程以及历史课程进行评价、支持评课人是否有权查看课堂视频，匿名评价等参数。
4.评价指标支持多种类型包括：分值、单选、多选、文本，各学校可以根据督导规则自由组建评价量表。
5.督导管理人员可在任务清单模块管理任务的发布、编辑和删除任务，对于进行中的查看任务进度、任务详情情况、评价信息。
6.支持按指标统计各指标的得分情况，方便学校根据量化的指标得分情况完善教学管理过程。
7.支持多校区统计督导得分排行信息，方便学校查看评价结果。
▲8.督导任务可按汇总任务、单任务查看督导统计信息，对任务的评价总次数、参评总人数、平均得分、被评老师数、各类人员的平均得分、得分段占比、人员类别统计次数，按被评老师得分排行、指标得分率排行进行统计查看；该统计结果可按照PDF下载并导出。（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
9.支持督导任务看板数据统计，评价总次数、被评老师数、被评学科数、反馈建议次数、听课申请次数等数据统计，支持对老师、学生、督导、领导的次数和平均分的统计；可对督导任务数量统计，如督导任务数、未开始、进行中、已暂停、已结束的数据统计；看通过柱状图的形式展示被评老师次数、被评课程次数、被听课老师次数、热门参评指标平均分等统计排行。
10.待办任务：各类参评人员可以在我的待办任务模块中查看并完成上级分配的督导任务，并参与督导评价。
11.督导组管理：系统可以将用户编组到督导组中统一管理分配指标，并可添加、编辑、删除督导组，以及对督导组人员授权。
12.我的被评：通过任务类别和用户类型查看该账户关联下我的被评具体任务，可阅览任务名称、授课老师、课程名称、评价人、评价人类型、得分、课程时间等信息。
13.通知管理：可通过通知主题、发送人、发布状态查询消息通知；支持新建通知，以及可编辑和设置通知主题、通知类型、通知内容，同时可选择具体收件人、不同角色（学生、领导、老师、上级）收件。
14.我的通知：可按照通知名称、发送人、通知状态查询我的通知消息。
15.听课申请：支持申请听课功能，可按照课程状态、授课老师、课程名称、授权人名称、日期等条件查询相应课程，在搜索结果中查看课程的授课老师、课程信息、授课地点、授课时间、课程状态、审核状态、授权人、授权说明等信息，并支持对课程听课申请，申请中可选择和填写授课老师、课程名称以及申请事由。
16.听课审核：可按照授课老师、课程名称、申请人和日期等条件查询听课申请的审核任务，可查阅授课老师、课程信息、授课地点、授课时间、课程状态、审核状态、申请人和申请原因，并支持通过、拒绝等操作。
17.问卷调查：该模块提供调查问卷的问卷指标设置、新建问卷、问卷指标预览、问卷结果统计详情的功能，提供微信扫码或复制地址进行填写问卷调查。
八、教案管理
1.支持教师按课表对教案资料的上传、修改、删除工作；
2、教案管理：支持管理人员、巡课人员按课表查询系统中各个教师的教案资料。支持管理人员查询各个教师的教案情况，统计分析各个教师教案的数量，并给相应的评价；
3.支持管理人员查询各个教师的教案情况，统计分析各个教师教案的数量，并给相应的评价，同时对教案栏目分类、修改、删除；
4.系统支持对教案的上传时效、修改时效、存储时效进行统一配置；
▲5.教案统计：支持对系统中教师的教案资料进行统计功能，如总教案数、教案等级统计（A、B、C、D等级）、引用次数等。支持按照老师、学期查询；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
6.支持实时巡课时对教案进行预览、等级评定等功能；
7.支持教案集中管理功能，支持教案分类管理、查询、调阅，并支持PPT、PDF、excel、word等多种文档格式管理；
8.支持教案评分统计功能；
九、安防监控调阅
1.支持安防监控接入，支持多画面集中调阅查看走廊操场等监控画面；
2.具备多个画面集中视频轮巡查阅预览功能，预览画面可按照自由组别划分区域巡课；
3.具有不同类型的视频画面切换、四路、六路、九路画面窗口调整功能，并支持手动轮巡、自动轮巡、快速进入单个画面放大的功能；
4.支持安防记录查询功能，可按照区域、时间日期分类查询摄像机、记录时间、下载地址、删除等功能；
十、老师管理
1.支持按照不同角色管理，在老师账号登录后可查看该账号权限下的功能模块，如首页、巡课、行为分析、督导任务等。
▲2.在首页中可查看老师个人信息，按照时间日历显示的考勤信息，以及我的课表等信息；并支持查看数据统计信息，如我的被评数、我的参评数、本周出勤数、本月出勤数。在督导任务中支持对我的待办、我的被评、我的通知、听课申请、评价建议等应用；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
3.在我的任务中查看未完成、已完成任务的浏览，并通过课程名称、老师、评价（已评课、未评课）、状态（未开始、上课中、已结束）进行检索任务；可查看授课老师、课程名称、课程时间、课程状态、得分等信息。
十一、系统调度管理
1.支持按照课时和课表信息，自动发送录制任务到各个集中录播系统模块；
2.支持可视化图形操作，自定义发送录制任务；
3.支持视频水印无损叠加功能，支持将当前登录账号、IP地址、当前时间等信息叠加至实时巡课视频、历史课程回看视频中；
4、课表管理：课表信息支持录入课程信息、班级信息，可以按学周批量选择；课表班级支持多个班级同时上一节课，并且班级可以是行政班或教学班,兼容普教高校多种课表类型。课表配置过程中可以通过快捷键快速追加，支持按课时单元、按天、按学周、按学期学年批量复制功能；
5、支持windows Server/Linux/中标麒麟/银河麒麟；
6、支持定时对所有摄像机网络状态、网络延时、视频编码格式、音频编码格式进行巡检，巡检结果实时显示在首页、教室列表页面及实时巡课页面；
7、与视频会议、教学平台无缝打通：支持将巡课摄像机音视频流通过网络拉流方式（非USB、采集卡等方式）无缝对接到雨课堂、超星、腾讯会议、Zoom或者钉钉等，实现视频会议及教学平台复用巡课摄像机功能；
8、支持“白名单”机制的数据分析和过滤，通过专有传输协议，实现数据传输安全性；
	套
	1

	2
	手机移动端（H5）
	1.实时统计开课情况，评课汇总，巡课趋势分析，评课得分排名等统计信息；
2.支持按楼栋、教室、课程、是否开课等多条件检索教室及课程信息；
3.巡课支持查看巡课教室课程信息，包括教室，老师，学科，节次等相关信息；
4.支持对巡课视频进行巡课评价，评价指标支持按学校自定义；
5.支持按评课老师进行评课信息筛选,查看评分信息，以及按管理人员进行评课汇总统计；
6.支持对老师摄像机、学生摄像机、教学电脑画面进行实时查看以及回溯历史课程视频功能；
7.支持对云台摄像机的控制功能；
8.系统支持与微信公众号，APP进行登录对接，支持按巡课教室进行扫码快速巡课, 支持与平台巡课数据共享；
9.支持按教室权限分权限巡课督导。
	 套
	1

	2）、教室端部分
	

	3
	巡课流转发及白板采集软件
	1、支持分布式部署，满足大规模跨校区场景；
2、支持多教室、多机位、多景位同时录制；
3、支持按照课时和课表信息，自动发送录制任务到各个集中录播系统模块；
4、支持可视化图形操作，自定义发送录制任务。
	套
	1

	
	
	1、兼容主流网络摄像机产品；
2、支持输入流包括rtsp、rtmp、本地视频文件；
3、兼容主流流媒体服务器软件。
	
	

	
	
	1、支持双码流输出，同时高低两种码流进行采集输出，两种码流可用于录制或巡课场景等不同场景。
2、支持rtmp、rtsp和udp TS三种传输方式，以适应不同的学校和教室的网络环境。
▲3、支持多种编码参数，提供720p、1080p两种分辨率，提供5帧、15帧和25帧三种编码帧率。支持自定义码率和推拉端口。（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
4、支持硬件加速，可以手动或自动选择硬件加速进行桌面的采集编码，降低CPU负载。
5、支持远程升级，支持远程参数配置。
6、支持电脑音频多种音频参数，可以选择音频输入、音频输出以及混音三种方式。可以指定声道数和音频采样率。可以对音频进行降噪处理
7、支持多显示采集方案，可以切换主屏和辅屏显示。
	
	

	4
	行为分析系统
	1、支持按学生行为的位置情况统计各行为的位置分布情况，方便查看行为的位置分布是否呈现特定的聚集状态；支持按分段形式查看学生整体参与度的数据分布情况；支持按时间轨迹查看学生的专注度、参与度分布情况；支持绘制学生的就坐分布情况，并以图片的形式圈点出人物头像，以及前排就坐率，查看摄像机采集的学生、老师历史的画面。
2、对课堂中的基础行为进行统计，如抬头率、人头数、提问数、老师语速等指标；通过分析教学过程中老师和学生行为的占比来统计教学S-T模  型，并分析得出课堂授课类型RT-CH模型图(讲授型、练习型、混合型、 对话型)。
▲3、支持统计学生在课堂中的整体表现、抬头率、低头率、实到人数、专注 度等基础指标；支持按学生行为的热力图形式展示学生行为时间分布情 况，并点击某一时刻查看该时刻的学生行为视频画面。（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
4、按老师授课过程中学生的听课、练习、举手、站立等指标统计学生课堂 参与度，参与度越高说明课堂总体教学氛围，学生参与感越强；通过老 师授课过程中学生的听课情况来统计学生的专注度，专注度越高说明老 师授课的表达方式越好、授课内容越容易吸引学生同时学生的学习效率 越高；按老师、学生分别统计他们的时间分配情况，例如老师每节课在 讲授课程、提问、引发互动、巡视、板书这些行为上的时间分配，学生则 为听课、阅读、练习、讨论、应答。各类事件分配应该合理，不能集中 于个别行为上；课堂教学事件轨迹，在系统中可以按时序图方式直观的 查看学生或老师视角各行为的发生时间，持续时长信息，并在视频画面 中调用相应画面。
5、实时采集课堂中的音频数据，以时间轴形式展示授课中的文字以及提问 信息，并对课堂中老师经常提及的高频词进行统计，同时也会统计老师常 用的情感用词、惯用词、敏感词；按分钟统计老师的分均语速线图，最高语速、最低语速、平均语速等信息，方便老师或教学管理优化授课语速。
6、对教学行为进行分配，按主动学习、被动学习将课堂过程中的行为转换 为金字塔教学模型中的参数，被动学习占比越高知识的记忆存留时间越 短 ，相反主动学习占比越高知识的记忆留存时间越长；支持老师行为轨迹的统计，定位讲台左侧、中间、右侧三个区域，统计各区域老师到访次数及占比，从而量化教师授课时的空间分布偏好与走动规律；
7、支持AI语言模型，可学习上传的课件内容，自动识别并修正转录文字中的学科词汇；支持AI分析教师课堂行为，包括讲课、板书、巡视以、及提问的行为占比与分布；支持AI分析教师上课后的语速分析以及整节课中的高频词识别 ；
8、支持提供智能问答功能，可通过AI人工智能搜索和分析用户提出关于课堂的相关问题，并支持类似ChatGPT、DeepSeek的AI对话式问答搜索功能；
▲9、支持以AI课堂分析报告形式展示课堂分析结果，并导出使用，自动生成涵盖教学目标、教学过程、教学方法、语言表达、教学效果及课程质量等多个分项的课堂分析报告，在生成综合评分报告的同时，并对每个分项的不同维度进行分析和解读，以及每项指出来优点、不足、改进建议和评分说明；另外可对本节课的教学知识点提取和总结，并将知识点串联形成思维导图；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
▲10、行为看板：支持对行为分析数据统一展示功能，可展示学校授课类型分布情况（混合型、讲授型、练习型）、专注度平均值、参与度平均值、抬头率、低头率、教师学生参与度排行、教师学生专注度排行、老师位置分布比例、老师语速分布情况、课堂词汇统计、教学行为占比等数据可通过滚动窗、饼状图或柱状图等展示统计数据；（投标文件中需提供清晰的系统功能截图）
11、行为统计：支持按照教室、老师、时间日期查阅行为统计报表，可查看授课老师、授课时间、授课内容、地点、类型、综合情况、参与度均值、专注度均值，以及调阅课堂分析、学生分析、课堂报告的详细数据报表；
12、权重配置：支持对行为分析权重的设置，并对参与度运算因子（听课、站立、举手、书写）、行为指标项（站立、听课、举手、趴桌、书写、玩手机）、无人上课等权重配比；并可对综合表现的阈值配比；支持系统预警的配置，可对出勤率、趴桌子率、玩手机率、预警分钟等预警阈值设定。
13、词库管理：支持词库设定，可关联语音识别词汇，可设定惯用词、情感词、敏感词；
14、老师偏好：支持对老师的个人画像数据统计功能，可按照老师名称、课程授课类型（练习型、讲授型、混合型、对话型）、平均语速、授课参与度均值、授课专注度均值、老师位置，并支持数据导出或下载。
	套
	1

	5
	4K云镜摄像机（老师端）
	1.传感器尺寸：≥1/2.8英寸, 像素≥800万；
2.镜头焦距：≥7.2mm ；
3.变焦功能：支持不低于4倍数字变焦；  
4.图像降噪：支持2D、3D双重图像降噪技术；
5.分辨率：支持1080P、720P等分辨率输出；
6.多路码流输出：支持同时输出4路码流的图像，可实现全景画面和特写画面同时输出，且至少一路视频支持自动导切视频输出；
7.画面矫正功能：具备畸变矫正功能；
8.编码与网络协议：视频支持H.265、H.264、MJEPG三种主流编码标准，音频支持AAC编码；兼容RTSP、RTMP、Onvif、组播等通用网络协议，适配各类平台传输、对接及存储需求。
9.智能跟踪算法：内置领先图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果；能为教师跟踪设置精准灵活的跟踪模型；
10.音频接口：配备1路LINE IN线性音频输入接口，可外接音频设备，实现音画同步收录。
11. 网络接口：搭载RJ45百兆自适应网络接口（10/100M），网络传输稳定，适配高清视频数据高速传输。
12. 拓展接口：配备1路USB2.0接口，支持外设接入、数据导出、设备调试拓展等功能。
	台
	1

	6
	智能降噪麦克风
	1.麦克风类型：全指向高保真大振膜麦克风。
2.电性能参数
频率响应：20Hz-20KHz；
灵敏度：≥-41dB（±1.5dB）；
信噪比：≥70dB；
采样率：≥48KHz；
拾音距离：≥8米。
3.智能降噪：软件支持降噪模式0-4级可调。
▲4.自动增益控制：自动增益控制调节范围-24dB~24dB可调
5.AGC参数
AGC 起音时间：1～1000ms 可调；
AGC 释音时间：1～1000ms 可调； 
最小阈值：-120～0dB 可调； 
目标阈值：-120～0dB 可调。
6.麦克风级联功能：支持设备级联。
▲7.AI智能降噪：内置 AI 智能降噪算法，可抑制室内稳态噪声，同时过滤室内瞬态噪声，最大噪声抑制幅度≥36dB。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）。
8.供电方式：USB Type-C 5V/500mA或网口输入电源12V/1A。
9.外部增益控制：支持外部增益调节。
▲10.硬件拨码降噪档位：设备配备拨码开关，可硬件切换 4 档降噪模式。
（投标文件中提供第三方有权机构出具检测报告扫描件）。
11.设备接口：
①1路Type-c接口，可为产品供电、音频数据通信，并作为软件调试串口；
②1路RJ45接口，可作为智能降噪麦克风音频信号输入/输出接口及供电接口；
③1路RJ45接口，可作为音频扩展接口，级联下一级智能降噪麦克风。智能降噪麦克风可级联≥10台智能降噪麦克风，并同时工作；
④1路3.5mm音频信号输出接口。
12.转换器接口：支持外接转换器，转换器接口包含：1路3.5mm信号输入接口，1路3.5mm信号输出接口3.5mm，1路RJ45设备连接接口，及 DC供电电源接口。
	个
	1

	7
	摄像头（学生端）
	1、图像传感器：搭载不低于400万像素CMOS传感器。
2、码流功能：支持三码流同时输出。
3、音频编码：支持ACC音频编码格式。
4、音频接口配置：支持音频1路输入、1路输出，设备内置MIC拾音模块及扬声器模块。
5、网络协议：全面支持IPv4、IPv6、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、SSL、QoS、Telnet、RTMP（推流）等主流网络协议，兼容各类局域网、广域网组网方式，适配设备对接、数据传输、远程管理、云端推流等多种应用场景。
	个
	1


（2）其他货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	名称
	技术参数及功能指标
	单位
	数量

	1
	AI数字人语音交互系统
	技术参数及功能指标：
1.具备数字人管理终端系统：可远程可视化管理数字人设备，共享数字人应用配置数据，快捷保存、发布数字人应用，支持自定义修改数字人形象选择，UI背景、欢迎词、唤醒欢迎词、交流提示词，音色、自定义知识库等功能，实时检测程序在线离线状态，设置开关机时间，待机广告。
2.唤醒模式：支持人体、手动点击、语音唤醒，具备摄像头人体感应触发数字人交，自定义唤醒词可设置单次、多轮对话（反应迅速，随时打断，想问就问，无需等待）。
3.支持城市ID定位修改，该功能用于数字人软件系统的天气预报更新功能。
4.具备设备前端界面控制台，可对设备以及前端功能进行有效管理，同时具备密码登录，防止误触和安全，任意移动位置和大小，设置设备自启，设置待机广告，关闭系统任务栏，设置编辑数字人前端UI界面功能。
5.支持数字人角色身份设定，通过描述设定数字人的身份信息，设置完成后数字人会根据身份信息进行交流回复。
6.具备中英文双语识别对话模式。
7.知识训练模块允许上传QA问答对，支持Excel\word\ttx文件，可关联图片、视频并支持批量导入，支持回答问题照片弹窗功能。
8.具备数字人播报模式，支持图片结合文生语音进行播报。（可语音指令切换）。
9.数字人音色：支持15个以上普通音色和超拟人精品音色选择，同时支持克隆音色永久使用。
10.具备待机广告模式：在待机时可播放预制广告视频，摄像头感应到人体触发进入数字人对答模式。
11.数字人支持PC\安卓双系统运行，具备OTA升级功能
12.支持第三方私有化大模型对接与定制问答知识库部署嵌入，企业专属知识库语料调优。实现本地化知识优先调用，未命中问题则触发大模型推理和联网搜索。
13.智能问答功能：可支持接入deepseek智能体接口，支持接入特定行业垂直领域知识库，支持甲方自己训练智能体对接。
14.数字人本地化部署：对话交互低延时，3D和克隆数字人至少20个以上公版数字人模型可供选择。
15.具备智能控制指令模块，后台具备指令编辑功能，可执行AI意图推理识别，执行指令更智能，可对接其他智能设网络协议(UDP\TCP\MQTT\HTTP)输出控制指令，对智能设备和内容进行控制。
16.具备无人值守管理模式：可以远程设置开关机时间，自动开关机，实时检测数字人设备联网状态，具备断网提醒功能。
17、支持控制TCP/IP、UDP、HTTP Client及MQTT等协议程序、分布式设备。
设备参数：
1.屏幕尺寸：≥86英寸智能数字人透明屏
2.面板类型：采用 IPS 硬屏 a-Si TFT-LCD，透视式、常黑显示；可视角度大，响应速度快，色彩还原度高；
3.分辨率：≥3840*2160，画质表现细腻；
4.面板防护：配备 5mm 超白钢化防护玻璃，玻璃表面硬度≥7H；
5.可视角度：左/右/上/下视角≥89°（CR≥10），接近全视角水平观看；
6.整机结构：全金属机身结构，具备防辐射、抗磁场、抗强电干扰能力；
7.产品等级：工业级设计，具备高可靠性、长期稳定运行能力。
	套
	1
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	本地生成式AIGC运算平台
	1、支持免Token本地推理：大模型完整部署于本地工作站（部署的大模型应为国产主流大模型且不少于2种，模型参数量≥30B），所有调用均不依赖云端API。师生可在教学演示过程中无限次、无限制地输入指令并观察AI生成结果，支持课堂高频互动与批量学生轮流实操。
2、支持多模态AIGC能力一站式演示：工作站集成文生图、文生视频、图生图、AI音乐生成、AI写作等多种AIGC应用。教师可通过统一的操作界面，一键切换不同任务类型，直观对比AI在文本、图像、音视频等不同模态下的生成效果，帮助学生建立对多模态大模型的系统性认知。
3、可视化交互界面：支持图形化操作面板，无需编写代码即可运行。界面包含输入区、参数调节滑块（如创意度、分辨率、生成步数）和结果预览区。支持实时展示生成过程。
内置敏感词过滤与内容安全审核机制。
设备参数：
1、屏幕尺寸：≥23.8英寸（含有线键盘、光电鼠标）面板 IPS技术
2、分辨率：≥1920*1080
3、屏幕刷新率 ≥100Hz
4、处理器：核心线程不少于12核20线程（8性能核心+4 能效核心），最大睿频频率≥5.0GHz，三级缓存≥25MB。
6、内存：配置容量≥32G,内存读写速率≥3200MT/s
7、硬盘：≥1TB M.2 NVMe 固态硬盘
8、主板：内存插槽≥4 个，最大支持内存容量≥128GB
9、显卡：独立显卡，显存容量：≥24GB 
10、电源：额定功率≥1000W
	套
	1
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	本地生成式AI推理运算平台
	1、免Token本地推理：AI编程大模型完全本地化部署，无需购买Token、无需连接外网。支持课堂上学生轮流或同时提交编程请求（代码生成、报错解释、代码优化建议等）。
2、自然语言驱动编程：支持日常语言描述编程意图，系统即可自动生成可运行代码。支持Python、JavaScript、C++、HTML/CSS等主流编程语言。
3、代码讲解与学习辅助功能：选中任意代码段，AI可自动生成逐行中文注释和功能模块说明。支持“边写边学”的互动式编程教学。
4、错误诊断与智能纠错：学生粘贴报错信息或运行异常的代码，AI可自动识别错误类型、解释原因并提供修正建议。支持模拟“代码走查”过程，AI逐行分析潜在逻辑漏洞。
设备参数：
1、屏幕尺寸：≥23.8 英寸（含有线键盘、光电鼠标）面板 IPS技术
2、分辨率：≥1920*1080
3、屏幕刷新率 ≥100Hz
4、处理器：核心线程不少于12核20线程（8性能核心+4能效核心），最大睿频频率≥5.0GHz，三级缓存≥25MB。
6、内存：配置容量≥32G,内存读写速率≥3200MT/s
7、硬盘：≥1TB M.2 NVMe 固态硬盘
8、主板：内存插槽≥4 个，最大支持内存容量≥128GB
9、显卡：独立显卡，显存容量：≥24GB 
10、电源：额定功率≥1000W。
	套
	1
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	AR试衣镜系统
	▲AR试衣镜软件
利用增强现实AR与体感技术，实现参观者无需脱换实物服装，即可实时观看多套服装上身效果的沉浸式体验。
具体功能：
实时动态捕捉与合成：基于深度摄像头高清摄像头，实现人体动作捕捉与精准抠像。虚拟服装贴合人体，无明显穿模痕迹。
服装库：预置不少于50套3D服装模型库。系统可根据参观者体型和姿态智能搭配，并支持挥手、滑动等隔空手势操作，极速切换服装风格。
互动与分享：试穿效果支持生成二维码或图片，支持参观者扫码保存分享至社交媒体。
注：投标文件中需提供AR试衣镜软件厂家软件的著作权证书原件扫描件。
设备参数：
▲AR试衣镜设备
产品尺寸：≥55寸
分辨率 ≥1920*1080
显示比例：16：9
屏幕亮度≥450cd/m2
可视角度：水平≥88°、垂直≥88°
对比度：≥1300：1
显示区域：≥1210mm*681mm 
响应时间：≤6ms
屏幕使用寿命：≥6万小时
机身材质：钢化玻璃+铝型材+钣金后盖
安装方式：落地式一体化整机
注：投标文件中需提供试衣镜的3C证书。
	套
	1
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	AGI影片系统
	《AGI未来已来》影片制作需求
核心目标：委托专业影视制作团队以AGI未来已来为主题，为展馆定制一部时长不少于120秒的主题影片。影片采用真人实拍+CG合成技术路线执行。要求具备完整的叙事结构、专业的视听语言与精良的后期制作，满足展馆核心展项的高规格放映需求。
规格要求：
成片时长：不少于120秒
分辨率：不低于3840×2160（4K UHD）
帧率：≥25fps
色彩空间：支持Rec.709或DCI-P3
输出格式：支持ProRes 422 HQ 或 H.265（10-bit）
音频规格：支持24bit/48kHz，5.1环绕声输出
音频内容：原创配乐 + 环境音效 + 专业中文旁白配音
前期策划：
剧本创作：根据展馆主题进行原创剧本开发，需提供完整的故事大纲、角色设定，剧本需具备完整的起承转合结构，具备较强的艺术感染力。
分镜脚本：提供全片逐镜头分镜脚本，标注镜头运动、景别、时长、音效及关键画面示意（手绘或数字分镜均可）。
实拍摄制：
拍摄周期：不少于3个工作日（含影棚绿幕拍摄与外景实拍）。
拍摄设备：摄影机不低于 ARRI Alexa Mini LF / RED V-Raptor / Sony Venice 级别：
录制格式：为 RAW 或 ProRes 4444 XQ；
摄制团队：须配备专业摄影指导、灯光师、美术指导，确保实拍画面的光影质感、构图美学与后期CG元素的光影匹配可行性。
CG合成要求：
CG内容占比：全片须包含不少于60秒的CG合成镜头（即实拍画面中叠加大量CG元素，如虚拟场景延伸、动态UI界面、科幻装备等）。
合成精度标准：
光影匹配CG元素的光照方向、色温、强度、阴影软硬度须与实拍环境完全一致
反射与折射CG物体表面须正确反射实拍环境信息
运动匹配CG元素的摄像机运动须与实拍摄像机精准同步，运动模糊与实拍素材一致
色彩匹配CG元素须通过调色融入实拍画面，不可出现饱和度、对比度或色相差异
景深与光学CG元素须叠加镜头光学特性（景深虚化、镜头色散、暗角），匹配实拍镜头物理特性
物理交互CG元素与实拍元素之间须有物理交互表现（遮挡、阴影、光效照亮真人面部等）
后期制作：
剪辑：需提供精剪版本，剪辑节奏须与配乐节拍相匹配。
调色：需进行达芬奇调色，为影片建立专属视觉风格LUT。
音频：包含环境音、拟音、特效音，配乐为原创或取得完整授权的商用音乐，旁白由专业配音演员录制。
设备参数：
1、交互成像单元：
尺寸：≥86寸（高亮、防眩光）
2、运算处理单元：
处理核心：≥4核4线程
运行内存：≥8G
硬盘：≥128G
显卡：≥2GB，128bit
触摸点数：≥10点触摸 
分辨率：≥3840*2160 
亮度：≥500cd/㎡ 
色彩：≥16.7M 
显示比例：16:9 
刷新频率 ≥60HZ
3、有源吸顶音响：
1.产品类型：室内有源吸顶天花板喇叭，内置音量控制器，支持音频信号一进一出。
2.额定功率：≥6W
3.供电规格：交流220V供电
4.灵敏度：≥90dB
5.频率响应范围：110Hz～16kHz（不低于该区间）
6.扬声器单元：5 英寸单元×1
7.安装开孔尺寸：Φ165mm
8.机身材质：塑料壳体 + 铝质网罩
	套
	1
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	编队无人机系统
	一、无人机硬件参数
1、无人机轴距：≤165mm
2、整机重量≤200g（包括电池和桨叶）
3、最大上升速度：≥3m/s，最大下降速度：≥3m/s，最大水平速度：≥6m/s
4、悬浮精度：±50cm
5、电机规格：搭载无刷电机
6、保护罩规格：配备全机身包围式保护罩
7、续航能力：单次最大续航时间≥13min
8、电池配置：配套提供电池总数不少于34块，同时具备常温电池、低温电池两种类型，满足不同环境作业使用需求。
9、灯光系统：支持256色灯光控制
10、定位模式：支持TOF与UWB混合定位模式
11、抗风能力：抗风等级≥3 级（风速 3.4～5.4m/s）
12、工作环境温度：-10℃-40℃
二、无人机编程控制系统
▲1、通信方式：支持中继器通信、WIFI通信两种模式，可适用于各种网络环境。（投标文件中提供厂家官网产品说明截图）
▲2、控制软件：支持APP操控，具有快速准备、一键起飞功能；支持单台、多台飞行器试飞与灯光测试；内置舞步程序资源库，内置可直接调用程序不少于 50 套；支持3D仿真预览、故障报错提示，可展示编队飞行高度、长宽布局尺寸。（投标文件中提供厂家官网产品说明截图）
三、无人机仿真软件
▲3.仿真软件：支持图形化编程、代码编程双编程体系；支持直观复现编程运行结果，规避真机试飞安全风险；支持将编写完成的程序导入可视化交互界面，实时仿真演算飞行状态，直观呈现飞行效果。（投标文件中无人机仿真软件，需提供生产厂家软件著作登记证书）。
	架
	20
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	仿生机械手
	一、机械手参数
1.控制接口：具备 RS485 通信接口
2.自由度：≥6自由度
3.手指关总数：≥12个
4.重复定位精度：≤0.20mm
5.拇指指尖最大抓握力：≥15N
6.四指指尖最大抓握力：≥10N
7.抓握力控制分辨率：≥0.50N
8.拇指横向旋转活动范围：≥65°
9.拇指侧摆运动速度：≥107°/s
10.拇指弯曲运动速度：≥70°/s
11.四指弯曲运动速度：≥260°/s
二、手套参数
1.控制盒与数据手套接口规格：采用圆形螺纹锁紧式多芯航空插接接口，不少于7芯触点，连接牢固、具备防松脱能力，保障传感信号稳定传输。
2.控制盒与灵巧手接口：采用圆形螺纹锁紧式多芯航空插接接口，不少于5芯触点，连接牢固、具备防松脱能力。
3.内置弯曲传感器数量：≥6 个
4.通信协议：兼容配套灵巧机械手通信协议，可实现联动控制；
5.运动行程采样分辨率：不低于1/1000运动行程
6.固件升级：设备预留有线调试升级接口，支持外接线缆实现在线固件程序升级。
	套
	1
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	机器狗
	1.产品外形尺寸：≥70cmx31cmx40cm
2.产品材质：铝合金+高强度工程塑料
3.载荷不小于：≥7kg
4.运动速度区间：0~2.5m/s
5.最大攀爬落差高度：≥15cm
6.最大攀爬斜坡角度：≥30°
7.动力配置：搭载铝合金精密关节电机≥12个
8.布线结构：膝关节采用内走线设计
9.散热方案：关节配置热管辅助散热
10.关节运动空间范围：
（1）机身关节：-48~48°
（2）大腿关节：-200~90°
（3）小腿关节：-156~-48°"
11.感知硬件：搭载超广角3D激光雷达、广角视觉相机
12.动作功能：基本运动、舞蹈等
13.系统升级：支持智能OTA在线升级
14.移动端控制：配套 APP 支持高清图传、远程遥控、整机运行数据查看
15.开发功能：支持 APP 端图形化编程
16.灯光配置：配备前置照明灯具
17.无线网络：支持不低于Wi-Fi6（802.11ax）标准，兼容2.4GHz、5GHz双频段
18.蓝牙：兼容蓝牙 5.2/4.2/2.1
19.环境感知：支持障碍物探测、自主避障功能
	台
	1

	9
	视觉识别机械臂
	1.设备组成：整机包含机械臂本体、末端抓具、视觉摄像头、安装底座等全套组件，支持精准视觉识别抓取，支持二次编程开发。
2.自由度：≥6+1轴自由度（六轴机械臂本体 + 独立夹爪驱动轴），主体结构采用铝合金材质，支持3D拓展接口。
3.工作半径：≥700mm
4.控制接口与开发方式：支持 Python、ROS2、API 控制；开放 SDK 开发包、开放机械结构控制接口，支持上位机远程控制。
5.负载能力：额定负载≥1.5kg，最大负载≥2.5kg 
6. 重复定位精度：≤±0.1mm 
7.末端夹爪：开口调节范围0-65mm，支持夹具快速更换，可拓展吸盘、各类传感器及定制夹具。 
8.运动控制：支持关节控制、笛卡尔空间控制、连续轨迹控制；具备五次多项式插补、梯形加减速运动算法；支持示教采集、遥操作数据、LeRobot数据格式兼容拓展。 
9.通信接口：支持USB 转CAN，支持 Type-C 接口。
10.开发生态：原生兼容上位机开发、Python、ROS2、SDK、MuJoCo 仿真、URDF 模型、视觉抓取、自然语言控制、LeRobot 框架；支持视觉闭环抓取、任务自主规划、数据集采集，支持 VLA、LeRobot 相关科研教学拓展。
11.视觉功能：实现视觉感知、目标识别至抓取执行完整教学闭环。
12. AI 拓展能力：适用于具身智能课程教学、AI 模型训练、机器人任务演示。
13. 系统兼容性：兼容 Windows、Ubuntu、ROS2 等操作系统，满足教学、科研、二次开发场景需求。
14.安全保护：具备软件限位功能；配置硬件急停按钮、软件急停功能；具备过流、过压、过温多重保护机制。
	套
	1
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	AR工业巡检/维修体验教具
	（一）分体式双目AR智能眼镜
1.产品形态：采用分体式双目AR结构设计，头戴端整机重量≤80g，轻量化佩戴设计，支持裸眼佩戴及兼容近视眼镜叠加佩戴，适配长时间实训作业场景。
2.操作系统：兼容 Android7.0 及以上应用版本程序。
3.防护等级：眼镜端防护等级不低于IP54，防尘防泼溅，适配实训车间环境。
4.显示方案：支持双 LCOS 微型显示屏
5.单屏分辨率：≥1280*720，屏幕比例 16：9，画面视野规整，无拉伸、变形问题。
6.背光亮度：≥10000cd/m²，入眼等效亮度可达500nit，支持室外强光、室内高亮环境清晰可视。
7.视场角：有效视场角 FOV：≥40°，采用高通透分光棱镜，成像无光学畸变、无重影。
8.前置摄像模组：工业摄像头≥200万像素，拍摄广角≥72°，支持实景识别、虚实叠加。
9.姿态传感器：内置不少于9 轴 IMU 传感器（三轴陀螺仪+三轴加速度计+三轴磁力计），实现实时空间定位追踪。
10.音频系统：支持双麦克风阵列降噪，内置外放扬声器，支持语音交互、实训语音讲解。
11.工作环境：设备正常工作温度区间为0℃~40℃，满足室内实训恒温环境。
12.配套软件：设备预装发动机维修一体化 AR 实训 DEMO 软件，支持 3D 模型虚实叠加、分步维修指引、故障模拟、操作考核等全流程实训功能。
（二）手持计算控制终端
1.处理器性能：采用四核架构处理器，包含2颗高性能核心、2颗高能效核心；其中性能核心主频≥2.2GHz，能效核心主频≥1.6GHz。
2.缓存配置：每核配置512KB独立L2缓存，共享2MB L3缓存
3.内存存储：运行内存≥4GB，机身存储≥32GB UFS ，支持TF卡存储扩展，最大扩展容量≥128GB。
4.后置高清摄像头：像素≥1600 万，拍摄广角≥80°，支持自动对焦、双色温闪光灯，适配实景拍摄、故障采集、实训影像记录等场景。
5.辅助传感器：不少于9 轴 IMU、温度传感器、霍尔传感器等多类传感组件。
6.通讯能力：支持4G 全网通、双频 Wi-Fi802.11ac、蓝牙4.1及以上无线传输协议；
7.设备接口：配备标准Type-C全功能接口，支持快充供电、USB数据传输、视频输出等多功能复用，拓展性强。
8.续航能力：配备可拆卸大容量专用电池，满电状态下可支持整机连续实训使用时长4小时-8小时，满足常态化实训教学需求。
	套
	1
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	AI课堂监测评价场景综合配套装置
	整套包含室内高清大屏显示设备、大屏交互触控终端、全部配套辅材、控制系统、音响、安装布线调试等全套内容：
▲1.尺寸：≥4.8m*2.4m，备用面板总面积0.48㎡，像素间距≤1.53mm；采用铜支架SMD封装工艺；设备板面平整度≤0.04mm；白平衡亮度≥800nits；对比度≥6000:1；灰度等级≥18bit；彩色信号处理位数：16bit；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）
2、IP等级：IP6X；色温支持3000K-38000K大范围可调；设备正面采用黑色哑光工艺处理，表面反光率≤1%；NTSC色域覆盖率≥120%；
3、设备平均使用寿命≥120000hrs；故障平均修复时间≤2min；刷新率≥3840Hz；泄漏电流：I(漏)≤1.8mA/m²；
▲4、全域图像校正功能：支持单点亮度校，正单点色度校正，灰度校正，灰度双层校正，模组数据校正，模块级校正；（投标文件中需提供数据二次校正软件著作权证书原件扫描件）
▲5、智能配电系统配置：需配10KW智能配电柜，可与第三方中控对接；支持PLC远程、分布式供电； （投标文件中需提供配电系统检测报告、CQC证书及PLC控制软件著作权证书的原件扫描件）
▲6、服务质量及备品备件：为保证产品质量的稳定性，需提供原厂售后服务承诺函证明；并提供同批次备品模组4块，电源4块，（接收卡+HUB）2套，灯珠1000颗，控制芯片20片；
7. 外观结构定制要求：依据现场实际情况定制，屏体框架结构及四周边框修饰、不锈钢包边及周边处理，贴合装修风格；
8. 控制系统性能参数：单台具备不少于16路千兆网口输出，最大带载能力可达1040万像素、支持最宽16384像素、最高8192像素超高分辨率显示，网口带载无矩形带载限制，支持自由走线，有效提高网口带载利用率；设备自带OSD字幕功能，字幕颜色、展示内容可通过配套软件自定义编辑；支持多窗口同步显示，可实现不少于6个窗口任意布局，兼容至少2路4K高清窗口+4路2K高清窗口同时独立运行。
9.配套运算终端：
处理器核心线程规格≥12核，20线程；运行内存≥64GB；硬盘容量≥120G SSD+2T SATA；独立显卡显存≥GPU 24G ；其它：≥千兆以太网卡，≥22寸液晶显示器，配套键盘鼠标。
	㎡
	13.54

	
	
	定制播放控制系统：接收卡、电源、转接线等
	㎡
	13.06

	
	
	视频处理器:
信号输入接口：配备2路HDMI高清输入接口；
信号输出接口：配备10路网口输出。
	套
	1

	
	
	备品备件：模组4块，电源2块，接收卡2块，HUB板2块，灯珠1000颗 ，Ic20片。
	套
	1

	
	
	专用配电柜（10KW）
	台
	1

	
	
	定制室内全彩高刷显示终端安装结构
	㎡
	13.06

	
	
	全拼扬声器
频率响应：频响范围为80Hz-19kHz（频响误差±3dB）；
额定功率≥100W
额定阻抗：8Ω
	只
	4

	
	
	功率放大器
额定输出功率（RMS）：设备为双通道输出架构，8Ω负载条件下，单通道额定输出功率≥375W；4Ω负载条件下，单通道额定输出功率≥560W
总谐波失真：在1kHz标准测试频率、额定工作工况下，设备总谐波失真≤0.025%。
	台
	2

	
	
	调音台
输入通道：设备输入通道总数≥12路，包含4路单声道输入、4路立体声输入。
均衡调节：各通道配备3段参量均衡功能。 
功能配置：设备自带COMP压限调节、PAN声像定位、独立静音开关、OL/信号失真监控指示灯。
母线功能：支持主声道L/R输出、SUB编组输出、PFL独奏监听等母线功能。
	台
	1

	
	
	反馈抑制器
1.信号接口：配备2路卡侬平衡信号输入、2路卡侬平衡信号输出。
2.输入调节功能：MIC1、MIC2平衡输入通道支持48VV供电，且具备独立增益调节功能，可适配不同阻抗输入设备信号，各通道信号调节互不干扰。
3.自适应反馈模式：设备后置面板配备AFS拨码开关，开启后可进入自适应反馈抑制模式，在无损音质的前提下提升话筒增益，有效抑制啸叫。
4.状态指示：设备面板搭载电源状态指示灯，同时配备平衡卡侬输出同步电平指示灯，可实时直观查看设备工作及信号输出状态。
5.调试方式：支持自适应免调试工作模式。
6.频率响应：设备频响范围20Hz-20kHz。
	套
	1

	
	
	时序电源
1.屏幕：配备2寸彩色显示屏；可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态；
2.输出插座：配备不少于8+2个插座输出，其中8个插座可控制，2个长供电插座，插座采用万能插座。  
3. 延时控制：8路可控输出通道支持独立延时开关设置，延时调节范围1秒-999秒，单通道可独立启停控制，设备供电时序灵活可调，适配专业音视频设备启停保护需求。
4.定时功能：内置高精度时钟芯片，支持设备定时开机、定时关机功能，可实现无人值守智能化供电管理。
5.安全保护：具备欠压、过压保护，支持自定义设置保护值；
6.控制接口：配置RS232通讯接口，支持设备级联扩展及中控系统集中控制；
7.供电线缆：标配主供电电缆规格≥3*4mm²，线缆总长不低于2.5米。
8.电气参数：设备额定总输出电流40A，单路最大输出电流30A。
	套
	1

	
	
	18U机柜
	套
	1

	
	
	辅材
	套
	1
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	机房设备
	机柜
	套
	1

	
	
	机架式电源PDU
	
	

	
	
	无线路由器
	
	

	
	
	24口网络交换机
	
	

	
	
	整馆照明及多媒体强电控制箱
	
	

	
	
	附件、辅材等
	
	

	13
	综合布线
	CAT6六类非屏蔽双绞线（0.57线径，非屏蔽）
	项
	1

	
	
	金银线（XYB-2×315/0.1）
	
	

	
	
	音频线（HTP-2*48/0.10，双屏蔽）
	
	

	
	
	机柜设备接驳互通线缆
	
	

	14
	AI教学多媒体教室桌椅
	AI教学多媒体教室桌椅（活动桌28张，规格尺寸：±140cm*50cm*75cm；配套椅子56把）
	项
	1

	15
	吸顶冷暖器
	1.≥5匹，一拖二。
2.360度环绕气流，四面风向独立调节
3.感知人体活动，自动调节气流方向
4.能效等级不低于二级能效
5.制冷功率(W)不低于2385(370-3600)
6.冷暖类型:冷暖
7.吸顶安装
8.报价包含安装及增加铜管价格
	台
	2

	15
	体验馆整体布局
	1. 一楼AI实训探索体验中心（约140平方米）及二楼AI教学多媒体教室（约140平方米）的规划布置，布局效果图、装修施工。整体采用现代简约设计风格，兼顾校园教学属性与AI未来体验。整体色调以科技白、活力蓝为基底，摒弃夸张赛博商业化效果，契合校园理性与稳重的教学环境。
2.一楼AI实训探索体验中心立面美工的制作和安装。
3.一楼AI实训探索体验中心展台制作安装。
4、空间选用环保以维护材质，适配学校高频实训使用。灯光分层设置基础照明、重点展项照明与氛围灯带，规避眩光，兼顾实训操作与沉浸式体验。
5、整体空间平衡实训严谨与科普趣味性，将AI交互设备、实训操作台与展示场景有机结合，适度融入校园学科文化元素，科技而不失教育温度，打造集教学实训、互动体验、成果展示为一体的校园AI沉浸式实训体验馆。
6.二楼地板、椅子拆除、基础装修及电气安装所需的所有主材与辅材采购和安装施工。
	项
	1



五、辅材、配件
项目实施所需的辅材及配件，也包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。
因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。
投标人自行前往现场勘察,发生的费用自理。
六、供货要求
1.★交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到试运行条件。
2.交货方式：现场交货。在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
3.交货地点：采购人指定。
4、要求供应商严格按采购要求供货，供货时需逐条演示，如发现与响应文件不符，将取消中标资格并上报相关部门列入不诚信名单。
5.提供的软硬件设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。
6.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
7.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。
七、安装调试要求
1.本项目安装调试内容主要包括但不限于软件、硬件安装调试、综合布线、集成测试以及对接等内容，中标人完成相关软硬件的部署及测试，制定完善的紧急预案，保证达到项目预期需求和性能。
2.中标人根据提交的相关技术文件，对合同设备的进行安装、调试、试运行，使其符合技术要求和有关标准的要求。质保期内，中标人需负责相关设备的正确安装、调试和维护保养，保持设备运转良好。
3.安装完成后或者设备使用过程中发现技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等与采购文件、投标文件及合同中的要求不符，影响采购人正常应用的，中标人应无条件整改直至满足要求，并赔偿采购人由此而产生的损失。
八、履约验收要求
1.中标人在完成供货后须提供一份货物清单作为采购人验收的依据。
2.★设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收。同时须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明或提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等书面资料，并报请采购方进行检测验收。按照采购文件、投标文件以及合同约定要求对全部设备的规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
4.货物安装调试完成后，验收由中标人和采购人共同完成，采购人和中标人按实施计划进行设备到货、点验、开机加电等，测试正常后进行验收。中标人按照要求调试完毕，经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合合同约定的技术要求、用途及功能需求，功能满足采购清单及技术参数质量要求。合同规定的技术文件，除验收文件外，其它已经如数提交给采购人即验收合格。进入质量保障期。
5.本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
★九、培训要求
1.培训要求：制定完善的培训计划和培训课程，提供现场培训、集中培训。
2.培训对象：各级领导、项目中各系统的使用人员、系统管理人员。
3.培训内容：对平台相关受训人员进行全方位和多层次的技术培训，在培训当中，需要对所有接受培训人员进行监督、考核，并提供培训报告，以检验培训效果。
4.培训方式：
现场培训：对系统操作员和系统维护人员就有关系统操作、使用和维护等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的日常维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练地独立操作。
集中培训：针对项目中所涉及的软件，提供专门的集中培训。
培训次数：项目终验前中标人需要针对项目中涉及软件提供不少于4次培训。
★十、售后服务要求
1.质保期：不少于3年。质保期由设备（软件）最终调试验收合格后开始计算。质保期内中标人负责本次采购产品的维修、保养、安检、调换、故障处理等，相关费用包含在报价内，采购人不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
2.服务响应时间：提供上门服务，在1小时内响应，12小时内解决使用单位提出的维修要求。若超过15个工作日无法解决，由中标人提供性能不低于故障产品的备用产品供采购人使用直至设备维修完成。
3.负责提供技术咨询和软件升级服务。
★十一、商务要求
1、★付款方式
所有货物安装调试完毕，且项目经采购人验收合格，中标人提供增值税发票后10日内，采购人支付至合同总价的100%。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
3、其他
（1）本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
（2）采用固定总价的报价方式。投标报价包括但不限于本项目一、二楼所有整体布局费用、货物本身、配件费、运输费、人工费、系统联调、深化设计费、人员培训费、质保售后、税金、保险、风险及项目完成交付验收所需的一切材料、人工、辅材、措施等所产生的一切相关费用。采购人不再额外支付任何费用。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
[bookmark: _Toc165205798]

第五章  评标方法与评标标准
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家5人及以上单数组成。
二、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分 =价格分 + 商务分+技术分 
（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
综合评分法
[bookmark: _Toc165205799]（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。


2.商务、技术分（70分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数
响应
（25分）
	投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得25分，标注“▲“号的，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。
注：投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供、或提供不全、或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。投标人可在投标文件中标明证明材料所在页码或添加说明，以便评审。

	项目实施
方案
（10分）
	针对投标人提交的项目整体实施方案进行综合评审，评审内容包含但不限于：项目整体实施规划、设备安装实施方案、项目进度计划安排、项目人员配置安排、施工安全保障承诺、突发情况应急预案、项目质量保证措施等全套实施体系内容。
（1）项目整体实施方案针对性极强、可操作性极高、内容完整详实全面，完全贴合本项目需求，得10分。
（2）项目整体实施方案针对性强、可操作性高、内容完整齐全，贴合项目实际需求，得8分。
（3）项目整体实施方案针对性较好、可操作性较好、内容完整无缺失，无明显短板，得6分。
（4）项目整体实施方案针对性中等、可操作性尚可、内容基本完整，仅存在少量细节缺失，得4分。
（5）项目整体实施方案针对性一般、可操作性一般、内容完整性一般，关键细节缺失较多，得2分。
（6）该项未见阐述不得分。

	设计方案
（5分）
	投标人根据项目情况提供详细设计方案，设计方案最少包括平面图，布局效果图，施工图、影片脚本等。评委依据投标人提供的方案评比：
（1）提供的设计方案针对性、可操作性强的得5分；
（2）提供的设计方案针对性、可操作性好的得3分
（3）提供的设计方案针对性、可操作性一般的得1分；
（4）该项未见阐述不得分。

	培训方案（5分）
	对投标人提供的培训方案进行打分，包含但不限于所有使用操作、技术培训方案及负责培训的专职人员姓名简历、具体分工，资料（各种形式）配备方案等内容：
（1）内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性强的得5分；
（2）内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性好的得3分；
（3）内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分；
（4）该项未见阐述不得分。

	售后服务方案
（5分）
	对投标人提供的售后服务方案进行打分，内容包括但不限于包含但不限于售后服务方案，服务响应时间，人员配备、故障解决方案，售后服务体系，售后服务承诺及质保期等。
（1）方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，具备完善的服务保障体系的，得5分；
（2）方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，具有一定的服务保障体系的，得3分；
（3）方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的，得1分；
（4）该项未见阐述不得分。

	履约能力
（9分）
	1、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书得1分；具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书得1分；具有有效期内的信息安全管理体系认证证书得1分，本项最高得3分。
2、投标单位具有与本项目需求相符的软件著作权证书，软件名称包括“教学质量系统类相关”、“关于AI的课程教学评价类相关”、“课堂质量智能评价类相关”、“大模型应用类相关”、“智能问答系统类相关”、“数据智能报告类相关”，每有1个证书得1分，最高得6分。
注：提供相关证书扫描件上传至电子投标文件中，未提供不得分。

	项目负责人
（3分）
	投标人拟派项目负责人具有本科及以上学历，同时具有信息工程领域高级工程师及以上职称的，得3分。
注：（1）提供项目负责人评审所需的相关证书证明材料，扫描件上传至电子投标文件中，未提供不得分；
（2）投标人为项目负责人缴纳2026年1月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料，如是退休人需提供单位有效的聘用合同及退休证明。扫描上传至电子投标文件中，未提供不得分。

	业绩
（8分）
	自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过AI教学类或课堂质量评价或数字化校园或数据服务等类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。
注：提供双方签订的采购合同的扫描件上传至电子投标文件中，未提供不得分。




第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：





一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）



三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：




五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式           
委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式         
日期：    年     月     日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	
	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	

	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：            
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：            
法定代表人（单位负责人）联系方式            

日期：    年     月     日
注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。




十、投标函
投标函
致：江苏省灌南中等专业学校
根据贵方的________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：    ，分包号：        ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：

填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。





十三、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。




十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]

十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389]



十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


    年     月     日


二十、项目实施方案
项目技术实施方案
（请按“项目需求”和综合评分要求内容自行填写）















投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


二十一、其他材料
其他材料
（请按招标文件要求内容自行填写）




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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