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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0041
2.项目名称：江宁乾清路学校等校教学设备
3.预算金额：160万元
4.最高限价：146.5万元
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关教学设备，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：中标后30个日历日内签订合同，合同签订后60个日历日内交货，质保期三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期，质保期不包含在合同履行期限中）。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月1日14 时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年8月19 日9时30分至10时00分，地址：江宁区普济路与越秀路交叉口南160米，联系人：张伟，联系电话：13851531558。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：南京市江宁区教育技术装备中心，收件地址：南京市江宁区东新北路16号503室，联系电话：025-84915807。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69613983。
供应商提出质疑函应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单快件。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市江宁区教育技术装备中心
地  址：南京市江宁区东新北路16号503室
联系人：许海清
    联系电话：025-84915807
2. 交易中心
地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼
联系人：黄后乐
联系电话：025-69613983





[bookmark: _Toc120614211]




[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

























第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：南京市江宁区教育技术装备中心
乙方（卖方）：
甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的 江宁乾清路学校等校教学设备 项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称： 
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。
8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场。
10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5质保期为自验收报告签字确认日起  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。
13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]
甲方：（公章）                           乙方：（公章）
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：          

签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
南京市江宁区教育技术装备中心拟采购一批学校教学设备，决定对江宁乾清路学校等校教学设备项目进行公开招标。供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。
本项目为班级教学设备采购，主要用于学校的班级教室的教学及展示使用。包含：
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]1、南京市秦淮高级中学：数据驱动教研平台1套，平台服务器1台；（1）录播教室：高清录播主机1台,录播应用软件（一）1套,智能跟踪处理软件1套,智能课堂行为分析软件1套,智能语音分析软件1点,高清全景摄像机4台,摄像机跟踪拍摄软件4套,录制面板1个,拾音话筒6支,无线麦克风（含领夹）1支,充电底座1台,音频处理功放一体机1台,音频处理功放一体机管理软件1套,音箱1对,电源管理器1台,大模型分析服务1项,智能交互黑板1套,互联侧板1套,OPS终端1套,集控管理平台1套,视频展台1套,讲台1张,课桌椅60套,55寸显示器2台,55寸显示器安装支架2套,导播显示器1台,无线键鼠1套,导播桌1张,导播椅1张,观摩长桌8张,观摩椅8张,塑料凳子15张,交换机1台,24口网络配线架1个,1U理线架1个,PDU1个,设备机柜1台；（2）报告厅：会议录播主机1台，录播应用软件（二）1套，高清摄像机3台，导播显示器1台，无线键鼠1套，交换机1台，24口网络配线架1个，1U理线架1个，PDU1个，设备机柜1台，
[bookmark: OLE_LINK64]2、南京市天印高级中学（觅秀街校区）：数据驱动教研平台1套，平台服务器1台，高清录播主机1台,录播应用软件（一）1套,智能跟踪处理软件1套,智能课堂行为分析软件1套,智能语音分析软件1点,高清全景摄像机4台,摄像机跟踪拍摄软件4套,录制面板1个,拾音话筒6支,无线麦克风（含领夹）1支,充电底座1台,音频处理功放一体机1台,音频处理功放一体机管理软件1套,音箱1对,电源管理器1台,大模型分析服务1项,智能交互黑板1套,互联侧板1套,OPS终端1套,集控管理平台1套,视频展台1套,讲台1张,课桌椅55套,55寸显示器2台,55寸显示器安装支架2套,导播显示器1台,无线键鼠1套,导播桌1张,导播椅1张,观摩长桌8张,观摩椅8张,塑料凳子15张,交换机1台,24口网络配线架1个,1U理线架1个,PDU1个,设备机柜1台。
3、南京空港乾清路小学：数据驱动教研平台1套，平台服务器1台，高清录播主机1台,录播应用软件（一）1套,智能跟踪处理软件1套,智能课堂行为分析软件1套,智能语音分析软件1点,高清全景摄像机4台,摄像机跟踪拍摄软件4套,录制面板1个,拾音话筒6支,无线麦克风（含领夹）1支,充电底座1台,音频处理功放一体机1台,音频处理功放一体机管理软件1套,音箱1对,电源管理器1台,大模型分析服务1项,智能交互黑板1套,互联侧板1套,OPS终端1套,集控管理平台1套,视频展台1套,讲台1张,培训桌9组，培训椅54张,55寸显示器2台,55寸显示器安装支架2套,导播显示器1台,无线键鼠1套,导播桌1张,导播椅1张,观摩长桌8张,观摩椅8张,塑料凳子15张,交换机1台,24口网络配线架1个,1U理线架1个,PDU1个,设备机柜1台。
4、南京市礼尚路学校：数据驱动教研平台1套，平台服务器1台，高清录播主机1台,录播应用软件（一）1套,智能跟踪处理软件1套,智能课堂行为分析软件1套,智能语音分析软件1点,高清全景摄像机4台,摄像机跟踪拍摄软件4套,录制面板1个,拾音话筒6支,无线麦克风（含领夹）1支,充电底座1台,音频处理功放一体机1台,音频处理功放一体机管理软件1套,音箱1对,电源管理器1台,大模型分析服务1项,智能交互黑板1套,互联侧板1套,OPS终端1套,集控管理平台1套,视频展台1套,讲台1张,培训桌9组，培训椅54张,55寸显示器2台,55寸显示器安装支架2套,导播显示器1台,无线键鼠1套,导播桌1张,导播椅1张,观摩长桌8张,观摩椅8张,塑料凳子15张,交换机1台,24口网络配线架1个,1U理线架1个,PDU1个,设备机柜1台。
5、 其他：网络双绞线4箱，水晶头2盒，HDMI1 12根，HDMI2 8根，音频线（一）400米，电源线100米，PVC25管（音频）250米，PVC25管（网络）255米，PVC32管（HDMI）40米，综合布线配套辅材4套，数字音频处理器20台，吊装麦克风20只，音频线（二）20套，PVC25管（音频）20套，技术服务集成20项。
[bookmark: OLE_LINK7]（二）项目建设遵循标准
1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
2. 固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准（2026年版）>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》、《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知（宁教财〔2023〕9 号）》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	高清录播主机
	4
	台
	50000
	核心产品
	工业
	货物
	

	2
	录播应用软件（一）
	4
	套
	20000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	3
	智能跟踪处理软件
	4
	套
	10000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	4
	智能课堂行为分析软件
	4
	套 
	4400
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	5
	智能语音分析软件
	4
	套
	2000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	6
	高清全景摄像机
	16
	台
	4000
	主要产品
	工业
	货物
	

	7
	摄像机跟踪拍摄软件
	16
	套
	5600
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	8
	录制面板
	4
	个
	1400
	
	工业
	货物
	

	9
	拾音话筒
	24
	支
	1160
	
	工业
	货物
	

	10
	无线麦克风（含领夹）
	4
	支
	1080
	
	工业
	货物
	

	11
	充电底座
	4
	台
	1440
	
	工业
	货物
	

	12
	音频处理功放一体机
	4
	台
	7400
	
	工业
	货物
	

	13
	音频处理功放一体机管理软件
	4
	套
	2000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	14
	音箱
	4
	对
	1600
	
	工业
	货物
	

	15
	电源管理器
	4
	台
	1600
	
	工业
	货物
	

	16
	大模型分析服务
	4
	项
	4000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	17
	[bookmark: OLE_LINK18]智能交互黑板
	4
	套
	14200
	[bookmark: OLE_LINK20]主要产品
	工业
	货物
	

	18
	互联侧板
	4
	套
	4800
	
	工业
	货物
	

	19
	OPS终端
	4
	套
	6600
	
	工业
	货物
	

	20
	集控管理平台
	4
	套
	200
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	21
	视频展台
	4
	套
	900
	
	工业
	货物
	

	22
	讲台
	4
	张
	1320
	
	工业
	货物
	

	23
	课桌椅
	115
	套
	390
	
	工业
	货物
	

	24
	55寸显示器
	8
	台
	2999
	
	工业
	货物
	是

	25
	55寸显示器安装支架
	8
	套
	314
	
	工业
	货物
	

	26
	导播显示器
	5
	台
	854
	
	工业
	货物
	是

	27
	无线键鼠
	5
	套
	160
	
	工业
	货物
	

	28
	导播桌
	4
	张
	2190
	
	工业
	货物
	

	29
	导播椅
	4
	张
	300
	
	工业
	货物
	

	30
	观摩长桌
	32
	张
	487.5
	
	工业
	货物
	

	31
	观摩椅
	32
	张
	270
	
	工业
	货物
	

	32
	塑料凳子
	60
	张
	80
	
	工业
	货物
	

	33
	交换机
	5
	台
	3700
	
	工业
	货物
	

	34
	24口网络配线架
	5
	个
	160
	
	工业
	货物
	

	35
	1U理线架
	5
	个
	48
	
	工业
	货物
	

	36
	PDU
	5
	个
	146
	
	工业
	货物
	

	37
	设备机柜
	5
	台
	3158
	
	工业
	货物
	

	38
	会议录播主机
	1
	台
	6837
	
	工业
	货物
	

	39
	录播应用软件（二）
	1
	套
	7380
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	40
	高清摄像机
	3
	台
	9600
	
	工业
	货物
	

	41
	[bookmark: OLE_LINK19]数据驱动教研平台
	4
	套
	20000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	42
	平台服务器
	4
	台
	46800
	
	工业
	货物
	

	43
	培训桌
	18
	组
	2970
	
	工业
	货物
	

	44
	培训椅
	108
	张
	128
	
	工业
	货物
	

	45
	网络双绞线
	4
	箱
	1940
	
	工业
	货物
	

	46
	水晶头
	2
	盒
	100
	
	工业
	货物
	

	47
	HDMI1
	12
	根
	260
	
	工业
	货物
	

	48
	HDMI2
	8
	根
	800
	
	工业
	货物
	

	49
	音频线（一）
	400
	[bookmark: OLE_LINK9]米
	15
	
	工业
	货物
	

	50
	电源线
	100
	米
	24
	
	工业
	货物
	

	51
	PVC25管（音频）
	250
	米
	7
	
	工业
	货物
	

	52
	PVC25管（网络）
	255
	米
	7
	
	工业
	货物
	

	53
	PVC32管（HDMI）
	40
	米
	10
	
	工业
	货物
	

	54
	综合布线配套辅材
	4
	套
	3000
	
	工业
	货物
	

	55
	数字音频处理器
	20
	台
	5600
	
	工业
	货物
	

	56
	吊装麦克风
	20
	只
	1120
	
	工业
	货物
	

	57
	音频线（二）
	20
	套
	580
	
	工业
	货物
	

	58
	[bookmark: OLE_LINK46]PVC25管（音频）
	20
	套
	350
	
	工业
	货物
	

	59
	技术服务集成
	20
	项
	1000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	高清录播主机
	1.标准1U机架式设计，专业一体化嵌入式设计，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置2T硬盘，要求整机静音、无风扇。主机具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体。
2.主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz；
3.主机在正常工作状态下的生产噪声不高于18dB(A)；
4.数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持1080P@30fps；
5.要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；
6.RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈，支持RS232串行通信协议进行外接控制；USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；
7.支持摄像机、麦克风与主机之间仅通过网线即可同时实现供电、控制和音视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
8.兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
9.软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；
10.录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；
11.要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步；
12.需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式；
13.支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
14.支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
15.要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力；
16.支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
17.需支持互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
18.要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持不少于9种画面布局。
19.（1）要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换；（2）要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据；（3）要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师活动轨迹、教师位置坐标等维度的数据分析；（4）支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况 。

	2
	录播应用软件（一）
	1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，支持电影模式和资源模式两种录制模式。
2.采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；
3.支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中；
4.支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；
5.支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；
6.支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面；
7.支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能。支持不少于8个预置位；
8.支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能；
9.支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度不小于1080P；
10.支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，可进行远程互动教学应用；支持1080P@30fps的高清互动画质，支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；
▲11.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；（此项功能须在投标文件中提供该产品功能截图）。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK24]▲12.支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式；（此项功能须在投标文件中提供该产品功能截图）。

	3
	智能跟踪处理软件
	1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等；
4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；
5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；
6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换。

	4
	智能课堂行为分析软件
	1、 AI 跟踪技术：支持基于计算机视觉 CV 技术的 AI 跟踪算法，无需额外辅助装置，即可实现多机位场景全自动跟踪切换。
2、全场景捕捉：支持教师识别与移动跟拍、学生上台 / 起立及板书 / 操作大屏等教学焦点的自动识别与切换。
3、区域与策略：支持框选设置 AI 跟踪检测区域，仅在区内触发跟踪；可自定义摄像机跟踪目标的更新周期与策略。
4、丢失处理：目标超出检测区域达设定时间后，摄像机复位至预置位重新识别；若短时间内重回区域则继续锁定。
画面与构图：支持自定义跟踪切换的画面布局（二分屏、画中画等）；
5、AI 自适应构图，跟拍对象变速移动时，系统自动调节画面比例与跟焦，确保特写画面稳定不丢失。
6、精准锁定：采用人脸识别与肢体行为双重 AI 校验，多人场景下也能持续准确锁定目标，避免跟踪错乱。

	5
	智能语音分析软件
	1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。
4.课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。
5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点；
6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯。
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	高清全景摄像机
	1.1/2.7英寸CMOS传感器，Full HD 高清摄像头，有效像素大于800万，≥22倍光学，镜头具有60°以上无畸变宽视角。采用先进的2D、3D降噪技术，超级静音云台，进一步降低了噪声，支持VISCA、RTSP、RTMP协议，支持HDMI，3G-SDI、RJ45接口。实现特写画面拍摄。
2.支持远程对视频编码、音频编码、录播主机网络IP进行设置；
3.支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整。
4.可实现基于网线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输
5.支持对录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动
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	摄像机跟踪拍摄软件
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要。
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求。
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式。
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°。
11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪。
12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。
13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。
14.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中。
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	录制面板
	1.安装方式：要求嵌入式安装在讲台。
2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。
3.信号指示灯：要求具备信号指示灯。
4.支持一键式系统电源开关控制。
5.一键式录制、停止、锁定电脑信号。
6.支持一键静音功能。
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	拾音话筒
	1.频率范围：20-20KHz 。
2.灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 
3.指向性：超心型。（长：≤150mm、直径：≤20mm）
4.最大声压级：≥135dB。
5.信噪比：≥75dB 。
6.供电电压：48V幻象电源供电。
7.抗手机、电磁、高频干扰。
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	无线麦克风（含领夹）
	[bookmark: OLE_LINK10]▲1.采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
▲2.话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
3.麦克风插入充电底座后自动关机开始充电。
4.无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式和USB充电方式，具有充电灯光提醒及保护功能。
5.无线话筒具有翻页笔和激光笔功能。
6.无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键。
7.收发频率：470MHz-510MHz。
8.频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）。
9.综合信噪比：≥85dB。
10.需具自动静音功能，麦克风放置于桌面不动时，麦克风自动静音，拿起后自动开启扩声。
11.配外置头戴麦和领夹麦，且内置/外置麦都能独立调节音量和音色。
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	充电底座
	1.要求充电底座采用一体化设计，无线话筒插入充电座即可自动完成配对；
2.收发频率： 470MHz - 510MHz
3.要求采用GFSK调制方式；
4.频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）；
5.频率稳定度：±0.005%以内；
6.综合信噪比：>85dB ，综合失真：≤0.5%；
7.频道组数≥1通道，
8.最长传输距离≥100米；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]▲9.充电底座具有物理解锁按键。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或实物图片等）
▲10.提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或远程开关锁功能截图等）
11.需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音；
12.通过中控可以远程获知和管理话筒当前状态、电池电量及未归还提醒等功能（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或远程状态获取功能截图等）。
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	音频处理功放一体机
	1.采用一体化机柜式设计，整机高度≤1U,音频处理部分和功率放大器集成到一台主机内。
▲2.前面板具有音量指示灯和≥3寸液晶显示屏，用于显示各项参数指标；前面板具有≥6个物理实体按键（含一键静音实体按键），支持密码保护，防止误操作。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或实物图片等）
[bookmark: OLE_LINK26]▲3.具备≥7路48V 幻象供电麦克风输入接口，≥3路音频输入接口，≥6路音频输出接口，≥3路RJ45接口，≥2路RS-232接口，≥1路RS-485接口，≥2路IO接口，≥2路USB接口，≥2路功放输出。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或实物接口图片等）
4.具备≥1路UAC接口，电脑可直接识别接口输入输出音频。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或电脑声卡选项截图予以证明）
5.具有≥1路USB控制面板接口，可外接控制面板实现一键上下课、音量控制、麦克风静音等功能。
6.集成网络麦克风和无线麦编解码功能，输入接口均采用RJ45接口，使用一根网线即可同时传输音频、电源、控制信号。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
7.支持音频闪避，支持无线麦优先，当使用无线麦时吊麦自动静音，当关闭无线麦时吊麦自动开启。
8.支持6A音频算法:自动增益（AGC）、噪声抑制（ANC）、反馈抑制（AFC）、自动混音（AM）、自动均衡（AEQ）、回声消除（AEC）。
9.功率放大器的输出功率：≥2*120W。
10.通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；教学空间内任意位置的讲话者的声音均可被有效扩声，声音清晰响亮，不应产生啸叫和临近啸叫的系统自激现象（如金属尾音）；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。
11.无感扩声系统应采用声学回声消除技术与降噪技术，有效抑制回声及噪声干扰，包括翻书声、空调风扇运行声、座椅挪动声等。
12.为了保证学生听课专注度，老师扩声应满足声-像一致性要求，离音箱最近的座位上学生听觉感知的老师位置应与老师的实际位置一致，不应明显感知到到声音从扬声器发出。离老师最近的学生不应听到多重老师声音。
13.支持对话功能，老师使用吊麦和教室音箱可直接与集控中心对话，对话与吊麦本地扩声互不影响。
14.主机内置调试软件，≥7段均衡调节，≥4级混响处理级别调节，≥4级回声处理级别调试。
15.支持音频管理平台，可实现定时管理、定时重启、远程升级，可对接教务课表系统，实现按课表自动执行系统开启和关闭。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
16.可通过音频管理平台，远程监测实时输入输出音量、输入输出增益调节、≥7段均衡调节，可通过平台远程控制设备开关教室大屏等设备。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
17.系统须具备自检功能，在开机时对教室内扩声系统进行自动检测，能够精准地检测出话筒、音箱是否正常，及时发现故障设备，保障正常教学活动，系统完成自检后平台能够实时显示故障问题。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书或技术白皮书等）
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	音频处理功放一体机管理软件
	1.通过RS232串口或Type-c接口进行调试、升级、重置参数等操作。
2.直观、图形化软件控制界面。 
3.多通道输出调节：支持 SPK OUT（音箱输出）、MIX OUT（混合输出）、LINE OUT（线路输出）等通道的独立电平推子调节，确保输出音量精细可控。
4.每路麦克风通道具备独立的本地扩音开关（48V选通），支持48V幻象电源供电控制。
5.混响处理：具备“混响处理级别”调节功能，可自由控制空间混响深度，提升语音饱满度。
6.具备“静音键静音选择”功能，可配置麦克风在按下静音键时的状态逻辑。
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	音箱
	1.额定频率范围：80Hz-20KHz；2.额定阻抗：4-8Ω；
2.灵敏度：≥89dB（±3db）；
3.总谐波失真≤0.5%；
4.匹配功率：15W-80W；
5.高音单元：≥1寸；
6.低音单元：≥4寸；
7.安装方式：壁挂安装。
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	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理。 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源。
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制。
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全。
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口。
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
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	大模型分析服务
	★1.包含为期三年的大模型服务使用授权，涵盖大模型对话、大模型课堂分析报告生成及灵感集市应用功能。使用期满后，用户可根据需求按年度续购服务。
2.AI大模型具备学习和理解课堂多维度数据的能力；教师可以与AI大模型进行对话研讨交互，并根据课堂评价量表，生成可下载的大模型课堂分析报告，帮助教师聚焦课堂教学的关键点。
3.大模型课堂分析报告：涵盖课程概述、课标落实程度，以及基于学习目标、教学组织、学生参与、课堂氛围、教学效果等多维度的评价和评分，总体评价和具体改进建议等内容。
4.对话快捷问答：针对大模型课堂分析报告中的具体改进建议，为用户提供便捷的问答选项，涉及教学问题的精准施策、学业质量问题的深入分析以及教学一致性的探讨等方面。
5.灵感集市：针对大模型课堂分析报告的具体改进建议，为用户提供课程教学应用提问预设，并支持问题预设的自定义设置。预设问题包括但不限于以下内容：
1)精准施策：提供基于课堂多模态教学数据的教学策略优化建议。
2)提问诊断：提供优化课堂问题框架设计。 
3)生成性问题：提供实境问题追踪，生成即时教学对策库。
4)深度诊断：提供深度优化问题设计，提升课堂互动。
5)问题链：提供递进式问题群组设计，打造认知阶梯。
6)达标护航：提供学业标准拆解，定制分层提升路线图。
7)课堂节奏：提供调整授课与学生互动配比。
8)教学内容深化：提供根据学生理解难点延伸课堂内容，丰富教学内涵。
9)活动设计：提供生成匹配教学目标的实践型课堂活动。
10)任务升级：提供课堂任务的实用指导。
11)学生思维敏捷性分析：提供课堂表现评估。
12)教师追问策略分析：提供提升学生思维品质的有效途径与改进建议。
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	智能交互黑板
	1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，智能交互黑板整体长度＞4200mm，分辨率：3840*2160 ，支持40点触控及40点书写划线。
2.智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°，前置物理按键具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。
3.智能交互黑板采用≥12核驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
4.智能交互黑板内置8阵列麦克风。
5.智能交互黑板具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。智能交互黑板黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互黑板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。智能交互黑板内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接。
6.智能交互黑板具有悬浮菜单，可设置多指快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。
7.白板软件：无PC状态下，白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果；无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能；支持快速将内容保存到外接U盘。
8.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H；
9.智能交互黑板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
10.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键支持不少于6个前置物理按键自定义功能，可将按键自定义为护眼、返回、设置、录屏、多任务、触控开关、音量+、音量-等功能
11.支持冷色、标准、暖色三种色温模式；具备AI智能环境色温自适应功能，开启后可根据环境色温调节屏幕显示效果。
12.AI自习纪律监管：整机内置自习工具，支持教室环境音量实时监测。通过整机麦克风采集学生音量，当分贝值大于阈值时，自动触发屏幕弹窗警示与语音播报提醒。
13.配套教学软件： 
（1）不少于五种登录方式，包含U盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、第三方登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；
（2）老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于200GB云端存储空间，可扩展至3TB云存储空间。
（3）支持自定义添加/移除本机应用；包括展台教学、投屏、课堂评价、录制课程、看电视、AI课堂、开启直播、专递课堂、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用；并支持点击展示已打开的全部应用，实现一键应用切换。
（4）支持打开本机文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF文件、DOC&DOCX文件及swf文件；支持不少于20个文件窗口同屏播放显示，支持批注的文件类型包含PPT&PPTX、图片、PDF、DOC&DOCX。
14.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能；
15智能交互黑板具备电脑还原物理按键，具有中文标识。
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	互联侧板
	[bookmark: OLE_LINK3]1.侧板板面硬度不低于9H。
2.双侧侧板支持磁性材质教具吸附。
3.双侧侧板背板采用镀锌钢板材质。
4.侧板无任何快捷按键。
5.侧板支持板书记忆功能，侧板支持各类书写笔，可将侧板上的笔迹实时同步至黑板显示区域，并可保存至本地或进行二维码分享。
6.漆膜耐冲击无裂纹现象。
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	OPS终端
	★1.CPU主频2.0GHz，睿频4.4GHz，8核心12线程，内存不低于16GB DDR4；硬盘不低于500GB固态硬盘。（投标时提供相关证明材料上传至系统，未提供作无效投标处理。）
2.OPS具备独立复位按键；采用80pin Intel通用标准接口，即插即用，按压式卡扣设计，易于维护；
3.接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。
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	集控管理平台
	1.兼容不同品牌智能交互黑板设备，后台控制端采用 B/S 架构设计，可在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作；
2.设备详情：支持查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、CPU；
3.支持对设备进行即时操作控制和定时操作控制：支持批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换、音量调节、打铃等操作，一键锁屏设置，一键开启系统还原功能，一键系统备份，一键设置显示模式，一键支持声音模式设置，支持对单个设备或多个设备进行冰点管控、冰点穿透和冰点限制；可冻结单个盘符或多个盘符，统计开启冰点设备总数；
4.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，软件管理：支持一键下发安装包到终端进行静默安装，远程巡课：默认查看当前屏幕画面，实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备不少于80台；可切换摄像头画面，支持学生画面、教师画面同步教室声音；无需部署本地巡课服务器，支持添加巡课水印，防止画面恶意传播；
5.支持查看摄像头直播画面，6路视频流显示画面，支持每30S进行轮巡，支持在巡课时进行巡课喊话、巡课备注和教学评价，并可在巡课记录中查看巡课备注以及教学评价的相关信息；
6.设备告警：显示软硬件相关的异常状态，以及修复情况，支持双侧快捷键、触摸框、无线网卡驱动、显卡驱动、消息中心、屏幕温度高、第三方OPS等；
7.可进行学校信息设置、分组设置、设备设置、用户设置、综合设置、登录日志等；
8.部署简单，设备连通互联网，输入对应学校编码，自动识别终端设备类型，完成部署，系统依据学校名称自动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码；一键查看设备连接信息，包含操作系统和办公软件版本，硬盘、CPU、蓝牙状态、内存、网络状态、OPS S/N号、固件版本号。
9.支持物联设备管理，支持对单个或多个物联设备进行远程指令下发，至少包含大屏远程开关机、灯光远程开关机、空调远程开关机；支持按列表/缩略图展示；支持以教室地点或自定义地点为单位转换为智慧场景，支持以地点为单位下发对应不同指令以及策略。
10.需兼容对接学校现有集控管理平台，实现业务功能互联互通与一体化管控。
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	视频展台
	1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑；
2.外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用ABS材质；
3.整机镜头像素不小于1600万，清晰度到达1600线；
4.变焦：不小于12倍数字变焦；
5.拍摄幅面：A4及以上；
6.图像色彩：24位及以上；
7.整机具有安全锁；
8.光源补偿：LED五级光源补偿；
9.整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求。
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	讲台
	[bookmark: OLE_LINK35]1.规格：总体尺寸1000*600*1000mm（允许正负10mm偏离）；
2.上体部分：长度1000mm，宽度600mm，高度300mm（允许正负10mm偏离）；
3.下体部分：长度740mm,宽度500mm，高度710mm（允许正负10mm偏离）；
4.讲台前面设置并排两个隐藏式抽拉储物盒，可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具；
5.讲台扶手，背板采用橡木制成，表面喷防滑漆，桌面颜色为木纹色；
6.讲台下柜前后门均可打开，前门为对开门，方便放设备，后门为抽拉门，节省空间，整个下柜可作为储物柜使用；
7.全部的加工件均采用模具成型（允许正负10mm偏离），激光切加工而成，配合焊接工艺，尺寸精度及各部件一致性。
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	课桌椅
	1.课桌：桌面：625㎜×450㎜（允许正负10mm偏离）（高度可升降670mm-760mm)4个调节孔位，调节装置为螺丝升降。桌面材质为ABS工程塑料经模具注塑成型；桌面整体平整，没有凹槽也没有凸起，方便进入考试模式，桌面采用周围高中间低的设计，有效防止笔的划落，桌面四角为圆角；桌面可以配置PP面罩，更换方便。桌斗两侧各设置一个一体成型的书包挂钩及置物格，可以放置文具，尺寸与整体课桌相符合；桌斗材质为PP原料，经过模具一体注塑成型，桌斗长510㎜（允许正负10mm偏离），平均深度350㎜（允许正负10mm偏离），高度160㎜（允许正负10mm偏离）；桌面与桌斗连接处为卡槽形式。桌斗与Y型铁架采用塑料卡扣连接。课桌外桌腿材料为25×50×1.2㎜（允许正负10mm偏离）椭圆焊管，内桌腿材料为20×40×1.2mm（允许正负10mm偏离）椭圆焊管。桌上横拉档材料为20×40×1.2㎜（允许正负10mm偏离）椭圆形焊管。桌脚脚垫为原料PP注塑成型，脚垫尺寸长120mm宽57mm高36mm（允许正负10mm偏离）,带微调功能，能调节平衡；甲醛释放量要求达到国家E0级环保标准，无毒无异味。
2.课椅：420×420×(750mm-840㎜)（允许正负10mm偏离）（坐面高度升降范围380mm-440mm)4个调节孔位；调节装置为螺丝升降。椅子内管材料为20×40×1.2㎜椭圆焊管；外管材料50×25×1.2mm椭圆焊管，凳下横拉档材料为25×50×1.2㎜椭圆焊管；座板、靠背板带条纹贯穿缝隙，座背板缝隙小于6MM，总缝隙数量不低于10条，靠背上方带提手孔，符合课椅整体设计工艺，材质为pp原料经模具注塑成型，靠背管采用20×40×1.2mm椭圆管。座板靠背与椅架采用螺丝联接。椅脚脚垫为原料PP注塑成型，脚垫尺寸长为120mm宽57mm高36mm（允许正负10mm偏离）,带微调功能，能调节平衡甲醛释放量达到国家E0级环保标准，无毒无异味。
3.塑料部分：桌面ABS工程塑料，座板和靠背板材质是PP原料，具有高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性，,在教室环境下正常使用寿命必须达8年及以上。甲醛释放量达到国家E0级环保标准，无毒无异味。4五金脚部分：气孔、焊瘤；在接触人体部分或桌斗部分无毛刺、刃口或棱角； 所有钢件表面经酸洗、磷化后静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化喷塑涂层无有露底、凹凸、疙瘩、皱皮、色差、明显挂流；喷塑颜色为白色。五金件部分：采用五金件。脚垫：消声，防滑，防潮脚垫；各连接部件结合严密、平整、牢固。
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	55寸显示器
	1.面板尺寸：55英寸；
2.亮度：≥350cd/m²；
3.安装方式：底座、壁挂；
4.信号输出标配：内置喇叭2*5W、Audio out×1；
5.信号输入标配：HDMI≥2、USB≥1、VGA≥1、SPDIF≥1、Audio≥1、RS232≥1；
6.支持的分辨率：1920×1080。
★7.投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标系统中所填写的对应产品型号一致，未提供作无效投标处理（上传证书扫描件至投标系统）。
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	55寸显示器安装支架
	壁挂支架，适配55寸显示器。
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	导播显示器
	1.基础尺寸：32英寸；可视区约70.84×39.85cm；
2.分辨率≥1080P。
★3.投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标系统中所填写的对应产品型号一致，未提供作无效投标处理（上传证书扫描件至投标系统）。
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	无线键鼠
	1.支持2.4G无线（配微型接收器）/蓝牙双模；传输距离约10米；
2.键鼠为干电池（5号/7号）或Type-C充电款，续航≥12月；
3.键数：104全键/87紧凑型；按键薄膜静音，键程2–4mm；有无多媒体快捷键；
4.DPI：800/1200/1600三档可调；光电传感器；左右键+滚轮，部分侧键；
5.支持Windows/Mac；即插即用；低功耗休眠；防干扰2.4G频段。
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	导播桌
	1.规格1280*900*950mm（允许正负10mm偏离）
2.框架结构；内部主框架为冷扎钢板1.5mm，台面支撑架为2.0mm，冷轧钢板，前后门为1.0mm，承重部位为1.2mm冷轧钢板。
3.桌面为E0级防火板（可密度板烤漆）台面板为厚度不少于25mm，表面为耐火板，台面边缘经喷涂PU漆处理，侧腿烤漆处理，抽屉扶手采用环保橡胶漆，前面台面有支撑防止台面。
4.后背墙；铝型材，防静电喷塑处理，用于显示器支架悬挂和其他配件安装槽。
5.布线系统；做到强弱电分离，保障线路分离管理。使操作台理线更为简单
6.前后门均采用AB403锁具。地脚为可调节地脚。操作台台面预留50mm过线孔。
7.操作台门开启方式，柜内标准19英寸，带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备。
8.每个操作台，台面下配有键盘托盘，前门冲风孔，后门冲有散热孔以便散热，前后门左，右开起，方便使用。 表面采用酸洗，磷化，静电喷涂处理
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	导播椅
	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适
2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料
3.木板：三胺板，防虫，不脱皮，绿色环保
4.海绵：双层包裹海绵软硬适中
5.底盘：加厚防爆一级原位锁定底盘
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	观摩长桌
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK45]1.规格：1200*400*760mm（允许正负10mm偏离）
2.环保等级：E0级
3.基材类型：刨花板/中密度纤维板
4.含水率：4%~13%
5.饰面：三聚氰胺饰面（耐磨、易清洁）
6.封边：PVC同色封边
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	观摩椅
	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适
2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料
3.木板：三胺板，防虫，不脱皮，绿色环保
4.海绵：双层包裹海棉软硬适中
5.脚架：2.0喷涂黑色弓形架
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	塑料凳子
	可叠放塑料凳
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	交换机
	1.以太网端口支持10/100/1000M自适应速率，以太网RJ45端口≥24，SFP非复用口≥4个。
2.交换容量≥670Gbps，包转发率≥144Mpps。
3.支持接口MAC地址学习个数限制。
4.VLAN特性支持4K个VLAN。
5.支持智能以太保护SEP协议。
6.支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。
7.IPv6特性支持ND（NeighborDiscovery）。
8.支持PMTU。
9.支持IPv6Ping、IPv6Tracert、IPv6Telnet。
10.支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL。
11.QoS/ACL支持对端口入方向、出方向进行速率限制。
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	24口网络配线架
	24口网络配线架
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	1U理线架
	1U理线架
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	PDU
	8位PDU
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	设备机柜
	42U标准机柜，600*800*2000mm
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	会议录播主机
	1.主机架构：需采用嵌入式设计，具备录制、直播、导播、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、互动等多项功能；
2.硬件性能：需采用高性能低功耗处理器，核心数≥8，核心频率≥2.4GHz，整机功耗≤50W；
3.相关接口：需具有摄像机≥3路，HDMI输入≥2路，HDMI输出≥2路，Line输入≥2路，Line输出≥2路，MIC≥6路，USB接口≥2路，网络接口≥1路，控制接口≥1路；
4.UVC\UAC功能：需支持UVC和UAC协议，通过主机USB接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
5.课程录制：需支持分段录制与同步录制功能，支持高低双码流录制，具备电影模式和资源模式等多种录制模式，能够自定义设置录制的分辨率、帧率以及码流；
6.课堂直播：需支持不少于4路直播，可选择主码流或子码流信号源，可自定义直播录制分辨率和码率；
7.画面导播：需支持本地导播、浏览器导播以及客户端软件导播等多种导播方式；
8.视音频编码：需支持H.264、H.265视频编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP、RTP、TS视频传输协议，H.323、SIP、BFCP、WebRTC视频通信协议，以及MP4、TS视频封装格式；
9.音频处理：需支持AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AI降噪，音频闪避等音频处理功能；
10.本地存储：不少于1TB内置存储，并支持录像文件循环覆盖功能，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件；
11.互动能力：需内置音视频互动功能，无需额外部署互动服务器类设备即可实现“1+3”的互动能力。
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	录播应用软件（二）
	1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中
2.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件。
3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件。
4.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制一份并存储至U盘中。
5.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传。
6.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式。
7.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面。
8.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整。
9.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换。
10.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息。
11.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作；云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域；也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位。
12.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能。
13.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P。
14.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播。
15.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。
16.互动协议：需支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动应用。
17.互动画质：支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应。
18.互动模式：支持“1+3”多方视频会议模式，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示。
19.双流互动：支持在实时互动过程中，可将信号与电脑信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的画面与电脑画面分别输出到两个显示设备上。
20.发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。
21.呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式。
22.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪声，如室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量。
23.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步，在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验。
24.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻。
25.麦克风接入：需支持接入无线麦克风，可根据实际使用场景自定义配置无线麦克风的频段，并可通过添加无线麦设备白名单实现精准接入管理。
26.便捷导播：需支持本地导播、浏览器网络导播以及客户端软件导播等多种导播方式。
27.客户端软件：需支持课堂实录控制、直播控制、录制参数设置、远程互动控制、获取平台排课信息和录像文件管理等功能。
28.测绘信息：需支持检测灯光亮度、色温、混响时间，实时查看当前CPU温度、磁盘空间占用情况、网络质量以及运维保障信息。
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	[bookmark: OLE_LINK36]高清摄像机
	1.传感器：尺寸≥1/2.5英寸，有效像素≥800万，最大可支持3840×2160视频分辨率；
2.镜头变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍；
3.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少于70°/s；
4.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
5.视场角：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；
6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
7.视频接口：要求具备RJ45≥1，HDMI视频输出口≥1；
8.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议；
9.音频接口：Line in输入口≥1；
10.其他接口：USB Type-A≥1；RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1；
11.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.要求与搭配的录播主机实现基于一条双绞线即可实现POE或POC供电、信号控制、视频信号传输；
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	数据驱动教研平台
	基本要求：
1.要求平台使用B/S架构设计，支持Chrome、360等主流浏览器访问，方便用户进行平台使用管理。
2.为应对不同的使用情况，要求平台支持双域名配置，满足在内外双网环境下均能自由访问平台开展线上应用。
3.基本信息：支持自定义平台名称、上传视觉标志、填写网站备案信息、填写公安网备案信息、发布版权信息。
4.基础数据：要求平台后台支持管理用户、学校、年级、学段、学科、课程环节、课型、评分量表等多种基础数据信息。
5.快速搜索：要求平台首页支持快捷搜索，可以输入课程名称、授课教师搜索，或筛选年级、学科、课型等维度进行快速搜索。
6.个人中心：要求平台支持在个人中心中编辑头像、用户名、密码并支持绑定个人微信账号。
功能应用要求：
7.扫码登录：要求平台支持用户通过扫描二维码关联微信账号进行登录。
8.小程序对接：要求平台支持关联微信小程序，以便用户在任意教室能通过手机迅速完成发起听课任务、参与听课等功能应用。 
9.创建听课任务：平台支持创建听课任务，支持定义课程名称、年级学科、听课时间、课型、封面、上传听课资料等信息，并支持选择是否开启远程直播听课。
10.听课码：平台支持生成听课码，满足远程用户可以通过听课码加入远程听课活动。
11.听课任务邀请：平台成功创建听课任务后支持下载听课海报和复制听课信息，复制信息中需包含课程标题、授课教师、听课时间、听课码、听课地址链接等，方便快速粘贴至社交软件中完成听课邀请；海报中需包含课程标题、授课教师、听课时间、听课数字码以及现场听课二维码与远程听课二维码。
12.参与听课：要求用户支持通过PC或移动端访问地址后输入听课码参与听课，听课页面支持查看当前课程多画面直播视频，并提供相应的点评板块供听课老师输入听课点评意见。
13.课堂过程：支持在听评课时通过PC浏览器或小程序添加课堂过程，添加的课堂过程支持实时截图并输入标题与内容，同时可输入个人的点评意见。
14.课堂评分：要求支持在听评课过程中完成快速课堂评分，并可打开具体评分指标进行阐述，辅助听课老师完成课堂评分。
15.课堂评价：支持在听评课过程中完成课堂主观评价，支持输入听评课老师的听课建议与个人思考，帮助授课老师在课后回顾时查阅并改进。
16.评分量表：平台支持自定义多个评分量表；评分量表能够体现年级、学科以及课型，并且支持选择等级评分制或赋分制，等级与赋分内容均可完全自定义，以满足不同类型的评课需求。听评课老师在听评课过程中可切换量表进行课堂评分。
17.AI数据驱动听课：平台支持关联AI分析设备，在听评课过程中实时完成AI课堂教学行为的多维度分析与展示，辅助听课老师完成课堂评价。
18.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”“布鲁姆分析”“理答分析”“PPT与板书分析”“教师讲授分析”“姿态与情感分析”“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块。
19.教学环节识别：支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节。
20.编辑教学环节：支持用户对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称。
21.行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节。
22.AI数据驱动听评课报告：课后支持下载AI数据驱动听评课报告，报告内容需涵盖听课老师对课堂过程的评价、听课评分和课堂总体评价，以及AI数据驱动听课分析的教学准备能力、教学实施能力等。并支持勾选所需维度选择性下载，满足个性化复盘需求。
23.平台支持关联AI大模型分析服务。
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	平台服务器
	★1. 供应商承诺所提供的本项设备符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》文件中加“*”的指标要求（除序号75外），上传加盖公章的承诺函，格式自拟。
需求标准详见网址：
[bookmark: _GoBack]http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bzygf/202312/t20231227_21344832.htm
2.CUP规格：物理核心数≥16核、主频≥2.4GHz、末级缓存容量（L3 缓存)≥24MB、线程数≥32线程、热设计功耗≥135W、支持内存的最高速率DDR4-3200 MT/s、通道数≥8、位宽≥64bit
3.主板规格：内存插槽数量≥8，主板存储接口支持 SATA、SAS，支持PCIe 4.0
4.内存规格：32GB DDR4
5.存储规格：4TB
6.网络规格：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应
7.电源规格：双电源冗余，额定输出功率≥450W
8.整机规格：服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤。
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	培训桌
	1.多功能折叠桌外观尺寸为800mm*580mm*760mm，尺寸误差为±20mm，桌子整体是由桌面板，挡板，桌底铁架，桌脚四大部件组成。可折叠可拼接可移动。
2.桌面板：采用25mmE1等级中纤板，质地坚硬，采用1mmPVC封边条封边。四角倒圆，强度与安全性兼顾。桌面底部预留标准孔位，便于安装。可拼接成直径1.6m的六合一圆桌，桌面底部设置子母扣，强化桌子平稳性。
3.挡板：采用16mmE1等级中密度三胺板，质地坚硬，采用1mmPVC封边条封边。四角倒圆，强度与安全性兼顾。
4.桌脚：脚架采用模具标准化生产，确保每个产品质量的稳定性，桌脚两侧设置直径45mm圆孔，减少内应力及缩水痕，并设置圆形装饰盖。脚架与接头为PP加纤材料一体注塑成型，整体线条流畅，坚固耐用，环保无异味。每个脚架底下设置两个万向脚轮带刹车装置，采用尼龙材料，不伤地板。
5.桌底铁架部分由连接横杆，底框，书架三部分组成。横杆及底框部分采用二氧化碳保护焊焊接，表面经除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工序处理，横档尺寸为60*30*1.5mm单管。底框右侧设有桌面（底部带有）折叠装置，折叠后便于摆放收纳。书架为钢塑结构，两侧为高强度ABS材质，中间为4条φ16mm*1.0mm不锈钢管，拆装方便。
6.塑料件通过检测，内容包括塑料材料理化性能：耐老化500h(室内用)；塑料件中有害物质：重金属、多环芳烃、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP 的总量)。
金属件通过QB/T 4071-2021，QB/T 4934-2016 标准检测，检测内容包括金属件喷涂层理化性能：抗冲击、附着力；表面涂层可迁移元素（8种）；金属涂 (镀 )层 抗腐蚀性能：抗盐雾96h。
产品理化性能：塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63，,邻苯二甲酸脂均≤0.1；重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞；多环芳烃；多溴联苯、多溴联苯醚、桌面垂直冲击试验跌落高度140mm,冲击2次合格；水平静载荷试验加力1000N，加载次数不小于10次，桌腿跌落试验跌落高度200mm，跌落次数不小于10次。桌面垂直加载稳定性试验加力至200N(独脚桌、折桌)，无倾翻现象；垂直和水平加载稳定性试验垂直加力100N，水平加力至30N(独脚桌、折桌)，无倾翻现象。
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	培训椅
	1.铁架部分采用14*24*1.0mm单管（允许正负10mm偏离），表面经高温静电喷涂，座背板采用PP原料注塑成型，实心座靠背板。折叠椅采用全折合设计，最小折叠厚度为3cm，搭配可存储30张的收纳车使用，可最大限度压缩存储空间，常规颜色分别有灰色，黑色，天蓝色，果绿色以及大红色5色可选。产品通过QB/T 4458-2013《折叠椅》检测标准
组成构件: 
2.座板、2、背板、3、前后钢管脚架 4、四个塑料脚垫  5、两个含注管塞材质:
3.座背板材质：采用PP原材料注塑成形，坚固耐用、无毒环保。
4.钢管材质：Q235钢管，高强度、韧性好。
5.表面处理：表面静电喷涂后经高温固化，防锈、耐腐蚀、耐高温、不易脱落、光洁度好、美观。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK8]产品颜色:
黑色 天蓝色 灰色 果绿色 旗红色;
6.打开：长42cm×宽45cm×高83cm（允许正负10mm偏离），收起：长99cm×宽45cm×厚3cm（允许正负10mm偏离）
7.净重：3.5KG
8.塑料构件的规格：
（1）座板：长41cm×宽41cm×厚（边缘大的0.84cm小的0.44cm）（允许正负10mm偏离）。
（2）背板：长45cm×宽15cm×厚0.4cm（允许正负10mm偏离）。
9.钢管构件的规格：
前后脚支架：厚1.0mm×宽14mm×长24mm(单管)（允许正负10mm偏离）。
10.工序:
由先后顺序：（1）切割（2）弯管（3）冲孔（4）酸洗（5）锌系磷化（6）高温静电喷漆（200°）（7）装配（8）包装入库。
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	网络双绞线
	六类非屏蔽双绞线
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	水晶头
	水晶头
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	HDMI1
	10m HDMI
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	HDMI2
	25m HDMI
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	音频线（一）
	300芯金银线
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	电源线
	RVV3*1.5
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	PVC25管（音频）
	PVC25管
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	PVC25管（网络）
	PVC25管
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	PVC32管（HDMI）
	PVC32管
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	综合布线配套辅材
	PVC 管线接头、弯头、管卡、膨胀螺丝、线槽、过路盒、尼龙扎带、线缆标识标签、接地辅材、机柜理线卡扣、绝缘胶带等

	55
	数字音频处理器
	1.采用一体化壁挂式设计，音频处理部分和功率放大器集成到一台主机内。
2.系统总噪声级满足NR-25的要求。
▲3.前面板具备电源指示灯和≥3.5寸LCD液晶触控显示屏，支持密码保护，支持自动息屏功能，具备可编程功能，实现定制化需求。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或官网截图或产品说明书等）
[bookmark: OLE_LINK38]▲4.具备≥2路48V幻象供电麦克风输入接口，≥4路音频输入接口（其中3.5mm输入接口≥2路），≥4路音频输出接口，≥4路RJ45接口，≥2路RS-232接口，≥1路RS-485接口，≥2路IO接口，≥1路USB接口，≥2路USBType-C接口，≥2路凤凰端子功放输出。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页或实物接口图片等）
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]5.集成网络麦克风和无线麦编解码功能，输入接口均采用RJ45接口，使用一根网线即可同时传输音频、电源、控制信号。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页、官网截图、产品说明书等）
6.支持音频闪避，支持无线麦优先，当使用无线麦时吊麦自动静音，当关闭无线麦时吊麦自动开启。
7.支持6A音频算法:自动增益（AGC）、噪声抑制（ANC）、反馈抑制（AFC）、自动混音（AM）、自动均衡（AEQ）、回声消除（AEC）。
8.具备≥1路UAC接口，电脑可直接识别接口输入输出音频。（须提供电脑声卡选项截图予以证明）
9.内置自适应音频处理算法：①反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；②信噪比：≥95dB；③本地扩声声场不均匀度：≤5dB；④频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。
10.功率放大器的输出功率：≥2*120W。
11.支持对话功能，老师使用吊麦和教室音箱可直接与集控中心对话，对话与吊麦本地扩声互不影响。
12.主机内置调试软件，≥7段均衡调节，≥4级混响处理级别调节，≥4级回声处理级别调试。
13.支持音频管理平台，可实现定时管理、定时重启、远程升级，可对接教务课表系统，实现按课表自动执行系统开启和关闭。
14.可通过音频管理平台，远程监测实时输入输出音量、输入输出增益调节、≥7段均衡调节。
[bookmark: OLE_LINK13]15.系统须具备自检功能，在开机时对教室内扩声系统进行自动检测，能够精准地检测出话筒、音箱是否正常，及时发现故障设备，保障正常教学活动，系统完成自检后平台能够实时显示故障问题。（此项功能须在投标文件中提供证明材料，如：彩页、官网截图、产品说明书等）
16.通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；教学空间内任意位置的讲话者的声音均可被有效扩声，声音清晰响亮，不应产生啸叫和临近啸叫的系统自激现象（如金属尾音），再生混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。
17.无感扩声系统应采用声学回声消除技术与降噪技术，有效抑制回声及噪声干扰，包括翻书声、空调风扇运行声、座椅挪动声等。
18.为了保证学生听课专注度，老师扩声应满足声-像一致性要求，离音箱最近的座位上学生听觉感知的老师位置应与老师的实际位置一致，不应明显感知到到声音从扬声器发出。离老师最近的学生不应听到多重老师声音。
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	吊装麦克风
	1.频率范围：20Hz-20KHz。
2.灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。
3.指向性：超心型。
4.最大声压级：≥135dB。
5.信噪比：≥75dB。
6.供电电压：48V幻象电源供电。
7.抗手机、电磁、高频干扰。
8.有吊顶的教室使用吸顶方式安装，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少2.8米。
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	音频线（二）
	两芯屏蔽音频线50m。
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	PVC25管（音频）
	PVC25管。
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	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK22]技术服务集成
	★技术服务集成，包括：管线改造、设备安装、系统调试等。



[bookmark: OLE_LINK14]★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
[bookmark: _Toc120614281]2.实施要求
（1）总体要求
中标供应商签订合同时需提供设备安装日程计划。 
（2）质量要求
中标供应商所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全施工要求
安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。
（4）团队成员要求
本项目团队成员至少配备项目负责人1人。
（5）验收要求
中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、中标供应商投标文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任，相关费用包含在本次报价中。 
（6）质保（维保）及售后要求
①中标供应商所投产品质保期限三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期），质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。
②在质保（维保）期内有问题做到及时处理，出现质量问题时或故障时，响应时间为30分钟，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师应在12小时内到达现场并排除故障。保修期内如同一故障发生三次，或在1周内无法修复，供应商须无条件换货，立即更换新机。
③质保（维保）期结束后，供应商仍应负责提供终身维修服务，只收取配件费。
（7）平台监管
①中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 
[bookmark: OLE_LINK1]②中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
③中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律 追究合同责任方的责任。
④中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
⑤中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
（8）其他要求
①中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
②南京丽音视听设备有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
（9）培训要求
中标供应商须对采购人相关使用人员进行集中培训，包括但不限于硬件设备使用、软件功能讲解等，集中培训次数以采购人实际需要为准；供应商须根据采购人实际工作需要，对产品硬件及软件使用人员进行点对点单独培训等，相关费用包含在本次报价中。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
①交付时间：合同签订后60个日历日内完成交货。
②交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
（三）演示要求
1.视频演示：
（1）视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。
（2）演示内容详见“第五章 评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.8项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	[bookmark: OLE_LINK15]产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分。本项最低得分为0。
	25
	客观分

	2.2
	图纸方案设计
	投标人需乾清路小学实施现场进行勘察，并根据勘察情况对学校录播教室提供图纸方案设计，图纸内设备至少包括：智能交互黑板（项目清单17）、拾音话筒（项目清单9）、音箱（项目清单14）、高清全景摄像机（项目清单6）以上各1套。
评委根据图纸方案设计进行综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.设计方案；2.线路图。以上每项内容逐项评分：
方案内容规范性强、完整度高、系统结构合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	2.3
	演示视频
	评委根据投标人提供的产品“高清录播主机”（项目清单1）及“数据驱动教研平台”（项目清单41）视频演示综合评分（每位投标人演示视频文件演示时间不超过15分钟）：
1.当老师走出讲台范围后，云台摄像机会自动回归默认状态，等待老师重新走上讲台后继续跟踪老师；
2.录播系统支持主讲画面AI智能紧跟、场景全自动智能切换模式，教师图像跟踪画面可支持五分像、七分像、全身像等多种模式；
3.只通过云台摄像机实现AI自动跟踪，多人出现在讲台上时，拍摄画面锁定老师持续跟踪，不会出现不跟踪或者误跟踪现象。
4.多模态课堂数据：支持对课堂多模态数据展开多维度综合分析，包含“课堂师生行为时序”“教学行为分析”“理答分析”“PPT分析”“教师讲授分析”“姿态与情感分析”“课堂管理分析”“学生学情分析”等多个数据板块 ；完全满足一项要求得2分，本项最高得8分，其他及无演示不得分。
	8
	客观分

	2.4
	产品技术要求1
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK27]1.提供所投“高清录播主机（项目清单1）”：支持对高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；（需提供产品彩页或功能截图或技术白皮书）
2.提供所投“高清全景摄像机（项目清单6）”：
支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；（需提供产品彩页或功能截图或技术白皮书）
以上每提供一个证书扫描件，得1分，最高得2分，未提供不得分。
	2
	客观分

	2.5
	产品技术要求2
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK17]1.提供所投“智能交互黑板（项目清单17）”：
（1）智能交互黑板接口具备中文标识，至少具有1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）；后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路。无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护（需提供产品彩页或功能截图或技术白皮书）；
（2）内置一体化超高清8K摄像头，单颗摄像头有效像素≥5200W，可输出最大分辨率8336*6252的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供产品彩页或功能截图或技术白皮书）。
以上每提供一个证书扫描件，得1分，最高得2分，未提供不得分。
	2
	客观分

	2.6
	产品技术要求3
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK34]所投“高清录播主机（项目清单1）”产品厂商具有微课或优课制作的国家认可的相关出版社发行的正版教材，提供教材封面、教材出版的相关证明文件（如：查询截图等），需体现教材与产品厂商的关联性。提供证明材料得1分，不提供不得分。
	1
	客观分

	2.7
	软件著作权证书
	提供所投产品“高清录播主机（项目清单1）”具有“流媒体管理软件”、“流媒体导播软件”、“流媒体直播软件”、“流媒体点播软件”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》，每提供一个证书扫描件并加盖公章，得0.5分，最高得2分，未提供不得分。
注:证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供软件著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键
言息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。
	2
	客观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	根据本项目采购需求中“项目清单”和“技术要求”编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.应急措施等内容。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制方案，内容包含：1.服务体系；2.故障解决方案；3.服务内容；4.技术人员保障和服务电话。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求中“培训要求”编制方案，内容包含：1.培训人员；2.培训内容；3.培训课时安排；4.培训方法。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人需提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过与本项目类似的（智能化设备建设类、智能化设备升级改造类或智能化设备采购类）业绩，每提供一个得1分，满分2分。注：投标人需提供合同扫描件并加盖投标人公章，且提供材料必须含有标的物、合同价以及盖章签字部分所在页等，实质性内容需清晰可见，否则视为未提供，未提供不得分。
	2
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人具有本地化服务能力，得2分，未提供不得分（提供承诺书或有效证明文件，承诺书格式自拟）。
	2
	客观分

	
	履约能力2
	投标人拟投入本项目的实施团队成员：
	3
	客观分

	
	
	1、投标人拟派的项目负责人具有高级工程师（建设工程或电子信息工程）的得2分；
	
	

	
	
	2、项目团队成员（除项目负责人）具有中级及以上工程师职称（建设工程或电子信息工程）的得1分；（提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的2026年1月1日以来任意1个月社保缴费证明材料并加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖单位电子公章）
	
	

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	
	
	2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	
	

	合计
	　
	100分






第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




[bookmark: _Toc120614284]投标文件目录
一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
















一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         

十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。 


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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