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[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：JSZC-320413101-HSGS-G2026-0018 
2.项目名称：江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护及环卫保洁项目
3.项目预算金额：2588万元
项目最高限价：01包：490.4946万元/年；02包：424.16万元/年；投标报价不超过各包的最高限价，各分部分项工程综合单价均不得超过控制价中对应综合单价，否则作废标处理。
	包号
	标的名称
	采购包最高限价
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护及环卫保洁项目第一包
	490.4946万元/年
	1
	详见采购需求

	02
	江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护及环卫保洁项目第二包
	424.16万元/年
	1
	详见采购需求


注：本项目共2个包，每个采购包选取1名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同采购包同时投标。各个采购包兼投不兼中，同一投标单位只能中标其中一个采购包。本项目按照采购包1至采购包2的顺序依次评审，已被推荐为前面采购包中标候选人的投标人不再参与后面采购包的评审，同时该中标人不再计入后面采购包有效投标人数量。
4.服务期限：合同一年一签，采用1+1+1模式，第一年合同期限届满，符合合同质量要求和《江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护考核细则》、《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会环卫考核细则》，经采购人同意后，可顺延续签下一年合同。
5.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。
6.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/___。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
□否
☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：无
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：自本公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，下载本项目电子版采购文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间：2026年09月08日9:00（北京时间）。
2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1．CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2．采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
3．关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
4.关于江苏省政府采购履约验收管理办法：根据《关于印发江苏省政府采购履约验收管理办法的通知》（苏财规[2024]7号）等有关文件精神执行。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：江苏省金坛茅山旅游度假区管理办公室  
地    址：常州市金坛区薛埠镇
[bookmark: _GoBack]联系方式：0519-82890155
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：江苏华溯工程项目管理有限公司
地　　址：常州市金坛区金胜东路19号
联系方式：0519-82807908
3.项目联系方式
项目联系人：刘女士 
电      话：0519-82807908
[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc226965856]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193689]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：☑服务

	2
	现场考察
	☑不组织

	
	开标前答疑会
	☑不召开

	3
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	4
	投标报价
	投标报价的特殊规定：☑无

	5
	投标保证金
	免收

	6
	履约保证金
	中标供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函、转账等形式缴纳或递交），采购人将在履约完毕后返还乙方履约保证金。

	7
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	8
	评标方法及标准
	本项目采用综合评分法

	9
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许

	10
	询问
	询问送达形式：书面形式

	11
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式：
联系部门：江苏华溯工程项目管理有限公司
联系电话：0519-82807908
通讯地址：常州市金坛区金胜东路19号。

	12
	代理费
	收费对象：□采购人    ■成交供应商
收费标准：100-500万（含）按控制价的3‰最低5000元，最高10000元；500-1000万元（含）按控制价的1.5‰最低10000元，最高15000元，1000万元以上按控制价的1‰最低15000元，最高20000元。中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位，投标单位在报价时应综合考虑。

	13
	投标文件份数
	无需提供纸质投标文件。中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书  3  份，并按要求签字盖章。


常州市政府采购项目公开招标文件示范文本

0



1


[bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226965790]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774618]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150774620]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150774727]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7 绿色采购政策
5.7.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc127161441]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
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根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13 [bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc226337228]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193847]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226965724]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164229376]投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
16 [bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193634]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
17 [bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc149720830]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150480776]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193709]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
18.9  1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc305158808]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc305158815]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193792]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 详见前附表
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[bookmark: _Toc487900382]第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照
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[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
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1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应(如有)
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
☑随机抽取
□其他方式，具体要求：__/___
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
3.2.5 评标委员会应针对投标文件进行政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4 [bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Ref467307010]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
☑随机抽取
□其他方式，具体要求：__/___
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。技术指标得分也相同的，由采购人（评审组长）现场随机抽取。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


二、评标标准
	序号
	评分项目
	评分细则
	分值
	备注

	一
	价格分（20分）

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×分值。
	20
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	二
	主观分（45分）

	1
	管理机构和管理制度
	（一）评分内容：
(1)针对旅游度假区，做好现场勘察。有完整的管理机构配备；
(2)有道路环卫机械化及人工作业管理制度；
(3)有垃圾收运作业管理制度；
(4)有公厕管理和保洁作业制度；
(5)有绿化养护人员组织及落实制度；
(6)有员工培训计划。
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得10%，最高得60%。 
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
(1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
(2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
(3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； 
(4)方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	7
	

	2
	作业工艺1
	(一)评分内容：
道路环卫机械化作业组织方案及流程须包含以下内容：
(1) 机械化清扫；
(2) 机械化冲洗；
(3) 机械化洒水；
(4) 机械化清洗；
(5) 机械化收集。
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得12%，最高得60%。 
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
(1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
(2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
(3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； 
(4)方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	5
	

	3
	作业工艺2
	(一)评分内容：
环卫人工作业组织方案及流程须包含以下内容：
(1) 道路人工保洁;
(2) 小型高压冲洗作业(重点突出道板和局部污染的冲洗)；
(3) 花台石凳保洁；
(4) 公厕保洁、维护、清窖；
(5) 果壳箱、垃圾桶收集清洗维护。
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得12%，最高得60%。 
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
(1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
(2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
(3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； 
(4)方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	5
	

	4
	作业工艺3
	(一)评分内容：
垃圾收运作业组织方案及流程须包含以下内容：
(1) 含道路沿线垃圾巡回收集的方案及实施过程;
(2) 垃圾分类收集的方案及实施过程。
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得30%，最高得60%。 
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
(1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
(2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
(3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； 
(4)方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	5
	

	5
	作业工艺4
	(一)评分内容：
绿化养护常规作业组织方案须包含以下内容:
(1)养护月历；
(2)全年病虫害防治计划；
(3)植物修剪；
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
(1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
(2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
(3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； 
(4)方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	9
	

	6
	安全、文明作业管理实施方案及保障措施
	(一)评分内容：
(1)有安全制度、安全预案、全员安全培训计划；
(2)有安全设施配备及安全检查及记录要求；
(3)有意外伤害赔偿措施和风险规避措施；
(4)有事故发生后的应对处理办法。
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得15%，最高得60%。 
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
(1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
(2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
(3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； 
(4)方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	6
	

	7
	恶劣天气应急预案
	(一)评分内容：
(1)有应急预案；
(2)有完备的应急物资贮备清单。
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得30%，最高得60%。 
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
(1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
(2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
(3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； 
(4)方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	4
	

	8
	重大活动，检查评比和节假日保障措施
	(一)评分内容：
(1)有重大活动，检查评比和节假日保障方案。
（二）评审依据：
1.考察以上内容，每满足任意一项内容得60%，最高得60%。 
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
(1)方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
(2)方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
(3)方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加5%； 
(4)方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	4
	

	三
	客观分（35分）

	1
	企业业绩
	(1)投标人近三年(投标截止日往前推)具有类似绿化养护业绩(不含绿化施工和绿化施工完成后缺陷责任期内的绿化养护)，有一个得2分，最高得6分。
(2)投标人近三年(投标截止日往前推)承接过类似道路环卫保洁作业业绩，有一个得2分，最高得6分。
注：(1)投标人在不同年份对同一业主提供的同一项目业绩不重复计分，仅按一份计算；(2)须同时提供中标通知书、合同材料以及合同期内任意一次发票材料。业绩时间以合同签订时间为准。未提供的或材料不全的或无效的不得分。
	12
	

	2
	人员配备
	1．本项目配备项目负责人(绿化管养负责人)1名：
[bookmark: OLE_LINK2]1.1绿化管养负责人具有园林绿化相关专业高级职称的得2分，具有园林绿化相关专业中级职称的得1分。本项最高2分。
注：(1)须提供职称证书材料以及该证书的人力资源和社会保障部门网站查询截图并加盖公章。 (2)提供近半年来(投标截止日往前推)任意一个月投标人为拟派绿化管养负责人缴纳的社会保险证明材料。未提供的或材料不全的或无效的不得分。
2.本项目配备环卫保洁负责人1名：
环卫保洁负责人近三年（投标截止日往前推）以来在投标单位类似道路环卫作业业绩中担任项目负责人，有一个业绩得2分，最高得2分。
注：(1)以上业绩和企业业绩不能重复。(2)业绩须同时提供中标通知书、合同材料以及合同期内任意一次发票材料。业绩时间以合同签订时间为准。(3)提供近半年来(投标截止日往前推)任意一个月投标人为拟派环卫保洁负责人缴纳的社会保险证明材料。未提供的或材料不全的或无效的不得分。
3.现场作业人员【项目负责人(绿化管养负责人)、环卫保洁负责人除外】
1现场作业人员中(在满足采购需求的情况下)每增加一名高处作业人员得1分，本项最高得3分。
2现场作业人员中具有绿化工(或花卉工或园艺工或植保员)证书的，1人得1分，本项最高得8分。
3现场作业人员中具有保洁员证书的，1人得1.5分，本项最高得6分。
注：(1)提供高处作业证书材料以及该证书的应急管理部门网站查询截图并加盖公章；(2)提供绿化工、花卉工、园艺工、植保员证书以及该证书人力资源和社会保障部门或住建部门网站查询截图并加盖公章；(3)提供保洁员证书以及该证书人力资源和社会保障部门网站查询截图并加盖公章；（4）提供近半年来(投标截止日往前推)任意一月投标人为拟派现场作业人员缴纳的社会保险证明材料。未提供的或材料不全的或无效的不得分。
	21
	

	3
	拟投入设备配置
	投标单位拟投入的设备在采购需求要求的基本数量基础上(自有或租赁)：
(1)每增加登高车(作业高度≥10米)1辆得0.5分，最高得0.5分；
(4)每增加原装洒水车(核定载质量≥8吨)1辆得0.5分，最高得1分；
(6)每增加1辆雾炮车(抑尘车) (核定载质量≥8吨)得0.5分，本小项最多得0.5分。
注：1)如自有(行驶证车辆所有人为投标人)须提供以上车辆照片、行驶证、车辆购置发票、体现车辆参数的相关证明材料(如需)。如为租赁须提供车辆照片、行驶证、车辆购置发票、租赁合同(租赁期限需满足服务期限)、租赁发票、体现车辆参数的相关证明材料(如需)，缺一项不得分；
2） 如提供的以上资料不能反映上述设备要求的规格及主要生产能力的则需同时提供其他证明资料以证明拟投入的设备满足上述要求的规格及生产能力，否则不得分。
同一车辆不重复计分。以上车辆在签订合同前甲方将进行核验。
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[bookmark: _Toc99301424]注：1)进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。
2)评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件(或照片)，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。采购小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；
3)评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。
4)扫描件(或照片)要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；
5)采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；
6)响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。













第五章   采购需求
一、采购标的
1．项目名称：江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护及环卫保洁项目
2．预算金额：2588万元
3．最高限价：01包：490.4946万元/年；02包：424.16万元/年；投标报价不超过各包的最高限价，各分部分项工程综合单价均不得超过控制价中对应综合单价，否则作废标处理。
4．采购项目概况（简介）：对江苏省金坛茅山旅游度假区绿化进行养护。产生的残枝、枯叶及生活垃圾的清理;绿地养护(必须达到附件材料中的质量要求);巡查上报绿化设施维护修理情况;养护区内各类设施的看护;苗木补植(以现场情况及采购人指令为准);部分乔灌木以及色块的回缩修剪;对内部道路及道路交界处延伸道路的环卫机械化作业服务、人工保洁(绿地、广场、步行道、水面及相关附属设施)，公共厕所保洁及维护、停车场保洁、果壳箱和垃圾箱的保洁。
5．服务期限：合同一年一签，采用1+1+1模式，第一年合同期限届满，符合合同质量要求和《江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护考核细则》、《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会环卫考核细则》，经采购人同意后，可顺延续签下一年合同。
6．是/否接受联合体投标：否
7．是/否接受分支机构参与响应：否
8．是/否属于政府购买服务：是
9．是/否接受进口产品投标：否
10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是
11．本项目的特定资格要求：/
12．项目类别：服务类
二、商务要求
1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：
服务期限：合同一年一签，采用1+1+1模式，第一年合同期限届满，符合合同质量要求和《江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护考核细则》、《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会环卫考核细则》，经采购人同意后，可顺延续签下一年合同。（特别说明：第一年合同签订时，原服务合同已经终止的，服务开始时间为本合同签订之日；原服务合同尚未终止的，服务开始时间为原服务合同终止之日的次日。各服务结束时间统一为本合同签订之日满1年的对应日（如无对应日，则为当月最后一日；遇节假日不顺延））。
地点（范围）：01包范围：访仙路以东(不包含访仙路及两侧)，北至致和路，东至访仙路，南至尚水路。02包范围：访仙路以西(包含访仙路及两侧)，北至彭仙路，西至望仙路，南至访仙路。
2． 付款条件（进度和方式）
合同生效后，按月考核，每季度结算一次(按考核内容相关规定发生扣款的，在支付费用时扣除)。付款前乙方向甲方提供等额增值税发票。
三、技术要求
1、作业清单及服务内容：
(1)作业清单：
01包：
绿化养护范围：尚阳路19.2万㎡、尚阳路遗留项目 6.9455万㎡、寻仙路14.3万㎡、、游客中心12.38万㎡ 、尚水路5.5万㎡、致和路12.123万㎡、新浮水库25万㎡、新浮路1.2万㎡、雅居乐移交绿化7.1万㎡；
保洁范围：尚阳路、寻仙路、尚水路、致和路、新湖路、新浮水库绿道、原X205、常大科创园沿线，道路长度为20046米。
02包：
绿化养护范围：访仙路一标段12.4万㎡、二标段22.2万㎡、访仙三标段3.2万㎡、白鹭湖下游绿化3.5万㎡、白鹭湖5万㎡、望仙路15.6万㎡、金茅路16.6万㎡、金茅路（彭城庙2.7万㎡）、百羊路2.7万㎡、观云路约4.2万㎡、白鹭湖5万㎡、金茅路（彭城庙2.7万㎡）。
保洁范围：访仙路、观云路、百羊路、望仙路、A线连接线，道路长度为12889米。
1.内部道路机械化清扫保洁明细表 
	序号
	道路名称
	起止点
	道路车道
	行车道宽度（m）
	道路长度（m）
	机扫边数
	机扫次数(日）
	机扫里程（m)
	冲洗
	冲洗
	冲洗
	洒水
	洒水

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	边数
	次数
	里程（m）
	次数
	里程（m）

	1
	访仙路
	S340-金茅路
	双向4车道
	15
	6089
	4
	1
	24356
	2
	1
	12178
	1
	12178

	2
	观云路
	访仙路-访仙路
	双向2车道
	7
	2379
	2
	1
	4758
	1
	1
	2379
	1
	2379

	3
	尚阳路
	S265-访仙路
	双向4车道
	15
	2336
	4
	1
	9344
	2
	1
	4672
	1
	4672

	4
	寻仙路
	尚水路-尚阳路
	双向4车道
	15
	3089
	4
	1
	12356
	2
	1
	6178
	1
	6178

	5
	尚水路
	S265-寻仙路
	双向4车道
	15
	1694
	4
	1
	6776
	2
	1
	3388
	1
	3388

	6
	百羊路
	访仙路-望仙路
	双向2车道
	7
	1638
	2
	1
	3276
	1
	1
	1638
	1
	1638

	7
	致和路
	S265-访仙路
	双向2车道
	8
	2036
	2
	1
	4072
	1
	1
	2036
	1
	2036

	8
	望仙路
	访仙路-X206
	双向2车道
	9.5
	2783
	2
	1
	5566
	1
	1
	2783
	1
	2783

	9
	新湖路
	S265-访仙路
	双向2车道
	8
	1586
	2
	1
	3172
	1
	1
	1586
	1
	1586

	10
	新浮绿道
	尚阳路-尚阳路
	单车道
	4
	7235
	2
	1
	14470
	1
	1
	7235
	1
	7235

	11
	X205
	尚阳路-访仙路
	双向2车道
	9
	1600
	2
	1
	3200
	1
	1
	1600
	1
	1600

	12
	A线连接线
	新湖路-X205
	双向2车道
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	13
	常大科创园沿线
	寻仙路-茅东水库
	双向2车道
	9
	470
	2
	1
	940
	1
	1
	940
	1
	940

	小计
	
	
	32935
	
	
	92286
	
	
	46613
	
	46613


2.内部道路人工清扫保洁明细表
	序号
	道路名称
	起止点
	道路车道
	行车道宽度（m）
	道路长度（m）
	人工清扫面积（㎡）
	人工保洁次数(日）

	1
	访仙路
	S340-金茅路
	双向4车道
	15
	6089
	24356
	1

	2
	尚阳路
	S265-访仙路
	双向4车道
	15
	2336
	9344
	1

	3
	寻仙路
	尚水路-尚阳路
	双向4车道
	15
	3089
	12356
	1

	4
	尚水路
	S265-寻仙路
	双向4车道
	15
	1694
	6776
	1

	小计
	
	52832
	/


3.内部道路沿线绿化人工保洁明细表
	序号
	道路名称
	沿线绿化面积(万㎡)
	人工保洁次数(日）
	人工保洁面积（万㎡）

	1
	访仙路
	41.3
	1
	41.3

	2
	观云路
	4.2
	1
	4.2

	3
	尚阳路
	19.2
	1
	19.2

	4
	寻仙路
	29.3
	1
	29.3

	5
	尚水路
	5.5
	1
	5.5

	6
	百羊路
	2.7
	1
	2.7

	7
	致和路
	12.1
	1
	12.1

	8
	望仙路
	15.6
	1
	15.6

	9
	金茅路
	16.6
	1
	16.6

	10
	新湖路
	/
	1
	/

	11
	新浮绿道
	/
	1
	/

	11
	新浮水库公园
	/
	1
	/

	12
	白鹭湖公园
	/
	1
	/

	合计
	146.5
	
	146.5


(2)服务内容： 
①环卫保洁内容：包括但不限于(1)负责范围内环卫保洁及主要道路机械化机扫、清洗、洒水及冲洗，包括主次干道的机械化机扫、清洗、洒水及冲洗。(2)道路、人行道及公共区域人工清扫保洁(含道板)。(3)道路沿线绿化带(中分带、侧分带)、部分绿化后口、行道树穴、公共绿地(含游园、慢行系统)的保洁。(4)人行道护栏保洁。(5)道路沿线花台、景观亭台、桌椅、标志杆牌等城市家具保洁(公厕、交通指示牌)等公共设施保洁。(6)分类果壳箱/垃圾桶的日常维护及维修(含更换)、箱体清洗和保洁(含消杀)、更换垃圾桶内胆、分类标识贴及二维码更新、垃圾分类收运等。(7)道路零星遗撒物清理(不包含工地周边范围由于施工原因等导致的污染)。(8)环卫公厕管理、基础维修保养及保洁，公厕内垃圾收集清运(含公厕周边3—5米范围保洁消杀及化粪池杀虫)。(9)道路沿线店铺垃圾上门收集，区域内保洁垃圾与零星垃圾包的收集清运；街巷处延伸3米保洁。(10)突发灾害性天气应急保障(大气污染、冰雪天气、大面积积水处理等)，需配备专业的工具，如铲雪板、撒盐机等。(11)河道两岸垃圾、杂树、杂草清除，小微水体保洁、零星乱种清理。(12)河道两侧岸坡绿地保洁。(13)保洁人员发现可视范围内“两违”，第一时间向相关城管部门汇报。(14)垃圾袋装化上门收集。(15)大件垃圾、建筑垃圾等收集清运处置。(16)破损非法广告(店招)拆除(登高作业证)。(17)排口周边杂草清理。(18)公共停车场保洁。(19)垃圾清运：分类收集清洁小屋垃圾，定时清运，清洁消杀小屋内外。(20)采购人要求完成的其他相关工作。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
②绿化管养内容
主要包括有修剪、除草、浇水、施肥、植保、松土、平整土方与开堰沟、斜树扶正与支撑(含各类支撑每年修复及保养)、树钉和捆绑附着物的清理、无偿补草籽的包括松土再播种、防寒与保暖、病虫害防治、刷白、死树杂物的清理、绿化残留物及废弃物、小型碎石块的清理和卫生保洁(含绿化边沟)、空缺地块的松土和补植、资料文档的积累、绿化现场的巡查等。不含大规模土方填筑与新增苗木，宿根花卉、黑麦草每年复播。
2、项目基本配置要求：
2.1★项目人员基本配置
人员要求：01包至少满足68人，02包至少满足60人。投标人必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、所有员工按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤、高温费等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。
	序号
	人员类别
	人数(人)

	
	
	01包
	02包

	1
	项目管理负责人(绿化管养负责人)1名、环卫保洁负责人1名。
	2
	2

	2
	环卫保洁部分作业人员
	15
	13

	4
	绿化管养人员作业人员(登高作业人员最少1名)
	46
	40

	5
	机动车驾驶员（具有A1或A2或B2驾照）
	5
	5

	合计
	68
	60


注：(1)提供《项目人员配置表》(格式自拟)及承诺函(承诺满足劳动力数量配备最低要求)，并上传至符合条件模块中，否则作无效投标文件处理。
(2)提供投标人为项目负责人(绿化管养负责人)、环卫保洁负责人、机动车驾驶员、登高作业人员缴纳的近半年(投标截止之日往前推)任意一个月的社保缴纳凭证，并上传至符合条件模块中，否则作无效投标文件处理。
(3)本项目作业人员涉及高空登高作业的，登高作业人员需具备应急部门颁发有效的作业类别含高处作业的证件，提供证书材料以及该证书的应急管理部门网站查询截图并加盖公章；机动车驾驶员提供证件材料以及12123APP查询照片；涉及到其他特殊作业的，作业人员均需具备相关的上岗证件，并上传至符合条件模块中，否则作无效投标文件处理。
2.2 ★作业车辆/装备配置表
	分类
	车辆名称
	数量
	车辆/设备配置
	备注

	
	
	01包
	02包
	
	

	1、环卫保洁车辆/装备配置

	3吨(整备质量)清扫车
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	
	8吨(整备质量)高压冲洗洒水车
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	
	8吨(整备质量)洗扫车
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	
	3吨(整备质量)垃圾压缩车
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	
	1.5吨电动垃圾收运车
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	
	电动保洁车
	10辆
	10辆
	满足作业要求
	

	
	小型电瓶高压冲洗车
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	2、绿化管养车辆/装备配置
	原装洒水车(核定载质量≥8吨)
	2辆
	2辆
	满足作业要求
	

	
	登高车(作业高度≥10米)
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	
	雾炮车(抑尘车) (核定载质量≥8吨)
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	
	清运卡车或轻型载货专项作业车
	1辆
	1辆
	满足作业要求
	

	
	背负式鼓风机
	2台
	2台
	满足作业要求
	

	
	打药机
	1台
	1台
	满足作业要求
	



特别注意：①所有车辆仅用于本项目作业使用，不另做它用；②后续管理中车辆自费安装GPS并接入采购人信息化管理。
②提供《车辆/装备配置表》及车辆/装备的相关证明材料，并上传至符合条件模块中，否则作无效投标文件处理：(1)3吨清扫车、8吨洗扫车、3吨垃圾压缩车、原装洒水车、登高车、雾炮车(抑尘车)、清运卡车或轻型载货专项作业车自有的须提供：车辆照片、行驶证、车辆购置发票、体现车辆参数的相关证明材料(如需)。车辆租赁的须提供：车辆照片、行驶证、车辆购置发票、租赁合同(租赁期限需满足项目服务期限)、租赁发票、体现车辆参数的相关证明材料(如需)。(2)1.5吨电动垃圾收运车、电动保洁车、小型电瓶高压冲洗车、背负式鼓风机、打药机自有的须提供：车辆/设备照片、购置发票。租赁的须提供：车辆/设备照片、出租方购置发票、租赁费发票、租赁合同(租赁期限需满足项目服务期限)。不提供或提供不全的，作无效投标文件处理。
以上所有标注★号的为实质性要求不能负偏离，须按照要求在符合条件模块提供证明材料扫描件(或照片)，否则不满足《符合性审查要求》，作无效投标文件处理。
3、服务标准：
1、参考《常州市城市道路环卫作业管理办法》、《金坛城区环卫作业服务要求(2026版)》、《金坛区城区环卫作业质量考核办法(2026版)》、《金坛区绿地养护内容及操作要求》、《常州市城市绿化植物养护管理技术规范》、《常州市城市绿地养护分级管理质量标准》、《常州市金坛区园林绿化养护作业管理考核细则(试行)》、《金坛区绿化养护月历》、《关于养护区域各类垃圾清理、运输、倾倒的要求》、《《常州市城市绿化专项考核实施方案》的通知(常城管委办2023 7号)》、《关于《常州市城市绿化专项考核实施方案》的补充通知》、《关于加强口袋公园长效综合管理工作的通知》、《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会绿化养护考核细则》、《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会环卫考核细则》等执行。绿化管护达到常州市城市绿地(行道树)养护分级管理质量标准二级管护绿地标准。
江苏省金坛茅山旅游度假区内绿化养护标准
一、常州市城市绿化植物养护管理技术规范
1、树木（乔木、灌木）
养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，复壮、补植与调整等。
[bookmark: _Toc332180819]1.1浇灌与排水
1.1.1 浇水应根据树木生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适树、适地、适时、适量浇灌。夏季中午气温较高和冬季早晚气温较低时不宜浇水。
1.1.2 浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和长势等具体情况确定。干旱季节宜多灌，雨季少灌或不灌；发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量。
树木每年浇水20次以上，5月至10月期间，连续7天无降雨应浇透水1次，气温连续35℃以上每2天浇水1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。
1.1.3 浇灌前应先松土，以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。补（移）植树木高温干旱时应进行叶面喷雾或树干保湿。
1.1.4 根部积水应及时排出。耐涝性差树木应该在2小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。
1.1.5水源不得含有毒物质，提倡使用中水、雨水和河水浇灌。
[bookmark: _Toc332180820]1.2 整形与修剪
1.2.1 依据园林绿化功能和设计的需要，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），根据树木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等生物学特性进行修剪。
1.2.2 自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。
造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，控制树木部分枝干，保持树木的原有形态。
1.2.3花芽着生于生枝条即早春开花植物应在花谢后进行修剪。
1.2.4 休眠期修剪以整形为主，适宜进行中剪或重剪。需要整形的树木，在幼年和成熟阶段，每年应整形修剪1次；衰老阶段，2-3年进行1次复壮修剪，促进更新。生长势和萌芽力弱以及成枝率低的树种，修剪量和修剪频率应适当降低，宜进行轻度疏剪。
落叶树木修剪时期为树木落叶后至萌芽前;常绿阔叶树木或抗寒力差树种应在秋季新梢停止生长至休眠前或春芽萌动前进行修剪；观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽除过密弱枝和枯老枝；花芽着生于当年生枝条即夏季或秋季开花植物应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪。
1.2.5 生长期修剪以调整树势为主，适宜轻剪。需要整形的，生长期应修剪3次以上。易伤流树种的修剪应避开生长旺盛期。根据树木的生长特性和不同要求进行疏枝、剥芽、摘心等。
观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化。
花芽着生于生枝条即早春开花植物，应在花谢后进行修剪，花芽着生于多年生枝条上的，如紫荆、贴梗海棠等，应于早春花后将枝条进行轻剪，生长季节进行摘心处理。
1.2.6 修剪应去除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。嫁接的树木必须及时除去砧木的萌蘖枝。遇有架空线者应按杯状形修剪。
1.2.7 修剪切口要平整，疏枝必须自枝条基部修除,不留短桩。大枝短截应分段截枝。直径2cm以上的截面应光滑平整,略向内倾斜,伤口应涂抹防腐剂或生长素。
1.2.8 修剪前需制定修剪技术方案，上树前必须进行修剪培训和安全教育，全面掌握后方可修剪，并确保安全。
1.2.9 修剪下来的枝条等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝条要及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。
1.2.10 极端气候(如强风、暴雨、冰雹、强降雪等)造成树体倾斜、枝杈劈裂、折断等，应视其损伤程度，采用适宜方法及时修剪。
[bookmark: _Toc332180821]1.3 病虫害防治
1.3.1 贯彻“预防为主，综合治理”的方针，每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，防治病虫害5次以上。提倡使用生物防治、物理防治和人工清除等多种手段控制病虫害；化学防治要科学使用化学药剂，尽量降低农药对社会和环境的影响。
1.3.4 单株树木枝叶受害率不得超过10%，树干受害率不得超过3%。
1.3.5 每百棵树木，食叶类和刺吸类害虫危害率不得超过10%；钻蛀性害虫危害率不得超过2%；各类病害发病率应控制在10%以下。
1.3.6 春秋两季，应重点防治刺吸性害虫如蚜虫、蓟马、叶蝉、木虱、网蝽等害虫，注意白粉病、锈病、炭疽病的预防；在植物生长期应注意防治食叶类害虫如刺蛾、袋蛾、尺蠖、斑蛾、毒蛾、巢蛾等害虫，应注意防治钻蛀性害虫如木蠹蛾、天牛、吉丁虫、透翅蛾等害虫；在植物休眠期可通过修剪、树木涂白和清洁田园等措施，减少越冬虫源。
1.3.7 绿地应制定短期和中长期病虫害防治计划。
1.3.8 建立病虫害防网络，对病虫害及时进行预测预报，并做好病虫害防治台帐。
1.3.9 剩余药液不得倒入池塘、湖泊或河流中。
[bookmark: _Toc332180822]1.4 松土与除草
1.4.1 根部周围土壤保持疏松，松土深度以不伤根系生长为宜。
[bookmark: _Toc332180823]1.4.2 草坪上的乔灌木，树穴要根据具体要求进行切边处理。
1.4.3 杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施。
1.4.4 及时去除大型恶性杂草，其它杂草控制在不影响景观效果的范围内。根据不同养护等级，每年清除杂草10-15次以上。其中，5月至10月期间，每10-20天要清除杂草1次。
1.4.5 禁止各类除草剂在树木周边使用。
[bookmark: _Toc332180824]1.5 施肥
[bookmark: _Toc332180825]1.5.1 施肥应根据树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥1次，生长期施追肥1-2次，花灌木花前、花后补施花肥。其中，乔木每年应施基肥、追肥各1次，花灌木每年应施基肥1次、追肥2次。花肥视开花次数而定。
[bookmark: _Toc332180826]1.5.2 基肥应采用腐熟有机肥，追肥应以磷肥、氮肥等多元复（混）合化肥为主。树木花前应施磷钾肥，花后适宜补充氮肥。；生长势衰弱的亚健康树木、古树名木等，提倡使用腐植酸肥料。树木花前宜施磷、钾肥，花后宜补施氮肥。
1.5.3 施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定。
乔木基肥施用量：胸径小于等于10cm的，1-3kg/株；胸径大于10cm的，每增加10cm（以10cm为档距），在前一规格施用量的基础上增加50%。
乔木追肥施用量：胸径小于等于10cm的，0.5-1kg/株；胸径大于10cm的，每增加10cm（以10cm为档距），在前一规格施用量的基础上增加50%。
灌木基肥施用量：蓬径小于等于100cm的，0.5-1kg/株；蓬径大于100cm的，每增加50cm（以50cm为档距），在前一规格施用量的基础上增加50%。
灌木追肥施用量：蓬径小于等于100cm的，0.15-0.5kg/株；蓬径大于100cm的，每增加50cm（以50cm为档距），在前一规格施用量的基础上增加50%。
不同腐植酸肥料的施用量应按照产品建议施用量施用。
1.5.4 喜酸性植物应施用酸性有机肥。香樟、桅子花等植物出现黄化症状时间，应结合土壤改良，酸化根际土壤并树干注射、叶片喷施铁肥。
1.5.5 追肥可采用沟施或穴施，深度不少于30cm，可按0.5%-1%浓度溶解施用，以不伤或少伤树根为准；腐植酸肥料可采用树干注射。
[bookmark: _Toc332180827]1.6 支撑、防护与涂白
1.6.1 除特殊景观要求外，树木倾斜超过10°必须扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应对土壤进行灌水，树冠进行梳枝和短截。
1.6.2 新种树木和扶正树木必须用支柱支撑。支撑方式可采用扁担支撑和四角支撑。支柱材料应统一，支柱方式应规范、整齐。在着力点与树干接触处应铺垫软质材料。每年应对支柱进行一次全面检查，破损或绑扎过紧应及时修复或重绑。
1.6.3 夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台工作。台风前对过密枝条进行梳枝、剥芽，结合修剪，去除病枝、枯枝,做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正。挖松倾斜反向面的土，树冠相应疏枝。扶正树木，加土夯实,固定树身。
1.6.4 冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性。根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻。及时对枝条过密，尤其是树冠浓密常绿乔灌木疏枝。对易断裂枝条进行支撑。及时清除过厚积雪。
1.6.5 冬季越冬需要防寒的树木，宜采用地面覆盖、包扎树体和树干涂白等防护措施。包扎树的材料可采用草绳或其它透气材料。
1.6.6 树木树干涂白应于立冬前完成，树木涂白剂应稀稠均匀，涂白高度一致，不抛、洒、滴、漏；乔木及行道树涂白高度在1.3米左右，灌木涂白高度在1米左右。
1.6.7 涂白剂推荐配方为：生石灰8kg，硫磺1kg，食盐1kg，动(植)物油0.1kg，热水18kg。配制方法：先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。
1.6.8 长势衰弱树木应采取复壮措施：修平断枝、枯枝，清理创口，消毒防腐；改良土壤立地条件，清理修补树洞；枯烂树身应做支撑。
1.7  切边和留积水穴
1.7.1 绿地内的树木应视情况和需要，在树木根部外20-50cm处切边或留出积水穴，宽度和深度不超过15cm。
1.7.2 切边和积水穴应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。
[bookmark: _Toc332180829]1.8 复壮、补植与调整
1.8.1 长势衰弱的树木应采取复壮措施。修剪断枝、枯枝，清理创口，消毒防腐；改良土壤条件，清理修补树洞；枯烂树身应做支撑或伐除更新。
1.8.2 树木长势衰弱且濒临死亡的，应进行复壮；无复壮价值的，应及时更换。
1.8.3 树木因土壤污染造成长势不良且濒临死亡的，树木更换前应换土。
1.8.4 树木因栽植过密，缺乏光照和生长空间而造成长势不良的，原则上应移植或疏除。
1.8.5 抽稀植株应遵行“留大去小、留强去弱”的原则，并注意保持与周围环境的协调。
1.8.6 死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应及时填平。
1.8.7 移除和更换苗木时，应重视对周围植物的保护。
1.8.8 树木的补植和调整应规范手续，有专门台帐记录。
2、行道树
养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，树池管理，复壮、补植与调整等。
2.1 浇灌与排水
参照1.1执行。对于种植了书带草、色块等地被植物的树穴，浇水时应先对树穴进行打洞，以浇透为宜；对于未种植地被植物且土壤严重板结的树穴，浇水前应对树穴进行松土。浇水时间应避开行人、车辆上下班高峰期间及夏季高温时段。
2.2  整形与修剪
2.2.1 行道树的树冠应保持完整，分叉点一致，并依据树种、栽植地点的架空线路及交通状况等选择适宜的树形，净空高度应大于4米。在无机动车辆通行的道路或狭窄的巷道，以及种植上方没有架空线路时，宜采用中央领导干形或自然树形。主干道及一般干道上，宜采用杯状形、自然开心形。同一条道路修剪手法应一致，树冠圆整，树形美观，骨架均匀，通风透光。
——杯状形行道树的整形。在主干一定高度处留3-5个主枝向四面均匀配列，各主枝与主干的角度约45度，在各主枝上适当留二级分枝，在二级分枝上留三级分枝，依次类推，即形成杯状形树冠，常在法桐、国槐行道树采用。定干高度通常为3-3.5m，在其截干顶端均匀地保留三个主枝，在壮芽处进行中截，冬季可在每个主枝中选两个侧枝短截作为二级分枝；次年冬季，在二级分枝上选两个枝条短截为三级分枝，则可形成“三股六叉十二枝”的杯状形造型。剪口留外向芽，主干延长枝选用角度开张的壮枝。在选留枝条和选取剪口部位时，必须要把握二级分枝弱于主枝、三级分枝弱于二级分枝。
——自然开心形行道树的整形。不留中央领导干而留多数主枝配列四方，在主枝上每年留出主枝延长枝，并于主枝侧方留出二级分枝、三级分枝，二、三级分枝应处于主枝间的空隙处。以香樟、楝树行道树为例，定干高度通常在2.5-3m之间。主干达到要求高度后，宜在主干顶部留3-5个主枝并短截，剪口处留内向芽。翌年，及时抹除主干、主枝上的萌芽，每个主枝上只留向上生长的枝条2-3个，并短截，依此即可形成斜向上的枝干结构。
——中央领导干形行道树的整形。留一强大的中央领导干，在其上配列疏散的主枝。以雪松、马褂木、银杏行道树为例，当栽植苗为截干苗时，采用接干法，即在主干顶部选一个生长健壮、较直立的侧枝作为主干延长枝培养，剪除角度小、对主干延长枝有竞争力的枝条。冬季，视主干延长枝的生长情况采取适当修剪措施，若其生长健壮，只需疏除过密、交叉的侧枝，翌年任其自然生长，及时短截与主干延长枝产生竞争的侧枝，即可形成有中央领导干的树冠；若其生长较弱，应从基部剪除全部侧枝，并将主干延长枝短截，翌年，再选一健壮直立的侧枝作为主干延长枝培养，直至树冠成形。
——成形树生长季节修剪。选用轻剪或疏除的办法，及时对干枯枝、病虫枝、细弱枝、下垂枝、交叉枝、空中挂枝等进行修剪；同时兼顾树枝与路灯、供电线路、交通指示牌、周边建筑屋檐等之间的关系，做到上不挂各类线路、下不妨碍交通、旁不影响建筑。
——冬季回缩修剪。为降低行道树顶端优势位置，促多年生枝条基部更新复壮，可采用冬季回缩修剪方法。以老龄法桐为例，回缩时间在每年的12月至次年的2月，可结合冬季修剪同步进行。对较大的树枝和树干修剪时，可采用分步作业法，即先在离要求锯口上方20cm处，从枝条下方向上锯一切口，深度为枝干粗度的一半，从上方将枝干锯断，留下一条残桩，然后从锯口处锯除残桩，以避免枝干劈裂。回缩后及时对锯口用20%的硫酸铜溶液消毒，最后涂上保护剂(保护蜡、调和漆等)，以起到防腐防干和促进愈合的作用。
2.2.2  剥芽。行道树生长季节要经常剥芽，不同树种剥芽次数及剥芽部位存在一定的差异。法桐等落叶树通常在每年的4月下旬起，每半月一次，至10月中旬基本结束；香樟等常绿树木一般在每年的5月起，一月三次，芽长不应超过6cm。剥芽时不应倒拉，以免伤及树皮。
2.2.3 清除死膀及枯枝。行道树由于受生长空间的限制，至一定年份容易形成荫梢现象，并产生枯枝，加上修剪切口常年受风吹雨淋极易产生死膀。日常养护除结合修剪工作外，应在每年台风及梅雨季节来临时，及时清除，并对新产生的截面切口，涂抹防腐剂。
2.3病虫害防治
2.3.1 单株行道树枝叶受害率应小于8%，树干受害率应小于3%。
2.3.2 行道树病虫害可通过喷药、捕杀、挖蛹、刮树皮、树干涂白等方法进行防治。行道树病虫害防治重点需做好天牛蛀干害虫、刺蛾、重阳木锦斑蛾及红蜡蚧等食叶害虫及藤壶蚧等各类蚧壳虫的防治。病虫枝、干、叶应集中销毁。其中，天牛防治应在每年的6月下旬开始，主要采用人工捕捉，并在虫粪口涂塞粘有敌敌畏等农药的棉花，或在树干喷绿色威雷杀虫剂等方法，该项工作应延续至每年的9月份，通常每半月一次；刺蛾通常在每年的六月至九月发生,主要采用药物防治及生物防治；各类蚧壳虫应从每年的5月开始监控，抓住若虫孵化期，采用喷施花保、吡虫啉等药剂防治，大型乔木错过若虫期还可采用树体针剂来达到防治效果；重阳木锦斑蛾在每年的6-11月发生，主要采用灭幼脲、高效氯氰菊酯、甲维盐等药剂喷雾防治。冬季可采用树干涂白、挖蛹、刮树皮等方法，以消灭各种越冬虫源，病虫枝、干、叶应采用集中火烧或深埋等办法，以减轻次年害虫危害。
2.4施肥
行道树施肥分基肥、追肥二类。基肥一般在冬季进行，追肥以根部穴施复合肥为主。一般每年施肥两次，条件限制时每年至少施追肥一次，每次每株平均施肥1kg左右。对于穴施确有困难的，应采取液态肥树干注射、地面打孔或使用棒肥等方法进行。
2.5支撑、防护与涂白
2.5.1 支撑。行道树树干基本挺直，倾斜度10度以上的树应小于1%。幼年行道树，应设立支柱进行加固，当出现机械车辆撞击或台风侵袭造成树木严重倾斜时，可切除部分长根，进行重植。成年行道树出现上述情况时，应采取平衡树冠法，即对向一侧倾斜的树冠进行重截，并设立支撑物向其相对方向进行支撑。对倾斜老树应逐年控制倾斜度，并扶正、支撑。
2.5.2 防护与涂白。每年的初冬，对行道树进行根际培土、主干包扎、涂白等抗冻处理。发生枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。出现树洞应及时修补、封实，以防止腐朽进一步扩大。台风季节，应做好行道树抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、覆土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施；一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。对于严重倒伏、就地种植难以成活的树木，应将树冠重剪后送苗圃种植养护。
2.6补植
2.6.1 行道树出现枯死，种植期间应及时补种，非种植期间（5月至9月）应及时连根挖除并填平树穴。
2.6.2 补植树木应选用同品种、同规格的大苗，原则上常绿乔木胸径不超过12厘米，落叶乔木胸径不超过15厘米。要加强养护，确保成活。 
2.7其它养护
行道树树穴形式应保持统一，盖板或覆盖物完整，无空缺、垃圾及杂草；种植地被的树穴，地被生长良好。
松土与除草、切边和留积水穴、复壮与调整等养护内容，参见1树木（乔木、灌木）的对应内容。
3、古树名木和古树后续资源
针对古树名木和古树后续资源（以下简称古树）生长环境的变化和古树生长的特点，实现科学管理和养护。参照3树木的要求，对古树进行日常养护管理，并做好控制生长环境、防护与支撑、复壮等养护管理工作。
3.1控制生长环境
3.1.1 应处理好古树与周围其它植物之间的关系。除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树、杂灌木和杂草进行控制。
——在松柏类古树周围严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其生长产生抑制作用。可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长。
——在坡林地环境生长的古树，应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固，防止水土流失；平地古树林地可适时适地栽种豆科等伴生地被植物。
3.1.2 应保持古树周围环境的清洁。
3.1.3 古树浇灌不宜使用再生水。
3.1.4 古树的病虫害防治工作参照3.3执行。 
3.2防护与支撑
3.2.1 应因地制宜地设置围栏保护古树。一级古树及生长在公园绿地或人流较大、易受毁坏的二级古树名木应设置保护围栏，围栏与树干距离不得少于2米。特殊条件下无法达到2米的，以人接触不到树干为最低要求。
3.2.2 在古树保护范围内，禁止动土或铺砌不透气材料。对处于施工范围内的古树，必须事先在其保护范围边缘采取保护措施。 
3.2.3 在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料、污水等。 
3.2.4 严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、拴挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。
3.2.5 古树名木应保持其原貌，对枯枝、树洞等应采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准后实施。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水腐烂。 
3.2.6 古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。 
3.2.7 对高大树体应安装避雷装置，以防雷击。 
3.3复壮
古树复壮要吸收和运用新的研究成果，制定科学合理的技术方案，并经专家论证，按照规定程序审批后，在园林部门监督下由专业部门实施。
4、绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类）
养护管理内容包括：浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、除草与切边、施肥、补植等。
4.1  浇灌与排水
4.1.1 根据气候、土壤墒情、植物习性等适时、适量浇灌，每年浇水不少于20次。5月至10月期间，连续7天无降雨应浇透水1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，道路机非隔离带绿化应适时冲淋去尘。
4.1.2 土壤含水量应保持在70%左右，叶片萎蔫时应及时浇水。
4.1.3每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。夏季浇水适宜在清晨，冬季浇水适宜在中午。
4.1.4暴雨、梅雨季节应开沟排水，防止积水。根部积水应及时排出，耐涝性差的树木应该在2小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。
4.1.5  开花期前应适当增加浇水量。
[bookmark: _Toc332180831]4.2整形与修剪
4.2.1 绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类），应按原设计的造型或规定的形状和高度修剪。以生长期修剪为主，休眠期修剪为辅，无缺株、枯枝，残花率应小于3%。每年应修剪8次以上，4月下旬至10月中旬，每3周左右修剪1次。
4.2.2 规则式绿篱、模纹（色块）修剪，应保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，轮廓线应流畅、柔和；两个品种以上连片种植时，修剪时应注意相互间衔接，保证平顺缓和过度。
4.2.3 自然式绿篱修剪，轮廓线应自然丰满。幼年以定干整形为主，成年以促进开花和结实为主。
4.2.4 规则式绿篱修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪，红叶石楠等色叶植物应在新梢木质化后修剪
4.2.5 植株生长过密或病虫害发生严重的应及时进行疏枝修剪。
4.2.6 当生长高度影响景观效果或影响交通安全时，宜在休眠期进行强度修剪。
4.2.7造景树修剪以及时修剪、长枝短截、密枝疏剪为修剪基本原则。松类树种在芽刚萌发时摘心、摘芽，控制新枝长度，以保持优美的树姿。
——摘心。造景树应控制其生长高度，促使侧枝平展，可摘去其枝梢嫩头。
——摘芽。造景树在其干基或干上生长出许多不定芽时，应随时摘除，以免萌生叉枝，特别是榆树，易产生不定芽，更应注意摘芽。
——摘叶。观叶造景树通过摘叶措施，可使树木一年发几次新叶，鲜艳悦目，提高其观赏效果。
——修枝。修枝方式应根据树形来确定，如云片状树枝，将枝条修剪成平整状。对于萌发力强的树种，以修剪为主。修剪时, 首先将平行枝、交叉枝、重叠枝、对生枝、轮生枝等进行疏剪或结合攀扎进行改造。当留下的枝干培养到粗度适合时，就可进行强度的剪截，使生出第二节枝，待第二节枝长到粗度适合时，又加剪截，依次第三、第四节，如此施行。一般第一枝上留两个小枝，一长一短，经多年修剪后则枝干苍劲有力，逐步形成树冠。
——攀扎。松柏类及萌发力弱的树种，一般以攀扎为主。即通过金属丝或棕丝等攀扎材料，将树木枝干弯曲成各种形状。
金属丝法。一般选用14-24号金属丝（根据所攀扎枝干的粗度选用）。攀扎时，先将金属丝一端固定在枝干的基部或交叉处，然后紧贴树皮徐徐缠绕，使金属丝与枝干约成45度角。如要将枝干向右扭旋下弯，金属丝则按顺时针方向缠绕，反之，则按逆时针方向缠绕。注意边扭边弯曲，才能使金属丝紧贴树木，同时枝干也不易断裂。对石榴、红枫等一些皮薄易受损伤的树种，可先用麻皮包卷枝干，然后再攀扎金属丝。对于两根基部相差不远的侧枝，可使用一根金属丝缠绕。 在一根枝上如有重复的金属丝缠绕时，须注意缠绕方向的一致，尽量避免交叉。
棕丝扎法。先将棕丝捻成不同粗细的麻绳，将棕绳的中段缚住需弯曲枝干的下端（或打过套结），将两头相互绞几下，放在需要弯曲的枝干的上端，打一活结，再将枝干徐徐弯曲至所需弧度，收紧棕绳打成死结，即完成一个弯曲。一般弯曲不宜过分，否则易失去自然形态。棕丝攀扎的关键在于掌握好力点。要根据造型的需要，选择下棕与打结的位置。棕丝绑扎的顺序：先扎树干，后扎枝叶；扎枝叶时，先扎顶部后扎下部；每扎一个部分时，先扎大枝再扎小枝；扎根枝（干）时，从基部到梢部。无论采用金属丝或棕丝绑扎，一般要在一年以后拆除。
——雕凿。对于松柏类及体量较大的造景树，为了显示树木苍古，有时可用锋利的工具对树干进行雕凿，并剥去部分树皮，甚至将树干劈去一半，但不可露出人工斧凿痕迹。
——遮荫。一些喜荫的造型树木，如罗汉松、五针松等，在夏季高温强光下，应采取遮荫措施。
4.2.7 修剪下来的枝、叶等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝、叶等应及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。
[bookmark: _Toc332180832]4.3病虫害防治
[bookmark: _Toc332180833]参照1.3执行。
4.4除草和切边
4.4.1 除草应除早、除小，及时去除大型恶性杂草及杂树，其它杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草、杂树不得高于绿篱、模纹（色块）植物；造型灌木上应及时去除大型蔓性藤本杂草。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，每年清除杂草15次以上，其中，5月至10月期间，每15天要清除杂草1次。
4.4.2 绿篱、模纹、色块、造型灌木边缘，与地被、草坪结合处应进行切边处理，宽度和深度以15cm为宜。
4.4.3 切边应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。
4.4.4 及时清运杂草，保证环境整洁。
[bookmark: _Toc332180834]4.5施肥
4.5.1 视植物生长状况，适时、适量进行施肥。
4.5.2 提倡使用有机肥和复（混）合肥料。
4.5.3 每年施基肥不少于1次，追肥不少于3次。花灌木品种应适当增加施肥次数。
4.5.4 基肥施用量为0.5kg/㎡；施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用，肥料施用量不超过30g/㎡。
4.5.5 撒施化肥后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤叶片。
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4.6.1 绿篱和造型灌木死亡、缺株或空秃面积大于0.5㎡后应进行补植。
4.6.2 补植的植物应与原植物品种和规格接近。
4.6.3 落叶植物补植应该植物落叶后土壤结冻前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。
[bookmark: _Toc332180870]5、水生植物养护
养护管理内容包括：控制水位和换水、清理与分株、病虫害防治、施肥、除草与灭苔等。
[bookmark: _Toc332180871]5.1 控制水位和换水
5.1.1 及时调整和控制水生植物正常生长水位。苗期水适当，保持浅水层，分蘖期浅水勤灌，后期适时排水。漂浮植物须保持足够的水深使其漂浮；沉水植物水深必须超过植株，使茎叶自然伸展；水边植物保持土壤湿润、稍呈积水状态；挺水植物须保持50-100cm左右的水深；浮水植物水位高低须依茎梗长短调整，使叶浮于水面呈自然状态。
5.1.2 为避免蚊虫孳生或水质恶化，当用水发生混浊时，必须换水，夏季则须增加换水次数。
5.2清理与分株
[bookmark: _Toc332180872]5.2.1 不耐寒而干枯的水生植物，应在冬季枯黄后清除泥上部分。
5.2.2 多年生耐寒水生植物，应在每年2月底新芽长出前剪除泥上部分。
5.2.3 及时清除枯枝残叶及杂物。
5.2.4 因病虫害等原因死亡的植株应及时清理。
5.2.5 同一水池中混合栽植各类水生植物，必须定时疏除繁殖过快的种类，以免覆满水面，影响其它水生植物的生长。
5.2.6 浮水植物过大，叶面互相遮盖时，必须进行分株，一般3至4年分1次株。
5.3施肥
5.3.1 注重早期施肥，施足基肥，春、秋各进行一次追肥，尽量利用低水位时补肥。
5.3.2 施肥不应污染水质，合理配置氮、磷、钾。
7.3.3 盆栽水生植物应在冬季连盆拿出水面，并在开春移入水池前10天补施1次基肥，待其新叶长出后再移入水中。
[bookmark: _Toc332180873]5.4 病虫害防治
5.4.1 每年防治病虫害3次以上，其余参照3.3.1执行。
5.4.2 水生植物的病害主要可分为侵染性病害与非侵染性病害。形成致命性危害的一般为侵染性病害，由于病原微生物引起的如真菌、细菌、病毒、线虫等，具有传染性，危害极大。在植物生长期应加强菱白绢病、睡莲蚜虫、荷花茎腐病、褐斑病、黑斑病、莎草科植物根线虫病、芡实真菌性病害、水仙线虫病、水竹芋叶斑病等病虫害防治。
5.4.3 建立病虫害防治网络，及时进行预测预报，并做好台帐记录。
5.5 除草与灭苔
应在早春植物萌芽前对水生杂草和青苔进行物理防治或适当的化学防治。
6、攀援植物（垂直绿化）
养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与理藤、病虫害防治、施肥、补植、藤架管护等。
[bookmark: _Toc332180860]6.1浇灌与排水
6.1.1 根据气候条件、植物习性和长势情况进行浇水。
6.1.2 夏季浇水适宜在清晨和傍晚，冬季浇水适宜在中午。
6.1.3 生长季节应松土保墒，土壤含水量应在65% — 70%范围。
6.1.4 连续15天无降雨的情况下，气温在10-25℃时，每半月至少浇水1次；气温在25℃-35℃时，每周至少浇水1次；气温在35℃以上时, 每周至少浇水2次；冬季浇水每月不少于1次。其中高架悬挂植物，气温在25℃-35℃时，每两天浇水1次；气温35℃以上时, 1天应浇水1次。
6.1.5  梅雨和暴雨季节应及时排除积水。
[bookmark: _Toc332180861]6.2 修剪与理藤
6.2.1 在生长季节应进行理藤、造型，以逐步达到满铺的效果，定期检查绑扎物以防脱落。
6.2.2多年生藤本应定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。
6.2.3 修剪宜在5月、7月、11月或植株开花后进行。
6.2.4 对枝叶稀少的植株可通过摘心促进分枝；未完全覆盖的植株应短截空隙周围枝条，促生副稍。
6.2.5部分徒长枝长度达15 — 30 cm时应抑制生长；对长势过密的植株适当疏剪重叠枝控制厚度；2年以上的植株应疏减上部枝叶，并适当疏剪下部枝叶以减少枝条重叠；对生长势衰弱的植株应进行重剪促进萌发。
6.2.6 枝叶过密以及立地条件差的垂直绿化应疏枝、绑扎。
[bookmark: _Toc332180862]6.3病虫害防治
参照1.3执行。
[bookmark: _Toc332180863]6.4 施肥
6.4.1每年冬季应施1次有机肥。生长期应施追肥，每3个月施肥一次，以复合肥为主。吸附类藤本应叶面施肥。
6.4.2 新栽苗在栽植后两年内宜根据生长势进行追肥。
6.4.3 生长较差、恢复较慢的新栽苗或要促使快长的植物可用生长激素或根外追肥等措施。 
[bookmark: _Toc332180864]6.5 补植
6.5.1 植物死亡、缺株面积超过0.5m2或影响整体攀爬、垂挂效果的，必须进行补植。
6.5.2 落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。
6.6 藤架管护
6.6.1 藤架要牢固，不变形、无损毁。应定期对棚架、挂网等攀援设施进行检查，桥墩外包裹网片每月应检查一次，高架悬挂花槽和支架每半月应检查一次，发现问题立即加固或更换。
[bookmark: _Toc332180865][bookmark: _Toc332180836]7、竹类植物养护
养护管理内容包括：浇灌与排水、断鞭与疏除、病虫害防治、松土与除草、施肥等。
[bookmark: _Toc332180866]7.1浇灌与排水
7.1.1 浇水应根据竹子生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适地、适时、适量浇灌，确保生长期内无萎蔫现象。每年浇水6次以上，春季竹子萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，遇到持续干旱的黄梅天，应浇行鞭水。
7.1.2 根部积水应及时排出。耐涝性差的竹子应在6小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。
7.1.3 水源不得含有毒有害物质，提倡使用中水、雨水和河水浇灌。
7.2 断鞭与疏除
7.2.1 竹林新、老竹生长比例恰当，每经过3-5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。
7.2.2 竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮，无枯死竹。
7.2.3 竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。
7.2.4 间伐应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。
[bookmark: _Toc332180867]7.3 病虫害防治
[bookmark: _Toc332180868]7.3.1参照1.3.1执行。
7.3.2 竹类植物生长期，应注意防治竹竿锈病、竹丛枝病、竹煤污病、竹黑粉病等病害，以及竹茎扁蚜、竹蝗、舟蛾、毒蛾等害虫。冬季应加强园地清洁，减少越冬病菌和虫卵数量。
7.3.3 建立病虫害防治网络，及时进行预测预报，并做好台帐记录。
7.4松土与除草
7.4.1 除2-4月外，其他季节应及时清除竹园危害性杂草。
7.4.2 每年应松土1次，松土应于6月-7月进行，深度不小于15cm，竹鞭不得裸露。
[bookmark: _Toc332180869]7.4.3 松土时应及时除去林内老鞭和竹篼、杂草、石块。
7.5施肥
7.5.1 全年应施基肥1次，追肥1-3次。
7.5.2 冬季施肥应以酸性有机肥为主；春夏季追肥适宜施用尿素等速效肥，即3月、6月、9月,每次宜15-23g/m2。
7.5.3 提倡林下种植耐荫绿肥，锄下的嫩草宜埋入土中。
8、多年生地被植物（含花镜）
养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、除草与切边、施肥等。
[bookmark: _Toc332180843]8.1浇灌与排水
8.1.1 浇水应视土质状况、植物习性和生长情况及时浇灌，土壤含水量应保持在50%-60%。
8.1.2 连续15天无降雨的情况下，气温在10-25℃时，每半月至少浇水1次；气温在25℃-35℃时，每周至少浇水1次；气温在35℃以上时, 每周至少浇水2次；冬季浇水每月不少于1次。
8.1.3 浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。
8.1.4 沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。
8.1.5 肉质根花卉应少浇水，草本花卉应勤浇水。
8.1.6 营养生长和生殖生长时应多浇水，盛花期可少浇水。
8.1.7 根部积水应及时排出，耐涝性差的地被应该在6小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。
8.1.8 水源不得含有毒有害物质，提倡使用中水、雨水和河水浇灌。
[bookmark: _Toc332180844]8.2 修剪与疏除
8.2.1 应按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物进行疏除或修剪，对影响景观的干枯枝叶进行清除。
8.2.2 常见的整形修剪手法有摘心、除芽和修枝。
8.2.3 摘除枝梢顶芽，促进分枝生长，防倒伏。
8.2.4 剥除过多的腋芽，促使开花大而充实。
8.2.5 剪除徒长枝、残花、枯枝、病虫枝和生长过旺枝条，保证最佳景观效果。
8.2.6 宿根花卉每3-5年可重新分株复壮，翻种1次。
8.3 病虫害防治
8.3.1 每年防治病虫害5次以上，枝叶受害率小于3%，其余参照3.3.1执行。
8.3.2 应重点防治地下害虫及食叶害虫。
8.3.3 建立病虫害防治网络，及时进行预测预报，并做好台帐记录。
8.4 除草与切边
参照4.4执行。
[bookmark: _Toc332180845]8.5 施肥
8.5.1 施肥应根据土质状况、植物品种和生长状况适时适量施肥。
8.5.2 休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木花前、花后补施花肥。越冬休眠前1个月至2个月宜至少追肥一次。
8.5.3 基肥应采用腐熟有机肥，追肥应以复合肥为主。
8.5.4 施肥量应视植物品种、生长情况和设计意图而定。一般情况下，基肥施用量0.5kg/㎡，追肥施用量不超过30g/㎡。
9、 一、生草花
[bookmark: _Toc332180837]养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、除草与切边、施肥等。
9.1 浇灌与排水
参照8.1执行。
[bookmark: _Toc332180838]9.2 病虫害防治
参照8.3执行。
[bookmark: _Toc332180839]9.3 松土与除草
9.3.1 草花换茬间隔期，土壤应进行翻挖、平整和消毒，但间隔期不得超过7天（遇阴雨天顺延）。
9.3.2 表层土壤保持疏松，踩踏板结后应及时松土。
9.3.3 杂草应控制在不影响景观效果范围内。
9.3.4 除草应除早、除小，杂草需连根拔出。
[bookmark: _Toc332180840]9.4施肥
9.4.1 视植物生长状况，适时、适量进行施肥。
9.4.2 草花更换后需每月追肥1次。施肥可采用撒施和喷施。肥料可采用复合肥，施肥量不少于15g/m2。
9.4.3 花卉花蕾露色前、后适当施追肥，盛花期后不宜施肥。
[bookmark: _Toc332180841]9.5 补植、换茬
9.5.1 缺株面积超过0.5m2，必须进行补植。补植草花应同品种同色系。
9.5.2 及时清除残花，当残花量大于50%，必须进行换茬。换茬间隔期间不得超过7天（遇阴雨天顺延）
9.5.3 草花换茬次数根据绿地等级而定，一级绿地不少于6次/年，二级绿地不少于4次/年。新换草花的开花率需达到30%以上。
9.5.4草花盛花期的开花率应在85%以上，种植密度以黄土不裸露为宜。
[bookmark: _Toc332180846]10、草坪
[bookmark: _Toc332180847]养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪、病虫害防治、除草与切边、施肥、追播、复壮等。
10.1 浇灌与排水
[bookmark: _Toc332180848]10.1.1 应根据立地条件、季节差异、草坪习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50-60%范围。当叶片发生萎蔫时，应及时浇水，每年浇水至少10次以上。每年春季草坪萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。
[bookmark: _Toc332180849]10.1.2 浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm；沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。
[bookmark: _Toc332180851]10.1.3 雨后积水应及时排除，积水时间不能超过1小时。
10.1.4 绿地内应逐步完善喷灌或滴管系统。
[bookmark: _Toc332180852]10.2 修剪
10.2.1 草坪应定期修剪，修剪高度应当一致，边缘整齐。要根据暖季型草坪、冷季型草坪和混播草坪的不同生长习性，及时进行修剪。一般情况下常州地区每年修剪15次以上，每年草坪越冬前应重修剪1次，5-10月期间，每10-15天应修剪1次。一般草坪和杂草型草坪每年应修剪5次以上，越冬前应重修剪1次。
10.2.2 草坪生长季节应采用条纹状交叉修剪方式，按1/3原则进行适时修剪。冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm，暖季型草坪留茬高度不超过4-5cm。当草坪实际高度超过额定高度1/3时，应进行修剪。混播草坪的低修剪应根据气候条件，在2月底至4月上旬间进行，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。
10.2.3 修剪机具刀刃必须锋利，剪口应无撕裂现象。
10.2.4 雨后或叶面有露水或刚浇水的草坪不宜修剪。
10.2.5 修剪后，草屑应及时清理，确保工完场地清。
[bookmark: _Toc332180853]10.3病虫害防治
10.3.1 每年防治病虫害5次以上，特别是地下害虫。草坪整体受害率应小于5%，其余参照3.3.1执行。
10.3.2 春秋季节应注意防治刺吸类害虫如蚜虫、飞虱、叶蝉等，应注意白粉病、锈病、褐斑病等病害的预防；高温季节应注意蛴螬、斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、草地螟等害虫，多雨季节应注意腐霉病、粘菌、霜霉病等病害。
10.3.5 建立病虫害防治网络，及时进行预测预报，并做好台帐记录。
[bookmark: _Toc332180854]10.4 除草与切边
10.4.1 除草参照6.4执行
10.4.2 与树木交界处，边缘应进行切边处理或留出积水穴，宽度宜20-50cm，深度宜10cm。
[bookmark: _Toc332180855]10.5 施肥
[bookmark: _Toc332180856]10.5.1 根据草坪品种、长势情况和气候条件进行施肥。
10.5.2 草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施。
10.5.3 施用量为有机肥每年宜1kg/m2，复合肥每月宜15g/m2 —20g/m2。
10.5.4 施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。
10.5.5 肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。
[bookmark: _Toc332180857]10.6 追播
10.6.1 混播草坪应在9月下旬至10月上中旬追播冷季型草坪。
10.6.2 播籽前应进行低修剪，留茬高度应低于3cm。
10.6.3 冷季型草坪播种量应为20g/m2 — 25g/m2，种子纯度98%以上，播种要均匀。
10.6.4 播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。
[bookmark: _Toc332180858]10.7 复壮
10.7.1 当枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显，必须复壮更新，每3-5年1次。
10.7.2 枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除；应用打孔机打孔改善土壤通气性；结合打孔增施有机肥、复合肥,并适当覆黄沙改良表层土壤。
10.7.3 草坪高低悬殊出现秃斑或成片杂草侵入,在采取相应的平整除草措施后用同类草籽或草皮修补。
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二、常州市城市绿地（行道树）养护分级管理质量标准
	管护类别
	一级管护绿地
	二级管护绿地
	三级管护绿地
	四级管护绿地

	
园林
植物
管护
	乔木
	生长健壮，树冠完整，树形优美。
分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。
无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。
	生长正常，树冠完整，树形较优美。
分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光；树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。
基本无枯死株。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	生长正常，树冠完整。
无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10%，正常叶片保存率在85%以上。
无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。
	
有完整景观效果。
无明显枯枝死杈；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、蕉叶和卷叶的株树不超过15%，正常叶片保存率在80%以上。

	
	行道树
	树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。
树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。
补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。
	树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负20cm内；保留2级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。
补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负30cm内；保留1级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。
补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。
无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。
	树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负40cm内；长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。
补植的行道树规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。
无明显可视的病虫危害症状。

	
	花
灌
木
	花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。
	花灌木株形丰满，开花适时，花后修剪及时合理。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	花灌木开花适时，花后能够进行修剪。
病虫害防治较及时，被害株率≤10%。
	花灌木开花适时。
病虫害防治较及时。

	
	古树
名木
	古树名木按照国家、省相关要求进行养护，各项养护管理措施到位，植株生长正常，状态良好。

	 
园林
植物
管护
	绿篱（模纹、色块）等
	绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。
枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。
	绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	绿篱、模纹和色块等能定期修剪。
无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。
	绿篱、模纹和色块等修剪合理。
无明显可视的病虫危害症状

	
	水生
植物
	水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。
	水生植物密度适宜，花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	水生植物能够正常生长、开花。
无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。
	水生植物能够正常生长、开花。
无明显可视的病虫危害症状。


	
	攀援
植物
	根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。
及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。
	根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，生长良好。
及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
	开花的攀缘植物能适时开花。
无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。
	攀缘植物能正常生长。
无明显可视的病虫危害症状。

	
	地被
花卉
	多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。
无缺株、倒伏，残花量不大于10％。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。
	多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉栽植轮廓较清晰、美观，覆盖率98%以上。
无明显残缺、残花、残叶、杂草等,残花量不大于15%。
基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/m2。
	多年生地被植物覆盖率90%以上。生长正常，开花适时。
无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。
	多年生地被植物生长正常，开花适时。
无明显可视的病虫危害症状。

	
	竹类
	竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。
	竹林保持较适宜密度，通风透光良好、生长较健壮，叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。
基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%，地下害虫≤5头/m2。
	竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。
无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%，地下害虫≤10头/m2。
	竹林生长、叶色基本正常。
无明显可视的病虫危害症状。

	
园
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	草坪
	草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂草率≤2%。
无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。
	草坪覆盖率95%以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率≤10%。
草坪绿色期：冷季型草坪不得少于260天，暖季型草坪不得少于170天。
基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/m2。
	草坪覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块；草坪内杂草率≤15%。
草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。
无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。
	草坪覆盖率85%以上，单块斑秃面积不超过0.4m2或10m2绿地内斑秃面积不超过5块；草坪内杂草率≤20%。
无明显可视的病虫危害症状。
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	建筑构物
	外观完整，外貌整洁；设施清洁、完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗；无污染、无渗漏，管道无堵塞及锈蚀；及时维修，无安全隐患。
防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。
	外观完整，外貌较整洁，定期粉刷、清洗；设施清洁、完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏，管道无堵塞、基本无锈蚀；定期维修，无安全隐患。
防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。
	外观完整，外貌较干净；设施干净、基本完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面定期进行粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏，管道无堵塞、无明显锈蚀；常规维修，无安全隐患。
防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。

	
	假山
	假山叠石完整、稳固、安全。禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施；假山周围10m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不空缺；假山及孤赏石表面无乱涂乱刻痕迹。
	假山叠石完整、稳固、安全。禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施；假山周围5m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物；假山及孤赏石表面基本无乱涂乱刻痕迹。
	假山叠石完整、稳固、安全。有禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施；假山周围5m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物；假山及孤赏石表面无明显的乱涂乱刻痕迹。

	
	花坛
	花坛表面整洁、无破损；叠石花坛的叠石无松动。补缝颜色与石材接近，无明显色差。
	花坛表面整洁、基本无破损；叠石花坛的叠石基本不松动。补缝颜色与石材基本接近。
	花坛表面整洁、无明显破损；叠石花坛的叠石无明显松动。补缝颜色与石材基本接近。

	
	雕塑
	雕塑结构、基础安全完整。表面清洁无垢，无刻写痕迹。
	雕塑结构、基础安全完整。表面基本清洁无垢，无刻写痕迹。
	雕塑结构、基础安全完整。表面基本清洁，无明显污垢，无明显刻写痕迹。

	
	喷泉（水景设施）
	设备按照规定检查维护，损坏部件及时更换，确保安全运行；
喷嘴无堵塞，喷涌效果好，景观优良；循环、动力及水位控制设施完好，运行正常。
	设备按照规定检查维护，损坏部件及时更换，确保安全运行；
喷嘴基本无堵塞，喷涌效果较好，基本保证景观质量；循环、动力及水位控制设施完好，运行正常。

	
	栏杆
	完整、清洁、无缺损，无刻划痕迹；
竹、木材质无腐朽，金属类材质无锈蚀，无安全隐患。
	完整、清洁、无缺损，基本无刻划痕迹；
竹、木材质基本无腐朽，金属类材质基本无锈蚀，无安全隐患。
	完整、清洁、无缺损，无明显刻划痕迹；
竹、木材质无明显腐朽，金属类材质无明显锈蚀，无安全隐患。

	
	桌凳
	桌凳表面清洁；
竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。
	桌凳表面清洁；
竹木类基本无腐朽，其他类材料基本无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，基本无缺损。
	桌凳表面基本清洁；
竹木类无明显腐朽，其他类材料，无明显锈蚀和刻划。安全坚固，无松动，基本无缺损。
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	围墙
	外观整洁、完整；墙面、顶面无污染、无渗漏；及时维修，无安全隐患。
防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。
	外观完整；墙面、顶面基本无污染、无渗漏；定期维修，无安全隐患。
防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。
	外观基本完整；墙面、顶面无明显污染、基本无渗漏；常规维修，无安全隐。
防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。

	
	树穴
	侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板平整，无坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体整洁。
	侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板基本平整，无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本整洁。
	侧石及盖板无明显松动，无明显缺损；盖板基本平整，无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本整洁。
	侧石及盖板无明显松动，无明显缺损；池体覆盖到位，基本整洁。

	
	园路
	路面平整，无坑洼破损（小于等于维修率），无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落。伸缩缝嵌缝完好。
路面、路沿、台阶清洁，无垃圾及痰迹。
无障碍通道及应急通道整洁畅通。
	路面平整，无坑洼破损（小于等于维修率），无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落。伸缩缝嵌缝基本完好；路面基本清洁，基本无垃圾、无痰迹。无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。
	路面平整，无明显坑洼破损（不超过维修率5%），无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落；伸嵌缝无明显漏嵌。
路面基本清洁，无明显垃圾和痰迹。
无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。

	
	桥梁
	桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损，墩台无混凝土剥落、露筋等。
桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。
	桥面基本平整，无明显坑洼破损，排水基本通畅。栏杆无缺损，墩台无明显混凝土剥落、露筋等。
桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。
	桥面基本平整，有少量坑洼破损，排水基本通畅。栏杆无缺损，墩台有少量混凝土剥落、露筋等，但不影响安全和使用。
桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。

	
	停车场
	场地平整、无坑洼，环境清洁，排水良好，车位标志清晰；
乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶；收费明示。
	场地较平整、清洁，排水基本通畅，车位标志清晰；
乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶；
收费明示。
	场地基本平整、清洁，排水较通畅，有车位标志；
乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶；
收费明示。

	
	
水体
	水质符合地表水环境质量标准的相应要求；水面清洁，无漂浮物。
安全警示标志设置规范、齐全。
水体排灌等设施完好，运行正常。
池底、池岸安全稳固，整齐美观，无缺损。
	水质符合地表水环境质量标准的相应要求；水面清洁，基本无漂浮物。
安全警示标志设置齐全。
水体排灌等设施完好，运行正常。
池底、池岸安全稳固，整齐美观，无缺损。
	水质符合地表水环境质量标准的相应要求；水面清洁，无明显漂浮物。
安全警示标志设置齐全。
水体排灌等设施完好，运行正常。
池底安全稳固，有少量缺损，但不影响安全使用。

	
	公共
卫生间
	室内地面保持清洁，无垃圾、积水。便器无污物外溢、漏水。臭味强度不高于0级；保持通风，目测无蚊蝇。
无障碍通道、蹲位、洗手池以及其它各类设施齐全，使用正常。
墙面及隔离板无乱贴乱画痕迹；引导标识醒目。
	室内地面保持清洁，无垃圾、积水。便器无污物外溢、漏水。臭味强度不高于1级；保持通风，目测基本无蚊蝇。
无障碍通道、蹲位及其它各类设施齐全；使用基本正常。
墙面及隔离板基本无乱贴乱画痕迹；引导标识清晰。

	
	垃圾箱
	外观清洁、完整，内壁无污垢陈渍，箱内无陈积垃圾；分类设置。
	外观清洁、完整，内壁无明显污垢陈渍，箱内无陈积垃圾；分类设置。
	外观基本清洁、完整，内壁无明显污垢陈渍，箱内基本无陈积垃圾。
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	弱电
	各类弱电系统设备完好，使用正常。
	各类弱电系统设备基本完好，能正常使用。

	
	给排水
	管道通畅；外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放平稳，与井框吻合，无倾覆。
防汛、消防等设备完好，使用正常。
	管道基本畅通；外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放基本平稳，与井框吻合，无倾覆。
防汛、消防等设备完好、使用正常。

	
	标识
	牌示齐全、完整、整洁，文字及图案清晰。
	牌示基本齐全，较整洁，文字及图案清晰。
	牌示基本齐全，无明显污垢，文字及图案能辨识。

	
	游乐、健身设施
	所有设施明示生产单位及使用要求、操作规程；维护管理人员经培训合格，持证上岗。
设施按照规定检查维护，安全运转；管理档案清晰完整。
环境整洁。

	
	广播音响
	外壳完整、稳固、清洁。
设备完好。
适时广播，白天音响小于55分贝，晚间小于45分贝。
	外壳较完整、稳固、清洁。
设备基本完好，不影响安全、正常使用。
适时广播，白天音响小于55分贝，晚间小于45分贝。

	
	减灾
	各种防灾避险等设施完好，防灾避险通道畅通。
值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实。

	
其
它
管
理
	整体面貌
	绿地（含水面）整洁，无条状、块状污染物，点状污染物每100m2≤2处；无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；植被、地被等基本无人为破坏；建筑（构筑）及设施完好，安全使用；水面异味。
	绿地（含水面）较整洁，基本无条状和块状污染物，点状污染物每100m2≤4处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用；水面无异味。
	绿地（含水面）基本整洁，无明显杂物，无明显白色污染（树挂），无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用；水面无明显异味。





	
	人员着装
	在岗的养护、保洁、安保等人员统一着装，衣帽整齐，佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。
	在岗工作人员能统一着装，衣帽整齐。

	
	

	
	技术档案
	养护管理技术档案健全，记录清晰，并有专人负责。
	建立养护管理技术档案，记录清晰。



三、常州市金坛区绿地养护内容及操作要求
（一）绿化植物养护工作内容：
1．绿化修剪
修剪包括乔木、花木整形修剪、绿篱与色块的成型修剪和草坪的修剪等。是保证绿化养护面貌的重要手段。
乔木、花灌木修剪分为重修和轻修，重修一般安排在春初和冬季。其余时间轻修以剥芽、去除病死枝条、维持树形为主。
1.1草坪
（1）修剪高度不超过8cm，夏季和入冬前的最后一次修剪应提高留茬高度4-5cm，增强草坪抗逆性。
（2）修剪次数：根据草坪生长情况，随时修剪。每次剪去的量不超过总长度的三分之一。
（3）修剪时间应选在早晨或傍晚，避免剪湿草。
（4）所有修剪剩余物随剪随清，保证现场整洁，防止滋生病虫害。
（5）麦冬草每1-2月修剪掉长出路牙的部分，冬季梳理进行一次全面的修剪，去除枯黄叶条，采摘种子。
1.2花木与灌木
1.2.1修剪技术要求
（1）花木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。
●当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3个~5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花的如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。 
●隔年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10天~15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。 
●多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。
（2）灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。
（3）栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。
（4）绿篱、色带修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。每月整形修剪不少于1次。修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。
（5）发现病、虫枝和枯枝一级、二级绿地区域24小时内处理完毕；其他区域3天内处理完毕。 
1.2.2 花木一级、二级养护区域按照上述要求修剪，其他区域每年只需在冬季重修一次，其余时间以维持树形为主。
1.3乔木
1.3.1修剪技术要求
乔木修剪应根据树木本身生长习性与体现园林景观效果的要求进行。行道树主要分成杯状形（如香樟、悬铃木、栾树、榉树等无明显中央领导枝的）和中央领导干形（如银杏、水杉、雪松等）；孤值景观树以自然式整形为主。
（1）凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。 
（2）应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。 
（3）针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。 
（4）银杏修剪只能疏枝，不准短截。对轮生枝可分阶段疏除。
（5）各类乔木生长季节需及时剥芽，修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等。乔木基部至一级分枝点内无萌蘖枝。
（6）修剪锯口应平齐不劈不裂，减少大锯口，较大的锯口应涂防腐剂。
（7）所有乔木冬季修剪在12月底完成，春季修剪在植物生长开始前完成；修剪枝条等物及时清理。
（8）发现病、虫枝和枯枝一级、二级绿地区域24小时内处理完毕；其他区域3天内处理完毕。
1.4 藤木 
（1）吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。 
（2）钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。 
（3）生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。 
 （4）成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。
1.5 草花（盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉））
（1）宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。 
（2）宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。
（3）宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶 。
2. 绿化浇水、排水
（1）根据植物的需求及不同环境条件、季节差异、植物生长情况及时浇水，夏季抗旱时能确保车辆、水泵、人员的安排和使用。冬季中午浇水，夏季早晚浇水。
（2）用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透（每次浇水时浇湿土层在10cm以上），严禁用高压水流冲毁树堰。水车及水泵浇水不得影响交通，并注意做好作业队的安全防护工作，浇水如造成路面污染，同时安排人员清扫冲洗干净。
（3）在雨季应采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。
（4）养护单位用水需在消防栓上开口取水的，由度假区协调办理，水费、取水、装水、洒水等费用由养护实施单位承担。
3．绿化施肥
3.1草坪，花、灌木，藤本长藤，草花
（1）每年冬季12月30日前，施用有机肥料，如堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥15公斤。
（2）春季4-5月份施用返青复合肥，每亩15公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。
（3）花灌木、草花在花期前后，需根据采购人要求适当施用磷、钾肥。
3.2乔木
（1）施肥应根据不同的树种、胸径、生长势和土壤理化性质而定。早春和深秋土壤冻结前给大树施有机肥，，如堆放或泥炭土，胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵 (采用穴施或环施法)。
（2）春季4-5月份施用返青复合肥，胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵。复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。
4.绿化松土、除草
4.1草坪
（1） 草坪杂草要本着“除早、除小、除了”原则，及时连根清除，严禁出现恶性杂草（如一枝黄花等）。
（2）疏松土壤，土壤板结时应打孔松土输氧。冷季型草坪（高羊茅、黑麦草、早熟禾等）每年冬春两季打孔一次，暖季型草坪（马尼拉、狗牙根等）每打孔一次，打孔深度符合采购人要求。
（3）枯草及落叶层厚度在1.5cm以上时，易产生病虫害，影响树下草坪生长，水不易渗入土壤，应及时清除。
4.2 花、灌木，藤本长藤，草花
（1）绿篱、色块、草花、藤本植物中无明显杂草及其他类植物，保持纯净。
（2）松土结合除草、施肥进行，一年多次。夏季松土宜浅，秋后松土宜深些。
4.3 乔木
（1）以主干为中心1米直径的树盘内重点松土和除草，保持树穴内无明显杂草。
（2）种植在草坪内的树木每2个月在树穴周围对草坪切边切沟一次，保证树穴界线清晰，线条流畅。
（3）松土一般在5厘米以上，浅根性乔木松土宜浅，深根性乔木松土宜深。
（4）所有区域的行道树和孤值景观树需松土，一级养护区域内林带乔木需松土。
（5）以下情况乔木不需松土
a、林带树行列间距2m以内的乔木；
b、周围密植灌木的乔木；
c、行道树池内有填充物无法松土的乔木。
5. 病虫害防治
（1）做好夏季病虫害和冬季越冬病虫害的预防和防治工作，苗木施药品种及防治时间、次数保证按照采购人的要求，在规定时间内及时完成；其中高羊茅草坪在6、7、8、9四个月内的病害、虫害确保每月至少各防治2次，共计8次。苗木在养护期内发现病虫害在2天内治理完毕，病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。
（2）养护单位中标后，必须全部使用清单指定的农药，不使用国家或本地区禁止使用的农药和广谱性高毒杀虫剂。
（3）喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果、鱼池等，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液。
（4）凡进行病虫害防治，均必须建立防治技术档案，以利于总结经验、改进和提高防治效果、进行技术考核等。
（5）档案的记载以防治对象为单位，每次防治工作均应作记录，其内容主要为：防治时间、天气情况、防治对象、为害植物、防治地点、防治方法、使用药剂名称及浓度、使用工具、防治效果、防治人员等。
江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护农药使用清单
	药剂品种
	防治对象

	灭幼脲Ⅲ号
	鳞翅目类（地老虎、重阳木斑蛾，刺蛾等）

	杀铃脲
	鳞翅目类（地老虎、重阳木斑蛾，刺蛾等）

	Bt制剂（灭蛾灵、苏力保）
	鳞翅目类（利用苏云金杆菌杀虫）（同上）

	杀虫素
	香樟、桃、毛鹃等植物上的螨、
网蝽等刺吸类

	阿维毒乳油
	鳞翅目、鞘翅目、半翅目、及地下害虫

	虫瘟一号
	鳞翅目

	花保
	蚧类兼治煤污病、叶螨、蚜虫、网蝽

	蛾螨灵
	鳞翅目、同翅目，对螨类有特效

	定虫隆（抑太保）
	鳞翅目、鞘翅目

	溴（氯）氰菊酯
	鳞翅目、同翅目

	功夫菊酯
	鳞翅目、同翅目、鞘翅目

	井冈霉素
	鳞翅目、同翅目，叶斑病、立枯病等

	甲维盐
	鳞翅目

	毒死蜱乳油（乐斯本）
	地下害虫以及多种咀嚼式和刺吸式口器害虫

	绿色威雷
	天牛

	30%杀铃脲·辛乳油
	地下害虫

	奥力克
	蛴螬、蝼蛄等地下害虫

	辛硫磷
	蛴螬、蝼蛄等地下害虫

	护树宝注干剂（树大夫）
	刺吸性害虫（蚧虫类、天牛等）

	蛀干害虫毒签
	天牛、木蠹蛾、小蠹冲等蛀干类害虫

	速蚧克乳剂
	各种介壳虫

	速扑杀
	各种介壳虫

	啶虫脒
	各种介壳虫、蚜虫、粉虱

	吡虫啉
	蚜虫、潜叶蛾、潜叶蝇等

	8%中保杀螨乳油
	对螨类有特效

	哒嗪酮
	螨类

	50%灭菌成水溶性粉剂
	白粉病、锈病、叶斑病、腐烂病、根腐病等

	12.5%烯唑醇可湿性粉剂（力克菌）
	白粉病、锈病、灰霉病、黑斑病、立枯病等

	20%龙克菌悬浮剂
	叶斑病、炭疽病、角斑病等

	25%阿西米达悬浮剂
	霜霉病、早疫病、炭疽病、叶斑病

	15%三唑酮乳油（粉锈宁）
	锈病、白粉病等真菌类病害

	甲基拖布津
	锈病、叶斑病、腐烂病、穿孔病等

	代森锌（大生）
	斑枯病、叶霉病、炭疽病、霜霉病，对白粉病无效

	百菌清
	锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病

	多菌灵
	白粉病、炭疽病、疫病、菌核病、灰霉病、叶斑病、立枯病等

	蜗克星颗粒剂（蜗灭佳）
	蜗牛、螺类

	密达
	蜗牛

	海藻素
	黄化病


6.绿化涂白及树木保暖防冻
6.1树干涂白时间及配方
（1）当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白。
（2）涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3
6.2 涂白要求
（1）使用要将涂白剂充分搅拌，以利刷匀。
（2）在使用涂白剂前，仔细检查，如发现树干上已有害虫蛀孔，要用棉花浸药（内吸性农药如氧化乐果等）把蛀孔堵住后再进行涂白处理。
（3）大乔木（含行道树、林带或孤值景观树）一级、二级区域涂白高度在离地1.2米，并且要保持同一高度，以利美观。其他区域行道树与孤值景观树为1.2米，林带为1.0米。
小乔木、花木呈群落式种植的，同品种、同规格的高度应统一，高度在50cm—100cm之间。
（4）涂白前应清理树木附着死皮，涂抹要均匀，确保涂白剂与树干充分粘合，并要防止滴洒在周围的路面上或树池中，影响美观。
6.3 树木保暖防冻
每年初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。
7．养护机械设备要求
（1）清运货车。必须固定有清运货车1辆，每天用于度假区清运绿化垃圾，严禁使用农用车或拖拉机。
（2）折臂式登高车。10米以上1辆。在使用过程中，必须保证不对度假区设施、设备及绿化产生破坏，如有损坏，由绿化养护单位负责原状修缮、补植。
（3）浇水设备。度假区内使用水泵浇水，须使用完好的软管，沿线拉管须注意不影响游客通行，同时由绿化养护单位负责处理绿化浇水产生的泥浆水清扫工作，如因施工操作不当导致安全损失的，由绿化养护单位承担相应风险，度假区不负责任。
（4）打药工具。度假区内禁止使用卡车或农用车装载塑料白桶进行施药。绿化养护单位必须配备专用喷雾设备，扬程不低于20米。
8.防台抗灾
做好夏季防台抗灾工作，台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应兼顾耐用美观，并采用软性材料同植物接触。遇到树木斜倒时在24小时内扶正，冬季积雪达到5-6cm时保证及时组织人员。
9.补植
发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应及时报批，认定死亡原因后，经度假区管委会规建局书面确认，根据责任进行倒伐或补植。死亡树木须连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，如须补植的须在一星期内补植完毕，补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。
未经申报、审批的随意砍伐、移除行为，均属于绿化养护单位蓄意破坏，绿化养护单位按原品种、原规格进行补植。如造型树木死亡及造型缺损属于绿化养护单位责任的，绿化养护单位按照工程造价赔偿采购人损失。因人为破坏或其它因素造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，经申报、审批后3天内补种完毕。
10.专项养护
10.1草坪
草坪更新应采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等方法。断根复壮根据规建局指令操作，草坪复播在每年9月底10月初，由绿化养护单位报备后自行实施，采购人根据报备单进行验收。每年早春土壤解冻之际，应对草坪进行滚压一次，滚压后及时对草坪进行疏耙，并追施复合肥25公斤/亩。
每年深秋采用专用草坪打孔机进行打孔，打孔深度达到5-8厘米，以改良草坪的物理性能，增加土壤透气性，促进地下部分生长。
每年夏末和初秋用松土机或中耕机进行近地表的垂直刈剪或划破草皮，中耕后需及时修剪一次，并清除枯草、修正草坪。
冬季应在草坪上覆盖厚为0.5-1公分的细土或细砂，为保证草坪的弹性和保护根系。用专门机械对草坪疏草一次，以减少来年病虫害的发生。
10.2露地花卉
（1）常规草花品种为：春秋季以矮牵牛、三色堇、万寿菊等为主，夏季以鸡冠花、秋海棠等为主，冬季以羽衣甘蓝、三色堇、金盏菊等为主；球根、宿根类地被植物，经2-3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同品种的生理习性进行分株或更新移植。
（2）质量要求，露地种植花卉应使用F1代品种，营养钵苗，生长健壮、色彩鲜艳，数量要求原则上按49株/平方米计算，蓬径15公分以上。换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥，填土或清土至10cm高台种植；
（3）草花一年更换四期，具体更换时间、以采购人通知为准，草花更换后应加强水费、除草、保洁等常规管理，一旦出现草花死亡、长势不良等明显影响观赏效果的，而草花更换时间尚未到期的，养护单位应及时无偿更换、补植到位。
11.绿地保护
根据规建局指定地点，将养护工具、机械集中有序安放，绿地中严禁停放任何车辆。绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。中标单位接收养护后，应在第一时间内根据采购人的要求对现有乔灌木的绕杆草绳、木结构支撑、铅丝支撑等进行一次整理，能去除的去除，如确须保留的应加以更换、整理，并在今后管理中，加强检查、随时整理，确保美观整齐。
12.绿化养护台账
应建立完整的绿化养护台账，并由专人负责，绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。
根据合同招标公告、招标文件、养护管理规范等要求，做好各类申报和签证单的收集、整理工作。
四、常州市金坛区绿化养护月历
	月份
	养护内容
	技术要求
	具体要求

	一月
	１、冬季修剪
	１、树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　                        ２、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。　                                                              ３、修剪物及时清理。
	花灌木、藤本整形修剪一次；乔木整形修剪一次；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪                     对于受低温冻伤的植物如杜英、茶梅、栀子、八角金盘嫩梢等，应修剪清除伤枝残叶，防天暖时病虫害乘虚而入。

	
	2、深施基肥
	１、行道树：开环状沟或开塘穴施复合肥。　　　　　　　　    ２、色块、草坪：普施有机肥。　　　                                             ３、施肥量：单株苗木：１０公分以上2公斤/株（行道树）；其他树木、色块、地被、草坪:15公斤/亩。
 ４、施肥均匀，适时，严禁烧苗。
	草坪，花、灌木冬季施用堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥15公斤；乔木10公分以上2公斤/株，十公分一下1.5公斤/株，增强植物生长，提高植物抵御病虫侵害的能力

	
	3、防冻保暖
	　                                                             1、遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。                             　　　                                 3、天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润。
	绿地内注意防冻浇水，过于干旱可适当再浇水

	
	4、土壤深翻熟化
	1、对草坪、色块地被空隙地深翻20－25公分。为下阶段补植树木开塘。
	丙、丁类区域除行道树与孤值景观树之外，不要求

	
	5、绿地清理
	1、清理死株、死苗、及形态差影响景观的半死半活的树木。　　　　　                                 2、及时清理绿地中杂物、杂草。
	1.绿地内杂物及时清理。　　　　　　                                2.专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                        4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。　　　　　　　                                                 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

	二月
	１、继续冬季修剪、深施基肥
	1、对一月未完成地段按计划要求继续，要求同一月。
	继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，各种树木修剪工作完成

	
	2、防冻保暖
	1、加强对防冻保暖措施的检查和加固。　　　                           　2、其它同一月。
	同一月

	
	3、绿地清理及其它
	1、及时清除绿地杂物。                            2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　3、做好冬季防火工作。                           4、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。
	1.绿地内杂物及时清理。　　　　　　                                2.专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                        4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。　　　　　　　                                                 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

	
	4、防除越冬虫害
	1、消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。　　　　　　                         　2、单株树木在主干1.3米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。
	1.樟、桂花等植物叶片上有叶螨卵、成螨和若螨建议花保80倍液或中保杀螨3000倍液或者蛾螨灵1800倍液喷雾，半个月后再次喷杀；               2.其他病虫害：粉虱，樟木虱，草履蚧等蚧虫，蚜虫，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，栀子、樟、杜鹃等黄化病，大叶黄杨、桂花、山茶叶斑病、女贞炭疽病，月季黑斑病

	三月
	1、整形修剪
	１、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　                                       ２、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。　　                                                        3、草坪适时修剪1－2次，保持草坪整齐美观。　　　　　　　　　　4、修剪物及时清理。
	1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线根据现场实际情况控制整齐，一般在1.8-2.5米。 
2.开花植物应在花芽萌动前修剪干枯枝、冻伤枝。
3. 绿篱、板块该月根据生长情况修剪1次。                                                                                               4.草坪修剪一次，并将长出路牙的草去掉。

	
	2、适时撤除防寒设施
	1、5日平均气温摄氏10度，寒潮已过适时撤除。
	根据当年实际温度操作

	
	3、防病治虫（主要是早春发生的病虫害）
	1、病虫害：主要是蚜虫、红蜘蛛、白粉病、煤污病等。　　　　　　　                                 2、对症下药，防治及时。　　　　　　　　　　     3、需设专职技术人员巡查。
	草履蚧等蚧虫，黑刺粉虱，方翅网椿，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，叶螨，叶蝉，葱兰炭疽病，梨桧锈病

	
	4、浇水
	1、根据天气情况适时浇水。
	甲类、乙类养护区域绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	5、除草和绿地清理
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　　      2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。
	该月杂草需清除1-2次

	
	6、其它
	1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　2、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。
	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                        3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

	四月
	1、整形修剪（每月2次）
	１、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽技及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　     　２、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。　                                                              　3、草坪适时修剪2－3次。　　　　　　　　　　       4、修剪物及时清理。
	1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线要控制在1.8-2.5米。                                                                          2.花木剥萌蘖芽。

	
	2、防病治虫（全年防病治虫关键月）
	1、每15天喷药防治一次，最大限度地控制病虫基数　　　　　　　2、病虫害：主要是锈病、炭疽病，白粉病、叶斑病、蚜虫、红蜘蛛、柳毒蛾、天幕毛虫、蚧壳虫、天牛等。　　　　　　                 　3、对症下药，防治及时。　　　　　　　　　　      4、需设专职技术人员巡查。
	1.蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法                                     2.天牛、木蠹蛾开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好                                                          3.月季黑斑病 喷灭菌成或烯唑醇2000倍液，10天左右喷一次。                    4.柳叶甲、金叶女贞潜叶跳甲 成虫开始活动 用苦烟乳油1000倍液喷杀。 5.其他病虫害 叶蝉、白粉病、葱兰炭疽病、大叶黄杨斑蛾

	
	3、抗旱排涝
	1、根据天气情况适时浇水或排除积水。
	甲、乙类养护区域绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	4、杂草防除
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　　     2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。　　                          3、人工除草15天一次。
	甲乙类区域杂草随张随清，其他区域各类杂草每10—15天清除一次

	
	5、其它
	1、及时清除绿地杂物。                                             2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

	五月
	1、整形修剪（每月2次）
	１、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　　２、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。　　                                                        3、草坪适时修剪2次。　                          4、修剪物及时清理。
	1.乔木剥芽修剪。                                                                          2.花木剥萌蘖芽。 
3.所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪2次。

	
	2、防病治虫
	1、每15天喷药防治一次，最大限度地控制病虫基数　　　　　　　2、病虫害：主要是黑斑病、白粉病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、蚧壳虫、地老虎等。　　　　　　　2、对症下药，防治及时。　　　　　　　　　　3、需设专职技术人员巡查。
	1.蚜虫危害在栾树、香樟、红叶李、月季、海桐、杜鹃、栀子、樱花、木槿、慈孝竹等植物嫩梢上大面积发生，用花保100倍液防治。                                       2.继续捕捉天牛、蠹蛾；灯光诱杀金龟子。                                                  3.刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。                                                         3.由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）

	
	3、抗旱排涝
	1、根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。
	甲乙类养护区域绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	4、杂草防除
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　      　2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。　　                              3、人工除草10天左右一次。
	甲乙类区域杂草随张随清，各类杂草每10—15天清除一次

	
	5、其它
	1、及时清除绿地杂物。                           2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　　　                           3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。　　                                                    

	六月
	1、整形修剪（每月2次）
	１、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　　２、草坪、色块：适时修剪，保持整齐美观，做到线直面平。　　　                                    ３、修剪物及时清理。
	1.乔木剥芽修剪。                                                  2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。　                          3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。
4.草坪适时修剪2次，高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。
5、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪2次。

	
	2、防病治虫
	1、每15天喷药防治一次，最大限度地控制病虫基数　　　　　　　2、病虫害：主要是黑斑病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、刺蛾、尺蠖、蝽象等。　　　　　　　             3、对症下药，防治及时。　　　　　　　　　　     4、需设专职技术人员巡查。
	1.刺蛾6月中旬至7月下旬为第1代幼虫为害期，被害寄主广泛，主要有杨、柳、悬铃木、重阳木、栾树、乌桕、无患子、苦楝、喜树、杜英、樱花、紫荆，采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施）                                                                2.樟巢螟预计6月中旬左右出现第一代幼虫，6月下旬趁低龄且粘结叶片较少时防治，及时剪除，并销毁虫巢。                                        3.天牛 6月为多种天牛成虫羽化盛期，采用人工捕杀或喷绿色威雷300倍液触杀成虫，减少其下代危害。                                       4.黄杨绢野螟 6月上中旬发生第一代幼虫危害，阿维毒1500倍液或灭幼脲2000倍喷虫苞，或摘除虫苞销毁。                                        5. 草坪害虫 斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、灰翅夜蛾、地老虎等草坪害虫危害6月显现，6月中下旬用地虫杀星剂拌土撒施或用奥力克500倍浇灌。         
6.其他 介壳虫 蚜虫 网椿 粉虱 木虱 叶部病害等。

	
	3、浇水、排涝
	1、根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。　　　　　　　                                 2、浇水应浇透。　　                      　     3、时间为早、晚，避开中午高温。
	甲乙类养护区域绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	4、杂草防除
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　      　2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。　　                         3、人工除草10天左右一次。
	甲乙类区域杂草随张随清，其他区域各类杂草每10—15天清除一次

	
	5、其它
	1、及时清除绿地杂物。                            2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　　                    　        3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。　　                                                    

	七月
	1、整形修剪
	１、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　　２、草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。　　　　　　　                               　３、修剪物及时清理。
	1.乔木剥芽修剪。                                                                          2.花木剥萌蘖芽。                                                                          3. 甲类绿篱、色块、草坪该月每10天左右，修剪1次。 乙类区域每15天修剪一次。

	
	2、防病治虫
	1、每15天喷药防治一次，最大限度地控制病虫基数　　　　　　　2、病虫害：主要是刺蛾、尺蠖等。　　　　　　　　                  3、对症下药，防治及时。　　　　　　　　　　      4、需设专职技术人员巡查。
	1.大叶黄杨尺蠖 7月中旬用苦烟乳油1000倍液或者灭幼脲3号2000倍液防治 
2.青桐木虱、合欢木虱、网椿、叶蝉等危害进一步加重。                         3.其他同六月病虫害。

	
	3、浇水
	1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。　　　　                 2、浇水应浇透。　　                    　       3、时间为早、晚，避开中午高温。
	每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	4、杂草防除
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　　      2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。                                  　　3、人工除草10天左右一次。
	甲乙类区域杂草随张随清，其他区域各类杂草每10—15天清除一次

	
	5、其它
	1、及时清除绿地杂物。                            2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　　　                            3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。　　                                                    

	八月
	1、整形修剪
	１、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　　２、草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。　                                             ３、修剪物及时清理。
	1.乔木剥芽修剪。                                                                          2.花木剥萌蘖芽，清理 死苗、修剪病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后的花梗以及藤蔓寄生植物，保持树形优美。                                                                         3. 甲类绿篱、板块、草坪该月每10天左右，修剪1次。乙、丙类区域每15天修剪一次。

	
	2、防病治虫
	1、每15天喷药防治一次，最大限度地控制病虫基数　　　　　　　2、病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。　　　　　　　　                 3、对症下药，防治及时。　　　　　　　　　      　4、需设专职技术人员巡查。
	同七月







	
	3、浇水
	1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。　　　　                2、浇水应浇透。　　　                            3、时间为早、晚，避开中午高温。
	每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	4、杂草防除
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　　      2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。　　                       3、人工除草10天左右一次。
	一级养护区杂草随张随清，其他区各类杂草每10—15天清除一次

	
	5、施肥（绿地和苗木普施）
	1、品种以复合肥为主　　　　　　                  2、施肥量每亩15公斤左右。
	1.草坪，花、灌木每亩15公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。                                                       2.乔木施肥要求：胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵，复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。

	
	6、其它
	1、及时清除绿地杂物。                            2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　　　                           3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。　　                                                    

	九月
	1、整形修剪
	１、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　　２、草坪、色块：保持整齐美观，节前全面进行一次修剪。　　　　　　                                ３、修剪物及时清理。
	1.乔木剥芽修剪。                                                  2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。　                          3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。所有区域修剪两次。
4.草坪适时修剪2次，高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。

	
	2、防病治虫
	1、病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。　　　　　　　                 　2、对症下药，防治及时。　　　　　　　　　　     3、需设专职技术人员巡查。
	1.樟、狗骨、海棠、玉兰、等枝叶上红蜡蚧、藤壶蚧或龟蜡蚧若虫增多，紫薇绒蚧，紫竹、枫香粉蚧、海桐绵蚧等均有发生，用花保100倍液或机油杀扑磷乳剂800倍喷雾。                                              2.其他同上月

	
	3、浇水排涝
	1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。　　　                 　2、浇水应浇透。
	每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	4、杂草防除
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　　     2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。　　                              3、人工除草15天左右一次。
	甲乙类养护区杂草随张随清，各类杂草每10—15天清除一次

	
	5、其它
	1、及时清除绿地杂物。                            2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　　                  　     3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

	十月
	1、整形修剪
	１、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　　２、草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。　　　　　　                             ３、修剪物及时清理。
4、本月中旬开始常绿乔木冬季大修剪
	1.乔木剥芽修剪。                                                  2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。　                          3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，甲乙类级区域适时修剪-2次，其他区域一次。

	
	2、浇水
	1、根据天气情况适时浇水。
	每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	3、杂草防除
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　　      2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。　　                         3、人工除草15天左右一次。
	该月是各类杂草集中结实期，要求各类杂草每10—15天清除一次，减少越冬草籽

	
	4、病虫害防治
	1、病虫害：主要是天牛等。　　　　　　　　     　2、对症下药，防治及时。　　　　　　　　　       　3、需设专职技术人员巡查。
	1、斜纹夜蛾、蛴螬等草坪虫害十月危害加重 危害马蹄莲、高羊茅、白三叶等，防治方法参照六月。                                                 2.其他病虫害  蚜虫 网椿  粉虱 樟巢螟 疥虫 刺蛾 卷叶蛾等

	
	5、其它
	1、及时清除绿地杂物。                           2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　　　                                                3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。　　                                                    

	十一月
	1、冬季大修剪
	１、花灌木、色块地被、水生植物：清理枯死，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　　２、草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。　　　　　　                             ３、修剪物及时清理。
4、本月继续常绿乔木冬季大修剪
	1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。                     2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心，水生植物清理枯死。
3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝。

	
	2、浇水
	1、根据天气情况适时浇水。
	每次浇水浇湿土层在10cm以上。

	
	3、杂草防除
涂白
	1、坚持以防为主，综合防治。　　　　　　　      　2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。　　                          3、人工除草15天左右一次。
4、单株树木在主干1.3米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。
	1、该月是各类杂草集中结实期，要求各类杂草每10—15天清除一次，减少越冬草籽
2、当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白　　　　　　　        3、涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3。

	
	4、其它
	1、及时清除绿地杂物。                           2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　　　                           3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。　　                                                    

	十二月
	１、冬季修剪
	１、树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。　　　　　　　　                       ２、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平；水生植物清理枯死。。　                                                             ３、修剪物及时清理。
	1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。                     2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心，水生植物（芦苇、菖蒲等）清理枯死。

	
	
	
	绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，全区域修剪一次。

	
	2、防冻保暖、抗灾
	                            1、遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。      　                                 2、天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润
	1.均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。                                      2.冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪。

	
	3、其它
	1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。　　　　　　　　　　2、做好冬季防火工作。                           3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。　　　                                4、年度总结考评。
	1、专职巡查人员和养护人员加强巡查。                                           2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），24小时内及时报告。　　                                                      3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。　　                                                     4.  养护单位做好一年养护总结，上报我单位


五、江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会绿化养护考核细则
为进一步提升茅山旅游度假区绿化养护管理水平，规范绿化保护作业行为，根据国家及省市有关法律、法规及技术标准，结合度假区实际，特制定本细则。
（一）适用范围
1、茅山旅游度假区内已交付的绿化工程（含道路绿化、绿地、游园、临水景观等）。
（二）考核依据
1、度假区管委会与养护单位签订的合同。
2. 《茅山旅游度假区绿化养护考核标准及扣分细则》、合同要求、招投标文件、招标公告等文件。其他可以作为考核标准的法律、法规与相关文件。
3、考核小组由江苏省金坛茅山旅游度假区管理办公室（薛埠镇）规划建设局牵头负责。
（三）考核措施
考核分日常抽查、月度考核、专项考核三种类型。
日常抽查：考核小组对度假区绿化养护工作进行日常巡查，发现问题由考核小组通知整改。两日内不及时整改的，予以扣分并计入月度考核。日常抽查每月不低于三次。
月度考核：考核小组每月10日组织对上个月养护情况进行考核，完成现场考核后，两日内考核小组将考核结果（含扣分情况）和整改要求书面送达绿化养护单位，绿化养护单位收到书面通知后须在三日内落实整改，未落实整改的，加倍扣分计入下次考核。
专项考核：①重点月（6、7月夏季高温汛期）做好防涝工作，浇水抗旱；如遇台风天气做好应急预案。②重点月（12、1月冬季寒潮雨雪）做好防寒防冻措施，组建应急队伍，积极做好雪灾等灾害性天气预报工作，针对可能发生的灾害及时应对处理。采购人对重点月份实施专项考核中，如遇中标供应商不配合整改，按照月度考核提出的标准加倍扣分。
绿化养护单位每月考核得分，得95分及以上的获当月全额绿化养护费；得分从94分开始至85分（含94、85分），每减少1分核减当月绿化养护费1%；得分从84分开始至80分（含84、80分），每减少1分核减当月绿化养护费2%；低于80分的当月绿化养护全核减。费用计算以百分数相加相减，不做复利计算。
（四）奖惩办法：
1、有下列情形及上文有相应规定之一的，考核小组有权单方终止养护单位的养护合同，剩余的养护经费不予结算，并扣全部履约保证金，同时自合同终止之后十二个月的时间内不得参与本度假区的绿化养护投标工作，并按照常州市相关要求执行其他追溯手段。
①连续两次或累计三次月度考核低于85分者（不含85分）。
②管养合同进行转包或私自分包的。
③未书面函报考核小组并获得认可随意更换项目经理的。
④合同终止的条件一旦达到，在考核小组未选择新养护单位前，养护单位必须继续履行原合同直至接到考核小组通知正式退场。
⑤不定期抽查考勤中，若标段缺勤人数大于20%的。
2、养护单位在合同期间无能力继续履行合同，养护单位向考核小组提出终止合同的要求，经考核小组认可并报主管部门同意的情况下方可终止合同并扣全部保证金。
（五）本细则自2020年 7月1日起执行，并由度假区规划建设局负责解释。
（六）附件：
附件：坛茅管委【2020】44号《江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护考核标准及扣分细则》
江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会环卫考核细则
为进一步提升茅山旅游度假区环卫管理水平，规范环卫作业行为，根据国家及省市有关法律、法规及技术标准，结合度假区实际，特制定本细则。
一、适用范围
1、茅山旅游度假区内的道路及附属人行道的路面保洁。
2、茅山旅游度假区内的道路附属绿化（含中分带、侧分带、人行道和绿化带等）水面及环卫设施保洁。
二、考核依据
1、考核小组与环卫单位签订的合同。
2. 《茅山旅游度假区环卫保洁服务要求》、合同要求、招投标文件、招标公告等文件。其他可以作为考核标准的法律、法规与相关文件。
3、考核小组由江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会规划建设局、旅游发展局及城管中队人员组成，其中规划建设局为牵头单位。
三、考核措施
考核分日常抽查、月度考核、专项考核三种类型。
日常抽查：考核小组对度假区保洁工作进行日常巡查，发现问题由考核小组通知整改。两日内不及时整改的，予以扣分并计入月度考核。日常抽查每月不低于三次。
月度考核：考核小组每月5日组织对上个月保洁情况进行考核，完成现场考核后，两日内考核小组将考核结果（含扣分情况）和整改要求书面送达保洁单位，保洁单位收到书面通知后须在三日内落实整改，未落实整改的，加倍扣分计入下次考核。
专项考核：针对度假区主办或承办的重大活动、旅游旺季和法定节假日期间，环卫单位应加大对承包区域内环境卫生的监管力度，需提前组建应急保障队伍，积极做好活动前、活动中和活动后的环卫保洁作业，并且针对可能发生的意外情况及时作应对处理。如乙方不及时整改现场环卫问题，采购人按照月度考核标准加倍扣分。
环卫单位每月考核得分，得95分的获当月全额环卫保洁费；得分从94分开始至85分（含94、85分），每减少1分核减当月环卫保洁费1%；得分从84分开始至80分（含84、80分），每减少1分核减当月环卫保洁费2%；低于80分的当月环卫保洁全核减。费用计算以百分数相加相减，不做复利计算。
四、奖惩办法：
1、有下列情形及上文有相应规定之一的，考核小组有权单方终止环卫单位的保洁合同，本年度剩余的保洁经费不予结算，并扣全部保证金，同时自合同终止之后十二个月的时间内不得参与本度假区的环卫保洁投标工作，并按照常州市相关要求执行其他追溯手段。
①一个保洁年度中，连续两次或累计三次考核低于85分者（不含85分）。
②管养合同进行转包或私自分包的。
③未书面函报考核小组并获得认可随意更换项目经理的。
④合同终止的条件一旦达到，在考核小组未选择新环卫单位前，环卫单位必须继续履行原合同直至接到考核小组通知正式退场。
⑤不定期抽查考勤中，若标段缺勤人数大于20%的。
2、环卫单位在合同期间无能力继续履行合同，环卫单位向考核小组提出终止合同的要求，经考核小组认可并报主管部门同意的情况下方可终止合同并扣全部保证金。
3、若在整个年度中，每月考核得分低于85分（不含）不多于1次，在相同条件下经双方协商达成一致，可顺延一年。
五、本细则自2020年 7月1日起执行，并由度假区规划建设局负责解释。
六、附件：
附件一：《茅山旅游度假区环卫考核标准及扣分细则》
附件二：《茅山旅游度假区环卫保洁服务要求》
附件三：《茅山旅游度假区绿化养护考核标准及扣分细则》

	附件一：茅山旅游度假区环卫考核标准及扣分细则（一）

	项目
	考评内容
	存在问题
	问题详细描述
	发现一处扣分
	扣分        上限
	整改             时限
	备注

	（一）              日常保洁管理
	主次干道保洁
	1．主次干道清扫保洁，无积尘，边角无淤泥，无瓜皮果壳、纸屑、烟蒂、废弃物等，无垃圾包、暴露垃圾、污水沟及动物尸体。
	⑴主次干道有积尘，侧石边角有淤泥、污水；
	2
	10
	4小时
	　

	
	
	
	⑵主次干道有瓜皮果壳、纸屑、烟蒂、废弃物；
	2
	10
	4小时
	　

	
	
	
	⑶主次干道有垃圾包、暴露垃圾及动物尸体；
	2
	10
	2小时
	　

	
	
	
	⑷乱倒清扫垃圾；
	10
	不限
	2小时
	　

	
	
	
	⑸降雪天未及时组织铲雪作业，融雪后未及时清扫干净的；
	5
	不限
	4小时
	　

	
	
	
	⑹道路隔离设施底部明显尘土堆积不见底色。
	2
	10
	4小时
	　

	
	
	2.主次干道及公共场所无焚烧垃圾现象。
	⑴主次干道或公共场所有焚烧垃圾或焚烧痕迹；
	5
	10
	4小时
	　

	
	
	
	⑵环卫工人在垃圾收集房、果壳箱或垃圾桶内等其他区域焚烧生活垃圾。
	20
	不限
	4小时
	　

	
	绿地保洁
	1.绿地、绿化隔离带、行道树穴内无烟头、杂物、垃圾。
	绿地、绿化隔离带、行道树穴有烟头(每平方米3个以上）、杂物、垃圾。
	1
	8
	4小时
	　

	
	
	2.绿地整洁，无垃圾；水面无漂浮物，绿地设施上无乱张贴、乱涂写。
	⑴绿地范围内脏乱、有垃圾；绿地内水面有漂浮物；
	1
	
	4小时
	　

	
	
	
	⑵绿地设施上有乱张贴、乱涂写。
	1
	
	4小时
	　

	
	环卫设施
	1.果壳箱、机收桶设施完好，箱体整洁、箱内垃圾及时清理周边无垃圾。
	(1)果壳箱、垃圾桶设施破损(损坏未上报)；
	2
	4
	3天
	　

	
	
	
	(2)果壳箱、垃圾桶门（盖）未关(损坏未上报)；
	1
	4
	4小时
	　

	
	
	
	(3)果壳箱、垃圾桶箱内垃圾满溢未及时清理；
	2
	
	4小时
	　

	
	
	
	(4)果壳箱、垃圾桶箱体不整洁；
	2
	
	4小时
	　

	
	
	
	(5)果壳箱、垃圾桶周边脏乱。
	2
	
	4小时
	　

	
	
	
	(6)果壳箱、垃圾桶有乱涂写、乱张贴的。
	1
	
	4小时
	　

	
	
	2.垃圾房（箱）设施完好、整洁，垃圾做到实行日产日清，周边环境卫生清洁。
	(1)垃圾房（箱）设施破损(损坏未上报)；
	2
	4
	2天
	　

	
	
	
	(2)垃圾房（箱）未及时清理，房(箱)外有垃圾；
	2
	4
	4小时
	　

	
	
	
	(3)箱体不整洁；
	2
	
	4小时
	　

	
	
	
	(4)垃圾房（箱）周边脏乱、有垃圾焚烧痕迹。
	2
	5
	3天
	　

	
	
	
	(5)垃圾房（箱）有乱涂写、乱张贴的。
	1
	
	4小时
	　

	
附件一：茅山旅游度假区环卫考核标准及扣分细则（二）

	项目
	考评内容
	存在问题
	问题详细描述
	发现一处扣分
	扣分        上限
	整改             时限
	备注

	（二）           管理规范 
	作业人员
	严格按照清扫保洁作业方案中明确的人数配足清扫保洁人员。
	公司上报路段人员每少1人。
	6
	不限
	1天
	　

	
	作业要求
	每天必须进行2次普扫，结束后实行不间断保洁作业（高温季节按通知执行）不具备机械化清扫的路段、区域每日要组织2次人工普扫，普扫后垃圾应及时清除，不得将垃圾扫入窨井、河道、绿地等，道路交界范围向外延伸3米。
	（1）作业次数存在减少的；
	6
	不限
	　
	　

	
	
	
	（2）将垃圾扫入窨井、河道、绿地的；
	2
	8
	　
	　

	
	
	
	（3）道路交界处不延伸清扫的。
	2
	8
	　
	　

	
	路段道板             普扫作业
	按照规定进行每天2次道板普扫作业
	路段未按规定普扫或达不到普扫次数。
	3
	10
	4小时
	　

	
	冲洗洒水
	按照规定进行冲洗洒水作业
	（1）主次干道每周未达到冲洗作业要求的；
	3
	10
	4小时
	　

	
	
	
	（2）主次干道每天未达到洒水作业要求的；
	2
	10
	4小时
	　

	
	
	
	（3）冲洒水作业时空开的；
	5
	10
	4小时
	　

	
	
	
	（4）冲洒水作业高速冲刷的（车速超过20KM/小时）；
	2
	10
	4小时
	　

	
	
	
	（5）不按照规定打开警报警示标志的；
	1
	5
	4小时
	　

	
	垃圾机械化清扫、收运、洒水
	主次干道按规定机械化收运垃圾
	（1）未机械化收运或达不到规定次数的。
	1
	5
	4小时
	　

	
	
	
	（2）机械化收集时对跑冒滴漏的垃圾不及时清理干净的。
	1
	5
	4小时
	　

	
	
	主次干道按规定机械化清扫
	（1）未按规定作业次数进行机械化清扫的；
	2
	5
	4小时
	　

	
	
	
	（2）机械化清扫时存在空开现象的；
	5
	10
	4小时
	　

	
	
	
	（3）机械化清扫时不采用喷水压尘，造成扬尘的；
	2
	8
	4小时
	　

	
	
	
	（4）机械化清扫时不按规定开警示装置的；
	1
	5
	4小时
	　

	
	
	
	（5）机械化清扫时不按规定时速作业的。
	2
	10
	4小时
	　

	
	
	拖拉机、改装电瓶车收运垃圾
	未用拖拉机、改装电瓶车收运垃圾的。
	2
	2
	4小时
	　

	
附件一：茅山旅游度假区环卫考核标准及扣分细则（三）

	项目
	考评内容
	存在问题
	问题详细描述
	发现一处扣分
	扣分        上限
	整改             时限
	备注

	（三）            文明作业
	着装管理
	统一着装具有反光标志的工作服装，不能穿拖鞋
	不按规定着装、穿拖鞋的。
	1
	不限
	4小时
	　

	
	车容车貌
	车辆完好、密闭、整洁、安全运输
	车辆不清洁、不密闭、抛洒滴漏的。
	1
	10
	4小时
	　

	
	
	使用人力三轮车保洁作业
	使用人力三轮车保洁作业的。
	1
	不限
	4小时
	　

	
	扬尘管理
	文明作业、不故意扬尘、不随意倾倒尘土
	故意将清扫的尘土倒入绿化带、道板的等。
	2
	10
	4小时
	　

	
	队伍形象
	不准集聚或坐在主次干道边上聊天
	集聚或坐在主次干道边上聊天的。
	1
	不限
	4小时
	　

	
	
	作业时间不准收拾废品
	作业时间收拾废品的。
	2
	不限
	4小时
	　

	
	安全管理
	提高一线环卫职工的安全意识，每月进行一次安全教育，压降安全事故
	不进行安全教育，无教育台账的
	2
	10
	　
	　

	（四）            社会监督
	媒体曝光
	无新闻媒体负面的、有损环卫形象的曝光事件发生
	被媒体曝光属实的
	5
	不限
	　
	　

	
	市民举报
	无有责投诉事件发生
	被市民投诉查实的
	2
	不限
	　
	　

	
	领导督办
	无市、区、局领导督办问题及点名批评问题
	出现问题被市、区、局领导督办的，被市、区、局领导点名批评的
	2
	不限
	　
	　



附件二：               茅山旅游度假区环卫保洁服务要求
（一）整体要求
1、投标人应建立健全日常清扫保洁、垃圾收集、绿化绿岛和景观水面保洁、公用设施牛皮癣清除、垃圾清运、管理、应急处理、自检自查等各项环卫保洁制度。
2、按要求配备保洁机械和人员，建立完善长效环卫保洁及应急保洁管理机制。
3、道路清扫保洁采用部分机械化清扫保洁和人工清扫保洁相结合。
（二）基本要求
1.1机械化普扫
保证能够机械化普扫，一周至少3次（周三、周六和周末上午8:30前必须清扫完毕），节假日期间每日机械化普扫1次。
1.2人工普扫
标准：路面、路牙、便道、行道树穴、公交车站台及隔离栅周围的地面无垃圾污物，露出道路本色；绿地和绿地内甬道无果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹、包装袋等垃圾，日常垃圾清理须覆盖绿化带外可视范围；雨天清扫保洁时应及时清理排水口沟槽，保持沟槽畅通。 
1.3巡回保洁
1.3.1范围：合同范围内道路、道板、绿化、环卫设备等。
1.3.2要求：路段长及保洁人员必须全时段、全路段、不间断巡回保洁，统一配备美观灵活的保洁车辆以及保洁工具（大小扫帚、铁铲、簸箕、垃圾夹、铲刀、垃圾袋等）；保洁后的白色垃圾、烟头、树叶、杂物等要装袋清运至指定垃圾转运站，严禁焚烧、填埋。
1.3.3标准：道路车行道、人行道及绿化带内、道板、路面无废弃物，果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等不大于3处/千平方米；路面无污（积）水；道路两侧建筑物外表面、护栏、路灯杆、公交站台、广告牌等无乱张贴、乱涂写、小广告、残标等；路面、道板上等保洁范围内无杂草。
1.4 路段洒水
1.4.1时段：全年冲洗，每年3月1日-12月31日，遇气温低于3℃等不适宜冲洗、清洗的天气时，应暂停冲洗作业。
1.4.2范围：合同范围内的主次干道、道板、设施等。
1.4.3标准：道路、道板无渣土、烟头、杂物等；建筑工地周边无扬尘；侧石、路牙干净无浮土。
1.5生活垃圾收集清运
1.5.1范围：度假区主次干道果壳箱、垃圾箱、公用设施等。
1.5.2要求：由保洁公司安排专职收运人员采取上门收集和巡回收运相结合的方式。。
1.5.3标准：做到垃圾收运日产日清；垃圾收集设施无满溢，周边无遗留垃圾；垃圾收集设施清理完毕后复位并关闭箱门，严禁箱门敞开现象；收运车辆车容整洁，遮盖行驶，无抛洒滴漏现象。
1.6果壳箱、垃圾收集房、护栏等基础设施清洗维护
1.6.1洁净时段：每日7:30—17：00公共服务设施
1.6.1.2要求：保洁公司配备专职设施清洗人员；结合每周道板冲洗进行清洗，雨后天睛须及时清洗；果壳箱、道路两侧护栏每周清洗1次；设施清洗后周边地面无积水；设施清洗时应注意安全，同时避免水花四溅影响行人和车辆。
1.6.1.3标准：沿路果壳箱、垃圾收集房、花岗岩花台、公交站台、护栏等表面整洁无污物、无痰迹、无尘土；垃圾收集房外表面和门整洁干净，无焚烧痕迹，周边无垃圾杂物堆放。
1.7作业人员和作业工具
1.7.1作业人员要求：保洁公司必须按招标要求为作业人员统一配备相应的作业服装，全年不得少于4套（春秋、夏季2套）；上装须有安全反光标志和公司标志；作业人员上岗须按照规定，统一着保洁公司服装，并头戴工作帽；作业人员着装干净整齐，无破损，不得赤膊作业；上岗期间不得闲聊、串岗，休息时坐在马路边等违反劳动纪律的情形；
1.7.2作业工具要求：保洁公司必须招标要求为作业人员统一配齐工作所需的工具；作业车辆要统一款式、颜色、标志；作业车辆要进行统一编号管理；作业车辆要干净整洁，定期维护，每天清洗。
1.8安全文明作业
1.8.1安全要求：保洁公司必须坚持对作业人员进行每月1次安全教育；作业车辆须摆放整齐，停车须紧靠侧石，严禁在路口、公交站台等不安全或影响交通的地方停放；购置意外伤害险，做好作业人员安全风险规避工作；做好作业时安全突发事件的应急处置和保障措施。
1.8.2文明要求：保洁公司必须定期对作业人员进行文明作业教育，树立和维护环卫行业整体形象；作业人员工作时遇乱吐、乱扔、乱倒等不文明行为，应以文明、礼貌用语提醒劝阻；应尽量避免与行人、商户及居民产生矛盾，有问题立即上报，严禁使用过激语言与行为，防止激化矛盾。
1.9其他保洁要求
1.9.1按规定的作息时间上下班，不迟到、不早退，不旷工，作业期间按标准穿着环卫标志服，严禁串岗、离岗、干私事。
1.9.2中晚班实行无缝化衔接。
1.9.3在规定的作业时间内，第一次全面清扫作业按时完成。
1.9.4道路、广场、游园等做到不漏扫、不漏堆、路牙无积尘、路面无积水，无碎砖块、无杂草无明显漂浮物，窨井泉眼畅通。垃圾不得扫入下水道，交界处各延伸5米。
1.9.5在作业时间内应循环保洁、保证绿化带、花台、绿地、广场、人行道、路面、边沟下水道口、树穴等的整洁、卫生（包括及时清理零星建筑垃圾以及堆放的垃圾类杂物）。
1.9.6垃圾按时收集，垃圾容器周边无暴露垃圾、垃圾容器无油污、地面无污水，保持日产日清，无抛、撒、滴、漏现象，收集现场保持整洁，分类果壳箱及时套装垃圾袋。垃圾送往指定地点倾倒，不乱倒、乱卸，不焚烧树叶和垃圾。
1.9.7车容整洁，车体无污物，灰垢、披挂。
1.9.8垃圾收集车在工作时间内必须开启警示灯。
1.9.9果壳箱和垃圾桶要求完好见脏就擦，保持清洁，按要求消杀灭蝇，如有损坏及时修理或上报。
1.9.10保洁人员不得向果壳箱、垃圾桶内投放垃圾。
1.9.11作业工具、车辆未紧靠路边停放、或者停靠在公交车站、十字路口等影响交通安全的。
1.9.12车辆按要求统一朝向，统一进线，统一种类摆放，工作人员需挂牌上岗。
1.9.13对招标单位检查中发现的问题，根据整改通知的要求，逾期未整改或整改不到位的，每次加倍扣分（如遇特殊情况不能及时整改的，须在一个工作日之内上报分管领导并解释合理原因）。对整改后反复出现同样问题的，则不再发整改通知。
1.9.14在作业时，对清扫不到位、有洒漏，出现二次污染的。
1.9.15本部门所管辖区域的道路和游园（网格内），牛皮癣必须及时上报考核办。
按时完成各种台账，信息及相关资料的收集和上报任务。
1.9.16在工作时间及工作日中午严禁饮酒。
4、作业任务和作业时间要求：
①本次招标由道路环卫机械化作业、道路人工保洁和沿线绿化区域内及其他区域人工保洁组成。道路环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况，日间安排机械化洒水作业，夜间安排机械化清扫作业和冲洗作业，清洗作业宜于当日 20:00--次日 7:00 期间进行，如遇特殊情况或实际需要可安排在其他时间段进行。每日20:00开始组织冲洗作业，并依次组织清扫和清洗作业，至次日上午7:00前全部撤离作业路段；洒水季节(符合气温条件的所有时间)组织车辆在8:00--17:00作业。非核心区域路段的各项作业在确保回避交通高峰的情况下，作业时间可根据需要自行组织。非带水作业期间，各标段根据空气质量、路面情况结合气温情况，启动限时带水作业。当气温≤5℃时，桥面、坡道的洒水冲洗及清洗作业应暂停；当气温≤2℃时，必须停止全部道路带水作业，与此同时道路清扫全部采用干扫(不喷水)作业方式。每日进行人工保洁和生活垃圾收集清运根据路段作业时间要求组织。各标段应合理安排作业类型的人员与车辆，保证作业质量达到常州市、金坛区、茅管办（薛埠镇）长效综合管理考核文件和投标文件所作的承诺作业要求。
②各标段作业服务量清单所列面积不包含“道路交界处清扫保洁应各延伸3米”的作业面积。作业服务量清单中的道路长度等仅供参考，实际作业服务范围现场交接时加以明确。
③“道路和绿化人工保洁日工作小时数”16小时是指每天的5:00-21:00，12小时是指每天的5:00-17:00，8小时是指每天的6:00-10:00和13:00-17:00。作业时间段内须安排人员进行巡回走动作业，确保任意点位的保洁间隔时间不得超过30分钟，作业期间不得擅自离岗。说明：季节性调整时，作业时间根据采购方指令要求。
④所有垃圾需清运至符合要求的垃圾中转站等垃圾消纳场所，相关费用应综合考虑在投标报价中。合同期内，中标方必须无条件地接受采购方的新增垃圾清运点的收集清运。其垃圾量与运距由采购方核定。在不增加作业经费的前提下，采购人有权对垃圾收集清运目的转运站进行调整，中标人不得擅自改变垃圾收集清运目的转运站。
⑤垃圾转运站开机时间：5月1日—10月31日 4时开机；11月1日—4月30日 5时开机，应确保垃圾中转站正常运转。作业人员严禁无故旷工、脱岗，如有特殊情况需提前履行请假手续，并经项目负责人同意批准后并报相关管理部门备案方可离开岗位。 
5、其他事项：
(1)投标供应商要有合法固定场地有序停放作业车辆，保洁车辆整洁，工具摆放整齐；严格遵守交通法规，安全行车，作业时不得影响车辆通行与市民出行。
(2)本项目合同签订前，中标人按照投标文件中承诺的人员数量及其他内容，向采购人上报环卫、绿化管养人员名单，中标人应确保所有人员为本单位的员工，并按照国家相关法律法规缴纳了社保及必要的意外保险等。
(3)本项目合同签订前，中标人应按照投标文件中承诺的车辆、设备数量及其他内容，向采购人上报所有环卫、绿化管养车辆等设备的信息资料，包括但不限于车辆行驶证、车辆权属登记证、车辆照片、发票或购销合同等。所有车辆必须安装GPS，并接入相应管理平台，相关费用由中标人自行承担。
(4)如未按以上2、3要求执行，采购人取消其中标资格，中标人应当对给采购人造成的损失予以赔偿。采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新招标。
(5)费用调整(如：人员、材料、机具设备、规费、税金等费用的调整或出现新的费用)，除采购人要求外，投标总价不作任何调整。包括政策所涉及最低工资标准、五大社会保险金、加班工资、高温补贴等。
(6)劳动防护用品发放要求：根据日常劳动需要，按时发放普通防护服、普通工作帽、普通工作鞋、防寒服、雨衣、胶鞋等日常劳动保护用品。具体按照金坛区相关行业主管部门实时要求。
(7)合同期内，为确保机械作业的连续性和管理规范，除特殊情况外，中标人区域内新增道路均由中标人作业，但应由采购人以《作业派遣单》的形式下达，才可以进行清扫保洁作业。
(8)合同期内，由于突发事件、拆迁、施工等原因，造成作业服务范围及工程量以外的增量工作，由采购人以《作业派遣单》的形式下达任务；造成作业服务范围及工程量以外的减少工作需及时上报采购人的相关职能部门认可(15日内)，不得自行停工，或改变作业时间与方式。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时间由采购人确定。
(9)由于工程施工、各类活动、节假日期间等因素导致的费用增加，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在成交价中。除采购人要求外，不作调整。
(10)中标人须提供作业区域内公共设施的巡查服务，并做好市政设施的看护工作，发现区域内公共设施破损、挖掘(顶管)和移植、占用城市绿化等现象的应及时上报。
(11)本项目的实施范围及工作量为按项目现状进行的预估，投标人在投标前须自行前往现场并认真踏勘，熟悉项目现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用，一旦成交不得以不了解现场情况为由，提出增加费用的要求。投标报价时应综合考虑各种风险，在合同履行过程中中标人不得因此内容进行索赔。
(12)投标供应商必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、所有员工按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。
(13)作业用水经费由采购人承担。
(14)本项目现场现有果壳箱和垃圾箱如有损坏，不论何种原因均由中标单位负责购买、更换至符合采购人要求。合同到期后，现场的果壳箱和垃圾箱等必须完好的移交给采购人。
(15)本项目公厕现场现有照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水设备等如有损坏,不论何种原因均由中标单位负责购买、更换，单个项目单次维修费用超过500元的，由中标人及时报经采购人维修。
(16)因突发情况(如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况)导致的道路污染包括建筑垃圾必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。
                                                                     常州市政府采购项目公开招标文件示范文本
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附件三：江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护考核标准及扣分细则
	项目
	考核项目
	考核标准
	分值
	考核评分细则

	基础管理(30分)
	机具设备配置和管理
	1、机械设备配置完备，标识完整、运行正常；保养、保险措施到位，操作规范。
	6
	日常工作中未按合同要求配置机械发现一次一项扣2分，标识、保险不到位发现一项一次扣1分；现场操作不规范、影响市容、污染其他设施每次扣1分。

	
	管护人员配置和管理
	2、人员配置完备、养护定人定岗定时；人员着装统一，挂牌、持证上岗；安全、保险措施到位；日常巡视制度健全并严格执行。
	10
	日常工作中未按合同要求配置人员发现一次一项扣2分，着装、安全、保险不到位发现一项一次扣1分，未按合同管护模式进行管理扣2分；未按要求建立巡视制度扣2分，未及时发现、制止、上报违章现象扣2分/处。

	
	资料档案及整改回复
	3、基础资料齐全、台帐健全，月度考核报告在规定时间内及时正确报送。采购人下发的整改通知单按时按要求整改到位。
	6
	未按规定要求，建立台帐，视情况每次扣2分。
月度考核报告未及时报送，每次每项扣2分。
整改通知下发后未按时按要求整改到位每次扣2分。

	
	社会反响
	4、及时处理抢险救灾等突发事件，无社会投诉和媒体曝光。
	6
	日常工作中未及时处理突发事件每次扣1分，查实的社会投诉每次扣1分，媒体曝光扣3分，被领导批评的每次扣2分，被市、区考核办扣分的每次扣3分。

	
	突击任务完成情况
	5、按时保质完成度假区安排的突击（临时）任务。
	2
	未按时保质完成度假区安排的突击（临时）任务，每次扣2分。

	绿化考核
（70分）

	行道树（30分）
	1、生长势：无缺株、死树；生长正常，无明显病枯枝、断枝和徒长枝；按全年养护计划做好管理工作。
	6
	有缺株且在适合季节未及时补种的扣0.1分/株,有明显病枯枝、断枝和徒长枝扣0.1分/株；长势不良、生长季节出现黄化等现象影响景观的扣0.1分/株；未按时作好养护工作（修剪、剥芽、施肥、台风季节扶正、夏季抗旱、冬季涂白）扣0.1分/株。

	
	
	2、树冠：完整统一，规格一致；骨架均匀合理；绿量适中；按要求与各项公用设施保持合理距离；分叉点高度一致。
	6
	树冠不完整扣0.1分/株，骨架不合理扣0.1分/株；未按要求与公用设施保持距离扣0.1分/株；分叉点高度不一致扣0.1分/株。

	
	
	3、树干：树干挺直，树干上无萌蘖芽；树干无悬挂物；按要求及标准对树木及时支撑。
	6
	树干倾斜严重的扣0.1分/株，树干上萌蘖芽扣0.1分/株，树干上有悬挂物扣0.1分/株；树干中空未及时处理扣0.1分/株；新种树木未按要求支撑的扣0.1分/株。

	
	
	4、树穴：形式统一；主要路段按要求进行树穴覆盖，盖板无缺损，地被生长良好，无杂草；树穴全日保洁，无垃圾、杂物。
	6
	路段内未按要求进行树穴覆盖扣1分，盖板有缺损扣0.1分/株，地被有杂草或积水扣0.1分/株；树穴有垃圾或杂物扣0.1分/株。

	
	
	5、病虫害控制：病虫害防治及时，有效，常见病虫害危害在5%以下。
	6
	有明显病虫害危害的扣0.1分/株。

	
	

绿地         （40分）

	1、景观面貌：群落结构合理，层次分明，植株疏密得当，景观效果良好。
	4
	群落结构不合理，层次不分明扣1分，植株疏密分布不均扣1分，景观凌乱扣1-2分。

	
	
	2、乔灌木：树冠完整，植物生长良好，适时开花、结果（2分）；色叶树季相明显，无死树、病树，无明显病枯枝、断枝和徒长枝（4分）；修剪合理（4分）。
	10
	树冠不完整扣0.1分/株，植物长势不良扣0.1分/株，树干上萌蘖芽扣0.1分/株。有死树未清除或在适合季节未及时补种的扣0.1分/株，有明显病枯枝、断枝和徒长枝扣0.1分/株，修剪不合理扣0.1分/株。

	
	
	3、色块花卉：色块、绿篱修剪整齐，线条、图案顺畅，边沟清晰（4分）；草花四季有花，及时更换（3分）；花卉生长良好，色泽鲜艳，无缺株和残花败叶（3分）； 
	10
	色块、绿篱不整齐，线条、图案不顺畅、边沟不清晰扣0.1分/处，死亡未及时更换的，每5m2为一处，扣0.5分/处。花卉长势不良扣0.1分/m2，开花率<30%扣0.2分，开花率〈20%扣0.4分，开花率〈10%扣0.6分，残花败叶扣0.1分/m2。

	
	
	4、地被、草坪：地被植物长势茂盛，无枯枝、败叶、残花（3分）；草坪生长良好，高度适宜，覆盖率达到比例，无大面积衰退或滞长现象，无积水（3分）。
	6
	地被有枯枝、败叶、残花扣0.1分/m2。残缺扣0.1分/m2； 草坪高度超过10cm扣0.1分/10m2，覆盖率小于98%每1%扣0.1分，生长较差扣1-2分；积水扣0.1/m2，高低不平扣0.1/10m2。

	
	
	5、杂草控制：及时拔除各类影响植物生长或有碍景观的杂草（4分）及藤类植物（2分），杂草率<10%。
	6
	有碍景观杂草，杂草率>10%的, 杂草率每上升5%扣0.5分；有碍景观藤类植物扣0.1分/处。

	
	
	6、病虫害防治：防治及时有效，危害率控制在10%以下。
	4
	有病虫害危害的，乔灌木扣0.1分/株，绿篱、色块、草坪扣0.1分/m2。





01包清单
	序号
	名称
	范围
	绿地等级
	面积（㎡）
	最高单价限价
	小计
	合计
	其他突击性绿化、保洁服务费（固定费用，后期按实结算）
	采购最高限价
	备注

	
	
	
	
	
	单位：元/㎡·年
	单位：元/年
	
	单位：元/年
	单位：元/年
	

	1
	绿化养护一包（103.7485万㎡）
	尚阳路19.2万㎡、尚阳路遗留项目 6.9455万㎡、寻仙路14.3万㎡、、游客中心12.38万㎡ 、尚水路5.5万㎡、致和路12.123万㎡、新浮水库25万㎡、新浮路1.2万㎡、雅居乐移交绿化7.1万㎡
	二级
	1037485
	3.6
	3734946
	3734946
	200000
	3934946
	

	2
	环卫保洁
	尚阳路、寻仙路、尚水路、致和路、新湖路、新浮水库绿道、原X205、常大科创园沿线，道路长度为20046米
	900000
	70000
	970000
	

	
	合    计
	
	
	
	
	
	4904946
	


02包清单
	序号
	名称
	范围
	绿地等级
	面积（㎡）
	最高单价限价
	小计
	合计
	其他突击性绿化、保洁服务费（固定费用，后期按实结算）
	采购最高限价
	备注

	
	
	
	
	
	单位：元/㎡·年
	单位：元/年
	
	单位：元/年
	单位：元/年
	

	1
	绿化养护二包（88.1万㎡）
	访仙路一标段12.4万㎡、二标段22.2万㎡、访仙三标段3.2万㎡、白鹭湖下游绿化3.5万㎡、白鹭湖5万㎡、望仙路15.6万㎡、金茅路16.6万㎡、金茅路（彭城庙2.7万㎡）、百羊路2.7万㎡、观云路约4.2万㎡、白鹭湖5万㎡、金茅路（彭城庙2.7万㎡）
	二级
	881000
	3.6
	3171600
	3171600
	200000
	3371600
	

	2
	环卫保洁
	访仙路、观云路、百羊路、望仙路、A线连接线，道路长度为12889米
	800000
	70000
	870000
	

	
	合    计
	
	
	
	
	
	4241600
	




[bookmark: _Toc99301425]五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	 江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护及环卫保洁项目
	其他未列明行业





第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc99301426]
政府采购合同（服务）

采购人(以下简称甲方)：        
中标人(以下简称乙方)：             
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就相关事宜达成如下合同条款。
一、合同内容
1.采购内容：甲方确定乙方           为                  项目服务的实施人。
2.服务范围：详见采购需求。
本项目的实施范围及工作量是根据项目现状进行的预估，乙方在投标前已自行前往现场并认真踏勘，合同价已综合考虑各种风险因素，在合同履行过程中若遇实际结算数量有增减的，乙方不得进行索赔。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.合同履行期限：自    年   月   日至     年  月  日止，具体养护开始时间以实际开始养护之日起计算（原服务合同已经终止的，服务开始时间为本合同签订之日；原服务合同尚未终止的，服务开始时间为原服务合同终止之日的次日。各服务结束时间统一为本合同签订之日满1年的对应日（如无对应日，则为当月最后一日；遇节假日不顺延））。本合同一年一签，第一年合同期限届满，符合合同质量要求和《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会绿化养护考核细则》、《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会环卫考核细则》，经采购人同意后，可顺延续签下一年合同。
4.合同期内环卫考核案件按期整改率未达98%的，甲方有权终止合同。
5.作业车辆/设备确保要求如下：
	分类
	车辆名称
	数量
	车辆/设备配置
	备注

	1、环卫保洁车辆/设备配置

	3吨(整备质量)清扫车
	辆
	满足作业要求
	

	
	8吨(整备质量)高压冲洗洒水车
	辆
	满足作业要求
	

	
	8吨(整备质量)洗扫车
	辆
	满足作业要求
	

	
	3吨(整备质量)垃圾压缩车
	辆
	满足作业要求
	

	
	1.5吨电动垃圾收运车
	辆
	满足作业要求
	

	
	电动保洁车
	辆
	满足作业要求
	

	
	小型电瓶高压冲洗车
	辆
	满足作业要求
	

	2、绿化管养车辆/设备配置
	原装洒水车(核定载质量≥8吨)
	辆
	满足作业要求
	

	
	登高车(作业高度≥10米)
	辆
	满足作业要求
	

	
	雾炮车(抑尘车) (核定载质量≥8吨)
	辆
	满足作业要求
	

	
	清运卡车或轻型载货专项作业车
	辆
	满足作业要求
	

	
	背负式鼓风机
	台
	满足作业要求
	

	
	打药机
	台
	满足作业要求
	


注：①以上车辆如有排放要求，排放应符合环保排放要求，禁止使用国三(含国三)以下，新购置的必须为国六排放；②乙方出资安装“环卫车辆专用智能化运行监管仪”，后续管理中车辆自费接入采购人信息化管理。③所有车辆/设备仅用于本项目作业使用，不另做它用。所有车辆在不作业时停放于合规地点 24 小时待命。
二、组成本合同的有关文件
下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
(1)中标通知书； 
(2)采购文件；(含作业服务量清单及说明、环卫作业服务要求、环卫作业质量考评细则等)
(3)乙方的投标文件；(含分项报价表)
(4)乙方在投标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
(5)甲乙双方商定的其他文件等。
三、甲方权利和义务
1、参考《常州市城市道路环卫作业管理办法》、《金坛城区环卫作业服务要求(2026版)》、《金坛区城区环卫作业质量考核办法(2026版)》、《金坛区绿地养护内容及操作要求》、《常州市城市绿化植物养护管理技术规范》、《常州市城市绿地养护分级管理质量标准》、《常州市金坛区园林绿化养护作业管理考核细则(试行)》、《金坛区绿化养护月历》、《关于养护区域各类垃圾清理、运输、倾倒的要求》、《《常州市城市绿化专项考核实施方案》的通知(常城管委办2023 7号)》、《关于《常州市城市绿化专项考核实施方案》的补充通知》、《关于加强口袋公园长效综合管理工作的通知》、《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会绿化养护考核细则》、《江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会环卫考核细则》等执行。绿化管护达到常州市城市绿地(行道树)养护分级管理质量标准二级管护绿地标准。
2.根据乙方在考核中的结果，按季度向乙方支付服务费。
3.听取乙方提出的建议并给予答复。
4.监督乙方履行承诺。
5.甲方将对中标项目管理负责人(绿化管养负责人)、环卫保洁负责人进行随机检查，出现一次不到场将处2000元/人的违约金。
6.对本合同各考核办法的解释。考核办法依照相关政策如有修改，按最新文件执行，补充条款和相关事宜在双方友好协商完成后确定。
7.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。
四、乙方权利和义务
1.根据各类考核办法和响应文件所作的承诺开展江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护及环卫保洁项目工作。确保服务范围内的道路、公共设施、环卫设施、绿化树木等稳定呈现干净整洁的面貌，确保城市形象，提升城市品位。
2.为保证作业工作正常有效开展，乙方负责组成固定的专业作业队伍，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案。乙方在进场作业的 10 日内，必须将保洁人员、绿化养护人员基本信息、身份证复印件、作业分布区域表(图) 交给甲方，必须制定环境巡回整治计划，并服从甲方的调配。
乙方项目项目负责人(绿化管养负责人)：        ；环卫保洁负责人：        。 
3.接受甲方和相关管理部门的考核及其结果。
4.作业服务期内，甲方根据工作需要召开会议，乙方的法人或管理人员必须准时参加接受甲方和相关管理部门的考核及其结果，否则需承担违约金 0.2万 元/次。 
5.乙方按照甲方的要求，及时更换不能胜任工作的环卫保洁、绿化管养工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向甲方提供相关证明材料备案，否则需承担违约金0.5万元/次。
6.在任何情况下(如灾害天气期间或重大活动期间)，乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务。
7.自觉执行国家的法律、法规，按常州市规定及时缴纳“五险”、对不符合缴纳条件的员工必须购买意外险，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于金坛区最低工资标准，独立处理劳资纠纷等工作。
8.接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。
9.独立承担作业中的安全责任和经济赔偿。合同期内一切人员安全、设备安全均由中标单位负责。在服务过程中(包括上下班途中)的一切安全工作，如发生人身伤害、人员伤亡等意外事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何安全及事故责任。
10.提供作业区域内公共设施的巡查服务，并做好市政设施的看护工作，发现区域内公共设施破损、挖掘(顶管)和移植、占用城市绿化等现象的应及时上报。
11.向甲方提出合理化建议。准时参加甲方召开的会议。
12.各类作业期间，必须按各工种的操作特性，落实各类的安全防护措施，确保人员及财产的安全。
13.乙方有义务按投标文件中的服务承诺提供良好的服务。
14.乙方服务范围内各类垃圾必须依规依法清运和处置。处置费用由乙方承担，如涉及违规违法处置垃圾的行为，乙方承担一切法律责任和经济责任。
15.因突发情况(如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其他因素，以及复合因素或不明原因的情况》导致的道路污染，包括建筑垃圾必须及时清除。冰雪天气必须按要求做好扫雪除冰工作，铲雪车、融雪撒布机及融雪盐、融雪剂等自备。
16.乙方必须安排专人配置“常州市城市运行管理服务平台”账号，用于接收平台案件派单，并第时间通知相关人员进行整改，并在规定时间内完成整改并反馈到平台。对未按要求整改并回复平台派单的，按考核意见中对应层级问题扣款数进行扣款。
17.加强安全措施:乙方必须坚持对作业人员进行每月 1 次安全教育:作业车辆须摆放整齐，停车须紧靠测石，严禁在路口、公交站台等不安全或影响交通的地方停放:购置意外伤害险，做好作业人员安全风险规避工作:做好作业时安全突发事件的应急处置和保障措施。
18.乙方负有管护责任的养护范围的植物死亡必须按甲方要求在规定的期限内及时补植(同规格、同品种)。
对于因不可抗力因素导致的植物死亡或损毁，由乙方按照甲方要求进行补植，补植费用由甲方承担(由乙方向甲方提交补植方案及相应费用，由甲方同意后方可进行补植工作)。养护工作均由乙方承担(其费用已包含在养护费中，不再另行结算)。
19.乙方进场前，必须对养护作业范围内的绿化种植情况全程视频录像。如因绿化管护问题双方发生争议，以视频录像证据为准，无录像作为证据的，乙方必须服从甲方的养护要求，乙方不得以事实不清楚等为由拒绝服从，否则扣除全部履约保证金，同时甲方有权解除合同。
20.接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查，甲方合理调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合。范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。
21.乙方使用特种作业车辆作业前，须编制作业组织方案，严格按照相关规范要求完成养护作业。实施作业过程中，须视作业风险在作业现场设置安全警示和作业围挡，遵守作业规范与相关管理要求，做到文明作业。涉及道路封闭作业时，乙方须及时上报甲方，由甲方向主管部门报批后方能实施。
22.乙方的绿化养护人员应具有相应的技术等级证书(绿化工、花卉工、植保员、登高作业人员等)，其中登高作业人员必须具备应急管理部门颁发有效的作业类别含高处作业的证件，乙方需为登高作业人员等特殊工种的人员购买必要的意外伤害险等。
23.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。
五、价格与支付
1.1本合同金额为人民币     元/年。     
付款时间: 合同签订且乙方进场服务后，甲方每月考核乙方的服务，于每季度结束后根据考核结果和实际费用情况，支付该季度服务费用。付款方式: 以转账方式直接转入乙方银行账户付款前，乙方向甲方提供等额增值税发票。
合同总价为综合报价，应包括但不限于人员费用(工资、福利、慰问金、培训、加班、社会保险、意外保险等)、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、劳动保护费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
六、项目作业的实施和终止
合同签订后，甲方根据项目实际情况向乙方下达作业指令，具体下达时间以甲方通知为准，乙方应无条件接受。
合同交接过渡期(含合同始止期)要求：
（1） 合同终止(或解除)或合同服务期限届满后，乙方应于合同期满当日无条件向甲方交还环卫作业权。甲乙双方应提前 10 天进行交接手续和准备，确保准时交接。乙方将全部服务工作及时移交甲方，并处理好与作业人员的劳动关系。
（2） 乙方须在服务期将满或合同即将终止时，在新的服务单位尚未确定或暂未进行接管时，乙方将按照原合同规定全力配合甲方继续做好服务项目的工作。
（3） 在合同交接过渡期(含合同始、止两个交接期)内，乙方应做好项目服务交接工作。
（4） 乙方需确保交接期间服务质量，否则甲方上报行业主管部门。
七、履约保证金的支付
1.根据采购文件的规定，乙方应交纳签约合同总价的5%作为履约保证金。合同到期未违反合同约定事项后一次性退还(不计息)。
2.合同期满后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金。
八、违约责任级考核办法
1.合同任一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.乙方无法完成项目的，应向甲方支付签约合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
3.乙方完成的项目不符合要求的，在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
4.如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方只对已发生的合格作业量负责，根据已发生的合格作业量与乙方办理结算，不承担其它违约责任。
5.乙方未能完全按规定和承诺提供服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。
6.违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。　
7.绿化管养考核：
（一）、考核依据
1、甲方与乙方签订的合同。
2、《常州市城市绿化植物养护管理技术规范》、《常州市城市绿地（行道树）养护分级管理质量标准》、《金坛区绿地养护内容及操作要求》、《江苏省金坛茅山旅游度假区绿化养护考核细则》、合同要求、招投标文件、招标公告等文件。其他可以作为考核标准的法律、法规与相关文件。
3、甲方相关科室组织人员，按规定进行考核。
4、每月完成考核后，根据考核得分核算当月综合考核得分，第二个月将综合考核得分结果进行公示（用信息平台发送），并召开考核点评会将综合考核结果通报给乙方。
（二）、考核措施及违约责任
1、绿化养护单位每月考核得分，得95分及以上的获当月全额绿化养护费；得分从94分开始至85分（含94、85分），每减少1分核减当月绿化养护费1%；得分从84分开始至80分（含84、80分），每减少1分核减当月绿化养护费2%；低于80分的当月绿化养护全核减。费用计算以百分数相加相减，不做复利计算。
一个养护年度中，连续两次或累计三次月度考核低于85分者（不含85分），甲方有权解除合同，按合同约定核减养护费用，扣除全部履约保证金。
1、 乙方在养护过程中出现如下情况的发现一次，支付违约金1000元；发现二次，支付违约金10000元，同时当月综合得分额外扣5分；发现三次，甲方有权终止合同，并扣除全部履约保证金；造成损失的，乙方应按原品种规格按照甲方规定时间内补植到位，并加强养护，确保成活（苗木及种植等费用均由中标供应商承担）。
（1）未按甲方要求上报工作计划的
（2）未按工作计划完成工作的；
（3）擅自使用化学除草药剂的；
（4）擅自清除绿地内乔灌木（包含枯死乔灌木）
（5）出现苗木受损及死亡（包括人为踩踏等），未发现问题或未及时上报、未及时恢复到位的；
（6）未按甲方要求进行抗旱的；
（7）其他养护问题。
2、 造型树木部分片枝部分死亡，影响景观较小的，乙方按5000元/株赔偿甲方；造型树木部分片枝部分死亡影响整体景观的，由乙方按照甲方要求以品种原规格补植到位或者按照甲方提供的工程造价金额由乙方赔偿甲方，并承担5000元/株违约金；造型树木养护不当造成树木死亡的，由乙方按照甲方要求以原品种原规格补植到位或者按照甲方提供的工程造价金额由乙方赔偿甲方，并承担违约金10000元违约金。
3、 甲方发现问题并通过各种方式、平台等通知乙方按期完成，乙方未按期完成的，当月发现一次，核减当月养护款的1%，作为违约金；当月发现二次，核减当月养护款的10%，作为违约金；当月发现三次，甲方有权终止合同，并扣除履约保证金；
4、上级部门反映的问题（如常州市长效考核）以及其他对甲方产生重大影响的问题，经甲方核定确属乙方责任的，每出现一次，承担违约金10000元。
5、乙方对本区域内归属甲方的各类设施（包括：园林小品、绿化设施等）进行巡查，乙方上报设施维修和其他问题晚于甲方发现的，乙方应承担违约金500元/次，造成严重不良后果的，每次按5000元进行支付违约金。发现毁绿损绿的乙方必须报甲方并得到现场签证确认，由乙方按甲方要求在规定时间补植到位，并加强养护，确保成活（补植费用含苗木及种植等费用均由乙方承担）。
6、甲方提前通知组织开会的，乙方项目负责人迟到（超过15分钟）按1000元/次承担违约金；缺席按2000元/次承担违约金，要求企业负责人出席但缺席的，按5000元/次承担违约金。
7、甲方按照乙方上报的养护人员明细进行考勤。必须在管养期开始一周后对所有管养人员统一着装便于考核，不按期统一着装的核减当月养护费50元·人/次作为违约金，直至统一着装。如绿地管养人员有事需请假（但该岗位必须有人替换出勤），标段现场负责人应及时通知甲方并得到许可。（进场养护前必须将人员名单和身份证号报至甲方，后续有调整的及时报备），发现未事先请假并缺勤的，每人次扣当月考核分2分并核减当月养护费5000元作为违约金。考勤人数按中标时的投标清单为准。
考勤为不定期抽查考勤，考勤对象：签订合同时乙方上报的人员名单；具体办法：乙方项目负责人接到甲方考勤通知后，通知被考勤人员15分钟内到甲方指定地点签到考勤。人员不符或迟到10分钟以上的算作缺勤。
若遇养护规模变化，人员核增核减按乙方人均管养规模计算，四舍五入。
乙方项目经理在养护合同期内离开金坛的必须向甲方请假并得到书面批准，在接到甲方通知需要现场督查等工作通知的必须在15分钟内到达现场，迟到10分钟以上的扣5000元违约金、缺席的每次扣10000元违约金、缺席3次以上的终止养护合同并扣全部保证金。乙方项目经理需更换的，必须满足招标时的个人资质要求并得到甲方的允许方可更换，否则按私自变更项目经理处置。
8、签订合同后由乙方凭合同至环卫部门开具垃圾清运证明。
9、乙方在养护过程中的使用的所有车辆必须满足招标文件的各项要求，经审查合格的车辆设备乙方原则上不能更换，若因特殊原因确需更换的，需报甲方书面同意。如未经甲方书面同意或更换的车辆设备不符合要求的，每发现一次扣除违约金1000元，累计3次及以上的，甲方有权视情况终止合同，同时乙方应按合同价款的5%向甲方支付违约金。
10、如遇迎检创建等特殊情况，甲方要求养护单位开展合同外的工作，乙方需无条件服从，否则甲方有权终止合同，并扣除履约保证金。
11、违约金缴纳必须在结算养护款前一期结清，否则不予结算养护款。
12、在合同履行到期不再续签或其他情况终止合同的，乙方在撤场前必须按照相关要求做好各类整治工作，超过期限整治未通过甲方验收的，扣全部保证金。
13、本合同未涉及的但与养护工作有关的事宜，乙方均应按甲方要求完成，乙方未按甲方要求完成任务的，每逾期一天按5000元向甲方支付违约金。
备注：甲方保留对本条款的最终解释权。

对于甲方提出整改要求的同一个问题，两次及以上未能整改到位的，甲方有权解除合同。
乙方在绿化养护作业过程中，所产生的一切垃圾必须及时清扫、收集清运，如因作业垃圾清扫、收集清扫不到位导致考核扣分，参照以上标准进行扣款。
管理要求：按照住建部《园林绿化工程作业及验收规范》、江苏省住建厅《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、常州市《常州市城市绿化植物养护管理技术规范》、《常州市城市绿地(行道树)养护分级管理质量标准》等文件要求，具体以甲方实际执行为准。
九、不可抗力
1.如果发生签约时不能预见的情况，而双方又不能避免或克服其影响，该情况即构成不可抗力。包括但不限于战争、动乱、瘟疫、自然灾害(如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴或其他自然灾害)等。
2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
5.关于苗木存活率的特别说明：属于非人为因素及自然灾害损坏的苗木，由乙方按原品种超规格(乔木胸径及灌木地径增加1cm)补植到位或由乙方按照甲方市场询价的工程价的2倍赔偿相应金额(经甲方确认属于受人为破坏、受不可抗力造成的植物死亡除外。高温缺水不属于不可抗力影响)。
十、合同生效及终止
除法律规定或双方明示的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
1.合同生效：经甲乙双方签字并盖章后即生效。
2.合同终止：
(1)在乙方收到甲方发出的违约通知后10天内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止合同通知，终止部分或全部合同，由此带来的一切损失由乙方承担：
A．乙方未能在合同规定的期限内及时进场；
B．按照采购文件中的相关退场规定。
(2)甲方终止部分合同，甲方可以按适当的条件和方式采购类似的由于乙方未交付部分的服务；乙方应承担甲方购买类似服务的额外费用并继续履行合同中未终止的部分。
十一、合同的解除和转让
1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，本年度剩余费用不予结算，扣全部保证金，并上报行业主管部门：
(1)进行转包或分包的。
(3)标段缺勤人数超过承诺人数20%的。
(4)擅自更换车辆，拒不整改到位的；未书面函报甲方并获得认可随意更换项目负责人的。
(5)乙方有其他违约情形导致发包人签订合同的目的不能实现的。
3.在合同履行到期或因其他情况终止合同的，乙方在撤场前必须按照甲方要求做好交接工作。擅自撤场的，由此造成的损失由乙方承担。
4.因公司管理不当，在服务期间出现重大失误或安全事故并负主要责任及以上的，视情况给予经济处罚，造成恶劣影响的，可以解除合同。
5.乙方无正当理由停止作业，可以解除承包合同，同时追究乙方因此造成的所有损失。
6.以上解除合同情形或乙方在合同期间无能力继续履行合同，乙方向甲方提出终止合同的要求，经甲方认可并报主管部门同意的情况下方可终止合同并扣全部保证金，甲方有权没收履约保证金。乙方须继续执行本项目相关要求直至甲方找到新的接替服务企业。
十二、争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 (1) 种方式解决争议：
(1)向常州市金坛区人民法院提起诉讼；
(2)向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.在争议解决期间除争议部分外，本合同应继续履行。
十三、其他
1.本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理贰份。
2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。
3.本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
	甲方(盖章)：
	乙方(盖章)：

	法定代表人或其委托代理人：
	法定代表人或其委托代理人：

	(签字或盖章)
	(签字或盖章)

	地  址：
	地  址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电  话：
	电  话：

	传  真：
	传  真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账  号：
	账  号：











附件1：
不挂靠不转包不分包承诺书
致:             (发包人全称)
本公司承诺使用自己企业名义参加            (项目名称)的投标活动，不允许他人使用自己名义参与此项目的投标活动，如本公司中标此项目，由本公司组织实施和管理，在该项目实施过程中，我们除了响应招标文件中所有条款，履行合同内容外，保证不转包中标项目，不分包中标项目，并随时接受建设单位的监督。若我单位在项目实施过程中自食其言，出现转包、分包等违反规定的行为，建设单位有权终止合同的执行，全部扣除履约保证金并且取消我单位在建设单位的投标资格1-2年。我单位赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。
特此承诺!
承包人：               (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
签订日期：  年  月  日











附件2：
安全生产合同
采购人：
供应商：
为在服务合同的实施过程中创造安全、高效的实施环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、采购人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行服务承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对供应商现场安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。
二、供应商职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行服务承包合同中的有关安全要求，接受采购人对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术服务人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目负责人到服务工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。实施单位的主要负责人是项目的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目负责人是姓名的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按服务合同约定，配备安全员(其中专职安全员不少于1人)，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．供应商在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．供应商参加服务的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6．加强服务中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，服务期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．实施现场若涉及安全作业，必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．供应商必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因供应商违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本协议一式陆份，甲方执贰份、乙执贰份，贰份交代理机构。

采购人：                              供应商：
法人或委托代理人                      法人或委托代理人  
(签字或盖章)：                      (签字或盖章)：
常州市政府采购项目公开招标文件示范文本
签订日期：                            签订日期：
39





第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。



投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               




1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求
2-1中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________




残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：





2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）
3 本项目的特定资格要求（如有）
3-2其他特定资格要求：











[bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Ref467988698]


1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。











授权委托书

致：   （采购人名称）   、江苏华溯工程项目管理有限公司：
本授权委托书宣告：本人      （法定代表人姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在      （项目名称）政府采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与采购人（或采购代理机构）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。
代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。
委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）、被授权人有效期内的身份证正反面电子件。
	
	

	
	


投标人：（加盖公章）
        法定代表人签字、签章或印鉴：
             日期：    年    月    日




3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc264969247]
4  开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802]
开标一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

	序号
	供应商名称
	报价（元/年）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.投标单位在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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5 分项报价表
分项报价表
[bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150774764]项目编号/包号：___________ 项目名称：__________       报价单位：人民币元

01包清单
	序号
	名称
	范围
	绿地等级
	面积（㎡）
	投标单价限价
	小计
	合计
	其他突击性绿化、保洁服务费（固定费用，后期按实结算）
	投标价
	备注

	
	
	
	
	
	单位：元/㎡·年
	单位：元/年
	
	单位：元/年
	单位：元/年
	

	1
	绿化养护一包（103.7485万㎡）
	尚阳路19.2万㎡、尚阳路遗留项目 6.9455万㎡、寻仙路14.3万㎡、、游客中心12.38万㎡ 、尚水路5.5万㎡、致和路12.123万㎡、新浮水库25万㎡、新浮路1.2万㎡、雅居乐移交绿化7.1万㎡
	二级
	1037485
	
	
	
	200000
	
	

	2
	环卫保洁
	尚阳路、寻仙路、尚水路、致和路、新湖路、新浮水库绿道、原X205、常大科创园沿线，道路长度为20046米
	
	70000
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	
	
	




02包清单
	序号
	名称
	范围
	绿地等级
	面积（㎡）
	投标单价限价
	小计
	合计
	其他突击性绿化、保洁服务费（固定费用，后期按实结算）
	投标价
	备注

	
	
	
	
	
	单位：元/㎡·年
	单位：元/年
	
	单位：元/年
	单位：元/年
	

	1
	绿化养护二包（88.1万㎡）
	访仙路一标段12.4万㎡、二标段22.2万㎡、访仙三标段3.2万㎡、白鹭湖下游绿化3.5万㎡、白鹭湖5万㎡、望仙路15.6万㎡、金茅路16.6万㎡、金茅路（彭城庙2.7万㎡）、百羊路2.7万㎡、观云路约4.2万㎡、白鹭湖5万㎡、金茅路（彭城庙2.7万㎡）
	二级
	881000
	
	
	
	200000
	
	

	2
	环卫保洁
	访仙路、观云路、百羊路、望仙路、A线连接线，道路长度为12889米
	
	70000
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表应按包分别填写。报价金额全部采用人民币表示，投标报价精确到以元为单位的整数。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
5.投标报价应包括但不限于承包期内保洁服务、绿化养护的一切费用。
    6.注：其他突击性绿化、保洁服务费具体指根据甲方实际需要，针对非管护范围内或合同服务要求范围外区域提供相关服务，供应商在分项报价表中只需分别填写20万元和7万元，实际根据服务具体工作内容、服务范围及要求由甲乙双方签证为准，按实结算。
             
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   



6《项目人员配置表》及承诺函(格式自拟)
7《车辆/设备配置表》(格式自拟)
8 合同条款偏离表（实质性格式）
投标人关于合同期内补植苗木费用价格的承诺书（采购人补植任务单需标明规格及单价）
	苗木补植定价清单

	　
	名称
	规格
	单价

	1
	麦冬 
	狭叶麦冬 ，49丛/㎡，8-10芽每丛
	30.8元/㎡

	2
	天堂 
	满铺
	22元/㎡

	3
	红叶石楠 
	H：35-40cm ，25株/㎡,P35-40㎝，土球8-10㎝，毛球
	137.5元/㎡

	4
	金边黄杨 
	工程苗H：25-30cm ，49株/㎡，P10-15㎝
	60.5元/㎡

	5
	法青 
	H：1m（成型后），需购H1.5m，4株/m，土球10-12㎝，单排
	66元/m

	6
	葱兰 
	49丛/㎡，5-6芽/丛
	29.7元/㎡

	7
	毛鹃 
	H：35-40cm  25株/㎡，P30-35㎝，土球8-10㎝，毛球
	253元/㎡

	8
	金森女贞  
	工程苗H：25-30cm 36株/㎡，P20-25㎝，盆栽苗
	39.6元/㎡

	9
	大叶黄杨 
	H：35-40cm  25株/㎡，P25-30㎝，土球8-10㎝，毛球
	192.5元/㎡

	10
	瓜子黄杨 
	H35-40cm，25株/㎡，P25-30㎝，土球8-10㎝，毛球
	206.8元/㎡

	11
	龙柏 
	H20-25cm，25株/㎡，P20-25㎝，土球8-10㎝，毛球
	220元/㎡

	12
	鸢尾 
	36丛/㎡，5-6芽/丛
	77元/㎡

	13
	桃叶珊瑚 
	工程苗H：30-35cm ，25株/㎡，P15-20㎝
	60.5元/㎡

	14
	小叶女贞  
	H：35-40cm  25株/㎡，P30-35㎝,土球8-10㎝，毛球
	165元/㎡

	15
	夹竹桃  
	3分支/株，H：80cm， 16株/㎡，修剪后高度是50㎝，土球8-10㎝
	121元/㎡

	16
	黄馨 
	2-3分支/株，H≥15cm， 36株/㎡，工程苗
	59.4元/㎡

	17
	小叶栀子花 
	P15-20cm，H30-35cm，36株/㎡
	39.6元/㎡

	18
	黄金条 
	2-3分支/株，H≥15cm，36株/㎡，工程苗
	29.7元/㎡

	19
	红花继木  
	H35-40cm ， 25株/㎡，P30-35㎝,土球8-10㎝，毛球，黑珍珠
	143元/㎡

	20
	栀子花   
	3-5分支/株，H≥30cm  25株/㎡
	151.25元/㎡

	21
	八角金盘 
	 25株/㎡，主杆径高20㎝
	55元/㎡

	22
	金丝桃 
	工程苗H≥30cm， 49株/㎡
	55元/㎡

	23
	美人蕉  
	2芽/丛 ，25丛/㎡
	22元/㎡

	24
	红叶石楠球
	P120cm（净球），土球50㎝
	220元/棵

	25
	月季花
	红帽子月季49株/㎡
	99元/㎡

	26
	马尼拉草坪
	满铺
	25.3元/㎡

	27
	铺地柏
	L25-30cm  ，25株/㎡，土球8-10㎝
	137.5元/㎡

	28
	棣樘
	2-3分支，H≥30cm  49株/㎡，P25-30㎝，土球8-10㎝
	74.8元/㎡

	29
	大叶黄杨球
	P120cm（净球），土球50㎝
	220元/棵

	30
	茶梅
	H：≥30cm  25株/㎡，P≥20cm，土球8-10㎝
	220元/㎡

	31
	桂花
	P200cm，土球90㎝，金桂，紧蓬
	220元/棵

	32
	龟甲冬青
	H≥30cm  25株/㎡，P≥20cm，土球8-10㎝
	220元/㎡

	33
	紫薇
	D6cm，四川红，土球45㎝
	88元/棵

	34
	白三叶
	
	14.3元/㎡

	35
	海桐
	H35-40cm  25株/㎡ P35-40cm，土球8-10㎝
	137.5元/㎡

	36
	红花醡浆草
	盆栽苗，49盆/㎡
	60.5元/㎡

	37
	南天竹
	H（主杆径高）：35-40cm  36株/㎡
	88元/㎡

	38
	卫矛
	H35-40cm ， 25株/㎡ P30-35cm，土球8-10㎝
	44元/㎡

	39
	本石楠球
	P120cm，土球50㎝
	132元/棵

	40
	红花檵木球
	P120cm，土球50㎝，黑珍珠
	132元/棵

	41
	狭叶十大功劳
	H35-40cm  25株/㎡ P30-35cm，土球8-10㎝
	44元/㎡



	苗木补植定价清单

	　
	名称
	规格
	全费用单价（一级养护，养护两年）

	1
	金桂A
	H500cm   P＞400cm
	7290元/棵

	2
	金桂B
	 H400cm   P＞350cm
	4860元/棵

	3
	金桂C
	H350cm   P＞280cm
	1620元/棵

	4
	美人茶
	 H400cm   P＞350cm
	19440元/棵

	5
	红枫A
	地径10cm H=350-400cm,冠径￠＞300cm
	2430元/棵

	6
	红枫B
	地径7cm H=300cm,冠径￠250cm
	810元/棵

	7
	二乔玉兰A
	地径8cm H=350cm,冠径￠300cm
	600元/棵

	8
	二乔玉兰B 
	地径13cm H=400cm,冠径￠350cm
	2200元/棵

	9
	二乔玉兰C 
	地径17cm H=450cm,冠径￠400cm
	3600元/棵

	10
	樱花 
	地径8cm H=300cm,冠径￠＞250cm
	500元/棵

	11
	紫荆A 
	地径7cm H=250cm,冠径￠200cm
	500元/棵

	12
	紫荆B
	H250，P200，株形饱满，树姿优美，土球75cm
	300元/棵

	13
	接骨木
	H120cm P120cm
	350元/棵

	14
	金叶接骨木球
	H120cm P120cm
	454.5元/棵

	15
	垂丝海棠
	D7，H300，P250
	540元/棵

	16
	紫薇A
	地径7cm H=250cm,冠径￠200cm
	405元/棵

	17
	紫薇B
	D8，H250，P＞250
	648元/棵

	18
	树状月季B
	H=150-180cm,冠径￠100-120cm
	891元/棵

	19
	树状月季C
	D6,H120—150，P＞100—120
	990元/棵

	20
	树状月季A
	D4,H140,P＞200
	1000元/棵

	21
	茶梅球A
	P90cm，H90cm
	211.5元/棵

	22
	茶梅球B
	H100cm P100cm
	243元/棵

	23
	龟甲冬青球A
	H100cm P100cm
	130.5元/棵

	24
	龟甲冬青球B
	P110cm，H110cm
	162元/棵

	25
	龟甲冬青球C
	H120cm P120cm
	211.5元/棵

	26
	彩叶木
	P110cm，H110cm
	243元/棵

	27
	金边小叶卫矛
	H120cm P120cm
	261元/棵

	28
	苏铁
	H120cm P120cm
	567元/棵

	29
	灌木苏铁
	H120cm P120cm
	450元/棵

	30
	结香
	H150cm P150cm
	250元/棵

	31
	红叶石楠球(红罗宾)
	H120cm P120cm
	162元/棵

	32
	金边胡颓子球
	H110cm P110cm
	700元/棵

	33
	红花继木球A
	H110cm P110cm
	180元/棵

	34
	红花继木球B
	H120cm P120cm
	250元/棵

	35
	无刺枸骨球A
	H110cm P110cm
	243元/棵

	36
	无刺枸骨球B
	H120cm P120cm
	297元/棵

	37
	小叶黄杨球A
	P90cm，H90cm
	145元/棵

	38
	小叶黄杨球B
	H120cm P120cm
	270元/棵

	39
	金叶小腊球A
	H100cm P100cm
	130元/棵

	40
	金叶小腊球B
	H110cm P110cm
	180元/棵

	41
	金叶小腊球C
	H120cm P120cm
	198元/棵

	42
	金森女贞球
	H110cm P110cm
	145元/棵

	43
	金边栀子花球
	H120cm P120cm
	360元/棵

	44
	木芙蓉
	高度H80cm,蓬径P60cm,2株/m2
	38元/m2

	45
	伞房局明
	高度H60cm,蓬径P40cm,16株/m2
	106.4元/m2

	46
	红叶石楠
	高度H60cm,蓬径P40cm,25株/m2
	118.8元/m2

	47
	八角金盘
	高度H50cm,蓬径￠35cm,16株/m2
	150元/m2

	48
	金钟花
	高度H60cm,蓬径￠40cm,16株/m2
	60.8元/m2

	49
	彩叶杞柳
	高度H60cm,蓬径￠40cm(修剪后),16株/m2
	88.2元/m2

	50
	大叶栀子
	高度H50cm,蓬径￠40cm,16株/m2
	82元/m2

	51
	阔叶十大功劳
	高度H50cm,蓬径￠40cm,16株/m2
	45.6元/m2

	52
	南天竹
	高度H50cm,蓬径￠40cm,16株/m2
	60.8元/m2

	53
	金森女贞
	高度H50cm,蓬径￠40cm,16株/m2
	60.8元/m2

	54
	金叶大花六道木
	高度H50cm,蓬径￠35cm,16株/m2
	48.7元/m2

	55
	红花继木
	高度H50cm,蓬径￠35cm,25株/m2
	104.5元/m2

	56
	洒金珊瑚
	高度H50cm,蓬径￠30cm,25株/m2
	128.5元/m2

	57
	金丝桃
	高度H50cm,蓬径￠40cm,16株/m2
	50元/m2

	58
	欧洲荚迷
	高度H45cm,蓬径￠35cm,25株/m2
	124元/m2

	59
	粉花绣线菊
	高度H45cm,蓬径￠35cm,25株/m2
	85.5元/m2

	60
	金边黄杨
	高度H45cm,蓬径￠35cm,25株/m2
	107元/m2

	61
	小丑火棘
	高度H45cm,蓬径￠35cm,25株/m2
	102.5元/m2

	62
	春鹃
	高度H45cm,蓬径￠35cm,25株/m2
	150元/m2

	63
	夏鹃
	高度H40cm,蓬径￠30cm,25株/m2
	99.8元/m2

	64
	毛鹃
	高度H40cm,蓬径￠30cm,25株/m2
	98元/m2

	65
	丰花月季
	高度H40cm,蓬径￠30cm,25株/m2
	85.5元/m2

	66
	地被月季
	高度H40cm,蓬径￠30cm,25株/m2
	99.8元/m2

	67
	水果兰
	高度H40cm,蓬径￠30cm,25株/m2
	71.3元/m2

	68
	小叶栀子
	高度H35cm,蓬径P30cm,25株/m2
	66.5元/m2

	69
	矮生紫薇
	高度H35cm,蓬径P30cm,25株/m2
	42.8元/m2

	70
	茶梅
	高度H35cm,蓬径P30cm,25株/m2
	104.5元/m2

	71
	锦带花
	25株/m2
	57元/m2

	72
	粉花醉鱼草
	25株/m2
	42.8元/m2

	73
	红花美人蕉
	H120cm,蓬径￠40cm,16株/m2
	54.8元/m2

	74
	黄花美人蕉
	H120cm,蓬径￠40cm,16株/m2
	54.8元/m2

	75
	五色梅
	36株/m2
	109.5元/m2

	76
	细叶芒
	高度H60-80cm,蓬径￠50-60cm,＞8芽/株
	23.3元/m2

	77
	黄花醉鱼草
	2丛/m2
	72元/m2

	78
	万年青
	2丛/m2
	71.3元/m2

	79
	书带草
	49株/m2
	26.5元/m2

	80
	花叶络石
	49株/m2
	53元/m2

	81
	蓝色鼠尾草
	49株/m2
	44.1元/m2

	82
	柳叶马鞭草
	49株/m2
	35.3元/m2

	83
	地被石竹
	49株/m2
	29.4元/m2

	84
	大花金鸡菊
	49株/m2
	35.3元/m2

	85
	美丽月见草
	49株/m2
	53元/m2

	86
	兰花三七
	49株/㎡ 
	40元/m2

	87
	长春花
	36株/m2
	53元/m2

	88
	中华结缕草+黑麦草
	5cm砂垫层,满铺、不见裸土
	17.7元/m2

	89
	八仙花
	H60，P40，16株/㎡，灌木球苗
	100.8元/m2

	90
	中叶栀子花
	H35，P30，25株/㎡，灌木球苗
	103.5元/m2

	91
	彩叶草
	49株/㎡，灌木球苗
	61.7元/m2

	92
	常夏石竹
	49盆/㎡，灌木球苗
	44.1元/m2

	93
	海棠
	49株/㎡，灌木球苗
	53元/m2

	94
	孔雀草
	49株/㎡，灌木球苗
	61.7元/m2

	95
	黄金佛甲草
	100芽/丛，3丛/㎡，灌木球苗
	108元/m2

	96
	吉祥草+二月兰
	吉祥草25株/㎡，二月兰1克/㎡，300-400粒/克
	22元/m2

	97
	吉祥草A
	25丛/m²，3芽/丛。
	22.5元/m2

	98
	吉祥草B
	白芨25株/㎡，吉祥草25株㎡
	88元/m2

	99
	大吴风草
	49株/m²，盆栽苗
	61.7元/m2

	100
	白芨
	25株/m2²
	67.5元/m2

	101
	小龙柏
	 H25，P20，25株/㎡，灌木球苗
	90元/m2

	102
	品种月季
	H50，P25，16株/㎡，灌木球苗
	48元/m2

	103
	金边阔叶麦冬
	7—8芽/丛，36丛/㎡，灌木球苗
	48.6元/m2

	104
	麦冬
	5芽/丛，100丛/㎡，灌木球苗
	27元/m2


承诺：若本公司中标，则在合同期内补植苗木的费用将按照：《苗木补植定价清单》中的价格*补植品种面积*（1-让利率）结算。如遇补植或移植工作的苗木不在本清单内的，在甲方发出邀约后我方必然相应，双方按照当时的相关定额工程价同等让利。
（让利率=1-中标价（扣除暂列金额）/采购最高限价（扣除暂列金额）*100% 。）


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日



合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

9 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
10 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   















11招标文件要求提供、评分标准要求以及投标人认为应附的其他材料
