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采购项目名称：锡北镇张泾派出所家具采购项目

采   购   人：无锡市锡山区锡北镇人民政府

采购代理机构：永道工程咨询（江苏）有限公司
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一、投标邀请函
永道工程咨询（江苏）有限公司受无锡市锡山区锡北镇人民政府委托，对锡北镇张泾派出所家具采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：锡北镇张泾派出所家具采购项目
2.项目编号：JSZC-320205-YDGC-G2026-0019
3.供货期：合同签订后30日历天内完成全部供货、安装、调试等相关服务（开工日期以甲方通知为准）。逾期违约金：因供货方导致完工期限延误，每延误一天支付2万元违约金；逾期超过10日历天的，采购人有权无条件终止合同。
4.项目整体免费质保期：2年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在本项目质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知2小时内到达现场，48小时之内解决，费用由中标供应商负责。如果中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商负责。
5.项目预算：2450000元
6.项目最高限价：2149926元。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。

7.采购方式：公开招标
8.采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府
9.本项目标的所属行业：工业（制造业）
10.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，货物制造商应为中/小/微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

4.本项目的特定资格要求：无
5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
（四）完成项目报名，获取招标文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件。如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件。在“项目参与”——“采购项目”中找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与。将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M），并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点

采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（1579874908@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年9月7日17:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问，可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（1579874908@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任且将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年09月21日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年09月21日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十二）联系方式）。

（十二）联系方式

1.采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府

采购人地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇泾石路1号
联 系 人：蒋工
联系方式：0510-83799781
2.采购代理机构：永道工程咨询（江苏）有限公司

联系地址：无锡市梁溪区梨花家园55-23号二楼

联系人：姚小军、顾方民、刘杨阳
联系电话：15061848105
二、投标供应商须知

（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.永道工程咨询（江苏）有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，永道工程咨询（江苏）有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告，导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。永道工程咨询（江苏）有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑之日起七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，永道工程咨询（江苏）有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传至投标文件，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人，提供有效身份证扫描件）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书加盖公章（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

3.开标一览表（格式见附件）
4.报价明细表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）
6.服务保障承诺书（格式见附件）
7.投标供应商基本情况表（格式见附件）

8.提供第三章项目技术要求和有关说明中需提供的相关证明材料（如有）

9.技术方案（详见评分标准）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

12.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-9项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写，须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（七）网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如CA数字证书被他人盗用进行投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

2.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人未按招标文件要求解密的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写、制作的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

11.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

12.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

13.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件、在偏离表中填报虚假参数等）；

14.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

15.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

16.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

17.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

18.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

20.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

21.评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；

22.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

23.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

24.未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、条理不清的；

25.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

26.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

27.不同投标供应商的委托代理人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

28.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

29.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

30.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

	3
	投标供应商法定代表人授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	投标供应商法定代表人身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外

	9
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

	10
	特定资格要求
	/

	11
	信用记录

（由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。）
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

	12
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B.符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写，格式见附件

	3
	报价明细表
	按招标文件填写，格式见附件

	4
	服务保障承诺书
	按招标文件填写，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写，格式见附件

	6
	投标供应商基本情况表
	按招标文件填写，格式见附件

	7
	满足采购需求
	满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料（如有）

	8
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）异常低价投标（响应）审查

（一）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（4）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

（3）采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

①本国产品价格扣除政策

1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

②注意事项

1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值，比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应当在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

6.评标标准：详见附件。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。永道工程咨询（江苏）有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达永道工程咨询（江苏）有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。永道工程咨询（江苏）有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，永道工程咨询（江苏）有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.永道工程咨询（江苏）有限公司向中标供应商发出中标通知书。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判，不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在永道工程咨询（江苏）有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。永道工程咨询（江苏）有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，永道工程咨询（江苏）有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）中标服务费：

1.本次招标采购项目的代理服务费，由中标供应商领取中标通知书时支付。 

2.供应商的投标报价（含按优惠率折算后的结算价）应当包含本次项目的代理服务费，该费用已计入投标总价/结算价中，采购人不另行支付。 

3.代理服务费以本标段中标金额（即对应标段的最终结算金额）为计费基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的货物类项目收费标准的80%计取，按标段单独收取。

4.供应商应在投标报价/测算优惠率时，自行将该笔代理服务费纳入成本测算并包含在内；采购人不承担任何因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算费用而产生的额外费用或相关责任。

（十六）合同融资、履约担保：

1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标供应商可根据自身情况，在无锡市苏采云平台凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

三、项目技术要求和有关说明

本项目为锡北镇张泾派出所家具采购项目，本项目核心产品为：金属密集架。投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。项目需求如下：

本项目属性：货物类。
（一）项目基本情况：
1． 本项目中所有产品均需符合国家相关环保标准。
2． 清单见附件，投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来生产，如有疑义，供货时以采购方要求为准，投标单价不变更。如投标单位提供的家具与清单中的规格、材质和工艺不一致，采购方有权退货，造成的一切后果由投标单位负责。货到后由采购单位确认货品的材质与质量。
3． 完工期：合同签订后30日历天内完成全部供货、安装、调试等相关服务（开工日期以甲方通知为准）。
4． 质保期：2年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在本项目质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知2小时内到达现场，48小时之内解决，费用由中标供应商负责。如果中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商负责。
5． 付款方式：货物到货、安装、调试结束并验收合格后付至合同价的90%，质保期满后付清余款。
6． 投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。
7． 其他要求：报价含税金、运输、安装等其他一切相关费用，采购方不再支付报价以外的任何费用。
8． 所有家具均应出自投标人或制造商原厂，不得私自添加或更改，保证所有家具及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计要求。交货时所有家具应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购方有权拒绝接收。
9． 家具进场时，提供相应的检测报告。

10. 家具进场后，采购人将随机抽样送检测机构做破坏性检测，检测对象、检测内容及检测机构由采购人指定，费用包含在报价中。检测不合格的由中标单位重新送货后进行二次检测，仍不合格由中标单位承担全部退货后果。甲醛和苯等有害物质不符合国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标单位的违约责任。
11.家具安装完毕后，提供2次多点空气检测，检测时间、点位及检测机构由采购人指定，费用包含在报价中。检测不合格的由中标单位重新送货后进行二次检测，仍不合格由中标单位承担全部退货后果。

附件一  采购清单

	序号
	项目名称
	图示
	尺寸MM
	材质及相关说明
	采购数量
	单位

	1
	●小会议室
	[image: image1.png]



	2000*1000*750
	1、基材：采用优质E0级实木多层板，优质绿色环保产品，依据GB 18580-2025标准，甲醛量≤0.050mg/m3

2、粘合剂：环保乳胶；
3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；
4、优质五金配件。桌脚钢架采用1.0mm厚度喷涂，防锈不掉漆。
	1
	张

	2
	椅子
	[image: image2.png]



	常规
	1、优质网布麻绒
2、坐垫优质高密度定型棉
3、曲木板：12MM优质曲木板
4、扶手：固定PP扶手
5、弓架：圆管钢架
	8
	张

	3
	询问室
	[image: image3.png]



	1800*800*850
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
7、台面四周软包
	1
	张

	4
	椅子
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	常规
	1、覆面：采用优质牛皮覆面，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，其中禁用偶氮染料含量、游离甲醛含量均符合标准要求。
2、海绵：采用高密度定型海绵，不塌陷不变形耐用度高。回弹率、拉伸强度、撕裂强度、甲醛释放量均符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求。
3、框架：外框架为榉木实木，内框架采用松木实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。

整体需符合QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》技术标准要求

4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.5mg/kg、皮革中五氯苯酚≤0.5mg/kg；5氨释放量（干燥器法）≤0.1mg/L；6有机磷阻燃剂TEPA≤40mg/kg、TCEP ≤5mg/kg、TDCPP ≤5mg/kg、 DDBPP≤ 40mg/kg、TOCP ≤mg/kg5、 TDBPP≤ 40mg/kg；；7太阳辐射≥95h；8抗张强度；
	4
	张

	5
	信息采集桌
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	1800*800*750
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
7、台面四周软包
	1
	张

	6
	边柜
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	800*800*750
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
7、台面四周软包
	1
	张

	7
	办公椅
	[image: image7.png]



	常规
	1、优质网布麻绒
2、坐垫优质高密度定型棉
3、曲木板：12MM优质曲木板
4、扶手：固定PP扶手
5、弓架：圆管钢架
	3
	张

	8
	智能柜
	[image: image8.png]



	1700*460*1800
	1.钢板：采用优质特级冷轧钢板，柜体厚度≥2.0mm

2.柜体结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有接触面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。

3.喷涂处理：采用优质粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色

4.五金配件：优质五金

5.带有人脸识别系统，指纹识别系统，安全性高识别度高，多重监控报警模块，二维码识别，可定制
	1
	张

	9
	侧柜
	[image: image9.png]



	1200*460*750
	1）钢板：主体采用1mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合（GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带）标准中力学性能要求。
2）塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能，符合HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料性能要求
	1
	张

	10
	文件柜
	[image: image10.png]



	850*390*1800
	1）钢板：主体采用1mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合（GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带） 标准中力学性能要求。
2）塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能，符合HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料性能要求
3）钢化玻璃：符合钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求
	1
	张

	11
	审讯桌
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	1800*800*850
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
7、台面四周软包
	5
	张

	12
	办公椅
	[image: image12.png]



	常规
	1、覆面：采用优质牛皮覆面，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，其中禁用偶氮染料含量、游离甲醛含量均符合标准要求。
2、海绵：采用高密度定型海绵，不塌陷不变形耐用度高。回弹率、拉伸强度、撕裂强度、甲醛释放量均符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求。
3、框架：外框架为榉木实木，内框架采用松木实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。

4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.5mg/kg、皮革中五氯苯酚≤0.5mg/kg；5氨释放量（干燥器法）≤0.1mg/L；6有机磷阻燃剂TEPA≤40mg/kg、TCEP ≤5mg/kg、TDCPP ≤5mg/kg、 DDBPP≤ 40mg/kg、TOCP ≤mg/kg5、 TDBPP≤ 40mg/kg；；7太阳辐射≥95h；8抗张强度；
	10
	张

	13
	审讯椅
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	常规
	1、覆面：采用优质牛皮覆面，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，其中禁用偶氮染料含量、游离甲醛含量均符合标准要求。
2、海绵：采用高密度定型海绵，不塌陷不变形耐用度高。回弹率、拉伸强度、撕裂强度、甲醛释放量均符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求。
3、框架：外框架为榉木实木，内框架采用松木实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。

整体需符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》技术标准要求
	5
	张

	14
	三人排椅
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	1800*640*840
	材质说明：
扶手脚：优质环保ADC铝合金经高温压铸成型横梁：优质鞍钢1.5mm冷轧钢冷拉成型钢管、冷冲定型座板：

1、内部钢制部分由边框20*10*1.2厚钢管
座位部分1.0冲孔板钢板经 0TC自动焊接而成，靠背横条由厚钢板与边管焊接支撑

2、外包PU（聚氨酯）采用环保A、B聚醚发泡成型
	2
	张

	15
	警用柜
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	4.5米
	1）钢板：主体采用2mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合（GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带) 标准中力学性能要求。
2）塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能，符合HG/T 2006-2022热固性粉末涂料性能要求
3）钢化玻璃： 符合钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求
	1
	张

	16
	单人床
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	1200*2000
	优质PU皮，床靠背、床箱采用实木框架，坚固耐用。床靠背软包设计，舒适度高，配高回弹海绵靠背舒适度高。皮革：游离甲醛≤75mg/kg、；可分解有害芳香胺染料未检出 ；有机磷阻燃剂TEPA≤40mg/kg、TCEP ≤5mg/kg、TDCPP ≤5mg/kg、 DDBPP≤ 40mg/kg、TOCP ≤mg/kg5、 TDBPP≤ 40mg/kg；金属元素含量24种；耐光性（变褐色）≥3级；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验最高总均分值≤2
	2
	张

	17
	床头柜
	
	常规
	优质PU皮，实木框架，坚固耐用。舒适度高，配高回弹海绵靠背舒适度高。
	2
	张

	18
	床垫
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	1200*2000*200
	高克重针织布料，使用抗阻燃面料，2公分天然水洗乳胶，2.3线芯独立弹簧，2公分3E环保棕，双层减震毯，加强护边处理，面料抗菌除臭防螨，透气。甲醛释放量≤0.05mg/kg，燃烧性能等级B2，防蚊性能（驱避率B级）；，富马酸二甲酯含量未检出；，致癌染料未检出；，致敏性分散染料未检出；
	2
	张

	19
	电脑桌
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	1200*600*750
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保
	2
	张

	20
	电脑椅
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	常规
	白蜡木+软包
	2
	张

	21
	两门衣柜
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	1400*600*2000
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保
	1
	张

	22
	●办公桌
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	1500*（600）*1200*（500）*750
（不带屏风）
	国标6063铝材，屏风厚度30mm，屏风铝材主壁厚1.5mm，可配铝合金功能挂槽，走线部分配下翻式线盒利于后面工序布线及收纳；板材为双面E1级5mmMDF板中间木框龙骨架。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，屏风与侧脚板连接配专门配件侧脚码，紧固螺丝不伤屏风。屏风底部调节脚钉底部采用圆弧设计利于屏风安装完毕后位置微调对齐。饰面板可以为板面/布绒/钢板/磁白板等。
	2
	张

	23
	办公椅
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	常规
	1.优质网布麻绒  

2.坐垫优质高密度定型棉

3.曲木板：12MM优质曲木板

4.扶手：固定PP扶手

5.弓架：圆管钢架
	8
	张

	24
	●茶水柜
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	800*400*800
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保 
	2
	张

	25
	●办公桌
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	2000*600*750
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保
	1
	张

	26
	办公椅
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	常规
	1.优质网布麻绒  

2.坐垫优质高密度定型棉

3.曲木板：12MM优质曲木板

4.扶手：固定PP扶手

5.弓架：圆管钢架
	4
	张

	27
	●茶水柜
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	800*400*800
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保标准。
	1
	张

	28
	防爆器材柜
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	1200*400*1600
	1）钢板：主体采用1mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合（GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带) 标准中力学性能要求。
2）塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能，符合HG/T 2006-2022热固性粉末涂料性能要求
3）钢化玻璃： 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求
	1
	张

	29
	指挥台
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	5600*600*750
	1） 钢制台面，冷轧钢板厚度≥1.2mm，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点。
2）工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。
3）主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统。
4）散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证
5）理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 
6）家具色泽鲜艳、贵气十足，具有很强的时尚感。

7.甲醛释放量≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；

8.燃烧性能等级B2

9.湿（盐雾）/干燥/湿气循环（循环A，50个循环（300h）；

10.显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；

11.疲劳试验10万次试样未断裂；

12.晶粒度；
	3
	张

	30
	办公椅
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	常规
	1.优质网布麻绒  

2.坐垫优质高密度定型棉

3.曲木板：12MM优质曲木板

4.扶手：固定PP扶手

5.弓架：圆管钢架
	12
	张

	31
	●茶水柜
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	1200*400*800
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保
	4
	张

	32
	文件柜
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	850*390*1800
	1）钢板：主体采用1mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合（GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带） 标准中力学性能要求。
2）塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能，符合HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料性能要求
3）钢化玻璃： 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求
	4
	张

	33
	●小会议室
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	2000*1000*750
	1. 基材：采用优质E0级实木多层板，优质绿色环保产品，依据GB 18580-2025标准，甲醛量≤0.050mg/m3，粘合剂：环保乳胶；封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；优质五金配件。桌脚钢架采用1.0mm厚度喷涂，防锈不掉漆。
	2
	张

	34
	会议椅
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	1600*800*750
	1.优质网布麻绒  

2.坐垫优质高密度定型棉

3.曲木板：12MM优质曲木

板4.扶手：固定PP扶手

5.弓架：圆管钢架
	14
	张

	35
	●茶水柜
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	800*400*800
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保
	1
	张

	36
	高脚凳
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	450*390*113.5/88.5
	1、面料：选用品牌网布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；

2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；

3、配件：采用优质气压棒，可承受280KG压力，升降30万次无损；

4、脚架、脚轮：采用尼龙纤维制成，间隙误差在1%左右，移动无杂音，耐磨性好。
	3
	张

	37
	四人排椅
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	2372*640*840
	材质说明：
扶手脚：优质环保ADC铝合金经高温压铸成型；横梁：优质鞍钢1.5mm冷轧钢冷拉成型钢管、冷冲定型座板：

1、内部钢制部分由边框20*10*1.2厚钢管
座位部分1.0冲孔板钢板经0TC自动焊接而成；靠背横条由厚钢板与边管焊接支撑

2、外包PU（聚氨酯）采用环保A、B聚醚发泡成型
	2
	张

	38
	●屏风工位
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	1500*(600)*1200*(500)*750/1100
	国标6063铝材，屏风厚度30mm，屏风铝材主壁厚1.5mm，可配铝合金功能挂槽，走线部分配下翻式线盒利于后面工序布线及收纳；板材为双面E1级5mmMDF板中间木框龙骨架。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，屏风与侧脚板连接配专门配件侧脚码，紧固螺丝不伤屏风。屏风底部调节脚钉底部采用圆弧设计利于屏风安装完毕后位置微调对齐。饰面板可以为板面/布绒/钢板/磁白板等。
	33
	张

	39
	办公椅
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	常规
	1.优质网布麻绒  2.坐垫优质高密度定型棉3.曲木板：12MM优质曲木板4.扶手：固定PP扶手5.弓架：圆管钢架
	33
	张

	40
	文件柜
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	850*390*1800
	1）钢板：主体采用1mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合（GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带) 标准中力学性能要求。
2）塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能，符合HG/T 2006-2022热固性粉末涂料性能要求
3）钢化玻璃：钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求
	12
	张

	41
	●茶水柜
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	800*400*800
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保标准。
	3
	张

	42
	货架
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	2000*500*2000
	1）选用冷轧钢板。钢板厚度（mm）：立柱：壁厚≥1.2mm；横梁：壁厚≥1.5mm；层板：壁厚≥0.8mm。载重≥250kg/层。
2）所有焊接件满焊，并保证焊接牢固，不会有松动现象。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。
3）表面处理：应采用静电粉末喷涂，磷化处理必须按国家标准进行，喷塑工艺必须符合国家标准。喷粉涂层厚度60μm，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。表面喷塑后，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。
4）4层可调节层板。
	2
	张

	43
	连体餐桌椅
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	1500*750*750mm
一桌四椅
	1）桌面：采用优质岩板，
2）桌架：钢架台面支架选用30*50*2.0mm方管，座面支架采用Φ75*1.8mm六边形钢管，椅子下面的支撑件是3mm厚钢板通过400T液压冲床一次冲压成型；连接螺母采用精密加工的压铸件，脚下选用与椅面同材料六角脚装饰；内衬同材料支撑六角盘，配Φ50隐藏式调节脚，外表磷化静电喷塑；
3）连体椅：材质采用高密度聚乙烯（HDPE）5502，中空吹塑工艺制作。符合人体生理学，使得坐姿舒适，适合人体的生长发育。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型。
	12
	张

	44
	餐桌
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	直径2.6米
电动转盘
	基材采用E0级优质多层实木板，桌面采用优质岩板，桌脚采用白蜡木实木。油漆工艺：五底三面环保油漆工艺，电动转盘带触控感应，桌面2组智能暖菜电磁炉，附自动断电保护。甲醛释放量≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；燃烧性能等级B2，人工气候老化350h，综合评定等级1级；疲劳试验10万次未断裂；显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；晶粒度
	1
	张

	45
	餐椅
	
	常规
	胡桃木实木+PU皮
	16
	张

	46
	餐边柜
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	1200*400*900
	面材：采用优质环保胡桃木
油漆：采用优质环保油漆
五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用
	1
	张

	47
	餐桌
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	直径1.5米
手动转盘
	基材采用E0级优质多层实木板，桌面采用优质岩板，桌脚采用白蜡木实木。油漆工艺：五底三面环保油漆工艺，电动转盘带触控感应，桌面2组智能暖菜电磁炉，附自动断电保护。甲醛释放量≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；燃烧性能等级B2，人工气候老化350h，综合评定等级1级；疲劳试验10万次未断裂；显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；晶粒度；
	1
	张

	48
	餐椅
	
	常规
	胡桃木实木+PU皮
	6
	张

	49
	餐边柜
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	1000*400*900
	面材：采用优质环保胡桃木
油漆：采用优质环保油漆
五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用
	1
	张

	50
	上下铺
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	900*2000*2400
	1、采用EO级实木多层板，长期使用不变形。    
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保标准。

6.带窗帘  

7.内置灯带，电源开关，插座                                                                                                                                                                                                              
	12
	张

	51
	床垫
	[image: image47.png]



	900*2000*500
	面料采用优质针织面料，舒适度高、透气性好；棕片采用优质3E环保棕，环保无异味。。甲醛释放量≤0.05mg/kg，燃烧性能等级B2，防蚊性能（驱避率B级）；，富马酸二甲酯含量未检出；，致癌染料未检出；，致敏性分散染料未检出；
	24
	张

	52
	两门衣柜
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	1400*600*2000
	1、采用E0级实木多层板，其他符合相应国家标准，长期使用不变形。    
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。                                                                                                                                                                                                        
	12
	张

	53
	●屏风工位
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	1500*(600)*1200*(500)*750/1100
	国标6063铝材，屏风厚度30mm，屏风铝材主壁厚1.5mm，可配铝合金功能挂槽，走线部分配下翻式线盒利于后面工序布线及收纳；板材为双面E1级5mmMDF板中间木框龙骨架。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，屏风与侧脚板连接配专门配件侧脚码，紧固螺丝不伤屏风。屏风底部调节脚钉底部采用圆弧设计利于屏风安装完毕后位置微调对齐。饰面板可以为板面/布绒/钢板/磁白板等。
	30
	张

	54
	办公椅
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	常规
	1.优质网布麻绒

2.坐垫优质高密度定型棉

3.曲木板：12mm优质曲木板

4.扶手：固定PP扶手

5.弓架：圆管钢架
	30
	张

	55
	文件柜
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	850*390*1800
	1）钢板：主体采用1mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合（GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带) 标准中力学性能要求。
2）塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能，符合HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料性能要求。

3）钢化玻璃：符合钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求。
	26
	张

	56
	●茶水柜
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	1200*400*800
	1、采用EO级实木多层板。

2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保标准。                                                                                                                                                                                                                
	6
	张

	57
	上下铺
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	900*2000*2400
	1、采用EO级实木多层板，长期使用不变形。    
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保标准。

6. 带窗帘。  

7.内置灯带，电源开关，插座                                                                                                                                                                                                              
	16
	张

	58
	床垫
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	900*2000*500
	面料采用优质针织面料，舒适度高、透气性好；棕片采用优质3E环保棕，环保无异味。甲醛释放量≤0.05mg/kg，燃烧性能等级B2，防蚊性能（驱避率B级）；，富马酸二甲酯含量未检出，致癌染料未检出；，致敏性分散染料未检出；
	32
	张

	59
	两门衣柜
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	1400*600*2000
	1、采用E0级实木多层板，其他符合相应国家标准； 长期使用不变形。    
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。                                                                                                                                                                                                        
	16
	张

	60
	●会议桌
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	13600*2400*750
油漆贴木皮
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	1
	张

	61
	●会议椅
	[image: image57.png]



	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	42
	张

	62
	●双人条桌
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	1200*400*750
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致， 木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，  自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
	6
	张

	63
	●三人条桌
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	1800*400*750
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	8
	张

	64
	●小会议椅
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	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	36
	张

	65
	●茶水柜
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	1200*400*800
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致， 木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
	4
	张
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	●班台
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	1800*800*760
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致， 木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
	6
	张
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	●班椅
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	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	6
	张
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	●班前椅
	[image: image64.png]



	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³ 。厚实、弹性好
，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一
次热成型技术，牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	8
	张
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	●内勤办公室
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	1600*700*760
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
	4
	张
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	●办公椅
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	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一
次热成型技术，牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	4
	张
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	●文件柜
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	1600*400*2000
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	7
	张
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	●茶水柜
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	800*400*800
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	6
	张
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	洽谈桌
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	直径80CM
	优质PU，耐磨性好，强度高，抗拉强度大
	2
	张

	74
	洽谈椅
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	常规
	优质PU，耐磨性好，强度高，抗拉强度大
	6
	张

	75
	●3+1+1沙发
	
	2100*890*900
950*890*900
	1、面料：采用优质西皮，厚度大于1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色（可选）。
2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、弹簧为优质蛇形弹簧加橡皮绷带。
4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率在
10±1%，保证长时间使用不开裂、不变形。
5.甲醛释放量（气候箱法）0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；

6.氨释放量（干燥器法）≤0.1mg/L；

7.苯酚释放量≤5mg/m³；

8.可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg；

9.太阳辐射≥95h；

10.抗张强度，断裂伸长率；
	4
	张
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	●茶几
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	1200*600*450
	1、台面：采用优质石材；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，  自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。

6.甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；

7石材件、木制件理化性能：耐液性≥3级，耐污染性耐污染总和≤64、最大污迹深度≤0.12mm；

8.抗张强度；

9.体积密度≥2.5g/cm³；

10.太阳辐射≥95h；                                                                                                                                                                                   
	4
	张
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	●边几
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	600*600*450
	1、台面：采用优质石材；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，  自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6.甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；

7石材件、木制件理化性能：耐液性≥3级，耐污染性耐污染总和≤64、最大污迹深度≤0.12mm；

8.抗张强度；

9.体积密度≥2.5g/cm³；

10.太阳辐射≥95h；                                                                                                                                                                                   
	4
	张
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	●会议桌
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	3200*1200*750
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致， 木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，  自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	1
	张
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	●办公椅
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	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一
次热成型技术，牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	12
	张
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	上下浦
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	900*2000*2400
	1、采用EO级实木多层板， 长期使用不变形。    
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保
6.带窗帘 

7.内置灯带，电源开关，插座                                                                                                                                                                                                              
	16
	张
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	床垫
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	900*2000*500
	面料采用优质针织面料 ，舒适度高、透气性好；
棕片采用优质3E环保棕 ，环保无异味；甲醛释放量≤0.05mg/kg，燃烧性能等级B2，防蚊性能（驱避率B级）；，富马酸二甲酯含量未检出，致癌染料未检出；，致敏性分散染料未检出；
	32
	张
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	衣柜
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	1400*600*2000
	1、采用E0级实木多层板，其他符合相应国家标准； 长期使用不变形。    
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。                                                                                                                                                                                                        
	16
	张
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	金属密集架
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	详见技术参数说明
	①甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；

②疲劳试验30万次未断裂；

③旋转弯曲疲劳测试20万次 ；

④循环暴露干盐雾试验300h；

⑤流动混合气体腐蚀试验96h；

⑥非金属夹杂物；
	24
	立方米
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	单人床
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	1500*2000
	优质PU皮，床靠背、床箱采用实木框架，坚固耐用。床靠背软包设计，舒适度高，配高回弹海绵靠背舒适度高。皮革：游离甲醛≤75mg/kg、；可分解有害芳香胺染料未检出 ；有机磷阻燃剂TEPA≤40mg/kg、TCEP ≤5mg/kg、TDCPP ≤5mg/kg、 DDBPP≤ 40mg/kg、TOCP ≤mg/kg5、 TDBPP≤ 40mg/kg；金属元素含量24种；耐光性（变褐色）≥3级；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验最高总均分值≤2
	10
	张

	85
	床头柜
	
	常规
	优质PU皮，实木框架，坚固耐用。舒适度高，配高回弹海绵靠背舒适度高。
	10
	张

	86
	床垫
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	1500*2000*200
	高克重针织布料，使用抗阻燃面料，2公分天然水洗乳胶，2.3线芯
独立弹簧，2公分3E环保棕，双层减震
毯，加强护边处理，面料抗菌除臭防螨，透气。甲醛释放量≤0.05mg/kg，燃烧性能等级B2，防蚊性能（驱避率B级）；，富马酸二甲酯含量未检出，致癌染料未检出；，致敏性分散染料未检出；
	10
	张

	87
	书桌
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	1200*600*750
	1、采用EO级实木多层板
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。所有基材均达到国家环保                                                                                                                                                                                                                
	10
	张

	88
	办公椅
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	常规
	白蜡木+PU皮
	10
	张

	89
	衣柜
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	2000*600*2000
	1、采用E0级实木多层板，其他符合相应国家标准； 长期使用不变形。    
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。                                                                                                                                                                                                        
	5
	张

	90
	小单人床
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	1200*2000
	优质PU皮，床靠背、床箱采用实木框架，坚固耐用。床靠背软包设计，舒适度高，配高回弹海绵靠背舒适度高。皮革：游离甲醛≤75mg/kg、；可分解有害芳香胺染料未检出 ；有机磷阻燃剂TEPA≤40mg/kg、TCEP ≤5mg/kg、TDCPP ≤5mg/kg、 DDBPP≤ 40mg/kg、TOCP ≤mg/kg5、 TDBPP≤ 40mg/kg；金属元素含量24种；耐光性（变褐色）≥3级；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验最高总均分值≤2
	20
	张

	91
	床头柜
	
	常规
	优质PU皮，实木框架，坚固耐用。舒适度高，配高回弹海绵靠背舒适度高。
	20
	张

	92
	床垫
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	1200*2000*200
	高克重针织布料，使用抗阻燃面料，2公分天然水洗乳胶，2.3线芯
独立弹簧，2公分3E环保棕，双层减震
毯，加强护边处理，面料抗菌除臭防螨，透气。甲醛释放量≤0.05mg/kg，燃烧性能等级B2，防蚊性能（驱避率B级）；，富马酸二甲酯含量未检出，致癌染料未检出；，致敏性分散染料未检出；
	20
	张

	93
	衣柜
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	2000*600*2000
	1、采用E0级实木多层板，其他符合相应国家标准； 长期使用不变形。    
2、饰面采用“大西洋”三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、粘合剂：优质乳胶 
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 
5、采用优质品牌五金配件。                                                                                                                                                                                                        
	10
	张

	94
	●主席桌
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	1400*600*750
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致， 木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	3
	张

	95
	●主席椅
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	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	6
	张

	96
	●条桌
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	1800*400*750
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致， 木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	14
	张

	97
	●条桌
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	1400*400*750
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致， 木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	28
	张

	98
	●会议椅
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	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	98
	张

	99
	●茶水柜
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	1000*400*800
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致， 木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板， 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级， 甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021） 标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。                                                                                                                                                                                   
	4
	张

	100
	休闲桌椅

（一桌四椅）
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	1400*700*750
	采用环保塑木复合材料，零甲醛释放，健康无害，兼具实木的质感与塑料的耐用性，结构坚固，承重性能优异，触感温润细腻，表面经过特殊处理，无毛刺，光滑不伤手；防水防潮，不易开裂变形，不褪色。
	2
	套


注：1、图片仅供参考，并非指定型号或产品，投标产品优先满足采购需求；

2、上述清单中项目名称中标注●的产品为主要产品。
3、所投产品须为正规品牌，符合国家环保及质量标准，并提供产品技术参数响应表及主要材料说明。 

4、中标供应商若为经销商须在合同签订前提供制造商出具的针对本项目产品质保及售后服务承诺函。
附件二 金属密集架详细要求

1、 货物数量清单

	序号
	货物名称
	规格（mm）
	数量
	单位

	 1
	金属密集架

（6层）
	A区：宽6300*深560*高2500，7组12列

B区：宽6300*深560*高2500，7组12列
	211.68
	立方米


二、项目设计方案
1、档案室金属密集架平面布置图
[image: image93.jpg]-~
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2、 金属密集架技术参数说明

1、结构要求

（1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。

（2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。

（3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。

2、传动机构要求

（1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1:6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。

（2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。

（3）传动部件要求：

①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。

②三合一轴承轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度铸铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧120mm。双边槽高度≧5mm，前后设计6根加强筋轮毂。与轨道接触面宽≧22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%）
③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。

④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。

⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。

3、底盘要求

底盘3.0mm厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。

4、轨道要求

导轨采用20*20mm实心方钢，实心方钢置于3mm厚钢板上，轨道镀锌，轨道板折弯成形，塞焊而成，分段连接，膨胀螺栓紧固于地面。轨道做预埋处理，方便书车书梯出入，防潮性能好，外形美观。
5、搁板、挂板、挡棒要求

（1）搁板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，九面八折弯一次成形，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条。侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条。压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。

（2）挂板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模 成型，并上下各压制一条126*7mm加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。

（3）挡棒：采用1.0mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，折弯尺寸16*14mm，C形状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。

6、侧护板、密封条、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求

（1）侧板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。

（2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。

（3）门板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集架专用豪华锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

（4）顶板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。

（5）防尘板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。

（6）防鼠板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。

（7）防倾倒装置：底盘上装有防倾倒装置，采用4.0mm厚冷轧钢板冲压成型，刚性足不变形，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。

7、外观质量要求

（1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

（2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。

8、功能要求
	序号
	类别
	名称
	参数

	1
	硬件要求
	控制屏
	1、固定列应采用≥21.5寸嵌入式安卓系统工控机，内置RJ45口*1、USB口*3、232串口*2、WIFI模块、喇叭，配置不低于安卓系统7.0，运行内存不低于4G，存储内存不低于32G，分辨率不低于1920*1080；

2、固定列主屏内置上下旋转摄像头、指纹采集模块、刷卡模块；主屏内置摄像头具备人脸识别、二维码扫码功能

3、移动列采用8寸彩色触摸屏，分辨率不低于800*600；具备九宫格及密码方式的用户权限管理。

	
	
	控制板
	1、控制主板具备两个以上的RJ45接口，以方便维护和进行其它拓展功能；

2、控制主板具备电流超限保护：控制主板必须设计有电流超限自动切断电源机制，在电流出现异常达到一定的高度，立即熔断保险丝，保护系统其他模块安全。电流保护模块采用保险管设计，更换简便，任何人都可以操作。

3、主控板集成语音播报模块和语言控制模块，为保证系统的一体性，语音模块集成在控制主板上，不能通过外接的方式来接入语言模块；

4、电机驱动器采用独立专用驱动模块（主控板和驱动器采用分离式的两块主板），以最大限度提高电磁兼容性及可靠稳定性，方便用户自主维护；

	
	
	电机
	采用24V直流无刷电机，电机功率120W，转速30r/min；

	
	
	列号
	采用高亮不小于1.8寸LED数码显示列号，外壳及卡扣一次性注塑成型为一体，外壳正面采用嵌入式卡扣安装，不能使用螺丝等其他方式固定；

	
	
	人体及红外
	每列架内都单独安装有人体和红外对射器模块，横向人员检测装置与架内纵向位置红外对射传感器不能使用二合一模块，各自应为独立工作模块，起到互补作用；

（通过观察架体前后立柱可看到两对单独的人员检测及红外人员感应器，互为XY轴工作方式，保护人员安全，可单独工作，互不干扰。）

	
	
	电源保护
	密集架具备电源保护管理功能：电源电流异常时自动切断电源。

	2
	固定列
	人机交互
	▲1、固定列免输入法模糊快捷查询、随搜随显，支持关键字及编号查询（响应时间<1S），查询结果列表支持上下滑动操作，所有查询结果完整呈现，可显示全部档案信息，无分页截断或省略，确保不遗漏任何一条记录。支持在页面任意位置通过触摸滑动浏览，并具备惯性滑动效果，滑动过程顺滑流畅，便于快速翻阅和定位目标档案，提升查询效率与操作便捷性；

2、密集架系统支持浏览文档功能，查询档案后，可在固定列主屏上浏览该档案的PDF文档，并可放大缩小查看文档。

▲3、可在操作液晶屏上查看该列精确到每个格位的存放档案数量分布信息，且可在操作液晶屏上以图形化方式点击查看该列任意位置存放的档案目录及状态（在库、借出等）。支持左右侧数据列表切换显示，便于分别查看左右两侧架体的档案存放数据。可点击阁位查看存放档案的详细信息（包括档案名称、编号、存放位置、状态等），并可一键打开档案所在列，快速定位至目标档案存放位置。可通过不同颜色状态条直观提示当前阁位剩余容积，便于管理人员及时掌握存储空间使用情况，合理规划档案存放布局。

4、具备实时温湿度信息动态曲线显示功能，同时具备历史温湿度查询、报表统计分析功能；

5、具备设备传感器查询功能，可查看传感器和设备工作状态。

6、用户对架体的操作，均记录在固定列本地，可按用户需求进行查询显示；

7、具备定时任务功能，管理员可在固定列上，按需编排定时同步服务器档案数据资源及定时通风等任务计划；

8、具备九宫格及密码、刷卡验证功能；

▲9、具备人脸识别验证：

系统搭载本地化人脸识别算法，支持离线人脸识别核验，无需依赖外网网络即可独立完成人脸采集、比对、认证全流程操作。内置专业活体检测机制，可精准甄别照片、视频、仿真面具等伪造作弊手段，有效杜绝非活体冒用认证情况，人脸识别精准度高、响应速度快，保障人脸认证的安全性与真实性。可上下调节摄像头，当固定列摄像头监视区域内出现人脸时，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，固定列屏幕可显示人脸识别框，比对通过后可自动解锁系统并进入操作界面，用户人脸信息注册时，应实时显示人脸图形信息到界面，方便注册人员调整采集角度，快速识别；

10、指纹验证：

具备指纹识别验证，验证通过后可自动解锁系统并进入操作界面。具备指纹信息一键清除功能，在人员变动或需要重置系统权限时，可通过专属操作一键清空所有已录入的指纹数据，确保权限管理的可控性与数据安全。

11、操作人员在主屏上进行密码、人脸、指纹验证，验证解锁成功后，摄像头会自动抓拍图片，自动生成操作记录，保存在主机上，便于查询。

▲12、固定主屏具备移动侦测功能：休眠状态下，通过内置摄像头实时检测，支持人形或人脸识别算法，具备精准的智能识别能力，仅对真实人员触发响应，其他物品（如工具车、清洁设备、搬运货物等）移动经过时不予识别，不触发亮屏，有效避免误唤醒。检测通过后自动亮屏，无需手动唤醒，响应迅速，既降低了设备待机能耗，又提升了操作便捷性与用户体验。摄像头检测距离和视角可根据实际安装环境适配调整，确保在不同光照条件下稳定可靠运行。

	3
	
	通告信息发布与管理
	1、可推送公告信息到各列液晶屏上统一显示，具有权限的管理员可发布（取消）公告到预定的团体中所有面板屏幕上，便于通告用户及参观接待等各种应用场合；

2、通告信息自动保存，断电重启仍可正常显示；

3、系统主屏可同时动态显示多条公告信息。

	4
	
	语音提醒及控制
	1、高品质语音提示模块可放置在任意列位置，以最大提高语音提示效果，用户可对音量大小进行调整；

2、语音提示声音支持客户自由定制，支持开机欢迎词设置，欢迎词可自行选择开启或关闭。

3、用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、锁定、休眠、唤醒等操作；用户也可直接用语音控制命令来获取温湿度信息，并通过系统进行语音播报，而无需从屏幕上获取；同时支持免唤醒命令词，语音识别器采用全指向拾音器，以提高信噪比及识别率，采用成型外壳封装，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，支持的列号不少于完整的2位数字（1-99）

4、语音控制模块集成在密集架控制主板上，无需通过工控机进行连接和信号转发。

（1、不同人员通过特定指令唤醒智能语音，现场用语音进行操作，《如：架体关闭、架体打开、架体通风等》，同时对应密集架执行语音指令操作《打开、关闭、通风等》）。

（2、任意指定99以内的任意某列进行正确识别打开/关闭操作，对应架体应对应语音命令进行对应操作）

	5
	移动列
	人机交互
	1、任意列均可通过移动列按钮图标对架体进行左移、右移、关闭、通风、锁定等操作；

2、移动列专用查询控制终端屏幕支持全屏手指滑动对架体的简单操作，手指左滑架体左移，手指右滑架体右移，手指上滑架体通风，手指下滑架体关闭，左上滑动存放状态查看，左下滑动系统锁定，右上滑动参数设置，右下滑动进入待机模式；手指滑动可全屏范围进行，手指滑动操作与屏幕按钮互不干扰，即使经过按钮，也只响应滑动而不响应按钮；手指滑屏时，屏幕上有直观的方向指示图标显示滑动方向。

	6
	
	信息自定义功能

	1、用户可在移动列液晶屏上对系统名称显示信息的内容、字体样式（不少于5种）、显示的颜色（具备不低于48种直观的色卡选择，也可直接输入颜色值） 、显示位置进行设置，用户可对左/右区分别进行设置，也可全区同步设置；

2、用户可在移动列液晶屏上对区域名称显示信息的内容、字体样式（不少于5种）、显示的颜色（具备不低于48种直观的色卡选择，也可直接输入颜色值） 、显示位置进行设置，用户可对单列、左/右区分别进行设置，也可全区同步设置；

3、电子标签显示：液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标签方式，用户可在移动列液晶屏上对电子标牌的文字内容、显示的颜色（具备不低于48种直观的色卡选择，也可直接输入颜色值）及字体（不少于5种）进行编辑，用户可对单列进行设置，也可团体同步设置字体和颜色。

	7
	
	架体电机驱动及运行
	1、移动列采用≤120W的低压无刷直流电机驱动，驱动器采用独立专用驱动模块，以最大限度提高电磁兼容性及可靠稳定

性，方便用户自主维护；

2、采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的柔性曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。一个团体的所有移动列的运动应协调同步运行，运行中架体无任何碰撞，架体运行的最高速度、最低速度、提速斜率用户可自由调整，标准80cm通道开启时间≤12秒；

3、具备用户可调整运行时间保护的功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转；

4、具备电机堵转保护功能；

5、架体打开的距离能显示在屏幕上；

6、停电情况下，可轻松手摇。带电情况下：无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示；

7、架体具备位置记忆功能，能自动在架体运行超出设定距离（用户可调整）时及时锁定及保护；

8、密集架需要有效的接地保护，防止感应电流及静电影响。在停电手摇架体时，电机不会产生电流，保护系统安全（可通过观察手摇时列号、屏幕等会不会亮起判断）。

	8
	
	人身安全保障
	▲1、人体感应计数，人员检测模块具备指示灯计数功能，必须具备≥4个指示灯，每进入一个人指示灯亮一个，人员出一个指示灭一个，人员检测模块指示灯最少具备4人进出显示，超过4人指示灯进行闪烁提示，人体感应模块功能可实现按需开启，在架内有人时：系统自动锁定并禁止电动操作。架内无人时：系统可自动解锁。     

（打开任意密集架通道，人员每进入一个对应通道人体感应指示灯亮起一个，人员每出去一个对应通道人体感应指示灯灭一个，超过6人进入同个通道，该通道人体指示灯闪烁，直至少于或等于6人。同时通道有人，系统自动锁定，所有智能操作及手摇锁止，直至人员走出该通道或手动清空到该通道，系统自动恢复正常状态。）

2、架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时：红外光束自动开启，红外光束被遮挡后，应立即自动停止整个团体的运行，以保护用户的人身及财产安全。架体静止状态下：红外光束应自动处于待机状态，以达到节能环保和延长设备使用寿命的目的。

3、由于任何外部传感器均不能提供100%安全的可靠性，系统需具备绝对保障人身安全的防挤压保护机制（类似电梯门挤压保护设计）：不需要用户频繁调整参数，系统能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个轻松力度即可停止整个团体的运行；

4、多功能按键保护功能：在架体运行中，触摸控制面板的任一个按键或者液晶屏，架体立即停止运行架体停止响应距离小于5cm。

	9
	
	架体安全保护
	1、架体之间安装非接触式传感器，有效避免架体碰撞；

2、任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，在移动液晶屏、固定列主屏上用户可查看接近开关状态；

3、行程开关失效保护：通过距离设定，架体首次运行后系统自动回缩5-10CM，架体打开靠系统距离运行，行程开关只是启动二次保护作用，从而避免行程开关长时期碰撞、损坏导致架体跑出轨道；

4、电机堵转保护，电流过载、漏电保护；

5、拉杆保护：在架体摇出最大距离的一个门限（可调）后，能自动锁定架体不能手摇此时电动操作只允许关闭操作，防止手摇越界；

6、架体运行超时保护：当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行故应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行；

7、故障自检保护：系统检测到某一列故障时，立即禁止整个区域电动操作；

8、架体必须安装智能漏电保护装置，通过12V低压方式控制密集架区域整体电源启动及关闭；

9、架体高速运行时，相邻列之间无任何接触与碰撞；

	10
	系统管理
	系统节能控制
	1、因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动；

2、道口人体红外检测按需自动开启，通道打开距离小于20CM自动关闭；

3、液晶屏背光能在无人操作若干时间（用户可调整）后自动关闭，任意列点击任意位置可自动唤醒；

4、架内采用低压24V高亮LED灯辅助照明架体打开时照明设备进入预启动状态，待人员进入时列照明自动开启，人员离开时灯光自动熄灭，达到最佳节能；

5、同时支持一级休眠和二级休眠

1）一级休眠：长时间无操作，所有设备休眠，屏幕进入黑屏状态，需要操作时，再唤醒；

2）二级休眠：短时间无操作，所有屏幕进入一级休眠，屏幕上只显示简要信息（电子标签、环境信息模式两种模式可在液晶屏上设置），如需操作可快速唤醒；在一级休眠之后，仍然无操作，所有设备休眠，屏幕全部进入黑屏状态。

(可自由选定休眠时间及模式，在主屏上设置休眠时间及休眠方式，

休眠方式一：选定时间无操作，所有设备休眠，屏幕进入黑屏状态，点击任意列屏幕，自动唤醒。

休眠方式二：选定时间无操作，屏幕上出现简要信息（电子标签、环境信息，此时可点击任意屏幕，自动唤醒，如仍无操作，在选定时间后进入设备休眠，屏幕进入黑屏，点击任意列屏幕，仍可自动唤醒。）
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	档案查询及管理
	1、固定列能够采用关键词的档案查询及架体控制，能够从数据库服务器同时获取多条提档信息，并能控制架体打开所获取的提档列表中的所有档案位置，同时支持连服务器从数据库远程查询和不连任何设备的本地端查询；

2、固定列免输入法模糊快捷查询、随搜随显，支持关键字及编号查询（响应时间<1S）；

3、任意列液晶屏上可通过模糊查询关键词方式，通过查询档案编号及关键词来查找及显示对应档案的进一步详细情况查询到的档案可执行远程开架操作；

4、任意列均可在操作液晶屏上查看该列精确到每个格位的存放档案数量分布信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出等）；

5、用户在管理计算机、智能设备或液晶屏上查询到的档案可远程开架，存放该档案的列在液晶屏上采用直观3D架体上的对应位置，定位精度可具体到某一格，用动态箭头直观指示档案存放具体位置在用户进入架体后，语音播报档案存放具体位置；
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	批量任务功能
	1、支持批量查找任务功能，用户可在固定列/客户端生成批量任务清单，且可自动生成任务序号；

2、用户在任意列液晶屏可查看批量任务状态（任务总数、已执行、待执行、完成进度），任务列表可显示序号、存放位置、存放编号、状态、架体动作信息；

3、可通过上下翻页按钮进行列表数据切换，单页支持不少于10条任务信息显示；

4、用户可通过列表打开档案所在列架体，可实时更新任务执行状态，并将详细信息推送到目标列显示。
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	管理设置
	1、要求能任意统一编排编号，用户可以通过活动列触摸屏实时修改列号，可在触摸屏上开启/关闭人员进入架体后当列列号闪烁警示功能；

2、用户可对架体运行速度根据需要在触摸屏上设置；

3、用户可在触摸屏上进行密码修改；

	14
	密集架配套模块
	管理模块及数据
	1、运行环境自适应

采用B/S架构，具备跨平台部署能力，支持部署在Windows、linux、MAC系统；引擎浏览方式支持Windows、 linux、MAC、Android 系统，支持Chrome、Firefox、Safari 等主流浏览器；为了保持独立性和灵活性，可与后台服务器端集成使用，也可在浏览器上独立运行，无需安装其它客户端。

2、具体功能
档案管理集成档案库房多个分系统一体化管理与数据交换功能，系统具备环境监控功能、密集架管理功能、RFID管理功能、智能人员行为识别系统功能、监控查看功能；各模块相关功能操作应逻辑分明，符合实体档案管理流程要求及库房专用设施管理要求。

3、密集架管理

1）架体监控

①远程监控

在架体运动时及静止状态下手摇架体，采用虚拟动画方式以2D、3D形式展现架体运行状态，并能在管理软件上实时获取当前架体状态信息，软件可管理上百区的密集架，并可自由切换实时显示库房状态，使管理员了解库房情况；

②远程操控

用户可在系统上操作通过鼠标移动及点击方式对所见架体进行打开、关闭、通风等操作密集架功能。

2）环境数据

可按照日、月、年等时间生成统计报表，包含各区域的各项环控数据指标，可导出形成表格化数据，方便查阅及备案。

3）密集架区信息

支持多个库房的密集架区参数等信息查询及设置，可根据设置参数可自动生成打印位置标签等操作，也可以表格方式导出进行查看。

4）通知管理

支持通告信息编辑并按区域自动同步到各区域主屏上查看。

5）后台管理系统远程

可在系统管理后台软件上直接对密集架系统进行锁定、解锁操作，还可对密集架通道进行距离检测、设置架体定时通风等功能。

4、RFID档案管理

系统与RFID无缝对接，使用本系统即可进行RFID档案管理。

5、档案信息

1）支持档案归档管理功能，进行新增档案归档录入；可以进行单个档案新增归档，模板导入、数据导出、档案修改、批量删除功能；对归档档案进行档案名称、档案编号、档案类型、档案状态、存放位置进行筛选搜索。

2）支持资料便捷条码打印、条码打印预览、导出信息预览打印功能；

3）支持模糊查询与精确查询，支持单个搜索方式同时支持组合搜索方式；

4）支持对查询到档案后自动打开密集架定位操作。

5）支持附件挂接，可将档案的pdf文档挂接到对应档案上，同时支持在线预览。

6、档案数据统计

档案数据可根据类型、年度、存放区等维度，统计分析。

7、档案借阅

1）支持未归还的档案出借信息统计功能；

2）支持催还功能：借阅人已经超出借阅期限提醒管理员。

8、档案历史

支持根据时间、联系人等信息查询借阅历史记录，记录显示档案借阅详细信息，也可以导出表格统一进行查看打印。

9、档案归还

支持直接归还，在借还档案列表中归还、扫描归还等多种归还档案方式。

10、回收站

支持档案临时删除，在回收站数据中可搜索误删档案，并支持数据恢复。

11、用户管理

支持用户按照部门、岗位进行分配管理，并按照角色进行权限分配。

12、角色管理

支持根据功能模块分配账户权限，不同账户可以操作不同的功能模块；支持根据操作类型分配账户权限，更支持精确到各功能操作按钮来分配账号权限。

13、菜单管理

支持用户根据需求自定义菜单的功能，可自由开关系统功能模块，同时可新增菜单，方便操作使用和实现界面定制化管理。

14、字典管理

支持数据字典用于维护档案管理系统中著录项经常使用的字典数据，系统提供的数据字典包含：档案类型、状态、保管期限、档案密级、用户性别、任务状态等系统提供的项其内容项可以修改同时可以自行添加字典项名称，并可根据用户需求设置各内容项的状态。

15、参数设置

支持授权人员对系统参数主键进行新增、修改、删除操作，支持数据导出管理，支持清理及刷新系统缓存。

16、日志管理

支持用户操作及登录信息查看，用户在软件上进行登录和操作都被记录保存，支持管理员在软件上对日志进行浏览以及以表格方式导出日志数据，支持管理员一键重置日志。

17、数据备份

支持创建手动备份数据库，同时具备数据备份、恢复数据及删除数据等操作。


注：上述清单中参数中标注▲的功能为评分标准中需演示的产品功能。
10、配置清单
	名称
	要求
	备注
	示例图

	固定列彩色触摸显示屏
	采用≥21.5寸嵌入式安卓系统工控机，运行内存不低于4G，存储内存不低于32G，分辨率不低于1920*1080；内置上下旋转摄像头、指纹采集模块；
	固定列：

1台/列
	[image: image94.jpg]




	活动列彩色触摸显示屏
	移动列采用8寸触摸屏，分辨率不低于800*600；
	移动列：

1台/列
	[image: image95.png]




	无刷直流电动机
	24V,120W
	移动列：

1台/列
	[image: image96.png]




	驱动板
	电机驱动器采用独立专用驱动模块
	移动列：

1套/列
	[image: image97.png]




	控制主板
	模块化及防呆接插件设计

具备电流超限保护

具备两个以上的RJ45接口
	1套/列
	[image: image98.png]




	红外传感器
	红外对射保护

功能
	移动列：

1对/列
	[image: image99.png]




	人体感应器
	人员感应保护功能

人体感应计数功能

具备指示灯计数功能
	移动列

1套/列
	[image: image100.png]e





	开关电源
	24V
	1台/列
	[image: image101.png]




	接近开关
	铁感应
	移动列：

1套/列
	[image: image102.png]




	行程开关
	EM8108
	1—2个/区
	[image: image103.png]




	温湿度传感器
	自主设计
	1个/区
	[image: image104.png]




	通信电缆
	超5类（参考）
	移动列：1套/列
	[image: image105.png]




	阻燃电缆
	国标
	移动列：1套/列
	[image: image106.png]




	架内照明
	高亮LED
	移动列：2根/列
	[image: image107.png]




	列号显示
	二位列号
	1套/列
	[image: image108.jpg]




	语音控制模块
	主控板集成语音播报模块和语言控制模块
	1套/区
	[image: image109.png]




	按钮式电源开关
	12V低压启动按钮式电源开关，通过12V低压方式控制密集架区域整体电源启动及关闭
	1套/区
	[image: image110.png]




	空气开关
	32A，带漏电保护
	1套/区
	[image: image111.png]





（二）有关说明： 

1. 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3. 本项目中如有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。
4. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6. 本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
7. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
附件1：
商品包装政府采购需求标准（ 试行）
一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5g（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；
6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.本项目中如有被列入《强制性产品认证目录》的强制性产品，应当按照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规以及国家有关规定，由市场监管总局指定的认证机构对其生产、销售或者进口的产品进行认证合格后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

4.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

6.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

7.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

8.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
9.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

10.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

13.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

14.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 5.评标方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、合同书（格式文本）

政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                         
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                 
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       þ否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：           /        
                     大写：          /             
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
  收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。                            
  收取履约保证金金额：合同价款的10%                            
  履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。                                  
履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。                           
退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。                                      
履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。 
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 付款方式：
货物到货、安装、调试结束并验收合格后付至合同价的90%，质保期满后付清余款。每次付款前乙方需提交相应的付款发票，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。若乙方未能按期开具发票，甲方可顺延付款。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因乙方就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为          ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


六、附件

附件一：评分标准

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）价格分               32分

（2）商务资信分           31分

（3）技术分               36分

（4）政策加分              1分

（二）各项目评分标准

（一）价格分（32分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：评标委员会认定投标人的报价明显过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。（具体详见招标文件“二、投标供应商须知”）
（二）商务资信分（31分）
1.类似业绩（2分）：
投标供应商或主要产品制造商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标单位具有类似家具业绩的，有一个得1分，最高得2分。【提供合同扫描件并加盖投标人电子公章上传至投标文件中，时间以合同签订时间为准，未提供或提供不全不得分】
2.相关证书（16分）：

①投标供应商或主要产品制造商具备有效期内的中国环保产品认证证书，认证范围：木质公共场所、塑料公共场所、金属公共场所、木制智能餐厅满足一项得2分，本项最高得8分。

②投标供应商或主要产品制造商具备有效期内的中国绿色产品认证证书：认证范围：板木类、钢木类、钢塑类、塑木类每满足一项得2分，本项最高得8分。

注：上述证书均须【提供相应证书的扫描件并加盖电子公章上传至投标文件中，同时还须提供该证书在国家认监委网站（“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站）查询到的有效认证截图】，不提供或提供不全不得分。

注：主要产品指三、采购需求的附件一采购清单中项目名称中标注●的产品。
3.检测报告（8分）：

投标供应商或主要产品制造商需出具由权威检测机构出具的相关合格抽样检测报告：本项满分8分，任意条件不满足或检测缺项不得分。

	采购需求的参数要求
	评审内容

	椅子、单椅采用的标准：GB/T35607-2017、GB/T36022-2018、GB/T40908-2021、GB/T2423.24-2022、QB/T2710-2018；或最新标准

	1）椅子、单椅：①甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.5mg/kg、皮革中五氯苯酚≤0.5mg/kg；
②氨释放量（干燥器法）≤0.1mg/L；
③有机磷阻燃剂TEPA≤40mg/kg、TCEP≤5mg/kg、TDCPP≤5mg/kg、DDBPP≤40mg/kg、TOCP≤mg/kg5、TDBPP≤40mg/kg；
④太阳辐射≥95h；
⑤抗张强度；
	1）椅子、单椅：①甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/kg、苯≤0.04mg/kg、甲苯≤0.08mg/kg、二甲苯≤0.05mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/kg；可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.3mg/kg、皮革中五氯苯酚≤0.3mg/kg；
②氨释放量（干燥器法）≤0.8mg/L；
③有机磷阻燃剂TEPA≤38mg/kg、TCEP≤3mg/kg、TDCPP≤3mg/kg、DDBPP≤38mg/kg、TOCP≤3mg/kg、TDBPP≤38mg/kg；
④太阳辐射≥105h；
⑤抗张强度；
满足以上要求的得0.5分
	1）椅子、单椅：①甲醛释放量（气候箱法）≤0.015mg/kg、苯≤0.03mg/kg、甲苯≤0.005mg/kg、二甲苯≤0.03mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.15mg/kg；可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.2mg/kg、皮革中五氯苯酚≤0.1mg/kg；
②氨释放量（干燥器法）≤0.5mg/L；
③有机磷阻燃剂TEPA≤36mg/kg、TCEP≤2.0mg/kg、TDCPP≤2.0mg/kg、DDBPP≤36mg/kg、TOCP ≤2.0mg/kg、TDBPP≤36mg/kg；
④太阳辐射≥115h；
⑤抗张强度；
满足以上要求的得1分

	茶几采用的标准：GB/T35607-2017 、GB/T33282-2016、QB/T 2710-2018、GB/T 9966.3-2020、GB/T2423.24-2022；或最新标准

	2）茶几：①甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；
②石材件、木制件理化性能：耐液性≥3级，耐污染性耐污染总和≤64、最大污迹深度≤0.12mm；
③抗张强度；
④体积密度≥2.5g/cm³；
⑤太阳辐射≥95h；
	2）茶几：①甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/kg、苯≤0.04mg/kg、甲苯≤0.08mg/kg、二甲苯≤0.05mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/kg；
②石材件、木制件理化性能：耐液性≥2级，耐污染性耐污染总和≤60、最大污迹深度≤0.10mm；
③抗张强度；
④体积密度≥2.6g/cm³；
⑤太阳辐射≥105h；
满足以上要求的得0.5分
	2）茶几：①甲醛释放量（气候箱法）≤0.015mg/kg、苯≤0.03mg/kg、甲苯≤0.005mg/kg、二甲苯≤0.03mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.15mg/kg；
②石材件、木制件理化性能：耐液性≥1级，耐污染性耐污染总和≤58、最大污迹深度≤0.08mm；
③抗张强度；
④体积密度≥2.7g/cm³；
⑤太阳辐射≥115h；
满足以上要求的得1分

	沙发（抽检）采用的标准：GB/T35607-2017 、GB/T36022-2018、GB/T31762-2015、GB/T19942-2019、GB/TGB/T2423.24-2022；QB/T 2710-2018 ；或最新标准

	3）沙发：检测项目包含：
①甲醛释放量（气候箱法）0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；
②氨释放量（干燥器法）≤0.1mg/L；
③苯酚释放量≤5mg/m³；
④可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg；
⑤太阳辐射≥95h；
⑥抗张强度，断裂伸长率；
	3）沙发：检测项目包含：
①甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/kg、苯≤0.04mg/kg、甲苯≤0.08mg/kg、二甲苯≤0.05mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/kg；
②氨释放量（干燥器法）≤0.06mg/L；
③苯酚释放量≤3mg/m³；
④可分解有害芳香胺染料≤20mg/kg；
⑤太阳辐射≥105h；
⑥抗张强度，断裂伸长率；
满足以上要求的得0.5分
	3）沙发：检测项目包含：①≤0.015mg/kg、苯≤0.03mg/kg、甲苯≤0.005mg/kg、二甲苯≤0.03mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.15mg/kg
②氨释放量（干燥器法）≤0.03mg/L；
③苯酚释放量≤1mg/m；
④可分解有害芳香胺染料≤10mg/kg；
⑤太阳辐射≥115h；
⑥抗张强度，断裂伸长率；
满足以上要求的得1分

	床垫采用的标准：GB/T35607-2017 、GB 8624-2012、GB/T 27717-2011、GB/T20382-2006、GB/T20383-2006、GB/T 30126-2013；或最新标准

	4）床垫：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.05mg/kg
②燃烧性能等级B2
③防蚊性能（驱避率B级）；
④富马酸二甲酯含量未检出；
⑤致癌染料未检出；
⑥致敏性分散染料未检出；
	4）床垫：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.025mg/kg
②燃烧性能等级B1
③防蚊性能（驱避率B级）；
④富马酸二甲酯含量未检出；
⑤致癌染料未检出；
⑥致敏性分散染料未检出；
满足以上要求的得0.5分
	4）床垫：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.015mg/kg
②燃烧性能等级B1
③防蚊性能（驱避率A级）；
④富马酸二甲酯含量未检出；
⑤致癌染料未检出；
⑥致敏性分散染料未检出；
满足以上要求的得1分

	餐桌采用的标准：GB/T35607-2017 、GB 8624-2012、GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008、GB/T 3075-2021、GB/T 13298-2015、GB/T6394-2017；或最新标准

	5）餐桌：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；
②燃烧性能等级B2
③人工气候老化350h，综合评定等级1级；
④疲劳试验10万次未断裂；
⑤显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；
⑥晶粒度；
	5）餐桌：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.025mg/kg、苯≤0.04mg/kg、甲苯≤0.08mg/kg、二甲苯≤0.05mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/kg；
②燃烧性能等级B1
③人工气候老化350h，综合评定等级0级；
④疲劳试验12万次未断裂；
⑤显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；
⑥晶粒度；
满足以上要求的得0.5分
	5）餐桌：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.015mg/kg、苯≤0.03mg/kg、甲苯≤0.005mg/kg、二甲苯≤0.03mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.15mg/kg
②燃烧性能等级B1
③人工气候老化400h，综合评定等级0级；
④疲劳试验15万次未断裂；
⑤显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；
⑥晶粒度；
满足以上要求的得1分

	指挥台采用的标准：GB/T35607-2017 、GB 8624-2012、GB/T31588.1-2015、GB/T 13298-2015、GB/T 3075-2021、GB/T6394-2017；或最新标准

	6）指挥台：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；
②燃烧性能等级B2
③湿（盐雾）/干燥/湿气循环（循环A，50个循环（300h）；
④显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；
⑤疲劳试验10万次试样未断裂；
⑥晶粒度；
	6）指挥台：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.025mg/kg、苯≤0.04mg/kg、甲苯≤0.08mg/kg、二甲苯≤0.05mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/kg；
②燃烧性能等级B1
③湿（盐雾）/干燥/湿气循环（循环A，50个循环（350h）；
④显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；
⑤疲劳试验12万次试样未断裂；
⑥晶粒度；
满足以上要求的得0.5分
	6）指挥台：检测项目包含：
①甲醛释放量≤0.015mg/kg、苯≤0.03mg/kg、甲苯≤0.005mg/kg、二甲苯≤0.03mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.15mg/kg
②燃烧性能等级B1
③湿（盐雾）/干燥/湿气循环（循环A，50个循环（400h）；
④显微组织：珠光体≥65% 铁素体≥20%；
⑤疲劳试验15万次试样未断裂；
⑥晶粒度；
满足以上要求的得1分

	金属密集架采用的标准：GB/T35607-2017 、GB/T 3075-2021、GB/T4337-2025、GB/T20854-2007、GB/T 2423.51-2020、GB/T 10561-2023；或最新标准

	7）金属密集架：检测项目包含：
①甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/kg、苯≤0.05mg/kg、甲苯≤0.1mg/kg、二甲苯≤0.1mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/kg；
②疲劳试验30万次未断裂；
③旋转弯曲疲劳测试20万次 ；
④循环暴露干盐雾试验300h；
⑤流动混合气体腐蚀试验96h；
⑥非金属夹杂物；
	7）金属密集架：检测项目包含：
①甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/kg、苯≤0.04mg/kg、甲苯≤0.08mg/kg、二甲苯≤0.05mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/kg；
②疲劳试验35万次未断裂；
③旋转弯曲疲劳测试25万次 ；
④循环暴露干盐雾试验350h；
⑤流动混合气体腐蚀试验96h；
⑥非金属夹杂物；
满足以上要求的得0.5分
	7）金属密集架：检测项目包含：
①甲醛释放量（气候箱法）≤0.015mg/kg、苯≤0.03mg/kg、甲苯≤0.005mg/kg、二甲苯≤0.03mg/kg、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.15mg/kg
②疲劳试验40万次未断裂；
③旋转弯曲疲劳测试30万次 ；
④循环暴露干盐雾试验400h；
⑤流动混合气体腐蚀试验96h；
⑥非金属夹杂物；
满足以上要求的得1分

	皮革采用的标准：GB20400-2006、GB/T19942-2019、GB/T40908-2021、GB/T22930.2-2021、QB/T4873-2015、GB/T21604-2022；或最新标准

	8）皮革：检测项目包含：
①游离甲醛≤75mg/kg、
②可分解有害芳香胺染料未检出 ；
③有机磷阻燃剂TEPA≤40mg/kg、TCEP ≤5mg/kg、TDCPP ≤5mg/kg、 DDBPP≤ 40mg/kg、TOCP ≤mg/kg5、 TDBPP≤ 40mg/kg；
④金属元素含量24种
⑤ 耐光性（变褐色）≥3级；
⑥急性皮肤刺激性/腐蚀性试验最高总均分值≤2
	8）皮革：检测项目包含：
①游离甲醛≤50mg/kg、
②可分解有害芳香胺染料未检出 ；
③有机磷阻燃剂TEPA≤38mg/kg、TCEP ≤3mg/kg、TDCPP ≤3mg/kg、 DDBPP≤ 38mg/kg、TOCP ≤3mg/kg、 TDBPP≤ 38mg/kg；
④金属元素含量24种
⑤耐光性（变褐色）≥4级；
⑥急性皮肤刺激性/腐蚀性试验最高总均分值≤1
满足以上要求的得0.5分
	8）皮革：检测项目包含：
①游离甲醛≤30mg/kg、
②可分解有害芳香胺染料未检出  ；
②有机磷阻燃剂TEPA≤36mg/kg、TCEP ≤2.0mg/kg、TDCPP ≤2.0mg/kg、 DDBPP≤ 36mg/kg、TOCP ≤2.0mg/kg、 TDBPP≤ 36mg/kg；
④金属元素含量24种
④耐光性≥5级；
⑤急性皮肤刺激性/腐蚀性试验最高总均分值≤0.5
满足以上要求的得1分


注：①产品和材料及质量检测报告偏离情况需在偏离表中体现；检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全者对应不得分。

②投标文件中的检测报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅提供局部内容的检测报告视为无效，提供的检测报告上的检测项目名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。

注：主要产品指三、采购需求的附件一采购清单中项目名称中标注●的产品。
4、产品演示（5分）

投标供应商或金属密集架制造商需提供规格：900*560*2500mm，1组固定列和1组移动列，两列样品。现场评委与授权人进行视频连线演示，演示内容包括但不限于清单中注▲的功能：

（1）固定列-人机交互
①固定列免输入法模糊快捷查询、随搜随显，支持关键字及编号查询（响应时间<1S），查询结果列表支持上下滑动操作，所有查询结果完整呈现，可显示全部档案信息，无分页截断或省略，确保不遗漏任何一条记录。支持在页面任意位置通过触摸滑动浏览，并具备惯性滑动效果，滑动过程顺滑流畅，便于快速翻阅和定位目标档案，提升查询效率与操作便捷性；

②可在操作液晶屏上查看该列精确到每个格位的存放档案数量分布信息，且可在操作液晶屏上以图形化方式点击查看该列任意位置存放的档案目录及状态（在库、借出等）。支持左右侧数据列表切换显示，便于分别查看左右两侧架体的档案存放数据。可点击阁位查看存放档案的详细信息（包括档案名称、编号、存放位置、状态等），并可一键打开档案所在列，快速定位至目标档案存放位置。可通过不同颜色状态条直观提示当前阁位剩余容积，便于管理人员及时掌握存储空间使用情况，合理规划档案存放布局；

③具备人脸识别验证：

系统搭载本地化人脸识别算法，支持离线人脸识别核验，无需依赖外网网络即可独立完成人脸采集、比对、认证全流程操作。内置专业活体检测机制，可精准甄别照片、视频、仿真面具等伪造作弊手段，有效杜绝非活体冒用认证情况，人脸识别精准度高、响应速度快，保障人脸认证的安全性与真实性。可上下调节摄像头，当固定列摄像头监视区域内出现人脸时，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，固定列屏幕可显示人脸识别框，比对通过后可自动解锁系统并进入操作界面，用户人脸信息注册时，应实时显示人脸图形信息到界面，方便注册人员调整采集角度，快速识别；

④固定主屏具备移动侦测功能：休眠状态下，通过内置摄像头实时检测，支持人形或人脸识别算法，具备精准的智能识别能力，仅对真实人员触发响应，其他物品（如工具车、清洁设备、搬运货物等）移动经过时不予识别，不触发亮屏，有效避免误唤醒。检测通过后自动亮屏，无需手动唤醒，响应迅速，既降低了设备待机能耗，又提升了操作便捷性与用户体验。摄像头检测距离和视角可根据实际安装环境适配调整，确保在不同光照条件下稳定可靠运行。

（2）移动列-人身安全保障

①人体感应计数，人员检测模块具备指示灯计数功能，必须具备≥4个指示灯，每进入一个人指示灯亮一个，人员出一个指示灭一个，人员检测模块指示灯最少具备4人进出显示，超过4人指示灯进行闪烁提示，人体感应模块功能可实现按需开启，在架内有人时：系统自动锁定并禁止电动操作。架内无人时：系统可自动解锁。
演示内容全部齐全且满足采购需求的得1分，有缺陷的不得分；本项满分为5分，按上述要求扣完为止。未提供产品演示记0分。

注：1.缺陷指功能演示中存在的不符合招标要求或规范的操作、表现，以及功能未能完全展现或展现效果不佳的情况。演示结束后，评委将根据缺陷的严重程度和数量，依据评分标准进行相应的打分。

2.投标人需确保演示过程中网络稳定，视频连线清晰，以便现场评委与授权人能够准确观察并评估产品功能。

（三）技术方案（36分）
1.备货安排方案（6分）：主要包括：①原材料备货；②产品备货生产进度安排；

投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得3分；内容存在1处瑕疵的该条得2分；内容存在2处瑕疵的该条得1分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分6分。
2.质量保证体系及措施（6分）：主要包括：①货物生产质量保障措施；②货物运输保障措施；③货物交货保障措施；
投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；内容存在2处瑕疵的该条得1分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分6分
3.安装方案（6分）：主要包括：①安装方案；②安装进度控制措施；③安装质量保障措施；
投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；内容存在2处瑕疵的该条得1分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分6分
4.调试方案（6分）：主要包括：①调试的组织形式、程序；②安装调试注意事项及重点、难点；
投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得3分；内容存在1处瑕疵的该条得2分；内容存在2处瑕疵的该条得1分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.设计能力（12分）：

①对密集架房间进行深化设计，包括密集架整体布局，功能分区等。需提供平面布置图、立体布局图、效果图、解析图等设计图纸。要求设计思路清晰，功能分区明确，结构布局符合实际情况，空间设计与建筑风格相协调。设计应符合采购要求，标注清晰。设计思路清晰，功能分区明确，结构布局符合实际情况，空间设计与建筑风格相协调，得6分；设计思路较清晰，功能分区较明确，结构布局较符合实际情况，得4分。设计思路一般，结构布局不符合实际情况，得2分。不提供不得分。

②提供序号11审讯桌，序号21两门衣柜，序号22办公桌，序号50上下铺，序号87书桌产品的三视图、部件结构图方案（内部结构、五金配件及零部件）、主辅材明细清单、安装图纸、技术工艺说明，综合比较。提供的内容考虑周全、可行度高、条理清晰、符合本项目的实际需求，得6分；提供的内容考虑较为周全、可行度一般、条理较为清晰、基本符合本项目的实际需求，得4分；提供的内容一般、可行度较低、条理不够清晰，不太符合本项目的实际需求，得2分；根据投标方提供的内容，由评标小组进行综合评审。不提供不得分。

（四）政策加分（1分）
1.投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单【政府强制采购节能产品除外、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）】出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

说明：1.以上证明材料原件扫描件应附在投标文件中。
未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投
标
文
件
采购项目编号：
采购项目名称：锡北镇张泾派出所家具采购项目

投标供应商：
二〇二六年  月  日

（一）投标函（格式）：
投标函
致永道工程咨询（江苏）有限公司：
我方收到贵方编号                  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供永道工程咨询（江苏）有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵中心有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函
    采购项目编号：
            日期：
永道工程咨询（江苏）有限公司：
我公司（单位）愿针对本次                   项目进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
采购项目编号：

日期：

永道工程咨询（江苏）有限公司：
                             系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：                 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
供应商法定代表人身份证扫描件：

        

法定代表人授权代表人
法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。  
企业名称（盖章）： 
日    期：

说明： 

（1）根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填，而且要和报价明细表等的相关内容相互保持一致。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。
（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
（六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书
                   （投标供应商名称）针对本项目（采购项目编号            ）在此承诺：
1、本公司（单位）对本项目（采购项目编号             ）所提供的服务符合招标文件要求；
2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；
3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4、
5、
6、
7、
8、
…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：
注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表 

采购项目编号：JSZC
货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	
	

	总价（大写）
	

	核心产品品牌
	


投标人公章          （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。
（八）投标报价明细表（格式）：
报价明细表

投标供应商名称（盖章）                      项目编号：
	序号
	名称
	品牌、型号
	性能指标
	制造商
	数量
	单报价
	分项  

 总报价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	

	完工期
	合同签订生效之日起    个日历日内交货并安装调试完毕

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起____年

	投标人承诺：

本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：
注：上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。

（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价

（5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表
投标人名称（公章）：                            采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	技术部分
	
	
	

	
	...
	
	

	商务部分
	
	响应第三章项目要求和有关说明中商务部分
	


注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述；
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理；
（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。
（十）投标供应商基本情况表（格式）

投标供应商基本情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年     万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米

承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


（十一）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      

日期：　　　　　年　　月　日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

（在分产品确定的中国境内生产组件成本占比要求正式实施前，只要产品符合“在中华人民共和国关境内完成制造、加工或组装”的基本条件，即可视同为本国产品，无需填写具体的比例数值）

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



法定代表人身份证扫描件


（正面）











法定代表人身份证扫描件


（反面）











被授权人身份证扫描件


（正面）











被授权人身份证扫描件


（反面）
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