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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320506-SZCL-T2026-0004

	2
	项目名称
	实训室实训设施设备采购项目

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州诚联招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301室
联系人：徐梓蕴、陆可文、戈蕾、张琴
联系电话：0512-68301744

	4
	采购单位
	名称：江苏省吴中中等专业学校
地址：吴中经济开发区龙翔路333号
联系人：范军
联系电话：0512-69215517

	5
	响应文件组成
	详见采购文件第二章

	6
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金

	7
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起九十天（日历日），响应文件应保持有效。响应文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，响应文件无效。

	8
	获取采购文件
时间
	自谈判文件公告发布之日起3个工作日

	[bookmark: _Toc58248879][bookmark: _Toc68611034][bookmark: _Toc28592][bookmark: _Toc7166][bookmark: _Toc19808][bookmark: _Toc57376405]9
	响应文件网上
提交截止时间
	2026年8月17日13点30分（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	10
	开启时间
开启地点
	2026年8月17日13点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	11
	评审时间
评审地点
	2026年8月17日13点30分（北京时间）
苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆8楼 

	12
	谈判响应
文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

	13
	报价本位币
	人民币  

	14
	履约保证金
	合同签订之日起5个工作日内乙方向甲方指定账户支付合同价的5%作为项目履约保证金。

	15
	成交通知书
	确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。
请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

	16
	代理服务费及专家费
	由采购人支付。
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[bookmark: _Toc15826]第一章 谈判邀请函
	[bookmark: _Toc3644][bookmark: _Toc16571][bookmark: _Toc58248880][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc57376406][bookmark: _Toc6217]项目概况：实训室实训设施设备采购项目的潜在供应商应在“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2026年8月17日13点30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况 
1、项目编号：JSZC-320506-SZCL-T2026-0004
2、项目名称：实训室实训设施设备采购项目；
其中：第一采购单元：检测控制实训室设备；第二采购单元：排故室设备； 第三采购单元：PLC实训室设备；第四采购单元：ABB工业机器人操作平台设备
3、采购方式：竞争性谈判
4、预算金额：人民币壹佰陆拾柒万贰仟元整（¥1672000.00）
其中：第一采购单元：人民币伍拾柒万贰仟元整（¥572000.00）；第二采购单元：人民币壹拾贰万捌仟元整（¥128000.00）；第三采购单元：人民币陆拾柒万贰仟元整（¥672000.00）；第四采购单元：人民币叁拾万元整（¥300000.00）
5、最高限价：人民币壹佰陆拾柒万贰仟元整（¥1672000.00）
其中：第一采购单元：人民币伍拾柒万贰仟元整（¥572000.00）；第二采购单元：人民币壹拾贰万捌仟元整（¥128000.00）；第三采购单元：人民币陆拾柒万贰仟元整（¥672000.00）；第四采购单元：人民币叁拾万元整（¥300000.00）
6、合同履行期限：合同签订之日起45天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）
7、采购需求：详见谈判文件第四章。
注：响应单位可响应所有采购单元，但只可成交其中一个采购单元，若响应单位已成交一个采购单元，则不进入其他采购单元评审，评审顺序按采购单元顺序评审。
8、本项目不接受进口产品。
9、本项目不接受联合体投标。
二、供应商的资格要求 
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
1、时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Hlk157935344]2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。
[bookmark: _Hlk157935404]3、方式：
（1）CA办理
供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）依法获取采购文件
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
[bookmark: _Hlk157935511]4、售价：免费。
5、未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
[bookmark: _Hlk157935701]6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk157935723]1、截止时间：2026年8月17日13点30分（北京时间）
[bookmark: _Hlk157935878]2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、方式：响应文件网上递交
五、开启
时间：2026年8月17日13点30分（北京时间）
[bookmark: _Hlk157935908]地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Hlk157935926]线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、政府采购管理监督电话：0512-65283947。
[bookmark: _Hlk157939003]2、制作电子投标（响应）文件：
本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
[bookmark: _Hlk157939025]3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk157939038]4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5、技术支持
[bookmark: _Hlk155717243][bookmark: _Hlk157939100]CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、025-83633811、025-83633812
[bookmark: _Hlk154588790]“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950、QQ：3048755361、895706745。
智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息 
名称：江苏省吴中中等专业学校                                        
地址：吴中经济开发区龙翔路333号 
联系人：范军
联系方式：0512-69215517 
2、采购代理机构信息 
名称：苏州诚联招投标咨询服务有限公司 
地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301室 
联系方式：0512-68301744 
3、项目联系方式
项目联系人：徐梓蕴、陆可文、戈蕾、张琴
电话：0512-68301744 

[bookmark: _Toc68611035][bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc17789][bookmark: 投标人须知]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc58248881][bookmark: _Toc57376407][bookmark: _Toc7264]一、响应文件的组成及要求
1、封面
2、开标一览表
3、资格审查响应文件
3.1合格供应商的基本条件
3.1.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供2025年经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
[bookmark: _GoBack]3.1.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
3.1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
3.1.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
4、符合性审查响应文件
4.1谈判响应函（格式见第三章）；
4.2报价分析表（格式见第三章）；
4.3关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
4.4谈判供应商法定代表人身份证复印件；
4.5法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
4.6谈判供应商授权代理人身份证复印件（如有授权）；
4.7货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（格式见第三章）；
4.8技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；
4.9商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；
4.10谈判文件所要求的其他实质性响应条款；
4.11其他有关符合性证明的文件（如有）；
5、《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章）。
注：（1）以上3.1.1-3.1.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上4.1-4.11为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）谈判响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）谈判过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号谈判当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
二、谈判程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在谈判响应文件网上递交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由谈判小组审查供应商解密的响应文件。
5、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按照无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
8、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
9、在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
在谈判过程中，谈判小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录并经采购人代表签字确认。
10、谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
10、供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
11、经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。
12、如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
三、质疑处理
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
采购人联系电话：范军0512-69215517
采购人通讯地址：吴中经济开发区龙翔路333号
代理机构联系电话：苏州诚联招投标咨询服务有限公司0512-68301744
代理机构通讯地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301室
四、项目的终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
五、综合说明及其它要求：
1、谈判供应商需明确详细的服务方案。
2、谈判供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、谈判说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；
（2） 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。
（4）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；
（5）不实质性响应采购文件的不能成交。
4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。
六、政府采购政策
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
4、绿色采购
（1）本次拟采购的产品若涉及政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5、对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
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第三章 响应文件格式
说明：
对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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开标一览表（总报价）


投标人全称（加盖公章）：
项目编号：

	项目名称
	项目总价（元）

	
	

	投标报价（大写金额）





日    期：     年     月    日






[bookmark: _Toc24589][bookmark: _Toc159310655][bookmark: _Toc166155478]附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc166155480][bookmark: _Toc159310657][bookmark: _Toc12824]
附件3.谈判响应函
谈判响应函

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司
我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判活动，并向贵中心作出如下承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本谈判响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起    天。
5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7、我方承诺谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9、与本谈判响应有关的通讯地址：
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：

                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc28577][bookmark: _Toc166155481][bookmark: _Toc159310658]附件4.报价分析表
报价分析表

	序号
	费用项目
	单位/数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总报价
	人民币（小写）       元

	服务期限
	






                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。
3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。


[bookmark: _Toc159310659][bookmark: _Toc4026][bookmark: _Toc166155482]附件5.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州诚联招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性谈判活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

                                                      供应商名称：（公章）
                                                           法定代表人：（签字或盖章）
   日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241]

[bookmark: _Toc65593815][bookmark: _Toc74050546][bookmark: _Toc2626]附件6. 响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、性能
	单位
	数量
	交货期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	






                                       供应商名称（公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）： 
日期：　　　　年　　  月　　  日
 













[bookmark: _Toc7009]附件7.技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表

	序号
	项目
	采购要求
	响应内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。


供应商（公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



[bookmark: _Toc29261]附件8.商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表

	序号
	项目
	采购要求
	响应内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。


供应商（公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
 











[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc19621]
[bookmark: _Toc74050550][bookmark: _Toc65593819][bookmark: _Toc26979]附件9.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于      （□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.成交单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc159310665][bookmark: _Toc166155488][bookmark: _Toc127]
附件10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc15378]苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日



备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


附件11.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月      日




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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[bookmark: _Toc57376409][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc68611038][bookmark: _Toc58248883][bookmark: _Toc12719][bookmark: _Toc11789][bookmark: _Hlk55741158]苏州诚联招投标咨询服务有限公司受江苏省吴中中等专业学校的委托，就实训室实训设施设备采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次谈判采购活动。
1、 项目编号：JSZC-320506-SZCL-T2026-0004
2、 项目名称：实训室实训设施设备采购项目
其中：第一采购单元：检测控制实训室设备；第二采购单元：排故室设备； 第三采购单元：PLC实训室设备；第四采购单元：ABB工业机器人操作平台设备
三、预算金额：人民币壹佰陆拾柒万贰仟元整（¥1672000.00）
其中：第一采购单元：人民币伍拾柒万贰仟元整（¥572000.00）；第二采购单元：人民币壹拾贰万捌仟元整（¥128000.00）；第三采购单元：人民币陆拾柒万贰仟元整（¥672000.00）；第四采购单元：人民币叁拾万元整（¥300000.00）。
四、最高限价：人民币壹佰陆拾柒万贰仟元整（¥1672000.00）
其中：第一采购单元：人民币伍拾柒万贰仟元整（¥572000.00）；第二采购单元：人民币壹拾贰万捌仟元整（¥128000.00）；第三采购单元：人民币陆拾柒万贰仟元整（¥672000.00）；第四采购单元：人民币叁拾万元整（¥300000.00）。
五、合同履行期限：合同签订之日起45天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
六、采购内容：
第一采购单元：
（一）采购清单：
	序号
	名 称
	主要技术参数及要求
	数量

	1
	检测控制实训室设备
	一、设备概述要求
要求实训装置是一款面向职业院校智能制造、机电一体化、工业机器人、汽车电子等专业的双工位一体化智能综合实训台，整机原厂一体化自研生产，禁止外购机架、外挂第三方传感器模块拼凑组装，采用全链路模块化自研设计，传感器采集、电气控制、数据采集、无线物联、变频电源控制全部为原厂统一软硬件体系，不兼容第三方异构模块；将传感器信号检测、强弱电电气接线、多类型传感器标定实训、工控数据采集、变频信号输出实训功能高度集成于一体。 同时要求每套设备独立配备双工位触控教学终端，整机配套标准化封闭式存储结构，单台设备独立完成单人全流程实操，支持 2 人同步分组并行实训，两套工位数据采集互不干扰、信号隔离度≥60dB，分组实训数据独立存储、独立展示，无串扰失真。
全设备统一预留标准化扩展总线 / 硬件接口，兼容学校现有存量 PLC、变频器、触摸屏、工业 IO 模块、传感器采集仪表、工控上位机、现有实训室监控系统。
二、设备参数要求
1、工作电源要求：单相三线AC220V±10%  50Hz；整机内置多级 EMI 滤波电路，传导骚扰、辐射骚扰符合 GB/T 17626 电磁兼容标准，
2、工作环境要求：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃)海拔＜4000m；整机可连续 72h 高低温循环 (-10℃~40℃) 不间断稳定运行，温湿度循环后传感器精度漂移≤0.2%，
3、装置容量要求：≤1.0KVA；
4、外形尺寸要求：≥1600×700×800mm，机架整体公差≤±3mm，台面平整度误差≤0.5mm，整机净重≥120kg，禁止薄料轻量化机架；
5、安全保护要求：整机集成二级漏电保护、分级过载保护、过压、过流、防雷、静电释放 ESD 保护，安全性完全符合 GB4793、GB5226 国家标准；每套设备独立配备安全检测出厂合格证，包含耐压、绝缘、接地电阻三项检测数据，绝缘电阻≥100MΩ；
6、无线实验室智能管理系统要求（整个实验室配置 1 套）
(1)要求智慧校园小程序至少支持验证码登录和无感登录两种登录方式。校园后台管理可以设定用户角色，对不同的角色进行颗粒级功能管理
▲(2)要求智慧校园小程序的导航栏不少于四个子项目，包含首页、消息、便签、我的等子项目。首页四个功能区，包含Banner、金刚区、报警记录、设备状态等功能。（在响应文件中提供功能截图）
(3)要求智慧校园小程序中拓展应用不少于九种分类，总共二十五种拓展应用。
▲(4)要求智慧实训室应用模块支持实时查看设备的UVW相的交流电压、UVW相的交流电流、UVW相的交流功率、直流电压、直流电源。支持四路数字量输出（包括设备平台的启动、停止），保留扩展接口，可扩展至200路数字量输出。（在响应文件中提供功能截图）
▲(5)要求告警中心应用模块支持查看设备告警记录，不少于五种告警级别。支持手动触发告警并能查看到告警记录。告警详情不少于六个子项，包含告警名称、告警时间、告警类型、告警级别、告警说明、告警流水等。（在响应文件中提供功能截图）
7、可编程交直流变频综合测试电源（整个实验室配置 1 套）
（一）、性能指标
1、外形规格‌
（1）尺寸：≤190mm×130mm×50mm（长×宽×高）。
（2）材质：外壳采用铝合金工程结构，配备防滑防震硅胶防护套。
（3）容量：内置≥20000mAh/3.7v；满电连续满载输出不低于 4 小时，支持快充 2 小时满充；
▲（4）显示屏：≥2.8英寸TFT真彩LCD，分辨率≥320×240，支持电量百分比实时显示。（在响应文件中提供不少于2张的实物照片等佐证材料）
2、输出特性‌
▲（1）独立通道：≥3路隔离输出，支持电压/频率LCD显示，具备短路保护功能；（在响应文件中提供不少于2张的实物照片等佐证材料）
（2）低噪声设计：纹波≤10mV，噪声≤30μV（峰峰值）；
（3）独立地线：各路电源互不共地，避免信号干扰；
3、输出电源配置‌
（1）可调直流电源：0-12V连续可调；
（2）双路直流电源：±12V对称输出；
▲（3）交流变频电源：0-12.5V（Vp）可调，频率5-200Hz可调；（在响应文件中提供实物操作的界面图片，包含电压可调和频率可调的分别不少于4张的操作界面图片。为确保产品质量可靠，同时提供实物控制板照片等佐证材料）
（二）、功能要求
1、调节性能‌
（1）负载调节率：≤0.5%；
（2）线性调节率：≤1.0%；
（3）可编程性：支持按键线性调节，教师端可远程统一关断、启停及参数设置；
2、接口与协议‌
（1）通信接口：标配RS232（支持SCPI协议）、以太网、Digital I/O；
（2）远程控制：支持SCPI指令集，兼容LabVIEW等主流开发环境；
（三）、安全与扩展
1、保护机制‌
（1）过流/过压/短路保护自动触发；
（2）温度监测与过热保护；
2、扩展能力‌
预留模块化接口，支持功能扩展（如增加输出通道）；整机预留双路工业总线扩展插槽（RS485 + 以太网扩展口），原生兼容校内现有 PLC、工控机、数据采集卡利旧对接，支持 PLC 通过 SCPI/Modbus 协议远程控制电源电压、频率输出；中标后需提供完整 PLC 对接示例程序（西门子、三菱、国产 PLC 三套例程）；预留模拟量反馈输出端子，可将电源实时电压电流信号接入学校原有数据采集系统，无需额外转换模块。
▲（要求响应文件中提供可编程交直流变频综合测试电源的电气原理图及接口协议文档，注：成交后三天内需对可编程交直流变频综合测试电源以上功能进行到校演示。）
三、设备组成要求
要求实训装置由实训台、教学终端模块、传感器及实验电路挂箱模块等组成。
（一）实训台要求
要求实训台采用高强度冷轧方钢框架，整体焊接加固，结构稳固无晃动。台面采用高密度防火板或优质冷轧钢板，承重≥100kg，表面耐磨、抗刮、防静电、易清洁。桌子的右边台面采用翻转式设计，可以取下来，方便使用传感器实训。盖上盖板放置好，可以作为双工位电气控制系统实训使用。最大程度方便空间利用和实验室教学日常要求。
桌体材质要求采用优质冷轧钢板，经酸洗、磷化、静电喷塑处理，颜色统一，防锈耐腐蚀；台面开设理线孔/走线槽，方便PLC、工控机、传感器等设备布线，保持桌面整洁规范。桌体边角均做圆角过渡处理，避免尖锐棱角，符合实训室安全规范。
要求配备工具抽屉及储物柜，抽屉采用静音滑轨，柜门带锁，可存放工具、导线、模块等实训器材。
底部配备不少于4只工业福马脚轮，滚轮移动+支撑脚垫落地承重调水平，移动灵活、定位可靠；
台面强弱电走线槽内预留独立 PLC 安装导轨、标准化 DIN 导轨安装位，本次供货不提供 PLC，但导轨、接线端子、电源供电回路全部预装到位，可直接安装学校现有存量 PLC、继电器模块、模拟量采集模块；桌体储物柜预留专用分层空间，用于存放校内原有 PLC、工控配件，布线槽预铺屏蔽双绞线、485 通讯线，满足利旧设备接线需求。
（二）传感器及实验电路挂箱模块要求:
所有传感器实验挂箱为原厂一体独立模块化设计，禁止外购第三方通用实验挂箱；模块外壳一次成型加厚金属壳体，前面板采用 5mm 铝合金面板 + 双层 PCB 屏蔽电路，双层屏蔽结构，屏蔽效能≥40dB，不接受单层 PCB 简易面板、塑料外壳模块； 每一类传感器独立可拆卸单元，传感单元外部采用高透加厚透明有机玻璃密封外壳，内部传感芯片、机械结构完整可视，方便直观观察内部构造与形变原理；所有传感器单元与主机电路采用军工级专用航空插头快速对接，插拔寿命≥10000 次，连接稳定无接触电阻漂移；每套传感器模块出厂附带原厂计量校准证书，证书标注对应模块SN编号，成交后随货提供全套校准原件。
1、压电与温度模块要求
（1）压电传感器单元：压电加速度传感器：量程＞10kHz，精度±1％；有机玻璃加金属底座，透明便于观看。含压电传感器处理电路、放大电路及调零单元。
（2）温度传感器单元：包含传感器接口及电桥、调零电路，包含如下传感器。
1）Pt100铂热电阻：量程-20℃～85℃，精度±1％工业铠装；
2）LM35电压输出型集成温度传感器：量程-55℃～150℃，精度10mV/℃工业铠装；
3）K型热电偶：量程-50℃～180℃，精度±3%工业铠装，E型热电偶：量程-100℃～110℃精度±3%工业铠装
（3）所有温度传感器、压电信号同时输出本机调理电路 + 隔离模拟量外接端子，可直连校内 PLC AI 模块；预留热电偶、铂电阻通用扩展接口，可接入学校原有备用温度传感探头。
2、霍尔与差动变压器模块要求
（1）霍尔传感器单元：霍尔位移传感器：量程±3mm，精度±1%；霍尔式开关传感器：量程0-2400转/分，精度±1%；
（2）差动变压器模块：差动变压器位移传感器：量程±5mm，精度±1%；
（3）电桥平衡网络，交直流调零，一个差动放大器。
3、电涡流与电容模块要求
（1）电涡流传感器单元：电涡流位移传感器：量程0-3mm，精度±2%；含标注电涡流快速插口、涡流变换器，输出0-8V.
（2）电容传感器单元：差动电容传感器：量程±5mm，精度±1%；含电容放大器电路，一个调零电位器、一个增益电位器。
4、仪表放大与相敏检波模块要求
（1）仪表放大器单元：由4个运放芯片OP07组成仪表放大器，一个调零电位器、一个增益电位器。
（2）移相/相敏检波/滤波单元：
1）移相器：移相范围0-±40°，增益为1。
2）相敏检波器：由整形电路与电子开关构成检波电路，可检波电压频率0-10KHZ，允许最大输入电压10Vp-p。
3）低通滤波器：由50Hz滤波器个RC滤波器组成，折转频率35hz。
5、光电传感器综合模块要求
（1）光敏电阻：Cds光敏电阻，暗阻≥5M，亮阻≤1KΩ；
（2）光敏二极管：峰值波长：0.85um 暗电流：≤0.1 0.3µA；
（3）光敏三极管：峰值波长：0.85um 暗电流：≤0.3µA；
（4）硅光电池：峰值波长：0.8-0.9um 开路电压：≥50mV；
（5）热释电远红外传感器：灵敏度：300V/W  响应波长：1-15 um
（6）光电转速传感器：量程0-2400转/分，精度±1%；
（7）模块包含一个放大器、比较器、跟随器，可做暗光街灯控制实验
6、应变、压力与光纤模块要求
（1）金属箔式应变传感器单元：金属箔式应变传感器：量程0-500g，精度：±0.5%；交直流电桥调零电路；全桥框架。
（2）压力传感器单元：扩散硅压力传感器：量程0-53kpa，精度：±1%；含气压嘴及快速接头。
（3）光纤传感器单元：光纤位移传感器：量程0-2mm，精度±2%；光纤变换座，含发光管及接收管，发光管白光和红外可选。
（4）称重、压力、光纤位移信号配备独立隔离 4-20mA 输出扩展口，无需额外信号转换器，直接接入学校存量 PLC。
四、配套教学资源要求
（一）传感器实验台仿真软件要求
该实验台仿真软件必须完全按照传感器实验台结构、传感器原理形状、接线原理图等，软件与实训台硬件 SN 绑定加密，单套软件授权对应单台实训设备，不可跨设备复制使用。
包含所有实验步骤讲解及结果数据分析，实验视频反复观看，可实时暂停，传感器实验仿真软件：根据传感器实验步骤进行仿真实验，仿真实验操作步骤和实际实验步骤完全一致，使学生达到实验前熟悉实验过程，增加实验印象的目的。
▲仿真软件：实验连线要有检查功能，点击检查图标会提示连线数目不足、连线错误等，同时，连线错误将不能进行下一步实验。仿真软件学生利用虚拟连接导线、传感器模块、砝码、托盘、信号源、示波器、旋钮、智能调节仪等控件按照提示的实验步骤进行操作，就可以仿真每个实验。在模拟实验的过程中，学生可以调节幅值/频率旋钮、测微头旋钮、温度/压力表按钮等来改变输出波形、或者是调节智能调节仪上的控件来改变设定值。（在响应文件中提供功能截图）
实验过程的输出波形，在示波器上显示为红线，点击“保存”后，在示波器上复制了一条蓝色的保存波形，若点击“清除”，可清除保存的波形。如果对本次实验不满意，可点击电源开关的“关”，则所有的控件、按钮恢复初始状态，即可重新做实验。同时提供所有实验视频，学生随时可先观看实验视频熟悉后再操作。
（二）安全教育仿真实训软件要求
本软件是基于C#/WPF框架开发的沉浸式安全教育平台软件，通过三维动画与物理仿真技术，采用模块化结构，每个模块明确功能定位与教育目标，完整展示关于用电、机械、消防以及应急防护等实验室安全教育。主要包含电气安全模块、‌机械安全模块和‌应急救护模块等三块组成，其中电气安全模块集成动态电路仿真引擎还原短路/触电/过载等典型用电安全教育，机械安全模块包含冲压/切割/起重等各类机械伤害场景，‌应急救护模块涵盖CPR/止血/骨折固定等5类急救操作。
系统预留校园安全平台对接 API，可同步本校现有安全培训账号、安全考核题库，利旧原有安全培训数据，无需重新搭建账号体系；支持导入学校现有安全事故案例、实训设备安全操作规程文档。
▲软件要求提供不少于6个功能模块，涵盖实验室规章制度培训、用电安全培训、消防安全培训、机械伤害预防培训、紧急救护培训、安全培训考核等安全教育知识。（在响应文件中提供功能截图）
1、实验室规章制度培训：要求涵盖提供实验室安全、特殊作业安全操作、实验室安全用电注意事项等三类知识讲解。
（1）实验室安全：要求涵盖了实验室进入的要求、相关规定的意义、如何避免设备损坏、实验室环境卫生管理、实验室设备使用方式等知识。
（2）特殊作业安全操作：要求涵盖了什么是动火作业、动火作业安全操作规范、动火作业等级划分等知识。
（3）实验室安全用电注意事项：要求涵盖了用电安全的基本要求、实验室内各电气设备要求、实验室用电的注意事项、事故预防及用电安全意识。
▲2、安全用电培训：要求提供不少于以下5个功能模块，涵盖理论知识、紧急救护、用电事故预防、答题互动、动画仿真等安全用电知识。（在响应文件中提供功能截图）
（1）理论知识：要求提供4大类知识讲解，涵盖什么是电能、安全用电的意义、电工和电功率、我国的安全电压、安全标志、日常常识、发生触电事故的原因、触电时应采取的措施、安全用电原则、人体触电方式有那些、保护接零、保护接地等12个子内容。
（2）紧急救护：要求提供9大类救护知识讲解和展示，涵盖人体正常指数、徒手心肺复苏术、怎样拨打急救电话、应急施救的方法、触电伤害的主要形式、发生触电怎么办、怎么救助触电的人、触电自救、当伤员摆摊电源等9个文字和动画讲解；
（3）用电事故预防：要求提供2大类预防知识，涵盖触电伤害的形成、触电的预防、5种触电预措施的说明；
（4）答题互动：要求提供多种互动答题游戏，涵盖日常用电知识、家用电器的使用等在游戏中学习用电安全知识；
（5）动画仿真：要求提供4类动画仿真，涵盖家庭电路及组成、安全用电小知识、触电安全知识、电器插头等内容，从动画中直观的了解用电安全。
▲3、消防安全培训：要求提供以下2大类消防安全知识，涵盖校园消防安全警示、校园消防安全培训安全知识。（在响应文件中提供功能截图）
（1）校园消防安全警示：要求涵盖宿舍防火注意、食堂防火注意、教室防火注意、实验室防火注意等知识。
（2）校园消防安全培训：要求涵盖消防安全、消防设施与标志识别、疏散逃生方法、火灾应急处理技能（如报警要求说明起火点、火势、被困人员情况，灭火器使用方法等）
▲4、机械伤害预防培训：要求提供以下2大类机械伤害预防知识。（在响应文件中提供功能截图）
（1）机械伤害预防培训1：要求涵盖机械伤害类型、机械伤害防护措施、机械安全防护装置、机械安全技术应用、机械安全，机械设备应用，机械伤害因素，常见机械危害部位，机械伤害原因，常见机械隐患，常见人的不安全行为，机械伤害保护，人员操作要求等知识。
（2）机械伤害预防培训2：要求涵盖事故原因分析（如设备防护缺失，操作违规，个人防护不足，设备老化等），机械伤害的定义与分类，常见的伤害类型，预防措施与操作规范，危险源识别等知识。
▲5、紧急救护培训：要求提供以下4类，如紧急救护、现场急救的概念及意义、现场急救的原则与步骤、各种急救体位摆放等知识。（在响应文件中提供功能截图）
（1）紧急救护培训：要求涵盖紧急救护的方法（如何识别心脏骤停和启动应急反应系统），CPR心肺复苏的方法，AED的使用方法等知识。
（2）现场急救的概念及意义：要求涵盖现场生命急救知识与技能，掌握自救、互救的基本方法。
（3）现场急救的原则与步骤：现场安全、统一指挥、评估伤情、寻求救援、就地抢救、及时转运、途中监护。
（4）急救体位摆放：去枕仰卧位、头高仰卧位、头高侧卧位、头低侧卧位、中凹卧位、半卧位。
6、安全培训考核：要求提供实验室安全实操考试视频，涵盖实验室设备及标志的正确摆放方式，如何整改实验室存在的安全隐患，如何正确使用设备，实验室安全守则，实验室的设备要求，实验室工具摆放要求，实验室安全设备的配备。
（三）工业网络安全攻防演练实训系统要求
工业网络安全攻防演练实训系统是一种集技能训练、仿真演练、管理考核于一体，融合仿真技术、攻防对抗与安全防护的综合实训系统，主要用于工控安全操作训练，验证网络化设备的安全通信协议（如Modbus、OPC）及数据加密机制，通过编程与安全组态，实现逻辑控制系统的访问控制与抗干扰能力测试等综合实训系统。以下是其核心功能与技术参数要求：
（一）综合管理系统平台
1.统一身份认证
1.1支持以用户名密码的方式对登录用户进行认证，认证成功则根据角色及权限转入相应页面；
1.2支持对用户进行常规管理操作，包含不限于删除、编辑、导出、查询、锁定、解锁、密码重置等；
1.3支持以csv格式文件导入用户；
1.4支持对角色进行查询操作，以列表和详情的方式展示角色；
1.5支持对权限进行查询操作，以列表和详情的方式展示权限；
▲1.6系统支持管理账户安全策略配置，可对口令复杂度启停、锁定启停、口令长度、口令更新周期、重试锁定次数、锁定时长进行设定；（在响应文件中提供功能截图）
2.数据可视化展示
▲2.1提供可视化图形界面，直观展示系统资源。该界面支持对学生、任务与虚拟机、场景模板的环形统计，并支持雷达图展示资源负载情况和折线图展示CPU、内存、虚拟机、容器等资源使用率。（在响应文件中提供功能截图）
▲2.2提供可视化展示方案直观展示训练效能，教师可针对学生技能掌握情况进行整体统计，同时支持对任务历史训练积分排行，进行检索查看及各类任务参训率环形统计；（在响应文件中提供功能截图）
3.综合任务管理
3.1支持对任务进行常规管理操作，包括不限于新增、删除、编辑、查询、下发、归档等；
3.2支持对任务的分类操作，任务分类例如场景任务等；
4.综合日志审计
4.1基于工业防火墙与审计系统，实现工控上位机（如WINCC）的入侵防御与日志分析。支持记录用户操作日志，记录内容包括不限于操作员、操作时间、关键动作等；
4.2支持对日志进行审计，审计维度包括不限于用户、时间、动作等；
4.3支持对日志进行查询操作，查询条件为操作员、操作时间、关键动作等，查询结果以列表形式展示；
4.4支持日志导出操作，导出格式为excel；
4.5支持日志清理操作，可按照起止时间进行分时段清理；
（二）实训任务配置
▲1.1支持安全实训任务领受，能够领受来自任务系统下发的安全实训任务，可以查看所领受任务的名称、内容描述、执行状态、时间窗口等信息。（在响应文件中提供功能截图）
1.2支持安全实训任务配置，依据领受的实训任务要求，配置学生、配套实训资源、是否提交报告等信息；
1.3支持安全实训任务执行状态的手动设置，根据人工研判结论变更当前任务执行状态；任务执行状态包括未开始、执行中、已结束、已暂停、强制结束、已关闭；
2.实训任务执行
2.1支持教员实时查看学习任务进度，可查看各个学生已完成小节、未完成小节、课程进度及积分等；
2.2支持教员导出学习任务详情（xls/xlsx格式），详情包括此学习任务中所有学生的课程学习进度；
▲2.3支持教员对学生的网络实验进行远程协助;远程协助时，支持刷新虚拟机、查看帮助信息、查看实验拓扑图、截屏等操作，并实时显示实验剩余时间；（在响应文件中提供功能截图）
▲2.4学生答题界面支持答题卡功能，答题情况图形化展示，对已答题及未答题用不同颜色区分，实现快速定位题目；（在响应文件中提供功能截图）
▲2.5学生在进行课程学习时，具备我的笔记功能，可以对小节课程做学习笔记，支持笔记编辑删除功能，学生再次进入课程小节时自动显示笔记；（在响应文件中提供功能截图）
3.课程管理
3.1支持对课程进行常规管理操作，包括新增、删除、编辑、查询等操作；
▲3.2支持对课程的自定义信息进行编辑，自定义信息包括：课程难度、发布状态、公开状态、课程名称、课程描述、图片等；（在响应文件中提供功能截图）
3.3支持对课程进行状态管理操作，包括启用状态和公开状态；已启用的课程对所有教员可见，已公开的课程对所有学生可见；
4.练习题管理
4.1支持对练习题进行常规管理操作，包括新增、删除、编辑、查询等；
4.2支持对题目关联的场景、类型、分类、题干、选项、答案、标签、附件等进行编辑操作；
▲4.3支持练习题关联CTF附件和试验场景;支持设置题干相关的附件，包括不限于图片、视频、文档等;支持以练习题作者、练习题类型、练习题分类进行筛选查询，结果以列表形式展示；（在响应文件中提供功能截图）
5.考核管理
5.1支持对考核内容进行常规管理操作，包括不限于新增、删除、编辑、查询等；
▲5.2支持以人工选题的方式进行组卷；人工组卷时，支持对根据题目分类、题目子集分类、题目类型及关键字、标签等进行题目筛选；支持对考核内容进行题目的新增、删除、编辑、查询等操作；（在响应文件中提供功能截图）
▲5.3支持系统智能组卷；智能组卷时，支持对题目分类、题目子集分类及题目类型对题目数量进行配置，配置完毕后系统会按照参数自动生成考核内容；（在响应文件中提供功能截图）
▲5.4支持对考核题目进行自定义分数的操作；支持对考核进行一键均分的操作；支持为考核配置场景试题；支持通过指定时间范围对考核内容进行筛选；（在响应文件中提供功能截图）
6.工具管理
6.1支持对工具的常规管理操作，包括不限于新增、删除、编辑、查询等；
6.2支持对工具内容、工具分类、工具简介等信息进行编辑；支持对工具按照PE工具、XSS工具、痕迹清理、后门检测、漏洞利用、提权工具、抓包改包等类型分类；
7.虚拟班级管理
7.1支持对班级进行常规管理操作，包括不限于新增、删除、编辑、查询等；
7.2支持对班级进行人员管理操作，对象为“学生”，可执行操作为新增、删除、查询等；
8．CTF实训管理
8.1支持内置不少于80个CTF模板，涵盖web安全、编程技术、取证、安全入门、系统安全及缓冲区溢出等类型；
8.2支持新增、编辑CTF模板，并对模板名称、场景类型、场景内容、CTF-URL、附件等进行设置。
9实验场景管理
9.1定制《工业机器人网络系统搭建》《网络安全产品安装与调试》《基于工业传感器的PLC信息系统安全配置》课程实训任务实施场景；
9.2支持自定义场景实验，可根据要求创建个性化的实验场景；
9.3支持对试验场景的虚拟机进行设置，以及对场景内不同区域的网络连通性进行设置；
9.4具备环境隔离功能；实验环境支持完全隔离，即学员在进行实验操作时场景之间不可进行数据交换；
10实训系统设置
10.1支持对子节点的节点名称、IP地址、子网掩码等信息进行设置，并将其添加至主节点下；定制PLC固件安全策略，如白名单机制与指令签名验证；
10.2支持对虚拟机进行管理操作，包括开启、恢复、重启和暂停等；
10.3支持查看虚拟机信息，包含虚拟机名、所属场景、创建时间、状态等；
10.4支持管理员对平台及靶机入口的IP、网关、掩码、用户名、密码等进行设置；
10.5支持管理员对平台数据进行备份、恢复出厂设置、平台系统和课程、实验进行升级；
10.6支持对公告进行常规管理操作，包括新增、删除、编辑、查询、发布、置顶等；
10.7支持公告上传附件操作；
10.8支持站内信息的常规管理操作，包括新增、删除、编辑、查询等；
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	综合布线
	1、 实训区域主供电回路不少于 2 路独立回路，主回路母线铜线截面积≥4mm²，分支支线铜线≥2.5mm²，全部采用国标无氧纯铜线缆； 
2、 封闭式标准 PVC 阻燃线槽，每台实训台配套独立插座：三相四线 10A 工业插座 / 单相三线 10A 安全插座，强弱电线槽物理分隔≥10cm，杜绝电磁干扰； 
3、所有线缆、线槽、端子、空开、辅材全部符合国家电气标准，强弱电线路全部封闭在线槽内，无裸露导线；按实验室设备布局专项出具布线施工图，强弱电分层走线，禁止跨回路串接、地面明线乱拉；布线完工后提供完整竣工图纸、线路绝缘检测记录、接地电阻测试记录，绝缘电阻≥0.5MΩ 。
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注：
（1）本项目的“检测控制实训室设备”为核心产品。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
（2）上述清单中标注有“▲”号（如有）的条款（参数）均须按清单中的要求提供相关证明材料，否则视为未实质性响应；
（3）为保证产品质量，技术参数中的所有软件系统为标准软件，不接受任何定制开发、二次修改版本，成交单位需在成交三个工作日内到校演示，同时技术需求中所需提供的证明材料原件到校查验。
（4）本章涉及到的品牌或规格型号均为参考，其目的是为了方便响应单位直观和准确把握相应产品/设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，响应单位应当参考所列品牌/规格型号的产品/设备，采购相当于或高于所列品牌/规格型号技术标准的产品/设备。并提供相应证明材料证明其符合采购需求。
（5）所有硬件扩展接口、PLC 通讯协议、第三方设备对接驱动、校园平台API接口、利旧设备接线图纸、PLC 对接例程，均为设备原厂标准标配内容，不接受后期付费升级、二次开发、外购网关转换模块；成交单位后续需提供全套接口原理图、协议文档、驱动说明、对接示例程序。整套设备软硬件具备全兼容利旧能力，成交后3 个工作日现场演示扩展功能：现场接入采购人提供的存量 PLC（西门子/三菱/国产 PLC 各一款），实现传感器数据读取、远程电源控制、设备联动。

第二采购单元
（一）采购清单：
	序号
	名称
	主要技术参数及要求
	数量

	1
	排故室设备
	[bookmark: heading_0]一、设备基础适配要求
1、改造现有电力电子技术及电子控制装置。替换模块安装位：仅适配现有设备标准中间空置安装腔体，外框整体尺寸约1600*350*800；孔位距离边框25mm；面板厚度统一2mm 冷轧钢板，面板开槽走线孔居中位置120×40mm，走线线槽高度8mm，匹配本机原厂预留排线接口仓。
2、电气对接接口：改造模块预留3组主接触器联动信号触点，需与原设备左侧电源控制屏启停、急停、过载指示灯信号硬联动。
3、物理限位：模块顶部不得高出原设备台面20mm，模块后方不能遮挡顶部拖动电机散热风道，模块底部预留原厂散热通风槽100×200mm。
4、供电匹配参数：整机输入AC380V 三相+AC220V 控制电源，改造模块取电必须从本机内置隔离变压器二次侧取电（AC220V/DC24V），禁止外接独立电源；内部设置与原设备一致的漏电保护、过载熔断参数，熔断器规格6A，匹配本机原有保护回路逻辑。
二、设备简介
1、要求实训装置为电源屏与挂箱放置区，电源屏包含电源开关、电网电压监视、电源启停控制与急停、电源报警与复位、交流电机放置区。
2、输入电源要求：三相四线～380V±10% 50Hz；
3、安全保护要求：具有接地、漏电压、漏电流保护，安全指标符合国家标准。整机容量要求：＜1.5kVA；
4、尺寸要求：≥1600*350*800；
5、无线实验室智能管理系统要求（整个实训室配置1套）
(1)要求智慧校园小程序至少支持验证码登录和无感登录两种登录方式。校园后台管理可以设定用户角色，对不同的角色进行颗粒级功能管理
▲(2)要求智慧校园小程序的导航栏不少于四个子项目，包含首页、消息、便签、我的等子项目。首页四个功能区，包含Banner、金刚区、报警记录、设备状态等功能。（在响应文件中提供功能截图）
(3)要求智慧校园小程序中拓展应用不少于九种分类，总共二十五种拓展应用。
▲(4)要求智慧实训室应用模块支持实时查看设备的UVW相的交流电压、UVW相的交流电流、UVW相的交流功率、直流电压、直流电源。支持四路数字量输出（包括设备平台的启动、停止），保留扩展接口，可扩展至200路数字量输出。（在响应文件中提供功能截图）
▲(5)要求告警中心应用模块支持查看设备告警记录，不少于五种告警级别。支持手动触发告警并能查看到告警记录。告警详情不少于六个子项，包含告警名称、告警时间、告警类型、告警级别、告警说明、告警流水等。（在响应文件中提供功能截图）
6、可编程交直流变频综合测试电源（整个实验室配置1套）
（1）外形规格尺寸：≤190mm×130mm×50mm（长×宽×高）。
（2）材质：外壳采用铝合金工程结构，配备防滑防震硅胶防护套；
（3）容量：内置≥20000mAh/3.7v；
▲（4）显示屏：≥2.8英寸TFT真彩LCD，分辨率≥320×240，支持电量百分比实时显示（在响应文件中提供不少于2张的显示屏截图和实物照片等佐证材料）。
（5）低噪声设计：纹波≤10mV，噪声≤30μV（峰峰值）；
（6）独立地线：各路电源互不共地，避免信号干扰；
（7）输出要求，独立通道：≥3路隔离输出，支持电压/频率LCD显示，具备短路保护功能；‌
（7.1）可调直流电源：0-12V连续可调；
（7.2）双路直流电源：±12V对称输出；
▲（7.3）交流变频电源：0-12.5V（Vp）可调，频率5-200Hz可调（在技术文件中提供实物操作的界面图片，包含电压可调和频率可调的分别不少于4张的操作界面图片。（为确保产品质量可靠，响应文件中需提供实物控制板照片等佐证材料）
（8）调节控制要求‌
（8.1）负载调节率：≤0.5%；
（8.2）线性调节率：≤1.0%；
（8.3）可编程性：支持按键线性调节，教师端可远程统一关断、启停及参数设置；
（9）通信接口：标配RS232（支持SCPI协议）、以太网、Digital I/O；
（10）远程控制：支持SCPI指令集，兼容LabVIEW等主流开发环境；
（11）扩展能力：预留模块化接口，支持功能扩展（如增加输出通道）；
▲（要求响应文件中提供可编程交直流变频综合测试电源的电气原理图及接口协议文档证明材料）
7、控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板（凹字烂板技术），为实训挂箱提供交流电源等，具体功能如下：
（1）三相四线电源输入，经漏电保护器、总开关后，通过启、停按钮控制接电源的输出，要求设有急停按钮。
（2）电源控制屏上有不少于3只带电压显示指示灯，可以观测三相电网电压。
（3）电源输出设有短路、漏电流漏电压及接地保护。
8、机床实训组件要求：机床要求采用挂箱结构，壳体材质A3，材料厚度不低于1.5mm，面板采用铁制面板，材料厚度不低于2mm，丝印字体字号、标识颜色、线路原理图印刷规格与原设备面板统一，面板表面安装有空气开关、交流接触器、热继电器、按钮、开关等机床用器件和专用测试端子，线束采用原厂阻燃波纹管，走线卡槽与本机内部卡槽适配。
9、卧式镗床模块
（1）表面上装有T68型式镗床的所有元器件及操作按钮，
（2）配置足够能完成机床操作及考核的器件。
（3）要求机床与考核系统配合完成实训考核，让学生掌握T68型 卧式镗床的电气工作原理以及其排故的技能，另外铣床电路表面安装了测试孔，便于学生测试与排故，机床考核组件有效故障16个以上。
	故障开关
	故障现象
	备注

	K1
	机床不能启动
	主轴电动机、进给电动机都无法启动。

	K2
	主轴电机正转不能启动
	按下正转启动按钮无任何反应。

	K3
	机床不能启动
	主轴电动机、进给电动机都无法启动。

	K4
	主轴电机反转不能启动
	按下反转启动按钮无任何反应。

	K5
	主轴电机不能启动
	正转启动，KA1吸合，其它无动作；
反转启动，KA2吸合，其它无动作

	K6
	反转启动只能点动
	正转启动正常，按下SB3反转只有KA2吸合，其它无动作

	K7
	主轴电机不能启动
	正转启动，KA1吸合，其它无动作；
反转启动，KA2吸合，其它无动作

	K8
	主轴电机无高速
	选择高速时，KT、KM5无动作。

	K9
	停止无制动
	按下SB1，电机停止不能反接制动

	K10
	主轴电机进给电机，无变速冲动
	按SQ6、SQ5无任何反应

	K11
	主轴电机不能正转
	反转无制动。

	K12
	主轴电机只能点动控制
	按下SB2、SB3，电机不转，主轴电机正反转只能点动

	K13
	主轴、进给电机不能启动
	KM4、KM5不能吸合；
KA1、KA2、KM3吸合；
按SQ8、SQ9无反应。

	K14
	主轴电机无高速
	KT动作，KM4不会释放，KM5不能吸合。

	K15
	主轴无高速
	KT动作，KM4释放，KM5不能吸合，电机逐渐停止。

	K16
	进给不能启动
	主轴电机运行正常，按SQ8、SQ9无反应，KM6、KM7不能吸合


（4）机床电气智能考核单元要求
设备配套搭载嵌入式无线智能化实训考核管控系统，采用模块化架构设计，依托无线数据传输协议实现全域智能管控，系统核心技术及功能参数如下：
4.1系统整体架构采用CS分布式拓扑结构，搭载无线WiFi自适应通信机制，摒弃有线布线传输模式，具备抗干扰、低延迟、高稳定性的数据传输特性。系统集成远程无线电源管控模块与智能化实训考核管控模块，整体由上位机管控软件、终端答题交互设备组成，支持离线本地化考核、在线联网考核双运行模式，可本地化存储不低于255组参训人员考核全域数据，数据留存完整、可溯源。
4.2系统师生终端采用无线自组网通信模式，组网部署便捷、适配性强，单台教师管控终端最大可适配255台学生实训终端同步组网运行。教师管控终端集成强制考核收卷、全域在线巡考、终端实训数据实时监测、考核题库下发、试卷下发自动校时、考核成绩查询、成绩数据导出、题库自主编辑、历史考核卷宗回溯等全维度管控功能。
4.3学生终端交互设备配置不低于4英寸工业级高清显示屏幕，终端整体由嵌入式系统程序、工业显示模组、核心主控电路板、继电执行单元、无线通信传输模块集成构成。终端具备故障模拟数据掉电持久化存储、故障工况参数一键清零、实训操作模式软件自适应切换、标准化考核模式启停、终端设备无线电源智能管控等核心功能。教师上位机系统具备人员信息台账管理、考核运行状态全域监控、实训设备状态管控、考核流程全周期管理、题库卷宗精细化管理、考核成绩数据统计溯源、终端无线电源集中管控等一体化管控能力。
10、C6140普通车床模块
（1）要求面板上装有断路器、熔断器、接触器、热继电器、变压器等元器件，这些元器件直接安装在面板表面，能直观地看到它们的动作状况。
（2）面板上安装有C6140普通车床的所用的按钮开关及动作指示灯，机床的所有操作都在该面板上进行，指示灯用于指示机床的相应动作。
（3）机床与考核系统配合完成实训考核，让学生掌握机床电气电气工作原理以及其排故的技能，另外铣床电路表面安装了测试孔，便于学生测试与排故，机床考核组件有效故障16个以上。
	故障编号
	故障现象
	备注

	K1
	机床无法启动
	主轴冷却泵和快速启动电机都不能启动,信号和照明灯都不亮

	K2
	机床无法启动
	主轴冷却泵和快速移动电机都不能正常启动（FU3断路）

	K3
	机床无法启动
	主轴冷却泵和快速移动电机都不能正常启动（FU3-FR1断路）

	K4
	照明灯不亮
	其他均正常

	K5
	机床无法启动
	主轴冷却泵和快速移动电机都不能正常启动（FR1断路）

	K6
	机床无法启动
	主轴冷却泵和快速移动电机都不能正常启动（FR2断路）

	K7
	主轴、冷却泵电动机不能启动
	快速电机都能正常工作

	K8
	主轴电动机控制不能自锁
	按下SB2，主轴只能点动

	K9
	主轴电动机控制不能自锁
	按下SB2，主轴只能点动

	K10
	主轴电动机不能启动
	按下SB2，主轴电机无任何反应

	K11
	冷却泵不能启动
	按下SA2，冷却泵无任何反应

	K12
	刀架不能快速移动
	按下SB3，刀架电机不转

	K13
	刀架不能快速移动、冷却泵不能启动
	按下SB3，刀架电机不转按下SA2，冷却泵无任何反应

	K14
	主轴电动机不能启动刀架不能快速移动、冷却泵不能启动
	按下SB3，刀架电机不转按下SA2，冷却泵无任何反应，按下SB2，无任何反应

	K15
	照明灯故障
	照明灯不亮

	K16
	电源指示故障
	电源灯不亮


（4）机床电气智能考核单元
要求配有独立机床考核单元，要求由钮子开关、继电器控制板、故障电缆等组成，通过通信电缆和机床挂箱进行连接，可进行故障设置、排除，输出继电器的触头容量达 5A/AC250V，既可以用于强电，又可以用于弱电。 设备通过专用通信电缆与机床挂箱实现可靠连接，可灵活完成典型电气故障的设置、排查与诊断训练，满足电气控制、机床维修等实训考核需求。 主要采用无线智能化考核系统，功能如下：
1）系统要求采用 CS 结构，WiFi 通信模式，系统无需布线通信稳定可靠，系统主要包含远程无线电源管理和智能考核功能，由上位机软件和答题器组成。系统可离线考核模式和网络考核模式，可自动保存 255 位考生的考核数据。
▲2）教师端与学生端连接采用无线方式通讯，可方便快速组网，1 台教师机支持最大255台学生机组网。教师机具有强制收卷、在线巡考（实时查看终端答题情况）、下发试卷、发卷自动校时、成绩查看、成绩导出、编辑试卷、历史试卷查看等功能。（在响应文件中提供功能截图）
▲3）学生端答题器需采用 4 寸以上工业显示屏，该系统由系统软件、显示屏、核心控制板、继电器单元及通信模块组成。可实现故障信息掉电不丢失、故障状态清零、操作模式软切换、考核模式操作、无线电源管理等功能。教师端主要功能有信息管理、考试状态管理、设备管理、考试管理、试卷管理、成绩管理以及无线电源管理等功能。（在响应文件中提供功能截图）
11、电机模块
要求机床控制不少于两种模式指示，一种模式采用LED指示灯的形式模拟机床电机的运行状态；一种模式采用专业实训导线连接选配的电机进行控制。
▲配备一台三相异步电动机带速度继电器（380V/△，速度继电器）：380V/△、0.35A、90W、1400r/min（在响应文件中提供实物照片）
12、配套资源和资料
配套资料包含实训指导书，电气原理图等
[bookmark: _Hlk38805258]（1）机床电气仿真实训软件
[bookmark: _Hlk54264804]▲（1.1）涵盖不少于20种基础动画仿真，如热继电器、时间继电器、星三角启动、直接控制、顺序启动等；（在响应文件中提供功能截图）
▲（1.2）具有不少于10种机床的仿真训练，如C6140（C6150）、Z35（Z3040B）、M7120（M7130K）、M1432A、 X62W、T68、20/5t等；（在响应文件中提供功能截图）
▲（1.3）每种机床包含不少于教学目的、器件展示、原理介绍、接线练习（接线要求具有示教接线、实训接线和一键完成三个子选项）、排故练习、习题练习等项目，机床电气线路实训与仿真等实训项目，每种电路都采用计算机交互动画技术，可以对电路上的开关进行操作，可以在每种机床电路上进行故障设置，演示继电器、电动机及其它元器件运动状态；（在响应文件中提供功能截图）
▲（1.4）要求集成C6140普通车床、T68镗床、X62W万能铣床PLC控制实训内容，至少包含教学目的、器件展示、PLC控制原理介绍、PLC接线练习等子项目。要求支持同各种实际的PLC进行直接通讯（无需通过OPC），如西门子1200、西门子1500、三菱FX5U、三菱FX3U系列等，虚拟设备可接受PLC的指令信号，同时也可返回其采集的信号到PLC中，属于一个完整的闭环控制系统。接线完成后，虚拟环境可与硬件PLC控制器进行交互式实时通信，达到虚实调试效果，通过PLC在线编程进行车床的控制。此实训环境主要训练普通车床的PLC改造的线路连接和程序控制。（在响应文件中提供功能截图）
▲（1.5）具有电工理论学习资源，包含安全用电、常用电器元件及符合、交流电路、三相异步电机等不少于8个章节的学习资源。（在响应文件中提供功能截图）
（2）电子电路综合仿真实训软件
（2.1）要求主要包括：主要电子元器件的学习及认识、仪器仪表的使用规范及学习认识、数字电路的虚拟仿真实验、模拟电路虚拟仿真实验、交流电路虚拟仿真实验、电路原理虚拟仿真实验、维修电工虚拟仿真实验；每个部分主要包含实验前原理的学习、实验演示、学生实际虚拟操作实验。
（2.1）要求提供8种电阻（带开关可调电位器、珐琅电阻、排阻、热敏电阻、色环电阻、碳膜可调电位器、贴片电阻、直线滑动可调电阻）3D结构展示，8种电容（半可变电容、瓷介微调电容、涤纶电容、电解电容、独石电容、可变电容器、云母电容、贴片电容）3D结构展示，6种二极管（检波二极管、快恢复二极管、桥块、稳压二极管、整流二极管、整流二极管金属封）3D结构展示，7种三极管（单相可控硅、低频放大管、功率三极管3DD15A、功率三极管3DD20、三极管3DG6C、三极管BT33、三极管S9011）3D结构展示。
▲（2.3）要求仪器仪表认识及学习：主要包含万用表、示波器、信号源、电能表、兆欧表、电压表、电流表、等常见实验仪器仪表的学习和原理认识。其中软件具有仪器仪表结构展示、原理演示、接线操作、运行演示等功能，可直观了解各种典型仪器仪表的特点和外观。采用开放的资源导入设计方式，除了已经固化在软件中的实训内容，后期还可以根据学校需求添加仪器仪表库。（在响应文件中提供功能截图）
（2.4）要求数字电路仿真：主要包含数字电路各实验模块。其中软件具有仪器仪表结构展示、原理演示、接线操作、运行演示等功能，可直观了解各种典型仪器仪表的特点和外观。采用开放的资源导入设计方式，除了已经固化在软件中的实训内容，后期还可以根据学校需求添加仪器仪表库。
电阻：提供电阻元器件库文件，可自定义阻值的电阻和1个滑动变阻器。
电容：提供电阻元器件库文件，可自定义电容值的电容。
电感：提供电阻元器件库文件，可自定义电感值的电感。
二极管：6种一般二极管、2种稳压管、发光二极管和数码显示管。
仪器仪表：数字直流电流表、数字直流电压表、数字交流电流表、数字交流电压表、直流毫安表、信号发生器、示波器、直流稳压电源、脉冲信号源、高低电平端。
开关：单刀单掷开关、单刀双掷开关。
▲实验内容：要求提供锯齿波振荡器、low-duty-cycyle振荡器、单稳态多谐振振荡器、脉宽调制器、脉冲定序器、漏脉冲探测器等不少于73个实验项目，涵盖RTL与非门、RTL或非门、RTL逆变器；DTL与非门、DTL或非门 、DTL逆变器；CMOS与非门、CMOS或非门、CMOS触发器、CMOS非门、CMOS异或门、COMS主从触发器、COMS反相器、D触发器、JK触发器、RS触发器、钟控RS触发器、主从触发器、边沿D触发器、JK触发器、TTL与门、TTL与非门、TTL或门、TTL或非门、TTL非门、、TTL反相器、三极管开关特性、三极管限幅器、二极管开关特性、二极管钳位器、二极管限幅器、半波整流、全波整流、直流恢复、调制检波器、波形限幅器、环调制器、电压基准跟随器、二进制加法计数器、优先译码器、半加器、全加器、加减计数器、4比特文波计数器、8位纹波计数器、十进制计数器、格雷码计数器、环形计数器、移位寄存器、动态随机存取存储器、静态随机存取存储器、二进制加权数模转换器、数字正弦波、DAC、256QAM调制解调、1-4译码器、2到1多路复用器、2比特比较器、Brent-kung加法器、74181算数逻辑单元、多数逻辑、单稳态多谐振荡器、同步计数器、施密特触发器(反相)、译码器(7段数码管)、555方波发生器、锯齿波振荡器、low-duty-cycyle振荡器、单稳态多谐振振荡器、脉宽调制器、脉冲定序器、漏脉冲探测器等实验。（在响应文件中提供功能截图）
（2.5）模拟电路仿真：主要包含模拟电路各实验模块、其中软件具有元器件及仪器仪表结构展示、原理演示、接线操作、运行演示等功能，可直观了解各种典型元器件仪器仪表的特点和外观。采用开放的资源导入设计方式，除了已经固化在软件中的实训内容，后期还可以根据学校需求添加仪器仪表库。
信号源库：6种常用信号源、4种独立电压源、1种独立电流源；
基本元件库：2种电阻、3种电容、1种电感；
二极管库：10种普通二极管、10种稳压二极管、5种整流桥、5种开关二极管、3种肖特基二极管、3种晶闸管、3种双向开关二极管、5种双向、晶闸管、5种PIN二极管、5种变容二极管；
晶体管库：14种NPN晶体管、13种PNP晶体管；
模拟集成元件库：5种常用运算放大器；
虚拟仪器：频率计、直流电压表、交流电压表、直流电流表、交流电流表、万用表、信号发生器、示波器、电流探头。
▲模拟电路仿真实验内容：要求提供逆变器振荡器、巴特沃斯低通/高通滤波器、巴特沃斯带阻滤波器、RC高通/低通滤波器、RL高通/低通滤波器等不少于60个实验项目，涵盖常用电子仪器的使用、晶体管共射极单管放大器、场效应管放大器负反馈放大器、射极跟随器、同相放大器、反相放大器、电压跟随器、差分放大器、对数放大器、D类放大器、张弛振荡器、相移振荡器、三角波发生器、正弦波发生器、锯齿波发生器、三角形VCO、积分器、微分器、电压调制器、负阻抗变换器、差动放大器、集成运算放大器指标测试、集成运算放大器的基本应用I—模拟运算电路、集成运算放大器的基本应用II—信号处理(有源滤波器)、集成运算放大器的基本应用III—信号处理(电压比较器)、集成运算放大器的基本应用Ⅳ—信号处理(波形发生器)、RC正弦波振荡器、LC正弦波振荡器、压控振荡器、低频功率放大器I—OTL功率放大器、低频功率放大器II—集成功率放大器、直流稳压电源I—串联型晶体管稳压电源、直流稳压电源II—集成稳压器、晶闸管可控整流电路、多谐振荡器、共射极放大器、单位增益分相器、电流源斜坡、电流镜、差分输入、共模输入、共模电流源、推挽式跟随器、科尔皮兹振荡器、哈特利振荡器、射极耦合LC振荡器、晶体振荡器、吉尔伯特单元乘法器、RMS转换器、全波整流、尖峰探测器、电压逆变器、逆变器放大器、逆变器振荡器、巴特沃斯低通/高通滤波器、巴特沃斯带阻滤波器、RC高通/低通滤波器、RL高通/低通滤波器。（在响应文件中提供功能截图）
（2.6）电路原理仿真：主要包含电路分析、交流电路各实验模块、其中软件具有仪器仪表结构展示、原理演示、接线操作、运行演示等功能，可直观了解各种典型仪器仪表的特点和外观。采用开放的资源导入设计方式，除了已经固化在软件中的实训内容，后期还可以根据学校需求添加仪器仪表库。
电阻：提供电阻元器件库文件，可自定义阻值的电阻和1个滑动变阻器。
电容：提供电阻元器件库文件，可自定义电容值的电容。
电感：提供电阻元器件库文件，可自定义电感值的电感。
二极管：1种一般二极管和1种稳压管
▲仪器仪表：数字直流电流表、数字直流电压表、数字交流电流表、数字交流电压表、万用表、信号发生器、示波器、直流稳压电源、简易信号发生器、示波器、频率计、固纬示波器（在响应文件中提供功能截图）
开关：单刀单掷开关、单刀双掷开关
其它：电灯、日光灯、滑动变阻器
▲实验内容：要求提供正弦稳态交流电路相量研究、电压源与电流源等效变换、电感反冲耦合LC、弱耦合等不少于40个实验项目，包含基本电工仪表使用与伏安特性的测量误差方法、线电位、电压的测定及电路电位图绘制、基尔霍夫定律验证、特勒根定理的验证及故障判断、叠加定理、齐性定理与替代定理的验证及故障判断、电压源与电流源等效变换、戴维南定理验证、诺顿定理验证、线性有源一端口网络等效参数测量、二端口网络实验、互易定理验证、受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS实验研究、典型电信号的观察与测量、RC一阶电路响应测试、二阶动态电路响应研究，R、L、C元件阻抗特性测试、R、L、C串联谐振电路研究、用三表法测量交流电路等效参数、正弦稳态交流电路相量研究、荧光灯电路与功率因数提高实验、互感实验、三相交流电路电压、电流测量、三相电路功率测量、功率因数测量、功率因数校正、惠通斯电桥、三向灯开关、利萨如图形、3路和4路光开关、电感串/并联、电感反冲耦合LC、弱耦合、LC梯、相序网络、相同大小的阻抗、并联共振、欧姆定律等实验。（在响应文件中提供功能截图）
（2.7）仪表电工仿真
实验内容：三相异步电动机直接启动控制、三相异步电动机接触器点动控制线路、三相异步电动机接触器自锁控制线路、Y-△启动自动控制线路、用倒顺开关的三相异步电动机正反转控制、接触器联锁的正反转控制线路、按钮联锁的三相异步电动机接触器正反转控制线路、双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路、三相异步电动机的多地按制、工作台自动往返控制线路、日光灯接线、家用双控开关控制接线、单控开关。
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注：
（1）本项目的“排故室设备”为核心产品。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
（2）上述清单中标注有“▲”号（如有）的条款（参数）均须按清单中的要求提供相关证明材料，否则视为未实质性响应。
（3）为保证产品质量，技术参数中的所有软件系统为标准软件，不接受任何定制开发、二次修改版本，中标单位需在成交三个工作日内到校演示，同时技术需求中所需提供的证明材料原件到校查验。
（4）本章涉及到的品牌或规格型号均为参考，其目的是为了方便响应单位直观和准确把握相应产品/设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，响应单位应当参考所列品牌/规格型号的产品/设备，采购相当于或高于所列品牌/规格型号技术标准的产品/设备。并提供相应证明材料证明其符合采购需求。
（5）中标方在中标公示三日内需进场现场拆机测绘原设备内部接线、端子定义、风道、安装孔位、通讯引脚，3 个工作日内出具适配校核图纸；另外模块出厂前需在本校现有整机上整机联调 72 小时，提供连续实训运行测试报告，并由甲方签字认可。调试完成后需匹配本校现有实训指导书，针对本改造模块编写专属车床、镗床故障实训工单，工单点位与本机硬件故障点位一一对应。

第三采购单元：
（一）采购清单：
	序号
	名 称
	主要技术参数及要求
	数量

	1
	PLC实训室设备
	一、设备简述要求
要求实验装置由实验台架、电源模块、直流电源及仪表模块、可编程控制器模块、实验模块、变频器模块、触摸屏模块、电机拖动控制实验组件、伺服电机控制实验组件、步进电机控制实验组件、工具等组成。
二、设备主要参数要求
1、交流电源要求：三相四线～380V±10% 50Hz；
2、工作环境要求：温度-10℃～+40℃，相对湿度＜85%(25℃)，海拔＜4000m； 
3、装置容量要求：＜1.5kVA；
4、外形尺寸要求：≥1000mm×700mm×1900mm；
5、安全保护要求：具有漏电保护、过载保护、安全性符合国家标准。
三、设备组成及功能要求
▲（一）实验台架要求（在响应文件中提供实物图片。）
实验台架主体部分要求采用优质钢管和钢板做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑处理，要求配有4个带刹车万向轮，方便移动和固定，尺寸≥1000mm×700mm×1900mm。实验台架分上下两个部分组成，上部可以挂接电源模块、仪表模块、模拟挂箱；下部配有器件实操板，要求采用1.5mm钢板激光切割而成，网孔板要求采用≥5mm长孔加工，用以安装可编程控制器、触摸屏、交流接触器、继电器、保险丝座、漏电保护器、线槽等，网孔板上各器件可通过特殊接线端子互相连接布线（支持安全实验导线插接和国标导线压线连接）。
（二）电源模块要求
要求有漏电保护器，三相380V交流电，24V直流电源，电源输出处有保险丝保护。
（三）直流电源及仪表模块要求
要求提供一体化工业标准直流信号0-10V和4-20ma，集成4位数显表显示，精度0.01级，0.1mv的跳动变化，数字编码器粗微调双模式调节，具有高精度，低纹波，工业级长时间工作等特点。
（四）可编程控制器模块要求
采用主流品牌可编程控制器，供电电压AC100～240V，集成至少32路数字量输入/至少32路数字量晶体管输出，至少2路模拟量输入，至少1路模拟量输出，支持6路高速脉冲输出，内置RS485、以太网接口，支持RS232、RS422、RS485、N:N网络、MODBUS、以太网通讯，配有通信编程电缆。
（五）变频器实训组件要求
采用与可编程控制器同品牌的变频器，功率≥0.4kW，供电电压1AC～220V，输出频率0.2～400Hz，精度≥0.01%。集成至少7路数字量输入，至少1路继电器输出，至少2路集电极开路输出，2路模拟量输入，1路模拟量输出；支持Modbus RTU通讯。具有先进磁通矢量控制、通用磁通矢量控制、V/F控制、最佳励磁控制；具备欠电压、过电压、过载、接地故障、短路、堵转、缺相、电机过温、变频器过温、风扇故障、CPU异常、参数错误等保护功能。
（六）触摸屏实验组件要求
触摸屏要求采用供电电压24±20%VDC，主频≥800MHz,内存不低于256M；至少7英寸高亮度TFT液晶显示屏，分辨率≥800×480,四线电阻式；集成以太网接口、RS232、RS485、USB接口，能够使学员了解工业触摸屏的功能及使用方法、掌握与PLC之间的通信知识，并掌握复位、置位、交替等功能键、图形（曲线）显示、动态画面跟踪在触摸屏中的实现方法。要求可以和PLC组建PROFINET网络。
（七）伺服电机控制实验组件要求
采用小车运动装置，并且安装有传感器、滚珠丝杠、标尺、转盘等，通过传感器信号采集，对电机进行控制，实现各种定位及逻辑控制功能；
要求采用主流品牌的伺服系统，伺服放大器额定输出功率至少200W，额定输出电流至少1.5A；配套电机电源容量至少0.5kVA,额定转矩至少0.64，额定转速至少3000,r/min。并配有编码器电缆和电机编码器电缆。
▲（八）步进电机控制实验组件要求（在响应文件中提供实物图片）
模块要求采用金属支架机构，安装有步进电机、编码器、角度刻盘和指示箭头、直线模组丝杆等，可以对步进电机进行定位控制和闭环控制。
步进系统输入电压要求DC20～36V，斩波频率大于35KHZ，电流要求可由开关设定，最大驱动电流要求1.68A/相,细分要求可选2、4、8、16、32、64，双极性恒流斩波方式，静止时电流自动减半。要求配套42型步进电机，步距角≥1.8，电压≥3.8V，电流≥0.95A，电阻≥4欧，电感≥3mH，引线数≥4，转动惯量≥34g.cm2。
（九）运动组件要求
直线模组丝杆直径≥φ16MM，丝杆导程≥5MM，水平负载≥25KG，垂直负载≥15KG，空载速度≥100MM/S，水平满载速度≥90MM/S，垂直满载速度≥60MM/S，侧装负载≥15KG，重复定位精度≤±0.02mm，有效行程≥300MM，包含限位开关至少3个，电机与丝杆通过联轴器直接连接；
▲（十）堆栈式无线实训模块要求（投标文件中须提供实物图片）
堆栈式无线实训模块采用创新的堆栈式设计理念，支持快速更换实训对象，配备安全容错机制，采用异形对接设计，确保学生操作安全可靠。采用无线传输技术，搭配磁吸式力学结构，兼具安全性与美观性。
1、供电系统要求：
（1）双电源：DC24V（主电源）±10% / DC5V（辅助电源）±5%
（2）无线供电功率：15W（含磁吸式导电触点冗余设计）
（3）输入保护：过流/短路保护（响应时间＜0.1s）
2、‌机械结构要求‌
（1）堆叠精度：±0.2mm（异形对接定位销）
（2）模块承重：单层5kg（磁吸结构吸附力＞20N）
（3）面板透光率：92%±1%（5mm高透PC材质）
3、‌安全性能要求‌
（1）绝缘电阻：＞50MΩ（500V DC测试）
（2）误操作防护：防呆接口+丝印反色对比设计
（3）应急断电：双开关冗余（机械自锁+电子状态锁）
4、端口‌I/O接口‌
（1）数字量：至少16入/16出（RJ45防脱扣接口）
（2）指示灯：贴片式LED（红/绿双色，亮度可调）
（3）扩展接口：预留CAN总线/Modbus RTU协议槽
（4）‌实训对象兼容性支持15种标准实训模块（含工业级国标扩展槽）
（5）模块更换时间：＜30秒（无工具快拆设计）
5、堆栈式无线实训模块要求
可根据教学需求灵活更换，实现无缝衔接，操作流畅简便。实训模块底座配备电源开关（带状态指示）、直流输入端口、数字量采集接口（输入/输出颜色区分）、轻触开关及自锁开关，支持扩展实验。
6、端口工艺要求
正面采用丝印模块名称、图案及I/O注释，贴片式指示灯确保实验现象直观可见。按键采用点动/自锁双规格按键满足实训要求，采用亮色系按钮帽搭配状态指示，方便操作便捷且美观。
▲7、模拟对象要求（响应文件中须提供实物图片）
	序号
	模拟对象实训模块
	实训教学目标

	1
	抢答器
	通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制，掌握条件判断控制指令的编写方法。

	2
	音乐喷泉
	通过对音乐喷泉控制系统中的“水流”及音乐的循环控制，掌握循环调用指令的编写方法。

	3
	装配流水线
	通过对“生产流水线”顺序加工过程，掌握顺序控制指令的编写方法。

	4
	十字路口交通灯
	通过对十字路口交通灯路况信号的控制，掌握顺序控制指令的编写方法。

	5
	水塔水位
	通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断，了解简单逻辑控制指令的编写方法。

	6
	天塔之光
	通过对天塔之光闪亮过程的移位控制，掌握移位寄存器指令的编写方法。

	7
	自动送料装车
	通过对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制，掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。

	8
	多种液体混合装置
	通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制，掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法


（十一）电脑桌要求
主体部分采用工业标准铝型材（规格30×60mm）组装而成，封板采用1.2mm冷轧钢板橙色喷塑处理；桌面板采用≥25mm厚的实心复合防火板材，边缘倒圆角，方便放置显示器和键鼠操作。
桌体上方设置有显示器围栏，采用厚度1.2mm冷轧钢板冲φ5mm工艺孔，既美观又实用，防止显示器坠落；
桌体配有4个带刹车万向轮，方便电脑桌移动和固定。
尺寸：≥650×500×945mm（桌面离地750mm）
（十二）交换机要求
配有交换机1台，12口、百兆、导轨式（DIN 导轨安装）、24V端子接线电源
四、配套教学资源要求
（一）可编程控制器AR实时仿真软件要求
要求软件基于AI深度开发，运行环境支持android5.0以上版本；
要求能够通过扫描二维码、图片作为AR入口；通过双指基于两点中心的缩放控制，实现场景模型的放大、缩小、旋转、移动；
提供包含电梯控制模块、扶梯模块、水泵排水模块、刀库捷径模块等不少于12个PLC实训模块。内置AI智能语音助手，点击模型相应位置，自动语音讲解其功能。
通用功能要求
▲1、模块介绍要求：360度自由展示，含硬件组成和主要功能解说。硬件组成每个模块均不一样，点击模块功能区域，自动识别手势并讲解；（在响应文件中提供功能截图）
2、实训目的要求：提供实训目的，通过实训目的的解读，有目标的进行学习和练习；
▲3、实训原理要求；提供动作流程图，通过流程图的熟悉，有目的的编写控制程序（在响应文件中提供功能截图）
4、实训流程要求：提供I/O接线表，自动生成PLC主机模型，依次点击实训对象和主机模型接线端子，完成I/O接线，接线错误会有提示；线缆仿真实际导线；（在响应文件中提供功能截图）
▲5、模型离线仿真要求：模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现，点击离线仿真，拨动按钮开关，通过LED指示灯的闪亮模拟相应的动作流程；（在响应文件中提供功能截图）
▲6、模型在线仿真要求：点击在线仿真，在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，网络图表变蓝，通过PLC在线编程控制模型中的LED指示灯，对应实训原理的流程实时展运行情况；实现PLC编程的虚拟控制训练；（在响应文件中提供功能截图）
7、离线实景仿真要求：模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实的反应工业/生活中的应用场景；
▲8、在线实景仿真要求：实景模式下点击在线仿真，在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，网络图表变蓝，通过PLC在线编程控制实景中的自动化场景按流程运行，实现PLC编程的虚拟场景化控制训练；（在响应文件中提供功能截图）
（二） 数字孪生仿真平台要求
要求提供不少于5种类型可编程控制器的数字孪生仿真实验，囊括了西门子200smart、西门子1200、西门子1500、三菱FX3U、三菱FX5U等，以及具有西门子、三菱等学习平台的交互按钮。
▲要求提供每种可编程控制器的数字孪生仿真实验不少于12个基础训练实训项目（模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现），涵盖了装配流水线模拟、十字路口交通灯模拟、天塔之光模拟、水塔水位模拟、步进电机模拟模拟、电动机星三角启动模拟、三层电梯模拟、自动配料装车模拟、四节传送带模拟、刀库捷径选择模拟、数码显示模拟、自动扶梯模拟；（在响应文件中提供功能截图）
▲要求提供不少于20个场景训练实训项目（模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实的反应工业/生活中的应用场景），涵盖了工业机器人协调控制、气动冲压机控制、自动上料机控制、自动封装控制、工业流水线控制、小区水塔供水控制、智能配料控制、楼宇电梯控制、电机星三角启动控制、数码显示控制、水泵控制、机械手搬运控制、物料分拣控制、数控冲压机控制、立体仓库控制、十字路口交通灯控制、天塔控制、多段输送带控制、步进电机控制、多功能刀架控制等实训仿真画面。（在响应文件中提供功能截图）
要求集成西门子200smart在线学习课程不少于67节，涵盖了定时器指令、SMART简介、MODBUS RTU通信简介、PID回路控制、USS通信、以太网通信等。（在响应文件中提供功能截图）
要求集成西门子200smart在线测试功能不少于67项，涵盖了SMAART与CN的对比、时钟指令、PLC设备和通信组态等。
要求集成西门子1200 PLC在线学习课程不少于45节，涵盖了PTP通信、保持型接通延时定时器、带参数的FC的编程示例、接通延时定时器等。
要求集成西门子1200 PLC在线测试功能不少于45项，涵盖了PROFINET通信、PID控制器、运动控制功能、组态网络连接等，可以加深学生对指令的理解。（在响应文件中提供功能截图）
通用功能要求
要求包含实验模块介绍、实训目的、实训原理、实训流程、设备组成、区域介绍、实训项目、控制要求、端口说明、模拟仿真、在线仿真、网络连接、平移等功能菜单。
▲要求具有数字孪生仿真功能：通过对虚拟PLC主机的PLC程序编写将相关模型按固定的流程模拟运行，可以根据任务要求或者模拟运行流程，实现PLC编程的在线仿真控制；（在响应文件中提供功能截图）
▲在线仿真要求：在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，显示“已连接”，通过PLC在线编程控制自动化模型动作，实现PLC编程的虚拟控制训练；（在响应文件中提供功能截图）
（三）数字化立体教材要求
▲1、院校老师可以通过基于windows、android系统的PC电脑、移动手机、平板电脑及其他智能终端使用教材，辅助教学，安排学生课前预习；实现自主学习、自选学习、随时学习、反复学习；（在响应文件中提供功能截图）
▲2、数字化立体教材有多种形式的表现，兼容文档形式、图片窗口、视频窗口、软件界面等，教材文档、图片、软件、视频等内容可相互穿插、链接，直接调用，其中文档包含详细的设备实训项目，实训项目不得少于实验目的、实验器材、实验步骤等内容；（在响应文件中提供功能截图）
3、数字化立体教材集成示波器、万用表、电阻识别等训练仿真，对示波器、万用表进行讲解与操作，提供相应的配套内嵌电路进行测量；通过电阻识别训练，熟悉电阻的识别和参数读取。
4、数字化立体教材集成基础电气控制系统动画课件，如电机正反转控制、电机自动往返控制、机械手、红绿灯、冲孔加工等不少于30个课件动画。
5、数字化立体教材集成可编程控制器动画课件，如数据校验、监视梯形图状态、如何删除行、切换梯形图等不少于20个课件动画。
（四）数智教育实训终端（整个实验室配一套）
▲1.知识图谱：支持本专业相关知识图谱的展示，知识图谱总节点不少于20个；支持学生点击知识点后展示该知识点相关的学习资源列表，支持学生点击学习资源后，跳转至学习页面。（在响应文件中提供功能截图）
2.AI实训助教：支持通过文本输入或语音输入本专业相关的问题，模型结合本专业的知识库，生成问题解答。
3.AI伴学
1）在线练习：支持包括顺序练习、随机练习、专项练习、错题巩固等多种在线练习模式，在练习模式下，用户选择答案后，可以直接查看本题的正确答案和问题解析
2）视频学习：支持课程以卡片列表的形式展示，包括课程名称、创建时间等内容；视频详情展示课程简介和课程章节，支持学生按章节查看课程视频资源。
3.AI智能组卷测验系统：支持学生根据自己的需求，使用自然语言输入后一键出题，需支持多种题目类型的生成，包括单选题、多选题、判断题；生成的题目支持一键组卷，学生根据自己的需求选择合适的题目一键开始练习。
4.理论考试和实训任务：支持理论试题一键下发，支持学生在线答题并提交至教师端；支持实训任务一键下发，支持学生完成后一键呼叫老师打分。
五、实训项目要求
（一）电机拖动控制实验
1、三相异步电动机直接启动控制；
2、三相异步电动机接触器点动控制线路；
3、三相异步电动机接触器自锁控制线路；
4、Y-△启动自动控制线路；
5、接触器联锁的正反转控制线路；
6、按钮联锁的三相异步电动机接触器正反转控制线路；
（二）PLC基础控制实验
1、PLC认知实验（软硬件结构、系统组成）
2、PLC接线实验
3、PLC编程软件功能应用实验（TIA软件）
4、PLC与、或、非逻辑功能指令实验
5、PLC定时器、计数器功能指令实验
6、跳转、分支功能指令实验
7、移位寄存器指令实验
8、数据处理功能指令实验
9、PLC通讯控制实验
10、装配流水线控制
11、十字路口交通灯控制
12、自动送料装车控制
（三）触摸屏组态及应用
1、触摸屏认知与选型
2、触摸屏通讯电缆制作
3、触摸屏组态软件实训
4、触摸屏网络配置与组态
5、触摸屏组态工程制作
6、PLC与触摸屏通讯实训
（四）变频器控制实训
1、变频器功能参数设置与操作
2、变频器外部端子点动控制
3、变频器控制电机正反转
4、多段速度选择变频调速
5、外部模拟量方式的变频调速控制
（五）伺服运动控制实训 
1、伺服电机参数设置实训
2、伺服电机上位机控制实训
3、伺服电机通信控制实训
4、伺服电机模型复杂逻辑控制实训
5、基于伺服的小车定位控制实训
（六）步进电机控制实训 
1、步进电机接线实训
2、步进电机参数设置实训
3、步进电机点动控制实训
4、步进电机脉冲定位控制实训
5、基于步进的小车定位控制实训
（七）PLC、触摸屏、变频器综合控制实训
1、触摸屏与 PLC控制方式的基本指令编程练习
2、触摸屏与 PLC控制方式的数码显示控制
3、触摸屏与 PLC 控制电动机点动与自锁项目；
4、触摸屏与 PLC 控制电动机正反转项目；
5、触摸屏与 PLC 控制电动机星三角启动项目；
6、触摸屏与 PLC 控制电动机反接制动项目
7、触摸屏与 PLC 控制的变频调速项目
8、触摸屏与 PLC 控制伺服系统定位项目
9、基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制
10、基于PLC数字量方式多段速控制
11、基于PLC模拟量方式变频开环调速控制
12、基于PLC模拟量方式变频恒压供水模拟控制
13、基于PLC PROFINET通信方式的变频开环调速
14、PLC之间PROFINET网络通信
15、PLC与变频器之间的PROFINET通讯实训
16、PLC与伺服系统之间的PROFINET通讯实训
六、设备主要配置清单要求
	序号
	名称
	型号及规格
	数量
	单位
	备注

	1
	实验台架
	采用优质钢管和钢板做骨架，尺寸≥1000mm×700mm×2000mm
	1
	套
	

	2
	电源模块
	要求提供漏电保护器、三相380V 交流电源，直流DC24V电源输出，电源输出处设有过流保护。
	1
	套
	

	3
	直流电源及仪表模块
	1路0-20mA的可调电流信号输出，1路0-15V的给定电压模块，直流电流表：AC220V、直流电压表：AC220V
	1
	套
	

	4
	可编程控制器模块
	主流品牌
	1
	套
	

	5
	变频器模块
	与可编程控制器同品牌的变频器
	1
	套
	

	6
	触摸屏模块
	采用供电电压24±20%VDC，主频≥800MHz,内存不低于256M；至少7英寸高亮度TFT液晶显示屏，分辨率≥800×480,四线电阻式
	1
	套
	

	7
	伺服电机控制实验组件
	主流品牌伺服电机
	1
	套
	

	8
	步进电机控制实验组件
	42型步进电机，带刻度转盘
	1
	套
	

	9
	运动组件
	直线模组丝杆直径≥φ16MM，丝杆导程≥5MM，水平负载≥25KG，垂直负载≥15KG，空载速度≥100MM/S，水平满载速度≥90MM/S，垂直满载速度≥60MM/S，侧装负载≥15KG，重复定位精度≤±0.02mm，有效行程≥300MM，包含限位开关至少3个，电机与丝杆通过联轴器直接连接；
	1
	套
	

	10
	堆栈式无线实训模块
	双电源：DC24V（主电源）±10% / DC5V（辅助电源）±5%
	1
	套
	

	11
	模拟对象
	配有装配流水线、十字路口交通灯、水塔水位、天塔之光、自动送料装车等
	1
	套
	

	12
	电脑桌
	≥650×500×945mm（桌面离地750mm）
	1
	台
	

	13
	交换机
	配有交换机1台，12口、百兆、导轨式、24V端子接线电源
	1
	套
	



	24套


注：
（1）本项目的“PLC实训室设备”为核心产品。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
（2）上述清单中标注有“▲”号（如有）的条款（参数）均须按清单中的要求提供相关证明材料，否则视为未实质性响应。
（3）为保证产品质量，技术参数中的所有软件系统为标准软件，不接受任何定制开发、二次修改版本，中标单位需在成交三个工作日内到校演示，同时技术需求中所需提供的证明材料原件到校查验。
（4）本章涉及到的品牌或规格型号均为参考，其目的是为了方便响应单位直观和准确把握相应产品/设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，响应单位应当参考所列品牌/规格型号的产品/设备，采购相当于或高于所列品牌/规格型号技术标准的产品/设备。并提供相应证明材料证明其符合采购需求。
（5）中标方在中标公示三日内需进场现场演示“数字孪生仿真平台”提供满足功能的软件演示，并具有实际的含实训项目运行的使用说明书，并由采购人签字认可。

第四采购单元：
（一）采购清单：
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	ABB工业机器人操作平台设备
	一、工业机器人
由工业机器人本体、机器人控制柜、示教盒等组成。
1.机器人本体技术参数：
1)自由度：6
2)最大负载：≥3kg
3)重复定位精度：≤0.01mm
4)最大臂展：≥580mm
5)各轴运动范围：
J1轴≥±165°
J2轴≥±110°
J3轴≥+70°/-90°
J4轴≥±160°
J5轴≥±120°
J6轴≥±400°
6)最大单轴速度：
J1轴≥250°/s
J2轴≥250°/s
J3轴≥250°/s
J4轴≥320°/s
J5轴≥320°/s
J6轴≥420°/s
2.机器人控制柜技术参数
1)类型：紧凑型控制器。
2）核心性能：搭载QuickMove与TrueMove运动控制技术，保障高速运动下路径精度不受速度影响
3）电气规格：支持200-600VAC、50/60Hz供电，单相电源输入，额定功耗仅0.25kW。
4)扩展能力：内置可扩展16路W/O系统，预留全信号外置接口，兼容各类工业总线通信。
5)配套软件：搭载RobotWare系统，支持RAPID编程语言，可对接RobotStudio离线仿真软件。
3.示教盒技术参数
1）人机交互：采用人体工学设计，集成触控屏幕、三维摇杆、急停按钮与3位安全使能装置。
2）核心功能：支持手动示教点位、RAPID程序编写、实时状态监控、参数配置与故障诊断。
3）安全特性：内置双通道安全回路监测，配合机器人系统实现安全停、紧急停等安全功能。
4.PC Interface模块
4.1功能：
1) 机器人控制器和网络连接的通讯接口；
2) 使用RobotStudio Online通过LAN口连接；
3) WebWare应用程序；
4) WebWare服务；
5) PC SDK可用于开发应用程序；
6) OPC server；
7) 包含Socket数据实时通信和RAPID信息队列。
4.2主要应用：
1) WebWare服务提供；
2) 自动备份和版本控制的机器人程序；
3) 使用标准的浏览器实现本地或远程访问所产生的报告和信息诊断；
4) PC SDK；
5) RAB(Robot Application Builder)组成部分；
6) 通过软件开发包，根据实际流程设计对应的交互界面；
7) IRC5 OPC Server；
8) IRC5控制器的OPC接口(根据OPC标准)。
5.Multitasking模块
5.1功能：
1) 最多可同时执行20个包含主程序的任务；
2) 通常用在当机器人正在运动时同时控制外围设备或其他程序；
3) 执行任务或上电时启动/停止；
4) 使用标准的RAPID指令编写任务程序；
5) 可设置任务优先权(前台程序,背景程序)；
6) 各任务可使用任何输入输出信号和文件系统；
7) 包含RAPID信息排队系统。
5.2主要应用：
1) 后台监控；
2) 当主程序停止运行后，可用一个任务来持续监测某些信号的状态(简易的PLC功能)；
3) 操作员人机对话窗口；
4) 设置一个同时执行的任务为人机对话窗口，操作员可为下一个工作输入参数，不必停止机器人的运行；
5) 控制外部设备；
6) 机器人运行时可同时控制外部设备。
6.World zones模块
6.1特征：
1) 用来监控机器人设定区域内的位置和手腕配置；
2) 当TCP或关节轴进入或退出区域时输出信号；
3) 到达区域边界时停止机器人并报警；
4) 立方体,圆柱体,球体和关节轴区域；
5) 机器人启动或加载程序时自动启动；
6) 自动和手动模式下都有效；
7) 在MultiMove系统中,每个机器人都有自己的安全区域,互不干涉。
6.2主要应用：
1) 当机器人处在正确的位置时输出一个信号；
2) 保护周边设备；
3) 机器人在设定区域内互锁。
7．透明机器人外壳配套
1.适配机型：与本次采购教学型6轴工业机器人本体1:1精准一体成型外壳，完全贴合机器人底座、1轴转座、2 轴大臂、3 轴小臂、4/5/6轴手腕所有曲面、法兰轮廓，无拼接错位、无遮挡机器人全部传动结构、伺服电机、减速机、线束走线、刹车组件、轴承连接件，不可通用非标改装外壳、不可后期裁切普通塑料壳适配。
2.分体模块化设计：外壳分为底座护罩、一轴回转护罩、二轴上臂护罩、三轴下臂护罩、四五六轴手腕护罩共5组独立分体，完整包覆机器人全部运动关节
3.安装兼容性：外壳自带匹配快拆卡扣、定位销、专用安装螺丝孔位，无需在机器人本体、减速机、电机壳体钻孔打孔改造；拆装单人5分钟内完成，不干涉机器人正负极限运动范围，机器人全工作区间运动无外壳碰撞干涉。
4.主体透明板材材质：高透光高韧性进口PC聚碳酸酯透明板，板材厚度≥8mm；存在实训安全隐患的不接受。
5.材质物理性能：透光率≥90%，高耐冲击、抗摔抗压，学生实训磕碰不碎裂；具备阻燃等级V0级，绝缘不导电，适配教学电工、机器人电气实训场景；耐机油、润滑油、切削液腐蚀，长期接触机器人润滑脂不发白、不开裂、不雾化模糊。
6.长期使用性能：紫外线稳定材质，室内实训环境连续使用5年以上不会发黄、浑浊、透光下降；板材自带防静电涂层，避免粉尘吸附遮挡内部机械结构，满足长期教学可视化需求。
▲为保证外壳质量与透明性能要求，供应商中标后三个工作日内提供投标产品透明拆装机器人第三方机构出具的相关检测报告给学校查验。（响应文件中提供上述承诺函）
二、工业视觉模块
由彩色工业相机、相机网线和电源线、镜头、光源、光源控制器、相机支架等组成。模块适配控制单元模块和机器人实训台，检测零件的形状、颜色、坐标等信息，通过以太网和模拟量通道将检测结果发往PLC和机器人，配合工业机器人末端单吸盘工具将样件分拣定位抓取，使学生了解机器视觉在机器人控制系统中的应用。（配套正版视觉软件）
1）软件可与视觉相机进行网络通讯连接，支持从相机中配置摄像头相关参数。
2）软件使用图形化编程语，可完可对工件进行计数和对拍照图片进行处理。
3）使用软件协议完成与通讯模块的开发，并采用图形化方式对通讯参数进行配置。
4）软件支持参数的保存功能，可进行项目工程的导入。
5）软件可实时在软件主界面显示系统运行日志，可直观显示识别结果和当前拍照图像。
▲为保护自主知识产权，软件的源代码完全对学校开放，供应商中标后三个工作日内提供对应软件《软件著作权登记证书》复印件。（响应文件中提供上述承诺函）
1.彩色工业相机主要技术参数：
1）成像与光学参数
成像单元：1/3"CMOS成像仪（彩色），640×480（标准）多分辨率模式。
镜头配置：S-Mount/M128mm镜头，25mm镜头。
照明配置：标配8-LED漫射白色环形灯
采集帧率：55fps。
2）机械与环境参数
机身规格：提供串联、直角两种安装形态，尺寸分别为92mm×60mm×52mm、61mm×60mm×52mm，整机重量200g。
防护与供电：采用涂铝外壳，IP65防护等级，24VDC±10%供电，照明开启时最大功率48W（2.0A），工作温度覆盖0℃~40℃。
3）通信与I/O参数
协议支持：兼容EtherNet/IP、PROFINET、ModbusTCP、TCP/IP、RS-232等主流工业通信协议。
接口配置：配备1个工业M12以太网口、1个M12电源与I/O接口；自带1路采集触发输入、2路通用输入、4路通用输出，搭配扩展模块可拓展至7路通用输入、8路通用输出。
4）功能检测参数
配置界面：搭载可视化分步配置界面，可快速完成检测流程搭建，适配工业触控面板与PC端操作。
检测能力：全系列支持图案定位检测，高阶版本额外支持边缘/圆形检测、像素计数、亮度对比度校验、距离/角度/直径测量等全量检测功能。
2.专用网络传输线缆和专用供电线缆主要技术参数：
2.1专用网络传输线缆技术参数：
1）基础参数
核心环保指标：严格符合GB/T 17650.2标准，护套燃烧后逸出气体pH值≥4.3，电导率≤10μS/mm，无高腐蚀性卤酸气体释放。
配套合规：同时满足GB/T 17651.2烟密度要求，透光率≥60%，符合六类布线的TIA/EIA 568C.2、GB 50311标准。
2）结构核心参数
导体：23AWG高纯无氧铜，单根导体直流电阻≤9.38Ω/100m，纯度99.99%。
绝缘：高密度HDPE材质，线对带十字PE骨架分隔，减少线间串扰。
护套：低烟无卤聚烯烃（LSZH）材质，外径6.3±0.2mm，无卤酸析出量≤5mg/g。
3）传输性能参数
带宽：250MHz，支持1000Mbps千兆传输，有效传输距离100米。
特性阻抗：100Ω±15%（1~250MHz），线对时延差≤45ns/100m。
绝缘电阻≥5000MΩ·km，介电强度0.7kVac/min无击穿。
4）机械环境参数
工作温度：-20℃~60℃，存储温度0℃~50℃。
最小弯曲半径：静态≥4倍线缆外径，动态≥8倍线缆外径。
▲为保证设备使用年限及信号传输要求，内部信号传输线缆需使用六类非屏蔽低烟无卤双绞线，要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过卤素测试，应符合GB/T17650.2，护套PH值≥4.3，护套电导率≤10μS/mm，供应商中标后三个工作日内提供投标产品U/UTP六类4对非屏蔽低烟无卤电缆国内权威第三方机构出具的相关检测报告给学校查验。（响应文件中提供上述承诺函）
2.2专用供电线缆技术参数：
1）电压规格‌：相机工作输入电压为‌9~24V直流（DC）‌。
线芯截面积：0.2mm²‌及以上线径
2）接口要求‌：适配相机供电接口为6pinHiroseHR10A-7P-6S，电源线对应端子为1号引脚（电源正极）、3号引脚（电源负极）。
3.镜头
1）核心光学参数‌：固定焦距8mm，手动光圈（范围F1.8~C），适配1英寸靶面工业相机，光学畸变-4.12%，最近对焦距离0.3m。
2）‌机械参数‌：接口类型C-Mount，法兰后焦17.526mm，外形尺寸Φ56.8×54.9mm，重量236g，工作温度-10~50℃。
4.光源
1）光源类型：直射环形光源(符合直射式，适用于中间透光孔用于通孔工件检测，发光颜色:*白色(冷白光)。
2）供电电压：通用标准工业光源DC24V，和常规工业光源控制器兼容。
3）发光强度：白色光源整体亮度≥*12000lux(标准测试条件下，满足高对比度检测需求。
4)色温：≥6400K(冷白光)，对比度高，更适合表面缺陷检测、轮廓提取。
5）LED密度：一般采用高密度SMDLED排布，均匀性好，亮度均匀度≥85%。
5.光源控制器
1）输入供电：通用全球宽压输入为100V~240VAC。
2）功率：四通道总输出功率100W，适配小功率工业环形光源、条形光源等常规光源。
3）控制方式：手动旋钮调节，通过两个独立旋钮分别控制两路光源的输出亮度。
4）功能特性：支持触发功能，支持掉电记忆当前亮度参数，无需每次开机重新设置
5）接口：提供4路独立直流输出端口，支持外部IO触发输入接口。
6.相机支架
1）外形尺寸：80×40×815mm。
2）安装形式：适配标准实训台定位安装。
三、机器人实训台
机器人实训台由4040 加厚工业铝型材整体搭建，材质为国标6063-T5 高精级铝合金，截面 40mm×40mm，单支型材壁厚≥2.5mm，米重不低于 1.59kg/m，四面标准 8mmT 型槽；表面硬质阳极氧化处理，氧化膜厚度≥10μm，耐磨抗腐蚀；整体框架搭配加厚角码、高强度 T 型螺栓锁紧，双侧配套安全开关门，两侧及底部采用 1.2mm 冷轧钣金全封闭封板；实训台外形尺寸长 × 宽 × 高≥1200×1000×880mm，预留不少于 5 块标准模块化安装固定板，所有视觉、输送机、快换工装、码垛搬运模块可任意拆装定位，台面集成一体式操作按钮面板，长期机器人动态运行无晃动、无形变。
四、机器人快换模块
机器人快换模块由快换支架、检测传感器、快换主盘、吸盘工具、手爪工具、无源工具和辅助标定工具组成。
（1）快换支架：支架外形尺寸：≥200×200×150mm；
（2）在快换支架配套检测传感器，使快换工具放置在支架上，有定位和检测的功能。适用于不受现场、设置环境的影响，安全可靠。检测距离：100mm（白色画纸）；光束直径：2.5mm；最小检测物体：0.1mm（铜丝）；消耗电流：30mA以下；保护回路：电压逆接保护、输出短路保护、防相互干扰保护；响应时间：工作、复位各1ms；保护结构：IP67。
（3）快换主盘：材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢；承重：≥3kg；允许力矩：≥20N·m；工作压力：0.3-1MPa；重量：≤0.5kg。
（4）吸盘工具：吸盘盘径：20mm；吸附力≥10N，配真空发生器和电磁阀。
（5）手爪工具：气缸缸径：≥12mm；行程：≥24mm。
（6）无源工具：工具类型：绘图工具。
（7）配套辅助标定工具，铝合金材质，端部尖锥型，用于机器人作业前的标定和预练习。
五、码垛模块
工业机器人通过吸盘工具按要求拾取码垛套件进行码垛任务，能练习对工业机器人码垛的理解并快速编程示教的强化训练。根据要求码垛套件被摆放到底板相应仓格内，机器人通过吸盘工具按要求拾取码垛套件进行码垛任务；码垛套件新增圆形码垛模块操作者可根据需要选择摆放；可根据需要自由组合码垛出多种形状。外形尺寸：约210×170×180mm；安装形式：适配标准实训台定位安装；零件容量：圆形工件16个。
六、搬运模块
不同形状物料对应放在固定底板定位槽内，工业机器人通过选择对应工具，实现不同形状物料的搬运。模块满足平面，阵列，指定位置的搬运要求。外形尺寸：约170×100×180mm；安装形式：适配标准实训台定位安装；
七、实训套件
实训项目的工作对象，含码垛套件（圆柱形套件），根据实训项目的不同可以单独或组合使用。
1.码垛套件：“零件种类：1种（圆柱形）；零件颜色种类：1种；零件数量：16个。”
八、皮带输送机模块
皮带输送机由铝合金型材搭建而成，结构简单，美观大方。驱动方式采用单相交流调速电机驱动。输送机上安装光电传感器与阻挡装置，用以检测与阻挡工件。调速电机驱动皮带，运输多种零件，传送带可实现启停及调速控制。外形尺寸约600×300×180mm；输送机长度600mm；有效工作宽度60mm；最高速度：4m/min；电源电压：DC24V；调速器：电压单相AC220V；频率50/60Hz；调速范围90-3000r/min。
九、控制单元模块
1．控制器：采用模块化、紧凑型设计,可扩展，具有标准工业通信接口，适用于实现简单逻辑控制、高级逻辑控制、网络通信与控制应用，以及小型运动控制系统、过程控制系统等高级应用功能。物理尺寸：130×100×75mm；工作存储器：≥125KB；装载存储器：≥4MB；保持性存储器：≥10KB；数字量：14DI/10DO；模拟量：2AI/2AO；位存储器（M区）：8192字节；高速计数器：6路；脉冲输出：4路；以太网端口数：2个；通信协议支持：PROFINET、TCP/IP、SNMP、DCP、LLDP、ISO-on-TCP、UDP、Modbus、S7等通信协议，PROFIBUS、AS接口通信扩展可支持；数据传输率：10/100Mb/s；布尔运算执行速度：0.08μs/指令；移动字执行速度：1.7μs/指令；实数数学运算执行速度：2.3μs/指令。模拟量输入:2路AI，搭载14位ADC，支持±10V、±5V、±2.5V电压量程，以及0~20mA、4~20mA电流量程。模拟量输出:2路AQ，搭载14位DAC，支持±10V电压量程，以及0~20mA、4~20mA电流量程。物理接口RS422/485，均为1个9针D-sub接口，支持点对点通信。支持协议:兼容ASCI1、Modbus RTU主站/从站、USS驱动协议，可直接对接变频器、温控仪等串口老设备。
搭载1MB程序工作内存、5MB数据工作内存，支持最高32GB可插拔存储卡，位运算处理速度仅10ns，供电采用24V DC，允许电压范围19.2~28.8V，自带反极性保护，典型功率损耗7W，支持免维护数据缓存。集成3个独立接口:第1个为带双端口交换机的PROFINETIRT接口，第2个为PROFINETRT接口，第3个为PROFIBUS接口，可搭建复杂的多设备工业通信网络。
2.主要电控原件：漏保开关断路器、直流开关电源、模数化插座、熔断器、交流接触器、中间继电器、工业交换机、端子排、输送带调速器等。
十、配套工具包
1.无油静音气泵
1）基础动力：电机功率750W，采用220V全铜线电机，适配家用常规市电场景。
2）气罐规格：储气罐容积24L，属于小型便携款，适合短时间间歇作业。
3）性能指标：排量大、噪音低，输出洁净无油气源，常规工作气压适配木工喷漆、吹尘等基础作业需求。
2.设备常用工具
三用表和十字/一字螺丝刀套装：电路、设备拆装维护
内六角套装：适配不同规格的紧固件拆装
绝缘胶带、生料带：管路、电路接口密封防护
十一、教学资源
1.工业机器人3D仿真系统
系统要求采用C++语言开发，运行环境支持Windows7以上版本；软件主要由工业机器人概述、工业机器人电气控制、工业机器人机械结构、工业机器人应用案例等功能模块组成。
▲1）工业机器人概述
提供3个子内容，分别阐述机器人的定义、机器人的分类和主要应用领域；（响应文件中需提供软件功能截图）
▲2）工业机器人机械结构
提供6个品牌的机器人结构展示，国际品牌4种，国内品牌2种。（响应文件中需提供软件功能截图）
3）拆装项目：每个项目集成3个子项目，包含三维拆卸、三维装配、模拟拆装；每个子项目集成9个子内容，包含项目简介、拆装工具介绍、注意事项、机器人轴1至轴6拆卸三维动画；
4）工业机器人应用案例
提供10个应用案例，涵盖打磨、码垛、搬运、抛光、焊接、喷涂等工艺应用；
5）设备运行仿真
（1）轨迹模拟训练：通过在平面、曲面上蚀刻不同图形规则的图案（直线、圆形、三角形、五角星螺旋形等线条），以笔形绘图夹具描绘图形，训练对机器人基本的点示教，直线、曲线运动足迹的掌握；
（2）工件模拟装配：以一个固定在操作台工件为“主体工件”；机器人通过抓手或吸盘拾取“装配工件”并把“装配工件”精确装配到“主体工件”内；而后机器人通过抓手或吸盘拾取“穿销工件”并把“穿销工件”从上至下穿入“主体工件”和“装配工件”；或从侧面穿入“主体工件”和“装配工件”内；“装配工件”装配到“主体工件”采用从上而下装配，“穿销工件”装配有两种方式，可以从上至下，也可以从侧面穿入；训练对机器人精确定位；
（3）涂胶装配模拟：涂胶机、汽车模型、工件板分别固定到操作台上；机器人通过吸盘夹具拾取工件板上汽车车窗；并对拾取进行涂胶，完成后把工件装配到汽车上；而后拾取第二块车窗，依次完成前窗、天窗、后窗的拾取、涂胶、装配任务；练习对机器人点的示教、机器人运动轨迹选择及与涂胶机的配合；
（4）零件码垛模拟：物料摆放底板和码垛底板固定到操作台；根据物料块被摆放到摆放底板上，机器人通过吸盘夹具按拾取物料块进行码垛任务；物料块有长方形和正方形两种，操作者可根据需要选择摆放；可根据需要自由组合码垛出多种形状；练习对机器人码垛、阵列的理解并快速编程示教的应用技能。
▲为保护自主知识产权，软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发，（响应文件中需提供投标产品工业机器人3D仿真软件《软件著作权登记证书》扫描件）
2.工业机器人拆装仿真系统
系统要求采用C++语言开发，运行环境支持Windows7以上版本；
▲1）要求可以通过鼠标的控制实现场景模型的放大、缩小、移动；（响应文件中需提供软件功能截图）
▲2）要求系统具有真实的实验室场景，含教室、展板、黑板、照明灯、拆装工具桌、工业机器人等场景组件，能够真实反映实际的实训场景；（响应文件中需提供软件功能截图）
▲3）要求系统具有拆卸和装配两个功能模式。不少于14个子任务，拆卸和装配过程要求具有文字的提示，便于操作者快速的熟悉拆卸和装配步骤；（响应文件中需提供软件功能截图）
▲4）要求拆卸模块具有7个子任务，分别对应机器人6个机械轴关节和一个完整拆卸，拆解的螺丝和机器人零件通过鼠标点击自动放置到螺丝和零件放置处；（响应文件中需提供软件功能截图）
▲5）要求装配模块具有7个子任务，分别对应机器人6个机械轴关节和一个完整装配，将机器人的零件从零件放置处依次安装到机器人对应位置，用螺丝刀固定螺丝，完成机器人的装配。（响应文件中需提供软件功能截图）
▲6）拆装仿真软件中具有多款典型的工业机器人的结构认知和教学实训的仿真，包含有工业六轴机器人、工业并联delta机器人、工业SCARA机器人以及六轴协作机器人结构（响应文件中需提供软件功能截图）
为支持2个班级学生端的同时教学授课使用需求，提供工业机器人拆装仿真软件教学点位不少于100节点，同时承诺提供不少于30课时的线下培训，直到师生熟练掌握为止。
▲为保护自主知识产权，软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发，（响应文件中需提供投标产品工业机器人拆装仿真软件《软件著作权登记证书》扫描件）
3.工业机器人示教编程系统软件
工业机器人示教编程系统软件支持协作机器人和基于协作、七轴机器人的双臂、人形机器人的控制，支持多种构型配置，满足不同应用需
求。系统采用模块化设计理念，兼容性强，可与第三方灵巧手和视觉系统无缝对接。系统同时支持基于动力学参数、力矩传感器与3D鼠标的拖动示教。支持拖动轨迹记录与回放功能，与程序编写紧密结合；
1）拖拽的同时可以记录轨迹，采样间隔最低可达10ms，单个轨迹记录时间可达10min，理论可记录总长170h的轨迹；
2）在上下料、焊接、码垛、喷涂、打磨等多个应用中均能提高编程效率；
3）拖动方向系数可调，可以调整到最合适的数值，让拖动更轻松
4）在传统的示教编程方式不能满足或效率偏低时，可一键切换模式，无需繁琐设置。
5)记录的轨迹可通过两种方式无缝嵌入到程序中：通过专门指令调用和将轨迹转换为程序，前者可快速调用，后者自由度更高。用户可以根据自身场景自由选择
▲为保护自主知识产权，软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发；同时供应商中标后三个工作日内提供投标产品工业机器人示教编程系统软件《软件著作权登记证书》给学校查验。（响应文件中提供上述承诺函）
4.工业机器人运动与组合虚拟仿真软件
拥有多类功能界面，用户可在软件左侧固定、可隐藏唤出的窗口导航区域，点击树形节点切换界面，通过层级文件夹快速检索浏览功能页面，窗口导航与工具条均可右键点击表头，在弹出菜单中完成开启、关闭操作；软件包含多类专用界面：起始页用于配置伺服驱动器版本、串口通讯端口与波特率并建立设备连接；设置界面支持选择标准电机厂商型号或自定义编辑电机参数；限幅界面可读取电机电流、速度限幅参数；电流环、速度环界面配备可编辑参数标签页，对应控制环区域会高亮标识，支持点击标签头或控制环交互区域切换页面，位置环界面仅单标签页并提供可调参数；实时跟踪界面上部为坐标轴绘图区，所有界面内容显示不全时均可拖动滚动条或放大窗口查看；运动参数列表界面会汇总全部伺服参数，设备通讯连通时实时读取驱动器参数，未连接设备则加载展示配置文件出厂参数。
▲为保护自主知识产权，软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发；同时供应商中标后三个工作日内提供投标产品工业机器人运动与组合虚拟仿真软件《软件著作权登记证书》给学校查验。（响应文件中提供上述承诺函）
5、教学竞赛系统
一、总体要求
本次建设构建赛事管理系统，所有业务子系统/功能模块的功能界面风格和操作流程一致，遵循相同的数据标准；系统采用B/S（浏览器/服务器模式）的应用程序架构，满足日常业务流程化规范化用户集中、数据高性能处理的要求，各级用户通过WEB浏览器进行使用和管理操作。
二、技术要求
1、系统运行环境
1）操作系统：centos7.9及以上版本；
2）数据库系统：Mysql8.0及以上
3）浏览器：B/S系统架构模式支持新版IE浏览器，并兼容Firefox，Google Chrome；Safari等非IE内核浏览器的正常浏览操作。
2、采用B/S架构和三层结构开发，采用模块化、个性化设计的信息化平台，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作，具有良好的开放性和扩展性，支持负载均衡，界面友好，易掌握与操作。
3、要求实现微服务架构，集成Spring Cloud组件以支持服务治理、配置中心与负载均衡，确保系统的高可用性与弹性伸缩能力。
三、功能要求
1.系统管理：系统需包含用户管理、角色管理、菜单管理、部门管理、岗位管理、通知公告、日志管理等业务功能，以达到对学院基础用户体系的构建；同时系统需支持在线用户、数据监控、服务监控缓存监控等系统监控功能
2.用户管理：系统需支持管理员自主添加、删除、编辑用户，支持设定用户名称、所属部门、手机号等信息；系统需支持管理员自主分配用户角色（如裁判、管理员等），以达到灵活管理用户权限的目的
3.比赛管理：系统需支持管理员添加赛事，并以卡片列表的形式展示所有比赛的信息，至少包括比赛名称、当前状态、比赛时间段、负责人；系统需支持对比赛介绍、比赛图片、主办方、协办方等信息的维护。支持已创建的赛事点击查看详情，支持比赛介绍以富文本的形式展示。
4.赛项管理：系统需支持管理员自主对赛事添加多个赛项，并以卡片列表的形式呈现，至少包括赛项名称、比赛时间段、所属比赛等信息；需支持对赛项的选手管理、裁判管理、成绩管理等功能，并以列表的形式呈现各个赛项的选手、裁判、成绩信息；系统需支持赛项奖项的灵活配置，支持至少五个等级的奖项开关、名称、数量的设定；系统需支持评分方式的自主设定，包含裁判均分和去掉最高分最低分后均分两种评分方式。
5.选手管理：支持赛事选手以列表的形式呈现，至少包含领队姓名、团队名称、抽签小组、抽签号等信息；支持一键抽签功能，抽签加密方式包含简单随机抽签、时间戳加密抽签、MD5哈希抽签、SHA256加密抽签、UUID随机抽签、组合加密抽签等抽签加密方式。
6.裁判管理：支持对赛项的裁判管理，并以列表的形式呈现，包含裁判姓名、裁判手机号、裁判职称等信息；支持使用excel批量导入导出裁判。
7.成绩管理：支持将赛项成绩以列表的形式汇总，至少包含领队姓名、团体名称、最终得分、奖项等信息；系统需支持通分复评的功能，需支持批量导出成绩
8.在线评分：系统需支持裁判登录后对自己需要评分的项目用列表的形式汇总，至少包括领队名称、团体名称、所属项目、所属比赛、我的评分等信息
9.操作日志：为保证系统所有操作的可追溯性，系统需支持操作日志以列表的形式汇总，包括系统模块、操作类型、操作人员、操作地址、操作状态、操作日期等信息
十二、课程资源包
1.工业机器人课程资源：视频个数不少于35个，总时长超460分钟，内容包含但不限于以下知识点：第一章机器人概述、第二章机器人现场操作、第三章机器人编程、第四章机器人搬运项目、第五章机器人码垛项目、第六章机器人涂胶项目、第七章机器人打磨项目、第八章机器人切割项目、第九章机器人装配项目、第十章机器人装箱项目、第十一章机器人压铸项目、第十二章机器人弧焊项目等。
2.工业视觉课程资源：视频个数不少于30个，总时长超460分钟，内容包含但不限于以下知识点：相机视觉概念、视觉检测介绍、工业相机的介绍、相机选型、工业相机的驱动连接、相机io的接线与线扫介绍、相机io的设置、工业镜头、镜头调试与远心镜头介绍、光源概念介绍、光源配件及光源实物演示、视觉软件、快速匹配、格式化、位置修正、快速匹配案例、几何查找、测量工具介绍、阀芯尺寸检测、logo角度检测、塑料件及金属片角度检测、尺寸转换、BLOB、简易逻辑功能模块、N点标定、结果输出、颜色识别等。
3.PLC串口通讯及PLC定位控制应用课程资源（所投 PLC 控制器及配套课程需满足本校现有S7-1200实训教学需求，如供应商提供的是其他品牌PLC，需提供等效教学资源兼容性说明”）
视频个数不少于31个，总时长不低于1000分钟，内容包含但不限于以下知识点：1）PLC的MODBUS通信功能应用讲解Modbus通信协议概述Modbus信息帧格式中的功能码和地址码。2）MODBUSRTU信息帧格式中的数据区MODBUSRTU中CRC校验的算法串行通信模块介绍串行通信模块的安装与配置PLC的Modbus通信指令介绍。（2节）3）PLC与PLCModbus通信实操演示。（2节）4）PLC与多从站Modbus通信实操演示。（5节）使用SCL编程语言编写Modbus通信程序。（2节）5）PLC的Modbus从站应用。6）PLC的USS通信应用PLC的USS通信信息帧格式USS通信指令类型、内容及作用USS通信中的主、从间读、写、监控指令使用USS通信程序设计及实操演示。7）PLC自由口通信知识自由口通信基本知识介绍自由口通信指令介绍自由口通信应用举例自由口通信应用举例。8）高速计数器功能应用高速计数器的作用。9）CPU发出的脉冲信号数量高速计数器的工作模式当中几种脉冲信号输入方式高速计数器的计数类型的作用。每一个类型的名称、作用和工作模式。10）高速计数器的一些基本配置中高速计数器中的事件组态和比较输出两项是怎么配置的。11）PLC中高速计数器新增的同步输入功能高速计数器配置中输入功能的作用，门的状态，配置等知识点。12）在软件中作相应的实操演示高速计数器中的捕捉功能的作用，捕捉信号输入的配置等知识，并实操演示。13）高速计数指令HSC指令的作用，在使用HSC指令时要注意的地方和配置。14）高速计数器扩展指令CTRL-HSC-EXT的使用方法和注意事项15）高速计数器指令应用举例。16）与步进或伺服的综合应用PLC对步进或伺服的控制方法。17）每一种的特点PLC的PTO脉冲输出有几种控制方式。18）能控制的脉冲输出及特点PTO脉冲输出时的相关参数设置，PTO脉冲指令的用法PLC的脉冲输出指令，并实操演示实际应用的案例讲解。19）实操演示脉冲输出指令的应用运动轴中配置其基本参数。20）实操演示脉冲输出指令的控制参数运动轴中的基本参数。21）实操演示脉冲输出指令的一些扩展参数的配置方法。22）实操演示脉冲输出指令的过程扩展参数中的动态参数设置。23）实操演示脉冲输出指令的选择回原点参数的类型及其配置过程。24）的轴控制面板上的参数分别进行详细说明。25）运动轴的常用指令运动轴中定位指令的回原点指令的用法和注意事项。26）定位指令中的绝对定位指令的用法和使用时要注意事项。27）对运动轴中的相对定位指令的种类、名称及使用说明。28）运动轴定位指令中的速度运行指令的类型和其使用过程举例说明。29）运动轴指令使用，所需的硬件设备及安装连线置步进驱动器的细分的例子来说明运动轴指令的使用。30）运动轴指令的应用在步进驱动器的细分时该如何进行编程及编程思路伺服驱动器的硬件结构。31）举例讲述伺服驱动器+伺服电机驱动的PLC的工艺对象命令表参数配置，举例说明其中几个指令的应用。
▲为课程资源质量，供应商中标后三个工作日内提供投标产品PLC串口通讯及PLC定位控制应用《作品登记证书》给学校查验。（响应文件中提供上述承诺函）
	2套


注：
（1）本项目的“工业机器人应用实训系统”为核心产品。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
（2）上述清单中标注有“▲”号（如有）的条款（参数）均须按清单中的要求提供相关证明材料，否则视为未实质性响应；
（3）为保证产品质量，技术参数中的教学资源的所有软件为标准软件，不接受任何定制开发、二次修改版本，中标单位需在成交三个工作日内到校演示，同时技术需求中所需提供的证明材料原件到校查验。
（4）本章涉及到的品牌或规格型号均为参考，其目的是为了方便响应单位直观和准确把握相应产品/设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，响应单位应当参考所列品牌/规格型号的产品/设备，采购相当于或高于所列品牌/规格型号技术标准的产品/设备。并提供相应证明材料证明其符合采购需求。
（5）本次采购2套工业机器人应用实训系统软硬件、实训模块、故障题库、教学管控系统、电气易损件等需与学校现有8套设备100% 互通共用；可直接接入学校现有实训平台，共用全部课件、考核系统，无需额外开发对接；中标单位后续统一负责原有8套整机维保、故障报修，免费对存量旧设备全面检修、固件、教学资源同步升级。
（二）验收及售后服务
1、成交单位应承诺免费提供不少于1年的整体质保服务，（所报质保期限参照成交单位响应文件并出具相应的承诺），质保期自交货并验收合格之日起计算。质保期内因质量问题而造成的问题由成交单位承担全部维修费用。
2、质保期内：所有专业设备免费维修，任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由成交单位负责，所有的上门服务产生的费用均不再收取。
3、对于故障处理，要求响应单位在质保期内提供 24 小时维护服务，要求接到故障通知后 2小时内到现场解决故障。
4、成交单位对所投产品在质保期内实行包修、包换、包退等服务。在质保期内如有专业设备或部件不能使用需更换，则该部分专业设备或部件质保期相应延长。
（三）培训要求
1、成交单位须免费负责以上所有产品使用的培训，不少于30课时的线下培训，同时提供不少于2名工程师现场驻场不少一周，使采购人能较熟练地掌握产品的操作，同时提供设备操作使用视频教程和书面教程。
（四）项目实施及验收要求：
1、采购项目交付：
（1）交货地点：根据采购人要求，产品送至采购人指定的地点进行安装、调试。
（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。
2、成交供应商应严格按照国家、行业标准及厂家承诺的有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证是原厂生产、全新、未使用的。
3、供应商须在其响应文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件要求，未提供验收办法的响应文件将被拒绝。供应商对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。
七、综合说明
1、响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2、此次响应报价应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4、响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。
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项目名称：实训室实训设施设备采购项目
项目编号：

甲方：
地址：
电话：
传真：

乙方：
地址：
电话：
传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义
以下术语有特定的含义：
货物是指乙方基于其已成交的响应文件而应向甲方提供的符合采购要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、合同标的：
	序号
	货物（服务）名称
	品牌
	数量
	交货期限
	小计金额(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。
合同总价款范围应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在响应文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。
四、交货地点、时间、方式： 
1.交货地点：按采购文件要求执行。
2.交货时间：按采购文件要求执行。
3.交货方式：按采购文件要求执行。
五、付款方式
1.付款步骤：
（1）合同签订之日起5个工作日内乙方向甲方指定账户支付合同价的5%作为项目履约保证金，甲方收到发票后15个工作日内向乙方支付合同金额的30%预付款；待乙方交货、调试完毕且验收合格后，同时乙方向甲方提供下列（A、B）单据后的30日内一次性付清余款。一年履约到期项目无质量问题30天内无息退回履约金。（支付项目款乙方提供公司数字人民币账户）
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单
（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。
3.账户信息
乙方开户名称：
开户银行：
银行账号：
六、验收 ：按采购文件要求执行。
七、保修期：按采购文件要求执行。
八、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。
九、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。
2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。
3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。 
十、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
十一、履约延误 
1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。 
3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。
十二、误期赔偿 
1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。
十三、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
十四、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 
十五、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 
十六、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。
十七、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同一式陆份，甲方二份，乙方二份、苏州市政府采购监管处和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。 

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
签约日期：                                          签约日期： 
合同签定地：
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第六章 评审办法
[bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc17476]一、评审办法：
1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。
2、谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。
如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。
谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。
对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
3、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定： 
（1）本项目属于专门面向中小企业采购的预留份额采购。
（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（5）本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。
（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（7）中小企业划分标准详见关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）。
（8）在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当要求逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。
5、对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、评审内容表
	[bookmark: gpc_accord_horizontal_1]序号
	评审内容
	是否合格
（填“是”或“否”）
	不合格原因

	1
	供应商的资格条件
	
	

	2
	本次采购的产品（服务）类别、技术参数的符合性
	
	

	3
	交付（服务）时间、售后服务、培训等承诺
	
	

	4
	谈判文件所要求的其他实质性响应条款
	
	





（全文完）
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