一、第五章采购需求第二点商务要求中第（一）条招标控制价修改为：
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	控制单价
	控制合价
	投标单价
	投标合价

	一
	
	路照明灯系统
	
	
	
	
	
	

	1
	组合型成套箱式 变电站
	【路灯箱变;250KVA;含箱变基础;详见设计;】
	台
	1
	155648.05
	155648.05 
	
	

	2
	隔离护栏
	【不锈钢围栏;尺寸详见设计】
	m
	23.8
	440.14
	10475.33 
	
	

	3
	标识牌
	【不锈钢警示牌;尺寸详见设计】
	块
	1
	347.47
	347.47 
	
	

	4
	电缆保护管
	【增强塑料管PE63;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】
	m
	2085
	63.39
	132168.15 
	
	

	5
	电缆保护管
	【增强塑料管PE50;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】
	m
	457
	46.44
	21223.08 
	
	

	6
	电缆保护管
	【增强塑料管PE110;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】
	m
	437
	115.1
	50298.70 
	
	

	7
	电缆保护管
	【明敷钢管DSC100;】
	m
	200
	136.84
	27368.00 
	
	

	8
	电缆保护管
	【过路钢管DSC100;】
	m
	1114
	92.92
	103512.88 
	
	

	9
	电缆保护管
	【铜芯电力电缆穿增强管敷设;YJV-3*70+2*35;】
	m
	437
	356.19
	155655.03 
	
	

	10
	电缆保护管
	【铜芯电力电缆穿增强管敷设;YJV-5*25;】
	m
	2430
	163.09
	396308.70 
	
	

	11
	配线
	【灯具内配线;BVV-450/750-3*2.5;】
	m
	1695
	13.4
	22713.00 
	
	

	12
	人（手）孔井
	【检查井500*600;详见图纸设计;】
	座
	29
	1042.42
	30230.18 
	
	

	13
	人（手）孔井
	【过路井1180*1180*1100;详见图纸设计;】
	座
	34
	1389.89
	47256.26 
	
	

	14
	电缆终端头
	【铜芯电力电缆5*25;干包式电力电缆终端头头制安】
	个
	8
	9.2
	73.60 
	
	

	15
	电缆中间头
	【铜芯电力电缆VV-1-5*16;干包式电力电缆中间头制安】
	个
	57
	91.95
	5241.15 
	
	

	16
	常规照明灯
	【12米双挑灯;光源:LED250W+100W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】
	套
	26
	6577.4
	171012.40 
	
	

	17
	常规照明灯
	【12米单挑灯;光源:LED250W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】
	套
	12
	5605.26
	67263.12 
	
	

	18
	常规照明灯
	【12米双挑灯;光源:LED200W+100W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】
	套
	10
	6284.95
	62849.50 
	
	

	19
	常规照明灯
	【13米投光灯;光源:3*250W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】
	套
	9
	11859.12
	106732.08 
	
	

	20
	普通灯具
	【吸顶灯250W】
	套
	2
	385.09
	770.18 
	
	

	21
	普通灯具
	【吸顶灯100W】
	套
	2
	291.44
	582.88 
	
	

	22
	接地极
	【镀锌钢管DN50; L=2500mm接地极;普通土;详见设计;】
	根
	19
	228.01
	4332.19 
	
	

	23
	接地母线
	【接地母线敷设-40*4热镀锌扁铁;】
	m
	57
	46.95
	2676.15 
	
	

	24
	接地装置调试
	【接地极装置调试;】
	根
	19
	38.66
	734.54 
	
	

	25
	挖沟槽土方
	【挖三类土（人、机配合）;深度1.5m以内;挖土、抛土于槽边;工程计量规则：按实挖方计量;】
	m3
	1803.06
	13.96
	25170.72 
	
	

	26
	回填方
	【素坑、槽回填夯实;就地取土、平整;工程计量规则：按实填方计量】
	m3
	1803.06
	12.73
	22952.95 
	
	

	二
	预留金
	
	
	
	
	1623596.29 
	
	

	27
	预留金
	本项为不可竞争费
	项
	1
	80000.00 
	80000.00 
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	1703596.29 
	
	




2、 [bookmark: _GoBack]响应文件格式第8点分项报价表中清单调整为：
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	品牌
	金额（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	控制单价
	控制合价
	投标单价
	投标合价

	一
	
	路照明灯系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	组合型成套箱式 变电站
	【路灯箱变;250KVA;含箱变基础;详见设计;】
	台
	1
	
	155648.05
	155648.05 
	
	

	2
	隔离护栏
	【不锈钢围栏;尺寸详见设计】
	m
	23.8
	
	440.14
	10475.33 
	
	

	3
	标识牌
	【不锈钢警示牌;尺寸详见设计】
	块
	1
	
	347.47
	347.47 
	
	

	4
	电缆保护管
	【增强塑料管PE63;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】
	m
	2085
	
	63.39
	132168.15 
	
	

	5
	电缆保护管
	【增强塑料管PE50;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】
	m
	457
	
	46.44
	21223.08 
	
	

	6
	电缆保护管
	【增强塑料管PE110;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】
	m
	437
	
	115.1
	50298.70 
	
	

	7
	电缆保护管
	【明敷钢管DSC100;】
	m
	200
	
	136.84
	27368.00 
	
	

	8
	电缆保护管
	【过路钢管DSC100;】
	m
	1114
	
	92.92
	103512.88 
	
	

	9
	电缆保护管
	【铜芯电力电缆穿增强管敷设;YJV-3*70+2*35;】
	m
	437
	
	356.19
	155655.03 
	
	

	10
	电缆保护管
	【铜芯电力电缆穿增强管敷设;YJV-5*25;】
	m
	2430
	
	163.09
	396308.70 
	
	

	11
	配线
	【灯具内配线;BVV-450/750-3*2.5;】
	m
	1695
	
	13.4
	22713.00 
	
	

	12
	人（手）孔井
	【检查井500*600;详见图纸设计;】
	座
	29
	
	1042.42
	30230.18 
	
	

	13
	人（手）孔井
	【过路井1180*1180*1100;详见图纸设计;】
	座
	34
	
	1389.89
	47256.26 
	
	

	14
	电缆终端头
	【铜芯电力电缆5*25;干包式电力电缆终端头头制安】
	个
	8
	
	9.2
	73.60 
	
	

	15
	电缆中间头
	【铜芯电力电缆VV-1-5*16;干包式电力电缆中间头制安】
	个
	57
	
	91.95
	5241.15 
	
	

	16
	常规照明灯
	【12米双挑灯;光源:LED250W+100W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】
	套
	26
	
	6577.4
	171012.40 
	
	

	17
	常规照明灯
	【12米单挑灯;光源:LED250W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】
	套
	12
	
	5605.26
	67263.12 
	
	

	18
	常规照明灯
	【12米双挑灯;光源:LED200W+100W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】
	套
	10
	
	6284.95
	62849.50 
	
	

	19
	常规照明灯
	【13米投光灯;光源:3*250W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】
	套
	9
	
	11859.12
	106732.08 
	
	

	20
	普通灯具
	【吸顶灯250W】
	套
	2
	
	385.09
	770.18 
	
	

	21
	普通灯具
	【吸顶灯100W】
	套
	2
	
	291.44
	582.88 
	
	

	22
	接地极
	【镀锌钢管DN50; L=2500mm接地极;普通土;详见设计;】
	根
	19
	
	228.01
	4332.19 
	
	

	23
	接地母线
	【接地母线敷设-40*4热镀锌扁铁;】
	m
	57
	
	46.95
	2676.15 
	
	

	24
	接地装置调试
	【接地极装置调试;】
	根
	19
	
	38.66
	734.54 
	
	

	25
	挖沟槽土方
	【挖三类土（人、机配合）;深度1.5m以内;挖土、抛土于槽边;工程计量规则：按实挖方计量;】
	m3
	1803.06
	
	13.96
	25170.72 
	
	

	26
	回填方
	【素坑、槽回填夯实;就地取土、平整;工程计量规则：按实填方计量】
	m3
	1803.06
	
	12.73
	22952.95 
	
	

	二
	预留金
	
	
	
	
	
	1623596.29 
	
	

	27
	预留金
	本项为不可竞争费
	项
	1
	
	80000.00 
	80000.00 
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	
	1703596.29 
	
	



