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第一章  磋商邀请
受江苏省曲塘高级中学的委托海安中信会计师事务所有限公司就江苏省曲塘高级中学科创楼网络中心建设及智能化门禁系统集成采购项目([JSZC-320685-HAZX-C2026-0018])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
江苏省曲塘高级中学科创楼网络中心建设及智能化门禁系统集成采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年9月4日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-HAZX-C2026-0018 
2.项目名称：江苏省曲塘高级中学科创楼网络中心建设及智能化门禁系统集成采购项目

3.项目类型：服务类
4.项目行业：软件和信息技术服务业
5.预算金额：120万元
6.最高限价：118万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：签订合同后60日历天内完成全部设备的供货到场，安装、调试、验收合格后交付采购人使用。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业。
3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
1.时间：2026年8月24日至2026年9月4日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。  

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交响应文件截止时间
1.2026年9月4日9点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、本次磋商联系方式
　　　1.采购人信息
名称：江苏省曲塘高级中学

地址：江苏省南通市海安市曲塘镇中心北街5号
联系人：于鹏
联系方式：13806276299
2. 采购代理机构信息

名  称：海安中信会计师事务所有限公司

地  址：海安市江海东路10号

联系人：丁星玮
联系方式：15162706777
3.项目联系方式

磋商文件制作人: 丁星玮
项目磋商经办人：丁星玮
交易系统软件维护人员：那工  0519-86722801、0519-86722806
第二章  供应商须知
一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请
（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准
（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。
8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19.提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23.磋商小组

   23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。
29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：服务类
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
一.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目围绕江苏省曲塘高级中学数字化校园建设整体规划，完成科创楼网络中心标准化建设、旧机房整体平滑搬迁，同步落地全校智能门禁系统，实现校园网络高带宽、高可靠、易扩展升级，校园出入口及重点区域安全管控智能化，全面满足未来5年智慧教学、科创实训、安防管理的核心需求；项目整体交付周期控制在60日历天内，网络搬迁业务中断不得影响学校正常业务开展。

为全面推进智慧校园建设，完善校园信息化基础设施，优化校园网络传输、安全管控、信息服务体系，适配现代化教学、办公、安防管理及校园服务需求，依据国家教育信息化及智能化校园建设相关标准，结合本校校园现状，实施本次校园智能化升级改造项目。项目主要包含科创楼网络中心建设及整体搬迁、校园安防门禁道闸智能化升级、校园智能信息发布系统建设、学生请假系统（利用现有电子班牌系统）、电动升旗系统等，具体建设内容如下：

1、科创楼网络中心建设及整体搬迁

本项目聚焦校园核心网络底座升级，重构校园主干网络架构，标准化建设核心机房，完成老旧机房平稳搬迁，搭建高速、稳定、安全、多业务融合的新一代校园网络系统，全面满足校园教学、办公、安防、物联网、广播等各类信息化业务长期运行需求。

1.1 新机房标准化装修改造

本次核心机房选址于科创楼三楼北侧（附件一图纸），施工前供应商需安排专业技术人员进场实地勘测，结合场地实际尺寸、建筑结构、周边环境制定专属机房改造施工方案。同时优化机房通风散热、电力配电、综合布线布局，划分设备区、配线区、检修操作区，保障机房设备安全稳定运行、后期运维便捷高效，打造标准化、规范化、可扩展的校园核心数据机房。

1.2 校园主干网络建设及施工

搭建校园楼宇主干光纤传输网络（附件二系统图），实现核心机房与毓秀楼、体艺楼、启智楼的点对点光纤直连，科创楼单独一根48芯光纤到图书馆机房用于“标准化考场”使用，根据校园场地规划及楼宇间距，按需铺设室外地埋光缆，筑牢校园主干网络传输基础。网络架构设计中，结合校园业务场景合理规划、精准划分VLAN网段，实现互联网访问、校园广播、安防监控、校园物联网、办公教学等多业务网络隔离传输，达成多网融合、独立运行、互不干扰的建设效果，有效提升网络传输效率、安全性与稳定性。

1.3 机房整体搬迁及收尾验收

制定科学稳妥的机房搬迁方案，分批次、分时段完成老旧机房设备迁移、调试、上线工作，最大限度降低搬迁对校园教学、办公网络使用的影响。搬迁完成后，保留原老机房一墙柜设备作为网络汇聚节点，完善校园网络层级架构，保障网络传输全覆盖、无死角。项目施工全部完成后，严格按照校园网络建设国家标准，对校园网络全点位、全链路进行性能复测，包含网络带宽、传输时延、丢包率、稳定性、安全性等核心指标，确保所有点位达标，系统整体稳定运行，顺利完成项目竣工验收。

2、校园访客、门禁、道闸智能化管控、请假系统建设

本项目基于学校现有安防综合管理平台进行扩容升级、功能拓展，不改动原有核心平台架构，实现新旧系统无缝对接、统一纳管。通过升级校门车辆通行、人员访客登记、门禁管控体系、学生请假系统，构建全方位、智能化、可追溯的校园安全防控体系，全面满足平安校园验收各项硬性指标，实现校园人、车、物安全精细化管控。

2.1 校门智能通行系统建设

针对校园出入口安防管控需求，分区完善校门智能化设备部署：在西大门新建一套智能访客登记设备、人行摆闸设备及车牌识别道闸系统，实现外来人员登记入校、人行通行、车辆进出一体化管控；在东大门新建车牌识别系统及智能道闸设备，完善校园双侧校门车辆通行管控体系。所有设备接入校园原有安防综合管理平台，统一数据汇总、统一权限管控、统一操作运维。

2.2 楼宇智能门禁系统部署

结合校园办公及重点区域安防管理需求，在办公楼、科创楼重点区域安装智能化门禁设备（具体点位及设备参数详见项目建设清单）。通过门禁系统实现人员出入权限分级管理、通行记录全程留存，杜绝无关人员随意进出办公及核心功能区域，保障校园办公秩序及区域安全。

2.3请假系统

为规范校园学生请假外出管理，实现学生自助请假申请、班主任线上审批、门卫室人脸自助核验、保安快速查单放行的全流程智能化管理，替代传统纸质假条、人工登记模式，杜绝代签、假条造假、无审批外出等安全隐患。现基于校园电子班牌设备及管理系统，定制开发全校统一的请假人脸核验管理功能模块嵌入到现有系统；学生在教室或宿舍门口设备上申请请假，由班主任审批通过，在门卫设备刷脸显示请假信息，由门卫值班人员在设备上核对请假信息及人脸比对确认无误后放行通过。

2.4 系统管控成效及验收标准

系统建成后，可实现外来人员入校全流程可追溯、校园车辆通行全场景自动化管控、校门人员车辆动态数据实时可视化展示，支持数据实时查询、记录留存、异常预警。项目整体建设标准、功能配置、数据指标完全匹配平安校园验收中访客登记、门禁管控、车辆管理的全部硬性要求，全面提升校园安防智能化、数字化、精细化管理水平。

3、校园智能信息发布系统建设

为优化校园公共服务宣传、信息公示、通知播报能力，针对性建设食堂场景智能信息发布系统，适配校园就餐服务、通知公示、文明宣传等场景需求，打造高效、智能、便捷的校园信息传播体系。本次项目新建一套智能信息发布系统，将学校内所有的信息发布屏、LED屏等统一纳管，兼容对接校园 OA、教学办公系统，对接不改动原有业务数据；可对接第三方 IP 源，统一归集治理多系统数据库，支持网页数据与网页视频流解析抓取；增加一台信息发布管理设备对发布的内容及方式进行管控。

3.1智能终端设备采购部署

本次项目统一采购20台适配食堂专属场景的智能信息发布终端设备，以及售饭窗口18台菜品发布电视配上信息发布盒，适配食堂人流密集、环境特殊的使用场景，搭载配套专属智能信息发布管理系统，支持后台集中管控、智能运维，满足校园常态化信息发布需求。

3.2 系统核心功能配置

整套系统具备远程批量内容发布、定时排期自动播放、分区域精准推送等核心功能，可实现食堂菜品公示、就餐须知、校园通知、安全提示、文明宣传、节假日公告等内容的智能化、自动化播报，无需人工现场操作，大幅提升信息发布效率与精准度，可根据不同时段、不同区域灵活调整播放内容，适配校园多样化宣传需求。支持定时分时段播放图文视频、网页直播，页面自动轮换，直播结束自动复原页面；可多时段定时切换内容、远程开关机。 终端支持分组增删改查、批量分配，可按机构、分辨率检索筛选终端。 按分组分配独立管理账号，各部门人员本地电脑登录即可管控本组设备，无需总站服务器操作。

二.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

整体改造工程严格遵循《数据中心设计规范》（GB50174-2017）国家标准实施，全面落实机房防尘、防静电、防火、防雷、温湿度调控、接地保护、承重加固等标准化建设要求。

楼宇主干链路采用单光纤链路部署，布线设计、施工、验收全流程严格执行《综合布线系统工程设计规范》等国家行业标准，布线规整、标识清晰、防护到位，具备极强的稳定性与扩展性。

所有技术标准，按国家最新标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

三.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

主要设备技术要求清单中标★项不允许负偏离，出现负偏离或不符合则作为无效响应文件。技术参数中标▲项要求提供证明材料的，须按要求提供证明材料，否则视为负偏离。技术偏离表必须作实事求是的响应，如照搬照抄项目需求产品说明中的技术要求的，中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由采购人承担。

综合布线及室外管网中的数量为预估数量仅供参考，建议供应商须对项目现场情况进行充分勘察及了解，包括但不限于设备数量是否准确等，采购人在清单中未列明或描述不全，但供应商为满足采购人的要求而必须完成的工作，供应商应计入投标报价中，采购人不为此类项目另外支付。如有数量变更或额外增项请在投标时体现在报价清单中（变更后数量不得低于清单建议数量），由于投标前现场勘查不到位或不详细或未进行现场勘察而导致的相关责任由供应商自行负责。

四.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 

4.1采购标的需求清单及详细参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	机房改造及装修

	1
	静电地板铺设
	★600×600×20mm陶瓷面防静电地板 ， 载荷200公斤/平方米；全钢无边地板支架，支撑架八爪状分岔设计；B1级20mm铝箔橡塑保温板。
	㎡
	49.5

	2
	门口踏步
	★机房入口踏步：坡道净宽 900mm，坡度 1:12；骨架采用 50mm×50mm 热镀锌角钢焊接承重框架，坡面铺贴与机房同规格陶瓷面防静电地板，坡面起止端圆弧过渡，配置导电不锈钢防滑收边；坡道钢架与机房防静电接地网可靠跨接，静电耗散电阻 10⁶～10⁹Ω。
	项
	1

	3
	金属踢脚线
	★80MM高 304拉丝不锈刚，1.0厚。
	米
	28

	4
	机房双层遮光窗帘
	★高精密灰色面料，涤纶，含阻燃B1级，含衬布、轨道、安装；高度预留15cm，可完全隐藏轨道，保证外观整洁，分为2段或3段拼接，单段长度控制在2~3.5米，褶皱比1:2配置，总用布量约12.6米，保证窗帘完全闭合时无透光缝隙，底部距地面预留3~5cm间隙，避免拖地积灰；利用防水材料进行孔洞封堵。
	项
	1

	5
	承重支架
	★机柜、UPS、精密空调等重型设备设计的散力支撑结构；主框架采用50mm×50mm×5mm角钢或100mm×50mm槽钢，承重关键部位采用厚度≥2.0mm的优质碳素结构钢；支架长度、宽度可根据设备实际底面尺寸定制，常规安装高度H=500mm，可配合现场情况调整。
	套
	13

	6
	玻璃隔断
	★防火12mm厚度钢化玻璃。
	㎡
	15

	7
	铁方管
	★40mm✘80mm热镀锌铁方管 安装需做防锈处理。
	m
	4.5

	8
	双开防火玻璃门
	★1500*2200MM，12mm防火钢化玻璃，含不锈钢门套及门五金。
	套
	1

	9
	机房单独门禁
	★门禁电锁需选用断电开型304不锈钢磁力锁或阴极锁，静态拉力不低于300kgf，锁舌行程≥15mm，在断电状态下自动解锁，完全符合消防逃生规范要求；采用IC卡+密码复合验证；支持远程权限配置，管理员可通过管理客户端远程新增、删除、调整人员通行权限，无需到现场操作，同时可针对特定重要通道设置定时通行规则，限定仅在指定时段内允许授权人员进入。
	套
	1

	10
	摄像头
	★最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像。支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20m，1个内置麦克风符合IP67防尘防水设计，可靠性高；其中需配备一台带温控报警摄像头，超过设置温度，摄像机自己会语音提示，接录像机的，监控屏幕上弹窗。
	个
	4

	11
	硬盘录像机
	★1盘位，1U 260系列金属机箱免线缆，硬盘直插设计；支持1个HDMI 口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出1个百兆网口、2个USB2.0接口支持PoE摄像机即插即用；
	个
	1

	12
	硬盘
	★4T
	个
	1

	13
	综合配电柜
	★3P100A*1、3P 63A*1、3P 40A*1、2P 16A*12；根据现场机房内情况进行定制，满足现场需求
	套
	1

	14
	插座电缆
	★BV2.5mm²；
	m
	200

	15
	柜机空调输入线缆
	★YJV5*4mm²；
	m
	20

	16
	市电配电柜至机房配电柜柜线缆
	★YJV4*25+1*16mm²；
	m
	25

	17
	列头柜输出线缆（机房机柜）
	★YJV3*4mm²；
	m
	250

	18
	UPS输入输出线缆
	★YJV4*25+1*16mm²；
	m
	35

	19
	单联开关
	★1、单联开关，尺寸86mm*86mm；

★2、面板：PV阻燃塑胶；

★3、内部：锡磷青铜部件；

★4、触点：银触点。
	只
	1

	20
	三两眼插座
	★1、两孔+三孔，86型暗装；

★2、额定电流：10A；

★3、抗阻燃、抗紫外线、不变色。                                           
	只
	6

	21
	强电桥架
	★镀锌金属桥架100mm*50mm，国标。
	米
	30

	22
	强电桥架
	★镀锌金属桥架300mm*100mm，国标。
	米
	15

	23
	弱电桥架
	★镀锌金属桥架300mm*100mm，国标。
	米
	10

	24
	安全出口指示灯
	★1、材质：不锈钢+阻燃塑料；

★2、光源类型：LED光源；

★3、平均照度：≥50Lm。
	只
	2

	25
	应急照明
	★疏散照明灯；正常电源断电后，疏散/备用照明切换时间≤15s，安全照明≤0.5s；最低续航不低于90分钟；
	只
	6

	26
	紧定式镀锌薄壁电线管
	★1、规格Ф20*0.8厚的JDG管；             ★2、外表美观：产品外表面采用镀锌技术处理，管道光滑贺顺，无毛刺。
	米
	30

	27
	金属86盒
	★1、钢制暗盒，86型；

★2、材质：金属钢制；

★3、尺寸大小：81mm*81mm*50mm。
	个
	7

	28
	接地铜排
	★30mm *3mm接地铜排。
	米
	28

	29
	接地铜箔
	★100mm *0.3mm铜箔。
	米
	160

	30
	等电位跨接
	★ZR-BVR6mm²，双色线。
	项
	1

	31
	接地线
	★ZR-BVR50mm²。
	米
	10

	32
	等电位端子箱
	★接地端子箱、铜鼻子、绝缘子。
	套
	1

	33
	手提灭火器
	★新国标3KG二氧化碳手提灭火器。
	只
	2

	34
	网络机柜
	★机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装；尺寸：（W *D *H）：600mm*1200mm*2000mm，颜色：黑色或灰色；含侧板；导轨；托盘；理线板，两条PDU。
	台
	6

	35
	机房装修及施工
	★含实施的人工及辅材税金等所有项目相关费用。
	项
	1

	综合布线及机房搬迁

	36
	PE管
	★材质PVC，壁厚2.2,规格50。
	米
	600

	37
	PVC管
	★国标PVC25。
	米
	2000

	38
	软管
	★内径25mm壁厚2.5毫米。
	米
	500

	39
	挖土
	★挖土（深度20CM）、回填。
	米
	500

	40
	路面开槽及恢复
	★水泥、柏油及砌砖地面开槽及恢复原貌。
	米
	300

	41
	手井
	★室外400mm *400mm手井。
	座
	12

	42
	48芯室外单模光缆
	★1、符合GB/T 50312-2016和YD/T901-2018标准。                             
★2、室外；支持OS1、OS2、OM3、OM4等不同规格多种芯数光纤。
★3、使用温度-40℃~+60℃；抗拉力长期600N，短期1500N；允许压扁力长期300N/100mm，短期1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
★4、外护套采用LDPE材料，具有良好的防水、防油、防晒功能。
	米
	3000

	43
	24芯室外单模光缆
	★1、符合GB/T 50312-2016和YD/T901-2018标准。                             
★2、室外；支持OS1、OS2、OM3、OM4等不同规格多种芯数光纤。
★3、使用温度-40℃~+60℃；抗拉力长期600N，短期1500N；允许压扁力长期300N/100mm，短期1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
★4、外护套采用LDPE材料，具有良好的防水、防油、防晒功能。
	米
	1800

	44
	12芯室外单模光缆
	★1、符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。
★2、室外；支持OS1、OS2、OM3、OM4等不同规格多种芯数光纤。
★3、使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期600N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
★4、两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。
	米
	2000

	45
	24口光纤配线架
	★1、符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。
★2、箱体采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理，外形美观。
★3、19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。
★4、前面板可拆卸式设计，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。
	台
	27

	46
	尾纤
	★1、符合GB/T 50312-2016标准。
★2、插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。
★3、采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。
★4、采用高精度二氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力，连续插拔插损小。
	根
	504

	47
	耦合器
	★1、符合GB/T 50312-2016标准。
★2、插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。
	只
	504

	48
	光纤熔接
	★根据现场光纤需求定制。
	芯
	1400

	49
	光纤跳线
	★1、符合GB/T 50312-2016标准。
★2、插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。
★3、采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。★4、采用高精度二氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力，连续插拔插损小。
	根
	200

	50
	智能安全网关
	★1、要求固化千兆电口数量≥8个，combo口≥2个，支持扩展 4G 卡模块；2）固化单电源；3）最大并发连接数≥180万，每秒新建并发连接≥40000；

▲2、设备具备预置或手工导入国家地理库数据，并能将其利用到安全访问管控策略中，可实现对指定的国家IP范围进行阻断。（提供相关的检测（测试）报告）

★3、支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网，包括网络配置、流控配置、授权激活等必要上线步骤；

★4、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、NAT等基础网络功能；

▲5、系统支持资产发现功能，系统应支持自动发现并识别接入的终端IP、厂商、设备类型、设备型号等信息，并支持将终端加入资产库。（提供相关的检测（测试）报告）。

▲6、支持通过SNMP采集各个字节包的占比数据，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计。（提供相关的检测（测试）报告）。

★7、实配：SSL VPN接入授权10个；
	台
	1

	51
	交换机
	★1、交换容量≥672Gbp，转发性能≥126Mpps，以官网最小值为准；
★2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；
★3、要求所投设备MAC地址≥16K；
▲4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；提供具有 CMA或 CNAS认证章的测试报告；
5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
▲6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，（提供相关检验报告证明）；
	台
	21

	52
	光模块
	★配套
	个
	42

	53
	网络机房施工及搬迁
	★包含原机房所有设备的整理、标签、搬迁、割接、重新上架安装调试及综合布线实施人工配件辅材等。
	项
	1

	门禁、访客、请假系统

	54
	门禁授权
	★1、基于现有的平台（iVMS-9000N-S5/C500）做授权扩容增加门禁通道管理路数授权300路
	路
	300

	55
	发卡终端及人脸采集
	★1、发卡终端CPU不低于12500，8G内存512G内存显示器不低于23.8寸；

★2、发卡器：设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小480*800，屏幕防暴等级IK04；

 ▲3、设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。（提供公安部检验认证报告证明）；
★4、设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080；
★5、设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记；
★6、支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；人脸采集距离：0.3~2m；人像采集时间：≤200ms；
	台
	1

	56
	人脸门禁一体机
	★1、设备采用≥4.3英寸触摸显示屏，屏幕防暴等级≥IK04，设备结构后壳防破坏能力≥IK07的要求，设备防护等级应≥IP65。（需提供与现有平台无缝对接） 1、支持多网络同时连接(10M/100M自适应)；RS-485接口×1个；韦根接口×1个；USB接口×1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入X1个；机械防拆开关×1个；
★2、设备应支持TCP/IP有线网络通信传输方式；设备应支特10M/100M网络自适应配置；设备应支持通过IPV4网络地址登录；设备应支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；设备应支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；
★3、设备应能离线存储10000个用户信息（用户能设定为管理员）；设备应能离线存储10000张人脸库；设备应能离线存储50000张卡片信息；设备应能离线存储150000笔进出记录；设备应能离线存储10000个密码；
★4、应支持通过 WEB进行设备各项功能参数配置
★5、应支持以下认证方式：人脸；支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）；二维码；密码；应支持任意一种、任意两组、任意三组组合认证；
★6、支持对用户进行非授权名单标注；支持本地非授权名单信息比对；支持本地非授权名单记录上传；
▲7、设备应支持本地加密存储进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；人员信息及进出事件采用加密处理（提供公安部检验认证报告证明）；
★8、应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；设备待机功耗低于8W；
★9、系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现以下权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程升门；APP远程开门；室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡等多种类型用户权限设置；应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理；应支持常开、常闭时段管理；应支持首卡开门管理；
★10、设备应支持手动校时和自动校时功能发生以下情况时，系统应告警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；非授权名单卡刷卡时，接入系统平台后可支持视频联动报警功能；
▲11、对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失（提供公安部检验认证报告证明）；
★12、设备支持在线升级、本地U盘升级、OTA 升级功能根据设定事件的联动关系，当检测到该件发生时，可触发对应的动作。
	台
	63

	57
	单门磁力锁（带信号反馈）
	★外壳材料：铝合金；锁体尺寸：长250×宽48×高27(mm)、吸板尺寸：长180×宽38×高11(mm)、工作电流/电压：DC12V/350mA、指示灯、信息反馈。
	个
	20

	58
	双门磁力锁（带信号反馈）
	★锁体尺寸：长500×宽48×高27(mm)、吸板尺寸：长180×宽38×高11(mm)、工作电压/电流：DC12V/350mA ×2   信息反馈。    
	个
	41

	59
	磁力锁支架
	★磁力锁支架。
	个
	98

	60
	门夹
	★磁力锁门夹。
	个
	5

	61
	电动门控制器
	★电动门控制器。
	个
	5

	62
	开门按钮
	★外壳材料：ABS；产品尺寸：86mm×86mm×30mm（长×宽×高）；工作温度：-20°C～+55°C；
工作湿度：0%～95%RH（无凝结）；防腐蚀等级：普通防护。
	个
	61

	63
	定位闭门器
	★1.两档调速(关门速度与锁门速度)；适用门重45-65KG；安装孔间距188*19；可选配定位功能。
	个
	82

	64
	楼层设备箱
	★‌600×400×200mm‌ 金属箱体壁厚≥1.2mm（冷轧钢板）‌，防护等级 ‌IP54。
	个
	15

	65
	门禁电源
	★12V5A。
	个
	32

	66
	楼层24口交换机
	★24个千兆电口，4个千兆光，交换容量≥128Gbps，包转发能力≥41.67Mpp符合IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3x；端口防雷能力：6kV，支持管理端口速率、双工、自协商、端口模式；支持环路保护功能；支持一对一、多对一镜像、基于流的镜像，同时只支持一组镜像；支持静态地址和过滤地址、IGMP snooping。
	台
	12

	67
	开门信号线
	★RVV 2*0.5。
	米
	280

	68
	磁力锁信号线
	★RVV 4*0.5。
	米
	1200

	69
	一体机网线
	技术参数：
★1、性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准；
★2、用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用；
★3、中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑；
★4、精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT）；
★5、线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。
	箱
	32

	70
	门禁电源线
	★RVV 2*1.0。
	米
	8600

	71
	24口汇聚交换机
	★配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用万兆光接口数量≥4支持独立的console管理串口交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能。
	台
	1

	72
	总电源线
	★RVV 3*2.5。
	米
	990

	73
	总网线CAT6
	技术参数：
★1、性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准；
★2、用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用；
★3、中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑；
★4、精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT）；
★5、线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结；

▲6、所投6类非屏蔽双绞线符合IEC 60332-1-2：2015标准的线缆燃烧检测报告（提供CMA或CNAS第三方机构检测的检验报告）。
	箱
	4

	74
	消防联动控制模块
	★消防联动控制模块，执行标准 ‌GB 16806-2006。
	个
	7

	75
	PVC线槽
	★尺寸 20mm×12mm。
	米
	980

	76
	PVC管
	★Φ20。
	米
	6000

	77
	门禁施工费及辅材人工等
	★包含门禁部分实施所需的所有人工、安装调试、辅材配件、税金及维保期内的服务等所有费用。
	项
	1

	78
	访客机
	★1、桌面式访客机需与现有的综合安防平台无缝对接，投标时需提供无缝对接承诺函并加盖公章
高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏具有200万高清摄像头，支持访客的照片采集，同时支持白光补光，可适应光线差的环境；
★2、内置居民身份证阅读器，支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，核实通过后才能完成登记流程；
★3、内置二维码扫描仪，可识别访客预约码，完成访客登记，或识别访客凭条的二维码，方便访客签离；
★4、支持打印访客凭条，当访客登记成功后，由访客机打印访客登记信息尺寸：15.6寸（触摸）+11.6（显示）操作方式：主屏触摸，副屏显示、镜头数量：2，像素：200W 
	台
	1

	79
	综合管理平台访客模块升级
	基于现有平台做访客模块扩容
访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。
★一、提供访客预约管理应用
1、支持管理员在平台端进行访客预约操作；
2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作；
3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息；
4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果；
5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约；
★二、提供访客登记管理应用
1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记；
2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记；
3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记；
4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记；
5、支持访客登记时进行人证比对；
6、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记；
5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台；
6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访；
★三、提供访客权限管理应用
1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸管控；
2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限；
3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限；
3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改；
4、支持针对下发失败的权限重新下发；
★四、提供访客签离管理应用
1、支持在访客机上人工签离；
2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离；
3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离；
4、支持签离后回收访客权限；
★五、提供访客记录查询应用
1、支持访客预约记录查询；
2、支持访客来访记录查询；
	套
	1
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	摆闸单机芯（不锈钢摆臂）
	单机芯边道机
★1、通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
★2、交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
★3、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
★4、记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
★5、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
▲6、激光雷达防夹：设备应采用6个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐设备应支持单侧通道独立使用,具有雷达探测防夹功能、防尾随功能、雷达探测识别开门功能；（提供公安部检测报告）；
★7、防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态。
	套
	2
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	摆闸双机芯（不锈钢摆臂）
	双机芯中间机
★1、通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
★2、交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
★3、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
★4、记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
★5、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
★6、激光雷达防夹：设备应采用6个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐设备应支持单侧通道独立使用,具有雷达探测防夹功能、防尾随功能、雷达探测识别开门功能；
★7、防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
	套
	1
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	人脸识别组件
	设备应采用嵌入式 linux 系统。
前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
★1、LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；

★2、RS-485 串口╳1个；

★3、输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；★4、USB 接口╳2个，包括 type C接口、micro USB接口和普通USB连接口（需扩展线）；

★5、内置扬声器╳1个；

★6、门锁 I/O 输出╳1个；

★7、门磁 I/O 输入╳1个；

★8、开门按钮 I/O 输入╳1个；

★9、报警 I/O 输出╳1 个；

★10、报警事件 I/O 输入╳2 个；

★11、机械防拆开关╳1 个；

★12、支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；

★13、支持 micro SD 卡槽扩展；

★14、支持 MIC 音频输入采集。
屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
	台
	4
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	遮阳罩
	★造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。
	只
	4
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	座装支架
	★安装方式：通道安装（自研通道安装孔位尺寸）使用环境：室内外、材质：铝合金
	台
	4
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	LED抓拍一体机
	★LED抓拍显示一体机：
高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps
集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本
支持LED显示屏
内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求
支持电动变焦镜头，便于调试
识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
	台
	4
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	车辆栅栏杆
	★采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高
侧贴式安装，安装方便、结构紧凑
齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长
直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制
支持遇阻反弹，开优先保护功能
直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳
事件日志记录、方便操作追踪，支持红外，地感，雷达等多种防砸
支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态
栅栏杆最外支撑脚（带缓冲50CM可调，安装须着地；海边，大西北等场景对地挖洞可提升抗风能力）
	根
	1
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	出入口防砸雷达
	★采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
	台
	1
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	微信访客预约
	为提高外来人员的来访体验及登记效率，提供移动端访客微信预约应用，主要包括在微信公众号中进行访客自助预约、被访人邀约、被访人审批、记录查看、消息通知等。
★一、访客自助预约
1、支持访客通过微信公众号进行预约申请；
2、访客自助预约后，支持通过微信公众号向被访人发送审核通知消息，被访人审核处理完后，微信公众号消息通知访客；
3、支持快速再次预约，访客可在历史预约记录基础上修改预约时间进行快速预约
4、访客可查看预约信息中的二维码凭证，作为访客身份验证的凭证。
★二、被访人邀约
1、支持被访人通过微信公众号进行访客邀约；
2、被访人邀约后，支持通过微信公众号向访客发送邀约通知消息，访客进行应邀处理，应邀处理完成后，微信公众号消息通知被访人；
3、被访人可以在未超过访客拜访时间内，取消邀约，并微信公众号消息通知访客。
★三、被访人审批
1、支持被访人审批访客自助预约信息，可选择通过或退回，退回需说明原因，并微信公众号消息通知访客。
★四、记录查看
1、支持访客查看预约记录、受邀记录；
2、支持被访人查看邀约记录、审批记录、被访记录。
	套
	1
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	访客、道闸实施
	★包括水泥基础浇筑不锈钢围堵、零星的信号线、电源线、管材及人工实施等所有配套费用。
	项
	1
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	电子班牌
	★1、采用21.5英寸横竖屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。
★2、整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。
▲3、具备≥两条L型LED状态指示灯，支持通过状态指示灯不同颜色的变化，便于甄别场地的不同占用状态。（提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
★4、整机正面覆盖钢化玻璃；整机最大厚度不大于33mm，整机正面不采用贴膜方式,具备防眩光功能。
★5、可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。
★6、刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。
★7、整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。
★8、整机支持外接门禁控制；支持韦根协议、BLE、I/O接口。
★9、系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；操作系统版本不低于Android 9.0；整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。
▲10、支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。（提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
	台
	4
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	班牌软件
	★1、系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版；
★2、信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级层级进行定向信息推送；
★3、新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示；
★4、公告发布支持家长提交回执设置，打开需要家长回执开关后，微信公众号会实时通知家长公告消息，老师可以在小程序实时查看家长提交回执明细；
★5、支持发布校级重要公告，新增公告内容同步在全校班牌置顶展示。
	套
	1
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	软件定制开发
	为规范校园学生请假外出管理，实现学生自助请假申请、班主任线上审批、门卫室人脸自助核验、保安快速查单放行的全流程智能化管理，替代传统纸质假条、人工登记模式，杜绝代签、假条造假、无审批外出等安全隐患。现基于校园电子班牌设备，定制开发全校统一的请假人脸核验管理功能模块。

★一、整体业务流程
1、学生端：教室电子班牌人脸识别登录 → 进入学生个人中心 → 提交请假申请（填写请假类型、事由、离校时间、返校时间）；
2、班主任端：线上接收请假审批消息 → 查看学生请假信息 → 审核通过/驳回；
3、学生离校：审批通过后，学生前往门卫室电子班牌 → 人脸识别登录个人页面 → 自动展示已通过的请假单据；
4、保安端：门卫班牌终端可视化查看请假审批状态、请假详情 → 确认老师已审批通过 → 核验无误后放行，系统自动记录离校记录。
★二、核心开发要求（重点）
1、全校统一学生人脸数据库建设（核心基础）
系统需搭建全校一体化学生人脸信息数据库，支持全校所有学生人脸信息统一录入、存储、更新、同步，满足全校所有门卫室电子班牌终端统一调用核验。
数据库功能要求：
支持批量导入学生学籍信息（姓名、学号、班级、年级、照片人脸特征）；
支持学生自主在教室班牌补录、更新人脸，后台自动同步至全校库；
人脸数据实时同步至所有门卫室电子班牌终端，无数据延迟；
支持新生录入、毕业学生数据清理、转学学生信息启停管理；
人脸数据加密存储，符合校园数据安全规范，防止信息泄露。
2、教室电子班牌——学生请假申请模块
人脸登录验证：学生在教室电子班牌通过人脸识别实名认证，进入个人专属页面，杜绝他人代操作；
请假申请功能：支持选择请假类型（事假、病假、公假等）、填写请假事由、选择离校时间段、紧急程度；
自动绑定对应班主任：提交申请后自动推送至本班班主任审批端口；
状态实时展示：学生可实时查看【待审批、已通过、已驳回、已过期】审批状态；
审批驳回支持查看驳回原因，可重新提交申请。
3、班主任线上审批模块
支持手机端/电脑端/班牌端多端接收请假审批提醒；
可查看学生详细信息、请假事由、离校时间；
支持一键通过、驳回并填写备注原因；
审批完成后，数据实时同步至门卫终端及学生个人中心。
4、门卫室电子班牌——人脸核验放行模块（关键功能）
门卫电子班牌为离校核验唯一终端，依托全校学生人脸数据库实现核验功能：
学生人脸识别登录：学生在门卫班牌刷脸，系统自动匹配全校人脸数据库，精准识别学生身份；
自动调取请假单据：识别成功后，页面自动展示该学生所有有效已审批请假记录，包含：学生姓名、班级、学号、请假事由、离校/返校时间、审批班主任、审批状态；
保安可视化核验：保安无需人工查单、无需询问核对，直接查看系统审批结果，仅老师已同意的有效假条可放行；
无审批拦截提示：学生未请假、审批驳回、请假过期的，刷脸后系统提示【无有效请假权限，禁止离校】，提醒保安禁止放行；
自动生成离校记录：核验放行后，系统自动记录人脸核验时间、离校时间、值班保安信息，形成溯源台账。
5、后台管理系统模块
学生人脸库管理：新增、删除、批量导入、人脸更新、数据同步；
请假数据台账管理：所有请假记录、审批记录、离校核验记录全程留存，可查询、导出、打印；
权限分级管理：管理员、班主任、保安、学生四级权限隔离；
数据统计分析：每日/每周/每月请假人数、离校频次、违规外出统计等报表；
设备同步管理：支持全校所有电子班牌数据统一同步、设备状态监测。
	套
	1
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	55寸信息发布一体机
	★1、高清解码芯片
★2、支持高清视频、图片、播放
★3、USB端口：2个
★4、网口：10/100/1000M自适应
★5、内存：2G
★6、闪存：32G 可扩展
★7、显示尺寸：55寸
★8、显示材质：IPS面板
★9、背光方式：LED
★10、分辨率：1920×1080
★11、可视角度：178°
★12、合金壁挂式框体
	台
	20
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	多媒体信息发布软件
	Windows2000/Windows2003/WindowsXP/Windows7等系统上安装，系统基于B/S结构，系统基于网络,通过IP地址来管理各个显示终端的显示内容，显示参数、休眠设置等；
★1、系统功能：系统首页:首页可以查看服务器运行状态、终端状态、任务发布状态等内容，并可进行就常用功能进行快捷导航。
★2、U盘管理：支持将节目拷贝到U盘进行播放，支持U盘下载任务、更新客户端软件等操作；
★3、简易发布：可针对一些用途相对简单的项目设置简易发布模式，一步操作完成信息发布操作；
系统特点：支持提供接口给外部软件进行信息发布操作，如微信发布；支持编辑互动节目，支持无人触摸进行信息发布轮播，触摸动作产生时，自动切换到互动节目；支持HTTP、RTSP协议直播节目播放；
	套
	1
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	第三方软件系统对接
	★1、兼容对接校园 OA、教学办公系统，对接不改动原有业务数据；可对接第三方 IP 源，统一归集治理多系统数据库，支持网页数据与网页视频流解析抓取。
★2、支持定时分时段播放图文视频、网页直播，页面自动轮换，直播结束自动复原页面；可多时段定时切换内容、远程开关机。
★3、终端支持分组增删改查、批量分配，可按机构、分辨率检索筛选终端。
★4、按分组分配独立管理账号，各部门人员本地电脑登录即可管控本组设备，无需总站服务器操作
	套
	1

	96
	信息发布盒
	★1、高清解码芯片
★2、支持高清视频、图片、播放
★3、USB端口：2个
★4、网口：10/100/1000M自适应
★5、内存：2G
★6、闪存：32G 可扩展
	台
	18

	97
	壁装支架
	★壁装支架。
	套
	20

	98
	信息插座
	★信息插座含模块。
	只
	20

	99
	电源插座
	★5孔电源插座。
	只
	20

	100
	BV2.5
	★BV2.5mm²。
	米
	1800

	101
	配电箱
	★1、安装方式：明装；排数：单排；

★2、额定电压：230/400V；

★3、防护等级：IP40；8回路，含空开。
	只
	1

	102
	24口交换机
	★1、24个千兆电口，4个千兆光，交换容量≥128Gbps，包转发能力≥41.67Mpp符合IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x；端口防雷能力：6kV，支持管理端口速率、双工、自协商、端口模式；支持环路保护功能；支持一对一、多对一镜像、基于流的镜像，同时只支持一组镜像；支持静态地址和过滤地址、IGMP snooping
	台
	1

	103
	墙柜
	★12U墙柜。
	台
	1

	104
	六类跳线
	★2米六类跳线。
	根
	20

	105
	六类非屏蔽线
	★六类非屏蔽线。
	箱
	4

	106
	PVC25
	★1、PVC25mm；
	米
	800

	107
	内容智能管控终端
	★2、CPU：八核国产化处理器GPU：32G；
★3、NPU：独立NPU，6 TOPS 算力；
★4、内存：8G；
★5、1个RJ45管理口，2个HDMI口，1个USB3.0接口，1个COM口；具备通内容播放一键Bypass功能。通过物理按钮，网关对违规内容只审计不过滤，防止影响重大活动内容播报完整性、流畅性，产品可以在无网络、互联网服务情况下独立对各类违规电子媒体内容进行分析、识别、过滤、审计，产品应具备对各类公共显示屏接入内容进行AI智能检测、过滤、审核及播放控制能力，能够阻断/替换违规多模态内容（文字、语音、图片、视频、场景等）的播放，能够把检测到的违规内容信息生成审计信息，也可以同步给产品管控平台；
★6、产品支持4K@60Hz范围内标准与非标准分辨率的视频、图片的输入检测，包括但3840x2160、2560x1600、1920x1080、1600x900、1024x768等，支持输入视频接口的信号状态、分辨率等检测和显示。设备视频输出接口的分辨率应自动与视频输入接口的分辨率保持一致；
★7、产品对非违规内容正常播放，一旦检测出播放内容包含违规内容，应立即将播放“安全播放帧”内容替换为预置图片/视频继续播放，替换环节无延迟、无卡顿，无感控制各类违规内容播放。
产品支持根据国标GB/T 45654对违规内容文字识别、分类、监测、过滤等功能；
★8、一级内容分类包含但不限于： 违反社会主义核心价值观文字、歧视性文字、商业违法文字、侵犯他人合法权益文字；
★9、二级分类包括但不限于：色情描写、性器官名称、性用品、色情演员、赌博行为、赌博术语、赌博机构/平台名称、涉政反动言论、宣传邪教迷信、敏感民族宗教言论、涉政组织/人物/事件名称、破坏国际关系、领导人外号、不规范用语/禁用词语、出售武器、宣扬恐怖主义、血腥恐怖描写、毒品药品名称、危险化学品名称、违禁工具名称、违禁灰产、非法社会组织、低俗用语、辱骂用语、恶意推广、诈骗广告、落马官员、地方落马官员、劣迹艺人、涉政负面人物等；
产品支持自定以违规文字内容，可以根据行业、场景自定义违规文字内容，文字检测敏感词库最高可支持200000条以上，每个敏感词字数最高可支持20字；
★10、产品支持针对敏感词的间隔符模糊检测，即使敏感词被干扰字符插入、分割，产品仍能识别违规内容；
★11、产品支持情感检测功能，对文本进行语义分析，针对特定保护对象进行负面情感检测；
★12、产品支持根据国标GB/T 45654对违规内容场景识别、分类、监测、过滤等功能。内容包含但不限于： 违反社会主义核心价值观场景、歧视性场景、商业违法场景、侵犯他人合法权益场景。例如：枪支武器、违禁刀具、血腥场景、骷髅、面具、暴恐标志、暴恐人物、游行集会、涉政标志、涉政地图、国旗国徽、赌博、金钱、吸烟、竖中指、纹身、毒品药品、身份证件、二维码、商品logo、麻将、注射器、大麻、色情、动漫色情、性感暴露等；
★13、产品支持通过AI算法模型快速构建场景模板并对模板进行处置策略的配置，可以提供交通、公安、政府、医院、学校、商场等基础模板帮助客户快速建立AI模型过滤策略；
★14、产品支持使用AI模型技术对违规人脸图像进行检测，包括劣迹艺人、落马官员等，违规人脸库中导入至少10000个敏感人脸样本；
▲15、产品支持异常事件报警，一键关停防护功能（提供公安部检测报告）；
▲16、产品具备多级自动播控策略匹配功能。自动根据屏幕播放内容的违规严重程度调节对播放内容的管控策略强度。（提供产品功能截图）；
▲17、符合TRIMPS-ZY04-039:2023《网络安全产品认证实施规则公共区域电子屏内容安全管控产品》测评要求的网络安全产品认证证书或同等效力的检测报告；（提供证书扫描件）。
	项
	1

	配件、电动升旗

	108
	1TB固态硬盘
	★固态硬盘SSD PCIe4.0协议兼容PCIe5.0 顺序读速至高7250MB/s 随机读速至高1000KIPO。
	个
	4

	109
	4TB固态硬盘
	★固态硬盘SSD SATA 3.0接口 读速高达560MB/s。
	个
	2

	110
	SATA 固态硬盘
	★1TB SATA3 SSD固态硬盘。
	个
	10

	111
	内存
	★台式电脑ddr5  32G。
	根
	5

	112
	网络监控测试仪
	★1、设备类型‌：多功能工程宝（网络测试仪 + 视频信号检测 + PoE 检测）
★2、‌适用场景‌：监控摄像机安装、调试与维护（支持 IP 网络及同轴模拟/高清信号）
★3、关键功能‌：IPC 快速发现与配置、同轴视频信号识别（AHD/TVI/CVI/CVBS）、PoE 供电检测、网线通断/线序测试、可能含简易光功率或 IP 扫描功能（同系列惯例）
★4、‌电源方式‌：内置锂电池或 DC 供电（具体容量未公开）
★5、‌显示界面‌：彩色 LCD 屏（尺寸未公开，同系列通常为 3.5-5 英寸）
	台
	1

	113
	云台摄像头
	★1、镜头采用1/2.5英寸850万像素CMOS传感器:输出830万有效像素(3840X2160);

★2、视频信号:4K30/25、1080P30/25、1080I30/25、720P30;

★3、采用3倍光学变焦镜头，12倍数字变倍;总倍数不小于36倍变焦;

★4、视角:31°(窄角)--108°(广角);焦距:f=3mm~9mm控制口、485控制口);

★5、视频支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、IP网口四路高清视频输出;同时支持1路RJ45控制口(可转为RS232

★6、支持1路3.5mm音频输入口A-IN;支持USB、IP网口输出音频;

★7、视频调节支持:亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能;支持自动聚集，自动曝光，自动白平衡;

★8、支持2D和3D数字降噪，信噪比>52dB，低照度0.1Lux;

★9、支持VISCA、PELC0-P/D协议，支持自动识别协议;视频压缩码率32kbps-16Mbps连续可调，支持CBR/VBR;

★10、支持多种编解码H. 264Baseline Main Profile High profile H. 265 Mainfile MJPEG

11N 支持Onvift协议, TCP/IP 、 UDP RTP  RTSP RTCP  HTTP DNS、 DDNS DHCP  FTP NTP  PPPOE

SMTP、UPNP等多种协议:

★11、支持RTMP推送模式，支持网络全命令VISCA控制协议:

★12、支持AI自动追踪功能，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，采用AI实时跟踪模式;
	台
	2

	114
	电动升旗系统
	★1、输入 AC220V±10% 50/60Hz，控制输出≤36V 安全电压，升旗时间可调（典型 48s/90s 适配国歌），同步精度≤0.1s，遥控距离≤30m，具备过载/遇阻/限位三重保护；需包含对原有升旗设备的升级改造；
	套
	1


备注：

1，本项目为总价包干项目，供应商需自行考虑与本项目实施相关的所有材料及相关费用，不得以清单中未列为由要求甲方增补；项目中要求的软件及小程序均需满足学校使用便捷和要求，不得收取二次定制或开发费用；

2，采购需求中涉及相关证明材料，作为签订合同必要文件，签订合同时需提供。

附一：科创楼机房改造图纸
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附二：主干网系统图
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附三：门禁点位

办公楼：

二层：广播室、会议室2、安保处、教务处

三层：科教处、教务处、教学资料室、考试数据中心、会议室3

四层：会议室4、团委、德育处、工会

六层：过道门

科创楼

一层：南侧3间教室讲台侧门安装、北侧1间教室讲台侧门安装、北侧3间（增压泵房、地理器材室、地理教研室）、南侧1间观摩室、西侧入口门

二层：南侧3间教室讲台侧门安装、北侧2间教室讲台侧门安装、南侧1间观摩室

三层：南侧4间教室讲台侧门安装、北侧2间教室讲台侧门安装、信息教研组、机房

四层：南侧5间教室讲台侧门安装、北侧2间教室讲台侧门安装

体艺楼

一层西南侧入口门、一层东侧入口

实验楼

一层西侧入口门

食堂

一层：入口门、操作间入口*2、冷库、仓库、西侧卷帘门、办公室

二层：操作间入口*2

三层：操作间入口*2

四层：操作间入口*2

龙舞馆

一层北侧入口

图书馆

一层朝北入口

4.2实施时间：签订合同后60日历天内完成全部设备的供货到场，安装、调试、验收合格后交付采购人使用。
4.3服务地点：江苏省南通市海安市曲塘镇中心北街5号。
五.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1成交供应商在开展校园网络整改施工时，须充分研判现场实际情况，自行负责临时网络线路、线缆布设工作等。施工期间必须保障学校教学、办公等关键业务网络正常使用，避免影响学校正常教学秩序。若因供应商保障不到位导致校园网络无法正常使用，由此引发的全部后果由成交供应商自行承担。所有临时网络保障涉及的材料、人工等全部相关费用，均包含在本次投标综合报价中，采购人不再另行支付任何费用。
5.2本项目所有设备及系统质保期自验收合格之日起三年。质保期内，供应商提供免费保修等服务，质保内的维修、更换零配件、维修人工费均免费。在质保期内发生的任何故障，供应商均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应及时免费更换。

六.采购标的的验收标准：符合国家、行业验收标准。
七.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1本项目为交钥匙工程，供应商需充分考虑理解本项目的建设，内容包括但不限于：采购文件等要求。供应商报价时需含全系统集成费用，包括原机房设备搬迁至新机房费用、调试费用、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；供应商要对本次项目进行充分的调研，确保投标产品参数，保证产品的兼容性，准确性，确保在项目实施过程中，采购人所采购本项目设备（含软件部分）必须正常运行。所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商所产生的费用均包含在总价中，采购人不予额外增加费用。请供应商认真按照要求报价，因报价和质量原因引起的损失，由供应商自行承担。

7.2包装要求： 

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打●品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：江苏省曲塘高级中学科创楼网络中心建设及智能化门禁系统集成采购项目
   （2）本项目的主要标的：江苏省曲塘高级中学科创楼网络中心建设及智能化门禁系统集成采购项目

九.付款方式：签订合同7个工作日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后20个工作日内成交供应商提供采购合同及有效发票，由采购人付清所有余款。

十.履约保证金：本项目免收履约保证金。

十一.合同条款（详见附件）

第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	技术指标
	30
	采购清单中标★项不允许负偏离，出现负偏离或不符合则作为无效响应文件，采购清单参数中标▲项出现负偏离，每项扣2分，扣完为止。（采购文件中要求提供证明材料的，响应供应商需按采购文件要求提供证明材料，否则视为负偏离）。

	2
	企业综合实力
	10
	1.供应商具备：ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书，以上认证有一个得1分，没有不得分；本项3分

2.供应商具备与本项目相关的网络工程师、系统集成项目管理工程师、高级弱电系统工程师、智能化系统工程师、设备安装质量员证书认证的，每有一个得1分，最高5分，没有不得分；本项5分（注：提供证书的复印件或者扫描件及为其缴纳的社保证明材料并加盖公章）
3.供应商具有中国质量认证中心颁发的大数据企业服务能力评价证书得2分，没有不得分；本项2分。

	3
	企业业绩
	4
	1.供应商有与本项目相关案例，类似业绩一个得2分，最高4分，响应文件中需出具相关合同及验收文件复印件；本项4分

	4
	产品及资质
	14
	1.所投人脸门禁一体机产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019或ISO/IEC 27701:2025‌要求的隐私信息管理体系认证得3分，未提供不得分
2.本次项目需对原有综合平台进行模块、授权扩容升级，所投门禁、道闸、访客产品要求无缝接入原有综合平台进行统一管理。提供对接承诺函加盖公章得5分，未提供不得分
3.本次项目所投电子班牌及请假系统要求无缝接入原有学校电子班牌系统进行统一管理。提供对接承诺函加盖公章得3分，未提供不得分

4.本次项目新建信息发布综合管理平台，要求兼容对校园内所有发布大屏进行统一分权限管理，提供对接承诺函加盖公章得3分，未提供不得分

	5
	项目实施
	6
	响应供应商提供的项目实施方案，包括①实施进度（是否制定了科学合理的进度计划，包括关键节点安排、工序衔接、资源匹配等）；②过程控制（对项目需求分析、规划设计、设备采购及施工管理、质量控制等）；③项目管理（项目规划、项目组织、项目执行、项目监控、项目收尾等）；磋商小组对响应供应商的实施方案进行打分，每项2分，共计6分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。  
注：以上小项的内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	6
	培训与售后服务
	6
	1、响应供应商提供的完整的培训计划，包括①系统管理和维护人员培训（需提供承诺函，对学校相关人员进行门禁、网络等设备培训）；②完善的售后服务保障体系（设备维护、故障响应、技术支持、数据安全及定期巡检等）；③服务人员配备及能力（客服人员，现场人员，巡检人员的配备及具备计算机机房相关专业知识；磋商小组对响应供应商的实施方案进行打分，每项2分，共计6分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。         
注：以上小项的内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。


（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

由磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（五）政府采购政策功能落实

本项目为非专门面向中小微企业采购项目。
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。
采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
（七）采购人代表宣布评审结果。
（八）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（九）发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）
附件1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
               ：
我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：
本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。
供应商（盖章）：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
______年______月______日
附件2
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                  供应商名称（公章）：
                                 授权代表签字：_______________________
                                 日期：______年______月______日
附件3
法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件4
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件5
磋商响应函
致：采购人
根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6
商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7
技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8
报价总表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	磋商货物、服务名称
	磋商总报价

	
	大写：
小写：            元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。
附件9
分项报价明细表（服务类）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


附件10
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件11
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件12
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

等国家有关规定追究相应责任。

附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。
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