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丹阳市正则高级中学校舍改造项目-招标工程量清单.xlsx

表B.1.1 招标工程量清单封面【丹阳市正则高级中学校1.1


						表B.1.1   招标工程量清单封面


						丹阳市正则高级中学校舍改造项目						工程





						招标工程量清单








						招  标  人：			丹阳市正则高级中学			（盖章）





									2026年08月03日








表C.1.1 招标工程量清单扉页【丹阳市正则高级中学校1.2





						表C.1.1    招标工程量清单扉页


						工程名称：			丹阳市正则高级中学校舍改造项目


						标段名称：			丹阳市正则高级中学校舍改造项目


						

招 标 工 程 量 清 单





						编   制  人：			臧国华			(造价专业人员签字及盖章)


						审   核  人：			赵国美			(签字及盖章)


						编 制 单 位：			江苏富华工程造价咨询有限公司			(盖章)


						法定代表人
或其授权人：			赵小帆			(签字或盖章)


						招   标  人：			丹阳市正则高级中学			(盖章)


						法定代表人
或其授权人：			眭			(签字或盖章)


						编 制 时 间：			2026年08月03日








表E.1.1-3 单位工程汇总表【学海楼外立面工程】2.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：学海楼外立面工程			标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			外墙涂料出新			


			1.2			外墙金属构件			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			1500.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			






































			合  计						1500.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【学海楼外立面2.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：学海楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共5页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									外墙涂料出新									


			1			01B001			铲除涂料面			1、铲除外墙涂料至粉刷层			m2			3267.62


			2			01B002			立面抹灰层拆除			1、外墙空鼓处铲除至墙体基层（含块料面层）
2、面积暂估，结算时按实			m2			171.98


			3			010103003001			建筑垃圾外运			1、拆除垃圾			t			18.643


			4			011202003001			零星项目砂浆找平			1、8厚1：2.5水泥砂浆打底、
2、12厚1：3水泥砂浆抹面
部位：外墙空鼓处			m2			171.98












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：学海楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第2页 共5页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			011403001001			抹灰面油漆（外墙真石漆）			(1)面层涂料1道(可根据需要增加)
(2)主层涂料1道
(3)底层涂料1道(抗碱封闭底漆)
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
(6)建筑原有墙体(将原有面层铲除，保留坚实的水泥砂浆粉刷层;修补空鼓、裂缝及缺损部位)
部位：所有外立面，含柱面及分格色条			m2			2871.05



































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：学海楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第3页 共5页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			011403001002			抹灰面油漆			1、涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
2、刮涂耐水腻子，干燥后打磨(两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布)（网格布另计）
3、底层外墙涂料1道(抗碱封闭底漆)
4、面层外墙涂料2道(可根据需要增加)
部位：所有外立面，含柱面及分格色块			m2			115.11





			7			011203003001			块料墙、柱面			(1)DTG砂浆勾缝
(2)粘贴灰色软瓷饰面，采用软瓷专用粘结剂，基层与软瓷背面双面刮涂，胶层厚度23mm:胶结饱满、拍打压实，缝宽均匀顺直
(3)整体涂刷抗碱封闭底漆一道
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之问满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整:（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界而剂			m2			453.2








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：学海楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第4页 共5页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			8			01B003			外立面金属字拆除			包含楼名、校训等			项			1


			10			010807003001			金属百叶窗			1.百叶材料品种、规格：可拆卸铝合金百叶，做法参见苏J52-2017-10			m2			254.69


									外墙金属构件									


			11			010506025001			预埋铁件			后置预埋件
1、规格：200*300*8镀锌钢板，配4-M12*110膨胀螺栓			t			0.855


			12			010607002001			钢骨架			1.钢材品种、规格：60*40*4mm、60*60*4mm镀锌方管			t			2.399


			13			011206003001			构件式金属板幕墙			1.骨架材料种类及型号：另计
2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm穿孔铝板(双面氟碳喷涂)
3.部位：门厅墙面、天棚底部及柱面			m2			95.97





			14			010901005001			金属板幕墙顶			1.骨架材料种类及型号：60*40*4mm镀锌方管
2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝板（双面氟碳漆）
3.备注：收边			m2			16.3





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：学海楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第5页 共5页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			15			011506001001			铝板遮阳			1.骨架材料种类、规格、中距：100*50*3.5镀锌钢方管
2.装饰板材料品种、规格：2.5mm铝单板（双面氟碳漆）			m2			91.32


			16			011506001002			铝板雨篷			1.骨架材料种类、规格、中距：100*50*3.5镀锌钢方管
2.装饰板材料品种、规格：2.5mm铝单板（双面氟碳漆）			m2			7.67


			17			01B005			铝合金格栅			1、材料：木色铝合金方管  250mm*250mm*3mm			m			123.2


			18			011205001001			柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm*40mm*2.5mm镀锌方管
2.面层材料品种、规格：3mm铝单板(氟碳漆饰面）
3.部位：学海楼西立面，铝合金线条			m2			133.68





			19			011201001001			墙、柱面一般抹灰			两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布			m2			3439.36





			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【学海楼外立面工程】2.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：学海楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


			15			011601003001			其他大型机械进出场及安拆


			16			011601001001			脚手架























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【学海楼外立面工程】2.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：学海楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			1500.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						1500.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【学海楼外立面工程】2.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：学海楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									1500.00


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-			1500.00									-


			合    计						-			-			1500.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【学海楼外立面工程】2.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：学海楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【学海楼外立面工程】2.7





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：学海楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注













































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-














表E.1.1-3 单位工程汇总表【行知楼、美疆楼、六角3.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程			标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			外墙涂料出新			


			1.2			外墙金属构件			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			






































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【行知楼、美疆3.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									外墙涂料出新									


			1			01B001			铲除涂料面			1、铲除外墙涂料至粉刷层			m2			3378.42


			2			01B002			立面抹灰层拆除			1、外墙空鼓处铲除至墙体基层（含块料面层）
2、面积暂估，结算时按实			m2			177.81


			3			010103003001			建筑垃圾外运			1、拆除垃圾			t			19.275


			4			011202003001			零星项目砂浆找平			1、8厚1：2.5水泥砂浆打底、
2、12厚1：3水泥砂浆抹面
部位：外墙空鼓处			m2			177.81


			5			011403001001			抹灰面油漆（外墙真石漆）			1、涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
2、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
3、底层涂料1道(抗碱封闭底漆)
4、主层涂料1道
5、面层涂料1道(可根据需要增加)
部位：所有外立面，含柱面及分格色条			m2			2490.24




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第2页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			011403001002			抹灰面油漆			1、涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
2、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
3、底层外墙涂料1道(抗碱封闭底漆)
4、面层外墙涂料2道(可根据需要增加)
部位：所有外立面，含柱面及分格色块			m2			305.12





			7			011203003001			块料墙、柱面			(1)DTG砂浆勾缝
(2)粘贴灰色软瓷饰面，采用软瓷专用粘结剂，基层与软瓷背面双面刮涂，胶层厚度23mm:胶结饱满、拍打压实，缝宽均匀顺直
(3)整体涂刷抗碱封闭底漆一道
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之问满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整:（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界而剂			m2			829.12








			8			01B003			外立面金属字拆除			包含楼名、校训等			项			1





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第3页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			10			010807003001			金属百叶窗			1.百叶材料品种、规格：可拆卸铝合金百叶，做法参见苏J52-2017-10			m2			43.7


									外墙金属构件									


			11			010506025001			预埋铁件			后置预埋件
1、规格：200*300*8镀锌钢板，配4-M12*110膨胀螺栓			t			0.369


			12			010607002001			钢骨架			1.钢材品种、规格：60*40*4mm、60*60*4mm镀锌方管			t			5


			13			011206003001			构件式金属板幕墙			1.骨架材料种类及型号：另计
2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm穿孔铝板(双面氟碳喷涂)
3.部位：门厅墙面、天棚底部及柱面			m2			178.28





			14			010901005001			金属板幕墙顶			1.骨架材料种类及型号：60*40*4mm镀锌方管
2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝板（双面氟碳漆）
3.备注：收边			m2			35.15


			15			01B005			铝合金格栅			1、材料：木色铝合金方管  250mm*250mm*3mm			m			100.8


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第4页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			16			011502001001			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格：200*mm250mm*3mm成品铝合金管，饰面由甲方指定颜色
2.安装方式：6mm镀锌U型连接件,M12*160化学螺栓
3.部位：行知楼西立面，铝合金线条			m			172.8





			17			011201001001			墙、柱面一般抹灰			两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布			m2			3624.48









































			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【行知楼、美疆楼、六角3.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


			15			011601003001			其他大型机械进出场及安拆


			16			011601001001			脚手架























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【行知楼、美疆楼、六角3.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【行知楼、美疆楼、六角楼外3.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【行知楼、美疆楼、六角楼外立3.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【行知楼、美疆楼、六3.7





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：行知楼、美疆楼、六角楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注













































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-














表E.1.1-3 单位工程汇总表【扬帆楼外立面工程】4.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：扬帆楼外立面工程			标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			外墙涂料出新			


			1.2			外墙金属构件			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			






































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【扬帆楼外立面4.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬帆楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									外墙涂料出新									


			1			01B001			铲除涂料面			1、铲除外墙涂料至粉刷层			m2			2627.61


			2			01B002			立面抹灰层拆除			1、外墙空鼓处铲除至墙体基层（含块料面层）
2、面积暂估，结算时按实			m2			138.3


			3			010103003001			建筑垃圾外运			1、拆除垃圾			t			14.991


			4			011202003001			零星项目砂浆找平			1、8厚1：2.5水泥砂浆打底、
2、12厚1：3水泥砂浆抹面
部位：外墙空鼓处			m2			138.3












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬帆楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第2页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			011403001001			抹灰面油漆（外墙真石漆）			(1)面层涂料1道(可根据需要增加)
(2)主层涂料1道
(3)底层涂料1道(抗碱封闭底漆)
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
(6)建筑原有墙体(将原有面层铲除，保留坚实的水泥砂浆粉刷层;修补空鼓、裂缝及缺损部位)
部位：所有外立面，含柱面及分格色条			m2			2004.05








			6			011403001002			抹灰面油漆			1、涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
2、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
3、底层外墙涂料1道(抗碱封闭底漆)
4、面层外墙涂料2道(可根据需要增加)
部位：所有外立面，含柱面及分格色块			m2			261.35





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬帆楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第3页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			7			011203003001			块料墙、柱面			(1)DTG砂浆勾缝
(2)粘贴灰色软瓷饰面，采用软瓷专用粘结剂，基层与软瓷背面双面刮涂，胶层厚度23mm:胶结饱满、拍打压实，缝宽均匀顺直
(3)整体涂刷抗碱封闭底漆一道
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之问满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整:（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界而剂			m2			500.51








			8			01B003			外立面金属字拆除			包含楼名、校训等			项			1


			10			010807003001			金属百叶窗			1.百叶材料品种、规格：可拆卸铝合金百叶，做法参见苏J52-2017-10			m2			221.76


									外墙金属构件									


			11			010506025001			预埋铁件			后置预埋件
1、规格：200*300*8镀锌钢板，配4-M12*110膨胀螺栓			t			0.821


			12			010607002001			钢骨架			1.钢材品种、规格：60*40*4mm、60*60*4mm镀锌方管			t			3.712


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬帆楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第4页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			13			011206003001			构件式金属板幕墙			1.骨架材料种类及型号：另计
2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm穿孔铝板(双面氟碳喷涂)
3.部位：门厅墙面、天棚底部及柱面			m2			148.47





			14			010901005001			金属板幕墙顶			1.骨架材料种类及型号：60*40*4mm镀锌方管
2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝板（双面氟碳漆）
3.备注：收边			m2			18.05


			15			011506001001			铝板遮阳			1.骨架材料种类、规格、中距：100*50*3.5镀锌钢方管
2.装饰板材料品种、规格：2.5mm铝单板（双面氟碳漆）			m2			87.75


			16			01B005			铝合金格栅			1、材料：木色铝合金方管  250mm*250mm*3mm			m			102.4


			17			011201001001			墙、柱面一般抹灰			两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布			m2			2765.91








			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【扬帆楼外立面工程】4.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：扬帆楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


			15			011601003001			其他大型机械进出场及安拆


			16			011601001001			脚手架























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【扬帆楼外立面工程】4.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：扬帆楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【扬帆楼外立面工程】4.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：扬帆楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【扬帆楼外立面工程】4.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：扬帆楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【扬帆楼外立面工程】4.7





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：扬帆楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注













































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-














表E.1.1-3 单位工程汇总表【致远楼外立面工程】5.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：致远楼外立面工程			标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			外墙涂料出新			


			1.2			外墙金属构件			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			






































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【致远楼外立面5.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：致远楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									外墙涂料出新									


			1			01B001			铲除涂料面			1、铲除外墙涂料至粉刷层			m2			2126.1


			2			01B002			立面抹灰层拆除			1、外墙空鼓处铲除至墙体基层（含块料面层）
2、面积暂估，结算时按实			m2			111.9


			3			010103003001			建筑垃圾外运			1、拆除垃圾			t			12.13


			4			011202003001			零星项目砂浆找平			1、8厚1：2.5水泥砂浆打底、
2、12厚1：3水泥砂浆抹面
部位：外墙空鼓处			m2			111.9












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：致远楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第2页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			011403001001			抹灰面油漆（外墙真石漆）			(1)面层涂料1道(可根据需要增加)
(2)主层涂料1道
(3)底层涂料1道(抗碱封闭底漆)
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
(6)建筑原有墙体(将原有面层铲除，保留坚实的水泥砂浆粉刷层;修补空鼓、裂缝及缺损部位)
部位：所有外立面，含柱面及分格色条			m2			1635.6








			6			011403001002			抹灰面油漆			1、涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
2、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
3、底层外墙涂料1道(抗碱封闭底漆)
4、面层外墙涂料2道(可根据需要增加)
部位：所有外立面，含柱面及分格色块			m2			116





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：致远楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第3页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			7			011203003001			块料墙、柱面			(1)DTG砂浆勾缝
(2)粘贴灰色软瓷饰面，采用软瓷专用粘结剂，基层与软瓷背面双面刮涂，胶层厚度23mm:胶结饱满、拍打压实，缝宽均匀顺直
(3)整体涂刷抗碱封闭底漆一道
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之问满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整:（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界而剂			m2			486.16








			8			01B003			外立面金属字拆除			包含楼名、校训等			项			1


			10			010807003001			金属百叶窗			1.百叶材料品种、规格：可拆卸铝合金百叶，做法参见苏J52-2017-10			m2			230.83


									外墙金属构件									


			11			010506025001			预埋铁件			后置预埋件
1、规格：200*300*8镀锌钢板，配4-M12*110膨胀螺栓			t			0.821


			12			010607002001			钢骨架			1.钢材品种、规格：60*40*4mm、60*60*4mm镀锌方管			t			5.682


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：致远楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第4页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			13			011206003001			构件式金属板幕墙			1.骨架材料种类及型号：另计
2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm穿孔铝板(双面氟碳喷涂)
3.部位：门厅墙面、天棚底部及柱面			m2			227.28





			14			010901005001			金属板幕墙顶			1.骨架材料种类及型号：60*40*4mm镀锌方管
2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝板（双面氟碳漆）
3.备注：收边			m2			31.02


			15			011506001001			铝板遮阳			1.骨架材料种类、规格、中距：100*50*3.5镀锌钢方管
2.装饰板材料品种、规格：2.5mm铝单板（双面氟碳漆）			m2			111.68


			16			01B005			铝合金格栅			1、材料：木色铝合金方管  250mm*250mm*3mm			m			92.4


			17			011201001001			墙、柱面一般抹灰			两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布			m2			2237.76








			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【致远楼外立面工程】5.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：致远楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


			15			011601003001			其他大型机械进出场及安拆


			16			011601001001			脚手架























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【致远楼外立面工程】5.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：致远楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【致远楼外立面工程】5.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：致远楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【致远楼外立面工程】5.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：致远楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【致远楼外立面工程】5.7





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：致远楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注













































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-














表E.1.1-3 单位工程汇总表【景行楼外立面工程】6.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：景行楼外立面工程			标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			外墙涂料出新			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			









































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【景行楼外立面6.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：景行楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									外墙涂料出新									


			1			01B001			铲除涂料面			1、铲除外墙涂料至粉刷层			m2			1363.15


			2			01B002			立面抹灰层拆除			1、外墙空鼓处铲除至墙体
基层
2、面积暂估，结算时按实			m2			68.55


			3			010103003001			建筑垃圾外运			1、拆除垃圾			t			7.431


			4			011202003001			零星项目砂浆找平			1、8厚1：2.5水泥砂浆打底、
2、12厚1：3水泥砂浆抹面
部位：外墙空鼓处			m2			68.55












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：景行楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			011403001001			抹灰面油漆（氟碳漆）			(1)面层涂料2道(可根据需要增加)
(2)底层涂料1道(抗碱封闭底漆)
(3)分格布局以建筑现有外观为基准，依照既有分格缝位置进行划分
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
(6)建筑原有墙体(将原有面层铲除，保留坚实的水泥砂浆粉刷层;修补空鼓、裂缝及缺损部位)
部位：所有外立面，含柱面			m2			1431.7


























			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【景行楼外立面工程】6.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：景行楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


			15			011601003001			其他大型机械进出场及安拆


			16			011601001001			脚手架























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【景行楼外立面工程】6.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：景行楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【景行楼外立面工程】6.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：景行楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【景行楼外立面工程】6.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：景行楼外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【景行楼外立面工程】6.7





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：景行楼外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注













































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-














表E.1.1-3 单位工程汇总表【连廊外立面工程】7.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：连廊外立面工程			标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			外墙涂料出新			


			1.2			外墙金属构件			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			






































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【连廊外立面工7.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：连廊外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									外墙涂料出新									


			1			01B001			铲除涂料面			1、铲除外墙涂料至粉刷层			m2			1056.22


			2			01B002			立面抹灰层拆除			1、外墙空鼓处铲除至墙体
基层
2、面积暂估，结算时按实			m2			55.59


			3			010103003001			建筑垃圾外运			1、拆除垃圾			t			6.026


			4			011202003001			零星项目砂浆找平			1、8厚1：2.5水泥砂浆打底、
2、12厚1：3水泥砂浆抹面
部位：外墙空鼓处			m2			55.59












































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：连廊外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			011403001001			抹灰面油漆（外墙真石漆）			(1)面层涂料1道(可根据需要增加)
(2)主层涂料1道
(3)底层涂料1道(抗碱封闭底漆)
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
(6)建筑原有墙体(将原有面层铲除，保留坚实的水泥砂浆粉刷层;修补空鼓、裂缝及缺损部位)
部位：所有外立面，含柱面及分格色条			m2			1008.95








			6			011403001002			抹灰面油漆			1、涂刷外墙专用拉毛型抗碱界面剂
2、刮涂耐水腻子，干燥后打磨
3、底层外墙涂料1道(抗碱封闭底漆)
4、面层外墙涂料2道(可根据需要增加)
部位：所有外立面，含柱面及分格色块			m2			25.32





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：连廊外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			7			011203003001			块料墙、柱面			(1)DTG砂浆勾缝
(2)粘贴灰色软瓷饰面，采用软瓷专用粘结剂，基层与软瓷背面双面刮涂，胶层厚度23mm:胶结饱满、拍打压实，缝宽均匀顺直
(3)整体涂刷抗碱封闭底漆一道
(4)刮涂耐水腻子2道(两道腻子之问满铺耐碱玻璃纤维网布)整体干燥后打磨平整:（网格布另计）
(5)涂刷外墙专用拉毛型抗碱界而剂			m2			48.88








			8			011201001001			墙、柱面一般抹灰			两道腻子之间满铺耐碱玻璃纤维网布			m2			1083.15


									外墙金属构件									


			9			01B005			铝合金格栅			1、材料：木色铝合金方管  250mm*250mm*3mm			m			116

















			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【连廊外立面工程】7.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：连廊外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


			15			011601003001			其他大型机械进出场及安拆


			16			011601001001			脚手架























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【连廊外立面工程】7.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：连廊外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【连廊外立面工程】7.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：连廊外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【连廊外立面工程】7.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：连廊外立面工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【连廊外立面工程】7.7





			表G.1.1   发包人提供材料一览表


			工程名称：连廊外立面工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			材料名称、规格、型号			单位			数量			单价(元)			合价(元)			有效损耗率
(%)			备注













































































			本页小计																		-			-


			合    计																		-			-














表E.1.1-3 单位工程汇总表【雨水立管改造工程】8.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：雨水立管改造工程			标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			落水管改造			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			









































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【雨水立管改造8.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：雨水立管改造工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									落水管改造									


			1			01B003			雨水管拆除			部位：所有改造楼幢的雨水立管，含雨水斗			项			1


			2			010902005001			屋面排水管			1.排水管品种、规格：φ110  PVC排水管
2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：配套雨水斗			m			1050


			3			031001008001			塑料管			1.规格：PVC φ75排水管
2.安装部位：空调外机处			m			313.2












































			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【雨水立管改造工程】8.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：雨水立管改造工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


			15			011601003001			其他大型机械进出场及安拆





























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【雨水立管改造工程】8.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：雨水立管改造工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【雨水立管改造工程】8.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：雨水立管改造工程												标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【雨水立管改造工程】8.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：雨水立管改造工程									标段：丹阳市正则高级中学校舍改造项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表G.1.1 发包人提供材料一览表【雨水立管改造工程】8.7
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    工程量清单编制说明





工程名称：丹阳市正则高级中学校舍改造项目


			一、工程概况


1.工程特征：本项目主要工程内容为丹阳市正则高级中学校舍（学海楼、行知楼、美疆楼、六角楼、扬帆楼、致远楼、景行楼、连廊）外立面出新改造，包括外墙涂料出新、铝板幕墙安装、落水管改造等。工程类别：修缮土建。


2.建设规模：建筑外立面改造总面积约15330 m2，落水管改造约1363m。


3.工程地点：丹阳市正则高级中学校内。


4.计划工期：见招标文件。


5.施工现场实际情况：投标人自行踏勘现场确定。


6.环境保护要求：中标人应遵守省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定，严格执行《丹阳市城市建筑垃圾管理办法》，依法办理建筑垃圾弃置相关手续。


二、招标工程范围


本次招标范围为招标文件确定的范围。


三、工程量清单编制依据


1.江苏中森建筑设计有限公司设计的“丹阳市正则高级中学校舍改造项目施工图”。


2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省建筑与装饰工程工程量计算标准》 （GB/T50854-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》等。


三、工程质量、材料等相关要求


1.工程质量标准：合格。


[bookmark: OLE_LINK2]2.工程材料要求：本工程所需的材料由承包人提供，承包人提供的材料选用须符合合同图纸和合同规范的要求，并由承包人负责采购、运输和保管；本工程要求使用商品混凝土及预拌砂浆。


四、其他相关事项说明


1.发包人在工程量清单中暂定及包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用，本工程暂列金额计取0.15万元。投标人应按招标工程量清单提供的相应金额填报投标价。


2.投标人填报投标报价应符合《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和江苏省住房和城乡建设厅〔2025〕第12号公告要求。


3.投标人应充分踏勘现场，综合考虑运距等各类风险后自主报价，除合同另有约定外，结算时中标清单综合单价不再调整。


4.投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按照招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正，若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。


5.本工程采用一般计税方法计价，工程税率9%。
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