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[bookmark: _Toc29195]第一章  投标邀请
受[江苏省淮海技师学院]的委托，[江苏中正工程项目管理咨询有限公司]就[江苏省淮海技师学院特种作业培训设备采购项目]（[项目编号：JSZC-321300-ZJZZ-G2026-0001]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
（江苏省淮海技师学院特种作业培训设备采购项目）招标项目的潜在投标人应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2026年9月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-ZJZZ-G2026-0001
2.项目名称：江苏省淮海技师学院特种作业培训设备采购项目
[bookmark: EB5d3d0ac51d7b4c0abb3797d4d4297cdd]3.预算金额：120万元。
4.本项目设定最高限价，120万元。
5.采购需求（简介）：江苏省淮海技师学院特种作业培训设备采购项目，详细内容见本招标文件第四章。
6.合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成供货并安装到位。
7.本项目不接受联合体投标
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》。供应商提供非中小型企业（含监狱企业、残疾人福利企业）制造的货物参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月17日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：江苏省淮海技师学院
地址：宿迁经济技术开发区苏州路1号
联系人：朱东峰 
联系方式：15850995257  
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：江苏中正工程项目管理咨询有限公司
地址：宿迁市宿城区盛德商务大厦5楼
联系人：王少波
联系方式：18252079526
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
	[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575154]
序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第五章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：中标人领取中标通知书时按人民币捌仟元整（￥8000元）支付代理服务费，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、清单明细及报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等扫描件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.投标声明及承诺函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]18.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19.投标截止时间
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]21.投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22.开标
22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25.投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
26.6评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料电子件；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.7异常低价投标审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
26.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
26.7.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.7.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.9采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.10投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
注：本项目为苏采云系统电子标。因系统原因评标委员会仅可通过苏采云系统向被废标供应商发送被废标的“告知函”，后续将不再向被废标供应商发放纸质版无效标通知书。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2按以下第（1）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.质疑处理
29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：江苏省淮海技师学院/江苏中正工程项目管理咨询有限公司
联系电话：15850995257/18252079526
通讯地址：宿迁经济技术开发区苏州路1号/宿迁市宿城区盛德商务大厦5楼。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.7质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30.中标通知书
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31.签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：     ；
分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同扫描件。
②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。
2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，成交供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励成交供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或成交供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还的条件：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34.验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35.付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付； 
进度款：验收合格后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
36.补充救济条款
采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。


















[bookmark: _Toc6268][bookmark: _Hlt16619369]第三章  合同文本（参考）
[bookmark: _Hlk166579025]政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：江苏省淮海技师学院特种作业培训设备采购项目
项目编号：         
采购人：_________（甲方）
中标人：_________（乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、乙方向甲方提供总价值为元整（元）的标的货物和服务。
标的清单
	序号
	货物名称
	品牌.型号.产地
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	报价总计
	￥
人民币（大写）：


二、交货时间、地点
（一）合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成供货并安装调试到位
（二）交货地点：甲方指定地点。
三、质量技术标准
乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、产品的包装、运输方式及费用
（一）由乙方视情况自定运输方式，费用自负。
（二）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
（三）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（四）乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知甲方，以准备接货。
（五）产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。
（六）产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。
五、验收
（一）在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。
（二）采购单位组建验收小组，验收时间由甲方确定，并出具验收报告。
六、付款方式
预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；
进度款：验收合格后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
七、售后服务要求
（一）自接到采购人报修通知起，中标单位在4小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后1—3日内派人到现场并解决问题。
（二）在设备遭遇雷击、洪水等不可抗力因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。
八、其他要求
（一）设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。
（二）中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。
（三）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。
九、违约条款
（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%/日支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除;延期超过10日，甲方有权强制解除合同。
（二）乙方所供货物的型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。
（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。
（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同息贷款利率向乙方支付滞纳金。
十、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十一、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十二、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十三、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。
十四、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
[bookmark: _Toc514426472][bookmark: _Toc394939153][bookmark: _Toc394939096][bookmark: _Toc24658094][bookmark: _Toc19622844][bookmark: _Toc473126882][bookmark: _Toc24653762][bookmark: _Toc17969]通用条款
十五、词语含义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即江苏省淮海技师学院。
（六）乙方：提供服务的公司或实体，即         。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十七、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十八、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。
十九、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十一、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十二、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》规定向项目所在地的仲裁委员会提交调解和仲裁。
二十三、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人（签字或盖章）：
	法定（授权）代表人（签字或盖章）：

	联系电话：
	联系电话：

	年  月  日
	年  月  日
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项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。
[bookmark: _Toc31498][bookmark: _Toc760][bookmark: _Toc111564910][bookmark: _Toc256000014]一、项目概况
（一）项目名称：江苏省淮海技师学院特种作业培训设备采购项目 
（二）供货地点：采购人指定地点
（三）合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成供货并安装到位。
（四）质保期：  三   年（自验收合格之日起计算）。
（五）质量标准：
1.按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
2.采用中华人民共和国法定计量单位。
3.乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
4.乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
★二、采购清单（核心产品：高压电工电气设备安装实操培训设备）
	设备分类
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	低压电工作业
	安全用具使用
	1
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操培训设备
	1
	套

	
	作业现场安全隐患排除
	2
	作业现场安全隐患排除实操培训设备
	1
	套

	
	安全操作技术
	3
	低压电工电气设备安装实操培训设备
	1
	套

	
	
	4
	低压开关柜实操培训设备
	1
	套

	
	
	5
	临时用电系统实操培训设备
	1
	套

	高压电工作业
	安全用具使用
	6
	高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操培训设备
	1
	套

	
	作业现场安全隐患排除
	7
	高压电工作业现场安全隐患排除实操培训设备
	1
	套

	
	安全操作技术
	8
	10/0.4k V变配电系统（成套开关柜）实操培训设备
	1
	套

	
	
	9
	高压电工10/0.4k V变配电系统（架空线路）实操培训设备
	1
	套

	
	
	10
	高压电工电气设备安装实操培训设备
	1
	套

	熔化焊接与热切割作业
	安全用具使用
	11
	熔化焊接与热切割作业安全用具工位实操培训设备
	2
	套

	
	作业现场安全隐患排除
	12
	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操培训设备
	1
	套

	
	焊工培训配套
	13
	高处焊接脚手架
	2
	套

	
	
	14
	实操干扰项
	2
	套

	
	
	15
	速差自控器(防坠器)
	2
	套

	高处作业
	安全用具使用
	16
	高处作业安全用具实操培训设备
	2
	套

	
	作业现场安全隐患排除
	17
	高处作业零部件判废实操培训设备
	1
	套

	
	
	18
	高处作业现场安全隐患排除实操培训设备
	1
	套

	
	安全操作技术
	19
	移动平台实操培训设备
	1
	套

	
	
	20
	吊篮实操培训设备
	1
	套

	
	
	21
	吊具实操培训设备
	1
	套

	
	
	22
	登杆登塔培训设备
	1
	套

	作业现场应急处置类
	23
	触电事故现场应急处置装置
	1
	套

	
	24
	单人徒手心肺复苏操作装置
	1
	套

	
	25
	灭火器的选择与使用实操设备
	1
	套

	
	26
	创伤包扎实操培训设备
	1
	套



[bookmark: _Toc9158]三、技术参数要求：
（一）安全生产实操培训场地建设总体要求
本次采购项目涉及特种作业实操培训设备，所购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知应急〔2025〕41号文件、应急管理部关于印发《低压电工作业人员安全技术培训大纲和培训标准》等6个培训大纲和培训标准的通知应急〔2025〕59号文件中规定的技术参数；成交结果公告发布后的7日内，成交供应商须将符合技术参数要求的设备样品（成交后由采购方指定的部分设备）送至采购方现场进行功能验证。若供应商无法提供设备样品，或所提供设备样品不符合技术参数要求，均将被视为虚假应标行为，采购方将依法追究成交供应商的相关法律责任。
（二）安全生产实操培训设备技术参数要求
	[bookmark: _Toc17814][bookmark: _Toc24627]序号
	设备名称
	配套设备/设施/器材
	数量
	单位
	技术要求

	1
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操培训设备
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便
4.氖泡式验电笔

	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。

	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳 
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.规格：多层设计，总尺寸≥800*500*300mm，单层尺寸≥300*500*400mm。

	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。

	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:尺寸≥200mm*200mm，厚度≥3mm。

	
	
	绝缘胶带
	1
	卷
	1. 材质：PVC
2.规格:宽≥18mm，膜厚≥0.17mm，长度≥10米。
3.电压等级：600V及以下

	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：12kV，直板。
2.材质：橡胶。

	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。

	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。
2.材质：ABS+PE+针织布。

	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC聚碳酸酯。

	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%）
2.材质：丙纶。

	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。

	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。
2.适用杆高：6—8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。

	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木

	
	
	电杆
	1
	根
	尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。

	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A
2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V
3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V
4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k

	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1Ω～20MΩ。

	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.直流电流：60A/600A。
4.交流电流：60A/600A。

	
	
	指针式钳形电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A
2.交流电压：0～500V
3.直流电压：0～500V
4.直流电流：0～100mA

	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%.
2.测量范围0-500MΩ
3.准确度10级

	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%
2.测量范围0-1000MΩ
3.准确度10级

	
	
	数字式兆欧表
	1
	个
	1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，0～10%。
4.短路电流，<2mA。

	
	
	指针式接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。
2.准确度3
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%

	
	
	漏电保护器测试仪
	1
	个
	1.测试电流：5～1000mA分12档
2.动作时间：0.001s～1.000s
3.可用漏保：220V/380V
4.测试模式：手动/自动双模式
5.电池：7号干电池 4节

	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）

	
	
	C型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：C型。
2.极数：4P。
3.额定电压：400V。
4.额定电流：32A。
5.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	D型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：D型。
2.极数：4P。
3.额定电流：32A。
4.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	干扰项
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	绝缘手套
	2
	副
	过期的、损坏的。

	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的。

	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	漏电保护器测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM（±50mm）
2.材质：优质冷轧钢板

	
	
	仪器仪表测试台
	1
	套
	一、设备要求
①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质。
二、设备功能要求
1.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景；
2.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等；
3.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。
三、智能培训系统要求
1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；学员从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。
2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。
3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。
四、工控设备1套
1.主频(GHZ)≥2.1GHz,核心数≥20核心,内存容量≥16GB DDR5,固态存储≥256GB,机械存储≥1TB,显示设备≥23.8英寸
五、高拍仪1台
1.主摄像头像素≥500万
2.副摄像头像素≥200万
3.需支持A4大幅面 定焦扫描
4.需支持文字识别 PDF导出
5.需支持图像编辑 视频录制
六、考勤设备2台
1.需支持双目活体检测
2.需支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光 
3.需独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s 
4.需内置CPU 
5.需支持H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备 
6.需支持TF卡本地存储，图片存储、视频连续存储1个月或更长
7.主机平均无故障运行时间 MTBF＞50000h 
8.需支持温度数据接口协议对接 
9.需支持24000+的人脸比对库及16万条识别记录 
10.需接口协议丰富，多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、
11.HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议 
12.需丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS232 USB口） 
13.≥8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟 
14.需自动增益、自动白平衡，让图像真实的色彩自然还原 
15.需内置视频监控专用黑光级传感器，低照度识别更精准 
16.需支持3D降噪、透雾技术，使得低照度下的监控画面更加清晰细腻 
17.需支持码流和I帧间隔设置 
18.需支持视频区域部分屏蔽 
19.需支持ROI编码 
20.需可自动白平衡、手动白平衡 
21.需支持最大曝光时间设置 
22.需支持手机监控设置 
23.需支持2D降噪、3D降噪 
24.需支持录像计划时间段以及上传方式设置 
25.需支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节 
26.需支持设置最长自动曝光时间 
27.需支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置 

	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接
3.规格：多层设计，尺寸≥120*50*200cm

	
	
	电气安全标志培训装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mm（±50mm），适配常规培训场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。
2.电源参数：功率≥30W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
二、功能要求
1.显示屏模块：可触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化培训”。
▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）。（投标文件需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志培训的多样化需求）
▲3.设备支持场景交互式培训：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式培训。（投标文件需提供工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业四类场景的场景图及交互式培训操作界面截图需标注场景名称及交互功能点）

	
	
	亮化字
	1
	项
	1.材质：铝板
2.厚度：≥2.0 mm。
3.尺寸：1.2*1.2m/字。
4.规格：带AC220V/DC12V电源，灯距3cm，红灯。
5.字数：11个。
6.安装位置：校内外立墙，根据采购人要求。
7.包含定时控制器、电缆、电箱。

	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。

	
	
	安全防护垫
	1
	套
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:尺寸≥10m*1m，厚度≥3mm。

	2
	作业现场安全隐患排除实操培训设备
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识移动电动工具使用风险隐患；辨识电工登杆作业风险隐患；辨识临时用电风险隐患
2.配备设备：照明、动力开关箱；电杆；假人；电工工具；安全工器具等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	3
	电气设备安装实操培训设备
	电路图
	1
	套
	1.培训用电路图，
2.电路图包含：（1）低压配电箱安装接线；（2）单相电能表带照明设备的接线；（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）；（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线；（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线

	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式
2.电压：220V。

	
	
	三相四线电能表
	
	
	类型：三相电子式

	
	
	电流表
	
	
	类型：指针式电流表

	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。
2.类型：导轨式安装。

	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。

	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。

	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。

	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	安装方式：导轨式。

	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。
2.两常开两常闭。

	
	
	热继电器
	
	
	额定绝缘电压：690V。

	
	
	电流互感器
	
	
	类型：三相电流互感器

	
	
	按钮开关
	
	
	类型：自复位按钮。

	
	
	万能转换开关
	
	
	类型：万能转换开关。

	
	
	三档旋钮开关
	
	
	类型：3档开关。

	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型；
2.材质：PC

	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型；
2.材质：PC

	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型；
2.材质：PC

	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。
2.转速：≥1400转/分钟。

	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。白光灯管、白光球型节能灯。

	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路。规格：尺寸≥360*210*90mm。

	
	
	电气设备固定背板
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：BV1mm²国标蓝色；
BV2.5mm²国标蓝色；
BV4mm²国标蓝色；
BV6mm²国标蓝色；
BV1.5mm²单芯硬线红色；
BV1.5mm²单芯硬线黄色；
BV1.5mm²单芯硬线蓝色；
BV1.5mm²单芯硬线黄绿；
BV1.5mm²单芯硬线黑色；
BV1.5mm²单芯硬线绿色。
各50m。

	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。
2.产品规格：10A 20A 60A;
3.材质：加厚黄铜。

	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢；
2.压接范围：1.25—8mm²

	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜

	
	
	搪锡设备及焊锡丝
	
	
	搪锡设备：1.电压:220V；
2.特点：温度可调
焊锡丝：
1.直径：1mm

	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方米；
2.材质：铜

	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC；
2.电压等级：600V及以下

	
	
	接线工具
	
	
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	电气设备安装实操装置
	
	
	一、设备基本要求
1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工培训场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同培训场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。
二、功能要求：
1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持学员自主完成元器件选型、安装与接线操作。
2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操培训内容。

	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接
3.规格：多层设计，尺寸≥120*50*200cm

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:尺寸≥10m*1m，厚度≥3mm。

	4
	低压开关柜实操培训设备
	进线柜
	1
	个
	一、额定参数
1.额定工作电压
主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V～380V
2.额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3.额定频率：50Hz
4.额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50 kA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S）
二、框架结构
1.装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2.装置外壳的防护等级IP40。
3.装置的外形尺寸为：≥2200mm*800mm*800mm（±20mm）
4.内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护培训任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。
（三）补偿柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。

	
	
	出线柜
	1
	个
	

	
	
	补偿柜
	1
	个
	

	
	
	接线模拟图板
	1
	面
	低压接线模拟图板要求：
▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋钮，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片）
2.功能要求：
模拟操作低压开关柜之间关系动作，反映出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	接地干线
	1
	套
	1.尺寸：≥4*40mm;
2.颜色：黄绿色。

	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色;
2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:尺寸≥10m*1m，厚度≥3mm。
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	临时用电系统实操培训设备
	临时用电系统施工图
	1
	张
	/

	
	
	供电系统
	1
	套
	临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​
1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​
2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​
3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。

	
	
	总配电箱（整套）：
配电箱*1
电压表*1
电流表*3
三相四线电能表*1
转换开关*1
电流互感器*3
隔离开关*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。
1.与电路图匹配。
2.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。

	
	
	分配电箱(整套)：
配电箱*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。
1.与电路图匹配。
2.含动力回路、照明回路。
3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。

	
	
	动力开关箱（整套）：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。

	
	
	照明开关箱(整套)：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。

	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BVR1mm²国标黑色
BVR2.5mm²国标黑色
BVR25mm²国标黑色
BV4mm²国标黄色
BV4mm²国标绿色
BV4mm²国标红色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标黄色
BV6mm²国标绿色
BV6mm²国标红色
BV6mm²国标蓝色
各50m。

	
	
	接线端子
	1
	套
	1.材质：黄铜镀锌。
2.产品规格：10A 20A 60A;
3.材质：加厚黄铜。

	
	
	电缆
	1
	套
	1.材质：纯铜
2.不低于2种规格，每种规格长度≥10米。

	
	
	接地装置及临时接地连接点
	1
	套
	用于临时用电系统接地，按照现场实际情况而定

	
	
	电动机
	1
	台
	1.适用电压：380V。
2.安装结构型式：卧式。
3.工作原理：异步电动机。

	
	
	照明灯具
	1
	套
	1.电压：220V

	
	
	接线工具
	1
	套
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	
	
	干扰项
	总配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	分配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配。

	
	
	
	动力开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	照明开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:尺寸≥10m*1m，厚度≥3mm。


[bookmark: _Toc18654]2、高压电工作业
	序号
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	单位
	标准要求

	6
	高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操培训设备
	高压验电器
	1
	个
	1.验电电压：10kV。
2.接触式，声光报警。
3.尺寸：杆长1m，多节伸缩。
4.材质：环氧树脂。

	
	
	高压放电棒
	1
	个
	1.适用电压：10kV；带接地线夹。
2.操作杆：超耐压环氧树脂杆
3.导线装置：导线连接地夹

	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	1. 电压等级：0.4KV-10KV。
2. 类型：手持工频验电发生器

	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.杆身材质：环氧树脂绝缘杆

	
	
	带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，带防雨罩。

	
	
	不带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，不带防雨罩。

	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	1.适用电压：10kV；自锁式。
2.材质：玻璃钢。

	
	
	低压验电器
	1
	个
	1.额定电压：0.2-10KV；伸缩型。
2.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。

	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便
4.氖泡式验电笔

	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m*4根。
2.棒材质：玻璃钢。

	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙
2.长度≥5m

	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳 
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.规格：多层设计，总尺寸≥800*500*300mm，单层尺寸≥300*500*400mm。

	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。

	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:尺寸≥10m*1m，厚度≥3mm。

	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：12kV，直板。
2.材质：橡胶。

	
	
	绝缘靴
	1
	双
	1.适用电压：25KV。
2.材质：防水橡胶。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。
2.材质：ABS+PE+针织布。

	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC聚碳酸酯。

	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%），长度≥10m。
2.材质：丙纶。

	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。

	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。
2.适用杆高：6—8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。

	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木

	
	
	电杆
	1
	根
	尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。

	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1Ω～20MΩ。

	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A
2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V
3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V
4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k

	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.直流电流：60A/600A。
4.交流电流：60A/600A。

	
	
	指针式钳形电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A
2.交流电压：0～500V
3.直流电压：0～500V
4.直流电流：0～100mA

	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%.
2.测量范围0-500MΩ.
3.准确度10级。

	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%。
2.测量范围0-1000MΩ。
3.准确度10级

	
	
	2500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：2500V，允差±10%。
2.测量范围0-2500MΩ。
3.准确度10级

	
	
	数字式绝缘电阻测试仪
	1
	个
	1.输出电压：2500V。

	
	
	接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。
2.准确度3
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%

	
	
	直流单臂电桥
	1
	个
	1.型号：QJ23A型
2.类型：单臂电桥

	
	
	直流电阻测试仪
	1
	个
	1.类型：数显
2.测试电流:档位可调

	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）

	
	
	干扰项
	高压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	缺少附件的。

	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	不带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	无法正常使用的。

	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	安全带
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	绝缘手套
	3
	副
	防护等级不足的、过期的、损坏的。

	
	
	
	绝缘靴
	3
	双
	防护等级不足的、过期的、损坏的。

	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的。

	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	绝缘电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	直流单臂电桥
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	直流电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM（±50mm）
2.材质：优质冷轧钢板

	
	
	仪器仪表测试台
	1
	台
	一、设备要求
①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质。
二、设备功能要求
1.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景；
2.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等；
3.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。
三、智能培训系统要求
1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；学员从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。
2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。
3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。

	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接
3.规格：多层设计，尺寸≥120*50*200cm

	
	
	电气安全标志培训装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规培训场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。
2.电源参数：功率 30～90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
二、功能要求
1.显示屏模块：学员触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化培训”。
▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志。（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）（投标文件标志需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志培训的多样化需求）

	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。

	
	
	安全防护垫
	1
	卷
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:宽≥18mm，膜厚≥0.17mm，长度≥10米。

	7
	高压电工作业现场安全隐患排除实操培训设备
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识开关柜停（送）电作业风险隐患；辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患
2.配备设备：高压柜；柱上变压器；假人；电工安全工器具等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景
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	10/0.4kV变配电系统（成套开关柜）实操培训设备
	高压开关柜(整套)：
进线柜*1
计量柜*1
PT柜*1
出线柜*1
操作开关柜的附属配件及工器具*1
	1
	套
	一、设备要求
（一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。
（二）开关柜要求：
1．采用标准尺寸的KYN28型中置式10kV高压开关柜
2．外壳材质为冷轧板喷塑，标准尺寸（宽×深×高）：1500mm×800mm×2300mm，尺寸偏差须严格满足国标要求。柜体采用并柜安装方式，边柜均配置整面封板。
3．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X。
4．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。
二、主要配置参数及详细功能要求
(整套)需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含进线柜（KYN28A-12型）1面、计量柜（KYN28-12型）1面、PT柜（KYN28-12型）1面、出线柜（KYN28-12型）1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。
（一）进线柜（KYN28A-12型）
1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。
(1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。
(2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷；
(3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。
(4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。
2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰地看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。
3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。
4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。（提供佐证材料）
5．进线柜须具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。
6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。
（二）计量柜（KYN28-12型）
互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。
计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。
（三）PT柜（KYN28-12型）
1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。
2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。
3．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。
（四）出线柜（KYN28-12型）
1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。
2．接地开关：配备1台接地开关。
3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰地看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。
4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。
5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。
6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。
7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。
（五）操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。

	
	
	干式电力变压器
	1
	台
	一、设备要求
（一）电气规格要求
额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。
额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。
电源相数：三相；频率：50Hz。
短路阻抗：5.5%±0.2%。
连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。
（二）结构与材料参数
带外壳及温控器，不通电；
绝缘等级：F级绝缘。
绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。
外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。
（三）冷却与运行参数要求
冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。
过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。
运行噪声：自然风冷时，距变压器1m处噪声值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪声值≤60dB。
二.功能要求
10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等培训需求。

	
	
	低压开关柜（整套）：
出线柜*1
进线柜*1
补偿柜*1
	1
	套
	一、额定参数
1.额定工作电压
主电路：400V；辅助电路：交流：220V～380V
2.额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3.额定频率：50Hz
4.额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S）
二、框架结构
1.装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2.装置外壳的防护等级IP33。
3.装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）两台，≤2200mm*600mm*800mm（±20mm）一台。
4.内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护培训任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。
（三）电容柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。

	
	
	接线模拟图板
	1
	套
	含高压接线模拟图板和低压接线模拟图板。
一、高压接线模拟图板与低压接线模拟图板要求：
▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋钮，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片）
2.功能要求：
模拟操作开关柜之间关系动作，反映出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	电力电缆
	1
	套
	材质：铝制电缆

	
	
	接地干线
	1
	套
	用于10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)接地

	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.高≥1.2m长≥4m 黄黑色

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:尺寸≥10m*1m，厚度≥3mm。
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	高压电工10/0.4k V变配电系统（架空线路）实操培训设备
	隔离开关
	3
	个
	送电端隔离开关。

	
	
	10kV架空绝缘电缆及验电接地环
	3
	根
	架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。

	
	
	跌落式熔断器
	3
	个
	适用电压：10KV；材质：陶瓷。

	
	
	验电接地环
	3
	个
	1.验电接地环电压等级：10kV。
2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。

	
	
	避雷器
	3
	个
	类型：氧化锌避雷器。

	
	
	油浸式电力变压器
	1
	台
	10/0.4kV油浸式电力变压器。

	
	
	低压配电柜
	1
	套
	箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等。

	
	
	接地扁铁
	1
	个
	用于10/0.4kV变配电系统(架空线路)接地

	
	
	0.4kV架空绝缘导线及验电接地环
	4
	根
	架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。

	
	
	配套设备设施
	1
	套
	导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。

	
	
	作业环境看板
	1
	块
	1.硬件配置：采用≥55英寸作业环境触摸看板；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态存储≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示功能，可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.支持学员对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。可随机生成天气气候画面，可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供学员选择）

	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.高≥1.2m长≥4m 黄黑色

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。
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	高压电工电气设备安装实操培训设备
	电路图
	1
	套
	1.培训用电路图，
2.电路图包含：
（1）低压配电箱安装接线
（2）单相电能表带照明设备的接线
（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）
（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线
（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线

	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式
2.电压：220V。

	
	
	三相四线电能表
	
	
	类型：三相电子式

	
	
	电流表
	
	
	类型：指针式电流表

	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。
2.类型：导轨式安装。

	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。

	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。

	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。

	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	安装方式：导轨式。

	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。
2.两常开两常闭。

	
	
	热继电器
	
	
	额定绝缘电压：690V。

	
	
	电流互感器
	
	
	类型：三相电流互感器。

	
	
	按钮开关
	
	
	类型：自复位按钮。

	
	
	万能转换开关
	
	
	类型：万能转换开关。

	
	
	三档旋钮开关
	
	
	类型：3档开关。

	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。
2.转速：≥1400转/分钟。

	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。
2.白光灯管、白光球型节能灯。

	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路。
2.规格：尺寸≥360*210*90mm。

	
	
	电气设备固定背板（网孔板）
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BV1mm²国标蓝色
BV2.5mm²国标蓝色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标蓝色
BV1.5mm²单芯硬线红色
BV1.5mm²单芯硬线黄色
BV1.5mm²单芯硬线蓝色
BV1.5mm²单芯硬线黄绿
BV1.5mm²单芯硬线黑色
BV1.5mm²单芯硬线绿色
各50m。

	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。
2.产品规格：10A 20A 60A;
3.材质：加厚黄铜。

	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢
2.压接范围：1.25—8mm²

	
	
	导线连接器
	
	
	材质：铜

	
	
	搪锡设备
	
	
	1.电压:220V
2.特点：温度可调

	
	
	焊锡丝
	
	
	1.直径：1mm

	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方米
2.材质：铜

	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC
2.规格:宽≥18mm，膜厚≥0.17mm，长度≥10米。
3.电压等级：600V及以下

	
	
	接线工具
	
	
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	电气设备安装实操装置
	
	
	一、设备基本要求
1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工培训场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同培训场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。
二、功能要求：
1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持学员自主完成元器件选型、安装与接线操作。
2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操培训内容。
3.应实现实操培训试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操培训的公正性、严肃性、合理性。应对实操培训过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证培训数据的完整性和可追溯性。 
4.支持时间管理：培训信息LED显示屏幕实时显示培训倒计时，精准控制培训时长，确保培训时间维度的公正性。

	
	
	安防设施
	1
	套
	一、拾像设施≥19个
1.具备拾音画面捕捉功能。
2.成像颜色为彩色。
3.支持POE供电。
二、存储设施
1.储存主机1台，接入功能≥32路，存储接口≥8。
2.存储硬件8个，≥8TB存储。

	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接
3.规格：多层设计，尺寸≥120*50*200cm

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.规格:尺寸≥10m*1m，厚度≥3mm。
4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。


3、熔化焊接作业
	序号
	设备名称
	配套设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求
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	熔化焊接与热切割作业安全用具工位实操培训设备
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布
2.产品功能：抗冲击、防砸

	
	
	手持式面罩
	1
	个
	1.材质：耐高温PP
2.颜色：黑色

	
	
	头戴式面罩
	1
	个
	1.类型：头戴式
2.材质：阻燃材料
3.功能：耐高温、防飞溅、防弧光

	
	
	安全帽与面罩组合式面罩
	1
	个
	1.面屏材质：PC（聚碳酸酯）
2.功能：防摔、耐高温、防飞溅
3.类型：头戴式

	
	
	焊接护目镜
	1
	副
	1.材质：PC聚碳酸酯镜片
2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。

	
	
	滤光片
	1
	套
	1.色号类型：电焊黑镜片8号～12号。
2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。
3.

	
	
	防冲击护目镜
	1
	副
	1.材质：聚碳酸酯
2.功能：防冲击、防飞溅

	
	
	防尘口罩
	1
	个
	功能：防尘、防异味.

	
	
	防毒面具
	1
	个
	1.材质：硅胶
2.功能：防毒、防尘

	
	
	耳套
	1
	副
	1.类型：头戴式
2.功能：隔音降噪

	
	
	耳塞
	1
	副
	1.材质：泡棉
2.功能：隔音降噪

	
	
	手套
	1
	副
	1.材质：头层牛皮
2.特点：超强耐磨、耐高温

	
	
	防护服
	1
	套
	1.材质：棉质（阻燃纱卡）
2.功能：阻燃、吸湿透气、耐磨

	
	
	披肩
	1
	个
	1.材质：牛皮
2.特性：防飞溅，耐高温、耐磨

	
	
	头蓬
	1
	个
	1.类型：头戴式
2.材质：牛皮
3.功能：防弧光、防飞溅

	
	
	套袖
	1
	双
	1.材质：牛皮
2.功能：隔热、阻燃、耐磨

	
	
	围裙
	1
	个
	1.材质:牛皮
2.功能：防飞溅、隔热、耐磨

	
	
	护腿
	1
	副
	1.材质：牛皮

	
	
	脚盖
	1
	副
	1.材质：牛皮
2.功能：耐磨，隔热，防烫，防火花飞溅

	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.鞋头：带钢包头
2.功能：防砸、防穿刺、耐磨


	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.材质：阻燃材料
2.类型：全身式

	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	面罩
	3
	个
	损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。

	
	
	
	平光眼镜
	1
	副
	防飞溅

	
	
	
	白玻璃片
	1
	副
	大小与滤光片一致。

	
	
	
	手套
	2
	副
	帆布、棉纱。

	
	
	
	工作服
	2
	套
	长袖棉质、长袖化纤。

	
	
	
	帽子
	1
	顶
	化纤

	
	
	
	鞋
	1
	双
	布面胶鞋

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属

	12
	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操培训设备
	平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地焊接作业现场。（投标文件提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
实物实操装置由以下组件组成：1.外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护、焊钳、外皮破损的焊机二次线、一次线过长且盘绕在焊机上1套；2.操作台、压力不足的干粉灭火器、纸箱各1个。

	
	
	平地气焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲平地气焊作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地气焊作业现场。（投标文件提供平地气焊作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
实物实操装置由以下组件组成：1.有问题的氧气气瓶及附件、有问题的乙炔气瓶及附件各1套；2.损坏的氧气减压器、损坏的乙炔减压器、破损的焊炬、丙酮空桶、压力不足的干粉灭火器各1个；3.氧气与乙炔胶管1套。

	
	
	高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲高处气割作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造高处焊接作业现场。（投标文件提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：1.假人模特、压力不足的干粉灭火器、有问题的氧气气瓶和乙炔气瓶及附件、氧气与乙炔胶管各1套；2.实物仿真汽油桶、实物仿真油漆桶、移动式操作平台(门式架)各1个。

	13
	高处焊接脚手架
	高处焊接脚手架
	1
	套
	满足搭设1层所需的构配件。可调高度、可制动，万向脚轮。

	14
	实操干扰项
	实操干扰项
	1
	套
	实物仿真汽油桶、实物仿真油漆桶、木板或木棍、纸板或纸团、实物仿真氧气瓶、乙炔瓶各1个。

	15
	速差自控器(防坠器)
	速差自控器(防坠器)
	1
	套
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。
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	16
	高处作业安全用具实操培训设备
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布。
2.产品功能：抗冲击、防砸


	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.类型：围杆式。
2.材质：高强度丙纶。

	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩
2.材质：聚酯纤维+合金钢

	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	类型：全身式

	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.材质：帆布 橡胶
2.功能：高帮、系带、防滑。

	
	
	脚扣
	1
	副
	1.适用杆高：6—8m电线杆。
2.材质：锰钢无缝钢管。

	
	
	工作服
	1
	套
	1.材质：纯棉
2.功能：耐穿耐磨
3.款式：长袖

	
	
	反光背心
	1
	套
	1.材质：纱网/针织
2.反光：高度化纤反光条
3.颜色：蓝色

	
	
	手套
	1
	双
	1.材质：尼龙
2.功能：耐磨、不易打滑

	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的

	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	安全鞋
	2
	双
	非标的、损坏的。

	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属

	17
	高处作业零部件判废实操培训设备
	移动平台各类零部件
	1
	套
	有问题的移动平台各类零部件

	
	
	吊篮各类零部件
	1
	套
	有问题的吊篮各类零部件

	
	
	单人吊具各类零部件
	1
	套
	有问题的单人吊具各类零部件

	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接
3.规格：多层设计，尺寸≥120*50*200cm

	18
	高处作业现场安全隐患排除实操培训设备
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患
2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	19
	移动平台实操培训设备
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	满足搭设1层所需的构配件。可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	移动操作架
	1
	套
	满足搭设1层所需的构配件。可调高 度、可制动，万向脚轮。

	
	
	搭设平台所需的配套工器具
	2
	套
	卷尺：尺带长度：7.5m；
扳手：材质：铬钒合金钢

	
	
	工具袋
	2
	个
	材质：帆布

	
	
	作业环境看板
	1
	块
	1.硬件配置：采用≥55英寸作业环境触摸看板；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态存储≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示功能，可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.支持学员对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。可随机生成天气气候画面，可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供学员选择）

	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。
2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。

	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.高≥1.2m长≥4m 黄黑色

	
	
	禁止、警告、指令、提示四类标示牌
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	20
	吊篮实操培训设备
	高处作业吊篮
	1
	套
	1. 吊篮参数要求：
(1)结构层数：单层；
(2)驱动方式：电动；
(3)特性：爬升式；
(4)额定载重量：不小于500kg；
(5)吊点平台：双吊点；
2.吊篮应装设安全钢丝绳。
3.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。
4.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时，
其底部净空高度不小于2m。
5.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。

	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷、塑料水桶

	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。

	
	
	作业环境看板
	1
	块
	1.硬件配置：采用≥55英寸作业环境触摸看板；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态存储≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示功能，可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.支持学员对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。可随机生成天气气候画面，可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供学员选择）

	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.高≥1.2m长≥4m 黄黑色。

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.规格：多层设计，尺寸≥120*50*200cm。

	
	
	安全绳
	2
	根
	材质：高强度锦纶绳。

	
	
	安全绳自锁器
	2
	个
	适用绳径：16—20mm。

	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围≤500V/AC。
2.氖泡测电笔。
3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用。

	21
	吊具实操培训设备
	座板式单人吊具(整套)
	1
	套
	1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。
2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等。

	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷：类型：羊毛短毛滚刷
2.塑料水桶：材质：塑料

	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。

	
	
	作业环境看板
	1
	块
	1.硬件配置：采用≥55英寸作业环境触摸看板；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态存储≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示功能，可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.支持学员对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。可随机生成天气气候画面，可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供学员选择）

	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.高≥1.2m长≥4m 黄黑色

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接
3.规格：多层设计，尺寸≥120*50*200cm

	
	
	体重秤
	1
	个
	1.秤面板材质：钢板
2.称体重指示：表盘指针指示
3.驱动类型：机械

	
	
	安全防护垫
	2
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	22
	登杆登塔培训设备
	电杆
	1
	根
	尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	抱箍
	1
	副
	与电杆匹配

	
	
	铁塔
	1
	套
	铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。
一、铁塔材质规格
1.主材：采用≥L50x50热镀锌角钢，材质为Q235。
2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm。
二、结构设计要求
整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。
安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识。
三、安装工艺标准
螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。
四、铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔工位实操培训中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。

	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙
2.直径10mm
3.功能：耐磨，强度高

	
	
	安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具
	1
	套
	1.扳手：材质：铬钒合金钢
2.卷尺：尺带长度：7.5m
3.铁锤:材质：木/铁
4.手持电动套筒扳手：类型：无线

	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	作业环境看板
	2
	个
	1.硬件配置：采用≥55英寸作业环境触摸看板；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态存储≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示功能，可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.支持学员对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。可随机生成天气气候画面，可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。

	
	
	安全围栏
	6
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.高≥1.2m长≥4m 黄黑色

	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.规格：厚度≥3mm，尺寸≥200*300mm，雪弗板材质。

	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接
3.规格：多层设计，尺寸≥120*50*200cm

	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	套
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：5m（误差±5%）。

	
	
	安全防护垫
	4
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。


5、作业现场应急处置类
	序号
	设备名称
	配套设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	23
	触电事故现场应急处置装置
	触电事故现场应急处置装置
	1
	套
	1.触电事故场景搭设：
假人、配电箱，空气开关，圆木棒，不锈钢圆管，塑料棒，挑杆架，架空线，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）、电话机等组成。
通过低压配电箱与架空线、假人模拟低压、高压触电事故，营造高低压触电现场环境。

	24
	单人徒手心肺复苏操作装置
	单人徒手心肺复苏操作装置
	1
	套
	1.设备主要配备：
(1)心肺复苏模拟假人：CPR橡皮人,采用1：1高逼真人体模型，
(2)一次性CPR屏障消毒面膜：双层防尘棉，规格：50片一盒。
2.主要功能：
单人徒手心肺复苏操作培训系统，能够精准记录按压、吹气等关键动作参数。
人工手位胸外按压时：
（1）动态显示按压深度：按压深度正确由绿灯显示、按压深度不够与按压深度过深由黄色或红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。
（2）计数显示；详细记录按压错误次数（按压错误及正确的次数）。
人工口对口呼吸(吹气)时：
（1）动态指示灯显示吹气量：吹入的吹气量正确由绿灯显示、吹入的吹气量过小或过大分别由黄色或红色指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；
（2）计数显示：详细记录吹气错误次数（吹气错误及正确的次数）。
按压与人工呼吸比：30：2
操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。
操作频率：最新国际标准：100—120次/分钟。
3.材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。

	25
	灭火器的选择与使用实操设备
	灭火器的选择与使用实操设备

	1
	套
	1.灭火器的选择与使用实操工位建设及培训内容严格遵循多项权威标准，包括《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）以及《特种作业安全技术实际操作考试标准化及考试点设备配备标准》（2014版）、应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》，全方位保障培训的专业性与规范性。
2.灭火器的选择和使用实操培训装置需配置灭火器的选择和使用实操智能网络培训系统。系统建设严格遵循国家标准和规范，在设计上秉持“软件+实物”的创新原则。其中，“软件触控”部分通过人机交互界面，学员可进行场景选择、信息录入等操作；“实物智能”需体现在学员需实际操作配备的智能灭火器及相关设备，完成识别火源类型、选择合适灭火器、模拟灭火操作等任务，以此全面完成大纲内容的实操培训。
3.培训系统性能要求：
（1）必须满足应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》；
▲（2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，灭火器支持无线充电，需提供仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片逐一对应（提供截图）
▲（3）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据学员现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。（需提供设备满足上述功能的证明材料）
▲（4）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。（需提供设备满足上述功能的证明材料）
▲（5）产品要求采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型美观，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。（6）为提高培训效率，要求灭火器的选择和使用培训设备作为单独的培训科目，不与其他培训科目集成使用。
▲（7）产品实现国家考试大纲培训要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。（需提供设备满足上述功能的证明材料）
▲（8）火灾场景至少包含50种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括A类火灾≥20种，B类火灾≥8种，C类火灾≥1种，D类火灾≥1种，E类火灾≥20种。（投标文件提供以上50种火灾场景截图证明，场景截图及名称须逐一对应）

	26
	创伤包扎实操培训设备
	创伤包扎实操培训设备
	1
	套
	1. 培训设备主要包括创伤模拟人、急救箱、乳胶手套、夹板、三角巾、无菌纱布、弹力绷带、担架等。
2.模拟假人采用1:1硅胶材质假人，假人手臂创伤（右前臂、右手背创伤），假人面皮肤、颈皮肤、胸皮肤及四肢皮肤、头发等均采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具经过注塑机高温注压而成。



四、产品须符合的质量标准
（一）强制性国家标准（GB）
GB 13398 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒
GB 21148 足部防护 安全鞋
GB 2811 头部防护 安全帽
GB 14866 眼面防护具通用技术规范
GB 24543 坠落防护 安全绳
GB 6095 坠落防护 安全带
GB 24544 坠落防护 速差自控器
GB 2894-2025 安全色和安全标志
GB 23525 座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范
GB 30862 坠落防护 挂点装置
GB 38454-2019 坠落防护 水平生命线装置
GB 42297 坠落防护装备通用技术规范
GB 8965.2 防护服装 焊接服
GB 9448-2025 焊接与切割安全
GB 5725 安全网
GB 50054 低压配电设计规范
GB 50055 通用用电设备配电设计规范
GB 2626 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
GB 2890 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具
（二）推荐性国家标准（GB/T）
GB/T 8218 低压测电笔
GB/T 17620 带电作业用绝缘硬梯
GB/T 17622 带电作业用绝缘手套
GB/T 4623 环形混凝土电杆
GB/T 17215 电测量设备
GB/T 7676 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件
GB/T 18802.11 低压电涌保护器 (SPD) 第 11 部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法
GB/T 14048 低压开关设备和控制设备
GB/T 20840 互感器
GB/T 12114 合成信号发生器通用规范
GB/T 11022 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求
GB/T 15166 高压交流熔断器
GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求
GB/T 3609.1 职业眼面部防护 焊接防护第 1 部分：焊接防护具
GB/T 14687 工业脚轮和车轮
GB/T 15831 钢管脚手架扣件
GB/T 19155 高处作业吊篮
GB/T 24537 坠落防护 带柔性导轨的自锁器
GB/T 23469 坠落防护 连接器
GB/T 2694 输电铁塔制造技术条件
GB/T 18411 听力保护器
（三）电力行业标准（DL/T）
DL/T 879 便携式接地和接地短路装置
DL/T 853 带电作业用绝缘垫
DL/T 1642 环形混凝土电杆用脚扣
DL/T 740 电容型验电器
DL/T 1643 电杆用登高板
（四）安全生产行业标准（AQ）
AQ 6109 坠落防护 登杆脚扣
AQ 6103 焊工防护手套
（五）建筑工程行业标准（JGJ/JGJ/T、JG/T）
JGJ/T 46-2024 建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准
JG/T 13 门式钢管脚手架
JGJ 130 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
（六）机械行业标准（JB/T）
JB/T 11699 高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程
上述所列标准均执行现行有效最新版本，若标准存在更新、修订、替代或废止情形，自动执行国家主管部门发布的最新有效版本；本项目未列明，但涉及本项目设备、器材、机具、防护用品、施工工艺、安全管控、电气系统、高处作业、焊接作业、临时用电、接地系统、标识标牌等相关的国家强制性标准、推荐性国家标准、各行业现行有效规范、规程、技术导则及法律法规，承包人均须全面遵照执行；当不同标准条款之间存在不一致时，遵循从严执行、高标准执行原则，优先执行强制性国家标准，其次执行行业标准及推荐性国家标准。
五、项目要求
（一）供货要求及售后服务
（1）投标人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
（2）供应商可根据自身服务能力，提供超出所列清单以外的更优惠服务。
（3）其它与本项目安装相关配套辅件辅材配件配材等，因考虑不全造成材料遗漏，均由供应商自行负责。
（4）在本项目的安装、调试及运维实施过程中，需配备专业的技术管理及售后服务等相关人员，以确保项目的实施质量。
（二）质量保证
（1）投标人应保证提供的货物与服务项目在经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。
（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。
（三）产品的包装、发运及运输
（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
（4）产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。
（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。
六、付款方式
预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付。
进度款：验收合格后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
七、培训要求
（一）中标人应为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握设备运行、检查、维修、维护工作。中标人要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。投标文件中提供培训计划。
（二）中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
（三）本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由甲方确定，所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向采购人单位收取。以上培训均不得有人员限制。
八、验收标准
（一）验收方法：采购人根据实际情况组织人员进行验收。验收按照国家或行业标准、投标文件及合同要求进行。具体要求包括：货物到达安装现场后，中标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细发货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接收全部货物。
（二）验收标准：在货物进场完成安装调试并连续试运行30天后，采购人根据技术要求组织验收，当中标人提供的仪器设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装均无误完好，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等均齐全，安装调试合格，提供适用性检测报告，运行无问题时，方可通过验收。
（三）中标人在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，双方协商后须报相关管理部门同意后方可调整。
九、项目实施方案要求
（一）项目实施方案：投标人根据本项目需求制定完善的项目实施方案，包含但不限于实施计划、设备使用和调试等。
（二）进度计划控制方案：投标人根据本项目需求制定完善的培训方案，包括但不限于明确货物交付时间、安装调试时间安排等。
（三）技术培训方案：投标人根据本项目需求制定完善的培训方案，包括但不限于组织形式，安排人员、时间、培训内容和应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等。
（四）质量管理体系及保证措施：投标人根据本项目需求制定完善的培训方案，包括但不限于质量保证体系、针对质量目标措施及质量控制的保证措施等。
（五）售后服务：投标人根据本项目需求制定完善的售后服务方案，包括但不限于包括服务的响应时间、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、技术指导、质保内容、质保期后的维保方案等。
十、其他要求
（一）落实商品包装、快递包装政府采购需求标准
供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
（二）落实节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
（三）采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6. 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（四）注意事项
1.本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括: 投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
备注：1.★部分为实质性要求，不接受负偏离。否则，作为无效标处理。

[bookmark: _Toc17588]
第五章  评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	中小（微）企业或残疾人福利性单位声明函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标报价
	符合相关规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。

	技术响应
	技术参数响应
	29.00
	评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的相关证明材料进行评审，投标人能够完全满足或优于招标文件采购需求中“技术参数要求”的，得满分；标“★”项为实质性响应条款，不满足将作无效标处理，标“▲”项，每有一项（一个完整的句号为一“项”）负偏离扣1分，其它每有一项（一个“配套设备/设施/器材”为一“项”）负偏离扣0.04分，扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、实力
	企业业绩
	4.00
	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似本项目采购业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分。
注：须提供合同扫描件、验收报告扫描件，二者缺一不可，合同主要内容、标的等需清晰可见，如未提供或提供不清晰均不得分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	8.00
	评委根据投标人针对本项目提出项目实施方案包含但不限于实施计划、设备使用和调试等进行打分。
项目实施方案符合实际，能够针对本项目供货要求而细化制定方案，且优于采购需求的，得8分；
项目实施方案内容合理、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较为完善的实施措施，完整和实用的，得7分；项目实施方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得5分；
项目实施方案内容模糊，内容不详实、不完整、内容不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的，得3分；
没有内容不得分。

	
	进度计划安排
	8.00
	评委根据投标人针对本项目提出进度计划安排包括但不限于明确货物交付时间、安装调试时间安排等进行打分。
进度计划安排阐述较详细且优于采购需求的得8分；
进度计划安排基本详实,能够较好地满足采购需求得6分；
进度计划安排较合理，能满足招标文件基本要求的得4分；
进度计划安排内容不详实、不完整、内容不全面的得2分；
没有内容不得分。

	
	技术培训方案
	7.00
	评委根据投标人针对本项目提出技术培训方案包括但不限于组织形式，安排人员、时间、培训内容和应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等进行打分。
技术培训方案内容详细、规划合理、可操作性强，且优于采购需求得7分；
技术培训方案内容完整，可操作性一般，能满足招标文件基本要求的得5分；
技术培训方案内容简单、内容不全面的得3分；
未提供不得分。

	
	质量管理保证措施
	7.00
	评委根据投标人针对本项目提供的质量管理保证措施包括但不限于质量保证体系、针对质量目标措施及质量控制的保证措施等进行打分。
质量管理保证措施内容详细完善、节点控制到位，优于采购需求得7分；
质量管理保证措施内容基本详实,能够较好地满足采购需求的5分；
质量管理保证措施内容合理，但能满足招标文件基本要求的得3分；
质量管理保证措施内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。

	其他
	售后服务
	7.00
	评委根据投标人提供的售后服务方案包括但不限于包括服务的响应时间、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、技术指导、质保内容、质保期后的维保方案等进行打分。
售后服务方案详细、服务完善内容，响应及时的得7分；
售后服务方案较完整，服务内容满足需求的得5分；
售后服务方案不完整，服务内容基本满足需求的得3分；
售后服务方案不详实、不完整、内容不全面的得1分；
没有内容不得分。


（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2（1）、3、4  
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/ %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4.采购本国产品的支持政策
（一）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（二）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（三）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（四）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（五）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（六）投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（七）评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc7717]
第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、投标声明及承诺函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
四、法定代表人身份证明或授权委托书
五、开标一览表
六、投标报价明细表
七、中小（微）企业声明函
八、技术要求响应及偏离表
九、项目组成员
十、企业业绩
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标所需其他材料
[bookmark: _Toc23838]
一、投标声明及承诺函
            （采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	提供营业执照等证明材料







三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供。
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。


四、法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
法人联系电话：（手机）                          
特此证明。
（法定代表人出席投标的提供，未出席的可不提供。附法定代表人居民身份证。）


    法定代表人（签字或盖章）：                            

年   月    日   






投标人名称：（加盖CA电子公章）                                      
年   月    日 


2.法定授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为                  的江苏省淮海技师学院特种作业培训设备采购项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：                          
被授权人（签字或盖章）：                            
      单位地址：                                        
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                            




（附法定代表人居民身份证及被授权人居民身份证）
五、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称
项目名称：江苏省淮海技师学院特种作业培训设备采购项目
招标编号：JSZC-321300-ZJZZ-G2026-0001
	标题
	内容

	报价（小写）                           
	                  元

	报价（大写）    
	金额大写（人民币：元）




日期：       年   月   日
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六、投标报价明细表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	标的名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：    ）
	

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物、服务（包含服务过程中的一切费用）、价格，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“报价”数额一致。







七、中小（微）企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 标的名称          ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
企业名称：（加盖CA电子公章）
                                     日  期：       年___月___日
中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


八、技术要求响应及偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离内容及说明（正偏离、负偏离、无偏离）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1.针对采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。
3.供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
4.行数不够，可自行添加。

九、项目组人员
项目组成员一览表
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc28140]注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称1）            的中国境内生产的组件成本占比≥            （规定比例）3。（产品名称1）          的（关键组件）4            在中国境内生产。（产品名称1）的        （关键工序）5            在中国境内完成。
2.（产品名称2）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称2）            的中国境内生产的组件成本占比≥            （规定比例）3。（产品名称2）         的（关键组件）4            在中国境内生产。（产品名称2）的        （关键工序）5            在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
十二、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


















质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

