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第一部分  竞争性磋商公告
受[南通市崇川区教育体育局]的委托，江苏新东方工程管理咨询有限公司就[崇川区教体局二十所学校变配电间智能运维托管服务](项目编号: JSZC-320613-XXDF-C2026-0013 )进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
项目概况
(崇川区教体局二十所所学校变配电间智能运维托管)服务项目的潜在供应商应在苏采云系统内免费下载磋商文件，并于2026年08月07日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320613-XXDF-C2026-0013
项目名称：崇川区教体局二十所学校变配电间智能运维托管服务
项目类型：服务
所属行业：其他未列明行业
预算金额：178万元/年
最高限价：178万元/年，投标报价超过最高限价的作无效标处理。
采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。
合同履行期限：运维托管服务期3年，合同一年一签，从签订合同日起算。
本项目是否接受联合体投标：否。
二、供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，即承担的服务全部由符合政策的中小企业承接，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）提供无重大违法记录声明（格式详见附表），未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。
（2）投标供应商须提供基础运维正式员工不少4人，每人同时持有高压电工作业证 + 低压电工作业证（双证复印件齐全），提供2026 年1-6月任意一个月社保缴纳证明复印件（社保机构出具正规单据）。
4. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
5.未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。
三、获取采购文件
1.时间：自本公告发布之日起五个工作日
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
1.响应文件提交截止时间：2026年08月07日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
1.时间：2026年08月07日14时00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：本项目有演示，详见采购文件第四章评审方法和评审标准。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南通市崇川区教育体育局　　　　　　　　　　　　
联系人：陆先生
联系方式：051389099236 
2.采购代理机构信息
名称：江苏新东方工程管理咨询有限公司
地址：南通市崇川区外环东路 12 号 2 层南侧
联系人：孙女士
电话：15906295903

附件:
1.竞争性磋商文件
2.采购人信用承诺书
3.公平竞争审查二维码
4.“苏采云”系统供应商操作手册
5.办理政采贷和履约保函（保险）告知函



第二部分 磋商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.采购人式
1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理费和评审费由采购人支付。
5.磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
6.磋商文件的解释
6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]1.磋商文件构成
1.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）竞争性磋商公告
（2）磋商须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）响应文件组成
（6）附件
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]2.磋商文件的澄清
2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]3.磋商文件的修改
3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
3.3 磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]2.响应文件构成
2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4. 磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]1.响应文件的提交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。
2.提交响应文件截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的密封（加密）要求：
3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.响应文件的拒收
4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
5. 响应文件的撤回和修改
5.1 响应文件的撤回
5.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。
5.2 响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]五、磋商与评审
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]1.磋商仪式
1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
2.磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。
2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3. 磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4、评审过程的澄清
4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的审查
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。
5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
6. 响应文件线上格式要求
6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
（六）成交
1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。
1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
1.4.8将政府采购合同转包的。
1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（七）成交通知书
1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。
（八）授予合同
1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.标的物的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: OLE_LINK8]3.履约保证金：
3.1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。  
3.2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；  
3.3.中标人在中标通知书发出之日起 30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
3.4.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，成交供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后 15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。
3.5.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还:
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
3.6以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
4. 政府采购合同信用融资扶持政策
4.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 
4.1.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。
4.1.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”
4.1.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。
4.1.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。
（九）电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。
（十）未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求
[bookmark: _Hlk236042823]供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
[bookmark: OLE_LINK5]一、采购内容：
1.采购项目：崇川区教体局二十所学校变配电间智能运维托管服务
2.项目编号：JSZC-320613-XXDF-C2026-0013
[bookmark: _Toc495146866]3.项目背景：
通过变配电智能运维云平台+集控中心，以实时监测数据为基础，以可视化为手段，以智能化功能为依托，利用智能化数据分析技术，实时监控配电室运行状态，保障配电室的安全运行，提高整体运维效率，降低运维成本，实现变配电间“线上+线下”的运维模式。
将采购方的【20】所学校配电房（柜、箱）内已有的（其中【3】所学校本次需智能化改造升级，详见二、服务内容需求中3.1 智能化设备投入与权属）各类传感器、采集与通信设备中的各类电气参数、环境数据、视频等传送集成到采购方的校园智慧能源云平台，借助云平台及变配电智能运维管理系统对所辖学校变配电间进行远程集中监控+智能运维管理。
4.采购内容
崇川区教体局【20】所学校用电安全服务。成交供应商承担智能化硬件改造（含安装、施工调试），改造期间须确保学校电气设备正常运行。提供24小时一站式变配电智能运维服务，利用物联网线上智能检测、大数据分析及线下专业运维手段，负责电力设施安全维护。
运维托管服务期3年。首年合同签订后30个工作日内，完成变配电智能运维管理系统应用功能建设及智能化升级改造，并接入采购方现有校园智慧能源云平台。验收合格之日开始计算第一年运维服务周期。
采购方已建有智慧能源云平台，为实现电力设备全生命周期精准管理、长效集中信息化，避免数据遗失，中标供应商可使用平台内现有智能运维管理系统（使用费自行与第三方协商）；如自行提供系统，须将原有缺陷登记、巡检记录、维修工单、用能报表等运维历史数据无缝导入，并依托系统功能模块进行管理。所有新增软硬件及维保服务等全部费用已包含在投标总价中，采购方无需另行支付。
5. 服务范围
供应商提供云平台维保服务、变配电智能运维管理系统及专业运维队伍，构建运维服务支撑体系。在运行监控、巡检维护、倒闸操作、事故处理、周期预防试验等工作中，实现现场作业的标准化与信息化管理，并通过线上+线下的全业务过程管控，以及用能数据分析、设备全生命周期管理和专家诊断，为配电室安全运行、故障诊断和状态预警提供智能分析与精确指导。

本次采购【20】所学校运行维护涉及的电力设备清单如下：
	序号
	学校名称
	10KV高压柜
	变压器（台）
	类型
	容量（kVA）
	400V低总及馈线开关
	低压电力设备日常故障处理
	平台 维保
	备注

	1
	南通市五龙汇小学
	10
	2
	干式变
	1250/1250
	95
	√
	√
	智能化升级改造，高压电气设备预防性试验3年1次


	2
	南通市滨江小学
	6
	2
	干式变
	1250/1250
	59
	√
	√
	

	3
	张謇一小
	5
	2
	干式变
	500/500
	13
	√
	√
	

	4
	三里墩小学
	8
	2
	干式变
	1000/1000
	50
	√
	√
	高压电气设备预防性试验3年2次

	5
	天生港小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	69
	√
	√
	

	6
	曙光小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	82
	√
	√
	

	7
	五里树小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	33
	√
	√
	

	8
	北城小学（北校区）
	8
	2
	干式变
	400/630
	62
	√
	√
	

	9
	北城小学（南校区）
	5
	2
	干式变
	400/400
	40
	√
	√
	

	10
	唐闸小学
	8
	2
	干式变
	500/500
	44
	√
	√
	

	11
	陆洪闸小学
	5
	2
	干式变
	500/250
	31
	√
	√
	

	12
	中海翠湖溪岸幼儿园
	2
	1
	干式变
	500
	19
	√
	√
	

	13
	二附春芽幼儿园
	2
	1
	干式变
	500
	29
	√
	√
	

	14
	天生港学校幼儿园
	/
	1
	干式变
	250
	12
	√
	√
	

	15
	永兴小学
	/
	1
	油变
	400
	13
	√
	√
	

	16
	十里坊小学
	/
	1
	油变
	800
	32
	√
	√
	

	17
	大生幼儿园
	/
	/
	/
	400A
	17
	√
	√
	

	18
	唐闸公园幼儿园
	/
	/
	/
	315A
	2
	√
	√
	

	19
	沿河桥幼儿园
	/
	/
	/
	250A
	1
	√
	√
	

	20
	张謇一小幼儿园
	/
	/
	/
	200A
	1
	√
	√
	


（1）智能化升级改造（3所学校）
· 对南通市五龙汇小学、南通市滨江小学、张謇一小的高低压配电室实施智能化改造。
· 安装采集终端、传感器、视频监控等设备，完成图形建模、数据调试，接入智慧能源云平台。
· 三年合同期满后，全部升级改造硬件归采购人所有。
（2）智慧能源云平台与智能运维系统（覆盖全部20所学校）
· 提供云平台维保服务，保障平台稳定运行，数据云端存储，硬件设备（含采集设备、服务器等）维护及材料均由供应商负责。
· 部署变配电智能运维管理系统（电脑WEB版+手机APP），供应商自建监控中心，实现24小时远程监控与运维管理。
· 若自建系统，须将原有缺陷登记、巡检记录、维修工单、用能报表等历史数据无缝导入，确保数据延续。
（3）能源管理数智化展示中心建设
· 协助建立崇川区教体局能源管理数智化展示中心。
· 在南通市五龙汇小学传达室免费提供并安装不小于85寸触控一体机及配套设备。
· 展示操作界面呈现：用能总览、各校用能排名、综合能耗、能耗强度、碳排放总量/强度、建筑单位面积能耗、人均能耗等信息。
（4）高压电力设备运行维护
· 巡检：10kV高压室、室外油变、400V总强电间等每月1次，特殊天气增加频次。
· 预防性试验与维保：自行或委托有资质单位实施，包含变压器、高压开关、室内高压电缆试验，低压柜清扫等，并出具正式报告。
· 安全工器具检验：定期检测，保证合格有效并张贴标签。
· 维修耗材：10kV高压室内单品300元以内低值易耗品由供应商承担；开关电缆、大件元器件、批量材料及成套设备故障检修由学校立项处理。
· 应急响应：设备故障最短时间内到场处理。
· 对外协调：负责与供电公司对接高压配电间相关事务。
（5）低压电力设备故障处理
· 范围：400V强电间、公共区域楼层配电箱。
· 原则：以恢复基础供电、消除即时安全隐患为准则，进行应急恢复、临时处置及小件更换。
· 不包含：系统性检修、整体翻新、回路扩容、大面积更换大件元器件、线路更换改造等。
· 易损件更换：小型断路器、空气开关、指示灯、保险器件、小型接触器等标准通用小件的零星故障维修及更换（材料费由学校承担）。
（6）重大活动保电服务
· 学校有重大活动时，按需派人到场保障供电。
（7）运维团队与资源保障
· 供应商须配备专业运维队伍，自备巡检车辆、检修工具、安全工器具、仪器仪表、备品备件、办公用品等全部运维所需物资。
· 因操作失误导致设备损坏的，全部修复或更换费用由供应商承担。
二、服务内容需求
    供应商指定1名项目负责人，全权代表供应商组织落实本项目服务范围内的各项工作，并接受校方工作指令。具体职责包括：材料领用管理、值守人员管理、事故处理组织安排等。
1、变配电间智能运维服务内容
	服务板块
	服务 大类
	关键     服务项
	服务内容

	
	
	
	

	在线运维服务≥4人
	信息化服务
	电子台账
	设备台账、试验报告、规章制度和资料等。

	
	
	运维监督
	巡检记录、缺陷记录、工单处理记录、挂牌记录等。

	
	
	实时监测
	回路开关状态、电压、电流、功率、功率因数、电量等数据的实时和历史曲线。

	
	
	信息推送
	对于突发的故障、各类传感器设定阈值超限和预警，以及巡查计划平台会推送用户系统信息或短信通知。

	
	
	移动交互
	移动端APP和公众号上账号登录、信息录入、拍照、视频、上传、确认、查询等功能与Web端同步。

	
	
	
	巡检中可通过APP扫高压电力柜二维码设备参数和信息全展现。

	
	



7×24h服务
	值守记录
	运行记录：运行日志、 挂牌、摘牌、停复役两票审批线上线下同步许可，巡视、任务工单进度等。

	
	
	
	系统设备记录：温度、湿度、负载、电流、电压、功率、功率因数、电度量、电压不平衡率、通讯错误次数，以及相关缺陷、故障记录等。

	
	
	告警服务
	针对电站突发故障（全站停电、配变停电、400V进线失电、跳闸等），系统和短信第一时间推送告警通知。

	
	
	
	针对告警有值班监盘人员、电站站长和运行管理的多重分级安全守护体系。

	
	
	预警服务
	各类传感器设定阈值超限时（配电房温度和湿度、电缆温度、配变400V进线电压电流等），系统推送预警通知。

	
	
	专家服务
	可提供各类电能质量指数评价（电压、电压不平衡、电流不平衡、变压器温度等）。

	
	
	
	可提供相关经济性指数评价（超容、过载、功率因素预警等）。

	
	
	
	通过电气工程师远程协助分析缺陷、故障发生的原因，并给出解决方案。

	
	分析 评估
	运行报告
	编制（含缺陷管理、维修记录等）巡检月报、运维简报，年度报告，各学校的用电量同比、环比数据报表。

	
	
	事故异常分析报告
	针对事故异常发生名称、时间地点、事故类型、事故经过、应急处置情况、原因分析、预防措施等信息的报告。

	




线下运维服务≥10人
	巡检 值守
	巡检计划
	针对电气设备、专项环境和常规工器具等巡查项按照计划确定人员、地点、时间、规范安排。

	
	
	执行监管
	巡查人员按照计划和路线用APP逐一完成巡检站点数据录入、拍照、核验、上传信息。

	
	
	消缺闭环
	巡查人员APP录入数据或拍照后，确认后缺陷登记并产生消缺工单，当场或择机进行缺陷处理与验收。

	
	
	网格化值守
	划分设立2个网格化值守区域，7×24h轮流值岗。

	
	日常 操作
	倒闸操作
	设备安全隔离、开关的停复役、负荷的切换转移等情况下利用APP许可或传统文档严格执行典型操作票和工作监护流程和规范。

	
	
	消除缺陷
	通过值守监控、巡视、检修、试验等操作过程中发现的设备和环境缺陷，利用系统对缺陷进行记录、上报，通过告警、预警提示和专家诊断分析后安排及时现场处理、验收的全闭环信息化管理。

	
	
	环境清洁
	对电气设备以外的站内环境进行清洁（包括地面、绝缘毯垫、办公座椅、安全设备等）。

	
	事故 处理
	接报响应
	接报途径：含系统告警、用户值班电话通知、值班员核实后提交主管；响应速度：15分钟响应，30分钟或60分钟（特殊情况）赶到现场。

	
	
	识别处置
	现场人员依托专家团队的快速诊断处置服务体系诊断识别故障的情况，根据判断结果决定故障隔离恢复供电还是提交后续抢修团队处理。

	
	
	事故处理
	快速完成事故处理工作确保尽早恢复供电。

	
	
	事故预案
	现场人员根据误操作、设备事故、电气火灾和人身事故等不同类型预案，熟练掌握故障的接报响应、识别处置的基本操作原则和流程，并定期演练。

	
	预试
	高压电试维护
	按照各学校的采购需求计划周期，对变配电间内高压电力设备进行预防性试验维保服务，并出具试验报告。

	
	
	安全工器具试验
	安全工器具按照周期进行试验检测，保障安全工器具合格有效，并张贴合格标签。

	
	检修
维保
	10kV高压
	10kV高压变配电间（室）开关、变压器、直流屏等电气设备的日常运行维护。

	
	
	400V低压
	400V强电间、公共区域配电箱电力设备的故障处理；排查显性简单故障，即时处置轻微缺陷，保障高低压衔接段低压设备基础安全运行；恢复基础供电、消除即时安全隐患。

	
	
	平台系统
	负责本项目平台内所有硬件设备（传感器、仪表模块、管理机等）及软件的日常维护、保养和故障修复，确保系统稳定运行。

	其它服务
	增值
服务
	技术咨询
	根据采购方需要，协助提供相关的技术咨询服务。



2、变配电智能运维管理系统功能要求
注：其中带“★”符号的智能运维管理功能，须完全满足。

2.1综合功能
2.1.1　 ★ 实时告警
在主看板上应能呈现当前的告警信息，发生告警时，平台应区分出需要立即处理的告警和一般性告警，对于需要立即处理的告警，应立刻推送到调度中心，并触发声音。调度人员可以根据告警详情，查阅到相关设备和人员的信息，同时关联任务工单，进入处理流程。对于一般性告警，不要影响到正常的调度监控工作，只需要提供记录查询界面。
2.1.2　 值班日志
在主看板上应具备当班人员记录工作情况，值班日志中应能显示在值班过程中记录的电站运营情况、设备缺陷记录以及历史告警信息，应能根据值班地点、日期来设置值班日志查询条件。应能多次录入信息。
2.1.3　 ★ 交接班
调度中心应有值班计划，值班员通过平台按时交接班。交接班时，需要两个班次的人员当面核对上一班的值班日志、历史告警、缺陷记录等信息，确认无误后，在平台中录入各自的账号密码，完成交接班。
2.1.4　 账号管理
在主看板上应具备账号管理功能，包括但不限于：个人信息管理、密码修改、交接班、锁屏、退出以及节点离线控制等。
2.1.5　 统计看板
在主看板上应能呈现能耗站数量、容量、实时总负荷、缺陷及工单情况，方便直观了解设备运行工况。
2.2调度中心功能
2.2.1　 ★ 公司概览
应支持按区域分别呈现管辖电站的站点统计、设备台账、实时告警汇总、运行数据分析、缺陷信息汇总、检修信息汇总、工单信息汇总，以及站点、任务的区域分布图。站对于任务类信息汇总看板，主要呈现任务总量、已完成数量、未完成数量，并可深钻进入对应任务功能界面。
2.2.2　 全景电网
地图上应能呈现配电房的地理分布，不同电站类型显示不同的图标，也应支持当前在线人员的定位信息。地图支持平面、卫星和三维模式的切换。
2.2.3　 ★ 多维监控
多维监控应能同时呈现多界面集中监控，应能支持按不同的窗口类型添加和删除界面，如按拓扑图、测量点、视频画面等信息进行灵活选择。对于添加的界面看板，都可以深钻进入对应业务功能界面。
2.3 ★ 运行监测功能
2.3.1　  电站概况
电站概况，主要呈现出电站基本参数、设备统计、安全运行、以及告警、缺陷的统计情况。同时支持电量、负荷、电费和需量的数据和曲线的展示。
2.3.2　  主接线图
主接线图是调度中心监控单个电站的主要工作界面，系统提供可交互、动态的SVG监控画面，直观呈现变配电间的系统主接线图，显示各电气设备的实时数据、电力参数、变压器状态和温度等。通过调阅设备台账，可快速获取设备的台账参数、缺陷记录、越限统计等历史信息，向用户提供维护帮助。系统支持遥控、挂牌、置数、告警抑制、设置越限参数、查看实时/历史曲线等常规的电力操作功能，实现对设备的远程控制。
2.3.3　 实时数据
实时数据是运行监测的基础，系统提供变配电间、变压器、断路器等各种设施设备的完整采集数据，支持按照电站、设备分类展示，支持同一设备的同类数据曲线集中展示，支持数据最后刷新时间的显示，及时判断设备运行的状况和数据采集的准确性。
2.3.4　 预警监控
用户可对用电回路数据（如电压、电流、电量、温度、电能质量等）进行单独上、下限值设定。当系统实时监测的数据超过设定的警戒值时，及时发生告警，通过运维人员进行故障干预。
2.3.5　 历史告警
历史告警是调度中心对全体电站进行主动运维的重要工具，系统提供历史告警查询，支持按照电站、时间顺序排列展示，支持告警的详细分类展示（如：开关变位、遥测越限、操作、通讯故障、保护动作、节点离线等），支持按照处理状态（查核、解除），快速过滤出重要告警信息。
2.3.6　 运行诊断
运行诊断是智能运维的重要监测手段，系统应能展示能耗峰谷电量分析、不平衡电流分析等功能，实现电站运行的经济性和安全性的运行分析。
2.3.7　 统计报表
统计报表是数据统计分析的重要工具，系统提供多种数据报表，如：峰谷电量报表、数据运行报表、以及定制化报表等，支持任意天、月、年的报表，支持报表的下载与打印。
2.3.8　  设备台账
台账管理是保障企业资产管理质量的一项重要措施，平台支持设备台账的创建与查询，支持文本、表格、图片、语音、二维码等多种信息介质存储，支持台账信息的编辑、修改与下载，支持备品备件的检索与到期提醒，实现企业资产设备的全生命周期管理。
2.4智能运维功能
2.4.1　 ★ 巡检管理 
巡检管理实现巡检班组在执行巡检任务前后的所有管理业务，包括巡检基础信息的维护、巡检计划的制定、巡检记录的登记、巡检记录的查询、以及巡检情况的统计。
平台提供“巡检池”，显示出计划月中所有应巡的电站及次数，支持列表和地图的显示切换。巡检计划按月制定，可以从巡检池中直接拖拽待巡检电站至计划巡检日。
巡检记录登记，需要通过移动APP现场作业，记录下运行参数、巡检开始和结束时间、现场拍照上传。如果巡检过程中发现缺陷，可以直接跳转到缺陷登记流程。
巡检记录查询，显示出所有巡检计划对应的记录，每个电站生成一条记录，按照执行状态（未开始、执行中、已完成）显示。进入详情，呈现巡检报告，支持打印下载。
巡检情况的统计，按照月度呈现巡检计划的执行情况、巡检过程中的缺陷处理情况，以及当前的巡检电站、人员分布情况。
2.4.2　 ★ 缺陷管理
缺陷管理是对运行工作中发现的电站设备缺陷进行管理和跟踪，包括缺陷基础信息的维护、缺陷登记、缺陷处理、缺陷记录查询、以及缺陷情况的统计。
缺陷基础信息的维护，主要包括：运维团队和电站的关系、电站设备台账等。
缺陷登记，主要是通过移动APP现场作业，记录下缺陷的内容、来源、照片、发现人、以及发现和登记时间等。对于一些客户报修到调度中心的缺陷，也要支持WEB端登记。
缺陷登记人将缺陷记录发送到工作流程中，提交给相关人员进行审核并派发消缺工单（可以直接跳转到工单处理流程）。
缺陷记录查询，显示出所有缺陷的记录，支持按照缺陷级别（一般、严重、危急）、审核状态（已审核、未审核）、消缺状态（已消除、未消除）等条件进行过滤。进入缺陷详情，呈现缺陷的详细内容和处理过程。
缺陷情况的统计，按照缺陷的电站排行、处理情况、来源分布、以及设备汇总，呈现缺陷情况。
2.4.3　 检测管理
检测管理是对电力设备运行状况的检测信息进行管理，用于发现设备隐患，评估设备状态，主要包括检测工作周期的维护、检测过程的管理、检测记录的查询功能。
检测工作周期的维护，包括检测工作类型、上次检测日期、工作周期。在检测工作到期前，平台发出即将到期提醒信息，按照距离到期时间排序。
根据到期提醒信息，调度中心安排检修工作，派发对应的任务工单（电试工单、随工工单等），随后进入工单处理流程（关联检测报告）。
检测记录的查询，按照电站和检测日期，显示出每条检测记录的检测日期和检测报告。
2.4.4　 ★ 工单管理
工单管理以工单为主线，串接消缺、检修、告警处理等业务功能，实现任务执行的全过程管理，主要功能包括：工单的创建与派发、执行及查询统计。根据工作内容的不同，工单类型包括消缺工单、电试工单、检修工单、随工工单、告警工单等。
按照工单类型，创建不同工单，编制工作内容，指定执行团队和人员、执行开始和结束时间。其中，工作内容可以手动输入，也可以自动关联系统中的已有任务计划。
工单执行，需要通过移动APP现场作业，工单执行人收到任务通知后，在APP中记录下工作内容、工单开始和结束时间、现场拍照上传。
工单记录查询，显示所有工单记录，可按照工单处理状态、类型、创建时间等进行过滤。进入详情，呈现工单内容和执行进度。
工单情况的统计，按照不同时间维度呈现工单的执行情况、任务类型分布，以及当前待执行的工单。
2.4.5　 ★ 排班管理
排班查询
用户（运维管理人员）日常排班管理中需要查看团队人员计划安排，用户（系统监测值守人员、现场巡视人员）需查询自我排班情况，系统将根据“站点”、“团队”分维度来查询相应信息。
排班设置
用户（运维管理人员）日常排班管理中需要计划团队中人员安排、工作计划，系统将提供【班次设置】、【排班设置】、【排班修改】功能。
满足现有实际的业务流程和模型，并提供解决方案。
2.4.6　 需求侧管理
平台应支持针对企业用电需量分析，包括需量的预测、申报、跟踪、预警、越限告警等功能。
2.5能效管理功能
2.5.1　 ★ 用能总览
用能总览，用于呈现每个电站总用电量的统计、同/环比、趋势分析，呈现每个回路的电量、负荷分摊情况分析，回路用电分析可配置，可进行饼图、柱图切换。
2.5.2　 ★ 用量对比
用量对比，用于呈现客户的总用能、区域用能、以及设备用能情况。系统应支持不同回路、不同时段的能耗查询与对比，将能效数据以多种形式展示出来，包括折线图、棒图、数据表格等形式，让用户直观快速的了解能耗信息。
系统应支持常用的时段筛选，如：今日、昨日、本周、上周、本月、上月、今年、去年、最近7天、最近30天、最近12个月等，以及自定义的任意时段。也应支持对应时段的历史时段快速筛选，如相对时间之前的第N个天、周、月、年等。
2.5.3　 ★ 用量排行 
用量排行，用于呈现多个区域或设备的能耗排名情况。系统应支持多个区域或设备在同一时段的能耗排名，可选择升序或降序，可选择排名数量，如：前5名、前10名、前20名、全部。对于用电量，还应支持总、峰、平、尖、谷的时段过滤。能效数据排名以柱状图形式呈现，也可导出表格，让用户直观快速的了解能耗信息。
2.5.4　 分时用量统计
分时用量统计，用于呈现客户的总用能、区域用能、以及设备用能的时段分布情况。系统应支持单个回路在不同时段（峰平尖谷）的能耗分布排名与占比，能效数据以柱状图和饼图的形式一起呈现，可导出数据表格，让用户直观快速的了解能耗信息。
2.5.5　 分时用量对比
分时用量对比，用于呈现客户的总用能、区域用能、以及设备用能情况。系统应支持任一区域或设备的不同时段（峰平尖谷）的能耗查询与对比，将能效数据以柱状图形式展示，也可导出数据表格，让用户直观快速的了解能耗信息。
系统支持常用的时段筛选，如：今日、昨日、本周、上周、本月、上月、今年、去年、最近7天、最近30天、最近12个月等，以及自定义的任意时段。也应支持对应对应时段的历史时段快速筛选，如相对时间之前的第N个天、周、月、年等。
2.6权限管理功能
2.6.1　 角色配置
角色包括系统默认角色和自定义角色。根据运维业务的职能划分，默认角色有：系统管理员、调度员、运维主管、运维人员、工程调试、业主。自定义角色，由系统管理员添加。
2.6.2　 ★ 权限配置
权限包括功能权限和数据权限。功能权限配置界面应能体现出功能菜单的层级关系，支持功能菜单的查看与隐藏。数据权限应支持各种数据的修改、删除与增加，数据包括台账类数据、图形类数据、运维类数据、告警类数据等。
2.6.3　 ★ 移动端监控运维
APP功能与客户端功能互补，形成7×24小时的变配电间监控与维修过程管控，实现手机移动端的实时告警提示、信息推送、移动视频以及数据曲线查询、一次系统图、值班表等。
2.7监测
2.7.1　 电站总览
电站总览界面，提供了所管辖的各个电站的汇总展示。
· 以地图维度展示
系统默认以地图维度显示，可选择地图展示方式（平面图、卫星图）。可定位当前我的位置。
· 以列表维度展示
可切换为列表展示模式，也可切换分组类别，主要有：按默认分组，公司分组、地区分组展示电站。
· 快键搜索
可进行电站搜索。
2.7.2　 基本信息
基本信息包含实时告警缺陷、能耗、负荷、需量、工单记录、历史告警、电站其他静态基本信息等维度的汇总信息。
· 实时告警和缺陷
如果有未解除告警和未消除缺陷，则可点击对应的数字，跳转到未消除的告警和未消除的缺陷界面。
· 电站能耗总览
展示电站能耗情况，包括电量、最大负荷、最大需量以及用电量曲线、日负荷曲线、日需量曲线。
2.7.3　 ★ 运维管理
包含缺陷记录、工单记录等运维管理项目，点击可进入对应界面。
· 缺陷记录
缺陷管理有缺陷统计和缺陷查询两大功能，分别提供缺陷的统计展示和查询。
· 工单记录
可查看工单记录，并可从不同时间段、处理状态、是否逾期、工单类型、发起还是执行等多条件组合筛选。可新建工单。
· 告警记录
告警查询界面，有告警查询功能。
· 电站台账及客户信息
包含电站台账和客户信息两大模块。
2.7.4　 资产设备
· 设备数据展示
主要包含各站内的各种开关柜、开关柜上的断路器、间隔内的变压器等。点开每个一次设备，会跳转到设备的台账、运行数据界面。
· 实时、历史数据曲线
一次设备的运行数据，包含实时数据和历史数据曲线查看，可查看当前和历史的数据。
2.8运维
2.8.1　 ★ 设备台账
	设备台账管理，涉及到一次设备和二次设备的台账，是智能运维的关键部分，独立作为一功能模块。
2.8.2　 缺陷管理
缺陷管理模块主要基于消缺流程的功能模块，主要包括缺陷管理、缺陷查询统计等。
· 缺陷管理
消缺管理主要包括消缺登记、消缺审核、处理工单创建。满足现有实际的业务流程和模型，并提供解决方案。
· 缺陷统计
缺陷统计分四大区域来统计缺陷信息，包含缺陷电站排行，缺陷处理统计，缺陷设备汇总和缺陷来源分布。
· 缺陷查询
可查看缺陷信息，默认是显示团队管理的所有电站的缺陷，可以定制筛选条件，来查询指定电站的、指定时段的、指定状态的、指定级别的缺陷信息，以及处理状态。
2.8.3　 ★ 工单管理
工单管理模块主要包括工单作业、工单统计、历史查询功能。
· 工单作业
工单种类主要有：消缺工单、告警工单、随工工单、抢修工单和电试工单等。满足现有实际的业务流程和模型，并提供解决方案。
· 工单统计
工单统计，包含团队工单排行、今日工单统计、工单处理统计、工单类型分布四个维度的统计分析展示。
· 历史查询
可查询团队的历史工单列表，可选择查询筛选条件，如选择团队、时间范围、工单状态、工单类型、是否是我发起的工单等条件，来查询对应的工单。
3、【3】所学校智能化升级改造需求
3.1 智能化设备投入与权属
在以下【3】所学校智能化实施主要设备需求表基础上，供应商须根据现场实际情况，在投标书中列明智能运维平台建设所需投入的全部智能化设备型号及数量。合同期内，供应商负责提供平台硬件、软件的维护服务。三年合同期满后，所列硬件设备产权无偿移交采购人所有。同时，中标方须为下一任供应商免费开放设备端口及提供通讯协议；若后续继续使用原平台系统，可按双方协商标准收取平台系统使用费及维保费。
	序号
	学校
	供电
形式
	改造内容
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一、硬件设备
	

	1
	南通市五龙汇小学
	高供高计
配电间：
一主一备供电方式，变压器容量为：1250kVA/1250kVA
	①开关全电量采集，高压侧开关全电量采集5只+低压侧直采95只+低总开关量采集2只
②变压器温度和室内温湿度采集。
③配电房视频监控。
	1
	管理主机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	2
	物联网采集终端
	
	台
	5
	10kV高压开关

	
	
	
	
	
	
	
	台
	2
	400V低总开关

	
	
	
	
	3
	电流互感器
	
	组
	5
	10kV高压开关

	
	
	
	
	4
	400V智能表计采集
	原有安科瑞 AMC72L-E4/KC
	只
	95
	信息采集

	
	
	
	
	5
	10kV高压温度监测单元
	
	套
	2
	

	
	
	
	
	6
	串口服务器
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	7
	网络交换机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	8
	无线传输模块
	
	对
	1
	

	
	
	
	
	9
	温湿度传感器
	
	个
	1
	

	
	
	
	
	10
	摄像机
	
	只
	1
	

	
	
	
	
	11
	NVR录像机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	12
	UPS应急电源
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	13
	配电箱
	500*600*200
	个
	1
	

	2
	南通市滨江小学
	高供高计
配电间：
两路电源进线分段供电方式，变压器容量为1250kVA/1250kVA
	①开关全电量采集，高压侧开关全电量采集2只+低压侧直采59只+低总开关量采集2只
②变压器温度和室内温湿度采集。
③配电房视频监控。
	1
	管理主机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	2
	物联网采集
终端
	
	台
	2
	10kV高压开关

	
	
	
	
	
	
	
	台
	2
	400V低总开关

	
	
	
	
	3
	电流互感器
	
	组
	2
	10kV高压开关

	
	
	
	
	4
	400V智能表计采集
	原有华诺 HN70E-8S3
	只
	59
	信息采集

	
	
	
	
	5
	10kV高压温度监测单元
	
	套
	2
	

	
	
	
	
	6
	串口服务器
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	7
	网络交换机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	8
	无线传输模块
	
	对
	1
	

	
	
	
	
	9
	温湿度传感器
	
	个
	1
	

	
	
	
	
	10
	摄像机
	
	只
	1
	

	
	
	
	
	11
	NVR录像机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	12
	UPS应急电源
	
	台
	1
	

	3
	张謇一小
	高供高计
配电间：
一路电源进线两路出线供电方式，变压器容量为：500kVA/500kVA
	①开关全电量采集，高压侧3只。
②变压器温度和室内温湿度采集。
③配电房视频监控。
	1
	管理主机
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	2
	物联网采集终端
	
	台
	9
	

	
	
	
	
	3
	电流互感器
	
	组
	9
	

	
	
	
	
	4
	电缆测温模块
	
	台
	4
	

	
	
	
	
	5
	电缆温度传感器
	
	组
	4
	

	
	
	
	
	6
	剩余电流互感器
	
	组
	2
	

	
	
	
	
	7
	变压器温度采集器
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	8
	串口服务器
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	9
	网络交换机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	10
	无线传输模块
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	11
	温湿度传感器
	
	个
	2
	

	
	
	
	
	12
	摄像机
	
	只
	1
	

	
	
	
	
	13
	NVR录像机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	14
	UPS应急电源
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	15
	配电箱
	500*600*200
	个
	1
	

	4
	
	
	
	1
	辅材
	
	套
	3
	

	二、安装及调试
	

	1
	安装调试
	1
	安装调试、图形建模、数据核查等
	项
	3
	


3.2智能化升级主要设备的功能及参数需求
	序号
	名称
	功能及参数

	1
	物联网采集终端
	物联网采集终端（电气参数监测单元）：实时监测配电回路的三相电压、三相电流、有功/无功功率、功率因数、频率、电能计量等；集成于现有智能电力仪表或新增采集模块，精度不低于1级；支持RS485/MODBUS通讯协议。

	2
	高压温度监测单元
	温度监测单元：实时监测高低压开关柜内关键位置表面温度；采用无线测温技术，传感器具备耐高压、高绝缘特性，测温范围-40℃~+125℃，精度±1℃；数据无线传输至接收单元，电池寿命≥5年。

	3
	视频监控单元
	实现配电房内全景及关键设备区域的视频监控、自动录像、远程巡视。
采用不低于200万像素的网络高清红外球机/枪机。
支持 PoE (Power over Ethernet，以太网供电)；支持萤石云平台接入，支持双码流，支持手机监控。

	4
	管理  主机
	负责采集所有传感单元的数据，进行协议转换、边缘计算（如越限判断、初步诊断）、数据缓存，并通过网络上传至监控平台；工业级设计，具备多路RS485/网口/DI/DO接口，支持4G/5G及以太网双路冗余通信；内置看门狗，断线自动重连；支持边缘侧规则引擎，实现本地智能报警，不依赖云端。

	5
	串口服务器
	性能稳定可靠，完全兼容原有软件系统，支持串口服务器直接对联模式和反向终端模式，可通过网页浏览器或TELNET终端进行配置管理，附带管理软件，提供强大管理功能。自适应以太网端口，浪涌保护，隔离保护。
串口类型：RS-485/422  串口数：≥2口
波特率：110bps~57600 Kbps
输入电压：9-36VDC ； 电源功耗＜10W
工作温度：0~55℃ ；工作湿度5~95%


4、 原有【18】所学校平台设备维保清单
	原有崇川区教体局十八所学校变配电间智能化改造设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	管理主机
	FR-DA-MB1033-C
	台
	11

	2
	物联网采集终端
	FR-MR-DR1840
	台
	59

	3
	电流互感器
	FR-C-1850-5
	组
	59

	4
	4G物联网卡数据流量
	数据流量年续费
	张
	28

	5
	变压器温度采集终端
	DAM-PT03
	台
	19

	6
	变压器温度传感器
	PT100
	套
	19

	7
	串口服务器
	NC604-4MID
	个
	11

	8
	电源
	DR-15-12
	个
	30

	9
	温湿度传感器
	JQ-WS02
	个
	11

	10
	 摄像机
	CS-C5T-1B2ER
	个
	16

	11
	NVR录像机
	DS-7804NB-K1/4P
	台
	11

	12
	配电箱
	500*600*200
	个
	11

	13
	能效采集终端
	FR-MR-EB40045-4G
	台
	17

	14
	电流互感器
	FR-C-4004-5
	组
	17

	15
	电缆温度传感器
	PT100
	套
	17

	16
	烟雾传感器
	S01
	个
	7


以上采购方原有【18】所学校平台设备，中标供应商负责调试接入所投入使用的变配电运维管理系统，并在出现故障时负责维修更换、安装调试，采购方不再支付其它相关费用。
三、变配电间智能运维服务要求
1.人员管理与着装：供应商负责本项目服务人员的管理工作，上岗员工须统一着装。
2、人员配置：按学校地理位置划分南、北两个网格化值守区域。线上+线下运维共配置运维人员≥14人：
线上运维≥4人负责调度集控中心全天候轮值值班。
线下运维≥10人，7×24小时（含节假日）全天候轮值，承担南北两区高压停送电、倒闸操作及应急抢修任务，同时负责低压电力设备日常故障排查、检修更换、恢复送电工作。
所有线下运维岗位人员须持有效电工作业证，各值守岗位人员保持相对稳定。
	岗位类别
	岗位名称
	人数
	工作模式
	职责说明

	线上运维
	远程监控值班员
	≥4人
	7×24h
轮值
	调度集控中心值班，远程监控、数据报表、运维报告制作、工单派发、应急调度等

	低压检修
	南区运行 检修工
	1-2人
	5×8h
白班
	主要负责低压电力设备日常故障排查、检修更换、恢复送电（不足时由高压人员补充）

	
	北区运行 检修工
	1-2人
	5×8h
白班
	

	高压运行 维护
	智能运维
值班员
	≥7人
	7×24h
双人双岗 轮值
	南北两区变配电间智能运维、巡检维护、倒闸操作、事故处理、平台硬件及软件维保、周期预防试验、夜间随时待命（兼低压检修）



4.岗位标准：有既定标准的按标准执行，无明确标准的按校方特别要求执行。
5.操作规范：进行开关操作、停送电及翻电作业时，须严格遵循电力行业操作规定，按任务要求开列现场操作票，实行“三种人”制度，唱票人与操作人分工负责。倒电、翻电期间的间断停电时间以“越短越好”为原则，具体停电时长须与校方协商确定。
四、服务管理
1、成交单位人员进入学校需无条件执行学校的规章制度，并服从学校的管理；
2、业主方有权对成交单位的工作进行监督检查，对业主方提出的要求，成交单位应及时响应；
3、业主方为成交单位提供各类相关钥匙门禁，进出校门的出入证。
五、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%。
六、付款方式
【特别提醒】本付款条款不允许负偏离，任何试图变更付款方式的响应文件均按无效磋商处理。
1.款项支付严格按照采购单位财务管理制度及审批流程执行。
2.付款节点： 
[bookmark: OLE_LINK1]首次合同签订后30个工作日内，完成变配电智能运维管理系统应用功能建设及智能化升级改造，并接入采购方现有校园智慧能源云平台。验收合格之日开始计算第一年运维服务周期。
运维服务费每年按四个季度平均分四次结算。供应商于每季度末提交付款申请，经采购人审核无误后，在下一季度首月 10 个工作日内，凭合规发票办理支付。 
3.支付形式：银行转账。
4.最终付款细则以双方正式签订的服务合同约定为准。
七、采购需求中必须满足的实质性要求。
7.1技术部分实质性要求
（1）二、服务内容需求中→2.变配电智能运维管理系统功能要求中共17项带“★”符号的智能运维管理功能，须完全满足。（投标人需提供承诺函或其他证明材料并加盖投标人公章，未提供承诺函或其他证明材料的视为无效标）。
八、演示讲解：
本项目需进行演示讲解，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式要求为.mp4或.avi文件，将视频文件分卷压缩为.zip文件，单个文件不得大于50M，总大小不超300M，按照《苏采云系统操作手册》的规定上传，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。系统支持上传多个文件，视频演示内容按要求逐条录制，不得演示与上述要求无关内容。




第四部分 评审方法和评审标准
一、磋商模式
不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。
二、磋商组织及磋商小组职责
1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。
2.磋商小组的职责：
（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。
（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。
三、评审步骤
第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 
第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。
第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。
四、磋商程序
1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。
5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。
6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。
五、评审方法
1.评审方法：综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对系统提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下： 
商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。
4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。
5.供应商价格部分和商务技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分（四舍五入保留两位小数）。
6.评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
六、综合评分评审标准
（一）商务技术分（70分）
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	项目
	评分要求或标准

	1
	运维实力
（26分）
	企业资质（4分）
	1.投标供应商具备的有效的企业证书，逐项得分，逐项1分，本项最高得4分：
（1）质量管理体系认证证书，得1分；
（2）环境管理体系认证证书，得1分；
（3）职业健康安全管理体系认证证书，得1分。
（4）投标供应商具有ITSS信息技术服务标准认证证书的，得1分。
要求：提供有效证书复印件并加盖投标单位公章，证书须在有效期内，未提供、证书过期不得分。 

	
	
	人员素质
（11分）
	  本项所有参评的职工须与资格审查4名基础运维人员不重复，均为投标供应商正式在职员工，需提供2026年（1-6月）任意1个月社保机构出具的社保缴纳证明复印件（加盖公章），无社保证明、人员重复、证件无效均不得分。
（1）项目负责人（最高6分）：拟派1名项目负责人，每具备1项对应证书得1.5分；证书包含：高压电工作业证、低压电工作业证、电力电气助理及以上工程师职称证书、注册安全工程师证书。
（2）运维班长（最高2分）：拟派1名运维班长，每具备1项对应证书得1分，证书包含：高压电工作业证、机电工程二级建造师执业资格。
（3）其他运维人员（最高3分）：每提供1名持有有效高压电工作业证的专职运维人员得1分。
以上提供所有证书复印件。

	
	
	类似业绩
（6分）
	[bookmark: _GoBack]供应商提供自2023年1月1日至本招标公告发布之日（以合同签订日期为准），与本项目需求相关的有效业绩，每提供1份完整有效合同复印件得1.5分，须同时提供：中标通知书、合同、甲方盖章的项目竣工验收单或满意度测评表、对应服务周期的合规发票，开票时间、合同履约时间逻辑一致，材料缺项不予计分。累计最高6分。
同一采购方、同一项目不得重复计分，所有业绩材料需提供复印件，原件备查，材料不全、信息不符、无法佐证真实性的不予计分。

	
	
	响应保障
（5分）
	投标人提供响应服务承诺书，明确故障到场响应时限，响应时效（5分）。承诺 30 分钟内到场得 5 分，31-60 分钟到场得 3 分，61-90 分钟到场得 1 分，超 90 分钟或未写明响应时限不得分。
提供：运维中心场地证明（如产权证、租赁合同等） + 运维服务场地实景照片；无佐证材料不得分。
实景办公照片评审要求：照片能清晰体现办公门头、室内办公场地，拍摄地址与佐证材料载明的运维中心地址保持一致；多张拼接、网图、非实地拍摄、地址与运维中心场地不符，视同照片无效。）

	2
	项目技术 方案
（28分）
	智能化运维总体方案（5分）
	投标供应商对本项目线上+线下运维托管模式编制响应方案，评委对供应商所提供服务内容方案的完整性、合理性、可行性情况进行综合评审：
1.方案清晰完整、全面合理、切实可行、符合项目特点及规范要求的得5分；
2.方案基本完整、基本合理可行、比较符合项目特点及规范要求的得3分；
3.方案较含糊、可行性一般、基本符合项目特点及规范要求的得1分；
4.方案较含糊粗糙、不全面、不具备合理性的、不具备可行性、不符合项目特点及规范要求的或不提供得0分；         

	
	
	安全管理方案（5分）
	提供变电所安全管理方案：包含安全目标、安全用具管理、安全活动、安全生产责任制等内容。要求方案简明扼要、科学合理、可操作、有针对性，评委对投标单位提供方案进行综合评审：
1.方案简明扼要、科学合理、具有可操作性、有针对性的得5分；
2.方案较为完整、具有一定科学性和可操作性，针对性一般的得3分；
3.方案基本完整，但内容冗长或重点不突出，科学性和可操作性一般得1分；
4.方案不完整，缺乏科学性和可操作性，针对性差的或不提供得0分；

	
	
	智能化改造方案（5分）
	对所投入的智能化设备种类、型号数量是否完备齐全，及智能化改造方案（可操作、针对性）进行综合评审，
1.智能化设备种类、型号数量完备齐全，智能化改造方案可操作性强、针对性突出的得5分；
2.智能化设备种类、型号数量较为齐全，智能化改造方案具有一定可操作性和针对性的得3分；
3.智能化设备种类、型号数量基本满足要求，智能化改造方案可操作性和针对性一般的得1分；
4.智能化设备种类、型号数量缺失较多，智能化改造方案缺乏可操作性、针对性差的或不提供得0分；

	
	
	运维管理方案
（5分）
	投标供应商提供变配电间运维管理方案：包含运行管理、维护管理、平台监控管理等内容。评委对供应商所提供方案的完整性、合理性、可行性情况进行综合评审：
1.方案内容完整详实，内容覆盖全面；措施具体可操作；平台监控智能化程度高，与现有系统兼容性强；资源配置合理，风险预案完善，具备高度可行性的得5分；
2.方案内容较为完整，内容基本覆盖；技术措施合理，具有一定可操作性；平台监控功能较完善；资源配置基本合理，有常规风险预案，可行性较好的得3分；
3.方案内容基本完整，内容描述较简略；技术措施常规，可操作性一般；平台监控功能基础；资源配置基本满足需求，风险预案简单，可行性一般的得1分；
4.方案内容缺失或严重不足，内容覆盖不全；技术措施模糊，缺乏可操作性；无平台监控或监控方案极不完善；资源配置不合理，无风险预案，可行性差的或不提供得0分；

	
	
	[bookmark: OLE_LINK9]数智化展示中心建设承诺（8分）
	[bookmark: OLE_LINK7]投标人提供加盖公章正式书面承诺：
（1） 免费在南通市五龙汇小学传达室配置不小于 85 寸触控一体机（核心配置8+512以上）及配套设备得 1分，不满足不得分；
（2） 承诺展示系统接入全部 20 所学校数据，完整实现用能总览、各校用能排名、综合能耗、能耗强度、碳排放总量 / 强度、建筑单位面积能耗、人均能耗 7 项内容得 7 分；学校数量缺漏或指标缺 1 项扣 1 分，缺漏≥3 所学校或≥2 项指标不得分；
（3） 无专项盖章承诺书本项计 0 分。
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	系统功能（16分）（本项须进行视频演示，响应供应商根据评审因素提供相应的视频演示材料）

	Web版智能运维管理功能（10分）

	单条功能达标得1分，累计计分，满分8分；配套软著加分最高2分，本项合计满分10分。
（1）电站工程建模功能：具备电力数据建模、电站图形可视化建模功能，每实现1项功能得1分，最高2分；
（2）变电站监控及智能运维管理功能：具备值班日志管理、典型操作票管理、缺陷管理、告警管理功能，每实现1项功能得1分，最高4分；
（3）电力维修管理功能：具备电气模拟图挂牌安全警示（禁止合闸等）、电力试验台账管理功能，每实现1项功能得1分，最高2分；
加分项：上述三大管理模块，每提供1项对应国家版权局软件著作权登记证书（供应商自主知识产权或持有产权单位合法投标授权文件）复印件加1分，最高加2分。

	
	
	手机APP运维管理功能（6分）

	需完整满足以下三大模块全部细分功能，单模块全部达标得2分，满分6分。且须提供1份移动版对应国家版权局软件著作权证书复印件，缺任一条件本项不得分。
（1）操作票管理功能：完整包含操作任务、开票人、开票时间、操作人、监护人信息展示，支持操作票步骤内容自动生成。（2分）
（2）巡检管理功能：具备巡检数据统计（应巡、已巡、待巡、漏巡、缺陷发现及消除次数）、月度巡检计划自动生成、巡检记录台账（含站点、时间、人员、现场照片）功能。（2分）
（3）缺陷管理功能：具备缺陷分级统计（一般、严重、危急）、月度/累计消缺率统计、缺陷全流程闭环管理（发现-登记-审核-派单-执行-完成）、缺陷处理详情及现场照片留存功能。（2分）

	
备注
	
	1. 中标通知书发出后7个工作日内，中标供应商必须完成两项核验工作，未按期完成或核验不通过的，采购人取消其中标资格：
（1）完成智能运维系统在线实时功能演示，本次招标文件所有带★号核心功能完全满足招标文件需求；
（2）提供投标所用智能运维系统的自主知识产权证书/合法授让、授权使用证明原件，同时提供成功接入采购方原有智慧能源云平台的测试验收报告。
2. 投标文件中所有业绩、资质、证书、社保证明、知识产权、经营场所(运维中心)等材料必须真实有效，与原件完全一致。采购结束后，采购人有权对中标人资料进行专项核实、实地考察经营场所及履约能力，发现材料虚假、伪造、弄虚作假的，立即取消中标资格，并上报政府采购监管部门记入不良信用记录。
3.所有拟派人员须为采购人提供专职服务，合同履行期间不得兼任其他任何项目职务。合同签订后，若确需更换拟派人员，须事先向采购人提交书面申请，经采购人书面同意后方可实施更换。
4. 本项目严禁转包、违法分包、委托第三方经营运维，一经查实，直接取消中标资格、解除合同，追究相关违约责任。
5. 所有投标资料需清晰完整、加盖投标单位公章，因资料错漏、不全、无效、不符合评审要求导致的失分、废标风险，由投标供应商自行承担，供应商对所有投标资料的真实性、合法性、有效性全权负责。



（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（五）针对响应价格异常低价的审查
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（六）政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业采购。
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，本项目专门面向中小企业采购。本项目所有货物须全部由符合政策要求的中小企业承接，提供货物的制造商须符合工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“他未列明行业”中小企业划型标准规定（提供中小企业声明函，格式参见第五章）
2.监狱企业视同中小企业，监狱企业参与投标的须提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）
3.残疾人福利性单位视同中小企业，残疾人福利性单位参与投标的须提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位须符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求。
（六）成交供应商的确定
1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
3.对落标的供应商不做落标原因的解释。
4.采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
（七）采购人代表宣布评审结果。
（八）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（九） 出现下列情形之一的，作无效响应处理
1.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
2.不具备磋商文件中规定的资格要求的。 
3.响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
4.未通过符合性检查的。
5.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
6.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
8.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
10.响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
11.供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
12.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
13.供应商在规定的时间内未提交最终报价的。
14.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
15.不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
16.其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
（十）出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3.除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
4.在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
5.因重大变故，采购任务取消的。
6.磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。
（十一）其他
当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、符合性审查文件、商务技术文件、价格文件四部分组成。
一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）
1、关于资格的声明函；（格式详见附件）
2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式详见附件）
非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式详见附件）；
3、法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；
4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式详见附件）
5、参加采购活动前无失信记录的书面声明；（格式详见附件）
6、投标供应商须提供基础运维正式员工不少4人，每人同时持有高压电工作业证 + 低压电工作业证（双证复印件齐全），提供2026 年1-6月任意1个月社保缴纳证明复印件（社保机构出具正规单据）
[bookmark: OLE_LINK2]7、提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）。
（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
二、符合性审查文件（不能出现价格文件）
1、报价符合性审查（评审过程中出现第四章第六条第二点异常低价情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序。属于“响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%”情形，供应商可随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料）。
2、报价承诺函（格式见附件）
3、投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。
4、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；
5、磋商供应商情况一览表（格式详见附件）；
6、商务技术部分正负偏离表；（格式详见附件）
7、技术部分正负偏离表（格式参见附件）
（如采购文件要求提供的符合性证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
三、商务响应文件（不能出现价格文件）
供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术磋商响应文件。以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投磋商处理，或可能直接影响技术磋商评审的得分；
1、商务技术部分评标办法中要求提供的全部资料；
2、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；
3、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
（如采购文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
四、价格文件
1、磋商响应报价表；（格式详见附件）；
2、分项报价明细表（格式自拟）
（如采购文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）







关于资格的声明函
南通市崇川区教育体育局：
本公司愿就由贵单位组织实施的（采购项目名称及项目编号）的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
二〇二六年      月     日

2、法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标的提供）
南通市崇川区教育体育局：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件


（粘贴此处）

3、授权委托书
（委托代理人参加投标提供）
南通市崇川区教育体育局：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  


法定代表人身份证复印件加盖公章
（粘贴此处）


被授权人身份证复印件加盖公章
（粘贴此处）


4、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加 （项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日
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5、 参加采购活动前无失信记录的书面声明

南通市崇川区教育体育局 ：
我公司郑重声明：在磋商截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



 响应供应商： （加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日


6、报价承诺函
报价承诺函

南通市崇川区教育体育局：
我单位郑重承诺：
我单位报价未超过最高限价。我单位报价（以人民币计价）包括但不限于采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。


 供应商：（加盖CA电子公章）
 
   年	 月 	日


7、 竞争性磋商响应函

南通市崇川区教育体育局 ：
依据贵单位委托代理机构组织的 （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。
2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。
3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意向贵方支付成交金额的2%作为违约金。
7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

供应商名称（公章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日
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8、供应商情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位
概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品或服务内容
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：
净值：
	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	拟派人员情况
	姓名
	年龄
	岗位证书
	学历
	曾获何级何种奖励

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。
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9、商务部分正负偏离表
（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件8-1  证明材料1，证明材料2备注：
1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第三章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
响应供应商：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日



10、技术部分正负偏离表
（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件9-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第三章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
响应供应商：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日



11. 实质性要求响应及偏离表

	序号
	磋商文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
…
	
……
	
	


附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。

[bookmark: OLE_LINK14]响应供应商：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日



12、磋商响应报价表

	项目编号
	

	项目名称
	

	磋商报价总价
	（大写）人民币：       ，
（小写）¥：           。



供应商名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：
注：
（1）  本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
（2） 本项目最高限价178万元/年，超过最高限价的为无效投标。
（3） [bookmark: OLE_LINK6]本表投标报价（以人民币计价）包含但不限于完成该项所需的需求产品、加工费、包装费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、通讯费、人工费、保险费、相关辅助材料费、检测费、利润、税费、售后服务费、招标代理服务费及相关劳务支出等工作所发生的的全部费用，即完成招标文件采购要求的所有各项应有费用。

（4） 第二次报价将在开标现场通过苏采云系统填写
第 62 页 共 77 页


12、磋商响应报价明细表

供应商（盖章）：
崇川区教体局20所学校变配电间智能运维托管服务报价明细表
	序号
	学校名称
	10KV高压柜
	变压器（台）
	 类型
	容量（kVA）
	400V低总及馈线开关
	平台系统服务单价（元/年）
	线上运维服务单价（元/年）
	高压线下运维服务单价（元/年）
	低压电力设备日常故障处理单价（元/年）
	总价（元/年）
	备注

	1
	南通市五龙汇小学
	10
	2
	干式变
	1250/1250
	95
	
	
	
	
	
	智能化升级改造，高压电力设备预防性试验3年1次

	2
	南通市滨江小学
	6
	2
	干式变
	1250/1250
	59
	
	
	
	
	
	

	3
	张謇一小
	5
	2
	干式变
	500/500
	13
	
	
	
	
	
	

	4
	三里墩小学
	8
	2
	干式变
	1000/1000
	50
	
	
	
	
	
	高压电力设备预防性试验每3年2次

	5
	天生港小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	69
	
	
	
	
	
	

	6
	曙光小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	82
	
	
	
	
	
	

	7
	五里树小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	33
	
	
	
	
	
	

	8
	北城小学（北校区）
	8
	2
	干式变
	400/630
	62
	
	
	
	
	
	

	9
	北城小学（南校区）
	5
	2
	干式变
	400/400
	40
	
	
	
	
	
	

	10
	唐闸小学
	8
	2
	干式变
	500/500
	44
	
	
	
	
	
	

	11
	陆洪闸小学
	5
	2
	干式变
	500/250
	31
	
	
	
	
	
	

	12
	中海翠湖溪岸幼儿园
	2
	1
	干式变
	500
	19
	
	
	
	
	
	

	13
	二附春芽幼儿园
	2
	1
	干式变
	500
	29
	
	
	
	
	
	

	14
	天生港学校幼儿园
	/
	1
	干式变
	250
	12
	
	
	
	
	
	

	15
	永兴小学
	/
	1
	油变
	400
	13
	
	
	
	
	
	

	16
	十里坊小学
	/
	1
	油变
	800
	32
	
	
	
	
	
	

	17
	大生幼儿园
	/
	/
	/
	400A
	17
	
	
	
	
	
	

	18
	唐闸公园幼儿园
	/
	/
	/
	315A
	2
	
	
	
	
	
	

	19
	沿河桥幼儿园
	/
	/
	/
	250A
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	张謇一小幼儿园
	/
	/
	/
	200A
	1
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	


 供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：
注：
（1） 本表为固定格式表，必须提供。
（2） 如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以综合单价为准，修正总价；合计金额须与磋商响应报价表内的“服务报酬总价”相等。
（3） 如果不提供分项明细报价，将视为未实质性响应磋商文件要求。
（4）最终报价提交后，磋商响应报价明细表按同比例下浮。
（5）投标总价包含招标范围内运维管理服务过程中发生的所有费用。本项目投入的智能化改造费用包含在运维管理服务费用内，投标供应商报价时需综合考虑（不单列）。


13、 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）  ，属   其他未列明行业  ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	     万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称）  ，属   其他未列明行业 ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	     万元，属于   （小型企业、微型企业） 。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
注：（1）参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购【2022】23号），本次采购的项目，其响应供应商提供的全部服务服务符合工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明行业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“其他未列明行业”类中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（2）本项目享受中小企业扶持政策的响应供应商一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购单位或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。
（3）若响应供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；响应供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。
（4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




14、
残疾人福利性单位声明函（如有涉及，则提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

           供应商全称（盖章）：
              日  期：



15、
监狱和戒毒企业证明材料（如有涉及，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。























附件
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


南通市政府采购项目


合同书
（草案）




项目名称：崇川区教体局二十所学校变配电间智能运维托管服务


签约地点：     南通                    

签订日期：   年    月






甲  方（采购人）：南通市崇川区教育体育局
乙  方（中标人）： 
[bookmark: _Hlk147822709][bookmark: OLE_LINK3]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及“崇川区教体局二十所学校变配电间智能运维托管服务项目 ”采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）。
一、项目名称
崇川区教体局二十所学校变配电间智能运维托管服务
二、服务内容
崇川区教体局【20】所学校用电安全服务。成交供应商承担智能化硬件改造（含安装、施工调试），改造期间须确保学校电气设备正常运行。提供24小时一站式变配电智能运维服务，利用物联网线上智能检测、大数据分析及线下专业运维手段，负责电力设施安全维护。
采购方已建有智慧能源云平台，为实现电力设备全生命周期精准管理、长效集中信息化，避免数据遗失，中标供应商可使用平台内现有智能运维管理系统（使用费自行与第三方协商）；如自行提供系统，须将原有缺陷登记、巡检记录、维修工单、用能报表等运维历史数据无缝导入，并依托系统功能模块进行管理。所有新增软硬件及维保服务等全部费用已包含在投标总价中，采购方无需另行支付。
三、服务范围
供应商提供云平台维保服务、变配电智能运维管理系统及专业运维队伍，构建运维服务支撑体系。在运行监控、巡检维护、倒闸操作、事故处理、周期预防试验等工作中，实现现场作业的标准化与信息化管理，并通过线上+线下的全业务过程管控，以及用能数据分析、设备全生命周期管理和专家诊断，为配电室安全运行、故障诊断和状态预警提供智能分析与精确指导。
本次采购【20】所学校运行维护涉及的电力设备清单如下：
	序号
	学校名称
	10KV高压柜
	变压器（台）
	类型
	容量（kVA）
	400V低总及馈线开关
	低压电力设备日常故障处理
	平台 维保
	备注

	1
	南通市五龙汇小学
	10
	2
	干式变
	1250/1250
	95
	√
	√
	智能化升级改造，高压电气设备预防性试验3年1次


	2
	南通市滨江小学
	6
	2
	干式变
	1250/1250
	59
	√
	√
	

	3
	张謇一小
	5
	2
	干式变
	500/500
	13
	√
	√
	

	4
	三里墩小学
	8
	2
	干式变
	1000/1000
	50
	√
	√
	高压电气设备预防性试验3年2次

	5
	天生港小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	69
	√
	√
	

	6
	曙光小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	82
	√
	√
	

	7
	五里树小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	33
	√
	√
	

	8
	北城小学（北校区）
	8
	2
	干式变
	400/630
	62
	√
	√
	

	9
	北城小学（南校区）
	5
	2
	干式变
	400/400
	40
	√
	√
	

	10
	唐闸小学
	8
	2
	干式变
	500/500
	44
	√
	√
	

	11
	陆洪闸小学
	5
	2
	干式变
	500/250
	31
	√
	√
	

	12
	中海翠湖溪岸幼儿园
	2
	1
	干式变
	500
	19
	√
	√
	

	13
	二附春芽幼儿园
	2
	1
	干式变
	500
	29
	√
	√
	

	14
	天生港学校幼儿园
	/
	1
	干式变
	250
	12
	√
	√
	

	15
	永兴小学
	/
	1
	油变
	400
	13
	√
	√
	

	16
	十里坊小学
	/
	1
	油变
	800
	32
	√
	√
	

	17
	大生幼儿园
	/
	/
	/
	400A
	17
	√
	√
	

	18
	唐闸公园幼儿园
	/
	/
	/
	315A
	2
	√
	√
	

	19
	沿河桥幼儿园
	/
	/
	/
	250A
	1
	√
	√
	

	20
	张謇一小幼儿园
	/
	/
	/
	200A
	1
	√
	√
	


（1）智能化升级改造（3所学校）
· 对南通市五龙汇小学、南通市滨江小学、张謇一小的高低压配电室实施智能化改造。
· 安装采集终端、传感器、视频监控等设备，完成图形建模、数据调试，接入智慧能源云平台。
· 三年合同期满后，全部升级改造硬件归采购人所有。
（2）智慧能源云平台与智能运维系统（覆盖全部20所学校）
· 提供云平台维保服务，保障平台稳定运行，数据云端存储，硬件设备（含采集设备、服务器等）维护及材料均由供应商负责。
· 部署变配电智能运维管理系统（电脑WEB版+手机APP），供应商自建监控中心，实现24小时远程监控与运维管理。
· 若自建系统，须将原有缺陷登记、巡检记录、维修工单、用能报表等历史数据无缝导入，确保数据延续。
（3）能源管理数智化展示中心建设
· 协助建立崇川区教体局能源管理数智化展示中心。
· 在南通市五龙汇小学传达室免费提供并安装不小于85寸触控一体机及配套设备。
· 展示操作界面呈现：用能总览、各校用能排名、综合能耗、能耗强度、碳排放总量/强度、建筑单位面积能耗、人均能耗等信息。
（4）高压电力设备运行维护
· 巡检：10kV高压室、室外油变、400V总强电间等每月1次，特殊天气增加频次。
· 预防性试验与维保：自行或委托有资质单位实施，包含变压器、高压开关、室内高压电缆试验，低压柜清扫等，并出具正式报告。
· 安全工器具检验：定期检测，保证合格有效并张贴标签。
· 维修耗材：10kV高压室内单品300元以内低值易耗品由供应商承担；开关电缆、大件元器件、批量材料及成套设备故障检修由学校立项处理。
· 应急响应：设备故障最短时间内到场处理。
· 对外协调：负责与供电公司对接高压配电间相关事务。
（5）低压电力设备故障处理
· 范围：400V强电间、公共区域楼层配电箱。
· 原则：以恢复基础供电、消除即时安全隐患为准则，进行应急恢复、临时处置及小件更换。
· 不包含：系统性检修、整体翻新、回路扩容、大面积更换大件元器件、线路更换改造等。
· 易损件更换：小型断路器、空气开关、指示灯、保险器件、小型接触器等标准通用小件的零星故障维修及更换（材料费由学校承担）。
（6）重大活动保电服务
· 学校有重大活动时，按需派人到场保障供电。
（7）运维团队与资源保障
· 供应商须配备专业运维队伍，自备巡检车辆、检修工具、安全工器具、仪器仪表、备品备件、办公用品等全部运维所需物资。
因操作失误导致设备损坏的，全部修复或更换费用由供应商承担。

采购内容需求具体详见招标文件第三章项目需求。
四、变配电间智能运维服务要求:
1.人员管理与着装：供应商负责本项目服务人员的管理工作，上岗员工须统一着装。
2.人员配置：按学校地理位置划分南、北两个网格化值守区域。线上+线下运维共配置运维人员≥14人：
线上运维≥4人负责调度集控中心全天候轮值值班。
线下运维≥10人，7×24小时（含节假日）全天候轮值，承担南北两区高压停送电、倒闸操作及应急抢修任务，同时负责低压电力设备日常故障排查、检修更换、恢复送电工作。
所有线下运维岗位人员须持有效电工作业证，各值守岗位人员保持相对稳定。
	岗位类别
	岗位名称
	人数
	工作模式
	职责说明

	线上运维
	远程监控值班员
	≥4人
	7×24h
轮值
	调度集控中心值班，远程监控、数据报表、运维报告制作、工单派发、应急调度等

	低压检修
	南区运行 检修工
	1-2人
	5×8h
白班
	主要负责低压电力设备日常故障排查、检修更换、恢复送电（不足时由高压人员补充）

	
	北区运行 检修工
	1-2人
	5×8h
白班
	

	高压运行 维护
	智能运维
值班员
	≥7人
	7×24h
双人双岗 轮值
	南北两区变配电间智能运维、巡检维护、倒闸操作、事故处理、平台硬件及软件维保、周期预防试验、夜间随时待命（兼低压检修）



3.岗位标准：有既定标准的按标准执行，无明确标准的按校方特别要求执行。
4.操作规范：进行开关操作、停送电及翻电作业时，须严格遵循电力行业操作规定，按任务要求开列现场操作票，实行“三种人”制度，唱票人与操作人分工负责。倒电、翻电期间的间断停电时间以“越短越好”为原则，具体停电时长须与校方协商确定。
5.成交单位人员进入学校需无条件执行学校的规章制度，并服从学校的管理；
6.业主方有权对成交单位的工作进行监督检查，对业主方提出的要求，成交单位应及时响应；
7.业主方为成交单位提供各类相关钥匙门禁，进出校门的出入证。
8.人员配备表
	序号
	岗位
	姓名
	联系方式

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	…
	…
	…

	合计
	
	


合同签订后，如确需更换人员，供应商应至少提前 5 个工作日向采购人提交书面申请，并说明理由及提供替代人员资质证明，经采购人书面批准后方可执行。若采购人发现供应商存在人员兼职或未经同意擅自更换人员的情形，每发生一人次，供应商应向采购人支付合同总金额 1% 的违约金。
同时，采购人有权要求供应商在 3 个工作日内纠正，拒不纠正或累计发生 3 人次以上违规的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商赔偿因此造成的全部直接损失。
9.数智化展示中心建设
乙方（中标人）确认，其投标文件中提交的《加盖公章的正式书面承诺函》（下称“承诺函”）为本合同不可分割的组成部分。乙方承诺在合同签订后 [15] 个日历日内，或最迟于项目最终验收前，完整、合规地履行承诺函中全部内容，具体包括：
硬件交付：完成南通市五龙汇小学传达室不小于85寸触控一体机（核心配置8GB+512GB及以上）及配套设备的安装调试并交付使用。
系统集成：完成展示系统与全部20所学校的能耗数据对接，并确保“用能总览、各校用能排名、综合能耗、能耗强度、碳排放总量/强度、建筑单位面积能耗、人均能耗”7项指标可实时、准确展示。
5、 服务期限：
运维托管服务期3年。首年合同签订后30个工作日内，完成变配电智能运维管理系统应用功能建设及智能化升级改造，并接入采购方现有校园智慧能源云平台。验收合格之日开始计算第一年运维服务周期。
六、服务地点：
采购人指定地点。
七、合同价款：
合同总金额为：¥   元（大写：人民币   元整），合同价款包含项目从实施到服务结束的所有费用，其中包含但不限于人员工资和养老、医疗等保险费用、管理费、办公用品、劳护用品、备品备件、维修配件、交通费等所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任。
本合同价款在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
八、付款方式：
首次合同签订后30个工作日内，完成变配电智能运维管理系统应用功能建设及智能化升级改造，并接入采购方现有校园智慧能源云平台。验收合格之日开始计算第一年运维服务周期。
运维服务费每年按四个季度平均分四次结算。供应商于每季度末提交付款申请，经采购人审核无误后，在下一季度首月 10 个工作日内，凭合规发票办理支付。
九、知识产权
1.乙方保证甲方在使用乙方提供的任何产品、服务时，不受第三方提出的侵犯知识产权指控。如果任何第三方提出与乙方提供的任何产品、服务有关的侵权指控，甲方不承担因此发生的任何责任，乙方须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用
2.本项目实施所产生的信息资源及完成的所有技术成果(包括但不限于软件、源代码及技术资料)的知识产权(包括但不限于著作权、专利权、商标权、专有技术等权利)及衍生权利均由甲方享有，凡必要或可能申请专利的技术成果，均须通过甲方办理专利申请。
3.对在项目实施过程中获知的甲方或为甲方提供服务的第三方的知识产权，都受本条款保护。
十、安全生产：
乙方作为本项目安全生产责任主体，须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《电力安全工作规程》等相关法律法规，对其派驻现场的所有工作人员的人身安全、职业健康及工伤事故承担全部法律及经济责任。
责任豁免：乙方在履行本合同期间，因作业活动（包括但不限于设备检修、线路巡检、高空作业、带电操作等）所引发的任何人员人身伤亡、疾病、残疾或财产损失，均由乙方独立承担全部赔偿责任及法律责任。甲方不承担连带责任、垫付责任或补偿责任，且甲方有权要求乙方赔偿因其安全事故导致甲方遭受的行政处罚或商誉损失。
十一、履约保证金：
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，即人民币   元，（小写¥          元）。 
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；  
3.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，成交供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后 15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。
4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还:
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
十二、双方责任
1．甲方违约责任 
1） 合同签订后，由于甲方停止项目而终止合同的，甲方向乙方偿付合同款总值的百分之五违约金；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款。 
2）甲方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向乙方偿付逾期付款违约金，具体按逾期付款总额每日万分之二的标准计算。但违约金的总数不超过合同总价的 5﹪。 
2．乙方违约责任 
1）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方须向甲方偿付合同款总值的百分之五违约金。 
2）非因甲方原因乙方未能按时履约时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖 期损失费按合同总价款的千分之三计算，乙方单次维修任务逾期超过 7 天以上或 合同期内维修任务未按照采购文件规定完成 3 次以上的视为乙方不履行合同，甲方可按下款 2.4 执行。不可抗力造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。 
3）乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，要求乙方退还收取的全 部款项，并可要求乙方偿付合同总价款 5％的违约金。 
4）乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方承担合同总价款百分之五的违约金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。 
5） 乙方接到甲方报修（微信、QQ、短信等任何形式）通知后在规定时间内须到达现场。如迟到，按照 500 元/次处罚；合同周期内出现 3 次迟到情况，甲方可单方面解除合同，所有责任由乙方承担。 
6）关于数智化展示中心建设
6.1乙方（中标人）确认，其投标文件中提交的《加盖公章的正式书面承诺函》（下称“承诺函”）为本合同不可分割的组成部分。乙方承诺在合同签订后 [15] 个日历日内，或最迟于项目最终验收前，完整、合规地履行承诺函中全部内容，具体包括：
6.1.1硬件交付：完成南通市五龙汇小学传达室不小于85寸触控一体机（核心配置8GB+512GB及以上）及配套设备的安装调试并交付使用。
6.1.2系统集成：完成展示系统与全部20所学校的能耗数据对接，并确保“用能总览、各校用能排名、综合能耗、能耗强度、碳排放总量/强度、建筑单位面积能耗、人均能耗”7项指标可实时、准确展示。
6.2硬件交付违约处理
若乙方未按承诺时间交付触控一体机及配套设备，或设备配置经检测不达标：
逾期违约金：每逾期1天，乙方应向甲方支付固定金额 ¥500元/天。
配置不达标处罚：若设备配置低于承诺标准（如内存小于8GB或硬盘小于512GB），甲方有权要求乙方在 7日内 更换达标设备。若拒不更换，甲方有权按该设备市场价与已安装设备差价的 3倍 进行处罚，并直接从合同款中扣除。
6.3 数据接入与指标展示违约处理
展示系统接入学校数量或指标项未达到承诺标准，经甲方书面通知后 [15] 个工作日内仍未整改达标的，按以下方式处理：
分项扣款：学校数量每缺漏1所，或7项指标每缺1项，扣除合同总金额的 1.5% 作为违约金。
重大违约（触发解除权）：若缺漏学校≥3所或指标缺漏≥2项，甲方有权视为乙方“以虚假承诺骗取中标”，并：
（a）不予支付项目剩余款项；
（b）没收乙方缴纳的履约保证金；
（c）单方解除本合同，乙方需赔偿甲方因此产生的全部直接及间接损失。
十三、不可抗力
1.如果合同任一方因战争、火灾、洪水、台风、地震和其他不可抗力原因，影响了合同的履行，则可根据受影响的程度顺延合同履行期限，这一期限相当于事故所受影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。但若一方违约在先:不得以此后发生不可抗力为由免除其违约责任。
2.受不可抗力影响的一方应在事件发生后，立即通知对方，并在十日内以书面方式向对方提供该不可抗力事件的证明文件(如政府公告、新闻报道等)，并应于不可抗力事件结束后，立即恢复对本合同的履行。
3.如果不可抗力事件后果影响合同执行超过180天，双方则就未来合同的履行另行商议。
十四、争议解决条款
1.因履行本合同所发生的和与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应首先通过协商方式解决。若协商不成，可向南通市人民法院提起诉讼。
2.如果用户和乙方之间发生争议，乙方有义务继续按照服务内容条款中的要求提供服务，不得中断。如果争议的内容是有关甲方应支付的费用，乙方能且只能在做出通知6个月之后，终止合同并停止服务。
十五、其他条款
1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十六、合同的终止
1.合同到期的服务终止，甲方应至少在合同到期前10天以明确的书面形式通知乙方。
2.任何一方违反合同的约定并在接到非违约方书面通知的违约通知10天内补救失败，非违约方在提前10天给予书面通知的情况下有权终止合同。一旦合同以这种方式终止，各方应按照约定履行。
十七、合同生效
1.本合同自双方签订之日起，并加盖单位合同章或公章后生效。
2.合同壹式 陆 份，其中甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。
3.本合同的附件为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等效力。
4.本合同未尽事宜，凡需对本合同条款进行修改，应经双方协商后以补充协议方式明确。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
代表：                                 代表：
签订日期：     年     月    日         签订日期：     年  月   日   
开户名称：                             开户名称：
银行账号：                             银行账号：
纳税人识别号：                         纳税人识别号：
开 户 行：                             开 户 行：


附件1：智能化改造清单
	序号
	学校
	供电
形式
	改造内容
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一、硬件设备
	

	1
	南通市五龙汇小学
	高供高计
配电间：
一主一备供电方式，变压器容量为：1250kVA/1250kVA
	①开关全电量采集，高压侧开关全电量采集5只+低压侧直采95只+低总开关量采集2只
②变压器温度和室内温湿度采集。
③配电房视频监控。
	1
	管理主机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	2
	物联网采集终端
	
	台
	5
	10kV高压开关

	
	
	
	
	
	
	
	台
	2
	400V低总开关

	
	
	
	
	3
	电流互感器
	
	组
	5
	10kV高压开关

	
	
	
	
	4
	400V智能表计采集
	原有安科瑞 AMC72L-E4/KC
	只
	95
	信息采集

	
	
	
	
	5
	10kV高压温度监测单元
	
	套
	2
	

	
	
	
	
	6
	串口服务器
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	7
	网络交换机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	8
	无线传输模块
	
	对
	1
	

	
	
	
	
	9
	温湿度传感器
	
	个
	1
	

	
	
	
	
	10
	摄像机
	
	只
	1
	

	
	
	
	
	11
	NVR录像机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	12
	UPS应急电源
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	13
	配电箱
	500*600*200
	个
	1
	

	2
	南通市滨江小学
	高供高计
配电间：
两路电源进线分段供电方式，变压器容量为1250kVA/1250kVA
	①开关全电量采集，高压侧开关全电量采集2只+低压侧直采59只+低总开关量采集2只
②变压器温度和室内温湿度采集。
③配电房视频监控。
	1
	管理主机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	2
	物联网采集
终端
	
	台
	2
	10kV高压开关

	
	
	
	
	
	
	
	台
	2
	400V低总开关

	
	
	
	
	3
	电流互感器
	
	组
	2
	10kV高压开关

	
	
	
	
	4
	400V智能表计采集
	原有华诺 HN70E-8S3
	只
	59
	信息采集

	
	
	
	
	5
	10kV高压温度监测单元
	
	套
	2
	

	
	
	
	
	6
	串口服务器
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	7
	网络交换机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	8
	无线传输模块
	
	对
	1
	

	
	
	
	
	9
	温湿度传感器
	
	个
	1
	

	
	
	
	
	10
	摄像机
	
	只
	1
	

	
	
	
	
	11
	NVR录像机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	12
	UPS应急电源
	
	台
	1
	

	3
	张謇一小
	高供高计
配电间：
一路电源进线两路出线供电方式，变压器容量为：500kVA/500kVA
	①开关全电量采集，高压侧3只。
②变压器温度和室内温湿度采集。
③配电房视频监控。
	1
	管理主机
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	2
	物联网采集终端
	
	台
	9
	

	
	
	
	
	3
	电流互感器
	
	组
	9
	

	
	
	
	
	4
	电缆测温模块
	
	台
	4
	

	
	
	
	
	5
	电缆温度传感器
	
	组
	4
	

	
	
	
	
	6
	剩余电流互感器
	
	组
	2
	

	
	
	
	
	7
	变压器温度采集器
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	8
	串口服务器
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	9
	网络交换机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	10
	无线传输模块
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	11
	温湿度传感器
	
	个
	2
	

	
	
	
	
	12
	摄像机
	
	只
	1
	

	
	
	
	
	13
	NVR录像机
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	14
	UPS应急电源
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	15
	配电箱
	500*600*200
	个
	1
	

	4
	
	
	
	1
	辅材
	
	套
	3
	

	二、安装及调试
	

	1
	安装调试
	1
	安装调试、图形建模、数据核查等
	项
	3
	




附件2：
崇川区教体局20所学校变配电间智能运维托管服务报价明细表
	序号
	学校名称
	10KV高压柜
	变压器（台）
	 类型
	容量（kVA）
	400V低总及馈线开关
	平台系统服务单价（元/年）
	线上运维服务单价（元/年）
	高压线下运维服务单价（元/年）
	低压电力设备日常故障处理单价（元/年）
	总价（元/年）
	备注

	1
	南通市五龙汇小学
	10
	2
	干式变
	1250/1250
	95
	
	
	
	
	
	智能化升级改造，高压电力设备预防性试验3年1次

	2
	南通市滨江小学
	6
	2
	干式变
	1250/1250
	59
	
	
	
	
	
	

	3
	张謇一小
	5
	2
	干式变
	500/500
	13
	
	
	
	
	
	

	4
	三里墩小学
	8
	2
	干式变
	1000/1000
	50
	
	
	
	
	
	高压电力设备预防性试验每3年2次

	5
	天生港小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	69
	
	
	
	
	
	

	6
	曙光小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	82
	
	
	
	
	
	

	7
	五里树小学
	8
	2
	干式变
	630/630
	33
	
	
	
	
	
	

	8
	北城小学（北校区）
	8
	2
	干式变
	400/630
	62
	
	
	
	
	
	

	9
	北城小学（南校区）
	5
	2
	干式变
	400/400
	40
	
	
	
	
	
	

	10
	唐闸小学
	8
	2
	干式变
	500/500
	44
	
	
	
	
	
	

	11
	陆洪闸小学
	5
	2
	干式变
	500/250
	31
	
	
	
	
	
	

	12
	中海翠湖溪岸幼儿园
	2
	1
	干式变
	500
	19
	
	
	
	
	
	

	13
	二附春芽幼儿园
	2
	1
	干式变
	500
	29
	
	
	
	
	
	

	14
	天生港学校幼儿园
	/
	1
	干式变
	250
	12
	
	
	
	
	
	

	15
	永兴小学
	/
	1
	油变
	400
	13
	
	
	
	
	
	

	16
	十里坊小学
	/
	1
	油变
	800
	32
	
	
	
	
	
	

	17
	大生幼儿园
	/
	/
	/
	400A
	17
	
	
	
	
	
	

	18
	唐闸公园幼儿园
	/
	/
	/
	315A
	2
	
	
	
	
	
	

	19
	沿河桥幼儿园
	/
	/
	/
	250A
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	张謇一小幼儿园
	/
	/
	/
	200A
	1
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：合同总价包含招标范围内运维管理服务过程中发生的所有费用。本项目投入的智能化改造等费用包含在运维服务费用内。

……全文结束…

