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第一章  投标邀请
	项目概况
南通市海门区人民医院采购献血车项目JSZC-320614-JZCG-G2026-0056 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2026-09-15 09:00 （北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2026-0056 
项目名称：南通市海门区人民医院采购献血车项目
采购方式：公开招标
预算金额：150万元 
最高限价（如有）：148万元 
采购需求：详见采购文件。
合同履行期限：详见采购需求。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件4）；
2.投标函（格式见附件5）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求： 
1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（投标文件中无需提供证明材料）。
三、获取招标文件
时间：2026-08-26至2026-09-01，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：江苏政府采购网 
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-09-15 09:00 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市海门区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：南通市海门区人民医院
单位地址：南通市海门区北京路1201号
联系人：张先生
联系电话：0513-82263275、13901461168　　
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：南通市海门区公共资源交易中心
单位地址：南通市海门区长江南路777号
联系人：王先生
联系电话：0513-82100351
3.项目联系方式
项目联系人：王先生
电话：0513-82100351

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市海门区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14 不同投标人MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.15 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]29.3中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。
七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


第3章  合同文本
（采购人保留修改的权利）
[bookmark: _Toc3995][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]拟签订的合同文本：
项目名称：南通市海门区人民医院采购献血车项目
合同编号：JSZC-320614-XXXX-XXXX-XXXX
甲方（采购人）：南通市海门区人民医院
乙方（供应商）：
签订日期：____年____月____日         签订地点：南通市海门区
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规，以及本项目的采购文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方经平等协商，就献血车采购事宜订立本合同，共同遵照执行。
一、项目信息
（1）采购项目名称：南通市海门区人民医院采购献血车项目  
采购项目编号：JSZC-320614-XXXX-XXXX-XXXX
（2）采购标的及数量
	采购标的
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	献血车
	
	
	1辆
	
	


（3）涉及信息类产品关键部件信息
	关键部件
	品牌
	型号

	锂电池系统
	
	

	车载监控
	
	

	车载无线网络
	
	


二、合同金额
本合同金额为人民币（大写）：______________________圆整（¥__________元）。
本合同总价为固定包干价，包含货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、检测、验收、培训、质保期内全部服务、税金、车辆上牌协助服务等为完成本项目全部工作所发生的一切费用。合同履行期间，本合同总价不作任何调整。
三、合同款项的支付方式
付款方式：合同签订后，全部货物按时送达采购人指定地点，完成安装调试，乙方配合完成车辆上牌，经甲方组织最终验收合格，甲方收到乙方开具的合法有效全额正式发票后，支付合同总价的100%，人民币（大写）______________________圆整（¥__________元）。
付款以公对公转账方式执行，乙方须保证开票信息、账户信息真实有效，因票据、账户问题造成付款延误，责任由乙方承担。
四、合同履行
交货期限：合同签订之日起80日历天内完成供货、安装调试，达到预期效果。
交货地点：甲方指定地点。
运输方式：乙方负责将货物安全无损运送至甲方指定现场，运输、装卸、保险全部费用及途中毁损灭失风险均由乙方承担。
五、合同验收
履约验收程序：
初步验收：货物到场后，甲乙双方对照供货清单核对货物品牌、型号、数量、外观、随车资料；
技术验收：依据招标文件、投标文件、本合同约定，对整车、车载专用设备各项性能参数开展技术核验；
最终验收：车辆完成全部安装调试，乙方配合完成车辆上牌手续后，由甲方组织开展项目最终验收。
履约验收标准：
招标文件技术规格书载明的标准与全部技术要求；
对应货物现行有效国家、行业标准；
产品合格证、技术资料载明的质量、精度指标；
乙方投标文件、澄清答复中全部承诺事项；
随车医疗器械类设备，乙方须提供有效的医疗器械注册证书/备案凭证。
验收不合格的，乙方须限期完成整改、返工、更换，直至验收合格，由此产生全部费用及工期延误责任由乙方承担。
六、质量保证
乙方须明确所投设备的制造商、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。
乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。
乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权、设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内具有满意的性能。
乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
乙方所供货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。
七、质量保证期限
整车质保期不少于  年（其中底盘质保期  年或  万公里，两者有其中之一达到，即为质保期中止）；
专用设备质保1年；
锂电池系统免费质保8年（锂电池系统质保8年，逆变器、充电机、机械结构件等零部件质保1年）；
质保期从最终验收合格之日起算，终身维护。
八、售后服务
在保修期内，如有损坏或质量不合格者，乙方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
接报修后4小时内到达现场，并保证相关配件同时到达，最迟24小时内解决问题。
在保修期外，乙方为仪器提供终身维修服务。
在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师。
终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
乙方负责对甲方操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。
九、其他要求
乙方应对招标文件内的全部内容进行响应，招标文件未列明而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方任何其他增项费用。
乙方应派有经验、有资格的人员及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或甲方对调试情况不满意，则甲方有权要求货物原制造厂派员前来调试，乙方不得拒绝，所发生的费用由乙方承担。
乙方提供协助上牌服务，须确保本次采购的车辆能在相关车辆管理部门上牌、过户、年审。上牌产生的所有费用，包含车辆购置税、车辆保险、车辆检测费等均由甲方承担。
充电桩由甲方自行安装，乙方免费提供安装技术指导。
十、违约责任
（1）乙方违约责任
逾期交货：乙方逾期交货的，每逾期一日，按合同总价的千分之五向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。
产品质量违约：货物质量不合格的，乙方应无条件退换，并承担因此给甲方造成的全部损失。
提供虚假材料：乙方提供虚假材料谋取中标的，一经查实，甲方有权解除合同，乙方应承担相应法律责任。
转包或分包：签订合同后，乙方不得将合同标的进行转包。未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
（2）甲方违约责任
逾期付款：甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的千分之五向乙方支付违约金。十一、组成合同的文件
下列文件共同构成本合同完整合同文件组：
本合同书及其变更、补充协议（如有）；
中标（成交）通知书；
乙方投标（响应）文件；
招标（采购）文件；
国家法律、行政法规、部门规章规定或合同约定属于合同组成部分的其他文件。
十二、合同生效及其他
本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，各份文本具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，按照我国现行相关法律、法规执行。
因本合同产生争议，双方优先协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
签署页
甲方（盖章）：南通市海门区人民医院
法定代表人/授权代表（签字）：______________
地址：南通市海门区北京路1201号
联系电话：0513‑82263275
签订日期：____年____月____日

乙方（盖章）：[供应商全称]
法定代表人/授权代表（签字）：______________
地址：__________________________
联系电话：______________
签订日期：____年____月____日
合同附件
一、整车技术参数要求
二、发动机技术要求
三、平台配置要求
四、专用配置要求
五、上装部分要求
六、防腐要求
七、焊接质量要求
八、线束及线束防护要求






第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
1、 采购标的清单
	采购标的
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	献血车
	1辆
	工业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
	序号
	需求说明

	（一）
	车辆部分

	1
	整车要求

	1.1
	*总长
	≥12000mm

	1.2
	*总宽
	≥2550mm

	1.3
	轴距
	≤6120mm

	1.4
	前悬/后悬
	前悬≥2610mm；后悬≤3340mm

	1.5
	前轮距/后轮距
	≤2070mm/1870mm

	1.6
	额定载客
	≥9人

	1.7
	整车最大总质量
	≥18000kg

	1.8
	底盘
	全承载

	2
	发动机

	2.1
	发动机型式
	六缸水冷直喷增压中冷

	2.2
	▲额定功率
	≥270kW

	2.3
	*排放标准
	国六排放

	2.4
	排量
	≥9500ml

	3
	平台配置

	3.1. 
	▲动力系统
	六档变速器(短排挡，采用乘用车化设计，短挡杆布置在仪表台上，留出驾驶仪表台下空间，司机上下车便利；变速箱带换挡气助力，换挡轻便；须提供实物图片等相关证明材料)、缓速器

	3.2. 
	悬架系统
	气囊悬架

	3.3. 
	车桥
	前盘后鼓（前后桥一体化轴承单元），前7.5吨，后13吨

	3.4. 
	热管理
	第二代热管理（智能控制冷却系统）

	3.5. 
	燃料箱
	≥260L油箱

	3.6. 
	轮胎、轮辋
	轮胎层级≥18，宽度295mm，扁平比80；轮毂直径22.5英寸，钢制轮辋，有备胎

	3.7. 
	后视镜
	电动兔耳外后视镜

	3.8. 
	行车空调
	行车空调（≥30000KCal／h；国产压缩机）

	3.9. 
	倒车监视系统
	单探头彩色倒车监视器

	3.10. 
	安全锤
	4把防盗警报安全锤

	3.11. 
	灭火装置
	2个灯笼型自动灭火弹、1个筒状自动灭火弹(发动机舱)

	3.12. 
	司机椅、导游椅
	三点式安全带机械减震司机椅(有安全带未系报警功能)，有导游椅

	3.13. 
	服务设施
	电子钟，驾驶区1个USB手机充电器模块

	3.14. 
	车门
	前门带活动踏步 

	3.15. 
	车身保温系统
	独立+大功率水暖除霜，水暖驻车可用（夏热冬冷地区）

	3.16. 
	整车玻璃
	白色玻璃推拉司机窗，深灰色侧窗：左侧第二、右侧末推拉窗；左右侧拓展舱推拉窗；其余全封闭玻璃。

	3.17. 
	行车记录仪及车内监控
	监控、记录仪一体机（固态盘容量≥500G）：北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+7路视频录像监控(照路况、后方、两侧拓展舱、车内三路),驻车可用,可后台实时监控。

	3.18. 
	侧舱门
	行李舱手动上翻门（中段左一室外机舱上移门）。

	3.19. 
	车联网
	车辆配置有医疗车专用车联网系统。

	3.20. 
	车载无线网络
	5G无线网络（不带流量卡）

	3.21. 
	车身条幅挂钩
	内嵌式车身两侧条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观。（左右各
4 个），必须与公告外观照片一致，确保能正常上户，提供同类产品实车照片。

	3.22. 
	消毒机
	壁挂消毒机1台，技术要求如下：
1、符合国家消毒技术规范要求，产品获得消毒号备案证（提供凭证）。
2、消毒原理为活性复合离子（等离子/雾离子），释放的活性复合离子对人体没有伤害，不使用消毒剂；离子可以快速主动覆盖整个空间进行消杀。
3、设备可动态持续杀菌，人机共存，对人及物品没有任何伤害。
4、除主要消杀组件外，设备内可辅以安装诸如高效滤网等辅助装置，能有效过滤灰尘、颗粒物、花粉等，对VOC有机挥发气体等有去除作用；设备同时具备空气消毒杀菌和空气净化的功能。
5、可向环境中主动释放活性复合离子，不仅对于空气进行消杀，而且也可以消杀物表上的细菌和病毒。
6、产生的消毒因子安全性通过急性吸入式毒性实验验证；
7、主要消毒模块无耗材、无损耗；
8、适用面积：能满足60—100m3的空间
9、产品的尺寸：328*155*588mm
10、整机重量：≤5公斤
11、额定功率：≤26W，额定电压：220v/50hz
12、设备实时监测并显示环境空气质量，实时显示PM2.5和挥发性有机化合物（VOC）的数值。
13、设备实时显示温度、湿度以及风量；设备风速≥5档，可调；
14、设备带有信息传输功能，医务人员能通过在线物联网平台或者微信小程序实时精准远程查看并控制设备的运行状态。

	3.23. 
	风幕机
	前门 1 台风幕机，有效阻挡蚊虫，稳定车厢内温度；

	3.24. 
	▲车辆管理系统配置
	车辆配置有医疗车专用车联网系统，支持车辆企业运营管理、驾评管理、售后服务管理，车辆粘贴有车联网注册二维码。（提供证明截图）

	3.25. 
	▲车辆管理系统登录
	车联网系统可以支持电脑端登录、支持微信小程序登录；支持储能锂电池电压、电流监控、剩余电量、充电记录查询服务（提供证明截图）

	3.26. 
	▲车辆管理系统支持运营管理
	车辆网系统支持运营管理，可以查看车辆数量、车辆位置、运营里程、运营天数、能耗等；支持微信小程序车辆巡检，具备一键智能巡检智能巡检和外观巡检功能，外观巡检可以手动维护提交结果，一键智能巡检智能巡检包含电子驻车、电池灭火系统、电机系统、电池系统等；包含仪表、发动机、电子风扇、胎压、集中润滑、ABS等。（提供证明截图）

	3.27. 
	▲车辆管理系统支持驾评管理
	车辆网系统支持驾评管理，便于改善司机的不良驾驶行为，为车队提供更加精准的车辆及人员管理服务。提供安全性评分、经济性评分、舒适性评分等，并提供评分说明。（提供证明截图）

	3.28. 
	▲车辆管理系统支持售后服务管理
	车辆网系统支持售后服务管理，微信小程序可以查看服务经理姓名电话、查看服务网点、进行预约维保。（提供证明截图）

	4
	专用配置

	4.1
	车身内饰
	1、商务风道，窗立柱，办公家具米灰色，台面白色，动车窗帘（抽拉舱内软布窗帘），窗帘、圆凳、护栏隔板为米黄色；窗帘、围帘：阻燃。
2、座椅颜色：乘客座椅、长条休息椅米橙拼色。
3、地板革：灰色石英砂彩点地板革。 
3.1、地板环保要求：地板采用具有阻燃性质竹胶地板。
3.2、地板革环保要求：
环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛≤10mg/kg；TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g。（提供第三方检测报告）
防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。（提供第三方检测报告）
*阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。（提供第三方检测报告）
地板革耐磨性能：参照GB/T 18102,使用P180粒度砂布粘在砂轮上，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏底。（提供第三方检测报告）
4、采用有机硅面料，技术要求如下：
4.1、环保性能-甲醛及挥发性有害物质要求；零甲醛，TVOC≤20ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g,二甲苯≤15ug/g（提供第三方检测报告）
4.2、耐酒精腐蚀性能要求：将试样分别浸泡在75%和95%的医用酒精中，放置在室温48h,测试后，样品无变色，无腐蚀。（提供第三方测试报告）
4.4、耐双氧水腐蚀性能要求：将试样浸泡在3%医用双氧水中，放置在室温48h,测试后，样品无变色，无腐蚀。（提供第三方测试报告）
5、工作台台面使用仿石材花纹贴面板。

	4.3
	液压支撑系统
	液压支撑系统1套，技术要求如下：
1、电源电压：DC24V；
2、支撑油缸：单缸支撑力≥8吨，行程≥400mm；
3、工作环境温度：-30~55℃，湿度：20%~90%；
4、电机功率：≥2.2kW；
5、油泵排量：≥2.5ml/r；
6、工作压力：≥16MPa；
7、最高耐压：≥21MPa；
8、油箱容积：≥10L；
9、安全阀：5-21MPa可调；
10、具备支腿未收回报警功能；
11、低温曲挠性能要求：在-40℃进行试验时，内衬层或外覆盖层应无龟裂，当恢复至室温时，按照GB/T5563或ISO6605进行验证压力试验时，无泄漏或龟裂问题，提供第三方检测报告。
12、层间粘合性能要求：按照GB/T14905测定时，内衬层与增强层、外覆层与增强层之间粘合强度，IST、2ST、1SN和2SN型软管应不小于2.5kN/m，RIATS和R2ATS型软管应不小于1.8kN/m，提供第三方检测报告。
13、防护等级性能要求：外壳防护等级不低于IP66，支腿线缆4p插头外壳防护等级不低于IP67，提供第三方检测报告。
14、耐油性能要求：满足70℃下浸泡于IRM903油中168h，外覆层的体积变化率应在0%~+100%之间，即不允许收缩，提供第三方检测报告。
15、阻燃性能要求：应满足GB/T2408要求符合阻燃标准，提供第三方检测报告。

	5
	上装部分

	5.1

	医用冰箱1台
	1、有效内容积（L）：≥340L
2、温度控制：风冷，电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内；数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃；设定点可以调整校对，校对范围2～8℃，校对0.1℃增量。
3、.通过温度传感器、电子温控器和微电脑控制器来确保保存箱内温度的精确。即使频繁开门，温控系统也能迅速作出调整，使柜内温度保持稳定。
4、柜内风冷循环系统保证柜内温度均匀。柜内负荷较大时能够迅速制冷。5、带热反射膜的双层玻璃门。
6、外形尺寸（长*宽*高）：≤800mm * 499mm * 1800mm
7、外部材料：彩色涂层钢板
8、内部材料：不锈钢板；外门：带热反射膜玻璃门；搁板：硬钢线制PE涂层网架，承重≥20Kg、多段调节式、5层
9、保温材：硬质聚胺亚脂原位整体发泡
10、重量（kg）：≤103 kg
11、电源：单相/220V/50Hz
12、额定功率（W）：≥235W
13、压缩机功率（W）：≥160W
14、制冷剂：环保型制冷剂R134a
15、冷却方式：强制冷空气循环
16、除霜方式：强制除霜，全自动
17、报警系统：高温报警、低温报警、温度过升防止装置、门未关报警

	
	离心机1台
	≥5ml，功率≥130W，最高转速≥4000rpm，离心力≥2320xg。

	
	小型干式生化分析仪1台
	标本：全血、血浆、血清
测定原理：比色法、干式化学法
打印：外接打印机（针式/热敏）
联机操作：标准RS232C/USB输出端口，可与电脑联机，进行数据管理
电源频率：电压（交流）：220V；
频率：50Hz
重量：≦8.35Kg
体积：≦360mm×230mm×210mm
使用期限：≧10年

	
	热合机1台
	1.仪器类型：高频晶体管；
2.封管时间：0.8-1.2秒；
3.最大封管直径：8mm；
4.工作频率：≤40.68MHz；
5.封口射频（RF）功率：≥30W；
6.热合宽度调节：用户可根据需要自行调节热合面；
7.消耗功率：工作：≤250W；待机：≤5W；
8.尺寸：≤175mm长×150mm宽×300mm高；
9.重量：≤6公斤；
10.工作温度范围：0℃到40℃；
11.防溅保护：可伸缩防溅保护板，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，保证操作人员安全；方便清洁：白色安全防护盖，方便拆卸清洗；
12.仪器外壳：全铝合金外壳，美观大方；
13.三种颜色指示机器状态：绿色（待机状态）红色 （热合状态）琥珀色 （调整状态）
14.电压范围：160-240V；
15.携带方便：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动；
16.保险管：机器自带备用保；

	
	采血秤8台
	1.采 液 量：50～1000ml
2.液体比重：1.05g/ml
3.分 度 值：2ml 或2g
4.摇摆角度：13°±2°
5.摇摆频率：30±2次／分
6.电    源：AC220V   50Hz
7.输入功率：≤40W
8.工作环境：0℃～40℃室内
9.报    警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示
10.采液控制量(ml)：100、200、300、400
11.外形尺寸(mm)：170×275×150   (宽×深×高)
12.采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血
13.通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷
14.计量单位ml、g可一键转换
15.大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液
16.托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁
17.具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性

	5.2
	工作设施
	登记台1个，初筛化验台1个，采血台4个，热合台1个，休息沙发1组，可升降护士圆凳5个

	5.3
	采血椅及其他座椅
	（1）高端采血椅8把，技术要求如下：
1、 机构件性能：内部承重框架稳固耐用，使用寿命长；
2、 环保性能：座椅采用生态牛皮，按GB/T 17593.1-2006标准检测，镉、钴、镍、铅、铜、锑、锌均未检出；
3、尺寸参数：总宽≤790mm、总高≤1040mm、深度≤920mm，展开平躺≥1700mm，最大切斜角度可达到170度；
4、座包、靠背软硬度适中，久坐不塌陷，臀部、腰部、肩颈分区承托合理，久坐不累，坐感包裹性优秀。
5、支持一键电动调节靠背、腿托，可多角度坐躺切换，可满足日常采血需求及晕血反应时的平躺需求；
6、配有USB充电口，可实现手机充电功能；
*7、后部卡座座椅可核载人数，座椅强度满足《GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》国标要求，安全带约束系统满足国家标准要求。提供质量监督检验中心出具的强制性检验报告。

	5.4
	服务设施
	微波炉、车载饮水机各一件；
展示柜1套；
后高地板储物柜1套；
衣帽钩3个；
后高台休息床垫1个；
围帘1套；

	5.5
	灯光设施
	一、紫外线消毒灯4盏,技术要求如下：
①灯具外壳环保、阻燃；
②耐高低温；
③具有甲流消杀效果；
④臭氧浓度、白色葡萄球菌、自然菌：不产生臭氧；能对物体表面进行自然菌消毒；能够对白色葡萄球菌进行灭杀；
⑤通过电磁兼容测试；
⑥具备对新型冠状病毒的体外灭杀效果；
⑦打开灯具开关后，灯具消毒30min自动关闭；
⑧紫外线杀菌灯寿命大于8000h，反复启停5000次无伤害，无需更换灯管；
⑨通过破坏DNA等遗传物质，可高效杀灭几乎所有的细菌、病毒、芽孢和真菌等，具有广谱性。1m处紫外线杀菌因子强度>90uW/cm2，杀菌效率达到的99.99%。
二、两侧长条灯一套，采血台上方各一盏LED射灯，射灯技术要求如下：
功率≥8.5W；
工作环境温度：-40~55℃；
灯圈颜色：镀铬，外透镜：雾化透镜；
光色：6000-6500K纯白，LED光通量：850lm；
出光角度：160度，泛光型；
LED射灯灯具经过电磁兼容测试，驱动电源不能干扰车内收放机频段。

	5.6
	5.6.1、锂电池系统
	▲1、包含电池箱、充电机、高压控制盒、逆变器、隔离变压器、可抽拉钢结构托架。

	
	5.6.2、锂电池参数
	▲2.1、锂电池参数电量≥444.36V*200Ah（88.87kWh），电压范围345-503.7V；（能量密度≥170Wh/kg；提供能量密度第三方检测报告）
2.2、电池放电率≥93%,能满足整车保证8年电池电量衰减率≤30%。

	
	5.6.3、锂电池系统防护等级：
	*3.1、电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力不大于50kPa，符合GB38032要求；提供第三方检测报告
*3.2、电池防护等级：满足IP6X,IPX8；符合GB38032标准；提供第三方检测报告
3.3、安全性能：预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水安全、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、过流保护、外部短路保护、过充电保护、*过放电保护符合GB38031标准，提供第三方检测报告
▲3.4、防火要求：相关部件绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T2408规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级；提供第三方检测报告
▲3.5、高标准严格验证：热扩散、BMS功能及SOC精度、单体针刺、绝缘电阻、电位均衡、屏蔽线接触电阻、电气间隙和爬电距离测试、电容耦合测试、交流耐压测试；提供检测报告
▲3.6、电池箱体达到IP69防护要求，提高电池系统防尘、防水要求。高压高温喷水，电池箱内不进水，双重防护，符合GB/T4208标准；提供第三方检测报告
▲3.7、锂电池耐泡水能力实现2米深水中浸泡72h；提供检测报告
 3.8、电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路；
▲3.9、电池箱具备加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度，具备加热模式，加热速率大于0.5℃/min。提供检测报告

	
	5.6.4、电池管理系统（BMS）1套：
	4.1、具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能；
4.2、具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能；
4.3、具有绝缘电阻监测功能；
4.4、具有CAN通讯功能；
4.5、具有SOC过低报警；
4.6、具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能；
4.7、具有低功耗和休眠功能，全部电池巡检时间：＜50ms，巡检周期:0.5S；
4.8、具有继电器以及高压环路互锁诊断功能。

	
	5.6.5、锂电池配套系统：
	5.1、锂电池7英寸显示屏:可以实时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度、电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息；
5.2、逆变器：额定输出功率12kW,输出电压AC220V,额定输出电流54.5A，针对锂电池：逆变器输入电压：DC300V~DC750V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能；
5.3、隔离变压器：输入电压AC220V、50Hz，输出电压AC220V、50Hz，额定容量≤15KVA；
5.4、直流充电桩：额定输出功率20kW,最大充电电流50A,输出宽电压范围DC50V-DC750V；
5.5 可抽拉托架：
抽拉系统托架满足锂电池及相关部件安装，集成化设计，锂电池系统不占用其他舱体；
滑道采用内外双C型钢，最外侧槽钢厚度不低于8mm，长度不低于1700mm；
托盘配有不少于20个深沟球轴承，轴承与托盘使用不低于φ35圆钢连接；整体安装在舱体里可以抽拉，顺畅无卡顿,方便锂电系统维护；
整体托盘经电泳工艺处理，防腐与车体同等级。
提供实车应用照片。
5.6、锂电舱门设计有充电底座开口，锂电充电时无需打开舱门；
5.7、锂电系统操作方便，按下总开关和逆变开关电池即可工作。

	5.7
	市电空调设施
	风管式中央空调1套，1个室外机，技术参数如下：
1.	空调形式：中央空调，一拖四结构
2.	制冷类型：冷暖
3.	定频/定频：变频
4.	能效等级：一级能效
5.	APF：≥5.1
6.	IPLV：≥7.1
7.	制冷量(W)：≥15500
8.	制冷功率(W)：≤4800
9.	制热量(W)：≥18000
10.	制热功率(W)：≤4650
11.	外机噪音(dB(A)：≤56
12.	电压/频率（V/Hz）：220/50
13.	制冷剂新冷媒：R410a
14.	出风方式：行车、驻车共用一套风道和出风口，出风均匀，出风口风量大小及朝向可自由调节，避免空调吹人的缺点
15.	检修方便性：大顶上部装饰罩分体设计，上部可直接取下，确保不漏水；风管机回风口安装在车内，回风口上安装过滤网，防止灰尘进入冷凝器影响空调效果，定期可拆除车顶回风栅清洗滤网.

	5.8
	市电配电及局域网设施
	2kW充逆变一体机，50m电缆盘一套, 配电箱（含漏电保护器、空气开关等），插座等

	5.9
	*两侧抽拉厢体
	车辆两侧抽拉厢体结构。

	
	抽拉厢体控制方式
	配电柜按钮操作和遥控器操作两种方式；抽拉舱手动电动两套操作系统，在电动失效情况下，通过手动方式能够保证抽拉舱的打开和收回。

	
	单侧抽拉舱滑道承重
	≥560kg，不需要外部支撑装置。能保证抽拉舱滑道在抽拉舱打开闭合过程中平稳运行，不得有变形、下沉现象。

	
	限位开关
	在抽拉舱打开和闭合时，通过行程开关控制抽拉舱的打开和闭合行程。

	
	抽拉舱自锁功能
	1、在抽拉舱打开、闭合及行程过程中停止时，抽拉舱都具有锁止功能，不会因受外力发生移动；
2、抽拉厢体内侧可配备不少于4个采血台，8把采血椅，每个采血台配备不少于2个市电插座，插座位于两侧（不影响采血秤放置），便于插拔抽拉厢体配备独立照明装置，每个抽拉舱配备至少两个侧窗。

	
	抽拉舱工作性能
	1、抽拉厢体方管采用不小于16Mn冷拉无缝钢管；
2、抽拉厢体尺寸：内部尺寸长度≥4300mm，内高：≥1570mm；
3、为方便工作，采血护士工作位置不允许有台阶，抽拉厢体地板与车内地板高度差小于100mm；
4、拓展行程：≥600mm；
5、拓展完成时间：≤60s；
6、减速电机功率：≥550w；
7、抽拉厢体带随舱联动遮雨帘。

	6
	防腐要求
	▲投标车型整车（车身+底盘）采用阴极电泳处理，防腐涂层的覆盖率100％，保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性；须提供国家质量监督检验部门出具的依据GB/T 10125-2021标准检测的检测报告，

	7
	焊接质量要求
	▲所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。通过ISO 3834-2焊接质量体系认证，投标文件中需提供焊接相关的质量体系认证证书扫描件。

	8
	线束及线束防护要求
	1、 整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
2、 ▲线束耐温性能：高温压力（105℃，4h）--耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷烧（10mm，0.5kg，3圈）--卷烧后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min），按照GB/T 25085.3标准进行测试，无裂纹，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
3、 ▲线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl盐水中浸渍4h后，1kV，30min），按照GB/T 25085.3标准进行测试，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
4、 ▲防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）

	9
	整车图案要求
	1、 外观贴膜要求不含汞、铅、镉，甲醛含量＜10mg/kg，甲苯含量＜5ug/g。
2、依据GB/T 5209检测标准检测耐水性，耐潮湿性，耐酸耐碱性，检测无起翘、收缩、断裂和剥离现象，无光泽和颜色的明显变化；耐冲洗性能，无褪色、变色、起层、卷边的现象；。
3、检测延伸率、180°剥离粘接强度（初始粘接强度）、180°剥离粘接强度（最终粘接强度），均检测合格。


技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
[bookmark: _Toc10298]
四、质量标准
1.中标人须明确所投设备的制造商、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。
2.中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。
3.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
4.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
5.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
6.中标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等。
7.中标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
8.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由投标人自行考虑并承担。
9.随车装配设备，如属于医疗器械的，中标后供货时须根据医疗器械类别提供所投设备医疗器械注册证书或备案证书。
*10.投标人须提供所投产品由工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》医疗车公告页截图并加盖投标人公章。
五、商务要求
[bookmark: _Toc2034]（一）交货期限和地点
交货期限：合同签订之日起80日历天内完成供货、安装调试，达到预期效果。
地点：采购人指定地点
[bookmark: _Toc31335]（二）验收方案
1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；
4.投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.双方签订的合同技术附件所规定的条款；
[bookmark: OLE_LINK1]6.中标人须配合采购人完成车辆上牌后验收。
[bookmark: _Toc17441]（三）质量保证期限
1.整车质保期不少于3年（其中底盘质保期3年或15万公里，两者有其中之一达到，即为质保期中止）；专用设备质保1年；锂电池系统免费质保8年（锂电池系统质保8年，逆变器、充电机、机械结构件等零部件质保一年）。
2.质保期从验收合格之日起算，终身维护。
[bookmark: _Toc16852]（四）售后服务
1.在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
2.接报修后4小时内到达现场，并保证相关配件同时到达，最迟24小时内解决问题。
3.在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
4.在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
5.承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
6.终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
7.负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。
[bookmark: _Toc15749]（五）付款方式
合同签订后待全部货物按时到达采购人指定地点，安装调试结束，中标单位配合完成车辆上牌工作，经采购人验收合格后，采购人在收到中标人正式发票后支付合同总价的100%。
（六）其他要求
1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。投标人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等与本项目相关的一切费用。
2.投标人应对采购文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人任何其他增项费用。
3.投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。
4.产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足采购文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。
5.常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。
6.增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。
7.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若中标后在核查过程中出现负偏离，相应后果及损失由中标人承担。
8.中标人提供协助上牌服务，须确保本次采购的车辆能在相关车辆管理部门上牌、过户、年审。上牌产生的所有费用，包含车辆购置税、车辆保险、车辆检测费等均由采购人承担。
9.充电桩由采购人自行安装，中标人免费提供安装技术指导。
六、其他要求
1. 项目属性:货物类项目。
2．核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	献血车


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


[bookmark: _Toc120614281]4.履约保证金：无。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5） 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
评标方法与评审标准
下列序号（6-7）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	序号
	评分项名称
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	50
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

	2
	制造商综合
实力
	5
	1.供应商所供货物制造商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书每提供一个得 1 分；本项满分 3 分。
2.供应商所供货物制造商有客车实验能力，获得中国合格评定国家认可委员会 CNAS 颁发的实验室认可证书得 2 分，本项满分 2 分。
（投标文件中须提供以上相关证明扫描件并加盖投标供应商公章，不提供不得分）

	3
	技术参数及要求的响应性
	35
	由评委依据投标人对投标产品技术参数响应综合评分：主要设备选型及技术指标达到国家相关技术标准的要求，并满足招标文件要求得35分，所投产品*项为实质性要求，有负偏离按无效投标处理；▲项为重要条款，每有1项负偏离扣0.5分；其余项有负偏离每项扣0.2分，扣完为止。
（各投标人均应在“技术参数响应偏离表”表后附有相应的技术支持文件作佐证，否则评审有权不予认同该技术参数；技术支持文件包括但不限于：产品说明书、产品宣传彩页原件等。
投标人须对照招标技术要求逐条列出并对比，并详细说明投标产品的具体量化要求，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的评标小组有权评定不得分。
所有产品的产品性能、质量和配置必须如实填写，一经发现为故意虚假响应招标要求,将作无效标处理。如评标小组一致认为属实质性负偏离的亦为无效投标。）

	4
	质保期
	2
	所投车辆在保证整车质保期不少于3年（其中底盘质保期3年或15万公里，两者有其中之一达到，即为质保期中止）的基础上，整车质保期每增加1年（或其中底盘质保期增加1年或5万公里）的得2分，最多得2分。
须提供承诺函，不提供不得分。

	5
	节能环保
	2
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	6
	质量保障方案
	3
	投标人针对本项目提供质量保障方案，方案包括但不限于：产品质量保障措施、应用技术支持、不合格产品处理方式：
上述3方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得3分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	7
	售后服务方案
	3
	投标人根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于维修保养服务方案、备品备件供货、专业技术人员保障方案等：
上述3方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得3分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。


注：①请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
②供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。


第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
          投标人名称 ：               
          日      期 ：               








投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.法人授权委托书（格式见附件3）
4.其他需要提交的证明材料（如有）
二、资格审查内容
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件4）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）
4.投标函（格式见附件5）
5.中小企业声明函（如本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。格式见附件6）
6.残疾人福利性单位声明函（如本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的，则必须提供。格式见附件7）
注：如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效响应处理。（格式见附件8）
四、根据评审标准须提供的方案、措施、承诺等支撑文件资料
投标人按照评标方法与评审标准提供材料，如评审内容含技术要求和商务要求的，请提供技术要求响应及偏离表和商务要求响应及偏离表（格式见附件9）。
五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件6）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件10）

附件1  
开标一览表
项目编号：
货币单位：人民币元
投标人名称（公章）：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	             元

	总价（大写）：
	金额大写 


 







附件2 
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。






附件3                       
法人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：              项目，项目编号：                 ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式（手机号码）：              。      
附：法定代表人和被授权人有效期内的身份证正反面电子件。
	


	



	
	



供应商全称（加盖电子公章）：
法定代表人签字或盖电子章：
日期：       年______月______日

附件4
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加                 （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                       供应商全称（加盖电子公章）：
    
    日期：       年______月______日


附件5
投标函
致：南通市海门区公共资源交易中心
根据                   （项目名称）招标文件，正式授权_________(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目的有关事宜。
据此函，_________(被授权人姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：


供应商全称：（加盖电子公章）

日期：       年______月______日

附件6 
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区人民医院的南通市海门区人民医院采购献血车项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: _GoBack]2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。 
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
3.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
4.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行填写制造商的企业规模类型。
5.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                      企业名称（盖章）：
                                          日期：                      
附件7
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的项目编号为          的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



                        供应商全称（盖章）：
             日  期：

附件8
实质性要求响应及偏离表
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件9 
技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



[bookmark: _Toc120614284]
附件10  
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
                                 
                  日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。







附件11  
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件12  
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。






1

53
 
