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第一章  投标邀请
受[常州市公安局]的委托，常州市政府采购中心就[常州市公安局2026年度采购警用装备项目]([JSZC-320400-JZCG-G2026-0246])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0246
2.项目名称：常州市公安局2026年度采购警用装备项目
3.预算金额：160.8516万

4.最高限价：160.8516万。其中常州市公安局本级限价73.9781万、天宁分局限价32.8029万、钟楼分局限价24.676万、新北分局限价29.3946万。
5.采购需求（简介）：常州市公安局采购一批警用装备，具体内容包括但不限于产品的制作、运抵、卸货至采购人指定位置，通过采购人的验收。中标单位与各个采购单位（包含市本级、天宁分局、钟楼分局、新北分局）分别签订合同和结算。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：投标人在签订合同后，根据采购人要求的送货品目、数量、地址，10个工作日内供货到指定地点。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。提供的货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合要求。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。
4.本项目不接受联合体投标
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：常州市公安局
地址：常州市新北区龙锦路1588号
联系人：邵先生
联系方式：0519-81993183 
2.常州市政府采购中心信息
地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼
采购文件相关联系人：卢先生                
电  　话：0519-85588157

开标评审相关联系人：马女士             
电  　话：0519-85588166

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策 

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

 32.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
(分期付款： 项目验收合格后30日内，支付合同金额的70%，其中涉及预付款的： 合同签订后30日内，支付合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是 (否
    收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。
    收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的5%） 
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求

1、 采购标的

1.项目名称：常州市公安局2026年度采购警用装备项目
2.预算金额：160.8516万

3.最高限价：160.8516万。其中常州市公安局本级限价73.9781万、天宁分局限价32.8029万、钟楼分局限价24.676万、新北分局限价29.3946万。
4.采购项目概况（简介）：常州市公安局采购一批警用装备，具体内容包括但不限于产品的制作、运抵、卸货至采购人指定位置，通过采购人的验收。中标单位与各个采购单位（包含市本级、天宁分局、钟楼分局、新北分局）分别签订合同和结算。
5.合同履行期限：投标人在签订合同后，根据采购人要求的送货品目、数量、地址，10个工作日内供货到指定地点。
6.是/否接受联合体投标：否
7.是/否接受分支机构参与响应：否
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：是
11.本项目的特定资格要求：无
12.项目类别：货物类
2、 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
投标人在签订合同后，根据采购人要求的送货品目、数量、地址，10个工作日内供货到指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）

2.1 预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
2.2 验收款支付时间：项目验收合格后30日内，验收款支付比例：合同金额的70%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3. 包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定； 

4. 售后服务（质保期等）

4.1供货要求
4.1.1供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收等各类验收。
4.1.2供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
4.2售后服务
4.2.1投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务内容、服务流程制度、服务人员安排；
4.2.2投标人提供具体的产品的损坏、调换、报废措施方案；
4.2.3售后服务响应时间：投标人在质保期内提供7×24小时电话、现场技术服务；接到报修通知后2小时内响应，8小时内派技术人员到达现场，12小时内完成故障检测与排除；如故障不能在12小时内修复，免费提供同等型号的备用产品替换；
4.2.4投标人承诺不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
4.3质保要求
4.3.1质保期：多功能防弹战术头盔、防暴盔甲服、防爆毯、防弹盾牌、防弹防刺服等防护类产品质保期为五年，其余产品质保期为一年。自本项目验收完成之日起计算。投标人对所投产品在质保期内提供免费售后维护维修服务。
4.3.2、投标人对质保期外产品损坏不收取维修费，只收取配件成本费，并按配件（含易损件）成本价长期供应配件（含易损件）。
4.4配送要求
4.4.1所投产品按要求送至采购人指定地点（包含但不限于市局、各分局、各派出所）。
4.4.2投标人签订合同后，根据采购人要求的送货品目、数量、地址，10个工作日内供货到指定地点。
4.5培训要求
4.5.1在采购人指定地点提供对使用人员和管理人员的技术培训，培训内容主要包括设备的操作流程、使用以及维护操作，对一般性的故障问题可以自主解决，可以独立进行管理、运行、处理及日常测试维护等工作。

4.5.2培训方案须包括：培训日程、培训内容、负责培训的人员安排等内容，须提供培训方案并加盖投标人公章。
4、 技术要求
1. 基本要求

常州市公安局采购一批警用装备，最高限价为160.8516万元。其中常州市公安局本级限价73.9781万、天宁分局限价32.8029万、钟楼分局限价24.676万、新北分局限价29.3946万。中标供应商在中标后分别与各单位签订合同、供货。

2.货物技术要求

一、项目技术要求

常州市公安局采购一批警用装备，最高限价为160.8516万元。其中常州市公安局本级限价73.9781万、天宁分局限价32.8029万、钟楼分局限价24.676万、新北分局限价29.3946万。中标供应商在中标后分别与各单位签订合同、供货。

（一）采购货物数量

1、市本级1

	序号
	装备名称
	数量

	1
	防爆毯
	4

	2
	防暴头盔
	120

	3
	防毒面具
	20

	4
	防化服
	10

	5
	警用急救包
	50

	6
	防毒衣
	2

	7
	警用防割手套
	50

	8
	防暴盾牌（长款）
	50

	9
	警用便携式不锈钢叉
	20

	10
	新型警用多功能腰带（普）
	200

	11
	新型警用金属手铐
	100

	12
	手抛式救生圏
	30

	13
	新型警用催泪喷射器
	300

	14
	酒精检测仪
	10

	15
	灭火器
	20

	16
	抽水泵
	1

	17
	仲缩反光锥桶
	100

	18
	150N专业救生衣套装
	199

	19
	挂肩警示灯
	150

	20
	可折叠伞式围挡（2米*2米）
	10

	21
	轻型五折围挡
	10


2、 市本级2

	1
	超轻战术背心V2
	25

	2
	腰带组合套装
	25

	3
	92G红外枪灯激光瞄准系统
	1

	4
	便携型破窗催泪器套装
	1

	5
	炫目防弹盾牌
	1

	6
	双手持防弹盾牌（长款）
	1

	7
	拳套
	30

	8
	手靶
	30

	9
	护齿
	100

	10
	心肺复苏训练假人
	2

	11
	海姆立克训练假人
	2

	12
	水上救生训练假人
	2

	13
	警用手持喊话器1
	10

	14
	警用手持喊话器2
	3

	15
	可折叠伞式围挡
	30

	16
	无人机图传套装
	1

	17
	电磁网捕器
	1

	18
	训练级穿越机套装
	1

	19
	轻型无人机爆闪灯
	1

	20
	轻型无人机喊话器
	1

	21
	MK3机器人、安检排爆、维稳处突等装备电池更新
	1

	22
	锐光快速反制仪（300W）
	1

	23
	锐光快速反制仪（600W）
	1


3、天宁分局

	序号
	单位
	装备名称
	数量

	1
	天宁分局1
	长排警示灯1.2米
	2

	2
	
	长排警示灯薄款
	16

	3
	天宁分局2
	锐光快速反制仪（300W）
	1

	4
	
	锐光快速反制仪（600W）
	1

	5
	天宁分局3
	现场勘查灯
	2

	6
	
	现场勘查套包
	3

	7
	天宁分局4
	新型警用多功能腰带（普）
	50

	8
	
	伸缩警棍
	60

	9
	
	强光手电
	37

	10
	
	新型警用催泪喷射器
	212

	11
	
	新型警用金属手铐
	37

	12
	
	警用急救包
	47

	13
	
	防割手套
	25

	14
	
	防弹盾牌
	2

	15
	
	防弹防刺背心
	12

	16
	
	停车示意牌
	14

	17
	
	反光锥筒
	6

	18
	
	指纹按印盒
	5

	19
	
	挂肩警示灯
	120

	20
	
	手持式救生圈
	3

	21
	
	便携式照明设备
	2

	22
	
	多功能伸缩抓捕叉
	8

	23
	
	伸缩抓捕叉
	1

	24
	
	水中救援绳
	1

	25
	
	救生浮筒
	1

	26
	
	脚镣
	3

	27
	
	警戒带
	25

	28
	
	约束带
	6

	29
	
	警绳
	5

	30
	天宁分局5
	路障
	3

	31
	
	发光指挥棒
	9

	32
	
	手持喊话器
	17

	33
	
	防弹头盔
	2

	34
	
	防化服
	7

	35
	
	反光背心
	20

	36
	
	手持金属探测器
	3

	37
	
	灭火毯
	4

	38
	
	便携式灭火器
	46

	39
	
	头套(简易）
	30

	40
	
	下沉式枪套
	5

	41
	
	模拟九五式步枪（橡胶）
	10

	42
	
	橡胶人(60KG，直臂)
	2

	43
	
	多功能升降执勤台
	1

	44
	天宁分局6
	3kg灭火器
	25

	45
	
	大功率喊话器
	10

	46
	
	搜索灯
	2

	47
	
	轻型警用围挡
	5

	48
	
	无伞柄款组合警用围挡
	10

	49
	
	有伞柄款组合警用围挡
	5

	50
	
	遮掩式警用围挡
	5


4、钟楼分局

	序号
	单位
	装备名称
	数量

	1
	钟楼分局1
	挂肩警示灯
	20

	2
	
	手持喊话器
	5

	3
	钟楼分局2
	锐光快速反制仪(300W)
	1

	4
	
	锐光快速反制仪(600W)
	1

	5
	
	反光背心（定制）
	50

	6
	
	防割战术手套
	30

	7
	
	围挡8米*2米
	18

	8
	
	雨衣（分体式）
	30

	9
	
	防暴头盔
	90

	10
	钟楼分局3
	简易手铐
	100

	11
	
	新型警用金属手铐
	100

	12
	
	新型警用多功能腰带（普）
	100

	13
	
	警用抓捕叉（非伸缩）
	38

	14
	
	新型警用催泪喷射器
	460

	15
	钟楼分局4
	法式防暴盾牌（不要带子的，要双握把）
	74

	16
	钟楼分局5
	多功能警用伸缩抓捕叉(无畏)
	40

	17
	
	可折叠伞式围挡
	38


4、新北分局

	1
	新北分局1
	小型无人机电池
	5

	2
	
	挂肩警示灯
	100

	3
	
	9500流明高亮手电筒
	10

	4
	
	8米围挡
	2

	5
	
	可折叠伞式围挡
	6

	6
	
	手持式喊话器（大）
	10

	7
	
	新型警用催泪喷射器
	150

	8
	新北分局2
	警戒带
	20

	9
	
	CH-Y201多功能警示发光手环
	10

	10
	
	92G手枪瞄准镜系统
	1

	11
	
	阻燃模块化战术背心
	10

	
	
	（主体+护肩+护腿）
	

	12
	
	透气型防暴盔甲服
	10

	13
	
	快穿式防暴盔甲服
	10

	14
	
	声波驱散器
	1

	15
	
	警用框架单帐篷
	2

	16
	新北分局3
	新型警用多功能腰带（普）
	20

	17
	
	伸缩警棍
	20

	18
	
	强光手电
	20

	19
	
	警用急救包
	20

	20
	
	防割手套
	20

	21
	
	防弹防刺背心
	2

	22
	
	急救箱
	8

	23
	
	反光锥筒
	2

	24
	
	手持式救生圈
	2

	25
	新北分局4
	伸缩抓捕叉
	2

	26
	
	抓捕网
	4

	27
	
	脚镣
	13

	28
	
	警绳
	10

	29
	
	发光指挥棒
	4

	30
	
	手持喊话器
	10

	31
	
	防弹头盔
	2

	32
	
	防暴盾牌（法式）
	10

	33
	
	防毒面具
	3

	34
	
	防化服
	5

	35
	
	反光背心
	20

	36
	
	便携式灭火器
	50

	37
	
	新型警用金属手铐
	30

	38
	
	约束带
	10

	39
	
	头套（简易）
	50

	40
	
	多功能警用救生衣
	60

	41
	
	警用便携式围挡
	60

	42
	新北分局5
	锐光快速反制仪（300W）
	1

	43
	
	锐光快速反制仪（600W）
	1


（二）采购货物参数、清单

	序号
	装备名称
	数量
	最高单价

	1
	防爆毯
	4
	5900

	2
	灭火毯
	4
	243

	3
	防暴头盔
	210
	150

	4
	防弹头盔
	4
	1400

	5
	防毒面具
	23
	280

	6
	防化服
	22
	850

	7
	防毒衣
	2
	1900

	8
	警用急救包
	117
	60

	9
	急救箱
	8
	460

	10
	警用防割手套（黑）
	50
	130

	11
	防割手套（普通白）
	45
	75

	12
	防割战术手套
	30
	220

	13
	防暴盾牌（长款）
	50
	600

	14
	炫目防弹盾牌
	1
	3000

	15
	双手持防弹盾牌（长款）
	1
	3500

	16
	防暴盾牌（法式）
	84
	380

	17
	防弹盾牌
	2
	1755

	18
	警用便携式不锈钢叉
	58
	220

	19
	伸缩抓捕叉
	3
	540

	20
	抓捕网（犬类）
	4
	230

	21
	多功能伸缩抓捕叉
	8
	1900

	22
	多功能警用伸缩抓捕叉(叉腿)
	40
	400

	23
	新型警用多功能腰带（普）
	370
	178

	24
	新型警用金属手铐
	267
	95

	25
	简易手铐
	100
	35

	26
	手持式救生圏
	35
	660

	27
	新型警用催泪喷射器
	1122
	85

	28
	酒精检测仪
	10
	900

	29
	4kg灭火器
	20
	80

	30
	便携式灭火器
	96
	350

	31
	3kg灭火器
	25
	65

	32
	抽水泵
	1
	3000

	33
	仲缩反光锥桶
	100
	70

	34
	橡胶反光锥筒
	8
	38

	35
	150N专业救生衣套装
	199
	1220

	36
	挂肩警示灯
	390
	89

	37
	可折叠伞式围挡（2米*2米）
	84
	600

	38
	轻型五折围挡
	10
	600

	39
	8米长围挡
	2
	1000

	40
	警用便携式围挡
	60
	350

	41
	轻型警用围挡
	5
	450

	42
	无伞柄款组合警用围挡
	10
	380

	43
	有伞柄款组合警用围挡
	5
	600

	44
	遮掩式警用围挡
	5
	235

	45
	围挡8米*2米
	18
	1100

	46
	超轻战术背心V2
	25
	1523

	47
	腰带组合套装
	25
	1000

	48
	92G红外枪灯激光瞄准系统
	1
	898

	49
	92G手枪瞄准镜系统
	1
	4400

	50
	便携型破窗催泪器套装
	1
	980

	51
	拳套
	30
	200

	52
	手靶
	30
	330

	53
	护齿
	100
	50

	54
	心肺复苏训练假人
	2
	1100

	55
	海姆立克训练假人
	2
	2100

	56
	水上救生训练假人
	2
	700

	57
	警用手持喊话器1（特警）
	10
	360

	58
	警用手持喊话器2（特警）
	3
	2000

	59
	手持式喊话器（大功率）
	20
	460

	60
	手持喊话器（普警）
	32
	260

	61
	无人机图传套装
	1
	3700

	62
	电磁网捕器
	1
	15000

	63
	训练级穿越机套装
	1
	18000

	64
	轻型无人机爆闪灯
	1
	1999

	65
	轻型无人机喊话器
	1
	1499

	66
	MK3机器人、安检排爆、维稳处突等装备电池更新
	1
	49300

	67
	锐光快速反制仪（300W）
	4
	14000

	68
	锐光快速反制仪（600W）
	4
	26000

	69
	小型无人机电池
	5
	1199

	70
	9500流明高亮手电筒
	10
	998

	71
	警戒带
	45
	62

	72
	CH-Y201多功能警示发光手环
	10
	158

	73
	阻燃模块化战术背心
（主体+护肩+护腿）
	10
	2900

	
	
	
	

	74
	透气型防暴盔甲服
	10
	1400

	75
	快穿式防暴盔甲服
	10
	1400

	76
	声波驱散器
	1
	30000

	77
	警用框架单帐篷
	2
	2900

	78
	伸缩警棍
	80
	185

	79
	强光手电
	57
	120

	80
	防弹防刺背心
	14
	1700

	81
	脚镣
	16
	125

	82
	警绳
	15
	15

	83
	发光指挥棒
	13
	150

	84
	反光背心
	90
	120

	85
	约束带
	16
	60

	86
	头套（简易）
	80
	25

	87
	多功能警用救生衣
	60
	350

	88
	长排警示灯1.2米
	2
	2200

	89
	长排警示灯薄款
	16
	2400

	90
	现场勘查灯
	2
	2800

	91
	现场勘查套包
	3
	300

	92
	停车示意牌
	14
	60

	93
	指纹按印盒
	5
	20

	94
	便携式照明设备
	2
	980

	95
	水中救援绳
	1
	118

	96
	救生浮筒
	1
	170

	97
	路障
	3
	797

	98
	手持金属探测器
	3
	140

	99
	下沉式枪套
	5
	138

	100
	模拟九五式步枪（橡胶）
	10
	168

	101
	橡胶人(60KG，直臂)
	2
	1350

	102
	多功能升降执勤台
	1
	65000

	103
	搜索灯（海洋王）
	2
	2950

	104
	雨衣（分体式）
	30
	420

	
	
	4656
	


	2026年政法转移装备购置计划（详细参数）

	序号
	设备名称
	拟购数量
	参数

	1
	防爆毯
	4
	1、结构：盖毯和内径大小不同的两个围栏组成。
2、盖毯：材质：高性能聚乙烯无纬布，盖毯中间有1个直径为300mm的泄爆孔。
盖毯尺寸：≥1600mm×1600mm；质量：≤9.5kg；
3、防爆外围栏：
材质：高性能聚乙烯纤维无纬布。
外围栏尺寸：外围高≥200mm，内直径≥700mm；

质量：≤4.5kg；
4、防爆内围栏：材质：高性能聚乙烯纤维无纬布。内围栏尺寸：内围高≥310mm，直径≥500mm
质量：≤11kg；
▲5、整套质量：≤25kg
6、防护性能：82-2制式手榴弹1枚。
▲7、盖毯和围栏外罩材料抗渗水性能：耐静水压≥12KPa，断裂强力：径向≥4500N。纬向＞4000N，抗撕破强力：径向≥530N。纬向≥385N，面料燃烧性能：面料阴燃时间为≤1S，续燃时间为≤1S，损毁长度≤150mm。
8、执行标准：GA69-2007《防爆毯》
9、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求

	2
	灭火毯
	4
	1、灭火毯由玻璃纤维状隔热耐火材料耐火纤维制成。
2、尺寸规格：≥1.5m*1.5m

材料性能：

断裂强力：经向≥880N；纬向≥1085N；

阻燃性能：手持件续燃时间：0.0s，不出现熔融和烧通现象；

绝缘性能 绝缘电阻：＞550MΩ

	3
	防暴头盔
	210
	1、面罩：材质PC且经防雾处理，透光率88.3％；光畸变4＇；在水温50±5℃容器上沿15s以上不结雾；系带连接件抗拉力：90KG±1Kg；
2、结构组成：由壳体、缓冲层、衬垫、佩戴装置（系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）、面罩、护颈组成；佩戴牢靠、舒适，解脱方便；
3、材质：壳体采用工程塑料制成；缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作。
4、抗撞击防护性能：能承受对面罩≥4.8J动能冲击。
5、抗冲击强度：能承受1g铅弹以150m/s±10m/s速度冲击。
6、吸能碰撞能量性能：能承受≥48J能量的冲击。
7、耐穿透性能：能承受≥88J能量的穿刺。
8、执行标准：《GA294-2012警用防暴头盔》

	4
	防弹头盔
	4
	1、防弹头盔由盔壳和悬挂缓冲系统组成，盔壳由芳纶浸胶机织布层压成型。

2、盔壳包边初始粘结牢度试验后，包边无开粘现象；热老化粘结牢度试验后，包边被揭开的长度≤3.5mm。

3、尺寸：L：245mm±1mm；B：225mm±1mm；H：171mm±1mm

4、质量：≤1.41kg

▲5、盔壳侧向刚性：盔壳最大变形量≤3.6mm；残余变形量≤1.8mm

6、阻燃性能：盔壳的外表面续燃时间≤5s

▲7、防弹性能：

  7.1：常温试验：使用1954式7.62mm手枪，1951式7.62mm手枪弹（铅心）在5m距离对防弹头盔进行射击试验，在5发有效命中情况下，头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度≤7.5mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。

  7.2： 耐浸水性能：常温下防弹头盔在水中浸泡24h后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象。在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤6.5mm。

  7.3：在高温试验（+55℃±2℃，恒温3h）条件下，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象，在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤6mm

  7.4：在低温试验（-25℃±2℃，恒温3h）条件下，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象，在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤7.2mm

▲8、防弹头盔V50值：≥715m/s

9、执行标准：《GA293-2012 警用防弹头盔及面罩》

10、具有公安部检测中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	5
	防毒面具
	23
	1、面屏材质：聚碳酸酯

2、口鼻罩材质：食品级硅胶

3、贴脸面罩材质：医用级硅胶

4、面罩吸气阻力：≤24Pa。

5、面罩呼气阀阻力：≤38Pa。

6、全面罩视野：总视野≥70%

7、双眼视野：≥62%

8、下方视野：≥36º。

9、面罩续燃时间：0 S

10、镜片透光率（透光比）：≥91%

11、面罩死腔：≤0.8%

12、面罩泄漏率：≤0.05

	6
	防化服
	22
	1、防化服等级：二级。
2、材    质：阻燃防静电双面涂覆改性PVC布；
3、材料厚度：≤0.45mm；。
4、断裂强力（N）：经向≥762；纬向≥299；
5、接缝断裂强力：≥321N
6、撕破强力：经向≥147N  纬向≥49N
7、阴燃时间：≤10s
8、损毁长度：≤10cm.
9、执行标准：GB 24540-2009《防护服 酸碱类化学品防护服》

	7
	防毒衣
	2
	1、结构：由头罩、上衣、裤子和胶鞋组成，连身式结构；

2、颜色：橄榄绿色，色泽均匀一致；

3、重量：≤2.1kg；
4、主体材料：涂覆织物；

5、主体材料物理机械性能：

(1)、拉伸强度：经向≥26.5 kN/m，纬向≥22 kN/m；

(2)、撕破强力（落锤法）：经向≥20.5N，纬向≥22.5N；
(3)、胶层与织物粘附强度：≥0.8 kN/m；
(4)、耐空气热老化性能：140℃ ±2℃×8h(箱式)，不粘、不脆；

(5)、耐酸性能：浸3mol/L 硫酸、6mol/L盐酸1h，无变色、无裂纹；

(6)、耐汽油性能：浸泡120#汽油30s，不发粘、不脱层；

(7)、耐三合二溶液性能：浸泡三合二溶液 1h，无变色、无裂纹；

(8)、耐寒性能：-40℃5min折180°，无裂纹；

(9)、防毒性能：耐液-气芥子气防毒时间≥140min； 
6、防毒衣胶鞋物理机械性能：

(1)、防毒性能：大底最薄处对芥子气（液-气）防毒时间≥350min； 
(2)、耐屈挠性能：≥3万次，无裂纹；
(3)、耐浸水性能：包头、后跟浸入水中2h，不渗透； 

(4)、围条与袜片粘附强度：≥0.8kN/m； 
(5)、耐磨耗量（阿克隆）：≥1.3cm³。 

	8
	警用急救包
	117
	1、执行标准：《GA891-2010警用急救包》
2、尺寸：长：60cm±0.5cm，宽：38cm±0.5cm，高：23cm±0.5cm。
3、皮革撕裂强度：≥25N/mm
4、药品和器械种类：硝酸甘油片、创可贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸隔膜、酒精消毒片、抗箘湿纸巾、小剪刀、别针共计十余种。

	9
	急救箱
	8
	1、执行标准：《GA891-2010警用急救包》
2、尺寸：长：60cm±0.5cm，宽：38cm±0.5cm，高：23cm±0.5cm。
3、皮革撕裂强度：≥25N/mm
4、药品和器械种类：硝酸甘油片、创可贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸隔膜、酒精消毒片、抗箘湿纸巾、小剪刀、别针共计十余种。

	10
	警用防割手套（黑）
	50
	警用防割手套能有效的防范：匕首、三棱刮刀、玻璃、石头等利器的切割伤害，是警务人员在执行任务、处理突发事件时自身防护的理想产品。

1、防割手套材料：采用高强金属丝和超高温分子聚乙烯纤维包覆纱织成。

▲2、手套防护性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在防割手套掌部、背部垂直手套方向进行切割，切割周数≥七周，耐切割系数：2.91。

▲3、颜色：黑色

4、防割手套执行《GA614-2006 警用防割手套》标准。

5、具有公安部检测中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	11
	防割手套（普通白）
	45
	1、材料：采用高强金属丝和超高温分子聚乙烯纤维包覆纱织成。
▲2、防割性能：
  2.1）常温环境下，用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在防割手套掌部、背部垂直手套方向进行切割，切割周数不小于七周，耐切割系数≥4.8。
  2.2）低温防割性能:将防割手套放入恒温环境(-20℃±2℃)保持2h，常温下恢复 2h，然后用专用手套切割试验机进行切割试验，刀口压力为20N，刀片转速 20r/min，在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不小于7周，且低温耐割穿系数≥5.0
  2.3）高温防割性能:将防割手套放入恒温环境(55℃±2℃)保持2h，然后在 10min 内进行切割试验设定刀口压力为 20N，刀片转速20r/min，在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不小于7周，且高温耐割穿系数≥5.0。
3、颜色：白色
4、具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	12
	防割战术手套
	30
	产品由防割手套、橡胶减震垫组成；橡胶减震垫位于手背部位及关节处，掌心部位有胶层。

▲1.防割性能检验：常温条件下，根据《GA614-2006警用防割手套》检验依据中防割性能检验：规定的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速20r/min,在被检测的手套掌部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时切割周数≥10周，耐切割系数I≥2.82；

▲2.耐穿刺性能：≥169N；≥4级；耐磨损性:≥ 8100次；≥4级；耐撕裂性能:≥499N；≥4级

3.PH值：≤6.9；

4.甲酫含量：<20mg/kg 

▲5.佩带手套后能操作触屏手机

6.重量：≤203g 

▲7.安全性：异味：无，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg

具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	13
	防暴盾牌（长款）
	50
	1、产品结构：防暴盾牌的盾体采用≥3.5mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。
2、防护面积：面积应≥0.86㎡，
3、盾牌尺寸：高度应≥1.6 m 宽度应≥0.52 m 。
4、重量：应≤ 5.6kg.
5、握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受500N的拉力，无断裂、松动或脱落现象；
6、透光率：≥83.0%，
7、耐穿刺性能：盾体能承受≥147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点无大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂；
8、耐冲击性能：盾体能承受≥147J动能的冲击，冲击后受力点无穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂；
9、耐击打性能：能承受击打试验机的击打，击打点线速度为18m/s±0.3m/s、击打能量为342J±13J的击打，击打后盾体无破碎，无长度大于50mm的裂纹；
10、环境温度适应性：-30℃±2℃ - +55℃±2℃。
11、符合《GA422-2008防暴盾牌》标准

	14
	炫目防弹盾牌
	1
	一、盾牌：

1、产品设计：盾牌应有独立的防弹视窗，应具备高亮度盾牌灯，采用双握把设计，便于握持；

2、防弹材质：超高分子量聚乙烯；

3、尺寸：≥900*500mm；

4、防护面积：≥0.4㎡；

5、防护级别：公安三级；

6、防护枪械类型：1979式7.62mm轻型冲锋枪；

7、防护子弹类型：1951式7.62mm手枪弹（铅心）；

8、执行标准：《GA 423-2015 警用防弹盾牌》。

二、盾牌灯：

1、应能具备不少于4000流明高亮输出，一键变频爆闪，不低于550米远射；

2、应具备四光源独立运作，可360°旋转调焦，可调节聚泛光；

3、应具备线控双开关，可快速进入常亮或爆闪状态；

4、灯体应采用铝合金打造，表面经硬质阳极氧化处理，应具备不低于IPX4防水和1米防跌；

5、功率：≥40W；

6、常亮续航：≥2h30min。

	15
	双手持防弹盾牌（长款）
	1
	1、产品设计：盾牌应有独立的防弹视窗，采用双握把设计，便于握持；

2、防弹材质：超高分子量聚乙烯；

3、尺寸：盾体≥1200×500mm，视窗≥250×120mm；

4、重量：≤8.5kg；

5、防护级别：公安三级；

6、防护枪械类型：1979式7.62mm轻型冲锋枪；

7、防护子弹类型：1951式7.62mm手枪弹（铅心）；

8、执行标准：《GA 423-2015 警用防弹盾牌》。

	16
	防暴盾牌（法式）
	84
	1、执行标准：《GA 422 2019警用防暴盾牌》

2、警用法式防暴盾牌为PC材质透明防暴盾牌，盾体四周有防砍包边，防砍包边为橡胶材料内嵌铁丝（铁丝直径应≥4.8mm）。盾体厚度应≥3.5mm。

▲3、尺寸规格：外形尺寸应≥1020mm±20mm×650mm±5mm；投影宽度≥560mm；防护面积：≥0.66㎡；

4、重量：≤4.0kg；
▲5、盾牌的理化性能：

5.1、连接件的结构强度：握把连接装置应能承受大于或等于1500N的拉力，试验后不应有脱落、松动、脱扣或断裂现象。
5.2、盾牌透光率：透明防暴盾牌的盾体透光率应≥90%；
5.3、耐穿刺性能：防暴盾牌应承受198J动能的穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径5mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂。
5.4、耐击打强度：防暴盾牌应能承受线速度为22m/s±0.3m/s、能量为530J±13J的击打，击打后盾体未破碎、无开裂。
5.5、耐刀砍性能：防暴盾牌的.上边沿应能抵御线速度为8.5m/s±0.5m/s、能量为100J±5J的击砍，试验后刀砍痕迹深度应≤4.0mm；

6、温度适应性：分别在环境温度+55℃，-30℃条件下，均符合耐击打强度要求。

7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	17
	防弹盾牌
	2
	▲1、材质为芳纶浸胶材料层压制作，厚度：≤6.5mm，防护面积：≥0.45m2，盾体防护等级为3级，观察窗防护等级为4级，总重量：≤5.3kg，防弹盾牌观察窗光畸变最大量为≤5＇，透光率≥80%，观察窗透明面板四周的搭接宽度20mm，最小可视面积≥160cm2。
2、连接强度：手柄与盾牌的连接处承受700N的拉力没有发生断裂现象。
3、阻燃性能：盾体外表面续燃时间为≤1.6s
4、漆膜附着力：≥2级
▲5、盾牌经高温处理(+55℃±2℃，4h)后，5min内进行耐击打强度试验，试验结果符合耐击打强度试验要求; 耐冲击强度147J动能冲击，冲击后盾体受力点没有穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂。
▲6、弹道极限V50值≥582m/s
7、执行标准：《GA 423-2015 警用防弹盾牌》，
8、具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	18
	警用便携式不锈钢叉
	58
	伸缩长度：≥2.0M

厚：≥2.0MM

钢叉直径：≥50CM

后杆直径：≥35MM

重量：≤1.6kg

特点：

黑色优质塑料手把，硬度高，重量轻，可伸缩，携带方便，使用灵活。
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	伸缩抓捕叉
	3
	1、结构：约束叉由叉头、叉杆、连接部位、握持部位、控制部位等组成。收缩方式为伸缩式。

2、材质：杆体铝合金（手柄采用进口高强度塑料）

3、颜色：黑色

4、工作长度: 2010mm±10mm; 携行长度：±1290mm±10mm；

5、质量：约2.2kg； 

6、快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合。闭合时间≤5s。

7、抗破坏能力：约束叉在闭合状态下，沿叉杆轴向承受600N的静拉力Fz作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部位未出现裂纹；

8、操作可靠性：约束叉经过1000次开启、闭合循环后，能正常使用。

	20
	抓捕网（犬类）
	4
	材质：不锈钢、尼龙网

尺寸：收缩156CM±2CM，伸长220CM±2CM

网口径：≥62CM

网长度：≥150CM

重量：≤1.7KG

	21
	多功能伸缩抓捕叉
	8
	1、 执行标准：《GA/T 1145-2014警用约束叉》
2、结构：约束叉是由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）和控制部件等组成；
3、功能：约束叉通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合，通过操作控制部件，叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间应≤2s； 
4、颜色：黑色 
▲5、尺寸：工作长度：2038mm±2mm；行长度为1260mm±10mm；叉杆握持部位直径：40mm±1mm；叉头闭合无缝隙。

▲6、材质：叉杆为碳纤维材质，连接部位采用平面连杆结构。 
7、质量：≤2.4kg； 
8、自锁功能：约束叉叉头闭合后，叉头自内向外应不能自由开启 
▲9、抗破坏能力：约束叉在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受750N的静拉力作用时，叉头部位，叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应为0mm。约束叉经过1500次开启、闭合循环后，应能正常使用。

 10、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	22
	多功能警用伸缩抓捕叉(叉腿)
	40
	1、结构：约束叉由叉头、叉杆、连接部位、握持部位、控制部位等组成。收缩方式为伸缩式。

2、材质：杆体铝合金（手柄采用进口高强度塑料）

3、颜色：黑色

4、工作长度:2005mm±10mm; 携行长度：1285mm±10mm；
5、质量：约2.2kg； 

6、快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合。闭合时间≤5s。

7、抗破坏能力：约束叉在闭合状态下，沿叉杆轴向承受600N的静拉力Fz作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部位未出现裂纹；

8、操作可靠性：约束叉经过1000次开启、闭合循环后，能正常使用。

	23
	新型警用多功能腰带（普）
	370
	1、多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、催泪喷射器套、对讲机套。
2、主腰带主要由带体、腰带钎子、带箍、锦丝搭扣带组成。腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。
4、质量：＜0.99kg。
5、抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，施加≥700N的拉力并保持30s，卡扣不破损，并能正常使用。装具套在开口缝合部位施加≥480N的拉力并保持30S，无撕裂。腰带钎子在扣合状态下，施加≥1300N的拉力并保持30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。对警棍套施加≥1280N的拉力并保持30s，连接件无断裂。对催泪喷射器套施加≥1280N的拉力并保持30s，连接件无断裂。
▲6、腰带钎子插拔性能：插拔≥12000次后，能正常使用；警棍套、催泪喷射器套旋转性能：旋转≥10000次后，能正常使用；
▲7、面料耐磨性能：≥250000次，PH值：5.5-6.0，接缝强力：经向和纬向≥530N
8、具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。
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	新型警用金属手铐
	267
	1、结构：金属手铐由左、右拷体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成
2、颜色：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，左、右铐体颜色一致，无明显色差；扇梁为亚光银色。
3、质量：金属手铐质量（不含钥匙和包装）为≤222g。。
4、反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加≥3500N静压力，不出现啮合松动或失效现象。
5、防拨性能：金属手铐的三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间为2 min。
6、抗压强度：

对金属手铐的扇梁铆钉施加≥16000N静压力，保持30 s，试验后固定连接件不松脱，符合灵活性的要求。
对金属手铐的钥匙施加≥4Nm扭矩，保持30 s，试验后钥匙不出现变形、断裂，且符合灵活性的要求。
金属手铐在锁闭状态下，对铐体施加≥15 Nm扭矩，保持30 s，试验后铐体与扇梁不脱离，符合灵活性的要求。

7、耐用度：金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，经过≥15000次循环（每1000次循环后反锁定位1次）后，符合要求。
8、技术标准：《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》

	25
	简易手铐
	100
	长度：壳体尺寸≥（30×21mm），扎带尺寸≥（400×12mm）

重量：≤25g

拉力：≥80kg动态拉力，配套加强金属环≥130kg动态拉力

材质：壳体90%PA66+10%GS，扎带100%PA66

	26
	手持式救生圏
	35
	尺寸：435mm±5mm *65mm±5mm

未充气状态：外直径≤（550mm）、内直径≤（470mm）
充气状态：外直径≤（205mm）、内直径≤（220mm）
重量：≥505g（含气瓶）

有效距离：≥35m

动力：≥15g小气瓶

绳索长度：≥36m

绳索直径：≥2.0mm

淡水载重量：≥7.9kg

救援绳承受力：90kg（持续30min无断裂）

	27
	新型警用催泪喷射器
	1122
	执行《GA 884-2018公安单警装备 催泪喷射器》标准
1、催泪喷射器（竖喷型），由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素；
2、尺寸
总高：188.5±2mm，最大外径：40±0.5mm
罐体外径：37.5mm±0.5mm，观察窗宽：8mm±1mm
观察窗高：80mm±1mm
3、颜色：主体黑色，喷嘴白色，催泪剂溶液蓝色；
4、质量：185g±15g；
5、溶液体积：70ml±3ml；

▲6、性能：
6.1.连续喷射性能：喷射距离大于5.0m，喷射时间大于9.5s，完全喷射后剩余溶液量应≤0.5ml；
6.2.间断喷射性能：有效喷射3s后，放置8h后喷射距离大于4.2m；喷射距离达到4.2m的时间≥4.06s；完全喷射后剩余溶液量≤0.7ml.
6.3.催泪喷射器经1200N承压试验后，未解体、泄漏、爆裂；
6.4.催泪喷射器经1200N承压试验后，喷射为定向射流状，喷射距离大于或等于4m，有效喷射时间大于或等于7s,完全喷射后剩余溶液量≤7ml;
7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	28
	酒精检测仪
	10
	1、检测探头:采用电化学燃料电池型酒精传感器，该传感

器只与酒精起反应，并有寿命长，性能稳定等特点。

2、按键功能:按键伴有声音提示，使用直观。

3、屏幕显示:高亮彩色1.3寸LCD显示屏。

4、屏幕切换功能:不同环境光照强度下屏幕底色自动切

换，确保各种光照环境使用。

5、可存储6万条测试记录。

6、电子哨音功能:使得交通指挥棒更加灵便和卫生。7、振动马达提示功能:测试结果低于设定值，振动马达和

指示灯不工作;测试结果高于设定值，振动马达和指示灯工

作。

8、快速排查检测:采用电机循环抽气采样，被测者只要靠近进气口呼气，就能自动采样分析。检测快速，1秒出结果:

9、定性检测:具备定性检测功能，为确保执法的公平与准确性，其定性测试结果用数据直观显示。

10、不用预热时间:开机直接测试。

11、电源:节能设计，本机采用可充锂离子电池，容里

3000mAh，可连续工作8小时以上。

	29
	4kg灭火器
	20
	1、灭火剂：干粉
2、类型：手提式灭火器
3、规格：4kg灭火器

	30
	便携式灭火器
	96
	1、灭火剂：干粉
2、类型：手提式灭火器
3、规格：4kg灭火器
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	3kg灭火器
	25
	1、灭火剂：干粉
2、类型：手提式灭火器
3、规格：3kg灭火器

	32
	抽水泵
	1
	汽油动力水泵，采用OHV顶置气门四冲程发动机，油耗低，动力强劲。自吸合金泵体，铸铁叶轮，大大提高了水泵的耐久性。采用PF螺纹，通用性强，可以配置不同类型的水管。机架粗壮加强型，经久耐用，耐腐蚀性强，不易变型。

水泵参数：

型式：通用汽油水泵

进水口直径：≥50（2 "）

出水口直径：50（2 "）

吸水扬程(m)：≥8

总扬程（m）：≥28

标定流量≥ (m3/h)：30

转速(r/min)：≥3600

发动机参数：

排气量（cm3）：≥208

类别：四冲程 单缸 风冷

噪音（距7米处）（db）：≥62

机油容量（L）：≥0.6

启动方式：手启动

燃油：无铅汽油

油箱容量（L）：≥3.6

机组参数：

长*宽*高（mm）：540±10*420±5*470±5

重量（KG）：≥23

	33
	伸缩反光锥桶
	100
	底座材质：PP                                                               

锥体材质：牛津布                                                          

底座尺寸：30.5CM±2CM *30.5±2CM                                                  

底座高度≥3.5CM                                                            

 整体高度：≥70CM

	34
	橡胶反光锥筒
	8
	1、尺寸高度为700±10mm *底宽350mm±5mm
2、材质：橡胶

3、重量约≤2.3KG

	35
	150N专业救生衣套装
	199
	1、独特的快速自逃离系统可以确保救援者遇到紧急情况时迅速脱离。模块化设计，可配备不同的救援战术工具。

2、外层面料：采用1680D高韧性尼龙布。

3、救生衣采用背心型前开拉链式设计，并配有快插扣加固。拉链负荷拉次≥1000双次；快插口断裂强力≥700N，在外力大于1000N时应解脱或断裂，插拔2000次后能正常使用。

4、胸前配有快速解脱PFD扣带，背部链接牛尾绳（快速牵引绳）附加环保护套，铝合金快挂拉环布置于右肩，拉环断裂强度≥25KN。

5、后背拖曳钢环可协助拉回救援人员。

6、前端有两个可拆卸快速排水置物口袋及左胸一个对讲机袋。两侧肩膀处的方片型外挂点可附加救援刀及闪标灯等附件。可拆卸式后背收纳袋，并配有大型魔术贴，可附加单位标识。

7、正面和背面均有3M反光带，利于夜间识别，附加救援RESCUE字样反光贴。

8、配有裆跨带，防止水流将救援人员从救生衣内冲脱。

9、超大浮力≥230N。

10、入水后5秒钟内自动扶正。

11、配有水用三室高音哨枚。

▲12、救生衣材料性能：

  12.1、锦丝搭扣带：扣合强度(N/cm²)≥7.0、撕揭强度（N/cm）≥4、耐用扣合强度(N/cm ²)≥7.2；

  12.2、网眼布： 1）顶破强力≥2000N，2）耐光色牢度≥5级。

  12.3、主面料：

  1）断裂强力经向≥4000N，纬向≥3500N；撕破强力经向≥600N，纬向≥450N

  2）耐磨性能≥200000次；

  3）耐摩擦、刷洗色牢度：干摩≥4-5级，湿摩≥4-5级；

  4）耐酸碱汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；

12.4、织带：织带断裂强力≥8000N。

12.5、反光带：

  1）观测角12＇，入射角5°，逆反射系数≥450cd/（lx·m²）；

  2）观测角20＇，入射角5°，逆反射系数≥330cd/（lx·m²）；

  3）耐屈挠处理后逆反射系数≥350cd/（lx·m²）；

  4）低温弯曲后逆反射系数≥500cd/（lx·m²）；

  5）温度变化后逆反射系数≥500cd/（lx·m²）；

  6）耐水洗50次处理后逆反射系数≥500cd/（lx·m²）。

12.6、缝纫线：单线强力≥1800cN。

13、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。
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	挂肩警示灯
	390
	1、肩灯执行标准：GAT2140-2024《警用肩灯》；

2、外观：警用肩灯外观表面应光滑，无裂纹和明显的变形，不应有毛刺、起泡、腐蚀、划痕等缺陷。外露金属部件应无锈蚀；

3、组成：警用肩灯由发光单元(频闪发光单元及照明发光单元)、外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成。频闪发光单元与照明发光单元应独立，应由同一按钮开关进行功能切换。频闪发光单元及照明发光单元均应使用发光二极管（LED）制成；

▲4、佩戴方式：肩袢挂扣应可进行旋转以配合调整佩戴方向。金属挂扣带有磁性，可吸附在金属表面；

5、挡光板：设置遮光板或防止闪光影响警员的装置或部件；

6、充电接口：警用肩灯使用USB TYPE-C充电接口；

7、颜色：警用肩灯发光区域应可通过透明材质外壳交替发出红色、蓝色光。其他部分应为黑色不透光材质外壳；

8、标志：警用肩灯应有“警察”或者“警POLICE察”字样，，字体为黑体，颜色应为白色；字样大小应与整体协调、美观。警用肩灯上应有清晰永久性的产品标志，内容应包括：a）制造厂名称或商标；b）产品代号；c）产品代号和编号；d）执行标准号；e）生产日期（年月）；

▲9、质量：总质量（不含充电器）应小于或等于52g；

10、功能：警用肩灯应具有照明模式及频闪模式，通过单一控制按钮进行开关及模式切换。照明模式与频闪模式应独立工作。开启警用肩灯后应直接进入频闪模式，在频闪模式中任意时间按压一次开关即可切换到照明模式；

11、电量提示功能：警用肩灯应具有电量提示功能，欠压及充满电状况均应有提示。 绿灯亮表示当前电量充足，红灯亮则表示当前电量低下，提示灯2秒后自动关闭。欠压时红光指示灯会持续闪烁；

12、频闪模式：频闪模式最大发光强度：全部频闪发光单元同时点亮时的最大发光强度应为2cd～4cd。频闪频率：警用肩灯分为3段频率：慢闪3hz±1hz、中闪5hz±1hz、快闪8hz±1hz；

▲13、频闪模式连续工作时间：完全充电状态进入频闪模式,连续工作时间应大于或等于28h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭；

14、照明模式：初始照度：照明模式时，据光源300 mm处光斑中心初始照度应为250 lx～300 lx；

15、照明模式连续工作时间：完全充电状态进入照明模式，连续工作2h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭，距光源 300 mm 处光斑中心照度应大于或等于150 lx；

16、开关可靠性：以（20次～30次）/ min频率触压开关10000次，开关功能应正常；

17、跌落可靠性：警用肩灯自1.8 m高度自由落下，各组成部件应无松动脱落、开裂、破碎，且应符合5.6的要求；

18、静电放电抗扰度：警用肩灯静电放电抗扰度应符合GB/T 17626.2-2018中等级3的规定,试验中允许出现功能或性能暂时丧失或降低，但在骚扰停止后应能自行恢复，不需要操作者干预，且应符合5.6的要求；

19、外壳防护等级：警用肩灯的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP56的规定；

20、外壳温升：警用肩灯的外壳温升应小于或等于25K；

21、温度适应性：警用肩灯在-20℃～55℃的温度条件下,保持4h，应能正常工作，且应符合5.6的要求；

22、耐盐雾：警用肩灯经受盐雾腐蚀试验后应能正常启动，金属件应无锈蚀现象，壳体不应出现变形或裂纹；

23、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	37
	可折叠伞式围挡（2米*2米）
	84
	1、结构外观：警用便携式折叠围挡应由正方形围挡布，骨架，携行包组成。正方形围挡两边上端和中间应各设有1个金属固定牵引孔，下方2个角落应各设有2个金属固定牵引孔； 

2、颜色要求:围挡布应为整块警蓝色面料(面料无拼接)；

3、展开尺寸:≥高1950mm×宽1950mm；

4、收纳尺寸:≤长900mm×宽180mm×厚150mm；

5、质量:≤4.5kg（不含配件）；

▲6、骨架:骨架主杆直径≥28mm，上下杆应可以分离，中杆有2个铝合金双向45°转向折叠机构。4根骨架应可折叠，骨架折叠杆直径≥12mm；

▲7、状态转换时间:单片围挡展开或收缩时间≤25秒；

▲8、骨架抗弯性能:骨架主杆间点承受300N横向力作用时，不应出现裂纹、断裂；

9、携行包背带抗拉性能：≥5000N；

10、牛津布耐磨性能：围挡布四角应缝纫有高强度耐磨牛津布，耐磨性≥5000次；

11、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	38
	轻型五折围挡
	10
	1.主体：≥300D防水牛津布，可根据需求印字或标识；

2.颜色:警蓝色,外层PU涂胶工艺防雨、防水、不透光，围布重0.8KG±0.5KG；围挡手提袋面料同上；

3.骨架：0.5mm±0.05mm（壁厚）×外径φ22mm±0.2mm高强度不锈钢或1.2mm±0.2mm（壁厚）×外径φ22mm±0.2mm高强度航空铝；

4.组成：由围挡布、支撑架、携行包组成；

5.展开尺寸：3000mm±20 mm *1600mm±20 mm；

6.收纳尺寸：350mm±5mm×220mm±5mm×120mm±5mm；

7.重量：≤2.4KG；

8.单边由5根304不锈钢管或高强度航空铝、4套尼龙材质快速折叠开关、辅助连接件为304不锈钢铆钉；

9.五折设计理念，美观大方，收纳小巧、结实耐用，轻巧便携，需与现有警用摩托车装载装置匹配。    

10.围布两侧有设置尼龙绑绳，用作固定用； 

11.环境要求：高温耐受≥40℃,4h后无变形、开裂、破损等现象

12.围挡正反面警示条各采用2条3M暗灰高强度反光材料，反光条规格：单根长3000±5mm，宽50mm±1.5mm；上下两根反光条间距10±0.5cm; 

13.状态转换时间：单片围挡展开或收缩时间≤30秒；

	39
	8米长围挡
	2
	1、结构：警用便携式折叠围挡应由围挡布，骨架，携行包组成。骨架应由规格20mm±2mm *20mm±2mm *2mm±1mm的铝合金方管制成。单片围挡采用共计6个折叠支撑杆进行加固处理，每根管连接处由双面折叠扣进行加固处理；

2、展开尺寸：≥高2m×宽8m；

3、布料：应采用加厚1680D特殊加厚蓝色牛津布； 

4、反光材料：应采用CNSS反光阻燃纤维复合布，反光条高度≥10cm；

5、反光系数R'：＞65 cd/lx.m2；

6、水洗性能IS06330：>50次；  

7、单片可以迅速展开时间≤10s，遮挡面积大。可以折叠收纳放入汽车后备厢携带；

8、骨架抗弯性能：单根铝合金骨架中间点应能承受300N横向力作用时，骨架不应出现裂纹、断裂；

9、围挡布性能：断裂强力：经向/纬向≥550N；撕破强力：经向/纬向≥60N；耐摩擦色牢度：干摩/湿摩≥4级；耐水洗色牢度：变色/沾色≥4级。

	40
	警用便携式围挡
	60
	折叠收纳时 长 70㎝±5㎝ 宽和高10cm±2㎝，重量≥1kg

展开后 可覆盖≥1.9米×0.8米的范围

框架材质为塑料，布面为尼龙(可拆除替换)

	41
	轻型警用围挡
	5
	1.主体：≥300D防水牛津布，可根据需求印字或标识；

2.颜色:警蓝色,外层PU涂胶工艺防雨、防水、不透光，围布重0.8KG±0.5KG；围挡手提袋面料同上；

3.骨架：0.5mm±0.05mm（壁厚）×外径φ22mm±0.2mm高强度不锈钢或1.2mm±0.2mm（壁厚）×外径φ22mm±0.2mm高强度航空铝；

4.组成：由围挡布、支撑架、携行包组成；

5.展开尺寸：3000mm±5mm *1600mm±5mm；

6.收纳尺寸：350mm±5mm×220mm±5mm×120mm±5mm；

7.重量：≤2.4KG；

8.单边由5根304不锈钢管或高强度航空铝、4套尼龙材质快速折叠开关、辅助连接件为304不锈钢铆钉；

9.五折设计理念，美观大方，收纳小巧、结实耐用，轻巧便携，需与现有警用摩托车装载装置匹配。    

10.围布两侧有设置尼龙绑绳，用作固定用； 

11.环境要求：高温耐受≥40℃,4h后无变形、开裂、破损等现象

12.围挡正反面警示条各采用2条3M暗灰高强度反光材料，反光条规格：单根长3000±5mm，宽50mm±1.5mm；上下两根反光条间距≥10cm; 

13.状态转换时间：单片围挡展开或收缩时间≤30秒；

	42
	无伞柄款组合警用围挡
	10
	组合式围挡由可折叠骨架，防水围挡布，便携携行包组成；伞骨采用可折叠式结构，使得收纳长度大大减短方便携带，可放置于汽车后备箱、铁骑装备架上等等；每片围挡可以相互连接任意组合，可以组合成围挡隔离、正方形或长方形，也可以单独使用。可有效遮挡人群视线，快速形成隔离带，能够有效地形成一个封闭的区域，隔离遮挡围观群众和保护处突现场。适用于各种公共场所应急事件处置，如突发事件现场、刑事案件勘查现场，恶性交通事故现场，机场，火车站，汽车站，地铁站，各种大型活动举办现场等。

技术参数：

收纳尺寸

两侧围挡尺寸：长1430mm(±5mm)，外径75mm(±5mm) ；

中间围挡尺寸：长1460mm(±5mm)，外径90mm(±5mm) ；

打开尺寸：

每片≥2*2米

重量：≤2Kg；

 脱卸性能：围挡布与围挡框架可脱卸更换。

产品特点：

1. 组合方式多，可组合成围挡隔离墙、正方形或长方形，也可以单独使用；

2.可根据现场需要构成大型隔离墙；
3. 围挡尺寸、围布颜色图案及文字可根据需要印制。

	43
	有伞柄款组合警用围挡
	5
	组合式围挡由可折叠骨架，防水围挡布，便携携行包组成；伞骨采用可折叠式结构，使得收纳长度大大减短方便携带；围挡支撑杆设有防松动定位销，主支撑杆设有折叠自锁机构，可根据现场要求调节角度。每片围挡可以相互连接任意组合，可以组合成围挡隔离、正方形或长方形，也可以单独使用。可有效遮挡人群视线，快速形成隔离带，能够有效地形成一个封闭的区域，隔离遮挡围观群众和保护处突现场。

适用于各种公共场所应急事件处置，如突发事件现场、刑事案件勘查现场，恶性交通事故现场，机场，火车站，汽车站，地铁站，各种大型活动举办现场等。

技术参数：

收纳尺寸

两侧围挡尺寸：长1430mm(±5mm)，外径75mm(±5mm) ；

中间围挡尺寸：长1460mm(±5mm)，外径90mm(±5mm) ；

打开尺寸：

每片≥2*2米

重量：≤2Kg；

 脱卸性能：围挡布与围挡框架可脱卸更换。

产品特点：
1. 组合方式多，可组合成围挡隔离墙、正方形或长方形，也可以单独使用；

2.可根据现场需要构成大型隔离墙；
3. 围挡尺寸、围布颜色图案及文字可根据需要印制。

	44
	遮掩式警用围挡
	5
	一、主要特点：

1.主体：≥200D防水牛津布；

2.颜色:警蓝色,背面PU涂层；

3.伞骨支架：材质为高强度玻纤棒；

4.支架盘：为弹性自锁结构并具备快速解锁功能；

5.组成：由围挡篷布、支撑杆、携行包组成；

6.展开尺寸：≥2400mm×1200×900mm；

7.收纳尺寸：150mm×150mm×700mm ；

8.重量：≤2.6kg（不含配件）；

9.帐篷四个角缝制尺寸30×30mm固定篷布，上方打鸡眼孔，选配4根地钉； 

10.状态转换时间：单片围挡展开或收缩时间≤30秒，收缩时间≤60秒。

二 配置要求

1.单片选配地钉4支，合格证、说明书；每片配备手提袋*1；

2.性能指标：纤维含量（试验方法GB/T38015-2019）：100%涤纶；

面料撕破强力（试验方法GB/T3917.3-2019）：经向≥110N，纬向≥80N；

面料断裂强力（试验方法GB/T3923.1-2013）：经向≥800N，纬向≥600N；

面料耐磨性（试验方法201196.2-2007）：≥30000次；

甲醛含量（试验方法GB/T2912.2-2019）：未检出；

耐水洗色牢度（试验方法GB/T5713-2013）：≥3～4级；

耐汗渍色牢度（试验方法GB/T3922-2013）：≥3～4级；

耐摩擦色牢度（试验方法GB/T3920-2008）：≥3～4级；

耐光照色牢度（试验方法GB/T8427-2019）：≥3～4级；

耐皂洗色牢度（试验方法GB/T3921-2008）：≥3～4级；

	45
	围挡8米*2米
	18
	1.主体：≥300D防水牛津布，可根据需求印字或标识；

2.颜色:警蓝色,外层PU涂胶工艺防雨、防水、不透光，围布重0.8KG±0.5KG；围挡手提袋面料同上；

3.骨架：0.5mm±0.05mm（壁厚）×外径φ22mm±0.2mm高强度不锈钢或1.2mm±0.2mm（壁厚）×外径φ22mm±0.2mm高强度航空铝；

4.组成：由围挡布、支撑架、携行包组成；

5.展开尺寸：3000mm±20mm *1600mm±20mm；

6.收纳尺寸：350mm±5mm×220mm±5mm×120mm±5mm；

7.重量：≤2.4KG；

8.单边由5根304不锈钢管或高强度航空铝、4套尼龙材质快速折叠开关、辅助连接件为304不锈钢铆钉；

9.五折设计理念，美观大方，收纳小巧、结实耐用，轻巧便携，需与现有警用摩托车装载装置匹配。    

10.围布两侧有设置尼龙绑绳，用作固定用； 

11.环境要求：高温耐受≥40℃,4h后无变形、开裂、破损等现象

12.围挡正反面警示条各采用2条3M暗灰高强度反光材料，反光条规格：单根长3000±5mm，宽50mm±1.5mm；上下两根反光条间距≥10cm; 

13.状态转换时间：单片围挡展开或收缩时间≤30秒；

	46
	超轻战术背心V2
	25
	1、战术背心应采用500D尼龙和四向弹力布制作，兼顾高强度和舒适性；

2、背心前片应可通过插扣，安装市面上大多数品牌的MOLLE挂板；

3、背心应标配MOLLE挂板，正面应采用激光切割面料，梯形镂空设计，减轻了自重。背面应采用高品质魔术贴，具有极强的粘性及耐用性；

4、MOLLE挂板激光切割MOLLE格数量应不少于5行6列；

5、背心前后片应兼容SAPI、ESAPI规格或25cm±1cm *30cm±1cm、厚度2cm内的软质防弹板或超薄硬质防弹板。腰部防弹板套应适配15cm±1cm *20cm±1cm、厚度2cm±1cm内的软质防弹板或超薄硬质防弹板；

6、背心两侧的腰部防弹板套应采用可拆卸式设计；

7、背心前片应设有固定线材的织带位；

8、背心肩部调节和腰围调节，应采用魔术贴搭扣固定和调节方式；

9、防弹插板：背心前后应标配有超轻软质防弹插板，防护等级应符合NIJ 0101.06标准中IIIA级相关防弹要求或者公安部三级（根据客户实际需求确定），插板材质：超高分子量聚乙烯，产品尺寸：250mm±10 mm*300mm±10 mm。

	47
	腰带组合套装
	25
	激光切割战术腰封

1、腰封应采用高强度POM材料快拆扣具，扣具上下同时按住即可解锁或安装；

2、腰封应添加有聚丙烯热塑性层压板，增加腰封的支撑性；

3、腰封应采用激光切割MOLLE孔位，能兼容标准MOLLE规格装具；

4、腰封背面应使用无边射出钩，让腰封更轻薄、贴身；

5、尺码：应具有不少于4种尺码可选，能满足78-110cm腰围人群的穿戴；

6、颜色：黑色。

内腰带

1、内腰带表面应为魔术毛，可搭配背面为魔术勾的腰封使用；

2、内腰带扣应采用高轻度POM材质，超薄超轻，使腰带尾部固定更稳固；

3、内腰带应采用聚丙烯激光孔位，尾部镂空设计，提升防滑效果；

4、尺码：应具有不少于4种尺码可选，能满足78-110cm腰围人群的穿戴；

5、颜色：黑色。

附件

1、附件应包含92G枪套、92G塑钢弹匣套、塑钢甩棍套、塑钢催泪套、塑钢手电套、塑钢橡胶手铐包、塑钢电台包、尼龙工作包、尼龙水壶包；

2、所有套具主体与背板可以进行快速拆装，可进行360°旋转调节；

3、92G枪套：应采用胸挂结构，主体与背板可以进行快速拆装。食指解锁，解锁按钮采用皮革纹硅胶片贴片工艺，可进行360°旋转调节；

4、92G塑钢弹匣套：上下盖应采用分体设计，松紧带可以调节口径的大小，能兼容92/92G弹匣；

5、塑钢甩棍套：应适用长度21-26寸甩棍，采用滚珠锁定装置+双侧安全锁结构，套具高度应具备至少4档调节；

6、塑钢催泪套：应适配直径31-38mm催泪喷射器，采用滚珠锁定装置+双侧安全锁结构，套具高度应具备至少4档调节；

7、塑钢手电套：应适配筒身直径23-35mm手电，采用滚珠锁定装置+双侧安全锁结构，套具高度应具备至少4档调节，底部开孔设计；

8、塑钢橡胶手铐套：应兼容所有金属手铐，软质橡胶固型设计，四合扣固定；

9、塑钢电台套：应采用分体式橡皮筋弹力结构，适配宽度6-8cm的对讲机；

10、尼龙工作包：应采用防水拉链设计，不少于2处收纳空间，正面应设计有带铜扣保险翻盖式收纳以及魔术毛；

11、尼龙水壶包：侧面应设有拉链以便打开清洁，双侧应有挂扣，正面应设计有MOLLE挂载系统以及魔术毛。
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	92G红外枪灯激光瞄准系统
	1
	1、产品应采用照明与瞄准一体设计，应具备IR红外照明+IR激光瞄准；

2、双光源应分设独立开关，左右手皆可灵活操作；

3、产品应自带导轨系统，可单手快拆快装，适用标准皮轨；

4、亮度：红外照明≥350mw，红外激光<5mw；

5、续航：红外照明≥6h，红外激光≥30h；

6、材质：应采用铝材，表面硬质阳极氧化处理；

7、尺寸：≤80mm*35mm*45mm；

8、重量：≤115g（不含电池）；
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	92G手枪瞄准镜系统
	1
	1、92G手枪瞄准镜系统应标配有红点瞄准镜、红点转接板、准心拆卸工具；

2、红点瞄准镜应具备3种光标： 点、圈、点+圈；

3、产品应有运动感应技术，4分钟无运动情况下红点自动关闭，轻轻触碰再次开启；

4、产品应具有不少于10个亮度设置（8个日间亮度+2个夜间模式）；

5、光标尺寸：≤2 MOA点，38 MOA圈；

6、调节值：1MOA

7、调节范围：≥±45MOA；

8、光标颜色：红色；

9、视窗尺寸：≥24mm×15mm；

10、机身材料：6061铝材；

11、防震等级：≥1500 Gs；

12、防水等级：≥IPX7。
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	便携型破窗催泪器套装
	1
	1、应是二合一的非致命装备，具备超高硬度破窗头+辣椒催泪粉末发射器，可高效可靠地完成控制；

2、催泪粉末中主要活性成分应是辣椒素，吸入粉末后应可引起喉咙、鼻腔、眼睛的强烈灼烧感，使人呼吸困难，眼睛难受，咳嗽、流鼻涕和喷嚏，可持续控制15～45分钟。随时间逐渐缓解，不应产生永久伤害；

3、有效距离应≥3m；

4、应单人即可完成，单手持握和操作，能解放另一只手来防御或应对复杂环境；

5、须可收纳于战术背心、腰带或者口袋中，日常巡逻中也方便携带；

6、规格：≤20cm（长）*3.5cm（直径）；

7、产品配置：应标配有主体1支、实战管1个、训练管1个、割绳器1个、腰套1个、手套1副、携行盒1个。
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	拳套
	30
	1、尺寸规格：≥10oz；

2、颜色：应具备红色/蓝色/黑色/白色/黄色等多色可选；

3、产品材质：应采用耐撕裂PU+EVA成型内胆；

4、加厚拳峰，能分散冲击力，保护被击打处不易受伤；

5、掌心拇指多处应设计有透气孔，多方位散热；

6、加长加宽魔术贴，便于稳定手腕。
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	手靶
	30
	1、规格：≥25*18*5cm，一对装；

2、颜色：应具备红色/蓝色/金色/白色等多色可选；

3、材质：应采用环保耐撕裂PU+EVA多层模压成型内胆；

4、弧形设计，掌心及手腕部应有凸起，着力点强，减少运动扭伤；

5、手靶应采用加粗尼龙穿绳，防止内胆爆出；

6、手背应采用加大透气孔设计，增加空气流通，还手部清爽空间。
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	护齿
	100
	1、颜色：应具备黑色/蓝色/红色等多色可选；

2、材质：产品应采用环保EVA材质，无毒无异味，不含有害溶剂，柔软吸能，具有良好的缓冲效果；

3、弧形凹槽设计，护齿应带有呼吸通道，保证运动的同时呼吸畅通；

4、产品应采用双层骨架，有效过滤冲击力。
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	心肺复苏训练假人
	2
	1、产品款型：半身心肺复苏训练假人；

2、产品配置：应至少标配有半身人体模型1具，牛津袋1只，屏障面膜（50张/盒）1盒，可换肺袋装置4套，可换面皮1只，复苏操作垫1条，电源适配器1套；

3、假人应至少具备3个电子指示灯显示，开机启动进入训练模式并伴有按压节拍音；

4、假人应可进行按压和吹气训练；

5、语音提示：应具有中英文语音提示可选，应能准确提示操作错误的具体原因；

6、监测反馈：指示灯应能实时反馈胸外按压部位及深度(按压不足、按压正确、按压过大应有不同颜色的指示灯亮起提示)，人工呼吸气道开放和吹气容量(吹气不足、吹气正确、吹气过大应有不同颜色的指示灯亮起提示)；

7、模拟人应具备解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发应采用热塑性弹性体混合胶材料。
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	海姆立克训练假人
	2
	1、产品规格：高：70±1cm，两肩宽：40±1cm；

2、产品配置：应至少标配海姆立克训练假人1具，牛津袋1件，口鼻部件1件，屏障面膜*1盒，梗阻异物球*1套，皮球气管*1件；

3、产品应为标准的气道梗阻模型，能模拟正常情况下的气道梗阻；

4、产品应可进行CPR操作、气道开放和胸部按压模拟；

5、气道贯通后应可自主呼吸运动；

6、应能进行窒息、异物梗阻气道的模拟；

7、应能进行成人海姆立克急救操作训练；

8、应可模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨颈动脉搏动程度和频率；

9、口鼻部分应可单独更换零部件。
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	水上救生训练假人
	2
	1、产品应采用一体成型，无需拆装，使用方便；

2、产品应具备多处进出水口，可加快注水、排水速度；

3、注水重量应能高达50kg；

4、产品材质：PE；

5、产品尺寸：≥980*490*220mm。
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	警用手持喊话器1（特警）
	10
	1、外壳材质：ABS抗摔打航空材质；

2、外壳防护等级：≥IP20；

3、功率：≥50W。

4、传输距离：≥1000m；

5、产品功能：产品应具备喊话、警报、录音/放音等功能；

6、播放功能：产品应可通过TF卡、U盘或AUX接口进行播放；

7、模式：应可通过触发相应按键进行喊话、播放录音及报警音等操作；

8、供电方式：至少具备干电池/车载12V电源/可充电锂电池三种供电方式；

9、录音功能：应可通过触发相应按键进行录音，录音时长大于等于520s；

10、产品应内置蓝牙装置，20米无延迟稳定连接；

11、电源：标配一块可充电锂电池，容量≥2600mAh；

12、连续工作时间：连续放音时间≥6h。
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	警用手持喊话器2（特警）
	3
	1、外壳材质：ABS抗摔打航空材质；

2、外壳防护等级：≥IP20；

3、功率：≥100W。

4、传输距离：≥2000m；

5、产品功能：产品应具备喊话、警报、口哨、录音/放音等功能；

6、播放功能：产品应可通过TF卡、U盘或AUX接口进行播放；

7、模式：应可通过触发相应按键进行喊话、播放录音及报警音等操作；

8、供电方式：至少具备干电池/车载12V电源/可充电锂电池三种供电方式；

9、录音功能：应可通过触发相应按键进行录音，录音时长大于等于520s；

10、产品应内置蓝牙装置，20米无延迟稳定连接；

11、电源：标配一块可充电锂电池，容量≥2600mAh；

12、连续工作时间：连续放音时间≥6h；

13、产品应标配有三脚架和背带。
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	手持式喊话器（大功率）
	20
	1、外壳材质：ABS抗摔打航空材质；

2、外壳防护等级：≥IP20；

3、功率：≥50W。

4、传输距离：≥1000m；

5、产品功能：产品应具备喊话、警报、录音/放音等功能；

6、播放功能：产品应可通过TF卡、U盘或AUX接口进行播放；

7、模式：应可通过触发相应按键进行喊话、播放录音及报警音等操作；

8、供电方式：至少具备干电池/车载12V电源/可充电锂电池三种供电方式；

9、录音功能：应可通过触发相应按键进行录音，录音时长大于等于520s；

10、产品应内置蓝牙装置，20米无延迟稳定连接；

11、电源：标配一块可充电锂电池，容量≥2600mAh；

12、连续工作时间：连续放音时间≥6h。
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	手持喊话器（普警）
	32
	1、重量：≤650g（不含干电池）
2、外形尺寸：长262mm±2mm；宽220mm±2mm；喇叭口外径：168mm±2mm；
3、腕带尺寸：长≤200mm，宽≤10mm
4、肩挂带尺寸：长≤1170mm，宽≤19mm
5、录音时长：大于或等于240秒高清晰录音 
6、照明功能：LED照明有效距离约20m
7、额定功率：≥20W
8、声级检测：内置锂电池充满电后，距样机出声口正前方25cm的报警声级≥110dB（A）
9、功能：喊话、录音、照明、警报，具有USB接口和TF卡槽。
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	无人机图传套装
	1
	1、产品配置：应至少包含图传接收器1套、图传发射器1套、USB-A转USB-C线（43cm）1根、相机安装转接板1个、云台安装转接板1个、图传手机支架套件1套、图传平板支架套件1套、手机连接线（USB-C转USB-C，22cm）1根；

2、图传应支持SDR制式图传技术，还应支持通过Wi-Fi直连手机或平板电脑传输画面，监看更灵活；

3、SDR图传的传输距离最远应可达3公里，能胜任大范围移动拍摄场景。且应具备超强穿透力，能够满足各类复杂环境下的片场图传监看需求；

4、SDR图传应支持1080p/60fps传输规格，传输码率应可高达20Mbps，延时应能低至35ms；

5、产品应支持兼具稳定性与便捷性的USB-C输出监看方式；

6、广播模式下，每个图传发射器应均可连接不限数量的接收器，满足多工种的独立监看需求；

7、应支持稳定器控制、远程相机控制、多种监看辅助、机位切换等功能；

8、发射器：接口应具备：SDI输入、HDMI输入、3.5毫米立体声插孔、USB-C升级、USB-C供电和云台通信；图传方案：SDR+Wi-Fi；工作频率：SDR工作频段——非DFS频段：2.4000GHz至2.4835GHz，5.725GHz至5.850GHz，DFS频段：5.470GHz至5.725GHz；Wi-Fi工作频段：2.4000GHz至2.4835GHz，5.150GHz至5.250GHz；最大通信带宽：SDR：20MHz，Wi-Fi：20MHz；图传最大距离：SDR：≥3km（FCC）、≥2km（CE/SRRC/MIC），Wi-Fi：≥200m；

9、接收器：接口应具备：SDI输出、HDMI输出、3.5毫米立体声插孔、USB-C升级和视频输出、USB-C供电；图传方案：SDR；工作频率：SDR工作频段——非DFS频段：2.4000GHz至2.4835GHz，5.725GHz至5.850GHz；最大通信带宽：20MHz；图传最大距离：≥3km（FCC）、≥2km（CE/SRRC/MIC）。
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	电磁网捕器
	1
	1、产品质量：≤1.6kg；

2、网目长度 ≤300mm（网眼对角拉直最大距离）；

3、牵引头规格：圆柱状，弹性缓冲层≥1.5mm；

4、有效作用距离及抛网面积检验：有效网罩距离：5m～9m；分别在5m-9m处捕网抛网面积应≥4m²；

5、捕网面积：捕网静置铺开面积≥2.2m*2.2m（误差范围±5%）；

6、网罩作用效果：在有效作用距离内，任选一点放置模拟人体靶，瞄准模拟人体靶发射网，应能罩住模拟人体靶，网的四周边缘距地面最大距离小于0.5m；

7、安全性（保险装置）：配备保险装置，保险状态下无法击发，非安全距离≤4m；

8、跌落性能：将处于保险状态的电磁抓捕器置于1.2m高度，分别以发射端、尾端及水平向下自由跌落到水泥地面上各一次，牵引头不能散落，不应自行击发；零部件应无裂纹，变形和破裂，各联接件应无松动或振落，试验后能正常使用；

9、寿命可靠性：电磁网捕器空击发500次，加牵引头发射100次，试验后零部件应无裂痕、变形和破断，各连接件无松动或振落，然后加捕网发射10次，试验后应满足10m处抛撒面积不小于4m²要求；

10、低温适应性：-10℃恒温2h，恢复40min后正常工作；

11、高温适应性：40℃恒温2h，恢复40min后正常工作；

▲12、发射动力：采用电磁力推进捕网牵引头方式发射捕网，无火药、压缩气体；

13、网线断裂强力：≥100N；

14、网眼边长：≤16cm（误差范围±5%）；

▲15、连续发射功能：电磁网捕器主机电池满电状态下，连续发射捕网次数≥30次；网盒仓可1次填装2个网盒，且可连续2次发射捕网；

16、剩余电量显示：设电量显示按键，可显示剩余电量；

17、充电接口：应采用5V/2A标准TYPE-C接口；

18、扩展性：应配备20mm宽鱼骨支架，支持扩展安装；

19、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。
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	训练级穿越机套装
	1
	1、训练级穿越机套装应包含：成品2.5寸圈机（高清图传）*2、成品1S动力圈机（模拟图传）*2、4S电池*4、1S电池*4、航模充电器*1、模拟图传接收眼镜*1、高清图传接收眼镜*1、多通道航模遥控器*1；

2、成品2.5寸圈机（高清图传）：摄像头+图传：O4 Air Unit Pro，接收机：ELRS 2.4G，重量：124g±2g，轴距：120mm，机架：SpeedyBee Bee25，主控：STM32F405，电调：35A 8位电调，电机,1404-V2-4600KV，蓝牙：支持，用于飞控调参和流星灯带，流星灯带：标配88颗灯珠，黑匣子：8MB；

3、成品1S动力圈机（模拟图传）：摄像头+图传：5.8G模拟图传，接收机：ELRS 2.4G，重量：≤25g，轴距：75mm，电调：1S 12A；

4、4S电池：容量≥850mAh，持续放电≥95C；

5、1S电池：容量≥580mAh，持续放电≥95C；

6、航模充电器：AC/DC双通道，能支持双路同时输出，可同时对两路电池进行充电，双路充电互不干涉，独立输出，可分别对不同电压、不同容量、不同品牌的电池充电；中文菜单大屏显示，充电状态功能设置一目了然，中英文可设置；预留USB升级接口，可随时对充电器系统更新；应具有5V 2A USB输出接口，可连接数码设备快速充电；应支持无线充电；

7、模拟图传接收眼镜：眼镜应具备可调节屈光度、飞梭滚轮控制、支持躲过语言、可进行多种屏幕设置；屏幕：OLED；分辨率：≥1024*768；视场角：≥38°；屈光度调节范围：-6~+2可调；接收机：5.8Ghz 48频道融合接收机；录像功能：H264,60FPS，MOV 6Mbps，SD最大支持128GB；头部追踪：3轴加速度计，3轴陀螺仪；

8、高清图传接收眼镜：搭载 O4 图传；1080p Micro-OLED 屏幕的刷新率不小于100Hz；支持远视 200 度至近视 600 度屈光度调节；电池与头带一体化；增加额托，佩戴舒适；续航长达 3 小时；具有一键除雾功能；应可通过 Wi-Fi 连接手机，可在手机 app 内观看飞行实时画面，实现画面直播分享；

9、多通道航模遥控器：STM32H750主控；金属CNC摇杆；可更换式肩部开关；分离布局，不少于6档按键，盲视操作，不误触；不低于3.5寸IPS外装屏，拆装方便，数据显示清晰；多种快捷按键、推杆、拨轮设计；内置射频：ELRS(915MHz/2.4Ghz)。

	64
	轻型无人机爆闪灯
	1
	1、探照灯应支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。与云台智能联动，提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域；

2、重量：≤95g（不含支架）；

3、最大功率：≥30瓦；

4、照度：4.3±0.2lux@100m，17±0.2lux@50m；

5、有效照明角度：≥23°（10%相对照度）；

6、有效照明面积：≥1300㎡ @ 100m（10%相对照度，普通模式），≥2200㎡ @ 100m（10%相对照度，广视野模式）；

7、云台结构设计范围：俯仰：-140°至50°；

8、云台可控转动范围：俯仰：-90°至35°；

9、云台最大控制转速（俯仰）：≥120°/s；

10、云台对齐精度：±0.1°；

11、安装方式：快拆手拧螺丝；

12、适配产品：应能适配DJI Matrice 4D系列，DJI Matrice 4系列。

	65
	轻型无人机喊话器
	1
	1、重量：≤95g（不含支架）；

2、最大功率：≥15瓦；

3、最大响度：在1米处应可达114分贝（114dB@1m）；

4、有效广播距离：≥300m；

5、广播方式：应支持实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音；

6、安装方式：快拆手拧螺丝；

7、适配产品：应能适配DJI Matrice 4D系列，DJI Matrice 4系列。

	66
	MK3机器人、安检排爆、维稳处突等装备电池更新
	1
	1、本项目维保包含：更换MK3机器人主机电池2块，更换MK3机器人操控箱电池1块，更换炸药探测仪主机电池2块，更换非线性节点探测仪（款式1）主机电池2块，更换排爆机械杆备用电池1块，更换软管窥镜备用电池2块，更换非线性节点探测仪（款式2）主机电池4块，更换视频检查仪主机电池2块，更换360°应急场景灯电池2块；

2、MK3机器人主机电池：规格应为 24V/20Ah 磷酸铁锂动力电池组，能满足 2 小时以上的连续稳定供电，并支持 20C 以上的瞬时放电倍率；整体应满足 不低于IP67 防水等级，具备本安防爆设计，任何情况下都没有短路起火风险。应内置电池管理系统（BMS），实现电芯均衡、温度监控、过流保护等多重功能，可与主机控制系统实时通讯，精准检测和上报电池电量和工作状态；

3、MK3机器人操控箱电池：规格应为12V/15Ah 或同容量的磷酸铁锂电池，整体应满足不低于 IP67 防水等级，具备本安防爆设计，任何情况下都没有短路起火风险。应内置电池管理系统（BMS），实现电芯均衡、温度监控、过流保护等多重功能，可与主机控制系统实时通讯，精准检测和上报电池电量和工作状态；

4、炸药探测仪主机电池：应采用动力型锂离子电芯，单电池为2.6Ah/3.6V，应可支持设备 8 小时连续工作，应支持15倍以上的瞬时放电倍率；应满足不低于IP54 防护等级，确保在任何状态下都不会产生电火花；应满足匹配设备的供电与通讯协议；内置的采样泵与检测模块需要瞬时高放电能力，电池应支持 15C 以上的瞬时放电倍率；

5、非线性节点探测仪主机电池（款式1）：输出电压应为3.6V，内芯应为锂离子电池，单电池应可支持设备满功率工作 2.5 小时以上，应满足不低于IP42 以上防护等级，具备防水防尘能力。内置过充、过放、过流保护芯片和身份识别电路；

6、排爆机械杆备用电池：须通过防爆认证，支持 - 20℃~149℃的工作温度范围，满足火灾、高温等极端作业环境的需求。整体应满足不低于IP66 防护等级，可在暴雨、沙尘环境下正常工作；

7、软管窥镜备用电池：应内置漏电保护电路，整体应满足 IP54 防水要求，支持 1000 次以上的充放电循环；

8、非线性节点探测仪主机电池（款式2）：应采取整体防爆设计，能满足 - 20℃~50℃的温度工作范围；应内置 SMBus 智能电池管理系统，可与配套主机实时通讯，精准检测和上报电池电量和工作状态；

9、视频检查仪主机电池：规格应为 7.4V/10Ah 的锂电池，内置高精度稳压电路，保障视频信号传输的稳定性，整体应具备不低于 IP65 防水防尘能力；

10、360°应急场景灯电池：规格应为 200Wh 大容量锂离子电池组，可支持照明系统最高 7000 流明下工作 3 小时，低功率下最长 24 小时续航。须通过防爆认证，支持 - 20℃~149℃的工作温度范围，满足火灾、高温等极端作业环境的需求。整体应满足不低于IP66 防护等级，可在暴雨、沙尘环境下正常工作。

	67
	锐光快速反制仪（300W）
	4
	1、设备功率≥300W

2、反制投射距离5-200m

3、设备支持4图循环轮播，可自动调节每张图案变化时间

4、外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP65要求

5、设备具有金属手提可单手提行，且配备铝合金便携箱，方便携带和移动 

	68
	锐光快速反制仪（600W）
	4
	1、设备功率≥600W

2、反制投射距离5-200m

3、设备支持4图循环轮播，可自动调节每张图案变化时间

4、设备支持手动线性调焦功能；具有铜管冷媒导热＋主动风冷强排散热功能。

5、采用GB/T7922-2023所示测试方法测出灯具的色温≥9000K 测出灯具的显色指数≥70。

6、按GB/T-26178-2010测出灯头光通量≥40000lm

7、外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP65要求

8、设备支持市电和标配≥1°储能电源供电

9、为保证安全、可靠、稳定性设备和储能电源需同一品牌产品

10、设备具有金属手提可单手提行，且配备铝合金便携箱，方便携带和移动 

	69
	小型无人机电池
	5
	1、容量：≥6700毫安时；

2、电池类型：Li-ion 4S；

3、化学体系：LiNiMnCoO2；

4、充电环境温度：5℃至40℃；

5、最大充电功率：≥205瓦；

6、应能适配DJI Matrice 4系列无人机，能提供不少于45分钟的续航时间或40分钟的悬停时间。

	70
	9500流明高亮手电筒
	10
	1、手电应采用高性能LED灯珠，能提供不小于9500流明高亮输出，最大光强不小于65400坎德拉，最远射程不低于500米；

2、手电应设有不小于4档循环亮度，搜索档和流明盾可选；

3、手电应内置不低于5000mAh锂电池，USB-C接口高效直充，具有不低于QC 18W充电功率，最长续航时间≥65h；

4、手电应设有电量提示灯，可提示电池剩余电量，显示电池电压（精确到±0.1V）；

5、筒身应设有战术环，便于多种握持方式；

6、手电应内置光感避障传感器，在手电关闭状态下，当手电出光口附近有遮挡物，且意外开启高亮档/搜索档/流明盾时，应能自动降低亮度避免被照物品高温过热；

7、手电应采用两段式战术双尾按，功能划分清晰，操控简单；

8、产品应具备IP68防尘防水，水下防护深度不低于2米，防摔高度不低于1米；

9、产品模式：流明盾≥9500流明，搜索档≥6000流明，高亮档≥2000流明，中亮档≥500流明，低亮档≥130流明，节能档≥30流明；

10、产品外壳材质：航太级铝合金。

	71
	警戒带
	45
	1、执行标准：《GA375-2001警戒带》
2、材质：警戒带带身材质：采用高级反光涤沦织带加工而成。
3、颜色：警用黄白色，并印有警察字样
4、尺寸：长度≥125m；带宽：≥5cm
5、断裂伸长率（%）： 经向≤26
6、带身断裂强度（N）：经向≥550N

	72
	CH-Y201多功能警示发光手环
	10
	1、一拍即卷，应可快速贴合手腕、上臂、脚裸等位置，可360°环形发光、红蓝LED警示、白色LED照明；

▲2、外形尺寸：展开尺寸：≥长430mm*宽33mm*高10mm，折叠尺寸：≤长85mm*宽65mm*高38mm；

3、重量：≤85g；

4、闪烁频率：红蓝跳闪≥6Hz，红蓝流闪≥1Hz；

5、材质：锰钢+硅胶；

6、电池：≥300mAH锂电池；

▲7、发光手环应具有跳闪、常亮、流闪、照明模式，应可通过单一控制按钮进行开关及模式切换；

8、灯珠：≥24颗LED灯；

9、充电功能：Type-C充电口，充电时长：≤2h；

10、工作时间：红蓝跳闪、红/蓝灯常亮、红蓝流闪工作时间 ≥6小时，白灯照明工作时间≥2小时；

11、开关耐久性：≥10000次；

12、抗跌落高度：≥1.5m；

13、防护等级：≥IP54；

▲14、卷曲耐久性：≥1000次；

▲15、可视距离：≥200米；

16、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	73
	阻燃模块化战术背心
（主体+护肩+护腿）
	10
	1、整套包含背心主体、护肩、护腿，可根据需要选择模块。背心肩部和腰部均应采用快拆扣，能满足快速穿脱的需求。腰封面布应为激光切割MOLLE系统，能装防护板；

2、背心主体、护肩、护腿，可以与战术背心主体组合使用，可安装防护板；

3、护肩表面应设计有魔术毛，宽度≥8cm，高度≥10cm，可以粘贴各种标识；

4、护腿应可与腰带快拆连接，可独立使用，护腿高度可调。护腿表面应采用激光切割MOLLE系统，不少于6行4列，可挂载附件包；

5、背心肩部两侧应配备海绵缓冲肩垫，调节搭袢应为氯磺化聚乙烯橡胶材质；

6、肩部两侧挂袢应为氯磺化聚乙烯橡胶材质，长度≥4cm，宽度≥2cm，能挂执法记录仪和肩灯等；

7、背心前后面板应为激光切割MOLLE系统，且应设计有魔术毛，可以粘贴标识。每件背心应能定制激光镭射反光标识一套，标识面布应为1000D尼龙，反光材质为3M工程级反光贴，背面为射出钩；

8、背心前片应有一个开口的防水拉链口袋，背部两侧应有树脂拉链快装系统，能加装拉链背板包；

9、防护面积：前后≥0.2㎡，腰部（两片）≥0.05㎡，护肩（两片）≥0.06㎡，护腿（两片）≥0.075㎡；

10、材质：激光镭射MOLLE面板应采用阻燃尼龙复合面料，其他面布应采用500D阻燃尼龙，贴身面应采用四面弹尼龙；

▲11、阻燃性能：阻燃性能应符合《GB/T 17591-2025阻燃织物》或者《GB 8965.1-2020防护服装 阻燃服》面料洗涤前相关阻燃性能指标要求：热防护性能值（TPP）≥250kW.s/㎡，续燃时间≤2s，阴燃时间≤4s，损坏长度≤100mm，无熔融、滴落；

▲12、防护板材质：背心主体、护肩、护腿应加装防护板，防护板应采用超薄金属片，防刺性能应符合《GA 68-2024警用防刺服》A类防刺要求；

13、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	74
	透气型防暴盔甲服
	10
	1、执行标准：《GA420-2021警用防暴服》，标识可定制；

2、规格：防暴服规格尺寸符合165cm-185cm身高的警员穿着，规格为一种，使用者可以根据自身高度借助连接带自行调节；

3、防护面积：前胸及裆部≥0.128㎡，后背及尾椎部≥0.095㎡，上肢（按双肢）≥0.18㎡，下肢（按双肢含脚背）≥0.30㎡；

4、结构连接强度：插扣强力≥500N，搭扣带扣合强度≥7.0N/cm²,离合1500次后，耐用扣合强度≥6.0N/cm²，连接带强力≥2000N；

5、耐冲击性能：以≥120J能量冲击，相应部件不应破损、开裂；

6、能量吸收性能：将防暴服的前胸、后背部件分别平放于标准胶泥上，以100J的能量冲击，胶泥压痕深度不超过20mm；

7、防刺性能：以24J±0.5J动能垂直刺入防护部件，刀尖不应穿透；

8、环境温度适应性：在-20±2℃～和+55±2℃恒温箱内保持≥4小时，以≥120J能量进行耐冲击试验，相应部件不应破损、开裂；

9、阻燃性能：要求续燃时间≤10s；

10、透气性能：前胸、后背、护臂、护腿等部位塑料件均具有通风透气性能，各部件均为模块化设计，内衬由网眼布等制成，都可以拆卸并可以单独洗涤；

11、穿着灵活性：护肘和护膝可转动。

	75
	快穿式防暴盔甲服
	10
	▲1、产品应为夹克套装样式，防暴服的前胸、后背、护裆防护层均使用不低于2mm厚铝板搭接，并有缓冲层。防护层可以根据需要更换成防弹层或者防刺层。防暴服应采用阻燃针织布料、阻燃尼龙材料和软质缓冲材料制作，腰部缝有横挂带，可以装挂装具套，四肢防护层使用阻燃尼龙材料和软质缓冲材料制作；

2、质量：≤5kg；

3、应符合165cm~185cm身高的警员穿着，规格为一种，使用者可以根据自身高度借助连接带自行调节；

▲4、穿着灵活性：防暴服应穿脱简单方便、30s内就可穿着完毕，着装后不会使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制；

5、防护面积：前胸及裆部≥0.11㎡，后背≥0.11㎡，上肢(按双肢计)≥0.19㎡，下肢(按双肢计，含脚背)≥0.31㎡；

6、结构连接强度：插扣强力不低于900N，尼龙搭扣的扣合强度不低于8.ON/cm²，连接带强力不低于4000N；

7、防刺性能：以24J动能垂直刺入防护部件，刀尖不应穿透；

耐冲击性能：

8、将防暴服任意防护部件置于刚性平面上，以160J能量冲击，相应部件不破损、不开裂。

9、击打能量吸收性能:前胸、后背以110J动能冲击防护层，胶泥压痕≤18mm。

10、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	76
	声波驱散器（核心产品）
	1
	1、产品应内置驱散、警笛、火警音源；

2、产品应可通过有线/无线话筒喊话，且喊话功能优先于MP3播放功能和内置音源；

3、产品应可通过按键播放录音文件；可播放U盘存储的MP3音频文件；可通过蓝牙连接播放音频文件；可通过FM收音并播放；

4、产品应可通过长按录音按键进行录音，录音完成后，按下录音键可进行录音回放；

▲5、产品应可通过一键提升按键提高输出音量；

6、产品应可通过电源适配器或太阳能板对内置电池组充电；

▲7、声级检验：当按下驱散按钮并将音量调至最大时，距机器出声口正前方1m处声级峰值应≥142dB（A）；

▲8、指向性检验：距机器出声口正前方2m处测试，机器出声口中心点的声级与水平方向左右偏离15°处的声级之差应≥3dB；

▲9、无线话筒喊话距离检验：在空旷无遮挡的情况下，距机器100m处可通过无线话筒进行喊话；

10、频率响应范围检验：400Hz~12KHz（-25dB）；

11、功率检验：≥65W；

12、外壳防护等级：≥IP56；

13、尺寸：≤355mm（宽）*185mm（长）*355mm（高，不含脚垫）；

14、重量：≤8kg（主机）；

15、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	77
	警用框架单帐篷
	2
	1、帐篷尺寸：≥3.7m（长）*3.2m（宽）*1.75m（边高）*2.67m（顶高）；

2、材料：应采用600D警蓝加厚牛津布；

3、帐篷架：应采用喷塑涂白钢管，框架由件(通用杆、立杆、山墙地杆)、通头(端架三通、中架四通、地杆四通)及钢丝拉绳组成。杆件与通头插接，并通过杆件头端的弹簧卡与通头上的卡孔锁定。

	78
	伸缩警棍
	80
	1、一般性能：伸缩警棍金属表面光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺、无锋利边角、划痕、硌印；各节管体无弯曲和变形；棍头粘合牢固，各端面垂直、平整，无锐边。握把橡胶套不褪色、无异味,文字和图案纹路清晰，表面无胶茬；握把橡胶套与握把体结合牢固，无凸起或凹陷，无扭曲或前后窜动。伸缩警棍在完全收回状态下，晃动时无明显异响。

2、结构：伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成。

3、尺寸及质量：收回长度L1：224mm±1.5mm；完全伸展长度L2：508mm±2mm；握把外径D1：Φ26.5mm±0.2mm；中管外径D2：Φ20.5mm±0.1mm；小管外径D3：Φ16mm±0.1mm；基础型伸缩警棍的质量：≤314g。

4、伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁键回推，能顺畅收回。

▲5、性能：

   5.1、伸缩可靠性：伸缩警棍伸展、收回为一个循环，分别用拉出伸展和甩动伸展循环≥12000次后，应能正常伸展和收回。

   5.2、锁合抗冲击性能:伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，使用钢球(基础型:300g士5g)自1m高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验20次，伸缩警棍不应回缩，且能正常使用，并符合伸缩性能要求。

   5.3、抗弯性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对基础型伸缩警棍的中管施加≥5500 N压力，并保持1 min后，能正常伸展和收回

   5.4、耐击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，以≥3000N击打力连续击打≥8000次后，伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，能正常伸展和收回。

   5.5、极限击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，对钢制刀具进行击打，按10000±200N的击打力值进行试验，击打≥20次后伸缩警棍不断裂，棍头不脱落，能正常伸展和收回。

   5.6、握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验≥8000次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象。

6、耐腐蚀性能≥9级。

7、执行标准：《GA 886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》

8、具有国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	79
	强光手电
	57
	1、强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件、筒身组件、电池、尾盖组件及手绳组成；

2、尺寸：总长度为154.6 mm±2mm，握柄直径28.5 mm±1 mm，头盖外径35 mm±1mm，手绳长度155 mm±5mm。

3、质量：强光手电总质量（含18650锂离子充电电池和手绳）应小于或等于200g。

▲4、性能：

  4.1、强光初始光通量检验：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，初始光通量应大于或等于450 1m。

  4.2、强光初始照度及色品坐标：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，距光源5 m处光斑中心初始照度应大于或等于500 1x。其色品坐标应符合GB/T 8417-2003中的白色色品区域有关规定。

  4.3、强光照明时间：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，连续照明300 min，距光源5 m处光斑中心照度值应大于或等于300 1x。

  4.4、跌落可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下三种姿态，从3 m高度自由跌落至水泥地面上，各试验3次，强光手电无裂纹、破碎，氮化硅球不脱落，能正常使用。

  4.5、防水性能：强光手电在2m深度水中进行防水试验4h，内部不应进水，且符合开关工作模式转换功能的要求;防水等级:≥IPX8

5、充电插头插拔≥10000次，不应变形，能正常充电

6、开关耐久性检验：对照明键、爆闪键分别触压≥62000次，开关按键应正常。

7、光束角：强光手电的光束角应为6°～ 7°。

8、具有国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	80
	防弹防刺背心
	14
	1、执行标准：《GA141-2010警用防弹衣》、《GA68-2019警用防刺服》。
2、结构：防弹防刺服由外套、防刺（防弹）层、防刺（防弹）层保护套组成。
3、防护层材质：高性能聚乙烯纤维无纬布。
4、颜色：警服蓝色。
5、保护套材料性能：防护套为黑色，保护套四边应密封且封边均匀一致，抗静水压性能≥5级。
6、防护面积：防护层应覆盖人体主要内脏器官（包括前、后及侧面防护），防护面积≥0.3㎡。
▲7、防护层厚度：≤11.0mm。
8、防护层重量：≤2.8Kg。
9、防弹性能：《GA141-2010警用防弹衣》标准中的三级，防79式7.62mm微型冲锋枪发射的51式7.62mm手枪弹。在有效击中情况下，应能阻断弹头，且背衬胶泥上的凹陷深度≤25mm。
10、防刺性能：符合《GA68-2019警用防刺服》的A类相应规定，能有效阻止24J±0.5J下的穿透。。
11、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	81
	脚镣
	16
	1、脚镣为螺扣型金属脚镣；
2、左右镣体中心间距755mm±10mm；
3、镣体直径:Φ18mm±1mm；
4、质量：≤2.50kg；
5、金属脚镣的工作次数:≥3000 次循环。
6、金属脚镣连接部位转动灵活；
7、防拨净工作时间≥2min；
8、在同一副金属脚镣上，螺扣型金属脚镣在锁闭状态下,分别施加2500N纵向静拉力和2500N横向静拉力，保持30s,期间金属脚镣不被打开,试验后没有永久变形或裂缝；
9、执行标准：《GA/T 237-2005金属脚镣》

	82
	警绳
	15
	1、外观：外观整洁，表面无机械损伤、毛刺、无断线和线头外露等；
2、抗拉强度：≥1600N； 
3、材质：尼龙； 
4、尺寸：长度5500mm±100mm；外径6mm±0.5mm；
5、颜色：黑色。

	83
	发光指挥棒
	13
	1、结构：由发光组件、手柄、充电电池盒挂绳组成，手柄上安装有控制开关；
2、功能：指挥棒具有口哨，照明和爆闪功能；
3、闪烁模式：红色光闪烁、蓝色光闪烁、红色光和蓝色光同时闪烁；
4、晴朗夜视可视距离：≥300m；
5、尺寸：总长300mm±2mm，发光部分总长140mm±2mm，手柄直径35mm±2mm
6、额定电压：3.6V；
7、电源：内置1500mAh可充电型电池；
8、工作时间：红蓝同时闪烁≥7h；
9、防护等级：≥IP64。
10、执行标准：GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》

	84
	反光背心
	90
	1、样式：前开襟马甲式样，胸部配有警号魔术贴
2、材质：由荧光黄网眼面料和 3M 反光贴（高光泽度品格反光带）制成。 
3、颜色：反光背心主体为荧光黄色，反光条带为银灰色； 
4、反光晶格：5cm高亮PVC反光晶格，前后面带有三道横向反光晶格带，前背有“警察”后背有“警察，POLICE”；
▲5、面料性能检查：耐水洗色牢度: ≥5级；耐摩擦色牢度:干≥5级；湿≥5级；耐汗渍色牢度:酸≥5级;碱≥5级；水洗20次后反光性能保持不变
6、执行标准：《GA446-2003警服反光背心》
7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	85
	约束带
	16
	1、材质：由尼龙编织带制成的
2、重量：≤100g
3、尺寸：主带全长:≥1200mm，宽：≤37mm。带身厚度：≥3mm，扣环中间距离：≥330mm，扣环直径：45mm—80mm。

	86
	头套（简易）
	80
	1、面料：黑色弹力布面料生产，穿戴舒适，透气性好，不影响视听。
2、头套后部防护性能：头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm。
3、头套侧部防护性能：头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm

	87
	多功能警用救生衣
	60
	1.救生衣的重量：不含属具，但包括反光膜和四件扣的整衣质量不大于1.0kg。

2.救生衣的成品尺寸：前身长63.5±1cm、胸围130±2cm、后身长58.0±1cm、气囊长60.0±1cm、气囊后宽48.0±0.5cm。

3.救生衣材料：锦丝斜纹绸面料，克重115±5g/㎡；木棉囊用聚氨酯复合锦纶面料，180±10g/㎡；气囊用聚氨酯复合锦纶面料，250±10g/㎡。

4.救生衣的浮力：气囊充气前，救生衣可提供不小于7.5kg浮力，其中单个木棉囊浮力不小于3.75kg；气囊充气后，救生衣可提供不小于15.5kg的浮力，其中气囊组件浮力不小于8.0kg。救生衣在淡水中浸泡24h后的浮力损失率不大于5%。

5.穿脱时间：穿上和解脱的时间均不大于1min。

6.水中性能：受试者穿着救生衣并打开气囊，从6m高处跳入水面，可在5s内浮出水面，稳态漂浮角为20°~50°，口出水高度不小于120mm。救生衣及属具无损伤。

7.适配性能：穿着救生衣、携带相应单警装备的人员，未落水状态下不影响视听和呼吸，可进行各项战术技术动作；落水后可以自由游动。

8.耐温性能：救生衣经受（65±2）℃和（-30±2）℃交替循环10次，无损坏迹象。

9.耐燃烧性能：在规定火源上方曝火2s，离开火源后不续燃。

10.耐油性能：在柴油中浸泡24h，救生衣无损坏现象。

11.气囊：气囊应能承受40kpa内压，历时5min保持完好；充气3.5kpa，12h后的压强损失率不大于10%。

12.手动充气装置：充气启动力应在20N~120N的范围内，充气时间不大于5s。

13.口吹器装置：应能在1min内完成充气操作，且能顺利排放出气囊内的气体，以便于存放。口充气阀应能承受不大于90N的外力沿不同方向的拉拽。充气装置和气囊的结合部分应能承受220N垂向载荷30min后不导致漏气及破坏。

14.水电池示位灯：遇水2min后可自动发光，5min内达到0.75cd的强光。正常持续发光时，光强不小于1cd，持续发光时间不小于8h，闪光频率（60±10）次 /min。

15.回归反射材料：在干燥和潮湿状态下，在4°照射角、0.2°观测角时，逆反射系数均应大于150cd/lx°㎡，面积不小于200cm²。

16.哨笛：在消声室中1m处A级权（LA）声压级大于94db(A)主要频率2±1khz。哨笛浸水后也能正常发声。

17.金属部件：金属部件应耐腐蚀，在水中浸泡96h后无明显的腐蚀痕迹。

18.载荷能力： 横向载荷，救生衣在穿着者身上扎紧的部位或救生衣的提环上施加不小于2000N的作用力并保持30min。检测结果，救生衣不应损坏。直向载荷，对救生衣的肩部施加不小于900N的作用力并保持30min。检测结果，救生衣不应损坏。

19.内含隐藏式的背部拉钩绳子，10米

	88
	长排警示灯1.2米
	2
	尺寸（1200mm±15mm） *（385mm±10mm） *（212mm±5mm）


光源结构
0.2W 2835 贴片LED灯管（上层8组40颗L7灯组；下层6组22颗L3/灯组）


工作电压
DC 12V/24V


警灯功率≥110W


颜色
红蓝


扬声器
适配100W/150W


额定电压
DC12V/CD24V


工作温度范围
-40℃+60℃
额定电压条件下

连续工作时间
≥200h


灯罩透光率真
≥90%
表面强化处理后

高亮LED灯管芯片
≥14μ
瞬时光强度 

LED灯管光强度
≥1000mcd


LED灯管使用寿命
≥200000h
额定电压、电流条件下

灯罩塑料粒子
PC 2805
德国拜耳（Bayer）

可视距离
≥200m
无雾霾天气下

整灯净重
14Kg


适配控制器
两档灯控开关,配套警报器


外包装尺寸
（1290mm±15mm）×（390±10mm）×（250mm±5mm
）

	89
	长排警示灯薄款
	16
	尺寸
：（1200mm±15mm）*（385mm±10mm）*（212mm±5mm）


光源结构
0.2W 2835 贴片LED灯管（上层8组40颗L7灯组；下层6组22颗L3/灯组）


工作电压
DC：12V/24V


警灯功率：≥109W


颜色：红蓝


扬声器适配：100W/150W


额定电压
：DC12V/CD24V


工作温度范围：-40℃+60℃

额定电压条件下，连续工作时间≥200h


灯罩透光率真
≥90%


表面强化处理后，瞬时光强度

高亮LED灯管芯片≥14μ

LED灯管光强度：≥1000mcd


LED灯管使用寿命：≥200000h

额定电压、电流条件下，灯罩塑料粒子PC2805德国拜耳（Bayer）

无雾霾天气下，可视距离≥200m，

整灯净重：≤14.5Kg


适配控制器：两档灯控开关,配套警报器


外包装尺寸：（1290mm±15mm）×（390mm±10mm）×（250mm±5mm）


	90
	现场勘查灯
	2
	1.额定电压DC≥7.2V，额定容量≥6.5Ah，

2.平均使用寿命≥100000h，连续放电时间，≥4h（搜索光）/≥10h（拍照光），

3.外形尺寸：≤Φ65×250 mm，

4.重量＜1.2kg，

5.外壳防护等级：≥IP65，

6.功率（led）：≥10w，配光均匀度：≥0.9，

7.光通量：搜索光≥650lm ，拍照光≥350lm。   

8.外形美观、操作简单、携带方便，可手持、手提以及肩挎携带。

9.具有搜索光和拍照光两种工作模式，两种工作模式之间随意切换。

▲10.应具有低电量警示功能，灯具在开启状态下，当电量电量低于10%时，灯具会自动频闪5次，提醒及时充电。

▲11.光源从1m高度落到混凝土地面上，应符合GB7000.1-2007中第4.13.4b条规定。

12.尾部独特的支撑脚设计，保证光线从痕迹的侧面照射，立体感更强。同时可防止灯具在水平面滚动，解放双手，拍照时实现单人操作。

13.采用高能聚合物离子电池，电池内部保护电路具有防止过充、过放及短路保护功能。

14.具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	91
	现场勘查套包
	3
	配置包含：
交通事故绘图模板、现场勘查笔录本、文件夹、可充电白光手电、3米钢卷尺、30米皮卷尺、20米现场封锁带、多功能钳、组合旋具、剪刀、直头镊子、指南针、红色记号笔、黑色记号笔、绘图笔(中性笔)、铅笔、卷笔刀、橡皮、金属高温记号笔、15厘米PVC比例尺、三角尺、曲线板、照相比例尺、指纹捺印盒、左手指纹捺印卡、右手指纹捺印卡、物证标记号码、
中号塑料物证袋、小号塑料物证、汗布手套、文具盒、尼龙包

	92
	停车示意牌
	14
	1、采用高强度工程塑料和反光材料制成，反光距离远。
2、外型尺寸：Φ160mm±2mm×320mm±2mm；
3、环境温度：-20℃～+55℃
4、运行时间：8小时（频闪），2小时（常亮）
5、抗冲击性能：加速度30g，持续时间18ms，两个面各冲击3次后能正常使用。

	93
	指纹按印盒
	5
	1、采用高强度工程塑料和反光材料制成，反光距离远。
2、外型尺寸：Φ160mm±2mm×320mm±2mm；
3、环境温度：-20℃～+55℃
4、运行时间：8小时（频闪），2小时（常亮）
5、抗冲击性能：加速度30g，持续时间18ms，两个面各冲击3次后能正常使用。

	94
	便携式照明设备
	2
	1、额定电压：DC≥11V
2、额定容量：≥4400mAh
3、额定功率（LED）：≥3×3W
4、光源（LED）平均使用寿命：≥100000h
5、连续放电时间：8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪）
6、充电时间：6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后）
7、电池使用寿命：≥1000（循环）
8、外形尺寸：≤68×161mm（直径×长）
9、重量：≤0.8kg
10、外壳防护等级：≥IP68(100米)

	95
	水中救援绳
	1
	1、材质：高强度丙纶长丝线
2、颜色：红色
3、拉力:≥7kn
4、直径:≥10mm
5、长度:≥20m
6、结实耐用抗拉强度高重量轻不吸水可漂浮

	96
	救生浮筒
	1
	1、尺寸：约70cm±5cm×25cm±5cm×12cm±2cm；
2、重量：约1.5kg；
3、浮力：＞150N；
4、织带部分由PE中空绳以及宽边棉带组成；

	97
	路障
	3
	1、组成：由金属材质底座和金属刺针组成。
2、刺针数：≥158枚
3、有效长度：≥5.7m
4、刺针有效长度：≥49mm
5、刺针拔出力：在承受30N的拉力不脱落，施加100N的拉力时立即脱落。
6、有效拦截时间：≤59秒
7、环境适应性：-40℃-+55℃
8、重量：≤15kg
9、执行标准：《GA/T421-2003穿刺放气式路障》

	98
	手持金属探测器
	3
	1、外形尺寸：≤600mm×100mm×70mm
2、整机重量：≤501g（含电池）
3、适应环境：+40℃-5℃
4、报警声音检验：报警声大于75dB  

	99
	下沉式枪套
	5
	塑钢92G双锁枪套采用展开式结构设计，设置二道保险开关，只有在打开保险开关的情况下才能取出手枪，可靠性高。该套兼容92和92G手枪。可选腰带和背心挂载背板，分别适用于5cm宽度的公安腰带和战术背心。

可调节高度腿部挂载系统，可以根据不同人员身高和拔枪姿势习惯进行调节枪套高度，充分应用腿部空间增加战术场景的应用。自由式滑轨上下滑动距离为10cm，6挡调节，上下推拉顺畅，360°旋转，锁定无晃动。

此系统可以在胸挂式、腰挂式、腿挂式携枪之间进行快速切换。可做为下沉板，拆下绑腿带就可做可调节高度的下沉板式枪套使用。

	100
	模拟九五式步枪（橡胶）
	10
	1.功能：由枪体、活动扳机、枪背带等组成，模拟训练枪背带可调、扳机可模拟真实枪支动作，在日常训练时替代真枪训练，减少枪支的磨损和消耗。

2.材料：95式橡胶枪采用天然橡胶等压模一次成型。

3.外观：表面无划痕、无裂缝、表面清洁、光滑平整，无缩水、飞边、流痕、变形等。

4.尺寸：（743mm±2mm）×（290mm±2mm）

5.重量：3500g±10g。

6.抗冲击性能：枪身能承受25J的能量冲击，不开裂、变形。

7.可靠性：各部件连接可靠，无滑落现象。

8.环境适应性：

（1）高温：将95式橡胶枪放入50℃±2℃高温箱内，保持4h时后弯折无龟裂现象；

（2）低温：将95式橡胶枪放入-30℃±2℃低温箱内，保持4h时后敲击无破碎现象。

	101
	橡胶人(60KG，直臂)
	2
	材质:双层面料(防爆革+加厚帆布)面料采用高剥离耐磨耐水解太空革，撕裂强度>60N，剥离强度>90N，接缝强度>200N，24H耐水解，摩擦色牢度>4级、耐磨1KG/300转无破损;皮人表面硬度45~50°。里料为600D牛津布，内部填充河沙碎布海绵。缝合针距7~8针/3CM,内部填装均匀分布。颜色：黑色、红色可选。身高：150-175CM可选。

	102
	多功能升降执勤台
	1
	平台高度：3.0±0.05m

工作高度：5.0±0.05m

行驶高度
高位可行驶

存放高度：1.46±0.05m

平台入口高度 ：0.36±0.05m

站人平台尺寸 680 mm±5 mm×750mm±5 mm

整车长度
：1.48±0.05m

底盘宽度
：0.75±0.05m

车辆总重站人平台
：135±2kg

携带甲板
90 kg

物料托盘≤111kg
车辆总重≤792 kg

平台降低
≥3.9km/小时

平台提升≥0.7km/小时

转弯半径
≥1.4m

爬坡性≥14-19%

最大离地间隙
≥50 mm

离地间隙（坑洼保护）≥14mm

电池
2×12V/110Ah

充电器24V/15A

内置智能充电器

手动应急下降

橡胶地垫

锂电池

柯蒂斯控制系统

φ305x100驱动轮

驱动系统
Φ305x100 

	103
	搜索灯
	2
	▲1、光源功率： 三光源≥45W 满足多种工作现场需要使用

▲2、电池参数:21700  4节串联  14.8V  5Ah（防爆合格证体现）

3、主光源：强光时间≥6h 工作光时间≥12h 节能光时间≥200h 侧壁泛光时间≥12h。

4、灯具电量可视化显示，可直观查看电量工作时间（数字显示）及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息便于现场救援人员实施知晓使用状况。

5、灯体具备侧灯光便于各类突发环境下使用，侧灯翻开角度≥100°水平旋转角度≥180°侧灯带有红蓝警示闪。

6、外形尺寸：≤285mm*80mm*120mm

7、重量≤1.7kg  

8、主光源超强光5米处最大照度1000lx（提供权威部门出具的带有CNAS标志的检测报告）

▲9、防爆标志 Ex db ia mb II cT6 Gb  IP66/IP68（1.5m，1h）

▲10、提供中国强制性3C认证证明资料，报告中体现了▲项所列要求。

	104
	雨衣（分体式）
	30
	1、执行标准：《警服 风雨衣（报批稿）》。 

2、面料：聚氨酯湿法涂层雨衣布 技术参数：面层：聚酯纤维布，聚酯低弹丝（75D/72F× 100D/144F,DTY），经纬纱密度为 675 根/10cm×365 根/10cm，织 物组织为二上一下右斜纹；上衣面料颜色为荧光黄色，裤子面料 颜色为藏蓝；膜层：聚氨酯湿法涂层（聚氨酯微多孔层），藏蓝色 雨衣布涂层颜色为灰色，荧光黄色雨衣布涂层颜色为白色；里层： 针织布，规格：20D 聚酯单面针织布,28g/m2.有效幅宽≥148mm, 单位质量质量 175g/㎡；

3、尺码：165、170、175、180、185            

4、重量：±2KG 20件/箱装


1、本清单中要求提供的检测报告是公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。详见表格内容
2、在招标结束后四日内，中标单位向采购单位提供投标文件中检测报告原件进行核查，如发现检测报告有虚假或超范围检测，中标单位承担相关法律责任。
3、本清单中核心产：声波驱散器。
4、采购货物清单中每一个警用装备需贴装RFID标签及二维码，相关技术要求见表一、表二、表三

表1　 RFID标签制作和选用技术要求
	序号
	内容
	技术要求

	1
	协议标准
	EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ ISO 18000-6C

	2
	工作频率
	860-960MHz

	3
	内存
	96bit EPC或以上

	4
	数据存储与擦写
	10年或10万次

	5
	标签种类
	抗金属PCB标签、铅封标签、水洗标签、抗金属柔性可打印标签、普通可打印标签，以及其他符合装备贴合需求的细分类型标签

	6
	防护等级
	可打印标签：≥IP54；
生活防水、防汗液、雨水等：≥IP68

	7
	环境参数
	工作温度：-20℃～85℃
存储温度：-40℃～85℃

	8
	灵敏度
	小于-15DBM

	9
	读取范围
	详见表3


表2　 二维码选用技术要求
	序号
	内容
	技术要求

	1
	参照标准
	GB/T 18284-2000

	2
	识别距离
	有效识别距离不能低于50cm


表3　 RFID建议读取距离
	标签种类
	读距

	打印标签
	150cm以上

	非打印标签
	铅封标签
	150cm以上

	
	尼龙标签
	150cm以上

	
	硅胶标签
	150cm以上

	
	PCB大标签
	150cm以上

	
	PCB小标签
	50cm以上

	
	PCB微型标签
	30cm以上


a) 电子标签嵌合位置可根据物品 形态和功能特点，择优制定，要求便于扫描、易于识读、不易磨损；
b) 可以适当增加标签增加读取效果，如金属材质的装备，可通过嵌入多个标签增加读取效果；但不能影响装备外观和正常使用；
在装备嵌合标签的位置需要添加RFID字样标识。
3. 验收标准
1、按照政府采购有关规定，采购人相关部门人员组织统一验收。中标供应商所投产品须经过采购人检验认可后，方可签署验收报告，具体事项如下：
（1）中标供应商须与采购人共同完成货物验收工作；
（2）检验须以中标供应商对技术投标的承诺为标准；
2、中标供应商承诺配合采购人做好上述验收相关工作。
4. 实质性要求
★装备报废服务：对所提供装备，在质保期满后或达到报废条件的，提供免费的报废服务。该服务包含装备运输和销毁等必要环节，并提供相关销毁过程资料。（提供承诺函，格式自拟，加盖投标单位公章）
5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	警用装备
	工业


6.▲项响应对照表：
	2026年政法转移装备购置计划（详细参数）

	序号
	设备名称
	拟购数量
	参数

	1
	防爆毯
	4
	▲5、整套质量：≤25kg
▲7、盖毯和围栏外罩材料抗渗水性能：耐静水压≥12KPa，断裂强力：径向≥4500N。纬向＞4000N，抗撕破强力：径向≥530N。纬向≥385N，面料燃烧性能：面料阴燃时间为≤1S，续燃时间为≤1S，损毁长度≤150mm。
9、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求

	4
	防弹头盔
	4
	▲5、盔壳侧向刚性：盔壳最大变形量≤3.6mm；残余变形量≤1.8mm

▲7、防弹性能：

  7.1：常温试验：使用1954式7.62mm手枪，1951式7.62mm手枪弹（铅心）在5m距离对防弹头盔进行射击试验，在5发有效命中情况下，头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度≤7.5mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。

  7.2： 耐浸水性能：常温下防弹头盔在水中浸泡24h后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象。在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤6.5mm。

  7.3：在高温试验（+55℃±2℃，恒温3h）条件下，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象，在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤6mm

  7.4：在低温试验（-25℃±2℃，恒温3h）条件下，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象，在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤7.2mm

▲8、防弹头盔V50值：≥715m/s

10、具有公安部检测中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	10
	警用防割手套（黑）
	50
	▲2、手套防护性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在防割手套掌部、背部垂直手套方向进行切割，切割周数≥七周，耐切割系数：2.91。

▲3、颜色：黑色

5、具有公安部检测中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	11
	防割手套（普通白）
	45
	▲2、防割性能：
  2.1）常温环境下，用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在防割手套掌部、背部垂直手套方向进行切割，切割周数不小于七周，耐切割系数≥4.8。
  2.2）低温防割性能:将防割手套放入恒温环境(-20℃±2℃)保持2h，常温下恢复 2h，然后用专用手套切割试验机进行切割试验，刀口压力为20N，刀片转速 20r/min，在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不小于7周，且低温耐割穿系数≥5.0
  2.3）高温防割性能:将防割手套放入恒温环境(55℃±2℃)保持2h，然后在 10min 内进行切割试验设定刀口压力为 20N，刀片转速20r/min，在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不小于7周，且高温耐割穿系数≥5.0。
4、具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	12
	防割战术手套
	30
	▲1.防割性能检验：常温条件下，根据《GA614-2006警用防割手套》检验依据中防割性能检验：规定的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速20r/min,在被检测的手套掌部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时切割周数≥10周，耐切割系数I≥2.82；

▲2.耐穿刺性能：≥169N；≥4级；耐磨损性:≥ 8100次；≥4级；耐撕裂性能:≥499N；≥4级

▲5.佩带手套后能操作触屏手机

7.安全性：异味：无，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg

具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	16
	防暴盾牌（法式）
	84
	▲3、尺寸规格：外形尺寸应≥1020mm±20mm×650mm±5mm；投影宽度≥560mm；防护面积：≥0.66㎡；
▲5、盾牌的理化性能：

5.1、连接件的结构强度：握把连接装置应能承受大于或等于1500N的拉力，试验后不应有脱落、松动、脱扣或断裂现象。
5.2、盾牌透光率：透明防暴盾牌的盾体透光率应≥90%；
5.3、耐穿刺性能：防暴盾牌应承受198J动能的穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径5mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂。
5.4、耐击打强度：防暴盾牌应能承受线速度为22m/s±0.3m/s、能量为530J±13J的击打，击打后盾体未破碎、无开裂。
5.5、耐刀砍性能：防暴盾牌的.上边沿应能抵御线速度为8.5m/s±0.5m/s、能量为100J±5J的击砍，试验后刀砍痕迹深度应≤4.0mm；

7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	17
	防弹盾牌
	2
	▲1、材质为芳纶浸胶材料层压制作，厚度：≤6.5mm，防护面积：≥0.45m2，盾体防护等级为3级，观察窗防护等级为4级，总重量：≤5.3kg，防弹盾牌观察窗光畸变最大量为≤5＇，透光率≥80%，观察窗透明面板四周的搭接宽度20mm，最小可视面积≥160cm2。
▲5、盾牌经高温处理(+55℃±2℃，4h)后，5min内进行耐击打强度试验，试验结果符合耐击打强度试验要求; 耐冲击强度147J动能冲击，冲击后盾体受力点没有穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂。
▲6、弹道极限V50值≥582m/s
8、具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	21
	多功能伸缩抓捕叉
	8
	▲5、尺寸：工作长度：2038mm±2mm；行长度为1260mm±10mm；叉杆握持部位直径：40mm±1mm；叉头闭合无缝隙。
▲6、材质：叉杆为碳纤维材质，连接部位采用平面连杆结构。 
▲9、抗破坏能力：约束叉在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受750N的静拉力作用时，叉头部位，叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应为0mm。约束叉经过1500次开启、闭合循环后，应能正常使用。

 10、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	23
	新型警用多功能腰带（普）
	370
	▲6、腰带钎子插拔性能：插拔≥12000次后，能正常使用；警棍套、催泪喷射器套旋转性能：旋转≥10000次后，能正常使用；
▲7、面料耐磨性能：≥250000次，PH值：5.5-6.0，接缝强力：经向和纬向≥530N
8、具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	27
	新型警用催泪喷射器
	1122
	▲6、性能：
6.1.连续喷射性能：喷射距离大于5.0m，喷射时间大于9.5s，完全喷射后剩余溶液量应≤0.5ml；
6.2.间断喷射性能：有效喷射3s后，放置8h后喷射距离大于4.2m；喷射距离达到4.2m的时间≥4.06s；完全喷射后剩余溶液量≤0.7ml.
6.3.催泪喷射器经1200N承压试验后，未解体、泄漏、爆裂；
6.4.催泪喷射器经1200N承压试验后，喷射为定向射流状，喷射距离大于或等于4m，有效喷射时间大于或等于7s,完全喷射后剩余溶液量≤7ml;
7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	35
	150N专业救生衣套装
	199
	▲12、救生衣材料性能：

  12.1、锦丝搭扣带：扣合强度(N/cm²)≥7.0、撕揭强度（N/cm）≥4、耐用扣合强度(N/cm ²)≥7.2；

  12.2、网眼布： 1）顶破强力≥2000N，2）耐光色牢度≥5级。

  12.3、主面料：

  1）断裂强力经向≥4000N，纬向≥3500N；撕破强力经向≥600N，纬向≥450N

  2）耐磨性能≥200000次；

  3）耐摩擦、刷洗色牢度：干摩≥4-5级，湿摩≥4-5级；

  4）耐酸碱汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；

12.4、织带：织带断裂强力≥8000N。

12.5、反光带：

  1）观测角12＇，入射角5°，逆反射系数≥450cd/（lx·m²）；

  2）观测角20＇，入射角5°，逆反射系数≥330cd/（lx·m²）；

  3）耐屈挠处理后逆反射系数≥350cd/（lx·m²）；

  4）低温弯曲后逆反射系数≥500cd/（lx·m²）；

  5）温度变化后逆反射系数≥500cd/（lx·m²）；

  6）耐水洗50次处理后逆反射系数≥500cd/（lx·m²）。

12.6、缝纫线：单线强力≥1800cN。

13、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	36
	挂肩警示灯
	390
	▲4、佩戴方式：肩袢挂扣应可进行旋转以配合调整佩戴方向。金属挂扣带有磁性，可吸附在金属表面；

▲9、质量：总质量（不含充电器）应小于或等于52g；

▲13、频闪模式连续工作时间：完全充电状态进入频闪模式,连续工作时间应大于或等于28h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭；

23、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	37
	可折叠伞式围挡（2米*2米）
	84
	▲6、骨架:骨架主杆直径≥28mm，上下杆应可以分离，中杆有2个铝合金双向45°转向折叠机构。4根骨架应可折叠，骨架折叠杆直径≥12mm；

▲7、状态转换时间:单片围挡展开或收缩时间≤25秒；

▲8、骨架抗弯性能:骨架主杆间点承受300N横向力作用时，不应出现裂纹、断裂；

11、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	62
	电磁网捕器
	1
	▲12、发射动力：采用电磁力推进捕网牵引头方式发射捕网，无火药、压缩气体；

▲15、连续发射功能：电磁网捕器主机电池满电状态下，连续发射捕网次数≥30次；网盒仓可1次填装2个网盒，且可连续2次发射捕网；

19、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	72
	CH-Y201多功能警示发光手环
	10
	▲2、外形尺寸：展开尺寸：≥长430mm*宽33mm*高10mm，折叠尺寸：≤长85mm*宽65mm*高38mm；

▲7、发光手环应具有跳闪、常亮、流闪、照明模式，应可通过单一控制按钮进行开关及模式切换；

▲14、卷曲耐久性：≥1000次；

▲15、可视距离：≥200米；

16、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	73
	阻燃模块化战术背心
（主体+护肩+护腿）
	10
	▲11、阻燃性能：阻燃性能应符合《GB/T 17591-2025阻燃织物》或者《GB 8965.1-2020防护服装 阻燃服》面料洗涤前相关阻燃性能指标要求：热防护性能值（TPP）≥250kW.s/㎡，续燃时间≤2s，阴燃时间≤4s，损坏长度≤100mm，无熔融、滴落；

▲12、防护板材质：背心主体、护肩、护腿应加装防护板，防护板应采用超薄金属片，防刺性能应符合《GA 68-2024警用防刺服》A类防刺要求；

13、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	75
	快穿式防暴盔甲服
	10
	▲1、产品应为夹克套装样式，防暴服的前胸、后背、护裆防护层均使用不低于2mm厚铝板搭接，并有缓冲层。防护层可以根据需要更换成防弹层或者防刺层。防暴服应采用阻燃针织布料、阻燃尼龙材料和软质缓冲材料制作，腰部缝有横挂带，可以装挂装具套，四肢防护层使用阻燃尼龙材料和软质缓冲材料制作；

▲4、穿着灵活性：防暴服应穿脱简单方便、30s内就可穿着完毕，着装后不会使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制；

10、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	76
	声波驱散器（核心产品）
	1
	▲5、产品应可通过一键提升按键提高输出音量；

▲7、声级检验：当按下驱散按钮并将音量调至最大时，距机器出声口正前方1m处声级峰值应≥142dB（A）；

▲8、指向性检验：距机器出声口正前方2m处测试，机器出声口中心点的声级与水平方向左右偏离15°处的声级之差应≥3dB；

▲9、无线话筒喊话距离检验：在空旷无遮挡的情况下，距机器100m处可通过无线话筒进行喊话；

15、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	78
	伸缩警棍
	80
	▲5、性能：

   5.1、伸缩可靠性：伸缩警棍伸展、收回为一个循环，分别用拉出伸展和甩动伸展循环≥12000次后，应能正常伸展和收回。

   5.2、锁合抗冲击性能:伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，使用钢球(基础型:300g士5g)自1m高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验20次，伸缩警棍不应回缩，且能正常使用，并符合伸缩性能要求。

   5.3、抗弯性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对基础型伸缩警棍的中管施加≥5500 N压力，并保持1 min后，能正常伸展和收回

   5.4、耐击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，以≥3000N击打力连续击打≥8000次后，伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，能正常伸展和收回。

   5.5、极限击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，对钢制刀具进行击打，按10000±200N的击打力值进行试验，击打≥20次后伸缩警棍不断裂，棍头不脱落，能正常伸展和收回。

   5.6、握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验≥8000次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象。

8、具有国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	79
	强光手电
	57
	▲4、性能：

  4.1、强光初始光通量检验：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，初始光通量应大于或等于450 1m。

  4.2、强光初始照度及色品坐标：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，距光源5 m处光斑中心初始照度应大于或等于500 1x。其色品坐标应符合GB/T 8417-2003中的白色色品区域有关规定。

  4.3、强光照明时间：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，连续照明300 min，距光源5 m处光斑中心照度值应大于或等于300 1x。

  4.4、跌落可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下三种姿态，从3 m高度自由跌落至水泥地面上，各试验3次，强光手电无裂纹、破碎，氮化硅球不脱落，能正常使用。

  4.5、防水性能：强光手电在2m深度水中进行防水试验4h，内部不应进水，且符合开关工作模式转换功能的要求;防水等级:≥IPX8

8、具有国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	80
	防弹防刺背心
	14
	▲7、防护层厚度：≤11.0mm。
11、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	84
	反光背心
	90
	▲5、面料性能检查：耐水洗色牢度: ≥5级；耐摩擦色牢度:干≥5级；湿≥5级；耐汗渍色牢度:酸≥5级;碱≥5级；水洗20次后反光性能保持不变
7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	90
	现场勘查灯
	2
	▲10.应具有低电量警示功能，灯具在开启状态下，当电量电量低于10%时，灯具会自动频闪5次，提醒及时充电。需在公安部检测报告中体现。

▲11.光源从1m高度落到混凝土地面上，应符合GB7000.1-2007中第4.13.4b条规定。需在公安部检测报告中体现。

14.具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。

	103
	搜索灯
	2
	▲1、光源功率： 三光源≥45W 满足多种工作现场需要使用

▲2、电池参数:21700  4节串联  14.8V  5Ah

▲9、防爆标志 Ex db ia mb II cT6 Gb  IP66/IP68（1.5m，1h）

▲10、提供中国强制性3C认证证明资料，报告中体现了▲项所列要求。 




第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实
本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

1、采购本国产品的支持政策
1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准

	
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.3）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	0
	18
	是
	否

	2.1
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案的内容进行综合评分。1、售后服务方案充分考虑实际需求，服务内容全面，服务流程制度健全、服务人员安排合理得6分；2、售后服务方案考虑实际需求，服务内容较全面，服务流程制度较健全、服务人员安排较合理得4分；3、售后服务方案未充分考虑实际需求，服务内容不够全面，服务流程制度一般健全、服务人员安排一般合理得2分；4、未提供或提供不符合要求的，得0分。
	0
	6
	是
	否

	2.2
	产品调换方案
	根据投标人提供的产品损坏、调换措施方案进行综合评分：1、产品损坏、调换处理方案完善、全面、及时得6分；2、产品损坏、调换处理措施较完善、全面，调换较及时得3分；3、产品损坏、调换处理措施较全面但简单，调换较及时性一般得1分；4、产品损坏、调换处理措施不全面，调换及时性差或无描述的得0分。
	0
	6
	
	

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案内容进行综合评分：1、培训方案目标明确、方法科学、内容全面、培训时间和人员安排合理，得6分；2、培训方案目标较为清晰、方法较科学、内容较全面、培训时间和人员安排较为合理，得3分；3、培训方案目标不够清晰、方法不够科学、内容不够全面、培训时间和人员安排不够合理，得1分；4、未提供或提供不符合要求的，得0分。
	0
	6
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	52
	
	

	3.1
	认证证书
	供应商具有有效的ISO9001、ISO14001、 ISO45001管理体系认证证书的，每提供1个得1分。
提供证书扫描件加盖投标单位公章。
	0
	3
	否
	是

	3.2
	销售业绩
	提供投标人从2022年1月1日至今销售合同：提供合同扫描件、验收报告扫描件，缺一不可。每提供一个有效业绩得0.5分，未提供或提供的不符合要求得0分。满分为2分，最低为0分。
须提供完整的合同、项目验收报告扫描件，加盖投标单位公章。
	0
	2
	否
	是

	3.3
	参数响应
	根据投标人对招标文件中的每条技术参数的响应情况进行评分，具体条款详见采购需求中“三、采购清单及参数要求”内容。满分45分，本项扣完为止。

1、 标“▲”为重要指标，每有一项不满足技术参数最低要求扣0.5分；(标“▲”项以相关检测报告体现为准）。

2、 未标“▲”的参数，每有一项不满足技术参数最低要求扣0.2分；

标“▲”重要指标项，需提供公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告复印件，加盖投标单位公章。一般性指标，按偏离表内容为准。
	0
	45
	否
	是

	3.4
	质保承诺
	质保期在每个产品的基础质保上，每增加1年得2分，最高得2分。
提供承诺函，加盖投标单位公章。
	0
	2
	否
	是


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表
十一、开标一览表
十二、关于符合本国产品标准的声明函
一、投标人资格声明函
投标人资格声明函
致：常州市政府采购中心
（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
四、投标函
致：常州市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

五、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）
七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期：
八、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、

或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、

或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


                                              日期：       年   月   日
十二  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
十三、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（响应一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价符合性审查
	属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价招标文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 招标文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	报价
审查　
	报价审查　
	由评委审查，报价合理的予以通过。
根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	关于符合本国产品标准的声明函
	属于提供本国产品的提供《关于符合本国产品标准的声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
