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第一部分. 投标邀请
     中企华建友工程管理有限公司受无锡市梁溪区城市管理局委托，就其2026-2027年梁溪区区管亮化设施管养服务项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标邀请如下：
	序号
	内容

	1
	项目名称：2026-2027年梁溪区区管亮化设施管养服务项目
采购编号：JSZC-320213-ZQHJ-G2026-0033 
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市梁溪区城市管理局  
采购人地址：无锡市梁溪区惠勤路180号
采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 
采购机构地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼1908

	3
	采购项目概况、要求： 
（1） 本项目为2026-2027年梁溪区区管亮化设施管养服务项目，详见第三部分 《采购需求》。
（2） 合同履行期限：1年，以合同签订时间为准。
（3） 质量要求：在规定的亮灯时间内，确保亮灯率≥97%；设施完好率≥90%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全、漏电事故。
（4） 采购预算价：人民币290.5万元。
（5）最高限价：人民币262.669314万元
（6）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业；
（7）本项目是否专门面向中小微企业：是。

	4
	投标供应商资格条件： 
1. 基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
供应商为中小企业/小微企业或供应商应为监狱企业或供应商应为残疾人福利企业；
3.本项目的特定资格要求：
（1）投标供应商应为在中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的企（事）业单位、其他组织或者自然人；
（2）投标供应商具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质及有效的企业安全生产许可证；
（3）项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业）且具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》；
（4）授权代表人、项目负责人提供法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录；但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
4.本项目不接受联合体投标。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。)

	5
	获取采购文件相关事宜：
（1）获取采购文件时间：自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
（2）售价：0元
（3）采购文件获取地点方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2026年8 月28 日10:00前，以书面（含电子邮件）形式发送给采购代理机构。
采购人对采购文件澄清、修改时间：2026年8月28日17:00前，以书面（含电子邮件）形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原招标公告媒体上发布。

	7
	投标有效期：投标截止时间起90天。

	8
	现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，投标供应商自行踏勘现场。但相关踏勘费用由投标供应商自行承担。投标供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

	9
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	10
	履约保证金要求：本项目不收取履约保证金。

	11
	投标文件接收截止时间：2026年9月14日14:00时止，投标截止时间后的投标文件恕不接收。
投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。

	12
	网上解密时间：2026年9 月14日14:00。解密时限：开启解密后30分钟。
投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
本项目为不见面开标，投标人无需到达开标现场。
注：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

	13
	确定中标单位时间：2026年9 月14日评审结束后
确定中标单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。

	14
	投标文件份数：
1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。
2.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。
3.本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份至招标代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。
4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
5.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	15
	采购人：无锡市梁溪区城市管理局  
采购人地址：无锡市梁溪区惠麓东苑8号
联系人： 朱博文 
联系电话：0510-82366602
采购代理机构： 中企华建友工程管理有限公司 
联系人：许卿、朱玲希
联系电话：0510-83128275、13771414788 
联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼1908
邮政编码：214000
有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	16
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）。
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网、无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。
3.特别提醒：
若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。



第二部分. 投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。
2.投标供应商应登录苏采云平台https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
4.采购文件仅作为本次采购招标使用。
（三）采购文件的解释：
1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面（含电子邮件）形式发送至 中企华建友工程管理有限公司 ，联系方式详见“投标邀请”。
2.采购人、 中企华建友工程管理有限公司 将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
2.澄清或者修改应当在江苏省政府采购网、中国政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

[bookmark: _Toc98277328][bookmark: _Toc116946292]（五）质疑与投诉
1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。 
2.质疑的提出
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。
2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。
2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
3.质疑的受理与答复
3.1采购代理机构负责供应商质疑答复。
3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。
3.3质疑函接收单位信息：
接收单位：中企华建友工程管理有限公司 
地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼1908 
邮编：214000
联系人：许卿
电话：0510-83128275
3.4采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.5采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
4.投诉的提起
4.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
（六）投标文件的组成：
投标文件的组成（招标文件中要求的资料，有目录的上传至“苏采云”投标文件制作系统对应目录中，无对应目录的可上传至“符合性条件的报价或商务或技术”模块中。（相应内容上传至投标客户端）。
第一部分 商务标
1. 投标函（格式见附件）
2. 证明文件：
2.1 资格、资信证明文件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）；
（2） 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件、税务登记证原件扫描件（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本）；自然人提供自然人的身份证明；投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照原件扫描件；
（3） 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；（法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4） 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；
（5） 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2025年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；
（7） 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）；
（8） 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月)的社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料，成立不足一个月的，提供相关证明材料后可不提供）；
（9） 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；
（10） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利企业、监狱型企业）。
本项目所属行业类型：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；（格式见附件）
（三）本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）投标人具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质及有效的企业安全生产许可证；
（3）项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业）且具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》；
（4）被授权代表人、项目负责人提供法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
*注：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件加盖公章或电子签章上传至投标系统中。
上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
2.2 补充证明文件
（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；
（2）投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.分项报价表（格式见附件）
5.投标偏离表（格式见附件）
6.企业类似业绩一览表（格式见附件）
7.项目人员配置表（格式见附件）
8.车辆/机械配备一览表（格式见附件）
9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
第二部分 技术标
1.技术部分（参照评分标准）
（七）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.中标单位在中标公告结束后必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份至招标代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。
6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。
7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
8.本次采购采用《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。
（八）网上投标
1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
4.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
5.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
6.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
7.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
9.投标费用自理。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；
3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；
5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
9.未按采购文件要求解密电子投标文件的；
10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
11.投标文件未按要求制作、递交的；
12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；
14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
19.不同投标供应商投标文件相互混装的；
20.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
24.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；
25.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
26.未按要求提供技术文件的；
27.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；
28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
29.评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价出现异常低价投标的情形，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
30.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
33.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的； 
34.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效； 
35.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
36.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
37.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十） 开标、评标：
1.开标工作程序
1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。
1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。
1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。
1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
1.8评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
1.9投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
2.投标供应商资格审查
2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。
2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
3.信用信息查询
3.1采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
[bookmark: _Toc116946313]3.2查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
3.3资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
4.评标工作程序：
4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。开标、评标工作由采购代理机构负责组织。
4.2具体开标、评审事务由依法组建的评标委员会负责。如有争议最终由评标委员会认定。
4.3投标文件符合性检查。
4.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
4.3.2强化政府采购异常低价审查
（1）根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×50%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间（30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标价格作出解释，其中，属于上述第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。由评审委员会结合同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，依据专业经验对投标供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
[bookmark: _Toc116946315]未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目最高限价。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	（二）商务要求

	4
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求（90天）。

	5
	投标文件的签署和盖章
	投标文件符合招标文件的签署和签章要求。

	6
	投标文件内容
	满足招标文件实质性要求。

	7
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	8
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	（三）技术要求

	9
	投标方案
	投标供应商提供的投标方案固定。

	特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价或商务或技术模块中。


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
4.3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.3.4需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3.5接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
4.4比较与评价
4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
4.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
5. 评标方法
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法，评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。
如投标供应商提供虚假材料，将按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
（1) 评分项目及分值（总分100分）
（1）价格分                                30分
（2）供应商评价                            20分
（3）服务方案                              50分
（二）各项目评分标准
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价出现异常低价投标的情形，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.商务部分（20分）
（1）体系认证（2分）：投标供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，有1个得1分，本项最高得2分。（证书原件扫描件和该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图签章上传至系统，不提供不得分）
（2）业绩（3分）：投标供应商2023年1月1日以来承接过同类项目业绩的，有1个得1分，本项最高得3分。（业绩有效期以中标通知书时间为准，提供中标通知书、合同原件扫描件签章并上传至系统，不提供不得分）
（3）养护车辆、机械配备（7分）：
①投标供应商为本项目配备20米及以上（含20米）高空作业车的有一辆得1.5分，最高得3分；
车辆证明材料：若为企业自有的车辆则需提供：①车辆登记证（车辆登记证上的所有人名称必须与供应商名称一致）及车牌清晰可见的彩色图片，②购置发票（发票的购买人名称必须与供应商名称一致），③车辆技术参数证明材料。若为企业租赁的车辆则需承诺中标后至合同签订之前提供租赁协议，租赁期涵盖整个服务期，承诺书格式自拟。投标时提供证明材料原件扫描件签章并上传至系统，不提供不得分
②投标人具备自有或租赁雷击浪涌发生器的得1分；
③投标人具备（自有或租赁）2个接地电阻测试仪、2个绝缘电阻测试仪的，每满足一项得0.5分，最高得1分；
④投标人具备自有或租赁电缆检测仪的得1分；
⑤投标人具备自有或租赁GIS测试仪（手持式）的得1分。
以上设备需提供发票原件（若为租赁，需承诺中标后至合同签订之前提供租赁协议，租赁期涵盖整个服务期，承诺书格式自拟）及实景图片扫描件签章并上传至系统，不提供不得分。
（4）养护人员配备（除项目负责人外）（8分）：
①养护人员配备中，具备注册安全工程师证书的有1个得1分，最高得2分；
②养护人员配备中，具备注册电气工程师证书的有1个得1分，最高得2分；
③养护人员配备中，具有高空作业证的，有1人得1分，最高得2分；
④养护人员配备中，具有高压电工证,有1人得1分，最高得2分。
以上人员提供证书原件扫描件及由社保部门出具的近一年任意一个月（不含开标当月）社保原件扫描件签章并上传至系统，不提供不得分。（注：上述人员不可重复得分，电工、高处作业等特种作业人员提供由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各省（直辖）市）行政管理部门颁发的证书）
3.技术标部分（服务方案）（50分）
（1）照明设施维护总体方案（6分）：
①维护保养方案（3分）：a.对本项的需求理解及各项养护目标；b.年度、月度及日常维护计划；c.人员、材料设备组织及分工。
②整修方案（3分）：a.养护过程中的故障分析；b.安全生产目标及相关制度；c.质量保障及维修技术资料。
评分标准：以上①、②两项，每项内容完整且优于采购文件需求的得满分；每缺少一项扣1分，所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）扣0.5分，扣完为止；未阐述的得0分。
（2）日常维护计划（6分）：
①日常维护作业计划（2分）：a.日常维护计划；b.日常巡查计划。
②建立巡查、巡修、抢修机制（2分）：a.查、修分离的具体人员安排；b.巡查记录及故障上报流程、故障处理、结果上报。
③月度工作台账管理（2分）：a.每月3日前上报上月维护资料台账；b.台账格式、内容及归档方式（书面+电子版）。
评分标准：以上①、②、③三项，每项内容完整且优于采购文件需求的得满分；每缺少一项扣1分，所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）扣0.5分，扣完为止；未阐述的得0分。
（3）人员配置方案（4分）：
①管养人员配置计划（2分）：a.本项目项目部组建和特殊工种人员配置计划；b.值守排班及作业制度安排。
②维护人员管理方案（2分）：a.人员考核标准及奖惩机制；b.人员调度机制及24小时故障报修热线安排。
评分标准：以上①、②两项，每项内容完整且优于采购文件需求的得满分；每缺少一项扣1分，所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）扣0.5分，扣完为止；未阐述的得0分。
（4）综合协调方案（6分）：
①维修作业期间与物业、居民及其他相关单位、部门综合协调处理方案（3分）：a.与相关单位对接的具体联系人和沟通机制；b.与相关管理部门（城管、交警、社区等）的协调机制；c.维修作业过程中投诉处理流程及响应时限。
②发生损坏事件的处理方案（3分）：a.损坏事件的报告流程；b.临时防护措施及恢复时限；c.责任追究及整改方案。
评分标准：以上①、②两项，每项内容完整且优于采购文件需求的得满分；每缺少一项扣1分，所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）扣0.5分，扣完为止；未阐述的得0分。
（5）重大节日、重大活动保障措施（6分）：
①人员及车辆保障措施（2分）：a.重大节庆活动期间值班人员数量及排班表；b.应急保障车辆数量、车型及司机安排。
②安全措施（2分）：a.重大活动期间增设的安全检查频次；b.高空作业、夜间作业等特殊场景的安全防护方案。
③重点保障期间巡查、巡修措施（2分）：a.保障期间巡查频次增加方案；b.重点区域的针对性巡修安排。
评分标准：以上①、②、③三项，每项内容完整且优于采购文件需求的得满分；每缺少一项扣1分，所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）扣0.5分，扣完为止；未阐述的得0分。
（6）应急抢修方案（8分）：
①应急预案启动及人员到岗（2分）：a.Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级突发情况的判定标准及对应响应方案；b.应急启动后所有相关人员到岗时限、24小时值班制度的具体安排、信息上报流程。
②灾害性天气应对措施（2分）：a.灾害性天气设施巡检频次增加方案及预防性检查方案；b.灾害后的设施排查及恢复流程。
③突发事件处置措施（2分）：a.应急抢修人员、车辆及设备配置计划；b.灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电应急处置流程。
④应急终止后善后恢复方案（2分）：a.应急状态解除的判定条件；b.事后设施全面检测方案。
评分标准：以上①、②、③、④四项，每项内容完整且优于采购文件需求的得满分；每缺少一项扣1分，所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）扣0.5分，扣完为止；未阐述的得0分。
（7）安全文明生产保障措施（6分）：
①预防性安全措施（2分）：a.现场作业前的安全风险预测清单（含高空作业、带电作业、夜间作业等场景）；b.防护措施清单（安全帽、反光背心、绝缘手套等）及作业区间安全标志、警示灯设置标准、交通安全疏导方案。
②重大隐患部位巡查计划（2分）：a.重大隐患部位的识别标准及清单；b.隐患整环流程。
③安全文明作业规章制度（2分）：a.安全生产和文明施工责任制度；b.安全文明教育培训体系。
评分标准：以上①、②、③三项，每项内容完整且优于采购文件需求的得满分；每缺少一项扣1分，所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）扣0.5分，扣完为止；未阐述的得0分。
（8）质量保障措施（8分）：
①巡修制度保障（2分）：a.日常巡修的制度保证措施；b.专项巡修的制度保证措施。
②作业车辆保障（2分）：a.作业车辆清单及车辆定期维护保养计划；b.车辆故障应急预案。
③维修工具保障（2分）：a.维修工具的配置清单及定期检验校准计划；b.工具使用管理制度。
④作业人员保障（2分）：a.高温天气、高空作业保证措施；b.夜间检修保证措施。
评分标准：以上①、②、③、④四项，每项内容完整且优于采购文件需求的得满分；每缺少一项扣1分，所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）扣0.5分，扣完为止；未阐述的得0分。
评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十一）确定中标投标供应商：
1．评审小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审并推荐中标候选人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： (一)投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；(二)质疑项目的名称、编号； (三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；(四)事实依据；(五)必要的法律依据；(六)提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。
2．在发布中标公告的同时，中企华建友工程管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
（十二） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十三）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；
（十四）签订、履行合同：
1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经采购代理机构见证后生效。
2． 中企华建友工程管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）政府采购履约担保
本项目无需缴纳履约保证金。
（十六）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
（十七）政府采购合同融资
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开具政府采购履约担保业务。
2.政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
政府采购合同融资政策告知：
中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。
（18） 代理服务费：
1. 本项目代理费由采购人支付。①招标代理服务费：100万元以下费率为1.5%，100万元—500万元费率为0.8%，以中标价为计算基数，按照差额定率累进法计算，并在此基础上按70%计取。
（十九）其他：
1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。
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第3部分． [bookmark: 五．合同条款]采购需求
一、项目组成
2026—2027年梁溪区区管亮化设施管养服务项目由3个部分组成：区管火树银花养护、区管楼宇亮化养护、区管游园亮化养护。
2、 项目概况
（1） 区管火树银花养护。涉及点位：南长街（永乐路－朝阳广场）、永乐路（通阳路－向阳路）、崇宁路（中山路－解放东路）、县前街（解放东路－解放南路）、书院弄（中山路－解放北路）、解放北路（中山路－书院弄）（茂业门口）、中山路（解放北路－凤吟路）、道长巷、健康路（解放南路－学前路）（人民路－复兴路）、解放西路（天成巷－中山路）、惠勤路（锡沪西路－兴昌路）、复兴路（解放路西路－中山路）等12条主要道路。
（2） 区管楼宇亮化养护。涉及点位：北大街街道、沿河人家、奢季酒店、禾嘉苑、无锡防汛工程管理处、银仁大厦、西河苑、明珠广场、崇宁路总工会、崇宁路检查服务中心、小娄巷横街东区18号楼、残疾评定委员会、惠巷苏家弄牌楼王选陈列馆、东林书院、考试院、健康路阿福楼、健康路中国银行、易建联网大楼、前西溪汉庭酒店、迎溪桥小区24号楼（永安保险）、文渊坊1-4#楼、小你虹桥、钱钟书的猫、新鼎球大厦、国税局、佳福大厦、实验幼儿园创意围墙、文渊坊街、惠巷庭院灯、后西溪景观、前西溪景观牌坊、新生路景观、学前路景观、健康路景观（复兴路－人民路）（学前街－解放南路）、复兴路景观（解放环路－中山路）、街角公园1#健康路与复兴路、街角公园2#健康路与人民路交叉口、街角公园4#健康路与解放环路交叉口、街角公园5#解放路与学前路交叉口、街角公园7#学前路顾毓琇纪念馆、街角公园8#（清风园）解放南路与通扬北路交叉口、街角公园9#解放南路与通扬北路交叉口、申新桥、西新桥、西水东商业街区桥3座桥梁亮化等44处。
（三）区管游园亮化养护。涉及点位：梁溪大桥游园、南长街游园、芦庄南路街边游园、向阳花谷游园、金城桥南匝道游园、碧玺游园、锡钢公园、永乐路小游园、七巧公园、东林古运河小学游园、东宝康园游园、通虹路游园、白玉兰路小游园、界泾桥路游园、永丰路游园、永清游园、金城大桥桥下空间、开源大桥桥下空间、盛新大桥桥下空间、靖海公园、惠勤路游园、实验幼儿园游园、镇巷游园、中洲游园、锡兴游园、妇幼老年大学游园、圆通广场、通江小学游园、残联西侧游园、锦树里游园、基督教堂游园、庆丰园游园、丰涵游园、天河公园、流云广场、红光游园、惠钱路游园、广澄路沿河游园、沿河路游园、江尖大桥桥下空间、锡山大桥桥下空间、山北小学游园、钱皋路游园、隐秀路游园等44处游园。
三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
根据城市照明行业国家、省、市相关法律法规、规范或其他规范性文件组织养护工作。主要法律、规范等文件如下：
1）《无锡市城市照明条例》
2）《城市道路照明设计标准》 (CJJ45-2015)
3）《城市道路照明工程施工及验收规程》 (CJJ89-2012)
4）《LED 城市道路照明应用技术要求》 (GB/T 31832-2015)
5）《城市道路照明设施养护规程》 (DB32/T 3699-2019)
6）《灯具 第1部分：一般要求与试验》（GB7000.1-2015）
7）《灯具 第2-3部分 道路与街道照明灯具》（GB7000.203-2013）
8）《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》（GB24906-2010）
以上标准的采用并非全面以及最新的，如有不一致的，以效力较高或技术标准较高的文件规定为准。供应商应提供符合本次采购需求和最新国家及行业标准的优质服务，任何由于供应商提供违反国家强制规范的服务而造成的损失，均由供应商承担。
四、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（1）养护质量目标：在规定的亮灯时间内，确保亮灯率≥97%；设施完好率≥90%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全、漏电事故。
（2）质量要求：合格
（3）安全要求：应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故且不留安全隐患。
五、数量、项目交付或者实施的时间和地点：
1、服务清单：详见附件。
2、养护期：项目整体养护期一年。
3、服务地点：采购人指定地点。
4、支付方式：甲方按月考核，考核情况作为审计资料一并送审；服务期满半年，甲方支付乙方合同价的30%进度款；合同期满，经履约验收合格且审计后，按审定价一次性付清尾款（提供发票结算费用，提供发票后15日内付清）。
六、需满足的服务标准、期限、效率等要求：
（一）维护范围：详见项目概况。
（二）维护内容
1、配电设施：测量电压、电流和接地电阻，更换破损、老化、存在安全隐患的配电箱（柜）、负荷开关、空气开关、控制器、断路器等配电设施，检修门锁、更换锈蚀坏损的配电箱；
2、电缆线路：日常线路巡查，更换破损、老化、存在安全隐患的电线、电缆、井框、井盖，处理线路缺陷；
3、灯具：日常巡视检修，更换损坏、老化、存在安全隐患的LED轮廓灯、LED点光源、LED洗墙灯、投光灯等各类灯具；
4、每年组织不低于1次的对所有亮化设施接地电阻等数据测试工作，并建立书面、电子版台账，对测试数据进行分析；
5、每年组织不少于1次对所有配电箱（柜）、各转接箱以及各类灯具的清洁工作，并做到清洁效果良好。
6、养护作业应确保原节能模式正常运行，线路的功率因数不低于0.85；
7、要建立系统资料、管理档案（含电子文档）；
8、做好亮化设施防盗管理和因各类事故引起的抢修、报修的处理工作；
9、配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光、领导交办事宜的处理工作；
10、其他采购方要求实施的工作。
（三）维护要求
1、中标供应商必须按照维护区域建立维护项目点，明确项目部负责人。项目部负责人及其他人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，须报采购人同意。
2、中标供应商应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。中标人应于每月25日前上报次月维护计划。
3、中标供应商应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。
4、中标供应商应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报区城管局。
5、中标供应商应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月3日前上报上月维护资料台账）。台账具体内容包括：
（1）月度维护作业计划：指经区城管局批准实施的计划。
（2）月度维护技术文件：指中标供应商实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。
（3）月度巡查巡修台账：指中标供应商巡查以及维修结果的台账。
（4）月度安全工作台账：指中标供应商自行开展的安全检查、教育、考核等工作的台账。
6、中标供应商对城市亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：
（1）每天晚上巡查一次亮灯率情况，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位；
（2）每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理；
（3）每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。
7、中标供应商不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告区城管局批准。
8、禁止中标供应商白天开灯巡修。确因运行故障等特殊情况需在白天送电抢修的，必须事先书面报告区城管局批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。
9、中标供应商应严格执行社会承诺制度，一般故障确保12小时内修复，复杂故障确保24小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出申请并经采购人同意。
10、涉及重大安全运行故障或突发事件，中标供应商应在接报30分钟内赶至现场组织处理。
11、中标供应商应做好安全管理工作。每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。
12、中标供应商应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动、防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标供应商应启动应急机制，增加设施巡检频次，加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。
13、中标供应商应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。中标供应商应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。
七、采购标的的验收标准：
本项目严格按国家、省、市各类城市照明法律法规、技术规范、文件等要求进行。如遇国家、地方及行业标准发生变化需执行最新标准。
八、采购标的的其他技术、服务等要求：
（一）其他要求
1、中标供应商应为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。
2、维护人员在维护期间因正常维护或采购方派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故，均由中标供应商承担责任。
3、配合采购人做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。拆除后的设施按采购人的要求运至指定地点存放。
4、采购人所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料、现场实际，如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号，不得擅自更换型号，如确需使用替代材料，须经采购人认可。
5、养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。
6、必须文明施工。照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。
7、为确保服务质量，供应商应根据本项目作业要求及作业量综合考虑设置日常维护计划、重大节日、活动保障措施，应急处置方案、安全文明管理及质量保障措施、维护技术资料管理方案等。
（二）保护技术资料的要求
1、不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。
2、必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。
3、在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。
九、考核
1、考核方式
采取随机抽查和定期检查相结合的考核方式进行。
（1）随机抽查考核：由采购人组织，每周至少一次。
（2）定期检查考核：由采购人组织，每月进行一次。
2、考核内容
（1）随机抽查考核：主要检查亮化设施亮灯率情况。
（2）定期检查考核：主要检查设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台账资料等。
3、考核评分
具体详见附件1：《无锡市梁溪区区管城市亮化设施维护管理考核细则》
4、奖惩办法
（1）月度定期检查考核得分在95分及以上的，不扣当月维护经费；月度定期检查考核得分在90—94.9分的，每下降0.1分，扣除当月维护经费的0.1%；90分以下的，按照90—94.9分每下降0.1分扣除当月维护经费的0.1%，90分以下的，每下降0.1分，扣除当月维护经费的0.2%；
（2）在市级及以上部门对区局城市亮化考核中，市级每发现一处问题，在当月考核得分中扣0.5分；处理精细化管理“第三方”发现问题不及时或维修不到位的，每一个扣0.2分；
（3）在市级及以上部门对区局城市亮化考核中，名次排名第一的当月考核得分中加3分；第二名加2分；排名倒数第二的，扣2分；排名倒数第一的，扣3分；其余排名不加不减分。受到区级表彰的当月考核得分中加3分；受到市级及以上表彰的加5分；受到区级通报批评的当月考核中扣3分；受到市级及以上通报批评扣5分。
（4）由于养护维修或处置不到位发生财产损失100000元以下或人员受伤事故，在考评中额外按20000元/次扣除养护经费；发生100000元以上财产损失或人员轻伤及以上事故，按50000元/次扣除养护经费；发生人员死亡事故的，按100000元扣除养护经费并解除其养护合同。

附件1：
无锡市梁溪区区管城市亮化设施维护管理考核细则
	序号
	考核项目
	考核
指标
	分值
	评分细则

	1
	亮灯率
（亮灯率=（1-熄灯数/该片区灯具总数）*100%）
	≥97%
	20
	亮灯率每低1个百分点，扣1分；单次检查不合格每发现一项扣1分；运行故障除外

	2
	设施完好率
（设施完好率=（1-设施坏损数/该处片区设施总数）*100%）
	≥90%
	25
	设施完好率每低1个百分点，扣1分；单个维护项目不合格，每发现一项扣1分；未经批准擅自拆移、变更现有设施，每处扣2分；因维护不当造成设施存在严重安全隐患一经发现每处扣2分，一般安全隐患每处扣1分；配电设施单处设施评分低于95分，每下降1分扣0.1分

	3
	运行故障率
（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线缺相灭灯或白天亮灯）
	≤1%
	10
	每超过0.1%扣0.1分；未经批准白天开灯，每次扣1分；白天开灯超时扣1分，每超时10分钟加扣1分

	4
	故障修复及时率
（指当月报修故障及时修复数）
	100%
	10
	每发现一次未按要求及时修复扣1分；当月同一故障持续未修复，且未有书面合理解释，发现一次扣3分

	5
	交办事项办理及时率
	100%
	10
	认真及时完成管理部门交办事项，交办事项未及时按要求完成的每延迟一天扣1分；违反应急保障工作要求的，发现一次扣2分

	6
	安全及文明施工
	制度齐全、措施落实无事故、   无各类投诉
	15
	职工未接受安全教育或上岗培训，每发现一人次扣2分；安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作，每项扣0.5分；对安全检查中存在的问题未按时落实整改，每次扣1分；发生安全事故应1小时之内立即告知管理部门，并在事故发生后2小时内书面上报事故说明，未告知或上报每次扣3分；15天内应形成事故分析报告，未上报每次扣3分；发生一般安全事故未造成人身伤害，经认定为全责或主责的扣2分，同责的扣1分，次责的扣0.5分；涉及人身伤害或造成2万元以上财产损失，后果产生恶劣影响，经认定为全责或主责的本项不得分，同责的扣2分，次责的扣1分；发生责任死亡事故，本项不得分；违反文明施工要求的，每发现一处扣1分；因不文明施工或维护不当产生各类投诉，经查实一次扣2分

	7
	基础资料、维护台账
	真实           完整     及时
	10
	各项基础设施资料完整齐全、分类归档、整理成册，每少一项扣2分；各类维护资料报表准确、及时，不准确有一处扣0.5分，未按时上报的扣2分


附件2：
2026—2027年梁溪区区管亮化设施管养服务项目清单
一、区管火树银花维护
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量

	（一）
	灯具及配电设施维护部分
	
	

	
	南长街（永乐路－朝阳广场）
	
	

	1
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	2
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	190

	3
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	16

	4
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠500mm
3、功率：15W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	55

	5
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	m
	4950

	6
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件、附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	4

	7
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1

	
	永乐路（通阳路-向阳路）
	
	

	8
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	107

	9
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	3

	10
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1

	
	崇宁路（中山路－解放东路）
	
	

	11
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5. 工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	74

	12
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	3

	13
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1

	
	县前街（解放东路－解放南路）
	
	

	14
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5. 工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4

	15
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5. 工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	22

	16
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5. 工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	157

	17
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	4

	18
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	2

	
	书院弄（中山路－解放北路）
	
	

	19
	许愿环
	1、名称：120cm许愿环养护
2、功率：40W Φ1200
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	7

	20
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1

	21
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1

	
	解放北路（中山路－书院弄）
	
	

	22
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	16

	23
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	24

	24
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	m
	450

	25
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1

	
	中山路（解放北路-凤吟路）
	
	

	26
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	106

	27
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	277

	28
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	22

	29
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠500mm
3、功率：15W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	65

	30
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	m
	7740

	31
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	8

	32
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱、750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	2

	
	道长巷
	
	

	33
	LED五角星灯
	1、名称：LED五角星灯
2、尺寸：20
3、功率：0.5W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	11

	34
	LED雪花灯
	1、名称：LED雪花灯
2、尺寸：20
3、功率：0.5W
4、色温：5000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	10

	35
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1

	36
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱、750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1

	
	健康路（解放南路-学前路）
	
	

	37
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4

	38
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	30

	39
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	9

	40
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1

	
	健康路（人民路－复兴路）
	
	

	41
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6

	42
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	40

	43
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	11

	44
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1

	
	解放西路（天成巷－中山路）、解放北路（茂业门口）、惠勤路（锡沪西路－兴昌路）
	
	

	45
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	31

	46
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	47

	47
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠500mm
3、功率：15W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	8

	48
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	m
	2690

	49
	LED投光灯
	1、名称：LED投光灯
2、功率：24W
3、色温：3000K
4、产品电压：AC220V
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	50
	LED投光灯
	1、名称：LED投光灯
2、功率：48W
3、色温：3000K
4、产品电压：AC220V
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	51
	埋地LED洗墙灯
	1、名称：LED埋地洗墙灯
2、功率：18W
3、色温：3000K
4、产品电压：AC220V
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	52
	装饰灯
	1、名称：LED插地蒲公英
2、尺寸：20CM
3、功率：3W
4、色温：暖白光
5、产品电压：DC24V
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个
	33

	53
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	4

	54
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱、750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	4

	
	复兴路（解放环路－中山路）
	
	

	55
	挂树灯
	1、名称：挂树灯
2、规格：亚克力材质 24V
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	67

	56
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	m
	1310

	57
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	3

	58
	接线箱
	1、开关电源箱
2、规格：250*200*180mm
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	2

	（二）
	配管、配线、巡查部分
	
	

	59
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关三极
2、规格：60A
3、拆除物品自行处理
	个
	1

	60
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：50A
3、拆除物品自行处理
	台
	1

	61
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：40A以下
3、拆除物品自行处理
	台
	1

	62
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关
2、规格：3P，63A
3、拆除物品自行处理
	个
	3

	63
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：32A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	20

	64
	播控设备安装、调试
	1、时钟控制器
2、时钟控制器，规格：KG316T
3、拆除物品自行处理
	台
	3

	65
	配管
	1、配管维护树藤管
2、老化管线拆除，更换直径25mm以内
	m
	150

	66
	配管
	1、配管维护PE32
2、老化管线拆除，更换直径32mm以内
	m
	50

	67
	配线
	1、配线更换
2、规格：RVV2*1
	m
	800

	68
	配线
	1、配线更换
2、规格：RVV3*2.5
	m
	130

	69
	电力电缆
	1、更换3*4铜芯电缆
	m
	120

	70
	电力电缆
	1、名称：更换5*6铜芯电缆
	m
	100

	71
	电力电缆
	1、名称：更换5*10铜芯电缆
	m
	10

	72
	灯具、管线固定
	1、脱落灯具、管线固定
	处
	81

	73
	故障处理
	1、线路故障处理
	处
	40

	74
	道路巡视检查 车行道 单程范围内
	1、维护巡查
2、人员配置：电工2名
3、车辆配置：巡修车1辆
4、巡查频率：2天巡查1次，白天
5、巡查亮化设施，晚上亮灯巡查。
	天
	182

	75
	施工超高增加费
	机械增加
	项
	1



二、区管楼宇亮化养护
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量

	（一）
	灯具及配电设施维护部分
	
	

	1
	轮廓灯
	1、名称：轮廓灯
2、规格：3000K、DC24V、4W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	33

	2
	轮廓灯
	1、名称：轮廓灯
2、规格：3000K、DC24V、6W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	52

	3
	轮廓灯
	1、名称：轮廓灯
2、规格：3000K、DC24V、12W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	368

	4
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、3W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	388

	5
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、5W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	83

	6
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、6W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4

	7
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、8W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	12

	8
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2700K、DC24V、8W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	12

	9
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、9W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	134

	10
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、10W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	45

	11
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2700K、DC24V、10W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	96

	12
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、12W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3

	13
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2700K、DC24V、12W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	52

	14
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、18W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	27

	15
	RGB洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2700K、DC24V、18W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	16

	16
	RGB洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、24W DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	172

	17
	RGB洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、24W DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	61

	18
	RGB点光源
	1、名称：点光源
2、规格：3000K、DC24V、2W DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	53

	19
	点光源
	1、名称：点光源
2、规格：3000K、DC24V、5W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	131

	20
	射灯
	1、名称：射灯
2、规格：3000K、DC24V、9W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6

	21
	壁灯
	1、名称：壁灯
2、规格：3000K、DC24V、5W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	15

	22
	十字壁灯
	1、名称：十字壁灯
2、规格：3000K、DC24V、4W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	9

	23
	瓦楞灯
	1、名称：瓦楞灯
2、规格：3000K、DC24V、4W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	22

	24
	瓦楞灯
	1、名称：瓦楞灯
2、规格：3000K、DC24V、6W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	35

	25
	瓦楞灯
	1、名称：瓦楞灯
2、规格：3000K、DC24V、11W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	64

	26
	星光灯
	1、名称：星光灯
2,规格：1W LED，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	3

	27
	扶手灯
	1、名称：扶手灯
2、规格：3000K、DC24V、12W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	14

	28
	LED灯串
	1、名称：LED灯串
2、规格：0.05W/灯珠（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	m2
	8

	29
	定制灯笼
	1、名称：定制仿古灯笼
2、规格：LED，30W，120，4000K，AC220V（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	30
	鱼壁灯
	1、名称：定制鱼壁灯养护
2、规格：0.4W/组 100组/平方米
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	m2
	1

	31
	水草灯A
	1、名称：定制水草灯A养护
2、规格：RGB、2.5M、DC24V、60W
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	9

	32
	水草灯B
	1、名称：定制水草灯B养护
2、规格：RGB、1.5M、DC24V、20W
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6

	33
	水草灯C
	1、名称：定制水草灯C养护
2、规格：RGB、0.5M、DC24V、8W
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	12

	34
	发光字
	1、名称：定制发光艺术字
2、规格：复兴路EAT，亚克力发光字，600W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	组
	15

	35
	仿生球灯
	1、名称：仿生球灯
2、规格：LED，5W，360，2700K，DC24V（以实际现场为准）
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	6

	36
	蒲公英小品
	普通灯具
1、名称：蒲公英小品
2、规格：10只/套 12V（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	37
	大型蒲公英小品
	1、名称：大型蒲公英小品
2、规格：LED, 45W，360 ° , RGBW(W=4000k)，
AC220V，DMX512 控制(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	组
	1

	38
	大型蒲公英小品
	1、名称：大型蒲公英小品
2、规格：LED, 65W，360 ° , RGBW(W=4000k)，
AC220V，DMX512 控制(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	组
	1

	39
	大型蒲公英小品
	1、名称：大型蒲公英小品
2、规格：LED, 80W，360 ° , RGBW(W=4000k)，
AC220V，DMX512 控制(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	组
	1

	40
	灯带维护更换
	装饰灯
1、名称：灯带
2、规格：LED, 12W，120°, 3000K，DC24V，DMX512（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	63

	41
	光影球灯
	1、名称：光影球灯
2、规格：LED, 10+10W，360°, 3000K，AC220，DMX512控制(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	1

	42
	萤火虫灯
	1、名称：萤火虫灯
2、规格：LED, 10W，360°, 黄绿色，AC220V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	43
	蝴蝶橱窗装置
	1、名称：LED透明网格屏
2. 灯光装置小品（城市橱窗－透明屏）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	平方米
	1

	44
	LED显示屏
	1、名称：LED显示屏
2、规格：LED, 0.72W，120°, 3000K，DC12V, 250*250mm（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	块
	60

	45
	视频处理器
	1、名称：视频处理器
2、规格：X2S（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	台
	1

	46
	软件制作录制
	1、显示器画面制作
	次
	1

	47
	大屏控制主机系统调试
	1、 LED显示屏维修调试
	台
	2

	48
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED, 3W，30°, 3000K，DC24V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	417

	49
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED, 8W，30°, 3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	207

	50
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED, 12W，30°, 3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	51
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED,18W，30°，3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	8

	52
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED,24W，30°，3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6

	53
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED,60W，30°，3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	54
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED,72W，30°，3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	10

	55
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED, 180W，30°，2700K，DC24V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	7

	56
	图案投影灯
	1、名称：图案投影灯
2、LED, 100W，20°-70°，8000K，AC220（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	57
	LED照树灯
	1、名称：照树灯
2、LED, 55W，30°，RGBW(W=3000K)，AC220V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	94

	58
	LED照树灯
	1、名称：照树灯
2、LED, 95W，30°，RGBW(W=3000K)，AC220V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	117

	59
	水纹灯
	1、名称：水纹灯
2、80W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	60
	水纹灯
	1、名称：水纹灯
2、350W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	61
	草坪灯
	1、名称：草坪灯
2、LED, 12W，360°，RGBW(3000K)，AC220V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	62
	庭院灯灯具维护更换
	一般路灯
1、名称：庭院灯具
2、规格：3.5 米 50W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	63
	庭院灯灯杆
	一般路灯
1、名称：庭院灯杆
2、规格：3.5 米 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	64
	功能照明灯具光源更换
	1、灯具光源更换
2、包含庭院灯、景观灯
3、功率LED 50W以内模组更换
	套
	8

	65
	草坪灯具光源更换
	1、草坪灯具光源更换
3、功率LED 20W以内模组更换
	套
	5

	66
	开关电源
	1、名称：开关电源
2、规格：RSP-400-24（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	50

	67
	开关电源
	1、名称：开关电源
2、规格：DC24V、350W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	48

	68
	接线箱
	1、名称：接线箱
2、规格：304不锈钢，145*290*45mm，IP55（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	17

	69
	设备防护箱
	1、名称：设备防护箱
2、规格：304不锈钢，600*750*200*0.8mm，更换（不含元器件）IP55（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	2

	70
	控制箱养护
	1、名称：控制箱养护
2、规格：650*900*250mm（H*W*D），室外型，304不锈钢材质，配排插，可放置4套分控器（以实际现场为准）
3、工作内容：基础包封，定期清洁、检测
	台
	37

	71
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：悬挂配电箱、750*500*280mm（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封，定期清洁、检测
	台
	15

	72
	落地配电箱养护
	1、名称：落地配电箱养护
2、规格：1600*1000*500mm（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封，定期清洁、检测、防护围栏定期防腐
	台
	55

	73
	机柜养护
	1、名称：机柜养护
2、规格：1200*600*800mm（H*W*D）*1.2mm,室外型，304不锈钢材质，配空调、排插（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封，定期清洁、检测、防护围栏定期防腐
	台
	4

	74
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关三极
2、规格：60—100A
3、拆除物品自行处理
	个
	5

	75
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：60A
3、拆除物品自行处理
	台
	4

	76
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：40A以下
3、拆除物品自行处理
	台
	45

	77
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关
2、规格：3P ，63A
3、拆除物品自行处理
	个
	45

	78
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：32A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	90

	79
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：63A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	45

	80
	播控设备安装、调试
	1、时钟控制器，2. 时钟控制器，规格：KG316T
3、拆除物品自行处理
	台
	15

	81
	控制设备
	控制器
1、名称：控制器
2、规格：主控器，ZB-C240B
3、拆除物品自行处理
	台
	2

	82
	控制设备
	配电箱
1、名称：控制器
2、规格：分控器，ZB-C240B
3、拆除物品自行处理
	台
	3

	83
	双绞线缆
	1、名称：网线
2、规格：超五类网线
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	780

	84
	配线
	1、名称：配线
2、规格：RVV-3*2.5
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	678

	85
	配线
	1、名称：配线
2、规格：ZR-RVV2*4
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	223

	86
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-3*4
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	417

	87
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：ZC-BVR-3*6
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	400

	88
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*4
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	480

	89
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*6
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	18

	90
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：VV-5*10
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5

	91
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*16
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5

	92
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：VV-5*25
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5

	93
	灯具挡板
	1. 铝合金材质，80*80*1.2
2. 更换损坏、变形、垂荡挡板，维修率2%
	m
	100

	94
	手孔井（含开挖、回填）
	1、树脂井
2、规格尺寸：400*500
3、盖板材质树脂
	座
	1

	95
	铝合金线槽
	1、名称：铝合金线槽
2、规格：40*20mm
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	150

	96
	配管
	配管
1、名称：电线管（含支架）
2、规格：PVC-DN25
3、敷设方式：明配
	m
	300

	97
	灯具校正
	灯具校正包括：庭院灯、立柱灯、草坪灯、立杆投光灯 
做法：倾斜的垫校正铁片，校正
	套
	1

	98
	灯杆包封
	1、庭院灯、草坪灯外露法兰水泥砂浆包封
	套
	1

	99
	灯具、管线固定
	1、脱落垂荡灯具、管线灯具固定
	处
	200

	100
	故障处理
	线路检查：包括控制线路故障
做法：找到故障点，并处理好故障（维修工程，综合考虑）
	次
	110

	（二）
	维护巡查 巡查
	
	1

	101
	维护范围内巡查
	1、室外亮化照明巡查
2、配备巡查专用车辆及人员
	天
	365

	102
	施工超高增加费
	超高楼层施工人工，机械增加
	项
	1



三、区管游园亮化养护
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量

	（一）
	灯具、管线、配电设施部分维护
	
	

	1
	庭院灯灯具维护更换
	一般路灯
1、名称：庭院灯具
2、规格：3.5 米 50W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	20

	2
	高杆灯具更换
	一般路灯
1、名称：高杆多头灯具
2、规格：50W以内（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3

	3
	庭院灯灯杆
	一般路灯
1、名称：庭院灯杆
2、规格：3.5 米 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	4
	景观灯柱维护更换
	一般路灯
1、名称：景观灯柱
2、规格：4 米 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	5
	立杆灯维护更换
	一般路灯
1、名称：高杆多头灯杆
2、规格：4-6 米 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	6
	草坪灯维护更换
	装饰灯
1、名称：草坪灯
2、规格：整灯（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	5

	7
	功能照明灯具光源更换
	1、灯具光源更换
2、包含庭院灯、景观灯
3、功率LED 50W以内模组更换
	套
	119

	8
	草坪灯具光源更换
	1、草坪灯具光源更换
3.、功率LED 20W以内模组更换
	套
	45

	9
	装饰灯具外壳 PC 罩子
	普通灯具
1、名称：定制外壳 PC 罩子
2、规格：庭院灯、景观灯、草坪灯（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	66

	10
	单色线条灯维护更换
	荧光灯
1、名称：单色线条灯
2、规格：挤压铝灯体 表面阳极氧化处理 12W 5000～6500K 1000MM IP65（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	34

	11
	单色洗墙灯维护更换
	荧光灯
1、名称：单色洗墙灯
2、规格：挤压铝灯体 表面阳极氧化处理 18W 3000K～5000K 1000MM IP65（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	13

	12
	单色洗墙灯维护更换
	荧光灯
1、名称：单色洗墙灯
2、规格：挤压铝灯体 表面阳极氧化处理 24W 3000K～5000K 1000MM IP65（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	7

	13
	LED 点光源
	装饰灯
1、名称：LED 点光源
2、规格：2W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	93

	14
	LED 点光源
	装饰灯
1、名称：LED 点光源
2、规格：2W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	15

	15
	LED 点光源
	装饰灯
1、名称：LED 点光源
2、规格：3W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	636

	16
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED6W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	17
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED9W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	18
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED10W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	19
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED12W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	20
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED15W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	17

	21
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED18W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	22
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED20W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4

	23
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED24W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	25

	24
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED36W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3

	25
	筒灯
	工厂灯
1、名称：筒灯
2、规格：LED5W，3000K （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	26
	筒灯
	工厂灯
1、名称：筒灯
2、规格：LED6W，3000K （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4

	27
	筒灯
	工厂灯
1、名称：筒灯
2、规格：LED18W，3000K （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	8

	28
	双向筒灯
	工厂灯
1、名称：双向筒灯
2、规格：LED10W，3000K （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	29
	壁灯
	1、名称：壁灯
2、规格：LED12W，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	30
	壁灯
	1、名称：壁灯
2、规格：LED18W，RGB（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	31
	壁灯
	1、名称：壁灯
2、规格：LED20W，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	32
	单色照树灯维护更换
	工厂灯
1、名称：单色照树灯
2、规格：LED36W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	33
	投光灯维护更换
	工厂灯
1、名称：投光灯
2、规格：LED12W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	34
	投光灯维护更换
	工厂灯
1、名称：投光灯
2、规格：LED24W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	5

	35
	投光灯维护更换
	工厂灯
1、名称：投光灯
2、规格：LED36W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	36
	投光灯维护更换
	工厂灯
1、名称：投光灯
2、规格：LED50W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	37
	灯带维护更换
	装饰灯
1、名称：灯带
2、规格：12W 3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	732

	38
	灯带维护更换
	装饰灯
1、名称：全彩柔性灯带
2、规格：14W 3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	50

	39
	鸟巢灯维护更换
	工厂灯
1、名称：鸟巢灯
2、规格：LED36W3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	40
	鸟巢灯维护更换
	工厂灯
1、名称：鸟巢灯
2、规格：LED55W,RGB（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	13

	41
	发光字
	1、名称：发光艺术字
2、规格：30*30-80*80cm（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	组
	15

	42
	灯箱
	1、名称：艺术景观灯箱
2、规格：80*80*80cm（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	43
	芦苇灯
	普通灯具
1、名称：造型装饰灯（芦苇灯）
2、规格：30W LED（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	44
	地埋灯
	1、名称：地埋灯
2、规格：0.5W LED(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	16

	45
	地埋灯
	1、名称：地埋灯
2、规格：12W LED(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	1

	46
	地埋灯
	1、名称：船型小景地埋灯
2、规格：40W LED，RGB(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	6

	47
	地埋灯
	1、名称：地埋灯
2、规格：40W LED，RGB(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	3

	48
	地埋灯
	1、名称：地埋灯
2、规格：40W LED，3000K(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	4

	49
	星点灯
	1、名称：星点灯
2、规格：2W LED，3000K(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	2

	50
	仿古挂灯
	1、名称：仿古挂灯
2、规格：LED30W，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	51
	蘑菇灯
	装饰灯
1、名称：蘑菇灯
2、规格：LED30W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3

	52
	投光灯
	工厂灯
1、名称：驿站炫彩染色灯
2、规格：RGB40W，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	53
	投光灯
	工厂灯
1、名称：驿站炫彩染色灯
2、规格：RGB90W，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	54
	定制玻璃砖灯具
	1、名称：定制炫彩可调控玻璃砖
2、规格：RGB10W，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	98

	55
	蝴蝶灯
	装饰灯
1、名称：蝴蝶造型灯
2、规格：LED10W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2

	56
	地埋灯
	1、名称：艺术地景灯
2、规格：55W LED（以实际现场为准）
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	1

	57
	灭蚊灯
	装饰灯
1、名称：灭蚊灯
2、规格：LED10W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3

	58
	插地灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED15W，3000K
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	9

	59
	侧壁灯维护更换
	装饰灯
1、名称：台阶灯
2、规格：LED3W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3

	60
	投影灯（单功能）
	工厂灯
1、名称：投影灯（单功能）
2、规格：55W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	5

	61
	球场灯
	一般路灯
1、名称：球场灯
2、规格：LED200W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	62
	LED球泡灯
	装饰灯
1、名称：LED球泡灯
2、规格：LED3W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6

	63
	圆盘灯
	1、名称：LED圆盘灯
2、规格：LED8W，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1

	64
	背景墙
	1、定制背景墙灯具
2、功率约4000W
3、内置发光LED模组
4、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	项
	1

	65
	开关电源
	电源设备
1、名称：开关电源设备
2、规格：DC24V400W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	8

	66
	开关电源箱内含2只电源
	电源设备
1、名称：开关电源设备
2、规格：DC24V350W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	42

	67
	电源箱
	1、名称：电源箱
2、规格：60×40 cm（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（拆除物品自行处理）
	台
	5

	68
	控制箱养护
	1、名称：控制箱养护
2、规格：1000*600*300mm（以实际现场为准）
3、工作内容：基础包封，定期清洁、检测
	台
	23

	69
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：400*400*250～1600*1000*500mm（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封，定期清洁、检测
	台
	82

	70
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关三极
2、规格：60—100A
3、拆除物品自行处理
	个
	5

	71
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：60A
3、拆除物品自行处理
	台
	5

	72
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：40A以下
3、拆除物品自行处理
	台
	30

	73
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关
2、规格：3P，63A
3、拆除物品自行处理
	个
	30

	74
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：32 A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	100

	75
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：63 A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	50

	76
	播控设备安装、调试
	1.时钟控制器
2、时钟控制器：规格：KG316T
3、拆除物品自行处理
	台
	15

	77
	控制设备
	控制器
1、名称：控制器
2、规格：主控器：ZB-C240B
3、拆除物品自行处理
	台
	5

	78
	控制设备
	配电箱
1、名称：控制器
2、规格：分控器,ZB-C240B
3、拆除物品自行处理
	台
	5

	79
	手孔井（含开挖、回填）
	1.树脂井
2、规格尺寸：400*500
3、盖板材质树脂
	座
	6

	80
	双绞线缆
	1、名称：网线
2、规格：超五类网线
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	200

	81
	配线
	1、名称：配线
2、规格：RVV-2*2.5
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	650

	82
	配线
	1、名称：配线
2、规格：ZR-RVV2*4
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	260

	83
	配线
	1、名称：配线
2、规格：RVV-3*1.5
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	260

	84
	配线
	1、名称：配线
2、规格：RVV-3*2.5
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	650

	85
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-3*4
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	260

	86
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*4
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	130

	87
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*6
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	65

	88
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：VV-5*10
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5

	89
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*16
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5

	90
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：VV-5*25
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5

	91
	铝合金线槽
	1、名称：铝合金线槽
2、规格：30*20mm
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	50

	92
	配管
	1、名称：金属软管
2、规格：20mm
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	50

	93
	配管
	配管
1、名称：电线管（含支架）
2、规格：PVC-DN25
3，敷设方式：明配
	m
	100

	94
	配管
	配管
1、名称：电线管
2、规格：PE-DN32
3，敷设方式：埋地
	m
	50

	95
	配管VG50
	配管
1、名称：电线管
2、规格：VG50
3、敷设方式：埋地
	m
	20

	96
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：开挖  回填
2、挖土深度：按设计，最终以现场开挖具体情况结算
3、挖土形式：自行考虑
4、其他：运距自行考虑
	m3
	20

	（二）
	其他
	
	

	97
	灯具校正
	灯具校正
灯具校正包括；庭院灯，立柱灯，草坪灯，立杆投光灯。   
做法；倾斜的校正，铁片，校正。
	套
	70

	98
	灯杆包封
	1、庭院灯、草坪灯外露法兰水泥砂浆包封
	套
	70

	99
	灯具、管线固定
	1、脱落垂荡灯具、管线具固定
	处
	130

	100
	故障处理
	线路检查
线路检查：包括；控制线路故障。做法；找到故障点，并处理好故障，（维修工作，综合考虑）
	次
	100

	101
	游园亮化设施巡查
	1、室外亮化照明巡查配套设施日常巡查
2、配备巡查专用车辆及人员
3、巡查人员配置：不低于电工1名、普工1名
4、车辆配置：巡修车不低于1辆
5、设备巡查频率：不低于7天巡查1次，白天
6、巡查亮化设施，晚上亮灯巡查（3天/1次）。
	台班
	122




第四部分． 合 同
发包人（全称）：           （以下简称“甲方”）
承包人（全称）：           （以下简称“乙方”）
受甲方委托，乙方承包2026—2027年梁溪区区管亮化设施管养服务项目，根据《中华人民共和国民法典》，为明确双方权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 项目概况
1、项目名称：2026—2027年梁溪区区管亮化设施管养服务项目
2、服务地点：采购人指定地点
3、质量要求：合格
第二条 服务内容
一、维护范围
（1） 区管火树银花养护。涉及点位：南长街（永乐路－朝阳广场）、永乐路（通阳路－向阳路）、崇宁路（中山路－解放东路）、县前街（解放东路－解放南路）、书院弄（中山路－解放北路）、解放北路（中山路－书院弄）（茂业门口）、中山路（解放北路－凤吟路）、道长巷、健康路（解放南路－学前路）（人民路－复兴路）、解放西路（天成巷－中山路）、惠勤路（锡沪西路－兴昌路）、复兴路（解放路西路－中山路）等12条主要道路。
（2） 区管楼宇亮化养护。涉及点位：北大街街道、沿河人家、奢季酒店、禾嘉苑、无锡防汛工程管理处、银仁大厦、西河苑、明珠广场、崇宁路总工会、崇宁路检查服务中心、小娄巷横街东区18号楼、残疾评定委员会、惠巷苏家弄牌楼王选陈列馆、东林书院、考试院、健康路阿福楼、健康路中国银行、易建联网大楼、前西溪汉庭酒店、迎溪桥小区24号楼（永安保险）、文渊坊1-4#楼、小你虹桥、钱钟书的猫、新鼎球大厦、国税局、佳福大厦、实验幼儿园创意围墙、文渊坊街、惠巷庭院灯、后西溪景观、前西溪景观牌坊、新生路景观、学前路景观、健康路景观（复兴路－人民路）（学前街－解放南路）、复兴路景观（解放环路－中山路）、街角公园1#健康路与复兴路、街角公园2#健康路与人民路交叉口、街角公园4#健康路与解放环路交叉口、街角公园5#解放路与学前路交叉口、街角公园7#学前路顾毓琇纪念馆、街角公园8#（清风园）解放南路与通扬北路交叉口、街角公园9#解放南路与通扬北路交叉口、申新桥、西新桥、西水东商业街区桥3座桥梁亮化等44处。
（三）区管游园亮化养护。涉及点位：梁溪大桥游园、南长街游园、芦庄南路街边游园、向阳花谷游园、金城桥南匝道游园、碧玺游园、锡钢公园、永乐路小游园、七巧公园、东林古运河小学游园、东宝康园游园、通虹路游园、白玉兰路小游园、界泾桥路游园、永丰路游园、永清游园、金城大桥桥下空间、开源大桥桥下空间、盛新大桥桥下空间、靖海公园、惠勤路游园、实验幼儿园游园、镇巷游园、中洲游园、锡兴游园、妇幼老年大学游园、圆通广场、通江小学游园、残联西侧游园、锦树里游园、基督教堂游园、庆丰园游园、丰涵游园、天河公园、流云广场、红光游园、惠钱路游园、广澄路沿河游园、沿河路游园、江尖大桥桥下空间、锡山大桥桥下空间、山北小学游园、钱皋路游园、隐秀路游园等44处游园。
二、维护内容
1、配电设施：测量电压、电流和接地电阻，更换破损、老化、存在安全隐患的配电箱（柜）、负荷开关、空气开关、控制器、断路器等配电设施，检修门锁、更换锈蚀坏损的配电箱；
2、电缆线路：日常线路巡查，更换破损、老化、存在安全隐患的电线、电缆、井框、井盖，处理线路缺陷；
3、灯具：日常巡视检修，更换损坏、老化、存在安全隐患的LED轮廓灯、LED点光源、LED洗墙灯、投光灯等各类灯具；
4、每年组织不低于1次的对所有亮化设施接地电阻等数据测试工作，并建立书面、电子版台账，对测试数据进行分析；
5、每年组织不少于1次对所有配电箱（柜）、各转接箱以及各灯灯具的清洁工作，并做到清洁效果良好。
6、养护作业应确保原节能模式正常运行，线路的功率因数不低于0.85；
7、要建立系统资料、管理档案（含电子文档）；
8、做好亮化设施防盗管理和因各类事故引起的抢修、报修的处理工作；
9、配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光、领导交办事宜的处理工作；
10、其他采购方要求实施的工作。
三、维护要求
1、中标供应商必须按照维护区域建立维护项目点，明确项目部负责人。项目部负责人及其他人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，须报采购人同意。
2、中标供应商应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。中标人应于每月25日前上报次月维护计划。
3、中标供应商应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。
4、中标供应商应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报区城管局。
5、中标供应商应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月3日前上报上月维护资料台账）。台账具体内容包括：
（1）月度维护作业计划：指经区城管局批准实施的计划。
（2）月度维护技术文件：指中标供应商实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。
（3）月度巡查巡修台账：指中标供应商巡查以及维修结果的台账。
（4）月度安全工作台账：中标供应商自行开展的安全检查、教育、考核等台账。
6、中标供应商对城市亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：
（1）亮灯率情况每天晚上巡查一次，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位；
（2）每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理；
（3）每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。
7、中标供应商不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告区城管局批准。
8、禁止中标供应商白天开灯巡修。确因运行故障等特殊情况需在白天送电抢修的，必须事先书面报告区城管局批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。
9、中标供应商应严格执行社会承诺制度，一般故障确保12小时内修复，复杂故障确保24小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出申请并经采购人同意。
10、涉及重大安全运行故障或突发事件，中标供应商应在接报30分钟内赶至现场组织处理。
11、中标供应商应做好安全管理工作。每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。
12、中标供应商应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标供应商应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。
13、中标供应商应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。中标供应商应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。
四、其他要求
1、中标供应商应为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。
2、维护人员在维护期间因正常维护或采购方派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故，均由中标供应商承担责任。
3、配合采购人做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。拆除后的设施按采购人的要求运至指定地点存放。
4、采购人所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料、现场实际，如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号，不得擅自更换型号，如确需使用替代材料，须经采购人认可。
5、养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。
6、必须文明施工。照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。
7、为确保服务质量，供应商应根据本项目作业要求及作业量综合考虑设置日常维护计划、重大节日、活动保障措施，应急处置方案、安全文明管理及质量保障措施、维护技术资料管理方案等。
五、保护技术资料的要求
1、不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。
2、必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。
3、在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。
六、考核要求
1、考核方式
采取随机抽查和定期检查相结合的考核方式进行。
（1）随机抽查考核：由采购人组织，每周至少一次。
（2）定期检查考核：由采购人组织，每月进行一次。
2、考核内容
（1）随机抽查考核：主要检查亮化设施亮灯率情况。
（2）定期检查考核：主要检查设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台账资料等。
3、考核评分
具体详见附件1：《无锡市梁溪区区管城市亮化设施维护管理考核细则》
4、奖惩办法
（1）月度定期检查考核得分在95分及以上的不扣当月维护经费；月度定期检查考核得分在90—94.9分的，每下降0.1分扣除当月维护经费的0.1%；90分以下的，按照90—94.9分每下降0.1分扣除当月维护经费的0.1%，90分以下每下降0.1分扣除当月维护经费的0.2%；
（2）在市级及以上部门对区局城市亮化考核中，市级每发现一处问题，在当月考核得分中扣0.5分；处理精细化管理“第三方”发现问题不及时或维修不到位的，每一个扣0.2分；
（3）在市级及以上部门对区局城市亮化考核中，名次排名第一当月考核得分中加3分，第二名加2分；排名倒数第二扣2分，排名倒数第一扣3分，其余排名不加不减分。受到区级表彰当月考核得分中加3分，受到市级及以上表彰加5分；受到区级通报批评当月考核中扣3分，受到市级及以上通报批评扣5分。
（4）由于养护维修或处置不到位发生财产损失100000元以下或人员受伤事故，在考评中额外按20000元/次扣除养护经费；发生100000元以上财产损失或人员轻伤及以上事故，按50000元/次扣除养护经费；发生人员死亡事故的，按100000元扣除养护经费并解除其养护合同。
第三条 项目履行期限
项目期限：项目整体养护期一年（    年 月 日至 年 月  日）
第四条 项目费用与付款方式
合同总金额：
小写：         元，大写：          。
合同金额组成
1.区管火树银花养护金额：
小写：         元，大写：          。
2.区管楼宇亮化养护金额：
小写：         元，大写：          。
3.区管游园亮化养护金额：
小写：         元，大写：          。
1.本项目总报价应包括完成该项目所需的一切费用,包括但不限于人员费用(工资、福利、培训、社会保险、人身意外伤害险、服装费、高温费、劳保用品费等)、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、车辆的费用(保养、维修、油料费、车辆保险费)、突击费用(临时加班加点产生的费用)、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等)、责任等各项应有费用并同时包括采购人常规及临时的年度重大活动保障的服务经费。
2.本项目采用固定单价按实结算，细目报价表中各子项的单价，由投标供应商自行进行市场调查后决定报价，但各投标供应商应合理考虑在养护期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时将不作调整。清单中未列明但在实际养护中产生的清单单价由审计部门按照市场价审定，按实结算。
3.供应商应在整个养护期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险，办理保险的一切费用均由供应商承担，并已包括在报价中。
4、支付方式：甲方按月考核，考核情况作为审计资料一并送审；服务期满半年，甲方支付乙方合同价的30%进度款；合同期满，经履约验收合格且审计后，按审定价一次性付清尾款（提供发票结算费用，提供发票后15日内付清）。
5、审计结算方式：
如果经审计后的审计核减率低于5%（含5%），则审计费用由建设单位承担；如果经审计后的审计核减率在5%—8%（含8%）之间，则由施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率超过8%，则由施工单位承担全部审计费用。如果经审计后的审计核减率在 15%（含15%）—20%之间，施工单位将工程审定金额的1%作为让利；如果经审计后的审计核减率大于20%（含20%）的，施工单位将工程审定金额的2%作为让利。
第五条 甲方工作
1、甲方对乙方作业实施监督管理，并有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款。
2、甲方按照本合同规定的服务范围对乙方的工作进行定期或不定期的检查或抽查。
3、甲方遇到大型活动和事故等需乙方配合的，至少提前12小时告知乙方。
4、甲方有权对乙方派遣人员进行监督、检查、考核和具体指导，有权要求调换不适合的工作人员，甲方要求退回或调换的工作人员，乙方应在接到书面通知之日起 10 天内予以调换合格人员。
5、有权监督乙方安全服务质量，发现问题及时告知乙方并限期处理，逾期仍未处理的甲方有权处罚50-100元/次。
6、有权制定相应的管理措施、考核细则等，以保证乙方按照合同及其他双方议定要求进行养护。
7、有权按合同约定及相关处罚条款定期对乙方及乙方的工作人员进行奖罚。
8、如甲方抽查到乙方人员有缺岗现象或车辆设备配备不到位情况的，甲方有权扣除乙方服务费用，每发现一次扣款2000元。
9、按照本合同相关条款内容向乙方如期支付服务费。
10、法规、政策规定的甲方其他权利义务。
第六条 乙方工作
1、乙方应在本合同签订后10天内提供有关保险手续证明文件。
2、乙方应严格按照本合同相关条款的规定和甲方要求提供服务，并接受甲方的监督、检查。
3、乙方必须按合同规定，提供施工作业所需之设备、工具及器材。
4、乙方应加强对其作业人员的安全生产教育培训，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由乙方负责作业范围内的一切安全防护措施，并承担作业范围内的一切安全责任，甲方不承担任何责任。 
5、乙方应按照本合同规定的服务范围配备作业人员，如因乙方安排等原因而导致人员缺额的，乙方必须自行调整补足。
6、乙方须为作业人员购买保险，如果乙方人员在维修过程中发生意外，或因维护不到位、产品质量不过关等造成安全事故，产生人员伤亡或财产损失的，一律由乙方负责赔偿和善后工作，甲方不承担任何责任，并且安全事故如果对甲方造成财产损失或人员伤亡的，乙方必须赔偿甲方并承担法律责任。
7、乙方在作业过程中，必须确保按规定、按时支付员工工资。如因乙方拖欠员工工资而发生上诉、上访等情况，一律与甲方无关。
8、乙方不得将合同的全部或部分项目转包、分包给其他公司或个人，否则甲方有权单方面解除合同。
9、自甲乙双方合同签订之日起，如果乙方未及时响应甲方，或者以各种理由推脱，对甲方工作造成较大影响的，甲方有权单方面解除合同，同时有权在今后的招标活动中将乙方排除在外。
10、如在合同期内，由于乙方原因，导致发生安全事故，导致不良影响的，甲方有权单方面解除合同。
11、乙方在确保安全的前提下应尽量提高工作效率，能使用机械的应尽量使用机械，能多人同时作业的应加强配合，加快进度。如发生明显的人为工作效率低下的情况，计算一次违约。
12、所有车辆及人员离开服务现场必须清洗干净，因未清洗造成服务范围内场地、外围道路污染的清洁费及因污染环境被罚款的所有费用由乙方自行支付。
第七条 违约责任
1、自甲乙双方合同签订之日起，如果乙方未及时响应甲方，甲方有权根据乙方违约对甲方造成的影响对乙方罚款，第一次扣除1000至3000元；第二次扣除4000元至6000元并对乙方进行书面警告；第三次扣除8000元至10000元，同时甲方有权单方面解除合同。
2、因乙方发生状况使合同不能履行，应至少提前30天通知甲方，且甲方有权追究乙方的违约责任。
3、乙方不能达到合同要求的作业服务标准和有关技术规范标准，乙方需赔偿因违约给甲方造成的损失。
4、由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
5、乙方在作业期间应设立明显警示标志，如有必要，须在该处范围设置安全围栏，如因乙方原因造成任何人员伤亡或财物损失的，责任由乙方承担。乙方应文明施工，由乙方负责施工范围内的一切安全防护措施，承担施工范围内的一切安全责任，并接受甲方及有关部门的监督。
第八条 合同争议解决途径
甲乙双方在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，可按下列第 2种方式解决。
1.提交无锡市仲裁委员会仲裁。
2.依法向梁溪区人民法院提起诉讼。
第九条 乙方派驻的项目经理及甲方代表
姓名：          职务：              联系电话：       
甲方代表：      联系电话：     
第十条 附则
1.本合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害（台风、洪水、地震等）造成的经济损失双方应相互体谅，共同协商解决。
2.合同备案：
合同一式五份，甲乙双方各执两份，代理机构一份。
3.合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章并经见证后生效。

（以下为签字页，无正文）


甲        方：（公章）	                 乙        方：（公章）
地址：                                   地址：
法定代表人或委托代理人：（签字）         法定代表人或委托代理人：（签字）
电话：	                                   电话：
传真：	                                   传真：
开户银行：	                            开户银行：
账号：                                  	账号：
    年   月   日                             年   月   日
 

见证方（盖章）：                                   
日期：      年    月    日	









第五部分．附件（投标文件格式）
                公开招标
投标文件







采购编号：                                              
项目名称：       	  		                            
投标供应商：             	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日
（一）投标函（格式）
投标函
致： 中企华建友工程管理有限公司
一、我们收到贵方采购编号         采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次              （项目名称）              的投标。
二、我方愿意提供 中企华建友工程管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我方认为贵单位有权决定中标者。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户银行：                          开户行账号：
（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：
 


 中企华建友工程管理有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司愿针对本项目（项目名称：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。




                                  投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                   年     月     日














（三） 法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书

采购编号：
    
 中企华建友工程管理有限公司：
        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业
法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         电话：         
                         投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日  期：    年     月     日
	

法定代表人身份证扫描件
（正面）
	
	

法定代表人身份证扫描件
（反面）



	

被授权代表身份证扫描件
（正面）
	
	

被授权代表身份证扫描件
（反面）


法定代表人亲自参加投标的需提供：
法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										

单位性质：										

地址：									

成立时间：年月日

经营期限：		

姓名：  性别：  年龄：   职务：		

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖公章）
日期：  年  月  日
	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）






（四）开标一览表（格式）

开标一览表
 项目编号：  
	项目名称
	投标总报价（小写）

	
	

	投标总报价（大写）：　　　



投标人公章（电子签章）：
注：投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”）。







（五）分项报价表（格式）
2026—2027年梁溪区区管亮化设施管养服务分项报价表
	序号
	分项名称
	分项报价（元）

	一
	区管火树银花维护
	

	二
	区管楼宇亮化养护
	

	三
	区管游园亮化养护
	

	
	合计
	



一、区管火树银花维护
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）

	（一）
	灯具及配电设施维护部分
	
	
	
	

	
	南长街（永乐路－朝阳广场）
	
	
	
	

	1
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	2
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	190
	
	

	3
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	16
	
	

	4
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠500mm
3、功率：15W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	55
	
	

	5
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	m
	4950
	
	

	6
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件、附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	4
	
	

	7
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1
	
	

	
	永乐路（通阳路-向阳路）
	
	
	
	

	8
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	107
	
	

	9
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	3
	
	

	10
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1
	
	

	
	崇宁路（中山路－解放东路）
	
	
	
	

	11
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5. 工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	74
	
	

	12
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	3
	
	

	13
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1
	
	

	
	县前街（解放东路－解放南路）
	
	
	
	

	14
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5. 工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4
	
	

	15
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5. 工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	22
	
	

	16
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5. 工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	157
	
	

	17
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	4
	
	

	18
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	2
	
	

	
	书院弄（中山路－解放北路）
	
	
	
	

	19
	许愿环
	1、名称：120cm许愿环养护
2、功率：40W Φ1200
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	7
	
	

	20
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1
	
	

	21
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱，750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1
	
	

	
	解放北路（中山路－书院弄）
	
	
	
	

	22
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	16
	
	

	23
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	24
	
	

	24
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	m
	450
	
	

	25
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1
	
	

	
	中山路（解放北路-凤吟路）
	
	
	
	

	26
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	106
	
	

	27
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	277
	
	

	28
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	22
	
	

	29
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠500mm
3、功率：15W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	65
	
	

	30
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	m
	7740
	
	

	31
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	8
	
	

	32
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱、750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	2
	
	

	
	道长巷
	
	
	
	

	33
	LED五角星灯
	1、名称：LED五角星灯
2、尺寸：20
3、功率：0.5W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	11
	
	

	34
	LED雪花灯
	1、名称：LED雪花灯
2、尺寸：20
3、功率：0.5W
4、色温：5000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	10
	
	

	35
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1
	
	

	36
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱、750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	1
	
	

	
	健康路（解放南路-学前路）
	
	
	
	

	37
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4
	
	

	38
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	30
	
	

	39
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	9
	
	

	40
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1
	
	

	
	健康路（人民路－复兴路）
	
	
	
	

	41
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠200mm
3、功率：5W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6
	
	

	42
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	40
	
	

	43
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	11
	
	

	44
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	1
	
	

	
	解放西路（天成巷－中山路）、解放北路（茂业门口）、惠勤路（锡沪西路－兴昌路）
	
	
	
	

	45
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠300mm
3、功率：6W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	31
	
	

	46
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠400mm
3、功率：8W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	47
	
	

	47
	藤球灯
	1、名称：藤球灯
2、尺寸：￠500mm
3、功率：15W
4、色温：3000K
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	8
	
	

	48
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	m
	2690
	
	

	49
	LED投光灯
	1、名称：LED投光灯
2、功率：24W
3、色温：3000K
4、产品电压：AC220V
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	50
	LED投光灯
	1、名称：LED投光灯
2、功率：48W
3、色温：3000K
4、产品电压：AC220V
5、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	51
	埋地LED洗墙灯
	1、名称：LED埋地洗墙灯
2、功率：18W
3、色温：3000K
4、产品电压：AC220V
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	52
	装饰灯
	1、名称：LED插地蒲公英
2、尺寸：20CM
3、功率：3W
4、色温：暖白光
5、产品电压：DC24V
5、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个
	33
	
	

	53
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	4
	
	

	54
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：落地配电箱、750*500*280MM（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封、定期清洁、检测
	台
	4
	
	

	
	复兴路（解放环路－中山路）
	
	
	
	

	55
	挂树灯
	1、名称：挂树灯
2、规格：亚克力材质 24V
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	67
	
	

	56
	满天星灯串
	1、名称：LED满天星灯串
2、尺寸：10米100灯
3、功率：10W
4、色温：3000K
5、产品电压：DC24V
6、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	m
	1310
	
	

	57
	开关电源
	1、名称：开关电源  
2、型号：AC220/DC24V 400W 
3、挂树安装
4、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	3
	
	

	58
	接线箱
	1、开关电源箱
2、规格：250*200*180mm
3、挂树安装
4、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	2
	
	

	（二）
	配管、配线、巡查部分
	
	
	
	

	59
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关三极
2、规格：60A
3、拆除物品自行处理
	个
	1
	
	

	60
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：50A
3、拆除物品自行处理
	台
	1
	
	

	61
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：40A以下
3、拆除物品自行处理
	台
	1
	
	

	62
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关
2、规格：3P，63A
3、拆除物品自行处理
	个
	3
	
	

	63
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：32A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	20
	
	

	64
	播控设备安装、调试
	1、时钟控制器
2、时钟控制器，规格：KG316T
3、拆除物品自行处理
	台
	3
	
	

	65
	配管
	1、配管维护树藤管
2、老化管线拆除，更换直径25mm以内
	m
	150
	
	

	66
	配管
	1、配管维护PE32
2、老化管线拆除，更换直径32mm以内
	m
	50
	
	

	67
	配线
	1、配线更换
2、规格：RVV2*1
	m
	800
	
	

	68
	配线
	1、配线更换
2、规格：RVV3*2.5
	m
	130
	
	

	69
	电力电缆
	1、更换3*4铜芯电缆
	m
	120
	
	

	70
	电力电缆
	1、名称：更换5*6铜芯电缆
	m
	100
	
	

	71
	电力电缆
	1、名称：更换5*10铜芯电缆
	m
	10
	
	

	72
	灯具、管线固定
	1、脱落灯具、管线固定
	处
	81
	
	

	73
	故障处理
	1、线路故障处理
	处
	40
	
	

	74
	道路巡视检查 车行道 单程范围内
	1、维护巡查
2、人员配置：电工2名
3、车辆配置：巡修车1辆
4、巡查频率：2天巡查1次，白天
5、巡查亮化设施，晚上亮灯巡查。
	天
	182
	
	

	75
	施工超高增加费
	机械增加
	项
	1
	
	

	
	合计
	元
	
	
	




二、区管楼宇亮化养护
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）

	（一）
	灯具及配电设施维护部分
	
	
	
	

	1
	轮廓灯
	1、名称：轮廓灯
2、规格：3000K、DC24V、4W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	33
	
	

	2
	轮廓灯
	1、名称：轮廓灯
2、规格：3000K、DC24V、6W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	52
	
	

	3
	轮廓灯
	1、名称：轮廓灯
2、规格：3000K、DC24V、12W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	368
	
	

	4
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、3W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	388
	
	

	5
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、5W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	83
	
	

	6
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、6W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4
	
	

	7
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、8W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	12
	
	

	8
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2700K、DC24V、8W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	12
	
	

	9
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2200—3000K、DC24V、9W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	134
	
	

	10
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、10W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	45
	
	

	11
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2700K、DC24V、10W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	96
	
	

	12
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、12W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3
	
	

	13
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2700K、DC24V、12W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	52
	
	

	14
	洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、18W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	27
	
	

	15
	RGB洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：2700K、DC24V、18W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	16
	
	

	16
	RGB洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、24W DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	172
	
	

	17
	RGB洗墙灯
	1、名称：洗墙灯
2、规格：3000K、DC24V、24W DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	61
	
	

	18
	RGB点光源
	1、名称：点光源
2、规格：3000K、DC24V、2W DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	53
	
	

	19
	点光源
	1、名称：点光源
2、规格：3000K、DC24V、5W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	131
	
	

	20
	射灯
	1、名称：射灯
2、规格：3000K、DC24V、9W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6
	
	

	21
	壁灯
	1、名称：壁灯
2、规格：3000K、DC24V、5W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	15
	
	

	22
	十字壁灯
	1、名称：十字壁灯
2、规格：3000K、DC24V、4W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	9
	
	

	23
	瓦楞灯
	1、名称：瓦楞灯
2、规格：3000K、DC24V、4W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	22
	
	

	24
	瓦楞灯
	1、名称：瓦楞灯
2、规格：3000K、DC24V、6W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	35
	
	

	25
	瓦楞灯
	1、名称：瓦楞灯
2、规格：3000K、DC24V、11W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	64
	
	

	26
	星光灯
	1、名称：星光灯
2,规格：1W LED，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	3
	
	

	27
	扶手灯
	1、名称：扶手灯
2、规格：3000K、DC24V、12W（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	14
	
	

	28
	LED灯串
	1、名称：LED灯串
2、规格：0.05W/灯珠（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	m2
	8
	
	

	29
	定制灯笼
	1、名称：定制仿古灯笼
2、规格：LED，30W，120，4000K，AC220V（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	30
	鱼壁灯
	1、名称：定制鱼壁灯养护
2、规格：0.4W/组 100组/平方米
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	m2
	1
	
	

	31
	水草灯A
	1、名称：定制水草灯A养护
2、规格：RGB、2.5M、DC24V、60W
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	9
	
	

	32
	水草灯B
	1、名称：定制水草灯B养护
2、规格：RGB、1.5M、DC24V、20W
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6
	
	

	33
	水草灯C
	1、名称：定制水草灯C养护
2、规格：RGB、0.5M、DC24V、8W
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	12
	
	

	34
	发光字
	1、名称：定制发光艺术字
2、规格：复兴路EAT，亚克力发光字，600W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	组
	15
	
	

	35
	仿生球灯
	1、名称：仿生球灯
2、规格：LED，5W，360，2700K，DC24V（以实际现场为准）
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	6
	
	

	36
	蒲公英小品
	普通灯具
1、名称：蒲公英小品
2、规格：10只/套 12V（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	37
	大型蒲公英小品
	1、名称：大型蒲公英小品
2、规格：LED, 45W，360 ° , RGBW(W=4000k)，
AC220V，DMX512 控制(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	组
	1
	
	

	38
	大型蒲公英小品
	1、名称：大型蒲公英小品
2、规格：LED, 65W，360 ° , RGBW(W=4000k)，
AC220V，DMX512 控制(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	组
	1
	
	

	39
	大型蒲公英小品
	1、名称：大型蒲公英小品
2、规格：LED, 80W，360 ° , RGBW(W=4000k)，
AC220V，DMX512 控制(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	组
	1
	
	

	40
	灯带维护更换
	装饰灯
1、名称：灯带
2、规格：LED, 12W，120°, 3000K，DC24V，DMX512（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	63
	
	

	41
	光影球灯
	1、名称：光影球灯
2、规格：LED, 10+10W，360°, 3000K，AC220，DMX512控制(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	1
	
	

	42
	萤火虫灯
	1、名称：萤火虫灯
2、规格：LED, 10W，360°, 黄绿色，AC220V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	43
	蝴蝶橱窗装置
	1、名称：LED透明网格屏
2. 灯光装置小品（城市橱窗－透明屏）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	平方米
	1
	
	

	44
	LED显示屏
	1、名称：LED显示屏
2、规格：LED, 0.72W，120°, 3000K，DC12V, 250*250mm（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	块
	60
	
	

	45
	视频处理器
	1、名称：视频处理器
2、规格：X2S（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	台
	1
	
	

	46
	软件制作录制
	1、显示器画面制作
	次
	1
	
	

	47
	大屏控制主机系统调试
	1、 LED显示屏维修调试
	台
	2
	
	

	48
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED, 3W，30°, 3000K，DC24V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	417
	
	

	49
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED, 8W，30°, 3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	207
	
	

	50
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED, 12W，30°, 3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	51
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED,18W，30°，3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	8
	
	

	52
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED,24W，30°，3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6
	
	

	53
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED,60W，30°，3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	54
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED,72W，30°，3000K，DC24V，（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	10
	
	

	55
	LED投光灯
	1、名称：投光灯
2、LED, 180W，30°，2700K，DC24V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	7
	
	

	56
	图案投影灯
	1、名称：图案投影灯
2、LED, 100W，20°-70°，8000K，AC220（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	57
	LED照树灯
	1、名称：照树灯
2、LED, 55W，30°，RGBW(W=3000K)，AC220V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	94
	
	

	58
	LED照树灯
	1、名称：照树灯
2、LED, 95W，30°，RGBW(W=3000K)，AC220V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	117
	
	

	59
	水纹灯
	1、名称：水纹灯
2、80W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	60
	水纹灯
	1、名称：水纹灯
2、350W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	61
	草坪灯
	1、名称：草坪灯
2、LED, 12W，360°，RGBW(3000K)，AC220V，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	62
	庭院灯灯具维护更换
	一般路灯
1、名称：庭院灯具
2、规格：3.5 米 50W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	63
	庭院灯灯杆
	一般路灯
1、名称：庭院灯杆
2、规格：3.5 米 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	64
	功能照明灯具光源更换
	1、灯具光源更换
2、包含庭院灯、景观灯
3、功率LED 50W以内模组更换
	套
	8
	
	

	65
	草坪灯具光源更换
	1、草坪灯具光源更换
3、功率LED 20W以内模组更换
	套
	5
	
	

	66
	开关电源
	1、名称：开关电源
2、规格：RSP-400-24（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	50
	
	

	67
	开关电源
	1、名称：开关电源
2、规格：DC24V、350W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	48
	
	

	68
	接线箱
	1、名称：接线箱
2、规格：304不锈钢，145*290*45mm，IP55（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	17
	
	

	69
	设备防护箱
	1、名称：设备防护箱
2、规格：304不锈钢，600*750*200*0.8mm，更换（不含元器件）IP55（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	个
	2
	
	

	70
	控制箱养护
	1、名称：控制箱养护
2、规格：650*900*250mm（H*W*D），室外型，304不锈钢材质，配排插，可放置4套分控器（以实际现场为准）
3、工作内容：基础包封，定期清洁、检测
	台
	37
	
	

	71
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：悬挂配电箱、750*500*280mm（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封，定期清洁、检测
	台
	15
	
	

	72
	落地配电箱养护
	1、名称：落地配电箱养护
2、规格：1600*1000*500mm（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封，定期清洁、检测、防护围栏定期防腐
	台
	55
	
	

	73
	机柜养护
	1、名称：机柜养护
2、规格：1200*600*800mm（H*W*D）*1.2mm,室外型，304不锈钢材质，配空调、排插（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封，定期清洁、检测、防护围栏定期防腐
	台
	4
	
	

	74
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关三极
2、规格：60—100A
3、拆除物品自行处理
	个
	5
	
	

	75
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：60A
3、拆除物品自行处理
	台
	4
	
	

	76
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：40A以下
3、拆除物品自行处理
	台
	45
	
	

	77
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关
2、规格：3P ，63A
3、拆除物品自行处理
	个
	45
	
	

	78
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：32A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	90
	
	

	79
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：63A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	45
	
	

	80
	播控设备安装、调试
	1、时钟控制器，2. 时钟控制器，规格：KG316T
3、拆除物品自行处理
	台
	15
	
	

	81
	控制设备
	控制器
1、名称：控制器
2、规格：主控器，ZB-C240B
3、拆除物品自行处理
	台
	2
	
	

	82
	控制设备
	配电箱
1、名称：控制器
2、规格：分控器，ZB-C240B
3、拆除物品自行处理
	台
	3
	
	

	83
	双绞线缆
	1、名称：网线
2、规格：超五类网线
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	780
	
	

	84
	配线
	1、名称：配线
2、规格：RVV-3*2.5
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	678
	
	

	85
	配线
	1、名称：配线
2、规格：ZR-RVV2*4
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	223
	
	

	86
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-3*4
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	417
	
	

	87
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：ZC-BVR-3*6
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	400
	
	

	88
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*4
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	480
	
	

	89
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*6
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	18
	
	

	90
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：VV-5*10
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5
	
	

	91
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*16
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5
	
	

	92
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：VV-5*25
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5
	
	

	93
	灯具挡板
	1. 铝合金材质，80*80*1.2
2. 更换损坏、变形、垂荡挡板，维修率2%
	m
	100
	
	

	94
	手孔井（含开挖、回填）
	1、树脂井
2、规格尺寸：400*500
3、盖板材质树脂
	座
	1
	
	

	95
	铝合金线槽
	1、名称：铝合金线槽
2、规格：40*20mm
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	150
	
	

	96
	配管
	配管
1、名称：电线管（含支架）
2、规格：PVC-DN25
3、敷设方式：明配
	m
	300
	
	

	97
	灯具校正
	灯具校正包括：庭院灯、立柱灯、草坪灯、立杆投光灯 
做法：倾斜的垫校正铁片，校正
	套
	1
	
	

	98
	灯杆包封
	1、庭院灯、草坪灯外露法兰水泥砂浆包封
	套
	1
	
	

	99
	灯具、管线固定
	1、脱落垂荡灯具、管线灯具固定
	处
	200
	
	

	100
	故障处理
	线路检查：包括控制线路故障
做法：找到故障点，并处理好故障（维修工程，综合考虑）
	次
	110
	
	

	（二）
	维护巡查 巡查
	
	1
	
	

	101
	维护范围内巡查
	1、室外亮化照明巡查
2、配备巡查专用车辆及人员
	天
	365
	
	

	102
	施工超高增加费
	超高楼层施工人工，机械增加
	项
	1
	
	

	
	
	合计
	元
	
	
	




三、区管游园亮化养护
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）

	（一）
	灯具、管线、配电设施部分维护
	
	
	
	

	1
	庭院灯灯具维护更换
	一般路灯
1、名称：庭院灯具
2、规格：3.5 米 50W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	20
	
	

	2
	高杆灯具更换
	一般路灯
1、名称：高杆多头灯具
2、规格：50W以内（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3
	
	

	3
	庭院灯灯杆
	一般路灯
1、名称：庭院灯杆
2、规格：3.5 米 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	4
	景观灯柱维护更换
	一般路灯
1、名称：景观灯柱
2、规格：4 米 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	5
	立杆灯维护更换
	一般路灯
1、名称：高杆多头灯杆
2、规格：4-6 米 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	6
	草坪灯维护更换
	装饰灯
1、名称：草坪灯
2、规格：整灯（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	5
	
	

	7
	功能照明灯具光源更换
	1、灯具光源更换
2、包含庭院灯、景观灯
3、功率LED 50W以内模组更换
	套
	119
	
	

	8
	草坪灯具光源更换
	1、草坪灯具光源更换
3.、功率LED 20W以内模组更换
	套
	45
	
	

	9
	装饰灯具外壳 PC 罩子
	普通灯具
1、名称：定制外壳 PC 罩子
2、规格：庭院灯、景观灯、草坪灯（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	66
	
	

	10
	单色线条灯维护更换
	荧光灯
1、名称：单色线条灯
2、规格：挤压铝灯体 表面阳极氧化处理 12W 5000～6500K 1000MM IP65（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	34
	
	

	11
	单色洗墙灯维护更换
	荧光灯
1、名称：单色洗墙灯
2、规格：挤压铝灯体 表面阳极氧化处理 18W 3000K～5000K 1000MM IP65（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	13
	
	

	12
	单色洗墙灯维护更换
	荧光灯
1、名称：单色洗墙灯
2、规格：挤压铝灯体 表面阳极氧化处理 24W 3000K～5000K 1000MM IP65（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	7
	
	

	13
	LED 点光源
	装饰灯
1、名称：LED 点光源
2、规格：2W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	93
	
	

	14
	LED 点光源
	装饰灯
1、名称：LED 点光源
2、规格：2W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	15
	
	

	15
	LED 点光源
	装饰灯
1、名称：LED 点光源
2、规格：3W、DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	636
	
	

	16
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED6W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	17
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED9W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	18
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED10W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	19
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED12W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	20
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED15W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	17
	
	

	21
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED18W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	22
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED20W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4
	
	

	23
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED24W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	25
	
	

	24
	射树灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED36W，3000K压铸铝灯体 表面抗氧化涂层处理 （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3
	
	

	25
	筒灯
	工厂灯
1、名称：筒灯
2、规格：LED5W，3000K （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	26
	筒灯
	工厂灯
1、名称：筒灯
2、规格：LED6W，3000K （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	4
	
	

	27
	筒灯
	工厂灯
1、名称：筒灯
2、规格：LED18W，3000K （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	8
	
	

	28
	双向筒灯
	工厂灯
1、名称：双向筒灯
2、规格：LED10W，3000K （以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	29
	壁灯
	1、名称：壁灯
2、规格：LED12W，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	30
	壁灯
	1、名称：壁灯
2、规格：LED18W，RGB（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	31
	壁灯
	1、名称：壁灯
2、规格：LED20W，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	32
	单色照树灯维护更换
	工厂灯
1、名称：单色照树灯
2、规格：LED36W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	33
	投光灯维护更换
	工厂灯
1、名称：投光灯
2、规格：LED12W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	34
	投光灯维护更换
	工厂灯
1、名称：投光灯
2、规格：LED24W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	5
	
	

	35
	投光灯维护更换
	工厂灯
1、名称：投光灯
2、规格：LED36W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	36
	投光灯维护更换
	工厂灯
1、名称：投光灯
2、规格：LED50W，（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	37
	灯带维护更换
	装饰灯
1、名称：灯带
2、规格：12W 3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	732
	
	

	38
	灯带维护更换
	装饰灯
1、名称：全彩柔性灯带
2、规格：14W 3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	50
	
	

	39
	鸟巢灯维护更换
	工厂灯
1、名称：鸟巢灯
2、规格：LED36W3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	40
	鸟巢灯维护更换
	工厂灯
1、名称：鸟巢灯
2、规格：LED55W,RGB（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	13
	
	

	41
	发光字
	1、名称：发光艺术字
2、规格：30*30-80*80cm（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	组
	15
	
	

	42
	灯箱
	1、名称：艺术景观灯箱
2、规格：80*80*80cm（以实际现场为准）
3、工作内容，更换（包括支架，紧固件等附件，辅件，配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	43
	芦苇灯
	普通灯具
1、名称：造型装饰灯（芦苇灯）
2、规格：30W LED（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	44
	地埋灯
	1、名称：地埋灯
2、规格：0.5W LED(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	16
	
	

	45
	地埋灯
	1、名称：地埋灯
2、规格：12W LED(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	1
	
	

	46
	地埋灯
	1、名称：船型小景地埋灯
2、规格：40W LED，RGB(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	6
	
	

	47
	地埋灯
	1、名称：地埋灯
2、规格：40W LED，RGB(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	3
	
	

	48
	地埋灯
	1、名称：地埋灯
2、规格：40W LED，3000K(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	4
	
	

	49
	星点灯
	1、名称：星点灯
2、规格：2W LED，3000K(以实际现场为准)
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	2
	
	

	50
	仿古挂灯
	1、名称：仿古挂灯
2、规格：LED30W，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	51
	蘑菇灯
	装饰灯
1、名称：蘑菇灯
2、规格：LED30W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3
	
	

	52
	投光灯
	工厂灯
1、名称：驿站炫彩染色灯
2、规格：RGB40W，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	53
	投光灯
	工厂灯
1、名称：驿站炫彩染色灯
2、规格：RGB90W，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	54
	定制玻璃砖灯具
	1、名称：定制炫彩可调控玻璃砖
2、规格：RGB10W，DMX512控制（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	98
	
	

	55
	蝴蝶灯
	装饰灯
1、名称：蝴蝶造型灯
2、规格：LED10W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	2
	
	

	56
	地埋灯
	1、名称：艺术地景灯
2、规格：55W LED（以实际现场为准）
3、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	套
	1
	
	

	57
	灭蚊灯
	装饰灯
1、名称：灭蚊灯
2、规格：LED10W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3
	
	

	58
	插地灯
	工厂灯
1、名称：单色射树灯
2、规格：LED15W，3000K
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	9
	
	

	59
	侧壁灯维护更换
	装饰灯
1、名称：台阶灯
2、规格：LED3W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	3
	
	

	60
	投影灯（单功能）
	工厂灯
1、名称：投影灯（单功能）
2、规格：55W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	5
	
	

	61
	球场灯
	一般路灯
1、名称：球场灯
2、规格：LED200W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	62
	LED球泡灯
	装饰灯
1、名称：LED球泡灯
2、规格：LED3W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	6
	
	

	63
	圆盘灯
	1、名称：LED圆盘灯
2、规格：LED8W，3000K（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理）
	套
	1
	
	

	64
	背景墙
	1、定制背景墙灯具
2、功率约4000W
3、内置发光LED模组
4、工作内容：更换(包括支架、紧固件等附件、辅件、配套件，拆除物品自行处理)
	项
	1
	
	

	65
	开关电源
	电源设备
1、名称：开关电源设备
2、规格：DC24V400W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	8
	
	

	66
	开关电源箱内含2只电源
	电源设备
1、名称：开关电源设备
2、规格：DC24V350W（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（拆除物品自行处理）
	个(套、台)
	42
	
	

	67
	电源箱
	1、名称：电源箱
2、规格：60×40 cm（以实际现场为准）
3、工作内容：更换（拆除物品自行处理）
	台
	5
	
	

	68
	控制箱养护
	1、名称：控制箱养护
2、规格：1000*600*300mm（以实际现场为准）
3、工作内容：基础包封，定期清洁、检测
	台
	23
	
	

	69
	配电箱养护
	1、名称：配电箱养护
2、规格：400*400*250～1600*1000*500mm（以实际现场为准）
3、工作内容：开关灯时间调整、基础包封，定期清洁、检测
	台
	82
	
	

	70
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关三极
2、规格：60—100A
3、拆除物品自行处理
	个
	5
	
	

	71
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：60A
3、拆除物品自行处理
	台
	5
	
	

	72
	接触器
	接触器
1、名称：接触器
2、规格：40A以下
3、拆除物品自行处理
	台
	30
	
	

	73
	空气开关
	控制开关
1、名称：空气开关
2、规格：3P，63A
3、拆除物品自行处理
	个
	30
	
	

	74
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：32 A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	100
	
	

	75
	控制开关
	控制开关
1、名称：单片开关
2、规格：63 A 以下
3、拆除物品自行处理
	个
	50
	
	

	76
	播控设备安装、调试
	1.时钟控制器
2、时钟控制器：规格：KG316T
3、拆除物品自行处理
	台
	15
	
	

	77
	控制设备
	控制器
1、名称：控制器
2、规格：主控器：ZB-C240B
3、拆除物品自行处理
	台
	5
	
	

	78
	控制设备
	配电箱
1、名称：控制器
2、规格：分控器,ZB-C240B
3、拆除物品自行处理
	台
	5
	
	

	79
	手孔井（含开挖、回填）
	1.树脂井
2、规格尺寸：400*500
3、盖板材质树脂
	座
	6
	
	

	80
	双绞线缆
	1、名称：网线
2、规格：超五类网线
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	200
	
	

	81
	配线
	1、名称：配线
2、规格：RVV-2*2.5
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	650
	
	

	82
	配线
	1、名称：配线
2、规格：ZR-RVV2*4
3、更换（拆除物品自行处理）
	m
	260
	
	

	83
	配线
	1、名称：配线
2、规格：RVV-3*1.5
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	260
	
	

	84
	配线
	1、名称：配线
2、规格：RVV-3*2.5
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	650
	
	

	85
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-3*4
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	260
	
	

	86
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*4
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	130
	
	

	87
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*6
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	65
	
	

	88
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：VV-5*10
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5
	
	

	89
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5*16
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5
	
	

	90
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：VV-5*25
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	5
	
	

	91
	铝合金线槽
	1、名称：铝合金线槽
2、规格：30*20mm
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	50
	
	

	92
	配管
	1、名称：金属软管
2、规格：20mm
3、更换（拆除物品自行处理)
	m
	50
	
	

	93
	配管
	配管
1、名称：电线管（含支架）
2、规格：PVC-DN25
3，敷设方式：明配
	m
	100
	
	

	94
	配管
	配管
1、名称：电线管
2、规格：PE-DN32
3，敷设方式：埋地
	m
	50
	
	

	95
	配管VG50
	配管
1、名称：电线管
2、规格：VG50
3、敷设方式：埋地
	m
	20
	
	

	96
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：开挖  回填
2、挖土深度：按设计，最终以现场开挖具体情况结算
3、挖土形式：自行考虑
4、其他：运距自行考虑
	m3
	20
	
	

	（二）
	其他
	
	
	
	

	97
	灯具校正
	灯具校正
灯具校正包括；庭院灯，立柱灯，草坪灯，立杆投光灯。   
做法；倾斜的校正，铁片，校正。
	套
	70
	
	

	98
	灯杆包封
	1、庭院灯、草坪灯外露法兰水泥砂浆包封
	套
	70
	
	

	99
	灯具、管线固定
	1、脱落垂荡灯具、管线具固定
	处
	130
	
	

	100
	故障处理
	线路检查
线路检查：包括；控制线路故障。做法；找到故障点，并处理好故障，（维修工作，综合考虑）
	次
	100
	
	

	101
	游园亮化设施巡查
	1、室外亮化照明巡查配套设施日常巡查
2、配备巡查专用车辆及人员
3、巡查人员配置：不低于电工1名、普工1名
4、车辆配置：巡修车不低于1辆
5、设备巡查频率：不低于7天巡查1次，白天
6、巡查亮化设施，晚上亮灯巡查（3天/1次）。
	台班
	122
	
	

	
	
	合计
	元
	
	
	



（六）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函
（投标供应商名称）在此承诺：
我公司(单位)愿针对此次  （项目名称）     进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。
10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。
11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。
13.我单位承诺不非法转包、分包。
14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
地 址：__________________，邮政编码：______________
电 话：__________________，传 真：                 
代表姓名：_______________，职 务：                 

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：









（七）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）


声  明
    
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


单位名称（公章）：                            
法定代表人（签名或盖章）：                    
      年    月    日




注：以上所称 “较大数额罚款”的金额标准是指：《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）中规定的标准，即：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。





（八）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）
投标供应商简介和经营情况说明表
（内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月末资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2025年12月末股东权益
	       万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



法定代表人或授权委托人签字或盖章：
[bookmark: _Toc245033583]日期：   年   月  日





（九）投标偏离表（格式）
投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                          政府采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表如需要自行延长。











（十）企业业绩一览表（格式）
企业业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日















（十一）项目人员配置表（格式）
项目人员配置表
投标供应商名称（盖章）                             采购编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	岗位职责
	人员证书名称
	人员经验描述
（如有要求）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




注：1.表格可自行延长；
2.附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日    期：   








（12） 车辆/机械配备一览表（格式）
 车辆/机械配备一览表

投标供应商名称（盖章）                    采购编号：

	序号
	车辆/设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.表格可自行延长；
2.附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日    期：   











（十三）中小企业声明函（格式）：
 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




（十四）残疾人福利性单位声明函（格式）


残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

















(十五)政府采购履约担保函（格式）                                                            
 编号：
政府采购履约担保函
                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年
    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。                                 
保证人：（公章）
                   
                                             年     月      日



（十六）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。




























（十七） 技术文件


（按照评分办法进行编制） 
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