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第一章投标邀请
	项目概况
连云港市第一人民医院超声诊断仪采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月3日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2026-0095
项目名称：连云港市第一人民医院超声诊断仪采购
预算金额：1485万元，其中采购包1：710万元，采购包2：600万元，采购包3:175万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：超声诊断仪采购，采购包1超声诊断仪(心脏机)，采购包2超声诊断仪(全身机)，采购包3超声诊断仪(便携超)，详见项目需求。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（交货期）：30天。
本项目（是/否√）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一年不需提供）（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）； 
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》。
4.本项目的其他资格要求：
（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询。
（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。
5.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1．时间：2026年8月12日至2026年8月18日23:59止（北京时间）。
2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收时间
投标文件接收截止时间：2026年9月3日9:00:00（北京时间）
2.开标时间与地点
开标时间：2026年9月3日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”
开标大厅网址：
http://jszfcg.jsczt.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次公开招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。  
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：连云港市第一人民医院
地    址：连云港市海州区振华东路6号
联系方式：苗老师18961325281
2.采购代理机构信息
名    称：江苏中际招标代理有限公司
地    址：连云港市海州区凌州路8号德惠商务大厦B座1014室
联系方式：朱虓   18061313418
3.项目联系方式
项目联系人：朱虓
电      话：18061313418
八、电子招投标说明
1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。
2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
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第二章投标人须知
一、总则
1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。
2. 采购预算
2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。
3. 资金来源
3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。
4. 采购方式
4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。
5. 合格的投标人
5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。
5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。 
5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
6. 投标费用
6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
7. 质疑
7.1 质疑的提出
7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏中际招标代理有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。
7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
7.1.5 质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网-下载专区）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）招标文件(交易文件)下载（报名）回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
7.2 质疑函的受理和答复
7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
7.3 质疑处理
7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
8. 投诉
8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  政府采购合同格式
第四章  投标文件格式
第五章  合同专用条款表
第六章  项目需求
第七章  评标办法
10. 招标文件的澄清或修改
10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。
三、投标文件的编制
11. 投标文件编写注意事项
11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。
11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。
12. 投标的语言及计量单位
12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。
12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标报价
13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。
14. 投标货币
14.1 投标应以人民币报价。
15. 投标文件有效期
15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。
15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
16. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。
17. 投标文件制作工具
17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
18. 投标文件构成
投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
18.1 投标文件格式：
填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。
（3）分项报价表：请按第四章“投标文件格式”提供的“分项报价表”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。
18.3 技术文件：
（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。
18.4评审因素所需材料：
如有，请按招标文件要求提供。
18.5 其他材料：
如有，请按招标文件要求提供。
19. 生成投标文件
19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。
四、投标文件及样品的提交
20. 投标文件的上传、修改和撤回
20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。
20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间之前。
20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
21. 提交投标样品截止时间和地点
21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。
21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。
五、开标与评标
22. 开标
22.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。
线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。
22.2 开标程序：
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）投标人解密投标文件；
（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；
（4）宣布评标期间的有关事项；
（5）开标会议结束。
22.3 采购代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。
22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
23. 评标
23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
23.3 评标工作程序
（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；
④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；
⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
⑥编写评标报告。
（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。
评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。
评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（3）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
23.4启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。    
评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
23.5 评标过程的保密
开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；
（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理
28.1 评标原则
评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
28.2 评标办法
详见第七章“评标办法”。
28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）
因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。
“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。
对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。
六、中标结果
29. 中标人的确定
29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
30. 中标通知书
30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。
30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。
31. 签订合同
31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。
31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。
32. 履约保证金及质保金
32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。
32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。
32.5 采购人与中标人应按第五章“合同专用条款表”约定质保金，质保期内中标人提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。
七、其他事项
33. 采购代理服务费
33.1采购代理费按发改价格[2002]1980号文下浮50%标准计取。投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。由中标人领取中标通知书时一次性支付。
34. 解释权
34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。
35. 有关事宜
35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。
八、政策功能
36. 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
37. 价格给予扣除标准：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。
38. 参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：
38.1 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章“投标文件格式”）。
38.2 供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。
38.3 供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
39. 支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
41.为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
42.采购本国产品的支持政策
42.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
42.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四章 投标文件格式”的“格式3、投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
42.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
42.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
42.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第三章政府采购合同格式
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合同编号：



采购人：
中标人：





连云港市政府采购合同
甲 方：连云港市第一人民医院                       
乙 方：
甲方委托 江苏中际招标代理有限公司就       设备对外公开招标（项目编号：        ）。经过专家评审，确定乙方为中标单位。为规范甲乙双方权利与义务，经双方协商一致，订立本合同。
一、设备名称、型号、数量和价格
	设备名称
	生产厂家
	注册证号
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（大写）：人民币   元整
	（小写）：


注：合同价款已包含货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装调试、管理费、产品保护、技术服务、培训、税金、利润、相关部门验收、不可预见及其它相关所有费用，直至交付甲方使用。
二、设备配置清单见附件。
三、付款方式：最终结算以甲方书面确认验收入库数量为准。货到后乙方负责安装、调试，甲方负责书面验收。验收合格后，乙方提供生产厂家或其授权机构出具的免费质保期内保修证明，甲方全额支付验收合格货物货款。甲方付款前，乙方出具符合甲方要求的发票，否则乙方自行承担延迟付款的责任。
四、交货期：乙方应在本合同生效之日起    天之内将货物运抵甲方指定地点。
五、交货地点：连云港市第一人民医院指定院区。
六、质保期：上述设备提供免费原厂全保    年，自甲方正式验收合格之日起计算；在质保期内，乙方需对所提供的货物定期检查和保养，并保证每半年（根据招标文件要求）上门检修、保养一次，并出具报告，不再向甲方收取费用。在质保期内，乙方应无条件提供产品维修及保养服务，一切维护费用均由乙方负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由乙方负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。
七、资质、质量要求及技术标准
1.特别提醒条款：a、乙方所提供的医疗器械产品注册证必须真实有效；b、乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家市场监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则如因产品质量引发侵犯患者权益的问题，乙方应积极配合处理并最终承担全部责任，即由此引起的一切责任由乙方负责。
2.乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家最新颁布标准或相关行业标准。若国家没有新颁布的标准及规范，则应以行业内公认的最新标准执行。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。
3.乙方保证所供设备为全新、未使用过的原装正品，国内生产设备的出厂日期必须在到达甲方装机日期前3个月内，并须保持原包装完好，否则甲方有权拒收或要求更换，由此造成的一切损失由乙方承担全部责任。
八、设备到货、安装和验收要求
1.设备到货时间，乙方应提前一周通知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的临床医学工程部联系，并与临床医学工程部共同参与，并按照甲方要求提供验收所需资料，否则引起的一切责任由乙方承担。
2.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。否则，乙方应向甲方支付货款总额50%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿损失。若设备带有应用软件，乙方需按甲方要求免费升级。
3.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。
4.乙方确保设备安装调试后须具备正常运行所需的所有条件，即为交钥匙项目。
5.保修期自甲方书面验收合格之日起算起，保修期外只收配件费，免收人工费等一切费用。
6.若设备有专机专用耗材（指该耗材无法被其他品牌耗材代替）需在本合同或配套耗材采购协议中明确约定并体现，否则由乙方承担全部专机专用耗材费用。乙方保证在设备安装验收合格并投入使用后不再有新增专机专用耗材需引进，否则甲方有权退回所采购的设备并要求乙方退还所有已支付采购货款。
九、技术培训
1.现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务免费对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。
2.正规培训班培训：/。
十、售后服务要求
1.确保设备保修期内开机率为98%，如设备故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年8天），每超过一天（一天并不意味24小时停机，只要当日发生停机事件，即视为停机一天），保修期延长两周，超过10天，乙方应向甲方每天支付合同金额1%的违约金。
2.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后30分钟内予以响应并上门维修，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如遇特殊情况，乙方承诺无法现场解决问题，乙方需提供备机服务保障正常工作
3.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方临床医学工程部取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。
4.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘等），如技术资料不全，甲方有权延期支付货款并不承担任何违约责任。
十一、专利权和货物相关的更改要求
1.乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方因此支付的赔偿款、律师费、诉讼费、交通费、保函费等一切费用。
2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
3.本合同范围内的所有货物应为全新、完整的货物及具备所有相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其它原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。
4.在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应免费更换所供货物的相应部件。
十二、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之一滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3.如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%违约金。
4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，合同自通知到达乙方时解除。
5.乙方所交付的货物品种、型号、规格等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同货款总额5%的违约金。
6.乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须在甲方规定的时间内无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按合同总额的20%向甲方支付违约金。
8.乙方未按本合同约定及“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，同时将依法向上级招投标机构要求给予乙方列入黑名单的处罚，并保留追究相关法律责任的权利。
十三、合同的变更和终止
（一）合同变更
1.如因国家相关法律法规及国家政策发生变化，需变更本合同的，则双方应对相关条款进行依法变更；
2.合同期内，任何一方非因前项原因变更本合同，需提前30日内以书面形式通知对方；另一方收到书面通知后30日内应就变更条款达成一致。如逾期双方仍不能达成一致的，本合同原条款应继续有效，双方必须继续履行。
（二）合同终止
出现下列情况之一的，合同将终止：
1.合同履行完毕、权利义务关系消灭的；
2.国家法律法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；
3.一方严重违约（如乙方逾期供货超过10天、质量低下导致甲方使用中存在安全风险，以及可能会造成甲方其他严重后果）的； 
4.发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；
5.其他国家法律法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。
十四、争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费用由乙方承担、更换有问题商品或部件、乙方应全额赔偿甲方的损失包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十五、其他约定：出保后全保费用为     万元/年，甲方可自主选择是否由乙方维保，若选择乙方维保，则此维保价格在免费质保期后3年内不得变更。 配套耗材若被纳入省级阳光平台采购，需终止现有条款，按阳光平台要求另行商谈和采购。配套耗材为：
	序号
	产品名称
	生产企业
	注册证编号
	规格型号
	单位
	供货单价（元）

	
	
	
	
	
	
	


十六、合同生效
本合同和招、投标文件及承诺书，内容互补，具有同等法律效力，应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。合同一式伍份，甲方叁份、乙方壹份、财政监管部门壹份，自双方签字盖章后生效。

甲方：连云港市第一人民医院                乙方：
法定代表/授权代表：                       法定代表/授权代表：
                        
日    期：    年      月      日 
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连 云 港 市 政 府 采 购
投标文件







项 目 名 称：
项 目 编 号：JSZC-320700-ZJZB-G2026-0095

投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人（委托代理时填写）：
日      期：
[bookmark: _Toc139967215][bookmark: _Toc139966431]
格式1、投标函
投标函
致：连云港市第一人民医院
根据贵方项目（项目编号：）招标文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件项目需求提交投标报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 　　
供应商公章： 
日期： 

注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

格式2、开标一览表
开标一览表
投标人全称（CA盖章）：
项目编号：
项目名称：                               
分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称
	

	核心产品
	（产品品牌、型号）




日期：年月日


格式3、投标产品配置及分项报价表
投标产品配置及分项报价表
项目名称：                      
项目编号：
分包号：
单位：元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	制造商企业类型（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	数量
	数量单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。
2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
4、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
5、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

格式4、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：   年   月   日




填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。
4、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


格式5、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。


格式6、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
注：须附证明材料。


声明人（盖章）：
日期：年月日



特别提醒：请认真填写此声明，并提供证明材料，如对应的照片、设备采购发票、合同、租赁材料、人员专业证书等。否则自行承担无效响应的风险。

格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

格式9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目名称项目（项目编号：项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

格式10、商务条款偏离表
商务条款偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	序号
	条款
	采购请求
	投标响应请求
	偏离情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



格式11、技术参数偏离表
技术参数偏离表
	序号
	技术参数要求（逐条填写）
	投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离说明
	参数证明材料内容及所在位置

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式12、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】
我方供应商名称参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式13、其他材料
其他材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）


















投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



[bookmark: _Toc513622230][bookmark: _Toc20095]第五章项目需求
1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc513622231][bookmark: _Toc139967217][bookmark: _Toc139966433]3、本项目划分为3个采购包（采购包1、采购包2、采购包3），投标人可根据自身资质及履约能力，同时参与本项目一个或多个采购包的投标，并按所投采购包分别编制、递交投标文件。
本项目实行“兼投兼中”原则。每个采购包独立进行资格审查、符合性审查和综合评分，投标人若在多个采购包的评审中均被评标委员会推荐为第一中标候选人（或综合得分排名第一），可以同时中标其所参与的多个采购包，采购人将与中标人按各采购包分别签订政府采购合同。
中标多个采购包的投标人，必须具备同时履约所有中标采购包的人员、设备及资金能力，并严格按各采购包合同约定履行供货/服务/施工义务，不得因中标包数较多而降低任一采购包的履约质量。
采购包1：超声诊断仪(心脏机)
核心产品：超声诊断仪（心脏机）（使用科室：超声科）
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
 一、项目概述
本次采购的内容为连云港市第一人民医院超声诊断仪。卖方负责将设备运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。
	序号
	名称
	数量
	单位
	科室
	预算总额（万元）
	备注

	1
	超声诊断仪（心脏机） 
	2
	台 
	通灌院区超声科
	710
	用于心脏超声检查。

	2
	超声诊断仪（心脏机） 
	1
	台 
	高新院区体检中心
	
	用于体检心脏超声检查。

	3
	超声诊断仪（心脏机） 
	1
	台 
	通灌院区神经电生理
	
	主要用于颈部血管彩超检查、黑质超声检查、超声造影等。


二、技术要求（加“▲”项为重要指标（允许负偏离），其余项为一般响应指标。投标人应逐一列出所有参数性能配置等偏离情况，并提供明确的佐证材料证明（例：产品技术白皮书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（以下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确可视为未提供证明材料)，自行承诺符合要求不予认可。
（一）主要规格及系统参数 
1.高分辨率液晶显示器≥22.0英寸,分辨率≥1920×1080。
2.操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，点击即可选择需要调节的参数。
3.全数字化彩色超声诊断系统主机,探头接口≥4个。
4.数字化二维灰阶成像单元
1）所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。
2）增益调节：深度增益补偿≥8段，B/M可独立调节。
3）斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级。
4）实时空间多角度复合成像，角度可调，并支持彩色模式上继续应用。
5）一键式实时自动连续优化图像技术。
6）实时宽景成像技术，可前进和后退。
7）高清晰成像：采用实时双频率复合成像，一键控制启动，以减少噪音和对比度。
8）二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢。
9）具备图像一键优化功能。
10）系统动态范围≥300dB。
11）心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。有效显示视野≥110度。
 5.数字化彩色多普勒单元
1）具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图等多种模式。
2）具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调,≥8级。
3）二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像。
4）具有组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流。
5）具有彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。
6）能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。
7）彩色帧频可独立调节。
8）方向性灰阶血流显像(BFI)：基于灰阶血流信号的彩色血流方向性显示，保证高帧频、高空间分辨率。
6.数字化频谱多普勒显示和分析单元。
7.PWD：血流速度≥8m/s；CWD：血流速度≥15m/s。
8.最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）。
9.解剖M型技术。
10.组织多普勒成像技术
1）实时一键式组织速度图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像。
2）具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。
3）织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。
4）主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。
11.脉冲优化处理技术。
12.接收波束并行处理技术。
13.自适应增益补偿技术。
14.数字化二维灰阶成像及M型显像单元,最大扫描深度≥40cm。
15.具有负荷成像单元。
1）内置专业负荷超声模块。
2）包括运动负荷、药物负荷。
3）可结合组织多普勒定量分析,并能定量分析。
4）实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像；切面之间的角度任意可调；支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影。
5）扫描助手功能：可自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作。
16.实时三同步能力。
17.高分辨率血流成像。
18.具备全方位、多角度解剖M型技术。
19.具备高分辨率局部图像放大功能，可应用于实时、冻结、回放及双幅显示的图像。
20.具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频。
21.控制面板具备键盘设计，利于图像标记提高工作效率。
22.自适应宽频带彩色多普勒成像技术。
23.造影成像技术。
24.血管内中膜半自动测量。
（二）测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
1.一般测量。 
2.心脏功能测量
1）直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。
2）自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算。
3）组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示。
▲4）在线斑点追踪定量分析: 半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）、收缩后收缩指数（PSI）、峰值应变离散(PSD)，提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头、经食道探头上实现。
5）三平面斑点追踪技术：基于二维斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行自动心内膜和心外膜追踪，分析左心室各节段的应变，并具有≥17节段心肌的牛眼图显示。
3.多普勒血流测量与分析。
4.外周血管测量与分析。
（三）图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
1.数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。
2.硬盘≥1T 固态硬盘容量≥128GB，DVD／USB图像存储,电影回放≥90秒。
3.具备主机硬盘图像数据存储。
4.病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
5.可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。
（四） 输入/输出信号：
1.输入：DICOM VCR、外部视频、RGB 彩色视频。
2.输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出。
3.医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。
（五）系统技术参数及要求：
5.1 系统通用功能：
5.1.1 探头接口选择：≥4个，并激活可互换通用。
5.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。
5.1.3显示器≥22寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
5.1.4触摸屏≥12英寸，触摸屏具有探头接口和探头显示功能、点击即可选择需要调节的参数。
5.2 探头规格
5.2.1频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率。
5.2.2二维、彩色、多普勒均可独立变频。
5.2.3B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD/CWD。
5.2.4穿刺导向：可配穿刺导向装置。
5.2.5 扫描深度≥40cm。
5.3 二维显像主要参数：
5.3.1扫描速率：相控阵探头，90°，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒。
5.3.2二维灰阶成像≥256灰阶。
5.3.3发射声束聚焦：发射≥5段。
5.3.4支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频。
5.3.5二维灰阶成像≥256灰阶。
5.3.6二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组。
5.3.7回放重现：灰阶图像回放≥5000幅、允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比。
5.3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
5.3.9增益调节：B/M可独立调节，TGC分段≥8。
5.3.10放大功能：实时任意区域局部放大功能。
5.3.11空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准。
5.4频谱多普勒：
5.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率,连续波多普勒。
5.4.2多普勒发射频率：≥3档，可调节。
5.4.3最大测量速度：PWD：血流速度最大7.5m/s， CWD， 血流速度最大为10m/s。
5.4.4最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）。
5.4.5显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D。
5.4.6电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩。
5.4.7零位移动：≥6级。
5.4.8取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调。
5.4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位。
5.5彩色多普勒
5.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示。
5.5.2彩色显示帧频：相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥28帧/s ，相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/ s 。
5.5.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。
5.5.4显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比。
5.5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)。
5.5.6彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）。
5.5.7超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。
5.5.8实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。
5.6 探头规格要求
5.6.1 超声科探头配置（2台心脏超）
电子线阵：超声频率4.0—9.0MHz  2把
电子成人相控阵探头： 超声频率2.0-4.0MHz  4把
电子小儿相控阵探头： 超声频率3.0—8.0 MHz  2把
电子新生儿相控阵探头：超声频率12MHz  1把
电子四维矩阵容积探头：超声频率1.5-5.0MHz； 1把
经食管矩容积相控阵探头（外径≤11mm）：
超声频率3.0-8.0MHz  1把
更细经食管矩阵容积相控阵探头（外径≤7.5mm）：
超声频率3.0-8.0MHz  1把
5.6.2 体检中心探头配置（1台心脏超）
电子线阵：超声频率4.0-9.0MHz  1把，
电子成人相控阵：超声频率2.0-4.0MHz  2把， 
电子四维矩阵容积探头：超声频率1.5-5.0MHz  1把。
5.6.3 神经电生理探头配置（1台心脏超）
电子小凸阵探头：超声频率3.0-8.0MHz 2把
电子成人相控阵探头：超声频率2.0-4.0MHz 1把
电子凸阵探头：超声频率1.0-5.0MHz；1把
电子线阵：超声频率5.0—10.0MHz；1把
电子线阵：超声频率6.0—12.0MHz；1把
三、其他要求
1.投标人报价包含提供3年免费软件升级，以应对快速的技术迭代，并具备持续升级能力。
2.设备的信息化与采购人的系统对接，中标人需承担系统的对接费用。 
3.中标人免费提供系统、应用软件的安装盘（版本等于或高于所装机型并与所装机型匹配）。
★4.要求所投产品的注册证为三类医疗器械注册证。
四、供货要求
1、交货期：30天。
2、设备包装、供货、保管过程中中标人应遵守安全操作制度，严格安全措施落实，承担安全责任。
3、严格按国家规定的技术规范标准生产和安装，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容。质保期内的维护更换等费用全部由卖方承担，包括人工、更换配件等费用。
4、设备运输、仓储、保管过程中的费用由中标单位承担。
5、投标人须提供操作手册,维护手册等。
6、国内生产设备的出厂日期必须在到达院方装机日期前3个月内。
五、安装调试要求
1、货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。
2、产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。
3、产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。
4、供货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等。
5、采购人使用货物的任何一部分，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。
6、应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
7、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。
8、投标人须向采购人提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
9、在货物到达采购人指定地点后,投标人须在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助采购人组织验收，并承担相关费用。
六、国家或行业相关规范标准
1、采用行业标准的不得低于国家标准；
2、必须通过国家安装规范和验收规范。
七、人员配备要求
投标人须为本项目配备安装人员，投标人须为采购人免费提供人员培训，配备人员不得少于一人。
八、履约验收要求
1、采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。
2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3、采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。
4、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。
九、培训要求
1、投标单位须为采购人免费提供人员培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。
2、投标人在投标时须对产品质量及服务做出维保承诺，为采购人提供人员培训计划，所需费用含本次报价中。
十、售后服务要求
1、质保期：原厂保修期≥ 5年，货物及配件保质期内免费提供维修，验收合格后中标人提供符合合同约定及国家相关标准的质保承诺与保修服务证明。
2、中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。
3、所有产品质保服务方式均为上门维护，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。
4、在质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并且保证每半年上门检修、保养一次，并出具报告，不再向采购人收取费用。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任 何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。
5、在质保期内，设备开机率≥98%,一旦发生质量问题，保证在接到通知日的2小时内进行响应，并能在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障72小时不能修复的，免费提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。
6、在质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，应提供合格的同型号备用产品给采购人维持工作，质保期相应顺延；如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。中标人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。
7、培训需使产品使用人充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。
8、投标人应在国内设有维修备件库,质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。
十一、投标报价要求
投标报价包括所有服务费、材料费、安装费、调试费、软件接入采购人HIS、PACS等信息系统接口费用、管理费、利润、规费、满足验收规范、税金等其他相关所有费用，除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。
十二、其他
1、履约保证金:本项目不收取履约保证金。
2、付款方式：最终结算以采购人书面确认验收入库数量为准。货到后中标人负责安装、调试，采购人负责书面验收。验收合格后，中标人提供生产厂家或其授权机构出具的免费质保期内保修证明，采购人全额支付验收合格货物货款。采购人付款前，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票。
3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
4、本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。


采购包2：超声诊断仪（全身机）
核心产品：超声诊断仪（全身机）（使用科室：超声科）（预算总额300万元）
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
一、项目概述
本次采购的内容为连云港市第一人民医院超声诊断仪。卖方负责将设备运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。
	序号
	名称
	数量
	单位
	科室
	预算总额（万元）
	备注

	1
	超声诊断仪（全身机）
	2
	台
	通灌院区、开发区院区超声科各1台
	300
	用于腹部、浅表器官、周围血管、肌骨关节及胃肠道等脏器疾病的超声诊断、超声介入诊断与治疗、弹性成像、超声造影等。

	2
	超声诊断仪（全身机）
	1
	台
	高新院区体检中心
	150
	用于体检超声检查。

	3
	超声诊断仪（全身机）
	1
	台
	解放东路院区
	150
	用于腹部、浅表器官、周围血管、肌骨关节及胃肠道等脏器疾病的超声诊断、超声介入诊断与治疗、弹性成像、超声造影、脂肪肝定量评估检测、心脏超声检查等。


[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK53]二、技术要求（加“▲”项为重要指标（允许负偏离），其余项为一般响应指标。投标人应逐一列出所有参数性能配置等偏离情况，并提供明确的佐证材料证明（例：产品技术白皮书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（以下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确可视为未提供证明材料)，自行承诺符合要求不予认可。
（一）主要规格参数：
1.高分辨率液晶显示器≥22英寸,分辨率≥1920×1080。
2.操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，点击即可选择需要调节的参数。
3.全数字化彩色超声诊断系统主机。
4.声学平台构架，由全数字图像生成器及智能影像平台，两部分构成。
5.激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换，所有接口均为先进的无针触点式接口。
6.数字化二维灰阶成像单元。
7.数字化彩色多普勒单元。
8.数字化频谱多普勒显示和分析单元。
9.数字化能量血流成像单元。
10.连续波多普勒。
11.解剖M型技术。
12.组织多普勒成像技术。
13.脉冲优化处理技术。
14.接收波束并行处理技术。
15.自适应增益补偿技术。
16.数字化二维灰阶成像及M型显像单元。
17.接收超声信号系统动态范围≥350dB。
18.实时三同步能力。
19.高分辨率血流成像。
20.具备全方位、多角度解剖M型技术。
21.具备高分辨率局部图像放大功能，可应用于实时、冻结、回放及双幅显示的图像。
22.具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频。
23.控制面板具备键盘设计，利于图像标记提高工作效率。
24.自适应宽频带彩色多普勒成像技术。
25.空间复合成像技术。
26.宽景成像技术，探头可进退，对大面积病变的整体观察与判断,操作简单,提高医生的工作效率及对大病灶的诊断能力，方便和临床的沟通。
▲27.具备剪切波弹性成像技术，支持分类诊断（投标文件须提供投标产品主机管理类别为第三类的医疗器械注册证作为佐证）。
28.应变式弹性成像及定量分析技术。
▲29.造影成像技术，所配探头都能造影。
▲30.脂肪肝定量评估检测技术。
▲31.具备心脏斑点追踪技术。
（二）测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
1.一般测量。
2.产科测量。
3.心脏功能测量。
4.多普勒血流测量与分析。
5.外周血管测量与分析。
6.PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥19m/s。
7.最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）。
（三）图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
1.数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。
2.具备主机硬盘图像数据存储，硬盘：机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB，DVD／USB图像存储。
3.病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
4.可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。
（四）输入/输出信号：
1.输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频。
2.输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出。
3.医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。
（五）系统技术参数及要求：
1.系统通用功能：
（1）探头接口选择：≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口（需要两把高频浅表探头）.
（2）预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。
2.二维显像主要参数：
（1）频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率。
（2）B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD/CWD。
（3）穿刺导向：可配穿刺导向装置。
（4）扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥20帧/秒。
（5）回放重现：回放时间≥48秒。
（6）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
（7）增益调节：B/M可独立调节，TGC分段≥8。
（8）扫描深度≥40cm。
（9）放大功能：实时任意区域局部放大功能。
3.频谱多普勒：
（1）方式：脉冲波多普勒，高脉冲重复频率,连续波多普勒。
（2）多普勒发射频率：≥3档，可调节。
（3）最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s。
（4）最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）。
（5）显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D。
（6）电影回放：≥48秒。
（7）零位移动：≥9级。
（8）取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm；分级。
（9）显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位。
4.彩色多普勒
（1）显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示。
（2）具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）。
（3）显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：±20°。
（4）最低测量速度：≤1.0mm/s （非噪声信号）。
（5）超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。
（6）实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。
（六）探头规格要求 
1. 超声科探头配置（2台机器）
电子凸阵：超声频率1.0—5.0MHz；4把
电子线阵探头：超声频率6.0—12.0 MHz；4把
电子线阵探头：超声频率4.0-9.0MHz 2把
电子腔内探头：超声频率4.0—9.0 MHz；2把
电子成人双平面腔道探头5.0-7.0MHz；2把
2. 体检中心探头配置（1台机器）
电子凸阵：超声频率1.5-5.0MHz  2把
电子线阵：超声频率6.0-12.0MHz  2把
电子线阵：超声频率4.0-9.0MHz  1把
电子腔内：超声频率4.0-9.0MHz  1把
3.解放东路院区超声探头配置（1台机器）
电子凸阵：超声频率1.0—5.0MHz；2把
电子线阵探头：超声频率6.0—12.0MHz；2把
电子线阵探头：超声频率4.0—9.0MHz 1把
电子腔内探头：超声频率4.0—9.0 MHz；1把
电子成人心脏探头：1.0-5.0MHz；1把
三、其他相关要求
1.投标人报价包含提供3年免费软件升级，以应对快速的技术迭代，并具备持续升级能力。
2.设备的信息化与采购人的系统对接，中标人需承担系统的对接费用。 
3.中标人免费提供系统、应用软件的安装盘（版本等于或高于所装机型并与所装机型匹配）。
4.提供配置清单及优惠配件价格。
5.提供出保后设备原厂保修价格。
6.设备使用期限≥10年。
★7、投标人所投产品取得三类医疗器械注册证。
四、供货要求
1、交货期：30天。
2、设备包装、供货、保管过程中中标人应遵守安全操作制度，严格安全措施落实，承担安全责任。
3、严格按国家规定的技术规范标准生产和安装，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容。质保期内的维护更换等费用全部由卖方承担，包括人工、更换配件等费用。
4、设备运输、仓储、保管过程中的费用由中标单位承担。
5、投标人须提供操作手册,维护手册等。
6、设备的出厂日期必须在到达院方装机日期前3个月内。
五、安装调试要求
1、货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。
2、产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。
3、产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。
4、供货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等。
5、采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。
6、应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
7、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。
8、投标人须向采购人提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
9、在货物到达采购人指定地点后,投标人须在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助采购人组织验收，并承担相关费用。
六、国家或行业相关规范标准
1、采用行业标准的不得低于国家标准；
2、必须通过国家安装规范和验收规范。
七、人员配备要求
投标人须为本项目配备安装人员，投标人须为采购人免费提供人员培训，配备人员不得少于一人。
八、履约验收要求
1、采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。
2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3、采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。
4、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。
九、培训要求
1、投标单位须为采购人免费提供人员培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。
2、投标人在投标时须对产品质量及服务做出维保承诺，为采购人提供人员培训计划，所需费用含本次报价中。
十、售后服务要求
1、质保期：原厂保修期≥ 5年，货物及配件保质期内免费提供维修，验收合格后中标人提供符合合同约定及国家相关标准的质保承诺与保修服务证明。
2、中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。
3、所有产品质保服务方式均为上门维护，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。
4、在质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并且保证每半年上门检修、保养一次，并出具报告，不再向采购人收取费用。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任 何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。
5、在质保期内，设备开机率≥98%,一旦发生质量问题，保证在接到通知日的2小时内进行响应，并能在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障72小时不能修复的，免费提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。
6、在质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，应提供合格的同型号备用产品给采购人维持工作，质保期相应顺延；如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。中标人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。
7、培训需使产品使用人充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。
8、投标人应在国内设有维修备件库,质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。
十一、投标报价要求
投标报价包括所有服务费、材料费、安装费、调试费、软件接入采购人HIS、PACS等信息系统接口费用、管理费、利润、规费、满足验收规范、税金等其他相关所有费用，除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。
十二、其他
1、履约保证金:本项目不收取履约保证金。
2、付款方式：最终结算以采购人书面确认验收入库数量为准。货到后中标人负责安装、调试，采购人负责书面验收。验收合格后，中标人提供生产厂家或其授权机构出具的免费质保期内保修证明，采购人全额支付验收合格货物货款。采购人付款前，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票。
3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
4、本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。


采购包3：超声诊断仪(便携超)
核心产品：超声诊断仪（便携超）（使用科室：超声科）（预算总额100万元）
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
一、项目概述
本次采购的内容为连云港市第一人民医院超声诊断仪。卖方负责将设备运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。
	序号
	名称
	数量
	单位
	院区科室
	预算总额（万元）
	备注

	1
	超声诊断仪（便携超）
	2
	台
	高新院区和通灌院区超声科各1台
	100
	用于腹部、妇产科、浅表器官、周围血管等脏器疾病的超声诊断，开展超声介入诊断与治疗、超声造影等。

	2
	超声诊断仪（便携超）
	2
	台
	高新院区麻醉科
	50
	用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导、血管通路搭建、诊断和治疗引导等。

	3
	超声诊断仪（便携超）
	1
	台
	高新院区肾内科
	25
	用于超声引导下深静脉穿刺、动静脉内瘘扩张术


二、技术要求（加“▲”项为重要指标（允许负偏离），其余项为一般响应指标。投标人应逐一列出所有参数性能配置等偏离情况，并提供明确的佐证材料证明（例：产品技术白皮书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（以下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确可视为未提供证明材料)，自行承诺符合要求不予认可。
1.设备名称：超声诊断仪（便携超声，预算单价50万元）
（一）基本技术参数：
1.成像模式：
1）B型（二维成像）、M型、彩色多普勒（CFM）、脉冲多普勒（PW）、连续多普勒（CW）、组织多普勒（TDI）、谐波成像。
2. 探头配置：
1. 频率：探头均为宽频带多点变频探头，中心频率可调。
2） 二维、彩色、多普勒均可独立变频。
3） 类型：可支持相控阵、凸阵、微凸阵探头、线阵。
▲4）探头配置要求：所配探头都要支持造影功能
电子凸阵（腹部）：超声频率1.0—5.0MHz；4把
电子线阵探头（血管）：超声频率4.0-9.0 MHz；4把
浅表器官探头（乳腺 甲状腺）：超声频率7.0-18.0 MHz；2把
3.主机参数：
1）监视器：≥15英寸，高分辨率触控屏。
扫描方式：逐行扫描，无闪烁，高分辨率≥1920x1080。
2）探头接口：主机具备一个探头接口，可由台车扩展为≥3 。
3）接口：支持HDMI/USB/DICOM 3.0，可连接PACS系统。
4.图像性能要求
1）动态范围≥160 dB，帧率≥30fps（全视野）。
2）支持自适应增益补偿（AGC）、空间复合成像、噪声抑制技术。
5. 二维灰阶显像主要参数
1） 成人相控阵探头扫描角度：20°-90°选择。
2） 相控阵探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥55帧/秒。
    凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥20帧/秒。
3） 二维灰阶成像≥256灰阶。
4） 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频。
5） 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅，允许同时多窗口同屏回放，多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比。
6） 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节。
7） 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
8) 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥4组。
9) 最大扫描深度≥40cm。
6.频谱多普勒成像参数
1) 方式： PWD、 HPRF、CWD。
2) 多普勒发射频率：扇扫：≥6段，线阵：≥3段，凸阵：≥5段，相控阵：≥4段。
3）最大测量速度：PWD：血流速度≥4m/s，CWD：血流速度≥12m/s。
4）最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)。
5）显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D 。
6）电影回放：≥90秒。
7）零位移动：≥6级。
8）取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调。
9）实时二同步/三同步显示。
10）频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成。
7.彩色多普勒成像参数
1）显示方式：速度显示、能量显示、方差显示。
2) 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°。
3) 显示控制：零位移动分≥±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比。
4) 彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤5cm/s。
5) 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。
8.超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。
9.具备造影功能。
2.设备名称：超声诊断仪（便携超声，预算单价25万元）
1.技术参数及要求
1.1 显示器≥15英寸高分辨率LED显示器。
1.2 探头接口：主机具备一个探头接口，可由台车扩展为总接口数≥3。
1.3 接口：支持HDMI/USB/DICOM 3.0，可连接PACS系统。
1.4 智能化操作平台，全方位人机工程学设计。
1.5 显示器可视角度≥120度。
1.6 触摸屏操作，防泼溅、防尘、防异物。
1.7 密封边缘，方便清洁消毒，以最大限度地控制感染。
1.8 所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力。
2.成像模式
2.1 二维灰阶模式。
2.2 组织谐波成像技术。
2.3 穿刺针显影增强技术。
2.4 彩色多普勒模式。
2.5 能量多普勒模式。
2.6 脉冲多普勒模式（PW）。
2.7 连续多普勒模式（CW）。
3. 穿刺针显影增强技术。
3.1 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头多角度穿刺引导功能。
3.2 提供最佳角度提示信息。
3.3 支持双幅对比显示。
4.B模式成像
4.1组织谐波成像模式。
4.2组织特异性成像。
4.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。
4.4斑点噪声抑制成像。
5.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
5.1高分辨率血流成像。
5.2双实时同屏对比显示。
5.3自动调节取样框的角度及位置。
6.频谱多普勒成像
6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率。
6.2连续多普勒。
7.测量分析和报告
7.1 常规测量软件包。
7.2 标配腹部、心脏、血管、小器官、神经、泌尿软件包。
8.电源供应
8.1 系统通过电池或交流电源运行。
8.2 可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟。
8.3 配备专用台车，带多功能收纳箱，支持液压升降，支持交流供电。
9.探头配置要求
9.1麻醉科（2台机器）
电子线阵探头（血管）：超声频率4.0-9.0 MHz；2把
电子线阵探头（L型直角探头）：超声频率7.0-15.0；2把
电子经食道探头：超声频率5.0-7.0MHz；1把
电子凸阵探头（腹部）：超声频率1.0—5.0MHz；1把 
电子成人相控阵探头（成人心脏）：超声频率2.0—5.0 MHz；1把
9.2肾内科（1台机器）
高频电子线阵探头（血管）：超声频率3.0-12.0 MHz；1把
电子凸阵探头（腹部）：超声频率1.0—5.0 MHz；1把
三、其他相关要求
1.投标人报价包含提供免费软件升级，以应对快速的技术迭代，并具备持续升级能力。
2.设备的信息化与采购人的系统对接，中标人需承担系统的对接费用。 
3.中标人免费提供系统、应用软件的安装盘（版本等于或高于所装机型并与所装机型匹配）。
★4、高新院区和通灌院区超声科2台超声诊断仪（便携超）须取得三类医疗器械注册证。
5.麻醉科和肾内科超声诊断仪（便携超）提供国家药品监督管理部门颁发的有效医疗器械注册证。
四、供货要求
1、交货期：30天。
2、设备包装、供货、保管过程中中标人应遵守安全操作制度，严格安全措施落实，承担安全责任。
3、严格按国家规定的技术规范标准生产和安装，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容。质保期内的维护更换等费用全部由卖方承担，包括人工、更换配件等费用。
4、设备运输、仓储、保管过程中的费用由中标单位承担。
5、投标人须提供操作手册,维护手册等。
6、设备的出厂日期必须在到达院方装机日期前3个月内。
五、安装调试要求
1、货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。
2、产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。
3、产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。
4、供货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等。
5、采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。
6、应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
7、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。
8、投标人须向采购人提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
9、在货物到达采购人指定地点后,投标人须在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助采购人组织验收，并承担相关费用。
六、国家或行业相关规范标准
1、采用行业标准的不得低于国家标准；
2、必须通过国家安装规范和验收规范。
七、人员配备要求
投标人须为本项目配备安装人员，投标人须为采购人免费提供人员培训，配备人员不得少于一人。
八、履约验收要求
1、采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。
2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3、采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。
4、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。
九、培训要求
1、投标单位须为采购人免费提供人员培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。
2、投标人在投标时须对产品质量及服务做出维保承诺，为采购人提供人员培训计划，所需费用含本次报价中。
十、售后服务要求
1、质保期：原厂保修期≥5年，货物及配件保质期内免费提供维修，验收合格后中标人提供符合合同约定及国家相关标准的质保承诺与保修服务证明。
2、中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。
3、所有产品质保服务方式均为上门维护，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。
4、在质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并且保证每半年上门检修、保养一次，并出具报告，不再向采购人收取费用。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任 何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。
5、在质保期内，设备开机率≥98%,一旦发生质量问题，保证在接到通知日的2小时内进行响应，并能在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障72小时不能修复的，免费提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。
6、在质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，应提供合格的同型号备用产品给采购人维持工作，质保期相应顺延；如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。中标人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。
7、培训需使产品使用人充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。
8、投标人应在国内设有维修备件库,质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。
十一、投标报价要求
投标报价包括所有服务费、材料费、安装费、调试费、软件接入采购人HIS、PACS等信息系统接口费用、管理费、利润、规费、满足验收规范、税金等其他相关所有费用，除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。
十二、其他
1、履约保证金:本项目不收取履约保证金。
2、付款方式：最终结算以采购人书面确认验收入库数量为准。货到后中标人负责安装、调试，采购人负责书面验收。验收合格后，中标人提供生产厂家或其授权机构出具的免费质保期内保修证明，采购人全额支付验收合格货物货款。采购人付款前，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票。
3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
4、本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。


[bookmark: _Toc1515]第六章评标办法
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分 =价格分 + 商务技术分 
（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
综合评分法
采购包1
	评审因素
	评分依据

	价格分（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（投标人的最低评审价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分= （评标基准价/各投标人评审价格）× 30分
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。结果保留两位小数。

	技术参数（40分）
	完全符合招标文件第六章《项目需求》中“技术要求”响应指标，满足要求的得40分。负偏离（缺、漏项视为负偏离）予以扣分：
其中，重要响应指标（总计1项）总分为4分，每负偏离一项（缺、漏项视为负偏离）扣4分；
一般响应指标（总计103项）总分为36分，0＜负偏离≤5项扣4分、5＜负偏离≤10项扣8分、10＜负偏离≤20项扣12分、20＜负偏离≤30项扣16分、30＜负偏离≤40项扣20分、40＜负偏离≤50项扣24分、50＜负偏离≤70项扣28分、70＜负偏离≤90项扣32分、90＜负偏离≤103项扣36分，扣完36分为止。
两部分得分相加即为技术参数响应总得分，最高得分为40分，最低得分为0分,最低得0分。
投标人应逐一列出所有参数性能配置等偏离情况，并提供明确的佐证材料证明（例：产品技术白皮书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（以下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确可视为未提供证明材料)，自行承诺符合要求不予认可。

	免费质保期（3分）
	根据招标文件中免费质保期的相关要求，在满足文件要求的基础上每增加1年加1.5分。
本项最高得3分。

	产品业绩（5分）
	提供所投产品自2023年1月1日至今的业绩合同的，每提供一份合同得1分，最高得5分。
投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。

	安装调试方案（6分）
	针对本项目制定安装调试方案，进行综合评审，内容包含：①项目整体实施计划；②现场人员组织与分工安排；③全流程时间进度管控计划、突发情况应急保障计划。方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误” 是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	售后服务（6分）
	针对本项目制定售后服务方案及服务承诺，进行综合评审，内容包含：①故障响应及抵达现场处置时限；②设备定期维护周期、实施细则；定期回访周期、回访内容；日常设备保养、故障维修便捷性保障措施；③设备出保后全保服务收费标准；保修期外维修零配件专属折扣优惠及其他增值保养优惠；方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	培训方案（6分）
	针对本项目制定培训方案，进行综合评审，内容包含：①分层分级完整培训计划，实操、理论配套培训实施保障措施；②授课技术人员资质、专业能力配置说明；③分阶段培训时间安排；方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣 2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	备品备件（4分）
	针对本项目提供备品备件专项响应说明，进行综合评审，内容包含：①配套备品备件品类、规格、数量完整清单；②备品备件供货、补发响应时限保障措施。投标文件包含以上2项内容得4分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。




采购包2
	评审因素
	评分依据

	价格分（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（投标人的最低评审价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分= （评标基准价/各投标人评审价格）× 30分
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。结果保留两位小数。

	技术参数（40分）
	完全符合招标文件第六章《项目需求》中“技术要求”响应指标，满足要求的得40分。负偏离（缺、漏项视为负偏离）予以扣分：
其中，重要响应指标（总计4项）总分为12分，每负偏离一项（缺、漏项视为负偏离）扣3分；
一般响应指标（总计70项）总分为28分，0＜负偏离≤5项扣4分、5＜负偏离≤10项扣8分、10＜负偏离≤20项扣12分、20＜负偏离≤30项扣16分、30＜负偏离≤40项扣20分、40＜负偏离≤50项扣24分、50＜负偏离≤70项扣28分，扣完28分为止。
两部分得分相加即为技术参数响应总得分，最高得分为40分，最低得分为0分。
投标人应逐一列出所有参数性能配置等偏离情况，并提供明确的佐证材料证明（例：产品技术白皮书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（以下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确可视为未提供证明材料)，自行承诺符合要求不予认可。

	免费质保期（3分）
	根据招标文件中免费质保期的相关要求，在满足文件要求的基础上每增加1年加1.5分。
本项最高得3分。

	产品业绩（5分）
	提供所投产品自2023年1月1日至今的业绩合同的，每提供一份合同得1分，最高得5分。
投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。

	安装调试方案（6分）
	针对本项目制定安装调试方案，进行综合评审，内容包含：①项目整体实施计划；②现场人员组织与分工安排；③全流程时间进度管控计划、突发情况应急保障计划。方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误” 是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	售后服务（6分）
	针对本项目制定售后服务方案及服务承诺，进行综合评审，内容包含：①故障响应及抵达现场处置时限；②设备定期维护周期、实施细则；定期回访周期、回访内容；日常设备保养、故障维修便捷性保障措施；③设备出保后全保服务收费标准；保修期外维修零配件专属折扣优惠及其他增值保养优惠；方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	培训方案（6分）
	针对本项目制定培训方案，进行综合评审，内容包含：①分层分级完整培训计划，实操、理论配套培训实施保障措施；②授课技术人员资质、专业能力配置说明；③分阶段培训时间安排；方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣 2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	备品备件（4分）
	针对本项目提供备品备件专项响应说明，进行综合评审，内容包含：①配套备品备件品类、规格、数量完整清单；②备品备件供货、补发响应时限保障措施。投标文件包含以上2项内容得4分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。


采购包3
	评审因素
	评分依据

	价格分（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（投标人的最低评审价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分= （评标基准价/各投标人评审价格）× 30分
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。结果保留两位小数。

	技术参数（40分）
	完全符合招标文件第六章《项目需求》中“技术要求”响应指标，满足要求的得40分。负偏离（缺、漏项视为负偏离）予以扣分：
其中，重要响应指标（总计1项）总分为4分，每偏离一项（缺、漏项视为负偏离）扣4分；
一般响应指标（总计69项）总分为36分，0＜负偏离≤5项扣4分、5＜负偏离≤10项扣8分、10＜负偏离≤15项扣12分，,15＜负偏离≤20项扣16分、20＜负偏离≤30项扣20分、30＜负偏离≤40项扣24分、40＜负偏离≤50项扣28分、50＜负偏离≤60项扣32分，60＜负偏离≤69项扣36分，扣完36分为止。
[bookmark: _GoBack]两部分得分相加即为技术参数响应总得分，最高得分为40分，最低得分为0分。
投标人应逐一列出所有参数性能配置等偏离情况，并提供明确的佐证材料证明（例：产品技术白皮书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（以下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确可视为未提供证明材料)，自行承诺符合要求不予认可。

	免费质保期（3分）
	根据招标文件中免费质保期的相关要求，在满足文件要求的基础上每增加1年加1.5分。
本项最高得3分。

	产品业绩（5分）
	提供所投产品自2023年1月1日至今的业绩合同的，每提供一份合同得1分，最高得5分。
投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。

	安装调试方案（6分）
	针对本项目制定安装调试方案，进行综合评审，内容包含：①项目整体实施计划；②现场人员组织与分工安排；③全流程时间进度管控计划、突发情况应急保障计划。方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误” 是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	售后服务（6分）
	针对本项目制定售后服务方案及服务承诺，进行综合评审，内容包含：①故障响应及抵达现场处置时限；②设备定期维护周期、实施细则；定期回访周期、回访内容；日常设备保养、故障维修便捷性保障措施；③设备出保后全保服务收费标准；保修期外维修零配件专属折扣优惠及其他增值保养优惠；方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	培训方案（6分）
	针对本项目制定培训方案，进行综合评审，内容包含：①分层分级完整培训计划，实操、理论配套培训实施保障措施；②授课技术人员资质、专业能力配置说明；③分阶段培训时间安排；方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣 2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	备品备件（4分）
	针对本项目提供备品备件专项响应说明，进行综合评审，内容包含：①配套备品备件品类、规格、数量完整清单；②备品备件供货、补发响应时限保障措施。投标文件包含以上2项内容得4分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。
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