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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc38985263]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0042 
2.项目名称：江宁区宏运学校等校教学设备
3.预算金额：120 万元
4.最高限价：115.8万元
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关教学设备，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后30个日历日内交货，质保期三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期，质保期不包含在合同履行期限中）。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月3日14时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]1.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _GoBack]2.本项目组织勘察及答疑，投标人代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年8月21日9时30分至10时00分，地址：江宁区宏运学校，联系人：张迅，联系电话：13851455434。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：南京市江宁区教育技术装备中心，收件地址：南京市江宁区东新北路16号503室，联系电话：025-84915807。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。
投标人提出质疑函应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市江宁区教育技术装备中心
地  址：南京市江宁区东新北路16号
联系人：许海清
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-84915807
2.交易中心
地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼
联系人：张舒 
联系电话：025-69613997  





[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242]


[bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50% 的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值× 50% ；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50% 的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价× 50% ；
（3）投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价<采购项目最高限价× 45% ；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。













































                              第三章  合同文本
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政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：南京市江宁区教育技术装备中心
乙方（卖方）：
甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的 江宁区宏运学校等校教学设备 项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称： 
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。
8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场。
10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5质保期为自验收报告签字确认日起  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。
13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]
甲方：（公章）                           乙方：（公章）
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：          

签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
南京市江宁区教育技术装备中心拟采购一批学校教学设备，决定对江宁区宏运学校等校教学设备项目进行公开招标。供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。
本项目为班级教学设备采购，主要用于学校的班级教室的教学及展示使用。包含：
1、清水亭学校教学设备：
（1）录播教室：高清全景摄像机4台、摄像机跟踪拍摄软件4套、录制面板1个、吊装麦克风5只、音频处理功放一体机管理软件1套、无线麦克风1套、高保真音箱1对、电源管理器1台、高清录播主机1台、录播应用软件1套、智能交互黑板（一）1套、互联侧板（一）1套、OPS电脑1套、备授课系统 1套、视频展台1套、异型桌椅组合（一）54套、讲台1张。
（2）观摩室：55寸电视机2台、55寸电视机安装支架2套、 高保真音箱1对、导播显示器1台、 无线键鼠1套、导播桌1张、导播椅1把、观摩椅20把、交换机1台、设备机柜1台、 AI教研平台1套、平台服务器1台。
（3）综合布线系统：音频线100米、HDMI高清线20米6根、网线 305米、电源线228米、24口网络配线架 1个、1U理线架 2个、PDU 1个、管材400米。
2、新城小学（天佑路分校）教学设备：
（1）录播教室：高清全景摄像机4台、摄像机跟踪拍摄软件4套、录制面板1个、吊装麦克风5只、音频处理功放一体机管理软件1套、无线麦克风1套、高保真音箱1对、电源管理器1台、高清录播主机1台、录播应用软件1套、智能交互黑板（一）1套、互联侧板（一）1套、OPS电脑1套、备授课系统1套、视频展台1套、课桌56张、课椅56把、讲台1张。
（2）观摩室：55寸电视机2台、55寸电视机安装支架2套、 高保真音箱1对、导播显示器1台、 无线键鼠1套、导播桌1张、导播椅1把、观摩椅20把、交换机1台、设备机柜1台、 AI教研平台1套、平台服务器1台。
（3）综合布线系统：音频线 100米、HDMI高清线20米6根、网线 305米、电源线228米、24口网络配线架 1个、1U理线架1个、PDU 1个、管材400米。
3、宏运学校教学设备：
（1）录播教室：高清全景摄像机4台、摄像机跟踪拍摄软件4套、录制面板1个、吊装麦克风5只、音频处理功放一体机管理软件1套、无线麦克风1套、高保真音箱：2对、电源管理器1台、高清录播主机1台、录播应用软件1套、智能交互黑板（二）1套、互联侧板（二）1套、备授课系统 1套、OPS电脑1套、视频展台1套、讲台1张、异型桌椅组合（二）54套、条形桌20张、 椅子40把。
（2）观摩室：55寸电视机2台、55寸电视机安装支架2套、 高保真音箱1对、导播显示器1台、 无线键鼠1套、导播桌1张、导播椅1把、观摩椅80把、交换机1台、设备机柜1台、 AI教研平台1套、平台服务器1台。
（3）综合布线系统：音频线 140米、HDMI高清线20米6根、网线500米、电源线328米、24口网络配线架 1个、1U理线架1个、PDU 1个、管材500米。
4、以上三个学校普通教室扩声系统：数字音频处理器15台，吊装麦克风15只，音箱线900米，音频线720米，管材1400米，系统集成15套。
（二）项目建设遵循标准
1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
2.固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》、《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	高清录播主机
	3
	台
	49800
	核心产品
	工业
	货物
	

	2
	录播应用软件
	3
	套
	43350
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	3
	高清全景摄像机
	12
	台
	3900
	
	工业
	货物
	

	4
	摄像机跟踪拍摄软件
	12
	套
	5530
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	5
	录制面板
	3
	个
	1360
	
	工业
	货物
	

	6
	无线麦克风
	3
	套
	2250
	
	工业
	货物
	

	7
	音频处理功放一体机管理软件
	3
	套
	4000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	8
	高保真音箱
	7
	对
	1500
	
	工业
	货物
	

	9
	电源管理器
	3
	台
	1350
	
	工业
	货物
	

	10
	智能交互黑板（一）
	2
	套
	13000
	
	工业
	货物
	

	11
	互联侧板（一）
	2
	套
	4500
	
	工业
	货物
	

	12
	智能交互黑板（二）
	1
	套
	22300
	
	工业
	货物
	

	13
	互联侧板（二）
	1
	套
	7553
	
	工业
	货物
	

	14
	OPS电脑
	3
	套
	6325
	
	工业
	货物
	

	15
	备授课系统 
	3
	套
	3590
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	16
	视频展台
	3
	套
	930
	
	工业
	货物
	

	17
	讲台
	3
	张
	1280
	
	工业
	货物
	

	18
	异型桌椅组合（一）
	54
	套
	640
	
	工业
	货物
	

	19
	异型桌椅组合（二）
	54
	套
	818
	
	工业
	货物
	

	20
	55寸电视机
	6
	台
	3000
	
	工业
	货物
	是

	21
	55寸电视机安装支架
	6
	套
	315
	
	工业
	货物
	

	22
	导播显示器
	3
	台
	850
	
	工业
	货物
	是

	23
	无线键鼠
	3
	套
	160
	
	工业
	货物
	

	24
	导播桌
	3
	张
	3440
	
	工业
	货物
	

	25
	导播椅
	3
	把
	660
	
	工业
	货物
	

	26
	观摩椅
	120
	把
	360
	
	工业
	货物
	

	27
	椅子
	40
	把
	256
	
	工业
	货物
	

	28
	条形桌
	20
	张
	780
	
	工业
	货物
	

	29
	课桌
	56
	张
	310
	
	工业
	货物
	

	30
	课椅
	56
	把
	130
	
	工业
	货物
	

	31
	交换机
	3
	台
	3700
	
	工业
	货物
	

	32
	24口网络配线架
	3
	个
	160
	
	工业
	货物
	

	33
	1U理线架
	4
	个
	48
	
	工业
	货物
	

	34
	PDU
	3
	个
	260
	
	工业
	货物
	

	35
	设备机柜
	3
	台
	3600
	
	工业
	货物
	

	36
	AI教研平台
	3
	套
	20000
	主要产品
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	37
	平台服务器
	3
	台
	46800
	
	工业
	货物
	

	38
	网线
	1110
	米
	5.8
	
	工业
	货物
	

	39
	HDMI高清线
	18
	根
	560
	
	工业
	货物
	

	40
	音频线
	1060
	米
	6
	
	工业
	货物
	

	41
	电源线
	784
	米
	5
	
	工业
	货物
	

	42
	管材
	2700
	米
	8
	
	工业
	货物
	

	43
	数字音频处理器
	15
	台
	5700
	
	工业
	货物
	

	44
	吊装麦克风
	30
	只
	1000
	
	工业
	货物
	

	45
	系统集成
	15
	套
	1200
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	46
	音箱线
	900
	米
	15
	
	工业
	货物
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	高清录播主机
	1.标准1U机架嵌入式设计，集成录制、直播、导播、自动跟踪、音视频编解码处理、存储、点播、互动、AI分析等多功能于一体。
2.主机内置GPU与NPU协处理器（CPU核心数≥8核，核心主频≥2.4GHz），，噪音≤20dB（A）。
3.RJ45视频接口≥4（支持POE），HDMI输入≥2、输出≥2，Line in≥2、Line out≥2、Mic≥6（支持POE/幻象供电），网络RJ45≥1（100/1000M自适应，IPv4/IPv6双栈），控制RJ45≥2（支持RS232），USB2.0≥2（U盘+UVC/UAC协议）。
4.内置存储≥2TB，支持录像文件循环覆盖（存储达90%时自动删除最早文件）。
5.兼容H.264/H.265视频编解码和AAC音频编解码，支持4K@30fps/1080P@30fps/720P@30fps录制规格，支持主/子双码流录制，可自定义清晰度、帧率、码率、I帧间隔及动态/静态比特率模式。
6.支持音频采样率设置，具备AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制功能，支持录制/互动模式独立音频场景设置，可针对无线MIC、多媒体等设备进行场景化参数配置。
▲7.内置AI课堂行为分析（教师：位置坐标、活动轨迹、课堂行为；学生：课堂行为、活跃度）、AI课堂语音分析（语音转写、语速、关键词/高频词/语气词）、PPT课件分析（图表数量、图文并茂页数、授课时间分布），课程结束后10分钟内生成多模态融合分析报告。（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）
▲8.内置AI跟踪算法，无需额外图像定位主机或摄像机即可实现多机位全自动跟踪切换，支持自定义跟踪逻辑画面信号及双分屏、画中画等布局，支持视频信号源标签自定义。（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）；
9.主机内置音视频互动能力，无需额外部署互动服务器或云服务即可实现"1+3"互动教学应用。
10.通电模式可选（自动开机/开机休眠/不开机），支持定时休眠唤醒（精确到秒）；导播界面实时显示CPU温度、磁盘空间、录制参数、时长/大小；支持离线/在线/定时自动升级及配置导入导出。
11.支持FTP协议，录制文件可自动归档上传至应用平台。
12.标签设置：支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，便于导播控制与编辑。
13.要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局。
▲14.要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）。

	2
	录播应用软件
	1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权。
2.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作；云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域；也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位。
3.需支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法。
4.需支持人脸识别算法的教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、操作大屏识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换。
5.要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告。
6支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”“教学行为分析”“理答分析”“PPT分析”“教师讲授分析”“姿态与情感分析”“课堂管理分析”“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块。
7.支持对师生教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束10分钟内将数据整合建模生成分析报告。
8.要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称。
9.要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比。
10.支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
11.支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论。
12.要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全记录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏。
13.包含为期三年的大模型服务使用授权，涵盖大模型对话、大模型课堂分析报告生成及灵感集市应用功能。使用期满后，用户可根据需求按年度续购服务。
14.教师可以与AI大模型进行对话研讨交互，并根据课堂评价量表，生成可下载的大模型课堂分析报告，帮助教师聚焦课堂教学的关键点。
15.涵盖课程概述、课标落实程度，以及基于学习目标、教学组织、学生参与、课堂氛围、教学效果等多维度的评价和评分，总体评价和具体改进建议等内容。
16.支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式。

	3
	高清全景摄像机
	1.1/2.5英寸CMOS传感器，Full HD 高清摄像头，有效像素大于800万，≥22倍光学，镜头具有60°以上无畸变宽视角。采用3D静音云台，实现镜头跟踪降噪。支持VISCA、RTSP、RTMP协议，支持HDMI，3G-SDI、RJ45接口。实现画面拍摄。
2.支持远程对视频编码、音频编码、录播主机网络IP进行设置；
3.支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
4.支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
5.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
6.支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
▲7.支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）。

	4
	摄像机跟踪拍摄软件
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪。

	5
	录制面板
	1.安装方式：要求嵌入式安装在讲台；
2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机；
3.信号指示灯：要求具备信号指示灯；
4.支持一键式系统电源开关控制；
5.一键式录制、停止、锁定电脑信号；
6.支持一键静音功能。

	6
	无线麦克风
	1.采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术；
2.接收机和充电底座采用一体化设计，话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用；
3、无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式，具有充电提醒及保护功能；
4、无线话筒具有翻页笔和激光笔功能；
5、无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键；
6、收发频率：470MHz-510MHz；
7、频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）；
8、综合信噪比：≥85dB；
9、充电底座具有物理解锁按键；
10、提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失；
11、需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音；
12、通过中控可以远程获知和管理话筒当前状态、电池电量及未归还提醒等功能；
13、可以选配外置头戴麦和领夹麦，且内置/外置麦都能独立调节音量和音色。

	7
	音频处理功放一体机管理软件
	1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理；
2.直观、图形化软件控制界面；
3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。

	8
	高保真音箱
	1.频率响应：80Hz-20KHz（±3dB）；
2.额定阻抗：4-8Ω；
3.灵敏度：≥89dB（±3db）；
4.失真度≤0.5%；
5.匹配功率：15W-80W；
6.高音单元：≥1寸；
7、低音单元：≥4寸；
8、安装方式：壁挂安装。

	9
	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。

	10
	智能交互黑板（一）
	1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线；
2.智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹，以45度角观察屏幕，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透；178度可见屏体图像。
3.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。蓝光危害为RG0豁免级；
4.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 
▲5.智能交互黑板前置接口具备中文丝印标识，至少具有1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。智能交互黑板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）；
6.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能；
智能交互黑板具备电脑还原物理按键，具有中文标识；
7.智能交互黑板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计；
8.为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°；
9.智能交互黑板前置物理按键≥7个，具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键面板向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学；
10.智能交互黑板采用≥12核驱动芯片，8核CPU、4核GPU。Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G；
11.发声单元≥6个，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz；
12.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示；
13.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集；
14.智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；
15.智能交互黑板具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax\wave2协议标准；内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，≥12M无遮挡正常连接。
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	互联侧板（一）
	1.双侧侧板板面硬度不低于7H。每块侧板宽度不小于1.1米（±20mm）。
2.双侧侧板支持磁性材质教具吸附。
3.双侧侧板背板采用镀锌钢板材质。
4.侧板无任何快捷按键。
5.侧板支持板书记忆功能，侧板支持各类书写笔，可将侧板上的笔迹实时同步至黑板显示区域，并可保存至本地或进行二维码分享。
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	智能交互黑板（二）
	1. 智能交互黑板显示尺寸≥98英寸，分辨率：3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线；
2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H；
3.智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹，以45度角观察屏幕，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透；178度可见屏体图像；
4.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳；
5.智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示；
6.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
▲7.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（备数据传输、充电等功能）；（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）
8.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路；
9.智能交互黑板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计；
10.智能交互黑板接口具备丝印中文标识；
11.为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能；
12.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护 13.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用；
14.前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷；
15.智能交互黑板采用≥12核驱动芯片，8核CPU、4核GPU。Android 系统版本≥14.0，内存≥8G，存储≥64G；
16.发声单元≥6个，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz；
17.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示；
18.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集；
19.智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；
20.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网；
21.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸；
22.智能交互平板黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互平板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。智能交互平板内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。
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	互联侧板（二）
	1、整机设备双侧副屏板面材质需采用彩钢板或烤漆板，底板采用镀锌钢板。副屏板面夹层材质采用铝蜂窝材质，漆膜硬度≥9H或采用吸音泡沫板，厚度≥14mm，每块副屏板宽度不小于1.1米（±20mm）。
2、整机设备副板可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上，支持磁吸附功能。
3、面板平整度≤±1mm。
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	OPS电脑
	★1、主频2.0GHz，睿频4.4GHz，8核心12线程，内存不低于16GB DDR4；硬盘不低于500GB固态硬盘。（投标时须提供相关证明材料上传至系统，未提供作无效投标处理）
2、OPS具备独立复位按键；采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护；
3、接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。
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	备授课系统 
	1.支持三种登录方式；账号密码直接登录，手机验证码快捷登录、微信扫码登录；还支持免登录打开本地课件；
2.可根据自身使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除，删除后的课件可自行存放到回收站，默认情况下保存30天，30天后可自动清除，已经删除后的课件，可进行恢复或清除；回收站内的课件支持单个课件，或者全部课件一键清除；
3.老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展不少于2TB云存储空间；
4.提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查；
5.语文学科可以根据老师选择的课件组合自动生成与课件内容相匹配的个性化教案，并支持教案的在线编辑及教案的保存和打印；
6.提供模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、初中语文、小学数学、初中数学、小学英语、初中英语、小学科学、初中物理、初中化学等学科。课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。课件总课时量不低于1000个课时；
7.精选各省市统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库总量达到20万题，题库自带答案及解析，题库内的题目支持支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，可以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次编辑；
8.提供英语生词卡片，按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡片。常用单词自动生成配图、发音、释义；配图可根据老师的需求进行切换；
9.可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像；
10.支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中；
11.插入表格，表格支持设置行列数，在表格上可以进行行列的添加、删除、合并和拆分；
12.可将自己的课件发布到校本空间，同校的老师都能在校本空间中查看和保存该课件；支持移动端、电脑端播放和保存校本空间里的课件；校本空间里的课件会随着老师课件的更新实时同步；
13.支持课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回；
14.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列的学生信息，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价。
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	视频展台
	1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无需气压杆支撑；
2.外观材质：采用ABS材质；
3.整机采用高清摄像头设计，镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400线，分辨率（解析度）≥4624×3468，整机内置高灵敏麦克风；
4.变焦：12倍数字变焦；
5.图像色彩：≥24位；
6.摄像头支持JPG图片拍摄及MP4视频录制；
7.具备LED补光灯按键和拍照按键；
8.拍摄幅面：A4及以上；
9.展台托板具有磁吸结构设计，在合上托板后，吸附在上盖内侧，确保安全；
10.展台托板承重≥3kg；
11.支持六张图片及以上同屏对比，每张图片独立批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。
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	讲台
	1.规格：总体尺寸1000*600*1000mm（允许正负5mm偏离）；
2.上体部分：长度1000mm，宽度600mm，高度300mm；
3.下体部分：长度740mm,宽度500mm，高度710mm；
4.讲台前面设置并排两个隐藏式抽拉储物盒，可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具；
5.讲台扶手，背板采用橡木制成，表面喷防滑漆，桌面颜色为木纹色；
6.讲台下柜前后门均可打开，前门为对开门，方便放设备，后门为抽拉门，节省空间，整个下柜可作为储物柜使用。
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	异型桌椅组合（一）
	多功能折叠桌
1.外观尺寸为800mm*580mm*760mm，尺寸误差为±20mm，桌子整体是由桌面板，挡板，桌底铁架，桌脚四大部件组成。
2.桌面板：采用25mmE0等级中纤板，质地坚硬，采用1mmPVC封边条封边。四角倒圆，强度与安全性兼顾。桌面底部预留标准孔位，便于安装。可拼接成直径1.6m的六合一圆桌，桌面底部设置子母扣，强化桌子平稳性。
3.挡板：采用16mmE0级中密度三胺板，质地坚硬，采用1mmPVC封边条封边。四角倒圆，强度与安全性兼顾。
4.桌脚：脚架采用模具标准化生产，确保每个产品质量的稳定性，桌脚两侧设置直径45mm圆孔，减少内应力及缩水痕，并设置圆形装饰盖。脚架与接头为PP加纤材料一体注塑成型，整体线条流畅，坚固耐用，环保无异味。每个脚架底下设置两个万向脚轮带刹车装置，采用尼龙材料，不伤地板。
5.桌底铁架部分由连接横杆，底框，书架三部分组成。横杆及底框部分采用二氧化碳保护焊焊接，表面经除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工序处理，横档尺寸为60*30*1.5mm方管。底框右侧设有桌面（底部带有）折叠装置，折叠后便于摆放收纳。书架为钢塑结构，两侧为高强度ABS材质，中间为4条φ16mm*1.0mm不锈钢管，拆装方便。
课椅
1. 椅面：采用全新PP材质注塑一次成型，靠背依据人体脊椎曲线打造保证背脊及两侧肌肉得到完全支撑，能有效降低疲劳，椅背设计圆滑抓手，方便搬动，坐面与坐垫边缘采用波浪设计，有效减轻臀部与腰部压力；
2. 座椅：椅高760mm-850mm,坐宽420mm，坐深370mm，坐高360-450mm，完全符合国家课桌椅QB/T4071-2010检测标准，座椅测试承受力至少1500N以上，不变形、牢固、稳定性好。                                 
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	异型桌椅组合（二）
	课桌
1.规格：740W×540D×750Hmm
2.基材采用中纤板面压防火胶板，台面板厚度20mm，长度740mm，宽度540mm。封边采用同色PVC半圆封边。
3.立柱：采用Φ50mm的D型钢管，壁厚1.5mm；两立管中间由∅32×1.5mm圆管焊接后打磨喷涂而成。坚固耐用，美观大方；桌面托架采用壁厚≥2.0mm钢制支撑。表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干，防氧化，高温等工序处理，无气泡，无裂缝，表面光洁，采用静电粉末喷涂；全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定,保证所有钢制件不掉漆
4.站脚、支撑角码：采用铝合金经模具一次性压铸成型, 站脚规格为450x76x59mm，支撑角码规格为345×4×41mm。
5.书网：φ5mm的冷拉圆钢为主骨架，辅φ3.5mm圆钢做成网状结构。连接在台面板下方，承重不小于20kg. 表面电镀处理。
6.脚垫：采用尼龙材料压注成型，可根据地平不平调节平衡。                           课椅
1.规格：515W×475D×780Hmm。
2.立柱：采用Ф25×2mm厚的圆管一体折弯成型。
3.椅座连接横管：采用Ф25×1.5mm圆管焊接成形。
4.连体椅面：采用高强度改性PP（聚炳稀）材料经模具压注成形，两侧作加强加厚处理，最厚处厚度达15mm；椅面后背设有加厚加强条，以确保其10度角的舒适弹性下同时保持足够承托强度。
5.金属饰面：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。
6.外型：按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适，背部包裹性好。
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	55寸电视机
	1. 面板尺寸：55英寸；
2. 亮度：350cd/m²；
3. 安装方式：底座、壁挂；
4. 信号输出标配：内置喇叭2*5W、Audio out×1；
5. 信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF×1、Audio×1、RS232×1；
6. 支持的分辨率：1920×1080。
★7.投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标系统中所填写的对应产品型号一致，未提供作无效投标处理（上传证书扫描件至投标系统）
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	55寸电视机安装支架
	壁挂支架，适配55寸电视机。
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	导播显示器
	1.基础尺寸：32英寸；对角线81.28cm，可视区约70.84×39.85cm；
2.分辨率1080P。
★3.投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标系统中所填写的对应产品型号一致，未提供作无效投标处理（上传证书扫描件至投标系统）
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	无线键鼠
	1. 2.4G无线（配微型接收器）/蓝牙双模；传输距离约10米；
2.键鼠适用干电池（5号/7号）；
3.键数：104全键；按键薄膜静音，键程2–4mm；有多媒体快捷键；
4.DPI：800/1200/1600三档可调；光电传感器；左右键+滚轮，部分侧键；
5.支持Windows/Mac；即插即用；低功耗休眠；防干扰2.4G频段。
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	导播桌
	1.整体尺寸：1200*900*750mm；材质：采用E0级防火台面；
2.底部独立机柜；
3.两联工位；
4.桌架：前脚管采用方型冷轧钢管，尺寸为(25MM*50MM*壁厚1.5MM)后脚管 (20MM*50MM*壁厚1.5MM),前后脚跨度为510MM表面采用防锈静电喷涂处理及 塑料配件而成；横梁采用直径25*50MM方管，方管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚1.5MM，美观大方，220度高温静电喷涂工艺，具有较强的耐蚀性及承重性。
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	导播椅
	1.尺寸：480*450*1100mm；PP+纤黑色背框，升降头枕；
2.PP+纤回型固定扶手，背框带上下调节腰靠，符合人体工学顶腰设计；
3.弹力加厚特网背网，弹力座布；
4.40支纱原生态纯棉，不易变形，不带座壳
5.2.5MM加厚蝴蝶底盘，耐久性测试30万次，无噪音；
6.三级气压棒，采用2.0mm无缝钢管制作；
7.310黑色PP脚，5寸黑色pu静音轮；
8.颜色由使用方确定后制作。
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	观摩椅
	1.尺寸：620*550*800mm；灰色（深灰色）靠背：网布靠背，铝合金压铸连接件；
2.扶手：PP料扶手，可以前后活动50mm；
3.座垫：底壳用PP料注塑成型，配高弹力定型棉座垫；可掀起座包，可堆叠；
4.椅架：椅脚采用30*20异型碳素钢管，壁厚≥1.2mm，表面经静电喷涂处理；
5.脚轮：Φ50mm尼龙静音轮，PU面；
6.写字板：ABS塑料板；配铝合金旋转机构，铝合金压铸连接件，写字板可拆卸可折叠；
7.颜色由使用方确定后制作。
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	椅子
	1.材质：全新 PP 原生改性工程塑料，无回收废料添加；
2.厚度：壁厚≥2mm，一体注塑成型，无拼接、无脆裂；
3.工艺：人体工学一体弧度，腰部内凹支撑，边缘R3圆弧倒角，无尖锐棱角；
4、表面：哑光磨砂处理，抗刮耐磨，耐污渍易擦拭，颜色标准纯白，无色差、无缩痕、无气泡。
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	条形桌
	1.规格: 1200*500*750mm（允许正负10mm偏离）；桌面为E0级防火板（可密度板烤漆），台面板厚度不少于25mm。
2.钢制脚架：采用25*50mm方形锥冷轧钢管，厚度1.5 MM，表面处理，通化磷化，防腐，防锈处理，最后再经220度高温静电喷涂处理；
3.横梁：采用25*50mm方形冷轧钢管，厚度1.2mm。表面处理，通化磷化，防腐，防锈处理，最后再经220度高温静电粉末喷朔，有足够承受力；
4.二层书网：冷轧钢板冲孔压型，表面采用高温防锈静电喷涂处理；
5、脚轮：2.5英寸PU 滑轮：采用PU材质，带刹车功能，360度旋转移动更加顺滑，静音滑轮，不伤地板，承重200KG，带锁定功能；
6.尺寸1200*500*7500mm（允许正负10mm偏离），外观设计: 采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝整齐。桌子两侧设置按压开关，任何一侧按压整个桌子可90度折叠，节约空间。
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	课桌
	1. 桌面：625㎜×450㎜（允许正负10mm偏离）（高度670mm-760mm，可升降)4个调节孔位，调节装置为螺丝升降。桌面材质为ABS工程塑料经模具注塑成型；桌面整体平整，没有凹槽也没有凸起，方便进入考试模式，桌面采用周围高中间低的设计，有效防止笔的划落，桌面四角为圆角；桌面可以配置PP面罩，更换方便。
2. 桌斗两侧各设置一个一体成型的书包挂钩及置物格，可以放置文具，尺寸与整体课桌相符合；桌斗材质为PP原料，经过模具一体注塑成型，桌斗长510㎜，平均深度350㎜，高度160㎜；桌面与桌斗连接处为卡槽形式，只需锁4个螺丝固定。桌斗与Y型铁架采用塑料卡扣连接，无需锁付螺丝。
3. 课桌外桌腿材料为25×50×1.2㎜（允许正负10mm偏离）圆焊管，内桌腿材料为20×40×1.2mm（允许正负10mm偏离）椭圆焊管。桌上横拉档材料为20×40×1.2㎜（允许正负10mm偏离）椭圆焊管。桌脚脚垫为原料PP注塑成型，脚垫尺寸长120mm宽60mm高35mm（允许正负10mm偏离）,带微调功能，能调节平衡；
4.塑料部分：桌面ABS工程塑料，座板和靠背板材质是PP原料，具有高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性，在教室环境下正常使用寿命必须达8年及以上；
5.五金脚部分：气孔、焊瘤；在接触人体部分或桌斗部分无毛刺、刃口或棱角； 所有钢件表面经酸洗、磷化后静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，五金件部分：采用五金件。脚垫：消声，防滑，防潮脚垫；各连接部件结合严密、平整、牢固。
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	课椅
	1.尺寸：420×420×(750mm-840mm)（坐面380mm-440mm，高度升降范围)4个调节孔位；调节装置为螺丝升降。
3. 椅子内管材料为20×40×1.2㎜椭圆焊管；外管材料50×25×1.2mm椭圆焊管，凳下横拉档材料为25×50×1.2mm
3.椭圆焊管；座板、靠背板带条纹贯穿缝隙，坐背板缝隙小于6MM，总缝隙数量不低于10条，靠背上方带提手孔，符合课椅整体设计工艺，材质为pp原料经模具注塑成型，靠背管采用20×40×1.2mm椭圆管。
4. 座板靠背与椅架采用螺丝联接。椅脚脚垫为原料PP注塑成型，脚垫尺寸长为120mm宽57mm高36mm,带微调功能，能调节平衡。
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	交换机
	1.以太网端口支持10/100/1000M自适应速率，以太网RJ45端口≥24，SFP非复用口≥4个；
2.交换容量≥670Gbps，包转发率≥144Mpps；
3.支持接口MAC地址学习个数限制；
4.VLAN特性支持4K个VLAN；
5.支持智能以太保护SEP协议；
6.支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；
7.IPv6特性支持ND（NeighborDiscovery）；
8.支持PMTU；
9、支持IPv6Ping、IPv6Tracert、IPv6Telnet；
10.支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL；
11.QoS/ACL支持对端口入方向、出方向进行速率限制。
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	24口网络配线架
	1.采用19"1U24口标准结构，并包含24个六类非屏蔽模块；
2.要求配线架背面带有可拆卸托架，方便理线；
3.要求ABS塑胶料防火等级满足UL94V-0采用双层结构，屏蔽/非屏蔽通用设计；
4.可搭配RJ45模块使用；
5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2。
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	1U理线架
	1.采用19"1U标准结构，适合安装在机柜内；
2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观；
3.采用铝板、盖板可拆卸；
4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2。
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	PDU
	1.额定输入电压‌：220V-250V（交流）；
2.最大输入/输出电流‌：10A；
3.输出插座数量‌：8 位（孔）；
4.输出插座规格‌：国标10A或多用孔（兼容多种插头）；
5.额定功率‌：约2200W-2500W（P=UI）；
6.进线线缆规格‌：通常为 3×1.5mm²或 3×2.5mm²；
7.进线长度‌：常见 1.8m-3m；
8.安装尺寸‌：标准 1U 高度（约 44mm 高），宽度适配19英寸机柜（约 482.5mm）；
9.功能模块‌：部分支持防雷、开关控制、过载保护。‌‌
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	设备机柜
	1.42U标准机柜 600*800*2000mm，采用冷轧钢板，精密组合组装；
2.前玻璃，后钢板；
3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定；
4.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺
5.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备；
6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺；
7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm²，防氧化，耐酸碱，表面光洁；
8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀；
9.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全；
10.立柱2.0mm,横支架1.2mm,其他1.2mm；
11.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装。
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	AI教研平台
	1.个人信息：支持用户对头像、姓名、性别、邮箱、出生日期、手机号码、通信地址、简介、学历、职称、执教学科、荣誉、登录密码、第三方账号绑定等个人资料进行查看和修改。
2.教学日程：支持通览该用户在平台中参与的各业务开展情况，以日历方式直观呈现，点击某一教学日程可快速进入对应功能模块
3.我的课表：支持用户自我管理教学计划课表，包括校内课表与跨校课表。课表内支持自定义课程名称、封面、主讲人、时间段、学段学科等基础信息并可上传附件。课表内授课形式支持普通直播课、校内互动课以及跨校互动课。
4。我的资源：支持浏览用户上传的所有资源，并以列表形式直观展示资源名称、类型、观看权限、章节目录、审核状态、允许下载、上传日期等信息。提供用户自主上传资源功能入口，方便用户快捷上传个人资源。
5.我的收藏：如支持浏览用户在我的视频、我的专辑、教学督导、评审活动、在线学堂、校园电视功能处收藏的资源。
6.校级教研活动：支持创建、参与各年级、各学科的网络教研活动，支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容，支持上传教研相关的视频、文档附件。
7.教研模式：如支持直播观摩教研、点播观摩教研、互动教研方式。直播观摩教研面向实时授课直播画面进行观摩教研。点播观摩教研可获取平台录制教学视频进行点播观摩。互动教研可实现多终端实时音视频互动。
8.教研评分：创建主题教研后，支持自定义评分量表，在教研活动中根据打分量表进行教研观摩打分。
▲9.教研互动：如提供教研评论、教研笔记、教研评分、话题研讨教研互动方式。用户可在教研过程中发表评论，在线进行评论交互。以教研笔记的方式总结教研过程思想，形成教研总结。教研员可针对每个教研活动指定多个不同的“教研话题”，教研组成员可对话题进行进一步探讨。（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）
10.教研标记：支持在发布教研笔记的时候关联当前观看视频时间作为标识，后续查看教研笔记时点击即可跳转教研视频至对应时间点进行观看，方便教研总结时充分理解笔记发布者的想法。
11.整体功能：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。
12.备课模式：支持教师按照创建学案、创建教案两种模式开展学校老师的集体备课。
▲13.权限设置：用户可以针对不同的观看权限和备课权限设置不同的公开范围，备课权限是可以针对该磨课备课上传对应的备课资料的。观看权限仅限于用户可以查看这个磨课备课的内容。（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）
14.创建听课任务：平台支持创建听课任务，支持定义课程名称、年级学科、听课时间、课型、封面、上传听课资料等信息，并支持选择是否开启远程直播听课。
15.听课码：平台支持生成听课码，满足远程用户可以通过听课码加入远程听课活动。
16.课堂评分：要求支持在听评课过程中完成快速课堂评分，并可打开具体评分指标进行阐述，辅助听课老师完成课堂评分。
17.课堂评价：支持在听评课过程中完成课堂主观评价，支持输入听评课老师的听课建议与个人思考，帮助授课老师在课后回顾时查阅并改进。
18.评分量表：平台支持自定义多个评分量表。评分量表能够体现年级、学科以及课型，并且支持选择等级评分制或赋分制，等级与赋分内容均可完全自定义，以满足不同类型的评课需求。听评课老师在听评课过程中可切换量表进行课堂评分。
19.AI听课：平台支持关联AI分析设备，在听评课过程中实时完成AI课堂教学行为的多维度分析与展示，辅助听课老师完成课堂评价。
20.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”“布鲁姆分析”“理答分析”“PPT与板书分析”“教师讲授分析”“姿态与情感分析”“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块。
21.AI听评课报告：课后支持下载AI听评课报告，报告内容需涵盖听课老师对课堂过程的评价、听课评分和课堂总体评价，以及AI听课分析的教学准备能力、教学实施能力等。并支持勾选所需维度选择性下载，满足个性化复盘需求。
22.平台支持关联AI大模型分析服务。
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	平台服务器
	★1.供应商承诺所提供的本项设备符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》文件中加“*”的指标要求（除序号75外），上传加盖公章的承诺函，格式自拟。需求标准详见网址：
http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bzygf/202312/t20231227_21344832.htm
2、CUP规格：物理核心数≥16核、主频≥2.4GHz、末级缓存容量（L3 缓存)≥24MB、线程数≥32 线程、热设计功耗≥135W、支持内存的最高速率DDR4-3200 MT/s、通道数≥8、位宽≥64bit
3、主板规格：内存插槽数量≥8，主板存储接口支持 SATA、SAS，支持PCIe 4.0
4、内存规格：32GB DDR4
5、存储规格：4TB
6、网络规格：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应
7、电源规格：双电源冗余，额定输出功率≥450W
8、整机规格：服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤。
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	网线
	1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号；
2.支持千兆以太网；
3.满足ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568.2-D；
4.带宽≥250MHz；
5.带有十字骨架隔离，外护套为PVC材质；
6.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω；
7.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m；
8.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0%。
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	HDMI高清线
	1.HDMI高清线20米成品，支持分辨率：4K60Hz、2K144Hz、1080P240Hz；
2.外壳材质：胶壳；
3.线身材质：PVC+编织网；
4.方向性：双向传输；
5.线径：OD=08.50mm；
6.连接器材质：铜壳镀金；
7.连接器工艺：端子成型式；
8.线芯数量：19芯；
9.屏蔽层材质：铝镁丝+铝箔；
10.屏蔽织数：16/6/0.12；
11.高频测试：OK(L≤3米)。
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	音频线
	1.型号：RVVP 2芯屏蔽软线；
2.芯数截面积：2芯，单根导体0.5mm²；
3.导体：多股无氧铜软丝（常规24股0.15mm铜丝绞合）；
4.绝缘：PVC聚氯乙烯绝缘，芯线分色（红/黑）；
5.屏蔽层：铝箔全覆盖+铜编织网双层屏蔽，屏蔽覆盖率≥85%；
6.外护套：灰色黑色PVC耐磨损外被。
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	电源线
	1.型号：RVV 2芯软护套电源线；
2.芯线：2芯，单芯截面积1.0mm²；
3.导体：多股无氧铜软导体（常规32根0.2mm铜丝绞合）；
4.芯线绝缘：PVC聚氯乙烯绝缘，常见分色：红、黑；
5.外护套：PVC阻燃聚氯乙烯外皮，常规黑色；
6.线缆外径：约6.0mm。
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	管材
	1.材质为改性硬质PVC聚氯乙烯，阻燃等级UL94 V-0级，符合JG/T 3050标准；
2.规格Φ25，壁厚达标：Φ25≥1.3mm；
3.耐温-20℃～70℃，环压抗压≥750N，冷弯无开裂，离火自熄、无熔融引燃滴落物。
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	数字音频处理器
	1.采用一体化壁挂式设计，音频处理部分和功率放大器集成到一台主机内。
2.系统总噪声级满足NR-25的要求。
▲3.前面板具备电源指示灯和≥3.5寸LCD液晶触控显示屏，支持密码保护，支持自动息屏功能，具备可编程功能，实现定制化需求。（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）
▲4.具备≥2路48V幻象供电麦克风输入接口，≥4路音频输入接口（其中3.5mm输入接口≥2路），≥4路音频输出接口，≥4路RJ45接口，≥2路RS-232接口，≥1路RS-485接口，≥2路IO接口，≥2路USB接口，≥2路USBType-C接口，≥2路凤凰端子功放输出。（需在投标时提供证明材料，如官网截图、彩页、技术白皮书等）
5.集成网络麦克风和无线麦编解码功能，输入接口均采用RJ45接口，使用一根网线即可同时传输音频、电源、控制信号。
6.支持音频闪避，支持无线麦优先，当使用无线麦时吊麦自动静音，当关闭无线麦时吊麦自动开启。
7.支持6A音频算法:自动增益（AGC）、噪声抑制（ANC）、反馈抑制（AFC）、自动混音（AM）、自动均衡（AEQ）、回声消除（AEC）。
8.具备≥1路UAC接口，电脑可直接识别接口输入输出音频。
9.内置自适应音频处理算法：①反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；②信噪比：≥95dB；③本地扩声声场不均匀度：≤5dB；④频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。
10.功率放大器的输出功率：≥2*120W。
11.支持对话功能，老师使用吊麦和教室音箱可直接与集控中心对话，对话与吊麦本地扩声互不影响。
12.主机内置调试软件，≥7段均衡调节，≥4级混响处理级别调节，≥4级回声处理级别调试。
13.支持音频管理平台，可实现定时管理、定时重启、远程升级，可对接教务课表系统，实现按课表自动执行系统开启和关闭。
14.可通过音频管理平台，远程监测实时输入输出音量、输入输出增益调节、≥7段均衡调节。
15.系统须具备自检功能，在开机时对教室内扩声系统进行自动检测，能够精准地检测出话筒、音箱是否正常，及时发现故障设备，保障正常教学活动，系统完成自检后平台能够实时显示故障问题。
16.通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；教学空间内任意位置的讲话者的声音均可被有效扩声，声音清晰响亮，不应产生啸叫和临近啸叫的系统自激现象（如金属尾音）；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。
17.无感扩声系统应采用声学回声消除技术与降噪技术，有效抑制回声及噪声干扰，包括翻书声、空调风扇运行声、座椅挪动声等。
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	吊装麦克风
	1.频率范围：20Hz-20KHz；
2.灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）；
3.指向性：超心型；
4.最大声压级：≥135dB；
5.信噪比：≥75dB；
6.供电电压：48V幻象电源供电；
7.抗手机、电磁、高频干扰；
8.有吊顶的教室使用吸顶方式安装，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少2.8米。
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	系统集成
	现场勘察、设备安装、管线实施、系统调试
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	音箱线
	200芯蓝色金银音响线喇叭线



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
[bookmark: _Toc120614281]2.实施要求
（1）总体要求
中标供应商签订合同时需提供设备安装日程计划。 
（2）质量要求
中标供应商所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全施工要求
安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。
（4）验收要求
中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、中标供应商投标文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任，相关费用包含在本次报价中。 
（5）质保（维保）及售后要求
①中标供应商所投产品质保期限三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期），质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。
②在质保（维保）期内有问题做到及时处理，出现质量问题时或故障时，响应时间为30分钟，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师应在12小时内到达现场并排除故障。保修期内如同一故障发生三次，或在1周内无法修复，供应商须无条件换货，立即更换新机。
③质保（维保）期结束后，供应商仍应负责提供终身维修服务，只收取配件费。
（6）平台监管
①中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 
②中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
③中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律 追究合同责任方的责任。
④中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
⑤中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
（7）其他要求
①中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
②中标供应商在签订合同前须将投标文件内提供的“相关证书”和“检测报告”等原件供采购人查验，如不提供或提供不全，采购人可向监管部门举报投标人虚假响应招标要求。
③南京景新智能科技有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
（8）培训要求
中标供应商须对采购人相关使用人员进行集中培训，包括但不限于硬件设备使用、软件功能讲解等，集中培训次数以采购人实际需要为准；供应商须根据采购人实际工作需要，对产品硬件及软件使用人员进行点对点单独培训等，相关费用包含在本次报价中。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
①交付时间：合同签订后30个日历日内完成交货。
②交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
（三）演示要求
1.视频演示：
（1）视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。
（2）演示内容详见“第五章 评标方法与评标标准”。



第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要项指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣 0.5 分，不符合或不提供不得分。本项最低得分为0分。
	30
	客观分

	2.2
	图纸方案设计
	投标人根据本项目现场勘察情况，对宏运学校录播教室（含观摩室）进行图纸方案设计，图纸内设备应包括：高清录播主机（项目清单1）1台、高保真音箱（项目清单8）3对、智能交互黑板（二）（项目清单12）1套。内容包含：1.设计方案；2.线路图。以上每项内容逐项评分：
方案内容规范性强、完整度高、系统结构合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	2.3
	演示视频
	评委根据投标人提供的产品“高清录播主机”（项目清单1）及“AI教研平台”（项目清单36）视频演示综合评分（每位投标人演示视频文件演示时间不超过15分钟）：
1、当老师走出讲台范围后，云台摄像机会自动回归默认状态，等待老师重新走上讲台后继续跟踪老师；
2、多模态课堂数据：支持对课堂多模态数据展开多维度综合分析，包含“课堂师生行为时序”“教学行为分析”“理答分析”“PPT分析”“教师讲授分析”“姿态与情感分析”“课堂管理分析”“学生学情分析”等多个数据板块。
每符合一项要求得4分，本项最高得8分，其他及无演示不得分。
	8
	客观分

	2.4
	产品技术要求
	所投“高清录播主机”（项目清单1）产品制造商具有微课或优课制作国家认可的出版社发行的正版教材案例，提供教材出版的相关证明文件，需体现教材与厂商的关联性。提供符合上述要求的证明材料得2分，不提供不得分。
	2
	客观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	根据本项目采购需求中“技术要求”编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.应急措施等内容。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制方案，内容包含：1.服务体系；2.故障解决方案；3.服务内容；4.技术人员保障和服务电话。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求中“培训要求”编制方案，内容包含：1.培训人员；2.培训内容；3.培训课时安排；4.培训方法。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	4.履约能力

	4.1
	履约能力
	投标人具有本地化服务能力，得5分，未提供不得分（提供承诺书或有效证明文件，承诺书格式自拟）。
	5
	客观分

	5.节能环保

	5.1
	节能产品
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1
	客观分

	5.2
	环境标志产品
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1
	客观分

	合计
	　
	100分







第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   
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二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）















一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
8.我方为：民营企业 非民营企业 事业单位或其他组织（在对应内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 是 否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。
十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         


十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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