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[bookmark: _Hlk237336019]项目编号：JSZC-320506006-SZDX-G2026-0007
[bookmark: _Hlk237336335]项目名称：太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目
采 购 人：苏州市吴中区人民政府太湖街道办事处
[bookmark: _Hlk237336307]采购代理机构：鼎信工程咨询（苏州）有限公司
项目类别：货物类
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投标须知前附表
	序号
	内容

	1
	项目编号：JSZC-320506006-SZDX-G2026-0007

	2
	项目名称：太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目

	3
	预算金额：人民币壹仟壹佰伍拾玖万壹仟伍佰玖拾贰元捌角玖分（￥11591592.89）

	4
	采购人：苏州市吴中区人民政府太湖街道办事处 
联系人：席东
联系电话：0512-68560020
联系地址：苏州市吴中区龙翔路777号

	5
	招标代理机构：鼎信工程咨询（苏州）有限公司
地址：苏州市吴中区枫津南路18号南都广场1607
联系人：陈倩倩
联系电话：0512-66233886

	6
	投标有效期：提交投标文件截止之日起60日历日

	7
	电子投标文件制作要求：电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
注：项目评标结束后所有供应商须向采购代理机构提交投标文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸质响应文件与上传的电子投标文件一致，用于存档备案。（邮寄地址苏州市吴中区枫津南路18号南都广场1607，联系人：陈倩倩，联系电话：0512-66233886）

	[bookmark: auto_fouce_2]8
	[bookmark: tip_risk_bookmark_1]截止时间：2026年9月2日9:30整（北京时间）
投标时间：2026年9月2日9:30整（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
本项目为不见面开标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	[bookmark: auto_fouce_3]10
	中标服务费：根据【2020年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第十二批）】的规定收取中标服务费。领取中标通知书时中标单位向招标代理机构一次性付清。由中标单位支付，按照招标预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，1000万元~5000万元以0.5%，差额定率累进法计算后，代理服务费按80%计取并取整。本项目代理服务费由中标人支付。标段一：（公安）代理服务费按人民币￥69700.00计收。标段二：（交警）代理服务费按人民币￥29300.00计收。（投标人报价时须将该费用自行纳入总报价综合考量。本项目整体预算已统筹包含该笔费用）
账户名称：鼎信工程咨询（苏州）有限公司 
开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行 
账号：10541201040081556

	11
	评标方法：综合评分法
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第一章  投标邀请函
项目概况
[bookmark: tip_risk_bookmark_4]太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目采购项目的潜在供应商应在苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统”）获取采购文件，并于2026年9月2日9:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况：
项目编号：JSZC-320506006-SZDX-G2026-0007
项目名称：太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目
采购方式：公开招标
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]采购预算：人民币壹仟壹佰伍拾玖万壹仟伍佰玖拾贰元捌角玖分（￥11591592.89）
最高限价（每标段）：
	标段号
	标段名称
	预算金额（元）
	最高限价（元）

	1
	太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目(标段一：公安)
	8595274.25
	8595274.25

	2
	太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目(标段二：交警)
	2996318.64
	2996318.64


采购需求：详见招标文件
本项目共有两个标段，每标段拟中一家单位，开标顺序按标段编号的先后顺序进行。投标单位可选择其中一个或多个标段进行报名，但每家投标单位的累计中标标段不得超过1个。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段招标失败。已递交某标段投标文件且实质性响应招标需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。
合同履约期限：自签订合同之日起5个月内安装调试完毕，并投入正常使用。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801]三、获取招标文件
时间：自公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：网上获取 
售价：0.00元 
四、投标文件提交
[bookmark: tip_risk_bookmark_5]1.截止时间：2026年9月2日9点30分（北京时间）
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、开启
[bookmark: tip_risk_bookmark_6]1.截止时间：2026年9月2日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1.本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。苏州太湖新城吴中管理委员会党政办公室监管电话：（0512）65169307。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
4.本项目支持政府采购合同信用融资。
八、采购项目联系人及联系方式：
1.采购人：苏州市吴中区人民政府太湖街道办事处 
联系人：席东
联系电话：0512-68560020 
联系地址：苏州市吴中区龙翔路777号
2.采购代理机构信息
名称：鼎信工程咨询（苏州）有限公司
地址：苏州市吴中区枫津南路18号南都广场1607
联系方式：0512-66233886
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：陈倩倩    电话：0512-66233886


第二章  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于鼎信工程咨询（苏州）有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于鼎信工程咨询（苏州）有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10服务（交货）地点：合同中明确约定的服务（交货）的项目所在地。
2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.14进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.16小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。
二、投标人（供应商）
3. 供应商资格要求
3.1供应商应当具备下列一般条件：
3.1.1具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、招标文件的说明
7、招标文件
招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，并认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。
9、勘察现场（本项目不涉及此条）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10、质疑
10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
（7）供应商《投标供应商确认函》
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
10.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：陈倩倩
联系电话：0512-66233886
通讯地址：苏州市吴中区枫津南路18号南都广场1607
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。
12、投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13. 投标文件的组成（部分文件格式参见第三章）
13.1封面：
13.2开标一览表(统一格式,用于唱标)；
13.3公开分项报价
13.4资格审查文件（资格审查文件中不可出现价格内容）
13.4.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
13.4.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
13.4.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
13.4.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
13.4.5投标单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力；
13.4.6法律、行政法规规定的其他条件；
13.4.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
13.4.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
13.4.9落实政府采购政策需满足的资格要求：无
13.5符合性审查文件（符合性审查文件中不可出现价格内容）
13.5.1报价符合性审查（属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。）；
13.5.2投标函；
13.5.3关于资格文件的声明函；
13.5.4投标单位法定代表人身份证扫描件；
13.5.5投标单位代理人身份证扫描件及授权委托书（若有）；
13.5.6投标单位情况表；
13.5.7投标货物和服务数量、生产厂家、规格、品牌、技术指标说明与描述、交货期说明等
13.5.8技术参数偏离表、商务条款偏离表；
13.5.9标段中标限额承诺函；
13.5.10其他符合性要求（如有）
13.6综合评标文件：
13.6.1评分标准中所涉及到的各项方案及其他材料、证明等。
13.6.2《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
13.6.3关于符合本国产品标准的声明函。
注：（1）以上13.4.1-13.4.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上13.5.1-13.5.10为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（5）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（6）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
（7）项目评标结束后所有供应商须向采购代理机构提交投标文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸质响应文件与上传的电子投标文件一致，用于存档备案。（邮寄地址苏州市吴中区枫津南路18号南都广场1607，联系人：陈倩倩，联系电话：0512-66233886）
14、投标文件编制要求 
14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
14.4 投标报价（编制）要求的说明
14.4.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》 中的全部内容的报价应包括但不限于材料费、机械费、水电费、管理费、利润、措施费、运输费、安装费、仓储费、保险、调试、验收、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.4.2投标人应按《公开分项报价》中的全部内容计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。
14.4.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则各标段应分别计算填写单价和总价。本项目两个标段。
14.4.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.4.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.4.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、投标文件的签署
投标文件每一页均应加盖供应商电子签章。
16、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
17、投标文件的有效期
17.1自投标截止时间之日起45天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
18、投标文件的递交
18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19、投标截止时间
19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间投标单位少于三家的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标 
21、开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。
22、资格审查
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
22.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
22.2.3查询证据留存方式：采购人或者采购代理机构工作人员应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
22.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。
22.5本项目通过上述资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。
23、评标委员会
23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；
23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.3.3对投标文件进行比较和评价；
23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；
23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.4评委会成员应当履行下列义务：
23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
24、保密要求
24.1评标将在严格保密的情况下进行。
24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
25、对投标文件初审
    25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
　　（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
　　（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
　　（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
（六）在“苏采云”系统中出现供应商“机器码一致”情形的。
25.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。
25.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
25.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.6异常低价投标（响应）审查
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26、废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
26.1.4因重大变故，采购任务取消的； 
26.1.5在“苏采云”系统中出现供应商“机器码一致”情形的。
26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。
27、投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、确定中标原则：
28.1本次评标采用综合评分法
在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。
八、发出中标通知书
29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
29.3未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
九、中标单位的确认
30.1经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
十、告知招标结果
31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。
31.2 在发放中标通知书的同时，未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
十一、签订合同
32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。
32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。
十二、其他事项
33.1中标服务费
根据【2020年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第十二批）】的规定收取中标服务费。领取中标通知书时中标单位向招标代理机构一次性付清。由中标单位支付，按照招标预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，1000万元~5000万元以0.5%，差额定率累进法计算后，代理服务费按80%计取并取整。本项目代理服务费由中标人支付。标段一：（公安）代理服务费按人民币￥69700.00计收。标段二：（交警）代理服务费按人民币￥29300.00计收。（投标人报价时须将该费用自行纳入总报价综合考量。本项目整体预算已统筹包含该笔费用）
账户名称：鼎信工程咨询（苏州）有限公司 
开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行 
账号：10541201040081556
33.2监督和公证
33.2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
33.3未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1、（投标方）法定代表人授权委托

授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加鼎信工程咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为   （项目编号）（标段号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码：                         。    
被授权人联系电话：（手机）                。          
供应商名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　月　　日

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及法人和代理人的身份证，否则响应无效；
供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。


2、投标函
投标函
                              ：
我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供以上项目的所有内容，我们的投标价格包括但不限于材料费、机械费、水电费、管理费、利润、措施费、运输费、安装费、仓储费、保险、调试、验收、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务,保证按期、按质履行合同，完成招标文件要求的全部工作。
3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限为自提交投标文件截止   日起如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标。
4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。
5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
6、我们承诺人员上岗按国家规定执行。
7、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约。
9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件规定的标准向招标代理机构支付中标服务费；
    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
联系人：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：        邮箱：                                     
投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日

3、开标一览表：按投标系统内统一格式
4、公开分项报价
公开分项报价（标段一：公安）
	序号
	项目名称
	品牌、生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	代理服务费
	/
	项
	1
	69700.00
	69700.00

	合计：


注：投标人报价时须将该费用自行纳入总报价综合考量。本项目整体预算已统筹包含该笔费用。
投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日




公开分项报价（标段二：交警）
	序号
	项目名称
	品牌、生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	代理服务费
	/
	项
	1
	29300.00
	29300.00

	合计：


注：投标人报价时须将该费用自行纳入总报价综合考量。本项目整体预算已统筹包含该笔费用。
投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日

5、投标货物和服务数量、生产厂家、规格、品牌、技术指标说明与描述、交货期说明等
	序号
	名称
	数量
	单位
	规格
	生产厂家
	品牌
	技术指标说明与描述
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商的服务、技术、商务等与招标文件规定有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务、技术、商务等的详细描述和说明的替代。
投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日


6、技术参数偏离表

技术参数偏离表
	序号
	项目内容
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日


7、商务条款偏离表

商务条款偏离表
	序号
	招标要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	(1)
	服务期限
	
	
	

	(2)
	交货地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	(4)
	售后服务承诺
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日


8、人员配备一览表
人员配备一览表
	序号
	岗位
	数量
	年龄
	性别
	基本要求
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	





投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日


9、服务方案
服务方案
	提示：
1、投标人（响应单位）应针对本次招标（采购）项目特点及区域的具体情况编写拟采取的服务方案。
2、投标人（响应单位）可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	




















                                      投标人（（加盖CA电子公章））：                              





10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

鼎信工程咨询（苏州）有限公司：
我单位              (供应商名称)在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日


11、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
                       ：
本公司愿就由贵公司组织实施的项目编号为                   号的采购活动进行商务谈判。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日



（2）投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（加盖CA电子公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	  2025年       万元

	实现利润
	2025年    万元

	经营面积
	平方米
	其中：
	自有面积     平方米
承租面积     平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




12、中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加        （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.          （标的名称），属于           （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小 型企业、微型企业）； 
2.          （标的名称），属于        （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于                 （中型企业、小型 企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

 
                                    企业名称（加盖CA电子公章）： 
                         日 期： 


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.         （标的名称），属于        （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.         （标的名称），属于        （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（加盖CA电子公章）： 
日 期： 

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


13、投标（响应）保证承诺书（参考格式）

投标（响应）保证承诺书
致：     （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3、中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
4、中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：（加盖CA电子公章）
地址：
电话：                   
传真：
电子邮件：                    
邮编：
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：


14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖CA电子公章）
日期：          年  月  日


15、政府采购合同信用融资政策告知函

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


供应商：（加盖CA电子公章）
日期：          年  月  日


16、标段中标限额承诺函
标段中标限额承诺函

致：（招标人 / 采购代理机构）
我方已充分知悉并完全理解本项目招标（采购）文件关于标段评审及中标限制的全部规定，现就参与本项目投标事宜郑重承诺如下：
1. 我方自愿参与本项目编号：______（项目名称：________________）的投标，严格遵守 “每家投标单位累计中标标段不得超过 1 个” 的规定。
2. 我方承诺，若在本次招标按标段顺序评审过程中，已中标，则自动放弃后续所有已投标标段的得标权。
3. 我方同意，在后续标段评审中，将直接认定我方符合性审查不合格，不参与后续标段评审，且不计入该标段实质性响应供应商数量。
4. 本承诺为不可撤销承诺，我方自愿接受据此作出的评审结果，无任何异议。
响应单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：______年____月____日


17、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


18、关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

                ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK21]备注:根据招标（采购）文件第二章“投标人须知”第25.6条要求。投标（响应）人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：          年  月  日


第四章 招标书
鼎信工程咨询（苏州）有限公司受苏州市吴中区人民政府太湖街道办事处的委托，就太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目编号：JSZC-320506006-SZDX-G2026-0007
二、招标项目名称：太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目
[bookmark: _Toc5922]三、招标项目内容：
[bookmark: _Toc29751]（一）项目实施背景
苏州吴中区太湖新城作为苏州市“一核四城”战略的核心板块，近年来经济社会发展呈现爆发式增长态势。随着长三角工业互联网创新示范基地、算力调度中心等重大项目落地，以及汇川联合动力总部等龙头企业入驻，区域人口密度快速攀升，商业活动高度聚集，现有多个在建工地和流动人口的管理压力持续增大，涉工地劳资纠纷、夜间经济集聚区治安案件等频发，对公共安全管理提出了更高要求。然而，当前太湖新城派出所视频监控系统的覆盖能力难以匹配区域发展需求，急需通过系统补盲及改造提升治安防控效能。
实现公共安全视频监控信息的及时、准确展现，为领导决策分析、社会治安重大敏感事件综合研判、公共安全管理等提供信息化支持。确保区域内公共环境和基础设施不断完善，公共服务和管理水平稳步提升，促进吴中太湖新城社会经济全面发展。
（二）项目建设内容
吴中太湖新城核心区域与外区交界处、学校医院、重点商贸区、已投用小区、新建小区、城市主干道等，重点单位、工业园区、地铁周边、公园及沿湖步道、公园等警情多发的部分治安复杂地区仍然存在视频盲区。拟新建299处视频监控点通过视频专网接入吴中区公共安全视频图像信息平台。
（三）项目建设清单
标段一：公安
1.项目采购清单
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端感知设备
	
	

	1
	生态环保卡口像机
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	50
	

	2
	多功能卡口补光灯
	1.灯体采用铝合金灯体；
2.采用不低于24颗LED光源；
3.内置LED格栅；
4.气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；
5.支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪；
	台
	50
	

	3
	人脸抓拍像机Ⅰ
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	32
	

	4
	人脸抓拍像机Ⅱ
	1.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；
2.像素：≥400万；
3.最大分辨率：≥2688×1520；
4.最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：≥80m（红外）；≥60m（暖光）；≥16m（人脸检测距离）；
6.补光灯：≥6颗（混光（红外+白光）灯）；
7.镜头类型：电动变焦；
8.镜头焦距：≥8mm～32mm；
9.镜头光圈：≥F1.2；
10.支持视频结构化、通用行为分析、周界防范、人脸检测、人脸识别、人数统计、道路监控，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性;
11.宽动态：≥120dB；
12.防护等级：≥IP67；
13.内置GPU芯片
14.支持GB35114A安全加密。
	台
	30
	

	5
	全结构化球机
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	37
	

	6
	全结构化枪机Ⅰ
	1.传感器：≥400万像素CMOS传感器；
2.靶面尺寸：≥1/1.8＂；
3.焦距范围：≥11~40 mm；
4.图像分辨率：≥2688x1520@25fps；分辨力≥1500TVL；
5.最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；
6.光圈：≥F1.2；
7.宽动态：≥120dB；
8.补光灯类型：内置≥6颗混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节;
9.补光距离：≥100 m；
10.支持GB35114安全加密；
11.内置GPU芯片；
12.镜头接口应采用C或CS接口；
13.采用金属外壳；
14.全结构化：支持人、非机动车、车进行同时检测、抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
15.防护等级：≥IP67;
16.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器；
17.支持GA/T1400协议上传抓拍事件大小图；
	台
	5
	

	7
	全结构化枪机Ⅱ
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	83
	

	8
	智能感知枪机Ⅰ
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	140
	

	9
	智能感知枪机Ⅱ
	1.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；
2.像素：≥400万；
3.最大分辨率：≥2688×1520；
4.最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）；
6.补光灯：≥6颗（混光（红外+白光）灯）；
7.镜头类型：电动变焦；
8.镜头焦距：≥2.7mm～12mm；
9.镜头光圈：≥F1.2；
10.支持视频结构化、通用行为分析、周界防范、人脸检测、人脸识别、人数统计、道路监控，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性;
11.宽动态：≥120dB；
12.防护等级：≥IP67；
13.内置GPU芯片
14.支持GB35114A安全加密。
	台
	5
	

	10
	智能感知球机Ⅰ
	1.传感器：≥400万像素CMOS传感器；
2.靶面尺寸：≥1/1.8＂；
3.最大焦距：≥188 mm；
4.图像分辨率：≥2560×1440@25fps；
5.最低照度：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx；
6.光圈：≥F1.6；
7.外形尺寸：≥7寸；
8.补光：支持双光补光，白光补光距离：≥30米，红外补光距离：≥150米；
9.变倍：≥32倍光学变倍；
10.支持GB35114 A级安全加密；
11.视频压缩标准：支持H.265;H.264;MJPEG；
12.安全防护：≥IP67；
13.支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；
14.内置GPU芯片；
15.支持GA/T1400协议上传抓拍事件大小图；
	台
	116
	

	11
	智能感知球机Ⅱ
	1.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；
2.像素：≥400万；
3.最大分辨率：≥2560×1440；
4.最低照度：彩色：≤0.001lux@F1.6 黑白：0.0001lux@F1.60lux(红外灯开启)；
5.最大补光距离：≥250m（红外）；
6.补光类型：红外；
7.镜头焦距：≥5.8mm～192mm；
8.镜头光圈：≥F1.6-F5.0；
9.光学变倍：≥33倍；
10.视频结构化、周界防范、人脸检测、声光警戒，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性;
11.防护等级：≥IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护
12.内置GPU芯片
13.支持GB35114 A安全加密
	台
	5
	

	12
	枪球联动一体机Ⅰ
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	9
	

	13
	枪球联动一体机Ⅱ
	1.传感器类型：全景：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS；
2.像素：全景：≥400万；细节：≥400万；
3.最大分辨率：全景：≥2688×1520；细节：≥2688×1520；
4.最低照度：全景：彩色：≤0.0002lux@F1.0黑白：≤0.0001lux@F1.00lux（白光灯开启）细节：彩色：≤0.0002lux@F1.6黑白：≤0.0001lux@F1.60lux（红外灯开启）；
5.最大补光距离：全景：≥30m（白光）；细节：白光≥30m（白光）；红外≥250m（红外）；
6.补光类型：全景：白光；细节：红外+白光；
7.雨刷功能：雨刷；
8.镜头焦距：全景：≥4mm细节：≥5.5mm～220mm；
9.镜头光圈：全景：≥F1.0 细节：≥F1.6～F4.9；
10.旋转范围：全景：水平：≥-5°～+5°；垂直：≥5°～17°；（电动）；细节：水平：0°～360°连续旋转；垂直：≥-20°～+90°自动翻转180°后连续监视
11.光学变倍：≥40倍；
12.可视域功能：支持；
13.内置GPU芯片和方位传感器：G-sensor；
14.智能功能：视频结构化、周界防范、人脸识别；独立态：支持全景细节独立运行不同智能。全景：支持周界防范、人群分布图，细节：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别，周界防范，三智能三选一。联动态：全景支持周界检测联动细节跟踪,支持周界级联细节完成结构化检测，支持全景人群分布图联动细节定位；
15.支持≥IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
16.支持GB35114 A安全加密；
17.全景摄像机支持水平旋转范围-5°~5°；垂直旋转范围5°~17°；
18.全景摄像机内置4颗补光灯,细节摄像机内置10颗红外补光灯、2颗白光补光灯； 
19.内置喇叭可在水平和垂直方向上进行旋转,水平旋转范围0-360°,垂直旋转范围-20°-90°；
20.样机内置水平仪,可检测样机安装是否水平；
21.混合补光灯可对红外补光灯和白光补光灯进行独立调节。
	台
	25
	

	14
	微卡口像机
	1.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS图像传感器；
2.像素：≥800万；
3.最大分辨率：≥3840×2160（不包含OSD黑边）；
4.视频帧率：支持≥60fps；
5.视频延时：端到端延时≤65ms；
6.支持NTP校时、高精度PTP校时；每帧数据都带毫秒级曝光时间戳；
7.镜头焦距：电动变焦≥10mm～30mm或≥10mm-50mm可选；
8.光圈：自动光圈；
9.支持陀螺仪帧内防抖；
10.智能功能：支持视频结构化、交通事件、流量检测、车牌设备功能；设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性;
11.防护等级：≥IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
12.内置GPU芯片；
13.支持GB35114A安全加密；
14.聚焦步长显示功能检查：支持Web界面上显示聚焦步长，并可根据固定步长进行调焦；
15.结构化信息输出功能检查：支持在辅码流智能帧上输出智能结构化信息；
16.定位标定功能检查：支持定位标定，完成标定后能输出目标的坐标信息，或图片OSD叠加坐标信息；
17.低延时试验：支持同时输出不少于5路视频流，网络直连情况下，分辨率设置为1920×1080，帧率设置为25fps，码率设置为1Mbps，网络协议为UDP时，视频1图像传输至客户端的延时时间不大于40ms；
18.低延时试验：在4K@60fps抓拍码流情况下，延时≤35ms；
19.黑/白名单设置功能检查：支持车牌黑/白名单设置，可设置不小于100万条黑/白名单；
20.人脸区域曝光功能检查：支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间；支持人脸属性识别。
	台
	4
	

	15
	双镜头枪机
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	24
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	二、前端其他配套设备
	
	

	1
	智能警灯
	智能警灯不低于：
1.工作电压：9V-12V（取决于警示灯的工作电压）；
2.最大工作电流：150mA+警示灯工作电流；
3.警灯输出通道：4个；
4.最大警灯输出电流：200mA；
5.警灯亮灭控制时间：0ms-65535ms；
6.警灯电流采集精度：2mA；
7.最大网络连接节点数：4,294,967,296；（232）
8.支持硬连线TCP/IP协议：TCP, UDP； 
9.网络协议：IEEE802.3u，10/100Base-TX。
10.环境适应性
11.工作温度：-20℃～60℃；
12.相对湿度：90 %RH Max.无冷凝；
【功能描述】
1.设备采用STM32G030K8+W5500架构，具有以太网接口功能；
2.可以接受以太网控制命令，控制4个警示灯（2红2蓝）的工作；
3.警示灯进行常亮、常灭、频闪（闪烁频率网络可控）等警示模式；
4.具有警灯工作电流采集功能，可以提供警灯工作状态；
5.具有固定IP地址工作模式；
6.可以通过通信协议修改IP，系统可通过IP地址识别警示灯安装地址；
7.具有通过网络固件远程升级功能。
	套
	255
	

	2
	千兆单模光模块（40KM）
	1.光模块-eSFP-GE-单模模块(≥40km,LC)
	个
	26
	

	3
	4口工业级交换机
	1.业务接口：≥4个千兆电口+2个千兆光口；
2.交换容量≥64Gbps；
3.工作温度-40～75℃；
4.不低于IP40.
	台
	4
	

	4
	8口工业级交换机
	1.业务接口：≥8个千兆电口+2个千兆光口；
2.交换容量≥128Gbps;
3.工作温度：-40～75℃；
4.不低于IP40.
	台
	9
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	三、杆件横臂及配套机具辅材
	
	

	1
	卡口杆（订制型）
	参数要求不低于：
1.金属杆八角杆（国标Q235钢材，表面喷塑，杆长6.5*2m，根径320mm，梢径260mm，8mm壁厚，底法兰Φ680*20mm，8根M28*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰）+八角杆横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长3m，根径160mm-梢径80mm，4mm壁厚，对接法兰350*350*16mm）+八角杆横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长7.5+7.5m，根径220mm-梢径220mm，5mm壁厚，对接法兰400*400*20mm）
	套
	1
	

	2
	卡口杆（6.5米）（L型）
	参数要求不低于：
1.金属杆八角杆（国标Q235钢材，表面喷塑，杆长6.5m，根径320mm，梢径260mm，8mm壁厚，底法兰Φ680*20mm，8根M28*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰）
	根
	1
	

	3
	卡口杆配套横臂（L型1）
	参数要求不低于：
1.八角杆横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长6m，根径220mm-梢径110mm，5mm壁厚，对接法兰400*400*25mm）
	根
	1
	

	4
	卡口杆（6.5米）（T型）
	参数要求不低于：
1.金属杆八角杆（国标Q235钢材，表面喷塑，杆长6.5m，根径320mm，梢径260mm，8mm壁厚，底法兰Φ680*20mm，8根M28*1500mm地脚螺栓，含横杆对接法兰）
	根
	1
	

	5
	卡口杆配套横臂（T型）
	参数要求不低于：
1.八角杆横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长8m，根径220mm-梢径110mm，5mm壁厚，对接法兰420*420*25mm）
	根
	2
	

	6
	6米杆（L型）
	参数要求不低于：
1.金属圆杆（Q235国标钢材，表面喷塑，杆长6m，根径200mm-梢径160mm，6mm壁厚，底法兰350*350*12mm厚，4根M24*1000mm地脚螺栓，含横杆对接法兰）
	根
	32
	

	7
	6米杆配套横臂（L型）
	参数要求不低于：
1.横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长2m，等径60mm，3mm壁厚，含对接法兰）
	根
	32
	

	8
	5米杆
	参数要求不低于：
1.金属圆杆（国标Q235钢材，表面喷塑，杆长5m，根径180mm-梢径140mm，5mm壁厚，底法兰300*300*10mm厚，4根M20*900mm地脚螺栓，含横杆对接法兰）
	根
	4
	

	9
	5米杆配套横臂（类型1）
	参数要求不低于：
1.横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长1.5m，等径60mm，3mm壁厚，含对接法兰）
	根
	2
	

	10
	5米杆配套横臂（类型2）
	参数要求不低于：
1.横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长2m，等径60mm，3mm壁厚，含对接法兰）
	根
	2
	

	11
	3.5米杆
	参数要求不低于：
1.金属杆（国标Q235钢材，表面喷塑，杆长3.5m，根径140mm-梢径110mm，4mm壁厚，底法兰300*300*10mm厚，4根M18*600mm地脚螺栓，含横杆对接法兰）
	根
	119
	

	12
	3.5米杆配套横臂（类型1）
	参数要求不低于：
1.横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长0.5m，等径60mm，3mm壁厚，含对接法兰）
	根
	108
	

	13
	3.5米杆配套横臂（类型2）
	参数要求不低于：
1.横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长0.8m，等径60mm，3mm壁厚，含对接法兰）
	根
	2
	

	14
	3.5米杆配套横臂（类型3）
	参数要求不低于：
1.横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长1m，等径60mm，3mm壁厚，含对接法兰）
	根
	9
	

	15
	2.5米杆
	参数要求不低于：
1.金属杆（国标Q235钢材，表面喷塑，杆长2.5m，根径110mm-梢径70mm，3mm壁厚，底法兰300*300*10mm厚，4根M12*600mm地脚螺栓，含横杆对接法兰）
	根
	24
	

	16
	2.5米杆配套横臂
	参数要求不低于：
1.横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长0.3m，等径50mm，3mm壁厚，含对接法兰）
	根
	24
	

	17
	墙装支架
	摄像机墙装支架0.35-1.5m（3mm壁厚）
	套
	19
	

	18
	球机吊装支架
	摄像机吊装支架0.35-1.5m（3mm壁厚）
	个
	30
	

	19
	枪机杆装支架
	国产优质，材质：铝合金
	个
	88
	

	20
	球机杆件吊装支架
	国产优质，材质：铝合金
	个
	86
	

	21
	室外防水箱
	设备箱（尺寸≥450mm×350mm×180mm，壁厚≥1.2mm，内置≥1个63A浪涌过载保护空开，≥1个10A交流空开，≥1个5孔多功能电源插座，≥2个二合一防雷模块，≥1个电源插排）
	套
	373
	

	22
	落地机箱
	室外落地机柜（≥600mm×800mm×450mm，壁厚≥1.2mm，内置个≥100A浪涌过载保护空开，≥2个16A交流空开，≥8个10A交流空开，≥1个5孔多功能电源插座，≥8个二合一防雷模块，≥1个电源引入防雷模块，≥2个绕线盘支架，内置4个以上功能分区）
	套
	11
	

	23
	卡口杆（订制型）基础
	地笼规格参数：≥8-M28*1.2米，含预埋件；基础开挖≥1200mm*1200mm*1500mm；基础浇筑C30商品混凝土，≥2.16立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	2
	

	24
	6.5米立杆基础
	地笼规格参数：≥8-M28*1.2米，含预埋件；基础开挖≥1200mm*1200mm*1500mm；基础浇筑C30商品混凝土，≥2.16立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	1
	

	25
	6米立杆基础
	地笼规格参数：≥8-M24*1.0米，含预埋件；基础开挖≥800mm*800mm*1300mm；基础浇筑C25商品混凝土,≥0.84立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	32
	

	26
	5米立杆基础
	地笼规格参数：≥8-M20*0.9米，含预埋件；基础开挖≥800mm*800mm*1100mm；基础浇筑C25商品混凝土,≥0.71立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	4
	

	27
	3.5米立杆基础
	地笼规格参数：≥4-M18*0.6米，含预埋件；基础开挖≥600mm*600mm*800mm；基础浇筑C25商品混凝土,≥0.29立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	119
	

	28
	2.5米立杆基础
	地笼规格参数：≥4-M16*0.6米，含预埋件；基础开挖≥500mm*500mm*800mm；基础浇筑C25商品混凝土,≥0.2立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	24
	

	29
	弱电井
	成品井:内径≥400mm*400mm*350mm，外径≥500mm*500mm*400mm，含井盖，含开挖、回填
	个
	303
	

	30
	顶管
	定向顶管,PE100
	米
	150
	

	31
	绿化开挖及恢复
	含绿化、土方开挖及恢复，0.2m（宽）*0.4（深）
	米
	5352
	

	32
	人行道板路面开挖及恢复
	含面层开挖、基层开挖及恢复、废渣外运，人行道板新做，0.2m（宽）*0.4（深）
	米
	510
	

	33
	石材路面开挖及恢复
	含面层开挖、基层开挖及恢复、废渣外运，石材路面新做，0.2m（宽）*0.4（深）
	米
	449
	

	34
	建筑垃圾处置费
	种类：工程渣土、工程垃圾消纳处置费
按天然密实体积计算
量、价由建设单位在实施过程中签证确认
	立方米
	4.81
	

	35
	施工围挡
	水马围挡
	米
	2184
	

	36
	管材
	PE32
	米
	7128
	

	37
	接地线
	BVR 16mm2
	米
	910
	

	38
	线材
	配线：规格RVVP-8*0.75mm2
	米
	950
	

	39
	线材
	配线：规格RVV-2*1.5mm2
	米
	6000
	

	40
	线材
	配线：规格RVV-3*2.5mm2
	米
	10625
	

	41
	网线
	室外防水六类非屏蔽网线
	米
	6000
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	 四、网络链路租用
	
	

	1
	链路100M
	参数要求不低于：
100M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合ITU-T、IEEE相关标准及行业规范，支持EPON/GPON自适应，具备高可靠性、易管理、可灵活升级扩容及灵活组网特性。支持包过滤、防非法报文攻击功能，可抑制未知单播、广播和组播报文，兼容IGMPSnooping/MLD组播协议，支持802.1D、802.1ad桥接及802.3X流量控制，通过802.1p协议提供4个QoS队列。提供1个EPON/GPON自适应PON接口（EPONPX20+/GPONClassB+，GPON下行2.5Gbps/上行1.25Gbps，EPON上下行均1.25Gbps，发送波长1310nm、接收1490nm，发射光功率-1～+4dBm，接收灵敏度<-28dBm，配备SC/UPC连接器），4个100/1000M全/半双工RJ45以太网电接口。支持本地WEB管理与OLT端集中管理，SFU桥接模式兼容华为、中兴、烽火等主流OLT。采用金属外壳，搭配DC12V1A电源，具备工业级防雷防震能力，支持宽温区工作，适配多种组网场景。
	条
	5
	3年

	2
	链路50M
	参数要求不低于：
50M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合ITU-T、IEEE相关标准及行业规范，支持EPON/GPON自适应，具备高可靠性、易管理、可灵活升级扩容及灵活组网特性。支持包过滤、防非法报文攻击功能，可抑制未知单播、广播和组播报文，兼容IGMPSnooping/MLD组播协议，支持802.1D、802.1ad桥接及802.3X流量控制，通过802.1p协议提供4个QoS队列。提供1个EPON/GPON自适应PON接口（EPONPX20+/GPONClassB+，GPON下行2.5Gbps/上行1.25Gbps，EPON上下行均1.25Gbps，发送波长1310nm、接收1490nm，发射光功率-1～+4dBm，接收灵敏度<-28dBm，配备SC/UPC连接器），4个100/1000M全/半双工RJ45以太网电接口。支持本地WEB管理与OLT端集中管理，SFU桥接模式兼容华为、中兴、烽火等主流OLT。采用金属外壳，搭配DC12V1A电源，具备工业级防雷防震能力，支持宽温区工作，适配多种组网场景。
	条
	306
	3年

	3
	链路20M
	参数要求不低于：
20M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合ITU-T、IEEE相关标准及行业规范，支持EPON/GPON自适应，具备高可靠性、易管理、可灵活升级扩容及灵活组网特性。支持包过滤、防非法报文攻击功能，可抑制未知单播、广播和组播报文，兼容IGMPSnooping/MLD组播协议，支持802.1D、802.1ad桥接及802.3X流量控制，通过802.1p协议提供4个QoS队列。提供1个EPON/GPON自适应PON接口（EPONPX20+/GPONClassB+，GPON下行2.5Gbps/上行1.25Gbps，EPON上下行均1.25Gbps，发送波长1310nm、接收1490nm，发射光功率-1～+4dBm，接收灵敏度<-28dBm，配备SC/UPC连接器），4个100/1000M全/半双工RJ45以太网电接口。支持本地WEB管理与OLT端集中管理，SFU桥接模式兼容华为、中兴、烽火等主流OLT。采用金属外壳，搭配DC12V1A电源，具备工业级防雷防震能力，支持宽温区工作，适配多种组网场景。
	条
	466
	3年

	4
	光纤租赁
	裸光纤租赁
	条
	15
	3年

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	五、后端配套
	
	

	1
	视频接入服务器利旧改造
	增加≥3块32G内存条、≥1张万兆网卡及≥1块4T sas硬盘
	台
	1
	

	2
	图片接入服务器利旧改造
	增加≥3块32G内存条、≥1张万兆网卡及≥1块4T sas硬盘
	台
	1
	

	3
	视图库一体机
	【功能描述】
1.支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。
2.支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。
3.支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。
4.支持多个下级视图库的联网接入。
5.支持联网接入多个上级视图库。
6.支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。
7.支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。
【硬件规格】
CPU：≥2颗国产化海光处理器，单处理器核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz；
内存：≥64G DDR5，≥16根内存插槽；
硬盘：≥2块1.2T SAS盘；
阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)；
网口：≥2个千兆电口和≥2个PCIE万兆光口；
电源：配置≥800W（1+1）高效CRPS冗余白金电源
	台
	1
	

	4
	流媒体服务器利旧改造
	增加≥3块32G内存条、≥1张万兆网卡及1块≥4T sas硬盘
	台
	1
	

	5
	大数据集群控制器
	【功能描述】
1.基于Hadoop的大数据基础平台，提供消息订阅系统Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、列式存储系统Kudu等大数据基础组件；
 2. 支持可视化一站式大数据集群管理平台，具备安装部署、节点管理、服务管理、告警管理、系统监控（监控概览、基础服务、租户服务、专题监控）、日志审计（操作审计）、租户管理、用户管理等管理功能；
3.大数据集群支持横向扩展，可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容；
 4. 大数据平台具备图形化管理界面，支持可视化进行表管理、权限管理、工作流管理、SQL执行； 
5. 可视化的服务组件控制，服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； 
6. 数据存储支持多副本写入，至少包含2个副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建；
 7. 支持HA（HighAvailability）高可用；系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性；
 8. 具备应对极端环境保持高可用性，在异常断网、断电状况造成系统关机的，在数据块未损坏的情况下，系统具备自动恢复脚本；
 9. OLAP引擎，支持ANSI-SQL2003标准，支持通过SQL覆盖所有数据访问，支持索引优化，支持数据预统计处理（数据立方）
10.支持计算服务异常中止后自动拉起，支持任务弹性调度，支持组件资源使用情况监控；
11.支持数据实时写入到ElasticSearch，写入速度不低于30MB/s；
12.支持实时导入数据到Hbase，导入速度不低于100MB/S；
【硬件规格】
CPU：≥2颗海光C86处理器，单颗≥24核，主频≥2.2GHz；
内存：≥512GB DDR4
硬盘：≥2块600G SAS；≥6块960G SSD；≥6块6T SATA
热插拔：支持
RAID：配置raid卡
外部接口：≥万兆光口（2个）；≥千兆电口（2个）；≥4个USB；≥1个VGA；
机箱规格：2U 机架式服务器机箱
电源模块：≥800W铂金1+1 CRPS冗余电源
散热模块：≥4个热插拔冗余风扇
	台
	1
	

	6
	解析比对集群控制器
	【功能描述】
1.采用高性能国产化GPU架构，具备高并发、超大库容等特性，支持算法解析、身份批量确认、目标打标签、自定义名单库布控、抓拍库比对等海量模型并发比对功能；
2.支持任务模式切换（身份批量确认、目标打标签、自定义名单库布控、抓拍库以图搜图）；
3.支持 web 服务，用于安装和配置比对服务、组建比对服务集群，完成集群的管理与配置。
4.具备设备管理、集群操作、配置管理、集群管理、运维功能、定时任务、设备升级等功能；
5.支持名单库比对：
a）目标打标签应用：基于模型批量比对，对抓拍目标实时标记；
b) 身份确认应用：支持抓拍目标与库进行比对，快速确定目标身份；
c) 自定义名单库应用：支持千万级别目标实时布控预警；
d) 单卡支持加载不低于4000万名单库，支持集群扩展设备性能；
6.支持抓拍库比对:
目标抓拍库比对:基于目标模型进行以图搜图。
单卡支持加载不低于1亿抓拍库、10s/卡并发。
7.支持算法仓库：
（1）支持目标检测、建模、属性分析、识别、比对报警、属性检索；支持对视频进行目标的全分析和目标分类。
（2）支持通过界面展示、查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息。
（3）目标比对解析能力：
a）支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的目标；
b）支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的目标；
c）支持识别目标是否戴眼镜，目标戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； 
d）检索功能：支持按照性别、是否戴眼镜、是否微笑、点位信息、抓拍时间对历史抓拍目标图片进行检索与导出；
e）支持比对水平转动不超过60度，俯仰角度不超过45度的目标；
f）支持不同表情条件下目标检出（微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等）
g）单个目标检测结果，系统存储的特征数据大小不大于1K字节；支持不同光照条件下目标检出（过曝、欠曝、阴阳脸、逆光下等）
（4）车辆比对解析能力：
a）车牌类型识别：支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌识别；
b）车牌号码识别准确率：车牌号码识别白天准确率不低于98%，车牌号码识别晚上准确率不低于95%；
c）车牌颜色识别：支持黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色的识别；
d）车辆颜色识别：支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑11种车身颜色识别；
e）车辆类型识别：支持客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV/MPV、中型客车、二轮车/三轮车8种车型的识别；
f）车辆品牌识别：支持不少于260种机动车车辆品牌的识别（正向）； 支持不少于5300种车辆子品牌和年款的识别（正向）；
g）支持对图片中的背向车辆进行检测识别，支持图片中背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别； 
h）支持图片中车辆内挂件的检测识别
i）支持主驾驶未系安全带检测识别；图片主驾驶未系安全带检测准确率不低于99%
j）支持主驾驶遮阳板打开检测识别；图片主遮阳板打开检测准确率不低于99%
k）支持按车辆品牌、类型、型号、年款、颜色、车辆结构等特征信息单独或组合方式搜索车辆，检索结果支持以列表、视图、地图(支持车辆轨迹展现)三种展现模式
l）支持对车辆号牌遮挡、污损状态的检测识别
【硬件规格】
1.CPU：≥2颗国产化C86处理器,单颗CPU≥24核，主频≥2.2GHz；
2.内存：≥768G DDR4；
3.硬盘：≥1块480G SSD， ≥4块960G SSD，≥1块4T  SATA
4.阵列卡：配备raid卡；
5.网口：≥2个千兆网口；≥2个万兆光口；
6.GPU卡：≥4块国产化GPU卡，单卡算力≥140TOPS（INT8）；
7.电源：≥2000W(1+1)；
	台
	1
	

	7
	云存储集群管理一体机
	【功能描述】
1.集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；
2.负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；
3.提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储；
4.模块列表：视频录像基础模块、图片存储基础模块、国标模块、抽帧转存模块；
5.支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。
6.系统全集群化运行：集群系统对外提供唯一访问入口，屏蔽云存储内部多种存储设备形态； 
7.高性能数据存取服务：视频、图片直存模式，存储链路短，直写存储技术可大幅提升存储性能；
8.每台服务器含600块硬盘授权费用
【硬件规格】
CPU：配置≥2颗海光C86处理器，单颗处理器核数≥8核，频率≥3.0GHz；
内存：配置≥32G DDR4，≥8根内存插槽；
硬盘：≥1个热插拔240GB SSD硬盘，≥2个热插拔960GB SSD硬盘；
网口：≥2个千兆电口；≥2个万兆光口；
其他接口：≥1个RJ-45管理接口；≥5个USB 3.0接口；≥2个VGA接口；
电源：配置≥550W（1+1）冗余电源
	台
	1
	

	8
	图片云存储
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	1
	

	9
	视频云存储
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	2
	

	10
	异构接入集群控制器
	【功能描述】
1.异构存储服务：支持接入IP-SAN，NAS存储，异构存储容量不低于600T, 并提供统一的视频流式存储资源池服务；
2.直连取流：支持直连前端设备获取视频流并存储到存储设备，单台设备支持不低于接入500路2M码流性能；
3.数据安全：支持快照和备份功能；
【硬件配置】
CPU：配置≥2颗海光处理器，单处理器核数≥8核，主频≥2.2GHz；
内存：≥ 128G ；
硬盘：≥ 3块480G SSD硬盘；≥ 1块960G SSD硬盘；≥ 1块4T SATA硬盘；
网卡：≥ 4个千兆电口；
	台
	1
	

	11
	汇聚交换机
	1.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，整机电源槽位数≥6，支持3000W颗粒化电源，为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计；
2.交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps；
3.采用国产芯片，自主可控；
4.支持光电混合缆单板，结合光电混合缆，支持10GE传输速率，且300米60W PoE++供电；
5.支持MAC表项≥384K；
6.支持GE光的线卡，提速到2.5GE使用；
7.整机端口组合控标：主备主控可以总提供16*10G、8*25G、4*40G和2*100G combo
8.支持网络切片，支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；
9.支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验
10.单台实配：双主控、双电源、万兆光口≥48，千兆电口≥48。
	台
	1
	

	12
	服务器光口接入交换机
	1.交换容量≥4.8Tbps,包转发率≥2000Mpps；
2.高度≤1U，固定接口交换机，电源槽位≥2个，支持1+1备份，支持3个风扇模块；
3.CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为自研国产芯片；
4.支持10GE光端口数量≥48个，100GE 光接口≥8个；
5.支持Packet Event丢包可视、超长时延可视；
6.支持ERSPAN 镜像报文 ECMP 负载分担；
7.Netstream满足10GE 1:1采样；
8.端口侧面板和电源侧面板都配备系统运行状态灯和远程运维ID指示灯（现场定位用指示灯，运维人员可远程控制ID灯开启和关闭）；
	台
	1
	

	13
	资产安全管理管控系统
	1. 软硬一体化设备，国产化CPU，国产化操作系统，资产监测授权不少于6000个；支持Access ，Trunk 部署模式；                                                                                                                          
2.支持网内不少于100台网络设备进行管理权限对接，自动下发并执行处置策略;
3.支持端口汇聚或独立网段工作模式;4.交换机对接：支持 SSH\Telnet两种连接方式，支持对网内可网管交换机ACL管控方式对风险资产实现网络访问控制；
5.监测参数：根据监测需求调整合规范围和监管范围；支持探测白名单；
6.入网管控：对监管网络范围内资产的安全入网管理，及对风险资产的访问控制。智能管控支持默认放行（默认模式）与入网审核两种全局性资产入网管控模式，采取IP-mac双要素构建合规地址白名单，实现违规资产持续监测与管控。
7.支持对已对接的网管交换机下发ACL域控制策略实现对入网设备的ip、mac地址的管控，支持对在二层网络基于mac地址牵引技术实现对入网设备的管控；
8.支持对私自搭建的连接互联网等外部不受控网络的网络边界和通道进行管控;
9.支持对私自搭建的连接专网等内部网络的网络边界和通道进行管控;
10.支持对网内私建网络进行检测包括 ipv4/v6 违规接入、移动终端接入、疑似串网接入、资产变更、资产仿冒；
11.支持对开启DHCP服务、DNS服务、异常路由器、多网卡等破坏边界完整性服务进行管控;
12.支持绘测入网资产拓扑图，提供资产的网络链路信息，实现快速资产定位:
13.支持对联网资产台账进行监管，基于资产遥感技术，对专网中接入的资产进行识别，自动获取厂商品牌、设备类型、操作系统类型、协议、平台等信息。根据识别的资产建立设备指纹库，实现资产智能检索和资产统计，对资产变更情况进行监测告警。
14.支持对资产快照信息进行采集，显示资产web页面管理信息；
15.支持违规IP资产查看页面，能够查看网内合规IP地址资产和违规IP地址资产列表；支持监测不在 IP 使用规划范围内的异常 IP 使用行为，监测信息包括但不限于发现时间、设备地址、位置、MAC 地址、设备类型、操作系统、厂商等信息。
16.支持单网卡多IP设备监测、支持监测违规无线路由器、违规HUB、违规NAT设备等；
17.支持和华为光猫、腾达/水星等网管型HUB设备进行联动；
18.支持交换机适配模块策略采集能力，能够对不同厂家、型号、版本的交换机进行适配；
19.支持在设备查看以下发的管控策略明细，如在交换机上已下发的策略明细信息。
20、提供标准数据接口，可与分局已建设的主动安全监测系统进行对接，实现资产数据、风险数据与防控指令的同步。
	台
	1
	

	14
	万兆单模光模块（10KM）
	光模块-SFP+-10G-单模模块(≥10km,LC)
	个
	42
	

	15
	视频巡检
	将视频接入到已建的吴中区公安天眼智能运维巡检平台，实现图像质量评判和诊断
	路
	792
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	六、运营商机房机柜租赁
	
	

	1
	运营商租赁IDC机柜
	不低于4400W，20A42U标准机柜，含设备托管运维服务（9个月）
	个
	5
	

	七、平台接入、数据对接及试运行服务
	要求
	单位
	数量
	

	1
	视频专网平台接入服务
	系统需要接入已建视频专网，到吴中公安平台，并能够支持视频级联、前端接入授权（新增不少于792路）完成对视频使用的需求。
	项
	1
	

	2
	视频数据接入服务
	将前端监控所产生的视频、图片等构化数据接入视频专网平台，到吴中公安平台。
	项
	1
	

	3
	安全防范系统工程试运行服务
	针对项目不低于792路视频及配套后端管理系统的试运行服务
	项
	1
	


注：
（1）招标文件参数中若涉及相关“认证、证书、产品截图、产品品牌及型号或某品牌专用术语词汇、非国内技术标准”仅做参考，不做强制要求，所有认证标准按照国标执行。
（2）线缆类截面积参数均为通用单位mm²，其他未注明单位的尺寸均为通用单位mm（如PE32、PE100，F1.2均为通用单位“mm”）。
（3）清单参数中（数量接口除外）若未给取值范围的，允许2%的偏离。
（4）招标文件中若涉及设备重量、温湿度、进口、安装海拔等要求，均不作要求。
（5）若参数中涉及到“寸”的，即为“英寸”，分辨率描述如“2560×1440、900W/万”均为通用单位“像素”。
（6）核心产品：生态环保卡口像机、人脸抓拍像机Ⅰ、全结构化球机、全结构化枪机Ⅱ、智能感知枪机Ⅰ、枪球联动一体机Ⅰ、双镜头枪机、图片云存储、视频云存储
（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求
1、生态环保卡口像机
1.像素：≥900万像素
2.传感器：≥1英寸全局曝光CMOS
3.焦距：50mm；
4.分辨率：≥4096×2160；
5.帧率：25fps
6.输出图片格式：JPEG；视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；
7.内置GPU芯片；
8.由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电；
9.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
10.同步输入接口：≥1路SYNC信号灯电源同步输入
11.输出接口：≥7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制；
12.通讯接口：≥3个RS-485接口,≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
13.电源：100VAC～240VAC；
14.支持协议：GA/T1400,GB28181,GB35114
15.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测
16.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能
17.支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。
18.支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19.在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。
20.★无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别；
21.★外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息。
22.★司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
2、人脸抓拍像机Ⅰ
1.传感器：≥400万像素CMOS传感器；
2.靶面尺寸：≥1/1.8＂；
3.焦距范围：≥11~40 mm；
4.图像分辨率：≥2688x1520@25fps；分辨力≥1500TVL；
5.最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；
6.光圈：≥F1.2；
7.宽动态：≥120dB；
8.补光灯类型：内置≥6颗混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节;
9.补光距离：≥100 m；
10.支持GB35114安全加密；
11.内置GPU芯片；
12.镜头接口应采用C或CS接口；
13.采用金属外壳；
14.支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；
15.防护等级：≥IP67;
16.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器；
17.支持GA/T1400协议上传抓拍事件大小图；
18、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
3、全结构化球机
1.传感器：≥400万像素CMOS传感器；
2.靶面尺寸：≥1/1.8＂；
3.最大焦距：≥192 mm；
4.图像分辨率：≥2560×1440@25fps；
5.最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；
6.光圈：≥F1.6；
7.外形尺寸：≥8寸；
8.补光：支持双光补光，白光补光距离：≥50米，红外补光距离：≥250米；
9.变倍：≥32倍光学变倍；
10.支持GB35114 A级安全加密；
11.支持人、非机动车、车进行同时检测、抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
12.设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；
13.视频压缩标准：支持H.265;H.264;MJPEG;
14.安全防护：≥IP67；
15.内置GPU芯片；
16.支持GA/T1400协议上传抓拍事件大小图；
17.★样机可对行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、脚踩平衡车进行检测;样机支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式；
18.★在IE浏览器下，样机跟踪目标分类可设置，当选择的分类目标触发规则之后进行目标联动跟踪、变倍跟踪;跟踪时间可设置，可实现水平0° ~360°跟踪；
19.★开启全局结构化后，控制云台转动到任意位置，即开始进行机动车、非机动车、行人的检测及抓拍或手动点击或框选预览画面中的目标时，样机可通过PTZ转动将目标置于画面中心，并对目标进行抓拍及属性提取。
4、全结构化枪机Ⅱ
1.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；
2.像素：≥400万；
3.最大分辨率：≥2688×1520；
4.最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；≥28m（人脸检测距离）；
6.补光灯：≥6颗（混光（红外+白光）灯）；
7.镜头类型：电动变焦；
8.镜头焦距：≥8mm～56mm；
9.镜头光圈：≥F1.2；
10.支持视频结构化、通用行为分析、周界防范、人脸检测、人脸识别、人数统计、道路监控，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性;
11.宽动态：≥120dB；
12.防护等级：≥IP67；
13.内置GPU芯片
14.支持GB35114A安全加密。
15.★相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。
16.★设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数；
17.★当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启清影功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度。
5、智能感知枪机Ⅰ
	1.传感器：≥400万像素CMOS传感器；
	2.靶面尺寸：≥1/1.8＂；
	3.焦距范围：≥3.8~16 mm；
	4.图像分辨率：≥2560 × 1440；
	5.最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；
	6.光圈：≥F1.2；
	7.宽动态能力：≥120dB；
	8.补光灯类型：内置补光灯;
	9.支持GB35114安全加密；
	10.接口：≥1个RJ45网络接口、≥2路报警输入、≥2路报警输出接口、≥1个音频输入、≥1个音频输出接口；
	11.镜头接口应采用C或CS接口；
	12.采用金属外壳；
	13.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、补光灯、风扇、电源适配器；
	14.支持对人员或机动车等不同目标进行检测、抓拍;
	15.内置GPU芯片;
	16.支持GA/T1400协议上传抓拍事件大小图；
17、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
6、枪球联动一体机Ⅰ
1.传感器：细节≥400万像素，全景≥600万像素;摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头;
2.靶面尺寸：细节≥1/1.8＂，全景≥1/1.8＂；
3.最大焦距：细节≥147mm,全景≥2.8mm；
4.图像分辨率：细节≥2688 × 1520，全景≥3680 × 1656；
5.最低照度：细节：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；
全景：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；
6.★全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，内置4颗补光灯；细节内置1个镜头，内置不低于10颗红外补光灯及1颗白光灯；
7.宽动态：≥120dB；
8.补光距离：细节≥250 m，全景≥30 m；
9.变倍：光学变倍：细节≥25倍;
10.全结构化：设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性;
11.支持GB35114安全加密;
12.设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果；
13.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节;
14.★内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°;
15.★设备内置不低于 8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标；
16.声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警；
17.防护等级：≥IP67
18.支持GA/T1400协议上传抓拍事件；
19、 ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；
20、 ★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。
7、双镜头枪机
1.传感器：内置双镜头，≥400万像素CMOS传感器*2；
2.靶面尺寸：2个镜头均≥1/1.8＂；
3.焦距：两个镜头焦距范围≥8~32 mm，均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能；
4.图像分辨率：2个通道均≥2560 × 1440@25fps;
5.最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx;
6.光圈：细节通道≥F1.2，全景通道≥F1.2;
7.内置不少于2颗GPU芯片；
8.★补光：≥8颗混合补光灯，通道1通道2均具有≥4颗混合补光灯，各含不低于一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。
9.补光距离：普通监控≥80 m，目标识别≥15 m；
10.支持全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标检测、抓拍和属性分析；
11.★内置≥4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换；
12.双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°；
13.支持GB35114安全加密；
14.防护等级：≥IP67;
15.支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
16.支持GA/T1400协议上传抓拍事件；
17、★内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
18、★内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。
8、图片云存储
1.CPU处理器: ≥2颗国产化C86处理器，单处理器≥8核，主频≥2.8GHz
2.内存：≥64GB内存
3.系统盘：≥1块240G SSD系统盘,≥2块960G SSD加速缓存盘;
4.数据硬盘：≥48块*8TB SATA企业级硬盘；
5.机箱：≤8U标准机箱
6.网络接口：≥2个千兆RJ45以太网口，≥2个万兆以太网光口
7.电源：配置1+1冗余电源
8.★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；
9.★支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全性保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全性保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率；
10. ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）；
11.★云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；
12.★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；
9、视频云存储
1.CPU处理器: ≥2颗国产化C86处理器，单处理器≥8核，主频≥2.8GHz
2.内存：≥64GB内存
3.系统盘：≥1块240G SSD系统盘;
4.数据硬盘：≥48块*8TB SATA企业级硬盘；
5.机箱：≤8U标准机箱
6.网络接口：≥2个千兆RJ45以太网口，≥2个万兆以太网光口
7.电源：配置1+1冗余电源
8.★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；
9.★支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全性保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全性保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率；
10. ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）；
11.★云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；
12.★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；

标段二：交警
1、清单及技术参数
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端感知设备
	
	

	1
	智能感知枪机Ⅰ
	1.传感器：≥400万像素CMOS传感器；
2.靶面尺寸：≥1/1.8＂；
3.焦距范围：≥3.8~16 mm；
4.图像分辨率：≥2560 × 1440；
5.最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；
6.光圈：≥F1.2；
7.宽动态能力：≥120dB；
8.补光灯类型：内置补光灯;
9.支持GB35114安全加密；
10.接口：≥1个RJ45网络接口、≥2路报警输入、≥2路报警输出接口、≥1个音频输入、≥1个音频输出接口；
11.镜头接口应采用C或CS接口；
12.采用金属外壳；
13.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、补光灯、风扇、电源适配器；
14.支持对人员或机动车等不同目标进行检测、抓拍;
15.内置GPU芯片;
16.支持GA/T1400协议上传抓拍事件大小图；
	台
	18
	

	2
	智能感知枪机Ⅱ
	1.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；
2.像素：≥400万；
3.最大分辨率：≥2688×1520；
4.最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）；
6.补光灯：≥6颗（混光（红外+白光）灯）；
7.镜头类型：电动变焦；
8.镜头焦距：≥2.7mm～12mm；
9.镜头光圈：≥F1.2；
10.支持视频结构化、通用行为分析、周界防范、人脸检测、人脸识别、人数统计、道路监控，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性;
11.宽动态：≥120dB；
12.防护等级：≥IP67；
13.内置GPU芯片
14.支持GB35114A安全加密。
	台
	5
	

	3
	智能感知球机
	1.传感器：≥400万像素CMOS传感器；
2.靶面尺寸：≥1/1.8＂；
3.最大焦距：≥188 mm；
4.图像分辨率：≥2560×1440@25fps；
5.最低照度：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx；
6.光圈：≥F1.6；
7.外形尺寸：≥7寸；
8.补光：支持双光补光，白光补光距离：≥30米，红外补光距离：≥150米；
9.变倍：≥32倍光学变倍；
10.支持GB35114 A级安全加密；
11.视频压缩标准：支持H.265;H.264;MJPEG；
12.安全防护：≥IP67；
13.支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；
14.内置GPU芯片；
15.支持GA/T1400协议上传抓拍事件大小图；
	台
	3
	

	4
	红外网络违停球机
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	34
	

	5
	鸣笛炸街抓拍一体机
	1.内置摄像机采用≥1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器；
2.最大分辨率≥4112 × 3072@25fps；
3.视频编码：支持H.265或H.264编码；
4.支持3D数字降噪功能。
5.支持机动车鸣笛、炸街声音检测、定位。
6.支持输出音频、视频和鸣笛、炸街云图的复合流录像。
7.支持输出鸣笛、炸街位置坐标信息。
8.具有防尘、防水滴、防浪涌功能。
9.声呐具备≥32个麦克风；
10.麦克风类型：MEMS数字麦克风；
11.鸣笛探测范围：≥3车道，最大距离≥45米；
12.麦克风可测声压级范围：≥30~120dB；
	台
	6
	

	6
	一体化抓拍单元
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	4
	

	7
	一体化抓拍单元补光灯
	1.≥16颗频闪灯
2.补光距离：≥25米
3.响应时间≤20us
4.外壳材质金属铝
5.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求
6.补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭；
7.防护等级：≥IP66
	台
	23
	

	8
	雷视一体机
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	4
	

	9
	变焦摄像机
	1.传感器：≥800万像素CMOS传感器；
2.图像分辨率：≥3840×2160@25fps；支持电动变焦；​
3.最低照度：彩色≤0.002 lx，黑白≤0.0002 lx，补光灯开启≤0 lx；​
4.焦距范围：≥7~35 mm；；​
5.光圈：≥F1.2；​
6.宽动态：≥120dB；​
7.补光灯类型：混合补光，4颗灯珠;​
8.补光距离：≥80 m；人脸检测≥16 m；​
9.支持35114安全加密；​
10.AI 功能：支持周界防范、人脸检测识别及属性提取、道路监控；​
11.编码格式：支持 H.264、H.265（含智能编码）；12.接入标准：支持 ONVIF、GB/T28181-2022、GA/T1400 等标准；​
13.防护等级：≥IP67；​
14.供电方式：DC12V（±30%）；​
15.核心功能：支持智能报警、AI 编码、自适应镜头校正、定时语音播报，支持人员或车辆检测，可对人员、车辆进行抓拍;
16.内置GPU芯片;
17.支持GA/T1400协议上传抓拍事件大小图;
18.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
	台
	1
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	

	二、前端其他配套设备
	
	

	1
	智能警灯
	智能警灯不低于：
1.工作电压：9V-12V（取决于警示灯的工作电压）；
2.最大工作电流：150mA+警示灯工作电流；
3.警灯输出通道：4个；
4.最大警灯输出电流：200mA；
5.警灯亮灭控制时间：0ms-65535ms；
6.警灯电流采集精度：2mA；
7.最大网络连接节点数：4,294,967,296；（232）
8.支持硬连线TCP/IP协议：TCP, UDP； 
9.网络协议：IEEE802.3u，10/100Base-TX。
10.环境适应性
11.工作温度：-20℃～60℃；
12.相对湿度：90 %RH Max.无冷凝；
【功能描述】
1.设备采用STM32G030K8+W5500架构，具有以太网接口功能；
2.可以接受以太网控制命令，控制4个警示灯（2红2蓝）的工作；
3.警示灯进行常亮、常灭、频闪（闪烁频率网络可控）等警示模式；
4.具有警灯工作电流采集功能，可以提供警灯工作状态；
5.具有固定IP地址工作模式；
6.可以通过通信协议修改IP，系统可通过IP地址识别警示灯安装地址；
7.具有通过网络固件远程升级功能。
	套
	25
	

	2
	信号灯学习器
	1.电源接口：12~36V（DC）50Hz 0.5A；
2.物理接口：≥2个RJ45网口，≥1个485串口，≥1个232串口；
3.工作环境：-40℃—80℃，无凝雾；
4.输入输出：支持RJ45网口输出；兼容各品牌交通信号控制机的接入；支持信号机电平行切换的产生脉冲信号的方式获取相位； 
5.产品日志：支持各灯组日志保存与查看，支持整机设备日志保存与查看；
6.实时检测：能够实时检测每个灯组的实时灯色及倒计时信息，准确率: 99.9999%；采集时延<100ms;
7.实时上传：能够实时上传每个灯组的实时灯色及倒计时信息；
8.学习周期：学习完毕自动通知，最小学习周期：1个周期； 
9.产品状态：可获取设备在线、离线和故障码；
10.启动：支持断网断电后自动上电；
11.时间配置：支持 GPS 或 NTP 授时，支持上传时间戳；
12.远程升级：支持远程升级；
13.相位数：单台设备支持16路相位；超过16相位的路口，支持两个设备的同时接入；
14.相位内容：支持以灯组为最小单元获取实时相位和倒计时；支持以灯组为最小单元输出实时灯色和倒计时；
15.方案切换：支持识别信号机切换配时方案，并能在1个周期重新学习成功；
16.数据更新：每秒10次数据传输和更新（10Hz）;
	台
	13
	

	3
	边缘智能一体机
	1.CPU：主频≥1.9GHz，核心数量≥8个；
2.NPU：核心数量≥8个，主频≥550MHz；
3.算力：70TOPS@INT8；35TFLOP@FP16；
4.视频解码：最高 56 路 1080P@30FPS， H.264/H.265；
5.视频编码：最高 16 路 1080P@30FPS，H.264/H.265；
6.内存：24GB，LPDDR4X，速率可达 4266mbps；
7.存储：eMMC 128GB；
8.以太网口：不低于3个，含 1 个千兆电口（LAN0）、1 个万兆电口（LAN1）、1 个 PXE 烧录电口；
9.USB 3.0：2个，Type-A 接口，可接入 U 盘、USB 鼠标、键盘、USB 摄像头等设备；
10.HDMI_OUT：1个，可输出视频源到显示终端（无桌面系统显示）；
11.RS232：1 个，适用于交通通信和数据采集设备（如车辆传感器、车辆 GPS 追踪系统等）；
12.RS485：1 个，适用于交通通信和数据采集设备（如车辆传感器、车辆 GPS 追踪系统等）；
13.SATA 3.0：1个，支持外接 SATA 硬盘；
14.m.2：1个，支持扩展 m.2 NVME 2242/2260/2280 规格硬盘；
15.工作电压：DC 12V；
16.运行功耗：75W（不得超过该数值）；
17.工作温度：-30℃~70℃；
18.存储温度：-40℃~85℃；
19.工作相对湿度：5%~95% RH，无冷凝；
20、存储相对湿度：5%~95% RH，无冷凝；
21.防护等级：IP65；
22.操作系统：Linux（openEuler 22.03 LTS，不带桌面）。
	台
	13
	

	4
	信号转换盒
	1.设备支持不低于16路开关量输入，16路开关量输出
2.支持1路网口接口
3.可实现IO信号与RS485信号互转，IO信号与网络信号互转
	个
	4
	

	5
	二代前置算法分析一体机
	1.CPU算力：≥4core*1.6Ghz；
2.内存：≥LPDDR4x，8GB，3200Mbps；
3.GPU（AI）算力：≥8 TFLOPS FP16(16 TOPS INT8 ), 支持16 TOPS、8 TOPS、4 TOPS三种算力配置；
4.存储：可支持1个Micro SD卡，支持SD3.0，最高支持速率SDR50，最大容量2TB；
5.网络接口：1个GE RJ45；
6.USB接口：1个USB3.0Type C接口；
7.其他接口：1个40pin IO连接器,2个22pin MIPI连接器,2个板载麦克风。
	台
	1
	

	6
	云广播
	云广播不低于：
1.功率:80W；
2.灵敏度:9ldB士3dB；
3.阻抗:8欧；
4.频率响应:100-18KHZ；；
5.网络接口:RJ45.4G全网通
6.喇叭单元:5.5寸强磁*2+号角高音*1；
7.尺寸:170x150x510(mm)；
8.通讯接口:标准RJ45.4G网络；
9.音频格式:MP3；
10.支持协议:TCP/IP，UDP；
11.音频模式:.16位立体声CD音质；
12.传输速率:100Mbps；
13.频率响应:20Hz~20KHZ；
14.采样率:8K~48KHZ单价含3年卡费与平台费。
	台
	7
	

	7
	云广播发布终端
	1.≥7英寸高清触摸屏；
2.频率响应: 20Hz-20KHz；
3.总谐波失真(THD@IW):<1%；
4.信噪比:>90dB；
5.网络:≥RJ45/10M/100M、4G；
6.最大支持999个云广播管理。
	台
	1
	

	8
	鸣笛炸街终端
	1.可接入声呐设备与摄像机。
2.可接收鸣笛抓拍摄像机的抓拍图片并保存鸣笛前后视频文件。
3.可对鸣笛车辆进行有效标识并叠加声音云图，并将识别结果上传至平台。
4.支持对违法鸣笛车辆数据信息进行查询。
5.可配置多种字符叠加、图片合成方式，支持通道匹配。
6.支持≥4个3.5寸硬盘，支持≥32TB硬盘存储，用于图片与录像接收存储。
7.网口数量：≥18；光纤接口数量：≥2；
	台
	4
	

	9
	千兆单模光模块（40KM）
	1.光模块-eSFP-GE-单模模块(≥40km,LC)
	个
	42
	

	10
	4口工业级交换机
	1.业务接口：≥4个千兆电口+2个千兆光口；
2.交换容量≥64Gbps；
3.工作温度-40～75℃；
4.不低于IP40.
	台
	21
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	

	三、杆件横臂及配套机具辅材
	
	

	1
	3.5米杆
	参数要求不低于：
1.金属杆（国标Q235钢材，表面喷塑，杆长3.5m，根径140mm-梢径110mm，4mm壁厚，底法兰300*300*10mm厚，4根M18*600mm地脚螺栓，含横杆对接法兰）
	根
	1
	

	2
	3.5米杆配套横臂（类型1）
	参数要求不低于：
1.横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长0.5m，等径60mm，3mm壁厚，含对接法兰）
	根
	1
	

	3
	交通信号控制优化立杆（黑色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色金属杆。
2.规格参数：单杆式6.5m方管，表面阳极氧化工艺(国标Q235钢材,杆长7m，管径350mm，8mm壁厚，底法兰中750*30mm，8根M30*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰)。
	根
	4
	

	4
	交通信号控制优化立杆配套横臂（黑色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色六角杆横臂。
2.国标Q235钢材，表面喷塑，臂长5--7m，根径220mm-梢径100mm，8mm壁厚，对接法兰250*500*20mm。
	根
	4
	

	5
	违法停车治理立杆（黑色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色金属杆。 
2.规格参数：单杆式6.0m方管，表面阳极氧化工艺(国标Q235钢材,杆长6.5m，管径250mm，8mm壁厚，底法兰中550*30mm，8根M30*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰)。
3.安装方式：起重机吊装。
4.质保：维护保修3年。
5.安装高度：杆件安装高6米。
	根
	5
	

	6
	违法停车治理立杆配套横臂（黑色）1
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色六角杆横臂。
2.国标Q235钢材，表面喷塑，臂长1.5m，根径100mm-梢径80mm，6mm壁厚，对接法兰300*300*20mm。
	根
	3
	

	7
	违法停车治理立杆配套横臂（黑色）2
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色六角杆横臂。
2.国标Q235钢材，表面喷塑，臂长4m，根径100mm-梢径80mm，6mm壁厚，对接法兰300*300*20mm。
3.安装方式：起重机吊装。
4.质保：维护保修3年。
5.安装高度：横臂安装高6米，臂挑1.5米。
	根
	2
	

	8
	违法停车治理立杆（灰色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：灰色金属杆。
2.规格参数：材质Q235，立杆高6.5米，主杆等径八棱杆对边口径277*8.0mm；底法兰：φ550*30mm，连接法兰：400*400*20mm；杆件整体热镀锌喷塑。
	根
	2
	

	9
	违法停车治理立杆配套横臂（灰色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：灰色金属横臂。
2.规格参数：八棱锥杆，对角口径80-100*6.0mm*1500mm；杆件整体热镀锌喷塑。
	根
	2
	

	10
	违法停车治理立杆（白色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：灰白色金属杆。
2.规格参数：材质Q235，立杆高6.5米，主杆等径八棱杆对边口径277*8.0mm；底法兰：φ550*30mm，连接法兰：400*400*20mm；杆件整体热镀锌喷塑。
3.安装方式：起重机吊装。
4.质保：维护保修3年。
5.安装高度：杆件安装高6.5米。
	根
	1
	

	11
	违法停车治理卡立杆配套横臂（白色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：白色金属横臂。
2.规格参数：八棱锥杆，对角口径80-100*6.0mm*1500mm；杆件整体热镀锌喷塑。
	根
	1
	

	12
	鸣笛与炸街车治理立杆（黑色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色金属杆。
2.规格参数：单杆式6.5m方管，表面阳极氧化工艺(国标Q235钢材,杆长7m，管径350mm，8mm壁厚，底法兰中750*30mm，8根M30*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰)。
3.安装方式：起重机吊装。
4.质保：维护保修3年。
5.安装高度：杆件安装高6.5米。
	根
	3
	

	13
	鸣笛与炸街车治理立杆配套横臂（黑色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色六角杆横臂。
2.规格参数：国标Q235钢材，表面喷塑，臂长5--7m，根径220mm-梢径100mm，8mm壁厚，对接法兰250*500*20mm。
	根
	3
	

	14
	鸣笛与炸街车治理立杆（灰色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：灰色金属杆。
2.规格参数：材质Q235，立杆高7米，主杆等径八棱杆对边口径277*8.0mm；底法兰：750*750*30mm，连接法兰：400*400*20mm；杆件整体热镀锌喷塑。
3.安装方式：起重机吊装。
4.质保：维护保修3年。
5.安装高度：横臂安装高7米。
	根
	1
	

	15
	鸣笛与炸街车治理立杆配套横臂（灰色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：灰色金属横臂。
2.规格参数：八棱锥杆，对角口径100-220*8.0mm*7000mm；杆件整体热镀锌喷塑。
	根
	1
	

	16
	机动车不礼让行人立杆（黑色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色金属杆。
2.规格参数：单杆式6.5m方管，表面阳极氧化工艺(国标Q235钢材,杆长7m，管径350mm，8mm壁厚，底法兰中750*30mm，8根M30*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰)。
3.安装方式：起重机吊装。
4.质保：维护保修3年。
5.安装高度：杆件安装高6.5米。
	根
	1
	

	17
	机动车不礼让行人立杆配套横臂（黑色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：黑色六角杆横臂。
2.规格参数：国标Q235钢材，表面喷塑，臂长6--8m，根径220mm-梢径100mm，8mm壁厚，对接法兰250*500*20mm。
	根
	1
	

	18
	机动车不礼让行人立杆（灰色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：灰色金属杆。
2.规格参数：材质Q235，立杆高7米，主杆等径八棱杆对边口径277*8.0mm；底法兰：750*750*30mm，连接法兰：400*400*20mm；杆件整体热镀锌喷塑。
	根
	3
	

	19
	机动车不礼让行人立杆配套横臂（灰色）
	参数要求不低于：
1.设备名称：灰色金属横臂。
2.规格参数：八棱锥杆，对角口径100-220*8.0mm*7000mm；杆件整体热镀锌喷塑。
	根
	3
	

	20
	球机吊装支架
	摄像机吊装支架0.35-1.5m（3mm壁厚）
	个
	37
	

	21
	枪机杆装支架
	国产优质，材质：铝合金
	个
	1
	

	22
	球机杆件吊装支架
	国产优质，材质：铝合金
	个
	37
	

	23
	室外防水箱
	设备箱（尺寸≥450mm×350mm×180mm，壁厚≥1.2mm，内置≥1个63A浪涌过载保护空开，≥1个10A交流空开，≥1个5孔多功能电源插座，≥2个二合一防雷模块，≥1个电源插排）
	套
	72
	

	24
	落地式配电箱
	规格参数：内部空间尺寸≥1150×600×600mm（约23U）；外形尺寸≥1480×650×650mm
设备安装基于19英寸标准结构设计，≥18U 安装空间，具有良好的安装通用性具有良好的通风性能，保持恒温状态，能使机柜内部元器件更好的运行，延长使用寿命，其外观形状见图片，其材料采用不锈钢201制作，厚度≥1.2mm，颜色为不锈钢原色，常规配置2块层板，内含≥1个8位PDU,≥1只断路器，≥4路空开。
	套
	17
	

	25
	7米立杆基础
	地笼规格参数：≥8-M30*1.2米，含预埋件；基础开挖≥1200mm*1200mm*1500mm；基础浇筑C30商品混凝土，≥2.16立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	4
	

	26
	6.5米立杆基础
	地笼规格参数：≥8-M28*1.2米，含预埋件；基础开挖≥1200mm*1200mm*1500mm；基础浇筑C30商品混凝土，≥2.16立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	11
	

	27
	6米立杆基础
	地笼规格参数：≥8-M24*1.0米，含预埋件；基础开挖≥800mm*800mm*1300mm；基础浇筑C25商品混凝土,≥0.84立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	5
	

	28
	3.5米立杆基础
	地笼规格参数：≥4-M18*0.6米，含预埋件；基础开挖≥600mm*600mm*800mm；基础浇筑C25商品混凝土,≥0.29立方，含L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极、40*4镀锌扁铁、废渣外运
	套
	1
	

	29
	弱电井
	成品井:内径≥400mm*400mm*350mm，外径≥500mm*500mm*400mm，含井盖，含开挖、回填
	个
	55
	

	30
	绿化开挖及恢复
	含绿化、土方开挖及恢复，≥0.2m（宽）*0.4（深）
	米
	1700
	

	31
	人行道板路面开挖及恢复
	含面层开挖、基层开挖及恢复、废渣外运，人行道板新做，≥0.2m（宽）*0.4（深）
	米
	550
	

	32
	建筑垃圾处置费
	种类：工程渣土、工程垃圾消纳处置费
按天然密实体积计算
量、价由建设单位在实施过程中签证确认
	立方米
	4.24
	

	33
	施工围挡
	水马围挡
	米
	252
	

	34
	管材
	PE32
	米
	2500
	

	35
	接地线
	BVR 16mm2
	米
	140
	

	36
	线材
	配线：规格RVVP-8*0.75mm2
	米
	225
	

	37
	线材
	配线：规格RVV-2*1.5mm2
	米
	1960
	

	38
	线材
	配线：规格RVV-3*2.5mm2
	米
	2040
	

	39
	线材
	配线：规格RVV-3*4mm2
	米
	5100
	

	40
	网线
	室外防水六类非屏蔽网线
	米
	1960
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	

	四、网络链路租用
	
	

	1
	链路100M
	参数要求不低于：
100M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合ITU-T、IEEE相关标准及行业规范，支持EPON/GPON自适应，具备高可靠性、易管理、可灵活升级扩容及灵活组网特性。支持包过滤、防非法报文攻击功能，可抑制未知单播、广播和组播报文，兼容IGMPSnooping/MLD组播协议，支持802.1D、802.1ad桥接及802.3X流量控制，通过802.1p协议提供4个QoS队列。提供1个EPON/GPON自适应PON接口（EPONPX20+/GPONClassB+，GPON下行2.5Gbps/上行1.25Gbps，EPON上下行均1.25Gbps，发送波长1310nm、接收1490nm，发射光功率-1～+4dBm，接收灵敏度<-28dBm，配备SC/UPC连接器），4个100/1000M全/半双工RJ45以太网电接口。支持本地WEB管理与OLT端集中管理，SFU桥接模式兼容华为、中兴、烽火等主流OLT。采用金属外壳，搭配DC12V1A电源，具备工业级防雷防震能力，支持宽温区工作，适配多种组网场景。
	条
	4
	3年

	2
	链路50M
	参数要求不低于：
50M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合ITU-T、IEEE相关标准及行业规范，支持EPON/GPON自适应，具备高可靠性、易管理、可灵活升级扩容及灵活组网特性。支持包过滤、防非法报文攻击功能，可抑制未知单播、广播和组播报文，兼容IGMPSnooping/MLD组播协议，支持802.1D、802.1ad桥接及802.3X流量控制，通过802.1p协议提供4个QoS队列。提供1个EPON/GPON自适应PON接口（EPONPX20+/GPONClassB+，GPON下行2.5Gbps/上行1.25Gbps，EPON上下行均1.25Gbps，发送波长1310nm、接收1490nm，发射光功率-1～+4dBm，接收灵敏度<-28dBm，配备SC/UPC连接器），4个100/1000M全/半双工RJ45以太网电接口。支持本地WEB管理与OLT端集中管理，SFU桥接模式兼容华为、中兴、烽火等主流OLT。采用金属外壳，搭配DC12V1A电源，具备工业级防雷防震能力，支持宽温区工作，适配多种组网场景。
	条
	35
	3年

	3
	链路20M
	参数要求不低于：
20M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合ITU-T、IEEE相关标准及行业规范，支持EPON/GPON自适应，具备高可靠性、易管理、可灵活升级扩容及灵活组网特性。支持包过滤、防非法报文攻击功能，可抑制未知单播、广播和组播报文，兼容IGMPSnooping/MLD组播协议，支持802.1D、802.1ad桥接及802.3X流量控制，通过802.1p协议提供4个QoS队列。提供1个EPON/GPON自适应PON接口（EPONPX20+/GPONClassB+，GPON下行2.5Gbps/上行1.25Gbps，EPON上下行均1.25Gbps，发送波长1310nm、接收1490nm，发射光功率-1～+4dBm，接收灵敏度<-28dBm，配备SC/UPC连接器），4个100/1000M全/半双工RJ45以太网电接口。支持本地WEB管理与OLT端集中管理，SFU桥接模式兼容华为、中兴、烽火等主流OLT。采用金属外壳，搭配DC12V1A电源，具备工业级防雷防震能力，支持宽温区工作，适配多种组网场景。
	条
	26
	3年

	4
	光纤租赁
	裸光纤租赁
	条
	20
	3年

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	

	五、后端配套
	
	

	1
	信号优化服务平台
	【功能描述】
1.单路口信控优化
1.1单路口优化
支持展示路口列表，支持查询路口，支持展示异常事件清单，支持展示交叉口各进口流量趋势，支持选择交叉口、异常事件、交通模型、日期、时段等优化前置条件，根据交叉口交通流量的变化，从相位绿灯利用率、路口流量通行能力比、信号周期合理性等方面因素考虑，生成启动生成方案。
1.2仿真及评估
支持展示路口列表，支持查询路口，支持选择路口、日期、时间段、基准方案、对比方案生成方案并启动仿真评估，支持下载优化配时方案，支持播放仿真交通流。
1.3方案指标对比
支持对基准方案与优化方案的多维度、可量化评估指标对比，包括流量、平均延误、排队长度、服务水平等指标，同步展示基准方案与优化方案的相位时序图（如左转、直行、右转相位），并标注各相位优化时长。
2.干线绿波优化
2.1多路口优化
支持绿波列表，支持展示异常事件清单，支持选择路口新建绿波带，支持选择绿波带、异常事件、交通模型、日期、时段、协调方向等优化前置条件，根据交叉口交通流量的变化，从相位绿灯利用率、路口流量通行能力比、信号周期合理性等方面因素考虑，生成启动生成方案。
2.2仿真及评估
支持选择绿波带、日期、时间段、基准方案、对比方案、协调方向生成方案并启动仿真评估，支持下载优化配时方案，支持播放仿真交通流。
2.3方案指标对比
支持对干线多路口基准方案与优化方案的多维度、可量化评估指标对比，包括流量、平均延误、绿灯利用率、平均通过时间等指标。
3.区域协同优化
3.1区域方案优化
支持展示路口列表、支持查询路口，支持展示异常事件清单，支持选择交叉口、异常事件、交通模型、日期、时段等优化前置条件，根据交叉口交通流量的变化，从相位绿灯利用率、路口流量通行能力比、信号周期合理性等方面因素考虑，生成启动生成方案。
3.2仿真及评估
支持展示路口列表、支持查询路口，支持选择路口、日期、时间段、基准方案、对比方案生成方案并启动仿真评估，支持下载优化配时方案。
3.3方案指标对比
支持对区域多路口基准方案与优化方案的多维度、可量化评估指标对比，包括流量、平均延误、绿灯利用率、平均通过时间等指标。
4.交通模型管理
交通模型模块是信控优化的基础。通过对路侧感知数据、高精度地图数据进行加工，确定交叉口运行基础参数、交叉口运行评价指标，根据历史运行数据，构建交通需求参数配置、信号配时配置，进而构建交通模型，并通过仿真参数标定，迭代优化，最终构建完整的交通模型，基于业务需求可构建包括高峰模型、平峰模型。
5交通态势分析
5.1交叉口监测分析
支持交叉口监测分析，对道路交叉口运行指标进行监测，通过可视化界面，直观展示道路交叉口流量、平均延误等运行指标，并对交叉口实时服务水平进行评估。
5.2拥堵分析
支持拥堵分析，基于对道路拥堵进行监测，通过可视化界面，提供用户查看常发拥堵路段和常发拥堵路口的拥堵详情展示；拥堵/大流量路口排行，提供可视化的查看界面，列表展示路口TOP排行。
【硬件规格描述】
1.CPU：配置2颗高性能多核处理器，单颗处理器物理核心数≥64核，主频≥2.6GHz，支持国内主流操作系统及生态环境；
2.内存：≥32G DDR4；
3.硬盘：≥1.2TB SAS*3硬盘
4.RAID支持：支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60，支持超级电容掉电保护；
5.板载网络：≥2个板载网络插卡，每个插卡支持≥4*GE电口或者≥4*10GE光口或者≥4*25GE光口；
6.电源：≥2个热插拔900W或2000W交流电源模块，支持1+1冗余；
	套
	1
	

	2
	视频云存储
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	1
	

	3
	服务器电口接入交换机
	详见下文（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求。
	台
	1
	

	4
	万兆多模光模块（0.3KM）
	光模块-SFP+-10G-多模模块(≥0.3km,LC)
	个
	4
	

	5
	万兆单模光模块（40KM）
	光模块-SFP+-10G-单模模块(≥40km,LC)
	个
	20
	

	6
	视频巡检
	将视频接入到已建的吴中区公安天眼智能运维巡检平台，实现图像质量评判和诊断
	路
	75
	

	六、平台接入、数据对接及试运行服务
	要求
	单位
	数量
	

	1
	视频专网平台接入服务
	系统需要接入已建视频专网，到吴中公安平台，并能够支持视频级联、前端接入授权（新增不少于75路）完成对视频使用的需求。
	项
	1
	

	2
	视频数据接入服务
	将前端监控所产生的视频、图片等构化数据接入视频专网平台，到吴中公安平台。
	项
	1
	

	3
	安全防范系统工程试运行服务
	针对项目不低于75路视频及配套后端管理系统的试运行服务
	项
	1
	


注：
（1）招标文件参数中若涉及相关“认证、证书、产品截图、产品品牌及型号或某品牌专用术语词汇、非国内技术标准”仅做参考，不做强制要求，所有认证标准按照国标执行。
（2）线缆类截面积参数均为通用单位mm²，其他未注明单位的尺寸均为通用单位mm（如PE32、PE100，F1.2均为通用单位“mm”）。
（3）清单参数中（数量接口除外）若未给取值范围的，允许2%的偏离。
（4）招标文件中若涉及设备重量、温湿度、进口、安装海拔等要求，均不作要求。
（5）若参数中涉及到“寸”的，即为“英寸”，分辨率描述如“2560×1440、900W/万”均为通用单位“像素”。
（6）核心产品：红外网络违停球机、一体化抓拍单元、雷视一体机、视频云存储
（7）主要标的物技术指标、配置和功能要求
1、红外网络违停球机
1.传感器：≥400万像素CMOS传感器;
2.靶面尺寸：≥1/1.8＂;
3.最大焦距：≥240 mm;
4.图像分辨率：≥2688x1520@30fps;
5.最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx;
6.光圈：≥F1.2;
7.外形尺寸：≥8寸;
8.补光：红外补光距离：≥250米;
9.变倍：≥40倍光学变倍;
10.支持GB35114 A级安全加密;
11.视频压缩标准：支持H.265;H.264;MJPEG;
12.安全防护：≥IP67; 
13. 支持对距离样机250m处机动车违法停车行为进行抓拍；
14.可对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞9种交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片；
15.★检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,样机可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警；
16. ★具有VR全景图拼接功能，拼接图可选择柱状全景图和鱼眼全景图2种模式，生成的柱状全景图分辨率为8192x2446，鱼眼全景图分辨率为3458x3458；
17.安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘),具有12个安装孔位；
18.★可对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤;可对停车事件中的施工车辆进行过滤;可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤。
19.摄像机内置≥1颗8GB eMMC芯片、≥12颗补光灯、≥1颗GPU芯片
2、一体化抓拍单元
1.像素：≥900万像素
2.传感器：≥1英寸全局曝光CMOS
3.焦距：12/16mm等可选；
4.分辨率：≥4096×2160；
5.帧率：25fps
6.输出图片格式：JPEG
7.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
8.高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成;
9.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
10.同步输入接口：≥1路SYNC信号灯电源同步输入
11.输出接口：≥7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制；
12.通讯接口：≥3个RS-485接口,≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
13.电源：100VAC～240VAC；
14.支持协议：GA/T1400,GB28181,GB35114
15.机动车违法检测抓拍功能检查 ：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
16.信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
17.★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。
18.★闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
19.内置GPU芯片
3、雷视一体机
1.设备内置高精度毫米波雷达和400万低照度摄像机
2.摄像机传感器：≥1/1.8"CMOS；焦距≥12mm
3.可对双向不低于8车道的128个移动目标（人、车）进行检测并框选跟踪，纵向检测长度≥300m。
4.支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。
5.支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。
6.支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。
7.支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。
8.支持对不少于260个车辆目标进行检测，可对车辆目标进行轨迹跟踪；
9.距离检测精度不低于0.25米。
10.★车道线和停止线自动识别功能检查：支持基于视频的车道线和停止线自动识别功能，可识别直线/曲线车道线、虚实线、停止线等道路标线。
11.★雷达车道线自动配置功能检查：支持视频上生成车道线后配置给雷达，实现雷达车道线自动配置并显示。
12.★雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。
13.内置GPU芯片
4、视频云存储
1.CPU处理器: ≥2颗国产化处理器，单处理器≥8核，主频≥2.8GHz
2.内存：≥64GB内存
3.系统盘：≥1块240G SSD系统盘;
4.数据硬盘：≥48块*8TB SATA企业级硬盘；
5.机箱：≤8U标准机箱
6.网络接口：≥2个千兆RJ45以太网口，≥2个万兆以太网光口
7.电源：配置1+1冗余电源
8.★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；
9.★支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全性保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全性保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率；
10. ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）；
11.★云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；
12.★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；
5、服务器电口接入交换机
1.交换容量≥4.8Tbps,包转发率≥2000Mpps；
2.★高度≤1U，固定接口交换机，电源槽位≥2个，支持1+1备份，支持3个风扇模块；
3.★CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为自研国产芯片；
4.支持10GE/1G电端口数量≥48个，100GE 光接口≥8个；
5.支持缓存的微突发状态统计；
6.支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通；
7.支持端口隔离，支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定；
8.支持识别流量模型，动态调节ECN门限；无丢包缓存自动配置；动态负载均衡；
（四）项目建设要求
1、项目建设要求
标段一：公安
完善区域内道路、小区、学校医院、工厂、商业周边出入口等重点区域监控系统，实行24小时动态监控；在主交通干道路口设置卡口设备，为公安、交警等相关部门后期大数据分析比对提供有力的数据保障；对太湖新城犯罪高发区域，人员易聚集等区域进行预警和监控。
标段二：交警
针对太湖新城（太湖街道）交通管理现存各类痛点问题，聚焦违法停车、车辆炸街鸣笛、机动车不礼让行人、非机动车违法通行、违规烟花燃放等重点交通及公共安全乱象，全面完善辖区道路、小区、学校医院、工厂、商业周边出入口等重点区域的智能监控体系，实现24小时全方位动态监控。在辖区主要交通干道路口布设智能卡口取证设备，搭建多场景非现场执法取证系统，依托智能技术实现各类交通违法行为的精准识别、自动取证与高效处置。运用智能算法优化交通信号管控模式，摒弃固定配时方案，可根据交通流量动态调整信号灯时长，充分挖掘道路通行潜力、提升道路通行效率。同时，对交通乱象高发、人员易聚集、安全隐患突出的重点区域实施智能预警监测，全面提升区域交通管理智能化、精准化水平，防范交通事故、公共安全事故发生，保障行人及车辆通行安全，规范全域交通秩序，为公安、交警等部门开展大数据分析、交通治理、风险研判等工作提供完整、可靠的数据支撑。
2、项目基础建设要求
在主要交通路口、重点区域、犯罪高发区域，人员易聚集等区域等部署的监控摄像机、一体机等设备，在保证前端设备、业务平台等能够接入吴中区公共安全视频图像信息平台前提下，要求采用地下铺设管线布置通讯专线，在采购人指定区域进行路面开挖，铺设完成后须进行回填、路面及绿化恢复。
3、项目建设能力要求
（1）投标单位需具有网络与通信技术、安全技术、软件设计与数据库技术相关的人员配备（如具备安全运维信息安全保障人员、IT信息技术应用创新服务、信息系统业务安全服务、系统规划与管理、IT运维等方向专业人员），以保障系统的正常运行。信息系统业务安全服务的全面服务意识，同时能够为项目提供基础的信息系统集成和服务能力的相关证明材料，满足项目业务的使用需要。
（2）投标单位需具备必要的系统集成服务能力，宜提供实施方案和实施管理办法、实施计划、培训方案、验收方案、运行维护等方案。
（3）服务单位需具备完善的安全保密制度，日常的保密培训、涉密后的操作规则与档案管理办法。
（4）投标单位在其或所投属地运营商通信网络与设施覆盖范围内，向采购人提供基础通信网络或运营商网络服务。投标单位提供的基础通信网络或运营商网络服务应符合国家规定的基础通信网络或运营商网络服务质量标准，同时需要提供稳定的数据能力支撑（包括但不限于互联网数据中心信息技术和信息安全服务相关认证能力、数据中心机房方案等）。
4、项目实施要求
（1）实施团队要求
本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队，具体要求如下：
标段一：公安
指定1人作为本次服务的项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；具有相关工作管理经验；指定1人为项目技术负责人，负责项目具体实施技术方面工作，具有相关工作经验；指定1人为项目实施售后运维负责人，负责项目具体运维技术方面工作具有相关工作经验；除项目经理、项目技术负责人和项目运维负责人外其他实施团队成员配备不少于6人，能够顺利开展维护服务工作。
标段二：交警
指定1人作为本次服务的项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；具有相关工作管理经验；指定1人为项目技术负责人，负责项目具体实施技术方面工作，具有相关工作经验；指定1人为项目实施售后运维负责人，负责项目具体运维技术方面工作具有相关工作经验；除项目经理、项目技术负责人和项目运维负责人外其他实施团队成员配备不少于3人，能够顺利开展维护服务工作。
注：投标文件中的项目组主要成员名单，在中标后不经采购人允许不得随意更换。投标人须提供项目组成员承诺函，不提供视为非实质性响应招标文件要求；如中标后无法按期完成则视为违约，须承担合同违约责任和因此带来的法律后果。
（2）信息安全要求
本项目要求实施单位在实施方案中针对本项目建设内容制定保密措施和信息安全管理，并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。
[bookmark: _Toc3794309]5、项目进度要求：自签订合同之日起5个月内安装调试完毕，并投入正常使用。
注：投标人须提供工期承诺函，不提供视为非实质性响应招标文件要求；如中标后无法按期完成则视为违约，须承担合同违约责任和因此带来的法律后果。
6、售后服务要求
（1）质量保证期：项目整体验收合格之日起，中标人所提供的产品质量保证期限和免费维护质保期自验收完毕起三年。质量保证期内，中标人须做好故障修复服务、系统巡检、重要事件保障服务、应急恢复服务等维护及保障工作。
（2）中标人对出现故障在10分钟内响应，2小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。中标人严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要中标人配合的服务，投标人应予以配合。社会重大公共事件、重要活动中，监控应急保障团队、技术人员、保障设备物资、需提前不低于1小时到场。
[bookmark: _Toc3794313]7、培训要求
（1）要求对项目软硬件及外部设施的使用者进行系统使用操作培训。
（2）中标需选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作。
（3）培训涉及的费用投标人须在投标报价时考虑其中。
8、验收要求
（1）采购人按照本项目招标文件要求和国家、省市相关标准规范，组织对本项目进行验收。
（2）中标人在验收之前提供给采购人一份详细的项目验收方案报告。
（3）中标人书面通知采购人所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。
（五）项目维护要求
1、基本要求
（1）本次项目前期基础设施实施及维护，网络系统包括公安网、公安视频、行业专网等数据交换网络等，要求所有参与建设人员须与采购人签订保密协议。遵守如下要求：
中标人在进行系统建设及维保活动时，在未经采购人允许的情况下，需要保证采购人核心网络不间断运行，不得影响采购人相关人员业务系统的正常运行。
中标人在进行系统建设及维保活动时，未经授权不得使用U盘、移动硬盘等移动存储介质，不得违反禁止“一机两用”管理规定，否则，产生的严重后果，由中标人自行负责。
（2）中标人具有完善的维护管理办法，保障系统基本功能正常运行，并负责故障的全程处理。
（3）中标人需建立专门维护管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障。
（4）中标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。
（5）中标人应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率不低于97%。
2、系统升级要求
（1）在质保期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。
（2）如采购人要求该系统接入其他平台，中标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。
（3）中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。
3、维护内容
（1）中标人需配备技术人员提供长期的技术服务支持。对设备进行日常巡检，及时发现并迅速排除设备故障，保障系统的正常运行。中标人并需配备必要的工器具及专用维修车辆。如遇重大活动或突发事件情况，中标人无条件服从甲方安排，增派人员。拟派维保人员未得甲方允许，不得随意更换。参加维保人员须与甲方签订保密协议。
（2）中标人对质保期限范围内所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。
（3）中标人对质保期限范围内所有设备进行必要的定期保养服务。
（4）中标人对采购人的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务，具体要求如下：
保障任务所涉及到监控点位的前端及中心端须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障。同时配备技术人员在采购人指定地点进行24小时值班，随时响应。
所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合采购人完成交办的其他紧急任务。同时须保障所涉点位视频监控图像≥97%的完好率，并做好增加临时点位、点位移位、摄像机角度调整等工作的施工准备。
4、日常巡检和保养
（1）定期对质保期限范围内设备的网络、硬件设备、软件系统、存储数据进行巡检、保养；
（2）定期对所有外场设备进行巡检、保养；
（3）定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；
（4）每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送巡检、保养报表；
（5）平时按需清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。
5、备品备件：投标人需提供充足的备品备件，保证系统的不间断运行，若投标人在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，其中所发生的一切费用由投标人承担。
（六）验收标准
项目验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。投标供应商应保证向投标采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，中标单位负责“三包”，费用由中标单位负责。验收时采购单位有权委托权威机构或专家进行各项检测，如不符合采购要求，须在指定时间内更换符合要求的产品，否则不予通过验收。中标单位对货物或服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。但此标准不得对抗相关主管部门验收要求及投标文件中有关验收的条款约定。（具体验收要求参照苏财规【2024】7号文）。
（七）其它说明
1、通信管线：本项目外场设备至通信运营商机房所需的光缆和管道等设施，由中标人负责从通信运营商处获取相应的通信资源，并实现各通信节点的通信接入。
2、前端基础设施实施时若涉及开挖、绿化恢复等由中标人负责实施。
3、施工及质保期限内由本项目涉及的设备设施造成的任何人身及财产损失由中标人负责，采购人不承担任何责任。
四、其他要求
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.此次投标报价应包括投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。
3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
5.本招标文件中的产品若涉及品牌的仅为参考品牌，供各投标人投标时的参考，凡能达到技术规范中的技术指标且档次不低于以上参考品牌的产品均可接受，投标人须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果有其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
6.本项目建设清单（标段一：公安）中设备（视图库一体机、大数据集群控制器、解析比对集群控制器、云存储集群管理一体机、视频云存储、图片云存储）、建设清单（标段二：交警）中设备（信号优化服务平台、视频云存储）要求与吴中区公共安全视频图像信息平台实现无缝对接，且对接产生的费用由投标人承担。要求投标人在中标后七个工作日内提供需要对接的样机进行现场测试，如放弃测试或测试不通过则视为虚假应标，按照《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交”相关规定处理。
7.招标文件中标记的带“★”项，是采购内容的主要条款（参数），投标响应若出现负偏离，则根据评标方法和评分标准扣除相应分值。
8.投标人须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。投标人可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担前期调研的责任和风险。投标人中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。
五、综合说明：
1、投标人所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循招标文件的要求，并提供详细说明。
2、投标人必须说明其是否响应招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标总报价一次报定，报价应包括但不限于材料费、机械费、水电费、管理费、利润、措施费、运输费、安装费、仓储费、人员工资、津贴、福利、保险、调试、验收、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。
4、投标人应对所投项目的全部服务内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。
5、投标文件应如实进行响应，投标单位提供的技术资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
6、投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分智慧成果不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担,造成采购人直接经济损失的，采购人有权要求投标人全部承担。为实现合作目的项目所涉及的各类资料（不含源程序）归招标单位所有。软件的知识产权归供应商所有。供应商应向招标单位授予充分的使用许可，以确保招标单位能够合理并正常地使用该软件产品。
六、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：
1、关于节能环保产品政府采购要求：
1.1本次招标所涉及的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目范围之内的，要求采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品），并须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
1.2《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。
2、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策
2.1本次招标中，投标单位如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
3.1在本次招标中，投标单位如为监狱企业，则视同小型、微型企业。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
七、根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件规定：
1、关于政府采购促进中小企业发展政策要求：
1.1不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
1.2小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
[bookmark: _Toc28359028]1.3中小微企业在投标（响应）文件中，签署《中小企业声明函》，并根据工信部联企业〔2011〕300号通知，未在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
1.4根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
八、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所属行业为：工业。
九、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
1.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
1.2评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1）被列入失信被执行人名单；
2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款信用记录（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
1.3对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布的文件为准。
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第五章  合同文本
甲方（ 采购人）： 
联系人： 
联系电话：
地址： 

乙方（成交供应商）： 
联系人：
联系电话：
地址： 

甲方所需太湖新城（太湖街道）公共安全视频图像信息系统补盲及智慧交通项目经鼎信工程咨询（苏州）有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和中标单位（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义：
货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其他义务。
合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、付款方式：
1.付款步骤：
[bookmark: auto_fouce_9]合同签订后乙方可以向甲方申请合同金额的30%作为预付款。货物到场经竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的80%；竣工验收合格满1年后，无重大质量问题，甲方支付至合同总价款的85%；竣工验收合格满2年后，无重大质量问题，甲方支付至合同总价款的90%；竣工验收合格满3年后，无重大质量问题，甲方支付至合同金额100%。
在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。
[bookmark: auto_fouce_10]2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：开户名称：
开户银行：
银行账号：
3.支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
数字人民币账户（数币钱包ID）：
[bookmark: auto_fouce_11]三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。 
合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。 乙方须确保本项目所有设备、软件与现有吴中区公共安全视频图像信息平台对接不存在任何知识产权或技术障碍，对接产生的全部费用已包含在合同总价内，甲方无需额外支付任何费用。
四、合同标的：
	序号
	货物（服务）名称
	品牌
	数量
	交货期限
	小计金额(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


五、招标内容及要求：详见招标文件
六、交货地点、时间、方式： 
1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.交货时间：自签订合同之日起5个月内安装调试完毕，并投入正常使用。
3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。运输、安装调试等费用由乙方承担。
七、验收 
1.乙方提交的货物由甲方负责验收。验收过程中甲方有权委托有资质的第三方检测机构参与检测，检测费用由乙方承担。
2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。若检测不合格，乙方须在甲方要求的期限内整改完成并承担二次检测费用；逾期未整改合格的，视为验收不通过，乙方须承担相应违约责任。
八、保修期：
[bookmark: auto_fouce_13]本项目经甲方整体竣工验收合格后，乙方将提供3年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。若设备、系统或其部件在质量保证期内经过维修或更换的，对应维修或更换部件的质量保证期自维修或更换完成并验收合格之日起重新计算3年。
九、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
[bookmark: tip_risk_bookmark_14]2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。服务应满足以下要求：对普通故障，在接到甲方通知后10分钟内响应，8小时内解决；对严重故障，在接到甲方通知后10分钟内响应，并在8小时内解决。未能在上述时间内提供服务并解决故障，导致甲方无法正常使用，并产生损失的，乙方应赔偿甲方相应损失，并支付违约金10000元/次，累计超过三次的或对甲方造成重大损失的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。另外，在保修期内，乙方应提供详细的维修和保养记录。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。
十、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。乙方应对所提供货物的原产地及制造商信息提供充分和真实的证明文件，并确保甲方在任何时间都有权对提供的货物进行起源及品质检查。
2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。
[bookmark: auto_fouce_15]3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由
乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。在质量保证期限内甲方有权要求乙方对有缺陷的货物采取更换或修复的措施。乙方应在接到索赔通知后的10天内响应，并在之后的15天内完成更换或修复工作，未在上述期限内完成更换或修复的，乙方应按照合同总价的10%向甲方支付违约金。 
十一、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
十二、履约延误 
1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将承担以下违约责任：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。  
3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应于事发后48小时内以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由等及时通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同，并要求乙方（或甲方）按照合同约定承担相应违约责任。
十三、误期赔偿 
[bookmark: tip_risk_bookmark_16]1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中直接扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
[bookmark: tip_risk_bookmark_17]4.若延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。
十四、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。若乙方未在规定期限内提供不可抗力证明和通知甲方，甲方有权拒绝承认乙方提出的不可抗力，并要求乙方继续履行合同或赔偿由此给甲方带来的一切损失。 
十五、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。 双方于合同载明的地址是相对方邮寄文件、法院送达法律文书的有效送达地址，上述材料以邮寄文件签收日或自寄出之日起第三日视为送达日。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则根据合同载明的地址按照前述方式进行送达仍视为有效送达。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 
十六、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 
十七、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。 
十八、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 
[bookmark: auto_fouce_18]十九、合同转让和分包：本项目不得转包，未经甲方书面同意不得分包。乙方擅自转包或未经甲方书面许可分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
二十、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。
二十一、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同生效后上传至网上系统。
4.本合同一式八份，均具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份，采购代理机构及政府采购办公室各执一份。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。 


附件1
政府采购履约验收书(货物类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	

验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格、
数量及外观质量
	技术、性能 指标
	运行状况及
安装调试
	质量证明
文件
	售后服务
承诺
	安全标准
	合同履约
时间、地点、方式

	
	合 格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	

经办人：         负责人：           （采购代理机构公章）
	

经办人：           负责人：           （采购人公章）

	供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）


说明:1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整,。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。



第六章  评标办法及评分标准
[bookmark: _Toc163571923][bookmark: _Toc179806444]一、评标办法
1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在7人的，直接算术平均计算得分。
4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
5、针对小型、微型企业的价格评审办法：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标单位为小型和微型企业其价格在评审时给予10%的扣除，残疾人企业和监狱企业的，其价格在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，如中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、 评分标准
标段一：公安
（一）价格基准分（30分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。
（二）技术方案（38分）
1.项目技术方案（28分）
（1）对项目需求的理解和分析（5分）
投标人基于对本项目背景、建设目标、建设原则及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，详细阐述对项目需求的理解和分析，包含但不限于总体部署、点位布局分析、项目实施中各片区情况、重点难点分析对策的描述和说明：理解分析准确、全面客观、针对性强、思路清晰、与用户需求贴合度高的得5分；理解分析较准确、较全面客观、针对性较强，思路较清晰、与用户需求贴合度较高的得3分；理解分析一般、较客观、针对性较弱，思路较清晰、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供不得分。
（2）新增点位布置方案（5分）
投标人针对项目需求提供新增点位布置方案，包括但不限于新增摄像机点位选择思路、点位布置图方案、覆盖区域、点位取电图、点位布置原则、点位布置依据等的证明材料（现场点位照片及设计图）和描述：方案全面、点位选择思路清晰、点位布置合理、覆盖区域精准、布置原则明确、可行性高、与用户需求贴合度高的得5分；方案较全面、点位选择思路较清晰、点位布置较合理、覆盖区域较精准、布置原则较明确、可行性较高、与用户需求贴合度较高的得3分；方案不够全面、点位选择思路模糊、点位布置不够合理、覆盖区域不够精准、布置原则不够明确、可行性一般、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供不得分。
（3）改造点位布置方案（5分）
投标人针对项目需求提供改造点位布置方案，包括但不限于改造摄像机点位选择思路、点位位置及方向、设备选型、覆盖区域、改造思路等的证明材料和描述：方案全面、点位选择思路清晰、设备选型科学、覆盖区域精准、布置原则明确、可行性高、与用户需求贴合度高的得5分；方案较全面、点位选择思路较清晰、设备选型较科学、覆盖区域较精准、布置原则较明确、可行性较高、与用户需求贴合度较高的得3分；方案不够全面、点位选择思路模糊、设备选型不够科学、覆盖区域不够精准、布置原则不够明确、可行性一般、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供不得分。
（4）对接部署方案（5分）
投标人针对本项目需求提出与吴中区公共安全视频图像信息平台对接部署方案，包括但不限于接口设计、接入标准参数设计、接口技术规范等的描述和说明。由评委综合评审：方案理解分析准确、全面客观、针对性强、思路清晰、与用户需求贴合度高的得5分；方案理解分析较准确、较全面客观、针对性较强，思路较清晰、与用户需求贴合度较高的得3分；方案理解分析一般、较客观、针对性较弱，思路较清晰、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供不得分。
（5）视频图像解析、信息数据库、云存储系统扩容方案（5分）
投标人针对本项目视频图像解析、信息数据库、云存储系统扩容需求的理解，提供完整的解决方案，方案包括但不限于视频图像解析的架构设计、算法仓库、分析引擎、搜图引擎的详细描述和说明，视频图像信息数据汇聚、处理、组织、服务、级联的详细描述和说明，视频云存储需求理解、视频云存储系统架、视频云存储能够满足用户当前和今后对资源的需求和平滑扩展等。由评委综合评审：
[bookmark: OLE_LINK2]方案合理、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得5分；
方案较合理、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得3分；
方案不够合理、专业性一般、操作性差、与用户需求贴合度一般的得1分；
无内容描述的得0分。
（6）数据中心机房方案（3分）
投标人针对本项目提出数据中心机房方案，包括但不限于数据中心介绍（地理位置、机房概况、电力保障、消防设施、安全保卫、网络资源）、IDC售后服务内容（售后服务承诺、日常巡检）、IDC障碍处理流程（障碍申报、障碍处理流程、障碍分析、故障汇报）、机房外包突发事故应急预案（应急管理团队架构及职责、事件或故障定义描述、事件或故障处理原则、网络及业务现状、网络攻击应急预案、设备瘫痪应急预案、机房动力应急预案、机房中央空调系统应急预案）等描述和数据中心机房实景照片；由评委综合评审：
方案合理、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得3分；
方案较合理、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得2分；
方案不够合理、专业性一般、操作性差、与用户需求贴合度一般的得1分；
无内容描述的得0分。
2.项目服务方案（10分）
（1）项目实施服务方案（5分）
投标人针对本项目提出项目实施服务方案，从进度计划、质量方案、风险管理、问题管理、工作机制等的描述和说明：由评委综合评审：
方案合理、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得5分；
方案较合理、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得3分；
方案不够合理、专业性一般、操作性差、与用户需求贴合度一般的得1分；
无内容描述的得0分。
（2）运行维护服务方案（5分）
投标人针对本项目实际提供运行维护服务方案，包括但不限于网络系统、系统升级、运行维护机构设置、维护管理办法、维修响应及恢复措施、日常运检和保养、备品备件等的描述和说明：由评委综合评审：
方案合理、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得5分；
方案较合理、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得3分；
方案不够合理、专业性一般、操作性差、与用户需求贴合度一般的得1分；
无内容描述的得0分。
（三）技术参数（15分）
所投产品的技术参数全部满足或高于招标文件要求的得15分。其中：采购文件中带“★”技术参数每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。
（注：采购文件中带“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，投标文件中须标注所投产品技术参数对应检测报告的检测内容；2.其他证明材料。未提供视为负偏离。）
（四）技术人员服务能力（11分）
1.项目经理：（4分）
（1）具有有效期内的ITSS信息技术应该创新服务经理证书得1分、
（2）具有电子信息类高级工程师得1分
（3）具有有效期内的CISAW信息安全保障人员证书得1分
（4）具有信息系统业务安全服务工程师证书得1分。
注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件及其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，本岗位限1人，不得兼任本项目其他岗位，否则本岗位不得分。
2.项目技术负责人：（3分）
（1）具有注册信息安全工程师 （CISE）证书的得1分；
[bookmark: OLE_LINK1]（2）具有ITSS IT服务项目经理证书的得1分；
（3）具有高级数据库系统工程师证书的得1分。
注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件及其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，本岗位限1人，不得兼任本项目其他岗位，否则本岗位不得分。
3.项目实施售后运维负责人：（2分）
（1）具有软件设计师证书的得1分；
（2）具有IT运维工程师证书的得1分。
注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件及其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，本岗位限1人，不得兼任本项目其他岗位，否则本岗位不得分。
4.项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人和项目实施售后运维负责人外）（2分）：具有数据库系统工程师证书、中级及以上职称证书的有一个得1分，最高2分。
注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。
（五）投标单位综合实力（6分）
1、投标人具备信息系统集成和服务能力等级证书：LS4优秀级（含）及以上证书的得2分；LS4优秀级及以下证书得1分；最高得2分。
（注：投标文件中提供上述证书的复印件并加盖公章，不提供相关证明不得分。）
2、投标单位具有与本项目相关主动安全智能防控类、安防视频监控联网信息传输交换类的软件著作权证书的。每提供一项得1分，最高得2分。
（注：投标文件中提供上述证书的复印件并加盖公章，不提供相关证明不得分。）
3、类似项目业绩(2分)
2023年1月1日起至今（以合同签订之日起）投标单位具有独立承担类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。（注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，不提供相关证明不得分。）

[bookmark: _GoBack]标段二：交警
（一）价格基准分（30分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。
（二）技术方案（38分）
1.项目技术方案（28分）
（1）对项目需求的理解和分析（5分）
投标人基于对本项目背景、建设目标、建设原则及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，详细阐述对项目需求的理解和分析，包含但不限于总体部署、点位布局分析、项目实施中各片区情况、重点难点分析对策的描述和说明：理解分析准确、全面客观、针对性强、思路清晰、与用户需求贴合度高的得5分；理解分析较准确、较全面客观、针对性较强，思路较清晰、与用户需求贴合度较高的得3分；理解分析一般、较客观、针对性较弱，思路较清晰、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供不得分。
（2）新增点位布置方案（5分）
投标人针对项目需求提供新增点位布置方案（违规烟花燃放点位、道路停车监控点位等），包括但不限于新增摄像机点位选择思路、点位布置图方案、覆盖区域、点位取电图、点位布置原则、点位布置依据等的证明材料（现场点位照片及设计图）和描述：方案全面、点位选择思路清晰、点位布置合理、覆盖区域精准、布置原则明确、可行性高、与用户需求贴合度高的得5分；方案较全面、点位选择思路较清晰、点位布置较合理、覆盖区域较精准、布置原则较明确、可行性较高、与用户需求贴合度较高的得3分；方案不够全面、点位选择思路模糊、点位布置不够合理、覆盖区域不够精准、布置原则不够明确、可行性一般、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供不得分。
（3）非现场执法系统布置方案（6分）
投标人针对项目需求提供非现场执法系统（违法停车、炸街鸣笛、机动车不礼让行人、非机动车违法通行）布置方案，包括但不限于系统布置图方案、点位布置原则、系统功能描述等（提供现场点位照片）：方案全面、点位布置思路清晰合理、布置原则明确、功能描述详尽、可行性高、与用户需求贴合度高的得6分；方案较全面、点位布置思路较清晰合理、布置原则较明确、功能描述较详尽、可行性较高、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不够全面、点位布置思路不够清晰合理、布置原则不够明确、功能描述不够详尽、可行性一般、与用户需求贴合度一般的得2分；未提供不得分。
（4）对接部署方案（5分）
投标人针对本项目需求提出与吴中区公共安全视频图像信息平台对接部署方案，包括但不限于接口设计、接入标准参数设计、接口技术规范等的描述和说明。由评委综合评审：方案理解分析准确、全面客观、针对性强、思路清晰、与用户需求贴合度高的得5分；方案理解分析较准确、较全面客观、针对性较强，思路较清晰、与用户需求贴合度较高的得3分；方案理解分析一般、较客观、针对性较弱，思路较清晰、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供不得分。
（5）信号控制优化建设方案（7分）
投标人针对本项目信号控制优化建设需求的理解，提供完整的解决方案，包括但不限于信号控制优化平台专项设计方案，涵盖交通态势分析、单路口信控优化、干线绿波优化、区域协同优化等核心内容，包含整体方案设计、设计思路、现场布置位置、现场布置原则、核心功能详细说明等内容。
方案合理、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得7分；
方案较合理、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得5分；
方案不够合理、专业性一般、操作性差、与用户需求贴合度一般的得2分；
2.项目服务方案（10分）
（1）项目实施服务方案（5分）
投标人针对本项目提出项目实施服务方案，从进度计划、质量方案、风险管理、问题管理、工作机制等的描述和说明：由评委综合评审：
方案合理、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得5分；
方案较合理、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得3分；
方案不够合理、专业性一般、操作性差、与用户需求贴合度一般的得1分；
无内容描述的得0分。
（2）运行维护服务方案（5分）
投标人针对本项目实际提供运行维护服务方案，包括但不限于网络系统、系统升级、运行维护机构设置、维护管理办法、维修响应及恢复措施、日常运检和保养、备品备件等的描述和说明：由评委综合评审：
方案合理、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得5分；
方案较合理、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得3分；
方案不够合理、专业性一般、操作性差、与用户需求贴合度一般的得1分；
无内容描述的得0分。
（三）技术参数（15分）
投标人所投产品能满足采购需求前提下，根据所投产品的技术参数、性能指标的偏离情况进行打分，全部符合或优于招标文件要求的得15分。其中带★项参数需按要求提供证明材料的，每有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，本项最多得15分。
（注：采购文件中带“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，投标文件中须标注所投产品技术参数对应检测报告的检测内容；2.其他证明材料。未提供视为负偏离。）
（四）技术人员服务能力（11分）
1.项目经理：（4分） 
（1）具有有效期内的ITSS信息技术应该创新服务经理证书得1分、
（2）具有电子信息类高级工程师得1分
（3）具有有效期内的CISAW信息安全保障人员证书得1分
（4）具有信息系统业务安全服务工程师证书得1分。
注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件及其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，本岗位限1人，不得兼任本项目其他岗位，否则本岗位不得分。
2.项目技术负责人（3分）
（1）具有注册信息安全工程师 （CISE）证书的得1分；
（2）具有ITSS IT服务项目经理证书的得1分；
（3）具有高级数据库系统工程师证书的得1分。
注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件及其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，本岗位限1人，不得兼任本项目其他岗位，否则本岗位不得分。
3.项目实施售后运维负责人（2分）
（1）具有软件设计师证书的得1分；
（2）具有IT 运维工程师证书的得1分。
注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件及其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，本岗位限1人，不得兼任本项目其他岗位，否则本岗位不得分。
4.项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人和项目实施售后运维负责人外）（2分）
（1）具有数据库系统工程师证书、中级及以上职称证书的有一个得1分，最高2分。
注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。
（五）投标单位综合实力（6分）
1、投标人具备信息系统集成和服务能力等级证书：LS4优秀级（含）及以上证书的得2分；LS4优秀级及以下证书得1分；最高得2分。
（注：投标文件中提供上述证书的复印件并加盖公章，不提供相关证明不得分。）
2、投标单位具有与本项目相关的交通管理类的软件著作权证书的得2分的。
（注：投标文件中提供上述证书的复印件并加盖公章，不提供相关证明不得分。）
3、 类似项目业绩(2分)
2023年1月1日起至今（以合同签订之日起）投标单位具有独立承担类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。（注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，不提供相关证明不得分。）


附件：项目新建和改造点位清单
标段一：公安：
（1）新建点位
	序号
	拟新建点位名称
	拟建数量

	1
	溪霞路与延嘉路路口球机
	1

	2
	溪霞路与天鹅荡路交叉口东北角球机
	1

	3
	溪霞路与友翔路交叉口西朝东
	1

	4
	溪霞路与友翔路交叉口东朝西
	1

	5
	溪霞路与天鹅荡路交叉口东北角球机
	1

	6
	溪霞路与天鹅荡路交叉口东朝西
	1

	7
	溪霞路与天鹅荡路交叉口西朝东
	1

	8
	叶之屋路口
	1

	9
	融悦湾雅苑南门出入口
	1

	10
	融悦湾雅苑东南门出入口
	1

	11
	晓韵路与景周街路口东朝西
	1

	12
	晓韵路与景周街路口西北角球机
	1

	13
	晓韵路与五湖路路口西向东
	1

	14
	天鹅港大街与廷嘉街路口西北角球机
	1

	15
	天鹅港大街与东太湖路交叉路口北朝北
	1

	16
	天鹅港大街与东太湖路交叉路口西南角球机
	1

	17
	天鹅港大街与济之街路口西北角球机
	1

	18
	天鹅港大街与济之街路口南朝北
	1

	19
	橘林街与延嘉街路口西南角球机
	1

	20
	橘林街与东太湖路大道北侧路口东北角球机
	1

	21
	橘林街与济之街路口东南角球机
	1

	22
	滨湖大道与景周街路口东北角球机
	1

	23
	引黛街与景周街路口西北角球机
	1

	24
	引黛街与景周街路口南朝北
	1

	25
	引黛街与景周街路口北朝南
	1

	26
	引黛街与穆履街路口东南角球机
	1

	27
	泽山路与引黛街路口南侧球机
	1

	28
	东太湖大道木林村路口东
	1

	29
	溪霞路与东太湖大道路口朝地下通道
	1

	30
	溪霞路与东太湖大道路口南朝南
	1

	31
	溪霞路与东太湖大道路口南朝北
	1

	32
	溪霞路与东太湖大道路口朝地下通道
	1

	33
	箭浮山路与景周街路口西向东
	1

	34
	箭浮山路与穆履街路口南向北
	1

	35
	箭浮山路与穆履街路口北向南
	1

	36
	箭浮山路与天鹅荡路路口东南角球机
	1

	37
	箭浮山路与天鹅荡路东向东
	1

	38
	箭浮山路与天鹅荡路北向北
	1

	39
	箭浮山路与天鹅荡路西向西
	1

	40
	箭浮山路与子文街西北角
	1

	41
	开甫路篮球场西南角
	1

	42
	雷山路与济之街路口南向北
	1

	43
	雷山路与济之街路口东南角球机
	1

	44
	连柱山路与景周街南向北
	1

	45
	连柱山路与景周街北向南
	1

	46
	连柱山路与天鹅荡路南向北
	1

	47
	连柱山路与天鹅荡路东南角球机
	1

	48
	连柱山路与五湖路西向东
	1

	49
	连柱山路与五湖路北向南
	1

	50
	连柱山路与子文街东北角球机
	1

	51
	龙翔路与景周街西向东
	1

	52
	龙翔路与景周街东向西
	1

	53
	龙翔路与穆履街西向东
	1

	54
	龙翔路与引黛街北朝南
	1

	55
	龙翔路与引黛街西向西
	1

	56
	龙翔路与引黛街东向东
	1

	57
	龙翔路与子文街南朝北
	1

	58
	龙翔路与子文街北向南
	1

	59
	苏旺路与花大江桥北
	1

	60
	苏旺路与木林路南向北
	1

	61
	苏旺路与文涛路西南角球机
	1

	62
	苏旺路与中兴路西南角
	1

	63
	天鹅荡路地铁一号口电瓶车停车场
	1

	64
	天颜路与太湖边路口球机
	1

	65
	溪霞路与济之街西南角球机
	1

	66
	溪霞路与济之街北向南
	1

	67
	溪霞路与五湖路南向北
	1

	68
	溪霞路与五湖路西北角球机
	1

	69
	仙玩街与景周街西北角球机
	1

	70
	仙玩街与穆履街西南角球机
	1

	71
	仙玩街与五湖路东向西
	1

	72
	仙玩街与子文街南向北
	1

	73
	仙玩街与子文街西北角球机
	1

	74
	晓韵路与东太湖大道北朝南
	1

	75
	晓韵路与东太湖大道西南角球机
	1

	76
	晓韵路与济之街南朝北
	1

	77
	晓韵路与济之街西南角球机
	1

	78
	晓韵路与廷嘉街（莫旦街）南向北
	1

	79
	晓韵路与廷嘉街（莫旦街）北向南
	1

	80
	晓韵路与友翔路西向东
	1

	81
	晓韵路与友翔路东北角球机
	1

	82
	晓韵路与友翔路南向北
	1

	83
	友翔路与泽山路西向东
	1

	84
	友翔路与泽山路西南角球机
	1

	85
	泽山路与景周街西北角球机
	1

	86
	泽山路与穆履街西向东
	1

	87
	泽山路与穆履街东向西
	1

	88
	泽山路与五湖路东向西
	1

	89
	泽山路与五湖路西向东
	1

	90
	睦邻坊西门球机
	1

	91
	睦邻坊西门
	1

	92
	睦邻坊南门
	1

	93
	睦邻坊西门南侧
	1

	94
	融悦湾花园西门
	1

	95
	融悦湾花园东门
	1

	96
	华中师范大学实验中学南门南侧向西
	1

	
	华中师范大学实验中学南门南侧向东
	1

	97
	华中师范大学实验中学南门向西
	1

	
	华中师范大学实验中学南门向东
	1

	98
	实验中学南门对街球机
	1

	99
	苏州市立医院南门东向西
	1

	
	苏州市立医院南门西向东
	1

	100
	苏州市立医院非机车库入口向西
	1

	
	苏州市立医院非机车库入口向东
	1

	101
	苏州市立医院南门对街球机
	1

	102
	苏州市立医院东门出入口向北
	1

	
	苏州市立医院东门出入口向南
	1

	103
	苏州市立医院北门出入口向西
	1

	
	苏州市立医院北门出入口向东
	1

	104
	松陵大桥西段球机朝西
	1

	105
	松陵大桥西段球机朝东
	1

	106
	松陵大桥东段球机朝西
	1

	107
	松陵大桥东段球机朝东
	1

	108
	苏旺路与沪常高速非机动车道卡口向南
	1

	109
	苏旺路与沪常高速机动车道超卡向南1
	1

	110
	苏旺路与沪常高速机动车道超卡向南2
	1

	111
	苏旺路与沪常高速机动车道超卡向北1
	1

	112
	苏旺路与沪常高速机动车道超卡向北2
	1

	113
	苏旺路与沪常高速非机动车道卡口向北
	1

	114
	苏旺路与天鹅荡路卡口（东向西）1
	1

	115
	苏旺路与天鹅荡路卡口（东向西）2
	1

	116
	苏旺路与天鹅荡路卡口（东向西）3
	1

	117
	苏旺路与天鹅荡路卡口（西向东）1
	1

	118
	苏旺路与天鹅荡路卡口（西向东）2
	1

	119
	苏旺路与天鹅荡路卡口（西向东）3
	1

	120
	苏州湾大道与东太湖路卡口(南向南)
	1

	121
	苏州湾大道与东太湖路卡口(东向东)1
	1

	122
	苏州湾大道与东太湖路卡口(东向东)2
	1

	123
	苏州湾大道与东太湖路卡口(东向东)3
	1

	124
	苏州湾大道与东太湖路卡口(西向西)1
	1

	125
	苏州湾大道与东太湖路卡口(西向西)2
	1

	126
	苏州湾大道与东太湖路卡口(西向西)3
	1

	127
	苏州湾大道与东太湖路卡口(西向西)4
	1

	128
	苏州湾大道与东太湖路卡口(南向北)
	1

	129
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（北向北下高架道路）1
	1

	130
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（北向北下高架道路）2
	1

	131
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（北向北主路卡口）1
	1

	132
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（北向北主路卡口）2
	1

	133
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（北向北主路卡口）3
	1

	134
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（北向北主路卡口）4
	1

	135
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（南向南）1
	1

	136
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（南向南）2
	1

	137
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（南向南）3
	1

	138
	苏州湾大道与天鹅荡路机动车道卡口（南向南）4
	1

	139
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（北向北）1
	1

	140
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（北向北）2
	1

	141
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（北向北）3
	1

	142
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（北向北）4
	1

	143
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（东向东）1
	1

	144
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（东向东）2
	1

	145
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（东向东）3
	1

	146
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（南向南）1
	1

	147
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（南向南）2
	1

	148
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（南向南）3
	1

	149
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（南向南）4
	1

	150
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（西向西）1
	1

	151
	苏州湾大道与友翔路机动车道卡口（西向西）2
	1

	152
	苏州湾大桥西侧朝南
	1

	153
	苏州湾大桥北段球机朝南
	1

	154
	苏州湾大桥北段球机朝北
	1

	155
	苏州湾实验小学北门对街球机
	1

	156
	天颜路与雷山路闸口湖边路向西
	1

	
	天颜路与雷山路闸口湖边路向东
	1

	157
	吴郡路与石湖大桥往西朝公园西北角朝西
	1

	158
	吴郡幼儿园北门向西
	1

	159
	吴郡幼儿园北门对街向东
	1

	
	吴郡幼儿园北门对街向南
	1

	160
	元联加油站进口微卡
	1

	161
	大家东望B区南门
	1

	162
	大家东望B区西门
	1

	163
	大家东望B区东门
	1

	164
	大家东望C区东门
	1

	165
	大家东望C区南门
	1

	166
	大家东望D区西门
	1

	167
	大家东望D区北门
	1

	168
	中化道达尔太湖加油站微卡
	1

	169
	苏州湾湖畔花园东区东门
	1

	170
	苏州湾湖畔花园东区西门
	1

	171
	苏州湾湖畔花园西区西门
	1

	172
	中国石化湖山加油站微卡
	1

	173
	江南云著花园一期大门南门
	1

	174
	江南云著花园二期大门东门
	1

	175
	江南云著花园二期大门南门
	1

	176
	锦麟壹品东门
	1

	177
	锦麟壹品南门
	1

	178
	新城珺未来东区北门
	1

	179
	新城珺未来西北门
	1

	180
	新城珺未来西南门
	1

	181
	柳岸晓风西门
	1

	182
	柳岸晓风东门
	1

	183
	太湖香颐北门
	1

	184
	太湖香颐南门
	1

	185
	太泽之星东区西门
	1

	186
	太泽之星西区北门
	1

	187
	太泽之星西区南门
	1

	188
	天鹅港华庭一区北门
	1

	189
	天鹅港华庭二区南门
	1

	190
	天鹅港华庭二区北门
	1

	191
	天鹅港华庭三区东门
	1

	192
	前珠路与晓韵路超卡北向北1
	1

	193
	前珠路与晓韵路超卡北向北2
	1

	194
	前珠路与晓韵路超卡北向北3
	1

	195
	前珠路与晓韵路超卡北向北4
	1

	196
	前珠路与晓韵路超卡北向南1
	1

	197
	前珠路与晓韵路超卡北向南2
	1

	198
	前珠路与晓韵路超卡北向南3
	1

	199
	前珠路与晓韵路超卡北向南4
	1

	200
	前珠路与晓韵路非机动车道向北
	1

	201
	前珠路与晓韵路非机动车道向南
	1

	202
	前珠路与晓韵路西南角球机
	1

	203
	前珠路与晓韵路西向西
	1

	204
	晓韵路桥面（西侧中间）
	1

	205
	中信泰富玖著芸庭B区西门
	1

	206
	中信泰富玖著芸庭B区北门
	1

	207
	中信泰富玖著芸庭A区西门
	1

	208
	中信泰富玖著芸庭A区南门
	1

	209
	木林村西南入口
	1

	210
	木林村东入口朝东
	1

	211
	木林村桥东太湖大道进村口
	1

	212
	360剧场入口人脸枪机 壁装
	1

	213
	芙蕖街与公厕停车场小道入口
	1

	214
	金碧街与原博街路口北朝北
	1

	215
	永旺电影院人脸识别
	1

	216
	歌林电影院人脸识别
	1

	217
	东门
	1

	218
	西门
	1

	219
	世纪金源近湖源筑东门
	1

	220
	世纪金源近湖源筑北门
	1

	221
	世纪金源近湖源筑西门
	1

	222
	龙翔路北段非机动车道朝北
	1

	223
	龙翔路北段非机动车道朝南
	1

	224
	溪东路北段机动车道超卡(南向北)
	1

	225
	溪东路北段机动车道超卡(北向南)
	1

	226
	滨湖大道花渡港北边小桥
	1

	227
	湖山加油站西面大桥东北处枪机
	1

	228
	晓韵路天鹅荡路西面河道桥下南
	1

	229
	五湖路景周街天鹅港河面枪机1
	1

	230
	景州街晓韵路溪江河拐角处枪机
	1

	231
	苏州湾大桥下东枪机
	1

	232
	苏州湾大桥下东球机
	1

	233
	江陵大桥桥下桥东河面
	1

	234
	江陵大桥桥西河面
	1

	235
	龙翔路天鹅河桥下东南枪机1
	1

	236
	东太湖路天鹅桥下东北角
	1

	237
	苏州湾大桥转松陵大桥辅道下北侧枪机1
	1

	238
	苏州湾大桥转松陵大桥辅道下北侧枪机2
	1

	239
	松陵大桥下南侧球机1
	1

	240
	松陵大桥下南侧球机2
	1

	241
	松陵大桥下西侧枪机
	1

	242
	天鹅荡路苏东运河桥下东北角
	1

	243
	箭浮山路苏东运河桥下西北角
	1

	244
	天鹅河连柱山桥下东北角
	1

	245
	天鹅港驿站枪球联动一体机
	1

	246
	永旺梦乐城地面A入口
	1

	247
	永旺梦乐城地面B入口
	1

	248
	永旺梦乐城地面C入口
	1

	249
	永旺梦乐城地面D入口
	1

	250
	永旺梦乐城地面E入口
	1

	251
	永旺梦乐城地面F入口
	1

	252
	永旺梦乐城地面G入口
	1

	253
	歌林公园东区地面直梯1
	1

	254
	歌林公园东区地面直梯2
	1

	255
	歌林公寓东区南门
	1

	256
	歌林公寓西区南门
	1

	257
	北美高级中学大门对面枪球一体机
	1

	258
	北美高级中学大门向西
	1

	
	北美高级中学大门向东
	1

	259
	天鹅湖公园补盲1
	1

	260
	天鹅湖公园补盲2
	1

	261
	天鹅湖公园补盲3
	1

	262
	天鹅湖公园补盲4
	1

	263
	天鹅湖公园补盲5
	1

	264
	天鹅湖公园补盲6
	1

	265
	天鹅湖公园补盲7
	1

	266
	天鹅湖公园补盲8
	1

	267
	天鹅湖公园补盲9
	1

	268
	天鹅湖公园补盲10
	1

	269
	天鹅湖公园补盲11
	1

	270
	天鹅湖公园补盲13
	1

	271
	天鹅湖公园补盲15
	1

	272
	天鹅湖公园补盲16
	1

	273
	天鹅湖公园补盲17
	1

	274
	天鹅湖公园补盲18
	1

	275
	天鹅湖公园补盲19
	1

	276
	天鹅湖公园补盲
	1

	277
	七子水街补盲1
	1

	278
	七子水街补盲2
	1

	279
	七子水街补盲3
	1

	280
	七子水街补盲5
	1

	281
	七子水街补盲6
	1

	282
	七子水街补盲7
	1

	283
	七子水街补盲8
	1

	284
	七子水街补盲9
	1

	285
	吴郡路金碧街路口南边公园圆盘西南角
	1

	286
	吴郡路金碧街路口南边公园圆盘东北角
	1

	287
	禹贡路北边公园大草坪东北角向南
	1

	288
	歌林电影院电梯厅出入口
	1

	289
	永旺电影院E号厅出入口
	1

	290
	滨湖大道补盲1
	1

	291
	滨湖大道补盲2
	1

	292
	滨湖大道补盲3
	1

	293
	吴郡半岛南门
	1

	294
	吴郡半岛西门
	1

	295
	金融街-悦时光雅苑北区西门
	1

	296
	金融街-悦时光雅苑北区南门
	1

	297
	金融街-悦时光雅苑南区北门
	1

	298
	金融街-悦时光雅苑南区西门
	1

	299
	吴郡小学人脸抓拍
	1


（2）改造点位
	序号
	现有监控点位名称
	数量

	1
	绿岛鱼尾公园北出口2
	1

	2
	20121大堤公园中段对接东南
	1

	3
	绿岛大堤公园中段122
	1

	4
	绿岛东太湖路与芙蕖街交汇转盘124
	1

	5
	大堤公园对桥东南
	1

	6
	大堤公园对湖北
	1

	7
	绿岛大堤公园128
	1

	8
	大堤公园对湖东南
	1

	9
	绿岛大堤地下车库北入口
	1

	10
	绿岛大堤公园对湖北
	1

	11
	绿岛大堤地下车库南入口
	1

	12
	鱼尾公园东段大堤限高杆东
	1

	13
	20133绿岛大堤公园对桥东南
	1

	14
	绿岛大堤公园134
	1

	15
	20135 大堤公园对湖北
	1

	16
	20136绿岛大堤公园南段卡口南
	1

	17
	绿岛大堤公园地下停车场138
	1

	18
	绿岛大堤公园地下停车场139
	1

	19
	绿岛大堤公园地下停车场140
	1

	20
	绿岛大堤公园地下停车场141
	1

	21
	绿岛大堤公园地下停车场142
	1

	22
	绿岛大堤公园地下停车场143
	1

	23
	绿岛鱼尾大堤路口入口抓拍
	1

	24
	绿岛大堤公园地下停车场144
	1

	25
	绿岛大堤公园地下停车场145
	1

	26
	绿岛大堤公园地下停车场146
	1

	27
	绿岛永旺路天鹅荡路交汇路口北147
	1

	28
	绿岛永旺路天鹅荡路交汇路口西
	1

	29
	绿岛永旺路东太湖路交汇路口北
	1

	30
	绿岛永旺路东太湖路交汇路口西
	1

	31
	芙蕖街地下停车场西_158
	1

	32
	大堤东侧吴江桥岗亭西北
	1

	33
	芙蕖街地下停车场东_159
	1

	34
	绿岛休闲广场南
	1

	35
	绿岛休闲广场北
	1

	36
	绿岛鱼尾大堤路口出口抓拍
	1

	37
	高速路桥181
	1

	38
	邵昂路高清车牌摄像机182
	1

	39
	绿岛大堤190
	1

	40
	绿岛大堤191
	1

	41
	绿岛鱼尾公园北路6
	1

	42
	绿岛鱼尾公园北路7
	1

	43
	鱼尾公园东段大堤东南
	1

	44
	鱼尾公园北路西
	1

	45
	绿岛鱼尾公园北路11
	1

	46
	鱼尾公园苏洲湾大道入口
	1

	47
	小鲶鱼嘴东段大堤东
	1

	48
	小鲶鱼嘴东段大堤西
	1

	49
	小鲶鱼嘴东段大堤朝河西北
	1

	50
	绿岛小鲶鱼嘴15
	1

	51
	绿岛鱼尾公园北沿河路16
	1

	52
	芙蕖街停车场北出口
	1

	53
	芙蕖街停车场南入口
	1

	54
	绿岛鱼尾公园圆盘18
	1

	55
	鱼尾公园北沿河路东
	1

	56
	鱼尾公园北沿河路西
	1

	57
	绿岛鱼尾公园北沿河路21
	1

	58
	绿岛大堤南入口
	1

	59
	绿岛鱼尾公园圆盘24
	1

	60
	中段大堤水利管理站东北1
	1

	61
	鱼尾公园圆盘东南
	1

	62
	20028绿岛鱼尾公园西沿河28
	1

	63
	鱼尾公园西沿河桥西
	1

	64
	绿岛鱼尾公园圆盘30
	1

	65
	绿岛鱼尾公园西沿河31
	1

	66
	鱼尾公园西沿河桥东
	1

	67
	石湖立交东辅道抓拍
	1

	68
	20033中段大堤水利管理站东北
	1

	69
	绿岛鱼尾公园34
	1

	70
	鱼尾公园圆盘桥西北
	1

	71
	绿岛鱼尾公园中段大堤36
	1

	72
	鱼尾公园西沿河路西
	1

	73
	绿岛鱼尾公园西沿河桥38
	1

	74
	中段大堤拐弯禁止牌北
	1

	75
	绿岛鱼尾公园西沿河41
	1

	76
	中段大堤墩柱东北
	1

	77
	绿岛鱼尾公园西沿河路43
	1

	78
	绿岛鱼尾公园中段大堤44
	1

	79
	绿岛鱼尾公园西沿河路45
	1

	80
	绿岛鱼尾公园西沿河桥46
	1

	81
	鱼尾公园西沿河西南
	1

	82
	中段大堤拐角北
	1

	83
	绿岛大堤公园出入口与永旺路交汇49
	1

	84
	鱼尾公园南沿河东
	1

	85
	鱼尾公园南沿河西
	1

	86
	禹贡路停车场西
	1

	87
	石湖立交东辅道2
	1

	88
	绿岛禹贡路出口抓拍
	1

	89
	禹贡路与苏震桃路口东
	1

	90
	鱼尾公园西沿河61
	1

	91
	绿岛大堤公园北出入口62
	1

	92
	绿岛大堤公园北段63
	1

	93
	绿岛大堤公园北段64
	1

	94
	绿岛码头南
	1

	95
	绿岛大堤公园北段67
	1

	96
	绿岛大堤公园北段68
	1

	97
	绿岛天鹅荡路与芙蕖街交汇路口东69
	1

	98
	绿岛望湖驿站北
	1

	99
	绿岛大堤公园中段72
	1

	100
	绿岛芙蕖街大堤公园进出口74
	1

	101
	20075绿岛芙蕖街大堤公园进出口75
	1

	102
	永旺路与天鹅荡路交汇路口西
	1

	103
	天鹅荡路苏震桃路西
	1

	104
	绿岛永旺路与天鹅荡路交汇路口南83
	1

	105
	绿岛永旺路与君益街交汇路口东91
	1

	106
	绿岛望湖驿站南
	1

	107
	绿岛大堤公园中段96
	1

	108
	绿岛大堤公园路边停车位北98
	1

	109
	绿岛大堤公园中段圆盘100
	1

	110
	绿岛帆船中心北侧
	1

	111
	20102儿童游乐场1
	1

	112
	20104绿岛大堤干道
	1

	113
	20105休闲广场西北
	1

	114
	20106休闲广场西南侧
	1

	115
	20107南面游艇北侧
	1

	116
	绿岛鱼尾公园北出口1
	1

	117
	20108南面游艇南侧
	1

	118
	20109游艇南侧
	1

	119
	20110儿童游乐场3
	1

	120
	20111儿童游乐场4
	1

	121
	20112儿童游乐场5
	1

	122
	20113儿童游乐场2
	1

	123
	绿岛永旺路东太湖路交汇路口南
	1

	124
	绿岛永旺路东太湖路交汇路口东147
	1

	125
	大堤公园中段对桥东南
	1

	126
	绿岛大堤公园中段119
	1

	127
	连柱山路天鹅港河面
	1

	128
	连柱山路+开甫路_012
	1

	129
	连柱山路+开甫路_013
	1

	130
	天鹅湖公园路口南
	1

	131
	大堤东段04
	1

	132
	大堤东段05
	1

	133
	大堤东段06
	1

	134
	南大堤东段东南07
	1

	135
	大堤东段09
	1

	136
	地下停车场东入口_010
	1

	137
	大堤东段11
	1

	138
	地下停车场西入口_012
	1

	139
	大堤东段13
	1

	140
	21015天鹅湖公园圆盘南
	1

	141
	大堤东段高架东
	1

	142
	雷山路五湖路路口
	1

	143
	雷山路五湖路_018
	1

	144
	20419溪霞路+天颜路南
	1

	145
	鱼浦街天颜路_021
	1

	146
	塔韵路五湖路_023
	1

	147
	20425景周街和溪江河交汇处
	1

	148
	塔韵路景周街_027
	1

	149
	塔韵路五湖路_028
	1

	150
	塔韵路五湖路_029
	1

	151
	天鹅湖公园圆盘西
	1

	152
	溪江河五湖路桥_030
	1

	153
	塔韵路五湖路_032
	1

	154
	地下停车场_043
	1

	155
	地下停车场_044
	1

	156
	地下停车场_045
	1

	157
	地下停车场_046
	1

	158
	地下停车场_048
	1

	159
	地下停车场_049
	1

	160
	地下停车场_050
	1

	161
	21017天鹅湖公园房子北
	1

	162
	地下停车场_051
	1

	163
	地下停车场_052
	1

	164
	21018天鹅湖公园亭子西北
	1

	165
	天鹅湖公园19
	1

	166
	天鹅湖公园亭子东南
	1

	167
	天鹅湖公园对桥北
	1

	168
	21024天鹅湖公园桥洞东南
	1

	169
	天鹅湖公园25
	1

	170
	21026天鹅湖公园D路牌南
	1

	171
	天鹅湖公园广场柱子东南
	1

	172
	箭浮山路开甫路路口
	1

	173
	箭浮山路开甫路西
	1

	174
	箭浮山路开甫路_031
	1

	175
	天鹅湖公园41
	1

	176
	木里站1号口
	1

	177
	21055木里站2号口
	1

	178
	21056木里站3号口
	1

	179
	木里站4号口
	1

	180
	21058木里站5号口
	1

	181
	木里站6号口
	1

	182
	规划管顶楼-天鹅湖
	1

	183
	箭浮山路景周河桥下
	1

	184
	龙翔路引黛街065
	1

	185
	大堤西段_55
	1

	186
	大堤西段_100
	1

	187
	大堤西段_101
	1

	188
	连柱山路霆威街_040
	1

	189
	太湖大堤抓拍东(引黛街）
	1

	190
	大堤西段_077-东
	1

	191
	大堤西段_78-全
	1

	192
	太湖大堤抓拍西(引黛街）
	1

	193
	箭浮山路霆威街_037
	1

	194
	箭浮山路停车场56
	1

	195
	箭浮山路停车场入口朝东
	1

	196
	引黛街地面停车场出口
	1

	197
	引黛街地面停车场入口
	1

	198
	箭浮山路停车场出口朝北
	1

	199
	箭浮山路停车场入口朝北
	1

	200
	南大堤望湖驿站
	1

	201
	五湖路+天鹅港桥下_54
	1

	202
	五湖路+天鹅港桥下_55
	1

	203
	五湖路+景周河_43
	1

	204
	五湖路+移周街_44
	1

	205
	泽山路+五湖路_045
	1

	206
	泽山路+五湖路_046
	1

	207
	五湖路+景周河_41
	1

	208
	泽山路+五湖路_048
	1

	209
	泽山路+天鹅港桥下西南角_19
	1

	210
	泽山路天鹅港桥下西北角_20 
	1

	211
	泽山路+天鹅港桥下西北角_17
	1

	212
	泽山路+天鹅港桥下东北角_18
	1

	213
	龙翔路与景周河桥下1
	1

	214
	龙翔路与景周街路口1
	1

	215
	龙翔路与景周河桥下2
	1

	216
	龙翔路+子文街_15
	1

	217
	004199龙翔路五湖路
	1

	218
	004200龙翔路五湖路
	1

	219
	004201龙翔路五湖路
	1

	220
	龙翔路与景周街路口2
	1

	221
	箭浮山路+五湖路_24
	1

	222
	箭浮山路与景周河桥下
	1

	223
	箭浮山路+官渡河_22
	1

	224
	箭浮山路+官渡河_21
	1

	225
	箭浮山路与景周街路口
	1

	226
	五湖路+仙玩河_28
	1

	227
	龙翔路+霆威街_44
	1

	228
	连柱山路五湖路_034
	1

	229
	连柱山路与景周街路口1
	1

	230
	移舟街+引黛街_069
	1

	231
	泽山路+引黛街_76
	1

	232
	停车场东_072
	1

	233
	泽山路+霆威街_48
	1

	234
	南大堤监控办公室房顶
	1

	235
	箭浮山路+五湖路_27
	1

	236
	箭浮山路+五湖路26
	1

	237
	龙翔路+霆威街_45
	1

	238
	连柱山路与景周街路口2
	1

	239
	移舟街+引黛街_70
	1

	240
	连柱山路霆威街_041
	1

	241
	龙翔路+霆威街_46
	1

	242
	连柱山路五湖路_035
	1

	243
	龙翔路+引黛街_066
	1

	244
	连柱山路五湖路_036
	1

	245
	连柱山路霆威街_042
	1

	246
	泽山路+霆威街_49
	1

	247
	大堤西段-102
	1

	248
	大堤西段_103
	1

	249
	大堤西段-104
	1

	250
	停车场中_058
	1

	251
	大堤西段_059
	1

	252
	大堤西段_60-东
	1

	253
	大堤西段-063-西南
	1

	254
	大堤西段_067
	1

	255
	大堤西段_068
	1

	256
	连柱山路与景周河桥下2
	1

	257
	箭浮山路霆威街_038
	1

	258
	箭浮山路引黛街_053
	1

	259
	箭浮山路+引黛街_54
	1

	260
	大堤西段_057
	1

	261
	连柱山路+引黛街_061
	1

	262
	连柱山路引黛街_062
	1

	263
	箭浮山路+子文街_4
	1

	264
	大堤西段_051
	1

	265
	大堤西段_052
	1

	266
	大堤东段_071
	1

	267
	停车场东_73
	1

	268
	大堤东段_074
	1

	269
	泽山路+引黛街_75
	1

	270
	大堤西段_105
	1

	271
	连柱山路霆威街_039
	1

	272
	连柱山路与景周河桥下1
	1

	273
	溪东路绕城高速天桥入口
	1

	274
	太湖大堤西段5号桥枪机西
	1

	275
	太湖大堤西段5号桥枪机东
	1

	276
	滨湖大道新齐港桥球机
	1

	277
	溪东路绕城高速天桥出口
	1

	278
	太湖大堤西段6号桥枪机西
	1

	279
	太湖大堤西段6号桥枪机东
	1

	280
	东太湖路吴郡路西向西
	1

	281
	东太湖路吴郡路西向西2
	1

	282
	太湖大堤西段3号桥枪机西
	1

	283
	太湖大堤西段3号桥枪机东
	1

	284
	滨湖大道沙泾港桥热成像 01
	1

	285
	滨湖大道新齐路枪机西
	1

	286
	滨湖大道新齐路枪机东
	1

	287
	滨湖大道新齐路枪机北
	1

	288
	滨湖大道新齐路热成像01
	1

	289
	东太湖路吴郡路西向东
	1

	290
	东太湖路金碧街西向东2
	1

	291
	东太湖路溪霞路地下通道北向南
	1

	292
	东太湖路溪霞路地下通道南向北
	1

	293
	禹贡路停车场东
	1

	294
	禹贡路停车场东出入口
	1

	295
	禹贡路停车场西出入口
	1

	296
	石湖立交西涵洞抓拍
	1

	297
	石湖立交西涵洞球机
	1

	298
	鱼尾大堤与邵昂路西向西车道1
	1

	299
	东太湖路溪霞路地下通道北入口
	1

	300
	东太湖路溪霞路地下通道南入口
	1

	301
	鱼尾大堤与邵昂路西向东车道1
	1

	302
	滨湖路天鹅港西球机
	1

	303
	滨湖路天鹅港西向北
	1

	304
	滨湖路天鹅港西向南
	1

	305
	鱼尾大堤邵昂路人行入
	1

	306
	滨湖路天鹅港东球机
	1

	307
	滨湖路天鹅港东向北
	1

	308
	滨湖路天鹅港东向南
	1

	309
	太湖大堤西段龙门架卡口1
	1

	310
	太湖大堤西段龙门架卡口2
	1

	311
	太湖大堤西段龙门架辅道1
	1

	312
	太湖大堤西段龙门架辅道2
	1

	313
	太湖大堤西段2号桥枪机西
	1

	314
	太湖大堤西段2号桥枪机东
	1

	315
	滨湖大道花渡港桥
	1

	316
	太湖大堤西段东广场卫生间
	1

	317
	太湖大堤西段东广场非停西
	1

	318
	太湖大堤西段东广场非停东
	1

	319
	太湖大堤西段东广场机停西
	1

	320
	太湖大堤西段4号桥枪机西
	1

	321
	太湖大堤西段4号桥枪机东
	1

	322
	滨湖大道林渡港桥球机
	1

	323
	太湖大堤西段西广场卫生间
	1

	324
	太湖大堤西段西广场非停西
	1

	325
	太湖大堤西段西广场机停西
	1

	326
	逸林西南AR全景（顶）
	1

	327
	友翔路橘林街西向东
	1

	328
	友翔路橘林街西向西
	1

	329
	友翔路橘林街东向东
	1

	330
	友翔路橘林街东向西
	1

	331
	友翔路橘林街南向南
	1

	332
	友翔路橘林街南向北
	1

	333
	东太湖路溪虹路西向东
	1

	334
	东太湖路溪虹路西向西
	1

	335
	东太湖路溪虹路东向东
	1

	336
	东太湖路溪虹路东向西
	1

	337
	东太湖路天鹅港大街西向东
	1

	338
	东太湖路天鹅港大街西向西
	1

	339
	东太湖路天鹅港大街东向东
	1

	340
	东太湖路天鹅港大街东向西
	1

	341
	东太湖路橘林街西向东
	1

	342
	东太湖路橘林街西向西
	1

	343
	东太湖路橘林街东向东
	1

	344
	东太湖路橘林街东向西
	1

	345
	东太湖路橘林街北向南
	1

	346
	东太湖路橘林街北向北
	1

	347
	太湖新城苏州湾大桥辅道入
	1

	348
	东太湖路橘林街南向北
	1

	349
	五湖路天鹅港大街西向东
	1

	350
	五湖路天鹅港大街西向西
	1

	351
	五湖路天鹅港大街东向东
	1

	352
	国太大厦楼顶高空全景
	1

	353
	五湖路天鹅港大街东向西
	1

	354
	五湖路橘林街西向东
	1

	355
	五湖路橘林街西向西
	1

	356
	五湖路橘林街东向东
	1

	357
	五湖路橘林街东向西
	1

	358
	太湖新城苏州湾大桥辅道出
	1

	359
	五湖路橘林街北向南
	1

	360
	五湖路橘林街北向北
	1

	361
	五湖路橘林街南向南
	1

	362
	五湖路橘林街南向北
	1

	363
	五湖路雷山路西向东
	1

	364
	五湖路雷山路南向北
	1

	365
	五湖路雷山路北向南
	1

	366
	五湖路雷山路北向北
	1

	367
	五湖路雷山路南向南
	1

	368
	太湖新城江陵大桥辅道入
	1

	369
	太湖新城江陵大桥辅道出
	1

	370
	天鹅港广场球机
	1

	371
	龙翔路绕城高速天桥出口
	1

	372
	龙翔路绕城高速天桥入口
	1

	373
	友翔路泽山路东向东
	1

	374
	友翔路泽山路东向西
	1

	375
	逸林东北高空瞭望（顶）
	1

	376
	友翔路溪虹路西向东
	1

	377
	友翔路溪虹路西向西
	1

	378
	友翔路溪虹路东向东
	1

	379
	友翔路溪虹路东向西
	1

	380
	友翔路溪虹路南向南
	1

	381
	友翔路溪虹路南向北
	1

	382
	友翔路天鹅港大街西向东
	1

	383
	友翔路天鹅港大街西向西
	1

	384
	友翔路天鹅港大街东向东
	1

	385
	友翔路天鹅港大街东向西
	1

	386
	景周街天鹅港大街西向西
	1

	387
	君益街吴郡路南向南
	1

	388
	君益街吴郡路南向北
	1

	389
	君益街芙蕖街西向东
	1

	390
	君益街芙蕖街西向西
	1

	391
	君益街芙蕖街北向南
	1

	392
	君益街芙蕖街北向北
	1

	393
	君益街芙蕖街南向北
	1

	394
	君益街芙蕖街南向南
	1

	395
	原博路金碧街东向东
	1

	396
	原博路吴郡路西向东
	1

	397
	景周街天鹅港大街东向东
	1

	398
	原博路吴郡路西向西
	1

	399
	原博路吴郡路北向南
	1

	400
	原博路吴郡路东向东
	1

	401
	原博路吴郡路北向北
	1

	402
	原博路吴郡路南向南
	1

	403
	原博路吴郡路南向北
	1

	404
	原博路芙蕖街西向东
	1

	405
	东太湖路吴郡路东向西
	1

	406
	东太湖路金碧街东向西
	1

	407
	前港桥热成像 01
	1

	408
	景周街天鹅港大街东向西
	1

	409
	太湖大堤西段东广场机停东
	1

	410
	太湖大堤西段西广场非停东
	1

	411
	太湖大堤西段西广场机停东
	1

	412
	东太湖路吴郡路东向东
	1

	413
	五湖路雷山路西向西
	1

	414
	东太湖路吴郡路北向南
	1

	415
	东太湖路吴郡路北向北
	1

	416
	东太湖路芙蕖街北向北
	1

	417
	东太湖路芙蕖街南向北
	1

	418
	东太湖路芙蕖街北向南
	1

	419
	天颜路溪霞街西向东
	1

	420
	东太湖路芙蕖街西向东
	1

	421
	东太湖路芙蕖街南向南
	1

	422
	东太湖路芙蕖街西向西
	1

	423
	吴郡路芙蕖街北向南
	1

	424
	吴郡路芙蕖街东向西
	1

	425
	吴郡路芙蕖街东向东
	1

	426
	吴郡路芙蕖街西向东
	1

	427
	吴郡路芙蕖街南球机
	1

	428
	天颜路溪霞街南球机
	1

	429
	天颜路溪霞街东向东
	1

	430
	天颜路溪霞街东向西
	1

	431
	天颜路溪霞街西向西
	1

	432
	鱼尾公园卫生间
	1

	433
	鱼尾公园东北停车场西向东
	1

	434
	鱼尾公园东北停车场东向西
	1

	435
	禹贡路苏州湾大道东向西
	1

	436
	景周街天鹅港大街西向东
	1

	437
	天鹅荡路永旺路南向南
	1

	438
	天鹅荡路永旺路东向东
	1

	439
	天鹅荡路芙蕖街西向东
	1

	440
	天鹅荡路芙蕖街西向西
	1

	441
	君益街金碧街东向东
	1

	442
	君益街金碧街南向南
	1

	443
	君益街金碧街东向西
	1

	444
	君益街金碧街南向北
	1

	445
	君益街吴郡路西向东
	1

	446
	吴中消防加气站门口球机
	1

	447
	木里村东入口球机
	1

	448
	木里村西南入口球机
	1

	449
	原博路芙蕖街西向西
	1

	450
	原博路芙蕖街南向北
	1

	451
	原博路芙蕖街北向北
	1

	452
	原博路芙蕖街北向南
	1

	453
	元联石化
	1

	454
	塔韵路五湖路北向北
	1

	455
	塔韵路五湖路北向南
	1

	456
	塔韵路五湖路南向北
	1

	457
	龙翔路加气站
	1

	458
	塔韵路五湖路南向南
	1

	459
	塔韵路五湖路东向西
	1

	460
	塔韵路五湖路东向东
	1

	461
	天鹅荡路地铁站1出口
	1

	462
	天鹅荡地铁站2出口
	1

	463
	天鹅荡地铁站3出口
	1

	464
	苏州湾北地铁1号口
	1

	465
	苏州湾北地铁2号口
	1

	466
	永旺东北门球机
	1

	467
	融创二期西南停车场西向东
	1

	468
	永旺西南门球机
	1

	469
	吴郡小学球机
	1

	470
	吴郡社区球机
	1

	471
	融创二期球机
	1

	472
	汇川东北门球机
	1

	473
	汇川西南门球机
	1

	474
	苏州湾森林湿地公园入口球机
	1

	475
	东吴河天鹅荡路桥北
	1

	476
	东吴河天鹅荡路桥南
	1

	477
	融创二期西南停车场东向西
	1

	478
	溪江河前珠路桥北
	1

	479
	溪江河前珠路桥南
	1

	480
	溪江河天鹅荡路桥北
	1

	481
	溪江河天鹅荡路桥南
	1

	482
	溪江河东太湖路桥北
	1

	483
	溪江河东太湖路桥南
	1

	484
	东抢港永旺路桥西
	1

	485
	东抢港永旺路桥东
	1

	486
	前珠村东南入口
	1

	487
	绿岛永旺路与君益街交汇路口南103
	1

	488
	绿岛永旺路与君益街交汇路口北149
	1

	489
	永旺路与君益街交汇路口东
	1

	490
	绿岛东君益街与芙蕖街交汇转盘92
	1

	491
	绿岛大堤公园路边停车位南93
	1

	492
	绿岛大堤公园中段94
	1

	493
	威仪顶楼－全景
	1

	494
	rxsb_thxc901东研热处理厂门口1
	1

	495
	rxsb_thxc902东研热处理厂门口2
	1

	496
	rxsb_thxc903东研热处理厂大厅
	1

	497
	rxsb_thxc904汇川出入口1
	1

	498
	rxsb_thxc905汇川出入口2
	1

	499
	rxsb_thxc906科沃斯出入口1
	1

	500
	rxsb_thxc907科沃斯出入口2
	1

	501
	rxsb_thxc908国家检测中心1
	1

	502
	rxsb_thxc909国家检测中心2
	1

	503
	rxsb_thxc910亚朵酒店大门入口1
	1

	504
	rxsb_thxc911亚朵酒店大门入口2
	1

	505
	rxsb_thxc912亚朵酒店通道一楼
	1

	506
	rxsb_thxc913亚朵酒店客梯负一楼
	1

	507
	rxsb_thxc914亚朵酒店客梯负二楼
	1

	508
	rxsb_thxc915亚朵酒店货梯负一楼
	1

	509
	WZTHXC0267景周街与滨湖大道交叉口球机
	1

	510
	WZTHXC0268景周街与滨湖大道交叉口朝东
	1

	511
	WZTHXC0269景周街与滨湖大道交叉口朝西
	1

	512
	WZTHXC0270景周街天桥东正下球机
	1

	513
	WZTHXC0271景周街与橘林街交叉路口球机
	1

	514
	WZTHXC0272景周街与橘林街交叉路口朝东
	1

	515
	WZTHXC0273景周街与橘林街交叉路口朝西
	1

	516
	WZTHXC0274景周街与橘林街交叉路口朝北
	1

	517
	WZTHXC0275五湖路与橘林街交叉口球
	1

	518
	WZTHXC0276地下空间湖边东球机
	1

	519
	WZTHXC0277地下空间湖边东朝西
	1

	520
	WZTHXC0278地下空间湖边东朝东
	1

	521
	WZTHXC0279地下空间湖边西朝东
	1

	522
	WZTHXC0280地下空间湖边西朝西
	1

	523
	反恐点位1
	1

	524
	反恐点位2
	1

	525
	反恐点位3
	1

	526
	反恐点位4
	1

	527
	反恐点位5
	1

	528
	反恐点位6
	1






标段二：交警
	编号
	点位名称
	数量

	1
	龙翔路与天鹅荡路路口西朝西（南侧）
	1

	2
	东太湖路与天鹅港大街路口南朝南（东侧）
	1

	3
	天鹅荡路与溪虹路路口南朝南（东侧）
	1

	4
	天鹅荡路与溪虹路路口东朝东（东侧）
	1

	5
	龙翔路与友翔路（东南侧）
	1

	6
	东太湖路与晓韵路路口（西北侧）
	1

	7
	天鹅荡路与溪霞路路口（西北侧）
	1

	8
	苏州湾大道与天鹅荡路路口（南侧绿化带）
	1

	9
	苏州湾大道与友翔路路口（南侧绿化带）
	1

	10
	苏州湾大道与东太湖路路口（南侧绿化带）
	1

	11
	东太湖路与泽山路路口（西北侧）
	1

	12
	东太湖路与龙翔路（东北侧）
	1

	13
	东太湖路与晓韵路（西北侧）
	1

	14
	东太湖路与雷山路路口（西北侧）
	1

	5
	东太湖路与连柱山路路口东朝西（南侧）
	1

	6
	东太湖路与泽山路路口东朝西（南侧）1
	1

	7
	东太湖路与泽山路路口东朝西（南侧）2
	1

	8
	东太湖路与泽山路路口东朝西（南侧）
	1

	9
	五湖路与连柱山路路口东朝西（南侧）
	1

	10
	五湖路与连柱山路路口东朝西（南侧）
	1

	11
	滨湖大堤路段（近龙翔路/引黛街）（东侧）
	1

	12
	滨湖大堤路段（近龙翔路/引黛街）（东侧）
	1

	13
	苏州湾大道与东太湖路路口北朝南（东侧）1
	1

	14
	苏州湾大道与东太湖路路口北朝南（东侧）2
	1

	15
	苏州湾大道与东太湖路路口北朝南（东侧）
	1

	16
	友翔路与橘林街至溪霞路（南侧）
	1

	17
	友翔路希尔顿门口（南侧）
	1

	18
	滨湖大道与引黛街路口（北侧）
	1

	19
	天鹅荡路与芙蕖街南朝北（西侧）
	1

	20
	汇川1号门（北侧）
	1

	21
	济之街与挹紫街路口（西南侧）
	1

	22
	友翔路与晓韵路路口（南侧）
	1

	23
	友翔路与橘林街路口（北侧）
	1

	24
	友翔路与雷山路路口（南侧）
	1

	25
	友翔路追觅北门（北侧）
	1

	26
	引黛街与泽山路路口（南侧）
	1

	27
	引黛街与穆履街路口（东侧）
	1

	28
	龙翔路与引黛街路口（南侧）
	1

	29
	济之街与溪霞路路口（南侧）
	1

	30
	济之街与晓韵路路口（南侧）
	1

	31
	济之街与橘林街路口（北侧）
	1

	32
	济之街与流丹路路口（南侧）
	1

	33
	天鹅荡路与溪霞路路口（南侧）
	1

	34
	天鹅荡路与溪霞路路口（北侧）
	1

	35
	苏州湾中心东门南向北（东侧）
	1

	36
	实验小学东门北向南（东侧）
	1

	37
	养怡路国太科创大厦（南侧）
	1

	38
	景周街地下空间西朝东（南侧）
	1

	39
	环湖路与吴郡路路口（西北侧）
	1

	40
	环湖路011灯杆北侧10m（西侧）
	1

	41
	环湖路019灯杆北侧10m（西侧）
	1

	42
	环湖路036灯杆北侧10m（西侧）
	1

	43
	环湖路049灯杆南侧10m（西侧）
	1

	44
	环湖路067灯杆北侧18m（西侧）
	1

	45
	环湖路078灯杆南侧10m（西侧）
	1

	46
	济之街与雷山路路口（南侧）
	1

	47
	济之街与晓韵路路口（北侧）
	1

	48
	滨湖大道公厕东100m（北侧）
	1

	49
	市立医院东门（西侧）
	1

	50
	柳岸晓风小区西门北朝南（西侧）
	1

	51
	柳岸晓风小区西门南朝北（东侧）
	1

	52
	吴中大道-尧南村东朝西（北侧）
	1

	53
	吴中大道-尧南村西朝东（南侧）
	1

	54
	永旺歌林公园东侧步道（西侧）
	1

	55
	箭浮山路与开甫路路口北向南（西侧）
	1

	56
	箭浮山路与穆履街路口北向南（西侧）
	1

	57
	景周街与龙翔路路口东向东（北侧）
	1

	58
	景周街与溪霞路路口西向东（北侧）
	1

	59
	景周街与溪霞路路口东向西（南侧）
	1

	60
	景周街与移舟街路口东向东（北侧）
	1

	61
	龙翔路与天鹅荡路路口南向南（西侧）
	1

	62
	龙翔路与子文街路口北向北（西侧）
	1

	63
	苏旺路轨道交通档案中心（西侧）
	1

	64
	苏旺路与木林路路口南向南（东侧）
	1

	65
	苏旺路与文涛路南200m北向北（北侧）
	1

	66
	廷嘉街与橘林街路口东向东（东侧）
	1

	67
	廷嘉街与橘林街路口西向西（西侧）
	1

	68
	廷嘉街与溪霞路路口西向西（西侧）
	1

	69
	廷嘉街与晓韵路路口东向东（东侧）
	1

	70
	溪虹路迈信林航空东门（东侧）
	1

	71
	溪霞路与济之街路口南向南（东侧）
	1

	72
	溪霞路与前珠路路口南向南（东侧）
	1

	73
	溪霞路与天鹅荡路路口北向北（西侧）
	1

	74
	溪霞路与天鹅荡路路口南向南（东侧）
	1

	75
	溪霞路与廷嘉街路口南向南（东侧）
	1

	76
	溪霞路与五湖路路口南向南（东侧）
	1

	77
	溪霞路与友翔路路口北向北（西侧）
	1

	78
	溪霞路与友翔路路口南向南（东侧）
	1

	79
	子文街与连柱山路路口西向西（南侧）
	1

	80
	机房
	3



（全文完）
