工程量清单

	工程名称：道路交通安全“5510”整治工程（电子警察、信号灯等）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1 
	电子警察1200W
	生态卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。
白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。
传感器类型：1.1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4112(H) × 3072(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：4112×3072（默认）；
子码流：1920×1080（默认）；
三码流：1920×1080（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4112(H) × 3072(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：25mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
功耗：Max. 32 W
★闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件）
	台
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	2 
	电子警察900W
	电警抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持LED频闪灯同步补光。
支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。
支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。
红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。

传感器类型：1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：4096×2160（默认）；
子码流：1920×1080P（默认）；
三码流：704×576（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：16mm或12mm可选
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12） 
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz 
★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件）
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	3 
	反向卡口900W
	环保卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。
内置摄像机采用2个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。
支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。

传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2）
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：4096×2160（默认）；
子码流：1920×1080（默认）；
三码流：1920×1080（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
镜头规格：25mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：180 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件）
	台
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	4 
	结构化相机
	400万25倍大模型智能球
全结构化系列大模型VR球机、
通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率
镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像
支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
支持智能资源切换：大模型Smart事件(默认)、全结构化，混合比对
大模型Smart事件：基于大模型技术，实现越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，有效提升检测效率，降低误报率，并可实现事件触发联动球机进行跟踪。1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离60米联动球机进行跟踪。1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离60米
全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，同时检测目标数量30个
混合目标比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选
搭配VR全景应用平台，把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用，以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验，为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式
支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
支持GB35114A级安全加密
采用双光补光，暖白光和红外补光

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 
焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍
视场角：59.8-2.7度(广角-望远) 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
水平范围：0-360°连续旋转
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG
宽动态：120 dB超宽动态 
网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
报警：2路报警输入，1路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 
电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A
最大功耗：30 W（其中加热最大功耗3.5 W，补光灯最大功耗4.2 W）
工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 
防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准 
★设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件。）
	台
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	5 
	球机
	400万+400万单枪版32倍臻全彩枪球一体机
全景400万单目臻全彩，细节球机400万32倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净准
细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：200米
全景采用暖白光补光，补光距离30米
支持GB35114A级安全加密

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)， 0Lux with light；
光学变倍：【全景】不支持；【细节】32倍 
焦距：【全景】4mm；【细节】5.9~188.8 mm
视场角：【全景】90°；【细节】59.8°-2.3° 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°
垂直范围：【全景】7-17°；【细节】-20-90°(自动翻转)
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
【细节】
50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：真宽动态/120 dB 
陀螺仪：支持 
内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达20 m
网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
恢复出厂设置：支持 
电流及功耗：供电方式：DC36V，1.67A
最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W）
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 
除雾：支持 
防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准
3.支架形式：U型支架，大样详见图纸
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	球机
	400万+400万单枪版32倍臻全彩枪球一体机
全景400万单目臻全彩，细节球机400万32倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净准
细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：200米
全景采用暖白光补光，补光距离30米
支持GB35114A级安全加密

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)， 0Lux with light；
光学变倍：【全景】不支持；【细节】32倍 
焦距：【全景】4mm；【细节】5.9~188.8 mm
视场角：【全景】90°；【细节】59.8°-2.3° 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°
垂直范围：【全景】7-17°；【细节】-20-90°(自动翻转)
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
【细节】
50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：真宽动态/120 dB 
陀螺仪：支持 
内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达20 m
网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
恢复出厂设置：支持 
电流及功耗：供电方式：DC36V，1.67A
最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W）
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 
除雾：支持 
防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准
3.支架形式：杆装横臂2m：Q235材质，白色，直径不低60mm，安装法兰不低15cm宽*60cm长，厚度不低于3mm，带斜撑，斜撑不低于φ32 2.5mm厚，详见大样图
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	7 
	鱼眼
	支持开放应用平台，可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用，共享算力2 T、系统内存60 MB、智能内存800 MB、eMMC存储资源2GB
支持2种智能资源模式切换：人数统计、倾斜客流
人数统计：支持同时运行区域关注度、路口分析、热度图功能
区域关注度：1、支持最多8个区域，每个区域支持单独的布防时间和联动方式；2、支持生成报告对比不同区域的排队效率，展示队列的状态变化；3、支持联动录像、报警输出
路口分析：支持人员路口运动方向统计，分析路口数量：1个，路口出口最大支持10条
热度图：1、支持图像化的方式展示配置区域的访问热度（用人数或者停留时间计算得出）；2、支持两种热度图报告形式，空间热度图和时间热度折线图；3、支持定时上传热度数据；4、支持查询获取热度伪彩图；5、数据存储在Flash中，无需额外存储介质
倾斜客流：基于行人分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，128个目标
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181协议接入；支持同时20路取流
支持2路Mic输入，支持降噪算法
支持硬解展开模式：原图模式、180°全景模式、180°双通道全景模式、全景模式、4PTZ模式、原图+3PTZ模式、4PTZ融合模式
支持软解展开模式：鱼眼原图、180全景、360全景全景、360全景+PTZ、360全景+3PTZ、360全景+6PTZ、360全景+8PTZ、2PTZ、4PTZ、鱼眼+3PTZ、鱼眼+8PTZ、半球、AR半球、圆柱展开
支持吸顶装、壁装、吊装、桌面装
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸：2560 × 2560
最低照度：彩色：0.03 Lux @（F2.4，AGC ON）
黑白：0.007 Lux @（F2.4，AGC ON），0 Lux with IR 
焦距&视场角：2 mm，水平视场角：172°，垂直视场角：172°
景深范围：0.2 m~∞ 
DORI：D（发现）：43.2 m
O（观察）：17.2 m
R（认出）：8.6 m
I（识别）：4.3 m 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达15 m
补光灯数量：3颗
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB
内置麦克风：2个内置麦克风，支持降噪算法
内置扬声器：支持
音频：1路3.5 mm音频输入（Line in），1路3.5 mm音频输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC24 V，1 A），接口类型端子座
RS-485：1个RS-485（半双工模式，支持自适应，Pelco-P，Pelco-D协议），接口类型端子座
存储温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
加热模块：支持
恢复出厂设置：支持
文件系统双备份：支持
电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W
PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：10 W
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
电源接口类型：2芯接口
线缆长度：310 mm
安装条件：吸顶装、壁装、吊装、桌面装 
防护：IP67 
★支持路口分析配置功能，可配置路口的位置、区域和岔路的数量、方向。（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件。）
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	终端服务器
	可接入不低于16路网络摄像机。
支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。
支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。
支持交通数据（卡口、违法、事件、取证、人体）查询，web导出，交通流量展示。
支持对接显示屏、音柱。
支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
低功耗设计，发热量小，工作温度-30℃~+70℃。
支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据，支持断网续传。
Web操作，完善的SDK支持。
可选配支持4G无线全网通模块。
可选配支持GPS/北斗校时模块。

触发输入：2个报警输入
触发输出：2个报警输出
音频接口：1路音频输入，1路音频输出
光纤接口数量：2
硬盘盘位数量：4
USB数量：1 
硬盘：4个SATA盘接口，单盘最大支持8T 
工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 
网络接口：18个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；
双网卡设计，网卡一具备17个1000M以太网接口及1个可光电复用SFP千兆光纤接口，网卡二具备1个1000M以太网接口及1个SFP千兆光纤接口；
串口：2个RS485接口,2个RS232接口 
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时、GPS校时；设备状态检测、通道状态检测、网络状态、网络流量监控；硬盘管理、远程升级、日志管理；
专用功能：支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发；支持配置多种字符叠加、图片合成模式；支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配；支持交通数据（卡口、违法、事件、取证、人体）查询，web导出，交通流量展示；支持对接显示屏、音柱。
接入路数：16 
防护等级：IP54
★支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件）
工作湿度：10%~90%@40℃，无凝结
电源：DC12V±10%
安装方式：水平托盘放置
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	大货车闯红灯终端服务器
	大货车管理终端
可接入不低于16路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。
可配置多种字符叠加、图片合成模式。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。
支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。
可选配支持4G无线全网通模块。
可选配支持GPS校时模块。
支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。
Web操作，完善的SDK支持。

通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；
触发输入：2个报警输入
触发输出：2个报警输出
音频接口：1路音频输入，1路音频输出
网口数量：18
光纤接口数量：2
硬盘盘位数量：4
USB数量：1 
工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时
专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发；
产品主要用于大货车管控，结合大货车专用相机，实现多个大货车管控方案抓拍。
接入路数：16 
工作湿度：10%~90%@40℃，无凝结
电源：DC12V±10%
★支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件）
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	频闪灯
	LED频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度10°
覆盖范围：单车道环境补光灯
最佳补光范围16米～25米
触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）
触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US
外壳材质金属铝
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
电源：220VAC±10%
防护等级：IP66
	台
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	3合1爆闪灯
	三合一一级补光灯
铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好
采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，发光效率高、寿命长，稳定性好
带LED格栅，有效减少周边光污染
气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍
支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体全新设计，新颖别致，适应性强，安装简单，调节方便

光源类型：LED灯珠、气体灯管
发光角度：LED：10°；气体灯：10°
色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
补光距离：16~25m
光栅：内置LED格栅
覆盖范围：单车道 
电源：220V±20%
瞬时功率：1500W
回电时间：小于67ms
响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us
触发方式：电平量，可配置开关量
LED触发频率：1Hz~250Hz
LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态
爆闪时长：300us
RS485接口：1路，可配置（基线不带485需下配置单实现）
气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） 
工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结

防护等级：IP65
外壳材质：铝
线缆长度：6m
	台
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	违停球机
	400万+600万25倍拼接版臻全彩枪球一体机
全景600万臻全彩拼接，细节球机400万25倍，采用三镜头设计，兼顾全景细节
全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件（默认），人员密度；【细节】Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能
城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离200 m
交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率
道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测
车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持GB35114A级安全加密

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with Light；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)， 0Lux with IR；
变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍
光学变倍：【细节】25倍 
焦距：【全景】2.8mm；【细节】6~150mm
视场角： 【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59.8°~2.7° 
补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外250米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 
垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；
60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；
【细节】
高帧率：
50 Hz：50 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：60 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
常规帧率：
50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 
陀螺仪：支持 
网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512G
报警：7路报警输入
2路报警输出
音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
RS-485：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
恢复出厂设置：支持 
电源：DC36V/1.67A
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃
除雾：支持
功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W） 
防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
3.支架形式：横臂长1米，Q235材质，白色，直径不低60mm，安装法兰不低15cm宽*60cm长，厚度不低于3mm，带斜撑，斜撑不低于φ32 2.5mm厚，详见大样图
	台
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	监控摄像机
	400万+600万25倍拼接版臻全彩枪球一体机
全景600万臻全彩拼接，细节球机400万25倍，采用三镜头设计，兼顾全景细节
全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件（默认），人员密度；【细节】Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能
城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离200 m
交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率
道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测
车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持GB35114A级安全加密

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with Light；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)， 0Lux with IR；
变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍
光学变倍：【细节】25倍 
焦距：【全景】2.8mm；【细节】6~150mm
视场角： 【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59.8°~2.7° 
补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外250米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 
垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；
60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；
【细节】
高帧率：
50 Hz：50 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：60 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
常规帧率：
50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 
陀螺仪：支持 
网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512G
报警：7路报警输入
2路报警输出
音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
RS-485：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
恢复出厂设置：支持 
电源：DC36V/1.67A
工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃
除雾：支持
功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W） 
防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
3.支架形式：横臂长3米，Q235材质，白色，直径不低76mm，安装法兰不低15cm宽*60cm长，厚度不低于3mm，带斜撑，斜撑不低于φ32 2.5mm厚，详见大样图
	台
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	信号灯检测器
	16路信号灯交流信号输入接口
4个RS485输出接口
1路100M网口输出
1个5VDC输出接口
5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式
16路交通灯状态指示
检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠
输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施
实时输出交通灯信号状态

工作温度：温度-30℃~70℃
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
电源：AC220V±10%
功耗：＜5W
	台
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	灯盘-圆盘灯
	每套信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。
灯芯尺寸：392mm，三联体
外壳材料：优质PC工程材料
面罩材料：高透光率玻璃
LED数量：红色LED:168颗；黄色LED:168颗；绿色LED：165颗
单灯发光强度：红灯≥697cd 、黄灯≥613cd、绿灯≥701cd 
LED光强：红色≥6000mcd、黄色≥6000mcd、绿色≥10000mcd
LED波长：红623±2nm；黄592±2nm；绿502±2nm
单灯功率：红、黄、绿均≤14W 
控制方式支持学习、通讯、触动模式
外壳防护等级：IP55
执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》
	套
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	灯盘-人行灯
	由静态红色人、动态绿色人两个几何单元合并组成
灯芯尺寸：291mm，两联体 
外壳材料：优质PC工程材料
面罩材料：高透光率PC
LED数量：红色LED:≥80颗；绿色LED：≥96颗
单灯发光强度：红灯≥280cd、绿灯≥314cd
LED光强：红色4000~6300mcd、绿色8000~12500mcd
LED波长：红625±2nm；绿500±2nm
单灯功率：静红人≤5W；动红人≤6W；静绿人≤5W
外壳防护等级：不低于IP55
执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》
	套
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	倒计时器
	倒计时器与交通信号灯同步显示红、黄、绿三色，字体美观。采用开关电源供电，不受电压正常波动范围影响，模块化设计，便于维护。能够进行自适应实时显示，字高不低于650mm。最大显示时间99秒，十位数为0时能自动关闭十位数的显示。
支持通讯方式控制的倒计时显示器
支持跟随方式控制的倒计时显示器
支持采用触发方式控制的倒计时显示器
输入电压 : 85～264VAC
电源频率 : 48～52Hz
发光亮度：红色4000~6300mcd，黄色4600~6650mcd，绿色800012500mcd
色度：符合GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器
光源寿命：≥10万小时
可视角度：≥30度
可视距离：≥ 300m
外壳防护等级：≥IP55
耐温：-40℃～+70℃
湿热性能：温度为15℃时，空气相对湿度≤55％±2％
绝缘电阻：≥500MΩ
抗振动：符合GA/T 508-2014 《道路交通信号倒计时显示器》
	套
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	电子测速提示牌
	1、功率：50W，省电模式：30-40W
2、工作电压： 配DC12V(太阳能供电、蓄电池供电)
3、触发模式:  视频、雷达 
4、限速值:  固定数值（标配，可选配可变显示）
5、太阳能供电套件:  200W太阳能板+120AH锂电池，使用时间：2-3天 
6、抓拍相机：400万像素车牌抓拍机，可抓拍车速范围 200km/h以内(400万抓拍机) 镜头 标配高清定焦或手动变焦镜头，可识别3条车道内的车头及车尾牌照号码
7、字符叠加:  抓拍时间、日期、车牌号码等信息
8、本地存储内存:  标配32G TF内存卡
9、测速雷达：内置K波段平板窄波束24.15GHZ射频雷达，角度范围:水平30度、俯仰16度
10、测速精度:  土1km/h (运动方向与波束为0度夹角时)
11、安装方式：背部抱箍安装、挂装、侧装，雷视抓拍机可与显示屏分开安装          
12、适用场景：平交路口、丁字路口、异形路口、山区公路、园区、国道等
13、含配套基础及安装
	台
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	哨兵系统
	在无红绿灯的交叉路口安装，可以预警支路司机，前方即将有主路来车，请提前减速让行，也可预警行人注意避让。包括屏幕文字提醒、警示灯提醒、语音提醒。配合本公司的本地管理系统或云平台管理系统，可查询所有车牌信息。
1、一体式预警主机：材质应为钣金外壳一体成型，表面喷塑；
2、电压：供电电压AC 220V±15%，或者工作电压DC 12V±25% ，额定功率≤70W；
3、工作环境要求：环境温度：支持-20 ℃~80℃，环境湿度：支持≤95%(无凝结) ，防护等级：≥IP55；                                                                   
功能模块如下：
1.内置高精测速雷达，并3D万向可调，也可分开安装 
2.测速范围：1 -199公里/小时   
3.测速距离：1-150米                 
4.测速精度：±5公里/小时 
5.红绿圆饼闪烁灯（当对面来车时，黄灯闪烁提示，没车时绿灯显示） 
6.数码显示：高亮单红，实时显示对面来车的速度及自定义文字                                                                                              
7.支持4G模块以及云平台
8.喇叭功率：150w双功放语音内容：可自定义）播报时间：支持定时播放，音量：支持调节                                                                             9、太阳能供电套件:  200W太阳能板+120AH锂电池，使用时间：2-3天
10.含配套基础及安装
	台
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	黄警示灯
	每套信号灯由黄色几何单元组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。
外壳材料：优质PC工程材料
面罩材料：高透光率PC
LED数量：黄色LED:219颗
LED光强：黄色4600~6650mcd
LED波长：黄590±2nm
单灯功率：≤14W 
控制方式支持学习、通讯、触动模式
外壳防护等级：IP55
执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》
	套
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	灯带
	工作电压:AC220V+20%
工作频率:50Hz+2Hz
LED数量:红色144颗/米、黄色144颗/米、绿色144颗/米
LED波长:红625±2nm、黄590±2nm、绿500±2nm
LED光强:红色≥4000~6300mcd、黄色4600~6650mcd、绿色8000~12500mcd
工作温度:-40℃~+70°C
湿热性能:温度为15℃时，空气相对湿度≤55%+2%
外形尺寸:1000*60*55mm(长*宽*高)
可视角度:>30°
可视距离:≥300m
道路交通信号灯带是安装在信号灯杆的竖杆和横臂上，可以跟随交通信号灯同步切换红色、黄色、绿色的交通信号辅助设备。当信号灯为红灯时，灯带同步显示红色;当信号灯转为绿灯时，灯带同步显示绿色;当信号灯转为黄灯时，灯带则同步显示黄色。每排LED不少于三颗，支持学习、通讯、触动等控制模式，可设置和本相或对向信号灯倒计时同步倒计递减显示
	m
	72 
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	灯带控制器
	控制灯带跟随交通信号灯同步切换红色、黄色、绿色的交通信号辅助设备。当信号灯为红灯时，灯带同步显示红色;当信号灯转为绿灯时，灯带同步显示绿色;当信号灯转为黄灯时，灯带则同步显示黄色。每排LED不少于三颗，支持学习、通讯、触动等控制模式，可设置和本相或对向信号灯倒计时同步倒计递减显示
	台
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	交换机
	2千兆SFP光+8千兆电，网管型工业交换机；
交换容量：256Gbps；包转发率：14.88Mpps；
支持工业环网协议STP/RSTP/MSTP/EAPS/ERPS；
3路工业级直流冗余输入（2路DC12~55V工业端子输入，1路DC12V输入）；
工作温度-40~75℃；防雷6KV；防护等级IP40；
铸铁外壳，卡轨式安装，不标配电源线
具备CE、FCC认证
功耗：≤10W
	台
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	交换机
	1.名称：交换机
2.规格："4千兆SFP光+8千兆电，网管型工业交换机；
交换容量：256Gbps；包转发率：17.85Mpps；
支持工业环网协议STP/RSTP/MSTP/EAPS/ERPS；
3路工业级直流冗余输入（2路DC12~55V工业端子输入，1路DC12V输入）；
工作温度-40~75℃；防雷6KV；防护等级IP40；
铸铁外壳，卡轨式安装，不标配电源线
具备CE、FCC认证
功耗：≤10W"
3.安装方式：箱内安装
	台
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	信号控制机箱（内置信号机）
	★信号机应符合GB25280-2016国家标准《道路交通信号控制机》要求，需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件。。
★信号机需符合GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》，且标准符合性测试的符合度能达到100%，需提供有效期内的测试报告复印件。
投标人需承诺所投交通信号控制器能接入交警现有交通信号优化系统，并能支撑实现联网监视、远程控制、优化方案下发、警卫任务等上述平台所有功能，投标人需提供承诺函。
1、信号机性能指标
（1）模块化建设
交通信号控制器需采用模块化建设，更换电路板方便。信号机的主要单元至少包括电源单元、控制器单元、配置单元、灯控信号输出单元、通信接口单元、时钟单元。
（2）微处理器模块
中央微处理器（CPU）需采用32位及以上微处理器，具备断电仍可继续运作的时钟。
（3）灯控输出单元
信号机需提供不少于48路灯控输出，48组检测器、24组倒计时牌连接。
（4）信号配时方案
信号机支持配置不少于96个定周期信号配时方案，每天支持划分48个时段。
（5）通信接口单元
信号机需具备RS232接口、RS485接口和10/100M的RJ45接口等基本接口。
（6）时钟校正
信号机需配备GPS校时模块，可以自动校正信号机时钟。需支持中心系统校时功能，可以与中心控制系统连接，接收并执行中心校时命令。
2.电源及电气装置指标要求
（1）避雷装置
交通信号控制器的电源输入端及灯控信号输出端均需安装避雷装置，或者采取其它避雷措施。
（2）强、弱电隔离
控制电路与灯控器件之间需采用电耦合器、固态继电器或其它器件连接，使输出端的灯控强电电路与内部的弱电电路能有效隔离。在输出回路中需安装快速熔断器，在短路时保护灯控器件。
（3）信号机电气指标
信号机整机功耗为：小于100W。
信号机相对湿度：5%-95％，非冷凝。
★本次大部分建设点位在乡镇地区，存在电压不稳定等问题，要求交通信号控制机具备宽电压功能，主电源额定电压需在AC88V~264V、50Hz±2Hz范围，确保设备稳定运行（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件。）。
3.机柜物理结构要求
（1）机柜外观
交通信号控制器机柜的内、外表面及控制面板需光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。表面需有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件无锈蚀及其它机械损伤，各滑动或转动部件活动应灵活，紧固部件不松动，外部表面无可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。
（2）机柜结构
1）交通信号控制器机柜整体结构
a为避免人为破坏信号机，保障信号机安全，要求交通信号控制器具有防撬设计。★交通信号控制机需满足机柜门内嵌在柜体内，连接柜门与柜体的铰链突出柜体表面小于3mm，柜门（前门、后门、侧门）与柜体的缝隙小于3mm，（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件。）
b交通信号控制器机柜设计需能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，机柜设计还应防止顶面积水。
c需室外型机柜，需作防腐处理。
d★信号机底部需采用扁平化、分类设计，应能将不通方向、种类的线缆分类穿线理线，便于后期维护。（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件。）
e信号机外壳防护等级需达到IP65及以上
2）材质
交通信号控制器机柜应采用铝制机柜，防锈、防腐蚀。交通信号控制器内部的印刷电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。
4.信号机基本功能要求
用户应可以通过交通信号管理系统控制中心设施更新预先制定的方案和任务(使用上载/下载功能)，监视系统运行和监视实时的交通路口情况。上传交通信号机执行现况及检测器采集的交通数据至中心,亦可接收中心下传控制、设定、查询等信息及响应。
人机界面路口状态显示
交通信号控制器需具备全彩液晶显示屏，应支持触摸操作，使信号机维护工作可视化、直观化、简便化。
图形化参数配置
信号机需支持通过维护软件图形化配置路口方案，需包括渠化信息（支持环岛、二次过街、可变车道、潮汐车道等特殊路口的配置）、检测器、信号灯连接关系、配时方案和时段信息。
主控单元故障应急保护
信号机主控单元故障时，信号机需能继续执行定周期工作方式，当前路口方向状态不受影响，无灭灯现象。此时，当信号机出现绿冲突、信号灯组红绿同亮、信号灯组所有红灯熄灭，信号机能立即转入黄闪控制方式，信号机主控单元故障排除后，信号机能自动恢复自主控制。
数据断电保存
信号机需具有在断电情况下的数据保存功能，数据断电保存期限至少为1个月。
后台远程升级
信号机需内置WEB服务，可通过浏览器远程升级信号机嵌入式程序。
一带多功能
信号机需具备一带多功能，每个路口的方案可单独配置，并在液晶屏上分别显示。 
信号机应具备U盘升级功能，可通过USB口现场升级信号机嵌入式程序。
为了便于后期维护，投标人所投信号机的穿线孔需采用扁平化、分类、防小动物设计，可将不同方向、种类的线缆分类穿线理线、防止小动物进入机柜。
5.信号机控制功能要求
信号机需具有丰富的控制功能，包括联网控制、远程控制，感应控制、自适应优化、绿波控制、感应式绿波控制、闪光控制、强制控制控制模式。
3.垫层、基础材料品种、厚度：基础尺寸≥600mm*600mm*700mm，C25混凝土浇筑，基础高于地面300mm，模板制安拆除
4.含土方挖填及余土弃置
	台
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	专用光纤通信费
	1000M-信号灯路口；一年
	年*路口
	12 
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	专用光纤通信费
	1000M-监控路口；一年
	年*路口
	4 
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	爆闪语音提示
	1.太阳能板
6V 15W太阳能滴胶板
2.蓄电池
锂电池3.7V/10000MA
3.LED 灯珠
高亮160个灯珠
4.颜色：2种颜色可以选择·红蓝色
5.材质
外壳采用ABS材料整体注射成型，抗老化、抗震性能好，灯壳PC材质+铝合金.
6.喇叭：8W
	台
	58 
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	太阳能警示灯
	1.太阳能板
6V 6W太阳能滴胶板,寿命>8年
2. 电 池
锂电池3.7V/2200MA,寿命>2年
3.LED 灯珠
高亮LED贴片2835灯珠 
4.颜色
红蓝色
5.工作时间
太阳下充电8小时可以工作48小时、
6.工作环境
在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP50
7.组装配件
螺丝，胶水
8.材质
外壳采用ABS材料整体注射成型，抗老化、抗震性能好，灯壳PC材质.
9.充电方式
光能自动充电
	台
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	太阳能照明灯
	"灯珠数量：5730大灯珠780颗 电池容量：20000mAh 加大 
同行标识：远超同行标识7000平 覆盖面积 600平(高亮区域300平) 
产品功能：人体感应+光控+遥控 照明时长：满电亮整夜"
	套
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	照明中杆灯
	1.灯杆材质、高度：热镀锌喷塑钢杆，高度13米
2.灯架形式及臂长：灯架与灯杆呈T字型，弧型灯架，正视图中L=1.5米
3.光源数量、技术要求：3*120W LED
4.附件配置要求：8*M27*1500地脚螺栓、20厚D450法兰、粘路灯号牌、灯头线敷设BVVB-3*2.5
5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C25砼基础，尺寸1.4m*1.4m*1.6m，模板制安拆除
6.接线端子材质、规格：无端子接线
7.接地要求：L50*5*2500镀锌角钢接地极1根，用40*4热镀锌扁钢连接
8.含土方挖填及余土弃置
	套
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	普通灯具
	1.太阳能板
5V 1.5W太阳能滴胶板,寿命>2年
2.蓄 电 池
锂电池3.7V/2000MA,寿命>2年
3.LED 灯珠
高亮LED贴片2835灯珠.10个高亮LED
4.颜色
黄色
5.工作时间
太阳下充电8小时可以工作48小时,连续放电72小时以上
6.工作环境
在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP50
7.组装配件
螺丝，胶水
8.材质
外壳采用ABS材料整体注射成型，抗老化、抗震性能好
	套
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	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，7.0m挑臂18m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径390-450-10mm厚，横臂分两节直径100-220-4mm厚、220-340-6mm厚,垂直法兰480×480（550×550）-11×M27，底盘及预埋件规格Φ600mm(750-t6)-8×M36-H1.7m（L1.8m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长2.0m×宽2.0m×高2.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	1 
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	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂16m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径340-400-8mm厚，横臂分两节直径100-200-4mm厚、200-300-6mm厚,垂直法兰420×420（500×500）-9×M27，底盘及预埋件规格Φ550mm(650-t4)-8×M30-H1.7m（L1.8m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.6m×宽1.6m×高2.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	1 
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	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂12m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径270-330-6mm厚，横臂直径100-240-5mm厚,垂直法兰350×350（420×420）-8×M24，底盘及预埋件规格Φ450mm(550-t4)-8×M27-H1.4m（L1.5m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.6m×宽1.6m×高1.8m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	1 
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	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂11m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径270-330-6mm厚，横臂直径100-240-5mm厚,垂直法兰350×350（420×420）-8×M24，底盘及预埋件规格Φ450mm(550-t4)-8×M27-H1.4m（L1.5m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.6m×宽1.6m×高1.8m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	11 

	37 
	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂7m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径220-280-5mm厚，横臂直径90-180-4mm厚,垂直法兰280×280（350×350）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ400mm(500-t4)-8×M24-H1.2m（L1.3m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.2m×宽1.2m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	2 

	38 
	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂6m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径180-240-5mm厚，横臂直径90-165-3mm厚，垂直法兰250×250（320×320）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ350mm(450-t4)-6×M24-H1.0m（L1.1m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	5 

	39 
	交通标志杆
	1.类型：电警杆件，高7.0m挑臂5m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径180-240-5mm厚，横臂直径90-165-3mm厚,垂直法兰250×250（320×320）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ350mm(450-t4)-6×M24-H1.0m（L1.1m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	4 

	40 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高3m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径110-3mm厚，底部法兰及预埋件规格φ300mm*300mm-t4-4×M18-H0.5m（L0.6m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长0.5m×宽0.5m×高0.6m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	21 

	41 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高6m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径140-3mm厚，底部法兰及预埋件规格Φ300mm(400-t4)-6×M20-H0.6m（L0.7m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长0.6m×宽0.6m×高0.7m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	5 

	42 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂10m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径270-330-6mm厚，横臂直径110-240-5mm厚，垂直法兰350×350（420×420-t18）-8×M24，底盘及预埋件规格Φ450mm(550-t4)-8×M27-H1.4m（L1.5m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.4m×宽1.4m×高1.6m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	8 

	43 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂4m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径180-240-4mm厚，横臂直径110-145-3mm厚，垂直法兰250×250（320×320-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ350mm(450-t4)-6×M24-H1.0m（L1.1m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	1 

	44 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂5m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径220-280-5mm厚，横臂直径110-180-4mm厚，垂直法兰280×280（350×350-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ400mm(500-t4)-8×M24-H1.2m（L1.3m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	3 

	45 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂6+4m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径220-280-5mm厚，横臂1直径110-180-4mm厚，横臂2直径110-145-3mm厚，垂直法兰280×280（350×350-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ400mm(500-t4)-8×M24-H1.2m（L1.3m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	2 

	46 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂6m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径220-280-5mm厚，横臂直径110-180-4mm厚，垂直法兰280×280（350×350-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ400mm(500-t4)-8×M24-H1.2m（L1.3m)
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	3 

	47 
	交通标志杆
	1.类型：信号灯杆件，高7.0m挑臂7m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径240-300-6mm厚，横臂直径110-210-4mm厚，垂直法兰300×300（400×400-t16）-8×M20，底盘及预埋件规格Φ450mm(550-t4)-8×M27-H1.4m（L1.5m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1.2m×宽1.2m×高1.4m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	2 

	48 
	交通标志杆
	1.类型：标志牌杆件，高7.0m挑臂4m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径180-240-4mm厚，横臂直径110-145-3mm厚，垂直法兰250×250（320×320-t16）-6×M20，底盘及预埋件规格Φ350mm(450-t4)-6×M24-H1.0m（L1.1m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长1m×宽1m×高1.2m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	2 

	49 
	交通标志杆
	1.类型：φ89标志牌杆件，高3m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径3mm厚，300mm*300mm-t4-4×M18-H0.5m（L0.6m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长0.5m×宽0.5m×高0.6m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	4 

	50 
	交通标志杆
	1.类型：φ89标志牌杆件，高2.5m
2.材质：Q235材质，表面热镀锌喷塑
3.规格尺寸：白色，立杆直径3mm厚，300mm*300mm-t4-4×M18-H0.5m（L0.6m)，详见大样图
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：基础长0.5m×宽0.5m×高0.6m，C25混凝土浇筑，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	根
	6 

	51 
	水平定向钻进管道
	1.材质及规格：2根De50 PE管、1.25MPa
2.一次成孔长度：50米内
3.连接形式：热熔
4.路面破除恢复，土石方开挖、回填及清运、管材及辅材采购与施工
5.含机械费及机械转场费
	m
	530 

	52 
	电缆保护管
	1.规格：2根Φ50并排敷设
2.材质：PE管
3.敷设方式：埋地敷设深度不低于0.5m
4.涉及到路面及绿化带区域的，含路面及绿化带拆除及恢复
	m
	1400 

	53 
	挖沟槽土方
	1.土类别： 一、二类土 
2.挖土深度：沟槽0.5m深，0.3米宽
	m3
	210 

	54 
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：夯填原土
	m3
	210 

	55 
	光缆
	1.名称：光缆
2.规格：GYTA-4B1
3.敷设方式：管内穿放
	m
	1840 

	56 
	光缆
	1.型号：光缆
2.规格：GYTA-4B1
3.敷设部位：架空
4.敷设方式：挂钩法
	m
	460 

	57 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-12*1.5
	m
	1400 

	58 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-5*1.5
	m
	1050 

	59 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-4*1.5
	m
	940 

	60 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-3*1.5
	m
	1620 

	61 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-3*2.5
	m
	1900 

	62 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVSP-2*1.5
	m
	1400 

	63 
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.型号：RVV-3*6
	m
	2000 

	64 
	双绞线缆
	1.名称：网络线
2.规格：防水超五类
3.敷设方式：管内穿放
	m
	1620 

	65 
	抱杆机箱
	1.型号：镀锌钢板喷塑
2.规格：尺寸：510*380*260mm、门板壁厚1.2mm，箱体壁厚1mm；内置：空开*1；交流电源防雷*1；导轨插座*3；接地排*1；网络防雷*1；光纤盘*1；防水三角锁扣，辅材，定制丝印等
3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线、光纤尾纤
4.支架材质、规格：不锈钢带抱箍
	台
	25 

	66 
	设备控制机箱
	1.类型：电警落地箱
2.材质、规格尺寸：尺寸：660mm*415mm*1355mm:单前门+下开门；32A空开*1,导轨插座*1:16A,空开*5:机架式PDU插座*1(七位),机架式抽拉熔纤盘*1(12口SC),隔板*3;接地*1,箱体S1.2mm厚度镀锌；表面喷塑：箱门按项目要求彩色丝印等
3.垫层、基础材料品种、厚度：基础尺寸≥600mm*600mm*700mm，C25混凝土浇筑，基础高于地面300mm，模板制安拆除
4.含土方挖填及余土弃置
	台
	7 

	67 
	接地极
	1.材质：镀锌角钢
2.规格：L50*5*1500
3.土质：普通土
	根
	90 

	68 
	接地母线
	1.材质：镀锌扁钢
2.规格：40*4
3.安装部位：埋地
	m
	90 

	69 
	人(手)孔井
	1.材料品种：MU15砼实心砖矩形砖砌井
2.规格尺寸：井壁厚12cm,井内径尺寸：0.38m*0.38m*0.6m、1：2水泥砂浆内侧粉刷
3.盖板材质、规格：0.4m*0.4m树脂复合井盖井座
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：10cm厚C20砼垫层，伸出井外壁10cm，模板制安拆除
5.含土方挖填及余土弃置
	座
	110 

	70 
	系统调试
	1.调试内容：电子警察系统调试
	项
	1 

	工程名称：道路交通安全“5510”整治工程（后端设备）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1 
	机柜
	1.名称：机柜
2.规格：·型号：600×600×2000（42U）
·材质：SPCC优质冷轧钢板
·材料厚度：立柱2.0，横梁1.2，门板1.0
·通风系统：置顶式风机散热单元，底部活动进线孔
·立柱间距： 19英寸
·表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑，方孔条镀锌
·附加功能：速拆卸式双侧板
·配置：3个层板，5MM钢化玻璃前门+冷轧钢网孔后门，20套哈姆螺丝
·防护等级：IP20
·用途：装载网络设备及配件等
·特点：采用国际通用的19英寸标准，四根立柱，3块层板（可选加装多层），具有良好的通用性。"
3.安装方式：落地安装
	台
	2 

	2 
	电力电缆
	1.名称：电缆
2.型号：YJV-3*6mm2
3.材质：铜芯
4.电压(kV)：1KV
5.敷设方式：室内
	m
	90 

	3 
	云存储数据存储节点
	1.名称：云存储数据存储节点
2.规格："8U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
【硬件规格】，满配48块8T企业级硬盘
处理器：1颗64位多核处理器
系统内存：8GB
系统盘：1×240GB SSD
磁盘接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口
其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI
整机电源：1200W，1+1冗余电源
【产品性能】
视频性能：最大支持接入300路（最大接入带宽600Mbps）
【产品功能】
设备内置视频云存储软件（含授权）
支持视频流、图片流直存
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
云存储系统支持单机/集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务
支持云存储节点之间容量及业务负载均衡
支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
支持云存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务
云存储系统提供虚拟化资源池，支持按周期覆盖、容量覆盖、不覆盖等多种存储模式
云存储系统具备纠删码数据保护技术，保障数据完整性，支持超损回放
★云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力;（需提供有效期内的公安部检测报告或具有CMA、CNAS资质认定的检测机构出具的检测报告或提供同等效力的检验检测证明的复印件。）"
3.安装方式：机架式安装
	台
	2 

	4 
	高性能服务器（国产化）
	1.名称：高性能服务器（国产化）
2.规格："双路通用服务器
技术规格：2U海光3000双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；"
3.安装方式：机架式安装
	台
	1 

	5 
	交通综合管控平台授权
	1.名称：交通综合管控平台授权
2.规格："1、资源
支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位
支持目录刷新的按钮变成常显，方便用户进行手动刷新。
支持点位预览、收藏、录像回放，支持查看点位属性详情
支持针对点位进行周边搜索，点击后支持在弹出的地图页面上进行点位选择
支持根据关键字及拼音字母进行点位模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树
2、收藏
""支持收藏夹点位展示，支持查看我的收藏及分享给我的收藏
支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、修改排序以及删除个人收藏夹分组，支持收藏夹刷新
支持查看收藏夹内点位，支持针对收藏夹内点位进行查看详情、预览及回放，并支持添加及删除收藏夹内点位
支持针对收藏夹内进行区域广播""
支持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数
支持查看其他用户共享的收藏夹分组，并支持查看分享人及分享时间
支持分享点位在关联用户配置以及分享到用户同时支持展示用户名和真实姓名，并且支持真实姓名和用户名进行检索。方式为：用户名（真实姓名）。
支持根据关键字及拼音字母对收藏内点位进行模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树
3、预案
支持创建公有预案及私有预案，新增预案时需配置预案详细信息，编辑预案名称、预案类型、轮巡间隔、是否自动执行预案及时间
支持编辑、删除预案，并支持添加或删除预案内点位，支持调整点位顺序、设置预案点位的主子码流及关联预置点信息，支持预案轮巡预览
支持查看预案创建者及创建时间
4、历史
按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表
5、视频预览
支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、打开声音、对讲。抓图产生的图片支持打开目录、编辑图片和上传暂存架
支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、打开声音、对讲、录像保存、播放暂停、单帧倒退及单帧前进
支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏
支持开启多屏，开启后新增一个多屏预览窗口，可进行一机双屏操作
支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、1+9、2+8、1+12、4+9、1+1+12、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放
支持主子码流切换播放
支持组播预览
取流失败点击窗口按钮后能重新播放
支持按权限控制播放声音，有权限的才能有声音
针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面
播放窗口顶部控制条支持浮动显示
支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。支持八方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下
支持设置云台转动速度；支持焦距放大缩小；支持聚焦控制；支持光圈扩大缩小；支持一键对焦；支持打开灯光；支持打开雨刮器；支持云台重置
支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长
支持设置、修改及快速选择预置点(当前支持设置9个预置点)
支持设置、修改及快速选择云台巡航(当前支持设置9个巡航)
支持云台控制叠加osd配置
支持录制及调用云台运行线路
6、视频回放
支持画面抓图、录像、电子放大、视频增强、音频播放，抓图产生的图片支持打开目录、编辑图片和上传暂存架
支持录像分段回放功能，可以将录像文件分成多个片段同时回放
支持录像向前定位功能，自动跳转至当前时间前几秒位置进行播放
支持多画面同步播放，即多个画面播放时间一致，统一进行时间控制；也支持多画面异步播放，即个画面播放时间不一致，分别控制
支持进度条缩放，并支持滚轮控制，支持在时间轴上切换画面播放时间，支持控制时间轴收起与展开，支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图
支持以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），并支持依照类型进行录像筛选
支持针对录像进行框选下载，支持多路同时下载（最多支持9路同时下载）
支持针对一段录像进行标签标注
支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能
支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放
支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放
支持针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并支持快速打开录像进行回放
支持进度条的不展示，支持开启多屏，开启后新增一个多屏回放窗口，可进行一机双屏操作
针对录像回放画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息、切换实时预览、关闭画面
支持按权限控制播放声音，有权限的才能有声音
级联点位倒放提示不支持
播放窗口顶部控制条支持浮动显示
只有一个录像类型的点位，支持直接双击播放"
	路
	87 

	6 
	云存储授权
	1.名称：云存储授权
2.规格："1、必选，视频云存储必选软件模块，将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制；
2、支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求；
3、支持在线调整资源池的数据保护EC级别；
4、支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中；
5、支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略；
6、支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效；
7、支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期。"
	T
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	工程名称：道路交通安全“5510”整治工程（标牌标线等）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1 
	隔离护栏
	1.类型：三波波型护栏，
2.规格、型号：栏高：950mm，波宽：506mm，含配套端头、立柱、轮廓标等，详见设计大样图
3.材料品种：护栏采用φ140×4.5×2500mm钢管立柱,三波形梁板厚度为4mm，护栏螺栓采用防盗螺母，轮廓标材料采用厚1.5mm的薄钢板（反光材料采用IV类反光膜在道路右侧为白色，左侧为黄色，反射体规格为4cm*18cm，直线段间距8m曲线段适当加密）
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：立柱打入深度1650mm；
	m
	72 

	2 
	减速垄
	1.材料品种：减速垄
2.规格、型号：橡胶，国产优质
	m
	32 

	3 
	广角镜安装
	1.样式、材质、规格：直径80CM凹凸镜，含立柱及配套基础
	个
	11 

	4 
	警示柱
	1.类型：道口警示桩
2.材料品种：镀锌钢管，贴红白色Ⅲ类反光膜
3.规格、型号：直径12cm壁厚3mm，地上80cm埋入地下砼内40cm，C20砼基础35*35*45cm
	根
	2 

	5 
	清除标线
	1.清除方法：水除线
	m2
	380 

	6 
	标志牌
	1.类型：拆除
2.材质、规格尺寸：老旧标志牌
	块
	10 

	7 
	减速垄
	1.材料品种：拆除
2.规格、型号：破损减速垄
	m
	60 

	8 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,T字路口-三角牌，边长70cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	8 

	9 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,T字路口-三角牌，边长90cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	1 

	10 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,货车危险三角牌，边长90cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	6 

	11 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,减速让行-三角牌，边长70cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	3 

	12 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,禁止危险品运输车右转1.1*1.4m，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	1 

	13 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,人行横道标志牌，80cm*80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	11 

	14 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,十字路口三角牌，边长70cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	8 

	15 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,停车场出口，60*80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	1 

	16 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,停车让行八角牌，80cm*80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	18 

	17 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,外框加荧光黄绿色人行横道标志牌，1m*1m，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	24 

	18 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,向左向右线型诱导标志牌，60cm*160cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	7 

	19 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,右转黄牌货车必须停车观察确认安全后重新起步，1.1*1.4m，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	3 

	20 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,右转停车再起步，0.8m*1.2m，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	3 

	21 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,,注意危险三角牌，边长90cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	1 

	22 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,注意行人标志牌，边长90cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	4 

	23 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,解除限速30，φ80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	4 

	24 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,人行横道标志牌，80cm*80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	20 

	25 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,,限速30，φ80cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	20 

	26 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,学校区域辅助牌,60*37cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	13 

	27 
	标志牌
	1.类型：铝板(符合国标GB57682-2022标准)
2.材质、规格尺寸：铝板厚度≥2mm,注意儿童三角牌，边长70cm，龙骨等
3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜
	块
	13 

	28 
	标记
	1.材料品种：直行箭头
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：长度6m，线宽30cm，具体见设计大样图
	个
	37 

	29 
	标记
	1.材料品种：转弯箭头
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：长度6m，线宽30cm，具体见设计大样图
	个
	4 

	30 
	标记
	1.材料品种：直行+转弯箭头
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：长度6m，线宽30cm，具体见设计大样图
	个
	2 

	31 
	标记
	1.材料品种：非机动车道图标（自行车）
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：长度6m，线宽30cm，具体见设计大样图
	个
	7 

	32 
	标记
	1.材料品种：菱行预告标示
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：菱行预告标示(1×2.5m) ，具体见设计大样图
	个
	22 

	33 
	标记
	1.材料品种：文字标记
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
3.规格尺寸：字高3m内，具体见设计大样图
	个
	25 

	34 
	横道线
	1.材料品种：斑马线
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
	m2
	1030.65 

	35 
	标线
	1.材料品种：彩色标线
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，聚氨酯陶瓷颗粒
	m2
	1730 

	36 
	标线
	1.材料品种：标线
2.类型：符合 GB 5768.3-2025标准，热熔标线厚度≥1.5mm，逆反射系数（夜间亮度）：白色≥300mcd・m⁻²・lx⁻¹，黄色≥200
	m2
	2255.2 

	37 
	绿化修剪
	1.绿化修剪：泰兴国省道前端点位绿化遮挡修剪
	处
	200 

	38 
	交通标志杆
	1.类型：标志杆（人行斑马线标志牌800*800）
2.材质：镀锌电焊钢管
3.规格尺寸：102*5*3550，镀锌钢板，螺栓
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：600*600*1000mmC20混凝土基础，钢筋，模板
	根
	4 

	39 
	交通标志杆
	1.类型：标志杆（停车让行标志牌800八角）
2.材质：镀锌电焊钢管
3.规格尺寸：89*5*3650，镀锌钢板，螺栓
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：600*600*1000mmC20混凝土基础，钢筋，模板
	根
	8 

	40 
	交通标志杆
	1.类型：标志杆（减速让行标志牌900三角）
2.材质：镀锌电焊钢管
3.规格尺寸：89*5*3450，镀锌钢板，螺栓
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：600*600*1000mmC20混凝土基础，钢筋，模板
	根
	2 

	工程名称：道路交通安全“5510”整治工程（宣传）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1 
	随警执法拍摄采访
	制作报道并泰兴电视台、新媒体资源全覆盖推广
	次
	12

	2 
	交警在线视频号
	交警风采、交管纪实，以短视频形式制作推送
智慧泰兴和泰兴发布等微信、抖音号等政务平台
	项
	12

	3 
	事故警示、安全提醒
	公众号推送智慧泰兴和泰兴发布等政务平台
	项
	52

	4 
	交通违法曝光台
	融媒体微信公众号推文、电视台专栏
	项
	52

	5 
	宣传丽屏展架
	加重防风型特质骨架，外框83*183CM，内页单面高
清画面79.7*180cm，包含设计制作印刷
	幅
	200

	6 
	交通安全知识宣传
三折页
	A4尺寸，210*290mm，157g铜版纸，四色印刷包含设计制作印刷
	本
	20000

	7 
	交通安全知识、事故案例宣传画册
	A5尺寸，210*140mm，封面200g铜版纸覆光膜，内页157g
铜版纸，24P，四色印刷无线胶装，包含设计制作印刷
	本
	20000

	8 
	安全警示宣传牌
	不锈钢材质200*110cm,画面尺寸80*100cm，双面PVC高清画面，
包含设计制作印刷，标牌地基人工开挖40*40*60cm，C25商砼浇筑等
	块
	30

	9 
	1.22全国交通安全宣传日宣传海报
	50*90cm，高清喷绘，覆光膜，室外热熔防水背胶，包含设计制作印刷
	张
	3000

	10 
	春运交通安全宣传海报
	50*90cm，高清喷绘，覆光膜，室外热熔防水背胶，包含设计制作印刷
	张
	3000


