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[bookmark: _Toc234256913][bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
    1.项目编号：JSZC-320900-ZBZA-G2026-0002
2.项目名称：江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：354.08万元
5.最高限价：350.08万元
6.采购需求：江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目，详见本招标文件第四章采购需求。
7.合同履行期限：必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。
8.本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月8日9：30（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省盐城技师学院
地址：盐城市盐都区海洋路29号
联系人：王老师
联系方式：13056150848
2.采购代理机构信息
名 称：指北针项目管理（江苏）有限公司
地 址：盐城经济技术开发区新都东路31号涌鑫经贸中心1幢2024室
联系人：王工
联系方式：15961975866
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：王老师
电　　 话：13056150848
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc234256914][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，指北针项目管理（江苏）有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理服务费按《关于印发江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协[2024]20号）收费标准45%计取；项目结束后，由采购人支付给代理机构,投标人无需考虑该项费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
  11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
  23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门联系地址:详见采购公告，联系电话: 详见采购公告。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同
项目编号： 
项目名称：江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目    
甲方：（委托方）                  
乙方：（承接方）                  
甲乙双方根据江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目公开招标的结果，签署本合同。
一、采购标的
1.1货物名称：江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目
1.2型号规格：详按招标文件要求
1.3数量（单位）：详按招标文件要求
二、合同金额
本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
[bookmark: OLE_LINK3]（备注：履约保证金为合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低5%履约保证金缴纳比例。）
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排：
8.1.1预付款支付时间：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）
8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的70%。
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及售后服务
10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。
10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、调试和验收
[bookmark: _Hlk237696251]11.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
11.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购人有权从供应商所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由采购人负担；如果检验不合格，则检验费由供应商负担。
十二、货物包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十六、合同生效及其它
16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.3本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲 方：                                 乙 方：
地 址：                                 地 址：
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
电 话：                                 电 话：
日 期：      年  月  日
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[bookmark: _Toc234256916] 第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:货物类项目。
核心产品：光伏:储能柜，工业网络:人工智能视觉模块，气动:模块化柔性生产线实训对象(含供料/传输/分拣模块)。
一、项目概况
1.项目名称：江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目
2.预算金额及最高限价：350.08万元
3.采购内容：江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目。
4.必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。
二、项目明细表
注：在技术指标要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的参数指标，提供相当于或高于所列品牌的技术标准。
（一）光伏室外实训场地（电气工程学院）海洋路校区
	序号
	项目类型
	系统名称
	设备名称
	设备描述
	单位
	数量

	1
	货物类
	
	光伏向日葵跟踪系统
	光伏向日葵采用双轴智能跟踪系统，太阳能电池板会跟着太阳转动，并通过追踪传感器跟踪太阳的方位和角度，确保太阳花的叶片一直接受阳光的直射。与传统的太阳能电池板相比，智能太阳花发电量提高40%。系统包括：太阳能光电传感器；太阳能电池组件；步进电机及控制器；光伏板逆变器；跟踪方式：双轴全自动跟踪。 
光伏向日葵参数：
★系统功率：2.4KW；
发电量：10-16kWh/day
★额定输出电压：110-220V；
★跟踪方式：双轴；
工作温度：-20℃~60℃；
跟踪精度：±1°；
水平回转角度：360°；
俯仰角度：180°；
★最大尺寸：≥5000×5000×5000mm（地上高5000mm）；
抗风等级：Level8；
防护等级：IP55；
电池板类型：单晶硅 ；
最大尺寸：2070×1219×5mm；
功率：228W±5% ；
最大电压：1000VDC；
开路电压：34.8V；
工作电流：6.56A；
叶片寿命≥20年；
功率质保：10年不低于90%；
护栏：在设备四周加装防护栏，防护栏与设备间的距离不低于1000mm，高度不低于1000mm，护栏厚度不小于1.2mm，材质为不锈钢，悬挂警示标识。
项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物；按设计放线并复核安装方位角
（2）确定安装位置，按载荷计算开挖基坑，浇筑混凝土基础，预埋地脚螺栓，螺栓定位误差≤2mm；同步开挖电缆沟，沟底铺细砂，砖砌或PVC盖板保护；做好防水、排水处理
（3）安装立柱和双轴旋转平台，确保基础、立柱、平台之间安装牢固，支架与基础预埋件或预制柱连接可靠
（4）装配跟踪电机、减速机和传感器等驱动设备，组装跟踪系统
（5）将向日葵状的光伏板分组安装在旋转支架上，确保中心平衡，光伏板之间电气连接牢固可靠
（6）进行电气接线，部署控制系统，连接电缆至指定设备
（7）防雷接地，能够将雷电流迅速引入大地
（8）测试电机转动、自动追光及大风保护功能，检查系统在不同光照条件和天气状况下的运行情况，进行安全检查和保护功能测试。
	套
	1

	2
	货物类
	
	光伏小屋
	光伏小屋内置智能微电网调度与能量管理系统监控软件监测系统、2台一体机展示系统、电动窗帘、智能灯具、折叠椅40张、空调一套等。
小屋简介：
以小屋为载体，充分利用了光伏发电、光热能、空气能、储能的原理和实验方法，将传感、测控、自动化、人工智能等技术融为一体，构建多模块综合实训，多系统协同工作，多能源互补供能的综合创新设计实训平台。
智能微电网调度与能量管理系统监控软件监测系统采用组态软件开发，通过RS485/以太网与各传感器、PLC、实训模块等通讯，对各分布式能源点、负荷等进行集中统筹控制管理，实时监测建筑环境参数、能源点发电、负载耗电情况，数据信息可实时存储查询。以上数据可显示在一体机大屏幕上，可供多人实训学习，集实用性与示范展示性于一体。
1.小屋主体
★主体尺寸：≥10m×3.2m×3m；
小屋箱体按照南北方向放置；
屋顶布置黑色晶硅组件；
南侧立面为BIPV定制绿色晶硅组件；
BIPV定制绿色晶硅组件：单晶硅组件，厚度10.5mm，最大系统电压1000V，工作温度-40℃~85℃，防护等级IP67；
东面立面2000mm长为10mm厚钢化玻璃，方便放置多媒体教学一体机展示系统显示实时数据，一体机展示系统放置在立面北侧，剩下部分布置安装透光度为40%的光伏发电玻璃；
西面立面布置宽度为3000mm、厚度为10mm的双开式电动自动感应门（防蚊虫），电动自动感应门靠南安装，剩下部分布置安装透光度为40%的光伏发电玻璃；
北侧立面外放置空调室外机，将空调室外机进行有效包裹收纳，同时通过外观喷漆处理，使其与校园整体场景相适配，提升校园环境美观度与协调性；
小屋屋顶东西两侧分别安装放置“光伏小屋”文字标识；
材质及防腐处理：高强度型材，阻燃材料，室外条件无维护周期≥10年。
安装环境要求：
安装地面：安装地面应为平整坚实的水泥地面或其他硬化地面；
温湿度：温度范围：-20-80℃；年平均湿度≤70％（无结露）；
防雷接地：接地桩深度≥1.2米，土壤电阻率≤4Ωm；
电源接入：输入电压：AC220V/50HZ，线径不低于：4×6+1×4（三相四线+地线）；
屋内地面铺设防火阻燃木地板； 
屋内所有设备场景按照小屋实际尺寸进行设计布局。
2.实训系统
（1）控制柜
触摸屏触摸类型：四线电阻式触摸屏；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极；
PLC：AC220V/50HZ输入，14数字量输入，10数量输出，支持TCP/IP标准通信方式，可实现复杂逻辑控制；
交流接触器
主触点数量：3对；额定电流：25A；线圈电压：AC220V；带辅助触点；
开关电源
输入电压：AC220V/50HZ；输出：DC24V/2.5A；
输入电压：AC220V/50HZ；输出：DC12V/2A；
空气开关：2P/C63；2P/C32；
继电器：2组常闭常开触点；触点额定电压：AC250V；额定电流：12A；线圈电压：DC24V。
（2）平板集热装置
表面采用黑铬涂层；
板芯全铜材质超声波焊接，外盖钢化玻璃；
保温层：聚氨酯整体发泡，厚度不低于25mm；
底板材质：镀锌板。
（3）充电控制器
DC12V/24V自动切换、额定电流DC10A、PWM(脉冲宽度调制)方式充电；
具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；
具有蓄电池反接、防反冲、防雷、过充、过放、负载过载、短路等保护功能；
具有光控/时控输出模式控制功能；
提供控制器开发模块，支持二次开发，提供源程序代码，提供PCB板图。
（4）储能蓄电池：
铅酸电池12V/50AH四组。
（5）逆变器
输入：DC24V；
输出：AC220V±10%、50HZ、300VA、纯正弦波；
高频变压器隔离。
（6）上位机单元
CPU：不低于6核心12线程设计，主频不低于2.6GHz；
内存：DDR4 ≥32GB；
硬盘：≥1TB；
显卡：集成；
屏幕：≥22英寸。
★（7）传感器系统
温度传感器：功能：提供6路的温度采集信号；输出类型：数字式；感应精度：±0.5℃；温度检测范围：-55℃~+125℃；供电电压：DC12~24V；系统误差：±3%；
湿度传感器：准确度：± 3％RH(5％RH～95％RH,25℃)；温度：± 0.5℃(0℃～50℃)；工作温度 -10℃～60℃；
光线传感器：光线范围: 0～200Klux；反应时间：1秒；环境温度：-30～70℃；精度：±3%；
二氧化碳传感器：测量范围：0~2,000；采样时间：3秒；响应时间：(90%)≤30秒；显示分辨率：1ppm设置分辨率1ppm；显示刷新：3秒；
风速传感器：启动风速：0.4~0.8m/s；分辨率：0.1m/s；供电电压：12~24V有效风速测量范围：0~30m/s；工作温度：-20~80℃；
风向传感器：启动风向：0.5m/s；分辨率：0.1m/s；工作温度：-20~80℃；
（8）碳通量模拟系统
每个模拟系统点位拥有高速数字量接入和 MODBUS/RTU 信号接入，至少具备1个 RS485 接口和 LAN 数据接口；每个点位具有1hm2*H（hm2和H呈反比例函数关系）的仿真（可设定温度影响参数）；具有 NEP 模型仿真、NPP 模型仿真、Rh模型仿真、生物量模型仿真、异养呼吸速率模型等仿真。
（9）光伏电站系统设计仿真软件
软件主要功能：光伏电站和光伏发电应用系统的的辅助设计和仿真，要求如下：
1）多样化的光伏系统设计
能够建立不同类型的光伏系统，主要包含：光伏路灯、光伏水泵、离网、并网等系统。
2）完善的地理信息数据
选定某城市后，软件能自动给出所选城市的经纬度、海拔、当地的气象数据等。
3）强大的数据信息管理
预留了自定义更改数据库权限，可手动更改已知某地区的气象数据库内容。
4）丰富的选型体系结构
提供知名厂商的选型资料库，自动展示该产品的详细技术参数。
5）节能减排环保性能分析
提供详细的环保效益分析，并给出温室气体减排量以及标准煤节约量等。
6）全面的方案报告分析
根据所填参数，自动生成系统方案报告（支持输出.doc文档）。
7）电站性能分析
根据给定信息计算出光伏电站的发电量与整体收益，并对电站的整体投资价值进行估算。
实验项目：
1）太阳能集热能量转换原理
2）温差发电原理与测试
3）蓄电池充放电原理与测试
4）电解效率测试实验
5）燃料电池的转换效率
6）分布式能源发电效率对比实验
7）多能源互补系统优化实验
8）综合实训与项目设计（自主设计并搭建小型微电网系统，提出更高效的能源利用方案与智能控制策略）
投标时需提供“光伏电站系统设计仿真软件”中至少符合1个光伏系统设计分析流程功能的视频，供货时应满足全部功能并提供教学资料。
3.光伏组件
峰值功率：220W；
功率公差：0-5W；
组件效率：11.4%；
工作电压：22.8V；
工作电流：9.65A；
开路电压：27.4V；
短路电流：10.1A；
组件尺寸：定制；
发电量： 40-55kWh/day；
注：组件功率等参数因尺寸而变化，小屋屋顶布置晶硅组件，小屋东西侧立面布置光伏玻璃，南侧布置晶硅组件。
4.展示系统（两台欧帝DC980HW触摸一体机由校方购买，由本项目中标单位安装）
两台多媒体教学一体机展示系统，一台放置在小屋东立面北侧（屋内），屏幕朝外展示系统实时参数，一台放置在屋内北侧，屏幕朝南，供实训上课使用。
安装光储智能化控制平台
（1）可视化操作：可对所有光伏、储能设备进行可视化呈现，便于直观查看设备状态与运行情况。
（2）报警推送：光伏系统出现报警时，能第一时间将信息推送至后台，助力及时响应故障。
（3）数据显示：气象站、光伏向日葵，光伏发电系统等本次项目所包含的各类发电设备数据通过安装4G电表实时监控显示，同时实时显示储能的发电量、用电量、剩余电量，为能源管理提供精准数据。
（4）远程控制：支持对智能化设备进行后台控制，灵活调控光储系统运行。
5.智能化控制管理系统
含智能控制中枢，连接空调、灯具、窗帘、安防系统和消防警报系统等设备，实现数据交互与指令发送，可语音控制。
6.智能消防报警系统
系统供电：AC220V/50HZ；
烟雾传感器：2个烟雾传感器；
接入多能互补监控系统实时显示报警数据。
7.智能安防系统
供电电压：AC220V/50HZ；
双开式电动自动感应门，长度3000mm，门扇宽度700mm~800mm，AI动态人脸识别门禁，双目活动检测功能，门顶部安装防雨屋檐；
摄像头像素：200万；
人脸识别距离：0.5-3m；
面部数据容量：≥10000张；
考勤信息存储：一百万条。
8.屋内场景：屋内墙壁上放置带灯条的光伏组件生产-应用流程的图像展示，可参考下图。

具体布局按照实际墙体尺寸面积设计。
9.空气能装置
制冷量：5020W；
制冷功率：1240W；
制热量：7220W；
制热功率：2050W；
能效比：4.75；
能耗等级：一级能耗；
循环风量：900m3/h；
10.折叠椅
数量：40张；
材质：pp+铁管；
尺寸：打开后43×44×75cm；
承重：≥150kg。
项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物，标定地基位置和尺寸
（2）开挖基坑并整平基底，铺设碎石垫层并压实找平；或选择打入螺旋地桩或安装可调支腿
（3）浇筑混凝土基础，预埋地脚螺栓或固定件并校准水平
（4）调整地桩/基础高度确保整体水平，安装钢结构底座并锁紧连接件，吊装小屋底座与预埋件/螺栓固定
（5）焊接或螺栓固定小屋主体框架，检查所有紧固件扭矩是否达标，验证水平度及结构稳定性
（6）完成防腐防锈处理
（7）各电气设备之间的电缆敷设，做好电缆的标识和保护
（8）设备色彩与校园场景适配，确保美观，严格遵循安全标准，保证设备使用及施工安全。
	套
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	货物类
	
	室外气象监测系统
	室外气象站监测系统是由风速传感器、风向传感器、温湿度传感器、光照度传感器、防雨箱、电池板、蓄电池、通讯模块、支架等组成，系统主要采用电池板供电，方便安装与接线，所有数据可通过通讯电缆传入监控软件上。
室外气象监测系统主要是配合光伏车棚、光伏小屋完成环境因素对光伏、集热等系统的影响分析实验，如环境温度对光伏电池特性影响、光照强度对光伏电池特性影响、环境对光热转换的影响、环境风速对集热性的影响等实验。
参数：
★尺寸：3.5m立杆 含地笼，立杆，横臂，鸭嘴，避雷针等。
产品特点：
1.多通道数据采集网关，采集环境参数，高精度采集，快速响应，I/O物联网OT智能网关(支持与1-32个传感器物联网节点通讯，设备智能控制)；
2.布尔量运算试行时间 0.15us(224A0.3us)，自由口波特率：1.2k8/17/2026band至115.2kbps；
3.环境数据采集网关可以通过手机APP或电脑PC端，可对现场环境数据进行远程实时监测，环境数据采集网关支持4G元线线通讯；
4.支持数据换算，脚本自定义运行，支持MQTT、MODB8/17/2026US、MODBUS-TCP等多种协议；
5.自带RS232/RS485接口RJ45接口，7英寸LCD显示屏,时钟、存储器,可显示各项气象数据。
项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物，定点清理安装区域
（2）开挖地基并浇筑混凝土基础（或安装预制底座），预埋地脚螺栓
（3）组装气象站支架并调平固定，固定立柱并确保垂直度达标
（4）安装传感器（风速、风向、温湿度等），将各个传感器连接至采集主机，线缆连接牢固且做好防水、防潮处理
（5）布置太阳能供电系统，敷设信号线并连接数据采集器
（6）连接电源测试供电稳定性，校准传感器参数，验证数据实时上传至监控平台
（7）安装防雷接地装置，确保能将雷电流迅速引入大地
（8）系统整体联调测试。
	套
	1
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	货物
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	地库出入口光伏顶棚
	BIPV定制透光组件其透光特性可根据车棚实际需求灵活调节，既能为下方坡道提供适宜采光，避免因完全遮蔽造成空间昏暗，又能保证一定的遮阳效果，降低温度。
★光伏玻璃配置参数：
5.0超白伏法钢化玻璃+0.76pvb+电池矩阵+0.76pvb+5.0超白伏法钢化玻璃。
★机械参数：
长度：1200mm；
宽度：600mm；
（尺寸根据现场情况测定，最终以满足现场光伏组件满铺为准）
颜色：透明本色；
边框：无；
接线盒：长边侧出线，IP68；
电性能参数：
峰值功率（W):130；
开路电压（V）：25.41；
短路电流（A）:7.13；
工作电压（V）:20.4；
工作电流（A）：6.53；
发电量：25-32 kWh/day。
（电性能参数参照上述数值，最终以现场实际尺寸和实际光伏组件安装数量为准）
项目建设要求：
（1）拆除现有车库顶棚结构，检查支撑立柱和横梁，必要时进行加固、防腐、防锈处理
（2）搭建钢结构框架，确保水平度和承重能力，在框架上安装防水卷材或金属防水板
（3）采用 BIPV（光伏建筑一体化）设计，将光伏板平整、牢固铺设在框架上，确保相邻光伏板之间间隙均匀一致
（4）使用防水胶和紧固件确保密封性和抗风性，组件与玻璃接缝采用中性耐候胶二次密封
（5）预埋线管，电缆敷设采用穿管或桥架等方式进行保护，连接至逆变器
（6）安装接地极，敷设接地母线（接地电阻应符合设计要求），设置接地装置和浪涌保护器
（7）防雷接地，确保能将雷电流迅速引入大地
（8）校准发电参数，测试自动运行功能及发电效率
（9）安装排水槽、防尘网等辅助设施，检查防水、发电及结构稳定性。
	平米
	72

	5
	货物
类
	
	碳中和光伏智能座椅（带顶）
	本产品以太阳能发电作为电能供给，提供夜间道路照明，采用高光效照明光源设计，光控加时控，具有亮度高、安装简便、工作、不铺设电缆、不消耗常规能源、使用寿命长等优点。
产品参数：
1.材质：1.5mm 镀锌钢材+防腐木；
2.尺寸：230×40×237（±10mm）cm；
3.太阳能：200W；
4.电池容量：12V,55AH；
5.控制器：MPPT；
6.重量：约200kg；
7.USB 充电：4 个，5V（2.1A)；
8.无线充电：2 个；
9.氛围灯：LED 射灯；
10.广告：不低于14英寸LED户外屏(内嵌式)；
11.蓝牙模块：5/12V；
12.Wi-Fi：工业级5G 模块。
项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物，定位放线并标记安装位置
（2）开挖基础坑，浇筑混凝土基座并预埋固定件或采用预制整体基座，直接吊装到位
（3）将座椅主体结构吊装到位，用螺栓或膨胀螺栓/特制固定配件将底座固定在地面，确保水平
（4）将储能电池、充电模块等安装到座椅内部指定位置，做好接口防水处理
（5）测试无线充电、USB 接口等模块功能
（6）设备色彩与校园场景适配，确保美观，完成周边地面铺装和绿化恢复。
	套
	1
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	碳中和光伏智能座椅（不带顶）
	光伏智能座椅是一种利用清洁能源太阳能作为提供座椅供电系统，还具有无线充电、音响、LED感应灯等多种便民的智能功能，能享受智能化带来的便捷和时尚。适用于校园、公园园区、市政景区安装。白天发电,夜晚亮化照明,实用性强,安全性高，不消耗常规能源等优点。
可满足2-3人同坐；
主要功能：休闲、阅读；
电池：12V 40AH；
控制器：10A-12V；
标准配置：5V(2.1A)USB充电×2、无线充电×2、氛围灯（led柔性灯带RGB或暖白）、蓝牙模块、U盘音频模块等；
主要材料：BIPV晶硅组件(定制)、不锈钢、防腐木等。
项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物，定位放线并标记安装位置
（2）开挖基础坑，浇筑混凝土基座并预埋固定件或采用预制整体基座，直接吊装到位
（3）将座椅主体结构吊装到位，用螺栓或膨胀螺栓/特制固定配件将底座固定在地面，确保水平
（4）将储能电池、充电模块等安装到座椅内部指定位置，做好接口防水处理
（5）测试无线充电、USB 接口等模块功能
（6）设备色彩与校园场景适配，确保美观，完成周边地面铺装和绿化恢复。
	套
	1
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	地面光伏发电步道
	光伏发光地砖将光伏发电与地砖结合，在亮化城市的同时，具备发电功能，是新型绿色城市基础建材。脚踏感应式设计，人们踩踏的同时灯光亮起，能够呈现出绚丽的色彩变化。
参数：
★产品尺寸：≥1200×400×75mm；
位置：铺设在 B 楼通往光伏小屋西立面的路径上，每两块光伏地砖之间保留 65 cm的间隔，间隔区域仍使用原有地砖；
光源功率：5.2W；
组件功率：26W；
光伏模组电压：15V；
系统电压：DC11.1V；
工作温度：25°C至+50°C；
输出电压：DC10-12.6V；
光源寿命：50000h；
控制模式：踩踏感应；
工作时长：12h(电池满电)；
外壳材质：201不锈钢+钢化夹胶玻璃；
发光角度：120度；
LED颜色：单蓝、单白、单绿、单黄等；
系统组成：光伏组件、LED全彩灯带、金属外壳、DMX控制器；
亮灯方式：踩踏感应,光控+时控。
项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物，确认步道路线、长度、宽度、坡度等参数并进行标记
（2）原地面高压清洗，精准切割原有路面地砖（保留周边地砖完整性）
（3）开挖步道基础（深度和宽度根据土壤条件和承载要求确定），分层回填压实碎石，浇筑 C25 混凝土基础层，预埋地砖连接件
（4）在步道两侧或底部设置排水沟、排水管道等排水设施
（5）铺设弹性缓冲垫层和防水隔离膜，安装专用导电轨道
（6）在地面上直接铺设带支架的成品光伏地砖模块
（7）做好地砖边框坡度设计，与原地面接缝处灌注弹性密封胶密封防水。
	平米
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	太阳能草坪灯
	太阳能草坪灯主要由光源、控制器、蓄电池、太阳能电池组件及灯体等部件组成。其在有光照射下，通过太阳能电池将电能存储于蓄电池，在无光情况下，通过控制器将蓄电池电能送入负载 LED 中。
参数：
光源：高亮LED贴片；
材质：压铸铝灯体；
太阳能板：晶硅太阳能板；
工艺：旋压/磨砂/喷漆等；
特点：户外防水防锈耐高温；
草坪灯周围布置一些太阳能麦穗灯、狗尾巴草灯等（草坪灯6个，麦穗灯2个，狗尾巴草灯2个）。
项目建设要求：
（1）清理安装地点的杂草、石头等杂物，确保地面平整
（2）选择光照充足、无遮挡的位置（根据光照强度确定），确保太阳能板能充分吸收阳光
（3）根据灯杆的尺寸和重量，确定基础的大小和深度，进行挖坑作业（或开挖预埋配重底座）
（4）插入固定地钉，将灯杆底部与基础上的预埋件或固定螺栓连接，安装灯具
（5）用水平仪检查灯杆是否垂直，电缆连接牢固并做好防水处理
（6）灯杆固定后，压实周围土壤，防止大风或雨水导致倾斜。
	个
	10
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	垂直轴风力发电机
	基本参数：
★额定功率：300W；
发电量：1-2.5 kWh/day；
★额定电压：12V/24V；
启动风速：2.5m/s；
额定风速：12m/s；
安全风速：40m/s；
★风机高度：7m；
叶片材料：铝合金；；
控制系统：电磁刹车
偏航方式：自动迎风偏航；
工作温度：-40℃~80℃；
塔架材料：结构钢，钢材表面做防腐处理，防腐等级为C4；
防风等级：≥45m/s。
项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物，开挖基坑，铺设钢筋网，预埋与塔架底座匹配的地脚螺栓、预埋钢板等预埋件
（2）浇筑混凝土并养护
（3）塔架分节通过法兰连接，使用高强度螺栓紧固，吊装至垂直状态，与地基预埋地脚螺栓连接固定
（4）在地面将风轮叶片与轮毂、发电机组装，连接并紧固，测试转动灵活性后吊装至塔顶并紧固
（5）穿塔架内部走线连接至储能柜，做好防水处理
（6）手动旋转叶片测试无卡滞，测量空载电压
（7）系统调试并安装防雷接地装置。
	套
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	储能柜
	基本参数：
★系统标称容量：100kWh；
PCS额定充/放电功率：50kW。
电池参数：
★电池类型：锂电池；
电池包额定容量（kWh）：14.4；
额定电压（V）：672；
最大充/放电功率（kW）：60.5/80.6。
光伏输入参数：
最大输入功率（kW）:75；
最大输出电压（V）:1000；
额定输入电压（V）：620。
离网输出参数：
离网额定视在功率（kVA）：50；
最大输出视在功率（kVA）：55；
最大输入电流（A）：83.3；
额定输入电压（V）：380；
额定输出电压频率（Hz）：50；
逆变器运行方式：三相四线离网运行；
系统效率：≥85%交流测  25±2℃，0.5C；
功率因数：-1~1可调；
存储温度范围：-30℃~60℃；
系统循环次数：>5000次 25±2℃，0.5C  EOL≥80%。
防护参数：
防护等级：IP55；
柜体材质：304不锈钢；
防腐等级：C4；
系统设计寿命：大于10年；
消防形式：气溶胶（PACK级、舱级）。
加装防逆流装置、浪涌保护器，参照储能柜参数合理配置；
护栏：在设备四周加装防护栏，防护栏与设备间的距离不低于1000mm，高度不低于1000mm，护栏厚度不小于1.2mm，材质为不锈钢，悬挂警示标识。
光伏向日葵、地库顶棚和光伏小屋的光伏板、垂直轴风力发电机的发电接到储能柜中，并由储能柜向光伏小屋和B楼供电；
储能柜给裙楼B楼供电需加装电源切换装置，实现与负载之间安全、快速、自动的电源切换。同时安装双向电表，当光伏发电量大于光伏小屋的用电量时，多余的电量供给B楼电网，电表记录供给电量；当光伏发电量小于光伏小屋的用电量时，需从B楼电网供电，电表记录从电网供给的电量。
连接电缆使用YJV电缆，规格与设备间的最大输入功率、电压相匹配，长度需根据实际施工布局确定。
电源切换装置：需满足储能柜向 B 楼供电的切换需求，可实现两路电源的自动、快速切换，切换时间短，满足安全切换要求，且具有过载、短路等保护功能。
双向电表：需满足双向计量需求，选用三相四线双向智能电表，支持正向、反向有功电能计量，具备远程抄表功能，符合校园用电计量管理需求。
位置：电源切换装置安装在储能柜与 B 楼电网连接的线路上，靠近 B 楼侧的配电区域，双向电表位于电源切换装置与 B 楼电网之间。具体位置根据实际情况选择。
所有接入储能柜的设备发电量：76-105kWh/day
项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物及草皮、腐殖层，开挖基坑，压实土层，铺设碎石垫层
（2）预埋地脚螺栓，浇筑混凝土并养护
（3）通过地脚螺栓将储能柜柜体与地基固定
（4）电缆穿管保护并做好防水密封
（5）储能柜给裙楼 B 楼供电加装电源切换装置，电缆通过 B 楼南侧下水管道连接至 B 楼配电箱
（6）安装双向电表（记录光伏发电量多余/不足时的电量交互）
（7）防雷接地，做好防水密闭措施，在设备四周加装防护栏，悬挂警示标识
（8）设备色彩与校园场景适配，确保美观，严格遵循安全标准，保证设备使用及施工安全。
	套
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	货物类
	
	文化 站牌
	设计以下两种风格的文化站牌，参考可做改动。
（1）文化雕塑
材质与性能:主体材质选用304不锈钢（及以上级别 ），不锈钢厚度为1.5mm，防腐等级为C4，确保在户外环境下，10年及以上不出现明显锈蚀、变形、褪色等老化现象，基础需牢固可靠，适应户外地质条件。
辅助材质（如连接部件、基础预埋件等）需适配主体材质，具备同等或更高抗老化、抗腐蚀性能，保障雕塑整体结构稳固与耐久性。
参考下图形状，4个方体，每个方体尺寸600mm×600mm×600mm，“零碳广场”四个艺术字分别印在每个方体的一面，其余面布置与新能源低碳相关的知识场景。
设计与主题：可在材料表面喷漆，设计需结合绿色低碳新能源的艺术表现力，兼具美观性与文化传播功能，色彩与校园场景适配，注意美观和使用安全。
注：设备涵盖设计施工全流程，设备色彩与校园场景适配，确保美观，严格遵循安全标准，保证设备使用及施工安全。
（2）文化站牌
材质与性能:
主体材质选用304不锈钢（及以上级别 ），不锈钢厚度为1.5mm，防腐等级为C4，确保在户外环境下，10年及以上不出现明显锈蚀、变形、褪色等老化现象，基础需牢固可靠，适应户外地质条件。

项目建设要求：
（1）场地平整，清除杂物和障碍物，根据类型开挖基坑（尺寸适配承重），确定步道的位置、长度、宽度和坡度等参数，并进行标记
（2）放入预埋件，浇筑混凝土，捣实养护，基础周围设置排水沟或排水坡度
（3）立杆对准预埋件，用螺栓/焊接固定，做好防锈、防腐、防水处理
（4）整平场地，恢复草坪，设备色彩与校园场景适配，确保美观。
	1
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(二) 气压传动综合实训室
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	上料装配单元
	上料装配单元模块参数要求
1、设备组成：该单元由转盘上料模块、表盘压装模块、输送带模块、工作底板、变频器、远程IO模块、电磁阀组件、接线端子排、移动底车等组成。
★2、整体工作流程：
1）按启动按钮，模块启动，绿色指示灯亮；
2）转盘启动旋转，出料口检测传感器检测到工件物料，转盘推料气缸将工件推出到输送带；
3）输送带启动；
4）当压装位检测传感器检测到工件到达，输送带停止，夹紧定位气缸推出，固定工件；
5）此时如果压装模块缺料，则红色指示灯闪亮，一直到加料完成，红色指示灯灭，恢复绿色指示灯亮；
6）压装模块推料气缸推出；
7）压装气缸下压；
8）压装气缸缩回、推料气缸缩回；
9）夹紧定位气缸收回，输送带启动，将工件输送带皮带末端；
10）重复循环第2）步开始流程；
11）按停止按钮，设备停止。
12）投标文件中应结合上述工作流程，文字说明各步骤的实现方式及关键动作节点，可自愿提供效果图或结构简图作为辅助说明，效果图不作为符合性判定的必要依据。
3、远程IO：Profinet分布式数字量PN3A-IO1631，16DI/16DO。
4、工作底板：580*410mm（长*宽）（±3mm）,20*60型材拼接而成，操作面板为钣金喷涂，启动/停止/复位 3位带灯按钮，1个急停按钮，两侧两个黑色碳钢拉手。
5、电磁阀组：两位三通电磁阀5个；
6、变频器：MD290-2T0.4G/0.7PB，220V单相电源输入，0.4KW，配MD500-PN2 Profinet通讯模块；
7、转盘上料模块
1）整体尺寸:约208mm*203mm*220mm（±2mm）；
2）型材支架，铝材加工转盘，不锈钢转板，出料口安装；
3）光电开关：E3Z-D61 1个；
4）三相电机	6W 60mm 1个；
5）双轴气缸：缸径约6mm，行程约50mm，根据设计，满足整体尺寸，1个；
6）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
8、输送带模块
1）整体尺寸：500mm*40mm*150mm（±2mm）；
2）主体骨架采用铝型材，不锈钢支脚，型材侧边用不锈钢护栏封住并开与型材槽相同宽度的槽孔便于安装固定装置、传感器等；
3）直流电机:	DC 24V，ZYTD38s 1个；
4）夹紧定位气缸：1个；
5）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
9、表盘压装模块
1）整体尺寸： 整体尺寸:160mm*150m*270mmm（±2mm）；
2）薄型气缸：缸径约16mm，行程约30mm，根据设计，满足整体尺寸，1个，用于压盖；
3）笔型气缸: 缸径约16mm，行程约50mm，根据设计，满足整体尺寸，2个，一个挡料，一个推盖；
4）光电开关: CX-441 1个；
5）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
10、移动底车:尺寸建议630mm*500mm*750mm（长*宽*高）（±3mm），尺寸与工作底板配套，钣金折弯、焊接成型、喷涂工艺制作，底车内部分两层置物架，两侧钣金围挡，前面安装一个拉手方便推拉移动底车。
11、包含配套工作任务书一份、工作页一份、PPT 课件一份以及工作素材一份。投标时须提供样章，样章最低要求：包含 1 个完整实训任务的任务书、对应工作页与课件样页，明确教学目标、实操步骤、考核标准；交付时须提供全部完整教学资源。
12、传感器和光电开关应有2套备用件。
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	2
	检测分拣单元
	检测分拣单元模块参数要求
1、单元组成：该单元包含龙门检测模块、输送带模块、分拣模块、视觉模块、远程IO模块、工作底板、接线端子排、电磁阀组、移动底车等组成。
★2、整体工作流程：
1）按启动按钮启动，绿色指示灯亮；
2）输送带启动；
3）视觉传感器检测到工件，触发判断逻辑，标记合格或不合格；
4）瓶子到达位移传感器检测工位；
5）如果是视觉检测合格品，则输送带停止 ，位移检测传感器下压，位移传感器检测高度是否合格，检测完成输送带启动，转至第7）步；
6）如果是视觉检测的不合格品，工件移动到分拣工位1，分拣1气缸推出，将工件推送带不合格料槽1工位，输送带停止；
7）如果高度检测均合格，绿色指示灯亮，工件一直移动到输送带末端，输送带停止；
8）如果高度检测不合格，工件移动到分拣工位2，分拣2气缸推出，将工件推送带不合格料槽2工位，输送带停止。
9）投标文件中应结合上述工作流程，文字说明各步骤的实现方式及关键动作节点，可自愿提供效果图或结构简图作为辅助说明，效果图不作为符合性判定的必要依据。
3、远程IO：Profinet分布式数字量PN3A-IO1631，16DI/16DO。
4、工作底板：580mm*410mm（长*宽）（±3mm）,20*60型材拼接而成，操作面板为钣金喷涂，启动/停止/复位 3位带灯按钮，1个急停按钮，两侧两个黑色碳钢拉手。
5、电磁阀组：2位三通电磁阀3个。
6、视觉传感器：
1）相机
（1）传感器类型：CMOS，全局快门；
（2）像元尺寸：3.74umx3.74um；
（3）靶面尺寸：1/6；
（4）分辨率：640x480；
（5）最大采集帧率：15fps；
（6）动态范围：60dB；
（7）信噪比：40dB；
（8）增益：1~15dB；
（9）曝光时间：60us~7000μS；
（10）像素格式：Mono 8；
（11）黑白/彩色：黑白。
2）电气特性
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK6]（1）数据接口：Fast Ethernet(100Mbit/s)；
（2）数字1/0：绿色端子提供供电、数字10、串口功能:包含1路输入(IN0)，1路输出(OU1路 RS-232支持通过顶面按钮触发设备；
（3）供电：12~24VDC；
（4）最大功耗：3W@12VDC；
（5）镜头接口：M5.5-mount；
（6）焦距：3.1mm；
（7）工作距离：120mm；
（8）镜头罩：透明镜头罩；
（9）光源：白光；
（10）瞄准器：橙光；
（11）指示灯：电源指示灯PWR，结果显示指示灯 OK/NG；
（12）外形尺寸：38mmx38mmx19mm（±1mm）；
（13）IP防护等级：IP54；
（14）温度：工作温度0~50℃，储藏温度-30~70℃；
（15）湿度：20%~95%RH无冷凝。
3）视觉软件
（1）视觉工具：计数:斑点计数、边缘计数、图案计数
有无:圆有无、直线有无、斑点有无、边缘有无、轮有无定位:位置修正逻辑:条件判断、逻辑判断、组合判断、变量计算测量:线线测量、直线测量、亮度均匀、对比度测量、宽度测量、点线测量、灰度面积、直线角度、节距检测识别:注册分类
（2）方案能力：支持方案导入/导出，最多可储存8个方案，15个模块。
[bookmark: OLE_LINK28]（3）通讯协议：Modbus、EtherNet/IP、PROFINET、FTP、UDP、TCP客户端、TCP服务端、串口、MELSEC/SLMP、FINS、基恩士KV。
7、输送带模块
1）整体尺寸：500mm*40mm*150mm（±2mm）；
2）主体骨架采用铝型材，不锈钢支脚，型材侧边用不锈钢护栏封住并开与型材槽相同宽度的槽孔便于安装固定装置、传感器等；
3）直流电机:	DC 24V，ZYTD38s 1个；
4）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
8、检测龙门模块
1）整体尺寸:80mm*140mm*360mm（±2mm）；
2）型材支架上安装半透光白色PP材料，上安装检测结果指示；
3）指示灯：单层三色指示灯，DC24V 1个；
4）位移传感器: KPM12-50 2个；
5）笔型气缸: 缸径约16mm，行程约50mm，根据设计，满足整体尺寸，2个。
9、分拣模块
1）不合格料槽:145mm*53mm （±1mm）2个；
2）双轴气缸: 缸径约10mm，行程约40mm，根据设计，满足整体尺寸，2个。
10、移动底车:尺寸建议630mm*500mm*750mm（长*宽*高）（±3mm），尺寸与工作底板配套，钣金折弯、焊接成型、喷涂工艺制作，底车内部分两层置物架，两侧钣金围档，前面安装一个拉手方便推拉移动底车。
11、包含配套工作任务书一份、工作页一份、PPT 课件一份以及工作素材一份。投标时须提供样章，样章最低要求：包含 1 个完整实训任务的任务书、对应工作页与课件样页，明确教学目标、实操步骤、考核标准；交付时须提供全部完整教学资源。
12、检测分拣单元模块需要配备H3U系列PLC。
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	3
	自动仓储单元
	自动仓储单元模块参数要求
1、单元组成：直形仓库模块、入库台模块、垂直堆垛机模块、远程IO模块、工作底板、接线端子排、电磁阀组、移动底车等组成。
★2、整体工作流程：
1）按钮启动按钮，绿色指示灯亮，入库台输送带启动；
2）当入库台检测传感器检测到工件，输送带停止；
3）垂直堆垛机X轴、Y轴同时启动；
4）到达入库台位置，垛机气爪张开，Z轴气缸推出；
5）垛机气爪闭合，抓取工件，Z轴气缸缩回；
6）垂直堆垛机X轴、Y轴同时启动，运行到指定仓库工位；
7）垂直堆垛机回到原点等待位置；
8）重复第2步；
9）按停止按钮，单元停止，红色指示灯亮。
10）投标文件中应结合上述工作流程，文字说明各步骤的实现方式及关键动作节点，可自愿提供效果图或结构简图作为辅助说明，效果图不作为符合性判定的必要依据。
3、远程IO：Profinet分布式数字量PN3A-IO1631，16DI/16DO。
4、工作底板：580mm*410mm（长*宽）（±3mm）,20*60型材拼接而成，操作面板为钣金喷涂，启动/停止/复位 3位带灯按钮，1个急停按钮，两侧两个黑色碳钢拉手。
5、电磁阀：2位三通电磁阀4个。
6、伺服驱动器：SV660FS1R6
1）驱动器功率(kW):0.2;
2）最大适用电机容量(kW):0.2;
3）电源设备容量(kVA):1.4;
4）连续输出电流(Arms):1.6;
5）最大输出电流(Arms):5.8;
6）主电路电源：单相200V AC~240V AC
7）通讯协议：Profinet。
7、步进驱动器：STPO6-48-PN-A1
1）供电电压：DC 20V-48V；
2）通信接口类型：PROFINET，2x RJ45,10M100Mbps 以太网；
3）输出电流：0.1-6.6A(可调)；
4）脉冲频率：200kHz；
5）输出控制：2路继电器输出，最大电流1A。
8、垂直堆垛机模块
1）整体尺寸430mm*230mm*498mm（±2mm）；
2）由400mm*300mm（±2mm）的十字滑台+气动伸缩机械手组成；
3）伸缩轴:由并联气缸 TCM12*60与宽型气爪MHL2-10D 组合而成；
4）水平移动X轴电机：伺服电机,200W,60mm基座；
5）垂直移动Y轴电机： 57步进电机；
6）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
9、直形仓库模块
1）整体尺寸280mm*60mm*350mm（±2mm）；
2）主体骨架采用2060铝型材,2行2列4个仓位；
3）仓位检测传感器：EE-SX671WR 4个。
10、入库台模块
1）整体尺寸：200mm*40mm*150mm（±2mm）；
2）主体骨架采用铝型材，型材侧边便于安装固定装置、传感器等；
3）直流电机:	DC 24V，ZYTD38s 1个；
4）光电开关：CX-441 1个；
5）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
11、移动底车:尺寸建议630*500*750（长*宽*高）（±3mm），尺寸与工作底板配套，钣金折弯、焊接成型、喷涂工艺制作，底车内部分两层置物架，两侧钣金围挡，前面安装一个拉手方便推拉移动底车。
12、包含配套工作任务书一份、工作页一份、PPT 课件一份以及工作素材一份。投标时须提供样章，样章最低要求：包含 1 个完整实训任务的任务书、对应工作页与课件样页，明确教学目标、实操步骤、考核标准；交付时须提供全部完整教学资源。
13、传感器和光电开关应有2套备用件。
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	自动填装单元
	自动填装单元模块参数要求
1、单元组成：该单元包含双料筒上料模块、填装机械手模块、压装模块、输送带模块、远程IO模块、工作底板、接线端子排、电磁阀组、移动底车等组成。
★2、整体工作流程：
1）按启动按钮启动，绿色指示灯亮，输送带启动；
2）双料筒上料气缸按设定程序顺序推出小料块；
3）取料位检测传感器检测到小料块，上料输送带停止；
4）填装工位检测传感器检测到装配工件，输送带停止，夹紧定位气缸推出，将工件固定；
5）装配机械手左转，吸盘下降，吸取小工件；
6）装配机械手吸盘回升，右转，下降装饰小工件装入大工件中；
7）吸盘回升，夹紧定位气缸缩回，输送带启动；
8）压装工位检测传感器检测到工件，输送带停止，夹紧定位气缸推出，将工件固定；
9）压装模块推料气缸推出；
10）压装气缸下压；
11）压装气缸收回、推料气缸缩回；
12）夹紧定位气缸缩回，输送带启动，将工件输送带皮带末端；
13）重复循环第2）步流程；
14）按停止按钮，单元停止，红色指示灯亮。
15）投标文件中应结合上述工作流程，文字说明各步骤的实现方式及关键动作节点，可自愿提供效果图或结构简图作为辅助说明，效果图不作为符合性判定的必要依据。
2、远程IO：Profinet分布式数字量PN3A-IO1631，16DI/16DO。
3、工作底板：580mm*410mm（长*宽）（±3mm）,20*60型材拼接而成，操作面板为钣金喷涂，启动/停止/复位 3位带灯按钮，1个急停按钮，两侧两个黑色碳钢拉手。
4、电磁阀：2位三通电磁阀10个。
5、输送带模块
1）整体尺寸：500mm*40mm*150mm（±2mm）；
2）主体骨架采用铝型材，不锈钢支脚，型材侧边用不锈钢护栏封住并开与型材槽相同宽度的槽孔便于安装固定装置、传感器等；
3）直流电机:	DC 24V，ZYTD38s 1个；
4）夹紧定位气缸：2个；
5）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
6、双料筒上料模块	
1）整体尺寸：约292mm*97mm*290mm（±2mm）；
2）输送带：皮带主体尺寸500mm*40mm*150mm（±2mm）,24V直流电机驱动，主体骨架采用铝型材，方便安装检测传感器或定位机构位置调整；
3）笔型气缸：缸径约10mm，行程约40mm，根据设计，满足整体尺寸，2个；
4）微型光电开关：BJ03-30NZ 2个；
5）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
7、压装模块
1）整体尺寸： 整体尺寸:160mm*150mm*270mm（±2mm）；
2）薄型气缸：缸径约16mm，行程约30mm，根据设计，满足整体尺寸，1个，用于压盖；
3）笔型气缸: 缸径约16mm，行程约50mm，根据设计，满足整体尺寸，2个，一个挡料，一个推盖；
4）光电开关: CX-441 1个；
5）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
8、装配机械手模块
1）整体尺寸： 147mm*168mm*239mm（±2mm）；
2）双轴气缸：缸径约10mm，行程约90mm，根据设计，满足整体尺寸，1个；
3）旋转气缸：缸径约10mm，旋转角度可调（0-180°），根据设计，满足整体尺寸，1个；
4）真空吸盘：直径约10mm，唇边或平直型，根据设计，满足整体尺寸，1个；
5）真空发生器：喷嘴直径 0.5mm，额定真空度不低于-0.085MPa（标准工况），额定流量≥0.007m³/min（标准工况，入口压力 0.45MPa ），工作压力范围 0.3MPa~0.6MPa（压缩空气输入），噪音≤80dB (A)（距离 1m 处测量），1个；
6）投标文件中应提供该模块的技术方案说明（含结构简图、关键部件品牌型号），能够体现其组成及工作原理即可，效果图/装配图的数量、视角不作强制要求。
9、移动底车:尺寸建议630mm*500mm*750mm（长*宽*高）（±3mm），尺寸与工作底板配套，钣金折弯、焊接成型、喷涂工艺制作，底车内部分两层置物架，两侧钣金围挡，前面安装一个拉手方便推拉移动底车。
10、包含配套工作任务书一份、工作页一份、PPT 课件一份以及工作素材一份。投标时须提供样章，样章最低要求：包含 1 个完整实训任务的任务书、对应工作页与课件样页，明确教学目标、实操步骤、考核标准；交付时须提供全部完整教学资源。
11、传感器和光电开关应有2套备用件。
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	模块化柔性生产线
	模块化柔性生产线机电控制设备参数要求
一、产品基本要求
1.资源包根据工学一体化课程标准设计，包含实训操作台、实训对象（供料模块、传输带模块、分拣站模块）、可编程控制器、收纳箱、气泵及配件等组成，每个模块都配置工业级集线器可以独立布局控制，也可实现多站组合控制，适用于机电一体化技术、电气自动化技术、智能机电技术、工业机器人技术、智能控制技术等相关专业的实训与教学。
2.输入电源：单相三线 ～220V±10% 50Hz
3.装置容量：＜1.0kVA
4.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。
二、基本配置要求
1.实训操作台要求
实验台采用冷轧钢板折弯焊接，尺寸不大于600mm×866mm×750mm（长*宽*高）（±3mm），表面静电喷塑，防火、防水、防腐蚀。实训桌下方装有四个万向轮和四个可调脚，万向轮移动时用，可调脚固定时用。台面是用铝型材拼接而成，工件在其上任意位置、任意方式地安装，而不局限于在给定的孔位上按给定的方式安装。底车内部分两层置物架，两侧钣金围挡，前面安装一个拉手方便推拉移动底车。
★2.实训对象要求
（1）输入单相三线～220V±10% 50Hz；总体尺寸≤550mm×350mm，底座采用钣金喷塑工艺，厚度≤120mm，结构稳固、防滑耐磨，正面要便于实训操作。
（2）配置金属电源启动按钮和电源指示灯，金属带双色指示灯急停按钮1个；直流DC24V电源；交流AC220V电源；红色和绿色指示灯各一个，金属带灯按钮≥3个，所有接口均引至面板。
（3）供料模块：采用一体化设计，所有元件均在同一底板上，供料模块主要完成物料的自动供给功能。配有光电传感器≥1个、磁性开关≥2个、直线双轴气缸≥1个、单电控两位五通电磁阀≥1个。采用井式仓储结构，采用光电传感器和磁性开关，用于检测仓库物料和直线气缸动作状态。模块零件采用铝合金材质，表面喷砂阳极氧化处理。井式仓储筒采用透明亚克力材质，顶端配有铝合金装饰盖。配置工业级远程模块，采用PC+ABS阻燃材料，能在-40℃至80℃下正常工作。电源和每个通道均有指示灯显示和表贴，供电电流最大2A，将传感器和执行控制元件均接入转接装置，可实现模块在平台上自由布局。
（4）传送带模块：采用一体化设计，所有元件均在同一底板上，传送带模块主要完成物料的水平定向传送。结构件均采用铝合金材质，表面喷砂阳极氧化处理，配有交流电机（含减速机）≥1个、交流电机控制器≥1个，传感器≥3个。皮带两端为平面，传输面与传输线宽度占比≥85%，传动电机可任意位置安装，采用同步轮同步带传动，配金属防护罩；安装转接板设有“1”型孔，张紧轴≥2个，张紧行程≥35mm传动轴≥4个，铝合金电源盒≥1个。配置工业级远程模块，采用PC+ABS阻燃材料，能在-40℃至80℃下正常工作。电源和每个通道均有指示灯显示和表贴，供电电流最大2A，将传感器和执行控制元件均接入转接装置，可实现模块在平台上自由布局。
（5）分拣模块：采用一体化设计，所有元件均在同一底板上，分拣模块主要将物体进行分类存储，对射传感器≥1个、磁性开关≥3个、直线双轴气缸≥3个、单电控两位五通电磁阀≥3个。料仓、气缸安装板、模块底板、物料库均采用铝合材质，表面喷砂阳极氧化处理，分拣气缸可调节范围≥35mm。配置工业级远程模块，采用PC+ABS阻燃材料，能在-40℃至80℃下正常工作。电源和每个通道均有指示灯显示和表贴，供电电流最大2A，将传感器和执行控制元件均接入转接装置，可实现模块在平台上自由布局。
（6）投标文件中应提供详细的技术方案说明、元器件品牌型号清单及结构设计图纸或方案类证明材料，证明满足以上功能要求。
3.PLC主机模块：本体集成不少于14路数字量输入（24V DC）及10路数字量输出（晶体管源型），至少2路模拟量输入（0-10V），分辨率不低于13位，用户程序工作内存≥75KB；至少1个以太网接口，并支持PROFINET工业以太网协议，配套PLC编程线缆、编程软件。
4.MINI气站：尺寸≤255*140*320mm；配置折叠式防滑拉手；电机外壳采用镜面不锈钢。铝合金组成，尾部可选配散热风机，储气盖设有翅片式散热结构，底部配备有储气罐，容量≥3L，底脚直径≥40mm，具有防滑减震功能，重量≤5.5KG；工作电源AC220V±10% 50Hz，输入功率≥0.11kW，配置独立开关；内置系统过热保护；流量：23～25L/min，额定输出气压≥0.5MPa；噪音≤40dB；≥3.8bar自动停止，低于3.1bar自动启动，配置0-10bar可调空气处理组件及气源总阀。
5.精致收纳箱：整体尺寸≥680*340*210mm，外部采用皮质材料，内部采用高强度铝合金结构设计，另配置1个提手，2个金属挂扣锁，一个金属钥匙锁，所有金属配件均采用黑色哑光工艺。
6.配件：提供编程软件、样例程序、实训指导书等。
7.教学资源库（整个实验室配一套）
（1）PLC教学资源软件
1）教学资源中的PLC主机与本批设备中实际使用的PLC一致；
2）教学资源采用动画或数字化教学视频形式；
3）投标文件列出具体项目清单，可附软件界面图片辅助说明。
（2）运动控制微课：
应结合实际项目讲解，包含但不限于以下项目内容：
1）轴运动控制（微课内容不少于 15 讲）
2）螺丝拧紧系统（微课内容不少于 5 讲）
3）食品生产线（微课内容不少于 10 讲）
4）电子凸轮折弯（微课内容不少于 15 讲）
投标时须提供样章，样章最低要求：包含至少 1 个完整实训项目的教学设计、实操步骤、考核标准及对应课件样页，总篇幅不少于 5 页；交付时须提供全部完整内容。投标文件需列出全部微课具体目录。
★（6）一体化智慧教学辅助系统：
系统采用不小于 10 寸触摸屏为人机交互界面，供电 AC220V，具备元器件自动识别、实训讲解、实验室安全教育、多语言切换等基础功能；支持器件信息维护与管理，覆盖常用低压电器、传感器、气动元件等实训元器件的参数与应用介绍。
三、可完成实验项目：
1.气动回路的安装与调试
2.传输装置的安装与调试
3.工业传感器的安装与调试
4.上料模块控制
5.传输模块控制
6.分拣模块控制
7.上料模块、传输模块、分拣模块综合控制
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	智能电梯装调与运维实训考核平台
	智能电梯装调与运维实训考核平台
平台组成：该实训考核平台包含四层电梯对象 2 套、电梯电气控制平台 A 1 套、电梯电气控制平台 B 1 套、轿顶箱 2 个、曳引机 2 台、限速器 2 个、安全钳 4 个、涨紧装置 2 个、液压缓冲器 4 个、聚氨酯缓冲器 4 个、导向轮 6 个、绳头组合 12 个、对讲系统 1 套、IC 卡系统 1 套、物联网监测 1 套、登高梯 2 套、仪器及工具 1 套、工具架 2 个、电梯仿真实训系统 1 套等组成。
一、产品要求
1、根据智能建筑中升降电梯的机构按照一定的比例进行缩小设计，所用设备、器件与实际使用的真实电梯完全一致，采用框架模块结构整体设计，正面使用不锈钢拉丝装饰面板。融低压电气、电梯一体机调试与维修、电梯物联网监测、电梯故障诊断云平台、传感检测、视频监控、智能考核系统等于一体，能实现智能电梯复杂的逻辑控制、智能控制、电梯呼梯盒的安装、井道信息系统的安装、平层开关检测位置调整、门机机构调整、电气控制柜的器件安装、接线、电梯一体机设置与调试、电梯群控功能调试、电梯故障排除、运行维护等。
★2、可实现手动和智能设故两种模式，手动通过开关进行设备；智能通过控制终端进行实训考核，有驱动模块、排故终端、教师端软件组成。支持有线、无线连接构成网络，采用一题一故的考核方式，即学员在排故时只有一个故障，在排故完成后可进入下一题继续考核。
3.输入电源：三相五线AC380V±10% 50Hz
4.装置容量：≤4.0kVA
5.整体尺寸：≤5800mm×4000mm×3450mm（±3mm） 
6.整机重量：约2500KG
7.控制方式：配有一体机矢量控制技术及可编程控制器控制技术两种控制模式
8.安全保护：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。
二、主要配置要求
★1.四层电梯对象
（1）配备四层电梯对象系统2台。可进行并联或者群控，每台安装有驱动装置、轿厢及对重装置、导向系统、门机机构、外呼召唤盒、内呼操纵箱、安全保护机构等组成。驱动装置由同步永磁无齿轮曳引机（带有制动器、导向轮、工业编码器）、曳引钢丝绳和绳头组合等部件组成；导向系统由井道钢架、工业级导轨、导靴等组成；门机机构由轿门、层门、开关门机构、安全触板、门安全光幕保护、门机力矩安全保护、门套等部件组成；安全保护机构由超载装置、缓冲器、安全钳、限速保护装置、终端极限开关安全保护等部件组成。每层配有到站圆形指示灯。单台四层电梯对象尺寸≤1280mm×1200mm×3450（±3mm）mm。
（2）电梯框架四周由圆弧形铝型材组成，正面使用不锈钢拉丝装饰面板
，侧面配套透明推拉门和网格黄色隔离板，可快速拆卸和安装。
（3）每个电梯电气控制平台配备一套四层电梯对象系统。
2.电梯电气控制平台A
包含工业电梯一体化控制柜、低压电气（继电器、接触器、热继电器等）、安全及门锁回路、人机界面等组成。配置双控制系统：
（1）平台采用立式结构设计，网孔板尺寸≥1480×930mm，满足电气元件模块化安装与接线实训需求；顶部配置一体化照明灯带，照明角度适配实训操作视野，整体顶部尺寸≤1000×400×180mm。
（2）立柱结构应符合人体工学及安全防护要求，整体尺寸≤32×400×1800mm，外观造型美观、便于接线操作，具体线条、色彩搭配不作强制限定；
（3）底部采用稳固的柜体结构，整体尺寸≤900×720×256mm（±3mm），配置储物抽屉柜，用于存放实训工具与配件；配置一体化三防电源插座不少于 2 个。
（4）内嵌电梯标准柜（尺寸：970 mm×430mm×220mm）（±3mm） ，安装有一体化控制器，空气开关、接触器、开关电源、抱闸电源、轿厢板、指令板、制动电阻、上下行按钮、急停及检修开关等组成。
（5）配备电气控制系统，内置数字量I/O（32路数字量输入/32路数字量输出），配套USB-SC09编程电缆,提供有电气附件。
（6）电气控制平台A采用立式结构设计，顶部嵌入900*200mm（±1mm）一体化照明灯，由铝型材搭建，网孔板底部要求不能垂直，带倾斜角度，便于接线。底部配置抽屉柜，配套电气元件内膜，可实现一比一存放管理。尺寸（长×宽×高）≤1000mm×720mm×1850mm（±3mm） 。
（7）电源模块：模块化设计，可快速拆卸和更换位置。配置4P漏电保护器和3P熔断器。配套3只孔型电压表只是电网输入电压。电源接口集成到多功能端子排，实现2种形式布线，可使用K3导线快速插拔，也可使用电缆线压接端子工艺布线。面板彩色绘制电源接口接线说明。
（9）控制单元：模块化设计，可快速拆卸和更换位置。配置上行按钮、下行按钮、旋转开关和急停。
（10）触摸屏模块：模块化设计，可快速拆卸和更换位置。配置采用7寸彩色触摸屏， 7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏，以及具有良好的电磁屏蔽性，预装了MCGS Linux嵌入式组态软件(运行版)，具备强大的图像显示和数据处理功能，支持485、以太网通讯。所有通讯、电源接口全部引出到面板，面板彩色绘制接线说明。
3.电梯电气控制平台B
（1）电气控制平台B整体尺寸（长×宽×高）≤1000mm×720mm×1850mm（±3mm）。平台采用立式结构设计，网孔板尺寸≥1480×930mm，满足电气元件模块化安装与接线实训需求；顶部配置一体化照明灯带，照明角度适配实训操作视野，整体顶部尺寸≤1000×400×180mm。
（2）立柱结构应符合人体工学及安全防护要求，整体尺寸≤32×400×1800mm，外观造型美观、便于接线操作，具体线条、色彩搭配不作强制限定；
（3）底部采用稳固的柜体结构，整体尺寸≤900×720×256mm（±3mm），配置储物抽屉柜，用于存放实训工具与配件；配置一体化三防电源插座不少于 2 个。
★（4）安装有工业电梯一体化控制器，空气开关、接触器、开关电源、抱闸电源、轿厢板、指令板、制动电阻、上下行按钮、急停及检修开关等组成，可实现电梯常见故障、线路故障检测及排除的任务（具体要求，故障和检测部分必须包含：曳引机不工作的故障处理、轿厢升降异响的故障处理、轿门打不开的故障处理、轿厢门开关异响的故障处理、外呼信号的故障处理、内呼信号的故障处理、轿厢不启动的故障处理、轿门闭合不全的故障处理、轿厢坠落的故障处理、电梯升降异响的故障处理、轿厢门打不开的故障处理、电梯厅门开关门异常的故障处理、厅门打不开的故障处理、电梯轿厢门开关门异常的故障处理、轿厢停止时不对平层的故障处理、轿厢抖动的故障处理、曳引机电动机的保养、限速器和安全钳动作可靠性检验、补偿链的检查和紧固、轿厢照明、紧急报警装置、风扇的检查和修理、限速器张紧装置的检查，调整和更换、导轨的检查和调整、电梯制动器的测量和调整曳引钢丝绳的检查、清洁和张力调整、电梯噪声的测定、振动故障排除、电梯噪声故障的排除方法、电梯振动故障的排除方法。此部分内容投标时需提供5个以上部分实施方案及相关图纸，交付时需全部满足。）
（5）配备电气控制系统，内置数字量I/O（32路数字量输入/32路数字量输出），配套USB-SC09编程电缆。采用7寸彩色触摸屏， 7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏，以及具有良好的电磁屏蔽性，预装了MCGS Linux嵌入式组态软件(运行版)，具备强大的图像显示和数据处理功能，支持485、以太网通讯。提供有电气附件。
（6）电源模块：模块化设计，可快速拆卸和更换位置。配置4P漏电保护器和3P熔断器。配套3只孔型电压表只是电网输入电压。电源接口集成到多功能端子排，实现2种形式布线，可使用K3导线快速插拔，也可使用电缆线压接端子工艺布线。面板彩色绘制电源接口接线说明。
（7）控制单元：模块化设计，可快速拆卸和更换位置。配置上行按钮、下行按钮、旋转开关和急停。
（8）手动设故单元：配置带锁开关门，可以完成不少于19个故障点设置。
（9）智能设故：智能考核系统主要有驱动模块、排故终端、教师端软件组成。支持有线、无线连接构成网络，通过控制终端进行实训考核，采用一题一故的考核方式，即学员在排故时只有一个故障，在排故完成后可进入下一题继续考核。
（10）智能考核系统：采用7寸彩色触摸屏，配套主流 系统，CPU处理器4核1.2GHZ ，运行内存1G/内存8G。具体功能包含以下：
10.1智能人机交互系统具有实训考核功能：采用一题一故的考核方式，即学员在排故时只有一个故障，在排故完成后可进入下一题继续考核。
10.2单机模式：单机模式时，智能人机交互系统打开智能考核系统，通过设置功能，输入密码，点击解锁；解锁成功后，可进行故障设置和单机考试试卷题目下发操作；教师通过密码进入教师界面出题，学员在普通界面答题；答题界面通过输入故障编号进行排故，界面包含考试记录界面（输入密码查看每道题答题时间、答题用时和答题结果）、答题数、故障数、交卷、答题、确认、上一题、下一题、答题信息提醒框和退出等功能。
10.3联网模式：联网模式时，智能人机交互系统打开智能考核系统服务端，配合“教师端软件”可进行整个实训室设备的故障设置和考试试卷题目下发操作。
10.4投标人应提供软件功能说明书及相关技术文档（如软件著作权登记证书），证明能满足以上功能要求。
4.轿顶箱2个：一体式塑胶设计，面板拉丝处理，造型大气美观。IP21级防水，产品环境适应能力强。IP65级按钮，百万次寿命，长效可靠。
5.曳引机2个：配置同步永磁无齿轮曳引机，安装于电梯对象系统顶部；主要参数如下：
额定载重：450kg
额定电流：5A
额定频率：10.0Hz
额定速度：0.5m/s
额定功率：1.5kW
额定输出转矩：240N·m
额定电压：380V
额定转速：60r/min
工作制：S5-40%ED
级数：20
外壳防护等级：IP41
曳引比：2:1
绝缘等级：F
自重：250kg
曳引轮节圆直径的线速度：1.0m/s
6.限速器2个：配置双向限速器；主要参数如下：
额定速度：1.0m/s
绳轮节圆直径：φ200mm
限速器钢绳公称直径：标配φ6mm
制动拉力：≥500N
涨紧配重：≥6kg
磁铁电压：标配AC220V
工作位置：轿厢侧
上行控制：永磁同步曳引制动器
下行控制：安全钳
远程操作：可电气控制测试动作及电气开关复位，机械机构可自动复位
7.安全钳4个：配置瞬时式安全钳，主要参数如下：
额定速度：≤0.63m/s
总允许质量：≥1250kg
匹配导轨：10mm（可选）
结构形式：单模式+单滚柱
提拉形式：单提拉（M8）
8.涨紧装置2个：配置涨紧装置；主要参数如下：
绳轮节圆直径：φ200mm
限速钢绳公称直径：φ6mm
配重类型：重晶石（高密度矿石）、铸铁
安装位置：底坑导轨侧
结构形式：杆摆式
9.缓冲器：配置液压缓冲器（轿厢缓冲使用）和聚氨酯缓冲器，主要参数如下：液压缓冲器4个：总允许质量300-1500kg，油液规格HL46液压油；聚氨酯缓冲器4个：自由状态高度60mm，蓄能型。
10.导向轮6个：电梯导向轮采用聚氨酯材料的导向轮，重量轻，槽数4槽，钢丝绳直径φ8，总直径200mm，槽距12mm。
11.绳头组合12个：绳头直径8mm，总长380mm。
12.对讲系统：轿厢、轿顶、底坑、主机四方对讲。
13.IC卡系统：包括内含控制器、IC卡制卡器、IC卡加密狗、IC卡等。
14.物联网监测：包括智能终端，连接目标设备与监测平台，实现数据传输。可进行电梯实时监测和维护。
15.登高梯2个：平台离地高度不低于2.5m，三面护栏高度不低于70cm。配置超长杠杆扶手和万向轮。
16.仪器及工具：配有万用表、绝缘电阻测试仪、转速检测仪器，内六角、水平尺及常用工作，如开口扳手、卷尺、螺丝刀（十字、一字）等。
17.工具架 2个
主体框架采用铝合金型材、冷轧钢板成型件组装结构，外形尺寸：605mmx600mmx1005mm（±3mm） 。桌面板采用15mmMDF，靠人侧采用斜面30°圆弧边设计，呈几字形，四边角倒圆R30，符合人体坐姿形态。立柱采用3060双面封铝型材，左、右采用L型冷轧钢板一次性成型加固件支撑。桌面设有冲压成型的围板，两侧采用静音导轨，可承重10kg。底盘采用冷冲压成型工艺，靠人侧采用圆弧边设计，设有定位夹可根据主机宽度大小自由调节定位，底部装四只带刹车脚轮。
★18.电梯仿真实训系统
（1）可自行配置多种场景模拟，例如上下班高峰期，午餐高峰期等，可通过配置参数或配置文件的形式实现。仿真场景具有能耗统计，可显示运行期间的电梯点击功率。
（2）三维场景可编辑，用户可根据需求自行修改布局与参数。
（3）集选控制：集合呼叫信号，选择应答控制。电梯在运行过程中可以应答同一方向所有层站呼梯信号和轿厢内的选层指令信号，并自动在这些信号指定的层站平层停靠。电梯运行响应完所有呼梯信号和选层指令信号后，停在最后一次运行的目标层待命。
（4）开关门控制：电梯门会根据当前电梯的状态、轿厢门的状态、呼梯信号、选层信号及光幕信号状态等，合理地进行相应的响应。当门未全关时，如有光幕信号，须优先响应，保持电梯门打开；当电梯平层开门后，延时关闭，且此时间可在PLC程序中进行修改；在持续按住开门按钮时，电梯门延时关闭功能失效。启停控制：根据电梯主电路完成按时间原则的启动、停止过程。当电梯平层时，需要依时间原则依次触发三级制动减速，待平层后，切断上行、下行接触器，抱闸停车。
（5）运行监控：在运行过程中，电梯内外需要始终对当前运行方向、当前楼层（采用七段数码管显示）进行实时监控与显示。
（6）待载休眠：电梯无指令时或外登记超过一段时间后，轿厢内照明、风扇自动断电。但在接到指令或召唤信号后，又会自动重新上电投入使用。
（7）超载保护：电梯超载时，故障指示灯闪烁，并保持开门状态，电梯不允许启动。
（8）开关门保护：如果电梯持续关门一段时间后，尚未使门锁闭合，电梯就会转换成开门状态。如果电梯在持续开门一段时间后，尚未收到开门到位信号，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，响应下一个召唤和指令。
（9）运行保护：电梯运作中电梯不能开门。
（10）多部多层电梯实施联合控制：具有多电梯逻辑控制3D模型，能够任意配置乘客数量及所在楼层、目标楼层等。
（11）具有集群电梯控制效果的统计，综合分析载客人数、乘客平均候梯时间、乘客平均乘梯时间等因素。
（12）采用三维场景，包括单部四层、单部六层、三部六层，二部六层、三部十层，六部十层。支持人工交互操作，可以通过按钮模仿实际电梯操作。
（13）通过界面参数设置，能3D模拟人员进出电梯（出现楼层、目标楼层、体重），超时，超载，人员进出等事件，可设置人员的初始位置和初始数量。 
（14）仿真场景具有乘客信息统计，统计每位乘客的出发层、目标层、电梯等待时间、乘坐时间、乘坐的电梯编号等，统计数据支持excel格式导出，便于分析电梯运行情况、优化电梯调度算法。
（15）具有组态界面：实时监控电梯运行状况，包括：整个电梯系统当前状态（乘客数量、载重、开关门状态等），当前电梯运行方向及所在楼层，当前呼叫情况汇总，包括各楼层呼梯信号、轿厢内选层信号，且可在组态界面上进行呼梯和梯内选层操作。
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（三）工业网络技术实训
	序号
	设备名称
	设备描述
	单位
	数量

	[bookmark: _Hlk207292892]1
	工业互联网应用实训装置
	[bookmark: OLE_LINK29]一、总体技术要求
[bookmark: OLE_LINK1]产品符合相关国家标准和安全标准，设备硬件至少包含实训台体、网络实训控制柜、数据管理平台三部分。网络实训控制柜至少包含网络技术实训模块、物联网模块、运动控制模块、过程控制模块，各模块能自由拆卸。软件至少包含MES、AI智能交互系统、人工智能学习环境、工业数字孪生仿真、云平台、边缘计算等软件。
二、实训室配置
[bookmark: OLE_LINK17]2.1 网络实训控制柜
[bookmark: OLE_LINK42]（1）控制柜尺寸：≥700mm*1000mm*1800mm（±10mm），冷轧钢板喷塑。
（2）控制柜由网络技术实训模块（正面上部）、运动控制模块（正面下部）、物联网模块（背面上部）、过程控制模块（背面下部）等构成。
（3）各模块既能单独进行相应的实训，也能统一接入网络系统，进行数据的展示与控制。
2.1.1 网络技术实训模块
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK35]★2.1.1.1 TSN时间敏感网络传输设备（1台）
[bookmark: OLE_LINK4]（1）至少支持2路千兆SFP插槽和6路千兆RJ45电口。
（2）支持TSN时间敏感网络系列标准（IEEE 802.1AS/Qbv/Qbu/CB/Qci）。
（3）支持快速环网（MW-Ring）、ERPSv1/v2、STP/RSTP/MSTP等环网冗余协议。
（4）支持802.1Q VLAN、PVLAN、MAC与端口绑定、ACL访问控制列表、802.1X端口认证、支持不同权限web账号。
（5）支持VLAN、GVRP、MAC、QoS、Multicast等二层协议。
2.1.1.2 OLT光网络终端（1台）
交换容量≥16Gbps，包转发率≥23.808Mpps，GPON用户端口≥1个，4*GE网口（上行端口），64个ONU接入。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK31]2.1.1.3 ODN光纤分配器（1台）
1:2均分分光器，工作波长1310～1550nm,工作温度-40℃～75℃。
[bookmark: OLE_LINK37]2.1.1.4 ONU光网络单元（2台）
至少包含1个GE口（10/100/1000M自适应端口）POE网口，上行速率：≥1.25Gbps/2.5Gbps，下行速率：≥1.25Gbps/1.25Gbps，发射光功率：0.5-4dBm ，上下行波长：≥1310nm/1490nm。
2.1.1.5 监控摄像头（2台）
分辨率≥500万像素，3K超清画质，能自由调节角度，能通过光网络接入刻录机。
2.1.1.6 环网三层管理工业网络传输设备（2台）
[bookmark: OLE_LINK36]≥8个10/100/1000M自适应RJ45端口和4个千兆SFP端口，ERPS环网协议，RPL配置，宽电压输入：9.6V～60VDC，IEEE1588精密时钟同步协议，亚微秒级同步精度，多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装，两路电源输入，冗余备份，EMC高防护等级。
2.1.1.7 工业网络边界防护网关（1台）
[bookmark: OLE_LINK38]双核64位网络专用处理器，单核主频1GHz，1GB DDRIV高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45端口和1个MGMT管理口；工业级工作温度：-40℃～75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等。
[bookmark: OLE_LINK32]2.1.1.8 工业双频无线接入点（1台）
适应-40℃～75℃温度下工业级工作环境，冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，IEC/EN 61000-4工业级防护设计，2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率能达1900Mbps，独立功放电路，提升发射功率，支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式，增强双频漫游技术，Client模式设备能快速漫游至信号更优的AP，无线冗余技术，干扰下设备通信不中断，铝合金机身，标准DIN导轨/壁挂安装。
2.1.1.9 5G边缘计算网关（1台）
CPU：不低于Cortex-A55处理器，内存：不低于2GB LPDDR4+16GB EMMC，≥1路千兆+4路10M/100M自适应端口，2路RS485和1路RS232串口，具有硬件看门狗，支持5G全网通，DC24V供电。
网关应该满足基本功能如下： 
能部署在设备层面，依托设备完成数据的采集和信息处理。提供包括不限于以下功能：
（1）设备接入与管理功能
设备接入、数据采集、电力协议采集、电力协议转发、设备管理、网关管理、消息通信、数据处理和转发、数据分析、告警监控、边云协同等。
（2）低代码数据报表模块功能
图表库、数据源、可视化应用构建框架、变量控制、多语言支持、视频接入等。
（3）多渠道告警通知模块功能
通知渠道、消息模板、通知等级、系统间通知、多租户管理、消息记录等。
（4）边缘数据处理
支持在边缘端对数据进行清洗过滤，有效数据上云；支持多种转发目标。
2.1.2 物联网网关模块
2.1.2.1 Modbus协议网关（1台）
至少支持PN和Modbus RTU协议，通讯速率≥100M，支持Modbus RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、10H功能码。
2.1.2.2 WIFI串口客户端（1台）
至少支持TCP/UDP/Telnet/Modbus TCP协议，支持802.11b/g/n无线标准，支持RS232/RS485转Wi-Fi数据传输，串口速率最高460800bps，支持STA/AP/AP+STA工作模式，支持Smar1tLink V8智能联网功能（提供APP），支持网页方式、PC IOTService软件配置。
2.1.2.3 Lora无线通讯模块（1台）
至少RS485和RS232两种接口类型，波特率：1200～115200bps，工作频段：410～525MHz，支持SM频段，传输模式：半双工，最大发射功率20dbm。
2.1.2.4 MQTT网关（1台）
至少RS485/2路百兆电口，波特率：1200～115200bps，本地部署服务器，与服务器之间采用MQTT订阅发布模式进行数据传输，能用第三方客户端进行数据的订阅读取。
2.1.2.5 Zigbee网关（1台）
能连接32个子设备，采用双核处理器，双天线结构设计。
[bookmark: OLE_LINK33]2.1.2.6 温湿度传感器（1台）
能测量环境温度和湿度，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
2.1.2.7 人体感应传感器（1台）
探测距离≥7米，无线类型：Zigbee3.0，探测角度：170度，能接入手机APP进行设置，能与Zigbee网关配合使用。
2.1.2.8 智能电能表（1台）
能对系统电量进行采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据能通过通讯传输给边缘计算网关。
2.1.2.9震动传感器（1台）
参比电压：DC24V，支持RS485通讯，振动测量方向：单轴或三轴，频率范围（Hz）：10-1600，振动速度测量范围：0-50mm/s，能与WIFI串口服务器配合使用。
2.1.2.10 光照度传感器（1台）
量程≥10000Lx，输出4-20mA信号，DC9-30V宽电压输入电源。
2.1.2.11 LED照明灯（1台）
功率≥5W，电源：24V，光色：白光5000K。
2.1.2.12 烟雾传感器（1台）
量程≥10000ppm，输出类型：RS485通讯，DC9-30V宽电压输入电源。
2.1.2.13 烟雾报警灯（1台）
采用DC24V输入电源，报警方式：声光报警。
2.1.2.14 可编程控制器（1台）
I/O≥14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源，板载DI14×24VDC漏型/源型，DQ10x24VDC和AI2；6个高速计数器和4路脉冲输出；信号板扩展板载I/O，3个用于串行通信的通信模块，8个用于I/O扩展的信号模块；0.04ms/1000条指令；PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信。
2.1.3 过程控制模块
2.1.3.1 可编程控制器（1台）
I/O≥14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源，板载DI14×24VDC漏型/源型，DQ10x24VDC和AI2；板载6个高速计数器和4路脉冲输出；信号板扩展板载I/O，3个用于串行通信的通信模块，8个用于I/O扩展的信号模块；0.04ms/1000条指令；能支持PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信。
2.1.3.2 模拟量输入模块（1台）
模块输入≥8路，功耗≤2.3W; 24VDC电源供电，输入精度：≥13位，满量程的±0.1%/±0.2 %，共模抑制：40dB，DC-60Hz。
2.1.3.3 模拟量输出模块（1台）
模块输出≥4路，功耗≤2W; 24VDC电源供电，输出精度：≥13位，满量程的±0.3%/±0.6%。
2.1.3.4 安全模块（8台）
输入电流：4-20mA，输出电流：4-20mA，最高电压：Um=250V，防爆等级：[Exia Ga]ⅡC。
2.1.3.5 冗余电源模块（1套）
系统配置一套冗余电源模块，当一路电源发生故障时，另一路能继续为仪表进行电源的供给。输入电压：AC220V；输出电压：DC24V。
2.1.3.6 智能连接器（2套）
线路采用一套智能连接器连接，接线方式采用压接式接线，针孔链接能实现对外部信息的多方面传输。过程控制系统与PLC主控能够通过智能连接器实现数据交换。输入点数：≥32点；输出点数：≥32点，配套相应连接电缆。
2.1.4 运动控制模块
主要由电机及驱动器、直线模组、升降气缸、气手指、限位保护等组成，能满足RFID芯片抓取、搬运功能。X轴由伺服电机驱动，Y轴由升降气缸带动气手指动作。
2.1.4.1直线模组（1套）
梁宽≥45mm，导程80mm，行程≥350mm。
2.1.4.2升降气缸（1套）
升降气缸缸径≥10mm，行程≥50mm。
2.1.4.3气手指（1套）
气手指缸≥16mm，行程≥6mm。
2.1.4.4伺服电机（1台）
伺服电机的工作电压230V，三相交流PN=0.4kW；NN=3000U/min M0=1.27Nm；MN=1.27 Nm 轴高度30mm增量编码器，TTL2500增量/转，带滑键。
2.1.4.5伺服驱动器
支持PROFINET通信方式，输入电压200-240V，电机400W。
2.1.4.6触摸屏（1台）
9" TFT显示屏，65536颜色，PROFINET接口，项目组态的最低版本 WinCC Basic V13/STEP7 Basic V13。
★2.1.4.7 RFID模块（1套）
RFID读卡器应具备以下参数：
（1）具备无线协议采用ISO-15693，通讯接口采用RJ45，通讯协议采用MODBUS-TCP或MODBUS-RTU，通讯速率10M/100M自适应，具有屏幕显示和声音提示，支持刷卡恢复出厂设置。
（2）拥有与设备配套的RFID软件。
2.1.4.8 气源处理模块
由调压过滤器、电磁阀组等组成，接管口径：PT1/，最高使用压力：1.0MPa，保证耐压力：1.5MPa，滤水杯容量：15cc
2.1.4.9 空压机（1台）
额定压力≥0.6Mpa；流量≥0.045m³/min；储气罐容量≥24L；噪音≤68dB(A)；压缩机电源及功率：220V/50Hz,0.75Kw。
2.1.4.10 可编程控制器（1台）
工作存储器≥300kb，数据存储器≥1MB，数字量输入≥16个，数字量输出≥16个，5个模拟量输入，2个模拟量输出，6个高速计数器，集成2个PN 接口；支持梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD）、顺序功能语言(GRAPH)。
2.1.4.11 非网管工业网络传输设备（1台）
支持百兆电口≥8个，达1Mbit，缓存能满足4K视频的流畅传输，支持IEEE802.3/802.3u/802.3z/802.3x存储转发方式，支持大背板带宽，大交换缓存，冗余双电源DC或单电源AC可选，防反接，过流保护功能，-40℃～75℃宽温设计，IP40 等级防护。
2.1.4.12变频驱动系统（1套）
PM240-2功率模块：380-480V+10/-10%；智能操作面板：智能调节参数；CU240E-2 PN-F控制单元：数字量输入≥6个、继电器输出≥3个、2路模拟量输入、2路模拟量输出，并带有PROFINET和RS485通讯接口。
2.2实训台体
由台体、可视化系统、过程控制系统等组成，过程控制系统通过智能连接器连接至PLC，PLC采集过程控制系统各热工参数并上传至网络技术实训模块，进行数据的展示。
台体框架采用铝型材和Q235A钣金相结合形式，型材截面≥30mm*90mm，钣金厚度≥1.5mm；台体安装面板需采用厚30mm、间隔25mm的铝合金面板，能安装其它执行机构或模块。底部为钣金结构；操作台底脚上需安装带刹车制动的平底活动型承重脚轮，承重脚轮：支架材质Q235A，塑料单刹，轮部双滚珠轴承。
[bookmark: OLE_LINK15]外形尺寸≥1200mm×1020mm×1850mm (L×W×H)（±10mm）。
输入电源：AC220V±10%，50Hz。
输出电源：直流稳压电源24V，5A
安全保护功能：急停按钮、短路及过载等。
操作面板包含电源开关、急停按钮等。
2.2.1 过程执行模块（1套）
由水泵、蓄水箱、管件、加热水箱、电磁阀、球阀、电动调节阀、浮球开关、加热器、流量传感器、温度传感器、液位传感器、压力传感器等组成。
工作流程为：水泵将蓄水箱中的水，通过球阀支路或电磁阀支路，抽送到加热水箱中；完成加热及检测控制过程，过程中能进行流量及压力的检测控制；能直接将水抽送到蓄水箱中，过程中能进行流量及压力的检测控制；加热水箱中的水能通过电动球阀控制把水返回到蓄水箱中。
[bookmark: OLE_LINK39]2.2.1.1蓄水箱：容积≥10L,采用浅蓝色亚克力材质，壁厚≥5mm。
2.2.1.2加热水箱：容积≥7L，采用浅蓝色亚克力材质，壁厚≥5mm。
2.2.1.3 水泵（1台）
实训装置采用直流隔膜水泵进行抽水作业，直流水泵电压为DC24V。
2.2.1.4 压力传感器（1台）
连接：两线制；输出信号：4-20mADC，液晶显示；工作电压：11.5-30VDC；精度：≥0.5%满量程；保护等级：IP65；介质温度：0-60℃；环境温度：-20℃-60℃；测量范围：0-10kpa。
2.2.1.5 液位传感器（1台）
连接：两线制；输出信号：4-20mADC，液晶显示；工作电压：11.5-30VDC；精度：≥0.5%满量程；测量范围：0-1m；
2.2.1.6 温度传感器（1台）
测量元件：PT100铂热电阻；等级：A级；连接方式：两线制，铠装；输出信号：4-20mADC；测温范围：0-100℃；连接方式：螺纹连接。
2.2.1.7 流量传感器（1台）
信号类型：脉冲方波；频率范围：0-1KHZ；输出信号：4-20mADC；电源：DC24V；基本精度：0.1%F.S。
2.2.1.8 单相调压模块（1台）
输入电源：AC 220V；输入信号：4-20mA/0-10V/0-5V/PWM；输出电源：AC 0-220V。
2.2.1.9 电动调节阀（1台）
输入电源：DC24V输出信号：4-20mADC；安装方式：螺纹安装；输入信号：4-20mADC，带显示；工作电压：DC24V；介质温度：0-100℃；密封材质：PTFE。
2.2.1.10 直流调速器（1台）
输入电源：DC24V；输入信号：0-10V电压信号；输出电源：DC24V。
2.2.1.11 浮球开关（1台）
不锈钢材质，浮球高度：28mm，管径：8mm，输出：数字量输出。
[bookmark: OLE_LINK20]2.2.2可视化系统（1套）
处理器≥四核，硬盘≥512GSSD，内存≥8G，屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920*1080。屏幕安装在台体后方，由铝型材支撑。
2.3 人工智能视觉模块
(1)配置3个不同的2D相机、镜头和光源，涵盖不同工业相机的安装、选型及使用技巧，镜头的安装、选型及其影响成像质量的要素，以及光源的选型、安装与使用，
(2)视觉检测流程要求： 
1）视觉抓取流程：通过拍摄多张预定轨迹下的物体图像，建立像素坐标与实际物理位置的映射关系，为系统提供定位基础；随后将相机移动至预设拍照点位，确保图像采集位置准确；进行物料的识别与抓取，通过提取在稳定光照下的物体轮廓特征，并应用图像处理算法实现位置自适应修正，最终将抓取点像素坐标转换为实际位置，控制机械臂完成抓取；机械臂根据预设参数将物料精准移动并放置到目标位置，完成整个自动化流程。
2）人工智能视觉检测流程：通过获取不良图像，并在标注软件中标注不良特征，使用算法进行深度学习训练，生成不良特征模型，完成高效、精准检测。
[bookmark: OLE_LINK18]投标时需提供“视觉检测流程”中至少符合1个流程功能的视频，供货时应满足全部功能。
2.3.1 工业相机1（1台）
传感器类型CMOS，全局快门，像元尺寸≥2.2μm×2.2μm，靶面尺寸≥1/2.5”，分辨率≥2592×1944，最大帧率≥24fps@2592×1944 Bayer GR 8，快门模式至少支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，像素≥500万，彩色，镜头接口支持C-Mount接口。
2.3.2 工业相机2（1台）
传感器类型CMOS，全局快门，像元尺寸≥4.8μm×4.8μm，靶面尺寸≥1/2”，分辨率≥1280×1024，最大帧率≥201.4fps@1280×1024 Mono 8，快门模式至少支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，像素≥130万，黑白，镜头接口支持C-Mount接口。
2.3.3 工业相机3（1台）
传感器类型CMOS，全局快门，像元尺寸≥3.45μm × 3.45μm，靶面尺寸≥2/3”，分辨率≥2448×2048，最大帧率≥24.2fps@2448×2048 Bayer RG 8，快门模式至少支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，像素≥500万，黑白，镜头接口支持C-Mount接口。
2.3.4 工业镜头1（1台）
焦距≥25mm，F数≥F2.8～F16，像面尺寸≥Φ11（2/3”），畸变≤0.01%，最近摄距≤0.1m，视场角≥D（11.1mm）：23.23°，≥H（8.45mm）：17.78°，≥V（7.07mm）：14.91°，像素≥800万，镜头接口支持C-Mount接口。
2.3.5 工业镜头2（1台）
焦距≥12mm，F数≥F2.8～F16，像面尺寸≥Φ11（2/3”），畸变≤0.28%，最近摄距≤0.1m，视场角≥D（11.1mm）：48.57°，≥H（8.45mm）：37.88°，≥V（7.07mm）：32.04°，像素≥800万，镜头接口支持C-Mount接口。
2.3.6 工业镜头3（1台）
焦距≥35mm，F数≥F2.8～F16，像面尺寸≥Φ11（2/3”），畸变≤0.02%，最近摄距≤0.15m，视场角≥D（11.1mm）：15.26°，≥H（8.45mm）：11.65°，≥V（7.07mm）：9.76°，像素≥800万，镜头接口支持C-Mount接口。
2.3.7背光源（1台）
颜色：白色，色温6000-7000K，功率≥34.6W，外形尺寸≥215mm*165mm*19mm，发光区尺寸≥180mm*150mm。
2.3.8环形光源（1台）
颜色：白色，色温6000-7000K，功率≥7.8W，灯珠排数≥3排。
2.3.9同轴光源（1台）
颜色：白色，色温6000-7000K，功率≥9W，外形尺寸≥90mm*70mm*70mm，发光面尺寸≥60mm*60mm。
2.3.10光源控制器（1套）
驱动方式支持数字，恒压，发光方式支持常亮，频闪，PWM频率≥125KHz，通道数≥6，调光方式支持按键/软件，调光级数≥0-255，触发模式支持外触发，内触发，通讯协议支持Serial，支持适用环光源、条光源、面光源和同轴光源。
2.3.11视觉标注软件
（1）支持以文件夹的形式打开，在软件中能够遍历每个图片。
（2）图像标注框包含创建多边形、矩形、圆形、直线、控制点、折线功能。
（3）能够添加自定义标签，每种标签以不同颜色显示。
（4）标注界面包含标签列表、多边形标签和文件列表三个区域展示。
（5）标注图像能够转换两种格式。
★2.3.12视觉深度学习软件
（1）算法平台支持图形化界面开发、SDK的二次开发模式、算子的设计模式。
（2）提供定位匹配工具，支持模板匹配、轮廓提取、斑点分析、直线交点、矩形查找、圆查找等功能。
（3）支持一维码、二维码、OCR、DOT信息识别。
（4）检测功能支持表面划痕、形状异常、轮廓残缺、字符缺陷、脏污检测、零件有无检测、划痕检测。
（5）支持以图形化的“拖拽式”项目开发方式。
（6）2D相机图像预处理工具≥20个。
[bookmark: OLE_LINK8]（7）2D相机定位工具≥20个。
（8）需提供视觉算子二次开发包，能够使用二次开发算子完成尺寸测量，颜色测量。
2.4 数据管理平台（2套）
（1）台体应由箱体、箱体门、桌面、脚轮等构成。台体尺寸≥600mm×700mm×750mm（±10mm），操作台底部安装带刹车制动的承重脚轮。
（2）箱体采用壁厚≥1.5mm的Q235A钢板焊接而成，侧面有插座，下方设有放置数据管理平台，箱体门采用厚度≥1.2mm的钣金折弯而成，箱体和门上设计有通风口及散热风扇，台体桌面采用厚度≥25mm的密度板表面有防火板贴面。
（3）台体上部设计有用于安装可视化显示屏的箱体，箱体用厚度≥1.5mm的钢板焊接，箱体的固定采用型材截面≥40mm×80mm铝型材连接在台体骨架上，显示屏尺寸≥21.5英寸。
[bookmark: OLE_LINK14]（4）数据管理平台运行频率≥2.6GHz，运行内存≥32G，独显≥8GB，存储空间≥500G。
★2.5 AI智能交互
包含交互软件桌面端、大型模型配置可选、知识库、语音交互、AI对话、PLC编程功能。
（1）交互软件桌面端
1）单机运行：交互软件支持单机部署。服务端和客户端均能在同一电脑上运行，方便快速使用。
2）悬浮窗：提供简洁的桌面端运行程序，静默状态能收缩至悬浮窗，节省系统运行资源。同时提供对话框和语音控制的快捷入口，方便及时唤醒。
3）语音对话：支持语音唤醒和语音对话。
（2）大型模型配置
采用深度学习架构与自然语言处理技术，部署高性能AI大模型，适配系统底层环境。
应具备以下功能：
1）教学辅助：支持教学标准与教学大纲的制定工作，系统能引导用户输入课程名称、教学对象、总学时、课程定位等信息，同时支持上传人才培养方案并进行自动解析。
2）代码生成：支持SCL、Python等编程语言，根据用户描述的功能需求自动生成规范代码，并提供注释与解释，辅助开发者快速实现功能。
3）语音打开本地文件：直接通过语音指令搜索和打开本地文档，提升操作效率。
4）文档撰写：根据用户提供的主题、要点或提纲，生成结构清晰、内容完整的文档，包括报告、方案、文案等。
5）PLC编程引导：设定不同身份的入口，能定义I/O、选择厂家、输入任务、约束格式等。同时提供≥4项基础案例。
6）自建知识库：利用RAG和MCP等通用技术，支持本地上传刻度文档，建立私有化的知识库，辅助大模型进行知识检索和问答。
投标时需提供“大型模型配置”中至少符合1个功能的视频，供货时应满足全部功能。
2.6 MES管理系统
包含系统管理、仓位管理、原材料采购、设备管理，设备运行及订单管理操作界面。
（1）系统管理界面：能对菜单管理、用户管理、角色管理、日志管理和设备描述进行设置。
（2）能对入库的仓位等进行配置。
（3）原材料采购界面：根据智能制造生产要素、生产组织形式，能够规划设计生产原材料网络化采购方案，通过原材料采购的设定，能自动优化并导出最优采购方案。
（4）设备管理界面：在此界面能对设备、网络拓扑图、设备信息进行搭建测试，通过绘制的网络拓扑图，能对真实网络设备进行验证，验证结果与真实网络环境一致。
（5）设备运行界面：能对其进行单站单机运行测试，并提取各设备的状态信息，比如环境检测、伺服状态、生产状态等。
（6）订单管理界面：能进行订单的创建，明细的添加，订单下发等；在加工完成界面能查看订单的明细，比如运行的时间，加工状态，订单的时序等在此进行记录并导出订单信息。
（7）MES管理系统需开放接口，用于获取订单、数据的采集筛选、可视化等。
投标时需提供至少2项符合功能的视频（如原材料采购界面），供货时应全部满足。
投标时需提供“MES管理系统”中至少符合2个界面功能的视频，供货时应满足全部功能。
[bookmark: OLE_LINK11]★2.7 云平台
云平台由前台系统、后台系统、移动监控端组成，能完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化和人员管理数字化等功能。云平台需要本地部署，至少满足基本功能如下：
（1）实时监控与告警响应：支持通过PC端与移动端双终端，实时获取设备运行数据及告警信息，确保第一时间掌握设备状态；同时能远程下发操作指令，灵活调整设备参数，实现高效运维干预。
（2）设备全生命周期管理与权限管控：提供设备全流程管理能力，支持设备的新增、删除与信息修改，同步存储设备关键参数；针对设备维保工作，搭建精细化、全流程化管理体系，覆盖维保计划、执行与记录环节。
（3）PLC 远程调试功能：需与边缘云网关协同使用，打通远程调试通道，实现对PLC的远程配置与故障排查，无需现场到场即可完成调试工作。
（4）可视化自由组态：提供可视化组态工具，用户无需专业技术背景，通过拖拽通用组件的方式，能自主开发定制化监控画面，满足不同场景下的监控展示需求。
（5）在线视频：支持接入在线视频流，能针对故障设备开展实时视频查看与历史录像回放，辅助故障分析。
（6）大数据智能分析工具：具备多工况下同类设备运行数据的对比分析与深度挖掘能力；当设备发生故障时，能依托历史故障案例库，自动推送可能的故障原因及对应的解决方案。
投标时需提供“云平台”中至少符合2个功能的视频，供货时应满足全部功能。
2.8数字孪生仿真
数字孪生软件包含不限于以下功能：
（1）产品建模：提供草图设计、各种曲线生成、编辑、布尔运算、扫掠实体旋转实体、沿导轨扫掠等工具。
（2）自由曲面建模：高级曲面建模工具，实体和曲面建模技术融合在一起。
（3）高级装配：能灵活过滤装配结构的数据调用控制。
（4）基于物理场引擎运算：仿真技术基于物理场引擎，能基于简化数学模型将实际物理行为引入虚拟环境，能运行已定义好的驱动器物理场，包括位置、方向、目标和速度等，并提供多种工具，指定时间、位置和操作顺序。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]（5）支持多种3D模型格式：同时能够读取不同三维设计软件的数据格式，支持导入Step、IGES等中性数据格式，将不同来源的三维数据模型导入平台。
（6）支持机电一体化协作式工程设计方式，电气、机械、自动化设计验证工作在同一平台中协作完成，模拟真实设备自动控制流程。
（7）具备距离传感器、位置传感器、碰撞传感器、倾角传感器、加速传感器、通用传感器、限位开关、继电器等传感器。
（8）能设置碰撞体不同材料之间的碰撞效果。
（9）支持多种外部通讯协议，能实现外部数据变量批量导入，实现外部控制变量快速映射关联。
（10）能配合PLC编程仿真PID控制。
投标时需提供“数字孪生软件”中至少符合2个功能的视频，供货时应满足全部功能。
2.9工业网络数字孪生仿真资源库建设
（1）工业网络控制仿真模型
工作流程：
1）MES或触摸屏下发1个订单，供料模块提供料盒。
2）搬运模块搬运料盒至分拣模块，分拣模块装填物料并移至扫码位置。
3） 装配模块取物料并进行称重，称重后加盖装配。
4） 搬运机械手搬运入库，搬运机械手回原点。
投标时需提供“工业网络控制仿真模型”中至少符合2个流程功能的视频，供货时应满足全部功能。
（2）工业网络综合实训仿真模型
工作流程：
[bookmark: OLE_LINK16]1）供料单元:接收命令由供料单元推出料仓的工件，对工件进行扫码检测识别，搬运机械手把识别完成的工件搬运到分拣单元的传输带上。
2）分拣单元:扫码器对工件扫码，完成信息识别确认，由传输带传输工件至要求的挡停位置，根据订单需求完成大、小两种物料的装填，挡停机构复位，装填完的工件进入下一工作站。
3）装配检测单元:将成品运送至装配称重复合工位，先对工件进行称重，三色灯根据称重结果进行显示，并将称重合格的物料进行封装。
4）智能仓储单元:把装配检测单元的成品搬运到智能仓储单元入库。
投标时需提供工业网络综合实训仿真模型中至少1项符合功能的视频（或相近功能），供货时应全部满足。
投标时需提供“工业网络综合实训仿真模型”中至少符合2个流程功能的视频，供货时应满足全部功能。
3、 教学场景处理、音箱教学系统及工具主要配件（此项为实训室配套设备总计提供1套）：
3.1教师数据管理平台：实训室单独配数据管理平台，供教师教学使用（参数和功能同2.4），1套；
[bookmark: OLE_LINK40]3.2网络机柜：冷轧钢板喷塑制作，外形尺寸≥600mm×600mm×800mm (L×W×H)（±10mm），1台；
3.3工业网络传输设备：48个千兆网口，4个万兆网口，1台；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22]3.4多媒体音响系统：音响套装，1对8寸音箱，D20功放，OK-12会议话筒，1套；
[bookmark: OLE_LINK21]3.5可视化设备：≥27英寸，2K分辨率，屏幕刷新率220Hz，HDR400标准，6套；
3.6语音识别设备：8阵列，拾音半径6m，2个无线连接，支持主动降噪，内置蓝牙、无线连接方式，2台；
3.7视频传输器：分辨率4K，刷新率30HZ，传输方式无线 WiFi，WIFI频段2.4G+5.8G，发射端接口Type-C，接收端接口HDMI，距离50米，2台；
3.8视频转换器：视频协议版本DP1.4，分辨率8k，供电方式Type-C，接口数量5个，支持刷新率(Hz) 8K 60Hz、8K 30Hz、4K 60Hz，2台；
3.9门禁系统：指纹开锁方式，APP，NFC，密码，蓝牙等，C级锁芯，最大指纹容量50枚，最大密码容量50组，Type-C应急供电，安全级别B级，2台；
3.10配套常用电工和工业网络安装、测试工具和仪表等（含万用表、大小十字一字螺丝刀、剥线钳、压线钳、网线钳、网线测线仪、工具箱等），共10套；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK2]3.11防静电工作服：面料涤纶(聚酯纤维)，翻领短袖上衣，前胸口袋、后带反光条设计，侧臂带笔袋，下摆可调节，共50件。
四、教学资源建设
需提供包括但不限于以下设备安装、调试、编程和学习维护的教学PPT课件及教学视频，以满足本采购项目的后续教学应用。
（1）网络边界防护网关
（2）三层网络传输设备
（3）协议网关
（4）云平台
（5）MES软件
（6）伺服系统
（7）工业相机
（8）AI智能交互
（9）LORA无线控制
（10）相机、镜头、光源的认知、选型与综合应用
（11）表面字符识别、尺寸测量等场景的检测方案设计及选型
（12）条形码识别实验
（13）光滑平面的划痕、芯片引脚的缺失等检测
（14）基于SDK二次开发的圆圆测量、线间距测量
（15）基于Python脚本的模型训练与推理
投标人需提供至少5项以上符合教学资源PPT及视频截图，每项内容截图不少于2张，供货时应全部满足，视频内容时长合计不低于200分钟。
投标时需提供“教学资源”中至少符合5项设备或应用的教学PPT及教学视频，供货时应满足10项以上（视频内容时长总计不低于200分钟）。
五、空间适配改造
5.1集成施工
[bookmark: OLE_LINK24]5.1.1中标人需要完成新建实训室与系统配套的地面走线槽、强弱电走线搭建、气路连接、网路敷设及搭建，并完成整体调试。
[bookmark: OLE_LINK23]5.1.2 中标人需要完成D201工业机器人应用实训室（含4套工业机器人设备、30套电脑等）所有设备的搬迁和与系统配套的地面走线槽、强弱电走线搭建、气路连接、网路敷设及搭建，并完成整体调试。
中标人需要为实训室打造工学一体化教学育人场景，包括实训室简介、技术展板、区域划分标识牌等。
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（4） 技术参数响应与偏离
[bookmark: _GoBack]1、本项目采购需求中“空调”和“LED射灯”“LED照明灯”，分别属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定的强制采购节能产品范畴，对应品目：★A02052305 空调机组、A020619 照明设备。投标人须提供由国家确定的节能产品认证机构出具、处于有效期内，且证书载明的产品规格型号与所投产品一致的节能产品认证证书。“空调”为实质性要求，不满足的投标将被视为无效。

投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的优先；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的优先。

2、供应商须针对本项目“技术参数要求”中未标注“★”的所有条款，逐条编制《技术参数响应及偏离表》，负偏离项总数不得超过10条（以技术参数表中最末级序号为独立计数单位，每项计一条），若超出此限，将被视为未实质性响应采购要求，作无效响应处理。
注：1、“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求；“符合”指满足招标文件要求。投标人应在《技术参数响应及偏离表》（格式详见第六章投标文件格式）中，对招标文件采购清单内的所有技术参数逐条明确其响应状态，即明确填写“正偏离”、“负偏离”或“符合”，不得遗漏。凡未在《技术参数响应及偏离表》中声明偏离情况的技术条款，均视为“符合”。中标人须在合同履行阶段严格遵守招标文件中对应条款的约定。
2、对于非评分项的技术参数，投标人可选择在投标时提供证明材料，亦可于中标通知书发出后、正式签订合同前补充提供（补充材料须在合同签订前7个工作日内提交）。所提供的材料将作为合同履约验收的依据之一。
三、商务条款
1.交货期：必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。
2.交货方式：送货到招标单位指定地点并安装调试。
3.交货地点：甲方指定地点。
[bookmark: _Hlk237701548]4.付款方式：
（1）预付款支付时间：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）
（2）尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的70%。
[bookmark: _Hlk237701557]5.提供免费质保期：
（1）质保期自合同设备终验收合格之日开始计算，本项目整体质保期为3年（包括软件免费维护升级（含重大版本升级））；在质保期内对产品质量实行三包，提供免费上门维修和技术支持服务，并进行终身维护。
（2）在保修期内免费提供零件及服务，并应及时有效。保修期后提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人保证对设备的零件、易损件的供应（需附易损件清单，清单需要包含品名、规格、数量、单价）。
6.质量标准：符合国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准，并满足招标人的使用需求。
[bookmark: _Hlk237701587]7.货物验收要求
（1）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
（2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
（3）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
（4）对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
（5）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购人有权从供应商所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由采购人负担；如果检验不合格，则检验费由供应商负担。
8.供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，采购人有权要求换货、拒收部分或整批货物，由此造成采购人的费用和损失，均由中标人承担。
四、其他
1.项目组织实施方案
项目组织实施方案至少包括以下内容：
（1）供货周期及进度计划
①投标人须明确承诺本项目全部货物完成生产、配送、到货、就位的总工期，严格响应招标文件既定的交付时限要求（合同签订后60天内），注明具体起止时间、整体交付完成节点，同时需说明供货周期测算依据，结合货物规格、数量、生产工艺、物流条件等进行详细阐述；
②明确全部货物到货、就位、安装调试完成、整体验收合格的最终竣工节点，同步说明进度计划与项目整体落地、采购人使用计划的衔接配合方式。
（2）进度保证措施：
①明确项目专属服务团队配置，包含项目负责人、供货专员、质检人员、物流对接人员、现场对接人员等岗位职责、人员数量、从业经验；承诺项目全程专人跟进，全程负责进度统筹、节点把控、对接协调，保障各环节工作高效推进，杜绝人员缺位、衔接脱节导致的进度滞后；
②针对不可抗力、生产波动、物流延迟、现场条件变动等各类突发风险，制定详细的应急预案及工期补救方案。明确出现进度偏差后的预警机制、整改措施、工期追回方案，确保最大限度降低延误影响，保障项目整体工期不受影响。
（3）施工作的安全保障措施
①项目实施过程中做好安全防护等，确保安全生产无事故。
2. 安装、调试、培训方案和措施
安装、调试、培训方案和措施至少包含以下内容：
①详细说明进场前筹备工作，包含现场勘查、场地对接、基础条件确认、水电及安装环境核验、施工方案交底、工具设备筹备、施工人员岗前培训、货物进场清点核验等内容。提前排查现场安装隐患，做好进场施工全部准备工作，保障安装工作顺利启动；
②针对所有供货货物制定全覆盖调试方案，明确调试项目、调试内容、调试方法、调试工具、调试标准。详细说明调试流程、问题排查、故障整改、参数优化等内容，确保所有设备、货物功能完整、性能达标、运行稳定，完全满足项目使用需求，所发生的费用由供应商负责。在供货或安装时，应提供合同标的生产商原厂（或原厂授权）人员现场安装及调试服务。包括开箱、检查、设备连接、通电等验机服务，并按采购人要求完成安装及调试。
③需提供全面、系统的业务技术功能培训，确保采购人相关人员能够深度掌握设备的各项功能及应用, 培训应在采购人现场进行，采用‘理论+实操’相结合的模式，培训时长不得少于3工作日。
3. 售后服务方案
售后服务方案至少包含以下内容：

①供应商提供的售后服务标准应不低于同型号设备的出厂市场服务标准。
②质保期自合同设备终验收合格之日开始计算，本项目整体质保期为3年（包括软件免费维护升级（含重大版本升级））；在质保期内对产品质量实行三包，提供免费上门维修和技术支持服务，并进行终身维护。
③在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，所有维修更换的配件均由供应商提供，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。因人为因素出现的故障不在免费保修范围。由于中标单位提供的产品质量问题造成采购单位的财产损失或使用安全问题，由中标单位负责。
④提供7×24小时技术支持服务。技术支持包括：通过电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务等方式，提供故障排除、技术解答等内容，并负责处理直至保障设备正常运行。电话技术支持服务，响应时间在2小时内。需要进场维修的应在24小时内达到现场，并在4小时内排除故障。若故障在72小时内无法修复，应及时告知采购人，并提供质量、性能相当的备用设备，以保证在维修与维护期间不影响正常使用，维修与维护完毕后再换回原设备。
4. 业绩经验
（1） 投标人需具有本项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）起承担过类似项目业绩的优先。
5. 视频演示
1）投标人应根据采购需求和本项目实际，提供相应的演示视频，至少包含以下内容:
（1）5G边缘计算网关功能演示
①设备接入与管理功能
设备接入、数据采集、电力协议采集、电力协议转发、设备管理、网关管理、消息通信、数据处理和转发、数据分析、告警监控、边云协同等。
②低代码数据报表模块功能
图表库、数据源、可视化应用构建框架、变量控制、多语言支持、视频接入等。
③多渠道告警通知模块功能
通知渠道、消息模板、通知等级、系统间通知、多租户管理、消息记录等。
④边缘数据处理
支持在边缘端对数据进行清洗过滤，有效数据上云；支持多种转发目标。
（2）人工智能视觉模块功能演示
①视觉抓取流程：通过拍摄多张预定轨迹下的物体图像，建立像素坐标与实际物理位置的映射关系，为系统提供定位基础；随后将相机移动至预设拍照点位，确保图像采集位置准确；进行物料的识别与抓取，通过提取在稳定光照下的物体轮廓特征，并应用图像处理算法实现位置自适应修正，最终将抓取点像素坐标转换为实际位置，控制机械臂完成抓取；机械臂根据预设参数将物料精准移动并放置到目标位置，完成整个自动化流程。
②人工智能视觉检测流程：通过获取不良图像，并在标注软件中标注不良特征，使用算法进行深度学习训练，生成不良特征模型，完成高效、精准检测。
（3）语音编程及控制功能视频演示
①支持通过语音控制实物设备上X轴的回原点、正转、反转、停止功能。
②支持通过语音控制实物设备上夹爪完成抓取动作。
③支持通过语音操作直线模组完成物料的搬运流程(从左侧搬运物料至右侧)
④支持通过语音对相机进行控制,并将其采集的数据显示在上位机中
（4）数字化教学平台课程内容功能演示
①数字化教学平台通过PC端进行账号登录，课程内容以图形加课程名称的布局展示，包含但不限于以下课程：《智能制造技术应用》、《工业网络技术》《人工智能应用》《工业机器人应用》、《电气控制应用》、《PLC控制系统编程》等。
②课程内容：课程中《工业网络技术》课程目录，需包括但不限于以下项目章节：设备介绍、工业网络配置、PLC编程、WinCC人机交互界面设计、数字孪生技术应用、自动供料单元、智能分拣单元、智能仓储单元。
③具体任务内容：《工业网络技术》课程中上述项目下的具体任务应包含但不限于任务目标、知识准备、理论测验、安全学习、跟随学习、自主学习、创新学习。任务目标应包含但不限于真实场景需求、学习目标、实现目标和拓展目标；知识准备需提供和本任务相关的课程视频；理论测试可进行线上答题；安全学习可提供穿戴和防护操作；跟随学习、自主学习、创新学习能调用PLC编程和机电一体化设计软件，完成仿真操作。
④仿真操作内容：数字化课程平台仿真操作端内容应至少包含但不限于教学视频、参数设置、任务目标、软件启动、仿真通讯、实训报告。教学视频要采用视频字幕加语音指导，能够拖动播放时间轴、置顶视频、暂停视频等，方便学生跟随练习；仿真通讯成功有明显图标指示；实训报告能够自动打分、自动生成完整报告。
2）演示要求：演示方式 视频演示
1.供应商根据需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，演示时间不超过15分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件，文件上传方式见《苏采云系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4或AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。
6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	 江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目
	工业
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[bookmark: _Toc234256917]    第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3、监狱和戒毒企业
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标标准
本项目评分总分值为100分。
	[bookmark: _Hlk237442314]评分项目
	分值
	评分细则

	投标报价
	30
	[bookmark: OLE_LINK43]满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。(得分保留两位小数，按小数点后第三位四舍五入)。

	技术参数
	30
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]由评标委员会根据投标人投标产品的功能及技术参数要求响应情况进行打分，带★的参数共计30个，满足采购文件技术指标、参数要求的每个加1分，本项最多得30分；不满足要求（负偏离）不得分；（不包括视频演示部分的参数指标，不重复计分）。 

	项目组织实施方案
	6
	根据供应商提供的项目第四章其他中“1.组织实施方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③针对实施工作的安全保障措施。方案优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	安装、调试、培训方案和措施
	6
	根据供应商提供的项目第四章其他中“2. 安装、调试、培训方案和措施”要求提供技术方案，至少包括以下内容：①现场筹备；②针对所有供货货物制定全覆盖调试方案；③提供全面、系统的业务技术功能培训。方案优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	售后服务方案
	4
	根据供应商提供的项目第四章其他中“3. 售后服务方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：①供应商提供的售后服务标准；②质保期；③在质量保证期内产品质量问题解决；④售后技术支持服务。方案优于项目需求的得4分；满足项目需求的得2分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	业绩经验
	6
	投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一份有效合同得2分，最高得6分。
注：需提供业绩合同扫描件，合同中需能够清晰、明确体现合同签订时间、合同内容等主要信息；若合同中不能清晰载明，则另需提供被服务单位的书面证明（格式自拟）或相关佐证材料，未按要求提供或未提供的不得分。

	视频演示
	16
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Hlk237449284]演示点一、5G边缘计算网关功能演示，每满足1项得1分，满分4分；不演示或演示不完整，不得分。
[bookmark: _Hlk237449325]（1）设备接入与管理功能
设备接入、数据采集、电力协议采集、电力协议转发、设备管理、网关管理、消息通信、数据处理和转发、数据分析、告警监控、边云协同等。
（2）低代码数据报表模块功能
图表库、数据源、可视化应用构建框架、变量控制、多语言支持、视频接入等。
（3）多渠道告警通知模块功能
通知渠道、消息模板、通知等级、系统间通知、多租户管理、消息记录等。
（4）边缘数据处理
支持在边缘端对数据进行清洗过滤，有效数据上云；支持多种转发目标。
[bookmark: _Hlk237449381]演示点二、人工智能视觉模块功能演示，每满足1项得2分，满分4分；不演示或演示不完整，不得分。
[bookmark: _Hlk237449412]（1）视觉抓取流程：通过拍摄多张预定轨迹下的物体图像，建立像素坐标与实际物理位置的映射关系，为系统提供定位基础；随后将相机移动至预设拍照点位，确保图像采集位置准确；进行物料的识别与抓取，通过提取在稳定光照下的物体轮廓特征，并应用图像处理算法实现位置自适应修正，最终将抓取点像素坐标转换为实际位置，控制机械臂完成抓取；机械臂根据预设参数将物料精准移动并放置到目标位置，完成整个自动化流程。
（2）人工智能视觉检测流程：通过获取不良图像，并在标注软件中标注不良特征，使用算法进行深度学习训练，生成不良特征模型，完成高效、精准检测。
[bookmark: _Hlk237449445]演示点三、语音编程及控制功能视频演示，每满足1项得1分，满分4分；不演示或演示不完整，不得分。
[bookmark: _Hlk237449463]（1）支持通过语音控制实物设备上X轴的回原点、正转、反转、停止功能。
（2）支持通过语音控制实物设备上夹爪完成抓取动作。
（3）支持通过语音操作直线模组完成物料的搬运流程(从左侧搬运物料至右侧)
（4）支持通过语音对相机进行控制,并将其采集的数据显示在上位机中
[bookmark: _Hlk237449478]演示点四、数字化教学平台课程内容功能演示，每满足1项得1分，满分4分；不演示或演示不完整，不得分。
[bookmark: _Hlk237449487]（1）数字化教学平台通过PC端进行账号登录，课程内容以图形加课程名称的布局展示，包含但不限于以下课程：《智能制造技术应用》、《工业网络技术》《人工智能应用》《工业机器人应用》、《电气控制应用》、《PLC控制系统编程》等。
（2）课程内容：课程中《工业网络技术》课程目录，需包括但不限于以下项目章节：设备介绍、工业网络配置、PLC编程、WinCC人机交互界面设计、数字孪生技术应用、自动供料单元、智能分拣单元、智能仓储单元。
（3）具体任务内容：《工业网络技术》课程中上述项目下的具体任务应包含但不限于任务目标、知识准备、理论测验、安全学习、跟随学习、自主学习、创新学习。任务目标应包含但不限于真实场景需求、学习目标、实现目标和拓展目标；知识准备需提供和本任务相关的课程视频；理论测试可进行线上答题；安全学习可提供穿戴和防护操作；跟随学习、自主学习、创新学习能调用PLC编程和机电一体化设计软件，完成仿真操作。
（4）仿真操作内容：数字化课程平台仿真操作端内容应至少包含但不限于教学视频、参数设置、任务目标、软件启动、仿真通讯、实训报告。教学视频要采用视频字幕加语音指导，能够拖动播放时间轴、置顶视频、暂停视频等，方便学生跟随练习；仿真通讯成功有明显图标指示；实训报告能够自动打分、自动生成完整报告。
[bookmark: _Hlk237449514][bookmark: _Hlk237449509]演示要求：演示方式 视频演示
1.供应商根据需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，演示时间不超过15分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件，文件上传方式见“苏采云”系统供应商操作手册规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4或AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。

	节能
	2
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。“空调”，属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定的强制采购节能产品范畴，不再作为加分项。

	总分
	100分






















[bookmark: _Toc234256918]第六章  投标文件格式 



[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244]投  标  文  件
 
 
 
 













 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             








  
投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(自行承诺)
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 
 
 
 
 
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 































二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 






























三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：    。
主要专业技术能力有：   。



                              供应商名称（公章）：

                                        日期：      年    月    日

























四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 



                             供应商名称（公章）：

                                        日期：      年    月    日

























五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 




供应商名称（公章）：
日期：      年    月    日













六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]







七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         
 
 
 



身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）：





 八、投标函
致：指北针项目管理（江苏）有限公司
根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加由（单位名称) 的采购编号为                ，    （项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。






十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
         日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 















十一、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  / 的  / 4在中国境内生产。    / 的  /   5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /   的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
                                      公司（单位）名称（盖章）：
                    日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。


十二、投标分项报价表（按照项目需求的清单提供报价明细）

项目名称：江苏省盐城技师学院光伏室外实训场地、气压传动综合实训室、工业网络技术实训项目
项目编号： 
	序号
	品目名称
	技术参数
	数量
	单价
（元）
	合计价
（元）
	品牌及型号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	人民币（大写）：         圆整
￥：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、本地化部署费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


 
 十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 










[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表
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	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
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十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：  
分包号：/

	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称
	元

	核心产品品牌
	


 
                                              日期：       年   月   日
 
 








 
 
 












	十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
































十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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