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[bookmark: _Toc28359086] 第一章 招标公告
项目概况
盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设(2026年)项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月4日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-XSYG-G2026-0010
[bookmark: OLE_LINK3]2.项目名称：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设(2026年)项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：3000.15万元
[bookmark: OLE_LINK30]5.最高限价：3000.15万元
[bookmark: OLE_LINK1]6.采购需求（简介）：详见附件本招标文件
[bookmark: OLE_LINK31]7.合同履行期限：同免费质保期
8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
[bookmark: OLE_LINK16]1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK17]1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行提供，格式自拟）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: OLE_LINK4]3.本项目的特定资格要求：投标人必须是在中国境内注册，具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的运营商或其分（支）公司。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月4日09点00分（（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市公安局亭湖分局
地 址：盐城市青年东路59号
联系人：沈警官
联系方式：0515-688088988
2.名称：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司
地址：盐城市府西路2号华邦国际西厦A区（东）302室
联 系 人：杨工
联系电话：13004479698
3.项目联系方式
项目联系人：杨工
电话：13004479698
[bookmark: _Toc120614211]


[bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]第二章  投标人须知
1、 [bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]总则
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。
4.3本项目代理服务费由项目中标单位支付，根据代理合同双方约定代理服务费为49500元，由中标人领取中标通知书前，向代理公司支付，请投标人考虑在投标报价中。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；  
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31.签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
[bookmark: OLE_LINK27]33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
34.预付款制度
[bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619369]本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。





第三章  合同条款及格式














盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设(2026年)项目









甲方：（买方）盐城市公安局亭湖分局
乙方：（卖方）









项目名称：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设(2026年)项目
项目编号：
甲方：（买方）盐城市公安局亭湖分局
乙方：（卖方） 
甲、乙双方根据盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设(2026年)项目公开招标的结果，签署本合同。
[bookmark: _Toc10523][bookmark: _Toc22903]一、货物内容
1.1 产品/服务内容：盐城市公安局亭湖分局智慧安防村居建设的改造服务项目，主要包含（但不仅限于）前后端设备、视频监控、存储、安全设备、光纤线路等相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、售前、售后（含质保及维保）等相关伴随服务，具体要求详见项目需求和投标报价表，采购人保留对上述采购规模进行调整的权利。
1.2 服务期限：_________
1.3 补充条款：_________
[bookmark: _Toc26546][bookmark: _Toc28243]二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：         （￥      元）人民币或其他币种。
2.2该合同的货物及服务价格即合同价，应包括为完成招标文件、采购清单中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部招标货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：所投产品费用、货物价格（含全套货物、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、运杂费（含运输费）、装卸费、编码上架费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、测试验收费、技术（含操作、维护等）培训及运行维护费用、税金、利润、风险费、成品保护费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。乙方已充分考虑人工、材料、生产供货周期等一切导致货物上涨的风险因素，并考虑了甲方要求分批供货而导致货物价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。
2.3本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
[bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc32000]三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _Toc2217][bookmark: _Toc12568]四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
[bookmark: _Toc1675][bookmark: _Toc31486]五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc4738][bookmark: _Toc25624]六、履约保证金的收取及退还：
6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。
乙方提供AA评级及以上政府采购信用管理部门备案的第三方信用报告，免收履约保证金。
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
[bookmark: _Toc25913][bookmark: _Toc15133]七、转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
[bookmark: _Toc2822][bookmark: _Toc13032]八、质保期
8.1 质保期：验收合格之日起 5 年。
[bookmark: _Toc14479][bookmark: _Toc15184]九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：60个日历天内完成升级改造并通过验收，运营服务期限为验收合格之日起五年。
9.2 交付方式：按甲方要求。
9.3 交付地点：按甲方指定地点。
[bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc17645]十、服务费支付及结算
10.1 付款方式：
本项目按乙方的投标承诺书中承诺的运营服务期限安排付款（5年），费用按年支付。采购合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内付预付款至合同价的30%（第一次付款）（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整），验收后付至合同价的40%（含预付款，此次为第二次付款）。余下款项待审计结束后，按照审计价扣除已付款项后除以剩余投标服务期（不足整年按整年计算）平均支付，最后一次付款在乙方承诺的运营期满后付清。上述付款均无利息。每周期付费时须凭甲方出具的完好率的相关证明，如服务不到位导致扣款的直接在当期服务费内扣除。
10.2当提供服务数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
10.3结算方式： 
审计时间：项目验收合格后一年内完成，逾期完成一切后果由乙方承担。本项目，决算审计核减报审价格5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费，由施工单位承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由施工单位承担。
10.4运营服务期满后，设备应完好无损（完好率达到99%）、且确保满足使用方正常使用，否则不予支付最后一年运营服务费用。
10.5本项目须无条件接受延伸审计的要求，将相关单独核算管理项目的财务资料提供给建设单位作为竣工验收资料的必要组成部分。
10.6本项目第3个付款周期后（含本数）的实际付款金额按照每月监控设备画面在线率考核情况累加，计费规则为：月合同付款金额=本次付款周期合同总金额/周期月数，月实际付款金额=月合同付款金额*（1-扣除比例），本次付款周期实际应付金额为本周期内每月实际付款金额累加所得。（详见本合同条款20.10）
[bookmark: _Toc6666][bookmark: _Toc25925]十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc32475][bookmark: _Toc30086]十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时响应，8小时内到达甲方现场，故障问题解决时长不得超过24小时，未按上述时间响应需求、解决问题的，按照1000元/次在本次付款周期合同金额内扣除。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5质量保证期：乙方针对该项目必须提供    年全免费维保服务。质保期内，投标人所有服务不得收取任何费用，并负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障、软件系统的升级、本项目监控的画面路数授权费、云存储空间授权费用，所有设备的路数授权需要满足公安部门省市县三级联网平台要求，清单中有数量要求的，需按照数量要求进行授权部署，提供授权的相关证明材料。
[bookmark: _Toc8549][bookmark: _Toc137]十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前进行调试时，直到符合技术要求，同时乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，上述要求都达到时甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担，甲方不另行结算。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收相关费用由甲乙双方协商解决。
[bookmark: _Hlk195779991]十四、项目变更管理
项目投资规模未超出概算批复、建设目标不变，项目主要内容确需调整且资金调整数额不超过概算总投资10%，并符合下列情形之一的，经区数据局、区财政局审核后可以调整，同时报区发改委备案。
（一）根据法律法规、国家和省、市、区工作部署，确需改变实施内容的；
（二）确需对原项目技术方案进行完善优化的；
（三）根据项目业务发展需要，在已批复项目建设规划的框架下调整相关建设内容及进度的。
	不符合上述情形的，应按相关法律法规、国家和省、市、区有关规定执行。
十五、项目试运行阶段
项目基本建设完成后，承建单位提交内测报告，建设单位、监理单位和承建单位对建设内容开展系统功能检查测试，功能检查测试应覆盖所有功能模块（点），并编制功能检查测试报告。未经检查测试或检查测试不合格的项目，不得投入试运行。项目检查测试通过后，建设单位自行组织初验，通过后进入试运行。试运行期间，建设和承建单位要及时针对初验和试运行中发现的问题进行整改和升级，同时对系统开展第三方软件测评、等保定级测评（或分保测评）和商用密码应用安全性评估工作，信息系统新建项目试运行期不得少于3个月。
十六、项目验收流程
16.1甲方依法组织履约验收工作。项目建成后，项目单位应按国家有关规定自行组织竣工验收，并将验收相关材料（项目建设总结、财务审计报告、网络安全等级保护测评报告、密码应用安全性评估报告等）报送区发改委、区数据局、区财政局备案。说明：网络安全等级保护测评报告、密码应用安全性评估结果不合格的，不得申请项目竣工验收。项目单位不能按期验收的，应向区数据局提出延期验收说明。竣工验收合格后，项目单位应在3个月内向区财政局编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，需报区财政局批准，最长不得超过6个月，具体根据《亭湖区政务信息化项目管理实施细则(试行)》的通知第19条规定进行验收
16.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。如乙方未按约定时间完成验收，每逾期一日，应向甲方支付的违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。
16.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
16.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
16.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
16.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十七、运维管理
17.1在项目维保期内，乙方供应的硬件设备中，同一设备一年内发生2次及2次以上故障而维修的，甲方有权要求乙方在15个工作日内免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备，乙方未按期更换新设备并投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续付款项或质保金中扣除。
17.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由中标供应商承担，并在后续付款项或质保金中扣除。
17.3乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。
[bookmark: _Toc27217][bookmark: _Toc15690]17.4在项目维保期内，乙方应当提供至少每周一次的现场巡检服务，需安排技术人员到达甲方指定场所，巡检服务包括但不限于硬件、软件等项目维护升级服务，巡检考勤记录由甲方提供（乙方签字），未按上述要求开展现场巡检服务的，按照1000元/次在本次付款周期合同金额内扣除。
17.5在项目维保期内，乙方应当提供免费软件升级服务，确保软件版本为市场最新版本。乙方在该项目中提供的所有软件产品，均应与市局、分局公安视频联网平台无缝衔接，数据接口开发对接等问题由乙方负责处理解决。
十八、货物包装、发运及运输
18.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
18.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
18.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
18.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
18.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十九、质量、进度等过程性要求：
19.1 乙方投标文件中拟派的项目负责人未经采购人同意不得更换，且项目实施期间项目组成员要相对固定，累计出勤率不少于80%（在建工程项目的项目经理应按要求在项目现场完成进场和出场两次考勤，且日在岗时间不低于8小时的视为当日有效出勤）。如发生未经采购人同意更换项目负责人情形，或项目负责人不符合要求采购人要求更换未更换的视为未履约，采购人有权按20000元扣除费用，如项目负责人当日未出勤的，甲方有权按1000元/日的扣除费用。
19.2乙方于签订合同后7日内须将具体的施工进度安排计划、人员安排情况报送采购人审查通过，施工期间乙方须严格按照甲方审定的时间节点进行施工。前端施工、链路施工、接电施工须同步进行。甲方将根据相关采购要求或时间进度计划，在项目实施过程中检查进度完成量化情况，每发现一次进度落后的视为未履约，采购人将按2000元/次的扣除费用；针对未按照相关国标要求、监理要求、甲方要求进行规范施工或恢复的，每次按500元/次的扣除费用，甲方有权聘请第三方进行恢复，乙方承担第三方恢复费用，在项目结算时一并清算。
19.3对主要系统设备须提供原厂工程师驻场安装调试服务，未同步边升级改造服务边驻场服务的视为未履约，对其处以每日500元的扣除费用，如厂家原来已有驻场的，不得挪用厂家原有驻场人员。
19.4乙方须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，涉及相关平台的软件著作权由甲方和软件开发商共同拥有，其他软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。
19.5乙方因施工经验不足或其他原因导致安装效果未达到要求或施工进度未达到要求的，甲方有权提出整改要求。对不愿接受整改或无法按期按要求进行整改到位的，甲方有权选择第三方单位完成整改施工任务，由此所产生的费用由乙方承担。
19.6乙方须及时支付应承担或代甲方先行承担的电费，如甲方收到该类型投诉的视为未履约，甲方将按2000元/次的扣除费用。
19.7乙方在施工、质保服务期内须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。
19.8乙方须确保所有室内外设备及传输线路不因环境变化影响应用功能和效果，应采取包括抗雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、太阳辐射，以及电磁兼容、设备工作环境等所需的各种措施，如在使用过程中，如未采取措施而影响设备在线率的视为未履约，甲方将按2000元/次的扣除费用。
19.9乙方须优化每个施工点的设计、施工，尽量避免飞线、破路等情况的发生，如确实不可避免的，应尽量减少对第三方的影响。乙方的施工工作不得对政府创建工作等（如创文）造成影响。如甲方收到该类型投诉的视为未履约，甲方将按5000元/次的扣除费用。
19.10每个改造的设备电源总接入处均科学设置并报甲方同意方可实施，乙方在施工过程中须根据设备用电负荷情况并充分考虑余量，使用满足负荷要求规格的电线、电缆。否则如发生质量、安全责任问题，均由乙方终身承担。
19.11项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决，甲方仅负责提供协调工作。
19.12乙方须为本项目的作业人员配备好必要的安全工器具，并加强相关人员的安全教育。本项目实施过程中发生的一切安全责任问题及由此产生的赔偿费用（包括因施工造成的第三方人员安全事故责任）由乙方负责。
19.13本项目实施过程中涉及临时场地、临时设施、措施项目、临时水电、增设变压器等费用一律含在本次报价中。
19.14质保期满后，如无质量、服务问题，甲方可以就点对点网络传输费用进行续签，乙方续签费用（单价）不得高于市场价以及本次成交价格，续签服务的具体事宜按需洽谈完成签订协议。
19.15签订合同前乙方须将所投产品的国家权威机构相关检测报告报甲方校对，确保满足甲方招标需求，无法满足的，造成的损失由乙方承担。
19.16项目实施过程中，甲方有权要求投标人使用于本项目的设备抽样送检，经检测不符合招标文件要求或投标文件承诺的，甲方有权要求乙方重新更换符合要求的设备，由此产生的所有费用均由乙方承担。
19.17服务的实施交付过程中，甲方将安排监理、跟踪审计开展相关管理工作，确保服务货物及安装达到相关标准要求。未能依法依规及时提供相关管理工作材料的，自文件传到乙方之日起，超期反馈的，每超出1日历天，扣除合同金额1000元。
19.18在项目实施过程中，乙方应加强数据网络安全培训管理工作，严禁发生一机两用、两网互通、数据泄露等网络安全事故，每发生一起，甲方视情扣除合同金额1万元-10万元；涉及违法犯罪的，甲方有权直接解除合同并依法追究其法律责任。
[bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc17057]二十、违约责任
20.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
20.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
20.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
20.4 乙方所交的产品或服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
20.5本项目设备在实施过程中如发现存在私自变更设备品牌、参数的，立即解除合同，已完工程量不予结算。
20.6因乙方投标时虚报设备技术参数、功能，导致甲方在实际运用中发现所供产品设备不符合本次招标要求，实际技术参数与招标文件的技术参数不一致、产生负偏离的,甲方退回所有设备，乙方必须无条件更换符合或优于招标文件技术参数要求的产品保证相关点位正常运行，同时甲方将扣减负偏离产品所涉及的相关点位自验收之日起1年的运营服务费。
20.7甲方检查发现乙方施工过程中光缆、电源线未按甲方规定要求布放的，甲方不予验收。
20.8非甲方原因项目延期完工，每延期一天，视为未履约，按照5000元/天扣除乙方费用；超过60天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方合同价的10%违约金。
20.9乙方借附着物安装设备，如附着物（电力电线杆、建筑物、路灯杆等）消失，乙方必须在30天内原地单独立杆恢复点位，如现场需要拆移设备的，按照甲方要求进行调整，否则，逾期每发现一个未恢复的点位扣除1个点位一年综合运营服务费（中标价除以前端设备数除以运维年数），超过30天未恢复的，暂停支付所有点位的运营服务费直至该点位恢复。除不可抗力因素，不得因任何理由停滞点位的恢复工作，因不可抗力导致恢复期超出30日历天的，双方协商完成时间，拒不完成的，甲方有权自行安排人员实施，所产生的费用由乙方全额承担。
20.10按照上级机关对视频监控联网率和在线率的考核要求，在乙方承诺的运营服务期内，甲方将对该项目视频监控设备画面联网在线率进行考核（考核周期为月），并以此作为扣费依据。视频监控画面月平均联网在线率≥98%且无其他违约行为的，全额支付本月合同付款金额；视频监控画面月平均联网在线率≥97%小于98%的，扣除本月合同付款金额的5%；视频监控画面月平均联网在线率≥96%小于97%的，扣除本月合同付款金额的10%；视频监控画面月平均联网在线率≥85%小于96%的，扣除本月合同付款金额的20%；视频监控画面月平均联网在线率小于85%的，应当认定为乙方在运维服务过程中严重失职失责，应扣除本月合同付款金额50%。（考核情况由乙方提供运维平台截图等相关证明材料交甲方复核后认定）
20.11如甲方在使用维护过程中发现乙方提供的光缆路由图及分光设备、光交箱位置图电子档及纸质版相关图纸与实际不符，每发现一次，甲方直接扣除本项目所有点位6个月的服务费。
20.12本合同履行期满，乙方向甲方移交点位及设备、光缆、传输网络的所有权时，完好率必须达99%以上，如低于99%，乙方承担违约责任，并向甲方赔偿全部点位的年运营服务费的30%违约金。
20.13无特殊原因货物到期时间必须在签订合同之日起15日历天以内，否则视为未履约按照5000元/天扣除费用，扣除一个月后仍未全部到货的，采购方有权终止合同。
20.14项目中涉及的人员必须在签订合同之日起7个工作日内入场办公，否则视为未履约按照500元/天扣除费用，扣除一个月后仍未全部到货的，采购方有权终止合同。
20.15乙方投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及甲方须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况，尤其涉及辅材类并充分评估。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。乙方的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使甲方承担有关的责任和蒙受损失。发生上述情况的，直至影响消除前，每发生一天扣除2000元费用。
20.16针对项目中涉及到的视觉多模态大模型定制开发，需要提供至少13个人（包含：2位美工设计、2位前端软件、2位全栈工程师、2位网络工程师、5名大模型工程师）的运维服务期内的驻场服务，需要拥有以下证书：软件技术开发工程师（高级）、软件测试工程师（高级）、软件技术开发工程师、数据库管理工程师、网络安全架构师（高级）、信息安全管理（高级）、UI设计师（高级）、网络信息安全工程师、高级网络工程师。驻场人员须符合项目运维的相关要求经采购人考核，未经采购人同意不得随意更换。人员进驻按照采购人的时间要求，完全到位并满足要求后开始起算，人员服务期为3年，对投标人提出两个月内未能到位的，采购人将按投标人未履约按照项目总投标价的10%扣除费用，并在合同价款中予以扣除。
[bookmark: _Toc32023][bookmark: _Toc4710]二十一、不可抗力事件处理
21.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
21.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
21.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc810][bookmark: _Toc7628]二十二、诉讼
22.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
[bookmark: _Toc4631][bookmark: _Toc31974]二十一、合同生效及其他
22.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
22.2本合同签定甲乙双方盖章流程时间各15天。
22.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
22.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：
日  期：


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:货物类项目
本项目核心产品为：双镜头结构化相机
本项目不接受进口产品投标
一、项目概况
1、项目名称：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2026年度）项目
2、升级改造服务目标：根据盐城市亭湖区智慧安防村居建设工程项目的安防现状及需求，因地制宜、合理部署，依照分阶梯进行智能安防建设；统一建设标准、统一数据标准、统一服务标准，将社区价值线索统一汇聚、共享；在实现村居物联数据共享的基础上，融合关联业务数据、互联网数据以及其他社会信息，构建以人、地、物、事、组织等为要素的主题数据库，实现预测预警预防预控，赋能基层警务增效减负；结合国家信息安全等级保护及涉密信息系统分级保护制度要求，做好数据安全工作，保证互联网、视频专网和公安信息网等之间的信息高效、安全的流转。
3、质量标准：合格标准并符合招标文件要求及上级相关标准要求。
二、投标报价
1、招标报价采用全费用综合单价方式，投标人的报价主要包括（但不限于）：所投产品费用、货物价格（含全套货物、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、运杂费（含运输费）、装卸费、编码上架费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、测试验收费、技术（含操作、维护等）培训及运行维护费用、税金、利润、风险费、成品保护费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，及招标文件中其他要求，结算时中标的全费用综合单价不再调整，数量按实结算。
2、第三方服务费投标人报价时单独报价,包含内容如下：
测评费：测评费主要包括等保测评费、软件测评费、商用密码应用安全性评估费，招标人根据实际需要统筹开展，注重相互协调衔接，避免重复测评。具体由招标人自行组织采购或招标实施。
①等保测评费：建设单位委托第三方机构进行网络安全等级保护测评，验证信息系统是否满足相应安全保护等级所发生的费用。
②软件测评费：委托第三方软件专业测试机构对项目进行验收测试、性能测试等方面工作所发生的费用。
③商用密码应用安全性评估费：密码管理部门要求对采用商用密码技术、产品或服务集成建设的网络和信息系统密码应用的合规性、正规性、有效性进行评估产生的费用。
（一）定义
指信息化项目在验收前委托第三方测评机构依据经批准的信息化项目可行性研究报告、初步设计方案、招投标文件等对用户软件进行测评。
（二）内容
对用户软件功能性、非功能性、用户文档等进行测评，并出具测评报告。具测评报告。
（三）计费标准及相关说明详见《关于印发《盐城市信息化项目审批“一件事”试点工作建设指南（2024）》的通知》（盐数发【2024】27号）
3、请各投标人根据本工程的特点、工作量、自身实力、管理水平、市场行情，并充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于市场价进行投标报价。
4、本项目工期较为紧张，但现阶段国际市场芯片存在缺货的客观情况，该情形有可能中标供应商造成投标设备的型号无法按时供货。对此投标人在投标时因综合考虑该项因素，在投标文件品牌及型号填报时可以加报同等次的备用品牌型号，但在项目实施阶段须经采购人同意后方可使用备用品牌。
三、现场踏勘
各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及采购人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。
4、 设备参数及相关要求
1、盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2026年）项目建设总清单
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端监控建设
	
	
	

	1
	双镜头结构化相机（含安装、调试、接入）
	1、双镜头均采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片
2、细节镜头支持电动变焦，镜头焦距：8mm～32mm 或10～50mm
3、支持人脸、车辆、人体抓拍
4、配置电源支架
5、能无缝接入甲方视频联网平台
6、支持GB35114-A级加密
7、内置不少于5颗补光灯
8、在环境光着地低于50lx的条件下，可对速度不小于40Km/h的机动车，速度不大25Km/h的非机动车，速度不大5Km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝，欠曝情况；
	台
	314
	

	2
	400万室内4G人脸枪机（含安装、调试、接入）
	1、不低于400万像素
2、支持4G
3、电动变焦
4、支持人脸、车辆、人体抓拍
5、配置电源支架
6、能无缝接入甲方视频联网平台
7、支持GB35114-A级加密
	台
	75
	

	3
	单镜头结构化相机（含安装、调试、接入）
	1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片
2、细节镜头支持电动变焦，镜头焦距：8mm～32mm 或7～35mm
3、支持人脸、车辆、人体抓拍
4、配置电源支架
5、能无缝接入甲方视频联网平台
6、支持GB35114-A级加密
7、内置补光灯
8、设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS
	台
	76
	

	4
	400万人脸枪机（含安装、调试、接入）
	1、像素：400万；传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
3、补光灯：2颗（暖光灯）;4颗（红外灯）；
4、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；
5、视场角：水平：103°～29°；垂直：54°～16°；对角：124°～33°；
6、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
7、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
8、接入标准：ONVIF；GA/T1400；
9、预览最大用户数：20个（总带宽：80Ｍ）；
10、最大Micro SD卡：256GB；
11、配置电源支架
	台
	227
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	400万枪球联动（含安装、调试、接入）
	1、双镜头，细节全景400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器,内置GPU芯片，设备细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组收到外力作用发生偏移时可自动复位；
2、细节5倍变焦或者变焦范围不低于8-32mm
3、支持人脸、车辆、人体抓拍
4、配置电源支架
5、能无缝接入甲方视频联网平台
6、支持GB35114-A级加密
7、内置补光灯
	台
	15
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	400万双镜头高清球机（180全景）（含安装、调试、接入）
	1、不少于2个镜头，全景不低于600万像素，细节不低于400万像素
2、细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
3、全景摄像机:水平视场角不低于190°
4、支持人脸、车辆、人体抓拍
5、配置电源支架
6、能无缝接入甲方视频联网平台
7、支持GB35114-A级加密
8、内置补光灯
9、在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触
	台
	57
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	400万全彩摄像机（含安装、调试、接入）
	1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。
2、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
3、在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
4、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补5、光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
6、支持DC12V或POE供电。
	台
	3
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	高空球机180°
	1、全景内置4个镜头，不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置不少于2颗GPU芯片；
2、细节相机不小于25倍变焦
3、具有人员密度统计功能
4、配置电源支架
5、能无缝接入甲方视频联网平台
6、支持GB35114-A级加密
	台
	4
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	400万微距POE摄像机
	1、方块形小型化设计，尺寸36 × 36 × 21.4 mm，适用于机具嵌入安装具有400万像素 CMOS传感器
2、靶面尺寸不低于1/2.8。内置GPU芯片。
3、支持DC12V及POE供电，内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口。
4、支持三码流技术。
5、最低照度彩色：0.005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。
6、支持同时开启20个分辨率为2560x1920、帧率为25fps、码率为4Mbps的视频窗口进行画面预览。
7、具有RTSP和WEB认证模式，具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及MD5/SHA256。
8、具有数字降噪、镜像功能、电子防抖、电子放大、视频水印、可伸缩编码SVC、透雾等功能。
9、支持同时对经过设定检测区域内的30个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍，人脸抓拍重复率不大于1%。
10、摄像机能够在-30~60摄氏度环境下稳定工作。
	套
	3
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	800万智能小型微距摄像机
	1、传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）最大图像尺寸：3840 × 2160
2、调节角度：吊装：水平：0°~70°，垂直：-35°~90°；壁装：垂直：-55°~55° 
3、焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：110.4°，垂直视场角：76°，对角视场角：119.5°
4 mm，水平视场角：84.6°，垂直视场角：54°，对角视场角：93.2° 
4、开放能力：基础业务逻辑能力，基础媒体服务能力，深度学习推理加速能力
5、BASE库：提供RTSP/ISAPI服务、HTTP代理服务、License授权服务、端口服务、日志服务等
6、BSC库：提供多媒体视频服务和相应图像加速处理工具，包括获取YUV原始数据流、图像缩放、JPEG编解码、OSD叠加等功能，方便客户搭建差异化的智能处理框架
7、HIKFLOW库：提供深度学习推理加速能力、常见图像处理加速能力，包括缩放，颜色空间转换等
8、AI开放平台：支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 
9、模型存储：支持4个模型包存储，每个模型包支持1个检测模型和2个分类模型
10、任务类型：支持视频任务，抓图轮巡任务
11、目标检测：支持16种目标检测，并对其中1种目标进行分类，分类支持64个类别
12、Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测
13、人脸抓拍：支持 
14、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风
RS-485：支持
15、产品尺寸：57.2 × 57.2 × 55.95 mm、设备重量：90 g
16、电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
	套
	3
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	硬盘录像机（含硬盘）
	1、存储接口：3个SATA接口，可满配20TB硬盘，总容量可达60TB
2、视频接口：1×HDMI，1×VGA
3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
4、报警接口：4路报警输入，1路报警输出
5、USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0
6、输入带宽：128Mbps
7、输出带宽：256Mbps
8、接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
9、显示能力：最大支持8K+1080P异源输出 
10、配置5块8TB硬盘，企业级 ，7200转
11、防水
	套
	1
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	车辆道闸（含基础开挖、浇筑、安装、调试、接入）
	一、道闸显示一体机
1、400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps
2、集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头支持电动变焦镜头，便于调试、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本
3、内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求
4、支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
5、授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
6、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上
7、支持跟车不落杆，实现快速通行
8、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求
9、支持玻璃加热功能
二、直杆道闸（含雷达）
1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高
2、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长
3、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制
4、支持遇阻反弹，开优先保护功能
5、支持红外，地感，雷达等多种防砸
6、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护
7、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态
8、有效通行宽度：3742mm；通道宽度：4112mm；道闸高度：4750mm ；杆子类型：直杆 ；机箱材质：SECC 
三、管理终端
1、设备含显示器及鼠标
2、VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示。报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息
3、双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。
4、标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备
5、标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强
6、支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘
7、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备
四、车辆授权接入
入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。
	套
	1
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	行人道闸（含基础开挖、浇筑、安装、调试、接入）
	一、人员摆闸单通道
1、闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱
2、闸机应采用嵌入式Linux系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应最多支持1万人员管理、1万卡片管理和10万事件记录存储
3、闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求。
4、设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。
5、闸机无故障运行次数不低于800万次
6、外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，8、通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置,闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射。
7、闸机通道物理接口应满足：开门按钮接口2个，消防输入接口1个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个。
8、闸机设备应支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、遥控器开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。
9、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能
二、人脸识别读头
1、液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；
2、采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；
3、设备采用深度学习算法，支持10000人脸库，人脸比对时间<0.2s/人；
4、设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块）；
5、设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；
6、设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能；
7、支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器，支持W26和W34格式；
8、支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式；支持配置一键呼叫室内机或管理机；
三、人脸授权接入
人员通道管理通过接入门禁设备，利用卡片、人脸，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。
	套
	1
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	抱杆箱（含安装）
	箱体规格尺寸不小于：高500*宽400*深220MM 镀锌喷涂，板材厚度≥1.2MM ，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装，机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，可直接在室外裸露环境下使用。箱顶采用帽檐斜顶方式设计外壳防护等级符合IP65；                                   
自动散热：实时采集箱内温湿度，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；
配装1个32A空开、1个温控风扇、1个4位国标插座、1个电源引入防雷模块，五位接地铜排1只、层板1块，可根据实际情况增加配置满足使用需求。
★工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC165～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈；（提供具有合法正规资质的检测机构出具的检测报告，证明资料加盖投标人公章。）
箱体需配套二维码一体化设计，材质使用3.0MM厚度亚克力板，二维码扫描录入前端点位验收数据，完成前端资产统计，并通过二维码对接现有平台。
箱体颜色及标识需经采购方确认，未经确认产生的损失全部由中标方承担。
	台
	389
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	1光8电千兆工业级交换机
	1、千兆电口≥8 个，千兆SFP光口≥1个，光模块传输距离大于20km，根据实际需求选配光模块传输距离；
★2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计；
★3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、拥有2个千兆光口8个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。  
5、流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准。  
6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）。
7、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。
8、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。
9、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)。
10、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。
	台
	404
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	8口poe交换机
	1、8口千兆纯电口poe交换机；
★2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计；
★3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、拥有8个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠poe供电。  
5、流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准。  
6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）。
7、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。
8、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)。
9、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。
	台
	94
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	U型支架
	定制，与杆件颜色一致，不低于80cm高，臂厚不低于2mm
	套
	57
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	L型4.5米杆*1（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径90-140-3mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰300*300-12mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰300*300-3mm厚，预埋件螺栓中心距200*200mm-4支M20圆钢长0.75米。
	套
	8
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	L型6.5米杆*2（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径140-190-4mm厚，横臂圆锥直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。
	套
	33
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	L型6.5米杆*3（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径140-190-4mm厚，横臂圆锥直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。
	套
	187
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	L型6.5米杆*4（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径140-190-4mm厚，横臂圆锥直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。
	套
	38
	

	22
	L型6.5米杆*5（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径180-230-5mm厚，横臂圆锥直径90-160-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径450-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距350mm-6支M24圆钢长1.125米。
	套
	12
	

	23
	T型6.5米杆*4（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径180-230-5mm厚，横臂圆锥直径90-160-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径450-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距350mm-6支M24圆钢长1.125米。
	套
	1
	

	24
	L型4.5米杆*1基础（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于0.8m*0.8m*1m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	8
	

	25
	L型6.5米杆*2基础（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于1m*1m*1.2m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	33
	

	26
	L型6.5米杆*3基础（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于1m*1m*1.2m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	187
	

	27
	L型6.5米杆*4（（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	38
	

	28
	L型6.5米杆*5基础（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	12
	

	29
	T型6.5米杆*4基础（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	1
	

	30
	安装组件(1-3m自行调节)
	直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。
	根
	398
	

	31
	接地棒及组件含安装及测量
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4 mm以上的镀辞扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。 引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。
	处
	279
	

	32
	电源线（2*2.5）
	不低于国标，纯铜，RVV-2*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电
	米
	56785
	

	33
	电源线（3*1.0）
	不低于国标，纯铜，RVV-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电
	米
	14920
	

	34
	6类网线
	不低于国标，室外STP屏蔽超六类线
	米
	12000
	

	35
	单模光缆-4芯
	4芯单模，含熔纤、配套辅材等。需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性。
	米
	2000
	

	36
	管道沟通
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）
	米
	61765
	

	37
	顶管
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施Φ50PE2孔
	米
	3000
	

	38
	手井
	500*500*500，含手井框、盖，印有亭湖公安标识，含手井开挖、砌筑等费用
	座
	888
	

	39
	供电开户
	本期项目包含监控设备、传输设备（新建点位及运维点位）按照相关要求予以开户，电费使用包含并不限于本项目，各投标人在本项报价时均暂按照60万元予以报价，最终按实凭供电公司发票按年结算，如有剩余部分电费在最后一次付款中扣除，超出60万元的电费按政府相关采购流程依规采购。
	项
	1
	

	40
	光纤租赁
	1、要根据现场情况提供带宽较高的网络传输带宽，下限不得低于百兆。同时必须满足视频画面流畅不卡顿，为公安专用专线，可用于招标人后期其他项目及任何需求使用，出现安全问题中标人承担。
2、所有专线统一汇聚至亭湖公安分局核心机房，免费提供接入侧及核心交换机侧光模块、尾纤、尾缆等辅材，采购人只负责提供机柜、电源。
3、因链路数量较多，需采用合理且安全的组网方式，采购方核心侧需采用万兆物理链路双路由，光缆需要分两个方向进入核心机房，核心机房交换机只提供两个万兆汇聚光口，且此汇聚光口光模块由本项目提供，所提供的链路接入及传输设备需为全新未使用。
4、本项目线路由460条新建链路及737条存量需续费链路组成，其中460条新建链路租赁期为五年，737条存量链路续费三年。
★5、本项目链路必须全部采用二层或裸纤方式，根据实际情况可做微调（不允许超过5%)，需要采购方同意，投标时提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。
6、737条续费链路需保障使用该链路的设备能正常运行，维修过程中损坏的配件，高于500元/个的由甲方提供，低于500元/个的由中标方免费提供。监控损坏的情况下，中标方需提供一个视频枪机免费更换。
	处
	1197
	

	41
	杆件迁移
	包含原有杆件及设备迁移施工前需测量原有杆件底盘，保证设备正常使用，新增地笼，并拆除原有监控杆基础，要求路面平整、无钢筋裸露、无安全隐患，并移至甲方指定位置含安装、调试、路面恢复、接入。
	套
	2
	

	42
	铁塔租赁
	五年期铁塔租赁总费用，费用包含基站电费及全套设备运维服务。
	处
	30
	

	43
	人像接入授权
	分局视频软件授权扩容，保障全量路数稳定接入及常态化运维服务保障
	项
	1
	

	44
	视频存储
	视频存储空间硬盘容量不低于1000TB。
配置1颗64位多核处理器，配置≥16GB内存，并可扩展到64GB；支持不少于3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇
在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入
可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常
设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品
★支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字
支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围
界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括保安、抽烟、打电话、玩手机等
支持自定义以文搜图的8个高频热词分组，组内可添加高频搜索词汇；支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句
★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索
★支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹
以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选
支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示
设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级
	PB
	2
	

	45
	图片存储
	图片存储空间硬盘容量不低于1000TB。
处理器：≥2颗64位多核
系统盘：≥240GB SSD
数据盘：≥2个960GB SSD
系统内存：≥64GB
磁盘接口：≥36个硬盘接口，支持硬盘热插拔
网络接口：≥2个千兆数据网口，2个万兆数据光口，1个千兆管理口
具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务
★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h
★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）
云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效
支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据
系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复
采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储
系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取
支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏
存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min
支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除
云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响
云存储软件：
云存储扩容管理空间1000TB，管理节点数2台
★云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效
	PB
	2
	

	46
	视频传输输入盒
	1、物理接口：1路HDMI视频输入接口 ；1路音频输入（3.5mm） ，音频输出:1路音频输出（3.5mm）
2、视频输入分辨率:1920*1200@60Hz，1920*1080@50Hz，1920*1080@60Hz，1600*1200@60Hz，1440*900@60Hz，1280*1024@60Hz，1280*720@60Hz，1280*720@50Hz，1024x768@60Hz
3、编码方式:H.265或H.264
4、网络接口：≥2个千兆RJ45接口，≥2个千兆SFP光口；
5、支持POE和本地12V双供电模式，支持POE供电与DC12V供电互为备份
6、设备具备子卡扩展槽位,可通过插入子卡扩展节点接口类型或数量
★ 7、输入节点支持本地环出接口，可将本地输入信号环通输出给显示设备，环出画质与原画质一致，提供具有合法正规资质的出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。
8、支持手拉手组网，支持输入节点与输入节点、输出节点与输出节点之间网线直连，实现设备间通信，可减少交换机、网线数量
9、支持控制链路备份，支持输入节点的两个USB接口与电脑相连，互为链路备份
10、支持热维护，为保证系统持续正常运行，实现热替换，热添加和热升级，要求具备带电热插拔和业务恢复功能，即要求在不关机，不切断电源的情况下，可更换或移除其中一个损坏硬件，实现自动恢复
11、支持系统内信号自动扫描检测，软件自动显示系统内所有信号，且支持信号多级分组管理
12、支持批量设置IP地址、批量设备升级（本地升级、在线升级）、批量设备维护（重启、恢复默认）、批量配置参数
13、支持图标形式显示设备列表，显示设备总数，在线数量，离线数量以及在线率；显示输入节点设备总数、在线数量，离线数量以及在线率；显示拼接输出节点备总数，在线数量，离线数量以及在线率；显示坐席输出节点备总数，在线数量，离线数量以及在线率；并能详细显示各个节点的设备名称、IP、版本、CPU使用率、设备温度、在线状态等，支持搜索具体设备
14、采用去中心化纯分布式架构，分布式系统内无服务器无单独管理节点，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行，如出现节点故障，只需更换单节点，使用备用节点更换时，即插即用，无需对备用节点做包括IP地址修改在内的任何操作。可采用服务器架构，可搭配中心管理服务器，整个系统的业务配置信息可保存在服务器中，发生故障后可通过服务器进行快速恢复，提高系统稳定性
★15、节点要求满足GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，提供具有合法正规资质的检测报告并加盖投标人公章
	套
	17
	

	47
	视频传输输出盒
	1、物理接口：1路HDMI视频输出接口 ；1路音频输入（3.5mm） ，音频输出:1路音频输出（3.5mm）
 2、视频输出分辨率:1920*1200@60Hz，1920*1080@60Hz，1600*1200@60Hz，1440*900@60Hz，1280*1024@60Hz，1280*720@60Hz，1024*768@60Hz
 3、解码能力:8*1080P@30Hz；
 4、网络接口：≥2个千兆RJ45接口，≥2个千兆SFP光口；
 5、支持POE和本地12V双供电模式，支持POE供电与DC12V供电互为备份
 6、设备具备子卡扩展槽位,可通过插入子卡扩展节点接口类型或数量
★7、输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换，增强系统容错性，提供具有合法正规资质的出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章
 8、支持手拉手组网，支持输入节点与输入节点、输出节点与输出节点之间网线直连，实现设备间通信，可减少交换机、网线数量
 9、支持控制链路备份，支持输入节点的两个USB接口与电脑相连，互为链路备份
 10、支持热维护，为保证系统持续正常运行，实现热替换，热添加和热升级，要求具备带电热插拔和业务恢复功能，即要求在不关机，不切断电源的情况下，可更换或移除其中一个损坏硬件，实现自动恢复
 11、支持系统内信号自动扫描检测，软件自动显示系统内所有信号，且支持信号多级分组管理
 12、支持批量设置IP地址、批量设备升级（本地升级、在线升级）、批量设备维护（重启、恢复默认）、批量配置参数
 13、支持图标形式显示设备列表，显示设备总数，在线数量，离线数量以及在线率；显示输入节点设备总数、在线数量，离线数量以及在线率；显示拼接输出节点备总数，在线数量，离线数量以及在线率；显示坐席输出节点备总数，在线数量，离线数量以及在线率；并能详细显示各个节点的设备名称、IP、版本、CPU使用率、设备温度、在线状态等，支持搜索具体设备
 14、采用去中心化纯分布式架构，分布式系统内无服务器无单独管理节点，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行，如出现节点故障，只需更换单节点，使用备用节点更换时，即插即用，无需对备用节点做包括IP地址修改在内的任何操作。可采用服务器架构，可搭配中心管理服务器，整个系统的业务配置信息可保存在服务器中，发生故障后可通过服务器进行快速恢复，提高系统稳定性
★15、节点要求满足GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，提供具有合法正规资质的检测报告并加盖投标人公章
	套
	19
	

	48
	24口三层接入交换机
	1、国产非OEM
2、交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps
3、24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
	台
	3
	

	49
	单模单芯10G光模块
	单模单芯10G光模块，1对两个
	对
	20
	

	50
	无线接入盒子
	1、提供4G移动／电信／联通全网通服务；支持支持APN／VPDN专网卡、物联网卡、普通SIM卡；支持2个有线LAN口，10／100Mbps速率；支持异地组网功能，打破区域限制，实现远程管理。
2、支持VPN、PPTP、L2TP
3、支持防火墙功能，包含MAC／IP／端口过滤、端口映射、端口转发、DM2功能。
4、有线网口，有线LAN口2*LAN网口速率，10/100Mbps，Auto MDI/MDIX
5、蜂窝参数SIM/USIM 卡，1*Nano-SIM 卡，天线接口 1*标准 SMA-K 天线接口（外螺内孔）
6、频段 LTE: B1/3/5/8/38/39/40/41，理论速率下行速率 150Mbps，上行速率 50Mbps
7、一键恢复出厂设置，状态指示灯 电源，NET，SIG，WORK，LINKA，供电电压 DC 9-36V
8、搭建无线VPN局域网
	套
	10
	

	51
	视频无线图传设备套装（含发射器、接收器）
	1.接口：支持SDI 输入/输出、HDMI 输入/输出、3.5 毫米立体声插孔、USB-C
2.工作频率：支持SDR 工作频段、非 DFS 频段（2.4000 GHz 至 2.4835 GHz、5.725 GHz 至 5.850 GHz）、DFS 频段（5.470 GHz 至 5.725 GHz）、Wi-Fi 工作频段
3.Wi-Fi 协议：支持802.11b/a/g/n/ac/ax、支持 2 × 2 MIMO Wi-Fi
4.最大通信带宽：不低于SDR：20 MHz、Wi-Fi：20 MHz
5.最大编码码率：不低于SDR：20 Mbps、Wi-Fi：8 Mbps
6.供电：支持USB-C PD 协议、USB-C DC 直流供电 、NP-F 电池供电
7.视频输入/输出格式：支持1080p、1080i、720p
8.图传方案：支持SDR + Wi-Fi
9.视频编码格式：支持H.264
10.需兼容分局现有无人机设备
	套
	1
	

	52
	移动太阳能监控站
	1、气动升降杆，升起时高度为3.5米;共4节，升3节；收缩高度1.5米，伸展高度3.5米，最大外径87mm，最小内径45 ，铝合金；T6处理，抗风等级8级。
2、多能源供给，支持太阳能补给供电，可实现全天候无间断工作；
3、集成气泵和控制系统为一体设计，用于控制升降杆的升、降和云台旋转；内置高性能气泵，支持泄气阀和气压控制，自动停止功能；支持无线控制和RS485控制升降杆； 标配无线遥控有升降杆的上升和下降和云台的上下左右等快捷操作按键
4、提供RS485控制输出信号，方便近距离和远程设备的控制。
5、支持多种续能方式，太阳能和市电及风能等；
6、4轮带刹车系统，及3组安全支撑脚，防止倾斜翻到。
7、4组防风拉绳固定箱体，防止大风刮倒； 
★8、2*80瓦太阳能板，400AH磷酸铁锂电池
	套
	1
	

	53
	辅材
	电工胶布*60卷；网线钳*4把；斜口钳*5把；十字螺丝刀*5把；六类网线*5箱；1米六类成品网线*100根；5米六类成品网线*100根；千兆USB网卡*2个；键鼠*5套；LC-SC双芯单模10米光纤*30根；LC-LC双芯单模10米光纤*30根；LC-LC双芯多模10米光纤*30根；LC-SC双芯单模3米光纤*30根；挎包*3；4G温湿度传感器*10；8口千兆交换机*30；监控小电源50个。移交甲方管理，用作后期日常维护辅材备件使用。
	批
	1
	

	二、村居智慧雷达视频一体化防控体系
	
	
	

	1
	固态雷达
	1、收发机：1）波段：X波段；2）体制：全固态雷达；3）工作载频：9.3GHz-9.5GHz；4）功率收发模块峰值功率：100W；5）脉宽宽度：0.05us-100us可选；6）接收机灵敏度：≤-90dBm；7）信噪比：≥65dB；8）动态范围：≥80dB；9）脉压比：≥1000:1；10）噪声系数：≤5dB；11）最大量程：≥48nm；12）电压：AC 220VAC±10%；13）功率：200W；
2、天线：1）天线类型：裂缝波导天线；2）天线尺寸：≥2.4m；3）天线转速：24rpm；4）天线增益：≥30dBi；5）波束宽度（-3dB）：水平≤1.0°，垂直≤24°；6）极化方式：水平极化
3、整体性能：1）无故障工作时长：≥100000h；2）工作温度：-25℃~+55℃；3）贮存温度：-25℃~+70℃；4）防湿热、霉菌、盐雾：支持；5）防护等级：IP66；6）供电：DC48V或AC220V；6）重量：≥45kg
符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准
探测性能：1）跟踪距离(天线海拔高度30m，天气晴朗，海况1-2级，标准大气K=1.3333，探测概率≥80%，虚警率10-6时)：大型目标（RCS≥50㎡,高10m）≥25km；中型目标（RCS≥10 ㎡，高2m）≥15km；小型目标（RCS≥1 ㎡，高2m）≥10km；2）处理能力：处理目标（批）≥2000；3）全量程、全自动进行目标的探测与跟踪；4）引导能力（在雷达探测范围内）：实时输出雷达目标坐标，供引导光电设备；5)具有雷达光电联动跟踪功能，可在多个光电设备间连续稳定跟踪，联动跟踪视频画面无卡顿，目标在视频画面中的偏移量小于10%;6）精度：方位精度：≤0.1°距离精度：≤10m
4、雷达控制器：12.2英寸双层OLED全面屏，分辨率2800×1840（274ppi），144Hz刷新率，峰值亮度2000nits，支持P3广色域与护眼认证。配置12GB运行内存与512GB机身存储。网络支持WiFi7与蓝牙5.2，内置10100mAh电池，支持100W有线快充。机身厚5.5mm、重508g，提供砚黑、宣白、飞天青配色，前置800万像素摄像头，后置5000万像素主摄+800万像素超广角双摄。
	套
	1
	

	2
	重载云台
	1. 可见光；焦距：10~900mm；尺寸：1/1.8"；分辨率：2688×1520；覆盖距离：≥10km；
2. 红外：探测器：氧化钒非制冷；分辨率：640×512；覆盖距离：≥8km；
3、连接器*2，速度25页/分钟，首页输出约7.5秒，分辨率600×600dpi（支持Fast1200等效模式）。配备高性能处理器、32MB内存，标配自动双面打印与有线网络打印（USB2.0+RJ‑45网口）。纸盒容量为250页封闭式纸盒+1页手动进纸，出纸容量150页，支持A4/16K/Legal等多种尺寸与60–220g/㎡厚纸。月最大负荷15000页，采用鼓粉分离设计，TK‑1123墨粉盒标准容量3000页，PSLP长寿命感光鼓可达10万页。机身尺寸358×276×241mm，重6.7kg，支持一键静音模式，待机噪音29dB、打印50dB。
4、符合35114A级标准；无缝接入到甲方的视频联网平台；含安装调试，含配套电源、支架等配件；
	台
	1
	

	3
	AIS接收机
	1、接收实时AIS数据并提供报文数据；覆盖频率 161.975，162.025 MHz 156.025–162.025 MHz；2、接收范围 ≥10km；3、I/O接口 支持RS232或RS485；4、灵敏度（20%误包率） -110dBm；
	台
	1
	

	4
	处理主机终端
	1、CPU：符合国产化要求；内存：2×8G；SSD：64G；硬盘：2×1TB，RAID1；供电：220VAC或48VDC
2、用于目标检测和跟踪。单雷达探测目标容量：≥3000批；目标速度：0~100节；跟踪（目标）；速度范围：直线速度≥50kn，匀加/减速≥1m/s2，转向速度≥5度/秒（船速≥20kn）；探测精度：航向精度：2°（速度大于5kn时）；航速精度：0.5kn（速度小于10kn时），5%（速度大于10kn时）；分辨力：距离（最小脉宽时）：≤20m；方位：≤1.2°；
3、AIS信号与雷达信号融合：将AIS与雷达信号进行融合，输出融合后信号，实时跟踪船舶；数据集成与转发：可接入多个雷达数据，进行转发，通过tcp/udp协议进行数据转发；小目标跟踪：可通过软件处理回波，将小目标船舶进行实时追踪；
4、实时查看：查看光电设备实时状态，回传实时画面；光电联动功能：实现通过雷达融合信号引导光电设备，自动跟踪锁定船舶，追踪船舶位置；第三方接口融合：可提供接口对接到第三方平台，提供选定船舶、追踪实时画面功能。
5、A4彩色激光连接器，黑白/彩色同速21页/分钟，最高分辨率1200×1200dpi（等效9600×6000dpi）。配备800MHz处理器、512MB内存，标配自动双面打印；纸张输入为250页纸盒+50页手送，输出150页，最大可扩展至550页。接口含USB2.0、千兆网口、Wi‑Fi（IEEE802.11b/g/n）及USB主机，支持U盘打印与移动打印（AirPrint、Mopria）。
★6、投标时提供可与市局海晏平台对接承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章
	台
	1
	

	5
	瞭望塔改造
	将保护区瞭望塔顶进行改建，便于安装雷达及重载云台。费用包含施工、改建、电网等，内置工作台操作椅*5。
	项
	1
	

	6
	触发摄像机（含安装、调试、接入）
	1.全景和细节镜头均采用背照式传感器，视频输出支持2560×1440
2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1个GPU芯片
3.支持声光警戒，当人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示和声音警示，并启动智能跟踪功能
4.在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面
5.在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°
6.支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力平安城市管理
7.支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持）
8.支持多级变倍功能，广角24倍光学变倍，16倍数字变倍
9.支持混合补光，可见光补光30 m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200 m
10.支持切换为人脸抓拍模式，最多可同时抓拍5张人脸
11.支持超低照度，【广角】彩色0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light；【变焦】彩色0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
12.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物
13.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
14.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
	台
	3
	

	7
	夜视抓拍激光云台相机
	1、设备具有两个镜头，且靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，视频输出支持2560×1440@25fps。样机镜头与补光灯采用独立双舱结构。
2、全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，细节采用1/1.8" 长焦镜头，支持12倍光学变倍，镜头最大焦距不小于490mm
3、设备内置一颗算力为4TOPS的GPU芯片和一颗8GB的eMMC芯片
4、内置超匀化红外变焦激光器，补光照射距离最远可达2000 m
5、样机运动结束静止在某个位置，当样机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时样机能够检测角度改变并产生报警信息，并可在 OSD 上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置
6、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
7、支持机动车、非机动车、人员等目标抓拍，并支持多种结构化属性信息同时提取
8、内置高精度磁编码器，PT运动平稳且精度高
9、水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～90°旋转
10、支持35114 A级安全加密
11、支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
12、AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
★13、可视设备*1：钛合金转轴+弹性镜腿+可拆卸空气鼻托，支持±15D近视/散光/老花定制镜片。搭载双芯片，2GBRAM+32GBROM，30°视场角，分辨率480×640，峰值亮度1500尼特，强光下可视。内置索尼1200万像素摄像头（F2.25光圈），支持3K录像与第一视角拍摄；配备4麦克风阵列+2颗定向扬声器，支持89种语言实时互译（延迟<0.5秒）。无线连接WiFi6+蓝牙5.3，内置电池续航约8–12小时，待机24小时，支持快充。集成通义千问、ChatGPT等AI大模型，具备导航、提词、会议纪要、AI问答、看一眼支付等功能。带充电眼镜盒和胶囊。
	台
	3
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	抱杆箱（含安装）
	箱体规格尺寸不小于：高500*宽400*深300MM 镀锌喷涂，板材厚度≥1.2MM ，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装，机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，可直接在室外裸露环境下使用。箱顶采用帽檐斜顶方式设计外壳防护等级符合IP65；自动散热：实时采集箱内温湿度，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；
配装1个32A空开、1个温控风扇、1个4位国标插座、1个电源引入防雷模块，五位接地铜排1只、层板1块，可根据实际情况增加配置满足使用需求。
★工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC165～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈；
箱体需配套二维码一体化设计，材质使用3.0MM厚度亚克力板，二维码扫描录入前端点位验收数据，完成前端资产统计，并通过二维码对接现有平台。
箱体颜色及标识需经采购方确认，未经确认产生的损失全部由中标方承担
	个
	3
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	1光8电千兆工业级交换机
	1、千兆电口≥8 个，千兆SFP光口≥1个，光模块传输距离大于20km，根据实际需求选配光模块传输距离；
★2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计；
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、拥有2个千兆光口8个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。  
5、流控方式：全双工 
6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）。
7、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。
8、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。
9、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)。
10、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。
	台
	3
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	AIS接收机
	1．覆盖频率 161.975，162.025 MHz（default）；2．156.025–162.025 MHz；3．接收范围 ≥10km；4．I/O接口 支持RS232或RS485；5．灵敏度（20%误包率） -110dBm；6．互调抑制 ≥65dB；7．杂散响应抑制比 ≥74dB （AIS） ≥70dB （DSC）；8．相邻信道选择度 ≥70dB；9．传导杂散发射 ≤–57dBm；
	台
	3
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	船舶智能识别电子卡口算法终端
	边缘计算主机，内存32GB、cpu8核 8线程 存储1TB及以上
功能要求：1）船舶检测感知；2）船舶图像抓拍；技术要求：支持使用图像识别算法，将多张同一条船舶的抓拍细节图片构建成完整船舶图片。3）船舶身份识别；4）船舶速度识别；5）船舶类型识别；6）船舶特征识别；7）船舶尺寸估算；8）重点行为研判；9）视频叠加融合；10）船舶轨迹跟踪；11）船舶分级监管；12）重点船舶布控；13）小型船舶识别；14）“三无船”识别；
15） ★视频追踪及多相机抓拍功能；技术要求：卡口抓拍过程中，视频画面可动态实时追踪船舶，始终保持船舶在画面中；船舶并行或流量多的场景，系统支持同时调度多个相机进行抓拍。（投标时提供具有合法正规资质的第三方检测机构出具的产品检测报告扫描件)
16）连接设备*1双CIS感光元件，光学分辨率600dpi，搭载5英寸电容式触控屏；A4双面速度达45ppm/90ipm，内置100页大容量ADF（80g/㎡），支持40–209g/㎡厚纸、名片及最长3000mm长纸扫描；接口配备USB3.2Gen1（Type‑C）、Wi‑Fi6（802.11ax）与蓝牙，支持无线直连、云端扫描及移动设备打印，RGB三色LED光源
算法性能要求：
1）船舶流量准确率（单个卡口）≥98%；2）★船舶抓拍率（白天）≥95%实现对过往船舶95%的抓拍率（指标描述及计算方式：实现对过往船舶95%的抓拍率）；船舶抓拍率（夜间）≥95%（指标描述及计算方式：夜间在可见光不足情况，满足算法检测要求时，实现对过往船舶95%的抓拍率）。（提供具有合法正规资质的第三方检测机构出具的产品检测报告扫描件)；3）身份识别准确率（白天）≥97%；
身份识别准确率（夜晚）≥93%；4）船舶速度识别：误差不超过10%；5）船舶类型识别≥85%；
	套
	4
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	L型6.5米杆*3（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径140-190-4mm厚，横臂圆锥直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。
	根
	3
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	L型6.5米杆*3基础（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于1m*1m*1.2m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	3
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	400万枪球联动（含安装、调试、接入、可旋转）
	1、双镜头，细节全景400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器,内置GPU芯片，设备细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组收到外力作用发生偏移时可自动复位；
2、细节5倍变焦或者变焦范围不低于8-32mm
3、支持人脸、车辆、人体抓拍
4、配置电源支架
5、能无缝接入甲方视频联网平台
6、支持GB35114-A级加密
7、内置补光灯
	处
	4
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	抱杆箱（含安装）
	箱体规格尺寸不小于：高500*宽400*深300MM 镀锌喷涂，板材厚度≥1.2MM ，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装，机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，可直接在室外裸露环境下使用。箱顶采用帽檐斜顶方式设计外壳防护等级符合IP65；自动散热：实时采集箱内温湿度，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；
配装1个32A空开、1个温控风扇、1个4位国标插座、1个电源引入防雷模块，五位接地铜排1只、层板1块，可根据实际情况增加配置满足使用需求。
★工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC165～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈；
箱体需配套二维码一体化设计，材质使用3.0MM厚度亚克力板，二维码扫描录入前端点位验收数据，完成前端资产统计，并通过二维码对接现有平台。
箱体颜色及标识需经采购方确认，未经确认产生的损失全部由中标方承担
	个
	3
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	1光8电千兆工业级交换机
	1、千兆电口≥8 个，千兆SFP光口≥1个，光模块传输距离大于20km，根据实际需求选配光模块传输距离；
★2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计；
★3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、拥有2个千兆光口8个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。  
5、流控方式：全双工  
6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）。
7、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。
8、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。
9、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)。
10、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。
	台
	3
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	L型6.5米杆*3（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径140-190-4mm厚，横臂圆锥直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。
	根
	4
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	L型6.5米杆*3基础（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于1m*1m*1.2m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	4
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	沿岸视频监控（含安装、调试、接入）
	1、支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光100 m
2、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随
3、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看
4、支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
5、支持人车检测信息叠加至码流，配合Smart NVR实现图搜或文搜的功能
6、支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出
7、支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR
8、应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
9、支持ONVIF
10、支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储
11、IP66
	处
	4
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	L型6.5米杆*3（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径140-190-4mm厚，横臂圆锥直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。
	根
	4
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	L型6.5米杆*3基础（含地笼、混泥土、浇筑、基坑开挖）
	基础开挖尺寸不低于1m*1m*1.2m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。
	座
	4
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	抱杆箱（含安装）
	箱体规格尺寸不小于：高500*宽400*深300MM 镀锌喷涂，板材厚度≥1.2MM ，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装，机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，可直接在室外裸露环境下使用。箱顶采用帽檐斜顶方式设计外壳防护等级符合IP65；自动散热：实时采集箱内温湿度，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；
配装1个32A空开、1个温控风扇、1个4位国标插座、1个电源引入防雷模块，五位接地铜排1只、层板1块，可根据实际情况增加配置满足使用需求。
★工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC165～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈；
箱体需配套二维码一体化设计，材质使用3.0MM厚度亚克力板，二维码扫描录入前端点位验收数据，完成前端资产统计，并通过二维码对接现有平台。
箱体颜色及标识需经采购方确认，未经确认产生的损失全部由中标方承担
	个
	4
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	1光8电千兆工业级交换机
	1、千兆电口≥8 个，千兆SFP光口≥1个，光模块传输距离大于20km，根据实际需求选配光模块传输距离；
★2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计；
★3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、拥有2个千兆光口8个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。  
5、流控方式：全双工  
6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）。
7、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。
8、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。
9、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)。
10、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。
	台
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	光纤租赁
	1、要根据现场情况提供带宽较高的网络传输带宽，下限不得低于百兆。同时必须满足视频画面流畅不卡顿，为公安专用专线，可用于招标人后期其他项目及任何需求使用，出现安全问题中标人承担。
2、所有专线统一汇聚至亭湖公安分局核心机房，免费提供接入侧及核心交换机侧光模块、尾纤、尾缆等辅材，采购人只负责提供机柜、电源。
3、因链路数量较多，需采用合理且安全的组网方式，采购方核心侧需采用万兆物理链路双路由，光缆需要分两个方向进入核心机房，核心机房交换机只提供两个万兆汇聚光口，且此汇聚光口光模块由本项目提供，所提供的链路接入及传输设备需为全新未使用。
4、租赁期为五年，一次性报价。
★5、本项目链路必须全部采用二层或裸纤方式，根据实际情况可做微调（不允许超过5%)，需要采购方同意，投标时提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。
6、每根线路报价每年不得高于1000元人民币。
	专线
	12
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	软件对接集成
	软件对接集成及个性化开发费用，接入市局平台；
1、亭湖区水域指挥一张图：在平台内展示亭湖沿海水域信息，一张图演示所有要素信息及涉海资源、视频监控等，实现一图指挥调度；2、针对亭湖区水域状况重构非法捕捞研判模型、船舶走私模型：在平台模型超市内针对亭湖水域特点构建相关模型，尤其针对沿海保护区岔口、入海等水域情况构建非法捕捞与走私模型；3、船舶联动重载云台跟踪功能：对接第三方平台，实现入海口雷达覆盖范围内水域雷达光电跟踪功能，实现通过平台点击船舶，雷达引导，实时视频跟踪画面，并支持拍照、拍图等功能；4、加入亭湖区入海口及内河航道视频巡航功能：适配现有亭湖区涉海、涉水视频监控点位，实现视频模拟巡航功能；5、接入亭湖区各类水域资源：融合现有亭湖区内涉水资源数据、保护区数据，统一汇聚，集中展示；6、集成保护区及重点区域全景数据：突出保护区与入海口水域实时状态，通过全景地图360°画面展示整体沿海、内河等重要航段全貌；最终形成成果需通过软件测评。★7、投标时提供可与市局海晏平台对接承诺函（格式自拟）加盖投标人公章
	项
	1
	

	三、视觉多模态大模型+算力
	
	
	

	1
	定制化配套管理组件
	详见附件视觉多模态大模型功能点清单视觉通用大模型部分。
	项
	1
	

	2
	定制业务系统
	详见附件视觉多模态大模型功能点清单业务清单部分。
	项
	1
	

	3
	多模态大模型及智能应用配套硬件设备
	高配GPU主机服务器
6U机架式-直通型：{CPU：支持2 * 高性能 CPU（不低于2.4GHz_96C_192T），up to 500W；
内存：支持24 * DDR5内存槽，不低于6400MT/S；
存储：前置支持 8个 2.5寸SAS/SATA硬盘或 12个 3.5寸SAS/SATA硬盘(默认2块支持U.2 NVMe SSD)；BMC：1 * 1GbE管理网口（后置），IPMI 2.0 Management ASPEED AST2600；PCIE扩展：最大支持12个标准PCIE扩展插槽（默认8个PCIe x16+必选包）；电源：6个 2700W 铂金电源，支持N+N或N+1冗余；配件:默认含导轨}
高性能CPU _2.4GHz_96C_192T_360W 2
64GB_DDR5_5600 8
SSD_480GB_2.5in_SATA 2
SSD_3.84TB_2.5in_U.2 3
SSD_7.68TB_2.5in_U.2 1
RAID_9361-8i_1GB 1
I350_1Gbps_2Port_RJ45 1
10Gbps_2Port_SFP+_Gen3 x8_含模块 1
GPU计算卡：
芯片架构：采用最新一代国产自主架构图形处理器，支持硬件级光线追踪及AI加速计算。核心规模：并行计算核心数量≥14000个。
单精度浮点算力（FP32）：≥ 73 TFLOPS。
显存容量：24GB/48G。显存规格：显存位宽≥384-bit，采用GDDR6X或同等高性能显存颗粒。物理形态：双槽位（2-slot）厚度，采用离心式涡轮主动散热风扇（支持高密度机架部署）。总线接口：PCIe 4.0 x16或更高规格。
数量：24G版*5，48G版*3
	套
	2
	

	4
	基础辅材及配件
	用于视觉能用大模型、T4卡利旧改造、多模态大模型、视侦盒等项目内容所需的硬件设备安装过程中涉及的所有辅材，如万兆光模块、光跳线等，另配置一台普通打印机
	批
	1
	

	5
	工作站
	处理器：采用四核心八线程、基础主频≥2.5GHz，睿频主频≥4.0GHz；三级缓存≥12MB，制程工艺≤14nm，支持64位运算、集成核心显卡，功耗≤65W；内存≥16GB；硬盘≥256G固态和1TB以上机械硬盘显卡独显直接HDMI/DP接口包含≥23.8英寸高清显示器；配置鼠标键盘（国产品牌机、非进口设备），用于图像网与行业网的日常运维、调试及项目期间开发人员开发使用，因公安网络特殊，本项目不得使用公安以外的电脑，且专人专网专设备，不得随意调整网络或使用人员
	套
	49
	

	6
	打印机
	打印类型：A3黑白激光多功能一体机；最大打印幅面：A3或以上；打印速度（A4单面）：35页/分钟；网络打印：是；辅助功能：含复印/扫描；最高分辨率：1,200 x 1,200 dpi；处理器大小、内存大小：2GB+2GB SOP内存；首页打印时间：小于10秒；月打印最大负荷（页）：150000页；预热时间:18.8秒
	套
	1
	

	7
	算力服务器
	1、 配置4颗国产化处理器，单颗2.6GHz/48核；
2、配置512GB DDR4内存；
3、配置2*480GB SSD 硬盘，2*3.84TB NVME SSD硬盘；
4、配置1张Raid阵列卡，支持raid0/1/5/6；
5、配置2个25万兆网卡（含光模块），8个200GE光口；
6、配置≥8块国产化AI处理器，单AI处理器显存配置64GB HBM、280TFLOPS FP16 ；
7、配置4个电源，冗余风扇，原厂导轨；
8、三年质保；
9、安全性要求：
服务器管理软件已由具备具有合法正规资质的的第三方检测机构完成信息安全评估检测，检测覆盖保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性等指标，检测结论合格；同时该软件通过具备合法正规资质的第三方检测机构开展的安全渗透测试，测试内容包含身份认证安全、权限管理安全、会话安全、信息泄露风险、输入输出合法性安全等维度。投标人须提供上述两项检测对应的正式证明材料，
稳定性要求：服务器制造商具备产品质量检测能力，包含CPU检测、内存检测、硬盘检测、网卡PCIe外设检测、电源功耗管理、BMC故障检测等，需提供制造商对应检测软件著作权证书复印件，并加盖投标人公章。所投服务产品具备合法正规资质的第三方检测机构出具的平均无故障时间（MTBF）≥30万小时、投标人提供加盖投标人公章的MTBF可靠性证明材料
中标后验收时提供相关材料
	套
	1
	

	8
	音频分析模块
	1.不区分性别，语种，方言，种族和年龄；
2.可以对任何渠道获得的音频进行分析；
3.完全非接触测试测试方式；只分析谈话人的声音，不需要与谈话人有任何身体接触。
★4.系统自动把语音分割为0.4秒-3秒的语音片段。能够在每一个语音片段中提取并检测声音中的参数同时计算出不低于25种情感信息及数值。每个片段至少应有：情绪认知/紧张/思维/犹豫/抗拒/并行思维/罪疚感/内心冲突/主观谎言/客观谎言/认知压力/情感压力/整体压力/频率压力/预判/思考速率/潜意识认识/潜意识情绪/想象/位阶代码/基源编码/情绪矩阵/认知矩阵/O-链/等参数，结果在同一界面上显示。
5.系统不低于五种工作方式：网络语音即时通讯分析\麦克风实时分析\远程电话分析\录音分析\录音机。
6.可自定义问话提纲，问话提纲添加删除功能。每一个问题都有独立的分析参数：计时，计数，平均谎言，平均情感，平均认知，平均整体，高SOS谎言统计，不准确统计，分析结果。系统提供符合用户需求的问话提纲模版数量不低于10版。可根据问话提纲及相关问题，出具有针对性的分析报告同时可手动编辑分析意见。
7.在实时分析模式中可以一键屏蔽噪音同时也可以一键标记重要相关问题。
8.分析结果以多种形式展示包括不少于片段参数列表\柱状图\选定组信息\颜色块\文字结论\曲线等，同时可针对特殊风险类型快速筛选查看。
9.在实时分析模式中可直接导出音频资料到录音模式中快速进行深度分析。
10.有用户管理功能，
★12．有数据库管理功能可创建多个数据库对案件进行分类管理，同时数据库中能够导出导入案例可以备份和恢复案例并具备数据案例安全密码功能； 
★13.自动过滤噪声的功能，可手动调整背景噪音数值；具有手动标记功能，手动标记无法分析的音频和噪音，能够标记“噪音”“首要”“选项”，至少支持对同一段录音中的两个人的语音并行标记及分析。
★14.系统能够识别至少9种欺骗方式（P）：欺骗模式 P1-意味着受试者在陈述中表现出比预期更高的警觉性和专注力。欺骗模式 P2-意味着受试者同时处于极端逻辑矛盾与高度兴奋状态。欺骗模式 P3-意味着受试者在回答时多次改变主意，且处于高度压力状态。欺骗模式 P4-意味着受试者回答时带有不情愿的态度（可能因尴尬所致）。欺骗模式P5-表明受试者处于 极端警觉状态、低思维水平，可能存在自己已知的证据能揭露他的谎言。受试者试图自发回答-未经思考。（这一模式揭示了说谎者在高压下的认知策略失衡，其核心矛盾在于警觉性与思维深度的背离，常见于需要快速反应的欺骗场景）。欺骗模式 P6-表明受试者处于极低警觉性与是否继续陈述的强烈矛盾状态（S.O.S.）。建议在自由对话中进一步调查该问题。欺骗模式P7-极低警觉性与极高兴奋感-受试者不习惯于说谎或仅为取乐而为之。欺骗模式P8-极低警觉性与极强矛盾感-受试者回答存在逻辑漏洞，或陷入极端自我批判。欺骗模式 P9 -极低警觉性，高度矛盾感与兴奋感并存。
15.拥有至少5种分析模型:主观模式/宽容模式/客观模式/情绪模式/两极模式
16.内嵌音视频转换工具，可转换WAV，WMA,MP3，AAC等格式。支持DivX、H.264 等视频编码格式.
17.拥有独立的软件著作权确保产品的独立性合法性。
★18.拥有具有合法正规资质的机构出具的检测报告并加盖投标人公章；
	套
	1
	

	9
	音频分析配套硬件
	1.专业录音设备：内存：16G及以上；录音格式: DSD/线性PCM录音格式；麦克风:15毫米XY方向可调；信噪比: 信噪比：＞100dB支持192kHz/24bit无损压缩线性PCM录音格式；高灵敏度麦克风；最大声压：≈128dbSPL；播放格式：DSD(2.822MHZ),WAV,FLAC,MP3，AAC；输入：MiniMic接口；输出：3.5音频接口，USB2.0以上。       
2.专业麦克风声学特性：内置角色分离算法，可以把嫌疑人与办案人员声音独立隔离出2路独立的音频，分别提供给语音识别系统做语音识别。发言方向指示灯：不同人员发言时，指示灯会变换不同的颜色，可以把不同人员的声音单独录制未经压缩的原始音频，可以直接用于声纹识别、语音情绪分析。内置扬声器。阵列单元：两组麦克风阵列采样率：16KHz采样深度：16位有效频响范围：100Hz-8KHz输出接口：USB输出声道：双声道语音识别有限范围：3米内灵敏度：≥50mV/Pa噪声级：≤30dB信噪比：≥50dB以上
3.防护箱：外尺寸不小于L559*497*222MM；内尺寸不小于L509*W410*H（上盖43+下盖157） MM；重量：≈3KG； 
4.专业耳机：耳塞式频响范围不低于18-22000HZ；阻抗不低于 32欧；灵敏度不低于 122Db；线长不低于1.2米；线性 双边等长线     
5.专用电话分析转接器：USB-RJ11接口，支持电脑和电话间连接和数据交换功能
6.14英寸及以上高性能笔记本电脑，处理器采用大小核混合异构设计，共计 16 核 24 线程，包含 8 颗高性能核心与 8 颗能效核心，高性能核心最大睿频不低于 5.4GHz，二级缓存不低于 24MB，三级缓存不低于 30MB，基础功耗 125W，最大睿频功耗 253W，支持双通道 DDR5‑5600、DDR4‑3200 内存，最大内存容量不低于 192GB，处理器直出 PCIe5.0×16、PCIe4.0×4 通道，具备集成图形输出能力，支持硬件线程调度、深度学习加速及神经网络加速功能，内存不低于32G 硬盘不低于1TB，带键鼠
7.供应商有自主培训能力，能够提供售前、售中、售后技术培训；在质保期内提供四次及以上技术培训(基础培训、中级培训、高级培训、案例指导培训）
8.软件三年免费升级，硬件三年质保；
	套
	1
	

	10
	语音识别反馈模块
	1、场景化语音转写：支持将满意度回访的中文语音流实时转写为中文文字；说话人分离：支持满意度回访电话机器人与被回访人角色分离；智能分句：对转写文本按语义进行子句划分，并在子句之间加注标点；智能标点：根据识别结果给文本内容加上标点符号；热词优化：支持短平快的效果优化方案，对满意度回访领域词汇进行快速的人工干预；实现中文标准普通话的实时识别，声源取自电话信道，识别准确率≥92%。电话渠道下，在外呼类场景中，端点检测正确率≥90%。语音转写能力：语音转写响应时间小于等于100毫秒。
2、场景化语音合成：支持将中文文字转化为自然流畅的人声；高质量语音：将输入满意度回访文本实时转换为流畅、清晰、自然和具有表现力的语音数据；多音色服务：提供丰富、风格多样化的音色选择，用户可供根据不同应用业务需要，选择最适合应用场景的语音风格；高精度文本分析技术：保证了对文本中未登录词（如地名）、多音字、特殊符号（如标点、数字）、韵律短语等智能分析和处理；字符集及数据输出格式：支持输出Wav格式语音数据；参数动态调整：开发接口提供了音量、语速、音高（基频）等多种合成参数动态调整功能。
3、场景化NLP：基于基础NLP的算法，结合满意度回访场景化定制场景化NLP算法及模型，通过对文本的分析，获悉被回访人的主要意图，进而电话机器人给出相应的回答。
4、满意度回访识别：模型开场白识别，针对满意度回访场景人机对话的开场白询问被回访人问题，收集电话开场白音频及文本预料，进行人工标注后完成模型训练，确保正确识别被回访人意图。满意度识别，针对满意度回访场景下被回访人回答满意度相关问题的意图识别，分析被回访人满意程度，收集电话音频及文本预料，进行人工标注后完成模型训练，确保效果达到生产期望要求。不满意原因识别，针对满意度回访场景下机器人与被回访人的交互内容以及整体交互进行分析，分析被回访人不满意原因，收集电话音频及文本预料，进行人工标注后完成模型训练，确保效果达到生产期望要求。
5、满意度回访话术：模板话术类型创建，根据满意度回访应用场景，新建满意度回访的话术类型，包含满意度回访场景下不同节点下应用。普通话术创建，普通话术创建，通过话术编辑器新建满意度回访话术。任意回答话术创建，满意度回访任意回答话术创建，通过创建任意回答话术，电话机器人语音播报之后，实现被回访人问询任意表述均可通过，无需识别被回访人说法，即可进入下一节点话术。
6、话术流程管理：节点话术编辑，满意度回访场景下，编辑电话机器人询问问询被回访人的内容，包含对主话术、辅助话术、多次未识别话术、提槽话术等内容进行编辑。主话术编辑，满意度回访电话机器人主话术编辑，在电话机器人与被回访人交互过程中，对每个节点的第一次问法（表述）内容进行编辑；提供可视化话术编辑系统，可做到版本回溯，可持久化保存话术，支持话术快速更新上线。辅助话术编辑，满意度回访电话机器人辅助话术编辑，参考主话术内容，对辅助话术内容进行编辑。当电话机器人通过主话术问询被回访人，其回答电话机器人未识别，可通过用调用辅助话术来实现问询被回访人。多次未识别话术编辑，多次未识别话术编辑，编辑多次未识别话术内容。针对满意度回访电话机器人三次引导都无识别被回访人说法时，可通过多次未识别话术等兜底流程。提槽话术编辑，提槽话术编辑，对需要提槽的要素信息，编辑相应话术内容。当提槽关键要素时，可通过设置提槽话术来收集实现。话术描述，话术描述，通过对话术进行描述和编号，实现交互节点的命名，区别于其他话术节点，以及通过编号判定交互信息和回传信息。
7、智能打断设置：录音上传，针对配置的话术，可上传发音人录音、在线录音或上传本地录制好的录音。结束语设置，机器人外呼结束语设置，在满意度回访电话机器人与被回访人交互时，可设置相关话术为结束语时，播报结束语后结束对话流程。主话术打断设置，主话术打断设置，在满意度回访场景下，对于一些非关键信息节点，通过设置主话术打断，被回访人可对当前话术进行打断。智能续播打断，无实意表述的打断后的续播,支持被回访人打断满意度回访电话机器人后自动续播。识别后端点设置，识别后端点设置，在机器人节点交互时，被回访人说法后识别的时长设置。
8、话术预览设置：话术预览设置，在话术编辑完成之后，可通过话术预览来快速进行测试，查看效果，及时调整修改问题。电话预览话术，电话预览话术，通过拨打测试人员号码进行对话测试。
9、话术跳转设置：关键词填写 关键词填写，通过对上个节点被回访人有可能回答的所有表述进行分类填写、优化，以便电话机器人识别被回访人说法走到下一个正确流程。节点跳转，针对已建立过的流程，可选择某节点进行跳转，电话机器人执行跳转流程。
10、模型管理：行业类别设置，支持设置话术的行业类别，选择公安行业语音模型，通过调用公安语音模型提高识别率。发音人设置，针对不同业务场景，支持选择相应的音色，如满意度回访场景上，发音人可选择柔和端庄的音色。
11、发音人定制：定制满意度回访电话机器人语音播报发音人。选择满意度回访场景的发音人，根据话术文本完成声音的录制、剪辑等预处理，基于交互数据训练合成满意度回访发音人合成模型。
12、知识问答：标准问答管理，添加标准问答内容进行编辑修改，补充完善满意度回访场景知识问答内容；可对新添加的标准知识问答进行命名，便于搜索、区分；可删除无用的知识点；可对提交的知识问答进行审核；还可对知识内容进行语音体验。扩展问答管理，"对被回访人满意度回访相似回答进行规整，为满意度回访知识问答提供支撑，提高满意度回访电话机器人识别准确率，实现精准问询被回访人。相近词条编辑包含对相似问法、机器人回答等编辑修改。相似问法编辑，对被回访人同一问题的不同说法进行编辑；机器人回答编辑，可设置针对一问法的机器人回答话术，可设置3个回答话术。"槽管理，设置关键要素信息，用于话术编辑调用。当满意度回访话术节点需要提取被回访人说法关键要素时，需先配置槽名称，然后在语义界面进行槽标注，最后在话术编辑界面调取提槽信息和话术配置工作。包含已创建的槽名称信息，可对其进行编辑、删除；可新建槽名称。
13、话务配置：电话外呼，实现电话机器人外呼话务。电话机器人和被回访人通过自然方式进行沟通，识别被回访人语音内容，按照对应流程询问，完成外呼话务。呼出配置，可设定电话机器人线路，配置话术模版；支持对话术的更换，可修改绑定线路的话术；支持解除线路和话术的绑定。
14、任务调度：任务调度管理，展示电话机器人外呼的话务，直观展现话务情况，包含任务创建及历史任务展示。任务创建，支持创建新的电话机器人任务，选择相应话术模版、发音人、创建外呼等，创建后，支持展示创建的任务情况。号码拦截策略，针对创建的临时任务，支持临时任务号码拦截策略，实现频繁重复号码的过滤。紧急任务优先外呼，针对创建的紧急任务，支持优先外呼功能，可优先外呼当前紧急任务下的预警数据。黑名单管理： "1、支持创建黑名单，设置黑名单的时效；2、支持对黑名单进行下载、编辑和删除；3、支持对黑名单进行搜索，包含客户号码、有效开始日期、有效结束日期筛选项。"实时任务监控，可查看当前任务，展示当前未结束的任务，包括已完成通话数及通话详细信息、未完成通话及号码，通话详细信息包括呼入号码、呼入时间、通话时长、通话结果及未接通原因等。
历史任务监控，"展示机器人已完成的任务。1、报表导出，查看历史任务详情，包含呼入号码、呼入时间、节点名称、识别结果、命中节点等内容；2、识别详情查看，可查看电话机器人与被回访人交互流程及转写详细信息；3、录音查看，可对交互的录音下载或在线听取；4、历史任务展示，展示任务名称、任务类型、开始时间、结束时间、总呼叫轮数、号码量、任务量、总呼叫量、接听量、接通量、结束原因等信息，支持对单条历史任务进行报表下载功能；5、支持按任务名称、开始日期、结束日期、结束原因等信息对历史任务进行筛选。"线路运行监控，监控管理电话机器人线路使用情况，包含接入网关信息、线路状态、并发数等信息展示。接入网关信息展示，可查看查看接入的网关ip信息；线路状态查看，监控管理电话机器人状态，分为“使用中”和“空闲中”；并发数展示，可查看电话机器人并发数。坐席授权控制，支持通过管理平台控制线路并发，实现平台级外呼并发控制，实现外呼话务并发路数的管理。
15、通话分析：数据总览： "1、统计电话机器人外呼数据，包含号码量、呼叫量、接通量、平均通话时长、通话总时长；2、支持按通话时长和对话轮次，对电话机器人外呼数据情况进行分类统计；3、支持按开始日期、结束日期、话术对电话机器人外呼数据情况进行筛选。"通话量趋势，展示特定时间范围下电话机器人外呼数量的趋势变化以及用户量的趋势变化，以折线图的形式进行展示，并支持单个展示。运营统计，统计电话机器人与被回访人通话过程中各节点的识别通过率情况，为后续节点话术优化提供依据。数据报表，支持上传数据报表，上传后，以列表的形式进行展示，包含文件名、上传时间的展示。支持按上传时间进行排序，支持删除数据报表。支持按开始时间和结束时间查询数据报表。数据搜索，提供电话机器人话单、录音、交互的实时检索，为电话机器人的日常业务提供高效率、低延迟的数据服务。
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	四、村居地空一体式巡防管控
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	无人机便携式车载机场平台
	1.产品尺寸≤600×500×300mm
2.产品重量≤9.5kg
3.工作温度：-20～60摄氏度
4.工作湿度：20～90%RH
5.额定功率≤600W
6.输入电压：220V
★7.飞行器电池同时充电数量≥5个（需提具有合法正规资质的供检测报告并加盖投标人公章）
8.防护等级≥IP67
9.独立电池供电系统容量≥2000瓦时
10.输出：交流电 220 伏至 240 伏
11.最大输出功率≥2000瓦
12.支持车载充电、市电、光伏电
13.根据车型大小定制部署车载起降精准平台
14.支持定制固定安装支架
	套
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	2
	无人机遥控远程操控模块
	1.设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等多项功能
2.支持 ASDIV（发射天线选择）
3.电池容量≥4000 毫安时
4.电压≥7 伏
5.精准起降场模块，尺寸≤60*60cm
6.支持识别图案精准降落
	套
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	无人机侦测系统
	1. 无源侦测：应为无源侦测，在侦测状态下,应不主动发射无线信号。
★2. 侦测定位结果显示：应能通过协议解析方式对无人机进行定位，定位到无人机后能在侦测列表实时显示无人机品牌型号、SN码、工作频率、信号强度、经纬度坐标（示值精确到小数点后6位）、方位、距离、飞行高度、飞行速度以及遥控器（飞手）经纬度坐标等信息；定位到无人机后，应能在电子地图上显示无人机位置图标和飞行轨迹、遥控器（飞手）位置图标、起航点以及无人机处于不同颜色区域范围时的危险等级。（需提供检测报告并加盖投标人公章）
★3. 频谱侦测：26MHz～6GHz。
4. 重点侦测频段：330MHz、433MHz、800MHz、840MHz～900MHz、915MHz、933MHz、1.1GHz～1.3GHz、1.4GHz、1.5GHz、1.8GHz、2.4GHz～2.5GHz、3.3GHz、3.5GHz、4.9GHz、5.1GHz～5.9GHz。
5. 频谱测向：具有频谱测向功能，单站测向模式下侦测到无人机时应能在侦测列表显示大疆、道通及DIY无人机方位信息，并支持在电子地图上通过扇形显示无人机大致方位。
6. 重点频段测向功能：测向模式下应能侦测识别工作频段为2.4GHz、5.8GHz的无人机信号。
7. 测向距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，通过频谱侦测方式对无人机进行测向的距离应≥5km。
★8. 侦测定位距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，通过协议解析方式对无人机的定位距离应≥5km。（需提供具有合法正规资质的检测报告并加盖投标人公章）
9. DIY无人机侦测结果显示功能：能侦测工作频段为433MHz、868MHz、915MHz、1.3GHz、5.8GHz的DIY无人机；能通过侦测列表实时显示目标DIY无人机的工作频率、发现时间、图传画面截图等信息。
10. RID信号侦测：应能识别Wi-Fibeacon、BT4等协议的RID信号。
11. RID信号接收识别功能：能接收无人机的RID信号，并能显示识别结果，包括无人机SN码、无人机经纬度（示值显示到小数点后6位）、遥控器（飞手）经纬度（示值显示到小数点后6位）、工作频率、高度等信息。
12. RID信号接收识别距离：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，能接收并识别到无人机RID信号的最大距离应≥1km。
13. 精准识别：能侦测、识别并区分多架同品牌、同型号、同频段的无人机，能分别显示各无人机的SN码。
14. 侦测高度：在通视条件下，能侦测到飞行高度为0m-1500m的无人机。
15. 侦测响应时间：无人机与遥控器处于连接状态时，从开启侦测功能至指控软件报警所需时间应≤0.5s。
16. 侦测成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰条件下，侦测成功率应≥99%，识别成功率应≥99%。
17. 侦测灵敏度：≤-108dBm。
18. 同时侦测数量：能同时侦测并识别无人机的数量应≥40架，其中非大疆品牌无人机数量应≥10架，品牌数量≥10种；能同时侦测并识别非大疆品牌遥控器的数量应≥15个，型号应≥10种。
19. 多目标轨迹跟踪定位：具备多目标轨迹同时定位、跟踪和显示能力，同时侦测定位到多个目标时应能通过不同颜色区分不同架次无人机的飞行轨迹，并显示遥控器（飞手）位置图标；应能显示无人机飞行轨迹，数量应≥30条；能显示遥控器（飞手）与对应无人机的连线，数量应≥30条。
20. 同一无人机入侵识别：应能识别同一架无人机的多波次入侵并整合该无人机的入侵信息。
21. 通信方式：应能通过有线网络、4G网络、外接光纤收发器等方式接入管控平台。
22. 报警提示功能：侦测到无人机后应能在管控平台通过声音、预警圈边界颜色变化方式进行报警提示。
23. 黑白名单功能：具有黑白名单功能，能通过管理平台将侦测到的无人机加入白名单，侦测到白名单内的无人机（包括多次开关机/起降）时应不触发报警提示；侦测到无人机多次入侵预警圈内后，应能自动为该无人机标记黑名单标识；能对大疆、道通、3DR等品牌无人机及WiFi无人机、DIY无人机、航模等设置加入或移除黑、白名单；应能通过SN码和机型手动添加黑、白名单内的无人机；能批量导入、导出白名单列表；能设置白名单有效期，超出期限后白名单失效。
24. 指控平台一体机：集成核心处理模块、显示模块及操控模块，核心处理模块搭载高性能8核运算单元及不低于2000TOPS图形算力的专业图形处理单元，配备8TB高速存储模块，满足系统高效运行及数据存储需求；显示模块采用27英寸高清显示面板，清晰呈现各类探测数据及操作界面；操控模块配备专用输入设备，确保操作便捷、精准，整体一体化设计，无需额外外接核心设备，适配系统全功能运行。
25. 配套供电模块：容量不低于2度电，最大输出功率3000W，支持市电、太阳能、车充三种充电方式，市电充至80%仅需45分钟，具备BMS智能电池管理系统及多重安全防护，可实现0.01秒极速断电切换，支持扩容至22度电，适配户外、应急等多场景供电需求，可与指控平台一体机无缝适配，保障系统持续稳定运行。
	套
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	4
	便携式无人机察打设备
	1. 电池热插拔功能：支持不连接外接电源时，应能在正常工作状态（探测/干扰）下进行单块电池更换操作，更换过程中应能正常工作。
2. 持续工作时间：探测模式下持续工作时间应≥6h；全部工作频段持续发射时间应≥20min。
3. 频谱探测范围：应能探测频率范围在100MHz～6GHz内的无线信号。
★4. 重点频段探测功能：能探测识别工作频段400MHz、433MHz、500MHz、760MHz、800MHz、840MHz～933MHz、1.1GHz～1.8GHz、2.1GHz～2.5GHz、3.2GHz～3.8GHz、4.2GHz～4.9GHz、5.1GHz～5.9GHz的无人机信号。（需提供具有合法正规资质的检测报告并加盖投标人公章）
5. DIY无人机探测结果显示功能：能探测到工作频段为433MHz、868MHz、915MHz、1.1GHz、1.3GHz、3.1GHz、5.8GHz的DIY无人机（数传/图传模块），并能通过管控平台实时显示目标DIY无人机（数传/图传模块）的品牌、工作频率、发现时间、图传画面截图等信息；应能将探测到的图传画面截图并存储到事件列表中，支持对截图画面进行查看。
6. 解调功能：应能对GFSK、FM、OFDM等调制方式的信号进行解调。
7. 探测灵敏度：应能探测到信号强度≤-112dBm的无人机信号（f=2444.5MHz）。
8. 探测高度：在通视条件下，能探测到飞行高度为0m的无人机；在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，能探测到无人机的高度应≥1300m。
9. 13.探测角度：角度固定的条件下，探测角度应满足：水平方向：0°～360°；竖直方向：-90°～+90°。
10. 探测定位距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，通过协议解析方式对无人机的探测定位距离应≥5km。
11. 位置获取准确度：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，通过协议解析方式获取的无人机经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的位置误差应≤5m，控器（飞手）经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标的位置误差应≤3m；无人机飞行高度与无人机实际飞行高度的平均误差应≤1m；
12. TDOA定位准确度：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，通过TDOA定位方式获取到的无人机经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的位置误差应≤2.5m。
13. 探测定位跟踪速度：应能通过协议解析方式持续探测并定位到移动速度≥26m/s的无人机，并能在电子地图上显示无人机飞行轨迹。
14. 精准识别功能：应能探测、识别并区分多架同品牌、同型号、同频段的无人机，能分别显示各无人机的唯一产品识别码（或SN）。
15. 多目标跳频跟踪功能：具有多目标跳频信号跟踪功能，目标无人机改变工作频段后，系统应能自动跟踪、并识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹；能同时跟踪跳频目标的数量应≥25架。
★16. 干扰功能：驱离和迫降干扰功能，应能通过信号干扰方式干扰无人机的图传链路、飞控链路及导航信号，驱离无人机或使无人机迫降（需无人机支持迫降或返航功能）至少具有7个发射模块，可以组合同时发射。(无线电发射类产品需提供工信部颁发的对应产品无线电发射设备型号核准证，加盖投标人公章)
17. 干扰模式：支持手动选择模式和自动选择模式，自动选择模式（AUTO模式）下，探测到目标时按下扳机应能根据探测到的目标工作频段自动选取干扰频段并发射。
18. 发射频段数量：≥7，至少包含以下频段：433MGz、915MHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz。
19. 干扰距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，有效干扰距离应≥2.5km。
20. 干通比：对无人机进行有效驱离时，无人机与设备之间的距离和无人机与遥控器之间的距离最大比应≥20：1。
21. 干扰响应时间：从按下扳机至无人机遥控器显示图传信号丢失所需的时间应≤2.5s。
22. 同时干扰数量：应能同时干扰无人机的数量应≥50架；能同时干扰跳频无人机的数量应≥50架。
23. 诱骗发射频段：GPS：1575.42MHz±1.023MHz；GLONASS：1602.0MHz+N×0.5625MHz±0.511MHz，N取-7～6之间的整数；
24. 诱骗响应时间：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，从启动诱骗至遥控器显示无人机导航卫星数量为0所需的时间应≤3S。
25. 同时诱骗无人机数量：能同时诱骗的无人机数量应≥45架。
26. 接口协议：应能提供接入API协议说明文件。
27. 无人机识别库机型数量：应能查看可支持机型列表，无人机识别库内的无人机型号应≥1000种，其中品牌数量≥250个。
28. 黑白名单功能：具有黑白名单功能，无需使用无线电信标、识别卡等第三方固件，能通过管控平台将探测到的无人机加入或移出黑、白名单，探测到白名单内的无人机时应不触发报警提示；自定义设置天数内探测到无人机入侵预警圈内的次数达到规定次数时，应能自动为该无人机标记黑名单标识；
29. 外壳防护等级：IP65。
	套
	1
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	无人安防巡逻无人车
	1.机器人基础配置：主控模块、运动模块、电源管理、L4自动驾驶模块、避障模块；
2.整体尺寸：不少于3724*1424*2180mm，货箱体积:不小于 5.3立方，防护等级IP55；
3.电池容量：不少于28.3KWh
4.运动能力：最小转弯半径4.5m,最大涉水深度300mm，最大爬坡度11.3°，最大速度40km/h；
5.续航能力：空载续航里程260km，城市综合续航里程180km；
6.载重能力：载重不少于740kg；
★7.硬件配套：220V快充32A，6.6kw充电枪2个，需定制插座、改6A以上电线，手持式摄影装备*3
★8.含五年FSD系统、质保、保险
9.全景巡视填系统主机：前端系统主机R300A，不含100G/月物联网卡
★10.一体化云台：一路400W可见光高清摄像机、4路全景、1路256W高精度热成像
11.SOS对讲套件：四麦、SOS按钮、摄像头、铝合金面板
12.低功耗大模型主机：4G+32G
13.高亮显示屏：不小于49寸，2000cd亮度，HDMI接口
14.传感器套件：含温湿度传感器、PM2.5、噪声传感器、铝合金面板
15.继电器组：8继电器组/配保险片
16.小警灯：电压12伏 /红色、蓝色各6个
17.LED灯：12V双排高亮50CM乳白罩款1个
18.有源音箱：300V功放+90W防水单柱*2
19.变压器：48V-120V转12V/40A
20.UPS电源：12V10Ah-三元锂电池
21.风扇：白色-205侧装换气扇全套-12V强风款2个
22.钣金件：百叶窗盖板、顶部固定座、盖板A、气体探头固定座、云台支柱、云台转接座、配电箱体、配电箱盖、箱内钣金等
23.安装配件及辅料：电气连接器、电线、704硅胶、螺钉，定制化车身份LOGO等"
24.对机器人实现整体管理和控制、告警管理、数据信息存储、数据报表等功能。实现机器人实时音视频监控、录像查看、告警查看、远程控制、巡逻路线绘制、报表查询等功能。
25.机器人可设置发现人体及时告警，支持红外热成像仪进行夜间识别人体。支持人脸车牌抓拍、夜间人体检测、人脸识别、车辆识别、热源火焰识别、吸烟识别
★26.警用巡逻机器人高清视频、抓拍人脸图片、车牌图片，通过国标协议对接至公安视频网业务平台
	套
	1
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	自动机场1
	1.整机重量≤200千克（不包含飞行器）。
2.舱盖开启尺寸（长×宽 ×高）≤长2000毫米，宽900毫米，高800毫米。
3.基建部署：防水淹、防雷、设置缓冲区和安全护栏、备降点及标识牌
4.防护等级≥IP54。
5.可收纳飞行器数量：1台。
6.自动机场定位模块：单北斗
7.输入电压：100~240V AC。
8.无人机供电方式:自动无人机充电。
9.充电时间:≤60分钟
10.机场监控：自带外置摄像头。
11.空调系统：自带空调系统。
12.传感器：风速传感器、雨量传感器：
13.小型备用电池：自带备用电源（ups），待机≥2.5小时。
14.停机坪尺寸≤1平方米
15.无人机尺寸≤长400毫米，宽500毫米，高250毫米（不含桨叶）。
16.（无人机＋负载）起飞重量≥1500克。
17.降落保护触发方式：姿态/失重/落速/遥控、最大保护重量≤2kg
18.飞行时间:≥45 分钟
19.飞行海拔高度:≥4000米
★20.侦测范围：≥1km（需提供具有合法正规资质的检测报告并加盖投标人公章）
21.飞行器自带RTK模块
22.飞行器定位模块：单北斗
★23.机臂灯光颜色：红蓝（需提供具有合法正规资质的检测报告并加盖投标人公章）
24.照明方式：常亮、爆闪、有效照明面积≥500平方米
25.设备接入 4G 网络，可实现控制与画面传输
26.负载镜头：可见光有效像素：1200万及以上，自带变焦相机、红外相机、激光测距
27.航天无人机IP防护等级：≥IP55
28.支持4G通讯链路
29.有效广播距离≥300米、支持支持实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音
30.保障服务：服务期内每年无人机及无人机自动机场不限次数的免费维修额度≥8万
	套
	1
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	自动机场2
	无人值守鹰巢
1、整机重量≤56kg。
2、外形尺寸≤长 666 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米。
3、工作环境温度：-30至50℃ 。
4、最大允许降落风速不低于：12m/s 。
5、最大运行海拔高度不低于：4500m 。
6、单北斗定位：支持单北斗定位模式。
7、4G接入：支持增强图传模块。
8、需要内置风速传感器，内置雨量传感器，内置环境温度传感器，内置水浸传感器，内置舱内温度传感器，内置舱内湿度传感器。
9、★下达任务后，需要14秒内起飞。（需提供具有合法正规资质的检测报告加盖投标人公章证明）
10、机场集成标识灯，可以用于夜间返航。
无人机
1、起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）≤1855g，最大起飞重量≥2005g。
2、折叠后尺寸（长×宽×高）≤381×420×220mm，对角线轴距≤500 mm。
3、最长飞行时间≥53.5分钟。
4、最大可抗风速≥12m/s，防护等级不低于：IP55。
5、★单北斗定位：支持单北斗定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务。（需提供具有合法正规资质的检测报告复印件加盖投标人公章证明）
6、GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m，RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m。
7、最大起飞海拔高度：≥6500 米。
8、最大上升速度不低于：10 m/s（运动挡），最大下降速度不低于：8m/s（运动挡）。
9、RTK：RTK集成在无人机上。
10、具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机，参数要求：
广角相机CMOS：1/1.3英寸，广角相机像素：有效像素：≥4800万
中长焦相机CMOS： 1/1.3英寸，中长焦相机像素：有效像素：≥4800万
长焦相机CMOS：1/1.5英寸，长焦相机像素：像素数：≥4800万
可见光相机变焦倍数：≥112倍
红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024，红外传感器帧率：30 Hz
11、变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦，最大28倍。
12、可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制，支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标，可见光支持人车船目标的AI识别。
13、含6块电池、4G增强图传模块、流量卡、喊话器、红蓝爆闪灯、智能应急伞降、落水漂浮装置、第三方责任险、机身保险、含5年机场网络专用链路
	套
	1
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	音频接口
	[bookmark: OLE_LINK5]1、18进8出的USB2.0音频接口，精度为24bit/96kHz
2、产品同时支持PC、Mac和iPad
3、产品具有XLR/TRS混合输入接口，四话放，可录制线路信号和高阻乐器，带48V幻象供电
4、产品具有2个线路输出接口，4个线路输入接口
5、产品具有立体声S/PDIF数字同轴输入和输出接口
6、产品具有一个ADAT数字光纤输入
7、产品具有双耳机输出，带独立的耳机音量旋钮
8、产品具有超低延迟DSP调音台软件
	套
	2
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	有源监听音箱
	功率消耗：空闲：25 W / 最大：200 W 
放大器功率：高音扬声器: 100 W / 低音扬声器: 100 W 
谐振频率：49 Hz 
箱体内部容积：9,5 升 
低音原理：低频倒相 
分频频率：2200 Hz 
分频斜率：24 dB每八度 
高音扬声器：Esotec 28 mm 软穹形, 后舱式, 磁性流体. 4 mm印模压铸铝制前板, 
低音扬声器：17 cm, 75 mm 纯铝线音圈, 一体成型聚丙烯锥体 
	台
	2
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	监听耳机
	1、封闭式动圈耳机
2、头戴护耳式
3、单元直径：40mm
4、频响范围为：10-25000Hz
5、灵敏度为：96dB
6、阻抗为：32Ω插头类型：I直型
	套
	4
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	视频数据处理系统
	一软件功能要求
1、重采样系统应支持改变数字语音信号的采样率。
2、多格式音频文件处理1）系统应支持多种格式音频文件导入，支持单次导入多种不同的格式文件，并输出采样精度为16bit的wav音频格式；2）系统应支持导入的音频格式：wav、m4a、mp3、mp2、amr、wma、adu、silk、aiff、pcm、vox、aac、 3ga、ape、flac、m4r、mmf、ogg、VYF；3）系统应支持将立体声音频文件进行左右声道分离，并输出左声道和右声道音频文件；
3、多格式视频文件处理1）系统应支持多种格式视频文件导入，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为16bit的wav音频格式；2）系统应支持导入的视频格式： flv、mkv、mov、vob、3gp、wmv、avi、mp4、rmvb；3）系统应支持输出为左声道、右声道和混合声道音频文件；
4、案件管理1）系统应支持对待处理的案件进行管理，包括本地新建案件和声纹库案件的拉取、打开、重命名、删除等操作；2）系统应支持当案件较多时，支持通过关键字在案件列表中快速搜索案件；3）系统支持获取案件详情和涉案语音文件属性；
5、录音1）系统应支持新建空白文件，并可选择8kHz、16 kHz、32 kHz、44.1 kHz的采样率进行录音，生成wav文件。2）系统应支持接入麦克风进行录音。
6、大文件处理系统应支持导入大小为1GB的音频文件和4GB的视频文件。
7、查看文件属性详情系统应支持查看源文件属性，包括：文件大小与时长、采样率与采样精度、声道、编码格式、文件格式、CRC32编码、SHA1编码、MD5编码属性；
8、文件及语音编辑1）系统应支持对文件及语音的剪切、复制、粘贴、删除、切片、撤销和恢复操作；2）系统应支持在语谱图上进行横选、竖选、框选等操作；
9、语音播放系统应支持对语音或选区进行播放、暂停、停止、循环、倍速播放（倍速播放的调节范围0.5-2.0），同时支持对多个文件的选区轮循播放；并支持鼠标左键暂定播放；
10、滚屏方式系统应支持在语音播放时采用匀速移动、翻屏移动、光标不滚动、光标固定在左边、光标固定在右边等 5 种播放滚屏方式；
11、语谱图展示系统应支持以波形图、宽带图等语音信号多窗口展示方式；
12、语谱图缩放1）系统应支持对语谱图按时间维度进行横向缩放和按频率维度进行纵向缩放；2）系统应支持对选区放大和还原，并一键还原至缩放前状态；3）系统应支持对语音按百分比缩放，可以通过鼠标滚轮进行缩放；
13、语谱图可视化分析1）系统应支持多个窗口平铺展示，并支持将语音文件拖至相应窗口进行相互比对和分析；2）系统应支持在语音文件比对模式下，支持对文件放大后的局部位置进行对齐查看，并可独立切换或联动切换不同的语谱图进行比对，窗口数量可以自定义增减；
14、自适应降噪系统应支持分析语音中的噪声，通过噪声处理引擎进行一键式滤波降噪，噪音抑制深度设置范围在（-36~-3）dB之间；
15、语音增益系统应支持对微弱的语音进行放大同时抑制背景噪音，可选择对一段语音或整条语音文件做增强或衰减，增益可调整范围在（-96~48）dB之间；
16、语音拼接系统应支持将相同采样率的多条语音片段进行拼接，合成一条新的语音。
17、与声纹库对接1）系统应支持默认读取声纹数据库最新的10个案件（默认读取数量可后台配置）在客户端进行展示，超过默认数量的案件不做展示，可通过搜索框输入案件名称或案件编号进行搜索，实现数据在线拉取。2）系统应支持将本地录入的案件信息及音频注册至声纹数据库系统中，实现数据的在线传输3）系统应支持将处理后的检材推送到声纹数据库系统中进行声纹比对；
18、一键处理系统应支持将未明确角色数量的批量语音数据，通过一键处理功能，实现角色分类，并形成单人单条的语音文件。
19、声纹聚类系统应支持对批量语音中的特征向量进行聚类，将相同类别的特征聚为一类，不同类别的特征分为不同类。在1万条电话同信道语音，平均时长1分钟，效果达到平均说话人纯度应≥90%、平均类纯度＞≥90%多源数据处理系统主机要求，数量：一台5380（16C 2.5GHz）*1/32G DDR4*2/480G SSD*1/4T SATA*1/双口千兆/GT710-2G*1/800W*2/原厂三年质保，点距：0.23mm，亮度：300cd/m²，曲面屏，分辨率:3440*1440，曲率:1500R,HDR：HDR10，面板：VA，屏幕比例：21:9，对比度：3000:1
	套
	1
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	音频对录仪
	[bookmark: _GoBack]功能要求：
1. 有线转录方式：设备支持通过标准音频接口有线传输方式从音频设备中获取有效语音信息的功能。
2. 实时通话转录：具有对微信、QQ等通讯APP实时通话语音进行转录。
3. 平台对接：对接涉案语音处理平台、鉴定工作站等进行语音转录。
4. 设备内置电池，支持便携式采集。
技术指标：
1. 采集语音格式：PCM WAV，单声道，16位量化精度；
2. 采样率：16kHz采样率；
3. 设备接口：设备转录接口兼容TYPE-C、Lightning、CTIA3.5mm、OMTP3.5mm等标准接口；
4. 兼容平台：系统兼容Android、windows7、windows10等系统平台。
5. 设备免驱：设备免驱，即插即用。
6. 稳定性要求：产品能支持连续8小时进行稳定地语音转录工作。
7. 转写准确率：用于从音频设备中获取有效语音信息，可实现目标语音无损翻录、目标语音导出等功能，转录后的语音与原始语音比对，准确率≥90%。
8. 高温贮存：温度60±2℃，持续时间2h，样机处于非工作章台，试验后样机应能正常工作。
9. 低温贮存：温度-10±3℃，持续时间2h，样机处于非工作章台，试验后样机应能正常工作。
	台
	2
	

	五、数据网络安全加固
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	防火墙病毒库升级
	设备型号：Power V6000-F36DW-Y；设备编号为NT00467602，续费一年防病毒规则库升级、一年IPS规则库升级
	年
	3
	

	2
	WEB应用防护系统（WAF）
	设备型号：Leadsec-6000WAF-50ST-M；设备编号为2216112101259999，续费一年特征库升级服务。
	年
	3
	

	3
	防火墙病毒库升级
	设备型号：Power V6000-F38TH-Y；设备编号为NT00467597，续费一年防病毒规则库升级、一年IPS规则库升级
	年
	3
	

	4
	入侵防护系统病毒库升级
	设备型号：Power V6000-P3510E；设备编号为NT00709013，续费一年防病毒规则库升级、一年IPS规则库升级
	年
	3
	

	5
	公共电子屏智能防护终端设备（终端安全）
	1.终端采用ARM架构，硬件核心芯片采用国产化芯片，CPU：八核（4核A76+4核A55) 2.4GHz，内存：4G，存储：32G。
2.终端应具备AI智能检测审核能力，提供6TOPS算力，能对视频源中所包含的各类型媒体内容，在传输至公共显示屏呈现前，对内容安全进行智能审核。
3.支持对主流操作系统所输出的播放内容（包含：画中画、弹窗、弹幕等内容）进行检测审核。
4.终端具备防篡改能力，输入画面为合法合规时，经过终端检测审核后的输出画面应与输入画面保持一致。
5.终端支持对视频源内容进行AI智能检测审核，若检测视频源内容中包含违法违规内容（违法违规内容包含：涉黄、涉暴恐、涉政旗帜、敏感人脸、敏感词、涉毒、涉赌等），终端将会自动拦截视频源，将播出画面替换成预置画面（合法合规的自定义预设图片），阻断违法违规内容播放；待检测视频源内容为合法合规时，可自动恢复原视频源内容播出。
6.终端支持自定义告警（阻截）持续时间，即信号源内容恢复成合法合规画面时，从拦截状态恢复成正常播放状态的持续时间；当告警（阻截）持续时间设置为0时，检测出信号源内容包含违法违规内容，画面处于持续告警（阻截）状态，
画面正常后也不会自动恢复，需管理员处置后才可恢复正常播放。
7.终端支持将检测到的违法违规内容信息报送至平台，报送信息包含：告警类型、设备名称、位置、告警画面图片等信息，形成完善的告警统计、告警查询、告警详情等审计溯源日志，并可将溯源日志导出生成报表。
8.终端具备防入侵能力，采用嵌入式Linux系统，与加密通讯，确保终端不易中毒与被入侵；且能够稳定运行，满足24小时不间断检测审核运行需求。
9.终端具备系统运行状态自检测与系统自动恢复运行能力，终端支持实时对系统运行状态进行检测，若终端出现系统宕机，会自动触发重启系统功能，终端将会在1分钟内完成系统重启，恢复成正常运行检测状态。
10.终端内置多套检测模型，模型包含：暴恐模型、色情模型、旗帜模型、人脸模型、文字模型，支持对模型调优，提高检测识别准确率。
11.终端支持对录制内容进行查看功能，通过可视化界面直接对录制内容进行回放查看，支持调整回放播放速度，支持通过选择起始时间、结束时间筛选已录制内容；支持下载录制画面内容功能，实现对播控事件过程中所播出的完整内容进行溯源与取证。
12.终端支持无网络检测模式，终端拥有边缘计算能力，无网络情况下，C123终端支持实时对视频源内容进行检测，若出现违法违规内容，终端能够阻断违法违规内容播放。
★13.终端支持通过有线网络连接或无线WIFI网络连接两种上网模式，实现与管理平台进行通讯，支持通过标准API接口协议与管理平台完成数据交换，完成设备配置功能；支持有线网络连接类型：static和dhcp，支持对WIFI信号进行连接/移除连接操作；
14.为满足不同网络环境使用需求，终端支持多种网络环境运行：支持有线网络环境，提供≥2*LAN口；支持无线网络环境，提供≥2*Wifi天线接口；支持SIM卡网络环境，提供≥1*SIM CARD 口。
15.终端支持串口协议对接，若检测出违法违规内容时，终端发送串口协议至播控设备/电源时序器等设备，下达停止播放/设备断电等指令，实现对违法违规内容进行阻截的多重防护，提供≥1*RS485、≥1*RS232接口。
16.终端支持对输入的音视频信号进行视频信号与音频信号分离输出，当检测出违法违规内容时，终端能够同时阻断视频信号与音频信号，提供≥1*AUDIO 接口，≥1*HDMI输入接口，≥1*HDMI输出接口，≥1*DP接口。
17.终端支持通过指示灯查看运行状态，指示灯配置：≥1*WIFI信号灯，≥1*LAN信号灯，≥1*PWR信号灯，≥1*4G信号灯。
18.终端支持通过接口方式对终端进行调试、维护和注册，提供≥1*TYPE-C接口。
19.终端具备毫秒级视频源内容同步能力，支持设置低延迟播放，设置延迟范围为：0-10秒，可应用在会议室、讲座等场景；延迟播放时间设置为0.5秒时，若检测出违法违内容时，阻截反应时间应小于延迟播放时间，实现毫秒级阻断，避免违法违规画面播出。
20.终端支持对特定场景画面进行放行/阻截，当检测出特定场景放行图像时，此时终端对该画面进行正常放行播放；当检测出特定场景阻截画面时，此时终端对该画面进行拦截阻止播放。
21.终端支持OCR识别检测不良文本内容，检测能力不受字体、字号、旋转、畸变、下划+C73线、加粗、特殊符号、换行等因素的影响，均能检测出文本内容中的不良内容。
22.终端最大支持4K@60内标准与非标准分辨率信号源输入检测，支持横屏与竖屏模式输入检测，
识别分辨率包含但不限于3840x2160、2560x1600、1920x1080、1600x900、1024x768、2160x3840、1600x2560、1080x1920、900x1600、768x1024等分辨率的信号源内容，支持显示输入信号源分辨率。"
23.终端支持横屏与竖屏模式检测输出，输出分辨率最大支持4K@60，终端HDMI 输出支持自定义分辨率与刷新率，
自定义分辨率包含但不限于3840x2160、2560x1600、1920x1080、1600x900、1024x768、2160x3840、1600x2560、1080x1920、900x1600、768x1024等，支持修改输出填充模式。"
24.终端支持查看输入信号源内容，通过登录后端管理页面，可远程查看当前信号源所显示内容。
25.终端支持设置告警时间间隔，同类型的违法违规内容在告警时间间隔内，终端仅上报一次告警信息，避免告警信息重复上报。
26.设备支持停止检测服务，需通过拥有操作权限账号执行停止检测服务，停止检测服务后，设备将不会对播放内容进行检测与屏蔽，满足用户特殊场景使用需求。
27.终端的文字检测敏感词库应支持20000条以上，每个敏感词字数最高可支持20字；
28.终端应能满足在不低于20000次识别敏感词、敏感人脸、涉黄、涉政旗帜、暴恐视频或图像或文本测试中，识别准确率≥99.99%；
29.终端应能满足在不低于20000次正常图像测试中，图像中均无敏感词、敏感人脸、涉黄、涉政旗帜、暴恐视频或图像或文本信息，误识别率≤0.01%；
30.终端应能满足在不低于20000次识别敏感人脸视频或图像测试中，识别准确率≥99.99%；
★31.保障电子显示屏数据统一汇总并接入公安指定平台，支持与盐城市公安局网安支队现有分类分级管控平台无缝对接，并支持拓展升级，实现电子显示屏数据接入与查询（投标时需提供承诺对接函）
32.专用网络服务，提供3年物联网卡数据流量，保障数据安全。
33.安装调试运维服务，提供设备安装调试服务确保设备按需到位并正常运行。
	套
	10
	

	6
	视频云端数据取证防护系统 
	1、需支持案件受理功能；支持登记送检人信息、送检人签字、送检人拍照等；支持对接定制签批高拍一体机，实现签字数据接入系统，需支持预检管理功能；支持预检审核；支持拆封前拍照、拆封后拍照、上传拆封录像、检材拍照、打印检材标签、检材退回等，需支持分配管理功能；支持受理审核；支持对受理的委托分配取证员，需支持取证管理功能；支持手动同步检材取证数据信息，包含不限于检材取证报告信息、案情相关文件信息、镜像文件信息、报告总览截图、取证屏幕录像信息等；支持上传重新封装照片、重新封装录像等；支持重新分配取证员功能；支持自动生成设备退还登记表，支持对设备登记表进行预览、编辑和打印
★ 2、需支持解析主流取证厂商（包含不限于弘连、平航、美亚、龙信、云帆等）的检材数据html格式报告功能；支持自动获取检材基础信息，通讯录数据，短信数据，QQ数据，微信以及其它检材内数据
3、需支持领取管理功能；支持登记领取人信息、领取人签字、领取人拍照、领取物品信息、领取时间等；支持分批次领取；支持生成检材移交单、检材取件码，需支持批量领取功能；可选择委托单位后批量选择该单位的委托进行领取登记，需支持登记成效说明、证明材料、是否新型案件、满意度等，需支持委托书自动生成功能；支持委托书预览、打印和下载；支持配置委托书格式，包含仅word、仅PDF、word和PDF等，需支持检材二维码内容自定义设置功能，需支持批量导入案件功能，需支持根据搜索条件对委托进行筛选功能；支持搜索条件包含委托单位、委托人姓名、案件名称、案件类型、委托状态、委托时间等，需支持通过台账模板批量补充检材字段；需支持根据搜索条件对检材进行筛选功能；支持搜索条件包含检材编号、检材名称、检材类型、委托单位、案件名称、检材持有人、委托时间等，包含维护台账目录、文档以及下载文档功能
★ 4、需支持案件管理台账导出功能；支持案件管理台账模板自定义配置；支持的字段包含不限于案件名称、案件类型、委托编号、委托单位、委托时间、检材总数、笔录数量、委托人1、委托人2、委托状态、委托附件等
5、需支持检材管理台账导出功能；支持检材管理台账模板自定义配置；支持的字段包含不限于案件名称、案件类型、委托编号、委托单位、委托时间、检材名称、检材类型、取证软件、受理员、预检时间、取证员、领取人、领取时间等，需支持信息记录台账导入导出功能；支持信息记录台账模板下载，需支持添加、修改、删除实验室装备信息功能，需支持维护实验室装备的软件信息功能，包含不限于杀毒软件、截屏软件、录屏软件、取证软件等，需支持查看实验室装备软件信息历史记录功能，需支持根据搜索条件对装备进行筛选功能；支持搜索条件包含装备编号、装备名称、装备类型等，需支持导出设备一览表功能，需支持系统用户管理功能，包含新增、编辑、删除用户；支持用户角色权限配置；支持用户密码重置，需支持根据用户单位对用户进行筛选功能；根据搜索条件对用户进行筛选功能；支持搜索条件包含姓名、警号、手机号、角色等，需支持对取证流程所有资源文件集中存储与可视化展示功能，包括在线预览、下载与批量下载，需支持自动记录取证流程所有资源文件的大小、操作时间、哈希值等，需支持取证流程不规范提醒功能；支持自动生成电子数据取证规范性预警报告；支持在线预览、下载和打印功能，需支持统计案件资源总量、检材资源总量以及每个案件BCP数据量功能。需支持实验室设备分类管理功能；支持设备基础信息登记；支持设备信息批量上传，需支持设备状态维护功能；包含不限于完好、配件不全、损坏等，需支持设备有效期管理、设备借还登记、设备存放位置登记等，需支持设备标签打印功能
需支持设备状态异常提醒功能；包含设备过期、状态不完好等，需支持委托编号、检材编号生成规则自定义配置功能，需支持取证单位个性化功能配置，包含实验室基础配置、取证相关配置、实验室配置、笔录配置、智能柜配置、证书配置、水印配置等，需支持案件资源、检材资源规范性必填配置功能；配置必填的资源如缺失将出现取证不规范提醒智能笔录，需支持笔录模板配置功能，可对笔录中出现的人员信息、过程方法、使用的模板、发文配置等预填信息进行配置。
6、需支持导入定制文书模板；支持同时设置多个文书模板，需支持按照定制模板生成文书（word版）功能；包含不限于以下内容：送检单位信息、相关人员信息、案件检材信息、拆封照片、检材照片、技术标准、使用设备（含硬件和软件），取证过程描述，所有检材镜像、数据报告、录像信息（自动获取哈希校验值），需支持多条件搜索查看历史笔录文书功能，需支持自定义大屏标题、实验室经典案例设置、实验室人员信息设置功能，需支持系统展示大屏功能；覆盖经典案例、实验室月工作动态、送检单位统计、案件类型统计、检材类型统计、案件受理趋势等数据可视化，需支持系统业务大屏功能；覆盖在检、待检和归档案件、实验室设备状态、智能物证柜存储状态、案件受理动态、工作量统计等数据可视化。需支持对接电子物证保全模块功能，实现后台数据联动；支持获取检材存储情况并可视化展示(1)需支持对接智能实验室管理模块功能；实现后台数据自动流转，包含实验室案件信息，检材信息，所有实验室人员用户权限，可操作案件检材权限等，需支持自动记录检材存取操作日志功能，需支持智能检材柜按需便捷扩容功能，需支持管理员应急开柜功能；避免因断电、断网或其它不可抗力因素造成的检材柜系统故障而无法开柜的情况，需支持通过触控屏直接操作储物空间进行检材的存检功能，同时系统自动记录存检日志，同步至智能实验室管理模块，需支持通过存检案件列表直接进行触控取检功能，无须人工记录检材存放位置。需支持以灯光标识检材柜使用情况功能，存检的储物门亮蓝色灯光，方便管理人员直观获取柜子使用情况，需支持可视化展示存检案件情况功能，存检的空间为蓝色，同时鼠标移入可以显示当前储物空间存放检材的案件名称
7、授权期2年
	套
	1
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	多介质视频取证系统
	  支持自动取证，接入存储介质后一键完成介质预检、数据固定、取证分析、系统仿真等取证工作，并自动完成工作报告
  提供语音交互功能，支持知识问题和语音操作取证
  集成身份证、银行卡采集模块，支持身份和银行卡采集
  支持语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。
  涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗、涉贷等会话数据，攻克海量数据查找分析难题。
★  维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。
★  群聊分析，基于语义分析快速去伪存真，从大量繁杂的聊天内容中总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。
★  系统必须与蛛网平台无缝对接。
授权期1年
	套
	1
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	视频恢复软件
	★  支持海康威视、浙江大华、中维世纪、德加拉、天视达、大唐讯士等80多家监控视频厂商（这80多家厂商市场占有率90%以上）；
★  支持支持MySQL、SQLServer、SQLite、Access数据库的数据提取及恢复。
  支持行车记录仪、执法记录仪删除视频文件恢复及残留碎片帧提取
  支持修复MP4、AVI、MOV、3GP、M4V等格式的损坏视频
  支持修复OGG、MP3、WAV、ACC、AM、M4A等格式的损坏音频
  支持修复JPG格式的损坏图片
  支持Windows、Mac、Linux系统下删除文件及即时通讯、邮件、上网记录等数据恢复；
  支持Android、iOS系统下删除文件及短信、通话记录、通讯录、QQ、微信等数据恢复；
  支持Office、WPS、PDF及压缩文档等文件受损的修复。
★  软件必须与蛛网平台无缝对接。
授权期1年
	套
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	视频数据提取及声纹鉴定工作站
	一、数据提取硬件配置要求：
1、产品尺寸：不大于250mm ×215mm ×25 mm（长×宽×高）；内存容量≥12GB，存储容量≥256GB；分辨率≥2560*1600像素；显示屏尺寸≥8英寸。2、支持六路并行采集：即三路USB手机采集、一路SIM卡采集、一路蓝牙采集、一路银行卡采集
二、数据提取软件要求：
（一）1、产品具有核心技术，具有数据采集、网络阻隔、多路提取等至少3项相关技术专利。2、支持一键式完成手机采集和数据加密上传到后台蛛网系统，确保数据的安全性；支持前后端数据联动，支持后端布控前后端同时预警。3、一体化采集仪设备，设备集成网络阻隔器，有效规避一机两用，并已通过三所检测。4、支持和实验室管理系统无缝对接。5、支持可与彩云系统对接。
（二）1、内置人像采集模块，支持采集人员人像，有效像素≥1300W。2、内置声纹采集模块，采集被采集人使用母语和惯用方言的录音信息，并传输至主控单元，录音信息符合公安部声纹数据项的要求。3、内置身份证识别模块，能够采集姓名性别、民族、出生日期、公民身份号码、户籍地址，居民身份证阅读器符合GA450的要求。4、内置活体指纹采集模块，支持采集人员十指指纹（滚动和平面），支持四联指采集。1）采集窗口尺寸≥78mm*85mm；2）图像像素：单指640 × 640；四联指1600×1500；3）采样分辨率500dpi；4）单指滚动指纹采集速度≥10 帧/秒，四联指采集速度≥3帧/秒。5、内置虹膜采集模块，自动采集嫌疑人虹膜信息； （1）分辨率≥500W像素；（2）虹膜工作距离35cm~50cm；6、设备可在正常工作条件下连续工作不少于150小时，不出现电、设备、操作系统的故障； 7、支持访问权限授权；8、支持对采集数据的增、删、改、查；9、支持各生物特征数据的一键导出，文件格式均为公安部标准格式；10、支持离线采集，离线采集数据在接入公安网后可上传至后台数据库。
一、声纹鉴定系统功能要求
1、 重采样系统应支持改变数字语音信号的采样率。
2、多格式语音处理 1）系统应支持导入多种格式音频文件，单次导入多种不同格式文件，输出采样精度为16bit的wav格式。2）系统应支持导入的音频文件格式为：wav、m4a、mp3、mp2、amr、wma、adu、silk、aiff、pcm、vox、aac、 3ga、ape、flac、m4r、mmf、ogg、VYF。3）系统应支持将立体声音频文件进行左右声道分离，并输出左声道和右声道音频文件。
3、多格式视频处理 1）系统应支持导入多种格式视频文件，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为16bit的wav格式。2）系统应支持导入的视频格式为：flv、mkv、mov、vob、3gp、wmv、avi、mp4、rmvb。3）系统应支持输出为左声道、右声道和混合声道音频文件。
4、图片格式处理 1）系统应支持导入的图片格式为：jpg、tga、bmp、png、tiff。2）系统应支持对图片进行预览，导出，标注操作。
5、截图1）系统应支持对当前展示的谱图区域进行截图，并可以调整截图窗口的大小。2）系统应支持对截图内容进行框选、添加文字、箭头指向，打马赛克、撤销和保存操作。3）系统应支持截图可以存储在当前案件下，并支持导出。4）系统应支持对当前截图定位到原语音所在位置，一键查看。
6、音视频联动 1）系统应支持将导入的视频进行音视频分离。2）系统应支持音频播放时可联动视频画面，支持选择任意位置进行播放并联动画面，播放过程中可调整音量大小。3）系统应支持对时长1h的视频进行音视频分离，分离时间应≤3s。
7、录音 1）系统应支持新建空白文件，并可选择8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz的采样率进行录音，生成wav文件。2）系统应支持接入麦克风进行录音。
8、大文件处理 1）系统应支持时长1h的音频文件导入工作站的时间≤3s。2）系统应支持导入大小为 1GB 的音频文件和 4GB 的视频文件。
9、文件操作 1）系统应支持对语音文件导出和标记导出。2）系统应支持对检材或样本复制为新文件，含标记和音素信息。3）系统应支持对高采样率文件进行降采样处理。
10、查看文件属性详情 系统应支持查看源文件的属性，包括：文件大小与时长、采样率与采样精度、声道、编码格式、文件格式、CRC32编码、SHA1编码、MD5编码属性。
11、语音质量检测 系统应支持展示语音的有效时长，截幅比，平均能量，信噪比，说话人个数，MOS分，P.563分值，丢帧数量，削波数量等9种语音质量评价参数。
12、文件及语音编辑 1）系统应支持对文件及语音进行剪切、复制、粘贴、删除、切片、撤销和恢复操作。2）系统应支持在语谱图上进行横选、竖选、框选操作。
13、语音播放 1）系统应支持对语音或选区进行播放、暂停、停止、循环、倍速播放（倍速播放的调节范围 0.5～2.0），同时支持对多个文件的选区轮循播放。2）系统应支持鼠标左键暂停播放。
14、播放滚屏方式 系统应支持在语音播放时采用匀速移动、翻屏移动、光标不滚动、光标固定在左边、光标固定在右边等 5 种播放滚屏方式。
15、语谱图展示功能 系统应支持音频文件以多种语谱图方式展示：波形图、宽带图、窄带图、共振峰、基频、能量曲线、过零率曲线等 7 种特征图谱，并支持叠加展示。
16、语谱图可视化分析 1）系统应支持多个窗口平铺展示，并支持将语音文件拖至相应窗口中进行比对和分析。2）系统应支持在语音文件比对模式下，应支持对文件放大后的局部位置进行对齐查看，并可独立切换或联动切换不同的语谱图进行比对，窗口数量可以自定义增减。
17、等高线联动 在语音文件比对模式下，系统应支持等高线联动展示，可以查看同一时刻不同文件的能量值差异，支持语音同时放大或缩小查看。
18、语谱图参数设置 系统应支持对语谱图颜色、带宽、帧长、帧移、加窗类型、FFT点数、高频提升系数、动态范围，亮度、对比度、渲染幅度范围等语谱图参数进行设置，设置后参数应能随文件保存。
19、共振峰参数设置 系统应支持共振峰参数设置：可对共振峰颜色、共振峰个数、能量门限、提取范围、LPC阶数进行调整。
20、加窗类型分析 
系统应支持多种加窗类型的窗口分析：Rectangular、Gaussian、Hanning、Hamming、Triangular、Bartlett、Blackman-harris等7种加窗类型进行窗口分析。
21、共振峰提取 1）系统应支持对检材和样本中音节的特征数值进行定量检测，实时测定共振峰的中心频率、带宽、强度等特征。2）系统应支持通过设置阶数、能量门限等参数，过滤假峰和无效的高频共振峰。
22、LPC曲线绘制 1）系统应支持LPC线性谱的放大与缩小查看。2）系统应支持对检材和样本中的选区添加5个不同颜色快照进行叠加分析，计算共振峰的频率、带宽和强度，快照应能删除。3）系统应支持选择两个快照生成音素比对结果进行分析和查看和复制
23、LPC谱计算 1）系统应支持FFT、LPC、FFT+LPC三种谱分析类型计算，并在谱图窗口中展示。2）系统应支持对语音进行短时或长时FFT谱/LPC谱计算和FFT+LPC谱叠加分析功能，并测量和绘制出对应的频谱曲线和LPC数值，多条记录用不同颜色叠加展示。
24、标记 1）系统应支持在语谱图上选择区域添加标记，标记内容支持拼音、音素、汉字、国际音标等内容的输入，并支持单层或多层展示。2）系统应支持双击标记定位到对应语谱图上，进行播放或放大查看，支持在语谱图上调整标记的范围。3）系统应支持标记和语音一并导出，同时支持单独将标记文件导入到系统中选定的文件下。4）系统应支持所有添加的标记均支持通过标记面板进行管理，支持标记的修改、删除等操作。
25、多层标记展示 1）系统应支持将人工添加的标记、系统自动转写的结果和音素识别出来的结果展示在图谱下方；2）系统应支持标记能四层同时展示，应能设置分层组合展示。应能设置显示的层级，对人工标记的第一层和第二层的显示分类类型；3）系统应支持标记内容能在图谱区域通过快捷图标进行隐藏或显示； 4）系统应支持标记层级设置能通过标记面板的设置入口快捷操作； 5）系统应支持支持同时对 5 个文件的多层标记加载展示，每个文件窗口单独操作不应受影响。
26、语音增益 1）系统应支持对微弱的语音进行放大同时抑制背景噪音。2）系统应支持对对一段语音或整条语音文件做增强或衰减。3）系统应支持语音增益设置范围:（-96~48）dB。
27、背景噪声分析 
系统应支持选择检材时段进行背景环境噪音分析，通过分析语音的背景噪音能量谱图，判断语音是否存在频域的能量突变点，支持显示拼接或编辑的位置。
28、语音分离 
系统应支持针对检材/样本中出现的多人对话语音，通过声纹识别技术，提取音频中每个说话人的声纹特征，实现至少2人以上对话语音的分离，根据预设说话人数量，分离出不同说话人的音频，帮助办案人员提升人工分离的效率。两人分离错误率应≤3%，多人分离错误率应≤6%。
29、音素测量比对 1）系统应支持将检材和样本中的相同音素的图谱进行测量比对分析。2）系统应支持长时平均法和DTW动态规整法两种音素比对方法。3）系统应支持测量比对分析结果包括：语图谱、LPC线性谱及对应的共振峰中心频率、带宽、强度数值，俩个相同音素的均值和偏差比例。4）系统应支持比对结果保存、截图或导出为 word 文档，生成鉴定报告。
30、音素自动标注 系统应支持检索检材或样本中的音素及音素位置，形成标记列表。
31、同音快寻 系统应支持对选取的音节片段在单条或多条语音中进行快速查询，匹配检材和样本中的相同音节。同音快寻准确率应≥90%。
32、语音转写识别 系统应支持对导入的中文普通话音频一键转写成文字，并通过关键字快速检索和定位。针对近场录音文件，语音转文字识别准确率应≥90%。
33、维汉翻译 系统应支持对维语音频内容翻译成中文，针对近场录音文件，中维语互译准确率应≥80%。
34、语音合并 系统应支持将两条同采样率同采样精度的单声道语音合并成一条单声道的语音。
35、语音拼接 系统应支持相同采样率的多条语音片段进行拼接，合成一条新的语音。
36、声纹比对 1）系统应支持对案件中检材与检材、样本与样本、检材与样本之间的比对分析。2）系统应支持检材和样本具有 1:1、1：N、N:N 三种比对模式，比对结果以声纹相似程度进行由高到低的排名展示。3）系统应支持比对最短语音时长为3s的语音，并通过声纹比对算法给出数值为0～1000的相似度值。
37、鉴定意见书 系统应支持鉴定书的一键导出，支持在鉴定意见书的标准模板基础上，由鉴定人员进行编辑和确认
38、案件日志管理 系统应支持对案件及文件的操作过程、操作时间进行记录，并可以按操作步骤进行展示，将日志导出查看。
39、自适应降噪 1）系统应支持分析语音中的噪声，通过噪声处理引擎进行滤波降噪. 2）噪音抑制深度设置范围为(-36～-3)dB。
40、变声还原 系统应支持对语音进行语速和音调调节。 
41、与声纹库双向传输 1）系统应支持从声纹库数据库系统中发起待鉴定的案件推送给声纹鉴定工作站，接收并进行鉴定，鉴定完毕后，将鉴定结果反馈至声纹库系统中。2）系统应支持在声纹鉴定工作站系统中，将检材推送给声纹库系统中进行声纹比对，并将比对结果和得分反馈至声纹鉴定工作站系统中。3）系统应支持在声纹鉴定工作站系统中，将样本注册至声纹库系统中. 
42、转写文本分析 1）系统应支持具有语音转写文本功能，转写结果应能按句子进行展示。2）系统应支持通过转写后的句子精准定位到对应的语音位置并进行播放。3）系统应支持对转写后句子内容进行人工修正功能，并将转写的文本导出为 word 格式。
43、相同特征音段分析 1）系统应支持对相同的特征音段，进行自动匹配，通过上下窗口比对分析相同发音的稳定性。2）系统应支持对相同字、相同词或短语进行分析，并将所有发音相同的字词均展示。3）系统应支持对任意词快速检索，可同时对两个以上文件进行检索分析。
44、相邻词和同音字检索 1）系统支持在对检材和样本中的标记（含自动标记和手动标记） 信息进行检索时，能关联检索相邻的字和词。2）系统应支持在对检材和样本中的标记（含自动标记和手动标记）信息进行检索时，支持按拼音智能检索出所有发音相同的同音异形字，并能匹配多个文件的查询结果。
45、听觉分析 1）系统应支持对检材和样本进行听辨分析，包括音量、语速、流畅度、清晰度、鼻音、儿化音、方言、噪音听感、伪装音等13种听觉特征方面进行记录，并自动保存。2）系统应支持手动添加和删除自定义特征，并导出听觉量化分析表。
46、韵律特征谱图 1）系统应支持对语音的韵律谱图叠加分析，可以联动查看多个文件同一时间点的基频、能量和过零率的详细值。2）系统应支持对语音的韵律谱图叠加分析，分开查看单文件的基频、能量和过零率的详值。
47、图谱渲染速度 图谱基于GPU渲染模式开发，4G内存配置下，单条 3 分钟音频语谱图渲染速率应≥25 次/s。。
48、图谱参数自定义调节 1）系统应支持对单文件进行谱图参数的自定义快捷调整，具备对亮度、对比度、高频提升系数、动态范围等参数进行快捷设置功能。2）系统支持同时提供两套不同的图谱预设方案进行切换设置。
49、图谱纵向锁定 1）系统应支持在 4K 语谱图和 8K 语谱图模式下，语谱图纵轴支持自动锁定，取消该模式后，图谱图纵轴能自由缩放。2）语谱图纵向缩放时，应能自由缩放和锁定缩放；
声纹鉴定主机，数量：一台(16C 2.5GHz)*1/32G DDR4*2/480G SSD*1/4T SATA*1/双口千兆/GT710-2G*1/800W*2/原厂三年质保，34英寸，点距：0.23mm，亮度：300cd/m²，曲面屏，分辨率:3440*1440，曲率:1500R,HDR：HDR10，面板：VA，屏幕比例：21:9，对比度：3000:1声纹鉴定移动端，数量：一台（36MB 缓存， 24 核， 2.1 至 5.4 GHz P-Core）NVIDIA® GeForce RTX™ 5060， 8 GB GDDR716英寸， WQXGA， 240Hz， 100% DCI-P3， ComfortView Plus， G-SYNC32GB， 2x16GB， DDR5， 5600 MT/s1 TB, M.2, PCIe NVMe, 固态硬盘Alienware Care 含硬件和软件1-2 工作日上门服务 远程诊断后-三包, 24 个月键盘 1-Zone AlienFX RGB 键盘， 英文 US端口包含项2 个第一代 USB Type-A 3.2 端口1 个Type-C® 端口（包含雷电技术 4.0、第二代 USB 3.2、DisplayPort™ 2.1，支持功率传输）(iGPU)1 个Type-C® 端口（第二代 USB 3.2、DisplayPort™ 2.0）(dGPU)1 个 HDMI 2.1 端口 (dGPU)1 个电源输入端口1 个 RJ-45 以太网端口1 个通用耳机插孔触控板  支持多点触控手势的高精度触控板，带集成的滚轮功能摄像头选项  1080p (30 fps)，FHD RGB-IR HDR 摄像头，双阵列麦克风音频和扬声器选项  立体声扬声器，Realtek AL3204 音频控制器，2 个 2 W，总计 4 W网络适配器（NIC） MediaTek Wi-Fi 7 MT7925， 2x2， 802.11be， MU-MIMO， 蓝牙® 无线网卡
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	安全检测费用
	本项目涉及的所有软件测试、三级等保、三级密评
	项
	1
	

	11
	服务器密码机
	2U标准机架设备，冗余电源，国产化软硬件平台，设备配置8个千兆自适应电口，4千兆SFP光口，2个USB接口，1个RJ45Console口，2个接口扩展槽位；配置16G内存、64G硬盘、液晶屏、内置加密卡；SM4算法加解密速度不小于7500Mbps；支持生产、存储对称密钥和非对称密钥；非对称密码运算：支持基于SM2、RSA、DSA、SM9等算法的签名/验签、加密/解密、密钥协商等功能；对称密码运算：支持基于SM1、SM4、SM7、DES/3DES、AES等算法的加解密功能；杂凑密码运算：支持基于SM3、SHA1/SHA2、MD5等算法的杂凑运算功能；此次提供三年软硬件质保服务。
1.支持满足商用密码安全性评估要求的密码算法，如 SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等：为满足兼容性还必须支持常见的国际对称和非对称算法：如AES、RSA等；支持杂凑算法；如SHA-1、SHA-2等：
2.支持基于SM2、SM9、RSA、DSA、EdDSA等算法的签名/验签、加密/解密、密钥协商等功能，支持椭圆曲线算法，至少支持ECDSA
3.支持GM/T0018《密码设备应用接口规范》，同时为了提高兼容性还需要满足GB/T36322《信息安全技术密码设备应用接口规范》；支持JAVA、C、HTTP等标准接口：
4. 支持通过配置将设备日志保存在不同的硬件介质中，主机应至少支持三种硬件介质存储方式；
5.支持设备监测功能，可通过WEB界面配置主机检测预警阀值，发现设备负载超过阀值即可给管理员发送邮件告警，可设置阀值包括CPU报警阀值、内存报警阈值、磁盘报警阈值、上行流量报警阈值、下行流量报警阈值等：
6. 支持密码算力实时监控，可通过web界面配置流量监测策略，流量超过设置时，可进行告警，并可发送告警邮件给管理员；
7.可通过密码机管理界面展示应用调用密码服务统计，可展示应用调用密码接口运算的服务总量统，排名统计，趋势统计数据：
8.产品具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书、具有网络安全专用产品安全检测证书
★9.产品安全可靠，无已知中高风险漏洞，具有第三方检测机构颁发的已通过漏洞覆盖测试的证明证书
	台
	1
	

	12
	签名验签与时间戳二合一服务器
	2U标准机架设备，冗余电源，国产化软硬件平台，设备配置8个千兆自适应电口，4个千兆SFP光口，2个接口扩展槽位，2个USB接口，1个RJ45Console口；配置16G内存、64G硬盘、液晶屏、内置加密卡；SM2PKCS1签名/验签速率（TPS）不小于43000/32000，最大并发连接数不小于2000，支持验证多家CA用户证书：支持国产SM1/SM2/SM3/SM4及国际密码算法：支持CRL无差别匹配；支持PKCS#1、KCS#7Attach、PKCS#7 Detach、XML 等格式的数据签名、签名验证功能：支持证书链、CRL、OCSP等多种方式证书有效性验证。SM2申请与验证时间戳不小于11000/19000，RSA1024申请与验证时间戳不小于13000/26000；此次提供三年软硬件质保服务。
1.产品支持SM2、SM3等国密算法以及RSA（2048/4096）等国际算法算法；
2.支持PKCS#1和PKCS#7签名/验签；符合GM/T0019-2012《通用密码服务接口规范》数字信封和带签名的数字信封封装解封：产品同时支持GM/T0029-2012《签名验签服务器检测规范》；
3.支持基于SM2、RSA等算法的PKCS#1签名/验证、PKCS#7Attached签名/验证、PKCS#Detached签名/验证功能；签名格式符合 PKCS#7、GM/T 0010 等标准中定义的数据类型；
4.支持物理防撬密钥保护机制，具有密钥自毁功能和预警功能，能够有效保护设备内部密钥安全；
5.支持基于SM2、RSA等算法的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型；
6.提供通过HTTP协议方式申请和颁发时间戳。支持对时间戳进行有效性验证和解析等基本密码服务，产品支持常用的STF接口，支持签发/验证时间戳，且支持多种时间戳格式；
★7.支持高性能抗攻击：产品在开启抗DoS攻击、抗Queso攻击等安全防护功能的前提下，SM2签名/验签速率至少可达12000次/秒，时间戳签发/验证至少可达5000TPS（提供具有合法正规资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，加盖投标人公章）；
8.证书链配置管理：支持证书链管理功能，包括证书链的添加和删除。支持多证书链配置管理功能；
9.维护子系统，方便管理员通过web页面进行当前系统资源包括（CPU、内存、存储空间、应用运行状态等）监控；
★10.产品具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书、网络安全专用产品安全检测证书；
	台
	1
	

	13
	安全网关
	1U标准机架设备，单电源，国产化软硬件平台；设备配置8个千兆自适应电口，4个千兆SFP光口，2个接口扩展槽位，2个USB接口，1个RJ45Console口，配置加密卡；整机吞吐能力不小于5Gbps，SSLVPN加密速度不小于30OMbps，SSLVPN最大并发用户数不小于1000；此次提供50个SSLVPN并发用户授权，三年软硬件质保服务。
1. 支持AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1SHA2 等多种国际密码算法；
2.支持国家商用密码算法包括:SM1/SM2/SM3/SM4；
3.虚拟门户支持安全协议版本选择，TLS1.2/1.1/1.0、SSL3.0/2.0 及国密协议，可自定义网关证书和网关证书链；
4.支持SM2/RSA双证书自适应部署模式，解决国密HTTPS站点浏览器兼容性问题；
5.支持密码自助找回功能，当用户的密码忘记时，可自行通过短信验证码方式找回密码，减轻管理员维护压力；
6.支持专线功能，可设定使用时仅能访问内网资源，支持登录超时限制时间功能；
7.具备SPA单包授权功能，服务端关闭防火墙，不暴露端口，保障服务不受非法攻击，限制用户只能通过安全认证网关客户端访问认证服务；
★8.产品客户端支持国产化操作系统客户端；
★9.产品具有网络安全专用产品安全检测证书
	台
	1
	

	14
	SSL证书
	支持国密浏览器的SM2算法SSL证书 SSL证书是指验证网站所有单位的真实身份的标准型。
	个
	4
	

	15
	数字证书
密码钥匙
	用于用户私钥、数字证书存储，及密码运算。含CA个人证书一张，有效期3年
	套
	10
	


视觉多模态大模型功能点清单视觉通用大模型：
	编号
	子系统
	一级模块
	二级模块
	功能项描述
	备注

	1
	视觉通用大模型
	平台综合门户
	功能概述
	集中展示平台的实时预警和语音调度功能，方便用户全面、及时地掌握平台各类关键信息与实现高效调度操作。
	

	2
	
	
	身份认证管理
	对用户登录和登出的统一管理。登录管理是提供用户输入验证信息后登录系统的验证。退出是注销当前登录信息的管理。
	

	3
	
	
	实时预警
	对预警信息的实时展示，动态获取算法运行后产生的预警信息，并通过页面进行展示。包括任务统计信息、七日预警信息、今日预警信息、任务今日预警排名信息、设备今日预警排名信息、实时算力分析信息等。
	

	4
	
	
	语音调度
	可通过语音进行设备算法的调度，通过语音的方式动态创建一个算法，并在指定设备中运行解析
	

	5
	
	平台视频窗口界面
	功能概述
	不少于四分屏主题解析图片窗口显示。包含模块导航按钮以列表形式显示已定义分析场景
	

	6
	
	
	卡口显示
	能够实现主题及算法列表树、解析流水及报警列表，能够实现按所有主题和选中主题显示报警信息。展示全部的解析流水和预警流水信息，能够实现主题事件进行检索。
	

	7
	
	
	预警详情
	能够实现预警信息显示详细信息，包括目标图片、预警级别、任务、主题、算法、来源、来源时间、预警时间、视频时长、截图时间信息。
	

	8
	
	
	解析详情
	能够实现查看解析流水解析详情查看，包括目标图片、任务、主题、算法、来源、所属场景、来源时间、开始时间、完成时间，其中所属场景可以进行选取已定义场景对来源进行分类标注。
	

	9
	
	平台预警和告警中心
	功能概述
	可通过主题分类检索主题，查看主题报警列表，能够实现列表显示和排列显示两种模式，可以输入任务名称查看对应任务产生的所有预警信息。点击报警卡片可查询报警详细信息，包含预警等级、预警任务、主题、算法、来源、来源时间、预警时间、标签、描述、OCR文字等内容。
	

	10
	
	
	主题分类检索主题
	可通过主题分类检索主题，查看主题报警列表，能够实现列表显示和排列显示两种模式，可以输入任务名称查看对应任务产生的所有预警信息。
	

	11
	
	
	报警卡片可查询报警详
	点击报警卡片可查询报警详细信息，包含预警等级、预警任务、主题、算法、来源、来源时间、预警时间、标签、描述、OCR文字等内容。
	

	12
	
	任务分析解析中心
	功能概述
	能够实现实时解析、离线解析、回溯解析三类任务的新增、删除与检索，涵盖任务全流程操作;
	

	13
	
	
	实时解析
	能够实现对实时任务的新增、删除以及任务名称、主题事件的检索；能够实现查看任务的解析流水和实时预警信息；能够实现查看任务的设备信息、解析流水和实时预警；
★能够实现全量解析、文字理解结构化、自定义描述（提示词的方式在解析过程中可以添加自定义条件）增强解析方式
能够实现持续拉流、持续轮询以及单次轮询三种调度方式，并可对运行周期、解析间隔、每日持续时间段、轮询并发设备数以及轮询超时时间进行配置，能够实现控制任务的启停操作。
	

	14
	
	
	离线解析
	可以显示任务名称、主题、算法、创建时间信息；能够实现对离线任务的新增、删除以及任务名称主题事件的检索；；
能够实现全量解析、文字理解结构化、自定义描述（提示词的方式在解析过程中可以添加自定义条件）增强解析方式，
能够实现查看任务的解析流水和实时预警信息；能够实现查看任务的附件信息解析流水和实时预警；能够实现上传附件收藏和取消收藏功能；能够实现离线视频压缩比配置。
	

	15
	
	
	回溯解析
	可以显示任务名称、算法、设备、时间段信息；能够实现对回溯任务的新增、删除以及任务名称、主题事件的检索；
	

	16
	
	
	在线跟踪
	能够实现对在线跟踪任务新增、修改、删除和查询操作；
能够实现灵活设置新增任务，添加在线设备、算法、区域编码、解析类型、模型类型、目标类型等；
支持实时解析，可以根据算法选择接入设备比如摄像头，可以先择全量解析、文字理解结构化、自定义描述来进行解析任务，还可以设之三种调度方式，比如说持续拉流，持续轮询或这单次轮询，然后对运行周期进行配置；
能够实现在解析类型为滞留预警中设置滞留时间（秒）能够实现在任务详情中查看解析流水和预警信息；
	

	17
	
	
	离线跟踪
	能够实现对离线跟踪任务新增、删除和查询操作
离线解析视频上传能够实现如下格式：AVI、MP4、MKV、WMV、MOV、FLV等；能够实现在任务详情中查看离线分析视频、解析流水和预警信息；
	

	18
	
	任务管理中心
	功能概述
	能够实现创建、管理应用分类。应用分类下可自由创建应用，应用可以捆绑多个场景算法及在线设备。
能够实现全量解析、标签解析、OCR结构化、自定义描述、轮巡解析等解析方式；
能够实现通过运行周期、解析间隔、每日持续时间段等功能灵活设置应用运行时间及周期
应用市集中每个应用均能够实现结构化检索
	

	19
	
	
	应用分类维护
	能够实现对应用分类的新增、查询、修改、删除、批量删除等操作能够实现查看今日预警数
	

	20
	
	
	应用信息管理
	能够实现选取应用分类、选取主题事件、选取设备、可配置全量解析、标签解析、自定义描述、OCR结构化、轮训解析。能够实现运行周期配置长期或定时规则、可配置解析间隔（时、分、秒），每日持续时间段配置。能够实现应用的启停操作能够实现应用排序能够实现海量设备的设备树节点和节点下设备选取
	

	21
	
	
	应用卡口
	能够实现查看对应用名称的解析数据以及实时预警能够实现查看今日解析数、今日预警数、流水设备信息
	

	22
	
	
	离线解析
	能够实现配置视频解析间隔和视频压缩比能够实现上传离线视频和离线图片，能够实现选取收藏夹视频和图片的上传
	

	23
	
	
	应用详情
	能够实现查看设备的预警占比、24小时预警趋势、7天的预警趋势，事件的预警占比、24小时预警趋势、7天的预警趋势能够实现查看对应应用的预警信息能够实现查看对应应用的解析流水，图片可放大缩小能够实现查看对应用的设备列表，以及对应设备的解析流水
	

	24
	
	
	应用编辑
	能够实现编辑应用分类、主题事件、设备、全量解析、标签解析、自定义描述、备注。能够实现编辑运行周期配置长期或定时规则、解析间隔（时、分、秒），每日持续时间段。
	

	25
	
	
	应用删除
	能够实现删除应用
	

	26
	
	
	设备轮询
	能够实现根据应用选取的设备进行轮询，可查看轮询进度、并发数量、超时时间、设备数量、完成数量、超时数量、等待数量以及超时、已完成、处理中、排队中的占比。能够实现所有显示信息为实时动态展示，轮询进度动态展示已完成进度。
	

	27
	
	
	对外接入平台管理
	可以显示上下级对接平台的平台名称、接入类型、协议、IP地址、端口、规则、备注信息。能够实现与多个平台对接同时接入设备功能。可以能够实现对上下级对接平台的查询、新增、修改、删除操作。
	

	28
	
	设备对接窗口
	功能概述
	按区域/场景两个维度显示接入设备，可以显示设备名称、接入类型、接入地址、状态、所属区域等信息；可以能够实现对接入设备进行查询、新增、修改、删除操作。可以对设备启用设备、禁用设备设置。可以对设备进行场景配置、查看解析流水操作。系统可以进行视频描绘区域操作，可以绘制分析区域、输入绘制点位，可以对视频画面的分析识别区域进行绘制，绘制完成后，后端可以按照指定绘制区域进行分析，绘制区域以外的区域不进行分析。可以能够实现ftp和rtsp协议设备接入,能够实现多ftp解析程序，可独立运行。可以能够实现国标编码、经纬度、图片质量、分辨率、解析间隔的配置。可以能够实现设备配置场景标签功能，可以在解析流水中对所属场景进行人工选取定义。
	

	29
	
	第三方对接管理
	/
	平台能够实现提供标准API接口实现和其他业务系统进行对接，实现外部系统、设备的规范化接入及数据交互；能够实现认证类型配置、认证规则定义、认证方式启用/禁用及版本管理等一系列认证相关操作。
	

	30
	
	系统权限管理
	功能概述
	权限管理涵盖用户、机构、岗位、角色四方面管理功能。包括4部分建设内容：用户管理、机构管理、岗位管理、角色管理。
	

	31
	
	
	用户管理
	包括了显示用户相关信息，包括用户名、姓名、性别、手机号、邮箱、所属机构、状态、创建时间信息。能够实现对系统用户进行新增、删除、导入、到处、修改操作。
	

	32
	
	
	机构管理
	包含了显示机构的名称、上级、排序信息。能够实现对机构进行新增、修改、删除操作。
	

	33
	
	
	机构管理
	包含了显示岗位编码、岗位名称、排序、状态信息。能够实现对岗位进行新增、删除操作。
	

	34
	
	
	机构管理
	可以创建角色并赋予用户使用，可以显示角色名称、编码、备注、创建时间信息。能够实现对系统角色进行新增、修改、删除、数据权限、分配用户操作。
	

	35
	
	人工核对
	/
	能够实现针对不同算法产生预警信息进行判断是否准确，自动计算准确率和召回率。可查看未研判、已研判的预警信息、准确率信息。
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	系统管理
	功能概述
	能够实现定时任务、菜单管理、参数管理、附件管理等功能；
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	定时任务
	可以按任务名称、任务组名、任务状态查询显示定时任务，能够实现新增、删除、日志功能。任务详细信息可以显示id、任务名称、任务组名、执行方法、Cron表达式、状态、操作信息。.任务操作内容能够实现对任务进行修改、恢复、执行、删除操作。
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	菜单管理
	基于用户角色与权限等级，实现菜单访问权限的精细化控制、配置与全生命周期管理，针对不同用户，提供菜单可见性控制及菜单配置的统一管理能力。
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	参数管理
	可以显示系统参数的参数名称、参数健、参数值、系统参数、备注、创建时间信息。能够实现对参数进行新增、修改、删除操作。
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	附件管理
	可以显示系统附件的附件名称、附件地址、附件大小、存储平台、创建时间信息。能够实现对系统附件进行查询、上传、下载、删除操作。
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	RTSP节点
	可以显示RTSP接入点位的名称、IP地址、图片质量、分辨率、解析间隔、是否在线信息。能够实现rtsp选取图片质量、分辨率、解析间隔、国标编码、经纬度的新增操作；能够实现关联rtsp设备，查看设备的运行状态；能够实现RTSP接入点位的修改和删除操作。
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	预警管理
	可以显示系统所有的预警信息并进行统一管理，能够实现以主题查看所有对应预警信息，可以输入任务名称查询对应预警信息卡片。能够实现对预警信息进行单个删除操作，也可以进行批量删除操作。
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	日志管理
	/
	能够实现记录系统运行和用户操作的日志，能够实现日志的查询、导出和分析；包括登录日志管理和操作日志管理
	

	44
	
	系统监控
	功能概述
	系统监控能够实现服务监控、缓存监控和在线用户实时数据监控三大核心维度
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	服务监控
	能够实现用户实时了解系统授权信息、CPU信息、系统内容信息、JVM信息、磁盘信息等内容
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	缓存监控
	能够实现提供缓存基本信息，命令统计等信息；
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	在线用户
	实时统计当前活跃在线用户账号、并可以选择踢出用户；
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	算法配置中心
	功能概述
	服务界面是可通过文字自定义描述新增、修改、删除场景算法。能够实现多解析器、多提示词设置，通过多条件叠加完成复查场景的算法新建、修改操作。能够实现目标检测、数量检测等功能，可通过阈值对目标检测报警触发进行控制。可对预警等级、排序进行设置。在算法创建的过程中，无需上传任何样本。
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	主题信息维护
	能够实现主题的新增、修改、删除、导入、导出事件配置操作能够实现拼音检索及相关信息等。
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	算法信息管理
	能够实现算法的新增、修改、删除、导入、导出、批量复制和批量移动，配置解析器、计数器、文字识别操作。；能够实现多算法对图片进行校验,能够实现拼音检索。解析器能够实现目标识别模型和文字识别模型解析。
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	算法创建能力
	算法创建需能够通过文字描述的方式实现，输入对算法的文字描述生成具有对应分析能力的算法模型
算法创建过程中无需样本训练
算法创建需能够实现多种思维逻辑，至少包括：内容理解、目标理解、文字理解、逻辑理解以及全结构化理解
算法创建需能够实现至少三种解析模式
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	算法的导入/导出
	能将算法进行导出和导入，方便数据的迁移
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	算法分析管理
	功能概述
	能够实现对算力节点进行配置管理，可在线对算力信息进行维护，并可进行使用分析，包括算力节点配置、算力分析等功能
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	算力节点配置
	能够实现算力节点的属性信息进行统一管理的功能
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	算力分析信息
	算力分析信息是指对系统中多个算力节点的计算能力、资源利用率、任务执行效率等关键指标进行实时监测、分析和评估的过程。其目的在于确保系统能够平稳运行，同时优化算力资源的分配和利用，提高任务执行的效率和准确性。
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	模型信息查看
	功能概述
	模型配置能够实现模型信息展示、模型及模型节点的操作，可配置多节点提升并发运算能力并展示节点相关状态信息；模型节点管理聚焦模型运行节点属性配置，实现节点关联操作并管理节点名称等信息。包含模型配置与模型节点管理功能。
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	外部模型接入配置
	模型配置功能能够实现展示模型名称、编码、类型、备注等信息，可对专项训练后的其他类型模型及模型节点（含IP、端口、启停状态）进行查询、新增、修改、删除操作，还能配置多节点以提升模型并发运算能力。
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	模型节点管理
	能够实现对模型运行的节点属性进行配置的功能。
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	场景算法
	/
	按照不同行业不同场景算法对算法的要求，提前将算法进行预制、定义和管理，方便不同用户在使用过程中根据自身场景算法的需求在场景算法中快速选择和应用。
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	标签管理窗口
	功能概述
	内置动态标签分类，能够实现与模型深度融合进行动态标签标注功能，能够实现千万级标签存储、分类、查询能力。
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	标签生成管理
	★能够实现基于图片或视频内容识别的结果将关键的词语生成标签。
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	标签过滤信息
	能够实现标签过滤信息功能确保了最终生成的标签符合特定应用场景的要求。
	

	63
	
	视频标签展现
	功能概述
	能够实现标签统计信息、视频标签查看、动态刷新管理信息这三大能力。
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	标签统计信息
	标签的分布情况、使用情况等进行统计的管理功能
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	视频标签
	查看；能够实现查看到生成标签的信息等
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	动态刷新管理信息
	动态刷新管理信息可实现标签的动态刷新。。
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	人全结构化搜索
	/
	★能够实现对人脸的特征进行结构化处理，能够实现对人脸的头发（包括颜色、发型等）、帽子、眼镜、年龄层、表情等进行分析并生成结构化数据；能够实现对人体的特征进行结构化处理，能够实现对人上衣（包括款式、颜色、主要品牌等）、裤子、鞋子、身材、背包、是否穿衣等进行分析并生成结构化数据；；能够实现对人的行为进行结构化处理，能够实现对人的行为动作进行分析，如吸烟、喝水、使用手机、奔跑、打斗等并生成结构化数据
	

	68
	
	车全结构化搜索
	/
	能够实现对机动车的特征进行结构化处理，能够实现对机动车的特征进行分析，如车型、车体颜色、车牌颜色、货车载货情况等，并形成结构化数据；能够实现对非机动车的特征进行结构化处理，能够实现对非机动车的特征进行分析，如车型、车体颜色等，并形成结构化数据
	

	69
	
	环境分析
	/
	能够实现对视频中的环境进行全量结构化处理，通过采集城市道路、野外等图像信息对环境中的物体或环境等进行分析，如学校、医院、路灯、垃圾箱等，并形成结构化数据
	

	70
	
	视频结构化检索
	/
	能够实现对全结构化的任务视频及图像生成的标签、描述，通过关键字进行检索，能够快速检索定位到任务视频或图像。
能够实现对全量解析的任务进行主题、事件检索，对某一关键词可检索出所有任务的全量解析的相关信息。
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	全结构化预警
	/
	能够实现用户自定义明确预警条件，对不同场景中的人、行为、车辆等目标进行实时分析与精准预警， 预警条件中人脸条件维度包含头发（包括颜色、发型等）、帽子、眼镜、戴口罩等属性，人体条件维度包含衣着颜色、携带物品等特征，行为维度涵盖奔跑、打斗等动作，车辆维度包含车牌、车型、颜色等信息。
	

	72
	多态大模型配套管理
	认证与安全
	用户登录
	账号密码登录：用户通过用户名和密码进行身份认证，验证通过后颁发 JWT Token
Token 自动刷新：使用 Refresh Token 换取新的 Access Token，实现无感续期
退出登录：用户主动退出，当前 Token 加入黑名单立即失效
获取当前用户信息：通过 Token 获取当前登录用户的基本信息、角色及权限列表
	

	73
	
	
	权限控制
	RBAC 角色权限体系：基于角色的访问控制，支持菜单权限、按钮权限、数据权限三级粒度
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	安全防护
	安全请求头：自动注入 X-Content-Type-Options、X-Frame-Options 等安全响应头
请求校验：请求参数合法性校验中间件，拦截非法请求
请求限流：基于 IP/用户的请求频率限制，防止接口被滥用
请求 ID 追踪：为每个请求生成唯一 Request ID，便于全链路日志追踪
密钥加密存储：Provider API Key 等敏感信息使用 AES 加密存储
	

	75
	
	Agent 管理
	Agent 基础管理
	创建 Agent：创建新的 Agent，指定名称、描述、类型（chat/workflow）及模型配置
Agent 列表：分页展示当前租户下的 Agent 列表，支持按类型和状态筛选
Agent 详情：查看 Agent 的完整配置信息，包括名称、描述、模型、系统提示词等
编辑 Agent：修改 Agent 的名称、描述、模型配置、系统提示词、工作流定义等
删除 Agent 及其关联的版本、执行记录等数据
Agent 克隆：基于现有 Agent 快速复制创建新的 Agent，包含全部配置和工作流
Agent 导入导出：将 Agent 配置导出为 JSON/YAML 文件，或从文件导入创建 Agent
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	版本管理
	发布 Agent：将当前 Agent 配置发布为正式版本，生成版本号和变更日志
下线 Agent：将已发布的 Agent 设为下线状态，停止对外服务
版本回滚：将 Agent 配置回滚到指定的历史版本
版本列表：查看 Agent 的所有发布版本记录，包含版本号、时间、变更日志
版本对比：可视化对比两个版本之间的配置差异，包括工作流变化和参数变化
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	Agent 对话
	SSE 流式对话：基于 Server-Sent Events 实现 Agent 实时流式对话，逐字返回结果
多模态对话：支持在对话中发送图片、视频等多媒体附件，由 LLM 解析处理
对话执行详情：展示每次对话的耗时、模型名称、Token 消耗、发送的完整消息等
附件上传与预览：对话中支持上传附件，图片/视频支持内联预览
对话历史管理：保存和加载历史对话记录，支持会话列表和历史消息查询
对话分享：将对话内容生成可分享的链接或导出为文档
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	外部 API 接口
	API Key 管理：为每个 Agent 创建、查看、启用/禁用、删除 API Key，用于外部系统调用鉴权
API Key 创建与展示：创建后一次性展示完整 Key，关闭后仅显示前缀，确保安全
外部对话调用接口：基于 API Key 认证的 RESTful 对话接口，供外部系统集成调用 Agent
调用频率限制：支持为每个 API Key 配置每分钟请求数上限（RPM），防止接口滥用
IP 白名单绑定：支持为 API Key 绑定允许调用的 IP 地址范围
Key 过期时间：支持设置 API Key 有效期，过期自动失效
调用日志查询：查看 API Key 的调用记录，包含时间、来源 IP、响应状态等
	

	79
	
	工作流编排
	工作流编辑器
	可视化画布：基于 ReactFlow 的拖拽式工作流编辑画布，支持缩放、平移和适应屏幕
节点库：提供 Start、End、LLM、Template、Condition、Parallel、Code、Interface、Knowledge、Agent、Tool、Loop 共 12 种节点类型
拖拽添加节点：从节点库拖拽节点到画布上创建工作流节点
节点连线：通过拖拽连接节点的输入输出端口，建立数据流和执行流
属性面板：选中节点后在右侧显示属性配置面板，支持各类节点的参数配置
工具栏：提供撤销、重做、删除、对齐、保存等快捷操作按钮
Prompt 编辑器：支持变量引用的 Prompt 模板编辑器，可引用上游节点输出变量
代码编辑器：集成 Monaco Editor 的 Python 代码编辑器，用于 Code 节点脚本编写
输入映射面板：配置节点输入参数与上游节点输出的映射关系
循环子画布：Loop 节点内部支持嵌套子工作流画布编辑
工作流导入导出：将工作流定义导出为 JSON/YAML 文件或从文件导入工作流
工作流模板：提供预制的工作流模板（RAG 检索、多轮对话等），一键套用
全局变量管理：定义工作流级别的全局变量，可在所有节点中引用
	

	80
	
	
	节点类型
	Start 节点：工作流起始节点，定义工作流入参
End 节点：工作流结束节点，定义工作流输出
LLM 节点：调用大语言模型进行文本生成，支持配置模型、Prompt 模板和参数
Template 节点：基于 Jinja2 模板引擎进行文本渲染，支持变量替换
Condition 节点：条件分支节点，根据条件表达式选择不同的执行路径
Parallel 节点：并行执行节点，同时执行多个分支任务
Code 节点：Python 代码执行节点，支持自定义数据处理逻辑
Interface 节点：HTTP 接口调用节点，调用已注册的外部 API 接口
Knowledge 节点：知识库检索节点，基于向量相似度从知识库中检索相关内容
Agent 节点：Agent 协作调用节点，在工作流中调用其他 Agent
Tool 节点：工具调用节点，调用工具执行特定任务
Loop 节点：循环迭代节点，对列表数据进行循环处理，内含子工作流
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	工作流执行
	SSE 流式执行：工作流通过 Server-Sent Events 流式推送执行进度和节点事件
工作流测试抽屉：前端提供工作流测试抽屉面板，输入参数后实时运行并查看结果
执行记录查询：查询工作流历史执行记录，包含状态、耗时、Token 消耗等
节点执行日志：查看每次执行中各节点的输入输出、耗时和错误信息
单步调试：支持工作流逐节点调试执行，可在断点处暂停查看中间状态
批量测试：支持上传测试数据集批量执行工作流，生成测试报告
执行回放：对历史执行进行可视化回放，在画布上展示执行路径和节点状态
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	知识库管理
	知识库基础管理
	创建知识库：创建新的知识库，指定名称、描述、类型和关联的 Embedding 模型
知识库列表：分页展示知识库列表，支持按类型和启用状态筛选
知识库详情：查看知识库的配置信息，包括文档数量、切片数量、向量化状态等
编辑知识库：修改知识库名称、描述、Embedding 模型等配置
删除知识库及其关联的文档、切片和向量数据
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	文档管理
	上传文档：上传文件创建知识库文档，支持常见文档格式
文档列表：分页展示知识库下的文档列表，支持按启用状态筛选
编辑文档：修改文档的元数据信息（名称、启用状态等）
删除文档及其关联的切片和向量数据
查看原文：查看文档的原始提取文本内容
批量导入：支持批量上传多个文档文件，统一进行处理和向量化
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	文档处理
	文档切片：对文档进行智能切片处理，支持多种切片策略（固定大小、递归、语义）
切片配置：配置切片参数，包括切片大小、重叠大小、分隔符和清洗规则
重新向量化：对文档进行重新 Embedding 向量化，用于更换模型后的数据刷新
文本清洗：对提取的文本进行去噪、去重、格式标准化等清洗操作
文本提取：从上传的文件中自动提取文本内容（支持 PDF、Word、TXT 等）
	

	85
	
	
	切片管理
	查看切片列表：查看文档被切分后的所有切片内容
编辑切片：手动编辑切片内容，修正自动切片的不理想结果
切片预览卡片：以卡片形式展示切片内容、来源文档和向量化状态
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	FAQ 管理
	创建 FAQ：创建问答对条目，直接以 Q&A 形式录入知识
FAQ 列表：分页展示知识库下的 FAQ 条目列表
编辑 FAQ：修改 FAQ 问答对的内容
删除 FAQ：删除指定的 FAQ 条目
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	知识检索
	向量相似度检索：基于 Milvus 向量数据库进行语义相似度检索
增强检索 (RAG)：检索增强生成，将检索结果注入 LLM 上下文提升回答质量
检索测试：在知识库详情页提供检索测试功能，输入查询验证检索效果
混合检索：结合向量检索和关键词检索，提升召回率和准确率
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	Provider 配置
	Provider 管理
	创建 Provider：注册新的模型供应商，配置名称、类型、API 地址和认证信息
Provider 列表：分页展示已注册的 Provider 列表，支持按类型筛选
Provider 详情：查看 Provider 的完整配置信息和关联的模型列表
编辑 Provider：修改 Provider 的名称、API 地址、认证信息等配置
删除 Provider 及其下属的所有模型配置
连接测试：向 Provider API 发送测试请求，验证连接和认证信息是否有效
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	模型管理
	创建模型：在指定 Provider 下注册新的模型，配置模型 ID、名称、类型和参数
模型列表：分页展示 Provider 下的模型列表
模型详情：查看模型的完整配置信息
编辑模型：修改模型的名称、参数配置等
删除模型：删除指定的模型配置
模型用量追踪：记录模型调用次数和 Token 消耗，用于用量统计
模型调用计费：基于 Token 消耗和模型定价计算调用费用，生成费用报表
	

	90
	
	
	Embedding 模型
	Embedding 模型管理：管理 Embedding 向量化模型的注册、配置和使用
	

	91
	
	扩展管理
	接口管理
	创建接口：注册外部 HTTP API 接口，配置 URL、协议、认证方式和参数
接口列表：分页展示已注册的接口列表，支持按协议和状态筛选
接口详情：查看接口的完整配置信息
编辑接口：修改接口的 URL、认证方式、参数等配置
删除接口：删除指定的接口配置
接口连接测试：向接口发送测试请求，验证连通性和返回结果
Webhook 回调：支持配置 Webhook，在特定事件发生时主动推送通知到外部系统
	

	92
	
	附件管理
	文件操作
	上传附件：上传文件到服务器，自动提取文件元信息并持久化存储
下载/预览附件：根据附件 ID 获取文件流，图片和视频类型支持浏览器内联预览
查询附件信息：获取附件的元数据信息（文件名、大小、MIME 类型、上传时间等）
文本提取：上传的文档附件自动提取文本内容，供知识库和对话使用
	

	93
	
	
	文件安全
	Token 查询参数认证：支持通过 URL 查询参数传递 Token，解决 img/video 标签无法携带 Header 的问题
SVG 防 XSS：SVG 文件强制以 application/octet-stream 返回，防止存储型 XSS 攻击
对象存储：支持 MinIO/S3 等对象存储后端，替代本地文件存储
	

	94
	
	调用统计
	实时统计
	实时监控面板：展示近 1 分钟窗口内的 Agent 调用次数、成功率、平均耗时等实时指标
统计摘要卡片：以数据卡片形式展示关键统计指标（总调用量、活跃 Agent 数等）
	

	95
	
	
	趋势分析
	Agent 调用趋势：按分钟粒度展示指定 Agent 的调用量变化趋势图
Agent 统计表格：以表格形式展示各 Agent 的调用量、成功率、平均耗时等统计数据
	

	96
	
	系统设置
	用户管理
	创建用户：管理员创建新用户，指定用户名、密码、姓名、邮箱和角色
用户列表：分页展示用户列表，显示姓名、用户名、邮箱、角色和状态
编辑用户：修改用户的姓名、邮箱、状态和角色分配
删除用户：删除指定用户（不允许删除自己的账户）
用户状态管理：启用或禁用用户账户，禁用后用户无法登录
密码重置：管理员可重置用户密码，或用户通过邮箱自助重置密码
	

	97
	
	
	角色管理
	创建角色：创建自定义角色，配置名称、描述和数据范围
角色列表：分页展示角色列表，显示名称、描述、数据范围和系统角色标识
编辑角色：修改角色的名称、描述和数据范围（系统内置角色不可修改）
删除角色：删除自定义角色（系统内置角色不可删除）
角色权限配置：通过树形权限选择器为角色分配菜单、按钮、数据权限
角色用户分配：将用户批量分配到角色，或查看角色下的用户列表
	

	98
	
	
	权限管理
	权限列表：查看系统所有可用权限，按菜单、按钮、数据三类分组展示
用户角色查询：查看指定用户已分配的角色列表
	

	99
	
	
	系统信息
	平台版本：展示当前平台版本号和运行环境信息
操作审计日志：记录用户的关键操作行为（创建、删除、配置变更等），可查询和导出
系统参数配置：提供可视化的系统参数配置页面（超时时间、文件大小限制等）
系统通知：系统级消息通知功能，支持公告发布和个人消息推送
	

	100
	
	
	日志管理
	结构化日志：应用采用结构化日志格式，包含请求 ID、租户 ID 等上下文信息
	

	101
	
	前端通用
	界面主题
	深色/浅色模式切换：支持一键切换深色和浅色主题模式
响应式布局：仪表盘布局支持侧边栏折叠/展开，适配不同屏幕尺寸
	

	102
	
	
	路由与导航
	侧边菜单导航：左侧固定导航菜单，包含 Agent、知识库、Provider、扩展、统计、设置等模块入口
权限菜单过滤：根据当前用户权限动态显示/隐藏菜单项
登录态守卫：未登录用户自动跳转到登录页，登录后恢复原访问路径
	

	103
	
	模型管理
	模型注册与接入
	模型注册：支持将开源模型（LLaMA、Qwen、Baichuan等）及商业模型（GPT、Claude、Gemini等）注册到平台，统一管理模型元信息
模型版本管理：支持同一模型的多版本并存，记录版本变更历史，支持版本回滚与对比
模型元数据管理：维护模型基本信息（模型类型、参数量、上下文长度、支持的任务类型、许可协议等）
第三方API接入：支持通过API Key接入OpenAI、Anthropic、Azure OpenAI、百度文心、阿里通义等第三方模型服务
	

	104
	
	
	模型部署
	一键部署：支持从模型仓库（HuggingFace、ModelScope等）拉取模型并一键部署到指定计算资源
部署配置管理：配置模型运行参数（精度FP16/INT8/INT4、batch size、最大序列长度、GPU数量等）
多实例部署：支持同一模型部署多个实例，实现水平扩展，提升吞吐量
容器化部署：基于Docker/Kubernetes实现模型服务容器化，支持弹性伸缩与自动化运维
部署状态监控：实时展示模型部署状态（启动中/运行中/异常/停止），支持查看部署日志与错误信息
	

	105
	
	
	模型仓库
	私有模型仓库：提供私有模型存储仓库，支持模型文件的上传、下载、版本管理
模型搜索与发现：支持按名称、类型、任务、标签等维度检索平台内已注册模型
	

	106
	
	资源管理
	计算资源管理
	GPU资源池管理：统一管理集群内GPU资源，展示GPU型号、显存、利用率等信息，支持资源池划分
资源配额管理：按项目、团队、用户设置GPU/CPU/内存资源使用配额，防止资源独占
资源调度策略：支持优先级调度、抢占调度、亲和性调度等多种资源调度策略
	

	107
	
	
	并发与限流控制
	并发请求控制：设置模型服务的最大并发请求数，超出时自动排队或返回限流响应
QPS限流：按用户/应用/接口粒度配置每秒请求数（QPS）上限，防止服务过载
Token限流：按Token消耗速率进行限流，支持按天/月设置Token用量上限
流量峰值处理：支持请求队列缓冲、优雅降级、超时重试等机制，应对突发流量场景
	

	108
	
	
	成本管理
	资源用量统计：统计各项目、团队、用户的GPU/CPU/内存/Token消耗情况，支持导出报表
费用估算与计费：根据资源用量进行费用估算，支持内部成本分摊与对外计费
	

	109
	
	Prompt管理
	Prompt模板
	模板创建与编辑：提供可视化编辑器创建Prompt模板，支持变量占位符、条件分支、多轮对话等复杂结构
模板分类管理：支持按业务场景、任务类型对Prompt模板进行分类、标签管理与检索
模板版本控制：记录Prompt模板的修改历史，支持版本对比与一键回滚
模板共享与权限：支持模板在团队/组织内共享，设置查看、编辑、使用权限
变量与参数化：支持在模板中定义变量（如{user_input}、{context}），运行时动态注入参数值
	

	110
	
	
	Prompt调试
	在线调试：提供Prompt在线调试界面，实时查看模型响应，支持调整参数反复测试
参数可视化调节：图形化调节Temperature、Top-P、Max Tokens、Frequency Penalty等推理参数
对话上下文管理：支持多轮对话调试，可手动添加/删除/编辑历史消息，模拟不同对话状态
	

	111
	
	
	批量测试
	批量输入测试：上传批量测试数据（CSV/JSON），自动将数据填入Prompt模板并批量发起推理请求
测试结果管理：汇总批量测试的输出结果，支持在线查看、筛选、标注与导出
测试任务管理：支持批量测试任务的创建、暂停、取消与进度追踪，任务完成后推送通知
评估指标计算：对批量测试结果自动计算准确率、BLEU、ROUGE、延迟等评估指标
	

	112
	
	模型测试与评估
	单模型测试
	在线推理测试：提供交互式测试界面，支持文本生成、对话、代码补全等多种任务类型的在线推理
响应质量评估：对模型输出进行人工或自动化评分，记录评估结果用于模型优化参考
性能基准测试：测量模型的吞吐量（tokens/s）、首Token延迟（TTFT）、端到端延迟等关键性能指标
	

	113
	
	
	多模型对比测试
	A/B对比测试：在同一输入下同时调用多个模型，并排展示各模型输出，支持人工评选偏好
多维度对比分析：从响应质量、延迟、Token消耗、成本等多个维度对比不同模型的综合表现
盲测模式：隐藏模型身份进行盲测评估，消除评估人员的主观偏见，提升评估客观性
批量对比测试：支持在大批量数据集上进行多模型对比，自动统计各模型的优劣分布
	

	114
	
	
	评测基准
	内置评测数据集：内置MMLU、C-Eval、HumanEval、GSM8K等主流评测基准数据集
自定义评测集：支持用户上传私有评测数据集，定义评测任务类型与评分规则
评测报告生成：自动生成包含雷达图、折线图、表格的可视化评测报告，支持PDF/Excel导出
	

	115
	
	对外接口服务
	API网关
	统一API入口：提供统一的REST/gRPC API接口，屏蔽底层模型差异，实现OpenAI兼容协议接口
路由与负载均衡：将API请求智能路由到对应模型实例，支持轮询、加权、最小连接等负载均衡策略
协议适配：支持流式输出（SSE/WebSocket）与非流式输出，兼容不同客户端调用场景
请求日志记录：记录所有API请求与响应的详细日志（时间、用户、模型、Token、耗时等），用于审计与分析
	

	116
	
	
	API密钥管理
	API Key创建与管理：为不同应用/用户创建独立API Key，支持设置过期时间、权限范围与调用限制
Key权限控制：精细化控制API Key可调用的模型范围、功能权限（推理/微调/管理等）
Key使用统计：统计每个API Key的调用次数、Token消耗、费用等使用情况
	

	117
	
	
	SDK与文档
	多语言SDK：提供Python、Java、Node.js、Go等主流语言的SDK，降低接入成本
API文档：自动生成交互式API文档（Swagger/OpenAPI规范），支持在线调试
	

	118
	
	监控与运维
	服务监控
	实时指标监控：实时监控模型服务的QPS、延迟、成功率、错误率、Token吞吐量等核心指标
GPU资源监控：监控GPU利用率、显存占用、温度、功耗等硬件指标，防止资源瓶颈
可视化监控大盘：提供可定制化的监控仪表盘（基于Grafana或自研），支持多维度数据可视化
	

	119
	
	
	日志管理
	请求日志查询：提供日志检索界面，支持按时间、用户、模型、请求ID等条件查询请求日志
日志分析与导出：支持日志聚合分析、异常模式识别，支持导出日志用于离线分析
	

	120
	
	
	运维操作
	服务启停管理：支持对模型服务实例进行启动、停止、重启操作，支持批量管理
	

	121
	
	权限与安全
	用户与权限管理
	用户管理：管理平台用户账号，支持本地账号与LDAP/SSO单点登录集成
角色与权限控制：定义平台角色（超级管理员、模型管理员、开发者、只读用户等），按角色分配功能权限
多租户隔离：支持多租户架构，租户间数据、模型、资源相互隔离，互不干扰
	

	122
	
	
	内容安全
	输入内容过滤：对用户输入进行违禁词、有害内容检测，拦截不安全请求
输出内容审核：对模型输出进行合规审查，自动过滤或标记违规内容，支持人工复核
	

	123
	
	
	数据安全
	数据脱敏：对请求日志中的敏感信息（手机号、身份证、API Key等）自动脱敏处理
审计日志：记录所有管理操作日志（登录、配置变更、模型部署等），满足合规审计要求
	

	124
	
	系统配置
	平台配置
	系统参数配置：配置平台全局参数（默认超时、最大上下文、缓存策略等）
模型路由策略：配置智能路由规则，根据请求类型、用户等级、负载情况自动选择最优模型
缓存管理：配置语义缓存策略，对高频相似请求命中缓存直接返回，降低推理成本
	

	125
	
	
	集成与扩展
	外部存储集成：支持对接S3、MinIO、OSS等对象存储，用于模型文件与日志数据存储
知识库集成：集成向量数据库（Milvus、Weaviate等），支持RAG（检索增强生成）场景
插件与工具集成：支持接入外部工具（函数调用/Tool Use），扩展模型的行动能力
	


视觉多模态大模型功能点清单业务清单：
	编号
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	功能项描述
	备注

	1
	村居质态首页大屏模块
	多维度数据集成展示
	
	集成人员管理、场所行业、通知通报、数据汇聚、安全监管、社区防范、工作考核、地图展示等多个业务模块。通过“小窗口”形式展示不同维度的统计数据，形成综合态势视图。
	

	2
	村居质态首页大屏模块
	人员与房屋概况
	
	展示户籍人口、实有人口、流动人口、重点人口等标签的人口数量。展示标准地址数、实有房屋数等房屋相关数据。支持点击标签打开详细数据表格。
	

	3
	村居质态首页大屏模块
	场所行业统计
	
	轮播展示各行业单位数量及从业人数。支持点击“单位数”查看该行业单位分页列表。
	

	4
	村居质态首页大屏模块
	通知通报动态
	
	统计通知、通报数量，轮播展示最新内容。支持点击跳转后台管理，进行签收、反馈、驳回、下载等操作。
	

	5
	村居质态首页大屏模块
	数据汇聚与智能前端
	
	展示人像点位、视频监控等智能前端数量。支持切换查看“智能前端”和“数据接入”两类数据。
	

	6
	村居质态首页大屏模块
	安全监管与社区防范
	
	统计学校、加油站、医院、危化品等在各个派出所的数量，饼状图展示。展示警情、纠纷数量，支持点击查看详情。
	

	7
	村居质态首页大屏模块
	地图标记与空间展示
	
	标注重点人口、群租房、重点单位的位置。支持按类型筛选显示，点击地区个数后展示具体标记。
	

	8
	村居质态首页大屏模块
	后台联动与管理能力
	
	大屏与后台管理联动，支持数据编辑、导入导出、权限控制等。支持从大屏直接跳转后台进行签收、反馈、编辑等操作。
	

	9
	村居住基础管控中心全域感知模块
	全域地图可视化
	
	以地图为核心载体，直观展示亭湖区全域范围。地图可缩放、拖拽，支持区域级浏览。
	

	10
	村居住基础管控中心全域感知模块
	侧边栏信息导航
	
	左侧侧边栏提供功能入口和筛选条件。可切换不同数据图层或感知维度。
	

	11
	村居住基础管控中心全域感知模块
	轻量化展示
	
	相比基础质态大屏，更聚焦于空间分布和位置感知。界面简洁：地图 + 侧边栏 + 搜索框。
	

	12
	村居基础质态模块
	人员管理
	
	该模块分为“人口信息”和“房屋情况”两部分。人口信息用于统计展示各类标签的人口数量，包括户籍人口、实有人口等。房屋情况用于统计各类标签下的房屋数量，包括标准地址数、实有房屋数等。点击各个标签数字可以打开对应的分页表格数据，查看详细名单。
	

	13
	村居基础质态模块
	场所行业
	
	该模块通过轮播列表的方式展示各种行业的单位数量和从业人数。点击“单位数”可打开该类型单位的详细分页列表，查看具体单位信息。
	

	14
	村居基础质态模块
	通知通报
	
	该模块统计通知和通报的数量，并用轮播列表展示最新内容。点击轮播列表中的图标或内容，可跳转至后台管理进行签收、反馈等操作。
	

	15
	村居基础质态模块
	数据汇聚
	
	该模块展示人像点位、视频监控等智能前端的数量和对应数据。用户可点击“智能前端”切换查看各个前端设备的数量，点击“数据接入”切换查看各个前端设备的对应接入数据。
	

	16
	村居基础质态模块
	安全监管
	
	该模块分别统计学校、加油站、医院、危化品等场所分布在各个派出所的数量，并使用饼状图直观展示。点击饼状图的某个区域（如某个派出所），可打开对应的表格弹窗，查看该派出所的具体场所名单。
	

	17
	村居基础质态模块
	社区防范
	
	该模块分别统计各类警情的数量（如盗窃、斗殴等）和各类纠纷的数量（如邻里纠纷、家庭纠纷等），用于掌握社区治安动态。
	

	18
	村居基础质态模块
	地图展示
	
	该模块在地图上标注重点人口、群租房、重点单位的位置信息。用户点击“通知通报”模块右上角的地图标记可切换到地图模块。点击左上角选择框可选择显示不同类型的位置标记。其中，重点人口和重点单位选择后会先显示每个地区的个数，点击个数后才显示具体标记。
	

	19
	村居基础质态模块
	通知通报后台管理
	
	后台管理包括通知和通报的新增、修改、删除，以及签收反馈管理。签收反馈模块分为代签收、待反馈、已签收、已反馈、已驳回、已完成等多个状态页面，每个页面提供对应的操作功能（如签收、反馈、驳回、下载等）。点击“统计”按钮可按部门统计各状态的通知通报数量。
	

	20
	村居基础质态模块
	数据汇聚后台管理
	
	数据汇聚后台包含“智能前端”和“数据来源”两个菜单。点击页面上的编辑按钮可以修改各类前端设备的数量，修改后会自动同步展示在大屏的智能前端和数据接入模块中。
	

	21
	村居基础质态模块
	工作考核后台管理
	
	考核后台分为社区民警考核管理和派出所考核管理两个模块。 社区民警考核管理用于保存每个月各个派出所中各个民警的各项得分情况。支持新增考核记录、修改得分、删除记录、导入导出数据。点击各项得分可单独修改该项得分并注明扣分原因。点击“明细”可下载该民警的扣分明细Word文档。点击“平均值”可按时间段计算考核平均分。 派出所考核管理用于保存每个月各个派出所的各项得分情况，操作功能与民警考核管理类似，支持新增、修改、明细等操作。
	

	22
	村居基础质态模块
	管理等级统计
	
	该页面展示各日期下房屋各等级的数量统计，提供增删改查和导出功能。
	

	23
	村居基础质态模块
	用户管理
	
	该页面展示用户相关信息，提供增删改查、导入导出功能。用户状态栏提供快速切换按钮，可控制用户账号的使用权限。操作栏提供更多操作，包括重置密码及角色分配。点击角色分配可跳转至角色权限分配页面，勾选后保存即可，不同角色拥有不同的系统操作权限。
	

	24
	村居基础质态模块
	角色管理
	
	该页面展示角色信息，提供增删改查、导出功能。角色状态栏提供快速切换按钮，可控制角色的上线或下线状态。操作栏提供更多操作，包括数据权限查看和分配用户。点击数据权限可查看系统页面权限分配情况。点击分配用户可为当前角色添加或移除用户。
	

	25
	村居基础质态模块
	菜单管理
	
	该模块为低代码开发模块，供开发人员使用，用于配置系统菜单结构。
	

	26
	村居基础质态模块
	部门管理
	
	该模块展示部门信息，页面提供增删改查功能。
	

	27
	村居基础质态模块
	岗位管理
	
	该模块展示岗位信息，页面提供增删改查功能。
	

	28
	村居基础质态模块
	字典管理
	
	该模块为低代码开发模块，供开发人员使用，用于管理系统数据字典。
	

	29
	村居基础质态模块
	参数设置
	
	该模块为低代码开发模块，供开发人员使用，用于配置系统参数。
	

	30
	村居基础质态模块
	日志管理
	
	日志管理分为操作日志和登录日志两个子模块。操作日志展示系统操作记录，提供删除、查询、导出功能，点击详情可查看完整操作信息。登录日志展示系统登录历史信息，提供删除、查询、导出功能。若某IP因错误登录被锁定，可通过复选框选中该IP后点击解锁按钮重新启用。 该模块聚合分局各平台的主要业务数据，包括以下子模块：
	

	31
	村居基础质态模块
	房屋等级
	
	展示房屋等级相关信息，页面提供修改和查询功能。
	

	32
	村居基础质态模块
	预警状态
	
	展示预警状态相关信息，页面提供增删改查和导出功能。
	

	33
	村居基础质态模块
	房屋等级月度统计
	
	展示房屋等级的月度统计数据。
	

	34
	村居基础质态模块
	四帮一
	
	展示四帮一相关业务信息（针对精神障碍患者的帮扶体系），页面提供增加、修改、查询、导入、导出功能。
	

	35
	村居基础质态模块
	刀具管理
	
	展示刀具相关信息，页面提供查询功能。
	

	36
	村居基础质态模块
	警员信息管理
	
	展示警员相关信息，页面提供增删改查和导出功能。
	

	37
	村居基础质态模块
	农药管理
	
	展示农药相关信息，页面提供查询功能。
	

	38
	村居基础质态模块
	小区派出所关系
	
	展示小区与所属派出所的对应关系，页面提供增删改查和导出功能。
	

	39
	村居基础质态模块
	问题案件
	
	展示问题案件相关信息，页面提供修改、查询、导出功能。标注内容栏中红色为负面清单案件，绿色为非负面清单案件。页面左上角统计当前年份未整改的负面清单案件数量。点击推送按钮可将案件信息推送给相关负责人，点击详情按钮可查看案件的详细信息。
	

	40
	村居基础质态模块
	支付宝数据
	
	展示支付宝业务的相关信息，页面提供查询和导出功能。
	

	41
	村居基础质态模块
	支付宝农药数据
	
	展示支付宝业务中农药相关的信息，页面提供查询和导出功能。
	

	42
	村居基础质态模块
	支付宝刀具数据
	
	展示支付宝业务中刀具相关的信息，页面提供查询和导出功能。
	

	43
	村居基础质态模块
	群租房信息核查
	
	展示群租房相关信息，页面提供编辑和查询功能。 该模块集中展示各类预警信息，包括以下子模块：
	

	44
	村居基础质态模块
	出租屋预警
	
	分类展示出租屋预警信息，可切换查看不同类型。页面提供查询和导出功能。点击统计按钮可弹出各类出租屋预警的统计数量，点击各预警类型可查看相关派出所的处理统计信息。点击详情按钮展示预警详细信息，点击推送按钮发送消息提醒相关负责人处理，点击核否按钮确认案件状态已处理。
	

	45
	村居基础质态模块
	精神病预警
	
	功能与出租屋预警类似，针对精神障碍患者的预警信息进行管理。
	

	46
	村居基础质态模块
	人工预警
	
	功能与上述类似，支持人工录入的预警信息管理。
	

	47
	村居基础质态模块
	实有人口预警
	
	功能与上述类似，针对实有人口的预警信息进行管理。
	

	48
	村居基础质态模块
	帮教转化预警
	
	功能与上述类似，针对帮教转化人员的预警信息进行管理。
	

	49
	村居基础质态模块
	平安校园预警
	
	展示平安校园相关的预警信息。点击详情按钮可查看内容详细信息，点击抓拍按钮可查看监控点位的抓拍实况及人员信息。
	

	50
	村居基础质态模块
	平安校园风险库
	
	功能与平安校园预警类似，用于管理校园风险信息。
	

	51
	村居基础质态模块
	撤管列表
	
	展示撤管相关信息，页面提供增加和查询功能。点击添加撤管人员申请可弹出添加窗口，填写相关信息并支持上传附件。
	

	52
	村居基础质态模块
	撤管审批
	
	展示撤管审批列表信息，页面提供查询功能。
	

	53
	村居基础质态模块
	自我检查
	
	展示自我检查完成情况信息，页面提供查询功能。点击上报按钮弹出上报窗口，可上传图片文件完成上报。
	

	54
	村居基础质态模块
	谈心谈话
	
	功能与自我检查类似，用于管理民警谈心谈话情况的上报。
	

	55
	村居基础质态模块
	绩效任务销号
	
	展示绩效任务销号相关信息，页面提供增删改查和导入功能。点击设置截止日期可弹出日期修改窗口，根据业务需要设置任务截止日期。
	

	56
	村居基础质态模块
	绩效指标销号
	
	展示绩效指标销号相关信息，页面功能与绩效任务销号类似。
	

	57
	村居基础质态模块
	绩效通报
	
	展示绩效通报相关信息，页面功能与上述类似。
	

	58
	村居基础质态模块
	任务列表
	
	展示校园隐患相关任务信息，页面提供查询和新增功能。点击操作栏的下发详情按钮可跳转至下发详情页面，该页面提供查询和导出功能。点击检查详情按钮可跳转至检查详情页面。
	

	59
	村居基础质态模块
	隐患列表
	
	展示存在隐患信息的学校相关信息，页面提供查询和导出功能。
	

	60
	村居人口管理模块
	三大人口分类管理
	
	页面左侧分别展示三大人口板块，具体如下： （1）户籍人口 核心指标：展示当月户籍人口总数，以及户籍人口在本地的数量、流出到区外的人口数量、流出到市外的人口数量。图表类型：支持折线图和柱状图两种展示方式，可切换查看人口变化趋势、年龄分布、性别比例、学历构成等维度的统计分析。 （2）流动人口 核心指标：展示当月流动人口总数，以及从市内流入、市外流入、省外流入的人数。图表类型：采用雷达图展示市内、市外、省外流动人口的分布情况，用户可通过点击标签切换查看不同区域的流动人口分布。 （3）特殊人员 核心指标：展示特殊人员总人数，以及各类特殊人员（如涉毒人员、精神障碍患者等）的具体人数。图表类型：以列表形式呈现各类特殊人员数据，用户点击某一类特殊人员后，可查看该类下所有特殊人员的详细信息。
	

	61
	村居人口管理模块
	实有人口监测
	
	展示今日登记新生儿数、实有人口数。提供“实有人口”按钮，跳转至亭湖区人口数据管理页面。数据管理页面包含：敲门行动、警网通、户籍人口等数据。支持查看模型规则描述（点击感叹号按钮）。
	

	62
	村居人口管理模块
	人员预警系统
	
	统计：模型数、预警数、已签收数、已反馈数。滚动列表展示人员预警分析。支持点击预警查看详情、推送、核否等操作。
	

	63
	村居人口管理模块
	重点人口管理
	
	展示当月重点人口数。派出所选择器（按派出所筛选）。新增列管/撤管人数趋势（时间段）。按派出所查看各类人员人数（弹框详情）。
	

	64
	村居人口管理模块
	轨迹分析
	
	滚动展示：姓名、抓拍次数、抓拍时间、抓拍地点。支持点击查看轨迹分析详情。“更多”按钮查看表格形式的所有轨迹分析。
	

	65
	村居人口管理模块
	地图可视化
	
	点击“地图”按钮切换中间区域为地图界面。默认展示派出所管辖范围图层。底部分布数据：区域名称、小区数量、户籍人口、流动人口、实有人口、特殊人口、重点人口。支持下钻交互：派出所 → 警务区 → 网格。选中派出所时弹框展示该所人员详情。
	

	66
	村居人口管理模块
	丰富的第三方数据对接
	
	对接海康、海致等36个第三方接口。涵盖：常住/流动/重点人口、安全隐患、预警模型、抓拍轨迹、精神障碍患者关联等。
	

	67
	村居人口管理模块
	房屋概况
	
	核心指标：展示标准地址数、居住房屋数、出租房总数、群租房总数。图表类型：柱状图展示各月份数据统计，支持切换查看群租房或出租房。
	

	68
	村居人口管理模块
	群（出）租房检查
	
	核心指标：展示应检数、已检数、未检数。图表类型：仪表图展示当月完成率和上月完成率，直观反映检查进度。
	

	69
	村居人口管理模块
	隐患预警
	
	轮播展示预警信息（如安全隐患、违规出租等）。点击单条数据可查看详细信息。点击“查看更多”弹出隐患预警全量信息列表。
	

	70
	村居人口管理模块
	数据中心
	
	按年、月、日维度统计各项类别的数量。支持切换查看地图界面，展示房屋分布位置。
	

	71
	村居人口管理模块
	实时动态
	
	轮播展示出租屋实时动态信息（如新增出租、检查记录等）。点击每条数据展开详情页面。点击“查看更多”跳转隐患管理平台。
	

	72
	村居人口管理模块
	承租人概况
	
	上方区域：展示出租房承租人数、群租房承租人数。中间区域：展示各类重点关注对象人数（如人员、精神障碍患者等）。下方区域：条形图展示人群分布情况。支持查看列表信息、全息档案、详情窗口。
	

	73
	村居人口管理模块
	信息来源
	
	饼图展示各项信息来源的比率（如网格员上报、系统对接、人工录入等）。点击对应类别弹出详情信息窗口。点击“查看更多”弹出全量信息来源列表。
	

	74
	村居人口管理模块
	人员预警
	
	展示人员预警数据信息（如承租人涉警、涉羟、精神障碍等关联预警）。点击“查看更多”弹出人员预警信息详情窗口。
	

	75
	村居人口管理模块
	租客管理平台
	
	通过点击各模块右上角“查看更多”跳转至租客管理平台。提供租客信息的综合管理功能。
	

	76
	村居治安驾驶舱模块
	地图可视化展示
	
	亭湖区地图作为核心展示区域。直观展示各区域预警分布情况。支持地图缩放、拖拽等基础交互。
	

	77
	村居治安驾驶舱模块
	预警未处置数量统计
	
	实时统计并展示当前未处置的预警总数。作为核心KPI指标，突出展示在界面显著位置。支持点击查看未处置预警详情。
	

	78
	村居治安驾驶舱模块
	多类别预警切换
	
	下方区域展示各类别预警UI。支持切换查看不同类别的预警信息。预警类别涵盖：人口预警、房屋预警、精神障碍预警、安全隐患预警等。
	

	79
	村居治安驾驶舱模块
	日期时间展示
	
	顶部区域展示当前日期时间。为预警数据提供时间戳参考。
	

	80
	村居治安驾驶舱模块
	预警管理后台联动
	
	与《基础管控中心》的预警管理后台联动。支持预警的签收、反馈、处置等完整流程。形成“展示-预警-处置-反馈”的业务闭环。
	

	81
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	
	（1）排队管理 制度：展示业务办理排队制度文件及通知。排队列表：分页展示排队数据，支持条件搜索、导出、打印详情。
	

	82
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	文件管理
	（2）文件管理 我的文件：文件操作信息管理。
	

	83
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	人员管理
	（3）人员管理 民警：增删改查、导入导出。辅警：增删改查、导入导出。工勤人员：增删改查、导出。外包单位：增删改查、导入导出、下载模板。
	

	84
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	设备管理
	（4）设备管理 对讲机、车载、执法记录仪、手机：增删改查、导入导出
	

	85
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	机构管理
	（5）基础数据 重点机构：机构信息、监控点位、保安人员管理。
	

	86
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	饮酒报备
	（6）报备 报备制度：制度文件展示。报备：报备信息查询、审批。
	

	87
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	自我测评
	（7）评价 SCL-90得分数据列表，支持查看各项得分明细。
	

	88
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	综合下载
	（8）综合下载 常用文件/软件下载。
	

	89
	村居政务服务小程序模块
	日常工作（F01）
	警情分析
	（9）警情监测 警情案件监测数据，支持处置、推送相关负责人。
	

	90
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	知识论坛
	智慧论坛：交流、研提的主阵地。
	

	91
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	亭警助手-赋能源头接警：根据手机号研判人员信息、历史警情、前科劣迹。
	

	92
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	亭警助手-赋能处警反馈：一键填充规范模板、关联涉警人员信息。
	

	93
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	亭警助手-赋能质量监督：处警类别智能判别。
	

	94
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	亭警助手-赋能统计分析：日常警情、案件统计。
	

	95
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	笔录补全：询问受害人后一键辅助生成细节分问。
	

	96
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	关系图谱助手：材料形成思维导图。
	

	97
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	图片排版助手：图片自动排版
	

	98
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	语音识别助手：会议录音文字转换（Funsound工具）。
	

	99
	村居政务服务小程序模块
	AI工具（F02）
	亭警察助手
	警情搜索：警情/案件数据管理，支持方案保存。
	

	100
	村居政务服务小程序模块
	系统管理（F03）
	
	用户管理：增删改查、配置用户角色。授权管理：添加/删除授权人员。模块使用统计：展示各模块使用人、部门、使用次数。
	

	101
	村居政务服务小程序模块
	监督激励（F04）
	
	（1）反向监督 首页：多维度统计展示监督情况。事项登记：监督者添加事项记录，审核整改（督察大队/法制大队）。我的事项：被通报者查看事项并提交整改。人员分析：个人被通报数量与得分。单位分析：各单位得分统计。曝光平台：查看所有“公开”事项记录。统计分析：各派出所事项类型问题数和整改率。
	

	102
	村居政务服务小程序模块
	监督激励（F04）
	
	（2）正向激励 首页：多维度统计展示激励情况。激励登记：激励记录的增删改查、导入导出。民意审核：审核民警发布的“警情民意”。
	

	103
	村居政务服务小程序模块
	登录方式
	
	手机验证码登录、证书登录。
	

	104
	村居后台管理模块
	用户列表
	
	该模块用于分页展示系统所有用户的基本信息。列表展示的字段包括：用户名、昵称、电子邮箱、手机号、头像、登录时间、登录IP、是否管理员标识、账号状态以及操作按钮。页面提供编辑和导出功能，支持按条件查询筛选。为了提升操作效率，用户点击登录IP列或状态列的对应值时，系统会自动以该值为条件进行快速搜索。
	

	105
	村居后台管理模块
	隐患信息
	
	该模块按状态分为三个分类页面：全部、已核查、未核查，用户可点击对应类别切换查看不同状态的隐患信息。列表展示的字段包括：ID、Yhuid、隐患分类、录入时间、所属辖区、隐患地址、检查情况、状态、推送信息以及创建时间。页面提供编辑、导入、导出功能，支持条件查询筛选。点击状态列的对应值可快速搜索该状态下的所有隐患记录。
	

	106
	村居后台管理模块
	随访管理
	
	该模块按状态分为三个分类页面：全部、已随访、未随访，用户可点击对应类别切换查看不同状态的随访记录。列表展示的字段包括：ID、Jf_id、民警姓名、民警手机号、精神病人姓名、开始时间、结束时间、地址、状态、创建时间以及随访时间。页面提供编辑、导入、导出功能，支持条件查询筛选。点击状态列的对应值可快速搜索该状态下的所有随访记录。
	

	107
	村居后台管理模块
	预警信息
	
	该模块按状态分为四个分类页面：全部、待签收、已处置、处置中，用户可点击对应类别切换查看不同状态的预警信息。列表展示的字段包括：ID、预警编号、姓名、预警标题、预警模块、预警类型、预警操作、预警级别、预警时间、民警姓名、民警手机号、状态、推送信息以及创建时间。页面提供导入、导出功能，支持条件查询筛选。点击状态列或推送列的对应值可快速搜索相关预警记录。
	

	108
	村居后台管理模块
	API访问监测分析
	
	该模块是系统的API监控与分析中心，分为三个子模块： （1）基础数据模块：按不同时间维度通过多种图表形式展示API访问的核心指标，包括请求次数、平均处理时间、错误率占比以及接口总数等信息。 （2）趋势数据模块：通过五张折线图展示API访问的变化趋势，具体包括：每分钟请求次数、每分钟平均处理时间、每小时请求次数、每小时平均处理时间、每天请求次数。 （3）请求列表模块：分页展示所有API请求的详细信息。列表字段包括：ID、用户名、请求地址、请求方法、IP地址、UA信息。
	

	109
	村居文件传输模块
	项目概述
	
	文件传输是亭安小程序的功能模块之一，用于在移动端进行文件传输和共享。支持图片、文档等类型文件的发送和接收，方便警务人员之间快速传递工作材料。
	

	110
	村居事项报修模块
	报修单查看与跟踪
	
	检修列表页展示所有报修单（按状态分类）。检修详情页展示完整报修信息和流程进度。支持状态流转可视化（已提交 → 已分配 → 已检修 → 已完成）。
	

	111
	村居事项报修模块
	分配检修人
	
	报修部门民警可将报修单分配给本部门检修人。支持选择检修人并确认分配。分配后报修单状态更新为“已分配”。
	

	112
	村居事项报修模块
	录入检修结果
	
	检修人接收分配任务后，在检修页面录入检修结果。录入内容包括：检修情况描述、处理方式、完成时间等。提交后报修单状态更新为“已完成”，流程结束。
	

	113
	村居事项报修模块
	流程闭环管理
	
	报修单从录入 → 分配 → 检修 → 完成，形成完整闭环。每个环节均有操作入口和状态记录。支持流程追溯与历史查看。
	

	114
	村居事项报修模块
	H5 移动端适配
	
	基于 H5 技术，支持手机/平板等移动设备访问。界面简洁，操作便捷，适合一线民警现场使用。
	

	115
	村居随手拍模块
	快速拍摄入口
	
	用户（民警）通过 H5 首页或悬浮按钮快速进入拍摄界面。一键启动相机，支持连拍和多图选择。拍照后即时预览，支持重拍或确认上传。
	

	116
	村居随手拍模块
	地理位置自动获取
	
	拍照时自动获取当前 GPS 地理位置信息。照片嵌入经纬度、地址名称等水印信息。支持地图校正和手动调整定位。确保拍摄地点真实可追溯。
	

	117
	村居随手拍模块
	现场拍照上传
	
	支持高清拍照或从相册选择图片。自动添加时间、地点、拍摄人信息水印。支持添加文字说明和标签分类。拍照后即时上传，离线时本地缓存待网络恢复后自动同步。
	

	118
	村居亭搜模块
	多维度人员模糊检索
	
	支持通过身份证、手机号、车牌号、农机号等关键标识快速定位人员。支持年龄段、性别、籍贯、姓名等模糊条件组合筛选。多字段灵活输入，智能匹配返回结果。
	

	119
	村居亭搜模块
	单位信息模糊查询
	
	支持通过单位名称、单位地址进行模糊检索。快速定位目标单位，展示单位基本信息。列表页清晰展示查询结果，便于浏览和选择。
	

	120
	村居亭搜模块
	场所码快捷查询
	
	支持场所码精准查询。快速定位特定场所信息，满足疫情防控或治安管理需求。
	

	121
	村居亭搜模块
	列表页结果展示
	
	查询结果以列表形式统一展示。关键信息卡片化呈现，一目了然。支持点击查看详情，查看完整信息。
	

	122
	村居赋能接处警模块
	首页信息聚合
	
	民警接警警情列表集中展示，快速掌握待处理任务。应急作战列表实时更新，重大警情一目了然。派警通知提醒与应急作战通知提醒双通道推送，确保信息不遗漏。
	

	123
	村居赋能接处警模块
	警情详情可视化
	
	平台派警警情详情内容完整展示，关键信息清晰呈现。当前警情位置地图展示，支持导航定位，快速抵达现场。
	

	124
	村居赋能接处警模块
	智能接警处置
	
	民警一键接警，操作简便快捷。自动发送当前民警实时位置H5短信，便于报警人识别。实时推送接警状态和数据给平台，实现信息同步。
	

	125
	村居赋能接处警模块
	赋能支撑研判
	
	派警自动研判报警人信息和历史报警信息，提供决策参考。根据关键字智能推送法律支撑信息，现场执法有据可依。赋能支撑列表分类展示，未读数量醒目标识。支持已读标记和详情查看，赋能支撑语音录音上传功能。
	

	126
	村居赋能接处警模块
	到达现场确认
	
	民警到达现场一键确认，状态实时更新。自动推送到达现场状态和数据给平台，轨迹可追溯。
	

	127
	村居赋能接处警模块
	现场信息管理
	
	现场人员管理：列表展示、新增录入、身份证/姓名/性别/出生日期搜索全市常住/暂住人口、信息编辑删除。现场车辆管理：列表展示、录入、编辑、删除。现场取证：拍摄现场照片并上传、现场信息备注保存。
	

	128
	村居赋能接处警模块
	警情标签分类
	
	已选择警情标签直观展示，便于快速识别。警情标签字典表支持多选，标签选择后即时保存。
	

	129
	村居赋能接处警模块
	现场结案反馈
	
	更新现场已结状态，流程闭环管理。推送现场已结状态和数据给平台，完成处置归档。
	

	130
	村居赋能接处警模块
	应急作战协同
	
	接收应急作战背景和搜捕目标推送，情报实时同步。应急作战详情完整展示，参战民警一键参战并推送平台。
	

	131
	村居赋能接处警模块
	情报指令响应
	
	未读情报指令数量实时展示，提醒及时处理。情报指令已读功能，阅读状态可追踪。推送情报指令通知提醒，确保指令必达。指令列表分类管理，支持“已收到”“已到达”状态反馈并推送平台。
	

	132
	村居赋能接处警模块
	多元信息上报
	
	现场照片保存并推送给平台，影像资料实时回传。现场语音录入保存并推送给平台，快速记录关键信息。现场文字输入保存并推送给平台，灵活适配不同场景。
	

	133
	村居赋能接处警模块
	安全身份认证
	
	通过警务通SDK获取当前设备民警身份信息，确保使用安全。账号密码登录与加密卡一键登录双模式，兼顾便捷与安全。
	

	134
	村居赋能接处警模块
	个人中心管理
	
	展示民警姓名和警号，身份标识清晰。支持修改当前用户登录密码，自主管理账户安全。一键退出登录当前用户，操作便捷。
	

	135
	村居摄像头点位检查模块
	点位选择
	
	按派出所、警务区、网格筛选，支持名称/编号模糊搜索，列表展示位置、类型、所属单位。
	

	136
	村居摄像头点位检查模块
	检查填写
	
	选择正常/离线/画面模糊/角度偏移/设备损坏等结果，填写异常描述及处理建议，支持现场拍照。
	

	137
	村居摄像头点位检查模块
	信息自动填充
	
	自动获取检查人姓名、单位、警号、检查时间及GPS位置。
	

	138
	村居摄像头点位检查模块
	提交与同步
	
	表单校验后一键提交，支持离线暂存、网络恢复后自动同步，生成检查单号。
	

	139
	村居摄像头点位检查模块
	历史查询
	
	按时间、点位、检查人、结果筛选，支持详情查看及报表导出。
	

	140
	村居感知运维模块
	双端协同设计
	
	Web管理后台：面向公安人员、系统管理员，提供全局配置、数据管理与监控。小程序端：面向运维人员和群众，支持设备绑定、报修、运维操作。
	

	141
	村居感知运维模块
	运维管理闭环
	
	二维码绑定 → 点位/设备信息管理 → 运维记录（群众举报 + 运维人员提交）→ 维修跟踪。支持设备与二维码绑定，批量操作，提升运维效率。
	

	142
	村居感知运维模块
	调解管理
	
	支持调解新闻、案例的编辑与发布，用于宣传或案例展示。
	

	143
	村居感知运维模块
	系统管理能力完善
	
	用户、角色、部门、菜单、权限、日志等模块齐全，支持细粒度的权限控制。支持按部门、用户名、手机号、状态、时间等多维度查询。
	

	144
	村居感知运维模块
	群众参与机制
	
	群众通过扫码即可提交报修信息，降低报修门槛，提升问题响应速度。
	

	145
	村居感知运维模块
	日志审计
	
	记录用户登录、增删改查等操作，便于追踪和审计。
	

	146
	村居感知运维模块
	多项目、多设备统一管理
	
	支持不同项目的点位信息、设备信息统一导入与监控。
	

	147
	村居警情标签模块
	警情质量管控
	
	33项问题数据：接处警规范性检查。七何要素问题：何人、何事、何时、何地、何因、何物、何果要素完整性。发生原因问题、警情属性问题、重复警情问题。警情整改：问题闭环跟踪。
	

	148
	村居警情标签模块
	敏感警情监控
	
	敏感词库管理（增删改查）。敏感警情自动识别与列表展示。
	

	149
	村居警情标签模块
	推送管理
	
	模板管理（添加、编辑、删除、推送）。推送记录追溯。支持批量推送到指定单位。
	

	150
	村居警情标签模块
	警情治理
	
	分类治理：四类纠纷、涉赌、涉娼、精神病人、涉校涉生警情。批量推送/无需推送。全量数据查询与详情查看。统计分析图表展示。
	

	151
	村居警情标签模块
	系统管理能力
	
	标签管理（树形结构，支持目录/标签两种节点类型）。标签属性集（属性值配置，支持多级属性值）。支持属性导入/导出。
	

	152
	村居警情标签模块
	第三方数据对接
	
	对接市局接警数据接口。对接市局处警数据接口。
	

	153
	村居案例宣传模块
	案例录入提交
	
	填写诈骗类型、涉案金额、发生地点、简要案情等信息，电子签名后提交入库。 2.视频观看 支持反诈宣传视频在线播放，可用于宣传展示。 3.海报展示 提供反诈海报案例展示与查看，方便宣传素材调用。 4.分类检索 按刷单返利、冒充公检法、杀猪盘、虚假贷款等诈骗类型快速筛选案例。 5.资源库管理 自动记录提交人、提交时间及签名信息，形成反诈宣传资源库，支持后续统计与素材复用。
	

	154
	村居数字展示模块
	可视化综合展示
	
	园区概况总览（各式图表统计）。支持地图可视化（缩放、拖动查看园区区域）。全屏切换功能。
	

	155
	村居数字展示模块
	今日值班管理
	
	展示当日值班民辅警及网格长（轮播展示）。支持值班人员替换和删除。点击模块跳转值班人员详情。
	

	156
	村居数字展示模块
	警企联动
	
	饼状图统计园区求助问题及数量。柱状图展示求助问题分类统计。点击图表分类跳转详情页面。
	

	157
	村居数字展示模块
	警情分析
	
	饼状图+条形图按年份分类展示警情信息。支持按身份证号或姓名条件查询。点击颜色分类跳转详情。
	

	158
	村居数字展示模块
	预警分析
	
	按年份分类展示预警总数、求助预警总数。未反馈/已反馈数量统计。点击字段跳转详情。
	

	159
	村居数字展示模块
	重点监控
	
	远程摄像头实时画面接入。支持点位画面实时查看。支持监控上墙显示。多摄像头切换查看。
	

	160
	村居数字展示模块
	服务企业展示
	
	园区点位巡逻路线图展示。饼状图统计服务数据。全屏查看巡逻路线。
	

	161
	村居数字展示模块
	侧边栏导航
	
	园区概况、警务人员、人口管理、警企联动、重点监控、服务企业。
	

	162
	村居数字展示模块
	治安状况管理
	
	警情查询（条件搜索、Excel导出）。案件查询（条件搜索、Excel导出）。
	

	163
	村居数字展示模块
	智能研判
	
	人员分析：人员记录查询、预警信息查询、在逃告警查询、人脸布控（新增布控、布控记录）。车辆分析：同行记录查询、预警信息查询、车辆布控。告警模型：9类告警模型数据展示，支持条件搜索。模型说明：9类告警模型说明，支持自定义修改。
	

	164
	村居数字展示模块
	劳务管理
	
	背景审查（条件搜索、Excel导入）。中介信息（增删改查、导入导出、批量操作）。
	

	165
	村居数字展示模块
	园区信息管理
	
	企业信息（增删改查、导入导出、批量操作）。人员信息（增删改查、导入导出、批量操作）。场所信息（增删改查、导入导出）。出租屋信息（增删改查、导入导出、户主/租客管理）。危化品（增删改查、导入导出）。
	

	166
	村居数字展示模块
	服务企业管理
	
	巡更情况（列表展示）。青洋卫士档案（条件搜索）。前科人员（增删改查、导入导出）。精神障碍患者（增删改查、导入导出）。反诈宣传（条件搜索、Excel导入）。户籍办理（条件搜索、Excel导入）。企业安保（巡逻信息、重点门岗、宿管在岗、安保部门、安保公司、安保人员，支持增删改查、导入导出、模板下载）。
	

	167
	村居数字展示模块
	系统管理
	
	用户权限管理（分页展示各权限用户信息）。
	

	168
	村居数字展示模块
	用户操作
	
	返回首页大屏（房屋图标）。后台菜单切换（齿轮图标）。退出登录（关机图标）。
	

	169
	村居数字展示模块
	亭镜管理（人员画像与考评）
	
	个人档案：我的档案（个人基本信息查看）、我的画像（人员综合画像展示）、负面清单（个人负面记录）、正面清单（个人正面记录）、画像列表（全员画像列表）。 共性评价（五维评价体系）：贡献值（工作贡献量化评分）、荣誉值（获得荣誉量化评分）、考勤值（出勤情况量化评分）、能力值（业务能力量化评分）、警纪值（纪律遵守量化评分）。 个性评价（岗位分类评价）：接处警评价（接处警岗位绩效评价）、社区民警评价（社区民警岗位评价）、办案民警评价（办案民警岗位评价）、户籍窗口评价（户籍窗口服务评价）。 标签管理：人员标签配置与管理。 考评管理：负面考评（负面行为考评管理）、正面考评（正面行为考评管理）、考评申诉（考评结果申诉处理）。
	

	170
	村居数字展示模块
	云帆管理
	
	队伍主管评价模块支持主管对下属人员进行季度或年度综合评价，评价维度涵盖工作态度、业务能力、团队协作、执行力等指标，评价结果自动关联至人员画像。评价记录管理功能支持查看历史评价列表，按时间、被评价人、评价等级等条件筛选，支持评价记录的编辑、删除及导出，确保评价过程可追溯。 绩效评价模块支持对人员进行月度、季度、年度绩效考核，考核规则可根据岗位类型灵活配置。绩效结果统计以图表形式展示绩效分布情况（优秀、良好、合格、待改进），支持按部门、岗位、时间范围筛选查看，并支持绩效数据导出用于评优评先参考。
	

	171
	村居数字展示模块
	出差管理
	
	出差列表展示所有出差记录，包括出差人员、目的地、起止时间、出差事由、审批状态等字段，支持按姓名、部门、时间范围、审批状态等多条件组合筛选查询。 出差报备模块支持人员在线提交出差申请，填写出差地点、时间、事由及同行人员等信息，提交后进入审批流程，审批状态实时更新，支持查看审批进度。 乘机申请模块专门针对需乘坐飞机出差的场景，支持填写航班信息、出发地、目的地、乘机时间等详细信息，与出差报备联动，提交后同步至审批流程，审批通过后可生成乘机记录用于报销与归档。
	

	172
	村居数字展示模块
	数据管理
	
	档案登记模块支持管理员录入或导入人员档案信息，包含姓名、性别、出生日期、政治面貌、学历、职级、所属部门、联系电话、入职时间等基础字段，支持档案的增删改查及批量导入导出操作。 从警经历模块用于管理警务人员的从业经历信息，记录任职单位、任职岗位、任职起止时间、职务变动、主要工作内容等，支持按人员姓名查询经历列表，支持经历的编辑、删除及导出，形成完整的个人职业发展档案。
	

	173
	村居数字展示模块
	队伍研判模块
	
	队伍研判模块提供跳转至队伍管理平台大屏的快捷入口，大屏集中展示队伍整体分析数据，包括人员概况、出勤统计、绩效分布、正负面清单汇总、出差与请假趋势等核心指标。通过可视化图表与地图标注，辅助管理层进行队伍态势研判与决策分析。
	

	174
	村居数字展示模块
	项目概述
	
	单一功能模块
	

	175
	村居数字展示模块
	外宿人员登记
	
	支持住宿人员在线提交外宿申请，填写姓名、工号、外宿时间、外宿事由、紧急联系人等信息。表单提交后自动同步至后台管理端，便于园区安保人员掌握人员外宿动态，确保园区住宿安全。
	

	176
	村居数字展示模块
	报警求助
	
	提供一键报警与求助通道。用户可填写求助类型（治安问题、医疗急救、火情隐患、纠纷调解等）、事发地点（支持定位获取）、现场情况描述及现场图片上传。提交后系统实时推送至园区警务站或安保中心，便于快速响应处置。
	

	177
	村居项目管理模块
	展示大屏
	
	展示本项目各类关键设备。
	

	178
	村居项目管理模块
	车辆油耗管理
	
	记录油耗数据，支持增删改查与导入导出。
	

	179
	村居项目管理模块
	辅材管理
	
	管理各施工队耗材使用情况。
	

	180
	村居项目管理模块
	摄像头管理
	
	记录摄像头的发放与使用。
	

	181
	村居项目管理模块
	施工单位管理
	
	管理外包单位信息及服务情况。
	

	182
	村居项目管理模块
	车辆管理
	
	记录使用单位、品牌型号、车牌号、车辆类型等信息。
	

	183
	村居项目管理模块
	资产管理
	
	管理资产编码、资产类别、品名、规格型号、使用部门、责任人、领用人、数量、价格等资产明细。
	

	184
	村居项目管理模块
	装备管理
	
	管理项目中应急装备、单车装备、单警装备。
	

	185
	亭湖区社区系统模块
	社区人员统计
	
	分类统计社区人员数量。
	

	186
	亭湖区社区系统模块
	人员记录管理
	
	社区人员事项记录，支持按人员问题、时间、形式、是否按时化解、内容分类、问题类型等维度进行查询与统计。
	

	187
	亭湖区社区系统模块
	人员管理
	
	管理社区人员基本信息，支持按姓名、身份证号等条件进行查询。
	

	188
	亭湖区社区系统模块
	标签管理
	
	对社区人员矛盾纠纷进行标签化分类管理，便于精准化解。
	

	189
	亭湖区社区系统模块
	五位一体
	
	管理五位一体责任体系相关信息。
	

	190
	亭湖区社区系统模块
	预警
	
	监控违法嫌疑人员购票信息。
	

	191
	亭湖区社区系统模块
	抓拍预警
	
	管理抓拍预警信息，展示违法嫌疑人进出社区的抓拍人、抓拍人身份证号、抓拍总次数、最新抓拍时间、最新抓拍地点、抓拍照片等数据。
	

	192
	亭湖区社区系统模块
	大屏
	
	可视化展示社区工作关键指标。
	

	193
	亭湖区社区系统模块
	预警分析
	
	按个人家庭、工作情况、打击处理等维度进行预警分析。
	

	194
	亭湖区社区系统模块
	矛盾登记
	
	登记矛盾事项，包含矛盾编号、人员、矛盾内容、矛盾日期、办理单位、责任民警、矛盾状态、限办日期等信息。
	

	195
	亭湖区社区系统模块
	待办事项
	
	展示待处理的矛盾事项，支持已审核、未处理、待审核等状态筛选。
	

	196
	亭湖区社区系统模块
	已办事项
	
	展示已办结的矛盾事项记录。
	

	197
	亭湖区社区系统模块
	档案
	
	管理矛盾历史档案信息。
	

	198
	亭湖区社区系统模块
	监督追责
	
	包含矛盾督办、矛盾事项评查、三项建议、责任追究等功能。
	

	199
	亭湖区社区系统模块
	机构矛盾统计
	
	按今日、本周、本月、本年统计矛盾数量。
	

	200
	亭湖区社区系统模块
	通知公告
	
	发布矛盾相关通知公告。
	

	201
	亭湖区社区系统模块
	人员信息管理
	
	管理矛盾纠纷人姓名、身份证、手机号、职业、住址、年收入、债务情况、家庭收入、住房情况等详细信息。
	

	202
	村居平安校园模块
	学校统计
	
	按大学、高职院校、高中、初中、小学、幼儿园分类统计学校数量。
	

	203
	村居平安校园模块
	护学力量统计
	
	统计总警力、机动警力、保安等护学人员配置情况。
	

	204
	村居平安校园模块
	地图展示
	
	在地图上展示镇区、学校、警力、保安、前端等点位分布。
	

	205
	村居平安校园模块
	当前护学任务
	
	实时展示正在进行的护学任务。
	

	206
	村居平安校园模块
	预警信息
	
	展示校园安全相关预警信息，支持预警详情查看与预警处理。
	

	207
	村居平安校园模块
	时间轴
	
	按时间顺序展示预警事件记录（如人员被抓拍等）。
	

	208
	村居情指超图大屏展示模块
	地图
	地图颜色切换
	包含字体，样式等
	

	209
	村居情指超图大屏展示模块
	设备
	执法记录仪
	一键播放画面、基础数据展示
	

	210
	村居情指超图大屏展示模块
	
	无人机
	一键播放画面、基础数据展示
	

	211
	村居情指超图大屏展示模块
	
	对讲机
	基础数据展示
	

	212
	村居情指超图大屏展示模块
	
	警车
	4G车载、基础数据展示、经纬度打点
	

	213
	村居情指超图大屏展示模块
	
	飞鹰摩托队
	4G车载、基础数据展示
	

	214
	村居情指超图大屏展示模块
	警情数据
	警情定位
	
	

	215
	村居情指超图大屏展示模块
	
	警情内容
	
	

	216
	村居情指超图大屏展示模块
	
	经纬度打卡
	获取地图，搜索点位打点，同步更新最新位置
	

	217
	村居情指超图大屏展示模块
	
	周边视频监控
	播放视频，弹窗同一个界面展示4个画面，可查看更多视频，进行播放
	

	218
	村居情指超图大屏展示模块
	
	调度（附近三公里高亮）
	调度执法记录仪、无人机、对讲机、警车、摩托队等
	

	219
	村居情指超图大屏展示模块
	
	创建群聊（与警务通对接，实用性论证）
	创建群聊、添加、删除人员、发送信息文件、聊天等
	

	220
	村居情指超图大屏展示模块
	
	处置全流程
	处置全流程详细数据
	

	221
	村居情指超图大屏展示模块
	值班备勤
	值班人员信息
	含值班单位领导、各单位指挥等
	

	222
	村居情指超图大屏展示模块
	
	二级列表
	可以按条件、按值班日期搜索，展示所有值班人员信息
	

	223
	村居情指超图大屏展示模块
	当日警情
	接警警情统计
	警情总数、警情列表、警情详情
	

	224
	村居情指超图大屏展示模块
	
	处警警情统计
	警情总数、警情列表、警情详情
	

	225
	村居情指超图大屏展示模块
	警情预警
	敏感警情统计（获取当日数据）
	敏感词警情，按照红橙蓝区分
	

	226
	村居情指超图大屏展示模块
	
	敏感警情列表
	含按照时间倒叙展示数据、当日的敏感词警情数据、全部警情数据、警情预案
	

	227
	村居情指超图大屏展示模块
	视频监控
	展示常态视频监控（4个）
	
	

	228
	村居情指超图大屏展示模块
	
	设备画面播放区域
	默认可拖拽6个画面，进行同时播放
	

	229
	村居情指超图大屏展示模块
	防控区预警
	预警统计
	
	

	230
	村居情指超图大屏展示模块
	
	预警列表
	
	

	231
	村居情指超图大屏展示模块
	
	预警监测
	
	

	232
	村居情指超图防控区预警模块
	地图
	
	
	

	233
	村居情指超图防控区预警模块
	影像地图
	
	
	

	234
	村居情指超图防控区预警模块
	航飞图
	
	
	

	235
	村居情指超图防控区预警模块
	画图工具
	
	核心管控圈、外围识别圈、片区联动圈等
	

	236
	村居情指超图防控区预警模块
	防控力量
	治安办辅警
	姓名、编号、电话、所属组织、轨迹等内容
	

	237
	村居情指超图防控区预警模块
	
	PTU 巡组
	车牌号、所属组织、执法记录仪、查看轨迹、实时画面
	

	238
	村居情指超图防控区预警模块
	
	飞鹰摩托队
	车牌号、所属组织、执法记录仪、查看轨迹、实时画面
	

	239
	村居情指超图防控区预警模块
	
	巡逻处警组
	车牌号、所属组织、执法记录仪、查看轨迹、实时画面
	

	240
	村居情指超图防控区预警模块
	
	巡特警应急力量
	车牌号、所属组织、执法记录仪、查看轨迹、实时画面
	

	241
	村居情指超图防控区预警模块
	要素
	人员
	
	

	242
	村居情指超图防控区预警模块
	
	重点单位
	
	

	243
	村居情指超图防控区预警模块
	
	敏感事项
	
	

	244
	村居情指超图防控区预警模块
	监控视频
	范围区内的视频点位
	
	

	245
	村居情指超图防控区预警模块
	地图标记点位
	
	
	

	246
	村居情指超图防控区预警模块
	警情预警点位
	
	点位需要闪烁、同时需要在地图上面自动展示该区域的所有力量、新预警过来，直接跳转防控区
	

	247
	村居情指超图防控区预警模块
	预警数据
	展示预警画像模块
	画像说明、对话框、调用机器人等
	

	248
	村居情指超图防控区预警模块
	
	推送给处理的民警
	
	

	249
	村居情指超图防控区预警模块
	
	展示当日的预警历史记录列表
	
	

	250
	村居情指超图视频监控模块
	预警画像周边监控
	
	
	

	251
	
	历史预警：默认最新预警周边监控
	
	
	

	252
	村居情指超图后台系统模块
	系统管理
	部门管理
	
	

	253
	村居情指超图后台系统模块
	
	用户管理
	
	

	254
	村居情指超图后台系统模块
	
	角色管理
	
	

	255
	村居情指超图后台系统模块
	值班管理
	值班表数据对接（市局）
	
	

	256
	村居情指超图后台系统模块
	
	按照日期展示数据
	
	

	257
	村居情指超图后台系统模块
	
	支持日期筛选数据
	
	

	258
	村居情指超图后台系统模块
	
	值班表列表
	
	

	259
	村居情指超图后台系统模块
	设备管理
	执法记录仪
	查看详情、添加、删除等管理功能
	

	260
	村居情指超图后台系统模块
	
	无人机
	查看详情、添加、删除等管理功能
	

	261
	村居情指超图后台系统模块
	
	对讲机
	查看详情、添加、删除等管理功能
	

	262
	村居情指超图后台系统模块
	
	警车
	查看详情、添加、删除等管理功能
	

	263
	村居情指超图后台系统模块
	
	飞鹰摩托队
	查看详情、添加、删除等管理功能
	

	264
	村居情指超图后台系统模块
	敏感警情管理
	敏感词库
	
	

	265
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说明：技术要求响应及偏离
技术参数中斜体且有下划线部分的技术参数要求为实质性要求，投标人应在《技术要求响应及偏离表》逐条列出，负偏离按无效响应处理（注意：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可）。
注：“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求；“符合”指满足招标文件要求。投标人应在《技术参数响应及偏离表》（格式详见第六章投标文件格式）中，对招标文件采购清单内的所有技术参数逐条明确其响应状态，即明确填写“正偏离”、“负偏离”或“符合”，不得遗漏。凡未在《技术参数响应及偏离表》中声明偏离情况的技术条款，均视为“符合”。中标人须在合同履行阶段严格遵守招标文件中对应条款的约定。
对于评分项的技术参数须提供相对应要求产品的检测报告及证书，投标人中标后验收时提供，所提供的材料将作为合同履约验收的依据之一。投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。
[bookmark: OLE_LINK2]2、智慧村居前端点位工作量清单详见附件。
3、运营商链路租赁要求
带宽规划：根据本项目的点位定义标准，按每个点位带宽需求来定。本项目采用后台集中存储，运营商需保证各条链路峰值数据量的需求。同时能根据业务带宽使用情况进行优化调整，保证各前端监控点网络顺畅，本项目运营商所采用的路由、猫等网络交换设备需为全新，不得使用老旧设备影响网络，相关费用各投标人综合考虑进投标报价。（投标时提供该项内容承诺书原件扫描件并加盖投标人公章（格式自拟），否则按未实质性响应处理）
在合同期内，中标供应商须提供全天候7*24小时响应维护，系统故障应在接到报修通知后，维修人员3小时内到达现场，6小时内处理完故障，特殊情况下经采购人同意应在24小时内处理完故障,如不能修复，必须在24小时内更换备品备件。大型活动期间或遇有大型突发事件，根据采购人需求，投标人应指派技术人员到现场进行技术保障。
投标人承诺中标后每年须提供不少于30个点位的免费迁移服务，包含但不限于该点位所有设备、杆件、辅材、链路、接电、人工等，具体迁移点位由甲方决定，迁移过程中的所有费用由乙方承担，超出上述点位数部分的迁移产生的所有费用由甲方承担；乙方应按照甲方需求承诺每年提供不少于十场安保活动的链路租赁服务。（投标时提供该项内容承诺书原件扫描件并加盖投标人公章，格式详见附件，否则按未实质性响应处理）。
五、类似业绩
2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有智能化项目业绩的优先。
[bookmark: _Toc120614281]六、实施方案
投标人需结合本项目建设背景、政策依据、建设范围、实战需求，编制完整的项目总体方案，至少包含前期调研基础、建设思路、布点原则、资源整合、点位优化、功能实现、创新亮点七大核心模块，全面贴合32个智慧安防村居、沿海海防、丹顶鹤生态保护区专项防控建设要求。前期调研与方案编制基础说明：本模块为评标重点考察内容，用于核验投标人对项目实际情况的掌握程度与方案编制的客观依据。投标人须如实阐述项目调研开展情况、调研覆盖内容、调研成果对方案的支撑作用，不得虚构调研信息。调研开展总体情况说明：投标人须明确说明是否赴甲方单位及项目建设现场开展实地调研，如实列明调研时间、参与人员、对接的甲方部门及人员、调研主要形式（现场踏勘、座谈交流、资料查阅、线上对接等）。未开展实地调研的投标人须如实说明情况，阐述当前对项目现状的信息掌握渠道，并明确中标后进场前的补充实地调研工作计划、调研深度与成果输出形式。调研覆盖核心内容：投标人须列明调研工作覆盖的具体维度，未开展实地调研的须列明当前已掌握的对应项目信息，调研内容须至少覆盖以下方面：1、现场点位与环境：32个目标村居的点位分布、立杆基础条件、供电与网络覆盖现状、周边地形与遮挡情况；沿海岸线、丹顶鹤保护区专项防控点位的施工条件、环境特征、生态保护要求。2、存量资源底数：2024、2025年已建智慧安防项目的前端设备型号、运行状态，传输链路带宽与覆盖范围，机房基础设施、现有视频平台、安全设备的配置与可利旧程度。3、业务实战需求：基层派出所、海防、生态保护等警种的日常防控痛点、案件研判需求、应急处置流程，以及村居治理的实际应用场景。4、合规与配套条件：公安网络架构、等保三级与密评三级合规要求、机房承载能力、国产适配标准、项目实施边界与跨部门对接机制。调研成果的方案支撑体现：投标人须说明调研成果在本实施方案中的具体落地应用，例如：1、基于点位实地调研成果，优化了布点布局、施工路径与供电网络接入方案；2、基于存量资源调研结论，明确了设备利旧、系统兼容与数据复用的具体路径；3、基于业务需求调研，完善了功能模块设计、创新亮点方向与实战化应用逻辑；4、基于环境条件调研，制定了针对性的施工保障、设备防护与长效运维措施。以及投标人应根据采购需求和本项目实际要求，制订相应的服务方案至少包含以下内容：
6.1总体方案
方案至少包含：①、建设思路；②、布点原则；③、资源整合；④、优化点位；⑤、功能实现；⑥创新亮点与特色提升
6.1.1建设思路
投标人需结合国家、省、市公安智慧安防、科技兴警、生态保护、网络安全相关政策，立足本项目农村治安防控、沿海偷渡防控、丹顶鹤保护区生态防护、公安数据智能赋能、全链路网络安全防护五大核心需求，制定专属项目建设思路，需包含指导依据、总体建设思路、年度建设目标三部分。
（一）指导依据
投标人需明确本项目建设的全维度依据，包含但不限于：《科技兴警三年行动计划（2023—2025年）》、2026年中央一号文件、江苏省智慧安防村居建设指导意见、GB/T22239、GB/T28181、GA/T1400等国家及行业标准、盐城市数字化改革及信息化项目建设要求，结合亭湖区农村安防现状短板，阐述项目建设合规性与必要性。
（二）总体建设思路
遵循“全域感知、智能协同、安全可控”核心目标，坚持利旧优先、补盲增效、智能升级、安全合规、实战赋能总思路，分基础层、平台层、应用层、安全层四层统筹建设：
1、基础层：全面摸排亭湖区32个规划村居（新兴镇、南洋镇、盐东镇等六大乡镇/街道）现有监控、传输、供电、杆件基础设施，利旧原有项目存量资源，补齐农村盲区、区县交界126处关键通道、15公里沿海岸线、丹顶鹤保护区防控点位，完善前端感知硬件体系。
2、平台层：依托公安现有视频平台，迭代升级视觉多模态大模型，搭建雷达视频一体化防控、地空协同巡防、数据智能分析一体化智慧中枢，采用云存储+本地存储架构，满足视频30天、人脸/车辆大图180天、小图365天存储要求，适配公安私有网络部署规范。
3、应用层：聚焦公安实战，落地农村治安防控、沿海反偷渡、保护区反偷猎、案件智能研判、应急快速处置五大应用场景，实现从人工排查向智能预警、事前预判、闭环处置转型。
4、安全层：严格落实等保三级、商用密码应用要求，搭建全链路网络安全防护体系，覆盖边界防护、数据加密、权限管控、设备安全、日志审计，保障公安限制级数据安全合规。
建设目标（2026年度落地）
投标人需细化量化年度建设目标，包含：全域感知覆盖目标、智能分析赋能目标、治安与生态防控绩效目标、数据安全合规目标、系统兼容互通目标、长效运维保障目标，明确刑事案件降幅、应急处置效率、群众满意度等量化指标。
6.1.2布点原则
投标人需结合本项目农村村居分散、沿海盐雾环境、生态保护区管控特殊、区县交界点位复杂的场景特点，在通用布点原则基础上，细化适配本项目的专项布点规则，需包含六大核心原则，贴合32个村居、海岸线、保护区、重点路口布点需求：
（一）圈层闭环防控原则
构建“区县交界外围卡口圈—村内主干道圈—重点场所/生态核心圈”三级防控圈层，实现农村治安、沿海海防、生态保护全域闭环管控。
（二）盲区清零、轻重分级原则
按治安风险、海防风险、生态风险分级，优先补齐农村老旧小区技防盲区、沿海岸线远距离盲区、丹顶鹤保护区核心防控盲区、区县交界流动人员管控盲区，建立分级点位台账。
（三）利旧集约原则
最大化利旧前期智慧安防项目的传输网络、供电设施、机房、杆件、监控设备，仅替换老化、不兼容、无智能分析能力的设备，杜绝重复建设，控制建设成本。
（四）特殊环境适配原则
针对沿海高盐雾、农村雷雨霜冻、保护区潮湿复杂环境，选用适配IP67防护、抗腐蚀、抗干扰设备，保障夜间、雨雾恶劣天气正常运行。
（五）合规隐私边界原则
严格遵循公安数据安全及个人信息保护规定，所有设备仅部署公共防控区域，严禁覆盖私人院落，点位合规备案，规范数据采集、存储、使用权限。
（六）实战易运维原则
结合农村偏远点位多、运维难度大的特点，优化点位布线、供电、安装位置，兼顾防控效果与后期运维便捷性，适配5年质保运维需求。
6.1.3资源整合
投标人需详细阐述本项目全维度资源整合方案，依托前期两期智慧安防村居项目基础，打通存量硬件、数据平台、跨部门业务、运维人力、市级公共资源，破除数据孤岛与设备壁垒，具体需涵盖五大资源整合内容：
（一）公安存量安防资源整合
全面利旧2024、2025年智慧安防村居项目机房设备、视频存储平台，完成存量设备标准化适配、接口改造，实现新旧设备、系统无缝兼容，存量历史数据无缝复用。
（二）专项防控资源整合
整合公安现有海防管控、生态保护区巡查、村居巡防警力资源，联动新建雷达视频一体化防控、低空安防、地空巡防体系，实现人防+技防深度融合。
（三）网络与供电基础设施整合
利旧现有公安专用链路、运营商租赁链路，整合村居公共供电回路、原有监控杆件供电体系，优化偏远点位太阳能备用供电方案。
6.1.4优化点位
投标人应以本项目初步设计点位方案为基础，结合前期调研与现场全量踏勘情况开展点位优化工作；针对初步设计与现场实际条件不符的情形，须严格按本方案“点位动态调整与设计变更管理机制”履行程序，在保障防控效能、合规标准不降低的前提下优化布局，形成最终可落地的点位实施方案。针对存量设备提质、盲区精准增补、设备差异化适配、防控范围优化、动态迭代五大维度细化，重点优化农村治安点位、沿海雷达视频点位、生态保护区防控点位、区县交界卡口点位：
（一）存量点位提质优化
淘汰老化失效、画面模糊、无智能分析的老旧设备；对存量高清设备适配升级AI算法，兼容多模态大模型数据采集需求；调整遮挡、重叠、视角不合理点位，适配沿海、农村复杂环境。
（二）核心盲区精准增补
重点增补区县交界通道、农村田间道路、偏远村居、15公里沿海岸线、丹顶鹤保护区缓冲区及核心区防控点位，补齐远距离、夜间、恶劣天气防控盲区。
（三）点位设备差异化适配
根据场景匹配专属设备，农村路口部署人脸/车辆抓拍设备，沿海岸线部署雷达+重载云台+夜视激光设备，保护区部署生态防控智能设备，重点村居部署地空巡防终端。
（四）防控范围仿真优化
通过现场测绘、场景推演，优化雷达15公里扫描、视频10公里覆盖范围，消除防控死角，减少点位重叠，优化传输组网，节约建设成本。
6.1.5功能实现
投标人需基于本项目核心建设内容（前端感知补点、雷达视频一体化防控、低空安防体系、视觉多模态大模型、地空一体化巡防、全链路网络安全加固），阐述全系统功能落地方案，覆盖前端感知、边缘智能、平台中枢、实战联动、安全防护、基层治理六大功能模块，需贴合公安实战标准：
（一）前端感知基础功能
实现32个村居全点位高清视频、人脸、车辆结构化数据精准采集，支持设备状态自检、断网续存、恶劣环境稳定运行，满足公安数据采集标准。
（二）专项防控智能功能
落地雷达广域探测、视频精准复核、偷渡/偷猎行为智能预警、低空目标监测，实现15公里岸线全域、全时段立体防控。
（三）多模态AI智能分析功能
依托视觉多模态大模型，实现文搜图、图搜图、跨摄像头轨迹追踪、异常行为识别、海量数据秒级解析，提升案件侦破、隐患排查效率。
（四）地空协同巡防功能
实现无人机自动巡航、地面智能巡逻联动，支持智能调度、突发警情快速响应，构建空天地一体化巡防体系。
（五）平台综合管理与联动功能
实现全设备统一管控、分级权限管理、录像合规存储、预警闭环处置，支持市、区、村居三级平台级联，多部门协同调度。
（六）全链路安全防护功能
落地边界防护、国密加密、视频调阅权限管控、数据真伪校验、日志审计等安全功能，满足等保三级、密评三级合规要求。
（七）系统兼容扩展功能
严格遵循GB/T28181、GA/T1400、GB35114标准，适配国产化数据库，预留算法迭代、设备扩容、场景拓展接口。
6.1.6创新亮点与特色提升
投标人需结合本项目建设内容与公安实战应用场景，在充分调研行业技术现状与基层警务痛点的基础上，锚定1个具体方向提出创新性、可落地的提升思路，作为本项目的特色建设亮点。本模块重点考察投标人对公安基层业务的理解深度、实战问题解决能力与技术创新能力，要求不得脱离本项目既有建设框架，需依托项目现有硬件、平台、数据资源进行延伸与优化，形成可复制、可推广的亭湖智慧安防特色经验。
（一）选题方向参考（投标人可自选方向，不限于以下范围）
1、实战应用类：针对沿海偷渡/丹顶鹤保护区偷猎场景的雷视融合智能预警模型优化、农村地区低慢小目标防控创新机制、地空一体化巡防的警情闭环处置流程优化、视觉多模态大模型在农村案件研判中的专项适配训练等。
2、治理延伸类：智慧安防能力向农村特殊群体关爱、耕地保护、防汛防溺水等基层治理场景延伸的创新落地方案。
3、技术优化类：国产架构下视觉多模态大模型的算力调度优化、沿海高盐雾环境下前端设备长效运维创新模式、公安限制级数据全生命周期安全管控创新机制等。
（二）编制要求
1、需紧扣亭湖区农村村居、沿海岸线、生态保护区的实际场景，突出问题导向，明确方案解决的具体警务痛点或治理难点；
2、创新思路需具备技术可行性与落地性，详细说明与本项目现有建设内容的衔接方式，不得脱离项目基础单独规划、新增大额建设内容；
3、量化说明预期成效，明确效能提升指标与特色价值，阐述方案可形成的示范效应与复制推广意义。
6.2建设方案
方案至少包含：①、设备安装、接电等建设方案；②、各工种同时施工的协调措施；③、工期保证措施；④、质量保证措施；⑤、建设全周期安全管控体系；⑥、点位动态调整与设计变更管理机制；⑦、验收组织措施；
6.2.1设备安装、接电等建设方案
投标人需针对本项目前端感知设备、雷达视频一体化设备、低空安防设备、巡防设备、安全防护硬件、后台算力及存储设备，制定差异化安装、布线、供电、调试方案，贴合农村、沿海、保护区特殊施工环境：
（一）总体施工流程
进场补充调研→初步设计点位复核→差异论证与变更报审→点位最终确认→管线敷设→立杆基础施工→前端各类设备安装接线→供电系统部署→网络传输调试→后台服务器、存储、安全设备部署→平台算法迭代与联调→全系统试运行→验收移交。点位复核须对照初步设计图纸逐一核验，发现现场条件与设计不符的，第一时间启动调整论证与变更程序，经审批确认点位后再开展后续施工。
（二）前端设备安装方案
区分普通监控、人脸抓拍、车辆识别、雷达、重载云台、无人机鹰巢等设备，制定差异化安装标准，沿海设备增加防腐蚀、防雷、防盐雾处理，保护区设备规避生态干扰，严格遵循公安安防工程施工规范。
（三）供电保障方案
采用“利旧公安杆件取电+就近公共供电+偏远点位太阳能储能备用”模式，落实防雷、接地、漏电保护措施，保障雷达、大模型算力设备等核心设备7×24小时不间断运行，适配极端天气供电需求。
（四）网络传输建设方案
利旧现有公安专用链路，无链路点位租赁运营商专线，采用加密传输协议，适配国密VPN安全网关，保障多模态数据、雷达数据、视频数据低时延、安全传输。
（五）后台机房与平台建设方案
规范机柜、服务器、4PB存储设备、安全密码设备部署，完成国产化数据库搭建、多模态大模型算法部署、等保三级安全配置，实现全系统合规运行。
6.2.2各工种同时施工的协调措施
本项目建设点位分散、设备类型多、施工场景复杂，投标人需制定多工种并行施工协调方案，明确组织架构、工种分工、错峰施工、联动协调机制：
（一）组建专项项目指挥部，统一调度弱电施工组、强电施工组、土建组、设备调试组、算法技术组、安全测评组，落实每日调度、每周复盘制度。
（二）按乡镇、村居划片分区并行施工，区分农村普通点位、沿海专项点位、保护区点位，明确各工种施工界面，避免交叉冲突、重复施工。
结合农忙时段、村民作息错峰施工，做好道路开挖、管线施工的现场恢复，降低施工影响；统一调度施工设备、测试仪器、备品备件，提升施工效率。
（三）建立建设单位、监理、村委、运营商、施工方四方联动机制，快速解决管线排查、点位调整、供电接入、阻工等各类问题。
6.2.3工期保证措施
本项目总建设期，投标人需制定精细化工期管控方案，明确各阶段关键节点，同时考虑点位调整对工期的影响，保障项目按期完工：
（一）细化全流程工期计划，拆分踏勘设计、设备采购、土建施工、设备安装、系统调试、试运行、验收各阶段工期，明确关键路径，严控节点偏差。
（二）保障设备、算力资源、施工人员足额配置，建立核心设备（雷达、服务器、安全密码设备）备货预警机制，杜绝停工待料。
采用模块化、预制化施工模式，优化偏远点位无线施工方案，缩短管线施工周期；针对算法部署、系统联调等技术环节提前筹备。
（三）建立工期考核激励机制，针对复杂场景、恶劣天气及点位调整造成的工期影响，制定工期补救方案，强化外部单位协同，压缩审批及对接周期。
6.2.4质量保证措施
投标人需严格遵循公安行业标准、国家安防规范、等保及密评要求，制定全流程质量管控方案，保障项目建设质量达标，点位调整后的质量标准不得低于原初步设计要求：
（一）明确质量目标，确保分项工程合格率100%，系统功能、性能、安全全部满足可研及招标要求，数据采集、智能分析、防控预警、安全防护指标达标。
（二）落实三级质量管控体系（班组自检、项目部复检、监理抽检），隐蔽工程全程旁站、留档备案；点位调整后的施工内容须单独履行质量核验程序。
（三）严格设备进场核验，所有硬件设备、算法软件需具备合规资质，符合公安国产化、国密、35114、28181标准，不合格设备一律清场。
（四）细化施工工艺标准，明确设备安装、布线、接地、数据调试、算法优化等关键工艺要求，保障系统稳定运行、数据精准合规。
（五）落实成品保护机制，做好设备、管线、已建工程的防护，避免施工损坏、数据丢失。
6.2.5建设全周期安全管控体系
本项目涉及公安专网接入、敏感数据处理及野外多点位分散施工，投标人须建立覆盖施工全流程的生产安全、网络安全、数据安全三位一体管控体系，严格遵守公安安全管理各项规定，坚决杜绝各类安全事故发生。本模块为评标核心否决项考察内容。
（一）施工生产安全管控
1、安全目标与管理体系坚持零死亡、零重伤、零火灾、零触电、零重大设备事故、零路人安全事故的安全目标，建立全员安全生产责任制，项目经理为第一责任人，配备专职安全员全程旁站监督；所有施工人员必须完成三级安全教育并考核合格，高空作业、电工作业、开挖作业等特种岗位必须持证上岗。
2、登高作业专项安全管控严格执行高空作业操作规程，作业人员全程佩戴双钩安全带，穿戴防滑鞋，作业点位下方设置警戒区，安排专人地面监护，严禁无关人员进入；登高作业工具必须系挂防坠绳，严禁高空抛物、工具随手放置；立杆吊装、重载云台安装等超高作业须使用合规登高设备，严禁违规攀爬作业；遇雷雨、大风、霜冻、路面结冰等恶劣天气，立即停止所有户外高空作业。
3、施工车辆交通安全管控所有施工车辆须定期维保，状态合格后方可进场，驾驶员须具备相应准驾资质，严禁酒驾、疲劳驾驶、超速行驶；乡村狭窄道路、村居内部道路减速慢行，主动避让行人和农用车辆，严禁占道停车；夜间施工车辆须开启警示标识，物料运输做好捆扎固定，防止遗洒坠落；施工现场车辆按指定区域有序停放，严禁占用消防通道、主干道及村口人行通道。
4、基坑/地笼施工路人安全管控所有立杆基础开挖、地笼施工点位必须设置硬质围挡与醒目安全警示标识，夜间加装频闪警示灯；深度超过1米的基坑设置临边防护措施；位于村口、主干道旁、人员密集区域的施工点位，必须安排专人值守引导路人绕行，严禁无防护敞口过夜；当日可完工的基坑必须当日回填，无法当日完成的采取钢板全覆盖防护措施，防止路人、牲畜坠落受伤；施工完成后及时恢复路面原貌，清理施工垃圾，消除通行隐患。
5、常规作业安全与应急处置严格落实用电安全“一机一闸一漏”要求，户外带电作业挂牌上锁，雨天暂停所有户外接线作业；规范材料堆放，配备足量消防器材，现场安排专人值守防火防盗；制定触电、高空坠落、路人意外伤害、台风暴雨、汛情等专项应急预案，配备急救箱、应急照明、防汛物资，定期开展应急演练，确保突发情况快速处置。
（二）网络安全专项管控
投标人须严格遵守公安网络安全管理红线规定，坚决杜绝“一机两用”“两网互通”等违规行为，确保施工全过程网络边界清晰、接入合规，不发生任何网络安全责任事故。
1、网络隔离刚性要求严格执行公安视频专网、公安信息网、互联网、政务外网物理隔离的硬性规定，所有网络链路施工必须明确边界标识，严禁跨网私接线缆、违规打通网络；施工过程中不得擅自更改现有网络架构，不得将任何未授权设备接入公安专网，严禁破坏原有网络安全防护体系。
2、终端设备专项管控所有用于项目调试、施工的电脑、笔记本等终端设备实行“专网专用、专机专用”，严禁同一台设备交替接入公安3、专网与互联网；专网调试终端必须拆除无线网卡、蓝牙等所有无线通信模块，安装违规外联监测程序，经甲方科信部门审核备案后方可接入；严禁使用个人手机、私人电脑、随身WiFi等设备接入公安网络及周边设备。
4、存储介质规范管理移动硬盘、U盘等存储介质按网络分区专用，专网介质标注明确标识，严禁接入互联网及其他非公安网络；跨网数据交换必须通过甲方指定的安全隔离设备进行，严禁私自用U盘、移动硬盘等介质跨网拷贝数据；所有专网介质实行登记管理，领用、归还全程留痕，项目结束后统一移交甲方处置。
5、接入审批流程管控所有设备、终端接入公安网络前，必须提前向建设单位科信部门提交正式接入申请，说明设备用途、接入时长、接入点位、IP地址，经审批通过后，在甲方专人监督下完成接入；施工临时接入设备在工作完成后立即拆除，恢复网络原有状态，严禁私自长期挂靠。
6、责任与监督机制所有施工人员必须签订《网络安全责任书》，开展公安网络安全规定专项培训，明确“一机两用”“两网互通”的违规后果；项目配备专职网络安全管理员，全程监督施工过程网络操作，每日开展违规外联自查，发现问题立即整改并第一时间上报建设单位。
（三）数据安全专项管控
本项目涉及人脸、车辆、视频等公安限制级敏感数据，投标人须建立数据全生命周期安全管控机制，严防数据泄露、篡改、滥用，不发生任何数据泄露责任事件。
1、数据采集传输安全前端设备采集的敏感数据必须通过加密链路传输，严禁明文传输；施工调试过程中严禁私自缓存、复制、下载人脸抓拍、车辆识别、监控视频等原始敏感数据；野外调试设备断网时产生的本地缓存数据，联网后自动同步至公安专网存储，调试完成后立即彻底清除本地缓存。
2、调试测试数据安全系统调试、算法测试优先使用脱敏样本数据，确需使用真实业务数据的，须经甲方书面审批同意，且仅限指定设备、指定人员在指定场所使用；严禁通过微信、邮箱、网盘、私人聊天等互联网渠道传输、存储项目任何敏感数据；调试结束后，所有测试终端、临时存储设备中的原始数据必须彻底清除，不得留存任何副本。
3、数据存储与访问安全项目所有业务数据必须全部存储于公安内网指定存储设备，严禁私自备份存储至外部设备、个人终端或第三方云平台；存储设备实行专人管理，施工人员访问数据须经甲方逐次授权，访问操作全程留痕、日志可追溯；严禁对敏感视频、人脸图片、车辆信息进行拍照、截屏、转录、外传。
4、人员保密管理所有参与项目的施工、调试、运维人员必须签订《保密承诺书》，明确数据保密责任与违规追责条款；开展数据安全与保密专项培训，明确敏感数据范围与管控要求；人员离岗、项目交付时，立即收回所有数据访问权限，彻底清除其工作设备中的所有项目数据。
5、交付与归档安全项目交付时同步完成全量数据清理核查，确保所有临时数据、测试数据、缓存数据全部清除，无数据残留；竣工资料不得包含人脸、车辆等原始敏感数据，涉密资料严格按公安保密规定归档移交。
6.2.6点位动态调整与设计变更管理机制
本项目已完成初步点位设计与施工流程规划，鉴于初步设计至现场施工存在时间差，现场地形地貌、管线分布、村居建设、权属协调等情况可能发生变化，投标人需针对初步设计与现场实际不符的情形，制定完整的点位调整与设计变更管理方案，确保调整过程合规、防控效能不降低、工期质量不受影响。本模块为评标重点考察内容，投标人需结合项目实际细化阐述，至少包含以下内容：
（一）现场前置复核与差异排查机制施工进场前，投标人须对照初步设计点位图纸、施工方案，对32个村居全部点位开展100%现场复核，逐一核查点位选址、立杆条件、供电接入、管线走向、周边遮挡、权属协调等内容，全面排查初步设计与现场实际的差异点，形成《初步设计-现场情况差异台账》，明确差异类型、影响程度、调整建议，报监理及建设单位备案。针对沿海岸线、丹顶鹤保护区等特殊区域，须额外开展环境适配性复核，重点核验生态保护要求、盐雾腐蚀影响、地形沉降风险等内容，确保点位调整符合专项管控要求。
（二）点位调整原则与适用场景点位调整须严格遵循「防控效能不降低、建设规模不突破、合规标准不下降、实战需求为核心」四大原则，仅可在以下场景依规调整，严禁随意变更初步设计方案：
1、现场存在地下管线、文物、生态保护红线等无法施工的客观障碍；
2、点位周边新增建筑物、植被遮挡，导致监控/探测效果无法达到设计指标；
3、供电、网络接入条件发生变化，原设计方案无法落地；
4、公安业务部门根据实战需求提出的点位优化调整；
5、因村居规划、道路建设等客观因素导致原点位失效。所有调整均须保证对应区域防控覆盖无死角、技术指标不低于初步设计要求，不得因调整降低整体安防体系效能。
（三）分级设计变更审批流程投标人须建立分级变更审批机制，严格履行建设单位、监理单位审批程序，严禁先施工后变更：
1、一般调整：点位小幅移位（位移距离≤50米）、设备安装角度微调、管线路径优化等不影响防控效能、不增加投资的变更，由投标人提出调整方案，报监理单位审核、建设单位科信及业务部门确认后实施。
2、重大变更：点位取消、新增点位、设备型号变更、防控范围调整、涉及投资变化的变更，须由投标人提交专项论证报告，说明变更原因、调整方案、效能影响、造价变化，经监理单位初审、建设单位组织业务与技术部门联合评审通过后方可实施。所有变更须留存完整书面资料、现场影像、审批签字文件，作为竣工资料及验收依据。
（四）调整后的质量与工期保障措施投标人须明确点位调整后的质量管控与工期补救方案：
1、质量保障：调整后的点位须重新开展技术参数验算、覆盖范围仿真，确保视频覆盖、雷达探测、抓拍精度等指标满足设计标准；施工工艺、材料标准不得低于原设计要求。
2、工期保障：建立变更快速响应机制，一般变更24小时内完成方案报审，重大变更3个工作日内完成论证；对点位调整造成的工期影响，须通过优化施工顺序、增加作业班组、并行施工等方式补救，确保总工期不突破240天要求。
（五）防控效能兜底与动态台账管理点位调整过程中，若出现临时防控盲区，投标人须制定临时防控预案，通过移动监控、加密人工巡防、临时布设设备等方式兜底，确保防控无断档。全过程建立《点位设计变更动态台账》，逐一记录变更原因、审批流程、调整前后参数、现场验收情况，竣工阶段同步更新竣工图纸，确保图实一致、资料完整可追溯。
6.2.7验收组织措施
投标人需制定贴合公安项目规范的验收方案，明确验收组织、验收内容、验收流程、整改移交机制，覆盖硬件、软件、算法、安全、资料全维度验收，同步核验设计变更合规性与安全管控落地成效：
（一）组建建设单位、监理、施工单位、公安使用单位四方验收小组，严格按照可研指标、初步设计要求、行业标准、安全管理规定及变更台账开展验收。
（二）验收内容包含：前端设备安装质量、供电网络稳定性、雷达及大模型功能、AI预警准确率、数据存储合规性、网络安全防护达标性、系统联动效能、全套竣工资料；实物验收须对照初步设计图纸及变更台账，核验点位实际布设情况，核查所有设计变更的审批资料与合规性，确认调整后点位的防控覆盖、技术参数达标；专项验收网络安全隔离措施、数据安全管控机制、人员保密协议签订情况、一机两用防控落地成效，安全不达标不得通过验收。
（三）规范验收流程：施工自检→监理预验收→问题整改闭环→四方联合竣工验收→功能模拟测试→安全专项核验→资料核查→正式移交。
（四）针对验收问题建立台账，限期整改复验，完成人员培训、账号移交、资料归档后，正式进入5年质保期。
6.3售后服务方案
方案至少包含：①、售后服务管理体系与维保方案；②、售后服务计划与服务承诺完善性；③、售后服务计划与服务承诺可行性；④、售后服务人员的技术水平；⑤、现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等）
6.3.1售后服务管理体系与维保方案
1、建立专属项目售后服务体系，设立运维主管、硬件工程师、算法运维工程师、安全运维专员、客服专员，实现全流程闭环运维管理，适配公安7×24小时实战需求。
2、明确全品类维保范围，包含前端感知设备、雷达防控设备、低空巡防设备、算力存储设备、网络安全硬件、多模态大模型算法、平台软件、传输供电系统等全部建设内容。
3、制定分级维保机制，落实日常远程巡检、季度现场巡检、年度全面检修、极端天气专项排查，同步开展算法迭代优化、安全漏洞修复、数据合规核查。
6.3.2售后服务计划与服务承诺完善性
1、常态化运维计划：每月远程核查设备在线率、数据存储完整性、系统运行稳定性、网络安全态势；每季度现场排查设备故障、优化AI算法精度、检测网络安全防护有效性；每年完成系统全面升级、点位微调、安全合规测评。
2、专项培训计划：项目交付前后，针对公安运维人员、村居工作人员开展设备操作、平台使用、故障排查、安全管理、算法应用专项培训。
备品备件保障计划：本地储备全套易损硬件、专项设备备件，保障雷达、摄像头、安全设备等故障快速更换，不影响实战应用。
3、量化服务承诺：明确设备在线率、录像完好率、AI告警准确率、系统稳定运行率、故障修复率等量化指标，承诺7×24小时热线服务，满足公安实战运维标准。
6.3.3售后服务计划与服务承诺可行性
投标人需结合本地服务能力、团队配置、备件储备、项目经验，论证售后服务可行性：重点说明本地化驻点服务机制、专职运维团队配置、公安同类项目运维经验、极端场景应急处置能力、算法迭代与安全运维专业能力，保障偏远村居、沿海、保护区点位运维全覆盖、无死角。
6.3.4售后服务人员的技术水平
投标人需明确运维团队资质与技术能力，团队人员需具备安防工程、网络安全、AI算法、公安视频平台运维、商用密码设备运维相关资质，熟悉公安行业标准、本项目多模态大模型、雷达防控、网络安全防护核心技术，具备智慧安防村居同类项目运维经验。
6.3.5现场服务措施（响应时间、服务范围、应急处理）
1、 响应时间承诺：在合同期内，中标供应商须提供全天候7*24小时响应维护，系统故障应在接到报修通知后，维修人员3小时内到达现场，6小时内处理完故障，特殊情况下经采购人同意应在24小时内处理完故障,如不能修复，必须在24小时内更换备品备件。大型活动期间或遇有大型突发事件，根据采购人需求，投标人应指派技术人员到现场进行技术保障。
2、服务范围：全覆盖本项目32个建设村居、沿海防控带、丹顶鹤保护区所有建设设备、系统、算法及安全防护体系。
3、专项应急处理：制定设备大面积离线、雷达系统故障、大模型算力异常、网络安全攻击、数据泄露风险、极端天气损毁等各类突发事件应急处置方案，配合公安开展突发事件技术支撑、录像调取、线索研判等工作。
七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居
建设(2026年)项目
	工业





第五章 评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评标方法与评标标准
	[bookmark: _Hlk196127052]评分项目
	分值
	评分标准

	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数）

	技术参数
	34
	投标文件采购需求中标★项为重要技术指标（共68项），有一项满足的得0.5分，全部满足的得34分。
注：根据招标文件要求提供证明材料，未能提供的视为负偏离，没有要求的技术参数性能指标根据《技术要求响应及偏离表》进行评审。中标后验收时提供相对应要求产品的检测报告及证书供招标人审核。

	实施方案（31分）
	总体方案
	12
	根据投标人对项目背景、现状、存在问题及建设需求分析，方案至少包含：①、建设思路；②、布点原则；③、资源整合；④、优化点位；⑤、功能实现；⑥创新亮点与特色提升等方面进行阐述；
方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得12分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） 

	
	建设方案
	14
	根据投标人的建设方案，方案至少包含：①、设备安装、接电等建设方案；②、各工种同时施工的协调措施；③、工期保证措施；④、质量保证措施；⑤、建设全周期安全管控体系；⑥、点位动态调整与设计变更管理机制；⑦、验收组织措施；
方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得14分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）

	
	售后服务方案
	5
	根据投标人的售后服务方案，方案至少包含：①、售后服务管理体系与维保方案；②、售后服务计划与服务承诺完善性；③、售后服务计划与服务承诺可行性；④、售后服务人员的技术水平；⑤、现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等）等方面进行阐述；
方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）。

	类似业绩
	5
	2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有智能化项目业绩的，每个得1分，最多得5分。（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。





第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             


























投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行提供，格式自拟）
七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
八、法人授权书
九、投标函
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、关于符合本国产品标准的声明函
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 十九、承诺书
 
 
 
 
 
 
 






一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告（财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）。
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
6、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（自行提供，格式自拟）

七、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]



八、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
   单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]   日期：                                         
 
 
 

 九、投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 





 
十、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称)采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。









 十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 














 




十二、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                            日期：　   年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。



 

















[bookmark: OLE_LINK22]十三、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


 
 
 










 

[bookmark: OLE_LINK25]十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 














 
[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK24]十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: OLE_LINK23]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Toc462564146][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066] 
 
 
 
 
 









 
 
 


十六、开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：
项目名称：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设(2026年)项目
项目编号：JSZC-320900-XSYG-G2026-0010
分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称 
	元

	核心产品品牌：
	 


  
日期：    年  月  日






 
 
 
             

                        







	十七、总体方案、建设方案、售后服务方案等
































十八、盐城市政府采购事前信用承诺书 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日





[bookmark: OLE_LINK26]十九、承诺书

盐城市公安局亭湖分局：
我司郑重承诺：
1、盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2026年度）项目免费售后（含质保及维保）运营服务期为自验收竣工之日起   年。
2、每年免费为采购人提供不少于30个点位的免费迁移服务，包含但不限于该点位所有设备、杆件、辅材、链路、接电、人工等，具体迁移点位由采购人决定，迁移过程中的所有费用由我司承担，超出上述点位数部分的迁移产生的所有费用由采购人承担；
3、完全按照采购人需求提供每年不少于十场安保活动的链路租赁服务。


                     供应商全称（公章）：     
                           法定代表人或授权代表（签字）： 















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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