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[bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc13414][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc141869960]
第一章  磋商邀请
受宿迁市宿豫区来龙初级中学的委托，江苏思迈工程咨询管理有限公司就宿豫区来龙初级中学校园信息化设备采购项目(JSZC-321311-JSSM-C2026-0003)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
宿豫区来龙初级中学校园信息化设备采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年09月10日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321311-JSSM-C2026-0003
2.项目名称：宿豫区来龙初级中学校园信息化设备采购项目
3.预算金额：170万元
[bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目设定最高限价，最高限价为：170万元
5.采购需求（简介）：本项目拟对宿豫区来龙初级中学采购信息化设备一批。具体详见采购需求部分。  
6.合同履行期限：签订合同之日起20日历天内交付使用；
7.本项目 不接受 联合体磋商。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]1.获取时间：2026年08月31日09:00至2026年09月04日18:00（北京时间）。
2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别上传对应响应文件。否则，后果自负。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年09月10日09点30分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。
七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁市宿豫区来龙初级中学
地址：宿迁市宿豫区来龙镇‌ 
联系人：李胜                   
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：15150791862
2.采购代理机构信息
名称：江苏思迈工程咨询管理有限公司
地址：宿迁经开区虞姬公园玻璃房二楼
联系人：贺瑞瑞                  
联系方式：18936908444












[bookmark: _Toc11816][bookmark: _Toc3297][bookmark: _Toc706][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d][bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	响应有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	进口产品
	按以下第 2种方式确定：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2. 不接受进口产品。

	5
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	6
	确定成交人
	采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。

	7
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d][bookmark: _GoBack]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	采购人按苏招协【2022】002号文件规定标准61%向采购代理机构支付代理服务费、评审费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

	9
	其他
	无


[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2][bookmark: _Toc141869962]







一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、竞争性磋商文件
5、磋商文件构成
5.1磋商文件由以下部分组成：
第一章：磋商邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法与评审标准；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：响应文件格式。
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件。
6、政府采购政策
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1
6.1中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 15 %扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 磋商过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。
6.3.2拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的供应商加分。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、磋商文件的澄清或修改
7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc141869964]三、响应文件的编制
8、响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
9、响应文件构成
[bookmark: EBd2e6df6607b447c7a4370e6531238d19]9.1响应文件包括磋商申请函、资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
10、响应文件的报价
10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。
10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。
11、磋商保证金
[bookmark: EB2c6535ca97b046d89f956e109e785ae2]本项目不收取磋商保证金。
12、响应有效期
[bookmark: _Toc141869965]12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。
12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不得修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的提交
13、响应文件的提交
13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、响应文件被拒绝接收的情形
在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc141869967]五、磋商程序及最后报价
15、磋商会议
15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。
15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
[bookmark: OLE_LINK3]16、磋商小组
磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。
17、磋商程序
17.1资格审查
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。
17.2符合性审查
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品响应
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
17.6磋商
17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.7有关问题的澄清
对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。
17.8最后报价
[bookmark: EB7c676092b0b54336b4f7c76350bf2f81]17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。
17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Hlk204074773]17.9 异常低价响应审查
17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.9.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc141869966]17.10推荐成交候选供应商
[bookmark: OLE_LINK5]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形
18、无效响应情形
18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。
18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
[bookmark: _Hlk204074427]18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。
18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。
18.10法律、法规规定的其它情况。
19、采购活动终止情形
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。
19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
20、恶意串通情形
20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；
20.5不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
20.7供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: OLE_LINK2]21、取消成交（候选）供应商资格条款
21.1提供虚假材料谋取成交的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其它情况。
[bookmark: _Toc141869968]七、成交及合同签订
22、确定成交供应商
22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
23、成交通知书
23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24、签订和公告合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]25、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
25.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
25.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 / %提交。
[bookmark: _Hlk187842952]支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / % 提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
25.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
25.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
25.5履约保证金退还时间
采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。
25.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
25.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
26、线上融资
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
27、合同履行
27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc141869970]八、质疑与投诉
28、质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。
28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29、投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。


[bookmark: _Toc141869971][bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc21941]第三章  评审方法与评审标准
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	磋商响应函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合磋商文件要求


二、符合性审查
磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合磋商文件要求

	磋商报价表
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评审方法
采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
综合评分保留至小数点后两位。
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。
[bookmark: EB1a5d8b2c3833482f95a1f101c76adb9d]四、评审标准
	[bookmark: EBd5bea3a3c3254523b93c8abaa514fb10][bookmark: _Toc10422]评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	25.00分
	本项目所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得25分；每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 
注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。2、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	
	节能
环境标志认证
	2.00分
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。

	企业经营业绩
	企业业绩
	6.00分
	投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得6分；
注：须提供业绩合同原件扫描件和中标（成交）通知书原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分。

	项目组人员
	项目组人员
	9.00分
	1、投标人拟选派的项目负责人具有信息系统项目管理师证书的得3分，最高得3分。 
2、投标人拟派项目组人员（不含项目负责人）中，具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、低压电工证书的，每有一人得2分，最高得6分。 
注：注:（1）投标文件中提供相关证书证明材料。（2）投标文件中需提供投标人为其缴纳的自2026年2月（含）以来任意一个月的社保证明材料，未提供或提供材料不符合要求的不得分。（3）除项目经理及技术负责人外，项目组成员中同一人具有多个证书的不重复计分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	7.00分
	投标人根据“第四部分、采购需求-七、（一）项目实施方案”制定项目实施方案，评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行打分。内容构思缜密、符合实际、语言表述准确清晰，优于采购需求的，得7分；内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，满足采购需求的，得4分；内容笼统，没有针对本项目细化制定，可操作性难度大，但承诺经过优化可满足采购需求的得1分；没有内容的不得分

	
	质量保障
	7.00分
	投标人根据“第四部分、采购需求-七、（二）质量管理保证措施”制定质量管理保证措施方案，评标委员会根据投标人提供的质量管理保证措施方案进行打分。方案内容严谨，思路清晰，优于采购需求的，得7分；方案内容详实，满足采购需求的，得4分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得1分；没有内容不得分

	
	售后服务方案
	7.00分
	投标人根据“第四部分、采购需求-七、（二）3售后服务要求” 制定售后服务方案，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行打分。方案内容严谨，思路清晰，优于采购需求的，得7分；方案内容详实，满足采购需求的，得4分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。

	
	培训方案
	7.00分
	投标人根据“第四部分、采购需求-七、（二）4培训方案” 制定培训方案，评标委员会根据投标人提供的培训方案进行打分。方案内容严谨，思路清晰，优于采购需求的，得7分；方案内容详实，满足采购需求的，得4分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。


[bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc31956][bookmark: _Toc17639][bookmark: _Toc22280]4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
第四章  采购需求

[bookmark: _Toc148981260]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
本项目拟对宿豫区来龙初级中心采购信息化设备一批。具体详见采购需求部分。 最高限价：170万元，高于此限价的报价作无效标处理。
二、付款方式、质保期、清单及技术参数
1.付款方式：合同签订后，在收到供应商发票后10日内支付合同总额30%的预付款；供货完成且验收合格后在收到供应商发票后10日内支付至合同总额85%；自验收之日起满一年支付至合同总额95%，质保期满付清。（无息）
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定
支付方式为：现金或转账或数字人民币等方式。
2.合同履行期限：签订合同之日起20日历天内交付使用；
3.质保期：三年；
三、采购清单及技术要求: 
	序号
	名称
	技术参数及规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	一、智能安防

	1.监控存储管理平台

	1
	硬盘录像机
	1.具有2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥9个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥1个DV12V输出接口；
2.支持32路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发；
3.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示；
4.可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；
5.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能；
6.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
7.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；
8.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；
9.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。
	台
	4
	
	

	2
	监控专用存储硬盘
	≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。
	块
	24
	
	

	2.视频监控系统

	1
	室内枪机摄像机
	1.400W室内全彩摄像机；
2.补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与设备照射方向一致；
3.补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠；
4.支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；
5.当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
6.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角；
7.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作。
	台
	64
	
	

	2
	室外枪机摄像机
	1.400W室外全彩摄像机；
2.设备内置4颗混合补光灯,可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯；
3.补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与设备照射方向一致；
4.补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠；
5.支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；
6.当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
7.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角；
8.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作。
	台
	9
	
	

	3
	室内半球摄像机
	1.400W半球摄像机；
2.设备内置2颗混合补光灯,可同时开启2颗红外补光灯或2颗白光补光灯；
3.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
4.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作；
5.内置1个麦克风；
6.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
7.内置高效多晶灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米；
8.持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
9.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
10.持IP67防护等级。

	台
	24
	
	

	4
	室外安防箱
	宽度400高度500深度250mm
	套
	4
	
	

	5
	室外立杆
	室外不锈钢立杆3.5米，壁厚2mm，含立杆基础，防雷、接地等。
	跟
	2
	
	

	6
	防雷器
	二合一防雷器。
	只
	35
	
	

	3.巡更

	1
	数据采集设备
	
	只
	1
	
	

	2
	巡更棒
	存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；IP55等级；配套巡更管理软件。
	只
	2
	
	

	3
	巡更点
	巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装。
	只
	59
	
	

	4.网络设备

	1
	24口POE ONU
	1、网络侧接口：1*GPON ，用户侧接口：不少于24*GE（POE+）；
2、支持POE，POE总输出功率不小于350W，单端口支持30W； 
3、支持流氓 ONU 检测和自律。
	台
	18
	
	

	2
	6U机柜
	布线机柜，6U
安装方式：壁挂；
前后门规格：前单开网孔门 后钢板门（不可打开）；
PDU配置：1个6口PDU；
层板配置：1个 宽490*深220*高55 mm 承重30KG；
辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	台
	22
	
	

	3
	分光器
	1、机架式分光器;
2、分光比1：8
	只
	7
	
	

	5.机房部分

	1
	42U网络机柜
	42U，玻璃门，落地机柜
承重：静态500KG；
前后门材质： 
前单开玻璃门，后钣金门，冷轧板 T=0.8；
门开孔百分比：无；
侧门材质：冷轧板 T=0.8；
门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8（框架）；
左右支架：冷轧板 T=1.2；
横梁：冷轧板； 
滚轮：支持，4个；
脚撑：支持，4个；
风扇：2个220V风扇；
辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把。
	台
	1
	
	

	2
	手提式灭火器
	4kg干粉灭火器。
	个
	2
	
	

	6.室内外线缆辅材

	1
	室内六类非屏蔽双绞线
	6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
标准箱装长度:305m±1.5m；
芯线规格:23AWG，无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	箱
	12
	
	

	2
	室外防水网线
	国标：YD/T 1019、GB/T 18015.5
23AWG、0.57mm±0.01mm、实心高纯无氧铜 99.97%、≤7.4Ω/100m
传输等级：CLASS D，带宽 250MHz，支持千兆 100m、万兆 55m 短距，兼容 PoE/PoE+/PoE+供电。
	箱
	3
	
	

	3
	8口光纤配线盒
	8口加厚光纤配线盒（空）。
	台
	4
	
	

	4
	室外8芯单模光缆
	室外8芯单模光纤。
	米
	1300
	
	

	5
	室内4芯单模光缆
	室内4芯单模光纤。
	米
	400
	
	

	6
	电源线
	FS-RVV3*1.5。
	米
	2200
	
	

	7
	信号线缆
	ZC-RVV4*1.0。
	米
	200
	
	

	8
	保护管
	JDG20。
	米
	1000
	
	

	二、综合布线

	1.工作区设备材料（综合楼）

	1
	六类非屏蔽模块
	6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色；
标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
拔插寿命：≥ 1500 次；
端接寿命：≥250次；
模块尾部带线缆保护套；
采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。
	个
	245
	
	

	2
	信息面板（单口）
	平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
标准:产品符合RoHS环保要求。
	个
	216
	
	

	3
	信息面板（双口）
	平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
标准:产品符合RoHS环保要求。
	个
	9
	
	

	4
	LC双工单模适配器
	LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒)
可支持单模LC接口的端接
插入损耗小于0.2dB。
	个
	160
	
	

	5
	8口ONU
	1、网络侧接口：不少于1*GPON，用户侧接口：不少于8*GE；
2、支持流氓 ONU 检测和自律。
	台
	20
	
	

	6
	8口POE ONU
	1、网络侧接口：不少于1*GPON，用户侧接口：不少于8*GE，GE口支持POE/POE+；
2、POE输出总功率不少于120W，每个 PoE 接口输出不少于30W；
3、支持流氓ONU检测和自律。
	台
	23
	
	

	7
	电源线
	FS-RVV3*2.5。
	米
	800
	
	

	2.宿舍楼

	1
	86型空白面板盖板
	86型空白面板盖板。
	个
	74
	
	

	2
	信息面板（单口）
	平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
标准:产品符合RoHS环保要求。
	个
	11
	
	

	3
	信息面板（双口）
	平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
标准:产品符合RoHS环保要求。
	个
	1
	
	

	4
	六类非屏蔽模块
	6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色；
标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
拔插寿命：≥ 1500 次；
端接寿命：≥250次；
模块尾部带线缆保护套；
	个
	87
	
	

	3.水平区材料

	1
	六类非屏蔽双绞线
	6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
标准箱装长度:305m±1.5m；
芯线规格:23AWG，无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	箱
	15
	
	

	2
	4芯室内单模光缆
	室内4芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GJPFJH；
外皮材质:LSZH；
衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	米
	2500
	
	

	4.管理间材料

	1
	24口网络配线架
	6类非屏蔽配线架,1U24口；
标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准。
	个
	11
	
	

	2
	24口光纤配线架
	48芯ODF架LC，含LC适配器及LC单模尾纤；
颜色：黑色；
高度：2U ；
材质：冷轧板、表明喷塑；箱体厚度1.2mm，挂耳1.5mm，内部螺钉、螺母材质镀锌。
	个
	22
	
	

	3
	理线架
	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
	个
	80
	
	

	4
	22U网络机柜
	布线机柜，22U；
安装方式：落地；
前后门规格：前单开网孔门 后双开网孔门；
PDU配置：1个8口PDU；
层板配置：1个 宽487*深275*高44 mm 承重60KG；
辅件：含40套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	个
	2
	
	

	5
	42U网络机柜
	布线机柜，42U；
安装方式：落地；
前后门规格：前单开网孔门 后双开网孔门；
PDU配置：1个8口PDU；
层板配置：1个 宽487*深275*高44 mm 承重60KG；
辅件：含40套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	个
	2
	
	

	6
	电源线
	FS-RVV3*2.5。
	米
	150
	
	

	5.垂直间材料

	1
	六类非屏蔽双绞线
	6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
标准箱装长度:305m±1.5m；
芯线规格:23AWG，无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	箱
	5
	
	

	2
	12芯室内单模光缆
	室内12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GJPFJH；
外皮材质:LSZH；
衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
最小弯曲半径：动态20D、静态10D
	米
	800
	
	

	3
	12芯室外单模光缆
	室外12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GYXTW（4根钢丝）
护套类型:PE护套；
衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	米
	2000
	
	

	6.机房

	1
	24口光纤配线架
	48芯ODF架LC，含LC适配器及LC单模尾纤；
抽拉式设计；
颜色：黑色；
高度：2U； 
材质：冷轧板、表明喷塑；箱体厚度1.2mm，挂耳1.5mm，内部螺钉、螺母材质镀锌。
	个
	3
	
	

	2
	理线架
	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
	个
	6
	
	

	7.管路

	1
	PE32
	HDPE高密度聚乙烯线管，管径32。
	米
	400
	
	

	2
	线管
	JDG20。
	米
	2000
	
	

	3
	线管
	JDG25。
	米
	800
	
	

	8.计算机网络系统

	1
	8口POE ONU
	1、网络侧接口：不少于1*GPON，用户侧接口：不少于8*GE，GE口支持POE/POE+；
2、POE输出总功率不少于120W，每个 PoE 接口输出不少于30W；
3、支持流氓 ONU 检测和自律。
	台
	2
	
	

	2
	GPON OLT
	1、满足GPON/10GPON，满足平滑升级到50G GPON，满足超带宽接入；
2、主控板交换容量不少于560Gbit/s，每业务槽位最大带宽不少于100Gbit/s，主控板支持10GE光口数不少于4个；
3、支持802.1x认证 和支持Portal认证安全接入特性
4、设备支持流氓ONU检测和隔离，检测和隔离时间不超过30s；
5实配16个GPON口（满配PON模块），4个10G上行接口，4个万兆单模光模块；
	台
	2
	
	

	3
	分光器
	1、机架式分光器;
2、分光比1：8
	台
	8
	
	

	4
	24口千兆交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
2、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口；
3、支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法；
	台
	5
	
	

	5
	弱电插座
	
	只
	39
	
	

	6
	AP
	1、支持802.11be标准，支持
2、整机总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps；
3、2.5GE电口≥1个；
4、内置智能天线；
5、支持Telemetry协议，可以高速采集AP状态和应用体验；
6、支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；
	台
	12
	
	

	三、计算机教室

	1.前端设备（1间新建，1间电脑及桌椅利旧）

	1
	网络同传
	1.软件采用C/S架构，分为教师端和学生端。教师端负责集中式批量管理学生端，不直接参与网络数据传输，不会占用教师机的性能；
2.支持一键批量卸载功能，教师端可以远程批量卸载学生端的还原程序；支持还原到指定还原点或保存当前状态卸载；
3.支持网络同传，教师机指定任意学生机作为发送端，直接网络对拷至其他学生端；
4.支持同传限速，支持异常断网或临时中断计划等特殊情况下断点续传；
5.学生机支持在操作系统界面和同传底层界面，进行保存还原点、切换还原点等操作；
	台
	51
	
	

	2
	电子教室软件
	1.全面支持国产桌面操作系统，包括银河麒麟、统信、龙芯中科和中科方德操作系统；全面适配龙芯、飞腾、麒麟、盘古、海光、兆芯等主流国产CPU；
2.屏幕广播：支持将教师电脑屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生电脑；
3.学生演示：支持教师选定一台学生电脑作为示范展示或多台学生电脑进行同屏演示；
4.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师电脑播放的视频同步无延时广播到学生电脑；
5.共享白板：支持教师共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品；
6.分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组；
7.屏幕监看：支持通过教师电脑监视单一、部分、全体学生电脑的屏幕，教师电脑每屏可监视多个学生屏幕；
8.禁用键鼠：支持教师对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作；
9.远程命令：支持教师进行远程打开网页、开机、关机、重启、关闭应用程序等操作。
	套
	1
	
	

	3
	听力耳机
	是否有麦克风：带麦；
耳机插头类型：USB；
耳机输出音源：PC电脑；
电源方式：有线。
	个
	51
	
	

	2.后端设备

	1
	48口交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；以官网最小值为准；
2、支持48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 10GE SFP+端口；
3、支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法。
	台
	2
	
	

	2
	42U网络机柜
	42U，玻璃门，落地机柜；
承重：静态500KG；
前后门材质： 
前单开玻璃门，后钣金门，冷轧板 T=0.8；
侧门材质：冷轧板 T=0.8；
门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8；（框架）
左右支架：冷轧板 T=1.2；
横梁：冷轧板 ；
滚轮：支持4个；
脚撑：支持4个。
	个
	1
	
	

	3
	插排
	
	个
	102
	
	

	四、校园广播系统

	1
	综合楼壁挂音箱
	额定功率： 5W/10W；
最大功率 ：20W；
电源输入：100V；
灵敏度：91dB±3dB；
频率响应：90hz-18Khz；
	只
	16
	
	

	2
	宿舍壁挂音箱
	额定功率：5W/10W；
最大功率：20W；
电源输入：100V；
灵敏度：91dB±3dB；
频率响应：90hz-18Khz。
	只
	16
	
	

	3
	室外音柱
	最大功率：60W；
额定功率：40W； 
功率选择：40/20W；
输入电压：100V；
灵敏度：93±3dB；
频响：170~15KHz；
防水等级：IP44；
	只
	8
	
	

	4
	综合楼IP解码功放
	支持多音源输入，各路可独立调节音量；
支持本地超大容量存储，可实现多任务数据和多音频文件存储；
支持离线广播，可实现网络中断后自动启动本地播放；
支持安全保护，实现设备过载保护、过热保护、电源和线路防雷击/放浪涌保护；
电源 AC100V～240V 50Hz～60Hz； 
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；
网络芯片速率 10/100Mbps；
输出功率  130W(定压100V) 。
	台
	2
	
	

	5
	宿舍IP解码功放
	支持多音源输入，各路可独立调节音量；
支持本地超大容量存储，可实现多任务数据和多音频文件存储；
支持离线广播，可实现网络中断后自动启动本地播放；
支持安全保护，实现设备过载保护、过热保护、电源和线路防雷击/放浪涌保护；
电源 AC100V～240V 50Hz～60Hz； 
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；
网络芯片速率 10/100Mbps；
输出功率  130W(定压100V) 。
	台
	2
	
	

	辅助材料

	1
	六类非屏蔽双绞线
	6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
标准箱装长度:305m±1.5m；
芯线规格:23AWG，无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	箱
	1
	
	

	2
	广播线缆
	RVVSP 2×1.5
	米
	1500
	
	

	3
	保护管
	JDG25
	米
	200
	
	

	4
	室外钢管
	SC25
	米
	200
	
	

	五、多媒体教学

	1
	纳米黑板（核心产品）
	1.交互式智慧黑板尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，厚≤100mm;由三部分拼接而成，可实现整块黑板统一书写；两块副屏支持磁吸功能，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写，普通板擦可擦除；
2.中间显示屏采用≥86英寸，A规屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°,屏体亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1；
3.屏幕采用电容触控技术；在Android及Windows系统下均支持40点触控；
4.整机嵌入式系统版本不低于Android 14.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB；
	台
	20
	
	

	2
	纳米黑板（软件部分）
	1.教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，；
2.支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点；
3.支持在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，支持白板讲解和笔迹留存功能；
4.支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘，并分享到班级和学生；
5.支持安卓、ios移动客户端一键扫码连接大屏，实现移动授课功能；
6.支持课堂互动活动，支持教师选择所教班级进行学生随机点名，挑选学生过程需采用可视化转盘形式，按顺序轮流挑选学生；
7.为打造良好的软件运行环境，支持对当前设备的office版本及状态、网络进行检测，返回检测结果。
	套
	20
	
	

	3
	OPS
	采用插拔式电脑模块架构
CPU：主频：≥2.0GHz，4核8线程；
内存：≥8GB；
存储：≥256GB；
显卡： Graphics 630；
显示输出：HDMI/DP 支持同步异步双显；
网络：支持有线和无线网络；
	块
	20
	
	

	4
	实物展台
	主感光像素：≥1300W像素；
输出分辨率：1920*1080、2592*1944、3264*2448、3840*2880
压缩模式：DSP内置式图像压缩；
白平衡：自动调节；
色彩补偿模式：自动调节；
麦克风：高灵敏度麦克风。
	台
	7
	
	

	六、会议系统

	1
	智能照明模块
	8路智能照明模块。
	台
	2
	
	

	2
	照明控制网关
	1.具有4路RS485接口，1路10/100M自适应以太网接口；
2.具有4G传输功能，支持抽屉式SIM卡；
3.通讯协议接口，支持BACnet及Modbus协议。
	台
	1
	
	

	3
	光束灯
	电压：110V~220V/50~60HZ;
整灯功率：400W；
色温：8500K；
颜色：带有多种颜色+白光+色温片，可半色彩红效果，也可双向旋转彩虹效果；
七彩：独立七彩光束效果，独立七彩棱镜效果，清晰鲜艳!
图案：带有固定图案片，自带图案抖动，轮播自转!
雾化：独立雾化效果;
频闪：(0.3-13次/秒);
光圈：二级光束调节;
显示：液晶显示,可倒转180°显示。
对焦：:0-100%机械调节。
	台
	6
	
	

	4
	专业功放
	2x500W/8Ω；2x800W/4Ω；2x1050W/2Ω
1x1600W/8Ω；1x2100W/4Ω；
全对称浮地设计；具有电源自动转换系统；输入电源滤波器；放大电路外加屏蔽罩；独立封蔽风道冷却；具有完善的保护功能：开机缓冲、延时接通扬声器、限幅功能、过电流保护、过热保护、短路保护、输出直流保护等功能。
	台
	1
	
	

	5
	壁挂音箱
	单8"两分频点声源扬声器
1.4〞高频，压缩驱动单元 
单8〞低频 
指向角度：90°X60°
内置分频器设置 
配置可旋转号筒
灵敏度95dB；最大长期声压级118dB 
持续功率：200W；峰值功率：800W
阻抗：8Ω。
	只
	6
	
	

	6
	调音台
	2路输入，2路输出USB音频接口（24-bit/96kHz）
2个话筒/线路输入，带独立的XLR和TRS插口
2个立体声输入，带TRS插口
2个吉他DI高阻输入，无需使用DI盒
低切滤波器，用于消除扰人的低频噪声
2段EQ，轻松对音色进行富有创造力的调节
主混音上具备60mm平滑的推子
XLR主输出
8段LED信号电平
48V幻象电源，用于电容话筒。
	台
	1
	
	

	7
	音频处理器
	八个模拟输入通道—线路/MIC（可软件切换），+48V幻象供电（可软件切换）
八个模拟输出通道
专有的实用音频处理模块—每个输入通道都有独立的反馈抑制模块
专有的实用音频处理模块—扩展方便、增益共享型的自动混音模块
灵活的外部控制接口—RS232、以太网接口和GPIO接口。
	台
	1
	
	

	8
	无线话筒
	1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率；
2.调制方式：宽带FM；
3.频道数目：500个；
4.频道间隔：250KHz；
5.频率稳定度：±0.005%以内；
6.动态范围：100dB；
7.最大频偏：±45KHz；
8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；
9.综合信噪比：105dB；
10.综合失真：≤0.5%。
	套
	2
	
	

	9
	无线传屏器
	USB传屏器（标配1个）
1.支持系统类型：Windows 7/8/10,Apple Mac；
2.分辨率：720P~1080P；
3.帧率：音视频18~30帧；
4.整体延迟：100~200ms；
5.传输距离：无遮挡的情况下30m；
6.显示模式：支持扩展桌面（Windows 7/8/10）；
7.触摸反控：支持10点触摸回传（Windows 7/8/10）；支持鼠标模式回传（Mac）；
8.无线速率：发射端300Mbps；
9.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac；
10.频段：5.8G,多信道选择；
11.验证协议：WPA2-PSK。
	台
	1
	
	

	10
	超高清视频切换器
	1.数字视频输入：4×HDMI数字视频接口；
2.输出接口：4×HDMI数字视频接口，4×模拟音频输出口；
3.控制接口：1×网口、1×RS 232、1×IR IN、1×USB UPDATE；
4.HDMI：HDMI1.4；
5.HDCP：HDCP1.4；
6.HDMI最大带宽：10.2Gbps；
7.最大传输距离：10米（3840×2160(30Hz)）；15米（1080P(60Hz)）。
	台
	1
	
	

	11
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ。
	台
	1
	
	

	12
	机柜
	规格：600*600*1200。
	台
	1
	
	

	13
	影音面板
	HDMI等
	台
	1
	
	

	14
	HDMI线缆
	HDMI2.0（30米）
	只
	3
	
	

	15
	电视
	86寸液晶电视
	台
	2
	
	

	16
	音视频线缆
	音视频线缆
	项
	1
	
	

	17
	线管
	JDG25、热镀锌、1.6mm
	米
	150
	
	

	七
	项目安装调试费用
	布线、安装、调试等费用
	项
	1
	
	


注：1.OLT与ONU设备需满足标准PON协议，支持不同品牌设备互联互通，系统整体业务运行稳定可靠；（提供承诺函，格式自拟）。
2. AP兼容教育局现有无线网络架构；完成对接调试，确保正常入网，费用含在报价内；（提供承诺函，格式自拟）。
3. 本项目系统及配套软件的质保期限届满后，乙方不得收回软件使用权，甲方可继续永久免费使用本系统及配套软件，甲方无需另行支付软件许可使用费（含升级服务）；（提供承诺函，格式自拟）。
四、供货要求
1.投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。
2.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求,不得以次充好。
3.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。
4.经采购人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。
5.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由成交投标人负责。一切安全问题由成交投标人负责。
五、验收
1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。
3.货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。
4.乙方货物全部进场安装调试，并向甲方提供相关初步验收资料。验收前，随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经乙方初验合格后，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。六、其他要求
[bookmark: _Toc13456]1.投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。
2.投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。
3.提供技术文件要求
3.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。
3.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。
3.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册(包含错误诊断、测试程序)等；相关软件的安装指导。
4.所报货物存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。
5.中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。
[bookmark: _Toc27205]七、项目实施方案
（一）项目供货方案、实施计划要求
1.投标人应在投标文件中提供完备的项目供货方案、实施计划，包括进度安排、现场管理、配送方案等。
2.进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。
3.现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。
4.配送要求：a.中标投标人在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必须是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。
（二）质量保证方案要求
1.质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。
2.突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性地制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。
3.售后服务
3.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
3.2服务响应：中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
4.培训方案
4.1针对本项目制定的培训计划进行详细描述，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案等内容。方案应详细、完整、便于实施；培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。
4.2中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。
八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: _Toc148981329]1.1采购本国货物、工程和服务
1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。
1.3政府采购需求标准
1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）。
1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装，投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）。
1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。
1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。
1.7对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。




[bookmark: _Toc2833]
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[bookmark: _Toc155086567][bookmark: _Toc544]政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿豫区来龙初级中学校园信息化设备采购项目
项目编号：XX       
分包编号：XX
甲方（全称）： 
乙方（全称）：
签订时间：2026年      月        日








政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：宿豫区来龙初级中学校园信息化设备采购项目
项目编号：JSZC-321311-JSSM-C2026-0003
甲方：（买方）                      
乙方：（卖方）                      
   甲、乙双方根据宿豫区来龙初级中学校园信息化设备采购项目（项目编号：JSZC-321311-JSSM-C2026-0003）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：宿豫区来龙初级中学校园信息化设备采购项目
1.2 标的质量：乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，甲方有权拒收货物。乙方在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给甲方带来的损失。
1.3 标的数量（规模）：详见采购清单。
1.4 履行时间（期限）：签订合同之日起20日历天内交付使用。
1.5质保期：三年。
1.6 履行地点：宿豫区来龙初级中学。
1.7 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。
1.8 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____元整（___元）人民币或其他币种。
主要标的物清单（详细列明）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币金额（大写）：    佰    拾    万    仟   佰   拾    元整（￥：   ）


注：1.本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
2.本项目系统及配套软件的质保期限届满后，乙方不得收回软件使用权，甲方可继续永久免费使用本系统及配套软件（含升级服务）；
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、供货要求
4.1乙方需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。
4.2供货前，乙方应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供甲方确认，否则造成的损失由乙方自行承担。产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经甲方审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。
4.3乙方应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至甲方指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由乙方负责处理，未按进度供货的，责任乙方自负。
4.4经甲方确认供货完成后，乙方应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，乙方应及时更换新的产品，确保货物质量。
4.5环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由乙方负责。一切安全问题由乙方负责。
五、知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
六、产权担保
6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
[bookmark: _Hlk198040700]7.1履约保证金应在采购合同签订前向甲方提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳，支持和鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
7.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或乙方数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
7.3履约保证金退还的条件：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
7.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
7.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
八、合同转包或分包
[bookmark: _Hlk211435858]8.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
8.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
九、合同款项支付
9.1合同款项的支付方式及进度安排：
预付款：合同签订后，在收到供应商发票后10日内支付合同总额30%的预付款；供货完成且验收合格后在收到供应商发票后10日内支付至合同总额85%；自验收之日起满一年支付至合同总额95%，质保期满付清。（无息）
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定
支付方式为：现金或转账或数字人民币等方式。
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、售后服务
11.1乙方对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方应按甲方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
11.2售后服务期：乙方需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。甲方不承担所产生的任何费用。
11.3乙方除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证甲方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。
十二、项目验收
12.1 甲方依法组织履约验收工作。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、解决争议的方法
17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：        
                                          签订日期：      年    月   日 

















[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]第六章  响应文件格式


响  应  文  件






项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：


响应文件目录

一、磋商响应函
二、法人授权书
三、磋商报价表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK4]六、技术响应偏离表（技术参数响应）
七、项目组人员
八、企业业绩
九、磋商所需其他材料

















一、磋商响应函

磋商响应函
                    ：
根据             的             竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


供应商名称： （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日


[bookmark: _Toc120614284]

二、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号          采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：












三、磋商报价表
本次为首次报价
货币单位：人民币元
项目编号：JSZC-321311-JSSM-C2026-0003
采购包号：
	标题
	内容

	报价（小写）
	    元

	合同履行期限
	日历天

	质保期
	年


供应商（CA电子签章）：
供应商名称
日期：   年   月   日




四、分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“报价”数额一致。












[bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc9025]
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。


六、技术响应偏离表（技术参数响应）

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）
备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2. 对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，未列明的均视为未响应招标文件要求。


七、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。









[bookmark: _Toc11176]

8、 企业业绩


投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc28140]注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。










九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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