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[bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc30943]第一章  投标邀请
受沭阳县融媒体中心的委托，宿迁建威工程咨询有限公司就沭阳县融媒体中心安全隐患整改项目(项目编号：JSZC-321322-SQJW-G2026-0018)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
沭阳县融媒体中心安全隐患整改项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年9月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-SQJW-G2026-0018
2.项目名称：沭阳县融媒体中心安全隐患整改项目
3.预算金额：144.1万元 
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目设定最高限价，最高限价为：144.1万元。
[bookmark: OLE_LINK7]5.采购需求（简介）：拟购置地面数字发射机、天馈系统及配套、边界防火墙特征库、电源整改、消防设施维修、防雷设施检测维修、馈管处置及三频道废旧天线拆除、新闻非编制作网配置、媒资服务器、广播播出切换台、主备播电脑及切换等设备用于消除安全隐患。（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。
6.合同履行期限：自签订合同之日起60日历天内完成，将所有货物安装调试到位。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
  （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月8日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：沭阳县融媒体中心
地址：沭阳县台州路广电大楼
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系人：毛双
联系方式：13851385699
2.采购代理机构信息
名 称：宿迁建威工程咨询有限公司
地　址：沭阳县常州路金瑞大厦9楼
联系人：施静
联系方式：13773993637


[bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc81575190]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第2种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第1  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：本项目的消防设施维修、防雷维修、高、低压柜工程等，中标单位如不具有相应资质，可以分包给其具有相应资质的单位实施，并由中标单位承担全部费用和责任。
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	本项目代理服务费由中标人支付，具体方式及标准为：根据苏财规【2026】1号文要求、参照苏招协[2022]002号规定标准向代理单位支付代理服务费，供应商计入到投标总价中。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式，领取成交通知书前一次性支付（以项目成交额支付代理服务费用）。
注：以上费用由供应商编制投标文件时综合考虑计入投标报价中。
[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f][bookmark: EB494c0bc35e674ba8ba0c8d892ff35fa5]

	10
	其他
	本项目落实“关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知(苏财购〔2025〕62号)”文件规定。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc8239]一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc81575156]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
6.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
6.3政府采购需求标准
6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc11461]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575158]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc81575160]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.8推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc81575159]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc2391]22.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的5%提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的优惠提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575200]八、质疑与投诉
29、质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc17996][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Hlk166141273]质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。


























第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
4、 评标标准
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分

	投标报价
	30分
	所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

	技术参数响应
	技术参数
	15分
	[bookmark: OLE_LINK42]供应商完全满足采购需求中参数要求的得15分。其中，加★项为实质性要求，不接受负偏离，否则作无效标处理；加▲项为重要参数，每有一项负偏离，扣1分;其他参数，每有一项负偏离，扣0.5分。本项最高15分，扣完为止。注：打“★”内容为实质性要求和条件，不允许负偏离，投标人针对采购清单及参数在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项按未响应处理。

	企业实力
	项目组成员
	3分
	[bookmark: OLE_LINK8]投标人拟派的项目组成员具有人力资源和社会保障厅颁发的广播电影电视工程中级及以上职称的或通信工程、计算机应用等相关专业资质证书的，每有一人得1分，最高得3分。
注：须提供本单位在投标前6个月内任意一个月为其缴纳的养老保险或社会保险缴纳证明资料。

	
	企业业绩
	5分
	供应商有合同签订自2022年1月1日以来，承担过类似业绩的，每有一个得1分，本项最高得5分。
须提供中标（或成交）通知书、合同（或协议）、验收报告原件扫描件，三者缺一不可（合同主要内容、标的、时间等需清晰可见）如未提供、提供不全或提供不清晰的不得分均不得分。注：中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。

	
	企业实力
	5分
	投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书等各类国家认可的证书；以上证书中每提供1个得1分，最高得5分。
注:供应商提供的证书必须可以在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服（分）务平台查询到，证明材料需提供证书原件扫描件及平台查询结果截图并加盖电子签章，未按规定提供的不得分。

	项目实施方案
	项目实施方案

	8分
	根据投标人实施项目的供货计划、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求等内容。方案描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得8分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得5分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求得3分。没有内容不得分。

	
	进度安排

	8分
	根据投标人对本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等内容。进度安排详实、各项进度保证措施详实、优于采购需求的得8分；进度安排涵盖重要环节，能够满足采购需求要求的得5分；进度安排方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得3分。没有内容不得分。

	
	质量保障措施

	8分
	根据投标人针对本项目提供质量保障措施，包括但不限于供货、实施、验、售后全流程。质量保证和质量控制措施全面、可行性高且优于采购需求的得8分；质量保证和质量控制措施基本全面，满足采购需求的得5分；质量保证和质量控制措施内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得3分。没有内容不得分。

	
	售后服务

	7.00
	根据投标人提供的售后服务方案（包括服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容、人员配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等内容。方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求的得7分；方案基本详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能够满足采购需求的得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求得2分。没有内容不得分。

	
	应急方案
	6分
	提供针对本项目的应急方案，包含且不限于：应急响应方案、故障排查及维修方案、数据备份与回复策略等。
方案优于采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分；方案适合采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；方案基本适合采购需求，可行性、针对性有待改善，得1分。存在明显缺陷的或未提供相关内容的，不得分。

	其他
	质保期限
	5分
	本次采购要求设备质保3年，在此基础上，承诺每增加一年得2.5分。本项最高得5分。
须提供质保期限承诺函（格式自拟），明确质保年限和兑现承诺的措施，加盖投标人公章，未按规定提供的不得分。




[bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc22314][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc81575205]






















第四章  采购需求
一、项目说明：
1.本项目属性为：货物；
2.项目采购方式为：公开招标；
3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；
4.本项目核心产品为：电视发射机
5、采购需求：①招标方不组织招标人进行统一参观，由投标人自行勘察；②安装、拆除天馈线时（如有），需签订高空安全作业合同；③项目维修、维护及部分新增项目，中标人应到实地查看，列出详细施工计划，并由发标方同意认可后方可施工。在施工过程中，应充分认可广播电视节目的特殊性，不得影响现有的各项工作。
6、质保期：3年。
7、付款方式：货物进场安装调试完毕并验收合格后付至90%，剩余10%待质保期满无质量问题一次性付清。
    8、带“★”须有国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书。
二、技术参数
	地面数字发射机及天馈系统及配套

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	一、发射机及天馈系统

	1
	电视发射机（1kw）
	▲1、调制误差率（MER）：≥32dB；
▲2、邻频道内的发射功率： ≤－45 dB；
▲3、邻频道外的发射功率： ≤－60 dB；
▲4、带肩比 ：≤-36dB；
▲5、带内不平坦度：±0.5dB以内 ；
6、单频网模式频率调节步长：0.1Hz；
7、频率准确度：
   MFN模式： ±12.7 Hz
   SFN模式 ：  0 Hz；
8、频率稳定度（3个月）：
  采用内部参考源时：≤1×10-8
  采用外接参考源时：≤1×10-10；
9、单频网时延调整范围：0ms~969.9999ms
10、单频网时延调整步进：100ns
11、射频输出负载阻抗：射频输出负载阻抗标称值为
50Ω
12、具备开机自检功能（提供操作界面截图）；
13、支持发射系统保护功能：激励器主备切换保护，过激励保护；防雷模块保护；双机互锁保护；功放过温、过压、过流保护，驻波比保护
14、支持不同供应商发射系统SFN组网。支持调制起始超帧和SIP起始编码位置插入延时时间；
15、配置发射机输出滤波器。滤波器前后均配置测试口；
16、在SFN模式下外参考时钟失效，激励器具有保持输出、和内时钟切换选项（提供实物操作界面截图）；
17、1KW发射机各独立单元均冗余配置，不得有中间推动级单故障点（提供实物结构图）；
18、整机效率（1KW发射机）：≥25%（提供具有检测资质检测机构出具的第三方检测报告）；
19、发射机支持web server 和SNMP两种管理协议；
★20、投标人所提供发射机须具备国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书
	1
	台
	

	2
	同轴开关、控制器
	1、用于发射机、假负载、天馈线之间的切换
2、具有一组到位常闭接点和一组到位常开接点
3、配同轴开关支架及控制线
4、同轴开关有倒换指示标识灯
5、具有断电记忆功能
6、同轴开关断电不影响联锁，发射机不会停机，不会出现停播
7、采用自动电机和手动两种方式切换，电机电源为交流220伏
8、同轴开关壳体均进行防氧化处理
9、同轴开关材料为全铜
10、可以连接计算机控制转换
	1
	套
	

	3
	电视1kw假负载
	1.1000w假负载
2.紧凑的结构设计；
3.插入损耗和反射损耗极低；
4.允许长时间满功率使用。
	1
	个
	

	4
	馈管弯头、接头、卡具等材料
	1.1-5/8"紫铜馈、弯头,IF110Q-J137；
2.特性阻抗 50Ω；
3.优质纯紫铜和铝合金制成；
4.符合国家广电总局标准；  
5.直线度好，表面光洁度优秀；
6.配有馈管内支撑； 插入损耗和反射损耗极低；
7.Ø80
▲8.特性阻抗 50Ω；
9.优质纯紫铜和铝合金制成；
10.直线度好，表面光洁度优秀；
11.配有馈管内支撑， 插入损耗和反射损耗极低。
	1
	套
	

	5
	UHF四偶极子电视发射天线
	▲分米波段、4层4面，偶极子，水平极化
	1
	台
	拆除旧四面四层天线，安装新的，注波比小于1.2

	6
	主馈线
	▲型号1-5/8，工作频率87MHz～870MHz
频带内驻波比（VSWR）电视发射馈线不大于1.06，输入阻抗50Ω，连接器IF70-J615
内导体/直径皱纹铜管/17.3mm，外导体/直径皱纹铜管/46.5mm，护套/直径/49.8mm聚乙烯
重量1.5kg/m，最小单次弯曲半径280mm，最小重复弯曲半径500mm
相对传播速度88%,最高工作频率2500MHz,截止频率3000MHz,直流击穿电压15kV,峰值功率310kW
衰减dB/100m(环境温度20ºC),100MHz,0.664
500MHz,1.782,800MHz,2.149
平均额定功率kW(环境温度40ºC),100MHz,16.4,500MHz,6.76,800MHz,5.15,内导体温度100ºC
主馈线安装方案：
①每根主馈线包括2个电缆头（含插芯、密封胶圈）以及法兰转直通连接器1个，馈管上端与天线主变阻器接口相配接，下端与多工器（或发射机）接口相配接，预先工厂内安装电缆头及测试以保证主馈线性能指标，并带气嘴。
②在主馈管上每1至2米安装一个电缆卡箍。
③使用环境温度：-40°C——+85°C；
④使用海拔高度：最高2000米。
	160
	米
	



	二、监测系统

	1
	DTMB/FM接收天线
	1.八木DTMB鱼骨接收天线；
2.电视空收八木天线；
3.支持广播电视全频段的接收天线；
4.接收调频广播、数字电视等信号。
	1
	副
	

	2
	调频调谐器
	1、具有2路解调模块，可同时收听2路调频
2、具有可以根据场强及信噪比设置自动静噪屏蔽的功能
3、具有2路调频
4、具有恢复出厂设置功能（在实时数据的第一页按一下复位键）
5、具备液晶显示与本地参数设置功能
	1
	台
	



	3
	DTMB调谐器
	19英寸标准1U机箱，单电源冗余供电；
符合国标地面数字电视标准GB20600-2006，支持单载波或多载波信号输入；
接收电平-80dBm～-5dBm；
17路RF输入流转换为UDP/IP输出；内置Web控制页面；
支持IP输出，UDP协议，支持单播/组播；
支持液晶显示(LCD)及按键操作；
支持网络管理(SNMP)
	1
	台
	




	4
	多画面监听监测服务
	含4块8T硬盘
多格式高标清节目解码：支持MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265、AVS2、AVS、AVS+的高标清视频解码；支持MP2、MP3、AC3、AAC、DRA的音频解码。
支持5.1声道伴音的解码、监听、彩色音量柱显示。对于立体声节目，支持左右声道分别监听。
准确的视音频内容监测：支持黑场、静帧、视频丢失、视频解码异常、彩场、彩条、台标丢失等视频故障监测，音频丢失、音量过高、音量过低等音频故障监测。对于视频故障，可以精确到帧监测，并可指定监测区域，能对马赛克进行监测；对于音频故障，能准确识别正常伴音丢失后的杂音。
	1
	项
	

	5
	电视机
	1.尺寸50英寸，分辨率1920*1080，支持50HZ（PAL国内广电制式）；
2.HDMI2.0S输入+环出；
3.支持7*24小时不间断运行；
4.开关机，信号自动唤醒，无信号低功耗待机。
	2
	台
	屏幕墙上拆装（原设施拆除并安装新设施）

	6
	业务监测交换机
	1.标准设备1RU；
2.包含24 个10/100/1000BASE-T 端口；
3.4 个/1G BASE-X SFP+端口；
4.背板交换容量336G/ 3.36Tbps；
5.包转发率:96Mpps；
6.支持端口聚合，支持静态组播，支持跨设备聚合。
	1
	台
	

	7
	管理交换机
	1RU，包含24 个10/100/1000BASE-T 端口，4 个1G BASE-X SFP+端口，支持端口隔离；支持静态组播
	1
	台
	

	三、其他设备

	1
	充气机
	1. 采用全中文彩色液晶显示。显示屏显示显示罐压、输出压力、湿度、充/放气时间、压缩机状态、电压、机内温度、设置电话告警等；
2.具备二次除湿功能；
3.流量计显示压力和流量。流量不小于60L/min，压力0-160KPa可调；
4.压缩机采用全无油活塞式压缩机，功率不小于0.56KW；
5.压力容器采用40升内置具有出产检测认证证书；
6.支持RS485/MOdbus通信协议，手机APP；
7.设备可设定工作时间 ；
8.设备具有声音、图象、电话、短信等多种告警方；
9.设备具备"一键恢复”功能，可使各种参数恢复至出厂状态；
10.路数：6-12路多种规格，可根据实际配置选择；
11.设备机柜采用19英寸标准通信机箱，尺寸为：550*650*1240mm。
	1
	台
	与现有的广播电视天线安装好

	2
	光端机
	具备2路不同频道高清输入、输出，光端口为FC，必须入广电采购网
自动识别两路HD-SDI/SDI/ASI输入，无需手工选择
双电源设计，支持病态码测试
	1
	对
	

	3
	编码器
	▲1.工业级19英寸1U标准设备，内置双电源
2.内嵌 Web Server，支持远程 Web 页面登陆后的统一配置管理
▲3.支持AVS,AVS+两种视频编码格式
4.支持MPEG-1 layer 2、 MPEG-1 layer 3、LC-AAC、HE-AAC、AC3、EAC3音频编码格式
5.支持输入视频格式：2路3G/HD/SD-SDI
6.支持SPTS，MPTS over UDP等IP输入
7.支持DVB-ASI码流输入
8.支持内部复用器，可将多路编转码后的SPTS节目流复用为MPTS节目流
9.每路信号支持推送10个不同的直播平台；
10.路信号支持横屏或竖屏直播推流功能；
11.支持节目录制，定时插播，定时停播等功能；
12.支持对外来IP码流/ASI码流转码和复用的功能；
13.具有LED液晶显示+按键操作功能；
14.支持IP码流码流0-120S延时功能（省去延时器的成本和设备占用空间）；
15.支持添加台标，而且还支持对台标的颜色和大小及位置进行调整；
16.具有电源异常声音报警功能，并支持按键控制解除报警功能；
★17.具有AVS+高清编码器的国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书。
	2
	台
	

	4
	红外万用表
	1.15种伪彩模式，触摸屏，锂电供电，分辨率320*428
2. 温度范围-20-55℃，成向镜头焦距3.5mm
3. 热成像/可见光/双光融合三种预览模式
4. 电流测量交流2000A+柔性线圈+微距镜头
5. 3.98英寸液晶屏
	1
	个
	

	5
	电源线
	在发射机房电源柜旁加一个小配电箱20*30及辅材（5*16平方国标电缆，10米左右，4P100A漏电保护开关，铜接头等）
	1
	项
	

	6
	预警屏
	用于接收省局预警终端无线接收用
	1
	台
	新设备安装到屏幕墙上

	7
	母钟
	用于机房值守监看，北斗定时
	1
	台
	新设备安装到屏幕墙上

	8
	机柜
	19英寸标准机柜，含两个pdu，铁皮机柜
	1
	台
	

	四、集成安装调试

	1
	线缆、接头工具一套等辅材
	视频线、音频线、六类网线水晶头HDMI、SDI接头等辅材
	1
	项
	

	2
	集成安装调试费
	满足现场要求集成调试，确保广播电视安全播出
	1
	项
	

	3
	自办广播、电视无线维护
	FM98.5MHZ两副、FM102.5MHZ一副，自办TV14CH两副、地数19CH、21CH、22CH一副，共6副天线。
	1
	项
	每年测试天馈线指标，进行一次维修保养，
（天线馈管接口不能进水，铁塔上不能掉任何 螺栓、螺帽）。

	4
	中标方测试发射机主要指标
	广播指标:1.信燥比2.失真3.频率响应4.左右声道分离度5.残波辐射
电视指标：1.带肩2.带内不平坦度3.调制误差率4.邻频道内发射功率5.邻频道外发射功率
	1
	项
	每年广播电视发射机主要指标测试,符合省广电总局要求。

	5
	地数发射机与UPS在同一房间加
隔断
	轻钢龙骨，主龙骨80cm，10根左右，每根长3米，副龙骨22根，每根长3米，配件（吊卡、吊丝、膨胀螺栓等），石膏板（尺寸1220*2440）拼接缝附在副龙骨上，打磨油漆，要求玻璃推拉门，面积约25平方米
	1
	项
	

	6
	手持式热成像仪
	测量高、中、低压温度，检测电源线路螺栓、螺帽是否有松动
	1
	把
	

	五、高、低压柜工程检修
	

	序号
	材料名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	直流屏（换电池）
	12V24AH
	18
	台
	

	2
	智能电容复合开关
	
	4
	台
	

	3
	低压进线柜（电流表）
（指针式）
	50-1000A
/450V-500V
	3
	只
	

	4
	补偿柜（电流表）（指针式）
	匹配现场利旧配电柜，满足指标要求
	6
	只
	

	5
	补偿柜(指示灯）
	匹配现场利旧配电柜，满足指标要求
	32
	只
	

	6
	低压出线柜
（分、合闸指示灯）
	匹配现场利旧配电柜，满足指标要求
	5
	只
	

	7
	高压柜
（分、合闸指示灯）
	匹配现场利旧配电柜，满足指标要求
	26
	只
	

	六、边界防火墙特征库
	

	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	防火墙
	三年入侵防御库升级模块
三年防病毒库升级（须与现有系统无缝匹配）
	2
	套
	

	七、消防设施维修清单
	

	序号
	项目名称/特性
	项目特征描述
	数量
	单位
	备注

	1
	干粉灭火器
	4公斤，现场灭火器过期
	36
	只
	

	2
	消防水带
	DN65,现场消防箱内缺失
	3
	副
	

	3
	喷淋稳压管漏点维修
	泵房外围地埋管道存在漏水点，需开挖寻找漏点
	1
	项
	

	4
	室外栓更换
	需地面开挖以及恢复
	1
	项
	

	5
	CRT电脑维修
	维修完成后，不影响CRT点位图正常使用
	1
	项
	

	6
	楼顶消火栓稳压泵更换
	冻炸，需更换，功率：1.5千瓦，流量：1L/S，杨程：30米
	2
	台
	

	7
	楼顶喷淋稳压泵更换
	冻炸，需更换，4千瓦，流量：5L/S，杨程：30米
	1
	台
	

	8
	楼顶稳压管道整改
	冬天上冻导致管道脱落
	3
	处
	

	9
	楼顶软连接更换
	冻炸，需更换
	个
	1
	

	10
	水箱上水管维修
	冻炸，需更换
	处
	1
	

	11
	楼顶稳压保温
	25米，材质：橡塑，规格厚度：2厘米
	25
	米
	

	12
	泵房双电源切换
	380V，630A/4P
	台
	1
	

	13
	七氟丙烷钢瓶检测
	
	23
	瓶
	

	14
	七氟丙烷药剂损耗
	
	487
	公斤
	根据实际需要,按照25%损耗核算

	15
	七氟丙烷拆装费
	
	23
	瓶
	

	16
	七氟丙烷运输费
	
	23
	瓶
	

	17
	滚轮式电源线含电源盘50米
	3*2.5（50米）铜芯
	1
	盘
	

	18
	髙压控制柜225A开关一个
	
	1
	个
	

	19
	双电源开关 250A
配电房低压柜空开
	10平方线8米，6平方线6米，铜线鼻1个
4P63A开关2只
	1
	个
	

	20
	消防设施维修保养
	
	1
	年
	按月核算

	21
	发射机房六边形外立面修缮
	水泥浆灌注裂缝并做排水斜坡
	1
	处
	

	22
	跨机房架空通信线缆规整绑扎工程
	
	1
	项
	院内不规范线路整理

	23
	隐患排查评估报告
	
	1
	项
	

	七、防雷维修项目清单
	

	序号
	项目
	技术参数（要求）
	工程量
	单位
	备注

	1
	防雷检测年度检测
	广电大楼各类设施防雷验收
	1
	项
	

	2
	7楼服务器机房东侧机柜组接地
	使用6mm²铜芯线就近做等电位连接，连接线短直
	1
	项
	

	3
	7楼UPS机房西侧所有电池柜、东侧所有电池柜及主机接地
	使用6mm²铜芯线就近做等电位连接，连接线短直
	1
	项
	

	4
	7楼UPS机房配电柜安装SPD（T2）、过电流保护装置
	过电流保护：32，SPD：T2/8/20/20kA/4P，连接线
6/10mm²。安装工艺符合GB/T21431-2023要求。
	1
	项
	

	5
	楼顶接闪带维修、除锈、刷漆
	甲方需协调移除接闪带捆绑的所有电线电缆，构件彻底除净锈渣、旧漆并除尘，3小时内上漆。采用三道防腐工艺：涂刷环氧富锌底漆、干透后刷环氧云铁中间漆，最终喷涂丙烯酸耐候面漆，总漆膜厚度≥120μm，每道工序干透后再施工下一道。
	420
	米
	

	6
	楼顶所有空调外机、金属线槽、灯带、风机、水箱、东侧炮楼上2个移动天线、东侧卫星接收器接地
	使用φ12的热镀锌圆钢就近与接地良好的接地装置作可靠电气连接，焊处搭接长度不小于圆钢直径的6倍,焊接处需作防腐处理
	1
	项
	

	7
	防雷箱安装一级浪涌
	过电流保护：63，SPD：T1/10/350/15kA/4P，连接线16/16mm²。安装工艺符合GB/T21431-2023要求。
	1
	项
	

	8
	防雷箱接地
	使用16mm²铜芯线与接地排等电位连接
	1
	项
	

	9
	配电柜安装SPD（T2）、过电流保护装置
	过电流保护：32，SPD：T2/8/20/20kA/4P，连接线
6/10mm²，安装工艺符合GB/T21431-2023要求。
	4
	个
	

	
	合计
	
	
	
	

	系统配置清单

	项目
	设备名称
	配置参数
	数量
	单位
	备注

	一、高清非编系统

	1
	高清有卡编辑系统
	1、主机不低于以下配置：
3350 处理器/散热片/DDR4 3200 32G/256GB 2.5 SATA 6Gb R SSD /450W 塔式单电源/独立显卡（8GB显存） /G1010/键盘 /鼠标 /150cm 国标电源线/麒麟V10操作系统//整机3年质保。23.8寸液晶显示器。
2、I/O板卡：
广播级芯片，广播级输入、输出卡：支持从，SD到3G-SDI信号，支持1路SDI输入，1-2路SDI输出，1路HDMI OUT（最高到1080p60），1路Line OUT，1路Headphone OUT。支持10，8-bit YUV 4：2：2，支持48KHz、24bit音频采样支持AFD，LTC，VITC等SDI元数据。支持断电直通，支持下变换，信号制式自动检测，信号丢失自动报警，板卡温度自动报警。支持REF输入。
3、软件配置：
配备满足要求非编系统软件
	3
	套
	

	2
	高清无卡编辑系统
	1、I/O板卡：
广播级芯片，广播级输入、输出卡：支持从，SD到3G-SDI信号，支持1路SDI输入，1-2路SDI输出，1路HDMI OUT（最高到1080p60），1路Line OUT，1路Headphone OUT。支持10，8-bit YUV 4：2：2，支持48KHz、24bit音频采样支持AFD，LTC，VITC等SDI元数据。支持断电直通，支持下变换，信号制式自动检测，信号丢失自动报警，板卡温度自动报警。支持REF输入。
2、软件配置：
配备满足要求非编系统软件
	1
	套
	

	3
	配音工作站
	1、主机不低于以下配置： 
板载双口千兆RJ45 网卡，3350 /散热片 /DDR4 3200 32G/256GB 2.5 SATA 6Gb R SSD /300W 塔式单电源 /G1010/键盘 /鼠标 /150cm 国标电源线/麒麟V10操作系统//整机3年质保。23.8寸液晶显示器。
2、AKG C214专业录音话筒，配套话筒支架。
3、Yamaha MG10XUF带效果调音台、声卡：4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)；效果器：SPX，含24组预置效果器、带推子； +48V幻象供电、XLR平衡输出；金属机身。
4、配音软件
	2
	套
	

	4
	交换机
	1、24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+（含4个多模光模块）；
2、交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/126Mpps,支持双电源(60W/150W 可拔插交流电源)，自带1个60W交流电源，可与同系列-XA后缀的款型堆叠。
	2
	台
	

	5
	后台服务器
	1、主机不低于以下配置：
机架服务器 12*3.5英寸硬盘,2U标准机箱；2*Kunpeng 920,24Core@2.6GHz；服务器白金900W B版本交流电源；通用内存-DDR4 RDIMM-64GB；2*通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架)；RAID控制器（支持RAID0、1、5、6、10、50等）；4*GE接口卡；1*双口万兆网卡；静态滑轨套件；冗余风扇。
2、软件配置：
net3.0WEB数据库服务器软件
net后台服务软件
	1
	套
	

	6
	存储盘阵
	利旧（中标供应商须完成新设备与现有存储网盘的对接调试、配置、数据兼容，保障系统正常运行。
	0
	套
	相关工作包含在本次报价

	二、系统集成

	7
	光缆材料
	包含光缆、熔接、法兰盘、辅材、安装铺设人工等
	1
	项
	

	8
	系统集成
	系统集成、实施、试用期值守等
	1
	项
	

	媒资服务器

	9
	服务器
	MT-MAM-S1，1231V3 CPU/8G ECC内存/240G 固态系统盘/400W冗余电源/2U机架式机箱/操作系统/原媒资系统软件安装维护。
	2
	台
	

	空调

	10
	20匹空调
	1.20匹机房精密专用空调一台，支持 7×24h 全年不间断连续运行，可长期满负荷不间断工作，适配机房常年运行工况。 
2.额定制冷量(kW)：≥47.8；
3.额定制热量(kW)：≥53；
4.额定制热功率(kW)：≤12.7；
5.额定制冷功率(kW)：≤13.7；
6.全年能源消耗功率(APF)：≥4.5；
7.室内机噪音db（A)：≤60；
8.室外机噪音db（A)：≤61；
9.室内落地式安装，外机室外放置；连接铜管由厂家按需配置长度；管线与电源线要符合机房按需长度，包含电源线、管线等所有辅材、调试、漏水报警装置
	1
	台
	

	馈管处置及三频道废旧天线拆除

	11
	拆除废天线加固现有馈管
	三频道废旧天线拆除另加固现馈管`
	1
	项
	

	广播播出电脑、102.5主备播电脑及音频智能切换器

	12
	播出工作站
	硬件不低于以下配置：
i7-14700/16GB DDR5 NECC*2/2TB SATA 7.2K 3.5/180W/集显/键鼠/3年
含AES/EBU接口

接口类型‌：PCI Express
‌模拟输入‌：2 路平衡线路输入（3.5mm 转接线输出），软件可调增益，最大输入电平 +24dBu
‌模拟输出‌：2 路平衡线路输出 + 1 路立体声耳机输出（3.5mm，600Ω下 20mW），最大输出电平 +24dBu
‌数字音频‌：1 组立体声 AES3 输入/输出（XLR 转接线），支持 32kHz–192kHz 采样率，带硬件采样率转换（SRC）
‌同步功能‌：AES11 同步输入、字时钟输入/输出（BNC）
‌控制接口‌：2 路 GPI 输入、2 路 GPO 输出
‌AD/DA 转换‌：24-bit 分辨率，支持 PCM（8/16/24/32-bit 整数及 IEEE754 Float）
‌采样率支持‌：32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 128, 176.4, 192 kHz
‌混音功能‌：内置 8×8 零延迟硬件混音器（支持物理/软件输入输出路由）
（其中声卡新增一块，其他用现有的旧声卡）。
软件用现有和播出软件，中标方负责安装调试。

	4
	台
	

	13
	音频切换器
	8路输入，8路输出，立体声音频信号切换器，提供配套管理软件
前面板配物理按键，操作便捷
紧凑、高效设计的1U机箱；
·输入配置8路可选；
·输出配置8路可选；
·支持模拟复合视频（PAL、NTSC、
 SECAM)； 
·单声道/双声道音频；
·输入AC/DC耦合方式可选；
·音频采用三端压线接口；
·可选遥控面板。 
采用先进的结构设计，选用优质电子元器件，具有工艺先进、集成度高、组成随意灵活、工作稳定可靠、性能价格比高等特点。
主机具有掉电记忆功能，保证断电后数据永不丢失。
	1
	套
	

	14
	智能音频切换器
	3个外部信号可任意设定为数字或模拟输入，与1路内部数字垫乐共同构成智能4选一，同时拥有模拟和数字输出
具备网络接口，能进入网络辅助化监测系统，整机及所有输入输出信号源均能在远端得到监测，包括温度、电平、相位、异常信息的显示和网络实时监听等
内部具备停播、削波、落差、AES失锁、相位、比对报警功能，用户可自由选择报警参数及时限控制，所有报警在机器内部完成，不依赖网络
可任意预置4个优先级，选择相应报警项目进行自动应急切换，用户可选择当优先级高的信号恢复时是否自动切回原先通道，用户也可选择进入手动切换状态
对输出信号的监测采用回采方式，确保监测到得信号是真实可信的，杜绝了伪监测现象
在外接信号全部中断时，可自动启用内部垫乐信号用于播出，内部垫乐采用全固态芯片存储、支持S48格式文件（CD音质，须支持S48/MP2/MP3格式），循环播放，USB下载
异常日志记录在本机存储器中，供本地查看或远程调用
同步方式支持内同步（48K）和外同步（32-96K）
本机监听输出
提供网络远程监控软件，实现所有的状态及面板操作远程控制
安全措施：数字接口断电第一路数字输入与数字输出直通；模拟接口断电第二路模拟输入与模拟输出直通
双电源
	1
	台
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	安装
调试费
	含辅材及安装调试，搬迁设备
	1
	项
	

	说明：1、加“★”的要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，按照投标无效处理。投标文件须提供相关证明材料。
2、加“▲”项指标须提供的证明材料，否则不得分。注：（1）针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
（2）所有扫描件、证明须清晰可见，字迹不清晰、图片模糊的视为未提供，评委有权不给分。



三、工程要求
1.整体要求
1.1投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按中国境内的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为截至开标时最新公布发行的标准和技术规范。
1.2除了本章技术需求中的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准或国际标准。
1.3除了本章的技术规格要求以外，投标货物应操作方便，性能稳定，工作可靠，维修简单，安全性好且不污染环境及危害人体健康。
1.4投标人应为采购人提供设备以及包括设备系统设计、配套、运输（运输至指定安装地点）、装卸、集成、安装、调试、验收直至合格、技术服务（其中包括培训、技术资料、设计和竣工图、设备使用说明、维护手册）、保修维护等一系列服务在内的交钥匙工程。
1.5投标人所提供的货物，如若发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害买方的利益。
1.6投标人须到采购人天线所在地、电视塔和发射机房进行现场勘查，针对现状提出科学、可靠的技术方案和安装实施方案；如未现场勘查，视为投标人完全了解采购现场情况。若发生不能安装的情况，由中标单位自行承担相应的后果。
2.所遵循的标准和质量保证
2.1投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。投标人在投标文件中应对质量保证体系作出说明。
2.2投标货物均应通过国家相关强制认证要求。符合相应的国家及行业标准。
3.交货与系统集成安装要求
3.1所有设备均由中标人送货至采购人指定的安装机房内。具体交货及安装事宜以采购人书面通知为准。
3.2中标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。货物包装箱内必须附有详细的装箱清单。
3.3中标人负责设备的搬运、装卸、集成、安装、调试工作，并提供测试仪器。
3.4整套系统运行和施工所必需的部件和消耗材料，即使在设备清单和需求中未有列出或数目不足，投标人也要在应标的时候补足。若本项目所采购的设备配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标书中提出修改或补充方案并在征得采购人同意后付诸实施。
3.5中标人负责发射机与同轴切换开关、同轴切换开关与假负载、同轴切换开关与天馈线的馈线连接；负责发射机与机房配电柜间的电源连接、激励器的信源接入，以及系统内各设备之间线缆的连接。中标人提供上述施工所需的所有材料。
3.6中标人提供合理可行的供货施工方案（含生产供货计划、施工分组及详细安装进度表），确定项目负责人负责安装协调管理工作。
3.7安装所需工具设施物料由中标人自备并自费运到现场，完工后自费搬走。
四、设备技术要求
1、设计原则
系统安全可靠，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端的安全，具有多重安全防护，无单一崩溃点，应急手段丰富，应急播出时，不对正常播出频道产生影响。系统的软硬件必须长期稳定可靠地运行，具有完善的硬件热备份和信号热备份。具有较完备的应急安全措施。能够在线维护系统设备，且不影响节目播出。
系统既要保证信息资源的充分共享，又要保证系统内的信息安全。同时系统应具有较完善的责任追究机制，能够提供操作系统级、应用系统级、数据库级三重用户管理和权限管理功能，对各用户的所有操作建立日志，保证整个系统运行始终处于安全监控和保护之中。
通过对业务模式的梳理和分析，简化系统的交互流程，设计合理高效的业务流程，提高文件的传输效率，并且运用先进的自动处理技术和柔性系统架构提高生产效率。
做到一切面向应用，由应用的实际需求层层下溯，从网络、主机、软件等各个方面对系统规模进行量化，设计出实用的系统。
在实用和安全的基础上，系统设计要有一定的前瞻性，必须考虑应用和需求的发展以及技术的进步，从而确保系统具备可持续发展能力。系统要求采用先进的计算机技术、网络技术、数字电视技术。系统的技术指标必须达到或超过国家广播电视技术广播级标准。
五、培训要求
1.投标人负责向采购人提供系统相关的安装、测试和维护所需的技术手册。
2.培训授课人员需是投标人的技术专家或专业的授权培训机构专家，具备三年以上同类经验。投标人应对系统的使用和管理人员进行技术与操作培训，提供完整详细的技术与操作文档，并根据采购人实际需要制定完善的培训计划。
3.系统建设期间，在不影响施工进度的情况下，投标人应该在安装调试过程中为采购人的技术人员提供培训，具体要求如下：
对技术人员进行设备安装、测试、维护、操作、使用、故障排除等培训，使技术人员具备基本维护能力，面对突发故障能快速判断并处理。
六、售后服务要求
针对本项目提供详细售后方案，内容包含但不限于售后服务内容、响应时间、售后人员配备情况、以及质保期满后主要产品、配件优惠方案等。
投标人应根据采购人实际应用要求，提供全面、优质、及时的售后服务。
项目软硬件质保期为3年，质保期应提供整个系统的维护保障和软件维护服务。在质保期内，投标人向采购人提供故障维修和每年至少两次预防性维护、系统状况检查等服务，通过此项服务来保证系统处于良好的运行状态。
关键设备和支撑应用发生故障时，投标人在接到采购人通知后，应快速响应，并在规定时间内到达现场对用户提出的技术问题和故障做出答复、予以解决。
七、验收要求
（一）验收时间：合同签订后在约定时间内完成软件部署、联调测试等工作及试运行，并交付上线运行。若试运行出现问题，中标人需在5日内进行调整完毕。运维期满，采购人根据技术要求，5个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。
（二）验收内容：采购单位组织验收人员对项目进行验收，根据采购文件、投标文件、政府采购合同等要求进行验收。如果验收不符合要求，采购单位有权要求中标单位无条件更正，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。
（三）验收标准：验收标准符合省广电总局终端要求和国家最新的技术规范和标准，同时满足采购文件实施要求及中标单位承诺的其他指标。
八、商品包装环保要求
1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。
九、快递包装环保要求
1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10、快递应使用电子面单；
11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
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    第五章合同文本
                       
[bookmark: EB6741ddf28fc94cd0bc9ee20994bf1de5]   政府采购合同（合同编号）
政府采购合同
采购单位：            （以下简称：甲方）
中标单位：             （以下简称：乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、合同标的
1.1产品名称、型号、规格、数量及价款
	产品名称
	型号
	单价（元）
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：人民币       元整        （含税含运费）



本合同包含：设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。该总价为验收合格交货价，且不做调整。产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。
1.2乙方所提供的产品如属于财政部颁布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，或属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非强制采购产品类别的，应提供产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。
1.3本合同所采购的货物在合同中未有注明参数要求的，均以生产厂家标准配置为准。乙方的销售、安装技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量要求，完善配置方案，保证系统功能的完整性，甲方不再为此另行支付任何费用。 
1.4本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，甲方不再为此另行支付任何费用。
二、交货方法、交货期限、到货地点
2.1交货期：自本合同签订生效之日起   日内送达甲方指定地点，并安装调试完毕并投入使用。
2.2本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。
2.3甲方指定的到货地点：沭阳融媒体中心指定地点。
三、付款方式：
货物进场安装调试完毕并验收合格后付至90%，剩余10%待质保期满无质量问题一次性付清。
四、安装及质量要求
4.1安装施工现场要求：
4.1.1标的物由中标供应商负责安装，现场调试。所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；
4.1.2中标供应商应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或设备损坏，中标供应商承担一切经济法律责任；
4.1.3中标供应商负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标人负责。
4.1.4中标方应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，施工人员的安全由中标方负责，采购人免责；
4.1.5施工现场的协调工作由中标方负责，采购人配合；
4.1.6中标方负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件直至验收合格，以免受损；
4.1.7在安装、调试期间或保修过程中，中标方负责及时清理现场垃圾；
4.2产品质量要求：
4.2.1所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可。
4.2.2所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；
4.2.3缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的售后服务期从纠正之日起重新计算售后服务期。
4.2.4如果是超出中标方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标方进行修理，其额外费用由双方协商承担。
4.2.5所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。
五、安装、调试与验收
5.1设备到货验收后，乙方3日内派具备符合国家规定的具备相应资质的人员到达现场负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
5.2乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
5.3乙方在安装过程中，必须服从甲方的计划安排和整体协调，遵守甲方有关制度，文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，甲方有权直接从合同款项中予以扣减。
5.4乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。
5.5乙方完成全部工程并投入使用后，需提供产品说明书、产品检测报告、合格证、产品质量认证证书等一系列文档资料，由甲方会同有关人员根据技术设计要求进行验收。
5.5乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款.
5.6如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。
5.7验收中如果发现设备有短缺，损坏、有质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
5.8乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
六、履约保证金
履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5 %计取【如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取】。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下方式实行：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告待运维期结束后及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
通用条款与本条不一致的，以本条款为准。
七、质量保证期及售后服务
7.1质量保证期：整体质保   年，从验收合格之日起计算，终身维护。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。在保修期内对设备进行定期维护和保养，并免费提供维修所需的配件及服务。
7.2质保期间如属产品质量引起的配件损坏，一切维修换件保养费用和备品备件，均由乙方免费提供和更换；
7.3乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。质保期间如属产品质量引起的配件损坏，乙方将免费提供更换件。质保期间如属甲方操作不当引起的配件或耗材的损坏，乙方将提供免费维修，但更换配件的费用则由甲方负责。
7.4如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时内予以响应，4小时内到达现场解决问题。故障不能现场排除的，3日内提供备用机（提供备用机一台，设备故障无法及时处理时备用，备用机所有权归厂家所有），否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
7.5质保期内，设备如因故障维修超过2天，按1:2延长质保期（具体时间，按天数算）。
7.6软件终身免费升级，并及时提供设备新功能应用资料。
7.7质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，乙方承诺免费维修及更换零配件。
八、技术培训
8.1工程师培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的结构和工作原理、日常使用、操作、维护、故障诊断维修基础知识理论培训，解答甲方人员提出的问题，并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入合同价中。
九、知识产权 
9.1乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由乙方承担。 
9.2本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
9.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。
9.4乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。
十、违约责任
10.1乙方的违约责任：
10.1.1乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的20%承担违约金。
10.1.2乙方逾期交货的，每逾期7天（不足7天的，按7天计算），按总货款的0.5%支付违约金；逾期交货超过1个月的，甲方有权立即解除本合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1% 承担逾期交货违约责任；甲方不再需要的，乙方应当在接到通知后合同即解除，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
10.1.3乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。
10.1.4乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。
10.1.5乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。
10.1.6如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。
10.1.7合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。
10.2甲方违约责任：
10.2.1除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.01% 计算，最高限额为应付款项的 0.01% ；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权要求甲方支付违约金。（如因财政资金暂缓下达等情形，付款自动顺延，甲方无需承担逾期违约责任。）
十一、合同转包或分包
11.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
11.2 本项目消防设施维修、防雷维修、高、低压柜工程为非主体配套工作，承包人可实施专业分包。（分包单位须具备相应的资质）。
11.3分包单位全称：             ，统一社会信用代码：           ，具备），
11.4分包范围：消防设施维修、防雷维修、高、低压柜工程。
11.5分包单位不得再次转包、二次分包。
11.6乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
十二、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、产品包装要求
乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。
十五、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向沭阳县仲裁委员会提起仲裁。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。


甲方：                                  乙方： 
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
签订日期：      年    月   日           签订日期：      年    月   日









          第六章  投标文件格式
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项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               
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投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日







二、供应商基本情况表


[bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc27409]
供应商基本情况表
	供应商名称
	 

	法定代表人
	 
	注册地区
	 

	地址
	 
	邮政编码
	 

	成立时间
	 
	单位性质
	 

	注册号或社会信用代码
	 
	注册资本（万元）
	 

	供应商类别
	 

	经营范围
	 

	备注
	











三、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK22]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         


四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称
采购项目名称：
采购项目编号： 
 采购包号：分包号 
	投标总报价

	总价（小写）：          （人民币：元）

	总价（大写）：金额大写 （人民币：元）






[bookmark: _Toc12113]                                            日期：     年     月     日

五、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK20]
[bookmark: OLE_LINK16]分项报价表
（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
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六、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小微企业声明函
（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。
3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日


备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。












[bookmark: OLE_LINK21]七、技术响应偏离表（技术参数响应）
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单位名称：             （盖CA电子公章）

[bookmark: _Hlk187934629]备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。
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八、项目实施方案

































九、企业业绩
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
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注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc26048]


十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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