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[bookmark: _Toc18464]第一章 投标邀请（招标公告）
项目概况
江苏省淡水水产研究所（江苏省水产质量检测中心）仪器设备更新招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年9月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0068（2640SUMEC/ZWCP2128）
2、项目名称：江苏省淡水水产研究所（江苏省水产质量检测中心）仪器设备更新
3、预算金额：480万元，报价超过对应预算金额作无效投标处理
4、最高限价：/
5、采购需求：
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术要求
	是否接受进口产品投标（是/否）
	★合同履行期限
（交货期）
	预算
（人民币/万元）

	1
	三重四级杆液质联用仪
（核心产品）
	1台
	详见招标文件第四章 招标技术规格及要求
	是
	合同签订后3个月内完成所有仪器设备的供货、安装调试和验收
	300.00

	2
	气质联用仪
	1台
	
	是
	
	45.00

	3
	液相色谱仪
	1台
	
	是
	
	35.00

	4
	纯水仪
	1台
	
	是
	
	25.00

	5
	全自动高通量平行浓缩仪
	1台
	
	否
	
	18.00

	6
	氮气发生器
	1台
	
	否
	
	15.00

	7
	高速冷冻离心机
	1台
	
	是
	
	12.50

	8
	试剂柜
	2台
	
	否
	
	10.00

	9
	恒温振荡水浴锅
	2台
	
	否
	
	3.00

	10
	超声波清洗器
	2台
	
	否
	
	2.00

	11
	电子天平
	1台
	
	否
	
	2.00

	12
	实验室安防系统
	1套
	
	否
	
	12.50


6、合同履行期限（交货期）：详见采购需求
7、本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；
（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的（企业代缴的个人所得税除外）纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。
3、本项目的特定资格要求：
（1）本次采购接受进口产品投标，清单详见采购需求。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（2）投标人必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权（本条适用于进口产品）；
（3）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：
①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在递交投标文件截止之日前的信用记录并保存。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月8日9点30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
2、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
4、“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
5、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
7、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
8、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
9、项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0068（2640SUMEC/ZWCP2128）
10、本项目招标文件获取时间为公告发布之日起至2026年9月8日
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：江苏省淡水水产研究所
地址：南京市建邺区南湖东路90号
联系方式：张工025-86561005
2、采购代理机构信息
名称：江苏苏美达仪器设备有限公司
地址：南京市长江路198号
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：谭一凡025-84532547、曹坡025-84532535
3、项目联系方式
项目联系人：谭一凡
电话：025-84532547

1


[bookmark: _Toc519][bookmark: _Toc26453][bookmark: _Toc28996]第二章 投标人须知
投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）
	序号
	主要内容

	1
	采购人：江苏省淡水水产研究所
联系方式：张工025-86561005
地址：南京市建邺区南湖东路90号

	2
	采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司
文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn
技术咨询联系人：谭一凡025-84532547、曹坡025-84532535
联系地址：南京市长江路198号

	3
	项目名称：江苏省淡水水产研究所（江苏省水产质量检测中心）仪器设备更新
项目编号：2640SUMEC/ZWCP2128

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本次采购不收取，本文件中与投标保证金有关条款不生效

	7
	投标文件份数：电子投标文件一份(通过系统提交)

	8
	递交投标文件开始时间：详见招标公告
递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告
地点：详见招标公告

	9
	投标报价：
1、 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。
2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

	10
	现场勘查要求：本项目不组织。

	11
	信用信息：
1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日前。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	本项目核心产品：三重四级杆液质联用仪。
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	13
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

	14
	招标代理服务费：
本项目招标代理服务费由采购人支付。按照中标金额的0.8%向采购代理机构交付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。
收款信息：
户名：江苏苏美达仪器设备有限公司
开户银行：农行南京广州路支行
账户：10100301040003106

	15
	1、供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。
2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。
（1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
（2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期；
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
（3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
（6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
（7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下：
联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理
联系电话：025-84531274
通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F
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[bookmark: _Toc11751][bookmark: _Toc19894][bookmark: _Toc19726] 一、总 则
[bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc18382][bookmark: _Toc5219][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc10994][bookmark: _Toc6911][bookmark: _Toc25264]2.定义
2.1本文件中采购代理机构为江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省淡水水产研究所；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc1012]3.政策功能
3.1促进中小企业发展政策：
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。 
3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。
3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。
在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc1972][bookmark: _Toc21421][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc13991]3.7采购本国产品的支持政策：
[bookmark: _Toc30765][bookmark: _Toc6952]本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
[bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc21427]适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: _Toc29291][bookmark: _Toc13564]本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc14793][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc14680][bookmark: _Toc2242]具体内容详见第三章 评标标准。
[bookmark: _Toc20682]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc7690][bookmark: _Toc344][bookmark: _Toc20613]5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc15035][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc3132][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc16370][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc1988][bookmark: _Toc31631][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  招标技术规格及要求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式及附件
6.2招标的最小单位是分包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以分包为单位投标。
6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc11015][bookmark: _Toc15040][bookmark: _Toc14415]7.招标文件的澄清、补充或修改
[bookmark: _Toc29128]7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。
7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。
7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。
7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 
7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。
[bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc1821]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc19181]8.投标文件的语言、计量单位、货币
8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc19298]8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。
8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc14897][bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc31000]9.联合体（本项目不接受联合体投标）
9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc13178][bookmark: _Toc23063]10.投标文件的组成
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
（1）※ 投标函（投标申请及声明）
（2）※开标一览表 
（3）分项报价表
（4）《商务条款偏离表》
（5）※《技术条款偏离表》
（6）政府采购政策
（7）供应商基本情况表
（8）※资格证明文件
（9）供应商认为需要提供的其他资料
[bookmark: _Toc32484][bookmark: _Toc12595]10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。
10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
10.5 投标文件的价格部分：
（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。
10.6 投标文件的其他部分：
其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
[bookmark: _Toc19667]11.投标保证金（如有）
[bookmark: _Toc31206]11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。
11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。
11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：
（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）投标有效期内撤回其投标的；
（3）提供虚假材料谋取成交的；
（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc10832]12.投标文件的有效期
[bookmark: _Toc6811]12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc28029][bookmark: _Toc18186]13.投标文件的签署及其形式
[bookmark: _Toc27455]13.1投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。
13.2投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字或盖章。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
[bookmark: _Toc3725][bookmark: _Toc24732]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc14201][bookmark: _Toc11996][bookmark: _Toc8854]14.投标文件的递交
[bookmark: _Toc14747][bookmark: _Toc21766]14.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc29269]15.投标的截止日期
[bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc9671][bookmark: _Toc6201]15.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。
15.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc19200]16.迟交的投标文件
    16.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc3705][bookmark: _Toc27692][bookmark: _Toc3512][bookmark: _Toc32211][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc24233][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]17.投标文件的修改或撤回
[bookmark: _Toc7027]供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc11283]五、开标与评标
[bookmark: _Toc15345][bookmark: _Toc27112][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc201][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc6944][bookmark: OLE_LINK7]18.开标
[bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc29284]18.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
18.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16493]19.评标组织
19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc21772][bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc20739][bookmark: _Toc16496]20.对投标文件的资格性审查和符合性审查
20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）投标有效期不足的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
（12）未通过符合性审查的。
（13）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”的内容为实质性要求）。
20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。
20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。
20.6供应商递交的投标（响应）文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、电器电子产品有害物质限制使用标识等) ， 由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。
20.7异常低价投标（响应）审查：
（1）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc25188][bookmark: _Toc13685]20.8评标委员会在评标时只能依据招标文件规定的办法进行评审,不得寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc22078]21.投标文件的澄清
21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。
[bookmark: _Toc438]21.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
21.4供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
[bookmark: _Toc1862]22.对投标文件的详细评审
[bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc21985][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc26838]22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。
22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等
22.5评标标准详见文件第三章。
[bookmark: _Toc16633]23.评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc18327]23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
[bookmark: _Toc16557][bookmark: _Toc21168]24.无效投标条款和废标条款
24.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的；
（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）未按照招标文件规定要求签署、加盖CA电子公章的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（6）供应商的报价超过了采购预算的；
（7）未通过符合性检查的；
（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
24.2废标条款：
[bookmark: _Toc323]（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
[bookmark: _Toc16790]25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理
25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc27520][bookmark: _Toc5044]六、授标
[bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc6735][bookmark: _Toc8640]26.确定中标供应商
[bookmark: _Toc7377]26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。
26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
[bookmark: _Toc19713][bookmark: _Toc17252][bookmark: _Toc21169][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc30005][bookmark: _Toc4684]27.中标的通知
27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。
27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。
27.3中标通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc8618][bookmark: _Toc28003][bookmark: _Toc2049][bookmark: _Toc15484][bookmark: _Toc24788]28.签订合同
28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。
28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc19324][bookmark: _Toc11230][bookmark: _Toc20112]29.招标代理服务费
[bookmark: _Toc30326]详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc5476]七、质疑
[bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc29529][bookmark: _Toc4679][bookmark: _Toc19917][bookmark: _Toc16085]30、质疑
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。
30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据
（6）提出质疑的日期
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。
30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc25032666][bookmark: _Toc142623417][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Hlk297273538][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Toc13788][bookmark: _Toc16918][bookmark: _Toc12622]八、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc5540]
第三章 评标标准
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。
（二）评审标准
（1）国家政策导向
①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。
⑤采购本国产品的支持政策：
①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
具体打分方法如下：

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
异常低价投标（响应）审查：
（1）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	30

	2
	技术响应
	评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得38分。其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣1分。其他普通参数负偏离的，则每项扣0.05分。
备注：投标人须在投标文件内对于招标文件第四章招标技术规格及要求中标注“★”、“▲”的参数提供相应证明材料（如彩页、检测报告、截图证明等，如第四章参数中另有要求的，以第四章要求为准。配置清单无需证明材料），并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理；如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和位置、所提供材料因模糊或缺失等原因导致不得分的，由投标人自行承担相应的后果。
	38

	3
	产品品质
	针对项目实施的需要，对产品品质、性能水平、产品设计、材质选用、制造工艺等进行评审：
（1） 所投产品质量可靠、性能优势明显、配置高，设计、材质、工艺合理，得8分。
（2） 所投产品质量较可靠、性能有一定优势、配置较高，设计、材质、工艺整体合理，得6分。
（3） 所投产品质量基本可靠、性能无明显优势、配置满足基本要求，设计、材质、工艺无重大缺陷，得4分。
（4） 所投产品质量存在一定风险、性能一般、配置偏低，设计、材质、工艺有不足之处，得2分。
（5） 所投产品质量可靠性较差、性能较弱、配置较低，设计、材质、工艺存在明显缺陷，得1分。
	8

	4
	实施方案
	实施方案至少包括：项目实施标准、流程管理体系、验收标准、应急措施和重大故障预防措施等，根据投标人提供的实施方案进行评审：
（1）方案内容完整不漏项、针对性措施切实可行，有效保证项目实施质量，得6分。
（2）方案内容完整、基本无漏项，较为具体详细，针对性说明较为可行，能较好保证项目实施质量，得4分。
（3）方案内容基本完整，有少量缺漏，针对性说明基本可行，能基本保证项目实施质量，但效果略有不足，得2分。
（4）方案内容存在缺漏，针对性说明不够具体，可行性一般，能部分保证项目实施质量，但存在一定风险，得1分。
（5）方案未提供，不得分。
	6
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	5
	售后服务方案
	售后服务方案至少包括：服务体系、服务内容、故障解决方案、备品备件保障、专业技术人员保障及质保期外具体服务措施。根据投标人提供的售后服务方案进行评审：
（1）方案内容完整不漏项、针对性措施切实可行，有效保证售后服务质量，得6分。
（2）方案内容完整、基本无漏项，较为具体详细，针对性说明较为可行，能较好保证售后服务质量，得4分。
（3）方案内容基本完整，有少量缺漏，针对性说明基本可行，能基本保证售后服务质量，但效果略有不足，得2分。
（4）方案内容存在缺漏，针对性说明不够具体，可行性一般，能部分保证售后服务质量，但存在一定风险，得1分。
（5）方案未提供，不得分。
	6

	6
	培训方案
	培训方案至少包括：使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面培训。根据投标人提供的技术培训方案进行评审：
（1）方案内容完整不漏项、针对性措施切实可行，有效保证技术培训质量，得6分。
（2）方案内容完整、基本无漏项，较为具体详细，针对性说明较为可行，能较好保证技术培训质量，得4分。
（3）方案内容基本完整，有少量缺漏，针对性说明基本可行，能基本保证技术培训质量，但效果略有不足，得2分。
（4）方案内容存在缺漏，针对性说明不够具体，可行性一般，能部分保证技术培训质量，但存在一定风险，得1分。
（5）方案未提供，不得分。
	6

	7
	同类业绩
	投标人自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过其所投标核心产品品牌的三重四级杆液质联用仪销售业绩，每提供一个得1分，最多得5分；须提供合同及对应发票；所提供材料因模糊或缺失等原因导致不得分的，由投标人自行承担相应的后果。
	5

	8
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1



说明：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

[bookmark: _Toc23994][bookmark: _Toc19691][bookmark: _Toc252][bookmark: _Toc17106][bookmark: _Toc2807]
第四章 招标技术规格及要求
[bookmark: _Toc2516]一、	采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	是否接受进口产品投标（是/否）
	★合同履行期限
（交货期）
	预算
（人民币/万元）
	项目总预算
（人民币/万元）

	1
	三重四级杆液质联用仪
（核心产品）
	1台
	是
	合同签订后3个月内完成所有仪器设备的供货、安装调试和验收
	300.00
	480.00

	2
	气质联用仪
	1台
	是
	
	45.00
	

	3
	液相色谱仪
	1台
	是
	
	35.00
	

	4
	纯水仪
	1台
	是
	
	25.00
	

	5
	全自动高通量平行浓缩仪
	1台
	否
	
	18.00
	

	6
	氮气发生器
	1台
	否
	
	15.00
	

	7
	高速冷冻离心机
	1台
	是
	
	12.50
	

	8
	试剂柜
	2台
	否
	
	10.00
	

	9
	恒温振荡水浴锅
	2台
	否
	
	3.00
	

	10
	超声波清洗器
	2台
	否
	
	2.00
	

	11
	电子天平
	1台
	否
	
	2.00
	

	12
	实验室安防系统
	1套
	否
	
	12.50
	


注：1、供应商所投报价不得超过对应的预算金额，否则将作无效投标处理。
2、招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

2、 技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）
[bookmark: _Toc3374]序号1.三重四级杆液质联用仪
1. 技术参数
（1）工作条件：电源电压：220V±10%，温度：18℃～28℃，湿度：40%～70%，仪器可连续正常运行。工作条件及安全性要求符合中国有关标准或规定。
（2）离子源：
①离子源类型：配备独立的电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）。独立工作，互不干扰；更换离子源状态时，只需插拔式更换离子源喷针，无需更换电缆数据线、无需卸真空系统。
②离子源设计：正交喷雾离子引入，先喷雾后加热，保障喷雾气流稳定性；辅助气加热聚焦，提高离子化效率。
▲③离子源加热辅助气：先喷雾后加热，辅助气温度最高可加热至720℃及以上。（提供软件设置温度的截图证明）
④离子源最大耐受100％水相，≥3mL/min流速。 
▲⑤离子源离子化效率：在不同流速下，1μg/L多菌灵（Carbendazim，CAS：10605-21-7）色谱峰峰高偏差≤5%。（提供0.4、0.8、1、2、3mL/min流速下1μg/L多菌灵图谱数据证明材料）
⑥离子源排废：采用负压式排放废气装置，最大流速≥10L/min，废气直接排到源腔体外。
⑦离子源接口采用锥孔结构，离子传输通道无毛细管类组件（毛细管组件如加热毛细管、非加热毛细管、DL管等均视为毛细管），无需消耗更换。
⑧接口及离子传输：氮气反吹锥孔接口，反吹中性污染及溶剂。
⑨离子源的清洁维护及ESI源与APCI源相互切换，无需卸除质谱真空系统，不需要停机。
▲⑩离子源基质效应：食品基质中氯霉素残留，前处理采用液液萃取和不同的固相取柱，如HLB、MCX、MIP等，基质效应偏差小于2%。（提供产品彩页、官网截图或同品牌三重四级杆液质联用仪已公开发表文章）
▲（3）质量分析器：采用陶瓷或金属材质四极杆；内置离子阱模块；Q0离子引入部分采用高压离子聚焦（压力至少达8mtorr）（注：1mtorr≈0.133Pa）。（提供产品彩页）
（4）碰撞室
①弯曲线性加速设计：≥90°弯曲线性加速高压聚焦的四极杆碰撞室设计。
②质谱用气由一台氮气发生器供应，无需额外其他气源，即一台氮气发生器即可满足质谱需求。
（5）检测器
①采用电子倍增器，无正负离子歧视效应。
②脉冲计数式检测器。
（6）真空系统
①机械泵和分子涡轮泵组成，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。
②日常维护：机械泵无需震气维护，仅需定期更换泵油。
（7）调谐系统：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。
（8）质量范围：m/z2000amu以内；分辨率：0.3-2.0FWHM可调；扫描速度：≥30000amu/s。
（9）质量稳定性：≤0.1amu/24小时 (全质量数范围内，四级杆无需加热保温设计)。
（10）质量准确度：优于0.01%（全质量范围）
（11）定量范围：≥6个数量级
（12）定量分析灵敏度要求
▲①标准品检出限：ESI+模式下,实际柱上量1fg利血平，仪器检出限（IDL）≤0.5fg；ESI-模式下，实际柱上量 1fg氯霉素，IDL≤0.5fg。（提供图谱证明材料）
②灵敏度：ESI+，MRM模式，1pg利血平，柱上进样，S/N≥20000:1（RMS）；ESI-，MRM模式，1pg氯霉素，柱上进样，S/N≥20000:1（RMS）（@扫描速度10000amu/s，分辨率：0.6-0.8）。
▲③极性化合物灵敏度与重复性：按照 GB 23200.122-2026 规定的色谱条件进行分析，草甘膦柱上进样量1pg，信噪比（S/N）≥10，峰峰比（peak to peak数据，无平滑）。同时，此条件下连续进样至少 8 针的峰面积相对标准偏差（RSD）≤3%。(提供图谱证明材料)
▲④ PFAS化合物灵敏度与重复性：全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂庚酸在柱上进样量3fg，MRM离子对为395/85，信噪比（S/N）≥30（峰峰比，无平滑）。3fg 柱上进样连续10针，RSD≤5%。(提供图谱证明材料)
▲（13）碰撞室最小离子驻留时间（Dwell Time）：0.5ms，且dwell time低至0.5ms时，灵敏度不损失。（提供1ng/mL多菌灵在Dwell Time 设置为0.5ms和10ms时，色谱峰峰高偏差≤5%的色谱图）
▲（14）正负切换速度：≤5ms，可在一针进样同时正负检测超过500种真菌毒素。(提供产品彩页、官网截图或公开发表的技术支持文章)
▲（15）一针进样正负切换检测GB 316583.25-2022中6种利尿剂不损失灵敏度，化合物浓度10ng/mL，正离子包括氨苯蝶啶、螺内酯、坎利酮，负离子包括氢氯噻嗪、4-氨基-6-氯苯-1,3-二磺酰胺、氯噻嗪。(提供图谱证明材料，至少包括单独正离子检测或单独负离子检测，与正负切换一针检测色谱峰峰高偏差≤5%)
（16）扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、正/负离子快速切换扫描。
▲（17）系统检测通量：1000 MRM/sec（不分时间窗口）。检测50个农药，每个农药设置2个MRM通道。在100MRM通道和800+通道分别检测50种农药，在不分时间窗口条件下，出峰的化合物色谱峰高相差20%以内。(提供图谱证明材料)
（18）系统拓展性：具备毛细管电泳接口和联用功能，可与同品牌毛细管电泳仪CE连接，开展极性化合物研究。
（19）液相色谱仪
①输液泵类型：并联双柱塞超高压泵。
▲②耐压：≥15,000 psi；流速范围：0.0001-10.0000 mL/min，增量为0.0001 mL。（提供产品彩页）
③流速准确度：±1%（指定条件下），梯度变化步进：≤0.1%。
④流速精确度：≤ 0.06％RSD。
⑤交叉污染：≤0.0002%。
⑥脱气机流路数目：≥5。
⑦柱温箱温度控制范围：室温以下10℃-100℃；温度精度：±0.05℃。
⑧柱温箱容量：可放置3根 300mm的色谱。
⑨样品盘容量：≥160位(1.5mL/2mL样品瓶）。
（20）工作站与软件
①软件应为高度集成的一体化质谱数据系统，可在同一平台内完成方法建立、仪器控制、数据采集、数据处理及报告输出等全流程操作。支持定性与定量分析在同一软件环境中完成，无需依赖多套独立软件进行数据处理或结果计算。
②软件应支持全自动化分析流程，用户完成样品序列提交后，系统可自动完成数据采集、数据处理、定量计算及报告生成。具备智能判定与采集干预功能，在样品序列运行过程中可自动监控系统状态与数据质量。自动识别并执行预设规则干预（包括但不限于）：污染或残留异常、保留时间偏移、信号强度降低。
③软件应支持一键式定量方法建立，可高效完成数据处理方法建立（在 5 分钟内完成不少于800个离子对的数据处理方法建立）。支持大批量数据的快速处理与结果计算，适用于大样本量或多通道的分析场景。具备数据筛选与结果查看功能，支持对大量分析数据进行快速浏览、过滤和定位。具备异常数据自动识别与标记功能，可对异常值、异常样品或异常结果进行自动判定和标识。
▲④提供原厂开发（非第三方开发）完整、标准化的实验方法包：≥1650种化合物（其中：农药≥750种（覆盖GB 23200.121-2026、GB 2763-2026）、兽药≥500种（覆盖GB 31650系列）、新污染物≥400种（覆盖《重点管控新污染物清单（2023年版）》）），涵盖MRM离子对及其保留时间信息、离子源参数、色谱柱配置、液相梯度及流动相条件等关键要素。（提供软件截图，显示化合物数量≥1650种）
▲⑤MRM离子对数据库收录不少于5300种化合物。其中：正离子模式不少于3900种、负离子模式不少于1300种。数据库信息至少包含化合物CAS号、分子式、MRM离子对参数、中英文名称、加和方式、源内裂解信息以及正/负离子模式等关键信息。数据库至少覆盖农药、兽药、非法添加物、食品添加剂、包装材料迁移物、治疗药物、天然产物、毒物及环境污染物等多个类别。该数据库支持直接调用，可快速导入化合物参数生成检测方法，适用于日常检测与风险评估等多种应用场景。（提供软件截图，显示化合物数量≥5300种）
⑥数据处理系统：至少包括电脑工作站与相关操作分析软件、化合物数据库及方法包；电脑工作站配置≥8核处理器、≥32GB 内存、≥2TB×2 硬盘、≥23英寸显示器。
（21）配套设备
①打印/复印机：激光静电转印方式；内存≥2GB；打印分辨率：至少包括600×600dpi、1200×1200dpi；复印缩放倍率：25-400%；打印速度：≥35页/min；纸张类型至少包含A3、A4；双纸盒：≥1200张。
②不间断电源：功率≥9000W；输入电压：120~275V AC，输入频率：40~70Hz；输出电压：220V AC，输出精度：±2%；过载能力：1min@105%-125%负载、30s@125%-150%负载、0.5s@＞150%负载；断电后能为三重四级杆液质联用仪提供≥2h的供电。
③温度控制器：额定功率≥7500W；制冷量≥12000W，制热量≥13000W；循环风量≥2100m3/h；内机噪音≤30dB；能效等级：一级。
★2. 配置清单
（1）三重四极杆质谱仪（配备独立ESI、APCI离子源）：1套。
（2）超高效液相色谱仪（含高压二元泵、在线脱气机、自动进样器和柱温箱）：1套。
（3）数据处理系统：1套。
（4）激光打印/复印机：1台。
（5）氮气发生器：1台。
（6）不间断电源：1套。
（7）温度控制器：2台。

序号2.气质联用仪
1. 技术参数
（1）工作条件：①电源电压：220 V±10%；②温度：18℃～28℃；③：湿度40%～70%。
（2）柱温箱
①操作温度范围：室温以上2℃～450℃；控温精度：设定值(K)±1%（可校准至0.01℃）。
②可设定升温速率：最高可达200℃/min以上，程序升温的阶数：≥30。
③温度设定精度：0.1℃；冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤ 3.5 min。
▲④柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。（提供安装智能灯的柱温箱内部图片证明）
（3）分流/不分流进样口
①配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能；最高温度：450℃；流量设定范围：0 ～ 1300 mL/min；分流比设定范围：0 ～ 9999.9。压力设定范围：0～150 psi（相当于0～105 kPa）；压力控制精度：0.001 psi；压力程序比率设定范围：-400～400 kPa/min；压力程序的阶数：≥7。
②支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式；最多可同时安装3个分流/不分流进样口；进样口配置智能锁功能，即徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置。
③支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件。
（4）自动进样器：样品位：≥150位样品盘；进样量范围：0.01 ~ 200 μL；保留时间重复性：≤0.0008 min；峰面积重复性（RSD）：≤1%；交叉污染：≤10-4（使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1%联苯）。
（5）EI离子源：整体惰性化高灵敏度离子源；双灯丝设计（支持自动切换）；灯丝电流：10～250 μA（发射电流）；GCMS 接口温度：≥400℃；离子化能量：10～250eV；离子源温度：独立控温，140～300℃。
▲（6）质量分析器：内置预四极杆，有效降低主四极杆污染，无需通过加热来消除污染。（提供官网内置预四极杆截图和网址证明）
（7）四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子能够进行自动电场补偿。
（8）真空系统：支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件；柱流量最大可达10 mL/min；涡轮分子泵：≥250 L/s；机械泵：≥30 L/min（60 Hz）。
（9）检测系统
①配备偏转透镜的低噪音二次电子倍增器。
②支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式；支持SIM通道数：≥4000个化合物，≥32000个通道；最小扫描间隔：≤0.003 s。
③质量数范围覆盖： 1.5 ～ 1090amu；最大扫描速度：≥30000amu/s；分辨率：覆盖0.4~2.0amu；质量稳定性：≤ ±0.1amu/48h（恒温）；电子动态范围：8×106。
④全扫描（EI Scan）灵敏度：1 pg 八氟萘（OFN，Octafluoronaphthalene），m/z 272，S/N ≥ 5000；
⑤仪器检测限（IDL）：SIM模式，IDL≤5fg（50 fg OFN，8次连续进样）。
（10）数据处理系统
①支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。
②支持NIST库、Wiley库、基于保留指数开发的方法包和数据库（农药数据库、代谢物数据库等），且以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI）。支持通用谱库和自建谱库功能。
③具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。
▲④通过局域网连接，个人电脑及平板可实现系统远程访问，离开实验室时也可查看分析及仪器状态（提供官网截图和网址证明）
⑤支持不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和引导操作功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。
（11）气相色谱仪触摸屏
①气相色谱主机配备彩色触摸屏，具有参数锁定和显示屏锁定功能。
②具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。
③GC触屏可实现真空系统的开启和关闭，不通过电脑端即可实现进样口、色谱柱、离子源的维护程序。
（12）额定功率≥7500W；制冷量≥12000W，制热量≥13000W；循环风量≥2100m3/h；内机噪音≤30dB；能效等级：一级。
★2. 配置清单
（1）气质联用仪（质谱与气相色谱须相同品牌，配备EI源）：1套。
（2）数据处理系统（包括电脑工作站与相关操作分析软件、数据库及方法包）：1套。
（3）打印机：1台。
（4）温度控制器：1台。

序号3.液相色谱仪
1. 技术参数
（1）工作条件：①电源：220V，50Hz电源；②环境温度：4-55˚C；③环境湿度：<95%
（2）输液系统
①泵类型：并联或串联双柱塞泵，能够自动地以任意比例混合流动相。
②流量范围：0.0001-10.0mL/min。
③流量精度：≤0.06%RSD。
④最大耐压：≥70Mpa或10000psi（注：1MPa=145psi）。
⑤梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%。
▲⑥自动诊断和修复：能够自动监测基线变化和压力波动。当系统检测到异常波动时，分析序列将自动暂停，同时自动启动清洗（Purge）以及系统平衡，并在确认系统恢复正常后重新开始分析（提供官网截图和网址证明）
⑦流速控制保护色谱柱功能：能够将流速逐渐增加到设定值，避免因泵的突然启动和停止，或因梯度变化而损坏色谱柱。该功能具备自动运行而无需在每次分析前单独设定。
（3）柱温箱
①温度控制类型：强制空气循环。
②温度控制范围：85℃到室温以下10℃。
③控温精度：0.1℃。
④配备含气体和液体漏液双重传感器。
⑤色谱柱容量：单个柱温箱内至少可放置100mm×6根；300mm×3根。
⑥可独立设置溶剂压缩率，可在线调整梯度混合起点，在线更改梯度延迟体积。
（4）自动进样器：
①进样体积：0.1-100μL。
②自动进样器交叉污染：≤0.0003%。
③漂移：≤500×10-6AU/h。
④保留时间重复性：≤0.1%。
⑤自动进样器在5秒内完成进样，分析周期小于8秒。
⑥样品数量 ：160位以上(1.5mL/2mL样品瓶)。
⑦标配针外润洗和进样口冲洗。
⑧支持样品稀释、添加、混合、自动衍生等多种自动前处理功能；持样品冷却，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度。
（5）检测器
①类型：二极管阵列检测器或紫外可见光检测器。
②波长范围：190~700nm。
③双波长功能：支持。
④漂移：≤0.1×10-3AU/h。
⑤噪音：≤5.0×10-6AU。
⑥峰面积重复性：≤1%。
⑦控温单元：光路系统和流通池双重控温。
⑧流通池温控范围：9~50℃，步进1℃。
（6）色谱工作站
①界面可直观、快速地概览和控制高效液相色谱（HPLC）仪器的参数。
②具备采集数据，具有等，进行色谱定性、定量分析等功能
③具备可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中，具有数据完整性功能。
④具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能、以及安装确认（IQ）、操作合格（OQ）等功能。
▲⑤具备在线确认色谱图功能：可以远程实时监控色谱图，同时可在线查看柱温箱温度、输液泵参数等，确认仪器工作状态。（提供官网截图和网址证明）
（7）温度控制器：壁挂式；制冷量≥4600W，制冷功率：≥1200W；制热量≥6300W，制热功率≥1600W；循环风量≥900m3/h；内机噪音≤20dB；能效等级：一级。
★2. 配置清单
（1）液相色谱仪（含脱气机、自动进样器、柱温箱、检测器等）1台。
（2）数据处理系统（包括电脑工作站与相关操作分析软件、数据库及方法包）：1套。
（3）打印机：1台。
（4）温度控制器：1台。

序号4.纯水仪
1. 技术参数
（1）进水类型：城市自来水；产水类型：反渗透（RO）水、连续电流去离子（EDI）水和超纯水（在投标文件中注明3种水质对应产水系统的规格型号）。
（2）反渗透（RO）水：产水流速≥100L/h。
（3）连续电流去离子（EDI）水产水系统应具备以下功能和配置：
①连续电流去离子（EDI）水产水流速≥5L/h。
▲②连续电流去离子（EDI）水水质应符合：1）可氧化物质含量（以O计）：≤0.08mg/L。2）吸光度（254nm，1cm光程）：≤0.005。3）可溶性硅（以二氧化硅计）：≤0.01mg/L。4）蒸发残渣（105℃±2℃）含量：≤1mg/L。5）电阻率（25℃）：≥12MΩ·cm。（提供第三方检测报告，且报告中产品型号应与所投产品的产水系统一致。）
③需采用连续电流去离子技术，无需添加软化剂、化学再生或更换DI柱，即可获得≥5MΩ.cm（25℃）、TOC≤30μg/L的纯水，并具备阴极防结垢功能。
④内置具备温度反馈功能的恒流泵，当水温在10℃-30℃时能够达到系统标称产水速率。内置高精度电阻率检测仪，能够检测和显示温度补偿的电阻率，其电极常数≤0.01cm-1，温度灵敏度≤0.1℃，且采用同轴电极设计。
⑤内置反渗透膜，具备截留率显示功能，能够自动判断反渗透膜状态，并至少具备冲洗、清洗、氯洗三种自动清洗功能。系统具备在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置。操作界面具备多图标及多颜色指示功能，至少能够显示进水水质、产水水质、RO膜截留率、工作压力、水箱水位、温度、维护和故障等信息。
⑥主机内置芯片，自动记录水质参数及操作等信息，并配置RS232接口和网线接口。水箱底部采用圆锥形设计，无死角，便于水完全排空；配置卫生防溢流装置，可选配空气过滤器；配备全量程液位传感器，精度≤5%。
⑦具备RFID（射频识别技术）识别耗材真伪及使用时间功能。
（4）超纯水产水产水系统应具备以下功能和配置：
▲①超纯水水质应符合：1）细菌：≤0.005cfu／mL。2）RNases（核糖核酸酶）：≤1pg/mL。3）Proteases（蛋白酶）：≤0.15μg/mL。4）双酚A：≤0.005ug/L。5）邻苯二甲酸二丁酯：≤0.2ug/L。6）邻苯二甲酸二(2-乙已基)酯：≤0.2ug/L。7）壬基苯酚：≤0.1ug/L。8）热源含量：≤0.001EU／mL。9）DNases（脱氧核糖核酸酶）：≤5pg/mL。10）电阻率（25℃）：≥18MΩ.cm。11）吸光度（254nm，1cm光程）：≤0.001。12）可溶性硅（以SiO2计）：≤0.01mg/L。13）颗粒（0.22μm）：无。14）总有机碳含量(TOC)：≤5μg/L。（提供第三方检测报告，且检测报告中产品型号应与所投产品的产水系统一致）
②主机具备至少3种安装方式：1）工作台上；2）工作台下；3）壁挂式安装。取水臂和触摸屏至少有2种安装方式：1）安装在主机上；2）安装在墙上，离主机最大距离≥3m。具备脚踏开关功能，释放双手取水。彩色触控屏尺寸≥7英寸。
③取水臂至少具备低、中、高3档手动控制流速，最大流速≥2L/min。取水体积范围为100mL-25L，调节增量为≤100mL。
④通过菜单方式至少可查看系统信息和控制、水质监测、取水选项、纯化柱状态、数据访问和报告等。触摸屏界面可查看水质信息至少包括：电阻率、温度、TOC值、所安装的终端精制器、水循环状态。
⑤具备USB端口，便于导出数据；可以通过以太网端口连接本地网络（DHCP协议/固定IP地址）。配备在线TOC指示器；感光氧化紫外灯为低压汞灯（185nm）；紫外灯更换频率每两年一次。
⑥具备实验室关闭模式：在系统长时间不工作的情况下，每天循环次数减少到1次；在恢复实验室活动之前24h自动恢复至每小时循环1次。水质应满足或优于中国药典纯水、GB/T 6682一级水、GB/T 33087超纯水。
（5）适配≥5种不同功能的终端精制器（①用于去除水中的细菌和微粒；②用于需要无热源、核酸酶、蛋白酶和细菌的超纯水的应用；③用于内分泌干扰物敏感的实验；④用于痕量和超痕量有机物敏感的分析；⑤用于去分析挥发性有机物敏感的实验）；⑥每个终端精制器都带有电子标签，能提供数据的可追溯和耗材状态监控；采用卡扣式安装，并配备取水保护罩。
（6）为满足等离子体质谱等仪器设备用水需求，有可增配模块，其水质中离子和元素含量应满足：①F离子（F-）、Cl离子（Cl-）、Br离子（Br-）、亚硝酸根离子（NO2-）、硝酸根离子（NO3-）、硫酸根离子（SO42-）、磷酸根离子（PO43-）、铵根离子（NH4-），均≤0.02μg/L。②Li、Be、B、Na、Rb、Sr、Zr、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、Cs、Ba、Hf、Ta、W、Re、Ir、Pt、Au、Hg、Tl、Pb、Bi、Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、K、Ge、As、Se，均≤0.001μg/L。③Si≤2μg/L；P≤0.002μg/L。
（7）全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储至少2年的水质数据。
★2. 配置清单
（1） 纯水机1台，其中：预处理RO水机、EDI二级水机、超纯水机、≥60升水箱
（2） 配套过滤耗材1套
序号5.全自动高通量平行浓缩仪
1. 技术参数
（1）工作条件：①环境温度：15℃～35℃；②相对湿度：45～80%；③工作电压：220V/110V，50Hz；④工作功率：2000±500W
（2）功能：利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，可同时处理≥48位50mL样品。
（3）氮吹模块
①浓缩过程中，氮吹针可追随液面自动匀速下降。
②针下降速率控制：氮吹针自动不间断连续匀速下降，追随速度至少包括0.1mm/min。
③吹扫模式至少具有针追随模式、梯度流量模式，适合不同的应用需求。
④氮吹针具有自动和手动两种模式控制控制上升或者下降。
⑤气体压力具有自动调节分配和程序升压氮吹两种功能，确保每个吹针氮吹流量保持一致。
⑥氮吹针条可以实现免工具快拆和自锁设计，共8通道氮吹，每个通道的氮吹管可整体拆卸。
⑦氮吹管上的单个氮吹针可拆卸安装，不使用时可用堵头堵上。针尖也可通过堵头实现密封。
⑧可通过实体按钮实时控制氮吹针升降高度。
（4）浓缩腔
①浓缩过程可视化，能够从正面及两侧观察浓缩管液面及氮吹针；顶部及底部具有照明功能。
②上盖垂直升降设计，开始运行后自动降至工作位，方法结束后自动打开浓缩腔体，避免水汽凝结。
③智能判断是否有异物阻挡关盖，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。
④水浴盆具有上、下液位传感器，结合自动补水功能，实时管理水浴水量，具有水位超限报警。
⑤三色LED指示灯，结合操作界面，直观展现工作状态。
⑥可选择15ml离心管、20ml玻璃试管、50ml离心管、60ml玻璃试管、40-1mL浓缩杯，提供管架定制服务。
（5）加热模块
①控温方式：PID控温；控温精度：±1℃；控温范围：室温~100℃，显示值基本误差：小于0.5%。
②水浴温度可实现多段梯度控制，并可实时调整。
（6）安全保护模块
①具有水位超限报警、压力超限报警。
②过热保护功能可有效防止水箱干烧。
③全天候断电延时排风设计，避免蒸汽冷凝。
④浓缩腔内采用防腐蚀性材质。
（7） 工作站控制系统：
①具有人机交互界面，≥10寸触摸彩屏。
▲②智能识别样品架：具有对样品架、样品管（至少能识别离心管、刻度试管）位数及体积的识别功能。（提供仪器操作界面截图）
★2. 配置清单
（1）浓缩主机单元：1台
（2）与氮气发生器相连接相关配件及耗材
（3）氮吹管套件（每套含10个氮吹针）：≥8套
（4）氮吹管套件（每套含6个氮吹针）：≥8套
（5）48位50mL浓缩管支架1套、50mL样品管100个。
（6）80位20mL浓缩管支架1套、20mL样品管100个。

序号6.氮气发生器
1. 技术参数
（1）采用高分子中空纤维膜，螺卷式分离结构。
（2）氮气最大流速：≥90L/min；氮气输出最大压力：≥0.8MPa（115Psi）；氮气纯度最高≥99%；噪音水平：≤60dB。
（3）氮气中无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物≤0.01μm。
（4）内置二级除水系统，氮气露点：≤-40℃。
▲（5）氮气发生器内部至少采用四台无油活塞式空压机及过滤器，具备一组空压机损坏时，其余空压机仍可持续运转供应氮气。（提供设备≥4台无油活塞式空压机实物图片）
（6）仪器具有故障诊断功能，当仪器过压、过载、高温等发生故障时可自动实现仪器停机。
（7）仪器具有远程监控功能，可通过联网远程监控机台内空压机温度、风扇运转情况，并可远程控制机台阀件动作。
（8）耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行。
（9）具备节能模式，智能化启动停止，节省能耗，延长使用寿命。
（10）满足24小时/天，365天连续运行要求。
（11）模块式设计：可依据客户环境需求，将空压机及主机分开放置。
★2. 配置清单
（1）氮气发生器主机：1台。

序号7.高速冷冻离心机
1. 技术参数
（1）最高转速：≥ 15000rpm，步进1转/min。
（2）最大离心力（RCF）：≥25000×g，步进1×g。
（3）最大容量：水平转子≥4×1000 mL；角转子≥6×250 mL。
▲（4）支持≥14个50mL离心管，且最大转速：≥10000转/min，最大离心力（RCF）：≥17000×g。（提供产品彩页）
（5）温度设定范围：-10℃至+40℃。
（6）加减速控制：≥9级加速，≥10级减速。
（7）转头自锁功能：可以在≤3秒内实现转头的安全锁定或转头更换。
（8）驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动。全彩色触摸屏，能够显示操作和运行状态。
（9）程序：可存储≥100个程序，每个程序可以进行多步骤程序设定。数据记录：记录所有的运行记录，并且可以实时查看。USB输出：可以通过USB 接口将运行记录导出。
（10）温度显示：可以选择显示设定温度和样品温度。模式：任一运行条件，保证运行相同的总离心力。
（11）转头生命周期：可以查看离心机的运行情况，以及查看转头的运行情况，包括旋转周期总数和剩余周期数。
（12）离心机运行模式：开放模式和安全模式。安全模式可通过账户和密码设定实现三级权限管理；安全模式可以连接数据管理软件实现不限台数的远程监控和样品追踪功能。
（13）报错信息：可及时查看仪器报错情况。运行时间控制：最长≥99 小时；
（14）采用连续和定制式脉冲模式。控制系统：微处理器控制系统。
（15）自动性能：关闭和锁定离心机腔盖采用电动腔盖锁
（16）制冷剂：环保制冷剂R-290。
（17）绿色节能模式：可选择设置离心机在30分钟、1小时、4小时、8小时无使用后压缩机自动关闭以节约能源。
★2. 配置要求
（1）冷冻离心机：1台

序号8.试剂柜
1. 技术参数
▲（1）由于化学试剂易挥发切具有有毒有害的特殊性，为了保护使用人员的安全，试剂柜须符合行业标准JG/T 385-2012《无风管自净型排风柜》。提供第三方技术测试报告，且报告中储药柜的层板承重、换气次数、额定吸附量须符合以下要求：
①换气次数：≥180次/小时。
②层板承重：≥70kg/m²。
③额定吸附量：在过滤器在达到1%TWA(时间加权平均允许浓度）时，异丙醇≥500g、环己烷≥750g、盐酸≥1620g。
（2）安全报警：通过LED光带闪烁和报警声音次数来提醒风机失灵和过滤器饱和状态、门未关好。
（3）门感应器实时提醒客户随手关门确保化学品存储安全，风机为变频，当门开启时，风机转速自动加大，在开门状态下控制柜内气体不泄露。
（4）层板：≥10个可调节层板，材质为聚丙烯（PP）；
（5）盛液盘容量：≥3L。
（6）空气处理量： ≥220 m3/h；
（7）储存容量：≥80L 或 ≥160瓶×500mL/瓶。
（8）柜体材质为耐化学腐蚀的电镀锌钢板，且涂有抗酸聚合物涂层。
（9）为保障设备24小时运行的安全，核心部件风机应有防火标识。
▲（10）售后服务保养需要提供专业设备在用户现场进行过滤效率及控制浓度的测试。（提供2025年以来3份用户售后服务报告复印件，且服务报告中至少含有过滤效率及控制浓度两项测试项目）
（11）过滤器核心材料（活性炭）：碘吸附值≥1300mg/g。
★2. 配置清单
试剂柜2台，其中：过滤器数量1个/台；风机数量1个/台；可调式聚丙烯PP层板10块/台；化学品过滤吸附参数手册1本（手册上的化学品种类超500种）/台
序号9.恒温振荡水浴锅
1. 技术参数
（1）温度范围：室温 - 99.9℃。精度：± 0.5℃。
（2）振荡频率：40-280转/分。
（3）振幅：≥20mm。
（4）控温采用PID温度补偿功能，减少了箱内的温度过冲和不必要的波动。
（5）功率：≥1800W。
（6）不锈钢夹具，采用LED的数字显示振荡频率和温度。
（7）重量：≤60kg。
★2. 配置清单
（1）恒温振荡水浴锅：2台

序号10.超声波清洗器
1. 技术参数
（1）容量：15±1L。
（2）频率：≥40KHz。
（3）超声功率：≥450W。
（4）功率可调：40-100%，步进1%的连续可调。
（5）加热功率：≥500W。
（6）温度可调：室温-80℃，步进1℃。
（7）时间可调：1-999min，步进1min，可设置为不定时工作状态，定时/连续双模式可切换。
（8）液晶显示器，显示器上菜单参数选择。
★2. 配置清单：
（1）超声波清洗器2台，其中：网架≥1个/台、降音盖≥1个/台。

序号11.电子天平
1. 技术参数
（1）最大称样量：≥220g。
（2）分度值（可读性）：≤0.1mg。
（3）重复性（典型值）：±0.08mg。
（4）稳定时间（典型值）：≤1.5s。
（5）秤盘直径：90±10mm。
（6）灵敏度漂移（10-30 ℃）：≤1 ppm/K。
（7）校准方式：具备全自动校准模式，可根据温度和时间条件自动触发全自动内校和调整功能。
（8）显示屏：触摸屏，≥7英寸。
（9）数据接口：至少配备USB接口、RS232、以太网接口。
（10）语言：至少包含汉语和英语。
（11）具有密码保护和多组别用户管理功能，能够实现不同级别用户管理访问权限。
（12）具有状态监控功能，能够通过声光、图标或状态灯等方式对设备报警、错误、调平、校准状态等进行预警，确保天平正确合规使用。
（13）用户可自定义启动时间，能够实现提前开启。
（14） 内置样品标识功能，具有字母和数字输入功能，可简化复杂样品ID、批次ID等输入。
★2. 配置清单：
（1） 电子天平1台，其中：防尘罩×1个/台、操作手册×1本/台

序号12.实验室安防系统
1. 技术参数
（1）枪型摄像机
①传感器类型：≥1/1.8"，逐行扫描 CMOS。
②最大图像尺寸：2560×1440；最低照度：0.0005 Lux（彩色）；宽动态：≥120 dB；焦距/视场角：2.8mm、4mm、6mm、8mm；补光距离：最远可达30m；防补光过曝：支持。
③补光灯：柔光灯；灯杯采用双层透镜结构；下层束光层为鳞甲TIR透镜。
④视频压缩标准：H.265/H.264，支持超级智能编码；子码流：H.265/H.264/MJPEG；音频：支持1个内置麦克风，支持1个内置扬声器；网络：1个RJ45，10M/100M；自适应以太网口支持PoE供电；防护：不低于IP67。
⑤具有日夜场景自适应功能：在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
⑥具有AI-ISP图像质量提升功能：在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
⑦支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。
⑧在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265 编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于 50％。
（2）硬盘录像机
①接入能力：64 路H.264、H.265格式高清码流接入；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps；解码能力：最大支持16×1080P；显示能力：最大支持 4K+1080P异源输出。
②存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45；10/100/1000Mbps 自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口；USB 接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
③支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。
④接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
（3）硬盘
①标称容量：≥8TB；外形规格：3.5-inch；接口类型：SATA；刻录技术：CMR。
②转速：≥5400RPM；缓存：≥256MB；最大读取速度：≥215MB/s；接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。
③平均读写功率（W）：5.3W；加载/卸载周期：≥600000次；MTBF：≥1000000h；年负荷（TB/年）：≥180TB。
④工作状态温度(℃)：0-65℃。
▲（4）投标时提供实验室安防系统设计方案，至少包括设计依据、系统架构、各楼层监控点位分布图等。
（5）施工时应严格按照GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》；所有线缆标签标识清晰，走向规范；摄像机安装角度合理，无遮挡，监控范围全覆盖；系统调试完成后出具完整的测试报告。
（6）施工完成后，所有设备点位按设计要求安装到位，图像清晰无干扰；录像存储时间验证≥30 天，回放流畅；远程访问功能正常，手机、电脑均可查看；智能告警功能测试正常；提交完整的竣工文档（点位图、系统图、操作手册）。
★2.配置清单：
（1）实验室安防系统：1套，其中：枪型摄像机：≥35台；硬盘录像机：1台；硬盘：8块；交换机（24口千兆，370W）：2台；交换机（48口千兆，光口上联）：1台。液晶监视器（≥43寸，液晶，≥1080P，HDMI输入接口）：1台；标准监控机柜：1台；操作台：1个。
（2）其它配套：超五类网线（国标无氧铜）：15箱；电源线（RVV2×1.5）：≥500m；摄像机支架/电源：≥35套；配套PVC管、线槽、水晶头等管材辅材。

★三、质保期
所有设备自验收合格之日起≥1年。
★四、付款方式
1.付款方式：合同签订后支付5%合同款，剩余95%合同款于仪器设备全部验收合格后支付。
2.履约保证金：合同签订前成交供应商支付合同金额的5%作为履约保证金至采购人（可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；合同履约验收完成后，成交供应商主动联系采购人办理退还事宜，采购人在2个月内一次性无息退还履约保证金。
★五、交货期、交货地点
1.合同履行期限（交货期）：合同签订后3个月内完成所有仪器设备的供货、安装调试和验收。
2.交货地点：江苏省淡水水产研究所质检中心3楼和4楼（无电梯）。
3.由中标供应商负责运输、装卸等至采购人指定的地点，以及在货物验收合格交付给采购人前货物安全、人员安全等安全责任；以上产生的费用均由中标供应商负责。
★六、验收要求
1.中标供应商应在仪器设备安装调试完成后，及时通知采购人进行技术测试。技术测试由采购人组织技术人员会同中标供应商，依据招标文件及投标文件等，对技术参数进行测试。技术测试所需的测试工具、标准物质（溶液）、试剂耗材等由中标供应商负责。技术测试不应视为最终验收，仅作为最终验收的组成部分。
2.对于技术测试不合格的仪器设备，采购人有权要求中标供应商在指定期限内无条件更换/维修，更换/维修次数不得超过1次，且更换/维修必须于合同签订后3个月内完成。逾期未完成或更换/维修次数超过1次的，视为技术测试不合格。
3.技术测试完成后，采购人将依据《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定，组建验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等内容进行最终验收。项目验收的依据为采购合同、招标文件及投标文件。
4.核心产品验收不合格的，视为根本违约，中标供应商应向采购人支付合同价款30%的违约金，并赔偿采购人因此遭受的实际损失。其它产品验收不合格的，中标供应商应向采购人支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补实际损失的，中标供应商还应就差额部分另行赔偿。实际损失包括但不限于：采购人为另行采购同类产品而支付的超出原合同价款的差额部分；因产品不合格导致项目延误所产生的额外仓储、检测、运输等费用；因无法完成最终验收造成相应财政预算资金被财政部门收回的。若发现供应商存在提供虚假材料、虚假响应等违法违规行为，采购人将上报财政部门。
5.根据相关政府采购预算管理规定，每年12月底前，采购人需完成当年政府采购资金的年终结算及支付工作。中标供应商应在履行过程中积极配合采购人按期完成最终验收。因未能通过最终验收，进而造成相应财政预算资金被财政部门收回的，中标供应商自行承担无法获得相应合同价款的风险，不得就此向采购人主张任何逾期付款违约责任。
注：投标时提供关于上述验收要求的承诺书（须逐条承诺，格式自拟）。
七、实施方案要求
投标人需制定详细的项目实施方案，设置分工明确的项目管理团队，负责合同签订、设备供货与保管、安装调试、最终验收等，以保障货物交付、安装、调试、验收、应急等有效的项目管理，方案至少包括：项目实施标准、流程管理体系、验收标准、应急措施和重大故障预防措施等。在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。
八、售后服务方案要求
1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。对于核心产品，制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。提供核心产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构地址、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备、售后服务的期限等承诺。
2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（如果有）。在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
3.围绕以上售后服务要求，编制售后服务方案，且至少包括：服务体系、服务内容、故障解决方案、备品备件保障、专业技术人员保障及质保期外具体服务措施。
九、培训方案要求
投标人应至少针对核心产品制定切实可行的技术培训方案，提供详细的培训需求分析、培训计划、培训大纲、负责培训人员情况、培训设备场地等，保证采购单位使用人员正常操作设备，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用培训，方案至少包括使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面，同时提供免费提供现场技术培训及至少2人次的厂家集中培训。围绕上述要求，编制培训方案，且至少包括：使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面培训。
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江苏省淡水水产研究所
采购合同










合同编号 ：                        
项目名称 ：江苏省淡水水产研究所（江苏省水产质量检测中心）仪器设备更新                       
采购人 ： 江苏省淡水水产研究所 
供应商 ：                      
签订日期 ：             


甲方（采购人）：                    
乙方（供应商）：                          
采购编号：                  采购代理机构：                     
合同编号：                    
签订时间：               

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照项目名称        （招标编号：        ） 招标文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。
第一条  合同签订依据
甲方招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件。
第二条  合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条  合同总价款    
本合同项下货物总价款为         元人民币，大写              ；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、人工及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等乙方履行本合同的一切费用。
第四条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方在本项目中提供的任何软硬件产品都不得侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担由此带来的所有责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同、招标文件、投标（响应）文件和承诺所规定的质量、规格和性能的要求。货物交付验收合格前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方不得有出租、抵押等有损于货物权的行为。
第六条  包装要求
1、乙方提供的货物均应按招标文件、投标（响应）文件和承诺要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若招标文件、投标（响应）文件和承诺无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间： 合同签订后3个月内完成所有仪器设备的供货、安装调试和验收。 
（2） 交货地点由甲方指定，交货地点： 江苏省淡水水产研究所质检中心3楼和4楼（无电梯） 。
（3） 交货方式：  现场安装   。
2、验收标准
（1）验收标准：乙方提供的货物应当完全符合合同、招标文件、投标（响应）文件和承诺所规定的数量、质量、规格和性能等方面要求。
（2）乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合验收标准的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和损失，由乙方承担。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点     日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。
5、甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的      个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后     个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票。
B、甲方已收讫货物的验收凭证。
C、甲方要求提供的其它文件。
3、付款方式：合同签订后支付5%合同款，剩余95%合同款于仪器设备全部验收合格后支付。
第九条   履约保证金
合同签订前乙方支付合同金额的5%作为履约保证金至甲方（可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；合同履约验收完成后，乙方主动联系甲方办理退还事宜，甲方在2个月内一次性无息退还履约保证金。
第十条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
1、乙方应按国家相关法规及招标文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：自验收合格之日起    年。
2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。
3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为     小时；非工作期间为     小时。
3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过     工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过        次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
第十三条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的        违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日        计算，向乙方支付违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的     。
3、乙方逾期未完成交付全部货物的（含退货产品，但不包括经申请同意的产品），应按合同总价每日    向甲方支付违约金；逾期超过约定日期     个工作日不能完成全部交货的，甲方可解除合同，并有权扣留全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价的10%的违约金，违约金由甲方从待付价款中直接扣除，如待付款不足的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价    的违约金。
5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款        的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同、招标文件、投标（响应）文件和承诺所规定的要求时，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的     向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的     向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的     向甲方承担违约责任。
10、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
12、货物送至甲方指定地点，安装调试并验收合格后视为交付。交付前，货物的毁损灭失风险由供应商承担；交付后，该风险由采购人承担。
13、乙方理解甲方财务付款制度的特殊性，由于甲方财务付款制度导致原因的迟延付款，乙方自愿放弃违约金主张。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十七条  合同生效及其他
1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
4、本合同一式      份，甲方    份，乙方       份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）


年   月    日
	乙方（公章）


年   月   日

	单位地址：                   
	单位地址：                   

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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[bookmark: _Toc26078][bookmark: _Toc19][bookmark: _Toc30006]第六章 投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。 
2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 
3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 
4.供应商提交的材料不予退还。 
5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 
6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
[bookmark: _Toc12151][bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc496780634]
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投标文件封面格式 



江苏省淡水水产研究所（江苏省水产质量检测中心）仪器设备更新


投标文件





项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0049
（2640SUMEC/ZWCP2128）
投标单位名称：                   
      年     月   日
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[bookmark: _Toc13756][bookmark: _Toc26108]附件一 投标函格式
投标函
致：江苏苏美达仪器设备有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）
地址：             邮编：              
电话：             传真：              
授权代表签字：                    
日期：               

[bookmark: _Toc437][bookmark: _Toc14605][bookmark: _Toc22458]附件二 开标一览表
开标一览表
项目编号：                                                        
	项目名称
	

	报价（总价）
	人民币
（大写）：         
（小写）：         

	所投品牌
（如非单一产品则填写核心产品品牌）
	

	合同履行期限
	

	是否属于小微型企业
	£是                       £否

	“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。




投标人名称（公章）：
日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。




[bookmark: _Toc14445]
[bookmark: _Toc12924][bookmark: _Toc2903]附件三 分项报价表
[bookmark: _Toc25269][bookmark: _Toc8446]分项报价表

项目名称：                  招标编号：                       分包号（如有）：                              
	序号
	产品
	品牌
	规格或型号
	原产地和
制造商名称
	数量及单位名称
	单项金额（元）
	总价金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计（元）：
	



供应商名称（公章）：
日期：

注：1、供应商应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。
2、 表中表格行数可自行添加。



[bookmark: _Toc23987][bookmark: _Toc3694][bookmark: _Toc31558]附件四 商务条款偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	合同履行期限
	
	

	
	付款方式
	
	

	
	售后服务要求
	
	

	
	
	
	

	
	......
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称（公章）：
日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（服务期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。
2、 “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。






[bookmark: _Toc1866][bookmark: _Toc17448]附件五 技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	
说明
	“★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：
日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。 
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。

[bookmark: _Toc20842][bookmark: _Toc12222][bookmark: _Toc18731]
附件六 政府采购政策
（1） [bookmark: _Toc32276][bookmark: _Toc16035][bookmark: _Toc4583][bookmark: _Toc17125][bookmark: _Toc15638][bookmark: _Toc14499][bookmark: _Toc15908][bookmark: _Toc21802][bookmark: _Toc24699]《中小企业声明函》
【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）
[bookmark: _Toc22161][bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc15594][bookmark: _Toc5150]本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。


            企业名称（盖章）：
         日  期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

[bookmark: _Toc14158]（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日 期：    
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[bookmark: _Toc18965][bookmark: _Toc2085][bookmark: _Toc16464][bookmark: _Toc24515]（三）采购本国产品的支持政策

[bookmark: _Toc24678][bookmark: _Toc3682][bookmark: _Toc14535][bookmark: _Toc30239]关于符合本国产品标准的声明函（依据所投分包情况选择）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（    ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

[bookmark: _Toc9325][bookmark: _Toc20221][bookmark: _Toc509]附：成本比例声明函（如适用） 
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除） 
成本比例声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到       （填写具体百分比）。 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日


注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

[bookmark: _Toc27998]附件七 供应商基本情况表
	供应商名称
	

	社会机构统一信用代码
	

	供应商规模
	     □大型           □中型          □小微型      

	供应商所在区域
（细化到省份）
	

	是否特殊性质
	   □监狱企业残疾人     □福利性单位     □其他


注：
1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；
2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；
3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。
[bookmark: _Toc22359][bookmark: _Toc15999]
[bookmark: _Toc6815]附件七 供应商情况告知表—附表
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[bookmark: _Toc5714][bookmark: _Toc1006][bookmark: _Toc3450]
附件八 资格证明文件
[bookmark: _Toc27229][bookmark: _Toc28163][bookmark: _Toc1477]1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）
注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。 




投标人名称（公章）：
日期：






[bookmark: _Toc3569][bookmark: _Toc2295][bookmark: _Toc24024]2、法人代表授权书
致江苏苏美达仪器设备有限公司：
   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）： 
投标人名称（公章）： 
日期：
 
附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件
	




[bookmark: _Toc5456][bookmark: _Toc24273][bookmark: _Toc24370]3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：
日期：


说明： 
1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。 
2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。 
3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。 
4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 













[bookmark: _Toc26222][bookmark: _Toc32702][bookmark: _Toc15262]4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：
承  诺  函
我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


投标人名称（公章）：
日期：





[bookmark: _Toc10033][bookmark: _Toc1099][bookmark: _Toc11345]5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录
参考格式：	
无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（公章）：
日期：




注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-
政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）； 
2、信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日前。 








[bookmark: _Toc13811]
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[bookmark: _Toc14470][bookmark: _Toc21537]6、依法缴纳税收的记录
提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；



投标人名称（公章）：
日期：





















[bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc31194][bookmark: _Toc2954]
7、依法缴纳社会保障资金的记录
（1）提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；
（2）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。 

  


投标人名称（公章）：
日期：









[bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc17743][bookmark: _Toc29296]8、针对本项目的特定资格要求
（1）声明函（参考格式）

声明函
江苏苏美达仪器设备有限公司： 
我单位负责人    （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为
（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。 
我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此声明。 

投标人名称（公章）：
日期：
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[bookmark: _Toc9807][bookmark: _Toc2380][bookmark: _Toc20105]9、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。
          


投标人名称（公章）：
日期：















[bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc18744][bookmark: _Toc9255]
附件九 供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章


1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表
	序号
	备品备件名称
	型号及规格
	数量(台)
	单价
(万元)
	备注
(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺
6、业绩清单（参考格式）
	序号
	项目名称
	项目时间
	完成情况
	合同金额
	业主单位及联系电话
	是否有用户反
馈情况 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	



7、供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）
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