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[bookmark: _Toc7739][bookmark: _Toc16763]第一章 投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
2026年江北新区公共体育设施采购的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年9月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc5314]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320192-JSJX-G2026-0008
项目名称：2026年江北新区公共体育设施采购
预算金额：356万元
最高限价：采购包1:109.1万元，采购包2:116.3万元，采购包3:129.74万元。超过上述最高限价的，做无效投标处理。
采购需求：本项目安装地点位于江北新区葛塘街道、顶山街道、沿江街道、盘城街道、泰山街道、长芦街道、大厂街道辖区内。所需健身器材包括健身路径、室内健身房、室外乒乓球台、羽毛球架、地埋篮球架、塑胶场地、智能太空漫步机、训练器等设施器材；本项目分3个包，包括：
采购包1:2026年江北新区公共体育设施采购包一；
采购包2:2026年江北新区公共体育设施采购包二；
采购包3:2026年江北新区公共体育设施采购包三；
具体内容详见招标文件。
合同履行期限（服务期）：到2026年10月31日止全部设备到货安装调试完成。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc29738][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）本次政府采购活动采用信用承诺制，具体要求详见本公告“六、其他补充事宜”。（供应商提供由法定代表人签字并加盖单位公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
[bookmark: _Toc28709]（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。
（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网。
3.3方式：网上下载
3.4售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc17419]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28036][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月16日09点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc19339]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。
6.2勘察现场：无。
6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”－－“新CA办理指南”－－获取CA后绑定、登录系统－－采购项目参与－－下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.4政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
6.5.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
[bookmark: _Toc1104]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南京江北新区文化体育发展中心
地址：南京市江北新区太子山路3号 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：李工
联系方式：025-57060191
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：江苏省建信招投标有限公司
地　  址：南京市西康路7号15楼
联系方式：王工、025-83248662-8042 
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电话：025-83248662-8042
[bookmark: _Toc7725][bookmark: _Toc31466][bookmark: _Toc7478][bookmark: _Toc452625218]
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	名  称
	内  容

	1
	采购人
	名 称：南京江北新区文化体育发展中心
地址：南京市江北新区太子山路3号 
联系人：李工

	2
	采购代理机构
	名    称：江苏省建信招投标有限公司
地　  址：南京市西康路7号15楼
联 系 人：王工
联系方式：025-83248662-8042

	3
	采购项目名称
	2026年江北新区公共体育设施采购

	4
	项目所属行业划分
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“制造业”。

	5
	分包划分与实施地点
	本项目分3个包，包括：
采购包1:2026年江北新区公共体育设施采购包一；
采购包2:2026年江北新区公共体育设施采购包二；
采购包3:2026年江北新区公共体育设施采购包三；

	6
	转包或分包
	严禁转包和非法分包。政府采购合同不得转包，未经采购人同意亦不得分包。

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	政府采购计划号
	/ 

	9
	投标有效期
	提交响应文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日）

	10
	供应商企业信用信息
	☑采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录（查询内容详见第一章《招标公告》）。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。查询时间：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。
□供应商自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为投标截止日前。

	11
	供应商对采购文件的询问
	时间：2026年8月31日12:00前
形式：以书面形式（盖章扫描件及word格式文件发至邮箱：1452969712@qq.com）通知采购代理机构。

	12
	供应商对采购文件提出的质疑
	形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及word格式文件发至邮箱：1452969712@qq.com）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。

	13
	响应文件拒收情形
	（1）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；
（2）逾期送达或者未按照磋商文件要求密封并盖章的响应文件；

	14
	盖章要求
	供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。

	15
	信用承诺制
	[bookmark: OLE_LINK8]在成交后，成交供应商仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》而未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》中涉及的证明材料的，须在结果公告发布后 7 个工作日内另行提供由《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

	16
	响应文件及相关资料份数
	在成交后，成交供应商须配合采购人提供纸质响应文件（与在苏采云系统内最终提交的响应文件一致）。具体数量如下：正本壹份；副本贰份。

	17
	★最高限价
	采购包1:109.1万元，采购包2:116.3万元，采购包3:129.74万元；
超过上述最高限价的，做无效投标处理。





























一、总则
1.适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3.政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4.招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标包。招标货物（服务）数量及技术要求中未分标包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物（服务）数量及技术要求中已经分标包的，可以以标包为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7.联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8.投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9.投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）★法人授权书（格式见第六章）；
（3）★投标人资格资信证明文件：
第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）★开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）★中小企业声明函
（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10.投标文件的技术部分
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11.投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，采购人不再支付任何其他费用。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12.投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13.投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14.投标有效期
14.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15.投标文件签署
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。注：每个标包分别制作投标文件。
四、投标文件的递交
17.投标文件的密封和递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18.投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20.诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21.开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22.评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（8）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.确定中标供应商
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24.编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25.评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26.签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27.质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28.投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29.其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
29.2异常低价审查
(1)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:
① 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
(2)启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
[bookmark: _Toc10255][bookmark: _Toc21584]
第三章 评标方法
[bookmark: _Toc30519][bookmark: _Toc400722722][bookmark: _Toc402966376]（一）评标方法
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。本项目采购共分为3个包，同一供应商可以同时投多个包，但只允许中其中一个包。本项目评标将按采购包1、采购包2、采购包3顺序进行，如供应商在前面标包为第一中标候选人，仍参与后续标包的评审，但不能作为中标候选人。
（二）评分标准
	序号
	评分因素
	评分项目
	分值

	1
	价格
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK1]采用低价优先法计算。以进入详细评审的各供应商投标总价的最低值为A值，A值为价格分满分，即30分。其他供应商报价得分=（A/该供应商投标总价）×30（小数点四舍五入保留两位）。
	30

	2
	投标产品保险
（3分）
	投标产品保险（3分），供应商所提供的产品（针对室外健身路径和室内健身房的体育器材）已被其制造商投保产品责任保险、产品质量保险，意外伤害保险的，有1种得1分，最多得3分；提供产品责任保险、产品质量保险、意外伤害保险的保险单及保单承保产品明细扫描件上传至投标文件内。
	3

	3
	企业业绩（3分）
	供应商自2022年9月1日以来承接过类似健身设施器材供货业绩，每有一项得1分，本项最高3分；类似业绩是指与所投采购包的健身器材类似的项目，包括但不限于室内、室外健身器材；提供业绩合同扫描件上传至投标文件内，时间以合同签订时间为准。
	3

	4
	售后服务及时性
（5分）
	在接到采购人的售后服务通知后，供应商能在24小时内给出解决方案，并且在48小时内到达相应街道的服务地点并完成健身设施器材的维修或更换的得5分，提供承诺书原件扫描上传至投标文件中。
	5

	5
	技术参数响应性（20分）
	评标委员会对供应商提供健身设施器材的技术参数进行审查，技术参数全部满足招标要求的得满分20分；非打★号条款技术参数，有一项负偏离扣1分，本项分值扣完为止。
评标委员会一半以上成员认为某项技术参数存在的负偏离会严重影响设备性能的，则本项得0分。
招标文件采购需求中对健身设施器材已经提出参数项及相应的规格、型号及参数说明，供应商应在投标文件中应对应注明所投设备的参数项及相应的规格、型号及参数说明，缺少的参数项则视为存在负偏离。
	20

	6
	样品
（4分）
	包一包二包三均提供的样品为：二位太空漫步机（铝塑木）的主立柱（含配件）1根，样品立柱高50cm；包二包二额外提供样品：哑铃1副，规格2.5kg。
评标委员会根据招标文件技术要求结合各供应商所提供样品的造型、外观、焊接情况等评分。
（1）焊接牢固、结构稳定、配件无缺损的得2分；
（2）外观无变形损坏、无锈点的得1分；
（3）外观设计美观、色彩明亮舒适的得1分。
未提供的不得分。
	4

	7
	实施方案（10分）
	评标委员会对供应商的项目实施方案（包含时间进度安排、项目安全措施、技术控制措施等施工方案、培训方案和验收方案等）进行评分：
（1）项目实施方案内容完整，合理性及可操作性强的得10分；
（2）项目实施方案内容较完整，合理性及可操作性一般的6分；
（3）项目实施方案内容不完整，合理性及可操作性较差的得2分；
未提供项目实施方案的本项不得分。
	10

	8
	供货质量保障方案（10分）
	评标委员会对供应商的供货质量保障方案（包括但不限于从设计采购阶段、运输阶段、交货阶段、安装阶段、验收阶段等方面阐述质量保障措施方案）进行评分：
（1）质量保障方案内容全面，科学合理，可操作性强的得10分；
（2）质量保障方案内容较完整，较科学合理，可操作性一般的6分；
（3）质量保障方案内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得2分；
未提供项目实施方案的本项不得分。
	10

	9
	售后服务方案
（15分）
	售后服务方案，评标委员会对供应商提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、售后人员及技术支撑、故障解决方案及服务车辆等）进行评分：
（1）售后服务方案内容全面、科学合理、可操作性强的，得15分；
（2）售后服务方案内容较为全面、较为科学合理、可操作性一般的得10分；
（3）售后服务方案内容全面性、科学合理性、可操作性较差的得5分；
供应商未提供售后服务方案的本项不得分。
	15


说明：
1.小微企业价格扣除
1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.本国产品价格扣除
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。需提供《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不予扣除。
[bookmark: _Toc9138][bookmark: _Toc21170]
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc177640442][bookmark: _Toc24861][bookmark: _Toc19907]一、基本概况
南京江北新区文化体育发展中心实施2026年江北新区公共体育设施建设，现对有关体育设施器材及相关服务进行采购。
	采购包号
	采购包名称
	街道序号
	街道名称
	采购包预算金额（元）
	采购包的采购内容

	采购包1
	2026年江北新区公共体育设施采购包一
	1
	大厂街道
	1091000
	1、 塑木路径29套
2、 EPDM塑胶1730㎡
3、 室外乒乓球台8张

	采购包2
	2026年江北新区公共体育设施采购包二
	2
	泰山街道
	1163000
	1、 塑木路径9套
2、 二代路径2套
3、 口袋公园1个
4、 EPDM塑胶400㎡
5、 室内健身房4个
6、 室外乒乓球台8张
7、 可移动羽毛球架3付
8、 室外地胶216㎡

	
	
	3
	顶山街道
	
	

	采购包3
	2026年江北新区公共体育设施采购包三
	4
	沿江街道
	1297400
	1、 塑木路径21套
2、二代路径2套
3、口袋公园1个
4、EPDM塑胶760㎡
5、室内健身房1个
6、地埋篮球架1只

	
	
	5
	盘城街道
	
	

	
	
	6
	葛塘街道
	
	

	
	
	7
	长芦街道
	
	

	合计（元）
	3551400


[bookmark: _Toc177640443]二、技术条款
2.1项目清单及技术参数
2.1.1 2026年江北新区公共体育设施采购包一清单及技术参数
	大厂街道

	序号
	设施器材名称
	技术参数
	数量

	1
	室外健身路径

	1.1
	告示牌（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□40×20×2.5mm或φ32×2.5mm钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。
	29个

	1.2
	二位太空漫步机（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3mm或口60*40×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	1.3
	坐蹬器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□50×50×2.5mm或□60×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	1.4
	三位扭腰器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ32×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	1.5
	坐式腰背按摩器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□60×40×2.5mm或φ38×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	1.6
	太极揉推器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ48×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	1.7
	上肢牵引器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	1.8
	棋盘桌（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥口20×20×2mm或φ76×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	1.9
	健身车（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ38×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	1.10
	跷跷板（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ88×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	29个

	2
	室外乒乓球桌

	2.1
	室外乒乓球桌
	1.主要承载立柱采用≥φ60×3mm钢管；
2.主要承载横梁采用≥φ42×3mm或口20×20×2mm钢管；
3.球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏；
4.整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB19272-2024标准；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	8张

	3
	EPDM塑胶

	3.1
	EPDM塑胶
	★1.场地软化厚度标准为13mm，采用EPDM颗粒，具有EPDM颗粒含胶量不小于20%的检测报告
★2.EPDM颗粒各项技术指标如有害物质含量、气味等应符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》限量要求及结果：
2.1有害物质含量
18种多环芳烃总和/（mg/kg）≤50
可溶性铅/（mg/kg）≤50
可溶性镉/（mg/kg）≤10
可溶性铬/（mg/kg）≤10
可溶性汞/（mg/kg）≤2
苯并[a]芘/（mg/kg）≤1
2.2气味
气味等级/级≤3
★3.提供权威机构出具的满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的胶水的检测报告（原件扫描件附在投标文件里）
★4.EPDM颗粒多种颜色可选，可铺设出多种颜色、图案，颜色图案经采购人确认后方可实施。
	1730平方米



2.1.2 2026年江北新区公共体育设施采购包二清单及技术参数
	泰山街道、顶山街道

	序号
	设施器材名称
	技术参数
	数量

	1
	室外健身路径

	1.1
	告示牌（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□40×20×2.5mm或φ32×2.5mm钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。
	9个

	1.2
	二位太空漫步机（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3mm或口60*40×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	1.3
	坐蹬器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□50×50×2.5mm或□60×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	1.4
	三位扭腰器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ32×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	1.5
	坐式腰背按摩器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□60×40×2.5mm或φ38×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	1.6
	太极揉推器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ48×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	1.7
	上肢牵引器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	1.8
	棋盘桌（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥口20×20×2mm或φ76×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	1.9
	健身车（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ38×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	1.10
	跷跷板（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ88×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	9个

	2
	室外二代智能路径

	2.1
	告示牌
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□40×20×2.5mm或φ32×2.5mm钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。
	2个

	2.2
	智能立式健身车
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.3
	智能扭腰器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ33×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.4
	智能坐蹬训练器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.5
	智能太空漫步机
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3（mm）或□40×80×3mm优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.6
	智能腹肌板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.7
	智能太极揉推器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.8
	智能浪板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）或□40×80×3mm优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.9
	智能背部训练器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.10
	智能跷跷板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ88×3（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.11
	智能划船器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	3
	室外乒乓球桌

	3.1
	室外乒乓球桌
	1.主要承载立柱采用≥φ60×3mm钢管；
2.主要承载横梁采用≥φ42×3mm或口20×20×2mm钢管；
3.球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏；
4.整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB19272-2024标准；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	8张

	4
	移动式羽毛球柱

	4.1
	移动式羽毛球柱
	1.主要承载立柱采用≥φ42×3mm的钢管；
2.整体重量不低于90KG（含配重）
3.配羽毛球网
4.产品须符合GB/T 19851.15-2007标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	3付

	5
	EPDM塑胶

	5.1
	EPDM塑胶
	★1.场地软化厚度标准为13mm，采用EPDM颗粒，具有EPDM颗粒含胶量不小于20%的检测报告
★2.EPDM颗粒各项技术指标如有害物质含量、气味等应符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》限量要求及结果：
2.1有害物质含量
18种多环芳烃总和/（mg/kg）≤50
可溶性铅/（mg/kg）≤50
可溶性镉/（mg/kg）≤10
可溶性铬/（mg/kg）≤10
可溶性汞/（mg/kg）≤2
苯并[a]芘/（mg/kg）≤1
2.2气味
气味等级/级≤3
★3.提供权威机构出具的满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的胶水的检测报告（原件扫描件附在投标文件里）
★4.EPDM颗粒多种颜色可选，可铺设出多种颜色、图案，颜色图案经采购人确认后方可实施。
	400平方米

	6
	室内健身房

	6.1
	智能变频商用跑步机
	1.显示屏：不低于12寸的高清触摸屏，操作系统为安卓系统，界面设计带wifi链接上网功能、浏览器可播放网络电视、电影、音乐、新闻节目等。
2.马达系统：不少于4匹交流马达
3.速度：最高速度不低于20km/h
4.坡度调节范围：不低于 0-15%
5.具有手触式心率检测系统
6.跑带：具有免润滑系统
7.跑步面积：不小于540mm×1560mm
8.整机重量：不小于150kg
9.承载重量不小于150kg
10.数据显示：中文操作界面包含 速度、坡度、时间、卡路里、距离、心率等
11.符合GB17498-2008标准要求并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	5台

	6.2
	智能商用椭圆机
	1.最大承重≥150kg，整机重量：不小于100kg
2.功率≥60RPM踩踏最大功率430W
3.阻力级别≥16段
4.电源要求：自发电磁控系统
5.阻力系统：电控阻力系统
6.产品配有不小于6寸LCD屏显示，参数：速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等不少于10种内置运动程序
7.符合GB17498-2008标准要求并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	8台

	6.3
	智能立式健身车
	1.最大承重≥150kg，整机重量：不小于70kg
2.功率≥60RPM踩踏最大功率430W
3.阻力级别≥1-16级
4.电源要求：自发电磁控系统
5.阻力系统：电控阻力系统
6.显示参数：速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等不少于8种内置运动程序
7.电子屏尺寸为不小于6寸的触摸显示屏；                     
8.飞轮重量不低于9kg
9.符合GB17498-2008标准要求并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	4台

	6.4
	动感单车
	1.阻力系统：摩擦阻
2.驱动系统：皮带
3.刹车方式：下压手柄紧急刹车
4.调节：车把垂直可调、座椅水平和垂直可调
5.飞轮：不少于 22KG实心镀铬飞轮
6.把手：专业多位加粗防滑浸塑把手
	5台

	6.5
	哑铃架（配套哑铃10副275kg）
	1.主框架采用管径不小于ф76mm圆管或50*100mm椭圆管，管壁厚度不小于2.5mm。
2.配有平头固定式哑铃（2.5kg—25kg，每2.5kg递增，合计10付）
	4套

	6.6
	可调节腹肌练习椅
	1.主框架采用管径不小于ф76mm圆管或50*100mm椭圆管，管壁厚度不小于3mm
2.超宽靠背座垫，使用更舒适
3.高密度海绵，优质皮革面料
4.仰卧角度9档可调
5.后置搬运轮方便移动
	4台

	7
	室外羽毛球场地胶

	7.1
	室外羽毛球场地胶（含画线）
	规格：纹路为水晶砂，产品总厚度：≥5.0mm，面层厚度≥1.2mm。
基础参数：
1.抗滑值：80-110
2.可溶性镉、可溶性铅含量：未检出 
3.气味等级：≤3级 
4.撕裂强度：≥5kN/m 
5.燃烧性能：B1级  
6.短链氯化石蜡（C10-C13）：未检出 
7.冲击吸收：20%—50% 
8.投标文件内附质量及环保的相关检测报告原件扫描件并加盖公章
	216平

	8
	口袋体育公园

	8.1
	青少年体能
	1.规格：≥12000×4200×4200（mm）
2.本套设备不低于16根立柱（立柱规格≥Φ114mm×2.0mm），不低于8个四方平台，不低于3个卡通装饰顶，采用双层结构，至少包含单人滑梯、双滑、三滑、螺旋滑筒、S滑梯、7节滑桶、攀爬网、带扶手五步梯、几何爬梯。
3.立柱：采用优质高强度碳素镀锌钢管（符合GB/T700-1988），直径不小于114mm，厚度不小于2.0mm，整体均经过工艺除油、磷化、抛丸、镀锌处理。
4.平台：厚度不小于 2mm，符合国家标准冲孔冷轧钢板，表面采用静电喷塑工艺，焊接采用二氧化碳气体保护焊，符合国标要求。
5.紧固件均采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀，抗氧化防盗，性能优异。
6.绳网采用￠16mm航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。表面采用静电粉末喷涂处理，符合国家安全标准。
7、塑胶件采用进口LLDPE材料一次滚塑成型工艺产品，表面光滑，残余应力低，不会产生翘曲、裂纹等缺陷；并加入光稳定剂、抗静电剂等环保添加剂，产品色彩艳丽、不易脏污、耐热、耐寒性、耐老化性好可避免长时间在户外引发的褪色、老化等不良现象； 
8.必须提供设备结构爆炸图、实物照片图或效果图。
	1套

	8.2
	智能户外体测亭
	1. 规格尺寸：含顶棚不小于2200mm×2000mm×3100mm。
2. 主要承载立柱尺寸：不小于Φ114mm×3.0mm或□100×60×3.0mm。主要承载衡梁采用≥2.5mm钢管。
3.伞膜结构：伞中心柱上方采用拉膜技术，材料为优质PVDF涂层篷布，能承受一定的外荷载作用，伞膜结构需经过防风雪压设计，耐候性强，至少可以满足室外使用年限8年。
4.太阳能系统：太阳能板采用一块或以上不小于80W多晶硅光伏板， 通过控制器给蓄电池充电；蓄电池电压不可大于24伏的安全电压，在充满电的情况下，可供设备使用不小于24小时；
5.光电组件，内部装有LED节能照明系统，为夜间使用提供照明，节能环保；照明系统使用控制器进行自动控制，夜晚定时关闭照明。
6.设备上的电子显示屏幕尺寸应不小于5英寸，设备具有使用指导语音播报+文字提示每一步操作使用引导+结果播报功能。
7.设备测试内容：身高、体重、体成分、静态心率、握力、平衡、纵跳指标，输出数据为测试内容对应的测试结果。
8.管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、用户运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的用户、器材的大数据，并提供分级管理。
9.必须提供设备实物照片图或效果图。
	1套

	8.3
	太阳能双位站顶棚（配智能健身车和智能椭圆机）
	一、太阳能双位站顶棚要求：
1. 规格：（长×宽×高）≥4500mm×3500mm×3000mm；
2. 主架管≥φ114×t3.0mm，主要承载横梁≥φ60×t3.0mm优质钢管。
3. 上部为遮阳棚设计，材料为优质PVDF涂层篷布，可以有效遮挡直射阳光和雨水，下部配有休闲椅。
4. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗；器材表面采用户外环保喷涂处理。
5. 顶部太阳能板采用多晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，功率不低于100W。蓄电池电压为12～24伏安全电压，一次性充满可使用50小时以上；
6.主立柱前侧装有运动指示牌，主要应用于产品使用事项、全民健身训练事项宣导。面板采用厚度不低于0.8mm的304不锈钢材质或厚度不低于6mm的PC板；
二、智能健身车和智能椭圆机：
1.锻炼心肺功能，加强腿部肌肉，提升上下肢协调能力，提高中枢神经系统对肌肉的支配效果；
2.主要承载立柱尺寸： 钢管采用≥□100×50×2.5mm或φ76×2.5mm钢管；主要承载衡梁采用≥2.0mm钢管，采用预埋式安装，预埋件采用热镀管制作；
3.器材采用配套顶棚的太阳能板供电，配有自发电单向电机在运动时可为设备提供电磁阻力，用户可根据锻炼需求，通过触摸按键调节阻力大小，档位不低于30级；
4.器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65或以上，内置不小于5英寸显示屏，可显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据。
5.管理者可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群的运动数据。
	1套

	8.4
	太阳能双位站顶棚（配高拉推举训练器和推胸划船训练器）
	一、太阳能双位站顶棚要求：
1. 规格：（长×宽×高）≥4500mm×3500mm×3000mm；
2. 主架管≥φ114×t3.0mm，主要承载横梁≥φ60×t3.0mm优质钢管。
3. 上部为遮阳棚设计，材料为优质PVDF涂层篷布，可以有效遮挡直射阳光和雨水，下部配有休闲椅。
4. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗；器材表面采用户外环保喷涂处理。
5. 顶部太阳能板采用多晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，功率不低于100W。蓄电池电压为12～24伏安全电压，一次性充满可使用50小时以上；
6.主立柱前侧装有运动指示牌，主要应用于产品使用事项、全民健身训练事项宣导。面板采用厚度不低于0.8mm的304不锈钢材质或厚度不低于6mm的PC板；
二、推胸划船训练器和高拉推举训练器
1.可以提供双向阻力，交替进行推胸、坐姿划船、高拉和推举四种力量训练动作，可以锻炼胸大肌、三角肌、背阔肌及斜方肌及肱二头等肌肉部位；
2.主要承载立柱尺寸： 钢管采用≥□100×50×2.5mm或φ60×2.5mm钢管；主要承载衡梁采用≥2.5mm钢管，采用预埋式安装；
3.器材采用配套顶棚的太阳能板供电，配有发电机在运动时可为设备提供电磁阻力；
4.器材放置在室外使用，智能显示器组件设有防尘防水装置，等级为IP65或以上。内置不小于5英寸显示屏，可显示运动时间、卡路里、心率、阻力等数据。
5.器材可通过触摸屏幕或手握按键调节阻力大小，档位不低于30级。
6.管理者可以通过管理平台查看器材使用频率、器材状态、使用者运动数据等，可分析不同人群的运动数据。

	1套



2.1.3 、2026年江北新区公共体育设施采购包三清单及技术参数
	沿江街道、盘城街道、葛塘街道、长芦街道

	序号
	设施器材名称
	技术参数
	数量

	1
	室外健身路径

	1.1
	告示牌（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□40×20×2.5mm或φ32×2.5mm钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。
	21个

	1.2
	二位太空漫步机（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3mm或口60*40×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	1.3
	坐蹬器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□50×50×2.5mm或□60×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	1.4
	三位扭腰器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ32×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	1.5
	坐式腰背按摩器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□60×40×2.5mm或φ38×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	1.6
	太极揉推器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ48×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	1.7
	上肢牵引器（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	1.8
	棋盘桌（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥口20×20×2mm或φ76×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	1.9
	健身车（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ38×2.5mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	1.10
	跷跷板（铝塑木）
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥φ88×3mm优质钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	21个

	2
	室外二代智能路径

	2.1
	告示牌
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□40×20×2.5mm或φ32×2.5mm钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。
	2个

	2.2
	智能立式健身车
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.3
	智能扭腰器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ33×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.4
	智能坐蹬训练器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.5
	智能太空漫步机
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3（mm）或□40×80×3mm优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.6
	智能腹肌板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.7
	智能太极揉推器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件。
	2台

	2.8
	智能浪板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）或□40×80×3mm优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.9
	智能背部训练器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.10
	智能跷跷板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ88×3（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	2.11
	智能划船器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	3
	地埋篮球架

	3.1
	地埋篮球架
	1.主要承载立柱采用≥口180×180×4mm的钢管；
2.主要承载横梁采用≥口150×150×3mm的钢管；
3.篮球板采用SMC篮球板，强度应符合GB 19272-2024要求；
4.整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB19272-2024标准；
5.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1只

	4
	EPDM塑胶

	4.1
	EPDM塑胶
	★1.场地软化厚度标准为13mm，采用EPDM颗粒，具有EPDM颗粒含胶量不小于20%的检测报告
★2.EPDM颗粒各项技术指标如有害物质含量、气味等应符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》限量要求及结果：
2.1有害物质含量
18种多环芳烃总和/（mg/kg）≤50
可溶性铅/（mg/kg）≤50
可溶性镉/（mg/kg）≤10
可溶性铬/（mg/kg）≤10
可溶性汞/（mg/kg）≤2
苯并[a]芘/（mg/kg）≤1
2.2气味
气味等级/级≤3
★3.提供权威机构出具的满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的胶水的检测报告（原件扫描件附在投标文件里）
★4.EPDM颗粒多种颜色可选，可铺设出多种颜色、图案，颜色图案经采购人确认后方可实施。
	760平方米

	5
	室内健身房

	5.1
	智能变频商用跑步机
	1.显示屏：不低于12寸的高清触摸屏，操作系统为安卓系统，界面设计带wifi链接上网功能、浏览器可播放网络电视、电影、音乐、新闻节目等。
2.马达系统：不少于4匹交流马达
3.速度：最高速度不低于20km/h
4.坡度调节范围：不低于 0-15%
5.具有手触式心率检测系统
6.跑带：具有免润滑系统
7.跑步面积：不小于540mm×1560mm
8.整机重量：不小于150kg
9.承载重量不小于150kg
10.数据显示：中文操作界面包含 速度、坡度、时间、卡路里、距离、心率等
11.符合GB17498-2008标准要求并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	5.2
	智能商用椭圆机
	1.最大承重≥150kg，整机重量：不小于100kg
2.功率≥60RPM踩踏最大功率430W
3.阻力级别≥16段
4.电源要求：自发电磁控系统
5.阻力系统：电控阻力系统
6.产品配有不小于6寸LCD屏显示，参数：速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等不少于10种内置运动程序
7.符合GB17498-2008标准要求并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	2台

	5.3
	动感单车
	1.阻力系统：摩擦阻
2.驱动系统：皮带
3.刹车方式：下压手柄紧急刹车
4.调节：车把垂直可调、座椅水平和垂直可调
5.飞轮：不少于 22KG实心镀铬飞轮
6.把手：专业多位加粗防滑浸塑把手
	2台

	5.4
	哑铃架（配套哑铃10副275kg）
	1.主框架采用管径不小于ф76mm圆管或50*100mm椭圆管，管壁厚度不小于2.5mm。
2.配有平头固定式哑铃（2.5kg—25kg，每2.5kg递增，合计10付）
	1套

	5.5
	可调节腹肌练习椅
	1.主框架采用管径不小于ф76mm圆管或50*100mm椭圆管，管壁厚度不小于3mm
2.超宽靠背座垫，使用更舒适
3.高密度海绵，优质皮革面料
4.仰卧角度9档可调
5.后置搬运轮方便移动
	1台

	5.6
	可调节哑铃练习椅
	1.主框架采用管径不小于ф76mm圆管或60*120mm椭圆管，管壁厚度不小于3mm。
2.坐靠背垫采用高密度单色泡沫材质，表面皮革采用高级耐磨PU材料。
3.靠背角度不低于6种角度任意调节。
	1台

	5.7
	室内单双杠引体助力训练器
	一、整机外形、功能
整机净重≥280kg，集成高位单杠、双杠支撑臂、腹部靠背、助力配重系统一体化结构
2、 主体框架钢材
1.主立柱：不小于50×120mm 平椭管，壁厚≥2.5mm；横向横梁不小于 50×100mm 矩形管，壁厚≥2.0mm，
2.全部焊缝满焊焊接，焊缝打磨抛光，无虚焊、夹渣、裂纹；所有外露边角圆弧倒角，杜绝锐边划伤；
三、助力配重系统
1.封闭式配重仓，配重总重量≥90kg，单片配重 5kg 分级调节 ；
2.配重片：实心锻钢配重，整体喷漆防锈，配重区加装全封闭防护板，防止夹手磕碰；
3.配重导杆：实心镀铬圆钢直径≥18mm，升降顺滑无卡顿；不锈钢磁吸式插销，训练过程不会脱落；
4.配备可折叠式助力跪托，不用时向上收起不占用空间。
四、钢丝绳、滑轮传动组件
1.钢丝绳：直径≥5.5mm，外层耐磨 PVC 护套； 
2.滑轮：外径≥95mm 高强度静音尼龙滑轮，内置双层精密轴承，运行静音无晃动。 
	1台

	5.8
	小飞鸟龙门架
	1.主框架立柱：主框架采用管径不小于ф76mm圆管或不小于平椭管50×120mm，壁厚≥2.0mm；副横梁管壁壁厚≥2.0mm，满焊工艺，焊缝打磨平整无毛刺、无虚焊 
2.整体表面：静电喷涂环氧树脂粉末，高温固化，所有棱角倒圆角处理，无尖锐边角，杜绝划伤风险。
3.设备净重≥330kg，底座加宽加厚钢板，防晃动、抗倾覆。
4.★双侧独立配重仓，单侧配重≥80kg，双侧合计≥160kg；配重单片 5kg 逐级增减，最小调节档位 5kg，实心锻钢配重，厚度均匀，表面防锈喷漆，配重区配备全封闭 ABS 防护挡板，防止夹手，配重插销带磁吸锁定结构，防止训练中意外脱落。
5.钢索、滑轮传动系统
#5.1钢丝绳规格：钢丝绳直径≥5.6mm。 #5.2滑轮：直径≥100mm 高强度尼龙滑轮，内置精密静音轴承。
6.至少配置高位下拉直杆、双头拉力绳、V 型把手、一字握把、脚踝扣、腹部绳索把手配件 ，整机预留挂钩点位，可悬挂各类训练配件。
	1台

	6
	口袋体育公园

	6.1
	告示牌
	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构；
2.主要承载主立柱采用≥□75×120×3mm钢管；
3.主要承载横梁采用≥□40×20×2.5mm或φ32×2.5mm钢管；
4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120（mm）；
5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后方可实施。
	1个

	6.2
	智能立式健身车
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.3
	智能扭腰器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ33×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.4
	智能坐蹬训练器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.5
	智能太空漫步机
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×3（mm）或□40×80×3mm优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.6
	智能腹肌板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.7
	智能太极揉推器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.8
	智能浪板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）或□40×80×3mm优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.9
	智能背部训练器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.10
	智能跷跷板
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ88×3（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.11
	智能划船器
	1.主立柱采用≥140mm*120mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管；立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合；
2.所投产品上顶采用伞棚结构，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用；
3.主要承载横梁采用≥φ60×2（mm）优质钢管；
4.器材具有太阳能自发电系统，数据采集、语音播报、固定显示屏呈现等功能；
5.所投产品具有2站式运动位，可2人同时使用；
6.产品须符合GB19272-2024标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1台

	6.12
	青少年体能
	1.规格：≥12000×4200×4200（mm）
2.本套设备不低于16根立柱（立柱规格≥Φ114mm×2.0mm），不低于8个四方平台，不低于3个卡通装饰顶，采用双层结构，至少包含单人滑梯、双滑、三滑、螺旋滑筒、S滑梯、7节滑桶、攀爬网、带扶手五步梯、几何爬梯。
3.立柱：采用优质高强度碳素镀锌钢管（符合GB/T700-1988），直径不小于114mm，厚度不小于2.0mm，整体均经过工艺除油、磷化、抛丸、镀锌处理。
4.平台：厚度不小于 2mm，符合国家标准冲孔冷轧钢板，表面采用静电喷塑工艺，焊接采用二氧化碳气体保护焊，符合国标要求。
5.紧固件均采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀，抗氧化防盗，性能优异。
6.绳网采用￠16mm航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。表面采用静电粉末喷涂处理，符合国家安全标准。
7.塑胶件采用进口LLDPE材料一次滚塑成型工艺产品，表面光滑，残余应力低，不会产生翘曲、裂纹等缺陷；并加入光稳定剂、抗静电剂等环保添加剂，产品色彩艳丽、不易脏污、耐热、耐寒性、耐老化性好可避免长时间在户外引发的褪色、老化等不良现象； 
8.必须提供设备结构爆炸图、实物照片图或效果图。
	1套

	6.13
	EPDM塑胶
	★1、场地软化厚度标准为13mm，采用EPDM颗粒，具有EPDM颗粒含胶量不小于20%的检测报告
★2、EPDM颗粒各项技术指标如有害物质含量、气味等应符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》限量要求及结果：
2.1有害物质含量
18种多环芳烃总和/（mg/kg）≤50
可溶性铅/（mg/kg）≤50
可溶性镉/（mg/kg）≤10
可溶性铬/（mg/kg）≤10
可溶性汞/（mg/kg）≤2
苯并[a]芘/（mg/kg）≤1
2.2气味
气味等级/级≤3
★3、提供权威机构出具的满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的胶水的检测报告（原件扫描件附在投标文件里）
★4、EPDM颗粒多种颜色可选，可铺设出多种颜色、图案，颜色图案经采购人确认后方可实施。
	300平方米

	6.14
	框架式围网
	1.提供笼式场地国家检测报告，并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。
2.框架：围网立柱采用（Q235B材质）Ф76mm，管壁厚度为3mm的优质钢管（灯柱杆除外），围网采用模块拼接式，围网总高度4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用独立地埋固定方式，围网框架采用（Q235B材质）Ф48mm，管壁厚度2.0mm的优质钢管或者60×40×2.5mm的优质方管，立柱间隔≤2.5m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑处理，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度400mm，地基尺寸400mm×400mm。
3.围网带有1个2m宽、2m高的双开式框架进出口，采用50×50×t2.5mm的方管。围网网片四周包入C型管内，无网丝端部外露，防止刮伤，确保使用安全。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，螺栓长度适宜，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变
4.网丝：包塑网片丝处理后网丝径Ф4.0mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径≥Ф3 mm，网孔50 mm，勾花网或链式网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。
5.宣传标识牌：固定在进出口上缘或侧面，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸大小为900mm×600mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容包含产品名称、型号、产品供应商的全称、生产地址、安装日期、安全使用年限、售后服务电话及督查电话；简明的科学健身提示，功能介绍、使用方法。
6.应配备安全警示，应有禁止攀爬的警示语，安全出/入口的标识。
	232㎡

	6.15
	灯杆灯具
	1、 灯柱：灯柱为围网的一部分，在整场围网中为围网的主立柱，高度6m，增强围网的稳定性。灯柱采用直径Ф114×3.0mm的钢管，灯柱采用预埋或直埋方式，预埋深度600mm，地基尺寸不小于400*400mm。
2、 照明系统：光通量≥7000LM，光伏板充电功率不低于80w，电池为磷酸铁锂，容量≥80ah，光源功率≥80W，须达到ip65防水级别或以上，并提供检测报告。
3、 控制模式：光控+微电脑智能控制+遥控，亮灯时间在6小时以上。
	6套

	6.16
	硅PU地面
	1. 面层材料材质要求：选用8mm厚硅PU（PU）球场面层，材料选用聚氨酯（PU）材料，无机填料含量≤65%。
2. 面层聚氨酯（PU）材料必须为环保型材料，环保性能按国标新标准GB 36246-2018标准要求，且符合以下具体指标：
（1）3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP)总和≤1.0(g/kg)
（2）3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0(g/kg)
（3）短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg)≤1.5
（4） 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤10(g/kg)
（5）挥发性有机化合物≤50(g/L)
（6）游离甲醛≤0.50(g/kg) 
（7）苯≤0.05(g/kg) 
（8）甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.1(g/kg)
（9）可溶性铅≤50(mg/kg)
（10）可溶性镉≤10(mg/kg)
（11）可溶性铬≤10(mg/kg) 
（12）可溶性汞≤2(mg/kg) 
3. 8mm厚硅PU（PU）球场面层物理机械性能（包括耐人工气候老化性能）按国标新标准GB 36246-2018标准要求且符合以下具体指标：
（1）冲击吸收20%—50% 
（2）垂直变形0.6-3.0MM 
（3）拉伸强度≥0.5Mpa 
（4）拉断伸长率≥40% 
（5）抗滑值80-110（干测）（BPN,20°C）
（6）阻燃性I级
（7）耐人工气候老化性能（加速老化500h）拉伸强度≥0.5Mpa; 拉断伸长率≥40%
4.以上参数要求需要提供权威机构出具的检测报告。
	200平方米

	6.17
	移动式羽毛球柱
	1.主要承载立柱采用≥φ42×3mm的钢管；
2.整体重量不低于90KG（含配重）
3.配羽毛球网
4.产品须符合GB/T 19851.15-2007标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。（投标文件内附相关检测报告及认证证书原件扫描件）
	1付



2.2说明
2.2.1供应商应对所参与的采购包项目清单进行报价。
2.2.2供应商应按本招标文件的规定对项目清单进行报价，且充分考虑本项目所要求的交货期、交货地点等风险因素，一并考虑进货物的单价及合价中。
★2.2.3对于单个采购包，供应商提供的室外健身路径所含的设备应全部为同一品牌，供应商提供的健身房所含的设备应全部为同一品牌。
[bookmark: _Toc177640444]三、商务条款
3.1售后服务及其他
3.1.1按照“交钥匙工程”的标准参加投标，货物安装验收交付使用后，必须提供免费上门保修的期限为两年（含）以上，提供终生维护，八年内免费提供配件（轴承、螺丝等标准件除外），提供销售和服务网点报修电话。
3.1.2货物的使用周期为八年（含）以上。
3.1.3服务时间的承诺：投标文件中须明确响应供货的时间要求。
3.1.4供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。
3.1.5供应商应具有足够的售后服务人员和技术，应在接到采购人的售后服务通知后72小时内完成健身设施器材的维修或更换。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担，中标供应商提供的报修电话，必须24小时开通。
3.1.6在货物的设计使用寿命周期内（八年），供应商应能免费提供原厂正宗的配件材料（质保期内免费上门维修，质保期后只免费提供配件，无需上门维修），确保货物的正常使用。
[bookmark: _Hlk179886964]3.1.7为有效转移产品使用、运行过程中可能发生的风险，补偿采购人或使用人等因风险导致的损失，鼓励供应商对投标产品进行全面投保。
3.1.8中标方器材安装完毕后，须将供货清单内所有室外公共器材的信息录入江苏省全民健身设施管理维护信息平台，并完成二维码绑定。
3.2付款方式
3.1合同签订后甲方一个月内支付合同总价款的65%作为预付款；全部货物安装调试完毕后7工作日内支付合同总价款的17%；合同签订一年后支付合同总价款的15%；两年免费保修期结束后7工作日内支付合同总价款的3%。正式签订合同前，如遇特殊情况，双方经过协商，可以调整支付比例和支付期限。（上述期限均以乙方开具发票之日为准，甲方在相应期限内支付相应合同款项）
















第五章 合同主要条款及格式

（此合同格式及主要条款作为签订正式合同时的参考，最终以甲乙双方签订的合同为准。）


南京市政府采购合同
             
 
 
 


合同编号：          
项目名称：          
使用单位：          
供货单位：          
签订日期：          
         

南京市工商行政管理局
南京市财政局  监制

合同编号：
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。
第一条  合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列服务：                 
服务内容详见乙方响应性文件等。
第二条  合同总价款 
本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
第三条 组成本合同的有关文件  
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条 交付使用和验收
1.乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。
2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。
第七条 履约保证金（本项目不适用）
1.履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。
2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。
第八条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
[bookmark: auto_fouce_4]2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付。乙方应在甲方每次付款前，向甲方开具等额、合法、有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。
3.付款方式：合同签订后甲方一个月内支付合同总价款的65%作为预付款；全部货物安装调试完毕后7工作日内支付合同总价款的17%；合同签订一年后支付合同总价款的15%；两年免费保修期结束后7工作日内支付合同总价款的3%。正式签订合同前，如遇特殊情况，双方经过协商，可以调整支付比例和支付期限。（上述期限均以乙方开具发票之日为准，甲方在相应期限内支付相应合同款项）
第九条 违约责任  
1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3.如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
乙方在货物的运输、装卸、安装、调试及售后服务过程中，应严格遵守国家及地方的安全生产规定，采取必要的安全防护措施。因乙方原因导致乙方人员、甲方人员或任何第三方人身伤亡或财产损失的，全部法律责任及赔偿费用均由乙方自行承担，与甲方无关。若因此导致甲方先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方全额追偿。
6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十条 合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏省建信招投标有限公司组织的政府采购活动。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4.本合同尾部载明的双方地址系双方有效的送达地址（含争议解决时）。
5.随合同附录产品购销清单及售后服务及配件供应保障承诺书。



	甲方（委托方）：（盖章）
	乙方：（盖章）

	委托代表人：
	委托代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	地址：
	地址：

	日期：年月日
	日期：年月日




[bookmark: _Toc30742]第六章 投标书格式
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投标文件



项目名称：
采购号：
招标编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省建信招投标有限公司
根据贵方           （项目名称）     （采购号）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。
3.本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。
4.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

[bookmark: _Toc32108][bookmark: _Toc529893216]
二、开标一览表
	项目名称（含采购号）：
	项目编号：

	序号
	名称
	投标总价（元）
	其中，小、微型企业报价

	1
	2026年江北新区公共体育设施采购
	
	

	投标人是否属于小微型企业
	是：                否：

	是否全部属于残疾人福利性单位服务
	是：                否：

	是否全部属于监狱企业服务
	是：                否：



说明：
1.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”,在评审过程中，如果小、微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。


[bookmark: _Toc529893218][bookmark: _Toc12264]供应商名称：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
日期：    年   月  日
[bookmark: _Toc29225]

附：分项报价表格式（根据第四章采购需求中的项目清单及技术参数格式报价）
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三、法定代表人资格证明书

单位名称：          
地址：            
姓名：	性别：	年龄：	职务：        
系	的法定代表人，为	（项目名称）的招标采购，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                             供应商名称（盖章）：
日	期：	年	月	日
[bookmark: _Toc1891]
四、法定代表人授权书
致    （采购人）        ：
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名 ）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名 ）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
日        期：        年    月    日
	粘贴法定代表人（身份证扫描件）



	粘贴被授权人（身份证扫描件）






[bookmark: _Toc31961][bookmark: _Toc529893219]
五、供应商资格承诺函
    （采购人）    ：
我公司                          （供应商名称）郑重承诺：
一、我公司符合下列要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
二、 如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后7个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本次政府采购活动前一年度经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； 
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））； 
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(相应的凭据、发票等)）； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：①无违反法律法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；②无因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。③没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。（符合并提供承诺书原件）
三、本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                供应商名称（盖章）：
日      期：   年   月   日
[bookmark: _Toc13367]
六、资格证明所需其他材料

1.满足本项目特定资格要求的证明材料（如有）；
2.本项目实施所必须的许可资质证明材料（如有）；

七、落实政府采购促进中小企业发展要求的证明材料：
（1）《中小企业声明函》（如有）（格式见附件）；
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元[footnoteRef:2]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； [2: ] 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                                                  供应商名称（盖章）： 
                                                                                                                     日    期：______年___月___日

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。


（2）《残疾人福利性单位声明函》（如有）（格式见附件）；
残疾人福利性单位声明函

（采购人） ：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动，提供本单位承担的服务。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（盖章）： 
                                                   日期：______年___月___日

（3）《监狱和戒毒企业证明材料》（如有）（格式见附件）；
监狱和戒毒企业提供证明材料



[bookmark: _GoBack]（4）《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）（格式见附件）；
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

八、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（通过“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）。
[bookmark: _Toc7811]南京市政府采购供应商信用记录表
（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印）

说明：供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。
（以下仅为示范格式，直接填写无效）

	南京市政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书

	年    月    日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，并接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
                      供应商名称（盖章）：
                      法定代表人（签字）：
                          年   月    日


九、技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的规格
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）

说明：如没有偏离，无需填写，直接打印此表盖章。



[bookmark: _Toc529893220][bookmark: _Toc10012]
十、商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）

说明：如没有偏离，无需填写，直接打印此表盖章。









[bookmark: _Toc529893221][bookmark: _Toc3274]
十一、投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             























十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年月

十三、资格资信证明文件


十四、投标人需要提供的其他材料



























	





















十五、售后服务及配件供应保障承诺书格式



售后服务及配件供应保障承诺书

致：________________________（采购单位）

为保障设备长期稳定运行，我方________________________（投标单位全称），针对本次所供设备售后及配件供应事宜，郑重作出如下保障承诺：

一、质保期内服务承诺
我方承诺，本次所供全部设备，自设备整体验收合格之日起，提供为期   年免费质保售后服务。质保期内，设备在正常使用情况下出现的质量故障、零部件损坏等问题，我方免费上门提供维修、更换零部件、调试等售后服务，不收取任何费用。

二、质保期后配件供应承诺
1.我方郑重承诺：针对本项目所供设备，除通用标准件（如螺丝、轴承）外，所有由我方独家设计、专属开模、外形定制、市面无通用替代、外部市场无法采购的专属配件（包含金属件、塑料件、室内器材的电子元件、主板、电机等），自设备整体验收合格之日起，八年安全使用期内免费提供原厂配件。
2.在八年安全使用期内，我方不会因产品升级、机型停产、生产线调整、产品迭代等原因，停止该系列专属非标配件的生产与供应，绝不出现拒供、断供情况，且不以市面副厂件、改制替代件顶替原厂独家定制配件。

三、器材安装承诺
本公司所供货物中的所有地埋器材（如健身路径、篮球架等），地埋基础开挖、混凝土浇筑、预埋固定等全部施工工序，均严格遵循国家健身器材安全通用标准、健身路径安装施工规范及行业技术标准的要求执行，基础深度、混凝土标号、预埋尺寸、固定工艺均符合国标规范，确保设备安装牢固、垂直度达标、基础稳固，完全满足安全使用标准。如在器材八年安全使用期内，设备出现基础松动、设备晃动、偏移倾斜、固定失效等问题，我方无条件免费上门处理，直至器材符合使用标准。（人为破坏、外力撞击、自然灾害如地震、洪水、强台风等不可抗力情况除外）


四、其他说明
1.本承诺书有效期：自设备整体验收合格之日起八年有效。
2.本承诺书为合同有效补充文件，与购销合同具有同等法律效力。



                                 承诺单位（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________
                 联系电话：________________
                 日期：______年____月____日

