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[bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc25722]第一章  投标邀请
受沭阳县城市管理局的委托，江苏宏润建设项目管理咨询有限公司就沭阳县餐饮油烟“绿岛”建设项目( JSZC-321322-JSHR-G2026-0026)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
沭阳县城市管理局招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年08月24日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-JSHR-G2026-0026
2.项目名称：沭阳县餐饮油烟“绿岛”建设项目
3.预算金额：372.5395万元。
4.本项目设定最高限价，最高限价为：372.5395万元
5.采购需求（简介）：沭阳县餐饮油烟“绿岛”建设项目，建设内容包含对临安小区周边、昭徳小区、吾悦广场楼顶餐饮单位连片集中区及居民小区建设餐饮油烟“绿岛”，安装高效油烟净化设施，在原有烟道末端加装油烟收集系统，通过多重净化减少油烟异味、颗粒物、VOCs排放，对餐饮油烟排放实现二元二次集中处理，促使餐饮单位油烟达标排放。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：合同签订后60日历天内供货安装调试完毕并交付使用
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2、信用信息：
信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分1个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年08月24日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
6.本次招标不收取响应保证金。
7.财政部门监督电话：0527-83559270 
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：沭阳县城市管理局                       
地址：沭阳县学院路1号                        
联系人： 葛恒建                               
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13773962277                         
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名 称：江苏宏润建设项目管理咨询有限公司　      
地址：沭阳县台州北路43号第二汽车运输公司四楼　
联系人：陈中玲                                 
[bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc9425]联系方式：13773927091                        　
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc81575191]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第2种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行
1.无需支付；
2.具体方式及标准为：中标人在中标公告发出后7个工作日内按照“苏招协【2022】002号”文件标准支付招标代理费。投标人应将其综合考虑在投标报价中，不单独列项。（可采用数字人民币方式）

	10
	其他
	1. 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2. 本项目落实“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）”文件规定。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc8239]一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc81575156]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.3、6.4
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
6.3政府采购需求标准
6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc5574]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc81575195]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575197]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7异常低价响应审查
17.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本，人工成本，制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格，类似产品市场价格水平，行业人工费用标准，国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明，证明材料，或者提供的书面说明，证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
异常低价投标(响应)审查的启动原因，审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员有关互联网浏览，查询历史一并归档。

17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc81575161]22.6法律、法规规定的其他情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的5 %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
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29、质疑
29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.6条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。
29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29.6 投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：沭阳县城市管理局/江苏宏润建设项目管理咨询有限公司
联系电话：13773962277/13773927091
通讯地址：沭阳县学院路1号/沭阳县台州北路43号第二汽车运输公司四楼
29.7以下情形的质疑不予受理
29.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.7.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.7.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30、投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
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第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据，评标委员会必须严格按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审。
4、 评标标准
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术部分
	25.00分
	满足或优于本项目招标文件采购需求技术参数要求的基本要求得25分。标记“▲” 的为重要技术参数，每有一条标记“▲” 的条款负偏离扣2分，其他技术参数，每有一条条款负偏离扣1分，扣完为止。
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。标记“▲”要求提供证明材料而未提供的按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00分
	投标人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目业绩，每有一个得2分，本项最高得6分。注：（1）需提供以上类似业绩合同原件扫描件至投标文件。未提供或提供上述材料不全或不清晰的均不得分。（2）投标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。

	
	技术能力
	5.00分
	1.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、绿色管理体系认证证书、服务质量管理体系评价证书，每有1个得1分，不具备不得分，本项最高得3分。
2.投标人具有与油烟在线监测相关证书的，每有1个得1分，本项最高得2分。注：须提供证书原件扫描件至投标文件中，未提供不得分。

	项目实施方案
	供货时间进度安排方案
	5.00分
	根据投标人提供针对本项目的供货时间进度安排方案进行评审。项目供货时间进度安排方案内容涵盖：进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等。
1、方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，计划完整，保障措施科学合理的得5分；
2、方案较为完整全面，涵盖所有环节，具有良好的可行性，计划较为完整，保障措施较为科学合理的得3分；
3、方案有缺漏，各个进度环节科学性和衔接性一般，操作性较差，后期可以按照采购人要求完善补充的得1分；本项最高得5分，未提供方案的不得分。

	
	规划设计方案
	16.00分
	投标人须自行踏勘现场，针对本项目各绿岛建设点位进行规划设计，提供内容包括但不限于：各点位的现状图、排烟管道布局图、施工图及效果图。评委会依据投标人提供内容的完整性、科学性及可行性进行综合评分；
1、规划方案科学贴合现场，设计图完整规范，可行性高，得16分；
2、规划方案整体合理，设计图提供齐全，可行性较高，得8分；
3、规划方案存在较多不合理内容，设计图缺漏，可行性一般，得4分；
4、无内容不得分。

	








其他
	质量保障措施
	5.00分
	根据投标人提供针对本项目的质量保障措施进行评审。质量保障措施至少包括质量控制目标、质量控制方法、技术规范和工艺流程保障措施等。
1、措施完整全面，质量控制目标清晰，保障措施得力，具有前瞻性，和优秀的可行性的得5分；
2、措施基本完整，质量控制目标明确，保障措施基本可行的得3分；
3、质量控制目标不清、保障措施不全，必须后期根据采购人的需求进一步完善才能基本满足使用需求的得1分；
本项最高得5分，未提供方案的不得分。

	
	运营维护服务方案
	6.00分
	运行维护服务方案涵盖：1、服务机构、服务体系、服务内容等；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，计划完整，保障措施科学合理的得3分；方案较为完整全面，涵盖所有环节，具有良好的可行性，计划较为完整，保障措施较为科学合理的得2分；方案有缺漏，各个进度环节科学性和衔接性一般，操作性较差，后期可以按照采购人要求完善补充的得1分；未提供方案的不得分。2、应急预案（包括但不限于采购人需求及市场变化情况的解决及应急措施）、故障响应及修复时间方案、运营维护服务电话等；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，计划完整，保障措施科学合理的得3分；方案较为完整全面，涵盖所有环节，具有良好的可行性，计划较为完整，保障措施较为科学合理的得2分；方案有缺漏，各个进度环节科学性和衔接性一般，操作性较差，后期可以按照采购人要求完善补充的得1分；未提供方案的不得分。

	
	项目负责人
	2.00
	投标人拟派项目负责人具有高级及以上技术职称的得2分，本项最高得2分。
注：投标文件中需提供相关证书原件扫描件和投标截止时间前六个月内投标人为其办理的任意一个月社保缴纳证明材料，证明以社保主管部门出具的为准，未提供或提供不全不得分。
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项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
一、项目概况
（一）项目概况：
当前沭阳县城市化进程持续推进，城区餐饮商户数量快速增长，餐饮油烟无序排放、设备运行噪声扰民等民生污染问题日益突出。传统分散式油烟治理模式存在设备规格杂乱、净化效能不足、人工监管成本高、污染取证困难、管控处置滞后等短板，无法满足大气污染防治攻坚与城市精细化管理工作要求。
为全面落实国家蓝天保卫战工作部署，严格执行江苏省、宿迁市大气污染防治相关法律法规及工作文件要求，结合沭阳县城市发展规划与人居环境提升需求，本次实施餐饮油烟“绿岛”一体化建设项目。项目采用集中绿岛净化＋智能在线监测＋数字化运维管理一体化通用技术方案，对辖区餐饮集中经营片区实施系统化改造，从源头削减油烟污染物排放，持续改善城区空气质量，打造县域餐饮油烟集中治理标准化示范工程。
总体建设原则
1.合法合规原则：项目方案设计、设备选型采购、现场施工安装、竣工验收、全周期运维全流程，严格遵循国家、行业、江苏省及宿迁市现行有效法律法规、技术标准规范。
2.实用适配原则：结合各片区建筑结构、餐饮经营业态、现场管道工况差异化定制实施方案，统筹油烟治理效果、施工落地便捷性、后期运维检修便利性。
3.技术通用兼容原则：选用市场成熟稳定、行业主流通用的油烟净化、物联网、大数据技术；整套系统具备良好设备兼容性、功能拓展性，可依据HJ212－2017通用标准协议与上级城管、生态环境监管平台对接，不绑定单一厂商私有平台、专属传输硬件。
4.安全可靠原则：全面落实用电安全、消防安全、设备连续运行安全、网络数据信息安全管控要求；全部设备具备优异耐候性能，可长期不间断稳定运行。
5.绿色节能原则：统一选用低能耗净化设备，配套标准化降噪减振工艺，降低整体运行能耗与设备噪声排放，契合绿色低碳环保政策要求。
（二）预算金额：372.5395万元。
（三）款项的支付方式及进度安排：
项目初步验收合格后，累计支付至合同总金额70％；第一年度运维款：第一年运维月度考核全部合格后，支付合同总价10％；第二年度运维款：第二年运维月度考核全部合格后，支付合同总价10％；第三年度运维尾款：三年运维服务期满、项目整体终验合格后，支付剩余10％合同总价。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：每期运维款项支付时，同步扣除当期月度考核产生的相应扣款。采购人可采用数字人民币支付。
（四）合同履行期限及交货地点
1、合同履行期限：合同签订后60日历天内供货安装调试完毕并交付使用
2、交货地点：采购人指定地点。
3、运维期：3年，自项目验收合格之日起。
4、本项目核心产品：油烟净化设备
    二、项目建设依据
本项目方案设计、设备采购、现场施工、系统调试、竣工验收、三年运维全流程工作，均严格遵照以下现行有效法律法规、国家标准、行业技术规范及地方政策文件执行：
1.《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》
2.宿迁市城市管理局《2023年全市大市容管理工作要点》、宿迁市人民政府专题会议纪要（第40号）
3.GB18483－2001《饮食业油烟排放标准》
4.HJ／T554－2010《饮食业环境保护技术规范》
5.HJ／T62－2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》
6.HJ／T76－2017《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》
7.HJ／T212－2017《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》
8.GB50303－2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
9.GB50194－2014《建设工程施工现场供用电安全规范》
10.GB／T4208－2017《外壳防护等级（IP代码）》
11.财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》
[bookmark: heading_5]三、整体建设方案与区域部署
（一）总体四层一体化通用技术架构
本项目搭建感知终端层－网络传输层－平台支撑层－智能管控层四层标准化技术架构，保障整套系统运行稳定、监测数据传输不间断、管控功能全覆盖，无厂商专有技术限制：
1.感知终端层：集中式油烟净化一体机、三参数油烟在线监测仪、电流互感器、管道专用监测终端等标准化采集硬件；
2.网络传输层：支持5G／NB－IoT无线＋有线光纤双链路传输模式，内置通用断点续传机制，不限定单一通讯模块、运营商品牌；
3.平台支撑层：通用物联网云平台，统一提供算力支撑、数据存储、设备台账管理、监测数据解析、接口转发等基础后台能力；
4.智能管控层：PC端监管平台、微信小程序运维系统、执法管理模块，采用通用开发框架，支持标准接口对接第三方监管平台。
（二）分区域差异化部署实施方案
1.昭德小区：餐饮商户点位布局零散，采用独立集中绿岛一体机治理模式，适配零散商户连片集中治理需求。
2.临安小区：餐饮商户沿居民楼栋集中排布，采用全集中绿岛统一治理模式，统一铺设排风管路、统一集中净化、统一线上管控，压缩长期运维综合成本。
3.吾悦广场：大型商业综合体，餐饮业态多元、油烟排口分散，采用「大型集中一体机处理核心片区＋单机净化器适配零散排口」组合治理方案，一户一策匹配商户油烟排放工况。
（三）核心油烟净化通用复合工艺
全部油烟净化设备统一采用前置动态拦截矩阵＋双级高压静电净化＋UV光解除臭＋活性炭深度吸附行业通用成熟复合工艺；集中式绿岛净化设备额外增设管道油污实时监测、风压自适应自动调控、多级降噪减振系统，全方位提升污染物治理效果与运维便捷性。
四、采购清单及技术参数要求
（一）采购清单
本项目实施范围覆盖昭德小区、临安小区、吾悦广场三大餐饮片区，结合各区域商户分布特点，配置集中一体机、全集中绿岛等差异化治理设备。清单列明风管、线缆、固定支架、各类安装辅材均为预估工程量，本项目采用总价包干模式，中标单位完成全部施工后，无论现场实际耗材用量增减，采购人均不再追加任何工程、设备、辅材相关费用。
所有油烟净化设备统一配套油烟在线监测仪、电流互感器、智能电源控制柜、降噪减振组件、防火阀、止回阀、设备检修组件等全套标准安装辅材及配件，采购清单详见附件（清单仅列明风量、规格、数量，不指定品牌、型号、生产厂商）。
	临安小区

	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	A.临安小区北门东侧
	
	
	
	

	A-01
	油烟净化设备
	总风量50000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	A-05
	电线电缆
	YJV5*16mm²
	米
	50
	

	A-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：直径300mm圆形风管长6米、直径400mm圆形风管长9米、400mm×400mm方形风管长6米、方形风管1000mm×1200mm长86米
【弯头】：直径300mm圆形弯头1个、直径400mm圆形弯头5个、方形400mm×400mm弯头2个
【变径】：方形风管400mm×400mm变直径400圆管1个、方形风管1500mm×1500mm变1200mm×1000mm方形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：直径300mm圆形法兰9副、直径400mm圆形法兰 18副、方形风管400mm×400mm法兰 12副、方形1000mm×1200mm法兰 87副
【止回阀】：直径300mm圆形 1个、直径400mm圆形 1个、400mm×400mm方形 3个
【防火阀】：直径300mm圆形 1个、直径400mm圆形1个、400mm×400mm方形 3个
【防火软连接】：1000mm×1200mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架，风管支架，高度3.5米宽度2.5米钢架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	A-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架、风管支架；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆；钢架支腿地面采用200mm×200mm×20mm热镀锌预埋板焊接、化学螺栓固定；风管钢架固定到墙体采用化学螺栓固定，支架结构可稳定承担风管荷载。
【设备与风管吊装作业】：采用25吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	B.临安小区南门西侧
	
	
	
	

	B-01
	油烟净化设备
	总风量40000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	B-05
	电线电缆
	YJV5*10mm²
	米
	38
	

	B-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：直径200mm圆形风管长9米、直径300mm圆形风管长27米、直径400mm圆形风管长85米、方形风管1000mm×1200mm长128米
【弯头】：直径200mm圆形弯头2个、直径300mm圆形弯头4个、直径400mm圆形弯头20个
【变径】：方形风管1500mm×1500mm变1200mm×1000mm方形风管
【热镀锌角铁法兰】：直径200mm圆形法兰12副、直径300mm圆形法兰37副、直径400mm圆形法兰 109副、方形1000mm×1200mm法兰 129副
【止回阀】：直径200mm圆形 1个、直径300mm圆形 3个、直径400mm圆形 13个
【防火阀】：直径200mm圆形 1个、直径300mm圆形 3个、直径400mm圆形 13个
【防火软连接】：1000mm×1200mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，高度1.2米，宽度,1米支架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	B-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，支架结构高度1.2米、宽度1米，可稳定承担风管荷载；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆，施工符合钢结构工程规范。
【设备与风管吊装作业】：采用25吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	C.临安小区西门南侧
	
	
	
	

	C-01
	油烟净化设备
	风量50000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	C-05
	电线电缆
	YJV5*16mm²
	米
	70
	

	C-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：350mm×350mm方形风管长2米、400mm×400mm方形风管长4米、500mm×500mm方形风管长2米、直径500mm圆形风管长4米、570mm×520mm方形风管长3米、方形风管1000mm×1200mm长86米
【弯头】：350mm×350mm方形弯头1个、400mm×400mm方形弯头2个、方形500mm×500mm方形弯头1个、570mm×520mm方形弯头1个、直径500mm圆形弯头1个、1500mm×1700mm方形弯头1个
【变径】：圆形风管500mm×400mm变直径500圆管1个、圆形风管400mm×400mm变直径400圆管1个、方形风管1500mm×1500mm变1200mm×1000mm方形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：350mm×350mm方形法兰3副、400mm×400mm方形法兰7副、直径500mm圆形法兰 6副、方形风管500mm×500mm法兰 4副、方形风管570mm×520mm法兰 4副、方形1000mm×1200mm法兰 87副
【止回阀】：350mm×350mm方形 1个、400mm×400mm方形 2个、500mm×500mm方形 1个、方形风管570mm×520mm 1个、直径500mm圆形1个
【防火阀】：350mm×350mm方形 1个、400mm×400mm方形 2个、500mm×500mm方形 1个、方形风管570mm×520mm 1个、直径500mm圆形1个
【防火软连接】：1000mm×1200mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，高度1.2米，宽度,1米支架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	C-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，支架结构高度1.2米、宽度1米，可稳定承担风管荷载；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆，施工符合钢结构工程规范。
【设备与风管吊装作业】：采用25吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	吾悦广场

	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	A.吾悦广场东侧2风管
	
	
	
	

	A-01
	油烟净化设备
	风量70000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	A-05
	电线电缆
	YJV5*25mm²
	米
	130
	

	A-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：650mm×800mm方形风管长35米、700mm×800mm方形风管长50米、600mm×600mm方形风管长35米、500mm×500mm方形风管长24米、方形风管1200mm×1200mm长96米
【弯头】：400mm×400mm方形弯头3个、600mm×600mm方形弯头4个、方形600mm×800mm方形弯头6个、650mm×800mm方形弯头5个、方形700mm×800mm方形弯头26个、1200mm×1200mm三通1个
【变径】：风管500mm×500mm变400mm×400mm 1个、风管1500mm×1450mm变1200mm×1200mm 1个
【热镀锌角铁法兰】：500mm×500mm方形法兰24副、600mm×600mm方形法兰39副、方形风管650mm×800mm法兰 40副、方形风管700mm×800mm法兰 92副、方形1200mm×1200mm法兰 136副
【止回阀】：500mm×500mm方形 1个、600mm×600mm方形 3个、方形风管650mm×800mm 3个、方形风管700mm×800mm 7个
【防火阀】：500mm×500mm方形 1个、600mm×600mm方形 3个、方形风管650mm×800mm 3个、方形风管700mm×800mm 7个
【防火软连接】：1000mm×1200mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，高度1.2米，宽度,1米支架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	A-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，支架结构高度1.2米、宽度1米，可稳定承担风管荷载；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆，施工符合钢结构工程规范。
【设备与风管吊装作业】：采用50吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	B.吾悦广场东侧1风管
	
	
	
	

	B-01
	油烟净化设备
	风量40000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	B-05
	电线电缆
	YJV5*10mm²
	米
	120
	

	B-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：300mm×600mm方形风管长3米、300mm×700mm方形风管长2米、方形风管1000mm×1200mm长25米
【弯头】：1000mm×1200mm三通1个
【变径】：方形风管1500mm×1400mm变1200mm×1000mm方形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：300mm×600mm方形法兰6副、300mm×700mm方形法兰4副
【止回阀】：300mm×600mm方形 3个、300mm×700mm方形 2个
【防火阀】：300mm×600mm方形 3个、300mm×700mm方形 2个
【防火软连接】：1000mm×1200mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，高度1.2米，宽度,1米支架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	B-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，支架结构高度1.2米、宽度1米，可稳定承担风管荷载；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆，施工符合钢结构工程规范。
【设备与风管吊装作业】：采用50吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	C.吾悦广场西1风管
	
	
	
	

	C-01
	油烟净化设备
	总风量50000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	C-05
	电线电缆
	YJV5*16mm²
	米
	100
	

	C-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：500mm×500mm方形风管长25米、600mm×600mm方形风管长65米、650mm×650mm方形风管长42米、方形风管1200mm×1400mm长27.6米
【弯头】：500mm×500mm弯头1个、600mm×600mm弯头14个650mm×650mm弯头2个、1200mm×1400mm三通 1个
【变径】：方形风管1500mm×1450mm变1400mm×1200mm方形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：500mm×500mm方形法兰31副、600mm×600mm方形法兰79副、650mm×650mm方形法兰44副、1200mm×1400mm方形法兰29副
【止回阀】：500mm×500mm方形 5个、600mm×600mm方形7个、650mm×650mm方形4个
【防火阀】：500mm×500mm方形 5个、600mm×600mm方形7个、650mm×650mm方形4个
【防火软连接】：1400mm×1200mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
 【热镀锌承重钢架】：采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，高度1.2米，宽度,1米支架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	C-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用100mm×200mm×7.2mm热镀锌H型槽钢焊接主机支架，风管支架采用50mm×50mm×2.5mm热镀锌角铁，支架结构高度1.2米、宽度1米，可稳定承担风管荷载；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆，施工符合钢结构工程规范。
【设备与风管吊装作业】：采用50吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	昭德小区

	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	A.昭德小区1栋
	
	
	
	

	A-01
	油烟净化设备
	总风量30000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	A-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	A-05
	电线电缆
	YJV5*10mm²
	米
	90
	

	A-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：300mm×300mm方形风管长11米、400mm×400mm方形风管长6米、800mm×1200mm方形风管长44米、直径400mm圆形风管长9米
【弯头】：300mm×300mm方形风管弯头2个、方形400mm×400mm弯头2个、方形1200mm×800mm弯头2个
【变径】：方形风管400mm×400mm变直径300圆形4个、方形风管300mm×300mm变直径300圆形1个、方形风管1250mm×1000mm变1200mm×800mm方形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：300mm×300mm方形法兰14副、400mm×400mm方形法兰12副、800mm×1200mm方形法兰33副、1250mm×1000mm方形法兰9副、直径400mm圆形法兰 9个
【止回阀】：300mm×300mm方形止回阀2个、400mm×400mm方形止回阀4个
【防火软连接】：1200mm×800mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架，风管支架，高度3.5米宽度2.5米钢架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	A-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架、风管支架；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆；钢架支腿地面采用200mm×200mm×20mm热镀锌预埋板焊接、化学螺栓固定；风管钢架固定到墙体采用化学螺栓固定，支架结构可稳定承担风管荷载。
【设备与风管吊装作业】：采用25吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	B.昭德小区4栋
	
	
	
	

	B-01
	油烟净化设备
	总风量20000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	B-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	B-05
	电线电缆
	YJV5*16mm²
	米
	50
	

	B-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：直径400mm圆形风管长3米、400mm×400mm方形风管长7米、500mm×500mm方形风管长3米、方形风管1200mm×1000mm长82米、1600mm×1500mm方形风管长8米
【弯头】：直径400mm圆形弯头1个、方形400mm×400mm弯头4个、450mm×450mm方形弯头3个、方形500mm×500mm弯头2个
【变径】：方形风管1250mm×1000mm变1500mm×1600mm方形风管1个、方形400mm×400mm变400mm圆形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：方形风管400mm×400mm法兰 11副、方形风管500mm×500mm法兰 8副、方形风管1000mm×1200mm法兰 83副、方形1600mm×1500mm法兰 9副
 【止回阀】：400mm×400mm方形 1个、500mm×500mm方形 1个、450mm×450mm方形 1个、400mm圆形 1个
【防火阀】：400mm×400mm方形 1个、500mm×500mm方形 1个、450mm×450mm方形 1个、400mm圆形 1个
【防火软连接】：1000mm×800mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架，风管支架，高度3.5米宽度2.5米钢架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	B-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架、风管支架；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆；钢架支腿地面采用200mm×200mm×20mm热镀锌预埋板焊接、化学螺栓固定；风管钢架固定到墙体采用化学螺栓固定，支架结构可稳定承担风管荷载。
【设备与风管吊装作业】：采用25吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	C.昭德小区22栋
	
	
	
	

	C-01
	油烟净化设备
	总风量40000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	C-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	C-05
	电线电缆
	YJV5*10mm²
	米
	40
	

	C-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：直径300mm圆形风管长2米、直径500mm圆形风管长2米、400mm×400mm方形风管长2米、500mm×500mm方形风管长2米、800mm×1000mm方形风管长35米、方形风管1500mm×1450mm长8米
【弯头】：直径300mm圆形弯头1个、直径500mm圆形弯头2个、方形400mm×400mm弯头1个、方形500mm×500mm弯头1个、方形1500mm×1450mm弯头3个
【变径】：圆形形风管400mm圆变直500mm圆管1个、方形风管1500mm×1450mm变800mm×1000mm方形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：直径300mm圆形法兰3副、方形风管400mm×400mm法兰 4副、方形风管500mm×500mm法兰 8副、方形风管1000mm×800mm法兰 36副、方形1500mm×1450mm法兰 9副
【止回阀】：直径300mm圆形 1个、400mm×400mm方形 1个、500mm×500mm方形 1个
【防火阀】：直径300mm圆形 1个、400mm×400mm方形 1个、500mm×500mm方形 1个
【防火软连接】：1000mm×800mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架，风管支架，高度3.5米宽度2.5米钢架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	C-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架、风管支架；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆；钢架支腿地面采用200mm×200mm×20mm热镀锌预埋板焊接、化学螺栓固定；风管钢架固定到墙体采用化学螺栓固定，支架结构可稳定承担风管荷载。
【设备与风管吊装作业】：采用25吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	D.昭德小区25栋
	
	
	
	

	D-01
	油烟净化设备
	总风量70000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	D-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	D-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	D-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	D-05
	电线电缆
	YJV5*16mm²
	米
	35
	

	D-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：直径300mm圆形风管长10米、直径400mm圆形风管长4米、直径500mm圆形风管长4米、300mm×400mm方形风管长1米、400mm×400mm方形风管长3米、方形风管1000mm×800mm长101米、500mm×500mm方形风管长4米
【弯头】：直径300mm圆形弯头5个、直径400mm圆形弯头4个、直径500mm圆形弯头4个、方形400mm×400mm弯头2个、300mm×400mm方形弯头1个、方形400mm×400mm弯头2个、方形500mm×500mm弯头3个、方形800mm×1000mm弯头6个
【变径】：方形风管1500mm×1500mm变800mm×1000mm方形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：直径300mm圆形法兰15副、直径400mm圆形法兰 8副、直径500mm圆形法兰 8副、方形风管300mm×400mm法兰 2副、方形风管400mm×400mm法兰 7副、方形风管500mm×500mm法兰 8副、方形1000mm×800mm法兰 107副
【止回阀】：直径300mm圆形3个、直径400mm圆形 1个、直径500mm圆形 3个、300mm×400mm方形 1个、400mm×400mm方形 3个
【防火阀】：直径300mm圆形3个、直径400mm圆形 1个、直径500mm圆形 3个、300mm×400mm方形 1个、400mm×400mm方形 3个
【防火软连接】：1000mm×800mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
【热镀锌承重钢架】：采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架，风管支架，高度3.5米宽度2.5米钢架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
	1
	

	D-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架、风管支架；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆；钢架支腿地面采用200mm×200mm×20mm热镀锌预埋板焊接、化学螺栓固定；风管钢架固定到墙体采用化学螺栓固定，支架结构可稳定承担风管荷载。
【设备与风管吊装作业】：采用25吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
	项
	1
	

	D-08
	广告牌拆除修复
	包含25栋涉及商户广告牌拆除修复等
	项
	1
	

	E.昭德小区33栋
	
	
	
	

	E-01
	油烟净化设备
	总风量70000M³/H，具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	E-02
	电源控制柜
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	E-03
	油烟在线监测仪
	具体要求见设备技术参数
	台
	1
	

	E-04
	分布式调控器
	具体要求见设备技术参数
	套
	1
	

	E-05
	电线电缆
	YJV5*16mm²
	米
	50
	

	E-06
	辅材
	包含以下品类及规格：
【风管】：直径400mm圆形风管长3米、400mm×400mm方形风管长7米、500mm×500mm方形风管长3米、方形风管1200mm×1000mm长82米、1600mm×1500mm方形风管长8米
【弯头】：直径400mm圆形弯头1个、方形400mm×400mm弯头4个、450mm×450mm方形弯头3个、方形500mm×500mm弯头2个
【变径】：方形风管1250mm×1000mm变1500mm×1600mm方形风管1个、方形400mm×400mm变400mm圆形风管1个
【热镀锌角铁法兰】：方形风管400mm×400mm法兰 11副、方形风管500mm×500mm法兰 8副、方形风管1000mm×1200mm法兰 83副、方形1600mm×1500mm法兰 9副
【止回阀】：400mm×400mm方形 1个、500mm×500mm方形 1个、450mm×450mm方形 1个、400mm圆形 1个
【防火阀】：400mm×400mm方形 1个、500mm×500mm方形 1个、450mm×450mm方形 1个、400mm圆形 1个
【防火软连接】：1000mm×800mm方形 1个
【橡胶防震垫】：6个
 【热镀锌承重钢架】：采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架，风管支架，高度3.5米宽度2.5米钢架结构。）结构胶及其他辅材等
【其他辅材】：含结构胶、密封胶等配套安装辅材
	项
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	E-07
	安装拆除
	包含以下服务内容：
【钢架焊接与基础安装】：钢架结构采用50mm×100mm×2.5mm热镀锌C型槽钢焊接主机支架、风管支架；焊接点采用电焊满焊、敲渣、刷防锈漆；钢架支腿地面采用200mm×200mm×20mm热镀锌预埋板焊接、化学螺栓固定；风管钢架固定到墙体采用化学螺栓固定，支架结构可稳定承担风管荷载。
【设备与风管吊装作业】：采用25吨吊车完成设备及风管的吊装作业，吊装全程符合安全施工规范。
【风管系统安装作业】：采用人工+机械配合的方式完成风管系统的安全安装，安装符合通风工程施工规范。
【油烟净化设备安装作业】：采用人工+吊车配合的方式完成油烟净化设备的安全安装，安装符合设备技术要求。
【旧设施拆除作业】：采用人工+吊车配合的方式完成原有风管等设施的安全拆除，拆除全程符合安全施工规范。
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（二）设备技术参数及标准
[bookmark: heading_12]（1）油烟净化设备（核心产品）
1.▲额定风量工况下，油烟净化效率≥98％；净化后油烟浓度＜0.4mg／m³、颗粒物＜4mg／m³、非甲烷总烃＜5mg／m³、臭氧排放浓度＜0.1mg／m³。投标文件提供有效期内CMA检测报告扫描件。
2.设备完整集成前置过滤段、两段高压静电净化段、活性炭除味段、一体式出风口消声结构，拆装、清洗、维护操作简便；内置臭氧催化分解模块，臭氧分解效率≥98％。
3.箱体主框架采用铝合金型材，型材骨架壁厚≥2.0mm；箱体面板（含底板）采用阻燃消声聚氨酯复合板材，厚度≥30mm；底板采用≥2.0mm冷轧钢板满焊成型，内外双层喷涂防锈防腐漆。
4.高压静电净化单元采用全不锈钢平板式电场结构，吸附极板间距≤8mm，保障长期稳定净化效率。
5.配套风机为高压后倾直连叶轮结构，禁止皮带轮传动；电机具备防油、防水、耐高温性能，风机静压≥900Pa，整机防护等级≥IP55，电机绝缘等级F级。
6.▲净化器高压电源具备恒压输出性能，满功率连续负载运行4小时，输出电压误差控制在±3％以内。投标文件提供有效期内CMA检测报告扫描件。
7.设备标配独立活性炭吸附模块，实现油烟、异味深度除臭净化。
8.设备一体化集成出口消声装置，内部填充防火型超细吸声玻璃棉，采用多通道片式阻性消声结构，消声片长度≥1米；出风口安装角度可灵活调节；双层防腐喷涂（红丹防锈底漆、灰色聚氨酯面漆各两道），可长期室外使用；底座配套一体式减振结构，阻断振动传导。
9.高压电源符合GB／T2423.1－2008、GB／T2423.2－2008高低温环境试验标准：80℃高温满功率负载连续运行24h、－40℃低温满功率负载连续运行24h设备均可正常工作。
10.▲高压电源满足GB／T2423.4－2008交变湿热试验要求：12h＋12h交变循环，升温至55℃，连续完成2个完整循环；试验后设备外观无变形、损坏，通电运行正常。投标文件提供有效期内CMA检测报告扫描件。
11.设备搭载数字化智能控制面板，实时可视化展示整机运行状态、高压电源输出电流、电压、静电场工况；内置故障代码快速显示功能，便于运维人员快速判定故障。
12.整机通过GB／T3482－2008雷击防护严酷等级8检测（雷击电流幅值8／20μs，50kA），雷击试验后设备功能完好。
13.设备预留标准RS485通用数据输出接口，可上传设备电流、电压、故障等全部运行工况参数，兼容HJ212－2017协议。
14.▲高压电源依据GB／T2423.33－2021完成二氧化硫腐蚀试验，二氧化硫浓度0.67％，连续测试72h；试验后电源无腐蚀、生锈、破损现象。投标文件提供有效期内CMA检测报告扫描件。
15.▲设备焊缝按照GB／T2652－2022开展纵向拉伸试验，焊缝抗拉强度≥500MPa、屈服强度≥390MPa；焊缝宏观检测无未焊透、未熔合、裂纹、气孔等工艺缺陷。投标文件提供有效期内CMA检测报告扫描件。
[bookmark: heading_13]（2）电源控制柜
1.内置通用智能变频控制系统，配套触控显示屏，实时展示风机功率、工作电流、能耗统计、整机运行状态；支持本地、远程线上双重启停、变频调速控制。
2.集成缺相、漏电、热过载、短路多重安全保护；风机与净化主机支持独立控制、联动同步控制两种模式。
3.柜体采用≥1.2mm不锈钢板材，绝缘性能达标，设置可靠接地保护装置。
4.▲柜体外壳为不锈钢拉丝板材，以≥0.5J冲击能量对壳体各部位连续冲击3次，柜体无变形、破损；内部加强绝缘层厚度≥2mm。投标文件提供有效期内CMA检测报告扫描件。
[bookmark: heading_14]（3）油烟在线监测仪
1.内置高精度通用传感器，同步监测油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项污染物参数，同步采集排放烟气温湿度。
2.标准测量量程：油烟0～10mg／m³，颗粒物0～30mg／m³，非甲烷总烃0～30mg／m³。
3.设备零点漂移≤±0.15mg／m³。
4.▲温度测量范围－30℃～＋95℃，投标文件提供有效期内CMA检测报告。
5.配备≥3寸彩色触控显示屏，本地终端实时展示全部监测数据、设备启停工作状态。
6.内置通用4G通讯模块，完全兼容HJ212－2017污染源数据传输标准；支持离线本地存储、数据断点续传；物联网卡断网恢复后自动重连，无需现场复位。
7.▲高浓度油烟冲击试验后仪器功能正常，监测示值误差≤±10％，投标文件提供有效期内CMA检测报告。
8.▲整机外壳防护等级≥IP65，投标文件提供有效期内第三方检测报告。
9.设备支持通用远程程序升级功能，无需运维人员抵达现场操作。
10.搭载大容量本地存储芯片，可存储不少于12个月完整历史数据，支持1分钟、5分钟、10分钟、1小时均值、日报、月报多维度数据查询。
11.▲配备≥3寸彩色触摸屏，现场实时展示三项污染物实时浓度、风机与净化器启停状态、1分钟滑动平均监测数值。投标文件提供有效期内CMA检测报告。
12.监测仪支持同时对接不少于2台服务器双向传输数据。
[bookmark: heading_15]（4）分布式调控器
1.▲可实时采集高压电源输出电压、输出电流参数，投标人提供设备功能界面截图佐证。
2.可识别高压电源运行、停机、故障、待维护四类工作状态。
3.预留两路标准继电器开关量输出接口，可外接声光报警、辅助控制设备。
4.支持远程在线调节高压电源输出电压数值。
5.内置高压电源离线断线自动报警功能，异常告警数据主动推送至监管平台。
6.整机采用工业级通用电路设计，抗干扰、运行稳定可靠。
7.通讯协议完全兼容HJ212－2017通用传输标准。
8.▲支持远程一键启动、关停整套绿岛净化设备，投标人提供远程控制操作界面截图佐证。
[bookmark: heading_16]（5）“码上洗”运维管理系统
系统采用通用Web＋小程序开发架构，不绑定私有底层框架，支持标准接口对接外部监管平台，仅限定业务功能需求，无界面、专属功能门槛：
1.每套绿岛设备生成唯一专属防水二维码，支持批量打印张贴；二维码包含设备名称、属地地址、负责人、设备编号基础档案信息。
2.手机扫码查看设备档案、实时监测数据，支持线上新增、编辑清洗电子台账。
3.台账可录入清洗作业日期、清洗方式、委托清洗单位，系统自动提醒下次预定清洗时间。
4.▲支持分点位录入精细化清洗记录，可上传清洗前后对比照片；单条清洗记录支持新增、删除、编辑，清洗作业全流程可追溯。投标人提供自有系统功能截图佐证。
5.▲实时监控模块可视化展示净化器各高压电源电压、电流、功率；风机运行电流、开关状态、运行频率、转速等数据，配套图表直观展示数据变化趋势。投标人提供自有系统功能截图佐证。
6.系统支持上传清洗票据、负责人及清洗单位签字凭证图片（支持JPG／PNG格式），支持在线预览、删除附件文件。
7.运维工单巡检模块：列表集中展示全部设备运维工单；支持微信小程序线上创建工单，上传维保现场照片、维保附件。
8.▲数字化执法管理模块：覆盖案件立案、执法留痕、多级上报、执法档案归档；支持快速新建执法工单，单条记录可查看、编辑、处置、逐级上报。投标人提供自有系统功能截图佐证。
[bookmark: heading_17]（6）排风管道及配套辅材通用标准
全部辅材为市场通用国标产品，不限定单一品牌供应商：
1.集中主管：国标无花热镀锌钢板，壁厚≥1.2mm，锌层含量80g／㎡；支管壁厚≥1.0mm，锌层含量80g／㎡。
2.防火阀钢板壁厚≥1.8mm；风向导流变径、管道风量调节阀、单向止回阀板材壁厚≥1.2mm。
3.管道支架：国标4＃热镀锌角钢；设备落地支架采用国标10＃槽钢或10cm方形钢管，全部支架统一防腐防锈处理。
4.柔性软连接采用软硬复合PVC材质（软PVC管壁＋硬质PVC法兰），严禁使用帆布材质。
5.减振系统统一配置WGD型标准弹簧阻尼减震器，配套防滑橡胶底座，削弱设备共振传导。
6.管道检修口规格500×500mm，采用手动自锁式检修门，内部设计梯形沉油收集槽，便于油污清理与设备检修。
备注：
 1、上述技术参数及功能要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数或功能要求的，均可视为响应。
2、以上规格参数、技术要求需在技术响应偏离表中逐条响应。
3、清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、报验、检测、检验、验收评审、售后服务及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
4、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。
5、所有检测报告仅要求具备CMA资质第三方检测机构出具且在有效期内，不限定检测机构地域、合作厂商；
6、功能截图仅作为辅助佐证材料，不强制限定系统界面样式、布局，投标人自有合规设备／系统截图均可认可；
7、全部技术指标为行业通用准入门槛，国内多家独立设备厂商均可满足，无排他、倾向性参数。
★8、供应商需确保本项目实施需与沭阳餐饮油烟监管平台无缝衔接（提供承诺函，格式自拟）。
[bookmark: _GoBack]9、本项目安装点涉及空调移位、外立面破损严重的需进行修复，涉及以上所有费用均由投标人承担，请各投标人自行考虑。
五、工程施工及现场安装规范
1.现场施工全过程严格遵循GB50303、GB50194国家电气、工程施工规范，全面落实高空作业、临时用电、动火防火安全管控措施。
2.全部管道拼接接缝使用丁基密封胶带全覆盖密封，杜绝油烟跑、冒、滴、漏；软连接、检修口、阀门安装符合暖通通用施工标准。
3.所有净化主机、监测终端安装水平稳固，减振、降噪、集油、防火配套装置完整布设，不得缺项漏装。
4.全施工周期同步拍照、录像留存完整过程档案，执行「一处一档、一户一档」标准化资料归档，全部施工档案全程可追溯。
5.推行标准化文明施工，施工垃圾当日清理转运，最大限度降低施工对商户经营、居民日常生活的干扰。
6.项目全部货物包装严格执行财政部商品包装、快递包装政府采购相关标准，无特殊定制包装要求。
六、项目实施进度管控要求 
本项目整体总工期60日历天：
1.第一阶段（10日历天）：前期筹备阶段
完成项目进场启动、全片区现场实地勘察、商户点位复核、施工图纸深化设计、整体实施方案报审。
2.第二阶段（20日历天）：设备生产及平台开发阶段
完成全部设备采购、标准化生产、出厂自检；同步完成运维监管平台软件开发、内部功能自测优化。
3.第三阶段（20日历天）：现场安装调试阶段
开展排风管道铺设、设备进场安装、电路接线、单机调试、整套系统联调、物联网网络对接调试。
4.第四阶段（10日历天）：试运行及竣工验收阶段
系统全功能试运行、现场问题全面整改、全套竣工资料整理汇编、提交竣工验收申请。  
七、专项人员培训服务要求
培训标准统一面向全部投标人，培训内容、形式、费用包干要求完全一致：
（一）培训开展时间：全部设备安装调试完成、系统试运行稳定后统一组织集中培训。
（二）培训覆盖对象：城管监管管理人员、一线执法工作人员、餐饮商户设备运维人员。
（三）核心培训内容：净化设备标准操作、日常维保、常见故障排查、PC平台与小程序操作、电子台账管理、污染应急处置流程。
（四）培训组织形式：理论授课＋设备现场实操教学相结合；同步提供纸质、电子版两套标准化培训教材。
（五）培训师资、教材、场地、耗材等全部相关费用均包含在项目总报价内，采购人无需额外支付任何培训费用。
八、免费运营维护服务规范
（一）运维服务周期
自项目整体竣工验收合格当日起，中标单位提供三年全流程免费运维服务；运维周期内，人工、耗材、设备维修、定期巡检、平台运维、故障抢修等全部费用由中标单位全额承担。
（二）运维人员配置（全费用包干，统一标准）
1.中标单位须在沭阳县设立本地固定运维办公场地，配备便携式油烟快速检测仪、全套标准维修工具。
2.常驻专职运维人员不少于2名：1名硬件及平台系统工程师、1名油烟治理专业技术人员。
3.片区网格巡检人员不少于6名；采购人根据监管工作需求要求增派人员时，不额外增加任何费用。
（三）分周期运维工作内容
1.每日远程运维：全天远程巡检全部设备运行状态、平台在线率、数据传输稳定性，及时处置设备离线、超标、故障告警。
2.每月现场运维：全覆盖现场巡检、监测仪器校准、滤网深度清洗、安全隐患排查，每月出具加盖公章的标准化巡检日志提交采购人。
3.设备维修更换：三年运维期内，所有设备易损件、传感器耗材免费更换；设备故障免费上门维修，无法修复时免费更换同规格标准新机。
4.平台系统运维：实时修复系统程序BUG，免费提供通用功能迭代升级，保障监管平台全年稳定不间断运行。
（四）故障应急响应处置机制（时效标准统一）
1.报修响应：故障上报后10分钟内完成线上响应、故障初步判定。
2.现场处置：普通设备故障0.5小时内运维人员抵达现场；设备离线、数据中断重大故障1小时内到场检修。
3.备用设备保障：设备故障4小时内无法修复的，24小时内提供同规格合格备用设备替换投用，直至原设备维修完成。
（五）运维台账与定期报表管理
1.建立「一户一档」电子化＋纸质双套完整设备档案，包含设备基础档案、月度巡检、清洗、维修、告警处置全套记录。
2.按月、季度、年度出具运维日报、月度运维报告、季度治理数据分析报告，结合监测数据提供油烟源头整改优化建议。
3.全程配合采购人开展执法检查、油烟专项整治、上级数据上报、督查迎检等工作。
（六）运维月度考核评分标准（百分制，权责对等）
考核实施细则由采购人另行统一制定，适用于所有中标服务商，考核扣款规则清晰、设置完整申诉渠道：
1.月度考核综合得分≥90分：不扣除当期运维服务费用；
2.80分≤月度得分＜90分：得分每低于90分1分，扣除当月运维费用500元；
3.70分≤月度得分＜80分：得分每低于90分1分，扣除当月运维费用1000元；
（七）年度内任意单月考核得分＜70分：扣除当年合同总金额2％，同时下发书面整改警告；
（八）连续2个月度考核得分＜70分：扣除当年合同总金额5％，采购人约谈服务商项目负责人；
（九）连续3个月度考核得分＜70分：暂缓支付当期运维款项，采购人有权单方面解除采购及运维合同，并依法追究违约责任。
所有考核产生扣款直接从当期应付运维款项中抵扣，考核细则提前公示，考核全程留痕。
九、项目分级验收标准及竣工资料要求
（一）三级验收实施阶段（标准统一、量化可落地）
1.初步验收：全部设备安装调试完工后7个工作日内组织初验，核查设备型号、数量、安装施工质量、软硬件基础功能、竣工资料完整性。
2.系统试运行：初验合格后整套系统连续无间断试运行7天，试运行期间无重大故障、运行稳定，方可启动竣工验收。
3.整体终验：三年免费运维服务全部期满后15个工作日内，完成项目整体最终竣工验收。
（二）全套竣工资料交付清单
中标单位统一规范装订全套竣工资料，交付采购人归档，资料包含：中标通知书、政府采购合同、项目实施方案、现场勘察记录、全套施工图纸、设备出厂合格证、CMA／CNAS第三方检测报告、设备操作说明书、安装调试记录、系统试运行日志、全套培训材料、三年全周期运维台账、平台技术文档、正式竣工验收报告。资料采用政府采购通用竣工资料模板，无特殊定制要求。
（三）验收整改约束要求
项目验收不合格的，中标单位须在3个工作日内完成全部问题整改；逾期未整改或整改后仍未达到验收标准，采购人有权单方面解除采购合同，并依法追究中标单位违约责任。
三、项目要求
（一）供货要求
供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
（二）质量保证
（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。
（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。
（4）如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。
（三）产品的包装、发运及运输
（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
（4）产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。
（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。
（四）节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
（五）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
（六）绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体详见采购需求内容。
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项目名称：                    
项目编号：         
分包号： 
甲方：（买方）      
乙方：（卖方）      
甲、乙双方根据        项目（项目编号：  ）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：______
1.2 标的质量：______
1.3 标的数量（规模）：______
1.4 履行时间（期限）：
本项目整体总工期60日历天：
1.第一阶段（10日历天）：前期筹备阶段
完成项目进场启动、全片区现场实地勘察、商户点位复核、施工图纸深化设计、整体实施方案报审。
2.第二阶段（20日历天）：设备生产及平台开发阶段
完成全部设备采购、标准化生产、出厂自检；同步完成运维监管平台软件开发、内部功能自测优化。
3.第三阶段（20日历天）：现场安装调试阶段
开展排风管道铺设、设备进场安装、电路接线、单机调试、整套系统联调、物联网网络对接调试。
4.第四阶段（10日历天）：试运行及竣工验收阶段
系统全功能试运行、现场问题全面整改、全套竣工资料整理汇编、提交竣工验收申请。  
1.5 履行地点：______
1.6 履行方式：______
1.7 包装方式：______
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金：
按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。
按照以下第2方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的5%计取（如使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第a种方式执行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
项目初步验收合格后，累计支付至合同总金额70％；第一年度运维款：第一年运维月度考核全部合格后，支付合同总价10％；第二年度运维款：第二年运维月度考核全部合格后，支付合同总价10％；第三年度运维尾款：三年运维服务期满、项目整体终验合格后，支付剩余10％合同总价。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：每期运维款项支付时，同步扣除当期月度考核产生的相应扣款。采购人可采用数字人民币支付。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、运营维护服务
10.1运维服务周期
自项目整体竣工验收合格当日起，中标单位提供三年全流程免费运维服务；运维周期内，人工、耗材、设备维修、定期巡检、平台运维、故障抢修等全部费用由中标单位全额承担。
10.2运维人员配置（全费用包干，统一标准）
1.中标单位须在沭阳县设立本地固定运维办公场地，配备便携式油烟快速检测仪、全套标准维修工具。
2.常驻专职运维人员不少于2名：1名硬件及平台系统工程师、1名油烟治理专业技术人员。
3.片区网格巡检人员不少于6名；采购人根据监管工作需求要求增派人员时，不额外增加任何费用。
10.3分周期运维工作内容
1.每日远程运维：全天远程巡检全部设备运行状态、平台在线率、数据传输稳定性，及时处置设备离线、超标、故障告警。
2.每月现场运维：全覆盖现场巡检、监测仪器校准、滤网深度清洗、安全隐患排查，每月出具加盖公章的标准化巡检日志提交采购人。
3.设备维修更换：三年运维期内，所有设备易损件、传感器耗材免费更换；设备故障免费上门维修，无法修复时免费更换同规格标准新机。
4.平台系统运维：实时修复系统程序BUG，免费提供通用功能迭代升级，保障监管平台全年稳定不间断运行。
10.4故障应急响应处置机制（时效标准统一）
1.报修响应：故障上报后10分钟内完成线上响应、故障初步判定。
2.现场处置：普通设备故障0.5小时内运维人员抵达现场；设备离线、数据中断重大故障1小时内到场检修。
3.备用设备保障：设备故障4小时内无法修复的，24小时内提供同规格合格备用设备替换投用，直至原设备维修完成。
10.5运维台账与定期报表管理
1.建立「一户一档」电子化＋纸质双套完整设备档案，包含设备基础档案、月度巡检、清洗、维修、告警处置全套记录。
2.按月、季度、年度出具运维日报、月度运维报告、季度治理数据分析报告，结合监测数据提供油烟源头整改优化建议。
3.全程配合采购人开展执法检查、油烟专项整治、上级数据上报、督查迎检等工作。
10.6运维月度考核评分标准（百分制，权责对等）
考核实施细则由采购人另行统一制定，适用于所有中标服务商，考核扣款规则清晰、设置完整申诉渠道：
1.月度考核综合得分≥90分：不扣除当期运维服务费用；
2.80分≤月度得分＜90分：得分每低于90分1分，扣除当月运维费用500元；
3.70分≤月度得分＜80分：得分每低于90分1分，扣除当月运维费用1000元；
10.7年度内任意单月考核得分＜70分：扣除当年合同总金额2％，同时下发书面整改警告；
10.8连续2个月度考核得分＜70分：扣除当年合同总金额5％，采购人约谈服务商项目负责人；
10.9连续3个月度考核得分＜70分：暂缓支付当期运维款项，采购人有权单方面解除采购及运维合同，并依法追究违约责任。
所有考核产生扣款直接从当期应付运维款项中抵扣，考核细则提前公示，考核全程留痕。
十一、项目验收
11.1三级验收实施阶段
1.初步验收：全部设备安装调试完工后7个工作日内组织初验，核查设备型号、数量、安装施工质量、软硬件基础功能、竣工资料完整性。
2.系统试运行：初验合格后整套系统连续无间断试运行7天，试运行期间无重大故障、运行稳定，方可启动竣工验收。
3.整体终验：三年免费运维服务全部期满后15个工作日内，完成项目整体最终竣工验收。
11.2全套竣工资料交付清单
中标单位统一规范装订全套竣工资料，交付采购人归档，资料包含：中标通知书、政府采购合同、项目实施方案、现场勘察记录、全套施工图纸、设备出厂合格证、CMA／CNAS第三方检测报告、设备操作说明书、安装调试记录、系统试运行日志、全套培训材料、三年全周期运维台账、平台技术文档、正式竣工验收报告。资料采用政府采购通用竣工资料模板，无特殊定制要求。
11.3验收整改约束要求
项目验收不合格的，中标单位须在3个工作日内完成全部问题整改；逾期未整改或整改后仍未达到验收标准，采购人有权单方面解除采购合同，并依法追究中标单位违约责任。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.01%的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.001%向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
17、 合同生效及其它
    17.1其他条款详见招标文件第四章采购需求
17.2 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.3 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
17.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：                       

     签订日期：      年    月   日
第六章  投标文件格式
[bookmark: EB819316f773b24a75aef829f9b72900c0]
[bookmark: _Toc15716]


投  标  文  件








项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               








投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、技术响应偏离表
七、项目实施方案
八、企业业绩
九、投标所需其他材料
[bookmark: _Toc26005][bookmark: _Toc20577]



























[bookmark: _Toc8978]一、投标函

投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日












[bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc27409]
二、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         

[bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc27199]
三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称
采购项目名称：
采购项目编号： 
 采购包号：分包号 
	投标总报价

	总价（小写）：          （人民币：元）

	总价（大写）：金额大写 （人民币：元）






[bookmark: _Toc12113]                                            日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc12614]
四、分项报价表

分项报价表
（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

[bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc17418][bookmark: _Toc21129]











五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
                       日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日


备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。












六、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

[bookmark: _Hlk187934629]备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

[bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc25337]

七、项目实施方案
































八、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	服务主要内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc26048]


九、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


— 42 —



