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工程量清单、编制说明、图纸/明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程-固化清单.xls

封面


			


																		明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程												工程


			投标价


												合同编号：									MZSNWQCJ-SG


									总价（小写）：																								(元)


															（大写）：																		(元)


						投 标 单 位：															（单位盖章或电子签章）


												编 制 时 间：








工程项目总价表


			工程项目总价表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG


			工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			分类工程编码			工程项目名称			金额(元)


			一						建筑工程分类分项工程量清单项目			0.00


			二						措施项目			26406.05


			三						其他项目			36313.75


												0


									合计			62719.80








建筑工程分类分项工程量清单计价表


			建筑工程分类分项工程量清单计价表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG
工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程
数量			单价
（元）			合价
（元）			备注


			1			50			3*10m桥7m宽


			1.1			5001			水利建筑工程


			1.1.1			500101			土方开挖工程


			1.1.1.1			500101002			一般土方开挖


			1.1.1.1.1			500101002005			一般土方开挖（总价包干）			1、土类分级：一、二类土
2、开挖方式：自行选择
3、弃土区及运距：自行考虑
4、部位：河道驳岸墙及施工范围内清杂
5、总价承包			项			1						0.00


			1.1.1.1.2			500101002006			一般土方开挖			1、土类分级：一、二类土
2、开挖方式：机械开挖，人工配合
3、部位：桥连接线处老路开挖			m3			84						0.00


			1.1.1.1.3			500102001001			老路破除			1、桥梁接线处老路破除外运
2、开挖方式：机械开挖，自卸汽车外运
3、路面材质：混凝土
4、破除厚度：20cm			m2			84						0.00


			1.1.2			500103			土石方填筑工程


			1.1.2.1			500103007			垫层料填筑


			1.1.2.1.1			500103001006			一般土方填筑（总价包干）			1、土质及含水量：符合设计要求
2、部位：施工范围内素土回填
3、压实度：符合设计要求
4、运距及土源：除现场可利用方外，缺土外购，运距等自行
考虑
5、总价承包			项			1						0.00


			1.1.2.1.2			500103007005			垫层料填筑			1、颗粒级配：3：7砂石垫层
2、部位：锥坡、边坡护坡			m3			14.28						0.00


			1.1.2.2			500103014			土工合成材料铺设


			1.1.2.2.1			500103014003			土工合成材料铺设			1、材料性能：300g/m2透水土工布
2、部位：锥坡、边坡护坡			m2			142.8						0.00


			1.1.2.3			500103016			其他土石方填筑


			1.1.2.3.1			500103003001			人工掺和料填筑			1.含灰量：6%石灰土回填
2.压实度：分层压实，压实度不小于0.95
3.含土料费用
4、运距：投标人自行考虑			m3			69.58						0.00


			1.1.3			500108			基础防渗和地基加固工程


			1.1.3.1			500108004			混凝土灌注桩


			1.1.3.1.1			500108004001			混凝土灌注桩			1、岩土类别：详见地勘资料
2、桩基础支架、平台：堆筑草袋土，制、打、拔木桩，制、安、拆工作平台
3、埋设钢护筒 陆上 φ≤1000
4、安、拆岸上泥浆循环系统并造浆
5、混凝土强度等级及配合比：C30商品砼，水下砼
6、桩位、桩型、桩径、桩长：桩径DN1000mm，平均桩长23.5m
7、现场凿除混凝土桩头
8、自行考虑材料的二次倒运			m3			147.66						0.00


			1.1.4			500109			混凝土工程


			1.1.4.1			500109001			普通混凝土


			1.1.4.1.1			500109001020			混凝土桥台耳背墙			1.部位及类型:桥台耳、背墙
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			13.42						0.00


			1.1.4.1.2			500109001021			混凝土桥台台帽、墩帽			1.部位及类型:桥台台帽、墩帽
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			40.4						0.00


			1.1.4.1.3			500109001022			混凝土桥台搭板、挡块			1.部位及类型:桥台搭板、挡块
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			23.38						0.00


			1.1.4.1.4			500109001063			混凝土桥台墩柱			1.部位及类型:墩柱
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			6.26						0.00


			1.1.4.1.5			500109001024			混凝土支座垫石			1.部位及类型:支座垫石
2.设计龄期、强度等级及配合比:C40
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			2.89						0.00


			1.1.4.1.6			500109001025			混凝土预制板铰缝			1.部位及类型:预制板铰缝
2.设计龄期、强度等级及配合比:C50
3.级配、拌制要求:商品砼			m3			10.5						0.00


			1.1.4.1.7			500109001026			混凝土桥面铺装			1.部位及类型:桥面铺装
2.设计龄期、强度等级及配合比:C50
3.级配、拌制要求:商品砼			m3			18						0.00


			1.1.4.1.8			500109001062			混凝土桥面找平层			1.部位及类型:桥面找平层
2.设计龄期、强度等级及配合比:C40
3.级配、拌制要求:商品砼			m3			14.4						0.00


			1.1.4.1.9			500109001027			伸缩缝			1.部位及类型:伸缩缝
2.设计龄期、强度等级及配合比:C50钢纤维商品砼
3.级配、拌制要求:商品砼			m3			1.92						0.00


			1.1.4.1.10			500109001029			混凝土防撞护栏			1.部位及类型:防撞护栏
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			18.7						0.00


			1.1.5			500111			钢筋加工及安装工程


			1.1.5.1			500111001			钢筋加工及安装


			1.1.5.1.1			500111001004			钢筋加工及安装			1、型号、规格：一级钢
2、部位：钻孔桩钢筋笼 制作、安装
3、运距：自行考虑材料的二次倒运			t			2.872						0.00


			1.1.5.1.2			500111001005			钢筋加工及安装			1、型号、规格：三级钢
2、部位：钻孔桩钢筋笼 制作、安装
3、运距：自行考虑材料的二次倒运			t			11.412						0.00


			1.1.5.1.3			500111001006			钢筋加工及安装			1、型号、规格：一级钢
2、部位：台帽、墩帽、墩柱、挡块、支座垫石、铰缝、伸缩缝、抗震锚栓
3、运距：自行考虑材料的二次倒运			t			4.532						0.00


			1.1.5.1.4			500111001007			钢筋加工及安装			1、型号、规格：三级钢
2、部位：桥台耳背墙、台帽、墩帽、墩柱、挡块、搭板、防撞护栏、桥面铺装、铰缝、伸缩缝、抗震锚栓
3、运距：自行考虑材料的二次倒运			t			19.595						0.00


			1.1.6			500112			预制混凝土工程


			1.1.6.1			500112001			预制混凝土构件


			1.1.6.1.1			500112001002			预制六角块			1、强度等级及配合比：C25砼预制六角块
2、厚度：10cm			m3			14.28						0.00


			1.1.6.1.2			500109001059			混凝土基础			1.部位及类型:边坡垫层
2.设计龄期、强度等级及配合比:C25
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:钢模板制作、安装并拆除			m3			23.35						0.00


			1.1.6.2			500112003			预制预应力混凝土构件


			1.1.6.2.1			500112001001			预应力混凝土板			1、部位及类型：桥面板梁
2、结构尺寸及张拉等级：预制空心板，详见设计
3、强度等级及配合比：C50预应力砼空心板梁
4、工作内容：含混凝土、钢筋、钢绞线、预埋钢板、梁板预制、运输、安装、凿毛等费用；成品购置，按设计做法安装到位			m3			73.38						0.00


			1.1.7			500114			其他建筑工程


			1.1.7.1			500114001			其他永久建筑工程


			1.1.7.1.1			500109001058			普通混凝土			1、桥梁接线处搭板垫层
2.设计龄期、强度等级及配合比:C20
3.级配、拌制要求:商品砼
4.厚度：20cm			m3			13.44						0.00


			1.1.7.1.2			500114001018			板底勾缝			1、工作内容：预制板底M12.5水泥砂浆勾缝
2、部位：梁板铰缝处			m			90						0.00


			1.1.7.1.3			500114001019			板式橡胶支座			1、规格、型号：GBZY Φ200*35板式橡胶支座
2、部位：橡胶支座			个			48						0.00


			1.1.7.1.4			500114001020			四氟板式橡胶支座			1、规格、型号：GBZYH Φ200*37四氟板式橡胶支座
2、部位：橡胶支座			个			24						0.00


			1.1.7.1.5			500114001021			橡胶缓冲块			1、规格、型号：橡胶缓冲块 
2、部位：挡块与梁板之间			个			4						0.00


			1.1.7.1.6			500114001022			伸缩缝			1、规格、型号：D40型钢伸缩缝（参照设计图）			m			12						0.00


			1.1.7.1.7			500114001023			泄水管			1、规格、型号：DN150 UPVC泄水管
2、部位：桥面排（泄）水管			m			7.2						0.00


			1.1.7.1.8			500114001024			防震锚栓			1、规格、型号：D76*3.0钢套管，D89*3钢套管盖板；钢套管内沥青膏
2、部位：桥台抗震锚栓			kg			72						0.00


			1.1.7.1.9			500114001048			搭板钢套管			1、规格、型号：3.0mm钢套管，钢套管内沥青膏
2、部位：搭板钢套管			kg			21.6						0.00


			1.1.7.1.10			500114001047			钢构件			1、规格、型号：钢构件制作安装
2、部位：防撞护栏
3、材质：Q235B
4、详见设计图纸			m			70						0.00


			1.1.7.1.11			500114001025			XYPEX水泥基渗透结晶型防水层			1、规格、型号：XYPEX水泥基渗透结晶型防水层			m2			180						0.00


			1.1.7.1.12			500114001044			限载标志牌（含基础）			1、基础：C25砼
2、立柱：Φ102*5*3100
3、标志板：R600*2
4、标志板反光膜材料反光类型采用I类
5、具体做法及尺寸设计图纸			套			2						0.00


			1.1.7.1.13			500114001017			道口警示柱（含基础）			1、成品道口标注
2、道口标柱设置于路侧，间隔为1.0m。
道口标柱柱身贴每20cm红白相间Ⅲ类反光膜			根			6						0.00


			1.1.7.1.14			500114001045			桥铭牌（含基础）			1、基础：800*800*1000C25砼
2、立柱：Φ89*4*3500
3、标志板：1150*550*2
4、标志板反光膜材料反光类型采用I类
5、具体做法及尺寸设计图纸			套			2						0.00


			1.1.7.1.15			500114001046			原桥拆除、外运（总价包干）			原桥拆除（含桩基础）、外运（运距投标人自行考虑）			项			1						0.00


			1.1.8			500114			其他建筑工程


			1.1.8.1			500114001			河道驳岸墙工程


			1.1.8.1.1			500109001061			混凝土垫层			1.部位及类型:护岸挡土墙基础
2.设计龄期、强度等级及配合比:C25
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:钢模板制作、安装并拆除			m3			21.87						0.00


			1.1.8.1.2			500109001017			混凝土挡墙（衔接段挡墙）			1.部位及类型:驳岸墙墙身
2.设计龄期、强度等级及配合比:C25
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			46.58						0.00


			1.1.8.1.3			500103007002			碎石垫层			1.材质:碎石
2、部位及类型:护岸挡土墙垫层
3、厚度：30cm			m3			17.43						0.00


			1.1.8.1.4			500103007009			砂砾垫层			1.材质:砂砾
2、部位及类型:护岸挡土墙垫层
3、厚度：10cm			m3			4.73						0.00


			1.1.8.1.5			500114001004			UPVC泄水管			1.规格:φ50UPVC排水管
2、间距2m			m			8						0.00


			1.1.8.1.6			500103014001			土工合成材料铺设			1、材料性能：350g/m2透水土工布
2、部位：护岸挡土墙			m2			14.94						0.00


			1.1.8.1.7			500103014002			土工合成材料铺设			1、材料性能：350g/m2防渗土工布
2、部位：护岸挡土墙			m2			5.4						0.00


			1.1.8.1.8			500103005001			砂石滤层			1.材质:砂石反滤层
2、部位：护岸挡土墙			m3			2.7						0.00


			1.1.8.1.9			500114001005			墙顶栏杆			1.栏杆购置及安装
2.部位：护岸挡土墙顶
3.根据现状栏杆样式购买,两端与现状挡墙相接.
4.详见设计图纸			m			18						0.00


			1.1.8.1.10			500108009005			电杆线防护（总价包干）			1.桥梁桩基施工西侧电力杆线支护防护
2、总价包干			项			1						0.00


									合计												0.00








措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG
工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			项目名称			金额（元）			备注


			1			安全文明措施费（不可竞争费）			26406.05			不可竞争费。投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成（详见"江苏省水利工程文明措施费分解表"），结合本工程实际逐项明细报价，按实支付。


			2			临时工程、承包人生产生活及管理设施						总价承包


			3			交通工程（含施工便道、进退场及现有道路的使用恢复等）						总价承包


			4			保险费(含建筑安装工程一切险、第三者责任险、安全生产责任险、工伤保险费，其中工伤保险费率按0.1%计算，为不可竞争费率)			0.00			以保单凭证或发票按实支付（其超出部分由承包人自行承担）


			4.1			建筑安装工程一切险						总价承包


			4.2			第三者责任险						总价承包


			4.3			安全生产责任险						总价承包


			4.4			工伤保险费(不可竞争费率）			0.00			不可竞争费率按0.1%计算


			5			施工企业进退场费						总价承包


			6			施工围堰筑拆及安全围护及施工导流费用（按项包干）						总价承包


			7			施工降排水（按项包干）						总价承包


			8			其他措施项目（若有，请列详表）						总价承包


						合计			26406.05








其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG
工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			项目名称			金额（元）			备注


			1			预留金			36313.75			暂列金额


						合计			36313.75








安全文明措施费分解表


			安全文明措施费分解表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG
工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			项目名称			计量单位			数量			单价(元)			合价(元)			备注


			一			完善、改造和维护安全防护设施设备			元


			1			现场临时用电防护			元												用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡


			2			洞口、临边防护			元												洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层


			3			机械设备防护			元												钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护


			4			高处作业防护			元												防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线


			5			交叉作业防护			元												平面、立面交叉作业时的防护


			6			防火、防爆、防尘、防毒			元


			7			防雷、防台风、防地质灾害			元


			8			地下工程有害气体监测、通风			元


			9			临时安全防护			元												围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护


			10			安全警示标志			元												警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯


			二			配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练			元


			1			配备、维护、保养应急救援器材、设备			元												应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新


			2			应急演练			元


			三			重大危险源和事故隐患评估、监控和整改			元


			1			重大危险源评估、监控与管理			元


			2			事故隐患排查、评估和整改			元


			四			安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设			元												安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用


			五			配备和更新现场作业人员安全防护用品			元												必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充


			六			安全文明生产宣传、教育、培训			元												安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩


			七			安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用			元


			八			安全设施及特种设备检测检验			元


			九			文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护			元


			1			现场布置			元												现场围挡、五板一图、企业标志


			2			办公和生活设施			元												施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备


			3			现场管理			元												场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁


			十			其他与安全文明施工直接相关的内容			元												含廉政建设费用


						总计
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1 工程概况



1.1 工程概况



明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程为泰州市 2026年市级政府投资项目计划。拟建工



程位于泰州医药高新技术产业开发区明珠街道，现状东帅线上。



具体工程内容为：现状危桥拆除新建，同时对桥梁下方现状驳岸进行拆除恢复。



通过本次工程建设，为实现水系连通做好先期铺垫，极大程度地提高明珠水利枢纽建



设及维护的便捷性，增强现状两侧河道的水系沟通，提高道路的通行能力。



项目有利于改善区域投资环境，增加就业机会，提高群众生活水平。项目具有良好



的生态环境效益和社会效益。



图 1-1 项目地理位置图



1.2 初步设计审查意见修改情况



2026年 05月 18 日 泰州市水利工程建设处在泰州组织召开了《明珠水利枢纽出入



口危桥拆建工程初步设计报告》专家评审会。会后我公司根据审查意见，修改内容如下：



1、复核河道基本情况及周边环境条件，补充桥位处河道设计断面；



对河道基本情况及周边环境条件进行了复核与调查，明确桥梁所跨河道名称为“东



汪庄河”，河道设计控制排涝水位 4.11m（85高程，下同）。沿道路西侧有 10kv高压杆



线，距拟建桥梁西侧灌注桩距离仅为 2m。补充了桥位处河道设计断面。



2、复核沿河挡墙稳定计算；



根据《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》(SL/T386-2025)、《堤防设计规范》



（GB50286-2013）采用 AutoBank7.7软件对沿河挡墙稳定重新进行了计算，构造尺寸满



足要求。



3、进一步复核工程量，完善工程概算；



对工程量进行复核，同步修改了概算。



1.3 初步设计批复执行情况



1.3.1初步设计批复内容



拆除重建东汪桥，新建桥梁长 35.04m，跨径 3×10m；桥宽 7m，桥面为 0.5m护栏



+6.0m行车道+0.5m护栏。荷载等级为公路-II 级。



1.3.2初步设计执行情况



桥梁方案按照初步设计方案执行。



1.4 施工图审查意见修改情况



2026年 07月 13 日 泰州市水利工程建设处在泰州组织召开了《明珠水利枢纽出入



口危桥拆建工程施工图设计》专家评审会。会后我公司根据审查意见，修改内容如下：



1、完善施工图图设计说明；



北



拟建项目
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对施工图设计说明进行修改完善，对本项目危大工程一览表及重大危险源清单进行



修改完善，环境类别按照桥梁规范进行调整。



2、调整桥台支座中心线位置，细化河道驳岸墙设计；



对桥台支座中心线位置进行调整，桥台台帽宽度由 1.2m增加至 1.3m，对驳岸墙进



行优化完善，取消原有杉木桩，对挡墙断面尺寸进行修改完善；。



2 设计依据



2.1 相关文件



1、泰州市发展改革委关于印发《泰州市 2026 年市级政府投资项目计划的通知》（泰



发改发﹝2026﹞32号）；



2、《泰州市 2026年市级政府投资项目计划》；



3、泰州市发展改革委关于批准《明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程可行性研究报



告（含项目建议书）》的函（泰发改函﹝2026﹞44号）”



4、泰州市水利局引发《关于准许泰州市水利工程建设处明珠水利枢纽出入口危桥拆



建工程初步设计文件的行政许可决定》（泰水许可﹝2026﹞17号）；



5、其他有关业主的要求及相关资料。



2.2 规程、规范和技术标准



1、交通运输部颁《城镇化地区公路工程技术标准》JTG 2112-2021；



2、交通运输部颁《公路工程技术标准》JTG B01－2014 ；



3、交通运输部颁《公路工程抗震规范》JTG B02－2013；



4、交通运输部颁《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01-2020；



5、交通运输部颁《公路桥涵设计通用规范》JTG D60－2015；



6、交通运输部颁《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61－2025；



7、交通运输部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362－2018；



8、交通运输部颁《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363－2019；



9、交通运输部颁《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650－2020；



10、交通运输部颁《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建工程）JTG F80/1-2017；



11、交通运输部颁《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017。



12、《水利工程建设标准强制性条文》(2020年版)；



13、《防洪标准》(GB50201-2014)；



14、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2017)；



15、《疏浚与吹填工程技术规范》(SL17-2014)；



16、《河道整治设计规范》(GB50707-2011)；



17、《水工建筑物荷载设计规范》(SL744-2016)；



18、《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》(SL/T386-2025)；



19、《水工混凝土结构设计规范》(SL/T191-2025)；



20、《水工建筑物地基处理规范》(SL/T 792-2020)；



21、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)；



22、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；



23、《水工建筑物抗震设计规范》(GB51247-2018)；



24、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)；



25、《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334.1~4-2013)；



26、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2025)；



27、《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(GB 50706-2011)；



28、省水利厅关于印发《加强水利建设工程钢筋制作与安装质量管理的意见》的通



知(苏水基〔2020〕2号文)；



29、省水利厅关于印发《加强水利建设工程混凝土用机制砂质量管理的意见(试行)》
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的通知(苏水基〔2021〕3号文〕；



30、其它相关的规范、标准及规程。



3 自然地理和地形地貌



3.1自然地理



泰州医药高新技术产业开发区（与高港区 “区政合一”）位于江苏省泰州市南部、长



江北岸，北连泰州主城区，西邻江都，东北接姜堰，东南连泰兴，西南濒临长江。属长江



中下游平原，地势平坦、河网密布、气候温润，滨江水土资源优越。



本工程所在地区气候温和，属北亚热带和暖温带过渡性地带，具有季风性气候特点。



海陵区属北亚热带湿润季风气候区，四季分明，无霜期长，热量充裕，降水丰沛。



图 3.1-1 泰州市年降雨量等值线图（部分）



多年平均气温 15°C，雨量夏丰冬少，入汛以梅雨为主汛，汛中、汛末以暴雨、台风危



害最大。多年均均降水量 1027.0mm，降水年际变化较大，最大年降水量为 2075.5mm，最



小年降水量为 328.8mm；年内降水约 66.7%集中在汛期（5~9月），汛期多年均均降水量为



684.7mm。本区洪涝灾害的原因主要是梅雨和台风型暴雨，梅雨季节每年一般在 6月上旬至



7月中旬，台风暴雨从 6月至 9月发生较为频繁。当这两种暴雨发生时，外排不及，导致内



河水位上涨，特别是恰逢长江洪水，暴雨遇高潮，就会形成严重洪涝灾害。



3.2地形、地貌及地质构造



3.2.1地形



项目位于泰州通南地区，为江淮冲积平原区，地形平坦，境内总体地势北高南低，



地形地貌以平原、圩洼为主。通南地区以江平公路～靖泰（如）界河为界，以北属高沙



土地区，地面高程一般为 4.5～5.5m，土质砂性，下层多粉砂和极细砂，保水性能差。以



南为沿江圩区，地形向长江微倾，地面高程一般为 2.0～4.0m，土质较弱，一般上部为厚



1.2～2.0m 的耕作土，下部为亚粘土、轻亚粘土和粉砂。



海陵区以通扬公路为界，区内北部属里下河平原区，南部属长江三角洲平原区，均



为地质年代的第四系沉积物所覆盖。地势平坦，南高北低，南部多属平地，北部河网密



布，地面标高 2.6～5.5m。



图 3.2-1 江苏省地形图



拟建项目
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3.2.1地貌



根据《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ 208-2016）附录 C“江苏省地貌分区图”，



拟建场地位于长江下游，地貌类型单一，为长江三角洲平原区：高沙平原。



图 3.2-2 江苏省地貌分区图



3.2.3地质构造



（1）地质构造



根据《江苏省及上海市区域地质志》（江苏省地质矿产局编），本区位于我国大陆



东部两大构造单元——华北准地台和扬子准地台的衔接部位，与黄海、东海两大构造盆



地紧密相连，地质构造复杂，区内地层发育齐全。



项目场地位于下扬子断块内。区域地层：场址区隶属于扬子地层区，发育有元古界



震旦系至新生界上第三系。沿线地表均为第四系松散沉积物所覆盖。仅在近场区老山山



脉、六合冶山和维扬蜀岗部分地区可见到基岩露头。在第四系覆盖层之下，老地层有盐



城组、三垛组、戴南组、阜宁群、赤山组、浦口组、象山群等地层。



本地区自中生代以来进入内陆盆地沉积环境，沉积了巨厚的白垩系地层。白垩系未



发生地壳活动，使本区处于深凹部位中，在第三纪时接受了较厚的松散沉积并伴有玄武



岩喷发。 本地区勘察揭露的地层主要为第四系地层。



与工程关系最密切的地质构造：江都隆起、扬州-江都断褶带、仪征凹陷、南京－



仪征隆起等构造，断裂发育。



综上所述，线路区断裂均为非全新活动断裂，场地基本稳定，适宜本项目建设。



（2）地震动参数



场地位于泰州市医药高新区，查《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）附



录 C，基本地震动峰值为 0.10g，基本地震动加速度反应谱特征周期 0.35s（第二组），



场地地震基本烈度为Ⅶ度。



3.3水文



3.3.1雨量资料



全市常年(1991~2020年)平均年降水量 1100.0毫米，最大年降水量 2080.8毫米(1991



年兴化站)，最小年降水量 391.9毫米(1978年兴化站)。年内降水集中在汛期(5~9月)，汛



期常年(1991~2020年)平均降水量 719.5毫米。



泰州市年平均暴雨日数为 3.5天，实测单站最大日降水量 312.2毫米(1975年 6月 24



日，泰兴站)，最大三日雨量 436.2毫米(1975年 6月 22~24日，马甸站)。



2023年“7.7”特大暴雨泰州中心城区 24小时最大降雨量 317毫米(7月 6日 14时~7



日 14时)，最大雨量 367.7毫米(医药高新(高港)刁铺街道站，28小时)。



3.3.2水（潮）位、流量资料



通南地区年平均水位 2.16米，历史最高水位 4.96米(1954年姜堰站)，历史最低水位



0.1米(1981年，过船闸站)。



里下河地区主要控制站年平均水位 1.24米，历史最高水位 3.40米(1991年，溱潼站)，



历史最低水位 0.27米(1953年，沙沟站)。



拟建项目
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中华人民共和国成立后里下河地区兴化站、泰州(泰)溱潼站、沙沟站、安丰站历史



最高水位分别为 3.35米、3.29米、3.40米、3.33米、3.29米；历史最低水位分别为 0.30



米、0.22米、0.47米、0.23米、0.28米；通南高沙土地区黄桥站、姜堰(通)泰州(周)历史



最高水位分别为 4.46米、4.96米、4.67米，历史最低水位分别为 1.17米、0.98米、1.77



米。警戒水位：通南高沙土地区 3.80米，里下河地区 2.00米。



3.4水文地质



场地平均历史最高水位 5.00m，常年平均水位 3.00m。地下水位主要随季节变化，大



气降水和地表水为地下水主要补给来源，蒸发、植物蒸腾、层间径流为地下水的主要排



泄方式。未发现不良水文地质现象。



①层土因风干、生物活动等因素产生虫孔、裂隙、孔洞，具有一定的透水性；②层



土为少黏性土，故①~②层土共同组成场地松散岩类孔隙潜水含水层，③、④层土为黏性



土，为其相对隔水底板。勘探范围内未发现承压含水层。



3.5工程地质



本次勘探深度内，根据现场对土的野外鉴别、原位测试及室内土工试验成果综合分



析，从工程地质角度，本场地的地基土体可分为 8大层土，从上至下分述如下：



第 1层杂填土：以褐色粉土、粉质黏土为主，稍密、软塑状态；上部为含植物根茎



及碎砖等杂填物；场区普遍分布，土质不均，力学强度差，工程地质条件差。



第 2层粉砂（Q4al+pl）：深灰色，含云母，中密状，无光泽，摇震反应迅速，矿物成



分以长石、石英为主，级配不良，颗粒亚圆形；中压缩性。场区普遍分布。



第 3层粉质黏土（Q4al+pl）：黄灰色，可塑，无摇震反应，手捻光滑，有光泽，干强



度及韧性高。中等压缩性，力学强度一般，工程地质条件一般。



第 4层粉质黏土（Q4al+pl）：黄灰色，可塑，无摇震反应，手捻光滑，有光泽，干强



度及韧性高。中等压缩性，力学强度一般，工程地质条件一般。



第 5层粉质黏土（Q4al+pl）：黄灰色，可塑，无摇震反应，手捻光滑，有光泽，干强



度及韧性高。中等压缩性，力学强度一般，工程地质条件一般。



第 6层粉质黏土（Q4al+pl）：黄灰色，可塑，无摇震反应，手捻光滑，有光泽，干强



度及韧性高。中等压缩性，力学强度一般，工程地质条件一般。



第 7层粉质黏土（Q3al）：黄灰色，可塑，无摇震反应，手捻光滑，有光泽，干强



度及韧性高。中等压缩性，力学强度一般，工程地质条件一般。



第 8层黏土（Q3al）：黄灰色，硬塑，无摇震反应，手捻光滑，有光泽，干强度及



韧性高。中等压缩性，力学强度高，工程地质条件好。



表 3.5.-1 工程地质勘察综合成果建议采用表



土层 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



容许承载力[R](kPa) 170 180 120 180 120 180 220



极限侧阻力标准值 qsik(kPa) 60 60 36 60 36 60 72



极限端阻力标准值 qpk(kPa) 1000 1100



直剪
粘聚力 C 1 27.5



内摩擦角φ 40 14.2



4工程设计



本施工图设计高程系均采用为 85 高程系，地形测图采用 2000 国家大地坐标系



（CGCS2000），85高程=废黄河高程-0.19。



4.1 主要设计参数



4.1.1工程等别



根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）、《城市防洪工程设计规



范》（GB/T 50805-2012），最终确定本工程等别为V等，河道等永久建筑物均为 5级，其



余次要建筑物及临时性水工建筑物均为 5级。
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4.1.2排涝标准



根据《泰州市城市防洪规划》结合《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）



有关规定，治涝标准为 20年一遇，采用最大 24h设计雨量，排水过程中建成区控制河道水



位不超过内河最高控制水位； 施工临时围堰洪水标准为 5年一遇。



4.1.3设计水位



排涝设计水位 4.11m（85高程），最低灌溉水位 2.01m（85高程）。



4.1.4桥梁设计标准



1、桥梁设计基准期：100年；



2、设计洪水频率：1/25；



3、主体结构设计使用年限：30年；



4、设计荷载：公路-II 级；



5、桥梁横断面布置：0.5m防撞护栏+6.0m行车道+0.5m防撞护栏=7.0m；



6、环境类别：Ⅱ类，根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG



3362—2018）第 4.5条规定；



7、可更换部件设计使用年限（栏杆、伸缩装置、支座）：15年。



4.2 桥梁方案



A、桥位现状



拆除重建东汪桥位于泰州医药高新区（高港区）G328永定西路南侧，东帅线



K0+859.000位置处，跨越河道为地方生产河。拟建桥位处河道上口宽约为 31.0m，实测



水面宽度约为 17.0m。



B、桥梁设计



拟建桥梁中心线与河道中心线正交。



上部结构：3×10m先张法预应力空心板梁，10m板梁高 60cm；



下部结构：采用桩接盖梁式桥台，桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础，桩基直径 1.0m；



桥面系：铺装层采用 10cmC40水泥混凝土（整平层）+防水层+8cmC40水泥混凝土；



桥梁两侧均设置 0.5m防撞护栏，桥台处各设置一道 D-40型伸缩缝。



4.3 主要计算成果



4.3.1桥台盖梁计算数据
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4.3.2桥台盖梁计算结果



桥台盖梁采用 12根直径 20mm纵向钢筋，12根直径 20mm弯起抗剪钢筋，盖梁配



筋满足计算要求。



4.3.3桥墩盖梁计算数据



4.3.4桥墩盖梁计算结果



桥墩盖梁采用 14根直径 22mm纵向钢筋，16根直径 22mm弯起抗剪钢筋，盖梁配



筋满足计算要求。
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4.3.5桩顶反力计算结果



1）桥台桩顶反力计算结果



2）桥墩桩顶反力计算结果



4.3.6桩长计算



在验算桩的承载力时，不用分项荷载系数方法，而是用单一安全系数方法，其单桩



承载力容许值按下式计算：



1）桥台桩长计算结果



经计算，桩底标高为-17.98m，桩长 22.0m，满足单桩承载力要求。
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2）桥墩桩长计算结果



经计算，桩底标高为-23.09m，桩长 25m，桩长满足单桩承载力要求。



4.4 主要结构材料



1、C50混凝土：10m板梁、铰缝、水泥混凝土调平层；



2、C40混凝土：板梁封端、桥面铺装；



5、C30混凝土：墩台盖梁、耳背墙、挡块；



6、C30水下混凝土：桩基；



7、C25混凝土：实心六角块、台前防护基础、护岸挡土墙；



8、预应力钢筋：采用符合中国国家规范（GB/T 5224-2014）7丝标准型钢绞线，公



称直径 D=15.20mm，fpk =1860MPa；



9、钢筋：凡直径≥12mm者采用 HRB400(注明者除外)，直径＜12mm采用 HPB300



钢筋，并符合 GB1499.1-2024及 GB1499.2-2024及 GB/T1499.3-2022的规定；



10、其他用材：其他用材（包括砂、石、水等）的质量应符合《公路桥涵施工技术



规范》JTG/T 3650—2020的有关规定和要求。



5强制性条文执行标准



施工图设计严格按照《工程建设标准强制性条文》水利工程部分（2020年版）执行，



在施工图设计阶段主要执行情况如下：



序



号
强制性条文规定 标准编号 执行内容



执行



情况



1
水利水电工程的等别，应根据工程规模、效益和在经济社



会中的重要性，按表 3.0.1确定。



《水利水电工程等



级划分及洪水标准》



SL 252-2017



本工程等别



为 V等，河道



等永久建筑



物均为 5级，



其余次要建



筑物及临时



性水工建筑



物均为 5级。



符合



条文



2



水利水电工程施工期使用的临时性挡水、泄水等水工建筑



物的级别，应根据保护对象、失事后果、使用年限和临时



挡水性水工建筑物规模，按表 4.8.1确定。
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序



号
强制性条文规定 标准编号 执行内容



执行



情况



3
水环境保护措施：a.应根据水功能区划、水环境功能区划，



提出防止水污染，治理污染源的措施。



《环境影响评价技



术导则水利水电工



程》



HJ/T88-2003



详见本说明



11.3，阐述环



境保护措施



符合



条文



4



大气污染防止措施：应对生产、生活设施和运输车辆等排



放废气、粉尘、扬尘提出控制要求和净化措施；制定环境



空气检测计划、管理办法。



5



环境噪声控制措施：施工现场建筑材料的开采、土石方开



挖、施工附属企业、机械、交通运输车辆等释放的噪声应



提出噪声控制要求。



6
施工固体废物处理处置措施：应包括施工产生的生活垃圾、



建筑垃圾、生产废料处理处置等。



7



人群健康保护措施应包括卫生清理、疾病预防、治疗、检



疫、疫情控制与管理，病媒体的杀灭极其旅社、孪生地的



改造，饮用水源地防护与检测。



8
应控制和减少对原地貌、地表植被、水系的扰动和损毁，



减少占用水土资 源 ，注重提高资源利用效率。 《水利水电工程水



土保持技术规范》



SL575-2012



详见说明 11.4
符合



条文



9



对于原地表植被、表土有特殊保护要求的区域，应结合项



目区实际剥离表层土、移植植物以备后期恢复利用，并根



据需要采取相应防护措施。



10
主体工程开挖土石方应优先考虑综合利用，减少借方和弃



渣。弃渣应设置专门场地予以堆放和处置并采取挡护措施。



《生产建设项目水



土保持技术规范》



GB50433-2018



详见说明 11.4 符合



条文



11
在符合功能要求且不影响工程安全的前提下，水利水电工



程边坡防护应采取覆绿或恢复植被措施。



12 水利水电工程有关植物措施设计应纳入水土保持设计。



13 弃渣场防护措施设计应在保证渣体稳定的基础上进行。



14
严禁在对公共设施、基础设置、工业企业、居民点等有重



大影响的区域设置弃土(石、渣、灰、矸石、尾矿)场。



6 施工导流及施工围堰



6.1 施工导流



土工程主要内容包括河道开挖、新建挡墙护岸等，并且非汛期、非灌溉期施工，不



影响原有排涝体系，涝水通过片区其他河道经排涝泵站抽排至外河，不需要采用额外的



导流措施。



6.2 施工截流



1、施工围堰等级



根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)中的有关要求，挡水围堰为 5



级建筑物。



2、施工围堰设计



河道施工根据现场需要设置围堰，待施工完成后可立即拆除。施工围堰采用均质土



围堰，在桥梁两侧各设置 1道施工围堰，围堰高度由现场确定，顶宽 3.0m，顶高程 5.0m，



临水侧坡比为 1:4，背水侧坡比 1:3（可根据现场实际情况布置）。



设计图纸中的围堰断面承包人可根据现场情况及上报的施工组织设计要求对该断面



进行复核计算，必要时应加大断面尺寸，确保围堰安全。承包人也可以结合自身经验及



当地实际情况自行设定适当的围堰方案，但围堰方案及断面尺寸等必须经过监理及有关



管理方的审核后，方可施工。



6.3 施工降排水



挡土墙施工在填筑围堰后，需对围堰内积水用潜水泵进行一次性抽排。降水方案建



议采用明排水结合井点降水，具体由施工单位根据实际地质情况确定。



7 施工技术要求



7.1 施工顺序



本工程主要包括桥梁拆除新建、新建护岸两方面工程项目，施工顺序为：施工放样
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→场地清理→施工围堰→桩基施工→新建护岸→河道土方回填→板梁吊装→桥面结构施



工→围堰拆除→施工场地清理。



7.2 混凝土工程



1、模板



A）模板及支架材料应符合《水工混凝土施工规范》，其结构必须具有足够的稳定



性，刚变和强度，以保证浇筑混凝土的结构形状尺寸和相互位置符合设计规定。



B）模板表面应光洁平整，接缝严密，不漏浆。



2、钢筋



A）φ钢筋为 HPB300，C为 HRB400。



B）钢筋按钢号、批号、规格，生产厂家的不同，应有出厂质保书或实验报告单，



使用前，仍应作抗拉强度，冷弯试验。



C）焊条品种，规格，质量应符合规范及设计要求，钢筋焊接后的机械性能，应符



合国家规定焊缝不允许有脱焊，漏焊点和裂缝。



D）钢筋的规格尺寸，安装位置必须符合设计图纸要求。



E）在浇筑混凝土前必须对钢筋的加工，安装质量进行验收，经确认符合设计要求后，



才能浇筑混凝土。



3、混凝土浇筑



A）混凝土的生产和原材料的质量均应符合有关规定，水泥采用硅酸盐水泥，水泥



标号不宜小于 42.5级，所用水泥必须有质保书，水泥必须有试块报告：混凝土浇筑应按



《混凝土结构工程施工及验收规范进行》。



B）混凝土的水灰比应通过试验确定，钢筋混凝土结构混凝土的水灰比要求不大于



0.55，素混凝土的最大水灰比不大于 0.6。



C）浇筑混凝土应连续进行，严禁在途中和仓内加水，混凝土应随浇随平，不得使



用振捣器平仓，捣固混凝土应以使用振捣器为主，对无法使用振捣器或浇筑困难的部分，



方可采用或辅以人工捣固，做到无蜂窝麻面。



D）混凝土连续湿润养护时间，对普通硅酸盐水泥，硅酸盐水泥不少于 10天，矿渣



硅酸盐水泥，粉煤灰硅酸盐水泥不少于 15天。



E）混凝土防渗等级W4，防冻等级 F50。



F）砼中掺入适量的外加剂，可改善混凝土的技术性能，加速施工进度，节约水泥，



降低造价并能适应砼工艺的发展。但掺入外加剂，必须满足相关规范的规定。



G）砼浇筑施工缝按施工规范要求做彻底凿毛处理，并用高压水枪冲洗干净。



7.3先张法预应力混凝土空心板



1、因采取钢绞线强度较高，其传力锚固长度按 120d考虑，如发现有滑丝现象，须



采取必要措施，如采用夹具机械锚固等。预应力筋有效长度范围以外部分（图中虚线段）



一定要采取有效措施进行失效处理。一般采用硬塑料管将失效范围的预应力套住，塑料



管两端用胶带纸封固，以使预应力筋与混凝土不产生握裹作用。



2、预应力筋有效长度以板跨中心线对称布置，使板两端的失效长度相等。



3、预应力钢筋Φs15.2采用张拉力和伸长值双控张拉施工，实际伸长值和理论伸长值



之差严格控制在±6%以内，锚下张拉控制应力σcon=0.75fpk=1395Mpa，每束张拉控制力



为 193.9KN。伸长值则根据施工时预应力筋张拉长度另行计算。



4、预应力筋采用多根同时张拉时，要采取可靠措施使各钢束受力相同。



5、钢筋的绑扎工作应在张拉结束 8小时后进行，以策安全。



6、预应力砼空心板安装时施工单位应根据所采用的施工方案对板进行施工验算，确



保



构件不发生超限受力。



7、因设置伸缩缝，相应预制板端部应设伸缩缝预留槽口，并预埋有关锚固钢筋。
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8、放松预应力钢绞线时应对称、均匀、分次缓缓完成，不得骤然放松，放松时混凝



土强度应不低于设计强度的 95%。且放张时间应大于 7天。放松时可采用千斤顶法或砂



箱法。千斤顶放张时应先检查锚固板上各钢绞线是否已在原地锚固好，再上千斤顶打油，



至张拉到σcon应力，即可将锚固板松开，再慢慢放油，使千斤顶退回，放松宜分数次完



成，用砂箱法放松时放松速度应均匀、一致，严禁用电弧切割钢绞线，应用砂轮切割机



切割钢绞线。



9、板梁堆放时应在空心板端部支承，每个端部横向设两个支点，不得上、下倒置。



堆梁层数不宜超过 3层，以免造成支搁点局部承压不足而破坏。运输时要采取措施，严



防板顶产生附加拉应力而发生裂缝。



10、焊接钢筋时，应根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG



3362—2018）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）严格控制焊接质量。



11、预制板内空洞的形成采用刚性内膜工艺成孔



12、为使桥面铺装与预制空心板紧密结合成整体，预制板顶面应做成凹凸不小于



6mm的粗糙面，严防板顶滞留油腻。



13、预制板顶面及侧面混凝土要按施工规范要求进行凿毛处理，应凿除处理层混凝



土表面的水泥砂浆和松弱层，经凿毛处理的混凝土表面，应用水冲洗干净，不留积水。



14、预应力混凝土预制板存梁时间不宜大于 60天，否则可能产生过大的反拱度。



15、不同存梁期上拱值，施工单位可根据工地的具体情况（如存梁期、混凝土配合



比、材料特性及地区气候等）以及经验设置反拱。反拱值的设计原则是使梁体在二期恒



载施加前上拱度不超过 10mm，桥梁施工完成后桥梁不出现下挠。



16、在运输预应力混凝土预制板时，要采取可靠措施，不使预应力产生的负弯矩起



破坏作用。



17、板梁安装就位后，应保证四个支座的受力均匀，无支座脱空现象。



18、存放期间应加强外露筋保护，如发现损坏应采取补救措施，以保证各板块间的



可靠联结。



19、其他未尽事宜，按交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）



办理。



7.4下部结构



1、为减弱地震对构造物的不利影响，桥台挡块内侧、背墙与板梁对应位置及可能发



生构件刚性撞击的位置均应设有橡胶缓冲块。



2、桥台盖梁顶支座垫石必须保持平整、清洁，桥面横坡由台身形成，放线时注意控



制。



3、桥台台身施工时，应根据伸缩缝构造图在背墙预埋相应的伸缩缝锚固钢筋，并预



留一定的高度与伸缩缝混凝土一起浇筑。



4、桥台钻孔桩施工要求将素土夯实至盖梁底部，待稳定后钻孔施工。桥梁应严格遵



循先架设板梁后进行台后填土的施工顺序，填土范围（高度为搭板下 20cmC20砼底至盖



梁底，长度为台后 6m范围内）内采用 6%石灰土回填，应对称填筑，分层夯实，压实度



不小于 96%，施工时注意与桥两侧道路的衔接。



5、桥台台身施工时，应根据伸缩缝构造图在背墙预埋相应的伸缩缝锚固钢筋，并预



留一定的高度与伸缩缝混凝土一起浇筑。



6、桥台盖梁钢筋施工应尽量避免在接头处弯起钢筋，同时还应注意预埋筋的设置。



7、盖梁砼强度满足规范要求强度后，方可拆除底模，拆模时不得损坏混凝土表面及



倒角。



8、桥台架梁时，注意横桥向对称布置板梁。



7.5桩基础施工



1、桩基设计均为钻孔灌注桩。钻孔灌注桩施工放样，单桩中心偏差应满足施工技术











明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程 设 计 总 说 明 第13页 共 24页



合肥市兴农水利勘察设计院有限公司



规范相关要求。1.0m直径桩尖沉渣厚度不宜大于 100mm。孔径不小于设计直径。



2、钻孔至设计深度后，须进行成孔质量检查，内容包括：孔壁形状（孔径）、孔深、



垂直度、孔底沉渣。



3、如被检测桩的孔径、垂直度、孔壁稳定和回淤等现场实测指标不符合规范要求时,



应查出原因，及时采取补救措施，便于今后改进施工工艺。



4、钢筋笼在制作安装运输过程中应采取措施防止产生不可恢复的变形,并设置保护



层垫块。吊装入孔时不得碰撞孔壁,灌注混凝土时应采取措施固定其垂直位置。钢筋接长



可采用机械连接。



5、钻孔灌注桩清孔过程完成后，应采取措施对钢护筒内壁附着的泥浆等进行清理。



清理完成后，应迅速下放钢筋笼，随后浇筑桩身混凝土，浇筑应一次完成不得间断。



6、慎重选用泥浆指标和造浆材料。护壁泥浆原料应根据各墩位的不同地质条件、钻



机性能等，按最易塌孔的土层进行泥浆的配比试验，宜采用不分散、低固相、高黏度的



泥浆。正常钻进过程中，要严格控制泥浆的相对密度、粘度、含砂率、PH值和桩侧泥皮



厚度等指标，使其满足施工规范要求并尽可能提高指标值。



7.6桩基础检测



成桩后应进行成桩质量检验，检测按规范规定：



1）桩基应进行 100%的完整性检测，桩基采用小应变检测，检测均应符合《公路工



程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）要求。



2）检测完毕后需向建设方、施工监理、设计方提交一份符合《公路工程基桩检测技



术规程》（JTG/T 3512-2020）要求的内容包括检测数据、测试手段和方法、分析结果、



结论（明确被测桩质量等级）。



7.7支座施工要点



1、支座安装前，应对支座垫石进行复测，放出支座纵横向中心十字线，标出支座安



放的准确位置。安装前应检查支座的型号、规格及外观。



2、安装前，检查预制梁底的预埋钢板是否有水泥浆包裹的现象，要对包裹预埋钢板



水泥浆清理干净并进行除锈、风干。在梁板预制时应采取预防措施，避免预埋钢板移位



和预埋钢板下进入水泥浆。



3、支座安装时，应按照垫石和支座上纵横向的中心十字线准确就位。安装完成的支



座应与梁在顺桥方向的中心线相平行或重合。



8 桥梁耐久性设计



为保证桥梁结构耐久性，对本工程的混凝土结构进行了耐久性设计。结构的耐久性



应根据结构的不同设计基准期、不同的使用环境类别及其作用等级进行设计。



本工程耐久性设计及施工以《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》



（JTG3362—2018）及《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)为基础，同时参照《公



路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）。设计和施工除满足相关规范



要求外，还应按以下要点实施。



8.1 结构耐久性设计要点



1、桥面铺装采用 C40、C50抗渗混凝土，抗渗等级为 P6。



2、普通钢筋保护层厚度取钢筋外缘至混凝土表面的距离，不应小于钢筋公称直径；



当钢筋为束筋时，保护层厚度不应小于束筋的等代直径。



先张法构件中预应力钢筋的保护层厚度取钢筋外缘至混凝土表面的距离，不应小于



钢筋公称直径；后张法构件中预应力钢筋的保护层厚度取预应力管道外缘至混凝土表面



的距离，不应小于其管道直径的 1/2。



最外侧钢筋的混凝土保护层厚度既要满足设计图中标注尺寸要求，还要满足《公路



钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362－2018）第 9.1.1条表 9.1.1的规



定值。
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表 4.5.2 公路桥涵混凝土结构及构件所处环境类别划分



环境类别符号 名称 劣化机理



I 一般环境 混凝土碳化引发钢筋锈蚀



Ⅱ 冻融环境 反复冻融作用造成混凝土损伤



Ⅲ 近海或海洋氯化物环境 海洋环境下氯盐侵入引发钢筋锈蚀



IV 除冰盐等其他氯化物环境 除冰盐类氯盐侵入引发钢筋锈蚀



V 盐结晶环境 硫酸盐在混凝土孔隙中结晶膨胀导致损伤



VI 化学腐蚀环境 硫酸盐、酸类等介质与水泥基发生反应造成损伤



VII 磨蚀环境 风沙、流水、泥沙或流冰的摩擦、冲击造成表面损伤



表 9.1.1 混凝土保护层厚度（mm）



构件类别 梁、板、塔、拱圈、涵洞上部 墩台身、涵洞下部 承台、基础



设计使用年限（年） 100 50、30 100 50、30 100 50、30



II类-冻融环境 30 25 35 30 45 40



3、主体结构最低混凝土强度等级不小于 C25。



4、桥梁伸缩装置两端与空心板（桥台）连接部分的混凝土，受力比较复杂，除按照



最优配合比设计外，还应适当掺入钢纤维等材料。



8.2结构耐久性施工控制要点



1、混凝土材料的选用



水泥：水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不宜使用早强水泥。



集料：细集料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中



粗河砂或江砂，不得使用海砂。粗集料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线



胀系数小的洁净碎石，不宜采用砂岩碎石。



添加剂：可掺入适当的混凝土添加剂。



2、混凝土施工前，应根据设计和施工工艺要求提前开展混凝土配合比选择试验，并



针对混凝土结构的特点和施工环境、使用环境等条件，制定施工过程中各个环节的质量



控制内容与质量保证措施。



3、普通钢筋混凝土结构：最大水胶比 0.55，最小水泥用量 275kg/m3，最大氯离子含



量 0.3%，最大碱含量 1.8kg/m3。



4、预应力钢筋混凝土结构：最大水胶比 0.36，最小水泥用量 360kg/m3，最大氯离子



含量 0.06%，最大碱含量 1.8kg/m3。



8.3 耐久性设计措施



1、增强结构耐久性主要措施：



① 提高混凝土自身的抗裂性能，精心设计配合比和掺加剂，并在施工中加强养护与



裂缝控制。



② 保护层厚度及钢筋混凝土构件裂缝宽度限值等指标执行相关规范、规程。钢筋混



凝土结构钢筋绑扎时须采取切实可行控制措施，保证钢筋保护层厚度。



③ 保证桥面铺装耐久性，在桥面现浇混凝土和沥青混合料之间设置防水层，同时排



除桥面下渗水。桥面防水层如有损坏，应及时修复。



④ 边梁两侧设置滴水檐，阻断桥面水沿混凝土表面流淌侵蚀梁侧面及底面混凝土。



2、伸缩缝应由专业人员严格按程序安装,对与伸缩缝相接的桥面进行特别处理，防



止跳车、冲击造成桥面开裂，同时加强养护、维修。应经常清除缝内积土、垃圾等杂物，



使其发挥正常作用，若有损坏或功能失效应及时修理或更换。



3、支座支承总高度设置应方便支座的检修、更换。支座各部位应保持完整、清洁，



至少每半年清扫一次。支座如有缺陷或者产生故障不能正常工作时，应及时予以修整或



更换。



4、预应力筋的锚固端应有可靠的防锈措施，封端混凝土应具有良好的抗裂性，水胶



比不大于 0.4。金属锚具的混凝土保护层厚度一般不小于 6cm。结构耐久性要求的混凝土



原材料品质、施工要求应参照《公路工程混凝土结构耐久性规范》相关条款执行。



5、混凝土的养护包括混凝土的湿度和温度控制。新浇混凝土应及早开始养护，避免
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水分的蒸发。湿养护不得间断，对不同构件，在不同季节应采取不同的初始（初凝前）



湿养护和温控的措施。对于水胶比低于 0.45的混凝土和大掺量矿物掺和料混凝土，尤其



应注意初始保湿养护，避免新浇表面过早暴露在空气中。大掺量矿物掺和料混凝土在结



束正常养护后扔宜采用适当措施，能在一段时间内防止混凝土表面快速失水干燥。不同



组成胶凝材料的混凝土湿养护最低期限宜满足《公路工程混凝土结构耐久性规范》的要



求。



6、混凝土保护层厚度的检验方法与合格标准如下：



钢筋保护层厚度检测仪的检测偏差不应大于 1mm。检验的结构部位和构件数量，可



根据工程的具体情况选定。对同类的成批构件，一般可各抽取构件数量的 10%且不少于



10个构件进行检验。对选定的每一构件，可对各 12根最外侧的钢筋（一般为箍筋或分



布筋）保护层厚度进行检测。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量 3点，并对每一构



件的测试数据进行评定。在对同一构件测得的钢筋保护层厚度全部数据中，如有 95%或



者以上大于或等于 cmin，则认为合格；否则可增加同样数量的测点，按两次检测的全部



数据进行统计，如仍不能有 95%及以上的测点厚度大于或等于 cmin，则认为不合格。



7、利用回弹仪、标准预埋件的拔出试验或混凝土表层抗渗性测试仪等方法来检验保



护层混凝土的密实性时，应事先通过试验室内的标准试验，在与现场相同（原材料和配



比）的混凝土试件上取得仪器读数与混凝土某种抗渗性指标之间的标定曲线。现场测试



时的测点部位与测点数量，可按照工程和测量方法的具体特点确定。



8、拌合物的振捣必须做到均匀密实。用插入式振捣变换插点时，应快插后向上缓慢



拔出，不得沿拌合物表层平拖。振捣引气混凝土时应使用振频≤6000次/min的中低频振



捣棒，并控制振捣时间避免过振。



9、浇筑混凝土前，应仔细检查保护层垫块的位置、数量及其紧固程度。构件侧面和



底面的垫块应至少为 4个/m2，绑扎垫块和钢筋的的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫



块的尺寸应保证混凝土保护层厚度的准确性，其形状（宜为工字型或截头锥形）应有利



于钢筋的定位。



垫块可用细石混凝土制作，其抗腐蚀能力和强度应高于构件本体混凝土，水胶比不



大于 0.4。为保证钢筋定位的准确性，宜采用定位夹或定型生产的纤维砂浆块。



9 安全专章



施工过程中承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理



条例》《水利水电工程施工安全管理导则》《水利工程建设安全生产管理规定》《水利



水电工程施工通用安全技术规程》及现场情况制定劳动安全措施，应遵循“安全第一，



预防为主”的原则，保障施工过程做到安全可靠、经济合理。



承包人应在施工现场健全安全组织机构，建立安全生产责任制，工程安全管理机构



的负责人或主要成员应包含最高现场管理者；必须按规定组织好安全检查，记录详细，



发现作业过程中不安全隐患、重大险情，应及时采取有效措施积极处理；必须制定相应



的应急预案，发生事故后，立即启动应急预案，并采取相应措施，避免事故进一步扩大;



应配备和维修、维护有关的安全措施、设备、器械以及施工现场的急救药箱；对作业人



员进行安全教育培训，持证上岗，具备相应的安全意识和安全技能;特种作业人员应具有



相应的资格证书。



承包人需根据以上临时工程技术要求，结合设计推荐方案和自身施工需要，进一步



优化、细化施工组织设计及各项临时工程实施方案，报请监理审核或专题评审后实施，



确保工程施工安全。



9.1重大危险源辨识



根据《江苏省水利重点工程施工重大危险源清单指南实施细则(试行)》(苏水建办



[2022]16号，结合本工程的特点对危险进行分析及识别，具体重大危险源清单如下：
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表 9.1-1 本工程施工重大危险源清单



序号 类别 项 目 重大危险源 可能导致的事故类型



1



施工作业类



明挖施工 滑坡地段的开挖 坍塌、物体打击、机械伤害



2 建筑物拆除工程 老桥及围堰拆除作业 坍塌、溺水



3 降排水 降排水工程 淹溺、坍塌



4
机械设备类



起重吊装及安装拆



卸



采用起重机械进行安装的工程 起重伤害、物体打击、高处坠落



5 起重机械设备自身的安装、拆卸作业 起重伤害、高处坠落、触电



6
设施场所类



供电系统 临时用电工程 触 电 、火 灾 、爆炸



7 围堰 围堰工程 坍塌、淹溺



8 作业环境类 超标准洪水 超标准洪水 淹溺



9.2危险性较大的分部分项该工程



根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2019]378号）附件规定，



本项目主要存在下表危大工程内容：



表 9.2-1 本工程危大工程一览表



序号 部位 内容 安全意见



超过一定规



模的危险性



较大的分部



分项工程



1 桥墩盖梁 桥台盖梁模板工程 施工单位须在施工前编制《超过一定规



模的危大工程专项施工方案》，并组织



召开专家论证会对专项施工方案进行



论证。



2 预制板梁 板梁吊装



3 现状老桥 现状老桥拆除



施工单位按照上表所列内容对照《管理办法》（建质[2019]378号）附件规定的要求



结合施工实际情况对本项目涉及的危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性



较大的分部分项工程内容做相应调整，做到不遗漏。施工单位应当在危大工程施工前组



织工程技术人员根据国家和地方现行相关标准规范，结合施工现场实际情况编制专项施



工方案，并按照相关要求进行报批。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织



召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并按照相关要求进行报批。



9.3度汛安全



每年主汛期在 6~9月份，应避开汛期雨季实施主体水下工程，若工程跨汛施工，则



围堰堰顶高程需考虑度汛因素或在后侧另行修筑防洪子堰。承包人应编写出现超标准洪



水，对围堰进行加固的应急预案;出现超标准洪水后承包人应保证及时采取有效的措施，



防止围堰垮塌。具体方案由承包人编制，并上报监理及主管部门审批同意后实施，确保



工程度汛安全。



9.4围堰安全



图中内外河侧围堰断面仅供参考，承包人应根据所选土料的试验指标，结合自身施



工需要，进一步对内外河侧围堰进行复核和优化，并对施工期围堰结构及防洪安全负责。



考虑运用条件的变化，施工承包人同样应结合自身施工需要对内河侧围堰进行复核，并



对施工期围堰结构及防洪安全负责。必要时需适当加固围堰，确保安全，围堰专项实施



方案必须报审后实施。工程施工期间承包人还要加强对围堰的巡视和维护，备足抢险物



资，确保围堰安全和主体工程施工安全，对围堰结构及防洪安全负责。



围堰拆除时，应注意输水过程中的引(灌)水方式，严禁因输水方式不当而造成建筑



物基础的冲刷现象的发生。围堰拆除建议按水上、水下分别施工的方法，具体拆除方案



由承包人报监理审批后实施。



9.5施工降、排水安全



(1)根据地质资料，承包人应先做好施工期降排水再开挖基坑，确保工程安全，具体



施工期降、排水等临时工程方案由承包人自行设计和确定，并报经监理审批后实施。



(2)在基坑开挖期间，除满足旱地安全施工的条件外，承包人应对基坑及其周围受降



低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。若局部地段对沉降要求较高，必要时



应采取回灌或其他措施控制沉降。承包人应按监理人的指示将观测点布置、观测仪器设



置和定期观测记录提交监理人。
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9.6深基坑、高边坡安全



(1)基坑开挖应按建筑物先深后浅、先重后轻的施工顺序，合理分期、分批进行土方



开挖施工。边坡地质条件较差处应在降水条件下分级放坡，或采用合理的边坡支护措施。



(2)为防止堆土影响基坑或堤坡稳定，临近基坑或堤坡 20m 范围内的地面不得临时



或长期堆土。



(3)根据建筑物放样尺寸，留足施工操作所需空间，并注意边坡稳定，避免对邻近已



有建筑物产生影响，工程开挖时局部可能需陡坡开挖，当采用陡坡开挖时，除降排水措



施外，还应考虑适当的工程支护措施，防止滑坡和塌方。



9.7土方开挖安全



土方开挖应结合降排水措施，合理分期、分批、分层进行土方开挖施工。开挖过程



中，应采取可靠的降排水措施，排除地表水，降低地下水位，使其低于开挖面或施工操



作面 0.5m以承包人施工时应避免对沿河的公路、房屋、塔架、管线等构等建筑物造成不



利影响。施工付注意避让和保护，必要时应采取适当的支护或加固措施，支护、加固方



案需上报监理审查同意后实施。



开挖至设计标高前应保留 30cm 土层，严禁原状土受扰动或泡水。开挖过程如出现



与设计不符的不良土层时，应及时通知相关参建单位会商解决。



9.8土方回填安全



(1)严禁淤泥及淤泥质土用于回填、筑堤，且填料土中不得含有植物根茎、垃圾杂物



等；当工程范围内缺少符合要求的土料时，应对所要采用的土料采取相应的处理措施。



(2)挡墙后底板以上范围、挡墙后底板以外最小不小于 2m的范围内的填土，必须按



照人工平整、小型机械夯实的要求实施。禁止大型机械设备直接在建筑物基础之上的范



围内作业，以避免设备重力挤压建筑物，产生不良后果。



(3)墙后回填土应分批实施，第一批填土高度应小于总填土高度的一半。



9.9混凝土施工及高空作业安全



(1)采用泵送混凝土进行浇筑时，输送管道的接头应紧密可靠不漏浆，安全阀必须完



好，管道的架子要牢固，输送前要试送，检修时必须卸压。



(2)浇筑框架混凝土时，应搭设操作平台，并有安全防护措施，严禁直接站在模板或



支撑上操作，以避免踩滑或踏断而发生坠落事故。



(3)使用平板振动器或振捣棒的作业人员，要穿胶鞋、带绝缘手套。湿手不得接触开



关，电源线不得有破皮漏电。振捣设备应设开关箱，并装有漏电保护器。



(4)浇筑混凝土时，不准直接站在溜槽帮上或站在模板及支撑上操作。



(5)夜间施工时，照明要良好。



(6)模板作业时，对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱，不得使用严重锈蚀、变



形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料和竹材作立柱。支撑立柱基础应牢固，并严格



控制模板支撑系统的沉降量。支撑立柱基础为泥土地面时，应采取排水措施，对地面平



整、夯实，并加设满足支撑承载力要求的垫板后，方可用以支撑立柱。斜支撑和立柱应



牢固拉接，行成整体。



(7)本工程高处作业前，应检查排架、脚手板、通道、梯子和防护设施，符合安全要



求方可作业。高处作业使用的脚手架平台，应铺设固定脚手板，临空边缘应设高度不低



于 1.2m的防护栏杆。



9.10其他安全（不限于）



(1)施工时应对施工区域附近管线线路、埋置深度等进行摸查。施工过程中管线位置



严禁开挖、堆载等可能对管线造成破坏的施工行为，确保管线安全。



(2)施工时应复核高压线悬高及摆线宽度，合理布置工程场区，施工过程中应确保工



程吊装设备、混凝土泵车管道、桩基施工机械等设备满足高压线的安全距离。同时施工



过程中采取必要的保护、防护、支护等措施，确保供电设施安全。
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(3)施工前应摸清工程场地内所涉及的跨河、埋地管线布置，施工过程中避免对管道



造成破坏。



(4)河道两岸存在现状排口，施工单位进场后需对现状排口进行摸排，与参加各方协



商一致后确定现状排口在施工期排水问题。



(5)施工中应注意专业间协作、联系和衔接，切勿发生施工遗漏事件。



(6)临近基坑或堤坡 20m范围内的地面不得临时或长期堆土，以防止堆土影响基坑或



堤坡稳定。



施工单位应根据《水利水电工程施工安全技术规程》SL398~401-2007及现场情况制



定劳动安全、工业卫生措施，并满足《工程建设标准强制性条文》水利工程部分第三篇



劳动安全与工业卫生的相关要求。



10质量安全



1、工程施工前，我公司将对施工图设计文件作技术交底：施工中我公司将及时解决



施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，并对因勘察、设计原因造



成的质量事故提出相应的技术处理方案。



2、工程施工安全措施必需满足《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015)的



要求。施工单位应当成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，建立安全生产制



度，配备专职安全生产管理人员，明确划分项目部各人员的责任制，编制相应安全生产



条款、措施等，制定严格的安全技术操作规程，并报项目法人备案。



3、施工单位施工前应编制施工组织设计，批准后方可进场施工；对一些专业性强、



难度大的施工项目，单独编制专项安全施工组织设计，提出保障施工作业人员安全和预



防生产安全事故的措施。



4、施工安全的重点部位和环节：



(1)安全疏散、消防车道、消防给水等应按规定设置；



(2)场地地面水应有常规排水设施和检修排水措施；设置水情自动测报系统；时刻与



各级防汛部门保持联系，做好防汛预案并严格执行；



(3)施工现场应按相关法规要求做好防火工作；



(4)预防坍塌事故，做好边坡或边坡支护工作，深基坑施工应单独编制施工方案并报



批；



(5)预防机械伤害和触电事故：各类机械必须严格按操作规程和劳保规定进行操作；



健全用电管理制度，执行相关法规对临时用电的要求；



(6)做好施工人员的安全防护和相关安全培训工作。



5、工程施工还应满足以下相关文件要求



(1)《加强混凝土裂缝预控、监测和修补的若干意见》(苏水基(2007)21号)；



(2)《加强水工建筑物止水和伸缩缝施工质量管理的若干意见》(苏水质监(2009)21号)；



(3)《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》(苏水基(2013)；



(4)《加强钢筋制作安装质量管理的意见》(苏水基(2020)2号)。



11注意事项



11.1施工用电



承包人需自行向供电部门申请采用市电或则采用自发电形式，由承包人负贾提供供



电线路输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿



装置等。



11.2施工安全



根据《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》(苏建质安(2019)378号)要求，



施工单位应在危大工程施工前组织工程技术人员根据国家和地方现行相关标准规



范，结合施工现场实际情况编制专项施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责



人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
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对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家论证会对专项施工方案进行论证。



专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。



施工过程需落实安全生产措施，布置相应的警戒标志和安全防范措施，加强对河道



两侧房屋建物的安全监管，确保工程顺利实施。



原有建筑物拆除时应注意加强对周边环境、建筑物的沉降、位移观测，一旦发现异



常应立即停止施工，并通知监理及本设计单位会同处理。



11.3 环境保护



11.3.1环保措施



由于施工地区靠近城镇、村庄，施工期间的环境保护也不容忽视，在施工中需注意



施工方法并注意以下事项：



1、保护耕地、保护植被、减少水土流失



临时用地尽量少占耕地，料场、拌和场尽量选择在公路用地范围内，施工营地尽量



租用现有房屋及场地。



2、水质环境保护措施



施工营地和物料堆场的设置应尽量远离沿线水体。施工营地作好生活废水及含油废



水的处理措施，建立垃圾站以集中堆放及收集垃圾，垃圾站应远离水体。



3、大气环境防治措施



必须配备足够的洒水车，施工便道、未完成的路面应经常洒水，在敏感路段增铺草



垫，尽量减少道路扬尘的产生。 筑路材料运输中，应采用袋装料，尽量减少对沿线农



田、村庄带来的环境污染。 沥青混凝土拌和厂厂址及沥青、燃料油仓库应选择在人口稀



少、自然通风、远离河流开阔平坦的地方，以减少对居民区的大气污染和对水质环境的



污染，并应设防火急救措施。水泥混凝土搅拌机应有防尘措施。



4、噪音环境质量防治措施



位于村庄和居民区附近的施工路段，一般不宜夜间施工。对于需要连续施工的作业



项目应设置临时移动声屏障；对施工设备需进行定期维护保养，确保机械设备保持低噪



音状态。合理安排作业人员，对经常处于高噪音环境的人员，采取戴耳塞、头盔等必要



的劳动保护措施。



11.3.2扬尘控制措施



（1）施工现场建立洒水清扫制度，配置洒水设备，定期进行洒水清扫作业，并安排



专人负责。



（2）施工现场裸露地面定期进行洒水清扫作业，集中堆放的土方应进行初步压实，



必要时需用塑料布覆盖。



（3）土方车辆选用待用遮盖的运土车辆进行作业，或者对作业车辆采取塑料布覆 盖



措施，对现场施工道路采取每天定时洒水降尘的措施。



（4）现场进出口设洗车槽，配备洗车设备并设置沉淀池，对出场车辆进行冲洗。



（5）易飞扬和细颗粒建筑材料应集中封闭堆放，余料及时回收，做好现场整齐工作。



未回填灰土采取彩条布遮盖的方式，避免因暴晒起风产生扬尘。



（6）木工车间等易产生扬尘的施工作业应采取木板遮挡、抑尘等措施。土方回填等



应采取遮盖措施；



（7）高空垃圾清运采用物料提升机运输，禁止下抛等危险作业。



（8）现场拌合所使用的散装水泥、预拌砂浆应集中堆放并采用塑料布等覆盖物覆



盖，达到防尘的要求。



（9）施工现场沿围墙设置喷淋系统，出土时定时喷水降尘。



11.3.3平安工地措施



（1）组织机构健全。建筑工地有“平安工地”活动领导小组，设立安全保卫组，落



实专职管理人员，层层落实防控责任制，建立“工地 110”治安报警点，安装报警监控
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系统，配置无线对讲机，确保思想到位、组织到位、人员到位、装备到位，切实增强内



部安全保卫力量。



（2）管理制度健全。工地有健全的治安保卫工作制度、社会治安综合治理领导责任



制、安全生产责任制、文明施工责任制、安全生产目标考核制度及其它安全生产管理制



度，且各项制度落实到位。



（3）严格落实质量安全措施，认真贯彻落实国家有关工程质量安全的法律法规和标



准规范，切实加强对工程质量安全的管理，现场无明显的质量缺陷或严重质量隐患；现



场各项安全措施到位，设施齐全，专项施工方案编制、审查、论证和执行规范，无严重



事故安全隐患；消防安全工作落实。有消防安全检查，安全隐患得到整改，没有发生火



灾、爆炸等灾害事故或发生事故没有造成死亡、重伤、重大经济损失。



（4）严格执行文明施工的各项工作要求，车辆冲洗、扬尘控制、减少施工噪声等措



施到位；按照要求认真开展在线监测、清洁工地、围挡美化、民工宿舍安装空调等各项



工作。



（5）市场行为规范，管理人员到位，严格按照有关规定进行发包、分包，总分包企



业安全生产和文明施工责任明确、落实。



（6）深入开展“安全生产月”活动，加强民工学校建设，加强对现场管理人员、安



全生产“三类人员”和特种作业人员以及民工的教育培训工作。



（7）严格执行《劳动合同法》和实名制管理规定，自觉规范企业用工制度，关爱民



工，保证作业人员配备合格的劳动防护用品，杜绝拖欠民工工资，加强对民工食堂的卫



生管理，保证民工身心健康。



（8）加强外来人员进出工地管理，实行施工现场封闭式管理，建立治安保卫制度、



门卫值班制度，及时化解矛盾，防止违法犯罪、斗殴等治安案件发生。



11.4 水土保持



严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，



避免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施



和管理制度。



严格执行“三同时”制度，同时施工、同时竣工、同时投产使用。



自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进



施工过程中存在的问题，提高水土保持水平。



合理安排施工时序，尽量避开雨季施工，雨天对裸露作业面、临时堆土使用苫布



覆盖，防止雨水直接冲刷。



先行修建临时排水设施，对临时堆土做好围护拦挡；开挖土石方尽量随挖随运随



填，减少临时堆放，土石方禁止就地倾倒。



严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏原地貌植被，在招投标和施工合同中



明确施工单位的水土保持责任。



施工结束后对可绿化区域及时恢复植被，减少裸露地面，巩固水土流失治理效果。



12施工要点



1、施工单位收到设计文件后，应认真研究设计文件，详细阅读说明，全面了解桥



涵工程情况，必须熟悉各设计图、工程数量表、注等，充分了解设计意图和注意事项。



2、施工前认真放样，如发现实际河道与设计平面图不符合，及时通知业主、监理



及设计单位。



3、本工程中所使用的砼和砂浆均为预拌砼和预拌砂浆。



4、桥梁西侧存在高压杆线，施工时采取必要的安全防护措施（如搭建毛竹排架），



板梁吊装及桩基施工时应注意保持安全距离并于杆线管理部门沟通，确保工程顺利进



行。
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5、 拆除老桥是应注意保护环境及相邻建筑物，相关固体废弃物应及时清理并运



至合理位置，避免堆积，严禁抛入河道，拆除时应边拆除边洒水，消除扬尘污染。



6、施工时，对安全、劳动保护、防水、防火、水土保持和环境保护等方面，应按



有关规定执行。



7、其他未尽事宜，应严格按照有关规范、标准执行。



8、图中如有疑问，请及时联系设计单位协商处理，途中未尽事宜按国家现行相关



规章、规范执行。



9、本工程现场情况较为复杂，施工单位应从现场实际情况出发，精心组织，合理



安排，保证工程顺利实施。



10、 施工必须按照本施工图图纸要求及有关施工规范进行。以上为施工的基本要



求，未尽事宜按《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334一 2013)及本工程



《招标文件技术规范》以及相关规范执行。



13相关附件



13.1 初步设计审查意见
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13.2 初步设计批复
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13.3 施工图设计审查意见
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说明： 全桥工程数量表



QL-01



      1、若表中数据有误以图中数据为准。



      2、西侧高压杆线桩基施工时需设置防护措施，长度约40m。
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桥位平面图



QL-02



说明：



  1.本图尺寸均以米计。



  2.高程系统采用1985国家高程基准。



  3.坐标系统采用2000坐标系。



  4.设计汽车荷载等级：公路-Ⅱ级。



  5.本图比例1:500



  6.拆建桥梁两侧河道各修筑临时围堰一座,临水侧铺复合土工膜 ,围堰土
方约1650方，土工膜约476平。
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总体布置图



T01



4



2



3



素土1



粉质黏土[fao]=120Kpa 



粉砂[fao]=170Kpa 



粉质黏土[fao]=180Kpa 



5 粉质黏土[fao]=180Kpa 



6 粉质黏土[fao]=120Kpa 



7 粉质黏土[fao]=180Kpa 



T02



4



2



3



素土1



粉质黏土[fao]=120Kpa 



粉砂[fao]=170Kpa 



粉质黏土[fao]=180Kpa 



5 粉质黏土[fao]=180Kpa 



6 粉质黏土[fao]=120Kpa 



7 粉质黏土[fao]=180Kpa 



8 黏土[fao]=220Kpa 



6m搭板6m搭板



搭板



搭板



搭板



设计控制水位4.3



说明：



  1.本图尺寸除高程以米计外，余均以厘米为单位。











说明：



  1.本图尺寸除高程以米计外，余均以厘米为单位。



  2.设计汽车荷载等级：公路-II级；抗震设防烈度为7度，设计基



本地震加速度值为0.10g。



  3.本桥上部采用3-10m先张法预应力砼空心板，下部采用桩柱式桥



台，钻孔灌注桩基础。



  4.本桥在0#台、3#台处分别设置一道D-40型伸缩缝。



  5.桩位坐标须经复核无误后方可使用。



桩位坐标



60cm预应力砼空心板



桥台横断面图



XYPEX水泥基渗透结晶型防水层



0# 1# 2# 3#



桥墩横断面图
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总体布置图



C40砼铺装8cm



C50砼整平层10cm



60cm预应力砼空心板



XYPEX水泥基渗透结晶型防水层



C40砼铺装8cm



C50砼整平层10cm
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1/2立面



C50封头



支座中心线



中



心



线



80*25mm槽口



吊点位置



中



心



线



80*25mm槽口



80*40mm预留孔



80*25mm槽口



中



心



线



吊点位置



1/2中板平面



1/2边板平面



中板断面



边板断面



1、本图尺寸均以毫米计。



说明：



2、空心板两端封头底部左右侧预留D=50mm的圆形泄水孔。



3、预制板采用设吊孔穿束兜板底加扁担的吊装方法，槽口、预留孔在立面、断面图中均未示出。



QL-04



10m板梁一般构造图



滴水檐大样 1:15











支座中心线 支座中心线



中板立面



中板顶平面



16 14



中板底平面



N18N18



N19 N19
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10m中板钢筋布置图



1、本图尺寸均以毫米计。



说明：











中板断面



预应力筋有效长度表



长度



编号



一块中板工程量表



编号
直径
(mm)



长度
(m) 根数



共重
(kg)



C50
(m )3



硬塑料套管 失效长度0～1680



2、C50封头工程量每块板0.19m。



1、本图尺寸均以毫米计。



说明：



3、18号筋伸出部分套上塑料膜,预制时紧贴侧模,脱模时立即扳出。



4、预应力钢绞线标准强度为1860MPa,张拉控制应力采用1395MPa。



5、预应力空心板必须在混凝土龄期7d以上且达到设计强度85%以上时



     方可分批放松钢绞线。



6、18、20号筋纵向间距为400mm;19号筋纵向间距为500mm。



7、14、14A、15、16、17、21号钢筋对应布置。



8、20号筋平行于顶板钢筋,且伸出板顶45mm。



9、图中钢绞线长度已计入两端长度各750mm,未示出。
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10m中板钢筋布置图











支座中心线 支座中心线



边板立面



边板顶平面
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制  图 QL-06



10m边板钢筋布置图
1、本图尺寸均以毫米计。



说明：











2、C50封头工程量每块板0.19m。



1、本图尺寸均以毫米计。



说明：



硬塑料套管 失效长度0～1680



3、18号筋伸出部分套上塑料膜,预制时紧贴侧模,脱模时立即扳出。



4、预应力钢绞线标准强度为1860MPa,张拉控制应力采用1395MPa。



5、预应力空心板必须在混凝土龄期7d以上且达到设计强度85%以上时



     方可分批放松钢绞线。



6、18、20号筋纵向间距为400mm;19号筋纵向间距为500mm。



7、14、14A、14B、15、16、17、21、21A、22号钢筋对应布置。



8、20号筋平行于顶板钢筋,且伸出板顶45mm。



9、图中钢绞线长度已计入两端长度各750mm,未示出。



边板断面



预应力筋有效长度表



长度



编号



一块边板工程量表



编号
直径
(mm)



长度
(m) 根数



共重
(kg)



C50
(m )3



悬
臂



根
部



外侧



10、顶板钢筋平面图中未示出N16A钢筋，N16A钢筋纵向布置并排于顶板横向钢筋，间距为100mm。
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制  图 QL-06



10m边板钢筋布置图











铰缝大样图



B-BA-A铰缝构造



1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米计。



说明：



铰缝钢筋图



2、10m空心板一道铰缝需要C50混凝土0.7m ，M15砂浆填缝0.02m 。



3、浇注铰缝砼前，采用M15砂浆填缝，待砂浆强度达到50%后，方可浇筑



    铰缝砼；板底采用M15砂浆勾缝。 



4、10m空心板一道铰缝共计  12钢筋17.6kg， 10钢筋43.8kg。



A



BB



A



预制空心板M15砂浆填缝
预制空心板
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制  图 QL-07



铰缝钢筋构造图











说明：



1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。



2.预埋钢板底面与板底平齐，施工时应采取措施确保其准确定位。



双面焊
预埋钢板



边板外边缘



锚固钢筋 



Ⅱ Ⅱ



预埋钢板



Ⅰ-Ⅰ



支座中心线



Ⅰ



Ⅰ



Ⅱ-Ⅱ



总长



预埋钢板材料数量表(全桥)



规格
编号 数量



总重单根长
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梁底预埋钢板构造图



QL-08











C40混凝土



钢筋网



空心板



钢筋焊接网平面(局部)



桥面铺装钢筋立面



3、桥面铺装钢筋采用 10@10cm× 10@10cm钢筋网，其钢筋的绑扎与安装必须满足《公路桥涵施



    留油污。浇筑桥面砼前，必须将板梁顶面并冲刷干净。



    工技术规范》（JTG 3650－2020）的规定，每平米焊接网理论重量为12.34kg，



2、为使桥面铺装与板梁紧密集合成整体，板梁顶面应做成凸凹不小于6mm的粗糙面并严防板顶滞



1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米计。



说明：



4、全桥计用桥面铺装C40砼14.4m ,防水层180.0m ,C50砼18.0m 。



  计量时考虑搭接长度，按1.1倍系数取值，即13.57kg,全桥共2442.6kg。
3



5、本桥泄水管采用15cmUPVC水管，单根长60cm，全桥共需12根,与护栏钢筋冲突时注意避让。



桥面现浇层钢筋构造图



QL-09
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制  图



泄水孔大样



15cmUPVC泄水管



对称桥跨中心线布置



泄水槽入口平面图



2



铺装层钢筋立面



XYPEX水泥基渗透结晶型防水层



C40砼铺装8cm



预制板梁



C50砼整平层10cm
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C50混凝土
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桥面连续钢筋构造图



QL-10



预制梁



桥墩



Ⅰ-Ⅰ



d.配制接缝加强钢筋,浇筑整体化桥面混凝土。



e.达到一定强度后锯缝填沥青玛蹄脂。



2、施工方法如下:



c.沿30cm喷刷两遍热沥青后铺白塑料薄膜一层,紧贴梁端。



b.用聚苯乙烯板泡沫严塞伸缩空隙。



a.板安装就位后,在板梁端30cm宽度修整齐平。



说明:



1、本图尺寸均以cm为单位,比例1:20。



共 重共 长
根数



单根长直 径
钢筋编号



一道桥面连续钢筋数量表



塞聚苯乙烯泡沫板
铺一层塑料薄膜



刷两遍沥青



桥面连续构造



Ⅰ



空心板



A



空心板



0.5x2.0锯缝



Ⅰ



填沥青玛蹄脂
0.5x2.0锯缝



现浇砼



A大样



桥面铺装钢筋



3、全桥共计2道桥面连续。
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制  图 QL-11



D40伸缩缝一般构造图



5、伸缩缝购买成品缝。



直 径



4、安装时，应按当时气温确定a值。



1、本图尺寸均以毫米计。



3、施工时注意预埋N5、N6钢筋(N6钢筋预埋在空心板顶层钢筋下面，并与之焊接)。



全桥D-40毛勒伸缩缝工程数量表



2、本桥伸缩缝的1～4号材料采用生产厂家定型产品，安装时要求厂家作技术指导。



说明：



A--A



编号
共 长单根长



根数
共 重



伸缩缝长



6、桥面铺装钢筋网需伸入伸缩缝槽口内27cm。



桥台背墙



C50钢纤维砼



空心板
(预埋)



C50钢纤维砼



(预埋)



C50钢纤维砼



7、钢纤维掺量为50kg/m 。3



伸缩缝安装宽度



宽度cm



气温 C



立面图



A



空心板侧



桥台侧



A



平面图



1#台











外填树脂材料



防撞护栏表面



0.5×2.0锯缝填沥青玛蹄脂



护栏外轮廓线



2cm厚泡沫板



墙式护栏
(板梁处组合式护栏)



断缝处理图



假缝大样



侧墙压顶



钢制护栏



90×60×3mm矩形管



6mm钢板



墙式护栏
(耳墙处组合式护栏)
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护栏一般构造图



QL-12



板梁



C40混凝土桥面现浇



钢制护栏



90×60×3mm矩形管



6mm钢板



130×80×4mm异型管



端头处理



Ⅱ类刷黑色反光油漆



Ⅱ类刷黄色反光油漆



说明：



1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。



2.防撞护栏每隔4～6m设置一道假缝，填沥青马蹄脂。



3.防撞护栏施工顺序：先施工桥面铺装，再施工护栏，将边板与邻近中板的扳倒钢筋与桥面铺装内钢筋网



4.连续桥面非伸缩缝位置的桥墩顶，其护栏均应设置断缝，宽度2cm。断缝内灌防水密封胶式沥青玛蹄脂。



  逐个点焊连接，以加强联接，防止板梁侧翻，严禁先施工护栏，再施工桥面铺装。











矩形管



6mm钢板



6mm钢板



钢制护栏



90×60×3mm矩形管



6mm钢板



130×80×4mm异型管



1cm预埋钢板细石砼二次浇筑



单位 数量材料



130×80×4mm异型管



90×60×3mm矩形管



6mm钢板



10mm预埋钢板



砼墙体
  预埋钢筋



预埋钢筋



砼墙体



6mm钢板 6mm钢板



护栏钢构件横断面 护栏钢构件立面



钢板支撑断面



钢板支撑预埋件每延米护栏钢构件数量表
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护栏一般构造图



QL-12



说明：



1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。



2.墙体浇筑时应预埋支撑预埋件，上部钢管完成后，二次浇筑细石砼覆盖预埋钢板。



3.支撑件钢板之间采用焊接方式拼装，与墙体预埋件、钢管均采用焊接。



4.梁板预制时注意梁板翼缘钢筋的预埋。



5.预埋钢筋与预埋钢板之间采用穿孔塞焊。



6.防腐采用先除锈再涂封闭漆的措施，表面清洁度不低于Sa2.5级，表面粗糙度不低于Ry=60um。



封闭漆采用:底漆为环氧云铁封闭漆,厚60um;中间漆为环氧云铁中间漆，厚80um，面漆为氯化橡胶面漆，厚80um。











钢筋立面
砼墙体钢筋立面



砼墙体钢筋平面



说明：



１.图中尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余以厘米计。



 2.护栏在桥梁墩顶处设置断缝，桥面连续缝处缝宽2cm，



   伸缩缝处缝宽同伸缩缝宽度。



 3.施工时注意N2、N3钢筋的预埋，N2、N3钢筋与N1钢筋绑扎连接。



 4.梁板预制时或耳墙浇筑时注意护栏钢筋的预埋。



护栏材料数量表(每延米)



直径 总重总长单根长
根数 合计



单位重钢筋



编号



C30砼：



钢筋：



桥面现浇



空心板
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护栏钢筋构造图



QL-13











钢筋立面
砼墙体钢筋立面



砼墙体钢筋平面



说明：



１.图中尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余以厘米计。



 2.护栏在伸缩缝处设置断缝，缝宽同伸缩缝宽度。



 3.施工时注意N2、N3钢筋的预埋，N2、N3钢筋与N1钢筋绑扎连接。



 4.梁板预制时或侧墙压顶浇筑时注意护栏钢筋的预埋。



组合护栏材料数量表(每延米)



直径
(mm)



总重总长单根长
(cm)



根数
(kg)(m)



合计
单位重
(kg/m)



钢筋



编号



C30砼：



钢筋：



(耳墙处)



 5.侧墙压顶处防撞护栏施工时，应保证与桥面处护栏高度一致。



(耳墙处)



(侧墙压顶处)



(耳墙处)
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制  图 QL-13



护栏钢筋构造图











立面



1、本图尺寸单位均以厘米计。



2.图中支座垫石平面位置未示出。



说明:



3.台帽顶高程不含支座垫石高度。



4.板梁与挡块之间用2cm橡胶板塞紧。



5.板梁与背墙之间用4cm橡胶板塞紧。



25cm伸缩缝预留槽



6.高程需符合无误后方可使用。
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桥台一般构造图



支座中心线



侧面图



25cm伸缩缝预留槽



平面



A



A



支座中心线



A-A剖面图



25cm伸缩缝预留槽
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桥台盖梁钢筋构造图



说明：



1.本图尺寸除钢筋直径以毫米为单位外，余均以厘米为单位。
2.钢筋焊缝均采用双面焊缝，焊缝最小长度5d。
3.在骨架两根主筋重叠段应增加焊缝，焊缝间距100厘米，焊缝长度为
  2.5d。
4.主筋长度计算已考虑切线与弧线差，图中未示出弯折圆弧；顶、底缘
  主筋位于盖梁侧面的弯折半径按2.5d考虑，其余主筋弯折半径均按
  10.5d考虑。
5.施工注意预埋防震挡块钢筋。



QL-15



Ⅰ



1/2平面



Ⅲ-Ⅲ
Ⅱ



Ⅱ



Ⅲ



Ⅲ



对称中线



1/2Ⅰ-Ⅰ
Ⅱ-Ⅱ



钢筋明细及材料数量表



编 号 直 径 单 根 长 根 数 共 长 单 位 重 共 重 



1/2骨架A
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制  图 QL-16



桥台桩基钢筋构造图



说明：



1、图中尺寸除钢筋直径以毫米计，余均以厘米为单位。



2、桩基加强筋N3设在主筋内侧，每2米一道，自身搭接部分采用双面焊其长度5倍钢筋直径。



3、桩基钢筋笼分段插入桩孔中，各段主筋须采用双面焊，焊接长度不小于5倍钢筋直径，



4、定位钢筋N6每隔2m设一组，每组4根均匀设于桩基加强筋N3四周。



5、施工时，若实际地质情况与本设计采用的资料不符，应变更基桩设计。



 6、沉淀层厚度不大于0.2m。



钢筋接头应按规范要求错开布置。



立  面



盖梁



Ⅰ-Ⅰ Ⅱ-Ⅱ



非
收
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一座桥台桩基材料数量表



编



号



直 径 单根长度 根 数 共 长 共 重 总 重



水 下 C30 混 凝 土 (m )3











1、本图尺寸单位均以厘米计。



2.图中支座垫石平面位置未示出。



说明:
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制  图 QL-17



桥墩一般构造图



3.台帽顶高程不含支座垫石高度。



4.板梁与挡块之间用2cm橡胶板塞紧。



立面



平面



10m板支座中心线10m板支座中心线



桥墩中心线



侧面图
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制  图 QL-18



桥墩盖梁钢筋构造图



  说明：



    1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米计。



    2.本图挡块、垫石等钢筋未示，墩帽施工时注意预埋件预埋。



    3.主筋焊接采用双面焊，焊缝长满足规范要求。



    4.侧面纵向钢筋净保护层为3cm。



Ⅰ Ⅰ



1/2平面



Ⅲ-Ⅲ



Ⅱ



Ⅱ



Ⅲ



Ⅲ



对称中线



1/2Ⅰ-Ⅰ Ⅱ-Ⅱ



钢筋明细及材料数量表
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1/2骨架A
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制  图 QL-19



桥墩桩柱钢筋构造图



说明：



1、图中尺寸除钢筋直径以毫米计，余均以厘米为单位。



2、桩基加强筋N7设在主筋内侧，每2米一道，自身搭接部分采用双面焊其长度5倍钢筋直径。



3、桩基钢筋笼分段插入桩孔中，各段主筋须采用双面焊，焊接长度不小于5倍钢筋直径，



4、定位钢筋N10每隔2m设一组，每组4根均匀设于桩基加强筋N7四周。



5、施工时，若实际地质情况与本设计采用的资料不符，应变更基桩设计。



 6、沉淀层厚度不大于0.2m。



钢筋接头应按规范要求错开布置。
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一座桥墩桩基材料数量表
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号



直 径 单根长度 根 数 共 长 共 重 总 重



C30 混 凝 土 



水 下 C30 混 凝 土 











说明:



  1.本图尺寸除钢筋直径为毫米计外，余均以厘米为单位。



  2.浇筑背墙砼时，注意砼的顶面只浇至梁板顶，其上为预留的伸缩缝厚度。



  3.本图未示挡块，施工时注意预埋挡块钢筋。
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制  图 QL-20



耳、背墙钢筋构造图



侧  面 Ⅰ-Ⅰ



立  面



平  面



Ⅰ



Ⅰ



一座桥台耳墙背墙材料数量表
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C50钢纤维砼
二次浇筑
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台帽锚栓孔布置图 大样图



支座中心线 防震锚栓



螺旋筋



防震锚栓



号



编 规格及直径 单件长 单件重
总件数



总重



防震锚栓数量表(全桥)



说明:



1.本图尺寸除钢件、钢筋尺寸以毫米计外，余均以厘米计。



2.钢套管上加N2盖板，以防灌入混凝土形成固结。支座套管内



  可适当填充沥青膏或其它耐久性良好的柔性物质。



3.套管安装时确保锚栓钢筋在套管的中心。



钢套管



盖板 盖板



锚栓布置立面图



锚栓布置平面图



支座 锚栓



墩帽锚栓孔布置图



墩中心线



螺旋筋



防震锚栓



盖板



螺旋筋



防震锚栓



盖板



(桥台)



锚栓布置平面图



锚栓



(桥墩)



支座



阶  段批  准



日  期



证书编号



图  号



施工图



工程编号



明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程



合肥市兴农水利勘察设计院有限公司



A134007372



2026.07



水  工 部  分审  定



项目负责人



审  核



校  核



设  计



制  图 QL-21



抗震锚栓构造图
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制  图 QL-22



挡块钢筋构造图



说明：



  1.图中尺寸除钢筋直径以毫米计，余均以厘米为单位。



  2.防震挡块钢筋若与桥台盖梁钢筋相碰，可适当调整。



  3.箍筋未端做成135°弯钩，紧邻未端尺寸已计入弯钩长。



立  面
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制  图 QL-22



挡块钢筋构造图



立  面



Ⅰ
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桥 墩 盖 梁
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一个桥墩挡块材料数量表
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号
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C30 混 凝 土 （m ）



说明：



  1.图中尺寸除钢筋直径以毫米计，余均以厘米为单位。



  2.防震挡块钢筋若与桥墩盖梁钢筋相碰，可适当调整。



  3.箍筋未端做成135°弯钩，紧邻未端尺寸已计入弯钩长。
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制  图 QL-23



支座构造图



桥台支座安装



板底钢板 边板



中板



圆板橡胶支座



理论支承线



中板



中板



支座安装平面示意



滑板板式橡胶支座主要尺寸(桥台)



非滑板板式橡胶支座主要尺寸(桥墩)



直径 



支座基体厚度



承载力 



直径 



支座基体厚度 



支座安装总高度



承载力 



支座立面图



支座平面图



跨径



项目



跨径



项目



支座垫石 台帽



A大样



上钢板



下钢板
滑动支座



不锈钢板防尘罩



板梁



理论支承线桥台



A
支座垫石



防尘罩



板梁



板底预埋钢板



板底预埋钢板



说明：



1.本图尺寸均以毫米为单位.



2.支座的技术性能应符合《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4-2019)的要求 ，



  其安装应按厂家要求进行。



3.对于GBZYH支座，图中支座基体厚度K为支座橡胶体与四氟滑板的总厚度，支



  座安装总高度H为支座基体、支座上、下钢板及不锈钢板的总厚度。不锈钢 



  板与上下钢垫板为支座配套部件，其规格应结合调平钢板的尺寸作调整。



4.不锈钢板与支座上钢板焊接固定，支座下钢板与垫石之间采用环氧胶粘接。



滑板支座



理论支承线



圆板式支座



板梁



墩帽



C40混凝土



板底预埋钢板
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制  图 QL-24



支座垫石钢筋构造图



全桥支座数量表



部 位 支 座 规 格 数量(套) 支座垫石尺寸



0#台



板梁



10m



支承垫石



桥墩



支座垫石立面图



支座材料数量表（全桥）



支座垫石钢筋



混凝土 C40



材料名称 规  格 单  位 数  量



圆板支座垫石钢筋立面图



支承垫石



桥台



支座垫石立面图



支承垫石



说明：



  1.本图尺寸以毫米计。



  2.支承垫石横桥向顶面水平，纵桥向与纵坡一致，支座底面与支座垫石



    顶面须密实接触。



  3.支座、调平钢板、垫石总高度为20cm，括号内数据适用于桥墩支座垫石数据。



  4.支座数量统计为套，包括支座相关预埋构件等。



  5.支座垫石高程经复核无误后方可使用.



  6.施工时应确保每块板下同侧的两个支座顶在同一高程。



  7.支座垫石钢筋网片间距可根据支座垫石高度进行调整。



支座垫石平面布置图



支座垫石高程表



位置



0#桥台



3#桥台



2#墩 10m



1#墩 10m



2#桥墩



1#桥墩



垫石钢筋平面图



10m3#台



桥墩



桥台
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制  图



交安平面布置图



QL-25



东汪桥



3-10m先张法预应力砼板梁桥



中



干



河



0#台



永定西路



1#墩



2#墩



3#台 周山河



挡墙恢复
长度暂定9m



挡墙恢复
长度暂定9m



说明：



  1.本图尺寸均以米计。



  2.高程系统采用废黄河高程系。



  3.坐标系统采用2000坐标系。



  4.设计汽车荷载等级：公路-Ⅱ级。



  5.本图比例1:500
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汪
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桥 
汪











桥铭牌



东



汪



桥



13 t



35t



限载版面



说明:



    1.限载标志、桥铭牌各2套。



    2.标志板反光膜材料反光类型采用I类。



    3.标志牌版面颜色参见GB5768-2009。



    4.桥梁信息牌可附着与限载标志或桥名牌竖杆上，抱箍可参考限载



标志或桥名牌标志结构图。



限载版面



轴重标志



限载标志
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制  图



交安设施结构图



QL-26











立柱 Φ89X4.0



标志立面图标志板背面连接图



A-A剖面



基础立面图 基础侧面图



基础钢筋大样



编



号
直径 长度



根数
共长 共重 总重



基础混凝土C30(m )



钢筋表



1、图中尺寸单位除钢筋直径、螺栓直径、孔径、立柱直径和壁厚以毫米计外，其余均为厘米计。



2、钢材全部采用Q235B,螺栓表面镀锌350g/m ,钢管钢材等镀锌600g/m 。



说明：



3、标志板边缘应作卷边处理。 



4、立柱材料采用钢管，与基础通过法兰盘用地脚螺栓连接，立柱与法兰盘焊接。 



5、所有铁件外露部分均应作防锈处理。 



6、标志在路侧的设置位置和立柱的长度在施工时可根据地形情况参照国标有关规定进行调整。



7、施工时遇有平曲线路段，为使将来安装的标志板面与驾驶员的视线垂直，应对预埋的法兰盘进行适当的调整。 



8、本图适用于桥名牌标志结构设计图。
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制  图 QL-26
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3



交安设施结构图











立柱抱箍大样图
铝合金滑动槽铝大样图 立柱底衬大样图



标志板



标志板边卷起



卷边大样图



板面构造图



滑块大样图



封盖



封圈



螺栓大样图
底座法兰盘大样图 定位法兰盘大样图



类别 材料名称
规格



（mm）



单件重



（kg）



构件数



（个）



总重量



（kg）
备注



钢管



柱帽
立柱



板面标志板



滑动槽铝 铝合金



抱箍



底衬
抱箍



螺栓 板面连接



螺母 板面连接



平垫圈 板面连接



滑块 板面连接



板面连接



底座加劲肋



底座法兰盘



定位法兰盘



地脚螺栓 地脚法兰连接



螺母 地脚法兰连接



平垫圈 地脚法兰连接



地脚连接



立柱



法兰盘
镀锌



基础开挖 基础开挖



主要材料数量表



1、图中尺寸均以毫米计。



说明：



2、本图适用于桥名牌标志结构设计图。
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制  图 QL-26



交安设施结构图











抱   箍



钢   板



类别
材料名称



电焊钢管



 截  面 合计



铝合金板LF2



铝合金龙骨6303



方头螺栓



直角地脚螺栓



金



属



材



料



钢   筋



项目
编



号



长度 单件重数量



圬工 C25砼(m )



铝合金沉头铆钉



材料数量表



A大样



铝合金龙骨截面



基础钢筋立面



基础钢筋平面



说明:



    1.本图尺寸均以毫米计.



    2.钢材全部采用Q235B,螺栓表面镀锌350g/m ,钢管钢材等镀锌600g/m 。



    3.板面边缘采用卷边10mm.



    4.焊条采用E43,焊缝均为满焊.



    5.铝合金沉头铆钉用于铆接铝合金龙骨和铝合金板,间距为100毫米.
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制  图 QL-26



2 2



3



交安设施结构图











说明：



    1、本图尺寸均以厘米计。



    2、道口标柱设置于路侧，间隔为1.0m。



    3、道口标柱柱身贴每20cm红白相间Ⅲ类反光膜。



道口标柱一般构造图



I - I



钢 板



单个道口标柱材料数量表



材 料 规 格



钢板4×114×114mm



单位 单件重



C25水泥砼



道口标柱立面图
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道口标注构造图











立 面 图
搭板与桥台联结大样A



伸缩缝



油浸纤维板



D40钢管
垫油毛毡



钢管内填沥青膏



沥青玛蹄脂填料



实心板



桥     台



挡  块



板梁



18cm厚铺装砼



N1



30cm厚C30砼搭板



1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计，余均以厘米计。



说明:



2.桥头搭板底采用20cmC20砼垫层。



3.钢管的壁厚为3mm，每根搭板预埋钢筋用钢管0.9kg。



4.耳背墙施工时应注意1号钢筋预埋,全桥共24根,共35.6kg。



D40钢管



搭板锚栓布置图



平 面 图



6.C20砼垫层13.44m 。3
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制  图



6%石灰土,压实度不小96%



防锈涂料



纵向施工缝构造图



施工缝



切缝



5.2号传力钢筋共22根，共65.6kg。



铺装



QL-28



搭板一般构造图 



传力杆



20cmC20砼垫层











搭板钢筋立面图



搭板钢筋平面图



Ⅰ-Ⅰ



一块搭板钢筋工程量表



1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计，余均以厘米计。



说明：



2、N1钢筋可采用单面焊，焊接长度为10d(d为钢筋直径)。     



3、N1、N2钢筋采用点焊形成钢筋网。



单根长直 径编号 根 数 共 长 共 重 合 计单位重
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制  图 QL-29



搭板钢筋构造图











防护结构示意图



C25实心六角块



C25素砼基础



3:7砂垫层



说明:



  1.本图尺寸以厘米为单位。



  2.表中边坡工程量按2.5m高度计算，施工时可根据现场情况进行调整。



  3.C25砼基础应保证0.5m埋置深度。



按现状坡比



C25水泥砼预制实心六角块



防护局部示意图



立面图



地面线



平面图



浆砌密实



A A



老桥桥台



300g/m 土工布
2



按现状坡比
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台前防护构造图



A--A



全桥工程数量表



材 料
项目名称



防 护



C25砼实心六角块C25素砼基础 3:7砂砾垫层 土工布(300g/m )2



C25水泥砼预制实心六角块大样











说明：



    1.图中单位：除高程（85高程）外尺寸均以cm计。



    2.回填土要去分层夯实，淤泥不得用于回填，分层厚度不大于30cm,轻型击实度不小于90%。



    3.护岸后倒滤层通长布置，墙后水管出漏长度不小于10cm，管口用土工布包裹用铅丝或尼龙绳扎紧。



    4.为增加底板与墙身结合面的抗剪能力，挡墙底板基础与墙身接触面需在浇筑底板时预留空格，



      每个空格尺寸在0.3×0.3m，空格总面积不小于总接触面积的15%，均匀分布，深度应不小于15cm。



1.素填土
3.97



-3.31



  [fao]=170Kpa 



2.粉砂
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制  图 QL-31



河道驳岸构造图



泄水孔（  cmPVC管）
L=100  200



砂石反滤层



防渗土工布



透水土工布



河床线



护岸横断面布置图



10cm砂砾垫层



30cm碎石垫层



    5.本图适用于河道北侧挡墙构造图，长度暂定9.0m，挡墙顶栏杆根据现状栏杆样式购买,挡墙与西侧挡墙相接。



护岸挡土墙工程数量表



项    目 单位 数量



C25水泥混凝土基础



泄水孔  cmPVC管



备注



C25水泥混凝土墙身



序 号



透水土工布(350g/m )
2



间距2.0m



通长布置



通长布置防渗土工布(350g/m )
2



挡墙砂砾垫层



通长布置砂石反滤层



泄水孔



碎石垫层



墙顶栏杆



    6.挡墙位置根据现场实际情况调整并结合业主意见布置。



开
挖
线
1：



0.5
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制  图 QL-31



河道驳岸构造图



1.素填土
3.97



-3.31



  [fao]=170Kpa 



2.粉砂 泄水孔（  cmPVC管）
L=100  200



砂石反滤层



防渗土工布



透水土工布



河床线



护岸横断面布置图



10cm砂砾垫层



30cm碎石垫层



说明：



    1.图中单位：除高程（85高程）外尺寸均以cm计。



    2.回填土要去分层夯实，淤泥不得用于回填，分层厚度不大于30cm,轻型击实度不小于90%。



    3.护岸后倒滤层通长布置，墙后水管出漏长度不小于10cm，管口用土工布包裹用铅丝或尼龙绳扎紧。



    4.为增加底板与墙身结合面的抗剪能力，挡墙底板基础与墙身接触面需在浇筑底板时预留空格，



      每个空格尺寸在0.3×0.3m，空格总面积不小于总接触面积的15%，均匀分布，深度应不小于15cm。



    5.本图适用于河道南侧挡墙构造图，长度暂定9.0m，挡墙顶栏杆根据现状栏杆样式购买,两端与现状挡墙相接。



现状栏杆照片



护岸挡土墙工程数量表



项    目 单位 数量



C25水泥混凝土基础



泄水孔  cmPVC管



备注



C25水泥混凝土墙身



序 号



透水土工布(350g/m )
2



间距2.0m



通长布置



通长布置防渗土工布(350g/m )
2



挡墙砂砾垫层



通长布置砂石反滤层



泄水孔



碎石垫层



墙顶栏杆



    6.挡墙位置根据现场实际情况调整并结合业主意见布置。



开
挖
线
1：



0.5











栏杆立面图
驳岸墙



仿木栏杆



素土夯实



50cm厚素混凝土垫层



混凝土砂浆灌实



栏杆平面图
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制  图 QL-31



河道驳岸构造图



1.图纸中除高程单位为米外，其余单位均为毫米;



2.栏杆立柱、扶手、栏板等采用装配式安装，扶手栏板深入立柱3公分，立柱预留3.5公分榫槽。



3.立柱安装为预埋:基础预留25公分×25公分，深20公分的安装孔，立柱预埋后用混凝土砂浆灌实。



4.仿木产品安装水平以立柱水平为准，立柱安装应放线确保在同一水平上。栏杆装配好后用勾缝材料勾缝，并涂刷表面处理材料。



5.安装过程中因搬运导致表面磕碰时，请及时用处理材料修补，不影响产品使用强度。



6.若安装时，砂浆等溅到仿木产品表面上，应及时以水刷拭干净，以防粘附在产品表面，影响产品表面美观。



7.安装基础须保持水平，安装基础每十米内水平误差小于等于2公分。



说明：



8.本图仅作大样示意，实际以厂家构件尺寸为准，构件配筋由成品厂家提供，现场安装,两端与现状挡墙护栏相接。



挡墙顶



1-1断面图



A



A








			01兴农封面、目录乙级01


			01兴农封面、目录乙级02
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[bookmark: _Toc101717978]明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


[bookmark: _GoBack]清单编制说明


[bookmark: _Toc221951339]1、本工程量清单应与采购文件中的投标人须知、合同条款、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、技术条款及图纸等一起阅读和理解。


[bookmark: _Toc221951340]2、本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程量清单中的工程量根据招标设计图纸计算并按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计量,是用作投标报价的估算，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的并按技术条款规定计量的工程量；总价承包项目的工程量仅作参考，费用实行总价支付。未单独列项的脚手架、模板支架等费用均包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，为完成实物工程量所需要的辅助工程如临时填筑的土方等亦应包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，混凝土工程单价含商品砼购置、运输、浇筑、养护、试验以及模板的制作、安装、拆除等全部费用。除工程量清单另有规定外，预制混凝土工程的单价含该构件的预制、养护、运输、安装、试验以及模板的制作、安装、拆除等全部费用。


3、其他报价说明


3.1本工程中土方除特殊说明外（具体详见工程量清单）实行总价承包，土方包含工程涉及的所有土方，包括场地清杂、清障、平整。土方外运及调配、清除建筑垃圾、多余土方弃置、弃土区临时用地（含附着物、青苗等）等一切费用均包含在报价中。各表格中提供的总价承包的土方工程量仅供参考，工程量由各投标人根据图纸及现场情况自行计算并报价，实行总价支付。


3.2回填土单价包含压实度自检费用，要求压实度自检数据需由有资质的检测单位出具书面报告。建筑物工程按规范要求进行检测，其检测费用包含在相应子目单价中，招标人不另行支付。


3.3措施项目清单费用实行总价控制支付，包括环境保护工程（含扬尘污染治理费）、安全文明措施费、保险费、施工企业进退场费、大型施工设备安拆及场外运输费、围堰打拆及维护费、施工降排水、施工导流、交通工程、其他临时工程等。措施项目清单中未列出的临时设施及相关工作的费用，均包含在相关项目的单价或总价中，发包人不单独支付（详见清单）。


其中：①安全文明措施费，是指水利建设工程项目法人列支，施工单位使用，用于工程施工现场完善安全生产条件、改进文明施工环境、保障施工安全的专项费用。安全文明措施费为不可竞争费，投标时安全文明措施费按总额报价，投标人不得修改；否则，作否决投标处理。施工单位应当根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照“安全文明措施费分解表”格式及备注要求进行逐项、合理报价；否则，作否决投标处理。


②保险费为建筑安装工程一切险、意外险、第三者责任险、安全生产责任险，按实支付，但最高不超过投标报价。


③施工用电、用水、通讯线路等的接入，业主不予提供，由施工单位自行考虑。


3.4施工范围内的强电、弱电、自来水、燃气管线、线杆、房屋、桥梁、绿化等设施的保护费用由施工单位在投标报价时综合考虑，不包括设施迁移发生的费用。


3.5施工期间发生的地方矛盾由施工单位自行解决，所产生的费用由施工单位在投标报价时综合考虑。


3.6施工排水（渗水、居民用水、雨水等）均包含在措施费用中，由施工单位在投标报价时综合考虑。


3.7活水换水及施工导流：断头河且流经小区，需定期给河道活水换水。


3.8发包人负责向承包人提供施工红线范围内的施工用地，在承包人进场前由监理人组织交接。其余用地及施工临时道路由承包人自行解决，由施工单位在投标报价时综合考虑。


3.9发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，由施工单位在投标报价时综合考虑。


[bookmark: _Toc57385867]3.10施工单位在施工期间要做好现场原有水工构筑物（不在本次施工范围的）的保护，相关费用在投标报价时综合考虑，招标人不另行支付，如有损坏或损毁，费用由施工单位承担。


3.11预留金按工程量清单确定的比例（或金额）计列。


3.12本说明与工程量清单冲突时以工程量清单为准。











1





