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第一章  投标邀请
受南京信息职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就南京信息职业技术学院知善楼4间智慧教室改造及巡课平台（JSZC-320000-SCZX-G2026-0331）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南京信息职业技术学院知善楼4间智慧教室改造及巡课平台招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月17日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0331
2.项目名称：南京信息职业技术学院知善楼4间智慧教室改造及巡课平台
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额

	1
	158万元


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价

	1
	158万元
（基础装修限价38.8258万元）


5.采购需求（简介）：南京信息职业技术学院知善楼4间阶梯教室，总面积700余平方米。教室内投影机、计算机等核心教学设备经长期高强度使用，老化严重、性能不稳，直接影响教学体验与课堂质量。同时，现有单机版中控系统功能简单，无法集中管控，难以适配学校智慧化、规模化教学管理需求。
其中知善楼2楼2间教室原为机房布局，不符合阶梯教学场景，配套桌椅破损老旧，无法满足常态化教学需求。为解决场地布局不合理、设施老旧、管理低效等痛点，学校拟对4间阶梯教室实施整体改造，更新教学桌椅与智能教学设备，配套搭建智能巡课平台。通过环境升级、设备更新、智能监管、督导闭环建设，构建智慧教学治理体系，适配新时代职教人才培养与教育评价改革需求。
本项目贴合学校教学改革与智慧校园建设需求，秉持“健康、智能、高效、示范”理念，建设数字化、智能化智慧教学治理体系，实现教学环境提质、教学管理增效。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后45日历天内安装调试完成。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（如是联合体投标的，联合体各方均应按要求提供相应证明材料）
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	是
	2


如果投标人是联合体，则必须提供《联合体协议》，且联合体各方成员均须在协议上加盖单位公章。（格式见附件）
（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	负责本项目装修施工的投标人的特定资格要求

	1
	1. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]具有建筑装饰装修工程专业承包资质证书；
1. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]具有电子与智能化工程专业承包资质证书；
1. 具有建筑施工企业安全生产许可证书。


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月17日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]其他补充事宜
1. 现场勘察要求：
1.1 勘察时间：2026年9月3日上午9:00-11:00
1.2地点：南京信息职业技术学院（南京市栖霞区文澜路99号）；
1.3 联系人：郭老师
1.4 联系电话：18952046612
2.供应商携带资料：
2.1企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
2.2法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。
3.其他
3.1供应商请在规定的时间参加勘察。参加现场勘察的供应商应在勘查时间的前一天联系郭老师作进校报备。
3.2供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真的查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
3.3未勘查现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：南京信息职业技术学院
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK21]联系人： 韦薇 
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13675139298
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市建邺区汉中门大街145号
联系人：张文怡、王烨
联系方式：025-83668505、83668550
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。














第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
—　1　—



第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：         （供应商）
乙方2（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
 外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         
 否
 （10）是否涉及节能产品：
 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 强制采购       优先采购    
 否
 是否涉及环境标志产品：
  是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  强制采购       优先采购    
  否
  是否涉及绿色产品： 
  是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
  强制采购       优先采购    
否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
 大写：                           
 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
（2）固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：
（1）合同签订后15个工作日内，甲方应甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的30%作为预付款。
（2）项目安装调试完成通过验收合格，并收到发票后10个工作日内付清所有合同款。
以上均不计息。
成本补偿：    （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：    （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）； 否
否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收    分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是      否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后，按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包或分包给其他供应商。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目基本情况
1、采购标的清单
	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分
标准所属行业

	1
	1 
	一体化升降黑板A
	工业

	
	2 
	一体化升降黑板B
	工业

	
	3 
	画框幕
	工业

	
	4 
	电动幕
	工业

	
	5 
	液晶激光投影机
	工业

	
	6 
	多格式信号转换器
	工业

	
	7 
	无线协作分享系统
	工业

	
	8 
	音频处理器
	工业

	
	9 
	阵列麦克风
	工业

	
	10 
	颈挂式无线话筒
	工业

	
	11 
	无线手持麦克风
	工业

	
	12 
	双路充电座
	工业

	
	13 
	有线鹅颈话筒
	工业

	
	14 
	教学音箱
	工业

	
	15 
	数字媒体主机
	工业

	
	16 
	触摸控制屏
	工业

	
	17 
	智能电源管理器
	工业

	
	18 
	灯光墙面控制面板
	工业

	
	19 
	录播主机
	工业

	
	20 
	教师摄像机A
	工业

	
	21 
	教师摄像机B
	工业

	
	22 
	学生摄像机
	工业

	
	23 
	流媒体存储
	工业

	
	24 
	教师机主机（工作站）
	工业

	
	25 
	教学驾驶舱（讲台）
	工业

	
	26 
	触控书写显示屏
	工业

	
	27 
	网络时钟
	工业

	
	28 
	电子门牌
	工业

	
	29 
	交换机
	工业

	
	30 
	无线AP
	工业

	
	31 
	吸顶空调
	工业

	
	32 
	智能门锁
	工业

	
	33 
	固定式课桌椅A
	工业

	
	34 
	固定式课桌椅B
	工业

	
	35 
	移动教师椅
	工业



2、核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	录播主机



3、进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


   
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]4、本项目预算158万元，最高限价158万元。其中，基础装修限价38.8258万元，超过限价视为无效投标，投标人须在分项报价表中列明基础装修总价。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求
（一）设备部分参数要求
备注：投标产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件的要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足采购人所需要的功能及参数要求；投标人应保证提供满足采购人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标文件时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1 
	一体化升降黑板A
	2
	套
	1. 整体结构由四块可上下推拉书写板及两侧包边框组成，单块书写板尺寸不小于1600×810mm；
2. 书写面板采用优质板面，板面呈墨绿色，面板耐酸、碱性溶剂，面板厚度≥0.30mm，表面漆膜硬度：≥7H。60°光泽度＜12GU，粗糙度 Ra 1.6~3.2μm，滑轮推拉寿命≥3 万次；
3. 夹层采用高密度板，厚度≥14mm，背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，高压一次成型；
4. 外框采用磨砂银白铝合金型材，把书写板和内嵌的130寸、16：10比例的画框幕包入形成一体化整体包边框，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸。

	2 
	一体化升降黑板B
	2
	套
	1. 整体结构由四块可上下推拉书写板组成，单块书写板尺寸不小于1630×810mm；
2. 书写面板采用优质板面，板面呈墨绿色，面板耐酸、碱性溶剂，面板厚度≥0.30mm，表面漆膜硬度：≥7H。60°光泽度＜12GU，粗糙度 Ra 1.6~3.2μm，滑轮推拉寿命≥3 万次；
3. 夹层采用高密度板，厚度≥14mm，背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，高压一次成型；
4. 外框采用磨砂银白铝合金型材，把书写板和内嵌的130寸、16：10比例的画框幕包入形成一体化整体包边框，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸。

	3 
	画框幕
	4
	块
	1. 幕面尺寸130英寸，16：10比例；
2. 高清PVC白软幕，纯聚乙烯幕布材料，防静电，有效散射角≥150°，增益≥1.0；
3. 幕面防潮，防霉，阻燃能力。

	4 
	电动幕
	4
	块
	1.■高清玻纤全白幕，无黑边，尺寸120英寸，比例16:10，增益：0.8-1.0，可视角≥160°，铝合金外壳，管状马达，内置无线遥控，具备RS485和强电控制。

	5 
	液晶激光投影机
	8
	台
	1. 设备采用3LCD液晶技术，标准亮度≥6000流明；标准物理分辨率1920×1200；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2. ▲设备镜头投射比范围覆盖0.8-1.1，具备 EDID 自动调整功能，具备≥1路支持网线长距离高清传输接口（HDBaseT或等效接口），≥1路HDMI输入接口，≥1路Audio Out输出接口，≥1路HDMI输出接口，≥1路RS-232C 控制口，≥1路LAN接口；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
3. ■设备具备自定义调节校正功能，支持自定义亮度恒定输出，支持梯形校正、分屏投影、多重投影效果等功能。

	6 
	多格式信号转换器
	4
	个
	1. 具备非外接信号输入接口：HDMI公头连接器、TYPE-C公头连接器器、DP公头连接器、迷你DP公头连接器，非外接信号输出接口：HDMI公头连接器、USB-A公头连接器，信号传输：所有输入接口可直连手机、电脑、不用二次跳线；含安卓、苹果、鸿蒙等系统可以实现正常显示；EDID自动识别信号；
2. 设备具备信号放大功能，支持全4K@60Hz分辨率传输，兼容 CEC, DDC和HDCP 2.2标准，线缆长度≥3米。

	7 
	无线协作分享系统
	4
	台
	1. 设备具备2.4G+5G双频无线连接，支持4K高清显示，同时2路无线投屏，支持反向控制，支持扫码投屏和投屏码投屏，提供AP热点覆盖功能，支持BYOD设备（Android、iOS、Mac、Windows）投屏，兼容AirPlay、Miracast、WiDi、Googlecast、BJCast、 Cast+协议。

	8 
	音频处理器
	4
	台
	1. ▲前面板具备中文液晶屏，支持预设和调用≥8个预设场景；处理器集成AI音频处理模块、无线接收模块、≥2×180W 数字功放于一体，支持48V幻象供电；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2. 设备支持抑制学生区域环境杂音功能，能准确区分讲台区和学生区，只精准采集讲台区的人声并扩声并屏蔽学生区的声音，支持设置线阵列吊麦选择180°、360°采集角度；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
3. ■处理器具备≥3组通道频道数，支持两支无线话筒和一支翻页笔同时使用，具备≥2路RJ45网口（支持连接吊麦）、≥2路线路输入接口、≥2路有线话筒输入接口、≥2路线路输出接口、≥1路USB数字声卡接口，具备本地扩声和远程互动、话筒优先级功能。

	9 
	阵列麦克风
	4
	支
	1. 阵列式麦克风，内嵌麦克风数量≥6个，有效拾音距离≥8米；
2. 灵敏度：-37dB±3dB，频率响应：100-20KHz，信噪比≥70dB，失真度≦0.1%。

	10 
	颈挂式无线话筒
	4
	支
	1. ■电容式驻极体音头，有效传输距离≥26米，支持设定高低两档发射功率，支持外部音源输入，支持可连接手机等移动设备；
2. 话筒同时具备PPT翻页器和绿色激光教鞭功能，采用磁吸充电和有线充电方式，内置锂电池，工作时间≥7小时，可手持、颈挂使用，并配套可调节高度的挂绳；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
3. 话筒具备双色指示灯，支持反馈设备电量、音量及使用状态，话筒静置≤2秒后自动进入休眠，拿取时瞬间自动正常工作。

	11 
	无线手持麦克风 
	4
	支
	1. 麦克风管体管身采用铝合金材质，具备防滚跌落设计，内置可充电可拆卸可自行更换锂电池，电池使用时长≥6小时，具备安全电路设计，电池反装、反装充电不会短路，装入性能不匹配电池将不工作、不充电；
2. ▲麦克风静置≤2秒后自动断开信号发射和声音采集，拿取时自动打开信号发射并正常工作，支持直插式磁吸桌面充电器充电，话筒旋转360°任意角度都可充电。（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）

	12 
	双路充电座
	4
	个
	1. 充电座具备≥两个充电位，支持不同形状话筒（颈挂式、手持式）及翻页笔充电，且不同形状话筒支持互换充电位充电，具备独立非外扩展的1路Type-C接口和1路4P凤凰插口，且都支持供电和RS-232控制协议，支持通过中控接口反馈充电状态，发送控制指令。（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2. 充电座具备充电指示灯，可判断充电情况，在话筒未关闭的情况下以自动断开内部电路并进行充电，支持自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池自动断电保护。

	13 
	有线鹅颈话筒 
	4
	支
	1. 电容式话筒，咪管长度：45cm-60cm（可根据现场情况选择），频率响应≥20Hz-20KHz，心型指向性，灵敏度 : -40dB±2dB，支持DC供电或幻象48V供电，具备抗手机、电磁、调频等干扰功能。

	14 
	教学音箱
	16
	只
	1. ■内嵌超广角多阵列式红外信号接收管≥20颗，采用RJ45网口进行红外信号传输，额定功率≥80W，峰值功率≥160W。

	15 
	数字媒体主机
	4
	台
	1. 机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统；
2. 集成千兆交换机功能，具备≥4个RJ45网口，具备≥4路RS232通信端口，具备≥1路RS485通信端口，具备≥1路干接点接口，具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口；
3. ▲具备HDMI4*4全交叉无缝矩阵功能,具备≥4路HDMI输入接口，具备≥6路HDMI输出接口，输入和输出接口均支持4K高清分辨率，具备≥1路USB通信接口；支持输出画面冻结功能；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
4. 集成≥2×70W数字功放，具备≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出，具备≥1路48V 幻象供电有线麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭；
5. ■具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制，集成物联网关功能，支持能耗数据上报，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理；
6. 具备音频硬解码能力，具备平台推送的音频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，配合系统平台支持0-100级广播级别选择；
7. ■支持web配置参数界面，支持开关机场景及自定义场景配置，通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节，支持IC卡刷卡或插卡、二维码正/反扫、IP对讲等功能，支持离线状态下启用面板开机功能,待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。

	16 
	触摸控制屏
	4
	块
	1. ■控制面板具备≥10英寸触控屏，支持≥10点触控，物理分辨率1920×1200，亮度≥500nits，集成≥200万像素双目摄像头，集成IC卡读卡器，内置扬声器≥2×2W，具备≥1路RJ45接口。

	17 
	智能电源管理器
	4
	台
	1. 设备具有1路可控制串口、具有行为学习方式编程的功能、支持RS485串口状态输出；
2. 支持级联管控，具有12路可编程控制电源输出，1路直通输出，额定输入电压AC220V/50Hz，负载功率：2200W，支持安全时序供电管理，延时时间可调，具有12路国标5孔插座，带净化滤波，提供纯净的用电环境。

	18 
	灯光墙面控制面板
	4
	个
	1. 具备2路220VAC独立输出，1路220VAC电源输入，触控按键功能可自定义设置，支持配置2键/6键/8键，可自定义按键控制指令，可一键多用，支持人体感应及情景联动，按键触控具备震动反馈，支持标准86盒安装，支持自定义场景模式，通讯协议：RS485或RS232，面板为铝合金材质，颜色可选，不低于：黑、白、灰、银四种颜色，按键文字可以镂空透光，激光雕刻。

	19 
	录播主机
	4
	台
	1. ■设备采用一体化设计，1U机身，采用嵌入式硬件架构，整机具备≥2个USB接口，其中≥1个UVC/UAC接口；具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频输出接口；具备≥1个RJ45网口并可实现POE供电；具备≥1个MIC IN输入且可实现幻象供电，具备≥1路LINE IN输入，具备≥2个RS232串口；具备集控管理软件，可对设备批量管理，设备整体休眠后超低能耗运行；
2. ▲内置≥2TB存储容量，支持U盘和硬盘两种外置盘方式录制课程，支持配置磁盘空间阈值和MP4文件分割策略；设备支持UVC、HDMI OUT两种输出源配置，支持ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入，可兼容符合以上协议规范的第三方摄像机，可实现接入≥4个高清网络摄像机；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
3. 音频编解码应支持AAC_LC、G.711a、G.711u协议，音频采样率应≥48KHz，具备≥4级音频降噪；
4. ■录播主机资源模式录制时，同时录制老师、学生、课件单路画面与多路合成画面，且每个视频文件均唇音同步；录播主机支持≥7路RTMP推流直播，可根据场景要求选择不同画面通道，支持对RTMP配置进行添加、删除、修改、推送及停止推送操作；
5. 支持对两个网卡进行参数配置，两个网卡可设置不同网段的IP地址，例如一个连接学校多媒体教学网络，另一个组建前端教室单独局域网、设置私有IP地址，可设置的网络参数包括IP地址、子网掩码、默认网关、MTU、首选DNS服务器、备选DNS服务器等。

	20 
	教师摄像机A
	2
	台
	1. ▲采用≥1/1.8英寸高性能图像传感器，最大分辨率支持≥3840*2160，内置≥16倍光学变焦镜头，设备能够输出讲台全景、老师特写、板书画面等3路不同源画面，分辨率≥1920*1080，抠图分辨率可调节，输出的流支持人物抠图隐藏、抠图可设置≥4个区域，支持黑、白、绿等背景上的抠图增强，支持不同颜色的字体增强，1920*1080分辨率下的流增强延迟≤350ms；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2. 为便于设备安装布线，应具备隐藏式线缆接口，支持无支架壁装方式安装；（提供所投产品的实物无支架壁装照片）
3. ■设备具备4路码流输出，其中1路≥3840*2160、3路≥1920*1080；设备支持智能识别教师行为，垂直方向可根据教师身高差异自适应调整景别；
4. 音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.722、AAC_LC、ADPCM、G.726多种音频编码格式，支持8kHz、16kHz、32kHz、48kHz等多种采样率选择；
5. 为确保高亮投影下，教师人脸、黑板板书、投影幕内容清晰可见，教师摄像机支持数字宽动态级别设置，支持0-100可调，调节过程中不同宽动态参数下画面具有明显区别； 
6. 支持回声抵消功能，在语音对讲时可消除回声，支持混音录像功能，可将音频输入和客户端采集的声音保存至录像文件；

	21 
	教师摄像机B
	2
	台
	1. 采用≥1/2.8英寸高性能图像传感器，最大分辨率支持≥3840*2160，内置自动≥3倍光学变焦镜头，支持自动聚焦；设备编码支持H.265、H.264，支持SIP、ONVIF、视图库协议；设备能够输出讲台全景、老师特写、板书画面等≥3路不同源画面，分辨率≥1920*1080；板书流抠图分辨率可调节，输出的板书流支持人物抠图隐藏、板书增强可设置≥4个板书区域，支持黑、白、绿等背景上的板书增强，支持不同颜色的字体增强，1920*1080分辨率下的板书流增强延迟≤350ms；
2. 为便于设备安装布线，具备隐藏式线缆接口，支持无支架壁装方式安装；
3. 设备具备4路码流输出，其中1路≥3840*2160、3路≥1920*1080；在输出主码流分辨率3840*2160、帧率30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤250ms；设备支持智能识别教师行为：包括教师所在区域（讲台、板书、学生等）、教师走动、教师上下讲台、教师进出各区域、讲台目标丢失等，垂直方向可根据教师身高差异自适调整景别。
4. 音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.722、AAC_LC、ADPCM、G.726多种音频编码格式，支持8kHz、16kHz、32kHz、48kHz等多种采样率选择；
5. 为确保高亮投影下，教师人脸、黑板板书、投影幕内容清晰可见，教师摄像机支持数字宽动态级别设置，支持0-100可调，调节过程中不同宽动态参数下画面具有明显区别； 
6. 支持回声抵消功能，在语音对讲时可消除回声，支持混音录像功能，可将音频输入和客户端采集的声音保存至录像文件。

	22 
	学生摄像机
	6
	台
	1. ▲摄像机采用≥1/2.8英寸传感器，图像分辨率≥3840×2160，内置GPU芯片，支持ANR断网续传功能，断网情况下视频码流、抓拍图片可自动存储到本地存储卡并在网络恢复后自动上传；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2. ■摄像机采用2.8～12mm电动变焦镜头，最低照度≤0.0005Lux（彩色），≤0.0001Lux（黑白），满足图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥2000TVL，灰度等级≥11级；
3. 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×MIC IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口、支持POE供电；
4. 支持G.711a、G.711u、G.722、AAC_LC、ADPCM音频编码格式，支持AEC回声消除、混音录像功能；支持通过客户端软件或浏览器发起语音对讲，可实现摄像机与客户端之间的双向语音对讲；
5. [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK17]摄像机支持国标GB/T 28181-2022、Onvif等多种协议，可复用于标考及监控；
6. 为复用于夜间监控，设备具备≥30米距离红外夜视，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝。
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	课堂实录直点播应用
	1
	项
	1. ■平台支持课程管理，可为老师提供课堂实录管理模块，包含观看授权管理、观看记录、助教管理、AI字幕、学生提问等，老师可自助新增课程及排课，课次可上传视频及转播到第三方直播平台。老师可按课程及课次设置校内开放、校外开放权限，支持批量设置开放关闭权限。
2. 平台支持课程观看记录查询，可查看当前课程所有用户的观看记录并以报表形式导出；
3. ■平台支持课程AI字幕管理，支持对已生成的字幕进行编辑、导出，可对字幕进行审核后再发布；
4. 平台支持实时接收站内消息，用户可提交反馈问题、举报信息，支持管理员接收并查看无效课程、举报、反馈等通知信息，支持教师关闭课程后推送消息通知管理员；
5. ■平台具备浏览器无插件浏览直点播功能：支持双路视频播放（教师画面+课件画面），可切换单双屏、大小屏互换、全屏播放，可实现声道选择与音量总控制，支持一键开启“音频增强”功能，开启后人声更加清晰响亮；支持直点播观看自由选择教师画面、学生画面、板书画面、PPT画面中的一路、二路、三路、四路画面进行观看，支持多种倍速播放，支持清晰度网络自适和用户手动切换清晰度播放；
6. 平台支持PPT切片索引功能，可对课件视频流进行智能分析并抽帧形成切片索引，可生成时间戳定位，索引在单独模块中展示，点击切片可跳转对位置；
7. 平台支持OCR识别功能，通过对PPT切片内文字识别，可提取内容关键词并支持对内容进行搜索；
8. 平台支持鼠标在播放器进度条上移动或拖动时显示视频关键帧，在进度条上方可显示播放量波形图，呈现视频节点热度变化；
9. 平台支持个人中心功能，可在个人中心中查看观看记录、收藏、提问、回复、笔记、设置、消息通知等；其中在观看记录中可显示具体的历史观看资源及对观看进度，点击可直接跳转到对的历史观看位置继续播放；
10. 平台支持资源质量分析，可根据视频和音频，自动筛选判断图像不清晰、格式不正确、无法播放、视频无有效信息、是否正常上课等视频资源，并提供复核机制；
11. 为对突发事件，平台支持一键关停所有直播、单个直播功能；支持一键关闭所有、单个点播；
12. ■系统支持资源管理看板，支持查看当前观看人数、当前直播课次、当前点播课次；支持查看近7天、周次、月度、学期、历史等维度的点播、直播、访问量等累计数据；支持查看按学院、按科目维度的课程点击排行榜、课程观看时长排行榜；支持全校Top课程、学生观看排行总榜、用户终端占比雷达图、用户访问时段分布柱状图、用户访问趋势折线图、视频有效性分析雷达图、折线图等；支持按直播、按点播维度的历史观看记录详情数据；
13. 平台支持视频整体热力图查看，可查看观看该视频所有用户的详细数据，包括用户累计观看时长、平均时长、完播率、用户观看情况热力图、观看记录、拖拽记录等；
14. 平台支持详细的用配置，支持对平台Logo、页尾版权标识、默认封面、主题样式等进行设置，支持设定播前声明，可配置视频播放前的视频或图片，可设置图片显示时长；
15. 平台具备7×24小时不间断运行的高可靠性，同时为保证系统安全可靠地运行，保证相关监测数据保密，维护数据相关方的合法权益，系统具备良好的安全策略，安全手段，安全环境及安全管理措施。
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	AI数字化巡课应用
	1
	项
	1. ■系统采用B/S架构设计，所有操作基于浏览器即可完成，无需安装客户端；适配PC、平板、手机等多终端浏览，兼容Windows、MacOS、IOS、安卓、鸿蒙等操作系统；
2. 系统能够在国产化环境下部署，可达到统信UOS、中标麒麟NeoKylin、欧拉OpenEuler等国产化操作系统的通用兼容性要求及性能、可靠性要求，可兼容主流国产化中间件、数据库、芯片、服务器；
3. 系统具备在线巡课、预警中心、教室情况统计、系统管理等功能模块，并可根据巡课场景配置不同的视频巡查预案。
4. ■系统具备教学数据导航面板，支持统计在线教室数量、总教室数、待上课程数、总课程数、上课中教室数、即将上可教室数、无课教室数、异常告警教室数；
5. 系统支持通过勾选“上课中、即将上课、无课、异常”状态快速过滤教室数据，也支持进行综合数据筛选，可筛选的条件包括：楼栋名称、教室名称、课程名称、课程状态、异常状态、教室状态、异常类型、AI指标阈值等，筛选后右侧分页显示相层级下的教室资源；
6. 系统支持关注面板，支持查看所有已关注的教室，支持教室名称、教学楼模糊搜索关注的教室，支持单个删除或全部清空关注教室；
7. 系统支持单视角与多视角切换，在4/6/9/10/16/36窗口模式下支持不同的视角方案；切换到不同的多视角后，可根据设置的规则，按组合并显示相同教室的不同视角；
8. 系统支持设置播放器窗口内视频画面填充样式，可选值包括完全填充、水平填充、垂直填充、16:9、4:3、自适填充；系统支持对巡视窗口进行手动视角切换、一键开启/关闭声音、一键全屏、一键关注/取消关注等操作；
9. ▲系统支持轮巡功能，默认关闭，开启后有超过一页视频窗口时，可按设定时间自动翻页，翻页间隔时间默认60秒，可手动调整，关闭则停止轮巡；支持AI分析，有课时展示学情、教情等 AI分析数据，涵盖选课学生、实到学生等多项指标及学生行为趋势图，预警信息有则显示；支持预警数据统计，可统计今日新增高、中、低预警数量，以及统计时间范围内累计预警数量及待处理/挂起/已处理预警数量，支持按楼栋、学院维度统计；（提供软件功能截图并加盖公章。）
10. 系统巡视窗口支持展示对教室名称、课程状态、当前播放视角等信息；当该教室有排课信息时，支持通过鼠标悬停的方式显示课程名称、教学班编号、教学班名称、授课老师、课程时间、开课学院等信息；
11. ▲系统支持在选用WebRTC协议、单路视频流为1080P/2Mbps码流情况下，单路视频源的加载时长≤200ms，36路视频同时加载时长≤2S；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
12. ■系统支持通过巡视面板窗口快速跳转到教室详情页面，有课时顶部显示课程相关信息（课程名称、授课老师、时间、教学班名称等）；支持排课教室数据统计，支持展示课程时间、节次、名称、教室、教学班、授课老师、学生应到/实到/迟到人数、到勤率、前排就坐人数、前排就座率、前排满座率、抬头率、教室座位利用率等数据；无课教室数据统计支持展示时间段划分、教室状态、教室座位数、教室人数、前排上座率、前排空闲率等维数据；
13. 系统支持在教室详情页自主设置分屏样式，可手动切换单屏、双屏、三屏、四屏，对分屏窗口可自主选择可播放的视角数据源；在多画面模式下，支持通过手动拖拽的方式对调不同分屏的视角数据源；
14. 系统支持管理员对教室内的摄像头进行PTZ控制，支持方向控制、视野缩放，支持复位操作；为便于运维管理及紧急情况指挥，支持管理员对教室内的摄像机进行反向语音呼叫与教室人员进行沟通；
15. 系统支持预警事件设置，可设置学情、设备维度的预警事件，学情预警事件支持指标名称、预警等级、触发阈值、提醒文案等参数设置；设备预警事件支持指标名称、提醒等级、触发频次、提醒文案等参数设置；支持预警策略设置，预警策略支持策略名称、策略说明参数设置，支持添加已启用的预警事件作为策略内容；
16. 系统支持展示学情、设备维度的告警分布柱状图，以及每个维度下各个细分类的预警数量及占比圆环图；
17. 系统支持预警管理，支持以列表的形式展示学情、设备纬度的预警详细数据，支持预警数据导出、单个处理、批量处理等；
18. 系统支持配置浅色、深色主体的系统LOGO，支持一键切换平台深色或浅色皮肤，适不同显示场景；
19. 平台支持1/4/9/10/16/36等多种巡视窗口模式切换，具备低内存运行模式，36画面视频加载无延迟卡顿；支持一键全屏、“钉住”悬浮及视频码率全局切换，支持实时音频检测并以动态音量柱形式展示教室声音波动；支持多视窗巡视模式一键展示窗口教室AI学情分析结果无需跳转；支持综合数据筛选（如楼栋、教室、课程名称/状态、预警状态、AI指标阈值等）提升巡视效率；支持空间概览功能，按校区、楼宇可视化展示空间利用率、空闲率、额定容量、使用率及利用率排名；(演示内容)
20. 平台支持全域教学数字化巡课驾驶舱，同一界面集成展示教学运行态势，包括今日概况、学情概况、开课数量、空间使用情况、学情教情异常趋势及信息、上课情况、巡课覆盖情况等；平台支持预警策略配置（包括学情、教情、设备、空间等维度），可设置教师迟到、教师早退等预警事件；平台支持自定义创建巡检计划，实现设备自动周期化巡检，可自动识别图像模糊、遮挡、信号丢失、画面歪等异常并生成巡检历史报告。(演示内容)
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	督导听评课应用
	1
	项
	1. 系统采用B/S架构设计，所有操作基于浏览器即可完成，无安装客户端；适配PC、手机等多终端浏览，兼容Windows、MacOS、IOS、安卓、鸿蒙等操作系统；能够在国产化环境下部署，经测试可达到统信UOS、中标麒麟NeoKylin、欧拉OpenEuler等国产化操作系统的通用兼容性要求及性能、可靠性要求，可兼容国产化中间件、数据库、芯片、服务器；
2. ■系统支持线上听课和线下听课。线上听课支持接入常态录播，专家查看直播或点播并进行评价。线下听课支持表单填写提交，可分为两种课程匹配模式：①填写课程信息，匹配听课任务和方案②填写上课时间，匹配课程及对听课任务和方案。系统支持未匹配到排课时，手动填写课程信息提交表单；
3. ■系统支持校级、院级角色（包括但不限于领导、管理员、督导等）分别管理各自的专家、方案、任务、建议及评价数据；
4. ▲系统支持配置常规任务和专项任务，其中专项任务可设置任务名称、时间、课程来源及归属组织，支持指定任务组长、设置课程能否看直播或回看、设置回看时间，支持按院系、科目、教学班、授课老师、教室等不同维度设置任务范围；（提供软件功能截图并加盖公章。）
5. ■可对接录播系统对课程进行在线直播及点播回看，支持倍速播放，播放器支持加载≥4路视频源，支持接入三率分析，包括到勤率、前排就座率和抬头率，支持学生到勤率管理，剔除重修、免听等人员，支持≥4个摄像头划区管理，支持配置教学行为空间划区；
6. 系统支持根据筛选条件进行筛选，可根据课程名称、教学班、授课教师、开课学院、教学楼、教室名称、课程状态（直播中、回看、即将开始）、课程来源等不同维度进行筛选；
7. 系统支持教学意见查看，支持校级管理员查看专家提交给所有院系的反馈建议。支持院系管理员查看专家提交给所属院系的反馈建议；支持专家匿名提交给老师或给学院的建议。(管理员可开启或关闭该功能)系统支持手动或自动保存评价内容；
8. ■系统支持线上听课过程中进行点评标记，可自动截取标记教室视频画面并对课程视频进行打点标记及评价，支持根据打点结果定位视频播放，作为督导的评分依据；
9. 系统支持评价管理，支持对不同视图启用不同的专家匿名逻辑，支持查看评价明细，并导出评价汇总表（excel表）及明细表（word表单），支持对已提交的评价进行退回操作，退回后专家可编辑后再次提交，可修正专家提交的系统内无排课的课程评价；
10. 系统支持观看记录查看，支持校级管理员查看所有专家的课程观看记录，包括观看时长、观看方式等，支持导出明细。支持校级管理员查看所有用户的无课教室巡查，包括巡查时间、巡查人员、教室及观看时长；
11. 系统支持接入多类型（支持GB/T 28181-2022、 Onvif、RTSP、RTMP、HLS、H.323、SIP等协议）、多厂家已建设的精品录播、常态录播、移动录播、监控设备，满足不同场景下的听评课求。

	26 
	教育融合视讯中台应用
	1
	项
	1. ▲系统采用微服务架构，支持服务注册发现、负载均衡、熔断限流等核心治理功能，服务间通信采用轻量级协议和标准数据格式，支持跨可用区容灾和灰度发布，通过服务网格实现细粒度的流量控制和全链路监控；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2. ■系统采用统一的媒体平台框架，实现微服务的动态部署、加载/卸载和状态管理，支持服务间数据交互与媒体流调度；单服务故障时自动隔离，系统整体可用性≥95%；系统支持集群管理，查看集群名称、版本、状态、描述、节点个数等信息；实现集群创建、接入、脱离、恢复、NTP配置、DNS配置等操作；
3. 系统支持集群式部署，支持集群状况总览，包含实际使用CPU核数，使用内存、集群节点状态、健康状态、可用性等；支持查看集群服务网络流量、集群服务的CPU使用率、内存使用率、节点状态、CEPH存储健康状态等进行实时可视化监控；
4. 系统支持集群跨节点部署，确保业务的高可用性，节点规格可动态调整（升降配），以适业务求变化，并减少单点故障风险；支持查看集群名称、集群版本、节点个数、集群状态、集群描述等信息；支持接入集群、创建集群、集群恢复/脱离、安全组配置、网络模式切换、集群NTP配置、集群DNS配置修改等操作；
5. ▲系统支持综合数据看板，支持中台接入设备类型分布、资源类型分布、协议类型分布、设备码流分布的数据查看，支持查看集群运行状态，支持实时设备变动滚动播放，支持查看磁阵写入带宽/读取带宽的实时写入数据折线图，支持查看录像计划与异常数据；（提供软件功能截图并加盖公章）。
6. 系统支持服务代理，支持动态路由（随机/权重/Hash算法），与注册中心集成实现服务发现；支持流量控制，支持通过限流保护后端服务，防止过载；支持中间件服务，支持Kafka高吞吐分布式消息队列，支持异步削峰与数据持久化；支持Redis集群化部署，支持数据分片、持久化及热点数；
7. 系统支持证书管理，支持查看证书名称、DNS域名、命名空间、证书类型、发行人信息、有效截止时间、证书来源等信息，支持查看证书详细信息、删除证书、重签、下载等操作；
8. 系统支持设备接入管理，支持GB/T 28181-2022、 Onvif、RTSP、RTMP、HLS、H.323、SIP等标准协议的终端/前端编解码器/IP摄像机/网络串流/视频监控平台统一接入；支持设备管理，支持录入、批量导出、批量导入、批量删除等操作，录入设备信息维度包含但不限于设备类型、设备标签、设备名称、设备型号、设备厂商、区域、分辨率、设备接入类型、主辅流、部门编号等信息；
9. 系统支持平台接入，支持平台类型、编号、区域、平台厂商、平台状态、平台名称、IPV4地址、端口、用户名、口令、是否要同步时间等信息配置；
10. 系统支持媒体录像服务，支持录像计划的管理，支持根据计划启停录像，存储音视频流;支持录像的回放、下载等业务;支持断网补录功能，网络异常恢复后将缺失的录像从摄像机中进行补录；支持设置录制覆盖策略、容量不足告警功能；录像服务支持集群部署，横向扩展媒体录制能力
11. 系统支持媒体并发浏览服务，支持WebRTC、RTMP、RTSP、HLS、HTTP、HTTPS、HTTP-FLV、srt等协议调用音视频媒体流，用于第三方业务使用；
12. ▲系统支持标准的码流分发服务，支持智能码流调度，支持根据访问端IP请求等信息调度适合的媒体服务，支持基于WebRTC的数据加密协议，支持视频防盗链、防下载，支持基于TCP的WebRTC传输协议，单端口可承载200路1080P@30fps H.264流媒体（每路2Mbps）并发播放；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
13. 系统支持智能适弱网环境，保障多路视频流畅并发播放，兼顾清晰度与实时性，弱网环境下（丢包率≥10%）视频卡顿率≤3%；
14. 媒体并发浏览服务支持多实例、多集群部署，支持横向扩展流媒体分发能力，便于弹性扩缩容，可扩展至不低于100,000路2Mbps媒体并发浏览能力；
15. 系统内置统一权限管理，包统一权限管理，包含部门管理、用户管理、用户分组管理、角色管理、资源管理、黑名单管理、日志管理、认证器管理；支持用户授权，支持绑定角色、绑定项目、绑定资源、设置项目管理等授权操作；
16. 系统具备统一开放平台，支持第三方对接用户申请入驻，可通过邮件及其他形式向平台管理员申请入驻管理端，通过审核后，管理员会为申请账户开设管理端权限，并将结果以邮件或其他方式通知给申请人；
17. 支持API的新增、删除、编辑等管理；支持API内容管理包括分组管理、版本管理、版本地址管理、基本信息设置、请求参数设置；支持RSA/AES加密，进行安全性管理；
18. 支持策略管理，支持对网关的次数限制、流控、降级、插件策略进行配置，支持对网关的系统规则进行配置；支持策略关联，将配置好的网关策略与API关联生效；
19. 支持查看数据看板，包含注册用户数量、管理端用户数量、已发布API服务数量/全部API服务数量、已发布API数量/全部API数量；支持查看已发布服务数量统计、已发布API数量统计、新增发布服务数量统计、服务申请接入次数统计的趋势折线图；支持服务申请接入频次TOP、服务调用频次TOP、API接口调用频次TOP数据；
20. 系统提供与学校课表系统对接接口、课表数据中间库接口；提供学校统一身份认证系统对接接口：可提供标准API 接口，用于与第三方平台或系统进行对接。（投标人提供满足对接要求的承诺，且加盖公章。）
21. 平台具备7×24小时不间断运行的高可靠性，同时为保证系统安全可靠地运行，保证相关监测数据保密，维护数据相关方的合法权益，系统具备良好的安全策略，安全手段，安全环境及安全管理措施；
22. 中台能够满足学校大批量教室接入的扩展要求，可对设备进行录入管理。设备录入时可设置设备编码属性，可配置基础属性（包括设备名称、厂商、点位、型号等）、位置属性、管理属性、接入属性等，具备批量导入、导出、编辑等功能，可查询设备信息（包括国标编码、设备名称、区域、厂商、点位类型、功能类型、经纬度等）；(演示内容)
23. 中台具备后台管理可视化运维大盘，可实现对主机、集群、网关、中间件、服务的可视化管理，主机管理包括可用/不可调用主机、负载/CPU核数异常等主机状态，集群管理能够展示实际使用的CPU核数和内存，呈现集群的各项状态（包括集群CPU和内存的使用率、申请率、分配率、空置率等），支持展示节点、系统组件和CEPH集群的各项状态，具备正常/异常服务的整体数量统计；(演示内容)
24. 中台在平台端提供标准化的开放服务API和WEB SDK组件，支持第三方平台直接通过注册、接入申请获取APIKEY从而进行服务接入。提供开放接口数据看板，可显示注册用户/管理端用户数量、已发布API/全部API服务数量、已发布API/全部API数量；支持查看数量统计趋势图（包括已发布服务、新增发布服务、已发布API和服务申请接入次数统计等）；支持TOP数据统计（包括服务申请接入频次、服务调用频次、API接口调用频次等）。(演示内容)


	27 
	流媒体存储
	1
	台
	1. ■采用≤3U机架式结构，≥24盘位企业级硬盘，采用双冗余电源，冗余风扇，支持电源、BBU电池、主板、风扇可直接插拔，具备≥2个万兆网络接口、≥1个千兆以太网口；
2. 本次配置的存储硬盘总容量应≥96TB；（投标人提供满足容量需求的承诺，且加盖公章。）
3. ■单台存储节点的读写性能应支持≥16Gbps或≥1000路（码流4Mbps）高清视频流数据的写入，单台设备支持在任意3块以上硬盘同时出现故障（符合校验要求的情况下），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响；
4. 控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行元数据备份；同时在控制节点全部损坏情况下，从已有的存储节点中恢复系统元数据；支持在硬盘出现故障时在系统全局空闲空间内自动恢复数据，数据恢复速度可达到≥6TB/h，数据恢复过程中业务不中断；
5. 支持分布存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也可配置为控制和存储一体节点，存储方案需支持单台工作模式、非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。支持存储节点、节点内硬盘级别负载均衡；
6. 支持通过WEB方式对系统进行管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能；
7. ▲支持流媒体服务能力，支持前端摄像机的视频流通过国标GB/T 28181-2022协议直接写入存储设备，支持存储配额配置和空间预分配功能，具备逻辑策略和物理机制双重空间管理，防止异常高码率挤占、降低写入延迟、确保负载高峰时的流媒体写入；（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
8. 支持不同节点的硬盘随意漫游，漫游过程中，不会造成数据丢失情况，方便运维和管理；
9. 存储可与学校原有录播资源分布式存储组成云存储集群，需确保集群存储的稳定性与兼容性。

	28 
	教师机主机（工作站）
	4
	台
	1. 详见其他要求：1.《教师机主机（工作站）采购需求》。

	29 
	教学驾驶舱（讲台）
	4
	张
	1. 桌面板材在老师接触位置为木质桌面，采用E0级免漆板，环保耐磨，厚度≥25mm（±2mm），尺寸≥1600mm×750mm(±10mm）;
2. 桌板前部具备高围挡设计，可防止桌面物品滚落，围挡装有高度≥100mm的透明亚克力装饰板，桌面两侧前方有和围挡同色的木凸台，厚度≥20mm，用于放置控制设备、话筒、信息盒和内嵌式水杯槽等；
3. 桌架为钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色灰色，前部具备有完整平面的前挡板设计，可拆卸，方便机柜维护，可粘贴学校的校徽LOGO，下部设计有标准机柜设备安装支架，安装数量≥10U，前后门都可以打开方便维护，前后门都具有散热孔，前门带锁；
4. ■讲桌具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围：715mm~1100mm(±5mm），电动升降立柱采用双电机两节，桌架最大均布载荷100Kg均布，最大速度：25mm/s，控制盒带陀螺仪功能，遇阻回退防夹保护，桌面震动和突然倾斜立刻停止升降。桌面配备一体化的显示器底座，支持安装≥23.8寸的显示器，同时底座具备键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备，桌面信息盒具备抽线区和接口区，接口区：≥1个万能5孔220V电源插座 、≥2路USB接口，≥3路抽线孔位。

	30 
	触控书写显示屏
	4
	套
	1. ■触控书写显示屏尺寸≥23英寸，物理分辨率≥1920×1080，书写显示屏具有≥五个功能按键，具备的接口不低于：1路HDMI输入口；1路USB-B型触摸信号输出接口；1路全功能Type-C接口；
2. 书写面板玻璃、电容触摸屏、显示屏要求采用无缝隙全贴合技术，支持≥10点电容触摸，响应时间≤5ms；支持电磁书写笔，支持笔划粗细适应及笔锋效果，笔尾端带橡皮擦功能；
3. ■书写显示屏具备Windows窗口导航功能，教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示；
4. 书写显示屏可通过手指批注在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹，需支持通过轨迹优化算法，根据手指的书写速度和方向自动调整笔画粗细，逼真还原教师实际的书写效果；
5. 书写屏的导航窗口和工具栏窗口需支持自动隐藏功能，若窗口展开后无后续点击操作，导航和工具栏窗口将自动隐藏，尽量避免对当前屏幕内容产生遮挡。

	31 
	网络时钟
	4
	台
	1. [bookmark: OLE_LINK9]一体化外观设计，采用数码管电子显示屏，可显示年月日、时分秒、星期信息。外形尺寸不小于：660mm×240mm；
2. 具备1个百兆以太网口，支持POE受电；
3. 支持通过NTP协议自动校准日期和时间；
4. 支持web管理，支持设置时区、显示方式、网络配置；
5. 配合系统平台可实现手动或定时息屏和亮屏等功能；
6. 支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件；
7. 需支持通过中控系统统一管理。

	32 
	电子门牌
	4
	台
	1. 设备采用铝型材一体化外框结构，采用全贴合屏幕工艺；≥21.5英寸工业触控屏，支持10点触控、1920×1080分辨率、亮度≥500nits；配备双目摄像头、IC读卡器、双向扬声器与拾音器，具备完整音视频编解码能力；支持POE/DC 12V/4A双供电，标配千兆网口、USB、12V输出、干接点、GPIO等全功能接口；
2. 内置1.5米人体近场感应功能，支持智能亮熄屏、常亮、息屏三种模式自适应切换；集成红绿双色可编程氛围灯带，可根据设备运行、门禁状态、教室使用情况自动变换灯光颜色与闪烁频率；
3. 内置1TOPS NPU算力，集成人脸检测、人脸识别、AI人数统计算法及TTS语音播报功能；支持NTP自动校时、时区配置、多语言切换，具备人脸识别活体检测与参数自定义功能，开放设备控制接口，支持界面个性化定制；
4. 支持展示教室状态、位置信息、系统时间、日程课表、考场安排、自习室数据；可展示本地及未来6天天气、学校LOGO；支持校园图文通知发布、全屏展示、强制推送及无人自动恢复展示，同时支持自习室实时人数与座位预约信息展示；
5. 支持日/周课表展示、下节课信息预告，支持全校课表查询与手动紧急同步；具备故障教室课程远程调换功能，班牌自动同步更新调课通知；支持课程数据本地离线存储，断网可查看未来14天排课信息；
6. 支持人脸、IC卡、二维码等多方式签到签退；支持课前/课后30分钟自定义考勤时段、连堂课程自动考勤；实时展示考勤状态，支持自定义签退规则；具备≥14天离线考勤存储能力，联网自动上传数据，支持考勤照片与匹配度数据留存追溯；
7. ■支持人脸、刷卡、扫码鉴权，实现教室、自习室线上预约，支持教室实时画面查看、音量调节，内置IP对讲功能，可与后台管理员实时语音对讲，实现远程运维与应急沟通；
8. 支持多方式登录个人中心，为师生提供个人课表、考勤记录、教室预约记录等个人数据查询服务，实现个人教学日程一体化可视化管理；
9. 需支持通过中控系统统一管理和信息发布功能应用。

	33 
	交换机
	4
	台
	16个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,包转发率26.78Mpps,交换容量36Gbps,MAC:8K,标准机架式安装,金属外壳,具备POE+,输出功率不小于245W。

	34 
	无线AP
	4
	台
	吸顶式安装方式，具备1个上行千兆电口,支持 802.11ax,2+2双频,整机速率2.975Gbps,最大发射功率23dBm,智能天线。

	35 
	吸顶空调
	16
	套
	1. ▲单台机器：制冷量≥12.5kw、制热量≥14kw、功率≤190w、高档风量≥1800cmh；配套4台变频室外机：单台机器：制冷量≥50.4kw、制热量≥56kw、输入功率≤13.65kw、APF值≥4.80,共配套16个液晶线控面板。（投标人须提供产品彩页、产品说明书、官网截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）

	36 
	智能门锁
	4
	套
	1. 采用WIFI通讯方式，2.4G无线通讯协议；支持密码、指纹、校园卡、NFC校园卡、远程开门、蓝牙开门、机械钥匙等开门方式；
2. 直插C级防盗锁芯，采用国标机械防盗锁体；一体式门锁，读卡器、控制器内置，配机械钥匙；面板主体采用不锈钢材料，触摸按键采用钢化玻璃材质；把手：双快双活，可上提把锁上锁，支持左右把手互换；不提供反扣；面板：主体采用不锈钢材料，电泳、喷粉双层涂覆处理；
3. 读卡工作频率13.56MHZ；静态电流约 40uA；抗静电强度≥15KV；抗击电磁攻击强度≥1000V/m；
4. 开门密码≥100组，物理卡号≥100个、指纹≥100组、管理员密码≥4组，半小时有效密码≥1组；刷卡记录存储：可扩展到1000 条；
5. 常开模式：门锁开启此功能后，无需验证授权，访客可直接室外开门。常开功能可通过设置时间段进行开启与关闭,支持避开节假日。在移动端下发远程开门指令后，现场点击门锁单个字符即可开门，开门数据实时反馈到移动端上，并支持短信实时通知；（提供功能截图）
6. 网络异常情况下，门锁可离线使用；开门记录采用循环覆盖方式存储，脱机存储不小于200条；待网络恢复后，数据自动上传服务器； 
7. 电池电量不足时产生低电量告警，缺电提醒后开门次数不低于100次；具备充电接口，紧急情况可充电宝给门锁供电；支持远程单个或批量升级智能门锁固件。

	37 
	固定式课桌椅A
	300
	位
	1. 座板采用多层板经模具热压成型，表面贴放火板精制而成，座板尺寸：长为390±5mm，宽为380±5mm，厚度为15mm；
2. 背板采用多层板经模具热压成型，面粘榉木皮或防火板，背板尺寸：长为390±5mm，宽为410±5mm，厚度为15mm；
3. 桌板采用刨花板经模具热压成型，面贴榉木皮或高密度防火板，厚度25mm，单人位长：575±50mm，宽：330±5mm，高：750±10mm，后经精制、喷涂、PU封边而成；
4. 书网采用直径为4MM铁丝经模具压注，经焊接而成，表面经静电涂喷外理；
5. 座板具有回位功能；
6. 可以根据现场实际排布和布局定制多人位组合方式。



	38 
	固定式课桌椅B
	208
	位
	1. 座背板材质PA+GF，经模具热压成型，牢固耐用，不裉色，规格：长：450±10mm,宽：450±10mm, 厚度：6±1mm；
2. 脚架：脚管采用80X30MM厚T2.0MM优质无缝方管、支撑管采用无缝方管80X30MM厚T2.0MM经模具冷拉压弯成型、左右支撑件采用T4.0mm热轧板；底脚板采用T5.0 mm热轧板冲压成型，经地氧化碳焊接而型， 经打磨光滑精制后表面采用防锈静电喷深银油处理；
3. 台面板采用优质刨花板成型，面粘防火板,厚度25±1mm，后经PU封边精制而成；
4. 层板采用优质刨花板成型，面粘防火板,厚度15±1mm，后经PU封边精制而成；
5. 前挡板采用优质多层板经模具热压成型，面粘防火板,厚度为15±1mm，后经PU封边精制而成，牢固耐用，不裉色；
6. 台脚架：脚管采用80X30MM厚T2.0MM优质无缝方管经二氧化碳焊接成型；支撑件用20X20MM厚T1.8MM优质无缝方管经二氧化碳焊接成型；底脚板采用T5.0 mm优质热轧板冲压成型，经地氧化碳焊接而型，经打磨光滑精制后表面采用防锈静电喷深银油处理；
7. 座板采用重力回位结构；
8. 单人位桌板长：600+50mm，宽：350±10mm，高：750±10mm；
9. 座椅总高：860±10mm，座高：450±10mm ，座宽：445±10mm；
10. 可以根据现场实际排布和布局定制多人位组合方式。



	39 
	移动教师椅
	4
	把
	1. 椅背及椅座:采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电；
2. 椅背内部内置直径≥4mm厚的合金钢丝，结构加强，防止椅背断裂，椅背内置加强椅背强度耐用支撑结构，满足使用者倾仰休息需求，同时椅背开槽≥5条透气缝工艺处理，透气缝长度≥340mm，椅座配有软包坐垫，坐垫可更换；
3. 气压棒承受压力≥250kg，行程80-100mm或更大范围，升降达≥10万次无损；
4. 椅轮可选塑胶脚垫或硬质脚轮或软质脚轮，椅脚采用优质塑胶五星脚，承重≥500kg；
5. 尺寸不低于：W605mm×D575mm×H985~1235mm，允许偏差范围±5mm。



	40 
	综合集成
	4
	间
	1.设备安装与调试：中标方须负责清单内所有设备的现场安装（含必要辅材及管线敷设）、系统联调及功能应用，确保设备按技术参数正常运行；
2.旧设备拆除：同步完成原有教学设备的安全拆除及场地清理，拆除过程须符合国家安全规范。



其他要求：
1.《教师机主机（工作站）采购需求》（不含显示器）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU信息
	物理核心数≥20个；处理器全局最大睿频≥5.2GHz，线程数≥20个线程；三级缓存≥30MB，二级缓存≥36MB；原生支持内存最高速率 ≥DDR5 6400MT/s，通道数≥2，位宽≥64bit；内置集成核显；基础功耗≤70W，最大睿频功耗≤190W；内置独立硬件 NPU 神经网络处理单元，INT8 峰值算力≥30 TOPS；

	2
	产品规格
	
内存规格
	内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	内存类型
	支持DDR5 4800 及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	1

	5
	产品规格
	主板规格

	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	主板支持的CPU和内存情况
	支持第15代酷睿处理器（LGA 1851接口），PCI Express 通道数≥20，原生支持内存最高速率 ≥DDR5 6400MT/s 

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	支持数量≥3，其中至少包括一个PCIex16

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于 3A；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	产品规格
	
	主板其他内置接口
	预留≥2个SATA 3.0接口、≥2个M.2（2280，NVMe协议）接口，原生USB 接口≥6个USB接口（其中至少4个USB 3.0及以上接口)

	10
	产品规格
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	11
	产品规格
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥128GB

	12
	产品规格
	
存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个

	13
	产品规格
	
	固态存储容量
	≥512GB M.2 NVME 固态硬盘

	14
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	≥1个

	15
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	≥1TB

	16
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	≥7200rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上
接口

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	2.5 英寸或 3.5 英寸等

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥2

	22
	产品规格
	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定

	23
	产品规格
	显卡规格

	显卡类型
	集成显卡

	24
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	无要求（本次购买的是集成显卡）

	25
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	无要求（本次购买的是集成显卡）

	26
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	无要求（本次购买的是集成显卡）

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	无要求（本次购买的是集成显卡）

	28
	产品规格
	显示设备规格

	显示屏屏占比
	无要求

	29
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	无要求

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	无要求

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	无要求

	32
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	无要求

	33
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	无要求

	34
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	无要求

	35
	产品规格
	
	显示屏防蓝光
	无要求

	36
	产品规格
	
	显示屏低频闪
	无要求

	37
	产品规格
	
	显示屏防炫目
	无要求

	38
	产品规格
	外设规格

	传声器数量
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0

	40
	产品规格
	
	鼠标数量
	≥1个

	41
	产品规格
	
	键盘数量
	≥1个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	≥1个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0个

	44
	产品规格
	
	键盘按键数目
	101键/104键

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	≥50 万

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	≥800×600

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	≥1 瓦/个

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不
高于 10%

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB

	51
	产品规格
	
	键盘连接方式
	有线

	52
	产品规格
	
	键盘键程
	2.3mm~4.0mm

	53
	产品规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N

	54
	产品规格
	
	有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	产品规格
	
	键盘颜色
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	产品规格
	
	鼠标连接方式
	有线

	58
	产品规格
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5米

	59
	产品规格
	
	鼠标DPI分辨率
	800~1600

	60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色

	61
	产品规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	支持扩展内置光驱

	63
	产品规格
	网络设备规格

	有线网卡数量
	≥1 

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	66
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口数量
	≥9个，机箱前板至少包括：≥3个USB 3.0及以上接口（其中至少1个USB Type-C）

	67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm

	68
	产品规格
	
	视频接口数量
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口

	69
	产品规格
	
	音频接口数量
	≥2（前置≥1个）

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0

	71
	产品规格
	整机基础规格
	整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由供应商提供详细参数

	72
	产品规格
	
	整机结构
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定

	73
	产品规格
	
	机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	74
	产品规格
	
	整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	75
	产品规格
	
	整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b)可触及面温度不高于45℃；
（注：本项目工作站只有主机，未配置显示器，因此对“显示器表面温度”不做要求）

	76
	产品规格
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	77
	产品规格
	
	机身材质
	金属

	78
	产品规格
	
	机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	79
	产品规格
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于40L

	80
	性能要求
	CPU性能
	CPU物理核数
	≥20

	81
	性能要求
	
	CPU主频
	性能核基础频率≥2.4GHz，能效核基础频率≥1.8GHz

	82
	性能要求
	
	CPU末级缓存容量
	≥30MB

	83
	性能要求
	
	CPU支持的内存最高速率
	≥6400MT/s

	84
	性能要求
	内存性能
	内存读写速率
	≥4800MT/s

	85
	性能要求
	显卡性能
	显示分辨率
	≥2560×1440

	86
	性能要求
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥800MHz

	87
	性能要求
	
	显存等效频率
	≥1600MT/s

	88
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低 于2560×1440

	89
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	无要求

	90
	性能要求
	
	显示屏位深
	无要求

	91
	性能要求
	
	显示屏色域
	无要求

	92
	性能要求
	
	显示屏色准
	无要求

	93
	性能要求
	
	显示屏响应时间
	无要求

	94
	性能要求
	
	显示屏亮度
	无要求

	95
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	无要求

	96
	性能要求
	
	显示屏对比度
	无要求

	97
	性能要求
	
	显示屏其他参数
	无要求

	98
	性能要求
	网络设备性能

	有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	99
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	无要求

	100
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	无要求

	101
	功能要求
	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥4个

	102
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型

	103
	功能要求
	
	主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	104
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	105
	功能要求
	
	I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	106
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口

	107
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0

	108
	功能要求
	显示设备功能
	显示器接口
	无要求

	109
	功能要求
	
	显示器支架
	无要求

	110
	功能要求
	
	显示器参数调节
	无要求

	111
	功能要求
	外设功能

	摄像头物理隐私保护开关
	无要求

	112
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	113
	功能要求
	
	键盘背光
	支持键盘背光

	114
	功能要求
	
	光驱功能
	无要求

	115
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	116
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；
b)支持固件加密、安全启动和安全升级；
c)支持数据的安全擦除
d)具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态

	117
	功能要求
	网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能要求
	
	无线网卡频段
	无要求

	119
	功能要求
	
	物理开关
	无要求

	120
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能要求
	
	蓝牙协议
	无要求

	122
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	123
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分

	124
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	125
	功能要求
	外部接口功能

	音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	126
	功能要求
	
	视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口

	127
	功能要求
	
	HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	128
	功能要求
	
	其他接口
	a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；
b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能

	129
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	无要求

	130
	功能要求
	电源功能
	电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，电源≥500W

	131
	功能要求
	操作系统及软件功能

	中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定

	132
	功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	133
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	134
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	136
	功能要求
	
	BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	137
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	141
	功能要求
	生物识别功能

	指纹识别
	无要求

	142
	功能要求
	
	人脸识别
	无要求

	143
	功能要求
	
	静脉识别
	无要求

	144
	功能要求
	硬件加速功能

	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块

	145
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	无要求

	146
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	无要求

	147
	可靠性要求
	存储设备可靠性

	固态存储寿命
	TBW≥150TB（条件：512GB硬盘容量）

	148
	可靠性要求
	
	机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	149
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	无要求

	150
	可靠性要求
	外设可靠性

	键盘按键寿命
	≥1000万次

	151
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500万次

	152
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	153
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]≥4万小时

	154
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定

	155
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	156
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	157
	可靠性要求
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	158
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	159
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	160
	可靠性要求
	
	MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时

	161
	兼容要求
	兼容要求
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容要求
	
	数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容要求
	
	中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	165
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务要求
	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供经自检测试工具

	167
	服务要求
	
	服务响应
	提供产品5 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；
提供政企专线 7*24 在线服务；
现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%

	168
	服务要求
	
	服务周期
	支持产品延保≥3 年,提供每年延保服务报价,提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）

	169
	服务要求
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	170
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	171
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	172
	服务要求
	
	厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	173
	服务要求
	
	整机质量服务要求
	中标后提供免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年

	174
	服务要求
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	175
	服务要求
	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	176
	服务要求
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	177
	服务要求
	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	178
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	179
	供应保障要求
	供应链合规性
	产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	180
	供应保障要求
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	181
	供应保障要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	182
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	183
	安全要求
	整机安全性要求
	密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定

	184
	安全要求
	
	USB端口管控
	支持USB端口管控

	185
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	186
	安全要求
	
	信息安全基本要求
	a) 应符合GB/T 39276的5.2的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	187
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	188
	安全要求
	
	限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定


说明：本次采购工作站只有主机，不采购配置显示器,故对“显示设备规格”、“显示设备性能”、“显示设备功能”、“显示设备可靠性”指标无指标要求。
（二）设备部分建设要求
本项目为交钥匙工程，包工包料。在项目整体移交校方之前，设备安全、人员安全等均由投标人自行负责。投标人应按照校方要求，将设备分类安装调试到指定教室。所有涉及到工程的安装、辅材及调试等费用均由投标人负责承担。
本项目的实施过程中，不得存有安全隐患。所有线路均需穿管/线槽敷设，施工要求统一规范，走线美观。施工过程中损坏、污染的建筑装修面层，必须恢复出新。
其他未尽事宜在施工过程中以校方要求为准。
（三）基础装修部分实施要求
本项目含知善楼4间教室的基础装修。主要包含PVC地胶铺设、室内墙面及顶面吊顶制作（石膏板、铝方通、仿木纹碳晶板）、阶梯台阶新建、讲台地台新建、窗帘、照明更新及相关拆除内容等。
具体详见设计图和《工程量清单》（见采购公告附件）。

四、商务要求
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1.合同履行期限（交付时间/完成时间）：合同签订后45日历天内安装调试完成。
2.交付地点：南京信息职业技术学院。
3.投标报价：人民币。
4.付款条件：
（1）合同签订后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的30%作为预付款。
（2）项目整体通过验收合格后，甲方收到乙方发票10个工作日内以银行转账方式付清尾款。
以上均不计息。
5.包装和运输要求：所有产品需采用防震、防潮包装，并通过可靠物流确保运输全程安全无损、准时送达。
6.项目方案
6.1实施方案
以下为实施方案基本内容，投标人根据实地勘察情况，细化方案。
6.1.1 项目概况与需求分析：
南京信息职业技术学院知善楼4间阶梯教室，经长期高强度使用，投影机、计算机等教学设备老化严重、性能不稳，直接影响教学体验与课堂质量。同时，现有单机版中控系统功能简单，无法集中管控，难以适配学校智慧化、规模化教学管理需求。
为解决场地布局不合理、设施老旧、管理低效等痛点，学校拟对4间阶梯教室实施智能化改造，进行基础装修改造，更新教学桌椅与智能教学设备，配套搭建智能巡课平台。通过环境升级、设备更新、智能监管、督导闭环建设，构建智慧教学治理体系，适配新时代职教人才培养与教育评价改革需求，打造集“高清显示、智能中控、常态化录播”于一体的智慧教学空间。
6.1.2建设范围及建设内容
1.建设范围：知善楼101.102.201.202四间阶梯教室。
2.主要建设内容：
a.拆除原有老旧教学设备、桌椅。
b.基础装修改造、强弱电改造。
c.安装教学桌椅。
d.安装投影设备、扩声设备、中控设备、录播设备等设备。
e.建设巡课软件平台。
3.难点分析与对策：
a.施工期间不影响正常教学。
对策：暑假期间抓紧时间施工，开学后采用“分批次滚动施工”策略，利用周末及夜间进行高噪音作业；设置临时静音隔离区。
b.多系统联动稳定性。
对策：选用同一品牌或经过兼容性认证的生态链产品，并在安装前进行集成测试。
6.1.3施工组织与管理
1.人员配置：配置项目经理、技术负责人、装修施工负责人、强弱电工程师、装修技工等项目组人员，具有相应的资格证书，具有丰富的实施施工经验，明确人员工作职责；
2.项目管理：
a.每日晨会制度：布置当日任务，强调安全施工事项。
b.周报制度：每周五提交《项目进度周报》，对照进度计划，总结本周完成情况、下周计划、风险预警等。
c.变更管理：任何涉及设计变更、点位移动、材料或施工工艺变动，必须填写《工程变更签证单》，经校方确认签字后实施。
6.1.4详细施工方案（装修、布线、设备安装）
根据以下类别工程，拟定详细施工方案，在实际施工中落实方案。
1.拆除与清理工程：原有线路保护、强电保护、桌椅设备拆除、地台拆除、垃圾清运、
2.强弱电布线工程：管路敷设、线缆选型、标签标识。
3.基础装修工程：地台制作、地面工程、墙顶面工程等。
4.桌椅安装：
5.设备安装工程：
6.1.5系统集成与调试方案
1.调试装备：确认所有接线准确、牢固。与校方协调，规划各设备IP地址，避免冲突。
2.投影设备调试
3.扩声系统调试
4.中控物联网调试
5.录播系统调试
6.联调联试
6.1.6进度计划与保障措施
1.施工进度计划：按照整体45个日历日的工期，科学合理的安排施工进度，尽量提前完成各项施工，提供具体的施工进度计划（甘特图）。
2.工期保障：
a.人员保障：保持充足施工人员，并做好20%的人员储备，应对突发增员需求。
b.物料保障：做好物料的提前准备，根据施工计划做好物料的提前下单、提前进场；
c.加班机制：在施工工艺允许和确保施工安全的情况下，准备好加班计划，确保施工效率。
6.1.7质量保障与安全文明施工
1.质量控制：
2.安全措施：
3.文明施工：
6.1.8验收标准与交付清单
1.验收标准：
2.交付清单：
a.《竣工图纸》，含点位图、系统图、接线图等纸质及电子版。
b.《设备说明书》、《保修卡》、《合格证》原件。
c.《用户操作手册》，针对授课教师的简易版。
d.《管理员操作手册》，针对管理人员及运维工程师的详细版。
e.《工程验收报告》。
f.软件系统管理员账号、密码清单。
6.2培训方案：
投标人须针对本项目采购项目所涉及的软硬件，为校方管理人员、授课教师、运维人员提供免费专项操作及运维培训，确保相关人员熟练掌握设备及平台使用技能。方案中包含但不限于：详细的培训计划、时间、内容、次数安排等，根据方案完善合理程度等。
6.2.1培训对象：校方管理人员、授课教师、运维工程师。
6.2.2培训内容：需要全面且具有针对性，通常包含:硬件操作、软件应用、故障排除、安全使用、应急预案等。针对不同培训对象，培训内容的侧重点有所不同。针对普通授课教师，重点在于日常教学操作（如开关设备、教学设备的日常使用、基本软件使用等），要求简单易懂、上手快。针对管理人员及运维工程师，重点在于巡课系统管理和配置维护、硬件设备的日常维护和故障排查、应急情况处置。
6.2.3培训方式：采用多样化、灵活性的培训方式。采用现场集中培训（现场实操教学+集中讲解+答疑指导相结合）、一对一指导、线上培训（视频教程）、图文资料（教学设备旁张贴简洁明了的《快速使用指南》）等多种方式，结合教室实际设备开展培训，保证培训效果落地。
6.2.4培训时间与频次：针对授课教师，开展不少于2次线下培训，每次时间不少于1小时。其中验收前开展首轮全员培训。根据试用情况对部分未掌握使用技巧的老师或新入职老师开张第二轮强化培训。针对管理人员及运维工程师在质保期内开展多种方式、无固定次数的培训及指导，保障软硬件设备的正常使用。如遇到招标人更换管理人员和运维工程师，投保人也应进行持续的培训及指导。
6.2.5培训成果要求：培训完成后，须确保授课教师可独立完成日常教学设备操作、场景模式切换、设备启停使用；运维人员可独立完成日常巡检、故障排查与调试，保障系统常态化稳定教学使用。管理人员能够保障巡课系统的管理及配置，保障日常正常使用。
6.2.6培训资料交付：投标人须同步提供完整的纸质及电子版操作手册、运维说明书，内容通俗易懂、步骤清晰，方便校方后续学习与留存使用。
6.3售后服务方案
6.3.1质保期服务：明确质保期限，质保期内提供上门质保服务的具体内容范围。
6.3.2售后服务人员及电话：明确为本项目提供的售后服务人员及电话
6.3.3维修服务：
（1）电话响应：< 10分钟。
（2）现场维修到达：< 2小时（同城）。
（3）故障解决：< 24小时。
在质保期内接到报修电话后，在远程检测无法排除故障的情况下，检修人员及时到达现场处理。具体维修响应时间：10分钟以内电话响应，2小时内到达现场进行故障检修。一般故障的排除故障时间（自报修响应开始计算）控制在24小时内，确保招标人的正常教学运行。
6.3.4备机服务：若设备24小时内（自报修响应开始计算）依然无法完成维修，投标人应将在最短时间内更换同档次性能的备用机，确保招标人的正常教学运行。
6.3.5巡检服务：
（1）巡检服务期限：质保期内，中标供应商须于每学期开学前一周，对本项目全部软硬件设备实施全覆盖上门巡检服务。
（2）巡检范围：本次采购所有硬件设备、配套软件系统、布线辅材及配套附属设施；
（3）巡检内容：设备外观、供电线路、运行工况、散热、接口紧固、设备除尘、系统功能测试、日志核查、配置备份、隐患排查、音视频信号调试等；
（4）成果交付：每次巡检完成后3个工作日内，提交加盖供应商公章的正式巡检报告，列明设备状态、隐患问题、整改方案及现场佐证照片；
故障处置：巡检发现故障及安全隐患须现场处置，无法当场修复的，质保期内免费提供维修、更换配件、调试服务，免收人工、耗材、差旅等一切费用；
（6）服务配合：巡检前主动与采购人对接上门时间，安排专业技术人员到场作业，配合校方管理人员现场验收。

7.质保要求：
质保期为验收合格后不少于3年，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内提供上门维修、更换配件、调试服务所发生的人工、耗材、维修配件等费用均包含在投保人报价中，招标人不额外支付费用。（提供书面承诺）
质保服务范围：所有投影机、计算机、服务器、多媒体音视频及控制设备提供整机质保服务，质保范围覆盖所有硬件整机及内置零部件。在质保期限内，凡属产品自身质量问题，供方免费提供零配件更换、整机维修服务，免费上门现场处置。配套系统管理软件提供质保期内免费版本迭代、故障修复与远程技术支持。对于故障设备，执行备件先行更换服务，缩短停机时间。
8. 项目质量与验收要求：
（1）本项目所有设备、材料必须为原厂全新正品，无翻新、拆机、贴牌产品，产品技术参数响应招标文件要求，符合国家现行音视频、弱电工程相关规范标准。
（2）系统布线、设备安装、接线调试严格按照施工工艺规范执行，线路标识清晰，供电稳定，音视频信号传输稳定无干扰，中控系统联动操作流畅，无卡顿、无失灵现象。
（3）整体系统具备长期稳定运行能力，软硬件相互兼容，国产操作系统适配正常，各项功能均可正常启用。
（）所有设备供货到位并安装调试完毕，整套多媒体控制系统、扩声系统、信号切换系统等全部功能正常。
（5）供方完成现场操作培训，采购人管理人员能够独立完成设备开关机、信号切换、场景调用、故障简单排查。
（6）竣工资料完整齐全，证书资料与投标文件保持一致。
 9.演示要求
本次招标产品为成熟、稳定、易用的产品，投标人按招标文件中相关要求自行准备演示环境，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
软件系统用真实项目现场环境进行逐项功能演示
演示内容如下：
9.1教育融合视讯中台：
9.1.1中台能够满足学校大批量教室接入的扩展要求，可对设备进行录入管理。设备录入时可设置设备编码属性，可配置基础属性（包括设备名称、厂商、点位、型号等）、位置属性、管理属性、接入属性等，具备批量导入、导出、编辑等功能，可查询设备信息（包括国标编码、设备名称、区域、厂商、点位类型、功能类型、经纬度等）。
9.1.2中台具备后台管理可视化运维大盘，可实现对主机、集群、网关、中间件、服务的可视化管理，主机管理包括可用/不可调用主机、负载/CPU核数异常等主机状态，集群管理能够展示实际使用的CPU核数和内存，呈现集群的各项状态（包括集群CPU和内存的使用率、申请率、分配率、空置率等），支持展示节点、系统组件和CEPH集群的各项状态，具备正常/异常服务的整体数量统计。
9.1.3中台在平台端提供标准化的开放服务API和WEB SDK组件，支持第三方平台直接通过注册、接入申请获取APIKEY从而进行服务接入。提供开放接口数据看板，可显示注册用户/管理端用户数量、已发布API/全部API服务数量、已发布API/全部API数量；支持查看数量统计趋势图（包括已发布服务、新增发布服务、已发布API和服务申请接入次数统计等）；支持TOP数据统计（包括服务申请接入频次、服务调用频次、API接口调用频次等）。
9.2数字化巡课平台：
9.2.1平台支持1/4/9/10/16/36等多种巡视窗口模式切换，具备低内存运行模式，36画面视频加载无延迟卡顿；支持一键全屏、“钉住”悬浮及视频码率全局切换，支持实时音频检测并以动态音量柱形式展示教室声音波动；支持多视窗巡视模式一键展示窗口教室AI学情分析结果无需跳转；支持综合数据筛选（如楼栋、教室、课程名称/状态、预警状态、AI指标阈值等）提升巡视效率；支持空间概览功能，按校区、楼宇可视化展示空间利用率、空闲率、额定容量、使用率及利用率排名。
9.2.2平台支持全域教学数字化巡课驾驶舱，同一界面集成展示教学运行态势，包括今日概况、学情概况、开课数量、空间使用情况、学情教情异常趋势及信息、上课情况、巡课覆盖情况等；平台支持预警策略配置（包括学情、教情、设备、空间等维度），可设置教师迟到、教师早退等预警事件；平台支持自定义创建巡检计划，实现设备自动周期化巡检，可自动识别图像模糊、遮挡、信号丢失、画面歪等异常并生成巡检历史报告。

10.企业资质
10.1 投标人须具备ISO90001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。
10.2 投标人联合体成员中至少1名成员具有符合国家标准GB/T27922-2011售后服务认证证书(证书认证范围包含计算机信息系统集成及电子与智能化工程专业承包)
 10.3 投标人拟派的项目经理（1人）具有电子信息类专业高级工程师职称证书或信息系统项目管理师证书。（提供证书原件的复印或扫描件加盖公章。）
11.企业业绩
投标人联合体成员中至少1名成员须提供 2023 年1月1日以来完成的类似项目业绩（类似业绩是指含多媒体教室或智慧教室等相关建设内容，不含单纯装修项目）
12.节能环保
12.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，提供认证证书复印件并加盖公章。
12.2 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，提供认证证书复印件并加盖公章。
五、现场勘察要求：
1.勘察时间：2026年9月3日9:00-11:00
地点：南京信息职业技术学院（南京市栖霞区文澜路99号）
联系人：郭老师
联系电话：18952046612
2.供应商携带资料：
（1）企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。
3.其他
（1）供应商请在规定的时间参加勘察。
（2）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
（3）未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

本项目采购需求中所有实质性要求（即标有斜体下划线的内容）必须满足，否则视为无效投标。


第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
	30

	2
	2.投标产品技术指标
（30分）
	完全满足招标文件技术参数要求的得满分35分；本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求，必须满足，有一项负偏离即视作无效投标。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]2.1加“▲”号指标为重要技术参数（15分），共15项，有一项负偏离扣1分；
2.2加“■”号指标为一般技术参数（15分），共30项，有一项负偏离扣0.5分；扣完为止。
注：所有技术参数中要求提供证明材料的，均须按要求提供具体支撑证明资料，投标人应认真填写《技术要求响应与偏离表》并注明支撑资料具体位置（如页码或序号）。
	30

	3
	项目方案
（15分）
	投标人结合招标文件或现场勘察情况，提供设计（包括但不限于系统图、施工图、效果图）和实施方案。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]3.1实施方案（5分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“实施方案”要求的响应情况进行评审：
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]（1）投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合采购文件，本项得3分。
（3）投标文件对“实施方案”中“施工组织与管理”、“详细施工方案”、“进度计划与保障措施”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“实施方案”中除“施工组织与管理”、“详细施工方案”、“进度计划与保障措施”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
3.2培训方案（5分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“培训方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合采购文件，本项得3分。
（3）投标文件对“培训方案”中“培训内容”、“培训方式”、“培训时间与频次”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“培训方案”中除“培训内容”、“培训方式”、“培训时间与频次”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
3.3 售后服务方案（5分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“售后服务方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合采购文件，本项得3分。
（3）投标文件对“售后服务方案”中“维修服务”、“备机服务”、“巡检服务”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“售后服务方案”中除“维修服务”、“备机服务”、“巡检服务”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	15

	4
	质保（3分）
	满足质保期3年不得分，在此基础上，每增加1年得1分，最多得3分。
	3

	5
	系统功能演示（5分）
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示使用真实产品录制视频演示的完全符合要求得满分，未演示或演示不符合要求不得分。演示内容如下
[bookmark: OLE_LINK18]5.1  教育融合视讯中台应用 （满分3分）：
5.1.1 中台能够满足学校大批量教室接入的扩展要求，可对设备进行录入管理。设备录入时可设置设备编码属性，可配置基础属性（包括设备名称、厂商、点位、型号等）、位置属性、管理属性、接入属性等，具备批量导入、导出、编辑等功能，可查询设备信息（包括国标编码、设备名称、区域、厂商、点位类型、功能类型、经纬度等）。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分）
5.1.2 中台具备后台管理可视化运维大盘，可实现对主机、集群、网关、中间件、服务的可视化管理，主机管理包括可用/不可调用主机、负载/CPU核数异常等主机状态，集群管理能够展示实际使用的CPU核数和内存，呈现集群的各项状态（包括集群CPU和内存的使用率、申请率、分配率、空置率等），支持展示节点、系统组件和CEPH集群的各项状态，具备正常/异常服务的整体数量统计。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分）
5.1.3 中台在平台端提供标准化的开放服务API和WEB SDK组件，支持第三方平台直接通过注册、接入申请获取APIKEY从而进行服务接入。提供开放接口数据看板，可显示注册用户/管理端用户数量、已发布API/全部API服务数量、已发布API/全部API数量；支持查看数量统计趋势图（包括已发布服务、新增发布服务、已发布API和服务申请接入次数统计等）；支持TOP数据统计（包括服务申请接入频次、服务调用频次、API接口调用频次等）。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分）
5.2  数字化巡课平台（满分2分）：
5.2.1 平台支持1/4/9/10/16/36等多种巡视窗口模式切换，具备低内存运行模式，36画面视频加载无延迟卡顿；支持一键全屏、“钉住”悬浮及视频码率全局切换，支持实时音频检测并以动态音量柱形式展示教室声音波动；支持多视窗巡视模式一键展示窗口教室AI学情分析结果无需跳转；支持综合数据筛选（如楼栋、教室、课程名称/状态、预警状态、AI指标阈值等）提升巡视效率；支持空间概览功能，按校区、楼宇可视化展示空间利用率、空闲率、额定容量、使用率及利用率排名。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分）
5.2.2 平台支持全域教学数字化巡课驾驶舱，同一界面集成展示教学运行态势，包括今日概况、学情概况、开课数量、空间使用情况、学情教情异常趋势及信息、上课情况、巡课覆盖情况等；平台支持预警策略配置（包括学情、教情、设备、空间等维度），可设置教师迟到、教师早退等预警事件；平台支持自定义创建巡检计划，实现设备自动周期化巡检，可自动识别图像模糊、遮挡、信号丢失、画面歪等异常并生成巡检历史报告。（演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分）
	5

	6
	企业资质（8分）
	6.1 投标人具备ISO90001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供1项得1分，共3分，提供证书复印件证明材料加盖公章，否则不得分。）
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]6.2 投标人具有符合国家标准GB/T27922-2011售后服务认证证书(证书认证范围包含计算机信息系统集成或电子与智能化工程专业承包)得3分。(注:投标文件中需提供证书扫描件，证书需在有效期内，缺失、认证范围不全、失效或不提供者，对应项不得分)
6.3 投标人拟派的项目经理（1人）具有电子信息类专业高级工程师职称证书或信息系统项目管理师证书的，得2分，没有不得分。（提供证书原件的复印或扫描件加盖公章。）。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]注：如是联合体参与投标，以上6.1、6.2由负责智慧教室建设（非装修）的供应商提供，否则不得分。
	8

	7
	企业业绩（8分）
	7.1 投标人提供 2023 年 1 月 1 日以来完成的类似项目业绩（类似业绩是指多媒体教室或智慧教室等相关建设内容，不含单纯装修项目），每提供1份完成的业绩得2分，最多得8分。
注：需提供项目合同、验收报告（时间以合同签订时间为准，提供材料复印件或扫描件加盖单位公章），如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户盖章的相关证明材料。
注：如是联合体参与投标，该业绩由负责智慧教室建设（非装修）的供应商提供，否则不得分。
	8

	8
	节能环保（1分）
	8.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
8.2 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 
	1

	合计总分
	100






第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（如是联合体投标，请完整写明所有联合体各方投标人名称，加盖牵头人CA电子公章）
      日      期 ：               



	









投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]9.投标函（格式见附件8）
10.联合体协议（格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1—6条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；10条如投标人为联合体则必须提供，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础装修
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、装修、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
投标人须在分项报价表中列明基础装修总价。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     
附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日    期：                                    

附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        


附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 


附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                          日期：___年____月____日 

备注：1、联合体各成员单位均须在联合体协议上加盖公章。
2、本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。


附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
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