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招标文件
项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0058

项目名称：涉氢特种设备及材料检验检测能力提升设备采购
采 购 人：江苏省特种设备安全监督检验研究院
南京汇采项目管理有限公司
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第一章 投标邀请
南京汇采项目管理有限公司受江苏省特种设备安全监督检验研究院的委托，就其所需的涉氢特种设备及材料检验检测能力提升设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
涉氢特种设备及材料检验检测能力提升设备采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026-08-27，09:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0058
（二）项目名称：涉氢特种设备及材料检验检测能力提升设备采购
（三）预算金额：人民币690万元（采购包1：350万元；采购包2：180万元；采购包3：160万元） 

（四）最高限价：本项目设定每个采购品目的预算金额为最高限价。投标人对各品目的报价均不得超过预算金额，否则按无效投标处理。
（五）采购需求： 

	分包号
	品目
	采购标的名称
	数量

(台/套)
	采购需求
	预算金额

（万元）
	合同履行期限
	备注

	1
	一
	气体液化再循环系统
	1
	详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”
	350
	合同签订之日起120日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付
	/

	2
	一
	储氢材料性能表征分析仪器
	1
	
	180
	
	/

	3
	一
	多层材料绝热性能综合测试系统
	1
	
	160
	
	/


本项目不接受进口产品投标（注:本项目所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

（六）合同履行期限：详细内容见招标文件“第三章 项目需求”；
（七）本项目不接受联合体参与投标；
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 

1.通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 

（2）提供2024年度或2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）提供在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；

（4）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.其他资格要求

（1）存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商； 
（2）提供法人授权书；
（3）提供投标函；
（4）本项目共有3个分包，本次采购为分包1、分包2和分包3,3个分包同时进行采购，同一供应商可以同时参加多个分包的采购活动，但只能在一个分包上中标(即“兼投不兼中”)。本项目评审顺序为:分包1、分包2和分包3,在评审阶段按分包号正顺序评审，若供应商在前面依次评审的分包中已被推荐为第一中标候选人，则不得再参加后续分包的评审。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；
（三）本项目的特定资格要求：无； 

三、获取招标文件
（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日； 

（二）地点：江苏政府采购网；
（三）方式：招标文件可在“江苏政府采购网”自行下载查看；供应商须办理“苏采云”政府采购交易系统CA数字证书，登录系统并成功提交参与确认函后，方可获得参与后续采购活动的资格。
（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2026-08-27，09:00（北京时间）
（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。 

六、其他补充事宜
（一）本次招标不收取投标保证金；
（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告； 

（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

七、本次招标联系方式
（一）采购人信息
名  称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 

地  址：南京市草场门大街107号龙江大厦 

联系人：李老师 

联系电话：025-89621099
（二）采购代理机构信息
名  称：南京汇采项目管理有限公司
地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座
联系人：孙莹、郑吉玉 
联系电话：025-86606690

（三）项目联系方式

项目联系人：孙莹、郑吉玉

联系电话：025-86606690

　　　　　　　　　　　　

第二章 投标人须知
一、总 则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，由中标供应商承担并包含在投标报价中。代理服务费以中标金额为基数，参照原国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准的80%计取。若计算金额低于人民币3000元的，则按人民币3000元收取。中标供应商须在领取中标通知书前向代理机构全额支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同文本
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期
14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
16、电子投标文件的递交
16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。
17、投标截止时间
17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
18、投标文件的拒收
18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。
18.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标
20、开标
20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会
21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。
23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.4 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排授权代表与代理机构及评标委员会联系。

24.8异常低价投标审查
24.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。
25.1.8投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款：
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。
27.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
27.6 以下情形的质疑不予受理
27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。
27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书

28.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
29、签订合同
29.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

第三章 项目需求
采购标的： 

	分包号
	品目
	采购标的名称
	数量

(台/套)
	采购需求
	预算金额

（万元）
	合同履行期限
	备注

	1
	一
	气体液化再循环系统
	1
	详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”
	350
	合同签订之日起120日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付
	/

	2
	一
	储氢材料性能表征分析仪器
	1
	
	180
	
	/

	3
	一
	多层材料绝热性能综合测试系统
	1
	
	160
	
	/


注：1、项目属性：货物类
2、所属行业：工业

3、投标人对各品目的报价均不得超过预算金额，否则按无效投标处理。

4、招标文件中的标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足，则按无效投标处理。
分包1 气体液化再循环系统
1、供货范围

1.1设备名称：气体液化再循环系统

1.2数量：1套。

2、设备主要技术参数和性能要求

2.1整体基本要求：

2.1.1供应商应具备与液氦介质有关的设备制造平台及相关辅助件的设计、加工能力。

2.1.2供应商需按甲方要求设计合理的现场布局；

2.1.3供应商需提供现场管路连接、能量使用等建设需求；
2.1.4本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
2.2详细技术性能要求：

2.2.1液化单元

★2.2.1.1氦液化器采用≥5套商用标准GM制冷机为冷源，液化率≥100L/day@5psiG，可连续不间断稳定运行。

▲2.2.1.2液化器杜瓦容积≥500L，制冷机的冷头集成在一个液氦杜瓦腔内，压缩机与液氦杜瓦集成在一个撬装上。

2.2.1.3制冷机二级冷头及冷凝换热器与换热器腔体无物理连接。

2.2.1.4液化器内部无细小管路结构，降低堵塞风险。

2.2.1.5氦液化和氦传输可同时进行，即可在不停制冷机的情况下实现液氦的传输。

▲2.2.1.6单套GM低温制冷机二级冷头制冷量不小于2W@4.2K
。

2.2.1.7在外接设备发生突发情况时，氦液化器需具备连锁功能，自动切换工作模式，自保护功能。

2.2.1.8氦液化器的工作模式需适配仪器工况变化，具备“产液模式”、输液模式、“零蒸发模式”等模式，可一键切换。

2.2.1.9液化器使用的氦气纯度需≥99.999%，采购人现场调试用氦气由采购人提供。

2.2.2纯化单元

★2.2.2.1采用单台商用高可靠性10K低温制冷机冷头为冷源（不采用液氮为冷源的纯化方式，不消耗液氮),连续使用，自动再生，全自动运行，不需人值守。

▲2.2.2.2纯化器处理量：纯化器处理量：≥8Nm3/h（对应污氦纯度大于98%），连续工作超过5小时，再生时间不大于6h。处理污氦纯度要求：＞90%（其余为干空气，可放宽至60%，处理量随污氦纯度的降低而减小）。

▲2.2.2.3纯化器工作压力不低于2.5MPa，纯化后出口氦气纯度≥99.999%。

2.2.2.4纯化后的高纯氦气存储于高纯氦气钢瓶组中，总容积≥2000L。

2.2.2.5纯化器采用一体式撬块设计，安装脚轮。

2.2.2.6总稳态输入功率≤8KW。

2.2.2.7氦纯化器具备实时检测压力、温度等信息的功能，当这些参数出现异常时提供报警，并给出可能导致报警的原因。

2.2.3回收单元

★2.2.3.1配备1台专业的氦气回收压缩机，流量≥20m3/h，工作压力15MPa，最高工作压力20MPa，所有冷凝水排放的氦气需自动回收压缩机再利用，压缩机配备进气缓冲罐和冷凝水收集罐，压缩机可实现无人值守自动化控制，通过气囊高度信号来实现压缩机的自动启停。配备除油除水过滤系统。曲轴箱配备清晰的油位镜，方便及时的观察润滑油的液位程度。

2.2.3.2回收压力不小于15MPa，回收的污氦存储在污氦高压钢瓶组中，污氦高压钢瓶组总容积≥3000L，最高可承压20MPa。

2.2.3.3气囊：配备1套气囊，漏率＜1L/m2·24h，容积≥20Nm3，具备压力控制功能，气囊保护装置泄放压力3000Pa；气囊进、排气口为DN50KF不锈钢真空接口（非胶粘,保障气密性）；气囊材质采用超高强度加厚复合材料，保障气囊和接口的气密性。

2.2.3.4回收管路：所有管道采用不锈钢管，主管路管径选择不锈钢管，管径≥英制2寸，总长度约100米，支管路管径选择不锈钢管，管径≥英制1寸，总长度约100米（回收管路为预估尺寸，最终方案以实际测量尺寸为准）。

2.2.3.5在气囊进气口端安装1台空浴式汽化器。

2.2.3.6输液过程中蒸发的氦气回收入气囊。

2.2.4公共单元

2.2.4.1驱动GM制冷机的单台氦压缩机电功耗：降温过程不大于7.5kW，稳定运行工况不大于6.5kW。

2.2.4.2制冷机冷头的保养周期：每10000小时。

2.2.4.3氦压缩机（吸附器）的保养周期：每30000小时。

2.2.4.4冷水机组要求：制冷量不小于60kW，用于氦气压缩机提供循环冷却水。

2.2.5控制单元

2.2.5.1全自动控制系统：配置温度、压力及流量控制系统，采用PLC全自动控制；并带现场触控屏监控,能够显示包括纯化温度、纯化压力、液氦的液位，液化单元的压力等参数，能够自动控制纯化器纯化和再生，以及自动控制液化器产液、零蒸发和输液。

▲2.2.5.2整套系统具备远程（手机端）监视功能。

2.2.5.3设备能够在无人值守的情况下全自动运行，PLC系统具备异常情况报警功能。

▲2.2.5.4系统需具备报警功能，设备异常工作时，设备端界面需有报警提示，远端监控信息提示，手机短信通知。

2.2.5.5系统具备可扩展多台纯化器、液化器的功能和接口。

★3、产品配置要求
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	氦液化器
	1
	台

	2
	氦纯化器
	1
	台

	3
	氦回收压缩机
	1
	台

	4
	氦气气囊
	1
	个

	5
	氦气回收管路、水管管路组件
	1
	套

	6
	汽化器组件
	1
	台

	7
	钢瓶组
	5
	组

	8
	冷水机组
	1
	台

	9
	控制单元
	1
	套


★4、商务要求
4.1交货时间和地点

交货时间：合同签订120天内交付；

交货地点：用户指定现场。

4.2售后服务要求

4.2.1安装调试

在设备抵达用户现场5天内，中标人需安排人员前往现场，并按用户要求进行现场施工安装和调试。期间中标人安装调试人员一切费用自理。

4.2.2培训要求：培训内容内容包括安装培训及应用培训。

（1）安装培训：设备安装调试完成后，由安装工程师在采购人现场对采购人技术人员免费现场培训，培训内容包括进行仪器结构、工作原理、基本操作、仪器维护、故障排除、仪器操作等方面，培训时长不少于3个工作日。

（2）应用培训1：仪器正常开机运行后，对操作人员进行实操培训，培训时长不少于2个工作日，培训时间、参加人员及地点由采购人确定，中标供应商需积极响应配合。

（3）应用培训2：仪器试运行3个月以后，中标供应商应用工程师应免费为采购人提供一次现场应用技术培训或技术答疑。质保期内、外，采购人有开展线上培训（讲座）的需求，中标供应商应积极给予支持和配合。

4.2.3质保和维修

设备质保期为整机验收合格后不少于12个月；中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，非人为使用原因及不可抗力导致的设备故障而产生的相关费用由中标方负责。要求中标人在仪器10年寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。
4.2.4保修期后：
质保期后，由中标人提供终生维护服务，厂家保证长期备件供应，合同签订前，中标人需提供所投产品制造商出具的满足要求的售后服务承诺函，并加盖制造商公章原件。
4.2.5设备维护保养

中标人应在质保期外应根据采购人需要提供设备全面保养服务，且保养费用不得超过投标时提交的报价，备品备件清单报价不高于市场价的90%。若出现备品备件清单报价高于市场价90%，或清单存在缺漏项的情形，该部分费用均以采购人询价确定的市场价结合中标人承诺的备品备件中标折扣进行核算。
4.3付款方式

4.3.1合同签订生效后，采购人向供应商支付合同总价的50%；供应商在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，采购人收到供应商提供的合同总价10%的履约保函后向供应商支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函。

4.3.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函。
5、其他要求
（1）提供产品功能性说明：

供应商应根据本项目要求及特点，提供项目的产品功能说明方案（包含产品整体功能介绍、产品适用性、稳定性、耐用性等，注明现场管路连接、能量使用等建设需求，并提供相关的产品图片、证明材料等）。说明范围应全面，产品应确保运行稳定、整体配置科学合理。

（2）制订项目实施方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成；

（3）制订项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

（4）制订质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。服务方案应科学合理、服务响应及时，具备针对性。

（5）制订质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案、质保期满后备品备件价格清单及折扣情况（作为附件在响应文件中提供）、质保期满后的人工服务费用报价。方案内容完整、科学合理，备品备件价格及人工费用报价优惠、保障措施具有针对性。

（6）制订培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

（7）投标人需具有类似业绩的承接经验，自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来关于氦气回收纯化液化成套系统的供货案例的优先；

（8）投标人承诺满足基本交付期限的基础上，可以在100天（含）内完成验收交付的，或在90天（含）内完成验收交付的优先；
（9）在满足本项目基本质保期要求（整机验收合格后1年）的基础上，投标人承诺额外延长质保期的优先。

分包2 储氢材料性能表征分析仪器
1、供货范围 

1.1设备名称：储氢材料性能表征分析仪器。

1.2数量：1套。
2、设备主要技术参数和性能要求

2.1整体基本要求：

2.1.1本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
2.2详细技术要求：

2.2.1应用范围：

本设备为全自动分析设备，支持多工况、宽温区、宽压力范围的储氢性能测试，可实现全程无人值守自动化测试、自动循环测试、精准压力控制、恒温控温、多重安全防护功能，适用于多种气体介质的气体性能检测，设备整体运行稳定、精度高、安全性强，满足科研及检测标准化试验要求。

2.2.2设备主要技术参数和性能要求：

一、主机系统
1、设备支持全自动无人值守测试，可实现测试程序全自动切换、不间断循环测试，无需人工干预即可完成整套试验流程，全程自动化完成测试标定与试验。

2、设备测试压力范围最高可达200bar，全覆盖常压至高压测试。

▲3、压力传感器：不低于4路压力传感器，满足全量程精准检测。高压传感器量程200bar，不少于3个，满量程精度不低于0.04%FS；低压传感器量程1bar，不少1个，满量程精度不低于0.1%FS。

▲4、压力精准控制：进气、抽气速率独立控制，配置独立的全自动伺服阀，目标压力控制精度＜1%，压力调节平稳精准。

5、管路防护：歧管前端串联限流孔板，有效防止压力过冲，保护核心管路与传感组件，保障测试稳定性。

▲6、进气系统：不低于6路独立进气通道，可接入多种试验气体，包含但不限于He、N₂、Ar、H₂、CO₂、CH₄、C₂H₆、C₂H₄、C₃H₈、C₃H₆、NH₃、O₂等，满足多介质吸附测试需求。

▲7、测试：不低于2个平行工位，每个都有独立的压力传感器，可同时进行不低于两个样品的分析，互不干扰。
8、恒温歧管系统：独立恒温歧管，控温区间30℃-50℃，控温精度不低于±0.02℃，杜绝温度波动影响测试数据准确性。

9、配备自动升降电梯机构，自适应匹配不同温度测试工况，稳定测试腔体温度，保障无人值守测试过程温度恒定。

10、温度范围：最大温度范围：RT~500℃。
▲11、适配多样品规格：兼容2cc、10cc等不同容积样品管，可适配不同样品装填量的试验需求，通用性强。

★12、配置高清触摸屏，系统内置多套预设标准测试方法，支持一键启动试验、实时查看试验数据、调取历史试验结果，操作便捷，适配快速试验需求。

▲13、配备全自动门锁结构，高压测试过程中自动锁紧腔体，有效维持测试温度稳定，同时杜绝高压泄漏风险，保障试验安全与数据稳定性。

14、控温装置，仪器配备低温杜瓦对样品测试温度进行精确控制。
15、阀门密封方式，阀门接头采用VCR金属密封方式，歧管密封性达到10-9 cm3 atm/sec。
16、校准方法，使用He气进行体积校准，内置自动校准程序。
▲17、仪器配置独立温控装置，控温范围需达到 - 5℃～105℃，控温精度不低±0.1℃，支持该温区内稳定控温运行。

二、制样活化系统
★1、处理量:不低于六个端口，每个端口可完全独立使用，温度范围：室温~ 450℃，所有端口的程序升温等操作及程序必须和主机通过同一套软件控制。
2、活化方法:加热和抽真空。
3、真空控制:伺服阀控制速率，防止样品飞扬。
4、抽气速率:可选择的排空速率为1.0至50.0mmHg/s。
5、样品加热方式:每个端口有独立的加热包。
▲6、升温速率:从0.1°C/每分钟到20°C/分钟。
7、保持时间:0到1000分钟，增量为1分钟。
8、回填选项:气体自动回填功能。
三、混气系统
★1、配有不低于4 路动态混气系统，支持 H2、CH4、CO2、N2 四路气体混配，MFC 精度不低于 ±1%F.S.。

四、软件：
★1、可以将得到的数据与气体吸附仪，压汞仪数据进行叠加，从而能在一个软件中分析微孔、介孔和大孔分布；软件至少可同时可进行气体吸附，压汞仪设备得到的数据分析。
2、可使用NISTREFPROP压缩因子校正非理想分析气体。
五、安全防护系统

▲1、分级泄压保护：配置2.5bar、207bar双级分区泄压阀，针对性保护高压气体系统，有效规避超压风险，兼顾设备安全与测试精度。

▲2、气体泄漏监测：配备2路独立可燃性气体报警器，可全自动实时监测H₂、CH₄等可燃气体泄漏风险，实时预警，全方位保障实验室操作安全。

3、整机具备压力过载、温度异常、气体泄漏多重保护机制，故障自动预警、停机，保障设备与人员安全。

六、设备配置：
	序号
	名称
	数量

	1
	主机系统
	1

	2
	制样活化系统
	1

	3
	混气系统
	1

	4
	10cc样品仓
	1

	5
	2cc样品仓
	1

	6
	真空系统
	2

	7
	控温单元
	2

	8
	软件
	1

	9
	工作站
	1


★3、商务要求
3.1交货时间和地点

交货时间：合同签订后120天内进行出厂验收；

交货地点：用户指定现场。

3.2售后服务要求

3.2.1安装调试：

在设备抵达用户现场5天内，中标人需安排人员前往现场，并按用户要求进行现场施工安装和调试。期间中标人安装调试人员一切费用自理。

3.2.2培训：

（1）现场培训：中标人在仪器安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。

（2）专门培训：中标人就仪器安装、检验、调试、使用和维护等培训6名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

（3）培训方式：操作培训、仪器日常维护培训。

（4）培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。

3.2.3质保期：

设备质保期为整机验收合格后不少于12个月；中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在仪器10年寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在4小时内作出响应，并在72小时内派出专门维修人员到现场维修，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

3.2.4保修期后：
质保期后，由中标人提供终生维护服务，厂家保证长期备件供应，合同签订前，中标人需提供所投产品制造商出具的满足要求的售后服务承诺函，并加盖制造商公章原件。

3.3付款方式

3.3.1合同签订生效后，采购人向供应商支付合同总价的50%；供应商在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，采购人收到供应商提供的合同总价10%的履约保函后向供应商支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函。

3.3.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函。
4、其他要求
（1）提供产品功能性说明：

供应商应根据本项目要求及特点，提供项目的产品功能说明方案（包含产品整体功能介绍、产品适用性、稳定性、耐用性等，注明现场管路连接、能量使用等建设需求，并提供相关的产品图片、证明材料等）。方案说明需全面，产品需具有适用性、稳定性、耐用性。

（2）制订项目实施方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成；

（3）制订项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

（4）制订质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。服务方案应科学合理、服务响应及时，具备针对性。

（5）制订质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案、质保期满后备品备件价格清单及折扣情况（作为附件在响应文件中提供），质保期满后的人工服务费用报价。方案内容完整、科学合理，备品备件价格及人工费用报价优惠、保障措施具有针对性。
（6）制订培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

（7）投标人需具有类似业绩的承接经验，自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来关于储氢材料性能测试系统的供货案例的优先；

（8）投标人承诺满足基本交付期限的基础上，可以在100天（含）内完成验收交付的，或在90天（含）内完成验收交付的优先；

（9）在满足本项目基本质保期要求（整机验收合格后1年）的基础上，投标人承诺额外延长质保期的优先。
分包3 多层材料绝热性能综合测试系统
1、供货范围 

1.1设备名称：多层材料绝热性能综合测试系统；

1.2数量：1套。

2、设备主要技术参数和性能要求

2.1整体基本要求：

2.1.1具备低温测试设备、真空系统及多层绝热性能测试平台的设计、制造与集成能力。

2.1.2供应商需按甲方要求设计合理的现场布局；

2.1.3供应商需提供设备安装所需的能源条件、接口条件及配套设施要求；

2.1.4本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
2.2详细技术要求：

2.2.1应用范围：

多层绝热材料在不同温区及真空条件下的综合热性能测试。

2.2.2设备主要技术参数和性能要求：

★（1）采用低温制冷机作为冷源以提供测试所需冷边界低温测试环境及控制热边界温度；
▲（2）具备冷边界温度控制功能，控温范围：5 K-300 K，精度：±0.1 K；

▲（3）具备热边界温度控制功能，控温范围：55 K-323 K，精度：±0.5 K；

▲（4）测试腔体极限真空压力：≤5×10-4 Pa；

▲（5）真空度调节范围：5×10-4 Pa-105 Pa；

（6）测试腔体夹层空间：≥15 cm；

（7）热边界加热功率：0-50 W连续可调，控制分辨率≤0.1 W；
（8）热流密度测量范围：0 W/m²-4 W/m²，精度：0.1 W/m²；

（9）温度测量通道：冷、热边界各不少于3支经标定的温度计；
（10）设备应满足多层绝热材料性能测试的科研及工程应用需求，并满足潜在相关检测业务扩展需求；测量精度高、重复性及可靠性高、检测与维护成本低、使用性能稳定、故障率低；能够实现测量数据的自动实时采集和分析处理；
（11）基本配置：

	序号
	可测项目

	1
	真空压力试验

	2
	多层材料热流密度和表观导热系数试验

	3
	温度试验

	4
	真空度调节试验


★3、商务要求
3.1交货时间和地点

交货时间：合同签订后120天内进行出厂验收；

交货地点：用户指定现场。

3.2售后服务要求

3.2.1安装调试

在设备抵达用户现场5天内，中标人需安排人员前往现场，并按用户要求进行现场施工安装和调试。期间中标人安装调试人员一切费用自理。

3.2.2免费培训

（1）现场培训：中标人在设备的组装、调试、验收完毕后即进行现场培训，直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。

（2）专门培训：中标人就设备的组装、检验、调试、使用和维护等培训6名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

（3）培训方式：技术培训、操作培训。

（4）培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。

3.2.3质保和维修

设备质保期为整机验收合格后不少于12个月；中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备10年寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在收到用户要求对所采购设备进行维修通知后，应在12小时内做出响应，并在24小时内派出专门维修人员到现场维修。

3.2.4设备维护保养

中标人应在设备质保期内免费提供每年至少一次全面的设备保养，在质保期外应根据采购人需要提供设备全面保养服务，且保养费用不得超过投标时提交的报价。

3.3付款方式

3.3.1合同签订生效后，采购人向供应商支付合同总价的50%；供应商在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，采购人收到供应商提供的合同总价10%的履约保函后向供应商支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函。

3.3.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函。

4、其他要求
（1）提供产品功能性说明：

供应商应根据本项目要求及特点，提供项目的产品功能说明方案（包含产品整体功能介绍、产品适用性、稳定性、耐用性等，设备安装所需的能源条件、接口条件及配套设施要求，并提供相关的产品图片、证明材料等）。说明范围应全面，产品应确保运行稳定、整体配置科学合理。

（2）制订项目实施方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成。

（3）制订项目质量保障方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

（4）制订质保期内的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。服务方案应科学合理、服务响应及时，具备针对性。
（5）制订质保期满后的售后服务承诺方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案、质保期满后备品备件价格清单及折扣情况（作为附件在响应文件中提供）、质保期满后的人工服务费用报价。方案内容完整、科学合理，备品备件价格及人工费用报价优惠、保障措施具有针对性。

（6）制订培训方案：

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

（7）投标人需具有类似业绩的承接经验，具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来关于材料低温绝热性能测试系统的供货或测试案例的优先；

（8）投标人承诺满足基本交付期限的基础上，可以在100天（含）内完成验收交付的，或在90天（含）内完成验收交付的优先；

（9）在满足本项目基本质保期要求（整机验收合格后1年）的基础上，投标人承诺额外延长质保期的优先。
分包1至分包3的政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。

2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第四章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则
评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低确定三名中标候选供应商。

本项目共有3个分包，本次采购为分包1、分包2和分包3,3个分包同时进行采购，同一供应商可以同时参加多个分包的采购活动，但只能在一个分包上中标(即“兼投不兼中”)。本项目评审顺序为:分包1、分包2和分包3,在评审阶段按分包号正顺序评审，若供应商在前面依次评审的分包中已被推荐为第一中标候选人，则不得再参加后续分包的评审。

二、评标标准
评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。

分包1 气体液化再循环系统
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2
项目需求响应情况
(40分)
	2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“2、设备主要技术参数和性能要求”的得36分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项（均需提供真实有效的证明材料，如所投产品制造商公开发布的官方产品彩页、产品使用说明书、官网产品截图等；如“第三章项目需求”中有具体证明材料要求的，以项目需求为准）有负偏离的每项减3分，其他有负偏离的每项减0.7分，扣完为止。
（投标人需在“技术要求响应及偏离表”和“商务要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	36

	
	2.2产品功能性：

供应商应根据本项目要求及特点，提供项目的产品功能说明方案（包含产品整体功能介绍、产品适用性、稳定性、耐用性等，注明现场管路连接、能量使用等建设需求，并提供相关的产品图片、证明材料等）。优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，其他或未提供的不得分。
	4

	3
项目实施方案
(8分)
	3.1项目实施方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	3.2项目质量保障方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	4
售后服务
(10分)
	4.1质保期内的售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.2质保期满后的售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案、质保期满后备品备件价格清单及折扣情况（作为附件在响应文件中提供）、质保期满后的人工服务费用报价。方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	3

	
	4.3培训方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	3

	5
履约能力

(12分)
	5.1投标人具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来关于氦气回收纯化液化成套系统的供货案例，提供一个案例得 1分，最高得6分；（需提供有效合同复印件，以及至少提供1张对应合同的发票复印件）
	6

	
	5.2交货期：承诺在100天（含）内完成验收交付的得1分；在90天（含）内完成验收交付的得2分；（需提供承诺函并加盖公章）
	2

	
	5.3免费质保：在满足本项目基本质保期要求（整机验收合格后1年）的基础上，投标人承诺额外延长质保期的，每增加1年得2分，本项最高得4分；（需提供承诺函并加盖公章）
	4


分包2 储氢材料性能表征分析仪器
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2
项目需求响应情况
(39分)
	2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“2、设备主要技术参数和性能要求”的得35分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项（均需提供真实有效的证明材料，如所投产品制造商公开发布的官方产品彩页、产品使用说明书、官网产品截图等）有负偏离的每项减2分，其他有负偏离的每项减0.8分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”和“商务要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	35

	
	2.2产品功能性：

供应商应根据本项目要求及特点，提供项目的产品功能说明方案（包含产品整体功能介绍、产品适用性、稳定性、耐用性等，注明现场管路连接、能量使用等建设需求，并提供相关的产品图片、证明材料等）。优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，其他或未提供的不得分。
	4

	3
项目实施方案
(8分)
	3.1项目实施方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	3.2项目质量保障方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	4
售后服务
(11分)
	4.1质保期内的售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.2质保期满后的售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案、质保期满后备品备件价格清单及折扣情况（作为附件在响应文件中提供），质保期满后的人工服务费用报价。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.3培训方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	3

	5
履约能力

(12分)
	5.1投标人具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来关于储氢材料性能测试系统的供货案例，提供一个案例得1分，最高得6分；（需提供有效合同复印件，以及至少提供1张对应合同的发票复印件）
	6

	
	5.2交货期：承诺在100天（含）内完成验收交付的得1分；在90天（含）内完成验收交付的得2分；（需提供承诺函并加盖公章）
	2

	
	5.3免费质保：在满足本项目基本质保期要求（整机验收合格后1年）的基础上，投标人承诺额外延长质保期的，每增加1年得2分，本项最高得4分；（需提供承诺函并加盖公章）
	4


分包3 多层材料绝热性能综合测试系统
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2
项目需求响应情况
(31分)
	2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“2、设备主要技术参数和性能要求”的得26分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项（均需提供真实有效的证明材料，如所投产品制造商公开发布的官方产品彩页、产品使用说明书、官网产品截图等）有负偏离的每项减4分，其他有负偏离的每项减0.9分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”和“商务要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	26

	
	2.2产品功能性：

供应商应根据本项目要求及特点，提供项目的产品功能说明方案（包含产品整体功能介绍、产品适用性、稳定性、耐用性等，设备安装所需的能源条件、接口条件及配套设施要求，并提供相关的产品图片、证明材料等）。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，其他或未提供的不得分。
	5

	3
项目实施方案
(10分)
	3.1项目实施方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.2项目质量保障方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	4
售后服务
(15分)
	4.1质保期内的售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	4.2质保期满后的售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案、质保期满后备品备件价格清单及折扣情况（作为附件在响应文件中提供）、质保期满后的人工服务费用报价。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	4.3培训方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。包含培训计划、组织方式、培训人员安排、培训内容（含培训材料）等；方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	5
履约能力

(14分)
	5.1投标人具备自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来关于材料低温绝热性能测试系统的供货或测试案例，提供一个案例得  2分，最高得8分；（需提供有效合同复印件，以及至少提供1张对应合同的发票复印件）
	8

	
	5.2交货期：承诺在100天（含）内完成验收交付的得1分；在90天（含）内完成验收交付的得2分；（需提供承诺函并加盖公章）
	2

	
	5.3免费质保：在满足本项目基本质保期要求（整机验收合格后1年）的基础上，投标人承诺额外延长质保期的，每增加1年得2分，本项最高得4分；（需提供承诺函并加盖公章）
	4


注（分包1至分包3）：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。

三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
如供应商拟为本项目提供的货物，全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（七）采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第五章 合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同

（拟签订的合同文本）

合同编号：           
项目名称：           
采购人（甲方）：        
供应商（乙方）：        
签订日期：           
注：货物类采购合同参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准。

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：南京汇采项目管理有限公司

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了 涉氢特种设备及材料检验检测能力提升设备采购 采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定分包     由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥


2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。
2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订后   日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。
4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
5. 交货地点：甲方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

8.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。

9. 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后   年。
10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)     小时内予以回复，     小时内提出解决方案，     小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第三章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。


14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

十、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

十一、其他

11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。

11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（以下无正文）

	甲方（盖章）：

单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

法定代表人：

委托代理人（签字）：

联系方式：

签订日期：  年  月  日
	乙方（盖章）：

单位名称：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

税号：

签订日期：  年  月  日


第六章 投标文件格式
投 标 文 件
项目名称： 

项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日    期：
资格审查内容
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1、通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；

（2）提供2024年度或2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）；

（4）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； 

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见附件）；
2、其他资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由代理机构在评审时查询投标人的信用记录并留存，投标文件中无需提供相关证明材料）；
（2）提供法人授权书（格式见附件）；

（3）提供投标函（盖章原件，格式见附件）；

（4）本项目共有3个分包，本次采购为分包1、分包2和分包3,3个分包同时进行采购，同一供应商可以同时参加多个分包的采购活动，但只能在一个分包上中标(即“兼投不兼中”)。本项目评审顺序为:分包1、分包2和分包3,在评审阶段按分包号正顺序评审，若供应商在前面依次评审的分包中已被推荐为第一中标候选人，则不得再参加后续分包的评审。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包； 

（三）本项目的特定资格要求：无；

【注】：投标人必须按以上“资格审查内容”要求提供相关材料，否则作无效投标处理；
附件：
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：
项目编号： 
分包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	产品品牌
	


附件：
投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项

单价
	分项

总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币:元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


注：

1、投标报价采用总承包方式，供应商的“投标总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
3、供应商需认真填写本报价表，中标供应商的主要/核心产品的相关信息将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；
4、如本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件：
技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……
注：
1、 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“设备主要技术参数和性能要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，应在本表中备注证明材料所在投标文件的页码的具体位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。
附件：
商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……
注：
1、 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“商务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，应在本表中备注证明材料所在投标文件的页码的具体位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。
附件：
符合性审查响应对照表（分包号：**）

	序号
	实质性要求
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


附件（如有证明材料）：……
注：
1、 投标人必须响应本招标文件“第三章 项目需求”中的实质性要求（即“斜体且有下划线内容或标★内容”）。如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，应在本表中备注证明材料所在投标文件的页码的具体位置，否则评标委员会有权做未响应处理。
3、 如投标人有任意一项实质性要求无法响应的，或未按招标文件要求提供相关证明材料的，将作无效投标处理。
4、 如本招标文件“第三章 项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。
附件：
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 
附件：
参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件：
法人授权书
本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
附：法定代表人和被授权人的身份证复印件；
授权单位名称（加盖CA电子公章）：
被授权人联系电话（手机）：
被授权人联系邮箱：
通讯地址：

日期：   年   月   日

附件：
投标函
致：   [采购人单位全称]   ，南京汇采项目管理有限公司
根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下： 

1.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。

8.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
附件：
关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  / 的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司(单位)名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.本声明函中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件：
中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称] [项目编号] [分包号（如有）] 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、 [标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 *中型企业  *小型企业  *微型企业  ；

2、[标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业]  行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 *中型企业  *小型企业   *微型企业  ；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。
(4)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(5)中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 

附件：
残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称] [分包号（如有）]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
(1)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

(2) 如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(3)中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
《中小微企业声明函》附件：
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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