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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0045
2.项目名称：江宁区土桥小学等校教学设备
3.预算金额：130万元
4.最高限价：本项目设定最高限价为130万元
5.采购需求（简介）：根据学校需求配置LED全彩屏、校园广播、标准化考场音响等教学设备，满足学校的教学需要。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：中标后30个日历日内签订合同，合同签订后30个日历日内交付使用，质保期三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期，质保期不包含在合同履行期限中）。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目特定资格要求：投标人具有合格有效期内钢结构工程专业承包三级（含）以上资质证书及安全生产许可证（提供证书扫描件上传至投标系统）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月4日14时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年8月21日9时30分至10时00分，地址：江宁区土桥小学（江宁区桂园西路160号），联系人：陈超，联系电话：13585111844。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：南京市江宁区教育技术装备中心，收件地址：南京市江宁区东新北路16号503室，联系电话：025-84930376。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。
供应商提出质疑函应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单快件。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市江宁区教育技术装备中心
地  址：南京市江宁区东新北路16号
联系人：许海清
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-84915807
2. 交易中心
地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼
联系人：易俊贤
联系电话：025-69613996 

[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




第三章  合同文本
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政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：南京市江宁区教育技术装备中心
乙方（卖方）：
甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的 江宁区土桥小学等校教学设备 项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称： 
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。
8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场。
10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5质保期为自验收报告签字确认日起  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。
13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]
甲方：（公章）                           乙方：（公章）
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：          

签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
南京市江宁区教育技术装备中心拟采购一批学校教学设备，决定对江宁区土桥小学等校教学设备项目进行公开招标。供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。
1、南京市江宁区土桥小学：报告厅视频与校园广播系统改造。
2、南京市江宁谷里小学：报告厅视频系统。
3、南京市天印高级中学：标准化考场音响系统改造。
（二）项目建设遵循标准
1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
2.固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》、《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	室内LED全彩屏
	31.391
	㎡
	11600
	核心产品
	工业
	货物
	

	2
	智能控制盒
	79
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	3
	发送盒
	2
	台
	3800
	
	工业
	货物
	

	4
	4K分布式坐席输入节点
	4
	台
	6700
	
	工业
	货物
	

	5
	分布式拼接节点
	2
	套
	5500
	
	工业
	货物
	

	6
	可视化智能管控单元（含操作控制软件）
	1
	台
	16000
	
	工业
	货物
	

	7
	24口交换机
	1
	台
	3700
	
	工业
	货物
	

	8
	触摸控制器（含软件）
	1
	台
	5360
	
	工业
	货物
	

	9
	多媒体播控器
	2
	台
	9800
	
	工业
	货物
	

	10
	配电系统
	2
	套
	6500
	
	工业
	货物
	

	11
	钢构架及外包边
	32.72
	㎡
	1200
	
	工业
	货物
	

	12
	LED全彩屏备品配件
	2
	套
	6500
	
	工业
	货物
	

	13
	地面式话筒三角架
	2
	套
	350
	
	工业
	货物
	

	14
	音频线
	1000
	米
	11
	
	工业
	货物
	

	15
	35米HDMI高清线
	7
	根
	3200
	
	工业
	货物
	

	16
	15米HDMI高清线
	7
	根
	1100
	
	工业
	货物
	

	17
	5米HDMI高清线
	10
	根
	790
	
	工业
	货物
	

	18
	专业操作台
	3
	台
	6500
	
	工业
	货物
	

	19
	网络双绞线
	2
	箱
	780
	
	工业
	货物
	

	20
	成品网络跳线
	100
	根
	18
	
	工业
	货物
	

	21
	多功能地插
	9
	套
	350
	
	工业
	货物
	

	22
	电源线
	1500
	米
	14
	
	工业
	货物
	

	23
	供电电缆
	60
	米
	68
	
	工业
	货物
	

	24
	插头配件
	4
	批
	500
	
	工业
	货物
	

	25
	线管
	1300
	米
	12
	
	工业
	货物
	

	26
	金属桥架
	100
	米
	55
	
	工业
	货物
	

	27
	安装、调试费1
	1
	项
	31900
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	28
	室外音柱
	10
	只
	1280
	
	工业
	货物
	

	29
	壁挂扬声器
	10
	只
	320
	
	工业
	货物
	

	30
	纯后级数字功率放大器1
	2
	台
	6960
	
	工业
	货物
	

	31
	纯后级数字功率放大器2
	2
	台
	4480
	
	工业
	货物
	

	32
	调音台1
	1
	台
	3200
	
	工业
	货物
	

	33
	数字/模拟转换器
	3
	台
	2700
	
	工业
	货物
	

	34
	广播专用线缆1
	1400
	米
	12
	
	工业
	货物
	

	35
	广播专用线缆2
	3600
	米
	9
	
	工业
	货物
	

	36
	安装、调试费2
	1
	项
	10000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	37
	视频处理器（含播放软件）
	1
	台
	9900
	
	工业
	货物
	

	38
	50米HDMI高清线
	3
	根
	3900
	
	工业
	货物
	

	39
	25米HDMI高清线
	4
	根
	1100
	
	工业
	货物
	

	40
	安装、调试费3
	1
	项
	9000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	41
	智能寻址调频广播主机
	2
	台
	33800
	
	工业
	货物
	

	42
	主控系统软件
	1
	套
	6000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	43
	合并式定压功放
	2
	台
	4980
	
	工业
	货物
	

	44
	调音台2
	1
	台
	2900
	
	工业
	货物
	

	45
	数码遥控可寻址音箱
	91
	只
	1550
	主要产品
	工业
	货物
	

	46
	寻址接收控制机
	4
	台
	4510
	
	工业
	货物
	

	47
	合并式功放
	3
	台
	4980
	
	工业
	货物
	

	48
	吸顶喇叭
	60
	只
	120
	
	工业
	货物
	

	49
	分支分配器
	1
	批
	6000
	
	工业
	货物
	

	50
	有线电视线1
	800
	米
	9
	
	工业
	货物
	

	51
	有线电视线2
	5600
	米
	7
	
	工业
	货物
	

	52
	拆除旧线及设备
	1
	项
	8780.4
	
	工业
	服务
	

	53
	安装、调试费4
	1
	项
	33000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	室内LED 全彩屏
	★1、室内全彩LED显示屏，像素点间距≤2.5mm，土桥小学：大屏幕显示尺寸≥5.12m*2.88m，整屏分辨率≥2048×1152点；谷里小学：大屏幕显示尺寸≥5.44m*3.06m，整屏分辨率≥2176×1224点，模组底壳采用高分子复合材料或铝制底壳，LED发光管采用纯金线封装灯珠，黑色PCB基板,屏幕表面做不反光处理。
▲2、模组供电和控制集成一体化，电源、信号采用一个type-c接口一线传输；
3、最大对比度≥10000:1，色温：2000K～18000K；
4、水平视角≥170度，垂直视角≥170度，白平衡亮度≥800nits；
5、刷新率≥4800Hz，无故障时间≥100000hrs；
6、根据SJ/T 11590-2025 LED显示屏图像质量主观评价方法，运动图像清晰度、图案无左右偏色、肤色等色彩保真度、物体质感再现真实性、虚影现象，均符合评价优；
7、电气：峰值功耗≤330w/㎡，平均功耗≤110w/㎡；
8、显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升＜45K，绝缘材料的温升＜70K；
9、能效等级：符合GB 21520-2023标准要求，根据能效限定值及能效等级测试试验，能源效率值≥5cd/W，等级达到1级；
10、电磁兼容（EMC）符合 CLASS B，接触电流≤3.5mA/m2；
11、静电放电试验：依据 GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±4kV,空气放电±8kV，测试过程中样品无异常，符合性能判据A；
12、浪涌冲击抗扰实验：符合GB/T 1762652-2019标准要求，交流电源端：1.2/50us，线对线±1kV，线对地±2kV，测试过程中样品无异常,，符合性能判据A；
13、防腐蚀试验：根据GB/T 6461-2002金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级，腐蚀面积占总面积的百分数通过计算，防腐蚀保护评级为10级，外观评级为10级；
14、IP防护等级符合防护等级IP5X要求，产品通过振动试验和荧光紫外灯老化试验；
15、光生物安全：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，符合RGO无危害；
16、色域覆盖率≥120%，LED灯珠抗拉机械强度≥1kg；
17、噪声：工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压＜8dB（A）；
▲18、支持单条信号传输链路控制1080P区域，且支持视频源色位位深12bit；
19、横向及纵向拉力≥14Fm(KN)，模组塑性力值≥12.5KN、压强≥135Mpa不变形；
▲20、电源信号支持盲插功能，无需区分方向；
▲21、支持智能高效数据传输，可满足USB3.1传输速率。

	2
	智能控制盒
	1、带最大带载512×512@60Hz，可荷载4.2V/36A；
▲2、接口采用新式的Type-c接插件接口；（投标时提供产品彩页或白皮书等技术文件上传至投标系统，中标后提供第三方检测报告原件供采购人核验）。
3、多层校正和画质引擎技术；
▲4、支持 HDR、快速亮暗线调节、低延迟、逐点亮色度校正、3D、RGB 独立 Gamma 调节、画面 90°倍数旋转、显示屏任意角度旋转等功能，多方面提升显示屏的亮度、灰度和色彩表现。（投标时提供产品彩页或白皮书等技术文件上传至投标系统，中标后提供第三方检测报告原件供采购人核验）。

	3
	发送盒
	1、单台带载230万像素，6路网口输出，最宽3840像素，最高3840像素；
2、HDMI/DVI 视频输入； 
3、HDMI 音频输入/外部音频输入；
4、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 
5、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 
6、高位阶视频源带载能力：1440×900；18bit灰阶处理与显示。

	4
	4K分布式坐席输入节点
	1.产品设备的编解码处理芯片，FPGA芯片、控制芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件数据传输不泄密。
2.节点采用双芯片架构：包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，具备4K@60hz-HDMI或DP输入，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题。
3.系统同时支持单播和组播功能，节点单播码流支持200路并发能力，可满足跨域和第三方对接的传输要求；节点组播码流支持多路并发传输；支持数据及信号的镜像转发，支持在同一网络平台下复制及调用，满足多用户和多用途的数据流同时应用；
4.节点支持两种主备模式的设置；优先模式下，固定主链路通道号；自协商模式下，不固定主链路通道号；节点支持链路备份自协商模式和某网口优先模式的选择；
5.支持系统状态查看，可在OSD菜单查看当前系统固件版本、当前席位登录用户以及节点IP地址，实时了解当前系统状态，便于管理；
6.分布式节点支持多种音频模式，编码节点支持内嵌、3.5mm外置模式音频输入，支持3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出；解码节点支持内嵌、3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出；
7.支持分布式节点集中管理，可在web界面对节点统一对码流配置、音频配置、组播配置、EDID配置、访问权限配置、串口配置、远程开关机、模式配置等功能进行管理，便于用户对分布式系统的集中管控。
8.支持节点状态监测，可显示输入源分辨率、温度、运行时间，以及节点类型，IP地址等信息；当节点不在线时，界面置灰不能使用，当节点在线时，界面恢复正常；
9.支持PC端、移动客户端管理，移动客户端支持手机、PAD、移动平板对系统进行管理，移动客户端支持ios、Android、Windows系统，PC端支持Windows系统；
10.节点至少具备本地和跨区域传输2种码流，本地传输码流支持自定义方式在15Mbps-40Mbps； 单路视频跨域时具备同时对不低于50个外域进行视频转发，单路视频可在跨域传输中实现低带宽（4M以内）视频传输且30%网络丢包率下画面正常显示；
11.支持7×24小时连续稳定运行工作；支持7×24小时连续稳定运行工作，MTTR≤10s。
▲12.节点接口：≥1路HDMI输入，≥1路DP输入；≥1路HDMI环出（LOOP）,≥1路3.5mm音频IN口、≥1路凤凰端子平衡音频环出口、≥1路3.5mm音频OUT口；≥1路RJ45网口和≥1路SFP光口；≥2路DC电源口。平衡音频输出信号和控制的信号统一为1个14口的凤凰端子接口，其中控制信号接口包含≥1路RS232串口、≥2路继电器(RELAY)接口、≥1路电平检测(CIN)接口。（提供产品实物照片上传至投标系统）。

	5
	分布式拼接节点
	1.产品设备的编解码处理芯片，FPGA芯片、控制芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件数据传输不泄密。
2.节点采用双芯片架构：包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题。
3.系统同时支持单播和组播功能，节点单播码流支持200路并发能力，可满足跨域和第三方对接的传输要求；节点组播码流支持多路并发传输；支持数据及信号的镜像转发，支持在同一网络平台下复制及调用，满足多用户和多用途的数据流同时应用；
4.节点支持两种主备模式的设置；优先模式下，固定主链路通道号；自协商模式下，不固定主链路通道号；节点支持链路备份自协商模式和某网口优先模式的选择；
5.支持系统状态查看，可在OSD菜单查看当前系统固件版本、当前席位登录用户以及节点IP地址，实时了解当前系统状态，便于管理；
6.分布式节点支持多种音频模式，编码节点支持内嵌、3.5mm外置模式音频输入，支持3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出；解码节点支持内嵌、3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出；
7.支持分布式节点集中管理，可在web界面对节点统一对码流配置、音频配置、组播配置、EDID配置、访问权限配置、串口配置、远程开关机、模式配置等功能进行管理，便于用户对分布式系统的集中管控。
8.支持节点状态监测，可显示输入源分辨率、温度、运行时间，以及节点类型，IP地址等信息；当节点不在线时，界面置灰不能使用，当节点在线时，界面恢复正常；
9.支持PC端、移动客户端管理，移动客户端支持手机、PAD、移动平板对系统进行管理，移动客户端支持ios、Android、Windows系统，PC端支持Windows系统；
10.节点至少具备本地和跨区域传输2种码流，本地传输码流支持自定义方式在15Mbps-40Mbps； 单路视频跨域时具备同时对不低于50个外域进行视频转发，单路视频可在跨域传输中实现低带宽（4M以内）视频传输且30%网络丢包率下画面正常显示；
11.支持在web界面对拼接大屏的音频输出、底图、条幅功能进行快捷管理，支持一键开启/关闭；可手动调节拼接大屏输出音量大小，可图形化展示大屏窗口的音频开关状态；
12.系统支持LED、LCD、DLP多种拼接模式，单路视频输出通道可打开多个不同源窗口，支持视频信号任意位置漫游开窗和窗口叠加显示以及跨屏开窗显示，单屏支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16画面显示信号窗口；
13.拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值≤5us；支持高清滚动字幕功能；支持底图功能，大屏屏组支持显示7680×4905分辨率的背景图片；
14.支持7×24小时连续稳定运行工作；支持7×24小时连续稳定运行工作，MTTR≤10s。
▲15.节点接口：≥1路HDMI输出，≥1路DP输出；≥1路3.5mm音频IN口、≥1路凤凰端子平衡音频输出口、≥1路3.5mm音频OUT口；≥1路RJ45网口和≥1路SFP光口；≥2路DC电源口。平衡音频输出信号和控制的信号统一为1个14口的凤凰端子接口，其中控制信号接口包含≥1路RS232串口、≥2路继电器(RELAY)接口、≥1路电平检测(CIN)接口。（提供产品实物照片上传至投标系统）。

	6
	可视化智能管控单元（含操作控制软件）
	1.ARM 64位处理器，不低于1.8GHz主频，内存＞2G，Flash闪存＞16G，支持扩展存储。采用自主可控平台，CPU、内存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片；操作控制软件采用国产中文设计、中文编辑环境、中文操作；
2.支持全功能串口，支持串口流控功能，支持串口硬件和软件握手协议，RS-232/RS-422/RS-485接口速率可设置为：2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200，支持设置校验模式：NONE、ODD;
3.支持ModBus、DMX512、KNX、CAN；支持NET和Link添加220个设备；支持用户自定义编程设置控制协议；
3.支持红外学习功能，支持对红外遥控器进行学习，支持对红外学习文件进行增加、学习、测试、删除、清空，支持对红外设备进行控制逻辑编辑；支持导入电器设备的红外控制代码库到主机；支持内嵌红外学习功能；
4.支持B/S端编程和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控。支持PC/Linux/安卓系统/苹果IOS系统/国产系统操控和管理；
5.支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示，支持环境状态参数可视化显示；
6.支持多套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景；
7.支持Windows、Linux、iOS、国产操作系统、麒麟、鸿蒙、HydrogenOS系统；
8.支持无线和有线控制，支持WIFI连接无线终端控制，支持连接有线终端控制；
9.支持添加和管控多种设备，支持视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电源控制器，对设备进行统一集中管控；支持拼接器叠加、漫游、开窗、切换、场景调用控制；支持摄像机云台控制，可实时监看摄像机信号，支持对前端设备的动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍调焦控制、保存调用预置位功能；可视化音频控制，可以控制音量大小、切换静音模式、音频通道切换、预案保存与调用；支持对设备电源进行控制，如灯光、风扇控制；
10.支持USB接口升级，支持网络在线升级，支持数据备份下载、上传恢复，支持手动备份以及自动备份；
11.系统加密保护功能、网络访问加密功能，可设置密码、pin、用户等级；
12.风扇转速可进行自动调节和手动调节，支持风扇工作状态检测和告警；
13.设备支持能耗管理，可以通过后台设置管控能耗，可切换设置节能模式、均衡模式和高性能模式。
14.支持设备7*24小时工作。
▲15.系统支持码流加密功能，通过后台软件可选6种加密算法对输入节点码流进行加密，加密后通过第三方VLC解码显示为无效视频，保证用户数据安全。（投标时提供软件功能照片上传至投标系统）。

	7
	24口交换机
	1、10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+端口
2、交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥108Mpps
3、支持POE+供电，整机供电功率不小于370W（AC）
4、支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN
5、支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link。
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	触摸控制器（含软件）
	1、屏幕参数：≥11英寸，分辨率≥2400×1600，256ppi，120Hz高刷新率；
2、内存与存储：运行内存(RAM)≥8/12GB；
3、控制系统：含可视化智能控制软件；
4、电池与续航：连续播放视频时间≥10小时。
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	多媒体播控器
	1、机箱结构为金属材质；
2、外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20 的要求；噪声不大于 45dB（A）；
3、6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16G DDR4 2666高速内存、250 固态硬盘，企业版操作系统；
4、MTBF不小于300000小时，平均修复时间 MTTR小于15 分钟； 
5、支持1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095。支持4 路 HDMI 输出，第一个接口可设置为 4K 模式，分辨率可以设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095，此时另外三个 HDMI 接口禁用。第一个接口设置为 2K 模式时，4 个 HDMI 口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz,单口极限宽度 2048，极限高度 1280； 
6、支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持6路 USB 接口、1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1 路 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制； 
7、支持不少于10台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整； 
8、支持输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；支持1路4K输出，可以拆分成1024个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序； 
9、支持可视化智控平台移动端程序对播放画面的编辑和控制； 
10、支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理；支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集； 
11、支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期播放和播放日志查看功能。支持软件异常后恢复正常播放的功能； 
12、支持素材可视化编辑、拖拽、复制、粘贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承；支持节目的编辑、复制、粘贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解锁功能； 
13、支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用；支持转码功能，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或VP9编码的转码播放； 
11、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx。
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	配电系统
	1、20KW（含PLC）标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。
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	钢构架及外包边
	1、屏体安装后，保持LED正面从上到下为一个平面，确保屏幕的平整度，含不锈钢包边。
2、整屏采用镀锌方管焊接，外包黑色钛金不锈钢，要求牢固、美观；
3、结构焊接屏体框架，根据现场情况设计，不能影响原有装饰，安装牢固，满足承重要求，符合国家相关技术标准和要求。                                
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	LED全彩屏备品配件
	1、包含同批次全新P2.5室内全彩显示屏显示模块4块、智能控制盒2台。
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	地面式话筒三角架
	1、地面式三脚架，金属材质、上下左右可调。
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	音频线
	1、RCA红白2芯、屏蔽DIY、阻燃。
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	35米HDMI高清线
	1、 长度 35 米，HDMI A 公对公；
2、 HDMI2.0 标准，带宽≥18Gbps；
3、 支持 4K60Hz 4:4:4、HDR10、HDCP2.2、ARC；
4、 单向有源传输；LSZH 低烟无卤外被；线径≤6mm；
5、最小弯曲半径≥45mm。
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	15米HDMI高清线
	1、15米4K高清2.0高纯度无氧铜线芯HDMI线。
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	5米HDMI高清线
	1、5米4K高清2.0高纯度无氧铜线芯HDMI线。
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	专业操作台
	1、豪华操作台，主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。操作台面和侧板选用环保实木颗粒板，台面黑白套色喷漆。铝型材屏风高度200mm，可以安装各型号显示器支架。金属框架选用冷轧钢板，整体框架厚1.5mm,前后门厚1.0mm, 木质台面厚度25mm，铝型材厚度2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。
2、专业机房操作台尺寸：长*深*高1880mm*900mm*750mm。
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	网络双绞线
	1.导体：23AWG，带宽达到250MHz；
2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；
3.全面提升线缆性能特性阻抗： (f：1-250MHz)100±15Ω；
4.最大直流电阻不平衡：≤2.5%；
5.直流电阻：最大9.38Ω/100m；
6.工作电容：5.6nF/100米
7.额定电压：最大72VDC
8.不平衡电容：＜330pF；
9.100米延迟偏差：(max)45ns。
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	成品网络跳线
	1.六类非屏蔽RJ45跳线(2.5米）；
2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）；
3. 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子；
4.跳线线缆类型：24AWG对绞芯线；
5.跳线线缆外径：6.2±0.2mm；
6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω；
7.连接方式：RJ45端插接RJ45配线架,跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径)。

	21
	多功能地插
	1、含HDMI模块X1，网线水晶头模块X1，卡侬头模块X2，电源模块X2等。
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	电源线
	1、RVV3*2.5mm²阻燃电缆。
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	供电电缆
	1、YJV-5*10mm²阻燃电缆。
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	插头配件
	1、音频：卡侬、大三芯、大二芯、音箱插头接插件、电源插排等。
2、视频：水晶头、航空插头、电源插排等。
3、灯光：卡侬、航空插头、电源插排等。
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	线管
	1、25mm，含直接、盒接、线盒。
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	金属桥架
	1、铁质、规格：100mm*50mm 厚度：≥1mm，300mm*100mm 厚度：≥1.2mm。
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	安装、调试费1
	1、本次提供的所有线材布放到位,扎带、电工胶带、Ø10mm吊筋及配件、运费等。
2、除本次提供的所有设备外包括利旧产品维护保养，线路规范整改、安装、调试、人员培训、保洁、垃圾清运等。
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	室外音柱
	1、外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用。
2、安装方便灵活。
3、喇叭单元采用两分频设计。
4、输入电压：100V。
5、额定功率：60W。
6、频率响应：130Hz-18KHz (±10%）。
7、灵敏度：89dB ±3 dB。
8、最大声压级（-10dB）：107dB。
9、喇叭单元：LF：5"×4；HF：1"英寸高音。
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	壁挂扬声器
	1、壁挂音箱采用一只5寸中低音和一只高音扬声器；
2、额定功率：6W；
3、输入电压：100V；
4、频率范围：120Hz-15KHz(±15%)；
5、灵敏度：88dB±3dB。
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	纯后级数字功率放大器1
	1.D类数字功率放大器。
2.1路TRS6.35接口,1路XLR输入接口,2路凤凰音频输入接口,1组（2路）莲花输入接口，1路莲花输出接口，一路消防信号输入接口。
3.具有1路短路控制接口，1路短路报警强切接口，1路24V报警强切接口。
4.采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式。
5.1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机能监测功放的输出电流，电压，输出模式，功放温度，网络状态，功放保护状态。
6.输出功率：1300W；
7.输入灵敏度：775mv；
8.线路输出：775mv；
9.频率响应：120Hz-20KHz（定压 100V）20Hz-20KHz（+0.5dB~-3dB）（定阻）；
10.信噪比：≥100dBA (A计权) ；
11.总谐波失真：≤1%(1kHz，额定输出功率)；
12.过载源电动势：≥14dB；
13.功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5；
14.电源：220V±10%/50Hz。
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	纯后级数字功率放大器2
	1.D类数字功率放大器。
2.1路TRS6.35接口,1路XLR输入接口,2路凤凰音频输入接口,1组（2路）莲花输入接口，1路莲花输出接口，一路消防信号输入接口。
3.具有1路短路控制接口，1路短路报警强切接口，1路24V报警强切接口。
4.采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式。
5.1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机能监测功放的输出电流，电压，输出模式，功放温度，网络状态，功放保护状态。
6.输出功率：700W；
7.输入灵敏度：775mv；
8.线路输出：775mv；
9.频率响应：120Hz-20KHz（定压 100V）20Hz-20KHz （+0.5dB~-3dB）（定阻）；
10.信噪比：≥100dBA (A 计权) 
11.总谐波失真：≤1%(1kHz，额定输出功率)；
12.过载源电动势：≥14dB；
13.功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5；
14.电源：220V±10%/50Hz。
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	调音台1
	1、6个话筒/12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)。
2、2编组母线+1立体声母线，2 AUX，带有倒向晶体管电路，单旋钮压缩器。
3、单声道输入通道上的PAD开关，+48V幻象供电。
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	数字/模拟转换器
	▲1、高品质D（数字）至A（模拟）转换器，采样率大于等于48kHz，输入连接USB 2.0；（投标时提供产品彩页或白皮书等技术文件上传至投标系统）。
2、输出接口：平衡卡侬和1/8“耳机输出；（提供实物接口照片上传至投标系统）。
3、最大输出电平+7.5dBu。平衡线；
4、耳机输出150mW/通道最大；
5、频率响应20Hz至20kHz+/-1dB；
6、THD<0.020%（典型值）；
7、动态范围96分贝（典型值）“A”WTD；
8、支持的采样率32kHz、44.1kHz、48kHz；
9、电源要求USB，最大500毫安；
10、前面板音量控制，耳机输出。
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	广播专用线缆1
	1、护套绞形扬声器线缆，采用99.99%高纯度（OFC）无氧铜，聚氯乙烯绝缘护套；适用于工程暗线架设。
2、导体截面积：2×2.5mm2(14AWG)；
3、标称护套外径：9.0mm；
4、标称导体直流电阻（20℃）：6.9Ω /km；
5、额定电压：300/500V；
6、绝缘平均厚度：≥0.8mm；
7、护套平均厚度：≥0.8mm；
8、20℃直流电阻：≤8.47Ω/km；
9、70℃绝缘电阻：≥0.009MΩ·km。
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	广播专用线缆2
	1、护套绞形扬声器线缆，采用99.99%高纯度（OFC）无氧铜，聚氯乙烯绝缘护套；适用于工程暗线架设。
2、导体截面积：2×1.5mm2(14AWG)；
3、标称导体直流电阻（20℃）：6.9Ω /km；
4、额定电压：300/500V；
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	安装、调试费2
	1、本次提供的所有线材布放到位。
2、除本次提供的所有设备外包括利旧产品维护保养，线路规范整改、安装、调试、人员培训、保洁、垃圾清运等。
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	视频处理器（含播放软件）
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装：外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求；采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效；
2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）；
3、视频输出支持不少于6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素，最宽支持10240,最高8192；
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，支持设备整体状态的监控及设备功能的控制：设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观；
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时，产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其他设置；
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等。
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	50米HDMI高清线
	1、长度 50 米，HDMI A 公对公；
2、HDMI2.0 标准，带宽≥18Gbps；
3、支持 4K60Hz 4:4:4、HDR10、HDCP2.2、ARC；
4、单向有源传输；LSZH 低烟无卤外被；线径≤6mm；
5、最小弯曲半径≥45mm。
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	25米HDMI高清线
	1、25米4K高清2.0高纯度无氧铜线芯HDMI线。
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	安装、调试费3
	1、本次提供的所有线材布放到位。
2、除本次提供的所有设备外包括利旧产品维护保养，线路规范整改、安装、调试、人员培训、保洁、垃圾清运等。
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	智能寻址调频广播主机
	1.广播主机为一体式主机内部高度集成，内置不少于5台捷变频调频调制器及不少于5台捷变频FSK控制器，混合器，音频矩阵。可以根据CATV网内信号情况自由设置调整工作频率，避免与其他信号冲突。设备连线少，降低使用故障，便于维护。
2.寻址音箱内置全频道高频头，可同时接收100路信号，便于学校后期扩展升级。
3.FSK-FM调制方式，控制信号与音频信号具有相同幅度，且FSK方式可以多路同时并发，一路音频信号一路FSK控制信号，提高系统整体运行可靠性。
4.系统最大可以同时输出不少于8套数字音源节目，便于多班级同时自动播放外语听力训练。
5.在主控机房通过软件可以对终端音箱音量进行调节，系统关机重新启动后带音量记忆功能，将终端所有音箱音量自动调整到关闭前状态。
6.分控系统采用IP网络分控，不要增加硬件设备，要求仅利用学校局域网线路传输控制信号与语音信号，不能再另外拉线，增加设备。可以实现多个点同时进行，各自管理控制自己权限内的终端，可以控制到某个点终端音箱。
7.系统具有消防报警系统接口，可以方便学校安防系统与其衔接。
8.要求所提供的设备必须在多套节目同时播放时可靠，无串台，无频漂。
9.具有任意分区功能，根据分区广播需要，在计算机上可以将各个终端根据需要设置在不同的区内进行广播。可实现多个区域的独立控制和任意组合。各点可独立寻址实现点对点控制，控制任意音箱的频道，并可独立开关或全开全关。
10.系统具备扩展能力：接收设备不受数量的限制，可以随意增加。
11.设备具有485数据通讯总线，主机叠加扩展性高，可以扩充到同时播放不少于100路节目；
12.设备具备上位机USB数据接口，接受计算机管理控制自动AGC电路；
13.主要参数：工作频率范围 88MHz—187MHz；
14.音频调制方式FM 6路；数据调制方式FSK 6路 ；
15.音频输入信号电平范围100mV—1V；
16.音频调制器频率响应80—16000Hz；
17.射频输出幅度100dBuV ；
18.调制度：50KHz。
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	主控系统软件
	1、 软件除了最基本功能设置定时、定点、自动播放外，还可实现远程呼叫任意点；
2、 不同的区域播放不同的音源，多路自动播放；
3、 每只音箱都有固定的地址码，在软件上登记以后可任意将每只音箱分区组合，或单独控制；
4、 图形软件界面，自带播放器，带有音频节目编辑、压扩、合成、矩阵切换等功能。
5、 带有终端音量控制模块，可单独对终端、组区域、全部音量进行控制。
6、 可根据管理层人员分配不一样的操作权限，避免误操作。
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	合并式定压功放
	1、不小于600W智能带前置合并式功放,
2、高音/低音控制,总音量和独立音量控制,
3、具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能，
4、具有最高优先静音功能,自动抑制其他输入信号，
[bookmark: _GoBack]5、采用双面线路板、表面封装工艺技术(贴片式)，
6、3个话筒输入,3个辅助输入,1个辅助输出，
7、变压器隔音70V和100V或8Ω输出功率：不小于600W。
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	调音台2
	1、4个话筒/10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)。
2、1立体声母线，1AUX，带有倒向晶体管电路，单旋钮压缩器。
3、单声道输入通道上的PAD开关，+48V幻象供电。
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	数码遥控可寻址音箱
	1、100个频道数码显示（00--99），可同时接收100路节目；
2、遥控选台，遥控调节音量；数码显示工作状态；
3、自动开关机，关机时切断功放电源；
4、高保真二分频设计，输出不失真功率5W/10W；
5、采用锁相环技术，无频率漂移；
6、每只音箱都有固定的地址码，便于区分控制；
7、具有外接音频输入接口，可用作电脑卡座笔记本电脑等设备的扩音；
8、采用射频的自动AGC电路，
9、具有特强的输入信号适应范围，从38dB—78dB均可解调出清晰的声音，系统免调试；
10、工作频率范围：87MHz—188MHz；
11、接收灵敏度：38dB；
12、音量控制：32级可调，数字电位器，专配遥控器，机房软件可控终端音量；
13、音频频率响应：80Hz—16KHz ；
14、正常工作时是调频状态，当线路故障或终端断电时自动切换到定压状态播放前端备份功放的音乐切换时间小于1秒，也可在软件主动切换到定压状态。
15、音箱在未供电源状态下不影响分区分组。
16、音箱具有断点播放功能，音箱正常播放时因意外断电再恢复时也能自动续播。
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	寻址接收控制机
	1、 可同时接收100路节目；遥控选台，遥控调节音量；
2、 自动开关机，采用最新的锁相环技术，无频率漂移；
3、 采用射频的自动AGC电路，具有特强的输入信号适应范围，从38dB—78dB均可解调出清晰的声音，系统免调试；
4、 具有220V输出，自动控制定压功放电源，控制功放工作内置固定地址码，实现控制室对设备远程控制具有本地手动开关插播功能；
5、 输入信号频率范围：87MHz—188MHz；
6、 接收灵敏度：38dB音量控制：32级可调，数字电位器，专配遥控器，机房软件可控终端音量；
7、 音频频率响应：80Hz—16KHz金属外壳，标准1U机箱。
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	合并式功放
	1、不小于600W智能带前置合并式功放；
2、高音/低音控制,总音量和独立音量控制；
3、变压器隔音70V和100V或8Ω定阻扬声器输入；
4、具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能；
5、具有最高优先静音功能,自动抑制其他输入信号；
6、采用双面线路板、表面封装工艺技术(贴片式)；
7、3个话筒输入,3个辅助输入,1个辅助输出；
8、实际输出功率：不小于600W。
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	吸顶喇叭
	1、10W吸顶式音箱,配以高级变压器,对人声、音乐有还原真实的放大特性,语音清晰；
2、额定功率10W,输入电压：70V/100V；
3、灵敏度：100dB；
4、频响：130HZ-18KHZ。
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	分支分配器
	1、 适用于5~1000MHz双向传输系统。内部线路采用全贴片(SMT)工艺；
2、 壳体选用表面经电镀喷锡处理的锌合金一体化外壳。

	50
	有线电视线1
	1、导体1.66x1，铝箔(宽*厚)18X0.053单粘，编织0.12X64，外径7.2mm。
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	有线电视线2
	1、导体1.0x1，铝箔(宽*厚)27X0.053单粘，编织0.12X120，外径10.3mm。
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	拆除旧线及设备
	1、本次系统属于改造项目，线槽和线管中有线电视线全部拆除，教室、走道、机房设备拆除，拆除后的线材和设备按照校方要求托运指定地点。
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	安装、调试费4
	1、本次提供的所有线材布放到位。
2、本次提供的所有设备安装、调试、人员培训、保洁、垃圾清运等。


★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
[bookmark: _Toc120614281]2.实施要求
（1）总体要求
中标供应商签订合同时需提供设备安装日程计划。 
①交付时间：合同签订后 30 个日历日内完工。
[bookmark: OLE_LINK8]②送货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
③学校部分设备利旧，供应商负责整改、安装调试直至满足学校正常使用，费用包含在本项目投标报价中。
（2）质量要求
中标供应商所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。
（3）安全施工要求
安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。
（4）验收要求
中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、中标供应商投标文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任，相关费用包含在本次报价中。 
①项目实施完成后，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人将邀请专家组现场验收，通过专业设备进行测试。
根据供应商所投产品参数验收时从室内LED全彩显示屏、室外音柱、智能寻址调频广播主机、数码遥控可寻址音箱、功放产品中任意抽取3至4种产品送至第三方专业检测机构检测。送检相关费用由中标供应商承担，应包含在本项目报价中。
②中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、中标供应商响应文件及国家有关质量标准进行验收。
验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
（5）质保（维保）及售后要求
①中标供应商所投产品质保期限三年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期），质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。
②在质保（维保）期内有问题做到及时处理，出现质量问题时或故障时，响应时间为30分钟，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师应在12小时内到达现场并排除故障。保修期内如同一故障发生三次，或在1周内无法修复，供应商须无条件换货，立即更换新机。
③质保（维保）期结束后，供应商仍应负责提供终身维修服务，只收取配件费。
④三年质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
（6）平台监管
①中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 
②中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
③中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律 追究合同责任方的责任。
④中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
⑤中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
（7）其他要求
①中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
②中标供应商在签订合同前须将投标文件内提供的“相关证书”和“检测报告”等原件供采购人查验，如不提供或提供不全，采购人可向监管部门举报投标人虚假响应招标要求。
③罡豪工程科技（南京）有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
（8）培训要求
中标供应商须对采购人相关使用人员进行集中培训，包括但不限于硬件设备使用、软件功能讲解等，集中培训次数以采购人实际需要为准；供应商须根据采购人实际工作需要，对产品硬件及软件使用人员进行点对点单独培训等，相关费用包含在本次报价中。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
①交付时间：合同签订后30个日历日内完成交付使用。
②交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
采购人指定地点。
5.人员要求
供应商拟投入本项目的实施人员不少于2人，其中项目负责人1人。
6.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]7.其他要求
招标文件中要求签订合同时提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
（三）样品要求
1、供应商按照招标文件要求提供以下样品：
项目清单序号1“室内LED全彩屏”样品1套（样品尺寸不小于0.2平方）；项目清单序号45“数码遥控可寻址音箱”1只。
注：先演示室内LED全彩屏再演示智能寻址调频广播主机和数码遥控可寻址音箱。
各样品的制作标准和要求与采购文件相应技术要求一致。
2.样品递交地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，安排代表将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A401，并登记送达信息（登记时间：13:40-14:00），在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
3.样品提交时间：投标截止时间前二十分钟开始接收，投标截止时间后不再接收。
4.演示要求：投标供应商代表需携带身份证明材料（代表的个人身份证及投标供应商授权代表进行演示的授权材料，授权材料格式自拟）及相关测试设备，服从现场工作人员安排对样品进行现场播放演示（播放演示视频由采购人提供），每家供应商演示时间不超过10分钟。
5.其他说明
（1）投标供应商代表递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各投标供应商代表应同时提交加盖供应商公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，投标供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标供应商名称及其他明显能识别供应商的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标供应商名称及有其他明显能识别投标供应商的标识的，一律视为未提交样品。
（2）评标结束后，未中标样品由投标供应商自行搬运离开（费用自理），投标供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标供应商的样品由中标供应商负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。
（四）视频演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。
2.演示内容详见“第五章 评标方法与评标标准”。


第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分；其余指标有1项负偏离扣0.5分。本项得分最低为0。
	23
	客观分

	2.2
	样品演示1
	评标当天投标人现场提供“室内LED全彩屏”（项目清单1）样品1套（样品尺寸不小于0.2平方）进行现场演示，于开标前提前完成演示环境搭建；演示播放视频由采购人提供，每家演示时间不超过10分钟。
评委根据投标人现场提供样品演示，针对以下评分点逐项评分：
1、 样品材质、制作工艺：提供样品外观完好，模组连接简便易维护、无变形，样品模组接缝平整、外壳做工规整、底壳采用金属材质、装配工艺紧密，得2分；模组存在轻微接缝偏差、外壳装配一般，能够满足基础使用要求，得1分；未提供样品、模组接缝明显错位、外壳装配粗糙，本项不得分。
2、 散热设计：样品箱体散热孔布局合理，表面防腐处理均匀，且在静音环境下连续运行无明显风扇异响、无异常高温烫手现象的，得2分；散热设计一般或运行中有轻微异响/温升过快的，得1分；散热设计不合理或存在严重安全隐患的，本项不得分。
3、刷新率与动态表现：播放高速动态视频时画面流畅无拖影、无残影，得2分；动态画面有轻微拖影或有轻微闪烁的，得1分；拖影严重或闪烁明显的，本项不得分。
4、单点校正技术效果验证校正效果对比：现场切换“未加载单点校正”与“已加载单点校正”画面，校正后画面在亮度、色度均匀性上有显著改善，四角及边缘无明显暗区或色斑，校正效果明显的，得2分；有一定改善但效果一般的，得1分；未进行校正或校正前后无明显差异的，本项不得分。
备注：本项最高得8分，评标结束后中标供应商样品将做封样处理，送至采购人指定位置。
	8
	主观分

	2.3
	样品演示2
	评标当天投标人现场提供“数码遥控可寻址音箱”（项目清单序号45）1只在现场自行搭建样品演示环境，进行现场演示（演示播放音频源由采购人提供，每家演示时间不超过5分钟）。
评委根据投标人现场提供产品扩声效果演示综合评分：
播放人声或音乐时，声音清晰可辨，高、中、低频响均衡搭配得当，无明显频段缺失或突兀，整体听感自然，得2分；
声音基本清晰，但存在轻微浑浊或高/低频稍显薄弱、在大音量下偶有轻微失真或压缩感，得1分；
声音模糊发闷，大音量下严重破音或失真、背景底噪明显、各频段严重失衡、存在明显刺耳感或破音现象，不得分。
备注：本项最高得2分，评标结束后中标供应商样品将做封样处理，送至采购人指定位置。
	2
	主观分

	2.4
	视频演示
	评委根据投标人提供“可视化智能管控单元（含操作控制软件）”（项目清单6）视频演示情况评分（每家投标人演示视频总时长不超过5分钟）：
1.设备支持在控制界面中嵌入第三方网页，可在中控页面中对第三方网页内容进行显示和控制。
2.系统支持信号源裁剪功能；可通过鼠标拖拽和输入点位坐标两种方式对输入节点信号源裁剪区域进行选择。
3.系统支持双台标设置，可通过后台界面对输入节点进行双台标设置，可设置台标的内容、字体、字号、背景色，支持像素级调整台标位置和台标的大小；设置完成后台标可见。备注：以上功能成功演示1项，得1分，全部满足得3分。投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
	3
	客观分

	2.5
	图纸方案设计
	投标人根据“江宁区土桥小学”现场勘察，提供LED全彩屏系统及广播系统设备图纸方案设计，图纸内设备应包括：
LED全彩屏系统（包括但不限于：项目清单序号1室内LED全彩屏、序号2智能控制盒、序号10配电系统、序号11钢构架及外包边）一套及广播系统（包括但不限于：项目清单序号28室外音柱、序号30纯后级数字功率放大器1、序号32调音台1及学校原有设备等）一套
评委根据图纸方案设计进行综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.设备连接图；2.设备安装图；3.钢结构图；4.效果图。以上每项内容逐项评分：
方案内容规范性强、完整度高、系统结构合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。本项最高得6分。
	6
	主观分

	2.6
	软件著作权
	1.提供所投“室内LED全彩屏”（项目清单1）软件著作权证书（软件名称包含：数据实时搜索和分析处理等关键字），得1分。
2.提供所投“室内LED 全彩屏”（项目清单1）产品软件著作权证书（软件名称包含：智能温度测量等关键字），得1分。
3.提供所投“室内LED全彩屏”（项目清单1）产品软件著作权证书（软件名称包含：坏点检测告警等关键字），得1分。
4.提供所投“分布式拼接节点”（项目清单5）软件著作权证书（软件名称包含：抓屏和嵌入等关键字），得1分。	
备注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	4
	客观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	根据本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施、4.应急措施等内容。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制方案，内容包含：1.服务体系；2.服务内容及故障解决方案；3.专业技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求中“培训要求”编制方案，内容包含：1.培训方式方法和时间；2.培训师资力量；3.培训目的和内容。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供 2025年1月1日以来同类项目业绩（至少包含扩声和LED全彩屏），每提供1份完成的业绩，得3分，最多得6分。
备注：以上需提供合同及明细清单、用户单位的验收合格证明材料、结算发票扫描件、甲方联系人及联系电话，上传至投标系统；缺项不得分（以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）。
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	1.拟投入本项目的项目负责人，具有机电设备安装中级或中级以上工程师证书的，得2分。
2.拟投入本项目的实施人员（除项目负责人以外），具有高级信息系统项目管理师证书的，得2分。
备注：本项最高得4分，提供人员证书原件扫描件及投标人2026年1月1日以来为其缴纳的任意一个月的社保证明材料，上传至投标系统，证明材料缺项或未提供的不得分，一人多证不重复计分。
	4
	客观分

	5.2
	履约能力2
	投标人或所投LED全彩屏产品制造商具有有效期内的“有害物质过程管理体系认证证书”、“知识产权管理体系认证证书”，以上两类证书每提供其中一类得1分，最多得2分（提供证书扫描件上传至投标系统）。
	2
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100





附件1：交货地点汇总表

	序号
	分项名称
	总数量
	单位
	土桥小学
报告厅
	土桥小学
校园广播
	谷里小学
	天印高级中学

	1
	室内LED全彩屏
	31.391
	㎡
	14.745
	
	16.646 
	

	2
	智能控制盒
	79
	台
	34
	
	45
	

	3
	发送盒
	2
	台
	2
	
	
	

	4
	4K分布式坐席输入节点
	4
	台
	4
	
	
	

	5
	分布式拼接节点
	2
	套
	2
	
	
	

	6
	可视化智能管控单元（含操作控制软件）
	1
	台
	1
	
	
	

	7
	24口交换机
	1
	台
	1
	
	
	

	8
	触摸控制器（含软件）
	1
	台
	1
	
	
	

	9
	多媒体播控器
	2
	台
	1
	
	1
	

	10
	配电系统
	2
	套
	1
	
	1
	

	11
	钢构架及外包边
	32.72
	㎡
	15.39
	
	17.33
	

	12
	LED全彩屏备品配件
	2
	套
	1
	
	1
	

	13
	地面式话筒三角架
	2
	套
	2
	
	
	

	14
	音频线
	1000
	米
	500
	
	500
	

	15
	35米HDMI高清线
	7
	根
	4
	
	3
	

	16
	15米HDMI高清线
	7
	根
	3
	
	4
	

	17
	5米HDMI高清线
	10
	根
	6
	
	4
	

	18
	专业操作台
	3
	台
	1
	1
	1
	

	19
	网络双绞线
	2
	箱
	1
	
	1
	

	20
	成品网络跳线
	100
	根
	50
	
	50
	

	21
	多功能地插
	9
	套
	3
	
	6
	

	22
	电源线
	1500
	米
	900
	
	600
	

	23
	供电电缆
	60
	米
	30
	
	30
	

	24
	插头配件
	4
	批
	1
	1
	1
	1

	25
	线管
	1300
	米
	400
	500
	300
	100

	26
	金属桥架
	100
	米
	30
	30
	30
	10

	27
	安装、调试费1
	1
	项
	1
	
	
	

	28
	室外音柱
	10
	只
	
	10
	
	

	29
	壁挂扬声器
	10
	只
	
	10
	
	

	30
	纯后级数字功率放大器1
	2
	台
	
	2
	
	

	31
	纯后级数字功率放大器2
	2
	台
	
	2
	
	

	32
	调音台1
	1
	台
	
	1
	
	

	33
	数字/模拟转换器
	3
	台
	
	2
	1
	

	34
	广播专用线缆1
	1400
	米
	400
	
	
	1000

	35
	广播专用线缆2
	3600
	米
	600
	
	
	3000

	36
	安装、调试费2
	1
	项
	
	1
	
	

	37
	视频处理器（含播放软件）
	1
	台
	
	
	1
	

	38
	50米HDMI高清线
	3
	根
	
	
	3
	

	39
	25米HDMI高清线
	4
	根
	
	
	4
	

	40
	安装、调试费3
	1
	项
	
	
	1
	

	41
	智能寻址调频广播主机
	2
	台
	
	
	
	2

	42
	主控系统软件
	1
	套
	
	
	
	1

	43
	合并式定压功放
	2
	台
	
	
	
	2

	44
	调音台2
	1
	台
	
	
	
	1

	45
	数码遥控可寻址音箱
	91
	只
	
	
	
	91

	46
	寻址接收控制机
	4
	台
	
	
	
	4

	47
	合并式功放
	3
	台
	
	
	
	3

	48
	吸顶喇叭
	60
	只
	
	
	
	60

	49
	分支分配器
	1
	批
	
	
	
	1

	50
	有线电视线1
	800
	米
	
	
	
	800

	51
	有线电视线2
	5600
	米
	
	
	
	5600

	52
	拆除旧线及设备
	1
	项
	
	
	
	1

	53
	安装、调试费4
	1
	项
	
	
	
	1


















第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表（如有）
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

















一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：                


二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。




三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：þ大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：


















五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。














六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：                                  
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 是 否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。





七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



备注： 
1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.供应商未对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。
4.行数不够，可自行添加。


八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。






九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。


十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         











十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK6]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    


签  字(签章)：                                 公  章：                      

日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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