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第一章 投标邀请
受南通市通州区应急管理局的委托，江苏永诚工程造价事务所有限公司就通州区政府消防车辆器材装备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
通州区政府消防车辆器材装备采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月27日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2026-0024
2.项目名称：通州区政府消防车辆器材装备采购项目
3.预算金额：人民币845万元。其中：
包1预算金额为144万元；
包2预算金额为550万元；
包3预算金额为96万元；
包4预算金额为55万元。
4.本项目设定最高限价：
包1最高限价为个人防护类装备为2.5万元/套，手抬机动泵为6.3万元/台；
包2最高限价为550万元/辆；
包3最高限价为16万元/辆；
包4最高限价为55万元/辆。
投标报价超过最高限价按照无效标处理。
5.采购需求：本次采购共分4个包。
包1：采购45套个人防护类装备、5台手抬机动泵，详细内容见本招标文件第四章。
包2：采购1辆多节臂举高喷射消防车（含随车器材），详细内容见本招标文件第四章。
包3：采购6辆防消联勤消防车（含随车器材），详细内容见本招标文件第四章。
包4：采购1辆小型泡沫水罐消防车（含随车器材），详细内容见本招标文件第四章。
注：供应商可4个包同时响应并中标，本项目开标、评标按包1→包2→包3→包4的顺序进行。
6.合同履行期限：
包1：合同签订后3个月内将货物送达指定地点。
包2：合同签订后12个月内将货物送达指定地点，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前6个月。
包3：合同签订后3个月内将货物送达指定地点，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。
包4：合同签订后3个月内将货物送达指定地点，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。
7.项目类型：货物。
8.所属行业：工业。
9.本项目不允许进口产品投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2.2025年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或投标截止时间前（不含投标截止时间当月）一年内任意一个月有效的开户银行资信证明；
1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
4.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：
地点：江苏政府采购网
获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
2.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。
2.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月27日9点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本次招标落实的政府采购政策
（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（2）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 
（5）关于节能产品和环境标志产品：
3.投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
4.投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：南通市通州区应急管理局　
地址：南通市通州区新金西路97号
联系人：徐先生
联系方式：19802571198
2.采购代理机构
名称：江苏永诚工程造价事务所有限公司
地址：南通市通州区世纪大道财富中心903室
联系方式：周先生13218016690、姜先生18061753091　
交易系统软件维护人员：0513-59001839
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏永诚工程造价事务所有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。
4.3中标单位需支付采购代理服务费，本项目各包的代理服务费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕2号）的50%收取，由各包中标单位分别支付，请投标报价综合考虑，计算方法如下：
	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	50万元以下（含50万元）
	1万元
	1万元
	1万元

	50万元-400万元（含400万元）
	1.5%
	1.5%
	1.5%

	400万元-1000万元（含1000万元）
	1.1%
	0.9%
	0.8%

	中标金额＞400万元的代理费计算方法：[1万元+350万元×1.5%+（中标价－400万元）×1.1%）]×50%

	50万元＜中标金额≤400万元的代理费计算方法：[1万元+（中标价－50万元）×1.5%]×50%


	中标金额≤50万元的代理费计算方法：1万元×50%=5000元


5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 未按照投标文件格式及要求填写的。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]31.货物（包含与货物相关的服务）的追加。
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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第三章 合同文本

政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商、含联合体成员）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：通州区政府消防车辆器材装备采购项目（包1或包2或包3或包4）
     采购项目编号：                        
（2）采购计划编号：                          
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：         
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  /  
þ分期付款：
包1：合同签订且财政资金足额拨付到位后，甲方向乙方支付合同金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有货物到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。其中涉及预付款的：合同签订且财政资金足额拨付到位后，甲方向乙方支付合同金额30%的价款。
包2：合同签订且财政资金足额拨付到位后，甲方向乙方支付合同金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有货物到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额40%的价款。验收合格后满一年且无质量问题且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额30%的价款。其中涉及预付款的：合同签订且财政资金足额拨付到位后，甲方向乙方支付合同金额30%的价款。
包3：乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有货物到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额50%的价款。验收合格后满一年且无质量问题且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额50%的价款。其中涉及预付款的：/。
包4：合同签订且财政资金足额拨付到位后，甲方向乙方支付合同金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有货物到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额40%的价款。验收合格后满一年且无质量问题且财政资金足额拨付到位后，甲方在30天内向乙方支付合同金额30%的价款。其中涉及预付款的：合同签订且财政资金足额拨付到位后，甲方向乙方支付合同金额30%的价款。¨成本补偿：  /  
¨绩效激励：  /  
3.合同履行
（1）                  。起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：采购人指定地点（南通市通州区范围内）
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
    收取履约保证金形式：银行汇票、转账支票、网银或不可撤销、不可转让、无条件见索即付的保函（银行保函、保险保函等金融机构担保保函）
    收取履约保证金金额：合同金额的10%
乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）。经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，二十个工作日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
6.2履约保证金不予退还的情形：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
（4）分期履行要求：                                
（5）风险处置措施和替代方案：                       
4.合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）招标文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。  


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【每逾期一日，乙方每日需向甲方按照合同签约价的0.5‰支付违约金，并赔偿未按时交付给甲方产生的全部损失】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有质量异议，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	（1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项；
（2）接收货物的义务；
（3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务；
（4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务；
（5）遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.质量保证（如有质保期，按质保期相关要求执行）
1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。
1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。
1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。
1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
1.5质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。
1.6如采购标的涉及车辆，车辆的购置税及上牌费包含在合同价款中，由乙方承担。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按照国家法律法规要求执行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求（如有）
	商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

	
	指定现场
	按照甲方要求。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运费及风险已包含在合同价内。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方应为派往甲方服务的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如在发生安全事故，均有乙方负责承担，甲方不承担连带责任。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	包1：
个人防护类装备：自交付验收合格之日起不少于三年。
手抬机动泵：整机原厂质保不少于12个月，真空泵滑片、密封件、火花塞等易损件提供不少于6个月质保。
包2：自交付验收合格之日起不少于两年。
手抬机动泵：整机原厂质保不少于12个月，真空泵滑片、密封件、火花塞等易损件提供不少于6个月质保。
包3：自交付验收合格之日起不少于两年。
包4：自交付验收合格之日起不少于两年。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	质保期内，合同产品发生任何非用户人为的缺陷、损坏等问题，乙方售后服务网点保证在接到维修电话后30分钟内响应，不能通过远程解决的，最迟在接到维修电话后6小时内赶赴现场修复，48小时以内解决问题，不能修复的，采取提供备品、备件等措施，以保证采购人的正常使用，维修或更换所发生的一切费用乙方负责。质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方负责，质保期后的维修按成本价酌情收费。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	详见合同条款。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	履约保证金不予退还的情形：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后，二十个工作日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	乙方向甲方提供人员设备使用培训，培训费用已包含在合同总价中。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1.乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其他必要费用。
2.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按2000元/天计算，且误期不能超出10天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向  南通 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  /   ；
（2）向南通市通州区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	




采购人保留对合同修改和完善的权利。
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第四章项目需求
供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575]1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
满足南通市通州区消防保障需求。
2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
所提供的所有货物符合国家现行有关质量标准或者优于国家现行相关行业技术规范（或标准）及国家强制性标准。
3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。
（2）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。
（3）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则中标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
（4）中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
（5）中标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
（6）中标供应商所供货物最终验收后，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的后果。
（7）中标供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。
（8）本项目为交钥匙项目，该项目包含了所涉及的所有设备、材料及实施人工、运输、服务、车辆的购置税及上牌费等各项费用。
4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
4.1采购清单
包1:45套个人防护类装备+5台手抬机动泵
	1套个人防护类装备明细

	序号
	装备名称
	数量

	1
	消防头盔（全盔）
	1个

	2
	消防手套（大号）
	1双

	3
	手持电台
	1个

	4
	消防员灭火防护服
	1件

	5
	消防员灭火防护靴
	1个

	6
	正压式消防空气呼吸器（6.8L）
	1个

	7
	佩戴式防爆照明灯
	1个

	8
	消防员抢险救援防护服（冬）
	1件

	9
	消防员抢险救援防护服（夏）
	1件

	10
	消防员抢险救援手套
	1双

	11
	消防员抢险救援靴
	1双

	12
	消防员呼救器
	1个


个人防护类装备具体参数要求：
	消防头盔（全盔）

	一、基本描述

	1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。

	二、标准规范及检验报告

	▲3、检测依据：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。
▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	5、材料和结构：帽壳采用热塑性材料，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能；所有材料均对人体无毒、无刺激性；帽壳采用有筋的加强结构。
6、外观要求：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披肩缝制平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象，帽盔表面字样符合国家消防救援局统型要求。
▲7、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3760N；辐射热预处理：最大冲击力≦3760N；低温预处理：最大冲击力≦3760N；浸水预处理：最大冲击力≦3800N。
▲8、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150gn；帽前部：最大冲击加速度≦370gn，加速度>150gn，持续时间<6ms，加速度>200gn，持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦370gn，加速度>150gn，持续时间<6ms，加速度>200gn，持续时间<3ms；帽后部：最大冲击加速度≦370gn，加速度>150gn，持续时间<6ms，加速度>200gn，持续时间<3ms。
9、耐穿透性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求，钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。
10、耐燃烧性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求，火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。
11、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦25mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦40mm，续燃时间≦2s；面罩：续燃时间≦2s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。
12、耐热性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。
13、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦3.0mA。
14、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦17mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。
15、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦40mm；卸载后变形≦10mm；帽壳不应有碎片脱落。
16、头盔佩戴装置稳定性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。
17、金属部件的耐腐蚀性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求；头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层，氨化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。
18、面罩抗冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。
19、面罩抗高速粒子冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。
▲20、面罩透光率（%）：浅色≧84%。
21、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17KPa。
22、质量（g）：≦1700g。
23、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015《消防头盔》标准要求，型号，规格，生产厂的名称或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。
24、帽壳应由耐高温热塑性材料制成，表面涂有水基涂层，可提供头部和侧翼冲击保护。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。头围可调范围广，最大可调节范围达到65cm。
25、产品应采用双层防护面屏，外层面屏采用聚亚苯基砜材质，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求。
26、内置防护眼罩，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。保证贴合面罩，并且不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。
27、配置附件接口，可根据强光防爆电筒安装对应支架或其他附件。
28、配备不少于一条的备用披肩。

	

	

	

	

	

	



	消防手套（大号）

	一、基本描述

	1、结构组成：由外层、防水层、隔热层和衬里四层结构组成。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中的手部及腕部防护。

	二、标准规范及检验报告

	▲3、检测标准依据：符合XF(GA)7-2004《消防手套》标准。
▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	▲5、阻燃性能：
5.1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤11mm，不应有熔融、滴落现象；
5.2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，不应有熔融、滴落现象；
5.3）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤22mm，纬向损毁长度≤30mm，不应有熔融、滴落现象；
5.4）衬里不应有熔融、滴落现象。
▲6、整体热防护性能（TPP）≥29(cal/cm2）。
7、耐热性能：
7.1）手套收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象；
7.2）衬里收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。
▲8、力学性能：
8.1）耐磨性能（循环次数）：掌心>2000，背面>2000；
8.2）割破力：掌心≥15.0N，背面≥15.0N；
8.3）撕破强力：掌心≥100N，背面≥120N；
8.4）刺穿力：掌心≥95N，背面≥68N。
9、阻隔性能：
9.1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴；
9.2）整体防水性能：无渗漏。
10、人体工效要求：
10.1）灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm；
10.2）握紧性能（%）：拉重力比≥98%；
10.3）穿戴性能（s）：穿戴时间≤2s。
11、主体颜色为藏青色、黄银黄反光带，立体裁剪，翻指式指尖合缝，各层厚薄均匀，有灵巧舒适、防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、防水等功能。
12、每副手套配一个防丢链

	

	

	

	

	

	



	手持电台

	1频率范围：350-400MHz；

	2频率稳定度：≤±0.5ppm；

	3信道间隔：12.5KHz

	4信道容量：≥1024；

	5电池容量：≥2400mAh；每台手持电台电池数量：原装电池1块、原厂备用电池1块。

	6输出功率：1-4W；

	7尺寸：≤133*55*30mm；

	8重量：≤310g；

	9防尘防水等级≥IP68

	10▲对讲机须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	11▲为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%），须提供PDT空口一致性检测报告扫描件并加盖投标单位公章。

	12对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），须提供证书复印件加盖投标单位公章；

	13▲对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	14▲对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于BluetoothV5.0，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	15★对讲机须支持导水功能，流入到麦克风和喇叭里的水可以快速流出，保证对讲机音质清晰、声音响亮。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	16▲对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于30dB。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	17★对讲机须支持电池信息上传功能：支持USB连接上传电池信息给移动设备管理系统，电池信息含电池别名、序列号、设计容量、充满容量、剩余电量、充放电循环次数、电压、温度、健康度、电池状态（充电/放电）。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	18★须支持电池防伪功能：插上非原装电池时终端会出现响应提示。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章；

	19对讲机通过信道（联系人）切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换，并且终端会根据当前信号强度自动切换工作模式。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	20▲在直通模式下，对讲机在近距离1.2米时通话，彼此不会产生信号干扰。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	21对讲机须支持功率自动调整功能：终端在数字集群和在数字中转模式下支持功率自动调整，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章；

	22★符合当地公安数字集群系统接入要求，电台需满足与支队26940集群频道、大队集群频道通讯，满足一级网调度功能并可在后台查询录音；厂商并负责写频交付及PDT集群具体接入工作，并提供生产厂家针对本项的承诺函原件加盖生产厂家公章。（提供承诺函，格式自拟）

	22其中标注“★”“▲”技术参数需要按招标文件要求提供证明材料。

	消防员灭火防护服

	一、基本描述

	1、结构组成：由外层、防水透气层、隔热层及舒适层构成。

	二、标准规范及检验报告

	▲2、检测标准依据：符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。
▲3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“★”“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	★4、整体热防护性能（TPP（cal/c㎡）≥34；
★5、阻燃性能（损毁长度）：
外层经向：≤20mm、纬向：≤19mm；防水透气（隔热层）经向：≤45mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤35mm、纬向：≤35mm；反光标志带经向：≤20mm、纬向：≤17mm；外层加强材料经向：≤18mm、纬向：≤20mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。
▲6、热稳定性能（变化率）：
外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。
7、缩水率：外层经纬向：≤1.5%；防水透气层经纬向：≤2.0%；舒适层经纬向：≤2.5%。
8、表面抗湿性能：≥3级。
★9、断裂强力：外层：经向≥3350N、纬向≥2750N；舒适层：经向≥350N、纬向≥400N；救生拖拉带≥17500N。
▲10、外层撕破强力：经向≥1000N、纬向≥950N；接缝断裂强力：经向≥1250N、纬向≥1250N。
11、色牢度：耐洗沾色不小于4级、耐水摩擦不小于4级、耐光色牢度：符合4级要求。
12、防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥8000（g/(㎡•24h））、拒油性能不小于3级。
13、针距密度：明暗线≥12（针/3cm）。
14、质量：≤3kg。

	

	

	

	

	

	

	四、非检验报告内参数
15、标识、款式符合消防救援局最新标准要求。



	消防员灭火防护靴

	一、基本描述

	1、结构组成：靴头、靴面、靴筒、靴底。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。

	二、标准规范及检验报告

	▲3、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。
▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	5、胶面耐油性能应介于-2%~8%之间；
6、围条耐油性能应介于-2%~8%之间；
7、外底耐油性能应介于-2%~8%之间；
8、防砸性能（静压力）依国标测试后应≥18mm；
9、防砸性能（冲击）依国标测试后应≥18mm；
▲10、抗刺穿性能应≥2600N；
11、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿；
12、击穿电压≥5000V；
▲13、泄漏电流≤0.5mA；
▲14、质量≤2.0kg；

	

	

	

	

	

	四、非检验报告内参数

	16、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条；
17、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高，减少疲劳。
18、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。

	

	

	



	正压式消防空气呼吸器（6.8L）

	一、基本描述

	1、结构组成：由气瓶总成、减压器总成、供气阀总成、面罩总成、背架等组成。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中呼吸防护，可防止吸入有害气体、烟雾及污染物，并适用于缺氧环境下的作业。

	二、标准规范及检验报告

	▲3、技术性能符合XF(GA)124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。
▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	4.正压式空气呼吸器全面罩、供气阀、减压器、警报器、背具、压力平视装置等配件。
5.呼吸器的结构应简单紧凑，可在无人帮助的情况下自行佩戴和使用，在狭小的通道通行时呼吸器不应被攀挂。
6.压力表在气瓶瓶阀打开后应显示气瓶压力，其安装位置应方便佩戴者观察到压力值。
7.压力平视显示装置应采用LED显示方式，当气瓶压力在（30～10）MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在（10～6）MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭。
8.压力平视显示装置的防爆性能应符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021的规定要求，不低于ExiaIICT4Gb等级，并提供国家级或国家认可的检验（检测）机构出具有效的防爆合格证扫描件。
9.背具续燃时间≤5s。
10.背具带续燃时间≤5s。
11.气瓶压力30MPa时，佩戴质量≤11.5kg。
▲12.动态呼吸阻力，在（30～2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤300Pa；呼气阻力≤650Pa。
▲13.在耐高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤640Pa。
▲14.在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤580Pa。
▲15.在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤200Pa。呼气阻力≤720Pa。
16.静态压力≤350Pa。
17.警报器性能：气动警报器平均耗气量≤4.8L/min。
18.全面罩视野开阔，头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整，密合框应与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感。视窗不应产生视觉变形现象。
19.全面罩总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥60%，下方视野≥35°，镜片透光率≥90%，吸入气体中二氧化碳含量≤1%。
20.减压器输出压力应在0.50MPa~0.90MPa范围内。
21.安全阀，关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值1MPa。
22.气瓶容量≥6.8L。
23.气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭，如气瓶瓶阀开启后不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态。安全膜片爆破压力（MPa）应在37～45。螺纹长度：≥18mm。

	

	

	

	




	佩戴式防爆照明灯

	一、基本描述

	1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。

	二、标准规范及检验报告

	二、标准规范及检验报告
▲3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS检测检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。
▲4、检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。
▲5、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证扫描件。

	三、基础性能参数

	照度：
▲6、佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。
▲7、佩戴式弱光平均值≥600Lx。
8、佩戴式弱光最小值≥580Lx。
▲9、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。
10、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。
11、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。
12、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。
13、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
14、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
15、高温性能：温度55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
16、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间3h；温度40±2℃，相对湿度90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间6h。
17、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
18、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
19、抗振动性能：频率循环范围10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率1oct/min，振动方向X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。
20、抗跌落性能：佩戴式跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每个轴向跌落次数1次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
21、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
22、外壳防护等级灯具的外壳防护等级为IP68，潜水深度2m，持续时间不少于1h。
23、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号；c）防护等级（等级为IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；g）生产厂名称。
24、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号；c）适配灯具型号；d）生产日期；e）产品编号；f）生产厂名称。
25、额定电压：≥DC3.7V。
26、额定容量：≥1.8Ah。
27、光源功率：3W。
28、充电时间：≤5h。
29、外形尺寸：≤φ25×120mm。
30、质量：≤0.15kg（不含支架）
31、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于100m，可为后方人员提供警示。
32、灯具需具有清晰的电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。
33、充电口需采用type-C充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。
34、为灯具提供头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少8套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足消防员各种紧急需求。根据20:1的比例配置集中充电箱（就上取整）。
35、可按需求提供不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。

	

	

	

	

	

	



	消防员抢险救援防护服（冬）

	一、基本描述

	1、冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带。

	二、标准规范及检验报告

	▲2、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
▲3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	
4.服装结构由防护层、防水透气和舒适层三层结构组成。
5.服装防护层
5.1防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。
▲5.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤60mm，续燃时间≤2s且无熔融、滴落现象。
▲5.3断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥1000N。
5.4撕破强力：经、纬向撕破强力≥150N。
5.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。
5.6热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。
5.7色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。
5.8色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥4级。
5.9表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥3级。
5.10缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。
5.11起毛起球性能：按照GB/T4802.1-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。
6.防水透气层
6.1防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。
6.2耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压≥50kPa。
6.3透湿率性能：≥5000g/(㎡•24h）。
6.4拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥3级。
6.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。
6.6缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。
7.舒适层
7.1舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。
7.2热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。
7.3阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。
7.4断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥300N。
7.5缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。
8.衣领内部采用亲肤舒适层。
9.上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。
10.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。
11.辅料要求
11.1针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。
11.2所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。
11.3缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。
11.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。
12.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。
▲13.服装质量：总质量≤2.0kg（不含腰带和行军帽）。
14.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。
15.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。

	

	

	

	

	

	

	四、非检验报告内参数
16、冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合消防救援局最新统型标准。



	消防员抢险救援防护服（夏）

	一、基本描述

	1、夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带。

	二、标准规范及检验报告

	▲2、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
▲3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	4.服装面料：
4.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。
▲4.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤60mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。
▲4.3断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥650N。
4.4撕破强力：经、纬向撕破强力≥150N。
4.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。
4.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。
4.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥4级。
4.8外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥3级。
4.9拉伸弹性：按照FZ/T01034-2008《纺织品机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥80%。
5.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。
6.起毛起球性能：按照GB/T4802.1-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。
7.针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。
8.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。
9.衣领内部采用亲肤舒适层。
10.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。
11.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。
12.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。
13.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。
14.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。
15.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。
▲16.服装质量：总质量≤1.5kg（不含腰带和行军帽）。
17.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。
18.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。

	

	

	

	

	四、非检验报告内参数
19、夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合消防救援局最新统型标准。



	消防员抢险救援手套

	一、基本描述
1、结构组成：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手套为五指分离式。
2、主要应用场景：用于抢险救援现场对消防救援人员的手部及腕部防护要求。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	5.耐磨性能：掌心面材料在（9±0.2）KPa压力下，经5000次循环摩擦后，不被磨穿。
6.抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力不小于5N。
▲7.抗机械刺穿性能：≥120N。
8.阻燃性能：本体防护层面料、袖筒防护层面料和外层加强材料经过5次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象。
▲9.热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持5min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不大于2％，能保持正常穿戴。
10.灵巧性能：徒手控制百分比不大于150%。
▲11.抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比不小于85%。
12.穿戴性能：穿戴时间不超过10s。
13.外观质量：抢险救援手套的外观质量符合以下要求：
13.1缝线顺直平伏、针距匀称、松紧适宜，无跳针、开线、断线；
13.2无橡筋断裂、长短不一、纹路歪斜、前后松紧不一以及拇指部位不正；
13.3标签位置正确，标志准确清晰。
14.抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。
15.抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为PANTONE19-4003TCXBlackOnyx，橘红色潘通色号为PANTONE17-1456TCXTigerlily。
16.手掌结构符合以下要求：
16.1分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。
16.2内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色
16.3外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位。
16.4加强层采用克重为（280±20）g芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为3mm的缓冲海绵。
17.手背结构符合以下要求：
17.1手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。
17.2芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g。
17.3TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。
17.4食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。
17.5手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。
18.袖口结构符合以下要求：
18.1袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。
18.2袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小8mm×8mm，字间距1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。
18.3小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。
19.缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色。
20.挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。
21.每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。
22.消防员抢险救援手套基础规格为4种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。



	消防员抢险救援靴

	一、基本描述
1、结构组成：由靴头、靴面、靴帮、靴底等组成。
2、主要应用场景：消防员在抢险救援时用于对脚、踝部和小腿等足部提供保护的防护靴。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“★”“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	▲5、靴面厚度：≥1.6mm。
6、靴外底磨耗减量：≤0.3cm³/1.61km。
7、靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，不应被割。
8、靴帮抗刺穿性能：≥175N。
★9、抗穿刺性能：≥2000N。
▲11、质量：≤1.8kg。
12、外观质量：消防员抢险救援靴每件产品上应平整、平服、平稳、清洁、对称。
13、绷帮端正平服：内底不露钉尖，无顶尾突出。
14、鞋里不应明显变色、脱色。
15、鞋垫牢固、平整；无明显感官缺陷；有中国鞋号。
16、缝线线道整齐，针码均匀，松紧一致。未有跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等。
17.▲电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.2mA。



	
消防员呼救器

	一、基本描述
1、结构组成：主机、钥匙卡、充电器。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求。
▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“★”“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。

	三、基础性能参数

	5、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。
6、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。
7、通信功能：
▲7.1呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。
▲7.2同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。
8、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。
9、允许静止时间：30±2S。
10、预报警时间：15±2S。
11、预报警声级强度：≥100dB。
12、报警声级强度：≥100dB。
13、低电压告警声级强度：≥65dB。
14、连续工作时间：
▲①连续开机时间：≥24h。
★②连续报警时间：≥900min。
15、质量：≤230g。
16、绝缘性能MΩ：正常情况≥50，湿热试验后≥10。
17、防水性能：呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。
18、耐气候环境性能：
高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
19、耐机械环境性能：
振动（正弦）试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强（dB）≥100。
20、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz发射频率不应大于±25kHz。
21、频率稳定度不大于±2.5x10（-6次方）。
22、接收灵敏度，μV≤0.3。（信噪比为12dB）
▲23、通信距离，m≥2000。
24、发光亮度，cd/m2≥300。
25、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。
26、产品标志产品上应标有如下内容：a）产品名称、型号；b）生产厂名；C）生产日期；d）防爆标志；e）执行标准代号。
27、显示屏：≥1.54寸LCM液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。
28、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。
29、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。
30、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。
31、具备计时提醒功能。
32、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能50℃）自动报警。
33、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。
34、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。
35、内置GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。
36、相对湿度：＜96%RH（＋25℃时）。
37、防爆标志：≥ExibⅡCT4Gb。
▲38、防护等级：≥IP68。





	手抬机动泵

	1、发动机系统

	1）结构形式：卧式双缸、水冷回流式二冲程汽油发动机；
2）排量≥610cc，最大功率≥45马力（33kW），额定转速5200r/min；
3）润滑方式：整机自带独立机油箱，自动机油混合供油，无需人工预混汽油；
4）启动方式：手拉反冲启动+12V电启动双启动模式，配套12V免维护蓄电池；
5）点火系统：CDI永磁无触点电子点火，-10℃低温环境可靠启动；
6）燃油箱容积≥17L，满油连续稳定作业≥90分钟；
7）缸体、发动机外壳采用铝合金防腐铸造，适配淡水、轻度泥沙水源长期使用。

	2、水泵水力系统

	1）泵体形式：单吸单级离心泵；
2）引水装置：无油碳纤维滑片式真空引水器，无需加注引水油；理论最大吸程≥9m；
7m吸深引水时间≤10s；
3）管路接口：吸水口通径Φ80mm（3寸），出水口通径Φ65mm（2.5寸）；出水口支持180°旋转调节；
4）标准吸深工况流量压力硬性指标：
★①吸深3m时，出水压力≥0.6MPa时，流量≥21L/s；
★②吸深7m时，出水压力≥0.7MPa，流量≥10L/s，
5）整机最大工作压力≥1.2MPa。

	

	

	

	

	

	

	

	

	3、整机结构与重量尺寸

	1）整机干重（不含燃油、水、蓄电池）≤90kg；
2）外形长宽高尺寸≤720mm×650mm×750mm；
3）一体化手抬减震机架，底部设放水排污阀，冬季可排空泵腔积水防冻裂；
4）全部密封件耐油耐水，长期浸泡不渗漏。

	

	

	

	4、供货标配配件

	2）3寸滤水器、8米3寸吸水管一套，滤篓个；
3）火花塞套筒1个，备用火花塞1个，调压片1个，照明灯1个，三角灯架1个，充电器1个，电瓶水+电池1套，机油（TCW-3）1支，出水口接头1个。
4）操作说明书、原厂维修手册。

	

	

	

	5、其他要求

	1）▲符合GB6245-2006《消防泵》标准要求，提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告扫描件，且报告应完整有效。其中标注“★”“▲”技术参数需要在检测报告中得到体现。



包2：
	多节臂举高喷射消防车

	
序号

	名称
	技术参数

	1
	基本数据
	▲1.外廓尺寸：车长≤14500mm，宽≤2600mm，高≤4000mm，其中车长：优秀≤12000mm、12000mm＜中上≤13000mm、13000mm＜一般≤14500mm（投标时提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告）
2.支腿横向跨距：≤10000mm；
3.臂架额定载荷≥200kg；
4.最大允许风速≥12.5m/s（6级）		
5.满载质量：≤44000kg
6.发动机额定功率≥405kW	
★7.最大工作高度：≥53m
8.排放标准：不低于国六排放标准
9.重型粉剂理论输送量：1200kg/min
10.重型粉剂喷射距离：15m
11.输送管直径：125mm
12.空压机额定流量：35L/min，具备一键启动及停止功能
13.清洗系统：额定流量≥18L/min

	2
	底盘
	1.驱动形式：8×4
2.排放标准：国六
3.发动机额定功率：≥405kW
4.变速箱：自动换挡变速箱
5.电气系统：发电机28V/150A；蓄电池2×12V/225Ah电瓶；驾驶室内配有电源总开关。
6.燃油系统：≥400升铝合金主油箱，≥45L尿素箱。
7.自动紧急制动系统（AEBS）：具备制动辅助功能，通过双目相机，毫米波雷达等传感器实现环境感知与危险识别。具备盲区制动、后倒制动，全方位保障车辆行驶安全。（投标时提供自动紧急制动系统（AEBS）符合《GB∕T38186-2019商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》的检测报告）。

	3
	驾驶室及乘员室
	乘员2人；驾驶室电动翻转装置；中控门锁；电动调节可加热后视镜，副驾驶员侧可加热广角后视镜；暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器。

	4
	云梯或臂架部分
	1.臂架型式：曲臂
▲2.最大工作高度：≥53m，其中优秀＞55m、55m≥中上＞54m、54m≥一般＞53m（投标时提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告）
▲3.最大工作幅度：≥46m，其中优秀＞48m、48m≥中上＞47m、47m≥一般＞46m（投标时提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告）
4.最小跨距时的最大工作幅度：≥28m
5.臂架消防泵联动：整车额定流量作业时，臂架俯仰、回转等任意动作，消防炮俯仰、旋转均可同时动作。
6.回转角度：带水、电、液一体式回转装置，360°连续回转
7.末节臂架工作角度范围：≥90°
8.喷淋保护系统：5、6臂自保喷淋，保护末端臂架及消防炮
▲9.臂架从行驶位置举升到最大工作高度并回转90°的时间：≤190s，其中优秀＜110s、110s≤中上＜145s、145s≤一般＜190s（投标时提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告）。

	5
	支撑系统
	1.最大展开跨距（前横×后横）：≤10m×10m
2.最小展开跨距（横跨）：≤4m
3.任意支撑：支腿在任意展开宽度下支撑时，臂架均可展开进行灭火作业，不受场地限制。
▲4.全展及调平时间：≤40s，其中优秀＜20s、20s≤中上＜30s、30s≤一般＜40s（投标时提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告）

	6
	消防泵系统部分
	▲1.消防泵连续运转额定工况试验流量：≥80L/s，其中优秀＞100L/s、100L/s≥中上＞90L/s、90L/s≥一般＞80L/s（投标时提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告）
2.消防泵最大流量：≥170L/s
3.泡沫系统：全自动泡沫系统
4.泡沫混合比例调节范围：1%～10%
5.真空泵：电动真空泵

	7
	容罐部分
	▲1.罐体额定载质量：≥2800kg，其中优秀＞5500kg、5500kg≥中上＞4000kg、4000kg≥一般＞2800kg（投标时提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告）
2.液罐材料：不锈钢，顶板、底板及侧板厚度≥4mm，内部钝化防腐处理，顶部防滑处理。
3.消防接口：吸水口≥4个DN150接口；出水口≥4个DN80接口（外直供口和臂架管路排水口与此共用）；外注水口≥4个DN80接口；外注泡沫口≥1个DN50接口；外吸泡沫口≥1个DN50接口；末端供水口≥1个DN80接口。
4.恒流出水：臂架正常出水时，任意调整臂架姿态，实际流量值与目标流量值偏差＜10%

	8
	车载消防炮
	▲1.消防炮额定流量：≥80L/s，其中优秀＞100L/s、100L/s≥中上＞90L/s、90L/s≥一般＞80L/s（投标时提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告）
2.车载射程：水≥80m，泡沫≥75m；
3.型式：电动遥控炮，可实现俯仰、摆动及直流-喷雾转换；
4.设置独立臂架直供接口，设置不低于1个DN100口径的独立外直供口（不得与出水口共用），配置手动阀门。

	9
	电气设备
	1.行车辅助系统：驾驶室内7英寸高清显示屏+倒车雷达+360全景摄像头+行车记录仪。
2.近控操作面板和近控显示器：车身尾部配置近控操作面板和近控显示器。包括发动机启停、水路操作、臂架操作、照明操作、状态指示等功能。
3.便捷操作：臂架一键展收，消防泵遥控、近控一键启停。
4.末端摄像头：高清摄像头，随消防炮转动。车尾10寸高亮液晶彩色显示屏+遥控器高亮液晶彩色显示屏+不少于48小时本地连续存储。

	10
	安全系统
	1.应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。
2.臂架限幅保护：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。
3.转台对中保护：臂架收回时，转台未对中，限制主臂下压。
4.软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。
5.消防泵恒速控制：当消防泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足消防泵转速始终恒定不变。
6.配置应急回收装置，臂架回收时间≤30分钟。
7.配备无人机协同地面装备灭火技术，无人机连接车辆系统。（投标时提供无人机协同地面装备灭火技术资料）

	11
	随车附件和备件（须列明细）
	消防车手册：
	要求
	数量

	底盘合格证明文件
	1份

	底盘使用操作维修手册
	1份

	底盘发动机号码拓印件
	2套

	底盘号码拓印件
	2套

	消防车产品合格证
	1份

	消防车标准上牌照片1张
	1份

	PU20-65-50水带
	25盘

	PU20-80-50水带
	25盘

	运载无人机
	飞行平台
	（1）空机重量：≥100千克
（2）最大载重：≥160千克
（3）最大轴距：≥2330毫米（对角线）
（4）外形尺寸（机臂折叠，桨叶折叠）：≥1000*700*880毫米（长*宽*高）
（5）最大载重悬停时间：≥5分钟
（6）整机防护等级：不低于IP55
（7）卫星定位模块：不限于GPS、Galileo、BeiDou、GLONASS等；
（8）最大上升速度：≥5米/秒
（9）最大下降速度：≥5米/秒
（10）最大水平飞行速度：≥15米/秒
（11）最大飞行海拔高度：≥6000米
（12）最大抗风速度：≥6米/秒
（13）工作环境温度：0℃至40℃
（14）支持：双电/四电模式
（15）安全系统类型：不限于激光雷达、毫米波雷达等
（16）具备降落伞，在应急场景可手动开伞、自动开伞
	1套

	
	遥控器
	（1）显示屏：7英寸触控液晶显示屏
（2）续航时间：≥3小时
（3）RTK高精度定位模块：支持
（4）最大信号有效距离：≥15公里
	1个

	
	空吊系统
	（1）尺寸：≥960*677*669毫米
（2）挂钩续航时间：≥10小时
（3）线缆长度：0-30米
（4）最大收放速度：1.2米/秒
（5）空吊功能不限于称重功能、挂钩开合功能、应急脱困、消摆功能、一键收放等
	1套

	
	智能飞行电池
	（1）重量：≥15.3千克
（2）容量：≥34Ah
（3）标称电压：≥52V
（4）循环寿命：1500次循环
	8节

	
	智能充电器
	（1）重量：≥13.13千克
（2）输出电压：≥62V
（3）电流：≥120A
	4个

	
	保险服务
	当无人机出险时，12小时内安排人员与保险公司人员对接理赔和维修，保障额度不得低于160000元；
	1年

	手抬机动泵
	1、发动机系统
1）结构形式：卧式双缸、水冷回流式二冲程汽油发动机；
2）排量≥610cc，最大功率≥45马力（33kW），额定转速5200r/min；
3）润滑方式：整机自带独立机油箱，自动机油混合供油，无需人工预混汽油；
4）启动方式：手拉反冲启动+12V电启动双启动模式，配套12V免维护蓄电池；
5）点火系统：CDI永磁无触点电子点火，-10℃低温环境可靠启动；
6）燃油箱容积≥17L，满油连续稳定作业≥90分钟；
7）缸体、发动机外壳采用铝合金防腐铸造，适配淡水、轻度泥沙水源长期使用。
2、水泵水力系统
1）泵体形式：单吸单级离心泵；
2）引水装置：无油碳纤维滑片式真空引水器，无需加注引水油；理论最大吸程≥9m；
7m吸深引水时间≤10s；
3）管路接口：吸水口通径Φ80mm（3寸），出水口通径Φ65mm（2.5寸）；出水口支持180°旋转调节；
4）标准吸深工况流量压力硬性指标：
①吸深3m时，出水压力≥0.6MPa时，流量≥21L/s；
②吸深7m时，出水压力≥0.7MPa，流量≥10L/s，
5）整机最大工作压力≥1.2MPa。
3、整机结构与重量尺寸
1）整机干重（不含燃油、水、蓄电池）≤90kg；
2）外形长宽高尺寸≤720mm×650mm×750mm；
3）一体化手抬减震机架，底部设放水排污阀，冬季可排空泵腔积水防冻裂；
4）全部密封件耐油耐水，长期浸泡不渗漏。
4、供货标配配件
2）3寸滤水器、8米3寸吸水管一套，滤篓个；
3）火花塞套筒1个，备用火花塞1个，调压片1个，照明灯1个，三角灯架1个，充电器1个，电瓶水+电池1套，机油（TCW-3）1支，出水口接头1个。
4）操作说明书、原厂维修手册。
5、其他要求
1）符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。
	4台

	航拍无人机
	飞行器
	（1）最大起飞重量：≥249.9克；
（2）尺寸（长*宽*高）：≥118*95*67毫米（折叠不带桨）；
（3）最大上升速度：≥4米/秒；
（4）最大下降速度：≥3米/秒；
（5）最大水平飞行速度：≥10米/秒；
（6）最大起飞海拔高度：≥5000米；
（7）最长飞行时间：≥28分钟；
（8）最大抗风速度：≥10米/秒；
（9）工作环境温度：-10℃至40℃；
（10）感知系统类型：支持前、后、左、右、上方、下方六个方向全向避障；
（11）三维红外测距传感器：前视激光雷达、下视红外测距传感器。
	8套

	
	相机
	（1）影像传感器：≥1英寸CMOS；≥2000万像素；
（2）对焦点：0.5米至无穷远；
（3）数字变焦：≥3倍。
	

	
	图传/遥控器
	（1）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥10km；
（2）续航时间：≥1.5小时；
（3）充电时间：≥45分钟。
（4）工作环境温度：-10℃至40℃
	

	
	飞行电池
	（1）容量：≥2788毫安时；
（2）重量：≥71.2克；
（3）标称电压：≥7V；
（4）能量：≥19.52瓦时；
（5）充电环境温度：5℃至40℃
	

	
	保险服务
	包含共计4次置换，2次飞丢、进水、跌落保障。
	2年




	12
	车身要求
	1.材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板且内蒙皮进行阳极氧化处理。
2.结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。
3.卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。

	13
	其他
	符合国家应急专用号牌上牌的相关规定，车体颜色为消防红，且须提供以下资料，车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）、车辆应有报关证明及国家消防装备质量监督检验中心出具的检验合格报告、应急管理部规定的其它证明材料，确保能上牌。


包3：
	防消联勤消防车

	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	1.外形尺寸：长度≤5900mm，宽度≤1900mm；高度≤2500mm；
2.满载总质量：≤3000kg；
3.发动机：最大功率≥80kW；
4.动力性：最高车速：≥120km/h，最大爬坡度：≥20%；
5.通过性：最小离地间隙：≥150mm，最小转弯半径：≥7m；
6.主动安全装置：制动力分配EBD，ABS防抱死系统；
7.变速箱类型：手动变速箱（MT）；
8.底盘：成熟产品；
9.排放标准：不低于国六排放标准。
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1.驾驶室：单排2门。
2.座位设置：2人。
3.设备：配通风冷暖空调。除原车设备外，加装警报器、警灯开关。
4.倒车影像、蓝牙通讯系统、行车记录仪等。
	

	3
	上装部分
	▲1.具备2种灭火模式：可单独高压细水雾出水灭火和40口径水带加水枪出水，且两种灭火模式可单独出水灭火，也可以同时出水灭火。提供承诺函，格式自拟。
2.高压细水雾水平喷射距离≥12m，喷射高度≥10m；40mm水带加水枪装置水平喷射距离≥20m，喷射高度≥12m。
▲3.上装有“操控面板”和“消防车主要参数：水量、药剂量、上装电量等显示屏”，操控面板的操作须“一键操控、一键切换，具备简便和快速”；在操控面板操控失灵的情况下，必须有“紧急出水按钮”，确保任何情况下都能够“出水”灭火。提供承诺函，格式自拟。
4.水箱容积≥750升，材质为优质304不锈钢；泡沫药剂箱容积：≥70升；水和泡沫药剂按照3%或6%可自动混合灭火，泡沫混合比例；
5.上装器材配置如下：
	序号
	器材名称
	单位
	数量

	1
	65mm水带
	卷
	1

	2
	手持干粉灭火器
	瓶
	2

	3
	救生绳索
	根
	2

	4
	急救医药箱
	个
	1

	5
	LED强光充电探照灯（手持）
	个
	2

	6
	手持扩音器
	个
	2

	7
	（高压细水雾水管）卷收器（随车）
	个
	1

	8
	LED爆闪灯（CCC）
	个
	1

	9
	警灯（CCC）
	个
	1

	10
	车辆止退器
	块
	2

	11
	应急电源
（车辆小电瓶应急启动）
	套
	1

	12
	随车工具包（三角架、车轮螺母扳手、反光背心、随车充电线、千斤顶）
	套
	1

	13
	操控看板显示屏
（显示水量多少、电量多少、药剂量多少等）
	个
	1



	

	4
	电气设备
	1.警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，配置3C认证的警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。
2.器材箱外照明：器材箱两侧和尾部安装有“爆闪灯”起到警示效果；车顶后部安装一个高位制动灯。
3.器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置“小型照明灯”，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。
4.安全信号指示灯：车辆两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯。
5.手动空调。
6.2个车门电动玻璃升降。
	

	5
	其他随车附件和备件

		序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	多功能消杀、抑尘装置
（由高压细水雾出水管连接供水）
	组
	1

	2
	车顶无人机放置舱
（带侧面开门；消防红色）
	组
	1

	3
	车尾带爬梯
（方便爬到消防上装车顶）
	组
	1

	4
	触控一体机
（带外放喇叭、可联网等）
	套
	1

	5
	车顶置物框架
（不锈钢材质，带侧面开门）
	组
	1


说明：
1.以上随车附件和备件必带；
▲2.触控一体机：屏幕≥50英寸，可联网，带外放喇叭，在消防车上固定要牢靠，持续播放时间不少于2小时。
触控一体机，须从上装电池取电，带逆变器，带固定支架，且可以在支架上“一侧固定、一侧打开”方便利用一体机后面空间；一体机要安装“消防宣教软件”用于基层社区宣传和教育消防常识；一体机安装和连接“消防大队、支队的消防网联系统”，便于消防队出勤时，在现场的大屏上消防指挥。提供承诺函，格式自拟。
	

	6
	其他
	1.漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带；
2.所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志；
3.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的要求；
整车须通过2XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》和QC/T252-1998《专用汽车定型试验规程》检测和试验；须通过国家应急管理部消防研究所和国家消防装备质量检验检测中心检测。
4.整车外观美观大方，平整度符合GA39-2016《消防车消防要求和试验方法》的规定；
5.整车外部照明和信号装置符合GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定；
6.消防车辆纳入特种车管理范围，按特种车辆上牌，警报器、标志灯具配备应符合GB8108、GB13954的规定。
7.所有粘接、焊接牢固，光洁，平整；
▲8.配置车辆的机动车出厂合格证与工业和信息化部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统信息一致且车辆使用性质为“消防”，可申领当地机动车牌照；提供承诺函，格式自拟。
▲9.配置车辆属于国家税务总局、工业和信息化部联合发布的《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》范围的车辆（国家税务总局官网可查），可依规定免征车辆购置税；提供承诺函，格式自拟。
10.消防车C照可以驾驶。
	


包4：
	小型泡沫水罐消防车

	技术参数及要求

	（一）整车

	1
	外形尺寸：长×宽×高：≤6300mm×2400mm×3200mm

	2
	满载质量：≤12000kg

	3
	整备质量：≤8600kg

	4
	灭火剂容量：≥1800kg

	5
	乘员人数（含驾驶员）：≥6人

	（二）底盘

	1
	驱动：4x2

	2
	▲额定功率：≥115kW

	3
	排放标准：国Ⅵ，符合上牌标准

	4
	轴距：≤4000mm

	5
	变速箱：手动或自动

	6
	带胎压监测装置，并安装北斗定位终端及车载台

	（三）驾乘室

	1
	▲结构：单排驾驶室+独立乘员室

	3
	独立乘员室：可乘坐不少于3名消防员，座椅背后设有不少于3具空气呼吸器架，座椅均配备三点式安全带

	4
	上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等

	5
	仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、方向指示灯等

	6
	乘员室结构：采用高强度镁铝合金板辅以专用铝型材，使用不锈钢螺栓及高强度粘结胶连接

	（四）上装

	器材箱

	1
	材质：高强度铝合金板材及型材

	2
	▲结构：采用板厚≥4mm高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式；通过激光切割折弯成型的铝合金板材连接而成，既能减轻上装重量，同时避免因焊接应力而造成的变形。车辆采用内藏罐结构，器材箱两侧各设置不少于2扇卷帘门、不少于2个器材箱，器材箱后部设置卷帘门或上翻门

	3
	器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停，轻便可靠

	4
	泵房：泵房设置在车尾，配有泵房控制面板便于操作

	5
	车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走

	6
	▲内部结构：内部器材架采用高强度铝合金板材折弯装配而成，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可按用户要求配置各类器材夹具；该结构在空间利用、外形、器材取放便捷等方面均可实现最优化（投标时提供实物照片）

	后爬梯

	1
	位置：车身尾部右侧

	2
	材质：高强度铝合金

	3
	结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶

	（五）水泵

	1
	▲压力/流量：≥1.0MPa/40L/s

	2
	最大真空度：≥85kPa

	3
	最大吸深：≥7m

	4
	引水泵：活塞引水泵

	5
	引水时间：≤50s

	（六）B类泡沫比例混合器

	1
	工作方式：负压环泵式

	2
	混合比例：6%

	3
	适合泡沫类型：B类

	（七）灭火管路系统

	1
	吸水管路：不少于1个DN125水泵外吸口，位于车身尾部；1个罐吸水管路，装有一只DN125蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置

	2
	出水管路：车身两侧各设有1个带有截止阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个DN65的罐注水管路；有1个DN80的炮管路

	3
	泡沫管路：不少于1个DN50泡沫外吸口，位于车尾；1个罐吸液管路，装有一只DN50球阀；1个泡沫冲洗管路

	4
	放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水

	（九）灭火罐

	1
	类型：车辆配备水罐+B类泡沫罐

	2
	水罐容量：≥1800L（泡沫罐与水罐比例可调）

	4
	罐体材料：PP（聚丙烯）板材，板厚≥15mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏；或罐体材料：304不锈钢材料，板厚≥4mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏。

	5
	检查人孔：设置不少于一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压

	6
	溢流装置：水罐和B类泡沫罐设置有溢流装置

	7
	排污口：水罐及泡沫罐各设有一个带阀门的排污口

	（十）副大梁

	1
	结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接而成，保证车辆行驶时器材箱不发生不可逆变形。采用附加梁结构，既保证原车大梁的受力均匀，提高大梁的使用寿命，又减少上装部件由于扭曲而造成的变形。

	（十一）电气系统

	1
	泵房控制面板：泵房控制面板上设有泡沫液位表、水罐液位表、水温表、水泵转速表、真空表、水泵压力表

	2
	警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯，车身两侧顶部各安装不少于三个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统

	3
	器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有照明灯，用于车侧照明

	4
	器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况

	5
	安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯

	6
	驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯

	7
	倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏

	8
	自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离

	9
	上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护

	10
	安装设置有北斗和车载电台

	（十二）喷漆

	1
	驾驶室、上装外表面：消防红

	2
	油漆类型：优质水性漆

	3
	上装外表面下部：哑光灰

	（十三）随车文件

	1
	底盘使用说明书

	2
	底盘合格证

	3
	发动机号码拓印件

	4
	底盘号码拓印件

	5
	消防车使用说明书

	6
	消防车合格证

	7
	消防车交接清单

	8
	随车器材清单（以上均为中文）

	（十四）随车器材

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	消防水带16型
	DN80mm×20m
	盘
	6
	

	2
	消防水带16型
	DN65mm×20m
	盘
	6
	

	3
	吸水管
	DN125×2000mm
	根
	4
	

	4
	外吸液管
	DN50
	根
	1
	

	5
	滤水器
	DN125
	件
	1
	

	6
	分水器
	FⅢ80/65×3
	件
	1
	

	7
	集水器
	JⅡ125/80×2
	件
	1
	

	8
	吸水管扳手
	125
	件
	2
	

	9
	吸液管扳手
	50
	件
	2
	

	10
	地上消火栓扳手
	
	支
	1
	

	11
	多功能水枪
	
	支
	2
	

	12
	空气泡沫枪
	
	支
	2
	

	13
	异径接口
	80雄/65雌
	件
	2
	

	14
	异型接口
	65内扣/80雌
	件
	2
	

	15
	水带挂钩
	
	件
	2
	

	16
	水带包布
	
	件
	4
	

	17
	水带护桥
	
	副
	1
	

	18
	消防斧
	
	把
	1
	

	19
	消防锹
	
	把
	1
	

	20
	干粉灭火器
	
	具
	1
	

	21
	底盘工具及附件
	
	套
	1
	


4.2采购项目交付或者实施的时间和地点
1.交货时间：
包1：合同签订后3个月内将货物送达指定地点。
包2：合同签订后12个月内将货物送达指定地点，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前6个月。
包3：合同签订后3个月内将货物送达指定地点，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。
包4：合同签订后3个月内将货物送达指定地点，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。
2.交货地点：采购人指定地点（南通市通州区范围内）。
5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
中标供应商应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品并安装。中标供应商所提供的所有产品负责免费送货、安装和调试，直至设备正常运行。
6.采购标的的验收标准
（1）履约验收的基本要求：产品质量及项目的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。
（2）履约验收的实施主体：项目验收由区消防大队、区应急管理局共同组织实施，负责本项目的履约验收工作。
（3）履约验收的时间方式：供货完成后。
（4）履约验收的内容：针对货物数量、质量、试运行情况等进行验收。
（5）履约验收的标准：产品质量及项目的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。中标供应商最终提供的产品应与招标文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由中标供应商承担，同时按合同违约处理。项目验收由验收单位对数量、质量、试运行情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
7.采购标的的其他技术、服务等要求
（1）质保期：
包1：
个人防护类装备：自交付验收合格之日起不少于三年。
手抬机动泵：整机原厂质保不少于12个月，真空泵滑片、密封件、火花塞等易损件提供不少于6个月质保。
包2：自交付验收合格之日起不少于两年。
手抬机动泵：整机原厂质保不少于12个月，真空泵滑片、密封件、火花塞等易损件提供不少于6个月质保。
包3：自交付验收合格之日起不少于两年。
包4：自交付验收合格之日起不少于两年。
8.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
包1：消防员灭火防护服。
包2：多节臂举高喷射消防车。
包3：防消联勤消防车。
包4：小型泡沫水罐消防车。
9.采购需求中必须满足的实质性要求
详见货物清单。
10.样品
包1：
（1）递交截止时间：2026年8月27日09:00（北京时间）前，采购人或代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。样品由供应商自行保管，需有序摆放整齐，采购人或代理机构不负责样品的保管工作。
提醒：建议各供应商考虑交通拥堵或其他突发情况，预留足够样品送达时间，避免因样品送达逾期被拒绝接收。
（2）样品递交地点：南通市通州区政务服务中心南侧样品摆放区。
（3）样品接收人/退还人：徐先生；联系方式：15851264677。
（4）样品递交品类：1套完整的个人防护类装备（共12件）。
（5）供应商递交/取回样品时将进行登记，并由样品递交人/取回人签字确认。
（6）供应商递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。
（7）中标（成交）供应商递交的样品由中标（成交）供应商运送至采购人指定地点，由采购人负责保管、封存并作为履约验收的参考，验收合格后退还中标（成交）供应商。未中标（成交）供应商递交的样品由采购人通知未中标（成交）供应商自行取回，在通知期限内未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人、代理机构自行处置。
（9）提供投标样品所产生的费用全部由供应商自行承担，无论本项目采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
11.本项目不接受进口产品投标。
12.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	货物
	工业



第五章 评标方法与评标标准
本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。
供应商可4个包同时响应并中标，本项目开标、评标按包1→包2→包3→包4的顺序进行。
一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持：
1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
二、商务技术标、报价标评分标准（70分+30分）
1.商务技术标评审，共70分
各供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
包1：
	评审内容
	评分标准
	标准分值

	投标产品技术参数要求响应情况（包括产品技术参数、相关产品性能、安全性等）
	1.投标人需对第四章项目需求-采购清单-包1的技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应。
（1）技术参数已明确要求需要提供技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应项目需求的参数内容，投标文件需要提供相应的技术支持资料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等，相关材料复印件需加盖投标人公章）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。
（2）技术参数未明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应项目需求的参数内容，以投标文件《技术要求响应及偏离表》中响应内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。
所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得32分；本项最高分32分，最低分0分。
标记“★”为重要技术条款，重要技术条款不响应的，每项扣2.5分；标记“▲”项每有一项不满足扣1.5分，其余每有一项不满足扣0.5分，累计扣分，扣完本项分值为止。
注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
②除特别说明外，采购文件中标注“★”“▲”的条款需要在投标文件内提供技术支持资料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等材料。当出现同一投标人提供的证明材料证明内容不一致的情况，将按照以下顺序认定：检测报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书、其他证明材料。对技术支持资料类型要求见具体的技术条款；未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持资料即可），并在评审索引表中详细标明所在投标文件中的具体页码和位置。如因未在《技术条款偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。未提供技术支持资料的，评审时不予采信。
	
32

	技术服务及售后服务方案
	针对本项目的项目实施方案
	根据投标单位提供的项目实施方案（至少包括以下方面：供货方案、项目进度计划安排及管理、安装调试、验收方案等）进行评分：
1.项目实施方案目标清晰，项目进度计划安排得当且满足项目需求、管理制度齐全，完整有效率的保证措施流程，验收流程操作顺畅的得4分；
2.项目实施方案目标清晰，项目进度计划安排基本合理且满足项目需求、有管理制度，保证措施流程基本完整，验收流程有一定的可操作性的得2分；
3.项目实施方案目标不清晰，项目进度安排混乱、管理制度缺项，保证措施和验收流程不顺畅的得1分；
4.未提供或承诺内容不满足招标文件要求的不得分。
	4

	
	针对本项目的售后服务内容
	1.售后服务内容详实具体科学可行合理性高的得4分；
2.售后服务内容较为详细较为合理可行的得2分；
3.售后服务内容不够详细合理性可行性一般的得1分；
4.未提供或承诺内容不满足招标文件要求的不得分。
	4

	
	针对本项目的应急和重大故障解决方案（包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等）
	1.方案考虑详实具体全面周到、应对措施科学合理可行的得4分；
2.方案考虑较为详细较为合理可行的得2分；
3.方案考虑不够详细合理性可行性一般的得1分；
4.未提供或承诺内容不满足招标文件要求的不得分。
	4

	
	针对本项目使用方人员的技术培训方案
	根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行综合评分：
1.培训服务方案详实具体、针对性、可实施性强的得4分；
2.培训服务方案较为详细、针对性、可实施性较好得2分；
3.培训服务方案不够详细，针对性、可实施性一般的得1分；
4.未提供或承诺内容不满足招标文件要求的不得分。
	4

	
	质量保证措施
	根据投标单位质量保证措施（质量管理制度是否齐全，责任落实是否到位）进行评分：
1.方案完整性合理性强的，得4分；
2.方案完整性合理性较好的，得2分；
3.方案完整性合理性一般的，得1分；
4.未提供或承诺内容不满足招标文件要求的不得分。
	4

	类似业绩
	投标单位自2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得2分。投标文件中提供完整合同复印件，否则不得分。
	2

	质保期限
	质保期在满足本项目需求要求的基础上：每增加6个月得0.5分，最多得1分。（提供承诺函，格式自拟）
	1

	样品
	投标单位参加投标时需按招标文件项目需求中的要求提供样品，评审根据投标单位提交的样品进行评分（不提供或提供不全的，本项不得分）：
[bookmark: OLE_LINK23]1.对投标单位所提供样品的质量（包括但不限于功能，材质，工艺等方面）进行评分：
（1）功能全面，材质完全符合质量要求，工艺性强的得5分；
（2）功能较全面，材质符合质量要求，工艺性一般的得3分；
（3）功能不够全面，材质基本符合质量要求，缺乏工艺性的得1分；
（4）未提供或所提供样品不满足招标文件要求的不得分。
[bookmark: OLE_LINK7]2.对投标单位所提供样品的外观（包括但不限于表面光洁度，颜色，标识等方面）进行评分：
（1）表面光洁，颜色有光泽，标识清晰完整的得5分；
（2）表面光洁度一般，颜色光泽度一般，标识较清晰完整的得3分；
（3）表面粗糙，颜色缺乏光泽度，标识不够清楚完整的得1分；
（4）未提供或所提供样品不满足招标文件要求的不得分。
[bookmark: OLE_LINK8]3.对投标单位所提供样品的使用体验（包括但不限结构设计，操作、使用的便捷性，舒适性等方面）进行评分：
（1）结构设计完全符合人体工程学要求，操作、使用非常便捷，舒适性强的得5分；
（2）结构设计符合人体工程学要求，操作、使用较便捷，舒适性一般的得3分；
（3）结构设计基本符合人体工程学要求，操作、使用不够便捷，舒适性较差的得1分；
（4）未提供或所提供样品不满足招标文件要求的不得分。
	15



包2：
	评审内容
	评分标准
	标准分值

	技术响应
	根据所投产品对招标文件的技术参数及要求响应情况进行评分：
1.标“★”项为关键参数项，不满足的按无效标处理；
2.标“▲”项为重要参数项，指标中优秀加3分、中上加1.5分、一般加0.5分，满分24分，需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的同型号车辆试验报告作为佐证，未提供检测报告的或不满足按不得分处理；
3.无标识项为基础参数项，共8分，不满足的每项扣1分，扣完为止。
	32

	技术性能
	1.针对投标人提供的整车设计图纸、三维效果图、实物图片及相关说明文件（包括整车外观、结构设计等），评定设计合理性。
（1）设计合理、精细，布置得当，具备实用、舒适、科技等特性，完全满足技术要求的得5-7分（其中外观标识醒目，空间规划最大的得7分；空间布局合理的得6分；空间布局略显拥挤的得5分）；
（2）设计合理，基本满足车辆主体要求，基本满足实用、舒适、科技等特性的得2-4分（其中外观标识醒目，空间规划最大的得4分；空间布局合理的得3分；空间布局略显拥挤的得2分）；
（3）设计实用性不足、技术较为落后，实用、舒适、科技等较差的得1分；
（4）设计存在重大瑕疵，实用、舒适、科技等性能较差，影响车辆使用的或未提供方案的本项不得分。
2.部件性能：根据投标人提供的主要部件选型（如底盘、罐、消防泵、消防炮、云梯等），该项需提供部件的品牌型号及性能参数，评定主要部件的优劣。
（1）部件选型科学合理、完全满足技术要求且性能参数最优的得5-7分（其中所有部件性能参数最优的得7分；三分之二的部件性能参数最优的得6分；二分之一的部件性能参数最优的得5分）；
（2）部件选型合理、满足技术要求且性能参数中等的得分2-4（其中所有部件性能参数中等的得4分；三分之二的部件性能参数中等的得3分；二分之一的性能参数中等的得2分）；
（3）部件选型基本合理、基本满足技术要求且所有部件性能参数较差的得1分；
（4）未提供不得分。
	14

	售后服务及信誉
	针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容不限于①服务承诺及条款②服务响应方案③备件（易耗品）供应方案④服务人员配备⑤应急措施⑥质保外服务措施等售后服务方案完整，完整的服务机制、快速响应机制，以及完整有效率应急保障措施流程，措施清晰合理符合招标人要求的得6分；售后服务方案完整，有一定的服务机制和响应机制，但流程不够全面或有效性有限制，措施清晰基本符合招标人需求的得4分；售后服务方案基本完整，服务机制和响应机制有缺陷，服务流程不够全面，措施简单能满足采购人需求的得2分，方案不完整不可行或未提供的得0分。
	6

	
	提供保修期外维保服务方案及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格，视其方案合理、措施有力、服务承诺对招标人有利性进行评价，方案合理、措施有力得5分，方案基本合理、措施较有力得3分，方案不合理、无维保措施得0分。
	5

	
	在满足项目需求要求的质保期基础上，每延长1年质保期得2分，最多得4分。
注：须提供书面承诺文件（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。
	4

	类似业绩
	投标人提供自2023年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来的举高喷射消防车业绩，每有1个得2.5分，最多得5分。
注：提供业绩合同一览表，同时提供业绩合同复印件或扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。
	5

	认证证书
	获取消防产品认证证书（应急管理部消防产品合格评定中心颁布的消防产品认证证书，且相关信息可通过中国消防产品信息网查询）得4分。
注：提供证书复印件或扫描件和查询截图并加盖投标人公章，不提供不得分。
	4



包3：
	评审内容
	评分标准
	标准分值

	产品性能
	1.投标人需对第四章项目需求-采购清单-包3的技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应。
（1）技术参数已明确要求需要提供检测报告、承诺书等证明材料的，投标文件需要提供相应的相关证明材料并加盖投标人单位公章，未提供视为负偏离。
（2）技术参数未明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册、承诺书等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术要求响应及偏离表中响应内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。
所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得30分；标记“▲”为重要技术条款，负偏离每项扣4分；无标记为一般技术条款，负偏离每项扣2分，扣完为止。
	30

	体系认证
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最多得6分。须提供证书原件扫描件及国家认监委平台查询截图加盖公章，否则不得分。
	6

	售后服务
	投标人在满足本次采购产品免费质保期要求的基础上，每增加6个月车辆（含随车器材）质保的得2分，最多得4分。响应文件中须提供承诺函，格式自拟，不提供或提供不符合要求不得分。
	4

	服务方案
	1.根据投标人提交的供货方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容应包括：①供货渠道；②供货时间；③运输方案；④质量保证；⑤对设备的调试进度安排；⑥调试的步骤、措施、问题的解决方案等。完全响应且符合采购人实际需求的得15分，每缺少一项内容或该内容存在不足的扣2.5分，扣完为止。未提供方案的不得分。
2.根据投标人提交的售后服务方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容应包括①售后服务内容；②本地化售后服务方案；③售后服务响应；④故障解决方案；⑤应急故障处理措施；⑥培训方案等。完全响应且符合采购人实际需求的得15分，每缺少一项内容或该内容存在不足的扣2.5分，扣完为止。未提供方案的不得分。
注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	30



包4：
	评审内容
	评分标准
	标准分值

	产品性能
	1.投标人需对第四章项目需求-采购清单-包4的技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应。
（1）技术参数已明确要求需要提供检测报告、承诺书等证明材料的，投标文件需要提供相应的相关证明材料并加盖投标人单位公章，未提供视为负偏离。
（2）技术参数未明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术要求响应及偏离表中响应内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。
所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得28分；标记“▲”为重要技术条款，负偏离每项扣4分；无标记为一般技术条款，负偏离每项扣2分，扣完为止。
	28

	业绩
	投标人所投产品在2022年1月1日（含）以来有过类似业绩的，每提供1份得2分，最高6分。
注：须提供完整合同，时间以合同签订日期为准，加盖投标人公章。不提供或提供不全不得分。
	6

	体系认证
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最多得3分。须提供证书原件扫描件及国家认监委平台查询截图加盖公章，否则不得分。
	3

	售后服务
	投标人在满足本次采购产品免费质保期要求的基础上，每增加6个月车辆（含随车器材）质保的得1分，最多得3分。响应文件中须提供承诺函，格式自拟，不提供或提供不符合要求不得分。
	3

	服务方案
	1.根据投标人提交的供货方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容应包括：①供货渠道；②供货时间；③运输方案；④质量保证；⑤对设备的调试进度安排；⑥调试的步骤、措施、问题的解决方案等。完全响应且符合采购人实际需求的得15分，每缺少一项内容或该内容存在不足的扣2.5分，扣完为止。未提供方案的不得分。
2.根据投标人提交的售后服务方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容应包括①售后服务内容；②本地化售后服务方案；③售后服务响应；④故障解决方案；⑤应急故障处理措施；⑥培训方案等。完全响应且符合采购人实际需求的得15分，每缺少一项内容或该内容存在不足的扣2.5分，扣完为止。未提供方案的不得分。
注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	30



2.报价标评审标准（30分）
价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。
注：政府采购异常低价审查
（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


第六章  投标文件格式
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投  标  文  件















项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



投标文件组成
1.开标一览表
资格审查材料
2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
4.法人授权书；
5.2025年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或投标截止时间前（不含投标截止时间当月）一年内任意一个月有效的开户银行资信证明；
6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
9.联合体协议（如有）；
10.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。
符合性条件材料
11.投标函；
12.投标分项报价表；
13.技术要求响应及偏离表；
14.商务要求响应及偏离表。
商务技术文件材料
15.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。
价格评审优惠
16.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；
17.关于符合本国产品标准的声明函。

格式附件如下：

开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                               日期：       年   月   日





投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加________________ _（项目名称） （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                       承诺人名称（加盖CA电子签章）：
    
                                 日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件
（扫描件）


法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就     号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         



2025年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或投标截止时间前（不含投标截止时间当月）一年内任意一个月有效的开户银行资信证明



依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：               。
主要专业技术能力有：              。
                                     


参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




投标函
致：采购人
根据贵方的      项目招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与服务相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

联合体协议（参考格式）（标段：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南通市通州区公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（标段：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：


中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：
          日期：


备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
             日  期：














关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



附件2 投标分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。






技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。








[bookmark: _Hlt26955054]

商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
招标文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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