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第一章  投标邀请
受无锡市第一中学的委托，无锡市教育信息化和综合服务中心就无锡一中拔创人才培养未来实验室建设（JSZC-320200-WXJY-G2026-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
无锡一中拔创人才培养未来实验室建设项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0006
2.项目名称：无锡一中拔创人才培养未来实验室建设
3.项目预算金额：499.0717万元
4.项目最高限价：499.0717万元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：无
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月15日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市第一中学
地    址：无锡市梁溪区运河东路98号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市教育信息化和综合服务中心
地    址：无锡市学前街27号4楼
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：赵厚鑫；电话：0510-82803210
采购人质疑受理联系人：赵厚鑫；电话：0510-82803210
无锡市教育信息化和综合服务中心项目联系人：陈旻晔；电话：0510-82730672
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市教育信息化和综合服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市教育信息化和综合服务中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与无锡市教育信息化和综合服务中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或无锡市教育信息化和综合服务中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1无锡市教育信息化和综合服务中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，无锡市教育信息化和综合服务中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与无锡市教育信息化和综合服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
9.7投标费用自理。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，无锡市教育信息化和综合服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝无锡市教育信息化和综合服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2无锡市教育信息化和综合服务中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1无锡市教育信息化和综合服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1无锡市教育信息化和综合服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由无锡市教育信息化和综合服务中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，无锡市教育信息化和综合服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、无锡市教育信息化和综合服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3无锡市教育信息化和综合服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人或采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和无锡市教育信息化和综合服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定第一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3无锡市教育信息化和综合服务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，无锡市教育信息化和综合服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向无锡市教育信息化和综合服务中心提出，由无锡市教育信息化和综合服务中心负责答复。
采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市教育信息化和综合服务中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，无锡市教育信息化和综合服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，无锡市教育信息化和综合服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市教育信息化和综合服务中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市教育信息化和综合服务中心    项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。
8.1.2尾款支付时间：      。
注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后7个工作日内完成资金支付事宜。
（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                签订日期：      年    月   日

[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]

第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：工业
核心产品：无线气相色谱仪
本项目属性：货物类项目
第1部分  项目技术要求
（一）项目概况
为响应国家创新驱动发展战略，落实普通高中育人方式改革，推进拔尖创新人才培养，在局领导指导下，申报拔创人才培养未来实验室建设项目。本项目聚焦物理、化学、生物、计算科学前沿领域，统筹硬件设备、课程、师资与活动一体化建设，建设四大创新实验室，为培育高素质创新人才夯实实践育人平台。
（二）项目建设内容及要求：
1.设备采购清单
	物理竞赛创新实训中心
	
	

	序号
	品名
	基本技术参数和功能
	数量
	单位

	1
	量子计算机教学机
	一、技术参数指标
1.激光功率：10mw
2.磁场调节范围：10-50gauss
3.微波通道：2 个
4.时序控制精度：2ns
5.脉冲控制通道数：8 个
6.内置实验：
仪器调节实验
连续波实验
拉比振荡实验
回波实验
动力学去耦实验
算法实验
矢量磁场测量实验
二、产品功能
1.仪器调节实验
搭建和调节仪器，熟悉光探测磁共振原理、色心能级结构、仪器结构。
2.共聚焦实验
通过此实验熟悉共聚焦光路构成，学习光路搭建。
3.原子力显微镜实验
采用标准商用探针观测样品表面形貌，掌握原子力显微镜基础原理与整机构造。
4.磁学成像综合实验
依托原子力显微镜与光探测磁共振设备完成弱磁性样品检测，学习磁性材料、自旋相关基础测试及量子精密测量通用手段。
5.脉冲序列编程实验
使用高精度时序信号发生器输出同步时钟信号，联动激光、微波、色心探测模块；掌握标准实验时序逻辑，可自主编写控制序列开展量子基础实验。
6.配套课程
	2
	台

	物理竞赛实验器材
	
	

	2
	研究光的夫琅禾费衍射现象
	1.高精度光强分布传感器：内置3648像素。像元尺寸：≥8×200µm。测量精度：≥0.01mm。尺寸：≥94mm×60mm×30mm。USB2.0供电和通讯。信噪比300:1。配置一维延伸平移台与升降调节架，可在光轴垂直方向做位置延伸与升降调节，从而实现至少三个维度上的调节。
2.一体式单缝模块：采用一体式结构，内置多种单缝与圆孔结构。缝宽结构有：0.08mm, 0.12mm, 0.16mm, 0.20mm, 0.24mm, 0.28mm。圆孔结构有：含φ0.2mm和0.4mm。
3.650±5nm激光光源，尺寸：≥φ48mm×30.5mm，供电：12VDC，1A，电源适配器。
4.导轨，带加强导轨，长≥1200mm
5.升降调节架，可调范围≥25mm，3个。
6.拖板，宽≥50mm，3块。
7.连接杆，长≥90mm，3根
8.白屏带支撑杆
9.精密调节架， Φ45mm
10.数据分析软件：
10.1分析软件功能丰富，具备数据表格显示、图表显示等功能，可以实时采集和分析实验数据，支持平均次数、平滑设置，支持寻峰设置，支持积分时间设置，背景噪声扣除；实时显示干涉和衍射条纹位置，支持实验数据输入、分析和激光波长和强度比值等实验结果的计算。
10.2提供SDK二次开发包。
11.可支持升级信噪比600:1.800:1或1000:1的光强分布传感器，或者升级为4096像素的光强分布传感器。
12.实验课程：
（1）不同宽度和不同间距狭缝的干涉实验
（2）不同宽度狭缝的衍射和光强分布实验
（3）多缝衍射实验和小孔衍射实验。
	1
	套

	3
	测定玻璃的折射率
	1.显微镜放大倍率为30倍，工作距离≥54.06mm，视场直径≥4.8mm；
2.测量范围：纵向≥50mm，最小读数0.01mm，升降方向≥40mm，最小读数0.10mm；
3.测量精度：纵向测量精度为0.01mm；
4.观察方式：45°斜视；
5.45°反射镜采用360°旋转调节；
6.棱镜室360°可调；
7.采用轴承传动系统；
镜筒带防下滑装置。
	1
	套

	4
	调节分光计并用掠入射法测定折射率
	1.仪器的测角精度为1′；
2.平行光管、望远镜系统的焦距为≥143mm，通光口径为≥φ33mm，视场为≥6°，望远镜系统目镜焦距为≥24.3mm；
3.三棱镜棱角为60°±5′；
4.照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管，3V/220V电源；
5.曲轴定位平行光管和望远镜。
6.最大偏心差：6′；
7.用八面体检测最大误差线：30″；
8.低压钠灯光源，3个发光窗，功率20W
9.实验课程：调节分光计并用掠入射法测定折射率。
	1
	套

	5
	研究光伏探测器的光电特性
	1.太阳能电池：单晶硅、多晶硅和非晶硅各1块；尺寸≥47×47mm2，有效面积≥40×40mm2，开路电压≥4V，闭路电流≥10mA；3种样品均带有太阳能功率探测器；
2.太阳能功率计：三位半数显，量程20W/m2.200W/m2和2000W/m2三档可切换，传感器采用高灵敏度光电二极管，传感器采用高灵敏度光电二极管，半灵敏度接收角±65°，辐射敏感区域：≥7.5 mm2，带数字采集接口；
3.电阻箱：6档，0～99999.9Ω；
4.电压表：2.000V、20.00V两档，带数字采集接口；
5.电流表：2.000mA、200.0mA两档，带数字采集接口；
6.0～8V可调直流电源，带限流输出功能；
7.光源：电功率100W，带灯罩碘钨灯；
8.光学导轨：燕尾型，长≥60cm；
9.实验课程：
（1）在没有光照时，测量该太阳能电池在正向偏压时的伏安特性曲线；
（2）测量不同辐射照度下的太阳能电池的开路电压和短路电流；
（3）测量太阳能电池在光照时的输出特性，获得最大输出功率及填充因子
	1
	套

	6
	望远镜和显微镜
	1.光源组件：
LED光源：三色LED，P>1W，亮度连续可调；
LED驱动电源：输入电压：220VAC；输出电流范围：0-300mA可调。
2.平行光管组件：
平行光管：内部装配双胶合透镜，f=400mm，通光口径≥Φ50mm，光洁度Ⅳ级透镜，采用≥Φ25mm光学元件平行光管专用镜座，外径≥55mm，毛玻璃≥Φ20mm可卸；
多缝板：外形≥Φ25mm，四种线对间距：2mm，4mm，10mm，15mm。
3.光学组件：
毛玻璃：窗口（≥Φ22，厚≥1.5，单面毛玻璃）；
加强铝反射镜：≥Φ40×4mm，装≥Φ40mm镜圈中；
显微物镜：≥L35mm，10×；
显微目镜：≥10×，最小刻度1mm；
直角棱镜：A=B=C=15mm，公差±0.1mm，无镀膜；
屋脊棱镜：正像棱镜，直径21.5mm高20.5mm形圆柱体，公差±0.5mm；
角锥棱镜：直径25.4mm，公差±0.05mm，镀银膜；
一维测微尺：≥φ25mm。
平凸透镜：Φ≥25.4mm，f38.1mm，装在Φ25.4mm透镜/反射镜座中；
平凸透镜：Φ≥40mm，f200mm，装在节点镜头中；
平凸透镜：Φ≥40mm，f80mm，装在Φ40mm透镜/反射镜座中；
双凸透镜：Φ≥40mm，f150mm，装在Φ40mm透镜/反射镜座中，装在节点镜头中；
平凹透镜：Φ≥20mm，f-80mm，装在Φ20mm透镜/反射镜座中。
4.机械组件：
精密光学导轨：≥1200mm×90mm，配套滑块、一维移动滑块、调节支座、支杆；
透镜/反射镜镜座，透镜/反射镜镜支架，镜圈，物镜接圈，目镜固定套；
齿轮齿条平移台：行程±100mm，
节点镜头：平凸透镜组，≥Φ40mm，f=200mm；Φ≥40mm，f=150mm，光洁度Ⅳ级。用于测量焦点、主点、节点实验。
白屏：外形≥210×150×2mm，单面一维刻度；
目标板、干板夹、可变光阑、激光管夹持器V型；
直角棱镜镜座、屋脊棱镜镜座、偏振片/波片架：≥φ25.4mm。
	1
	套

	7
	衍射光栅及观测氢原子光谱
	1.仪器的测角精度为1′；
2.平行光管、望远镜系统的焦距≥143mm，通光口径≥φ33mm，视场为6°，望远镜系统目镜焦距≥24.3mm；
3.三棱镜棱角为60°±5′；
4.照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管，3V/220V电源；
5.曲轴定位平行光管和望远镜。
6.最大偏心差：6′；
7.用八面体检测最大误差线：30″；
8.低压钠灯光源，3个发光窗，功率20W
9.低压汞灯及电源，功率：20W，输出波长：404.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm、579.0nm；
	1
	套

	8
	测量热敏电阻的温度特性
	1.支持铂电阻、铜电阻、NTC、PTC、集成温度芯片、热电偶、PN结等多类温度传感元件，不少于8种不同测温原理传感器，包含裸露测点热电偶。
2.可调直流 （恒压恒流） 电源I，恒压电源0-15.0V可调，电流I ≤0.5A，最小精度0.1V，3.5位数显，带数据采集接口；恒流电源0-50mA，最小精度0.1mA，3.5位数显，带数据采集接口；双向电压源，五档可调电压，I ≤0.2A。
3.温控电源：控温范围室温～100℃，控温精度±0.2℃，分辨率0.1℃；控温方式PID控制，半导体加热和制冷功能；带数据采集接口。
4.选配件：万用表一个
5.实验课程：
（1）8种不同传感器的特性研究和定标
（2）利用温度传感器制作温度计
	1
	套

	9
	测定金属的杨氏模量
	1.杨氏模量实验仪：
力测量模块：4位数显，量程200.0N，最小分辨率0.1N，带一键清零功能，带数据采集接口；
位移测量模块：4位数显，量程9.999mm，最小分辨率1um，带一键清零功能，带数据采集接口。
2.杨氏模量测试支架：
（1）金属丝：长度约80cm，直径约0.65mm。
（2）实验加力范围：0~12kg。
（3）限制最大加力：约13kg。
（4）发光标尺：量程80mm，分度值1mm，背光源为LED灯。
（5）平台升降：中平台与下平台装配有活动轴承，方便平台上下移动，手感顺滑。
3.拉力传感器：测力范围：0~20kg，分辨力 ≤0.01kg。
4.位移传感器：位移范围：0-9.999mm，分辨力 ≤1um。
6.光杠杆镜：表面镀高反射膜，反射面尺寸≥58×38mm。俯仰角度土45度。
7.尺度望远镜：放大率：30x，口径：42mm，视场角：1°26＇；视距≥1000mm，视距乘常数：100。含有目镜十字分划线（纵线和横线）；通过望远镜架可调升降、水平转动及俯仰倾角。
8.无线电压传感器：
（1）两档量程±5V/±20 V，分辨率1 mV（±5 V 量程）/4 mV（±20 V 量程），准确度：±0.5%。
（2）通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，最大采样频率1kHz。蓝牙4.2以上版本；USB类型：Type C接口。
9.数据分析软件
10.智慧云AI实验平台
11.配合智慧云AI实验平台使用，可以进行人工智能实验，软件内置AI分析功能，可多模态即时分析金属丝拉力与微小伸长量的图形关系，并给出AI评分与AI评语。系统的AI智能体可判断学生原始数据采集的准确性，并智能比对杨氏模量实验结果，并对其结果进行智能评估与深度解析，提供针对性的反馈与建议。
12.实验课程：
（1）用光杠杆法、拉力传感器等测量弹性模量。
（2）用拉力传感器、位移传感器等测量弹性模量。
	1
	套

	10
	制流和分压电路
	1.电学实验电源：1）可调恒压源：0～5V/0～15V连续可调，两挡切换，I ≤1.0A，三位半数显；2）双8V交流电源输出：两路8V交流电压输出，I ≤1.0A，频率50Hz/60Hz；3）直流电流表：量程0-20mA/0-2000mA两挡切换，最小测量精度1uA，三位半数显。4）直流电压表：量程0-2V/0-20V两挡切换，最小测量精度1mV，三位半数显。
2.无线电压传感器：两档量程±5V/±20 V，分辨率1 mV（±5 V 量程）/4 mV（±20 V 量程），通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz，每组数据的采集量可达到100000组以上。准确度：±0.5%；电池及续航：锂聚合物≥1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本。
3.无线电流传感器：两档量程±2A/±0.1A，分辨率0.1 mA（±2A 量程）/0.01 mA（±0.1 A 量程），通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz，每组数据的采集量可达到100000组以上。准确度：±0.5%；电池及续航：锂聚合物1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本。
	1
	套

	11
	用量程为200mV的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表
	1.电学实验电源：1）可调恒压源：0～5V/0～15V连续可调，两挡切换，I ≤1.0A，三位半数显；2）双8V交流电源输出：两路8V交流电压输出，I ≤1.0A，频率50Hz/60Hz；3）直流电流表：量程0-20mA/0-2000mA两挡切换，最小测量精度1uA，三位半数显。4）直流电压表：量程0-2V/0-20V两挡切换，最小测量精度1mV，三位半数显。
2.电阻器、变阻器等
	1
	套

	12
	测量直流电源参数并研究其输出特性
	数字万用表（含有200μA量程）
电阻箱：0-99999.9Ω
定值电阻：10Ω双刀双掷开关。
	2
	套

	13
	观测电容器的特性
	电容；电阻箱：0-99999.9Ω；
电学实验电源：1）可调恒压源：0～5V/0～15V连续可调，两挡切换，I ≤1.0A，三位半数显；2）双8V交流电源输出：两路8V交流电压输出，I ≤1.0A，频率50Hz/60Hz；3）直流电流表：量程0-20mA/0-2000mA两挡切换，最小测量精度1uA，三位半数显。4）直流电压表：量程0-2V/0-20V两挡切换，最小测量精度1mV，三位半数显。信号发生器；双踪示波器
	2
	套

	14
	直流平衡电桥
	1.包含单刀开关和电位器模块2个，电阻模块3个，电桥模块2个，发光二极管和电阻模块1个，二极管和三极管模块1个，运算放大器模块1个，蜂鸣器模块1个，电位器模块1个，插线模块1个，光敏电阻探头1个，热敏电阻探头1个，导线若干，电学实验电源1个，电阻箱1个。
2.实验模块采用阻燃高档ABS材料开模制成，其尺寸统一为≥75×75×37mm，方便自行互换元器件。
3.单模块可容纳多种规格的元器件，便于实验中元件参数改变。
4.模块下半部分采用透明结构，所有元器件均可视。
5.采用香蕉插头插座连线，接触良好且方便。
6.模块化设计，箱式储存，实验管理更高效。
7.电学实验电源：1）可调恒压源：0～5V/0～15V连续可调，两挡切换，I ≤1.0A，三位半数显；2）双8V交流电源输出：两路8V交流电压输出，I ≤1.0A，频率50Hz/60Hz；3）直流电流表：量程0-20mA/0-2000mA两挡切换，最小测量精度1uA，三位半数显。4）直流电压表：量程0-2V/0-20V两挡切换，最小测量精度1mV，三位半数显。
8.无线微电流传感器：两档量程±20mA/±20uA，分辨率2uA（±20mA 量程）/0.002uA（±20uA 量程），通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz，每组数据的采集量可达到100000组上。准确度：±0.5%；电池及续航：锂聚合物≥1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本；USB类型：Type C接口。
9.数据分析软件：分析软件功能丰富，具备数据表格显示、图表显示等功能，可以实时采集和分析实验数据，支持采样频率调节，传感器清零、数据导出、截图、数据拟合、照相和实验实时视频播放等功能，在图表显示中可选择多种视图模式，软件内嵌专用实验报告模板，可自由编辑和生成实验报告，便于实验的开展和数据的分析记录。
10.实验课程分基础阶段、提升阶段、进阶阶段、高阶阶段：
1）基础阶段内容：自组电桥，选择合适的倍率、测量不同未知（中值）电阻的阻值，测出电桥的灵敏度。
2）提升阶段内容：考虑电桥比率臂阻值、检流计灵敏度对整个电桥灵敏度及测量精度的影响，计算未知电阻的不确定度，写出结果表达式。
3）进阶阶段内容：搭建双臂直流电桥，依据双臂电桥原理及测量方法，测量金属棒的阻值；测量其长度、直径，计算金属棒的电阻率。
4）高阶阶段内容：1）结合工程技术，研究直流电桥的应用，如：温控、光控电路等；2）结合现代科学技术，利用传感器、数据采集、虚拟技术等，将电桥电压采集到计算机中，在软件方面设计应用。
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	发光二极管的光电特性
	1.包含单刀开关和电位器模块1个，待测二极管模块2个，灯泡和发光二极管模块1个，二极管和光电三极管模块1个，插线模块1个，导线若干，交直流电源1个，无线电压传感器1个，无线电流传感器1个。
2.实验模块采用阻燃高档ABS材料开模制成，其尺寸统一为≥75×75×37mm，方便自行互换元器件。
3.单模块可容纳多种规格的元器件，便于实验中元件参数改变。
4.模块下半部分采用透明结构，所有元器件均可视。
5.采用香蕉插头插座连线，接触良好且方便。
6.模块化设计，箱式储存，实验管理更高效。
7.数字化实验：数字化实时采集数据与实时分析数据，采样精度达到0.5%。
8.交直流电源：
8.1可调恒压源：0～15V连续可调，I ≤1.0A，三位半数显，带数据采集接口（≥8个接口，数据实时采集）；
8.25V直流电压输出：输出电压5V±1%，I ≤1.0A，带输出换向开关，可切换输出电压的正负极。
8.3双8V交流电源输出：两路8V交流电压输出，I ≤1.0A，频率50Hz。
9.无线电压传感器：
9.1两档量程±5V/±20 V，分辨率1 mV（±5 V 量程）/4 mV（±20 V 量程）；准确度：±0.5%。
9.2通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，最大采样频率（USB 100KHz、蓝牙 1kHz）；USB类型：Type C接口。
9.3电池及续航：锂聚合物1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本；
10.无线电流传感器：
10.1两档量程±2A/±0.1A，分辨率0.1 mA（±2A 量程）/0.01 mA（±0.1 A 量程）；准确度：±0.5%；
10.2通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz。USB类型：Type C接口。
10.3电池及续航：锂聚合物≥1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本；
11.数据分析软件：
11.1支持通过USB或蓝牙连接多种数字化传感器。支持在线升级，具备数据表格、图表、文本框、图片框、数字表、视频录播、科学计算器、画笔和数据导入/导出等多种功能，能够实时采集和分析实验数据。用户可以设置采样频率，进行传感器清零、设置记录条件，以及对数据正负号执行反向操作。此外，用户能够一键清除全部数据或选择性删除特定数据集。
11.2软件允许用户自由添加、删除、重命名、锁定或解锁工作簿。工作簿内的图表和表格等元素可以快速布局于预设窗框，或通过自由拉伸进行个性化排布。设备管理功能能够通过USB或蓝牙快速识别并显示可连接的传感器，并允许用户对传感器的量程、频率、清零等进行参数设置。
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	黑盒子
	实验原理与内容：
黑盒子是判定电学元件实验中使用的密封元件盒，盒里的元件可能是：干电池、定值电阻、电容器、半导体二极管等。
实验名称 型号名称 数量
黑盒子 暗盒实验箱 1台
交流电源 1台
连接导线   若干
四位半数字万用表
直流电压：200mV--1000V，交流电压：200mV--1000V；
直流电流：2000μA-20A， 交流电流：2000uA--20A； 
电导测量：0.1nS--100nS, 电阻测量：200Ω--200MΩ；
电容测量：20nF--2000μF，频率测量：0--2MHz；
温度测量：-40℃--1000℃  手动/自动量程：温度档、频率档、电容档
双踪示波器
功能特点：
双通道20MHz，  高亮度示波管，密闭式衰减开关持久耐用，扫描扩展×10功能TV同步、X-Y方式，触发功能、可测量二路不相关信号。
技术参数：
频率范围：DC-20MHz，屏幕内格8×10div（1div=1cm），显示模式：Ch1，Ch2，DUAL，ADD，偏转因子5mV/div to 5V/div±3%（1mV/div±5%），灵敏度5mV～5V/DIV，按1-2-5顺序分10档，上升时间：约17.5ns，输入阻抗：约1MΩ/25pF，极性选择：±CH2，最大输入电压：当探头设置在1:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），当探头设置在10:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），显示模式：1,10，X-Y，时基0.2μs/div～0.2s/div，扫频宽×10，
精度±3%，校正波形：方波，频率1KHz20%电压：2Vp-p±2%。
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	测定冰的熔化热
	实验原理与内容：
  温度不同的物体混合后，热量将由高温物体传给低温物体，如果在混合过程中和外界没有热
交换，最后将达到均匀稳定的平衡的温度，在这过程中高温物体放出的热量等于低温物体所吸收
的热量，此称为热平衡原理。本实验即根据热平衡原理用混合法测定冰的熔化热。
主要参数：
1.外壳（不锈钢）直径≥¢132mm高：≥145mm；
2.底座筒盖，有机玻璃，内筒（铜材）；直径≥¢75mm，高≥110mm，容积：≥500ml  
3.数显温度计：-20~100℃， 精度0.1℃；
4.秒表：0.001秒，保温杯，烧杯各1只 。
5.电子天平：1000g，0.01g。
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	示波管原理演示器
	1.智能终端：四核处理器/8G内存/128G固态硬盘/支持Wi-Fi模式/6个USB/支持4G模块
2.语音控制盒：核心板4M闪存+喇叭+麦克风，支持通过声音指令实时选择并显示目标图片（至少包含五种不同的图案，如鸟、花、树、飞机、火车等）。
3.连接线：3.5mm音频转双线，USB线。
4.软件：支持图形化编程及代码编程，提供从图片编码、音频生成、信号输出到声控交互的完整解决方案。
	3
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	高速摄像机
	系统主要指标：
1．满幅分辨率1280*1024≥5000FPS，最高帧率≥470000FPS；
2．最小曝光时间≤100ns;
3．一体式机身自带高速存储，内存≥90GB；相机内存支持自定义分区，提供≥60个分区；
4．设备机身自带外置独立电源开关，机身尾部包含2个一体式电源接口，可以防止其中一路欠压、断电等影响设备稳定运行；
5．相机自带机械快门，无需人工去实验现场手动盖镜头盖去做暗场矫正，可以远程关闭机械快门来实现相机的暗场矫正，方便适配更多应用场景；
6．机身具备≥2路接口，支持选接监视器时实时画面显示；
7．机身数据传输接口为万兆网，向下兼容2.5G网络、千兆网；
8．机身外部自带录制按钮，支持一键快速录制； 
支持电动镜头，可通过采集软件进行电动对焦、电动调节光圈；
10．支持录像、触发、抓拍模式；显示支持实时、回放、本地模式；且抓拍后支持快捷提示悬浮窗，点击打开存储文件夹，便于快速找到文件；
12．支持1-5级调节； 
13．回放界面支持跳过帧数设置、播放范围设置、播放帧率设置、定位事件帧、定位关键帧、设置关键帧、回放抓拍等功能，支持鼠标指示显示缩略图；
14.导出界面支持导出范围设置、导出格式选择（RHVD/MP4/AVI/BMP/JPG/PNG/TIFF）、播放速率设置、抽帧导出、添加水印等设置；
15.机身尾部带有菜单选择实体旋钮、回放实体按钮，以便相机脱机使用。
16.应用课程场景：
物理学：在普通物理实验中用于研究弹簧振子、流体滴落等；在近代物理实验中则用于观察冲击波、激光脉冲等瞬态过程。
光学工程：在应用光学/工程光学中学习光学设计；在光测力学中通过光弹性和数字图像相关法，测量材料的力学参数。
电子信息与计算机：在信号与系统/数字图像处理中学习图像采集与分析；在计算摄影学中深入研究相机硬件与算法的结合，属于前沿交叉学科。
机械/材料/土木工程：用于材料力学/结构实验，观察材料断裂或结构振动；在流体力学中用于流动显示；以及汽车工程中的碰撞测试。
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	模块化自组光谱仪
	1.采用模块化的设计，光谱仪、光源、透射模块和反射模块可以自由切换和组合，结构紧凑。可以观察各类光源的出射光谱分布，测量透过率，测量液体样品的吸光度曲线，测出样品的反射率曲线，可以获取样品的色度学参数。
2.光谱分析仪：采用阵列探测器；USB数据通讯；毫秒级别的响应时间；波长范围350-1050nm；光学分辨率～1nm；光纤连接；探测器：2048像素线阵，每个像元14 µm*200 µm；信噪比600:1全光谱；线性度>99%；杂散光<0.1%；A/D分辨率：16bit；积分时间：0.5ms-65s；动态范围：单次采集10000:1；触发：4种触发模式；可更换式狭缝设计，预配置25µm狭缝，可配置50µm，100µm，200µm等多种规格狭缝，以满足不同灵敏度需求的测量；供电方式：USB；尺寸：≤94mm*60mm*34.5mm；重量：≥0.3kg；功耗：250mA,5VDC；工作温度：15℃-30℃。
3.制冷型卤钨灯光源：采用风扇制冷，内置稳压电路，安全可靠，光谱输出稳定；尺寸：≥110*90*52.5mm；工作波长：400nm-2000nm；最佳工作光谱范围：500nm-900nm；电源15VDC，2A；制冷方式：风扇；钨灯寿命：2000小时；出光口可通过手拧螺钉来固定专用实验模块，包括透过率实验模块和反射率实验模块，数字化控制接口。
4.标准白板：材料聚四氟乙烯；保护壳材质为金属铝，厚度≥17mm；波段范围 350nm-2000nm；反射率： ≥97%；内部直径≤20mm。
5.透过率实验模块：采用特有的“中”字型样品槽，可放置比色皿或透镜夹具；该模块通过手拧螺钉可方便地固定在光源的出光口。
6.反射率实验模块：采用特有的“L”字形结构，可放置不同规格的反射样品或标准板；该模块通过手拧螺钉可方便地固定在光源的出光口。
7.含塑料比色皿一组，钢铠短光纤一支。
8.在线分析软件具备光源智能控制，自动寻峰及半高宽实时测量功能、光谱匹配功能、时序测量功能，支持建立样品数据库并可选择自动识别实验样品，时序测量，激光器波长设置，以及具备透过率、吸光度测量、浓度测量、反射式颜色测量、透射式颜色测量、相对强度校准、绝对强度校准、绝对强度测量、辐照度测量、数据导入导出，曲线颜色选择和命名、自动截屏，多测量模块同时测量、快门控制等功能。
	1
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	数码显微镜
	（一）基础光学系统要求
1.1光学系统：无限远色差校正光学系统；
1.2目镜：大视场、高眼点平场目镜，其中一只带教学指针。
1.3物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径≥18.8mm,10倍，成像清晰圆直径≥18.6mm，40倍成像清晰圆直径≥18.9mm。100倍成像清晰圆直径≥18.9mm。
1.4齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。
1.5目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移，左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.2%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。
1.6内倾斜、内定位四孔转换器；
1.7载物台：“U型”双层载物台；
1.8载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm。
1.9调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；
1.10加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜；
1.11光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调；
（二） 系统输出设备要求
2.1内置高分辨率、高画质感光芯片，1300万像素，画质清晰，色彩还原逼真，展现自然生动的色彩和物体细节，具有 HDMI和USB输出以及拓展卡插槽，无需连接计算机即可在屏幕上控制所有功能，10.1英寸一体高清显示屏，0-90°自由调节屏幕角度，适应不同学生观察。                  
2.2实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统
（三）系统部分
3.1采用无线交互式连接，能实时显示在电脑。
	1
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	多功能光学实验仪（导轨1米，配旋光管及支架）
	1.光源组件：
1-1.光纤耦合激光器：≤650nm，P>1.5mW，单模光纤，芯径≤4μm，光纤保护套，光纤接头，光纤长度70cm。
1-2.相干长度可调半导体激光器：≥520nm；相干长度可调节范围：>5mm；P>1mW，单模光纤，芯径≤4μm，≤3mm光纤保护套， 激光输出模式：单模；电流稳定性<40ppm；具有激光器短路保护等。 
 2.光学组件：
2-1.成像透镜：≥Φ40mm，f=150mm；
2-2.偏振片：≥Φ25.4mm，玻璃窗口，消光比>400:1。
2-3.单、双缝：≥Ф25mm；间距≤0.5mm；缝宽：≤ 0.1mm；光刻负片。
2-4.圆孔、方孔、双圆孔：≥Ф25mm；方孔边长≤0.3mm，圆孔直径≤0.3mm，双圆孔直径≤0.3mm圆心距≤0.8mm，光刻负片。
2-5.透射光栅：6线/mm。
2-6.光纤准直镜：通光孔径：≥Φ:20mm，光纤接口，用于光纤耦合激光器的光束准直；2-7.偏振分光棱镜：≥25.4mm×25.4mm×25.4mmm。
2-8.宽带消偏振分光棱镜：外形25.4×25.4×25.4mm，波长450~650nm，消偏振。
2-9.石英波片：≥Φ25.4mm，石英晶体，低多级设计，平行度：<30""；
2-10.加强铝反射镜：Φ40mm；
2-11.多缝衍射片：包含三缝、四缝、五缝和六缝、≥Ф25mm；间距≥0.5mm；缝宽：≥ 0.1mm；光刻负片。
2-12.柱面透镜：外形尺寸≥20mm×20mm×3mm，焦距≤200mm。
2-13. 3D眼镜：镜片材质：树脂，
2—14.双缝：≥Ø25.4mm；双缝间距1:0.2mm；双缝间距2:0.5mm；缝宽0.005mm；两个双缝中心间距10mm；光刻负片。
3.探测器组件：
相机：分辨率≥1292×964，像素大小3.75um×3.75um，外形29mm×29mm×29mm，USB3.0接口。
4.物理光学综合软件：
4-1偏振实验：相机测量相对光功率，实验数据记录绘图，马吕斯定律理论曲线绘图，二分之一、四分之一波片、偏振片性能测量和理论计算对比模块；
4-2干涉实验：干涉条纹间距测量模块，干涉条纹对比度测量模块；
4-3衍射实验：衍射图像采集分析和理论计算对比模块；
4-5基于泰曼-格林干涉系统的光学器件表面质量分析模块；
4-6相机曝光参数调控、相位差调控模块；
4-7相机采集图像、数据导出、数据绘制二维图表和三维图像展示和图像导出模块。
5.机械组件：
光学导轨≥L×W=600mm×90mm，配套滑块、一维移动滑块、调节支座、支杆；高精度调节镜架，稳定性<2′。
6.光相位差改变与控制装置：
内含相位差改变模块，可通过加载精确电压改变两个光束的相位差，相位差改变范围：大于2π ，外部控制接口，通过USB串口控制；
7.光学平板；螺孔25阵距，≥650X400X50 。
8.对应实验课程：
8-1.偏振实验：
8-1-1.激光器偏振特性的检验实验；
8-1-2.线偏振光的检验与马吕斯定律实验；
8-1-3.二分之一波片的使用实验；
8-1-4.偏振分束立方的使用实验；
8-1-5.四分之一波片的使用与圆偏振光的产生实验；
8-1-6.圆偏振光的检验实验；
8-1-7.偏振器件综合实验——“光环形器”实验；
8-1-8.偏振现象在3D显示中的应用探究实验；
8-2.干涉实验：
8-2-1.搭建杨氏双缝干涉实验；
8-2-2.杨氏双缝干涉测量激光波长实验；
8-2-3.测量双缝间距对条纹间距的影响实验；
8-2-4.搭建马赫-曾德干涉仪实验；
8-2-5.偏振方向与光强比对干涉的影响实验；
8-2-6.相位差对干涉条纹的影响实验；
8-2-7.搭建泰曼格林干涉仪实验；
8-2-8.光源单色性对干涉的影响实验；
8-2-9.半导体激光器谱线宽度测量实验；
8-2-10.光学器件缺陷的定性检测实验；
8-2-11.移相干涉法定量检测光学器件质量实验；
8-3.衍射实验：
8-3-1.菲涅尔衍射实验；
8-3-2.夫琅禾费衍射实验；
8-3-3.夫琅禾费衍射测量细丝直径实验；
8-3-4.单缝、双缝、多缝衍射实验；
8-3-5.透射光栅衍射实验。
	1
	套
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	光学实验系统
	1.设备整体尺寸：长宽高分别不大于130 cm、50 cm、60 cm。
2.设备整体重量：不大于20 kg。
3.工作温度：-10 ℃至50 ℃。
4.显示屏幕：不小于15英寸，支持实时显示实验数据与曲线。
5.光源类型：红色半导体激光器，中心波长630 nm至660 nm。
6.光源输出功率：3 mW至10 mW，稳定可调。
7.单缝宽度：至少包含0.15 mm、0.25 mm两种规格。
8.双缝规格：缝宽至少包含0.10 mm、0.20 mm、0.30 mm；缝间距至少包含0.20 mm、0.30 mm、0.45 mm。
9.狭缝组件应支持手动或工具更换，更换后定位重复性满足实验要求。
10.光电探测器：光敏面尺寸不小于3.0 mm×3.0 mm，响应时间不大于2 μs，光谱响应范围覆盖400 nm至1000 nm。
11.位移传感器：线性精度不低于正负0.2%。
数据采集与控制要求：
12.采样频率：不低于1000 Hz。
13.模拟输入通道：不少于8路，支持差分输入。
14.采集分辨率：不低于16 bit。
15.非线性误差：不大于0.01%。
16.支持多通道同步采集。
17.输入耦合方式：直流耦合。
18.具备模拟信号输出功能，输出范围覆盖0至10 V或4至20 mA。
19.通讯方式：同时支持有线以太网和无线网络通讯。
数据采集软件功能要求：
21.支持单缝与双缝切换，手动选择狭缝类型，生成标准干涉和衍射条纹。
22.支持光电传感器手动扫描，实时获取光强空间分布。
23.软件界面实时显示光强与位移曲线，支持曲线缩放、峰值标记、数据游标读取等功能。
24.支持不少于8通道同步数据采集与显示。
25.支持采集的启动、停止、单次扫描、数据清零和重复扫描功能。
26.支持实验数据导出为通用文本格式，保留原始数值信息。核心知识点与对应实验项目
实验课程：
实验1：单缝衍射现象观测与光强分布测量
对应知识点
惠更斯 - 菲涅尔原理：波前子波源相互叠加形成衍射条纹
单缝衍射明暗纹条件与条纹特征：中央明纹最亮最宽，两侧明纹光强逐级衰减
缝宽对衍射的影响规律：缝宽越小，衍射效应越显著，条纹间距越大
实验内容
1.安装不同宽度的单缝组件，调节光源、狭缝与光电探头的同轴等高
2.启动采集系统，匀速扫描衍射区域，实时获取单缝衍射光强分布曲线
3.对比不同缝宽的衍射图样，测量中央明纹宽度、各级次明纹峰值，验证缝宽与条纹尺度的定量关系
4.总结单缝衍射 “中央亮宽、两侧对称衰减” 的规律特征
实验2：双缝干涉现象观测与条纹分析
对应知识点
杨氏双缝干涉实验原理与物理意义
光的相干三条件：频率相同、相位差恒定、振动方向一致
明暗条纹光程差条件
条纹间距公式
实验内容
1.安装双缝组件，精细调节光路，获得清晰均匀的干涉条纹
2.扫描采集完整的双缝干涉光强分布，观察等间距明暗条纹特征
3.从曲线中读取多组相邻明纹 / 暗纹间距，验证条纹等间距特性
4.更换不同间距的双缝，对比条纹密度变化，验证缝间距d与条纹间距的反比关系
实验3：光波波长的定量测量
对应知识点
干涉法测量波长的基本原理
物理实验定量测量方法与误差分析
多组数据平均法减小随机误差的思路
实验内容
1.记录实验参数：双缝间距d、狭缝到光电探头的距离D
2.从采集曲线中读取 5 组以上相邻明纹间距，取平均值
3.代入公式，计算红光波长
4.将测量值与光源标称波长 650nm 对比，分析光路偏差、读数误差等误差来源
	1
	套
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	函数信号发生器
	1.波形频率参数
正弦波：0~20MHz
方波：0~15MHz
三角波：0~10MHz
脉冲波：0~10MHz，脉冲最小调节宽度 20ns
任意波：0~10MHz
数字波：0~10MHz
全频段频率最小分辨率：1μHz
频率准确度：±20ppm
频率稳定度：±1ppm/3 小时
2.显示与存储
显示屏：≥2.4 英寸 TFT 彩色液晶屏
参数存储：可存储 ≥20 组参数，存储位置 01~20，开机默认加载 01 组
3.通讯接口
接口类型：USB 转串行接口
通讯波特率：≥115200bps
通讯协议：命令行模式，协议公开
4.电气电源
供电电压：AC100V~240V
5.操作与工艺
操作方式：按键 + 旋钮连续调节
提示音：程序可开关提示音
工艺：贴片集成电路工艺
6.环境条件
工作环境：温度 0~40℃，相对湿度＜80%
7.尺寸重量
主机尺寸：≥200mm×190mm×85mm
主机重量：≥700g；配件≥ 150g
外包装尺寸：≥250mm×210mm×100mm
整机包装总重：≥1.1kg
	1
	套

	25
	热成像仪
	1.超分辨率：≥768*576；红外分辨率：≥384*288；
2.具备≥3.5英寸显示屏，≥640*480像素
3.超高刷新率≥30Hz
4.视角场：37°*28°
5.测温范围：-20℃～650℃
6.测温精度：±2℃
7.电池工作时间≥10h
	1
	套

	26
	恒温数显陶瓷加热台
	显示温度，加热温度为500°C，≥10寸大微晶陶瓷盘面板，耐化学腐蚀性同时导热性能好。可外接温度传感器，控温精度为+0.2C
加热温度：室温～500°C。
关机后，如工作盘温度超过50°C，警示灯仍持续闪烁，保障操作安全。
数据传输：SD卡也可实时记录仪器运行数据。
定时功能：1分钟—99小时59分钟。
温度、时间显示：LCD
过热保护：540°C
功率：≥1400W
重量：≥7.18kg
材质：铝盘面陶瓷涂层
热输出功率：500w
工作盘尺寸：≥254*254mm（10英寸）
外形尺寸：≥328*424*138mm
允许环境温度：5-40°C，80％RH
	1
	套

	通用器材
	
	

	27
	数字万用表
	数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试
	60
	套

	28
	数字万用表
	数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试
	4
	套

	29
	电子天平
	量程1100g，读数精度0.01g
	3
	套

	30
	数字电流表
	直流电流，显示范围：±199.9uA
	2
	套

	31
	数字电压表
	直流电压，显示范围：±19.99V
	2
	套

	32
	加速度计
	高速摄像机常存在“视差问题”，传感器可弥补
	2
	套

	33
	温度传感器
	1.内置≥2.0寸TFT液晶屏可以实时显示并采集检测的数据；1个滑动开关键，4个触控功能按键，用于选择量程，调零、校准等操作；
2.内置无线蓝牙模块，支持蓝牙和USB有线直连两种方式通讯，蓝牙传输距离不小于20m；
3.内置≥800mAh高容量锂电池，传感器可以脱机手持采集数据；
4.接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向；
5.量程：-40℃～+1200℃；分辨率：1℃；
6.支持在国产系统、Windows、Android、IOS等多平台下进行实验。
	2
	套

	34
	光强度传感器
	48mm敏感成像宽度，200dpi分辨率，384总像素，可以实时描绘出光照度的强弱分布情况，为波动光学实验提供设备支持。
	2
	套

	35
	高斯计
	1.量程范围：0 - 2000.0mT（毫特斯拉）；
2.基本误差：±2%（1000mT以下）；
3.分辨率：0.1mT（毫特斯拉）；
4.被测磁场：直流磁场；
5.环境温度：5℃~40℃；
6.相对湿度：20%～80%；
7.供电电源：电源适配器12V/1A；
8.外形尺寸：78mm×62mm×26mm；
9.仪器重量：300g；
10.显示方式：四位半数显表；
11.显示单位：mT（毫特斯拉）
	3
	套

	36
	气压计
	配合密闭箱、气泵搭建真空环境，分辨率：≥0.01Kpa，精度：≥0.5级
	3
	套

	37
	数字游标卡尺
	测量更方便，与时俱进、提高效率，不锈钢锌合金卡尺量程0-150mm
	6
	套

	38
	电磁感应专用灵敏电流计
	1.由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位
调节臂均固定在支架上；
2．准确度等级：2．5级；灵敏度：±300μA；内阻：80—125Ω；2．4-3kΩ，规格：
≥138mm×100mm×97mm。
	2
	套

	39
	电子目镜显微镜
	可利用配套摄像头，将显微镜视野中的画面投放到电脑屏幕，显微镜摄像头电子目镜630万像素高清数码USB3.0输出 连接电脑可测 支持动态景深融合拼接
	2
	套

	40
	波形发生器
	用于配合电机驱动振动、产生特定信号源，频率≥50MHz；采样率≥250Msa/s；分辨率≥16bits
	2
	套

	41
	直流稳压电源
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断
	2
	套

	42
	电机
	转动使用步进电机，万能且常用，42步进
	2
	套

	43
	半导体激光器
	比激光笔准直性更好，红光、绿光双光。
	2
	套

	44
	测距仪
	部分题目需要无接触长距离测距，测距方式：半导体激光测距
测距范围：5—2000m
测距误差：0.3m
测距显示：视野内透过式LED显示
测高测角：士90°
测角精度：土0.3°
出瞳直径：≥3.8mm
x出瞳距离：≥12mm
工作温度：-20~60°C
使用湿度：≤80%
波长：905纳米
精度：≥0.1m
距离分辨率：≥0.1m
	2
	套

	45
	3D打印机
	1.成型技术：熔融沉积成型
2.尺寸大小：外形尺寸约505*487*550mmmm；打印尺寸：≥305*305*280mm；
3.打印喷头：陶瓷片加热，多金属热端，硬化钢挤出机齿轮，齿轮比9.5:1，配备双金属喷嘴，喷嘴最高温度370 ℃，环形陶瓷加热，常温52s加热至220℃，配备42-48高温高速电机；
4.热床：整型铝基板热床，热床最高温度120℃；最高腔室温度：65℃独立腔室加热；
5.打印速度：250～600mm/s，加速度：20000mm/s²
6.支持耗材类型：PLA,ABS,ASA,PETG,TPU,PET-CF,PA12-CF,PC,UltraPA,Nylon等；配备干燥盒加干燥剂
7.传感器：支持断料检测、缠料检测、自动调平、振动补偿；
8.电子设备：产品自带5.0英寸800*480 触摸屏；
	1
	套

	46
	光学导轨
	许多实验可在光学平台搭建，大型导轨，宽度≥100mm，长度≥300mm
	2
	套

	47
	旋转台
	可调速旋转台，双向旋转，无级调速，11—100S/圈
	1
	套

	48
	电磁定位系统
	由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、凹凸桥（包含桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、数据线构成，桥形支架，包括凹凸桥轨道、凹凸桥底座、测力传感器。轨道由两片对称金属板构成，滚轮采用铝合金材质加工成对称的柱形结构，中间凸起结构起导向限位作用，确保滚轮能够在轨道上平稳滚动、附件组成。
2.产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀。
3.产品尺寸：≥650*400*200mm
4.铝合金+亚克力材质，铝合金表面亚光黑色氧化；
5.通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。
6.性能参数：
（1）定位范围：≥570mm×330mm；
（2）定位精度：≤1mm；
（3）最高采样频率：200Hz/s；
（4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。
7.该产品需满足以下教学要求：
（1）发射器自带接口，可充电，直径≤3cm；
（2）抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位；
（3）可完成平抛、斜抛运动，并计算加速度；能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态。
（4）可以选配其他实验配件，完成单摆、自由落体运动、机械能守恒定律、阻尼振动、离心运动、运动的合成、圆周运动物体的投影及速度方向等十几个相关实验。
	1
	套

	49
	大型验电器
	材料与主要部件：主要由不锈钢与锌板加工而成，不仅能检验物体是否带电，同时还能做光电效应实验。
	1
	套

	50
	大电流电源
	电流值≤20A；大电流电源是一种能够提供大电流的电源设备。其工作原理主要是通过将输入的交流电源转换成直流电源，并利用电力电子器件将直流电压调整到所需的电流值，以输出大电流。该装置的直流输出可做：直线电流的磁场、模拟直流电流的磁感线、模拟环形电流的磁感线、演示安培力等实验。交流输出可做：平行通电直导线相互作用力、电磁跳环实验、互感实验。
	1
	套

	51
	克拉尼图形
	1.正弦波发生器：采用直接数字频率合成技术，使信号的频率稳定度、准确度达到与基准信号相同的水平，避免了温度、电压等外界环境的影响，频率漂移小，开机无需预热即可使用。正弦波信号输出幅度0～10Vpp连续可调，输出电流：≥0.6A；频率1～5000Hz可调，采用数字编码器调节，最小调节精度0.01Hz；6位频率表显示。 
2.振动发生器：输入频率范围1～5000Hz，输入电压6—10V，最大输入电流1A。
3.克拉尼平板：方形边长≥24cm，圆形直径≥24cm。
4.振动器底板：边长200mm三角形，厚度10mm，平面度≤0.1mm，可调水平。
5.细砂：白色天然石英砂。
6.电源：交流110—120V~和220—240V～可切换，频率50Hz或60Hz。
	1
	套

	数字实验室补充
	
	

	52
	微力传感器
	1.可用于测拉力和压力；
2.性能：测量范围：-2N～+2N；分度：≤0.001N；准确度：≤0.04N；采样率：≥5KHz；
3.结构：手柄式结构；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	套

	53
	机械能守恒实验器
	智能刻度板（含释放与收纳装置、控制电路）、智能挡光片（含触摸键及指示灯电路）；支持蓝牙无线数据传输，分度：2μs；精度：±20us；最大采样率：20KHz，可记录不少于15个位置的数据；系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件；智能挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程，实现数据实时分析与动态演示；支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统。
	1
	套

	54
	采集器
	1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。
2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。
3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源
4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线、无线状态下的四通道并行采集。
5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。
6.为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。
7.含附件、软件；
	10
	套

	55
	微电流传感器
	1.用于测量电路中的微小的电流数据；
2.性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ；
4.结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度≥10cm的鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便实验；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	10
	套

	56
	力传感器
	1.可用于测拉力和压力；
2.性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
8.至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	10
	套

	57
	温度传感器
	1.用于测量待测物体或溶液的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6.至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	5
	套

	58
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0～700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。
4.结构：塑料软管内径≤φ4.外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	5
	套

	化学竞赛创新实训中心
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	设备
	基本技术参数和功能
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	59
	无线紫外分光光度计
	连接到光谱分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接。
外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：≥18.5cm×17cm×7cm
样品类型：≥10mm×10mm石英比色皿2只
灯光电源：交流电源
功耗：启动电流3A，持续工作500mA
吸光度光源：氘（紫外），白炽灯（可见光）
检测器：线性电荷耦合元件
波长范围：220nm-850nm
波长间隔：约1nm
测量模式：吸光度，%透光率，光源输出和光强
光学分辨率：≥3.0nm
波长精度：±2nm
吸光度精度：±5.0%
典型的扫描时间：约2秒
光源高度（Z维度）：8.5 mm
连接方式：无线蓝牙 、有线：USB
	1
	套

	60
	无线旋光仪
	连接到仪器分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接
外观：电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电
光源：LED，采集时自动旋转
波长：≥589nm
精度（旋光性测量）：±1°
连接方式：无线蓝牙、有线：USB
	2
	套

	61
	无线气相色谱仪
	终端连接到仪器分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接。
外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
色谱柱：采用专用的二苯基/二甲基聚硅氧烷相
色谱柱操作温度：30℃到160℃，最快升温速率为10℃/分钟
探测器：碳纳米管化学电阻检测器与空气作为载体气体兼容，并对极性和非极性化合物提供灵敏度。
电源：24VDC，2.5A的外部电源
功率：额定功率为100-240VAC、1.5A、50—60Hz的外部电源
运载气体：空气
配有微量进样器
注射液体体积：0.01到0.6uL
操作压强：1到21kPa
连接方式：无线蓝牙，有线：USB
	1
	套

	62
	无线光学溶解氧传感器
	该传感器有5个测量通道：浓度、盐度、饱和度、温度、压强
连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其他传感器在同一软件下使用。
外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电
溶解氧浓度量程（mg/L）：0到20 mg/L
溶解氧饱和度量程（%）：0—300%
低于10mg/L时的精度：±0.2mg/L；高于10mg/L时的精度：±0.4mg/L；
低于100%时的精度：±2%；高于100%时的精度：±5%
低于10mg/L时的校准重置精度：±0.1mg/L；高于10mg/L时的校准重置精度：±0.2mg/L
低于100%时的校准重置精度：±1%；高于100%时的校准重置精度：±5%
传感器类型：冷光
连接方式：无线蓝牙，有线：USB
	5
	套

	63
	传感器套装（无线版）
	（一）数据分析部分
1.数据分析软件：1.从摄像机和笔记本摄像头捕获视频。同步播放传感器的数据和实验视频；逐帧分析视频或从静态照片进行测量。2.系统支持16种语言3.自动识别和匹配传感器；4.支持80多个不同的传感器的实时绘图和分析；5.自动绘制数据图表；6.多种不同的数据采样模式：7.支持多页面显示实验图形、表格和文字；8.从现有数据表手动输入数值或导入数据；实验数据导出到文本或Excel。9.对数据进行统计分析，包括积分，切线，曲线拟合10.可打印数据表；11.提供实验的XY图表、记录图、双Y图、带状图和FFT图；12.从摄像机和笔记本摄像头捕获视频。同步播放传感器的数据和实验视频；逐帧分析视频或从静态照片进行测量。
（二）传感器部分
所有传感器可以连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其他传感器在同一软件下使用。一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电。连接方式无线蓝牙或有线USB连接至终端
1.无线温度传感器：
温度范围：-40到125℃
精度：±0.25℃
分辨率：0.01℃
2.无线气体压强传感器
量程：0至400kPa
典型精度：±3kPa
分辨率：0.03kPa
最大采样速率：50样本/秒
3.无线PH传感器传感器轴：长15.5cm，外径12mm
类型：密封体，凝胶填充，主体材质为聚碳酸酯，银/氯化银参比电极
pH量程：0-14
典型精度：±0.2pH
分辨率：0.01PH
4.无线导电率传感器
该传感器有3个测量通道可同时开启：电导率、无温度补偿电导率、温度
传感器轴长120mm，轴径12mm
类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极
量程：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS）
分辨率：0.01 uS/cm
5.无线滴数传感器
滴定用开口长：≥3厘米
插传感器圆孔直径：7毫米（适配温度传感器）和13毫米
准确滴计数率：6滴/秒
6.无线电流传感器
低量程：±0.1A ；高量程： ±1A
任意输入的最大电压：±10V
低量程的最大无损电流： 0.5 A
高量程的最大无损电流： 1.5 A
低量程的输入阻抗（输入之间）：1Ω
高量程的输入阻抗（输入之间）：0.1Ω
输入阻抗（接地）：10MΩ
线性：0.01%
低量程分辨率： 0.003mA
高量程分辨率： 0.031mA
7.无线电压传感器
输入电压低量程：±1 V
输入电压高量程：±20 V
任意输入的最大安全电压：24 V
输入阻抗（接地）：10 MΩ
差分阻抗：＞20 MΩ
线性：≥0.01%
分辨率：在20 V通道时 5 mV
最大采样速率：≥1000样本/秒
8.无线色度计
吸光度量程：0-3
透射率量程：0到100%
可用范围：0.05至1（吸光度）（90%至10%T）
光源波长：430nm，470nm，565nm，635nm
9.无线氧化还原传感器
材质：密封，胶体填充，环氧体，银/氯化银参比电极；99%纯铂金圈密封在玻璃里
量程：-1000 mV 到+1000 mV
精度：±20 mV
分辨率：0.01 mV
10.无线光色传感器
传感器含5个测量通道：光，UV，615nm（红光），525nm（绿光）和465nm（蓝光）。
光强量程：0 lx到150000 lx
最大光强采样速率：1000样本/秒
小于10000lux时的分辨率：±0.2 lx
大于10000lux时的分辨率：±5 lx
UV半灵敏度范围：300nm到425nm
红、绿、蓝范围：0到1000（相对比例）
自带LED光源
11.无线浑浊度传感器。测量范围：0 -1000 NTU。分辨力：0.1 NTU
（三）配套玻璃器皿
玻璃仪器套装（包含以下6件）
1.Y型反应管 内20*80*70  1件
2.斜二口直筒型烧瓶 250ml 29/19 1件
3.斜三口直筒型烧瓶 500ml 34/24/24 1件
4.斜三口圆底烧瓶 250ml 34/24/19 1件
5.硅胶塞带孔 34# 1件
6.硅胶塞带孔 24# 2件
（可配合气体压强传感器，氧气传感器，二氧化碳传感器，pH传感器，电导率传感器，不锈钢温度传感器，传感器等使用，有线和无线均可使用）
传感器套装可以开展课程：
试验物质的导电性
离子反应
钠与水的反应
过氧化钠与水反应
碳酸钠和碳酸氢钠的化学性质
碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性
焰色试验
配制一定物质的量浓度溶液中洗涤操作的探究
检验食品中的铁元素
二氧化硫溶于水
浓硫酸与铜反应
测定硫酸铜结晶水含量
二氧化氮溶于水
氨溶于水的喷泉实验
用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子
盐酸与镁反应前后溶液的温度变化
氢氧化钡与氯化铵晶体的吸热反应
原电池实验
简易电池的设计与制作
影响化学反应速率的因素
化学反应速率的影响因素
乙烯与高锰酸钾反应
酯化反应
中和反应反应热的测定
定性与定量研究影响化学反应速率的因素
浓度对化学平衡的影响
温度对化学平衡的影响
探究影响化学平衡移动的因素
盐酸和醋酸的 pH 和导电能力
镁与盐酸、醋酸反应时气体压强的变化
盐溶液的酸碱性
乙酸乙酯的制备与性质
	11
	套

	64
	加热装置套装
	恒温水浴锅：
1.外观：水槽式结构，一列两孔
2.温度范围：室温～100℃
3.功率：600w
4.精度：0.1℃
5.工作盘尺寸：300*150*140mm
电加热套：
1.容量：≤500mL
2.加热功率：350W
3.控温方式：数显控温
4.加热温度：室温～300℃
	2
	套

	65
	称量装置套装
	电子天平：
1.外形设计：流畅新颖、金属底座
2.计量单位：具备多种计量单位转换功能、计数功能及动物称重功能
3.输出接口：RS232C、USB接口
4.称量范围（g）：≤200
5.可读性/精度：10mg
6.外形尺寸（mm）：≥270×190×110
7.秤盘尺寸（mm）：≥Ф130
分析天平：
1.大屏幕：液晶显示器
2.操作方式：按键操作
3.用户界面：环保色彩
4.用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效地完成工作流程
5.内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务
6.显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命
7.玻璃门运输保护锁：有效地提供天平的运输保护
8.全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性
9.实际分度值：≤0.0001g
10.最大称量范围：≤220g
11.可重复性标准偏差：≤0.0001g
12.校准砝码值：≥200g
13.类型：外部自动校准
	1
	套

	66
	抽滤装置套装
	旋转蒸发仪：
1.应用范围：化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验中的浓缩，干燥，回收等
2.主机：采用铝合金及高强度工程材料合成
3.升降方式：跷板式按键，快速电动升降，行程0-150mm
4.转速：转速数字显示，可调范围10-200rpm 
5.加热锅：特氟隆复合锅全封闭加热装置，功率：1.4kW
6.温度范围：温度自动控制数字显示水温，室温-99℃
7.控温精度：±1℃
8.外形尺寸：400*400*750mm
9.蒸发速度：H2O≥1.2L/h
10.到达真空：0.09MPa
11.总功率：1.5kW 电压：220V/50Hz
循环水真空泵
1.流量：60L/min
2.扬程：8m
3.最大真空度：≤0.098MPa
4.单头抽气量：10L/min
5.水槽容积：≤15L
6.循环水功能：有
7.显示方式：压力表×2
8.抽气头数量：2
9.功率：180W
10.电源：AC220V 50Hz
11.净重：≤9.5kg
12.产品尺寸：≥400*280*420mm
	2
	套
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	红外光谱仪
	高稳定的光学系统：光学台一体式基座设计，全密封设计；仪器自带≥80mmx20mm温湿度显示屏，操作者可实时监控仪器的工作状态；
2.光谱范围：7800cm-1～350cm-1 ；
3.分辨率： 优于1.0cm-1 ；
4.透射比重复性：优于0.5 T%；
5.信噪比：优于30000:1；
6.电源：AC220V DC12V 40W；
7.数据传输接口：高速USB 2.0（兼容3.0）
8.进口高强度风冷陶瓷红外光源，采用数字供电技术，为光源提供稳定可靠的供电支持，并保证光源具有超长的使用寿命；
9.分束器：多层镀膜溴化钾，带有防潮涂层；
10.高灵敏度检测器；
11.分束器，探测器，窗片等核心部件均镀有特殊的防雾化涂层，具有超高的透过率，同时还能降低湿气对溴化钾的腐蚀，也可选择可靠的防潮材料；
12.翻盖式样品仓门设计，大大减小外界空气中水和二氧化碳对实验测试结果的干扰；
13.干涉仪采用中空全粘接镀金角锥，具有极高的反射率和角度精确度，永久准直；
14.24位、500KHz 的 A/D 转换，高速 USB接口，达到光谱数据实时采集，保证了数据的真实性和可靠性；
15.采用自补偿型设计，大大提高了能量利用率；
16.仪器内置工业级温湿度模块，显示屏直接数字化显示温湿度，有效防止仪器核心部件因潮解而损坏，大大提高了仪器的使用寿命；
17.仪器配套智能电子除湿干燥箱；
18.腔体整体密封，保证整个腔体密封干燥，提高了防潮效果，大大提高各部件的使用寿命，而且整体仪器内部温度均匀，防止因腔体内部温度不一致，由热膨胀效应导致的偏差； 
19.采用重复使用的304不锈钢盒装干燥剂，具有干燥剂可视窗口，便于观察和更换，便于操作人员对仪器维护；
20.计算机软件兼容性：兼容Windows 10（64位及以上版本）； 
21.红外工作站软件：软件至少包括：全功能谱图处理、数据转换等操作软件；曲线分峰拟合软件；自检软件；标峰、差谱（谱图四则运算）、平滑及高级平滑，基线校正，谱图显示及隐藏功能；二维相关红外功能。
22.软件支持波数和波长一键切换、吸光度和透过率一键转换。支持QC比较功能，基础解析功能。
23.快速判断有机物官能团，区分同分异构体、鉴定未知有机产物，是有机定性表征核心仪器
1）乙酰苯胺的制备与提纯
2）二甲基苯胺的乙酰化制备与结构确证
3）苯甲酸的合成（甲苯氧化）、提纯与红外分析
4）乙酸乙酯的合成、蒸馏提纯与红外鉴定
5）苯酚溴代制备 2,4,6 - 三溴苯酚及纯度检测
6）呋喃甲酸的制备与红外表征
	1
	套
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	阳极溶出伏安仪
	技术参数与性能指标
1. 基本功能
1) 高彩色液晶屏，可视化设计，菜单式操作
2) 操作提醒：灵敏度选择不当时会作提示
3) 采用阳极溶出伏安法，检出限低，最低可至0.1ppb
4) 采用三电极检测系统和印刷电极系统，配合上搅拌系统，确保检测准确
5) 内置快速测试，标准测试，标准添加等多种测量模式，检测方法可直接调用，快速测试模式三步完成检测，单次测量最快可在5分钟内完成
6) 内置铅、镉、铜、砷、汞、锌、硒、锰、镍、铬10种离子的检测方法，直接调用，通过软件升级拓展其它重金属离子检测方法
7) 符合规范，支持数据存储，删除和查阅，最大存储量2000组，同时支持数据通过USB接口输出或导出保存至SD卡
8) IP65防护等级，多种供电方式，支持4节5号可充电镍氢电池供电，USB端供电，外置式移动电源，USB车载电源，适用于移动测量
9) 耗材自主开发，配套试剂满足不少于50次测量
10) 支持USB通讯接口输出数据、与PC端进行通讯，通过PC端软件进行操作
11）研究课程：测金属离子，适用于土壤、食品类、饮用水等金属离子的测量
	1
	套
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	手持式金属分析仪
	1.测量元素范围：原子序数为16～92 硫（S）到铀（U）之间元素。
2.分析合金中主要元素：Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Zr，Nb，Mo，Ag，Cd，Sn，Sb，Ta，W，Pb，Bi共20个。
3.检测对象：固体
4.分析方法：智能直读优化分析法+基本参数法
5.远程操控系统，基于安卓系统的手机端都可以通过软件操作仪器，实现数据多平台（仪器，手机端）同步，软件具有数据分析、谱图显示、报告打印等功能。
6.半透半反工业级定制触摸屏≥5英寸，分辨率≥ 1080*720；标配：4G，内置拓展储存支持32G，可以海量储存数据。
7.前端测试窗口≤9mm*5mm。
8.准直器：特殊防辐射材料准直器，内径≤3mm。无滤光片，省去切换时间，软件扣除本底干扰；开机自校准，不需要使用外置/内置标准片进行校准处理。 
9.智能状态显示灯，通过智能状态显示灯显示三种工作状态，红色闪烁表示正在检测中，绿色闪烁表示前方没有待测物，绿色长亮表示前方有待测物。
10.工作环境：-20℃～60℃，湿度≤90%
11.安全性：仪器侧边测量值≤0.2μSv/h；多重安全防护，不测试无辐射；工作时的辐射水平远低于国际安全标准，且具有无样品空测，自动关闭X光管功能。
12.内置 500 万像素高清摄像头功能，可对被测物进行拍照，方便管理。
13.重量≤1.75KG。
14.电源：可充电锂电池，标配 6800mAh，电压：7.2V；可持续工作达 8 小时。
15.用户管理：多级用户管理功能（可创建多个账号，做到人号对应，方便管理及数据追溯）。
16.数据传输方式：Wi-Fi、蓝牙、邮箱。
17.保护盖：仪器配有保护盖，具有校准、防辐射、防损坏功能
	1
	套
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	电解槽套装
	1.设备外壳采用金属材质，整机结构紧凑；无自带显示屏，全部操作依托配套软件完成，操作界面简洁。
2.内部搭载新型高阻高速大功率运算放大器件与高性能稳压器件，可实现高槽电压输出，动态响应性能优异。
3.具备多重工作模式：恒电位极化、恒电流极化、参比模式、阶梯电位模式。
4.电流、电位量程支持自动切换；配备输出过流、过压双重保护功能。
5.配套上位机软件支持试验数据存储、在线查阅、数据删除、报表打印、数据导出功能。
6.研究课程：电极过程动力学、电解、电镀、金属腐蚀防护、电化学分析以及有机电化学合成
	10
	套
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	热成像仪
	1.超分辨率：≥768*576；红外分辨率：≥384*288；
2.具备≥3.5英寸显示屏，≥640*480像素
3.超高刷新率30Hz
4.视角场：37°*28°
5.测温范围：-20℃～650℃
6.测温精度：±2℃
7.电池工作时间≥10h
	2
	套
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	高性能大数据分析设备
	配置不低于23寸，CPU不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	12
	套
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	冷冻台式离心机
	1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢；清洁耐用。
2.具有定时及定速和停机报警等功能；10档位升降速；
3.合理风道设计，使工作室内温度均匀度变化小；
4.微机控制，触摸面板，液晶显示；
5.变频电机，免维护，无污染；
6.三点柔性双层二级支撑减震，降低振动及噪声；
7.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
8.具有电子门锁及机械门锁双重保护。
8.不平衡等保护功能；开门自动停机，操作安全放心；
9.环保型制冷剂134a；
10.超速、超温多种保护功能
11.最高转速16000rpm；最大离心力21532×g；噪音：≤60dB
12.转速精度±20；温度范围-20～40℃；温控精度±1℃
13.电源AC 220V 50Hz 18A
14.配备角转子：24×1.5/2.0ml；
15.采用无氟压缩机组，可实现-20°C～40°C之间的温度控制
16.可应用低温高速分离热敏沉淀、胶体、蛋白、金属配合物纳米颗粒、生物有机样品。三氯化六氨合钴 的制备与低温纯化；鸡蛋清中卵清蛋白的盐析分离与低温纯化；纳米二氧化钛溶胶制备与固液分离；EDTA络合金属离子沉淀分离与离心提纯
	1
	套
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	磁力搅拌器
	1.搅拌体积：50mL—20L标准或非标准反应瓶
2.整机设计：精致小巧；30°斜面操控面板；硅胶垫工作盘面；金属外壳
3.直流无刷电机，高磁通量设计，无马达驱动
4.工作盘尺寸（mm）≤Φ137mm
5.转速范围：200-1600rpm
6.定时范围：0~99h59min
7.搅拌点位数量1
8.单个最大搅拌量≤20L
9.搅拌子最长尺寸≤80mm
10.输入电源：AC220V50/60Hz
11.功率：20W
12.熔断器：250V,1A,Ф5x20
13.外形尺寸：≥160*270*70mm
14.净重≥1.88kg
	1
	套

	生物学分子遗传实验室

	序号
	品名
	基本技术参数和功能
	数量
	单位

	一、分子生物学实验套件
	
	

	75
	酶标仪
	检测原理：光吸收原理
2.测量通道：具备不少于8路检测光路，垂直/水平光路均可；
测板类型：≥96孔（8*12）微孔板
4.光源类型：12V卤钨灯光源，功率20W～25W
5.光源寿命：不低于50小时
6.波长范围：340~850 nm 
7.滤光片：标配滤光片覆盖340、405.450.490~495.620~640nm区间，不少于5片窄带滤光片。
8.读数范围：0.000 ~ 4.5000 Abs
9.线性范围：0.000 ~3.500 Abs
10.分辨率：0.0001Abs
11.重复性：CV≤0.2% 
12.稳定性：≤±0.003A/10min
13.吸光度准确度：吸光度值为[0.0~1.0]时，误差≤±0.01Abs；吸光度值为[1.0~2.0]时，误差≤±0.03Abs；吸光度值为[2.0~3.0]时，误差≤±0.08Abs
14.波长示值误差：≤±1nm；波长重复性：≤±1nm；波长半带宽：≤10nm
15.灵敏度：≥0.01 L/mg
16.振板功能：振板强度（由弱到强）5级可选，振板时长0~255 s可调
17.孵育功能：孵育时长：0~60min，孵育温度：室温+4℃~50℃
18.打印报告：可打印原始吸光度、定性判定结果、S/CO值、浓度值、参考范围等多种参数
19.数据导出：测试数据可打印或导出至EXCEL
	1
	台
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	洗板机
	1.清洗排数设置：可以在1排—12排任意设置；
2.浸泡时间可调功能：在0秒-3600秒范围内设置；
3.平均注液量：酶标板中各孔之间清洗液平均注液量≤±3％；
4.洗液残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量≤1ul/孔；
5.注液量可调功能：每孔的注液量在0µl-10000µl范围内连续可调，步进10ul；
6.洗板循环次数可调功能：1次—20次范围内设置；
7.洗板选择：可以按照每排8孔或每排12孔的方式清洗96孔（或48孔）酶标板；
8.储存用户程序：仪器具有预先存储程序的功能，最多可储存100个洗板程序；
9.管路冲洗功能：仪器具有对管路冲洗的功能，冲洗时间可在0秒-600秒内设置，步进1秒； 
10.振板功能：振板时间可在0秒-60秒内设置，步进1秒；
11.防溢液功能：当设置防溢液功能时，过量注入的多余洗液会自动被吸走；
12.两点吸液功能：仪器具有两点吸液功能，两点间距可在0-60范围内设置，步进1；
13.孔底漂洗功能：漂洗时间在0秒-99秒范围内可调，步进1秒；
14.换液（预洗）功能：换液（预洗）时间在0秒-600秒范围内设置，步进1秒；
15.洗板过程提示功能：洗板过程中可以显示剩余清洗次数、排数以及漂洗剩余时间；
16.洗板注液速度：一块（96孔）整板注液时间不大于45秒；
17.适用板型：平底、V型底、U型底酶标板；
	1
	台
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	全自动基因扩增仪-梯度
	采用高效长寿命模块，最大升降温速率能够达到7℃/S，节约宝贵的实验时间；
2.内置标准程序模板，方便用户快速建立自己的实验程序；
3.超大存储容量，机内最大可存储10000个程序；
4.自动断电保护，恢复供电后自动运行未完成的程序；
5.创新的热盖导热设计，保证了每个孔内的试剂在实验中无蒸发；
6.热盖温度和工作模式可设，满足不同的实验需求；
7.用户登录管理，用户密码保护，保证数据安全；
8.内置Wi-Fi 模块，可实现手机监控仪器运行状态；
9.USB接口，支持导出和导入数据，支持鼠标控制仪器；
10.具有12列梯度功能，方便用户快速优化反应条件；
11.带有10.1 寸显示屏，无需连接电脑即可运行和查看实时运行状态；
12.多用户功能，实现多人使用，互不干扰。
13.耗材类型 0.2ml单管、8联管、96孔PCR板
14.语言 中英文双语
15.通过U盘无限量下载程序，仪器支持数据导入与导出
16.通讯接口 ：具备网口、RS232.USB数据接口，接口数量不少于上述配置，接口数量可等效替代
支持Wi-Fi连接
18.系统：嵌入式稳定操作系统（Linux/Windows嵌入式均可）
风道设计，前进风，底部出风设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间
20、模块控温范围 0~100.0℃
21.最大升温速度 7℃/秒
22.最大降温速度 6℃/秒
23.温度均匀性 ≤±0.25℃
24.温度准确性 ≤±0.1℃
25.温度显示分辨率 0.1℃
26.控温方式 模块控温/试管控温
27.变温速度可调 0.1~6.0℃/秒
28.梯度温度重复性 ≤±0.1℃
29.梯度范围 30℃~100℃
30、温差范围 1℃~30℃
31.梯度温度点分布 12列
32.热盖温度范围 30~110℃可调
33.热盖自动关闭功能 模块温度低于30度时自动关闭热盖
34.最大步骤 单个阶段最多10个，最多10个阶段，最大100个步骤
35.最大循环数 单个循环最大100个，二级嵌套后最大10000个，可做巢式PCR实验
36.单步骤时间范围 1秒～99分钟59秒或设置无穷时间
37.时间递增/递减 1～1200秒
38.温度递增/递减 0.1~20℃
39.具备断电保护功能 
40、具备程序暂停功能 
41.具备程序跳过功能 
42.具备多用户功能 每个用户独立管理自己的程序，用户之间不干扰，确保用户隐私安全
43.具备审计追踪功能 
44.计算器，用户只需输入碱基序列即可计算出解链温度和退火温度，提高工作效率
45.低温保温 可设置无限长时间低温保温
46.具备程序向导，用户只需修改几个参数即可快速实验
47.具备程序导入导出功能，同类型仪器之间可以通过U盘互传文件，方便快捷
48.宽电压范围 全球通用电源100～240V，50/60Hz
49.最大功率 800W
50.熔断器 220V～6A或110V～12A
51.尺寸（W×D×H） 273mm × 373mm × 264mm
	1
	台
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	电泳仪
	1.一次成型机壳，外观流畅
2.触摸按键，具有标准、定时运行功能，可存储10个常用电泳方法
3.微处理器智能控制，具有自动记忆、自动关断功能
4.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出
5.具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能
6.输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W。分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）。
7.定时范围：1分钟～99小时59分钟
8.显示：带背光的LCD液晶屏（≥128×64像素），可同时显示预设值和实际输出值
9.输出插孔：4（组）
10.外形尺寸≥（L×W×H）：280×237×118（mm）
11.具有过载、空载、漏电等多项保护功能
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	垂直电泳槽
	1.凝胶板面积：≥100×100（mm）；
2.凝胶面积：≥82×88（mm）；
3.凝胶厚度：0.75.1.0、1.5（mm）；
4.凝胶数量：2（块）；
5.样品通量：（≥0.75mm厚）11.15齿；（≥1.0mm厚）11.15齿；（≥1.5mm厚）11.15齿；
6.缓冲液容积：0～750mL；
7.外形尺寸：≥150×120×115（mm）。稳定的pH值
8.开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全
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	纯水仪
	应用领域：缓冲液和介质制备、高压灭菌器、洗瓶机、环境试验箱、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、气相色谱等实验用水
2.进水要求：城市自来水，总溶解性固体量≤500ppm，环境温度1—45℃，水压0.1-0.5MPa。
3.产水类别：可同时取用L1纯水和L2超纯水
4.L1纯水产水水质：电导率＜5μS/cm@25℃；离子截留率98% ，L2超纯水产水水质：UP电阻率：18.2mΩ.cm@25C°
5.产水量：12L/H。
6.机身尺寸：长490mm×宽380mm×高610mm 
7.水质检测显示配置：双路双显双检测显示仪
8.专用取水遥控器配备：手持式无线取水遥控器一个
9.水箱配备：真空压力无菌储水桶容积10升
10.系统拥有全新智能化人机交互系统，主板采用全新一代芯片设计，系统运行流畅，抗干扰能力强，操作简单快捷
11.简洁的操作界面，智能化一键取水，全自动清洁，智能循环灭菌，运行状态指示，自动切换界面和显示实时运行信息
12.配备超纯水专用隔膜泵，采用纯实心加粗铜丝，底座设计降震处理，运行安静，可降低运行能耗，提高工作效率
13.拥有系统监控功能，设备在运行过程中可实时监测各部件状态，出现异常情况时屏幕会提示并发出报警声，当监测到程序错误时主板自动进行修复
14.系统专为各类实验室应用设计，拥有在线双路双显双检测显示监控器，可同步检测显示：L1纯水电导率（μs/cm）和温度，L2超纯水电阻率（MΩ.cm）和温度
15.系统适用于更多应用场景，用户可通过主机操作设备以外，还可通过手持式无线取水遥控器在180尺内实时任意制取L1纯水和L2超纯水。
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	制冰机
	1.制冰量（kg/24h）：20；
2.储冰量（kg）：10；
3.冷凝方式：风冷；
4.耗水量（L/H）：≤0.8；
5.压缩机/制冷剂：无氟/R134a；
6.箱体外壳：不锈钢；
7.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。
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	制冷设备
	1.工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：20%～80%RH，电压：198V～242V，频率：（50±1）Hz。
2.样式：立式。
3.容积（L）：≤100。
4.外部尺寸（宽*深*高mm）：≥1066*742*820。
5.内部尺寸（宽*深*高mm）：≥450*450*500。
6.净尺寸（宽*深*高mm）：≥1017*707*807。
7.净重（KG）：≤124。
8.箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 
9.内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。
10.标配四个万向脚轮，方便移动安放。
11.过滤网可拆卸，清洗方便。
12.内部结构：单层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。
13.双磁吸内门，内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。
14.标配测试孔：左侧一个，方便监测箱内温度。
15.助力把手，开启轻便，标配外挂锁孔，可加挂锁，实现双人管理，保障样本安全。
16.保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，外门保温层厚度≥103mm，箱体保温层厚度≥90mm，双重保温效果，高效锁冷。多道门封设计，保温效果好。
17.大面积翅片式冷凝器，散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。
18.冷凝风机可根据环境温度变化及压缩机运行状态智能开停。
19.搭载DC/DC电源管理模块，节能效率大幅提升；
20.电压控制精度高，电压和整机性能稳定；冗余热量少，杜绝过热安全隐患。
21.精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁，制冷，电源，电量低，断电，静音，门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内。
22.中国科学院理化所发明的环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，制冷效率高，降温更迅速。
23.安全存储：完善的声光报警系统（高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警、开门报警等），物品存储更安全。
24.开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠，键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。
25.标配USB数据接口，可记录设备运行温度等历史数据，数据可长达10年以上。
26.标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。
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	电子天平（精确到0.01g或0.001g）
	1.外形设计：流畅新颖、金属底座
2.计量单位：具备多种计量单位转换功能、计数功能及动物称重功能
3.输出接口：多种接口
4.称量范围（g）：≥200
5.可读性/精度：10mg
6.外形尺寸（mm）：270×190×70
7.秤盘尺寸（mm）：Ф130
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	pH计
	1.仪器特点：大屏幕、数字式液晶显示、全量程温复合玻璃电极
2.同时测量或显示pH、温度或mV、温度
3.电器接插件低于平面，有助于防腐和安全
4.仪器级别0.01级
5.测量范围pH:(-2.00~18.00)pHmV:(-1999~0），（0~1999）
6.温度：（0~99.9）℃
7.分辨率pH：±0.01；mV：±1mV；温度：0.1℃
8.示值误差pH：±0.01pH；
9.输入阻抗不小于1×1012Ω
10.稳定性±0.01pH/3h
11.温度补偿范围（0~100）℃手动或自动
12.外形尺寸≥300×220×90mm
13.仪器配置pH复合电极一支，pH标准缓冲试剂2套，自动温度补偿电极1支。
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	涡旋振荡器
	1.控制方式：旋钮调速
2.功率：12W
3.振幅：4.5mm
4.最大样品处理量：≤≤50ML
5.转速范围：0-3000RPM
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	垂直旋转混合器
	1.外形精巧，构造坚固，操作简单，LED显示屏显示时间转速。
2.无刷直流电机性能稳定，低噪音，转速稳定，使用寿命长。 
3.360°垂直循环旋转，运转平稳。
4.可更换不同平台，兼容使用不同尺寸的试管。
5.支架两端内置无油轴承。
6.可调转速范围：10rpm ~80rpm
7.运转方式：圆周运动
8.定时范围：1min ~99h59min
9.输入电源：AC 100 ~230V, 50/60Hz
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	掌上离心机
	1.转速：4000转/分
2.相对离心力：约1200g
3.样品处理量：8x2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管。
4.定时范围：1s—99min59s
5.工作噪声：≤45 dB
6.输入电源：AC110V/220V   50/60Hz
7.功率：≤45W
8.熔断器：250V,1A, 5*20※
9.外形尺寸：≤W.156XD.176Xh.121mm
10.净重：≤1.5KG
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	金属浴
	1.LED显示
2.仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高，低能耗无噪声
3.内置温度偏差校准功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能
4.内置超温保护装置，使用更安全可靠，延长机器使用寿命
5.产品设计紧凑而严密，占用的空间范围小，带来更多的自由和方便
6.多种模块选择，更换，便于清洁与消毒适用各种试管
7.到达设定温度开始时间倒计时
8.控温范围：室温+5℃ ~ 150℃
9.温度设定范围：5℃ ~ 150℃
10.定时范围：1mm~99h59min
11.温度稳定性@40~100℃: ≤±0.5℃
12.温度稳定性@100~150℃: ≤±1℃
13.模块温度均匀性@40: ≤ 0.3℃
14.模块温度均匀性： ≤ 0.5℃
15.温度显示精度：0.1度
16.升温速度：≤30min
17.样品处理量：2个标准模块
18.输入电源：AC220V/AC110V,50/60Hz
19.功率：400W
20.熔断器：250V，3A/6A, Φ5*20
21.48孔，配备可插1.5ml 离心管的模块
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	摇床
	1.恒温方式：强制对流；
2.振荡方式：回旋；
3.性能：使用温度范围环境温度+5℃～60℃；
4.旋转频率：40rpm～300rpm；
5.频率精度：±1rpm；
6.摆振幅度：φ26mm；
7.温控精度：±0.1℃；
8.结构：箱体抗腐蚀304不锈钢，外壳材料优质钢板材料；
9.温度设定方式：触摸式按键设定；
10.温度显示方式：LCD液晶显示；
11.加热方式：U型加热管；
12.安全装置：超温报警、短路保护、过热保护、声光报警；
13.标准配置：100mL×9支；
14.托盘尺寸：≥251×220（mm）；
15.功率：310W；
16.托盘数量：≥1块；
17.定时范围：0～9999min。
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	二、生、化实验套件
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	生化培养箱
	1.微电脑温度控制器，控温精确可靠，液晶屏显示温度，时间；
2.工作室内搁架可随用户要求调节高度；
3.容积：≥250L；
4.液晶显示屏，可显示温度，时间等；
5.控温范围：0～65℃；
6.温度波动度：±1.0℃；
7.温度偏差：±1.5℃；
8.温度不均匀度：±1.5℃；
9.温度最大可编程段数：多段；
10.升温时间：10℃升至40℃为60分钟；
11.降温时间：40℃降至10℃为60分钟；
12.工作方式：连续运行；
13.电源：220V、50Hz；
14.具有掉电记忆功能，保证在上电后，仪器能从断点继续运行；
15.控温控湿方式：采用箱体内背面风道循环制冷，循环均匀，风量为2m/s。
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	全自动凝胶成像分析系统
	1.外观：ABS材料一体机箱，尺寸≥400×380×700（mm）；
2.运行环境：供给电压220V50Hz，最大功率60W；
3.技术参数：
3.1.摄像头：高分辨率低照度；
3.2.感光效率：QE>65%；
3.3.有效像数：≥500万像素；
3.4.电动镜头：6倍变焦自动聚焦镜头，带校准自动聚焦功能；
3.5.白光样品板：≥25×25cmLED冷光带刻度折叠式样品台，折叠于机器内部；
3.6.紫外样品台：开门式抽屉灯管无影低背景样品台，波长302nm，面积≥21×21cm；
3.7.LED反射白光：双侧反射：
3.8.切胶装置：抽屉开放式，防护装置590nm光学滤镜有效防紫外线99.99%；
3.9.滤光片：标配590nm波长；
3.10.数据传输：USB3.0单线完成图像传输与仪器控制
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	超声波细胞破碎仪
	1.采用≥5.0寸TFT彩色触摸屏幕，显示各项参数指标，参数设置方便快捷；
2.采用变幅杆全自动升降独特设计，可以参数化设置变幅杆高度，兼容更多的容器高
度，液面高度。程序记忆上次高度，操作更精准省时省力。
3.隔音箱采用吸音棉，磁力橡胶等设计保证密封，最大限度地降低噪音外漏。
4.采用ARM微电脑技术，超声波功率精细可调，步进1%，各项时间参数精准可调，时间控制精度0.1。
5.程序内设置≥9组常用参数设置。一键调用，方便快捷。
6.程序内置蜂鸣器报警提示功能，程序运行结束和出现故障，均会停机报警，确保人机安全。可以设定样品保护温度，样品温度实时监测，确保样品安全。急停按钮可以停止超声，变幅杆回到顶部位置，再次确保人机安全。
7.隔音箱内有灯管，可以杀菌，照明；箱体门门锁把手一体设计，安全又方便。
8.频率 20-25KHz
9.显示方式≥ 5寸TFT触摸屏显示
10.随机变幅杆 Ø6；可选配变幅杆 Ø2，Ø3，Ø6，Ø10，Ø12
11.破碎容量 0.5～500ml
12.可调保护温度 样品温度至80℃
13.变幅杆升降最大距离 120mm
14.报警 时间、过载、超温
15.输入电源 220V/50Hz
16.功率 650W（1%—99%）
17.外接温度传感器 PT100
18.超声时间设定 0.1s～9.9s
19.全程时间设定 0.1min～~999.9min
20.间歇时间设定 0.1s~99.9s
21.熔断器 250V, 5A, Ф5x20
22.电源机箱尺寸≤ W.250×D.420×H.438.5mm
23.隔音箱尺寸≥ W.501×D.380×H.577mm
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	转印电泳槽
	适用于快速、高质量地对小型凝胶进行印迹转移
高透明度聚碳酸脂注塑成型
转印夹正负极分明，具有提手功能，操作方便
转印效率高，转印时间约为 20～40min
结构材质稳定，可配合冰浴同步进行降温，避免过热造成的干扰，确保实验结果可靠
可同时进行四块胶转膜
技术参数：
转移面积：≤75×100mm
产品尺寸：≥140×180×185mm
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	分子杂交仪
	1.微电脑控制，数码屏；
2.钢化玻璃门，不锈钢内胆和支架；
3.温度范围：RT+5℃-100℃；
4.控温精度：≤±0.5℃；
5.温度均匀性：≤±0.03℃； 
6.温度显示分辨率：≤0.1℃；
7.温度平衡时间：＜20min（37℃）；
8.杂交管容量：≥6； 
9.标配杂交管标配数量 ：≥3。
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	三、遗传学实验套件
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	荧光倒置显微镜
	1.光学系统：无限远色差校正光学系统；
2.三目头部：铰链式观察筒，平场目镜10X/ 22mm，瞳距调节范围55mm—75mm。
3.物镜转盘：平面轴承五孔转换器，内部组件和光学系统封闭设计，防止液体不慎溅入。
4.同时配置5个物镜：
4.1长距离正相衬物镜 10X，工作距离≥16.5mm；
4.2长距离正相衬物镜40X，工作距离≥2.8mm；
4.3长距离荧光物镜10X，工作距离≥4.1mm；
4.4长距离荧光物镜 20X，工作距离≥4.7mm；
4.5长距离荧光物镜，工作距离≥3.0mm；
5.聚光镜：采用燕尾导轨齿轮齿条升降系统；聚光镜数值孔径≤0.3，工作距离为≤72mm；
6.相衬推拉板：可调中，三孔位。
7.载物台：硬膜涂层的可拆卸机械移动尺，标配96孔板托架≥128mm*86mm，移动范围≤76mmX50mm。
8.照明系统：6V/30W卤素灯的柯拉照明系统；灯丝中心可调。
9.智能感应功能：用户离开显微镜15分钟后，机器自动熄灭电源；用户返回时，机器红外感应自动增亮灯泡；长时间观察时可以有效保护活体组织或细胞；
10.调焦结构：共轴粗微调低手位设计，粗调每转42mm，微调每转0.2mm，最小格值2um.上限位保护装置，松紧可调。
11.滤色片：蓝色≤45mm，中性≤40mm，绿色干涉40mm滤色片，毛玻璃片≤45mm；
12.荧光装置质量标准：所供荧光装置通过国家光学仪器质量监督检验中心的合格检测，核心指标如下：滤光片组合中激发滤色片和截止滤色片的光谱区域重叠≤2.2%；需提供荧光装置的光学检测报告核实；
12.1荧光光源：采用10W超高亮度LED光源， LED光源寿命20000小时以上；配置外置液晶屏操作手柄，用于调节荧光亮度；
12.2荧光装置同时安装有3个荧光模块，预留一个空位：
B激发窄带模块（激发滤色片波峰480nm），适用染料；
G激发窄带模块（激发滤色片波峰540nm），适用染料；
UV激发窄带模块（激发滤色片波峰350nm）；适用染料；
需提供以上3种荧光模块的光谱图，需包含激发滤色片、分色分光片、阻挡滤色片。
	1
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	接种器具灭菌器
	1.输入电压：AC220V
2.温度：0-330℃
3.频率：50Hz
4.平均功耗：32W
5.防触电保护类型：I
6.外形尺寸：≤180*100*205mm
7.净重：≤2KG
8.最佳使用温度：285-300℃之间
	10
	台

	四、细胞生物学实验套件
	
	

	97
	高速冷冻离心机
	1.采用变频电机，驱动系统免维护无碳刷感应电机；                                                                                                                          
2.大屏幕彩色液晶全方位多功能显示屏。                                                                                             
3.微电脑程序控制，操作简便。                                                                                                       
4.微电机感应电动门锁。
5.配有应急内六角门锁开关，在无电源时也可轻松打开。                                                         
6.≥10段升降速设定                                                                                                   
7.≥15段刹车系统设定。                                                                                                              
8.≥10组程序记忆功能。                                                                                                                
9.转子锁定自动识别，超速保护。
10：原装电磁阀控温精度±1℃                                                                  
12.钢结构机体，316不锈钢内腔。                                                                                                 
13.加减速控制 ≥9档加减速控制。     
14. 最高转速：≥16000r/min
15.最大相对离心力：≥24900xg
16.最大容量：≥5mlx12
17.转速精度：± 50r/min
18.温度设置范围：≥-10～+40℃
19.温度控制精度：≥±1℃
20、压缩机组：高性能压缩机组，环保制冷剂
21.外形尺寸（长X宽X高）：≥620×350×300(L×W×H)mm
	1
	台
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	全能培养箱
	1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
2.高亮度液晶屏显示，智能化控制，可同时显示温度、湿度、二氧化碳浓度
3.温度控制具有超温声光报警功能
4.采用进口红外浓度传感器，二氧化碳浓度检测反应灵敏精确度高；内部配置消毒紫外灯杀菌，可有效杀灭细菌、霉菌、支原体等微生物
5.采用双重高效过滤器：直径大于等于0.3µm的颗粒，过滤器效果高达99.998％
6.选用进口离心风机，噪声低，寿命更长，配有合理的风道结构，使培养箱加热升温快且均匀性好
7.采用芯片自动抑制控制，控制系统温度双传感器的设立，可有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大
8.采用进口湿度传感器，可实时显示湿度
9.温度控制具有超温声光报警功能，具备两套控制系统，当主控系统失效时，副控系统起监控作用
10.采用门加热控制系统，可有效避免内玻璃门结露现象
11.特殊工艺制造确保腔体的严密性，保证浓度长时间自动维持
12.配接口，可连接计算机或记录仪
13.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
14.选配：打印机（支持曲线打印）、短信报警、电脑监控三选一
15.电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%
16.输入功率：700W
17.加热方式：气套式
18.控温范围：室温+5－60℃
19.温度分辨率：0.1℃
20.温度波动度：≤±0.2℃
21.温度均匀度：≤±0.5℃
22.CO2控制范围：0—20%
23.CO2控制方式：红外传感器
24.CO2恢复时间：≤浓度值×1.2min
25.加湿方式：自然蒸发
26.容积：≤80L
27.内胆尺寸：≤400×400×500mm，外形尺寸：≥560×590×850mm
28.载物托架：2块
	1
	台
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	钢瓶
	1.容积：≥15L；
2.壁厚：≥3mm；
	1
	个
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	全温振荡器
	1.5寸液晶屏触摸屏显示，能同时显示时钟、温度、转数
2.静电喷塑箱体，内胆采用不锈钢镜面板，钢化玻璃大屏幕视窗
3.三维一体偏三轮驱动机构，旋转平稳，无需平均培养体
4.运行参数加密锁定，避免人为误操作
5.直流无刷变频电机，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养
6.超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温等仪器自动切断各自供电
7.振荡频率：40-300rpm
8.振 幅：≤20mm
9.控温范围：4―60℃
10.装瓶量：≤250ml×12 
11.定时：0-500小时，终点自动停止振荡并声光报警
12.工作方式：回旋式
13.标准配置：弹簧万用夹具
14.电 源：AC220V 50Hz
15.托盘尺寸：≥420*330mm
16.外形尺寸：≥80*50*60cm
	1
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	储存罐
	1.罐体材质：采用高强度铝合金或优质不锈钢制造，轻便且耐腐蚀。
2.结构设计：具有高真空多层绝热设计，确保高效保温。
3.容量≥20L
4.口径：≥80
5.6个提桶
	2
	个

	五、解剖学实验套件
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	双目电光源体视镜
	1.光学系统：采用Greenough或平行光路CMO体视光学系统，成像立体感清晰，满足解剖实验观察需求；
2.平场目镜：配备10X平场目镜，视场数≥22mm；双目观察头倾斜角度30°~45°可调；瞳距调节覆盖50mm～78mm，双目独立视度可调；
3.变倍体：变倍比为≥6.7:1，连续变倍范围7.5X～50X；变倍手轮双侧水平设置，可以通过扳手调整松紧度，满足不同用户的力度要求；
4.工作距离≥113mm（即焦面到物镜的距离）；
5.调焦机构：防霉设计燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦结构，双侧水平调焦手轮，调焦行程为50mm；
6.圆柱形立柱带防滑保险栓设计，以防显微镜头部下滑损坏；
7.上光源：3W/6V LED灯照明，亮度可调，光线角度可调；
8.下光源：3W/6V LED灯照明，亮度可调，落射透射照明可单独使用；
9.显微镜底座：超大矩形工作平台，宽度X深度不小于330mmX280mm，便于双手放在台面上长时间做实验；
	1
	台

	103
	超声波清洗器
	1.内胆材料：304不锈钢；
2.内胆尺寸：≥300×240×150（mm）；
3.震头：≥4个；
4.容量：≥10L；
5.温度可调：常温～60℃可调；
6.频率：40KHz。
	1
	台

	六、微生物学实验套件
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	立式高压蒸汽灭菌器
	1.手轮式开盖结构，具备压力机械自锁与闭盖电子自检双重保护；
2.门罩采用尼龙材质，门盖与主体有效隔热；
3.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，锅体采用不锈钢材质；
4.机器两侧具有快速维修检查窗口，灭菌锅锅体具有验证接口；
5.数码液晶显示，微电脑控制，具体≥3个固定程序和≥1个自定义程序；
6.采用保温材料，自涨式密封圈；
7.轴向双刻度读数压力表，安全阀和压控开关双重安全保护；
8.超压自泄，超温或超压设备会自动切断加热并报警；
9.机器在低水位时，会自动切断加热电源并且缺水指示和报警；
10.排水排气结构，自动排放冷空气，灭菌结束后自动排气；
11.周期计数器，记录设备使用次数；
12.灭菌温度：50-135℃；
13.灭菌时间：0-9999分钟；
14.温度分辨率：0.1℃；
15.融化温度：60-100℃；
16.保温温度：40-90℃；
17.温度波动度：≤±1℃；
18.融化时间：0-9999min；
19.保温时间：0-9999min；
20、温度均匀度：≤±1℃；
21.排气间隔时间：0-250s；
22.排气时间：0-60s；
23.置换温度：100-110℃；
24.排气次数：0-9次；
25.功率：≥3.5KW，容量：≥50L。
	1
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	恒温培养箱
	1.外门选用全透明观察窗型；
2.外壳材质：优质钢板表面喷塑处理；
3.内胆材质：304优质不锈钢；
4.微电脑智能数显控温仪，控温精确可靠；
5.温度范围：+5℃～60℃；
6.温控精度：±0.5℃；
7.电加热采用外加热式；
8.外形尺寸：≥520×540×790（mm）。
	1
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	超净工作台
	1.采用了任意定位移门系统
2.外壳采用冷轧板焊接，表面静电喷塑，工作台面为SUS201拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗
3.照明和杀菌系统安全互锁。
4.数显式液晶控制界面，更具人性化设计
5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6.配置有高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命
7.洁净等级100级@≥0.5μm
8.菌落数≤0.5个/皿·时
9.平均风速0.25～0.45m/s
10.噪音≤62dB（A）
11.振动半峰值≤5μm（x、y、z方向）
12.照度≥300Lx
13.电源AC单相220V/50Hz
14.最大功率100W
15.重量≥80kg
16.工作区尺寸≥（W1×D1×H1）700×550×580
17.外形尺寸≥（W×D×H）860×590×1600
18.适用人数单人/单面
19.高效过滤器规格及数量≥685×455×50×①
20.荧光灯/紫外灯规格及数量≥12W×①/20W×①                                                                                                             
	10
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	数码显微镜
	（一）基础光学系统要求
1.1光学系统：无限远色差校正光学系统；
1.2.目镜：大视场、高眼点平场目镜10X/20mm，其中一只带教学指针。
1.3物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径≥18.8mm,10倍，成像清晰圆直径≥18.6mm， 40倍成像清晰圆直径≥18.9mm。100倍成像清晰圆直径≥18.9mm。
1.4齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。
1.5目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移，左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.2%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。
1.6内倾斜、内定位四孔转换器；
1.7载物台：“U型”双层载物台。
1.8载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm。
1.9调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝聚光镜数值孔径≥1.20，带可变光栏；
1.10加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜；
1.11光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调；
（二） 系统输出设备要求
2.1内置高分辨率、高画质感光芯片，1300万像素，画质清晰，色彩还原逼真，展现自然生动的色彩和物体细节，具有 HDMI和USB输出以及拓展 SD 卡插槽，无需连接计算机即可在屏幕上控制所有功能，≥10.1英寸一体高清显示屏，0-90°自由调节屏幕角度，适应不同学生观察。
2.2实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统
（三）系统部分
3.1生物学图像识别系统：                                                                            1.可同时打开单个或多个图像进行扫描、浏览和分析。
2.打开多个图像浏览时可同步移动多个图片进行浏览分析。
3.可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量。
4.可以对图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变。
5.可以删除/修改图像的指定区域。
6.浏览过程中，可在扫描倍数下以任意倍数显示（如以20倍镜头扫描，可以在02.120倍之间以任意倍数浏览），并且显示标尺、放大倍数。
7.可以360°旋转图片进行浏览。
8.需支持浏览多种文件格式，包括：SVS 文件、JPEG 文件、TIFF文件、TIF文件、CWS 文件、NDPI文件、VMS文件、VMU文件、MRXS文件、SlideDat.ini文件、sis 文件和SCN文件。
9.本地浏览软件无安装数量限制，本地支持浏览多种文件格式，包括：SVS
文件、JPEG 文件、TIFF文件、TIF文件、CWS 文件、NDPI文件、VMS文件、VMU文件、MRXS文件、SlideDat.ini文件、sis 文件和SCN文件。
	10
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	未来计算科学与人工智能创新实验室

	序号
	产品名称
	基本技术参数和功能
	数量
	单位

	108
	算法训练平台
	（一）题库
学、问、练、测、赛一体的计算机编程学习平台，支持Python、C++/信奥赛题目评测的各方面需求；
1.丰富的题库，目前约5000+道编程题，难度从零基础覆盖至信息学奥赛国赛，从小学至高中全学龄段。题库保持每月更新；同时提供历年真题进行训练；
2.高性能的云评测机练习系统，利用云计算能力动态扩展评测资源，无需担心资源瓶颈，可支持数万学生在线评测，支持各类PC（Windows、Linux、Mac）练习使用，避免系统需要“不断维护升级”的烦恼；
3.为老师配备学员团队管理功能、数据分析视图、团队任务的发布功能，便于老师进行学生管理及筛选，因材施教；
4.支持C/C++/Python等多种语言，并支持后续扩展其他主流语言；
5.允许学校师生贡献练习题目、完善题目答案、讨论解题思路，协助师生在交流过程中产生思维碰撞，取得更好的教学效果；
6.定期为学校统计各个方面报表，满足学校合理的个性化需求。
（二）信奥普及课程视频资源
支持视频学习资源配置，通过录播课、练习课、课后讨论等方式实现全方位学习。可课后练习题，提升学生自学能力，帮助老师专注于针对性辅导上。基础入门到普及组L1
基于云课堂为学生日常课程提供自主学习资源，更好地匹配个性化的学习成长，约90课时的高质量视频课，其中包含基础语法部分50课时，普及组40课时，授课教师具备哈工大机器人与智能制造基地认证资格，在高中阶段参加过信息学奥赛竞赛取得金银牌，授课过程对学生学习过程数据进行实时云端记录存储分析，便于老师针对性分析教学，课程内容详见基础语法课程大纲及普及组课程大纲 L1。
（三）信奥进阶培养课程视频资源
普及组L2到提高组L1
基于云课堂为学生日常课程提供自主学习资源，更好地匹配个性化的学习成长，总课时90课时，普及组L2阶段45课时，提高组部分45课时，授课教师具备哈工大机器人与智能制造基地认证资格，在高中阶段参加过信息学奥赛竞赛取得金银牌，授课过程对学生学习过程数据进行实时云端记录存储分析，便于老师针对性分析教学，课程内容详见普及组课程大纲 L2及提高组课程大纲 L1。
（四）信奥拔尖培养课程资源
提高组L2到冲刺及省选
基于云课堂为学生日常课程提供自主学习资源，更好地匹配个性化的学习成长，总课时60课时，提高组L2阶段45课时，省选部分15课时，授课教师具备机器人与智能制造基地认证资格，并在高中阶段参加过信息学奥赛竞赛取得金银牌，授课过程对学生学习过程数据进行实时云端记录存储分析，便于老师针对性分析教学，课程内容详见提高组课程大纲 L2及省选课程大纲。
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	深度学习工作站
	处理器：24核32线程及以上，配置≥32GB高频内存，标配≥2TB 高速固态硬盘，不少于1个机械硬盘位，扩展性充足，满足高强度图形、图像、仿真、计算处理需求。
	1
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	数据采集设备（AI传感器、物联网传感器套件）
	（一）电子模块参数
套装内配件种类不少于45种且至少包含主控板、光敏传感器、8*8点阵、磁力传感器、电磁铁、温湿度传感器、显示屏、灯带、USB风扇、人体感应、语音识别等电子模块及结构配件。
1.主控板：安装孔，孔间距5mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供至少4路数字接口、4路模拟接口、4路多功能接口，2路电机接、USB下载口。
2.8*8点阵：模块需预留不少于4个固定孔。采用芯片作为驱动。
3.数码管：共阴数码管，专用驱动芯片，工作电压3—5.5V，亮度可调，四位一体数码管显示。
4.温湿度传感器：工作电压3.3—5V，信号类型：数字信号，供电电流：最大2.5mA ，温度范围：0-50℃±2℃，湿度范围：当环境温度在0℃时为30%—90%RH，当环境温度在25℃时为20%—90%RH，当环境温度在50℃时为20%—80%RH。
5.显示屏：屏幕尺寸≥0.96寸，高分辨率≥128*64，超广可视角度：大于160度，超低功耗：正常显示时0.06w，供电电压：3.3V—5V，工作温度范围：-30-70℃
6.声音传感器：使用电压3—5.5V，静态电流小于2mA，模拟信号，标准3PIN接口。
7.语音识别模块：语音识别模块板载电源指示灯、测试指示灯、拾音器、复位按钮、1W喇叭。可实现语音控制功能，工作电压3.6—5V，识别距离3—5m。
（二）结构件参数
主要结构件采用高强度1.5mm铝合金材质配件，表面阳极氧化上色安全无毒。
搭配部分ABS及不锈钢配件，所有配件均采用安装孔，孔距为5/10的倍数。
至少应包含8*12孔板、2*12孔板、2*5孔板、加密9孔板、2*8孔板、5mm六棱柱、10mm六棱柱、20mm六棱柱、30mm六棱柱及连接件、螺钉、螺母等结构配件。
（三）配套软件
配套编程软件支持图形化编程及代码编程。
（四）配套课程套装
含至少流水灯、楼道灯、按钮与指示灯、双控开关、磁力探测、环境温湿度、跑马灯、按键琴、赋值运算、声控灯带等课程内容。
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	GPU计算工作站（深度学习工作站）
	处理器：24核32线程及以上，配置≥32GB高频内存，标配≥2TB 高速固态硬盘，不少于1个机械硬盘位，扩展性充足，满足高强度图形、图像、仿真、计算处理需求。
	1
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	AI大模型视觉识别编程车
	产品功能：
1.激光雷达建图：360度扫描测距，支持算法构建地图，支持键盘，鼠标及选择区域构建地图。
2.深度视觉建图：运用算法，结合视觉与雷达信息，构建三维彩色地图。在此基础上，机器人能够在地图内实现自主导航和障碍物避让，支持全局重定位及自主定位功能。
3.视觉识别/实时视频：搭载深度摄像头，可推流实现视频画面实时传输到客户端界面，支持图像识别。
4.轮行进方式：小车采用轮行进方式，可横向平移、可实现米字形移动，可360旋转，运行稳定，通过性强。
5.六自由度机械臂：机器人搭载了高性能的六自由度机械臂，可通过机械臂运动学插件实现对机械臂的运动路径规划。
6.室内自动避障及室内定位：小车根据室内地图自主规划路径，并在道路不通时会自主进行二次规划，实现动态避障。
7.触屏式信息交互与功能触发系统：配备有人机交互系统，可在触屏界面一键实现建图、导航、校准、结束进程、查看IP、摄像头状态、雷达状态、底盘驱动状态等信息。
8.支持一键系统升级。
9.支持通过触屏式虚拟机械臂模型同步拖动控制实体机械臂动作。
10.支持手机APP控制、手柄控制。
11.Wi-Fi无线遥控：小车开机后产生Wi-Fi信号，手机或平板可通过Wi-Fi连接小车，并配合专用的APP进行控制。
12.视觉：机器人基于色块追踪、人脸识别、身份识别、机器人单线寻线功能、机器人码增强现实、机器人算法下的特定目标跟随、机器人基于人体检测、机器人深度视觉跟随、机器人远程监控、机器人手势识别、机器人基于色块的追踪。
13.深度学习：机器人基于目标分类与目标检测、机器人基于模型的目标检测、机器人基于人体姿态检测、机器人基于手势姿态检测、机器人基于神经网络的人体追踪、基于图像分类实践、基于目标检测实践。
14.语音：机器人语音识别与对话、机器人语音控制机器人移动、机器人语音控制导航。
15.云台：机器人指令控制与代码编程控制云台、机器人基于云台的人脸追踪与色块追踪功能。
16.多机器人：机器人多机器人的空间命名、机器人基于话题的编队功能。
17.超声波：机器人超声波跟随功能。
一、硬件系统
产品参数
1.车体
①车体尺寸：±340*310*400mm；
②最大线速度：0.8m/s；
③最大角速度：6.0rad/s；
④差速驱动；
⑤四轮，金属底盘；
⑥材质：铝合金；
⑦表面工艺：阳极氧化；
⑧车体净重：≥4kg。
2.主控
①核心平台：采用四核高端架构、高性能异构算力平台，满足人工智能图像识别、算法部署、数据运算教学需求，浮点运算能力优异；
②运行内存：内存容量≥4GB，64位高速显存架构，读写带宽充足，满足并行运算需求；
③存储空间：板载固态存储≥64GB，可满足系统、算法模型、实验数据存储；
④网络接口：自带千兆自适应以太网接口，通讯稳定、传输速率高；
⑤辅助控制单元：搭载32位高性能嵌入式辅助控制芯片，外设资源丰富，适配传感器采集、外设控制、时序调度等底层控制功能。
3.激光雷达模块
①采用高精度二维激光雷达，支持360°全方位扫描探测；
②角度分辨率优异，扫描频率高，环境探测细腻、无盲区；
③采样频率≥6000Hz，响应速度快；
[bookmark: _GoBack]④有效测距距离≥12m，近距离测距精度高，可满足机器人建图、避障、定位、测距教学实验。
4.深度相机
①感光传感器；
②像素：≥1080p；
③可视角度：H91°/V 66°；
④最大帧速：≥30fps；
⑤工作范围：0.2m—10m；
⑥接口：USB。
5.六自由度舵机机械臂
①速度：≥0.12 sec/60°；
②扭矩：≥25kg*cm。带电流、电压反馈，可调动态输出力矩；
③机械臂控制方式：触屏式逆运动学虚拟机械臂拖动控制。
6.六阵列
①6个麦克风输出；
②拾音距离≥5米；
③≥3.5mm 音频输出接口 24位或16位16kHZ立体声输出；
④可实现语音对话、语音控制、语音导航、声源控制。
7.音箱
①输出功率2W，信噪比：90dB。
8.电机驱动板
①支持7.2—13V的电压输入；
②板载六轴陀螺仪；
③4路电机带编码器检测输出；
④电机最大电流1.5A；
⑤集成USB转串口模块，预留舵机接口，集成超声波传感器。
9.电机
①12V直流有刷编码器一体电机；
②字型轴；
③减速比1:90，基础脉冲；
④额定力矩≥5kg*cm。
10.手柄
①2.4G无线手柄；
②最远传输距离可达15m。
11.超声波
①最远测距为≥4m；
②感应角度≥15度。
12.车轮
①支撑轮个数≥9个；
②四轮最高可负载≥20kg。
13.驱动板电池与充电器
①12V，10000mAh；
②最高电压12.6V；
③12.6V 1A电池充电器，带充电指示灯。充电器带过充保护系统。
14.触控人机交互：
①≥7寸高清触摸屏；
②人机交互界面：触屏式人机交互界面；
③导航/建图模式切换：一键切换。
 二、智能机器人应用开发系统
1.图形化交互系统
1）触屏式交互系统，可查看系统内存、磁盘空间、软件版本、摄像头连接状态、驱动板连接状态等参数指标；
2）交互系统具备4-6自由度机械臂逆运动学仿真控制，可通过拖动方式直接控制机械臂运动。
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	数据服务器
	配置不低于14寸，CPU不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
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	高清显示器
	屏幕尺寸：≥27 英寸
屏幕形态：平面显示屏
显示面板：高清液晶面板
分辨率：≥2560×1440（2K）
刷新率：最高支持 320Hz
亮度规格：支持 HDR400 及以上标准
护眼功能：具备低蓝光护眼模式，有效减少有害蓝光输出
偏振类型：高清偏振显示工艺视频接口： 
配备DP 1.4 及以上版本接口
配备HDMI 2.1 及以上版本接口
支架功能：支持上下升降、左右旋转、俯仰角度调节
安装规格：支持标准壁挂安装
机身外观：经典商务配色
配件配置：标配高清数据传输连接线材
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	开发板
	核心处理器：32 位双核开发板（30个）、 5GB（30个）、开发板套件（3套）
	1
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	AI+智能课堂分析空间
	双屏86吋AI智慧教学一体机
（一）整体设计
屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。
2.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
3.侧置输入接口具备≥2路、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口。
4.整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
5.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
6.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。
7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
8.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三档强弱调节。扩声系统语言传输指数≥0.75；内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用。如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
9.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3.16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
10.整机内置双Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
12.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
13.整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。
14.整机内置AI智能体，根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。
插拔式电脑模块：
1.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3.电脑模块要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于8GB内存，256GB 硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
（二）AI智慧阵列麦克风
1.产品采用一体化设计，内置8个传感器单元，组成线阵列麦克风。
2.产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风清晰最大拾音距离≥10m；
3.产品音频处理采用4核国产音频处理芯片；
4.阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，绿色表示工作状态正常；红灯表示级联失败；
5.产品支持网络数字音频数据传输；
6.产品接口含2路级联接口，支持音频输入，支持网络级联和数据输出，同时支持电源；1路Type-C调试接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态。
7.产品支持有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输；
8.产品整机支持供电，支持给外部设备供电；
9.支持网络级联，级联数量最大支持3级
10.支持波束成型、噪声抑制、增益控制
（三）AI智能学生摄像头
1.整机采用一体化设计，内置五个摄像头和8阵列麦克风，支持POE和DC 12V直流供电；
2.整机具备≥2路RJ45接口；≥1路Type-C接口；≥1路DC 12V电源输入接口；
3.配置独立不低于1GB系统内存，不低于8GB存储空间；采样率不低于16k，AAC编码码率不低于32kbps；
4.整机内置独立音频CPU处理器，采集音频拆分2路信号，一路用于课堂回放音频，一路用于AI语音分析；提升麦克风拾音效果；
5.整机内置采用不低于4核视频处理器，≥1GB系统内存、≥256MB存储空间。
6.整机支持H.264视频编码格式，支持输出1080p、4k、8k分辨率画面；
7.整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥5个；像素值≥1个800万+4个1300万。
8.整机内置的智能拼接摄像头，视场角>151度，水平视场角>132度，具备多个摄像头画面智能拼接技术，拼接摄像头画面可支持1s内快速动态融合。
9.整机内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览。
10.整机支持供电，其中一路为IN，另一路为OUT，支持给外部设备供电。
（四）AI智能教师摄像头
1.整机采用一体化设计，内置4k摄像头，整机摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥42°；整机摄像头传感器有效像素≥5000万 。
2.整机可同时提供2路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率≥30fps；≥1920x1080分辨率板书画面，帧率可选1-20帧。
3.整机内置视频处理器采用四核处理器，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。 
4.在无需连接外网情况下，整机支持老师在教学过程中书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。
5.在无需连接外网情况下，整机支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层； 支持人物的隐藏和透明度调整设置； 
6.整机内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、升级状态、复位状态；正常工作状态为红色常亮，推流后为绿色常亮；OTA升级，指示灯为绿色闪烁；
（五）外置算力服务器
1.采用一体设计，产品边缘采用圆角包边防护；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；
2.处理器≥8核，主频≥2.3GHz；内存≥16GB，存储≥256GB；
3.采用国产AI算力芯片。
4.存储器支持硬件加密功能，既不影响硬盘读写性能又保障用户数据安全，每一块存储器密钥均根据特定算法生成，和设备一一绑定；
5.内置独立千兆网络交换机，满足外接的多媒体教学设备，实现与AI算力模块单元之间通信；
6.接口非外接拓展：≥2路千兆以太网交换接口，≥3路支持千兆以太网接口。
7.支持红绿双色工作状态LED指示灯；绿色常亮表示正常工作；红色常亮代表故障；红色闪烁代表系统处于升级过程；
8.处于无任务并无人操作状态下，5分钟后自动进入低功耗模式；
9.支持AC220V独立供电，功耗≤80W；
（六）课堂分析系统
1.系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况。
2.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持5种视角转换。
3.通过颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。
4.支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。
5.支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。
6.系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展情况。
7.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。
8.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式和饼图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。
9.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
10.系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。
11.系统支持对课堂提问总数、核心提问、学生应答、教师回答数量进行统计，通过圆环图呈现。
12.系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持修改说话人角色，新增或删除对话内容。
13.系统支持自动识别问题分类，按照提问类型，分为记忆型、理解型、应用型、分析型、评价型、创造型。点击各个类型会自动打开相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
14.系统支持自动识别问题分类，可按照（四何类型）识别，分为是何、为何、如何、若何。点击各个类型会自动打开相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
15.系统支持自动识别教师理答分类，可识别为简单肯定、针对肯定、激励、直接否定、重复问题或学生答案。点击各个类型会自动打开相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
16.系统支持自动识别教师提问后的等待回答时长，点击各个类型会自动打开相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
17.系统支持自动识别学生回答时长，点击各个类型会自动打开相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
18.系统自动对课堂按照教学内容进行切片划分，支持显示片段的标题和内容小结，支持查看不同片段的视频和课堂对话文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
19.系统支持自动识别问题分类，按常规问答型、追问型、思考再答型、无响应进行分类统计，通过饼图表呈现。
20.系统支持通过编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比、教学内容比、学生发言比、教师提问比的指标数值，通过雷达图呈现。
21.系统支持将本堂课的编码数值和标准数据进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。
22.系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
23.系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。
24.系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。
25.系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、讲学环节时间轴、模型、问答模型、提问类型、编码图、教学分析图、提问数据统计、提问详情列表。
26.系统支持计算本节课的教师行为占有率、师生行为转换率，基于本节课的值、值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。
27.系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分。
28.系统支持将两节课数据进行对比，实现同课异构分析，包含教学时间分配、问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、弗兰德斯互动分析、S-T教学分析、Rt-Ch教学分析等多个模型，以可视化图像方式对比。
29.系统支持将老师多节课数据分析，形成老师的成长趋势，包含巡堂轨迹变动，教学时间分配变化，提问类型及数量变化，并以图表形式展现
30.系统支持学校、老师下载报告所录制的视频，以mp4形式进行保存。
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	AI+具身智能机器人
	双足人形智能仿生机器人是一款基于双足仿人形机器人。
机器人的驱动板配合主板，具备电源接口、语音传感器接口、功放接口、伺服舵机驱动，3个功能按钮、3个LED状态灯，方便接插线，可以拓展温湿度、光敏等常见的40 多种机器人传感器。 
机器人具备22个自由度关节，分别是：头部2个、肩部2个、胳膊4个、手部2个、腿部10个、脚部2个，高自由度结构让机器人具备更多逼真灵活的动作，每个关节都由大力矩高压总线舵机组成，可实现打招呼、挠头、再见等动作组，动作组支持编辑，可自定义新的表演动作。
头部配备有1080P高清广角摄像头，具备视频图传功能，在Wi-Fi模式下，可实时将USB摄像头采集到的视频图像传送到控制终端进行显示；头部还配备有2自由度转向功能，使得机器人具备广阔的视野，可以实现自动视觉捕捉、自动定位踢球、视觉识别人脸、视觉识别颜色、视觉识别二维码等AI视觉功能。
产品具备语音播报功能，可以通过语音系统实时播报当前状态；同时具备语音输入功能，可通过高精度麦克风采集语音指令。
机器人通过Wi-Fi实现无线遥控，支持使用无线游戏手柄、APP或PC电脑软件进行控制，机器人内置有高精度陀螺仪，可实现自平衡功能。
机器人使用系统，安装框架，所有功能均基于框架运行，产品集成了运动学、逆运动学、倒立摆算法、机器视觉算法，使用语言编写，并全部开源。
机器人接入豆包、DeepSeek等大模型，可通过大模型实现对话、语音语义解析、语音动作控制等功能。
机体参数
1.尺寸：≥422*135*192/566（高*厚*宽/臂展）mm
2.重量：2.74kg
3.材质：铝合金
4.工艺：静电喷涂
5.行进方式：双足式
6.控制方式：Wi-Fi APP无线控制、无线手柄控制，电脑PC控制
7.内置动作组：30组，可拓展至511组
外围电子系统参数
1.卡容量：≥64GB
2.电池：12V-3000mAh锂电池，60A放电保护板
3.续航时间：≈1h
4.语音输入：高精度USB Mic
5.语音输出：≥1W扬声器
6.显示屏：≥0.96 OLED载板显示屏
驱动板参数：
1.高性能电源：（2A输出，18V输入范围） 
2.LED：绿色开关内置指示LED*1，工作状态指示LED*3
3.舵机控制接口：6路串行总线伺服舵机接口。
按钮：3路自定义按钮，可实现模式、用户、启动等自定义切换；1路开机按键带开机指示灯。
5.麦克风：≥1路麦克风接口，可接USB麦克风拾音传感器
6.摄像头接口：≥1路摄像头接口。
7.功放接口：≥1路5W功放喇叭接口。
供电接口：6-14VDC插头 （主供电接头、供电≤12V）、
供电负载能力：负载功率不低于24W
10.传感器兼容性：可适配兼容不少于40种物联网传感器
11.电显：电显LED单元接口，8段断码管精确显示电量
产品功能
1.仿人行走动作：机器人采用逆运动学技术+倒立摆技术，模仿真人的行走步态，可通过无线手柄、APP、PC等终端遥控机器人前进、后退、左转、右转、左平移、右平移、停止等动作，动作执行过程中自动保持机体平衡。
 2.内置展示动作：内置有打招呼、说再见、懊恼、舞蹈等十余种趣味动作，适用于展示表演。动作组可自行修改。
 3.AI机器视觉：内置有机器视觉组件，可实现视觉捕捉、自动定位踢球、视觉识别人脸、视觉识别颜色、视觉识别二维码等AI视觉功能。
 4.大模型对话控制：连接互联网后，机器人可接入豆包、DeepSeek等大模型API，实现人机AI对话，语音控制动作。
5.实时视频传输：通过Wi-Fi，实时传输机器人摄像头拍摄到的视频画面到APP或电脑控制软件界面，实现第一人称视觉效果。
6.自动踢球模式：通过视觉自动定位足球位置，并自动靠近执行踢球动作。
7.语音状态提示：机器人各个模式和状态变化均通过喇叭功放予以语音播放状态提示。
8.头部云台控制：可通过APP等控制终端，实现头部水平和垂直两个方向的动作控制。
9.手部抓钳控制：可通过APP或控制命令消息，实现物体抓取搬运。
10.人机交互系统一键切换模式：通过机器人背部显示屏的三个自定义按钮可以快速切换当前模式。
11.系统二次开发：基于系统，开源所有代码，可快速上手二次开发。
12.战机式仪表姿态系统：在手机APP视频界面以战机座舱姿态系统模式显示机器人当前方位角、加速度参数。
13.全链路课程体系：
开箱上手到二次开发入门（舵机校准、代码结构、功能切换、视觉踢球/巡线/AR等应用），
进阶开发
最后延伸到视觉实验和大模型LLM交互实验覆盖“会操作→能开发→懂底层→接AI”的完整学习路径。
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	AI+仿生机器狗
	四足仿生机器狗是一款基于嵌入式系统的四足仿生型机器人，通过逆运动学算法，可以惟妙惟肖地模仿出自然界犬类动物的运动步态，具有很强的趣味性。
产品通过Wi-Fi实现无线遥控，使用APP进行控制，您可将APP安装到安卓手机、平板设备上进行控制。
本产品具备视频图传功能，可实时将机器人眼睛（摄像头）采集到的视频图像传送到控制终端进行显示。
该机器人可模拟犬类动物的前、后、左、右、旋转、平移、米字形斜向移动、俯仰等动作，非常适合于科普馆、校园科技节科普展示表演活动、机器人竞速比赛和机器人技巧赛等赛事。
产品使用系统，内置了机器人操作系统，附带有十六节入门基础课程，让用户从零开始学习开发技术。
机器狗配备有深度摄像头，具备机器视觉功能，可以实现视觉等人工智能特性玩法，也可以实现视觉建图、导航功能。
产品带有激光雷达，可实现激光雷达建图、激光雷达导航功能。
机器狗背上安装有五自由度机械臂，可通过APP进行遥控抓取，或通过机械臂插件规划路径抓取。
尺寸：±432X190X317mm 
重量：±3kg
摄像头：深度摄像头
供电电压：直流8V
工作电流：9A
最快速度：20cm/秒
续航时间：1小时
机体自由度：12自由度
充电时间：7—10小时
步态算法：逆向运动学求解
摄像头像素：≥500万
控制距离：≥20M
主控采用双核嵌入式系统单板电脑
自带Wi-Fi功能
支持无线视频传输
内置系统，可通过实现控制机器狗动作与机械臂动作
支持总线串行舵机和舵机驱动
支持编程，语言二次开发
支持全聚合机器人终端控制，支持手机、PAD、PC电脑、无线手柄控制
配备深度摄像头，具备机器视觉功能，可实现视觉等AI人工智能玩法
配备高精度激光雷达传感器，可实现激光雷达功能
五自由度机械臂：可通过APP进行遥控抓取，或通过机械臂插件规划路径抓取。
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第二部分  有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不在本项目的报价范围。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5.完工期：合同签订生效之日起30天。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]6.项目整体质保期：系统整体竣工验收合格后免费提供3年质保运维服务。在本项目产品质保期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知2小时内响应，24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后4小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。
7.付款方式：合同签订生效后，采购人按财政计划支付合同价款。所有货物安装完毕并经验收合格后支付至合同价款的50%，正常运行半年后支付至合同价的90%，余款验收合格满一年后付清。上述款项均不计息，乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。
8.本项目合同履行地点：无锡市第一中学，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试
9.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
11.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
12.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标单位；最高得分并列则按技术指标得分高的投标人为中标单位。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。














第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准
1.价格（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2.商务部分（9分）
2.1项目人员配置情况（5分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。以下人员不得兼任。
2.1.1项目负责人（2分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，该项目负责人具有：高级信息系统项目管理师证书的，得0.5分；高级工程师职称资格证书的，得0.5分；注册信息安全管理人员证书的，得0.5分；信息安全保障人员认证证书，得0.5分；本项最高得2分。上述需提供相应证书等资料的复印件并加盖投标人公章放入投标文件内，提供不符合要求不得分。
2.1.2技术负责人（3分）：投标人为本项目配备一名技术负责人，该技术负责人具有：教育技术工程师证书的，得1分；教育系统网络安全保障专业人员证书的，得1分；设备安装质量员证书的，得1分。上述需提供相应证书等资料的复印件并加盖投标人公章放入投标文件内，提供不符合要求不得分。
2.2投标人综合情况（4分）：
2.2.1 业绩（2分）：投标人自2023年1月以来有类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得2分。（时间以合同签订时间为准，无日期或日期不清晰的不得分，提供合同复印件并加盖投标人公章）
2.2.2体系认证（2分）：投标人具有培训管理体系认证证书得1分；具有与项目相关的国家认可的服务管理体系认证得1分。本项最高得2分。（提供相应有效认证证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章）
3.技术证明材料（13分）：投标人针对以下重要技术参数须按要求提供证明材料。
3.1太阳能功率计：三位半数显，量程20W/m2.200W/m2和2000W/m2三档可切换，传感器采用高灵敏度光电二极管，传感器采用高灵敏度光电二极管，半灵敏度接收角±65°，辐射敏感区域：≥7.5 mm2，带数字采集接口。
投标文件中提供满足该项功能的截图证明材料，得1分。
3.2红外工作站软件：软件支持波数和波长一键切换、吸光度和透过率一键转换。支持QC比较功能，基础解析功能。
投标文件中提供满足该项功能的截图证明材料，得1分。
3.3手持式金属分析仪：无滤光片，省去切换时间，软件扣除本底干扰；前端测试窗口：≤9mm*5mm；开机自校准，不需要使用外置/内置标准片进行校准处理。
提供满足技术参数的产品图片、产品彩页，得1分。
3.4数码显微镜
载物台：提供满足“U型”双层载物台的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，满足的得1分，不满足或不提供证明文件不得分。
3.5酶标仪：
波长示值误差：≤±1nm；波长重复性：≤±1nm；波长半带宽：≤10nm。
提供第三方专业检测机构出具的检测报告原件扫描件，得1分。
3.6 AI+智能课堂分析空间
①整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三档强弱调节。扩声系统语言传输指数≥0.75；
②整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
提供第三方专业检测机构出具的检测报告原件扫描件，得1分。
3.7无线气相色谱仪
色谱柱采用专用的二苯基/二甲基聚硅氧烷相；色谱柱操作温度为30℃到160℃，最快升温速率为10℃/分钟；运载气体为空气；注射液体体积为0.01到0.6uL；操作压强：1到21kPa。
提供第三方专业检测机构出具的检测报告原件扫描件，得1分。
3.8无线紫外分光光度计
检测器为线性电荷耦合元件；波长范围为220nm-850nm；波长间隔为约1nm；测量模式为吸光度，光源输出和光强；光学分辨率为3.0nm；波长精度为±2nm；吸光度精度为±5.0%；典型的扫描时间约2秒；光源高度：8.5 mm。提供第三方专业检测机构出具的检测报告原件扫描件，得1分。
3.9机械能守恒实验器
①智能挡光片含触摸键及指示灯电路；蓝牙无线传输。②记录不少于15个位置的数据；自动识别挡光片的安装位置并记入软件；智能挡光片上的感应装置与软件交互联动。检测项目需至少包含：外观结构、组成结构、功能、性能、技术指标、低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验。检测方法至少包含：GB/T6587-2012,GB/T 2423.1-2008 GB/T 2423.2-2008 GB/T 2423.3-2016
提供第三方专业检测机构出具的检测报告原件扫描件，得1分。
3.10模块化自组光谱仪
光谱分析仪：可更换式狭缝设计，预配置25µm狭缝，可配置50µm，100µm，200µm等多种规格狭缝，以满足不同灵敏度需求的测量；供电方式：USB。
提供满足技术参数的产品图片、产品彩页，得2分。
3.11研究光的夫琅禾费衍射现象
①一体式单缝模块：采用一体式结构，内置多种单缝与圆孔结构。缝宽结构有：0.08mm, 0.12mm, 0.16mm, 0.20mm, 0.24mm, 0.28mm。圆孔结构有：含φ0.2mm和0.4mm。 
提供满足技术参数的产品图片、产品彩页，得1分。
②分析软件功能丰富，具备数据表格显示、图表显示等功能，可以实时采集和分析实验数据，支持平均次数、平滑设置，支持寻峰设置，支持积分时间设置，背景噪声扣除；实时显示干涉和衍射条纹位置，支持实验数据输入、分析和激光波长和强度比值等实验结果的计算。
投标文件中提供满足该项功能的截图证明材料，得1分。
4.产品功能视频演示（10分）：
投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。
4.1 无线气相色谱仪（3分）：
①检测终端通过无线蓝牙连接至分析软件，和其他传感器有统一的软件界面，易于教学开展。操作切换至标准化响应、温度、压力传感器通道，并预热；
②通过微量进样器取样未洗涤的待测乙酸乙酯样本，采集数据，观察标准化响应曲线，可观察到明显的样本波峰及杂质波峰；
③取样饱和碳酸钠洗涤后的待测乙酸乙酯样本，观察标准化响应曲线，可观察到样本波峰及杂质波峰明显减少。
演示以上功能；每条1分，全部演示成功得3分；功能不符合、演示不成功，则对应功能小项不得分。
4.2光学实验系统（3分）：
①数据采集软件功能演示
界面与连接演示：现场操作软件完整流程，从程序启动、Wi-Fi 网络配置、设备连接到进入采集界面的全过程，验证无线数据采集的稳定性；
实时采集功能：演示光强数据的实时采集与波形显示；
数据处理功能：现场演示数据暂停、重新采集、最大值实时监测、数据保存与导出功能，验证软件操作的完整性；
②核心光学实验效果演示
双缝干涉实验：完成双缝干涉条纹的完整扫描采集，实时展示干涉条纹光强分布曲线，验证明暗条纹的周期性规律，验证条纹间距与理论公式的一致性；
单缝衍射实验：完成单缝衍射条纹的完整扫描采集，实时展示衍射条纹光强分布，验证 “中央明纹最亮最宽、两侧逐级衰减” 的典型特征；
重复性验证：对同一组条纹进行正反方向重复扫描，对比两次采集的波形曲线，验证数据采集的准确性和可重复性。
演示以上功能；每条0.5分，全部演示成功得3分；功能不符合、演示不成功，则对应功能小项不得分。
4.3测定金属的杨氏模量（用金属丝的伸长测定弹性模量）（2分）：
①力测量模块：4位数显，量程200.0N，最小分辨率0.1N，带一键清零功能，带数据采集接口；位移测量模块：4位数显，量程9.999mm，最小分辨率1um，带一键清零功能，带数据采集接口；
②配合智慧云AI实验平台使用，可以进行人工智能实验，软件内置AI分析功能，可多模态即时分析金属丝拉力与微小伸长量的图形关系，并给出AI评分与AI评语。系统的AI智能体可判断学生原始数据采集的准确性，并智能比对杨氏模量实验结果，并对其结果进行智能评估与深度解析，提供针对性的反馈与建议；提供满足上述全部功能参数视频证明的得1分，部分满足或未提供证明的不得分。
演示以上功能；每条1分，全部演示成功得2分；功能不符合、演示不成功，则对应功能小项不得分。
4.4示波管原理演示器（2分）：
①语音控制盒：支持通过声音指令实时在示波器上绘制目标图片（至少包含五种不同的图案，如鸟、花、树、飞机、火车等）；
②软件：支持图形化编程及代码编程，提供从图片编码、音频生成、信号输出到声控交互的完整解决方案；
演示以上功能；每条1分，全部演示成功得2分；功能不符合、演示不成功，则对应功能小项不得分。
5.技术部分（38分）：（暗标部分）
考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
5.1设备安装调试、验收方案（12分）：内容包括但不限于①管理及施工、技术人员配置②实施进度计划与保障措施③设备安装调试方案④试运行及整体验收方案；
每一分项方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求得3分；
方案较完整，科学合理性较强，较清晰详细，能够符合本项目需求得2分；
方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
方案完整性、科学合理性、清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；
无方案的，不得分。
5.2项目重难点专项分析方案（6分）：投标人结合本项目实际场景编制重难点分析方案，方案内容包括但不限于①项目全周期进度管控重难点及保障处置措施②设备安装、后期运维阶段重难点对应解决方案③项目交付使用阶段各类安全隐患预判、防控处置方案；
每一分项方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求得2分；
方案较完整，科学合理性较强，较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；
方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
方案完整性、科学合理性、清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；
无方案的，不得分。
5.3培训方案（10分）：内容包括但不限于①培训计划②设备使用③日常维护④后期保养⑤现场实操培训等内容；
每一分项方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求得2分；
方案较完整，科学合理性较强，较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；
方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
方案完整性、科学合理性、清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；
无方案的，不得分。
5.4售后服务方案（10分）：内容包括但不限于①服务体系②服务内容③故障处置方案④故障响应机制⑤专业技术人员保障等内容；
每一分项方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求得2分；
方案较完整，科学合理性较强，较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；
方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
方案完整性、科学合理性、清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；
无方案的，不得分。
6.政策性因素（2分）：
6.1依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
6.2依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证明）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3.4.5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2.6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1.3.4.5.7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0006
项目名称：无锡一中拔创人才培养未来实验室建设
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320200-WXJY-G2026-0006项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市教育信息化和综合服务中心：
我公司（单位）针对本次项目JSZC-320200-WXJY-G2026-0006进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）在参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
           日期：　     年　  月　  日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


七、投标函（给定格式）：
投标函
致无锡市教育信息化和综合服务中心：
我方收到贵方JSZC-320200-WXJY-G2026-0006招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市教育信息化和综合服务中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者无锡市教育信息化和综合服务中心恶意串通、决不向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-WXJY-G2026-0006在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

 

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0006
	项目名称
	投标总报价（小写）

	无锡一中拔创人才培养未来实验室建设
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：

注：
因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：
分项报价表
项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0006
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市教育信息化和综合服务中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。


十一、投标偏离表（给定格式）：
[bookmark: _Toc120614284]

投标偏离表


项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0006
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。


十二、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0006
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

1
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