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采购单位：靖江市水政管理服务中心
采购代理机构：江苏誉达工程项目管理有限公司
2026年8月5日

                 “政采贷”及不见面交易相关提醒
一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
靖江市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请。
1.“政采贷”业务流程

2.常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
3.网址及联系方式
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系电话：0523-84821917
二、竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项
1.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程中可以正常进行。
2.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。
三、供应商相关法律责任提醒
政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希望各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。
相关法律法规：
《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者
采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。
四、关于政府采购履约保函（保险）的提醒
为降低供应商参与政府采购成本，供应商可选择第三方机构购买履约保函或保险。业务流程：省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该公司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息，并获取发票。
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第一章  招标公告
项目概况
[bookmark: 开标日期]靖江市水政公务执法艇建造项目JSZC-321282-YDJS-G2026-0006采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费获取招标文件，并于2026年8月27日14:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321282-YDJS-G2026-0006；
2.项目名称：靖江市水政公务执法艇建造项目；
3.采购方式：公开招标；
4.预算金额：560万元；
5.最高限价（如有）：560万元；
[bookmark: _Toc19972][bookmark: _Toc32483]6.采购需求：采购33m水政公务执法艇一艘。具体内容详见招标文件。
7.服务期限：自合同签订之日起9个月内交船，同时交付船舶检验证书。
8.本项目接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；
5.参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺制）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等政府采购文件。
本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。
注：中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业为“工业”。 
（3） 特定资格条件：投标人具有省工业和信息化厅（省经济和信息化委员会）或省级及以上船舶行业协会颁发的三级Ⅲ类及以上钢制《船艇生产企业生产条件认可证书》，或具备交通运输部门颁发的三类及以上的船舶建造适检条件评估报告。
（四）至提交响应文件截止时间止，投标人有下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
2.被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；
3.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；
4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
5.在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；
6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；
7.法律法规规定的其他情形。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日内；
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
方式：“苏采云”系统网上注册登记方式，网上注册登记成功后在系统内免费下载；
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月27日14:30（北京时间）；
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.为进一步优化政府采购领域营商环境，促进政府采购便利化，本项目试行供应商基本资格条件承诺制，供应商在投标时，可以按照采购文件要求，提供上述足以证明自身符合资格基本条件的相关材料，也可以对资格要求中的“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条”第（2）至（5）条款提供填写完整且签字盖章确认的《供应商基本资格条件承诺书》（格式详见附件），资格条件中的其他条件不属于承诺的内容，需逐条按要求提供。
2.本项目采用全流程电子化方式，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统；
（2）投标客户端工具及供应商操作手册可访问江苏省政府采购网，选中“业务工作”“下载专区”，下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。如果项目采购文件变更并发布更正公告，需要重新下载采购文件。各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以“江苏政府采购网”上的更正或补充通知为准。
5.本次招标不收取投标保证金。
6.投标人不得提供虚假材料谋取中标，或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
7.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
8.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。
9.因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担。
10.本项目招标公告、招标文件中如含有排除或限制市场竞争的内容，请向代理机构反映。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359021]1.采购人信息
名称：靖江市水政管理服务中心
联系人：孙先生
地 址：靖江市行政服务中心B楼702室
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]电话：0523－89183702    

2.采购代理机构信息
名称：江苏誉达工程项目管理有限公司
地址：靖江市滨江国际C幢18层
联系人：包女士
联系方式：0523-84950098  13515166296
3.项目联系方式
项目联系人：包女士
电　　话：0523-84950098  13515166296
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc19754][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc24654][bookmark: _Toc184145580][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人不收取标书工本费。
4.3本项目预算中已包含中标（成交）服务费。
4.4依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，本项目中标服务费由中标（成交）供应商承担，投标人投标报价须包含本项目代理服务费，该费用不单独列项。中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性缴清代理服务费。
4.5本次中标（成交）服务费按照《关于印发〈江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知”【苏政采协〔2024〕20号】的70%计算收费标准，计算方法如下（按差额定率累进法计算）：
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50万元-400万元（含400万元）
	1.5%

	400万元-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000万元—5000万元（含5000万元）
	0.8%


计算金额*70%。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc27451][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc184145581][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间之前，采购人或代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc21915][bookmark: _Toc184145582][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关服务的管理制度，服务机构的分布情况，服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc11381][bookmark: _Toc184145583][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因导致电子投标文件上传不成功，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20.投标文件的拒收
20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21.投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc32678][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc184145584][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23.评标委员会
23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都作出澄清要求，
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”号条款为实质性要求）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标人被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单。
27.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.11评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、其他事项的询问、质疑请向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人不接受未填写快递运单的快件。
采购人、代理机构联系人分别为采购人、代理机构质疑接收人，联系方式见招标文件第一章。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.中标通知书
30.1中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32. 货物和服务的追加、减少和添购
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
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33.1 政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。
33.2 进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、苏财购〔2021〕34号和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；落实财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人发〔2018〕26号）；

33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
33.3.6.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第一章《招标公告》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书或认证证书提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行，在供货、安装过程中做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》中的产品。
32.7本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标和标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
32.8本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
32.9根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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以下为采购人与中标人签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
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甲方：                      
乙方：                      
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
根据本合同，乙方同意按合同规定条款建造      艘        （下称该船），甲方同意按合同规定条款向乙方付款和接收该船。
第一条 技术规格和船级
1.建造依据
乙方按下述规范、规则、标准和认可的技术文件建造。
（1）适合本项目的中华人民共和国国家标准；
（2）《钢质内河船舶入级与建造规范》（2009）；
（3）《内河船舶法定检验技术规则》（2011）；
（4）《内河小型船舶建造规范》（2006）；
（5）《内河小型船舶法定检验技术规则》（2007）；
（6）其他现行国家有关船用标准、规范及规则；
（7）甲方提供的依据现行规范及相关船用标准针对本船艇指定的船、机、电制造安装精度（工艺）标准及试验、验收要求。
（8）经船检批准的图纸和技术文件、双方共同认可的厂商表，设备订货明细表以及有关文件的文号应当在（7）中反映。
2.主要规格
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2.船级
该船按照中国船级社有关规范和规则对内河        级航区的要求进行制造。
本船申请ZC检验，由乙方申请船舶检验，费用包括在合同价格内，由乙方支付。
第二条 合同价格和支付条件
1.合同文件
下列文件是构成本合同不可分割的部分。
（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
（2）中标通知书；
（3）投标书及其附表（含经甲方同意的中标人在评标期间递交的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
（4）招标文件的合同条款（含招标文件补遗书与此有关部分）；
（5）招标文件的技术规格及要求；
（6）报价图纸；
（7）招标文件的货物需求一览表；
（8）投标文件；
（9）构成本合同组成的其他文件。
上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
2.合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。
3.设备、材料数量及工期要求
（1）本合同所提供的设备、材料及数量详见“货物需求一览表”。
（2）本船所用材料及设备应具有中国船检的型式认可证书或单件检验证书，订购设备开箱时应通知监理人员参加。
（3）本合同工程的工期：
本合同工程的工期自本合同正式生效10日起且监理工程师认为具备开工条件起计，为       天。
4.合同金额
（1）根据上述合同文件要求，合同的总价为        元人民币
（2）本合同根据工程进度按以下办法付款：
①合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的40%预付款。乙方在预付款支付前向甲方提交预付款担保，担保金额等于预付款总额。预付款担保可选择以下任一形式：a、国内商业银行出具的预付款独立保函；b、保险公司出具的预付款保证保险保单；c、经采购人书面事先认可的融资性担保机构出具的预付款担保函；d、现金保证。采用保函、保证保险形式的，原则上为见索即付独立担保。
②执法艇上船台，甲方向乙方支付至合同总价的60%；
③执法艇船体完工并完成下水，甲方向乙方支付至合同总价的80%，同时退还预付款担保。
④执法艇送抵甲方指定位置后，甲乙双方签订《交接船议定书》，取得全部船只证书和技术资料后，支付至合同总价的95%；
⑤《交接船议定书》签订后一年，支付余款。
第三条 图纸、监造、检验
1.图纸
乙方根据本项目技术要求负责组织本船设计，相关费用含在合同总价中。乙方对本船最终设计负责。乙方保证其为知识产权的合法拥有者和/或使用者，并保证甲方在使用船舶及服务时，免受第三方提出其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权、工业设计权的起诉及索赔。如果由于因侵害知识产权而出现诉讼，乙方有责任进行处理，并承担因此给甲方带来的全部损失。
乙方负责按照技术要求进行技术设计，并经船检部门审查通过，对本船最终设计负责。
乙方在进行设计、建造时对所发现的技术设计不合理的地方给予修改完善并需经甲方同意。送审图内出现的修改、完善，还需经中国船检部门审查认可。
下列主要文件经甲、乙双方签字认可后作为本船建造依据，与招投标文件共同成为本合同不可分割的组成部分：
（1）技术文件和图纸；
（2）合同附件：
a.双方签署的合同修正书、备忘录和技术协议等；
b.其他与本合同不可分割的附件等；
有与本合同不可分割的附件应列入此款中。
如图纸与技术规格书不一致时，以技术规格书为准。
本专业和其它专业描述不一致时，以本专业为准。
如技术规格书与本合同不一致时，则以本合同为准。
2.船舶监理
（1）甲方在船舶建造期间，向乙方派出监理人员      人，监理人员需持甲方的委托监造授权书。
（2）监理组按施工图纸，参照本条第1款及本合同和合同附件进行监理。
（3）监理组的市内交通、办公（借用电脑及打印机各一台）、日常劳保用品、厂内三餐、住宿场所由乙方解决。
（4）乙方在每个生产阶段通知中国船检验船师检验船舶质量。
（5）除因监理组人员的过失外，监理组成员在监造现场发生人身意外事故，乙方有义务协助处理，乙方对此承担相应责任。
（6）监理组成员在执行既定职责时应遵守正常的监理程序。
（7）监理组成员只有权进入本厂与本船艇建造有关的各工作场所，为使监理人员检验方便，乙方应为甲方及时提供施工建造进度报告。
3.船舶证书
（1）该船由乙方向中国船检部门申请检验，并取得相应的整套船舶检验证书。
（2）乙方质管部签署的船舶质量证书。
（3）乙方售后服务部签署的船舶操作使用指南。
（4）机电设备随机备品备件专用工具清单。
（5）自制件图纸资料。
第四条 修改
1.图纸及其他文件的修改
（1）图纸及其他文件的修改需经双方书面同意，由此而可能引起的合同价格、交船日期，合同和说明书的其他条件的变更，双方协商解决。
（2）修改协议须经双方授权代表签字换文或以传真并经换文确认之后生效。
（3）乙方若为改进生产方法，可对图纸和其他文件做少量修改，但事先须征得甲方同意。
2.船舶所配备备品备件应满足规范要求，甲方需增加备品、备件，乙方在可能的情况下，应尽量满足甲方的要求，但由此而多付的费用由甲方承担。
3.材料的代用品
按照本合同及该船设计文件所需要的某种材料若不能及时购买或短缺时，乙方在保证该船性能和满足船检及建造该船规范要求的前提下，可用其他代用材料，乙方应与甲方提前协商确认。
第五条 试航
本船的系泊试验和试航大纲应经甲方和船检部门认可，并于试验3日前送给监理组代表。
1.通知
（1）乙方至少要在试航前3天书面通知（含传真）该船试航的时间、地点；甲方在收到通知后应立即书面通知乙方。
（2）甲方派代表随船参加试航检验并对试验结果进行确认。
2.气候条件
（1）乙方应选择合适的气候条件予以试航。
（2）若确定的试航日期气候条件不宜时，应在气候条件允许的情况下尽快试航。
（3）若该船进行试航时气候骤变，不能继续试航，应立即停止并延迟到气候允许试航的时间进行。
（4）由于不佳的气候条件使试航予以推迟而导致交船的延迟，双方允诺不作为延期交船处理。
3.接船或拒绝接船
（1）试航完毕后，若经中国船检部门和甲方监理代表认可的试航结果满足本合同的要求，乙方应将交船事项书面通知甲方。甲方收到承包人通知后3天内，应书面通知乙方确认接船及其时间。
（2）若试航结果不满足本合同的要求，乙方应在    天内书面通知甲方。双方按本合同规定协商处理。
（3）在交船时，航速和拖力未达到设计要求，噪音控制未达到设计要求（若图纸有明确规定），甲方有权拒绝接船或降价接船。
（4）若产生争议，通过双方协商无法解决的，可按本合同第十二条执行。
第六条 交船
本船合同及合同附件规定的所有工程、修改项目全部结束，经试航各项技术性能指标全部达到设计要求，备品、备件、物料全部备齐，船检证书齐全，由乙方质检部门出具产品质量合格证明，主要机电设备的随机说明书、船检认可证明完备，即可进行交船。
1.时间与地点
该船应于本合同签订后在    年     月      日在甲方所在地指定码头交船。若根据本合同条款而允许推迟交船，则上述交船日期可相应推迟。
2.乙方完成了全部义务，并经双方代表签署了《交接船议定书》后，即确认该船已由乙方交付，甲方接收。
3.产权与风险
该船的产权和灭失的风险只有完成上述交船与接船后，移交给甲方。建造期内，该船的产权和灭失的风险及该船的设备属乙方。
4.该船的移交
该船交付后，甲方立即拥有该船的所有权。
试航所用的油料及有关费用由乙方负责。
5.交船时乙方应向甲方提交下列文件、资料
（1）乙方检验部门签署的《船舶质量证书》。
（2）ZC签发的整套船舶检验证书。
（3）随船设备的技术文件、使用说明书，保养维修说明书、船检证书、零配件手册、准用油料规格、所有试验报告等资料。
（4）船舶完工后的全套竣工图纸两套。
（5）机电设备的随机备品、备件、专用工具明细表一式两份。
（6）全船使用、操作说明书。
（7）本船的发票。
第七条 不可抗力
若在实际交船前的任何时候，由于不可抗力的原因，该船不能按原定计划交船时，其期限自然延期。但出现该种情况时，必须及时书面通知甲方，以便于甲方认可该种情况的真实性。
第八条 履约保证金
1.乙方缴纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
2.递交履约保证金（或电子履约保函）的时间：成交后签订合同前。
3.递交方式：银行电汇或网上银行支付、银行保函、保证保险。银行保函的有效截止期应不少于合同有效期。
4.履约保证金的有效期：自提交之日起至合同履约期满止。
5.如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定缴纳履约保证金或使用电子履约保函（保险），且又无正当理由的，将视为放弃成交。
6.履约保证金退还条件：乙方按照招标文件、投标文件、投标过程的承诺、合同要求实施该项目并通过甲方的认可。
7.退还履约保证金的方式、时间：合同履行结束后，甲方应及时无息退还乙方缴纳的履约保证金至乙方账户。
8.履约保证金不予退还的情形：
（1）乙方违约的，甲方将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，乙方应当依法赔偿超过部分的损失。
（2）未经甲方同意，乙方不得采用分包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
第九条 质量保证
1.该船移交给甲方后，在正常运行和维护保养的条件下，主机、发电机组免费质保期不低于     月，船体结构不低于      月，其余固定件为    月、运转件为        月（从交付之日起计算）。
2.质量保证期内，凡出现属于船体及机电设备、材料及部件等存在的质量缺陷，乙方应予以免费修复或更换，并承担所有费用。
3.甲方在该船缺陷出现时，应及时书面通知乙方，乙方在接到该类通知后的3天内，应做出自行修复或委托甲方请人修复的决定。在委托修复的情况下，经证实为乙方责任时，乙方承担修理费用。
4.由于甲方的操作不当而造成的设备损坏，乙方不承担免费维修的责任。该条的证实以中国船级社验船师的检验为准。
5.乙方在投标文件里的其他承诺和优惠条件，双方应遵照执行。
6.其他质保条款见附件。
第十条 甲方不履行责任
1.不履行责任的定义
下列所述应视为甲方没有履行本合同项下的义务：
（1）根据本合同规定，甲方未按时向乙方付款。
（2）乙方按合同建造完工具备交船条件，签订《交船协议书》，并书面通知甲方后，甲方10天内不接船不付款。
2.若发生上述规定的甲方违约，则交船日期应顺延。
3.若甲方违约持续30天，乙方可自行书面确认解除合同。
第十一条 承包人不履行责任
1.不履行责任的定义
下列所述应视为乙方没有履行本合同项下的义务：
根据本合同规定，乙方未按时向业主或业主代表交船。
2.由于乙方原因若在本合同规定的交船日后的2天内交船，合同价不变。若在本合同规定的交船日之后2天内交船，每延期一天，乙方应按合同价的0.05%承担违约金。若逾期超过100天不能交船，甲方有权取消合同，乙方应支付甲方已支付的所有款项，并按银行同期利息支付合同价款10%的违约金。
第十二条 保险
乙方在该船建造期间（开工至交船前），应向保险公司投保，保险的责任和费用由承包人承担。
本合同乙方的投保义务在乙方交船并由甲方接船后立即终止。
第十三条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请经国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十四条 转让的权利
除事先征得另一方的书面同意外，任何一方不得将本合同转让给第三方。
在船艇建造期间，若一方合并、分立，则由继承其权利、义务的法人接受其权利和义务。
第十五条 通知
1.地址
与本合同有关的任何通知应按下列地址：
甲方：                                乙方：
邮编：                                邮编：
电话：                                电话：
传真：                                传真：
若一方地址变更，该方应及时书面通知另一方。
2.本合同有关的所有通知、通信和传真等均应使用中文。
第十六条 合同生效
本合同经双方代表签字并盖章后即生效，未经双方协商一致，任何一方不得变更或解除合同。否则违约方应对另一方进行赔偿。
第十七条 解释
1.适用法律
合同双方同意，本合同每条款的生效和解释应受中华人民共和国法律和中国船级社相应规范的约束。
2.本合同签订后双方所达成的所有书面协议均为本合同不可分割的组成部分。若前、后协议就同一问题的表述不一致时，以时间最后的协议为准。
第十八条 其他条款
本合同正本一式两份，双方各持一份，副本一式两份，双方各持一份。附件与本合同具有同等效力。

甲方：                                乙方：
法定代表人（或授权代表）              法定代表人（或授权代表）
日   期：  年   月   日               日   期：   年   月   日









附件：
船舶保修书
一、保修范围：所有船舶的原辅材料、设备等和建造、安装工艺等。                                 
二、保修内容：所有因乙方采购设备及船舶建造造成的质量问题。
三、乙方责任及违约处理措施
1.乙方自接到质量修理通知书之日起（受件人签字或甲方传真），必须在24小时内到达现场与甲方共同查看待修理部位，明确责任方，商议返修内容和方案。如乙方未能按期到达现场，甲方有权单方面按以下方式处理：
  （1）按原设计标准和验收规范自行安排返修，所发生的费用直接从乙方合同款或履约保证金中扣除。
  （2）仍需由乙方返修，但乙方延迟一天到达现场，甲方将按500元/天从乙方合同款或履约保证金中扣除。
    2.所有属于乙方保修范围内的返修项目，乙方必须在到达现场与甲方确定返修内容和方案后48小时内完成返修工作。如因特殊情况不能按期完成，经甲方同意后方可延长返修工期。如乙方未经甲方同意擅自延长返修工期，则甲方有权按以下方式处理：
  （1）停止乙方的返修工作，按原设计标准和验收规范自行安排返修，所发生的费用直接从乙方合同款或履约保证金中扣除。
  （2）返修工期延长一天按500元/天从乙方合同款或履约保证金中扣除。。
    3.凡属于乙方保修责任范围内的材料设备，乙方在维修更换时需提供同种品牌、型号的设备，如无同种品牌、型号的材料设备，乙方需经甲方同意更换其他品牌、型号的设备材料，并保证原设计标准、要求，满足原有使用功能。 
    4.如因乙方建造及使用材料不当造成质量问题和一切损害，除由乙方无偿维修更换外，乙方应负责赔偿全部损失并承担其他连带责任。
    5.对于甲方人员使用不当及其他非乙方建造原因造成的质量问题和故障，由甲方与乙方进行协商，确定整改内容、时间及人工材料成本费，乙方应与甲方积极配合，按双方协商确定的内容保质保量完成整改内容。
4、 主机、发电机组免费质保期不低于      月，船体结构不低于      月，其余固定件为    月、运转件为        月（从交付之日起计算）。如在保修期间乙方均按本合同规定修理缺陷，则甲方解除乙方的保修责任。
5、  五、甲方有权依据本合同规定扣除应由乙方支付的款项及违约金和赔偿款。
六、保修期满，乙方需承担维修义务，除收取材料成本费以外，其他服务承诺与保修期内一致。
七、合同中的“缺陷责任期”与“保修期”为同一含义。
八、乙方应严格遵守在投标文件中的各种优惠条件和服务承诺。
九、本附件与原合同有同等效力。

甲方盖章：                               乙方盖章：
法定代表人（或授权代表）：                 法定代表人（或授权代表）：
日期                                     日期
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[bookmark: _Toc7278]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc120614281]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321282-YDJS-G2026-0006；
2.项目名称：靖江市水政公务执法艇建造项目；
3.采购方式：公开招标；
4.预算金额：560万元；
5.最高限价（如有）：560万元；
6.采购需求：采购33m水政公务执法艇一艘。具体内容详见招标文件。
7.交货期限：自合同签订后9个月内交船，同时交付船舶检验证书。
8.本项目接受联合体投标。
二、商务要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
★1.报价要求：本项目设备采购为交钥匙工程，报价为投标货物及相关服务的全部费用，包含但不限于所投货物（包含与货物相关的服务）费用、设计费（含图纸送审配合费、船检机构收取的审图费）、运输费、安装调试费、测试验收费（建造检验费）、强制性认证费、检验证书办理费（ZC 船检规费及发证费）、培训费、售后服务等。为实施本项目过程中所需要的所有相关辅料全部由中标人承担，采购人不再另行支付其他任何费用，招标文件中另有规定的除外。
投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容或者出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。
本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。
★2.付款方式：
（1）合同签订生效后，采购人向中标供应商支付合同总价的40%预付款。中标供应商在预付款支付前向采购人提交预付款担保，担保金额等于预付款总额。预付款担保可选择以下任一形式：①国内商业银行出具的预付款独立保函；②保险公司出具的预付款保证保险保单；③经采购人书面事先认可的融资性担保机构出具的预付款担保函；④现金保证。采用保函、保证保险形式的，原则上为见索即付独立担保。
（2）执法艇上船台，采购人向中标供应商支付至合同总价的60%；
（3）执法艇船体完工并完成下水，采购人向中标供应商支付至合同总价的80%，同时退还预付款担保。
（4）执法艇送抵采购人指定位置后，采购人、中标供应商双方签订《交接船议定书》，取得全部船只证书和技术资料后，支付至合同总价的95%；
(5)《交接船议定书》签订后一年，支付余款。
★3.履约保证金
3.1.中标供应商缴纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
3.2递交履约保证金（或电子履约保函）的时间：成交后签订合同前。
3.3递交方式：银行电汇或网上银行支付、银行保函、保证保险。银行保函的有效截止期应不少于合同有效期。
3.4履约保证金的有效期：自提交之日起至合同履约期满止。
3.5如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定缴纳履约保证金或使用电子履约保函（保险），且又无正当理由的，将视为放弃成交。
3.6履约保证金退还条件：中标供应商按照招标文件、投标文件、投标过程的承诺、合同要求实施该项目并通过甲方的认可。
3.7退还履约保证金的方式、时间：合同履行结束后，采购人应及时无息退还至中标供应商缴纳的履约保证金至乙方账户。
3.8履约保证金不予退还的情形：
（1）中标供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，中标供应商应当依法赔偿超过部分的损失。
（2）未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
★4.保险要求
4.1 本船开工后至本船定位分段上船台前，投标人应办妥保险手续。
4.2 保险的范围：从本船开工开始直至完工，及投标人送船并由采购人用船单位接船后当天24时止，投标人应自费以上述建造合同总价金额向保险公司投保船舶建造险及航行险。如发生问题，投标人应向保险公司交涉及索赔，并保障采购人的一切合法利益。
3. 投标人投保义务的终止：建造合同项下投标人的船舶投保义务在投标人交船并由采购人用船单位接船后当天24时止。
[bookmark: _Hlk141271603]★5. 验收：根据重要时间节点，拟定验收方案。配合采购人及选定的监理单位，根据采购人的委托和授权，依据设计建造合同、设计和施工图纸及技术文件，按照国家相关法规和规范要求以及中国船级社（CCS）颁布的规范、法规和国际公约，综合运用经济、技术和法律手段，在本船建造前期阶段、现场建造和交付阶段、船舶质保期三个阶段进行质量控制、进度控制、建造成本控制，使船舶满足建造合同、设计任务书及有关船舶规范和法规的要求，在建造合同规定的交船期限内按时或提前交船，取得合同约定的船舶证书等相关资料。
★6. 交货期、交货方式及交货地点
6.1 交货期：自合同签订之日起9个月内交付并验收通过（提供船舶检验证书）。
6.2 交货方式：交付时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。
6.3 交货地点：靖江市，验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定地点。
★7．质保期：质保期费用包含在投标总价中。
7.1 主机、发电机组免费质保期不低于1年，船体结构不低于2年，自本项目标的物经采购方验收通过之日起开始计算，费用包含在投标总价中。如质保期内主要部件（主机、发电机等）出现重大质量问题，长时间影响工作需要更换新的部件，并延长质保期。投标文件中需提供承诺函并加盖投标人公章。
7.2 免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的损坏，终身维修，维修时只收部件成本费。
7.3 中标供应商应提供主机、辅机等主要设备的首次保养服务。 
7.4 备品备件及耗材等要求：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
8.其他说明
8.1 投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
8.2投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
8.3工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
三、技术要求
（一）33m水政公务执法艇技术规格书：附后
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。投标时所有设备均需注明品牌型号、所用的所有材料需注明品牌，不按规定标注或仅以“国产优质”等字眼代替将影响评分。






33m水政公务执法艇



技
术
规
格
书







目录
一总述	31
1概述	31
二船体部分	36
★1 主要技术参数及性能指标	36
★2总体布置	37
3 船舶性能	39
★4船体结构和材料	39
5 舾装设备及内装饰	40
★6 舱室的隔音、隔热及减振降噪	41
7护舷材	42
8 油漆及其它	42
★9装修部分	42
★10建造过程中注意事项	53
三、轮机部分	53
1轮机主要设备	53
★2 机舱简介	56
★3轴系	56
★4驾机合一控制系统和机舱监控	56
5 管路系统	56
6 工属具及备件	60
四、电气部分	60
1总则	60
2电制	60
3电源	60
4配电设备	61
5动力辅助机械设备	61
6照明、航行、信号	61
7广播、通信、助航等	61
8监测报警系统	62
9驾驶室控制台	62
★10巡航摄像系统	62
★11会议系统	63
12生活设备及其他	63
13电缆	63
14电气设备的安装及防护	63
15避雷针	63









[bookmark: _Toc17339]一、综述
[bookmark: _Toc31396]1概述
1.1本技术规格书是招标文件的组成部分，主要内容是为靖江水政管理服务中心采购的33m水政执法艇的材料、设备、装置、工具、运输、工艺、监督及必要的设计、建造、检验、试验、下水、试航、试营运、入级和交付的有关条款。
1.2  本船主要用于内河水政执法、巡查等工作。具备流畅的外观造型和协调明快的色彩，有利于树立良好的水政形象；创造了舒适方便的工作环境，改善了船员及执法人员的工作和生活条件，体现了以人为本的设计理念；内部装饰清新、典雅，充分体现了指挥船的独特之处；配备了先进的机电设备，船舶本身具有良好的技术性能。
1.3  本项目采用“交钥匙”工程的供货方式，由投标方负责该船舶的技术设计、生产设计及向ZC申请图纸审查、制作，向船检（以下简称ZC）申请检验，设备购置安装、调试、下水、测试、性能考核、取得ZC船舶证书、运输、考核验收，直至招标方签发验收证书和最终交船。交船前对招标方的相关人员进行必要的设备操作演示、设备维修保养培训、设备故障排除培训及常规的操作培训。本船交船在船东指定码头进行。
注：相关船用产品的CCS证书可以代替ZC证书。
1.4  本技术规格书所标明的工艺、设备、材料和所采用的规范、标准等只是为了说明该船舶所能接受的最低标准和期望的基本形式。如果投标方认为所制定的标准欠妥或者不够而提高设计标准，可书面提出建议方案，只要投标方能充分说明其建议方案等于或优于本技术规格书所规定的标准和要求，则均有可能得到招标方的接受，但并不意味解除投标方符合本技术规格书的责任。
本规格书并非所需船舶的全部细节，投标方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与招标方联系。
1.5  投标方投标文件中的技术规格应表明符合本技术规格书的所有要求，如未列出与本规格书所规定的差异（如有差异应经招标方确认），则认为投标方提供的船舶完全符合本技术规格书的要求。
除招标文件要求的提供的文件外，投标方还应提供下列技术文件供招标方在招标阶段审定。
（1）全船总布置图、机舱布置图及其他能反映船舶设计特点的有关图纸；
（2）船舶侧视效果图、驾驶室效果图；
（3）船用钢材、铝材（含板材、型材、管材等）、船用电缆、油漆的规格、等级及生产厂家；
（4）标准备品备件清单；
（5）附加备品备件清单；
（6）船舶工属具及其备品、耗材清单。
1.6投标方提供该船舶的全部设计、材料和附件，进行对船舶有效营运明显必要的工作或按合格公务执法艇建造惯例进行工作，尽管这些材料或工作在本规格书中未加明确的说明。本规格书中未提及的任何项目，但属船检或主管机构所要求必需的配置，由投标方提供和装备。
	用于本船建造的材料和设备应是全新优质产品，并且均为满足ZC持证要求的产品，并提供合格证明。
1.7 若合同书与本技术规格书，图纸之间有出入，以合同书规定优先，如果发现船体、轮机、电气规格书之间有不一致的地方，应以专业叙述为准，规格书重复提到的同一设备只提供或安装一次。
1.8 保证该船有效地竣工和顺利交付的必要一切事项开支，包含在投标价格内。投标方提供该船全部的设计、材料和附件，进行对该船的有效营运明显必要的工作或按合格公务执法艇建造惯例进行工作，尽管这些材料或工作在本规格书中未加明确说明。
★1.9本船根据中国船级社及海事机关最新规定和要求进行设计、建造、检验、试验、试航，所使用的材料、所装备的设备均符合ZC相关持证要求。ZC及海事相关规范、法规的要求和本技术规格书及合同是双方共同遵循的基本准则，若本技术规格书及合同的要求高于ZC及海事标准时，按本技术规格书及合同要求进行设计，若技术规格书及合同中未提出或提出但不满足规范要求，则按规范要求进行设计制造。
本船的设计、建造包括但不限于下列规范、规则，包括合同签字日期之前的修改通报的适用部分：
（1）《钢质内河船舶建造规范》（2026）；
（2）《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其最新修改通报；
（3）《公务船技术规则》（2020）；
（4）《材料与焊接规范》（2025）及其最新修改通报；
（5）《吨位丈量规则》（2022）及其最新修改通报；
（6）中华人民共和国国家（GB）标准；
（7）船厂的造船质量标准；
（13）《中国造船质量标准》（CSQS）；
（15）中国政府主管机关和ZC的其他要求以及现行的与本船有关的法规等。
1.10除在本规格书中有特殊规定的之外，船体、国内采购的机械和设备均采用公制单位进行设计和制造；除特别说明外，提供给招标方的关于船舶设计和制造的所有文件和图纸所使用的文字均为中文。房间、机电设备均有铜蚀中文铭牌。阀门、电气开关均有中文指示标志。铭牌及标志按ZC规范设置。
1.11 本船航区为A级航区，本船在中华人民共和国注册，船籍港为泰州。
1.12本船所用材料，包括型材、船体、锻造件等，均须获得ZC的认可，并在ZC的检验下施工，建造工艺按国家标准执行，焊接工艺评定应通过船检认可。制造厂的名称和检验标记要清楚地打印（或附）在证书及原材料上。本船所有机械设备、备件等各类舾装件、电气设备及安装均符合ZC规范、标准及有关施工工艺。建造方提供该船所有设备的产品说明书和有关技术资料。设计和制造时应充分考虑到良好的可维修性以及定期检验的需要。本船按照ZC规范的要求布置防火结构，防火区域的划分、防火结构的形式、防火材料的选用和防火设施的生产，均符合ZC规范的要求。
1.13投标方在建造开工前应向招标方提交整个工程的进度表和进度关键路径网络图，工程在进行中每月末应提交一份月度进度表给招标方。
招标方将派监理工程师到投标方的制造厂进行监造，对整个建造过程进行监督、检验。投标方对驻厂监造人员的工作安全问题承担教育、监督和保护责任。投标方无偿提供办公场所（含必要的通讯设施）。
建造实施期间，招标方有权派1位招标方代表常驻投标方，另外招标方会不定期安排1—3人赴投标方了解生产情况，并在交船前派有关人员赴乙方接受培训。有关人员的食宿、交通含在报价中。
开始建造前投标方应向招标方代表提供3份工程进度表，3套施工图纸。
投标方应向监造工程师分阶段提供经招标方认可的各种图纸、计算资料、制造及试验检验计划、材料合格证、试验报告、检验证书及质量管理文件、安装与试验以及检验记录，仪器仪表工具清单等。监造工程师如需要，投标方应随时提供或借阅零部件图纸。
所有检验项目，投标方必须提前7 天书面通知招标方代表，检验项目应具有完整性。主要测试项目应在招标方委托的监造工程师在场的情况下进行。项目检验合格后投标方应向招标方的驻厂代表提供工厂检验证明书，并由驻厂代表或监理工程师签字认可。当因质量问题与投标方发生严重分歧时，监造工程师有权发出暂停施工令，并由招标方裁决。主要施工阶段经监造人员验收签字后方可进行下一步施工。
招标方代表在监造中书面提出的问题，特别是重大整改项目，投标方必须在七个工作日内给予书面答复，并提交招标方代表、监造人员，必要时提交ZC验船师认可后才能施工，否则不能进行下一步施工。
监造结束后，投标方应汇集所有测试和检验结果，编制成报告，正式提交招标方。
监造工程师在投标方工厂期间签署的任何检验文件，不代替投标方到货后的检验，不解除投标方在保证期内对整船质量承担的保证责任和义务。
招标方有权赴主要配套厂参与对配套设备出厂前的检测，检测费包含在投标总价中。
1.15  投标方应在下水前15天书面通知招标方，并在下水前3天向ZC和招标方提供下水计算书和有关检验资料，在船舶出厂交付给招标方前，如下水已超过6个月或在此期间发生水线以下部位的异常情况，则应进坞（或上排）检查。进坞期间，应对船体水下部分及推进系统、油漆等进行全面检查，消除缺陷并新涂一层防污漆。
1.16本船建造过程中须进行一系列必要的检查、检验、试验及试航。招标方派代表对船舶建造的整个过程进行检查和检验，并参加必要的试验和试航。投标方向招标方提交三份工程进度表。所有的检验及试验按中国船级社和中国海事局或船舶检验局颁发的规范、规则、规程中的有关要求及系泊试验大纲与航行试验大纲进行，消防系统按最新国标试验通则进行。
船舶竣工后，在有招标方代表和验船师在场的情况下进行下列轮机和系统运行试验，试验前投标方制定系泊试验和航行试验大纲，并取得招标方和ZC的认可，招标方的有关试验报告经验船师签字。所有试验虽有招标方代表参加检查和试验，但并不意味着对船舶的最后验收。
试验至少应包括：
（1）主机和推进系统的试验。
（2）主机、发电机组的负荷试验。
（3）甲板设备的系统试验。
（4）包括泵阀在内的所有管路系统及所有备用机组和系统的效用试验。
（5）电气系统，包括报警和控制系统、无线电设备、通讯、航行设备，主配电板等各个电气设备。
（6）液压系统试验。
（7）通风和空调系统试验。
（8）全船舱柜和空舱密闭性试验。
（9）ZC规定的其他必要检验或试验。
在检验开始之前，有关的数据、图表、计划等提交给招标方。试验用的仪器在试验前均要得到校正。各种试验大纲必须经过ZC的审批和招标方的同意，否则不得进行试验。
所有机械设备均按要求进行试验，以证明工作正常且符合规范及使用要求。验收所需的各种交通费、手续费、食宿及杂费由投标方负责，包含在合同总价内。
全船舱柜（燃油、滑油、液压油、淡水）按ZC的要求进行试验和检查。
所有压力管系按ZC的要求进行压力试验和效用试验。
船体、机械、管系、电气设备及所有其他设备的试验，须经ZC和招标方认可。
对有噪声要求的各舱室进行噪声测试，噪声测试按照GB/T3471—2011的要求及试验规则进行噪声测量，在NCR模式下，测量结果符合下列标准：
★驾驶室≦65dB；
★会议室≦72dB；
★接待室≦68dB。
★值班室≦75dB；
交船前的试验和试验有关的一切费用由投标方负担，包括提供燃油、润滑油、液压油、淡水、食品、必要的船员、设备、工具、监护船和任何其他与试验有关的费用。
1.17所交付的船舶完全符合技术规格书和ZC要求的一切营运条件，双方才能正式履行交船仪式，并签署船舶初步交接文件。
交船前，投标方负责将船舶运送到船东指定码头，送船前应加足淡水、润滑油（按设备规定数量）、液压油（按设备规定数量）和足够的燃油，船舶运送所需人员费、运输费、保险费等全部费用，均已包含在合同总价中，由投标方提供。
在交船签字前，船舶必须符合合同规定，完成各种试验，各项性能达到技术要求，各种备品、工属具、证书、资料及完工图纸均已备妥。
船舶交接议定书在招标方签署，投标方配合招标方在招标方所在海事部门办理完成船舶所有权证书、国籍证书及其他证书。
交船时，船舶应处于彻底清洁状态，各舱底污物、污水均已清除；各舱室、外壁应均无施工缺陷；机电设备性能处于良好状态。确保全船所有机械设备、管路和舱柜清洁、防锈、直到招标方认可为止。
交船时，应同时交付全部的证书和资料，随船交付下列证书和资料（每种证书一份正本、四份副本）
（1）船舶证书；
（2）适航证书；
（3）船舶所有权证书
（4）船舶建造证书；
（5）吨位证书；
（6）载重线证书；
（7）防油污证书；
（8）船检证书；
（9）罗经校正证书
（10）航行灯证书（设备厂商提供）
（11）救生设备证书（设备厂商提供）
（12）安全无线电证书（设备厂商提供）
满足ZC检验的全船材料，设备等检验证书由投标人提交给招标人
此外，投标方应提供所有产品厂的维护、操作中文说明书、备件样本。
交船时，投标方提供竣工图（按招标方认可的目录，随船交付），数量为：2套纸质版完工图纸以及电子版文件。
1.18投标方负责满足技术规格书的要求，并符合ZC和注册当局的规划和规定以及其他有关的法定要求。
投标方对全部设计、建造、工艺、质量负全面责任，即使图纸、设计、协议经招标方审核或招标方代表认可，也不能以任何理由减轻投标方责任。建造过程中招标方发现存在不合理处或者缺陷，投标方必须无条件纠正，一切费用由投标方负责。
合同签订后如海事和船检法规发生改变，由投标方负责实施，招标方不增加费用。
进口设备的送审设计、生产设计，建造，以及数量、质量、运输、装卸、验收、保管、安装、调试和售后保修、培训等，均由投标方负责。
投标方负责掌握建造进度。即使投标方转包、外购设备或材料供应的延期等，也不能以任何理由要求延期交付，投标方在建造开始之前向招标方代表提交整个工程的进度路线图或进度关键线网络图。工程在进行中每月末应提交一份月度进度报表。
船体及船上所有设备的建造和安装完好洁净，船舶应按技术规格书和同类船舶的正常要求随时可以投入营运。如果ZC和注册当局要求的或船舶有效工作所需要的事宜，即使是本规格书没有提及，投标方也必须解决，费用由投标方负责。
1.19投标方必须有完整的质量保证体系。船舶在建造过程中，工厂的质监部门应对有关工艺、工序、零部件进行全程跟踪和检验，检验结果应及时向招标方驻厂代表通报认可。
按招标文件要求的质保期提供质保。
质保期内如发现由于设计、建造原因而引起的系统损坏或设备故障，投标方应在24小时内及时答复，投标方应在24小时内派人到现场进行检查、修理，由此而产生的一切费用由投标方负担。若船舶、设备发生故障而投标方未能及时到场服务，招标方为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用在质量保证金中抵扣。
为使买方尽快掌握合同设备，保障交货后的合理使用、维护。投标方应邀请买方相关人员到投标方进行培训。包括操作培训，维护培训，故障判断培训，部分维修培训。培训采用理论讲课及实际操作相结合的方式。投标方指定的培训大纲和编写的培训教材应在培训前一个月提交买方认可。投标应按合同条款要求，提供培训人员在投标方所在地所发生的费用。
1.20本技术规格书的解释权属于招标方。
[bookmark: _Toc5568]二船体部分
[bookmark: _Toc3735]★1 主要技术参数及性能指标
本船主要用于内河水政执法、巡查等工作。具备流畅的外观造型和协调明快的色彩，有利于树立良好的水政形象；创造了舒适方便的工作环境，改善了船员及执法人员的工作和生活条件，体现了以人为本的设计理念；内部装饰清新、典雅，充分体现了指挥船的独特之处；配备了先进的机电设备，船舶本身具有良好的技术性能。
本船船体结构强度与性能按CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）和CHINA MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及《修改通报》（2025）、《公务船技术规则》（2020）、《吨位丈量规则》（2022）对A级航区船舶的要求进行设计与校核。
本船设有垃圾桶四只，分别用来收集厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾，并定期由船/岸有关部门予以接收；本船设污水舱，实现零排放零污染。
本船主要参数如下：

最大船长   33.89m

总长 32.50 m

垂线间长30.29m

水线长31.14m

船宽7.00 m

型深2.20 m

设计吃水1.30m
              最大航速              ~24km/h
主机功率×转速×台数   228kW×2200rpm×2
工作人员50人
船员5人
固定建筑物距满载水线高≤6.30m
航区                  A级

[bookmark: _Toc26750]★2总体布置

总布置图
本船主甲板以上设两层甲板室，下面分别介绍主甲板以下的主船体的划分和上层建筑的舱室布置：
2.1主甲板以下的主船体分舱布置：
从尾至首依次为舵机舱、机舱、空舱（内设两只燃油箱，一只污水箱）、空舱（内置一只不锈钢清水箱）、储物舱、首尖舱。
①艉～FR8为舵机舱，用于布置舵系统，主甲板上设舱口盖一只，用于设备维护、检修时出入；
②FR8～FR23为机舱，总长7.50m，主甲板上方设有升高机舱棚，机舱后端壁左右舷各设一扇铝质风雨密机舱门，从主甲板下梯道进入机舱；机舱棚左右两舷设有面积较大的玻璃幕墙，在玻璃幕墙上左右各开有一扇移窗，以改善机舱通风，机舱内设有船用柴油机及低噪音、低排放、性能稳定的船用发电机组一台；主机轴线间距为3000mm； FR22~FR23两舷各设有一只江水箱。
③FR23～FR35为空舱，FR23～FR27设2只燃油箱，容积为2×2.538m3，FR31～FR35设1只污水箱，净容积为3.02m3。该空舱通过设在主甲板地板下的钢质埋入式水密人孔盖进出；
④FR35～FR47为空舱，内设1只不锈钢清水箱，净容积为2.966m3；通过设在FR35舱壁上水密人孔盖进出；
⑤FR47～FR57为储物舱，通过设在休息室地板下的钢质埋入式舱口盖进出；
⑥FR57～艏为艏尖舱，用于储存锚链及缆绳等物件，通过设在甲板上的铝质水密舱口盖进入。
2.2主甲板以上及甲板室的舱室布置
主甲板上设有950mm宽的外走道，通往首、尾甲板区域，甲板外边缘设舷墙和栏杆，以方便人员安全通过，主甲板尾部及中部左右设栏杆门，首、尾甲板区域面积分别为～15m2和～24m2，首、尾甲板主要为工作区域。
主甲板从尾向首依次为：尾甲板区域、机舱棚、配餐间和值班室、卫生间、楼梯及走道区域、会议室、休息室、首甲板区域，该层甲板室层高2.45m，装修后舱室净高～2.15m。
①艉～FR8为尾甲板区域，设有钢质水密舱口盖，两舷设带缆桩（A200）和导缆孔（D160×110），中部设铝质斜梯通往游步甲板；
②FR8~FR18为机舱棚区域，后壁左右舷各设一扇铝质风雨密机舱门，从主甲板下梯道进入机舱，机舱棚左右两舷设有玻璃幕墙；
③FR18～FR22左舷为配餐间，配有橱柜、不锈钢洗池、电饭锅、电磁炉等、并配备适当数量的餐具；右舷为值班室，设双层单人床1张、办公桌1张、靠背椅1张； FR23～FR27右舷为卫生间，设有坐便器、小便池、洗手池；
④FR22~FR30为门厅，通过设在主甲板两舷的双开门进出，与楼梯等形成公共开敞区域，此区域将生活区、办公区、上层游步甲板以及主甲板外走道有效连接在一起；
⑤FR30～FR49为大会议室，会议室总长9.5m，通过FR30双开门进出，会议室的两侧为玻璃幕墙，会议室光线充足，视野良好，前部设有背景墙并悬挂一台液晶电视，FR49两舷设单开门通往休息室。会议室配备靠背椅和实木会议桌及会议设备。
⑥FR49～FR57为休息室，前部设有转角沙发一组，造型茶几两张；
⑦FR57～艏为首甲板区域，设φ12.5超轻型不锈钢电动起锚绞盘一台，钢质水密舱口盖1只，两舷设带缆桩（A200）和导缆孔（D160×110）。
游步甲板舱室布置：
游步甲板设有850mm宽的外走道，四周设有围檐及栏杆，方便执法人员安全作业。从尾向首依次为露天游步甲板、卫生间、梯道、接待室和驾驶室，该层甲板室最高处层高2.60m，最低处层高2.30m。
1. FR22～FR27左舷为通往下层甲板的楼梯，右舷为卫生间，卫生间设有坐便器、淋蓬头、拖把池。
1. FR27～FR41为接待室，通过FR27双开门进出，内设单人沙发10张，茶几6张，靠后围壁左右两侧各设一组矮柜及一台电视机。
1. FR41～FR49为驾驶室，前方和两侧为玻璃幕墙，左右两舷各设有一扇铝质风雨密门通往外走道，驾驶室前部设外形美观大方、操纵舒适方便的整体驾控台，配备升降驾驶椅。
罗经甲板：罗经甲板设有桅杆、探照灯及扩音器等设备。
[bookmark: _Toc25782]3 船舶性能
3.1静力学性能
本船满载出航状态，船舶基本平浮，吃水满足主尺度参数要求。
本船稳性按《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及《修改通报》（2025）对A级航区客船的要求核算满载出港、满载到港、空载到港三个状态，经计算各状态均满足“法规”要求。
本船干舷按《公务船技术规则》（2020）对A级航区船舶的要求校核，满足“法规”要求。
★3.2快速性
本船为2台额定功率为228kW，额定转速为2200rpm的柴油机，设计航速约为24km/h。
本船配备两只五叶外旋螺旋桨，五叶桨的振动较小，有利于减小船体尾部振动。
3.3操纵性
本船设置两只NACA0015流线型平衡舵，船舶的操纵性能良好。
[bookmark: _Toc3257]★4船体结构和材料
本船结构按CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）对A级航区客船要求进行设计，主船体为钢质结构，甲板室为铝合金结构（减轻船舶重量，降低船舶的重心高度，改善乘坐人员的舒适性能）。
本船主船体板材及型材采用CCS-A级钢，甲板室围壁及甲板平直部分采用带筋板，曲率较大部分采用铝质板材及型材，板材为5083-H321型材为6082-T6铝合金材料，支柱采用无缝钢管。钢质主船体与铝质上层建筑间采用经过CCS认可的铝-钛-钢复合材料作过渡接头形成焊接结构。
本船主体为单甲板、单底、横骨架式全焊接结构型式，全船于FR8、FR23、FR35、FR47、FR57共设5道水密横舱壁，船底每个肋位均设置实肋板。
全船平板龙骨厚度8mm，外板厚度6mm，主机座下方船底板8mm，舵及尾轴架、旋桨上方船底板8mm，开口处甲板边板为8mm，其余甲板为6mm，FR23舱壁板为6mm，尾封板为6mm、其余舱壁板为5mm。
[bookmark: _Toc20315]5 舾装设备及内装饰
5.1锚泊及系泊设施
本船锚泊及系泊设施按CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）的要求，配100kg波尔锚1只，φ12.5 AM2有档焊接锚链3节，锚链存放于首尖舱内，配φ12.5超轻型不锈钢电动起锚绞盘1台。
配φ36的锦纶绳2根长度各40m、φ32的锦纶绳2根各30m作系船索。
全船配A200 GB/T 554-2008带缆桩10支，配D160×110 CB*34-76导缆孔12只。
5.2消防、救生设备
本船消防、救生设备按照《公务船技术规则》（2020）的要求配备。
根据“规则”，本船配备手提式灭火器15具、消防砂箱2只、消防水桶2只、太平斧1把，铁铲和铁钩1套。
根据“规则”对救生设备的要求，本船配救生衣62件、救生圈4只（其中带救生浮索3只，带自亮灯1只）。
5.4门、窗、孔、盖及栏杆扶手
本船所有的外部门、窗均选用既符合船用标准又能达到外形美观的船用铝合金门、窗，保证门、窗的风雨密性能；全船采用大面积的玻璃幕墙，机舱、接待室、会议室及驾驶室透光面积大，视野比较开阔。
玻璃幕墙安装工艺：
（1）清洁船体安装玻璃铝板的表面， 用砂纸或百叶轮打磨不平整的地方，打磨后，清洁干净。
（2）用玻璃活化剂（西卡）Primer-206G+P擦拭船体粘接区，擦拭完等一个小时，让活化剂充分挥发。
（3）粘接区域用羊毛刷均匀刷一遍底漆，底漆AKtivator-100（西卡）刷完后，等六个小时，让底漆干透，干透后再擦拭一遍活化剂。
（4）粘接玻璃：粘接胶为JYPU-312，玻璃粘接的位置擦拭一遍活化剂，船体粘接区打粘接胶，玻璃粘到船体上，调整玻璃位置，使玻璃跟船体贴合，表面服帖，用木块固定好玻璃。
（5）填缝（全胶）：表面胶为JYMS-216UV，玻璃粘接固定好后，取出固定玻璃的木块，清洁缝口，使缝口保持干燥，然后在缝口擦拭活化剂，玻璃和船体上贴美纹纸，然后打填缝胶，打完后用刮皮把胶水刮平，刮平后撕下美纹纸，检查外观，修整不平整的地方。（半胶）玻璃缝口美纹纸贴到玻璃厚度的一半，然后填胶，胶水刮与玻璃一半齐平，撕下美纹纸，修边。
全船主甲板外走道栏杆、扶手均为S.S316不锈钢管并经抛光处理，既要考虑其美观性，又要求有一定的强度，以防止日常使用过程中因船舶的碰撞或受力过大而造成的变形。驾驶甲板扶手为铝合金造型扶手，扶手立柱采用铝管，室内采用成品木质栏杆和扶手。栏杆高度在人员经常活动的区域为1.0m，其余按各处外形与整体造型协调。
舷墙和梯架：
本船主甲板设舷墙，尾舷墙高度600mm，中部舷墙高度400mm，首部舷墙高度800mm。
主甲板室内左舷设宽度为1000mm的楼梯通往驾驶甲板。
主甲板下机舱设B55°×600的机舱铝质斜梯2部；
主甲板尾部上游步甲板设50°×1100 GB738-77铝质斜梯1部；
游步甲板上罗经甲板设400×2450 GB3892-83铝质活动直梯1部；
主甲板下船底各舱分别设直梯共3部。
5.5舱室内装饰及设施的选择
瓷面/玻璃棉（玻璃棉两面粘贴铝箔） ，外表面贴多孔吸音板。
首尖舱以角铝为支架，上铺木铺板。
5.6船体备品备件配备
船舶装潢的总体原则是环保、淡雅、美观，同时又要具有防火、保温、降低噪音的功能；内装及绝缘施工时应严格控制重量，选用轻型甲板敷料，敷设厚度做到最小（具体装潢方案与船东协商）。
机舱：顶棚及围壁采用20mm+20mm厚陶瓷棉，外表面贴多孔吸音板，机舱地面为花纹铝板。
配餐间：地面敷设防滑地砖，四周围壁底脚敷设h=150mm左右的大理石踢脚线，以上围壁内衬铝方管龙骨，表面贴五夹板及塑铝板，顶棚天花内衬铝方管龙骨，表面为集成吊顶。
卫生间：卫生间钢甲板上敷玻璃纤维环氧树脂防水，上铺设防滑地砖，围壁四周敷设瓷砖（高度1000mm），瓷砖以上围壁内衬铝方管龙骨，表面贴铝单板，顶棚天花内衬铝方管龙骨，表面为集成吊顶。
内部舱室及室内走道：地面铺设高档木地板；四周围壁底脚敷设h=150mm左右的木质踢脚线，以上围壁敷设50mm玻璃棉（单面铝箔布）（外围壁），表面贴铝质蜂窝板，顶棚天花敷设50mm玻璃棉（单面铝箔布）（露天甲板），表面贴铝质蜂窝板。
游步甲板、罗经甲板外走道的仰面部分用铝扣板吊顶。
舱室内家具、座椅均选用专业厂家生产的产品，或由专业生产厂家定做。
舱室内装饰仅供参考，以最终装潢方案为准。
[bookmark: _Toc25956]★6 舱室的隔音、隔热及减振降噪
为了改善船上的工作和生活条件，本船在舱室的隔音、隔热及减振降噪方面，除了从机电设备的选型和主辅机的安装方面考虑外，在舱内装饰和螺旋桨的选取方面采取以下措施：
6.1主机设减震垫，有效降低船舶振动。
6.2采用了适当的桨叶叶梢安装间隙并采用5叶螺旋桨，以减少螺旋桨处水流在尾部引起的振动。
6.3机舱前舱壁及机舱前围壁结构均做适当加强，有效阻挡噪声及振动的传播。
6.4舱室外围壁，天花板内（露天甲板区域）采用50mm玻璃棉隔热。
6.5机舱四周及顶棚内衬吸音陶瓷棉，外覆阻尼卷材及铝质多孔吸音板。
6.6在机舱前壁、顶棚、主甲板机舱部位、主机座及螺旋桨上方船壳板敷设T60型舰船用阻尼涂料，使振动及噪声衰减加快，达到减振、降噪效果。
6.7将卫生间、梯道设在靠近机舱处，会议室、接待室远离机舱，使工作区域噪声降到最小。
6.8机舱前壁做成双层形式，内置发泡隔音材料。
[bookmark: _Toc8106]7护舷材
全船沿主甲板边线设一道钢质与橡胶交错设置的护舷，船尾转角左右各设一段橡胶护舷，舷侧左右各设四段橡胶护舷。
[bookmark: _Toc31015]8 油漆及其它
所有油漆均选用性能优越的油漆。
油漆的配套和施工应严格按油漆制造商的要求进行。
钢材表面预处理：
（1） 本船所有钢板及型材，进行表面预处理，光洁度达到GB/T8923－88《钢材表面除锈等级》规定的Sa2.5 标准，并喷涂底漆。
（2）本船油漆按常规工艺施工，两度底漆、两度面漆。
8.2　本船油漆选用优质船用油漆，油漆的配套和施工应严格按油漆制造商的要求进行。
安装在船体上的吃水标志、船名、船籍港等标识的颜色须经船东认可。船名和船籍港均用乙烯基油漆涂刷。
[bookmark: _Toc7028]★9装修部分
一、概述：
根据该船的总布置图、船体说明书及相关图纸等技术文件，特编制本内装规格书，并以此作为内装施工和验收的依据，该船的材料均为阻燃、环保材料。本说明书仅供投标报价参考，具体内装技术规格书待船舶开工后由船东、设计院、船厂最终签字确认。
二、施工范围：
驾驶甲板：
驾驶室、接待室、楼梯间、卫生间、游步甲板地面、外走道顶棚。
主甲板：
会议室、休息室、门厅及走道、配餐间、卫生间、值班室。
机舱棚、外走道顶棚。
三、工程项目、技术要求及施工工艺：
9.1 舱室绝缘：
9.1.1 天花：
直接暴露于阳光下的天花内敷设50mm超细玻璃棉（单面铝箔布）。 机舱顶面采用20mm+20mm厚陶瓷棉（单面铝箔布）。
9.1.2 围壁：
外围壁敷设50mm超细玻璃棉（单面铝箔布）。机舱围壁采用20mm+20mm厚陶瓷棉（单面铝箔布）。
9.2 各舱室装饰方案说明：
9.2.1驾驶室
   天花：面层主要材料为25mm厚A型单面贴塑双面铝板面板铝蜂窝板，四周40mm宽烤漆平板线条收口，配置300*600嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为25mm单面贴塑铝蜂窝板面层，围壁下沿安装实木踢脚线。
地面：基层为木龙骨地板楞，刷防火涂料，面层铺设高档实木地板。
舱室家具配置：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	造型驾控台
	定制复合烤漆（长度4600mm）
	1
	组
	定制

	2
	驾驶椅
	
	1
	张
	船厂购置


9.2.2接待室：
   天花：采用木龙骨框架，刷防火涂料，九厘板底层，中间面层主要材料为皮质硬包，烤漆木线条做装饰，30mm*30mm烤漆七字条及20mm*7mm烤漆木线条做装饰，两侧定制烤漆窗帘挡板，配置4寸LED筒灯做照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为25mm单面贴塑铝蜂窝板，围壁下沿安装实木踢脚线。
沙发背景墙：采用木工板基层，主要部分为定制壁画，四周爵士白大理石造型边框。
电视背景墙：采用木工板基层，九厘板底层，面层为烤漆木饰面。
地面：基层为木龙骨地板楞，刷防火涂料，面层铺设高档实木地板。
舱室家具配置：



	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	单人沙发
	木结构+布艺
	10
	张
	市购

	2
	边几
	定制复合烤漆
	8
	个
	定制

	3
	电视柜    
	1650mm*400mm*600mm
	2
	组
	定制复合烤漆


9.2.3卫生间：
   天花：面层主要材料为单面304不锈钢铝蜂窝板，配置300*600LED嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为单面304不锈钢铝蜂窝板。
地面：基层水泥砂浆找平，面层铺设300*300防滑地砖。
舱室主要配置：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	洗漱柜
	800mm*550mm*800mm
	1
	组
	大理石台面，定制复合烤漆柜体

	2
	卫生间隔断
	抗倍特板
	1
	蹲位
	定制

	3
	坐便器（含水箱）
	成品陶瓷坐便器
	1
	套
	

	4
	淋浴花洒
	304不锈钢
	1
	套
	

	5
	淋浴隔断
	8mm钢化玻璃+304不锈钢配件
	3
	m2
	定制


9.2.4楼梯间：
  天花：采用木龙骨框架，刷防火涂料，九厘板底层，面层主要材料为皮质硬包，30mm*7mm烤漆平板木线条做装饰，配置4寸LED筒灯做照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为25mm单面贴塑铝蜂窝板，围壁下沿安装实木踢脚线。
地面：基层为木龙骨地板楞，刷防火涂料，面层铺设高档实木地板。
9.2.5会议室：
   天花：采用木龙骨框架，刷防火涂料，九厘板底层，中间面层主要材料为皮质硬包，四周10mm单面贴塑铝蜂窝板做下挂造型用于隐藏空调，30mm*20mm*7烤漆七字木线条收口及20mm*7mm烤漆平板线条作装饰，两侧窗帘挡板，配置软膜灯盒（软膜灯盒四周烤漆木饰面收边）做主要照明，4寸LED筒灯做辅助照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为25mm单面贴塑铝蜂窝板，围壁下沿安装实木踢脚线。
电视背景墙；采用木龙骨框架，刷防火涂料，九厘板底层，面层为烤漆长城板做装饰。
双开门两侧背景墙；采用木龙骨框架，刷防火涂料，九厘板底层，面层为烤漆木饰面。
地面：基层为木龙骨地板楞，刷防火涂料，面层铺设高档实木地板。
舱室家具配置：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	会议桌
	5300mm*1600mm*750mm
	1
	张
	定制复合烤漆

	2
	会议椅
	木结构+超纤皮
	40
	张
	市购

	3
	茶水柜
	1600mm*550mm*750mm
	2
	组
	定制复合烤漆


9.2.6休息室：
天花：采用木龙骨框架，刷防火涂料，九厘板底层，面层主要材料为皮质硬包面层，配置4寸LED筒灯做照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为25mm单面贴塑铝蜂窝板，围壁下沿安装实木踢脚线。
地面：基层为木龙骨地板楞，刷防火涂料，面层铺设高档实木地板。
舱室家具配置：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	办公区弧形沙发
	3300*900*1000    木结构+布艺
	2
	组
	定制

	2
	圆茶几
	直径700mm
	2
	组
	定制复合烤漆


9.2.7值班室：
天花：面层主要材料为25mm厚A型单面贴塑双面铝板面板铝蜂窝板，配置300*600LED嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为25mm单面贴塑铝蜂窝板，围壁下沿安装实木踢脚线。
地面：基层为木龙骨地板楞，刷防火涂料，面层铺设高档实木地板。
舱室家具配置：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	    单人床
	2050mm*800mm
	1
	张
	定制复合烤漆

	2
	写字台
	900mm*500mm*780mm                 
	1
	张
	定制复合烤漆

	3
	办公椅
	金属结构+皮革
	1
	张
	市购

	4
	衣柜
	800mm*500mm*2100mm      
	1
	组
	定制复合烤漆


9.2.8配餐间：
天花：面层主要材料为单面304不锈钢铝蜂窝板，配置300*600LED嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为单面304不锈钢铝蜂窝板。
地面：基层水泥砂浆找平，面层铺设300*300防滑地砖。
舱室家具配置：


	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	橱柜下柜
	实木多层板柜体+304不锈钢台面+复合烤漆门
	3.4
	米
	定制

	2
	橱柜上柜
	实木多层板柜体+复合烤漆门
	2
	米
	定制


9.2.9卫生间：
天花：面层主要材料为单面304不锈钢铝蜂窝板，配置300*600LED嵌入式吸顶灯做照明。
围壁：采用天地槽基层，面层主要材料为单面304不锈钢铝蜂窝板。
地面：基层水泥砂浆找平，面层铺设300*300防滑地砖。
舱室主要配置：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	洗漱柜
	900mm*550mm*800mm
	1
	组
	大理石台面，定制复合烤漆柜体

	2
	坐便器
	成品陶瓷坐便器
	1
	套
	

	3
	卫生间隔断
	抗倍特板
	1
	蹲位
	定制

	4
	小便器
	成品陶瓷小便器                 （手动冲洗阀）
	1
	套
	

	5
	小便器隔断
	抗倍特板
	1
	位
	定制


9.2.10门厅过道：
天花：采用木龙骨框架，刷防火涂料，九厘板底层，面层主要材料为皮质硬包做造型，周边40mm*7mm烤漆平板线条走边收口，后部局部10mm单面贴塑铝蜂窝板做下挂造型用于隐藏空调，30mm*30mm烤漆七字条作装饰，4寸LED筒灯做照明。
围壁：采用天地槽，面层主要材料为25mm单面贴塑铝蜂窝板，围壁下沿安装实木踢脚线。
地面：基层为木龙骨地板楞，刷防火涂料，面层铺设高档实木地板。
楼梯：面层为实木烤漆踏步，扶手为实木烤漆扶手带烤漆底座。
9.2.11机舱：
   天花：采用铝龙骨框架，面层主要材料为600*600穿孔铝板面层
   围壁：采用铝龙骨框架，面层主要材料为600*600穿孔铝板面层
9.2.12室外游步甲板地面：
地面：基层采用船用原子灰抹平，面层为国产仿柚木地板，外部楼梯面层采用国产仿柚木踏步。
9.2.13外走道顶棚：
天花：基层采用铝龙骨框架，面层采用4mm18丝白色铝塑板。
9.3.舱室材料及设备
 9.3.1概述
1）安装在船上的所有舱室材料及设备均符合环保标准。
2）船上使用的所有材料均不含石棉。
3）所有装饰面板、衬板、衬档、天花板、地板、舱室设施、家具材料及辅料均为在高温时不易着火，不发生毒性和爆炸危险的认可材料，其他贴面的饰面板应具有低播焰性，隔热物应为不燃材料。
4）本船所选用的耐火绝缘材料，必须持有在有效期内的船检证书。
9.3.2地面材料
全船主要舱室地面为高档实木地板，潮湿区域地面为300mm*300mm防滑地砖，游步甲板地面为国产仿柚木地板。
9.3.3衬板、天花板
本船选用25mm厚单面贴塑铝蜂窝板作为主要舱室衬板，25mm厚单面304不锈钢铝蜂窝板为潮湿区域舱室衬板，衬板表面颜色及纹理由船东选择确定，天花主要面层为皮质硬包和25mm厚单面贴塑铝蜂窝板，25mm厚单面304不锈钢铝蜂窝板为潮湿区域舱室天花板。
蜂窝板标准板宽550mm，局部根据装饰需要定制尺寸。
9.3.4室内家具
本船所使用的家具。
舱室固定家具为定制复合烤漆家具，家具面板色调由船东确认。
9.3.5舱室照明、开关、插座
整体内装照明采用LED民用灯具。
开关、插座采用民用86型系列。
9.3.6门、门套、窗、窗套、窗帘
全船室内门、门套、窗套为复合烤漆材质。
接待室、会议室、休息室、门厅窗帘为布艺窗帘，其余舱室为遮光卷帘。
9.3.7主要材料明细表：
	序号
	材料名称
	材料参数
	材料品牌
	备注

	1
	单面贴塑铝蜂窝板
	10mm\25mm厚
	
	

	2
	单面304不锈钢单面铝板面板铝蜂窝板
	25mm厚
	
	

	3
	高档实木地板
	18mm厚
	
	

	4
	玻璃棉
	50mm厚单面铝箔布
	
	CCS证书

	5
	陶瓷棉
	20mm+20mm厚单面铝箔布
	
	CCS证书

	6
	防滑地砖
	300mm*300mm
	
	

	7
	铝塑板
	4mm18丝
	
	

	8
	坐便器
	成品陶瓷坐便器
	
	

	9
	小便器
	成品陶瓷坐便器
	
	

	9
	淋浴花洒
	304不锈钢
	
	

	10
	300*600LED吸顶灯
	
	
	

	11
	开关插座
	
	
	

	12
	室内门及门套
	复合烤漆
	定制
	

	13
	窗帘
	布艺窗帘、遮光卷帘
	定制
	


四、内装饰报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	备注
　

	驾驶甲板项目
	　
	　
	　
	　

	一
	驾驶室
	　
	　
	　
	　

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	造型立柱
	根
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	

	5
	门
	门套
	m
	
	

	6
	家具
	异形仪表盘
	项
	
	

	
	
	造型驾驶台
	组
	
	

	二
	接待室
	　
	　
	
	

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	
	
	
	个
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	背景墙
	m2
	
	

	
	
	
	m2
	
	

	
	
	
	m
	
	

	
	
	电视墙
	m2
	
	

	
	
	
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	造型立柱
	根
	
	

	
	
	烤漆空调风口（带窗帘盒）
	m
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	

	
	
	双开门（含五金）
	樘
	
	

	6
	家具
	单人沙发
	张
	
	

	
	
	边几
	个
	
	

	
	
	电视柜
	组
	
	

	三
	楼梯间
	　
	　
	
	

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	
	
	
	m
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	

	四
	卫生间
	　
	　
	
	

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	防滑地砖
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	

	6
	洁具、五金
	浴室柜
	组
	
	

	
	
	坐便器
	套
	
	

	
	
	卫生间隔断
	位
	
	

	
	
	淋浴花洒
	套
	
	

	
	
	淋浴隔断
	m2
	
	

	
	
	防浪扶手
	个
	
	

	
	
	毛巾架
	个
	
	

	
	
	手纸盒
	个
	
	

	
	
	进水角阀
	个
	
	

	
	
	地漏
	个
	
	

	
	
	马桶刷
	套
	
	

	五
	游步甲板
	　
	　
	
	

	1
	顶面
	铝塑板
	m2
	
	

	2
	地面
	地板
	m2
	
	

	
	
	楼梯踏步
	m2
	
	

	主甲板项目
	　
	　
	　
	　

	一
	会议室
	　
	　
	　
	　

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	

	
	
	软膜灯盒
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	
	
	
	m
	
	

	
	
	
	m
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	双开门两侧背景墙
	m2
	
	

	
	
	电视墙
	m2
	
	

	
	
	
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	造型立柱
	根
	
	

	
	
	烤漆空调风口（带窗帘盒）
	m
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	

	
	
	双开门（含五金）
	樘
	
	

	6
	家具
	会议桌
	张
	
	

	
	
	会议椅
	张
	
	

	
	
	茶水柜
	组
	
	

	二
	休息室
	　
	　
	
	

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	造型立柱
	根
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	

	5
	门
	双开门（含五金）
	樘
	
	

	6
	家具
	弧形沙发
	张
	
	

	
	
	圆茶几
	张
	
	

	三
	门厅、走道
	　
	　
	　
	

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	

	5
	门
	室外门套
	m
	
	

	6
	楼梯
	起步大立柱
	根
	
	

	
	
	大立柱
	根
	
	

	
	
	栏杆（直）
	m
	
	

	
	
	栏杆（弧形）
	m
	
	

	
	
	斜弯头
	个
	
	

	
	
	洞口收口
	m
	
	

	
	
	成品楼梯踏步
	项
	
	

	
	
	起步豪华踏步
	套
	
	

	四
	配餐间
	　
	　
	
	

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	防滑地砖
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	

	6
	家具
	橱柜下柜
	m
	
	

	
	
	橱柜上柜
	m
	
	

	
	
	洗菜池
	套
	
	

	
	
	洗菜池龙头
	套
	
	

	
	
	进水角阀
	个
	
	

	
	
	地漏
	个
	
	

	五
	卫生间
	　
	　
	
	

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	防滑地砖
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	

	6
	洁具、五金
	浴室柜
	组
	
	

	
	
	坐便器
	套
	
	

	
	
	卫生间隔断
	位
	
	

	
	
	小便器
	套
	
	

	
	
	小便器隔断
	位
	
	

	
	
	防浪扶手
	个
	
	

	
	
	毛巾架
	个
	
	

	
	
	手纸盒
	个
	
	

	
	
	进水角阀
	个
	
	

	
	
	地漏
	个
	
	

	
	
	马桶刷
	套
	
	

	
	
	拖把池
	套
	
	

	六
	值班室
	　
	　
	
	

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	

	6
	家具
	单人床
	张
	
	

	
	
	写字台
	张
	
	

	
	
	办公椅
	张
	
	

	
	
	衣柜
	组
	
	

	七
	机舱棚
	　
	　
	
	

	1
	天花
	多孔铝板
	m2
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	

	2
	围壁
	多孔铝板
	m2
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	

	3
	门
	门套
	m
	
	

	八
	外走道
	　
	　
	
	

	1
	顶面
	铝塑板
	m2
	
	

	2
	地面
	不做装饰
	m2
	
	

	九
	隔热绝缘
	　
	　
	
	

	1
	隔热绝缘材料
	保温棉
	m2
	
	

	
	
	防火棉（机舱）
	m2
	
	

	
	
	碰钉
	
	
	

	十
	内装部分电气
	　
	　
	
	

	1
	排风扇
	　
	套
	
	

	2
	开关面板
	　
	只
	
	

	3
	五孔插座
	　
	只
	
	

	4
	嵌入式吸顶灯
	　
	套
	
	

	5
	筒灯
	　
	套
	
	


[bookmark: _Toc4398]★10建造过程中注意事项
10.1严格按图施工；
10.2  图纸注明带证书的主要设备需具有船用产品证书；
10.3  T60型阻尼涂料按敷设图施工，并保证阻尼涂料厚度达到敷设处钢板厚度的1.8~2倍；
10.4  船体应按“船体焊接规格表”施焊，避免由于施焊不足导致局部震动，并且所有焊缝需打磨光洁；
10.5  严格控制装潢重量，装潢内衬采用轻质龙骨，水泥黄沙敷设量做到最低；
10.6 本船为公务船，对外观要求较高。施工时注意合理的施工工艺，保证外板及甲板室外围壁成型的平整度，尽量减少上层建筑外围壁用于找平所敷设的腻子厚度，同时严格按照油漆供应商要求进行涂装作业，避免后期出现油漆脱落的情况，主船体及甲板室外表面油漆需做镜面处理。
10.7本船船体材料及设备，按照船级社、有关规范及设备运行维护1年的必须备件进行。投标方应提供清单说明，并包含在总价中。
[bookmark: _Toc8018]三、轮机部分
[bookmark: _Toc22368]1轮机主要设备
1.1推进系统
本船推进系统由主机、高弹性联轴器及齿轮箱组成。
★1.1.1 主机，2台
基本形式：直列、水冷、四冲程、增加中冷、高压共轨
船用持续功率：≥228kW	
额定转速：≥2200r/min
主机燃油消耗：≤198g/kW.h
主机外形尺寸：1170.5×864×966
主机重量：≤780kg
启动方式：电启动
飞轮/飞轮壳：SAE1&14〞
排放标准：国二
海水泵吸高：≥2.0m
燃油：中国0号
带备品备件以及随机工具
★1.1.2船用高性能齿轮箱，2台
减速比：3.53:1
传递能力不小于0.132
额定推力：≥30kN
中心距：205mm
齿轮箱外形尺寸：488×691×758
齿轮箱干重：≤350kg
★1.1.3高弹性联轴器，2只
主机通过高弹性联轴器与齿轮箱连接，齿轮箱承受螺旋桨推力，主机通过弹性底脚同主船体连接，起到减震降噪的作用。
额定扭矩：2.5kN.m
★1.2 船用柴油静音发电机组，1台
额定功率：≥40kW，满足全船供电
电制：400V/50Hz
干重：≤1000kg
发电机组外形尺寸：1800×880×1050
启动方式：电启动
燃油：中国0号
排放标准：国二
带铝质隔音罩
机组噪声（dB）：1米处小于70、7米处小于65
★1.3 电控摆缸式液压舵机，1套
数量：1套
公称扭矩：16kN·m
转舵时间：<20 s
电机功率：2.2kW
配套：电动泵+机带泵
推舵装置：双舵L=3000mm
★1.4电动总用、舱底泵
排量：≥36m3/h
扬程：≥0.30MPa
功率：≥5.5kW  
电制：380V/50Hz
★1.5机带总用、舱底泵
排量：≥36m3/h
扬程：≥0.30MPa
转速： 2950 r/min 
1.6 水泵及压力水柜
数量：1套
满足本船使用需要
功率：0.37kW
电制：230V/50Hz
1.7 燃油输送泵
数量：1套
满足本船使用需要
功率/电制：24V DC/10A 
1.8自吸粉碎泵
数量：1台
满足本船使用需要
1.9 污油输送泵
数量：1台
满足本船使用需要
功率：≥1.5kW  
电制：380V/50Hz
1.10 机舱通风机
数量：2台
排量：6000m3/h
功率：1.1kW 
1.11电动空压机
数量：1台
功率：1.1kW 
[bookmark: _Toc13939]★2 机舱简介
机舱位于FR8~FR23肋位间，总长7.5m，宽7.0m。FR8~FR14肋位间机舱花纹铝板铺设高度距BL 1150mm，FR14~FR23肋位间花纹铝板铺设高度距BL 700mm，在机舱后部左右舷设斜梯可进出机舱。
机舱内主要设备：
两台推进主机组、船用齿轮箱、一台船用柴油发电机组。右舷主机机带一台总用泵、左舷主机机带一台舵机油泵及一台轴带发电机。
机舱设有电动总泵、舱底泵、水泵及压力水柜、2只日用油箱和燃油输送泵、燃油手摇泵、艉轴承滑油柜及泵、污油水输送泵、污油箱、电动空压机、主辅机启动蓄电池组、照明蓄电池、三相变压器、主配电板位于机舱后部，在机舱斜梯旁设有手提式化学泡沫灭火器、手提式干粉灭火器。江水门设在机舱FR22~FR23肋位间左、右两舷，主机采用湿式排气，排气管从舷边向艉引出。
[bookmark: _Toc14198]★3轴系
本船为双轴系，平行于船舶纵舯剖面对称布置，每一轴系由柴油机、高弹性联轴器、齿轮箱、中间轴、艉轴和艉管组成，轴线中心线在FR3+50处距BL570mm和在FR12-200处距BL930mm的连线上，轴系总长约为4485mm，轴承为油润滑，轴承采用巴氏合金材料；艉轴基本轴径为φ90mm。螺旋桨为两支定距桨，与螺旋桨轴通过键连接。艉轴管装置设有两道油润滑白合金轴承，艉轴承间距和轴径之满足规范要求。艉管与前后轴毂及中套管均用环氧树脂定位工艺粘接。
[bookmark: _Toc32236]★4驾机合一控制系统和机舱监控
主机组控制采用电控驾机合一遥控系统，遥控系统由主机带，主机组操纵由驾驶室内操纵手柄，控制柴油机转速快慢及齿轮箱倒、顺、停。驾驶室操纵台还设有舵机操纵器、舵角指示器、推进主机组和辅机的延伸仪表及其它电气仪表和开关等。
[bookmark: _Toc8575]5 管路系统
5.1通则
管系布置应采用电脑建模布局，以达到布局合理，方便拆卸。
管系应有足够柔性以防止管系由于膨胀和收缩或船体变形引起的胀缩应力。
管子弯曲通常用冷弯法、高频热弯法或焊接弯头。弯头的弯曲半径将不小于管子直径的2倍。对大尺寸的低压管子可采用斜接弯头。
所有管子应有牢固的支架和支撑防止由于振动引起的损坏，排气管应采用金属弹簧吊架支撑（CB3262-86）。
所有管系安装前应清除电焊渣杂质，并用压缩空气吹清。对主、辅机的燃、滑油应用系统和液压管路、控制管路等应按制造厂标准工艺或有关工艺进行酸洗处理和清洗。管子安装后，各系统根据GB标准标注色标，同时标明流向。
阀件采用GB或CB标准，手轮上装带箭头的铜质铭牌。
穿过水密或油密舱壁、甲板或柜顶的管子应采用钢结构的通舱管件。
所有无缝钢管外径应遵照船舶工业标准（CB*3075-87）。镀锌钢管按GB3091-82。焊接钢管一般用电阻焊。
每一舷外排出口应装设钢质或铜质的截止止回阀，该阀装在带有贯通外板凸肩的座板上。考虑到冰冻，应在所有海淡水管路上加设若干放水旋塞。
5.1.1管系布置
管系布置应满足下述要求：
（1）符合使用惯例；
（2）整齐合理；
（3）管路一般采用法兰连接，管段长度合理，便于拆卸；
（4）弯头尽可能少，弯管的曲率半径为管路直径的3倍，一般不采用成品弯头焊接；
（5）不可避免的重叠，布置在不常拆检的局部位置；
（6）阀门布置合理集中，便于操作；
（7）考虑对船体变形、管路热膨胀等因素的补偿，对大口径管路采用膨胀接头，小口径管路允许利用弯头补偿。
5.1.2 管材选用
所有管系中的阀件，法兰和安装附件的材料依照GB及CB的标准，管子的直径、壁厚根据设备所需的要求及相应的规范确定。
舱底水管系、压缩空气管系、透气管系、测量管系、注入管系、卫生水管系、海水管系、消防管系采用加厚无缝钢管，其中生活水管系采用不锈钢管。燃油、滑油、液压油及其它带压力的管系采用无缝钢管，布置在甲板上的液压油管及连接件均为不锈钢材质。
加热管、压力表连接管采用铜管。
5.1.3 阀件、国际通岸接头及附件
按规范所要求，相应的阀件、附件均取得CCS认可。
不准使用铸铁阀门。
所有手轮均带有蚀刻标记的铜质铭牌。
所有舷外排出阀通过座板与船外板连接，螺栓材质为不锈钢。甲板以上螺栓、螺母的材质为不锈钢；管路通过水密、油密舱壁、甲板、舱柜顶部时采用标准贯穿件。
主甲板上设置污水、污油、消防国际通岸接头。所有通岸接头的规格型号数量均须得到招标方确认后才能使用。
5.1.4 管系材料
1）按规范所要求，相应的管系所用材料均取得CCS认可。
2）管材进场后首先对其规格、技术证件、外观进行检查和核对。
5.1.5 管子加工
管子不允许采用气割。管子的焊缝应平整、光滑、足够的焊肉，避免夹杂、咬边、缺肉等缺陷。
偏差：
控制长度偏差：不大于±5mm
控制角度偏差：不大于±1°
管子与法兰安装偏角：不大于30′
管子的挠度：不大于1.5/1000
管子弯曲圆度、减薄、皱褶：按标准检查。
5.1.6 管系预处理
水管、空气管（油舱除外）、测量管（油舱除外）均采用弯制、试压、酸洗、热浸锌。
油管及油舱内的管系和油舱空气管均采用弯制、试压、酸洗、投油清洗。
主海水管内部采用喷塑处理，外部涂防锈漆。
5.1.7 管系支撑
合理设置管卡支撑管路，燃油、滑油管卡带四氟圈，来避免管系的不合理振动发生。
5.1.8管系安装
管子与管子之间的垫片采用非石棉垫、紫铜垫、高压垫片、聚氟乙烯垫片、O型圈。进口设备的管系安装根据设备商的要求进行。
5.1.9 管子外包
排烟管包扎，外表面温度不超过60℃。热水管和主甲板上的液压管路外包隔热层。
5.1.10 管系颜色
舱底水————————————黑
海水吸入——————————浅绿
消防水————————————红
淡水————————————蓝
燃油———————————咖啡
滑油———————————深黄
液压油———————————浅黄
5.2 燃油系统
本船设2只燃油舱和2只日用油箱，主、辅机均燃用轻柴油。一般情况下由电动燃油输油泵泵至日用油箱，供柴油机燃用，另外设一台手摇泵备用，可在日用油箱无油时，泵燃油至日用油箱。
5.3 冷却水系统
本船主、辅机均采用闭式循环水冷却（海淡水双重冷却），主机机带海水泵自江水总管吸水，串联冷却主机和齿轮箱后从艉部排出。
5.4主、辅机排气及机舱通风系统
5.4.1排气系统
主机辅机采用湿式排气，主机排气管向船艉布置，辅机排气管向左舷布置。主、辅机在出舷处均加装防江水倒灌装置，以防江水倒灌。
5.4.2通风系统
机舱采用强力通风，在机舱设有两台可逆转轴流式通风机；卫生间设有排气扇用于排气。
5.5 操舵液压系统
本船选用16kN.m电控液压舵机一套。船舶正常航行时由主机带液压油泵供液压油推动油缸，从而实现转舵。船舶进出港或主机转速变化较大时由电动油泵供油。
5.6滑油及污油水系统
根据计算和分析，本船实配滑油箱一直为主、辅机补油，润滑油的品质应符合柴油机的要求。主辅机的滑油更换在码头进行。
机舱、舵机舱污油水经电动污油泵抽吸至污油水箱，柴油机油底壳中润滑油和污油箱内的污油在船舶停航时，由污油水泵经主甲板上标准通岸接头排放至岸上污油收集处。船上的污油水收集进污油水箱中，当船舶靠岸时排岸处理。
5.7 注入、透气、测深及疏排水系统
本船所有油舱、水舱、空舱均在主甲板上设有空气管头和测深兼注入头，驾驶室棚顶及机舱棚顶设有漏水口排泄积水。
5.8舱底、消防水、清水系统
全船各水密底舱均按规范设有抽排系统。机舱的直通舱底水吸口，空舱、储物舱舱底水吸口和舵机舱舱底水吸口接至总用泵吸水口。
主甲板和游步甲板上共设B10050 GB2032-93消防栓3支，配备水龙带及口径Ф13mm水枪。
本船设1只清水箱，由清水泵及压力水柜供全船日常使用。
5.9 生活污水系统
本船设有生活污水箱一只，坐便器的粪便水直接排进生活污水箱收集，当船舶靠岸时生活污水箱中的生活污水由粉碎泵抽吸排至岸上接收设备。
5.10生活垃圾收集说明
本船在驾驶室、值班室、卫生间、配餐间、休息室各放置一只10L带盖垃圾桶，在接待室放置四只10L带盖垃圾桶，在会议室放置四只10L带盖垃圾桶（全船14只）。垃圾桶内放垃圾袋，船靠岸后送至垃圾收集处。所有垃圾桶和箱均为不燃材料，满足要求。
★5.11 隔音降噪措施
本船为了改善船上的工作条件，从机电设备的选型和主机的安装方面考虑还选用了高弹性联轴器以及主机隔振垫，有效地降低了主机运行时传递的振动和噪声。
5.12 其他
5.12.1所有机械设备和管路的表面温度可能伤人时应以栏杆或围护进行保护，当其表面温度可能超过220°C时，其表面应有有效的防护设施。若绝热设施的表面是吸油的或可能被油渗透，则应采用薄钢板或类似材料妥善包裹。
5.12.2飞轮、链条及皮带传动等运动部件应设有栏杆或防护罩等防护设施。
[bookmark: _Toc6035]6 工属具及备件
投标方提供的工属具按照JT/T265-2015配备以最终认可的《轮机工属具清单为准，并包含在总价中。
本船设备，包含轮机设备在内的所有设备的备品备件按照船级社、有关规范及设备运行维护1年的必须备件进行。投标方应提供清单说明，并包含在总价中。
[bookmark: _Toc474]四、电气部分
[bookmark: _Toc20654]1总则
本船电气设计是依据《钢质内河船舶建造规范》（2026）和《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及《修改通报》（2025）、《公务船技术规则》（2020）、中的有关规定以及设计任务书要求进行的。
[bookmark: _Toc8620]2电制
2.1、本船动力用电为AC380V三相三线绝缘制。
2.2、正常照明、空调等大型生活用电设备为AC220V单相双线绝缘制。
2.3、低压照明、航行信号、通导、低压照明等用电为DC24V双线制，电起动回路允许负极接地。
[bookmark: _Toc752]3电源
3.1、本船设发电机一台，额定功率40kW，额定电压AC400V，额定频率50Hz。供全船动力照明通导设备、生活用电及充电之用。
3.2、机舱随主机带DC24V轴带发电机一台，对DC24V用电设备浮充式供电。
3.3、本船设免维护型蓄电池二只一组，共两组，为本船的DC24V低压电源，向低压照明、航行信号、广播、通信等设备提供电力。
3.4、设船载岸电装置一套，包括AC380V 50A三相交流岸电箱一只（防护等级均为：IP56），CEFR 3×16+1×16型岸电电缆50m，63A岸电标准插头一只，安装在电缆一端用于连接岸电，岸电电缆另一端通过接线桩连接岸电箱。
[bookmark: _Toc31836]4配电设备
4.1、主配电板
4.1.1本船机舱设主配电板一座，落地式安装，板上设有监测发电机电压、频率、电流、功率的F96系列电表，设有发电机的过载与短路保护。另设有电网绝缘自动监测装置，当电网绝缘出现异常时可自动发出声光报警。
4.1.2、主配电板主开关选用船用塑壳断路器，同时加装多功能保护装置。其中主发电机的过载保护整定于125%Ie，延时20S自动开关分断，发电机的短路保护整定于250%Ie，延时0.4s自动开关分断，同时设有发电机的过载预报警，其值整定于110%Ie。负载开关选用微型断路器（空气开关）。
4.1.3、主配电板内设有可靠的船电和岸电之间的联锁电路：发电机在网，岸电不能投入，反之，发电机不能投入。
4.2、充放电板
4.2.1、设充放电板一只，板内设有60A AC220V开关电源式充电机一只，对电瓶进行充放电控制。充放电板上设有监测充放电电流、电压的直流电表及绝缘检测装置，负载开关选用微型断路器（空气开关）。
4.3、设CSD-25型400/230V、25kVA三相照明变压器一台。
[bookmark: _Toc10914]5动力辅助机械设备
5.1、本船动力辅助机械设备，带有控制箱的均由其直接控制，未配置控制的电力设备，由启动器控制或由主配电板组合启动单元控制。
5.2、紧急停止控制
在驾控台、机舱门口设有机舱风机紧急切断按钮，驾控台设有空调紧急切断按钮。
[bookmark: _Toc14750]6照明、航行、信号
6.1、机舱、外走道设AC220V 2×20W（带24V 15W应急灯头）型荧光舱顶灯。
6.2、门厅、值班室、会议室、休息室、接待室、驾驶室设AC220V 2×20W（带24V 15W应急灯头）荧光篷顶灯。
6.3、舵机舱、卫生间配备AC220V 60W白炽舱顶灯。
6.4、顶棚设AC220V  1000W遥控探照灯两套，遥控板安装在驾控台上。
6.5、航行灯信号灯按照规范配齐。
[bookmark: _Toc17139]7广播、通信、助航等
7.1、本船设有长排警灯一套（黄蓝），警灯长度为1.8m，电压为DC24V，包含警报器、喊话器等相关设备一套。另设HKD-50C-Q 50W型广播扩音机一台，顶棚设25W高音扬声器两只，机舱设5W号筒扬声器一只，会议室、接待室、配餐间、内走道等处所设1W嵌入式扬声器各一只。
7.2、驾驶室与机舱设HSC系列直通声力电话一套。驾驶室与机舱设CLI-2T双主机型传令钟一套。
7.3、配CR1522型雷达一套，配套雷达天线。
7.4、配XN-6618A型多功能集成系统一套，集成AIS、北斗定位、电子海图、测深功能。
7.5、设DC24V雨刮器两支，配DC24V电笛一支，控制开关设于驾控台上。
7.7、配IC-M330型甚高频电话系统两套，另配手持甚高频电话系统两套。
7.8、配通用报警系统一套，报警板安装在驾控台上，机舱、驾驶室外壁设通用报警铃各一只，船艉设置手动报警按钮一只。
[bookmark: _Toc14601]8监测报警系统
8.1、本船主机、发电机部分的监测报警系统（含近旁与延伸两部分）随机配供，其延伸板设于驾控台上，主机延伸功能有：主机转速、滑油压力、冷却水温度显示；主机的启动与停车控制；滑油压力低、冷却水温度高的声报警与光指示等。发电机延伸功能有：原动机滑油压力、冷却水温度及启动电瓶电压的显示；机组的启动与停车控制等功能。
8.2、本船机舱设置机舱报警箱一只。主要监测与报警的项目有：齿轮箱滑油失压、电网绝缘能力降低、舱底水高位、燃油舱液位低等。
[bookmark: _Toc16820]9驾驶室控制台
在驾驶室设集中控制台一座，位于驾驶室首部，驾控台台体为钢质（或木质），台体表面做喷塑处理，油漆颜色与室内装潢相协调，台体采用钢琴式造型，台体上部仪表板部分采用铝质（黑色）嵌装板面。包括下列项目：
航行灯信号灯控制单元         DC24V配电单元
AC220V助航分电单元声力电话
主机遥控收扩机
主机传令钟雷达
多功能集成系统甚高频电话
主辅机报警复示机舱报警监控
探照灯控制、空调切断及其他按钮开关等
航行灯信号灯控制面板采用发光二极管形式，其他所有按钮、指示灯形式为嵌入式，仪器仪表的亮度均可调节。
[bookmark: _Toc17245]★10巡航摄像系统
10.1、本船设有巡航摄像系统一套，对巡航过程中的突发事件可以进行跟踪摄录（可配置摄像水印），为案件处理提供依据。
10.2、系统采用最新数字监控及数字硬盘录像，记录摄像头的图像，录像、录音（语言现场同步说明），硬盘容量满足记录最清画质资料保存两个月，图像压缩方式为H.265，另配备两个RJ45 1000接口。
10.3、系统主机采用最新技术的硬盘录像机，监视系统主液晶显示器不小于17寸，安装在驾控台或驾驶室天花板。
10.4、本船桅杆上设室外红外高清摄像机两只，安装在全天候云台内，为彩色全方位、可变焦距、高分辨率及低照度型，其防护等级为IP67，驾驶室后壁设有半球定焦（室外型）摄像机一只用于尾部摄像，机舱设有半球式定焦摄像机一只，在主甲板两舷下沿配彩色400万像素定焦摄像机2台，摄像头分辨率为1080P，室内摄像头防护等级不低于IP54，充分考虑全船需要监视区域，以及舱外防水，防烟雾等苛刻条件。
[bookmark: _Toc5649]★11会议系统
会议室配备会议系统一套，含视频会议摄像头一套，一台98寸液晶电视（超清4K分辨率，亮度不低于350cd/m2，对比度不低于1200:1，不少于2个HDMI2.0接口，同时要求具备高清播放源、网络、机顶盒、电脑、蓝牙等功能），配备点对点无线投屏器一套，电视可显示图像，也可在电视上实时显示监控画面；会议音频系统：功放1台、吸顶喇叭4支、无线会议鹅颈话筒4支，配备联想笔记本电脑一台。另设5G无线路由器一套，用于和岸上进行视频会议。
[bookmark: _Toc22233]12生活设备及其他
12.1、配餐间设电磁炉、电饭煲、微波炉、油烟机、电冰箱、小厨宝各一台，游步甲板卫生间设60L电热水器一只，主甲板卫生间洗手池设小厨宝一只。
12.2、接待室设55寸液晶电视两台，配船用卫星天线一套，含3个解码器终端。
12.3、本船设商用中央空调一套，外机总制冷量为45kW，制热量50kW，外机形式为顶出风形式，安装在游步甲板。值班室、配餐间设2.2kW制冷量风管机各一台，一层门厅设2.8kW制冷量风管机两台，休息室设4.5kW制冷量风管机一台，接待室设5.6kW制冷量风管机两台，会议室设7.1kW制冷量风管机两台，驾驶室设4.5kW制冷量风管机一台，另新风系统2套，满足会议室和接待室换气需求，同时含相关的控制器和辅材。
[bookmark: _Toc27146]13电缆
13.1、本船一般电缆为CJPF96/SC型、应急线路选用CJPF96/NC型，接岸电缆为CEFR型。
13.2、配电箱柜及驾控台内部接线为CBYJR型；
13.3、电缆的敷设和安装，应符合CB/T3908-2007“船舶电缆敷设工艺”的规定。
[bookmark: _Toc28493]14电气设备的安装及防护
本船电气部分设计及设备选型包括船舶建造都应满足以下条款：
13.1、电气设备的安装应满足CB/T3909-2019“船舶电气设备安装工艺”的要求。
13.2、本船所有设备的外壳防护型式应符合GB4208《外壳防护等级的分类》的规定。
[bookmark: _Toc9397]15避雷针
本船设避雷针一置于桅杆顶端，高出桅顶上电气设备距离应不少于300mm。

（二）投标人根据上述技术规格书自行编写技术文件，包括但不限于以下内容：
1.船舶设计方案
（1）船体说明书
（2）船体设备明细表
（3）全船总布置图、机舱布置图及其他能反映船舶设计特点的有关图纸；
（4）轮机说明书
（5）轮机主要设备明细表
（6）电气说明书
（7）电气设备明细表
（8）船舶侧视效果图、驾驶室效果图。
(9)其他。
2.船舶建造方案：包括但不限于船舶施工工艺、所采用的建造方案及船体、轮机、电气、内装等施工工艺；
3.质量控制、安全保障、文明施工、环境保护措施：在建造过程中应加强质量控制、安全保障，认真落实安全生产防范及环境保护措施。若发生安全事故及由此造成的损失由投标人自负。
4.售后服务方案
4.1满足招标文件技术要求、国家强制标准及行业标准。
4.2提供一年7x8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7x24小时技术支持和服务。发现问题后，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。
4.3 质保期内回访每年不少于2次，过质保期后定期回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。
4.4投标文件中提供售后服务方案，包括但不限于售后服务计划、售后保障措施、出现质量问题的具体解决方案等内容。
5.培训服务方案
船舶正式使用前，中标方提供技术人员免费对采购方人员提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。
投标文件中提供培训方案，包括但不限于培训计划、培训内容、培训团队配置等内容。
6.与评审相关的其他技术文件。



















[bookmark: _Toc22869]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc26734][bookmark: _Toc184145598]一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）对不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如同意联合体参加投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3、 [bookmark: _Toc32451][bookmark: _Toc184145600]评标方法与评标标准
	序号
	评分因素及权重分值
	评分细项
	评分标准

	一
	投标报价（30分）
	投标报价
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30，得分保留两位小数。

	二
	商务部分
（24分）
	体系认证（3分）

	1.投标人具有船级社认证的质量管理体系认证证书且在有效期内的，得 1 分；
2.投标人具有船级社认证的职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，得 1 分；
3.投标人具有船级社认证的环境管理体系认证证书且在有效期 内的，得1 分。

	
	
	企业综合能力
（3分）
	1.投标人须具备有效期内《船舶制造业安全生产标准化证书》证书的，得1分；
2.投标人具有中国船级社颁发的铝合金焊接工艺认可文件或证书的，得1分；
3.投标人具有中国船级社颁发的钢质焊接工艺认可文件或证书的，得1分。

	
	
	类似业绩
（6分）
	投标单位提供2023年1月1日具有类似船（艇）建造业绩的，每艘船（艇）得0.3 分，最高得6分。
【备注：同时提供合同扫描件、船舶检验证书扫描件，少提供一样不得分。业绩的认定时间以合同签订时间为准，合同中无合同签订时间的，评委会不予计分】

	
	
	质保期
（2分）
	质保期最低要求为主机、发电机组免费质保期不低于1年，船体结构不低于2年。产品质保期在满足最低要求的基础上，整船质保期和软硬件质保期同时每增加6个月加1分，最高得2分（质保期仅满足最低要求的，不得分）。
【备注：根据投标人加盖公章的承诺函进行评分】

	
	
	团队能力（10分）
	1.项目负责人具有船舶工程类高级及以上技术职称的得2 分；具有船舶工程类中级技术职称的，得1分；
2.对投入本项目的船体、轮机、电气等人员进行评分。以上3个专业人员配置齐全且每个专业的负责人具有船舶工程类中级及以上职称的得1分/人；具有船舶工程类初级职称的得0.5分/人，本项最高得3分。
3.投入本项目的质检人员具有中级及以上职称的得1分，具有初级职称的得0.5分，本项最高得1分。
4.投入本项目的安全管理人员具有中级及以上职称的得1分，具有初级职称的得0.5分，本项最高得1分。
5.针对本项目拟配备的焊接人员中，具有中国船级社焊工证（包括钢质焊工和铝质焊工）且在有效期内的得 0.5 分/人，本项最高得3分。
【备注：①船舶工程类职称包括如船舶与海洋工程、船舶设计、船舶轮机机械动力、船舶电气、焊接、热处理等相关专业）。②提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的投标截止日当月或上月养老保险。养老保险证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料，退休人员提供退休证明。③上述所有人员不得重复，如有重复按最高得分计算】

	三
	技术部分（46分）
	设计方案（18分）
	总布置及船体尺寸（5分）
	根据总布置合理性、船体主尺度、结构、稳性等内容。
[bookmark: OLE_LINK9]1.总布置合理，船体主尺度符合规范，船结构性、稳定性强完全满足采购需求的，不存在瑕疵的得5分；
2.总布置较为合理，船体主尺度较为符合规范，船结构性、稳定性较强的，基本满足采购需求的或存在1处瑕疵得4分；
3.总布置不太合理，船体主尺度不太符合规范，船结构性、稳定性一般，或存在2处瑕疵的得3分；
4.总布置不太合理，船体主尺度不太符合规范，船结构性、稳定性一般，或存在3处瑕疵的得2分；
[bookmark: OLE_LINK8]5.无具体内容的或存在4处及以上瑕疵的，该项得0分。

	
	
	
	舾装设备（4分）
	根据舾装设备的选择、参数、功能、数量等内容。
1.舾装设备的选择、参数、功能、数量等配置高，优于采购需求的得4分；
2.舾装设备的选择、参数、功能、数量等配置较高，满足采购需求的得3分；
[bookmark: OLE_LINK7]3.舾装设备的选择、参数、功能、数量等配置一般的，基本满足采购需求的得1分；
4.无具体内容或不满足采购需求的该项得0分。

	
	
	
	轮机设备（4分）
	[bookmark: OLE_LINK11]根据轮机设备的选择、参数、功能、数量等内容。
1.轮机设备的选择、参数、功能、数量等配置高的，优于采购需求的得4分；
2.轮机设备的选择、参数、功能、数量等配置较高的，满足采购需求的得3分；
3.轮机设备的选择、参数、功能、数量等配置一般的，基本满足采购需求的得1分；
4.无具体内容或不满足采购需求的该项得0分

	
	
	
	电气设备
（3分）
	[bookmark: OLE_LINK4]根据电气设备（电制、电源、配电系统、主要用电设备、照明设备、电缆电线等）的选择、参数、功能、数量等。
1.电气设备的选择、参数、功能、数量等配置优于采购需求的得3分；
2.电气设备的选择、参数、功能、数量等配置满足采购需求的得2分；
3.电气设备的选择、参数、功能、数量等配置基本满足采购需求的得1分；
4.无具体内容或不满足采购需求的该项得0分

	
	
	
	船体内装（2分）
	根据本船的内部装饰设计方案、效果图及主要材料的选择进行评分。
1.提供的舱室内部装饰设计方案及效果图详细，方案科学合理，装饰效果好，主要材料全部满足采购需求的，得2分。
2.提供的舱室内部装饰设计方案及效果图不详细，方案一般，装饰效果一般，主要材料基本满足采购需求得1分。
3.无具体内容或不满足采购需求的该项得0分。

	
	
	建造方案、工艺及能力（18分）
	建造方案
（6分）
	根据投标人提供的对本项目执法艇建造方案进行综合评分（方案要求：结合本艇特点，对拟投入本艇建造的生产车间、船台、工装设备等设施以及建造方式及工艺、设计建造进度计划及节点计划网络图等进行描述）。
包括①建造的生产车间、船台、工装设备等设施；②建造方式及工艺；③设计建造进度计划及节点计划网络图等3项内容，每一项内容得2分，最高得6分。每一项内容中存在缺陷的该项扣0.5分/处，扣完为止；未提供建造方案，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：（1）该项内容与项目特点或需求无关；（2）该项内容逻辑错误或原理错误或表述错误或内容描述前后不一致等；（3）该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；（4）该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；（5）该项内容套用其他项目内容。

	
	
	
	船体加工焊接、焊接设备及工艺（3分）
	根据投标人提供的船体加工工艺及变形控制措施；焊接设备实力、焊接工艺及变形控制措施进行综合评分。
包括①船体加工工艺及变形控制措施；②焊接设备实力、焊接工艺及变形控制措施等2项内容，每有一项内容得1.5分，最高得3分。每一项内容中存在缺陷的该项扣0.5分/处，扣完为止；未提供船体加工焊接、焊接设备及工艺的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：（1）该项内容与项目特点或需求无关；（2）该项内容逻辑错误或原理错误或表述错误或内容描述前后不一致等；（3）该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；（4）该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；（5）该项内容套用其他项目内容。

	
	
	
	机械设备安装及调试方案
（3分）
	对本船的机械设备安装、调试能力等进行综合评分。
包括①主要机械设备的安装工艺、流程；②主要设备的调试方案等2项内容，每有一项内容得1.5分，最高得3分。每一项内容中存在缺陷的该项扣0.5分/处，扣完为止；未提供机械设备安装及调试方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：（1）该项内容与项目特点或需求无关；（2）该项内容逻辑错误或原理错误或表述错误或内容描述前后不一致等；（3）该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；（4）该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；（5）该项内容套用其他项目内容。

	
	
	
	电气放样、安装 及调试能力（3分）
	对本船的电气设备、通导设备、电缆的布设施工工艺、安装调试能力等进行综合评分。
包括①主要安装工艺、流程；②设备调试方案等2项内容，每有一项内容得1.5分，最高得3分。每一项内容中存在缺陷的该项扣0.5分/处，扣完为止；未提供机械设备安装及调试方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：（1）该项内容与项目特点或需求无关；（2）该项内容逻辑错误或原理错误或表述错误或内容描述前后不一致等；（3）该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；（4）该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；（5）该项内容套用其他项目内容。

	
	
	
	内装施工工艺（3分）
	对本船的内部装饰施工组织、施工工艺及材料清单、品牌等进行评分。
包括①内部装饰施工组织、施工工艺；②材料清单、品牌等2项内容，每有一项内容得1.5分，最高得3分。每一项内容中存在缺陷的该项扣0.5分/处，扣完为止；未提供建造方案，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：（1）该项内容与项目特点或需求无关；（2）该项内容逻辑错误或原理错误或表述错误或内容描述前后不一致等；（3）该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；（4）该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；（5）该项内容套用其他项目内容。

	
	
	质量控制、安全保障、文明施工、环境保护措施（4分）

	根据投标人提供的质量控制、安全保障、文明施工、环境保护等相关措施进行综合评分。
包括①质量控制措施；②安全保障措施；③文明施工措施；④环境保护措施等4项内容，每有一项内容得1分，最高得4分。每一项内容中存在缺陷的该项扣0.5分/处，扣完为止；未提供售后服务方案，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：（1）该项内容与项目特点或需求无关；（2）该项内容逻辑错误或原理错误或表述错误或内容描述前后不一致等；（3）该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；（4）该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；（5）该项内容套用其他项目内容。

	
	
	培训方案服务（3分）
	根据投标人提供的项目培训方案进行综合评审，包括①培训计划；②培训内容；③培训团队配置等3项内容，每有一项内容得1分，最高得3分。每一项内容中存在缺陷的该项扣0.5分/处，扣完为止；未提供售后服务方案，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：（1）该项内容与项目特点或需求无关；（2）该项内容逻辑错误或原理错误或表述错误或内容描述前后不一致等；（3）该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；（4）该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；（5）该项内容套用其他项目内容。

	
	
	售后服务（3分）
	根据投标人提供的项目售后服务方案进行综合评审，包括①售后服务计划；②售后保障措施；③出现质量问题的具体解决方案等3项内容。每有一项内容得1分，最高得3分。每一项内容中存在缺陷的该项扣0.5分/处，扣完为止；未提供售后服务方案，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：（1）该项内容与项目特点或需求无关；（2）该项内容逻辑错误或原理错误或表述错误或内容描述前后不一致等；（3）该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；（4）该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；（5）该项内容套用其他项目内容。



说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

[bookmark: _Toc16855]












第六章 投标文件格式





[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094]投 标 文 件
 
 


 
 
 
项目名称：             
项目编号：             
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日  期：             
 


[bookmark: _Toc13205][bookmark: _Toc4390][bookmark: _Toc32408][bookmark: _Toc24323][bookmark: _Toc10006][bookmark: _Toc31399][bookmark: _Toc30710][bookmark: _Toc3586]封面


投标文件

项目名称：

项目编号：





投标人（盖章）：





日期：年月日
[bookmark: _Toc25172][bookmark: _Toc3502][bookmark: _Toc1497][bookmark: _Toc27297][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc89569911][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc27433][bookmark: _Toc6276]
一、开标一览表
[bookmark: _Toc6006][bookmark: _Toc20292][bookmark: _Toc27073][bookmark: _Toc18068][bookmark: _Toc17269][bookmark: _Toc18180]项目名称：
[bookmark: _Toc14877][bookmark: _Toc6329][bookmark: _Toc20048][bookmark: _Toc10753][bookmark: _Toc9788][bookmark: _Toc2640]项目编号：

	项目名称
	项目内容
	投标报价（元）

	
	详见投标文件
	

	投标报价（大写）：
	



[bookmark: _GoBack]填写说明：
开标一览表按软件系统给定格式填写签章，不得填报选择性报价，否则将作为无效投标。
投标报价保留两位小数。


投标人：（加盖CA电子公章）

日期：年月日







[bookmark: _Toc8934][bookmark: _Toc847][bookmark: _Toc11123][bookmark: _Toc16262]二、资格证明文件

[bookmark: _Toc1274][bookmark: _Toc13511][bookmark: _Toc162][bookmark: _Toc19129][bookmark: _Toc30090][bookmark: _Toc20922][bookmark: _Toc24973]（一）独立承担民事责任的能力证明

	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件。



（2） 
具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、（三）（四）（五）项规定的基本资格条件的承诺书


具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
为进一步优化政府采购领域营商环境，促进政府采购便利化，本项目试行供应商基本资格条件承诺制，供应商在投标时，可以按照采购文件要求，提供上述足以证明自身符合资格基本条件的相关材料，也可以对资格要求中的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度进行承诺。


具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书
采购人名称：
我单位自愿参加贵单位组织的（项目名称）政府采购活动，我单位在此声明：我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。



投标人公章：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）
年月日





具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书
采购人名称：
我单位自愿参加贵单位组织的（项目名称）政府采购活动，我单位在此声明：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。





投标人公章：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）
年月日










有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
为进一步优化政府采购领域营商环境，促进政府采购便利化，本项目试行供应商基本资格条件承诺制，供应商在投标时，可以按照采购文件要求，提供上述足以证明自身符合资格基本条件的相关材料，也可以对资格要求中的有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录进行承诺。


有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书
采购人名称：
我单位自愿参加贵单位组织的（项目名称）政府采购活动，我单位在此声明：我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。





投标人公章：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）
年月日




重大违法记录声明函
采购人名称：
我单位自愿参加贵单位组织的（项目名称）政府采购活动，我单位在此声明：我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。
以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。




投标人公章：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）
年月日










（三）特定资格

省工业和信息化厅（省经济和信息化委员会）或省级及以上船舶行业协会颁发的三级Ⅲ类及以上钢制《船艇生产企业生产条件认可证书》或投标人具备交通运输部门颁发的三类及以上的船舶建造适检条件评估报告。






















（四）投标人资格声明函

致：（采购人名称）

我单位（供应商名称）已详细阅读了项目招标文件，我单位在此郑重声明如下：
一、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2.我单位直接控股的其他单位如下：
3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：
二、至提交响应文件截止时间止，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；
2.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；
3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；
5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；
6.法律法规规定的其他情形。
三、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

              投标人：（加盖公章）
             法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：   年   月   日
说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理

[bookmark: _Toc2303]（五）落实政府采购政策
1.中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.上述所属行业填写“工业”


投标人名称（加盖CA电子公章）：            
法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：            

          年   月   日



2.残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_[采购人单位名称]__单位的采购文件编号为__的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：








[bookmark: _Toc12060][bookmark: _Toc15900][bookmark: _Toc23754][bookmark: _Toc14176][bookmark: _Toc24169][bookmark: _Toc4285][bookmark: _Toc22007]
3.监狱企业证明

	附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件





















[bookmark: _Toc26364][bookmark: _Toc26040][bookmark: _Toc14934][bookmark: _Toc32235]4.关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
         公司（单位）名称（盖章）：　
       日  期：　
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。（产品按照采购内容逐条填报）
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。






四、投标函

致：（采购人）	
我方收到贵单位项目采购招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的投标。
1.我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2.我方愿以《开标一览表》注明的投标报价完成招标范围内的全部服务工作。
3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5.我方未以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。
6.我方未与其他投标人相互串通投标。
7.我方不向采购人或评标委员会行贿以谋取中标。
8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
10.我方若有违法违规行为，愿意承担违诺违规责任，取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。



投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签章）
年月日


[bookmark: _Toc24632][bookmark: _Toc9676][bookmark: _Toc20913]

[bookmark: _Toc11878]五、法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：
姓名：（法定代表人姓名）性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。






投标人：（电子签章）
年月日








（二）授权委托书

本人		（法定代表人姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、参加投标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。





供应商：（加盖公章）

法定代表人：	（签章或签字）

授权委托人：	（电子签章或签字）

年	月	日


[bookmark: _Toc13985][bookmark: _Toc4966][bookmark: _Toc19795][bookmark: _Toc9644][bookmark: _Toc2684][bookmark: _Toc30945][bookmark: _Toc15723]备注：授权委托人可打印签字后上传。

[bookmark: _Toc18276][bookmark: _Toc15737]六、政府采购诚信承诺书

致：（采购人）
我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项作出郑重承诺如下：
1.所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；
2.不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；
3.不与其他供应商相互串通投标；
4.不向采购人或评标委员会行贿以谋取中标；
5.在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；
6.未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；
7.本单位一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；
8.本单位一旦中标，将按规定及时缴纳履约保证金，并与采购人签订合同；
9.本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；
10.本承诺书将成为本单位投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，自愿承担违诺违规责任，取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，加入黑名单名录，并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：            
法定代表人或授权代表（签字或签章）：            

年月日

60



[bookmark: _Toc14650][bookmark: _Toc17949][bookmark: _Toc1491][bookmark: _Toc21408]七、供应商廉洁自律承诺书
政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次政府招标活动的单位，我公司现郑重作出以下承诺：
一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府招标的各项法律法规和制度。
二、客观真实反映自身情况，按规定接受政府采购供应商资格审查，不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。
三、以合法正当的手段参与政府招标的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向招标人、招标代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。
四、在政府采购活动中，认真履行规定义务，包括：遵守招标程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的招标秩序；按规定的时间和程序与招标人、招标代理机构签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。
五、自觉接受政府采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。
如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受政府采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。


投标人名称（加盖CA电子公章）：            
法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：            
年月日

[bookmark: _Toc27769][bookmark: _Toc28979][bookmark: _Toc28216][bookmark: _Toc18866]八、商务、技术条款响应表
[bookmark: _Toc19558][bookmark: _Toc21158][bookmark: _Toc18101][bookmark: _Toc30904][bookmark: _Toc13800][bookmark: _Toc29869][bookmark: _Toc10823]1.商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc4145][bookmark: _Toc21756][bookmark: _Toc710][bookmark: _Toc13354][bookmark: _Toc25700]商务要求响应及偏离表
项目编号：_______________     项目名称：_____________
	序号
	项目
	招标文件要求
	正偏离/负偏离
	投标单位实际响应

	1
	报价
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	履约保证金
	
	
	

	4
	保险
	
	
	

	5
	验收
	
	
	

	6
	交货期、交货方式及交货地点
	
	
	

	7
	质保期
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	



附件 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对第四章项目需求 二、商务要求条款逐条做出响应，不可简写（只写标题等）、漏写、改写，不允许负偏离，否则做非实质性响应处理。
2.如果招标文件要求提供方案、证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.项目举例如表，仅供参考，不限于此，投标人可自行添加或删除，但表式不变。
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]4.本表列于电子投标（响应）文件符合条件商务部分
5.相关承诺函列于该表之下。

投标人名称（加盖CA电子公章）： _________
日期：_____年______月______日   


2.技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目编号：_______________     项目名称：_____________
	序号
	项目
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	备注

	1
	综述
	见本招标文件第四章 项目需求  三、技术要求（一）33m水政公务执法艇技术规格书
	
	
	提供证明材料（设计图纸或说明）

	2
	船体部分
	见本招标文件第四章 项目需求  三、技术要求（一）33m水政公务执法艇技术规格书
	
	
	提供证明材料（设计图纸或说明）

	3
	轮机部分
	见本招标文件第四章 项目需求  三、技术要求（一）33m水政公务执法艇技术规格书
	
	
	提供证明材料（设计图纸或说明）

	4
	电气部分
	见本招标文件第四章 项目需求  三、技术要求（一）33m水政公务执法艇技术规格书
	
	
	提供证明材料（设计图纸或说明）

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1. 投标人需对第四章项目需求 三、技术要求条款逐条做出响应，完全满足招标文件要求的投标人只需在上表【投标响应情况】列应答填入“完全满足招标文件的全部要求”，并提供设计图纸或相关说明。
2. 如投标人提交的投标文件技术条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术要求响应及偏离表》，并注明偏差项。


九、分项报价明细表
1.分项报价明细表
项目名称：
	序号
	项  目
	主要参数
	制造商品牌
	报价（元）
	备注

	一
	原材料
	
	
	
	

	（一）
	结构材料
	
	
	
	

	（二）
	内装材料及设备
	
	
	
	

	（三）
	轮机管系附件
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	二
	主要设备
	
	
	
	

	（一）
	舾装主要设备
	
	
	
	

	（二）
	轮机主要设备
	
	
	
	

	（三）
	电气主要设备
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	三
	工属具及备件
	
	
	
	

	（一）
	舱面属具、供应品
	
	
	
	

	（二）
	通用工具、属具
	
	
	
	

	（三）
	轮机设备备件
	
	
	
	

	（四）
	电气设备备件
	
	
	
	

	（五）
	电工工具及消耗材料
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	四
	人工劳务费
	
	
	
	

	五
	船厂专项费
	
	
	
	

	（一）
	设计费
	
	
	
	包含方案设计、详细送审设计、全套图纸及计算文件编制、图纸送审、船检审图答疑、图纸修改、完工图纸编制等所有费用

	（二）
	船体放样和制定样板费
	
	
	
	

	（三）
	材料预处理费
	
	
	
	

	（四）
	船台、码头费
	
	
	
	

	（五）
	吊运费和下水费
	
	
	
	

	（六）
	检验费
	
	
	
	

	（七）
	船检费用
	
	
	
	

	（八）
	试验费
	
	
	
	

	（九）
	建造险费
	
	
	
	

	（十）
	银行保函费用
	
	
	
	

	（十一）
	动能费用
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	六
	制造管理费
	
	
	
	

	七
	利润
	
	
	
	

	八
	税金
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	总价（金额小写）
	/
	
	
	

	
	总价（金额大写）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，报价要求：本项目设备采购为交钥匙工程，报价为投标货物及相关服务的全部费用，包含但不限于所投货物（包含与货物相关的服务）费用、设计费（含图纸送审配合费、船检机构收取的审图费）、运输费、安装调试费、测试验收费（建造检验费）、强制性认证费、检验证书办理费（ZC 船检规费及发证费）、培训费、售后服务等。为实施本项目过程中所需要的所有相关辅料全部由中标人承担，采购人不再另行支付其他任何费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
投标人名称（加盖CA电子公章）：            
法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：            
投标日期：                



2.内装饰报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	品牌
	备注
　

	驾驶甲板项目
	　
	　
	　
	
	　

	一
	驾驶室
	　
	　
	　
	
	　

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	造型立柱
	根
	
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	
	

	5
	门
	门套
	m
	
	
	

	6
	家具
	异形仪表盘
	项
	
	
	

	
	
	造型驾驶台
	组
	
	
	

	二
	接待室
	　
	　
	
	
	

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	
	
	
	个
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	背景墙
	m2
	
	
	

	
	
	
	m2
	
	
	

	
	
	
	m
	
	
	

	
	
	电视墙
	m2
	
	
	

	
	
	
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	造型立柱
	根
	
	
	

	
	
	烤漆空调风口（带窗帘盒）
	m
	
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	
	

	
	
	双开门（含五金）
	樘
	
	
	

	6
	家具
	单人沙发
	张
	
	
	

	
	
	边几
	个
	
	
	

	
	
	电视柜
	组
	
	
	

	三
	楼梯间
	　
	　
	
	
	

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	
	
	
	m
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	
	

	四
	卫生间
	　
	　
	
	
	

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	防滑地砖
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	
	

	6
	洁具、五金
	浴室柜
	组
	
	
	

	
	
	坐便器
	套
	
	
	

	
	
	卫生间隔断
	位
	
	
	

	
	
	淋浴花洒
	套
	
	
	

	
	
	淋浴隔断
	m2
	
	
	

	
	
	防浪扶手
	个
	
	
	

	
	
	毛巾架
	个
	
	
	

	
	
	手纸盒
	个
	
	
	

	
	
	进水角阀
	个
	
	
	

	
	
	地漏
	个
	
	
	

	
	
	马桶刷
	套
	
	
	

	五
	游步甲板
	　
	　
	
	
	

	1
	顶面
	铝塑板
	m2
	
	
	

	2
	地面
	地板
	m2
	
	
	

	
	
	楼梯踏步
	m2
	
	
	

	主甲板项目
	　
	　
	　
	
	　

	一
	会议室
	　
	　
	　
	
	　

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	
	

	
	
	软膜灯盒
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	
	
	
	m
	
	
	

	
	
	
	m
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	双开门两侧背景墙
	m2
	
	
	

	
	
	电视墙
	m2
	
	
	

	
	
	
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	造型立柱
	根
	
	
	

	
	
	烤漆空调风口（带窗帘盒）
	m
	
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	
	

	
	
	双开门（含五金）
	樘
	
	
	

	6
	家具
	会议桌
	张
	
	
	

	
	
	会议椅
	张
	
	
	

	
	
	茶水柜
	组
	
	
	

	二
	休息室
	　
	　
	
	
	

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	造型立柱
	根
	
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	
	

	5
	门
	双开门（含五金）
	樘
	
	
	

	6
	家具
	弧形沙发
	张
	
	
	

	
	
	圆茶几
	张
	
	
	

	三
	门厅、走道
	　
	　
	　
	
	

	1
	天花
	皮质硬包
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	窗帘
	m2
	
	
	

	5
	门
	室外门套
	m
	
	
	

	6
	楼梯
	起步大立柱
	根
	
	
	

	
	
	大立柱
	根
	
	
	

	
	
	栏杆（直）
	m
	
	
	

	
	
	栏杆（弧形）
	m
	
	
	

	
	
	斜弯头
	个
	
	
	

	
	
	洞口收口
	m
	
	
	

	
	
	成品楼梯踏步
	项
	
	
	

	
	
	起步豪华踏步
	套
	
	
	

	四
	配餐间
	　
	　
	
	
	

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	防滑地砖
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	
	

	6
	家具
	橱柜下柜
	m
	
	
	

	
	
	橱柜上柜
	m
	
	
	

	
	
	洗菜池
	套
	
	
	

	
	
	洗菜池龙头
	套
	
	
	

	
	
	进水角阀
	个
	
	
	

	
	
	地漏
	个
	
	
	

	五
	卫生间
	　
	　
	
	
	

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	防滑地砖
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	
	

	6
	洁具、五金
	浴室柜
	组
	
	
	

	
	
	坐便器
	套
	
	
	

	
	
	卫生间隔断
	位
	
	
	

	
	
	小便器
	套
	
	
	

	
	
	小便器隔断
	位
	
	
	

	
	
	防浪扶手
	个
	
	
	

	
	
	毛巾架
	个
	
	
	

	
	
	手纸盒
	个
	
	
	

	
	
	进水角阀
	个
	
	
	

	
	
	地漏
	个
	
	
	

	
	
	马桶刷
	套
	
	
	

	
	
	拖把池
	套
	
	
	

	六
	值班室
	　
	　
	
	
	

	1
	天花
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	2
	围壁
	A型铝蜂窝板
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	地面
	地面找平
	m2
	
	
	

	
	
	实木地板
	m2
	
	
	

	4
	窗
	窗套
	m
	
	
	

	
	
	窗帘
	套
	
	
	

	5
	门
	单开门（含五金）
	樘
	
	
	

	6
	家具
	单人床
	张
	
	
	

	
	
	写字台
	张
	
	
	

	
	
	办公椅
	张
	
	
	

	
	
	衣柜
	组
	
	
	

	七
	机舱棚
	　
	　
	
	
	

	1
	天花
	多孔铝板
	m2
	
	
	

	
	
	天花装饰条
	m
	
	
	

	2
	围壁
	多孔铝板
	m2
	
	
	

	
	
	踢脚线
	m
	
	
	

	3
	门
	门套
	m
	
	
	

	八
	外走道
	　
	　
	
	
	

	1
	顶面
	铝塑板
	m2
	
	
	

	2
	地面
	不做装饰
	m2
	
	
	

	九
	隔热绝缘
	　
	　
	
	
	

	1
	隔热绝缘材料
	保温棉
	m2
	
	
	

	
	
	防火棉（机舱）
	m2
	
	
	

	
	
	碰钉
	m2
	
	
	

	十
	内装部分电气
	　
	　
	
	
	

	1
	排风扇
	　
	套
	
	
	

	2
	开关面板
	　
	只
	
	
	

	3
	五孔插座
	　
	只
	
	
	

	4
	嵌入式吸顶灯
	　
	套
	
	
	

	5
	筒灯
	　
	套
	
	
	



                                投标人名称（加盖CA电子公章）：            
法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：            
   投标日期：              



















3、 备品备件、船舶工属具、耗材清单；
项目名称：
	序号
	备品备件名称
	规格、型号
	制造商或品牌名称
	单位
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）：            
法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：            
投标日期：                


十、供应商体系认证证书一览表
	序号
	证书名称
	颁发机构
	颁发日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：投标人需按招标文件第五章评标办法要求提供相关证明材料。

投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日










十一、供应商综合实力一览表
	序号
	证书名称
	颁发机构
	颁发日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：投标人需按招标文件第五章评标办法要求提供相关证明材料。

投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日















[bookmark: _Toc28793]十二、类似业绩一览表
	序号
	采购单位名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	船只数量（艘）
	采购单位联系人及联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人需按招标文件第五章评标办法前附表要求提供相关证明材料。


投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日









十三、质保期承诺

致：靖江市水政管理服务中心
我公司承诺对“靖江市水政公务执法艇建造项目”（项目名称） JSZC-321282-YDJS-G2026-0006  （采购编号）采购文件中质保期承诺如下：
我公司承诺产品质保期在满足最低要求的基础上，整船质保期和软硬件质保期同时增加     个月，中标后如不按要求履行该承诺，采购人有权扣除我公司的相关费用并处违约金。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日      期：___年____月____日












十四、项目人员配置一览表

项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	资格证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1. 表格不够可自行延长。
2.投标人需按招标文件第五章评标办法前附表要求提供相关证明材料。
3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人公章：            （电子签章）
         年   月   日
十五、建造方案、工艺及能力


























[bookmark: _Toc21839][bookmark: _Toc6500][bookmark: _Toc17985]十六、质量控制、安全保障、文明施工、环境保护措施





















十七、培训方案



















十八、售后服务方案























[bookmark: _Toc28791][bookmark: _Toc184145620]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                  	 	     
地址：                   			      
邮编：                     		     
联系人：               						      
联系电话：                
授权代表：                 				     
联系电话：                  				    
地址：                   				     
邮编：                               
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                      
质疑项目的编号：                        
包号：                    			   
采购人名称：                           
采购文件获取日期：                    
三、质疑事项具体内容 
质疑事项1：                            
事实依据：       
法律依据：      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：    
签字（签章）：  公章：  日期：   
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

     1

image1.png
SR

RS RIS, 25
> ) A >

ERIR RS ity

g FRARD Sﬁl#ﬁ/v | meseeix SR
85, -
RS s EDS

AT 2
S EIRMAR > e ) mmmS#E ) wone




image2.wmf
oa

L


oleObject1.bin

image3.wmf
bp

L


oleObject2.bin

image4.wmf
E

L


oleObject3.bin

image5.wmf
OA

L


oleObject4.bin

image6.wmf
PP

L


oleObject5.bin

image7.wmf
WL

L


oleObject6.bin

image8.wmf
B


oleObject7.bin

image9.wmf
D


oleObject8.bin

image10.wmf
d


oleObject9.bin

image11.emf

