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[bookmark: 报价方须知前附表][bookmark: _Toc61444671]一．投标邀请函
我中心受无锡市惠山区洛社镇人民政府的委托，对石塘湾消防站智能化专项采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：石塘湾消防站智能化专项采购项目
2.项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0051
3.项目预算：380万元
4.最高限价：338.2975万元
5.采购方式：公开招标
6.采购人：无锡市惠山区洛社镇人民政府
7.本项目标的所属行业：工业
8.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc61444672]（三）获取招标文件
1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
（四）提交投标文件截至时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月22日14点15分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
（五）公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
（六）本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市惠山区洛社镇人民政府
地    址：无锡市惠山区洛社镇新兴西路5号
联 系 人：朱静
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0510-83302978
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市惠山区政府采购中心
地    址：无锡市惠山区政和大道209号
联 系 人：马胜
联系方式：0510-83596131
（七）其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”或者直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼D区），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc61444836]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）采购需求
（4）合同文本
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1本项目不将召开开标前现场答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
9.7投标费用自理。
9.8本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：
（1）技术文件编制应按规定的格式制作，版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。
（2）技术文件所有内容不得出现投标供应商名称、人员姓名，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。技术文件中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。
（3）字体、段落、页码（页眉、页脚）、页面布局的设置：
①字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写，不得有空白页。
②段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。
③页码（页眉、页脚）：不得设置页码、页眉、页脚。
④页面布局：A4纸，纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。
18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。
26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。


[bookmark: _Toc61444673]第三章  项目需求
[bookmark: _Toc61444674]第一部分  项目技术要求
本项目属性：货物类。
本项目核心产品为：单兵装备管理舱。
本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否。
本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 
本项目不接受进口产品投标。
★投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。
项目需求如下：
（一）项目基本情况：
1.项目名称：石塘湾消防站智能化专项采购项目。
2.项目预算：380万元。
3.最高限价：338.2975万元。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。
4.履约地点：本项目履约地点为无锡市惠山区石塘湾消防站，具体以采购人需求为准。中标供应商须按采购人要求将货物送至指定地点（含可能的分布区域），并分地点完成安装调试。
5.采购范围：石塘湾消防站消防智能化专项设备采购，采购内容包括但不限于演习工作站、无人机及配套服务、水带养护机器人、单兵装备、消防快速出警（一短三快）、指挥信息网、体能考试系统（长跑），供应商负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、对接测试、试运行、技术培训、质保及售后等（具体内容及要求详见“采购清单”）。
6.质量标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
7.完工期限：接到通知后60日历天内完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体开始时间根据采购人通知为准）。逾期违约金：因供货方导致完工期限延误，每延误一天支付2000元违约金；逾期超过20日历天的，采购人有权无条件终止合同。
8.项目整体免费质保期：2年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
9.标的物明细表：本项目货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下表。投标供应商可按照下表在《中小企业声明函》《明细报价表》《关于符合本国产品标准的声明函》中进行逐一列明并填报。《明细报价表》中如有清单遗漏，视作无效投标。
	序号
	标的名称
	规格及技术参数
	所属行业
	是否属于CCC认证产品
	是否属于强制节能产品

	1
	网络演习显示设备
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	是

	2
	NAS网络存储
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	3
	综合实战指挥－自动机场服务
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	4
	专业飞手及咨询报告服务
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	5
	综合实战指挥-无人机机场服务
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	6
	单兵图传内攻记录仪
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	7
	导播图传终端模块（现场指挥部、导播台）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	8
	多功能无人机管控操作移动终端
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	9
	水带养护机器人
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	10
	单兵装备管理舱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	11
	单兵战备养护舱控制系统上位机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	12
	灭火救援装备智能充电柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	13
	气瓶收纳柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	14
	一短三快对接
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	15
	背夹收纳柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	16
	战斗服架控制盒
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	17
	接处警终端
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	是

	18
	消防智能联动主机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	19
	智能联动控制小主机含运行软件（软件定制）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	20
	警情等级五色警灯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	21
	倒计时宣传显示器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	是

	22
	智能联动辅机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	23
	案件下单车辆车位引导投影系统
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	24
	滑竿区开门信号对接
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	25
	LED宣传倒计时道路安全宣传提示显示屏软件开发及对接
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	26
	单兵作战仓控制对接开发
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	27
	警情类型三色指示灯
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	28
	12寸消防警铃电铃220V
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	29
	6寸消防警铃电铃220V
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	30
	宿舍及过道灯集控主机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	31
	中队大门对接
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	32
	营区监控摄像机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	33
	摄像机立杆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	34
	前置放大器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	35
	话筒
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	36
	数字功放
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	37
	音柱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	38
	电源时序器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	39
	调音台
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	40
	防火墙
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	41
	24口千兆交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	42
	会议一体机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	43
	网络机柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	44
	智能AI边缘控制终端
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	45
	高清摄像头
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	46
	显示终端
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	是

	47
	体能考试系统（长跑）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	48
	5G球机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	49
	5G单兵图传系统
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	50
	双光侦察无人机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	51
	运动相机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	52
	对讲机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否


注：上述标注为CCC认证、强制节能的产品，必须在投标文件中提供相应符合要求且在有效期内的证书，否则按符合性审查不通过处理。
采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一
	演习工作站

	1
	网络演习显示设备
	≥27英寸。
分辨率不低于2K高清。
刷新频率≥165Hz。
不少于两个HDMI接口和一个DP接口。
内置音箱。
底座具备升降旋转功能。
	12
	台

	2
	NAS网络存储
	网口数量≥2个。
特殊功能：支持虚拟机，支持文档同步。
USB-A3.0接口数≥2个，USB-A2.0接口数≥1个。
内存容量≥8GB。
处理器≥四核心处理器。
网口速率≥2.5Gb。
规格≥四盘NAS。
内置M.2插槽≥2个。
含硬盘16T*4。
	1
	台

	二
	无人机及配套服务

	3
	综合实战指挥－自动机场服务
	提供无人机自动机场操控系统服务。
1.数据总览：通过数据大屏可视化展示系统运行、资源、统计与分析，优化系统运维。
2.设备管理：支持设备的添加、修改、删除及权限设置。
3.多源图像：支持无人机、无人机机场、运动相机、手机、全景相机、执法记录仪等多种图像源接入，手机端和指挥中心大屏均可实时查看与灵活调用。
4.分屏切换：内置多种视频分屏模板，支持视频拖拽排序等功能。
5.视频定位：在二三维地图上显示视频源位置。
6.远程控制：全面兼容无人机机场，可通过平台端远程控制无人机机场，自动执行任务。
7.高清直播：具备低延时、高同步、高清晰、高并发的直播功能。
8.态势感知：平台端实时展现前端机场状态、无人机位置、图像、飞行状态及航线轨迹等信息，增强前后端态势信息的共享与协作能力。
9.异常提醒：遇极端天气、设备故障等异常情况，系统自动触发报警，提升设备运行安全性。
10.远程维护：支持设备远程调试及运行状态查询。
11.航线库：航线三维可视化呈现，点击地图上的航线即可快速起飞，使航线飞行更安全、高效。
12.任务库：可随时查看机场任务的执行状态、时间及操作人员等信息，优化机场管理。
13.媒体库：存储飞行任务所获取的视频和照片，支持云端存储与回放。
14.标注功能：支持点、线、面、圆标注及同步，并自动测量长度、面积。
15.机场勘址：基于高清卫星影像、二维正射或实景三维模型进行机场勘址，在地图上点击添加预选址标识，便于机场进行集群蜂窝状部署规划。
16.多源数据：支持加载二三维模型、BIM 模型、城市白膜等多种基础数据。
17.多源底图：可随意切换高清卫星影像、电子地图、暗色底图、地形图等底图。
18.图上量算：具备点坐标、空间距离、贴地距离、水平面积、贴面面积、角度、高度、体积等测量功能。
19.图上标绘：具备平面、三维立体及三维小模型标注功能。
20.模型分析：支持卷帘比对与分屏比对，直观展现模型数据变化。
21.飞行漫游：可自定义漫游线路，支持设置跟随视角、锁定第一视角、锁定上帝视角，并可自定义漫游高度与速度。
22.AR 投影：将直播画面与三维、二维画面结合，呈现AR投影效果。
	9
	套

	4
	专业飞手及咨询报告服务
	1.安排专业飞手7×24小时常驻消防指挥中心（至少保证一人在岗，可轮班）。遇火灾、防汛抗旱等突发事件，服务商须在接报后3分钟内起飞侦察，实时回传现场全景画面，辅助指挥部决策。
2.每周按预定航线对重点区域进行自动或半自动巡航，采集高清影像及视频数据。利用无人机搭载高清变焦相机，对疑似风险点位（如占用消防通道、危化品违规堆放）进行抵近拍摄及二维、三维建模，生成巡查报告并上报至消防指挥中心。
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	套

	5
	综合实战指挥-无人机机场服务
	1.最大输入功率：设备最大输入功率≤1000W。
2.工作环境温度：设备工作温度范围≥-20°C至45°C。
3.IP防护等级：机场设备具备≥IP55的防护等级。
4.IP防护等级：飞行器具备≥IP54防护等级。
5.作业阶段不小于10m/s，起降阶段抗风能力不小于8m/s。
6.RTK 基站定位精准度 设备所含RTK基站定位精度：水平精度≤1cm+1ppm（RMS），垂直精度≤2cm+1ppm（RMS）。
7.输出电压：设备充电输出电压≥28V。
8.机场的尺寸（舱盖开启，不含风速计、含脚架）：≤1250毫米，宽600毫米，高420毫米。
9.电池容量：设备内置备用电池，续航时间≥5小时。
10.防雷接口：设备供电口防雷能力≥20KA，以太网口防雷能力≥10KA。
11.裸机重量：飞行器裸机重量≤1450克。
12.最大起飞重量：最大起飞重量≥1500克。
13.飞行器尺寸：≤350mm*400mm*200mm（不含桨叶）。
14.机场及飞行器支持卫星接收（北斗+GPS）。
15.飞行器最大作业半径不低于8公里（环境温度约25度，环境风速约4米/秒、往返速度约15米/秒、悬停作业十分钟测得）。
16.夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定。
17.4G图传：飞行器支持使用4G网络进行图传的回传。
18.相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机。
19.广角相机CMOS：相机CMOS≥1/1.32英寸。
20.广角相机像素：具备广角相机，有效像素≥4800万。
21.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS≥1/2英寸。
22.长焦相机像素：像素数≥1200万。
23.可见光相机变焦倍数：变焦倍数≥56倍。
24.红外传感器分辨率：≥640*512。
25.红外传感器分辨率：支持利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率≥1280*1024。
26.红外传感器帧率：≥30Hz。
27.红外热成像相机变焦倍数：支持≥28倍数码变焦。
28.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦。
29.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。
30.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制。
31.机场集成风速、雨量、环境温度传感器。
32.机场保险及飞行器保险，享有与设备主体相等价值的保障额度，在额度内可享受不限次数的免费维修服务（期限同供应商承诺的项目整体免费质保期）。
注：根据采购人要求进行机场部署，如有质量问题，在免费质保期内无条件更新更换新机场，并在免费质保期内承担保险、无人机降落伞、维护保养、网络等相关服务和配件费用。
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	6
	单兵图传内攻记录仪
	1.4G及以上全网通。
2.处理器≥8核2GHz。
3.内存≥2GB。
4.存储≥32GB存储。
5.摄像头像素≥1600万，支持H.264@1080P压缩，不低于128度广角无畸变，支持红外夜视，夜视距离≥10m。
6.锂电池容量≥3250mAh，可不断电更换电池，保持时间≥5分钟。
7.支持GPS和北斗双模定位，独立北斗导航芯片，可以独立工作。
8.支持有线耳机。
9.防护等级≥IP68。
10.机器尺寸≤102*64*28mm。
11.可与综合实战指挥平台、移动端对接。
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	导播图传终端模块（现场指挥部、导播台）
	1.支持网络：不低于一个内置LTE CAT6全网通模块，支持模式：TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA；不低于两个外置模块，支持模式：TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA；不低于一个Wi-Fi内置模块：2.4G+5G；不低于一个以太网10M/100M：本地网口。
2.直播输入：不低于两路HDMIIN（一主一副）。
3.视频：主HDMI支持分辨率：支持隔行与逐行分辨率，800*600（最低）-3840*2160（最高）；副HDMI支持分辨率最高1920*1080P，最低720P。
4.音频：数字音频：主HDMI输入；模拟音频：MIC输入和线路音频输入；数字音频与模拟音频可切换。
5.直播输出：视频：视频编码方式：H264，H265；视频编码帧率不低于25/30HZ；导播分辨率支持：4K/2K/1080P/720P。其中4K/2K分辨率必须使用H265编码；输出码率：动态可调节；音频：音频编码aac音频比特率是默认96.可选择：64kbps,96kbps,128kbps,160kbps,192kbps,256kbps音频采样率：48KHz.44.1KHZ”。
6.操作系统：不低于Android 9.1。
7.网络：RJ45≥100M网口，无线Wi-Fi：2.4G+5.8G 4G+：不低于300M。
8.屏幕：不低于6寸1080P 触摸屏。
9.内存：不低于3G RAM+32G ROM。
10.升级：可通过网络进行软件升级。
11.接口：不少于USB：1*TYPE-C 2*USB2.0；SD卡：最大支持128G；SIM卡支持中卡。
12.温度范围：0~45℃（工作），-20~80℃（存储）。
13.电源：电池供电 充电电压3.6—8V/3A，12V2A。
14.功耗：电池容量不小于8000mAh（18W）。
15.处理器≥8核2GHz。
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	多功能无人机管控操作移动终端
	内存≥16G+512G。
触控屏≥13英寸显示屏。
分辨率≥2880*1920（267 PPI）。
屏幕比例：3:2。
对比度：1,000,000:1。
动态刷新率最高可达120Hz。
自适应色彩调节。
自适应对比度。
自动色彩管理。
重量≤895克。
电池续航：设备在常规使用情况下，电池续航≥14小时，可持续网络使用时间≥10小时。
摄像头：前置摄像头≥2K，后置摄像头≥1000万像素4K，带人脸识别，可开启创意滤镜、人像光效、眼神交流和自动取景功能。
需远程操作无人机与兼容运用相关无人机系统程序。
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	三
	水带养护机器人
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	水带养护机器人
	由龙门架、水带电动升降平台、水带自动冲洗系统及备件等组成（含所有配套附件、线缆及电源线、电源等）。
一、龙门架： 
1.立柱：整体高度≥11米，宽度≥3.5米。
2.双立柱结构，单根立柱由不小于20cm×30cm×410cm三节焊接而成，材质：由≥2mm厚钢板压制成型。
3.固定两立柱中间，两端有传动链轮，传动系统尺寸为直径不小于φ0.5m*长4m。
4.底板：龙门架底部安装，尺寸≥方形50×40×1.6cm。
5.方管固定底座：用于连接固定立柱，材质：镀锌管，固定座≥12×12×90cm，由方管和底座焊接成型。
6.防风固定杆材质：A3镀锌，表面喷塑，焊接，打磨，尺寸≥400cm×80cm×50cm。
7.防风绳铝质，直径≥1.5cm，长≥1m。
8.方管：（长*宽*厚）≥400×10×5cm，最大载重≥1000KG。
二、水带电动升降平台： 
1 台面尺寸≥100×100mm长×宽，整体尺寸：≤3.5米×0.5米×0.3米。
2.防滑台面≥3mm厚绝缘板。
3.平台载重≥1000kg。
4.起升高度≥10米。
5.最低高度≥0.5米。
6.起升速度≥10m/min。
7.水带收卷电机功率：不小于120w。
8.配电箱304不锈钢配电箱，尺寸≥250×300×150cm；含电器元件（满足设备使用要求）。
8.远程遥控器：距离≥80米
三、水带自动冲洗系统：
1.冲洗电动控制系统功率：≥0.5kW。
2.水洗传动轴直径≥50mm*4000mm。
3.冲洗毛刷滚筒≥280mm*3864mm。
4.高压喷头孔径≥5mm。
四、备件： 
1.自动电机功率不小于3kW。
2.水带收卷电机功率不小于120w。
3.水带挂钩规格：≥17.5cm×1.2cm。
4.水带滑轮材质：不低于45号钢13cm×3cm。
5.水带压轮材质：不低于尼龙PA6；压轮：外径10cm×12cm。
5.水带压轮材质：不低于尼龙PA6；压轮：外径10cm×12cm。
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	四
	单兵装备
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	单兵装备管理舱
	一、概述：
具备传统消防作战服架的基础功能，可分类存储和摆放消防战斗服、抢险救援服、干湿水域救援服、消防头盔、抢险救援头盔、消防灭火防护靴、抢险救援靴、消防绳包、消防手套、各类防坠落挂钩、对讲机、防护头套等；满足整套装备专区放置要求。
二、规格及功能：
1.待机功耗≤60W。
2.柜内材质：优质冷轧钢板。
3.人机交互系统操作系统版本不低于Android 10.0。
4.衣物日常保养功能：自动或定时紫外线杀毒、通风除湿、自动烘干。
5.充电功能：面板两面配有USB充电口和220v交流输出充电口，可满足佩戴式消防头灯、对讲机和手提式强光照明充电要求，并设置充满自动断电功能。
6.层板结构：战备舱前后各设三层可移动式层板，上层采用U形层板可放置头盔并方便拿取；上中层板可拆卸，可调整层板高度。
7.辅助穿脱功能：隐藏式伸缩椅，辅助消防员完成警情任务归来后战斗靴穿脱。
8.防夹控制限位功能：在战斗服架旋转过程中遇到一定的阻力可立即停止以避免物品及人员受到伤害。
9.漏电保护功能：支持弱电设备电气漏电分流控制。
10.保养柜显示功能：
（1）面板主题信息：支持查看柜位所属消防员姓名、编号；
（2）消防员动态信息：消防员出警次数统计、最近出警时间；
（3）控制系统：支持作战服架的温度控制、湿度控制，以及支持根据警情类型自动旋转角度；
（4）告警提醒：支持消防员个人作战服等装备过期告警提醒、作战服架温度异常告警。
11.紫外线杀毒功能：可实现一键杀毒功能。
12.氛围照明灯功能：两侧各配备氛围灯，顶部一条隐藏式氛围灯；一个可多角度可调节照明灯。
13.加热功能：配备PTC陶瓷发热装置。
14.通风除湿功能：配备通风风扇装置。
15.除臭功能：配备除臭装置。
16.警情匹配功能：360°自动旋转战斗服架，手动一键开启多个战备舱使之旋转到特定面；双向旋转功能可自动复位也可手动复位；支持对接指挥中心警情联动系统，火警自动旋转到火衣面，抢险救援警等自动旋转到抢险救援面。
17.疲劳寿命：旋转寿命≥8万次循环，开关门寿命≥2万次，按键寿命≥8万次。
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	单兵战备养护舱控制系统上位机
	一、概述：
主要应用于智能作战服架统一化管理，设备配置紧急启动战斗服方向旋转、紧停战斗服架，设备可实时查看所有战斗服架状态。采用先进的通信技术、信息处理技术，实现对作战服的全面监控、管理和优化，为作战人员战斗服提供全方位的支持和保障。
二、规格和功能：
1.整机尺寸≥高*宽*深1200*500*300mm。
2.主体颜色：红、蓝色。
3.旋转按钮功能：红黄双色快速旋转按钮，按红色按钮所有战斗服架全部旋转至灭火救援服面，按黄色按钮战斗服架衣服全部旋转至抢险救援服面。  
4.一键烘干：支持定时对作战服架进行烘干设置，支持开关此项功能。
5.一键旋转：支持作战服架进行一键旋转，支持开关此项功能。
6.一键通风：支持定时对作战服架进行通风设置，支持开关此项功能。
7.一键杀毒：支持定时对作战服架进行杀毒设置，支持开关此项功能。
8.消防风采展示：支持后台上传消防队文化广告，最多支持3张bannner图。
9.单个柜位控制：支持对单个柜位进行控制，可单独控制每个柜子。
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	灭火救援装备智能充电柜
	一、概述：
为消防队员灭火救援装备提供充电，电量监测与管理，能够实现对多种消防装备的快速、高效、安全充电。
二、规格及功能柜：
1.充电功能：充电柜配备多类充电接口，支持多设备同时充电。
2.防火功能：热气溶胶灭火装置。
3.层板模块（自由调节）：
第一层：对讲机充电模块≥5；
第二层：手提灯充电模块≥5；
第三层：手电筒充电模块≥10；
第四层：呼救器充电模块≥10；
第五层：通用充电模块，自由定义调节；
第六层：储物盒模块。
4.柜体尺寸：根据客户需求定制。
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	气瓶收纳柜
	材质：采用优质冷轧钢板，表面静电喷涂处理，防腐耐磨。
颜色：红蓝配色（可根据实际需求定制）。
尺寸（mm）：高×宽×深 ：2000×720×450（暂定，可根据实际需求定制）。
层数≥5层（可根据呼气瓶数量及尺寸调整层数）。
单架收纳数量≥10个。
承重：每层承重不低于80kg，确保呼气瓶安全存放。
通风性能：柜体侧面设有通风孔，保证柜内空气流通，避免呼气瓶受潮。
防火性能：柜体材料符合防火标准，能有效阻隔火源。
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	一短三快对接
	1.软件识别接警信息。
2.单兵养护仓信号数据修改（符合智能联动辅机控制输出条件）。
3.根据案件类型，控制单兵养护仓旋转至应用位置。
	1
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	背夹收纳柜
	材质：柜体采用高强度冷轧钢板制造，表面喷涂环保防腐漆；内部隔板及支撑结构采用优质不锈钢材料，耐腐蚀，确保长期使用不变形。
样式：采用栅格式设计，内置上下双层圆柱形悬挂柱体。
颜色：红蓝配色（可根据实际需求定制）。
尺寸：高2000mm*宽800mm*深600mm（暂定，高度、宽度、深度根据背夹的尺寸和数量定制）。
容量：收纳背夹≥16个，消防面罩≥16个。
侧面边框：≥5mm透明钢化玻璃/亚克力。
通风与干燥：柜体侧面设有通风孔，确保柜内空气流通，防止背夹受潮。
标识与分类：每层隔板可配备标签架，方便标识和分类存放背夹。
可根据消防队伍的需求，进行个性化定制和标识。
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	战斗服架控制盒
	1.拍打旋转功能：接警后拍打拍灯即可完成作战服的旋转。红色（显示颜色根据需求可更改）全部旋转至灭火防护服面，黄色（显示颜色根据需求可更改）全部旋转至抢险救援服面。
2.统一指挥功能：控制单位内的所有战斗服架功能，包括一键通风、一键烘干（可选择烘干时长）、一键杀毒、一键旋转。
3.单独柜位控制：支持对单个柜位进行控制，可单独控制每个柜子。
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	五
	消防快速出警（一短三快）
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	接处警终端
	处理器：最高主频≥2.4GHz，核心数≥8，内存频率≥6400MT/S，线程数≥8。
主板：国产芯片组；内存扩展接口≥2 个；存储扩展接口类型UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口；支持瞬间过流保护功能；支持防静电保护功能；支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个；单内存插槽最大可支持容量≥8GB；内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。
内存：≥8G DDR5或LPDDR5及以上内存，频率≥6400MT/S，不少于两个内存槽位。
硬盘：主板自带至少一个M.2 PCIe SSD Gen4插槽，搭配不低于256GBB M.2 NVME固态硬盘，不低于1TB机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃。
显卡：集成显卡，支持共享显存或独立显卡，显存不小于2G。
外设规格：抗菌键盘≥1个，有线；抗菌鼠标≥1个，有线，线长≥1.5 米；支持内置光驱。
电源：≥180W电源。
机箱：机身容量≤10L，金属机身。 
安全特性：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
软件要求：国产操作系统、国产办公软件、国产防病毒软件。
网络设备规格：有线网卡数量≥1个；网卡：集成10/100/1000M以太网卡。
外部接口规格：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口，USB3.0传输速度高于2.0）；视频接口数量≥1个；音频接口数量≥1个。
整机基础规格：MTBF(m1)≥3 万小时，在环境温度 25℃及处理器满载情况下，出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；可触及面温度不高于 45℃。
包装及运输要求：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
配备27寸显示器。
售后服务要求：产品质保期同本项目整体免费质保期。
	4
	台
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	消防智能联动主机
	适配消防智能接处警平台：
1.可通过部局统一开发的火警受理软件的控制接口进行控制和管理，无需二次对接开发。
2.基于嵌入式硬件平台设计，采用工业级高性能处理器，内带嵌入式操作系统。
3.标准2U机箱。
4.前面板设置220V电源开关机按键及警铃、警灯、车库门单独启动按键和一键启动。
5.后面板接口要求：
1）安全提示接口输出220V，接警启动软件设置关闭时间；
2）警灯、车库门接口开关量输出；
3）警铃220V输出接口，可按警情等级分五类输出。
6.具备USB上位机通讯接口。
7.主机220V电源，支持以太网、串口通讯，主板开关量接口耐高压设计，输入输出电压支持5V—380V。
8.接警第一时间可打开所有设置好的联动相关联设备。平时支持一键开启警铃、警灯、车库门及分别按键开启以上三项。
	1
	台
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	智能联动控制小主机含运行软件（软件定制）
	1.接入指挥网采集警情数据，分析调取显示下单具体警情。
2.接到联动设备启动命令启动倒计时语音播报功能。
3.系统可设定倒计时结束2分钟恢复学习宣传页面。
4.支持MP4图像播放。
5.支持PNG图片播放。
6.支持以太网、串口、USB通讯。
7.支持联动辅机扩展控制。
8.工作电压12V。
9.接警第一时间打开倒计时显示警情内容及倒计时。
10.3.5mm音频输出。
11.支持DP、HDMI输出。
12.软件系统支持文字、图片、视频的轮询播放。支持轮询速度调节。
	1
	套

	20
	警情等级五色警灯
	1.五种警情等级爆闪灯，白色一级、绿色二级、蓝色三级、橙色四级、红色五级。
2.内置全频扩音。
3.支持以太网，485通讯控制。
4.工作电压12V。
5.设备尺寸≥680*242*103CM。
6.接警第一时间打开相应爆闪警灯提示队员案件警情等级。
	1
	个

	21
	倒计时宣传显示器
	≥50寸液晶显示屏，16:9，4K及以上分辨率，屏占比大于95%，USB接口。
	1
	台
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	智能联动辅机
	1.采用2U机架式设计，可安装于19英寸机架内。
2.基于嵌入式硬件平台设计，采用工业级高性能处理器，内带嵌入式操作系统。
3.支持以太网、485及开关量通信。
4.提供15路控制输出口（可按用户需求扩容更多智能可控调节接口）。
5.12V三色警灯。按警情类型开启12v输出接警启动软件设置关闭时间。
6.装备架开关量按警情类型输出，开关量启动时间两软件设置。
7.备用开关量1-6软件可编辑设置应用端口。
	1
	台
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	案件下单车辆车位引导投影系统
	1.工作电压220V。
2.设备功率≥25W。
3.不低于6层光学透镜。
4.双通道散热。
5.LED光源，显色≥90Ra，4k高清成像核心。
6.联动软件按指挥中心下单车辆信息，开启车库相应出动车辆车位的投影指示，方便战斗员第一时间登车。
	9
	套
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	滑竿区开门信号对接
	1.软件识别接警信息。
2.中队道闸开关信号数据修改（符合智能联动辅机控制输出条件）。
3.接收到出警指令后车库门第一时间自动开启。
4.点击开启按键有图案颜色区分。
5.车库控制数量可在软件设置内修改增减。
	1
	套
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	LED宣传倒计时道路安全宣传提示显示屏软件开发及对接
	软件开发需根据现有安装的LED屏分辨率定制开发：
1.平时软件设定播放宣传模式。
2.接警第一时间启动1分钟倒计时模式。
3.倒计时开始同时软件识别具体警情信息，投送警情类型显示、案件地址显示等信息。
4.平时软件设定播放宣传模式。
5.接警第一时间启动消防站出警，道路安全提示模式。
6.简单明了爆闪文字提示及软件音频扩音提示（保障出警道路安全）。
7.软件开发符合LED显示设备分辨率。
8.平时支持独立播放图片及MP4学习材料，接警时自动跳转至倒计时及警情内容提示，安全信息提示等。
9.根据已安装的宣传学习大屏分辨率进行开发。
10.支持单色屏及全彩屏。
	1
	套
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	单兵作战仓控制对接开发
	1.与单兵作战仓对接进行指令对接。
2.根据装备生产厂家对接信号要求开发对接信号：
1）开关量（两组－时长要求参数设计）；
2）232.485（定制通讯开发测试协议对接）；
3）以太网（定制通讯协议开发测试对接）。
	1
	套

	27
	警情类型三色指示灯
	接警台智能联动软件分析警情数据输出控制警情类型三色警灯显示爆闪：
1.三种警情类型爆闪灯，红色火灾扑救、蓝色水域救援、黄色抢险救援。
2.有线传输控制。
3.工作电压12V。
4.设备尺寸≥500*166*28。
5.接警第一时间打开相应爆闪警灯提示队员案件类型。
	10
	个

	28
	12寸消防警铃电铃220V
	1.尺寸：≥12寸。
2.工作电压：220V。
3.工作模式：线包式。
4.颜色：黑色。
	2
	个

	29
	6寸消防警铃电铃220V
	1.工作电压：220V。
2.尺寸：≥6英寸。
3.颜色：红色。
4.工作模式：线包式。
	15
	个
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	宿舍及过道灯集控主机
	1.工作电压220V。
2.多接口光耦隔离。
3.接警时自动打开照明，软件可设置开启时间长短，计时结束自动退出控制。不影响平时使用。支持不低于20路接入。
4.支持485.开关量通信。
	1
	台
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	中队大门对接
	1.软件识别接警信息。
2.道闸开关信号数据修改（符合智能联动辅机控制输出条件）：
1）开关量（两组－时长要求参数设计）；
2）232.485（定制通讯开发测试协议对接）；
3）以太网（定制通讯协议开发测试对接）。
	2
	套

	六
	指挥信息网

	32
	营区监控摄像机
	传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS。
最低照度：彩色：0.005Lu* @ （F1.5，AGC ON），黑白：0.001Lu* @ （F1.5，AGC ON）；0 lu* with IR。
宽动态≥120dB超宽动态。
数字变倍≥16倍。
光学变倍≥23倍。
焦距：5.9—135.7mm，23倍光学变倍。
视场角：60.2-3.4度（广角-望远）。
最大光圈数：F1.5。
云台功能：
水平范围：360°。
垂直范围：-15°-90°（自动翻转）。
预置点个数≥300个。
最大图像尺寸：2560×1440。
码流类型：主码流、子码流、第三码流。
主码流帧率分辨率：50Hz：25fps （2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720）。
人脸抓拍：支持同时检查5张人脸，支持对运动人脸进行检查、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。
网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。
SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SD*C卡，最大支持256G。
白光照射距离≥30米。
红外照射距离≥150米。
供电方式：AC24V。
电流及功耗：最大功耗：42W。
工作温湿度：-30℃-65℃，湿度小于90%。
	1
	台

	33
	摄像机立杆
	1.材质：3.5米热镀锌喷塑，壁厚不小于5mm。整体热浸锌，喷塑。
2.基础：≥0.8米*0.8*1米，混凝土标号不低于C25。
	1
	套

	34
	前置放大器
	1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AU*）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。
2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。
4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	1
	台

	35
	话筒
	1.换能方式：驻极体。
2.钟声提示：带钟声提示功能。
3.线材配备≥10米（卡农母头转6.35音频线）。
4.咪杆长度 ≥390mm。
5.具备灯环提示功能。
	1
	个

	36
	数字功放
	1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，配备抽手，机械组装工艺。
2.工业级LCD显示屏，可清晰地显示点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.内置高保真专业数字功放，具有60W定压100V功率输出。
6.不低于1路线路（AU*）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。
7.不低于1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。
8.不低于1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。
	1
	台

	37
	音柱
	1.电磁兼容（EMC）测试合格，额定功率≥10W。
2.灵敏度≥86dB。
3.频率响应：130-18KHz。
4.喇叭单元≥4"×1,2.5"×1。
	2
	个

	38
	电源时序器
	1.有效按开机先前及后、关机先后及前的顺序开关；每路输出带指示灯，开关控制电源。
2.配置电压显示窗口。
3.总共可控制至少8路管理电源。
4.每路输出带指示灯，单路额定输出电流≥20A。
5.主机设置一路短路输入输出口，可实现多台连接。
6.额定输出电压：交流220V，50Hz。
7.额定输出电流：≥30A。
8.可控制电源：≥8路。
9.每路动作延时时间：≤1秒。
10.供电电源：VAC50/60Hz25A。
11.单路额定输出电源：≥20A。
	1
	台

	39
	调音台
	一、产品功能：
1.设备支持≥4路Mic输入接口兼容4路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。
2.设备支持≥4组立体线性输入，可连接立体设备。
3.设备支持每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。
4.设备支持≥1组立体声主输出、1组辅助输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。
5.内置24位DSP效果器并配有≥100种预设效果选择。
二、技术规格：
1.频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。
2.失真度：<0.003%（A-weighted）。
3.幻象电源：+48V带开关。
4.麦克风输入≥4路（4个卡侬接口）。
5.线路输入≥4路单插单声道/立体声自动切换混合接口。
6.立体声输入≥4组（8路单声道）。
7.CD/Tape输入≥1路CD/TAPE RCA立体声输入接口。
8.输出通路≥1组立体声主输出、1组辅助输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。
9.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），≥100种预设效果。
10.麦克风均衡输入噪声：≤-119dB（A-weighted）。
11.共模抑制比：≤60dB。
12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE：-33 to+15dB；立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB。
13.主混音串音：-87dBu（A-weighted）；通道串音：-85dBu（A-weighted）。
14.最大输出水平：+20dBu。
15.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct。
16.电平表：2*4－点距LED电平指示表。
17.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz。
18.设备电源：外接AC18V/1A（AC 230—240V 50/60Hz）电源适配器。
19.设备功耗：≤18W。
	1
	台
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	防火墙
	1U机架式结构；配置5个千兆电口（含1个MGMT口和1个HA口）及2个千兆光插槽，单电源供电。防火墙吞吐量1.5Gbps，并发连接数100万，每秒新建连接1.5万，应用层吞吐量1Gbps，FW+IPS吞吐量600Mbps，FW+AV吞吐量450Mbps，全威胁吞吐量350Mbps，IPSEC VPN吞吐量300Mbps，IPSEC VPN隧道数100条。默认集成IPSEC VPN、SD-WAN及应用识别功能；配置3年入侵防御与防病毒特征库升级许可。
	1
	台
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	24口千兆交换机
	1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps。
2.千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。
3.支持1:1和 N：1 VLAN Mapping功能。
4.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。
5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。
6.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。
7.支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON管理协议。
8.支持MAC地址≥32K；ARP表项≥4K，IPV4路由规格≥4K,ipv6规格≥1K。
9.支持音视频业务的智能运维，支持eMDI特性。
	1
	台

	42
	会议一体机
	1.显示尺寸：≥98"，显示比例：16:9，物理解析度≥高清3840*2160，最大可视角度：178度；整机内置摄像头像素≥3000W。
2.屏体亮度：≥450cd/m²，屏体对比度：5000:1。
3.整机显示信号切换到PC模式下，检测结果能满足最大分辨力为128灰阶，256灰阶为渐变状态，色彩度：10bit 1.07Billion。
4.整机采用≤4mm厚度物理钢化防眩玻璃，覆盖屏体可见光透射比不低于88%，屏体硬度不低于莫氏七级，高于石墨1—9H硬度。雾度范围4%—8%；屏体采用超窄边框设计。
5.屏体采用A规液晶屏，支持物理防蓝光技术，有效减少短波蓝光伤害。
6.感应方式：整机采用红外触摸技术，遵循标准HID 免驱协议，Android、Windows7/8/10/11系统下自动识别，无需额外安装驱动程序。
7.屏体响应时间≤8ms；触摸有效识别直径±1mm。
8.触摸屏安卓系统下支持10点触控和5笔以上书写，WINDOWS系统下支持20点触控及10笔书写。
9.整机具备防强光干扰性能，在100k lu*的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常。
10.屏体采用百兆交换机及双频（2.4G/5G）双wifi5网络架构方案，支持WEP、WPA、WPA2、WPA3加密方式。安卓下联网，Windows系统下可同步共享。
11.安卓内置5.0版本蓝牙。打开后，可通过蓝牙收发文件、可连接蓝牙音箱、蓝牙键盘和鼠标等蓝牙设备。
12.无线网络具有添加隐藏网络功能，可设置网络名称、安全性、自定义IP等。支持打开网络代理服务。
13.无线网络模块符合无线电管理规定和技术标准。
14.屏体具有网络唤醒功能，可通过有线网络唤醒大屏。
15.支持网络热点功能，可将大屏作为AP将无线网络分享给其他设备。
16.整机内置麦克风，拾音距离≥5米；整机内置2.0扬声器，声音功率≥2*10W。支持会议模式和音乐模式，可供用户自由选择。左右声道分体式前置发声。
17.标配遥控器，可通过遥控器一键开关机、调节声音大小、快速切换信号源（HDMI1.内置 OPS 电脑）等操作。
18.整机前置输入接口：≥USB 3.0（Public）*2.Type-C*1。
19.后置输入接口：≥HDMI In*1. USB-A 3.0*2 （Public）、USB-A 2.0*1（Android）、RJ 45*2.RS232*1。 
20.后置输出接口：≥USB-B Touch*1；SPDIF OUT*1；Audio Out*1（3.5mm）。
21.整机前置：Power，电源键有开机、关机、熄屏三合一功能，熄屏状态下可节省95%以上的能效。
22.符合GB/T 2423.17-2008 第2部分防盐雾锈蚀特性（外壳48h）。
23.整机主结构为金属外壳，符合GB 4943.1-2022标准内的防火要求。
24.具备电磁兼容特性，符合GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验要求。
25.整机MTBF（平均无故障时间）≥50000小时。
26.设备监控与报警：系统能够实时监控所有连接设备的状态，包括设备的开关状态、运行状态等。一旦设备出现异常或故障，系统能够立即发出告警通知，通知管理人员及时处理。
27.内容管理与分发：集控管理可配备内容管理功能，可以方便地编辑、存储和分发各种媒体内容，如图片、视频、文档等。管理人员可以通过系统将内容推送到指定的大屏或会议电视上，实现内容的快速更新和展示。
28.远程控制与维护：系统支持远程控制功能，管理人员可以通过网络远程访问和控制连接的设备，进行开关机、调整参数等操作。此外，系统还提供远程维护功能，如远程升级、故障排查等。
29.数据统计与分析：能够收集和分析设备的使用数据，包括设备的运行时长、使用频率、内容展示效果等。
30.支持文件管理，可自动根据文件格式将文件进行分类为图片、文档、视频、音乐等。
31.整机支持截屏功能，点击后调出截屏应用，可以在任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取，或者全屏截取。
32.欢迎词软件：提供多种欢迎词模板，用户可任意编辑欢迎词，设置背景图片、文本内容及位置，支持插入图片音频，视频等多媒体素材，编辑完成后可保存为自定义模板文档管理器支持多选本地任意图片进行扫码分享，或生成PDF格式文档。
	1
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	网络机柜
	1.名称：42U网络机柜。
2.主要参数：规格600*600*2000mm，SPCC冷轧钢板，黑色喷涂，立柱/方条孔壁厚≥2mm，侧板壁厚≥1.2mm。
	1
	台

	七
	体能考试系统（长跑）
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	智能AI边缘控制终端
	1.CPU：≥八核。
2.GPU：≥四核。
3.算力：≥6Tops。
4.内存：≥8GB。 
5.存储：≥64GB。
6.支持双千兆以太网（1000Mbps）。
7.接口：2个USB3.0、2个USB2.0、1个HDMI、1个TF卡槽。
8.电源：输入DC 12V—24V，具有过流、过压和反接保护措施。
9.表面处理：铝合金外壳。
	4
	台
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	高清摄像头
	1.像素：≥400万，可变焦距。
2.支持背光补偿，强光抑制，3D数据降噪。
3.120dB宽动态，适应不同监控环境。
4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。
5.摄像头帧率≥25，支持视频码流≥3路。
	4
	台
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	显示终端
	1.尺寸：≥55寸户外高亮液晶屏；显示尺寸≥1208（W）×680（H）mm，显示比例16:9。
2.背光类型LED；分辨率：1920*1080；亮度≥2000cd/㎡；对比度3000:1。
3.可视角度：178°（H）/ 178°（V）；使用寿命≥60000小时。
4.正面防护玻璃：6mm超白钢化防爆玻璃；钣金外壳采用1.5mmSGCC镀锌钢板，内层喷涂富锌底粉，表层喷涂塑粉，使用年限确保10年以上。
5.整机防护等级≥IP65。
	1
	台
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	体能考试系统（长跑）
	1.计时成绩误差：≤1s。
2.界面响应速度：全部跑完之后，≤1s秒内出分析结果。
3.无感人脸识别，大屏实时呈现运动数据、排行榜；跑步过程自动累计跑量，实时呈现增长情况；自主查询跑步成绩，关注个体激励更加努力锻炼。
4.测量范围：0~999s，分度值≤1s，误差≤±2%。
5.支持随来随测，支持多人同时运动，无起点，识别完成后按照设定的路线轨迹跑，进行动作捕捉，对运动者进行 AI人脸识别采集，跑完结束后自动生成跑步成绩。
6.场景支撑：适用于晨跑、跑操、热身、练习等场景。
7.违规区域检测：对于不符合跑步区域要求的运动记录会进行过滤，相应里程不计入总里程。
8.支持对接操场户外大屏呈现数据：
1）可实时展示跑步排名，多维度展示排名情况；
2）学员方阵跑可以实时在屏幕上展示人脸与今日跑步里程；
3）支持单人打卡跑，可在屏幕上实时展示正在跑步学员的头像与今日跑步里程。
	1
	套

	八
	应急指挥
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	5G球机
	1.组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。
2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实时传输。
3.产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双TF卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮。
4.支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°。
5.内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接（有线或无线蓝牙），支持双向语音，支持集群对讲。
6.设备要求支持在-30-60℃下能正常工作。
7.设备外壳防护≥IP66。
8.云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s。
9.支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位。
10.编码算法支持H.264和H.265。
11.要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920*1080/1280*720/640*480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置。
12.支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920*1080/1280*720/640*480。
13.支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64；
14.网络通信功能：支持5G、4G通信；支持Wi-Fi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换Wi-Fi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接。
15.支持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出。
16.设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。
17.设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态。
18.支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能。
19.设备电池支持在1920*1080，25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器。
	1
	套
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	5G单兵图传系统
	1.结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱。
2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。
3.要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线。
4.配置要求支持Android11以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.6Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2*512GB。
5.视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920*1080、1280*720、640*480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调。
6.支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920*1080、1280*720；支持TYPE-C接口充电及传输数据。
7.屏幕尺寸≥4.6英寸，分辨率不低于720*1280。
8.外壳防护等级≥IP68。
9.支持接入中国移动、中国电信、中国联通或其他国产运营商4G、5G网络。
10.在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失。
11.支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作。
12.外观尺寸≤180×80×40（mm），重量≤460克。
13.支持双码流输出，双码流参数可独立设置。
14.支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警。
15.支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲。
16.支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息。
17.设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。
18.具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像等按键。
	1
	套
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	双光侦察无人机
	1.展开后尺寸：≤310mm*390mm*150mm。
2.折叠收纳后尺寸：≤270mm*120mm*140mm。
3.裸机重量：≤1500g。
4.最大上升速度：≥10米/秒，无风状态最大平飞速度：≥15米/秒。
5.常规桨叶无风状态最大飞行/悬停时间：≥40分钟。
6.最大抗风速度：≥10米/秒。
7.定位系统：支持至少3种导航定位模式，并支持单北斗导航功能。
8.RTK固定解定位精度：≤2cm。
9.机身至少具备一个可扩展负载接口。
10.避障系统：具备至少4个方向的避障感知能力，各方向有效测距范围不小于0.5米至10米。
11.广角相机有效像素：≥4800万，变焦相机有效像素：≥4800万，有效视野角度：≥80°。
12.最小拍照间隔：≤1秒。
13.支持全景拍照模式，合成素材像素：≥1亿。
14.拍摄录像规格不低于：4K/30fps。
15.混合变焦：≥110倍。
16.热成像相机分辨率：≥640*480。
17.热成像相机支持至少8种配色显温模式。
18.热成像相机数字变焦：≥20倍。
19.激光测距模块：最大测距不短于1km。
20.激光测距模块：测距误差不超过0.5m。
21.图传：实时图传画面质量不低于1080p/30fps。
22.支持近红外补光功能。
23.云台支持至少三个方向的可控转动。
	1
	套
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	运动相机
	长时间水下拍摄或在水流冲击压力大的环境下，外壳防护等级≥IP68防水测试。
麦克风3个。
触控屏前屏：1.4英寸323ppi320×320后屏：2.25英寸326ppi360×640。
前后屏亮度：750±50cd/m2支持存储卡类型microSD卡（最大支持512GB）。
相机影像传感器1/1.3英寸CMOS。
镜头视场角：155°光圈：f/2.8。
焦点范围：0.4米至无穷远。
ISO范围拍照：100至12800录像：100至12800。
电子快门速度拍照：1/8000秒至30秒。
录像：1/8000秒至帧率限制快门照片最大分辨率3648×2736。
变焦数码变焦拍照：4倍录像：最大2倍。
慢动作/延时摄影：不支持照片拍摄模式。
单张照片：约1000万像素。
倒计时拍照：关闭/0.5/1/2/3/5/10秒。
增稳：具备电子增稳功能。
	1
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	对讲机
	1.操作系统：Android 12及以上。
2.处理器：不低于4核1.8GHz。
3.内存：RAM≥3GB，ROM≥32GB。  
4.耳机接口：3.5mm接口。
5.SIM支持：Nano-SIM。 
6.网络频段 GSM：B3/B8，WCDMA：B1/B5/B8，FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20。
7.电池容量：不低于4400 mAh锂电池。
8.频道会话对讲：支持无上限数量频道对讲、1对1、1对多临时呼叫。
9.高清视频回传摄像头≥500万像素，主摄像头≥1300万像素，一键录制，双向视频对讲。
10.支持5V 2A快充，待机时间可达到90小时以上。
11.双侧PTT按键，5000公里对讲。
12.后台轨迹回放，支持GPS/北斗定位，成员历史轨迹回放，支持可视化调度。
	2
	套


注：①以上清单中所涉钢材均须满足GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。
②若需求中的某项指标仅标注数字（未附带“以上”“以下”“≥”“≤”等限定符号），那么该指标为最低标准（不具有唯一性），供应商可提供参数优于该指标的投标方案及对应报价。
③以上清单内的所有货物均须符合国家、行业标准及相关环保要求，满足验收规范，投标供应商必须严格依照清单所载明的规格、材质、性能等技术参数进行投标。
④以上清单中所有货物的表面及手指可触及的隐蔽部位，不得存在锐利的棱角和毛刺；小五金部件不得露出尖锐边缘，所有与人体接触的边棱均应进行圆角处理。 
⑤以上清单中设备如为台式计算机、通用服务器的，除须符合上表要求的技术参数外，还须符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）、《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库〔2023〕33号）文件对于参数的相关要求。
（二）项目内容及要求：
1.项目基本要求：
（1）项目履约期间，中标供应商须指派项目负责人，统筹项目整体计划的制定与推进、与各部门（含采购人）及相关人员的协调沟通与对接、人力调配与管理、质量与安全管理等工作，全面负责项目从生产实施、现场安装调试、试运行、质保及售后服务的全流程工作。必要时，中标供应商须邀请厂家技术人员，负责现场安装调试、试运行调试、质保与售后服务的技术指导与质量监督工作。若项目负责人或厂家技术人员无法胜任工作，中标供应商须按照采购人要求在规定时限内完成人员更换，且更换后人员的资质不得低于原人员，更换人选须征得采购人同意。
（2）项目履约期间，中标供应商应委派经采购人及中标标的物生产厂家认可，且具备相应经验、能力与资质的技术团队（包括项目负责人、专业技术人员、安装调试人员、技术培训人员、售后服务人员等），负责所供硬件的安装调试、试运行以及质保与售后服务工作。该技术团队须具备对应专业知识与技术水平，熟悉所供设备的功能、性能、技术指标及相关调试要求，有足够能力承担相应任务，确保系统满足使用需求并正常投入运行。若技术团队人员无法胜任工作，中标供应商须按照采购人要求在规定时限内完成人员更换，且更换后人员的资质不得低于原人员，更换人选须征得采购人同意。
（3）项目履约期间，采购人有权对中标供应商所投标的物的生产厂家进行现场考察，考察内容包括生产厂家的生产、供货能力，是否存在弄虚作假、是否能按要求提供原厂质保等。
（4）项目履约期间，中标供应商须全权负责履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）的安全管理工作，严格遵守国家相关行业规范及项目现场安全生产规章制度与管理规定，建立健全安全责任制，主动配合采购人及相关安全检查人员的监督检查，采取必要安全防护措施，消除各类事故隐患，确保履约过程中不发生人身安全事故、火灾事故、因机械质量问题引发的现场损坏事故。
（5）项目履约期间，若涉及提升设备性能、安全等级等内容的软件升级，无论采购人是否知晓、是否向中标供应商提出升级需求，中标供应商都应当在该升级版本正式投入应用时，立即主动为采购人完成免费升级与更新调试，不得附加任何额外条件。
（6）项目履约期间，中标供应商须负责该项目所有人员的人事、劳资管理，为项目人员办理社会保险、商业保险及计生相关手续，保证合法用工，严禁违法用工、雇佣童工等违规行为；同时提供劳动用工手续办理、工资结算发放、经济补偿金发放、社会保险缴纳、保险理赔处理、人事档案管理等管理服务，处理合同服务期内的所有劳资及管理纠纷，落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。
（7）项目履约期间，中标供应商须负责及时清理履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）产生的所有垃圾，保持场地整洁。
针对上述第（1）-（6）项所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（7）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改（包括更换不符合要求的技术团队人员等），整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）-（6）款一致。
2.标的物基本要求：
（1）所有硬件设备（含配件）须为厂商原装全新合格产品，所有预装及配套软件（如有）均须为拥有合法授权的正版产品，不得存在质量缺陷；硬件设备的配置、型号、性能参数、质保期限，配套软件的功能、技术指标，以及硬件设备的质保要求、系统整体的使用功能需求，均须符合国家相关标准及本次采购文件的规定要求。
（2）所有无需特殊安装的外露钢制件（如有），表面须进行除锈、防腐及防刮擦处理；非外露的零件、部件及整机等，应在制造过程中完成除锈与防腐蚀处理。
（3）所有硬件设备（含配件）须具备防水、防火、防压、防摔、防漏电等防护功能，以保障设备的耐久性与使用寿命，且应便于日常清洁与维修维护。
（4）提供完整有效的技术资料，安排专业技术人员开展现场指导与培训，确保货物运行指标与技术性能达到合同约定要求。
针对上述第（1）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（2）（3）（4）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）款一致。
3.交货要求：
（1）中标供应商负责办理运输与保险手续，将货物运送至指定交货地点，运输、保险、装卸等全部相关费用均由中标供应商承担。货物运输须严格遵守相关规定，不得超载（含货物、人员超载）、超范围运输，全程行驶须符合规范，驾驶员需持证上岗，运输车辆须合法合规。
（2）中标供应商需为合同项下所有货物办理全程保险，覆盖范围自货物出厂起至完成验收移交至交货地点止，投保“一切险”。
（3）货物应运至采购人指定地点，并卸至采购人指定位置，若现场交货场地狭窄，中标供应商必须提前告知采购人；若场地受限问题无法克服，中标供应商须自行准备对应措施，保障项目进度不被延误；开箱清点与初步检验工作，中标供应商必须全程在采购人监督下完成；若采购人因故无法立即到场参与验收，中标供应商需承担相应保管责任，该责任持续至货物验收合格为止。
（4）中标供应商应在货物运抵指定地点五日前，向采购人提供货物发车、到达、卸车及清点计划，计划内容应包括拟到达设备名称、数量、箱数、型号规格、重量、体积、拟发运时间及其他必要说明，并于发运当日再次通知采购人。
针对上述第（1）-（3）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（4）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）-（3）款一致。
4.安装调试要求：
（1）中标供应商须充分掌握项目整体进度要求，确保在规定期限内完成标的物（含软硬件）的安装调试工作，及时解决安装调试过程中出现的各类技术问题，并服从采购人的管理与检查。
（2）中标供应商须自行准备现场安装及调试所需的专用工具、设备、材料及其他相关工具，并负责妥善保管，不得随意存放，以防丢失或损坏；进场前须对相关工具设备进行必要的性能安全检查；完工后，须及时运出现场。
（3）中标供应商须负责成品保护工作，若因自身原因导致安装过程中造成现场已有设施设备或地面破损的，须在规定时间内负责修复至原状。
（4）中标供应商在安装调试过程中如发现标的物存在原厂质量问题（包括质量缺陷、系统漏洞等），应及时联系生产厂家处理。
（5）中标供应商须完成所有设备预装及配套软件的全流程配置、部署、安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备配套软件可正常激活使用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求和运行要求。
（6）中标供应商须完成所有硬件设备及其配件的全流程安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备可正常启用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求与系统运行要求。所有设备安装需符合国家及行业现行相关标准规范，同时满足项目现场安装作业管理要求；安装位置、线路走向须严格按照采购人确认的方案实施，不得擅自改动；安装过程中需做好布线整理，所有线路应固定规整并做好标识，以便后期运维检修；所有硬件设备需安装牢固、端正平整，安装完成后需通电进行功能测试，确保设备通电正常、功能运行符合设计要求。
（7）安装调试全部完成后，中标供应商须先自行对安装质量进行全面自检，自检合格后方可向采购人申请验收；验收期间须安排技术人员全程跟踪，并及时记录相关问题。
针对上述全部条款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
5.交付验收：
（1）标的物验收：
①验收地点：设备最终完成安装调试的地点（若需分地点安装调试，应包含所有安装调试地点）。
②验收时间：若设备分批次交付，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。设备到达采购人指定地点的当天工作时间内，由采购人及其委托的第三方验收机构（如有）进行验收；若当天不具备验收条件，验收工作最迟不超过到货后的3天，期间采购人将为设备提供必要的存储条件（中标供应商应提前通过书面、电话等方式通知采购人到货时间，以便采购人安排接收及验收工作）。若采购人逾期未验收，中标供应商应书面告知采购人在合理期限内完成验收。验收不合格的，不受上述验收期限约束。
③验收内容包括以下两部分：
a.外观及资料核查：设备的包装、数量、外观、配置情况，以及随设备一同交付的包装资料【包括但不限于装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等】。
b.质量及性能检测：设备（含配件）的质量、性能（包括本次采购要求的防护功能、除锈及防腐蚀工艺等）、技术指标及功能性等。
④交货验收须满足以下要求，否则采购人有权拒绝验收：
a.所有设备的外包装须保持未拆封状态，包装上的各类标签不得涂改或撕毁，设备数量、品种、规格型号须准确无误。
b.所有设备（含配件）须为全新、未使用过的原装合格正品，开箱时状态完好，外观整洁无瑕疵。
c.所有设备的装箱资料须完整、真实有效。
⑤双方签署设备验收资料后，即视为该批次设备交货完成。验收资料一式两份，由双方各执一份。完成交货后，货物所有权正式转移；交货完成前，所有风险与责任由中标供应商自行承担。
经验收判定为不合格或被拒收的设备，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改（仅接受换货，不接受退货返修），整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）项目整体验收：
①项目所有标的物完成安装调试、试运行合格且功能测试通过后，方可进入项目整体验收环节；采购人将依据国家相关规定、本采购文件、中标供应商的投标文件及合同约定的内容与验收标准，对系统开展整体试运行测试验收工作，针对项目全部履约内容、功能指标、整体运行稳定性、兼容性及适配性进行全流程核查，对照合同约定的所有要求逐一核验，同时核查供货清单与实际交付内容是否一致、过程文档资料是否完整规范等。
②中标供应商应在项目满足验收条件后3日内向采购人提交正式验收申请，采购人须在收到验收申请之日起7日内组织验收。
③自履约开始至验收结束期间产生的所有相关文档资料（含电子文档），中标供应商应及时记录并存档，在项目交付时，须将全套资料移交给采购人。
④验收合格后，由双方签署项目整体验收合格证明，项目正式交付使用。验收证明资料一式两份，由双方各执一份。
若项目整体验收不合格，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
6.培训服务要求：
（1）中标供应商须无偿提供培训相关资料，包括：①所有标的物的配置参数、操作说明等资料（含电子版）；②培训用文字资料、讲义等相关用品（含PPT讲稿或视频等电子版）。本项目所有培训费用（含培训教材费）及与培训有关的各项支出均已包含在本次投标总价内。
（2）中标供应商须委派经验丰富的专业技术人员开展技术培训，完成对采购人至少2名操作人员的培训工作。
（3）中标供应商须提供包含培训计划、内容、课时等要素的完善培训方案，报采购人确认后实施；培训过程中，培训讲师需结合采购人实际使用场景讲解操作流程，针对参训人员提出的问题现场答疑，确保培训贴合实际使用需求。
（4）中标供应商须安排专业技术人员针对项目配套硬件设备的基本功能、日常使用操作及保养规范开展现场讲解培训，确保参训人员熟悉设备连接调试方法，掌握常规操作流程；针对设备常见突发故障开展专项培训，讲解故障排查思路与基础应急处理方法，保障参训人员能够准确识别故障类型，完成简单故障的现场处置。
（5）中标供应商须针对项目涉及的产品功能模块、操作流程、权限管理、数据导出等核心内容，开展专项实操培训，安排专人进行上机指导，辅助参训人员完成全流程操作练习，及时纠正操作误区，保障培训效果。
（6）中标供应商须在培训结束后安排现场实操考核（如需），考核通过方可结束培训，确保参训人员能够独立完成标的物的基础操作、日常故障排查与常规维护，并配合采购人完成培训效果验收。
若未按上述要求提供培训服务，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
7.售后服务要求：
中标供应商针对本合同项下全部标的物，提供自交付之日起算的2年整体免费质保服务，将依照国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及设备生产厂家相关规定，提供设备整体（含配件）原厂免费上门保修服务，并承诺按照如下要求执行：
（1）向采购人提供以下资料：随设备免费配备的配件清单（含易损易耗件、备品备件）；质保服务内容及相关承诺；响应时间与故障解决时限；质保期满后主要配件（含易损易耗件、备品备件）的报价。同时须承诺，质保期满后提供终身技术支持、指导及优惠维修服务，保障采购人能及时采购所需配件（含易损易耗件、备品备件）；质保期满后的设备维修仅收取材料成本费，维修工时费终身全免。
（2）免费质保期内，若设备出现质量问题，中标供应商须在接到报修通知后2小时内响应并抵达现场，于4小时内排除故障；如遇紧急情况，须严格按照采购人规定的时限完成故障处理。若无法排除故障，须提供同规格可用产品或可行解决方案供采购人临时使用，直至故障解决。如需更换设备或送修，中标供应商须在48小时内完成相关工作，更换或送修期间对采购人造成的相关损失等全部费用，均由中标供应商承担。
（3）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有设备质量问题的维修（包括设备整体更换、配件更换、返厂保修等）及配套服务所产生的费用均由中标供应商承担，且须免费修复至设备原始性能要求。
（4）免费质保期内，若经确认设备故障系出厂缺陷导致，且已完成保修，则该设备的免费质保期自保修后恢复正常工作之日起重新计算；若因更换、修理或续补货物导致设备停止运行，则该设备的免费质保期应当按照实际停止运行的时长相应延长。
（5）中标供应商在提供售后服务过程中，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均由其自行准备，相关费用自行承担。
（6）免费质保期内，中标供应商须每半年安排专人上门对货物进行免费巡检，排查潜在故障隐患，并向采购人提交书面巡检报告；若发现问题须立即进行现场维修处理，相关费用仍由中标供应商承担。
（7）免费质保期内，中标供应商须安排固定专人作为本项目的售后服务对接人，提供7*24小时可接通的联系方式，若对接人发生变更须提前15个工作日书面告知采购人。
（8）免费质保期届满后，若设备因硬件或软件的固有缺陷与瑕疵突发紧急故障，中标供应商应在接到采购人通知后立即提供电话支持与远程协助，并按照采购人要求的时限抵达现场，尽快完成故障排查修复（包括回厂返修），相关费用由中标供应商承担；若故障无法解决，中标供应商须负责更换设备，相关费用由双方另行协商（旧设备可按折旧抵扣，中标供应商须承诺回收旧设备，新设备须给予优惠，价格不得高于本次中标单价）。
（9）本合同约定的免费质保期届满后，中标供应商仍须为采购人持续提供设备维修、技术支持与指导服务，采购人将按照中标供应商给出的不低于其他第三方的优惠价格支付相关费用；同时中标供应商保证，在本合同货物的全使用周期内，向采购人提供备品、备件及维修服务的价格不高于本合同约定的货物、相关配件及服务价格，且不低于给予任何第三方的优惠价格。
若中标供应商未按上述（1）-（8）项要求提供售后服务，须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或是拒不整改，须向采购人支付合同总价30%的违约金，采购人有权终止合同，也可在必要时委派第三方开展维修或提供技术服务，由此产生的全部费用由中标供应商承担，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人同时有权不再支付合同相应款项，不予退还履约保证金，追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，还可提请相关监督管理部门依法处理。
8.出现以下情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）合同履行期间，采购人有权对中标供应商提供的货物开展随机破坏性试验。若发现实物材质与清单描述不符，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）中标供应商所供货物须符合采购文件及投标文件约定的实际参数。货物运抵场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽样检测并出具书面报告。若检测不达标（包括实际供货参数与承诺不符、检测指标不合格等情形），中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
9.包装要求：
（1）中标供应商交付的全部合同标的物，必须符合国家相关产品包装标准，采用满足运输要求的坚固包装，落实防腐、防潮、防震、防锈、防破损、防磕碰、防静电、防火等防护措施，适应长途运输、多次搬运及装卸作业需求，确保产品在运输和存储过程中完好无损，安全送达采购人指定的交货地点。
（2）若项目涉及多个分项产品，中标供应商应按不同分项分别包装，方便采购人清点核对及后期安装作业。
（3）包装应采用不易褪色的油漆标注醒目的中文标识，清晰标注货物名称、规格型号（主要信息）、生产厂家、生产日期、执行标准、发货单位、发货单位详细地址，以及相应警示标识：包括“勿倒置”“小心轻放”“防潮”等警示标志，同时标注“重心”等供装卸搬运使用的通用标识图案，方便开展装卸搬运作业；如采用集装箱装运，还应额外标注箱号/件号、毛重（千克）、尺寸（长×宽×高）。
（4）原厂原包装产品需保留完整原厂包装，装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等资料须随包装完整交付。
若中标供应商交付的货物未达到前述包装要求，须在采购人规定的合理期限内完成整改；若整改涉及货物修理，须保证货物性能符合出厂合格标准，且需征得采购人同意，整改费用由中标供应商自行承担。若中标供应商未按要求及时完成整改，影响整体履约期限的，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，且不予退还履约保证金，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；由此产生的检验费用，由过失方承担。
10.存放和保护：
1.项目最终验收合格并完成交付前，所有设备（包括配件及工具）的存放保管以及现场保护工作由乙方负责。乙方须避免设备和现场发生任何形式的损坏，同时严格执行国家及当地政府关于安全保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和文明施工的各项要求，由此产生的全部费用由乙方承担。若在此期间发生设备损坏、丢失，或是作业现场原有设施设备、地面墙面、顶面等被破坏的情况，乙方负责整改，包括补齐、更换设备或将现场修复至原状，并自行承担由此产生的全部费用。
2.乙方需根据各类设备材料（包括配件及工具）的不同存放要求，提供符合规范的存放条件，落实防水、防火、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏、防损耗、防腐蚀等防护工作。
3.若中标供应商需在采购人指定场地存放物资，须提前服从采购人的现场管理安排，遵守场地安全管理相关规定，不得违规占用非指定区域存放物资。
若未按上述要求提供存放和保护工作，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改，影响整体履约期限，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，不予退还履约保证金，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准，由此产生的检验费用由过失方承担。
11.系统兼容及对接：
中标供应商应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与采购人原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照采购人要求对接相关平台或中心。若因所供标的物不符合要求导致无法兼容或无缝对接，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
（三）其他有关说明： 
1.投标报价为投标供应商实现合同目的所需的全部费用，合同采用固定单价计费方式，投标人所报综合单价涵盖货物及其配件（不得低于原厂配置标准，确保采购人无需另行购置其他配件即可正常使用货物）的购置费（或生产制作费）、包装、运杂、保险、现场保管、指定卸货地点装卸费、安装调试及措施费（包括安全文明施工、登高作业、为达到安装条件所需进行的打洞、开孔、基础施工、线路改造、成品保护、电源接线等）、对接测试、试运行调试、检验检测、技术培训、售后服务以及企业管理费、利润、税金等，包含项目正式履约至交付及质保期内的所有费用。
2.项目履约过程中，若经双方确认，需要对设备的技术参数、性能、功能等内容进行调整时，若调整后的方案优于原方案，相关成本费用由采购人承担，中标供应商不得从中赚取利润，也不得拒绝或拖延提供服务；若调整后的方案劣于原方案，由双方协商调整本次中标单价，调整后的单价原则上不得高于原中标单价。
3.投标供应商须在满足采购文件要求的前提下报价，如有技术偏离，应在投标偏离表中说明（不得出现“负偏离”）。
[bookmark: _Hlk163047038]4.知识产权保护：中标供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由中标供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿。采购人有其他损失的，中标供应商应当赔偿。
5.保密义务：采购人及中标供应商方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
6.本项目由无锡市惠山区洛社镇人民政府（采购人）负责采购及合同签订，实际使用单位为无锡市惠山区洛社镇石塘湾消防站。供应商中标后，应按合同约定向实际使用单位提供相应货物及服务，确保所供货物及服务的质量与履约时效。供应商应主动与使用单位对接，明确具体需求，积极配合完成供货任务，不得推诿或延迟履行合同义务。
（四）付款方式：
合同签订后，货物全部到达现场并完成安装调试，经采购人验收合格且结算审核结束后，支付至结算价款的70%；结算审核结束满1年后，一次性付清剩余款项。注：以上所有价款均不计利息，付款时中标供应商须向采购人出具符合其财务要求的正规税务发票。实际付款进度还需根据采购人财政资金拨款进度执行。
（五）履约保证金：
本项目要求提供履约保证金：
履约保证金形式：采用支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
履约保证金金额：为合同价（中标价）的10%。
履约担保期限：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。
履约保证金缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后7个工作日内，按照采购文件约定及投标文件承诺向采购人提交相应履约保证金。未按时足额提交的，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可根据自身情况自主选择是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式一致。
履约保证金不予退还的情形：①因中标供应商自身原因无法履行或拒绝履行合同义务；②中标供应商在合同履行期间发生质量、安全等重大事故，给采购人造成不良影响及严重经济损失；③中标供应商在履约期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同约定责任义务的行为；④中标供应商擅自转包或分包中标项目；⑤出现本次采购规定的其他情形。发生上述任一情况，采购人有权扣缴中标供应商部分或全部履约保证金。











附件1：
商品包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围：
本标准规定了商品包装所使用的塑料、纸质、木质等材料的环保要求。
二、商品包装环保要求：
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装应尽可能采用单一材质；若因功能需求确需使用不同材质，各材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量不得超过100mg/kg；
4.商品包装印刷所用油墨中，挥发性有机化合物（VOCs）含量按重量计不得超过5g；
5.塑料材质商品包装的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续经营的森林。
三、检测方法：
1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测，按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》规定的方法执行；
2.商品包装印刷所用油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测，按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法执行。












附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围：
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求：
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基己）酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法：
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
若因违反以下任何一条规定而引发任何不利后果，相关风险将由供应商自行承担！
1.本项目涉及商品包装、快递包装要求的，应按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，须在政府采购合同中载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收条款，中标（成交）供应商须严格执行；必要时应按要求在履约验收环节出具检测报告。
2.3C强制性产品认证要求：本项目采购标的及配置清单内的产品，凡列入《国家强制性产品认证目录》的，供应商须提供有效期内相应的3C认证证书，证书所载产品信息须与投标产品相符（产品名称因叫法差异无需完全一致，但须为同一类型产品），否则不予认可；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
3.强制节能产品认证要求：本项目采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别的产品，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书所载产品信息须与投标产品相符（产品名称因叫法差异无需完全一致，但须为同一类型产品）；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工、委托贴牌生产厂家，将不享受中小企业扶持政策，并由供应商自行承担相应责任。
5.投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。
6.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品且属于强制性标准范畴的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。
7.本项目中的信息安全产品，必须选择经国家认证的产品，并提供中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
8.本项目涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准；在政府采购合同中，采购人应明确相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
9.有关中小企业政策，包括落实政府采购政策需满足的资格要求及价格调整的相关内容，详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同步发布，接受社会监督；供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.中标、成交供应商可采用合同融资形式，凭政府采购合同办理融资贷款，具体详见政府采购网“政采贷”专栏。
11.履约担保是指专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构以中标（成交）通知书为凭据，经资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务需实际支付保证金的，由专业担保机构按担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
12.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的投标供应商，不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七类软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，若采购文件另有要求，投标供应商应予以满足。采购人可在合同中约定，履约验收时可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可委托依法取得检测、认证资质的机构开展检测、认证工作。
13.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应严格依照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。若因不可抗力原因迟延签订合同，采购人应自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订。
14.政府采购合同双方当事人不得擅自变更合同。确需依照政府采购法变更合同内容的，采购人应自合同变更之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密及其他依法不得公开的信息除外。
15.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容需覆盖每一项技术和商务要求的履约情况。对于报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人应重点关注其履约承诺及实际履约情况。对可分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。若供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同，将依法予以处理；若供应商不履行合同或未按合同约定履行导致验收不合格，采购人应依法追究其违约责任。
16.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受本国产品的政府采购支持政策。本国产品支持政策详见第五章，若采购项目或采购包仅含服务，则不涉及本国产品支持政策。
17.本项目中若涉及须具备电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的产品，应严格执行国家相关法律法规要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，需包含上述市场准入类资质要求的条款。
第四章  合同书（格式文本）
以下为中标后签订本项目合同的通用、专用条款，中标人不得提出实质性的修改。
货物采购合同



 










项目名称：石塘湾消防站智能化专项采购项目
项目地址：无锡市惠山区洛社镇
签订日期：2026年   月   日




合同条款
甲方（采购人）：无锡市惠山区洛社镇人民政府
乙方（中标方）：  
1、 项目名称：石塘湾消防站智能化专项采购项目。
2、 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0051。
3、 采购内容：石塘湾消防站消防智能化专项设备采购，采购内容包括但不限于演习工作站、无人机及配套服务、水带养护机器人、单兵装备、消防快速出警（一短三快）、指挥信息网、体能考试系统（长跑），供应商负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、对接测试、试运行、技术培训、质保及售后等。
4、 合同价格形式及合同价款
合同价格形式：全费用固定单价，单价详见合同附件《明细报价表》。
合同价款：（大写）      ；（小写）¥       元。
本项目为交钥匙项目，合同价款涵盖货物及其配件（不得低于原厂配置标准，确保采购人无需另行购置其他配件即可正常使用货物）的购置费（或生产制作费）、包装、运杂、保险、现场保管、指定卸货地点装卸费、安装调试及措施费（包括安全文明施工、登高作业、为达到安装条件所需进行的打洞、开孔、基础施工、线路改造、成品保护、电源接线等）、对接测试、试运行调试、检验检测、技术培训、售后服务以及企业管理费、利润、税金等，包含项目正式履约至交付及质保期内的所有费用。
五、完工期限：
接到通知后60日历天内完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及与之配套的辅助工作，交付甲方使用（具体开始时间根据甲方通知为准）。逾期违约金：因乙方导致完工期限延误，每延误一天支付2000元违约金；逾期超过20日历天的，甲方有权无条件终止合同。
注：若乙方为代理商或经销商，供货前须向甲方提供有效的进货渠道证明，否则甲方有权拒收该产品。
六、质量要求：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
七、免费质保期：项目整体免费质保期     年（以投标文件中承诺为准），若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期自最终验收合格、交付使用之日起计算。免费质保期内，乙方在收到甲方通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。
八、费用支付步骤和办法、乙方账户信息：
1.费用支付步骤和办法：
合同签订后，货物全部到达现场并完成安装调试，经甲方验收合格且结算审核结束后，支付至结算价款的70%；结算审核结束满1年后，一次性付清剩余款项。注：以上所有价款均不计利息，付款时乙方须向甲方出具符合其财务要求的正规税务发票。实际付款进度还需根据甲方财政资金拨款进度执行。
2.乙方账户信息
账户名：                          
开户行：                          
账号：                          
九、采购内容调整、核价、书面确认专项约定
1.采购清单核减权限
甲方享有采购清单单方核减权，可根据项目实际需求、预算调整、使用规划，以书面形式通知乙方调整采购货物的品种与数量，核减部分对应的合同价款同步扣减，结算时按照实际确认的供货清单计价，乙方不得以此为由提出工期延误、索赔、加价等要求。
2.采购内容变更/增购流程
若出现以下采购内容变动情形，乙方不得自行生产、备货、供货、安装，必须履行书面核价确认流程：
（1）新增采购清单以外的货物、设备及配件；
（2）变更原有货物的品牌、规格、型号、技术参数及配置标准；
（3）增加采购清单中原有货物的采购数量；
（4）调整供货范围、配套辅材及安装配套内容。
3.乙方申请核价义务
发生上述采购内容变动时，乙方须在知晓变更需求后的3个工作日内向甲方提交《采购内容变更核价申请单》，内容应包括变更明细、规格参数、数量、单价、总价、报价依据、供货周期、配套服务说明，并附上对应的报价测算资料。
4.甲方书面确认生效规则
甲方收到乙方核价申请后，将组织内部审核与价格比对，审核通过后出具加盖甲方公章的《采购变更确认单》，明确载明变更明细、审定单价、变更总价款、调整后合同总价以及变更后交货周期。
未经甲方出具加盖公章的书面确认文件，乙方擅自实施变更供货、增配、替换设备的，甲方有权对变更部分款项不予结算，且乙方需自行承担全部物料、人工、运输损失，同时甲方有权追究乙方的违约责任。
5.变更价款计价规则
（1）清单内已有同类货物变更增加采购量的，按合同附件《明细报价表》约定的固定单价执行；
（2）清单无对应品类的新增货物：由乙方申报报价，甲方参照市场行情、招标同类价格、政府采购限价审核定价，最终以甲方审定价格×（中标价/最高投标限价）作为结算依据；
（3）项目履约过程中，若经双方确认，需要对设备的技术参数、性能、功能等内容进行调整时，若调整后的方案优于原方案，相关成本费用由采购人承担（采购人可委托第三方供应商报价或委托第三方咨询机构出具调研价格），中标供应商不得从中赚取利润，也不得拒绝或拖延提供服务；若调整后的方案劣于原方案，采购人有权下调对应中标单价，调整后的单价经双方书面确认后执行。
6.变更文件效力
《采购变更确认单》为本合同补充文件，与本合同、采购文件、投标文件具备同等法律效力，作为最终结算唯一依据。
十、采购清单及合同规定的相关要求
（一）采购清单：详见附件。
（二）相关要求：
1.项目基本要求：
（1）项目履约期间，乙方须指派项目负责人，统筹项目整体计划的制定与推进、与各部门（含甲方）及相关人员的协调沟通与对接、人力调配与管理、质量与安全管理等工作，全面负责项目从生产实施、现场安装调试、试运行、质保及售后服务的全流程工作。必要时，乙方须邀请厂家技术人员，负责现场安装调试、试运行调试、质保与售后服务的技术指导与质量监督工作。若项目负责人或厂家技术人员无法胜任工作，乙方须按照甲方要求在规定时限内完成人员更换，且更换后人员的资质不得低于原人员，更换人选须征得甲方同意。
（2）项目履约期间，乙方应委派经甲方及中标标的物生产厂家认可，且具备相应经验、能力与资质的技术团队（包括项目负责人、专业技术人员、安装调试人员、技术培训人员、售后服务人员等），负责所供硬件的安装调试、试运行以及质保与售后服务工作。该技术团队须具备对应专业知识与技术水平，熟悉所供设备的功能、性能、技术指标及相关调试要求，有足够能力承担相应任务，确保系统满足使用需求并正常投入运行。若技术团队人员无法胜任工作，乙方须按照甲方要求在规定时限内完成人员更换，且更换后人员的资质不得低于原人员，更换人选须征得甲方同意。
（3）项目履约期间，甲方有权对乙方所投标的物的生产厂家进行现场考察，考察内容包括生产厂家的生产、供货能力，是否存在弄虚作假、是否能按要求提供原厂质保等。
（4）项目履约期间，乙方须全权负责履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）的安全管理工作，严格遵守国家相关行业规范及项目现场安全生产规章制度与管理规定，建立健全安全责任制，主动配合甲方及相关安全检查人员的监督检查，采取必要安全防护措施，消除各类事故隐患，确保履约过程中不发生人身安全事故、火灾事故、因机械质量问题引发的现场损坏事故。
（5）项目履约期间，若涉及提升设备性能、安全等级等内容的软件升级，无论甲方是否知晓、是否向乙方提出升级需求，乙方都应当在该升级版本正式投入应用时，立即主动为甲方完成免费升级与更新调试，不得附加任何额外条件。
（6）项目履约期间，乙方须负责该项目所有人员的人事、劳资管理，为项目人员办理社会保险、商业保险及计生相关手续，保证合法用工，严禁违法用工、雇佣童工等违规行为；同时提供劳动用工手续办理、工资结算发放、经济补偿金发放、社会保险缴纳、保险理赔处理、人事档案管理等管理服务，处理合同服务期内的所有劳资及管理纠纷，落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。
（7）项目履约期间，乙方须负责及时清理履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）产生的所有垃圾，保持场地整洁。
针对上述第（1）-（6）项所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（7）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改（包括更换不符合要求的技术团队人员等），整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）-（6）款一致。
2.标的物基本要求：
（1）所有硬件设备（含配件）须为厂商原装全新合格产品，所有预装及配套软件（如有）均须为拥有合法授权的正版产品，不得存在质量缺陷；硬件设备的配置、型号、性能参数、质保期限，配套软件的功能、技术指标，以及硬件设备的质保要求、系统整体的使用功能需求，均须符合国家相关标准及本次采购文件的规定要求。
（2）所有无需特殊安装的外露钢制件（如有），表面须进行除锈、防腐及防刮擦处理；非外露的零件、部件及整机等，应在制造过程中完成除锈与防腐蚀处理。
（3）所有硬件设备（含配件）须具备防水、防火、防压、防摔、防漏电等防护功能，以保障设备的耐久性与使用寿命，且应便于日常清洁与维修维护。
（4）提供完整有效的技术资料，安排专业技术人员开展现场指导与培训，确保货物运行指标与技术性能达到合同约定要求。
针对上述第（1）款所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（2）（3）（4）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）款一致。
3.交货要求：
（1）乙方负责办理运输与保险手续，将货物运送至指定交货地点，运输、保险、装卸等全部相关费用均由乙方承担。货物运输须严格遵守相关规定，不得超载（含货物、人员超载）、超范围运输，全程行驶须符合规范，驾驶员需持证上岗，运输车辆须合法合规。
（2）乙方需为合同项下所有货物办理全程保险，覆盖范围自货物出厂起至完成验收移交至交货地点止，投保“一切险”。
（3）货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，若现场交货场地狭窄，乙方必须提前告知甲方；若场地受限问题无法克服，乙方须自行准备对应措施，保障项目进度不被延误；开箱清点与初步检验工作，乙方必须全程在甲方监督下完成；若甲方因故无法立即到场参与验收，乙方需承担相应保管责任，该责任持续至货物验收合格为止。
（4）乙方应在货物运抵指定地点五日前，向甲方提供货物发车、到达、卸车及清点计划，计划内容应包括拟到达设备名称、数量、箱数、型号规格、重量、体积、拟发运时间及其他必要说明，并于发运当日再次通知甲方。
针对上述第（1）-（3）款所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（4）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）-（3）款一致。
4.安装调试要求：
（1）乙方须充分掌握项目整体进度要求，确保在规定期限内完成标的物（含软硬件）的安装调试工作，及时解决安装调试过程中出现的各类技术问题，并服从甲方的管理与检查。
（2）乙方须自行准备现场安装及调试所需的专用工具、设备、材料及其他相关工具，并负责妥善保管，不得随意存放，以防丢失或损坏；进场前须对相关工具设备进行必要的性能安全检查；完工后，须及时运出现场。
（3）乙方须负责成品保护工作，若因自身原因导致安装过程中造成现场已有设施设备或地面破损的，须在规定时间内负责修复至原状。
（4）乙方在安装调试过程中如发现标的物存在原厂质量问题（包括质量缺陷、系统漏洞等），应及时联系生产厂家处理。
（5）乙方须完成所有设备预装及配套软件的全流程配置、部署、安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备配套软件可正常激活使用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求和运行要求。
（6）乙方须完成所有硬件设备及其配件的全流程安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备可正常启用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求与系统运行要求。所有设备安装需符合国家及行业现行相关标准规范，同时满足项目现场安装作业管理要求；安装位置、线路走向须严格按照甲方确认的方案实施，不得擅自改动；安装过程中需做好布线整理，所有线路应固定规整并做好标识，以便后期运维检修；所有硬件设备需安装牢固、端正平整，安装完成后需通电进行功能测试，确保设备通电正常、功能运行符合设计要求。
（7）安装调试全部完成后，乙方须先自行对安装质量进行全面自检，自检合格后方可向甲方申请验收；验收期间须安排技术人员全程跟踪，并及时记录相关问题。
针对上述全部条款所列要求，若乙方发生违约行为，须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
5.交付验收：
（1）标的物验收：
①验收地点：设备最终完成安装调试的地点（若需分地点安装调试，应包含所有安装调试地点）。
②验收时间：若设备分批次交付，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。设备到达甲方指定地点的当天工作时间内，由甲方及其委托的第三方验收机构（如有）进行验收；若当天不具备验收条件，验收工作最迟不超过到货后的3天，期间甲方将为设备提供必要的存储条件（乙方应提前通过书面、电话等方式通知甲方到货时间，以便甲方安排接收及验收工作）。若甲方逾期未验收，乙方应书面告知甲方在合理期限内完成验收。验收不合格的，不受上述验收期限约束。
③验收内容包括以下两部分：
a.外观及资料核查：设备的包装、数量、外观、配置情况，以及随设备一同交付的包装资料【包括但不限于装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等】。
b.质量及性能检测：设备（含配件）的质量、性能（包括本次采购要求的防护功能、除锈及防腐蚀工艺等）、技术指标及功能性等。
④交货验收须满足以下要求，否则甲方有权拒绝验收：
a.所有设备的外包装须保持未拆封状态，包装上的各类标签不得涂改或撕毁，设备数量、品种、规格型号须准确无误。
b.所有设备（含配件）须为全新、未使用过的原装合格正品，开箱时状态完好，外观整洁无瑕疵。
c.所有设备的装箱资料须完整、真实有效。
⑤双方签署设备验收资料后，即视为该批次设备交货完成。验收资料一式两份，由双方各执一份。完成交货后，货物所有权正式转移；交货完成前，所有风险与责任由乙方自行承担。
经验收判定为不合格或被拒收的设备，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改（仅接受换货，不接受退货返修），整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）项目整体验收：
①项目所有标的物完成安装调试、试运行合格且功能测试通过后，方可进入项目整体验收环节；甲方将依据国家相关规定、本采购文件、乙方的投标文件及合同约定的内容与验收标准，对系统开展整体试运行测试验收工作，针对项目全部履约内容、功能指标、整体运行稳定性、兼容性及适配性进行全流程核查，对照合同约定的所有要求逐一核验，同时核查供货清单与实际交付内容是否一致、过程文档资料是否完整规范等。
②乙方应在项目满足验收条件后3日内向甲方提交正式验收申请，甲方须在收到验收申请之日起7日内组织验收。
③自履约开始至验收结束期间产生的所有相关文档资料（含电子文档），乙方应及时记录并存档，在项目交付时，须将全套资料移交给甲方。
④验收合格后，由双方签署项目整体验收合格证明，项目正式交付使用。验收证明资料一式两份，由双方各执一份。
若项目整体验收不合格，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
6.培训服务要求：
（1）乙方须无偿提供培训相关资料，包括：①所有标的物的配置参数、操作说明等资料（含电子版）；②培训用文字资料、讲义等相关用品（含PPT讲稿或视频等电子版）。本项目所有培训费用（含培训教材费）及与培训有关的各项支出均已包含在本次投标总价内。
（2）乙方须委派经验丰富的专业技术人员开展技术培训，完成对甲方至少2名操作人员的培训工作。
（3）乙方须提供包含培训计划、内容、课时等要素的完善培训方案，报甲方确认后实施；培训过程中，培训讲师需结合甲方实际使用场景讲解操作流程，针对参训人员提出的问题现场答疑，确保培训贴合实际使用需求。
（4）乙方须安排专业技术人员针对项目配套硬件设备的基本功能、日常使用操作及保养规范开展现场讲解培训，确保参训人员熟悉设备连接调试方法，掌握常规操作流程；针对设备常见突发故障开展专项培训，讲解故障排查思路与基础应急处理方法，保障参训人员能够准确识别故障类型，完成简单故障的现场处置。
（5）乙方须针对项目涉及的产品功能模块、操作流程、权限管理、数据导出等核心内容，开展专项实操培训，安排专人进行上机指导，辅助参训人员完成全流程操作练习，及时纠正操作误区，保障培训效果。
（6）乙方须在培训结束后安排现场实操考核（如需），考核通过方可结束培训，确保参训人员能够独立完成标的物的基础操作、日常故障排查与常规维护，并配合甲方完成培训效果验收。
若未按上述要求提供培训服务，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
7.售后服务要求：
乙方针对本合同项下全部标的物，提供自交付之日起算的2年整体免费质保服务，将依照国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及设备生产厂家相关规定，提供设备整体（含配件）原厂免费上门保修服务，并承诺按照如下要求执行：
（1）向甲方提供以下资料：随设备免费配备的配件清单（含易损易耗件、备品备件）；质保服务内容及相关承诺；响应时间与故障解决时限；质保期满后主要配件（含易损易耗件、备品备件）的报价。同时须承诺，质保期满后提供终身技术支持、指导及优惠维修服务，保障甲方能及时采购所需配件（含易损易耗件、备品备件）；质保期满后的设备维修仅收取材料成本费，维修工时费终身全免。
（2）免费质保期内，若设备出现质量问题，乙方须在接到报修通知后2小时内响应并抵达现场，于4小时内排除故障；如遇紧急情况，须严格按照甲方规定的时限完成故障处理。若无法排除故障，须提供同规格可用产品或可行解决方案供甲方临时使用，直至故障解决。如需更换设备或送修，乙方须在48小时内完成相关工作，更换或送修期间对甲方造成的相关损失等全部费用，均由乙方承担。
（3）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有设备质量问题的维修（包括设备整体更换、配件更换、返厂保修等）及配套服务所产生的费用均由乙方承担，且须免费修复至设备原始性能要求。
（4）免费质保期内，若经确认设备故障系出厂缺陷导致，且已完成保修，则该设备的免费质保期自保修后恢复正常工作之日起重新计算；若因更换、修理或续补货物导致设备停止运行，则该设备的免费质保期应当按照实际停止运行的时长相应延长。
（5）乙方在提供售后服务过程中，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均由其自行准备，相关费用自行承担。
（6）免费质保期内，乙方须每半年安排专人上门对货物进行免费巡检，排查潜在故障隐患，并向甲方提交书面巡检报告；若发现问题须立即进行现场维修处理，相关费用仍由乙方承担。
（7）免费质保期内，乙方须安排固定专人作为本项目的售后服务对接人，提供7*24小时可接通的联系方式，若对接人发生变更须提前15个工作日书面告知甲方。
（8）免费质保期届满后，若设备因硬件或软件的固有缺陷与瑕疵突发紧急故障，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持与远程协助，并按照甲方要求的时限抵达现场，尽快完成故障排查修复（包括回厂返修），相关费用由乙方承担；若故障无法解决，乙方须负责更换设备，相关费用由双方另行协商（旧设备可按折旧抵扣，乙方须承诺回收旧设备，新设备须给予优惠，价格不得高于本次中标单价）。
（9）本合同约定的免费质保期届满后，乙方仍须为甲方持续提供设备维修、技术支持与指导服务，甲方将按照乙方给出的不低于其他第三方的优惠价格支付相关费用；同时乙方保证，在本合同货物的全使用周期内，向甲方提供备品、备件及维修服务的价格不高于本合同约定的货物、相关配件及服务价格，且不低于给予任何第三方的优惠价格。
若乙方未按上述（1）-（8）项要求提供售后服务，须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或是拒不整改，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，也可在必要时委派第三方开展维修或提供技术服务，由此产生的全部费用由乙方承担，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方同时有权不再支付合同相应款项，不予退还履约保证金，追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，还可提请相关监督管理部门依法处理。
8.出现以下情形之一的，甲方有权终止合同：
（1）合同履行期间，甲方有权对乙方提供的货物开展随机破坏性试验。若发现实物材质与清单描述不符，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）乙方所供货物须符合采购文件及投标文件约定的实际参数。货物运抵场地后，甲方有权委托第三方法定检验机构进行抽样检测并出具书面报告。若检测不达标（包括实际供货参数与承诺不符、检测指标不合格等情形），乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
9.包装要求：
（1）乙方交付的全部合同标的物，必须符合国家相关产品包装标准，采用满足运输要求的坚固包装，落实防腐、防潮、防震、防锈、防破损、防磕碰、防静电、防火等防护措施，适应长途运输、多次搬运及装卸作业需求，确保产品在运输和存储过程中完好无损，安全送达甲方指定的交货地点。
（2）若项目涉及多个分项产品，乙方应按不同分项分别包装，方便甲方清点核对及后期安装作业。
（3）包装应采用不易褪色的油漆标注醒目的中文标识，清晰标注货物名称、规格型号（主要信息）、生产厂家、生产日期、执行标准、发货单位、发货单位详细地址，以及相应警示标识：包括“勿倒置”“小心轻放”“防潮”等警示标志，同时标注“重心”等供装卸搬运使用的通用标识图案，方便开展装卸搬运作业；如采用集装箱装运，还应额外标注箱号/件号、毛重（千克）、尺寸（长×宽×高）。
（4）原厂原包装产品需保留完整原厂包装，装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等资料须随包装完整交付。
若乙方交付的货物未达到前述包装要求，须在甲方规定的合理期限内完成整改；若整改涉及货物修理，须保证货物性能符合出厂合格标准，且需征得甲方同意，整改费用由乙方自行承担。若乙方未按要求及时完成整改，影响整体履约期限的，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，且不予退还履约保证金，同时追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，甲方也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；由此产生的检验费用，由过失方承担。
10.存放和保护：
1.项目最终验收合格并完成交付前，所有设备（包括配件及工具）的存放保管以及现场保护工作由乙方负责。乙方须避免设备和现场发生任何形式的损坏，同时严格执行国家及当地政府关于安全保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和文明施工的各项要求，由此产生的全部费用由乙方承担。若在此期间发生设备损坏、丢失，或是作业现场原有设施设备、地面墙面、顶面等被破坏的情况，乙方负责整改，包括补齐、更换设备或将现场修复至原状，并自行承担由此产生的全部费用。
2.乙方需根据各类设备材料（包括配件及工具）的不同存放要求，提供符合规范的存放条件，落实防水、防火、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏、防损耗、防腐蚀等防护工作。
3.若乙方需在甲方指定场地存放物资，须提前服从甲方的现场管理安排，遵守场地安全管理相关规定，不得违规占用非指定区域存放物资。
若未按上述要求提供存放和保护工作，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改，影响整体履约期限，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，不予退还履约保证金，同时追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，甲方也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准，由此产生的检验费用由过失方承担。
11.系统兼容及对接：
乙方应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与甲方原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照甲方要求对接相关平台或中心。若因所供标的物不符合要求导致无法兼容或无缝对接，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，履约保证金不予退还，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
十一.质量标准和检验方式：
1.乙方应保证提供给甲方的合同货物为生产厂商原厂制造、全新未使用，采用符合要求的工艺和材料生产而成，且完全满足本项目采购文件规定的质量、性能与规格要求。
2.乙方提供给甲方的合同货物应经过生产厂商的出厂检验，并向甲方提供质量合格证书。乙方承诺，所供合同货物的技术规范应当与本项目采购文件中的投标货物清单、质量要求、供货条款规定，以及经采购人接收的投标文件中投标货物技术规范偏离表（如有）的内容保持一致；同时，货物质量应当满足中华人民共和国相关标准及对应技术规范、本次采购相关文件的全部相关要求，以及乙方工厂相关标准与对应技术规范中的最高要求。
3.乙方保证所提供货物符合中华人民共和国国家与行业安全质量标准、环保标准中的最高要求；若货物产自中华人民共和国境外，还需同时满足货物来源国官方、行业及生产厂商安全质量标准、环保标准中的最高要求。上述标准应为已发布且在货物交付时有效的最新版本标准；当货物产自中华人民共和国境外时，产品还必须附带原产地证明、中华人民共和国商检机构出具的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，相关技术资料中还必须附完整的中文翻译文本。
4.乙方应保证所提供货物在正确安装、合理操作和维护保养的前提下，在使用寿命周期内均能满足甲方使用要求；若因货物设计、工艺或材料缺陷引发任何故障，乙方需承担全部责任。
5.乙方提供的设备抵达甲方指定地点后，开箱清点与初步检验应按照乙方提供的开箱要求、环境要求及装箱清单开展。乙方应在收到甲方验货通知后三日内到场参与开箱清点与初步检验，验收过程需双方人员共同在场，验收完成后签署验收证书，该证书将作为乙方履约进度的依据。若乙方未按时到场，则承认甲方出具的单方检验结果。但无论何种情形，上述验收均不减少或免除乙方应承担的质量相关责任。
6.甲方对合同货物数量、规格与质量的检验，依据本项目采购文件的相关规定开展。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行，开箱检验时间不晚于交货日期后三十日。
7.若检验发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时外包装完好但箱内货物存在短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方需根据证明及时补足或更换货物；补足或更换后的货物应在货损证明签署之日起规定期限内（详见合同条款专用部分）运抵甲方指定地点，相关费用由乙方承担。
8.若甲方经进一步检验或在使用过程中发现货物存在内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或货物质量不符合合同约定但该问题在验收阶段并不明显（下称“A情形”）；或在货物质量保证期内（下称“B情形”）、合理使用寿命届满前6个月内（下称“C情形”），证实货物或零部件存在缺陷（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等情形），甲方有权要求乙方免费更换为无缺陷的货物或零部件，且甲方最终享有的待遇不得低于国家部委发布的“三包”规定标准。其中：属于A情形的货物，乙方应当以全新未拆封、未使用、未展示的合格正品整机更换，不得仅更换零部件；属于B情形的货物，应当以全新未拆封、未使用、未展示的合格正品更换；属于C情形的货物，应当以成色不低于待更换货物的合格正品更换。甲方可在发现问题后及时，且至迟在对应期限届满之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内完成免费更换，并按照本合同前述条款完成交付与验收。
9.乙方保证向甲方提供的技术资料均清晰、正确、完整，除原厂配备的英文技术文档外，其余文档均提供中文版本。若发现资料存在缺失或错误，乙方应自该情形出现之日起7日内将补足更正后的资料交付至甲方指定地点，并按照本合同前述条款完成交付与验收。
10.乙方认可，本合同项下需要现场安装、启动调试、试运行的货物，需经过不低于国家规定时长的整套使用或试运行周期方可完成最终验收，若无明确时间规定，则试运行周期最低不得少于90天（3个月）。若该类货物验收不合格或部分不合格，或在合同约定期限内发现货物存在缺陷、质量问题，或不符合设计要求与甲方招标要求，乙方应当按照甲方要求免费整改解决，直至完全符合招投标文件要求与本合同约定为止。
11.本合同各条款中，凡与乙方责任义务相关、因乙方原因产生的货物、零件、部件、配件及资料更换、补充、退回等情形，由此产生的全部价款、成本、费用（包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试、保险、税费等）均由乙方承担。
12.甲方将货物验收单与发票一并入账，作为执行政府采购的凭证。
十二、安全责任：
1.乙方应对项目履约全过程（包括免费质保期）内的安全与质量承担全部责任；若因乙方原因引发安全、质量事故，包括造成乙方员工、乙方雇佣的其他人员或第三方人员伤亡以及财产损失，全部经济与法律责任均由乙方承担，并须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，且不予退还履约保证金，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。
2.合同履约期（包括免费质保期）间，若因乙方安装不当或产品质量问题引发用电或其他安全责任事故，全部经济与法律责任均由乙方承担，并须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，且不予退还履约保证金，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。
十三、履约保证金要求
履约保证金形式：采用支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
履约保证金金额：为合同价（中标价）的10%。
履约担保期限：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。
履约保证金缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后7个工作日内，按照采购文件约定及投标文件承诺向采购人提交相应履约保证金。未按时足额提交的，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可根据自身情况自主选择是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式一致。
履约保证金不予退还的情形：①因中标供应商自身原因无法履行或拒绝履行合同义务；②中标供应商在合同履行期间发生质量、安全等重大事故，给采购人造成不良影响及严重经济损失；③中标供应商在履约期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同约定责任义务的行为；④中标供应商擅自转包或未按规定分包中标项目；⑤出现本次采购规定的其他情形。发生上述任一情况，采购人有权扣缴中标供应商部分或全部履约保证金。
十四、违约责任
1.因乙方原因造成本合同无法按时签订的，视为乙方违约，甲方有权终止本合同；若该违约行为给甲方造成损失，乙方还需另行赔偿相应损失，如已递交履约保证金的，履约保证金不予退还；同时，甲方将把相关情况报送监管部门，并按照政府采购相关规定对乙方作出处罚。
2.合同履行期间，若乙方出现可能影响货物及服务按时交付的情况，应立即以书面形式将延误事实、预计延误时长及原因通知甲方。甲方收到通知后，需尽快核实情况，并有权视实际情形决定是否酌情延长期限，或向乙方发出书面通知，提出解除部分或全部合同。期限延长需经双方签订补充合同予以确认并执行。
3.若乙方非因不可抗力，不履行采购文件、投标文件及本合同条款的约定，或是主动要求解除合同的，一经查实，应赔偿甲方因此遭受的全部损失，并按合同总价的30%向甲方支付违约金；因本次招投标产生的其他责任及后果，按照采购文件要求与投标文件承诺的相关规则处理。
4.若乙方在本合同履行完毕前破产或丧失清偿能力，甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同。该合同解除不影响甲方已采取或拟采取的任何行动或补救措施的权利。
5.除本条款已有明确约定外，任何一方违反本合同其他约定的，应赔偿对方因此遭受的全部直接损失；若违约行为导致合同目的无法实现的，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担对应违约责任。
6.违约责任经确认后，乙方应当在接到书面通知之日起七日内支付违约金、赔偿金等款项。本合同中所述违约金与守约方的实际损失相互独立，违约方在赔偿守约方全部实际损失后，还需另行支付合同约定的违约金。
7.本合同生效后，若一方违约，违约方除承担违约责任、支付违约金外，还应当承担守约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、检测费、鉴定费。
8.针对本合同项下的全部约定，乙方（或其生产厂商/代理商）等相关主体均已明确知晓：采购人、使用人等主体已尽到声明、提示、审慎核查等注意义务，不承担相关责任；若仍发生任何违反法律法规的情形，全部责任均由乙方（或其生产厂商/代理商）等主体自行承担。乙方（或其生产厂商/代理商）等主体参与投标、签订并履行本合同，即视为承诺在任何情况下都将严格遵守法律法规，独立承担全部法律责任，包括向采购人、使用人或任何第三方承担民事侵权赔偿责任，前述违规行为属于严重违约。
十五、不可抗力
1.本合同所述“不可抗力”，是指不能预见、不能避免且不能克服的事件，包括但不限于：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴（台风）或其他自然灾害，以及合同各方不能预见、不能防止且无法克服的其他所有因素及事件。
2.任何一方因不可抗力无法履行本合同约定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将事件情况及发生原因通知另一方，并须在不可抗力发生后二日内，以书面形式向对方提供事件详细情况，说明不可抗力对合同履行的影响程度，同时积极采取措施防止损失扩大；受不可抗力影响的一方还须提供公证机构出具的公证证明，证实不可抗力的发生。因不可抗力造成的损失，由甲乙双方依照法律规定处理。
3.发生不可抗力事件后，受不可抗力影响不能按约履行合同的，受影响一方可根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。但受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当、必要的措施，减少或消除不可抗力的影响，若因未履行该项责任造成额外损失，需由受不可抗力影响的一方承担相应责任。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是终止还是继续履行合同。
十六、权利保证
1.乙方保证，其依据本合同提供的货物及相关配套产品（包括软件、技术资料等），均享有知识产权或已获得相关知识产权权利人的合法授权；若因此发生专利权、著作权、商标权相关争议，由乙方负责处理，并承担由此引发的全部法律与经济责任。
2.若乙方违反前述约定对第三人构成侵权，应当由中标供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿；采购人因此遭受其他损失的，中标供应商应当予以赔偿。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
十七、保密条款
1.甲方和乙方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均负有保密义务且不受合同有效期限制，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
2.符合以下情形时，甲方无需事先征得投标供应商/中标供应商同意，即可披露采购过程、合同文本、签署情况、投标供应商/中标供应商名称及地址、采购内容及补充条款等相关信息：发布中标公告及其他公告、国家机关开展调查、审查、审计，以及其他符合法律规定的情形，且披露范围应当限定在合理必要范围内。对于已公布的内容、与已公布内容相同的资料，以及投标供应商/中标供应商已经自行泄露或公开的信息，任何一方无需再承担保密责任。
3.除上述情形外，除非法律法规另有规定或经本合同其他各方书面许可，任何一方不得向第三人泄露本条前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该秘密之日起，至该秘密成为公开信息之日止。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
十八、合同的补充、修改或变更
1.经双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2.对本合同的补充、修改或变更必须采用书面形式，补充、修改或变更协议的签署及生效要求，与本合同保持一致。
3.招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议，以及对本合同作出修改或变更的条款，均与本合同具有同等法律效力。
十九、合同转让、转包与分包
乙方不得将本合同项下全部供货、安装、调试、技术支持与培训、售后等义务整体转让、转包给任何第三方，也不得将全部合同内容拆分后以分包名义变相转包。任何整体转让、转包行为都属于严重违约，甲方有权单方解除本合同；若项目因特殊情况确需对部分内容进行分包，所选定的分包单位资质须符合国家及行业相关规定，且需征得甲方同意。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
二十、合同的解除
1.经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
2.有下列情形之一的，合同一方有权解除本合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同；
（3）乙方转让部分或全部本合同内容，甲方有权解除合同。
3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之日起三十天内，以书面形式通知对方主张解除合同，本合同自书面通知到达对方时解除。
二十一、争议解决办法
1.本合同经甲乙双方代表签字并盖章后生效。
2.合同签订后，甲乙双方即直接产生合同项下的权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题，应当按照合同约定及法律法规规定办理。合同履行过程中双方产生争议的，首先由甲乙双方协商处理；协商不成的，按以下第（2）种方式解决：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二十二、生效及其他
1.本合同自双方盖章签字之日起生效，双方履行完毕合同义务、付清合同价款后，本合同终止。
2.合同一方要求变更或解除合同时，应当提前5个工作日通知对方；因一方违约变更或解除合同给另一方造成损失的，由责任方向对方赔偿全部损失。
3.变更或解除合同的通知或协议应当采用书面形式，在新协议未达成前，原合同仍然有效。
二十三、下列文件为本合同不可分割部分
1.中标通知书；
2.乙方的投标文件；
3.乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
4.采购文件及其附件；
5.合同附件；
以上与本合同具有同等法律效力。
二十四、附则
1.合同份数：本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，见证方执壹份，各份合同具有同等法律效力。
2.本合同采用中文书写、解释和说明。
3.本合同履行过程中形成的纪要、协议，以及中标通知书、投标文件和采购文件，均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4.合同附件包括：《廉洁协议书》《开标一览表》《明细报价表》《洛社镇政府采购合同履约验收报告》《采购内容变更核价确认单》。
5.合同的终止：本合同在乙方完成全部售后服务后终止。
6.合同的修改：对本合同内容的修改，需经双方书面同意后方可生效。
7.本合同未尽事宜，依照《中华人民共和国民法典》的规定执行与解释。
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以下无正文，合同签署页
	甲方（盖章）：无锡市惠山区洛社镇人民政府 
	乙方（盖章）： 

	单位地址：无锡市惠山区洛社镇新兴西路5号
	单位地址： 

	法定代表人或经办人（签字或盖章）：
	法定代表人经办人（签字或盖章）：

	签订日期：2026年【    】月【    】日
	签订日期：2026年【    】月【    】日

	见证方（盖章）：

日期：2026年【    】月【    】日




合同附件1：
廉洁协议书
项目名称：石塘湾消防站智能化专项采购项目 
项目地址：无锡市惠山区洛社镇
委托人：无锡市惠山区洛社镇人民政府  
受托人： 
为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。
第一条 委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。
（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。
（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。
（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。
（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。
（六）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。
第二条 受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。
（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
（五）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。
第三条 委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。
第四条 委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。
第五条 委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：
（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；
（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。
第六条 违约责任
（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。
第七条 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

受托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
日期：年  月  日








合同附件2：开标一览表
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合同附件3：明细报价表


合同附件4：
	洛社镇政府采购合同履约验收报告

	采购单位
	
	联系人
	
	联系电话：

	中标单位
	
	联系人
	
	联系电话：

	采购项目
	
	合同号
	

	采购方式
	公开招标
	标号
	采购包四

	采购物品清单
	名称
	品牌规格及技术、配置要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	验收情况

	
	
	
	
	
	
	

	合计：

	其他需要说明的情况：

	    本项目质保期       年

	采购单位财务合同签收人：（签字盖章）
	发票号码：

	采购单位：（盖章）
	中标单位：（盖章）
	相关部门：（盖章）
	

	经办人：
	
	经办人：
	
	经办人：

	     年     月    日
	         年     月    日
	                年     月    日

	备注：本《履约验收报告》一式四联，第一联中标单位留存，第二联采购单位留存，第三联财政支付部门留存，第四联相关部门留存。




合同附件5：
采购内容变更核价确认单（参考）
1.项目名称、项目编号、合同编号：
2.变更类型：□清单核减 □新增货物 □规格变更 □增量采购
3.变更明细表格：
	序号
	原清单编号
	货物名称
	原规格
	变更后规格
	单位
	变更数量
	申报单价
	申报总价
	甲方审定单价
	审定总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.变更总价款增减金额：增加 ¥           ，减少 ¥          。
5.变更后合同总结算价款：¥            。
6.变更后交货周期调整约定：
7.乙方申请说明：
8.甲方审核意见：

委托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

受托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
日期：年  月  日



备注：本确认单未经甲乙双方盖章无效，作为结算必备资料。

第五章  评分方法与评分标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评审委员会秉持公平、公正、择优的原则，独立依据各项评分标准分别评定各投标供应商的分值。评标结果将按照评审后的得分，由高到低进行排列。投标文件满足采购文件的全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商，将成为第一中标候选人。评审总得分相同的，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

























第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
6.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
6.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元












二、评分标准
（一）价格（35分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
（二）商务资信分（21分）
（1）类似业绩（3分）：投标供应商自2023年1月1日（含）以来承担过类似供货业绩的，每提供1份有效业绩得1分，本项满分3分。投标文件中提供业绩合同或协议书关键页（至少需包含合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）的原件扫描件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不符合要求不得分。
（2）认证证书（3分）：投标供应商具备有效的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、网络空间安全管理体系认证，每提供1份有效证书得1分，本项满分3分。投标文件中提供有效期内的认证证书原件扫描件，不提供或提供不符合要求不得分。
（3）项目组人员配备（2分）：
①项目负责人（1分）：
投标供应商拟派项目负责人具备高级工程师及以上职称证书的得0.5分；具备注册信息安全管理人员（CISO）资质证书的得0.5分。本项满分1分。
②技术负责人（1分）：
投标供应商拟派技术负责人具备工程师及以上职称证书的得0.5分；具备系统集成项目管理工程师证书的得0.5分。本项满分1分。
注：上述人员须在投标文件“项目组人员配备情况表”（表格自拟）中一一列明，否则不予认可。投标文件中提供上述人员有效证书、由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明的原件扫描件，不提供或提供不全或提供不符合要求的不得分。
（4）产品检测报告（10分）：
①体能考试系统（长跑）（2分）： 
[bookmark: OLE_LINK1]A.测量误差（1分）：基于采购需求的基础上（测量误差≤±2%），产品具备“测量误差≤±1%”的得1分；
B.抄近道检测功能（1分）：基于采购需求的基础上，产品具备“没有按照识别区顺序被依次识别，相应里程不计入总里程功能”（或其他类似的功能性描述内容）的得1分。
②综合实战指挥-无人机机场服务（2分）：
A.飞行器最大作业半径（1分）：基于采购需求的基础上（飞行器最大作业半径不低于8公里），产品具备“飞行器最大作业半径不低于10公里”的得1分；
B.传感器（1分）：基于采购需求的基础上（机场集成风速、雨量、环境温度传感器），产品具备“机场集成风速、雨量、环境温度、水浸、舱内温度、舱内湿度传感器”的得1分。
③会议一体机（3分）：
A.触摸屏（1分）：基于采购需求的基础上（安卓系统下支持10点触控5笔以上书写，WINDOWS系统下支持20点触控及10笔书写），产品具备“安卓系统下支持20点触控10笔以上书写，WINDOWS系统下支持50点触控及20笔书写，触摸分辨率：＞32768×32768”的得1分；
[bookmark: OLE_LINK3]B.内置摄像头（1分）：基于采购需求的基础上（整机内置摄像头像素≥3000W），产品具备“整机内置4800W高清摄像头，支持模拟HDR、人脸消红等功能”的得1分；
C.内置麦克风（1分）：基于采购需求的基础上（整机内置麦克风，拾音距离≥5米），产品具备“整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥8米，支持自动增益、噪声抑制、回声消除等功能”的得1分。
④单兵装备管理舱（核心产品）（3分）
A.人机交互系统（1分）：基于采购需求的基础上（人机交互系统操作系统版本不低于Android 10.0），产品具备“人机交互系统操作系统版本不低于Android 12.0，支持鸿蒙兼容模式”的得1分；
B.疲劳寿命（1分）：基于采购需求的基础上（旋转寿命≥8万次循环，开关门寿命≥2万次，按键寿命≥8万次），产品具备“旋转寿命≥10万次循环，开关门寿命≥3万次，按键寿命≥10万次”的得1分；
[bookmark: OLE_LINK2]C.待机功耗（1分）：基于采购需求的基础上（待机功耗≤60W），产品具备“待机功耗≤50W”的得1分。
注：投标文件中提供第三方认证机构出具的检测报告原件扫描件，报告中能有效体现上述评分项中描述的相应内容的方可得分，不提供或提供不符合要求的不得分。
（5）加分因素（3分）：
①支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品的分别得1分，本项满分2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。
②支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分，本项满分1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
（三）技术方案（暗标）（44分）
（1）项目进度计划和管理方案（10分）：内容包括：①项目管理目标及整体设想，②项目供货进度计划，③项目安装调试计划，④项目进度、质量、风险、资源、安全管理及保证措施，⑤项目重难点分析及解决措施。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
（2）项目实施方案及保证措施（8分）：内容包括：①项目包装、运输、供货流程及人员安排，②项目安装调试流程及人员安排，③安全文明施工及环境保护措施，④针对本项目设备提出的生产工艺及质量控制的方法与重点。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
（3）培训方案（6分）：内容包括：①培训周期及计划，②培训流程及内容，②培训人员安排。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（4）售后服务方案（10分）：内容包括：①售后服务理念及体系，②售后服务流程及内容，③定期或不定期巡检和维护方案，④售后服务细则和管理制度，⑤售后应急预案。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
（5）专业技术支持、保障及响应补救（10分）：内容包括：①故障维修处理及解决措施，②专业技术人员保障方案，③响应时间及补救措施，④技术支持、保障应急预案，⑤技术支持内容。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。



























第6章 [bookmark: _Toc61444677] 投标文件内容与格式
第1部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	通用资格要求，详见第一章《投标邀请》

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的或法人亲自参与的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。
	

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如有，格式自拟）。
	如接受联合体投标且投标人为联合体时


说明：
1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
4.上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。










二、符合性证明文件及其他证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	符合性证明文件

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	

	6
	采购清单中CCC认证产品和强制节能产品认证证书
	

	7
	《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件
	其他证明文件

	8
	其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加）
	


说明：
1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～8项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。



















第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0051 
项目名称：石塘湾消防站智能化专项采购项目
投 标 人：
日    期：

[bookmark: _Toc61444678]二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2026-0051项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字：                     被授权人签字：        
(被授权人身份证原件扫描件附后)
说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。
3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。











三、资格声明函（给定格式）：
资格声明函

无锡市惠山区政府采购中心：
我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2026-0051进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：











四、中小企业声明函（给定格式）：
中小企业声明函（货物）
[bookmark: _Hlk159841372]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工厂家，将不予认可中小企业扶持资格，并由供应商自行承担相应责任。



五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：













六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
           日期：　     年　  月　  日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.投标供应商应将该声明函放置于“苏采云”系统中的“折扣报价证明文件”中。










七、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2026-0051招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        

投标人名称（盖章）：



八、承诺书（给定格式）：

承诺书
                   （投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2026-0051在此对服务保障做如下承诺：
1．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、
5、
6、
…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）





九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0051
	项目名称
	投标总报价(小写)

	石塘湾消防站智能化专项采购项目
	

	投标总报价（大写）：　　　

	产品质保期：


投标人名称（盖章）：
十、分项报价表（给定格式）：
分项报价表
	服务部分

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	1
	　
	
	　
	
	

	2
	......
	
	　
	
	

	货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	是否小微企业生成产品
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	

	2
	......
	
	
	　
	
	
	　
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）在“是否小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写。
（3）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）表格不够可自行延长。






十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0051
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：


注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
1
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