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第一部分  竞争性磋商公告
建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目采购公告
项目概况
建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目JSZC-320925-SQGC-C2026-0015采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2026-08-18 15:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-SQGC-C2026-0015
项目名称：建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：164.780000万元
最高限价：本项目最高限价为145.01万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。
采购需求：   
依据《2026年全县重大项目计划》建发〔2026〕1号文件，实施县级政府投资重大工程“县高级技工学校办学条件提升工程”，在县高级技工学校东校区原8＃启匠馆北侧改扩建一栋数控实训教室，项目内容包括对技工学校8#实训教学车间改扩建工程、附属工程等，详细内容见本磋商文件第四部分。
合同履行期限：合同签订后30日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；
2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；
3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；
4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商。
2.投标人资格要求：
2.1投标人须具备建筑工程施工总承包资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。且投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态（仅对企业某项被核查为不达标的资质进行限制）；
采购人在资格预审申请文件递交截止时间或投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查资格预审申请人或者投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会；
2.2资质条件：投标人须具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业，并取得有效的安全生产许可证。
3.项目负责人资格要求：
项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件。
3.1项目负责人资格类别和等级：具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并取得建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。
3.2其他要求：
3.2.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：
项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。
在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
本项目磋商文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。    
3.2.2投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2026年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。
3.2.3本工程投标时，仅需提供项目经理相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。
4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026-08-18 15:00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、开启
时间：2026-08-18 15:00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式
1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。
1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
1.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。
3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.2投标人递交无竞争力投标文件的。
4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：建湖县高级技工学校
单位地址：建湖县近湖镇冠华东路868号
联系人：邵先生
联系电话：0515-86168440
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏双清工程造价咨询有限公司
单位地址：建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207
联系人：姜先生
联系电话：0515-80663088
3.项目联系方式
项目联系人：姜先生
电话：0515-80663088
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第二部分 磋商须知前附表
	项目名称
	建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目

	采购内容
	依据《2026年全县重大项目计划》建发〔2026〕1号文件，实施县级政府投资重大工程“县高级技工学校办学条件提升工程”，在县高级技工学校东校区原8＃启匠馆北侧改扩建一栋数控实训教室，项目内容包括对技工学校8#实训教学车间改扩建工程、附属工程等，详细内容见本磋商文件第四部分。

	项目地点
	采购人指定地点

	标段划分
	一个标段

	采购单位联系人
	邵先生
	电  话
	0515-86168440

	代理机构联系人
	姜先生
	电  话
	0515-80663088、18796544827

	投标保证金
	为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

	履约保证金
	中标单位在签订合同时，须向采购人交纳项目中标价5%的履约保证金，于服务期满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。
依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

	合同履行期限
	合同签订后30日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。

	投标文件
	电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份，评审结束后由中标候选人邮寄至建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207江苏双清工程造价咨询有限公司，未中标单位不需要提供。

	投标有效期
	投标截止日起 45 天（日历天）

	竞争性磋商
时间及地点
	时间：2026年8月18日15:00时
地点：“苏采云”系统（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”  

	最高限价
	本项目最高限价为145.01万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。

	评标办法
	综合评分法

	其他要求
	投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。

	解释权
	本竞争性磋商文件的最终解释权归采购单位所有。

	质疑受理部门
	联系部门：建湖县高级技工学校/江苏双清工程造价咨询有限公司
联系电话： 0515-86168440/0515-80663088
通讯地址：建湖县近湖镇冠华东路868号/建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207

	投诉受理部门
	联系部门：建湖县财政局
通讯地址：建湖县双湖路建设大厦
联系方式：0515-86233622

	软件技术支持
	联系方式：0519-86722805



第三部分 竞争性磋商须知
[bookmark: _Toc101357870]一、总则
1．适用范围
    1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2．定义
2.1“采购人”、“采购人”系指本次采购项目的采购人方；
2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方；
2.3“投标人”系指获取了本竞争性磋商文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商；
2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起45天（日历天）；
2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3.申请人的资格要求：详见磋商公告。
4.磋商费用
磋商单位应承担编制投标文件以及递交投标文件所发生的一切费用，无论中标与
否，采购人对上述费用不予承担。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc101357872]二、竞争性磋商文件
6.磋商文件构成
6.1竞争性磋商文件包括以下内容：
6.1.1竞争性磋商公告；
6.1.2竞争性磋商须知前附表；
6.1.3竞争性磋商须知；
6.1.4项目需求；
6.1.5评审办法和评审标准；
6.1.6合同主要条款；
6.1.7响应文件格式及要求。
6.2投标单位应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，并认真、全面阅读，充分理解文件的全部内容，所有提交响应文件的单位视同认可竞争性磋商文件的所有内容；
6.3投标方不得转让标书；
6.4首轮报价各分项报价以清单明细报价表中所填报价格为准，作为最终报价中单价下浮比例计算依据，首轮报价以开标一览表报价为准。
[bookmark: _Toc101357873]7.磋商文件的澄清及修改
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理或招标人。
7.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台上发布补充公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
7.3 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
7.2.1无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务；
7.3.2现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘；
7.3.3投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
8.磋商补充文件
8.1采购人修改竞争性磋商文件的内容或答复磋商供应商提出的问题，将以磋商补充文件的形式通知所有磋商供应商；
8.2磋商补充文件与竞争性磋商文件具有同等法律效力。当文件时间、内容有矛盾时，以日期在后的文件为准；
8.3磋商补充文件将在将在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台上公布，投标人请自行查询。
三、响应文件的编制
9.响应文件的编制
9.1 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
9.2 投标语言及计量单位  
9.2.1 投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
9.2.2 关于投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.2.3 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。
9.2.4 翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
9.3电子投标文件其他要求
9.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本磋商文件的组成部分。
9.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
9.3.3投标人应当对磋商文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
9.4投标人应当在磋商文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
9.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
9.6 投标方应在磋商文件所附的投标报价表上写明投标货物的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
9.6.1投标人在投标文件中应按照本磋商文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
9.7 线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
9.7.1基本目录
（1）《磋商报价表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见磋商文件第七部分《投标文件相关格式》）；
9.7.2资格条件（1-11必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）
（1）有效的营业执照（副本）原件扫描件；
（2）投标人有效的资质证书原件扫描件；
（3）投标人有效的安全生产许可证原件扫描件；
（4）投标项目负责人有效的安全生产考核合格证（B类）原件扫描件；
（5）投标项目负责人有效的建造师注册证书原件扫描件；
（6）投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2026年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）；
（7）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
（8）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（9）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；
（10）无重大违法记录声明函原件扫描件；
（11）《中小企业声明函》原件扫描件。
9.7.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见磋商文件第七部分《投标文件相关格式》，否则投标无效）
（1）报价：
①报价符合性审查；
②《投标函》；
③清单报价表。
（2）商务资信：
①供应商登记表；
②公共资源交易投标信用承诺书；
③建湖县政府采购事前信用承诺书；
④《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第七部分《投标文件相关格式》)；
⑤服务承诺函。
9.7.4企业报价折扣证明
①投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。
②关于符合本国产品标准的声明函，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。
9.7.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。
注：
（1）投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。
（2）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
9.8投标文件线上格式要求
9.8.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
9.8.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
9.8.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
9.9线上投标文件的密封、签署、盖章要求
9.9.1投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照磋商文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
9.9.2投标文件的签署要求：见磋商文件第七部分《投标文件相关格式》。
9.9.3投标文件的盖章要求：见磋商文件第三部分《线上投标文件编制要求》和磋商文件第七部分《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应采用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
9.9.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示
10. 响应文件的提交与接收
10.1响应文件提交与接收时间：
线上提交与接收时间：提交响应文件截止时间前。
10.2响应文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。
11.响应文件的撤回与修改
11.1投标文件的撤回
11.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
11.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
11.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
11.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
11.4 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
12．投标报价：
12.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
12.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。
12.3 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，费用为14501元（通过数字人民币方式交款）；
该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。
12.4投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
[bookmark: _Toc101282398][bookmark: _Toc101357878][bookmark: _Toc101283845][bookmark: _Toc101283434]13.投标保证金：为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。
14.履约保证金
中标单位在签订合同前须向招标人缴纳中标价的5%的履约保证金，于合同履行期限满后退还。履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如中标单位被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），招标人将降低履约保证金缴纳金额为中标价的2.5%。
依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
[bookmark: _Toc101283846][bookmark: _Toc101283435][bookmark: _Toc101282399][bookmark: _Toc101357879]四、磋商小组与评审过程
15.磋商小组
15.1磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
15.2磋商评审过程的保密与公正
15.2.1磋商小组、采购人、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；
15.2.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件；
15.2.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商；
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]16.评审过程的澄清、说明和更正
16.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；
16.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明；
16.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担；
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]16.4投标文件的审查
16.4.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行。
16.4.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。
16.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
16.5.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
16.5.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
16.5.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；
16.5.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
16.6对响应文件的初审
16.6.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查
16.6.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格；
16.6.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Toc101357880][bookmark: _Toc101283847][bookmark: _Toc101282400][bookmark: _Toc101283436][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc67502584]16.7符合性检查：
16.7.1符合性检查：依据磋商文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应磋商文件要求。
（1）投标人未按照磋商文件要求上传电子投标文件的；
（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；
（3）投标人在报价时采用选择性报价；
（4）投标人不具备磋商文件中规定资格要求的；
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）投标人串通投标；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）不符合磋商文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形
（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（13）投标文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。
评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
16.8异常低价审查
16.8.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
16.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
   16.8.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
16.9在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
16.9.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
16.9.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
16.9.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
16.9.4不同投标人的投标文件相互混装的。
16.9.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
16.9.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。
16.9.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。
16.9.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。
16.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的。除满足财库〔2015〕124号竞争性磋商只有2家机构仍可继续进行；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）因系统故障原因造成开标不成功的；
（6）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
五、磋商程序及评审方法和标准
17.磋商程序
17.1参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。
17.2供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
17.3供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
17.4磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
17.4.1磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）：
17.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
17.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
17.7磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
17.8磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在20分钟内进行最后报价，二轮报价不得高于首次报价。本项目二次报价为最后报价（具体格式以苏采云系统为准），在规定的时间内未进行最后报价的供应商视为弃权。在规定时间内提交最后报价的供应商不得少于3家。
二轮报价报总价，最终综合单价根据一轮报价的投标单价，计算出下浮率同比例下浮，综合单价计算公式如下：
（二轮总价/一轮总价）*一轮综合单价。单价四舍五入保留2位小数。
17.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
17.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
17.11未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
17.12参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
磋商小组所有成员应集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
17.13在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容；
17.14磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以邮件形式同时通知所有参加磋商的供应商；
18.评审方法和标准
18.1评审方法：由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
18.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
18.3评审标准
见本磋商文件第五部分中的详细要求。
[bookmark: _Toc101283437][bookmark: _Toc101283848][bookmark: _Toc101282401]18.4如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。
18.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc101283849][bookmark: _Toc101283438][bookmark: _Toc101357881][bookmark: _Toc101282402]六、成交
19.1采购人将根据磋商小组的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。
19.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推1-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；
[bookmark: _Toc67502585]19.3推荐的中标候选人数为1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。
[bookmark: _Toc101283439][bookmark: _Toc101282403][bookmark: _Toc101357882][bookmark: _Toc101283850]七、中标与签订合同
20.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公告中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。
20.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案；
20.3采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网上公示；
20.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购人签订合同，或要求更改磋商文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。
[bookmark: _Toc101357883][bookmark: _Toc101282404][bookmark: _Toc101283851][bookmark: _Toc101283440]八、质疑和投诉
21.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；
21.2质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；
21.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人将只对供应商第一次质疑作出答复。
21.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
21.5招标人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,招标人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
21.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；
21.7 投标人认为竞争性磋商文件内容违法或不当的，应当在竞争性磋商文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购人（采购代理机构）答复不满意或采购人（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉；
21.8以下情形的质疑不予受理
21.8.1内容不符合相关规定的质疑。
21.8.2超出法定期限的质疑。
21.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
21.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
21.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
21.9 质疑或投诉程序：
投标人认为本次竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购人或采购代理机构提出质疑，对采购人或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。
投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。
21.10 恶意投诉情形：
下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：
（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；
（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；
（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；
（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；
（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；
（6）一年内三次以上失实投诉的；
（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。
[bookmark: _Toc101283441][bookmark: _Toc101357884][bookmark: _Toc101283852][bookmark: _Toc101282405]九、其他
22.投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：
（1）无故放弃中标；
（2）串通投标；
（3）存在弄虚作假行为；
（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；
（5）其他违反法律、法规的行为。
对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。
十、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本磋商文件的组成部分。
23.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（手册下载地址：盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383-办事指南）；
23.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；
23.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA（意源CA）。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)数字证书CA及电子签章办理指南》；
23.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；
23.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；
23.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
十一、政府采购履约资金扶持政策
24.根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
十二、其他
25.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
25.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
25.2实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五部分 评审方法”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
第四部分 采购内容及要求
项目属性：工程类项目。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320925-SQGC-C2026-0015
2.项目名称：建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：164.78万元
5.最高限价：本项目最高限价为145.01万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。
6.采购需求：依据《2026年全县重大项目计划》建发〔2026〕1号文件，实施县级政府投资重大工程“县高级技工学校办学条件提升工程”，在县高级技工学校东校区原8＃启匠馆北侧改扩建一栋数控实训教室，项目内容包括对技工学校8#实训教学车间改扩建工程、附属工程等，详细内容见本磋商文件第四部分。
7.合同履行期限：合同签订后30日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。
8.本项目不接受联合体投标。
二、技术要求及相关说明
（一）项目改造建设方案
根据县委、县政府《2026年全县重大项目计划》（建发2026〕1号）文件精神，项目名称：高端装备产业蓝领精英人才培育基地。建设内容：1、新建及改造数控实训室；2、添置更新数控(CNC)、智能制造、机电等专业实训设备设施。打造数控工学一体化学习站，提升办学条件，为我县高端装备、石油机械产业培养高技能人才。
1、建设要求
建设要求为：拆除主校区原三院范围内8#启匠馆北侧花池及东侧平房，新建1幢780.39㎡钢结构数控实训车间并与启匠馆连通，同步将原平房内的配电柜移至新车间，空压机放置在东北角室外；花池内的花木主要移植到主校区花池的空缺处，剩余部分移植到东校区南围墙及路边花池。
2、数控实训车间设计
（1）车间采用“北辅南实”的布局。北侧可以考虑设置集中教学区及工量具取用区。配电柜及空压机根据图纸要求移位放置。南侧及中间为数控实训操作区，与启匠馆无缝连接，新旧区域互为连通，地面等高。车间地面混凝土厚度符合数控设备承重要求，做环氧地坪，中间为过道（划标志线）。实训区根据图纸布置机床，划分配套工具量具区、物料存放区和成品展示区。设备科学布局，预留充足的操作、维修及物流通道。
（2）车间西北侧设主入口物料通道电动卷闸门，车间北侧和西南侧分别设置平开门。
（3）公用工程方面，电气系统由配电柜集中供电，东西设置两路桥架（铺设线路满足设备数量和负载需要），操作区采用专业车间LED照明用灯（保证光线充足）；空气压缩机系统通过架空管道为各机床供气。
  （二）项目清单
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	工程量

	（一）技工学校8#实训教学车间改扩建-土建

	1
	拆除、移栽项目
	1、整栋平房（包含基础）
2、建筑所需范围内的雨棚、台阶、地面、道路、花池、绿化移栽（绿篱、灌木、乔木）、路牙、下水管道、化粪池
3、除上述列项目以外的因施工所有需要拆除、移位的项目
4、施工单位踏勘现场自主报价，结算时不再调整。
5、工作内容：（1）拆除（2）控制扬尘（3）清理（4）建渣场内、外运输（5）绿化移栽到建设单位指定的地点。
	项
	1

	2
	挖一般土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:施工单位踏勘现场自行考虑
3、弃土运距:施工单位踏勘现场自行考虑
	m³
	225.46

	3
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:施工方自行考虑
4、工程量包括放坡和工作面
	m³
	62.22

	4
	挖基坑土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:施工方自行考虑
4、工程量包括放坡和工作面
	m³
	230.22

	5
	回填方
	1、回填土应均匀对称进行并分层夯实,夯实后的干容重不得小于16KN/m
2、填土的有机质含量不超过 5% 
3、填方来源、运距:原土回填
	m³
	177.65

	6
	回填方
	1、部位:室内回填
2、填方材料品种:300mm2:8灰土
3、素土的有机质含量不超过 5% 
4、压实度达设计要求
	m³
	226.16

	7
	余方弃置
	1、废弃料品种:素土
2、运距:施工单位踏勘现场自行考虑
	m³
	114.79

	8
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖
2、基础类型:条形
3、砂浆强度等级:水泥砂浆M10
	m³
	11.44

	9
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:240厚外墙
3、砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5
	m³
	104.37

	10
	垫层
	1、垫层材料种类、配合比、厚度:70mm厚碎石垫层
	m³
	13.55

	11
	垫层
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C20
	m³
	19.36

	12
	带形基础
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	m³
	7.35

	13
	独立基础
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	m³
	54.54

	14
	矩形柱
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	m³
	3.27

	15
	构造柱
	1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C25
	m³
	7.44

	16
	基础梁
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	m³
	2.85

	17
	地圈梁
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	m³
	4.05

	18
	矩形梁
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
3、支模高度在5米内
	m³
	10.28

	19
	矩形梁
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
3、支模高度在8米内
	m³
	10.4

	20
	圈梁
	1、窗台压顶等
2、混凝土种类:非泵送商品砼
3、混凝土强度等级:C25
	m³
	1.42

	21
	过梁
	1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	m³
	1.91

	22
	复式雨篷
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	m³
	1.55

	23
	女儿墙压顶
	1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C25
	m³
	5.6

	24
	二次浇灌层
	1、50厚C40膨胀细石混凝土
	㎡
	6.78

	25
	大门坡道
	1、150厚C30混凝士，水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡上
2、150厚碎砖夯实
3、素土夯实(压实系≥0.95）
	㎡
	12.24

	26
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以内
	t
	1.998

	27
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以外
	t
	6.593

	28
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:砌体加固钢筋
	t
	0.312

	29
	金属卷帘（闸）门
	1、门代号及洞口尺寸:JLM4840
2、门材质:成品电动卷闸门
3、启动装置品种、规格:电动
	樘
	1

	30
	金属（塑钢）门
	1、门代号及洞口尺寸:M-1 1500*3500
2、门框、扇材质:铝合金玻璃门
3、玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃
4、甲方选样、具体做法详见图纸
	㎡
	10.5

	31
	金属窗（包含消防救援窗）
	1、采用断热铝合金框、窗结构型材≮1.4厚
2、玻璃：5厚玻璃推拉窗（单块面积大于1.5m2的玻璃采用安全玻璃）
3、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用
4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收
	㎡
	120

	32
	环氧树脂地面
	1、1厚环氧树脂图层面层(西涂3~4道)(厚度含面涂、中涂，底涂)
2、环氧树脂腻子超细找平层
3、环氧树脂中涂1~2道
4、环氧树脂底涂1~2道
5、40厚C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨
6、2厚聚合物水泥防水涂料
7、界面剂一道
8、80厚C20泥凝土垫层
9、150厚碎砖压实
10、300厚2:8灰土(分层压实)（另计）
11、素士夯实(压实系数≥0.95)（另计）
	㎡
	754.05

	33
	墙面一般抹灰(外墙)
	1、喷外墙真石漆（另计）
2、2厚聚合物水泥防水涂料
3、12厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)找平
4、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶
5、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	㎡
	634.19

	34
	墙面一般抹灰（内墙）
	1、刷(喷)内墙涂料（另计）
2、2厚聚合物水泥防水涂料
3、10厚1:1:3水泥石灰膏砂浆粉面
4、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底
	㎡
	488.7

	35
	墙面一般抹灰/女儿墙
	1、刷(喷)墙面涂料（另计）
2、2厚聚合物水泥防水涂料
3、12厚1:3水泥砂浆打底
4、12厚1:3水泥砂浆打底
	㎡
	107.07

	36
	零星项目一般抹灰/雨棚（投影面积）
	1、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底
2、面层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底
	㎡
	12.24

	37
	零星项目一般抹灰/压顶等
	1、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底
2、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2水泥砂浆粉面
	㎡
	23.34

	38
	墙面喷刷涂料
	1、基层类型:一般抹灰面
2、喷刷涂料部位:外墙
3、外墙真石漆
4、先做样板墙，待监理、建设单位认可后方可施工
	㎡
	673.61

	39
	墙面喷刷涂料
	1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批二遍、刷乳胶漆二遍
2、先做样板墙，待监理、建设单位认可后方可施工
	㎡
	488.7

	40
	墙面喷刷涂料
	1、基层类型:一般抹灰面
2、喷刷涂料部位:女儿墙
3、外墙涂料
4、先做样板墙，待监理、建设单位认可后方可施工
	㎡
	107.07

	41
	综合脚手架
	檐高在12m以内 层高在8m内
	㎡
	780.39

	42
	垂直运输
	1、建筑物建筑类型及结构形式:卷扬机施工 现浇框架 檐口高度(层数)以内 20m(6)(附注:使用泵送混凝土浇注)
	天
	30

	43
	大型机械设备进出场及安拆
	按相关标准执行
	项
	1

	44
	垫层模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C20
	㎡
	19.36

	45
	带形基础模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	㎡
	18.38

	46
	独立基础模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	㎡
	95.97

	47
	矩形柱模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	㎡
	26.16

	48
	构造柱模板
	1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C25
	㎡
	82.58

	49
	基础梁模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	㎡
	7.13

	50
	地圈梁模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	㎡
	33.74

	51
	矩形梁模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
3、支模高度在5米内
	㎡
	89.23

	52
	矩形梁模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
3、支模高度在8米内
	㎡
	90.27

	53
	圈梁模板
	1、窗台压顶等
2、混凝土种类:非泵送商品砼
3、混凝土强度等级:C25
	㎡
	11.83

	54
	过梁模板
	1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	㎡
	22.92

	55
	复式雨篷模板
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
	㎡水平投影面积
	12.24

	56
	女儿墙压顶模板
	1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C25
	㎡
	62.16

	（二）技工学校8#实训教学车间改扩建-钢结构

	57
	螺栓
	1、螺栓种类:Q335-b
2、规格:M24
	t
	0.024

	58
	螺栓
	1、螺栓种类:Q335-b
2、规格:M³0
	t
	0.396

	59
	预埋铁件
	1、部位:柱底板及抗剪键及其它螺栓等
2、钢材种类:Q235-b
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求
4、报价综合考虑完成本项工作的所有费用
	t
	1.23

	60
	钢支撑/柱间支撑
	1、Q235-B
2、综合考虑螺栓、高强螺栓
3、表面除锈sa2.5级
4、包含制作安装
	t
	1.577

	61
	钢柱
	1、柱类型:H型钢
2、钢材品种、规格:Q235-B
3、综合考虑螺栓、高强螺栓
4、表面除锈sa2.5级
5、包含制作安装
	t
	6.173

	62
	钢梁
	1、梁类型:H型钢
2、钢材品种、规格:Q235-B3
3、综合考虑螺栓、高强螺栓
4、表面除锈sa2.5级
5、包含制作安装
	t
	7.047

	63
	钢支撑、钢拉条
	1、钢材品种、规格:Q235-B 
2、构件类型:钢管支撑
3、综合考虑螺栓、高强螺栓
4、表面除锈sa2.5级
5、包含制作安装
	t
	1.709

	64
	钢支撑、钢拉条
	1、钢材品种、规格:Q235-B 
2、构件类型:直拉条、斜拉条、撑杆
3、综合考虑螺栓、高强螺栓
4、表面除锈sa2.5级
5、包含制作安装
	t
	2.596

	65
	钢檩条
	1、钢材品种:Q355-B XZ轻钢檩条（镀锌）
2、具体做法详见图纸
工作内容:制作、运输、安装等
	t
	4.909

	66
	型材屋面/屋面
	1、屋面彩钢板采用760型角弛|||型0.6mm压型彩钢板,通长无接头，外板固定支架。
2、1.5厚热塑性聚烯烃防水卷材（TPO）
3、50mm厚玻璃棉（阻燃型）。
4、铝箔（不燃烧型）不锈钢丝网
5、具体做法详见图纸
	㎡
	722.01

	67
	屋面天沟、檐沟
	1、彩钢板天沟
2、具体做法详见图纸
	m
	77.22

	68
	钢梯
	1、钢梯子 爬式
	t
	0.572

	69
	金属面油漆
	1、构件名称:钢柱、柱间支撑
2、油漆品种、刷漆遍数:刷防火涂料,使之耐火极限达2.5小时
	㎡
	204.72

	70
	金属面油漆
	1、构件名称:钢梁
2、油漆品种、刷漆遍数:刷防火涂料,使之耐火极限达1.5小时
	㎡
	203.89

	71
	金属面油漆
	1、构件名称:屋顶承重构件/屋面支撑/XZ轻钢檩条
2、油漆品种、刷漆遍数:刷防火涂料,使之耐火极限达1小时
	㎡
	473.07

	72
	大型机械设备进出场及安拆
	1、机械设备名称:轮胎式起重机
	项
	1

	（三）技工学校8#实训教学车间改扩建安装工程

	73
	配电箱
	1、名称:照明配电箱
2、型号:AL1
3、规格:参考尺寸WxHxD=600x800x200
4、接线端子材质、规格:端子接线
5、安装方式:非标箱，明装
	台
	1

	74
	配电箱
	1、名称:应急集中照明配电箱
2、规格:详见图纸设计
3、接线端子材质、规格:端子接线
4、安装方式:非标箱，明装
	台
	1

	75
	工厂灯
	1、名称:深照型工矿灯
2、规格:200W LED
3、安装形式:管吊
	套
	15

	76
	普通灯具
	1、名称:吸顶灯
2、规格:20W LED IP67
3、类型:吸顶安装
	套
	3

	77
	装饰灯
	1、名称:应急照明灯
2、安装形式:壁装
	套
	4

	78
	装饰灯
	1、名称:安全出口指示灯
2、安装形式:壁装
	套
	2

	79
	装饰灯
	1、名称:疏散指示灯
2、安装形式:吊装
	套
	2

	80
	插座
	1、名称:卷帘门电源插座
2、安装方式:暗装
	个
	1

	81
	照明开关
	1、名称:单联单控翘板开关
2、规格:250V,10A
3、安装方式:暗装
	个
	3

	82
	接线盒
	1、名称:接线盒
2、材质:钢质
3、规格:86型
4、安装形式:明装
	个
	30

	83
	桥架
	1、名称:镀锌桥架
2、规格:300x150
3、材质:钢
4、类型:槽式桥架
	m
	96.76

	84
	铁构件
	1、名称:桥架支架
2、材质:热镀锌
3、规格:综合考虑
	kg
	95

	85
	铁构件
	1、名称:桥架抗震支架
2、材质:型钢
3、规格:综合考虑
	套
	12

	86
	配管
	1、名称:焊接钢管
2、材质:钢管
3、规格:SC15
4、配置形式:砖、混凝土结构明配
	m
	196.85

	87
	配管
	1、名称:焊接钢管
2、材质:钢管
3、规格:SC25
4、配置形式:砖、混凝土结构明配
	m
	4.95

	88
	配管
	1、名称:焊接钢管
2、材质:钢管
3、规格:SC50
4、配置形式:砖、混凝土结构暗配
	m
	3.44

	89
	配管
	1、名称:焊接钢管
2、材质:钢管
3、规格:SC150
4、配置形式:埋地敷设
5、备注:接入室外电井
	m
	48

	90
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:线槽配线
3、型号:BV2.5mm2
4、配线部位:砖混凝土结构
	m
	503.97

	91
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、型号:BV2.5mm2
4、配线部位:砖混凝土结构
	m
	352.56

	92
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、型号:WDZN-RVS-2x2.5mm2
4、配线部位:砖混凝土结构
	m
	86.38

	93
	送配电装置系统
	1、电压等级（kV）:1kV 以下交流
	系统
	1

	94
	等电位端子箱、测试板
	1、名称:总等电位接地端子箱
2、规格:见苏D01-2003/33
	台
	1

	95
	避雷引下线
	1、材质:利用建筑物主筋引下
2、安装形式:焊接
	m
	48.6

	96
	接地母线
	1、材质:不锈钢扁钢
2、规格:-40x4
3、安装部位:户内
4、安装形式:焊接
	m
	22.62

	97
	等电位端子箱、测试板
	1、名称:测试端子
	块
	4

	98
	避雷网
	1、材质:热镀锌圆钢
2、规格:φ10
3、安装形式:支架敷设
	m
	120.82

	99
	均压环
	1、规格:基础圈梁钢筋
2、安装形式:焊接
	m
	117.01

	100
	接地装置
	1、名称:接地网调试
	系统
	1

	101
	塑料管
	1、安装部位:埋地
2、介质:雨水
3、材质、规格:U-PVC DN150
4、连接形式:零件粘接
5、备注:接入室外第一个检查井
	m
	46.7

	102
	塑料管
	1、安装部位:室内
2、介质:雨水
3、材质、规格:U-PVC DN150
4、连接形式:热熔连接
	m
	92.4

	103
	打洞（孔）
	1、名称:砖墙开洞
2、规格:DN200
3、类型:机械开洞
4、填充（恢复）方式:封堵
	个
	12

	104
	给、排水附（配）件
	1、材质:塑料
2、型号、规格:87型雨水斗 DN150
	个
	12

	105
	挖一般土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1m 以内
	m³
	18.68

	106
	回填方
	1、填方材料品种:素土
	m³
	18.68

	107
	消火栓钢管
	1、安装部位:室内
2、材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、消毒
5、刷油:银粉漆两道
	m
	2.79

	108
	消火栓钢管
	1、安装部位:埋地
2、材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、消毒
5、刷油:三油两布
	m
	28.09

	109
	消火栓钢管
	1、安装部位:埋地
2、材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN32
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、消毒
5、刷油:三油两布
	m
	2.3

	110
	室内消火栓
	1、安装方式:室内
2、型号、规格:轻便消防水龙
3、附件材质、规格:型号LQG16-30，消防水带长度30米，详见图集15S202P51。真空破坏器类型为压力型真空破坏器，含灭火器MF/ABC3x2
	套
	2

	111
	灭火器
	1、形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器
2、规格、型号:MF/ABC3x2
	组
	2

	112
	螺纹阀门
	1、类型:闸阀
2、材质:碳钢
3、规格、压力等级:DN32
4、连接形式:螺纹连接
	个
	1

	113
	螺纹阀门
	1、类型:止回阀
2、材质:碳钢
3、规格、压力等级:DN32
4、连接形式:螺纹连接
	个
	1

	114
	砖检查井
	1、名称：砖砌阀门井
	座
	1

	115
	挖一般土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1m 以内
	m³
	9.5

	116
	回填方
	1、填方材料品种:素土
	m³
	9.5

	117
	其他工程
	1、名称：空压机移位、强电箱移位、弱电箱移位
2、备注：含连接管路接驳，电源线接驳，弱电线接驳等，满足移位前的使用功能
	项
	1

	118
	脚手架搭拆
	按相关标准执行
	项
	1

	119
	施工超高增加费
	按相关标准执行
	项
	1

	（四）雨水管网工程

	120
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:投标人自行勘察
2、挖沟深度:1.5m 内
工作内容：1、土方开挖2、运输
	m³
	100.95

	121
	回填方
	1、密实度要求:满足设计要求
2、填方材料品种:有机质含量不超过5%的素土
	m³
	88.81

	122
	余方弃置
	1、废弃料品种:回填后剩余土方
2、运距:由投标人踏勘现场自行确定
	m³
	12.14

	123
	垫层
	1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚中粗砂垫层
	m³
	4.69

	124
	塑料管
	1、材质及规格:DN200PVC管
2、连接形式:采用承插式橡胶圈接口,详04S520-31、橡胶圈均由管材生产厂配套供应。
3、铺设深度:详见图纸
	m
	86.63

	125
	塑料管
	1、材质及规格:DN300HDPE双壁波纹管，环钢度≥8KN/m2
2、连接形式:采用承插式橡胶圈接口,橡胶圈均由管材生产厂配套供应。
3、铺设深度:详见图纸
4、管道基础:采用10cm砂垫层（另计）
	m
	67

	126
	圆形塑料检查井
	1、采用井筒外径DN700塑料检查井。
2、行车道下采用重型钢纤维砼井盖,其余采用钢纤维砼井盖
3、具体做法详图纸及设计要求
	座
	4

	127
	雨水口
	1、雨水口采用乙型单篦雨水口,铸铁篦盖座
2、做法参见图集苏S01-2004第250页
	座
	8

	（五）道路铺装等工程

	128
	路床（槽）整形
	1、素土压实（压实度>93%)
	㎡
	396

	129
	垫层
	清单特征：
1、材料:碎石
2、厚度:200mm
3、工作内容：（1）拌和（2）运输（3）铺筑（4）找平（5）碾压（6）养护
	㎡
	396

	130
	混凝土垫层
	清单特征：
1、混凝土强度等级:200mm厚C30商品砼垫层
2、工作内容：（1）模板制作、安装、拆除（2）混凝土拌和、运输、浇筑（3）养护
	㎡
	396

	131
	沥青下封层、封层
	清单特征：
1、材料品种:PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量:喷油0.8L/m2
2、具体要求详见图纸
3、工作内容：
（1）清理下承面 （2）喷油、布料（3）压实
	㎡
	396

	132
	沥青混凝土
	清单特征：
1、沥青混凝土种类:AC-20式沥青混凝土
2、厚度:5cm
3、工作内容：（1）清理下承面（2）拌和、运输（3）摊铺、整型（4）压实
	㎡
	396

	133
	沥青混凝土
	清单特征：
1、沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土
2、厚度:3cm
3、工作内容：（1）清理下承面（2）拌和、运输（3）摊铺、整型（4）压实
	㎡
	396

	134
	大型机械设备进出场及安拆
	按相关标准执行
	项
	1

	（六）室外消防管网工程

	135
	塑料管
	1、安装部位:室外
2、介质:给水
3、材质、规格:钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN150
4、连接形式:电熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
	m
	83.61

	136
	室外消火栓
	1、安装方式:地上
2、型号、规格:SS150/80-1.0
3、其他要求:橡塑管壳，厚50mm，外包0.5mm铝板，四周设置防撞杆防止机动车辆撞击
	套
	2

	137
	焊接法兰阀门
	1、类型:Y型过滤器
2、材质:碳钢
3、规格、压力等级:DN150
4、连接形式:法兰连接
	个
	1

	138
	焊接法兰阀门
	1、类型:倒流防止器
2、材质:碳钢
3、规格、压力等级:DN150
4、连接形式:法兰连接
	个
	1

	139
	焊接法兰阀门
	1、类型:闸阀
2、材质:碳钢
3、规格、压力等级:DN150
4、连接形式:法兰连接
	个
	1

	140
	水表
	1、安装部位（室内外）:室外
2、型号、规格:DN150
3、连接形式:法兰连接
	个
	1

	141
	水箱
	1、名称：阀门成品安装箱，采用带检修门锁的薄壁不锈钢结构
2、规格：侧面底部设置排水孔。安装箱采用80mm聚氨酯发泡板外加彩钢板做保温。
	台
	1

	142
	垫层
	1、垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层10cm
	m³
	4.18

	143
	挖一般土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1m 以内
	m³
	33.4

	144
	回填方
	1、填方材料品种:素土
	m³
	33.4


施工单位严格按照施工图纸进行施工，完成图纸全部内容，施工图纸提取：
通过百度网盘分享的文件：技校图纸PDF.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1OnjkPP-019Zx6BF4J58d3A?pwd=f739  
提取码： f739 
三、服务保障和承诺要求
1.各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现服务重大失误或严重违约情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；
2.项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。
四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目
	建筑业
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第五部分 评审方法和评审标准
一、磋商小组
本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。
二、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
三、评审原则
磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评审办法：综合评分法
1.评委将以采购文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三个方面按百分制打分；
2.成交标准：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；
3.评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。
4.评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。
五、政府采购政策功能落实
1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
3.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
4.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
    5.采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
六、评标细则（总分值为100分）：
	序号
	评分项
	分值

	1
	投标报价（50分）

	投标报价
	满足招标文件要求且优惠率最高的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标报价/评标基准价）×50，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。
注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行小微企业价格评审优惠的扶持政策。
	50

	2
	综合实力部分（48分）

	综
合
评
价
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	
	①
	业绩合同
	6
	投标人自2023年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份得3分，本项最高得6分，须提供施工合同、竣工验收证明原件彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分；
注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩，需是与本项目服务内容相关的业绩，竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖公章（如因非投标人原因造成验收证明中设计或监理无印章的，投标人须同时提供类似业绩中建设单位出具的相关证明），否则不予认可。

	
	②
	企业实力
	1
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分（认证范围与本次采购内容相关，认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）；
此项最高得1分，须提供相关证明材料原件扫描件及网站查询截图。

	
	③
	技术
符合性
	30
	根据各投标人对本次招标技术响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分30分；技术要求出现负偏离的，有一项扣0.75分，扣完为止。
注：①技术参数响应情况以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准；
 ②技术参数中每一编号项的要求为一项。

	
	④
	实施方案
	11
	（1）评标委员会根据各投标人项目实施方案中施工方案与技术措施进行评定，根据投标人对本项目具体需求的认识和理解提供有针对性的、编制详尽的施工方案与技术措施，至少包含：①施工准备方案；②施工项目目标控制；③技术措施方案。
投标人应在投标文件“项目服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。
（2）评标委员会根据各投标人项目实施方案中质量保证措施进行评定，提供有针对性的、完整合理的质量保证措施至少包含：①工程进度计划与保证措施；②质量管理方案；③具体的质量保证措施。
投标人应在投标文件“项目服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。
（3）评标委员会根据各投标人项目实施方案中安全文明施工方案进行评定，提供有针对性的、完整合理的安全文明施工方案至少包含：①安全生产目标及安全管理体系；②安全施工措施；③文明施工措施。
投标人应在投标文件“项目服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。
（4）评标委员会根据各投标人项目实施方案中质量保修期内的服务方案进行评定，提供有针对性的、科学合理的质量保修期内的服务方案，至少包含：①服务内容及响应机制；②问题处理流程及保障措施。
投标人应在投标文件“项目服务方案”中设置专节来对上述2项内容作出响应性说明，每项为1分共2分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。

	3
	
节能环保

	2
	（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分；
（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。


备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。
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第六部分 合同主要条款
采购人（全称）：           建湖县高级技工学校           （以下简称甲方）
中标人（全称）：                                        （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、合同标的
1. 中标价即为合同价。
合同金额为：人民币（大写）                元（￥            元）。
2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
3. 履约保证金
3.1乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价5%的履约保证金，于项目服务期满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3.3履约保证金的退还：
3.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.3.2时间：项目服务期满后退还。
3.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
3.3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
3.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
4. 项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。
5. 甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
二、项目内容
1. 项目名称：建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目
2. 项目内容：依据《2026年全县重大项目计划》建发〔2026〕1号文件，实施县级政府投资重大工程“县高级技工学校办学条件提升工程”，在县高级技工学校东校区原8＃启匠馆北侧改扩建一栋数控实训教室，项目内容包括对技工学校8#实训教学车间改扩建工程、附属工程等，详细内容见本磋商文件第四部分。
3. 项目地点：甲方指定地点。
4. 合同履行期限：合同签订后30日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。
5. 项目负责人姓名：      ；身份证号：         ；联系电话：         。
三、技术资料
1. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如果乙方违反，按照合同金额的20%支付违约金，并承担给甲方造成的损失。
3. 材料必须选用经检测合格并符合相关国家标准的产品，颜色施工前经甲方认可。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权并影响到甲方使用该服务标的的，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，并由乙方赔偿造成的甲方全部损失。
五、合同转包或分包
1. 本合同范围的施工，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
六、合同款项支付
1.根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；
2. 工程竣工验收合格后付至工程合同价的40%，工程竣工验收合格满一年付工程合同价的30%，余款在工程竣工验收合格满二年且通过审计后一次性结清，以审计结果作为价款结算依据。
七、结算
工程结算方式为：中标价±设计变更＋磋商文件和合同约定可以调整的价格。
工程竣工结算价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，甲方要求乙方的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本磋商文件及施工合同约定允许调整外，中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。其中，由乙方代交纳的相关规费等费用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。
本工程采用固定单价合同，合同中综合单价因工程量清单漏项或设计变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：
甲方工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，合同中有类似变更工程量清单项目的价格，参照类似价格确定变更价格；合同中无类似变更工程清单项目的价格，其相应综合单价由甲方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、苏建价〔2016〕154号文附件1：2014年 《江苏省建设工程费用定额》 营改增后调整内容（以下简称 《费用定额》）、苏建函价〔2018〕298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知提出、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告、苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知，甲方可参照本工程磋商文件中招标预算价确定的依据计取费用，材料价格按2026年第6期建湖县建筑材料预算指导 价确定综合单价下浮后结算。乙方提供的工程量清单漏项或设计变更的综合单价的下浮幅度按照中标时的工程下浮幅度[工程下浮幅度指中标价和甲方预算价同时扣除甲方预算价中的其他项目费中的暂列金额、暂估价和乙方供应材料价格及税金后相比的下浮率]。
由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其综合单价执行投标时的综合单价。
工程量的变化（是指由于分部分项工程量清单有误或设计变更引起的与招标时本工程的分部分项工程量清单相比而至的工程量清单项目工程量数量的增减）除砼和砖砌体的工程量改变而引起模板和脚手费用可以调整外，其余措施费用一律不得调整。因此甲方要求各乙方投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
乙方有权根据实际需要，增加或减少部分工程量。竣工结算时按实际完成的工程量进行调整，甲方对此应有充分的考虑，尤其是减少工程量而造成的总建安工程造价的减少。
清单中的暂列金额及暂估价如甲方委托乙方负责代购或实施的，按甲方签证认可的价格执行，将扣除甲供材料价格及其税金。
本项目采用预拌砂浆。
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、权利与义务
10.1甲方权利与义务
10.1.1 甲方有权按照合同规定、国家法律、有权对乙方服务工作随时进行监督、管理，发现乙方工作存在质量问题，可要求乙方立即整改；
10.1.2 乙方如因人员配备、工作内容等不能满足甲方要求，且未在规定时间内按甲方要求进行整改的，每发生一次扣除5000元，情节严重的，甲方有权终止合同；
10.1.3 甲方有义务按合同规定时间和数额支付给乙方相关费用；
10.2  乙方权利与义务
10.2.1 乙方对甲方提供的资料必须保守秘密；
10.2.2 乙方应当按照磋商文件和相关要求委派身体健康、胜任岗位要求的人员进行工作。必须制定安全防范措施，工作人员应按照正确的、安全的流程进行操作。
10.2.3乙方在项目实施中发生的一切风险与事故，其后果与责任自行承担。
十一、违约责任
1. 乙方逾期未能按要求开展工作的，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；
2. 乙方施工过程中出现违法违规、安全事故等情况的，乙方应自行承担相应的责任和损失。如造成恶劣影响，导致双方协议无法继续履行的，甲方有权解除本协议。
十二、安全责任
1. 本项目乙方须确保安全实施，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。
2. 乙方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险。
十三、不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任；不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。
十四、其他事项
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后7天内支付，否则应按未付金额的10%支付违约金。
十五、合同争议解决方式
本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
十六、其他
1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
2. 本合同有效期：      年   月   日至     年   月   日（以下单日为准）。
3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。
4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏双清工程造价咨询有限公司贰份。
5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书及投标文件。
6. 该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。


[bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891054]附件：    
工程质量保修书
发包人（甲方）：                          
承包人（乙方）：                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就
（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3、装修工程为   2   年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /   年；
5、供热与供冷系统为   /  个采暖期、供冷期；
6、配套给排水设施、道路等配套工程为   /   年；
7、其他项目保修期限约定如下：               。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                     
地  址：                               地  址：                             
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                 
委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：                 
电  话：                                电  话：                             
传  真：                                传  真：                             
开户银行：                              开户银行：                           
账  号：                                账  号：                             
邮政编码：                              邮政编码：                           







第七部分 投标文件的格式及要求
[bookmark: _Toc161385010][bookmark: _Toc178154375]（一）磋商报价表
货币单位：人民币元
[bookmark: _GoBack]项目编号：JSZC-320925-SQGC-C2026-0015
本次为首轮报价

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目
	详见响应文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写




供应商(电子签章)： 


日期：      年    月   日




（二）投标函
采购人：建湖县高级技工学校
1.根据已查看的建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目的招标文件，遵遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写）                  元，（小写）                元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目
2.合同履行期限：合同签订后30日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。
3.如果我公司中标，保证不转包、不违法分包，保证派驻响应文件提供的项目组人员及时进场，项目负责人       （姓名）；
4.保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；
5.如果我方在磋商文件规定的截止时间后撤回响应文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；
6.我方接受磋商文件中的货款支付条件；
7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳磋商文件规定的履约保证金；
8.我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；
9.你方的中标通知书和磋商文件将成为约束双方合同文件的组成部分。


投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)                                       

日期：     年     月    日

（三）无重大违法记录声明函
采购人：建湖县高级技工学校
   我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
特此声明！



投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日期：      年      月      日






（四）供应商登记表
年   月   日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮   编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系 人
	
	职   务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	       名
	技术人员
	         名

	联系电话
	
	传  真
	

	手 机 号
	
	网 址
	

	供应商品
 范   围
	

	企业概况







	主要业绩












（五）法定代表人身份证明书



单位名称：                            


单位性质：                             

                          
地    址：                                


成立时间：       年      月      日 


经营期限：                            


姓    名：           身份证号：                       系

                   (投标单位名称)的法定代表人。


特此证明。





投标单位(公章) ：                



日期：        年      月      日




（六）法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：　　     　　
代理人联系电话（手机号）：　                    　  　

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：
                         
　                 　年　　月　　日

附：
	（代理人身份证复印件粘贴处）



（七）中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）    的        （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
            （标的名称）   ，属于             （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：


注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

                                  
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（八）关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



（九）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 建湖县高级技工学校 的建湖县高级技工学校高端装备产业蓝领精英人才培育基地建设项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）


                 授权代表亲笔签名： 
日 期：________年____月____日









（十）公共资源交易投标信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。


法定代表人签名或盖章：

投标人（盖章）：

年    月   日




(十一) 建湖县政府采购事前信用承诺书
为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

           法定代表人签名或盖章：
       
         单位名称（盖章）：
     
 年    月    日


（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                                  
主要专业技术能力有：                                           
                                     


供应商名称（公章）：
                                     
                                    
 日期：______年    月    日












（十三）首轮清单报价表
本次为首轮报价
建湖县高级技工学校：
我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需货物和服务，并保证所供货物和服务质量。                                              单位：人民币元
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	工程量
	单价
	合价
	投标品牌及型号

	（一）技工学校8#实训教学车间改扩建-土建

	1
	拆除、移栽项目
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	项
	1
	
	
	

	2
	挖一般土方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	225.46
	
	
	

	3
	挖沟槽土方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	62.22
	
	
	

	4
	挖基坑土方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	230.22
	
	
	

	5
	回填方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	177.65
	
	
	

	6
	回填方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	226.16
	
	
	

	7
	余方弃置
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	114.79
	
	
	

	8
	砖基础
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	11.44
	
	
	

	9
	多孔砖墙
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	104.37
	
	
	

	10
	垫层
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	13.55
	
	
	

	11
	垫层
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	19.36
	
	
	

	12
	带形基础
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	7.35
	
	
	

	13
	独立基础
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	54.54
	
	
	

	14
	矩形柱
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	3.27
	
	
	

	15
	构造柱
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	7.44
	
	
	

	16
	基础梁
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	2.85
	
	
	

	17
	地圈梁
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	4.05
	
	
	

	18
	矩形梁
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	10.28
	
	
	

	19
	矩形梁
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	10.4
	
	
	

	20
	圈梁
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	1.42
	
	
	

	21
	过梁
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	1.91
	
	
	

	22
	复式雨篷
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	1.55
	
	
	

	23
	女儿墙压顶
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	5.6
	
	
	

	24
	二次浇灌层
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	6.78
	
	
	

	25
	大门坡道
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	12.24
	
	
	

	26
	现浇构件钢筋
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	1.998
	
	
	

	27
	现浇构件钢筋
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	6.593
	
	
	

	28
	现浇构件钢筋
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	0.312
	
	
	

	29
	金属卷帘（闸）门
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	樘
	1
	
	
	

	30
	金属（塑钢）门
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	10.5
	
	
	

	31
	金属窗（包含消防救援窗）
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	120
	
	
	

	32
	环氧树脂地面
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	754.05
	
	
	

	33
	墙面一般抹灰(外墙)
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	634.19
	
	
	

	34
	墙面一般抹灰（内墙）
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	488.7
	
	
	

	35
	墙面一般抹灰/女儿墙
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	107.07
	
	
	

	36
	零星项目一般抹灰/雨棚（投影面积）
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	12.24
	
	
	

	37
	零星项目一般抹灰/压顶等
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	23.34
	
	
	

	38
	墙面喷刷涂料
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	673.61
	
	
	

	39
	墙面喷刷涂料
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	488.7
	
	
	

	40
	墙面喷刷涂料
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	107.07
	
	
	

	41
	综合脚手架
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	780.39
	
	
	

	42
	垂直运输
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	天
	30
	
	
	

	43
	大型机械设备进出场及安拆
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	项
	1
	
	
	

	44
	垫层模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	19.36
	
	
	

	45
	带形基础模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	18.38
	
	
	

	46
	独立基础模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	95.97
	
	
	

	47
	矩形柱模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	26.16
	
	
	

	48
	构造柱模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	82.58
	
	
	

	49
	基础梁模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	7.13
	
	
	

	50
	地圈梁模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	33.74
	
	
	

	51
	矩形梁模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	89.23
	
	
	

	52
	矩形梁模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	90.27
	
	
	

	53
	圈梁模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	11.83
	
	
	

	54
	过梁模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	22.92
	
	
	

	55
	复式雨篷模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡水平投影面积
	12.24
	
	
	

	56
	女儿墙压顶模板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	62.16
	
	
	

	（二）技工学校8#实训教学车间改扩建-钢结构

	57
	螺栓
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	0.024
	
	
	

	58
	螺栓
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	0.396
	
	
	

	59
	预埋铁件
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	1.23
	
	
	

	60
	钢支撑/柱间支撑
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	1.577
	
	
	

	61
	钢柱
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	6.173
	
	
	

	62
	钢梁
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	7.047
	
	
	

	63
	钢支撑、钢拉条
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	1.709
	
	
	

	64
	钢支撑、钢拉条
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	2.596
	
	
	

	65
	钢檩条
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	4.909
	
	
	

	66
	型材屋面/屋面
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	722.01
	
	
	

	67
	屋面天沟、檐沟
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	77.22
	
	
	

	68
	钢梯
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	t
	0.572
	
	
	

	69
	金属面油漆
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	204.72
	
	
	

	70
	金属面油漆
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	203.89
	
	
	

	71
	金属面油漆
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	473.07
	
	
	

	72
	大型机械设备进出场及安拆
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	项
	1
	
	
	

	（三）技工学校8#实训教学车间改扩建安装工程

	73
	配电箱
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	台
	1
	
	
	

	74
	配电箱
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	台
	1
	
	
	

	75
	工厂灯
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	套
	15
	
	
	

	76
	普通灯具
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	套
	3
	
	
	

	77
	装饰灯
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	套
	4
	
	
	

	78
	装饰灯
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	套
	2
	
	
	

	79
	装饰灯
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	套
	2
	
	
	

	80
	插座
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	1
	
	
	

	81
	照明开关
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	3
	
	
	

	82
	接线盒
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	30
	
	
	

	83
	桥架
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	96.76
	
	
	

	84
	铁构件
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	kg
	95
	
	
	

	85
	铁构件
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	套
	12
	
	
	

	86
	配管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	196.85
	
	
	

	87
	配管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	4.95
	
	
	

	88
	配管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	3.44
	
	
	

	89
	配管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	48
	
	
	

	90
	配线
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	503.97
	
	
	

	91
	配线
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	352.56
	
	
	

	92
	配线
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	86.38
	
	
	

	93
	送配电装置系统
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	系统
	1
	
	
	

	94
	等电位端子箱、测试板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	台
	1
	
	
	

	95
	避雷引下线
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	48.6
	
	
	

	96
	接地母线
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	22.62
	
	
	

	97
	等电位端子箱、测试板
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	块
	4
	
	
	

	98
	避雷网
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	120.82
	
	
	

	99
	均压环
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	117.01
	
	
	

	100
	接地装置
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	系统
	1
	
	
	

	101
	塑料管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	46.7
	
	
	

	102
	塑料管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	92.4
	
	
	

	103
	打洞（孔）
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	12
	
	
	

	104
	给、排水附（配）件
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	12
	
	
	

	105
	挖一般土方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	18.68
	
	
	

	106
	回填方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	18.68
	
	
	

	107
	消火栓钢管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	2.79
	
	
	

	108
	消火栓钢管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	28.09
	
	
	

	109
	消火栓钢管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	2.3
	
	
	

	110
	室内消火栓
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	套
	2
	
	
	

	111
	灭火器
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	组
	2
	
	
	

	112
	螺纹阀门
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	1
	
	
	

	113
	螺纹阀门
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	1
	
	
	

	114
	砖检查井
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	座
	1
	
	
	

	115
	挖一般土方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	9.5
	
	
	

	116
	回填方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	9.5
	
	
	

	117
	其他工程
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	项
	1
	
	
	

	118
	脚手架搭拆
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	项
	1
	
	
	

	119
	施工超高增加费
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	项
	1
	
	
	

	（四）雨水管网工程

	120
	挖沟槽土方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	100.95
	
	
	

	121
	回填方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	88.81
	
	
	

	122
	余方弃置
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	12.14
	
	
	

	123
	垫层
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	4.69
	
	
	

	124
	塑料管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	86.63
	
	
	

	125
	塑料管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	67
	
	
	

	126
	圆形塑料检查井
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	座
	4
	
	
	

	127
	雨水口
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	座
	8
	
	
	

	（五）道路铺装等工程

	128
	路床（槽）整形
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	396
	
	
	

	129
	垫层
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	396
	
	
	

	130
	混凝土垫层
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	396
	
	
	

	131
	沥青下封层、封层
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	396
	
	
	

	132
	沥青混凝土
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	396
	
	
	

	133
	沥青混凝土
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	㎡
	396
	
	
	

	134
	大型机械设备进出场及安拆
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	项
	1
	
	
	

	（六）室外消防管网工程

	135
	塑料管
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m
	83.61
	
	
	

	136
	室外消火栓
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	套
	2
	
	
	

	137
	焊接法兰阀门
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	1
	
	
	

	138
	焊接法兰阀门
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	1
	
	
	

	139
	焊接法兰阀门
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	1
	
	
	

	140
	水表
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	个
	1
	
	
	

	141
	水箱
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	台
	1
	
	
	

	142
	垫层
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	4.18
	
	
	

	143
	挖一般土方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	33.4
	
	
	

	144
	回填方
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	m³
	33.4
	
	
	

	145
	招标代理服务费
	此项费用已纳入采购预算，由中标方支付；为不可竞争费用。
	项
	1
	14501
	
	此项费用已纳入采购预算，由中标方支付；为不可竞争费用。

	投标报价（1-145合价）
（与开标一览表报价一致）
	（大写）                                
（小写）                                


注：1. 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
2.本项目最高限价为145.01万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。
    


投标方：（单位盖章）


法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 

日期：   年    月   日
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（十四）技术响应表
	序号
	服务内容
	招标文件技术要求
	投标技术指标（不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求）
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 投标人应根据投标的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照投标服务指标填写投标技术指标，所有技术响应(须包含“技术要求及相关说明”所有内容)必须在此表体现；投标技术指标不得低于招标文件要求的技术要求，未填写技术参数及达不到技术参数要求的根据评分标准作相应处理。
2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。


法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）
投标单位：                    （全称并加盖公章）   
                                                       年    月    日   



（十五）服务承诺函
	服      务
内      容
	1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现服务重大失误或严重违约情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；
2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

	承      诺
	


注：各投标人须响应本项目招标文件P36的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标处理。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）
投标单位：                  （全称并加盖公章）
年    月    日

[bookmark: _Toc88721319][bookmark: _Toc42355144]（十六）本单位缴纳养老保险承诺函
采购人：建湖县高级技工学校：
我单位承诺               为本单位的正式职工，并确保在从2026年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳社会养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！


投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日 期：2026年   月   日




（十七）实施方案
（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）
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