徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目
《更正(澄清)内容(一)》
一、以下为澄清或者修改的内容
（一）原招标文件第六章采购需求，五、备品备件设备配置参数要求：
3、900万高清抓拍单元
通道1主码流不小于3840×2160，通道2主码流不小于2688×1520。
内置双镜头，2颗靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器。
具有不少于2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口，内置2个麦克风、1个扬声器。
▲具有不少于6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光亮度均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
▲采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS。
▲支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S。
▲支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%。
▲支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果。
▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
外壳防护等级不低于IP67。
以上提供公安部检测报告复印件。

现更正为：
3、900万高清抓拍单元
由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
▲在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 白天和晚上闯红灯捕获率均不小于99%。
▲支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
▲支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。
▲支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型及9种特种车型进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
支持识别不少于39种车身颜色，支持识别车身副颜色。
支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
▲支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
货车右转不停车违法检测、抓拍，支持导入静态标志图合成。
在成像清晰场景，支持道路塌陷检测、车辆轨迹消失报警事件。
▲支持配置开启码流智能编码模式，通过算法识别画面中的关键目标，对高价值目标保留高清细节，重复背景信息进行超高压缩，降低码率功能，目标时间占有率低于50%时，码率可降低不少于50%,，降低视频码流存储压力。
以上提供公安部检测报告复印件。

（二）原招标文件第三章  投标资料表(十二)2五、其他部分只有一项。
现增加一项：1、投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
（三）原招标文件第四章  评标标准价格部分增加两项备注：2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。
（四）原招标文件第七章  投标文件相关格式增加一项格式：十二、关于符合本国产品标准的声明函，具体见更正后的招标文件。
（五）开标及投标截止时间
原招标文件中相关的时间更正为:
投标截止时间:2026年9月11日北京时间10:00。
开标时间:2026年9月11日北京时间10:00。
投标文件提交与接收时间:2026年9月11日北京时间10:00前。
（六）其他内容不变。本项目招标文件内容以本次更正后版本为准。
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